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公开招标公告
项目概况
项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2026年9月29日 10:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G1-002774-CGZX
    项目名称：图书馆维护提升家具设备采购
预算总金额（元）：5,785,520.00
采购需求：
标项一：
标项名称：广西中医药大学图书馆维护提升项目采购
数量：1 
    预算金额（元）：5,785,520.00
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西中医药大学图书馆维护提升家具设备采购及设备、家具（1批）。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
最高限价（如有）：\
合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕
本项目（否）接受联合体投标
备注：本项目各分标为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；
3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件 
时间：2026年9月8日至2026年9月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn） 
方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。提示：公开招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。
售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年9月29日10:00（北京时间）
投标地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）
开标时间： 2026年9月29日10:00 
开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

五、公告期限 
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1.投标保证金（人民币）：5万元。（必须足额交纳）
（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。
开户名称：广西壮族自治区政府采购中心
开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行
银行账号：20009101040051648
（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。
（4）本中心财务处联系方式：
地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；
电话：0771-8600309。
2.本项目需要落实的政府采购政策
政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询：
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4.其他注意事项
（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。
（4）供应商通过广西政府采购云投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。 
（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
  
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称： 广西中医药大学
地    址：广西南宁市五合大道13号
项目联系人： 黄建民  秦燕
项目联系方式：0771-4733924
2.采购代理机构信息
名    称：广西壮族自治区政府采购中心
地    址：广西南宁市星湖路22号  
项目联系人：许佩玲
项目联系方式：0771-8600346

广西壮族自治区政府采购中心
2026年9月8日
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招标项目采购需求
说明：
1、本需求中有参考品牌时，货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；本采购需求中材质的要求及材质的厚度须满足或优于采购需求；产品性能须满足或优于用户要求；引用的所有标准，如有更新或替换时，应执行最新标准。
2、参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。
3、“技术参数及性能（配置）要求”中的“≥”和“≤”偏离情况说明如下：
“≥”：“=”为无偏离，“＞”为正偏离；“＜”为负偏离；“≤”：“=”为无偏离，“＜”为正偏离，“＞”为负偏离。投标人响应时必须明确具体响应数值。
4、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。
5、招标文件中带“▲”的条款为本次采购的实质性(关键性)的商务、技术或服务要求，投标人须满足或优于，否则，将会被认定为无效投标。
6、本项目为 货物类 项目；本项目标的所属行业均为： 工业 ；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
7、本项目采购总预算：5,785,520.00元。
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	1
	六层书架
	846组
	一、主体部分
1.参考尺寸：长×宽×高≥900×450×2200mm（允许偏差±5mm），双面六层结构。 
2.钢制书架：钢制结构拆装式榫卯结构，安装简单、方便、牢固，便于拆迁和搬运。可根据用户需求进行多架组合拼接使用。主体为双柱双面六层结构，采用优质冷轧钢。整体符合GB/T 13667.1-2015《钢制书架第1部分：单、复柱书架》，所用钢板各项性能均符合国家标准或行业的标准要求。所用塑粉符合 HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》要求。
3.立柱：采用≥1.5mm优质冷轧钢板一体成型工艺，立柱均匀冲孔，层数和间距可按需要调整，挂板安装后挂板表面不超出立柱侧表面。立柱满足或优于符合国家标准或行业的标准要求。
4.搁板：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，层（搁）板采用一体成型工艺，搁板满足或优于符合国家标准或行业的标准要求。
5.挂板：采用≥1.2mm优质钢板一体成型工艺，两端单排四挂钩结构设计，挂板中间档棒孔为方孔，档棒插入方孔后可挂扣，可防止档棒两端滑落；中间腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，孔上下位置设有四根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，可防止搁板前后窜动。挂板与立柱之间连接方式采用八挂钩扣接，组装后，挂板表面不超出立柱侧表面。挂板满足或优于符合国家标准或行业的标准要求。
6.挡棒：采用≥1.0mm优质冷轧钢板下冲折一体成型，挡棒设计为挂扣式挡棒，当挡棒插入挂板方孔后，将挡棒上的异形孔挂扣在挂板方孔梯形上，使挡棒与挂板通过机械组合达到锁紧功能。
7.顶板：采用优质冷轧钢板厚≥1.0mm，经双面六折弯，使用螺栓紧固于立柱上端，四角对焊，使其成框架结构。
8.底梁：采用≥1.5mm厚优质冷轧钢板，钢性足，不变形，结实坚固。
9.侧护板：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，木纹转印，颜色为深胡桃色，钢性足，不变形，结实坚固，中间设置木纹卡片框。
二、生产工艺
1.木纹转印工艺。
2.组装后的书架上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；表面涂层应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；各钢制构件应酸洗、磷化、钝化、脱脂、表调。
3.磷化液中有害元素含量的测定方法符合GB/T30647-2014标准。
4.金属表面纳米抗菌静电喷涂膜（喷涂钢板）满足或优于GB/T 9286-2021标准。
三、附件部分：
1.架标：侧面板外面带亚克力标签框。优质品牌单层透明亚克力板，电脑切割、雕刻；底层亚克力板雕刻平面用于插装纸张，板厚3mm；表层亚克力板，板边缘倒边各端面打磨、抛光处理（规格按采购方的要求定做）。
	[image: e99011e9cf37e83e0c642ecf15de1d5c]

	2
	加工桌（铁架脚）
	4张
	加工桌（铁架脚）规格：2000*1000*740mm；  
1.基材：桌面采用40mm厚E1级环保橡胶木实木板材。橡胶木符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.桌脚：采用50*50mm无缝钢管。
3.生产工艺：
（1）环保无尘烤漆工艺，所有木制板材都必须精细打磨上漆，五底三面八道工序，漆面光泽度≤65%，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜硬度达2H~3H之间，要求美观、无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁。符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；投标时必须注明油漆品牌（含PU透明底漆和面漆）。
▲（2）钢管经焊接、打磨处理，表面应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；表面涂层颜色由需方指定，但涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；各钢制构件表面应酸洗、磷化、钝化、脱脂、表调。
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	3
	书架包边
	500块
	一、包边材料要求：
1.基材：采用优质环保≥15mm厚度E0级多层实木板，板材经过高温干燥、脱脂、防潮、防虫、防腐等化学处理，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准要求。
2.饰面材料：采用优质三聚氰胺贴面，甲醛释放量符合国家标准，具有防火、耐磨、防污、表面硬度高等特点，中间设置卡片框，
3.封边：采用同色PV封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐冷热达到国家标准。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。
4.热熔胶：采用优质热熔胶，热熔胶中的有害物质限量符合国家标准。
5.五金配件：采用优质五金配件，盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。
二、工艺要求：
1.包边要求：对书架顶面、侧边的边框外露面采用符合“包边材料要求”要求的板材进行面贴覆盖，侧板中间设置木纹卡片框。
2.清理基材：对原书架顶面、侧边的边框外露面进行工序前的彻底清洁，把原基材已经剥离、松动的材质进行清除；对预施工面积累的灰尘等能影响施工强度的附着物彻底清洗干净。
3.胶粘剂：采用强力结构胶作为粘合剂，施工板材的边框需达到满胶工艺。
4.施工要求：板材粘合到书架边框后需用带保护垫的木工夹具固定，待胶粘剂固化后方能取下，边框溢出的胶粘剂需及时进行清理。施工成品后需板材粘合牢固，无松动掉落的情况出现，在达到美观、工整、牢固效果同时不影响原有功能的使用。
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	4
	四人阅览桌（补上插座、USB接口、LED灯带）
	107张
	1.灯具采用面直发光设计，独立开关控制。灯体采用航空级铝合金材质，保证LED光源更好的散热，延长灯具的使用寿命。
2.表面处理采用多层静电喷涂工艺。
3.透光隔板采用PMMA材质，通过灼热丝550度极限测试。
4.灯具的安装方式单侧为两个螺杆，并用螺母在桌面下方固定。
5.灯具高度按照人体工程学结构设计，为避免灯光直对着眼睛，灯具发光面与桌面的距离为450mm。
6.光照度AA级，桌面照度600Lux，符合阅览桌灯照度的要求，避免长时间阅读导致眼睛疲劳。 
7.色温4000K，显色度Ra=97，无频闪，防蓝光；功率：36瓦。
8.书桌有阻燃走线槽，保证走线规整，线缆不外露。将已预埋的电源线引线至桌子内部指定插座位置（须用符合国家标准的2.5平方的铜线），强弱电接头按规范接牢并挂锡，安装牢固并做好防水和绝缘处理。
9.灯架侧柱配具有2套16A5孔插座 带3位USB插口阻燃面板的插座，整体采用阻燃PP料，通过750度灼热丝实验；线芯加粗至1.5m㎡；优质铜片，配合铜条一体化结构。USB单口充电电流2.4A，保证护眼灯能够正常使用。 
10.灯架采用顶板1.5mm厚、侧柱2.0mm 厚优质阻燃铝合金，光源分布合理，光源采用优质品牌 LED 灯带，灯带板面平角设计，灯架下配厚1.4mm厚半透明亚克力面板，透光率87。驱动电源适配器须通过国家强制3C认证。
	[image: 20077e5e5971030d097c7d199ab3dc19_720]

	5
	实木椅子
	50张
	▲规格：580*480*870mm；
1.整体采用橡胶木实木板材制作，符合GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用油漆满足或优于GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.实木椅满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准，检测报告内容符合：1、甲醛释放量(干燥器法)≤0.12mg/L；2、椅座椅背耐久性≥12万次要求；3、底脚平稳性≤0.5mm；4、木材含水率≤10%标准。
	[image: 3f7df89c8a8f35ed7c6bda42990fdcbd_720]
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	档案馆手动六层密集书柜
	580m³
	▲一、每组规格W900*D600*H2500mm，6组一列。
二、具体要求：
1.产品设计、制造、安装及验收应遵循但不限于以下最新版本的中华人民共和国国家标准和行业标准：GB/T 13667.3-2013《钢制书架 第3部分：手动密集书架》。
2.轨道技术要求：密集架轨道需由导轨、轨道座塞焊成形，采用分段定位销连接。轨道需采用切割预埋，轨道两端应设有限位装置，防止密集架脱轨。根据单排密集架节数，轨道数量须符合以下要求： 1—3节至少用2根，4—5节至少用3根，6—7节至少用4根，8节以上的至少用5根。性能要求和相关技术参数见下表：
	部件名称
	配置
	材料要求
	技术
参数
	性能要求

	轨道
	轨道垫板
	304不锈钢
	≥3.0mm
	轨道与轨道采用销轴定位对接。安装后即平整、美观、承重性能好。

	
	导轨
	304实心不锈钢方钢
	≥25*20mm 
	

	轨道封头
	不锈钢
限位装置
	304不锈钢
	≥20*20mm
	轨道封头采用螺丝固定在轨道二端。


（1）轨道轨芯（导轨）满足或优于GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准。
（2）轨道护板（垫板）满足或优于GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准。
3.轨道预埋安装要求：
（1）轨道沟槽标准：中标方按照用户确认的密集架布局图制订轨道沟槽安装方案，由中标方负责开凿沟槽。开凿沟槽时应保证对非轨道区域地面不造成损坏。
（2）轨道安装需符合GB/T13667.3-2013《钢制书架第3部分手动密集书架》中的相关规定。
（3）安装过程与配合：具备安装条件后，中标供应商进行现场勘察划线并进行图纸汇签。按规定铺设轨道，轨道用膨胀螺丝固定在地面上，导轨护板上沿与装修地面齐平。轨道的平行偏差≤1mm，轨道之间任何位置的水平偏差≤0.5mm；同一截面上的平行度的偏差≤1.5mm/m，全长偏差≤2mm，对接处高低偏差≤0.3mm；全部轨道安装完毕后需经用户验收合格，沟槽安装费用包括在投标报价中。
4.结构要求：
（1）移动图书密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁（隔、托、层）板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组成。架顶设有防尘装置，列与列之间装有20mm最新型插入式抗老化橡塑磁性密封条闭合。门面列装有锁具，中间移动列装有制动装置，每团体密集架闭合后两边可用总锁锁住，形成一个封闭的整体。每列架体侧板上设有制动装置，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗、防倾倒和保密功能。
（2）传动机构主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式离合摇手柄、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。采用中轴带动两根边轴传动方式，手柄摇动轻便、灵活、耐用、美观、无噪声、手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置，手柄可折叠，避免通行障碍。传动机构满足或优于国家标准或行业标准。
（3）底梁、轴承档、夹紧块：采用3.0mm 优质冷轧钢板，底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用Ml0螺栓紧固，滚轮横梁采用四折成型，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，密集架在轨移动轻便、平滑、平整。底梁满足或优于国家标准或行业标准。
（4）压筋立柱：采用≥1.5mm优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面50mm，两截面≥39mm；正面压槽；两侧面冲挂扣调节孔。压筋立柱设计更人性，外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。立柱满足或优于国家标准或行业标准。
（5）压筋挂板：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，模具一体冲压成型，两端二排四挂钩结构设计，挂板中间挡棒孔为方孔内梯形结构，挡棒插入方孔后可挂扣在梯形上，可防止挡棒两端滑落；挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固。承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。表面再采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基本材质不会腐蚀，经久耐用。挂板与立柱之间连接方式采用四挂钩扣接，强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。挂板满足或优于国家标准或行业标准。
（6）压筋搁（隔、托、层）板：采用≥1.2mm优质冷轧钢板一次滚压成型，托板正面压二筋，结构新颖，钢性足。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，结构新颖，色泽鲜亮。搁板满足或优于国家标准或行业标准。
（7）挡棒：采用≥1.0mm优质冷轧钢板下冲折一体成型，挡棒设计为挂扣式挡棒，当挡棒插入挂板方孔后，使挡棒与挂板通过机械组合达到锁紧功能。挡棒满足或优于国家标准或行业标准。
（8）侧板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板制成,整块侧板分为上、中、下三节，侧板都是木纹边，中节侧板正面四角冲木纹边，中间设置木纹卡片框，侧板款式新颖、结构独特、造型美观，强度高，正面按压不变形。侧板满足或优于国家标准或行业标准。
（9）密集架门板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板制作而成，配有豪华闪电锁，锁杆封闭、内面带加强筋，背面点焊加强筋，门面平整、时尚简约、美观大方，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。拉手处通过R2.5圆弧过渡，不伤手、不割手，线条优美、美观别致、安全可靠、手感舒适、使用方便。
（10）隐藏式旋钮豪华锁：
1）黑色锁盘，带限位钢片装配；
2）隐藏式旋钮，当门锁定时，将旋钮转动，开关方便，定位准确、外形美观。
3）锌合金压铸锁，具有三级管理功能，单个库房1把钥匙（即管理钥匙）可控制一个团体柜架，也可以1把钥匙（即管理钥匙）控制整个库房多个团体柜架，供用户自行选择。锁头损坏或钥匙损坏丢失等情况下，不用电钻、钳子、螺丝刀等工具重砸，损坏锁具，让锁头钥匙方便更换。
（11）顶板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一次成型，顶板正面通过M6螺栓紧固于立柱上端既能加强存储设备的整体刚性又能起到防尘、防水的作用。顶板满足或优于国家标准或行业标准。
（12）防倾倒装置：安装在底盘外侧底部，通过四点固定使路轨与底盘连接整体，防倒性能好，结构设计合理。
（13）防鼠板装置：架体合拢后底盘之间缝隙小于 2mm，使灰尘与老鼠无法进入。
（14）铝合金静音摇把：
①内置加强筋及双轴承结构，确保坚固耐用。
②双向超越离合器结构：具备双向超越离合器结构，实现自动复位功能，使用更加安全可靠。
③静音设计：摇手盘移动密集架过程中无噪音。（15）NFC琐智能安全开关：每个团体均具备智能安全开关，可锁定整个团体。具有人员权限管理功能，授权人通讯设备（安卓、苹果均支持）无源感应NFC琐开启功能，已授权的通讯设备远程分享钥匙开启功能，开启记录系统保存管理员可查询。停电情况下仍可正常使用，不依赖于外部电源及电池供电。
（16）磁性密封条：采用最新型插入式抗老化橡塑磁性密封条，满足或优于国家标准。
（17）搁板、挂板可沿立柱垂直方向调整高度，层高可任意调节，可根据需要增加或减少层数。
（18）承重量：单列架体每层搁板上均布载重400N,双面搁板每层上均布静载荷800N，负载质量精度为额定值的±1%,24小时卸载后，无裂纹及永久变形。
（19）集中锁定功能：每列设有锁紧装置，当工作人员进入存储设备工作时，将锁紧装置扭到锁紧位置，此时其他人员无法摇动存储设备，以保证架内人员的安全。每组存储设备边列装有锁具，其闭合锁住后，形成一个封闭的整体。
5.技术标准
（1）每标准节组装后，外形尺寸的极限偏差为±2mm，立柱与导轨的垂直度不大于2mm。侧面板和中腰带的对缝处的间隙不大于2mm，门缝间隙均匀并在1～2mm之间。
（2）传动机构应转动灵活、平稳、不得有失灵现象。
（3）导轨安装平行度偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm。
（4）底梁必须平直，直线度不大于 0.5mm／m，全长不大于 2mm。
（5）架体安装垂直度偏差小于2mm，达到横平竖直。
（6）各零件、组合件表面光滑、平整，不得有尖角、突起。
（7）所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整。
（8）喷塑表面色泽一致，塑面均匀光滑，无划伤。
（9）产品各零件、组合件之间应能具有互换性。
（10）搁板上均匀载重400N，放置24h最大挠度小于4mm，卸载后2h搁板不得有裂缝，残余变形量不大于0.3mm。
（11）每标准节在全负载的情况下，各结构件和架体没有明显变形，架体不应产生倾斜现象。
（12）在全负载的情况下，各列密集架应运动自如，不得有阻滞现象，单列密集架运行，手柄摇力不大于11.5N。
6.工艺特点
（1）制定严格的产品企业标准，并有完善的质量检验制度和控制手段。有高精度的剪板机、折弯机、各种机械加工设备及全自动高压静电喷塑设备，工艺装备齐全。
（2）所有钣金件、机加工件加工后均打磨毛刺，无裂痕及伤痕。
（3）所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整。
（4）每标准节组装后，质量符合技术标准要求。
（5）产品的全部钣金件经过严格的酸洗、除锈、磷化等十三道工序处理，选用大型流水线自动前处理喷涂设备。表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末，喷涂无死角。经此表面处理的零件耐环境腐蚀性强、涂层牢固、美观大方。表面处理工艺过程如下：预处理——60℃-80℃热脱脂——冷水清洗——除锈——冷水清洗——中和——冷水清洗——表调——60℃-70℃热磷化——冷水清洗——65℃-80℃热钝化——静电喷粉——180℃固化。漆膜附着力达到GB1720中的二级指标。塑膜厚度为60-70μm，塑层防锈能力20年以上。
（6）表面处理：各部件在喷涂前，进行硅烷处理，每道工序分槽处理，所用标准件及紧固件均氧化或镀锌处理。
（7）塑粉采用优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌热固性粉末，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能。金属表面纳米抗菌静电喷涂膜（喷涂钢板）满足或优于GB/T 9286-2021标准。
（8）产品涉及对存放物品隐患因素，防霉等级为0级，阴性对照为0级，阳性对照为2级。
（9）所有标准件及紧固件均经氧化或镀锌处理。
7.材料选用
（1）金属钢板产品均选用冷轧钢板。
（2）传动机构：
①传动轴：采用φ20,45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。
②链轮：采用链轮为12 -48齿45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。
③轴承：采用P204E级调心轴承。
④链条：采用φ8.5，节距12.7摩托车滚子链条。
⑤摇手体：采用自脱挂式摇手。
⑥紧固件为45#、Q235-A钢标准化零件。
⑦滚轮为HT200铸铁，经加工成型。
⑧连接管：采用优质无缝钢管，表面镀锌防腐处理。
8.载重性能
（1）单面搁板上均布载重400N，最大挠度为3mm, 24小时卸载后，无裂纹及永久变形。
（2）每标准节在全负载的情况下，架体、立柱无明显变形，架体无倾倒现象。
（3）标准列在全静载荷的情况下，沿X、Y轴两个方向进行水平拉力试验，水平拉力为自重与全静载荷之和的1/15，经连续试验50次，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的1%，各结构部件无塑性变形。
9.手动密集架满足或优于国家标准或行业标准标准。
招标文件中列明的密集架数量为暂估数量。最终结算数量以采购人现场实际安装验收合格的数量为准。投标人应充分考虑因现场实际安装数量变动（包括但不限于数量减少）可能带来的各类风险，中标单价在合同执行期间固定不变，结算总价=实际安装合格数量×中标单价。
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	图书馆手动六层密集书柜
	1232组
	▲一、每组规格W900*D600*H2500mm，6组一列。
二、具体要求：
1.产品设计、制造、安装及验收应遵循但不限于以下最新版本的中华人民共和国国家标准和行业标准：GB/T 13667.3-2013《钢制书架 第3部分：手动密集书架》。
2.轨道技术要求：密集架轨道需由导轨、轨道座塞焊成形，采用分段定位销连接。轨道需采用切割预埋，轨道两端应设有限位装置，防止密集架脱轨。根据单排密集架节数，轨道数量须符合以下要求： 1—3节至少用2根，4—5节至少用3根，6—7节至少用4根，8节以上的至少用5根。性能要求和相关技术参数见下表：
	部件名称
	配置
	材料要求
	技术
参数
	性能要求

	轨道
	轨道垫板
	304不锈钢
	≥3.0mm
	轨道与轨道采用销轴定位对接。安装后即平整、美观、承重性能好。

	
	导轨
	304实心不锈钢方钢
	≥25*20mm 
	

	轨道封头
	不锈钢
限位装置
	304不锈钢
	≥20*20mm
	轨道封头采用螺丝固定在轨道二端。


（1）轨道轨芯（导轨）满足或优于GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准。
（2）轨道护板（垫板）满足或优于GB/T3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准。
3.轨道预埋安装要求：
（1）轨道沟槽标准：中标方按照用户确认的密集架布局图制订轨道沟槽安装方案，由中标方负责开凿沟槽。开凿沟槽时应保证对非轨道区域地面不造成损坏。
（2）轨道安装需符合GB/T13667.3-2013《钢制书架第3部分手动密集书架》中的相关规定。
（3）安装过程与配合：具备安装条件后，中标供应商进行现场勘察划线并进行图纸汇签。按规定铺设轨道，轨道用膨胀螺丝固定在地面上，导轨护板上沿与装修地面齐平。轨道的平行偏差≤1mm，轨道之间任何位置的水平偏差≤0.5mm；同一截面上的平行度的偏差≤1.5mm/m，全长偏差≤2mm，对接处高低偏差≤0.3mm；全部轨道安装完毕后需经用户验收合格，沟槽安装费用包括在投标报价中。
4.结构要求：
（1）移动图书密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁（隔、托、层）板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组成。架顶设有防尘装置，列与列之间装有20mm最新型插入式抗老化橡塑磁性密封条闭合。门面列装有锁具，中间移动列装有制动装置，每团体密集架闭合后两边可用总锁锁住，形成一个封闭的整体。每列架体侧板上设有制动装置，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗、防倾倒和保密功能。
（2）传动机构主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，机械式离合摇手柄、多级速比1：6精制链轮等零（部）件组成。采用中轴带动两根边轴传动方式，手柄摇动轻便、灵活、耐用、美观、无噪声、手柄摇动时能自动挂挡，密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置，手柄可折叠，避免通行障碍。传动机构满足或优于国家标准或行业标准。
（3）底梁、轴承档、夹紧块：采用3.0mm 优质冷轧钢板，底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用Ml0螺栓紧固，滚轮横梁采用四折成型，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，密集架在轨移动轻便、平滑、平整。底梁满足或优于国家标准或行业标准。
（4）压筋立柱：采用≥1.5mm优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面50mm，两截面≥39mm；正面压槽；两侧面冲挂扣调节孔。压筋立柱设计更人性，外形美观，结构新颖，承重能力强，钢性足。立柱满足或优于国家标准或行业标准。
（5）压筋挂板：采用≥1.2mm优质冷轧钢板，模具一体冲压成型，两端二排四挂钩结构设计，挂板中间挡棒孔为方孔内梯形结构，挡棒插入方孔后可挂扣在梯形上，可防止挡棒两端滑落；挂板上下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固。承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。表面再采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，色泽鲜亮，使基本材质不会腐蚀，经久耐用。挂板与立柱之间连接方式采用四挂钩扣接，强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。挂板满足或优于国家标准或行业标准。
（6）压筋搁（隔、托、层）板：采用≥1.2mm优质冷轧钢板一次滚压成型，托板正面压二筋，结构新颖，钢性足。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理，外形美观，结构新颖，色泽鲜亮。搁板满足或优于国家标准或行业标准。
（7）挡棒：采用≥1.0mm优质冷轧钢板下冲折一体成型，挡棒设计为挂扣式挡棒，当挡棒插入挂板方孔后，使挡棒与挂板通过机械组合达到锁紧功能。挡棒满足或优于国家标准或行业标准。
（8）侧板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板制成,整块侧板分为上、中、下三节，侧板都是木纹边，中节侧板正面四角冲木纹边，中间设置木纹卡片框，侧板款式新颖、结构独特、造型美观，强度高，正面按压不变形。侧板满足或优于国家标准或行业标准。
（9）密集架门板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板制作而成，配有豪华闪电锁，锁杆封闭、内面带加强筋，背面点焊加强筋，门面平整、时尚简约、美观大方，组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。拉手处通过R2.5圆弧过渡，不伤手、不割手，线条优美、美观别致、安全可靠、手感舒适、使用方便。
（10）隐藏式旋钮豪华锁：
1）黑色锁盘，带限位钢片装配；
2）隐藏式旋钮，当门锁定时，将旋钮转动，开关方便，定位准确、外形美观。
3）锌合金压铸锁，具有三级管理功能，单个库房1把钥匙（即管理钥匙）可控制一个团体柜架，也可以1把钥匙（即管理钥匙）控制整个库房多个团体柜架，供用户自行选择。锁头损坏或钥匙损坏丢失等情况下，不用电钻、钳子、螺丝刀等工具重砸，损坏锁具，让锁头钥匙方便更换。
（11）顶板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一次成型，顶板正面通过M6螺栓紧固于立柱上端既能加强存储设备的整体刚性又能起到防尘、防水的作用。顶板满足或优于国家标准或行业标准。
（12）防倾倒装置：安装在底盘外侧底部，通过四点固定使路轨与底盘连接整体，防倒性能好，结构设计合理。
（13）防鼠板装置：架体合拢后底盘之间缝隙小于 2mm，使灰尘与老鼠无法进入。
（14）铝合金静音摇把：
①内置加强筋及双轴承结构，确保坚固耐用。
②双向超越离合器结构：具备双向超越离合器结构，实现自动复位功能，使用更加安全可靠。
③静音设计：摇手盘移动密集架过程中无噪音。
（15）NFC琐智能安全开关：每个团体均具备智能安全开关，可锁定整个团体。具有人员权限管理功能，授权人通讯设备（安卓、苹果均支持）无源感应NFC琐开启功能，已授权的通讯设备远程分享钥匙开启功能，开启记录系统保存管理员可查询。停电情况下仍可正常使用，不依赖于外部电源及电池供电。
（16）磁性密封条：采用最新型插入式抗老化橡塑磁性密封条，满足或优于国家标准。
（17）搁板、挂板可沿立柱垂直方向调整高度，层高可任意调节，可根据需要增加或减少层数。
（18）承重量：单列架体每层搁板上均布载重400N,双面搁板每层上均布静载荷800N，负载质量精度为额定值的±1%,24小时卸载后，无裂纹及永久变形。
（19）集中锁定功能：每列设有锁紧装置，当工作人员进入存储设备工作时，将锁紧装置扭到锁紧位置，此时其他人员无法摇动存储设备，以保证架内人员的安全。每组存储设备边列装有锁具，其闭合锁住后，形成一个封闭的整体。
5.技术标准
（1）每标准节组装后，外形尺寸的极限偏差为±2mm，立柱与导轨的垂直度不大于2mm。侧面板和中腰带的对缝处的间隙不大于2mm，门缝间隙均匀并在1～2mm之间。
（2）传动机构应转动灵活、平稳、不得有失灵现象。
（3）导轨安装平行度偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm。
（4）底梁必须平直，直线度不大于0.5mm／m，全长不大于2mm。
（5）架体安装垂直度偏差小于2mm，达到横平竖直。
（6）各零件、组合件表面光滑、平整，不得有尖角、突起。
（7）所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整。
（8）喷塑表面色泽一致，塑面均匀光滑，无划伤。
（9）产品各零件、组合件之间应能具有互换性。
（10）搁板上均匀载重400N，放置24h最大挠度小于4mm，卸载后2h搁板不得有裂缝，残余变形量不大于0.3mm。
（11）每标准节在全负载的情况下，各结构件和架体没有明显变形，架体不应产生倾斜现象。
（12）在全负载的情况下，各列密集架应运动自如，不得有阻滞现象，单列密集架运行，手柄摇力不大于11.5N。
6.工艺特点
（1）制定严格的产品企业标准，并有完善的质量检验制度和控制手段。有高精度的剪板机、折弯机、各种机械加工设备及全自动高压静电喷塑设备，工艺装备齐全。
（2）所有钣金件、机加工件加工后均打磨毛刺，无裂痕及伤痕。
（3）所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整。
（4）每标准节组装后，质量符合技术标准要求。
（5）产品的全部钣金件经过严格的酸洗、除锈、磷化等十三道工序处理，选用大型流水线自动前处理喷涂设备。表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末，喷涂无死角。经此表面处理的零件耐环境腐蚀性强、涂层牢固、美观大方。表面处理工艺过程如下：预处理——60℃-80℃热脱脂——冷水清洗——除锈——冷水清洗——中和——冷水清洗——表调——60℃-70℃热磷化——冷水清洗——65℃-80℃热钝化——静电喷粉——180℃固化。漆膜附着力达到GB1720中的二级指标。塑膜厚度为60-70μm，塑层防锈能力20年以上。
（6）表面处理：各部件在喷涂前，进行硅烷处理，每道工序分槽处理，所用标准件及紧固件均氧化或镀锌处理。
（7）塑粉采用优质环保型高附着力的金属表面纳米抗菌热固性粉末，表面涂层高温固化而成，提高其防锈蚀和抗菌性能。金属表面纳米抗菌静电喷涂膜（喷涂钢板）满足或优于GB/T 9286-2021标准。
（8）产品涉及对存放物品隐患因素，防霉等级为0级，阴性对照为0级，阳性对照为2级。
（9）所有标准件及紧固件均经氧化或镀锌处理。
7.材料选用
（1）金属钢板产品均选用冷轧钢板。
（2）传动机构：
①传动轴：采用φ20,45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。
②链轮：采用链轮为12-48齿45#钢，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。
③轴承：采用P204E 级调心轴承。
④链条：采用φ8.5，节距12.7.摩托车滚子链条。
⑤摇手体：采用自脱挂式摇手。
⑥紧固件为45#、Q235-A钢标准化零件。
⑦滚轮为HT200铸铁，经加工成型。
⑧连接管：采用优质无缝钢管，表面镀锌防腐处理。
8.载重性能
（1）单面搁板上均布载重400N，最大挠度为3mm, 24小时卸载后，无裂纹及永久变形。
（2）每标准节在全负载的情况下，架体、立柱无明显变形，架体无倾倒现象。
（3）标准列在全静载荷的情况下，沿X、Y轴两个方向进行水平拉力试验，水平拉力为自重与全静载荷之和的1/15，经连续试验50次，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的1%，各结构部件无塑性变形。
9.手动密集架满足或优于国家标准或行业标准标准。
招标文件中列明的密集架数量为暂估数量。最终结算数量以采购人现场实际安装验收合格的数量为准。投标人应充分考虑因现场实际安装数量变动（包括但不限于数量减少）可能带来的各类风险，中标单价在合同执行期间固定不变，结算总价=实际安装合格数量×中标单价。
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	阅览桌
	4张
	整体外观规格：长×宽×高≥1800×1200×750mm。
▲1.整体采用橡胶木实木板材制作，桌面厚度50mm。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准
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	实木椅子+坐垫
	16张
	规格：530*420*840mm  
▲1.椅架采用橡胶木实木板材制作。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。  
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.坐面采用亚麻面料，反面采用高密度的藤席，内填充高密度海绵，回弹佳，久坐不塌陷。
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	休闲沙发/圆几（1桌4椅）
	1套
	一、沙发规格：2000×1000（mm），1半圆形沙发+2圆凳+1茶几沙发规格：半径2000*1000，圆凳规格：300*380mm  
1.椅面：采用优质猫爪皮，皮面光泽度好，柔软度高，扩张性好，耐磨性强，耐折牢度高，不含有毒有害物质。
2.海绵：座42.0kg/m³；背35.0kg/m³高密度海棉制作，软硬适中，回弹力为50%，不变形。 
3.打底：高强度蛇簧及专用弹性绷带作托承，与泡棉之间麻布隔垫（座双层麻布、背单层麻布）。
4.框架：优质实木板材，木材含水率符合国家标准，防腐、防虫、永不变形。
5.根据人体工学原理设计、制造，坐感舒适，造型大方美观。缝纫线线条顺畅均匀、平整，转角平滑。座垫及靠背饱满，左右对称、线条平直、拉深一致、安装牢固。
二、茶几规格：600*600mm ；
1.桌面采用优质板材，厚度25mm。
2.桌脚采用实木框架，内包海绵，外面包优质皮革。                    
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	椅子
	40
	规格：620*580*780mm ；
1.椅架采用橡胶木实木板材。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2、油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。3.坐面采用优质布艺面料，内填充高密度海绵，厚实饱满，回弹性强，坐感舒适。
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	正方形桌子
	4张
	规格：800*800*750mm ；
1.整体采用橡胶木实木板材，桌面厚度≥20mm。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
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	1.7米长方形桌子
	4张
	规格：1700*600*750mm  
1.整体采用橡胶木实木板材，桌面厚度≥20mm。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
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	三人沙发
	2张
	规格：2.1米长  
1.框架采用白蜡木实木框架。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.坐面采用绒布面料，内填充高密度海绵，回弹佳，久坐不塌陷。
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	双人沙发
	2张
	规格：1.85米长  
1.框架采用白蜡木实木框架。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.坐面采用绒布面料，内填充高密度海绵，回弹佳，久坐不塌陷。
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	单人椅
	4张
	规格：620*580*780mm 
1.框架采用白蜡木实木框架。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.坐面采用绒布面料，内填充高密度海绵，回弹佳，久坐不塌陷。
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	长方形方桌
	2张
	规格：800*400*800mm  
1.整体采用白蜡木实木。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
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	国学桌
	2套
	一、桌子规格：1200*600*700mm  
▲1.整体采用胡桃木实木制作，桌面厚度≥20mm。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。 
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
二、椅子规格：540*440*850mm 
▲1.整体采用胡桃木实木板材制作。胡桃木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。 
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
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	沙发组（双人沙发+1个茶几）
	4套
	一、实木双人沙发规格：1400×700×1000mm  
1.框架采用优质实木板制作。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.坐垫、靠包、扶手枕均采用透气棉麻材质，填充高回弹海绵，柔软亲肤，面料挺实，久用不易塌陷。二、茶几规格：1000*500*450mm；
▲1.整体采用橡胶木实木板材制作。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
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	休闲圆几/座椅（1桌2椅）
	2套
	▲一、4个中式实木沙发组规格：480*500*760*430（坐高）mm
1.基材：进口白蜡实木，含水率≤9%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。
2.油漆：采用“易涂宝”“大宝”“华润”或同等档次品牌环保水性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
3.坐板：E1级实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；表面采用优质木皮贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差基材，承重力强，坐板厚度55mm。
▲二、圆形茶几规格：φ1000*755mm  
1.基础信息 产品名称：海棠圆餐桌 ，主体材质：全实木榆木（支持定制胡桃色）
2.工艺结构：全实木榫卯结构 尺寸参数 桌面直径：1000mm（1 米） 整体高度：755mm，桌腿设计：上粗下窄的圆腿造型 设计细节 。
桌面造型：圆形实木桌面 桌身工艺：海棠花镂空开光设计 结构特点：榫卯工艺加固，稳固耐用 风格属性：原木风 / 北欧风 / 日式风实木家具 。4.其他说明 适用场景：餐厅、小户型客厅、休闲区等 定制说明：支持将原木色改做胡桃色，满足不同家居风格搭配 材质优势：榆木实木材质，纹理自然，结实耐用，承重力强。
	

[image: tb_image_share_1772674990385]

[image: tb_image_share_1772674945823]

	21
	阅览区桌椅（1桌4椅）
	4套
	一、阅览桌规格：1600×700×750mm，榆木； 
1.整体采用榆木制作。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
二、阅览椅规格：470×1100×430mm  
1.整体采用榆木制作，坐面采用亚麻面料，反面采用高密度的藤席，内填充高密度海绵，回弹佳，久坐不塌陷。
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	研讨区会议桌椅（1桌4椅）
	3套
	一、整体外观规格：长×宽×高≥1800×1200×750mm。
1.桌面采用纯实木制作，桌面厚度30mm。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.桌架采用铁艺桌脚，结实耐用，万象滑轮，360°滚动无痕，移动方便，固定耐磨万向滑轮牢靠承重性能好，防滑防刮地板。
二、配套会议椅规格：380*350*730mm；
▲1.椅架采用橡胶木实木制作，橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆满足或优于GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.pu革座包，防水、防污、防油渍；内包高密度海绵。
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	休闲沙发/圆几（1桌4椅）
	2套
	一、4个中式实木沙发组规格：480*500*760*430（坐高）mm；
1.整体采用全实木榆木制作，坐板厚度55mm。 
二、圆形茶几规格：φ1000*755mm；
1.整体采用榆木制作，桌面厚度33mm。
2.桌腿采用上粗下窄设计，最粗为55mm；梯形结构，四平八稳。
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	会议桌椅（每套需1桌4椅）
	8套
	一、整体外观规格：长×宽×高≥1800×1200×750mm，榆木。
1.整体采用榆木制作，桌面厚度50mm。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。  
二、椅子规格：530*420*840mm  
▲1.整体采用采用橡胶木实木板材制作，橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
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	接待桌椅（1桌4椅）
	2套
	一、接待桌（1张） 
1.规格：直径800*高750mm（±5mm）；
▲2.桌面：采用橡胶木实木板材制作，桌面厚度30mm橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
3.桌架：采用≧1.5mm厚钢制桌架，架体经焊接打磨，表面做防锈处理后，采用国标环保粉沫涂料环氧聚脂塑粉，经高压静电喷涂，200度高温烘烤融化，塑粉通过HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉沫涂料》标准检测合格；
4.颜色：胡桃木色桌面+黑色桌架。
二、接待椅（4张）+抱枕  
1.长520×宽550×高790mm（±5mm）；
2.皮面：采用国标一级或同等级以西皮覆面，西皮厚度≥0.8mm，西皮通过GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准检测合格；
3.海绵：采用≥40mm厚高弹性聚胺脂定型海绵(模具一次成型)高弹阻燃海绵填充，海绵通过GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》国家标准检测合格；
4.脚架：采用≧1.5mm厚钢制椅架，架体经焊接打磨，表面做防锈处理后，采用国标环保粉沫涂料环氧聚脂塑粉，经高压静电喷涂，200度高温烘烤融化，塑粉通过HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉沫涂料》标准检测合格；
5.颜色：米色皮面+黑色椅架。
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	会议桌椅（1桌4椅）
	8套
	一、阅读学习桌规格：长×宽×高≥1800×1200×750mm。
▲1.整体采用橡胶木实木板材制作，桌面厚度30mm；桌腿厚度50mm，Z形桌腿。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.采用优质五金配件。  
二、配套沙发椅6张规格：560*520*840mm  
▲1.椅架采用采用橡胶木实木板材制作，橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.坐面采用优质亚麻布透气面料，触感揉软，坐感舒适，久坐不闷；内填充高密度海绵，厚实饱满，回弹性强，坐感舒适。
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	会议桌椅（1桌4椅）
	4套
	一、桌子规格：长×宽×高≥1800×1200×750mm。
▲1.桌面采用橡胶木实木板材制作，桌面厚度50mm，橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.桌脚采用加粗加厚钢架，承重力强，结实耐用。  
二、椅子规格：560*460*750mm  
▲1.椅架采用橡胶木实木板材制作，橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.坐面采用亚麻面料，内填充高密度海绵，回弹佳，久坐不塌陷。
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	接待桌椅（1桌4椅）
	3套
	一、桌子，规格：800直径×750（mm）；
1.基材：采用优质胡桃木实木基材，桌面板材厚度≥30mm，实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理,整体框架结构合理,牢固,含水率低于9%，整椅无腐裂修补现象，表面洁净无污染。
2.油漆：采用环保型油漆，经五底三面工艺处理，采用全自动喷涂漆、滚涂线，完全密闭环境工作，杜绝粉尘，感应喷头，自动调节油漆量，保证油漆面光洁平整,木纹纹理清晰，色泽均匀，底漆、面漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。
3.胶粘剂：采用优质环保型胶粘剂白乳胶，白乳胶符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HG/T 5989-2021 《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》标准要求。
4.五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。
二、椅子，规格：560*460*750mm；
1.椅架：采用优质胡桃木实木基材，实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理,整体框架结构合理,牢固,含水率低于9%，整体无腐裂修补现象，表面洁净无污染。
2.面料：采用优质环保西皮（皮革）面料，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，纹路细致、色泽均匀，经浸色、防腐、防潮处理。
3.海绵：采用PU成型发泡高密度海绵,高回弹海绵,软硬适中，回弹性好，不变形，整体切割，不得使用拼接再生类海绵，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。
4.座垫、靠背：采用≥15mm厚优质实木多层板经模具热压一体成型并双面压防火板饰面作为内板，板材经过高温干燥、脱脂、防潮、防虫、防腐等化学处理。
5.油漆：采用环保型油漆，经五底三面工艺处理，采用全自动喷涂漆、滚涂线，完全密闭环境工作，杜绝粉尘，感应喷头，自动调节油漆量，保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀，底漆、面漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。
6.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂，胶粘剂中的有害物质限量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。
7.五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。
8.坐面采用亚麻面料，内填充高密度海绵，回弹佳，久坐不塌陷。
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	棋桌
	2套
	一、桌子，规格：定制（约800*800mm），整体采用实木制作。
1.基材：采用优质胡桃木实木基材，实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理,整体框架结构合理,牢固,含水率低于9%，整椅无腐裂修补现象，表面洁净无污染；
2.油漆：采用环保型油漆，经五底三面工艺处理，采用全自动喷涂漆、滚涂线，完全密闭环境工作，杜绝粉尘，感应喷头，自动调节油漆量，保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀，底漆、面漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求,检测合格。
3.胶粘剂：采用优质环保型胶粘剂白乳胶，白乳胶符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HG/T 5989-2021 《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》标准要求，检测合格。
4.五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。
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	实木会客椅
	4张
	规格：600*550*700mm。
1.整体采用白蜡木实木制作。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.坐面采用亚麻面料，内填充高密度海绵，回弹佳，久坐不塌陷。
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	观影椅子
	42张
	一、规格：宽550mm×深700mm×高1000mm；手高600mm，座面高450mm；座板和背板：采用橡胶木实木，橡胶木满足GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》或优于GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。
1.座背海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。背海棉长度约≥730mm，宽度约≥470mm，头顶高度为约≥98mm，底高≥度约95mm，海棉密度为≥54KG/M3。
2.座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。座海棉长度为≥480mm，宽度为≥420mm，头顶高度为97mm，底高度为60mm，海棉密度为≥54KG/M3。
3.背内板：采用优质夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。尺寸规格：长度约≥685 mm（±10mm），宽度为≥440mm，厚度≥11 mm。
4.背胶壳：基材为多层实木板（胶合板），厚度≥15mm。表面喷涂油漆，采用环保型聚氨酯漆，保证所有木制外露部分油漆喷涂完整，防止回潮，表面过烤漆工艺处理，外表美观、耐磨。油漆性符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》标准。座外板有吸音小孔，以加强座椅的吸音功能，声学要求达国家相关标准。
5.回位功能：座内采用弹簧加钢架回位结构，持久耐用，而且无回位噪音。
6.扶手面：采用优质橡胶木或榉木原料,经锣机打锣成型,表面喷PE环保油漆处理，规格：≥430mm*65mm*23mm.符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》材质鉴别符合材质需求，木材含水率优于12%；
7.面料：采用高级专用布料，手感舒适，抗污，抗静电，防褪色。有多种颜色可供选择；
8.侧板：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压注成型；
9.扶手架及站脚：采用优质热轧钢模压并焊制成形，座椅的所有金属表面经磷化处理后静电喷塑饰面。具有良好的抗腐蚀性和表面光洁度。
10.地面固定：采用优质铝合金底座。
11.座椅外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好。
12.配牌号、前后都要有号码牌。
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	户外休闲桌椅+太阳伞
	3套
	一、桌子，规格：直径800×720（mm），黑丝玻璃，碳钢框架。
椅子规格：520*500*710mm1。椅子碳钢框架十PVC材质。1桌4椅。
1.桌架、椅架：采用冷轧钢型材，经数控激光切割、数控折弯，用二氧化碳气体保护焊接成型，成品表面须经过“预脱脂→主脱脂→水洗→水洗→陶化→水洗→纯水洗→预烘干→静电喷塑→高温固化”十工序处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质并及时进行涂饰；
2.塑粉：采用热固性粉末涂料，静电喷塑前零部件经过除锈，防腐处理，表面平整光滑不起泡。热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求，包括但不限于：附着力、铅笔硬度、杯突试验、弯曲试验、耐磨性、耐盐雾性、耐湿性，检测合格。
二、伞的规格：2.7米卡其色；
1.加厚色织布，耐晒；荷叶边顶布，防水，不易漏雨。
2.8根加粗伞骨，伞盘加固，旋转手摇把，直径37mm碳钢主杆，45斤注水底座。
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	封闭式书桌椅
	166套
	一、桌子规格：800*650*1000（mm），样式：按图施工，颜色：浅胡桃木色。
▲1.整体采用E1级环保橡胶木实木制作，桌面厚度25 mm，其余部分板厚18mm，橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.安装LED节能灯及插座。
3.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆满足或优于GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
二、椅子规格：430*480*800mm ；
▲1.整体采用采用橡胶木实木板材制作，橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
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	四人阅览桌
	37张
	整体外观规格：长×宽×高≥1800×1200×750mm。
▲1.整体采用橡胶木实木板材制作，桌面厚度≥50mm。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
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	二人阅览桌
	28张
	整体外观规格：长×宽×高≥1000×1200×750mm； 
▲1.整体采用橡胶木实木板材制作，桌面厚度≥50mm。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
	[image: ]

	36
	实木椅子+坐垫
	281张
	规格：530*420*840mm；
▲1.椅架采用橡胶木实木板材制作。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.坐面采用亚麻面料，反面采用高密度的藤席，内填充高密度海绵，回弹佳，久坐不塌陷。
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	讲堂椅子背面带桌板
	103张
	规格：宽≥550mm×深≥700mm×高≥1000mm；手高≥600mm，座面高≥450mm；
1.座背海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。背海棉长度约≥730mm，宽度约≥470mm，头顶高度为约≥98mm，底高≥度约95mm，海棉密度为≥54KG/M3。
2.座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉。座海棉长度为≥480mm，宽度为≥420mm，头顶高度为≥97mm，底高度为≥60mm，海棉密度为≥54KG/M3。
3.背内板：采用优质夹板经模具压弯成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。尺寸规格：长度约≥685 mm（±10mm），宽度为≥440mm，厚度≥11mm。
4.背胶壳：基材为多层实木板（胶合板），厚度≥15mm。表面喷涂油漆，采用环保型聚氨酯漆，保证所有木制外露部分油漆喷涂完整，防止回潮，表面过烤漆工艺处理，外表美观、耐磨。油漆性符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》及GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》标准。座外板有吸音小孔，以加强座椅的吸音功能，声学要求达国家相关标准。
5.回位功能：座内采用弹簧加钢架回位结构，持久耐用，而且无回位噪音。
[bookmark: _GoBack]6.扶手面：采用优质橡胶木或榉木原料,经锣机打锣成型,表面喷PE环保油漆处理，规格：≥430mm*65mm*23mm.符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》材质鉴别符合材质需求，木材含水率优于12%；
7.面料：采用高级专用布料，手感舒适，抗污，抗静电，防褪色。有多种颜色可供选择；
8.侧板：采用优质PP（聚丙烯）多元素复合材料经模具压注成型；
9.扶手架及站脚：采用优质热轧钢模压并焊制成形，座椅的所有金属表面经磷化处理后静电喷塑饰面。具有良好的抗腐蚀性和表面光洁度。
10.带后写字板面板采用高密度中纤板，外冷压防火面板，四周PU封边。
11.地面固定：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝，不易生锈。
12.座椅外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好。
13.配牌号、前后都要有号码牌。
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	前排桌子
	6张
	规格：1800×400×750（mm）
1.基材：采用优质环保≥18mm厚度E0级多层实木板，板材经过高温干燥、脱脂、防潮、防虫、防腐等化学处理，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准要求，包括但不限于：甲醛释放量、挥发性有机化合物释放量浓度（7d）、可溶性重金属含量、抗细菌性能，检测合格。
2.饰面材料：采用优质三聚氰胺贴面，甲醛释放量符合国家标准。具有防火、耐磨、防污、表面硬度高等特点。
3.封边：采用同色PV封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐冷热达到国家标准。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。
4.热熔胶：采用优质热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合国家标准。
5.五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。
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	前排桌子
	10张
	2种规格：（1）长宽高≥2200×400×750（mm）一张；规格（2）：长宽高≥1800×400×750（mm）九张。  
1、基材：采用优质环保≥25mm厚度E0级多层实木板，板材经过高温干燥、脱脂、防潮、防虫、防腐等化学处理，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准要求，包括但不限于：甲醛释放量、挥发性有机化合物释放量浓度（7d）、可溶性重金属含量、抗细菌性能，检测合格。环保性好，强度大，不易弯曲。
2、饰面材料：采用优质三聚氰胺贴面，甲醛释放量符合国家标准。具有防火、耐磨、防污、表面硬度高等特点。
3、专用热熔封边，2.0mm加厚封边条。采用同色PV封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐冷热达到国家标准。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。
4、热熔胶：采用优质热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合国家标准。
5、五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。
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	实木会议桌椅（1桌4椅）
	27套
	一、桌子规格：长×宽×高≥1800×1200×750mm。 
▲1.桌面采用橡胶木实木板材制作，桌面厚度50mm。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.桌脚采用加粗加厚钢架，承重力强，结实耐用。
二、椅子规格：长×宽×高≥560×460×750mm；  
▲1.椅架采用橡胶木实木板材制作。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.坐面采用亚麻面料，内填充高密度海绵，回弹佳，久坐不塌陷。
	[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]

	41
	现代简约办公桌椅（1桌4椅）
	12套
	一、桌子规格：长×宽×高≥1800×1200×750mm。
▲1.采用橡胶木实木板材制作，桌面厚度50mm。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 
二、椅子规格：长×宽×高≥430×430×760  
▲1、椅架采用采用橡胶木实木板材制作，橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2、油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3、坐面采用优质皮革，皮质细腻光滑，耐磨耐脏；内填充高密度海绵，厚实饱满，回弹性强，坐感舒适。
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	实木桌椅（1桌4椅）
	3套
	一、实木桌子规格：长×宽×高≥1800×1200×750mm。
▲1.桌面采用橡胶木实木板材制作，桌面厚度≥45mm。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.桌脚采用加粗加厚钢架，乙型交叉钢架结构，承重力强，结实耐用。
二、实木牛角椅规格：长×宽×高≥430×430×760mm；
▲1、椅架采用采用橡胶木实木板材制作，橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2、油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3、坐面采用优质皮革，皮质细腻光滑，耐磨耐脏；内填充高密度海绵，厚实饱满，回弹性强，坐感舒适。
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	简约现代办公桌椅（1桌4椅）
	12套
	一、桌子规格：长×宽×高≥1800×1200×750mm。
▲1.采用橡胶木实木板材制作，桌面厚度≥25mm。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
二、椅子规格：长×宽×高≥520×400×780mm  
▲1.椅架采用橡胶木实木板材制作。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.坐面采用亚麻面料，内填充高密度海绵，回弹佳，久坐不塌陷。
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	阅览桌椅（1桌4椅）
	4套
	一、桌子规格：长×宽×高≥1800×1200×750mm。
▲1.采用橡胶木实木板材制作，桌面厚度30mm。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。  
二、椅子规格：530*560*820mm ；
▲1.椅架采用橡胶木实木板材制作。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.坐面采用亚麻面料，内填充高密度海绵，回弹佳，久坐不塌陷。
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	可移动组合桌
	20张
	桌子规格：1600*400*750（mm）；
1、基材：采用优质环保E0级多层实木板桌面≥25mm，挡板18mm厚度，板材经过高温干燥、脱脂、防潮、防虫、防腐等化学处理，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准要求，包括但不限于：甲醛释放量、挥发性有机化合物释放量浓度（7d）、可溶性重金属含量、抗细菌性能，检测合格。 
2、饰面材料：采用优质三聚氰胺贴面，甲醛释放量符合国家标准。具有防火、耐磨、防污、表面硬度高等特点。
3、封边：采用同色PV封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐冷热达到国家标准。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。
4、热熔胶：采用优质热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合国家标准。
5、脚架：采用冷轧钢管，经数控激光切割、数控折弯，用二氧化碳气体保护焊接成型，成品表面须经过“预脱脂→主脱脂→水洗→水洗→陶化→水洗→纯水洗→预烘干→静电喷塑→高温固化”十工序处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质并及时进行涂饰；
6、塑粉：采用热固性粉末涂料，静电喷塑前零部件经过除锈，防腐处理，表面平整光滑不起泡。热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求，包括但不限于：附着力、铅笔硬度、杯突试验、弯曲试验、耐磨性、耐盐雾性、耐湿性，检测合格。
7、五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。
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	培训椅
	40张
	椅子规格：500*500*820mm ；  
1、面料：采用高密度加密网布制作，含尼龙弹力筋，仿人体工程学，原体加厚工学坐垫；
2、座垫：采用优质海绵填充，防火阻燃性能达到国家B1级要求，海绵密度大于65 kg/m³，软硬适中，回弹性好。座垫底部采用15mm厚优质多层实木板作为内板，板材经过高温干燥、脱脂、防潮、防虫、防腐等化学处理；
3、靠背、扶手：靠背（含头枕）采用PP工程塑料注塑而成，耐用，不变色，无异味，背框顶部有向后翻折部分，使头部坐感更加舒适；扶手为7字型尼龙扶手，扶手多面渐变设计，突破传统扁条或方正设计，表面磨沙处理，手感舒适而用；
4、静音脚轮：采用万向静音脚轮，产品质量优，各项技术指标须符合《家具用脚轮》标准的要求。
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	沙发+2茶几（大+小）
	2套
	▲规格：3+1+1沙发组合   
1.采用全实木框架；坐面采用加厚耐磨猫抓皮；内填充高密度海绵座包，厚实饱满，回弹性强，坐感舒适。
2.面料与填充
填充：高密度海绵 + 独立弹簧（可选），高回弹、久坐不塌陷，坐感舒适软糯
靠背：饱满海绵填充，贴合背部人体工学，支撑舒适
3.框架与底座
（1）框架：实木框架 + 多层板加固，承重力强、稳固不摇晃，使用寿命长
（2）底座：蛇形弹簧 + 绷带底座结构，弹性好、承重稳定，不易变形
4.工艺细节
（1）走线：精密车缝工艺，走线工整、无跳线、无开线
（2）工艺处理：边角圆润打磨，无毛刺；表面环保涂层 / 面料印染，无异味、环保安全
▲茶几规格：1400*600*450mm，680*480*550mm,
1.整体采用橡胶木实木板材制作，桌面厚度50mm。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物
质限量》标准。
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	办公桌
	4台
	一、桌子规格：1400*700*780mm；  
▲1.电脑桌（包含副柜和主机架），桌面采用橡胶木实木板材制作，桌面厚度50mm。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。 
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 
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	实木长凳
	1张
	规格：3000×900×750（mm）；
1.基材：采用优质胡桃木实木基材，实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理,整体框架结构合理,牢固,含水率低于9%，整椅无腐裂修补现象，表面洁净无污染；
2.油漆：采用环保型油漆，经五底三面工艺处理，采用全自动喷涂漆、滚涂线，完全密闭环境工作，杜绝粉尘，感应喷头，自动调节油漆量，保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀，底漆、面漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，包括但不限于：VOC含量、甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量，检测合格。
3.胶粘剂：采用优质环保型胶粘剂白乳胶，白乳胶符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HG/T 5989-2021 《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》标准要求，包括但不限于：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发有机物、可溶性重金属，检测合格。
4.五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。
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	V型书车
	18台
	1.整体规格：长×宽×高≥800×360×900mm，双层设计；
2.全车采用优质304不锈钢材质，各项指标符合国家标准。
3.焊点打磨光滑无毛边，接触人体或收藏物品部位无毛刺、刃口、棱角，焊接稳固，推动无异响。四周方管厚≥1.5mm，大圆柱厚≥2.0mm周长≥110mm，小圆柱厚≥1.0mm周长≥60mm，藏书面板厚≥1.5mm，称重≥100kg，藏书面板有加固方管；
4.采用优质方向静音轮，各项指标符合国家标准，万向轮轮径≥80mm，轮宽≥35mm，配备两个轮刹车装置。
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	钢板折叠手推车
	12辆
	规格：1000×550×880（展开高度）mm；
1.整体车架：采用冷轧钢材料，经数控激光切割、数控折弯，用二氧化碳气体保护焊接成型，成品表面须经过“预脱脂→主脱脂→水洗→水洗→陶化→水洗→纯水洗→预烘干→静电喷塑→高温固化”十工序处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质并及时进行涂饰；
2.塑粉：采用热固性粉末涂料，静电喷塑前零部件经过除锈，防腐处理，表面平整光滑不起泡。热固性粉末涂料符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求，包括但不限于：附着力、铅笔硬度、杯突试验、弯曲试验、耐磨性、耐盐雾性、耐湿性，检测合格。
3.五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。
4.功能，配置：具备折叠锁紧功能，配置四个静音万向脚轮。
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	实木长凳
	1张
	规格：1500×350×450（mm）；
1.基材：采用优质胡桃木实木基材，实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理,整体框架结构合理,牢固,含水率低于9%，整椅无腐裂修补现象，表面洁净无污染；
2.油漆：采用环保型油漆，经五底三面工艺处理，采用全自动喷涂漆、滚涂线，完全密闭环境工作，杜绝粉尘，感应喷头，自动调节油漆量，保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀，底漆、面漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，包括但不限于：VOC含量、甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量，检测合格。
3.胶粘剂：采用优质环保型胶粘剂白乳胶，白乳胶符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》标准要求，包括但不限于：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发有机物、可溶性重金属，检测合格。
4.五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。
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	三层岛式书架
	1组
	规格：2米X1.6米；
1.整体采用18mm橡胶木实木板材。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
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	三层书架
	1组
	规格：4.5米+4米；
1.整体采用18mm橡胶木实木板材。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
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	主持台
	1张
	规格：0.6米x0.4米；
1.整体采用18mm橡胶木实木板材。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。 
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	长方桌
	1张
	规格：3米x1米；
1.整体采用橡胶木实木板材，桌面厚度≥20mm。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
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	茶几
	1张
	规格：1000*1000*450mm；
1.整体采用白蜡木实木。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
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	角几
	6张
	规格：500*500*560mm；
1.整体采用白蜡木实木。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
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	三层书架区（双门矮柜）
	6台
	规格：两门板式书柜（800×400×2000mm）；
▲1.整体采用橡胶木实木板材制作。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
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	讲台
	1张
	规格：定制化讲台（1200×600×1000mm） 1、优选乌金实木，使用寿命更长栏栅实木支撑；加粗实木桌腿，稳固扎实不摇晃。
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	藤编沙发、茶几
	1套
	1.藤编沙发规格：1+2+3+茶几+角几 主体框架；
2.框架材质：进口实木（可选榆木 / 白蜡木 / 海棠木等），全实木榫卯结构
工艺处理：实木打磨抛光，环保木蜡油 / 清漆涂装，无甲醛，环保耐用；
3.结构特点：加固承重设计，承重力强，结构稳固，使用寿命长，藤编 / 软包部分
4.藤编工艺：天然真藤 / 仿藤编织，手工编织工艺，透气防潮，质感复古；
5.填充材质：高回弹海绵填充，搭配独立弹簧（可选），坐感舒适，久坐不塌陷；
6.软包面料：棉麻 / 亚麻 / 科技布面料（多材质可选），耐磨透气，亲肤舒适，可拆洗；
7.靠垫：配套同色系实木纹 / 棉麻靠枕，提升坐感与美观度；
8.五金与细节：
五金配件：防锈五金连接件，加固结构，耐用性强；
9.工艺细节：实木雕花 / 弧形扶手设计，中式古典造型，手工打磨，无毛刺；
10.椅脚：实木雕花脚 / 弧形脚，防滑耐磨，稳固承重，防潮防蛀；
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	接待桌椅（1桌4椅）
	2套
	一、桌子，规格：800×800×750（mm），椅子规格：560*470*720mm，1桌+2椅；
1.整体采用实木制作。基材：采用优质胡桃木实木基材，实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理,整体框架结构合理,牢固,含水率低于9%，整椅无腐裂修补现象，表面洁净无污染；
2.油漆：采用环保型油漆，经五底三面工艺处理，采用全自动喷涂漆、滚涂线，完全密闭环境工作，杜绝粉尘，感应喷头，自动调节油漆量，保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀，底漆、面漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，包括但不限于：VOC含量、甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量，检测合格。
3.胶粘剂：采用优质环保型胶粘剂白乳胶，白乳胶符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HG/T 5989-2021 《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》标准要求，包括但不限于：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发有机物、可溶性重金属，检测合格。
4.五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。
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	高脚凳
	3张
	椅子，规格：540*540*860-1110mm；
1.面料：采用优质环保西皮（皮革）面料，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，纹路细致、色泽均匀，经浸色、防腐、防潮处理。
2.海绵：采用PU成型发泡高密度海绵,高回弹海绵,软硬适中，回弹性好，不变形，整体切割，不得使用拼接再生类海绵，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。
3.框架：采用多层实木板经高频热压机一次成型，经防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理,整体框架结构合理,牢固,含水率低于9%。
4.气压棒：可升降转动气杆，采用原装气压棒；带前后倾仰同步锁止机构。
5.脚架：采用不锈钢材质，反重力磁浮气压杆,金属件表面经过电镀或烤漆处理，焊点平顺，结构稳固；
6.底座采用φ45mm实心不锈钢底座，稳定不侧翻。
7.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂，胶粘剂中的有害物质限量符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准要求。
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	实木长凳
	1张
	规格：1500×350×450（mm）；
1.基材：采用优质胡桃木实木基材，实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理,整体框架结构合理,牢固,含水率低于9%，整椅无腐裂修补现象，表面洁净无污染；
2.油漆：采用环保型油漆，经五底三面工艺处理，采用全自动喷涂漆、滚涂线，完全密闭环境工作，杜绝粉尘，感应喷头，自动调节油漆量，保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀，底漆、面漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，包括但不限于：VOC含量、甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量，检测合格。
3.胶粘剂：采用优质环保型胶粘剂白乳胶，白乳胶符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HG/T 5989-2021 《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》标准要求，包括但不限于：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发有机物、可溶性重金属，检测合格。
4.五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。
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	发言台
	1
	规格：600*550*1100mm；
1.基材：采用符合国家E1环保要求的优质中密度纤维板制作，甲醛释放量达E1级环保，经防虫防腐处理，板材硬度强，永不变形，通过国家标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆满足或优于GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
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	大主席台（大讲台）+2椅子
	1套
	规格：1400*600*760mm；
1.基材：采用符合国家E1环保要求的优质中密度纤维板制作，甲醛释放量达E1级环保，经防虫防腐处理，板材硬度强，永不变形，通过国家标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆满足或优于GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
二、椅子规格：530*420*840mm；
▲1.整体采用采用橡胶木实木板材制作，坐垫采用软包坐垫。橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
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	定制固定长凳
	1张
	规格：定制；
1.基材：采用优质胡桃木实木基材，实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理,整体框架结构合理,牢固,含水率低于9%，整椅无腐裂修补现象，表面洁净无污染；
2.饰面材料：采用优质三聚氰胺贴面，甲醛释放量符合国家标准。具有防火、耐磨、防污、表面硬度高等特点。
3.封边：采用同色PV封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐冷热达到国家标准。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。
4.热熔胶：采用优质热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合国家标准。
5.五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。
	[image: ]

	68
	实木长凳
	1张
	规格：2200×500×550（mm）；
1.基材：采用优质胡桃木实木基材，实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理,整体框架结构合理,牢固,含水率低于9%，整椅无腐裂修补现象，表面洁净无污染；
2.油漆：采用环保型油漆，经五底三面工艺处理，采用全自动喷涂漆、滚涂线，完全密闭环境工作，杜绝粉尘，感应喷头，自动调节油漆量，保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀，底漆、面漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，包括但不限于：VOC含量、甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量，检测合格。
3.胶粘剂：采用优质环保型胶粘剂白乳胶，白乳胶符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HG/T 5989-2021 《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》标准要求，包括但不限于：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发有机物、可溶性重金属，检测合格。
4.五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。
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	卡座式办公桌
	9套
	规格：2200*2000*1100mm；
1.屏风：采用优质30铝合金框架屏风，镀膜氧化，铝材平直，整体方正，铝材壁厚≥1.0mm；屏风厚度为30MM。
2.基材：采用优质环保E0级多层实木板，桌面板厚度≥25mm，其余板材厚度≥15mm，桌面板开1孔，配铝合金线合盖；每位配一三抽矮柜、边柜、储物矮柜。板材经过高温干燥、脱脂、防潮、防虫、防腐等化学处理，符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》。
3.饰面材料：采用优质三聚氰胺贴面，甲醛释放量符合国家标准，具有防火、耐磨、防污、表面硬度高等特点。
4.封边条：采用同色PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐冷热达到国家标准。采用全自动封边机封边、修边，不允许手工封边、修边。
5.热熔胶：采用优质热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合国家标准。
6.铰链：采用优质液压缓冲铰链，1.0mm 厚静音导轨，铰链通过QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检测合格；导轨通过QB/T 2454-2013《家用五金抽屉导轨》检测合格；
7.五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。
8.响应时提供“多层实木板”的的检测报告，符合以下检测标准及检测内容，包括但不限于：符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》标准要求。响应时提供“封边条”的检测报告，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测标准及检测内容。
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	实木长凳
	1张
	规格：2200×450×500（mm）；
1.基材：采用优质胡桃木实木基材，实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理,整体框架结构合理,牢固,含水率低于9%，整椅无腐裂修补现象，表面洁净无污染；
2.油漆：采用环保型油漆，经五底三面工艺处理，采用全自动喷涂漆、滚涂线，完全密闭环境工作，杜绝粉尘，感应喷头，自动调节油漆量，保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀，底漆、面漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，包括但不限于：VOC含量、甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量，检测合格。
3.胶粘剂：采用优质环保型胶粘剂白乳胶，白乳胶符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》标准要求，包括但不限于：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发有机物、可溶性重金属，检测合格。
4.五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。
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	小主席台（小讲台）
	1台
	▲规格：800×600×1050-1400（可升降）mm； 
1、基材：采用环保型中纤板，板材经过高温干燥、脱脂、防潮、防虫、防腐等化学处理，符合GB/T 17657-2022
《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。
2、饰面：采用优质胡桃木皮，厚度≥0.6mm，宽度≥200mm，含水率≤9%，所有木皮均经过严格挑选，木纹清晰，木皮要颜色一致，纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。同时，木皮经过高温烘干、除虫等处理。
3、油漆：采用环保型聚氨酯油漆，经五底三面工艺处理，保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀，油漆满足或优于GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
4、胶粘剂：采用优质环保型胶粘剂白乳胶，白乳胶满足或优于GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准。
5、五金配件：采用优质五金配件。
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	电脑椅
	55张
	规格：430*430*760mm；
▲1.椅架采用采用橡胶木实木板材制作，橡胶木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.坐面采用高品质油蜡皮，皮质细腻光滑，耐磨耐脏；内填充高密度海绵，厚实饱满，回弹性强，坐感舒适。
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	屏风隔断
	12扇
	1.基材：采用优质胡桃木实木基材，实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理,整体框架结构合理,牢固,木材含水率符合国家标准，经防腐、防虫化学处理，拼接严密牢固，不易变形，不开裂。
2.油漆：采用环保型油漆，经五底三面工艺处理，采用全自动喷涂漆、滚涂线，完全密闭环境工作，杜绝粉尘，感应喷头，自动调节油漆量，保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀，底漆、面漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，包括但不限于：VOC含量、甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量，检测合格。
3.胶粘剂：采用优质环保型胶粘剂白乳胶，白乳胶符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》标准要求，包括但不限于：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发有机物、可溶性重金属，检测合格。
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	魔方凳子
	201张
	规格：350*350*350（mm）；
1.采用全实木框架；坐面采用加厚耐磨猫抓皮；内填充高密度海绵座包，厚实饱满，回弹性强，坐感舒适。
2.面料与填充
填充：高密度海绵 + 独立弹簧（可选），高回弹、久坐不塌陷，坐感舒适软糯
靠背：饱满海绵填充，贴合背部人体工学，支撑舒适
3.框架与底座
（1）框架：实木框架 + 多层板加固，承重力强、稳固不摇晃，使用寿命长
（2）底座：蛇形弹簧 + 绷带底座结构，弹性好、承重稳定，不易变形
4.工艺细节
（1）走线：精密车缝工艺，走线工整、无跳线、无开线
（2）工艺处理：边角圆润打磨，无毛刺；表面环保涂层 / 面料印染，无异味、环保安全
5.颜色：咖啡色
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	单人阅览桌椅（1桌2椅）
	32套
	一、桌子规格：1200*580*750mm，海棠色；  
▲1.整体采用乌金木实木制作，桌面厚度≥20mm。乌金木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.胶粘剂：采用优质环保型胶粘剂白乳胶，白乳胶符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》标准要求，包括但不限于：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发有机物、可溶性重金属，检测合格。 
二、椅子规格：580*480*880mm，海棠色；
1.整体采用乌金木实木板材制作。乌金木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.胶粘剂：采用优质环保型胶粘剂白乳胶，白乳胶符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HG/T 5989-2021 《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》标准要求，包括但不限于：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发有机物、可溶性重金属，检测合格。
4.五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。
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	四人阅览桌椅（1桌4椅）
	10套
	规格：2000*850*750（mm）；
1.基材：采用优质乌金木实木基材，实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理,整体框架结构合理,牢固,含水率低于9%，整椅无腐裂修补现象，表面洁净无污染；
2.油漆：采用环保型油漆，经五底三面工艺处理，采用全自动喷涂漆、滚涂线，完全密闭环境工作，杜绝粉尘，感应喷头，自动调节油漆量，保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀，底漆、面漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，包括但不限于：VOC含量、甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量，检测合格。
3.胶粘剂：采用优质环保型胶粘剂白乳胶，白乳胶符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HG/T 5989-2021 《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》标准要求，包括但不限于：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发有机物、可溶性重金属，检测合格。
4.五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。
二、椅子规格：580*480*880mm，海棠色；
▲1.整体采用乌金木实木板材制作。乌金木满足或优于GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》标准。 
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.胶粘剂：采用优质环保型胶粘剂白乳胶，白乳胶符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》标准要求，包括但不限于：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发有机物、可溶性重金属，检测合格。
4.五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。
5.五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。
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	三层书架
	15组
	规格：800*500*1200 mm（双面，海棠色）； 1.基材：采用优质胡桃木实木基材，实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理,整体框架结构合理,牢固,含水率低于9%，整椅无腐裂修补现象，表面洁净无污染。
2.油漆：采用环保型油漆，经五底三面工艺处理，采用全自动喷涂漆、滚涂线，完全密闭环境工作，杜绝粉尘，感应喷头，自动调节油漆量，保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀，底漆、面漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，包括但不限于：VOC含量、甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量，检测合格。
3.胶粘剂：采用优质环保型胶粘剂白乳胶，白乳胶符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HG/T 5989-2021 《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》标准要求，包括但不限于：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发有机物、可溶性重金属，检测合格。
4.布局要求：书架为三层布局，双面，中间有隔板，上两层作开放式，方便书本的展示，最底层为对开木门。
5.五金配件：采用优质五金配件。盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。
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	实木长凳
	1张
	规格：1200×400×450（mm）；
1.基材：采用优质胡桃木实木基材，实木经过防虫、防潮、防腐及多次烘干蒸发处理,整体框架结构合理,牢固,含水率低于9%，整椅无腐裂修补现象，表面洁净无污染；
2.油漆：采用环保型油漆，经五底三面工艺处理，采用全自动喷涂漆、滚涂线，完全密闭环境工作，杜绝粉尘，感应喷头，自动调节油漆量，保证油漆面光洁平整, 木纹纹理清晰，色泽均匀，底漆、面漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，包括但不限于：VOC含量、甲醛含量、总铅含量、可溶性重金属含量，检测合格。
3.胶粘剂：采用优质环保型胶粘剂白乳胶，白乳胶符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、HG/T 5989-2021《绿色设计产品评价技术规范 家具用胶粘剂》标准要求，包括但不限于：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发有机物、可溶性重金属，检测合格。
4.五金配件：采用优质五金配件，盐水及盐雾测试48小时以上，不生锈。
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	可拼接梯形桌子
	55张
	规格：800*500*750mm；
1.桌面采用白蜡木制作，桌面厚度30mm。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。所用PU透明底漆和PU亚光清面漆符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准。
3.桌脚采用碳素钢桌脚，桌脚装有万向轮，360°可移动。
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	六楼电梯间摆件
	1个
	根雕茶台
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	档案柜
	36组
	1.整体尺寸：1800*850*390mm，五层。
2.材质：采用1mm厚优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。表面经防锈处理后静电粉末喷塑，锁具安全可靠，不易仿配。经久耐用，不易变形。
3.表面处理：表面经过脱脂→酸洗→表调→磷化→水洗→烘干→静电喷塑→烘干等九工位处理，无锈迹，不变色，不起皱，不失光泽，成品表面光滑、光亮、无有害气体产生，无味不脱落。
4.配件：优质国标铝合金及一级电镀配件，优质锁具。
5.颜色：灰白，表面涂层：喷涂后涂层表面应色泽均匀一致，工件的各部位不应有起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕或漏喷等现象。
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	通体五节柜
	30组
	1.整体尺寸：1800*850*390mm。
2.材质：采用1mm厚优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。表面经防锈处理后静电粉末喷塑，锁具安全可靠，不易仿配。经久耐用，不易变形。
3.表面处理：表面经过脱脂→酸洗→表调→磷化→水洗→烘干→静电喷塑→烘干等九工位处理，无锈迹，不变色，不起皱，不失光泽，成品表面光滑、光亮、无有害气体产生，无味不脱落。
4.配件：优质国标铝合金及一级电镀配件，优质锁具。
5.颜色：灰白，表面涂层：喷涂后涂层表面应色泽均匀一致，工件的各部位不应有起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕或漏喷等现象。
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	通体四节柜
	20组
	1.整体尺寸：1800*850*390mm。
2.材质：采用1mm厚优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。表面经防锈处理后静电粉末喷塑，锁具安全可靠，不易仿配。经久耐用，不易变形。
3.表面处理：表面经过脱脂→酸洗→表调→磷化→水洗→烘干→静电喷塑→烘干等九工位处理，无锈迹，不变色，不起皱，不失光泽，成品表面光滑、光亮、无有害气体产生，无味不脱落。
4.配件：优质国标铝合金及一级电镀配件，优质锁具。
5.颜色：灰白，表面涂层：喷涂后涂层表面应色泽均匀一致，工件的各部位不应有起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕或漏喷等现象。
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	普通档案推车
	5辆
	推车层板0.7mm厚的优质冷轧钢板折弯成型、表面冲凸防滑处理，整体框架采用20*20*1.1mm钢管弯制、焊接而成，车轮采用万向超静音轮。
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	档案梯
	10辆
	档案梯踏板采用0.7mm厚的优质冷轧钢板折弯成型、表面冲凸防滑处理，整体框架采用20*20*1.1mm钢管弯制、焊接而成，车轮采用万向超静音轮。静电喷塑工艺：钢质部件采用乳化剂和碱性助剂，磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，亚光热固性环氧聚酯粉末，高温固化（塑粉为灰色、喷涂厚度0.025～0.03mm、硬度≧0.4mm、冲击强度≧3.92J略剥落、裂纹或皱纹等、附着力一级、光泽度≧65%、耐腐蚀耐盐水24H，不锈蚀、不鼓泡、不裂。）工艺结构要求：磷化处理、静电喷塑，要求表面喷涂均匀、光滑、略裂痕、不摇晃。
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	会议台
	14张
	带轮子的拼接会议桌规格：1800×600×750（mm）。
采用E0级实木颗粒板环保板材，无异味；桌面厚度2.5公分，挡板厚度1.6公分 ；架子、侧脚：冷轧钢，壁厚度1.5mm，高温静电喷粉 ；横梁：冷轧钢，厚度1.2—3.0mm；椅轮材质：2.5尼龙脚轮。
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	控制台（3位）
	2套
	定制全钢3人位专业控制台。规格：柜体高度950mm、台面离地高度750mm、宽度950mm、长度3500mm
产品整体钢铝结合材质；箱体为优质冷轧钢板，板材厚度后背支架2.0MM；箱体框架1.5MM；前后门1.2MM；经过酸洗磷化防锈处理；表面静电喷涂。台面为25MM厚度钢板；表面HPL抗划贴面；前端封黑色聚氨酯鸭嘴软边。后背2.0MM氧化铝型材；可安装显示器悬空固定支架。
桌面上配备高100—120mm*厚8mm透明亚格力板隔板，宽度与桌子一致。
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	运维专用椅
	6台
	产品名称：人体工学办公椅。
尺寸：120*52*68cm
核心设计：镂空网布靠背 + 可调节腰枕 + 翻转扶手材质 ；
靠背：高弹透气网布，三档可；
坐垫：高密度海绵/网布；
框架：高强度尼龙塑料；
气压杆：4级气压杆
头枕：上下升降、前后旋转，适配颈部支撑
腰枕：四向调节（上下60mm、前后50mm，左右10°）
扶手：360°可调节
椅轮材质：PU包裹轻音轮。
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	拆装密集柜一批
	176组
	数量：176组，要求：拆除原有密集柜，安装至指定位置，本次费用需包含原有密集架的拆装、搬运、安装工作以及配件补充完整及所有人工费用，所有密集柜均按要求就位，安装牢固、养护、测试，可正常使用，整体验收合格。
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	原有密集柜增加轨道
	73米
	规格：30*30mm，304不锈钢
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	原有密集柜增加护坡
	145米
	1.0厚冷轧钢板
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	整理桌
	10张
	1.整体外观规格：长×宽×高=2000×1000×750mm，桌面采用实木橡胶木板材，桌面厚度≥40mm。桌脚框架采用优质实木橡胶木，框架厚度≥40mm。桌面底下加固挡板厚度≥20mm、高度≥300mm。
2.油漆：采用环保油漆，经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。油漆必须注明品牌（含PU透明底漆和面漆）。
3.五金件：铰链等配件选用优质五金配件，连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。
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	阅览椅
	20张
	1.阅览椅规格(mm)：W560*D530*H880mm；
2.椅架：采用优质橡胶木实木，木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,含水率低于15%，五氯苯酚含量小于5mg/kg。
3.油漆：采用环保型PU聚酯漆，底漆和面漆中的有害物质限量均符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》的要求。
4.胶粘剂：采用环保型胶粘剂(白乳胶)。胶粘剂(白乳胶)中的有害物质限量须符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》的要求。
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	会议桌
	1张
	1.整体外观规格：长×宽×高=3800*1600*750mm；
2.基材：桌面采用25mm厚度优质E1级多层实木板，强度高、刚性好、不易变形、比重合理，所有板材均经防虫防腐化学处理，表面握钉力及静曲强度均达到国际标准；
3.饰面：表面饰面为浸渍胶膜纸饰面，要求双面饰面颜色为同一颜色的饰面，热压贴合，表面无鼓泡、污斑、起皱、脱胶等现象；
4.封边：桌面厚度不小于1.5mm PVC近色封边条，其他厚度不小于1.2mm PVC近色封边条；
5.五金配件：采用优质导轨、三合一连接件等五金配件；
6.热熔胶：采用优质品牌热熔胶。
7.钢制桌架采用1.0mm厚度，冲压，折弯，焊接，装配而成冲压成型厚度为1.2mm钢制脚架。所有焊点都打磨光滑，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。涂料为热固性粉末喷塑， 耐磨，经过除锈，防腐处理。表面平整光滑不起泡。
8.桌子中间有插座，或配滑轨插座，方便链接线路使用。
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	智能页码机
	1台
	▲规格：1122mm*419mm*569mm；
1.打码纸质尺寸：标准A4,标准A3。
2.打印速度:≥90页/分钟，≥180面/分钟
3.打印方式：单色喷墨
4.扫描速度：≥90页/分钟，扫描分辨率为1200dpi,打码扫描一体嵌入式结构，支持红章蓝章渗透识别功能，AI智能识别空白页。
5.支持页码打印,具备扫描功能，具备打码后，扫描存储的能力，支持扫描图片批量处理，支持可视化模板(LW)调节，号码清零，页数统计，总计数。
6.可自定义字体大小，字体粗细，打印起始号，一键清零
7.页码印制位置任意调整;可在软件上调节，不需要拆机
8.打印位数:0--99999；位数可以选择，可以补零或者不补零
9.支持双面打印/单面打印/智能模式打印；
10.高精度CIS检测系统，可精准判断纸张是否需要打码，系统能自动判别空白页识别，支持状态及时停机报警。
11.采用走纸直通道，可完全适用于翘边、褶皱等文件编码。如文件粘有票据有装订孔等特殊性纸张也可进行页码编辑打码
12.走纸采用多个高性能步进电机，响应更敏，走纸稳定，AI打码，AI人工干预选择;纸张自动学习记忆功能;支持重张报警功能)
13.纸张容量：100(max)页；
14.进纸口宽度：≥298mm；
15.内置工作日志计数功能，实时效验；
16.专用的页码印刷系统;具有3C,节能证书。
17.识别字体：支持包括但不限于宋、仿宋、黑体、楷体等字体的识别。
18.智能、彩色、10.1英寸触摸工业控制器；
19.墨盒：采用47ml大容量水性墨盒；
20.工作时长：可连续工作24小时；
21.电源：220V±5%、50Hz；
22.工作电压：≤24V（安全电压）；
23.整机功率：非工作状态P≤20w；
24.整机重量：50kg；
25.外形尺寸：732mm长x419mm宽x569mm
26.支持系统升级，可接入图像处理系统及数字化加工系统，实现无缝升级。
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	档案消毒柜
	1台
	1.推车层数≥3层，推车尺寸：≥550×1000×1300mm（长宽高）。
2.单次可消毒1cm厚的书本≥500册。
3.材质：冷轧钢板制作。柜体≥1.2mm厚的冷轧钢板制作，门为≥5.0mm厚钢化玻璃门。
4.消毒方式：紫外线+臭氧消毒，臭氧产量≥1000MG/H
5.消毒时间根据消毒模式分为：臭氧消毒60min+20min分解；紫外线消毒20min；臭氧+紫外线消毒20min+20min分解；
6.单次消毒书/档案本数：单次可消毒3mm厚的档案盒≥180册；
7.产品规格：≥730×1050×1600mm（长宽高）；
8.电源：AC 220V，功率≤300W。
9.容量：≥900L
10.用于图书馆和档案馆工作人员进行大批量图书档案杀菌作业。能监控当前环境的温度和湿度并以数字的形式在彩屏上显示。显示屏上有独立的消毒与分解图标提示用户当前机器工作状态，并以倒计时状态显示工作进度。
11.采用紫外线UV-C消毒和臭氧杀菌技术。紫外线灯管为4组或以上36W灯管，灯管长≥1.2米/组，臭氧模块为单独的臭氧发生器模块。
12.根据消毒书籍的满载量，所供产品可以自行设定消毒时间，消毒时间为5-90分钟可调。
13.内置除尘装置，柜内≥6个风机，柜内左右风机同步吸尘。
用户可选择三种不同的消毒模式：1.臭氧模式；2.紫外线模式；3.臭氧与紫外线同步消毒模式。
14.设有安全保护装置立即暂停运转，以避免紫外线对人体造成伤害。
内置可移动式推档车，推档车采用超静音脚轮，可直接由地面推入到柜体内，无需使用摆渡车
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	会议椅
	12张
	1.符合人体工学原理；
2.靠背为高分子尼龙靠背，坐垫为3层透气网布，健康环保无刺激性气味，不易受潮发霉，长久使用不塌陷；
3.稳固弓形不锈钢腿，质优钢材，承重力好。
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	移动椅子
	40套
	可折叠人体工学椅背
框架：高承重金属支架
靠背：环保塑胶靠背、透气网布，15°后仰设计
座板材质：高密度纯海绵
椅子腿材质：1.5mm加厚壁管
扶手类型：可移动
椅轮材质：PP静音轮
五金配件：铝合金电镀链接
是否需要安装：需要
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	窗帘（手动卷帘）
	1430平方米
	一、卷帘布；
布料：采用100%聚酯纤维；单位面积质量280-380g/㎡,厚度0.5-0.7mm；织物密度径向：100-120根/10cm，纬向：80-100根/10cm；安全标准：异味、PH值、甲醛含量、可分解致癌芳香胺燃料、耐干摩擦色牢度、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐唾液色牢度符合GB18401-2010防火等级B1级阻燃（半透明常规家装）• 防水：防泼水、易擦拭• 防紫外线：UV 阻隔率 95%+• 抗拉强度：高，适合大尺寸卷帘• 环保：无异味、符合室内软装标准。
二、卷管、下杆、下杆封口、拉珠 
1．卷管：壁厚≥1.6mm，内含≥5条加强筋，管材径向弯曲≤1.5mm/米，外表面带插槽；外径：≥38mm，圆管铝合金    
2.下杆：采用≥Ø20mm的圆形铝合金材质，表面采用拉丝工艺，壁厚≥1.1mm；中间横向加强筋。
3.下杆封口：下杆封口为高强度铝材，加工配合银色氧化拉丝工艺的封口，外加尼龙塑料内插，封口颜色与下杆一致，封口外露12mm-14mm。
4.拉珠：采用优质工程塑料，6.5mm*12mm拉珠，表面光滑，无毛刺，配色和谐，耐磨、耐老化，性能优异；拉绳采用高强聚酯纤维。
三、定制图案印刷、颜色可指定。现有的挂在窗户上的旧窗帘包拆下来和包安装，拆、安装材料全包，如果所购买的窗帘与预估的数据有误差，需全包干图书馆所有窗户需要新卷帘的数据。
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	台灯+插座
	18台
	美式复古蘑菇触摸感应三色LED书桌灯：φ250*H470mm +4个五孔插座（公牛牌）
1.灯罩：25*12.5cm，米黄色半透明材质，带有波浪形边缘，透光柔和。 
2.灯体：复古风格，由深棕色木质圆珠与古铜色金属连接件组合而成，层次分明。 
3.底座：13CM深色实木底座，保证放置稳定性。
4.光源类型：上灯为 LED 灯泡，功率 10W 。
5.光效模式：支持三色变光（白光 / 暖光 / 中性光），不可调节亮度。
6.控制方式：线控按钮开关，直接切换三种光色。 
7.供电方式：国标两插电源插头，220V 市电供电。
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	古代十大名医简介展具
	11个
	1.规格(mm)：W1400*D700；
2.框架：采用优质金属架，直角拼接，边角打磨光滑，内置防潮背板与金属挂环，兼具耐用性与美观度；
3.面板：高透亚克力面板，防眩光、防刮、防水，保证画面清晰通透；
4.画芯：采用油画布，表面覆防水哑光膜，色彩还原度高，耐光不褪色。
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	饮水机
	3台
	1.加热与供水系统（双开，不加温），加热方式：步进式加热（逐层加热，即开即饮），避免千滚水，出水温度：沸水（100℃）/ 温水（40-55℃，可调），冷热双温可选
控制方式：智能数显触控面板，精准控温，LED 实时显示水温 / 水量 / 运行状态
过滤系统：多级过滤（PP 棉 + 活性炭 + RO 反渗透 / 超滤可选），过滤精度高，去除杂质、重金属、细菌；
2.容量与功率规格（900*440*1480mm）
额定功率：3kW-6kW（根据型号而定）
日供水量：30L-100L/h（高功率款），满足 200-500 人日常饮水需求，水箱容积：内置大容量储水箱，持续供水不中断；
3.材质与结构：机身外壳：不锈钢 304 材质，防腐防锈，易清洁，耐用性强；内胆材质：食品级不锈钢内胆，无铅无异味，符合饮用水卫生标准；保温层：高密度发泡保温层，保温效果好，减少能耗损耗
4.智能安全防护：防干烧保护、防漏电保护、防烫伤保护、超温自动断电；童锁设计：触控面板童锁功能，防止误操作；水电分离：水电分离加热技术，使用安全无隐患；
5.便捷设计，自动进水：自动补水，无需人工干预，水位感应控制；自动清洗：设备定期自动清洗内胆，保持水质卫生排水设计：底部自带排污口，维护清理便捷
6.节能低耗：高效热能回收技术，节能省电，待机保温模式，低能耗运行，机身尺寸：宽约 45-55cm × 深约 40-45cm × 高约 120-140cm（根据型号而定），安装方式：落地式安装，占地面积小，适配走廊、茶水间、办公室角落，显示面板：高清数字显示屏，操作界面简洁易懂，颜色：经典黑白配色 / 不锈钢原色，商务稳重风格；每台饮水机都需要增加缴费的功能。
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	台灯+插座
	110台
	中式宋代美学触摸感应三档LED台灯：φ250*H470mm +4个五孔插座（公牛牌）
1.灯罩：灯罩下口直接30cm，米黄色半透明布艺材质，透光柔和。 
2.灯体：复古风格，由深棕色木质圆珠与古铜色金属连接件组合而成，层次分明。 
3.底座：13CM深色实木底座，保证放置稳定性。
4.光源类型：上灯为LED灯泡，功率10W。
5.光效模式：支持 三色变光（白光 / 暖光 / 中性光），不可调节亮度。
6.控制方式：线控按钮开关，直接切换三种光色。 
7.供电方式：国标两插电源插头，220V 市电供电。
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	挂画框
	11个
	规格：1200*600mm ；原木色边框+油画布
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	绿植
	50盆
	花盆  特大、大、中尺寸规格：口径280-500mm，盆高约300—600mm。底径80—300mm，
植物：金钱树、 发财树、 幸福树、天堂鸟、散尾葵等等。
特大盆：20
大盆：15
中盆：15
展示面积：单盆约0.8-1.2平方米。
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	药材树脂圆柱标本
	10个
	“桂十味”道地药材（10种）；
尺寸规格：120*350mm的圆柱体；
内容物：树脂＋药材；
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	药材树脂标本
	31个
	广西区域特色药材（31种）；
尺寸规格：150*30mm的圆柱体；
内容物：树脂＋药材；
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	展板固定框
	40个
	亚克力透明双层夹板，宽80厘米，高120厘米
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	中医文化殷墟甲骨文模型
	2个
	中医起源甲骨文（文物复制1套3件）中医起源甲骨文（文物复制1套5件）
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	医学碑刻仿制
	5个
	①桂林刘仙岩《吕渭养气汤方》石刻仿制品，青石，50×70×5厘米；
②桂林刘仙岩《桂林刘真人》石刻仿制品，青石，50×70×5厘米；
③《地黄汤帖》石刻仿制品，青石，30×30×5厘米；
④《扁鹊针灸画像石》石刻仿制品，青石，42×40×5厘米；
⑤《酿酒画像砖》仿制品，陶制，25×20×3.5厘米，
碑刻定制，可用于拓印练习
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	壁灯
	4个
	规格：实木支架，距墙220mm,地盘250mm,长度380*180mm
1.材质：五金+实木+布艺
2.光源：E27*1， 16w/三色变光
3.光通量：LED壁灯约为230lm。
4.显色指数：国家标准要求≥80。
5.色温：3000K-4000K,舒适且不易产生视觉疲劳。
6.防眩光：选择带遮光角设计。定制LED壁灯
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	明式花架子
	8
	规格：黑酸枝木花架，尺寸： 330*330*800mm
材质：加粗加厚的黑酸枝木板材，厚度3cm,加厚底板置物，摆放面大，承重力好，边角圆润细腻打磨，占地面积0.1平方米，双层置物架，整体支撑更稳固，不摇晃。
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	复古壁灯
	1
	规格：实木弧形灯臂，尺寸：300*200*600mm
1.材质：五金+实木+布艺
2.光源：E27*1， 16w/三色变光
3.光通量：LED壁灯约为230lm。
4.显色指数：国家标准要求≥80。
5.色温：3000K-4000K,舒适且不易产生视觉疲劳。
6.防眩光：选择带遮光角设计。
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	东南亚复古泰式灯
	2
	规格：繁花款，尺寸：340*200mm
1.材质：五金+实木+柳编
2.工艺：雕刻
3.光源： 16w/三色变光
4.光通量：LED 
5.显色指数：国家标准要求≥80。
6.色温：3300K以下,舒适且不易产生视觉疲劳。
7.防眩光：选择带遮光角设计。
	[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1494656929\nt_qq\nt_data\Pic\2026-06\Thumb\663144eba958f2665962c2d47b3e5956_720.jpg]

	115
	大象摆件
	2
	规格： 540*350*420mm
1. 材质：树脂
2. 工艺：注塑

	[image: C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\1494656929\nt_qq\nt_data\Pic\2026-06\Thumb\fd7c8e3b79fd452a0fc06d3c0f52b2fc_720.jpg]

	116
	玄关桌
	1
	规格： 140*35*80*86cm
1. 材质：全实木(榆木)制作，胡桃色玄关台
2. 工艺：镂空雕花牙板，加宽台面，用料厚实，圆润打磨，稳固、承重力强，经久耐用。
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	圆形玄关装饰墙壁画
	1
	规格：直径90cm
1.材质：铝合金画框 
2.工艺：喷绘
3.颜色：黑框
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	商务及其他要求表

	验收标准
	1.所供产品的规格、数量符合招标项目采购需求及采购合同约定的要求。
▲2.所供产品的材质、颜色符合招标项目采购需求及采购合同约定的要求。
3.所供产品的外观完好，无碰撞、五金件生锈等明显瑕疵。
▲4.所供产品结构牢固，无安全隐患。
5.如有抽检要求的，检测结果符合招标项目采购需求及采购合同约定的要求。 
6.所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
7.招标文件招标项目采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格等证明材料。
8.所有家具安装完毕后，清理干净包装使用的纸皮，包装打包绑带及薄膜等垃圾。
▲9.采购人有权要求中标供应商所供产品后进行甲醛、挥发性有机物检测，并提供检测报告，检测费用由中标人负责。验收时供应商需提供产品现场检测报告（检测结果须符合招标文件招标项目采购需求及采购合同约定的要求，检测机构必须是有检测资质的第三方检测机构，
检测结果不合格的，不予验收，所有检测费用由中标供应商负责）。
▲10.中标供应商的投标样品将作为货物验收参照标本，中标供应商所提供的货物与投标样品必须一致，否则将视为验收不合格。另外，验收时如中标供应商所提供的产品与其投标时所响应的参数不一致或出现其他可能影响产品质量的问题时，采购人有权对交付的货物委托有资质的第三方检测机构进行抽样检验。如果所抽取的成品：六层书架、手动六层密集书柜、阅览桌与提供样品的参数一致经检验合格的，采购人应将整批货物判定合格，对整批货物按合格品验收；如果所抽取的成品经检验不合格的，采购人应将整批货物判定为不合格产品，不予验收，采购人可同时向中标供应商提出直接换新产品的赔偿。所产生的检验费、样品费由中标供应商承担。
▲11.货物或服务技术参数与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与投标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：
1）供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为供货商虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。
2）供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为供货商虚假应标，采购人有权终止合同拒收货物，并追究供应商责任，同时报财政部门备案。
3）供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。
4）实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权拒收货物并终止合同。如影响货物或服务的使用、质量、档次及采购人需求的，还可视为供货商违约，追究供应商责任，同时报财政部门备案。验收不合格或不能按期履行合同的处理：中标供应商必须在合同指定时间内将货物运送到安装地点并完成安装工作，否则中标供应商必须承担超期以每天为单位缴纳罚款。
12.货物验收合格后，中标供应商需配合采购人进行资产入账及粘贴资产标签。

	投标报价
	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费、验收时检测费用；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；
（4）与使用单位协调对接发生的所有费用
（5）按采购人要求进行摆放的费用。
注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	付款方式
	1.中标人为中、小企业，自签订合同之日起15个工作日内，采购人支付合同款总额30%作为预付款，待项目全部验收合格后，经采购人有关部门结算后十五个工作日内以转账方式付清中标人支付剩余的款项。
2.采购人在每次付款前，中标人需提供相应金额的增值税专用发票。
3.中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的增值税专用发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。
4.项目验收通过后，采购人根据采购合同的约定，向供应商支付采购资金、退还履约保证金。
设备验收：验收合格并收到供应商开具的发票后，15个工作日内支付合同全款。

	履约保证金
	1.履约保证金金额：履约保证金为合同金额的2%，（以响应文件中提交的中小企业声明函为依据）；签订合同前交至指定账户，否则不予签订合同。
2.履约保证金递交方式：银行转账、电汇或者银行出具的保函等非现金方式。由中标人在付预付款前按规定的金额直接缴入以下采购人账户。凭履约保证金缴纳凭证签订合同。
（注：供应商采用转账方式提交履约保证金的，须从供应商基本账户汇出到达指定账户。）
统一社会信用代码：12450000498502664R
户  名：广西中医药大学
开户行：中国银行股份有限公司南宁市明秀东支行
账  号：621057498215
3.备注：
（1）履约保证金不足额缴纳的，或银行出具的保函额度不足的或者银行保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。
（2）采用银行出具的保函的，必须为无条件的银行保函，否则不予签订合同。
（3）履约保证金缴纳时须备注项目名称+项目编号。
（4）履约保证金：验收合格后5个工作日内办理退还。

	本项目核心产品
	货物名称：六层书架、手动六层密集书柜、阅览桌椅（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）
注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	售后服务及其他要求
	一、家具售后服务要求：
（1）免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由中标供应商承担；
（2）所有家具收货时间：2026年10月20日之前完成，具体时间配合校方通知为准。
 （3）免费保修期：对所售设备提供36——120个月的上门全免费保修期，保修期内非人为因素发生的故障均由中标供应商免费维修或更换。
▲（4）质量保证期：易碎货物的保质期为3年，其他货物免费保修期为  10 年，在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责免费维修或免费换新家具；
▲（5）故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后5小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过8小时，12小时内不能修复的，提供替代品；
（6）验收所需工具、器材由中标供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；
（7）中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

	投标样品（小样）要求
	投标时可提供以下小样供评审： 
	项号
	小样名称
	数量
	参考尺寸
	备注说明

	1
	手动六层密集书柜立柱
	1根
	长300mm
	喷塑

	2
	手动六层密集书柜搁板
	1块
	长300mm
	喷塑

	3
	手动六层密集书柜挂板
	1块
	长300mm
	喷塑

	4
	手动六层密集书柜门板（带锁）
	1块
	长300mm
	喷塑

	5
	六层书架立柱
	1根
	长300mm
	喷塑

	6
	六层书架侧护板
	1块
	长300mm
	木纹转印

	7
	六层书架挂板
	1块
	长300mm
	喷塑

	8
	六层书架搁板
	1块
	长300mm
	喷塑

	9
	阅览桌桌面板
	1块
	长300*宽300mm
	烤漆


备注：
（1）小样只是作为加分项，不作为投标的必须要求；小样的尺寸不作为评定要求。
（2）小样递交时间：为开标当天提交投标文件截止时间前。
（3）小样递交要求：
①提交小样的代表须向采购代理机构工作人员提交“小样授权委托书”原件。
②所有小样按以下规定要求密封（包装）：小样包装外面贴上项目名称和项目编号及投标人名称等信息；包装里面的各小样不能出现有关投标人的标识，如出现透露投标人的信息，小样不得进行评定。 
③评标前由采购代理机构工作人员将对投标人的标签进行遮盖，评定小样时由采购代理机构工作人员及评委一起打开，待评定小样完毕后，再统一拆封所有投标人的标签。
（4）采购结果公告后，中标人小样不退，作为验收依据之一。未中标的小样，在采购结果公告发出（或接到本中心通知）后五个工作日内，原路径退回样品，逾期一个月内未办理的领取小样的，所造成的损失，投标人自行承担。
（5）样品提交地址：南宁市星湖路22号广西壮族自治区公共资源交易中心评标楼303室；

	违约要求
	▲1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在15日内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额10%违约金并赔偿甲方经济损失。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
▲4.乙方逾期交货的，每天向甲方支付违约货款额3%违约金，逾期交货超过20天的，甲方有权单方解除合同，造成甲方损失的，应继续承担赔偿责任;甲方延期付货款的，每天向乙方支付延期货款额3%违约金，但违约金累计不得超过延期货款额5%。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。
7.乙方其它违约行为按违约货款额5%收取违约金给甲方赔偿经济损失。
▲8.本合同项下违约责任、损失赔偿范围，包括但不限于:甲方的直接经济损失、可预见的间接经济损失、消除不良影响的合理费用以及甲方为维护自身合法权益所支出的律师费、诉讼费、保全费、保函费、鉴定费、公证费、差旅费等全部合理费用由乙方负责。
9.乙方不能转让合同给其他人，如果发现乙方合同转让给其他人，乙方需向甲方赔偿合同总金额的50%，并追究其违约责任。

	其它要求及说明
	1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
2.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。
3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。
4.免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由中标供应商承担。
5.如果预估采购的家具数量不够需追加采购金额不得超过原合同采购金额10%。
6.为保证价格的正当竞争，同时也是为了保证服务质量及合同的正常履行，评标委员会在采购过程中发现供应商的总报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
▲7.投标人应当承诺提交的检验检测报告证明材料符合《检验检测机构监督管理办法》、《检验检测机构资质认定管理办法》相关规定，经过真实检验检测具有第三方证明作用，出具报告的第三方检测机构依法获得有效的国家认可资质和具有本项目采购产品的检验检测能力范围认定。如检验检测报告涉嫌虚假不实或采购人需要查证时自愿按采购人要求在规定的期限内提交包括但不限于检测机构许可资质、检验能力证明材料（如检测机构所在市场监督管理局官方网站查询截图等）、检验检测报告原件、送检票证等其他能够证明检测报告合法真实有效的佐证材料，经查证为虚假报告或投标人有违以上承诺内容的将承担追究提供虚假报告谋取中标资格以及给采购人造成损失的赔偿责任等法律不利后果。（投标时提供承诺函，格式自定）
8.本项目现场勘察，环境复杂且技术要求高，投标人可委派本公司负责本次项目的人员在指定时间内前往现场勘察，采购人将统一组织投标人进行现场勘查，采购人不单独或者分别组织只有投标人参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下：
(1)供应商可以在报名截止后第二天（即2026年9月17日）跟采购人电话预约约时间，自筹经费到广西中医药大学仙葫校区图书馆进行现场勘查。集合地点：图书馆1楼101室，勘查联系人： 唐老师； 联系电话：18878834798。
 (2)现场勘查时所有人员必须遵守采购单位的勘查规定，投标人需在勘查日之前报名，请向联系人提供现场勘查人员详细信息，以便采购人提前申报勘查人员入校资格，故勘查当日不再接收现场入校申请。
(3)参与现场勘查的人员必须提供本人身份证复印件（核原件）、授权委托书原件（法定代表人亲自参与时不需要提供委托书）、法人身份证复印件、营业执照副本复印件，以上文件需加盖公章。
(4)如投标人未按上述要求进行现场考察的，造成的一切不利后果由中标投标人自行承担。
▲9.严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次招标类别如有属于政府强制采购产品类别的，须按照（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。
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投标人须知及前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：图书馆维护提升家具设备采购

	2
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

	3
	保证金：详见公开招标公告；
实际交纳的保证金须按要求交纳，否则视为未交纳保证金。

	4
	现场勘查：详见采购需求（如有）。

	5
	演示时间及地点：无。

	6
	（1）答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清；
（2）询问、质疑：如投标人认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。
答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

	7
	投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。
电子投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	8
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密投标文件。

	9
	投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	10
	法定代表人或其授权代表签字或签章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，投标单位可以线下签字或签章后扫描上传。

	11
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	12
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。
“电子加密投标文件”的上传、提交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	13
	电子加密投标文件的解密：
开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	14
	投标截止时间及地点：2026年10月9日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	15
	开标时间及地点：2026年10月9日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	16
	评标方法：综合评分法

	17
	中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。

	18
	采购资金来源：财政性资金。

	19
	付款方式：见招标项目采购需求。

	20
	投标文件有效期： 六十日。

	21
	对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。
接收质疑函方式：以书面形式。
质疑联系部门及联系方式：
（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科     
电话：0771-8600453
地址：广西南宁市星湖路22号
（2）广西中医药大学
电话：秦燕，0771-4733924
地址：广西南宁市五合大道13号
现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间，其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00

	22
	本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。




投标人须知
一、总  则
（一） 适用范围
本招标文件适用本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。
2.“采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。
3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
8.“▲”系指在投标人须知中的实质性要求条款。
（三）招标方式
公开招标方式。
（四）投标委托
如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》。
（五）投标费用
投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。
（六）本项目不接受联合体投标
（七）转包与分包
1.本项目不允许转包。
2.本项目不可以分包。
（八）特别说明：
▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。
▲5.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。
▲6.中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人（服务项目）/投标人所供产品生产厂家（货物）须为中小企业，并按要求提交《中小企业声明函》。在此情况下，不执行价格扣除优惠，所有合格投标人均按其原报价计算价格分。
▲7.本国产品价格扣除：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，依法对本国产品给予价格评审优惠。 本项目对本国产品给予价格扣除，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。
▲8.异常低价投标的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，评标委员会将对疑似异常低价的投标进行认定。若投标人的报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其投标将被视为无效投标。具体认定标准和处理程序，详见“评标程序”及“评标方法及评分标准”。
（九）询问、质疑和投诉
1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：
（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；
（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购单位的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级采购监管部门投诉。
3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。
4.采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。
5.质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；
（2）质疑函内容符合本章第3项的规定；
（3）在质疑有效期限内提起质疑；
（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 
（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；
（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；
（8）财政部门规定的其他条件。
二、招标文件
（一）招标文件的构成。
1.公开招标公告；
2.招标项目采购需求
3.投标人须知；
4.评标方法及评分标准；
5.政府采购合同主要条款；
6.投标文件格式。
（二）投标人的风险
1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。
3.采购货物的主要技术参数和性能配置由评标委员会在评标前评定，但不能改变实质性内容。
（三）招标文件的澄清与修改 
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。
3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。
5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。
三、投标文件的编制
（一）投标文件的组成
投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成。
1.资格文件：
（1）有效的营业执照等证明文件复印件；
①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；
②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。
“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。
“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。
采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
（3）中小企业声明函（按最新政策执行，格式见第六章，必须提供）；
2.资信及商务文件：
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；
（2）投标声明书（格式见第六章，必须提供）；
（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章，必须提供）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；
（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
（8）商务响应表（格式见第六章，必须提供）；
  ▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；
（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定,则必须提供）。
可作为投标人资信评分的资质证明材料【（11）-（18）可选，如有，可提供】 
（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；
（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；
（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（17）关于符合本国产品标准的声明函（格式见第六章，如有，请提供）；
（18）投标人情况介绍。
3.技术文件
（1）对本项目系统总体要求的理解（如有，可提供）；
（2）技术响应表（必须提供）；
（3）设备配置清单（均不含报价，如有，可提供）；
（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等，格式自拟，必须提供）；
（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状及项目实施人员一览表（格式自拟，如有，可提供）； 
（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠（如有，可提供）；
（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，可提供）；
（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，如有，可提供）；
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（如有规定，则必须提供）。
4.报价文件：
（1）投标函（必须提供，格式见第六章）； 
（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如有，可提供）；
（4）开标一览表（必须提供，格式见第六章）。
▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。
（二）投标文件的语言及计量
▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（三）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（四）投标文件的有效期
1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标保证金
1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。
本中心财务地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室； 电话：0771-8600309。
注：
①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。
②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。
③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)退还，不计利息。
4.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。
5.投标保证金不计息。
6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（5）拒绝履行合同义务的；
（6）其他严重扰乱招投标程序的。
（六）投标文件的签署和份数
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。
3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或签章，投标人应写全称。
4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或签章。投标文件扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密
▲1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。
2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。
3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
（八）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字或签章，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；
（5）项目不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。
2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
（3）标星号“▲”的技术、性能指标发生负偏离达  1  项（含）以上的；
（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；
（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。
3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；
（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。
（4）评标委员会在评审中，经启动异常低价审查程序后供应商未能证明其报价合理性的。
4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。
5.其他投标无效的情形：
（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；
（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；
（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；
（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
6.被拒绝的投标文件为无效。
四、开标
（一）开标准备
本中心将按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。
（二）开标程序：
1.电子开标会由本中心主持
2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。
5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。
注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
五、资格审查
采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标
（一）组建评标委员会
本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
（三）评标程序
评标委员会仅对通过资格审查的投标文件进行后续评审，程序如下：
（1）符合性审查：评标委员会审查投标文件是否实质性响应招标文件要求。未通过审查的投标，不进入详细评审。
（2）询标与澄清：在评标过程中，如评标委员会认为有必要，可通过广西政府采购云平台的电子询标功能，要求投标人对投标文件中的有关事项进行澄清或说明。投标人须在规定时间内，通过系统以加盖电子签章的正式文件进行回复。澄清或说明的内容不得改变投标文件的实质性内容。 投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清，或者澄清的内容改变了投标文件实质性内容的，评标委员会有权否决其投标。
（3）商务与技术评审：评标委员会依据评分标准，对通过符合性审查的投标进行详细评审。
（4）报价评审
a)报价符合性审查：评标委员会审查投标报价是否符合招标文件关于报价的格式、币种、范围（如报价是否完全响应并覆盖招标文件“采购需求”及“货物/服务”清单中所列全部内容、是否超采购预算或最高限价）等基础要求。
b)异常低价甄别与说明：对通过报价符合性审查的投标，如触发下列情形，评标委员会应当启动异常低价审查程序：
１）报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的；
２）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的；
３）报价低于采购项目最高限价45%的；
４）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会通过电子询标方式，要求相关投标人在规定时间内提供有关书面说明及必要的证明材料。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的提供书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。
c)价格评分：对通过上述全部审查的有效报价，由系统按招标文件规定计算价格分。
（5）评分汇总与推荐：评标委员会在评审系统内完成评审后，系统将自动计算、汇总得分并生成排序结果。评标委员会据此集体审议推荐中标候选人，并对《评标报告》予以确认。
（四）错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字或签章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（五）评标原则和评标方法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。
（六）评标过程的监控
本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
七、评标结果
（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。
（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。
（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。
（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。
（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
八、签订合同
（一）合同授予标准
合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。
（二）签订合同
（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。
（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。
（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
九、其他事项
（1）解释权：本招标文件解释权属本中心。
（2）有关事宜
所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：
邮政编码：530022
通讯地址：广西南宁市星湖路22号 
电    话： 0771-8600346
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评标方法及评分标准
一、评标原则
（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。
（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
（2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
（3）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分
 2、技术分 ………………………………………………………………………………………64分
[bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK4]（1）核心产品符合性得分(满分2分)
提供2025年1月1日以来有检测资质的第三方检验机构出具的符合以下要求的检测报告复印件；检验报告名称可以不完全一致，只需要检测事项（内容）相符；检验报告的送检单位必须是投标人或相应的生产厂家、原材料商。
①提供“手动密集架”的检测报告，检测依据满足或优于GB/T13667.3-2013标准，检测报告内容包括但不限于：1、外观：各零部件表面应光滑、平整、不应有尖角和突起；焊接处应焊接牢固，焊痕光滑平整；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不应有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；电镀件镀层应明亮，外露部位不应有烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑、明显划痕和毛刺等缺陷；2、装配要求：尺寸偏差；垂直度；间隙；可调性；互换性；传动装置的性能；防倾倒；限位；固定等符合要求；3、载重性能：搁板静载荷无裂缝，符合国家标准；全静载荷经24h连续试验卸载后，挂板、搁板、立柱及其结合部位应无塑性变形和其他异常现象；载重运行架体运动自如，无阻滞现象，手柄摇力符合国家标准；4、稳定性：防尘门打开时的空载稳定性架体不应倾倒；防尘门打开时的加载稳定性架体不应倾倒；搁板水平加载稳定性架体不应倾倒；5、结构强度。提供有符合或优于以上或招标要求检测内容的检测报告得1分。
②提供“六层双面书架”的检测报告，检测依据满足或优于GB/T13667.1-2015《钢制书架第1部分:单、复柱书架》标准，检测报告内容包括但不限于：1、搁板弯曲：最大挠度应符合国家标准；残余变形量应符合国家标准；2、全静载荷：每层搁板均布静载荷120kg，总计720kg（经24h连续试验卸载后，书架的挂板、搁板、立柱及其结合部位应无塑性变形）；3、结构强度：试验中架体不得发生倾倒现象，X轴方向试验后和Y轴方向试验后架体倾斜量δ均不得大于架体总高的1%；4、零部件的互换性：同一型号规格的零部件应能互换；提供有符合或优于以上或招标要求检测内容的检测报告得1分。
（2）核心产品主材性能分（满分7分）
主材技术参数性能（配置）要求有优于招标文件要求的（出具有效的检测报告证明文件），经评标委员会认可的，每项得0.5分，技术参数性能（配置）要求有多个指标优于招标文件要求的，只计一项，满分7分。
提供主要部件自 2025年1月1日至开标截止时间前具有检测资质的第三方检测（验）机构出具的依据国标或行业标准的检测（验）报告复印件：①钢制书架立柱、②钢制书架搁板、③钢制书架挂板、④钢制书架挡棒、⑤钢制书架顶板、⑥钢制书架底架、⑦密集架立柱、⑧密集架挂板、⑨密集架搁板、⑩密集架侧板、⑪密集架挡棒、⑫密集架顶板、⑬密集架底梁、⑭密集架门板，原件备查；检验报告的送检单位必须是投标人或相应的生产厂家、原材料商。以上评分项检测报告，采购人签合同时有权请中标人提供原件核查，并有权向出具报告的单位进行查验复核，若存在虚假应标，采购人有权追究其法律责任并向监督部门举报。
（3）生产能力和质量保障分（满分10分）
投标人或投标产品生产厂家具备或租赁有以下与本项目生产相关的机械设备或同档（类）设备：①折弯机，②转塔冲床，③数控激光加工中心，④自动喷塑流水线，⑤木材加工中心，⑥木材自动送料机，⑦中央除尘设备，⑧小型漆膜附着力测试仪、微型漆膜冲击测试仪，⑨简易盐雾测试仪，⑩简易多通道炉温跟踪仪等设备，每具备一项得1分，满分10分。（提供投标人或投标产品生产厂家设备发票或出租方设备发票复印件以及车间实物生产照片佐证。以上不提供不得分）中标人在投标文件中提到的发票，采购人签合同时有权请中标人提供原件核查，并有权向出具票据的单位进行查验复核（若存在虚假应标，采购人有权追究其法律责任并向监督部门举报）。说明：机器设备名称可以不同，只要功能相同也可以得分。
[bookmark: OLE_LINK107]   （4）项目管理实施方案（满分10分）
[bookmark: OLE_LINK78]由评委对投标人或投标产品生产厂家提供的以下内容进行评审：
[bookmark: OLE_LINK70]注：未满足一档、提供的内容与本项目无关的本项得0分。
[bookmark: OLE_LINK97]一档（4分）：在项目管理实施方案中提供生产技术方案、进度安排、方案推进保证具体措施、供货配送方案、安装质量和安全保证措施；配套有货物存放场地、运输工具；承诺拟投入有资质证书或操作证书的项目实施人员达3人或以上
[bookmark: OLE_LINK114]二档（7分）：在项目管理实施方案中提供生产技术方案、进度安排、方案推进保证具体措施、供货配送方案、安装质量和安全保证措施；交货日期优于采购需求，能提供对本项目的风险预见、风险应对措施。配套有货物存放场地、运输工具；承诺拟投入有资质证书或操作证书的项目实施人员达5人或以上。
[bookmark: OLE_LINK24]三档（10分）：在项目管理实施方案中提供生产技术方案、进度安排、方案推进保证具体措施、供货配送方案、安装质量和安全保证措施；交货日期优于采购需求，能提供对本项目的风险预见，提供应急预案，具有对突发计划外供货需求的应对能力，大件家具需要紧急搬运重组需求的应对能力，承诺紧急服务时限；配套有货物存放场地、运输工具；承诺拟投入有资质证书或操作证书的项目实施人员达10人或以上。
    （5）设计方案（满分12分）
投标人根据本项目情况，按文件要求自费勘查现场，提供整体布局平面图、效果图及核心产品的效果图（主视图、俯视图、侧视图）、结构图。  
评标委员会对投标人提供的整体布局平面图、效果图及核心产品的效果图（主视图、俯视图、侧视图）、结构图及规格尺寸、产品使用功能描述等内容，考核产品设计的规范合理性、安全实用性、创新性等。
一档（3分）：无整体的图书馆布局平面图、效果图。核心产品的效果图（主视图、俯视图、侧视图）、结构图等图纸不完整，规格尺寸等细节不明确，无产品使用功能描述等。
二档（6分）：有整体的图书馆布局平面图、效果图，但提供不完整。核心产品的效果图（主视图、俯视图、侧视图）、结构图等图纸提供完整，规格尺寸等细节明确，有产品使用功能描述等。
三档（9分）：有完整的图书馆整体布局平面图、效果图。核心产品的效果图（主视图、俯视图、侧视图）、结构图等图纸提供完整，规格尺寸等细节清晰明确，有产品使用功能描述、产品结构说明，能对应现场尺寸。
四档（12分）：有完整的图书馆整体布局平面图、效果图，有设计标准、设计理念、功能分区、产品规格等。核心产品的效果图（主视图、俯视图、侧视图）、结构图等图纸提供完整，规格尺寸等细节清晰明确，有产品使用功能描述、产品结构说明，产品材料说明，能对应现场尺寸。
   （注：未提供设计方案或提供的设计方案不满足技术参数要求的不得分。）
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK68]（6）小样分（满分7分）对投标人提供的小样整体外观、焊接工艺、喷涂工艺、金属件、木质件和小样的稳定、样式、工艺、硬度、厚度、材质及结构设计、外观、做工等方面进行综合评定，并按照技术要求打分。投标人未提供或提供小样数量不全的，本项不得分。
1）手动六层密集书柜立柱、搁板、挂板、门板（带锁）小样：①外观、形状及厚度完全满足或优于招标文件技术要求；②焊接牢靠，无脱焊、无虚焊、无焊穿，焊缝均匀、无毛刺、无锐棱、无飞溅、无裂纹，无瑕疵；③喷涂件涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、无疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无露底、无锈蚀，无瑕疵。完全满足或优于上述要求的小样得2分，有1项以上瑕疵的得1分，不符合招标文件技术要求的不得分。（满分2分）
2）手动六层密集书柜静音摇把小样：①外观、形状及直径完全满足或优于招标文件技术要求，②双向超越离合器结构、静音；③部件焊接牢靠，无脱焊，焊缝均匀、无毛刺、无锐棱、无飞溅、无裂纹，无瑕疵。完全满足或优于上述要求的小样得1分，有1项以上瑕疵的得0.5分，不符合招标文件技术参数要求的不得分。（满分1分）
3）六层书架立柱、侧护板、挂板小样：①外观、形状及厚度完全满足或优于招标文件技术要求；②焊接牢靠，无脱焊、无虚焊、无焊穿，焊缝均匀、无毛刺、无锐棱、无飞溅、无裂纹，无瑕疵；③喷涂件涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、无疙瘩、无皱皮、无飞漆、无漏喷、无露底、无锈蚀，无瑕疵。完全满足或优于上述要求的小样得2分，有1项以上瑕疵的得1分，不符合招标文件技术要求的不得分。（满分2分）
4）阅览桌桌面板小样：①板材厚度符合要求；②油漆喷涂表面均匀光滑、坚硬耐刮、无挂流、环保无异味；③板件或部件的接口表面应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，在接触人体部位不应有毛刺、刃口或棱角，表面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。完全满足或优于上述要求的小样得2分，有1项以上瑕疵的得1分，不符合招标文件技术要求的不得分。（满分2分）
（7）售后服务方案（满分16分）
评标委员会根据投标人或投标产品生产厂家提供的售后服务方案材料，对照以下各档次要求进行独立评审并打分。未提供售后服务方案的，得0分。
评审因素包括但不限于：售后服务承诺书、保修期限、到达故障现场时间、定期回访维护次数、质量保修期满后的维修方案、其他优惠措施、售后维修的服务方案等。
一档（10分）：基本售后保障能力
投标人须在售后服务方案中同时满足以下全部要求，并提供对应证明材料，缺任一项，本档不得分：
售后服务承诺书：提供正式售后服务承诺书，内容涵盖故障响应、现场处理、替代品、回访维护、备件折扣等基本承诺。到达故障现场时间：承诺货物发生故障时，在接到采购人通知后 3小时内 到达现场处理。故障处理时限：承诺一般故障处理时限不超过 4小时；4小时内不能修复的，提供替代品。售后服务人员清单：提供在职售后服务人员名单，列明——姓名、岗位、联系方式；擅长维修的产品类型；维修人员1名。
二档（13分）：增强售后保障能力
在满足一档全部条件的基础上，投标人须额外满足以下全部要求，并提供对应证明材料，缺任一项，不得晋升本档：质保期延长：承诺在原质保期基础上延长1年免费保修期服务。故障出现解决方案：提供书面故障出现解决方案（含故障分类、处理流程、责任人、闭环机制）。定期维护时间明确：在定期维护方案中明确具体维护时间节点（如：每季度首月、寒暑假期间等）。缩短到达现场时间：承诺货物发生故障时，在接到采购人通知后 2.5小时内 到达现场处理。缩短故障处理时限：承诺一般故障处理时限不超过 3小时；3小时内不能修复的，提供替代品。承诺回访维护频次：承诺质保期内定期回访并维护，每年不少于 2次。售后服务人员清单：提供在职售后服务人员名单，列明——姓名、岗位、联系方式；擅长维修的产品类型；维修人员3名。
三档（16分）：优质售后保障能力
在满足二档全部条件的基础上，投标人须额外满足以下全部要求，并提供对应证明材料，缺任一项，不得晋升本档：质保期进一步延长：承诺在原质保期基础上延长2年免费保修期服务。回访方案：提供书面回访方案，内容包括——回访方式（电话、上门、问卷等）；回访记录表单模板；回访结果处理流程。技术服务：提供技术服务方案，明确技术支持热线、在线诊断、远程协助等服务方式及响应时间。技术培训：提供技术培训方案，内容包括：培训对象（使用单位操作人员、维护人员）；培训内容（产品使用、日常保养、简单故障判断）；培训方式及时长。售后服务人员清单：提供在职售后服务人员名单，列明——姓名、岗位、联系方式；擅长维修的产品类型；维修人员5名。缩短到达现场时间：承诺货物发生故障时，在接到采购人通知后 2小时内 到达现场处理。缩短故障处理时限：承诺一般故障处理时限不超过 2小时；2小时内不能修复的，提供替代品。增加回访维护频次：承诺质保期内定期回访并维护，每年不少于 3次。（注：未提供人员名单和在职证明不得分）
3、商务分 ……………………………………………………………………………6分
[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK180]（1）信誉分（满分3分）
[bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK150][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK151]①投标人或投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证，且认证在有效期内的，得1分。
[bookmark: OLE_LINK152]②投标人或投标产品生产厂家通过ISO14001环境管理体系认证，且认证在有效期内的，得1分。
[bookmark: OLE_LINK111]③投标人或投标产品生产厂家通过ISO45001职业健康安全管理体系认证，且认证在有效期内的，得1分。
（2）业绩分（满分2分）
[bookmark: OLE_LINK83]投标人或投标产品生产厂家提供自2024年1月1日以来有核心产品密集架和书架项目业绩证明，每提供一份1分，本项满分3分。（须提合同复印件、发票复印件或电子发票，提供对应项目其中的一张发票即可，发票上的购买方名称与合同相对应，每份业绩需提供验收报告或使用单位满意度证明）。
[bookmark: OLE_LINK108]（3）政策功能分(满分1分)
①投标产品纳入（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得0.5分。
②投标产品纳入（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的（依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），得0.5分。

（三）总得分= 1 + 2 + 3 

三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
（二）排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。
















[bookmark: _Toc589106283_WPSOffice_Level1]第五章   政府采购合同主要条款





广西壮族自治区政府采购合同




        合同名称：                            

    合同编号：                            



    采购单位（甲方）                      
    住   所：                            


    供 应 商（乙方）                      
    住   所：                            

 


    签订合同地点：                       

    签订合同时间：                       




合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。


采购合同文本（格式）
广西壮族自治区政府采购合同
合同编号：

采购单位（甲方）                              采 购 计 划 号                              
供 应 商（乙方）                              项目名称编号                             
签  订  地  点                                签 订 时 间                              

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	
	详见投标报价明细表

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：             。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。
第五条　交付和验收
1.交付使用时间、地点。
交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付使用地点：采购人指定地点。
2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按交付使用时间、地点培训。
第七条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式和保证金
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
2.资金性质：财政性资金。
3.付款方式：                         。
第九条　履约保证金
                                   。
第十条 税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条  质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条  调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行初步验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由  乙  方承担。
5.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第十三条 货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。
7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十五条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的有管辖权人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条  诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第十八条  合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜（包括采购文件及投标文件），遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。
第十九条　合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第二十条　签订本合同依据
1.政府采购招标文件；
2.乙方提供的投标文件；
3.投标承诺书；
4.中标通知书。
第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，甲方应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）  

 年   月   日

	通讯地址：
	通讯地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：
年    月    日



合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：

	2、售后服务具体事项：

	3、保修期责任：

	 4、其他具体事项：

	甲方（章）


                      年   月   日 
	乙方（章）


                       年   月   日


  注：售后服务事项填不下时可另加附页
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[bookmark: _Toc686689804_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1673935829_WPSOffice_Level1]一、投标文件封面格式


                                                   
[bookmark: _Toc162924716_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc881283989_WPSOffice_Level1]投标文件

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：分标       
投标人名称：（盖章）
投标人地址：
[bookmark: _Toc1974324057_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc898892984_WPSOffice_Level1]                        年  月  日

[注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成]












[bookmark: _Toc1166750516_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1485968549_WPSOffice_Level1]二、投标文件目录
1.资格文件：
（1）有效的营业执照等证明文件复印件；
①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；
②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。
“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。
“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。
采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
（3）中小企业声明函（按最新政策执行，格式见第六章，必须提供）；
2.资信及商务文件：
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；
（2）投标声明书（格式见第六章，必须提供）；
（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章，必须提供）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；
（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
（8）商务响应表（格式见第六章，必须提供）；
  ▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；
（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定,则必须提供）。
可作为投标人资信评分的资质证明材料【（11）-（18）可选，如有，可提供】 
（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；
（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；
（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（17）关于符合本国产品标准的声明函（格式见第六章，如有，请提供）；
（18）投标人情况介绍。
3.技术文件
（1）对本项目系统总体要求的理解（如有，可提供）；
（2）技术响应表（必须提供）；
（3）设备配置清单（均不含报价，如有，可提供）；
（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等，格式自拟，必须提供）；
（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状及项目实施人员一览表（格式自拟，如有，可提供）； 
（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠（如有，可提供）；
（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，可提供）；
（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，如有，可提供）；
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（如有规定，则必须提供）。
4.报价文件：
（1）投标函（必须提供，格式见第六章）； 
（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟，如有，可提供）；
（4）开标一览表（必须提供，格式见第六章）。
▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。





[bookmark: _Toc1674335839_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1911989322_WPSOffice_Level1]三、投标文件格式
  一）资格文件部分（格式）
（1）有效的营业执照等证明文件复印件；
①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；
②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。
“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。
“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。
采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
（3） 中小企业声明函（按最新政策执行，格式见第六章，必须提供）；


参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（格式自拟，必须提供）




法定代表人（或机构负责人）或委托代理人签名（或签章）： 
投标人公章：                                    
                                          年    月    日
说明：
1.投标人应按照相关法规规定如实做出书面声明。
2.按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字或签章）。


二）资信及商务文件部分（格式）
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件

（2）投标声明书格式：
投标声明书
致：广西壮族自治区政府采购中心：
             （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
我             （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_              _     _项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                 ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。
4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。
法定代表人或委托代理人签字或签章：             
投标人公章：                                    
                                          年    月    日
（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

（3）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书
致：广西壮族自治区政府采购中心：
我              （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名：                                     法定代表人签字（或签章）：          
所在部门职务：                                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）


  投标人公章：
                                        年    月    日




（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
（8）商务响应表（格式见第六章，必须提供）；
商务响应表
	项号
	招标文件要求
	是否提供并响应
	投标人的承诺或说明

	1
	交付使用时间：…
	
	

	2
	交货地点： …
	
	

	3
	付款方式：…
	
	

	…
	…
	
	

	…
	…
	
	



法定代表人或委托代理人签字或签章：        

投标人盖章：                          日 期：          

 ▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；
（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定,则必须提供）。
可作为投标人资信评分的资质证明材料【可选，如有，可提供】 
（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；
（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；
（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；



中小企业声明函格式（必须提供）：
[bookmark: _Toc142480712_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1579855879_WPSOffice_Level1]中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                          企业名称（盖章）：
                          日期：


备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。






（17）关于符合本国产品标准的声明函格式：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。



（18）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）。






三）、技术文件部分（格式）
（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）
（2）技术响应表格式： 
	项号
	招标要求
	应标情况
	偏离说明

	1
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	2
	

	
	…
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字或签章：        
投标人盖章：                          日 期：            

（3）设备配置清单格式：
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或委托代理人签字或签章：         
投标人盖章：                          日  期：          
（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等，格式自拟,必须提供）；
（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表
（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比投标报价优惠率
	比招标要求提供更优售后服务

	
	
	
	
	            %
	

	
	
	
	
	            %
	

	
	
	
	
	            %
	


法定代表人或委托代理人签字或签章：        
投标人盖章：                        日 期：            

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）
（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）










四）报价文件部分 （格式）
（1）投标函格式：
投 标 函
致：广西壮族自治区政府采购中心：
根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：          ），签字代表            （全名）经正式授权并代表投标人                  （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起     个     日（自然日）。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                    邮编：                电话：               
传真：             投标人代表姓名：               职务：             
投标人名称(公章)：                   
开户银行：                       银行账号：                     
法定代表人或委托代理人签字或签章：                              日期：    年    月    日
(公章)
年    月    日



（2）投标报价明细表格式
                                                金额单位：人民币（元）
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位及数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	分标（或本项目）      合计金额大写：
	￥            



法定代表人或委托代理人签字或签章：          

投标人盖章：                               日  期：         

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表
开标一览表
项目名称：
项目编号：                                        
                                                金额单位：人民币（元）
	序号
	设备名称
	数量
	产地
	品牌及厂家
	规格型号
	单价
	投标报价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	分标（或本项目）      合计金额大写：                                              ￥            


[bookmark: _Toc1692602126_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc547062659_WPSOffice_Level1]注： 
1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或签章，否则其投标作无效标处理。
2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
3.投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。
4.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。
5.项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人或委托代理人签字或签章：
投标人名称（盖章）：
                  
             日期：  年   月   日 
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