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第一章  公开招标公告
招标公告
项目概况

广西消防救援总队超长期特别国债资金支持消防救援领域设备更新项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2026年12月01日 10:00（北京时间）前递交投标文件。 
一、项目基本情况                                            

    项目编号：GXZC2026-G1-003513-CGZX 
    项目名称：广西消防救援总队超长期特别国债资金支持消防救援领域设备更新项目
    预算总金额（元）：146940000  
    采购需求：
标项一
标项名称:高层供水消防车-水罐（泡沫）消防车12吨
数量:2
预算金额（元）:3200000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：高层供水消防车－水罐（泡沫）消防车12吨2辆。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
最高限价（元）：3200000  
合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目各分标为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
标项二
标项名称:举高喷射消防车18米级
数量:9
预算金额（元）:14850000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：举高喷射消防车18米级9辆。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
最高限价（元）：14850000  
合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目各分标为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
标项三
标项名称:举高喷射消防车30米级
数量:9
预算金额（元）:19080000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：举高喷射消防车30米级9辆。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
最高限价（元）：19080000  
合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目各分标为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
标项四
标项名称:举高喷射消防车60米级（大跨距）
数量:2
预算金额（元）:11000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：举高喷射消防车60米级（大跨距）2辆。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
最高限价（元）：11000000  
合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目各分标为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
标项五
标项名称:云梯消防车30米级
数量:5
预算金额（元）:12400000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：云梯消防车30米级5辆。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
最高限价（元）：12400000  
合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目各分标为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
标项六
标项名称:云梯消防车50米级
数量:7
预算金额（元）:27090000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：云梯消防车50米级7辆。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
最高限价（元）：27090000  
合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目各分标为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
标项七
标项名称:登高平台消防车30米级
数量:14
预算金额（元）:34720000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：登高平台消防车30米级14辆。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
最高限价（元）：34720000  
合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目各分标为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
标项八
标项名称:登高平台消防车50米级
数量:6
预算金额（元）:24600000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：登高平台消防车50米级6辆。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
最高限价（元）：24600000  
合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目各分标为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。；无。；无。；无。；无。；无。；无。；无。 
    3.本项目的特定资格要求：分标1：无；分标2：无；分标3：无；分标4：无；分标5：无；分标6：无；分标7：无；分标8：无 
三、获取招标文件 

    时间：2026年11月10日至2026年11月17日 ，每天上午00:00:00至12:00:00 ，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）
    地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn） 
    方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。提示：公开招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 
    售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2026年12月01日 10:00（北京时间）
    投标地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。） 
    开标时间：2026年12月01日 10:00 
    开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号K304-01,02,03广西壮族自治区政府采购中心开标室  
五、公告期限 

    自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
   1.投标保证金（人民币）：分标1：3.2万元、分标2：14.8万元、分标3：19万元、分标4：11万元、分标5：12.4万元、分标6：27万元、分标7：34.7万元、分标8：24.6万元。(必须足额交纳)
（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。
开户名称：广西壮族自治区政府采购中心
开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行
银行账号：20009101040051648
（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。
（4）本中心财务处联系方式：
地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室； 电话：0771-8600309。
2.本项目需要落实的政府采购政策
政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4.其他注意事项
（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。
（4）供应商通过广西政府采购云投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。
（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
（7）本项目设置多个分标，投标人可同时投多个分标，且允许兼投兼中。  

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息
    名    称：广西壮族自治区消防救援总队 
    地    址：广西壮族自治区南宁市良庆区那黄大道119号 
    项目联系人：陈助理  
    项目联系方式：0771-3229082 
   
    2.采购代理机构信息            
    名    称：广西壮族自治区政府采购中心             
    地    址：广西南宁市星湖路22号              
    项目联系人：冯朗              
    项目联系方式：0771-8600350
                                广西壮族自治区政府采购中心
                                2026年11月10日
第二章  招标项目采购需求
广西消防救援总队超长期特别国债资金支持消防救援领域设备更新项目采购需求

1．本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2．本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3．本一览表“技术参数及性能（配置）要求”及“商务及其他要求表”中标明“▲”号的参数为必须响应的实质性要求。除标明“▲”号的参数以外，其余参数仅为参考要求，在评标时不作为判定投标无效的依据。

4．依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

▲5.消防车辆技术需求通用要求（如标的物技术参数有具体要求，以技术参数为准）

6.本项目设置多个分标，投标人可同时投多个分标，且允许兼投兼中。

7．采购需求中以“≥XXX”表达的技术参数要求意味“XXX”为技术指标的最低要求，如果投标响应能够达到“＞XXX”的情况，则应视为一项正偏离；以“≤XXX”表达的技术参数要求意味“XXX”为技术指标的最低要求，如果投标响应能够达到“＜XXX”的情况，则将视为一项正偏离。

8．投标人应根据所投货物的实际参数进行响应，不得将采购文件需求直接复制作为投标文件应答内容，采购文件中未明确的参数，投标人的应答内容必须明确，未明确的视为负偏离。

（投标时提供承诺函，格式后附）
	1
	所投产品名称必须与招标文件一致。（以《报价一览表》验证）

	2
	必须在车辆显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号、规格、生产日期、出厂日期等产品信息铭牌。

	3
	（1）车辆生产必须符合人性化设计，不能出现人员操作不便或不能发挥车辆正常作用等情况。

（2）车辆电器线路、电器接地装置、各类接口（含油、水、电、气接口）必须符合中国标准，操作说明等字体全部采用中文。

（3）涉及配置燃油箱的车辆，必须加装燃油箱滤网，交付时，燃油箱油料≥75%。 

（4）涉及配置排气管的车辆，排气管设置高度应满足国标要求，满足洪涝灾害时的涉水安全。 

（5）涉及备用胎的车辆，备用胎必须安装在科学、合理的位置，且不影响车辆行驶及各项操作。

	4
	（1）消防车座椅全部设置安全带，配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统。

（2）底盘配置前轮盘式制动器（全驱越野底盘除外）、ABS（防抱死制动系统）或 EBS（电控制动系统），在此基础上，如所投产品为大型罐类消防车、大型通信指挥消防车、大型战勤保障类消防车和举高类消防车等质心偏高的消防车底盘，须配置ESC或ESP或功能一致的电子车身稳定系统。

（3）消防车应安装火场通信车载台（交货前须与用户单位对接），驾驶室车载电台电源预留接口，便于操作。

（4）配备行车记录仪和定位、导航等多功能一体的智能终端；倒车镜应具备电加热或防起雾功能；车辆行进期间车门或器材箱门开启时应具备自动报警功能；车门踏板设置踏板灯。（如技术参数有具体要求，以技术参数为准）

（5）器材箱内设置能够随箱门启闭自动开关的照明灯。应配备自动充电、充气装置，车辆启动时接口能够自动脱落。底盘需配备功率500W以上的220V交流电源接口，配备12V和24V直流电源接口。

（6）乘员室内为每名乘员设置固定扶手；底盘前端设置拖钩，后端设置牵引钩。

（7）上装材质必须达到本体防腐要求，其中国产消防车上装骨架必须采用高强度防腐蚀合金骨架，器材厢底板必须采用不小于4mm厚光滑铝板，器材厢隔板必须采用不小于3mm厚光滑铝板。车辆上装其他金属部件均必须采用防腐材料。脚踏及车顶部位必须采用花纹防滑铝板或其他防滑、防腐材料。

	5
	（1）消防车前部设有永久保持的消防车生产企业的商标或厂标，后部设永久保持消防车商标和型号。

（2）在驾驶室右侧车门内部适当位置，安装永久性整车铭牌标识。标识牌材质为不锈钢，文字采用激光镌刻。

	6
	（1）车辆所有单位采用国际单位制，所有标识全部为中文标识。

（2）各类仪表采用国际单位且必须齐全，并在车辆适当位置采用不锈钢等金属板材，明显标注车辆操作完整流程图及使用操作、维护保养等注意事项，且图示、中文字体的大小、清晰度均应满足国标要求或行业标准。

	7
	（1）交货时随车一起提供一份完整的配件目录中文手册、底盘使用说明书及光盘（中文）、整车操作维修手册（中文）、底盘操作维修手册（中文）、底盘质量保修卡、整车合格证彩色复印件、国六整车检验报告彩色复印件、发动机号码拓印件、底盘号码拓印件、随车装备清单、消防车跟踪服务卡（内含售后服务电话）、消防车交接清单。（如技术需求有具体要求，以技术需求为准）

（2）交货时同时提供整车操作、使用、说明、注意事项教学光盘（或U 盘），涉及进口部件时，须提供报关单等进口证明材料。

	8
	（1）车辆正常使用所需的个别功能配件可能在技术需求专用要求中未列出，投标人不得以此作为拒配理由。

（2）交货验收时，车辆功能配件（如接口、开关、扳手等）必须齐全，确保采购人无需另行增加任何功能配件即可正常使用。

	9
	所有分标均在验收时提交所投车辆国六排放的整车检验或试验报告复印件。（技术需求中另有说明的除外）整车检验或试验报告要求：指国家认可且具备资质的第三方检测机构出具的完整的检验报告或试验报告。（需求中另有说明的除外）

所有分标均在验收时提交所投车辆工信部公告及其有效证明文件（国六排放标准）；检验或试验报告均真实有效。（技术需求中另有说明的除外）。

工信部公告指：工业和信息化部网站查询的《中华人民共和国工业和信息化部公告》，公告内容应显示《道路机动车辆生产企业及产品》（第xx批）的完整公告。

有效证明文件指：“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”“产品信息”录入所投车辆型号，点击“查看”参数页后显示的产品技术参数截图。（需在排放标准处做出标记，若国产底盘未显示排放标准的，请单独查询国产底盘型号排放标准。）

	10
	车辆至少提供一次免费上门首保服务，并在报价明细表中明确免费提供的材料和服务的内容。

	11
	同一项目中所投车辆如是同品牌、同型号、同配置、同售后服务条件的产品不能出现不同价格。投标人同时投同项目不同分标，投标方案完全一致；如同时投同项目不同分标，投标方案完全一致。

	12
	投标车辆符合国家相关规定，能提供机动车销售统一发票并在车辆管理部门上牌、过户、年审。

	13
	投标车辆需取得国家税务总局免征车辆购置税手续，如无法办理，请提供相应说明和证明。

	14
	本项目执行与所采购产品相对应的国家标准、行业标准和规范，需求中如有低于标准要求的，以标准为准。

	15
	根据消防救援局发布的新版装备管理系统要求，承诺在交货前自行登录装备基础信息采集子系统，按照系统内各类交货装备信息维护要求及赋码标准，录入相关装备信息，生成装备的专属二维码和RFID码。交货时将生成的二维码标签和RFID码标签制作成标签固定安装在每件（套）装备上（赋码要求：二维码和RFID实现二合一（即在一个标签上体现）），实现单件（套）装备的扫码登记功能。注：装备基础信息采集子系统为免费注册应用，系统网址http:/xfzb.119.gov.cn。配合广西壮族自治区消防救援总队物联网系统连接要求，提供相应的总线连接解决方案。


▲9.随车器材通用需求（如标的物技术参数有具体要求，以技术参数为准）

（投标时提供承诺函，格式后附）

	1
	所投随车器材名称与招标文件一致。（以《随车器材报价明细表》验证）

	2
	在器材显著位置标注生产厂家名称、品牌名称、型号规格、生产日期等产品信息铭牌（国产器材标识信息须为中文），且不易脱落。

	3
	器材符合人性化设计，不出现人员操作不便或不能发挥器材正常作用等情况。

	4
	器材电气线路、电气接地装置、各类接口（含油、水、电、气接口）符合中国标准，操作说明等字体全部采用中文。

	5
	涉及配置燃油箱的器材，配置燃油箱滤网，燃油有特殊要求的，在燃油箱显著位置用中文标注说明。

	6
	器材各类仪表单位采用国际单位。

	7
	交货时随器材一起提供一份完整的配件目录中文手册、使用操作说明书及光盘（中文）、操作维修手册（中文）、产品质量保修卡、出厂合格证、检验报告彩色复印件（需求中明确无需提供检验报告的可不提供，但国家要求强制检验的器材提供检验报告）、消防器材跟踪服务卡（内含售后服务电话）。

	8
	个别功能配件可能在技术参数详细表中未列出，不得以此作为拒配理由。交货验收时，器材功能配件（如接口、开关、扳手等）必须齐全，确保采购人无需另行增加任何功能配件即可正常使用。

	9
	需求中明确要求“验收时提供检验报告或检测报告”的必须在验收时按要求提供（未要求的可不提供），以此作为验收依据（需求中注明“该指标不以检验报告或检测报告作为验收依据”的除外）。检验报告是指中国境内有资质的第三方检测机构出具的完整的检验报告或检测报告）。

	10
	同一项目中所投随车器材如是同品牌、同型号、同配置、同售后服务条件的产品不出现不同价格。如同时投同项目不同分标，投标方案必须完全一致；如同时投同项目不同分标，投标方案完全一致。


分标1：采购预算（人民币）：320万元

	项号
	货物名称
	数量
	单位
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	高层供水消防车-水罐（泡沫）消防车12吨
	2
	辆
	▲一、整体要求
1.整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB7956.3-2014《消防车第3部分：泡沫消防车》相关规定。消防泵性能符合GB 6245-2025《消防泵》的规定。整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定。整车外部照明和信号装置符合GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。
2.交付的车辆必须按照消防救援局关于消防救援车辆外观制式涂装最新要求涂装。
3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。
4.驾驶室显著位置粘贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项等相关材料。
5.车辆必须安装360º全景行车记录仪辅助系统、倒车雷达、胎压监测：系统可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360º全景影像。系统配备不小于9英寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪存储卡≥256G；行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达，可以和总队物联网装备管理系统实现信息交互。
6.车辆必须配置自动紧急制动系统（AEBS）：采用相机与毫米波雷达融合感知方案完成环境探测与风险识别，具备前向碰撞预警及分级紧急制动功能，可有效识别机动车、非机动车、三轮车等目标。整套系统性能必须满足GB/T38186-2019《商用车辆自动紧急制动系统（AEBS）性能要求及试验方法》全部规定。
二.技术要求
1、整车要求
1.1整车外形尺寸（mm）≤10500×2600×3900mm；
★1.2比功率（kW/t）≥11
1.3排放标准：国Ⅵ
1.4最大总质量：≤35000kg；
2、车辆底盘
2.1品牌：选用国产品牌底盘，底盘须适用于消防车改装；
2.2轴距：≥4300mm+1400mm；
★2.3发动机额定功率：≥400kW；排放标准：国Ⅵ；
2.4燃油类型：柴油；
2.5驱动型式：6×4；
2.6变速箱：手动或自动变速箱；
2.7油箱：≥300L； 
2.8取力器：全功率取力器或断轴式取力器
2.9其他：原装配置前轮盘式制动器、ABS(防抱死制动系统)、EBS(电控制动系统)、ESC或ESP或功能一致的电子车身稳定系统、排气制动或发动机缸内制动；
3、驾驶室
3.1 结构：原装双排四开门
3.2 座位设置：驾乘员≥6人；车门开启角度：≥80°，车门把手方便戴消防手套开启和关闭；后排座椅靠背处设置6.8L—9L空气呼吸器支架，符合人体工程学原理。
3.3 总电源开关：在驾驶室内和电瓶处分别设置总电源开关。
4、水罐
★4.1 罐体容积：≥12000L；其中：各罐体容积可根据采购人需求调整，采购人如没有特殊说明时，水≥10000L，泡沫≥2000L，
4.2 罐体材质：不锈钢（304及以上）、高分子复合材料PP/PE或更优材质。
4.3 结构：罐体采用外露式结构：如采用304不锈钢结构，底板厚≥4 mm，侧板厚≥3 mm，顶板厚≥3mm，隔板厚≥3mm；如采用高分子复合材料PP/PE结构，底板厚≥15mm，侧板厚≥15 mm，顶板厚≥15mm，隔板厚≥12mm；带纵横防荡板、内部维修人孔，罐体防渗漏、防腐蚀罐体质保10年以上。
4.4 罐体设置：≥2个直径≥450mm的人孔，带有快速锁紧及开启装置，灌顶防滑处理；配有溢流系统；安装电子液位传感器；水罐有≥1个的罐底集液槽及带有便于开启不锈钢球阀控制启闭的不小于DN40的排污口。
5、消防泵
▲5.1品牌：投标人投标时必须列明该项设备的品牌、产地、规格和型号，否则视投标人未实质性响应该分标技术参数需求，该分标投标无效；
★5.2 额定流量：常压工况下≥100L/s（压力≥1.0MPa），高压工况下≥30L/s（压力≥4.0MPa）；
5.3 材质：铝合金或更优材质。
★5.4 真空泵：活塞式或电动刮片式；最大真空度≥85kpa；吸水深度≥7m；吸水时间≤100s；
6、消防炮
▲6.1品牌：投标人投标时必须列明该项设备的品牌、产地、规格和型号，否则视投标人未实质性响应该分标技术参数需求，该分标投标无效；
6.2控制方式：可支持无线和有线电动遥控及手动灵活控制，遥控距离≥100米。
★6.3额定流量：≥80L/s；射程：水≥85m，泡沫≥80m，
6.4角度：水平回转角度≥0°～350°，俯仰回转角度≥-15°～60°
7、管路系统
7.1吸水管路：吸水口DN150≥1个及配套吸水管、集水器、滤水器，安装位置应不影响消防泵控制面板操作。
7.2注水管路：泵室左右两侧各安装DN80注水口2个，并设有阀门，带闷盖。
7.3出水管路：泵室左右两侧各安装带高压手动阀的DN80高压卡式铜制接口出水口1个，DN80常压内卡式铜制接口出水口2个。并设有阀门，带闷盖。
8.泡沫比例混合器
▲8.1品牌：投标人投标时必须列明该项设备的品牌、产地、规格和型号，否则视投标人未实质性响应该分标技术参数需求，该分标投标无效；
8.2 结构形式：负压环泵式
8.3控制混合比：1%-10%
8.4控制方式：全自动
9、其他上装
9.1 器材箱：内部器材架采用高强度铝合金型材搭接结构，能根据客户要求灵活布局，可任意调整。 
9.2 器材箱顶部设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。使用铝合金卷帘门，配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座，一把钥匙可控制器材箱所有门锁。
9.3爬梯：车辆尾部右侧设置1部登入车顶的折叠爬梯；折叠爬梯、车顶和扶手表面均有防滑措施。
9.4梯架：车厢顶部设置一套多功能二节拉梯架，可放置二节拉梯（含15米金属拉梯）、单杠梯、挂钩梯，可在车下自动控制梯架翻转。
10、电气及控制设备
10.1车头前顶部设置长排式警灯，两侧及尾部设置频闪灯，单音100W警报器、警灯、电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。
10.2上装后部安装探照灯1个，顶部左右两侧装有LED照明灯2个（或沿边长条灯带）。
10.3驾驶室可实现如下控制功能：车顶警灯操作及显示、环车照明灯的开闭、水泵取力器的挂取等。
10.4泵室操控面板可实现如下控制功能：手油门、急停、水罐吸水操作、水罐容量显示、罐体液位过低提示等。
10.5器材箱、泵房内安装LED照明灯带，能满足整个厢体照明。
10.6器材箱门未关时提示器材箱门未关，驾驶室发出报警，防止行车发生事故。
10.7车辆自保护：车辆底部设有自保护喷淋
10.8配置蓄电池自动分离式充电装置。
11．车辆配置远程操控系统：遥控距离≥100米，配备≥10英寸高亮度触控屏及无线控制屏，防尘防水等级≥IP65。集成控制底盘、消防泵、消防炮等上装设备，能实现一键快速出水、自动供受水、稳流稳压、泡沫比例精确控制、一键放余水、一键泡沫冲洗等复合控制逻辑。系统具备整车数据采集：消防车底盘信息（发动机水温、机油压力、燃油低液位、电瓶低电压等状态显示），消防泵工况参数（压力、水及泡沫流量、液位、水泵转速、泡沫比例、阀门状态显示）。
▲三、随车器材
1、多功能水枪2支

2、直流水枪2支

3、泡沫吸液管1支，外吸泡沫泵（流量≥5L/S）2个

4、QP8自吸式空气泡沫枪2支

5、20-65-20型消防水带20盘

6、20-80-20型消防水带20盘

7、DN150吸水管（每根2m）4根

8、地上消火栓扳手1把

9、气阀应急手动扳手1套

10、卡式80转卡式65×3三分水器2个；卡式80转高压螺旋式开关卡式65×3三分水器2个；

11、水带挂钩8个

12、护带桥2件

13、滤水器1个

14、水带包布8个

15、吸水管扳手2把

16、异径接口DN65卡式雄接口转DN80卡式雌接口2个，DN65卡式雌接口转DN65卡式雄接口2个，DN150卡式雌接口转大于DN100螺纹式1个

17、铁锹1把

18、尖斧1把

19、铁铤1支

20、8kg手提式ABC干粉灭火器1具

21、铝制6米两节梯1把，铝制15米金属拉梯1把

22、车用三角警告牌1个

23、DN150集水器1个

24、橡皮锤1个

25、可充电式手提照明灯2个

	▲商务及其他要求表

	合同签订
	1.自中标通知书发出之日起25个日历日内。

2.本项目由采购人与中标人签订合同、办理款项支付并跟踪合同履行情况。签订合同时发现投标文件中出现前后不一致的情况，按有利于采购项目实施的原则。

	交货时间及地点
	1.交货期：合同签订后6个月内完成交货，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前3个月。

2.交货地点：广西壮族自治区南宁市（采购人指定地点）。

	投标报价
	报价要求（1）投标总报价包括货物的全部价款、税费、包装、运输（含二次运输）、装卸、安装、调试、邀请采购人实地考察生产进度及出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切费用、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。采购人不再另向中标人支付投标总报价之外的任何费用。

	付款方式
	第一期（首付款，合同总金额的50%）：采购人在合同生效且收到乙方递交的履约保证金（函）、预付款保函及请款函，经审批通过后10个工作日内，向中标人支付合同总金额50%的价款。

第二期（累计付至合同总金额的80%）：中标人提供中标产品主要设备排产或采购凭证（代理商提供主要产品的采购合同），且首付款对应的预付款保函持续有效，同时递交第二期付款保函（有效期至验收合格且结算款支付完毕），经采购人核准后，支付至合同总金额的80%。
第三期（验收款，付至结算审定金额的100%）：中标人完成全部装备的交货、安装、调试，经采购人对合同所有装备验收合格（采购人签署验收合格报告），中标人递交请款函，经审批通过，提供剩余合法全额有效发票（按采购人要求填写发票抬头）、采购人签署的验收合格报告后，采购人收到全部材料后15个工作日内支付至结算审定金额的100%。

	包装和运输
	须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的要求。由中标人运输至各使用单位（广西区内各地市），装备由各需求单位组织验收，关于车辆的二次运输产生的所有费用，由中标人负责，运输途中的风险由中标人承担。

	售后服务要求
	1.供应商保证其自身具有销售、供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括但不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，所有权没有任何瑕疵的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征应符合采购项目技术规格、参数的要求。

2.供应商应于验收后向采购人提供项目各项详细验收报告和技术文件。技术文件包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质）。

3.质保期要求：整车不低于5年，质保范围包含整车、车内配套设备及改装设备。质保期自采购人、中标人双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算。若厂家原有的质保期超过此年限的按厂家规定执行。

质保期内，投标人须开通 24 小时服务热线，提供 7*24 小时技术服务；采购人上报产品问题后 2 小时内响应、48 小时内上门服务，并在 7 天内修复，否则必须提供备用产品给采购人使用。同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号全新产品，采购人不再支付额外任何费用。

质保期内，供应商负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，该费用包含在报价中，不得向采购人收取任何费用。自验收合格之日起一年内至少提供一次上门首保服务，该费用包含在报价中，不得向采购人另行收取任何费用。质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。质保期内，投标人负责对其提供的系统及全部产品进行维修和软件维护、升级，不再向采购人及产品使用单位收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4.保修期：质保期后，车辆类由供应商提供不少于 5 年的保修服务，该费用包含在投标报价中。在维修过程中供应商只收取材料成本费，不再收取额外服务费及其相关费用。如有下列情况之一则不属于以上约定的保修服务范围：

（1）采购人不按照供应商提供的正确方法使用而引致货物故障损坏；

（2）采购人擅自改装货物；

（3）各种人为因素或不可抗力事件造成的损坏。

5.终身维护期：货物交付使用后中标人须以书面形式承诺维修服务，实行设备正常服役期内终身维护，继续提供维修、零配件提供等服务，提供终身维护期内的周转备品保障服务，人工保修费用计入合同总价，中标人只收取材料成本费。供应商必须提供 7*24 小时电话服务热线，保证在接到采购人故障报告电话后 48 小时内到达现场维修。如供应商未能及时响应，应向采购人支付违约金（标准：2000 元/次，累计计算），且采购人有权委托第三方处理，第三方处理的费用由供应商承担。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，应及时通知采购人并说明原因。终身维护期内，供应商应负责货物运行的稳定性。

6.保修期内，供应商应向采购人提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和当年度价格清单，且保证供应价格符合市场价标准，如采购人向供应商单独订购零配件，供应商应给予采购人一定的优惠，零整比不得高于 1.5。国产零配件的供应时间不得长于 10 天，进口零配件供应时间不得长于 60天。

7.供应商应建立缺陷产品召回制度，因货物发生质量问题需要成批召回维修的，供应商应及时通知采购人并积极协助办理有关手续，一切费用由供应商承担。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定程序进行退货、更换等，并承担相关的违约责任。召回整改期限为：消防车辆自召回之日起 100 日历日；消防器材自召回之日起 60 日历日。

8.依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，优先选择国家消防装备质量检验检测中心进行质量鉴定，国家消防装备质量检验检测中心无法鉴定的，经采购人、投标人双方同意，可委托有相关资质的第三方检测机构进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由投标人承担。检验报告货物不符合质量标准的，采购人有权追究供应商的责任。供应商拒绝送检的，采购人可判定货物不符合质量标准，不予通过验收并追究供应商责任。

9.本合同签订后，供应商为采购人的联勤联动单位，应提供应急救援装备物资存储、应急供应、售后响应和技术保障等服务。可建立公路、水路、铁路和航空等应急调运与配送机制。遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员进行应急供应、技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急服务，采购人仅承担上述行动中产生的灭火药剂的费用以及消防装备器材损耗（如有）的维修费用。

10.技术成果归属：采购人与供应商在履行合同过程中，产生新的技术成果的（双方先应根据惯例常识判断是否为新产生，不能对判断结果达成一致的，则按照未获得相应知识产权权利证书的即为新产生的标准适用），其相应的知识产权归采购人所有。供应商不得在未征求采购人书面同意的情况下使用或者授权他人使用该技术成果及相关信息，否则相关收益归采购人所有，供应商应另向采购人承担违约责任，并赔偿采购人全部损失[包括且不限于采购人因供应商的违约行为致使需对第三方承担的不利责任等，以及采购人的相关维权费用，包括且不限于律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的 2 倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等]。

	违约责任和解决方式
	1.采购人无正当理由拒收货物，经中标人书面催告后 20 个工作日内仍拒收货物的，每逾期 1 日，采购人向中标人偿付拒收货物价格的万分之五的违约金，违约金合计不超过合同总价 5％。采购人无正当理由逾期 60 日或以上拒绝验收货物，视为验收合格。

2.中标人未能在交货期内交货，逾期不超过 60 日（含本数）的，以每逾期 1 日向采购人偿付未交付货物总价万分之五的标准计算违约金；中标人超过本合同约定的交货期 60 日（不含本数）仍未交货的，采购人有权视情况选择接受中标人交付的货物或选择解除合同，采购人选择接受中标人交付的货物的，中标人按前述标准向采购人支付违约金，违约金上限为未交付货物总价的 5％；采购人选择解除合同的，中标人须在接到采购人解除合同通知（通知方式包括但不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起 10 日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价 5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR 一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿采购人因中标人违约造成的损失，采购人有权进一步向中标人提出索赔。
3.中标人所交付的货物不符合合同规定，采购人有权拒收并要求中标人整改，整改后货物符合合同要求，采购人予以验收通过，整改导致超出合同约定交货期限的，由中标人按照本条中的第（2）项承担逾期交货责任。中标人拒绝整改或整改后的产品仍不符合要求，未能通过验收的，采购人有权解除合同（合同解除时间以通知发出到达对方为准，通知方式包括但不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）中标人须在接到采购人解除合同通知之日起 10 日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价 5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR 一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿采购人因中标人违约造成的损失，采购人有权进一步向中标人提出索赔。
4.在履行合同过程中，采购人发现中标人在采购过程中存在以虚假材料谋取中标、串通投标等违法行为时，采购人有权单方面解除合同，中标人应退还采购人已支付的费用，同时提请财政部门将中标人列入政府采购“黑名单”。

5.如果因采购人原因，包括但不限于国家政策的变化、采购关联单位政策的调整等，导致中标人不能按时交货的，中标人实际交货时间应扣除因采购人原因所延误的时间，中标人的相关违约责任按扣除后的交货时间计算。
6.对于满足合同约定支付条件的，付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付流程导致的支付延期，采购人不承担责任，若采购人无正当理由延迟支付款项，经中标人书面催告后 30 个工作日仍不支付的，以应付未付款项为计算基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为利率，计算逾期付款利息，逾期付款利息可以在中标人应承担的违约金或赔偿款中予以对冲抵扣，采购人逾期付款利息不超过本合同总金额的 5%。
7.中标人不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务或转包、分包给任何第三方（含中标人关联企业），否则采购人有权单方面解除合同，中标人应退还采购人已支付的费用，同时中标人赔偿合同总金额 5%的违约金给采购人。
8.对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以等价补偿。
9.中标人应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：采购人和中标人可协商解除合同，未支付的费用不予支付；中标人承担一切经济损失，同时另向采购人支付合同总金额 5%的违约金。
10.履行本合同及其组成部分（包括但不限于招标文件、补充协议等）过程中，发生中标人承担违约责任，应向采购人支付款项（包括但不限于退回预付款、支付违约金、承担利息等）情形，均为采购人有权在未付款项中扣除，或要求中标人另行支付。
11.合同所称经济损失包括且不限于直接经济损失、合同顺利履行时可得的预期利益、因对方的违约行为致使需对第三方承担的不利责任以及因维权而支出的律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的 2 倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等相关费用。

	培训及技术服务要求
	1.交货后，中标人为采购人提供操作及维护培训直至采购人掌握相应的技能为止，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，普通消防车辆首次培训时间不少于 1 天，新型车辆、特种车辆首次培训时间不少于 2 天，普通器材首次培训时间不少于半天，新型器材、特种器材首次培训时间不少于 1 天。培训地点主要在货物安装现场或按双方协商安排。培训后形成培训记录，记录应包括培训项目和参加人员等信息，并由双方签字存档。由此产生的所有费用由中标人承担。

2.供应商应建立质量跟踪档案，每半年不少于一次向采购人进行现场（或电话）回访，质保期内每年不少于一次巡检，以保证货物的正常高效使用，并保存售后服务情况记录及采购人使用单位的反馈意见。

	验收
	1.验收时投标人须提供投标时的所有检验(测)报告原件以验证参数的真实性。

2.验收办法及标准，相关国家标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准及规范、投标文件承诺、采购文件要求。

（1）验收方式主要为到货验收、节点验收、抽样送检等方式。

（2）验收内容包括商务验收、技术验收。

（3）商务要求履约情况是对照合同文本以及投标商务响应逐条核查评定。商务验收是对采购合同、投标文件约定的装备到货时间、规格、型号、配置、售后服务等信息进行核查评定。

（4）技术要求履约情况是对照投标技术响应以及检验报告原件开展资料验收、一致性验收和质量性能验收。

资料验收是对到货装备的检验报告、票据、合格证等资料是否齐全，与采购合同、投标文件约定的信息是否一致、完整和真实有效进行核查评定。

一致性验收是对到货装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、投标文件约定的信息是否一致，组成部件和相关资料是否齐全进行核查评定。

质量性能验收是对到货装备的功能及性能指标与投标文件、检验报告等技术文本的要求进行核查评定，通过现场测量测试、检验报告佐证、抽样送检等方式开展。

（5）水力性能测试核对装备的流量、压力、真空度、温度、转速等性能指标（中标人承担送检费用）。

（6）批量采购的个人防护装备验收时可根据需要组织抽样送有资质的机构检测（本项目货物若涉及，验收人员应按照验收需要组织送检，抽样时，按留样封存数量和送检数量 1:1 的比例进行抽样，产品送第三方机构检测。）。

（7）采购人可委托相关单位或第三方专业机构、外部专家组等单位开展验收。

第三方验收由被委托机构和委托单位共同制定验收方案实施。

（8）商务要求履约情况和技术要求履约情况等均合格的方可综合评定为合格。

（9）商务要求履约情况经投标商务响应核查通过方可评定为合格。

（10）技术要求履约情况经资料核查、一致性核查、质量性能核查通过的方可评定为合格。

（11）装备的功率、角度、尺寸、质量、容量等重要性能指标偏差不超过国家标准、行业标准规定误差范围的判定为合格。

（12）对照投标文件的实际响应情况，验收中有 1 项指标（含本数）以上不合格的，综合评定为不合格。

送检样品技术指标不符合要求的，综合评定为不合格。

水力性能测试不合格的，综合评定为不合格（本项目货物若涉及则执行）。

（13）综合评定不合格的装备，供应商整改完毕后应及时申请复验，复验程序参照初验程序进行。

（14）装备交货期限前，确因国家政策调整或不可抗力等特殊情况造成逾期交货的，供应商应提供佐证材料报广西壮族自治区消防救援总队。

（15）装备验收过程中，采购人发现设备验收不合格的，中标人按采购人下达的整改通知进行整改，整改期不超过 20 个日历日，在规定时间内无法完成整改或一次整改后仍未达到合同约定的技术要求，采购人有权单方解除合同并追究供应商违约责任。

	其他要求
	1.投标人提供所投分标标的物的产品照片或三视图或主要设计示意图或三维立体图等。

2.支持国产自主卫星导航系统单模定位，定位模块需为设内置集成式，不得依赖外置定位模块或第三方定位服务。

3.本需求中出现的工艺、材料及参照的牌号或分类号等仅起说明作用，不作为限制性条款。投标人在投标中可选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代货物要实质上优于或相当于所提供的技术规格要求。所投产品制造商应具备加工设备和生产能力，提供主要生产设备的图片或照片或发票等证明材料。允许代理商投标的分标，应提供制造商的主要生产设备的图片或照片等证明材料。

4.投标人提交所投车辆产品工信部机动车公告网页截图或国家认可且具有相应检测资质的第三方检测机构出具的整车检验(测)报告或产品技术规格书等作为车辆技术重要参数（“★”）打分的依据。（整车检验报告指国家认可、具有相应检测资质的第三方检测机构出具的完整的检验报告或试验报告；车辆所有单独部件的检验或试验报告均不予认可。货品供货前，中标人需提供整车检验报告原件供采购人核对）。

5.验收前，中标人需按《随车器材通用需求》的要求提供随车器材的检验报告或检测报告原件供采购人核对，复印件给采购人作为验收的依据（需求中注明“此指标无需通过检验报告或检测报告验收。”的，不以检验报告或检测报告作为验收依据）。如验收时发现所投器材《技术条款偏离表》中参数与检验报告或检测报告中参数不一致，中标人将无法通过验收，采购人将按“提供虚假材料谋取中标”的情形上报财政部门。

6.本项目需车辆及随车器材均到货并交付后才视为标的物到货交付；本项目需车辆、随车器材分别验收合格方可认定为车辆综合验收合格。

7.本项目整车不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效标处理。

8.执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不予认定。

9.属于必须通过CCC认证的投标产品必须通过CCC认证，项目验收时如有必要应依据采购人需求提供相关认证材料。

10.本分标核心产品为：整车。不同投标人提供的核心产品（整车）品牌相同的，视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	履约保证金要求
	本分标收取履约保证金，具体规定如下：

履约保证金金额：中标金额的2%。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函）等非现金方式。
履约保证金缴纳期限：中标人在合同签订之日起7个工作日内提交履约保证金，否则视为违约。
履约保证金退付方式、时间及条件：验收合格后，5个工作日内无息退回履约保证金（函），中标人应提供履约保证金返还申请、合同（或合同关键页复印件）、合同约定的其他资料，涉及验收的，应同时提交采购人需求部门出具的项目终验意见或质量保证期（服务期）内服务意见。

不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

履约保证金指定账户：采购人中标后提供。


分标2：采购预算（人民币）：1485万元

	项号
	货物名称
	数量
	单位
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	举高喷射消防车18米级
	9
	辆
	▲一、整体要求
1.整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB7956.12-2015《消防车第12部分：举高消防车》相关规定。消防泵性能符合GB 6245-2025《消防泵》的规定。整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定。整车外部照明和信号装置符合GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。
2.交付的车辆必须按照消防救援局关于消防救援车辆外观制式涂装最新要求涂装。
3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。
4.驾驶室显著位置粘贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项等相关材料。
5.车辆必须安装360º全景行车记录仪辅助系统、倒车雷达、胎压监测：系统可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360º全景影像。系统配备不小于9英寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪存储卡≥256G；行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达，可以和总队物联网装备管理系统实现信息交互。
6.车辆必须配置自动紧急制动系统（AEBS）：采用相机与毫米波雷达融合感知方案完成环境探测与风险识别，具备前向碰撞预警及分级紧急制动功能，可有效识别机动车、非机动车、三轮车等目标。整套系统性能必须满足GB/T38186-2019《商用车辆自动紧急制动系统（AEBS）性能要求及试验方法》全部规定。
二.技术要求
1、整车要求
1.1整车外形尺寸（mm）≤12000×2550×4000mm；
★1.2比功率（kW/t）≥9
1.3排放标准：国Ⅵ
1.4满载总质量：≥42000kg
2、车辆底盘
2.1品牌：选用品牌底盘，底盘须适用于消防车改装
2.2底盘最大允许总质量：≥42000kg；
2.3轴距：≥1950mm+4500mm+1400mm；
★2.4发动机额定功率：≥400kW；排放标准：国Ⅵ；
2.5燃油类型：柴油； 
2.6驱动型式：8×4；
2.7变速箱：手动或自动变速箱；
2.8油箱：≥300L； 
2.9取力器：全功率取力器或断轴式取力器
2.10其他：原装配置前轮盘式制动器、ABS(防抱死制动系统)、EBS(电控制动系统)、ESC或ESP或功能一致的电子车身稳定系统、排气制动或发动机缸内制动、液力缓速器；
3、驾驶室
3.1 结构：双排四开门
3.2 座位设置：驾乘员≥6人；车门开启角度：≥80°，车门把手方便戴消防手套开启和关闭；后排座椅靠背处设置6.8L—9L空气呼吸器支架，符合更优材质金属材料合人体工程学原理。
3.3 总电源开关：在驾驶室内和电瓶处分别设置总电源开关。
4、水罐
★4.1 罐体容积：≥20000L；各罐体容积可根据采购人需求调整，具体比例签订合同时确定。
4.2 罐体材质：不锈钢（316及以上）或更优材质金属材料。
4.3 结构：罐体采用外露式结构：如采用316不锈钢结构或更优材质金属材料，底板厚≥4 mm，侧板厚≥3 mm，顶板厚≥3mm，隔板厚≥3mm；带纵横防荡板、内部维修人孔，罐体防渗漏、防腐蚀罐体质保10年以上。
4.4 罐体设置：泡沫罐及水罐均设置人孔、溢流口、液位传感器及排放余液口。
5、消防泵
5.1 品牌：国内外品牌。
★5.2 额定流量：≥100L/s（1.0Mpa时）。
5.3 材质：铸铁、铝合金或更优材质。
5.4 真空泵：活塞式或电动刮片式；最大真空度≥85kpa；吸水深度≥7m；吸水时间≤80s；
6、消防炮
6.1品牌：国内外品牌。
6.2控制方式：可支持无线和有线电动遥控及手动灵活控制，遥控距离≥100米，
★6.3 流量可调，额定流量：≥80L/s；射程：水≥70m，泡沫≥65m
6.4角度：水平回转角度≥60°，俯仰角度：最小俯角＜-60°，最大仰角＞30°
7、泡沫比例混合器
7.1品牌：国内外品牌。
7.2结构形式：负压环泵式
7.3控制混合比：1%～10%。
7.4控制方式：全自动
8、支撑系统
8.1支腿结构型式为：H型（不带横向支撑）。
8.2支腿跨距：纵向跨距≤6500mm，横向跨距≤2300mm；
★8.3支腿操作有自动展开调平和自动收拢功能，应急状态可以手动操作，自动调平时间≤35s。
9、臂架系统
★9.1最大工作高度≥20m。
★9.2最大工作半径≥8m。
9.3臂架形式：采用不少于2节折叠臂，可支持360°无限回转，臂架有一键回收功能。
9.4臂架展开至最大工作高度并回转90度时间≤90s。
9.5臂架与水泵可联动作业，喷射灭火时臂架可任意动作，且不影响喷射流量。
10、管路系统
10.1外吸水口2个，车体安装DN150卡式雌接口各1个，同时设置泵往罐注水管路，可通过水泵直接向罐内注水。
10.2注水口4个，车体左右两侧各安装DN80卡式雄接口2个。
10.3出液口4个，车体左右两侧各安装带手动控制阀的DN80卡式雌接口各2个。
10.4泡沫外吸液口1个，内扣式接口，管径与系统吸液能力相匹配，带手动操作球阀。
11、安全保护系统
11.1臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。
11.2臂架限幅保护：臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止。
11.3回转对中：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准。
11.4上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作。
11.5应急功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有应急动力单元，发动机或油泵出现故障时，用于收拢梯架和支腿。
11.6支腿动作报警：支腿动作时，声光自动报警，防止触碰伤人。
11.7软腿保护：当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动切断危险方向的动作。
11.8支腿未缩提示：如支腿未缩到位，光自动报警，防止行车发生事故。
11.9水路超压保护：当水炮入口压力超过额定值时，报警并限制发动机继续加速。水路超过压力时，安全阀溢流。
11.10水罐涨罐保护：除了设置足够大孔径的溢水口，还设置罐口压力溢流装置，水罐补水时，防止意外超压。
11.11发动机限速：臂架动作时，自动限制发动机转速；当水泵工作时，防止水路超压或水泵超速，自动限制发动机转速。
12、电气及控制设备
12.1驾驶室顶部安装2个爆闪式圆警灯或长排警灯，车厢两侧上方各安装频闪轮廓灯1只。
12.2配置蓄电池自动分离式充电装置
12.3各卷帘门带有可靠耐用的LED自动照明灯带（门开启时照明灯自动打开、门关闭时照明灯自动熄灭），能满足整个厢体照明，并于驾驶室内设置卷帘门未关状态警示灯（门未关时灯亮）。
12.4驾驶室可实现如下控制功能：车顶警灯操作及显示、环车照明灯的开闭、水泵取力器的挂取等。
12.5泵室操控面板可实现如下控制功能：手油门、急停、水罐吸水操作、水罐容量显示、罐体液位过低提示等。
12.6支持一键出液：在泵室即可实现启动发动机、开启后进液阀门、后挂取力器的一键式出液操作。
13、其他上装
13.1 器材箱及泵房材质：泵房外骨架采用碳钢或铝合金型材，焊接或搭接结构，外蒙皮采用铝合金板粘接结构；底板及内饰板采用光面铝板；内部器材架采用铝合金型材搭接结构，能根据客户要求灵活布局，可任意调整。 
13.2 设有卷帘门的器材箱顶部应设有导流槽,四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。使用铝合金卷帘门，配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座，车身上同一类型的所有器材门应可以由同一把钥匙控制。
▲三、随车器材
1、多功能水枪2支

2、直流水枪2支

3、泡沫吸液管1支，外吸泡沫泵（流量≥5L/S）2个

4、QP8自吸式空气泡沫枪2支

5、20-65-20型消防水带20盘

6、20-80-20型消防水带20盘

7、DN150吸水管（每根2m）4根

8、地上消火栓扳手1把

9、气阀应急手动扳手1套

10、卡式80转卡式65×3三分水器2个；卡式80转高压螺旋式开关卡式65×3三分水器2个；

11、水带挂钩8个

12、护带桥2件

13、滤水器1个

14、水带包布8个

15、吸水管扳手2把

16、异径接口DN65卡式雄接口转DN80卡式雌接口2个，DN65卡式雌接口转DN65卡式雄接口2个，DN150卡式雌接口转大于DN100螺纹式1个

17、铁锹1把

18、尖斧1把

19、铁铤1支

20、8kg手提式ABC干粉灭火器1具

21、铝制6米两节梯1把

22、车用三角警告牌1个

23、DN150集水器1个

24、橡皮锤1个

25、可充电式手提照明灯2个

	▲商务及其他要求表

	合同签订
	1.自中标通知书发出之日起25个日历日内。

2.本项目由采购人与中标人签订合同、办理款项支付并跟踪合同履行情况。签订合同时发现投标文件中出现前后不一致的情况，按有利于采购项目实施的原则。

	交货时间及地点
	1.交货期：国产底盘的车辆：合同签订后6个月内完成交货，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前3个月。进口底盘车辆：合同签订后10个月内完成，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前5个月。

2.交货地点：广西壮族自治区南宁市（采购人指定地点）。

	投标报价
	报价要求（1）投标总报价包括货物的全部价款、税费、包装、运输（含二次运输）、装卸、安装、调试、邀请采购人实地考察生产进度及出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切费用、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。采购人不再另向中标人支付投标总报价之外的任何费用。

	付款方式
	第一期（首付款，合同总金额的50%）：采购人在合同生效且收到乙方递交的履约保证金（函）、预付款保函及请款函，经审批通过后10个工作日内，向中标人支付合同总金额50%的价款。

第二期（累计付至合同总金额的80%）：中标人提供中标产品主要设备排产或采购凭证（代理商提供主要产品的采购合同），且首付款对应的预付款保函持续有效，同时递交第二期付款保函（有效期至验收合格且结算款支付完毕），经采购人核准后，支付至合同总金额的80%。
第三期（验收款，付至结算审定金额的100%）：中标人完成全部装备的交货、安装、调试，经采购人对合同所有装备验收合格（采购人签署验收合格报告），中标人递交请款函，经审批通过，提供剩余合法全额有效发票（按采购人要求填写发票抬头）、采购人签署的验收合格报告后，采购人收到全部材料后15个工作日内支付至结算审定金额的100%。

	包装和运输
	须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的要求。由中标人运输至各使用单位（广西区内各地市），装备由各需求单位组织验收，关于车辆的二次运输产生的所有费用，由中标人负责，运输途中的风险由中标人承担。

	售后服务要求
	1.供应商保证其自身具有销售、供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括但不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，所有权没有任何瑕疵的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征应符合采购项目技术规格、参数的要求。

2.供应商应于验收后向采购人提供项目各项详细验收报告和技术文件。技术文件包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质）。

3.质保期要求：整车不低于5年，质保范围包含整车、车内配套设备及改装设备。质保期自采购人、中标人双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算。若厂家原有的质保期超过此年限的按厂家规定执行。

质保期内，投标人须开通 24 小时服务热线，提供 7*24 小时技术服务；采购人上报产品问题后 2 小时内响应、48 小时内上门服务，并在 7 天内修复，否则必须提供备用产品给采购人使用。同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号全新产品，采购人不再支付额外任何费用。

质保期内，供应商负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，该费用包含在报价中，不得向采购人收取任何费用。自验收合格之日起一年内至少提供一次上门首保服务，该费用包含在报价中，不得向采购人另行收取任何费用。质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。质保期内，投标人负责对其提供的系统及全部产品进行维修和软件维护、升级，不再向采购人及产品使用单位收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4.保修期：质保期后，车辆类由供应商提供不少于 5 年的保修服务，该费用包含在投标报价中。在维修过程中供应商只收取材料成本费，不再收取额外服务费及其相关费用。如有下列情况之一则不属于以上约定的保修服务范围：

（1）采购人不按照供应商提供的正确方法使用而引致货物故障损坏；

（2）采购人擅自改装货物；

（3）各种人为因素或不可抗力事件造成的损坏。

5.终身维护期：货物交付使用后中标人须以书面形式承诺维修服务，实行设备正常服役期内终身维护，继续提供维修、零配件提供等服务，提供终身维护期内的周转备品保障服务，人工保修费用计入合同总价，中标人只收取材料成本费。供应商必须提供 7*24 小时电话服务热线，保证在接到采购人故障报告电话后 48 小时内到达现场维修。如供应商未能及时响应，应向采购人支付违约金（标准：2000 元/次，累计计算），且采购人有权委托第三方处理，第三方处理的费用由供应商承担。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，应及时通知采购人并说明原因。终身维护期内，供应商应负责货物运行的稳定性。

6.保修期内，供应商应向采购人提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和当年度价格清单，且保证供应价格符合市场价标准，如采购人向供应商单独订购零配件，供应商应给予采购人一定的优惠，零整比不得高于 1.5。国产零配件的供应时间不得长于 10 天，进口零配件供应时间不得长于 60天。

7.供应商应建立缺陷产品召回制度，因货物发生质量问题需要成批召回维修的，供应商应及时通知采购人并积极协助办理有关手续，一切费用由供应商承担。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定程序进行退货、更换等，并承担相关的违约责任。召回整改期限为：消防车辆自召回之日起 100 日历日；消防器材自召回之日起 60 日历日。

8.依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，优先选择国家消防装备质量检验检测中心进行质量鉴定，国家消防装备质量检验检测中心无法鉴定的，经采购人、投标人双方同意，可委托有相关资质的第三方检测机构进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由投标人承担。检验报告货物不符合质量标准的，采购人有权追究供应商的责任。供应商拒绝送检的，采购人可判定货物不符合质量标准，不予通过验收并追究供应商责任。

9.本合同签订后，供应商为采购人的联勤联动单位，应提供应急救援装备物资存储、应急供应、售后响应和技术保障等服务。可建立公路、水路、铁路和航空等应急调运与配送机制。遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员进行应急供应、技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急服务，采购人仅承担上述行动中产生的灭火药剂的费用以及消防装备器材损耗（如有）的维修费用。

10.技术成果归属：采购人与供应商在履行合同过程中，产生新的技术成果的（双方先应根据惯例常识判断是否为新产生，不能对判断结果达成一致的，则按照未获得相应知识产权权利证书的即为新产生的标准适用），其相应的知识产权归采购人所有。供应商不得在未征求采购人书面同意的情况下使用或者授权他人使用该技术成果及相关信息，否则相关收益归采购人所有，供应商应另向采购人承担违约责任，并赔偿采购人全部损失[包括且不限于采购人因供应商的违约行为致使需对第三方承担的不利责任等，以及采购人的相关维权费用，包括且不限于律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的 2 倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等]。

	违约责任和解决方式
	1.采购人无正当理由拒收货物，经中标人书面催告后 20 个工作日内仍拒收货物的，每逾期 1 日，采购人向中标人偿付拒收货物价格的万分之五的违约金，违约金合计不超过合同总价 5％。采购人无正当理由逾期 60 日或以上拒绝验收货物，视为验收合格。

2.中标人未能在交货期内交货，逾期不超过 60 日（含本数）的，以每逾期 1 日向采购人偿付未交付货物总价万分之五的标准计算违约金；中标人超过本合同约定的交货期 60 日（不含本数）仍未交货的，采购人有权视情况选择接受中标人交付的货物或选择解除合同，采购人选择接受中标人交付的货物的，中标人按前述标准向采购人支付违约金，违约金上限为未交付货物总价的 5％；采购人选择解除合同的，中标人须在接到采购人解除合同通知（通知方式包括但不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起 10 日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价 5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR 一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿采购人因中标人违约造成的损失，采购人有权进一步向中标人提出索赔。
3.中标人所交付的货物不符合合同规定，采购人有权拒收并要求中标人整改，整改后货物符合合同要求，采购人予以验收通过，整改导致超出合同约定交货期限的，由中标人按照本条中的第（2）项承担逾期交货责任。中标人拒绝整改或整改后的产品仍不符合要求，未能通过验收的，采购人有权解除合同（合同解除时间以通知发出到达对方为准，通知方式包括但不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）中标人须在接到采购人解除合同通知之日起 10 日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价 5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR 一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿采购人因中标人违约造成的损失，采购人有权进一步向中标人提出索赔。
4.在履行合同过程中，采购人发现中标人在采购过程中存在以虚假材料谋取中标、串通投标等违法行为时，采购人有权单方面解除合同，中标人应退还采购人已支付的费用，同时提请财政部门将中标人列入政府采购“黑名单”。

5.如果因采购人原因，包括但不限于国家政策的变化、采购关联单位政策的调整等，导致中标人不能按时交货的，中标人实际交货时间应扣除因采购人原因所延误的时间，中标人的相关违约责任按扣除后的交货时间计算。
6.对于满足合同约定支付条件的，付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付流程导致的支付延期，采购人不承担责任，若采购人无正当理由延迟支付款项，经中标人书面催告后 30 个工作日仍不支付的，以应付未付款项为计算基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为利率，计算逾期付款利息，逾期付款利息可以在中标人应承担的违约金或赔偿款中予以对冲抵扣，采购人逾期付款利息不超过本合同总金额的 5%。
7.中标人不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务或转包、分包给任何第三方（含中标人关联企业），否则采购人有权单方面解除合同，中标人应退还采购人已支付的费用，同时中标人赔偿合同总金额 5%的违约金给采购人。
8.对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以等价补偿。
9.中标人应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：采购人和中标人可协商解除合同，未支付的费用不予支付；中标人承担一切经济损失，同时另向采购人支付合同总金额 5%的违约金。
10.履行本合同及其组成部分（包括但不限于招标文件、补充协议等）过程中，发生中标人承担违约责任，应向采购人支付款项（包括但不限于退回预付款、支付违约金、承担利息等）情形，均为采购人有权在未付款项中扣除，或要求中标人另行支付。
11.合同所称经济损失包括且不限于直接经济损失、合同顺利履行时可得的预期利益、因对方的违约行为致使需对第三方承担的不利责任以及因维权而支出的律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的 2 倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等相关费用。

	培训及技术服务要求
	1.交货后，中标人为采购人提供操作及维护培训直至采购人掌握相应的技能为止，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，普通消防车辆首次培训时间不少于 1 天，新型车辆、特种车辆首次培训时间不少于 2 天，普通器材首次培训时间不少于半天，新型器材、特种器材首次培训时间不少于 1 天。培训地点主要在货物安装现场或按双方协商安排。培训后形成培训记录，记录应包括培训项目和参加人员等信息，并由双方签字存档。由此产生的所有费用由中标人承担。

2.供应商应建立质量跟踪档案，每半年不少于一次向采购人进行现场（或电话）回访，质保期内每年不少于一次巡检，以保证货物的正常高效使用，并保存售后服务情况记录及采购人使用单位的反馈意见。

	验收
	1.验收时投标人须提供投标时的所有检验(测)报告原件以验证参数的真实性。

2.验收办法及标准，相关国家标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准及规范、投标文件承诺、采购文件要求。

（1）验收方式主要为到货验收、节点验收、抽样送检等方式。

（2）验收内容包括商务验收、技术验收。

（3）商务要求履约情况是对照合同文本以及投标商务响应逐条核查评定。商务验收是对采购合同、投标文件约定的装备到货时间、规格、型号、配置、售后服务等信息进行核查评定。

（4）技术要求履约情况是对照投标技术响应以及检验报告原件开展资料验收、一致性验收和质量性能验收。

资料验收是对到货装备的检验报告、票据、合格证等资料是否齐全，与采购合同、投标文件约定的信息是否一致、完整和真实有效进行核查评定。

一致性验收是对到货装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、投标文件约定的信息是否一致，组成部件和相关资料是否齐全进行核查评定。

质量性能验收是对到货装备的功能及性能指标与投标文件、检验报告等技术文本的要求进行核查评定，通过现场测量测试、检验报告佐证、抽样送检等方式开展。

（5）水力性能测试核对装备的流量、压力、真空度、温度、转速等性能指标（中标人承担送检费用）。

（6）批量采购的个人防护装备验收时可根据需要组织抽样送有资质的机构检测（本项目货物若涉及，验收人员应按照验收需要组织送检，抽样时，按留样封存数量和送检数量 1:1 的比例进行抽样，产品送第三方机构检测。）。

（7）采购人可委托相关单位或第三方专业机构、外部专家组等单位开展验收。

第三方验收由被委托机构和委托单位共同制定验收方案实施。

（8）商务要求履约情况和技术要求履约情况等均合格的方可综合评定为合格。

（9）商务要求履约情况经投标商务响应核查通过方可评定为合格。

（10）技术要求履约情况经资料核查、一致性核查、质量性能核查通过的方可评定为合格。

（11）装备的功率、角度、尺寸、质量、容量等重要性能指标偏差不超过国家标准、行业标准规定误差范围的判定为合格。

（12）对照投标文件的实际响应情况，验收中有 1 项指标（含本数）以上不合格的，综合评定为不合格。

送检样品技术指标不符合要求的，综合评定为不合格。

水力性能测试不合格的，综合评定为不合格（本项目货物若涉及则执行）。

（13）综合评定不合格的装备，供应商整改完毕后应及时申请复验，复验程序参照初验程序进行。

（14）装备交货期限前，确因国家政策调整或不可抗力等特殊情况造成逾期交货的，供应商应提供佐证材料报广西壮族自治区消防救援总队。

（15）装备验收过程中，采购人发现设备验收不合格的，中标人按采购人下达的整改通知进行整改，整改期不超过 20 个日历日，在规定时间内无法完成整改或一次整改后仍未达到合同约定的技术要求，采购人有权单方解除合同并追究供应商违约责任。

	其他要求
	1.投标人提供所投分标标的物的产品照片或三视图或主要设计示意图或三维立体图等。

2.支持国产自主卫星导航系统单模定位，定位模块需为设内置集成式，不得依赖外置定位模块或第三方定位服务。

3.本需求中出现的工艺、材料及参照的牌号或分类号等仅起说明作用，不作为限制性条款。投标人在投标中可选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代货物要实质上优于或相当于所提供的技术规格要求。所投产品制造商应具备加工设备和生产能力，提供主要生产设备的图片或照片或发票等证明材料。允许代理商投标的分标，应提供制造商的主要生产设备的图片或照片等证明材料。

4.投标人提交所投车辆产品工信部机动车公告网页截图或国家认可且具有相应检测资质的第三方检测机构出具的整车检验(测)报告或产品技术规格书等作为车辆技术重要参数（“★”）打分的依据。（整车检验报告指国家认可、具有相应检测资质的第三方检测机构出具的完整的检验报告或试验报告；车辆所有单独部件的检验或试验报告均不予认可。货品供货前，中标人需提供整车检验报告原件供采购人核对）。

5.验收前，中标人需按《随车器材通用需求》的要求提供随车器材的检验报告或检测报告原件供采购人核对，复印件给采购人作为验收的依据（需求中注明“此指标无需通过检验报告或检测报告验收。”的，不以检验报告或检测报告作为验收依据）。如验收时发现所投器材《技术条款偏离表》中参数与检验报告或检测报告中参数不一致，中标人将无法通过验收，采购人将按“提供虚假材料谋取中标”的情形上报财政部门。

6.本项目需车辆及随车器材均到货并交付后才视为标的物到货交付；本项目需车辆、随车器材分别验收合格方可认定为车辆综合验收合格。

7.本项目整车不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效标处理。

8.执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不予认定。

9.属于必须通过CCC认证的投标产品必须通过CCC认证，项目验收时如有必要应依据采购人需求提供相关认证材料。

10.本分标核心产品为：整车。不同投标人提供的核心产品（整车）品牌相同的，视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	履约保证金要求
	本分标收取履约保证金，具体规定如下：

履约保证金金额：中标金额的2%。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函）等非现金方式。
履约保证金缴纳期限：中标人在合同签订之日起7个工作日内提交履约保证金，否则视为违约。
履约保证金退付方式、时间及条件：验收合格后，5个工作日内无息退回履约保证金（函），中标人应提供履约保证金返还申请、合同（或合同关键页复印件）、合同约定的其他资料，涉及验收的，应同时提交采购人需求部门出具的项目终验意见或质量保证期（服务期）内服务意见。

不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

履约保证金指定账户：采购人中标后提供。


分标3：采购预算（人民币）：1908万元

	项号
	货物名称
	数量
	单位
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	举高喷射消防车30米级
	9
	辆
	▲一、整体要求
1.整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB7956.12-2015《消防车第12部分：举高消防车》相关规定。消防泵性能符合GB 6245-2025《消防泵》的规定。整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定。整车外部照明和信号装置符合GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。
2.交付的车辆必须按照消防救援局关于消防救援车辆外观制式涂装最新要求涂装。
3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。
4.驾驶室显著位置粘贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项等相关材料。
5.车辆必须安装360º全景行车记录仪辅助系统、倒车雷达、胎压监测：系统可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360º全景影像。系统配备不小于9英寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪存储卡≥256G；行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达，可以和总队物联网装备管理系统实现信息交互。
6.车辆必须配置自动紧急制动系统（AEBS）：采用相机与毫米波雷达融合感知方案完成环境探测与风险识别，具备前向碰撞预警及分级紧急制动功能，可有效识别机动车、非机动车、三轮车等目标。整套系统性能必须满足GB/T38186-2019《商用车辆自动紧急制动系统（AEBS）性能要求及试验方法》全部规定。
二.技术要求
1、整车要求
1.1整车外形尺寸（mm）≤11500×2550×3900mm；
★1.2比功率（kW/t）≥10
1.3排放标准：国Ⅵ
1.4最大总质量：≥32000kg；
2、车辆底盘
2.1品牌：选用品牌底盘，底盘须适用于消防车改装，
2.2轴距：≥4300mm+1400mm；
★2.3发动机额定功率：≥335kW；排放标准：国Ⅵ；
2.4燃油类型：柴油；
2.5驱动型式：6×4；
2.6变速箱：手动或自动变速箱；
2.7油箱：≥300L； 
2.8取力器：全功率取力器或断轴式取力器
2.9其他：原装配置前轮盘式制动器、ABS(防抱死制动系统)、EBS(电控制动系统)、ESC或ESP或功能一致的电子车身稳定系统、排气制动或发动机缸内制动；
3、驾驶室
3.1 结构：单排双开门
3.2 座位设置：驾乘员≥2人；车门开启角度：≥80°，车门把手方便戴消防手套开启和关闭；
3.3 总电源开关：在驾驶室内和电瓶处分别设置总电源开关。
4、水罐
★4.1 罐体容积：≥7000L；各罐体容积可根据采购人需求调整，具体比例签订合同时确定。
4.2 罐体材质：不锈钢（304及以上）或高分子复合材料PP/PE或更优材质。
4.3 结构：罐体采用外露式结构：如采用304不锈钢结构，底板厚≥4 mm，侧板厚≥3 mm，顶板厚≥3mm，隔板厚≥3mm；如采用高分子复合材料PP/PE结构，底板厚≥15mm，侧板厚≥15 mm，顶板厚≥15mm，隔板厚≥12mm；带纵横防荡板、内部维修人孔，罐体防渗漏、防腐蚀罐体质保10年以上。
4.4 罐体设置：泡沫罐及水罐均设置人孔、溢流口、液位传感器及排放余液口。
5、消防泵
5.1 品牌：国内外品牌。
★5.2 额定流量：≥70L/s（1.0Mpa时）。
5.3 材质：铸铁、铝合金或更优材质。
5.4 真空泵：活塞式或电动刮片式；最大真空度≥85kpa；吸水深度≥7m；吸水时间≤80s；
6、消防炮
6.1品牌：国内外品牌。
6.2控制方式：可支持无线和有线电动遥控及手动灵活控制，遥控距离≥100米，
★6.3流量可调，臂架最大高度下水炮流量：≥60L/s；射程：水≥70m，泡沫≥65m
6.4角度：水平回转角度≥60°，俯仰角度：最小俯角＜-60°，最大仰角＞30°
7、泡沫比例混合器
7.1品牌：国内外品牌。
7.2结构形式：负压环泵式
7.3控制混合比：1%～10%。
7.4控制方式：全自动
8、支撑系统
8.1支腿结构型式为：H型。
8.2支腿跨距：纵向跨距≤7500mm，横向跨距≤6000mm；
★8.3支腿操作有自动展开调平和自动收拢功能，应急状态可以手动操作，自动调平时间≤40s。
9、臂架系统
★9.1最大工作高度≥31m。
★9.2最大工作幅度≥20m。
9.3臂架形式：采用不少于2节伸缩臂，可支持360°无限回转，臂架有一键回收功能。
9.4臂架展开至最大工作高度并回转90度时间≤140s。
9.5臂架与水泵可联动作业，喷射灭火时臂架可任意动作，且不影响喷射流量。
10、管路系统
10.1外吸水口2个，车体左右两侧安装DN150卡式雌接口各1个，同时设置泵往罐注水管路，可通过水泵直接向罐内注水。
10.2注水口2个，车体左右两侧各安装DN80卡式雄接口1个。
10.3出液口4个，车体左右两侧各安装DN80卡式雌接口各2个。
10.4泡沫外吸液口1个，内扣式接口，管径与系统吸液能力相匹配，带手动操作球阀。
10.5臂架直供口4个，DN80卡式雄接口，位于车尾或车身两侧。
11、安全保护系统
11.1臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。
11.2臂架限幅保护：臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止。
11.3回转对中：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准。
11.4上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作。
11.5应急功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有应急动力单元，发动机或油泵出现故障时，用于收拢梯架和支腿。
11.6支腿动作报警：支腿动作时，声光自动报警，防止触碰伤人。
11.7软腿保护：当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动切断危险方向的动作。
11.8支腿未缩提示：如支腿未缩到位，光自动报警，防止行车发生事故。
11.9水路超压保护：当水炮入口压力超过额定值时，报警并限制发动机继续加速。水路超过压力时，安全阀溢流。
11.10水罐涨罐保护：除了设置足够大孔径的溢水口，还设置罐口压力溢流装置，水罐补水时，防止意外超压。
11.11发动机限速：臂架动作时，自动限制发动机转速；当水泵工作时，防止水路超压或水泵超速，自动限制发动机转速。
12、电气及控制设备
12.1驾驶室顶部安装2个爆闪式圆警灯或长排警灯，车厢两侧上方各安装频闪轮廓灯1只。
12.2配置蓄电池自动分离式充电装置。
12.3各卷帘门带有可靠耐用的LED自动照明灯带（门开启时照明灯自动打开、门关闭时照明灯自动熄灭），能满足整个厢体照明，并于驾驶室内设置卷帘门未关状态警示灯或其他警示形式。
12.4驾驶室可实现如下控制功能：车顶警灯操作及显示、环车照明灯的开闭、水泵取力器的挂取等。
12.5泵室操控面板可实现如下控制功能：手油门、急停、水罐吸水操作、水罐容量显示、罐体液位过低提示等。
12.6支持一键出液：在泵室操控面板即可实现启动发动机、开启后进液阀门、后挂取力器的一键式出液操作。
13、其他上装
13.1 器材箱及泵房材质：器材箱及泵房外骨架采用铝合金型材焊接或搭接结构，外蒙皮采用铝合金板粘接结构；底板及内饰板采用光面铝板；内部器材架采用铝合金型材搭接结构，能根据客户要求灵活布局，可任意调整。 
13.2 设有卷帘门的器材箱顶部应设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。使用铝合金卷帘门，配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座，车身上同一类型的所有器材门应可以由同一把钥匙控制。
▲三、随车器材
1、多功能水枪2支

2、直流水枪2支

3、泡沫吸液管1支，外吸泡沫泵（流量≥5L/S）2个

4、QP8自吸式空气泡沫枪2支

5、20-65-20型消防水带20盘

6、20-80-20型消防水带20盘

7、DN150吸水管（每根2m）4根

8、地上消火栓扳手1把

9、气阀应急手动扳手1套

10、卡式80转卡式65×3三分水器2个；卡式80转高压螺旋式开关卡式65×3三分水器2个；

11、水带挂钩8个

12、护带桥2件

13、滤水器1个

14、水带包布8个

15、吸水管扳手2把

16、异径接口DN65卡式雄接口转DN80卡式雌接口2个，DN65卡式雌接口转DN65卡式雄接口2个，DN150卡式雌接口转大于DN100螺纹式1个

17、铁锹1把

18、尖斧1把

19、铁铤1支

20、8kg手提式ABC干粉灭火器1具

21、铝制6米两节梯1把

22、车用三角警告牌1个

23、DN150集水器1个

24、橡皮锤1个

25、可充电式手提照明灯2个

	▲商务及其他要求表

	合同签订
	1.自中标通知书发出之日起25个日历日内。

2.本项目由采购人与中标人签订合同、办理款项支付并跟踪合同履行情况。签订合同时发现投标文件中出现前后不一致的情况，按有利于采购项目实施的原则。

	交货时间及地点
	1.交货期：国产底盘的车辆：合同签订后6个月内完成交货，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前3个月。进口底盘车辆：合同签订后10个月内完成，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前5个月。

2.交货地点：广西壮族自治区南宁市（采购人指定地点）。

	投标报价
	报价要求（1）投标总报价包括货物的全部价款、税费、包装、运输（含二次运输）、装卸、安装、调试、邀请采购人实地考察生产进度及出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切费用、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。采购人不再另向中标人支付投标总报价之外的任何费用。

	付款方式
	第一期（首付款，合同总金额的50%）：采购人在合同生效且收到乙方递交的履约保证金（函）、预付款保函及请款函，经审批通过后10个工作日内，向中标人支付合同总金额50%的价款。

第二期（累计付至合同总金额的80%）：中标人提供中标产品主要设备排产或采购凭证（代理商提供主要产品的采购合同），且首付款对应的预付款保函持续有效，同时递交第二期付款保函（有效期至验收合格且结算款支付完毕），经采购人核准后，支付至合同总金额的80%。
第三期（验收款，付至结算审定金额的100%）：中标人完成全部装备的交货、安装、调试，经采购人对合同所有装备验收合格（采购人签署验收合格报告），中标人递交请款函，经审批通过，提供剩余合法全额有效发票（按采购人要求填写发票抬头）、采购人签署的验收合格报告后，采购人收到全部材料后15个工作日内支付至结算审定金额的100%。

	包装和运输
	须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的要求。由中标人运输至各使用单位（广西区内各地市），装备由各需求单位组织验收，关于车辆的二次运输产生的所有费用，由中标人负责，运输途中的风险由中标人承担。

	售后服务要求
	1.供应商保证其自身具有销售、供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括但不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，所有权没有任何瑕疵的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征应符合采购项目技术规格、参数的要求。

2.供应商应于验收后向采购人提供项目各项详细验收报告和技术文件。技术文件包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质）。

3.质保期要求：整车不低于5年，质保范围包含整车、车内配套设备及改装设备。质保期自采购人、中标人双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算。若厂家原有的质保期超过此年限的按厂家规定执行。

质保期内，投标人须开通 24 小时服务热线，提供 7*24 小时技术服务；采购人上报产品问题后 2 小时内响应、48 小时内上门服务，并在 7 天内修复，否则必须提供备用产品给采购人使用。同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号全新产品，采购人不再支付额外任何费用。

质保期内，供应商负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，该费用包含在报价中，不得向采购人收取任何费用。自验收合格之日起一年内至少提供一次上门首保服务，该费用包含在报价中，不得向采购人另行收取任何费用。质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。质保期内，投标人负责对其提供的系统及全部产品进行维修和软件维护、升级，不再向采购人及产品使用单位收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4.保修期：质保期后，车辆类由供应商提供不少于 5 年的保修服务，该费用包含在投标报价中。在维修过程中供应商只收取材料成本费，不再收取额外服务费及其相关费用。如有下列情况之一则不属于以上约定的保修服务范围：

（1）采购人不按照供应商提供的正确方法使用而引致货物故障损坏；

（2）采购人擅自改装货物；

（3）各种人为因素或不可抗力事件造成的损坏。

5.终身维护期：货物交付使用后中标人须以书面形式承诺维修服务，实行设备正常服役期内终身维护，继续提供维修、零配件提供等服务，提供终身维护期内的周转备品保障服务，人工保修费用计入合同总价，中标人只收取材料成本费。供应商必须提供 7*24 小时电话服务热线，保证在接到采购人故障报告电话后 48 小时内到达现场维修。如供应商未能及时响应，应向采购人支付违约金（标准：2000 元/次，累计计算），且采购人有权委托第三方处理，第三方处理的费用由供应商承担。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，应及时通知采购人并说明原因。终身维护期内，供应商应负责货物运行的稳定性。

6.保修期内，供应商应向采购人提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和当年度价格清单，且保证供应价格符合市场价标准，如采购人向供应商单独订购零配件，供应商应给予采购人一定的优惠，零整比不得高于 1.5。国产零配件的供应时间不得长于 10 天，进口零配件供应时间不得长于 60天。

7.供应商应建立缺陷产品召回制度，因货物发生质量问题需要成批召回维修的，供应商应及时通知采购人并积极协助办理有关手续，一切费用由供应商承担。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定程序进行退货、更换等，并承担相关的违约责任。召回整改期限为：消防车辆自召回之日起 100 日历日；消防器材自召回之日起 60 日历日。

8.依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，优先选择国家消防装备质量检验检测中心进行质量鉴定，国家消防装备质量检验检测中心无法鉴定的，经采购人、投标人双方同意，可委托有相关资质的第三方检测机构进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由投标人承担。检验报告货物不符合质量标准的，采购人有权追究供应商的责任。供应商拒绝送检的，采购人可判定货物不符合质量标准，不予通过验收并追究供应商责任。

9.本合同签订后，供应商为采购人的联勤联动单位，应提供应急救援装备物资存储、应急供应、售后响应和技术保障等服务。可建立公路、水路、铁路和航空等应急调运与配送机制。遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员进行应急供应、技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急服务，采购人仅承担上述行动中产生的灭火药剂的费用以及消防装备器材损耗（如有）的维修费用。

10.技术成果归属：采购人与供应商在履行合同过程中，产生新的技术成果的（双方先应根据惯例常识判断是否为新产生，不能对判断结果达成一致的，则按照未获得相应知识产权权利证书的即为新产生的标准适用），其相应的知识产权归采购人所有。供应商不得在未征求采购人书面同意的情况下使用或者授权他人使用该技术成果及相关信息，否则相关收益归采购人所有，供应商应另向采购人承担违约责任，并赔偿采购人全部损失[包括且不限于采购人因供应商的违约行为致使需对第三方承担的不利责任等，以及采购人的相关维权费用，包括且不限于律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的 2 倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等]。

	违约责任和解决方式
	1.采购人无正当理由拒收货物，经中标人书面催告后 20 个工作日内仍拒收货物的，每逾期 1 日，采购人向中标人偿付拒收货物价格的万分之五的违约金，违约金合计不超过合同总价 5％。采购人无正当理由逾期 60 日或以上拒绝验收货物，视为验收合格。

2.中标人未能在交货期内交货，逾期不超过 60 日（含本数）的，以每逾期 1 日向采购人偿付未交付货物总价万分之五的标准计算违约金；中标人超过本合同约定的交货期 60 日（不含本数）仍未交货的，采购人有权视情况选择接受中标人交付的货物或选择解除合同，采购人选择接受中标人交付的货物的，中标人按前述标准向采购人支付违约金，违约金上限为未交付货物总价的 5％；采购人选择解除合同的，中标人须在接到采购人解除合同通知（通知方式包括但不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起 10 日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价 5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR 一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿采购人因中标人违约造成的损失，采购人有权进一步向中标人提出索赔。
3.中标人所交付的货物不符合合同规定，采购人有权拒收并要求中标人整改，整改后货物符合合同要求，采购人予以验收通过，整改导致超出合同约定交货期限的，由中标人按照本条中的第（2）项承担逾期交货责任。中标人拒绝整改或整改后的产品仍不符合要求，未能通过验收的，采购人有权解除合同（合同解除时间以通知发出到达对方为准，通知方式包括但不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）中标人须在接到采购人解除合同通知之日起 10 日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价 5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR 一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿采购人因中标人违约造成的损失，采购人有权进一步向中标人提出索赔。
4.在履行合同过程中，采购人发现中标人在采购过程中存在以虚假材料谋取中标、串通投标等违法行为时，采购人有权单方面解除合同，中标人应退还采购人已支付的费用，同时提请财政部门将中标人列入政府采购“黑名单”。

5.如果因采购人原因，包括但不限于国家政策的变化、采购关联单位政策的调整等，导致中标人不能按时交货的，中标人实际交货时间应扣除因采购人原因所延误的时间，中标人的相关违约责任按扣除后的交货时间计算。
6.对于满足合同约定支付条件的，付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付流程导致的支付延期，采购人不承担责任，若采购人无正当理由延迟支付款项，经中标人书面催告后 30 个工作日仍不支付的，以应付未付款项为计算基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为利率，计算逾期付款利息，逾期付款利息可以在中标人应承担的违约金或赔偿款中予以对冲抵扣，采购人逾期付款利息不超过本合同总金额的 5%。
7.中标人不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务或转包、分包给任何第三方（含中标人关联企业），否则采购人有权单方面解除合同，中标人应退还采购人已支付的费用，同时中标人赔偿合同总金额 5%的违约金给采购人。
8.对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以等价补偿。
9.中标人应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：采购人和中标人可协商解除合同，未支付的费用不予支付；中标人承担一切经济损失，同时另向采购人支付合同总金额 5%的违约金。
10.履行本合同及其组成部分（包括但不限于招标文件、补充协议等）过程中，发生中标人承担违约责任，应向采购人支付款项（包括但不限于退回预付款、支付违约金、承担利息等）情形，均为采购人有权在未付款项中扣除，或要求中标人另行支付。
11.合同所称经济损失包括且不限于直接经济损失、合同顺利履行时可得的预期利益、因对方的违约行为致使需对第三方承担的不利责任以及因维权而支出的律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的 2 倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等相关费用。

	培训及技术服务要求
	1.交货后，中标人为采购人提供操作及维护培训直至采购人掌握相应的技能为止，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，普通消防车辆首次培训时间不少于 1 天，新型车辆、特种车辆首次培训时间不少于 2 天，普通器材首次培训时间不少于半天，新型器材、特种器材首次培训时间不少于 1 天。培训地点主要在货物安装现场或按双方协商安排。培训后形成培训记录，记录应包括培训项目和参加人员等信息，并由双方签字存档。由此产生的所有费用由中标人承担。

2.供应商应建立质量跟踪档案，每半年不少于一次向采购人进行现场（或电话）回访，质保期内每年不少于一次巡检，以保证货物的正常高效使用，并保存售后服务情况记录及采购人使用单位的反馈意见。

	验收
	1.验收时投标人须提供投标时的所有检验(测)报告原件以验证参数的真实性。

2.验收办法及标准，相关国家标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准及规范、投标文件承诺、采购文件要求。

（1）验收方式主要为到货验收、节点验收、抽样送检等方式。

（2）验收内容包括商务验收、技术验收。

（3）商务要求履约情况是对照合同文本以及投标商务响应逐条核查评定。商务验收是对采购合同、投标文件约定的装备到货时间、规格、型号、配置、售后服务等信息进行核查评定。

（4）技术要求履约情况是对照投标技术响应以及检验报告原件开展资料验收、一致性验收和质量性能验收。

资料验收是对到货装备的检验报告、票据、合格证等资料是否齐全，与采购合同、投标文件约定的信息是否一致、完整和真实有效进行核查评定。

一致性验收是对到货装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、投标文件约定的信息是否一致，组成部件和相关资料是否齐全进行核查评定。

质量性能验收是对到货装备的功能及性能指标与投标文件、检验报告等技术文本的要求进行核查评定，通过现场测量测试、检验报告佐证、抽样送检等方式开展。

（5）水力性能测试核对装备的流量、压力、真空度、温度、转速等性能指标（中标人承担送检费用）。

（6）批量采购的个人防护装备验收时可根据需要组织抽样送有资质的机构检测（本项目货物若涉及，验收人员应按照验收需要组织送检，抽样时，按留样封存数量和送检数量 1:1 的比例进行抽样，产品送第三方机构检测。）。

（7）采购人可委托相关单位或第三方专业机构、外部专家组等单位开展验收。

第三方验收由被委托机构和委托单位共同制定验收方案实施。

（8）商务要求履约情况和技术要求履约情况等均合格的方可综合评定为合格。

（9）商务要求履约情况经投标商务响应核查通过方可评定为合格。

（10）技术要求履约情况经资料核查、一致性核查、质量性能核查通过的方可评定为合格。

（11）装备的功率、角度、尺寸、质量、容量等重要性能指标偏差不超过国家标准、行业标准规定误差范围的判定为合格。

（12）对照投标文件的实际响应情况，验收中有 1 项指标（含本数）以上不合格的，综合评定为不合格。

送检样品技术指标不符合要求的，综合评定为不合格。

水力性能测试不合格的，综合评定为不合格（本项目货物若涉及则执行）。

（13）综合评定不合格的装备，供应商整改完毕后应及时申请复验，复验程序参照初验程序进行。

（14）装备交货期限前，确因国家政策调整或不可抗力等特殊情况造成逾期交货的，供应商应提供佐证材料报广西壮族自治区消防救援总队。

（15）装备验收过程中，采购人发现设备验收不合格的，中标人按采购人下达的整改通知进行整改，整改期不超过 20 个日历日，在规定时间内无法完成整改或一次整改后仍未达到合同约定的技术要求，采购人有权单方解除合同并追究供应商违约责任。

	其他要求
	1.投标人提供所投分标标的物的产品照片或三视图或主要设计示意图或三维立体图等。

2.支持国产自主卫星导航系统单模定位，定位模块需为设内置集成式，不得依赖外置定位模块或第三方定位服务。

3.本需求中出现的工艺、材料及参照的牌号或分类号等仅起说明作用，不作为限制性条款。投标人在投标中可选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代货物要实质上优于或相当于所提供的技术规格要求。所投产品制造商应具备加工设备和生产能力，提供主要生产设备的图片或照片或发票等证明材料。允许代理商投标的分标，应提供制造商的主要生产设备的图片或照片等证明材料。

4.投标人提交所投车辆产品工信部机动车公告网页截图或国家认可且具有相应检测资质的第三方检测机构出具的整车检验(测)报告或产品技术规格书等作为车辆技术重要参数（“★”）打分的依据。（整车检验报告指国家认可、具有相应检测资质的第三方检测机构出具的完整的检验报告或试验报告；车辆所有单独部件的检验或试验报告均不予认可。货品供货前，中标人需提供整车检验报告原件供采购人核对）。

5.验收前，中标人需按《随车器材通用需求》的要求提供随车器材的检验报告或检测报告原件供采购人核对，复印件给采购人作为验收的依据（需求中注明“此指标无需通过检验报告或检测报告验收。”的，不以检验报告或检测报告作为验收依据）。如验收时发现所投器材《技术条款偏离表》中参数与检验报告或检测报告中参数不一致，中标人将无法通过验收，采购人将按“提供虚假材料谋取中标”的情形上报财政部门。

6.本项目需车辆及随车器材均到货并交付后才视为标的物到货交付；本项目需车辆、随车器材分别验收合格方可认定为车辆综合验收合格。

7.本项目整车不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效标处理。

8.执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不予认定。

9.属于必须通过CCC认证的投标产品必须通过CCC认证，项目验收时如有必要应依据采购人需求提供相关认证材料。

10.本分标核心产品为：整车。不同投标人提供的核心产品（整车）品牌相同的，视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	履约保证金要求
	本分标收取履约保证金，具体规定如下：

履约保证金金额：中标金额的2%。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函）等非现金方式。
履约保证金缴纳期限：中标人在合同签订之日起7个工作日内提交履约保证金，否则视为违约。
履约保证金退付方式、时间及条件：验收合格后，5个工作日内无息退回履约保证金（函），中标人应提供履约保证金返还申请、合同（或合同关键页复印件）、合同约定的其他资料，涉及验收的，应同时提交采购人需求部门出具的项目终验意见或质量保证期（服务期）内服务意见。

不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

履约保证金指定账户：采购人中标后提供。


分标4：采购预算（人民币）：1100万元

	项号
	货物名称
	数量
	单位
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	举高喷射消防车60米级（大跨距）
	2
	辆
	▲一、整体要求
1.整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB7956.12-2015《消防车第12部分：举高消防车》相关规定。消防泵性能符合GB 6245-2025《消防泵》的规定。整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定。整车外部照明和信号装置符合GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。
2.交付的车辆必须按照消防救援局关于消防救援车辆外观制式涂装最新要求涂装。
3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。
4.驾驶室显著位置粘贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项等相关材料。
5.车辆必须安装360º全景行车记录仪辅助系统、倒车雷达、胎压监测：系统可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360º全景影像。系统配备不小于9英寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪存储卡≥256G；行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达，可以和总队物联网装备管理系统实现信息交互。
6.车辆必须配置自动紧急制动系统（AEBS）：采用相机与毫米波雷达融合感知方案完成环境探测与风险识别，具备前向碰撞预警及分级紧急制动功能，可有效识别机动车、非机动车、三轮车等目标。整套系统性能必须满足GB/T38186-2019《商用车辆自动紧急制动系统（AEBS）性能要求及试验方法》全部规定。
二.技术要求
1、整车要求
1.1整车外形尺寸（mm）≤16000×2550×4000mm；
★1.2比功率（kW/t）≥7.
1.3排放标准：国Ⅵ
1.4满载总质量：≥48000kg
2、车辆底盘
2.1品牌：选用品牌底盘，底盘须适用于消防车改装，
2.2轴距：≥1950mm+4400mm+1370mm+1380mm；
★2.3发动机额定功率：≥405kW；排放标准：国Ⅵ；
2.4燃油类型：柴油；
2.5驱动型式：10×4；
2.6变速箱：自动变速箱；
2.7油箱：≥300L； 
2.8取力器：全功率取力器或断轴式取力器
2.9其他：原装配置前轮盘式制动器、ABS(防抱死制动系统)、EBS(电控制动系统)、ESC或ESP或功能一致的电子车身稳定系统、排气制动或发动机缸内制动；
3、驾驶室
3.1 结构：单排双开门
3.2 座位设置：驾乘员≥2人；车门开启角度：≥80°，车门把手方便戴消防手套开启和关闭；
3.3 总电源开关：在驾驶室内和电瓶处分别设置总电源开关。
4、水罐
★4.1 罐体容积：≥3200L；各罐体容积可根据采购人需求调整，具体比例签订合同时确定。
4.2 罐体材质：不锈钢（304及以上）、高分子复合材料PP/PE或更优材料。
4.3 结构：罐体采用外露式结构：如采用304不锈钢结构，底板厚≥4 mm，侧板厚≥3 mm，顶板厚≥3mm，隔板厚≥3mm；如采用高分子复合材料PP/PE结构，底板厚≥15mm，侧板厚≥15 mm，顶板厚≥15mm，隔板厚≥12mm；带纵横防荡板、内部维修人孔，罐体防渗漏、防腐蚀罐体质保10年以上。
4.4 罐体设置：泡沫罐及水罐均设置人孔、溢流口、液位传感器及排放余液口。
5、消防泵
5.1 品牌：国内外品牌。
★5.2 额定流量：≥80L/s（1.0Mpa时）。
5.3 材质：铸铁、铝合金或更优材质。
5.4 真空泵：活塞式或电动刮片式；最大真空度≥85kpa；吸水深度≥7m；吸水时间≤100s；
6、消防炮
6.1品牌：国内外品牌。
6.2控制方式：可支持无线和有线电动遥控及手动灵活控制，遥控距离≥100米，
★6.3流量可调，臂架最大高度下水炮流量：≥80L/s；射程：水≥80m，泡沫≥75m
6.4角度：水平回转角度≥60°，俯仰角度：最小俯角＜-60°，最大仰角＞30°
7、泡沫比例混合器
7.1品牌：国内外品牌。
7.2结构形式：负压环泵式
7.3控制混合比：1%～10%。
7.4控制方式：全自动
8、支撑系统
8.1支腿结构型式为：K型或X型。
8.2支腿跨距：纵向跨距≤12000mm，横向跨距≤13000mm；
★8.3支腿操作有自动展开调平和自动收拢功能，应急状态可以手动操作，自动调平时间≤40s。
9、臂架系统
★9.1最大工作高度≥60m。
★9.2最大工作半径≥50m。
9.3臂架形式：采用不少于6节折叠臂架结构形式，可支持360°无限回转，臂架有一键回收功能。
9.4臂架展开时间≤200s。
9.5臂架与水泵可联动作业，喷射灭火时臂架可任意动作，且不影响喷射流量。
10、管路系统
10.1外吸水口≥2个，车体左右两侧或车尾安装DN150卡式雌接口≥2个，同时设置泵往罐注水管路，可通过水泵直接向罐内注水。
10.2注水口4个，车体左右两侧各安装带手动控制阀的DN80卡式雌接口2个。
10.3出液口4个，车体左右两侧各安装带手动控制阀的DN80卡式雌接口各2个。
10.4泡沫外吸液口1个，内扣式接口，管径与系统吸液能力相匹配，带手动操作球阀。
11、安全保护系统
11.1臂架的缓冲保护：极限位置以及突然操作手柄，系统能自动实现加减速。
11.2臂架限幅保护：臂架接近极限幅度时，能自动缓慢停止。
11.3回转对中：回转在接近中位时，自动降速，确保中位精确对准。
11.4上下车互锁：支腿未展开，臂架不能动作；臂架离开支架，支腿不能动作。
11.5应急功能：上车操作阀和支腿操作阀都带有应急手动操作；系统带有应急动力单元，发动机或油泵出现故障时，用于收拢梯架和支腿。
11.6支腿动作报警：支腿动作时，声光自动报警，防止触碰伤人。
11.7软腿保护：当臂架在动作过程中，支腿出现虚腿，自动切断危险方向的动作。
11.8支腿未缩提示：如支腿未缩到位，光自动报警，防止行车发生事故。
11.9水路超压保护：当水炮入口压力超过额定值时，报警并限制发动机继续加速。水路超过压力时，安全阀溢流。
11.10水罐涨罐保护：除了设置足够大孔径的溢水口，还设置罐口压力溢流装置，水罐补水时，防止意外超压。
11.11发动机限速：臂架动作时，自动限制发动机转速；当水泵工作时，防止水路超压或水泵超速，自动限制发动机转速。
12、电气及控制设备
12.1驾驶室顶部安装2个爆闪式圆警灯或长排警灯，车厢两侧上方各安装频闪轮廓灯1只。
12.2配置蓄电池自动分离式充电装置。
12.3各卷帘门带有可靠耐用的LED自动照明灯带（门开启时照明灯自动打开、门关闭时照明灯自动熄灭），能满足整个厢体照明，并于驾驶室内设置卷帘门未关状态警示灯显示或驾驶室文本显示报警信息（门未关时灯亮）。
12.4驾驶室可实现如下控制功能：车顶警灯操作及显示、环车照明灯的开闭、水泵取力器的挂取等。
12.5泵室操控面板可实现如下控制功能：手油门、急停、水泵吸水操作、水罐容量显示、罐体液位过低提示等。
12.6支持一键出液：在泵室即可实现启动发动机、开启后进液阀门、后挂取力器的一键式出液操作。
13、其他上装
13.1 器材箱及泵房材质：器材箱及泵房外骨架采用铝合金型材焊接或搭接结构，外蒙皮采用铝合金板粘接结构；底板及内饰板采用光面铝板；内部器材架采用铝合金型材搭接结构，能根据客户要求灵活布局，可任意调整。 
13.2 器材箱顶部设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。使用铝合金卷帘门，配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座，一把钥匙可控制器材箱所有门锁。
▲三、随车器材
1、多功能水枪2支

2、直流水枪2支

3、泡沫吸液管1支，外吸泡沫泵（流量≥5L/S）2个

4、QP8自吸式空气泡沫枪2支

5、20-65-20型消防水带20盘

6、20-80-20型消防水带20盘

7、DN150吸水管（每根2m）4根

8、地上消火栓扳手1把

9、气阀应急手动扳手1套

10、卡式80转卡式65×3三分水器2个；卡式80转高压螺旋式开关卡式65×3三分水器2个；

11、水带挂钩8个

12、护带桥2件

13、滤水器1个

14、水带包布8个

15、吸水管扳手2把

16、异径接口DN65卡式雄接口转DN80卡式雌接口2个，DN65卡式雌接口转DN65卡式雄接口2个，DN150卡式雌接口转大于DN100螺纹式1个

17、铁锹1把

18、尖斧1把

19、铁铤1支

20、8kg手提式ABC干粉灭火器1具

21、铝制6米两节梯1把

22、车用三角警告牌1个

23、DN150集水器1个

24、橡皮锤1个

25、可充电式手提照明灯2个

	▲商务及其他要求表

	合同签订
	1.自中标通知书发出之日起25个日历日内。

2.本项目由采购人与中标人签订合同、办理款项支付并跟踪合同履行情况。签订合同时发现投标文件中出现前后不一致的情况，按有利于采购项目实施的原则。

	交货时间及地点
	1.交货期：国产底盘的车辆：合同签订后6个月内完成交货，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前3个月。进口底盘车辆：合同签订后10个月内完成，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前5个月。

2.交货地点：广西壮族自治区南宁市（采购人指定地点）。

	投标报价
	报价要求（1）投标总报价包括货物的全部价款、税费、包装、运输（含二次运输）、装卸、安装、调试、邀请采购人实地考察生产进度及出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切费用、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。采购人不再另向中标人支付投标总报价之外的任何费用。

	付款方式
	第一期（首付款，合同总金额的50%）：采购人在合同生效且收到乙方递交的履约保证金（函）、预付款保函及请款函，经审批通过后10个工作日内，向中标人支付合同总金额50%的价款。

第二期（累计付至合同总金额的80%）：中标人提供中标产品主要设备排产或采购凭证（代理商提供主要产品的采购合同），且首付款对应的预付款保函持续有效，同时递交第二期付款保函（有效期至验收合格且结算款支付完毕），经采购人核准后，支付至合同总金额的80%。
第三期（验收款，付至结算审定金额的100%）：中标人完成全部装备的交货、安装、调试，经采购人对合同所有装备验收合格（采购人签署验收合格报告），中标人递交请款函，经审批通过，提供剩余合法全额有效发票（按采购人要求填写发票抬头）、采购人签署的验收合格报告后，采购人收到全部材料后15个工作日内支付至结算审定金额的100%。

	包装和运输
	须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的要求。由中标人运输至各使用单位（广西区内各地市），装备由各需求单位组织验收，关于车辆的二次运输产生的所有费用，由中标人负责，运输途中的风险由中标人承担。

	售后服务要求
	1.供应商保证其自身具有销售、供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括但不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，所有权没有任何瑕疵的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征应符合采购项目技术规格、参数的要求。

2.供应商应于验收后向采购人提供项目各项详细验收报告和技术文件。技术文件包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质）。

3.质保期要求：整车不低于5年，质保范围包含整车、车内配套设备及改装设备。质保期自采购人、中标人双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算。若厂家原有的质保期超过此年限的按厂家规定执行。

质保期内，投标人须开通 24 小时服务热线，提供 7*24 小时技术服务；采购人上报产品问题后 2 小时内响应、48 小时内上门服务，并在 7 天内修复，否则必须提供备用产品给采购人使用。同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号全新产品，采购人不再支付额外任何费用。

质保期内，供应商负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，该费用包含在报价中，不得向采购人收取任何费用。自验收合格之日起一年内至少提供一次上门首保服务，该费用包含在报价中，不得向采购人另行收取任何费用。质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。质保期内，投标人负责对其提供的系统及全部产品进行维修和软件维护、升级，不再向采购人及产品使用单位收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4.保修期：质保期后，车辆类由供应商提供不少于 5 年的保修服务，该费用包含在投标报价中。在维修过程中供应商只收取材料成本费，不再收取额外服务费及其相关费用。如有下列情况之一则不属于以上约定的保修服务范围：

（1）采购人不按照供应商提供的正确方法使用而引致货物故障损坏；

（2）采购人擅自改装货物；

（3）各种人为因素或不可抗力事件造成的损坏。

5.终身维护期：货物交付使用后中标人须以书面形式承诺维修服务，实行设备正常服役期内终身维护，继续提供维修、零配件提供等服务，提供终身维护期内的周转备品保障服务，人工保修费用计入合同总价，中标人只收取材料成本费。供应商必须提供 7*24 小时电话服务热线，保证在接到采购人故障报告电话后 48 小时内到达现场维修。如供应商未能及时响应，应向采购人支付违约金（标准：2000 元/次，累计计算），且采购人有权委托第三方处理，第三方处理的费用由供应商承担。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，应及时通知采购人并说明原因。终身维护期内，供应商应负责货物运行的稳定性。

6.保修期内，供应商应向采购人提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和当年度价格清单，且保证供应价格符合市场价标准，如采购人向供应商单独订购零配件，供应商应给予采购人一定的优惠，零整比不得高于 1.5。国产零配件的供应时间不得长于 10 天，进口零配件供应时间不得长于 60天。

7.供应商应建立缺陷产品召回制度，因货物发生质量问题需要成批召回维修的，供应商应及时通知采购人并积极协助办理有关手续，一切费用由供应商承担。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定程序进行退货、更换等，并承担相关的违约责任。召回整改期限为：消防车辆自召回之日起 100 日历日；消防器材自召回之日起 60 日历日。

8.依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，优先选择国家消防装备质量检验检测中心进行质量鉴定，国家消防装备质量检验检测中心无法鉴定的，经采购人、投标人双方同意，可委托有相关资质的第三方检测机构进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由投标人承担。检验报告货物不符合质量标准的，采购人有权追究供应商的责任。供应商拒绝送检的，采购人可判定货物不符合质量标准，不予通过验收并追究供应商责任。

9.本合同签订后，供应商为采购人的联勤联动单位，应提供应急救援装备物资存储、应急供应、售后响应和技术保障等服务。可建立公路、水路、铁路和航空等应急调运与配送机制。遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员进行应急供应、技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急服务，采购人仅承担上述行动中产生的灭火药剂的费用以及消防装备器材损耗（如有）的维修费用。

10.技术成果归属：采购人与供应商在履行合同过程中，产生新的技术成果的（双方先应根据惯例常识判断是否为新产生，不能对判断结果达成一致的，则按照未获得相应知识产权权利证书的即为新产生的标准适用），其相应的知识产权归采购人所有。供应商不得在未征求采购人书面同意的情况下使用或者授权他人使用该技术成果及相关信息，否则相关收益归采购人所有，供应商应另向采购人承担违约责任，并赔偿采购人全部损失[包括且不限于采购人因供应商的违约行为致使需对第三方承担的不利责任等，以及采购人的相关维权费用，包括且不限于律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的 2 倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等]。

	违约责任和解决方式
	1.采购人无正当理由拒收货物，经中标人书面催告后 20 个工作日内仍拒收货物的，每逾期 1 日，采购人向中标人偿付拒收货物价格的万分之五的违约金，违约金合计不超过合同总价 5％。采购人无正当理由逾期 60 日或以上拒绝验收货物，视为验收合格。

2.中标人未能在交货期内交货，逾期不超过 60 日（含本数）的，以每逾期 1 日向采购人偿付未交付货物总价万分之五的标准计算违约金；中标人超过本合同约定的交货期 60 日（不含本数）仍未交货的，采购人有权视情况选择接受中标人交付的货物或选择解除合同，采购人选择接受中标人交付的货物的，中标人按前述标准向采购人支付违约金，违约金上限为未交付货物总价的 5％；采购人选择解除合同的，中标人须在接到采购人解除合同通知（通知方式包括但不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起 10 日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价 5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR 一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿采购人因中标人违约造成的损失，采购人有权进一步向中标人提出索赔。
3.中标人所交付的货物不符合合同规定，采购人有权拒收并要求中标人整改，整改后货物符合合同要求，采购人予以验收通过，整改导致超出合同约定交货期限的，由中标人按照本条中的第（2）项承担逾期交货责任。中标人拒绝整改或整改后的产品仍不符合要求，未能通过验收的，采购人有权解除合同（合同解除时间以通知发出到达对方为准，通知方式包括但不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）中标人须在接到采购人解除合同通知之日起 10 日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价 5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR 一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿采购人因中标人违约造成的损失，采购人有权进一步向中标人提出索赔。
4.在履行合同过程中，采购人发现中标人在采购过程中存在以虚假材料谋取中标、串通投标等违法行为时，采购人有权单方面解除合同，中标人应退还采购人已支付的费用，同时提请财政部门将中标人列入政府采购“黑名单”。

5.如果因采购人原因，包括但不限于国家政策的变化、采购关联单位政策的调整等，导致中标人不能按时交货的，中标人实际交货时间应扣除因采购人原因所延误的时间，中标人的相关违约责任按扣除后的交货时间计算。
6.对于满足合同约定支付条件的，付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付流程导致的支付延期，采购人不承担责任，若采购人无正当理由延迟支付款项，经中标人书面催告后 30 个工作日仍不支付的，以应付未付款项为计算基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为利率，计算逾期付款利息，逾期付款利息可以在中标人应承担的违约金或赔偿款中予以对冲抵扣，采购人逾期付款利息不超过本合同总金额的 5%。
7.中标人不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务或转包、分包给任何第三方（含中标人关联企业），否则采购人有权单方面解除合同，中标人应退还采购人已支付的费用，同时中标人赔偿合同总金额 5%的违约金给采购人。
8.对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以等价补偿。
9.中标人应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：采购人和中标人可协商解除合同，未支付的费用不予支付；中标人承担一切经济损失，同时另向采购人支付合同总金额 5%的违约金。
10.履行本合同及其组成部分（包括但不限于招标文件、补充协议等）过程中，发生中标人承担违约责任，应向采购人支付款项（包括但不限于退回预付款、支付违约金、承担利息等）情形，均为采购人有权在未付款项中扣除，或要求中标人另行支付。
11.合同所称经济损失包括且不限于直接经济损失、合同顺利履行时可得的预期利益、因对方的违约行为致使需对第三方承担的不利责任以及因维权而支出的律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的 2 倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等相关费用。

	培训及技术服务要求
	1.交货后，中标人为采购人提供操作及维护培训直至采购人掌握相应的技能为止，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，普通消防车辆首次培训时间不少于 1 天，新型车辆、特种车辆首次培训时间不少于 2 天，普通器材首次培训时间不少于半天，新型器材、特种器材首次培训时间不少于 1 天。培训地点主要在货物安装现场或按双方协商安排。培训后形成培训记录，记录应包括培训项目和参加人员等信息，并由双方签字存档。由此产生的所有费用由中标人承担。

2.供应商应建立质量跟踪档案，每半年不少于一次向采购人进行现场（或电话）回访，质保期内每年不少于一次巡检，以保证货物的正常高效使用，并保存售后服务情况记录及采购人使用单位的反馈意见。

	验收
	1.验收时投标人须提供投标时的所有检验(测)报告原件以验证参数的真实性。

2.验收办法及标准，相关国家标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准及规范、投标文件承诺、采购文件要求。

（1）验收方式主要为到货验收、节点验收、抽样送检等方式。

（2）验收内容包括商务验收、技术验收。

（3）商务要求履约情况是对照合同文本以及投标商务响应逐条核查评定。商务验收是对采购合同、投标文件约定的装备到货时间、规格、型号、配置、售后服务等信息进行核查评定。

（4）技术要求履约情况是对照投标技术响应以及检验报告原件开展资料验收、一致性验收和质量性能验收。

资料验收是对到货装备的检验报告、票据、合格证等资料是否齐全，与采购合同、投标文件约定的信息是否一致、完整和真实有效进行核查评定。

一致性验收是对到货装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、投标文件约定的信息是否一致，组成部件和相关资料是否齐全进行核查评定。

质量性能验收是对到货装备的功能及性能指标与投标文件、检验报告等技术文本的要求进行核查评定，通过现场测量测试、检验报告佐证、抽样送检等方式开展。

（5）水力性能测试核对装备的流量、压力、真空度、温度、转速等性能指标（中标人承担送检费用）。

（6）批量采购的个人防护装备验收时可根据需要组织抽样送有资质的机构检测（本项目货物若涉及，验收人员应按照验收需要组织送检，抽样时，按留样封存数量和送检数量 1:1 的比例进行抽样，产品送第三方机构检测。）。

（7）采购人可委托相关单位或第三方专业机构、外部专家组等单位开展验收。

第三方验收由被委托机构和委托单位共同制定验收方案实施。

（8）商务要求履约情况和技术要求履约情况等均合格的方可综合评定为合格。

（9）商务要求履约情况经投标商务响应核查通过方可评定为合格。

（10）技术要求履约情况经资料核查、一致性核查、质量性能核查通过的方可评定为合格。

（11）装备的功率、角度、尺寸、质量、容量等重要性能指标偏差不超过国家标准、行业标准规定误差范围的判定为合格。

（12）对照投标文件的实际响应情况，验收中有 1 项指标（含本数）以上不合格的，综合评定为不合格。

送检样品技术指标不符合要求的，综合评定为不合格。

水力性能测试不合格的，综合评定为不合格（本项目货物若涉及则执行）。

（13）综合评定不合格的装备，供应商整改完毕后应及时申请复验，复验程序参照初验程序进行。

（14）装备交货期限前，确因国家政策调整或不可抗力等特殊情况造成逾期交货的，供应商应提供佐证材料报广西壮族自治区消防救援总队。

（15）装备验收过程中，采购人发现设备验收不合格的，中标人按采购人下达的整改通知进行整改，整改期不超过 20 个日历日，在规定时间内无法完成整改或一次整改后仍未达到合同约定的技术要求，采购人有权单方解除合同并追究供应商违约责任。

	其他要求
	1.投标人提供所投分标标的物的产品照片或三视图或主要设计示意图或三维立体图等。

2.支持国产自主卫星导航系统单模定位，定位模块需为设内置集成式，不得依赖外置定位模块或第三方定位服务。

3.本需求中出现的工艺、材料及参照的牌号或分类号等仅起说明作用，不作为限制性条款。投标人在投标中可选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代货物要实质上优于或相当于所提供的技术规格要求。所投产品制造商应具备加工设备和生产能力，提供主要生产设备的图片或照片或发票等证明材料。允许代理商投标的分标，应提供制造商的主要生产设备的图片或照片等证明材料。

4.投标人提交所投车辆产品工信部机动车公告网页截图或国家认可且具有相应检测资质的第三方检测机构出具的整车检验(测)报告或产品技术规格书等作为车辆技术重要参数（“★”）打分的依据。（整车检验报告指国家认可、具有相应检测资质的第三方检测机构出具的完整的检验报告或试验报告；车辆所有单独部件的检验或试验报告均不予认可。货品供货前，中标人需提供整车检验报告原件供采购人核对）。

5.验收前，中标人需按《随车器材通用需求》的要求提供随车器材的检验报告或检测报告原件供采购人核对，复印件给采购人作为验收的依据（需求中注明“此指标无需通过检验报告或检测报告验收。”的，不以检验报告或检测报告作为验收依据）。如验收时发现所投器材《技术条款偏离表》中参数与检验报告或检测报告中参数不一致，中标人将无法通过验收，采购人将按“提供虚假材料谋取中标”的情形上报财政部门。

6.本项目需车辆及随车器材均到货并交付后才视为标的物到货交付；本项目需车辆、随车器材分别验收合格方可认定为车辆综合验收合格。

7.本项目整车不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效标处理。

8.执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不予认定。

9.属于必须通过CCC认证的投标产品必须通过CCC认证，项目验收时如有必要应依据采购人需求提供相关认证材料。

10.本分标核心产品为：整车。不同投标人提供的核心产品（整车）品牌相同的，视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	履约保证金要求
	本分标收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：中标金额的2%。
履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函）等非现金方式。
履约保证金缴纳期限：中标人在合同签订之日起7个工作日内提交履约保证金，否则视为违约。
履约保证金退付方式、时间及条件：验收合格后，5个工作日内无息退回履约保证金（函），中标人应提供履约保证金返还申请、合同（或合同关键页复印件）、合同约定的其他资料，涉及验收的，应同时提交采购人需求部门出具的项目终验意见或质量保证期（服务期）内服务意见。
不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。
履约保证金指定账户：采购人中标后提供。


分标5：采购预算（人民币）：1240万元

	项号
	货物名称
	数量
	单位
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	云梯消防车30米级
	5
	辆
	▲一、整体要求
1.整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB7956.12-2015《消防车第12部分：举高消防车》相关规定。消防泵性能符合GB 6245-2025《消防泵》的规定。整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定。整车外部照明和信号装置符合GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。
2.交付的车辆必须按照消防救援局关于消防救援车辆外观制式涂装最新要求涂装。
3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。
4.驾驶室显著位置粘贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项等相关材料。
5.车辆必须安装360º全景行车记录仪辅助系统、倒车雷达、胎压监测：系统可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360º全景影像。系统配备不小于9英寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪存储卡≥256G；行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达，可以和总队物联网装备管理系统实现信息交互。
6.车辆必须配置自动紧急制动系统（AEBS）：采用相机与毫米波雷达融合感知方案完成环境探测与风险识别，具备前向碰撞预警及分级紧急制动功能，可有效识别机动车、非机动车、三轮车等目标。整套系统性能必须满足GB/T38186-2019《商用车辆自动紧急制动系统（AEBS）性能要求及试验方法》全部规定。
二.技术要求
1、整车要求
1.1整车外形尺寸（mm）≤12000×2550×4000mm；
★1.2比功率（kW/t）≥10
1.3排放标准：国Ⅵ
1.4满载总质量：≥32000kg
2、车辆底盘
2.1品牌：选用品牌底盘，底盘须适用于消防车改装；
2.2轴距：≥4500mm+1350mm；
★2.3发动机额定功率：≥325kW；排放标准：国Ⅵ；
2.4燃油类型：柴油；
2.5驱动型式：6×4；
2.6变速箱：手动或自动变速箱；
2.7油箱：≥200L； 
2.8取力器：全功率取力器或断轴式取力器
2.9其他：原装配置前轮盘式制动器、ABS(防抱死制动系统)、EBS(电控制动系统)、ESC或ESP或功能一致的电子车身稳定系统、排气制动或发动机缸内制动；
3、驾驶室
3.1 结构：单排双开门
3.2 座位设置：驾乘员≥2人；车门开启角度：≥80°，车门把手方便戴消防手套开启和关闭；
3.3 总电源开关：在驾驶室内和电瓶处分别设置总电源开关。
4、水罐
★4.1 罐体容积：≥6000L；各罐体容积可根据采购人需求调整，具体比例签订合同时确定。
4.2 罐体材质：不锈钢（304及以上）或高分子复合材料PP/PE或更优材质。
4.3 结构：罐体采用外露式结构：如采用304不锈钢结构，底板厚≥4 mm，侧板厚≥3 mm，顶板厚≥3mm，隔板厚≥3mm；如采用高分子复合材料PP/PE结构，底板厚≥15mm，侧板厚≥15 mm，顶板厚≥15mm，隔板厚≥12mm；带纵横防荡板、内部维修人孔，罐体防渗漏、防腐蚀罐体质保10年以上。
4.4 罐体设置：液罐顶部设有人孔，直径≥400mm，并带有快速锁紧或开启装置。人孔盖密封胶圈必须长久固定牢固。启闭方便，密封严密，液罐设有排污口及不锈钢球阀，滤网防锈耐腐蚀。
5、消防泵
5.1 品牌：国内外品牌。
★5.2 额定流量：≥70L/s（1.0Mpa时）。
5.3 材质：铸铁、铝合金或更优材质。
5.4 真空泵：活塞式或电动刮片式；最大真空度≥85kpa；吸水深度≥7m；吸水时间≤80s；
6、消防炮
6.1品牌：国内外品牌。
6.2控制方式：可支持无线和有线电动遥控及手动灵活控制，遥控距离≥100米，
★6.3 流量可调，流量：≥60L/s；射程：水≥50m，泡沫≥50m
6.4角度：水平回转角度≥60°，俯仰角度：俯角≥45°仰角≥45°
7、泡沫比例混合器
7.1品牌：国内外品牌。
7.2结构形式：负压环泵式
7.3控制混合比：1%～10%。
7.4控制方式：全自动
8、支撑系统
8.1支腿结构型式为：H型。
8.2支腿跨距：纵向跨距≤7500mm，横向跨距≤6000mm；
★8.3支腿操作有自动展开调平和自动收拢功能，应急状态可以手动操作，自动调平时间≤40s。
9、臂架系统
★9.1 最大工作高度：≥32米；
★9.2 最大工作幅度：≥19米
9.2梯架形式：多节同步伸缩梯，梯架节数：≥4节。
★9.3升起额定高度并旋转90°时间：≤70s
9.4回转范围：360°全回转。
10、工作斗
10.1 尺寸：≥1㎡；
★10.2 工作平台载荷：≥350kg；
10.3 梯顶安装风速仪；工作平台称重超载报警；平台前方、下方设置超声波防碰装置；
10.4 设置应急手动调平功能，在紧急情况下，可采用单手操控、单脚踩踏等简单动作进行操作。
11、管路系统
11.1外吸水口2个，车体左右两侧安装DN150卡式雌接口各1个，同时设置泵往罐注水管路，可通过水泵直接向罐内注水。
11.2注水口4个，车体左右两侧各安装带手动控制阀的DN80卡式雌接口2个。
11.3出液口4个，车体左右两侧各安装带手动控制阀的DN80卡式雌接口各2个。
11.4泡沫外吸液口1个，内扣式接口，管径与系统吸液能力相匹配，带手动操作球阀。
11.5工作斗1个DN65出水口，工作斗具备喷淋自保功能。
12、安全保护系统
12.1 工作幅度限制：车辆根据梯架的不同变幅角度，都有一个确定的幅度限制，保证车辆始终在安全范围内作业；
12.2 软腿控制：在操作上车过程中，当任一支腿出现不受力情况，有声光报警信号，并且梯架不能继续向危险方向运动，但可以向安全方向运动；
12.3 上、下车互锁装置：当下车支腿没有可靠支撑地面或下车未调平时，上车一切动作不能执行；当梯架没有落回梯架支架内时，下车一切动作不能执行；
12.4 梯架变幅、伸缩至极限位置的减速停止装置 当车辆梯架接近变幅边界角度、梯架全缩或全伸时，动作速度自动减小，到达极值时动作自动停止；
12.5 梯架中位回落保护装置：当梯架与平台在侧面或上面接近罐体或驾驶室时，只有当梯架归位，对中后方可回落梯架到梯架支架上；
12.6 平台防碰撞保护：平台前方和下方装有超声波防碰装置，当接近障碍物时，会自动停止平台与梯架向不安全方向的全部动作，屏幕会出现相应的图标及文字提示；
12.7 工作平台超载控制：当工作平台上的负载超重时，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时报警；
12.8 保护驾驶室控制：当梯架在驾驶室左右各60°范围内，梯架仰角小于10°时，限制梯架动作，避免梯架或工作平台等与驾驶室发生碰撞而产生损坏，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时报警；
12.9 工作平台防倾翻保护：无论在任何情况下，只要工作平台和水平面之间的倾角超过10°，当前动作会自动停止，并且发动机熄火；
12.10 风速监控保护：装有风速仪监测风速，超过一定风速，自动停止梯架起和伸动作，并报警。
13、电气及控制设备
13.1驾驶室顶部安装2个爆闪式圆警灯或长排警灯，车厢两侧上方各安装频闪轮廓灯1只。
13.2配置蓄电池自动分离式充电装置
13.3各卷帘门带有可靠耐用的LED自动照明灯带（门开启时照明灯自动打开、门关闭时照明灯自动熄灭），能满足整个厢体照明，并于驾驶室内设置卷帘门未关状态警示灯（门未关时灯亮）。
13.4驾驶室可实现如下控制功能：车顶警灯操作及显示、环车照明灯的开闭、水泵取力器的挂取等。
13.5泵室操控面板可实现如下控制功能：手油门、急停、水罐吸水操作、水罐容量显示、罐体液位过低提示等。
14、其他上装
14.1 器材箱及泵房材质：器材箱及泵房外骨架采用铝合金型材焊接或搭接结构，外蒙皮采用铝合金板粘接结构；底板及内饰板采用光面铝板；内部器材架采用铝合金型材搭接结构，能根据客户要求灵活布局，可任意调整。 
14.2 设有卷帘门的器材箱顶部应设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。使用铝合金卷帘门，配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座，车身上同一类型的所有器材门应可以由同一把钥匙控制。
▲三、随车器材
1、多功能水枪2支

2、直流水枪2支

3、泡沫吸液管1支，外吸泡沫泵（流量≥5L/S）2个

4、QP8自吸式空气泡沫枪2支

5、20-65-20型消防水带20盘

6、20-80-20型消防水带20盘

7、DN150吸水管（每根2m）4根

8、地上消火栓扳手1把

9、气阀应急手动扳手1套

10、卡式80转卡式65×3三分水器2个；卡式80转高压螺旋式开关卡式65×3三分水器2个；

11、水带挂钩8个

12、护带桥2件

13、滤水器1个

14、水带包布8个

15、吸水管扳手2把

16、异径接口DN65卡式雄接口转DN80卡式雌接口2个，DN65卡式雌接口转DN65卡式雄接口2个，DN150卡式雌接口转大于DN100螺纹式1个

17、铁锹1把

18、尖斧1把

19、铁铤1支

20、8kg手提式ABC干粉灭火器1具

21、铝制6米两节梯1把

22、车用三角警告牌1个

23、DN150集水器1个

24、橡皮锤1个

25、可充电式手提照明灯2个

	▲商务及其他要求表

	合同签订
	1.自中标通知书发出之日起25个日历日内。

2.本项目由采购人与中标人签订合同、办理款项支付并跟踪合同履行情况。签订合同时发现投标文件中出现前后不一致的情况，按有利于采购项目实施的原则。

	交货时间及地点
	1.交货期：国产底盘的车辆：合同签订后6个月内完成交货，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前3个月。进口底盘车辆：合同签订后10个月内完成，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前5个月。

2.交货地点：广西壮族自治区南宁市（采购人指定地点）。

	投标报价
	报价要求（1）投标总报价包括货物的全部价款、税费、包装、运输（含二次运输）、装卸、安装、调试、邀请采购人实地考察生产进度及出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切费用、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。采购人不再另向中标人支付投标总报价之外的任何费用。

	付款方式
	第一期（首付款，合同总金额的50%）：采购人在合同生效且收到乙方递交的履约保证金（函）、预付款保函及请款函，经审批通过后10个工作日内，向中标人支付合同总金额50%的价款。

第二期（累计付至合同总金额的80%）：中标人提供中标产品主要设备排产或采购凭证（代理商提供主要产品的采购合同），且首付款对应的预付款保函持续有效，同时递交第二期付款保函（有效期至验收合格且结算款支付完毕），经采购人核准后，支付至合同总金额的80%。
第三期（验收款，付至结算审定金额的100%）：中标人完成全部装备的交货、安装、调试，经采购人对合同所有装备验收合格（采购人签署验收合格报告），中标人递交请款函，经审批通过，提供剩余合法全额有效发票（按采购人要求填写发票抬头）、采购人签署的验收合格报告后，采购人收到全部材料后15个工作日内支付至结算审定金额的100%。

	包装和运输
	须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的要求。由中标人运输至各使用单位（广西区内各地市），装备由各需求单位组织验收，关于车辆的二次运输产生的所有费用，由中标人负责，运输途中的风险由中标人承担。

	售后服务要求
	1.供应商保证其自身具有销售、供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括但不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，所有权没有任何瑕疵的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征应符合采购项目技术规格、参数的要求。

2.供应商应于验收后向采购人提供项目各项详细验收报告和技术文件。技术文件包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质）。

3.质保期要求：整车不低于5年，质保范围包含整车、车内配套设备及改装设备。质保期自采购人、中标人双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算。若厂家原有的质保期超过此年限的按厂家规定执行。

质保期内，投标人须开通 24 小时服务热线，提供 7*24 小时技术服务；采购人上报产品问题后 2 小时内响应、48 小时内上门服务，并在 7 天内修复，否则必须提供备用产品给采购人使用。同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号全新产品，采购人不再支付额外任何费用。

质保期内，供应商负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，该费用包含在报价中，不得向采购人收取任何费用。自验收合格之日起一年内至少提供一次上门首保服务，该费用包含在报价中，不得向采购人另行收取任何费用。质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。质保期内，投标人负责对其提供的系统及全部产品进行维修和软件维护、升级，不再向采购人及产品使用单位收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4.保修期：质保期后，车辆类由供应商提供不少于 5 年的保修服务，该费用包含在投标报价中。在维修过程中供应商只收取材料成本费，不再收取额外服务费及其相关费用。如有下列情况之一则不属于以上约定的保修服务范围：

（1）采购人不按照供应商提供的正确方法使用而引致货物故障损坏；

（2）采购人擅自改装货物；

（3）各种人为因素或不可抗力事件造成的损坏。

5.终身维护期：货物交付使用后中标人须以书面形式承诺维修服务，实行设备正常服役期内终身维护，继续提供维修、零配件提供等服务，提供终身维护期内的周转备品保障服务，人工保修费用计入合同总价，中标人只收取材料成本费。供应商必须提供 7*24 小时电话服务热线，保证在接到采购人故障报告电话后 48 小时内到达现场维修。如供应商未能及时响应，应向采购人支付违约金（标准：2000 元/次，累计计算），且采购人有权委托第三方处理，第三方处理的费用由供应商承担。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，应及时通知采购人并说明原因。终身维护期内，供应商应负责货物运行的稳定性。

6.保修期内，供应商应向采购人提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和当年度价格清单，且保证供应价格符合市场价标准，如采购人向供应商单独订购零配件，供应商应给予采购人一定的优惠，零整比不得高于 1.5。国产零配件的供应时间不得长于 10 天，进口零配件供应时间不得长于 60天。

7.供应商应建立缺陷产品召回制度，因货物发生质量问题需要成批召回维修的，供应商应及时通知采购人并积极协助办理有关手续，一切费用由供应商承担。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定程序进行退货、更换等，并承担相关的违约责任。召回整改期限为：消防车辆自召回之日起 100 日历日；消防器材自召回之日起 60 日历日。

8.依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，优先选择国家消防装备质量检验检测中心进行质量鉴定，国家消防装备质量检验检测中心无法鉴定的，经采购人、投标人双方同意，可委托有相关资质的第三方检测机构进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由投标人承担。检验报告货物不符合质量标准的，采购人有权追究供应商的责任。供应商拒绝送检的，采购人可判定货物不符合质量标准，不予通过验收并追究供应商责任。

9.本合同签订后，供应商为采购人的联勤联动单位，应提供应急救援装备物资存储、应急供应、售后响应和技术保障等服务。可建立公路、水路、铁路和航空等应急调运与配送机制。遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员进行应急供应、技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急服务，采购人仅承担上述行动中产生的灭火药剂的费用以及消防装备器材损耗（如有）的维修费用。

10.技术成果归属：采购人与供应商在履行合同过程中，产生新的技术成果的（双方先应根据惯例常识判断是否为新产生，不能对判断结果达成一致的，则按照未获得相应知识产权权利证书的即为新产生的标准适用），其相应的知识产权归采购人所有。供应商不得在未征求采购人书面同意的情况下使用或者授权他人使用该技术成果及相关信息，否则相关收益归采购人所有，供应商应另向采购人承担违约责任，并赔偿采购人全部损失[包括且不限于采购人因供应商的违约行为致使需对第三方承担的不利责任等，以及采购人的相关维权费用，包括且不限于律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的 2 倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等]。

	违约责任和解决方式
	1.采购人无正当理由拒收货物，经中标人书面催告后 20 个工作日内仍拒收货物的，每逾期 1 日，采购人向中标人偿付拒收货物价格的万分之五的违约金，违约金合计不超过合同总价 5％。采购人无正当理由逾期 60 日或以上拒绝验收货物，视为验收合格。

2.中标人未能在交货期内交货，逾期不超过 60 日（含本数）的，以每逾期 1 日向采购人偿付未交付货物总价万分之五的标准计算违约金；中标人超过本合同约定的交货期 60 日（不含本数）仍未交货的，采购人有权视情况选择接受中标人交付的货物或选择解除合同，采购人选择接受中标人交付的货物的，中标人按前述标准向采购人支付违约金，违约金上限为未交付货物总价的 5％；采购人选择解除合同的，中标人须在接到采购人解除合同通知（通知方式包括但不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起 10 日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价 5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR 一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿采购人因中标人违约造成的损失，采购人有权进一步向中标人提出索赔。
3.中标人所交付的货物不符合合同规定，采购人有权拒收并要求中标人整改，整改后货物符合合同要求，采购人予以验收通过，整改导致超出合同约定交货期限的，由中标人按照本条中的第（2）项承担逾期交货责任。中标人拒绝整改或整改后的产品仍不符合要求，未能通过验收的，采购人有权解除合同（合同解除时间以通知发出到达对方为准，通知方式包括但不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）中标人须在接到采购人解除合同通知之日起 10 日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价 5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR 一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿采购人因中标人违约造成的损失，采购人有权进一步向中标人提出索赔。
4.在履行合同过程中，采购人发现中标人在采购过程中存在以虚假材料谋取中标、串通投标等违法行为时，采购人有权单方面解除合同，中标人应退还采购人已支付的费用，同时提请财政部门将中标人列入政府采购“黑名单”。

5.如果因采购人原因，包括但不限于国家政策的变化、采购关联单位政策的调整等，导致中标人不能按时交货的，中标人实际交货时间应扣除因采购人原因所延误的时间，中标人的相关违约责任按扣除后的交货时间计算。
6.对于满足合同约定支付条件的，付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付流程导致的支付延期，采购人不承担责任，若采购人无正当理由延迟支付款项，经中标人书面催告后 30 个工作日仍不支付的，以应付未付款项为计算基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为利率，计算逾期付款利息，逾期付款利息可以在中标人应承担的违约金或赔偿款中予以对冲抵扣，采购人逾期付款利息不超过本合同总金额的 5%。
7.中标人不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务或转包、分包给任何第三方（含中标人关联企业），否则采购人有权单方面解除合同，中标人应退还采购人已支付的费用，同时中标人赔偿合同总金额 5%的违约金给采购人。
8.对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以等价补偿。
9.中标人应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：采购人和中标人可协商解除合同，未支付的费用不予支付；中标人承担一切经济损失，同时另向采购人支付合同总金额 5%的违约金。
10.履行本合同及其组成部分（包括但不限于招标文件、补充协议等）过程中，发生中标人承担违约责任，应向采购人支付款项（包括但不限于退回预付款、支付违约金、承担利息等）情形，均为采购人有权在未付款项中扣除，或要求中标人另行支付。
11.合同所称经济损失包括且不限于直接经济损失、合同顺利履行时可得的预期利益、因对方的违约行为致使需对第三方承担的不利责任以及因维权而支出的律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的 2 倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等相关费用。

	培训及技术服务要求
	1.交货后，中标人为采购人提供操作及维护培训直至采购人掌握相应的技能为止，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，普通消防车辆首次培训时间不少于 1 天，新型车辆、特种车辆首次培训时间不少于 2 天，普通器材首次培训时间不少于半天，新型器材、特种器材首次培训时间不少于 1 天。培训地点主要在货物安装现场或按双方协商安排。培训后形成培训记录，记录应包括培训项目和参加人员等信息，并由双方签字存档。由此产生的所有费用由中标人承担。

2.供应商应建立质量跟踪档案，每半年不少于一次向采购人进行现场（或电话）回访，质保期内每年不少于一次巡检，以保证货物的正常高效使用，并保存售后服务情况记录及采购人使用单位的反馈意见。

	验收
	1.验收时投标人须提供投标时的所有检验(测)报告原件以验证参数的真实性。

2.验收办法及标准，相关国家标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准及规范、投标文件承诺、采购文件要求。

（1）验收方式主要为到货验收、节点验收、抽样送检等方式。

（2）验收内容包括商务验收、技术验收。

（3）商务要求履约情况是对照合同文本以及投标商务响应逐条核查评定。商务验收是对采购合同、投标文件约定的装备到货时间、规格、型号、配置、售后服务等信息进行核查评定。

（4）技术要求履约情况是对照投标技术响应以及检验报告原件开展资料验收、一致性验收和质量性能验收。

资料验收是对到货装备的检验报告、票据、合格证等资料是否齐全，与采购合同、投标文件约定的信息是否一致、完整和真实有效进行核查评定。

一致性验收是对到货装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、投标文件约定的信息是否一致，组成部件和相关资料是否齐全进行核查评定。

质量性能验收是对到货装备的功能及性能指标与投标文件、检验报告等技术文本的要求进行核查评定，通过现场测量测试、检验报告佐证、抽样送检等方式开展。

（5）水力性能测试核对装备的流量、压力、真空度、温度、转速等性能指标（中标人承担送检费用）。

（6）批量采购的个人防护装备验收时可根据需要组织抽样送有资质的机构检测（本项目货物若涉及，验收人员应按照验收需要组织送检，抽样时，按留样封存数量和送检数量 1:1 的比例进行抽样，产品送第三方机构检测。）。

（7）采购人可委托相关单位或第三方专业机构、外部专家组等单位开展验收。

第三方验收由被委托机构和委托单位共同制定验收方案实施。

（8）商务要求履约情况和技术要求履约情况等均合格的方可综合评定为合格。

（9）商务要求履约情况经投标商务响应核查通过方可评定为合格。

（10）技术要求履约情况经资料核查、一致性核查、质量性能核查通过的方可评定为合格。

（11）装备的功率、角度、尺寸、质量、容量等重要性能指标偏差不超过国家标准、行业标准规定误差范围的判定为合格。

（12）对照投标文件的实际响应情况，验收中有 1 项指标（含本数）以上不合格的，综合评定为不合格。

送检样品技术指标不符合要求的，综合评定为不合格。

水力性能测试不合格的，综合评定为不合格（本项目货物若涉及则执行）。

（13）综合评定不合格的装备，供应商整改完毕后应及时申请复验，复验程序参照初验程序进行。

（14）装备交货期限前，确因国家政策调整或不可抗力等特殊情况造成逾期交货的，供应商应提供佐证材料报广西壮族自治区消防救援总队。

（15）装备验收过程中，采购人发现设备验收不合格的，中标人按采购人下达的整改通知进行整改，整改期不超过 20 个日历日，在规定时间内无法完成整改或一次整改后仍未达到合同约定的技术要求，采购人有权单方解除合同并追究供应商违约责任。

	其他要求
	1.投标人提供所投分标标的物的产品照片或三视图或主要设计示意图或三维立体图等。

2.支持国产自主卫星导航系统单模定位，定位模块需为设内置集成式，不得依赖外置定位模块或第三方定位服务。

3.本需求中出现的工艺、材料及参照的牌号或分类号等仅起说明作用，不作为限制性条款。投标人在投标中可选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代货物要实质上优于或相当于所提供的技术规格要求。所投产品制造商应具备加工设备和生产能力，提供主要生产设备的图片或照片或发票等证明材料。允许代理商投标的分标，应提供制造商的主要生产设备的图片或照片等证明材料。

4.投标人提交所投车辆产品工信部机动车公告网页截图或国家认可且具有相应检测资质的第三方检测机构出具的整车检验(测)报告或产品技术规格书等作为车辆技术重要参数（“★”）打分的依据。（整车检验报告指国家认可、具有相应检测资质的第三方检测机构出具的完整的检验报告或试验报告；车辆所有单独部件的检验或试验报告均不予认可。货品供货前，中标人需提供整车检验报告原件供采购人核对）。

5.验收前，中标人需按《随车器材通用需求》的要求提供随车器材的检验报告或检测报告原件供采购人核对，复印件给采购人作为验收的依据（需求中注明“此指标无需通过检验报告或检测报告验收。”的，不以检验报告或检测报告作为验收依据）。如验收时发现所投器材《技术条款偏离表》中参数与检验报告或检测报告中参数不一致，中标人将无法通过验收，采购人将按“提供虚假材料谋取中标”的情形上报财政部门。

6.本项目需车辆及随车器材均到货并交付后才视为标的物到货交付；本项目需车辆、随车器材分别验收合格方可认定为车辆综合验收合格。

7.本项目整车不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效标处理。

8.执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不予认定。

9.属于必须通过CCC认证的投标产品必须通过CCC认证，项目验收时如有必要应依据采购人需求提供相关认证材料。

10.本分标核心产品为：整车。不同投标人提供的核心产品（整车）品牌相同的，视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	履约保证金要求
	本分标收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：中标金额的2%。
履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函）等非现金方式。
履约保证金缴纳期限：中标人在合同签订之日起7个工作日内提交履约保证金，否则视为违约。
履约保证金退付方式、时间及条件：验收合格后，5个工作日内无息退回履约保证金（函），中标人应提供履约保证金返还申请、合同（或合同关键页复印件）、合同约定的其他资料，涉及验收的，应同时提交采购人需求部门出具的项目终验意见或质量保证期（服务期）内服务意见。
不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。
履约保证金指定账户：采购人中标后提供。


分标6：采购预算（人民币）：2709万元

	项号
	货物名称
	数量
	单位
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	云梯消防车50米级
	7
	辆
	▲一、整体要求
1.整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB7956.12-2015《消防车第12部分：举高消防车》相关规定。消防泵性能符合GB 6245-2025《消防泵》的规定。整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定。整车外部照明和信号装置符合GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。
2.交付的车辆必须按照消防救援局关于消防救援车辆外观制式涂装最新要求涂装。
3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。
4.驾驶室显著位置粘贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项等相关材料。
5.车辆必须安装360º全景行车记录仪辅助系统、倒车雷达、胎压监测：系统可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360º全景影像。系统配备不小于9英寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪存储卡≥256G；行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达，可以和总队物联网装备管理系统实现信息交互。
6.车辆必须配置自动紧急制动系统（AEBS）：采用双相机与毫米波雷达融合感知方案完成环境探测与风险识别，具备前向碰撞预警及分级紧急制动功能，可有效识别机动车、非机动车、三轮车等目标。整套系统性能必须满足GB/T38186-2019《商用车辆自动紧急制动系统（AEBS）性能要求及试验方法》全部规定。
二.技术要求
1、整车要求
1.1整车外形尺寸（mm）≤13000×2550×4000mm。
★1.2比功率（kW/t）≥10
1.3排放标准：国Ⅵ
1.4满载总质量：≥32000kg
2、车辆底盘
2.1品牌：选用品牌底盘，底盘须适用于消防车改装；
2.2轴距：≥4900mm+1350mm；
★2.3发动机额定功率：≥335kW；排放标准：国Ⅵ；
2.4燃油类型：柴油；
2.5驱动型式：6×4；
2.6变速箱：全自动变速箱或自动换挡变速箱；
2.7油箱：≥300L； 
2.8取力器：全功率取力器或断轴式取力器
2.9其他：智能制动系统，带防抱死（ABS）功能和加速防滑控制功能；双回路压缩空气制动；配备缓速器、发动机缸内制动、排气制动等辅助制动装置；
3、驾驶室
3.1 结构：单排双开门
3.2 座位设置：驾乘员≥2人；车门开启角度：≥80°，车门把手方便戴消防手套开启和关闭； 
3.3 总电源开关：在驾驶室内和电瓶处分别设置总电源开关。
4、水罐
★4.1 罐体容积：≥2000L；
4.2 罐体材质：不锈钢（304及以上）、高分子复合材料PP/PE或更优材料。
4.3 结构：罐体采用内置或外露式结构：如采用304不锈钢结构，底板厚≥4 mm，侧板厚≥3 mm，顶板厚≥3mm，隔板厚≥3mm；如采用高分子复合材料PP/PE结构，底板厚≥15mm，侧板厚≥15 mm，顶板厚≥15mm，隔板厚≥12mm；带纵横防荡板、内部维修人孔，罐体防渗漏、防腐蚀罐体质保10年以上。
4.4 罐体设置：液罐顶部设有人孔，直径≥400mm，并带有快速锁紧或开启装置。人孔盖密封胶圈必须长久固定牢固。启闭方便，密封严密， 液罐设有排污口及不锈钢球阀，滤网防锈耐腐蚀。
5、消防泵
5.1 品牌：国内外品牌。
★5.2 额定流量：≥50L/s（1.0Mpa时）。
5.3 材质：铸铁、铝合金或更优材质。
5.4 真空泵：活塞式或电动刮片式；最大真空度≥85kpa；吸水深度≥7m；吸水时间≤80s；
6、消防炮
6.1品牌：国内外品牌。
6.2控制方式：可支持无线和有线电动遥控及手动灵活控制，遥控距离≥100；
★6.3 流量可调，流量：≥40L/s；射程：水≥50m；
6.4角度：角度：水平回转角度≥60°，俯仰角度：俯角≥45°仰角≥45°
7、支撑系统
7.1支腿结构型式为：H型。
7.2支腿跨距：纵向跨距≤7800mm，横向跨距≤6000mm；
★7.3支腿操作有自动展开调平和自动收拢功能，应急状态可以手动操作，自动调平时间≤40s。
8、臂架系统
★8.1 最大工作高度：≥50米；
★8.2 最大工作幅度：≥18米
8.3梯架形式：多节同步伸缩梯架，梯架节数：≥6节；
8.4升起额定高度并旋转90°，时间：≤120s
8.5回转范围：360°全回转。
8.6支腿展开时间：≤40s。
9、工作斗
9.1 尺寸：≥1㎡；
★9.2 工作平台载荷：≥300kg；
9.3 梯顶安装风速仪；工作平台称重超载报警；平台前方、下方设置超声波防碰装置；
9.4 行驶状态可以实现90°翻转水平放置，驾驶视野更加开阔，驾驶更加安全；
9.5 设置应急手动调平功能：有应急手动调平装置，可实现工作平台调平，操作简单方便。
10．滑斗
10.1结构形式：框架折叠结构，铝合金门，行车时折叠在梯架后上部
10.2驱动型式：液压马达驱动卷扬机，通过滑轮组带动钢丝绳驱动
10.3升降最大速度：≥0.8m/s
10.4额定载荷：≥180kg
10.5制动：机械式摩擦制动
11、管路系统
11.1外吸水口2个，车体左右两侧安装DN150卡式雌接口各1个，同时设置泵往罐注水管路，可通过水泵直接向罐内注水。
11.2注水口4个，车体左右两侧各安装带手动控制阀的DN80卡式雄接口2个。
11.3出水口4个，车体左右两侧各安装带手动控制阀的DN80卡式雌接口各2个。
11.4车尾部供水口2个，车体尾部各安装带手动控制阀的DN80卡式雄接口各1个。
11.5工作斗1个DN65出水口，工作斗具备喷淋自保功能。
12、安全保护系统
12.1 工作幅度限制：车辆根据梯架的不同变幅角度，都有一个确定的幅度限制，保证车辆始终在安全范围内作业；
12.2 软腿控制：在操作上车过程中，当任一支腿出现不受力情况，有声光报警信号，并且梯架不能继续向危险方向运动，但可以向安全方向运动；
12.3 上、下车互锁装置：当下车支腿没有可靠支撑地面或下车未调平时，上车一切动作不能执行；当梯架没有落回梯架支架内时，下车一切动作不能执行；
12.4 梯架变幅、伸缩至极限位置的减速停止装置 当车辆梯架接近变幅边界角度、梯架全缩或全伸时，动作速度自动减小，到达极值时动作自动停止；
12.5 梯架中位回落保护装置：当梯架与平台在侧面或上面接近罐体或驾驶室时，只有当梯架归位，对中后方可回落梯架到梯架支架上；
12.6 平台防碰撞保护：平台前方和下方装有超声波防碰装置，当接近障碍物时，会自动停止平台与梯架向不安全方向的全部动作，屏幕会出现相应的图标及文字提示；
12.7 工作平台超载控制：当工作平台上的负载超重时，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时报警；
12.8 保护驾驶室控制：当梯架在驾驶室左右各60°范围内，梯架仰角小于10°时，限制梯架动作，避免梯架或工作平台等与驾驶室发生碰撞而产生损坏，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时报警；
12.9 工作平台防倾翻保护：无论在任何情况下，只要工作平台和水平面之间的倾角超过10°，当前动作会自动停止，并且发动机熄火；
12.10 风速监控保护：装有风速仪监测风速，超过一定风速，自动停止梯架起和伸动作，并报警。
13、电气及控制设备
13.1驾驶室顶部安装2个爆闪式圆警灯或长排警灯，车厢两侧上方各安装频闪轮廓灯1只。
13.2配置蓄电池自动分离式充电装置
13.3各卷帘门带有可靠耐用的LED自动照明灯带（门开启时照明灯自动打开、门关闭时照明灯自动熄灭），能满足整个厢体照明，并于驾驶室内设置卷帘门未关状态警示灯（门未关时灯亮）。
13.4驾驶室可实现如下控制功能：车顶警灯操作及显示、环车照明灯的开闭、水泵取力器的挂取等。
13.5泵室操控面板可实现如下控制功能：手油门、急停、水罐吸水操作、水罐容量显示、罐体液位过低提示等。
14、其他上装
14.1 器材箱及泵房材质：器材箱及泵房外骨架采用铝合金型材焊接或搭接结构，外蒙皮采用铝合金板粘接结构；底板及内饰板采用光面铝板；内部器材架采用铝合金型材搭接结构，能根据客户要求灵活布局，可任意调整。 
14.2 设有卷帘门的器材箱顶部应设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。使用铝合金卷帘门，配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座，车身上同一类型的所有器材门应可以由同一把钥匙控制。
▲三、随车器材
1、多功能水枪2支

2、直流水枪2支

3、泡沫吸液管1支，外吸泡沫泵（流量≥5L/S）2个

4、QP8自吸式空气泡沫枪2支

5、20-65-20型消防水带20盘

6、20-80-20型消防水带20盘

7、DN150吸水管（每根2m）4根

8、地上消火栓扳手1把

9、气阀应急手动扳手1套

10、卡式80转卡式65×3三分水器2个；卡式80转高压螺旋式开关卡式65×3三分水器2个；

11、水带挂钩8个

12、护带桥2件

13、滤水器1个

14、水带包布8个

15、吸水管扳手2把

16、异径接口DN65卡式雄接口转DN80卡式雌接口2个，DN65卡式雌接口转DN65卡式雄接口2个，DN150卡式雌接口转大于DN100螺纹式1个

17、铁锹1把

18、尖斧1把

19、铁铤1支

20、8kg手提式ABC干粉灭火器1具

21、铝制6米两节梯1把

22、车用三角警告牌1个

23、DN150集水器1个

24、橡皮锤1个

25、可充电式手提照明灯2个

	▲商务及其他要求表

	合同签订
	1.自中标通知书发出之日起25个日历日内。

2.本项目由采购人与中标人签订合同、办理款项支付并跟踪合同履行情况。签订合同时发现投标文件中出现前后不一致的情况，按有利于采购项目实施的原则。

	交货时间及地点
	1.交货期：国产底盘的车辆：合同签订后6个月内完成交货，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前3个月。进口底盘车辆：合同签订后10个月内完成，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前5个月。

2.交货地点：广西壮族自治区南宁市（采购人指定地点）。

	投标报价
	报价要求（1）投标总报价包括货物的全部价款、税费、包装、运输（含二次运输）、装卸、安装、调试、邀请采购人实地考察生产进度及出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切费用、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。采购人不再另向中标人支付投标总报价之外的任何费用。

	付款方式
	第一期（首付款，合同总金额的50%）：采购人在合同生效且收到乙方递交的履约保证金（函）、预付款保函及请款函，经审批通过后10个工作日内，向中标人支付合同总金额50%的价款。

第二期（累计付至合同总金额的80%）：中标人提供中标产品主要设备排产或采购凭证（代理商提供主要产品的采购合同），且首付款对应的预付款保函持续有效，同时递交第二期付款保函（有效期至验收合格且结算款支付完毕），经采购人核准后，支付至合同总金额的80%。
第三期（验收款，付至结算审定金额的100%）：中标人完成全部装备的交货、安装、调试，经采购人对合同所有装备验收合格（采购人签署验收合格报告），中标人递交请款函，经审批通过，提供剩余合法全额有效发票（按采购人要求填写发票抬头）、采购人签署的验收合格报告后，采购人收到全部材料后15个工作日内支付至结算审定金额的100%。

	包装和运输
	须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的要求。由中标人运输至各使用单位（广西区内各地市），装备由各需求单位组织验收，关于车辆的二次运输产生的所有费用，由中标人负责，运输途中的风险由中标人承担。

	售后服务要求
	1.供应商保证其自身具有销售、供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括但不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，所有权没有任何瑕疵的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征应符合采购项目技术规格、参数的要求。

2.供应商应于验收后向采购人提供项目各项详细验收报告和技术文件。技术文件包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质）。

3.质保期要求：整车不低于5年，质保范围包含整车、车内配套设备及改装设备。质保期自采购人、中标人双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算。若厂家原有的质保期超过此年限的按厂家规定执行。

质保期内，投标人须开通 24 小时服务热线，提供 7*24 小时技术服务；采购人上报产品问题后 2 小时内响应、48 小时内上门服务，并在 7 天内修复，否则必须提供备用产品给采购人使用。同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号全新产品，采购人不再支付额外任何费用。

质保期内，供应商负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，该费用包含在报价中，不得向采购人收取任何费用。自验收合格之日起一年内至少提供一次上门首保服务，该费用包含在报价中，不得向采购人另行收取任何费用。质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。质保期内，投标人负责对其提供的系统及全部产品进行维修和软件维护、升级，不再向采购人及产品使用单位收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4.保修期：质保期后，车辆类由供应商提供不少于 5 年的保修服务，该费用包含在投标报价中。在维修过程中供应商只收取材料成本费，不再收取额外服务费及其相关费用。如有下列情况之一则不属于以上约定的保修服务范围：

（1）采购人不按照供应商提供的正确方法使用而引致货物故障损坏；

（2）采购人擅自改装货物；

（3）各种人为因素或不可抗力事件造成的损坏。

5.终身维护期：货物交付使用后中标人须以书面形式承诺维修服务，实行设备正常服役期内终身维护，继续提供维修、零配件提供等服务，提供终身维护期内的周转备品保障服务，人工保修费用计入合同总价，中标人只收取材料成本费。供应商必须提供 7*24 小时电话服务热线，保证在接到采购人故障报告电话后 48 小时内到达现场维修。如供应商未能及时响应，应向采购人支付违约金（标准：2000 元/次，累计计算），且采购人有权委托第三方处理，第三方处理的费用由供应商承担。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，应及时通知采购人并说明原因。终身维护期内，供应商应负责货物运行的稳定性。

6.保修期内，供应商应向采购人提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和当年度价格清单，且保证供应价格符合市场价标准，如采购人向供应商单独订购零配件，供应商应给予采购人一定的优惠，零整比不得高于 1.5。国产零配件的供应时间不得长于 10 天，进口零配件供应时间不得长于 60天。

7.供应商应建立缺陷产品召回制度，因货物发生质量问题需要成批召回维修的，供应商应及时通知采购人并积极协助办理有关手续，一切费用由供应商承担。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定程序进行退货、更换等，并承担相关的违约责任。召回整改期限为：消防车辆自召回之日起 100 日历日；消防器材自召回之日起 60 日历日。

8.依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，优先选择国家消防装备质量检验检测中心进行质量鉴定，国家消防装备质量检验检测中心无法鉴定的，经采购人、投标人双方同意，可委托有相关资质的第三方检测机构进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由投标人承担。检验报告货物不符合质量标准的，采购人有权追究供应商的责任。供应商拒绝送检的，采购人可判定货物不符合质量标准，不予通过验收并追究供应商责任。

9.本合同签订后，供应商为采购人的联勤联动单位，应提供应急救援装备物资存储、应急供应、售后响应和技术保障等服务。可建立公路、水路、铁路和航空等应急调运与配送机制。遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员进行应急供应、技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急服务，采购人仅承担上述行动中产生的灭火药剂的费用以及消防装备器材损耗（如有）的维修费用。

10.技术成果归属：采购人与供应商在履行合同过程中，产生新的技术成果的（双方先应根据惯例常识判断是否为新产生，不能对判断结果达成一致的，则按照未获得相应知识产权权利证书的即为新产生的标准适用），其相应的知识产权归采购人所有。供应商不得在未征求采购人书面同意的情况下使用或者授权他人使用该技术成果及相关信息，否则相关收益归采购人所有，供应商应另向采购人承担违约责任，并赔偿采购人全部损失[包括且不限于采购人因供应商的违约行为致使需对第三方承担的不利责任等，以及采购人的相关维权费用，包括且不限于律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的 2 倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等]。

	违约责任和解决方式
	1.采购人无正当理由拒收货物，经中标人书面催告后 20 个工作日内仍拒收货物的，每逾期 1 日，采购人向中标人偿付拒收货物价格的万分之五的违约金，违约金合计不超过合同总价 5％。采购人无正当理由逾期 60 日或以上拒绝验收货物，视为验收合格。

2.中标人未能在交货期内交货，逾期不超过 60 日（含本数）的，以每逾期 1 日向采购人偿付未交付货物总价万分之五的标准计算违约金；中标人超过本合同约定的交货期 60 日（不含本数）仍未交货的，采购人有权视情况选择接受中标人交付的货物或选择解除合同，采购人选择接受中标人交付的货物的，中标人按前述标准向采购人支付违约金，违约金上限为未交付货物总价的 5％；采购人选择解除合同的，中标人须在接到采购人解除合同通知（通知方式包括但不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起 10 日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价 5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR 一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿采购人因中标人违约造成的损失，采购人有权进一步向中标人提出索赔。
3.中标人所交付的货物不符合合同规定，采购人有权拒收并要求中标人整改，整改后货物符合合同要求，采购人予以验收通过，整改导致超出合同约定交货期限的，由中标人按照本条中的第（2）项承担逾期交货责任。中标人拒绝整改或整改后的产品仍不符合要求，未能通过验收的，采购人有权解除合同（合同解除时间以通知发出到达对方为准，通知方式包括但不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）中标人须在接到采购人解除合同通知之日起 10 日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价 5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR 一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿采购人因中标人违约造成的损失，采购人有权进一步向中标人提出索赔。
4.在履行合同过程中，采购人发现中标人在采购过程中存在以虚假材料谋取中标、串通投标等违法行为时，采购人有权单方面解除合同，中标人应退还采购人已支付的费用，同时提请财政部门将中标人列入政府采购“黑名单”。

5.如果因采购人原因，包括但不限于国家政策的变化、采购关联单位政策的调整等，导致中标人不能按时交货的，中标人实际交货时间应扣除因采购人原因所延误的时间，中标人的相关违约责任按扣除后的交货时间计算。
6.对于满足合同约定支付条件的，付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付流程导致的支付延期，采购人不承担责任，若采购人无正当理由延迟支付款项，经中标人书面催告后 30 个工作日仍不支付的，以应付未付款项为计算基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为利率，计算逾期付款利息，逾期付款利息可以在中标人应承担的违约金或赔偿款中予以对冲抵扣，采购人逾期付款利息不超过本合同总金额的 5%。
7.中标人不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务或转包、分包给任何第三方（含中标人关联企业），否则采购人有权单方面解除合同，中标人应退还采购人已支付的费用，同时中标人赔偿合同总金额 5%的违约金给采购人。
8.对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以等价补偿。
9.中标人应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：采购人和中标人可协商解除合同，未支付的费用不予支付；中标人承担一切经济损失，同时另向采购人支付合同总金额 5%的违约金。
10.履行本合同及其组成部分（包括但不限于招标文件、补充协议等）过程中，发生中标人承担违约责任，应向采购人支付款项（包括但不限于退回预付款、支付违约金、承担利息等）情形，均为采购人有权在未付款项中扣除，或要求中标人另行支付。
11.合同所称经济损失包括且不限于直接经济损失、合同顺利履行时可得的预期利益、因对方的违约行为致使需对第三方承担的不利责任以及因维权而支出的律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的 2 倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等相关费用。

	培训及技术服务要求
	1.交货后，中标人为采购人提供操作及维护培训直至采购人掌握相应的技能为止，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，普通消防车辆首次培训时间不少于 1 天，新型车辆、特种车辆首次培训时间不少于 2 天，普通器材首次培训时间不少于半天，新型器材、特种器材首次培训时间不少于 1 天。培训地点主要在货物安装现场或按双方协商安排。培训后形成培训记录，记录应包括培训项目和参加人员等信息，并由双方签字存档。由此产生的所有费用由中标人承担。

2.供应商应建立质量跟踪档案，每半年不少于一次向采购人进行现场（或电话）回访，质保期内每年不少于一次巡检，以保证货物的正常高效使用，并保存售后服务情况记录及采购人使用单位的反馈意见。

	验收
	1.验收时投标人须提供投标时的所有检验(测)报告原件以验证参数的真实性。

2.验收办法及标准，相关国家标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准及规范、投标文件承诺、采购文件要求。

（1）验收方式主要为到货验收、节点验收、抽样送检等方式。

（2）验收内容包括商务验收、技术验收。

（3）商务要求履约情况是对照合同文本以及投标商务响应逐条核查评定。商务验收是对采购合同、投标文件约定的装备到货时间、规格、型号、配置、售后服务等信息进行核查评定。

（4）技术要求履约情况是对照投标技术响应以及检验报告原件开展资料验收、一致性验收和质量性能验收。

资料验收是对到货装备的检验报告、票据、合格证等资料是否齐全，与采购合同、投标文件约定的信息是否一致、完整和真实有效进行核查评定。

一致性验收是对到货装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、投标文件约定的信息是否一致，组成部件和相关资料是否齐全进行核查评定。

质量性能验收是对到货装备的功能及性能指标与投标文件、检验报告等技术文本的要求进行核查评定，通过现场测量测试、检验报告佐证、抽样送检等方式开展。

（5）水力性能测试核对装备的流量、压力、真空度、温度、转速等性能指标（中标人承担送检费用）。

（6）批量采购的个人防护装备验收时可根据需要组织抽样送有资质的机构检测（本项目货物若涉及，验收人员应按照验收需要组织送检，抽样时，按留样封存数量和送检数量 1:1 的比例进行抽样，产品送第三方机构检测。）。

（7）采购人可委托相关单位或第三方专业机构、外部专家组等单位开展验收。

第三方验收由被委托机构和委托单位共同制定验收方案实施。

（8）商务要求履约情况和技术要求履约情况等均合格的方可综合评定为合格。

（9）商务要求履约情况经投标商务响应核查通过方可评定为合格。

（10）技术要求履约情况经资料核查、一致性核查、质量性能核查通过的方可评定为合格。

（11）装备的功率、角度、尺寸、质量、容量等重要性能指标偏差不超过国家标准、行业标准规定误差范围的判定为合格。

（12）对照投标文件的实际响应情况，验收中有 1 项指标（含本数）以上不合格的，综合评定为不合格。

送检样品技术指标不符合要求的，综合评定为不合格。

水力性能测试不合格的，综合评定为不合格（本项目货物若涉及则执行）。

（13）综合评定不合格的装备，供应商整改完毕后应及时申请复验，复验程序参照初验程序进行。

（14）装备交货期限前，确因国家政策调整或不可抗力等特殊情况造成逾期交货的，供应商应提供佐证材料报广西壮族自治区消防救援总队。

（15）装备验收过程中，采购人发现设备验收不合格的，中标人按采购人下达的整改通知进行整改，整改期不超过 20 个日历日，在规定时间内无法完成整改或一次整改后仍未达到合同约定的技术要求，采购人有权单方解除合同并追究供应商违约责任。

	其他要求
	1.投标人提供所投分标标的物的产品照片或三视图或主要设计示意图或三维立体图等。

2.支持国产自主卫星导航系统单模定位，定位模块需为设内置集成式，不得依赖外置定位模块或第三方定位服务。

3.本需求中出现的工艺、材料及参照的牌号或分类号等仅起说明作用，不作为限制性条款。投标人在投标中可选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代货物要实质上优于或相当于所提供的技术规格要求。所投产品制造商应具备加工设备和生产能力，提供主要生产设备的图片或照片或发票等证明材料。允许代理商投标的分标，应提供制造商的主要生产设备的图片或照片等证明材料。

4.投标人提交所投车辆产品工信部机动车公告网页截图或国家认可且具有相应检测资质的第三方检测机构出具的整车检验(测)报告或产品技术规格书等作为车辆技术重要参数（“★”）打分的依据。（整车检验报告指国家认可、具有相应检测资质的第三方检测机构出具的完整的检验报告或试验报告；车辆所有单独部件的检验或试验报告均不予认可。货品供货前，中标人需提供整车检验报告原件供采购人核对）。

5.验收前，中标人需按《随车器材通用需求》的要求提供随车器材的检验报告或检测报告原件供采购人核对，复印件给采购人作为验收的依据（需求中注明“此指标无需通过检验报告或检测报告验收。”的，不以检验报告或检测报告作为验收依据）。如验收时发现所投器材《技术条款偏离表》中参数与检验报告或检测报告中参数不一致，中标人将无法通过验收，采购人将按“提供虚假材料谋取中标”的情形上报财政部门。

6.本项目需车辆及随车器材均到货并交付后才视为标的物到货交付；本项目需车辆、随车器材分别验收合格方可认定为车辆综合验收合格。

7.本项目整车不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效标处理。

8.执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不予认定。

9.属于必须通过CCC认证的投标产品必须通过CCC认证，项目验收时如有必要应依据采购人需求提供相关认证材料。

10.本项目核心产品为：整车。不同投标人提供的核心产品（整车）品牌相同的，视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	履约保证金要求
	本分标收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：中标金额的2%。
履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函）等非现金方式。
履约保证金缴纳期限：中标人在合同签订之日起7个工作日内提交履约保证金，否则视为违约。
履约保证金退付方式、时间及条件：验收合格后，5个工作日内无息退回履约保证金（函），中标人应提供履约保证金返还申请、合同（或合同关键页复印件）、合同约定的其他资料，涉及验收的，应同时提交采购人需求部门出具的项目终验意见或质量保证期（服务期）内服务意见。
不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。
履约保证金指定账户：采购人中标后提供。


分标7：采购预算（人民币）：3472万元

	项号
	货物名称
	数量
	单位
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	登高平台消防车30米级
	14
	辆
	▲一、整体要求
1.整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB7956.12-2015《消防车第12部分：举高消防车》相关规定。消防泵性能符合GB 6245-2025《消防泵》的规定。整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定。整车外部照明和信号装置符合GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。
2.交付的车辆必须按照消防救援局关于消防救援车辆外观制式涂装最新要求涂装。
3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。
4.驾驶室显著位置粘贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项等相关材料。
5.车辆必须安装360º全景行车记录仪辅助系统、倒车雷达、胎压监测：系统可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360º全景影像。系统配备不小于9英寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪存储卡≥256G；行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达，可以和总队物联网装备管理系统实现信息交互。
6.车辆必须配置自动紧急制动系统（AEBS）：采用相机与毫米波雷达融合感知方案完成环境探测与风险识别，具备前向碰撞预警及分级紧急制动功能，可有效识别机动车、非机动车、三轮车等目标。整套系统性能必须满足GB/T38186-2019《商用车辆自动紧急制动系统（AEBS）性能要求及试验方法》全部规定。
二.技术要求
1、整车要求
1.1整车外形尺寸（mm）≤11500×2550×4000；
★1.2比功率（kW/t）≥10
1.3排放标准：国Ⅵ
1.4满载总质量≥32000kg
2、车辆底盘
2.1品牌：选用品牌底盘，底盘须适用于消防车改装；
2.2轴距：≥4500mm+1400mm；
★2.3发动机额定功率：≥325kW；排放标准：国Ⅵ；
2.4燃油类型：柴油；
2.5驱动型式：6×4；
2.6变速箱：手动或自动变速箱；
2.7油箱：≥300L； 
2.8取力器：全功率取力器或断轴式取力器
2.9其他：原装配置前轮盘式制动器、ABS(防抱死制动系统)、EBS(电控制动系统)、ESC或ESP或功能一致的电子车身稳定系统、排气制动或发动机缸内制动；
3、驾驶室
3.1 结构：单排双开门
3.2 座位设置：驾乘员≥2人；车门开启角度：≥85°，车门把手方便戴消防手套开启和关闭； 
3.3 总电源开关：在驾驶室内和电瓶处分别设置总电源开关。
4、水罐
★4.1 罐体容积：≥5000L；各罐体容积可根据采购人需求调整，采购人如没有特殊说明时，水≥4000L，泡沫≥1000L
4.2 罐体材质：不锈钢（304及以上），高分子复合材料PP/PE或更优材质。
4.3 结构：罐体采用外露式结构：如采用304不锈钢结构，底板厚≥4 mm，侧板厚≥3 mm，顶板厚≥3mm，隔板厚≥3mm；如采用高分子复合材料PP/PE结构，底板厚≥15mm，侧板厚≥15 mm，顶板厚≥15mm，隔板厚≥12mm；带纵横防荡板、内部维修人孔，罐体防渗漏、防腐蚀罐体质保10年以上。
4.4 罐体设置：液罐顶部设有人孔，直径≥400mm，并带有快速锁紧或开启装置。人孔盖密封胶圈必须长久固定牢固。启闭方便，密封严密， 液罐设有排污口及不锈钢球阀，滤网防锈耐腐蚀。
5、消防泵
5.1 品牌：国内外品牌。
★5.2 额定流量：≥70L/s（1.0Mpa时）。
5.3 材质：铸铁、铝合金或更优材质。
5.4 真空泵：活塞式或电动刮片式；最大真空度≥85kpa；吸水深度≥7m；吸水时间≤80s；
6、消防炮
6.1品牌：国内外品牌。
6.2控制方式：可支持无线和有线电动遥控及手动灵活控制，遥控距离≥100米，
★6.3 流量可调，流量：≥60L/s；射程：水≥65m，泡沫≥60m
6.4角度：水平回转角度≥60°，俯仰角度：俯角≥45°仰角≥45°
7、泡沫比例混合器
7.1品牌：国内外品牌。
7.2结构形式：负压环泵式
7.3控制混合比：1%～10%。
7.4控制方式：全自动
8、支撑系统
8.1支腿结构型式为：H型。
8.2支腿跨距：纵向跨距≤7000mm，横向跨距≤6000mm；
★8.3支腿操作有自动展开调平和自动收拢功能，应急状态可以手动操作，自动调平时间≤40s。
9、臂架系统
★9.1 最大工作高度：≥32米；
★9.2 最大工作幅度：≥18米
9.3 臂架形式：多节同步伸缩臂架，臂架节数：≥4节。
★9.4臂架展开至最大工作高度并回转90度时间：≤120s
9.5回转范围：360°全回转。
10、工作斗
10.1、结构型式：钢制结构，铝合金门、特制铝型材防滑地板
10.2、尺寸面积：≥1.2㎡
10.3、防护栏高：≥1100mm
10.4、配置工作灯、安全绳环孔
10.5、调平方式：电比例阀驱动液压缸实现自动调平
★10.6、工作斗额定载荷：≥500kg，有超载报警装置，工作斗下部设置喷雾自保装置。
11、管路系统
11.1外吸水口2个，车体左右两侧安装DN150卡式雌接口各1个，同时设置泵往罐注水管路，可通过水泵直接向罐内注水。
11.2注水口2个，车体左右两侧各安装带手动控制阀的DN80卡式雄接口1个。
11.3出液口2个，车体左右两侧各安装带手动控制阀的DN80卡式雌接口各1个。
11.4泡沫外吸液口1个，内扣式接口，管径与系统吸液能力相匹配，带手动操作球阀。
12、安全保护系统
12.1 工作幅度限制：车辆根据梯架的不同变幅角度，都有一个确定的幅度限制，保证车辆始终在安全范围内作业；
12.2 软腿控制：在操作上车过程中，当任一支腿出现不受力情况，有声光报警信号，并且梯架不能继续向危险方向运动，但可以向安全方向运动；
12.3 上、下车互锁装置：当下车支腿没有可靠支撑地面或下车未调平时，上车一切动作不能执行；当梯架没有落回梯架支架内时，下车一切动作不能执行；
12.4 梯架变幅、伸缩至极限位置的减速停止装置 当车辆梯架接近变幅边界角度、梯架全缩或全伸时，动作速度自动减小，到达极值时动作自动停止；
12.5 梯架中位回落保护装置：当梯架与平台在侧面或上面接近罐体或驾驶室时，只有当梯架归位，对中后方可回落梯架到梯架支架上；
12.6 平台防碰撞保护：平台前方和下方装有超声波防碰装置，当接近障碍物时，会自动停止平台与梯架向不安全方向的全部动作，屏幕会出现相应的图标及文字提示；
12.7 工作平台超载控制：当工作平台上的负载超重时，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时报警；
12.8 保护驾驶室控制：当梯架在驾驶室左右各60°范围内，梯架仰角小于10°时，限制梯架动作，避免梯架或工作平台等与驾驶室发生碰撞而产生损坏，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时报警；
12.9 工作平台防倾翻保护：无论在任何情况下，只要工作平台和水平面之间的倾角超过10°，当前动作会自动停止，并且发动机熄火；
12.10 风速监控保护：装有风速仪监测风速，超过一定风速，自动停止梯架起和伸动作，并报警。
13、电气及控制设备
13.1驾驶室顶部安装2个爆闪式圆警灯或长排警灯，车厢两侧上方各安装频闪轮廓灯1只。
13.2配置蓄电池自动分离式充电装置
13.3各卷帘门带有可靠耐用的LED自动照明灯带（门开启时照明灯自动打开、门关闭时照明灯自动熄灭），能满足整个厢体照明，并于驾驶室内设置卷帘门未关状态警示灯或其他警示形式。
13.4驾驶室可实现如下控制功能：车顶警灯操作及显示、环车照明灯的开闭、水泵取力器的挂取等。
13.5泵室操控面板可实现如下控制功能：手油门、急停、水罐吸水操作、水罐容量显示、罐体液位过低提示等。
14、其他上装
14.1 器材箱及泵房材质：器材箱及泵房外骨架采用铝合金型材焊接或搭接结构，外蒙皮采用铝合金板粘接结构；底板及内饰板采用光面铝板；内部器材架采用铝合金型材搭接结构，能根据客户要求灵活布局，可任意调整。 
14.2 设有卷帘门的器材箱顶部应设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。使用铝合金卷帘门，配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座，车身上同一类型的所有器材门应可以由同一把钥匙控制。
▲三、随车器材
1、多功能水枪2支

2、直流水枪2支

3、泡沫吸液管1支，外吸泡沫泵（流量≥5L/S）2个

4、QP8自吸式空气泡沫枪2支

5、20-65-20型消防水带20盘

6、20-80-20型消防水带20盘

7、DN150吸水管（每根2m）4根

8、地上消火栓扳手1把

9、气阀应急手动扳手1套

10、卡式80转卡式65×3三分水器2个；卡式80转高压螺旋式开关卡式65×3三分水器2个；

11、水带挂钩8个

12、护带桥2件

13、滤水器1个

14、水带包布8个

15、吸水管扳手2把

16、异径接口DN65卡式雄接口转DN80卡式雌接口2个，DN65卡式雌接口转DN65卡式雄接口2个，DN150卡式雌接口转大于DN100螺纹式1个

17、铁锹1把

18、尖斧1把

19、铁铤1支

20、8kg手提式ABC干粉灭火器1具

21、铝制6米两节梯1把

22、车用三角警告牌1个

23、DN150集水器1个

24、橡皮锤1个

25、可充电式手提照明灯2个

	▲商务及其他要求表

	合同签订
	1.自中标通知书发出之日起25个日历日内。

2.本项目由采购人与中标人签订合同、办理款项支付并跟踪合同履行情况。签订合同时发现投标文件中出现前后不一致的情况，按有利于采购项目实施的原则。

	交货时间及地点
	1.交货期：国产底盘的车辆：合同签订后6个月内完成交货，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前3个月。进口底盘车辆：合同签订后10个月内完成，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前5个月。

2.交货地点：广西壮族自治区南宁市（采购人指定地点）。

	投标报价
	报价要求（1）投标总报价包括货物的全部价款、税费、包装、运输（含二次运输）、装卸、安装、调试、邀请采购人实地考察生产进度及出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切费用、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。采购人不再另向中标人支付投标总报价之外的任何费用。

	付款方式
	第一期（首付款，合同总金额的50%）：采购人在合同生效且收到乙方递交的履约保证金（函）、预付款保函及请款函，经审批通过后10个工作日内，向中标人支付合同总金额50%的价款。

第二期（累计付至合同总金额的80%）：中标人提供中标产品主要设备排产或采购凭证（代理商提供主要产品的采购合同），且首付款对应的预付款保函持续有效，同时递交第二期付款保函（有效期至验收合格且结算款支付完毕），经采购人核准后，支付至合同总金额的80%。
第三期（验收款，付至结算审定金额的100%）：中标人完成全部装备的交货、安装、调试，经采购人对合同所有装备验收合格（采购人签署验收合格报告），中标人递交请款函，经审批通过，提供剩余合法全额有效发票（按采购人要求填写发票抬头）、采购人签署的验收合格报告后，采购人收到全部材料后15个工作日内支付至结算审定金额的100%。

	包装和运输
	须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的要求。由中标人运输至各使用单位（广西区内各地市），装备由各需求单位组织验收，关于车辆的二次运输产生的所有费用，由中标人负责，运输途中的风险由中标人承担。

	售后服务要求
	1.供应商保证其自身具有销售、供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括但不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，所有权没有任何瑕疵的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征应符合采购项目技术规格、参数的要求。

2.供应商应于验收后向采购人提供项目各项详细验收报告和技术文件。技术文件包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质）。

3.质保期要求：整车不低于5年，质保范围包含整车、车内配套设备及改装设备。质保期自采购人、中标人双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算。若厂家原有的质保期超过此年限的按厂家规定执行。

质保期内，投标人须开通 24 小时服务热线，提供 7*24 小时技术服务；采购人上报产品问题后 2 小时内响应、48 小时内上门服务，并在 7 天内修复，否则必须提供备用产品给采购人使用。同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号全新产品，采购人不再支付额外任何费用。

质保期内，供应商负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，该费用包含在报价中，不得向采购人收取任何费用。自验收合格之日起一年内至少提供一次上门首保服务，该费用包含在报价中，不得向采购人另行收取任何费用。质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。质保期内，投标人负责对其提供的系统及全部产品进行维修和软件维护、升级，不再向采购人及产品使用单位收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4.保修期：质保期后，车辆类由供应商提供不少于 5 年的保修服务，该费用包含在投标报价中。在维修过程中供应商只收取材料成本费，不再收取额外服务费及其相关费用。如有下列情况之一则不属于以上约定的保修服务范围：

（1）采购人不按照供应商提供的正确方法使用而引致货物故障损坏；

（2）采购人擅自改装货物；

（3）各种人为因素或不可抗力事件造成的损坏。

5.终身维护期：货物交付使用后中标人须以书面形式承诺维修服务，实行设备正常服役期内终身维护，继续提供维修、零配件提供等服务，提供终身维护期内的周转备品保障服务，人工保修费用计入合同总价，中标人只收取材料成本费。供应商必须提供 7*24 小时电话服务热线，保证在接到采购人故障报告电话后 48 小时内到达现场维修。如供应商未能及时响应，应向采购人支付违约金（标准：2000 元/次，累计计算），且采购人有权委托第三方处理，第三方处理的费用由供应商承担。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，应及时通知采购人并说明原因。终身维护期内，供应商应负责货物运行的稳定性。

6.保修期内，供应商应向采购人提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和当年度价格清单，且保证供应价格符合市场价标准，如采购人向供应商单独订购零配件，供应商应给予采购人一定的优惠，零整比不得高于 1.5。国产零配件的供应时间不得长于 10 天，进口零配件供应时间不得长于 60天。

7.供应商应建立缺陷产品召回制度，因货物发生质量问题需要成批召回维修的，供应商应及时通知采购人并积极协助办理有关手续，一切费用由供应商承担。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定程序进行退货、更换等，并承担相关的违约责任。召回整改期限为：消防车辆自召回之日起 100 日历日；消防器材自召回之日起 60 日历日。

8.依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，优先选择国家消防装备质量检验检测中心进行质量鉴定，国家消防装备质量检验检测中心无法鉴定的，经采购人、投标人双方同意，可委托有相关资质的第三方检测机构进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由投标人承担。检验报告货物不符合质量标准的，采购人有权追究供应商的责任。供应商拒绝送检的，采购人可判定货物不符合质量标准，不予通过验收并追究供应商责任。

9.本合同签订后，供应商为采购人的联勤联动单位，应提供应急救援装备物资存储、应急供应、售后响应和技术保障等服务。可建立公路、水路、铁路和航空等应急调运与配送机制。遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员进行应急供应、技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急服务，采购人仅承担上述行动中产生的灭火药剂的费用以及消防装备器材损耗（如有）的维修费用。

10.技术成果归属：采购人与供应商在履行合同过程中，产生新的技术成果的（双方先应根据惯例常识判断是否为新产生，不能对判断结果达成一致的，则按照未获得相应知识产权权利证书的即为新产生的标准适用），其相应的知识产权归采购人所有。供应商不得在未征求采购人书面同意的情况下使用或者授权他人使用该技术成果及相关信息，否则相关收益归采购人所有，供应商应另向采购人承担违约责任，并赔偿采购人全部损失[包括且不限于采购人因供应商的违约行为致使需对第三方承担的不利责任等，以及采购人的相关维权费用，包括且不限于律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的 2 倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等]。

	违约责任和解决方式
	1.采购人无正当理由拒收货物，经中标人书面催告后 20 个工作日内仍拒收货物的，每逾期 1 日，采购人向中标人偿付拒收货物价格的万分之五的违约金，违约金合计不超过合同总价 5％。采购人无正当理由逾期 60 日或以上拒绝验收货物，视为验收合格。

2.中标人未能在交货期内交货，逾期不超过 60 日（含本数）的，以每逾期 1 日向采购人偿付未交付货物总价万分之五的标准计算违约金；中标人超过本合同约定的交货期 60 日（不含本数）仍未交货的，采购人有权视情况选择接受中标人交付的货物或选择解除合同，采购人选择接受中标人交付的货物的，中标人按前述标准向采购人支付违约金，违约金上限为未交付货物总价的 5％；采购人选择解除合同的，中标人须在接到采购人解除合同通知（通知方式包括但不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起 10 日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价 5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR 一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿采购人因中标人违约造成的损失，采购人有权进一步向中标人提出索赔。
3.中标人所交付的货物不符合合同规定，采购人有权拒收并要求中标人整改，整改后货物符合合同要求，采购人予以验收通过，整改导致超出合同约定交货期限的，由中标人按照本条中的第（2）项承担逾期交货责任。中标人拒绝整改或整改后的产品仍不符合要求，未能通过验收的，采购人有权解除合同（合同解除时间以通知发出到达对方为准，通知方式包括但不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）中标人须在接到采购人解除合同通知之日起 10 日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价 5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR 一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿采购人因中标人违约造成的损失，采购人有权进一步向中标人提出索赔。
4.在履行合同过程中，采购人发现中标人在采购过程中存在以虚假材料谋取中标、串通投标等违法行为时，采购人有权单方面解除合同，中标人应退还采购人已支付的费用，同时提请财政部门将中标人列入政府采购“黑名单”。

5.如果因采购人原因，包括但不限于国家政策的变化、采购关联单位政策的调整等，导致中标人不能按时交货的，中标人实际交货时间应扣除因采购人原因所延误的时间，中标人的相关违约责任按扣除后的交货时间计算。
6.对于满足合同约定支付条件的，付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付流程导致的支付延期，采购人不承担责任，若采购人无正当理由延迟支付款项，经中标人书面催告后 30 个工作日仍不支付的，以应付未付款项为计算基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为利率，计算逾期付款利息，逾期付款利息可以在中标人应承担的违约金或赔偿款中予以对冲抵扣，采购人逾期付款利息不超过本合同总金额的 5%。
7.中标人不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务或转包、分包给任何第三方（含中标人关联企业），否则采购人有权单方面解除合同，中标人应退还采购人已支付的费用，同时中标人赔偿合同总金额 5%的违约金给采购人。
8.对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以等价补偿。
9.中标人应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：采购人和中标人可协商解除合同，未支付的费用不予支付；中标人承担一切经济损失，同时另向采购人支付合同总金额 5%的违约金。
10.履行本合同及其组成部分（包括但不限于招标文件、补充协议等）过程中，发生中标人承担违约责任，应向采购人支付款项（包括但不限于退回预付款、支付违约金、承担利息等）情形，均为采购人有权在未付款项中扣除，或要求中标人另行支付。
11.合同所称经济损失包括且不限于直接经济损失、合同顺利履行时可得的预期利益、因对方的违约行为致使需对第三方承担的不利责任以及因维权而支出的律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的 2 倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等相关费用。

	培训及技术服务要求
	1.交货后，中标人为采购人提供操作及维护培训直至采购人掌握相应的技能为止，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，普通消防车辆首次培训时间不少于 1 天，新型车辆、特种车辆首次培训时间不少于 2 天，普通器材首次培训时间不少于半天，新型器材、特种器材首次培训时间不少于 1 天。培训地点主要在货物安装现场或按双方协商安排。培训后形成培训记录，记录应包括培训项目和参加人员等信息，并由双方签字存档。由此产生的所有费用由中标人承担。

2.供应商应建立质量跟踪档案，每半年不少于一次向采购人进行现场（或电话）回访，质保期内每年不少于一次巡检，以保证货物的正常高效使用，并保存售后服务情况记录及采购人使用单位的反馈意见。

	验收
	1.验收时投标人须提供投标时的所有检验(测)报告原件以验证参数的真实性。

2.验收办法及标准，相关国家标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准及规范、投标文件承诺、采购文件要求。

（1）验收方式主要为到货验收、节点验收、抽样送检等方式。

（2）验收内容包括商务验收、技术验收。

（3）商务要求履约情况是对照合同文本以及投标商务响应逐条核查评定。商务验收是对采购合同、投标文件约定的装备到货时间、规格、型号、配置、售后服务等信息进行核查评定。

（4）技术要求履约情况是对照投标技术响应以及检验报告原件开展资料验收、一致性验收和质量性能验收。

资料验收是对到货装备的检验报告、票据、合格证等资料是否齐全，与采购合同、投标文件约定的信息是否一致、完整和真实有效进行核查评定。

一致性验收是对到货装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、投标文件约定的信息是否一致，组成部件和相关资料是否齐全进行核查评定。

质量性能验收是对到货装备的功能及性能指标与投标文件、检验报告等技术文本的要求进行核查评定，通过现场测量测试、检验报告佐证、抽样送检等方式开展。

（5）水力性能测试核对装备的流量、压力、真空度、温度、转速等性能指标（中标人承担送检费用）。

（6）批量采购的个人防护装备验收时可根据需要组织抽样送有资质的机构检测（本项目货物若涉及，验收人员应按照验收需要组织送检，抽样时，按留样封存数量和送检数量 1:1 的比例进行抽样，产品送第三方机构检测。）。

（7）采购人可委托相关单位或第三方专业机构、外部专家组等单位开展验收。

第三方验收由被委托机构和委托单位共同制定验收方案实施。

（8）商务要求履约情况和技术要求履约情况等均合格的方可综合评定为合格。

（9）商务要求履约情况经投标商务响应核查通过方可评定为合格。

（10）技术要求履约情况经资料核查、一致性核查、质量性能核查通过的方可评定为合格。

（11）装备的功率、角度、尺寸、质量、容量等重要性能指标偏差不超过国家标准、行业标准规定误差范围的判定为合格。

（12）对照投标文件的实际响应情况，验收中有 1 项指标（含本数）以上不合格的，综合评定为不合格。

送检样品技术指标不符合要求的，综合评定为不合格。

水力性能测试不合格的，综合评定为不合格（本项目货物若涉及则执行）。

（13）综合评定不合格的装备，供应商整改完毕后应及时申请复验，复验程序参照初验程序进行。

（14）装备交货期限前，确因国家政策调整或不可抗力等特殊情况造成逾期交货的，供应商应提供佐证材料报广西壮族自治区消防救援总队。

（15）装备验收过程中，采购人发现设备验收不合格的，中标人按采购人下达的整改通知进行整改，整改期不超过 20 个日历日，在规定时间内无法完成整改或一次整改后仍未达到合同约定的技术要求，采购人有权单方解除合同并追究供应商违约责任。

	其他要求
	1.投标人提供所投分标标的物的产品照片或三视图或主要设计示意图或三维立体图等。

2.支持国产自主卫星导航系统单模定位，定位模块需为设内置集成式，不得依赖外置定位模块或第三方定位服务。

3.本需求中出现的工艺、材料及参照的牌号或分类号等仅起说明作用，不作为限制性条款。投标人在投标中可选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代货物要实质上优于或相当于所提供的技术规格要求。所投产品制造商应具备加工设备和生产能力，提供主要生产设备的图片或照片或发票等证明材料。允许代理商投标的分标，应提供制造商的主要生产设备的图片或照片等证明材料。

4.投标人提交所投车辆产品工信部机动车公告网页截图或国家认可且具有相应检测资质的第三方检测机构出具的整车检验(测)报告或产品技术规格书等作为车辆技术重要参数（“★”）打分的依据。（整车检验报告指国家认可、具有相应检测资质的第三方检测机构出具的完整的检验报告或试验报告；车辆所有单独部件的检验或试验报告均不予认可。货品供货前，中标人需提供整车检验报告原件供采购人核对）。

5.验收前，中标人需按《随车器材通用需求》的要求提供随车器材的检验报告或检测报告原件供采购人核对，复印件给采购人作为验收的依据（需求中注明“此指标无需通过检验报告或检测报告验收。”的，不以检验报告或检测报告作为验收依据）。如验收时发现所投器材《技术条款偏离表》中参数与检验报告或检测报告中参数不一致，中标人将无法通过验收，采购人将按“提供虚假材料谋取中标”的情形上报财政部门。

6.本项目需车辆及随车器材均到货并交付后才视为标的物到货交付；本项目需车辆、随车器材分别验收合格方可认定为车辆综合验收合格。

7.本项目整车不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效标处理。

8.执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不予认定。

9.属于必须通过CCC认证的投标产品必须通过CCC认证，项目验收时如有必要应依据采购人需求提供相关认证材料。

10.本项目核心产品为：整车。不同投标人提供的核心产品（整车）品牌相同的，视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	履约保证金要求
	本分标收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：中标金额的2%。
履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函）等非现金方式。
履约保证金缴纳期限：中标人在合同签订之日起7个工作日内提交履约保证金，否则视为违约。
履约保证金退付方式、时间及条件：验收合格后，5个工作日内无息退回履约保证金（函），中标人应提供履约保证金返还申请、合同（或合同关键页复印件）、合同约定的其他资料，涉及验收的，应同时提交采购人需求部门出具的项目终验意见或质量保证期（服务期）内服务意见。
不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。
履约保证金指定账户：采购人中标后提供。


分标8：采购预算（人民币）：2460万元

	项号
	货物名称
	数量
	单位
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	登高平台消防车50米级
	6
	辆
	▲一、整体要求
1.整车符合GB7956.1-2014《消防车第1部分：通用技术条件》、GB7956.12-2015《消防车第12部分：举高消防车》相关规定。消防泵（如有）性能符合GB 6245-2025《消防泵》的规定。整车外廓尺寸、轴荷及质量符合GB1589-2016《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的规定。整车外部照明和信号装置符合GB4785-2019《汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》的规定。
2.交付的车辆必须按照消防救援局关于消防救援车辆外观制式涂装最新要求涂装。
3.所有操作开关、仪表、器材架及车辆均有规范的永久性中文铭牌标识。
4.驾驶室显著位置粘贴永久性二维码，扫描可查看车辆性能、维护保养方法、使用注意事项等相关材料。
5.车辆必须安装360º全景行车记录仪辅助系统、倒车雷达、胎压监测系统可通过车头、两侧及车尾的四个摄像头检测周边状态，形成360º全景影像。系统配备不小于9英寸彩色显示屏，支持分屏、单屏等多种模式。记录仪存储卡≥256G；行车记录仪采用自动分段录制，记录卡录满后自行删除最早记录，有倒车雷达，可以和总队物联网装备管理系统实现信息交互。
6.车辆必须配置自动紧急制动系统（AEBS）：采用相机与毫米波雷达融合感知方案完成环境探测与风险识别，具备前向碰撞预警及分级紧急制动功能，可有效识别机动车、非机动车、三轮车等目标。整套系统性能必须满足GB/T38186-2019《商用车辆自动紧急制动系统（AEBS）性能要求及试验方法》全部规定。
二.技术要求
1、整车要求
1.1整车外形尺寸（mm）≤12500×2550×4000mm；
★1.2比功率（kW/t）≥9.5
1.3排放标准：国Ⅵ
1.4满载总质量≥32000kg
2、车辆底盘
2.1品牌：选用品牌底盘，底盘须适用于消防车改装；
2.2轴距：≥4900mm+1370mm；
★2.3发动机额定功率：≥345kW；排放标准：国Ⅵ；
2.4燃油类型：柴油；
2.5驱动型式：6×4；
2.6变速箱：自动变速箱；
2.7油箱：≥300L； 
2.8取力器：全功率取力器或断轴式取力器
2.9其他：原装配置前轮盘式制动器、ABS(防抱死制动系统)、EBS(电控制动系统)、ESC或ESP或功能一致的电子车身稳定系统、排气制动或发动机缸内制动；
3、驾驶室
3.1 结构：单排双开门
3.2 座位设置：驾乘员≥2人；车门开启角度：≥80°，车门把手方便戴消防手套开启和关闭； 
3.3 总电源开关：在驾驶室内和电瓶处分别设置总电源开关。
4、消防炮
4.1品牌：国内外品牌。
4.2控制方式：可支持无线和有线电动遥控及手动灵活控制，遥控距离≥100米，
★4.3 流量可调，流量：≥70L/s；射程：水≥75m
4.4角度：水平回转角度≥60°，俯仰角度：俯角≥45°仰角≥45°
5、支撑系统
5.1支腿结构型式为：H型。
5.2支腿跨距：纵向跨距≤7500mm，横向跨距≤8100mm；
★5.3支腿操作有自动展开调平和自动收拢功能，应急状态可以手动操作，自动调平时间≤40s。
6、臂架系统
★6.1 最大工作高度：≥54米；
★6.2 最大工作幅度：≥19米
6.3 臂架形式：多节同步伸缩臂架。
★6.4臂架展开至最大工作高度并回转90度时间：≤150s
6.5回转范围：360°全回转。
7、工作斗
7.1、结构型式：钢制结构，铝合金门、特制铝型材防滑地板。 
7.2、尺寸面积：≥1.2㎡
7.3、防护栏高：≥1100mm
7.4、配置工作灯、安全绳环孔
7.5、调平方式：电比例阀驱动液压缸实现自动调平
★7.6、工作斗额定载荷：≥500kg，有超载报警装置，工作斗下部设置喷雾自保装置。
8、管路系统
8.1尾部设置供水口，车体尾部安装带手动球阀控制的DN80卡式雄接口4个。
9、安全保护系统
9.1 工作幅度限制：车辆根据梯架的不同变幅角度，都有一个确定的幅度限制，保证车辆始终在安全范围内作业；
9.2 软腿控制：在操作上车过程中，当任一支腿出现不受力情况，有声光报警信号，并且梯架不能继续向危险方向运动，但可以向安全方向运动；
9.3 上、下车互锁装置：当下车支腿没有可靠支撑地面或下车未调平时，上车一切动作不能执行；当梯架没有落回梯架支架内时，下车一切动作不能执行；
9.4 梯架变幅、伸缩至极限位置的减速停止装置 当车辆梯架接近变幅边界角度、梯架全缩或全伸时，动作速度自动减小，到达极值时动作自动停止；
9.5 梯架中位回落保护装置：当梯架与平台在侧面或上面接近罐体或驾驶室时，只有当梯架归位，对中后方可回落梯架到梯架支架上；
9.6 平台防碰撞保护：平台前方和下方装有超声波防碰装置，当接近障碍物时，会自动停止平台与梯架向不安全方向的全部动作，屏幕会出现相应的图标及文字提示；
9.7 工作平台超载控制：当工作平台上的负载超重时，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时报警；
9.8 保护驾驶室控制：当梯架在驾驶室左右各60°范围内，梯架仰角小于10°时，限制梯架动作，避免梯架或工作平台等与驾驶室发生碰撞而产生损坏，屏幕会出现相应的图标及文字提示，同时报警；
9.9 工作平台防倾翻保护：无论在任何情况下，只要工作平台和水平面之间的倾角超过10°，当前动作会自动停止，并且发动机熄火；
9.10 风速监控保护：装有风速仪监测风速，超过一定风速，自动停止梯架起和伸动作，并报警。
10、电气及控制设备
10.1驾驶室顶部安装2个爆闪式圆警灯或长排警灯，车厢两侧上方各安装频闪轮廓灯1只。
10.2配置蓄电池自动分离式充电装置
10.3各卷帘门带有可靠耐用的LED自动照明灯带（门开启时照明灯自动打开、门关闭时照明灯自动熄灭），能满足整个厢体照明，并于驾驶室内设置卷帘门未关状态警示灯或其他警示形式。
10.4驾驶室可实现如下控制功能：车顶警灯操作及显示、环车照明灯的开闭、水泵取力器的挂取等。
11、其他上装
11.1 器材箱及泵房材质：器材箱及泵房外骨架采用铝合金型材焊接或搭接结构，外蒙皮采用铝合金板粘接结构；底板及内饰板采用光面铝板；内部器材架采用铝合金型材搭接结构，能根据客户要求灵活布局，可任意调整。 
11.2 设有卷帘门的器材箱顶部应设有导流槽，四周装有密封条，具有良好的防雨、防尘密封性能。使用铝合金卷帘门，配备拉杆式条锁把手、一点式拉带及两点式固定座，车身上同一类型的所有器材门应可以由同一把钥匙控制。
▲三、随车器材
1、多功能水枪2支

2、直流水枪2支

3、泡沫吸液管1支，外吸泡沫泵（流量≥5L/S）2个

4、QP8自吸式空气泡沫枪2支

5、20-65-20型消防水带20盘

6、20-80-20型消防水带20盘

7、DN150吸水管（每根2m）4根

8、地上消火栓扳手1把

9、气阀应急手动扳手1套

10、卡式80转卡式65×3三分水器2个；卡式80转高压螺旋式开关卡式65×3三分水器2个；

11、水带挂钩8个

12、护带桥2件

13、滤水器1个

14、水带包布8个

15、吸水管扳手2把

16、异径接口DN65卡式雄接口转DN80卡式雌接口2个，DN65卡式雌接口转DN65卡式雄接口2个，DN150卡式雌接口转大于DN100螺纹式1个

17、铁锹1把

18、尖斧1把

19、铁铤1支

20、8kg手提式ABC干粉灭火器1具

21、铝制6米两节梯1把

22、车用三角警告牌1个

23、DN150集水器1个

24、橡皮锤1个

25、可充电式手提照明灯2个

	▲商务及其他要求表

	合同签订
	1.自中标通知书发出之日起25个日历日内。

2.本项目由采购人与中标人签订合同、办理款项支付并跟踪合同履行情况。签订合同时发现投标文件中出现前后不一致的情况，按有利于采购项目实施的原则。

	交货时间及地点
	1.交货期：国产底盘的车辆：合同签订后6个月内完成交货，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前3个月。进口底盘车辆：合同签订后10个月内完成，底盘出厂日期不得早于合同签订之日前5个月。

2.交货地点：广西壮族自治区南宁市（采购人指定地点）。

	投标报价
	报价要求（1）投标总报价包括货物的全部价款、税费、包装、运输（含二次运输）、装卸、安装、调试、邀请采购人实地考察生产进度及出厂前验收、技术、指导、培训、咨询、服务、检测、保险的一切费用、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。采购人不再另向中标人支付投标总报价之外的任何费用。

	付款方式
	第一期（首付款，合同总金额的50%）：采购人在合同生效且收到乙方递交的履约保证金（函）、预付款保函及请款函，经审批通过后10个工作日内，向中标人支付合同总金额50%的价款。

第二期（累计付至合同总金额的80%）：中标人提供中标产品主要设备排产或采购凭证（代理商提供主要产品的采购合同），且首付款对应的预付款保函持续有效，同时递交第二期付款保函（有效期至验收合格且结算款支付完毕），经采购人核准后，支付至合同总金额的80%。
第三期（验收款，付至结算审定金额的100%）：中标人完成全部装备的交货、安装、调试，经采购人对合同所有装备验收合格（采购人签署验收合格报告），中标人递交请款函，经审批通过，提供剩余合法全额有效发票（按采购人要求填写发票抬头）、采购人签署的验收合格报告后，采购人收到全部材料后15个工作日内支付至结算审定金额的100%。

	包装和运输
	须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））的要求。由中标人运输至各使用单位（广西区内各地市），装备由各需求单位组织验收，关于车辆的二次运输产生的所有费用，由中标人负责，运输途中的风险由中标人承担。

	售后服务要求
	1.供应商保证其自身具有销售、供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括但不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，所有权没有任何瑕疵的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征应符合采购项目技术规格、参数的要求。

2.供应商应于验收后向采购人提供项目各项详细验收报告和技术文件。技术文件包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质）。

3.质保期要求：整车不低于5年，质保范围包含整车、车内配套设备及改装设备。质保期自采购人、中标人双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算。若厂家原有的质保期超过此年限的按厂家规定执行。

质保期内，投标人须开通 24 小时服务热线，提供 7*24 小时技术服务；采购人上报产品问题后 2 小时内响应、48 小时内上门服务，并在 7 天内修复，否则必须提供备用产品给采购人使用。同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号全新产品，采购人不再支付额外任何费用。

质保期内，供应商负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，该费用包含在报价中，不得向采购人收取任何费用。自验收合格之日起一年内至少提供一次上门首保服务，该费用包含在报价中，不得向采购人另行收取任何费用。质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。质保期内，投标人负责对其提供的系统及全部产品进行维修和软件维护、升级，不再向采购人及产品使用单位收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4.保修期：质保期后，车辆类由供应商提供不少于 5 年的保修服务，该费用包含在投标报价中。在维修过程中供应商只收取材料成本费，不再收取额外服务费及其相关费用。如有下列情况之一则不属于以上约定的保修服务范围：

（1）采购人不按照供应商提供的正确方法使用而引致货物故障损坏；

（2）采购人擅自改装货物；

（3）各种人为因素或不可抗力事件造成的损坏。

5.终身维护期：货物交付使用后中标人须以书面形式承诺维修服务，实行设备正常服役期内终身维护，继续提供维修、零配件提供等服务，提供终身维护期内的周转备品保障服务，人工保修费用计入合同总价，中标人只收取材料成本费。供应商必须提供 7*24 小时电话服务热线，保证在接到采购人故障报告电话后 48 小时内到达现场维修。如供应商未能及时响应，应向采购人支付违约金（标准：2000 元/次，累计计算），且采购人有权委托第三方处理，第三方处理的费用由供应商承担。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，应及时通知采购人并说明原因。终身维护期内，供应商应负责货物运行的稳定性。

6.保修期内，供应商应向采购人提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和当年度价格清单，且保证供应价格符合市场价标准，如采购人向供应商单独订购零配件，供应商应给予采购人一定的优惠，零整比不得高于 1.5。国产零配件的供应时间不得长于 10 天，进口零配件供应时间不得长于 60天。

7.供应商应建立缺陷产品召回制度，因货物发生质量问题需要成批召回维修的，供应商应及时通知采购人并积极协助办理有关手续，一切费用由供应商承担。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定程序进行退货、更换等，并承担相关的违约责任。召回整改期限为：消防车辆自召回之日起 100 日历日；消防器材自召回之日起 60 日历日。

8.依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，优先选择国家消防装备质量检验检测中心进行质量鉴定，国家消防装备质量检验检测中心无法鉴定的，经采购人、投标人双方同意，可委托有相关资质的第三方检测机构进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由投标人承担。检验报告货物不符合质量标准的，采购人有权追究供应商的责任。供应商拒绝送检的，采购人可判定货物不符合质量标准，不予通过验收并追究供应商责任。

9.本合同签订后，供应商为采购人的联勤联动单位，应提供应急救援装备物资存储、应急供应、售后响应和技术保障等服务。可建立公路、水路、铁路和航空等应急调运与配送机制。遇有重大灾害事故处置，要快速响应，选派素质好、业务精的人员进行应急供应、技术保障，提供技术支持、现场抢修等应急服务，采购人仅承担上述行动中产生的灭火药剂的费用以及消防装备器材损耗（如有）的维修费用。

10.技术成果归属：采购人与供应商在履行合同过程中，产生新的技术成果的（双方先应根据惯例常识判断是否为新产生，不能对判断结果达成一致的，则按照未获得相应知识产权权利证书的即为新产生的标准适用），其相应的知识产权归采购人所有。供应商不得在未征求采购人书面同意的情况下使用或者授权他人使用该技术成果及相关信息，否则相关收益归采购人所有，供应商应另向采购人承担违约责任，并赔偿采购人全部损失[包括且不限于采购人因供应商的违约行为致使需对第三方承担的不利责任等，以及采购人的相关维权费用，包括且不限于律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的 2 倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等]。

	违约责任和解决方式
	1.采购人无正当理由拒收货物，经中标人书面催告后 20 个工作日内仍拒收货物的，每逾期 1 日，采购人向中标人偿付拒收货物价格的万分之五的违约金，违约金合计不超过合同总价 5％。采购人无正当理由逾期 60 日或以上拒绝验收货物，视为验收合格。

2.中标人未能在交货期内交货，逾期不超过 60 日（含本数）的，以每逾期 1 日向采购人偿付未交付货物总价万分之五的标准计算违约金；中标人超过本合同约定的交货期 60 日（不含本数）仍未交货的，采购人有权视情况选择接受中标人交付的货物或选择解除合同，采购人选择接受中标人交付的货物的，中标人按前述标准向采购人支付违约金，违约金上限为未交付货物总价的 5％；采购人选择解除合同的，中标人须在接到采购人解除合同通知（通知方式包括但不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起 10 日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价 5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR 一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿采购人因中标人违约造成的损失，采购人有权进一步向中标人提出索赔。
3.中标人所交付的货物不符合合同规定，采购人有权拒收并要求中标人整改，整改后货物符合合同要求，采购人予以验收通过，整改导致超出合同约定交货期限的，由中标人按照本条中的第（2）项承担逾期交货责任。中标人拒绝整改或整改后的产品仍不符合要求，未能通过验收的，采购人有权解除合同（合同解除时间以通知发出到达对方为准，通知方式包括但不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）中标人须在接到采购人解除合同通知之日起 10 日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价 5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR 一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿采购人因中标人违约造成的损失，采购人有权进一步向中标人提出索赔。
4.在履行合同过程中，采购人发现中标人在采购过程中存在以虚假材料谋取中标、串通投标等违法行为时，采购人有权单方面解除合同，中标人应退还采购人已支付的费用，同时提请财政部门将中标人列入政府采购“黑名单”。

5.如果因采购人原因，包括但不限于国家政策的变化、采购关联单位政策的调整等，导致中标人不能按时交货的，中标人实际交货时间应扣除因采购人原因所延误的时间，中标人的相关违约责任按扣除后的交货时间计算。
6.对于满足合同约定支付条件的，付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付流程导致的支付延期，采购人不承担责任，若采购人无正当理由延迟支付款项，经中标人书面催告后 30 个工作日仍不支付的，以应付未付款项为计算基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为利率，计算逾期付款利息，逾期付款利息可以在中标人应承担的违约金或赔偿款中予以对冲抵扣，采购人逾期付款利息不超过本合同总金额的 5%。
7.中标人不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务或转包、分包给任何第三方（含中标人关联企业），否则采购人有权单方面解除合同，中标人应退还采购人已支付的费用，同时中标人赔偿合同总金额 5%的违约金给采购人。
8.对于因采购人原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，采购人应当依照合同约定对供应商受到的损失予以等价补偿。
9.中标人应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：采购人和中标人可协商解除合同，未支付的费用不予支付；中标人承担一切经济损失，同时另向采购人支付合同总金额 5%的违约金。
10.履行本合同及其组成部分（包括但不限于招标文件、补充协议等）过程中，发生中标人承担违约责任，应向采购人支付款项（包括但不限于退回预付款、支付违约金、承担利息等）情形，均为采购人有权在未付款项中扣除，或要求中标人另行支付。
11.合同所称经济损失包括且不限于直接经济损失、合同顺利履行时可得的预期利益、因对方的违约行为致使需对第三方承担的不利责任以及因维权而支出的律师费（具体金额不超过采购人住所地律师收费指导标准的 2 倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等相关费用。

	培训及技术服务要求
	1.交货后，中标人为采购人提供操作及维护培训直至采购人掌握相应的技能为止，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，普通消防车辆首次培训时间不少于 1 天，新型车辆、特种车辆首次培训时间不少于 2 天，普通器材首次培训时间不少于半天，新型器材、特种器材首次培训时间不少于 1 天。培训地点主要在货物安装现场或按双方协商安排。培训后形成培训记录，记录应包括培训项目和参加人员等信息，并由双方签字存档。由此产生的所有费用由中标人承担。

2.供应商应建立质量跟踪档案，每半年不少于一次向采购人进行现场（或电话）回访，质保期内每年不少于一次巡检，以保证货物的正常高效使用，并保存售后服务情况记录及采购人使用单位的反馈意见。

	验收
	1.验收时投标人须提供投标时的所有检验(测)报告原件以验证参数的真实性。

2.验收办法及标准，相关国家标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准及规范、投标文件承诺、采购文件要求。

（1）验收方式主要为到货验收、节点验收、抽样送检等方式。

（2）验收内容包括商务验收、技术验收。

（3）商务要求履约情况是对照合同文本以及投标商务响应逐条核查评定。商务验收是对采购合同、投标文件约定的装备到货时间、规格、型号、配置、售后服务等信息进行核查评定。

（4）技术要求履约情况是对照投标技术响应以及检验报告原件开展资料验收、一致性验收和质量性能验收。

资料验收是对到货装备的检验报告、票据、合格证等资料是否齐全，与采购合同、投标文件约定的信息是否一致、完整和真实有效进行核查评定。

一致性验收是对到货装备的名称、厂牌型号、数量规模、尺寸大小、性能参数等信息与采购合同、投标文件约定的信息是否一致，组成部件和相关资料是否齐全进行核查评定。

质量性能验收是对到货装备的功能及性能指标与投标文件、检验报告等技术文本的要求进行核查评定，通过现场测量测试、检验报告佐证、抽样送检等方式开展。

（5）水力性能测试核对装备的流量、压力、真空度、温度、转速等性能指标（中标人承担送检费用）。

（6）批量采购的个人防护装备验收时可根据需要组织抽样送有资质的机构检测（本项目货物若涉及，验收人员应按照验收需要组织送检，抽样时，按留样封存数量和送检数量 1:1 的比例进行抽样，产品送第三方机构检测。）。

（7）采购人可委托相关单位或第三方专业机构、外部专家组等单位开展验收。

第三方验收由被委托机构和委托单位共同制定验收方案实施。

（8）商务要求履约情况和技术要求履约情况等均合格的方可综合评定为合格。

（9）商务要求履约情况经投标商务响应核查通过方可评定为合格。

（10）技术要求履约情况经资料核查、一致性核查、质量性能核查通过的方可评定为合格。

（11）装备的功率、角度、尺寸、质量、容量等重要性能指标偏差不超过国家标准、行业标准规定误差范围的判定为合格。

（12）对照投标文件的实际响应情况，验收中有 1 项指标（含本数）以上不合格的，综合评定为不合格。

送检样品技术指标不符合要求的，综合评定为不合格。

水力性能测试不合格的，综合评定为不合格（本项目货物若涉及则执行）。

（13）综合评定不合格的装备，供应商整改完毕后应及时申请复验，复验程序参照初验程序进行。

（14）装备交货期限前，确因国家政策调整或不可抗力等特殊情况造成逾期交货的，供应商应提供佐证材料报广西壮族自治区消防救援总队。

（15）装备验收过程中，采购人发现设备验收不合格的，中标人按采购人下达的整改通知进行整改，整改期不超过 20 个日历日，在规定时间内无法完成整改或一次整改后仍未达到合同约定的技术要求，采购人有权单方解除合同并追究供应商违约责任。

	其他要求
	1.投标人提供所投分标标的物的产品照片或三视图或主要设计示意图或三维立体图等。

2.支持国产自主卫星导航系统单模定位，定位模块需为设内置集成式，不得依赖外置定位模块或第三方定位服务。

3.本需求中出现的工艺、材料及参照的牌号或分类号等仅起说明作用，不作为限制性条款。投标人在投标中可选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代货物要实质上优于或相当于所提供的技术规格要求。所投产品制造商应具备加工设备和生产能力，提供主要生产设备的图片或照片或发票等证明材料。允许代理商投标的分标，应提供制造商的主要生产设备的图片或照片等证明材料。

4.投标人提交所投车辆产品工信部机动车公告网页截图或国家认可且具有相应检测资质的第三方检测机构出具的整车检验(测)报告或产品技术规格书等作为车辆技术重要参数（“★”）打分的依据。（整车检验报告指国家认可、具有相应检测资质的第三方检测机构出具的完整的检验报告或试验报告；车辆所有单独部件的检验或试验报告均不予认可。货品供货前，中标人需提供整车检验报告原件供采购人核对）。

5.验收前，中标人需按《随车器材通用需求》的要求提供随车器材的检验报告或检测报告原件供采购人核对，复印件给采购人作为验收的依据（需求中注明“此指标无需通过检验报告或检测报告验收。”的，不以检验报告或检测报告作为验收依据）。如验收时发现所投器材《技术条款偏离表》中参数与检验报告或检测报告中参数不一致，中标人将无法通过验收，采购人将按“提供虚假材料谋取中标”的情形上报财政部门。

6.本项目需车辆及随车器材均到货并交付后才视为标的物到货交付；本项目需车辆、随车器材分别验收合格方可认定为车辆综合验收合格。

7.本项目整车不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的按无效标处理。

8.执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不予认定。

9.属于必须通过CCC认证的投标产品必须通过CCC认证，项目验收时如有必要应依据采购人需求提供相关认证材料。

10.本项目核心产品为：整车。不同投标人提供的核心产品（整车）品牌相同的，视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	履约保证金要求
	本分标收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：中标金额的2%。
履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函）等非现金方式。
履约保证金缴纳期限：中标人在合同签订之日起7个工作日内提交履约保证金，否则视为违约。
履约保证金退付方式、时间及条件：验收合格后，5个工作日内无息退回履约保证金（函），中标人应提供履约保证金返还申请、合同（或合同关键页复印件）、合同约定的其他资料，涉及验收的，应同时提交采购人需求部门出具的项目终验意见或质量保证期（服务期）内服务意见。
不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。
履约保证金指定账户：采购人中标后提供。


第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：广西消防救援总队超长期特别国债资金支持消防救援领域设备更新项目

	2
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

	3
	详见公开招标公告
实际交纳的保证金须按要求交纳，否则视为未交纳保证金。

	4
	现场勘查：无。

	5
	演示时间及地点：无。

	6
	（1）答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清；
（2）询问、质疑：如投标人认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。

答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

	7
	投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。
电子投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	8
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密投标文件。

	9
	投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	10
	法定代表人或其委托代理人签字或签章：本招标文件所涉及的法定代表人或其委托代理人签字或签章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或签章的内容，投标单位可以线下签字或签章后扫描上传。

	11
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	12
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密投标文件”的上传、提交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	13
	电子加密投标文件的解密：

开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	14
	投标截止时间及地点： 2026年12月1日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	15
	开标时间及地点： 2026年12月1日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	16
	评标方法：综合评分法

	17
	中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。

	18
	采购资金来源：财政性资金。

	19
	付款方式：见招标项目采购需求。

	20
	投标文件有效期：六十日。

	21
	对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。

接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：

（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科     

电话：0771-8600453

地址：广西南宁市星湖路22号

（2）广西壮族自治区消防救援总队
电话：0771-3229082
地址：南宁市良庆区那黄大道119号
现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间，其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00

	22
	本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。


投标人须知
一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义
1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。
3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指在投标人须知中的实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》。
（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）本项目不接受联合体投标
（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。
（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
    非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲5.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

▲6.中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目对符合条件的小型、微型企业（以下简称“中小企业”）的报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。

▲7.本国产品价格扣除：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，依法对本国产品给予价格评审优惠。 本项目对本国产品给予价格扣除，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。

▲8.异常低价投标的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，评标委员会将对疑似异常低价的投标进行认定。若投标人的报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其投标将被视为无效投标。具体认定标准和处理程序，详见“评标程序”及“评标方法及评分标准”。

（九）询问、质疑和投诉
1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：
（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；
　 （二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购单位的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。

5.质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。
二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1．投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

   2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。 

 3.采购货物的主要技术参数和性能配置由评标委员会在评标前评定，但不能改变实质性内容。

（三）招标文件的澄清与修改 

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。
三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成。
1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。（必须提供）

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。（格式后附，必须提供）
②采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。（供应商无须提供此项内容）
查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为附件在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）上传保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。
2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件。（必须提供）

（2）投标声明书。（格式后附，必须提供）

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式后附）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件。（必须提供）

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（扫描件或其他电子文件，必须提供）
（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（扫描件或其他电子文件，必须提供）
（6）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（7）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的承诺函。（格式后附，必须提供）

（8）投标人直接控股股东信息表（格式后附）；（格式后附，必须提供）

（9）投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（格式后附，必须提供）

（10）商务响应表。（格式后附，必须提供）

  ▲（11）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等。
（12）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定，则必须提供)
可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）
（13）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）。
（14）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）。
（15）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书。
（16）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。
（17）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。
（18）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）。
（19）中小企业声明函。（格式后附，如有请提供）

（20）关于符合本国产品标准的声明函。（格式后附，如有请提供）
（21）投标人情况介绍。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）投标人对《技术需求通用要求》的承诺函、技术响应表。（格式后附，必须提供）

（3）设备配置清单。（均不含报价，格式后附，必须提供）

（4）售后服务承诺书（应根据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）。(格式自拟，必须提供)

（5）投标人提供所投分标所有产品的产品照片或三视图或主要设计示意图或三维立体图等。（必须提供）
（6）制作RFID数字管理标签承诺函。（格式后附，必须提供）
（7）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表。
（8）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠。
（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。
（10）投标人需要说明的其他文件和说明。
▲（11）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函。（格式后附，必须提供）

（2）投标报价明细表。（格式后附，必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（格式自拟）

（4）开标一览表。（格式后附，必须提供）
▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标保证金

1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。
本中心财务（地址：
注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。
4. 中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。
5.投标保证金不计息。
6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（5）拒绝履行合同义务的；
（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或签章，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或签章。投标文件扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密
▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。
3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字或签章，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）标星号“▲”的技术、性能指标发生负偏离达  1  项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会在评审中，经启动异常低价审查程序后供应商未能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5. 其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；
（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；
（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
6.被拒绝的投标文件为无效。
四、开标
（一）开标准备

本中心将按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。
（二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。
注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
五、资格审查
采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序
评标委员会仅对通过资格审查的投标文件进行后续评审，程序如下：

（1）符合性审查：评标委员会审查投标文件是否实质性响应招标文件要求。未通过审查的投标，不进入详细评审。

（2）询标与澄清：在评标过程中，如评标委员会认为有必要，可通过广西政府采购云平台的电子询标功能，要求投标人对投标文件中的有关事项进行澄清或说明。投标人须在规定时间内，通过系统以加盖电子签章的正式文件进行回复。澄清或说明的内容不得改变投标文件的实质性内容。 投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清，或者澄清的内容改变了投标文件实质性内容的，评标委员会有权否决其投标。

（3）商务与技术评审：评标委员会依据评分标准，对通过符合性审查的投标进行详细评审。

（4）报价评审

a) 报价符合性审查：评标委员会审查投标报价是否符合招标文件关于报价的格式、币种、范围（如报价是否完全响应并覆盖招标文件“采购需求”及“货物/服务”清单中所列全部内容、是否超采购预算或最高限价）等基础要求。

　b) 异常低价甄别与说明：对通过报价符合性审查的投标，如触发下列情形，评标委员会应当启动异常低价审查程序：

　１）报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的；

　２）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的；

　３）报价低于采购项目最高限价65%的；

　４）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会通过电子询标方式，要求相关投标人在规定时间内提供有关书面说明及必要的证明材料。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的提供书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。
　c) 价格评分：对通过上述全部审查的有效报价，由系统按招标文件规定计算价格分。

（5）评分汇总与推荐：评标委员会在评审系统内完成评审后，系统将自动计算、汇总得分并生成排序结果。评标委员会据此集体审议推荐中标候选人，并对《评标报告》予以确认。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字或签章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（五）评标原则和评标方法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。
（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同
（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。
（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推，也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
九、其他事项
（1）解释权：本招标文件解释权属于本中心。
（2）有关事宜
所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：
邮政编码：530022
通讯地址：广西南宁市星湖路22号 
电    话：0771-8600350
第四章  评标方法及评分标准
评标方法及评分标准
（适用于分标1）
一、评标原则
(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
 （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
   （3）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分
 2．技术分…………………………………………………………………………62分
（1）技术响应（满分38分）
招标文件中带 “★” 的技术指标为重要参数；未做任何标识的为一般技术参数。

1）产品性能情况（满分8分）
评标委员会以投标人技术响应表为本项评标依据。
一档：全部技术参数存在负偏离的总数等于或多于7项的，得1分；

二档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为5-6项的，得3分；
三档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为3-4项的，得5分；

四档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为0-2项的，得8分。
注：投标人的技术响应表应对所投分标的技术参数做出清楚、真实的偏离说明，否则本项不得分。
2）正偏离加分：每有1项标记“★”的重要技术参数优于招标文件技术参数要求的得5分，本项加分满分30分。

注：

1.投标人需根据《第二章招标项目采购需求》中所有标注“★”的重要技术指标的要求，提供所投产品的佐证材料[佐证材料包括但不限于：工信部机动车公告网页截图或国家认可且具有相应检测资质的第三方检测机构出具的整车检验(测)报告或产品技术规格书。如同时提供多种资料的，按以上顺序对排序在前的资料作为评审依据进行评审，其余佐证材料不再作为评审依据]以验证该参数的偏离情况，并明显标识出相应指标(例如用红色方框标记)。投标人未提供佐证材料的相应参数按负偏离处理，投标人未提供佐证材料的相应参数按负偏离处理，因投标人未在佐证材料标记导致本项漏评不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。
2.凡标有最低一级序号的指标项即为一项独立的技术条款，无论是否隶属于上一级编号。

（2）项目实施方案（满分9分）
投标人结合本项目及采购人实际需求提供项目实施方案，内容包含但不限于：

1）项目总体实施计划；（含实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案及其他配套服务内容）

2）项目配置人员安排；（含人员岗位设置、人员基本情况、从业经历经验、资质情况等）

3）供货配送方案、安装调试方案；（含供货组织方案、运输方式、时效保障、货物仓储保管、包装防护、清单提交、现场安装调试等工作安排）

计分方法：上述3个模块的方案，完全符合且满足采购需求的，每个方案模块得3分；如果单个方案模块内容存在缺陷的，每个模块仅能得1分，满分9分。

注：1.“完全符合”：方案采用文字、图片、表格等形式，完整覆盖上述评审内容，贴合行业实际、符合行业政策，能够满足本项目采购需求。

2.“内容存在缺陷”：方案内容照搬套用，与项目实际明显不符、存在实质性偏差；存在明显和本项目无关内容；方案不适用本项目场景；对采购需求理解存在缺位或逻辑混乱。
不提供方案的得0分。

（3）质量保证方案（满分6分）
投标人结合本项目及采购人实际需求提供项目质量保证方案，内容包含但不限于：

1）项目实施质量控制措施；（含质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

2）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（含制造技术、生产设备、生产工艺、所用材料与部件来源介绍等）

计分方法：上述2个模块的方案，完全符合且满足采购需求的，每个方案模块得3分；如果单个方案模块内容存在缺陷的，每个模块仅能得1分，满分6分。

注：1.“完全符合”：方案采用文字、图片、表格等形式，完整覆盖上述评审内容，贴合行业实际、符合行业政策，能够满足本项目采购需求。

2.“内容存在缺陷”：方案内容照搬套用，与项目实际明显不符、存在实质性偏差；存在明显和本项目无关内容；方案不适用本项目场景；对采购需求理解存在缺位或逻辑混乱。

不提供方案的得0分。

（4）售后服务（满分5分）
1）售后服务方案承诺（本项满分1.5分）：

售后服务方案承诺1小时内响应，24小时内到达维修现场，5天完成修复的，得0.5分；

售后服务方案能够提供本地化服务能力，承诺30分钟内响应，12小时内到达维修现场，4天完成修复的，得1分；

售后服务方案能够提供本地化服务能力，承诺10分钟内响应，2小时内到达维修现场，3天完成修复的，得1.5分；

注：投标人须配套提交证明材料（含售后联系人及联系电话、售后服务场所地址、本地服务协议等），能佐证响应、到场、修复时限具备可落地条件；仅作出承诺但未按要求提供证明材料的，本项不得分。

2）备品备件及耗材报价方案（本项满分0.5分）：投标人提供有零配件供应周期、保修期内及保修期外备品备件（替换件）及耗材的数量和价格明细、网络通信咨询售后工时费（如微信、QQ等）信息的，得0.5分；未完整提供上述内容的，本项不得分。

3）售后服务人员安排计划、培训实施计划（本项满分3分）：

提供售后服务人员安排计划、培训实施计划方案的，得0.5分。

培训实施计划包含：①产品知识及使用培训、②日常维保措施培训、③故障排除与问题解决培训、④客户使用情况回访计划，方案且切实可行的，得1分；

培训计划承诺项目交付后1年内培训不少于2次的，且投标人在逐条响应的基础上，各项培训时长优于招标文件要求的，得0.5分；

培训实施计划承诺可覆盖广西14个地市中队开展培训的，得1分。

注：方案内容需贴合本项目实际；内容照搬模板、与项目需求不符或关键信息缺失的，对应子项不予计分；不提供方案的得0分。

（5）所投分标所有设备的质保期在满足招标文件基本要求的基础上，每延长1年加2分，最高得4分。（在投标文件中提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函）
3．商务分…………………………………………………………………………8分
（1）业绩分（满分4分）

2023年10月1日至本项目招标公告发出之日止，投标人或制造商具有本分标核心产品的销售业绩，每提供1份得2分，最高得4分。

业绩评审标准：

1）投标人须提供销售合同、验收合格材料、销售发票复印件，材料不齐全该业绩不得分。合同应包括合同首页、关键页（能够显示产品名称、型号等信息）和签署盖章页，合同须为投标人或制造商直接与采购方签订，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；业绩时间以合同签订时间为准。

2）统招分签项目只认定为一个业绩。

3）投标人验收合格材料需有采购人加盖公章；

以上条件须同时满足，材料须清晰可辨，无法识别关键信息的，该业绩不予计分。

（2）装备检查或维修保养经验分：

2023年10月1日至本项目招标公告发出之日止，投标人具有本分标核心产品（含同类型产品）的货物检查或维修保养服务经验的，每提供1份有效经验证明材料的得1分，本项满分1分。
注：投标人须提供加盖被服务单位公章的装备检查或维保证明材料复印件，否则本项不得分；证明材料中载明的服务实施主体须为投标人，主体不符不予计分。证明材料应体现服务对象、核心产品名称及服务时间，关键信息无法辨识的不予计分。

（3）质量承诺：

投标人应提供2025年度产品无质量问题的承诺函的，得1分；本项满分1分。

注：投标文件中须提供由法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标人公章的承诺函，未提供承诺函本项不得分。

（4）核心产品属于节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人投标时提供投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，得1分。

（5）核心产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人投标时提供投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，得1分。

（三）总得分＝1+2+3。
三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（二）排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

评标方法及评分标准
（适用于分标2）
一、评标原则
(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。

二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
 （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
   （3）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分
 2．技术分…………………………………………………………………………62分
（1）技术响应（满分38分）
招标文件中带 “★” 的技术指标为重要参数；未做任何标识的为一般技术参数。

1）产品性能情况（满分10分）
评标委员会以投标人技术响应表为本项评标依据。

一档：全部技术参数存在负偏离的总数等于或多于7项的，得1分；

二档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为5-6项的，得4分；

三档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为3-4项的，得7分；

四档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为0-2项的，得10分。

注：投标人的技术响应表应对所投分标的技术参数做出清楚、真实的偏离说明，否则本项不得分。
2）正偏离加分：每有1项标记“★”的重要技术参数优于招标文件技术参数要求的得3.5分，本项加分满分28分。

注：

1.投标人需根据《第二章招标项目采购需求》中所有标注“★”的重要技术指标的要求，提供所投产品的佐证材料[佐证材料包括但不限于：工信部机动车公告网页截图或国家认可且具有相应检测资质的第三方检测机构出具的整车检验(测)报告或产品技术规格书。如同时提供多种资料的，按以上顺序对排序在前的资料作为评审依据进行评审，其余佐证材料不再作为评审依据]以验证该参数的偏离情况，并明显标识出相应指标(例如用红色方框标记)。投标人未提供佐证材料的相应参数按负偏离处理，投标人未提供佐证材料的相应参数按负偏离处理，因投标人未在佐证材料标记导致本项漏评不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。
2.凡标有最低一级序号的指标项即为一项独立的技术条款，无论是否隶属于上一级编号。

（2）项目实施方案（满分9分）
投标人结合本项目及采购人实际需求提供项目实施方案，内容包含但不限于：

1）项目总体实施计划；（含实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案及其他配套服务内容）

2）项目配置人员安排；（含人员岗位设置、人员基本情况、从业经历经验、资质情况等）

3）供货配送方案、安装调试方案；（含供货组织方案、运输方式、时效保障、货物仓储保管、包装防护、清单提交、现场安装调试等工作安排）

计分方法：上述3个模块的方案，完全符合且满足采购需求的，每个方案模块得3分；如果单个方案模块内容存在缺陷的，每个模块仅能得1分，满分9分。

注：1.“完全符合”：方案采用文字、图片、表格等形式，完整覆盖上述评审内容，贴合行业实际、符合行业政策，能够满足本项目采购需求。

2.“内容存在缺陷”：方案内容照搬套用，与项目实际明显不符、存在实质性偏差；存在明显和本项目无关内容；方案不适用本项目场景；对采购需求理解存在缺位或逻辑混乱。
不提供方案的得0分。

（3）质量保证方案（满分6分）
投标人结合本项目及采购人实际需求提供项目质量保证方案，内容包含但不限于：

1）项目实施质量控制措施；（含质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

2）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（含制造技术、生产设备、生产工艺、所用材料与部件来源介绍等）

计分方法：上述2个模块的方案，完全符合且满足采购需求的，每个方案模块得3分；如果单个方案模块内容存在缺陷的，每个模块仅能得1分，满分6分。

注：1.“完全符合”：方案采用文字、图片、表格等形式，完整覆盖上述评审内容，贴合行业实际、符合行业政策，能够满足本项目采购需求。

2.“内容存在缺陷”：方案内容照搬套用，与项目实际明显不符、存在实质性偏差；存在明显和本项目无关内容；方案不适用本项目场景；对采购需求理解存在缺位或逻辑混乱。

不提供方案的得0分。

（4）售后服务（满分5分）
1）售后服务方案承诺（本项满分1.5分）：

售后服务方案承诺1小时内响应，24小时内到达维修现场，5天完成修复的，得0.5分；

售后服务方案能够提供本地化服务能力，承诺30分钟内响应，12小时内到达维修现场，4天完成修复的，得1分；

售后服务方案能够提供本地化服务能力，承诺10分钟内响应，2小时内到达维修现场，3天完成修复的，得1.5分；

注：投标人须配套提交证明材料（含售后联系人及联系电话、售后服务场所地址、本地服务协议等），能佐证响应、到场、修复时限具备可落地条件；仅作出承诺但未按要求提供证明材料的，本项不得分。

2）备品备件及耗材报价方案（本项满分0.5分）：投标人提供有零配件供应周期、保修期内及保修期外备品备件（替换件）及耗材的数量和价格明细、网络通信咨询售后工时费（如微信、QQ等）信息的，得0.5分；未完整提供上述内容的，本项不得分。

3）售后服务人员安排计划、培训实施计划（本项满分3分）：

提供售后服务人员安排计划、培训实施计划方案的，得0.5分。

培训实施计划包含：①产品知识及使用培训、②日常维保措施培训、③故障排除与问题解决培训、④客户使用情况回访计划，方案且切实可行的，得1分；

培训计划承诺项目交付后1年内培训不少于2次的，且投标人在逐条响应的基础上，各项培训时长优于招标文件要求的，得0.5分；

培训实施计划承诺可覆盖广西14个地市中队开展培训的，得1分。

注：方案内容需贴合本项目实际；内容照搬模板、与项目需求不符或关键信息缺失的，对应子项不予计分；不提供方案的得0分。

（5）所投分标所有设备的质保期在满足招标文件基本要求的基础上，每延长1年加2分，最高得4分。（在投标文件中提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函）
3．商务分…………………………………………………………………………8分
（1）业绩分（满分4分）

2023年10月1日至本项目招标公告发出之日止，投标人或制造商具有本分标核心产品的销售业绩，每提供1份得2分，最高得4分。

业绩评审标准：

1）投标人须提供销售合同、验收合格材料、销售发票复印件，材料不齐全该业绩不得分。合同应包括合同首页、关键页（能够显示产品名称、型号等信息）和签署盖章页，合同须为投标人或制造商直接与采购方签订，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；业绩时间以合同签订时间为准。

2）统招分签项目只认定为一个业绩。

3）投标人验收合格材料需有采购人加盖公章；

以上条件须同时满足，材料须清晰可辨，无法识别关键信息的，该业绩不予计分。

（2）装备检查或维修保养经验分：

2023年10月1日至本项目招标公告发出之日止，投标人具有本分标核心产品（含同类型产品）的货物检查或维修保养服务经验的，每提供1份有效经验证明材料的得1分，本项满分1分。

注：投标人须提供加盖被服务单位公章的装备检查或维保证明材料复印件，否则本项不得分；证明材料中载明的服务实施主体须为投标人，主体不符不予计分。证明材料应体现服务对象、核心产品名称及服务时间，关键信息无法辨识的不予计分。

（3）质量承诺：

投标人应提供2025年度产品无质量问题的承诺函的，得1分；本项满分1分。

注：投标文件中须提供由法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标人公章的承诺函，未提供承诺函本项不得分。

（4）核心产品属于节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人投标时提供投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，得1分。

（5）核心产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人投标时提供投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，得1分。

（三）总得分＝1+2+3。
三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（二）排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。
评标方法及评分标准
（适用于分标3）
一、评标原则
(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。

二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
 （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
   （3）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分
 2．技术分…………………………………………………………………………62分
（1）技术响应（满分38分）
招标文件中带 “★” 的技术指标为重要参数；未做任何标识的为一般技术参数。

1）产品性能情况（满分10分）
评标委员会以投标人技术响应表为本项评标依据。

一档：全部技术参数存在负偏离的总数等于或多于7项的，得1分；

二档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为5-6项的，得4分；

三档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为3-4项的，得7分；

四档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为0-2项的，得10分。

注：投标人的技术响应表应对所投分标的技术参数做出清楚、真实的偏离说明，否则本项不得分。
2）正偏离加分：每有1项标记“★”的重要技术参数优于招标文件技术参数要求的得3.5分，本项加分满分28分。

注：

1.投标人需根据《第二章招标项目采购需求》中所有标注“★”的重要技术指标的要求，提供所投产品的佐证材料[佐证材料包括但不限于：工信部机动车公告网页截图或国家认可且具有相应检测资质的第三方检测机构出具的整车检验(测)报告或产品技术规格书。如同时提供多种资料的，按以上顺序对排序在前的资料作为评审依据进行评审，其余佐证材料不再作为评审依据]以验证该参数的偏离情况，并明显标识出相应指标(例如用红色方框标记)。投标人未提供佐证材料的相应参数按负偏离处理，投标人未提供佐证材料的相应参数按负偏离处理，因投标人未在佐证材料标记导致本项漏评不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。
2.凡标有最低一级序号的指标项即为一项独立的技术条款，无论是否隶属于上一级编号。

（2）项目实施方案（满分9分）
投标人结合本项目及采购人实际需求提供项目实施方案，内容包含但不限于：

1）项目总体实施计划；（含实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案及其他配套服务内容）

2）项目配置人员安排；（含人员岗位设置、人员基本情况、从业经历经验、资质情况等）

3）供货配送方案、安装调试方案；（含供货组织方案、运输方式、时效保障、货物仓储保管、包装防护、清单提交、现场安装调试等工作安排）

计分方法：上述3个模块的方案，完全符合且满足采购需求的，每个方案模块得3分；如果单个方案模块内容存在缺陷的，每个模块仅能得1分，满分9分。

注：1.“完全符合”：方案采用文字、图片、表格等形式，完整覆盖上述评审内容，贴合行业实际、符合行业政策，能够满足本项目采购需求。

2.“内容存在缺陷”：方案内容照搬套用，与项目实际明显不符、存在实质性偏差；存在明显和本项目无关内容；方案不适用本项目场景；对采购需求理解存在缺位或逻辑混乱。
不提供方案的得0分。

（3）质量保证方案（满分6分）
投标人结合本项目及采购人实际需求提供项目质量保证方案，内容包含但不限于：

1）项目实施质量控制措施；（含质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

2）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（含制造技术、生产设备、生产工艺、所用材料与部件来源介绍等）

计分方法：上述2个模块的方案，完全符合且满足采购需求的，每个方案模块得3分；如果单个方案模块内容存在缺陷的，每个模块仅能得1分，满分6分。

注：1.“完全符合”：方案采用文字、图片、表格等形式，完整覆盖上述评审内容，贴合行业实际、符合行业政策，能够满足本项目采购需求。

2.“内容存在缺陷”：方案内容照搬套用，与项目实际明显不符、存在实质性偏差；存在明显和本项目无关内容；方案不适用本项目场景；对采购需求理解存在缺位或逻辑混乱。

不提供方案的得0分。

（4）售后服务（满分5分）
1）售后服务方案承诺（本项满分1.5分）：

售后服务方案承诺1小时内响应，24小时内到达维修现场，5天完成修复的，得0.5分；

售后服务方案能够提供本地化服务能力，承诺30分钟内响应，12小时内到达维修现场，4天完成修复的，得1分；

售后服务方案能够提供本地化服务能力，承诺10分钟内响应，2小时内到达维修现场，3天完成修复的，得1.5分；

注：投标人须配套提交证明材料（含售后联系人及联系电话、售后服务场所地址、本地服务协议等），能佐证响应、到场、修复时限具备可落地条件；仅作出承诺但未按要求提供证明材料的，本项不得分。

2）备品备件及耗材报价方案（本项满分0.5分）：投标人提供有零配件供应周期、保修期内及保修期外备品备件（替换件）及耗材的数量和价格明细、网络通信咨询售后工时费（如微信、QQ等）信息的，得0.5分；未完整提供上述内容的，本项不得分。

3）售后服务人员安排计划、培训实施计划（本项满分3分）：

提供售后服务人员安排计划、培训实施计划方案的，得0.5分。

培训实施计划包含：①产品知识及使用培训、②日常维保措施培训、③故障排除与问题解决培训、④客户使用情况回访计划，方案且切实可行的，得1分；

培训计划承诺项目交付后1年内培训不少于2次的，且投标人在逐条响应的基础上，各项培训时长优于招标文件要求的，得0.5分；

培训实施计划承诺可覆盖广西14个地市中队开展培训的，得1分。

注：方案内容需贴合本项目实际；内容照搬模板、与项目需求不符或关键信息缺失的，对应子项不予计分；不提供方案的得0分。

（5）所投分标所有设备的质保期在满足招标文件基本要求的基础上，每延长1年加2分，最高得4分。（在投标文件中提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函）
3．商务分…………………………………………………………………………8分
（1）业绩分（满分4分）

2023年10月1日至本项目招标公告发出之日止，投标人或制造商具有本分标核心产品的销售业绩，每提供1份得2分，最高得4分。

业绩评审标准：

1）投标人须提供销售合同、验收合格材料、销售发票复印件，材料不齐全该业绩不得分。合同应包括合同首页、关键页（能够显示产品名称、型号等信息）和签署盖章页，合同须为投标人或制造商直接与采购方签订，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；业绩时间以合同签订时间为准。

2）统招分签项目只认定为一个业绩。

3）投标人验收合格材料需有采购人加盖公章；

以上条件须同时满足，材料须清晰可辨，无法识别关键信息的，该业绩不予计分。

（2）装备检查或维修保养经验分：

2023年10月1日至本项目招标公告发出之日止，投标人具有本分标核心产品（含同类型产品）的货物检查或维修保养服务经验的，每提供1份有效经验证明材料的得1分，本项满分1分。

注：投标人须提供加盖被服务单位公章的装备检查或维保证明材料复印件，否则本项不得分；证明材料中载明的服务实施主体须为投标人，主体不符不予计分。证明材料应体现服务对象、核心产品名称及服务时间，关键信息无法辨识的不予计分。

（3）质量承诺：

投标人应提供2025年度产品无质量问题的承诺函的，得1分；本项满分1分。

注：投标文件中须提供由法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标人公章的承诺函，未提供承诺函本项不得分。

（4）核心产品属于节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人投标时提供投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，得1分。

（5）核心产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人投标时提供投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，得1分。

（三）总得分＝1+2+3。
三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（二）排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

评标方法及评分标准
（适用于分标4）
一、评标原则
(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。

二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
 （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
   （3）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分
 2．技术分…………………………………………………………………………62分
（1）技术响应（满分38分）
招标文件中带 “★” 的技术指标为重要参数；未做任何标识的为一般技术参数。

1）产品性能情况（满分10分）
评标委员会以投标人技术响应表为本项评标依据。

一档：全部技术参数存在负偏离的总数等于或多于7项的，得1分；

二档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为5-6项的，得4分；

三档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为3-4项的，得7分；

四档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为0-2项的，得10分。

注：投标人的技术响应表应对所投分标的技术参数做出清楚、真实的偏离说明，否则本项不得分。
2）正偏离加分：每有1项标记“★”的重要技术参数优于招标文件技术参数要求的得3.5分，本项加分满分28分。

注：

1.投标人需根据《第二章招标项目采购需求》中所有标注“★”的重要技术指标的要求，提供所投产品的佐证材料[佐证材料包括但不限于：工信部机动车公告网页截图或国家认可且具有相应检测资质的第三方检测机构出具的整车检验(测)报告或产品技术规格书。如同时提供多种资料的，按以上顺序对排序在前的资料作为评审依据进行评审，其余佐证材料不再作为评审依据]以验证该参数的偏离情况，并明显标识出相应指标(例如用红色方框标记)。投标人未提供佐证材料的相应参数按负偏离处理，因投标人未在佐证材料标记导致本项漏评不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。
2.凡标有最低一级序号的指标项即为一项独立的技术条款，无论是否隶属于上一级编号。

（2）项目实施方案（满分9分）
投标人结合本项目及采购人实际需求提供项目实施方案，内容包含但不限于：

1）项目总体实施计划；（含实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案及其他配套服务内容）

2）项目配置人员安排；（含人员岗位设置、人员基本情况、从业经历经验、资质情况等）

3）供货配送方案、安装调试方案；（含供货组织方案、运输方式、时效保障、货物仓储保管、包装防护、清单提交、现场安装调试等工作安排）

计分方法：上述3个模块的方案，完全符合且满足采购需求的，每个方案模块得3分；如果单个方案模块内容存在缺陷的，每个模块仅能得1分，满分9分。

注：1.“完全符合”：方案采用文字、图片、表格等形式，完整覆盖上述评审内容，贴合行业实际、符合行业政策，能够满足本项目采购需求。

2.“内容存在缺陷”：方案内容照搬套用，与项目实际明显不符、存在实质性偏差；存在明显和本项目无关内容；方案不适用本项目场景；对采购需求理解存在缺位或逻辑混乱。
不提供方案的得0分。

（3）质量保证方案（满分6分）
投标人结合本项目及采购人实际需求提供项目质量保证方案，内容包含但不限于：

1）项目实施质量控制措施；（含质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

2）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（含制造技术、生产设备、生产工艺、所用材料与部件来源介绍等）

计分方法：上述2个模块的方案，完全符合且满足采购需求的，每个方案模块得3分；如果单个方案模块内容存在缺陷的，每个模块仅能得1分，满分6分。

注：1.“完全符合”：方案采用文字、图片、表格等形式，完整覆盖上述评审内容，贴合行业实际、符合行业政策，能够满足本项目采购需求。

2.“内容存在缺陷”：方案内容照搬套用，与项目实际明显不符、存在实质性偏差；存在明显和本项目无关内容；方案不适用本项目场景；对采购需求理解存在缺位或逻辑混乱。

不提供方案的得0分。

（4）售后服务（满分5分）
1）售后服务方案承诺（本项满分1.5分）：

售后服务方案承诺1小时内响应，24小时内到达维修现场，5天完成修复的，得0.5分；

售后服务方案能够提供本地化服务能力，承诺30分钟内响应，12小时内到达维修现场，4天完成修复的，得1分；

售后服务方案能够提供本地化服务能力，承诺10分钟内响应，2小时内到达维修现场，3天完成修复的，得1.5分；

注：投标人须配套提交证明材料（含售后联系人及联系电话、售后服务场所地址、本地服务协议等），能佐证响应、到场、修复时限具备可落地条件；仅作出承诺但未按要求提供证明材料的，本项不得分。

2）备品备件及耗材报价方案（本项满分0.5分）：投标人提供有零配件供应周期、保修期内及保修期外备品备件（替换件）及耗材的数量和价格明细、网络通信咨询售后工时费（如微信、QQ等）信息的，得0.5分；未完整提供上述内容的，本项不得分。

3）售后服务人员安排计划、培训实施计划（本项满分3分）：

提供售后服务人员安排计划、培训实施计划方案的，得0.5分。

培训实施计划包含：①产品知识及使用培训、②日常维保措施培训、③故障排除与问题解决培训、④客户使用情况回访计划，方案且切实可行的，得1分；

培训计划承诺项目交付后1年内培训不少于2次的，且投标人在逐条响应的基础上，各项培训时长优于招标文件要求的，得0.5分；

培训实施计划承诺可覆盖广西14个地市中队开展培训的，得1分。

注：方案内容需贴合本项目实际；内容照搬模板、与项目需求不符或关键信息缺失的，对应子项不予计分；不提供方案的得0分。

（5）所投分标所有设备的质保期在满足招标文件基本要求的基础上，每延长1年加2分，最高得4分。（在投标文件中提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函）
3．商务分…………………………………………………………………………8分
（1）业绩分（满分4分）

2023年10月1日至本项目招标公告发出之日止，投标人或制造商具有本分标核心产品的销售业绩，每提供1份得2分，最高得4分。

业绩评审标准：

1）投标人须提供销售合同、验收合格材料、销售发票复印件，材料不齐全该业绩不得分。合同应包括合同首页、关键页（能够显示产品名称、型号等信息）和签署盖章页，合同须为投标人或制造商直接与采购方签订，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；业绩时间以合同签订时间为准。

2）统招分签项目只认定为一个业绩。

3）投标人验收合格材料需有采购人加盖公章；

以上条件须同时满足，材料须清晰可辨，无法识别关键信息的，该业绩不予计分。

（2）装备检查或维修保养经验分：

2023年10月1日至本项目招标公告发出之日止，投标人具有本分标核心产品（含同类型产品）的货物检查或维修保养服务经验的，每提供1份有效经验证明材料的得1分，本项满分1分。

注：投标人须提供加盖被服务单位公章的装备检查或维保证明材料复印件，否则本项不得分；证明材料中载明的服务实施主体须为投标人，主体不符不予计分。证明材料应体现服务对象、核心产品名称及服务时间，关键信息无法辨识的不予计分。

（3）质量承诺：

投标人应提供2025年度产品无质量问题的承诺函的，得1分；本项满分1分。

注：投标文件中须提供由法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标人公章的承诺函，未提供承诺函本项不得分。

（4）核心产品属于节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人投标时提供投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，得1分。

（5）核心产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人投标时提供投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，得1分。

（三）总得分＝1+2+3。
三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（二）排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

评标方法及评分标准
（适用于分标5）
一、评标原则
(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
 （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
   （3）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分
 2．技术分…………………………………………………………………………62分
（1）技术响应（满分38分）
招标文件中带 “★” 的技术指标为重要参数；未做任何标识的为一般技术参数。

1）产品性能情况（满分8分）
评标委员会以投标人技术响应表为本项评标依据。

一档：全部技术参数存在负偏离的总数等于或多于7项的，得1分；

二档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为5-6项的，得3分；

三档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为3-4项的，得5分；

四档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为0-2项的，得8分。

注：投标人的技术响应表应对所投分标的技术参数做出清楚、真实的偏离说明，否则本项不得分。
2）正偏离加分：每有1项标记“★”的重要技术参数优于招标文件技术参数要求的得3分，本项加分满分30分。

注：

1.投标人需根据《第二章招标项目采购需求》中所有标注“★”的重要技术指标的要求，提供所投产品的佐证材料[佐证材料包括但不限于：工信部机动车公告网页截图或国家认可且具有相应检测资质的第三方检测机构出具的整车检验(测)报告或产品技术规格书。如同时提供多种资料的，按以上顺序对排序在前的资料作为评审依据进行评审，其余佐证材料不再作为评审依据]以验证该参数的偏离情况，并明显标识出相应指标(例如用红色方框标记)。投标人未提供佐证材料的相应参数按负偏离处理，因投标人未在佐证材料标记导致本项漏评不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。
2.凡标有最低一级序号的指标项即为一项独立的技术条款，无论是否隶属于上一级编号。

（2）项目实施方案（满分9分）
投标人结合本项目及采购人实际需求提供项目实施方案，内容包含但不限于：

1）项目总体实施计划；（含实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案及其他配套服务内容）

2）项目配置人员安排；（含人员岗位设置、人员基本情况、从业经历经验、资质情况等）

3）供货配送方案、安装调试方案；（含供货组织方案、运输方式、时效保障、货物仓储保管、包装防护、清单提交、现场安装调试等工作安排）

计分方法：上述3个模块的方案，完全符合且满足采购需求的，每个方案模块得3分；如果单个方案模块内容存在缺陷的，每个模块仅能得1分，满分9分。

注：1.“完全符合”：方案采用文字、图片、表格等形式，完整覆盖上述评审内容，贴合行业实际、符合行业政策，能够满足本项目采购需求。

2.“内容存在缺陷”：方案内容照搬套用，与项目实际明显不符、存在实质性偏差；存在明显和本项目无关内容；方案不适用本项目场景；对采购需求理解存在缺位或逻辑混乱。
不提供方案的得0分。

（3）质量保证方案（满分6分）
投标人结合本项目及采购人实际需求提供项目质量保证方案，内容包含但不限于：

1）项目实施质量控制措施；（含质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

2）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（含制造技术、生产设备、生产工艺、所用材料与部件来源介绍等）

计分方法：上述2个模块的方案，完全符合且满足采购需求的，每个方案模块得3分；如果单个方案模块内容存在缺陷的，每个模块仅能得1分，满分6分。

注：1.“完全符合”：方案采用文字、图片、表格等形式，完整覆盖上述评审内容，贴合行业实际、符合行业政策，能够满足本项目采购需求。

2.“内容存在缺陷”：方案内容照搬套用，与项目实际明显不符、存在实质性偏差；存在明显和本项目无关内容；方案不适用本项目场景；对采购需求理解存在缺位或逻辑混乱。

不提供方案的得0分。

（4）售后服务（满分5分）
1）售后服务方案承诺（本项满分1.5分）：

售后服务方案承诺1小时内响应，24小时内到达维修现场，5天完成修复的，得0.5分；

售后服务方案能够提供本地化服务能力，承诺30分钟内响应，12小时内到达维修现场，4天完成修复的，得1分；

售后服务方案能够提供本地化服务能力，承诺10分钟内响应，2小时内到达维修现场，3天完成修复的，得1.5分；

注：投标人须配套提交证明材料（含售后联系人及联系电话、售后服务场所地址、本地服务协议等），能佐证响应、到场、修复时限具备可落地条件；仅作出承诺但未按要求提供证明材料的，本项不得分。

2）备品备件及耗材报价方案（本项满分0.5分）：投标人提供有零配件供应周期、保修期内及保修期外备品备件（替换件）及耗材的数量和价格明细、网络通信咨询售后工时费（如微信、QQ等）信息的，得0.5分；未完整提供上述内容的，本项不得分。

3）售后服务人员安排计划、培训实施计划（本项满分3分）：

提供售后服务人员安排计划、培训实施计划方案的，得0.5分。

培训实施计划包含：①产品知识及使用培训、②日常维保措施培训、③故障排除与问题解决培训、④客户使用情况回访计划，方案且切实可行的，得1分；

培训计划承诺项目交付后1年内培训不少于2次的，且投标人在逐条响应的基础上，各项培训时长优于招标文件要求的，得0.5分；

培训实施计划承诺可覆盖广西14个地市中队开展培训的，得1分。

注：方案内容需贴合本项目实际；内容照搬模板、与项目需求不符或关键信息缺失的，对应子项不予计分；不提供方案的得0分。

（5）所投分标所有设备的质保期在满足招标文件基本要求的基础上，每延长1年加2分，最高得4分。（在投标文件中提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函）
3．商务分…………………………………………………………………………8分
（1）业绩分（满分4分）

2023年10月1日至本项目招标公告发出之日止，投标人或制造商具有本分标核心产品（含同类型产品）的销售业绩，每提供1份有效业绩证明材料的得2分，最高得4分。
业绩评审标准：

1）投标人须提供销售合同、验收合格材料、销售发票复印件，材料不齐全该业绩不得分。合同应包括合同首页、关键页（能够显示产品名称、型号等信息）和签署盖章页，合同须为投标人或制造商直接与采购方签订，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；业绩时间以合同签订时间为准。

2）统招分签项目只认定为一个业绩。

3）投标人验收合格材料需有采购人加盖公章；

以上条件须同时满足，材料须清晰可辨，无法识别关键信息的，该业绩不予计分。

（2）装备检查或维修保养经验分：

2023年10月1日至本项目招标公告发出之日止，投标人具有本分标核心产品（含同类型产品）的货物检查或维修保养服务经验的，每提供1份有效经验证明材料的得1分，本项满分1分。

注：投标人须提供加盖被服务单位公章的装备检查或维保证明材料复印件，否则本项不得分；证明材料中载明的服务实施主体须为投标人，主体不符不予计分。证明材料应体现服务对象、核心产品名称及服务时间，关键信息无法辨识的不予计分。

（3）质量承诺：

投标人应提供2025年度产品无质量问题的承诺函的，得1分；本项满分1分。

注：投标文件中须提供由法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标人公章的承诺函，未提供承诺函本项不得分。

（4）核心产品属于节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人投标时提供投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，得1分。

（5）核心产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人投标时提供投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，得1分。

（三）总得分＝1+2+3。
三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（二）排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

评标方法及评分标准
（适用于分标6）
一、评标原则
(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
 （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
   （3）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分
 2．技术分…………………………………………………………………………62分
（1）技术响应（满分38分）
招标文件中带 “★” 的技术指标为重要参数；未做任何标识的为一般技术参数。

1）产品性能情况（满分11分）
评标委员会以投标人技术响应表为本项评标依据。

一档：全部技术参数存在负偏离的总数等于或多于7项的，得2分；

二档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为5-6项的，得5分；

三档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为3-4项的，得8分；

四档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为0-2项的，得11分。

注：投标人的技术响应表应对所投分标的技术参数做出清楚、真实的偏离说明，否则本项不得分。

2）正偏离加分：每有1项标记“★”的重要技术参数优于招标文件技术参数要求的得3分，本项加分满分27分。

注：

1.投标人需根据《第二章招标项目采购需求》中所有标注“★”的重要技术指标的要求，提供所投产品的佐证材料[佐证材料包括但不限于：工信部机动车公告网页截图或国家认可且具有相应检测资质的第三方检测机构出具的整车检验(测)报告或产品技术规格书。如同时提供多种资料的，按以上顺序对排序在前的资料作为评审依据进行评审，其余佐证材料不再作为评审依据]以验证该参数的偏离情况，并明显标识出相应指标(例如用红色方框标记)。投标人未提供佐证材料的相应参数按负偏离处理，因投标人未在佐证材料标记导致本项漏评不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。
2.凡标有最低一级序号的指标项即为一项独立的技术条款，无论是否隶属于上一级编号。

（2）项目实施方案（满分9分）
投标人结合本项目及采购人实际需求提供项目实施方案，内容包含但不限于：

1）项目总体实施计划；（含实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案及其他配套服务内容）

2）项目配置人员安排；（含人员岗位设置、人员基本情况、从业经历经验、资质情况等）

3）供货配送方案、安装调试方案；（含供货组织方案、运输方式、时效保障、货物仓储保管、包装防护、清单提交、现场安装调试等工作安排）

计分方法：上述3个模块的方案，完全符合且满足采购需求的，每个方案模块得3分；如果单个方案模块内容存在缺陷的，每个模块仅能得1分，满分9分。

注：1.“完全符合”：方案采用文字、图片、表格等形式，完整覆盖上述评审内容，贴合行业实际、符合行业政策，能够满足本项目采购需求。

2.“内容存在缺陷”：方案内容照搬套用，与项目实际明显不符、存在实质性偏差；存在明显和本项目无关内容；方案不适用本项目场景；对采购需求理解存在缺位或逻辑混乱。
不提供方案的得0分。

（3）质量保证方案（满分6分）
投标人结合本项目及采购人实际需求提供项目质量保证方案，内容包含但不限于：

1）项目实施质量控制措施；（含质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

2）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（含制造技术、生产设备、生产工艺、所用材料与部件来源介绍等）

计分方法：上述2个模块的方案，完全符合且满足采购需求的，每个方案模块得3分；如果单个方案模块内容存在缺陷的，每个模块仅能得1分，满分6分。

注：1.“完全符合”：方案采用文字、图片、表格等形式，完整覆盖上述评审内容，贴合行业实际、符合行业政策，能够满足本项目采购需求。

2.“内容存在缺陷”：方案内容照搬套用，与项目实际明显不符、存在实质性偏差；存在明显和本项目无关内容；方案不适用本项目场景；对采购需求理解存在缺位或逻辑混乱。

不提供方案的得0分。

（4）售后服务（满分5分）
1）售后服务方案承诺（本项满分1.5分）：

售后服务方案承诺1小时内响应，24小时内到达维修现场，5天完成修复的，得0.5分；

售后服务方案能够提供本地化服务能力，承诺30分钟内响应，12小时内到达维修现场，4天完成修复的，得1分；

售后服务方案能够提供本地化服务能力，承诺10分钟内响应，2小时内到达维修现场，3天完成修复的，得1.5分；

注：投标人须配套提交证明材料（含售后联系人及联系电话、售后服务场所地址、本地服务协议等），能佐证响应、到场、修复时限具备可落地条件；仅作出承诺但未按要求提供证明材料的，本项不得分。

2）备品备件及耗材报价方案（本项满分0.5分）：投标人提供有零配件供应周期、保修期内及保修期外备品备件（替换件）及耗材的数量和价格明细、网络通信咨询售后工时费（如微信、QQ等）信息的，得0.5分；未完整提供上述内容的，本项不得分。

3）售后服务人员安排计划、培训实施计划（本项满分3分）：
提供售后服务人员安排计划、培训实施计划方案的，得0.5分。

培训实施计划包含：①产品知识及使用培训、②日常维保措施培训、③故障排除与问题解决培训、④客户使用情况回访计划，方案且切实可行的，得1分；

培训计划承诺项目交付后1年内培训不少于2次的，且投标人在逐条响应的基础上，各项培训时长优于招标文件要求的，得0.5分；

培训实施计划承诺可覆盖广西14个地市中队开展培训的，得1分。

注：方案内容需贴合本项目实际；内容照搬模板、与项目需求不符或关键信息缺失的，对应子项不予计分；不提供方案的得0分。

（5）所投分标所有设备的质保期在满足招标文件基本要求的基础上，每延长1年加2分，最高得4分。（在投标文件中提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函）
3．商务分…………………………………………………………………………8分
（1）业绩分（满分4分）

2023年10月1日至本项目招标公告发出之日止，投标人或制造商具有本分标核心产品（含同类型产品）的销售业绩，每提供1份有效业绩证明材料的得2分，最高得4分。
业绩评审标准：

1）投标人须提供销售合同、验收合格材料、销售发票复印件，材料不齐全该业绩不得分。合同应包括合同首页、关键页（能够显示产品名称、型号等信息）和签署盖章页，合同须为投标人或制造商直接与采购方签订，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；业绩时间以合同签订时间为准。

2）统招分签项目只认定为一个业绩。

3）投标人验收合格材料需有采购人加盖公章；

以上条件须同时满足，材料须清晰可辨，无法识别关键信息的，该业绩不予计分。

（2）装备检查或维修保养经验分：

2023年10月1日至本项目招标公告发出之日止，投标人具有本分标核心产品（含同类型产品）的货物检查或维修保养服务经验的，每提供1份有效经验证明材料的得1分，本项满分1分。

注：投标人须提供加盖被服务单位公章的装备检查或维保证明材料复印件，否则本项不得分；证明材料中载明的服务实施主体须为投标人，主体不符不予计分。证明材料应体现服务对象、核心产品名称及服务时间，关键信息无法辨识的不予计分。

（3）质量承诺：

投标人应提供2025年度产品无质量问题的承诺函的，得1分；本项满分1分。

注：投标文件中须提供由法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标人公章的承诺函，未提供承诺函本项不得分。

（4）核心产品属于节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人投标时提供投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，得1分。

（5）核心产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人投标时提供投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，得1分。

（三）总得分＝1+2+3。
三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（二）排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

评标方法及评分标准
（适用于分标7）
一、评标原则
(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
 （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
   （3）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分
 2．技术分…………………………………………………………………………62分
（1）技术响应（满分38分）
招标文件中带 “★” 的技术指标为重要参数；未做任何标识的为一般技术参数。

1）产品性能情况（满分8分）
评标委员会以投标人技术响应表为本项评标依据。

一档：全部技术参数存在负偏离的总数等于或多于7项的，得1分；

二档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为5-6项的，得3分；

三档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为3-4项的，得5分；

四档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为0-2项的，得8分。

注：投标人的技术响应表应对所投分标的技术参数做出清楚、真实的偏离说明，否则本项不得分。

2）正偏离加分：每有1项标记“★”的重要技术参数优于招标文件技术参数要求的得3分，本项加分满分30分。

注：

1.投标人需根据《第二章招标项目采购需求》中所有标注“★”的重要技术指标的要求，提供所投产品的佐证材料[佐证材料包括但不限于：工信部机动车公告网页截图或国家认可且具有相应检测资质的第三方检测机构出具的整车检验(测)报告或产品技术规格书。如同时提供多种资料的，按以上顺序对排序在前的资料作为评审依据进行评审，其余佐证材料不再作为评审依据]以验证该参数的偏离情况，并明显标识出相应指标(例如用红色方框标记)。投标人未提供佐证材料的相应参数按负偏离处理，因投标人未在佐证材料标记导致本项漏评不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。
2.凡标有最低一级序号的指标项即为一项独立的技术条款，无论是否隶属于上一级编号。

（2）项目实施方案（满分9分）
投标人结合本项目及采购人实际需求提供项目实施方案，内容包含但不限于：

1）项目总体实施计划；（含实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案及其他配套服务内容）

2）项目配置人员安排；（含人员岗位设置、人员基本情况、从业经历经验、资质情况等）

3）供货配送方案、安装调试方案；（含供货组织方案、运输方式、时效保障、货物仓储保管、包装防护、清单提交、现场安装调试等工作安排）

计分方法：上述3个模块的方案，完全符合且满足采购需求的，每个方案模块得3分；如果单个方案模块内容存在缺陷的，每个模块仅能得1分，满分9分。

注：1.“完全符合”：方案采用文字、图片、表格等形式，完整覆盖上述评审内容，贴合行业实际、符合行业政策，能够满足本项目采购需求。

2.“内容存在缺陷”：方案内容照搬套用，与项目实际明显不符、存在实质性偏差；存在明显和本项目无关内容；方案不适用本项目场景；对采购需求理解存在缺位或逻辑混乱。
不提供方案的得0分。

（3）质量保证方案（满分6分）
投标人结合本项目及采购人实际需求提供项目质量保证方案，内容包含但不限于：

1）项目实施质量控制措施；（含质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

2）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（含制造技术、生产设备、生产工艺、所用材料与部件来源介绍等）

计分方法：上述2个模块的方案，完全符合且满足采购需求的，每个方案模块得3分；如果单个方案模块内容存在缺陷的，每个模块仅能得1分，满分6分。

注：1.“完全符合”：方案采用文字、图片、表格等形式，完整覆盖上述评审内容，贴合行业实际、符合行业政策，能够满足本项目采购需求。

2.“内容存在缺陷”：方案内容照搬套用，与项目实际明显不符、存在实质性偏差；存在明显和本项目无关内容；方案不适用本项目场景；对采购需求理解存在缺位或逻辑混乱。

不提供方案的得0分。

（4）售后服务（满分5分）
1）售后服务方案承诺（本项满分1.5分）：

售后服务方案承诺1小时内响应，24小时内到达维修现场，5天完成修复的，得0.5分；

售后服务方案能够提供本地化服务能力，承诺30分钟内响应，12小时内到达维修现场，4天完成修复的，得1分；

售后服务方案能够提供本地化服务能力，承诺10分钟内响应，2小时内到达维修现场，3天完成修复的，得1.5分；

注：投标人须配套提交证明材料（含售后联系人及联系电话、售后服务场所地址、本地服务协议等），能佐证响应、到场、修复时限具备可落地条件；仅作出承诺但未按要求提供证明材料的，本项不得分。

2）备品备件及耗材报价方案（本项满分0.5分）：投标人提供有零配件供应周期、保修期内及保修期外备品备件（替换件）及耗材的数量和价格明细、网络通信咨询售后工时费（如微信、QQ等）信息的，得0.5分；未完整提供上述内容的，本项不得分。

3）售后服务人员安排计划、培训实施计划（本项满分3分）：

提供售后服务人员安排计划、培训实施计划方案的，得0.5分。

培训实施计划包含：①产品知识及使用培训、②日常维保措施培训、③故障排除与问题解决培训、④客户使用情况回访计划，方案且切实可行的，得1分；

培训计划承诺项目交付后1年内培训不少于2次的，且投标人在逐条响应的基础上，各项培训时长优于招标文件要求的，得0.5分；

培训实施计划承诺可覆盖广西14个地市中队开展培训的，得1分。

注：方案内容需贴合本项目实际；内容照搬模板、与项目需求不符或关键信息缺失的，对应子项不予计分；不提供方案的得0分。

（5）所投分标所有设备的质保期在满足招标文件基本要求的基础上，每延长1年加2分，最高得4分。（在投标文件中提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函）
3．商务分…………………………………………………………………………8分
（1）业绩分（满分4分）

2023年10月1日至本项目招标公告发出之日止，投标人或制造商具有本分标核心产品（含同类型产品）的销售业绩，每提供1份有效业绩证明材料的得2分，最高得4分。
业绩评审标准：

1）投标人须提供销售合同、验收合格材料、销售发票复印件，材料不齐全该业绩不得分。合同应包括合同首页、关键页（能够显示产品名称、型号等信息）和签署盖章页，合同须为投标人或制造商直接与采购方签订，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；业绩时间以合同签订时间为准。

2）统招分签项目只认定为一个业绩。

3）投标人验收合格材料需有采购人加盖公章；

以上条件须同时满足，材料须清晰可辨，无法识别关键信息的，该业绩不予计分。

（2）装备检查或维修保养经验分：

2023年10月1日至本项目招标公告发出之日止，投标人具有本分标核心产品（含同类型产品）的货物检查或维修保养服务经验的，每提供1份有效经验证明材料的得1分，本项满分1分。

注：投标人须提供加盖被服务单位公章的装备检查或维保证明材料复印件，否则本项不得分；证明材料中载明的服务实施主体须为投标人，主体不符不予计分。证明材料应体现服务对象、核心产品名称及服务时间，关键信息无法辨识的不予计分。

（3）质量承诺：

投标人应提供2025年度产品无质量问题的承诺函的，得1分；本项满分1分。

注：投标文件中须提供由法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标人公章的承诺函，未提供承诺函本项不得分。

（4）核心产品属于节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人投标时提供投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，得1分。

（5）核心产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人投标时提供投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，得1分。

（三）总得分＝1+2+3。
三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（二）排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

评标方法及评分标准
（适用于分标8）
一、评标原则
(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。

二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
 （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
   （3）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分
 2．技术分…………………………………………………………………………62分
（1）技术响应（满分38分）
招标文件中带 “★” 的技术指标为重要参数；未做任何标识的为一般技术参数。

1）产品性能情况（满分10分）
评标委员会以投标人技术响应表为本项评标依据。

一档：全部技术参数存在负偏离的总数等于或多于7项的，得1分；

二档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为5-6项的，得4分；

三档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为3-4项的，得7分；

四档：全部技术参数存在负偏离的总数仅为0-2项的，得10分。

注：投标人的技术响应表应对所投分标的技术参数做出清楚、真实的偏离说明，否则本项不得分。
2）正偏离加分：每有1项标记“★”的重要技术参数优于招标文件技术参数要求的得3.5分，本项加分满分28分。

注：

1.投标人需根据《第二章招标项目采购需求》中所有标注“★”的重要技术指标的要求，提供所投产品的佐证材料[佐证材料包括但不限于：工信部机动车公告网页截图或国家认可且具有相应检测资质的第三方检测机构出具的整车检验(测)报告或产品技术规格书。如同时提供多种资料的，按以上顺序对排序在前的资料作为评审依据进行评审，其余佐证材料不再作为评审依据]以验证该参数的偏离情况，并明显标识出相应指标(例如用红色方框标记)。投标人未提供佐证材料的相应参数按负偏离处理，因投标人未在佐证材料标记导致本项漏评不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。
2.凡标有最低一级序号的指标项即为一项独立的技术条款，无论是否隶属于上一级编号。

（2）项目实施方案（满分9分）
投标人结合本项目及采购人实际需求提供项目实施方案，内容包含但不限于：

1）项目总体实施计划；（含实施计划大纲、实施内容、履约进度计划、实施方案及其他配套服务内容）

2）项目配置人员安排；（含人员岗位设置、人员基本情况、从业经历经验、资质情况等）

3）供货配送方案、安装调试方案；（含供货组织方案、运输方式、时效保障、货物仓储保管、包装防护、清单提交、现场安装调试等工作安排）

计分方法：上述3个模块的方案，完全符合且满足采购需求的，每个方案模块得3分；如果单个方案模块内容存在缺陷的，每个模块仅能得1分，满分9分。

注：1.“完全符合”：方案采用文字、图片、表格等形式，完整覆盖上述评审内容，贴合行业实际、符合行业政策，能够满足本项目采购需求。

2.“内容存在缺陷”：方案内容照搬套用，与项目实际明显不符、存在实质性偏差；存在明显和本项目无关内容；方案不适用本项目场景；对采购需求理解存在缺位或逻辑混乱。
不提供方案的得0分。

（3）质量保证方案（满分6分）
投标人结合本项目及采购人实际需求提供项目质量保证方案，内容包含但不限于：

1）项目实施质量控制措施；（含质量目标、质量保证体系、质量管理方案、质量控制流程、质检岗位职责、采购人紧急需求等突发状况的处理措施等）

2）生产工艺、货源介绍、制作流程方案；（含制造技术、生产设备、生产工艺、所用材料与部件来源介绍等）

计分方法：上述2个模块的方案，完全符合且满足采购需求的，每个方案模块得3分；如果单个方案模块内容存在缺陷的，每个模块仅能得1分，满分6分。

注：1.“完全符合”：方案采用文字、图片、表格等形式，完整覆盖上述评审内容，贴合行业实际、符合行业政策，能够满足本项目采购需求。

2.“内容存在缺陷”：方案内容照搬套用，与项目实际明显不符、存在实质性偏差；存在明显和本项目无关内容；方案不适用本项目场景；对采购需求理解存在缺位或逻辑混乱。

不提供方案的得0分。

（4）售后服务（满分5分）
1）售后服务方案承诺（本项满分1.5分）：
售后服务方案承诺1小时内响应，24小时内到达维修现场，5天完成修复的，得0.5分；

售后服务方案能够提供本地化服务能力，承诺30分钟内响应，12小时内到达维修现场，4天完成修复的，得1分；

售后服务方案能够提供本地化服务能力，承诺10分钟内响应，2小时内到达维修现场，3天完成修复的，得1.5分；

注：投标人须配套提交证明材料（含售后联系人及联系电话、售后服务场所地址、本地服务协议等），能佐证响应、到场、修复时限具备可落地条件；仅作出承诺但未按要求提供证明材料的，本项不得分。

2）备品备件及耗材报价方案（本项满分0.5分）：投标人提供有零配件供应周期、保修期内及保修期外备品备件（替换件）及耗材的数量和价格明细、网络通信咨询售后工时费（如微信、QQ等）信息的，得0.5分；未完整提供上述内容的，本项不得分。

3）售后服务人员安排计划、培训实施计划（本项满分3分）：

提供售后服务人员安排计划、培训实施计划方案的，得0.5分。

培训实施计划包含：①产品知识及使用培训、②日常维保措施培训、③故障排除与问题解决培训、④客户使用情况回访计划，方案且切实可行的，得1分；

培训计划承诺项目交付后1年内培训不少于2次的，且投标人在逐条响应的基础上，各项培训时长优于招标文件要求的，得0.5分；

培训实施计划承诺可覆盖广西14个地市中队开展培训的，得1分。

注：方案内容需贴合本项目实际；内容照搬模板、与项目需求不符或关键信息缺失的，对应子项不予计分；不提供方案的得0分。

（5）所投分标所有设备的质保期在满足招标文件基本要求的基础上，每延长1年加2分，最高得4分。（在投标文件中提供法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标单位公章的承诺函）
3．商务分…………………………………………………………………………8分
（1）业绩分（满分4分）

2023年10月1日至本项目招标公告发出之日止，投标人或制造商具有本分标核心产品（含同类型产品）的销售业绩，每提供1份有效业绩证明材料的得2分，最高得4分。
业绩评审标准：

1）投标人须提供销售合同、验收合格材料、销售发票复印件，材料不齐全该业绩不得分。合同应包括合同首页、关键页（能够显示产品名称、型号等信息）和签署盖章页，合同须为投标人或制造商直接与采购方签订，投标人代理的生产厂家相关合同业绩不作为评审依据；业绩时间以合同签订时间为准。

2）统招分签项目只认定为一个业绩。

3）投标人验收合格材料需有采购人加盖公章；

以上条件须同时满足，材料须清晰可辨，无法识别关键信息的，该业绩不予计分。

（2）装备检查或维修保养经验分：

2023年10月1日至本项目招标公告发出之日止，投标人具有本分标核心产品（含同类型产品）的货物检查或维修保养服务经验的，每提供1份有效经验证明材料的得1分，本项满分1分。

注：投标人须提供加盖被服务单位公章的装备检查或维保证明材料复印件，否则本项不得分；证明材料中载明的服务实施主体须为投标人，主体不符不予计分。证明材料应体现服务对象、核心产品名称及服务时间，关键信息无法辨识的不予计分。

（3）质量承诺：

投标人应提供2025年度产品无质量问题的承诺函的，得1分；本项满分1分。

注：投标文件中须提供由法定代表人或授权委托人签字或签章并加盖投标人公章的承诺函，未提供承诺函本项不得分。

（4）核心产品属于节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人投标时提供投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，得1分。

（5）核心产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人投标时提供投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，得1分。

（三）总得分＝1+2+3。
三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（二）排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

第五章  政府采购合同主要条款
政府采购合同

合同名称：                            

合同编号：                            

采购单位（甲方）                      

住   所：                            

供 应 商（乙方）                      

住   所：                            

签订合同地点：                       

签订合同时间：                       
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本（格式）

政府采购合同

合同编号：
采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号                              

供 应 商（乙方）                            项目名称编号                             

签  订  地  点                              签 订 时 间                              

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1、供货一览表

	序号
	产品

名称
	商标

品牌
	规格型号
	厂家
	数  量
	单位
	单  价

（元）
	金  额

（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等乙方为履行合同所必需的全部费用。除此以外，在合同履行过程中甲方将不再支付任何费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条  权利保证
乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因本合同履行终止、解除或者无效而失效。

乙方保证对所交付的货物拥有合法的、完整的所有权或充分的、可再许可的合法授权，并有权将相关软件产品的使用许可授予甲方。乙方保证所交付的软件产品不存在任何知识产权质押、排他性许可或其他任何可能导致甲方无法按本合同约定正常使用该软件的权利负担或限制。

第四条  包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条  交付和验收
1.交付使用时间、地点。

交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付使用地点：甲方指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应在【5】个工作日内及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。若验收不合格，甲方有权要求乙方在【20】个日历日内完成整改。若乙方逾期不整改或【1】次整改后仍不合格，甲方有权按本合同第十四条约定追究乙方违约责任。

5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按交付使用时间、地点培训。
第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条  付款方式和保证金
1.资金性质：              。
2.付款方式：

第一期（首付款，合同总金额的50%）：采购人在合同生效且收到乙方递交的履约保证金（函）、预付款保函及请款函，经审批通过后10个工作日内，向中标人支付合同总金额50%的价款。

第二期（累计付至合同总金额的80%）：中标人提供中标产品主要设备排产或采购凭证（代理商提供主要产品的采购合同），且首付款对应的预付款保函持续有效，同时递交第二期付款保函（有效期至验收合格且结算款支付完毕），经采购人核准后，支付至合同总金额的80%。
第三期（验收款，付至结算审定金额的100%）：中标人完成全部装备的交货、安装、调试，经采购人对合同所有装备验收合格（采购人签署验收合格报告），中标人递交请款函，经审批通过，提供剩余合法全额有效发票（按采购人要求填写发票抬头）、采购人签署的验收合格报告后，采购人收到全部材料后15个工作日内支付至结算审定金额的100%。

第九条  履约保证金
履约保证金金额：中标金额的2%。（人民币                 元）
履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函）等非现金方式。

履约保证金缴纳期限：乙方在合同签订之日起7个工作日内提交履约保证金，否则视为违约。

履约保证金退付方式、时间及条件：验收合格后，5个工作日内无息退回履约保证金（函），乙方应提供履约保证金返还申请、合同（或合同关键页复印件）、合同约定的其他资料，涉及验收的，应同时提交甲方需求部门出具的项目终验意见或质量保证期（服务期）内服务意见。

不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

履约保证金指定账户：                                 
第十条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权按以下办法处理：

 ⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行初步验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由乙方承担。
5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

    1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

    2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

    3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

    4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

    5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条  违约责任

1．乙方所交付的货物不符合合同规定，甲方有权拒收并要求乙方整改，整改后货物符合合同要求，甲方予以验收通过，整改导致超出合同约定交货期限的，由乙方按照本条中的第5项承担逾期交货责任。乙方拒绝整改或整改后的产品仍不符合要求，未能通过验收的，甲方有权解除合同（合同解除时间以通知发出到达对方为准，通知方式包括但不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）乙方须在接到甲方解除合同通知之日起 10 日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价 5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR 一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。                                       

2．乙方提供的货物或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4．甲方无正当理由拒收货物，经乙方书面催告后 20 个工作日内仍拒收货物的，每逾期 1 日，甲方向乙方偿付拒收货物价格的万分之五的违约金，违约金合计不超过合同总价 5％。甲方无正当理由逾期 60 日或以上拒绝验收货物，视为验收合格。

5.乙方未能在交货期内交货，逾期不超过 60 日（含本数）的，以每逾期 1 日向甲方偿付未交付货物总价万分之五的标准计算违约金；乙方超过本合同约定的交货期 60 日（不含本数）仍未交货的，甲方有权视情况选择接受乙方交付的货物或选择解除合同，甲方选择接受乙方交付的货物的，乙方按前述标准向甲方支付违约金，违约金上限为未交付货物总价的 5％；甲方选择解除合同的，乙方须在接到甲方解除合同通知（通知方式包括但不限于书面、电话、微信、短信、邮件等）之日起 10 日内退回预付款，并支付合同未交付货物总价 5%的违约金。逾期未付（包括退回款项及支付违约金）的，应承担利息（以LPR 一年期利率的四倍计算）。如果上述赔偿金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。
6.在履行合同过程中，甲方发现乙方在采购过程中存在以虚假材料谋取中标、串通投标等违法行为时，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的费用，同时提请财政部门将乙方列入政府采购“黑名单”。

7.如果因甲方原因，包括但不限于国家政策的变化、采购关联单位政策的调整等，导致乙方不能按时交货的，乙方实际交货时间应扣除因甲方原因所延误的时间，乙方的相关违约责任按扣除后的交货时间计算。
8.对于满足合同约定支付条件的，付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付流程导致的支付延期，甲方不承担责任，若甲方无正当理由延迟支付款项，经乙方书面催告后 30 个工作日仍不支付的，以应付未付款项为计算基数，按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为利率，计算逾期付款利息，逾期付款利息可以在乙方应承担的违约金或赔偿款中予以对冲抵扣，甲方逾期付款利息不超过本合同总金额的 5%。
9.乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下义务或转包、分包给任何第三方（含乙方关联企业），否则甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的费用，同时乙方赔偿合同总金额 5%的违约金给甲方。
10.对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以等价补偿。
11.履行本合同及其组成部分（包括但不限于招标文件、补充协议等）过程中，发生乙方承担违约责任，应向甲方支付款项（包括但不限于退回预付款、支付违约金、承担利息等）情形，均为甲方有权在未付款项中扣除，或要求乙方另行支付。
12．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。甲方有权要求乙方继续按约定履行售后服务义务，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方全部实际损失。
13．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

14.合同所称经济损失包括且不限于直接经济损失、合同顺利履行时可得的预期利益、因对方的违约行为致使需对第三方承担的不利责任以及因维权而支出的律师费（具体金额不超过甲方住所地律师收费指导标准的2倍）、诉讼费、保全费、担保费、鉴定费、交通费、公证费、误工费等相关费用。

15.乙方应按照本合同内约定的内容执行，如没有特别约定或约定未详尽，相应的违约责任或补充违约责任均为：甲方和乙方可协商解除合同，未支付的费用不予支付；乙方承担一切经济损失，同时另向甲方支付合同总金额 5%的违约金。
第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，遭受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方并采取一切合理措施避免损失扩大，否则应就损失扩大部分承担赔偿责任，并应在【10】天内向对方并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。本合同因不可抗力解除的，若甲方已支付乙方款项中有尚未执行的部分，则乙方须于合同解除之日起【10】日内无条件一次性退还所收取甲方未执行部分的全部费用。

4. 遭受不可抗力事件影响的一方迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。
第十六条  合同争议解决
1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的有管辖权人民法院提起诉讼。
3．诉讼期间，本合同无争议部分继续履行。

    第十七条  合同生效及其它

    1．合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

    2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

    3．本合同未尽事宜（包括采购文件及投标文件），遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

    4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。
第十八条  合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务，否则甲方有权立即单方面解除本合同，解除通知自到达乙方之日起生效，未支付的费用甲方不再支付，已经支付的，乙方应在收到解除通知之日起【5】日内无条件一次性退还甲方全部已支付的费用，并赔偿甲方由此遭受的一切损失。
第十九条  签订本合同依据

1．政府采购招标文件；

2．乙方提供的投标文件；

3．投标函；

4．中标通知书。
第二十条　本合同一式陆份，具有同等法律效力。甲方肆份，乙方贰份。自签订之日起两个工作日内，甲方应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。
	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）             

 年   月   日

	通讯地址：
	通讯地址：

	负责人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：

年    月    日


第六章　投标文件格式
投标文件格式
一、投标文件封面格式

投标文件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：分标       
投标人名称：（盖公章）

投标人地址：

                        年  月  日
     [注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成]
二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。（必须提供）

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法。
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。（格式后附，必须提供）
②采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。（供应商无须提供此项内容）
查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为附件在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）上传保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。
2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件。（必须提供）
（2）投标声明书。（格式后附，必须提供）
（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式后附）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件。（必须提供）
（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（扫描件或其他电子文件，必须提供）
（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（格式自拟，扫描件或其他电子文件，必须提供）

（6）财务状况报告。（格式自拟，必须提供）

（7）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的承诺函。（格式后附，必须提供）

（8）投标人直接控股股东信息表（格式后附）；（格式后附，必须提供）

（9）投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（格式后附，必须提供）

（10）商务响应表。（格式后附，必须提供）

  ▲（11）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（12）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定，则必须提供)
可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（13）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）。
（14）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）。
（15）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书。
（16）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。
（17）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。
（18）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）。
（19）中小企业声明函。（格式后附，如有请提供）

（20）关于符合本国产品标准的声明函。（格式后附，如有请提供）
（21）投标人情况介绍。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）投标人对《技术需求通用要求》的承诺函、技术响应表。（格式后附，必须提供）
（3）设备配置清单。（均不含报价，格式后附，必须提供）

（4）售后服务承诺书（应根据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）。(格式自拟，必须提供)
（5）投标人提供所投分标所有产品的产品照片或三视图或主要设计示意图或三维立体图等。（必须提供）
（6）制作RFID数字管理标签承诺函。（格式后附，必须提供）
（7）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表。
（8）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠。
（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施。
（10）投标人需要说明的其他文件和说明。
▲（11）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函。（格式后附，必须提供）

（2）投标报价明细表。（格式后附，必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（格式自拟）

（4）开标一览表。（格式后附，必须提供）
▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。
三、投标文件格式

  一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。（必须提供）

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法。
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。（格式后附，必须提供）

②采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。（供应商无须提供此项内容）
查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为附件在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）上传保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

致（采购人或采购代理机构）：
我单位在参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（五）项所称重大违法记录，包括：
我单位未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
特此声明！
（请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。）
投标人（盖公章）：             
法定代表人或委托代理人签字或签章：                 

日期：               
二）资信及商务文件部分（格式）
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件
（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：广西壮族自治区政府采购中心：

                      （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定乙方及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                 ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人或委托代理人签字或签章：             

投标人盖公章：                                    

                                          年    月    日

（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

（3）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：广西壮族自治区政府采购中心：
我                （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人签字（或签章）：          

所在部门职务：                                     职务：           
被授权人身份证号码：                              

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

  投标人盖公章：

                                        年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具有履行合同所需的设备和专业技术能力的承诺函（必须提供）；
具有履行合同所需的设备和专业技术能力的承诺函

致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（分标号）（项目编号）项目的政府采购活动，现承诺如下：

我单位具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的履行合同所需的设备和专业技术能力。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（盖公章）：             

单位负责人或委托代理人（签字）：             

日期：            

（8）投标人直接控股股东信息表格式
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例(%)
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或委托代理人签字或签章：             

投标人盖公章：                     
                                    日期：    年   月   日
（9）投标人直接管理关系信息表格式
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或委托代理人签字或签章：             

投标人盖公章：                     
                                    日期：    年   月   日
（10）商务响应表格式：

商务响应表
	招标文件条目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	合同签订
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


1. 说明：应对照招标文件“招标项目采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或委托代理人签字或签章：        
投标人盖公章：             

日期：          
▲（11）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（12）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（13）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；

（14）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（15）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（16）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（17）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（18）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（18）中小企业声明函格式：
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.    （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员
人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                          企业名称（盖章）：

                          日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

（19）关于符合本国产品标准的声明函格式：

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
（19）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）。

三）、技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）
（2）投标人对《技术需求通用要求》的承诺函、技术响应表格式

投标人对《技术需求通用要求》的承诺函

致                 （采购人或采购代理机构）：
我公司承诺完全满足所投分标的《技术需求通用要求》，具体承诺如下：                                    
	分标号：_______

	消防车辆技术需求通用要求

	1
	我司承诺：XXX

	2
	

	3
	

	4
	

	…
	…

	随车器材通用需求

	1
	我司承诺：XXX

	2
	

	3
	

	4
	

	…
	…


说明：《技术需求通用要求》详见“第四章 项目说明和采购需求-三、技术要求”。

法定代表人或委托代理人签字或签章：        

投标人盖公章：              

日 期：            


技术响应表

分标    ：
	项号
	货物名称
	招标要求
	应标情况
	偏离说明
	佐证材料（如有，请填写投标文件所在页码）
	备注（如有）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	带“★”技术参数正偏离个数：    ；技术参数负偏离个数：    。


注：1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

2.投标人应严格按照技术响应表格式填写如实填写相关信息。投标人未如实填写偏离个数的，评标委员会将依据投标人投标文件应标情况重新统计。

法定代表人或委托代理人签字或签章：        

投标人盖公章：               

日期：            

（3）设备配置清单格式：
设备配置清单

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	产地

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或委托代理人签字或签章：         

投标人盖公章：                  

日期：          

售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人提供所投分标所有产品的产品照片或三视图或主要设计示意图或三维立体图等（必须提供）；
（6）制作RFID数字管理标签承诺函

制作RFID数字管理标签承诺函

（投标人全称）授权（授权代理人姓名、职务）为委托代理人，参加 （项目名称）（分标号）的采购活动， 在此郑重声明：

若我方中标，应在应急管理部消防救援局消防装备物资信息采集系统（http:/xfzb.119.gov.cn）录入装备信息，申请装备编码，并按照应急管理部消防救援局和广西壮族自治区消防救援总队要求，制作RFID数字管理标签，不再增加任何费用。否则，采购人有权直接解除合同，我方承诺按合同约定向采购人支付违约金（合同金额的10%）。

法定代表人或委托代理人签字或签章：        

投标人盖公章：                          

日期：          
（7）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

（8）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比投标报价优惠率
	比招标要求提供更优售后服务

	
	
	
	
	            %
	

	
	
	
	
	            %
	

	
	
	
	
	            %
	


法定代表人或委托代理人签字或签章：        

投标人盖公章：             

日期：            
（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（11）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

四）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表            （全名）经正式授权并代表投标人                   （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：             电话：           
传真：                   投标人代表姓名              职务：               
投标人名称(公章):                 
开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人或委托代理人签字或签章：              日期：         年   月    日

投标人盖公章：             
年    月    日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

分标    ：    

金额单位：人民币（元）

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位及数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	分标      合计金额大写：
	￥            


法定代表人或委托代理人签字或签章：          

投标人盖公章：                       
日期：                           
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

分标    ：                                        
                                                金额单位：人民币（元）
	序号
	名称
	数量
	产地
	品牌及厂家
	规格及型号
	单价
	投标报价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	分标      合计金额大写：                                              ￥            


注： 

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或签章，否则其投标作无效标处理。

2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3.投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5.项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。
法定代表人或委托代理人签字或签章：                    

投标人名称（盖公章）：

日期：  年   月   日 


