自治区党校领导干部人工智能培训中心教学设备采购及安装（GXZC2026-G1-002812-CGZX）
自治区党校领导干部人工智能培训中心教学设备采购及安装项目（GXZC2026-G1-002812-CGZX）公开招标文件预公示
各有关供应商：
    我中心受中国共产党广西壮族自治区委员会党校委托，拟对自治区党校领导干部人工智能培训中心教学设备采购及安装项目（GXZC2026-G1-002812-CGZX）进行公开招标采购，为了保障政府采购各方当事人合法权益，现对本项目的供应商资格条件要求、技术参数及性能（配置）要求、评标办法及评分标准等内容予以预公示。各有关供应商、专业人员等若认为本项目上述要求存在唯一性或排他性等问题，请于2026年9月14日17时前以书面形式(意见函须加盖公章)向我中心反映，以便我中心完善采购文件。如供应商需提交意见函，请携带企业营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件（加盖公章，一份）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章，一份）提交意见函原件。意见函应注明联系人和联系方式。专业人员个人请提交意见签名，并附身份证、职称等复印件。
对各有关供应商、专业人员等逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我中心不予受理。  
    联系地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区公共资源交易中心综合楼219室
    联系人：冯朗       联系电话:0771-8600350                   
附：自治区党校领导干部人工智能培训中心教学设备采购及安装项目（GXZC2026-G1-002812-CGZX）公开招标文件预公示内容
广西壮族自治区政府采购中心
2026年9月10日


附件：
广西壮族自治区政府采购中心
自治区党校领导干部人工智能培训中心教学设备采购及安装项目（GXZC2026-G1-002812-CGZX）
项目预公示内容
一、采购方式：公开招标

二、预公示内容
招标公告
项目概况
自治区党校领导干部人工智能培训中心教学设备采购及安装招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2026年 月 日 10:00（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]一、项目基本情况                                            
    项目编号：GXZC2026-G1-002812-CGZX 
    项目名称：自治区党校领导干部人工智能培训中心教学设备采购及安装
    预算总金额（元）：5,789,400.00
    采购需求：

标项名称:自治区党校领导干部人工智能培训中心教学设备采购及安装
数量:1
预算金额（元）:5,789,400.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：自治区党校领导干部人工智能培训中心教学设备及安装1批。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
最高限价（元）：5,789,400.00
合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目各分标为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 
    3.本项目的特定资格要求：分标1：无 
三、获取招标文件 
    时间：2026年 月 日至2026年 月 日 ，每天上午00:00:00至12:00:00 ，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）
    地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn） 
    方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。提示：公开招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。 
    售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
    提交投标文件截止时间：2026年 月 日 10:00（北京时间）
    投标地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。） 
    开标时间：2026年 月 日 10:00 
    开标地点：青秀区星湖路22号K304-01,02,03广西壮族自治区政府采购中心开标室  
五、公告期限 
    自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
   1.投标保证金（人民币）：5.7万元。(必须足额交纳)
（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。
开户名称：广西壮族自治区政府采购中心
开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行
银行账号：20009101040051648
（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。
（4）本中心财务处联系方式：
地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室； 电话：0771-8600309。
2.本项目需要落实的政府采购政策
政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4.其他注意事项
（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。
（4）供应商通过广西政府采购云投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。
（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。  
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息
    名    称：中国共产党广西壮族自治区委员会党校 
    地    址：南宁市青秀区荔滨大道18号
    项目联系人：李老师 
    项目联系方式：0771-5577659 
   
    2.采购代理机构信息            
    名    称：广西壮族自治区政府采购中心             
    地    址：广西南宁市星湖路22号              
    项目联系人：冯朗              
    项目联系方式：0771-8600350


                                广西壮族自治区政府采购中心
                                 2026年 月 日


自治区党校领导干部人工智能培训中心教学设备采购需求
1．本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
2．本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。
3．本一览表“技术参数及性能（配置）要求”及“商务及其他要求表”中标明“▲”号的参数为必须响应的实质性要求。除标明“▲”号的参数以外，其余参数仅为参考要求，在评标时不作为判定投标无效的依据。
4．本一览表“主要技术参数及性能（配置）要求”中标有带“★”的条款为本次采购的评审因素，在评标时作为评分依据。
[bookmark: _GoBack]5.依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
采购预算（人民币）：578.94万元
	项号
	系统
	货物名称
	数量
	单位
	主要技术参数及性能（配置）要求

	（一）人工智能理论教学区（现博文园一号会议室）

	1
	高清显示系统
	P1.5 LED显示屏(左）
	5.06
	㎡
	▲1.点间距≤1.57mm，物理实像素密度≥ 409600点 /m² (合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章。

	
	
	
	
	
	▲2.采用COB封装方式，RGB芯片全倒装技术，晶片直接焊在PCB上，无焊线(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章。

	
	
	
	
	
	★3.箱体为压铸铝合金材质，均为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计，箱体厚度≤40mm(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	4.LED 显示单元正面采用哑光处理，反光率≤8%，墨色一致性△E＜0.5。

	
	
	
	
	
	5.箱体单元比例16：9，模组平整度≤0.05mm；拼接精度≤0.04mm，模组间间隙≤0.05mm。

	
	
	
	
	
	6.显示屏亮度≥600cd/㎡；亮度调节 0-100%无极可调。

	
	
	
	
	
	★7.峰值功耗≤340W/㎡；平均功耗≤120W/㎡(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	8.最大对比度≥15000:1，刷新率≥3840Hz；灰度等级≥16bit。

	
	
	
	
	
	9.屏幕可视角度：水平≥170°；垂直≥170°。

	
	
	
	
	
	10.色温(K)支持1000-20000 可调,白平衡 6500K士5%。

	
	
	
	
	
	★11.模组与HUB卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔；采用浮动式接插件，接插件镀金≥50 μ厚度，具有嵌合纠偏功能，连接稳定且箱体间连接无外露线材(投标时提供相关技术证明材料，如产品说明书、产品彩页或检测报告等材料才予以加分；合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章)。

	
	
	
	
	
	★12.屏体采用超黑底色，哑面处理(投标时提供相关技术证明材料，如产品说明书、产品彩页或检测报告等材料才予以加分；合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章)。

	
	
	
	
	
	▲13.支持高集成三合一板卡设计，电源、接收卡、HUB板一体化，板内无线连接。

	
	
	
	
	
	★14.双层安装板的设计，保证箱体4个方向的精密拼接，平面高低差≤0.1mm(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★15.模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥8个,单模组磁吸强度≥10KG，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	16.屏幕温升：显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不应超过 25℃，绝缘材料的温升不应超过 25℃。

	
	
	
	
	
	17.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读。

	
	
	
	
	
	18.线材接插件及箱体安装部位，均带有防呆设计，箱体底部条型防撞设计，底部增加矩形防撞条。

	
	
	
	
	
	★19.支持低亮高灰，100%亮度时≥16bit；20%亮度时≥16bit，灰度等级支持红、绿、蓝；灰度非线性纠偏后各256级(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	20.支持 3D 数字梳状滤波和 3D 数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象。

	
	
	
	
	
	★21.辐射发射、传导辐射，符合 GB/T 9254.1-2021Class A限值要求；谐波电流符合GB 17625.1-2022电磁兼容限值A类设备限值要求(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。。

	
	
	
	
	
	22.支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换，色域覆盖率≥120%NTSC。

	
	
	
	
	
	23.支持DVI、HDMI、VGA、SDI、S-Video、DP、网络流媒体等多种格式的信号输入至视频处理器。

	
	
	
	
	
	24.对LED显示屏表面应力测试，最大应力值≥120MPa。

	
	
	
	
	
	25.屏体表面可采用清水或75%浓度酒精擦拭，清洁屏体表面。

	
	
	
	
	
	★26.具有下列消隐功能，倍频刷新率提升2/4/8倍，低灰偏色改善(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★27.屏体软件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，支持大屏系统一键开关机，设置定时开关机；软件需具备系统配置数据备份和还原功能。软件需具备第三方视频平台对接能力，具有完整的二次开发接口(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	28.所投屏体符合低蓝光检测要求，并提供低蓝光认证证书复印件加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	29.产品符合《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》。

	
	
	
	
	
	30.所投屏体符合产品色彩品质A级

	
	
	
	
	
	31.所投屏体所采用全部为国产电子元器件，符合百分百国产化率。

	2
	
	发送盒
	2
	台
	1.支持≥ 1 路 DVI 视频源输入。

	
	
	
	
	
	2.支持 ≥1 路 HDMI 视频源输入。

	
	
	
	
	
	3.支持≥ 1 路音频输入。

	
	
	
	
	
	4.支持 ≥6 路千兆网口输出，单个网口最大支持 65 万像素。

	
	
	
	
	
	5.支持≥ 1 路 DVI 视频源输出，可用于级联或监视。

	
	
	
	
	
	6.支持 ≥1 路 HDMI 视频源输出，可用于级联或监视。

	
	
	
	
	
	▲7.支持最大分辨率为 1920×1200@60Hz，支持视频源位深8bit。

	
	
	
	
	
	8.支持 1 路方口 USB 控制接口。

	
	
	
	
	
	9.支持 RS232 控制接口，可用于设备级联。

	
	
	
	
	
	★10.为保证设备稳定运行，MTBF可不间断工作≥300000小时(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。
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	钢结构支架
	5.54
	㎡
	根据现场环境制定大屏幕钢结构，钢结构要求：上下左右各2cm黑色不锈钢包边，尺寸：长3.04米×宽1.7275米×厚度0.1米。

	
	
	
	
	
	1.按照国家钢结构设计规范,满足屏体安全承载需求制。

	
	
	
	
	
	▲2.显示屏支撑钢结构材料采用国标，所用材料材质均为Q235B镀锌材料。

	
	
	
	
	
	3.模块安装框架对角和平面度应满足模块安装需要（±2mm)。

	
	
	
	
	
	4.钢结构防锈处理，颜色由采购人选取。

	
	
	
	
	
	5.包边装饰:敷设不锈钢等装饰材料用角钢、管材位置由装修工艺自行确定。

	
	
	
	
	
	6.所有钢构件的焊接部位均需进行防腐处理。
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	P1.5 LED显示屏(右）
	5.06
	㎡
	▲1.点间距≤1.57mm，物理实像素密度≥ 409600点 /m² (合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	▲2.采用COB封装方式，RGB芯片全倒装技术，晶片直接焊在PCB上，无焊线  (合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章。。

	
	
	
	
	
	★3.箱体为压铸铝合金材质，均为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计，箱体厚度≤40mm(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。。

	
	
	
	
	
	4.LED 显示单元正面采用哑光处理，反光率≤8%，墨色一致性△E＜0.5。

	
	
	
	
	
	5.箱体单元比例16：9，模组平整度≤0.05mm；拼接精度≤0.04mm，模组间间隙≤0.05mm。

	
	
	
	
	
	6.显示屏亮度≥600cd/㎡；亮度调节 0-100%无极可调。

	
	
	
	
	
	★7.峰值功耗≤340W/㎡；平均功耗≤120W/㎡(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。。

	
	
	
	
	
	8.最大对比度≥15000:1，刷新率≥3840Hz；灰度等级≥16bit。

	
	
	
	
	
	9.屏幕可视角度：水平≥170°；垂直≥170°。

	
	
	
	
	
	10.色温(K)支持1000-20000 可调,白平衡 6500K士5%。

	
	
	
	
	
	★11.模组与HUB卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔；采用浮动式接插件，接插件镀金≥50 μ厚度，具有嵌合纠偏功能，连接稳定且箱体间连接无外露线材(投标时提供相关技术证明材料，如产品说明书、产品彩页或检测报告等材料才予以加分；合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章)。

	
	
	
	
	
	★12.屏体采用超黑底色，哑面处理(投标时提供相关技术证明材料，如产品说明书、产品彩页或检测报告等材料才予以加分；合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章)。

	
	
	
	
	
	▲13.支持高集成三合一板卡设计，电源、接收卡、HUB板一体化，板内无线连接。

	
	
	
	
	
	★14.双层安装板的设计，保证箱体4个方向的精密拼接，平面高低差≤0.1mm(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★15.模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥8个,单模组磁吸强度≥10KG，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	16.屏幕温升：显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不应超过 25℃，绝缘材料的温升不应超过 25℃。

	
	
	
	
	
	17.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读。

	
	
	
	
	
	18.线材接插件及箱体安装部位，均带有防呆设计，箱体底部条型防撞设计，底部增加矩形防撞条。

	
	
	
	
	
	★19.支持低亮高灰，100%亮度时≥16bit；20%亮度时≥16bit，灰度等级支持红、绿、蓝；灰度非线性纠偏后各256级；(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	20.支持 3D 数字梳状滤波和 3D 数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象。

	
	
	
	
	
	★21.辐射发射、传导辐射，符合 GB/T 9254.1-2021Class A限值要求；谐波电流符合GB 17625.1-2022电磁兼容限值A类设备限值要求(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	22.支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换，色域覆盖率≥120%NTSC。

	
	
	
	
	
	23.支持DVI、HDMI、VGA、SDI、S-Video、DP、网络流媒体等多种格式的信号输入至视频处理器。

	
	
	
	
	
	24.对LED显示屏表面应力测试，最大应力值≥120MPa。

	
	
	
	
	
	25.屏体表面可采用清水或75%浓度酒精擦拭，清洁屏体表面。

	
	
	
	
	
	★26.具有下列消隐功能，倍频刷新率提升2/4/8倍，低灰偏色改善(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★27.屏体软件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，支持大屏系统一键开关机，设置定时开关机。软件需具备系统配置数据备份和还原功能。软件需具备第三方视频平台对接能力，具有完整的二次开发接口(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	28.所投屏体符合低蓝光检测要求，并提供低蓝光认证证书复印件加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	29.产品符合《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》。

	
	
	
	
	
	30.所投屏体符合产品色彩品质A级。

	
	
	
	
	
	31.所投屏体所采用全部为国产电子元器件，符合百分百国产化率。
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	发送盒
	2
	台
	1.支持≥ 1 路 DVI 视频源输入。

	
	
	
	
	
	2.支持 ≥1 路 HDMI 视频源输入.

	
	
	
	
	
	3.支持≥ 1 路音频输入。

	
	
	
	
	
	4.支持 ≥6 路千兆网口输出，单个网口最大支持 65 万像素。

	
	
	
	
	
	5.支持≥ 1 路 DVI 视频源输出，可用于级联或监视。

	
	
	
	
	
	6.支持 ≥1 路 HDMI 视频源输出，可用于级联或监视。

	
	
	
	
	
	▲7.支持最大分辨率为 1920×1200@60Hz，支持视频源位深8bit。

	
	
	
	
	
	8.支持 1 路方口 USB 控制接口。

	
	
	
	
	
	9.支持 RS232 控制接口，可用于设备级联。

	
	
	
	
	
	★10.为保证设备稳定运行，MTBF可不间断工作≥300000小时(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。
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	配电箱
	1
	套
	▲1.三相配电系统，功率：20KW。

	
	
	
	
	
	2.具有过载、过流保护。

	
	
	
	
	
	3.通过定制软件控制电源系统的开关，具有温湿度采集。

	
	
	
	
	
	4.通过多功能卡可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源。

	
	
	
	
	
	5.通过多功能卡可设定任意时间关闭计算机。
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	钢结构支架
	5.54
	㎡
	根据现场环境制定大屏幕钢结构，钢结构要求：上下左右各2cm黑色不锈钢包边，尺寸：长3.04米×宽1.7275米×厚度0.1米。

	
	
	
	
	
	1.按照国家钢结构设计规范,满足屏体安全承载需求制。

	
	
	
	
	
	▲2.显示屏支撑钢结构材料采用国标，所用材料材质均为Q235B镀锌材料。

	
	
	
	
	
	3.模块安装框架对角和平面度应满足模块安装需要（±2mm)。

	
	
	
	
	
	4.钢结构防锈处理，颜色由采购人选取。

	
	
	
	
	
	5.包边装饰:敷设不锈钢等装饰材料用角钢、管材位置由装修工艺自行确定。

	
	
	
	
	
	6.所有钢构件的焊接部位均需进行防腐处理。
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	网线
	500
	米
	▲1.六类4对非屏蔽室内线缆，CAT-6-U-11。

	
	
	
	
	
	2.执行标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-C。

	
	
	
	
	
	3.带宽：250MHz；速率：1Gbps@100m、10Gbps@55m。

	
	
	
	
	
	4.结构：4对双绞+十字骨架。

	
	
	
	
	
	5.外护套：PVC,阻燃级别CMR。

	
	
	
	
	
	6.弯曲半径：静态≥8×线缆直径；动态≥10×线缆直径。

	
	
	
	
	
	7.导体：23AWG（0.55mm）无氧铜，直流电阻≤9.38Ω/100m。

	
	
	
	
	
	8.工作温度：-20℃～60℃；存储：-20℃～70℃。

	
	
	
	
	
	9.特性阻抗：100Ω±15%（1–250MHz）。

	
	
	
	
	
	10.衰减：≤19.8dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	11.近端串扰（NEXT）：≥35.3dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	12.衰减串扰比（ACR）：≥15.5dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	13.回波损耗（RL）：≥16.0dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	14.传播时延：≤536ns/100m；时延差≤45ns/100m。

	
	
	
	
	
	15.工作电容：≤5.6nF/100m。

	
	
	
	
	
	16.额定传播速率（NVP）：65%±5%。

	
	
	
	
	
	17.最大拉力：≈11.4kg。

	
	
	
	
	
	18.耐压：DC1000V/AC750V 1min 无击穿。

	
	
	
	
	
	19.绝缘电阻：≥200MΩ。

	
	
	
	
	
	20.电缆包装：305米/箱。
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	电源线
	200
	米
	▲1.RVV 3×4mm² 三芯多股软护套电源线。

	
	
	
	
	
	2.单芯导体截面积 4 平方毫米，多股高纯无氧铜绞合导体，PVC 分色绝缘、整体 PVC 外护套；额定电压 450/750V，阻燃耐磨，载流量充足，适用于工控设备、功放、机柜、大功率设备供电敷设。

	10
	音响扩声系统
	双头大振膜报告话筒
	2
	个
	1.镀金振膜真电容麦克风,具有强大的防护环境噪声，抗干扰，抑制啸叫的功能。

	
	
	
	
	
	2.具有人声高解析率和出色的原音原声音质，人声进行美化优化。

	
	
	
	
	
	3.指向性:超心形指向，灵敏度≥25mV/Pa。

	
	
	
	
	
	4.频率响应：优于或等于20-20K Hz。

	
	
	
	
	
	5.最大声压级≥150dB，等效噪声比：≥18dB(A)/≥28Db(CCIR )，动态范围：≥130dB。

	
	
	
	
	
	6.供电电压：48V 幻象电源。

	
	
	
	
	
	7.适用于报告、演讲、会议等高品质扩声场所。
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	电容式会议麦克风
	20
	个
	1.电容式话筒，频率响应：优于或等于80Hz-15KHz。

	
	
	
	
	
	2.指向性：超心型指向输出阻抗（欧姆）：≥1200Ω。

	
	
	
	
	
	3.灵敏度≥-35dB信噪比≥60dB。

	
	
	
	
	
	4.等效噪声级：≥35dB(A)/≥20u Pa总谐波失真≤1%。

	
	
	
	
	
	5.鹅颈咪杆。

	
	
	
	
	
	6.供电电压：幻象电源48V（幻象指既传输电流，也传输声音）铁座、抗手机、电磁、高频干扰。

	12
	
	240W会议音柱扬声器
	4
	个
	1.频率响应范围：优于或等于95Hz-18KHz。

	
	
	
	
	
	2.额定功率：≥240W。

	
	
	
	
	
	3.灵敏度：≥90dB。

	
	
	
	
	
	4.最大声压级：≥114dB。

	
	
	
	
	
	5.单元组成：内置≥1个单元尺寸≥1寸，≥8个单元尺寸≥4.5寸。

	
	
	
	
	
	6.额定阻抗：≥4Ω。

	
	
	
	
	
	7.音箱设备生产厂家具备对产品的自主检测及质量复检实力，具备通过JJF1147-2006《消声室和半消声室声学特性校准规范》校准的全消音室。
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	300W双通道专业数字功放
	2
	台
	1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调。

	
	
	
	
	
	2.具有XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯。

	
	
	
	
	
	3.内置电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。

	
	
	
	
	
	4.支持三种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出。

	
	
	
	
	
	5.各通道均配备LED工作状态指示。

	
	
	
	
	
	6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥300W，每声道（4Ω）额定输出≥450W，桥接（8Ω）额定输出≥900W。

	
	
	
	
	
	7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道（8Ω）失真限制的输出功率：≥300W；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真：≤0.5%；最小源电动势：≤1100mV；信噪比：≥95dB。

	
	
	
	
	
	★8.为保证产品稳定，功放设备需具备过流限幅保护电路和保护系统以及设备的功能（投标时提供相关证书复印件作为该技术参数证明材料并加盖投标人公章）。
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	专业音频处理器
	1
	台
	▲1.具有≥1个USB接口，≥8通道音频输出凤凰插口，≥8通道音频输入凤凰插口（每路都具有48V幻象电源），≥1路RS232接口，≥1路RS485接口，≥8路GPIO凤凰插口，≥1路RJ45网络通讯接口，≥1个系统复位按钮。

	
	
	
	
	
	2.8路平衡式输出，采用裸线接口端子。

	
	
	
	
	
	3.120db的A/D与D/A转换，最高可达96kHz/48K采样率。

	
	
	
	
	
	4.高速DSP处理芯片Ti450MHzFLOPSDSP处理内核。

	
	
	
	
	
	5.通道拷贝.粘贴.联控功能。

	
	
	
	
	
	▲6.DSP音频处理，输入每通道：前级放大.信号发生器.扩展器.压缩器.5段参量均衡.自动混音台.AFC.AEC.ANC；每输出通道：音箱管理器（31段参量均衡器.延时器.分频器.高低通滤波器.限幅器）。

	
	
	
	
	
	7.全功能矩阵混音功能。

	
	
	
	
	
	8.内置自动混音台功能。

	
	
	
	
	
	9.AEC自适应回声消除功能，可以处理超宽带的语音和音频信号，提供完美的听觉效果。

	
	
	
	
	
	10.采用子带算法，具有很少的MIPS消耗。

	
	
	
	
	
	11.可支持的最大回声脱尾高达512ms，适合在各种大.中.小型视频会议室使用。

	
	
	
	
	
	12.使用稳定的双方同时讲话（DoubleTalk）检测方法，即使在强背景噪声和非线性失真环境下也有效，并且在双方同时讲话期间残余回声不会增加。

	
	
	
	
	
	13.收敛速度和终端扬声器非线性失真时的回声抑制比（ERLE）高。

	
	
	
	
	
	14.ANC自动适应噪音消除功能，可以消除噪声环境下的附加噪声。

	
	
	
	
	
	15.Enternet多用途数据传输及控制端口。

	
	
	
	
	
	16.内置自动摄像跟踪功能。

	
	
	
	
	
	17.RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，如AMX.Crestron，

	
	
	
	
	
	18.RS-485摄像机控制端口。

	
	
	
	
	
	19.GPIO可编程控制接口（8组，可自定义输入输出）；支持平板界面操作控制；支持最少8~100组场景预设功能；直观.图形化软件控制界面。

	
	
	
	
	
	★20.具有均衡器功能，分别在1-5段均衡的中心频率、增益、带宽框输入正确数值，对应旋钮位置和图上对应点的位置相应改变；设置好均衡器各数值，改变某一段的中心频率、增益或带宽，输出声音相应改变（投标时提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告作为该技术参数证明材料加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	★21.为了保证产品的稳定性，产品要求采用多路电容麦的同步采样电路、系统或应用了多路电容麦的同步采样电路系统软件，从而能够精确实现产品功能。

	
	
	
	
	
	★22.由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“数字音频处理器控制软件”或相近的软件。
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	音柱支架
	4
	个
	1.全金属音箱壁架。

	
	
	
	
	
	2.材料：钢材。

	
	
	
	
	
	▲3.承重≥30公斤。

	
	
	
	
	
	4.重≥3.6KG/对。

	
	
	
	
	
	5.架子伸缩长度≥210MM~390MM。

	
	
	
	
	
	6.音箱支柱直径≥35。

	
	
	
	
	
	7.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强。
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	会议有源监听音箱
	2
	个
	▲1.接口输入:平衡XLR接口和不平衡RCA插口输入。

	
	
	
	
	
	2.频宽:(-10dB):优于或等于70Hz-20,000Hz。

	
	
	
	
	
	3.灵敏度（1m，1W）≥91dB。

	
	
	
	
	
	4.最大声压级(1m)≥106dB。

	
	
	
	
	
	5.频率范围:70Hz～20KHz。

	
	
	
	
	
	6.额定功率≥30W。

	
	
	
	
	
	7.结构组成:≥6.5′低音×≥1(低.中频)≥2.5′高音×≥1(高频)。

	
	
	
	
	
	8.适应环境温度:-10℃~+40℃。
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	数字调音台(32路)
	1
	台
	1.具有≥10.1”电容触摸屏,分辨率优于或等于1280x800真彩电阻触摸屏。

	
	
	
	
	
	2.支持USB立体声播放和录音功能，播放器可以识别中文歌曲名，支持mp3、wav和flac文件播放。

	
	
	
	
	
	3.具有≥32路XLR输入通道，支持连接≥2台扩展箱，最大支持≥48路输入。

	
	
	
	
	
	4.具有≥8个DCA编组，≥5个静音编组。

	
	
	
	
	
	5.具有无线网络控制功能，支持IOS、安卓、PC端的控制。

	
	
	
	
	
	6.内置≥4个效果器，FX1和FX2有回声、混响≥2种效果，FX3和FX4有合唱、哇音、颤音、失真、变调、镶边≥6种效果。

	
	
	
	
	
	7.可通过USB升级内置软件、固件。

	
	
	
	
	
	▲8.输出通道支持:优于或等于0-500MS延时、声像、音量、通道名称颜色自定义、≥9段参量均衡(参量均衡/高架/低架可选)、高通、低通等功能。

	
	
	
	
	
	▲9.有≥21条混音总线，其中≥16路单声道总线，≥4路效果器总线，≥1组立体声主输出总线。

	
	
	
	
	
	10.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。

	
	
	
	
	
	11.具有通道参数拷贝功能，密码面板锁定功能。

	
	
	
	
	
	12.具有推子发送模式，快速路由分配。

	
	
	
	
	
	13.具有扩展模块，支持Dante2X2/AES/蓝牙/立体声声卡/HMLINK接口箱扩展卡选配。

	
	
	
	
	
	14.支持连接≥2台扩展箱，连接距离≥100M，可通过交换机进行延长拓展。

	
	
	
	
	
	15.输入通道支持≥5段参量均衡（参量均衡/高架/低架可选）、高通、低通、相邻通道联调、噪声门、压缩器。

	
	
	
	
	
	★16.具有≥1路对讲话筒输入Talkback功能，≥2个控制按键可分配（投标时提供设备硬件和软件功能界面截图佐证加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	★17.支持实时显示主输出左右通道和监听输出信号电平功能（投标时提供设备硬件和软件电平显示图片佐证加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	18.具有≥25个电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥24个通道推子。

	
	
	
	
	
	★19.支持双机热备份功能；支持≥12V台灯供电照明，亮度可调（投标时提供设备软件功能界面截图佐证加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	★20.具有≥6个≥31段GEQ模块，输入支持≥2个≥31段GEQ插入模块；输出支持≥4个≥31段GEQ插入模块（投标时提供设备软件功能界面截图佐证加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	★21.输入通道支持：48V幻象电源开关、相位、增益、延时≥500MS、声像、音量设置，通道名称颜色可自定义，提供≥12种颜色选择、RTA实时频谱颜色亦可自定义，提供≥12种颜色选择、≥4档反馈抑制可选等功能（投标时提供设备软件功能界面截图佐证加盖投标人公章）。
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	音频线
	100
	米
	▲1.RVVP2×0.5 屏蔽音频线。

	
	
	
	
	
	2.2 芯 0.5mm² 无氧铜导体，PVC 绝缘，整体铝箔 + 铜编织双层屏蔽，PVC 外护套；特性阻抗稳定，抗电磁干扰，适用于音响、话筒、音频信号传输。
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	同轴电缆线
	150
	米
	▲1.SYV50-5 射频同轴馈线。

	
	
	
	
	
	2.特性阻抗 50Ω，高纯无氧铜实心内导体，实心 PE 绝缘；内层铝箔全包 + 外层 128 编纯铜编织双层屏蔽，屏蔽覆盖率≥95%；PVC 耐磨外护套，线缆外径约 7.2mm；工作频率 0-1000MHz，高频低衰减，抗电磁干扰；符合 GB/T14864-2013，用于无线 AP、对讲机、天线射频信号传输。
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	音响金银线
	300
	米
	▲1.2×2.5mm² 音响金银线。

	
	
	
	
	
	2.每路 300 股高纯无氧铜多股绞合导体，正负极分别红金、银色双色 PVC 绝缘区分；导线截面积 2.5 平方，高柔韧性、导电损耗低，抗音频信号衰减；无护套扁平音响线，适用于会议室音箱、广播喇叭功率传输。
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	卡侬头（母）-卡侬（公）
	14
	条
	▲1.3 芯 XLR 卡侬公对母平衡音频线。

	
	
	
	
	
	2.两端配 PVC 绝缘卡侬公头、卡侬母头，接头穿线孔径 6.0mm；插针纯铜镀金，自锁卡扣防脱落，尾部带压线锁；内部 2 芯高纯无氧铜 + 铝箔铜网双层屏蔽，线缆外径 6mm，PVC 耐磨外护套；平衡传输抗干扰，无电流杂音，适配话筒、调音台、功放音频连接。长度10米。
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	音频线
	2
	条
	▲2米6.5转双莲花一分二音频线、6N无氧铜、纯铜镀金插头、线径7MM。

	23
	智能录播系统
	录播一体机
	1
	台
	1.系统支持账号密码登录，支持电影模式、资源模式等录制模式，支持≥1路电影模式加≥6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。

	
	
	
	
	
	★2.录制格式至少支持MP4/FLV/TS，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	3.支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，不少于6路预监画面，可自定义通道预监画面名称。

	
	
	
	
	
	4.要求导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中鼠标拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。

	
	
	
	
	
	5.支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置，其中系统时间支持自动校准。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置≥9种字体大小、≥8种字体颜色、≥8种字体背景颜色选择。

	
	
	
	
	
	6.系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，可输入中文、英文、数字、特殊符号。

	
	
	
	
	
	7.支持导播模式设置：至少包括手动、半自动、全自动模式，具有自动轮巡导播模式，可自定义轮巡画面和间隔时长。

	
	
	
	
	
	8.需支持会议导播模式，开启会议模式后，系统根据会议麦克风发言自动切换视频画面预置位。

	
	
	
	
	
	▲9.要求提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过鼠标拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随（合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章)。

	
	
	
	
	
	10.需支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口，更改布局背景和边框颜色。

	
	
	
	
	
	11.支持≥4种片头和≥4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png格式。

	
	
	
	
	
	12.台标支持≥4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png格式。

	
	
	
	
	
	13.支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。

	
	
	
	
	
	14.要求系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置。

	
	
	
	
	
	15.要求系统可以进行音量设置，可以采用鼠标拖动方式控制设备输入输出的音量大小。

	
	
	
	
	
	16.系统支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘。

	
	
	
	
	
	17.所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载，需支持本地文件重命名，具有视频文件回收站功能，保存至少7天后自动删除。

	
	
	
	
	
	18.系统支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长。

	
	
	
	
	
	19.系统具有推送公网直播功能并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，系统可选择创建直播类型，至少包括活动直播和教研直播，支持自定义直播标题和起始时间，可设置直播分辨率和码率，调节直播画面音量大小，支持直播列表的查看，直播列表展示课程天数。

	
	
	
	
	
	20.系统需支持RTMP直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面≥4个，可同时开启平台直播和三方推流直播。

	
	
	
	
	
	▲21.要求内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	22.要求支持虚拟抠像功能，支持≥5路摄像机信号的虚拟抠像处理，支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等功能。

	
	
	
	
	
	23.至少支持智能抠像和键显色两种抠像模式；智能抠像可用于无幕布场景使用，键显色模式支持专业蓝/绿箱或幕布环境下抠像，用户可根据环境灵活选择。

	
	
	
	
	
	24.需支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等细节调整，支持校色系数调节由绿幕软件造成的色差，从而达到更为理想的抠像效果。

	
	
	
	
	
	25.需支持自定义抠像区域，支持在主画面（播出画面）圈出抠像区域的方式进行抠像区域的选择，选定后的抠像区域，可通过鼠标拖拽调整抠像区域位置和大小。

	
	
	
	
	
	26.系统应具有抠像画面合成功能，内置≥6种常用的画面布局样式，用户可根据需求自行设定≥4种画面布局样式。

	
	
	
	
	
	▲27.要求不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。系统内置行为分析系统，至少支持对教室人数、举手、站立、背身、趴下、低头、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	28.行为分析可选择是否进行举手、趴桌、站立等行为数据展示，可选择学生全景相机位置，语音识别需支持区分角色，自动生成行为分析报告，报告可自动下载至本地文件夹中。

	
	
	
	
	
	29.内置互动系统，支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息。支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。

	
	
	
	
	
	30.要求进入互动系统时可支持查看永久课历史记录，可输入房间号快速加入远程互动，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、房间名称、房间号、丢包率、网络延时等。

	
	
	
	
	
	31.要求创建房间时支持对主题、主讲人、开始日期、开始时间和结束时间、验证方式的设置，其中验证方式支持公开和加密的选择。

	
	
	
	
	
	32.要求支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。

	
	
	
	
	
	授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。

	
	
	
	
	
	★33.需支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	34.系统至少支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号，需支持中英文版本切换，支持本地硬盘格式化，系统可选择在线更新或本地更新，导出调试日志，具有一键恢复出厂设置。

	
	
	
	
	
	▲35.录播主机需采用一体化嵌入式硬件设计架构，内置不低于国产化八核处理器，Linux系统，≥8GB内存，≥2T硬盘。至少满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂（合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖中标人公章，否则视中标人为虚假应标，并追究中标人相关法律责任）。

	
	
	
	
	
	★36.录播主机具有≥6英寸触控液晶屏幕，可显示设备运行状态等信息，可通过触控方式设置设备基础信息(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★37.视频输入接口：支持≥4路HD BaseT接口，≥4路HDMI接口，可实现远距离4K超高清信号无压缩、无延时传输，一根网线即可完成供电、控制、传输(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★38.视频输出接口：支持≥4路本地视频输出接口，至少包括2路HDMI接口（至少1路HDMI可自定义输出视频源和分辨率）和2路HDBaseT接口(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	39.音频接口：支持≥2路本地音频信号采集接口；支持≥3路音频输出接口，其中至少2路凤凰端子输出接口，1路3.5mm输出接口。

	
	
	
	
	
	40.支持≥2路100/1000Mbps自适应网口。支持双网卡，支持局域网（网络摄像机等设备的接入）和互联网彼此隔离，独立工作，互不影响。

	
	
	
	
	
	★41.支持≥1路TYPE-C接口；≥2路USB 3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)

	
	
	
	
	
	42.具有≥5路控制口，支持至少4路RS232接口和1路RS485接口，可支持对接第三方中控、物联等可编程软件，实现对设备的管控。

	
	
	
	
	
	43.支持外接光驱刻录光盘，拷贝本地视频至光驱刻录。

	
	
	
	
	
	★44.视频编码：需支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	45.要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。

	
	
	
	
	
	46.为保证具有更好的散热效果，主机需内置散热风扇，可自定义主机风扇转速。
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	4K超高清摄像机(800万像素)
	2
	台
	★1.需采用全景/特写双镜头设计，传感器：≥1/2.7英寸CMOS，特写镜头≥800万像素，全景镜头≥400万像素(投标时提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	2.学生特写镜头水平视场角不小于43°。全景镜头水平视场角不小于110°。

	
	
	
	
	
	▲3.需支持4K(3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等分辨率。

	
	
	
	
	
	4.视频编码标准: 需支持H.264/MJPEG，帧率需支持1~30fps，视频码率设置范围：不小于32Kbps ~ 16384Kbps。

	
	
	
	
	
	5.视频制式：需支持50Hz/60Hz，编码等级可设置base line/main profile/high profile。

	
	
	
	
	
	6.音频编码标准：需支持 AAC、G711A编码格式，音频采样率≥48KHz，音频码率：需支持96Kbps、128Kbps、256Kbps。

	
	
	
	
	
	7.需支持水平翻转、垂直翻转；支持多种白平衡方式，至少支持自动，室内，室外，一键式，手动；需支持背光补偿、图像冻结。

	
	
	
	
	
	8.摄像机接口：支持≥1路RJ45 （10M/100M自适应），≥1路Type-C，≥1路Line in 3.5mm音频接口；≥1路Line out 3.5mm音频接口。

	
	
	
	
	
	9.需支持POE一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。

	
	
	
	
	
	★10.需支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件(投标时提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★11.需内置图像识别跟踪算法，微型机械云台设计，全景特写双镜头采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★12.人脸检测：需支持对监视画面中出现的人脸进行检测，在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象(投标时提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	13.系统具备图像识别功能，需支持同时输出2路场景画面，支持所有画面的自动导播切换。

	
	
	
	
	
	14.需支持通过浏览器进行管理，至少包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。

	
	
	
	
	
	▲15.配合录播主机需支持人物动作分析，至少识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供CMA或CNAS认可的第三方检测报告复印件，并加盖厂家公章)。

	
	
	
	
	
	16.需支持 DC12V、POE供电方式。
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	网线
	150
	米
	▲1.六类4对非屏蔽室内线缆，CAT-6-U-11。

	
	
	
	
	
	2.执行标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-C。

	
	
	
	
	
	3.带宽：250MHz；速率：1Gbps@100m、10Gbps@55m。

	
	
	
	
	
	4.结构：4对双绞+十字骨架。

	
	
	
	
	
	5.外护套：PVC,阻燃级别CMR。

	
	
	
	
	
	6.弯曲半径：静态≥8×线缆直径；动态≥10×线缆直径。

	
	
	
	
	
	7.导体：23AWG（0.55mm）无氧铜，直流电阻≤9.38Ω/100m。

	
	
	
	
	
	8.工作温度：-20℃～60℃；存储：-20℃～70℃。

	
	
	
	
	
	9.特性阻抗：100Ω±15%（1–250MHz）。

	
	
	
	
	
	10.衰减：≤19.8dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	11.近端串扰（NEXT）：≥35.3dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	12.衰减串扰比（ACR）：≥15.5dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	13.回波损耗（RL）：≥16.0dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	14.传播时延：≤536ns/100m；时延差≤45ns/100m。

	
	
	
	
	
	15.工作电容：≤5.6nF/100m。

	
	
	
	
	
	16.额定传播速率（NVP）：65%±5%。

	
	
	
	
	
	17.最大拉力：≈11.4kg。

	
	
	
	
	
	18.耐压：DC1000V/AC750V 1min 无击穿。

	
	
	
	
	
	19.绝缘电阻：≥200MΩ。

	
	
	
	
	
	20.电缆包装：305米/箱。
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	HDMI分配器
	1
	个
	1 进 8 出 HDMI 高清分配器，HDMI1.4 版本，支持 4K@30Hz、1080P 全高清分辨率；1 路 HDMI 输入同步输出 8 路同源音视频信号，内置信号放大补偿芯片，自带 EDID 自适应识别；支持杜比、DTS、LPCM 数字音频同步传输；金属机身，散热抗干扰，外置 DC 电源供电，兼容电脑、录像机、监控主机、机顶盒、投影仪、液晶显示屏。

	27
	同声传译系统
	数字红外同声传译发射主机
	1
	台
	1.符合国际标准IEC 61603-7，兼容其它符合IEC 61603-7标准的设备，可交叉使用。

	
	
	
	
	
	2.采用全数字化设计，高音质和高保密性.    

	
	
	
	
	
	3.采用全新的FPGA架构，高吞吐率。采用了DQPSK调制技术，高稳定性。

	
	
	
	
	
	4.采用优于或等于2~6Mhz的载波频段，不受高频光源的干扰。

	
	
	
	
	
	5.支持≥16路音频通道输入,高可扩展性。

	
	
	
	
	
	6.支持≥16路莲花口音频输出，可用于扩音.监听。

	
	
	
	
	
	7.≥4个HF OUT射频信号接口（BNC），可连接更多的辐射面板。

	
	
	
	
	
	8.多种模式可选，正常模式.休闲模式.紧急模式，满足多情景使用需求。

	
	
	
	
	
	9.采用红外光进行信号传输，具有空间的封闭性，不受无线电的干扰。

	
	
	
	
	
	10.采用≥2.4寸TFT显示屏，系统状态和设置的实时显示，每路音量可以独立调节。

	
	
	
	
	
	11.面板提供低功率的红外辐射信号，方便调试。

	
	
	
	
	
	12.≥1个带48V供电的RJ45接口，支持≥5台翻译单元手拉手连接。

	
	
	
	
	
	13.≥2个RJ45接口，支持外接PoE网络交换机连接翻译单元。                               

	
	
	
	
	
	14.高档的外观设计，2U标准机箱，可安装在19英寸标准机柜。

	
	
	
	
	
	15.频率响应：优于或等于20Hz至10kHz (-3 dB)（标准质量），优于或等于20Hz至20kHz（高音质）。

	
	
	
	
	
	16.AUX输入电压：≥250±50 mV。

	
	
	
	
	
	17.AUX输出电压：≥250±50 mV。

	
	
	
	
	
	18.信噪比: ≥76dB。

	
	
	
	
	
	19.总谐波失真：<0.05%/1K。

	
	
	
	
	
	20.动态范围：≥90dB。

	
	
	
	
	
	21.功耗：22W/不对外供电，60W/网口48V供电≥5个翻译单元。

	
	
	
	
	
	22.电源：AC220V/50Hz。
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	数字红外同声传译发射面板
	4
	台
	1.符合国际标准IEC 61603-7，兼容其它符合IEC 61603-7标准的设备，可交叉使用。

	
	
	
	
	
	2.采用全数字化设计，高音质和高保密性。     

	
	
	
	
	
	3.采用高功率辐射管，辐射距离可达≥30米。

	
	
	
	
	
	4.超强发射能力，距离可达≥30米。

	
	
	
	
	
	5.支持手拉手扩展模式，可以很便利地进行射频信号de辐射覆盖范围。

	
	
	
	
	
	6.具有电缆传输延时补偿功能，可以解决多个辐射面板信号叠信号变差的问题。

	
	
	
	
	
	7.外观高光边铝框设计，高端大气；支持挂墙式和支架式安装（配置万向支架）。

	
	
	
	
	
	8.结构为三板式对称折叠结构，可灵活多角度调整红外辐射区域，便捷现场安装，更方便于流动式会议等快速布置。

	
	
	
	
	
	9.安装固定用万向支架固定，丰富不同角度的红外辐射区域覆盖的应用场合。

	
	
	
	
	
	10.半强角: ≥± 22°。

	
	
	
	
	
	11.辐射距离 ＜30M/16CH。

	
	
	
	
	
	12.总峰值光强 ≥24 W/sr。

	
	
	
	
	
	13.待机功耗 ≤25W。

	
	
	
	
	
	14.功耗 ≤30W。

	
	
	
	
	
	15.电源输入 AC110V-220V~ 50Hz-60Hz。
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	红外辐射面板连接线
	4
	套
	1.采用专业带屏蔽层线缆。

	
	
	
	
	
	2.具备≥20米带专业接口延长线。

	
	
	
	
	
	3.用于红外辐射面板与红外翻译主机之间连接线缆。

	
	
	
	
	
	4.用于红外辐射面板手拉手连接线缆。

	
	
	
	
	
	5.线材50-3，阻抗50Ώ,黑色。                                 

	
	
	
	
	
	6.接头:TNCJ。

	
	
	
	
	
	7.温度范围-20度到+80度。

	
	
	
	
	
	8.衰减值：10米/≥200MHz时，≥3.4dB。
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	数字红外同声传译翻译单元
	4
	台
	1.采用全数字化设计，高音质和高保密性。

	
	
	
	
	
	2.具有输入输出音量调节功能。

	
	
	
	
	
	3.当翻译人员咳嗽时，按下MUTE键，可防止咳嗽声传出。

	
	
	
	
	
	4.可以选择任意其它通道（本通道除外）进行监听，即翻译人员可通过监听其他翻译人员的译音再进行第二次翻译。

	
	
	
	
	
	5.支持≥16路音频通道。

	
	
	
	
	
	6.≥5寸彩色大屏显示，配有耳麦和咪杆。

	
	
	
	
	
	7.频率响应：优于或等于70Hz-20KHz（±3dB）。

	
	
	
	
	
	8.灵敏度：≥35dB±2dB。

	
	
	
	
	
	9.供电接口：DC/12V供电或主机+48V供电或+48V PoE交换机供电。

	
	
	
	
	
	10.失真度：≤0.3%@1K。

	
	
	
	
	
	11.信噪比：>70dB（A计权）。

	
	
	
	
	
	12.耳机输出：≥8-32Ω，3.5mm。

	
	
	
	
	
	13.扬声器功率：≥1W。

	
	
	
	
	
	14.功耗：静态功耗6W,最大功耗7W。

	
	
	
	
	
	15.单元接口：网口。

	
	
	
	
	
	16.扬声器功率：≥1W。
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	数字红外同声传译接收单元
	120
	台
	1.采用全数字化设计，高音质和高保密性。

	
	
	
	
	
	2.符合国际标准IEC 61603-7，兼容其它符合IEC 61603-7标准的设备，可交叉使用。

	
	
	
	
	
	3.采用FPGA架构，高吞吐率。

	
	
	
	
	
	4.采用DQPSK无线解调技术，高稳定性。

	
	
	
	
	
	5.采用优于或等于2~6Mhz的载波频段，不受高频光源的干扰。

	
	
	
	
	
	6.LCD显示屏，显示通道号.电量.信号强度和音量。

	
	
	
	
	
	7.具有低电量提示功能。

	
	
	
	
	
	8.支持低电量自动关机.拔耳机自动关机.无信号自动关机功能，延长使用寿命和方便管理。

	
	
	
	
	
	9.人体工学设计，外观精致，使用舒适。

	
	
	
	
	
	10.低功耗设计，可以支持连续工作≥16小时以上。

	
	
	
	
	
	11.采用可充电电池，支持充电箱批量充电和Type-c独立充电。

	
	
	
	
	
	12.采用带通滤光设计，可有效滤除有效光以外的杂光，可以正常工作于日光（避免太阳直晒）.照明灯和霓虹灯等复杂的灯光环境。

	
	
	
	
	
	13.单元数量在红外射频信号覆盖的范围内可以无限增加。

	
	
	
	
	
	14.支持≥0-15通道的自主选择监听。

	
	
	
	
	
	15.具有设计保存，掉电保存功能。

	
	
	
	
	
	16.支持吊带和领夹两种悬挂方式。

	
	
	
	
	
	17.具有≥17档音量调节（0-16)。

	
	
	
	
	
	18.耳机输出电平≥430±50mV。

	
	
	
	
	
	19.耳机输出频率范围优于或等于20 Hz 至 20 kHz。

	
	
	
	
	
	20.耳机输出阻抗≥32Ώ。

	
	
	
	
	
	21.最大信噪比76>dB（A权)。

	
	
	
	
	
	22.功耗＜450mW。

	
	
	
	
	
	23.电源电压3.35V-4.35V。

	
	
	
	
	
	24.产品尺寸 长×宽×高:50×21×160mm。（允许±3%）

	
	
	
	
	
	25.产品净重:0.1kg。（允许±5%）
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	数字红外同声传译充电箱
	4
	台
	1.电源:AC110V-220V/50Hz。

	
	
	
	
	
	2.单位最大充电电流≥1A。

	
	
	
	
	
	3.整机最大功耗≥200W。

	
	
	
	
	
	4.充电时长约3.5H。

	
	
	
	
	
	5.最大充电位数≥30个。
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	网线
	50
	米
	▲1.六类4对非屏蔽室内线缆，CAT-6-U-11。

	
	
	
	
	
	2.执行标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-C。

	
	
	
	
	
	3.带宽：250MHz；速率：1Gbps@100m、10Gbps@55m。

	
	
	
	
	
	4.结构：4对双绞+十字骨架。

	
	
	
	
	
	5.外护套：PVC,阻燃级别CMR。

	
	
	
	
	
	6.弯曲半径：静态≥8×线缆直径；动态≥10×线缆直径。

	
	
	
	
	
	7.导体：23AWG（0.55mm）无氧铜，直流电阻≤9.38Ω/100m。

	
	
	
	
	
	8.工作温度：-20℃～60℃；存储：-20℃～70℃。

	
	
	
	
	
	9.特性阻抗：100Ω±15%（1–250MHz）。

	
	
	
	
	
	10.衰减：≤19.8dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	11.近端串扰（NEXT）：≥35.3dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	12.衰减串扰比（ACR）：≥15.5dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	13.回波损耗（RL）：≥16.0dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	14.传播时延：≤536ns/100m；时延差≤45ns/100m。

	
	
	
	
	
	15.工作电容：≤5.6nF/100m。

	
	
	
	
	
	16.额定传播速率（NVP）：65%±5%。

	
	
	
	
	
	17.最大拉力：≈11.4kg。

	
	
	
	
	
	18.耐压：DC1000V/AC750V 1min 无击穿。

	
	
	
	
	
	19.绝缘电阻：≥200MΩ。

	
	
	
	
	
	20.电缆包装：305米/箱。
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	电源线
	350
	米
	RVV3×1.5mm² 三芯多股软护套电源线，单芯截面积 1.5mm²，多股高纯无氧铜导体，PVC 分色绝缘 + 整体 PVC 外护套，额定电压 450/750V，阻燃耐磨，适配监控、音频设备。
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	同轴电缆线
	350
	米
	SYV50-5 射频同轴馈线，特性阻抗 50Ω，高纯无氧铜实心内导体，实心 PE 绝缘；内层铝箔全包 + 外层 128 编纯铜编织双层屏蔽，屏蔽覆盖率≥95%；PVC 耐磨外护套，线缆外径约 7.2mm；工作频率 0-1000MHz，高频低衰减，抗电磁干扰；符合 GB/T14864-2013，用于无线 AP、对讲机、天线射频信号传输。
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	智慧屏
	智能交互屏(98寸)
	4
	套
	1、支持画笔功能，可在屏幕或课件上进行批注。

	
	
	
	
	
	2、支持截屏、屏幕录制功能。

	
	
	
	
	
	3、支持小组成员之间共享文件功能。

	
	
	
	
	
	4、支持多文档同时打开功能。

	
	
	
	
	
	5、支持word、ppt、pdf、视频等多种文件格式。

	
	
	
	
	
	6、支持≥4个学生端同时向小组屏飞屏，可对学生投屏内容进行批注，支持小组投屏内容在教师主屏上呈现。

	
	
	
	
	
	7、学生端支持作业拍照上传到小组屏上讨论功能。

	
	
	
	
	
	8、分组研讨系统需支持国产操作系统和安卓系统安装包。

	
	
	
	
	
	9.整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击。产品具有两个笔槽设计，分别在底部两端，支持触控笔吸附；具有前置挡板设计,保护前置接口及接入的设备。

	
	
	
	
	
	10.屏幕尺寸≥98英寸，分辨率≥3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。

	
	
	
	
	
	11.整机具备2.0声道音箱，前置2个20W中高音音箱，后置1个20W低音音箱,额定总功率60W，支持单独听功能。

	
	
	
	
	
	12.产品采用红外多点触控技术，需支持手指轻触式多点（不少于20点触控）互动体验，触摸免驱动，即插即用，需支持主流多种操作系统。

	
	
	
	
	
	13.设备需支持NFC碰碰传功能：支持带有NFC功能的移动设备靠近NFC标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。

	
	
	
	
	
	14.具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后仍能正常触控书写和操作；触控连续响应无间断，有效识别≤2毫米，触控精准度32768x32768。

	
	
	
	
	
	▲15.具有触摸悬浮菜单功能，需支持三指罗盘跟随，可通过三指调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，需支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	16.具有五指熄屏功能，支持五指智能手势识别开关产品背光，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指触控实现产品背光的关闭与开启。

	
	
	
	
	
	17.要求整机具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。

	
	
	
	
	
	18.需支持嵌入式系统启动后可自动启动内置ops系统，需支持无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔可选，支持定时开关机。

	
	
	
	
	
	19.产品处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至产品时，产品可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机；产品外接信号源时，支持自动跳转到外接信号源通道。

	
	
	
	
	
	20.产品在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。

	
	
	
	
	
	21. 当设备切换到任何信号源下，均可通过HDMI输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。

	
	
	
	
	
	22.需支持锁定屏幕触摸，可通过软件菜单（调试菜单）锁定屏幕触摸，锁定应用、锁定USB。

	
	
	
	
	
	23.内置触摸中控菜单，需支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，方便快捷。

	
	
	
	
	
	▲24.具有不少于8个前置物理按键，至少包含电源键、菜单、主页、信号源、音量等，按键具备明显标识；支持电源按键三合一功能，可选择关闭产品、内置电脑、节能等，具有供电保护功能（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	25.需支持侧边栏功能，支持无操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用，批注；需支持任意通道下使用，并可设置颜色和画笔大小，可选择二维码分享批注内容。

	
	
	
	
	
	26.产品需支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；需支持开启护眼模式。

	
	
	
	
	
	27.支持对内置电脑进行还原操作，可通过前置物理按键对内置电脑系统进行还原。

	
	
	
	
	
	28.整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素≥1300万，视角≥118°，需支持阵列数字音频MIC，支持调用，实现场景音视录制。

	
	
	
	
	
	29.需支持网络共享功能（双系统单网口上网），单根网线接入产品，即可实现产品嵌入式系统和内置的电脑同时有线上网。

	
	
	
	
	
	30.内置无线网络模块，采用全向信号收发设计，支持无线网络连接。

	
	
	
	
	
	▲31.需支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于12种模板，可对欢迎文字的字体、大小、颜色进行编辑；需支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	32. 无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。

	
	
	
	
	
	33.设备内置嵌入式教学辅助系统，支持录屏，录制分辨率支持1080P、720P可选。支持设置录制时间，达到指定时间自动停止录制。

	
	
	
	
	
	34.前置接口：1个TOUCH/ 1个HDMI IN /2个USB/ 1个Type-C。

	
	
	
	
	
	35.后置接口:1个COAX /1个AV  IN/1个ERP OUT/1个RS232/1个TOUCH /1个HDMI  IN /1个LAN/2个USB。

	
	
	
	
	
	36.采用插拔式电脑模块架构，针脚数80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线。

	
	
	
	
	
	37.处理器:不小于国产兆芯8核处理器，内存: ≥8GDDR4，固态硬盘: ≥256G-SSD。

	
	
	
	
	
	38.具有独立非外扩展接口:支持≥1个HDMI out接口、≥1个Mic in接口、≥1个LINE-out接口、≥6个USB接口，≥1个Rj45接口。

	
	
	
	
	
	39.至少支持U0S 国产化系统适配。

	
	
	
	
	
	40.备课支持插入本地PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。

	
	
	
	
	
	41.支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作，分享可按照手机号码及链接的方式进行分享，链接分享形式支持设置文件有效期（支持不少于永久、30天、7天等）、私密和公开的设置。

	
	
	
	
	
	42.课件支持自动同步至云端，支持设置课件自动保存时间，至少可设置为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟等。

	
	
	
	
	
	43.新建课件支持选择课件主题，提供预设课件主题，至少包含学科主题、创意主题，可在编辑课件的过程中更改。

	
	
	
	
	
	44.支持插入教学资源，可打开预置资源库，按照教材、年级、学科、知识进行筛选，并将选择的资源插入页面中，教师教学时可直接打开使用。

	
	
	
	
	
	45.支持插入和导出文件，可将制作的课件导出为课件、图片、pdf格式；支持插入文本，可对文本进行字体、字号、颜色、对齐、缩进等多种设置；支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。

	
	
	
	
	
	46.支持插入网页，可选择合适的网页内容，插入后点击可直接进入该网页进行浏览；支持插入表格，可设置表格行列、添加行列，可双击表格输入内容，支持自动换行；支持插入思维导图，提供思维导图、组织结构图、鱼骨图三种形式；支持插入各类预置形状，可对形状进行填充色、边框颜色及粗细、透明度的设置。

	
	
	
	
	
	47.支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换，提供淡入、推入、旋转、分割、交换、圆形、揭开等不少于7种形式的特效；支持顺序调整，支持应用到全部。

	
	
	
	
	
	48.支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。

	
	
	
	
	
	49.支持插入工具，提供汉字、拼音、四线三格、尺规、几何、数学公式、函数、化学方程式、网络画板等学科工具，以及截图、幕布等通用工具。

	
	
	
	
	
	50.支持对对象设置元素动画和播放顺序，提供进入（无效果、百叶窗、擦入、浮入、放大、旋转、掉落）、动作（无效果、闪烁、抖动、心跳、旋转、翻转）、退出（无效果、淡出、百叶窗、擦出、浮出、缩小、旋转、飞出）等不少于20种元素动画形式。

	
	
	
	
	
	51.支持创建课堂活动，提供分类达人、选词填空、匹配能手等多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。

	
	
	
	
	
	52.支持从备课状态一键进入授课状态，并可快速返回备课状态；支持交换底部索引栏，教师可根据授课时的站立位置选择与另一侧的按钮进行互换；支持将软件最小化，可将软件缩至状态栏。

	
	
	
	
	
	53.工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享，可使用微信扫码可预览、保存课件。

	
	
	
	
	
	54.提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏、漫游等通用工具。

	
	
	
	
	
	55.支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空画布中的笔迹和形状。

	
	
	
	
	
	56.支持对象选择功能，选中的对象可进行形状、角度的调整，可进行置顶、克隆、删除等操作；支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色，支持最多十指同时书写。

	
	
	
	
	
	57.支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、道德与法治、科学、书法、音乐、美术、体育等不少于14种学科教学工具。

	
	
	
	
	
	58.语文提供汉字、拼音工具；数学提供数学公式、函数、三角板、直尺、量角器、圆规、平面图形、立体图形工具；英语提供四线三格、音标、字母工具；物理提供公式和实验器具工具；化学提供元素周期表、化学方程式、实验器皿工具；生物提供人体结构、心脏结构、动物细胞图；历史提供中国历史朝代表；地理提供中国地图、世界地图；道德与法治提供礼貌用语、文明用语；科学提供各种动物卡通形象；书法提供兰亭集序、鹡鸰颂、九成宫醴泉铭、书法对联；音乐提供高音谱号、低音谱号、强音记号、弱音记号、升记号、重升记号、重降记号、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、全音符；美术提供各种世界名画；体育提供各种运动简图。

	
	
	
	
	
	59.数学画板功能：能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解；提供不少于500个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类。

	
	
	
	
	
	60.支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到产品。

	
	
	
	
	
	61.支持将手机中的音视频文件无线推送至产品 ,并能进行播放和进行音量大小调节。

	
	
	
	
	
	▲62.支持不少于6个投屏客户端图像画面对比展示，在产品上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容,支持单击、双击、右键控制（合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供CMA或CNAS认可的第三方检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	63.要求产品显示桌面可以实时同步到手机上,手机通过两个手指对产品桌面进行放大、缩小和漫游操作 ,方便手机端对产品进行远程控制。

	
	
	
	
	
	64.支持鼠标遥控器功能,通过软件一键进行鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能。

	
	
	
	
	
	65.系统客户端投屏至少支持桌面同步、镜像投屏和拓展投屏功能，点击功能会跳转至对应控制页面；系统客户端进入控制页面，支持调节投屏清晰度，至少支持超清、高清等标准。

	
	
	
	
	
	66.支持对音源、分辨率、录制区域进行设置；录制音源至少支持仅系统、仅麦克风、系统与麦克风。

	
	
	
	
	
	67.支持打开录课列表窗口，查看文件列表；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表。

	
	
	
	
	
	68.支持倒计时功能，开始录制倒计时3S后开始录制；支持录制过程中，录制工具条不影响录制画面。

	
	
	
	
	
	69.录制结束后，支持弹出视频预览画面，展示用户录制的整个视频，可任意拖动进度条查看内容，调整音量大小，全屏播放。

	
	
	
	
	
	70.支持将录制的视频内容保存至本地硬盘；并可将本地的录制文件上传到个人云端，数据存储更方便、更安全。

	
	
	
	
	
	71.支持对录制后的视频进行剪辑，剪辑包括视频合并、视频剪切、视频预览、并且可以添加水印；剪辑功能支持添加至少25字文字水印，支持字号选择、透明度调整，支持多种颜色，水印显示位置可选择。

	
	
	
	
	
	72.支持打开录课列表窗口，查看文件列表，在录课列表的任意目录下对文件或文件夹进行移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。

	
	
	
	
	
	73.支持将视频文件上传至云端存储；支持在上传列表查看所有上传中的文件状态，可进行暂停、开始、取消等操作。

	
	
	
	
	
	74.支持点击录课列表中的视频文件，可预览播放；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表；支持在云微课的任意目录下对文件或文件夹进行分享、下载、移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。

	
	
	
	
	
	75.支持将云微课中的视频文件或文件夹下载至本地；支持在下载列表中查看所有下载中的文件状态，可进行暂停、开始、取消等操作；支持分享功能，包含手机号分享和链接分享，被分享用户登录后可打开并查看分享文件。

	
	
	
	
	
	76.软件可最小化至任务栏或退出应用，方便老师按照个人习惯使用；需支持组件及应用，默认显示天气组件，并显示我的电脑、白板、传屏、展台、资源中心、我的云盘、文件快传、回收站等；需支持快速调起白板、传屏、展台等应用；需支持将任意路径下的文件一键发送至教学桌面。

	
	
	
	
	
	77.可快速打开平台查看对应的资源中心及个人云盘；教师的个人云盘存储空间不少于50G，教师可查看自己的个人资源、云微课、云课件；教师可将本地资源进行上传，也可将云端资源下载到本地。

	
	
	
	
	
	78.支持查看系统内的应用列表，可自动获取系统内的应用，按名称由A-Z进行排列，可任意添加、移除应用到教学桌面上；支持预置多种桌面组件，包含推荐应用、天气、课表、日历、每日一言、时钟、欢迎语、我的云盘、资源中心、我的电脑、回收站、文件快传、白板、传屏、微课。可任意添加或移除组件，已添加到桌面上的组件可任意拖动改变位置。

	
	
	
	
	
	79.支持查看课程列表，至少包括常规课程、互动课程、直播课程；课表以日历的形式呈现，可直接切换点击日期查看对应的课程数量及列表。

	
	
	
	
	
	80.支持常规课程创建，可设置课程名称、上课日期、时间，选择班级、关联课件，设置课件自动打开时间。

	
	
	
	
	
	81.支持远程互动课程创建，可设置课程主题、开课日期、时间，设置成员加入课程自动上台、设置成员加入课程自动静音、设置课程密码、设置课程模式。

	
	
	
	
	
	82.支持直播课程创建，可在教育专属桌面直接打开平台并创建直播课程，创建完成后，在平台端可观看直播。

	
	
	
	
	
	83.支持对云端资源的文件/文件夹的操作，至少包含移动、重命名、分享、下载、删除、新建文件夹、刷新列表、搜索，也可通过文件名、文件更新时间、文件大小进行排序。

	
	
	
	
	
	▲84.支持设置开启/关闭数据同步，开启后，所有数据均会自动上传至云端，异地登录后也可选择下载并覆盖原有数据；支持设置开启/关闭开机自启；开启后，设备开机则会直接打开教学桌面；关闭后，设备开机则不会打开教学桌面，用户可以选择通过点击图标再打开（合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	▲85.支持手机和大屏/电脑之间的文件互传，支持文件快传弹窗，用户可使用app扫码选择上传文件；也可选择电脑/大屏端文件进行下发，选择文件后刷新二维码弹窗，用户扫码带走文件，实现文件共享；支持查看上传的文件列表，查看文件名称、上传者及上传进度，也可打开、删除、取消文件；支持查看下载的文件列表，可查看文件名称、类型、大小、也可打开、删除、取消下载的文件（合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	86.支持云微课功能，可自动获取该账号下使用微课软件录制并上传至云端的全部文件列表；支持云课件功能，可自动获取该账号下使用白板软件制作并上传至云端的全部文件列表。

	
	
	
	
	
	▲87.支持查看多个桌面列表，可任意增加/删除桌面，并对桌面进行命名，点击桌面可快速定位到桌面；支持基础信息设置，可设置桌面背景、欢迎语、数据同步、开机自启等设置；支持设置欢迎语，展示在桌面顶部，可设置文本内容、颜色、字体、字号、下划线、加粗、斜体等（合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）。
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	移动支架
	4
	个
	产品颜色：灰色。

	
	
	
	
	
	最大承重：100KG。

	
	
	
	
	
	产品重量：约20.4KG（允许±3%）。

	
	
	
	
	
	包装尺寸：约1234*796*152（mm）（允许±3%）。
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	监控系统
	监控摄像头(球机)
	2
	台
	1.支持多种智能功能，支持远距离补光，保证大范围内的日夜间监控效果；适用于需管控区域的防范。

	
	
	
	
	
	采用AI ISP技术,超星光级超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，F1.0超大光圈，低照度效果好，图像清晰度高。

	
	
	
	
	
	2.支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍。

	
	
	
	
	
	3.支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警。

	
	
	
	
	
	4.支持20倍混合变倍。

	
	
	
	
	
	5.支持超级AI编码，实现超低码流传输。

	
	
	
	
	
	内置80米白光灯补光，采用倍率与灯光功率匹配算法，补光效果更均匀。

	
	
	
	
	
	水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区。

	
	
	
	
	
	6.支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径。

	
	
	
	
	
	7.支持1路音频输入和1路音频输出。

	
	
	
	
	
	内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能。

	
	
	
	
	
	8.支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护。

	
	
	
	
	
	9.支持DC12V±10%宽电压输入，POE+(802.3at)。

	
	
	
	
	
	★10.与现有监控系统平台无缝衔接。
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	支架
	2
	个
	监控摄像头铝合金支架，加厚一体压铸成型，表面喷塑防锈防腐；承重≥5kg，适配常规网络摄像机；万向调节结构，水平 360° 旋转、垂直上下俯仰可调；预留出线孔，配套膨胀螺丝、固定螺栓全套安装配件；防水防尘，适用于室内外墙装摄像机固定。
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	网线
	200
	米
	▲1.六类4对非屏蔽室内线缆，CAT-6-U-11。

	
	
	
	
	
	2.执行标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-C。

	
	
	
	
	
	3.带宽：250MHz；速率：1Gbps@100m、10Gbps@55m。

	
	
	
	
	
	4.结构：4对双绞+十字骨架。

	
	
	
	
	
	5.外护套：PVC,阻燃级别CMR。

	
	
	
	
	
	6.弯曲半径：静态≥8×线缆直径；动态≥10×线缆直径。

	
	
	
	
	
	7.导体：23AWG（0.55mm）无氧铜，直流电阻≤9.38Ω/100m。

	
	
	
	
	
	8.工作温度：-20℃～60℃；存储：-20℃～70℃。

	
	
	
	
	
	9.特性阻抗：100Ω±15%（1–250MHz）。

	
	
	
	
	
	10.衰减：≤19.8dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	11.近端串扰（NEXT）：≥35.3dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	12.衰减串扰比（ACR）：≥15.5dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	13.回波损耗（RL）：≥16.0dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	14.传播时延：≤536ns/100m；时延差≤45ns/100m。

	
	
	
	
	
	15.工作电容：≤5.6nF/100m。

	
	
	
	
	
	16.额定传播速率（NVP）：65%±5%。

	
	
	
	
	
	17.最大拉力：≈11.4kg。

	
	
	
	
	
	18.耐压：DC1000V/AC750V 1min 无击穿。

	
	
	
	
	
	19.绝缘电阻：≥200MΩ。

	
	
	
	
	
	20.电缆包装：305米/箱。
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	可视化智能控制系统
	输出盒
	4
	台
	1、完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络，不得采用电脑主机或者某个特殊节点等设备做为服务器功能，节点间采用单播协议。

	
	
	
	
	
	2、系统无接收发送设备接入最大端口数量限制，可任意组合输入输出端口数量，支持级联、堆叠技术、支持跨区域接入互联。

	
	
	
	
	
	3、系统支持HDMI、DVI、VGA、DP、DMS9等多种视频格式传输，支持音频同步传输。

	
	
	
	
	
	4、支持坐席、大屏预案存储和调用，无预案数量限制。且预案切换小于等于16ms延时。

	
	
	
	
	
	5、系统支持单显示器不低于16画面分割显示，支持EDID管理；支持一套键盘鼠标对不少于10台显示器实时操作，支持鼠标无缝跨屏，支持实时定位鼠标。

	
	
	
	
	
	6、系统支持控制DID、LED、LCD、DLP拼接，无需额外配置拼接处理器。

	
	
	
	
	
	7、系统支持可视化管控，拒绝“盲”操作。所有的输入信号能在控制界面实时预览，同一页面预览的路数无限制，大屏显示的画面能在控制界面实时回显。拖拉式上屏操作，支持在屏幕任意开窗、漫游、缩放大小，支持预布局再一键上屏。

	
	
	
	
	
	8、系统支持HDMI2.0B，系统信号接入能够支持4K（4096x2160@60）分辨率并向下兼容，支持4K（4096x2160@60）带宽内的任意分辨率自定义输出，以适配各类LED分辨率。

	
	
	
	
	
	9、系统支持信号树状结构显示及信号收藏功能，按需建立多个收藏夹，把常用信号放置其中，可根据模糊索引要求搜索所需信号，并支持拖拽式轮巡信号上屏，可任意设置轮巡个数及时间。

	
	
	
	
	
	10、系统支持PUSH/PULL，可直接推送信号至大屏幕，并提示在大屏位置，推送后可在控制终端界面同步反馈大屏画面，支持席位间推送，对方可选择接受或者拒绝。

	
	
	
	
	
	11、系统支持节点IR、IO、RS232、RS485、继电器接口控制就近设备，实现分布式中控。

	
	
	
	
	
	12、系统支持实时设备状态显示和查询，支持设备带电热插拔，针对使用场景输出可根据项目实际情况设置强制输出/热拔插检测/节能模式。

	
	
	
	
	
	13、系统支持权限管理，可以设置不同使用人、使用级别的权限划分以及输入信号源浏览、操作的权限划分。

	
	
	
	
	
	14、无需服务器可接入IPC，直接解码IPC在大屏输出。

	
	
	
	
	
	15、是分布式系统底层控制软件，需与分布式节点同一品牌。

	
	
	
	
	
	★16、系统支持视频无缝切换，切换过程无屏闪或黑屏，投标时提供视频信号无缝低延时切换方法发明专利证书复印件佐证。

	
	
	
	
	
	17、稳定性需求：完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络。

	
	
	
	
	
	18、接口需求：具备不低于1路HDMI输出接口，适合各类显示设备，支持不低于1920*1080@60分辨率并向下兼容，具备1路模拟音频输入与1路模拟音频输出，不低于1路MIC，中控功能具备不低于2路I0接口，不低于1路RS232。

	
	
	
	
	
	19、支持H.264与H.265两种格式解码，支持输出图像水平、垂直、分辨率时序细化智能调节，支持视频输出亮度、对比度、色调、饱和度调节。

	
	
	
	
	
	20、直接对本项目LED/LCD大屏拼接，无需依赖拼接处理器，拼接效果完全无画面撕裂，无同步误差，支持单节点同时解码前端12个各不相同的信号源开窗输出。

	
	
	
	
	
	21、控制端支持可视化管控，全触摸拖拽式操作，同屏实时互动，支持窗口漫游、叠加，对窗口进行任意拖、拉、缩、放，可实时高清预览系统内任意一视频源信号，可实时回显大屏幕显示的内容。

	
	
	
	
	
	★22、交互端信号快速编辑：不需要界面软件编辑，即可在线长按预览信号，拖动信号重新排列位置，方便调整常用信号位置。拖动其他控件的单个设备到视频预览框，即可快速在线添加设备（投标时提供具有CNAS或CMA标识印章的第三方检测报告复印件佐证）。

	
	
	
	
	
	23、批注功能：可选择不少于18个颜色；可快捷标注三角旗、红旗和自定义图片；可画圆、椭圆、正方形、直线、箭头、文字批注；支持先批注，再发送显示。

	
	
	
	
	
	24、会议图像预布局需求：支持操作终端预先所见所得的对屏幕进行布局，而不影响当前屏幕显示；布局完成并需要切换场景时一键发送，一键切换；便于场景的无缝衔接，加快场景切换效率。

	
	
	
	
	
	25、快速横幅需求：支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词等，并直接在控制终端输入文字，设置文字字体、颜色、大小等，大屏同步显示横幅内容。

	
	
	
	
	
	★26、支持大屏幕上多个小视频开窗和一个主画面之间直接交替切换，而无需删除信号重新拖动信号，提高大屏信号切换速度（投标时提供具有CNAS或CMA标识印章的第三方检测报告复印件佐证）。

	
	
	
	
	
	27、具有IP冲突自动检测功能，可自动检测分布式系统中节点的IP地址冲突情况。

	
	
	
	
	
	28、节点均采用嵌入式芯片和FPGA组合，未使用PC、手机、平板电脑操作系统，无常见操作系统病毒、崩溃等风险。

	
	
	
	
	
	29、维护点名功能：当软件选中时，节点所有指示灯闪烁，以便快速查找。

	
	
	
	
	
	30、反向寻址：具备一键恢复出厂设置按钮，支持反向寻址功能。

	
	
	
	
	
	31、具备不低于1路HDMI输出带1-6级高度可调节的HDMI线锁扣装置以备不同规格的HDMI线材接入和防脱落，带螺纹锁定防脱落电源适配器接口1个。

	
	
	
	
	
	32、具备一路SFP接口和一路网络接口且可选组成双备份结构，具备适配器接口与POE（802.3at）可组成供电双备份，支持防静电技术。
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	输入盒
	2
	台
	1、完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络，不得采用电脑主机或者某个特殊节点等设备做为服务器功能，节点间采用单播协议。

	
	
	
	
	
	2、系统无接收发送设备接入最大端口数量限制，可任意组合输入输出端口数量，支持级联、堆叠技术、支持跨区域接入互联。

	
	
	
	
	
	3、系统支持HDMI、DVI、VGA、DP、DMS9等多种视频格式传输，支持音频同步传输。

	
	
	
	
	
	4、支持坐席、大屏预案存储和调用，无预案数量限制。且预案切换小于等于16ms延时。

	
	
	
	
	
	5、系统支持单显示器不低于16画面分割显示，支持EDID管理；支持一套键盘鼠标对不少于10台显示器实时操作，支持鼠标无缝跨屏，支持实时定位鼠标。

	
	
	
	
	
	6、系统支持控制DID、LED、LCD、DLP拼接，无需额外配置拼接处理器。

	
	
	
	
	
	7、系统支持可视化管控，拒绝“盲”操作。所有的输入信号能在控制界面实时预览，同一页面预览的路数无限制，大屏显示的画面能在控制界面实时回显。拖拉式上屏操作，支持在屏幕任意开窗、漫游、缩放大小，支持预布局再一键上屏。

	
	
	
	
	
	8、系统支持HDMI2.0B，系统信号接入能够支持4K（4096x2160@60）分辨率并向下兼容，支持4K（4096x2160@60）带宽内的任意分辨率自定义输出，以适配各类LED分辨率。

	
	
	
	
	
	9、系统支持信号树状结构显示及信号收藏功能，按需建立多个收藏夹，把常用信号放置其中，可根据模糊索引要求搜索所需信号，并支持拖拽式轮巡信号上屏，可任意设置轮巡个数及时间。

	
	
	
	
	
	10、系统支持PUSH/PULL，可直接推送信号至大屏幕，并提示在大屏位置，推送后可在控制终端界面同步反馈大屏画面，支持席位间推送，对方可选择接受或者拒绝。

	
	
	
	
	
	11、系统支持节点IR、IO、RS232、RS485、继电器接口控制就近设备，实现分布式中控。

	
	
	
	
	
	12、系统支持实时设备状态显示和查询，支持设备带电热插拔，针对使用场景输出可根据项目实际情况设置强制输出/热拔插检测/节能模式。

	
	
	
	
	
	13、系统支持权限管理，可以设置不同使用人、使用级别的权限划分以及输入信号源浏览、操作的权限划分。

	
	
	
	
	
	14、无需服务器可接入IPC，直接解码IPC在大屏输出。

	
	
	
	
	
	15、是分布式系统底层控制软件，需与分布式节点同一品牌。

	
	
	
	
	
	★16、系统支持视频无缝切换，切换过程无屏闪或黑屏。

	
	
	
	
	
	17、系统稳定性需求：完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络。（保证系统不依赖服务器或者相当于服务器的工作站，或者安装于其他计算机上充当服务器角色的软硬件,最大限度保证系统的稳定性。）

	
	
	
	
	
	18、视频接口需求：具备HDMI输入接口，不低于1920*1080p@60信号输入，支持非标分辨率输入。

	
	
	
	
	
	19、支持H.264与H.265两种格式编码，I帧编码间隔1s/10s/100s/1000S可选。

	
	
	
	
	
	20、音频接口需求：支持不低于1路数字及1模拟音频输入、1路模拟音频输出、1路MIC通话接口。

	
	
	
	
	
	▲21、控制接口需求：同时具备不低于1个RS232、1个RS485、3组IO/IR、3个继电器接口（支持250V/10A强电）（投标时提供具有CNAS或CMA标识印章的第三方检测报告复印件佐证）。

	
	
	
	
	
	22、可视化管控需求：控制端支持可视化管控，全触摸拖拽式操作，同屏实时互动，支持窗口漫游、叠加，对窗口进行任意拖、拉、缩、放，可实时高清预览系统内任意一视频源信号，可实时回显大屏幕显示的内容。

	
	
	
	
	
	23、支持虚拟IP功能：支持多路信号输入的节点，只占用1路网络接口的情况下，虚拟为每路输入信号产生1路不同IP地址和MAC地址；便于系统接入且节省布线和网络资源。

	
	
	
	
	
	▲24、安全KVM管理功能：具有一个安全可靠模块通讯接口。（投标时提供具有CNAS或CMA标识印章的第三方检测报告复印件佐证）

	
	
	
	
	
	25、节点均采用嵌入式芯片和FPGA组合，未使用PC、手机、平板电脑操作系统，无常见操作系统病毒、崩溃等风险。

	
	
	
	
	
	★26、接口可靠性：具备不低于1路HDMI输入带不低于1-6级高度可调节的HDMI线金属锁扣装置以备不同规格的HDMI线材接入和防脱落，带螺纹锁定防脱落电源适配器接口1个（提供实际供货产品实物照片证明文件佐证）。

	
	
	
	
	
	27、反向寻址：具备一键恢复出厂设置按钮，支持反向寻址功能。

	
	
	
	
	
	28、需支持跨区域互通：支持高低码流同时输出，适合远距离、近距离互联；节点间采用单播协议，无需交换机和接入网络具备组播功能的情况下支持超过120路以上单播并发，满足跨网段跨区域互联互通。

	
	
	
	
	
	29、支持基于悬浮菜单接管：悬浮菜单包含但不限于推送、大屏控制、视频对讲、分屏、U 盘传输、AI 图文识别控制功能。

	
	
	
	
	
	30、航空压铸铝型材散热外壳，主动式散热，无风扇衰减的风险

	
	
	
	
	
	31、可靠备份需求：具备一路SFP接口和一路网络接口且可选组成双备份结构，至少具备适配器与POE（802.3at）组成供电双备份，支持防静电技术。
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	可视化平板
	1
	台
	1.用于平板可视化授权登录，支持功能掩码授权管控，可按需开放/关闭：大屏开窗漫游、信号跨节点调度、音频互通、KVM键鼠穿越、录像回放、告警推送、第三方API对接、多级域管理、全量操作日志审计等功能模块，未授权功能前端菜单自动隐藏置灰，可分配可调用的场景预案清单；区分场景查看、场景一键调用、场景编辑新建、场景删除、场景任务编辑、场景跨域分享权限。

	
	
	
	
	
	2.可以对大屏幕上显示的各种信号窗口进行管理和控制，如单屏显示、跨屏显示、全屏显示、叠加层次、自由移动、自由缩放；单个拼接单位指在单块发射卡控制的单元范围内显示不少于 16 个任意大小、位置、层次的窗口。

	
	
	
	
	
	3. 可通过操作软件对整个屏幕墙的显示内容进行布局的编排、存储、调 用，除人工选择预案执行，还可以进行定时执行，在日常工作状态下，大屏幕墙将按照预定的时间自行工作， 自动开窗口切换画面，不需要人工干预。

	
	
	
	
	
	4.CPU采用麒麟、飞腾、鲲鹏等国产芯片，8核，主频≥2.3G，系统内存12GB，存储容量256GB多点触控，最多支持10点触控，屏幕比例：3:2。
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	无线AP
	2
	台
	▲1.支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议。

	
	
	
	
	
	▲2.支持双射频，整机支持4条数据流，5条射频流，5根天线；2.4GHz：2天线，2x2，MIMO；5GHz：3天线，2x2，MIMO；整机最大接入速率2976Mbps。

	
	
	
	
	
	▲3.标准吸顶部署AP，提供1个10/100/1000Mpbs自协商以太网口和一个DC电源口。

	
	
	
	
	
	▲4.支持IEEE 802.3at（PoE+）以太网供电及12V DC供电，整机功耗≤18W。

	
	
	
	
	
	5.支持EFEM,完成射频信号的发送和接收放大、功率检测、控制和开关，提升4倍信号功率，2.4G发射功率≤25 dBm，5G发射功率≤25 dBm。

	
	
	
	
	
	6.为保证设备在冬、夏两季的高可用性，要求设备可以在0°C～40°C正常工作。

	
	
	
	
	
	7.为保证设备稳定性和高可用性，要求设备平均无故障工作时间≥250000小时。

	
	
	
	
	
	8.为灵活配置，要求设备支持云AC管理，支持云AC二层漫游。

	
	
	
	
	
	9.支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等。

	
	
	
	
	
	▲10.要求所投产品可以通过同一品牌的网管软件实现：在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、信号强度、频段、总流量、终端os类型、终端厂商等，实配网管平台。

	
	
	
	
	
	11.要求所投产品支持网管平台集中管理，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过APP告警推送。

	
	
	
	
	
	12.设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。

	
	
	
	
	
	▲13.支持智能漫游，支持802.11K/V协议，支持快速漫游（802.11r），解决漫游粘滞，提高漫出信号强度，缩短漫游切换时间，降低丢包率。基于大数据算法，自动对网络进行智能优化，为用户提供流畅快速的网络环境。

	
	
	
	
	
	14.支持无线流量控制(WQOS)，其中包括：无线限速、AP限速、报文限速。

	
	
	
	
	
	▲15.支持ap mesh,可以扩展Wi-Fi 覆盖范围并提高网络性能，支持mesh自愈，有线链路断开可以自行无线mesh，恢复网络。

	
	
	
	
	
	16.支持智能诊断网络故障，提供解决方案。

	
	
	
	
	
	17.支持云地勘出方案，根据平面图自动布点、一键出方案。

	
	
	
	
	
	18.支持终端关联绑定，指定终端连接到最优AP，避免终端频繁连接。

	
	
	
	
	
	19.支持无线智能网优，合理分配整网频谱资源，调节最优信道，最佳频宽。

	
	
	
	
	
	▲20.为保证无线网络安全，在无线网络中,黑白名单功能可以对无线客户端进行帧过滤，要求所投产品支持不小于256的黑白名单。

	
	
	
	
	
	▲21.提供和型号一致的无线电发射设备型号核准证的复印件。
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	交换机(10口POE)
	1
	台
	▲1.实配固化千兆电接口数≥10个，千兆SFP光口≥1个，最大可用端口≥11个。

	
	
	
	
	
	▲2.交换容量≥192Gbps，包转发率≥40Mpps（提供官网查询链接及截图作为证明材料加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	▲3.支持PoE/PoE+，整机最大PoE供电功率120W，单端口最大PoE供电功率30W（提供官网查询链接及截图作为证明材料加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	4.工作温度0℃~45℃。

	
	
	
	
	
	5.支持端口防雷等级≥6kV。

	
	
	
	
	
	6.支持自动防IP冲突、自动防环路、自动防私接。

	
	
	
	
	
	7.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。

	
	
	
	
	
	8.支持DHCP Snooping，避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。

	
	
	
	
	
	9.支持VLAN划分，提升网络的安全性、灵活性和管理效率。

	
	
	
	
	
	10.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。

	
	
	
	
	
	11.支持端口流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、线缆检测，并可通过Web界面实现配置。

	
	
	
	
	
	12.支持Web管理，App和云管理。

	
	
	
	
	
	13.支持手机App集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等。

	
	
	
	
	
	▲14.提供电信设备进网许可证证书复印件并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	15.支持链路聚合，叠加带宽，冗余备份，网络传输更稳定。

	
	
	
	
	
	16.支持永久PoE。
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	信息盒
	1
	个
	▲1.标准 86 型六合一音视频墙面插座。

	
	
	
	
	
	2.阻燃加厚 PC 面板，集成 2 路 HDMI 输入、1 路 HDMI 输出、2 路 SDI 输入、1 路 SDI 输出；全部接口镀金屏蔽模块，HDMI 与 SDI 信号分区隔离，杜绝信号串扰；支持高清数字视频长距离传输，适配会议室、演播室等场景的视频点位预埋暗装。
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	SDI线
	3
	条
	1.线缆长度：50米/条，成品预制两端BNC公头，整线黑色PVC外被。

	
	
	
	
	
	▲2.传输带宽：最高支持12Gbps带宽，完全满足4K@60Hz无压缩SDI数字视频传输。

	
	
	
	
	
	3.标准制式：符合SMPTE 2082-1（12G-SDI）、SMPTE 424M（3G-SDI）、SMPTE 259M（SD-SDI）向下兼容。

	
	
	
	
	
	4.分辨率支持：4K(3840×2160)@60fps、2K@120fps、1080P全高清所有帧率。
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	HDMI线
	3
	条
	▲1.50米 HDMI2.0 光纤有源高清成品线

	
	
	
	
	
	2.单向 Source/Display 分向传输；内置进口光电转换光模块，4 芯光纤传输光信号，彻底隔绝强电、网线电磁干扰，长距离零衰减；总带宽 18Gbps，稳定支持 4K@60Hz、HDR、ARC 音频回传；线身纤细外径 4.5mm，柔韧易穿管预埋；两端铝合金外壳 24K 加厚镀金 A 型公头，插拔耐久，适配投影机、触控一体机、电脑、中控主机、高清机顶盒等设备。
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	HDMI线
	8
	根
	▲1.2米HDMI2.0 高清数字视频成品线。

	
	
	
	
	
	2.标准公对公 A 型接口，24K 加厚镀金插头；高纯无氧铜导体，双层铝箔 + 高密度镀锡铜网多层屏蔽，总带宽 18Gbps，支持 4K@60Hz、3D、HDR、音视频同步回传；环保耐磨 PVC 外被，抗电磁干扰无重影闪屏，适配投影机、触控一体机、电脑、中控主机、高清机顶盒等设备。
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	网线
	200
	米
	▲1.六类4对非屏蔽室内线缆，CAT-6-U-11。

	
	
	
	
	
	2.执行标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-C。

	
	
	
	
	
	3.带宽：250MHz；速率：1Gbps@100m、10Gbps@55m。

	
	
	
	
	
	4.结构：4对双绞+十字骨架。

	
	
	
	
	
	5.外护套：PVC,阻燃级别CMR。

	
	
	
	
	
	6.弯曲半径：静态≥8×线缆直径；动态≥10×线缆直径。

	
	
	
	
	
	7.导体：23AWG（0.55mm）无氧铜，直流电阻≤9.38Ω/100m。

	
	
	
	
	
	8.工作温度：-20℃～60℃；存储：-20℃～70℃。

	
	
	
	
	
	9.特性阻抗：100Ω±15%（1–250MHz）。

	
	
	
	
	
	10.衰减：≤19.8dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	11.近端串扰（NEXT）：≥35.3dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	12.衰减串扰比（ACR）：≥15.5dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	13.回波损耗（RL）：≥16.0dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	14.传播时延：≤536ns/100m；时延差≤45ns/100m。

	
	
	
	
	
	15.工作电容：≤5.6nF/100m。

	
	
	
	
	
	16.额定传播速率（NVP）：65%±5%。

	
	
	
	
	
	17.最大拉力：≈11.4kg。

	
	
	
	
	
	18.耐压：DC1000V/AC750V 1min 无击穿。

	
	
	
	
	
	19.绝缘电阻：≥200MΩ。

	
	
	
	
	
	10.电缆包装：305米/箱。
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	有线电视同轴线
	200
	米
	▲1.SYWV-75-5 有线电视同轴电缆，阻抗 75Ω，实心无氧铜内导体，物理发泡 PE 绝缘，双层铝箔屏蔽 + 编织铜网双层屏蔽，PVC 环保外护套；传输带宽 5～1000MHz，适配有线电视、监控视频信号传输；线缆外皮印有规格、米标，整卷 100 米，衰减低、抗干扰。
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	镀锌管
	1090
	米
	▲热浸镀锌钢管 DN15×1.5mm，公称通径 DN15，钢管外径 Φ15mm，壁厚 1.5mm；基材采用 Q235B 直缝焊管，执行标准 GB/T3091；管材内外壁整体热浸镀锌，符合 GB/T13912 标准，锌层均匀完整无漏镀、起皮、锌瘤；单根定尺 6 米，管口切割平整无毛刺，支持套丝螺纹连接；出厂经水压密封性试验，适用于电缆穿线管。
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	镀锌管
	860
	米
	▲热浸镀锌钢管 DN50×1.5mm，公称通径 DN50（2 寸），钢管外径 Φ50mm，壁厚 1.5mm；基材采用 Q235B 直缝焊管，执行标准 GB/T3091；管材内外壁整体热浸镀锌，符合 GB/T13912 标准，锌层均匀完整无漏镀、起皮、锌瘤；单根定尺 6 米，管口切割平整无毛刺，支持套丝螺纹连接；出厂经水压密封性试验，适用于电缆穿线管。

	(二）广西集成+东盟应用”案例模拟教学区（现信息中心）

	场馆一：产业融合成果案例教学区（现信息中心一楼大厅）
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	高清显示系统
	P1.5 LED显示屏(案例区1、2、3屏）
	15.18
	㎡
	▲1.点间距≤1.57mm，物理实像素密度≥ 409600点 /m²  (合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	▲2.采用COB封装方式，RGB芯片全倒装技术，晶片直接焊在PCB上，无焊线 (合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	★3.箱体为压铸铝合金材质，均为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计，箱体厚度≤40mm（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	4.LED 显示单元正面采用哑光处理，反光率≤8%，墨色一致性△E＜0.5。

	
	
	
	
	
	5.箱体单元比例16：9，模组平整度≤0.05mm；拼接精度≤0.04mm，模组间间隙≤0.05mm。

	
	
	
	
	
	6.显示屏亮度≥600cd/㎡；亮度调节 0-100%无极可调。

	
	
	
	
	
	★7.峰值功耗≤340W/㎡；平均功耗≤120W/㎡。(投标时提供CMA或CNAS认可的第三方检测报告复印件，并加盖投标人公章)

	
	
	
	
	
	8.最大对比度≥15000:1，刷新率≥3840Hz；灰度等级≥16bit。

	
	
	
	
	
	9.屏幕可视角度：水平≥170°；垂直≥170°。

	
	
	
	
	
	10.色温(K)支持1000-20000 可调,白平衡 6500K士5%。

	
	
	
	
	
	★11.模组与HUB卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔；采用浮动式接插件，接插件镀金≥50 μ厚度，具有嵌合纠偏功能，连接稳定且箱体间连接无外露线材(投标时提供相关技术证明材料，如产品说明书、产品彩页或检测报告等材料才予以加分；合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章)。

	
	
	
	
	
	★12.屏体采用超黑底色，哑面处理(投标时提供相关技术证明材料，如产品说明书、产品彩页或检测报告等材料才予以加分；合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章)。

	
	
	
	
	
	▲13.支持高集成三合一板卡设计，电源、接收卡、HUB板一体化，板内无线连接。

	
	
	
	
	
	★14.双层安装板的设计，保证箱体4个方向的精密拼接，平面高低差≤0.1mm（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★15.模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥8个,单模组磁吸强度≥10KG，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	16.屏幕温升：显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不应超过 25℃，绝缘材料的温升不应超过 25℃。

	
	
	
	
	
	17.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读。

	
	
	
	
	
	18.线材接插件及箱体安装部位，均带有防呆设计，箱体底部条型防撞设计，底部增加矩形防撞条。

	
	
	
	
	
	★19.支持低亮高灰，100%亮度时≥16bit；20%亮度时≥16bit，灰度等级支持红、绿、蓝；灰度非线性纠偏后各256级（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	20.支持 3D 数字梳状滤波和 3D 数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象。

	
	
	
	
	
	★21.辐射发射、传导辐射，符合 GB/T 9254.1-2021Class A限值要求；谐波电流符合GB 17625.1-2022电磁兼容限值A类设备限值要求（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	22.支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换，色域覆盖率≥120%NTSC。

	
	
	
	
	
	23.支持DVI、HDMI、VGA、SDI、S-Video、DP、网络流媒体等多种格式的信号输入至视频处理器。

	
	
	
	
	
	24.对LED显示屏表面应力测试，最大应力值≥120MPa。

	
	
	
	
	
	25.屏体表面可采用清水或75%浓度酒精擦拭，清洁屏体表面。

	
	
	
	
	
	★26.具有下列消隐功能，倍频刷新率提升2/4/8倍，低灰偏色改善。（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★27.屏体软件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，支持大屏系统一键开关机，设置定时开关机。软件需具备系统配置数据备份和还原功能。软件需具备第三方视频平台对接能力，具有完整的二次开发接口（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	28.所投屏体符合低蓝光检测要求，并提供低蓝光认证证书复印件加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	29.产品符合《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》。

	
	
	
	
	
	30.所投屏体符合产品色彩品质A级。

	
	
	
	
	
	31.所投屏体所采用全部为国产电子元器件，符合百分百国产化率。
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	发送盒
	6
	台
	1.支持≥ 1 路 DVI 视频源输入。

	
	
	
	
	
	2.支持 ≥1 路 HDMI 视频源输入。

	
	
	
	
	
	3.支持≥ 1 路音频输入。

	
	
	
	
	
	4.支持 ≥6 路千兆网口输出，单个网口最大支持 65 万像素。

	
	
	
	
	
	5.支持≥ 1 路 DVI 视频源输出，可用于级联或监视。

	
	
	
	
	
	6.支持 ≥1 路 HDMI 视频源输出，可用于级联或监视。

	
	
	
	
	
	▲7.支持最大分辨率为 1920×1200@60Hz，支持视频源位深8bit。

	
	
	
	
	
	8.支持 1 路方口 USB 控制接口。

	
	
	
	
	
	9.支持 RS232 控制接口，可用于设备级联。

	
	
	
	
	
	★10.为保证设备稳定运行，MTBF可不间断工作≥300000小时(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。
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	钢结构支架
	16.62
	㎡
	根据现场环境制定大屏幕钢结构，钢结构要求：上下左右各2cm黑色不锈钢包边，尺寸：长3.04米×宽1.7275米×厚度0.1米。

	
	
	
	
	
	1.按照国家钢结构设计规范,满足屏体安全承载需求制。

	
	
	
	
	
	▲2.显示屏支撑钢结构材料采用国标，所用材料材质均为Q235B镀锌材料。

	
	
	
	
	
	3.模块安装框架对角和平面度应满足模块安装需要（±2mm)。

	
	
	
	
	
	4.钢结构防锈处理，颜色由采购人选取。

	
	
	
	
	
	5.包边装饰:敷设不锈钢等装饰材料用角钢、管材位置由装修工艺自行确定。

	
	
	
	
	
	6.所有钢构件的焊接部位均需进行防腐处理。
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	LED电子标题屏
	3.69
	㎡
	▲1、像素管直径5.0mm。

	
	
	
	
	
	▲2、点间距4.75mm密度44322点/㎡。

	
	
	
	
	
	3、基色红色。

	
	
	
	
	
	4、单元板尺寸304mm×152mm（允许±1%）。

	
	
	
	
	
	5、模组行列数长64点×高32点。

	
	
	
	
	
	6、分辨率640点×64点。

	
	
	
	
	
	7、最佳视距≥4m。

	
	
	
	
	
	8、最佳视角±60度/±80度。

	
	
	
	
	
	9、扫描频率≥200帧/秒。

	
	
	
	
	
	10、刷新频率≥60帧/秒。

	
	
	
	
	
	11、亮度≥350cd/m212、灰度/颜色256级/256×256种。

	
	
	
	
	
	12、可显示内容文字/数据。

	
	
	
	
	
	13、显示控制方式异步控制。

	
	
	
	
	
	14、LED驱动方式1/16扫描驱动。

	
	
	
	
	
	15、屏体厚度≤10cm。

	
	
	
	
	
	16、屏幕寿命≥10万小时。

	
	
	
	
	
	17、通讯方式及速率RS232/RS485。

	
	
	
	
	
	18、屏体散热方式自然散热。

	
	
	
	
	
	19、平均无故障时间＞5000小时。

	
	
	
	
	
	20、连续工作时间72小时。

	
	
	
	
	
	21、屏幕保护采用专用电源，具有空载、短路保护功能。

	
	
	
	
	
	22、屏幕控制方式单机、联网控制播放,分页存储,分页滚动。

	
	
	
	
	
	23、播放方式脱机存储，通电后自动播放。

	
	
	
	
	
	24、框架及装饰钢结构内框,专用铝型材包边。(黑色)

	
	
	
	
	
	25、底面颜色灰黑色。

	
	
	
	
	
	26、工作电压220V。

	
	
	
	
	
	27、最大功耗≤450W/㎡。

	
	
	
	
	
	28、控制方式异步控制。
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	会议吸顶音箱
	6
	台
	▲1.频宽(-10dB)60Hz-20,000Hz。

	
	
	
	
	
	2.灵敏度（1m，1W）90dB。

	
	
	
	
	
	3.最大声压级(1m)103dB。

	
	
	
	
	
	4.输入阻抗8欧。

	
	
	
	
	
	5.系统输入功率20W。

	
	
	
	
	
	6.结构组成5′低音×1(低、中频)；1′高音×1(高频)。

	
	
	
	
	
	7.两单元同轴结构，音质清晰、甜美。

	
	
	
	
	
	8.适应环境温度-10℃~+40℃。

	
	
	
	
	
	9.尺寸224mm×Ø198mm（允许±1%）。

	
	
	
	
	
	10.安装孔尺寸Ø170mm-Ø189mm。
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	合并式会议数字功放
	6
	台
	★1.具有≥2.8寸彩色液晶屏，≥2路话筒输入6.35口，均带独立机械旋钮调节音量和48V幻象供电开关，≥2路话筒平衡输入卡侬口，均带独立机械旋钮调节音量和48V幻象供电开关，≥3路线路音频立体声输入RCA接口，≥1路线路音频立体声输出RCA接口，≥1路录音输出RCA接口，≥1路RS485通讯接口，≥2路欧姆头信号输出，≥2路接线柱信号输出，≥1路蓝牙天线接口，≥1路USB接口，≥1路TF卡（投标时提供设备前后面板高清截图佐证对应接口加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	2.具有≥3个线路音频音量调节按钮，≥4个MIC音频音量调节按钮，每路音源均有独立音量按键方便进行音量操作。

	
	
	
	
	
	3.支持蓝牙播放和MP3播放功能，支持USB和MICROSD卡播放，支持MP3M4AWAVAPEFLAC多格式解码。

	
	
	
	
	
	4.具有麦克风混音功能，支持设置≥6档混音深度，分别为100%、70%、50%、30%、10%、MUTE档，同时支持≥10段数字均衡调节，预置多种效果。

	
	
	
	
	
	5.支持控制端通过RS485总线控制以及同步多台功放端，功放端只需要设置为不同地址即可，同一个总线支持≥16台功放同时接入。

	
	
	
	
	
	6.支持通过RS485总线远程控制功放的EQ设置、音量操作、上一曲、下一曲、播放/暂停、快进/快退、指定歌曲播放、播放循环设置以及模式设置均有对应的操作状态和数值返回到控制端，实现功放远程控制和控制端状态同步。

	
	
	
	
	
	7.具有音效设置功能：可设置正常、流行、摇滚、爵士、古典、乡村≥6种模式，支持麦克风回响设置，可调节麦克风回响深度和延时，设置范围≥16个等级。

	
	
	
	
	
	▲8.额定输出功率≥2×150W/8Ω或≥2×250W/4Ω。
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	无线话筒套装
	1
	套
	1.配置≥2只手持麦+≥1台接收机。

	
	
	
	
	
	2.工作频率 ：优于或等于632MHz～695MHz。

	
	
	
	
	
	3.调制方式 宽带FM。

	
	
	
	
	
	4.信道数目 ≥200。

	
	
	
	
	
	5.信道间隔 ≥250KHz。

	
	
	
	
	
	6.频率稳定度 ≥±0、005%以内。

	
	
	
	
	
	7.动态范围：≥88dB。

	
	
	
	
	
	8.最大偏移 ≥±45KHz。

	
	
	
	
	
	9.音频频率响应 优于或等于120Hz～16KHz(±3dB)。

	
	
	
	
	
	★10.信躁比≥73dB。提供第三方权威检测机构根据GB/T 17276-1998《无线传声器系统通用规范》作为判断依据，在1KHZ测试频率下检测合格的检验报告复印件并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	★11.总谐波失真 ≤1% 。提供第三方权威检测机构根据GB/T 17276-1998《无线传声器系统通用规范》作为判断依据，在1KHZ测试频率下检测合格的检验报告复印件并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	12.工作距离 1）空旷距离≥200M；2）如使用空间复杂或电磁场环境复杂的情况下将缩短工作距离（工作距离取决于很多变量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等。）。
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	16路天线分配器
	1
	套
	16路分配器主机：

	
	
	
	
	
	1.天线分配器是全频道的UHF天线分配器，在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到多台接收机。

	
	
	
	
	
	2.外置3安开关电源，可提供四组12v直流电给无线接收机。单一台天线分配器主机可支援最多16个天线通道端口。

	
	
	
	
	
	主机技术参数：

	
	
	
	
	
	▲1.工作频率：470-950MHz。

	
	
	
	
	
	2.工作电流：DC MAX:3000mA±100mA。

	
	
	
	
	
	3.工作电压：DC 12-15V。

	
	
	
	
	
	4.偏置电压：DC 12V±1V。

	
	
	
	
	
	5.偏置电流：DC 150mA±10mA。

	
	
	
	
	
	6.DC输出口：4个，最大2.5A。

	
	
	
	
	
	7.增益：0db±1db。

	
	
	
	
	
	8.天线接口：SMA*16。

	
	
	
	
	
	9.偏压接口：BNC*2。

	
	
	
	
	
	10.阻抗：50Ω。
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	指向性天线（鱼骨型）
	1
	套
	功能：

	
	
	
	
	
	1.指向性功能：采用对数周期偶极振子阵列,能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。

	
	
	
	
	
	2.集成式放大器具有四档增益设置,用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失。

	
	
	
	
	
	3.可将天线翼叶子固定在话筒支架上或者使用可旋转支架固定在墙壁上。

	
	
	
	
	
	4.四档位增益可调选择开关。

	
	
	
	
	
	技术参数：

	
	
	
	
	
	▲1.射频频率范围:470-950MHz；

	
	
	
	
	
	2.阻抗：50Ω；

	
	
	
	
	
	3.极化方式：垂直极化与水平极化；

	
	
	
	
	
	4.连接方式：BNC；

	
	
	
	
	
	5.供电方式：+12V DC/150mA。
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	P1.5 LED显示屏(案例区4、5屏）
	19.84
	㎡
	▲1.点间距≤1.57mm，物理实像素密度≥ 409600点 /m²。(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	▲2.采用COB封装方式，RGB芯片全倒装技术，晶片直接焊在PCB上，无焊线 (合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	★3.箱体为压铸铝合金材质，均为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计，箱体厚度≤40mm(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	4.LED 显示单元正面采用哑光处理，反光率≤8%，墨色一致性△E＜0.5。

	
	
	
	
	
	5.箱体单元比例16：9，模组平整度≤0.05mm；拼接精度≤0.04mm，模组间间隙≤0.05mm。

	
	
	
	
	
	6.显示屏亮度≥600cd/㎡；亮度调节 0-100%无极可调。

	
	
	
	
	
	★7.峰值功耗≤340W/㎡；平均功耗≤120W/㎡(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	8.最大对比度≥15000:1，刷新率≥3840Hz；灰度等级≥16bit。

	
	
	
	
	
	9.屏幕可视角度：水平≥170°；垂直≥170°。

	
	
	
	
	
	10.色温(K)支持1000-20000 可调,白平衡 6500K士5%。

	
	
	
	
	
	★11.模组与HUB卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔；采用浮动式接插件，接插件镀金≥50 μ厚度，具有嵌合纠偏功能，连接稳定且箱体间连接无外露线材(投标时提供相关技术证明材料，如产品说明书、产品彩页或检测报告等材料才予以加分；合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章)。

	
	
	
	
	
	★12.屏体采用超黑底色，哑面处理(投标时提供相关技术证明材料，如产品说明书、产品彩页或检测报告等材料才予以加分；合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章)。

	
	
	
	
	
	▲13.支持高集成三合一板卡设计，电源、接收卡、HUB板一体化，板内无线连接。

	
	
	
	
	
	★14.双层安装板的设计，保证箱体4个方向的精密拼接，平面高低差≤0.1mm(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★15.模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥8个,单模组磁吸强度≥10KG，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	16.屏幕温升：显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不应超过 25℃，绝缘材料的温升不应超过 25℃。

	
	
	
	
	
	17.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读。

	
	
	
	
	
	18.线材接插件及箱体安装部位，均带有防呆设计，箱体底部条型防撞设计，底部增加矩形防撞条。

	
	
	
	
	
	★19.支持低亮高灰，100%亮度时≥16bit；20%亮度时≥16bit，灰度等级支持红、绿、蓝；灰度非线性纠偏后各256级(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	20.支持 3D 数字梳状滤波和 3D 数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象。

	
	
	
	
	
	★21.辐射发射、传导辐射，符合 GB/T 9254.1-2021Class A限值要求；谐波电流符合GB 17625.1-2022电磁兼容限值A类设备限值要求(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	22.支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换，色域覆盖率≥120%NTSC。

	
	
	
	
	
	23.支持DVI、HDMI、VGA、SDI、S-Video、DP、网络流媒体等多种格式的信号输入至视频处理器。

	
	
	
	
	
	24.对LED显示屏表面应力测试，最大应力值≥120MPa。

	
	
	
	
	
	25.屏体表面可采用清水或75%浓度酒精擦拭，清洁屏体表面。

	
	
	
	
	
	★26.具有下列消隐功能，倍频刷新率提升2/4/8倍，低灰偏色改善(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★27.屏体软件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，支持大屏系统一键开关机，设置定时开关机。软件需具备系统配置数据备份和还原功能。软件需具备第三方视频平台对接能力，具有完整的二次开发接口(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	28.所投屏体符合低蓝光检测要求，并提供低蓝光认证证书复印件加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	29.产品符合《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》。

	
	
	
	
	
	30.所投屏体符合产品色彩品质A级。

	
	
	
	
	
	31.所投屏体所采用全部为国产电子元器件，符合百分百国产化率。
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	发送盒
	8
	台
	1.支持≥ 1 路 DVI 视频源输入。

	
	
	
	
	
	2.支持 ≥1 路 HDMI 视频源输入。

	
	
	
	
	
	3.支持≥ 1 路音频输入。

	
	
	
	
	
	4.支持 ≥6 路千兆网口输出，单个网口最大支持 65 万像素。

	
	
	
	
	
	5.支持≥ 1 路 DVI 视频源输出，可用于级联或监视。

	
	
	
	
	
	6.支持 ≥1 路 HDMI 视频源输出，可用于级联或监视。

	
	
	
	
	
	▲7.支持最大分辨率为 1920×1200@60Hz，支持视频源位深8bit。

	
	
	
	
	
	8.支持 1 路方口 USB 控制接口。

	
	
	
	
	
	9.支持 RS232 控制接口，可用于设备级联。

	
	
	
	
	
	★10.为保证设备稳定运行，MTBF可不间断工作≥300000小时(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。
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	钢结构支架
	21.18
	㎡
	根据现场环境制定大屏幕钢结构，钢结构要求：上下左右各2cm黑色不锈钢包边，尺寸：长3.04米×宽1.7275米×厚度0.1米。

	
	
	
	
	
	1.按照国家钢结构设计规范,满足屏体安全承载需求制。

	
	
	
	
	
	▲2.显示屏支撑钢结构材料采用国标，所用材料材质均为Q235B镀锌材料。

	
	
	
	
	
	3.模块安装框架对角和平面度应满足模块安装需要（±2mm)。

	
	
	
	
	
	4.钢结构防锈处理，颜色由采购人选取。

	
	
	
	
	
	5.包边装饰:敷设不锈钢等装饰材料用角钢、管材位置由装修工艺自行确定。

	
	
	
	
	
	6.所有钢构件的焊接部位均需进行防腐处理。
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	LED电子标题屏
	3.4
	㎡
	▲1.像素管直径5.0mm。

	
	
	
	
	
	▲2.点间距4.75mm密度44322点/㎡。

	
	
	
	
	
	3.基色红色。

	
	
	
	
	
	4.单元板尺寸304mm×152mm（允许±1%）。

	
	
	
	
	
	5.模组行列数长64点×高32点。

	
	
	
	
	
	6.分辨率896点×64点。

	
	
	
	
	
	7.最佳视距≥4m。

	
	
	
	
	
	8.最佳视角±60度/±80度。

	
	
	
	
	
	9.扫描频率≥200帧/秒。

	
	
	
	
	
	10.刷新频率≥60帧/秒。

	
	
	
	
	
	11.亮度≥350cd/m212、灰度/颜色256级/256×256种。

	
	
	
	
	
	12.可显示内容文字/数据。

	
	
	
	
	
	13.显示控制方式异步控制。

	
	
	
	
	
	14.LED驱动方式1/16扫描驱动。

	
	
	
	
	
	15.屏体厚度≤10cm。

	
	
	
	
	
	16.屏幕寿命≥10万小时。

	
	
	
	
	
	17.通讯方式及速率RS232/RS485。

	
	
	
	
	
	18.屏体散热方式自然散热。

	
	
	
	
	
	19.平均无故障时间＞5000小时。

	
	
	
	
	
	20.连续工作时间72小时。

	
	
	
	
	
	21.屏幕保护采用专用电源，具有空载、短路保护功能。

	
	
	
	
	
	22.屏幕控制方式单机、联网控制播放,分页存储,分页滚动。

	
	
	
	
	
	23.播放方式脱机存储，通电后自动播放。

	
	
	
	
	
	24.框架及装饰钢结构内框,专用铝型材包边(黑色)。

	
	
	
	
	
	25.底面颜色灰黑色。

	
	
	
	
	
	26.工作电压220V。

	
	
	
	
	
	27.最大功耗≤450W/㎡。

	
	
	
	
	
	28.控制方式异步控制。
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	P1.5 LED显示屏(案例区6屏）
	7.29
	㎡
	▲1.点间距≤1.57mm，物理实像素密度≥ 409600点 /m²(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	▲2.采用COB封装方式，RGB芯片全倒装技术，晶片直接焊在PCB上，无焊线(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	★3.箱体为压铸铝合金材质，均为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计，箱体厚度≤40mm(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	4.LED 显示单元正面采用哑光处理，反光率≤8%，墨色一致性△E＜0.5。

	
	
	
	
	
	5.箱体单元比例16：9，模组平整度≤0.05mm；拼接精度≤0.04mm，模组间间隙≤0.05mm。

	
	
	
	
	
	6.显示屏亮度≥600cd/㎡；亮度调节 0-100%无极可调。

	
	
	
	
	
	★7.峰值功耗≤340W/㎡；平均功耗≤120W/㎡。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	8.最大对比度≥15000:1，刷新率≥3840Hz；灰度等级≥16bit。

	
	
	
	
	
	9.屏幕可视角度：水平≥170°；垂直≥170°。

	
	
	
	
	
	10.色温(K)支持1000-20000 可调,白平衡 6500K士5%。

	
	
	
	
	
	★11.模组与HUB卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔；采用浮动式接插件，接插件镀金≥50 μ厚度，具有嵌合纠偏功能，连接稳定且箱体间连接无外露线材(投标时提供相关技术证明材料，如产品说明书、产品彩页或检测报告等材料才予以加分；合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章)。

	
	
	
	
	
	★12.屏体采用超黑底色，哑面处理(投标时提供相关技术证明材料，如产品说明书、产品彩页或检测报告等材料才予以加分；合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章)。

	
	
	
	
	
	▲13.支持高集成三合一板卡设计，电源、接收卡、HUB板一体化，板内无线连接。

	
	
	
	
	
	★14.双层安装板的设计，保证箱体4个方向的精密拼接，平面高低差≤0.1mm(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★15.模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥8个,单模组磁吸强度≥10KG，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	16.屏幕温升：显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不应超过 25℃，绝缘材料的温升不应超过 25℃。

	
	
	
	
	
	17.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读。

	
	
	
	
	
	18.线材接插件及箱体安装部位，均带有防呆设计，箱体底部条型防撞设计，底部增加矩形防撞条。

	
	
	
	
	
	★19.支持低亮高灰，100%亮度时≥16bit；20%亮度时≥16bit，灰度等级支持红、绿、蓝；灰度非线性纠偏后各256级(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	20.支持 3D 数字梳状滤波和 3D 数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象。

	
	
	
	
	
	★21.辐射发射、传导辐射，符合 GB/T 9254.1-2021Class A限值要求；谐波电流符合GB 17625.1-2022电磁兼容限值A类设备限值要求(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	22.支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换，色域覆盖率≥120%NTSC。

	
	
	
	
	
	23.支持DVI、HDMI、VGA、SDI、S-Video、DP、网络流媒体等多种格式的信号输入至视频处理器。

	
	
	
	
	
	24.对LED显示屏表面应力测试，最大应力值≥120MPa。

	
	
	
	
	
	25.屏体表面可采用清水或75%浓度酒精擦拭，清洁屏体表面。

	
	
	
	
	
	★26.具有下列消隐功能，倍频刷新率提升2/4/8倍，低灰偏色改善(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★27.屏体软件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，支持大屏系统一键开关机，设置定时开关机。软件需具备系统配置数据备份和还原功能。软件需具备第三方视频平台对接能力，具有完整的二次开发接口(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	28.所投屏体符合低蓝光检测要求，并提供低蓝光认证证书复印件加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	29.产品符合《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》。

	
	
	
	
	
	30.所投屏体符合产品色彩品质A级。

	
	
	
	
	
	31.所投屏体所采用全部为国产电子元器件，符合百分百国产化率。
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	发送盒
	4
	台
	1.支持≥ 1 路 DVI 视频源输入。

	
	
	
	
	
	2.支持 ≥1 路 HDMI 视频源输入。

	
	
	
	
	
	3.支持≥ 1 路音频输入。

	
	
	
	
	
	4.支持 ≥6 路千兆网口输出，单个网口最大支持 65 万像素。

	
	
	
	
	
	5.支持≥ 1 路 DVI 视频源输出，可用于级联或监视。

	
	
	
	
	
	6.支持 ≥1 路 HDMI 视频源输出，可用于级联或监视。

	
	
	
	
	
	▲7.支持最大分辨率为 1920×1200@60Hz，支持视频源位深8bit。

	
	
	
	
	
	8.支持 1 路方口 USB 控制接口。

	
	
	
	
	
	9.支持 RS232 控制接口，可用于设备级联。

	
	
	
	
	
	★10.为保证设备稳定运行，MTBF可不间断工作≥300000小时(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。
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	钢结构支架
	7.86
	㎡
	根据现场环境制定大屏幕钢结构，钢结构要求：上下左右各2cm黑色不锈钢包边，尺寸：长3.04米×宽1.7275米×厚度0.1米。

	
	
	
	
	
	1.按照国家钢结构设计规范,满足屏体安全承载需求制。

	
	
	
	
	
	2.显示屏支撑钢结构材料采用国标，所用材料材质均为Q235B镀锌材料。

	
	
	
	
	
	3.模块安装框架对角和平面度应满足模块安装需要（±2mm)。

	
	
	
	
	
	4.钢结构防锈处理，颜色由采购人选取。

	
	
	
	
	
	5.包边装饰:敷设不锈钢等装饰材料用角钢、管材位置由装修工艺自行确定。

	
	
	
	
	
	6.所有钢构件的焊接部位均需进行防腐处理。

	70
	
	LED电子标题屏
	1.23
	㎡
	▲1.像素管直径5.0mm。

	
	
	
	
	
	▲2.点间距4.75mm密度44322点/㎡。

	
	
	
	
	
	3.基色红色。

	
	
	
	
	
	4.单元板尺寸304mm×152mm（允许±1%）。

	
	
	
	
	
	5.模组行列数长64点×高32点。

	
	
	
	
	
	6.分辨率768点×64点。

	
	
	
	
	
	7.最佳视距≥4m。

	
	
	
	
	
	8.最佳视角±60度/±80度。

	
	
	
	
	
	9.扫描频率≥200帧/秒。

	
	
	
	
	
	10.刷新频率≥60帧/秒。

	
	
	
	
	
	11.亮度≥350cd/m212、灰度/颜色256级/256×256种。

	
	
	
	
	
	12.可显示内容文字/数据。

	
	
	
	
	
	13.显示控制方式异步控制。

	
	
	
	
	
	14.LED驱动方式1/16扫描驱动。

	
	
	
	
	
	15.屏体厚度≤10cm。

	
	
	
	
	
	16.屏幕寿命≥10万小时。

	
	
	
	
	
	17.通讯方式及速率RS232/RS485。

	
	
	
	
	
	18.屏体散热方式自然散热。

	
	
	
	
	
	19.平均无故障时间＞5000小时。

	
	
	
	
	
	20.连续工作时间72小时。

	
	
	
	
	
	21.屏幕保护采用专用电源，具有空载、短路保护功能。

	
	
	
	
	
	22.屏幕控制方式单机、联网控制播放,分页存储,分页滚动。

	
	
	
	
	
	23.播放方式脱机存储，通电后自动播放。

	
	
	
	
	
	24.框架及装饰钢结构内框,专用铝型材包边(黑色)。

	
	
	
	
	
	25.底面颜色灰黑色。

	
	
	
	
	
	26.工作电压220V。

	
	
	
	
	
	27.最大功耗≤450W/㎡。

	
	
	
	
	
	28.控制方式异步控制。
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	多媒体播放器
	6
	台
	一.输出

	
	
	
	
	
	1.1 路 HDMI 2.0 输出接口：

	
	
	
	
	
	自适应模式：EMP400B 按照 LED 显示屏的 EDID 自动调整播放窗口大小。

	
	
	
	
	
	自定义模式：用户手动设定播放窗口大小。

	
	
	
	
	
	2.1 路立体音频输出接口：内源音频采样率固定为 48kHz。

	
	
	
	
	
	二.控制

	
	
	
	
	
	1.1 路 USB 3.0（Type A）接口：

	
	
	
	
	
	支持 U 盘节目播放和 U 盘固件升级，以及发送设备级联控制。

	
	
	
	
	
	2.1 路 USB 2.0（Type A）接口：

	
	
	
	
	
	支持 U 盘节目播放和 U 盘固件升级，以及发送设备级联控制。

	
	
	
	
	
	3.1 路 USB（Type B）接口：

	
	
	
	
	
	将上位机与设备直连进行节目发布和屏体控制。

	
	
	
	
	
	4.1 路千兆网口：

	
	
	
	
	
	将上位机与设备直连，或者将设备接入局域网或公网，进行节目发布和显示屏控制。

	
	
	
	
	
	三.性能

	
	
	
	
	
	1.4 核 A55 的 ARM 处理器，主频 1.8GHz。

	
	
	
	
	
	2.支持 4K 视频解码。

	
	
	
	
	
	3.2GB 运行内存。

	
	
	
	
	
	4.32GB 内部存储空间。

	
	
	
	
	
	5.支持 2 个 4K、5 个 1080p、5 个 720p、8 个 480p 或 10 个 360p 视频播放。

	
	
	
	
	
	四.其他功能

	
	
	
	
	
	1.多方位控制方案：PC、手机、Pad 等多种用户终端节目发布和显示屏控制。

	
	
	
	
	
	2.集群远程节目发布和显示屏控制，集群远程监控屏体状态。

	
	
	
	
	
	3.WiFi AP 和 WiFi STA 双模式切换。

	
	
	
	
	
	4.提供RS232中控接口和对接协议，以及SDK二次开发包，可根据实际需求集成到第三方平台。

	
	
	
	
	
	5.可通过USBType-A接口与LED显示控制器的USBType-B接口连接，实现对LED屏的亮度、电源和开关屏等远程控制。
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	HDMI线
	6
	条
	▲1.2米HDMI2.0 高清数字视频成品线。

	
	
	
	
	
	2.标准公对公 A 型接口，24K 加厚镀金插头；高纯无氧铜导体，双层铝箔 + 高密度镀锡铜网多层屏蔽，总带宽 18Gbps，支持 4K@60Hz、3D、HDR、音视频同步回传；环保耐磨 PVC 外被，抗电磁干扰无重影闪屏，适配投影机、触控一体机、电脑、中控主机、高清机顶盒等设备。
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	网络跳线
	8
	条
	▲六类网线 千兆高速5g宽带网络连接线2米 CAT6类。
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	网线
	2250
	米
	▲1.六类4对非屏蔽室内线缆，CAT-6-U-11。

	
	
	
	
	
	2.执行标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-C。

	
	
	
	
	
	3.带宽：250MHz；速率：1Gbps@100m、10Gbps@55m。

	
	
	
	
	
	4.结构：4对双绞+十字骨架。

	
	
	
	
	
	5.外护套：PVC,阻燃级别CMR。

	
	
	
	
	
	6.弯曲半径：静态≥8×线缆直径；动态≥10×线缆直径。

	
	
	
	
	
	7.导体：23AWG（0.55mm）无氧铜，直流电阻≤9.38Ω/100m。

	
	
	
	
	
	8.工作温度：-20℃～60℃；存储：-20℃～70℃。

	
	
	
	
	
	9.特性阻抗：100Ω±15%（1–250MHz）。

	
	
	
	
	
	10.衰减：≤19.8dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	11.近端串扰（NEXT）：≥35.3dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	12.衰减串扰比（ACR）：≥15.5dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	13.回波损耗（RL）：≥16.0dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	14.传播时延：≤536ns/100m；时延差≤45ns/100m。

	
	
	
	
	
	15.工作电容：≤5.6nF/100m。

	
	
	
	
	
	16.额定传播速率（NVP）：65%±5%。

	
	
	
	
	
	17.最大拉力：≈11.4kg。

	
	
	
	
	
	18.耐压：DC1000V/AC750V 1min 无击穿。

	
	
	
	
	
	19.绝缘电阻：≥200MΩ。

	
	
	
	
	
	20.电缆包装：305米/箱。
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	电源线
	500
	米
	▲1.RVV 3×4mm² 三芯多股软护套电源线。

	
	
	
	
	
	2.单芯导体截面积 4 平方毫米，多股高纯无氧铜绞合导体，PVC 分色绝缘、整体 PVC 外护套；额定电压 450/750V，阻燃耐磨，载流量充足，适用于工控设备、功放、机柜、大功率设备供电敷设。
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	电源线
	250
	米
	▲1.产品规格：2.5平方。

	
	
	
	
	
	2.产品颜色：红色/黄色/蓝色/绿色/双色。

	
	
	
	
	
	▲3.导体材质：高纯度铜。

	
	
	
	
	
	4.绝缘材质：聚氯乙烯。

	
	
	
	
	
	5.额定电压：450/750V及以下。

	
	
	
	
	
	6.整盘长度：100米（士0.5米)。
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	同轴电缆线
	80
	米
	▲1.SYV50-5 射频同轴馈线。

	
	
	
	
	
	2.特性阻抗 50Ω，高纯无氧铜实心内导体，实心 PE 绝缘；内层铝箔全包 + 外层 128 编纯铜编织双层屏蔽，屏蔽覆盖率≥95%；PVC 耐磨外护套，线缆外径约 7.2mm；工作频率 0-1000MHz，高频低衰减，抗电磁干扰；符合 GB/T14864-2013，用于无线 AP、对讲机、天线射频信号传输。
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	音响金银线
	300
	米
	▲1.2×2.5mm² 音响金银线。

	
	
	
	
	
	2.每路 300 股高纯无氧铜多股绞合导体，正负极分别红金、银色双色 PVC 绝缘区分；导线截面积 2.5 平方，高柔韧性、导电损耗低，抗音频信号衰减；无护套扁平音响线，适用于会议室音箱、广播喇叭功率传输。
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	配套智能终端
	数字人一体机
	1
	台
	1.CPU：3588。

	
	
	
	
	
	2.内存：8G。

	
	
	
	
	
	3.内置存储：64G。

	
	
	
	
	
	4.操作系统：星光麒麟。

	
	
	
	
	
	5.显示尺寸：75寸高亮液晶显示屏。

	
	
	
	
	
	6.亮度：2000 cd/m²。

	
	
	
	
	
	7.分辨率：3840*2160。

	
	
	
	
	
	8.音频：8欧10W双喇叭，立体双声道。

	
	
	
	
	
	9.外形：亚克力/金属外壳/镜面玻璃。

	
	
	
	
	
	10.麦克风：数字人专用麦克风。

	
	
	
	
	
	11.摄像头：500 万高清摄像头，免驱。

	
	
	
	
	
	12.产品尺寸: 约1950（高）x1041（直径）mm。（允许±3%）

	
	
	
	
	
	13.AI数字人形象管理：

	
	
	
	
	
	★（1）内置丰富虚拟人形象库，可选形象不少于5类，覆盖多风格品类：写实科技/古风人物、动物形象，示例包含诗仙李白、古风小美、熊猫先生小亮、熊猫小焱、AI馆员小珠、交警小雯、护士小悦等。（投标时请提供功能截图佐证材料并加盖投标人公章）

	
	
	
	
	
	（2）支持终端形象深度自定义，可配置专属展示LOGO、自定义背景图；可单独付费申请专属数字人形象定制。

	
	
	
	
	
	14.AI数字人动作能力：内置完整动作资源库，动作类型丰富，包含走路、思考、说话、挥手、才艺展示等多类动作。

	
	
	
	
	
	15.多渠道交互唤醒能力：

	
	
	
	
	
	（1）支持多种交互方式：兼容语音输入、文字输入、扫码输入，在不同的页面可唤醒虚拟人。

	
	
	
	
	
	（2）自定义唤醒配置：支持自定义唤醒词，搭载低延迟、高精度语音唤醒与对话管理能力，通过语音人机互动问答，实现自然流畅的人机交互体验。

	
	
	
	
	
	（3）支持普通话和英语自动识别切换，实现不同语义理解回复。

	
	
	
	
	
	16.交互风格自定义：支持交互语气风格自定义，可选亲切、专业、活泼等多种对话风格，适配不同使用场景。

	
	
	
	
	
	17.全场景交互服务能力：

	
	
	
	
	
	（1）覆盖多元化问答场景：日常问候、天气查询、心理咨询、攻略定制、讲笑话、新闻资讯、诗词查询与生成、字词问答、对吟诗词、成语接龙等交互类型，依托实时数据联动输出个性化应答内容。

	
	
	
	
	
	（2）私有化知识库联动适配：支持对接私有化大模型，可嵌入定制问答知识库，问答命中时优化检索本地知识库，无匹配内容则自动调用大模型推理生成回复。

	
	
	
	
	
	18.对话交互配套功能：

	
	
	
	
	
	（1）问答反馈机制：对话内容支持点赞、反馈、复制操作，强化学习持续优化回答质量。

	
	
	
	
	
	（2）内容重构功能：已生成对话回复可重新生成，提供多样化答案选项。

	
	
	
	
	
	（3）多格式知识库输出：问答结果可输出文本、图片、音频、视频、网页链接多种内容形态，问答可基于当前提问上下文，智能匹配并推送关联问题，实现引导式连续问答，提升交互深度与使用体验。

	
	
	
	
	
	（4）对话实时操作：对话过程可通过清空、停止生成、问答关联等操作，支持实时话题关联检索与智能内容清除。

	
	
	
	
	
	19.界面基础配置：

	
	
	
	
	
	（1）语言切换：提供中文、英文双版本界面切换。

	
	
	
	
	
	（2）外观设置：软件界面可切换主题色。

	
	
	
	
	
	20.数据统计分析看板：

	
	
	
	
	
	（1）终端实时监控：可视化展示终端在线量、总问答tokens、七天内问答图、问答库数量统计、开放库问答数量统计、有效回复和无效回复等数量统计。

	
	
	
	
	
	（2）多维度数据筛选导出：自定义时间范围，对问答关键词提取、频率排序统计，提供图形数据，如柱状图、折线图、饼图等多种形式；统计报表可导出Excel表格。

	
	
	
	
	
	21.问答标签与内容推送管理：

	
	
	
	
	
	（1）自定义分类标签：可视化编辑界面，支持排序、批量显示/隐藏、删除等操作；交互过程中可依据分类标签，优先推送相关的内容。

	
	
	
	
	
	（2）无效问答过滤：系统自动识别并忽略无意义问答内容，如无效数字字母组合类提问。

	
	
	
	
	
	22.知识库构建管理：

	
	
	
	
	
	（1）自定义模板创建：可围绕业务场景、用户高频咨询问题定向搭建应答模板，适配个性化问答应答逻辑。

	
	
	
	
	
	（2）多格式模板编辑：模板支持文本、音频、视频、图文混排及链接等多元内容编辑，支持在线实时修改、动态更新内容。

	
	
	
	
	
	（3）批量运维与权重调控：支持模板批量新增、删除、导出；可自定义配置模板权重优先级，实现高优先级模板优先匹配推送。

	
	
	
	
	
	23.人设模板配置管理：

	
	
	
	
	
	（1）多场景预设人设：内置标准化人设模块，分配不同终端独立使用，支持模板一键同步下发。

	
	
	
	
	
	（2）可视化人设参数配置：可视化界面配置人设名称、音色、描述、阈值、背景、唤醒词、配套指令动作。

	
	
	
	
	
	★（3）音色资源库：基础人设音色库可选数量不少于25种，涵盖温柔小哥、奶气萌娃、活泼女声、阳光男声、亲切女声、儒雅青年等类型（投标时请提供功能截图佐证材料并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	★24.大模型接入管理：支持本地私有化大模型对接，同时兼容第三方公开大模型接入，覆盖Spark4.0 Ultra、DeepSeek-R1、Spark-DeepSeek-R1、Spark-QwQ-32B、Doubao-pro-32k、ERNIE-4.0-Turbo-8K、通义千问-Long、ERNIE-Functions-8K等大模型（投标时请提供功能截图佐证材料并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	25.问答历史数据管控：

	
	
	
	
	
	（1）多维度查询导出：统一管理私有知识库、开放库大模型问答记录；支持设备来源、显示状态、设备类型、时间区间等组合筛选，记录可导出excel表格。

	
	
	
	
	
	（2）内容动态运维调控：可修改问答内容展示状态、展示权重，支持问答数据批量导出、新增、删除。

	
	
	
	
	
	（3）历史记录编辑：问答历史支持编辑，选择分类标签、添加设备等，实现内容数据修正。

	
	
	
	
	
	26.终端设备统一管理：

	
	
	
	
	
	（1）多设备并行运维：支持多终端同时在线并行管理、参数编辑，动态配置AI等级、定制化终端logo、绑定人设模板，快速完成批量个性化部署。

	
	
	
	
	
	（2）精准筛选定位：可基于设备编码/设备名称、审核状态、过期状态、设备类型、AI等级、时间区间等维度筛选设备，高效定位运维对象。

	
	
	
	
	
	27.内容安全与素材管理：

	
	
	
	
	
	（1）智能敏感词风控：搭载实时对话敏感内容检测机制，支持自定义违禁词库导入与动态迭代更新，对交互内容实时拦截校验，保障交互合规性。

	
	
	
	
	
	（2）屏保素材上传：后台支持上传图片、视频格式屏保素材，下发至终端展示更新。

	80
	
	数字人一体机
	1
	台
	1.CPU：3588。

	
	
	
	
	
	2.内存：8G。

	
	
	
	
	
	3.内置存储：64G。

	
	
	
	
	
	4.操作系统：星光麒麟。

	
	
	
	
	
	5.分辨率：1920*1080。

	
	
	
	
	
	6.显示:55寸 oled透明屏。

	
	
	
	
	
	7.亮度：400cd/m2。

	
	
	
	
	
	8.音频:8欧10W双喇叭，立体双声道。

	
	
	
	
	
	9.麦克风：数字人专用麦克风。

	
	
	
	
	
	10.摄像头: 500万像素，免驱。

	
	
	
	
	
	11.产品尺寸：1775（高）*745.5（宽）*68(厚)mm。（允许±3%）

	
	
	
	
	
	12.续航时间：约4小时。

	
	
	
	
	
	13.颜色：白色。

	
	
	
	
	
	14.AI数字人形象管理：

	
	
	
	
	
	★（1）内置丰富虚拟人形象库，可选形象不少于5类，覆盖多风格品类：写实科技/古风人物、动物形象，示例包含诗仙李白、古风小美、熊猫先生小亮、熊猫小焱、AI馆员小珠、交警小雯、护士小悦等。（投标时请提供功能截图佐证材料并加盖投标人公章）

	
	
	
	
	
	（2）支持终端形象深度自定义，可配置专属展示LOGO、自定义背景图；可单独付费申请专属数字人形象定制。

	
	
	
	
	
	15.AI数字人动作能力：内置完整动作资源库，动作类型丰富，包含走路、思考、说话、挥手、才艺展示等多类动作。

	
	
	
	
	
	16.多渠道交互唤醒能力：

	
	
	
	
	
	（1）支持多种交互方式：兼容语音输入、文字输入、扫码输入，在不同的页面可唤醒虚拟人。

	
	
	
	
	
	（2）自定义唤醒配置：支持自定义唤醒词，搭载低延迟、高精度语音唤醒与对话管理能力，通过语音人机互动问答，实现自然流畅的人机交互体验。

	
	
	
	
	
	（3）支持普通话和英语自动识别切换，实现不同语义理解回复。

	
	
	
	
	
	17.交互风格自定义：支持交互语气风格自定义，可选亲切、专业、活泼等多种对话风格，适配不同使用场景。

	
	
	
	
	
	18.全场景交互服务能力：

	
	
	
	
	
	（1）覆盖多元化问答场景：日常问候、天气查询、心理咨询、攻略定制、讲笑话、新闻资讯、诗词查询与生成、字词问答、对吟诗词、成语接龙等交互类型，依托实时数据联动输出个性化应答内容。

	
	
	
	
	
	（2）私有化知识库联动适配：支持对接私有化大模型，可嵌入定制问答知识库，问答命中时优化检索本地知识库，无匹配内容则自动调用大模型推理生成回复。

	
	
	
	
	
	19.对话交互配套功能：

	
	
	
	
	
	（1）问答反馈机制：对话内容支持点赞、反馈、复制操作，强化学习持续优化回答质量。

	
	
	
	
	
	（2）内容重构功能：已生成对话回复可重新生成，提供多样化答案选项。

	
	
	
	
	
	（3）多格式知识库输出：问答结果可输出文本、图片、音频、视频、网页链接多种内容形态，问答可基于当前提问上下文，智能匹配并推送关联问题，实现引导式连续问答，提升交互深度与使用体验。

	
	
	
	
	
	（4）对话实时操作：对话过程可通过清空、停止生成、问答关联等操作，支持实时话题关联检索与智能内容清除。

	
	
	
	
	
	20.界面基础配置：

	
	
	
	
	
	（1）语言切换：提供中文、英文双版本界面切换。

	
	
	
	
	
	（2）外观设置：软件界面可切换主题色。

	
	
	
	
	
	21.数据统计分析看板：

	
	
	
	
	
	（1）终端实时监控：可视化展示终端在线量、总问答tokens、七天内问答图、问答库数量统计、开放库问答数量统计、有效回复和无效回复等数量统计。

	
	
	
	
	
	（2）多维度数据筛选导出：自定义时间范围，对问答关键词提取、频率排序统计，提供图形数据，如柱状图、折线图、饼图等多种形式；统计报表可导出Excel表格。

	
	
	
	
	
	22.问答标签与内容推送管理：

	
	
	
	
	
	（1）自定义分类标签：可视化编辑界面，支持排序、批量显示/隐藏、删除等操作；交互过程中可依据分类标签，优先推送相关的内容。

	
	
	
	
	
	（2）无效问答过滤：系统自动识别并忽略无意义问答内容，如无效数字字母组合类提问。

	
	
	
	
	
	23.知识库构建管理：

	
	
	
	
	
	（1）自定义模板创建：可围绕业务场景、用户高频咨询问题定向搭建应答模板，适配个性化问答应答逻辑。

	
	
	
	
	
	（2）多格式模板编辑：模板支持文本、音频、视频、图文混排及链接等多元内容编辑，支持在线实时修改、动态更新内容。

	
	
	
	
	
	（3）批量运维与权重调控：支持模板批量新增、删除、导出；可自定义配置模板权重优先级，实现高优先级模板优先匹配推送。

	
	
	
	
	
	24.人设模板配置管理：

	
	
	
	
	
	（1）多场景预设人设：内置标准化人设模块，分配不同终端独立使用，支持模板一键同步下发。

	
	
	
	
	
	（2）可视化人设参数配置：可视化界面配置人设名称、音色、描述、阈值、背景、唤醒词、配套指令动作。

	
	
	
	
	
	★（3）音色资源库：基础人设音色库可选数量不少于25种，涵盖温柔小哥、奶气萌娃、活泼女声、阳光男声、亲切女声、儒雅青年等类型（投标时请提供功能截图佐证材料并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	★25.大模型接入管理：支持本地私有化大模型对接，同时兼容第三方公开大模型接入，覆盖Spark4.0 Ultra、DeepSeek-R1、Spark-DeepSeek-R1、Spark-QwQ-32B、Doubao-pro-32k、ERNIE-4.0-Turbo-8K、通义千问-Long、ERNIE-Functions-8K等大模型（投标时请提供功能截图佐证材料并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	26.问答历史数据管控：

	
	
	
	
	
	（1）多维度查询导出：统一管理私有知识库、开放库大模型问答记录；支持设备来源、显示状态、设备类型、时间区间等组合筛选，记录可导出excel表格。

	
	
	
	
	
	（2）内容动态运维调控：可修改问答内容展示状态、展示权重，支持问答数据批量导出、新增、删除。

	
	
	
	
	
	（3）历史记录编辑：问答历史支持编辑，选择分类标签、添加设备等，实现内容数据修正。

	
	
	
	
	
	27.终端设备统一管理：

	
	
	
	
	
	（1）多设备并行运维：支持多终端同时在线并行管理、参数编辑，动态配置AI等级、定制化终端logo、绑定人设模板，快速完成批量个性化部署。

	
	
	
	
	
	（2）精准筛选定位：可基于设备编码/设备名称、审核状态、过期状态、设备类型、AI等级、时间区间等维度筛选设备，高效定位运维对象。

	
	
	
	
	
	28.内容安全与素材管理：

	
	
	
	
	
	（1）智能敏感词风控：搭载实时对话敏感内容检测机制，支持自定义违禁词库导入与动态迭代更新，对交互内容实时拦截校验，保障交互合规性。

	
	
	
	
	
	（2）屏保素材上传：后台支持上传图片、视频格式屏保素材，下发至终端展示更新。
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	信息盒
	1
	个
	▲1.2合1多功能墙面信息面板；

	
	
	
	
	
	2.标准 86 型墙插；集成1个国标五孔电源、1 路千兆网络口；面板金属/ 阻燃 PC 材质，接口镀金触点，线路内置转接模块，预埋底盒安装，用于会议室多媒体音视频信号接入输出。
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	网线
	100
	米
	▲1.六类4对非屏蔽室内线缆，CAT-6-U-11。

	
	
	
	
	
	2.执行标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-C。

	
	
	
	
	
	3.带宽：250MHz；速率：1Gbps@100m、10Gbps@55m。

	
	
	
	
	
	4.结构：4对双绞+十字骨架。

	
	
	
	
	
	5.外护套：PVC,阻燃级别CMR。

	
	
	
	
	
	6.弯曲半径：静态≥8×线缆直径，动态≥10×线缆直径。

	
	
	
	
	
	7.导体：23AWG（0.55mm）无氧铜，直流电阻≤9.38Ω/100m。

	
	
	
	
	
	8.工作温度：-20℃～60℃；存储：-20℃～70℃。

	
	
	
	
	
	9.特性阻抗：100Ω±15%（1–250MHz）。

	
	
	
	
	
	10.衰减：≤19.8dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	11.近端串扰（NEXT）：≥35.3dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	12.衰减串扰比（ACR）：≥15.5dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	13.回波损耗（RL）：≥16.0dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	14.传播时延：≤536ns/100m；时延差≤45ns/100m。

	
	
	
	
	
	15.工作电容：≤5.6nF/100m。

	
	
	
	
	
	16.额定传播速率（NVP）：65%±5%。

	
	
	
	
	
	17.最大拉力：≈11.4kg。

	
	
	
	
	
	18.耐压：DC1000V/AC750V 1min 无击穿。

	
	
	
	
	
	19.绝缘电阻：≥200MΩ。

	
	
	
	
	
	20.电缆包装：305米/箱。
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	电源线
	100
	米
	▲1.RVV 3×2.5mm² 三芯多股软护套电源线。

	
	
	
	
	
	2.单芯导体截面积 2.5 平方毫米，多股高纯无氧铜绞合导体，PVC 分色绝缘、整体 PVC 外护套；额定电压 450/750V，阻燃耐磨，载流量充足，适用于工控设备、功放、机柜、大功率设备供电敷设。
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	可视化智能控制系统
	输出盒
	18
	台
	1、完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络，不得采用电脑主机或者某个特殊节点等设备做为服务器功能，节点间采用单播协议。

	
	
	
	
	
	2、系统无接收发送设备接入最大端口数量限制，可任意组合输入输出端口数量，支持级联、堆叠技术、支持跨区域接入互联。

	
	
	
	
	
	3、系统支持HDMI、DVI、VGA、DP、DMS9等多种视频格式传输，支持音频同步传输。

	
	
	
	
	
	4、支持坐席、大屏预案存储和调用，无预案数量限制。且预案切换小于等于16ms延时。

	
	
	
	
	
	5、系统支持单显示器不低于16画面分割显示，支持EDID管理；支持一套键盘鼠标对不少于10台显示器实时操作，支持鼠标无缝跨屏，支持实时定位鼠标。

	
	
	
	
	
	6、系统支持控制DID、LED、LCD、DLP拼接，无需额外配置拼接处理器。

	
	
	
	
	
	7、系统支持可视化管控，拒绝“盲”操作。所有的输入信号能在控制界面实时预览，同一页面预览的路数无限制，大屏显示的画面能在控制界面实时回显。拖拉式上屏操作，支持在屏幕任意开窗、漫游、缩放大小，支持预布局再一键上屏。

	
	
	
	
	
	8、系统支持HDMI2.0B，系统信号接入能够支持4K（4096x2160@60）分辨率并向下兼容，支持4K（4096x2160@60）带宽内的任意分辨率自定义输出，以适配各类LED分辨率。

	
	
	
	
	
	9、系统支持信号树状结构显示及信号收藏功能，按需建立多个收藏夹，把常用信号放置其中，可根据模糊索引要求搜索所需信号，并支持拖拽式轮巡信号上屏，可任意设置轮巡个数及时间。

	
	
	
	
	
	10、系统支持PUSH/PULL，可直接推送信号至大屏幕，并提示在大屏位置，推送后可在控制终端界面同步反馈大屏画面，支持席位间推送，对方可选择接受或者拒绝。

	
	
	
	
	
	11、系统支持节点IR、IO、RS232、RS485、继电器接口控制就近设备，实现分布式中控。

	
	
	
	
	
	12、系统支持实时设备状态显示和查询；支持设备带电热插拔，针对使用场景输出可根据项目实际情况设置强制输出/热拔插检测/节能模式。

	
	
	
	
	
	13、系统支持权限管理，可以设置不同使用人、使用级别的权限划分以及输入信号源浏览、操作的权限划分。

	
	
	
	
	
	14、无需服务器可接入IPC，直接解码IPC在大屏输出。

	
	
	
	
	
	15、是分布式系统底层控制软件，需与分布式节点同一品牌。

	
	
	
	
	
	★16、系统支持视频无缝切换，切换过程无屏闪或黑屏。

	
	
	
	
	
	17、稳定性需求：完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络。

	
	
	
	
	
	18、接口需求：具备不低于1路HDMI输出接口，适合各类显示设备，支持不低于1920*1080@60分辨率并向下兼容，具备1路模拟音频输入与1路模拟音频输出，不低于1路MIC，中控功能具备不低于2路I0接口，不低于1路RS232。

	
	
	
	
	
	19、支持H.264与H.265两种格式解码，支持输出图像水平、垂直、分辨率时序细化智能调节，支持视频输出亮度、对比度、色调、饱和度调节。

	
	
	
	
	
	20、直接对本项目LED/LCD大屏拼接，无需依赖拼接处理器，拼接效果完全无画面撕裂，无同步误差，支持单节点同时解码前端12个各不相同的信号源开窗输出。

	
	
	
	
	
	21、控制端支持可视化管控，全触摸拖拽式操作，同屏实时互动，支持窗口漫游、叠加，对窗口进行任意拖、拉、缩、放，可实时高清预览系统内任意一视频源信号，可实时回显大屏幕显示的内容。

	
	
	
	
	
	★22、交互端信号快速编辑：不需要界面软件编辑，即可在线长按预览信号，拖动信号重新排列位置，方便调整常用信号位置。拖动其他控件的单个设备到视频预览框，即可快速在线添加设备。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	23、批注功能：可选择不少于18个颜色；可快捷标注三角旗、红旗和自定义图片；可画圆、椭圆、正方形、直线、箭头、文字批注；支持先批注，再发送显示。

	
	
	
	
	
	24、会议图像预布局需求：支持操作终端预先所见所得的对屏幕进行布局，而不影响当前屏幕显示；布局完成并需要切换场景时一键发送，一键切换；便于场景的无缝衔接，加快场景切换效率。

	
	
	
	
	
	25、快速横幅需求：支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词等，并直接在控制终端输入文字，设置文字字体、颜色、大小等，大屏同步显示横幅内容。

	
	
	
	
	
	★26、支持大屏幕上多个小视频开窗和一个主画面之间直接交替切换，而无需删除信号重新拖动信号，提高大屏信号切换速度(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	27、具有IP冲突自动检测功能，可自动检测分布式系统中节点的IP地址冲突情况。

	
	
	
	
	
	28、节点均采用嵌入式芯片和FPGA组合，未使用PC、手机、平板电脑操作系统，无常见操作系统病毒、崩溃等风险。

	
	
	
	
	
	29、维护点名功能：当软件选中时，节点所有指示灯闪烁，以便快速查找。

	
	
	
	
	
	30、反向寻址：具备一键恢复出厂设置按钮，支持反向寻址功能。

	
	
	
	
	
	31、具备不低于1路HDMI输出带1-6级高度可调节的HDMI线锁扣装置以备不同规格的HDMI线材接入和防脱落，带螺纹锁定防脱落电源适配器接口1个。

	
	
	
	
	
	32、具备一路SFP接口和一路网络接口且可选组成双备份结构，具备适配器接口与POE（802.3at）可组成供电双备份，支持防静电技术。
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	输入盒
	6
	台
	1、完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络，不得采用电脑主机或者某个特殊节点等设备做为服务器功能，节点间采用单播协议。

	
	
	
	
	
	2、系统无接收发送设备接入最大端口数量限制，可任意组合输入输出端口数量，支持级联、堆叠技术、支持跨区域接入互联。

	
	
	
	
	
	3、系统支持HDMI、DVI、VGA、DP、DMS9等多种视频格式传输，支持音频同步传输。

	
	
	
	
	
	4、支持坐席、大屏预案存储和调用，无预案数量限制。且预案切换小于等于16ms延时。

	
	
	
	
	
	5、系统支持单显示器不低于16画面分割显示，支持EDID管理；支持一套键盘鼠标对不少于10台显示器实时操作，支持鼠标无缝跨屏，支持实时定位鼠标。

	
	
	
	
	
	6、系统支持控制DID、LED、LCD、DLP拼接，无需额外配置拼接处理器。

	
	
	
	
	
	7、系统支持可视化管控，拒绝“盲”操作。所有的输入信号能在控制界面实时预览，同一页面预览的路数无限制，大屏显示的画面能在控制界面实时回显。拖拉式上屏操作，支持在屏幕任意开窗、漫游、缩放大小，支持预布局再一键上屏。

	
	
	
	
	
	8、系统支持HDMI2.0B，系统信号接入能够支持4K（4096x2160@60）分辨率并向下兼容，支持4K（4096x2160@60）带宽内的任意分辨率自定义输出，以适配各类LED分辨率。

	
	
	
	
	
	9、系统支持信号树状结构显示及信号收藏功能，按需建立多个收藏夹，把常用信号放置其中，可根据模糊索引要求搜索所需信号，并支持拖拽式轮巡信号上屏，可任意设置轮巡个数及时间。

	
	
	
	
	
	10、系统支持PUSH/PULL，可直接推送信号至大屏幕，并提示在大屏位置，推送后可在控制终端界面同步反馈大屏画面，支持席位间推送，对方可选择接受或者拒绝。

	
	
	
	
	
	11、系统支持节点IR、IO、RS232、RS485、继电器接口控制就近设备，实现分布式中控。

	
	
	
	
	
	12、系统支持实时设备状态显示和查询，支持设备带电热插拔，针对使用场景输出可根据项目实际情况设置强制输出/热拔插检测/节能模式。

	
	
	
	
	
	13、系统支持权限管理，可以设置不同使用人、使用级别的权限划分以及输入信号源浏览、操作的权限划分。

	
	
	
	
	
	14、无需服务器可接入IPC，直接解码IPC在大屏输出。

	
	
	
	
	
	15、是分布式系统底层控制软件，需与分布式节点同一品牌。

	
	
	
	
	
	★16、系统支持视频无缝切换，切换过程无屏闪或黑屏。

	
	
	
	
	
	17、系统稳定性需求：完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络；（保证系统不依赖服务器或者相当于服务器的工作站，或者安装于其他计算机上充当服务器角色的软硬件,最大限度保证系统的稳定性）。

	
	
	
	
	
	18、视频接口需求：具备HDMI输入接口，不低于1920*1080p@60信号输入，支持非标分辨率输入。

	
	
	
	
	
	19、支持H.264与H.265两种格式编码，I帧编码间隔1s/10s/100s/1000S可选。

	
	
	
	
	
	20、音频接口需求：支持不低于1路数字及1模拟音频输入、1路模拟音频输出、1路MIC通话接口。

	
	
	
	
	
	▲21、控制接口需求：同时具备不低于1个RS232、1个RS485、3组IO/IR、3个继电器接口（支持250V/10A强电）（投标时提供具有CNAS或CMA标识印章的第三方检测报告复印件佐证）。

	
	
	
	
	
	22、可视化管控需求：控制端支持可视化管控，全触摸拖拽式操作，同屏实时互动，支持窗口漫游、叠加，对窗口进行任意拖、拉、缩、放，可实时高清预览系统内任意一视频源信号，可实时回显大屏幕显示的内容。

	
	
	
	
	
	23、支持虚拟IP功能：支持多路信号输入的节点，只占用1路网络接口的情况下，虚拟为每路输入信号产生1路不同IP地址和MAC地址；便于系统接入且节省布线和网络资源。

	
	
	
	
	
	▲24、安全KVM管理功能：具有一个安全可靠模块通讯接口（投标时提供具有CNAS或CMA标识印章的第三方检测报告复印件佐证）。

	
	
	
	
	
	25、节点均采用嵌入式芯片和FPGA组合，未使用PC、手机、平板电脑操作系统，无常见操作系统病毒、崩溃等风险。

	
	
	
	
	
	★26、接口可靠性：具备不低于1路HDMI输入带不低于1-6级高度可调节的HDMI线金属锁扣装置以备不同规格的HDMI线材接入和防脱落，带螺纹锁定防脱落电源适配器接口1个（提供实际供货产品实物照片证明文件佐证）。

	
	
	
	
	
	27、反向寻址：具备一键恢复出厂设置按钮，支持反向寻址功能。

	
	
	
	
	
	28、需支持跨区域互通：支持高低码流同时输出，适合远距离、近距离互联；节点间采用单播协议，无需交换机和接入网络具备组播功能的情况下支持超过120路以上单播并发，满足跨网段跨区域互联互通。

	
	
	
	
	
	29、支持基于悬浮菜单接管：悬浮菜单包含但不限于推送、大屏控制、视频对讲、分屏、U 盘传输、AI 图文识别控制功能。

	
	
	
	
	
	30、航空压铸铝型材散热外壳，主动式散热，无风扇衰减的风险。

	
	
	
	
	
	31、可靠备份需求：具备一路SFP接口和一路网络接口且可选组成双备份结构，至少具备适配器与POE（802.3at）组成供电双备份，支持防静电技术。
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	可视化平板
	1
	台
	1.用于平板可视化授权登录，支持功能掩码授权管控，可按需开放/关闭：大屏开窗漫游、信号跨节点调度、音频互通、KVM键鼠穿越、录像回放、告警推送、第三方API对接、多级域管理、全量操作日志审计等功能模块，未授权功能前端菜单自动隐藏置灰，可分配可调用的场景预案清单；区分场景查看、场景一键调用、场景编辑新建、场景删除、场景任务编辑、场景跨域分享权限。

	
	
	
	
	
	2.可以对大屏幕上显示的各种信号窗口进行管理和控制，如单屏显示、跨屏显示、全屏显示、叠加层次、自由移动、自由缩放；单个拼接单位指在单块发射卡控制的单元范围内显示不少于 16 个任意大小、位置、层次的窗口。

	
	
	
	
	
	3.可通过操作软件对整个屏幕墙的显示内容进行布局的编排、存储、调 用，除人工选择预案执行，还可以进行定时执行，在日常工作状态下，大屏幕墙将按照预定的时间自行工作，自动开窗口切换画面，不需要人工干预。

	
	
	
	
	
	▲4.CPU采用麒麟、飞腾、鲲鹏等同档次或更优国产芯片，8核，主频≥2.3G，系统内存12GB，存储容量256GB多点触控，最多支持10点触控，屏幕比例：3:2。
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	无线AP
	2
	台
	▲1.支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议。

	
	
	
	
	
	▲2.支持双射频，整机支持4条数据流，5条射频流，5根天线；2.4GHz：2天线，2x2，MIMO；5GHz：3天线，2x2，MIMO；整机最大接入速率2976Mbps。

	
	
	
	
	
	▲3.标准吸顶部署AP，提供1个10/100/1000Mpbs自协商以太网口和一个DC电源口。

	
	
	
	
	
	▲4.支持IEEE 802.3at（PoE+）以太网供电及12V DC供电，整机功耗≤18W。

	
	
	
	
	
	5.支持EFEM,完成射频信号的发送和接收放大、功率检测、控制和开关，提升4倍信号功率，2.4G发射功率≤25 dBm，5G发射功率≤25 dBm。

	
	
	
	
	
	6.为保证设备在冬、夏两季的高可用性，要求设备可以在0°C～40°C正常工作。

	
	
	
	
	
	7.为保证设备稳定性和高可用性，要求设备平均无故障工作时间≥250000小时。

	
	
	
	
	
	8.为灵活配置，要求设备支持云AC管理，支持云AC二层漫游。

	
	
	
	
	
	9.支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等。

	
	
	
	
	
	▲10.要求所投产品可以通过同一品牌的网管软件实现：在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、信号强度、频段、总流量、终端os类型、终端厂商等，实配网管平台。

	
	
	
	
	
	11.要求所投产品支持网管平台集中管理，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过APP告警推送。

	
	
	
	
	
	12.设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。

	
	
	
	
	
	▲13.支持智能漫游，支持802.11K/V协议，支持快速漫游（802.11r），解决漫游粘滞，提高漫出信号强度，缩短漫游切换时间，降低丢包率。基于大数据算法，自动对网络进行智能优化，为用户提供流畅快速的网络环境。

	
	
	
	
	
	14.支持无线流量控制(WQOS)，其中包括：无线限速、AP限速、报文限速。

	
	
	
	
	
	▲15.支持ap mesh,可以扩展Wi-Fi 覆盖范围并提高网络性能，支持mesh自愈，有线链路断开可以自行无线mesh，恢复网络。

	
	
	
	
	
	16.支持智能诊断网络故障，提供解决方案。

	
	
	
	
	
	17.支持云地勘出方案，根据平面图自动布点、一键出方案。

	
	
	
	
	
	18.支持终端关联绑定，指定终端连接到最优AP，避免终端频繁连接。

	
	
	
	
	
	19.支持无线智能网优，合理分配整网频谱资源，调节最优信道，最佳频宽。

	
	
	
	
	
	▲20.为保证无线网络安全，在无线网络中,黑白名单功能可以对无线客户端进行帧过滤，要求所投产品支持不小于256的黑白名单。

	
	
	
	
	
	▲21.提供和型号一致的无线电发射设备型号核准证的复印件。
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	交换机(10口POE)
	1
	台
	▲1.实配固化千兆电接口数≥10个，千兆SFP光口≥1个，最大可用端口≥11个。

	
	
	
	
	
	▲2.交换容量≥192Gbps，包转发率≥40Mpps（提供官网查询链接及截图作为证明材料加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	▲3.支持PoE/PoE+，整机最大PoE供电功率120W，单端口最大PoE供电功率30W（提供官网查询链接及截图作为证明材料加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	4.工作温度0℃~45℃。

	
	
	
	
	
	5.支持端口防雷等级≥6kV。

	
	
	
	
	
	6.支持自动防IP冲突、自动防环路、自动防私接。

	
	
	
	
	
	7.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。

	
	
	
	
	
	8.支持DHCP Snooping，避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。

	
	
	
	
	
	9.支持VLAN划分，提升网络的安全性、灵活性和管理效率。

	
	
	
	
	
	10.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。

	
	
	
	
	
	11.支持端口流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、线缆检测，并可通过Web界面实现配置。

	
	
	
	
	
	12.支持Web管理，App和云管理。

	
	
	
	
	
	13.支持手机App集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等。

	
	
	
	
	
	▲14.提供电信设备进网许可证证书复印件并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	15.支持链路聚合，叠加带宽，冗余备份，网络传输更稳定。

	
	
	
	
	
	16.支持永久PoE。
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	HDMI线
	25
	根
	▲1.2米HDMI2.0 高清数字视频成品线。

	
	
	
	
	
	2.标准公对公 A 型接口，24K 加厚镀金插头；高纯无氧铜导体，双层铝箔 + 高密度镀锡铜网多层屏蔽，总带宽 18Gbps，支持 4K@60Hz、3D、HDR、音视频同步回传；环保耐磨 PVC 外被，抗电磁干扰无重影闪屏，适配投影机、触控一体机、电脑、中控主机、高清机顶盒等设备。
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	网线
	200
	米
	▲1.六类4对非屏蔽室内线缆，CAT-6-U-11。

	
	
	
	
	
	2.执行标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-C。

	
	
	
	
	
	3.带宽：250MHz；速率：1Gbps@100m、10Gbps@55m。

	
	
	
	
	
	4.结构：4对双绞+十字骨架。

	
	
	
	
	
	5.外护套：PVC,阻燃级别CMR。

	
	
	
	
	
	6.弯曲半径：静态≥8×线缆直径；动态≥10×线缆直径。

	
	
	
	
	
	7.导体：23AWG（0.55mm）无氧铜，直流电阻≤9.38Ω/100m。

	
	
	
	
	
	8.工作温度：-20℃～60℃；存储：-20℃～70℃。

	
	
	
	
	
	9.特性阻抗：100Ω±15%（1–250MHz）。

	
	
	
	
	
	10.衰减：≤19.8dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	11.近端串扰（NEXT）：≥35.3dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	12.衰减串扰比（ACR）：≥15.5dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	13.回波损耗（RL）：≥16.0dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	14.传播时延：≤536ns/100m；时延差≤45ns/100m。

	
	
	
	
	
	15.工作电容：≤5.6nF/100m。

	
	
	
	
	
	16.额定传播速率（NVP）：65%±5%。

	
	
	
	
	
	17.最大拉力：≈11.4kg。

	
	
	
	
	
	18.耐压：DC1000V/AC750V 1min 无击穿。

	
	
	
	
	
	19.绝缘电阻：≥200MΩ。

	
	
	
	
	
	20.电缆包装：305米/箱。
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	智能录播系统
	录播一体机
	1
	台
	1.系统支持账号密码登录，支持电影模式、资源模式等录制模式，支持≥1路电影模式加≥6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。

	
	
	
	
	
	★2.录制格式至少支持MP4/FLV/TS，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	3.支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，不少于6路预监画面，可自定义通道预监画面名称。

	
	
	
	
	
	4.要求导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中鼠标拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。

	
	
	
	
	
	5.支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置，其中系统时间支持自动校准。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置≥9种字体大小、≥8种字体颜色、≥8种字体背景颜色选择。

	
	
	
	
	
	6.系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，可输入中文、英文、数字、特殊符号。

	
	
	
	
	
	7.支持导播模式设置：至少包括手动、半自动、全自动模式，具有自动轮巡导播模式，可自定义轮巡画面和间隔时长。

	
	
	
	
	
	8.需支持会议导播模式，开启会议模式后，系统根据会议麦克风发言自动切换视频画面预置位。

	
	
	
	
	
	▲9.要求提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过鼠标拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	10.需支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口，更改布局背景和边框颜色。

	
	
	
	
	
	11.支持≥4种片头和≥4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png格式。

	
	
	
	
	
	12.台标支持≥4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png格式。

	
	
	
	
	
	13.支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。

	
	
	
	
	
	14.要求系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置。

	
	
	
	
	
	15.要求系统可以进行音量设置，可以采用鼠标拖动方式控制设备输入输出的音量大小。

	
	
	
	
	
	16.系统支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘。

	
	
	
	
	
	17.所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载，需支持本地文件重命名，具有视频文件回收站功能，保存至少7天后自动删除。

	
	
	
	
	
	18.系统支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长。

	
	
	
	
	
	19.系统具有推送公网直播功能并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，系统可选择创建直播类型，至少包括活动直播和教研直播，支持自定义直播标题和起始时间，可设置直播分辨率和码率，调节直播画面音量大小，支持直播列表的查看，直播列表展示课程天数。

	
	
	
	
	
	20.系统需支持RTMP直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面≥4个，可同时开启平台直播和三方推流直播。

	
	
	
	
	
	▲21.要求内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	22.要求支持虚拟抠像功能，支持≥5路摄像机信号的虚拟抠像处理，支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等功能。

	
	
	
	
	
	23.至少支持智能抠像和键显色两种抠像模式；智能抠像可用于无幕布场景使用，键显色模式支持专业蓝/绿箱或幕布环境下抠像，用户可根据环境灵活选择。

	
	
	
	
	
	24.需支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等细节调整，支持校色系数调节由绿幕软件造成的色差，从而达到更为理想的抠像效果。

	
	
	
	
	
	25.需支持自定义抠像区域，支持在主画面（播出画面）圈出抠像区域的方式进行抠像区域的选择，选定后的抠像区域，可通过鼠标拖拽调整抠像区域位置和大小。

	
	
	
	
	
	26.系统应具有抠像画面合成功能，内置≥6种常用的画面布局样式，用户可根据需求自行设定≥4种画面布局样式。

	
	
	
	
	
	▲27.要求不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。系统内置行为分析系统，至少支持对教室人数、举手、站立、背身、趴下、低头、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	28.行为分析可选择是否进行举手、趴桌、站立等行为数据展示，可选择学生全景相机位置，语音识别需支持区分角色，自动生成行为分析报告，报告可自动下载至本地文件夹中。

	
	
	
	
	
	29.内置互动系统，支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息。支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。

	
	
	
	
	
	30.要求进入互动系统时可支持查看永久课历史记录，可输入房间号快速加入远程互动，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、房间名称、房间号、丢包率、网络延时等。

	
	
	
	
	
	31.要求创建房间时支持对主题、主讲人、开始日期、开始时间和结束时间、验证方式的设置，其中验证方式支持公开和加密的选择。

	
	
	
	
	
	32.要求支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。

	
	
	
	
	
	授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。

	
	
	
	
	
	★33.需支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	34.系统至少支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号，需支持中英文版本切换，支持本地硬盘格式化，系统可选择在线更新或本地更新，导出调试日志，具有一键恢复出厂设置。

	
	
	
	
	
	▲35.录播主机需采用一体化嵌入式硬件设计架构，内置不低于国产化八核处理器，Linux系统，≥8GB内存，≥2T硬盘。至少满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂（合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖中标人公章，否则视中标人为虚假应标，并追究中标人相关法律责任）。

	
	
	
	
	
	★36.录播主机具有≥6英寸触控液晶屏幕，可显示设备运行状态等信息，可通过触控方式设置设备基础信息(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★37.视频输入接口：支持≥4路HD BaseT接口，≥4路HDMI接口，可实现远距离4K超高清信号无压缩、无延时传输，一根网线即可完成供电、控制、传输(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★38.视频输出接口：支持≥4路本地视频输出接口，至少包括2路HDMI接口（至少1路HDMI可自定义输出视频源和分辨率）和2路HDBaseT接口(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	39.音频接口：支持≥2路本地音频信号采集接口；支持≥3路音频输出接口，其中至少2路凤凰端子输出接口，1路3.5mm输出接口。

	
	
	
	
	
	40.支持≥2路100/1000Mbps自适应网口。支持双网卡，支持局域网（网络摄像机等设备的接入）和互联网彼此隔离，独立工作，互不影响。

	
	
	
	
	
	★41.支持≥1路TYPE-C接口；≥2路USB 3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)

	
	
	
	
	
	42.具有≥5路控制口，支持至少4路RS232接口和1路RS485接口，可支持对接第三方中控、物联等可编程软件，实现对设备的管控。

	
	
	
	
	
	43.支持外接光驱刻录光盘，拷贝本地视频至光驱刻录。

	
	
	
	
	
	★44.视频编码：需支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	45.要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。

	
	
	
	
	
	46.为保证具有更好的散热效果，主机需内置散热风扇，可自定义主机风扇转速。
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	4K超高清摄像机(850万像素)
	6
	台
	★1.采用≥1/2.5 英寸CMOS，≥850万像素，需支持4K(3840×2160)分辨率，兼容1080P、720P等多种分辨率。(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	2.镜头:f=4.4mm~52.8mm，F1.8~F2.6，光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍。

	
	
	
	
	
	3.需支持水平翻转、垂直翻转，水平视场角：不小于71°~8.2°；垂直视场角：不小于42.7°~4.5°；水平转动范围：不小于±170°，垂直转动范围：不小于-30°~30°；水平转动速度范围：不小于 1.7° ~76°/s，垂直速度范围：不小于0.5° ~ 15°/s。

	
	
	
	
	
	4.支持不少于2D、3D数字降噪，图像信噪比≥55dB。

	
	
	
	
	
	5.音频接口：≥1路Line in/Mic in,3.5mm音频接口，需支持 AAC 编码格式，音频采样率≥48KHz。

	
	
	
	
	
	6.视频接口：≥1路HDMI out接口。

	
	
	
	
	
	7.控制接口：≥1路RS232 in,≥1路RS232 out，≥1路RS485，需支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议。

	
	
	
	
	
	8.网络接口：≥1路RJ45，10M/100M/1000M自适应口，支持POE。

	
	
	
	
	
	9.至少支持TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP/RTMPS、Onvif、DHCP、组播等网络协议等。

	
	
	
	
	
	10.视频制式需支持50Hz/60Hz，编码等级可设置main profile/high profile，视频编码协议至少支持 H.264/H.265/MJPEG等；帧率支持1~30fps。

	
	
	
	
	
	★11.需支持≥1路HDbaseT，需集视频、音频、控制及供电一线传输，支持传输4K视频，传输距离至少100 米(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	▲12.至少支持HDMI、网络、HDBaseT等输出方式，实现4K视频的同步输出(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★13.摄像机配合录播主机可支持人物动作分析，至少识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	14.需支持摄像机控制功能，至少包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，≥255预置位。

	
	
	
	
	
	15.需支持多种白平衡方式，至少包括自动, 室内, 室外, 一键式, 手动。

	
	
	
	
	
	16.需支持通过浏览器进行管理，至少包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。

	
	
	
	
	
	17.需支持DC 12V供电。
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	指向拾音话筒
	6
	支
	1.类型：电容式麦克风。

	
	
	
	
	
	2.指向性：心型指向性。

	
	
	
	
	
	▲3.频率响应：20Hz~20KHz。

	
	
	
	
	
	4.灵敏度：12mV/Pa。

	
	
	
	
	
	5.阻抗：150Ω。

	
	
	
	
	
	6.负载阻抗：1kΩ。

	
	
	
	
	
	7.信噪比：65dB,1kHzat1Pa。

	
	
	
	
	
	8.最大耐声压级（THD<0.5%）：110dBSPL。

	
	
	
	
	
	9.电流耗量：3mA。

	
	
	
	
	
	10.连接方式：TypeXLR-3。
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	导播键盘
	1
	台
	▲1.设备需支持网络控制方式，具有独立的IP地址。

	
	
	
	
	
	2.需采用变速四维摇杆进行控制，扭动摇杆可控制云台摄像机转动，镜头变焦放大缩小。

	
	
	
	
	
	3.预置位要求对应录播设备的预置位功能，可调用录播设备的预置位，也可通过键盘设置预置位，先点击预置按钮，在通过右上角摇杆，选择合适的画面，再点击预置位数字即可设置成功。

	
	
	
	
	
	4.采用旋钮功能，具有无极调速功能，可实现云台速度、变倍速度调节。

	
	
	
	
	
	5.需支持IE浏览器添加前端设备。

	
	
	
	
	
	6.需支持添加至少6路摄像机ip\端口号。

	
	
	
	
	
	7.预置位按键≥9，每路摄像机至少添加9个预置位。

	
	
	
	
	
	8.布局按键≥5，对录播主机的布局切换。

	
	
	
	
	
	9.视频切换按键≥7，切换录播的备播视频。

	
	
	
	
	
	10.切换控制按键≥7，切换云台摄像机控制。

	
	
	
	
	
	11.导播功能按键≥5，至少包括录播\暂停\停止\手自动\直播\VGA锁。

	
	
	
	
	
	12.输出接口：≥1个RS422、≥1个RS232、≥1个LAN网络接口。
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	显示器
	1
	台
	▲1.屏幕尺寸：27英寸。

	
	
	
	
	
	2.颜色：黑色。

	
	
	
	
	
	3.亮度：350cd/㎡。

	
	
	
	
	
	4.支架底座：普通。

	
	
	
	
	
	5.电源类型：外接电源适配器。

	
	
	
	
	
	6.壁挂规格：100x100mm。

	
	
	
	
	
	7.屏幕比例：16:9。

	
	
	
	
	
	8.对比度：1000:1。
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	网线
	400
	米
	▲1.六类4对非屏蔽室内线缆，CAT-6-U-11。

	
	
	
	
	
	2.执行标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-C。

	
	
	
	
	
	3.带宽：250MHz；速率：1Gbps@100m、10Gbps@55m。

	
	
	
	
	
	4.结构：4对双绞+十字骨架。

	
	
	
	
	
	5.外护套：PVC,阻燃级别CMR。

	
	
	
	
	
	6.弯曲半径：静态≥8×线缆直径；动态≥10×线缆直径。

	
	
	
	
	
	7.导体：23AWG（0.55mm）无氧铜，直流电阻≤9.38Ω/100m。

	
	
	
	
	
	8.工作温度：-20℃～60℃；存储：-20℃～70℃。

	
	
	
	
	
	9.特性阻抗：100Ω±15%（1–250MHz）。

	
	
	
	
	
	10.衰减：≤19.8dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	11.近端串扰（NEXT）：≥35.3dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	12.衰减串扰比（ACR）：≥15.5dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	13.回波损耗（RL）：≥16.0dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	14.传播时延：≤536ns/100m；时延差≤45ns/100m。

	
	
	
	
	
	15.工作电容：≤5.6nF/100m。

	
	
	
	
	
	16.额定传播速率（NVP）：65%±5%。

	
	
	
	
	
	17.最大拉力：≈11.4kg。

	
	
	
	
	
	18.耐压：DC1000V/AC750V 1min 无击穿。

	
	
	
	
	
	19.绝缘电阻：≥200MΩ。

	
	
	
	
	
	20.电缆包装：305米/箱。
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	HDMI分配器
	1
	个
	▲1.1 进 8 出 HDMI 高清分配器。

	
	
	
	
	
	2.HDMI1.4 版本，支持 4K@30Hz、1080P 全高清分辨率；1 路 HDMI 输入同步输出 8 路同源音视频信号，内置信号放大补偿芯片，自带 EDID 自适应识别；支持杜比、DTS、LPCM 数字音频同步传输；金属机身，散热抗干扰，外置 DC 电源供电，兼容电脑、录像机、监控主机、机顶盒、投影仪、液晶显示屏。
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	镀锌管
	750
	米
	热浸镀锌钢管 DN15×1.5mm，公称通径 DN15，钢管外径 Φ15mm，壁厚 1.5mm；基材采用 Q235B 直缝焊管，执行标准 GB/T3091；管材内外壁整体热浸镀锌，符合 GB/T13912 标准，锌层均匀完整无漏镀、起皮、锌瘤；单根定尺 6 米，管口切割平整无毛刺，支持套丝螺纹连接；出厂经水压密封性试验，适用于电缆穿线管。
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	镀锌管
	500
	米
	热浸镀锌钢管 DN50×1.5mm，公称通径 DN50（2 寸），钢管外径 Φ50mm，壁厚 1.5mm；基材采用 Q235B 直缝焊管，执行标准 GB/T3091；管材内外壁整体热浸镀锌，符合 GB/T13912 标准，锌层均匀完整无漏镀、起皮、锌瘤；单根定尺 6 米，管口切割平整无毛刺，支持套丝螺纹连接；出厂经水压密封性试验，适用于电缆穿线管。

	场馆二：沉浸式模拟体验教学区（现信息中心一楼办公室、会议室打通整合）
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	高清显示系统
	P1.5 LED显示屏(沉浸区屏）
	7.29
	㎡
	▲1.点间距≤1.57mm，物理实像素密度≥ 409600点 /m²(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	▲2.采用COB封装方式，RGB芯片全倒装技术，晶片直接焊在PCB上，无焊线(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	★3.箱体为压铸铝合金材质，均为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计，箱体厚度≤40mm(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	4.LED 显示单元正面采用哑光处理，反光率≤8%，墨色一致性△E＜0.5。

	
	
	
	
	
	5.箱体单元比例16：9，模组平整度≤0.05mm；拼接精度≤0.04mm，模组间间隙≤0.05mm。

	
	
	
	
	
	6.显示屏亮度≥600cd/㎡；亮度调节 0-100%无极可调。

	
	
	
	
	
	★7.峰值功耗≤340W/㎡；平均功耗≤120W/㎡(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	8.最大对比度≥15000:1，刷新率≥3840Hz；灰度等级≥16bit。

	
	
	
	
	
	9.屏幕可视角度：水平≥170°；垂直≥170°。

	
	
	
	
	
	10.色温(K)支持1000-20000 可调,白平衡 6500K士5%。

	
	
	
	
	
	★11.模组与HUB卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔；采用浮动式接插件，接插件镀金≥50 μ厚度，具有嵌合纠偏功能，连接稳定且箱体间连接无外露线材(投标时提供相关技术证明材料，如产品说明书、产品彩页或检测报告等材料才予以加分；合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章)。

	
	
	
	
	
	★12.屏体采用超黑底色，哑面处理(投标时提供相关技术证明材料，如产品说明书、产品彩页或检测报告等材料才予以加分；合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章)。

	
	
	
	
	
	▲13.支持高集成三合一板卡设计，电源、接收卡、HUB板一体化，板内无线连接。

	
	
	
	
	
	★14.双层安装板的设计，保证箱体4个方向的精密拼接，平面高低差≤0.1mm(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★15.模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥8个,单模组磁吸强度≥10KG，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	16.屏幕温升：显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不应超过 25℃，绝缘材料的温升不应超过 25℃。

	
	
	
	
	
	17.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调，校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读。

	
	
	
	
	
	18.线材接插件及箱体安装部位，均带有防呆设计，箱体底部条型防撞设计，底部增加矩形防撞条。

	
	
	
	
	
	★19.支持低亮高灰，100%亮度时≥16bit；20%亮度时≥16bit，灰度等级支持红、绿、蓝；灰度非线性纠偏后各256级(投标时提供CMA或CNAS认可的第三方检测报告复印件，并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	20.支持 3D 数字梳状滤波和 3D 数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象。

	
	
	
	
	
	★21.辐射发射、传导辐射，符合 GB/T 9254.1-2021Class A限值要求；谐波电流符合GB 17625.1-2022电磁兼容限值A类设备限值要求(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	22.支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换，色域覆盖率≥120%NTSC。

	
	
	
	
	
	23.支持DVI、HDMI、VGA、SDI、S-Video、DP、网络流媒体等多种格式的信号输入至视频处理器。

	
	
	
	
	
	24.对LED显示屏表面应力测试，最大应力值≥120MPa。

	
	
	
	
	
	25.屏体表面可采用清水或75%浓度酒精擦拭，清洁屏体表面。

	
	
	
	
	
	★26.具有下列消隐功能，倍频刷新率提升2/4/8倍，低灰偏色改善(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★27.屏体软件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，支持大屏系统一键开关机，设置定时开关机。软件需具备系统配置数据备份和还原功能。软件需具备第三方视频平台对接能力，具有完整的二次开发接口(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	28.所投屏体符合低蓝光检测要求，并提供低蓝光认证证书复印件加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	29.产品符合《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》。

	
	
	
	
	
	30.所投屏体符合产品色彩品质A级。

	
	
	
	
	
	31.所投屏体所采用全部为国产电子元器件，符合百分百国产化率。
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	发送盒
	4
	台
	1.支持≥ 1 路 DVI 视频源输入。

	
	
	
	
	
	2.支持 ≥1 路 HDMI 视频源输入。

	
	
	
	
	
	3.支持≥ 1 路音频输入。

	
	
	
	
	
	4.支持 ≥6 路千兆网口输出，单个网口最大支持 65 万像素。

	
	
	
	
	
	5.支持≥ 1 路 DVI 视频源输出，可用于级联或监视。

	
	
	
	
	
	6.支持 ≥1 路 HDMI 视频源输出，可用于级联或监视。

	
	
	
	
	
	▲7.支持最大分辨率为 1920×1200@60Hz，支持视频源位深8bit。

	
	
	
	
	
	8.支持 1 路方口 USB 控制接口。

	
	
	
	
	
	9.支持 RS232 控制接口，可用于设备级联。

	
	
	
	
	
	★10.为保证设备稳定运行，MTBF可不间断工作≥300000小时。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。
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	钢结构支架
	7.86
	㎡
	根据现场环境制定大屏幕钢结构，钢结构要求：上下左右各2cm黑色不锈钢包边，尺寸：长3.64米×宽2.065米×厚度0.1米。

	
	
	
	
	
	1.按照国家钢结构设计规范,满足屏体安全承载需求制。

	
	
	
	
	
	▲2.显示屏支撑钢结构材料采用国标，所用材料材质均为Q235B镀锌材料。

	
	
	
	
	
	3.模块安装框架对角和平面度应满足模块安装需要（±2mm)。

	
	
	
	
	
	4.钢结构防锈处理，颜色由采购人选取。

	
	
	
	
	
	5.包边装饰:敷设不锈钢等装饰材料用角钢、管材位置由装修工艺自行确定。

	
	
	
	
	
	6.所有钢构件的焊接部位均需进行防腐处理。

	103
	
	网线
	300
	米
	▲1.六类4对非屏蔽室内线缆，CAT-6-U-11。

	
	
	
	
	
	2.执行标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-C。

	
	
	
	
	
	3.带宽：250MHz；速率：1Gbps@100m、10Gbps@55m。

	
	
	
	
	
	4.结构：4对双绞+十字骨架。

	
	
	
	
	
	5.外护套：PVC,阻燃级别CMR。

	
	
	
	
	
	6.弯曲半径：静态≥8×线缆直径；动态≥10×线缆直径。

	
	
	
	
	
	7.导体：23AWG（0.55mm）无氧铜，直流电阻≤9.38Ω/100m。

	
	
	
	
	
	8.工作温度：-20℃～60℃；存储：-20℃～70℃。

	
	
	
	
	
	9.特性阻抗：100Ω±15%（1–250MHz）。

	
	
	
	
	
	10.衰减：≤19.8dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	11.近端串扰（NEXT）：≥35.3dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	12.衰减串扰比（ACR）：≥15.5dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	13.回波损耗（RL）：≥16.0dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	14.传播时延：≤536ns/100m；时延差≤45ns/100m。

	
	
	
	
	
	15.工作电容：≤5.6nF/100m。

	
	
	
	
	
	16.额定传播速率（NVP）：65%±5%。

	
	
	
	
	
	17.最大拉力：≈11.4kg。

	
	
	
	
	
	18.耐压：DC1000V/AC750V 1min 无击穿。

	
	
	
	
	
	19.绝缘电阻：≥200MΩ。

	
	
	
	
	
	20.电缆包装：305米/箱。
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	电源线
	200
	米
	▲1.RVV 3×4mm² 三芯多股软护套电源线。

	
	
	
	
	
	2.单芯导体截面积 4 平方毫米，多股高纯无氧铜绞合导体，PVC 分色绝缘、整体 PVC 外护套；额定电压 450/750V，阻燃耐磨，载流量充足，适用于工控设备、功放、机柜、大功率设备供电敷设。
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	音响扩声系统
	会议吸顶音箱
	8
	只
	▲1.频率响应范围：优于或等于45Hz-20KHz。

	
	
	
	
	
	2.额定功率：≥60W。

	
	
	
	
	
	3.灵敏度：≥89dB。

	
	
	
	
	
	4.最大声压级：≥107dB。

	
	
	
	
	
	5.单元组成：≥2单元同轴结构。

	
	
	
	
	
	6.额定阻抗：≥8Ω。
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	双通道专业数字功放
	2
	台
	▲1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调。

	
	
	
	
	
	2.具有XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯。

	
	
	
	
	
	3.内置电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。

	
	
	
	
	
	4.支持三种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接。支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出。

	
	
	
	
	
	5.各通道均配备LED工作状态指示。

	
	
	
	
	
	6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥150W，每声道（4Ω）额定输出≥250W，桥接（8Ω）额定输出≥500W。

	
	
	
	
	
	▲7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道（8Ω）失真限制的输出功率：≥150W；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真：≤0.5%；最小源电动势：≤1100mV；信噪比：≥95dB（提供根据GB/T 12060.3-2011声系统设备关于声频放大器测量方式检测合格的检测报告复印件加盖投标人公章）。
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	会议音柱扬声器
	6
	只
	▲1.频率响应范围：优于或等于95Hz-18KHz。

	
	
	
	
	
	2.额定功率：≥180W。

	
	
	
	
	
	3.灵敏度：≥89dB。

	
	
	
	
	
	4.最大声压级：≥111dB。

	
	
	
	
	
	5.单元组成：内置≥1个单元尺寸≥1寸，≥6个单元尺寸≥4.5寸。

	
	
	
	
	
	6.额定阻抗：≥5Ω。
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	300W双通道专业数字功放
	3
	台
	1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调。

	
	
	
	
	
	2.具有XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯。

	
	
	
	
	
	3.内置电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。

	
	
	
	
	
	4.支持三种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出。

	
	
	
	
	
	5.各通道均配备LED工作状态指示。

	
	
	
	
	
	6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥300W，每声道（4Ω）额定输出≥450W，桥接（8Ω）额定输出≥900W。

	
	
	
	
	
	7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道（8Ω）失真限制的输出功率：≥300W；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真：≤0.5%；最小源电动势：≤1100mV；信噪比：≥95dB（提供根据GB/T 12060.3-2011声系统设备关于声频放大器测量方式检测合格的检测报告复印件并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	★8.为保证产品稳定，功放设备需具备过流限幅保护电路和保护系统以及设备的功能（投标时提供相关证书复印件作为该技术参数证明材料并加盖投标人公章）。
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	专业音频处理器
	1
	台
	▲1.具有≥1个USB接口，≥12通道音频输出凤凰插口，≥12通道音频输入凤凰插口（每路都具有48V幻象电源），≥1路RS232接口，≥1路RS485接口，≥8路GPIO凤凰插口，≥1路RJ45网络通讯接口，≥1个系统复位按钮。

	
	
	
	
	
	2.12路平衡式输出，采用裸线接口端子。

	
	
	
	
	
	3.120db的A/D与D/A转换，最高可达96kHz/48K采样率。

	
	
	
	
	
	4.高速DSP处理芯片Ti450MHzFLOPSDSP处理内核。

	
	
	
	
	
	5.通道拷贝、粘贴、联控功能。

	
	
	
	
	
	▲6.DSP音频处理，输入每通道：前级放大.信号发生器.扩展器.压缩器.5段参量均衡.自动混音台.AFC.AEC.ANC；每输出通道：音箱管理器。（31段参量均衡器.延时器.分频器.高低通滤波器.限幅器）

	
	
	
	
	
	7.全功能矩阵混音功能。

	
	
	
	
	
	8.内置自动混音台功能。

	
	
	
	
	
	9.AEC自适应回声消除功能，可以处理超宽带的语音和音频信号，提供完美的听觉效果。

	
	
	
	
	
	10.采用子带算法，具有很少的MIPS消耗。

	
	
	
	
	
	11.可支持的最大回声脱尾高达512ms，适合在各种大、中、小型视频会议室使用。

	
	
	
	
	
	12.使用稳定的双方同时讲话（DoubleTalk）检测方法，即使在强背景噪声和非线性失真环境下也有效，并且在双方同时讲话期间残余回声不会增加。

	
	
	
	
	
	13.收敛速度和终端扬声器非线性失真时的回声抑制比（ERLE）高。

	
	
	
	
	
	14.ANC自动适应噪音消除功能，可以消除噪声环境下的附加噪声。

	
	
	
	
	
	15.Enternet多用途数据传输及控制端口。

	
	
	
	
	
	16.内置自动摄像跟踪功能。

	
	
	
	
	
	17.RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，如AMX.Crestron。

	
	
	
	
	
	18.RS-485摄像机控制端口。

	
	
	
	
	
	19.GPIO可编程控制接口（8组，可自定义输入输出）；支持平板界面操作控制；支持最少8~100组场景预设功能；直观.图形化软件控制界面。

	
	
	
	
	
	★20.具有均衡器功能，分别在1-5段均衡的中心频率、增益、带宽框输入正确数值，对应旋钮位置和图上对应点的位置相应改变；设置好均衡器各数值，改变某一段的中心频率、增益或带宽，输出声音相应改变（投标时提供相关检测报告复印件作为该技术参数证明材料并加盖投标人公章）。
★21.为了保证产品的稳定性，产品要求采用多路电容麦的同步采样电路、系统或应用了多路电容麦的同步采样电路系统软件，从而能够精确实现产品功能。
★22.由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“数字音频处理器控制软件”或相近的软件。
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	数字调音台(24路)
	1
	台
	▲1.具有≥10.1”电容触摸屏,分辨率优于或等于1280x800真彩电阻触摸屏。

	
	
	
	
	
	2.支持USB立体声播放和录音功能，播放器可以识别中文歌曲名，支持mp3、wav和flac文件播放。

	
	
	
	
	
	3.具有≥24路XLR输入通道，支持连接≥2台扩展箱，最大支持≥40路输入。

	
	
	
	
	
	4.具有≥8个DCA编组，≥5个静音编组。

	
	
	
	
	
	5.具有无线网络控制功能；支持IOS、安卓、PC端的控制。

	
	
	
	
	
	6.内置≥4个效果器，FX1和FX2有回声、混响≥2种效果，FX3和FX4有合唱、哇音、颤音、失真、变调、镶边≥6种效果。

	
	
	
	
	
	7.可通过USB升级内置软件、固件。

	
	
	
	
	
	8.输出通道支持:优于或等于0-500MS延时、声像、音量、通道名称颜色自定义、≥9段参量均衡(参量均衡/高架/低架可选)、高通、低通等功能。

	
	
	
	
	
	▲9.有≥17条混音总线，其中≥12路单声道总线，≥4路效果器总线，≥1组立体声主输出总线。

	
	
	
	
	
	10.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。

	
	
	
	
	
	11.具有通道参数拷贝功能，密码面板锁定功能。

	
	
	
	
	
	12.具有推子发送模式，快速路由分配。

	
	
	
	
	
	13.具有扩展模块，支持Dante2X2/AES/蓝牙/立体声声卡/HMLINK接口箱扩展卡选配。

	
	
	
	
	
	14.支持连接≥2台扩展箱，连接距离≥100M，可通过交换机进行延长拓展。

	
	
	
	
	
	15.输入通道支持≥5段参量均衡（参量均衡/高架/低架可选）、高通、低通、相邻通道联调、噪声门、压缩器。

	
	
	
	
	
	★16.具有≥1路对讲话筒输入Talkback功能，≥2个控制按键可分配（投标时提供设备硬件和软件功能界面截图佐证加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	★17.支持双机热备份功能；支持≥12V台灯供电照明，亮度可调（投标时提供设备软件功能界面截图佐证加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	★18.输入通道支持：48V幻象电源开关、相位、增益、延时≥500MS、声像、音量设置，通道名称颜色可自定义，提供≥12种颜色选择、RTA实时频谱颜色亦可自定义，提供≥12种颜色选择、≥4档反馈抑制可选等功能（投标时提供设备软件功能界面截图佐证加盖投标人公章）。
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	专业自动反馈抑制器
	1
	台
	▲1.具有≥2路MUTE静音按钮，≥2路BYPASS旁路按钮，≥2路FILTERRESET滤波器重置按钮，≥2路卡侬(XLR)/6.35(TRS)输入接口，≥2路卡侬(XLR)输出接口，≥2路6.35(TRS)输出接口,≥1路RS232控制接口，≥1路RJ45网络接口。

	
	
	
	
	
	★2.每路支持≥15个陷波滤波器设置，可设置动态和固定≥2种陷波滤波器类型，可调节宽带、正常和窄带≥3种陷波滤波器瓣宽（提供软件功能界面截图佐证并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	★3.支持噪声门调节，可调节门限值、启动时间、释放时间和噪声衰减深度（Depth）≥4个参数（提供软件功能界面截图佐证并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	4.每路支持调节输入增益，静音，直通功能。

	
	
	
	
	
	5.可显示≥2路输入，≥2路输出实时电平值。

	
	
	
	
	
	★6.为了保证产品的稳定性，产品要求采用信号反馈抑制电路、系统以及装置或应用了信号反馈抑制电路系统软件，从而能够精确实现产品功能，投标时需提供由第三方国家权威机构出具的证明文件佐证并加盖投标人公章。
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	无线话筒套装
	3
	套
	1.配置≥2只手持麦+≥1台接收机。

	
	
	
	
	
	2.工作频率 ：优于或等于632MHz～695MHz。

	
	
	
	
	
	3.调制方式 宽带FM。

	
	
	
	
	
	4.信道数目 ≥200。

	
	
	
	
	
	5.信道间隔 ≥250KHz。

	
	
	
	
	
	6.频率稳定度 ≥±0、005%以内。

	
	
	
	
	
	7.动态范围：≥88dB。

	
	
	
	
	
	8.最大偏移 ≥±45KHz。

	
	
	
	
	
	9.音频频率响应 优于或等于120Hz～16KHz(±3dB)。

	
	
	
	
	
	★10.信躁比≥73dB。提供第三方权威检测机构根据GB/T 17276-1998《无线传声器系统通用规范》作为判断依据，在1KHZ测试频率下检测合格的检验报告复印件并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	★11.总谐波失真 ≤1% 。提供第三方权威检测机构根据GB/T 17276-1998《无线传声器系统通用规范》作为判断依据，在1KHZ测试频率下检测合格的检验报告复印件并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	12.工作距离 1）空旷距离≥200M；2）如使用空间复杂或电磁场环境复杂的情况下将缩短工作距离（工作距离取决于很多变量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等。）。
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	16路天线分配器
	1
	套
	16路分配器主机：

	
	
	
	
	
	1.天线分配器是全频道的UHF天线分配器，它可以在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到多台接收机。

	
	
	
	
	
	▲2.外置≥3安开关电源，可提供≥4组12v直流电给无线接收机。单一台天线分配器主机可支援≥16个天线通道端口。

	
	
	
	
	
	主机技术参数：

	
	
	
	
	
	▲1.工作频率：470-950MHz。

	
	
	
	
	
	2.工作电流：DC MAX:3000mA±100mA。

	
	
	
	
	
	3.工作电压：DC 12-15V。

	
	
	
	
	
	4.偏置电压：DC 12V±1V。

	
	
	
	
	
	5.偏置电流：DC 150mA±10mA。

	
	
	
	
	
	6.DC输出口：4个，最大2.5A。

	
	
	
	
	
	7.增益：0db±1db。

	
	
	
	
	
	8.天线接口：SMA*16。

	
	
	
	
	
	9.偏压接口：BNC*2。

	
	
	
	
	
	10.阻抗：50Ω。
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	室内180度壁挂天线
	1
	套
	▲1.射频频率范围：优于或等于500～950MHZ。

	
	
	
	
	
	2.阻抗：≥50欧姆。

	
	
	
	
	
	3.增益：≥18dB。

	
	
	
	
	
	4.辐射⻆度:优于或等于0°-180°。

	
	
	
	
	
	5.电源：≥8V。

	
	
	
	
	
	6.接头类型：BNC。
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	智能时序电源管理器
	1
	套
	▲1.机器采用工业级触控液晶显示屏，可实时显示当前每一通道的电能指标，日期.时间.星期.通道开关状态及定时点信息，每通道可设定延时开/关机（1~999秒），屏幕带触控功能。

	
	
	
	
	
	2.每路通道均可设定定时开关时间，设置多个定时方案，并可单次开/关或循环开关及周期定时开关设定，内置高精度时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，自动联网校时功能，让设备管理更简单。

	
	
	
	
	
	▲3.配备专业的网口Web页面（电脑，安卓手机，苹果手机，IPAD）登录管理控制操作，在系统集成中使产品具备更强的管理功能，RS-232串口控制协议，支持外部中央控制设备控制，RJ45固定一进一出联机口，不需要ID号即可实现系统安装从前到后，按顺序开机，从后向前关机。

	
	
	
	
	
	4.采用万能插座，能兼容全部产品电源接口；单机16路时序电源，已配备电源滤波器，2U机身高度，带空气开关装置，外观精美，做工精细。

	
	
	
	
	
	5.特设过流检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障,最大输入电流63A，单路最大输出电流16A，工作电压95V-240V。

	
	
	
	
	
	6.可实现远程集中控制，每台设备可设置IP,服务器IP,端口，设备在线ID；每组名字可自定义。

	
	
	
	
	
	7.可选择三种工作模式，手动模式，联级模式，定时模式，在手动模式，还可添加场景模式。

	
	
	
	
	
	8.设备电源输入采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关及标配10平方大电缆输入。

	
	
	
	
	
	▲9.配备有多种接口，包括中控RS232公头1个，USB供电口1个，RJ45网口一个，RJ45直连口一进一出，支持无线WIFI的AP模式可联接手机，平板，电脑等终端设备进行web控制。

	
	
	
	
	
	10.支持web管控页面密码登录，密码可改，方便权限接入。

	
	
	
	
	
	▲11.该机采集使用了专业工业级电源检测方案，采用专业电能算法校准，参数更加实时，让误差控制在最小范围，电压，电流，功率，功率因数一目了然。

	
	
	
	
	
	12.输出电源插座：后面板 16只受控万用插座适应不同标准要求（万能座.欧标座.美标座）。

	
	
	
	
	
	13.插座标准: 兼容国标 6A.10A，最大电流可达16A。

	
	
	
	
	
	14.开关间隔时间:可随意设定1-999s。

	
	
	
	
	
	15.可以实时显示当前电流，功率，电压参数，可以远程更加方便监控电能系统。

	
	
	
	
	
	16.可通过8字插电源口输入触发16路电源口时序开关。

	
	
	
	
	
	17.设备自带一个电源直通口。

	
	
	
	
	
	18.机箱高度: 2U（89mm）。
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	卡侬头（母）-卡侬（公）
	12
	条
	▲1.3 芯 XLR 卡侬公对母平衡音频线。

	
	
	
	
	
	2.两端配 PVC 绝缘卡侬公头、卡侬母头，接头穿线孔径 6.0mm；插针纯铜镀金，自锁卡扣防脱落，尾部带压线锁；内部 2 芯高纯无氧铜 + 铝箔铜网双层屏蔽，线缆外径 6mm，PVC 耐磨外护套；平衡传输抗干扰，无电流杂音，适配话筒、调音台、功放音频连接。长度10米。
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	音响金银线
	600
	米
	▲1.2×2.5mm² 音响金银线。

	
	
	
	
	
	2.每路 300 股高纯无氧铜多股绞合导体，正负极分别红金、银色双色 PVC 绝缘区分；导线截面积 2.5 平方，高柔韧性、导电损耗低，抗音频信号衰减；无护套扁平音响线，适用于会议室音箱、广播喇叭功率传输。
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	同轴电缆线
	50
	米
	▲1.SYV50-5 射频同轴馈线。

	
	
	
	
	
	2.特性阻抗 50Ω，高纯无氧铜实心内导体，实心 PE 绝缘；内层铝箔全包 + 外层 128 编纯铜编织双层屏蔽，屏蔽覆盖率≥95%；PVC 耐磨外护套，线缆外径约 7.2mm；工作频率 0-1000MHz，高频低衰减，抗电磁干扰；符合 GB/T14864-2013，用于无线 AP、对讲机、天线射频信号传输。
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	智能录播系统
	录播一体机
	1
	台
	1.系统支持账号密码登录，支持电影模式、资源模式等录制模式，支持≥1路电影模式加≥6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。

	
	
	
	
	
	★2.录制格式至少支持MP4/FLV/TS，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	3.支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，不少于6路预监画面，可自定义通道预监画面名称。

	
	
	
	
	
	4.要求导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中鼠标拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。

	
	
	
	
	
	5.支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置，其中系统时间支持自动校准。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置≥9种字体大小、≥8种字体颜色、≥8种字体背景颜色选择。

	
	
	
	
	
	6.系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，可输入中文、英文、数字、特殊符号。

	
	
	
	
	
	7.支持导播模式设置：至少包括手动、半自动、全自动模式，具有自动轮巡导播模式，可自定义轮巡画面和间隔时长。

	
	
	
	
	
	8.需支持会议导播模式，开启会议模式后，系统根据会议麦克风发言自动切换视频画面预置位。

	
	
	
	
	
	▲9.要求提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过鼠标拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	10.需支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口，更改布局背景和边框颜色。

	
	
	
	
	
	11.支持≥4种片头和≥4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png格式。

	
	
	
	
	
	12.台标支持≥4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png格式。

	
	
	
	
	
	13.支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。

	
	
	
	
	
	14.要求系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置。

	
	
	
	
	
	15.要求系统可以进行音量设置，可以采用鼠标拖动方式控制设备输入输出的音量大小。

	
	
	
	
	
	16.系统支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘。

	
	
	
	
	
	17.所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载，需支持本地文件重命名，具有视频文件回收站功能，保存至少7天后自动删除。

	
	
	
	
	
	18.系统支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长。

	
	
	
	
	
	19.系统具有推送公网直播功能并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，系统可选择创建直播类型，至少包括活动直播和教研直播，支持自定义直播标题和起始时间，可设置直播分辨率和码率，调节直播画面音量大小，支持直播列表的查看，直播列表展示课程天数。

	
	
	
	
	
	20.系统需支持RTMP直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面≥4个，可同时开启平台直播和三方推流直播。

	
	
	
	
	
	▲21.要求内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	22.要求支持虚拟抠像功能，支持≥5路摄像机信号的虚拟抠像处理，支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等功能。

	
	
	
	
	
	23.至少支持智能抠像和键显色两种抠像模式；智能抠像可用于无幕布场景使用，键显色模式支持专业蓝/绿箱或幕布环境下抠像，用户可根据环境灵活选择。

	
	
	
	
	
	24.需支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等细节调整，支持校色系数调节由绿幕软件造成的色差，从而达到更为理想的抠像效果。

	
	
	
	
	
	25.需支持自定义抠像区域，支持在主画面（播出画面）圈出抠像区域的方式进行抠像区域的选择，选定后的抠像区域，可通过鼠标拖拽调整抠像区域位置和大小。

	
	
	
	
	
	26.系统应具有抠像画面合成功能，内置≥6种常用的画面布局样式，用户可根据需求自行设定≥4种画面布局样式。

	
	
	
	
	
	▲27.要求不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。系统内置行为分析系统，至少支持对教室人数、举手、站立、背身、趴下、低头、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	28.行为分析可选择是否进行举手、趴桌、站立等行为数据展示，可选择学生全景相机位置，语音识别需支持区分角色，自动生成行为分析报告，报告可自动下载至本地文件夹中。

	
	
	
	
	
	29.内置互动系统，支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息。支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。

	
	
	
	
	
	30.要求进入互动系统时可支持查看永久课历史记录，可输入房间号快速加入远程互动，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、房间名称、房间号、丢包率、网络延时等。

	
	
	
	
	
	31.要求创建房间时支持对主题、主讲人、开始日期、开始时间和结束时间、验证方式的设置，其中验证方式支持公开和加密的选择。

	
	
	
	
	
	32.要求支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。

	
	
	
	
	
	授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。

	
	
	
	
	
	★33.需支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	34.系统至少支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号，需支持中英文版本切换，支持本地硬盘格式化，系统可选择在线更新或本地更新，导出调试日志，具有一键恢复出厂设置。

	
	
	
	
	
	▲35.录播主机需采用一体化嵌入式硬件设计架构，内置不低于国产化八核处理器，Linux系统，≥8GB内存，≥2T硬盘。至少满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂（合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖中标人公章，否则视中标人为虚假应标，并追究中标人相关法律责任）。

	
	
	
	
	
	★36.录播主机具有≥6英寸触控液晶屏幕，可显示设备运行状态等信息，可通过触控方式设置设备基础信息(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★37.视频输入接口：支持≥4路HD BaseT接口，≥4路HDMI接口，可实现远距离4K超高清信号无压缩、无延时传输，一根网线即可完成供电、控制、传输(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★38.视频输出接口：支持≥4路本地视频输出接口，至少包括2路HDMI接口（至少1路HDMI可自定义输出视频源和分辨率）和2路HDBaseT接口(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	39.音频接口：支持≥2路本地音频信号采集接口；支持≥3路音频输出接口，其中至少2路凤凰端子输出接口，1路3.5mm输出接口。

	
	
	
	
	
	40.支持≥2路100/1000Mbps自适应网口。支持双网卡，支持局域网（网络摄像机等设备的接入）和互联网彼此隔离，独立工作，互不影响。

	
	
	
	
	
	★41.支持≥1路TYPE-C接口；≥2路USB 3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)

	
	
	
	
	
	42.具有≥5路控制口，支持至少4路RS232接口和1路RS485接口，可支持对接第三方中控、物联等可编程软件，实现对设备的管控。

	
	
	
	
	
	43.支持外接光驱刻录光盘，拷贝本地视频至光驱刻录。

	
	
	
	
	
	★44.视频编码：需支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	45.要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。

	
	
	
	
	
	46.为保证具有更好的散热效果，主机需内置散热风扇，可自定义主机风扇转速。
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	4K超高清摄像机(800万像素)
	2
	台
	★1.需采用全景/特写双镜头设计，传感器：≥1/2.7英寸CMOS，特写镜头≥800万像素，全景镜头≥400万像素(投标时提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	2.学生特写镜头水平视场角不小于43°。全景镜头水平视场角不小于110°。

	
	
	
	
	
	▲3.需支持4K(3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等分辨率。

	
	
	
	
	
	4.视频编码标准: 需支持H.264/MJPEG，帧率需支持1~30fps，视频码率设置范围：不小于32Kbps ~ 16384Kbps。

	
	
	
	
	
	5.视频制式：需支持50Hz/60Hz，编码等级可设置base line/main profile/high profile。

	
	
	
	
	
	6.音频编码标准：需支持 AAC、G711A编码格式，音频采样率≥48KHz，音频码率：需支持96Kbps、128Kbps、256Kbps。

	
	
	
	
	
	7.需支持水平翻转、垂直翻转；支持多种白平衡方式，至少支持自动，室内，室外，一键式，手动；需支持背光补偿、图像冻结。

	
	
	
	
	
	8.摄像机接口：支持≥1路RJ45 （10M/100M自适应），≥1路Type-C，≥1路Line in 3.5mm音频接口；≥1路Line out 3.5mm音频接口。

	
	
	
	
	
	9.需支持POE一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。

	
	
	
	
	
	★10.需支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。(投标时提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)

	
	
	
	
	
	★11.需内置图像识别跟踪算法，微型机械云台设计，全景特写双镜头采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★12.人脸检测：需支持对监视画面中出现的人脸进行检测，在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	13.系统具备图像识别功能，需支持同时输出2路场景画面，支持所有画面的自动导播切换。

	
	
	
	
	
	14.需支持通过浏览器进行管理，至少包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。

	
	
	
	
	
	▲15.配合录播主机需支持人物动作分析，至少识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	16.需支持 DC12V、POE供电方式。
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	网线
	100
	米
	▲1.六类4对非屏蔽室内线缆，CAT-6-U-11。

	
	
	
	
	
	2.执行标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-C。

	
	
	
	
	
	3.带宽：250MHz；速率：1Gbps@100m、10Gbps@55m。

	
	
	
	
	
	4.结构：4对双绞+十字骨架。

	
	
	
	
	
	5.外护套：PVC,阻燃级别CMR。

	
	
	
	
	
	6.弯曲半径：静态≥8×线缆直径；动态≥10×线缆直径。

	
	
	
	
	
	7.导体：23AWG（0.55mm）无氧铜，直流电阻≤9.38Ω/100m。

	
	
	
	
	
	8.工作温度：-20℃～60℃；存储：-20℃～70℃。

	
	
	
	
	
	9.特性阻抗：100Ω±15%（1–250MHz）。

	
	
	
	
	
	10.衰减：≤19.8dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	11.近端串扰（NEXT）：≥35.3dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	12.衰减串扰比（ACR）：≥15.5dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	13.回波损耗（RL）：≥16.0dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	14.传播时延：≤536ns/100m；时延差≤45ns/100m。

	
	
	
	
	
	15.工作电容：≤5.6nF/100m。

	
	
	
	
	
	16.额定传播速率（NVP）：65%±5%。

	
	
	
	
	
	17.最大拉力：≈11.4kg。

	
	
	
	
	
	18.耐压：DC1000V/AC750V 1min 无击穿。

	
	
	
	
	
	19.绝缘电阻：≥200MΩ。

	
	
	
	
	
	20.电缆包装：305米/箱。
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	HDMI分配器
	1
	个
	▲1.1 进 8 出 HDMI 高清分配器。

	
	
	
	
	
	2.HDMI1.4 版本，支持 4K@30Hz、1080P 全高清分辨率；1 路 HDMI 输入同步输出 8 路同源音视频信号，内置信号放大补偿芯片，自带 EDID 自适应识别；支持杜比、DTS、LPCM 数字音频同步传输；金属机身，散热抗干扰，外置 DC 电源供电，兼容电脑、录像机、监控主机、机顶盒、投影仪、液晶显示屏。
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	沉浸式场景系统
	短焦激光投影机
	16
	台
	▲1.芯片尺寸≥0.78英寸（16：9）DMD，显示方式：DLP芯片x1(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	▲2.物理分辨率≥3840x2160 @60hz（4K-UHD）(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	3.显示宽高比 4:3,16:9,16:10（3种宽高比可供选择）。

	
	
	
	
	
	★4.光源：SLPL纯激光光源，激光二级管光源，光源寿命标准模式≥20,000H，节能模式≥25,000H(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	▲5.标准亮度（ISO21118）≥7000流明(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	6.亮度（中心）≥7500流明。

	
	
	
	
	
	7.白场规格≥D75（色温7500K±200K）。

	
	
	
	
	
	★8.动态对比度≥5,000,000:1，JBMA均匀度≥90%(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	9.色彩亮度占比（CLR）≥60%，色彩亮度（CLO）与白屏亮度的百分比。

	
	
	
	
	
	★10.色域覆盖率≥100%REC.709，是基于色域空间的边界匹配度，非等效面积比(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	11.镜头（标准）0.98-1.37：1，变焦倍率≥1.4倍，镜头调节：手动聚焦、变焦。

	
	
	
	
	
	12.适用镜头：0.4\0.52\0.58\0.65\0.75\0.98-1.56\1.19-2.16。

	
	
	
	
	
	13.投影偏移：垂直≥±100%，水平≥±20%，镜头位移手动，镜头位置基本居中。

	
	
	
	
	
	14.几何校正:水平和垂直方向梯形≥+/- 30度，支持四角调整 。

	
	
	
	
	
	15.3D：支持DLP link 3D功能；存储：16G；扬声器≥10Wx1。

	
	
	
	
	
	★16.色轮荧光轮系统：8段(RGBY *2)，重量≤10KG(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	17.整机功耗≤ 380w±10%，待机功耗＜0.5w。

	
	
	
	
	
	18.噪音要求 标准模式＜34DB，节能模式＜32DB（标准环境下）。

	
	
	
	
	
	19.输入接口：VGA IN×1、AUDIO IN×1、HDMI×2、DP×1、HD-BASET×1（选配）、USB-A×2、S/PDIF×1；输出接口：HDMI OUT×1、AUDIO OUT (mini-jack,3.5mm)×1、3D SYNC OUT（3D VESA）×1；控制接口：RS232 IN×1、RS232 OUT×1、LAN网络接口(RJ45）×1、USB(Type mini 烧录FW)×1、REMOTE IN×1、REMOTE OUT×1。

	
	
	
	
	
	★20.色彩调整或色彩管理：支持红、绿、蓝、青、洋红、黄、等颜色的色调、饱和度、增益及白屏的色温、亮度等七种颜色调整(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★21.可实现5秒内快速开关机功能；支持一键遮屏（软件Blank）功能。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★22.整机IP5X级防尘、光源系统 IP6X级防尘。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	23.支持数字变焦，实现除光学变焦外的数字图像再次变焦。

	
	
	
	
	
	24.支持画面校正功能，并且支持自动梯形校正功能。

	
	
	
	
	
	25.支持运动补偿（MEMC）功能，能消除画面拖影、重影，大幅提升画面流畅度，减少频闪、视觉更护眼，优化高速动态场景观看体验，可以设置三种以上补充模式。

	
	
	
	
	
	26.具备游戏模式，画面延迟更低，同步视频画面时不会掉帧。

	
	
	
	
	
	27.支持通过信号源唤醒功能，无需控制信号接入自动开机进入信号源。

	
	
	
	
	
	28.支持无信号关机功能，可设置无信号关机时间5、10、15、30、60分钟等多个时间段无信号自动关闭投影机。

	
	
	
	
	
	29.支持上电自动开机功能，无需控制上电即启动投影机。

	
	
	
	
	
	30.支持高海拔模式，针对空气稀薄环境优化散热逻辑，提升散热效率，具备手动开关此功能。

	
	
	
	
	
	31.支持开机密码设定，设定密码后每次开机需要输入密码进入，对设备信息保密。

	
	
	
	
	
	32.支持试用功能，周期内可以使用，超过时间将会提示并关机。

	
	
	
	
	
	33.具备日期和时间显示，可实现日期和时间的设定，并且支持80个以上的时区设定。

	
	
	
	
	
	34.支持HDMI即插即播功能，任何接口下，信号接入1秒内快速进入视频和声音画面。

	
	
	
	
	
	35.支持HDR功能，高动态范围，大幅提升明暗对比度、色彩层次、亮度区间，完整解码播放 4K HDR 片源。

	
	
	
	
	
	36.支持光源强度调整，光源强度线性可调区间 50%~100%，最小调节步长 1%，可在拼接融合时实现精准消除明暗断层、兼顾清晰与护眼实现环境光自适应精细适配，同时延长光源寿命，降低运维成本。

	
	
	
	
	
	37.多预设色温+ RGB三通道1%精细自定义调节，具备标准、冷、暖色温预设，同时支持自定义色温调整对RGB三色色温按最小调节步长1%调整，适配不同环境、幕布、光源干扰，消除色偏。

	
	
	
	
	
	38.支持本地升级功能，无需复杂刷机过程，用户可通过U盘文件实现本地升级优化投影系统，体验新版UI与功能。

	
	
	
	
	
	39.支持DCR功能，实现自动超强暗场处理，菜单中具有DCR开关选项。

	
	
	
	
	
	40.支持投影机序号设定，遥控器独立控制功能，独立控制＞64台投影机不相互干扰。

	
	
	
	
	
	41.支持遥控红外笔功能，遥控器具备可见红外光线，可代替激光笔使用。

	
	
	
	
	
	42.支持按键面板及遥控面板全中文显示。

	
	
	
	
	
	★43.色彩亮度功能，同一色彩模式下色彩亮度与白屏亮度占比≥90 %(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★44.投影机支持U盘读取功能，插入USB 3.0以上的U盘，可直接读取U盘信息，并可播放U盘内的视频、图片、PPT、PDF文档等内容(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	45.投标时若有请提供产品制造商（生产者）名称和生产厂（生产企业）名称为一致（拒绝OEM产品）的相关证明资料。

	
	
	
	
	
	▲46.所投产品符合“中国能效标识网”认证，能效等级为1级，提供“中国能效标识网”官网对应型号的查询截图。（https://www.energylabel.com.cn/productFiling -产品备案查询截图，具有1级优势。）

	
	
	
	
	
	47.提供所投产品生产者具有国内自主激光光源技术，拥有自主知识产权及核心技术。
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	电动工程幕布
	52
	米
	▲1.银幕材料：采用玻纤幕布，以玻璃纤维为基材，经过专业高精密幕布机器初次成形，光反射率极低, 明暗层次丰富细腻，对比度高，色彩鲜艳亮丽而不刺眼，质地挺括不易卷曲变形，具备良好平整度与抗拉伸性。色彩还原自然，可视角度广。

	
	
	
	
	
	★2.管状电容运转异步电动机：直径59mm，长度70cm（允许±1%），电压220V，功率350W，扭力：100N，可接485控制器。数量：4台(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	3.幕布参数：

	
	
	
	
	
	拉力强度: 平均 150 kg/平方厘米；

	
	
	
	
	
	撕裂强度：平均 100 kg/mm；

	
	
	
	
	
	伸缩率: 平均 5%；

	
	
	
	
	
	加热收缩: 2%；

	
	
	
	
	
	厚度：0.45mm；

	
	
	
	
	
	對比度：1400：1；

	
	
	
	
	
	增益: 1.2；

	
	
	
	
	
	有效散射角2a≧160度；

	
	
	
	
	
	幕面解晰力≧125线对/mm；

	
	
	
	
	
	阻燃性：0级。

	
	
	
	
	
	4.主体结构采用中托式，中托卷轮采用不锈加工而成，结构架表面烤漆或热镀锌处理。卷幕管采用铝合金材质。电机采用过热保护功能，可连续工作长寿命，这样即保证了幕面的平整度，又美观大气。

	
	
	
	
	
	5.定制规格尺寸：

	
	
	
	
	
	2张长约18米，高约2.5米，2张长约7米，高2.5米。

	
	
	
	
	
	★6.(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。
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	融合器
	2
	台
	★1.输入接口：1*HDMI IN 支持4K/60HZ信号输入（投标时提供第三方检测报告复印件，并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	▲2.输出接口：8*HDMI OUT 每个HDMI OUT 支持2K信号输出。

	
	
	
	
	
	3.其他接口：4*COM、2*千兆网口 、1*光纤、1*AV音频、2*USB3.0。

	
	
	
	
	
	4.存储：128G标配存储。

	
	
	
	
	
	5.纯硬件嵌入，不感染病毒，结合AI云服务异步处理，进行光路设计和数字孪生建模。

	
	
	
	
	
	6.融合系统、播放系统、控制于一身，提供实时信号处理能力、投影融合效果，8K/16K/24K/32K播控功能，所有宣传展示视频画面可以借助自身播放系统完成画面展示，可以选择不通过服务器外接播放实现；外部XR系统输出画面、仿真软件画面、摄像机画面以及AI系统显示画面等，可以通过外部输入接口，实现外部信号画面的投屏展示，实现跟投影融合大屏显示的融合。

	
	
	
	
	
	7.3Dmapping点对点投影，具备中控功能，或者借助智能中控设备，可以无缝实现画面的显示模式、播放模式、开始暂停、音量大小、投影开关、设备开关、灯光场景等的管理及控制，实现一键切换，满足使用场所多元化投影显示应用需求。

	
	
	
	
	
	★8.融合器精准高效的专业几何校正算法，可对平面幕、弧幕、折面幕、圆幕、异型Cave幕等多种类型投影幕进行几何变形校正（投标时提供相关检测报告复印件，并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	★9.融合支持边缘羽化、色域校正、色调处理、暗场处理等功能（投标时提供相关检测报告复印件，并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	10.可视化调试模式，效果即调即现简单易懂，操作方便。支持网络远程调试。

	
	
	
	
	
	11.融合器融合带在纯色下例如白色、红、蓝色等无色差、播放动作电影素材无延迟、支持做会议系统播放PPT、WORD\EXCEL等文件无色差。

	
	
	
	
	
	12.内置高清播放系统支持8K(7680*4320)直接解码播放，支持4K\8K\12K\16K\24K\32K超高清素材播放，本地存储128G自带400多套4K\8K\12K\16K超高清素材、云端3000多套素材，每月通过云端更新新素材，素材永葆新鲜。

	
	
	
	
	
	★13.融合器可以随意开窗，窗口个数不受限制、窗口位置可以随意移动、窗口形状可以随意变换、窗口边框可以随意添加（投标时提供相关检测报告复印件，并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	★14.支持影像旋转，可做素材影像180°倒置和左右对调（投标时提供相关检测报告复印件，并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	15.融合器每个HDMI输出口都支持音频输出给投影机，满足需要声音又不想布音响系统的要求。

	
	
	
	
	
	16.支持多台投影机叠做加亮度增强的投影硬融合服务器。

	
	
	
	
	
	17.支持U盘播放功能，用户播放自有素材方便简单。

	
	
	
	
	
	18.支持点歌系统歌曲灯光情景智能联动，不同场景自动切换不同风格的素材。

	
	
	
	
	
	19.支持手机、平板点播素材、切换素材、下载素材、发送弹幕和照片墙、开关投影机等功能。

	
	
	
	
	
	20.支持多台融合器之间级联帧同步播放。

	
	
	
	
	
	21.支持7*24小时运行；12V5A电源输入，35W功率，0℃~50℃工作温度。
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	工程多屏宝
	3
	台
	▲1.1 进 6 出点对点多屏宝。

	
	
	
	
	
	2.1 路 DP1.4/HDMI2.0 双输入，6 路 HDMI 同步输出；纯 FPGA 硬件架构，零延迟 4:4:4 无损画质，支持 1×6/6×1/2×3 多种拼接布局，可 90° 竖屏旋转；工业金属机身，16KV 防静电，DC12V 低功耗，支持 7×24 小时不间断运行；内置 EDID 锁定，串口 + 拨码双调试，适配指挥调度、监控大屏、多屏可视化平台。
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	吊架
	16
	套
	专业定制激光投影机加厚支架，航空铝合金 / 加厚冷轧钢一体成型，静电喷塑防锈防腐；支持工程长焦、超短焦激光投影，最大承重 25kg；多段伸缩调节，三轴微调画面（上下 / 左右 / 俯仰），360° 水平旋转；内置隐藏走线仓，适配 VESA 通用孔距，抗震防抖不跑焦；可定制吊顶、壁挂、电动交剪升降三种结构，适配报告厅、会议室、演播室等工程安装，配套全套不锈钢膨胀螺丝、防滑减震垫。
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	电源时序器
	1
	台
	1.采用2U机架式设计。

	
	
	
	
	
	▲2.具备工业级液晶4.3寸显示屏，可显示：当前每一通道的实时电能指标.时间日期.星期.开关状态.模式.定时点等信息。

	
	
	
	
	
	3.支持屏保，并且用户可设置屏保时间。

	
	
	
	
	
	4.支持每通道自定义设定时间间隔开/关机。

	
	
	
	
	
	5.支持每通道单独开关，也可按顺序一键开关。

	
	
	
	
	
	6.内置高精度时钟芯片，具备联网自动校时。

	
	
	
	
	
	7.支持定时开关，可添加多个定时开关方案，无需人为操作。

	
	
	
	
	
	8.支持电压.功率.电流实时检测显示，并且每通道支持电流实时监测显示。

	
	
	
	
	
	9.支持中控协议，用户可通过网口或串口实现外部控制。

	
	
	
	
	
	10.1路短路触发输出，1路12V触发输出，1路短路输入。

	
	
	
	
	
	11.支持触控电源输入口，支持220V触发。

	
	
	
	
	
	12.具备全隔离式采样监测电能参数。

	
	
	
	
	
	13.具备9针RS323.RS485.RJ45网口接口。

	
	
	
	
	
	14.内置web服务器，用户可用电脑、手机、平板登录管理控制。

	
	
	
	
	
	15.具备编码ID，用户可设置修改设备ID。

	
	
	
	
	
	16.支持多台设备实现级联功能，可实现集中控制。

	
	
	
	
	
	17.具备8个可控万能(二三插,兼容10A,16A)插座，2个直通万能插座，2路USB插座5V输出.1路3.81mm绿座5V输出。

	
	
	
	
	
	18.支持最大输入电流63A，单通道最大输出电流16A，工作电压110V-240V。

	
	
	
	
	
	19.具备空气开关装置。

	
	
	
	
	
	20.内置喇叭，用户可设置警告音量。

	
	
	
	
	
	21.具备欠压.超压警告，支持设置自动关闭及警告音提示。

	
	
	
	
	
	22.具备每通道电流实时检测，支持设置范围，超范围自动关闭。

	
	
	
	
	
	23.支持场景定义，用户可自定义组合通道开关。

	
	
	
	
	
	24.支持每通道命名。

	
	
	
	
	
	25.支持温度监测显示。

	
	
	
	
	
	26.具备操作日志记录。

	
	
	
	
	
	27.支持连接互联网远程操控，支持远程在线升级。

	
	
	
	
	
	28.支持发射WIFI热点，用户可连接设备wifi热点进行无线控制。

	
	
	
	
	
	29.具备滤波器。
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	电源控制器
	2
	台
	▲1.8路智能中控电源控制器。

	
	
	
	
	
	2.设备搭载8路独立大功率强电继电器输出，每路通道独立可控、互不干扰；支持RS232、RS485双向通讯控制，开放通用中控协议，兼容主流会议中控系统、可编程主机联动控制；具备本地手动按键控制、远程电脑软件控制双重模式，支持设备时序上电、延时开关；内置光电隔离、过流、过载、短路保护，运行稳定安全；广泛应用于电动窗帘、电动升降幕布、舞台灯光、会场氛围灯光、外接设备电源智能启停管理；标准机架式安装。
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	导轨式电源控制器
	1
	台
	▲1.机器采用工业级触控液晶显示屏，可实时显示当前每一通道的电能指标，日期.时间.星期.通道开关状态及定时点信息，每通道可设定延时开/关机（1~999秒），屏幕带触控功能。

	
	
	
	
	
	2.每路通道均可设定定时开关时间，设置多个定时方案，并可单次开/关或循环开关及周期定时开关设定，内置高精度时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，自动联网校时功能，让设备管理更简单。

	
	
	
	
	
	3.配备专业的网口Web页面（电脑，安卓手机，苹果手机，IPAD）登录管理控制操作，在系统集成中使产品具备更强的管理功能，RS-232串口控制协议，支持外部中央控制设备控制，RJ45固定一进一出联机口，不需要ID号即可实现系统安装从前到后，按顺序开机，从后向前关机。

	
	
	
	
	
	4.采用万能插座，能兼容全部产品电源接口；单机16路时序电源，已配备电源滤波器，2U机身高度，带空气开关装置，外观精美，做工精细。

	
	
	
	
	
	5.特设过流检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障,最大输入电流63A，单路最大输出电流16A，工作电压95V-240V。

	
	
	
	
	
	6.可实现远程集中控制，每台设备可设置IP,服务器IP,端口，设备在线ID；每组名字可自定义。

	
	
	
	
	
	7.可选择三种工作模式，手动模式，联级模式，定时模式，在手动模式，还可添加场景模式。

	
	
	
	
	
	8.设备电源输入采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关及标配10平方大电缆输入。

	
	
	
	
	
	9.配备有多种接口，包括中控RS232公头1个，USB供电口1个，RJ45网口一个，RJ45直连口一进一出，支持无线WIFI的AP模式可联接手机，平板，电脑等终端设备进行web控制。

	
	
	
	
	
	10.支持web管控页面密码登录，密码可改，方便权限接入。

	
	
	
	
	
	11.该机采集使用了专业工业级电源检测方案，采用专业电能算法校准，参数更加实时，让误差控制在最小范围，电压，电流，功率，功率因数一目了然。

	
	
	
	
	
	12.输出电源插座：后面板 16只受控万用插座适应不同标准要求（万能座.欧标座.美标座）。

	
	
	
	
	
	13.插座标准: 兼容国标 6A.10A，最大电流可达16A。

	
	
	
	
	
	14.开关间隔时间:可随意设定1-999s。

	
	
	
	
	
	15.可以实时显示当前电流，功率，电压参数，可以远程更加方便监控电能系统。

	
	
	
	
	
	16.可通过8字插电源口输入触发16路电源口时序开关。

	
	
	
	
	
	17.设备自带一个电源直通口。

	
	
	
	
	
	18.机箱高度: 2U（89mm）。
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	HDMI线
	10
	根
	▲1.30米 HDMI2.0 光纤有源高清成品线。

	
	
	
	
	
	2.单向 Source/Display 分向传输；内置进口光电转换光模块，4 芯光纤传输光信号，彻底隔绝强电、网线电磁干扰，长距离零衰减；总带宽 18Gbps，稳定支持 4K@60Hz、HDR、ARC 音频回传；线身纤细外径 4.5mm，柔韧易穿管预埋；两端铝合金外壳 24K 加厚镀金 A 型公头，插拔耐久，适配投影机、触控一体机、电脑、中控主机、高清机顶盒等设备。
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	HDMI线
	10
	根
	▲1.40米 HDMI2.0 光纤有源高清成品线。

	
	
	
	
	
	2.单向 Source/Display 分向传输；内置进口光电转换光模块，4 芯光纤传输光信号，彻底隔绝强电、网线电磁干扰，长距离零衰减；总带宽 18Gbps，稳定支持 4K@60Hz、HDR、ARC 音频回传；线身纤细外径 4.5mm，柔韧易穿管预埋；两端铝合金外壳 24K 加厚镀金 A 型公头，插拔耐久，适配投影机、触控一体机、电脑、中控主机、高清机顶盒等设备。
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	网线
	900
	米
	▲1.六类4对非屏蔽室内线缆，CAT-6-U-11。

	
	
	
	
	
	2.执行标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-C。

	
	
	
	
	
	3.带宽：250MHz；速率：1Gbps@100m、10Gbps@55m。

	
	
	
	
	
	4.结构：4对双绞+十字骨架。

	
	
	
	
	
	5.外护套：PVC,阻燃级别CMR。

	
	
	
	
	
	6.弯曲半径：静态≥8×线缆直径；动态≥10×线缆直径。

	
	
	
	
	
	7.导体：23AWG（0.55mm）无氧铜，直流电阻≤9.38Ω/100m。

	
	
	
	
	
	8.工作温度：-20℃～60℃；存储：-20℃～70℃。

	
	
	
	
	
	9.特性阻抗：100Ω±15%（1–250MHz）。

	
	
	
	
	
	10.衰减（Insertion Loss）：≤19.8dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	11.近端串扰（NEXT）：≥35.3dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	12.衰减串扰比（ACR）：≥15.5dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	13.回波损耗（RL）：≥16.0dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	14.传播时延：≤536ns/100m；时延差≤45ns/100m。

	
	
	
	
	
	15.工作电容：≤5.6nF/100m。

	
	
	
	
	
	16.额定传播速率（NVP）：65%±5%。

	
	
	
	
	
	17.最大拉力：≈11.4kg。

	
	
	
	
	
	18.耐压：DC1000V/AC750V 1min 无击穿。

	
	
	
	
	
	19.绝缘电阻：≥200MΩ。

	
	
	
	
	
	20.电缆包装：305米/箱。
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	电源线
	900
	米
	▲1.RVV3×1.5mm² 三芯多股软护套电源线。

	
	
	
	
	
	2.单芯 1.5mm² 高纯无氧铜绞合导体，红 / 蓝 / 黄绿三色 PVC 绝缘，整体阻燃 PVC 外护套；额定电压 450/750V，载流量充足，适用于监控、功放、工控设备、弱电设备供电布线。
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	串口分配器
	2
	个
	▲1.1 进 8 出 RS232 串口分配器。

	
	
	
	
	
	2.1 路 DB9 母口信号输入，同步扩展输出 8 路 DB9 串口信号；纯硬件信号同步扩容，多路设备同时读取同一串口数据，无需驱动；全金属外壳，DC 直流供电，支持标准 RS232 协议，适配工控设备、PLC、串口仪器数据分发使用。
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	决策信息终端
	智能交互屏(86寸)
	6
	套
	1.支持画笔功能，可在屏幕或课件上进行批注。

	
	
	
	
	
	2.支持截屏、屏幕录制功能。

	
	
	
	
	
	3.支持小组成员之间共享文件功能。

	
	
	
	
	
	4.支持多文档同时打开功能。

	
	
	
	
	
	5.支持word、ppt、pdf、视频等多种文件格式。

	
	
	
	
	
	6.支持≥4个学生端同时向小组屏飞屏，可对学生投屏内容进行批注，支持小组投屏内容在教师主屏上呈现。

	
	
	
	
	
	7.学生端支持作业拍照上传到小组屏上讨论功能。

	
	
	
	
	
	8.分组研讨系统需支持国产操作系统和安卓系统安装包。

	
	
	
	
	
	9.整体采用包边设计，表面钢化玻璃在合金边框内，四角圆弧，双重保护，安全抗冲击。产品具有两个笔槽设计，分别在底部两端，支持触控笔吸附；具有前置挡板设计,保护前置接口及接入的设备。

	
	
	
	
	
	10.屏幕尺寸≥86英寸，分辨率≥3840×2160，表面采用耐磨、防眩光、防划伤、高安全系数钢化玻璃。

	
	
	
	
	
	11.整机具备2.0声道音箱，前置2个≥20W中高音音箱，额定总功率≥40W，支持单独听功能。

	
	
	
	
	
	12.产品采用红外多点触控技术，需支持手指轻触式多点（不少于20点触控）互动体验，触摸免驱动，即插即用，需支持主流多种操作系统。

	
	
	
	
	
	13.设备需支持NFC碰碰传功能：支持带有NFC功能的移动设备靠近NFC标签时可近场感应，能快速将其屏幕传至大屏，实现无线教学。

	
	
	
	
	
	14.具有触摸防遮挡功能，触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或单边遮挡后仍能正常触控书写和操作；触控连续响应无间断，有效识别≤2毫米，触控精准度32768x32768。

	
	
	
	
	
	▲15.具有触摸悬浮菜单功能，需支持三指罗盘跟随，可通过三指调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，需支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	16.具有五指熄屏功能，支持五指智能手势识别开关产品背光，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指触控实现产品背光的关闭与开启。

	
	
	
	
	
	17.要求整机具有纸质护眼模式，包括素描、牛皮纸、宣纸、水彩纸等。

	
	
	
	
	
	18.需支持嵌入式系统启动后可自动启动内置ops系统，需支持无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔可选，支持定时开关机。

	
	
	
	
	
	19.处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至产品时，可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机；外接信号源时，支持自动跳转到外接信号源通道。

	
	
	
	
	
	20、在任意通道下，支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，支持调整板擦工具的大小。

	
	
	
	
	
	21.当设备切换到任何信号源下，均可通过HDMI输出接口将当前画面输出到其他显示设备上。

	
	
	
	
	
	22.需支持锁定屏幕触摸，可通过软件菜单（调试菜单）锁定屏幕触摸，锁定应用、锁定USB。

	
	
	
	
	
	23.内置触摸中控菜单，需支持信号源通道切换、背光、声音等，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取触摸菜单，方便快捷。

	
	
	
	
	
	▲24.具有不少于8个前置物理按键，至少包含电源键、菜单、主页、信号源、音量等，按键具备明显标识；支持电源按键三合一功能，可选择关闭产品、内置电脑、节能等，具有供电保护功能(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	25.需支持侧边栏功能，支持无。操作自动隐藏，侧边栏可设置返回、主页、任务、批注、信号源等功能调用，批注；需支持任意通道下使用，并可设置颜色和画笔大小，可选择二维码分享批注内容。

	
	
	
	
	
	26.产品需支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果；需支持开启护眼模式。

	
	
	
	
	
	27.支持对内置电脑进行还原操作，可通过前置物理按键对内置电脑系统进行还原。

	
	
	
	
	
	28.整机内置非独立的高清摄像头，摄像头像素≥1300万，视角≥118°，需支持阵列数字音频MIC，支持调用，实现场景音视录制（投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	29.需支持网络共享功能（双系统单网口上网），单根网线接入产品，即可实现产品嵌入式系统和内置的电脑同时有线上网。

	
	
	
	
	
	30.内置无线网络模块，采用全向信号收发设计，支持无线网络连接。

	
	
	
	
	
	▲31.需支持展板、会议功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于12种模板，可对欢迎文字的字体、大小、颜色进行编辑；需支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	32. 无需借助PC，设备需支持一键进行硬件自检，至少包括对系统内存、存储、设备温度、光感系统、内置电脑、网络、摄像头、麦克风等进行状态提示及故障提示，支持一键优化。

	
	
	
	
	
	33.设备内置嵌入式教学辅助系统，支持录屏，录制分辨率支持1080P、720P可选。支持设置录制时间，达到指定时间自动停止录制。

	
	
	
	
	
	34.前置接口：1个TOUCH/ 1个HDMI IN /2个USB/ 1个Type-C。

	
	
	
	
	
	35.后置接口:1个COAX /1个AV  IN/1个ERP OUT/1个RS232/1个TOUCH /1个HDMI  IN /1个LAN/2个USB。

	
	
	
	
	
	36.采用插拔式电脑模块架构，针脚数80pin，屏体与插拔式电脑无单独接线。

	
	
	
	
	
	37.处理器:不小于国产兆芯8核处理器，内存: ≥8GDDR4，固态硬盘: ≥256G-SSD。

	
	
	
	
	
	38.具有独立非外扩展接口:支持≥1个HDMI out接口、≥1个Mic in接口、≥1个LINE-out接口、≥6个USB接口，≥1个Rj45接口。

	
	
	
	
	
	39.至少支持U0S 国产化系统适配。

	
	
	
	
	
	40.备课支持插入本地PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。

	
	
	
	
	
	41.支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作，分享可按照手机号码及链接的方式进行分享，链接分享形式支持设置文件有效期（支持不少于永久、30天、7天等）、私密和公开的设置。

	
	
	
	
	
	42.课件支持自动同步至云端，支持设置课件自动保存时间，至少可设置为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟等。

	
	
	
	
	
	43.新建课件支持选择课件主题，提供预设课件主题，至少包含学科主题、创意主题，可在编辑课件的过程中更改。

	
	
	
	
	
	44.支持插入教学资源，可打开预置资源库，按照教材、年级、学科、知识进行筛选，并将选择的资源插入页面中，教师教学时可直接打开使用。

	
	
	
	
	
	45.支持插入和导出文件，可将制作的课件导出为课件、图片、pdf格式；支持插入文本，可对文本进行字体、字号、颜色、对齐、缩进等多种设置；支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。

	
	
	
	
	
	46.支持插入网页，可选择合适的网页内容，插入后点击可直接进入该网页进行浏览；支持插入表格，可设置表格行列、添加行列，可双击表格输入内容，支持自动换行；支持插入思维导图，提供思维导图、组织结构图、鱼骨图三种形式；支持插入各类预置形状，可对形状进行填充色、边框颜色及粗细、透明度的设置。

	
	
	
	
	
	47.支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换，提供淡入、推入、旋转、分割、交换、圆形、揭开等不少于7种形式的特效；支持顺序调整，支持应用到全部。

	
	
	
	
	
	48.支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。

	
	
	
	
	
	49.支持插入工具，提供汉字、拼音、四线三格、尺规、几何、数学公式、函数、化学方程式、网络画板等学科工具，以及截图、幕布等通用工具。

	
	
	
	
	
	50.支持对对象设置元素动画和播放顺序，提供进入（无效果、百叶窗、擦入、浮入、放大、旋转、掉落）、动作（无效果、闪烁、抖动、心跳、旋转、翻转）、退出（无效果、淡出、百叶窗、擦出、浮出、缩小、旋转、飞出）等不少于20种元素动画形式。

	
	
	
	
	
	51.支持创建课堂活动，提供分类达人、选词填空、匹配能手等多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。

	
	
	
	
	
	52.支持从备课状态一键进入授课状态，并可快速返回备课状态；支持交换底部索引栏，教师可根据授课时的站立位置选择与另一侧的按钮进行互换；支持将软件最小化，可将软件缩至状态栏。

	
	
	
	
	
	53.工具栏包括菜单、选择、笔、橡皮、工具、学科等功能；云课件支持导出分享功能，支持生成二维码分享，可使用微信扫码可预览、保存课件。

	
	
	
	
	
	54.提供小黑板、截图、录屏、撤销、还原、放大镜、计时器、形状、思维导图、幕布、分屏、漫游等通用工具。

	
	
	
	
	
	55.支持橡皮功能，可擦除书写的笔迹，可设置擦除的面积，可一键清空画布中的笔迹和形状。

	
	
	
	
	
	56.支持对象选择功能，选中的对象可进行形状、角度的调整，可进行置顶、克隆、删除等操作；支持书写功能，可设置硬笔、荧光笔、图章笔、纹理笔，可改变笔迹的粗细和颜色，支持最多十指同时书写。

	
	
	
	
	
	57.支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、道德与法治、科学、书法、音乐、美术、体育等不少于14种学科教学工具。

	
	
	
	
	
	58.语文提供汉字、拼音工具；数学提供数学公式、函数、三角板、直尺、量角器、圆规、平面图形、立体图形工具；英语提供四线三格、音标、字母工具；物理提供公式和实验器具工具；化学提供元素周期表、化学方程式、实验器皿工具；生物提供人体结构、心脏结构、动物细胞图；历史提供中国历史朝代表；地理提供中国地图、世界地图；道德与法治提供礼貌用语、文明用语；科学提供各种动物卡通形象；书法提供兰亭集序、鹡鸰颂、九成宫醴泉铭、书法对联；音乐提供高音谱号、低音谱号、强音记号、弱音记号、升记号、重升记号、重降记号、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、全音符；美术提供各种世界名画；体育提供各种运动简图。

	
	
	
	
	
	59.数学画板功能：能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解；提供不少于500个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类。

	
	
	
	
	
	60.支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到产品。

	
	
	
	
	
	61.支持将手机中的音视频文件无线推送至产品 ,并能进行播放和进行音量大小调节。

	
	
	
	
	
	▲62.支持不少于6个投屏客户端图像画面对比展示，在产品上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容,支持单击、双击、右键控制(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	63.要求产品显示桌面可以实时同步到手机上,手机通过两个手指对产品桌面进行放大、缩小和漫游操作 ,方便手机端对产品进行远程控制。

	
	
	
	
	
	64.支持鼠标遥控器功能,通过软件一键进行鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能。

	
	
	
	
	
	65.系统客户端投屏至少支持桌面同步、镜像投屏和拓展投屏功能，点击功能会跳转至对应控制页面；系统客户端进入控制页面，支持调节投屏清晰度，至少支持超清、高清等标准。

	
	
	
	
	
	66.支持对音源、分辨率、录制区域进行设置；录制音源至少支持仅系统、仅麦克风、系统与麦克风。

	
	
	
	
	
	67.支持打开录课列表窗口，查看文件列表；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表。

	
	
	
	
	
	68.支持倒计时功能，开始录制倒计时3S后开始录制；支持录制过程中，录制工具条不影响录制画面。

	
	
	
	
	
	69.录制结束后，支持弹出视频预览画面，展示用户录制的整个视频，可任意拖动进度条查看内容，调整音量大小，全屏播放。

	
	
	
	
	
	70.支持将录制的视频内容保存至本地硬盘；并可将本地的录制文件上传到个人云端，数据存储更方便、更安全。

	
	
	
	
	
	71.支持对录制后的视频进行剪辑，剪辑包括视频合并、视频剪切、视频预览、并且可以添加水印；剪辑功能支持添加至少25字文字水印，支持字号选择、透明度调整，支持多种颜色，水印显示位置可选择。

	
	
	
	
	
	72.支持打开录课列表窗口，查看文件列表，在录课列表的任意目录下对文件或文件夹进行移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。

	
	
	
	
	
	73.支持将视频文件上传至云端存储；支持在上传列表查看所有上传中的文件状态，可进行暂停、开始、取消等操作。

	
	
	
	
	
	74.支持点击录课列表中的视频文件，可预览播放；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表；支持在云微课的任意目录下对文件或文件夹进行分享、下载、移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。

	
	
	
	
	
	75.支持将云微课中的视频文件或文件夹下载至本地；支持在下载列表中查看所有下载中的文件状态，可进行暂停、开始、取消等操作；支持分享功能，包含手机号分享和链接分享，被分享用户登录后可打开并查看分享文件。

	
	
	
	
	
	76.软件可最小化至任务栏或退出应用，方便老师按照个人习惯使用；需支持组件及应用，默认显示天气组件，并显示我的电脑、白板、传屏、展台、资源中心、我的云盘、文件快传、回收站等；需支持快速调起白板、传屏、展台等应用；需支持将任意路径下的文件一键发送至教学桌面。

	
	
	
	
	
	77.可快速打开平台查看对应的资源中心及个人云盘；教师的个人云盘存储空间不少于50G，教师可查看自己的个人资源、云微课、云课件；教师可将本地资源进行上传，也可将云端资源下载到本地。

	
	
	
	
	
	78.支持查看系统内的应用列表，可自动获取系统内的应用，按名称由A-Z进行排列，可任意添加、移除应用到教学桌面上；支持预置多种桌面组件，包含推荐应用、天气、课表、日历、每日一言、时钟、欢迎语、我的云盘、资源中心、我的电脑、回收站、文件快传、白板、传屏、微课。可任意添加或移除组件，已添加到桌面上的组件可任意拖动改变位置。

	
	
	
	
	
	79.支持查看课程列表，至少包括常规课程、互动课程、直播课程；课表以日历的形式呈现，可直接切换点击日期查看对应的课程数量及列表。

	
	
	
	
	
	80.支持常规课程创建，可设置课程名称、上课日期、时间，选择班级、关联课件，设置课件自动打开时间。

	
	
	
	
	
	81.支持远程互动课程创建，可设置课程主题、开课日期、时间，设置成员加入课程自动上台、设置成员加入课程自动静音、设置课程密码、设置课程模式。

	
	
	
	
	
	82.支持直播课程创建，可在教育专属桌面直接打开平台并创建直播课程，创建完成后，在平台端可观看直播。

	
	
	
	
	
	83.支持对云端资源的文件/文件夹的操作，至少包含移动、重命名、分享、下载、删除、新建文件夹、刷新列表、搜索，也可通过文件名、文件更新时间、文件大小进行排序。

	
	
	
	
	
	▲84.支持设置开启/关闭数据同步，开启后，所有数据均会自动上传至云端，异地登录后也可选择下载并覆盖原有数据；支持设置开启/关闭开机自启；开启后，设备开机则会直接打开教学桌面；关闭后，设备开机则不会打开教学桌面，用户可以选择通过点击图标再打开(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	▲85.支持手机和大屏/电脑之间的文件互传，支持文件快传弹窗，用户可使用app扫码选择上传文件；也可选择电脑/大屏端文件进行下发，选择文件后刷新二维码弹窗，用户扫码带走文件，实现文件共享；支持查看上传的文件列表，查看文件名称、上传者及上传进度，也可打开、删除、取消文件；支持查看下载的文件列表，可查看文件名称、类型、大小、也可打开、删除、取消下载的文件(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	86.支持云微课功能，可自动获取该账号下使用微课软件录制并上传至云端的全部文件列表；支持云课件功能，可自动获取该账号下使用白板软件制作并上传至云端的全部文件列表。

	
	
	
	
	
	▲87.支持查看多个桌面列表，可任意增加/删除桌面，并对桌面进行命名，点击桌面可快速定位到桌面；支持基础信息设置，可设置桌面背景、欢迎语、数据同步、开机自启等设置；支持设置欢迎语，展示在桌面顶部，可设置文本内容、颜色、字体、字号、下划线、加粗、斜体等(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。
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	智能笔
	6
	个
	▲1.智能笔采用笔形设计，集无线鼠标、PPT无线翻页、激光、书写等多功能于一体。

	
	
	
	
	
	2.具有五个遥控按键：激光键、上下翻页键、鼠标左键、麦克风键。

	
	
	
	
	
	3.数据传输技术：2.4G射频。

	
	
	
	
	
	4.遥控距离：＞50米。

	
	
	
	
	
	5.工作电压：3.3—4.2V。

	
	
	
	
	
	6.电池类型：200毫安铝电池。

	
	
	
	
	
	7.接口兼容：USB1.1\2.0\3.0；待机电流：＜10uA。

	
	
	
	
	
	8.尺寸：约长度15.8CM，直径1.25CM。

	
	
	
	
	
	9.笔头：白色纳米笔头。

	
	
	
	
	
	10.同时按上下翻页键多种模式切换，在上下、左右、Pg Up&Pg Dn 之间切换，下次使用时自动建议上次切换的模式。

	
	
	
	
	
	11.单击 PPT 上翻页；长按 PPT 进入/退出全屏；单击 PPT 下翻页；长按 PPT 进入/退出黑屏。

	
	
	
	
	
	12.单击、双击鼠标左键功能；长按 PPT 全屏放映下墨迹标注；单击麦克风开/关；双击光标开/关；长按 PPT 全屏标注墨迹全部擦除。
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	支架
	4
	个
	定制壁挂支架，加厚冷轧钢板一体冲压成型，静电防锈喷塑；大尺寸重载设计，额定承重≥120kg，适配 86 寸智能会议平板；可调上下俯仰角度，四孔多规格 VESA 孔距通用适配，背部中空隐藏走线；墙面多点位膨胀固定，减震防滑垫片，防倾斜下坠；支持会议室、报告厅大屏挂装。

	139
	
	移动支架
	2
	个
	智能触控一体机专用移动落地支架，整机高级灰色外观，加厚高强度钢材一体焊接成型；额定最大承重100KG，支架自重20.4KG，结构稳固不变形；支持多规格VESA孔距适配，高低可微调；配备静音万向防滑脚轮，带刹车锁定功能，可自由移动、定点固定；背部中空隐藏走线设计，自带设备防撞、防倾倒结构；适配多尺寸会议触控一体机、商用智能交互大屏，移动灵活、承重稳定，配套全套安装螺丝与配件。
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	HDMI线
	6
	根
	▲1.2米HDMI2.0 高清数字视频成品线。

	
	
	
	
	
	2.标准公对公 A 型接口，24K 加厚镀金插头；高纯无氧铜导体，双层铝箔 + 高密度镀锡铜网多层屏蔽，总带宽 18Gbps，支持 4K@60Hz、3D、HDR、音视频同步回传；环保耐磨 PVC 外被，抗电磁干扰无重影闪屏，适配投影机、触控一体机、电脑、中控主机、高清机顶盒等设备。
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	可视化智能控制系统
	输出盒
	4
	台
	1、完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络，不得采用电脑主机或者某个特殊节点等设备做为服务器功能，节点间采用单播协议。

	
	
	
	
	
	2、系统无接收发送设备接入最大端口数量限制，可任意组合输入输出端口数量，支持级联、堆叠技术、支持跨区域接入互联。

	
	
	
	
	
	3、系统支持HDMI、DVI、VGA、DP、DMS9等多种视频格式传输，支持音频同步传输。

	
	
	
	
	
	4、支持坐席、大屏预案存储和调用，无预案数量限制。且预案切换小于等于16ms延时。

	
	
	
	
	
	5、系统支持单显示器不低于16画面分割显示，支持EDID管理；支持一套键盘鼠标对不少于10台显示器实时操作，支持鼠标无缝跨屏，支持实时定位鼠标。

	
	
	
	
	
	6、系统支持控制DID、LED、LCD、DLP拼接，无需额外配置拼接处理器。

	
	
	
	
	
	7、系统支持可视化管控，拒绝“盲”操作。所有的输入信号能在控制界面实时预览，同一页面预览的路数无限制，大屏显示的画面能在控制界面实时回显。拖拉式上屏操作，支持在屏幕任意开窗、漫游、缩放大小，支持预布局再一键上屏。

	
	
	
	
	
	8、系统支持HDMI2.0B，系统信号接入能够支持4K（4096x2160@60）分辨率并向下兼容，支持4K（4096x2160@60）带宽内的任意分辨率自定义输出，以适配各类LED分辨率。

	
	
	
	
	
	9、系统支持信号树状结构显示及信号收藏功能，按需建立多个收藏夹，把常用信号放置其中，可根据模糊索引要求搜索所需信号，并支持拖拽式轮巡信号上屏，可任意设置轮巡个数及时间。

	
	
	
	
	
	10、系统支持PUSH/PULL，可直接推送信号至大屏幕，并提示在大屏位置，推送后可在控制终端界面同步反馈大屏画面，支持席位间推送，对方可选择接受或者拒绝。

	
	
	
	
	
	11、系统支持节点IR、IO、RS232、RS485、继电器接口控制就近设备，实现分布式中控。

	
	
	
	
	
	12、系统支持实时设备状态显示和查询；支持设备带电热插拔，针对使用场景输出可根据项目实际情况设置强制输出/热拔插检测/节能模式。

	
	
	
	
	
	13、系统支持权限管理，可以设置不同使用人、使用级别的权限划分以及输入信号源浏览、操作的权限划分。

	
	
	
	
	
	14、无需服务器可接入IPC，直接解码IPC在大屏输出。

	
	
	
	
	
	15、是分布式系统底层控制软件，需与分布式节点同一品牌。

	
	
	
	
	
	★16、系统支持视频无缝切换，切换过程无屏闪或黑屏。

	
	
	
	
	
	17、稳定性需求：完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络。

	
	
	
	
	
	18、接口需求：具备不低于1路HDMI输出接口，适合各类显示设备，支持不低于1920*1080@60分辨率并向下兼容，具备1路模拟音频输入与1路模拟音频输出，不低于1路MIC，中控功能具备不低于2路I0接口，不低于1路RS232。

	
	
	
	
	
	19、支持H.264与H.265两种格式解码，支持输出图像水平、垂直、分辨率时序细化智能调节，支持视频输出亮度、对比度、色调、饱和度调节。

	
	
	
	
	
	20、直接对本项目LED/LCD大屏拼接，无需依赖拼接处理器，拼接效果完全无画面撕裂，无同步误差，支持单节点同时解码前端12个各不相同的信号源开窗输出。

	
	
	
	
	
	21、控制端支持可视化管控，全触摸拖拽式操作，同屏实时互动，支持窗口漫游、叠加，对窗口进行任意拖、拉、缩、放，可实时高清预览系统内任意一视频源信号，可实时回显大屏幕显示的内容。

	
	
	
	
	
	★22、交互端信号快速编辑：不需要界面软件编辑，即可在线长按预览信号，拖动信号重新排列位置，方便调整常用信号位置。拖动其他控件的单个设备到视频预览框，即可快速在线添加设备(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。。

	
	
	
	
	
	23、批注功能：可选择不少于18个颜色；可快捷标注三角旗、红旗和自定义图片；可画圆、椭圆、正方形、直线、箭头、文字批注；支持先批注，再发送显示。

	
	
	
	
	
	24、会议图像预布局需求：支持操作终端预先所见所得的对屏幕进行布局，而不影响当前屏幕显示；布局完成并需要切换场景时一键发送，一键切换；便于场景的无缝衔接，加快场景切换效率。

	
	
	
	
	
	25、快速横幅需求：支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词等，并直接在控制终端输入文字，设置文字字体、颜色、大小等，大屏同步显示横幅内容。

	
	
	
	
	
	★26、支持大屏幕上多个小视频开窗和一个主画面之间直接交替切换，而无需删除信号重新拖动信号，提高大屏信号切换速度(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	27、具有IP冲突自动检测功能，可自动检测分布式系统中节点的IP地址冲突情况。

	
	
	
	
	
	28、节点均采用嵌入式芯片和FPGA组合，未使用PC、手机、平板电脑操作系统，无常见操作系统病毒、崩溃等风险。

	
	
	
	
	
	29、维护点名功能：当软件选中时，节点所有指示灯闪烁，以便快速查找。

	
	
	
	
	
	30、反向寻址：具备一键恢复出厂设置按钮，支持反向寻址功能

	
	
	
	
	
	31、具备不低于1路HDMI输出带1-6级高度可调节的HDMI线锁扣装置以备不同规格的HDMI线材接入和防脱落，带螺纹锁定防脱落电源适配器接口1个。

	
	
	
	
	
	32、具备一路SFP接口和一路网络接口且可选组成双备份结构，具备适配器接口与POE（802.3at）可组成供电双备份，支持防静电技术。
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	输入盒
	2
	台
	1、完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络，不得采用电脑主机或者某个特殊节点等设备做为服务器功能，节点间采用单播协议。

	
	
	
	
	
	2、系统无接收发送设备接入最大端口数量限制，可任意组合输入输出端口数量，支持级联、堆叠技术、支持跨区域接入互联。

	
	
	
	
	
	3、系统支持HDMI、DVI、VGA、DP、DMS9等多种视频格式传输，支持音频同步传输。

	
	
	
	
	
	4、支持坐席、大屏预案存储和调用，无预案数量限制。且预案切换小于等于16ms延时。

	
	
	
	
	
	5、系统支持单显示器不低于16画面分割显示，支持EDID管理；支持一套键盘鼠标对不少于10台显示器实时操作，支持鼠标无缝跨屏，支持实时定位鼠标。

	
	
	
	
	
	6、系统支持控制DID、LED、LCD、DLP拼接，无需额外配置拼接处理器。

	
	
	
	
	
	7、系统支持可视化管控，拒绝“盲”操作。所有的输入信号能在控制界面实时预览，同一页面预览的路数无限制，大屏显示的画面能在控制界面实时回显。拖拉式上屏操作，支持在屏幕任意开窗、漫游、缩放大小，支持预布局再一键上屏。

	
	
	
	
	
	8、系统支持HDMI2.0B，系统信号接入能够支持4K（4096x2160@60）分辨率并向下兼容，支持4K（4096x2160@60）带宽内的任意分辨率自定义输出，以适配各类LED分辨率。

	
	
	
	
	
	9、系统支持信号树状结构显示及信号收藏功能，按需建立多个收藏夹，把常用信号放置其中，可根据模糊索引要求搜索所需信号，并支持拖拽式轮巡信号上屏，可任意设置轮巡个数及时间。

	
	
	
	
	
	10、系统支持PUSH/PULL，可直接推送信号至大屏幕，并提示在大屏位置，推送后可在控制终端界面同步反馈大屏画面，支持席位间推送，对方可选择接受或者拒绝。

	
	
	
	
	
	11、系统支持节点IR、IO、RS232、RS485、继电器接口控制就近设备，实现分布式中控。

	
	
	
	
	
	12、系统支持实时设备状态显示和查询，支持设备带电热插拔，针对使用场景输出可根据项目实际情况设置强制输出/热拔插检测/节能模式。

	
	
	
	
	
	13、系统支持权限管理，可以设置不同使用人、使用级别的权限划分以及输入信号源浏览、操作的权限划分。

	
	
	
	
	
	14、无需服务器可接入IPC，直接解码IPC在大屏输出。

	
	
	
	
	
	15、是分布式系统底层控制软件，需与分布式节点同一品牌。

	
	
	
	
	
	★16、系统支持视频无缝切换，切换过程无屏闪或黑屏。

	
	
	
	
	
	17、系统稳定性需求：完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络（保证系统不依赖服务器或者相当于服务器的工作站，或者安装于其他计算机上充当服务器角色的软硬件,最大限度保证系统的稳定性。

	
	
	
	
	
	18、视频接口需求：具备HDMI输入接口，不低于1920*1080p@60信号输入，支持非标分辨率输入。

	
	
	
	
	
	19、支持H.264与H.265两种格式编码，I帧编码间隔1s/10s/100s/1000S可选。

	
	
	
	
	
	20、音频接口需求：支持不低于1路数字及1模拟音频输入、1路模拟音频输出、1路MIC通话接口。

	
	
	
	
	
	▲21、控制接口需求：同时具备不低于1个RS232、1个RS485、3组IO/IR、3个继电器接口（支持250V/10A强电）(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	22、可视化管控需求：控制端支持可视化管控，全触摸拖拽式操作，同屏实时互动，支持窗口漫游、叠加，对窗口进行任意拖、拉、缩、放，可实时高清预览系统内任意一视频源信号，可实时回显大屏幕显示的内容。

	
	
	
	
	
	23、支持虚拟IP功能：支持多路信号输入的节点，只占用1路网络接口的情况下，虚拟为每路输入信号产生1路不同IP地址和MAC地址；便于系统接入且节省布线和网络资源。

	
	
	
	
	
	▲24、安全KVM管理功能：具有一个安全可靠模块通讯接口(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	25、节点均采用嵌入式芯片和FPGA组合，未使用PC、手机、平板电脑操作系统，无常见操作系统病毒、崩溃等风险。

	
	
	
	
	
	★26、接口可靠性：具备不低于1路HDMI输入带不低于1-6级高度可调节的HDMI线金属锁扣装置以备不同规格的HDMI线材接入和防脱落，带螺纹锁定防脱落电源适配器接口1个（提供实际供货产品实物照片证明文件佐证）。

	
	
	
	
	
	27、反向寻址：具备一键恢复出厂设置按钮，支持反向寻址功能。

	
	
	
	
	
	28、需支持跨区域互通：支持高低码流同时输出，适合远距离、近距离互联；节点间采用单播协议，无需交换机和接入网络具备组播功能的情况下支持超过120路以上单播并发，满足跨网段跨区域互联互通。

	
	
	
	
	
	29、支持基于悬浮菜单接管：悬浮菜单包含但不限于推送、大屏控制、视频对讲、分屏、U 盘传输、AI 图文识别控制功能。

	
	
	
	
	
	30、航空压铸铝型材散热外壳，主动式散热，无风扇衰减的风险

	
	
	
	
	
	31、可靠备份需求：具备一路SFP接口和一路网络接口且可选组成双备份结构，至少具备适配器与POE（802.3at）组成供电双备份，支持防静电技术。
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	可视化平板
	1
	台
	1.用于平板可视化授权登录，支持功能掩码授权管控，可按需开放/关闭：大屏开窗漫游、信号跨节点调度、音频互通、KVM键鼠穿越、录像回放、告警推送、第三方API对接、多级域管理、全量操作日志审计等功能模块，未授权功能前端菜单自动隐藏置灰，可分配可调用的场景预案清单；区分场景查看、场景一键调用、场景编辑新建、场景删除、场景任务编辑、场景跨域分享权限。

	
	
	
	
	
	2.可以对大屏幕上显示的各种信号窗口进行管理和控制，如单屏显示、跨屏显示、全屏显示、叠加层次、自由移动、自由缩放；单个拼接单位指在单块发射卡控制的单元范围内显示不少于 16 个任意大小、位置、层次的窗口。

	
	
	
	
	
	3.可通过操作软件对整个屏幕墙的显示内容进行布局的编排、存储、调 用，除人工选择预案执行，还可以进行定时执行，在日常工作状态下，大屏幕墙将按照预定的时间自行工作， 自动开窗口切换画面，不需要人工干预。

	
	
	
	
	
	▲4.CPU采用麒麟、飞腾、鲲鹏或同档次或更优国产芯片，8核，主频≥2.3G，系统内存12GB，存储容量256GB多点触控，最多支持10点触控，屏幕比例：3:2。
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	无线AP
	2
	台
	▲1.支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议。

	
	
	
	
	
	▲2.支持双射频，整机支持4条数据流，5条射频流，5根天线；2.4GHz：2天线，2x2，MIMO；5GHz：3天线，2x2，MIMO；整机最大接入速率2976Mbps。

	
	
	
	
	
	▲3.标准吸顶部署AP，提供1个10/100/1000Mpbs自协商以太网口和一个DC电源口。

	
	
	
	
	
	▲4.支持IEEE 802.3at（PoE+）以太网供电及12V DC供电，整机功耗≤18W。

	
	
	
	
	
	5.支持EFEM,完成射频信号的发送和接收放大、功率检测、控制和开关，提升4倍信号功率，2.4G发射功率≤25 dBm，5G发射功率≤25 dBm。

	
	
	
	
	
	6.为保证设备在冬、夏两季的高可用性，要求设备可以在0°C～40°C正常工作。

	
	
	
	
	
	7.为保证设备稳定性和高可用性，要求设备平均无故障工作时间≥250000小时。

	
	
	
	
	
	8.为灵活配置，要求设备支持云AC管理，支持云AC二层漫游。

	
	
	
	
	
	9.支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等。

	
	
	
	
	
	▲10.要求所投产品可以通过同一品牌的网管软件实现：在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、信号强度、频段、总流量、终端os类型、终端厂商等，实配网管平台。

	
	
	
	
	
	11.要求所投产品支持网管平台集中管理，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过APP告警推送。

	
	
	
	
	
	12.设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。

	
	
	
	
	
	▲13.支持智能漫游，支持802.11K/V协议，支持快速漫游（802.11r），解决漫游粘滞，提高漫出信号强度，缩短漫游切换时间，降低丢包率。基于大数据算法，自动对网络进行智能优化，为用户提供流畅快速的网络环境。

	
	
	
	
	
	14.支持无线流量控制(WQOS)，其中包括：无线限速、AP限速、报文限速。

	
	
	
	
	
	▲15.支持ap mesh,可以扩展Wi-Fi 覆盖范围并提高网络性能，支持mesh自愈，有线链路断开可以自行无线mesh，恢复网络。

	
	
	
	
	
	16.支持智能诊断网络故障，提供解决方案。

	
	
	
	
	
	17.支持云地勘出方案，根据平面图自动布点、一键出方案。

	
	
	
	
	
	18.支持终端关联绑定，指定终端连接到最优AP，避免终端频繁连接。

	
	
	
	
	
	19.支持无线智能网优，合理分配整网频谱资源，调节最优信道，最佳频宽。

	
	
	
	
	
	▲20.为保证无线网络安全，在无线网络中,黑白名单功能可以对无线客户端进行帧过滤，要求所投产品支持不小于256的黑白名单。

	
	
	
	
	
	▲21.提供和型号一致的无线电发射设备型号核准证的复印件。
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	交换机(10口POE)
	1
	台
	▲1.实配固化千兆电接口数≥10个，千兆SFP光口≥1个，最大可用端口≥11个。

	
	
	
	
	
	▲2.交换容量≥192Gbps，包转发率≥40Mpps。（提供官网查询链接及截图作为证明材料加盖投标人公章）

	
	
	
	
	
	▲3.支持PoE/PoE+，整机最大PoE供电功率120W，单端口最大PoE供电功率30W（提供官网查询链接及截图作为证明材料加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	4.工作温度0℃~45℃。

	
	
	
	
	
	5.支持端口防雷等级≥6kV。

	
	
	
	
	
	6.支持自动防IP冲突、自动防环路、自动防私接。

	
	
	
	
	
	7.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。

	
	
	
	
	
	8.支持DHCP Snooping，避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。

	
	
	
	
	
	9.支持VLAN划分，提升网络的安全性、灵活性和管理效率。

	
	
	
	
	
	10.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。

	
	
	
	
	
	11.支持端口流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、线缆检测，并可通过Web界面实现配置。

	
	
	
	
	
	12.支持Web管理，App和云管理。

	
	
	
	
	
	13.支持手机App集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等。

	
	
	
	
	
	▲14.提供电信设备进网许可证证书复印件并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	15.支持链路聚合，叠加带宽，冗余备份，网络传输更稳定。

	
	
	
	
	
	16.支持永久PoE。
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	信息盒
	10
	个
	▲1.8 合 1 多功能墙面信息面板。

	
	
	
	
	
	2.标准 86 型墙插；集成 2 路 HDMI 输入、1 路 HDMI 输出、2 路 RCA 莲花音频、1 个国标五孔电源、1 路千兆网络、1 路 3Pin 卡侬音频接口；面板金属 / 阻燃 PC 材质，接口镀金触点，线路内置转接模块，预埋底盒安装，用于会议室多媒体音视频信号接入输出。
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	HDMI线
	8
	根
	▲1.2米HDMI2.0 高清数字视频成品线。

	
	
	
	
	
	2.标准公对公 A 型接口，24K 加厚镀金插头；高纯无氧铜导体，双层铝箔 + 高密度镀锡铜网多层屏蔽，总带宽 18Gbps，支持 4K@60Hz、3D、HDR、音视频同步回传；环保耐磨 PVC 外被，抗电磁干扰无重影闪屏，适配投影机、触控一体机、电脑、中控主机、高清机顶盒等设备。
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	HDMI线
	10
	根
	▲1.30米 HDMI2.0 光纤有源高清成品线。

	
	
	
	
	
	2.单向 Source/Display 分向传输；内置进口光电转换光模块，4 芯光纤传输光信号，彻底隔绝强电、网线电磁干扰，长距离零衰减；总带宽 18Gbps，稳定支持 4K@60Hz、HDR、ARC 音频回传；线身纤细外径 4.5mm，柔韧易穿管预埋；两端铝合金外壳 24K 加厚镀金 A 型公头，插拔耐久，适配投影机、触控一体机、电脑、中控主机、高清机顶盒等设备。
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	HDMI线
	20
	根
	▲1.40米 HDMI2.0 光纤有源高清成品线。

	
	
	
	
	
	2.单向 Source/Display 分向传输；内置进口光电转换光模块，4 芯光纤传输光信号，彻底隔绝强电、网线电磁干扰，长距离零衰减；总带宽 18Gbps，稳定支持 4K@60Hz、HDR、ARC 音频回传；线身纤细外径 4.5mm，柔韧易穿管预埋；两端铝合金外壳 24K 加厚镀金 A 型公头，插拔耐久，适配投影机、触控一体机、电脑、中控主机、高清机顶盒等设备。
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	音频线
	800
	米
	▲1.RVVP2×0.5 屏蔽音频线。

	
	
	
	
	
	2.2 芯 0.5mm² 无氧铜导体，PVC 绝缘，整体铝箔 + 铜编织双层屏蔽，PVC 外护套；特性阻抗稳定，抗电磁干扰，适用于音响、话筒、音频信号传输。
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	电源线
	400
	米
	▲1.RVV 3×2.5mm² 三芯多股软护套电源线。

	
	
	
	
	
	2.单芯导体截面积 2.5 平方毫米，多股高纯无氧铜绞合导体，PVC 分色绝缘、整体 PVC 外护套；额定电压 450/750V，阻燃耐磨，载流量充足，适用于工控设备、功放、机柜、大功率设备供电敷设。
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	网线
	500
	米
	▲1.六类4对非屏蔽室内线缆，CAT-6-U-11。

	
	
	
	
	
	2.执行标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-C。

	
	
	
	
	
	3.带宽：250MHz；速率：1Gbps@100m、10Gbps@55m。

	
	
	
	
	
	4.结构：4对双绞+十字骨架。

	
	
	
	
	
	5.外护套：PVC,阻燃级别CMR。

	
	
	
	
	
	6.弯曲半径：静态≥8×线缆直径，动态≥10×线缆直径。

	
	
	
	
	
	7.导体：23AWG（0.55mm）无氧铜，直流电阻≤9.38Ω/100m。

	
	
	
	
	
	8.工作温度：-20℃～60℃；存储：-20℃～70℃。

	
	
	
	
	
	9.特性阻抗：100Ω±15%（1–250MHz）。

	
	
	
	
	
	10.衰减（Insertion Loss）：≤19.8dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	11.近端串扰（NEXT）：≥35.3dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	12.衰减串扰比（ACR）：≥15.5dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	13.回波损耗（RL）：≥16.0dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	14.传播时延：≤536ns/100m；时延差≤45ns/100m。

	
	
	
	
	
	15.工作电容：≤5.6nF/100m。

	
	
	
	
	
	16.额定传播速率（NVP）：65%±5%。

	
	
	
	
	
	17.最大拉力：≈11.4kg。

	
	
	
	
	
	18.耐压：DC1000V/AC750V 1min 无击穿。

	
	
	
	
	
	19.绝缘电阻：≥200MΩ。

	
	
	
	
	
	20.电缆包装：305米/箱。
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	有线电视同轴线
	80
	米
	▲1.SYWV-75-5 有线电视同轴电缆，阻抗 75Ω，实心无氧铜内导体，物理发泡 PE 绝缘，双层铝箔屏蔽 + 编织铜网双层屏蔽，PVC 环保外护套；传输带宽 5～1000MHz，适配有线电视、监控视频信号传输；线缆外皮印有规格、米标，整卷 100 米，衰减低、抗干扰。

	154
	
	镀锌管
	750
	米
	热浸镀锌钢管 DN15×1.5mm，公称通径 DN15，钢管外径 Φ15mm，壁厚 1.5mm；基材采用 Q235B 直缝焊管，执行标准 GB/T3091；管材内外壁整体热浸镀锌，符合 GB/T13912 标准，锌层均匀完整无漏镀、起皮、锌瘤；单根定尺 6 米，管口切割平整无毛刺，支持套丝螺纹连接；出厂经水压密封性试验，适用于电缆穿线管。
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	镀锌管
	550
	米
	热浸镀锌钢管 DN50×1.5mm，公称通径 DN50（2 寸），钢管外径 Φ50mm，壁厚 1.5mm；基材采用 Q235B 直缝焊管，执行标准 GB/T3091；管材内外壁整体热浸镀锌，符合 GB/T13912 标准，锌层均匀完整无漏镀、起皮、锌瘤；单根定尺 6 米，管口切割平整无毛刺，支持套丝螺纹连接；出厂经水压密封性试验，适用于电缆穿线管。

	场馆三：通用实操实战情景模拟教学区（现信息中心一楼情景模拟室）
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	高清显示系统
	P1.5 LED显示屏(通用区屏）
	56.7
	㎡
	▲1.点间距≤1.57mm，物理实像素密度≥ 409600点 /m² (合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	▲2.采用COB封装方式，RGB芯片全倒装技术，晶片直接焊在PCB上，无焊线(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	★3.箱体为压铸铝合金材质，均为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计，箱体厚度≤40mm(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	4.LED 显示单元正面采用哑光处理，反光率≤8%，墨色一致性△E＜0.5。。

	
	
	
	
	
	5.箱体单元比例16：9，模组平整度≤0.05mm；拼接精度≤0.04mm，模组间间隙≤0.05mm。

	
	
	
	
	
	6.显示屏亮度≥600cd/㎡；亮度调节 0-100%无极可调。

	
	
	
	
	
	★7.峰值功耗≤340W/㎡；平均功耗≤120W/㎡(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	8.最大对比度≥15000:1，刷新率≥3840Hz；灰度等级≥16bit。

	
	
	
	
	
	9.屏幕可视角度：水平≥170°；垂直≥170°。

	
	
	
	
	
	10.色温(K)支持1000-20000 可调,白平衡 6500K士5%。

	
	
	
	
	
	★11.模组与HUB卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔；采用浮动式接插件，接插件镀金≥50 μ厚度，具有嵌合纠偏功能，连接稳定且箱体间连接无外露线材(投标时提供相关技术证明材料，如产品说明书、产品彩页或检测报告等材料才予以加分；合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章)。

	
	
	
	
	
	★12.屏体采用超黑底色，哑面处理(投标时提供相关技术证明材料，如产品说明书、产品彩页或检测报告等材料才予以加分；合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章)。

	
	
	
	
	
	▲13.支持高集成三合一板卡设计，电源、接收卡、HUB板一体化，板内无线连接。

	
	
	
	
	
	★14.双层安装板的设计，保证箱体4个方向的精密拼接，平面高低差≤0.1mm(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★15.模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥8个,单模组磁吸强度≥10KG，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	16.屏幕温升：显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不应超过 25℃，绝缘材料的温升不应超过 25℃。

	
	
	
	
	
	17.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读。

	
	
	
	
	
	18.线材接插件及箱体安装部位，均带有防呆设计，箱体底部条型防撞设计，底部增加矩形防撞条。

	
	
	
	
	
	★19.支持低亮高灰，100%亮度时≥16bit；20%亮度时≥16bit，灰度等级支持红、绿、蓝；灰度非线性纠偏后各256级(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	20.支持 3D 数字梳状滤波和 3D 数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象。

	
	
	
	
	
	★21.辐射发射、传导辐射，符合 GB/T 9254.1-2021Class A限值要求；谐波电流符合GB 17625.1-2022电磁兼容限值A类设备限值要求(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	22.支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换，色域覆盖率≥120%NTSC。

	
	
	
	
	
	23.支持DVI、HDMI、VGA、SDI、S-Video、DP、网络流媒体等多种格式的信号输入至视频处理器。

	
	
	
	
	
	24.对LED显示屏表面应力测试，最大应力值≥120MPa。

	
	
	
	
	
	25.屏体表面可采用清水或75%浓度酒精擦拭，清洁屏体表面。

	
	
	
	
	
	★26.具有下列消隐功能，倍频刷新率提升2/4/8倍，低灰偏色改善(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★27.屏体软件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，支持大屏系统一键开关机，设置定时开关机。软件需具备系统配置数据备份和还原功能。软件需具备第三方视频平台对接能力，具有完整的二次开发接口(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	28.所投屏体符合低蓝光检测要求，并提供低蓝光认证证书复印件加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	29.产品符合《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》。

	
	
	
	
	
	30.所投屏体符合产品色彩品质A级。

	
	
	
	
	
	31.所投屏体所采用全部为国产电子元器件，符合百分百国产化率。
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	发送盒
	16
	台
	1.支持≥ 1 路 DVI 视频源输入。

	
	
	
	
	
	2.支持 ≥1 路 HDMI 视频源输入。

	
	
	
	
	
	3.支持≥ 1 路音频输入。

	
	
	
	
	
	4.支持 ≥6 路千兆网口输出，单个网口最大支持 65 万像素。

	
	
	
	
	
	5.支持≥ 1 路 DVI 视频源输出，可用于级联或监视。

	
	
	
	
	
	6.支持 ≥1 路 HDMI 视频源输出，可用于级联或监视。

	
	
	
	
	
	▲7.支持最大分辨率为 1920×1200@60Hz，支持视频源位深8bit。

	
	
	
	
	
	8.支持 1 路方口 USB 控制接口。

	
	
	
	
	
	9.支持 RS232 控制接口，可用于设备级联。

	
	
	
	
	
	★10.为保证设备稳定运行，MTBF可不间断工作≥300000小时(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。
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	配电柜
	1
	套
	一.柜体结构与安装

	
	
	
	
	
	▲1.柜体规格：立式落地式配电柜，采用标准工业柜体设计，主体尺寸建议 850mm（宽）×500mm（深）×1800mm（高），可根据现场安装需求定制调整。

	
	
	
	
	
	2.材质工艺：柜体采用≥1.5mm 优质冷轧钢板整体折弯成型，门板厚度≥2.0mm；表面静电喷塑处理，防腐耐磨，外观颜色标配 RAL7035 电脑灰。

	
	
	
	
	
	3.防护等级：户内型标配 IP30 防护等级，可按需定制户外 IP54 防雨防尘柜体。

	
	
	
	
	
	4.安装方式：立式落地固定安装，配套底部固定地脚，柜体带安全门锁，支持顶部 / 底部开孔进线。

	
	
	
	
	
	5.接地系统：柜内配置独立铜质保护接地排（PE 排）与工作零线排（N 排），接地螺栓规格≥M8，系统接地电阻≤4Ω，符合电气安全规范。

	
	
	
	
	
	二.主输入电气参数

	
	
	
	
	
	▲1.额定总功率：设备总额定容量≥160kW，满足 LED 大屏及配套周边设备满负荷长期供电需求。

	
	
	
	
	
	2.输入制式：三相五线制（TN-S 系统）AC 380V±10%，额定频率 50Hz±5%。

	
	
	
	
	
	3.配置额定电流 315A 塑壳断路器作为总输入开关，具备明显断开点与隔离功能。

	
	
	
	
	
	4.计量配置：进线侧配置三相多功能电力仪表，可实时采集三相电压、电流、有功 / 无功功率、功率因数、累计用电量等全量电气参数。

	
	
	
	
	
	5.基础保护：总开关内置过载长延时保护、短路瞬时保护、缺相保护，完整覆盖短路、过流、过载三类基础故障场景。

	
	
	
	
	
	三.输出回路参数

	
	
	
	
	
	1.输出路数：配置≥42 路单相输出回路，全部支持独立通断控制。

	
	
	
	
	
	2.输出制式：单相三线制（火线 L + 零线 N + 地线 PE）AC 220V±10%；42 路回路按三相均衡分配，每相对应 14 路输出，保障三相负载平衡度偏差≤5%。

	
	
	
	
	
	3.单路规格：单回路标配额定电流 16A，可根据负载需求定制 20A/25A/32A 等规格，每路配置独立微型断路器。

	
	
	
	
	
	4.带载能力：单回路长期稳定带载≥3kW，全回路总额定带载能力≥160kW。

	
	
	
	
	
	5.分组控制：支持自定义回路分组，可按屏体区域、设备类型划分供电组，支持分组统一启停控制。

	
	
	
	
	
	四.多级安全防护系统

	
	
	
	
	
	1.防雷浪涌保护：进线侧配置二级电源防雷器（SPD），标称放电电流 In≥20kA，最大放电电流 Imax≥40kA，支持共模 + 差模全模式保护，抑制雷击与电网浪涌冲击。

	
	
	
	
	
	2.上电冲击保护：依托 PLC 控制实现分路延时上电功能，各路输出间隔 1~2 秒依次合闸，避免多设备同时启动的冲击电流损坏 LED 电源与驱动器件。

	
	
	
	
	
	3.过流过载保护：总开关及每路分开关均配置过载、短路保护，故障时对应回路自动跳闸隔离，不影响其他回路正常运行。

	
	
	
	
	
	4.欠压过压保护：内置电压监测保护，输入电压超出 ±15% 额定范围时，可触发告警或保护性断电，避免后端设备损坏。

	
	
	
	
	
	5.断电记忆功能：意外断电后恢复供电时，可按预设策略恢复供电（全部断电 / 按分组依次上电 / 恢复断电前状态），防止突然上电引发的设备连锁故障。

	
	
	
	
	
	五.PLC 智能控制系统

	
	
	
	
	
	1.控制器配置：采用工业级可编程逻辑控制器（PLC）作为控制核心，运行稳定可靠，适配 7×24 小时不间断运行。

	
	
	
	
	
	2.通信接口：标配 1 路 RS485 通信接口，支持 Modbus-RTU 标准协议；可选配以太网口，支持 Modbus-TCP 协议，满足不同场景的远程接入需求。

	
	
	
	
	
	3.远程控制能力：支持远程单回路通断、分组控制、全开全关操作；支持远程参数配置、运行状态读取，无需现场操作即可完成日常供电管控。

	
	
	
	
	
	4.LED 系统联动：可与 LED 显示屏智慧控制系统软件无缝对接，将配电柜全量运行数据纳入大屏统一管控平台，软件端可实时监视总输入电压、电流、功率、电能及每路输出的通断状态、电流值。支持与 LED 屏体开关屏定时任务联动，实现供电系统与显示系统的同步自动化运行。

	
	
	
	
	
	5.智能告警：支持过压、欠压、过载、回路跳闸、防雷失效等异常状态告警，告警信息可上传至管控平台，支持运行日志与告警日志自动留存、导出。

	
	
	
	
	
	6.定时控制：支持自定义多时段定时开关任务，可按日 / 周 / 月设置不同的供电路径与开关时间，实现无人值守自动化运行。
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	配电箱
	1
	套
	▲1.三相配电系统，功率：10KW。

	
	
	
	
	
	2.具有过载、过流保护。

	
	
	
	
	
	3.通过定制软件控制电源系统的开关，具有温湿度采集。

	
	
	
	
	
	4.通过多功能卡可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源。

	
	
	
	
	
	5.通过多功能卡可设定任意时间关闭计算机。

	
	
	
	
	
	6.配10个旋转开关。
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	钢结构支架
	59.08
	㎡
	根据现场环境制定大屏幕钢结构，钢结构要求：上下左右各5cm黑色不锈钢包边，尺寸：长21.1米×宽2.8米×厚度0.1米，

	
	
	
	
	
	1.按照国家钢结构设计规范,满足屏体安全承载需求制。

	
	
	
	
	
	▲2.显示屏支撑钢结构材料采用国标，所用材料材质均为Q235B镀锌材料。

	
	
	
	
	
	3.模块安装框架对角和平面度应满足模块安装需要（±2mm)。

	
	
	
	
	
	4.钢结构防锈处理，颜色由采购人选取。

	
	
	
	
	
	5.包边装饰:敷设不锈钢等装饰材料用角钢、管材位置由装修工艺自行确定。

	
	
	
	
	
	6.所有钢构件的焊接部位均需进行防腐处理。
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	网线
	1300
	米
	▲1.六类4对非屏蔽室内线缆，CAT-6-U-11。

	
	
	
	
	
	2.执行标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-C。

	
	
	
	
	
	3.带宽：250MHz；速率：1Gbps@100m、10Gbps@55m。

	
	
	
	
	
	4.结构：4对双绞+十字骨架。

	
	
	
	
	
	5.外护套：PVC,阻燃级别CMR。

	
	
	
	
	
	6.弯曲半径：静态≥8×线缆直径；动态≥10×线缆直径。

	
	
	
	
	
	7.导体：23AWG（0.55mm）无氧铜，直流电阻≤9.38Ω/100m。

	
	
	
	
	
	8.工作温度：-20℃～60℃；存储：-20℃～70℃。

	
	
	
	
	
	9.特性阻抗：100Ω±15%（1–250MHz）。

	
	
	
	
	
	10.衰减（Insertion Loss）：≤19.8dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	11.近端串扰（NEXT）：≥35.3dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	12.衰减串扰比（ACR）：≥15.5dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	13.回波损耗（RL）：≥16.0dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	14.传播时延：≤536ns/100m；时延差≤45ns/100m。

	
	
	
	
	
	15工作电容：≤5.6nF/100m。

	
	
	
	
	
	16.额定传播速率（NVP）：65%±5%。

	
	
	
	
	
	17.最大拉力：≈11.4kg。

	
	
	
	
	
	18.耐压：DC1000V/AC750V 1min 无击穿。

	
	
	
	
	
	19.绝缘电阻：≥200MΩ。

	
	
	
	
	
	20.电缆包装：305米/箱。
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	电源线
	400
	米
	▲1.RVV 3×4mm² 三芯多股软护套电源线。

	
	
	
	
	
	2.单芯导体截面积 4 平方毫米，多股高纯无氧铜绞合导体，PVC 分色绝缘、整体 PVC 外护套；额定电压 450/750V，阻燃耐磨，载流量充足，适用于工控设备、功放、机柜、大功率设备供电敷设。
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	高清摄像系统
	高清室内云台摄像机
	2
	台
	一.整机常规参数

	
	
	
	
	
	1.整机质量：约 2.0 kg；（允许±3%）；

	
	
	
	
	
	2.外形尺寸（宽 x 高 x 深）：*1 约 156.7 × 184.0 × 200.0 mm；（允许±3%）；

	
	
	
	
	
	3.DC 输入电源：DC 19.5 V；

	
	
	
	
	
	4.PoE 供电标准：PoE++，兼容 IEEE 802.3bt Type 4 Class 8；

	
	
	
	
	
	5.DC 工况功耗：≦80 W（DC 19.5 V）；

	
	
	
	
	
	6.PoE 工况功耗：≦71.3 W（PoE++）；

	
	
	
	
	
	7.工作温度：0 °C 至 40 °C；

	
	
	
	
	
	8.存储温度：-20 °C 至 +60 °C；

	
	
	
	
	
	9.静音性能：*2 NC30 或更低，低噪运行，会议室无收音干扰；

	
	
	
	
	
	10.机身颜色：黑色、白色双色可选，适配各类室内装修风格。

	
	
	
	
	
	二.摄像机成像规格

	
	
	
	
	
	1.传感器类型： 1/2.5 英寸 Exmor R CMOS 背照式传感器；

	
	
	
	
	
	▲2.有效像素：约 850 万 ；

	
	
	
	
	
	3.光圈范围：F2.0 至 F3.7；

	
	
	
	
	
	4.物理焦距：f = 4.4 至 52.8 mm；

	
	
	
	
	
	5.等效 35mm 焦距：26.8 至 322.8 mm；

	
	
	
	
	
	6.对焦范围（镜头前端起算）：约 80 mm 至无限远；

	
	
	
	
	
	7.水平视角：约 70.0° 广角，兼顾全场全景、演讲者人物特写双场景拍摄；

	
	
	
	
	
	8.光学变焦：12 倍物理光学变焦；清晰影像缩放最高 24 倍 ；

	
	
	
	
	
	9.长焦转换模式： 有，2.0x 长焦转换 （1080p下） ；

	
	
	
	
	
	10.对焦模式：自动、手动双模式切换；

	
	
	
	
	
	11.最低照度：1.6lx，（ F2，快门速度 1/30s，50IRE，高灵敏度关闭） ；

	
	
	
	
	
	12.曝光控制：自动、手动、快门优先 AE、光圈优先 AE，支持全自动曝光调节 ；

	
	
	
	
	
	13.增益调节：支持自动 / 手动，高灵敏度开启时增益 0 dB 至 + 48 dB；

	
	
	
	
	
	14.水平分辨率：4K 画面中心 1700 电视线，FHD 画面中心≥1000 电视线；

	
	
	
	
	
	15.电子快门速度：1/1 秒 至 1/10000 秒；

	
	
	
	
	
	16.白平衡模式：自动 1、自动 2、一键式白平衡、室内、室外、手动白平衡；

	
	
	
	
	
	17.图像配套功能：自动 ICR 红外滤片切换、日夜成像、可视性增强、电子防抖、图像翻转、自定义图片文件；支持 4K 视频流传输同步输出高清定格静帧画面。

	
	
	
	
	
	三.云台 PTZ 运动规格

	
	
	
	
	
	1.水平转动角度：-170 度 至 170 度；

	
	
	
	
	
	2.俯仰转动角度：-20 度 至 90 度；

	
	
	
	
	
	3.水平转动速度：0.5 度 / 秒 至 300 度 / 秒；

	
	
	
	
	
	4.俯仰转动速度：0.5 度 / 秒 至 126 度 / 秒，高速云台，响应迅速 ；

	
	
	
	
	
	5.云台斜坡曲线：1 档 ；

	
	
	
	
	
	6.预设点位： CGI 协议 256 组、VISCA 协议 100 组 ；

	
	
	
	
	
	7.预设运行速度：支持每个点位独立设置单位运行速度；

	
	
	
	
	
	8.画面定格预设：具备；

	
	
	
	
	
	9.PTZ 运动同步功能：平移、俯仰、变焦三轴硬件级同步联动，预设点位切换过渡顺滑无卡顿、无拖影。

	
	
	
	
	
	四.音视频与控制接口

	
	
	
	
	
	1.SDI 输出：BNC 接口 1 路，原生支持 3G-SDI（Level A / B）、HD-SDI，广播级无损输出；

	
	
	
	
	
	2.HDMI 输出：Type-A 接口 1 路，原生 4K 高清输出；

	
	
	
	
	
	3.SDI 输出分辨率格式：1920×1080（59.94p、50p、59.94i、50i、29.97p、25p、23.98p）；1280×720（59.94p、50p）；

	
	
	
	
	
	4.HDMI 输出分辨率格式：3840×2160（29.97p、25p、23.98p）；1920×1080（59.94p、50p、59.94i、50i、29.97p、25p、23.98p）；1280×720（59.94p、50p）；720×480（59.94p）；720×576（50p）；

	
	
	
	
	
	5.音频输入：3.5mm 立体声插孔 1 路，麦克风 / 线路输入模式可切换；

	
	
	
	
	
	6.同步方式：内置内部同步系统，音画同步无延迟；

	
	
	
	
	
	7.VISCA 控制接口：RJ-45 VISCA 输入 1 路、RJ-45 VISCA 输出 1 路，支持多台摄像机级联控制；

	
	
	
	
	
	8.有线网口：RJ-45 千兆网口 1 路，1000BASE-T；

	
	
	
	
	
	9.红外遥控器：原厂标配 ；

	
	
	
	
	
	10.DC 电源接口：符合 IEC60130-10（JEITA 标准 RC-5320A）Type5 规格专用电源接口；

	
	
	
	
	
	11.Tally 指示灯：机身中央双色指示灯，红色、绿色 。

	
	
	
	
	
	五.网络 IP 流媒体传输

	
	
	
	
	
	1.IPv6 传输协议：ICMPv6、MLD、TCP、UDP；

	
	
	
	
	
	2.IPv4 传输协议：ARP、ICMP、IGMP、TCP、UDP；

	
	
	
	
	
	3.IPv6 应用协议：DHCPv6、DNS、mDNS、NTP；

	
	
	
	
	
	4.IPv4 应用协议：DHCP、DNS、mDNS、NTP；

	
	
	
	
	
	5.设备控制协议：HTTP、HTTPS、VISCA over IP；

	
	
	
	
	
	6.流媒体传输协议：RTP/RTCP、RTSP、SRT、RTMP/RTMPS、NDI|HX；

	
	
	
	
	
	7.IP 流输出分辨率：3840×2160、1920×1080、1280×720、640×360；

	
	
	
	
	
	8.视频编码：H.264（High/Main/Baseline Profile）、H.265（Main Profile）；

	
	
	
	
	
	9.最大编码帧率：H.264 最高 60fps，H.265 最高 60fps；

	
	
	
	
	
	10.码率控制：支持 CBR 恒定码率、VBR 可变码率双模式；

	
	
	
	
	
	11.可调码率范围：512 Kbps 至 50 Mbps；

	
	
	
	
	
	12.NDI|HX 功能：是。

	
	
	
	
	
	▲七.AI 智能构图功能

	
	
	
	
	
	1.单人 AI 智能构图：*9 内置 AI 人体骨架识别算法，不受人员侧身、走动、口罩遮挡影响，自动联动云台调整至舒适居中构图；

	
	
	
	
	
	2.多人跟踪：最多同时识别跟踪 8 人，课堂、多人会议自动均衡取景；

	
	
	
	
	
	3.多档预设构图：支持全身、半身、特写三档构图模式，可自定义画面构图比例；

	
	
	
	
	
	4.视线引导功能：具备，优化演讲者画面观感；

	
	
	
	
	
	5.人脸登记功能：支持 JPEG 人脸外部导入、临时停用人脸、人脸数据加密保护；

	
	
	
	
	
	6.跟踪区域限制功能：具备，屏蔽画面无关区域，避免误跟踪场外人员；

	
	
	
	
	
	7.自定义固定区域构图：具备，锁定重点拍摄区域；

	
	
	
	
	
	8.WebUI 追踪范围画面叠加显示： Web 实时画面可视化识别框；

	
	
	
	
	
	9.AI 识别追踪部位：头部 + 全身骨架双重识别，跟踪稳定性更强；

	
	
	
	
	
	10.AI 构图参数管理：支持 AI 整套配置独立保存、一键加载复用。

	
	
	
	
	
	八.安装适配参数

	
	
	
	
	
	1.吊装使用：支持吊顶吊装，可搭配原厂专用吊装支架；

	
	
	
	
	
	2.允许安装倾角：≤ ±15°；

	
	
	
	
	
	3.三脚架安装螺孔：1/4-20 UNC 标准规格 1 处，桌面、支架两用安装。

	
	
	
	
	
	▲九.核心特色功能

	
	
	
	
	
	1.高速精准云台：平移俯仰动作快速顺滑，实时跟随演讲者各类肢体动作，无需人工持续操控；

	
	
	
	
	
	2.广角大变焦镜头：单镜头覆盖全景会场至人物特写，一套设备满足全场景拍摄需求；

	
	
	
	
	
	3.全自动成像系统：原生自动对焦、自动曝光、自动白平衡，开机即可输出专业级会议画质；

	
	
	
	
	
	4.AI 全自动拍摄：内置 AI 智能中心构图，实现无人值守自动跟踪拍摄，降低人工运维成本；

	
	
	
	
	
	5.多协议广播级输出：SDI/HDMI/IP/NDI 多输出并行，适配录播、直播、导播多系统同步使用；

	
	
	
	
	
	6.固件持续升级：原厂免费提供固件更新，持续拓展新功能。

	
	
	
	
	
	★十.提供该产品带有CNAS标志的检测报告并加盖投标人公章。

	164
	
	4K超高清摄像机(850万像素)
	7
	台
	★1.采用≥1/2.5 英寸CMOS，≥850万像素，需支持4K(3840×2160)分辨率，兼容1080P、720P等多种分辨率。(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	2.镜头:f=4.4mm~52.8mm，F1.8~F2.6，光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍。

	
	
	
	
	
	3.需支持水平翻转、垂直翻转，水平视场角：不小于71°~8.2°；垂直视场角：不小于42.7°~4.5°；水平转动范围：不小于±170°，垂直转动范围：不小于-30°~30°；水平转动速度范围：不小于 1.7° ~76°/s，垂直速度范围：不小于0.5° ~ 15°/s。

	
	
	
	
	
	4.支持不少于2D、3D数字降噪，图像信噪比≥55dB。

	
	
	
	
	
	5.音频接口：≥1路Line in/Mic in,3.5mm音频接口，需支持 AAC 编码格式，音频采样率≥48KHz。

	
	
	
	
	
	6.视频接口：≥1路HDMI out接口。

	
	
	
	
	
	7.控制接口：≥1路RS232 in,≥1路RS232 out，≥1路RS485，需支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议。

	
	
	
	
	
	8.网络接口：≥1路RJ45，10M/100M/1000M自适应口，支持POE。

	
	
	
	
	
	9.至少支持TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP/RTMPS、Onvif、DHCP、组播等网络协议等。

	
	
	
	
	
	10.视频制式需支持50Hz/60Hz，编码等级可设置main profile/high profile，视频编码协议至少支持 H.264/H.265/MJPEG等；帧率支持1~30fps。

	
	
	
	
	
	★11.需支持≥1路HDbaseT，需集视频、音频、控制及供电一线传输，支持传输4K视频，传输距离至少100 米(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	▲12.至少支持HDMI、网络、HDBaseT等输出方式，实现4K视频的同步输出(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	★13.摄像机配合录播主机可支持人物动作分析，至少识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	14.需支持摄像机控制功能，至少包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，≥255预置位。

	
	
	
	
	
	15.需支持多种白平衡方式，至少包括自动, 室内, 室外, 一键式, 手动。

	
	
	
	
	
	16.需支持通过浏览器进行管理，至少包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。

	
	
	
	
	
	17.需支持DC 12V供电。

	165
	
	监控摄像头(半球)
	2
	台
	▲1.传感器类型：≥1/2.8英寸CMOS。

	
	
	
	
	
	2.有效像素：≥200万，最大分辨率不低于1920×1080。

	
	
	
	
	
	3.最低照度：0.01Lux(彩色模式)；0.001Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)；最大补光距离：至少50m（红外）。

	
	
	
	
	
	4.镜头类型：手动变焦；镜头焦距不小于2.8mm~12mm。

	
	
	
	
	
	5.视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B。

	
	
	
	
	
	6.音频输入：1≥路（RCA头）。

	
	
	
	
	
	7.音频输出：≥1路（RCA头）。

	
	
	
	
	
	8.供电方式：DC12V/POE。

	
	
	
	
	
	9.防护等级：不低于IP67。
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	导播键盘
	1
	台
	▲1.设备需支持网络控制方式，具有独立的IP地址。

	
	
	
	
	
	2.需采用变速四维摇杆进行控制，扭动摇杆可控制云台摄像机转动，镜头变焦放大缩小。

	
	
	
	
	
	3.预置位要求对应录播设备的预置位功能，可调用录播设备的预置位，也可通过键盘设置预置位，先点击预置按钮，在通过右上角摇杆，选择合适的画面，再点击预置位数字即可设置成功。

	
	
	
	
	
	4.需采用自主设计的旋钮功能，具有无极调速功能，可实现云台速度、变倍速度调节。

	
	
	
	
	
	5.需支持IE浏览器添加前端设备。

	
	
	
	
	
	6.需支持添加至少6路摄像机ip\端口号。

	
	
	
	
	
	7.预置位按键≥9，每路摄像机至少添加9个预置位。

	
	
	
	
	
	8.布局按键≥5，对录播主机的布局切换。

	
	
	
	
	
	9.视频切换按键≥7，切换录播的备播视频。

	
	
	
	
	
	10.切换控制按键≥7，切换云台摄像机控制。

	
	
	
	
	
	11.导播功能按键≥5，至少包括录播\暂停\停止\手自动\直播\VGA锁。

	
	
	
	
	
	12.输出接口：≥1个RS422、≥1个RS232、≥1个LAN网络接口
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	摄像机安装支架
	2
	个
	根据现场定制墙壁安装或者吊顶安装，材料：采用SPCC高强度钢板、表面优质喷涂
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	4KHDMI视频矩阵
	1
	台
	矩阵主机参数：

	
	
	
	
	
	▲1、全数字化切换，≥36*36的插卡式架构母箱，每种输出卡都能实现真正实时的无缝切换。

	
	
	
	
	
	▲2、输入输出信号支持：Video、VGA、YPbPr、DVI、HDMI、SDI、光纤、HDBaseT，极其容易扩展或更换。

	
	
	
	
	
	3、一卡2路，配置更加灵活，板卡采集及输出具备立体声音频接口。

	
	
	
	
	
	4、HDMI输入支持纯数字、纯模拟、数模混合输入三种音频输入方式，HDMI输出支持音频分离，VGA卡支持音频输入及分离输出。

	
	
	
	
	
	▲5、满帧处理：输入输出支持3840x2160@30Hz满帧处理；1920x1080@60Hz满帧处理。

	
	
	
	
	
	6、板卡具备信号连接灯指示功能，具备低亮、闪烁、高亮状态指示，有输入或输出则常亮。

	
	
	
	
	
	7、前面板具备硅胶发光按键，具备发光指示功能，实时体现工作状态以及模式状态。

	
	
	
	
	
	8、板卡支持热插拔，热插拔恢复时间≤5秒。

	
	
	
	
	
	9、支持画面无缝切换，无黑场，低延时，切换时间≤10ms。

	
	
	
	
	
	10、可以通过面板矩阵式的查询输入和输出对应的关系。

	
	
	
	
	
	11、各通道支持自定义输出分辨率和刷新率。

	
	
	
	
	
	12、支持输入输出逐点对应，画质无损；支持任意分辨率输入切换到任意分辨率输出。

	
	
	
	
	
	13、支持带电升级，风扇具备智能温控，可控制风扇散热运行，工作噪音声压级低至44dB。

	
	
	
	
	
	14、设备具有场景调用功能，且调取响应速度≤16ms。

	
	
	
	
	
	15、可以通过面板矩阵式的查询输入和输出对应的关系，支持配置面板按键，可通过面板按键调整任何一路的分辨率、调整图像上下左右、强制输出模式为DVI或者HDMI模式。

	
	
	
	
	
	▲16、不低于36个一卡2路热拔插卡槽；输入最多插18张板卡，输出最多插18张板卡。

	
	
	
	
	
	17、支持手动面板按键控制，支持IP网络控制与RS232协议控制。

	
	
	
	
	
	18、具备控制客户端软件。

	
	
	
	
	
	16路输入：

	
	
	
	
	
	1、每张板卡有≥2路HDMI信号输入，兼容DVI，2路立体声输入。7.1声道HDMI信号输入；音频支持杜比等格式。

	
	
	
	
	
	2、支持3840*2160@30且向下兼容。

	
	
	
	
	
	3、支持HDMI1.4；支持HDCP高带宽数字内容保护技术。

	
	
	
	
	
	▲4、板卡具备信号连接灯指示功能，具备低亮、闪烁、高亮状态指示，有输入或输出则常亮。

	
	
	
	
	
	5、配置8张板卡。

	
	
	
	
	
	24路输出：

	
	
	
	
	
	1、每张板卡有≥2路HDMI输出；2路立体声分离输出；7.1声道HDMI信号输出。

	
	
	
	
	
	2、支持全无缝输出功能，多分辨率可选，分辨率最高支持3840*2160@30且向下兼容。

	
	
	
	
	
	3、支持HDMI1.4(部分)，支持3D；支持HDCP高带宽数字内容保护技术。

	
	
	
	
	
	▲4、板卡具备信号连接灯指示功能，具备低亮、闪烁、高亮状态指示，有输入或输出则常亮。

	
	
	
	
	
	5、支持强制为DVI或HDMI格式输出。

	
	
	
	
	
	6、配置12张板卡。
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	交换机(24口)
	1
	台
	1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个。

	
	
	
	
	
	2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps，提供官网查询链接及截图作为证明材料。

	
	
	
	
	
	3.工作温度0℃~45℃，提供官网查询链接及截图作为证明材料。

	
	
	
	
	
	4.支持端口防雷等级≥6kV，电源防雷等级≥6kV，提供官网链接及截图证明。

	
	
	
	
	
	5.支持自动防IP冲突、自动防环路、自动防私接。

	
	
	
	
	
	6.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。

	
	
	
	
	
	7.支持DHCP Snooping，避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。

	
	
	
	
	
	8.支持VLAN划分，可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率。

	
	
	
	
	
	9.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。

	
	
	
	
	
	10.支持端口流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、线缆检测，并可通过Web界面实现配置。

	
	
	
	
	
	11.支持Web管理，App和云管理。

	
	
	
	
	
	12.为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机App集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等。

	
	
	
	
	
	13.提供电信设备进网许可证证书复印件。

	
	
	
	
	
	14.支持链路聚合，叠加带宽，冗余备份，网络传输更稳定。
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	录播一体机
	1
	台
	1.系统支持账号密码登录，支持电影模式、资源模式等录制模式，支持≥1路电影模式加≥6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。

	
	
	
	
	
	★2.录制格式至少支持MP4/FLV/TS，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	3.支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，不少于6路预监画面，可自定义通道预监画面名称。

	
	
	
	
	
	4.要求导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中鼠标拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。

	
	
	
	
	
	5.支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置，其中系统时间支持自动校准。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置≥9种字体大小、≥8种字体颜色、≥8种字体背景颜色选择。

	
	
	
	
	
	6.系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，可输入中文、英文、数字、特殊符号。

	
	
	
	
	
	7.支持导播模式设置：至少包括手动、半自动、全自动模式，具有自动轮巡导播模式，可自定义轮巡画面和间隔时长。

	
	
	
	
	
	8.需支持会议导播模式，开启会议模式后，系统根据会议麦克风发言自动切换视频画面预置位。

	
	
	
	
	
	▲9.要求提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过鼠标拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	10.需支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口，更改布局背景和边框颜色。

	
	
	
	
	
	11.支持≥4种片头和≥4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png格式。

	
	
	
	
	
	12.台标支持≥4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png格式。

	
	
	
	
	
	13.支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。

	
	
	
	
	
	14.要求系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置。

	
	
	
	
	
	15.要求系统可以进行音量设置，可以采用鼠标拖动方式控制设备输入输出的音量大小。

	
	
	
	
	
	16.系统支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘。

	
	
	
	
	
	17.所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载，需支持本地文件重命名，具有视频文件回收站功能，保存至少7天后自动删除。

	
	
	
	
	
	18.系统支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长。

	
	
	
	
	
	19.系统具有推送公网直播功能并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，系统可选择创建直播类型，至少包括活动直播和教研直播，支持自定义直播标题和起始时间，可设置直播分辨率和码率，调节直播画面音量大小，支持直播列表的查看，直播列表展示课程天数。

	
	
	
	
	
	20.系统需支持RTMP直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面≥4个，可同时开启平台直播和三方推流直播。

	
	
	
	
	
	▲21.要求内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	22.要求支持虚拟抠像功能，支持≥5路摄像机信号的虚拟抠像处理，支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等功能。

	
	
	
	
	
	23.至少支持智能抠像和键显色两种抠像模式；智能抠像可用于无幕布场景使用，键显色模式支持专业蓝/绿箱或幕布环境下抠像，用户可根据环境灵活选择。

	
	
	
	
	
	24.需支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等细节调整，支持校色系数调节由绿幕软件造成的色差，从而达到更为理想的抠像效果。

	
	
	
	
	
	25.需支持自定义抠像区域，支持在主画面（播出画面）圈出抠像区域的方式进行抠像区域的选择，选定后的抠像区域，可通过鼠标拖拽调整抠像区域位置和大小。

	
	
	
	
	
	26.系统应具有抠像画面合成功能，内置≥6种常用的画面布局样式，用户可根据需求自行设定≥4种画面布局样式。

	
	
	
	
	
	▲27.要求不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。系统内置行为分析系统，至少支持对教室人数、举手、站立、背身、趴下、低头、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	28.行为分析可选择是否进行举手、趴桌、站立等行为数据展示，可选择学生全景相机位置，语音识别需支持区分角色，自动生成行为分析报告，报告可自动下载至本地文件夹中。

	
	
	
	
	
	29.内置互动系统，支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息。支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。

	
	
	
	
	
	30.要求进入互动系统时可支持查看永久课历史记录，可输入房间号快速加入远程互动，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、房间名称、房间号、丢包率、网络延时等。

	
	
	
	
	
	31.要求创建房间时支持对主题、主讲人、开始日期、开始时间和结束时间、验证方式的设置，其中验证方式支持公开和加密的选择。

	
	
	
	
	
	32.要求支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。

	
	
	
	
	
	授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。

	
	
	
	
	
	★33.需支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	34.系统至少支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号，需支持中英文版本切换，支持本地硬盘格式化，系统可选择在线更新或本地更新，导出调试日志，具有一键恢复出厂设置。

	
	
	
	
	
	▲35.录播主机需采用一体化嵌入式硬件设计架构，内置不低于国产化八核处理器，Linux系统，≥8GB内存，≥2T硬盘。至少满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂（合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖中标人公章，否则视中标人为虚假应标，并追究中标人相关法律责任）。

	
	
	
	
	
	★36.录播主机具有≥6英寸触控液晶屏幕，可显示设备运行状态等信息，可通过触控方式设置设备基础信息(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★37.视频输入接口：支持≥4路HD BaseT接口，≥4路HDMI接口，可实现远距离4K超高清信号无压缩、无延时传输，一根网线即可完成供电、控制、传输(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★38.视频输出接口：支持≥4路本地视频输出接口，至少包括2路HDMI接口（至少1路HDMI可自定义输出视频源和分辨率）和2路HDBaseT接口(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	39.音频接口：支持≥2路本地音频信号采集接口；支持≥3路音频输出接口，其中至少2路凤凰端子输出接口，1路3.5mm输出接口。

	
	
	
	
	
	40.支持≥2路100/1000Mbps自适应网口。支持双网卡，支持局域网（网络摄像机等设备的接入）和互联网彼此隔离，独立工作，互不影响。

	
	
	
	
	
	★41.支持≥1路TYPE-C接口；≥2路USB 3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)

	
	
	
	
	
	42.具有≥5路控制口，支持至少4路RS232接口和1路RS485接口，可支持对接第三方中控、物联等可编程软件，实现对设备的管控。

	
	
	
	
	
	43.支持外接光驱刻录光盘，拷贝本地视频至光驱刻录。

	
	
	
	
	
	★44.视频编码：需支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	45.要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。

	
	
	
	
	
	46.为保证具有更好的散热效果，主机需内置散热风扇，可自定义主机风扇转速。
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	网线
	500
	米
	▲1.六类4对非屏蔽室内线缆，CAT-6-U-11。

	
	
	
	
	
	2.执行标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-C。

	
	
	
	
	
	3.带宽：250MHz；速率：1Gbps@100m、10Gbps@55m。

	
	
	
	
	
	4.结构：4对双绞+十字骨架。

	
	
	
	
	
	5.外护套：PVC,阻燃级别CMR。

	
	
	
	
	
	6.弯曲半径：静态≥8×线缆直径；动态≥10×线缆直径。

	
	
	
	
	
	7.导体：23AWG（0.55mm）无氧铜，直流电阻≤9.38Ω/100m。

	
	
	
	
	
	8.工作温度：-20℃～60℃；存储：-20℃～70℃。

	
	
	
	
	
	9.特性阻抗：100Ω±15%（1–250MHz）。

	
	
	
	
	
	10.衰减（Insertion Loss）：≤19.8dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	11.近端串扰（NEXT）：≥35.3dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	12.衰减串扰比（ACR）：≥15.5dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	13.回波损耗（RL）：≥16.0dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	14.传播时延：≤536ns/100m；时延差≤45ns/100m。

	
	
	
	
	
	15.工作电容：≤5.6nF/100m。

	
	
	
	
	
	16.额定传播速率（NVP）：65%±5%。

	
	
	
	
	
	17.最大拉力：≈11.4kg。

	
	
	
	
	
	18.耐压：DC1000V/AC750V 1min 无击穿。

	
	
	
	
	
	19.绝缘电阻：≥200MΩ。

	
	
	
	
	
	20.电缆包装：305米/箱。
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	HDMI线
	2
	根
	▲1.30米 HDMI2.0 光纤有源高清成品线。

	
	
	
	
	
	2.单向 Source/Display 分向传输；内置进口光电转换光模块，4 芯光纤传输光信号，彻底隔绝强电、网线电磁干扰，长距离零衰减；总带宽 18Gbps，稳定支持 4K@60Hz、HDR、ARC 音频回传；线身纤细外径 4.5mm，柔韧易穿管预埋；两端铝合金外壳 24K 加厚镀金 A 型公头，插拔耐久，适配投影机、触控一体机、电脑、中控主机、高清机顶盒等设备。
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	HDMI线
	4
	根
	▲1.2米HDMI2.0 高清数字视频成品线。

	
	
	
	
	
	2.标准公对公 A 型接口，24K 加厚镀金插头；高纯无氧铜导体，双层铝箔 + 高密度镀锡铜网多层屏蔽，总带宽 18Gbps，支持 4K@60Hz、3D、HDR、音视频同步回传；环保耐磨 PVC 外被，抗电磁干扰无重影闪屏，适配投影机、触控一体机、电脑、中控主机、高清机顶盒等设备。
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	可视化智能控制系统
	输出盒
	16
	台
	1、完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络，不得采用电脑主机或者某个特殊节点等设备做为服务器功能，节点间采用单播协议。

	
	
	
	
	
	2、系统无接收发送设备接入最大端口数量限制，可任意组合输入输出端口数量，支持级联、堆叠技术、支持跨区域接入互联。

	
	
	
	
	
	3、系统支持HDMI、DVI、VGA、DP、DMS9等多种视频格式传输，支持音频同步传输。

	
	
	
	
	
	4、支持坐席、大屏预案存储和调用，无预案数量限制。且预案切换小于等于16ms延时。

	
	
	
	
	
	5、系统支持单显示器不低于16画面分割显示，支持EDID管理。支持一套键盘鼠标对不少于10台显示器实时操作，支持鼠标无缝跨屏，支持实时定位鼠标。

	
	
	
	
	
	6、系统支持控制DID、LED、LCD、DLP拼接，无需额外配置拼接处理器。

	
	
	
	
	
	7、系统支持可视化管控，拒绝“盲”操作。所有的输入信号能在控制界面实时预览，同一页面预览的路数无限制，大屏显示的画面能在控制界面实时回显。拖拉式上屏操作，支持在屏幕任意开窗、漫游、缩放大小，支持预布局再一键上屏。

	
	
	
	
	
	8、系统支持HDMI2.0B，系统信号接入能够支持4K（4096x2160@60）分辨率并向下兼容，支持4K（4096x2160@60）带宽内的任意分辨率自定义输出，以适配各类LED分辨率。

	
	
	
	
	
	9、系统支持信号树状结构显示及信号收藏功能，按需建立多个收藏夹，把常用信号放置其中，可根据模糊索引要求搜索所需信号，并支持拖拽式轮巡信号上屏，可任意设置轮巡个数及时间。

	
	
	
	
	
	10、系统支持PUSH/PULL，可直接推送信号至大屏幕，并提示在大屏位置，推送后可在控制终端界面同步反馈大屏画面，支持席位间推送，对方可选择接受或者拒绝。

	
	
	
	
	
	11、系统支持节点IR、IO、RS232、RS485、继电器接口控制就近设备，实现分布式中控。

	
	
	
	
	
	12、系统支持实时设备状态显示和查询；支持设备带电热插拔，针对使用场景输出可根据项目实际情况设置强制输出/热拔插检测/节能模式。

	
	
	
	
	
	13、系统支持权限管理，可以设置不同使用人、使用级别的权限划分以及输入信号源浏览、操作的权限划分。

	
	
	
	
	
	14、无需服务器可接入IPC，直接解码IPC在大屏输出。

	
	
	
	
	
	15、是分布式系统底层控制软件，需与分布式节点同一品牌。

	
	
	
	
	
	★16、系统支持视频无缝切换，切换过程无屏闪或黑屏。

	
	
	
	
	
	17、稳定性需求：完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络。

	
	
	
	
	
	18、接口需求：具备不低于1路HDMI输出接口，适合各类显示设备，支持不低于1920*1080@60分辨率并向下兼容，具备1路模拟音频输入与1路模拟音频输出，不低于1路MIC，中控功能具备不低于2路I0接口，不低于1路RS232。

	
	
	
	
	
	19、支持H.264与H.265两种格式解码，支持输出图像水平、垂直、分辨率时序细化智能调节，支持视频输出亮度、对比度、色调、饱和度调节。

	
	
	
	
	
	20、直接对本项目LED/LCD大屏拼接，无需依赖拼接处理器，拼接效果完全无画面撕裂，无同步误差，支持单节点同时解码前端12个各不相同的信号源开窗输出。

	
	
	
	
	
	21、控制端支持可视化管控，全触摸拖拽式操作，同屏实时互动，支持窗口漫游、叠加，对窗口进行任意拖、拉、缩、放，可实时高清预览系统内任意一视频源信号，可实时回显大屏幕显示的内容。

	
	
	
	
	
	★22、交互端信号快速编辑：不需要界面软件编辑，即可在线长按预览信号，拖动信号重新排列位置，方便调整常用信号位置。拖动其他控件的单个设备到视频预览框，即可快速在线添加设备(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	23、批注功能：可选择不少于18个颜色；可快捷标注三角旗、红旗和自定义图片；可画圆、椭圆、正方形、直线、箭头、文字批注；支持先批注，再发送显示。

	
	
	
	
	
	24、会议图像预布局需求：支持操作终端预先所见所得的对屏幕进行布局，而不影响当前屏幕显示；布局完成并需要切换场景时一键发送，一键切换；便于场景的无缝衔接，加快场景切换效率。

	
	
	
	
	
	25、快速横幅需求：支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词等，并直接在控制终端输入文字，设置文字字体、颜色、大小等，大屏同步显示横幅内容。

	
	
	
	
	
	★26、支持大屏幕上多个小视频开窗和一个主画面之间直接交替切换，而无需删除信号重新拖动信号，提高大屏信号切换速度(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	27、具有IP冲突自动检测功能，可自动检测分布式系统中节点的IP地址冲突情况。

	
	
	
	
	
	28、节点均采用嵌入式芯片和FPGA组合，未使用PC、手机、平板电脑操作系统，无常见操作系统病毒、崩溃等风险。

	
	
	
	
	
	29、维护点名功能：当软件选中时，节点所有指示灯闪烁，以便快速查找。

	
	
	
	
	
	30、反向寻址：具备一键恢复出厂设置按钮，支持反向寻址功能。

	
	
	
	
	
	31、具备不低于1路HDMI输出带1-6级高度可调节的HDMI线锁扣装置以备不同规格的HDMI线材接入和防脱落，带螺纹锁定防脱落电源适配器接口1个。

	
	
	
	
	
	32、具备一路SFP接口和一路网络接口且可选组成双备份结构，具备适配器接口与POE（802.3at）可组成供电双备份，支持防静电技术。
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	输入盒
	8
	台
	1、完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络，不得采用电脑主机或者某个特殊节点等设备做为服务器功能，节点间采用单播协议。

	
	
	
	
	
	2、系统无接收发送设备接入最大端口数量限制，可任意组合输入输出端口数量，支持级联、堆叠技术、支持跨区域接入互联。

	
	
	
	
	
	3、系统支持HDMI、DVI、VGA、DP、DMS9等多种视频格式传输，支持音频同步传输。

	
	
	
	
	
	4、支持坐席、大屏预案存储和调用，无预案数量限制。且预案切换小于等于16ms延时。

	
	
	
	
	
	5、系统支持单显示器不低于16画面分割显示，支持EDID管理；支持一套键盘鼠标对不少于10台显示器实时操作，支持鼠标无缝跨屏，支持实时定位鼠标。

	
	
	
	
	
	6、系统支持控制DID、LED、LCD、DLP拼接，无需额外配置拼接处理器。

	
	
	
	
	
	7、系统支持可视化管控，拒绝“盲”操作。所有的输入信号能在控制界面实时预览，同一页面预览的路数无限制，大屏显示的画面能在控制界面实时回显。拖拉式上屏操作，支持在屏幕任意开窗、漫游、缩放大小，支持预布局再一键上屏。

	
	
	
	
	
	8、系统支持HDMI2.0B，系统信号接入能够支持4K（4096x2160@60）分辨率并向下兼容，支持4K（4096x2160@60）带宽内的任意分辨率自定义输出，以适配各类LED分辨率。

	
	
	
	
	
	9、系统支持信号树状结构显示及信号收藏功能，按需建立多个收藏夹，把常用信号放置其中，可根据模糊索引要求搜索所需信号，并支持拖拽式轮巡信号上屏，可任意设置轮巡个数及时间。

	
	
	
	
	
	10、系统支持PUSH/PULL，可直接推送信号至大屏幕，并提示在大屏位置，推送后可在控制终端界面同步反馈大屏画面，支持席位间推送，对方可选择接受或者拒绝。

	
	
	
	
	
	11、系统支持节点IR、IO、RS232、RS485、继电器接口控制就近设备，实现分布式中控。

	
	
	
	
	
	12、系统支持实时设备状态显示和查询；支持设备带电热插拔，针对使用场景输出可根据项目实际情况设置强制输出/热拔插检测/节能模式。

	
	
	
	
	
	13、系统支持权限管理，可以设置不同使用人、使用级别的权限划分以及输入信号源浏览、操作的权限划分。

	
	
	
	
	
	14、无需服务器可接入IPC，直接解码IPC在大屏输出。

	
	
	
	
	
	15、是分布式系统底层控制软件，需与分布式节点同一品牌。

	
	
	
	
	
	★16、系统支持视频无缝切换，切换过程无屏闪或黑屏。

	
	
	
	
	
	17、系统稳定性需求：完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络（保证系统不依赖服务器或者相当于服务器的工作站，或者安装于其他计算机上充当服务器角色的软硬件,最大限度保证系统的稳定性）。

	
	
	
	
	
	18、视频接口需求：具备HDMI输入接口，不低于1920*1080p@60信号输入，支持非标分辨率输入。

	
	
	
	
	
	19、支持H.264与H.265两种格式编码，I帧编码间隔1s/10s/100s/1000S可选。

	
	
	
	
	
	20、音频接口需求：支持不低于1路数字及1模拟音频输入、1路模拟音频输出、1路MIC通话接口。

	
	
	
	
	
	▲21、控制接口需求：同时具备不低于1个RS232、1个RS485、3组IO/IR、3个继电器接口（支持250V/10A强电）(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	22、可视化管控需求：控制端支持可视化管控，全触摸拖拽式操作，同屏实时互动，支持窗口漫游、叠加，对窗口进行任意拖、拉、缩、放，可实时高清预览系统内任意一视频源信号，可实时回显大屏幕显示的内容。

	
	
	
	
	
	23、支持虚拟IP功能：支持多路信号输入的节点，只占用1路网络接口的情况下，虚拟为每路输入信号产生1路不同IP地址和MAC地址；便于系统接入且节省布线和网络资源。

	
	
	
	
	
	▲24、安全KVM管理功能：具有一个安全可靠模块通讯接口(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	25、节点均采用嵌入式芯片和FPGA组合，未使用PC、手机、平板电脑操作系统，无常见操作系统病毒、崩溃等风险。

	
	
	
	
	
	★26、接口可靠性：具备不低于1路HDMI输入带不低于1-6级高度可调节的HDMI线金属锁扣装置以备不同规格的HDMI线材接入和防脱落，带螺纹锁定防脱落电源适配器接口1个（投标时提供实际供货产品实物照片证明文件并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	27、反向寻址：具备一键恢复出厂设置按钮，支持反向寻址功能。

	
	
	
	
	
	28、需支持跨区域互通：支持高低码流同时输出，适合远距离、近距离互联；节点间采用单播协议，无需交换机和接入网络具备组播功能的情况下支持超过120路以上单播并发，满足跨网段跨区域互联互通。

	
	
	
	
	
	29、支持基于悬浮菜单接管：悬浮菜单包含但不限于推送、大屏控制、视频对讲、分屏、U 盘传输、AI 图文识别控制功能。

	
	
	
	
	
	30、航空压铸铝型材散热外壳，主动式散热，无风扇衰减的风险。

	
	
	
	
	
	31、可靠备份需求：具备一路SFP接口和一路网络接口且可选组成双备份结构，至少具备适配器与POE（802.3at）组成供电双备份，支持防静电技术。
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	可视化平板
	1
	台
	1. 屏幕显示墙应可根据具体场景和应用设置各类信息预案，把各类屏幕显示方式进行设置，如应急指挥模式、汇报演习模式、日常工作模式等，在需要的时候通过管理终端一键切换至预案模式，快速调用，满足各种情况的使用需要，灵活调用，纵览全局， 快速布置。

	
	
	
	
	
	2. 管理软件可以对大屏幕上显示的各种信号窗口进行管理和控制，如单屏显示、跨屏显示、全屏显示、叠加层次、自由移动、自由缩放；单个拼接单位指在单块发射卡控制的单元范围内显示不少于 16 个任意大小、位置、层次的窗口。

	
	
	
	
	
	3. 可通过操作软件对整个屏幕墙的显示内容进行布局的编排、存储、调 用，除人工选择预案执行，还可以进行定时执行，在日常工作状态下，大屏幕墙将按照预定的时间自行工作， 自动开窗口切换画面，不需要人工干预。

	
	
	
	
	
	4. 根据客户需求进行定制界面开发。

	
	
	
	
	
	5.CPU采用麒麟、飞腾、鲲鹏等国产芯片，8核，主频≥2.3G，系统内存12GB，存储容量256GB多点触控，最多支持10点触控，屏幕比例：3:2。
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	智能管理器
	1
	台
	▲1.支持跨网、多级、多区多屏联动统筹管控；支持音视频信号统一调度；支持大屏幕分区管理、支持多人同屏调度管理；支持信号分权调度，分级权限协作；支持全信号源预览、大屏信号回显、音频状态回馈、布局调用可视化。

	
	
	
	
	
	2.平台管理软件能够满足二次开发以及提供API供第三方系统控制。

	
	
	
	
	
	3.云平台支持的输入信号分辨率：352*288-1920*1200、2K、4K，以及8K以上超高分辨率图形。

	
	
	
	
	
	4.支持对所有接入系统的信号源预览及快速调用，操作员可在各类信号源上屏显示之前对信号进行开窗预览，并用鼠标快速将信号窗口拖移上屏显示。

	
	
	
	
	
	5.具备信号窗口回显功能，支持显示墙上所有信号窗口画面在控制界面中以相同比例和位置同步仿真显示，呈现给用户一个完全仿真的显示墙，可使操作人员不用看大屏幕即可在控制终端上监视投影墙的显示内容。

	
	
	
	
	
	6.一组拼接墙上所显示的所有窗口信号及布局可完全复制或等比例缩放显示在其他多组拼接墙或单屏上，从而应对特殊场景需要多组屏同步镜像显示的需求。

	
	
	
	
	
	7.可提供多用户认证和授权机制，允许多用户同时对大屏幕进行操作，可设定权限分级，设置各操作员具有不同的操作权限，并可为每个操作员设定相应的信号源及显示墙范围。

	
	
	
	
	
	8.支持通过网络对输入输出节点固件进行更新，可以将系统的各项设置参数进行备份，方便进行数据恢复。

	
	
	
	
	
	9.控制管理：

	
	
	
	
	
	①网络协议：DHCP、UDP、TCP/IP；

	
	
	
	
	
	②控制架构：B/S，C/S。

	
	
	
	
	
	10.IPC接入授权许可管理。

	
	
	
	
	
	11.系统升级支持对于不具备固网条件的场所，支持基于运营商提供的常规移动网络（4G/5G）使用，可通过移动网络实现信号的互联互通，不需要专线或者固定IP即可实现互联互通。

	
	
	
	
	
	12.系统升级支持互联网电视、平板手机等智能设备也可以作为一种屏来观看信号。

	
	
	
	
	
	13.系统升级支持远程KVM，系统可以通过Internet实现远程的KVM操作。

	
	
	
	
	
	14.支持Android系统智能电视通过App软件调取系统内部的CCTV工业闭路电视，通过OSD菜单任意选择切换信号源。

	
	
	
	
	
	15.系统升级后支持云架构，跨域调度、云监控录播和云视频会议服务等功能。

	
	
	
	
	
	16.处理器性能：核心数：14；线程数：28；主频：2.4GHz。

	
	
	
	
	
	17.内存大小：64G DDR4。

	
	
	
	
	
	18.硬盘空间：4T 3.5寸SATA硬盘。

	
	
	
	
	
	19.网络控制器：RJ45 千兆自适应以太网口。

	
	
	
	
	
	20.需采用1U机架式安装。

	
	
	
	
	
	21.嵌入式硬件架构，不受病毒感染，系统高稳定性。

	
	
	
	
	
	22.支持局域网、广域网、以及4G/5G/互联网等各类网络环境，实现全域多级多地音视频调度管理，可视化操作管理任何接入设备和终端显示设备。

	
	
	
	
	
	23.系统在最极端状况下，服务器即便DWON机，亦不会对平台中其他节点设备和软件功能模块产生影响，大屏幕不会出现整体黑屏、信号丢失现象，已开启的所有信号窗口、背景底图仍可正常显示。

	
	
	
	
	
	24.内置媒体服务器软件，支持局域网C/S架构进行本地音视频可视化调度管理，实现用户管理、权限管理、设备管理、大屏管理、预案管理。

	
	
	
	
	
	25.支持可视化云网关接入，系统内每个子网内部支持所有设备静态IP/动态IP互联，每个子网只需一个可以访问公网的IP地址或域名即可实现异地可视化信息数据通信。

	
	
	
	
	
	26.支持1路1920*1080@60Hz采集编码，HDMI1.4输入接口，用于本地接入，最大支持4路码流。

	
	
	
	
	
	27.支持1路1920*1080@60Hz解码输出，HDMI1.4输出接口，用于本地监控，最大支持16画面分割。

	
	
	
	
	
	28.支持2*RJ45网络，千兆以太网，用于连接局域网和外网。

	
	
	
	
	
	29.支持全终端可视化信息显示，即除了大屏幕以外，智能TV、平板和手机终端均可以调取可视化信息，随时掌握实时动态。
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	智能控制器
	1
	台
	一、整个智能化平台中的音视频资源和外围设备控制集中于一个管理软件上控制，通过无线和有线控制终端，以图形化所见所得的控制方式，直接拖拽控制音视频切换、开窗和动态控制外围设备，完成整个音视频综合调度管理云平台的交互方式控制和管理。系统支持移动平板触摸操控，通过触控操作可实现屏幕开关、音响、云台、灯光等外设控制。

	
	
	
	
	
	二、云中控主机:

	
	
	
	
	
	1.采用嵌入式纯硬件架构设计，无操作系统风险，不受病毒感染。

	
	
	
	
	
	▲2.主机处理器为32位主处理，处理速度不小于480MIPS。

	
	
	
	
	
	3.OLED设备信息显示，显示设备IP信息。

	
	
	
	
	
	4.至少8路RS232/RS485通讯串口，可编程设置。

	
	
	
	
	
	5.至少4路IR红外输出控制，满足无COM口的设备控制。

	
	
	
	
	
	6.至少8路RELAY，实现窗帘等开关控制。

	
	
	
	
	
	7.至少8路I/O口，可以任意配置输入或输出，满足开关量设备的状态读取或控制。
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	KVM输出盒
	1
	台
	1.完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络，不得采用电脑主机或者某个特殊节点等设备做为服务器功能，节点间采用单播协议。

	
	
	
	
	
	2.系统无接收发送设备接入最大端口数量限制，不区分输入输出端口，可任意组合输入输出端口数量，支持级联、堆叠技术、支持跨区域、跨地市接入互联。

	
	
	
	
	
	▲3.系统支持HDMI、DVI、VGA、DP、DMS9等多种视频格式传输，支持音频同步传输。

	
	
	
	
	
	4.系统支持视频无缝切换，切换过程无屏闪或黑屏。

	
	
	
	
	
	5.系统支持单显示器不低于16画面分割显示，支持EDID管理。支持一套键盘鼠标对不少于10台显示器实时操作，支持鼠标无缝跨屏，支持实时定位鼠标。

	
	
	
	
	
	6.系统支持控制DID、LED、LCD、DLP拼接，无需额外配置处理器。

	
	
	
	
	
	7.系统支持可视化管控，拒绝“盲”操作。所有的输入信号能在控制界面实时预览，同一页面预览的路数无限制，大屏显示的画面能在控制界面实时回显。拖拉式上屏操作，支持在屏幕任意开窗、漫游、缩放大小，支持预布局再一键上屏。

	
	
	
	
	
	8.系统支持HDMI2.0B，系统信号接入能够支持4K（4096x2160@60）分辨率并向下兼容，支持4K（4096x2160@60）带宽内的任意分辨率自定义输出，以适配各类LED分辨率。

	
	
	
	
	
	9.系统支持信号树状结构显示及信号收藏功能，按需建立多个收藏夹，把常用信号放置其中，可根据模糊索引要求搜索所需信号，并支持拖拽式轮巡信号上屏，可任意设置轮巡个数及时间。

	
	
	
	
	
	10.系统支持PUSH/PULL，可直接推送信号至大屏幕，并提示在大屏位置，推送后可在控制终端界面同步反馈大屏画面，支持席位间推送，对方可选择接受或者拒绝。

	
	
	
	
	
	11.系统支持节点IR、IO、RS232、RS485、继电器接口控制就近设备，实现分布式中控。

	
	
	
	
	
	12.系统支持实时设备状态显示和查询；支持设备带电热插拔，针对使用场景输出可根据项目实际情况设置强制输出/热拔插检测/节能模式。

	
	
	
	
	
	13.系统支持权限管理，可以设置不同使用人、使用级别的权限划分以及输入信号源浏览、操作的权限划分。

	
	
	
	
	
	14.无需服务器可接入IPC，直接解码IPC在大屏输出。

	
	
	
	
	
	15.支持坐席、大屏预案存储和调用，无预案数量限制。且预案切换小于等于16ms延时。

	
	
	
	
	
	16.系统稳定性：完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络。

	
	
	
	
	
	17.视频及控制接口：单机具备不低于1路HDMI输出，HDMI支持不低于3840*2160P@60帧输出，向下兼容，具备不少于1路MIC语音通话接口，USB*2。

	
	
	
	
	
	18.单屏多系统接管综合指挥：具备单台显示器同时查看并跨屏操控不少于8个不同业务系统的画面功能，单屏8画面模式下支持鼠标滑屏，鼠标滑动到任意一个分割区域都可对相应的主机进行KVM控制。

	
	
	
	
	
	19.使用效果：可通过键鼠对信号源电脑进行远程控制，在坐席应用端使用体验与计算机本地使用无差异，最高可接管和切换4K@60计算机信号。

	
	
	
	
	
	20.直观的OSD：通过OSD菜单，可预览坐席系统内所有有权限接管的节点的画面，便于准确直观操作，可显示设备的ID,IP,实时码率。

	
	
	
	
	
	21.系统兼容：支持Linux、Mac、小红帽、磐石、麒麟等操作平台的鼠标、键盘管理，支持1套鼠标键盘控制任意数量、任意排列屏幕，实现任意可定义热键一键抓取到本地屏。

	
	
	
	
	
	22.多方指挥通话：支持多达16路输入音频混合输出，可支持16方MIC混合输出实现多方通话，支持音频音量大小调节、延时调节以便唇音同步。

	
	
	
	
	
	23.权限管理：可支持密码登录、指纹登录、人脸识别登录，管理员对用户具有全权管理能力，具有全面控制、仅可观看、及不可访问和控制3种权限分配。操作员也具有独占接管、完全控制、仅观看视频3种权限。

	
	
	
	
	
	24.可靠备份：最少具备一路SFP接口和一路网络接口且可组成双备份结构，具备适配器与POE组成供电双备份。

	
	
	
	
	
	25.流媒体接管：支持IPC无需服务器直接解码接管到显示器，并推送上屏显示。

	
	
	
	
	
	26.移动指挥：实现PAD端远程操作电脑主机里的文件和内容，如使用触摸板一样操作鼠标移动和点击。

	
	
	
	
	
	27.热键快速操作指挥：具备超过标准键盘至少6个额外按键（以便不和任何系统或者软件的热键冲突），每个按键可录制一连串的动作集，以实现不借助OSD情况下的一键单个计算机或者多个计算机接管、席位或者大屏幕推送、场景切换。
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	交换机(24口POE)
	3
	台
	1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个。

	
	
	
	
	
	▲2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps，提供官网查询链接及截图作为证明材料并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	▲3.支持PoE/PoE+，整机最大PoE供电功率370W，单端口最大PoE供电功率30W，提供官网查询链接及截图作为证明材料并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	4.工作温度0℃~45℃。

	
	
	
	
	
	5.支持端口防雷等级≥6kV，电源防雷等级≥6kV。

	
	
	
	
	
	6.支持自动防IP冲突、自动防环路、自动防私接。

	
	
	
	
	
	7.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。

	
	
	
	
	
	8.支持DHCP Snooping，避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。

	
	
	
	
	
	9.支持VLAN划分，可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率。

	
	
	
	
	
	10.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。

	
	
	
	
	
	11.支持端口流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、线缆检测，并可通过Web界面实现配置。

	
	
	
	
	
	12.为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机App集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等。

	
	
	
	
	
	13.支持链路聚合，叠加带宽，冗余备份，网络传输更稳定。

	
	
	
	
	
	14.支持永久PoE。

	181
	
	交换机(10口POE)
	2
	台
	▲1.实配固化千兆电接口数≥10个，千兆SFP光口≥1个，最大可用端口≥11个。

	
	
	
	
	
	▲2.交换容量≥192Gbps，包转发率≥40Mpps。（提供官网查询链接及截图作为证明材料加盖投标人公章）

	
	
	
	
	
	▲3.支持PoE/PoE+，整机最大PoE供电功率120W，单端口最大PoE供电功率30W。（提供官网查询链接及截图作为证明材料加盖投标人公章）

	
	
	
	
	
	4.工作温度0℃~45℃。

	
	
	
	
	
	5.支持端口防雷等级≥6kV。

	
	
	
	
	
	6.支持自动防IP冲突、自动防环路、自动防私接。

	
	
	
	
	
	7.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。

	
	
	
	
	
	8.支持DHCP Snooping，避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。

	
	
	
	
	
	9.支持VLAN划分，提升网络的安全性、灵活性和管理效率。

	
	
	
	
	
	10.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。

	
	
	
	
	
	11.支持端口流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、线缆检测，并可通过Web界面实现配置。

	
	
	
	
	
	12.支持Web管理，App和云管理。

	
	
	
	
	
	13.支持手机App集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等。

	
	
	
	
	
	▲14.提供电信设备进网许可证证书复印件并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	15.支持链路聚合，叠加带宽，冗余备份，网络传输更稳定。

	
	
	
	
	
	16.支持永久PoE。
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	网关
	1
	台
	▲1.端口数量：10个10/100/1000M电口，其中2个固定WAN口，6个固定LAN口，2个LAN/WAN可切换口。内存：256MB，FLASH：256MB。

	
	
	
	
	
	2.带机数：推荐200台终端同时在线、推荐带宽：1500M。

	
	
	
	
	
	3.管理容量：在旁挂AC模式，最大可管理数量为500。在网关模式下，最大可管理数量为150。

	
	
	
	
	
	4.管理功能：支持APP手机管理、云平台管理、本地管理、免DDNS远程web管理、多用户协作管理等。

	
	
	
	
	
	5.网络接入功能：支持PPPoE拨号、PPPoE Server（最大200条）、DHCP Client、静态IP接入，同时支持接入方式自动识别、WAN口地址冲突自动规避、MAC克隆、从旧路由器获取账号密码等功能。

	
	
	
	
	
	6.路由选路功能：静态路由、支持策略路由、运营商地址库选路、支持主备模式、基于源地址负载均衡、基于流的负载均衡、支持根据接口权重进行数据流的负载均衡等。

	
	
	
	
	
	▲7.安全功能：ACL、IP-MAC绑定、MAC地址过滤、动态ARP、静态ARP绑定、NAT、NAPT、端口映射。

	
	
	
	
	
	8.智能功能：单线IPTV方案、端口业务VLAN和网段隔离方案、智能故障诊断方案、内网穿透方案、自组网方案、带宽叠加、天生多网段。

	
	
	
	
	
	9.云特性功能：支持认证功能：短信认证、扫码认证、答题认证、微信认证、账号密码认证、本地Portal认证；支持Easy VPN 1.0、Easy VPN 2.0；支持云打印。

	
	
	
	
	
	▲10.支持应用识别、支持流量控制、支持流量审计、支持行为管理: 应用阻断、URL阻断、支持VPN；扫码上网，授权上网。

	
	
	
	
	
	▲11.提供有效的电信设备进网许可证复印件并加盖投标人公章。
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	交换机(24口)
	1
	台
	▲1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个。

	
	
	
	
	
	2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps，提供官网查询链接及截图作为证明材料并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	3.工作温度0℃~45℃，提供官网查询链接及截图作为证明材料。

	
	
	
	
	
	4.支持端口防雷等级≥6kV，电源防雷等级≥6kV，提供官网链接及截图证明。

	
	
	
	
	
	5.支持自动防IP冲突、自动防环路、自动防私接。

	
	
	
	
	
	6.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。

	
	
	
	
	
	7.支持DHCP Snooping，避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。

	
	
	
	
	
	8.支持VLAN划分，可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率。

	
	
	
	
	
	9.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。

	
	
	
	
	
	10.支持端口流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、线缆检测，并可通过Web界面实现配置。

	
	
	
	
	
	11.支持Web管理，App和云管理。

	
	
	
	
	
	12.为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机App集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等。

	
	
	
	
	
	13.提供电信设备进网许可证证书复印件。

	
	
	
	
	
	14.支持链路聚合，叠加带宽，冗余备份，网络传输更稳定。
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	无线AP
	3
	台
	▲1.支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议。

	
	
	
	
	
	▲2.支持双射频，整机支持4条数据流，5条射频流，5根天线；2.4GHz：2天线，2x2，MIMO；5GHz：3天线，2x2，MIMO；整机最大接入速率2976Mbps。

	
	
	
	
	
	▲3.标准吸顶部署AP，提供1个10/100/1000Mpbs自协商以太网口和一个DC电源口。

	
	
	
	
	
	▲4.支持IEEE 802.3at（PoE+）以太网供电及12V DC供电，整机功耗≤18W。

	
	
	
	
	
	5.支持EFEM,完成射频信号的发送和接收放大、功率检测、控制和开关，提升4倍信号功率，2.4G发射功率≤25 dBm，5G发射功率≤25 dBm。

	
	
	
	
	
	6.为保证设备在冬、夏两季的高可用性，要求设备可以在0°C～40°C正常工作。

	
	
	
	
	
	7.为保证设备稳定性和高可用性，要求设备平均无故障工作时间≥250000小时。

	
	
	
	
	
	8.为灵活配置，要求设备支持云AC管理，支持云AC二层漫游。

	
	
	
	
	
	9.支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等。

	
	
	
	
	
	▲10.要求所投产品可以通过同一品牌的网管软件实现：在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、信号强度、频段、总流量、终端os类型、终端厂商等，实配网管平台。

	
	
	
	
	
	11.要求所投产品支持网管平台集中管理，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过APP告警推送。

	
	
	
	
	
	12.设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。

	
	
	
	
	
	▲13.支持智能漫游，支持802.11K/V协议，支持快速漫游（802.11r），解决漫游粘滞，提高漫出信号强度，缩短漫游切换时间，降低丢包率。基于大数据算法，自动对网络进行智能优化，为用户提供流畅快速的网络环境。

	
	
	
	
	
	14.支持无线流量控制(WQOS)，其中包括：无线限速、AP限速、报文限速。

	
	
	
	
	
	▲15.支持ap mesh,可以扩展Wi-Fi 覆盖范围并提高网络性能，支持mesh自愈，有线链路断开可以自行无线mesh，恢复网络。

	
	
	
	
	
	16.支持智能诊断网络故障，提供解决方案。

	
	
	
	
	
	17.支持云地勘出方案，根据平面图自动布点、一键出方案。

	
	
	
	
	
	18.支持终端关联绑定，指定终端连接到最优AP，避免终端频繁连接。

	
	
	
	
	
	19.支持无线智能网优，合理分配整网频谱资源，调节最优信道，最佳频宽。

	
	
	
	
	
	▲20.为保证无线网络安全，在无线网络中,黑白名单功能可以对无线客户端进行帧过滤，要求所投产品支持不小于256的黑白名单。

	
	
	
	
	
	▲21.提供和型号一致的无线电发射设备型号核准证的复印件。
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	交换机(10口POE)
	1
	台
	▲1.实配固化千兆电接口数≥10个，千兆SFP光口≥1个，最大可用端口≥11个。

	
	
	
	
	
	▲2.交换容量≥192Gbps，包转发率≥40Mpps。（提供官网查询链接及截图作为证明材料加盖投标人公章）

	
	
	
	
	
	▲3.支持PoE/PoE+，整机最大PoE供电功率120W，单端口最大PoE供电功率30W（提供官网查询链接及截图作为证明材料加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	4.工作温度0℃~45℃。

	
	
	
	
	
	5.支持端口防雷等级≥6kV。

	
	
	
	
	
	6.支持自动防IP冲突、自动防环路、自动防私接。

	
	
	
	
	
	7.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。

	
	
	
	
	
	8.支持DHCP Snooping，避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。

	
	
	
	
	
	9.支持VLAN划分，提升网络的安全性、灵活性和管理效率。

	
	
	
	
	
	10.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。

	
	
	
	
	
	11.支持端口流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、线缆检测，并可通过Web界面实现配置。

	
	
	
	
	
	12.支持Web管理，App和云管理。

	
	
	
	
	
	13.支持手机App集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等。

	
	
	
	
	
	▲14.提供电信设备进网许可证证书复印件并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	15.支持链路聚合，叠加带宽，冗余备份，网络传输更稳定。

	
	
	
	
	
	16.支持永久PoE。
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	串口分配器
	5
	个
	▲1.1 进 8 出 RS232 串口分配器。

	
	
	
	
	
	2.1 路 DB9 母口信号输入，同步扩展输出 8 路 DB9 串口信号；纯硬件信号同步扩容，多路设备同时读取同一串口数据，无需驱动；全金属外壳，DC 直流供电，支持标准 RS232 协议，适配工控设备、PLC、串口仪器数据分发使用。
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	信息盒
	11
	个
	▲1.8 合 1 多功能墙面信息面板。

	
	
	
	
	
	2.标准 86 型墙插；集成 2 路 HDMI 输入、1 路 HDMI 输出、2 路 RCA 莲花音频、1 个国标五孔电源、1 路千兆网络、1 路 3Pin 卡侬音频接口；面板金属 / 阻燃 PC 材质，接口镀金触点，线路内置转接模块，预埋底盒安装，用于会议室多媒体音视频信号接入输出。
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	信息盒
	5
	个
	▲1.二合一弹起式地面信息插座。

	
	
	
	
	
	2.金属防水地插壳体，集成 1 路 HDMI 输出接口、1 路六类千兆网络 RJ45 接口；内置镀金信号模块，强弱电分区屏蔽抗干扰，缓冲弹起结构防尘防水，适配地面预埋底盒，会议室、展厅地面音视频网络综合布线使用。
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	信息盒
	2
	个
	▲1.86 型四合一音频墙插面板。

	
	
	
	
	
	2.阻燃 PC 一体面板，集成 4 路 3Pin 卡侬母口；接口铜镀金触点，内置独立屏蔽模块，多路平衡音频隔离无串音干扰，适配 RVVP 音频线缆后端焊接，墙面暗装预埋使用，用于会议室专业话筒音频点位布线。
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	SDI线
	1
	条
	▲1.线缆长度：50米/条，成品预制两端BNC公头，整线黑色PVC外被。

	
	
	
	
	
	2.传输带宽：最高支持12Gbps带宽，完全满足4K@60Hz无压缩SDI数字视频传输。

	
	
	
	
	
	3.标准制式：符合SMPTE 2082-1（12G-SDI）、SMPTE 424M（3G-SDI）、SMPTE 259M（SD-SDI）向下兼容。

	
	
	
	
	
	4.分辨率支持：4K(3840×2160)@60fps、2K@120fps、1080P全高清所有帧率。
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	HDMI无线投屏器
	6
	个
	点对点无线 HDMI 投屏收发套装，发射端 + 接收端成套配置；外置高增益四天线 WiFi 无线传输，无路由器直连点对点通讯，最大传输距离 200 米；支持 1080P@60Hz 高清音视频同步输出，低延迟无卡顿；内置信号增强芯片，穿墙抗干扰，支持电脑、监控主机、摄像机、机顶盒画面无线传输至投影仪、大屏显示器，配套 DC 电源适配器，适用于会议室、展厅、机房远距离无布线投屏。
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	HDMI线
	25
	根
	▲1.2米HDMI2.0 高清数字视频成品线。

	
	
	
	
	
	2.标准公对公 A 型接口，24K 加厚镀金插头；高纯无氧铜导体，双层铝箔 + 高密度镀锡铜网多层屏蔽，总带宽 18Gbps，支持 4K@60Hz、3D、HDR、音视频同步回传；环保耐磨 PVC 外被，抗电磁干扰无重影闪屏，适配投影机、触控一体机、电脑、中控主机、高清机顶盒等设备。
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	HDMI线
	33
	根
	▲1.40米 HDMI2.0 光纤有源高清成品线。

	
	
	
	
	
	2.单向 Source/Display 分向传输；内置进口光电转换光模块，4 芯光纤传输光信号，彻底隔绝强电、网线电磁干扰，长距离零衰减；总带宽 18Gbps，稳定支持 4K@60Hz、HDR、ARC 音频回传；线身纤细外径 4.5mm，柔韧易穿管预埋；两端铝合金外壳 24K 加厚镀金 A 型公头，插拔耐久，适配投影机、触控一体机、电脑、中控主机、高清机顶盒等设备。
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	HDMI线
	5
	根
	▲1.30米 HDMI2.0 光纤有源高清成品线。

	
	
	
	
	
	2.单向 Source/Display 分向传输；内置进口光电转换光模块，4 芯光纤传输光信号，彻底隔绝强电、网线电磁干扰，长距离零衰减；总带宽 18Gbps，稳定支持 4K@60Hz、HDR、ARC 音频回传；线身纤细外径 4.5mm，柔韧易穿管预埋；两端铝合金外壳 24K 加厚镀金 A 型公头，插拔耐久，适配投影机、触控一体机、电脑、中控主机、高清机顶盒等设备。
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	电源线
	550
	米
	▲1.RVV 3×2.5mm² 三芯多股软护套电源线。

	
	
	
	
	
	2.单芯导体截面积 2.5 平方毫米，多股高纯无氧铜绞合导体，PVC 分色绝缘、整体 PVC 外护套；额定电压 450/750V，阻燃耐磨，载流量充足，适用于工控设备、功放、机柜、大功率设备供电敷设。
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	音频线
	650
	米
	▲1.RVVP2×0.5 屏蔽音频线。

	
	
	
	
	
	2.2 芯 0.3mm² 无氧铜导体，PVC 绝缘，整体铝箔 + 铜编织双层屏蔽，PVC 外护套；特性阻抗稳定，抗电磁干扰，适用于音响、话筒、音频信号传输。
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	网线
	850
	米
	▲1.六类4对非屏蔽室内线缆，CAT-6-U-11。

	
	
	
	
	
	2.执行标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-C。

	
	
	
	
	
	3.带宽：250MHz；速率：1Gbps@100m、10Gbps@55m。

	
	
	
	
	
	4.结构：4对双绞+十字骨架。

	
	
	
	
	
	5.外护套：PVC,阻燃级别CMR。

	
	
	
	
	
	6.弯曲半径：静态≥8×线缆直径；动态≥10×线缆直径。

	
	
	
	
	
	7.导体：23AWG（0.55mm）无氧铜，直流电阻≤9.38Ω/100m。

	
	
	
	
	
	8.工作温度：-20℃～60℃；存储：-20℃～70℃。

	
	
	
	
	
	9.特性阻抗：100Ω±15%（1–250MHz）。

	
	
	
	
	
	10.衰减（Insertion Loss）：≤19.8dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	11.近端串扰（NEXT）：≥35.3dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	12.衰减串扰比（ACR）：≥15.5dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	13.回波损耗（RL）：≥16.0dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	14.传播时延：≤536ns/100m；时延差≤45ns/100m。

	
	
	
	
	
	15.工作电容：≤5.6nF/100m。

	
	
	
	
	
	16.额定传播速率（NVP）：65%±5%。

	
	
	
	
	
	17.最大拉力：≈11.4kg。

	
	
	
	
	
	18.耐压：DC1000V/AC750V 1min 无击穿。

	
	
	
	
	
	19.绝缘电阻：≥200MΩ。

	
	
	
	
	
	20.电缆包装：305米/箱。
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	万兆光模块
	2
	对
	▲1.10G 万兆 SFP + 光模块。

	
	
	
	
	
	2.兼容主流交换机、服务器光纤端口；遵循 IEEE802.3ae 标准，LC 双工接口，单模 / 多模可选，工作波长 1310nm，传输距离分 300m；DDM 数字诊断监控，低功耗，-40℃~85℃宽温工作。
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	光纤跳线
	2
	对
	▲1.5 米单模双芯光纤跳线。

	
	
	
	
	
	2.LC-LC 接头，G.652D 低烟无卤单模光纤，两端陶瓷插芯接头，端面 PC 研磨，插入损耗低；护套阻燃环保，抗拉抗压，适配万兆 SFP + 光模块，机房交换机、服务器光纤互联使用。

	200
	
	有线电视同轴线
	80
	米
	▲1.SYWV-75-5 有线电视同轴电缆，阻抗 75Ω，实心无氧铜内导体，物理发泡 PE 绝缘，双层铝箔屏蔽 + 编织铜网双层屏蔽，PVC 环保外护套；传输带宽 5～1000MHz，适配有线电视、监控视频信号传输；线缆外皮印有规格、米标，整卷 100 米，衰减低、抗干扰。
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	合金支架
	7
	套
	1.支持上标准机柜，7U高度。

	
	
	
	
	
	2.压铸铝型材阳极氧化拉丝+锌铁合金防锈机箱。

	
	
	
	
	
	3.采用烟窗效应空气流散热技术高效散热。

	
	
	
	
	
	4.1套机架可容纳10台分布式输入或8台输出节点，支持混装。
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	支架
	5
	套
	1.1U,19英寸支架，支持上标准机柜。

	
	
	
	
	
	2.1台支架可容纳2台分布式节点。
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	音响扩声系统
	240W会议音柱扬声器
	2
	只
	1.频率响应范围：优于或等于95Hz-18KHz。

	
	
	
	
	
	2.额定功率：≥240W。

	
	
	
	
	
	3.灵敏度：≥90dB。

	
	
	
	
	
	4.最大声压级：≥114dB。

	
	
	
	
	
	5.单元组成：内置≥1个单元尺寸≥1寸，≥8个单元尺寸≥4.5寸。

	
	
	
	
	
	6.额定阻抗：≥4Ω。

	
	
	
	
	
	7. 音箱设备生产厂家具备对产品的自主检测及质量复检实力，具备通过JJF1147-2006《消声室和半消声室声学特性校准规范》校准的全消音室。
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	会议音柱扬声器
	4
	只
	1.频率响应范围：优于或等于95Hz-18KHz。

	
	
	
	
	
	2.额定功率：≥180W。

	
	
	
	
	
	3.灵敏度：≥89dB。

	
	
	
	
	
	4.最大声压级：≥111dB。

	
	
	
	
	
	5.单元组成：内置≥1个单元尺寸≥1寸，≥6个单元尺寸≥4.5寸。

	
	
	
	
	
	6.额定阻抗：≥5Ω。
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	300W双通道专业数字功放
	3
	台
	1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调。

	
	
	
	
	
	2.具有XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯。

	
	
	
	
	
	3.内置电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。

	
	
	
	
	
	4.支持三种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出。

	
	
	
	
	
	5.各通道均配备LED工作状态指示。

	
	
	
	
	
	6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥300W，每声道（4Ω）额定输出≥450W，桥接（8Ω）额定输出≥900W。

	
	
	
	
	
	7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道（8Ω）失真限制的输出功率：≥300W；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真：≤0.5%；最小源电动势：≤1100mV；信噪比：≥95dB。

	
	
	
	
	
	★8.为保证产品稳定，功放设备需具备过流限幅保护电路和保护系统以及设备的功能（投标时提供相关证书复印件作为该技术参数证明材料并加盖投标人公章）。
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	专业音频处理器
	1
	台
	▲1.具有≥1个USB接口，≥8通道音频输出凤凰插口，≥8通道音频输入凤凰插口（每路都具有48V幻象电源），≥1路RS232接口，≥1路RS485接口，≥8路GPIO凤凰插口，≥1路RJ45网络通讯接口，≥1个系统复位按钮。

	
	
	
	
	
	2.8路平衡式输出，采用裸线接口端子。

	
	
	
	
	
	3.120db的A/D与D/A转换，最高可达96kHz/48K采样率。

	
	
	
	
	
	4.高速DSP处理芯片Ti450MHzFLOPSDSP处理内核。

	
	
	
	
	
	5.通道拷贝、粘贴、联控功能。

	
	
	
	
	
	▲6.DSP音频处理，输入每通道：前级放大.信号发生器.扩展器.压缩器.5段参量均衡.自动混音台.AFC.AEC.ANC；每输出通道：音箱管理器（31段参量均衡器.延时器.分频器.高低通滤波器.限幅器）。

	
	
	
	
	
	7.全功能矩阵混音功能。

	
	
	
	
	
	8.内置自动混音台功能。

	
	
	
	
	
	9.AEC自适应回声消除功能，可以处理超宽带的语音和音频信号，提供完美的听觉效果。

	
	
	
	
	
	10.采用子带算法，具有很少的MIPS消耗。

	
	
	
	
	
	11.可支持的最大回声脱尾高达512ms，适合在各种大.中.小型视频会议室使用。

	
	
	
	
	
	12.使用稳定的双方同时讲话（DoubleTalk）检测方法，即使在强背景噪声和非线性失真环境下也有效，并且在双方同时讲话期间残余回声不会增加。

	
	
	
	
	
	13.收敛速度和终端扬声器非线性失真时的回声抑制比（ERLE）高。

	
	
	
	
	
	14.ANC自动适应噪音消除功能，可以消除噪声环境下的附加噪声。

	
	
	
	
	
	15.Enternet多用途数据传输及控制端口。

	
	
	
	
	
	16.内置自动摄像跟踪功能。

	
	
	
	
	
	17.RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，如AMX.Crestron。

	
	
	
	
	
	18.RS-485摄像机控制端口。

	
	
	
	
	
	19.GPIO可编程控制接口（8组，可自定义输入输出）；支持平板界面操作控制；支持最少8~100组场景预设功能；直观.图形化软件控制界面。

	
	
	
	
	
	★20.具有均衡器功能，分别在1-5段均衡的中心频率、增益、带宽框输入正确数值，对应旋钮位置和图上对应点的位置相应改变；设置好均衡器各数值，改变某一段的中心频率、增益或带宽，输出声音相应改变（投标时提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告作为该技术参数证明材料并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	★21.为了保证产品的稳定性，产品要求采用多路电容麦的同步采样电路、系统或应用了多路电容麦的同步采样电路系统软件，从而能够精确实现产品功能，投标时需提供由第三方国家权威机构出具的证明文件佐证并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	★22.由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“数字音频处理器控制软件”或相近的软件。
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	数字调音台(32路)
	1
	台
	1.具有≥10.1”电容触摸屏,分辨率优于或等于1280x800真彩电阻触摸屏。

	
	
	
	
	
	2.支持USB立体声播放和录音功能，播放器可以识别中文歌曲名，支持mp3、wav和flac文件播放。

	
	
	
	
	
	▲3.具有≥32路XLR输入通道，支持连接≥2台扩展箱，最大支持≥48路输入。

	
	
	
	
	
	4.具有≥8个DCA编组，≥5个静音编组。

	
	
	
	
	
	5.具有无线网络控制功能；支持IOS、安卓、PC端的控制。

	
	
	
	
	
	6.内置≥4个效果器，FX1和FX2有回声、混响≥2种效果，FX3和FX4有合唱、哇音、颤音、失真、变调、镶边≥6种效果。

	
	
	
	
	
	7.可通过USB升级内置软件、固件。

	
	
	
	
	
	8.输出通道支持:优于或等于0-500MS延时、声像、音量、通道名称颜色自定义、≥9段参量均衡(参量均衡/高架/低架可选)、高通、低通等功能。

	
	
	
	
	
	▲9.有≥21条混音总线，其中≥16路单声道总线，≥4路效果器总线，≥1组立体声主输出总线。

	
	
	
	
	
	10.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。

	
	
	
	
	
	11.具有通道参数拷贝功能，密码面板锁定功能。

	
	
	
	
	
	12.具有推子发送模式，快速路由分配。

	
	
	
	
	
	13.具有扩展模块，支持Dante2X2/AES/蓝牙/立体声声卡/HMLINK接口箱扩展卡选配。

	
	
	
	
	
	14.支持连接≥2台扩展箱，连接距离≥100M，可通过交换机进行延长拓展。

	
	
	
	
	
	15.输入通道支持≥5段参量均衡（参量均衡/高架/低架可选）、高通、低通、相邻通道联调、噪声门、压缩器。

	
	
	
	
	
	★16.具有≥1路对讲话筒输入Talkback功能，≥2个控制按键可分配（投标时提供设备硬件和软件功能界面截图佐加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	★17.支持实时显示主输出左右通道和监听输出信号电平功能（投标时提供设备硬件和软件电平显示图片佐证加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	18.具有≥25个电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥24个通道推子。

	
	
	
	
	
	★19.支持双机热备份功能；支持≥12V台灯供电照明，亮度可调（投标时提供设备软件功能界面截图佐证加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	★20.具有≥6个≥31段GEQ模块，输入支持≥2个≥31段GEQ插入模块；输出支持≥4个≥31段GEQ插入模块（投标时提供设备软件功能界面截图佐证加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	★21.输入通道支持：48V幻象电源开关、相位、增益、延时≥500MS、声像、音量设置，通道名称颜色可自定义，提供≥12种颜色选择、RTA实时频谱颜色亦可自定义，提供≥12种颜色选择、≥4档反馈抑制可选等功能。
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	会议有源监听音箱
	1
	个
	▲1.接口输入:平衡XLR接口和不平衡RCA插口输入。

	
	
	
	
	
	2.频宽:(-10dB):70Hz-20,000Hz。

	
	
	
	
	
	3.灵敏度（1m，1W）:91dB。

	
	
	
	
	
	4.最大声压级(1m):106dB。

	
	
	
	
	
	5.频率范围:70Hz～20KHz。

	
	
	
	
	
	6.额定功率:30W。

	
	
	
	
	
	7.结构组成:6.5′低音×1(低.中频)2.5′高音×1(高频)。

	
	
	
	
	
	8.适应环境温度:-10℃~+40℃。
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	无线话筒套装
	3
	套
	1.配置≥2只手持麦+≥1台接收机。

	
	
	
	
	
	2.工作频率 ：632MHz～695MHz。

	
	
	
	
	
	3.调制方式 宽带FM。

	
	
	
	
	
	4.信道数目 200。

	
	
	
	
	
	5.信道间隔 250KHz。

	
	
	
	
	
	6.频率稳定度 ±0、005%以内。

	
	
	
	
	
	7.动态范围：88dB。

	
	
	
	
	
	8.最大偏移 ±45KHz。

	
	
	
	
	
	9.音频频率响应 120Hz～16KHz(±3dB)。

	
	
	
	
	
	★10.信躁比≥73dB。提供第三方权威检测机构根据GB/T 17276-1998《无线传声器系统通用规范》作为判断依据，在1KHZ测试频率下检测合格的检验报告复印件并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	★11.总谐波失真 ≤1% 。提供第三方权威检测机构根据GB/T 17276-1998《无线传声器系统通用规范》作为判断依据，在1KHZ测试频率下检测合格的检验报告复印件并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	12.工作距离 1）空旷距离约200M；2）如使用空间复杂或电磁场环境复杂的情况下将缩短工作距离（工作距离取决于很多变量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等。）。
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	16路天线分配器
	1
	套
	16路分配器主机：

	
	
	
	
	
	1.天线分配器是全频道的UHF天线分配器，它可以在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到多台接收机。

	
	
	
	
	
	▲2.外置3安开关电源，可提供四组12v直流电给无线接收机。单一台天线分配器主机可支援最多16个天线通道端口。

	
	
	
	
	
	主机技术参数：

	
	
	
	
	
	1.工作频率：470-950MHz；

	
	
	
	
	
	2.工作电流：DC MAX:3000mA±100mA；

	
	
	
	
	
	3.工作电压：DC 12-15V；

	
	
	
	
	
	4.偏置电压：DC 12V±1V；

	
	
	
	
	
	5.偏置电流：DC 150mA±10mA；

	
	
	
	
	
	6.DC输出口：4个，最大2.5A；

	
	
	
	
	
	7.增益：0db±1db；

	
	
	
	
	
	8.天线接口：SMA*16；

	
	
	
	
	
	9.偏压接口：BNC*2；

	
	
	
	
	
	10.阻抗：50Ω。
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	室内180度壁挂天线
	1
	套
	1.射频频率范围：优于或等于500～950MHZ。

	
	
	
	
	
	2.阻抗：≥50欧姆。

	
	
	
	
	
	3.增益：≥18dB。

	
	
	
	
	
	4.辐射角度:优于或等于0°-180°。

	
	
	
	
	
	5.电源：≥8V。

	
	
	
	
	
	6.接头类型：BNC。
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	智能时序电源管理器
	1
	台
	▲1.机器采用工业级触控液晶显示屏，可实时显示当前每一通道的电能指标，日期.时间.星期.通道开关状态及定时点信息，每通道可设定延时开/关机（1~999秒），屏幕带触控功能。

	
	
	
	
	
	2.每路通道均可设定定时开关时间，设置多个定时方案，并可单次开/关或循环开关及周期定时开关设定，内置高精度时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，自动联网校时功能，让设备管理更简单。

	
	
	
	
	
	▲3.配备专业的网口Web页面（电脑，安卓手机，苹果手机，IPAD）登录管理控制操作，在系统集成中使产品具备更强的管理功能，RS-232串口控制协议，支持外部中央控制设备控制，RJ45固定一进一出联机口，不需要ID号即可实现系统安装从前到后，按顺序开机，从后向前关机。

	
	
	
	
	
	4.采用万能插座，能兼容全部产品电源接口；单机16路时序电源，已配备电源滤波器，2U机身高度，带空气开关装置，外观精美，做工精细。

	
	
	
	
	
	5.特设过流检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障,最大输入电流63A，单路最大输出电流16A，工作电压95V-240V。

	
	
	
	
	
	6.可实现远程集中控制，每台设备可设置IP,服务器IP,端口，设备在线ID；每组名字可自定义。

	
	
	
	
	
	7.可选择三种工作模式，手动模式，联级模式，定时模式，在手动模式，还可添加场景模式。

	
	
	
	
	
	8.设备电源输入采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关及标配10平方大电缆输入。

	
	
	
	
	
	9.配备有多种接口，包括中控RS232公头1个，USB供电口1个，RJ45网口一个，RJ45直连口一进一出，支持无线WIFI的AP模式可联接手机，平板，电脑等终端设备进行web控制。

	
	
	
	
	
	10.支持web管控页面密码登录，密码可改，方便权限接入。

	
	
	
	
	
	▲11.采集使用了专业工业级电源检测方案，采用专业电能算法校准，参数更加实时，让误差控制在最小范围，电压，电流，功率，功率因数一目了然。

	
	
	
	
	
	12.输出电源插座：后面板 16只受控万用插座适应不同标准要求（万能座.欧标座.美标座）。

	
	
	
	
	
	13.插座标准: 兼容国标 6A.10A，最大电流可达16A。

	
	
	
	
	
	14.开关间隔时间:可随意设定1-999s。

	
	
	
	
	
	15.可以实时显示当前电流，功率，电压参数，可以远程更加方便监控电能系统。

	
	
	
	
	
	16.可通过8字插电源口输入触发16路电源口时序开关。

	
	
	
	
	
	17.设备自带一个电源直通口。

	
	
	
	
	
	18.机箱高度: 2U（89mm）。
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	机柜
	5
	台
	▲1.19寸42U机柜；宽600，深600，高2055MM，容量42U

	
	
	
	
	
	符合ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

	
	
	
	
	
	2.单开钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）；

	
	
	
	
	
	单开钣金后门；

	
	
	
	
	
	前后门免焊加强筋结构；

	
	
	
	
	
	前后门配高级典雅锁；

	
	
	
	
	
	承载:静载800KG(带支架)；

	
	
	
	
	
	防护等级:IP20。

	
	
	
	
	
	3.主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板,镀铝锌板材质方孔条与安装梁,设备安装时自动等电位,无锐边方孔条,在安装维护中不割伤手；

	
	
	
	
	
	其余：SPCC优质冷轧板；

	
	
	
	
	
	厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm；

	
	
	
	
	
	表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑。

	
	
	
	
	
	4.机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。

	
	
	
	
	
	5.每台机柜配一条环保-10A输入输出PDU，含线八位万能插座PDU，功率2500W。

	
	
	
	
	
	6.配件：每柜三块固定层板（每块可承重60KG），每柜配一组散热风扇内嵌式（噪声小于60分贝，无安装板振动声）。
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	卡侬头（母）-卡侬（公）
	12
	条
	▲1.3 芯 XLR 卡侬公对母平衡音频线。

	
	
	
	
	
	2.两端配 PVC 绝缘卡侬公头、卡侬母头，接头穿线孔径 6.0mm；插针纯铜镀金，自锁卡扣防脱落，尾部带压线锁；内部 2 芯高纯无氧铜 + 铝箔铜网双层屏蔽，线缆外径 6mm，PVC 耐磨外护套；平衡传输抗干扰，无电流杂音，适配话筒、调音台、功放音频连接。长度10米。
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	音响金银线
	400
	米
	▲1.2×2.5mm² 音响金银线。

	
	
	
	
	
	2.每路 300 股高纯无氧铜多股绞合导体，正负极分别红金、银色双色 PVC 绝缘区分；导线截面积 2.5 平方，高柔韧性、导电损耗低，抗音频信号衰减；无护套扁平音响线，适用于会议室音箱、广播喇叭功率传输。
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	同轴电缆线
	50
	米
	▲1.SYV50-5 射频同轴馈线。

	
	
	
	
	
	2.特性阻抗 50Ω，高纯无氧铜实心内导体，实心 PE 绝缘；内层铝箔全包 + 外层 128 编纯铜编织双层屏蔽，屏蔽覆盖率≥95%；PVC 耐磨外护套，线缆外径约 7.2mm；工作频率 0-1000MHz，高频低衰减，抗电磁干扰；符合 GB/T14864-2013，用于无线 AP、对讲机、天线射频信号传输。
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	音频线
	1
	条
	▲2米6.5转双莲花一分二音频线、6N无氧铜、纯铜镀金插头、线径7MM。
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	智能录播系统
	录播一体机
	1
	台
	1.系统支持账号密码登录，支持电影模式、资源模式等录制模式，支持≥1路电影模式加≥6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。

	
	
	
	
	
	★2.录制格式至少支持MP4/FLV/TS，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)

	
	
	
	
	
	3.支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，不少于6路预监画面，可自定义通道预监画面名称。

	
	
	
	
	
	4.要求导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中鼠标拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。

	
	
	
	
	
	5.支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置，其中系统时间支持自动校准。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置≥9种字体大小、≥8种字体颜色、≥8种字体背景颜色选择。

	
	
	
	
	
	6.系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，可输入中文、英文、数字、特殊符号。

	
	
	
	
	
	7.支持导播模式设置：至少包括手动、半自动、全自动模式，具有自动轮巡导播模式，可自定义轮巡画面和间隔时长。

	
	
	
	
	
	8.需支持会议导播模式，开启会议模式后，系统根据会议麦克风发言自动切换视频画面预置位。

	
	
	
	
	
	▲9.要求提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过鼠标拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	10.需支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口，更改布局背景和边框颜色。

	
	
	
	
	
	11.支持≥4种片头和≥4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png格式。

	
	
	
	
	
	12.台标支持≥4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png格式。

	
	
	
	
	
	13.支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。

	
	
	
	
	
	14.要求系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置。

	
	
	
	
	
	15.要求系统可以进行音量设置，可以采用鼠标拖动方式控制设备输入输出的音量大小。

	
	
	
	
	
	16.系统支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘。

	
	
	
	
	
	17.所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载，需支持本地文件重命名，具有视频文件回收站功能，保存至少7天后自动删除。

	
	
	
	
	
	18.系统支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长。

	
	
	
	
	
	19.系统具有推送公网直播功能并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，系统可选择创建直播类型，至少包括活动直播和教研直播，支持自定义直播标题和起始时间，可设置直播分辨率和码率，调节直播画面音量大小，支持直播列表的查看，直播列表展示课程天数。

	
	
	
	
	
	20.系统需支持RTMP直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面≥4个，可同时开启平台直播和三方推流直播。

	
	
	
	
	
	▲21.要求内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	22.要求支持虚拟抠像功能，支持≥5路摄像机信号的虚拟抠像处理，支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等功能。

	
	
	
	
	
	23.至少支持智能抠像和键显色两种抠像模式；智能抠像可用于无幕布场景使用，键显色模式支持专业蓝/绿箱或幕布环境下抠像，用户可根据环境灵活选择。

	
	
	
	
	
	24.需支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等细节调整，支持校色系数调节由绿幕软件造成的色差，从而达到更为理想的抠像效果。

	
	
	
	
	
	25.需支持自定义抠像区域，支持在主画面（播出画面）圈出抠像区域的方式进行抠像区域的选择，选定后的抠像区域，可通过鼠标拖拽调整抠像区域位置和大小。

	
	
	
	
	
	26.系统应具有抠像画面合成功能，内置≥6种常用的画面布局样式，用户可根据需求自行设定≥4种画面布局样式。

	
	
	
	
	
	▲27.要求不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。系统内置行为分析系统，至少支持对教室人数、举手、站立、背身、趴下、低头、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	28.行为分析可选择是否进行举手、趴桌、站立等行为数据展示，可选择学生全景相机位置，语音识别需支持区分角色，自动生成行为分析报告，报告可自动下载至本地文件夹中。

	
	
	
	
	
	29.内置互动系统，支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息。支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。

	
	
	
	
	
	30.要求进入互动系统时可支持查看永久课历史记录，可输入房间号快速加入远程互动，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、房间名称、房间号、丢包率、网络延时等。

	
	
	
	
	
	31.要求创建房间时支持对主题、主讲人、开始日期、开始时间和结束时间、验证方式的设置，其中验证方式支持公开和加密的选择。

	
	
	
	
	
	32.要求支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。

	
	
	
	
	
	授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。

	
	
	
	
	
	★33.需支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	34.系统至少支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号，需支持中英文版本切换，支持本地硬盘格式化，系统可选择在线更新或本地更新，导出调试日志，具有一键恢复出厂设置。

	
	
	
	
	
	▲35.录播主机需采用一体化嵌入式硬件设计架构，内置不低于国产化八核处理器，Linux系统，≥8GB内存，≥2T硬盘。至少满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂（合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖中标人公章，否则视中标人为虚假应标，并追究中标人相关法律责任）。

	
	
	
	
	
	★36.录播主机具有≥6英寸触控液晶屏幕，可显示设备运行状态等信息，可通过触控方式设置设备基础信息(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★37.视频输入接口：支持≥4路HD BaseT接口，≥4路HDMI接口，可实现远距离4K超高清信号无压缩、无延时传输，一根网线即可完成供电、控制、传输(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★38.视频输出接口：支持≥4路本地视频输出接口，至少包括2路HDMI接口（至少1路HDMI可自定义输出视频源和分辨率）和2路HDBaseT接口(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	39.音频接口：支持≥2路本地音频信号采集接口；支持≥3路音频输出接口，其中至少2路凤凰端子输出接口，1路3.5mm输出接口。

	
	
	
	
	
	40.支持≥2路100/1000Mbps自适应网口。支持双网卡，支持局域网（网络摄像机等设备的接入）和互联网彼此隔离，独立工作，互不影响。

	
	
	
	
	
	★41.支持≥1路TYPE-C接口；≥2路USB 3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)

	
	
	
	
	
	42.具有≥5路控制口，支持至少4路RS232接口和1路RS485接口，可支持对接第三方中控、物联等可编程软件，实现对设备的管控。

	
	
	
	
	
	43.支持外接光驱刻录光盘，拷贝本地视频至光驱刻录。

	
	
	
	
	
	★44.视频编码：需支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	45.要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。

	
	
	
	
	
	46.为保证具有更好的散热效果，主机需内置散热风扇，可自定义主机风扇转速。
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	4K超高清摄像机(850万像素)
	2
	台
	★1.采用≥1/2.5 英寸CMOS，≥850万像素，需支持4K(3840×2160)分辨率，兼容1080P、720P等多种分辨率(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	2.镜头:f=4.4mm~52.8mm，F1.8~F2.6，光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍。

	
	
	
	
	
	3.需支持水平翻转、垂直翻转，水平视场角：不小于71°~8.2°；垂直视场角：不小于42.7°~4.5°；水平转动范围：不小于±170°，垂直转动范围：不小于-30°~30°；水平转动速度范围：不小于 1.7° ~76°/s，垂直速度范围：不小于0.5° ~ 15°/s。

	
	
	
	
	
	4.支持不少于2D、3D数字降噪，图像信噪比≥55dB。

	
	
	
	
	
	5.音频接口：≥1路Line in/Mic in,3.5mm音频接口，需支持 AAC 编码格式，音频采样率≥48KHz。

	
	
	
	
	
	6.视频接口：≥1路HDMI out接口。

	
	
	
	
	
	7.控制接口：≥1路RS232 in,≥1路RS232 out，≥1路RS485，需支持VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议。

	
	
	
	
	
	8.网络接口：≥1路RJ45，10M/100M/1000M自适应口，支持POE。

	
	
	
	
	
	9.至少支持TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP/RTMPS、Onvif、DHCP、组播等网络协议等。

	
	
	
	
	
	10.视频制式需支持50Hz/60Hz，编码等级可设置main profile/high profile，视频编码协议至少支持 H.264/H.265/MJPEG等；帧率支持1~30fps。

	
	
	
	
	
	★11.需支持≥1路HDbaseT，需集视频、音频、控制及供电一线传输，支持传输4K视频，传输距离至少100米(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	▲12.至少支持HDMI、网络、HDBaseT等输出方式，实现4K视频的同步输出(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★13.摄像机配合录播主机可支持人物动作分析，至少识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	14.需支持摄像机控制功能，至少包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，≥255预置位。

	
	
	
	
	
	15.需支持多种白平衡方式，至少包括自动, 室内, 室外, 一键式, 手动。

	
	
	
	
	
	16.需支持通过浏览器进行管理，至少包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。

	
	
	
	
	
	17.需支持DC 12V供电。
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	录播服务器
	1
	台
	1.采用B/S架构，支持虚拟化部署，平台兼容整体国产化产品环境，包括国产品牌CPU内核的服务器、国产品牌中间件、国产品牌数据库、国产品牌操作系统。

	
	
	
	
	
	2.平台支持通过手机号、微信扫码进行注册，注册完成后可以通过账号密码、微信扫码和手机验证码等方式进行登录。支持根据不同的角色分配相应权限。

	
	
	
	
	
	3.角色管理：支持对所有注册账号进行精细化的角色划分与控制，至少涵盖校外专家、校级督导员、学院督导员、管理员、督导组长、督导员、教师等多种身份类型。允许自定义编辑各个角色下的督导员所负责的具体巡课范围及其相应的操作权限，从而更灵活地适应各种教学监督场景的需求。

	
	
	
	
	
	4.督导组管理：支持为每个督导组指定组长和分配组内督导成员；支持设置实时巡课权限，并指定全校或特定院系的巡视范围。

	
	
	
	
	
	5.评价模板：提供创建个性化的教学质量评价指标体系，涵盖教学内容质量、授课方法有效性、教师态度表现等多个维度。提供多样化的评价形式，如单选题、多选题、打分制、星级评定以及开放式文字评论等。支持预先设定若干套评课模板，在制定督导计划时引用对应的评课模板。

	
	
	
	
	
	6.督导计划包括全部计划、我创建的和我参与的等计划模块。

	
	
	
	
	
	7.督导计划支持新增并发布督导计划，包括计划名称、评价模板、评课类型、选择课程、听课节数、选择督导、计划期限、匿名评价、被评教师可查看评课报告及计划描述等维度。

	
	
	
	
	
	8.督导计划可直观的展示各项计划详情，包括计划名称、评课类型、计划期限、计划状态、已评/应评课节、创建人及创建时间等。

	
	
	
	
	
	9.支持按照课程、教师或节次进行听课任务分配，并纳入督导的评课计划中，允许督导员自由安排听课活动，以便了解教学情况和教师表现。

	
	
	
	
	
	10.实时巡课：支持按教室，按课程，按督导组进行巡课，支持选择不同终端设备画面进行巡课，支持选择不同教室状态进行巡课，包括在线、上课中、预警中及全部状态。

	
	
	
	
	
	11.自动轮巡：支持自动轮播教室画面，支持自定义轮播时间间隔（10S-300S）。

	
	
	
	
	
	12.显示异常及三率：支持在预览画面中显示课程名称、教师姓名，到课率、抬头率及前排率。

	
	
	
	
	
	13.多画面巡课：支持至少1、4、9、16宫格画面展示模式,支持预览画面时，可快速点击教师全景、学生全景、电脑画面等进行切换显示。

	
	
	
	
	
	14.每间教室可选择教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、电脑画面，支持分屏布局模式，包含1、2、3、4、5画面及画中画等布局模式，并支持画面排序。

	
	
	
	
	
	15.教室实况：支持通过校区、教学楼的教室分布进行巡课，可查看每个教学楼的总教室状态、支持快速筛选上课中、空闲中、预警中等不同类型教室，支持预览上课教室的实时信息，包括课程名称、授课教师、上课时间、上课地点及三率等信息。

	
	
	
	
	
	16.自由听课：支持督导员对上课中、待上课、已下课的课程加入评课计划并进行详细督导。通过学院、课程、教师等快速定位督导课程并进行有针对性的督导。

	
	
	
	
	
	17.评课计划：为提高教学评估的效率和灵活性。支持按上课中、待上课和已下课的状态显示督导计划中指定的听评课任务。也可以在自由听课中加入评课计划的课程或由教师在课表中邀请听课的课程。此外，可以根据上课时间开始评课或将课程移出计划。

	
	
	
	
	
	18.邀请听课：支持邀请他人进行听课，被邀请人可以选择同意或拒绝,同意后将自动加入被邀请人的评课计划中,增强教师之间的互动与协作。

	
	
	
	
	
	19.督导评价：支持对整个教学过程的全面评估，可根据评课表进行打分和填写评语。在巡课过程中支持截图和拍照记录，并对截图添加文字描述，同时支持编辑和删除这些记录。对于实录巡课，还支持在课堂教学互动位置进行视频打点，督导员点击对应的教学互动即可自动跳转到相关视频位置。所有评价数据均可自动保存，以便后续分析和改进教学质量。

	
	
	
	
	
	20.评课记录：支持对督导员的督导评课记录进行自动归档，方便督导员随时查看。可以根据教师的上课状态（如正在上课或已下课）、学期、教师所属院系、课程所属院系、上课时间等信息进行搜索。可根据课程名称、授课教师、教学班名称、课程所属院系、上课周次/节次、上课时间、上课教室等条件进行详细排列。每条评课记录均可查看评价详情并生成对应的课堂报告和评课报告。

	
	
	
	
	
	21.督导申诉反馈：被评教师可对评价结果进行申诉，相应督导员收到申诉信息后可重新进行评价,为被评教师提供一个公正的申诉渠道。

	
	
	
	
	
	22.评课报告：支持系统自动对督导员的督导评价进行统计分析，并生成详细的课堂教学督导报告。报告包含但不限于课程信息、到课率、抬头率、前排率、学生数、评课表评分、点评、及AI分析的教学分析等信息。

	
	
	
	
	
	23.巡视记录：支持查看包括巡视人的姓名、账号、角色、巡视教室、巡视时间和巡视时长等信息,提供了详细的巡视信息管理。

	
	
	
	
	
	24.AI监测

	
	
	
	
	
	（1）AI预警设置：支持对课程、教师、学生进行督导预警分析，可自定义设置多种触发预警阈值，包括教师迟到、早退/中途离岗、学生缺勤、趴桌率、前排就坐率低以及敏感词等。预警阈值区间支持一般、中度和严重预警三种，每个区间可自定义数值，当某课程中相关行为触发设定的阈值时，即被列入预警名单，并在实时巡课页面和敏感话题课堂中进行显示，以便管理人员及时查看和处理。

	
	
	
	
	
	（2）AI检测模块支持根据AI预警设置阈值，实时分析课堂情况、包含教师迟到、早退、学生前排就坐率、考勤等信息，并关联时间轴对相应课堂画面进行截图。

	
	
	
	
	
	25.三率监测：

	
	
	
	
	
	（1）到课率，用于监测学生实际到课情况。

	
	
	
	
	
	（2）预警数值:包括严重预警、中度预警和一般预警，用于提示课堂异常情况。

	
	
	
	
	
	（3)三率:包括抬头率、低头率和前排率，分别监测学生抬头、低头和前排就坐的比例；考勤，记录学生和教师的出勤情况；课堂表现，评估教师和学生的课堂行为；抬头趋势，分析学生抬头行为的变化趋势。

	
	
	
	
	
	26.教情分析：支持对教师讲授、教师巡视、师生互动、书写板书、指导学生、教师提问及高频词汇等多种维度的教学行为进行精准识别。

	
	
	
	
	
	27.学生分析

	
	
	
	
	
	（1）支持学生课堂学情分析，可实时检测并记录学生在课堂上的各类肢体语言，包括听讲、读写、举手、汇报等动作。通过以课堂时间为轴进行展示。

	
	
	
	
	
	（2）支持对整节课堂实现学生动作的统计分析，通过图表展示整节课堂中每种学生动作（如趴桌、举手、回头、站立等）的峰值时间、占比和人数。

	
	
	
	
	
	（3）支持对整节课堂实现学生表情的统计分析，通过图表展示整节课堂中学生表情（如生气、反感、害怕、开心、平静、伤心、惊讶等）的峰值时刻、占比和人数。

	
	
	
	
	
	28.语音转写：支持将课堂语音实时转换为文字，生成完整的教学过程文字记录，可在平台上获取整节课的文字字幕，并且实现字幕与视频进度的精确关联。通过点击任意部分的字幕，可同步播放相应视频切片。

	
	
	
	
	
	29.点评：督导员可查看每节课的课堂实录，并根据课堂情况进行截图并点评，形成打点切片，形成课堂时序图。点击切片系统会自动定位到课堂实录的片段，追溯教学环节。

	
	
	
	
	
	30.敏感词管理功能模块

	
	
	
	
	
	（1）平台包含敏感库，用于存储和管理被监控和过滤的敏感词汇。不限于政治敏感词、色情词汇、暴力词汇、侮辱性词汇等。

	
	
	
	
	
	（2）支持添加、删除或修改敏感词汇，以适应新的监管要求和需求。

	
	
	
	
	
	（3）支持将敏感词库分为禁用词库、屏蔽词库等；当内容中包含禁用敏感词时，整条内容将不发送或显示；当内容中包含屏蔽敏感词时，文本本身将被替换为特殊符号（如星号*）。

	
	
	
	
	
	（4）敏感词输入规则支持敏感词内容字数限制（如不超过50字）。

	
	
	
	
	
	（5）敏感词监控范围覆盖平台内所有需要输入或发表内容的位置，包括但不限于课程语音转写文本。

	
	
	
	
	
	（6）支持对课程视频的语音转写文本进行敏感词检测，若检测到侮辱、诽谤、色情、暴力、政治敏感等内容，自动提取文本预警。

	
	
	
	
	
	（7）语气词识别功能：支持通过自然语言处理技术（NLP）对教师的教学内容进行语气词识别。这有助于更好地理解教师的情感倾向和态度表达。

	
	
	
	
	
	31.课堂报告：支持通过AI分析自动生成课堂报告，帮助教师改善教学方式方法，提升教学质量。包含对课堂教情数据（包括教师提问、语速、关键词、轨迹、S-T分析、互动指数、RT-CH等）、课堂学情数据（包括学生出勤、课堂专注曲线、学生动作表情）等多维度分析结果展示。

	
	
	
	
	
	32.支持教师将教案上传到我的教案中，并在我的课表中关联对应的教案。

	
	
	
	
	
	33.教案统计：支持全面管理教师的教案资料，支持教案等级评定（含A、B、C、D等级）。具有对教案进行详细统计，包括总教案数、教案等级统计、各等级教案引用次数及总引用次数等。并提供教师个人教案数据的统计分析。支持按照老师和学期进行查询，以便更好地了解和管理教案情况。

	
	
	
	
	
	34.教案支持多种文档格式的上传，如PPT、PDF、Excel、Word等。

	
	
	
	
	
	35.数据预览：支持平台访问量的综合视图查看，包括总访问量和今日访问量。可查看今日排课节数、上课学生总人数以及本学期总课节数。支持展示督导组数量、督导员数量、评价模板数量、已评价教师数、已评价课堂数和评价次数，并按时间展示督导趋势。可按今日或本学期查看督导员巡课情况。提供教室运行情况的详细统计，包括教室总数量、正在上课中的教室数量、当前在线设备数量以及今日排课教室数量。

	
	
	
	
	
	36.学情分析：支持查看抬头率、到课率和前排就坐率的趋势分析。支持查看按正序或倒序排列的各学院的抬头率、出勤率和前排率的数据分析统计。支持按今日或本学期查看课程抬头率、到课率和前排就坐率的分析排行。

	
	
	
	
	
	37.督导数据：提供多维度的数据分析和实时监控，支持按学期查看教师和学生的出勤率、学生抬头率和前排就坐率等关键指标。支持教学运行情况的数据查看，包括教室总数量、空闲中、上课中、当前在线数等运行情况。提供督导课堂情况的数据查看，包括督导总人数、督导组、受评教师、已评课堂数等实时数据展示。支持按日期查看评课节数的督导趋势，了解每日的督导情况；支持查看当日或本学期的督导员巡课情况；支持查看当日或本学期的院系评课情况。支持滚动显示实时的督导动态，帮助管理者及时掌握最新信息。提供高分课程榜的数据查看，包含课程名称、所属学院、上课教师和平均得分占比等数据的展示和排行。

	
	
	
	
	
	38.对比看板：选择不少于4个教师进行多维度的数据对比，包括课程三率（出勤率、抬头率和前排就坐率）的趋势对比、同课程排名、院系内排名和全校排名，以及每周开课节数的趋势对比。

	
	
	
	
	
	39.智慧教学系统应包含教师端，学生端，支持PC端、移动端的应用，满足笔记本，平板电脑和手机各种终端设备使用。

	
	
	
	
	
	40.考勤签到：进入课堂后，学生必须在同一无线局域网才能签到，其他网络范围无法签到。支持教师主屏实时显示已签到/未签到的学生名单及学生的在线/离线的连接状态。支持教师查看每个学生的出勤率，并导出考勤记录表。

	
	
	
	
	
	41.学生展示：支持≥50个学生端画面投屏到教室主屏，教师可同时选择≥4个学生端画面进行对比展示，支持学生端在展示的同时进行批注操作。

	
	
	
	
	
	42.小组展示：支持多个小组屏投屏到教室主屏进行对比展示，支持小组屏广播到教室主屏及其他小组屏，达到分组教学示范效果。

	
	
	
	
	
	43.屏幕共享：支持教室主屏或教室副屏上的内容广播至小组屏，学生可通过小组屏清晰完整的看到教室主屏的讲解内容。

	
	
	
	
	
	44.课堂互动：支持抽答、抢答、主观题、单选题、多选题，判断题、随堂测试等多种互动功能，提高学生课堂注意力，创造积极的课堂氛围。

	
	
	
	
	
	45.分组研讨：可以实现各小组屏快速对教师下发的讨论主题进行讨论，讨论方法支持小组投屏、动态批注、摄像头调取、屏幕录制、思维导图总结等。

	
	
	
	
	
	46.成果展示：支持教师通过教室主屏或教师移动端调取一个或多个小组屏到教室主屏上进行成果展示和批注，并支持将该小组屏广播到其他小组屏上进行同步展示。

	
	
	
	
	
	47.远程控制：支持教师通过移动设备远程控制教室主屏，支持鼠标移动、单击、双击、右键等功能；支持打开文件并远端直接编辑文件。

	
	
	
	
	
	48.动态批注：支持教师动态的在教学主屏和小组屏上对讨论内容（包含图片、视频、APP等）进行批注，并可以将批注的书写过程同步到所有学生端，使课堂讲解变得更有针对性。

	
	
	
	
	
	49.PPT预览与跳转：教学主屏和小组屏打开PPT时，需提供PPT的跳转入口，执行后在当前放映幻灯片中可浮现所有幻灯片的预览图，上下滑动可以预览所有幻灯片，单击某一张幻灯片的预览图则跳转到对应幻灯片中播放。

	
	
	
	
	
	50.PPT连动与复制：播放PPT时，支持双屏同步显示，也支持一屏播放PPT，另一屏显示PPT上一页的内容，且保持PPT原有的版式、内容、动画效果一致，当PPT播放到下一页/切换到上一页后，另一屏屏幕内容会自动跟随切换。

	
	
	
	
	
	51.思维导图：支持思维导图功能，思维导图中每个节点可以插入图片、视频、PPT等文件，方便教师整理教学素材。

	
	
	
	
	
	52.支持移动设备远程控制电子白板、一体机、电脑等，支持鼠标移动、单击、双击、右键等功能；支持打开文件并远端直接编辑文件。

	
	
	
	
	
	53.支持一键将课堂教学内容录制成标准的视频文件，包括白板板书、大屏图像、课堂实况、教师语音等，方便学生课后复习。

	
	
	
	
	
	54.支持移动端直接批注教室主屏内容。

	
	
	
	
	
	55.支持将教师移动端中的PPT文件直接在大屏上打开，无需拷贝文件至教室主屏，并全屏播放，也可在移动端关闭全屏播放及关闭PPT文件。

	
	
	
	
	
	56.支持教师通过手势左右滑动控制PPT上下翻页或通过按键控制PPT上下翻页；且支持移动端显示PPT全部页面的缩略图，可快速通过定位略缩图将大屏PPT翻页至指定页面。

	
	
	
	
	
	57.支持移动展台功能，教师可将课本、试卷等教学资料通过移动设备拍照上传至教室主屏讲解。

	
	
	
	
	
	58.支持移动端设备摄像头随时分享和直播学生学习过程。

	
	
	
	
	
	59.支持移动端设备的界面无线投屏至大屏，移动端设备所有操作都可在教师主屏上显示。

	
	
	
	
	
	60.可将移动端设备的文件无线上传教室主屏指定文件夹内，也可将教室主屏文件下载至移动端设备端指定文件夹。

	
	
	
	
	
	61.支持基本辅助工具，包括荧光笔、聚光灯、放大镜等，荧光笔颜色、聚光灯大小及放大镜通过移动设备端轻松可调。

	
	
	
	
	
	62.屏幕共享：支持接受教师发起的各种屏幕广播。

	
	
	
	
	
	63.学生投屏：支持学生端飞屏到教师主屏，小组屏，以展示自己的学习成果。

	
	
	
	
	
	64.文件共享：支持和教师主屏，小组屏，班级成员，小组成员之间共享文件。

	
	
	
	
	
	65.课堂互动：支持参与抢答，抽答等课堂互动教学。

	
	
	
	
	
	66.学生提问：支持学生在课堂中向教师主屏及时发送弹幕向老师提问。

	
	
	
	
	
	67.管理：支持账号管理，可涵盖教师、学生、管理员及游客的添加、删除、修改与查询。支持按所属院系、性别、姓名或账号快速查询，并具备导入导出功能以简化数据处理。支持角色权限配置，可自定义角色并分配特定功能权限，灵活管理每个的数据访问权限。支持组织架构维护，用树状结构展示教学部门关系，支持院系、专业、行政班等组织的添加、删除、修改、查询及导入导出。

	
	
	
	
	
	68.教学管理：学期管理具有精确设置学期起止日期，启用/禁用状态管理，快速查询学期信息。院系与专业管理具有灵活管理院系数据，预设格式导入简化录入；多维度查询专业，自定义类别适应应用场景。行政班与课程管理具有高效管理班级信息，支持多条件查询；课程管理涵盖学科类型、属性等操作，确保数据准确性。教学班与课表管理具有详细记录教学班信息，多条件查询提升效率；课表管理支持自定义节次，批量导入提高效率，与教务系统无缝对接。

	
	
	
	
	
	69.师生课表：教师排课表具有多维度查询教师排课，详情查阅包括上课时间、教室等。学生选课表具有依据多重条件筛选选课数据，允许移除学生操作，提高管理灵活性。

	
	
	
	
	
	70.场地管理：校区与楼宇管理支持添加、删除、修改校区与楼宇信息，有效管理校园空间。教室管理支持管理教室信息，包括位置、名称、容纳人数，确保使用效率。

	
	
	
	
	
	71.设备管理：录播机与摄像机管理支持添加、编辑、查询及导出设备信息，支持高级设置与设备检测。大屏与服务器管理支持查询大屏详细信息，监控服务器状态，包括负载量、磁盘容量等。设备更新支持提供录播设备固件一键升级服务。

	
	
	
	
	
	72.AI全局设置：敏感词与语气词管理支持添加、删除、修改敏感词，设置类型以预防不良信息传播。

	
	
	
	
	
	73.系统设置：基础数据快捷导入支持多种数据的批量导入，查看导入状态与错误信息。录制资源管理支持多条件查询录制资源，执行查看、下载、编辑、删除操作，支持密码保护下载。视频容量与巡课录制设置支持实时监控服务器状况，自定义视频保存期限，规划存储资源；自定义巡课录制规则，满足不同场景需求。

	
	
	
	
	
	74.采用B/S架构，支持虚拟化部署，平台兼容整体国产化产品环境，包括国产品牌CPU内核的服务器、国产品牌中间件、国产品牌数据库、国产品牌操作系统。

	
	
	
	
	
	75.平台支持通过手机号、微信扫码进行注册，注册完成后可以通过账号密码、微信扫码和手机验证码等方式进行登录。支持根据不同的角色分配相应权限。

	
	
	
	
	
	76.平台首页以模块的方式展示：包含新闻公告、直播活动、课程资源、教研活动等子模块，支持通过跳转入口快速进入相关功能模块；支持后台配置相应模块的开启或关闭，支持自定义平台名称、平台LOGO。

	
	
	
	
	
	77.首页具有快速导航栏，方便快速跳转至相关功能模块，支持自定义导航栏名称、顺序等，支持创建二级导航菜单，方便学校个性化设置。

	
	
	
	
	
	78.公告发布与管理：首页新闻公告栏可直观展示学校通知、直播活动、行政公告、教育新闻等信息，通过滚动播报的方式，便于师生实时了解校园活动、最新政策。支持查看新闻公告详情，显示标题、发布人、发布时间、阅读次数、文章内容、图片。为了方便管理通知公告，支持预编辑公告内容和定时发送功能，支持自定义公告类型，支持标题检索。

	
	
	
	
	
	79.设备管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、视频存储，并具备直播和点播功能。支持录播设备管理功能，可远程预览录播画面、设备信息查看、设备状态监测、数量统计等。

	
	
	
	
	
	80.自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。

	
	
	
	
	
	81.后台管理：支持查看存储空间使用情况，支持个性化设置脚链。

	
	
	
	
	
	82.一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。

	
	
	
	
	
	83.强制播放：支持强制设置播放源，点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。

	
	
	
	
	
	84.支持个人信息查看，在线修改密码，上传个性化头像。

	
	
	
	
	
	85.教师空间：

	
	
	
	
	
	（1）支持查看教师个人创建的全部课程，包括普通课程、直播课程、教研活动、远程互动课程、收藏的课程列表等。

	
	
	
	
	
	（2）支持查看我的课程列表，支持跳转至创建课程界面，方便教师快速创建课程。具有课程管理调整接口，方便教师快速管理课程信息。

	
	
	
	
	
	（3）支持查看我的直播课程列表，包括直播中、未开始、已结束所有个人的直播课程信息，为了方便教师使用直播功能，具有快速创建直播活动和直播管理跳转接口。

	
	
	
	
	
	（4）支持查看我的教研活动列表，包括：课例评课、直播教研、互动教研所有个人教研活动，为了方便教师使用教研功能，具有快速发起教研活动跳转接口。

	
	
	
	
	
	（5）支持查看我的互动课程列表，为了方便教师开展远程互动课程，具有快速创建互动课程跳转接口。

	
	
	
	
	
	（6）支持查看教师个人收藏的所有活动/课程列表，快速定位到详情。方便教师管理个人收藏夹。

	
	
	
	
	
	（7）支持管理员按需为不同教师分配存储空间，满足日常教师个人云盘教学使用。

	
	
	
	
	
	86.学生空间支持查看学生个人的收藏列表，包含课程列表和直播列表，方便学生构建个人视频资源库。

	
	
	
	
	
	87.基于HTML5技术，无需安装插件即可进行跨平台视频点播、直播观看。在线课堂包含两个模块：在线课堂（直播活动）、互动直播。

	
	
	
	
	
	88.在线课堂

	
	
	
	
	
	（1）首页直播活动栏可预览当前的直播活动，包含正在直播、即将开始和已经结束的直播活动。可通过快捷按钮跳转至直播列表页面。直播列表支持按院系、学科和年级进行分类，以及根据直播状态（未开始、直播中、已结束）、开课院系和时间进行筛选查询。

	
	
	
	
	
	（2）直播界面可同步查看直播简介，下载课程资料，支持对直播视频点赞、收藏和分享。

	
	
	
	
	
	（3）直播分享：支持自动生成直播活动海报并下载到桌面，支持海报分享、二维码分享、链接分享三种分享方式。

	
	
	
	
	
	（4）观看直播过程中可边看边聊，聊天室可发表个人对直播活动的想法。支持全屏播放和一键静音，支持高清和超清两个清晰度选择，方便在不同的带宽环境下观看直播。

	
	
	
	
	
	（5）支持直播活动语音转写功能，支持实时分析师生课堂中的语音并即时转译成文字。具有高频词功能，支持实时统计分析课中的高频词，并根据频次自动排序。

	
	
	
	
	
	89.互动直播

	
	
	
	
	
	（1）互动直播多状态查看：支持查看正在直播、未开始以及已结束的互动直播。

	
	
	
	
	
	（2）播放排名与搜索：提供互动直播活动的播放排名，并允许按开课院系、学科、直播名称、主讲人、课程类型和时间进行搜索。

	
	
	
	
	
	（3）综合筛选与排序：支持根据直播活动的发布时间和播放量进行筛选和排序。

	
	
	
	
	
	（4）实时互动操作：在直播过程中，支持分享、点赞、收藏，并具有语音转写和高频词云等功能。

	
	
	
	
	
	（5）聊天室功能：直播活动中内置聊天室，方便观众实时交流。

	
	
	
	
	
	（6）资料管理：可以查看相关资料并进行下载。

	
	
	
	
	
	（7）直播结束后功能：包括多画面查看、清晰度切换、语音转写、高频词云、社交互动（分享、点赞、收藏、评论）以及资料查看与下载。

	
	
	
	
	
	（8）支持在移动设备上浏览直播，包括直播信息、参与聊天室互动、分享，支持全屏模式和清晰度切换等功能。

	
	
	
	
	
	90.精品课程点播

	
	
	
	
	
	（1）支持按开课院系、课程、年级筛选（高教版本）、按年级、学科、时间筛选（普教版本）所需的课程资源，支持按名称、主讲人快速搜索。

	
	
	
	
	
	（2）支持热度排行、播放量排行和知识点菜单展示优质课程资源。

	
	
	
	
	
	（3）精品课程点播过程中可同步查看课程简介，下载课程资料，支持对视频点赞、收藏和评论。支持全屏播放和音量调节，支持倍速播放，支持自由拖动播放进度条。

	
	
	
	
	
	（4）视频打点功能：观看视频时可自由打点评论，并通过打点文字快速跳转至视频播放节点。

	
	
	
	
	
	（5）语音实录：支持录播资源点播过程中可查看语音转写的文字记录，支持通过关键字搜索功能快速跳转至播放节点；支持下载转写的文字记录，并生成word文档。支持查看高频词云统计情况。

	
	
	
	
	
	91.系列课点播

	
	
	
	
	
	（1）支持按开课院系、课程、年级筛选（普教按年级、学科、时间筛选）所需的课程资源，支持按名称、主讲人快速搜索，支持按播放量和发布时间排序。

	
	
	
	
	
	（2）支持查看系列课简介、播放次数、关联资源数量、老师姓名等信息。支持课程资源列表，支持系列课收藏。

	
	
	
	
	
	（3）系列课播放过程中可同步查看课程简介，下载课程资料，支持对视频点赞、收藏和评论。支持全屏播放和音量调节，支持倍速播放，支持自由拖动播放进度条。

	
	
	
	
	
	（4）视频打点功能：观看视频时可自由打点评论，并通过打点文字快速跳转至视频播放节点。

	
	
	
	
	
	92..支持在教研活动里创建课例评课、直播教研、互动教研等多种不同类型的活动，同时支持选择是否开启 AI 分析功能。

	
	
	
	
	
	93.课例评课：

	
	
	
	
	
	（1）首页可快速跳转至课例评课界面，支持按年级（院系学科）、学科、观看热度、播放量、发布时间等多个维度进行筛选，支持按名称、主讲人快速搜索。

	
	
	
	
	
	（2）课例评课过程中可同步查看课程简介，下载课程资料，支持对视频点赞、收藏和分享。支持全屏播放和音量调节，支持倍速播放，支持自由拖动播放进度条。

	
	
	
	
	
	（3）支持边看边评，教研人员在观看视频的过程中根据预置的学科评课表指标给出相应分值和评价。支持实时显示评价进度和得分情况。

	
	
	
	
	
	94.直播教研：

	
	
	
	
	
	（1）首页可快速跳转至直播教研界面，支持按年级（院系学科）、学科、发布时间等多个维度进行筛选，支持按名称、主讲人快速搜索。

	
	
	
	
	
	（2）直播教研过程中可同步查看课程直播简介，下载课程资料，支持对视频点赞、收藏和分享。支持全屏播放和音量调节，支持倍速播放，支持自由拖动播放进度条。

	
	
	
	
	
	（3）支持边看边评，教研人员在观看直播的过程中根据预置的学科评课表指标给出相应分值和评价。支持实时显示评价进度和得分情况。

	
	
	
	
	
	（4）数据支撑：直播教研过程中可打开AI分析模块，通过教情、学情分析，从教师和学生两个维度综合分析本次直播课程的实时教授情况，通过数据和图标直观呈现，为直播教研活动提供数据支撑。

	
	
	
	
	
	95.互动教研：

	
	
	
	
	
	（1）首页可快速跳转至互动教研界面，支持按年级（院系学科）、学科、观看热度、播放量、发布时间等多个维度进行筛选，支持按名称、主讲人、时间快速搜索。

	
	
	
	
	
	（2）互动教研过程中可同步查看课程简介，下载课程资料，支持对视频点赞、收藏和分享。支持全屏播放和音量调节，支持倍速播放，支持自由拖动播放进度条。

	
	
	
	
	
	（3）支持边看边评，教研人员在观看互动课程的过程中根据预置的学科评课表指标给出相应分值和评价。支持实时显示评价进度和得分情况。

	
	
	
	
	
	96.教研组管理：支持统一管理本校教研组，支持分享、编辑、解散和批量删除。可申请加入已建好的教研组，也支持邀请指定人员加入教研组。

	
	
	
	
	
	97.支持按学校要求自由创建各年级、各学科的教研组，支持自定义每个教研组的名称、展示封面和内容简介。支持设置加入权限，支持邀请指定人员加入教研组。

	
	
	
	
	
	98.课程总数展示：支持在页面上显示当前筛选条件下的课程总数量，让操作者对可选范围有直观了解。

	
	
	
	
	
	99.课程资源筛选与搜索：支持根据不同的开课院系、学科类型、年级、课程名称、主讲人的姓名、课程的发布时间进行筛选，以便快速找到感兴趣的课程。

	
	
	
	
	
	100.平台以课程卡片的形式展示每门可筛选的课程，课程卡片涵盖课程类型、封面、名称、主讲人姓名、开课院系、报名人数及课程开始时间，直观有效地帮助操作者快速了解并选择适合自己的学习资源。不仅提升了体验，也使得信息获取变得更加便捷高效。

	
	
	
	
	
	101.课程详情页可显示课程封面、课程名称、主讲人姓名、课程访问量、累计报名人数、累计互动次数、课程开始时间、课程结束时间、学校、开课院系、课程类型及学科类型。

	
	
	
	
	
	102.课程详情页支持将感兴趣的课程添加到收藏夹中，并支持将课程分享给其他。

	
	
	
	
	
	103.课程详情页具有详细的课程介绍及课程目标，帮助了解课程内容和学习目标。支持展示当前课程的教师团队。

	
	
	
	
	
	104.课程支持按章节学习，资源包括多种格式的视频、文档（Word、Excel、PPT、PDF）、音频和图片等。

	
	
	
	
	
	105.支持参与章节内容的讨论，促进师生互动。学生账号支持显示学习进度，并提供笔记功能，支持学生记录重要知识点。

	
	
	
	
	
	106.支持在每个章节后设置测验，题型包括单选题、多选题、简答题、填空题、判断题等。学生完成测验后提交答案，系统自动批改并反馈结果，支持授课老师在测试管理中进行手动批改。

	
	
	
	
	
	107.提供专门的讨论区，支持教师和学生就课程内容展开交流。可查看历史讨论记录，便于回顾重点话题。

	
	
	
	
	
	108.支持学生对已完成的课程进行评分和评论。

	
	
	
	
	
	109.教情分析：

	
	
	
	
	
	（1）教师行为分析包括教师讲授、教师巡视、师生互动、指导学生、教师提问、板书等维度，统计出时间及占比，以时间轴打点的形式展示教师各项行为。

	
	
	
	
	
	（2）课堂问题情况支持通过饼状图展示课堂上不同类型问题的数量及占比。

	
	
	
	
	
	（3）支持统计学生不同类型回答（肯定性回答、非思维性回答、解释性回答、无回答等）的数量及占比。

	
	
	
	
	
	（4）支持通过教室位置分布以可视化的方式展示教师和学生在教室内的位置分布，包含学生左侧、教室后方、学生右侧等维度。

	
	
	
	
	
	（5）支持S-T教学行为分析，根据课堂情况自动绘制S-T行为曲线，并分析课堂教学类型。

	
	
	
	
	
	（6）Rt-Ch课堂模式图支持通过Rt（练习比例）和Ch（对话比例）来划分课堂行为类型，包括练习型、讲授型、对话型以及混合型，分析出课堂行为（含学生练习、教师讲授、师生互动为主等多种行为）。

	
	
	
	
	
	110.学情分析

	
	
	
	
	
	（1）学生行为分析包括听讲、举手、读写、学生汇报、生生汇报等维度，统计出时间及占比，以时间轴打点的形式展示学生各项行为。

	
	
	
	
	
	（2）学生表情峰值分析支持通过分析学生的表情数据，包括消极、平静、开心、难过、生气、反感、害怕等维度，统计并展示不同情绪的分布及出现的峰值时间。

	
	
	
	
	
	（3）学生动作峰值分析支持通过分析学生的动作数据，包括趴桌、举手、站立、回头等维度，统计不同动作的分布及出现的峰值时间。

	
	
	
	
	
	（4）支持以图表方式直观呈现学生在课堂中的参与度和抬头率变化趋势。支持以图表方式直观呈现课堂纪律在整个课程期间的变化趋势。

	
	
	
	
	
	111.语音分析

	
	
	
	
	
	（1）语音转写：将课堂中的语音内容转写成文字，便于查看和分析，并支持在线编辑及下载。

	
	
	
	
	
	（2）高频词分布：支持统计并展示课堂中出现频率较高的词汇，统计课堂重点和教师常用词汇。

	
	
	
	
	
	（3）语气词：支持分析并列出课堂中使用的语气词及其出现次数，有助于评估教师的语言习惯。

	
	
	
	
	
	（4）语速分析：通过图表展示课堂中语速的变化情况，帮助分析教师的授课节奏。

	
	
	
	
	
	112.课程数据分析报告

	
	
	
	
	
	（1）通过对教情的分析，能够精准地反映课程教学过程中的教学方法、教学进度、教学重点把握等方面的表现，为教师教学质量的评估提供量化依据。

	
	
	
	
	
	（2）借助学情分析，可全面了解学生对知识的掌握程度、学习中的难点和痛点、以及不同学生的学习差异等。

	
	
	
	
	
	（3）支持结合教情分析、学情分析以及语音分析，为课程的进一步优化提供方向，例如教学内容的增删改、教学方式的调整、互动环节的设计等，从而提升整体教学效果。

	
	
	
	
	
	113.支持单个账号提供多门课程知识图谱建设。每个课程资源关联的课程提供了多种知识图谱，包括知识图谱、能力图谱、问题图谱和资源图谱。这些图谱以树图和网图的形式呈现。

	
	
	
	
	
	114.知识图谱：支持对课程内容的整体概览查看，包括课程的章节、节次、知识点总数以及知识点节点等信息，能清晰呈现课程结构和知识点分布情况。知识图谱以树图和网图的形式呈现：树图支持结构化呈现，数状结构支持动态展开和折叠子节点；网图具有知识点线性关联、网状洞察和知识推荐等功能。

	
	
	
	
	
	115.能力图谱：支持能力图谱规划与量化学生在各知识点；具有课程教学能力导向，形成课程目标对应的核心能力指标。

	
	
	
	
	
	116.问题图谱：支持按教材通过AI自动生成问题网络，包含核心问题与子问题，为对知识点的理解提供问题解决路径，提供相应的解决策略和知识点指引。

	
	
	
	
	
	117.资源图谱：支持展示不同类型的资源数量（包含课程资源数量、问题数量、音视频数量等）；课程资源支持按知识点分类，点击任一个知识点即可获取对应资源。

	
	
	
	
	
	118.支持新建知识图谱，支持设置课程封面，导入教材，输入课程名称、主讲人、开课院系、年级、开课时间及报名设置，可设置课程介绍，课程目标，教师团队以及课程章节设置等，支持添加自定义不同级别目录。

	
	
	
	
	
	119.支持手动构建图谱课程，支持批量新增、删除节点；支持修改节点，并对节点进行层级展开设置。

	
	
	
	
	
	120.支持课程大纲模板构建，通过导入知识结构的课程大纲模板，系统自动识别文件内容，生成知识图谱及知识点列表。

	
	
	
	
	
	121.支持图谱excel表格构建，通过导入图谱excel表格，系统自动识别文件内容，生成知识图谱及知识点列表。

	
	
	
	
	
	122.支持电子教材构建，智能分析电子教材的一级、二级、三级标题，按照标题的层级关系，自动生成知识图谱及知识点列表。

	
	
	
	
	
	123.支持手动关联知识点资源，支持关联课程视频、音频、文档、图片、测验题等资源。

	
	
	
	
	
	124.支持为知识点增加试题，支持单选题、多选题、判断题、填空、简答题等题型；支持设置题干、选项及参考答案；支持输入答案解析。

	
	
	
	
	
	125.支持知识点手动关联课程章节，实现知识点与课程内容精准匹配。

	
	
	
	
	
	126.利用AI大模型，根据对应课程教材、资料及音视频资源，正确无误的解答问题，并形成相应学习关联。

	
	
	
	
	
	127.支持单个账号在对应课程中提出的问题保留历史记录，便于后期查看，并避免重复提问。

	
	
	
	
	
	128.系统具备智能课堂实录AI分析功能，可自动分析视频内容，精准提取课程知识点，形成知识点的视频打点切片。

	
	
	
	
	
	129.可结合语音转写功能，将课程知识点与教师语音转文字内容实现智能关联。

	
	
	
	
	
	130.知识切片支持与相应教材所构建的知识图谱实现精准关联，为学生提供更为系统、连贯的知识学习路径。

	
	
	
	
	
	131.平台具有独立的数据看板界面，可实时掌握平台使用情况，了解直播总量、录播资源、课程总数、课程资源、互动直播、系列课等数据。

	
	
	
	
	
	132.在线课堂数据统计：支持查看直播总量和本月直播数，观看总数和本月观看量，支持查看开课院系直播数据，包含今天、近7天、近30天的数据图表。滚动播报直播动态，便于客户实时了解最新直播活动。具有播放量排行榜。

	
	
	
	
	
	133.互动直播数据统计：支持查看互动直播节次、开课时长、授课教师、听课教师以及受益学生等。支持查看院系分布情况、热门互动排行以及课程计划动态。

	
	
	
	
	
	134.精品课程数据统计：支持查看包括精品课总节数、本月节数和本周节数。提供各院系资源统计、课程播放排行榜、课程最热排行、最新发布排行以及教师课程/学科课程统计等信息。

	
	
	
	
	
	135.课程资源数据统计：支持查看课程资源数据统计、年级课程资源统计、课程播放排行榜、教师课程/学科课程统计等数据。

	
	
	
	
	
	136.教研活动数据统计：支持查看教研活动总数、观看人次、评课次数、教研教师数量、教研组总数等数据信息，实时显示近1周的动态。通过图表的形式呈现人均教研活动学科分布、教研类型、教研组学科占比等数据信息。滚动播报实时教研动态。具有热门教研和教研组课程排行榜等信息。

	
	
	
	
	
	137.资源管理数据统计：以图标的形式呈现各学科录播资源统计数据。实时呈现存储空间和使用量情况；以图表的形式呈现资源使用率和不同视频时长的分布情况。

	
	
	
	
	
	138.直播管理系统需提供全面的直播活动管理功能。（1）支持按直播名称、教室和主讲人进行搜索，以及根据直播状态（未开始、直播中、已结束）、开课院系和时间进行筛选查询。系统允许查看、分享、编辑、下载直播活动，并提供推流地址的分享与删除功能。支持新建直播活动，创建时可设定名称、类型、时间、主讲人、教室、开课院系、课程类型、附件、活动地点、封面、简介等详细信息，并可选择直播回放、是否可见、指定教师、开启聊天室等功能。（2）支持查看单个直播课的数据，提供总观看量、实时观看人数、人气峰值和互动次数的数据预览，并支持按照时间维度查看直播数据趋势。同时，监测数据情况包括名称、时间、总观看人数、人气峰值、点赞次数和聊天互动量等指标。具有互动内容展示，记录每条留言的时间、昵称、留言内容、IP地址及删除操作。

	
	
	
	
	
	139.远程互动管理支持按照房间主题和主讲人进行搜索，并支持根据院系、年级及时间等条件筛选查询互动列表。支持创建互动课程，自定义设置包括房间主题、授课时间在内的基本信息。提供AI分析功能的选项，帮助教师更好地评估教学效果并获得即时反馈。

	
	
	
	
	
	140.教研活动管理：支持创建各年级、各学科的网络教研活动,支持自定义每个网络教研活动的展示封面、教研主题、教研内容、教研时间，支持上传教研相关的视频、图片、文档附件。支持课例评课、直播教研、互动教研三种教研模式。

	
	
	
	
	
	（1）课例评课管理：支持对指定的授课视频进行教研评价，支持设置评课权限为公开、指定教研组、指定教师，支持根据不同的学科选择指定的评课表。

	
	
	
	
	
	（2）直播教研管理：支持对实况直播的课程进行在线评课教研，创建直播教研时可根据课表选择指定教室、指定时间段的教研活动。支持设置直播人数上限；支持预制暖场素材。支持设置评课权限为公开、指定教研组、指定教师，支持根据不同的学科选择指定的评课表。

	
	
	
	
	
	（3）互动教研管理：支持对互动课堂进行教研评价，支持自由创建线上互动课堂教研评价。默认教研视频为主讲教室合成画面，支持自由选择是否加入教师全景、学生全景画面。支持签到设置、评论开启、评课表模版设置。

	
	
	
	
	
	（4）评课表管理：支持编辑和批量删除评课表。支持学科要求自定义评课表，包含：标题、引导语、评分项、主观意见，支持自定义每个评价指标的分值。

	
	
	
	
	
	141.录播资源管理：支持查看录播资源列表，支持按资源名称/主讲人快速搜索，支持按教室、年级、学科、时间、使用情况、资源大小查询录播的视频资源。支持远程管理录播主机资源，支持批量删除、手动上传等，支持查看录播主机录制完成的通道画面和合成画面，并支持单个视频资源的播放、删除、上传及下载；具有在线视频剪辑功能，支持段落分析和脑图，及添加字幕。

	
	
	
	
	
	142.系列课管理：支持可灵活创建各种视频专辑，可将同一类型的视频进行归类，便于视频的归整、便捷查询和统一管理。支持自定义系列课名称和封面，支持按照院系、课程和年级等等不同方式进行分类，支持设置观看权限。

	
	
	
	
	
	143.课程管理：包括课程的搜索、创建、编辑、发布与删除。支持按课程名称或开课院系进行搜索，快速定位所需课程。（1）新建课程支持设置课程封面、名称、主讲人、开课院系、类型、时间等基本信息，并选择报名方式。（2）已存在的课程支持进行编辑修改，教师能控制课程的发布状态，包括发布新课程和停止现有课程的教学活动。（3）支持单个或批量删除课程的功能。支持章节测验管理，包括测验列表和学生列表的管理，教师可以对测验进行批阅打分。同时，支持批量删除或批量发布（停止）课程，提高教学管理效率。（4）支持设置课程的基本信息，如课程介绍、课程章节、课程评价和课程讨论等。支持自定义设置课程模块内容，满足不同教学需求。（5）学生权限和教师权限的设置，确保教学内容的适当访问和使用，以及增强团队合作和课程管理的灵活性。（6）支持添加同级或子级章节目录，帮助构建结构化的课程内容。同时，可以添加多种类型的课程资源，资源包括多种格式的图片、视频、音频和文档，每个资源文件最大可达1000M。视频资源也可选择已绑定到平台的录播设备中的视频资源。为了方便大量内容的更新和管理，系统还支持章节的批量导入和导出功能。（7）章节测验功能支持添加单选题、多选题、简答题、填空题和判断题等多种题型。

	
	
	
	
	
	144.精品课管理支持创建和管理精品课程，包括课程名称、院系、主讲人、年级等信息的填写，以及视频资源、课程简介、封面图片的上传等。视频资源支持上传本地视频或选择已绑定到平台的录播设备中的视频资源。同时支持上传ppt、word、excel、pdf、png、jpeg、jpg、zip等格式相关资料。

	
	
	
	
	
	145.课表功能支持按所属院系和类型（包括常规课、互动直播、直播活动）筛选课表。并可进行查看、编辑、删除及新增课程等操作。同时支持查看个人课表，并根据教室或时间进行进一步筛选。支持添加新的课程项，包括常规课、互动直播、直播活动类型的课程。

	
	
	
	
	
	146.教研组管理支持创建和加入教研组，支持根据输入教研组名称、年级院系选择、课程选择、权限设置、邀请人员等条件创建新的教研组，并可在已建教研组列表中进行分享、编辑和解散。

	
	
	
	
	
	147.标准2U机架式国产服务器（配套国产操作系统）。

	
	
	
	
	
	148.处理器：配置单颗海光系列处理器，单颗处理器核心数≥16核，主频≥2.5GHz，支持超线程、内置安全处理器。

	
	
	
	
	
	▲149.内存：≥128GB DDR4内存，可扩展≥16个内存插槽，支持最大容量2TB，支持内存纠错等高级功能。

	
	
	
	
	
	▲150.硬盘：配置≥1块4T SATA硬盘, 整机最大支持16块硬盘，前置硬盘支持配置≥12块3.5/2.5英寸硬盘，后置硬盘支持≥4块2.5英寸硬盘，板载支持≥2块M.2 SSD硬盘。整机最大支持≥8块U.2 NVMe SSD硬盘。

	
	
	
	
	
	151.配置1块SAS 独立RAID卡带2G缓存，支持RAID 0/1/5。

	
	
	
	
	
	▲152.网络：支持标准1Gb/10Gb以太网络；主板集成≥2个千兆以太网RJ45接口，采用国产网络芯片。

	
	
	
	
	
	153.配件：免工具滑动导轨套件。

	
	
	
	
	
	154.PCIE插槽：最大可支持≥5个标准PCIe 4.0插槽（不含Storage专用插槽和OCP插槽）。

	
	
	
	
	
	155.电源：配置1个800W铂金热插拔电源模块，支持4个冗余热插拔冗余风扇，支持-48V/336V直流电源，支持PMbus功能，实现Node Manager 3.0功能；可选配热插拔单电机型，由风扇控制器控制。

	
	
	
	
	
	▲156.机箱前后面板配置：服务器开关指示灯、系统故障指示灯、内存故障指示灯、电源故障指示灯、风扇故障指示灯、系统过热指示灯、网络状态指示灯、UID状态指示灯、硬盘活动状态指示灯等9个独立指示灯；支持全天候监控设备运行状态，实现故障、停机、宕机适时预警；后天设定IP过滤规划、设定访问权限；支持电源系统级联，每台主机设备可级联多台从设备，可远程监控及控制从设备；本次配置1套接线使用H65级原铜材质，外壳使用阻燃材料，阻燃级别达UL94V-0，采用一体式条铜焊接，U形PC材质绝缘，接口设置防脱落装置，稳压、防雷、防漏电、防过载等保护。

	
	
	
	
	
	★157.投标时提供服务器管理软件相关软件著作权证书复印并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	158.支持固件数字签名更新机制，更新时进行数字签名校验，防止非授权固件的更新，支持TPM可信模块，配置机箱入侵检测，在外部打开机箱盖时提供报警功能。

	
	
	
	
	
	★159.服务：提供服务器硬件原厂3年5x8售后支持服务，为保证设备的可靠性服务，要求供货时提供原厂的售后服务承诺函原件。
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	智能分析器
	1
	台
	1.要求支持智能图像分析，结合具体的场景能够实现多个活动过程的跟踪识别，并对现场视频图像进行分析，实现常态化教学下的老师、学生多人跟踪识别。

	
	
	
	
	
	2.可快速设定教学有效区域的，光线、场景完全自适应，无论人的正面和侧面都会被准确识别，并能够通过后台查看到多人识别效果。

	
	
	
	
	
	3.要求具备身高自适应功能，无论老师、学生挥手，左右晃动，前后仰俯晃动等都不会被误判。

	
	
	
	
	
	4.要求具备较强的抗干扰能力，采用领先的防抖动特征跟踪算法，图像识别系统不受外在环境影响。

	
	
	
	
	
	5.要求系统结构设计合理，设置简单，可以实现全自动跟踪识别；支持实时定位，可以自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，实现特写拍摄。

	
	
	
	
	
	6.要求系统支持web界面访问，支持预览视频分析状态，可远程操控图像跟踪系统。

	
	
	
	
	
	7.要求系统支持摄像机自动跟踪，摄像机自动定位学生起立和教师移动，教师走进学生区域时，实时切换成教室全景画面。

	
	
	
	
	
	8.要求系统支持区域聚焦功能，可通过浏览器在监视画面框选出聚焦区域，以该区域作为聚焦参考区域。系统对讲台区域监视画面框选时，聚焦区域包括教师跟踪、黑板跟踪等，确保智能跟踪分析的准确性。

	
	
	
	
	
	★9.要求系统支持焦距守望功能，可通过浏览器对监视画面设置守望点，可同时设置不少于4个守望点相连实现智能跟踪(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	10.要求系统具备跟踪拍摄和切换拍摄两种模式，两种模式之间支持一键切换。

	
	
	
	
	
	★11.要求系统智能识别教师身体朝向。当教师面朝学生时，智能切换至教师特写；当教师面向黑板时，智能切换至板书特写。板书特写采用伴随跟踪拍摄方式(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★12.要求支持手势识别功能，可一键开启此功能。教师可以通过手势控制学生摄像机的拍摄(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	13.要求系统支持TCP、UDP两种传输协议，可以同时获取≥4路IP视频流进行智能图像分析，可对教师全景、板书全景、学生全景、学生巡视等景位进行设置。

	
	
	
	
	
	14.要求支持两种跟踪模式：伴随式模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。

	
	
	
	
	
	15.具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。

	
	
	
	
	
	16.要求支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立时学生特写摄像机跟踪拍摄，支持多个学生起立切换为学生全景拍摄。

	
	
	
	
	
	▲17.要求系统支持切换规则定制，可以精确调整切换时间，设置云台速度，速度系数不少于0～99可调。(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	18.要求系统可设置变焦速度，速度系数不少于1～7可调,实现焦距拉伸时间的调节。

	
	
	
	
	
	▲19.要求系统可设置跟踪灵敏度，灵敏度系数不少于0～9000可调(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	20.要求主机采用标准≤19英寸机架式安装，前面板采用单键式极简设计，简约实用。

	
	
	
	
	
	21.要求主机采用不大于DC12V安全电压供电，低功耗无风扇设计,工作噪音≤21db(A)。

	
	
	
	
	
	★22.要求采用嵌入式架构，内置AIoT智能芯片，支持AI图像跟踪技术，至少5TOPS标准或以上的算力(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	23.要求集教师跟踪、学生定位、板书定位、学生巡视等导播切换策略于一体。

	
	
	
	
	
	24.要求具备≥4路USB接口，支持接入I/O设备，要求具备≥1路HDMI OUT。

	
	
	
	
	
	25.要求具备≥1路LAN网络接口，支持网络传输高清视频，对云台摄像机、录播设备的控制采用网络通讯。

	222
	
	显示器
	1
	台
	▲1.屏幕尺寸：27英寸。

	
	
	
	
	
	2.颜色：黑色。

	
	
	
	
	
	3.亮度：350cd/㎡。

	
	
	
	
	
	4.支架底座：普通。

	
	
	
	
	
	5.电源类型：外接电源适配器。

	
	
	
	
	
	6.壁挂规格：100x100mm。

	
	
	
	
	
	7.产品净重：4.1kg（允许±3%）。

	
	
	
	
	
	8.产品尺寸：长619mm 宽368.39mm 高197.82mm（允许±3%）。

	
	
	
	
	
	9.屏幕比例：16:9。

	
	
	
	
	
	10.对比度：1000:1。
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	导播键盘
	1
	台
	▲1.设备需支持网络控制方式，具有独立的IP地址。

	
	
	
	
	
	2.需采用变速四维摇杆进行控制，扭动摇杆可控制云台摄像机转动，镜头变焦放大缩小。

	
	
	
	
	
	3.预置位要求对应录播设备的预置位功能，可调用录播设备的预置位，也可通过键盘设置预置位，先点击预置按钮，在通过右上角摇杆，选择合适的画面，再点击预置位数字即可设置成功。

	
	
	
	
	
	4.需采用自主设计的旋钮功能，具有无极调速功能，可实现云台速度、变倍速度调节。

	
	
	
	
	
	5.需支持IE浏览器添加前端设备。

	
	
	
	
	
	6.需支持添加至少6路摄像机ip\端口号。

	
	
	
	
	
	7.预置位按键≥9，每路摄像机至少添加9个预置位。

	
	
	
	
	
	8.布局按键≥5，对录播主机的布局切换。

	
	
	
	
	
	9.视频切换按键≥7，切换录播的备播视频。

	
	
	
	
	
	10.切换控制按键≥7，切换云台摄像机控制。

	
	
	
	
	
	11.导播功能按键≥5，至少包括录播\暂停\停止\手自动\直播\VGA锁。

	
	
	
	
	
	12.输出接口：≥1个RS422、≥1个RS232、≥1个LAN网络接口。
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	网线
	120
	米
	▲1.六类4对非屏蔽室内线缆，CAT-6-U-11。

	
	
	
	
	
	2.执行标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-C。

	
	
	
	
	
	3.带宽：250MHz；速率：1Gbps@100m、10Gbps@55m。

	
	
	
	
	
	4.结构：4对双绞+十字骨架。

	
	
	
	
	
	5.外护套：PVC,阻燃级别CMR。

	
	
	
	
	
	6.弯曲半径：静态≥8×线缆直径；动态≥10×线缆直径。

	
	
	
	
	
	7.导体：23AWG（0.55mm）无氧铜，直流电阻≤9.38Ω/100m。

	
	
	
	
	
	8.工作温度：-20℃～60℃；存储：-20℃～70℃。

	
	
	
	
	
	9.特性阻抗：100Ω±15%（1–250MHz）。

	
	
	
	
	
	10.衰减（Insertion Loss）：≤19.8dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	11.近端串扰（NEXT）：≥35.3dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	12.衰减串扰比（ACR）：≥15.5dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	13.回波损耗（RL）：≥16.0dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	14.传播时延：≤536ns/100m；时延差≤45ns/100m。

	
	
	
	
	
	15.工作电容：≤5.6nF/100m。

	
	
	
	
	
	16.额定传播速率（NVP）：65%±5%。

	
	
	
	
	
	17.最大拉力：≈11.4kg。

	
	
	
	
	
	18.耐压：DC1000V/AC750V 1min 无击穿。

	
	
	
	
	
	19.绝缘电阻：≥200MΩ。

	
	
	
	
	
	20.电缆包装：305米/箱。
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	HDMI分配器
	1
	个
	▲1.1 进 8 出 HDMI 高清分配器。

	
	
	
	
	
	2.HDMI1.4 版本，支持 4K@30Hz、1080P 全高清分辨率；1 路 HDMI 输入同步输出 8 路同源音视频信号，内置信号放大补偿芯片，自带 EDID 自适应识别；支持杜比、DTS、LPCM 数字音频同步传输；金属机身，散热抗干扰，外置 DC 电源供电，兼容电脑、录像机、监控主机、机顶盒、投影仪、液晶显示屏。
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	监控系统
	监控摄像头(球机)
	6
	台
	1.支持多种智能功能，支持远距离补光，保证大范围内的日夜间监控效果；适用于需管控区域的防范，采用AI ISP技术,超星光级超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，F1.0超大光圈。

	
	
	
	
	
	2.支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍。

	
	
	
	
	
	3.支持绊线入侵，支持区域入侵，支持穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，支持停车检测，支持人员聚集，支持人车分类报警。

	
	
	
	
	
	4.支持20倍混合变倍。

	
	
	
	
	
	5.支持超级AI编码，实现超低码流传输。

	
	
	
	
	
	内置80米白光灯补光，采用倍率与灯光功率匹配算法，补光效果更均匀，水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区。

	
	
	
	
	
	6.支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径。

	
	
	
	
	
	7.支持1路音频输入和1路音频输出，内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能。

	
	
	
	
	
	▲8.支持IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护。

	
	
	
	
	
	9.支持DC12V±10%宽电压输入，POE+(802.3at)。
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	录像机
	1
	台
	▲1.支持最大16路网络视频接入，网络性能160Mbps接入、160Mbps储存、80Mbps转发。

	
	
	
	
	
	2.配置4块10TB监控专用硬盘。

	
	
	
	
	
	3. 具有澎湃解码性能及强劲的接入和转发带宽，满足产品本地预览、录像文件本地实时存储、录像查询和回放、视频多画面分割显示、
4.设备管理和控制等功能。产品除了普通视频监控录像外，还适用于出入口人脸检测、识别，周界区域的人员布控及其它多种本地化前智能应用。

	
	
	
	
	
	5.支持全新UI4.0界面风格。

	
	
	
	
	
	6.支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器。

	
	
	
	
	
	7.支持WEB、本地GUI界面操作。

	
	
	
	
	
	8.支持Smart H.265；H.265；Smart H.264；H.264/MJPEG码流。

	
	
	
	
	
	9.支持VGA、HDMI异源输出，HDMI视频输出分辨率最高达4K。

	
	
	
	
	
	10.支持1路后智能人脸检测比对； 最大10个人脸库，共20000张人脸图片；2路后智能周界检测；4路后智能SMD。

	
	
	
	
	
	11.支持前智能：高空抛物检测、人脸检测比对、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能、物品监控、电瓶车入梯。

	
	
	
	
	
	12.可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机。

	
	
	
	
	
	13.支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF网络协议。

	
	
	
	
	
	14.支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入。

	
	
	
	
	
	15.支持语音对讲，客户端通过NVR与网络摄像机进行语音对讲。

	
	
	
	
	
	16.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询。

	
	
	
	
	
	17.支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看。

	
	
	
	
	
	18.支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式。

	
	
	
	
	
	19.支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能。

	
	
	
	
	
	20.支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR。

	
	
	
	
	
	21.支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像。

	
	
	
	
	
	22.支持预览图像与回放图像的电子放大。

	
	
	
	
	
	23.可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作。

	
	
	
	
	
	24.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作。

	
	
	
	
	
	25.支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上。

	
	
	
	
	
	26.支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储。

	
	
	
	
	
	27.支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储。

	
	
	
	
	
	28.支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式。

	
	
	
	
	
	29.支持云联APP远程监控，预览，回放。

	
	
	
	
	
	★30.与现有监控系统平台无缝衔接。
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	交换机(10口POE)
	1
	台
	▲1.实配固化千兆电接口数≥10个，千兆SFP光口≥1个，最大可用端口≥11个。

	
	
	
	
	
	▲2.交换容量≥192Gbps，包转发率≥40Mpps（提供官网查询链接及截图作为证明材料加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	▲3.支持PoE/PoE+，整机最大PoE供电功率120W，单端口最大PoE供电功率30W（提供官网查询链接及截图作为证明材料加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	4.工作温度0℃~45℃。

	
	
	
	
	
	5.支持端口防雷等级≥6kV。

	
	
	
	
	
	6.支持自动防IP冲突、自动防环路、自动防私接。

	
	
	
	
	
	7.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。

	
	
	
	
	
	8.支持DHCP Snooping，避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。

	
	
	
	
	
	9.支持VLAN划分，提升网络的安全性、灵活性和管理效率。

	
	
	
	
	
	10.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。

	
	
	
	
	
	11.支持端口流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、线缆检测，并可通过Web界面实现配置。

	
	
	
	
	
	12.支持Web管理，App和云管理。

	
	
	
	
	
	13.支持手机App集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等。

	
	
	
	
	
	▲14.提供电信设备进网许可证证书复印件并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	15.支持链路聚合，叠加带宽，冗余备份，网络传输更稳定。

	
	
	
	
	
	16.支持永久PoE。
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	交换机(8口)
	1
	台
	▲1.二层弱网管交换机。

	
	
	
	
	
	2.交换容量 146Gbps，包转发率 15Mpps，8 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，固化 2 个千兆 SFP 光口上联，交换机支持 VLAN、端口聚合、端口镜像等功能，支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。
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	网线
	500
	米
	▲1.六类4对非屏蔽室内线缆，CAT-6-U-11。

	
	
	
	
	
	2.执行标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-C。

	
	
	
	
	
	3.带宽：250MHz；速率：1Gbps@100m、10Gbps@55m。

	
	
	
	
	
	4.结构：4对双绞+十字骨架。

	
	
	
	
	
	5.外护套：PVC,阻燃级别CMR。

	
	
	
	
	
	6.弯曲半径：静态≥8×线缆直径；动态≥10×线缆直径。

	
	
	
	
	
	7.导体：23AWG（0.55mm）无氧铜，直流电阻≤9.38Ω/100m。

	
	
	
	
	
	8.工作温度：-20℃～60℃；存储：-20℃～70℃。

	
	
	
	
	
	9.特性阻抗：100Ω±15%（1–250MHz）。

	
	
	
	
	
	10.衰减（Insertion Loss）：≤19.8dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	11.近端串扰（NEXT）：≥35.3dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	12.衰减串扰比（ACR）：≥15.5dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	13.回波损耗（RL）：≥16.0dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	14.传播时延：≤536ns/100m；时延差≤45ns/100m。

	
	
	
	
	
	15.工作电容：≤5.6nF/100m。

	
	
	
	
	
	16.额定传播速率（NVP）：65%±5%。

	
	
	
	
	
	17.最大拉力：≈11.4kg。

	
	
	
	
	
	18.耐压：DC1000V/AC750V 1min 无击穿。

	
	
	
	
	
	19.绝缘电阻：≥200MΩ。

	
	
	
	
	
	20.电缆包装：305米/箱。
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	支架
	6
	个
	监控摄像头铝合金支架，加厚一体压铸成型，表面喷塑防锈防腐；承重≥5kg，适配常规网络摄像机；万向调节结构，水平 360° 旋转、垂直上下俯仰可调；预留出线孔，配套膨胀螺丝、固定螺栓全套安装配件；防水防尘，适用于室内外墙装摄像机固定。
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	镀锌管
	850
	米
	热浸镀锌钢管 DN15×1.5mm，公称通径 DN15，钢管外径 Φ15mm，壁厚 1.5mm；基材采用 Q235B 直缝焊管，执行标准 GB/T3091；管材内外壁整体热浸镀锌，符合 GB/T13912 标准，锌层均匀完整无漏镀、起皮、锌瘤；单根定尺 6 米，管口切割平整无毛刺，支持套丝螺纹连接；出厂经水压密封性试验，适用于电缆穿线管。

	233
	
	镀锌管
	600
	米
	热浸镀锌钢管 DN50×1.5mm，公称通径 DN50（2 寸），钢管外径 Φ50mm，壁厚 1.5mm；基材采用 Q235B 直缝焊管，执行标准 GB/T3091；管材内外壁整体热浸镀锌，符合 GB/T13912 标准，锌层均匀完整无漏镀、起皮、锌瘤；单根定尺 6 米，管口切割平整无毛刺，支持套丝螺纹连接；出厂经水压密封性试验，适用于电缆穿线管。

	场馆四：领导干部AI测评教学区（信息中心二楼420㎡计算机教室）
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	高清显示系统
	P1.5 LED显示屏(测评区屏）
	7.29
	㎡
	▲1.点间距≤1.57mm，物理实像素密度≥ 409600点 /m²(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	▲2.采用COB封装方式，RGB芯片全倒装技术，晶片直接焊在PCB上，无焊线(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	★3.箱体为压铸铝合金材质，均为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘、静音设计，箱体厚度≤40mm(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	4.LED 显示单元正面采用哑光处理，反光率≤8%，墨色一致性△E＜0.5。

	
	
	
	
	
	5.箱体单元比例16：9，模组平整度≤0.05mm；拼接精度≤0.04mm，模组间间隙≤0.05mm。

	
	
	
	
	
	6.显示屏亮度≥600cd/㎡；亮度调节 0-100%无极可调。

	
	
	
	
	
	★7.峰值功耗≤340W/㎡；平均功耗≤120W/㎡。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	8.最大对比度≥15000:1，刷新率≥3840Hz；灰度等级≥16bit。

	
	
	
	
	
	9.屏幕可视角度：水平≥170°；垂直≥170°。

	
	
	
	
	
	10.色温(K)支持1000-20000 可调,白平衡 6500K士5%。

	
	
	
	
	
	★11.模组与HUB卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔。采用浮动式接插件，接插件镀金≥50 μ厚度，具有嵌合纠偏功能，连接稳定且箱体间连接无外露线材(投标时提供相关技术证明材料，如产品说明书、产品彩页或检测报告等材料才予以加分；合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章)。

	
	
	
	
	
	★12.屏体采用超黑底色，哑面处理(投标时提供相关技术证明材料，如产品说明书、产品彩页或检测报告等材料才予以加分；合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章)。

	
	
	
	
	
	▲13.支持高集成三合一板卡设计，电源、接收卡、HUB板一体化，板内无线连接。

	
	
	
	
	
	★14.双层安装板的设计，保证箱体4个方向的精密拼接，平面高低差≤0.1mm(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★15.模组与单元箱体间采用磁吸固定方式，磁吸固定点≥8个,单模组磁吸强度≥10KG，高强度磁吸能力能避免发生掉落事故(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	16.屏幕温升：显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不应超过 25℃，绝缘材料的温升不应超过 25℃。

	
	
	
	
	
	17.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读。

	
	
	
	
	
	18.线材接插件及箱体安装部位，均带有防呆设计，箱体底部条型防撞设计，底部增加矩形防撞条。

	
	
	
	
	
	★19.支持低亮高灰，100%亮度时≥16bit；20%亮度时≥16bit，灰度等级支持红、绿、蓝；灰度非线性纠偏后各256级。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	20.支持 3D 数字梳状滤波和 3D 数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象。

	
	
	
	
	
	★21.辐射发射、传导辐射，符合 GB/T 9254.1-2021Class A限值要求；谐波电流符合GB 17625.1-2022电磁兼容限值A类设备限值要求。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	22.支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换，色域覆盖率≥120%NTSC。

	
	
	
	
	
	23.支持DVI、HDMI、VGA、SDI、S-Video、DP、网络流媒体等多种格式的信号输入至视频处理器。

	
	
	
	
	
	24.对LED显示屏表面应力测试，最大应力值≥120MPa。

	
	
	
	
	
	25.屏体表面可采用清水或75%浓度酒精擦拭，清洁屏体表面。

	
	
	
	
	
	★26.具有下列消隐功能，倍频刷新率提升2/4/8倍，低灰偏色改善(投标时提供CMA或CNAS认可的第三方检测报告复印件，并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★27.屏体软件可对PLC配电箱单台控制或多台级联控制，支持大屏系统一键开关机，设置定时开关机。软件需具备系统配置数据备份和还原功能。软件需具备第三方视频平台对接能力，具有完整的二次开发接口(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	28.所投屏体符合低蓝光检测要求，并提供低蓝光认证证书复印件加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	29.产品符合《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》。

	
	
	
	
	
	30.所投屏体符合产品色彩品质A级。

	
	
	
	
	
	31.所投屏体所采用全部为国产电子元器件，符合百分百国产化率。
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	发送盒
	4
	台
	1.支持≥ 1 路 DVI 视频源输入。

	
	
	
	
	
	2.支持 ≥1 路 HDMI 视频源输入。

	
	
	
	
	
	3.支持≥ 1 路音频输入。

	
	
	
	
	
	4.支持 ≥6 路千兆网口输出，单个网口最大支持 65 万像素。

	
	
	
	
	
	5.支持≥ 1 路 DVI 视频源输出，可用于级联或监视。

	
	
	
	
	
	6.支持 ≥1 路 HDMI 视频源输出，可用于级联或监视。

	
	
	
	
	
	▲7.支持最大分辨率为 1920×1200@60Hz，支持视频源位深8bit。

	
	
	
	
	
	8.支持 1 路方口 USB 控制接口。

	
	
	
	
	
	9.支持 RS232 控制接口，可用于设备级联。

	
	
	
	
	
	★10.为保证设备稳定运行，MTBF可不间断工作≥300000小时。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。
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	配电箱
	1
	套
	▲1.三相配电系统，功率：10KW。

	
	
	
	
	
	2.具有过载、过流保护。

	
	
	
	
	
	3.通过定制软件控制电源系统的开关，具有温湿度采集。

	
	
	
	
	
	4.通过多功能卡可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源。

	
	
	
	
	
	5.通过多功能卡可设定任意时间关闭计算机。
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	钢结构支架
	7.86
	㎡
	根据现场环境制定大屏幕钢结构，钢结构要求：上下左右各2cm黑色不锈钢包边，尺寸：长3.64米×宽2.065米×厚度0.1米。

	
	
	
	
	
	1.按照国家钢结构设计规范,满足屏体安全承载需求制。

	
	
	
	
	
	▲2.显示屏支撑钢结构材料采用国标，所用材料材质均为Q235B镀锌材料。

	
	
	
	
	
	3.模块安装框架对角和平面度应满足模块安装需要（±2mm)。

	
	
	
	
	
	4.钢结构防锈处理，颜色由采购人选取。

	
	
	
	
	
	5.包边装饰:敷设不锈钢等装饰材料用角钢、管材位置由装修工艺自行确定。

	
	
	
	
	
	6.所有钢构件的焊接部位均需进行防腐处理。
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	网线
	650
	米
	▲1.六类4对非屏蔽室内线缆，CAT-6-U-11。

	
	
	
	
	
	2.执行标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-C。

	
	
	
	
	
	3.带宽：250MHz；速率：1Gbps@100m、10Gbps@55m。

	
	
	
	
	
	4.结构：4对双绞+十字骨架。

	
	
	
	
	
	5.外护套：PVC,阻燃级别CMR。

	
	
	
	
	
	6.弯曲半径：静态≥8×线缆直径；动态≥10×线缆直径。

	
	
	
	
	
	7.导体：23AWG（0.55mm）无氧铜，直流电阻≤9.38Ω/100m。

	
	
	
	
	
	8.工作温度：-20℃～60℃；存储：-20℃～70℃。

	
	
	
	
	
	9.特性阻抗：100Ω±15%（1–250MHz）。

	
	
	
	
	
	10.衰减（Insertion Loss）：≤19.8dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	11.近端串扰（NEXT）：≥35.3dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	12.衰减串扰比（ACR）：≥15.5dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	13.回波损耗（RL）：≥16.0dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	14.传播时延：≤536ns/100m；时延差≤45ns/100m。

	
	
	
	
	
	15.工作电容：≤5.6nF/100m。

	
	
	
	
	
	16.额定传播速率（NVP）：65%±5%。

	
	
	
	
	
	17.最大拉力：≈11.4kg。

	
	
	
	
	
	18.耐压：DC1000V/AC750V 1min 无击穿。

	
	
	
	
	
	19.绝缘电阻：≥200MΩ。

	
	
	
	
	
	20.电缆包装：305米/箱。
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	电源线
	60
	米
	▲1.RVV 3×4mm² 三芯多股软护套电源线。

	
	
	
	
	
	2.单芯导体截面积 4 平方毫米，多股高纯无氧铜绞合导体，PVC 分色绝缘、整体 PVC 外护套；额定电压 450/750V，阻燃耐磨，载流量充足，适用于工控设备、功放、机柜、大功率设备供电敷设。
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	音响扩声系统
	会议音柱扬声器
	8
	只
	▲1.频率响应范围：优于或等于95Hz-18KHz。

	
	
	
	
	
	2.额定功率：≥120W。

	
	
	
	
	
	3.灵敏度：≥88dB。

	
	
	
	
	
	4.最大声压级：≥109dB。

	
	
	
	
	
	5.单元组成：内置≥4个单元尺寸≥4.5寸，≥1个单元尺寸≥1寸。

	
	
	
	
	
	6.额定阻抗：≥8Ω。

	
	
	
	
	
	7.音箱设备生产厂家具备对产品的自主检测及质量复检实力，具备通过JJF1147-2006《消声室和半消声室声学特性校准规范》校准的全消音室。
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	双通道专业数字功放
	4
	台
	1.双声道立体声专业数字功率放大器，每声道音量可调。

	
	
	
	
	
	2.具有XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯。

	
	
	
	
	
	3.内置电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。

	
	
	
	
	
	4.支持三种输出方式可选：双声道、单声道和BTL桥接；支持常用接线柱和专业SPEAKON扬声器插座（仅限于立体声工作模式）两种方式功率输出。

	
	
	
	
	
	5.各通道均配备LED工作状态指示。

	
	
	
	
	
	6.多个功率级别的设计满足于不同场合的应用需求,每声道（8Ω）额定输出≥230W，每声道（4Ω）额定输出≥350W，桥接（8Ω）额定输出≥700W。

	
	
	
	
	
	★7.为保证系统安全稳定运行需满足以下要求:每声道（8Ω）失真限制的输出功率：≥230W；增益限制的有效频率范围：20-20000Hz；总谐波失真：≤0.5%；最小源电动势：≤1100mV；信噪比：≥95dB。
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	数字调音台(12路)
	1
	台
	1.具有≥4.3"高清晰彩色TFT电容触摸液晶显示屏。

	
	
	
	
	
	▲2.具有≥8路XLR平衡输入口，≥8路TRS非平衡输入口，≥1组立体声TRS非平衡输入口，≥1路监听耳机TRS非平衡输出口，≥2路USB接口，≥4路XLR平衡输出口，≥1组立体声XLR平衡输出口，≥1路RJ45网络通讯接口，≥1路RS485通讯凤凰插口，带≥5V供电电压输出，≥1路PC声卡USB接口。

	
	
	
	
	
	3.支持PC声卡模式、蓝牙播放功能。

	
	
	
	
	
	4.支持可编程中控遥控操作，可通过可编程中央控制主机集中控制数字调音台的主要参数，比如输入/输出音量和静音控制，还包括场景调用等。

	
	
	
	
	
	5.输入通道支持幻象电源、极性切换(Phase)、噪声门(Gate)、压限器(Comp)、参量均衡(PEQ)、开启高阻抗、啸叫抑制、声像调节等功能配置。

	
	
	
	
	
	6.输出通道支持延时器(Delay)、≥4段参量频率均衡(PEQ)、高通滤波器(HPF)、低通滤波器(LPF)、压限器(Comp)等功能配置。

	
	
	
	
	
	7.支持局域网IP联网功能，IOS苹果iPad或安卓平板电脑可无线连接调台进行远程遥控操作，APP软件可无线遥控操作调音台所有的参数。

	
	
	
	
	
	8.支持usb播放和录音，可播放MP3﹑AAC﹑WAV﹑AIFF﹑APE、FLAC格式音乐文件。

	
	
	
	
	
	9.支持效果器设置，内置≥5种效果类型：回声(Echo)、混响(Reverb)、回声(Echo)+混响(Reverb)、镶边(Flanger)、立体声延时(StereoDelay)。

	
	
	
	
	
	10.支持参数预设功能，可针对输入通道的多个参数提供≥6组预设随时调取，预设参数可导出到本地保存备份和导入U盘预设参数。

	
	
	
	
	
	▲11.支持自动加载功能，设备启动时可自动加载预先选定的场景（提供软件功能界面截图佐证加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	▲12.支持全局数据链路总览界面功能，音频信号从输入到输出全流程处理可视化呈现（包含噪声门、高通、低通、参量均衡、压限器、通道音量、静音等功能项），单击相应节点即可进行参数设置（提供软件功能界面截图佐证加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	▲13.输入通道支持幻象电源、极性切换(Phase)、噪声门(Gate)、压限器(Comp)、参量均衡(PEQ)、开启高阻抗、啸叫抑制、声像调节等功能配置（提供软件功能界面截图佐证加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	▲14.支持连接86盒控制器远程控制，支持连接≥64个控制器，通过控制器可远程控制调音台≥6种场景调用、输入输出音量，效果音量、音量编组和U盘/蓝牙播放（提供软件功能界面截图佐证加盖投标人公章）。
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	专业音频处理器
	1
	台
	▲1.具有≥1个USB接口，≥8通道音频输出凤凰插口，≥8通道音频输入凤凰插口（每路都具有48V幻象电源），≥1路RS232接口，≥1路RS485接口，≥8路GPIO凤凰插口，≥1路RJ45网络通讯接口，≥1个系统复位按钮。

	
	
	
	
	
	2.8路平衡式输出，采用裸线接口端子。

	
	
	
	
	
	3.120db的A/D与D/A转换，最高可达96kHz/48K采样率。

	
	
	
	
	
	4.高速DSP处理芯片Ti450MHzFLOPSDSP处理内核。

	
	
	
	
	
	5.通道拷贝.粘贴.联控功能。

	
	
	
	
	
	▲6.DSP音频处理，输入每通道：前级放大.信号发生器.扩展器.压缩器.5段参量均衡.自动混音台.AFC.AEC.ANC；每输出通道：音箱管理器（31段参量均衡器.延时器.分频器.高低通滤波器.限幅器）。

	
	
	
	
	
	7.全功能矩阵混音功能。

	
	
	
	
	
	8.内置自动混音台功能

	
	
	
	
	
	9.AEC自适应回声消除功能，可以处理超宽带的语音和音频信号，提供完美的听觉效果。

	
	
	
	
	
	10.采用子带算法，具有很少的MIPS消耗。

	
	
	
	
	
	11.可支持的最大回声脱尾高达512ms，适合在各种大.中.小型视频会议室使用。

	
	
	
	
	
	12.使用稳定的双方同时讲话（DoubleTalk）检测方法，即使在强背景噪声和非线性失真环境下也有效，并且在双方同时讲话期间残余回声不会增加。

	
	
	
	
	
	13.收敛速度和终端扬声器非线性失真时的回声抑制比（ERLE）高。

	
	
	
	
	
	14.ANC自动适应噪音消除功能，可以消除噪声环境下的附加噪声。

	
	
	
	
	
	15.Enternet多用途数据传输及控制端口。

	
	
	
	
	
	16.内置自动摄像跟踪功能。

	
	
	
	
	
	17.RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，如AMX.Crestron。

	
	
	
	
	
	18.RS-485摄像机控制端口。

	
	
	
	
	
	19.GPIO可编程控制接口（8组，可自定义输入输出）；支持平板界面操作控制；支持最少8~100组场景预设功能；直观.图形化软件控制界面。

	
	
	
	
	
	★20.具有均衡器功能，分别在1-5段均衡的中心频率、增益、带宽框输入正确数值，对应旋钮位置和图上对应点的位置相应改变；设置好均衡器各数值，改变某一段的中心频率、增益或带宽，输出声音相应改变（投标时提供第三方检验检测机构出具的检验检测报告作为该技术参数证明材料并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	★21.为了保证产品的稳定性，产品要求采用多路电容麦的同步采样电路、系统或应用了多路电容麦的同步采样电路系统软件，从而能够精确实现产品功能。

	
	
	
	
	
	★22.由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图，软件名称要求是“数字音频处理器控制软件”或相近的软件。
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	专业自动反馈抑制器
	1
	台
	▲1.具有≥2路MUTE静音按钮，≥2路BYPASS旁路按钮，≥2路FILTERRESET滤波器重置按钮，≥2路卡侬(XLR)/6.35(TRS)输入接口，≥2路卡侬(XLR)输出接口，≥2路6.35(TRS)输出接口,≥1路RS232控制接口，≥1路RJ45网络接口。

	
	
	
	
	
	★2.每路支持≥15个陷波滤波器设置，可设置动态和固定≥2种陷波滤波器类型，可调节宽带、正常和窄带≥3种陷波滤波器瓣宽（提供软件功能界面截图佐证并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	★3.支持噪声门调节，可调节门限值、启动时间、释放时间和噪声衰减深度（Depth）≥4个参数（提供软件功能界面截图佐证并加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	4.每路支持调节输入增益，静音，直通功能。

	
	
	
	
	
	5.可显示≥2路输入，≥2路输出实时电平值。

	
	
	
	
	
	★6.为了保证产品的稳定性，产品要求采用信号反馈抑制电路、系统以及装置或应用了信号反馈抑制电路系统软件，从而能够精确实现产品功能，投标时需提供由第三方国家权威机构出具的证明文件佐证并加盖投标人公章。
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	无线话筒套装
	2
	套
	1.配置≥2只手持麦+≥1台接收机。

	
	
	
	
	
	2.工作频率 ：632MHz～695MHz。

	
	
	
	
	
	3.调制方式 宽带FM。

	
	
	
	
	
	4.信道数目 200。

	
	
	
	
	
	5.信道间隔 250KHz。

	
	
	
	
	
	6.频率稳定度 ±0、005%以内。

	
	
	
	
	
	7.动态范围：88dB。

	
	
	
	
	
	8.最大偏移 ±45KHz。

	
	
	
	
	
	9.音频频率响应 120Hz～16KHz(±3dB)。

	
	
	
	
	
	★10.信躁比≥73dB。提供第三方权威检测机构根据GB/T 17276-1998《无线传声器系统通用规范》作为判断依据，在1KHZ测试频率下检测合格的检验报告复印件并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	★11.总谐波失真 ≤1% 。提供第三方权威检测机构根据GB/T 17276-1998《无线传声器系统通用规范》作为判断依据，在1KHZ测试频率下检测合格的检验报告复印件并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	12.工作距离 1、空旷距离约200M；2、如使用空间复杂或电磁场环境复杂的情况下将缩短工作距离（工作距离取决于很多变量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等。）。

	246
	
	16路天线分配器
	1
	套
	16路分配器主机：

	
	
	
	
	
	1.天线分配器是全频道的UHF天线分配器，它可以在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到多台接收机。

	
	
	
	
	
	▲2.外置3安开关电源，可提供四组12v直流电给无线接收机。单一台天线分配器主机可支援最多16个天线通道端口。

	
	
	
	
	
	主机技术参数：

	
	
	
	
	
	▲1.工作频率：优于或等于470-950MHz；

	
	
	
	
	
	2.工作电流：DC MAX:≥3000mA±100mA；

	
	
	
	
	
	3.工作电压：≥DC 12-15V；

	
	
	
	
	
	4.偏置电压：≥DC 12V±1V；

	
	
	
	
	
	5.偏置电流：≥DC 150mA±10mA；

	
	
	
	
	
	6.DC输出口：≥4个，最大≥2.5A；

	
	
	
	
	
	7.增益：≥0db±1db；

	
	
	
	
	
	8.天线接口：≥SMA*16；

	
	
	
	
	
	9.偏压接口：≥BNC*2；

	
	
	
	
	
	10.阻抗：≥50Ω。
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	指向性天线（鱼骨型）
	1
	套
	1.指向性功能采用对数周期偶极振子阵列,能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。

	
	
	
	
	
	2.集成式放大器具有四档增益设置,用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失。

	
	
	
	
	
	3.可将天线翼叶子固定在话筒支架上或者使用可旋转支架固定在墙壁上。

	
	
	
	
	
	4.四档位增益可调选择开关。

	
	
	
	
	
	技术参数：

	
	
	
	
	
	1.射频频率范围:优于或等于470-950MHz；

	
	
	
	
	
	2.阻抗：≥50Ω；

	
	
	
	
	
	3.极化方式：垂直极化与水平极化；

	
	
	
	
	
	4.连接方式：BNC；

	
	
	
	
	
	5.供电方式：+12V DC/150mA。
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	智能时序电源管理器
	1
	台
	▲1.机器采用工业级触控液晶显示屏，可实时显示当前每一通道的电能指标，日期.时间.星期.通道开关状态及定时点信息，每通道可设定延时开/关机（1~999秒），屏幕带触控功能。

	
	
	
	
	
	2.每路通道均可设定定时开关时间，设置多个定时方案，并可单次开/关或循环开关及周期定时开关设定，内置高精度时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，自动联网校时功能，让设备管理更简单。

	
	
	
	
	
	▲3.配备专业的网口Web页面（电脑，安卓手机，苹果手机，IPAD）登录管理控制操作，在系统集成中使产品具备更强的管理功能，RS-232串口控制协议，支持外部中央控制设备控制，RJ45固定一进一出联机口，不需要ID号即可实现系统安装从前到后，按顺序开机，从后向前关机。

	
	
	
	
	
	4.采用万能插座，能兼容全部产品电源接口；单机≥16路时序电源，已配备电源滤波器，2U机身高度，带空气开关装置，外观精美，做工精细。

	
	
	
	
	
	5.特设过流检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障,最大输入电流≥63A，单路最大输出电流≥16A，工作电压95V-240V。

	
	
	
	
	
	6.可实现远程集中控制，每台设备可设置IP,服务器IP,端口，设备在线ID；每组名字可自定义。

	
	
	
	
	
	7.可选择三种工作模式，手动模式，联级模式，定时模式，在手动模式，还可添加场景模式。

	
	
	
	
	
	8.设备电源输入采用接线柱接线方式，配置≥63A大电流空气开关及标配10平方大电缆输入。

	
	
	
	
	
	▲9.配备有多种接口，包括中控RS232公头≥1个，USB供电口≥1个，RJ45网口≥1个，RJ45直连口一进一出，支持无线WIFI的AP模式可联接手机，平板，电脑等终端设备进行web控制。

	
	
	
	
	
	10.支持web管控页面密码登录，密码可改，方便权限接入。

	
	
	
	
	
	11.该机采集使用了专业工业级电源检测方案，采用专业电能算法校准，参数更加实时，让误差控制在最小范围，电压，电流，功率，功率因数一目了然。

	
	
	
	
	
	12.输出电源插座：后面板 ≥16只受控万用插座适应不同标准要求（万能座.欧标座.美标座）。

	
	
	
	
	
	13.插座标准: 兼容国标 6A.10A，最大电流可达≥16A。

	
	
	
	
	
	14.开关间隔时间:可随意设定1-999s。

	
	
	
	
	
	15.可以实时显示当前电流，功率，电压参数，可以远程更加方便监控电能系统。

	
	
	
	
	
	16.可通过8字插电源口输入触发≥16路电源口时序开关。

	
	
	
	
	
	17.设备自带一个电源直通口。

	
	
	
	
	
	18.机箱高度: 2U（89mm）。
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	同轴电缆线
	60
	米
	▲1.SYV50-5 射频同轴馈线。

	
	
	
	
	
	2.特性阻抗 50Ω，高纯无氧铜实心内导体，实心 PE 绝缘；内层铝箔全包 + 外层 128 编纯铜编织双层屏蔽，屏蔽覆盖率≥95%；PVC 耐磨外护套，线缆外径约 7.2mm；工作频率 0-1000MHz，高频低衰减，抗电磁干扰；符合 GB/T14864-2013，用于无线 AP、对讲机、天线射频信号传输。
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	音响金银线
	300
	米
	▲1.2×2.5mm² 音响金银线。

	
	
	
	
	
	2.每路 300 股高纯无氧铜多股绞合导体，正负极分别红金、银色双色 PVC 绝缘区分；导线截面积 2.5 平方，高柔韧性、导电损耗低，抗音频信号衰减；无护套扁平音响线，适用于会议室音箱、广播喇叭功率传输。
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	卡侬头（母）-卡侬（公）
	12
	条
	▲1.3 芯 XLR 卡侬公对母平衡音频线。

	
	
	
	
	
	2.两端配 PVC 绝缘卡侬公头、卡侬母头，接头穿线孔径 6.0mm；插针纯铜镀金，自锁卡扣防脱落，尾部带压线锁；内部 2 芯高纯无氧铜 + 铝箔铜网双层屏蔽，线缆外径 6mm，PVC 耐磨外护套；平衡传输抗干扰，无电流杂音，适配话筒、调音台、功放音频连接。长度10米。
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	智能录播系统
	录播一体机
	1
	台
	1.系统支持账号密码登录，支持电影模式、资源模式等录制模式，支持≥1路电影模式加≥6路资源备份，可同时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。

	
	
	
	
	
	★2.录制格式至少支持MP4/FLV/TS，录制分辨率支持3840*2160、1920*1080等，支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)

	
	
	
	
	
	3.支持实时显示录播主机CPU的使用率，硬盘使用情况，不少于6路预监画面，可自定义通道预监画面名称。

	
	
	
	
	
	4.要求导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换等功能，其中鼠标拖动视频切换时支持导播小画面定位跟随。

	
	
	
	
	
	5.支持添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置，其中系统时间支持自动校准。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置≥9种字体大小、≥8种字体颜色、≥8种字体背景颜色选择。

	
	
	
	
	
	6.系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，可输入中文、英文、数字、特殊符号。

	
	
	
	
	
	7.支持导播模式设置：至少包括手动、半自动、全自动模式，具有自动轮巡导播模式，可自定义轮巡画面和间隔时长。

	
	
	
	
	
	8.需支持会议导播模式，开启会议模式后，系统根据会议麦克风发言自动切换视频画面预置位。

	
	
	
	
	
	▲9.要求提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过鼠标拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换，替换时支持导播小画面定位跟随(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	10.需支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，自定义布局时可随意拖拉画面窗口，更改布局背景和边框颜色。

	
	
	
	
	
	11.支持≥4种片头和≥4种片尾的添加，可以设置插入片头片尾的时间，支持jpg、png格式。

	
	
	
	
	
	12.台标支持≥4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。支持设定图片台标，支持jpg、png格式。

	
	
	
	
	
	13.支持上滑、下滑、左滑、右滑等多种切换特效，支持自定义选择≥8种特效切换速度。

	
	
	
	
	
	14.要求系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、上下左右位置调整以及≥8个预置位的设置。

	
	
	
	
	
	15.要求系统可以进行音量设置，可以采用鼠标拖动方式控制设备输入输出的音量大小。

	
	
	
	
	
	16.系统支持录制倒计时和循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除，支持录制到U盘。

	
	
	
	
	
	17.所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载，需支持本地文件重命名，具有视频文件回收站功能，保存至少7天后自动删除。

	
	
	
	
	
	18.系统支持长视频分段录制的功能，可自定义视频文件分段时长。

	
	
	
	
	
	19.系统具有推送公网直播功能并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播，系统可选择创建直播类型，至少包括活动直播和教研直播，支持自定义直播标题和起始时间，可设置直播分辨率和码率，调节直播画面音量大小，支持直播列表的查看，直播列表展示课程天数。

	
	
	
	
	
	20.系统需支持RTMP直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，可选画面≥4个，可同时开启平台直播和三方推流直播。

	
	
	
	
	
	▲21.要求内置微课制作功能，支持不少于前景、人像、背景3层场景叠加，叠加的场景支持PPT、视频、图片，虚拟抠像后的人像等类型。支持虚拟抠像后合成的画面实现和远端进行音视频互动(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	22.要求支持虚拟抠像功能，支持≥5路摄像机信号的虚拟抠像处理，支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等功能。

	
	
	
	
	
	23.至少支持智能抠像和键显色两种抠像模式；智能抠像可用于无幕布场景使用，键显色模式支持专业蓝/绿箱或幕布环境下抠像，用户可根据环境灵活选择。

	
	
	
	
	
	24.需支持手动调整前景、人像大小以及位置，抠像功能支持噪点清除、去黑边、溢色清除、前景强化、边缘平滑、饱和度压缩、黑色加强等细节调整，支持校色系数调节由绿幕软件造成的色差，从而达到更为理想的抠像效果。

	
	
	
	
	
	25.需支持自定义抠像区域，支持在主画面（播出画面）圈出抠像区域的方式进行抠像区域的选择，选定后的抠像区域，可通过鼠标拖拽调整抠像区域位置和大小。

	
	
	
	
	
	26.系统应具有抠像画面合成功能，内置≥6种常用的画面布局样式，用户可根据需求自行设定≥4种画面布局样式。

	
	
	
	
	
	▲27.要求不依赖网络、外置设备即可实现行为分析、实时字幕的语音转写和热词提取。系统内置行为分析系统，至少支持对教室人数、举手、站立、背身、趴下、低头、扭头人数的实时统计，并实时汇总学生的参与度、活跃度和抬头率(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	28.行为分析可选择是否进行举手、趴桌、站立等行为数据展示，可选择学生全景相机位置，语音识别需支持区分角色，自动生成行为分析报告，报告可自动下载至本地文件夹中。

	
	
	
	
	
	29.内置互动系统，支持标准SIP和H.323互动协议，支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息。支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。互动界面支持双流、一键静音、全屏、导播设置等功能。

	
	
	
	
	
	30.要求进入互动系统时可支持查看永久课历史记录，可输入房间号快速加入远程互动，并显示对应的课程信息，包括时长、主讲人、房间名称、房间号、丢包率、网络延时等。

	
	
	
	
	
	31.要求创建房间时支持对主题、主讲人、开始日期、开始时间和结束时间、验证方式的设置，其中验证方式支持公开和加密的选择。

	
	
	
	
	
	32.要求支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动，支持房间加密。

	
	
	
	
	
	授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。

	
	
	
	
	
	★33.需支持对录播机进行网络检测，可实时检测服务器连通性、网络稳定性、上行下行速度、网络追踪性、网卡信息(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	34.系统至少支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号，需支持中英文版本切换，支持本地硬盘格式化，系统可选择在线更新或本地更新，导出调试日志，具有一键恢复出厂设置。

	
	
	
	
	
	▲35.录播主机需采用一体化嵌入式硬件设计架构，内置不低于国产化八核处理器，Linux系统，≥8GB内存，≥2T硬盘。至少满足录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码、语音转写、虚拟抠像、行为分析等功能，支持远程互动教学，实现远程互动网络课堂（合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖中标人公章，否则视中标人为虚假应标，并追究中标人相关法律责任）。

	
	
	
	
	
	★36.录播主机具有≥6英寸触控液晶屏幕，可显示设备运行状态等信息，可通过触控方式设置设备基础信息(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★37.视频输入接口：支持≥4路HD BaseT接口，≥4路HDMI接口，可实现远距离4K超高清信号无压缩、无延时传输，一根网线即可完成供电、控制、传输(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★38.视频输出接口：支持≥4路本地视频输出接口，至少包括2路HDMI接口（至少1路HDMI可自定义输出视频源和分辨率）和2路HDBaseT接口(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	39.音频接口：支持≥2路本地音频信号采集接口；支持≥3路音频输出接口，其中至少2路凤凰端子输出接口，1路3.5mm输出接口。

	
	
	
	
	
	40.支持≥2路100/1000Mbps自适应网口。支持双网卡，支持局域网（网络摄像机等设备的接入）和互联网彼此隔离，独立工作，互不影响。

	
	
	
	
	
	★41.支持≥1路TYPE-C接口；≥2路USB 3.0接口，支持连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的录制、下载。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)

	
	
	
	
	
	42.具有≥5路控制口，支持至少4路RS232接口和1路RS485接口，可支持对接第三方中控、物联等可编程软件，实现对设备的管控。

	
	
	
	
	
	43.支持外接光驱刻录光盘，拷贝本地视频至光驱刻录。

	
	
	
	
	
	★44.视频编码：需支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术，支持4K分辨率（3840*2160）视频的编码和录制(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	45.要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。

	
	
	
	
	
	46.为保证具有更好的散热效果，主机需内置散热风扇，可自定义主机风扇转速。
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	4K超高清摄像机(800万像素)
	2
	台
	★1.需采用全景/特写双镜头设计，传感器：≥1/2.7英寸CMOS，特写镜头≥800万像素，全景镜头≥400万像素(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	2.学生特写镜头水平视场角不小于43°。全景镜头水平视场角不小于110°。

	
	
	
	
	
	▲3.需支持4K(3840×2160）分辨率，兼容1080P、720P等分辨率。

	
	
	
	
	
	4.视频编码标准: 需支持H.264/MJPEG，帧率需支持1~30fps，视频码率设置范围：不小于32Kbps ~ 16384Kbps。

	
	
	
	
	
	5.视频制式：需支持50Hz/60Hz，编码等级可设置base line/main profile/high profile。

	
	
	
	
	
	6.音频编码标准：需支持 AAC、G711A编码格式，音频采样率≥48KHz，音频码率：需支持96Kbps、128Kbps、256Kbps。

	
	
	
	
	
	7.需支持水平翻转、垂直翻转；支持多种白平衡方式，至少支持自动，室内，室外，一键式，手动；需支持背光补偿、图像冻结。

	
	
	
	
	
	8.摄像机接口：支持≥1路RJ45 （10M/100M自适应），≥1路Type-C，≥1路Line in 3.5mm音频接口；≥1路Line out 3.5mm音频接口。

	
	
	
	
	
	9.需支持POE一线通功能，电源、视频、音频、控制四线合一。

	
	
	
	
	
	★10.需支持USB音视频输出，同时支持UVC和UAC协议，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件(投标时提供具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★11.需内置图像识别跟踪算法，微型机械云台设计，全景特写双镜头采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	★12.人脸检测：需支持对监视画面中出现的人脸进行检测，在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	13.系统具备图像识别功能，需支持同时输出2路场景画面，支持所有画面的自动导播切换。

	
	
	
	
	
	14.需支持通过浏览器进行管理，至少包括亮度、饱和度、对比度、锐度、色度设置。

	
	
	
	
	
	▲15.配合录播主机需支持人物动作分析，至少识别举手、站立、背身、趴下、低头、扭头等人物动作分析。(合同签订后10日内采购人组织履约初验时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，并加盖厂家公章）。

	
	
	
	
	
	16.需支持 DC12V、POE供电方式。
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	网线
	300
	米
	▲1.六类4对非屏蔽室内线缆，CAT-6-U-11。

	
	
	
	
	
	2.执行标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-C。

	
	
	
	
	
	3.带宽：250MHz；速率：1Gbps@100m、10Gbps@55m。

	
	
	
	
	
	4.结构：4对双绞+十字骨架。

	
	
	
	
	
	5.外护套：PVC,阻燃级别CMR。

	
	
	
	
	
	6.弯曲半径：静态≥8×线缆直径；动态≥10×线缆直径。

	
	
	
	
	
	7.导体：23AWG（0.55mm）无氧铜，直流电阻≤9.38Ω/100m。

	
	
	
	
	
	8.工作温度：-20℃～60℃；存储：-20℃～70℃。

	
	
	
	
	
	9.特性阻抗：100Ω±15%（1–250MHz）。

	
	
	
	
	
	10.衰减（Insertion Loss）：≤19.8dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	11.近端串扰（NEXT）：≥35.3dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	12.衰减串扰比（ACR）：≥15.5dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	13.回波损耗（RL）：≥16.0dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	14.传播时延：≤536ns/100m；时延差≤45ns/100m。

	
	
	
	
	
	15.工作电容：≤5.6nF/100m。

	
	
	
	
	
	16.额定传播速率（NVP）：65%±5%。

	
	
	
	
	
	17.最大拉力：≈11.4kg。

	
	
	
	
	
	18.耐压：DC1000V/AC750V 1min 无击穿。

	
	
	
	
	
	19.绝缘电阻：≥200MΩ。

	
	
	
	
	
	20.电缆包装：305米/箱。
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	HDMI分配器
	1
	个
	▲1.1 进 8 出 HDMI 高清分配器。

	
	
	
	
	
	2.HDMI1.4 版本，支持 4K@30Hz、1080P 全高清分辨率；1 路 HDMI 输入同步输出 8 路同源音视频信号，内置信号放大补偿芯片，自带 EDID 自适应识别；支持杜比、DTS、LPCM 数字音频同步传输；金属机身，散热抗干扰，外置 DC 电源供电，兼容电脑、录像机、监控主机、机顶盒、投影仪、液晶显示屏。
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	可视化智能控制系统
	输出盒
	4
	台
	1、完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络，不得采用电脑主机或者某个特殊节点等设备做为服务器功能，节点间采用单播协议。

	
	
	
	
	
	2、系统无接收发送设备接入最大端口数量限制，可任意组合输入输出端口数量，支持级联、堆叠技术、支持跨区域接入互联。

	
	
	
	
	
	3、系统支持HDMI、DVI、VGA、DP、DMS9等多种视频格式传输，支持音频同步传输。

	
	
	
	
	
	4、支持坐席、大屏预案存储和调用，无预案数量限制。且预案切换小于等于16ms延时。

	
	
	
	
	
	5、系统支持单显示器不低于16画面分割显示，支持EDID管理；支持一套键盘鼠标对不少于10台显示器实时操作，支持鼠标无缝跨屏，支持实时定位鼠标。

	
	
	
	
	
	6、系统支持控制DID、LED、LCD、DLP拼接，无需额外配置拼接处理器。

	
	
	
	
	
	7、系统支持可视化管控，拒绝“盲”操作。所有的输入信号能在控制界面实时预览，同一页面预览的路数无限制，大屏显示的画面能在控制界面实时回显。拖拉式上屏操作，支持在屏幕任意开窗、漫游、缩放大小，支持预布局再一键上屏。

	
	
	
	
	
	8、系统支持HDMI2.0B，系统信号接入能够支持4K（4096x2160@60）分辨率并向下兼容，支持4K（4096x2160@60）带宽内的任意分辨率自定义输出，以适配各类LED分辨率。

	
	
	
	
	
	9、系统支持信号树状结构显示及信号收藏功能，按需建立多个收藏夹，把常用信号放置其中，可根据模糊索引要求搜索所需信号，并支持拖拽式轮巡信号上屏，可任意设置轮巡个数及时间。

	
	
	
	
	
	10、系统支持PUSH/PULL，可直接推送信号至大屏幕，并提示在大屏位置，推送后可在控制终端界面同步反馈大屏画面，支持席位间推送，对方可选择接受或者拒绝。

	
	
	
	
	
	11、系统支持节点IR、IO、RS232、RS485、继电器接口控制就近设备，实现分布式中控。

	
	
	
	
	
	12、系统支持实时设备状态显示和查询；支持设备带电热插拔，针对使用场景输出可根据项目实际情况设置强制输出/热拔插检测/节能模式。

	
	
	
	
	
	13、系统支持权限管理，可以设置不同使用人、使用级别的权限划分以及输入信号源浏览、操作的权限划分。

	
	
	
	
	
	14、无需服务器可接入IPC，直接解码IPC在大屏输出。

	
	
	
	
	
	15、是分布式系统底层控制软件，需与分布式节点同一品牌。

	
	
	
	
	
	★16、系统支持视频无缝切换，切换过程无屏闪或黑屏。

	
	
	
	
	
	17、稳定性需求：完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络。

	
	
	
	
	
	18、接口需求：具备不低于1路HDMI输出接口，适合各类显示设备，支持不低于1920*1080@60分辨率并向下兼容，具备1路模拟音频输入与1路模拟音频输出，不低于1路MIC，中控功能具备不低于2路I0接口，不低于1路RS232。

	
	
	
	
	
	19、支持H.264与H.265两种格式解码，支持输出图像水平、垂直、分辨率时序细化智能调节，支持视频输出亮度、对比度、色调、饱和度调节。

	
	
	
	
	
	20、直接对本项目LED/LCD大屏拼接，无需依赖拼接处理器，拼接效果完全无画面撕裂，无同步误差，支持单节点同时解码前端12个各不相同的信号源开窗输出。

	
	
	
	
	
	21、控制端支持可视化管控，全触摸拖拽式操作，同屏实时互动，支持窗口漫游、叠加，对窗口进行任意拖、拉、缩、放，可实时高清预览系统内任意一视频源信号，可实时回显大屏幕显示的内容。

	
	
	
	
	
	★22、交互端信号快速编辑：不需要界面软件编辑，即可在线长按预览信号，拖动信号重新排列位置，方便调整常用信号位置。拖动其他控件的单个设备到视频预览框，即可快速在线添加设备(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	23、批注功能：可选择不少于18个颜色；可快捷标注三角旗、红旗和自定义图片；可画圆、椭圆、正方形、直线、箭头、文字批注；支持先批注，再发送显示。

	
	
	
	
	
	24、会议图像预布局需求：支持操作终端预先所见所得的对屏幕进行布局，而不影响当前屏幕显示；布局完成并需要切换场景时一键发送，一键切换；便于场景的无缝衔接，加快场景切换效率。

	
	
	
	
	
	25、快速横幅需求：支持在控制终端大屏回显区域分割横幅，用于指挥调度主题、参观交流欢迎词等，并直接在控制终端输入文字，设置文字字体、颜色、大小等，大屏同步显示横幅内容。

	
	
	
	
	
	★26、支持大屏幕上多个小视频开窗和一个主画面之间直接交替切换，而无需删除信号重新拖动信号，提高大屏信号切换速度(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	27、具有IP冲突自动检测功能，可自动检测分布式系统中节点的IP地址冲突情况。

	
	
	
	
	
	28、节点均采用嵌入式芯片和FPGA组合，未使用PC、手机、平板电脑操作系统，无常见操作系统病毒、崩溃等风险。

	
	
	
	
	
	29、维护点名功能：当软件选中时，节点所有指示灯闪烁，以便快速查找。

	
	
	
	
	
	30、反向寻址：具备一键恢复出厂设置按钮，支持反向寻址功能。

	
	
	
	
	
	31、具备不低于1路HDMI输出带1-6级高度可调节的HDMI线锁扣装置以备不同规格的HDMI线材接入和防脱落，带螺纹锁定防脱落电源适配器接口1个。

	
	
	
	
	
	32、具备一路SFP接口和一路网络接口且可选组成双备份结构，具备适配器接口与POE（802.3at）可组成供电双备份，支持防静电技术。
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	输入盒
	2
	台
	1、完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络，不得采用电脑主机或者某个特殊节点等设备做为服务器功能，节点间采用单播协议。

	
	
	
	
	
	2、系统无接收发送设备接入最大端口数量限制，可任意组合输入输出端口数量，支持级联、堆叠技术、支持跨区域接入互联。

	
	
	
	
	
	3、系统支持HDMI、DVI、VGA、DP、DMS9等多种视频格式传输，支持音频同步传输。

	
	
	
	
	
	4、支持坐席、大屏预案存储和调用，无预案数量限制。且预案切换小于等于16ms延时。

	
	
	
	
	
	5、系统支持单显示器不低于16画面分割显示，支持EDID管理；支持一套键盘鼠标对不少于10台显示器实时操作，支持鼠标无缝跨屏，支持实时定位鼠标。

	
	
	
	
	
	6、系统支持控制DID、LED、LCD、DLP拼接，无需额外配置拼接处理器。

	
	
	
	
	
	7、系统支持可视化管控，拒绝“盲”操作。所有的输入信号能在控制界面实时预览，同一页面预览的路数无限制，大屏显示的画面能在控制界面实时回显。拖拉式上屏操作，支持在屏幕任意开窗、漫游、缩放大小，支持预布局再一键上屏。

	
	
	
	
	
	8、系统支持HDMI2.0B，系统信号接入能够支持4K（4096x2160@60）分辨率并向下兼容，支持4K（4096x2160@60）带宽内的任意分辨率自定义输出，以适配各类LED分辨率。

	
	
	
	
	
	9、系统支持信号树状结构显示及信号收藏功能，按需建立多个收藏夹，把常用信号放置其中，可根据模糊索引要求搜索所需信号，并支持拖拽式轮巡信号上屏，可任意设置轮巡个数及时间。

	
	
	
	
	
	10、系统支持PUSH/PULL，可直接推送信号至大屏幕，并提示在大屏位置，推送后可在控制终端界面同步反馈大屏画面，支持席位间推送，对方可选择接受或者拒绝。

	
	
	
	
	
	11、系统支持节点IR、IO、RS232、RS485、继电器接口控制就近设备，实现分布式中控。

	
	
	
	
	
	12、系统支持实时设备状态显示和查询；支持设备带电热插拔，针对使用场景输出可根据项目实际情况设置强制输出/热拔插检测/节能模式。

	
	
	
	
	
	13、系统支持权限管理，可以设置不同使用人、使用级别的权限划分以及输入信号源浏览、操作的权限划分。

	
	
	
	
	
	14、无需服务器可接入IPC，直接解码IPC在大屏输出。

	
	
	
	
	
	15、是分布式系统底层控制软件，需与分布式节点同一品牌。

	
	
	
	
	
	★16、系统支持视频无缝切换，切换过程无屏闪或黑屏。

	
	
	
	
	
	17、系统稳定性需求：完全分布式架构，无需配置服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频综合管控网络；（保证系统不依赖服务器或者相当于服务器的工作站，或者安装于其他计算机上充当服务器角色的软硬件,最大限度保证系统的稳定性）。

	
	
	
	
	
	18、视频接口需求：具备HDMI输入接口，不低于1920*1080p@60信号输入，支持非标分辨率输入。

	
	
	
	
	
	19、支持H.264与H.265两种格式编码，I帧编码间隔1s/10s/100s/1000S可选。

	
	
	
	
	
	20、音频接口需求：支持不低于1路数字及1模拟音频输入、1路模拟音频输出、1路MIC通话接口。

	
	
	
	
	
	▲21、控制接口需求：同时具备不低于1个RS232、1个RS485、3组IO/IR、3个继电器接口（支持250V/10A强电）。(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	22、可视化管控需求：控制端支持可视化管控，全触摸拖拽式操作，同屏实时互动，支持窗口漫游、叠加，对窗口进行任意拖、拉、缩、放，可实时高清预览系统内任意一视频源信号，可实时回显大屏幕显示的内容。

	
	
	
	
	
	23、支持虚拟IP功能：支持多路信号输入的节点，只占用1路网络接口的情况下，虚拟为每路输入信号产生1路不同IP地址和MAC地址；便于系统接入且节省布线和网络资源。

	
	
	
	
	
	▲24、安全KVM管理功能：具有一个安全可靠模块通讯接口(投标时提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件并加盖投标人公章)。

	
	
	
	
	
	25、节点均采用嵌入式芯片和FPGA组合，未使用PC、手机、平板电脑操作系统，无常见操作系统病毒、崩溃等风险。

	
	
	
	
	
	★26、接口可靠性：具备不低于1路HDMI输入带不低于1-6级高度可调节的HDMI线金属锁扣装置以备不同规格的HDMI线材接入和防脱落，带螺纹锁定防脱落电源适配器接口1个（提供实际供货产品实物照片证明文件佐证）。

	
	
	
	
	
	27、反向寻址：具备一键恢复出厂设置按钮，支持反向寻址功能。

	
	
	
	
	
	28、需支持跨区域互通：支持高低码流同时输出，适合远距离、近距离互联；节点间采用单播协议，无需交换机和接入网络具备组播功能的情况下支持超过120路以上单播并发，满足跨网段跨区域互联互通。

	
	
	
	
	
	29、支持基于悬浮菜单接管：悬浮菜单包含但不限于推送、大屏控制、视频对讲、分屏、U 盘传输、AI 图文识别控制功能。

	
	
	
	
	
	30、航空压铸铝型材散热外壳，主动式散热，无风扇衰减的风险。

	
	
	
	
	
	31、可靠备份需求：具备一路SFP接口和一路网络接口且可选组成双备份结构，至少具备适配器与POE（802.3at）组成供电双备份，支持防静电技术。

	258
	
	可视化平板
	1
	台
	1.用于平板可视化授权登录，支持功能掩码授权管控，可按需开放/关闭：大屏开窗漫游、信号跨节点调度、音频互通、KVM键鼠穿越、录像回放、告警推送、第三方API对接、多级域管理、全量操作日志审计等功能模块，未授权功能前端菜单自动隐藏置灰，可分配可调用的场景预案清单。区分场景查看、场景一键调用、场景编辑新建、场景删除、场景任务编辑、场景跨域分享权限。

	
	
	
	
	
	2. 可以对大屏幕上显示的各种信号窗口进行管理和控制，如单屏显示、跨屏显示、全屏显示、叠加层次、自由移动、自由缩放；单个拼接单位指在单块发射卡控制的单元范围内显示不少于 16 个任意大小、位置、层次的窗口。

	
	
	
	
	
	3. 可通过操作软件对整个屏幕墙的显示内容进行布局的编排、存储、调 用，除人工选择预案执行，还可以进行定时执行，在日常工作状态下，大屏幕墙将按照预定的时间自行工作， 自动开窗口切换画面，不需要人工干预。

	
	
	
	
	
	▲4.CPU采用麒麟、飞腾、鲲鹏或同档次或更优国产芯片，8核，主频≥2.3G，系统内存12GB，存储容量256GB多点触控，最多支持10点触控，屏幕比例：3:2。

	259
	
	无线AP
	2
	台
	▲1.支持标准802.11ax 、802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n协议。

	
	
	
	
	
	▲2.支持双射频，整机支持4条数据流，5条射频流，5根天线；2.4GHz：2天线，2x2，MIMO；5GHz：3天线，2x2，MIMO；整机最大接入速率2976Mbps。

	
	
	
	
	
	▲3.标准吸顶部署AP，提供1个10/100/1000Mpbs自协商以太网口和一个DC电源口。

	
	
	
	
	
	▲4.支持IEEE 802.3at（PoE+）以太网供电及12V DC供电，整机功耗≤18W。

	
	
	
	
	
	5.支持EFEM,完成射频信号的发送和接收放大、功率检测、控制和开关，提升4倍信号功率，2.4G发射功率≤25 dBm，5G发射功率≤25 dBm。

	
	
	
	
	
	6.为保证设备在冬、夏两季的高可用性，要求设备可以在0°C～40°C正常工作。

	
	
	
	
	
	7.为保证设备稳定性和高可用性，要求设备平均无故障工作时间≥250000小时。

	
	
	
	
	
	8.为灵活配置，要求设备支持云AC管理，支持云AC二层漫游。

	
	
	
	
	
	9.支持APP本地或者远程统一运维管理，能够呈现设备的在线状态、相关网络拓扑、无线功能配置等。

	
	
	
	
	
	▲10.要求所投产品可以通过同一品牌的网管软件实现：在线状态查询、配置修改，无线用户终端详情：包含用户mac地址、信号强度、频段、总流量、终端os类型、终端厂商等，实配网管平台。

	
	
	
	
	
	11.要求所投产品支持网管平台集中管理，出现设备掉线、CPU状态、内存状态等问题通过APP告警推送。

	
	
	
	
	
	12.设备支持对全网同品牌设备整网一体化统一组网，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。

	
	
	
	
	
	▲13.支持智能漫游，支持802.11K/V协议，支持快速漫游（802.11r），解决漫游粘滞，提高漫出信号强度，缩短漫游切换时间，降低丢包率。基于大数据算法，自动对网络进行智能优化，为用户提供流畅快速的网络环境。

	
	
	
	
	
	14.支持无线流量控制(WQOS)，其中包括：无线限速、AP限速、报文限速。

	
	
	
	
	
	▲15.支持ap mesh,可以扩展Wi-Fi 覆盖范围并提高网络性能，支持mesh自愈，有线链路断开可以自行无线mesh，恢复网络。

	
	
	
	
	
	16.支持智能诊断网络故障，提供解决方案。

	
	
	
	
	
	17.支持云地勘出方案，根据平面图自动布点、一键出方案。

	
	
	
	
	
	18.支持终端关联绑定，指定终端连接到最优AP，避免终端频繁连接。

	
	
	
	
	
	19.支持无线智能网优，合理分配整网频谱资源，调节最优信道，最佳频宽。

	
	
	
	
	
	▲20.为保证无线网络安全，在无线网络中,黑白名单功能可以对无线客户端进行帧过滤，要求所投产品支持不小于256的黑白名单。

	
	
	
	
	
	▲21.提供和型号一致的无线电发射设备型号核准证的复印件。
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	交换机(10口POE)
	1
	台
	▲1.实配固化千兆电接口数≥10个，千兆SFP光口≥1个，最大可用端口≥11个。

	
	
	
	
	
	▲2.交换容量≥192Gbps，包转发率≥40Mpps（提供官网查询链接及截图作为证明材料加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	▲3.支持PoE/PoE+，整机最大PoE供电功率120W，单端口最大PoE供电功率30W（提供官网查询链接及截图作为证明材料加盖投标人公章）。

	
	
	
	
	
	4.工作温度0℃~45℃。

	
	
	
	
	
	5.支持端口防雷等级≥6kV。

	
	
	
	
	
	6.支持自动防IP冲突、自动防环路、自动防私接。

	
	
	
	
	
	7.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。

	
	
	
	
	
	8.支持DHCP Snooping，避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。

	
	
	
	
	
	9.支持VLAN划分，提升网络的安全性、灵活性和管理效率。

	
	
	
	
	
	10.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。

	
	
	
	
	
	11.支持端口流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、线缆检测，并可通过Web界面实现配置。

	
	
	
	
	
	12.支持Web管理，App和云管理。

	
	
	
	
	
	13.支持手机App集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等。

	
	
	
	
	
	▲14.提供电信设备进网许可证证书复印件并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	
	15.支持链路聚合，叠加带宽，冗余备份，网络传输更稳定。

	
	
	
	
	
	16.支持永久PoE。
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	信息盒
	1
	个
	▲1.8 合 1 多功能墙面信息面板。

	
	
	
	
	
	2.标准 86 型墙插；集成 2 路 HDMI 输入、1 路 HDMI 输出、2 路 RCA 莲花音频、1 个国标五孔电源、1 路千兆网络、1 路 3Pin 卡侬音频接口；面板金属 / 阻燃 PC 材质，接口镀金触点，线路内置转接模块，预埋底盒安装，用于会议室多媒体音视频信号接入输出。
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	HDMI线
	8
	根
	▲1.2米HDMI2.0 高清数字视频成品线。

	
	
	
	
	
	2.标准公对公 A 型接口，24K 加厚镀金插头；高纯无氧铜导体，双层铝箔 + 高密度镀锡铜网多层屏蔽，总带宽 18Gbps，支持 4K@60Hz、3D、HDR、音视频同步回传；环保耐磨 PVC 外被，抗电磁干扰无重影闪屏，适配投影机、触控一体机、电脑、中控主机、高清机顶盒等设备。

	263
	
	网线
	100
	米
	▲1.六类4对非屏蔽室内线缆，CAT-6-U-11。

	
	
	
	
	
	2.执行标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-C。

	
	
	
	
	
	3.带宽：250MHz；速率：1Gbps@100m、10Gbps@55m。

	
	
	
	
	
	4.结构：4对双绞+十字骨架.

	
	
	
	
	
	5.外护套：PVC,阻燃级别CMR。

	
	
	
	
	
	6.弯曲半径：静态≥8×线缆直径；动态≥10×线缆直径。

	
	
	
	
	
	7.导体：23AWG（0.55mm）无氧铜，直流电阻≤9.38Ω/100m。

	
	
	
	
	
	8.工作温度：-20℃～60℃；存储：-20℃～70℃。

	
	
	
	
	
	9.特性阻抗：100Ω±15%（1–250MHz）。

	
	
	
	
	
	10.衰减（Insertion Loss）：≤19.8dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	11.近端串扰（NEXT）：≥35.3dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	12.衰减串扰比（ACR）：≥15.5dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	13.回波损耗（RL）：≥16.0dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	14.传播时延：≤536ns/100m；时延差≤45ns/100m。

	
	
	
	
	
	15.工作电容：≤5.6nF/100m。

	
	
	
	
	
	16额定传播速率（NVP）：65%±5%。

	
	
	
	
	
	17.最大拉力：≈11.4kg。

	
	
	
	
	
	18.耐压：DC1000V/AC750V 1min 无击穿。

	
	
	
	
	
	19.绝缘电阻：≥200MΩ。

	
	
	
	
	
	20.电缆包装：305米/箱。
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	有线电视同轴线
	100
	米
	▲SYWV-75-5 有线电视同轴电缆，阻抗 75Ω，实心无氧铜内导体，物理发泡 PE 绝缘，双层铝箔屏蔽 + 编织铜网双层屏蔽，PVC 环保外护套；传输带宽 5～1000MHz，适配有线电视、监控视频信号传输；线缆外皮印有规格、米标，整卷 100 米，衰减低、抗干扰。
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	综合布线
	网线
	3500
	米
	▲1.六类4对非屏蔽室内线缆，CAT-6-U-11。

	
	
	
	
	
	2.执行标准：YD/T1019、ISO/IEC11801、TIA/EIA568-C。

	
	
	
	
	
	3.带宽：250MHz；速率：1Gbps@100m、10Gbps@55m。

	
	
	
	
	
	4.结构：4对双绞+十字骨架。

	
	
	
	
	
	5.外护套：PVC,阻燃级别CMR。

	
	
	
	
	
	6.弯曲半径：静态≥8×线缆直径；动态≥10×线缆直径。

	
	
	
	
	
	7.导体：23AWG（0.55mm）无氧铜，直流电阻≤9.38Ω/100m。

	
	
	
	
	
	8.工作温度：-20℃～60℃；存储：-20℃～70℃。

	
	
	
	
	
	9.特性阻抗：100Ω±15%（1–250MHz）。

	
	
	
	
	
	10.衰减（Insertion Loss）：≤19.8dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	11.近端串扰（NEXT）：≥35.3dB/100m@250MHz。

	
	
	
	
	
	12.衰减串扰比（ACR）：≥15.5dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	13.回波损耗（RL）：≥16.0dB@250MHz。

	
	
	
	
	
	14.传播时延：≤536ns/100m；时延差≤45ns/100m。

	
	
	
	
	
	15.工作电容：≤5.6nF/100m。

	
	
	
	
	
	16.额定传播速率（NVP）：65%±5%。

	
	
	
	
	
	17.最大拉力：≈11.4kg。

	
	
	
	
	
	18.耐压：DC1000V/AC750V 1min 无击穿。

	
	
	
	
	
	19.绝缘电阻：≥200MΩ。

	
	
	
	
	
	20.电缆包装：305米/箱。
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	电源线
	800
	米
	1.产品规格：2.5平方。

	
	
	
	
	
	2.产品颜色：红色/黄色/蓝色/绿色/双色。

	
	
	
	
	
	3.导体材质：高纯度铜。

	
	
	
	
	
	4.绝缘材质：聚氯乙烯。

	
	
	
	
	
	5.额定电压：450/750V及以下。

	
	
	
	
	
	6.整盘长度：100米（士0.5米)。
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	配线架
	5
	个
	1.19英寸1U高度，一体化设计,适用范围广，安装、维护、扩充简便快捷。

	
	
	
	
	
	2.黑色防指纹烤漆，表面喷涂工艺，采用高等级镀锌钢板材质,保证产品的机械性能。

	
	
	
	
	
	3.内置PCB为4层板，有效改善保证串音干扰。

	
	
	
	
	
	4.金针：模具冲压形成方形针，50㎛镀金金针。

	
	
	
	
	
	5.配置24个六类非屏蔽标准RJ45信息模块，系统性能超过TIA／EIA568-C标准对六类的要求。

	
	
	
	
	
	6.模块材质符合UL94V-0的高强度PV材料。

	
	
	
	
	
	7.支持T568A、T568B两种打线方式。

	
	
	
	
	
	8.耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象。

	
	
	
	
	
	9.插拔＞2000次。

	
	
	
	
	
	10.端接≥750次。

	
	
	
	
	
	11.IDC端子：磷青铜，适用22～26AWG线规单股及多股线缆。

	
	
	
	
	
	12.带宽达到250MHz,符合国际最新标准。

	
	
	
	
	
	13.执行标准：YD/T926.3。
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	镀锌管
	530
	米
	热浸镀锌钢管 DN15×1.5mm，公称通径 DN15，钢管外径 Φ15mm，壁厚 1.5mm；基材采用 Q235B 直缝焊管，执行标准 GB/T3091；管材内外壁整体热浸镀锌，符合 GB/T13912 标准，锌层均匀完整无漏镀、起皮、锌瘤；单根定尺 6 米，管口切割平整无毛刺，支持套丝螺纹连接；出厂经水压密封性试验，适用于电缆穿线管。
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	镀锌管
	540
	米
	热浸镀锌钢管 DN50×1.5mm，公称通径 DN50（2 寸），钢管外径 Φ50mm，壁厚 1.5mm；基材采用 Q235B 直缝焊管，执行标准 GB/T3091；管材内外壁整体热浸镀锌，符合 GB/T13912 标准，锌层均匀完整无漏镀、起皮、锌瘤；单根定尺 6 米，管口切割平整无毛刺，支持套丝螺纹连接；出厂经水压密封性试验，适用于电缆穿线管。
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	桥架
	150
	米
	1.规格：槽式电缆桥架，外形宽200mm×高200mm，钢板壁厚1.5mm，标准长度2000mm/条。

	
	
	
	
	
	2.材质：Q235优质冷轧钢板，表面热浸镀锌处理，锌层厚度≥65μm，防腐防锈，符合室内弱电工程使用标准。

	
	
	
	
	
	3.工艺：折弯一体成型，切口光滑无毛刺，焊接牢固，冲孔规整，配件完全配套同材质镀锌件。

	
	
	
	
	
	4.含连接件、盖板、三通，直角，弯头，吊杆等。
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	系统集成服务
	1
	项
	一、人工智能理论教学区（现博文园一号会议室）
1、区域定位
本区域定位为大型理论授课及国际学术交流场所，主要服务于100人以内常规教学及贵宾室20人同传需求。围绕教学扩音、多语种实时翻译、课程录播、安防监控及设备集中管控等核心业务，配置及系统集成功能要求如下。
2、系统配置及功能说明
（1）高清显示系统
在讲台两侧各部署一块LED小间距屏（全彩，P1.5），作为高清显示终端，用于同步呈现授课课件、远程视频会议画面及多国语言实时翻译字幕，满足多语言教学与国际化交流的可视化需求。
（2）专业扩声系统
配置覆盖全场的主扩声与辅助补声设备（含主扬声器、辅助补声音箱、数字音频处理器、反馈抑制器、无线手持话筒及领夹话筒等），保障教室内声场均匀、语音清晰，满足日常授课、会议及同声传译的听觉环境要求。
（3）同声传译系统
建设支持100人听课端及20人贵宾室交流端的同声传译设施，实现多语种实时翻译分发与接收，满足国际化教学及高端会议的语言服务需求。
（4）智能录播系统
对教学全过程进行音视频一体化自动录制、编码存储，支持课后回放、资源共享及教学档案归档。
（5）视频监控系统
部署覆盖教学区全域的监控摄像机（不低于400万像素，支持红外夜视），实现7×8小时不间断画面采集与录像存储，满足安全防范及场地使用状态追溯要求。
（6）可视化智能控制系统
统一接入教室内音频、视频、投影、显示、环境等各类设备，提供集中管控、一键场景切换、远程调度及状态监测功能。控制终端采用平板电脑（屏幕尺寸10英寸），支持可视化反馈界面。
（7）智能交互屏
于讲台或侧墙部署4台交互式触控大屏，支持课件批注、触控操作、师生互动及分组讨论内容展示。
3、系统集成要求
（1）LED显示屏信号源输入要求：控制室电脑、现场移动终端、无线投屏。两块LED屏信号源独立可控，支持同源显示或异源显示。
（2）触控一体机信号交互要求
①LED屏显示内容可同步推送至触控一体机显示
②每台触控一体机显示内容可独立投送至LED屏显示
③矩阵输入/输出通道宜按不少于4路输入、4路输出进行冗余配置。
（3）设备迁移要求
含两块LED屏迁移服务一次
（4）考勤与电子班牌
拆装考勤机及电子班牌（含支架、电源及网络接入），迁移后重新安装到位，保证网络联通至楼层交换机对应端口，系统可正常登录使用。
（5）视频监控存储
视频监控接入学校现有监控管理平台
（6）集中控制系统详细集成要求
灯光、空调、多媒体等设备由中标商负责在甲方现有条件下改造实现统一通过平板终端集中控制
（7）综合布线要求
①所有信号线、控制线、电源线须分槽敷设
②弱电线缆须采用六类及以上非屏蔽双绞线或HDMI线缆，控制线采用RVVP屏蔽线（屏蔽层须单端接地）。
③所有线缆两端须制作永久性标签标识（注明起点、终点、线缆编号及信号类型）。
④多媒体信息接口面板（含电源、HDMI、SDI、音频、网络接口）需嵌入墙面或桌面安装。
二、产业融合成果案例教学区（现信息中心一楼大厅）
1、区域定位
本区域定位为产业成果展示与AI交互体验相结合的开放式教学空间。以高清显示、智能终端及可视化管理为核心，支撑现场授课、数字人交互服务及展品视频内容播控，配置及功能要求如下。
2、系统配置及系统集成功能说明
（1）高清显示系统
配置大尺寸LED小间距屏（全彩，P1.5），用于播放教学课件、产业案例视频及AI数字人交互界面，确保内容清晰呈现。
（2）智能终端及AI数字人交互系统
部署智能交互终端，内置AI数字人服务引擎，支持多元化问答场景，涵盖：日常问候、天气查询、心理咨询、攻略定制、娱乐互动、新闻资讯、诗词查询与生成、字词问答、对吟诗词、成语接龙等。
（3）智能录播系统
实时跟踪录制教师现场授课音视频（含教师全景、特写画面），自动生成课程录像（编码H.264，分辨率1080P），便于后续存档、分享与远程观摩。支持通过浏览器远程点播及下载。
（4）可视化智能控制系统
通过平板或电脑终端集中管理显示系统的信号源切换、播放内容调度及设备状态监控，实现视频信号（含展品介绍内容）的灵活调配与高效播控。
3、系统集成要求
（1）LED显示屏信号源输入要求：控制室电脑、现场移动终端、AI数字人终端。
（2）专业扩声系统要求
①每块LED屏区域分别配置扩声音箱，支持对应屏显内容的独立伴音播放。
②无线手持话筒及无线领夹话筒实现全场均匀扩声。
③设置话筒优先功能 
（3）视频监控系统要求
大厅区域布设监控摄像机接入现有监控平台。
（4）集中控制系统要求
灯光、空调、多媒体等设备由中标商负责在甲方现有条件下改造实现通过平板终端集中控制。
三、沉浸式模拟体验教学区（由信息中心一楼办公室与会议室整合改造）
1、区域定位
本区域重点建设应急演练沉浸式教学实训系统，融合高仿真环境、多媒体授课、小组研讨与录播归档等多元功能，打造现代化应急教学实训教室。
2、系统配置及系统集成功能说明
（1）沉浸式场景系统
借助投影融合（16台高亮度激光投影机，单台亮度宜不低于6000流明）、环绕显示沉浸式空间技术（多通道边缘融合，支持几何校正及色彩统一），构建高度仿真的应急演练视觉环境。
（2）高清显示系统
部署8套显示终端，支持课程讲授、案例展示、小组研讨内容投屏及多画面同步显示，显示终端物理分辨率不低于4K。
（3）专业扩声系统
建设与沉浸式场景深度融合的扩声系统，实现音画同步。
（4）智能录播系统
支持教学过程、实训演练及示范讲解的全程高清录制（支持不少于2机位同步录制：全景、教师特写画面）、本地存储与网络共享。
（5）决策信息终端
在研讨工位部署可触控的决策信息终端（触控一体机屏幕尺寸86英寸，操作系统须适配决策推演平台要求），供学员查阅数据、进行模拟决策操作。
（6）可视化智能控制系统
统一管控区域内音频、视频、投影、显示、场景灯光等设备，实现场景预案管理。
（7）智能交互屏
设置交互式大屏（尺寸86英寸，4K UHD，触控点数不低于10点），支持触屏操作、课件演示、师生互动及小组交流。
3、系统集成要求
（1）LED显示屏信号源输入要求：控制室电脑、现场移动终端。
（2）触控一体机信号交互要求
①LED屏显示内容可同步推送至触控一体机显示。
②每台触控一体机显示内容可独立投送至LED屏显示。
③矩阵输入通道宜不少于8路，输出通道宜不少于8路，支持4K 30fps切换。
（3）考勤与电子班牌
预埋考勤机及电子班牌所需的电源线（AC 220V）、网络线（六类UTP） 及安装底盒至指定位置。
（4）集中控制系统要求
灯光、空调、多媒体等设备由中标商负责在甲方现有条件下改造实现通过平板终端集中控制。
四、通用实操实战情景模拟教学区（现信息中心一楼情景模拟室）
1、区域定位
本区域定位为多维度、可交互、沉浸式的决策推演培训平台，侧重情景模拟教学与分组研讨实战。
2、系统配置及系统集成功能说明
（1）大屏显示系统
配备大尺寸LED小间距屏（全彩，P1.5），用于呈现AI数字决策推演培训平台授课内容、案例数据及推演过程，支持多分屏（不低于5路独立画面）同步显示。
（2）专业扩声系统
覆盖全场的扩声设备（含主音箱、辅助音箱、数字音频处理器、调音台、反馈抑制器及无线话筒系统），保障教师授课、学员发言及模拟场景音效的清晰传输，满足会议与情景教学双重扩声需求。
（3）高清摄像系统
在教室及分组研讨区布设多机位高清摄像机（不低于2机位，含云台摄像机，支持VISCA/PELCO标准控制协议，图像分辨率不低于1080P 60fps），全程记录各组学员分析、讨论、操作过程，便于授课教师实时调看或课后回放点评。
（4）分组研讨台及决策信息终端
为各研讨小组配备独立工位及决策信息终端（不少于5组，每组配置利旧设备一套，含视频分配器、显示器+迷你主机），支持学员登录推演平台、查看资料、录入决策指令。
（5）智能录播系统
对教学全景（含教师画面、课件画面、学员研讨画面）进行同步录制（支持不少于5路画面同步采集，支持画中画/多画面合成），生成完整课堂记录。
（6）视频监控系统
部署安防监控点位（不低于400万像素，支持PoE供电），实现实训室全天候视频采集与存储（存储时长参照GA/T 751，不少于30天），保障场地安全及设备监管。
（7）可视化智能控制系统
集中管理音视频、显示、摄像、信号源等设备，辅助教师灵活调用AI数字决策推演平台数据，支持信号路由切换、多画面布局调整及设备状态远程监控。
（8）智能交互屏
配置交互式显示终端（尺寸宜86英寸，4K UHD，触控点数不低于20点），支持教学互动、触控操作及临时研讨内容展示。
3、系统集成要求
（1）设置权限让授课教师随时调取各组发言录像。
（2）LED显示屏设置多路信号源输入。
（3）矩阵输入通道宜不少于8路，输出通道宜不少于8路，支持4K 30fps无缝切换。
（4）各组电脑信息显示到大屏，可同时支持不少于5路独立画面分屏显示。
（5）考勤与电子班牌
拆装考勤机及电子班牌（迁移至新址安装，含支架、电源及网络接入），安装后保证系统可正常联网登录，与学校一卡通/教务系统数据互通。
（6）集中控制系统要求
灯光、空调、多媒体等设备由中标商负责在甲方现有条件下改造实现通过平板终端集中控制。
五、人工智能实训与测评中心
1、区域定位
本区域定位为AI实训操作、技能测评与标准化考核的核心场所，强调可视化教学、集中管控、专业录播与优质扩声。
2、系统配置及系统集成功能说明
（1）高清显示系统
采用LED小间距屏（全彩，P1.5点距）约7㎡作为主显示设备，清晰展示实训操作步骤、测评流程、教学课件及实时数据看板。
（2）可视化智能控制系统
对区域内音频、视频、显示、控制等设备进行统一接入与集中管理，投标时提供设备状态实时监控、一键场景切换、远程开关及信号路由管控功能。
（3）专业扩声系统
配置覆盖全场的均匀扩声设备（含主音箱、补声音箱、数字音频处理器、反馈抑制器及无线话筒），保障教室内任意位置语音清晰，满足实训讲解、测评指令发布及多媒体播放需求。
（4）高清录播系统
支持课堂教学、实训演示、测评考核全过程的高清录制（不少于2机位，含教师特写、全景画面）、自动存储与网络回放。
3、系统集成要求
（1）考勤与电子班牌
预埋考勤机及电子班牌所需的电源线（AC 220V）、网络线（六类UTP） 及安装底盒至指定位置。
（2）场地环境及综合布线要求
①静电地板铺设：防静电活动地板的材料性能、施工安装及质量验收，应符合相关标准。
②机柜拆除与还原：拆除现场原有旧机柜，并恢复场地整洁。
  ③综合布线：
——所有信息点按设计图纸定位安装。
——强弱电分离敷设，间距≥300mm。
——所有线缆两端制作永久性标签标识。
——电源、网络安装入桌：每组工位/讲台/控制台处安装桌面电源插座。
（3）集中控制系统要求
灯光、空调、多媒体等设备由中标商负责在甲方现有条件下改造实现通过平板终端集中控制。
六、实施注意事项
1、LED屏迁移运输：须采用原厂包装或等效防震包装。
2、静电防护：所有电子设备安装人员须佩戴防静电手环。
3、信号测试：所有HDMI线缆敷设完成后须进行视频信号完整性测试。
4、中控调试：须在场馆实际环境下进行全场景联动测试。
5、文档交付：须提供完整竣工图。
6、培训要求：系统集成商需对校方管理人员进行不少于2个工作日的操作培训。

	▲商务及其他要求表

	投标及报价要求
	报价要求：
本项目为服务成果整体交付应用项目，按服务总价包干，为交钥匙工程。本次报价须为人民币报价，报价必须包含所有设备、安装（含拆旧）、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附加辅材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不对项目达到成果水平报的服务、货物、施工、第三方联调、原厂技术支持等一切内容追加支付费用，由中标供应商在合同价内全部提供或解决。报价金额必须≤预算金额，否则为无效报价。

	交货时间及地点
	1.交付使用时间、地点。
供货时间：合同签订后 10 日历天内，乙方交付P1.5 LED显示屏一块、98寸智能交互屏一台、录播一体机一台、短焦激光投影机一台、4K超高清摄像机(850万像素)、以及上述各设备对应的配套证明材料，供甲方组织履约初验，初验合格后该套货物纳入本项目供货范围。初验按照投标文件、合同约定全部技术参数开展核验；初验不合格的，给予乙方5 日历天进行整改并重新提交。重新提交后初验仍不符合合同约定标准的，视为乙方根本性履约违约，采购人有权单方终止合同，乙方承担由此造成采购人全部损失。
其余货物，乙方配合甲方装修项目进度，在收到甲方供货清单要求后15自然日内一次性提供货物及相关配套服务。
交付使用时间：配合甲方装修进度，甲方发出整体项目交付验收通知后10个工作日内完成整体联调、验收、交付。
交付地点：广西南宁市采购人指定地点。
2.供货要求：
（1）必须由乙方员工现场办理交货手续。（拒绝任何快递、物流直接联系采购人送货）
（2）货物生产日期为两年内生产。（以采购文件发布之日起计算前两年内，超出两年的产品采购人有权拒绝接收并要求更换成符合要求的货物）
（3）本项目不接受进口产品。

	违约条款
	本合同的中标结果必须与合同实质条款内容一致。同时，未经同级财政部门批准，双方不得以任何方式签订合同以外的补充协议，不得擅自修改合同条款，否则将追究其相关责任。供应商不按照本采购需求供货的、或者所供货物不满足本项目采购需求的、以及验收不合格的，采购人有权退回不予验收，所造成的损失由供应商承担。
1、本合同项下货物（服务）在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，采购人有权向供应商索赔，并选择下列一项或多项补救措施：（1）由供应商采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果供应商不能及时消除缺陷，采购人有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由供应商承担。（2）由供应商在接到采购人通知后 10 日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，供应商须承担一切费用和风险并承担由此给采购人造成的全部损失。（3）根据货物（服务）的低劣程度、损坏程度以及采购人所遭受损失的数额，供应商必须降低货物的价格。（4）退货，供应商须退还采购人支付的全部合同款，并自行承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2、采购人无正当理由拒收货物的，每逾期一日，应向供应商偿付拒收货款总值3‰的违约金。
3、采购人无故逾期验收和办理货款支付手续的，每逾期一日，应按逾期付款总额万分之五向供应商支付违约金。
4、供应商未按《合同签订及交货时间、地点》供货时间提供项目货物及服务的，每逾期一日，应按逾期交货总额3‰向采购人支付违约金或双方协商终止合同。逾期超过约定日期40个日历日不能交付项目的，采购人有权解除本合同，并要求供应商支付合同总额20%的违约金。供应商未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。
5、供应商所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定的，采购人有权拒收该货物。供应商自愿更换货物但逾期交货的，按供应商逾期交货处理；供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，并要求供应商支付合同总值20%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，供应商还须负责赔偿。
6、供应商未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次须向采购人支付300元的违约金，同时，采购人有权委托第三方进行保修，所产生的费用由供应商承担。若因货物缺陷或供应商服务质量等问题造成采购人或任何人员人身、财产损害的，供应商须承担有关责任并作出赔偿。
7、因供应商其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商须向采购人支付合同总值20%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。
8、合同生效履约后，如果中标供应商在规定的时间内不能严格按照上述采购要求和合同条款提供所需产品和相应服务的，需向采购人进行违约赔偿。每逾期一日，应按逾期演示货物总额1‰向采购人支付违约金或双方协商终止合同；供应商未按《合同签订及交货时间、地点》要求的供货时间及地点等提供所有货物及服务的，每逾期一日，应按逾期交货总额3‰向采购人支付违约金或双方协商终止合同；逾期项目验收交付的，供应商须按合同总价格的10%对采购人进行赔偿或双方协商终止合同且罚没履约保证金；逾期超20个日历日项目验收交付的，须按合同总额的20%进行违约赔偿或双方协商终止合同且罚没履约保证金；总计逾期40个日历日未能通过整体项目验收的，采购人有权单方面解除合同且罚没履约保证金，由中标供应商承担由此造成的损失。
9、以上任何违约情况验收通过且赔偿到位后，采购人支付项目应付款。同时，采购人将把相关情况报送自治区财政厅，按在线询价、反向竞价违约处理规则予以处罚。

	付款方式
	分两期付款，第一次付款在2026年12月31日前，乙方根据甲方的要求提供部分货物并配合装修施工进度完成隐蔽工程后，经相关部门初验合格，乙方开具等额增值税发票给采购人，甲方在收到有效票据后10个工作日内对已供货并完成初验的设备支付相应货物款项。第二次项目整体验收后，经相关部门验收合格，乙方开具等额增值税发票给甲方，甲方在收到有效票据后10个工作日内按实际工程量支付剩余款项。

	履约保证金
	1、收到中标通知书后7个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价 2 %的履约保证金作为乙方认真履行合同条款的保证。
2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务，由此造成损失需乙方承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款（服务款）中扣除。如无质量及服务问题时，由乙方提出申请，甲方将在收到完整且合格的退付申请资料后10个工作日内由甲方无息返还给乙方。
3、提交方式：以支票、汇票、本票、现金对公转账或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交，支持使用电子保函方式提交。

	安装与验收要求
	货物版安装与验收要求
1、到货验收：本采购合同约定及投标文件所有的品牌、型号、规格参数不允许更改，且生产日期为两年内生产（以采购文件发布之日起计算前两年内，超出两年的产品采购人有权拒绝接收并要求更换成符合要求的货物），否则视为不完全响应本项目采购需求，验收不合格。合同涉及的所有货物及服务运抵采购人指定地点后，采购人、供应商对照本项目合同条要求和标准进行联合验收。如发现所供货物与合同约定不符，采购人有权退货或要求供应商进行更换、补齐，因此造成逾期供货或项目交付的，供应商应承担逾期交货的违约责任。供应商应在接到采购人要求后 10个日历日内予以补救，所产生的费用及法律后果由供应商承担。本项目未按《政府采购进口产品管理办法》办理进口产品采购审核手续，不能接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如所供货物包含进口产品，项目将无法通过验收。
2、安装调试：采购人对供应商提供的货物进行使用前调试时，供应商需在采购人指定时间内由供应商员工携员工证明到场负责逐一安装并培训采购人的使用操作人员，直到全部安装完毕且符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由供应商提供。安装调试过程中，供应商应采取安全保障措施，保证人员安全。如因供应商原因造成人员伤亡和财产损失的，供应商应承担全部赔偿责任。
3、最终验收：货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，采购人签署验收合格证明。如不符合合同约定的要求的，供应商应当在10日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。
4、对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，如不符合招标要求，检测费用由供应商承担。
5、货物损毁、灭失的风险，自货物最终验收合格之日起由采购人承担。
6、最终验收时所有货物必须由供应商提供承诺函并盖章，承诺所提供的产品不含有被网络安全审查办公室进行网络安全审查且不通过的任何产品、配件、芯片。

	保修与售后服务
	1为保证货源质量，投标人保证所供设备均为全新原装正品，且生产日期为两年内生产（以采购文件发布之日起计算前两年内）。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；自验收合格之日起计，质保期不少于3年。
2、故障响应时间1小时：4小时内到达故障现场，若48小时内无法排除故障必须在设备报修后3天内提供备用设备以保证系统正常运行；每推迟提供备用设备一天扣除质量保证金2%，直至扣完为止。软件类6个小时内按国家及行业标准排除故障，并提供7×24小时电话咨询服务。未按时解决故障每项/天扣除质量保证金2%，直至扣完为止。投标响应文件响应条件优于本条款的以响应文件为准执行。

	项目周期管理
	合同生效履约后，按《合同签订及交货时间、地点》等要求提供所有货物；按第5条项目交付要求完成安装、调试、验收并整体项目交付。在规定的时间内不能严格按照上述采购要求和合同条款提供所需产品和相应服务的，需向采购人进行违约赔偿，具体按第违约责任条款执行。

	项目周期管理
	合同生效履约后，中标供应商必须严格按《合同签订及交货时间、地点》等要求提供所有货物；按项目交付要求完成安装、调试、验收并整体项目交付。在规定的时间内不能严格按照上述采购要求和合同条款提供所需产品和相应服务的，需向采购人进行违约赔偿，具体按第违约责任条款执行。

	培训及其他要求
	系统集成商需对校方管理人员进行不少于2个工作日的操作培训（含设备开关机流程、中控系统操作、录播系统使用、日常故障排查等），并提供培训资料及操作手册（电子版及纸质版）。

	其他要求
	1.项目内相同货物名称设备必须采用同一品牌，主要技术参数及性能（配置）要求一致的必须采用同一型号。投标不能提供“专用机型”“特配机型”或市场淘汰的产品；不能以次充好，不按承诺提供相关的服务。
2.在有效期内，如中标型号停产或升级的，中标人需提供相当于或优于中标产品参数配置的机型，并提供生产厂家盖章的证明文件原件。
3.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。
4.执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则不予认定。
5.属于必须通过CCC认证的投标产品必须通过CCC认证，项目验收时如有必要应依据采购人需求提供相关认证材料。
6.本项目核心产品为：P1.5 LED屏，核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
7.核心产品在投标文件中所承诺的货物性能参数、技术规格应该与生产厂家公开印发该货物产品说明书或产品彩页相一致。如不一致，中标人在签订合同时必须提供由生产厂家或其合法机构出具的说明其原因的有效证明文件。中标人必须根据招标要求的技术参数（配置）及商务条款的要求，如实逐项填写技术参数（配置）、商务要求偏离表。发现不符合本项目采购需求的，视为虚假应标，不予收货。造成采购人损失的，由中标供应商负责赔偿。
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	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：自治区党校领导干部人工智能培训中心教学设备采购及安装

	2
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

	3
	详见公开招标公告
实际交纳的保证金须按要求交纳，否则视为未交纳保证金。

	4
	现场勘查：本项目按服务总价包干，为交钥匙工程。为准确了解项目需求、在用系统详情、施工现场环境等情况，以便于更准确进行成本评估和报价，本项目组织并要求各参与报价方集中现场踏勘，踏勘时间为报价前2个工作日的上午9：30，即：202   年   月    日（星期   ）上午9：30。参加踏勘人员必须凭自备针对本项目介绍信（盖踏勘供应商公章），身份证明（身份证）等材料参加踏勘。逾期不再安排现场踏勘。踏勘后由采购人统一提供《现场考察确认表》。不参加现场踏勘的供应商，视为已完全了解本项目需求、在用系统情况和施工现场环境。现场踏勘联系人：0771557          老师。统一集中地点：广西南宁市荔滨大道18号区党校信息中心     办公室。在指定时间内抵达上述地点统一集中并签到，过时不候。

	5
	演示时间及地点：无。

	6
	（1）答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清；
（2）询问、质疑：如投标人认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。
答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

	7
	投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。
电子投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	8
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密投标文件。

	9
	投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	10
	法定代表人或其授权代表签字或签章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，投标单位可以线下签字或签章后扫描上传。

	11
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	12
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。
“电子加密投标文件”的上传、提交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	13
	电子加密投标文件的解密：
开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	14
	投标截止时间及地点： 2026年 月 日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	15
	开标时间及地点： 2026年 月 日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	16
	评标方法：综合评分法

	17
	中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。

	18
	采购资金来源：财政性资金。

	19
	付款方式：见招标项目采购需求。

	20
	投标文件有效期： 六十日。

	21
	对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。
接收质疑函方式：以书面形式。
质疑联系部门及联系方式：
（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科     
电话：0771-8600453
地址：广西南宁市星湖路22号
（2）中国共产党广西壮族自治区委员会党校
电话：0771-5577659
地址：南宁市青秀区荔滨大道18号
现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间，其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00

	22
	本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。




投标人须知
一、总  则
（一） 适用范围
本招标文件适用本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。
2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。
3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
8.“▲”系指在投标人须知中的实质性要求条款。
（三）招标方式
公开招标方式。
（四）投标委托
如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》。
（五）投标费用
投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。
（六）本项目不接受联合体投标
（七）转包与分包
1.本项目不允许转包。
2.本项目不可以分包。
（八）特别说明：
▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
    非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。
▲5.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。
▲6.中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目对符合条件的小型、微型企业（以下简称“中小企业”）的报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。
▲7.本国产品价格扣除：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，依法对本国产品给予价格评审优惠。 本项目对本国产品给予价格扣除，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。
▲8.异常低价投标的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，评标委员会将对疑似异常低价的投标进行认定。若投标人的报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其投标将被视为无效投标。具体认定标准和处理程序，详见“评标程序”及“评标方法及评分标准”。
（九）询问、质疑和投诉
1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：
（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；
　 （二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购单位的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。
4.采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。
5.质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；
（2）质疑函内容符合本章第3项的规定；
（3）在质疑有效期限内提起质疑；
（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 
（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；
（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；
（8）财政部门规定的其他条件。
二、招标文件
（一）招标文件的构成。
1.公开招标公告；
2.招标项目采购需求
3.投标人须知；
4.评标方法及评分标准；
5.政府采购合同主要条款；
6.投标文件格式。
（二）投标人的风险
1．投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
   2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。 
 3.采购货物的主要技术参数和性能配置由评标委员会在评标前评定，但不能改变实质性内容。
（三）招标文件的澄清与修改 
1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。
3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。
5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。
三、投标文件的编制
（一）投标文件的组成
投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成。
1.资格文件：
（1）有效的营业执照等证明文件复印件；
①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；
②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。
“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。
 “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。
采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
2.资信及商务文件：
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；
（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；
（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；
（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
（8）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；
  ▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；
（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。
可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  
（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；
（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；
（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（17）中小企业声明函（格式见第六章，如有请提供）；
（18）关于符合本国产品标准的声明函（格式见第六章，如有请提供）；
（19）投标人情况介绍。
3.技术文件
（1）对本项目系统总体要求的理解；
（2）技术响应表（必须提供）；
（3）设备配置清单（均不含报价）；
（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；
（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表； 
（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。
4.报价文件：
（1）投标函（必须提供，格式见第六章）； 
（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
（4）开标一览表（必须提供,格式见第六章）。
▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。
（二）投标文件的语言及计量
▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（三）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（四）投标文件的有效期
1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标保证金
1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。
本中心财务（地址：
注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。
②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。
③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。
4. 中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。
5.投标保证金不计息。
6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（5）拒绝履行合同义务的；
（6）其他严重扰乱招投标程序的。
（六）投标文件的签署和份数
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。
3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或签章，投标人应写全称。
4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或签章。投标文件扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密
▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。
2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。
3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
（八）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字或签章，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；
（5）项目不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。
2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
（3）标星号“▲”的技术、性能指标发生负偏离达  1  项（含）以上的；
（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；
（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。
3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；
（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。
[bookmark: _Toc40864952][bookmark: _Toc40864676][bookmark: _Toc40865068]（4）评标委员会在评审中，经启动异常低价审查程序后供应商未能证明其报价合理性的。
4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。
5. 其他投标无效的情形：
（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；
（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；
（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；
（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标
（一）开标准备
本中心将按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。
（二） 开标程序：
1.电子开标会由本中心主持
2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。
5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。
注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
五、资格审查
采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标
（一）组建评标委员会
本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
（三）评标程序
评标委员会仅对通过资格审查的投标文件进行后续评审，程序如下：
（1）符合性审查：评标委员会审查投标文件是否实质性响应招标文件要求。未通过审查的投标，不进入详细评审。
（2）询标与澄清：在评标过程中，如评标委员会认为有必要，可通过广西政府采购云平台的电子询标功能，要求投标人对投标文件中的有关事项进行澄清或说明。投标人须在规定时间内，通过系统以加盖电子签章的正式文件进行回复。澄清或说明的内容不得改变投标文件的实质性内容。 投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清，或者澄清的内容改变了投标文件实质性内容的，评标委员会有权否决其投标。
（3）商务与技术评审：评标委员会依据评分标准，对通过符合性审查的投标进行详细评审。
（4）报价评审
a) 报价符合性审查：评标委员会审查投标报价是否符合招标文件关于报价的格式、币种、范围（如报价是否完全响应并覆盖招标文件“采购需求”及“货物/服务”清单中所列全部内容、是否超采购预算或最高限价）等基础要求。
　b) 异常低价甄别与说明：对通过报价符合性审查的投标，如触发下列情形，评标委员会应当启动异常低价审查程序：
　１）报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的；
　２）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的；
　３）报价低于采购项目最高限价65%的；
　４）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会通过电子询标方式，要求相关投标人在规定时间内提供有关书面说明及必要的证明材料。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的提供书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。
　c) 价格评分：对通过上述全部审查的有效报价，由系统按招标文件规定计算价格分。
（5）评分汇总与推荐：评标委员会在评审系统内完成评审后，系统将自动计算、汇总得分并生成排序结果。评标委员会据此集体审议推荐中标候选人，并对《评标报告》予以确认。
（四）错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字或签章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（五）评标原则和评标方法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。
（六）评标过程的监控
本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
七、评标结果
（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。
（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。
（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。
（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。
（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
八、签订合同
（一）合同授予标准
合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。
（二）签订合同
（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。
（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。
（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
九、其他事项
（1）解释权：本招标文件解释权属本中心。
（2）有关事宜
[bookmark: _Toc254970689][bookmark: _Toc254970548]所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：
邮政编码：530022
通讯地址：广西南宁市星湖路22号 
电    话：0771-8600350



                评标方法及评分标准
一、评标原则
(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。
(三)评标方式：以封闭方式进行。
（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
 （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
   （3）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分
 2．技术分…………………………………………………………………………50分
（1）技术性能分（满分24分）
根据所投产品的配置与性能指标响应程度打分,带“▲”为实质性响应参数，未满足招标要求的投标将直接被判定为无效。产品带“★”参数为重要参数共80项（同一设备不重复计次）,每满足一项得0.3分，完全满足招标要求的得24分。
注：各投标人针对采购需求在投标文件中需详尽真实的提供投标产品的技术响应偏离表，具体由评标委员会根据采购需求细则，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分(注:投标人需按采购文件要求提供相应的佐证材料或提供能够证明其参数真实有效的证明文件，若佐证材料或证明文件无法证明参数真实有效，视为负偏离或以评标委员会集体意见为准)
（2）项目技术方案（满分12分）
投标人提供的项目技术方案应包括：1）对整体的项目建设的合理性、内容全面性、逻辑清晰性；2）技术方案完整性；3）实现的功能等内容。
一档：内容完整，措施可行，设备选型合理可靠，切合设备部署实际情况，但是方案表述简单，得6分；
二档：内容完整，措施可行，设备选型合理可靠，切合设备部署实际情况，方案表述清晰且科学合理，提供设计图和系统结构图的，核心产品P1.5 LED屏非带“★”参数无任何负偏离，得9分；
三档：内容完整，措施可行，设备选型合理可靠，切合设备部署实际情况，方案表述清晰且科学合理，针对性强并根据两区五场地实地逐一提供布线设计图和各个系统结构图的，技术参数无任何负偏离，得12分。
注：1）不提供方案的或不满足一档要求的得0分。  
（3）项目重难点分析方案（满分7分）
一档：重难点识别<3项；或每项分析要素缺失≥2项；或解决方案措施笼统、无量化指标、无责任分工；或方案明显套用通用模板、与招标人实际情况不符，得2分；
二档：重难点识别3—4项；每项分析基本完整（仅缺1项要素）；解决方案含基本措施与量化指标；与招标人实际情况基本吻合分析内容及解决方案描述内容基本全面、与招标人的实际情况基本吻合，得4分；
三档：重难点识别≥5项；每项分析三要素齐全、内容具体；解决方案含措施＋量化指标＋时间节点＋责任分工；内容全面、具体，与招标人实际情况切合投标人对本次项目重点难点进行了分析，提出了完整的解决方案，分析内容及解决方案描述内容全面、具体与招标人的实际情况切合，得7分；
不提供方案的得0分。
（4）项目实施及售后服务方案（满分7分）
一档：服务方案、承诺及保证措施，售后服务承诺内容缺漏、粗糙，承诺服务响应超过6小时、措施缺乏、不具有针对性，售后服务人员搭配不合理，得1分；
二档：方案详细可行，实施服务内容完整，所有类型售后承诺响应均在2小时以内，措施完善有针对性，售后服务人员搭配较合理、有专业技术能力证明材料，有售后服务违约责任处罚的方式、金额（比例）详细、具体、合理，对违约后的善后工作有说明的，得4分；
三档：满足二档的基础上，具有应急处理预案，完全满足采购人实际需求，对违约后的善后工作有详细说明及补充的，得7分。
不提供方案的得0分。
3．商务分…………………………………………………………………………20分
（1）投标人能力（满分5分）
1）投标人具备ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO22301业务连续性管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书，每提供一个得1分，最多得3分。（提供证书扫描件，并加盖供应商公章）
2）投标人具备信息系统建设和服务能力等级证书杰出级CS5或优秀级CS4，提供证书得2分；良好或CS3得1分。
上述材料提供证书扫描件，并加盖供应商公章，否则不予加分。
（2）项目投入团队（满分6分）
1）项目负责人（满分3分）
项目负责人应具有正高级工程师职称，并取得信息系统项目管理师（高级）资格证书，符合条件者可获得3分；未提供相应证明者不得分。
2）团队其他成员（满分3分）
团队其他成员具有信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、网络工程师、注册信息安全专业人员CISP、通信与广电工程建造师，每个成员的每个证书得0.5分，最多得3分；
以上团队其他成员每人具有多个证书的只计算1个，未提供的不得分。
备注：以上人员须是供应商或其分公司、子公司的全职员工，提供劳动合同或投标文件提交截止时间前六个月内任意一个月份供应商或其分公司、子公司为其缴纳的社保证明（缴纳单位须与供应商一致），否则不提供不得分）。
（3）所投核心产品P1.5 LED屏资质分（满分6分）
1）投入本项目的LED显示屏制造商符合GB/T15496-2017标准5A级标准化良好行为企业、国家工信部LED显示屏工业产品绿色设计示范企业，每具备一项得1分，满分2分。
2）投入本项目的LED显示屏制造商通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认证，得1分；认证检测能力范围需包含LED显示屏，提供相关证书复印件，得1分，满分2分。
5）核心设备LED屏延保至5年，并提供加盖投标商公章的延保承诺书，得1分；项目整体延保至5年，并提供加盖投标商公章的延保承诺书，得2分。（满分2分）
（4）驻场服务（满分2分）
派1名中级职称及以上专职人员驻场3年得2分。
需提供驻场人员职称证明文件，劳动合同或响应文件提交截至时间前六个月内任意一个月份投标人为其缴纳的社保证明（缴纳单位须与供应商一致），否则不得分）
（5）投标产品除强制节能产品外，其余投标产品至少1项属于节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人投标时提供投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，得0.5分。
（6）投标产品至少1项属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人投标时提供投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，得0.5分。

（三）总得分＝1+2+3。

三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
（二）排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。
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