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第一章  公开招标公告

招标公告
项目概况
广西职业师范学院实验室配套设备购置项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2026年11月25日 10:00（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G1-003528-CGZX
项目名称：广西职业师范学院实验室配套设备购置项目
采购需求：
标项名称: 广西职业师范学院实验室配套设备购置项目  
数量:1 
    预算金额（元）：7,663,980.00
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：台式计算机630台、台式工作站150台等。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
最高限价（如有）：/
合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕。
本项目（否）接受联合体投标
备注：本项目各分标为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 
3.本项目的特定资格要求：无 
三、获取招标文件 
时间：2026年11月4日至2026年11月12日 ，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn） 
方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。提示：公开招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。
 售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年11月25日10:00（北京时间）
投标地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）
开标时间： 2026年11月25日10:00 
开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅
五、公告期限 
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
 1.投标保证金（人民币）：7万元。(必须足额缴纳)
（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。
开户名称：广西壮族自治区政府采购中心
开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行
银行账号：20009101040051648
（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。
（4）本中心财务处联系方式：
地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室； 电话：0771-8600309。
2.本项目需要落实的政府采购政策
政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4.其他注意事项
（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。
（4）供应商通过广西政府采购云投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。 
（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
  
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息
   名    称：广西职业师范学院 
    地    址：南宁市大学东路105号 
    项目联系人：覃老师 
    项目联系方式：0771-3245617
    2.采购代理机构信息
    名    称：广西壮族自治区政府采购中心  
    地    址：广西南宁市星湖路22号  
    项目联系人：唐梦诗
    项目联系方式：0771-8600431 

                                广西壮族自治区政府采购中心
                                 2026年11月4日











第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

1.文件中条款标注▲代表实质性要求，必须满足或优于招标文件要求，否则投标无效；文件中条款标注●、★代表为重要参数要求。
2.本项目标的所属行业均为：  工业    ；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
本项目：
	项号
	货物名称
	数量
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	台式计算机
	630台
	▲1.处理器：≥八核16线程，主频≥3.0G Hz，16M缓存，符合安全可靠测评要求；（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果）；
▲2.内存：≥16GB 3200MHZ DDR4，≥4个双通道内存插槽，本次配置16G之后额外预留3个插槽，方便后续扩展升级；
★3.内存插槽插满最大支持内存≥64GB；
▲4.硬盘：配置4个SATA3.0硬盘扩展接口，1个M.2固态硬盘扩展槽位，本次配置1块M.2 512GB PCIE 4.0 NVMe高性能固态硬盘（非早期SATA固态硬盘）；
▲5.显卡：≥2GB专业独显，支持3屏独立显示，单精度浮点算力≥1.5 TFLOPS；
6.显卡性能：配置3个视频接口，主流接口HDMI 2.0，DP1.4，VGA分别不低于1个，满足使用部门不同需求；
7.网卡：集成1000M自适应网卡；
▲8.接口：≥10个USB接口，≥1个串口，2个PCIE3.0*16；
9.电源：≥180W；
10.键盘鼠标：与主机同品牌USB商务键鼠套装；
▲11.配置与主机同品牌显示器：≥23.8"宽屏WLED防眩光低蓝光液晶显示器，分辨率（1920*1080），配置主流HDMI、DP、VGA接口分别不低于1个，满足使用部门不同需求；
★12.显示器性能：刷新率≥100HZ，亮度≥300尼特，对比度≥3000：1,色域≥99%sRGB；
▲13.机箱：≤10L，机箱正面配置可拆卸防尘面板；
★14.整机基础规格：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级≤4.5Bel；
15.操作系统：
▲（1）操作系统符合安全可靠测评要求（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果）；
（2）配置WINDOWS原生软件运行平台，不接受虚拟机、应用虚拟化的方式直接安装运行原有WINDOWS教学软件（如学校OA、考试平台等）；
（3）要求浏览器兼容IE网页,配置双核浏览器，要求浏览器支持在线视频硬解码，生成网址二维码；
（4）配置安全中心和防火墙，提供系统体检、外设管控、程序管控、垃圾清理、数据粉碎、外联控制等功能；
（5）配置系统工具，提供磁盘管理、字体管理器、文件管理器、系统监视器、设备管理器、软件中心、生物特征管理、云账号、安全中心、虚拟终端、备份还原工具、添加/删除程序等模块功能；
（6）配置应用下载平台，要求覆盖办公、图形、影音、开发、网络等常用软件，具备应用搜索、一键安装、在线更新、一键卸载等功能；提供驱动专区，用户可通过搜索外设型号找到对应驱动进行下载安装；要求对常用设计软件兼容能力支撑（如：3ds Max、PhotoShop、AutoCAD等）；
（7）配置电子文档共享平台，提升师生协同效率；
●（8）系统浏览器配置绿色上网插件，提供拦截模式开关，可对垃圾广告、不良内容、隐私内容等进行拦截，并提供拦截报告；（如有，提供功能界面截图）
●（9）系统浏览器配置护眼模式插件，可对护眼色温进行调节；（如有，提供功能界面截图和插件软件著作权证书）
（10）系统安全：支持SElinux、AppArmor等强制访问机制；支持可信计算TCM/TPCM、TPM2.0；内置国密算法，预置国密根证书；提供支持指纹、指静脉、虹膜和声纹、掌纹等多种生物特征的认证；
16.配置教学管理功能：
(1)系统须同时兼容Legacy传统模式与UEFI模式两种硬件平台，同一引导盘无需针对不同机型单独制作不同格式，即可自动适配新老机型启动安装。
(2)系统须支持PXE网络启动方式批量安装终端底层系统，采用选座式配置模式，管理员预设学生座位号对应的配置文件后，终端按座号自动拉取配置完成全自动化安装，支持多台终端同时部署且不依赖于学生机的启动顺序，PXE服务端须以局域网内任意一台已安装系统的终端承担，无需额外配置专用服务器。
(3)为保障考试及重要教学活动的设备稳定性，系统须支持考试模式，开启后终端所有桌面自动新建增量更新点并临时变为持久不还原状态，确保考试数据完整保存；关闭考试模式后系统自动删除考试期间新建的更新点，清空所有考试留存数据，所有桌面自动恢复原有还原属性，无需重新同传即可完成考场环境重置。
(4)系统须支持终端日志的导出与自动上传双模式：选中异常终端后可导出日志文件供本地分析，也可一键上传至公网日志服务器供技术支持人员远程获取，无需人工拷贝日志文件。
(5)系统须支持管理员操作日志全程记录功能，所有管理端的操作行为（含终端管理、模板编辑、同传任务、终端配置变更等）均自动生成日志并本地保存，便于运维事后审计、故障回溯与合规审查。
(6)系统须支持对主流操作系统的还原属性进行设置，可分别为系统盘与数据盘配置不同的还原策略，包括每次还原、每日还原、每周还原、每月还原及不还原。
(7)系统须支持模板增量更新机制，开启编辑时可选择“创建新的增量更新点”进行软件安装与配置修改，支持更新点的合并、删除及备注功能，当因新增软件导致系统损坏时可快速回退至上一正常状态。
(8)系统须支持模板编辑完成后一键关闭编辑状态，关闭后模板进入锁定保护模式禁止任何修改，防止运维人员误操作更改标准教学环境。
(9)系统须支持对已有镜像进行磁盘在线扩容，扩容过程中无需重做系统，扩容完成后操作系统盘容量即时生效，满足教学软件不断增长的空间需求。
(10)系统须支持模板克隆功能，可利用现有模板复制多个副本，克隆后的模板可独立配置、下发和管理，用于容灾备份或同一模板派生多套差异化系统。
(11)系统须支持数据盘同传功能，同传操作须同步传输数据盘的数据内容、还原属性及所属桌面属性，确保所有终端的数据盘配置与环境完全一致。
(12)系统须支持同传任务的中止与恢复功能，当镜像下发过程中发现错误或遗漏软件时，管理员可随时中止下发任务，修正后重新下发，避免无效等待和重复操作。
(13)系统须支持多硬盘自动识别与管理，管理员可直观查看终端所有物理硬盘的使用情况，无需手动配置即可识别并管理多块硬盘。
(14)系统须支持终端编号与计算机名的双向自动同步：底层设置的终端编号须自动同步显示在云桌面背景右上角，实现物理位置与系统显示的对应；底层设置的计算机名须自动同步修改操作系统的计算机名，保持底层与上层系统命名一致性，便于网络环境中的设备识别与管理。
(15)系统须支持管理频道隔离机制，同一物理网段下多个室可通过设置不同管理频道号进行逻辑隔离，确保各教室终端仅接受本教室管理端的管控指令，避免跨教室干扰与误操作。
(16)系统须支持对选中的云终端执行“进入维护模式”操作，可将终端自动切换至层维护系统界面，便于管理员进行底层配置修改与系统故障排查，无需现场逐台手动操作。
(17)系统须支持在局域网主网络故障或管理端离线等异常状态下，教室内任意一台学生终端仍可开启本地运维权限，完成模板优化、单机巡检、系统还原等核心运维操作，确保基础运维工作不因网络故障而中断。
(18)系统须支持终端底层界面中英文等多语言切换功能，可一键切换为简体中文或英文显示，适配不同语言背景的管理人员操作需求。
(19)系统须支持启动项扫描分析功能，可列表展示系统所有开机自启动项，包含启动项名称、状态、类型、路径等完整信息，支持按类型筛选、按字段排序及导出为文件，便于管理员全面掌握终端开机加载状态，辅助定位系统启动慢等问题。
(20)系统须支持硬件配置总览功能，可一键查看终端CPU型号及核心数、内存总容量及插槽分布、硬盘型号及容量、显卡型号、网卡MAC地址等完整硬件信息，无需进入设备管理器或系统属性逐级翻找，有效提升资产盘点与故障报修时的信息获取效率。
(21)系统须支持已卸载软件残留扫描功能，可自动识别并展示已卸载软件残留的注册表项、目录及配置文件，按软件名称分组归集展示残留类型、路径、大小，支持导出为文件。本功能仅提供信息展示，不执行任何删除操作，确保系统安全。
17.学校现有教学软件适配服务，由此产生的费用已包含在投标总价中，采购人不再另行支付：
▲中标人提供学校现有基于Windows7、Windows10、Windows11操作系统平台的教学软件（学校OA、考试平台等）的适配和安装服务，不接受以虚拟机形式适配和安装服务。保障学校现有软件能在主机上正常运行，由此产生的费用已包含在本次投标总价中，采购人不再另行支付。
(1)全面兼容Wintel生态软件应用、业务系统、Usb/串口/并口等外设；
(2)支持目前主流的国产CPU架构：ARM 架构 （飞腾、麒麟）、C86架构（兆芯、海光）；
(3)支持目前主流的国产操作系统：统信桌面操作系统、麒麟桌面操作系统、方德桌面操作系统；
(4)跟本次配置的操作系统无缝衔接，在桌面上打开的兼容适配应用外层无窗口，显示效果与在Windows上一样；
●(5)支持在本次配置的操作系统桌面及其它目录双击Windows格式文件(包括.exe、.dwg、.psd、.msi等)自动调用兼容适配应用软件来打开；（如有，提供功能截图）;
●(6)支持在桌面任务栏显示兼容适配应用的真实图标，并可通过点击操作在不同应用间切换；（如有，提供功能截图）;
●(7)打开兼容适配应用可最小化到本次配置系统任务栏或托盘，支持托盘内应用鼠标右击图标打开菜单、左键双击唤起主界面；（如有，提供功能截图）；
●(8)不创建虚拟网卡，整个终端PC上只能有一个出口IP（虚拟化环境的IP就是主机IP），可通过这个IP追溯终端行为;（如有，提供功能截图）;
●(9)NAT模式下可自定义虚拟环境的IP或网段;（如有，提供功能截图）;
(10)支持终端用户自主安装、卸载原Windows应用;
●(11)支持自定义计算运行资源，如CPU核心数、内存大小、磁盘容量等；支持在本地终端计算资源与服务器计算资源间切换；（如有，提供功能截图）;
●(12)支持主流独立显卡加速，支持AutoCAD、MicroStation、3DMax等工程设计软件流畅使用（如有，提供功能截图）；
●(13)可以将一个大容量存储设备（U盘、移动硬盘）挂载到环境，让原生Linux应用与兼容适配应用都可以使用；（如有，提供功能截图）;
(14)支持快速发布、更新、启停，可分钟级还原系统及兼容适配应用；
(15)支持无缝视图、窗口视图等多种模式打开兼容适配应用，以满足用户个性化需求;
(16)软件与本次招标要求的操作系统兼容；
(17)软件与本次招标要求的处理器兼容；
▲18.保修与售后服务要求：三年原厂免费保修（整机保修，包括键盘、鼠标、显示器等）；三年下一个工作日上门服务，三年硬盘不回收更换服务；三年原厂VIP专业技术支持服务，提供专属热线和VIP接听通道，无需排队。供货时提供原厂售后服务承诺函，保障货物为原厂正规产品。
▲19.品质保证：所供货物要求在原厂官网或微信公众号上能通过设备序列号查询到设备整机出厂配置，且必须与招标要求相吻合，设备出厂日期必须不早于合同签订日期2个月，保障货物为原厂全新整机出厂正规产品，不接受库存及拆改配机器。
▲20.要求投标时对本次配套的操作系统、教学管理功能、适配软件进行一一响应，需包含生产厂商、软件名称等，不响应视为无效投标，且后续作为验收依据。

	2
	台式工作站
	150台
	▲1.处理器：≥十六核32线程，主频≥2.8G Hz，32M缓存，符合安全可靠测评要求；（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果）；
▲2.内存：≥32GB 4800MHZ DDR5，≥4个双通道内存插槽，本次配置32G之后额外预留2个插槽，方便后续扩展升级；
★3.内存插槽插满最大支持内存≥64GB；
▲4.硬盘：配置4个SATA3.0硬盘扩展接口，2个M.2固态硬盘扩展槽位，本次配置1块M.2 1TB PCIE 4.0 NVMe高性能固态硬盘（非早期SATA固态硬盘）；
▲5.显卡：≥8GB专业图形卡，显存位宽≥256位，支持 GPUDirect工作站高速数据互通，支持Quadro Sync II 同步卡或其他GPU同步功能，支持CAD / 三维建模 / 影视调色 / 渲染软件专属驱动优化，支持多 NVLink HB GPU 或其他GPU协同渲染功能，支持3屏独立显示，单精度浮点算力≥5.3TFLOPS；
★6.显卡性能：配置3个视频接口,满足使用部门多屏幕同时显示需求；
7.网卡：集成1000M自适应网卡；
▲8.接口：≥10个USB 3.2接口，其中前置≥6个USB 3.2接口；≥1个串口，≥5个音频接口；
★9.电源：≥700W；
10.键盘鼠标：与主机同品牌USB商务键鼠套装；
▲11.配置与主机同品牌显示器：≥23.8"宽屏WLED防眩光低蓝光液晶显示器，分辨率（1920*1080），配置主流HDMI、DP、VGA接口分别不低于1个，满足使用部门不同需求；
★12.显示器性能：刷新率≥100HZ，亮度≥300尼特，对比度≥3000：1,色域≥99%sRGB；
▲13.机箱：≥28L，机箱正面配置可拆卸防尘面板；
14.操作系统：
▲（1）操作系统符合安全可靠测评要求（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果）；
（2）配置WINDOWS原生软件运行平台，不接受虚拟机、应用虚拟化的方式直接安装运行原有WINDOWS教学软件（如学校OA、考试平台等）；
（3）要求浏览器兼容IE网页,配置双核浏览器，要求浏览器支持在线视频硬解码，生成网址二维码；
（4）配置安全中心和防火墙，提供系统体检、外设管控、程序管控、垃圾清理、数据粉碎、外联控制等功能；
（5）配置系统工具，提供磁盘管理、字体管理器、文件管理器、系统监视器、设备管理器、软件中心、生物特征管理、云账号、安全中心、虚拟终端、备份还原工具、添加/删除程序等模块功能；
（6）配置应用下载平台，要求覆盖办公、图形、影音、开发、网络等常用软件，具备应用搜索、一键安装、在线更新、一键卸载等功能；提供驱动专区，用户可通过搜索外设型号找到对应驱动进行下载安装；要求对常用设计软件兼容能力支撑（如：3ds Max、PhotoShop、AutoCAD等）； 
（7）配置电子文档共享平台，提升师生协同效率；
（8）系统浏览器配置绿色上网插件，提供拦截模式开关，可对垃圾广告、不良内容、隐私内容等进行拦截，并提供拦截报告； 
（9）系统浏览器配置护眼模式插件，可对护眼色温进行调节；
15.配置教学管理功能：
(1)系统须同时兼容Legacy传统模式与UEFI模式两种硬件平台，同一引导盘无需针对不同机型单独制作不同格式，即可自动适配新老机型启动安装。
(2)系统须支持PXE网络启动方式批量安装终端底层系统，采用选座式配置模式，管理员预设学生座位号对应的配置文件后，终端按座号自动拉取配置完成全自动化安装，支持多台终端同时部署且不依赖于学生机的启动顺序，PXE服务端须以局域网内任意一台已安装系统的终端承担，无需额外配置专用服务器。
(3)为保障考试及重要教学活动的设备稳定性，系统须支持考试模式，开启后终端所有桌面自动新建增量更新点并临时变为持久不还原状态，确保考试数据完整保存；关闭考试模式后系统自动删除考试期间新建的更新点，清空所有考试留存数据，所有桌面自动恢复原有还原属性，无需重新同传即可完成考场环境重置。
●(4)系统须支持终端日志的导出与自动上传双模式：选中异常终端后可导出日志文件供本地分析，也可一键上传至公网日志服务器供技术支持人员远程获取，无需人工拷贝日志文件。（如有，提供功能截图）
●(5)系统须支持管理员操作日志全程记录功能，所有管理端的操作行为（含终端管理、模板编辑、同传任务、终端配置变更等）均自动生成日志并本地保存，便于运维事后审计、故障回溯与合规审查。（如有，提供功能截图）
(6)系统须支持对主流操作系统的还原属性进行设置，可分别为系统盘与数据盘配置不同的还原策略，包括每次还原、每日还原、每周还原、每月还原及不还原。
(7)系统须支持模板增量更新机制，开启编辑时可选择“创建新的增量更新点”进行软件安装与配置修改，支持更新点的合并、删除及备注功能，当因新增软件导致系统损坏时可快速回退至上一正常状态。
(8)系统须支持模板编辑完成后一键关闭编辑状态，关闭后模板进入锁定保护模式禁止任何修改，防止运维人员误操作更改标准教学环境。
(9)系统须支持对已有镜像进行磁盘在线扩容，扩容过程中无需重做系统，扩容完成后操作系统盘容量即时生效，满足教学软件不断增长的空间需求。
(10)系统须支持模板克隆功能，可利用现有模板复制多个副本，克隆后的模板可独立配置、下发和管理，用于容灾备份或同一模板派生多套差异化系统。
(11)系统须支持数据盘同传功能，同传操作须同步传输数据盘的数据内容、还原属性及所属桌面属性，确保所有终端的数据盘配置与环境完全一致。
(12)系统须支持同传任务的中止与恢复功能，当镜像下发过程中发现错误或遗漏软件时，管理员可随时中止下发任务，修正后重新下发，避免无效等待和重复操作。
(13)系统须支持多硬盘自动识别与管理，管理员可直观查看终端所有物理硬盘的使用情况，无需手动配置即可识别并管理多块硬盘。
(14)系统须支持终端编号与计算机名的双向自动同步：底层设置的终端编号须自动同步显示在云桌面背景右上角，实现物理位置与系统显示的对应；底层设置的计算机名须自动同步修改操作系统的计算机名，保持底层与上层系统命名一致性，便于网络环境中的设备识别与管理。
●(15)系统须支持管理频道隔离机制，同一物理网段下多个室可通过设置不同管理频道号进行逻辑隔离，确保各教室终端仅接受本教室管理端的管控指令，避免跨教室干扰与误操作。（如有，提供功能截图）
(16)系统须支持对选中的云终端执行“进入维护模式”操作，可将终端自动切换至层维护系统界面，便于管理员进行底层配置修改与系统故障排查，无需现场逐台手动操作。
●(17)系统须支持在局域网主网络故障或管理端离线等异常状态下，教室内任意一台学生终端仍可开启本地运维权限，完成模板优化、单机巡检、系统还原等核心运维操作，确保基础运维工作不因网络故障而中断。（如有，提供功能截图）
(18)系统须支持终端底层界面中英文等多语言切换功能，可一键切换为简体中文或英文显示，适配不同语言背景的管理人员操作需求。
●(19)系统须支持启动项扫描分析功能，可列表展示系统所有开机自启动项，包含启动项名称、状态、类型、路径等完整信息，支持按类型筛选、按字段排序及导出为文件，便于管理员全面掌握终端开机加载状态，辅助定位系统启动慢等问题。（如有，提供功能截图）
●(20)系统须支持硬件配置总览功能，可一键查看终端CPU型号及核心数、内存总容量及插槽分布、硬盘型号及容量、显卡型号、网卡MAC地址等完整硬件信息，无需进入设备管理器或系统属性逐级翻找，有效提升资产盘点与故障报修时的信息获取效率。（如有，提供功能截图）
●(21)系统须支持已卸载软件残留扫描功能，可自动识别并展示已卸载软件残留的注册表项、目录及配置文件，按软件名称分组归集展示残留类型、路径、大小，支持导出为文件。本功能仅提供信息展示，不执行任何删除操作，确保系统安全。（如有，提供功能截图）
16.学校现有教学软件适配服务，由此产生的费用已包含在投标总价中，采购人不再另行支付：
▲中标人提供学校现有基于Windows7、Windows10、Windows11操作系统平台的教学软件（学校OA、考试平台等）的适配和安装服务，不接受以虚拟机形式适配和安装服务。保障学校现有软件和能在主机上正常运行，由此产生的费用已包含在本次投标总价中，采购人不再另行支付。
(1)全面兼容Wintel生态软件应用、业务系统、Usb/串口/并口等外设；
(2)支持目前主流的国产CPU架构：ARM 架构 （飞腾、麒麟）、C86架构（兆芯、海光）；
(3)支持目前主流的国产操作系统：统信桌面操作系统、麒麟桌面操作系统、方德桌面操作系统；
(4)跟本次配置的操作系统无缝衔接，在桌面上打开的兼容适配应用外层无窗口，显示效果与在Windows上一样；
(5)支持在本次配置的操作系统桌面及其它目录双击Windows格式文件(包括.exe、.dwg、.psd、.msi等)自动调用兼容适配应用软件来打开；
(6)支持在桌面任务栏显示兼容适配应用的真实图标，并可通过点击操作在不同应用间切换；
(7)打开兼容适配应用可最小化到本次配置系统任务栏或托盘，支持托盘内应用鼠标右击图标打开菜单、左键双击唤起主界面； 
(8)不创建虚拟网卡，整个终端PC上只能有一个出口IP（虚拟化环境的IP就是主机IP），可通过这个IP追溯终端行为;
(9)NAT模式下可自定义虚拟环境的IP或网段;
(10)支持终端用户自主安装、卸载原Windows应用;
(11)支持自定义计算运行资源，如CPU核心数、内存大小、磁盘容量等；支持在本地终端计算资源与服务器计算资源间切换；
(12)支持主流独立显卡加速，支持AutoCAD、MicroStation、3DMax等工程设计软件流畅使用；
(13)可以将一个大容量存储设备（U盘、移动硬盘）挂载到环境，让原生Linux应用与兼容适配应用都可以使用；
(14)支持快速发布、更新、启停，可分钟级还原系统及兼容适配应用；
(15)支持无缝视图、窗口视图等多种模式打开兼容适配应用，以满足用户个性化需求;
(16)软件与本次招标要求的操作系统兼容;
(17)软件与本次招标要求的处理器兼容；
▲17.保修与售后服务要求：三年原厂免费保修（整机保修，包括键盘、鼠标、显示器等）；三年下一个工作日上门服务，三年硬盘不回收更换服务；三年原厂VIP专业技术支持服务，提供专属热线和VIP接听通道，无需排队。供货时提供原厂售后服务承诺函，保障货物为原厂正规产品。
▲18.品质保证：所供货物要求在原厂官网或微信公众号上能通过设备序列号查询到设备整机出厂配置，且必须与招标要求相吻合，设备出厂日期必须不早于合同签订日期2个月，保障货物为原厂全新整机出厂正规产品，不接受库存及拆改配机器。
▲19.要求投标时对本次配套的操作系统、教学管理功能、适配软件进行一一响应，需包含生产厂商、软件名称等，不响应视为无效投标，且后续作为验收依据。

	3
	大模型一体机
	2台
	1.整体要求：4U机架式;
▲2.CPU：本次配置≥2颗处理器，单颗处理器主频≥2.1GHz, 核数≥32,线程数≥64;
★3.CPU性能：缓存≥150M;
4.内存：本次配置≥8*64GB DDR5 5600MHZ;
★5.内存性能：配置≥30个内存插槽;
▲6.硬盘：本次配置系统盘：≥2*1.92TB PCIe4.0 U.2 NVMe；缓存盘：≥2*7.68TB U.2 NVME;
7.GPU: 支持≥8张双宽GPU扩展，预留后续扩展槽位，本次配置≥4张GPU卡，单张GPU≥48GB，显存位宽≥384位，显存带宽≥768GB/s，GPU并行计算核心单元≥8192，INT8算力≥200 TOPS，硬件原生支持 AVS2、H.264、H.265、AV1、VP9 视频编解码；内置硬件可信安全引擎，支持 TEE 可信执行环境、国密加解密算法；支持 GPU 硬件弹性切分、SR-IOV 硬件虚拟化隔离；支持多GPU高速互联，单链路双向带宽≥240GB/s，支持多卡集群互联部署，用于大模型分布式训练，同时支持AI训练与推理、图形渲染、物理仿真、视频编解码功能，覆盖FP64/FP32/TF32/BF16/FP16/FP8/INT8全系列精度，支持Vector Core和Tensor Core计算模式，全面适应AI快速迭代创新；
8.阵列卡：≥4GB缓存，支持掉电保护，支RAID0/1/10/5/6/50/60/Tri-Mode; 
9.网卡：四端口万兆光纤网卡，满配4个SFP模块；支持1/10/25/50/100/200/400GE网卡扩展;
▲10.电源：本次配置4个≥2700W冗余钛金级电源电源 (2+2),配置≥8个冗余风扇。
▲11.性能分析：要求在保修期内每个季度安排本地原厂工程师上门提供服务器性能分析服务，工程师上门时需佩戴原厂工牌，为服务器做连续7天的性能分析图文报告、包含CPU、内存、读写IOPS和硬盘延迟及队列等的时分峰值信息，而且在数据收集及性能分析过程中，不会在本地服务器产生临时文件和影响服务器性能，服务完成提供中文的PDF分析报告。
▲12.数据保护功能：
（1）采用I/O拆分方式进行容灾，在主备中心的虚拟机之间提供持续数据保护功能; 能够在本地或灾备数据中心保存过去一段时间内虚拟机的任意I/O恢复点，要求可回滚到7天内任意I/O状态；
（2）支持同步和异步两种方式，以满足不同性能和保护级别的需求；
（3）在虚拟机损坏以后，容灾虚拟机可以在15分钟以内接管业务，并支持任意时间点恢复数据：可以捕获并记录虚拟机的每一个写I/O操作，当数据需要恢复时，用户可从任意时间点中选择，使虚拟机能够基于以前的事务快速地从任一I/O时间点恢复；
（4）保证应用数据的一致性：提供虚拟机一致性功能，可以将某几个特定虚拟机绑定到一个一致性组中，以确保事务向以前时间点的回滚同时进行，从而确保虚拟机的一致恢复；
（5）事件书签集成：可以由系统自动生成事件书签，也可以由用户向系统输入自己的书签，通过书签，将系统范围的事件（虚拟机故障、系统错误等）与潜在的损坏事件关联起来，管理员可以通过选择书签来恢复数据，从而确保恢复的数据是正确的；
（6）对于捕获的虚拟机写I/O，既支持复制到本地站点，也支持复制到远程容灾站点。以上两种方式可以配合使用，提供对同一虚拟机的并行本地和远程保护；
（7）恢复点整合功能：提供恢复点整合功能，可以让用户能够决定将捕获的每一个写I/O操作保留多久，每日、每周或每月恢复点，从而让用户能够以一致性组为单位优化使用的日志空间，这样只使用其一部分就可以跟踪每一个写操作；余下的空间可用于保存每日、每周或每月恢复点。本次实施要求保留1周的回滚日志；
（8）采用基于“带外”方式的虚拟应用装置，不影响虚拟机性能；
（9）提供线性扩展能力，可以通过添加更多虚拟机应用装置，实现性能的线性扩展。每个虚拟数据中心的虚拟机应用装置数量可扩展至八个以上；增加虚拟应用装置无需额外授权和费用；
（10）容灾软件管理功能通过插件方式内嵌于VMware vCenter Web管理界面，使管理员能够在vCenter管理界面集中管理容灾软件所有的操作，包括设置复制关系和参数、查看复制状态、恢复到某一时间点，和启动生产故障切换等;
（11）单台服务器配置2个虚拟机容灾保护授权；
●（12）配置拷贝数据管理软件，使应用程序所有者可以自助管理拷贝数据需求，管理员只需执行初始设置和管理策略，即可实现敏捷和变革性的应用程序工作流；（如有，提供软件说明和官网截图） 
（13）要求原厂工程师上门部署实施，上门时提供原厂工牌、原厂售后服务承诺函原件，实施完成将对上诉功能进行演示，如不满足招标要求，不予验收并追究相关责任。
▲13. 原有存储平台对接服务：
(1)本次项目购买的服务器须与学校原有PowerStore 1000T存储进行对接；
(2) 对现有存储已划分的LUN进行统一管理规划，现有业务数据进行迁移，符合规范管理要求；
(3)服务器与存储连接好后更新拓扑、同时交付实施-维护文档；
(4) 对原有数据中心设备、网线，光纤线梳理并按规范制作标签;
(5)为保障数据安全，本次项目实施须制定应用级容灾演练计划，容灾技术培训服务，所需软件和服务费用包含在报价里，采购人不另行支付；
▲14.服务：原厂3年上门服务。
▲15.大模型相关要求：
（1）预装软件运行环境，包含模型权重、应用镜像等，实现DeepSeek
全系模型分钟级离线部署；
（2）支持行业标准API调用，支持一键开启网页对话，支持RAG知识库管理；
（3）配置云原生AI网关实现并发过载自动排队，要求配置监控功能，保障推理服务稳定性达99.99%；
●（4）单个模型的推理速度≥15 token/s，并发数≥256路。（如有，提供产品彩页或功能截图）；
（5）模型推理、模型管理应可在校园内网环境部署、启动和使用，不得强制依赖公网推理接口；
（6）提供与所配 GPU 兼容的驱动、运行时及容器或等效运行环境，支持多卡模型加载、量化模型加载和 GPU 状态查看；
（7）提供本地模型服务启动、停止、配置及基础调用方式；
（8）本地部署具有合法本地授权的文生视频模型，Qwen系列等开源文生文模型，Qwen-Image、FLUX 等开源文生图模型，具有合法本地授权的语音合成识别模型；
（9）本地部署ComfyUI，启动、模型加载与生成不得依赖公网调用，接入本地部署的模型，可根据模型合法授权情况接入文生视频工作流；至少包括文生图、图像处理或素材生成、视频生成或视频工作流三类；支持节点工作流的新建、导入、导出、保存和参数修改；交付工作流文件及操作说明；完成部署后提交 ComfyUI 部署手册、模型目录说明、工作流说明、管理员操作手册和常见故障处理说明。
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	AIGC工作站
	1台
	▲1.处理器：≥十六核32线程，主频≥2.8G Hz，32M缓存，符合安全可靠测评要求；（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果）；
▲2.内存：≥64GB 5600MHZ DDR5，≥4个双通道内存插槽，本次配置64G之后额外预留2个插槽，方便后续扩展升级；
3.内存插槽插满最大支持内存≥128GB；
▲4.硬盘：配置4个SATA3.0硬盘扩展接口，2个M.2固态硬盘扩展槽位，本次配置1块M.2 1TB PCIE 4.0 NVMe高性能固态硬盘（非早期SATA固态硬盘），1块2TB SATA机械硬盘；
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]▲5.显卡：≥48GB专业算力卡，显存位宽≥384位，显存带宽≥768GB/s，GPU并行计算核心单元≥8192，INT8算力≥200 TOPS，硬件原生支持 AVS2、H.264、H.265、AV1、VP9 视频编解码；内置硬件可信安全引擎，支持 TEE 可信执行环境、国密加解密算法；支持 GPU 硬件弹性切分、SR-IOV 硬件虚拟化隔离；支持多GPU高速互联，单链路双向带宽≥240GB/s，支持多卡集群互联部署，用于千亿大模型分布式训练；
★6.显卡性能：配置3个视频接口,满足使用部门多屏幕同时显示需求；
7.网卡：集成1000M自适应网卡；
▲8.接口：≥10个USB 3.2接口，其中前置≥6个USB 3.2接口；≥1个串口，≥5个音频接口；
▲9.电源：≥1100W，要求采用液冷一体化散热设计；
10.键盘鼠标：与主机同品牌USB商务键鼠套装；
▲11.配置与主机同品牌显示器：≥23.8"宽屏WLED防眩光低蓝光液晶显示器，分辨率（1920*1080），配置主流HDMI、DP、VGA接口分别不低于1个，满足使用部门不同需求；
★12.显示器性能：刷新率≥100HZ，亮度≥300尼特，对比度≥3000：1,色域≥99%sRGB；
▲13.机箱：≥28L，机箱正面配置可拆卸防尘面板；
▲14.保修与售后服务要求：三年原厂免费保修（整机保修，包括键盘、鼠标、显示器等）；三年下一个工作日上门服务，三年硬盘不回收更换服务；三年原厂VIP专业技术支持服务，提供专属热线和VIP接听通道，无需排队。供货时提供原厂售后服务承诺函，保障货物为原厂正规产品。
▲15.品质保证：所供货物要求在原厂官网或微信公众号上能通过设备序列号查询到设备整机出厂配置，且必须与招标要求相吻合，设备出厂日期必须不早于合同签订日期2个月，保障货物为原厂全新整机出厂正规产品，不接受库存及拆改配机器。
▲16.大模型适配要求：
（1）适配主流LLM大模型，如DeepSeek R1、Qwen3等，支持本地部署LLM模型；
（2）适配AIGC类大模型，如Wan2.1/Zimage等，支持文生图/文生视频/图生视频等场景，满足各类AI内容创作需求；
●（3）要求提供可定制化的ComfyUI教学内容，支持各类线上平台无法支持的灵活ComfyUI参数配置以充分调用ComfyUI内建功能实现复杂效果，教学内容(工作流/场景等)可按需定制、部署，教学数据可长期保存、复盘；（如有，提供功能截图）
（4）要求提供性能优化工具，提升LLM/AIGC应用负载的性能；
（5）要求提供开源模型/软件预装服务，根据使用需求原厂预装Deepseek/Qwen/OpenwebUI/Wan系列AIGC模型/Z Image文生图模型/ComfyUI等。
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	网络会议扩声系统
	2套
	一、主控制系统
1．采用一体化设计，基于数字网络架构开发，可实现一根网线传输音频及各类信息，同时支持线上会议和线下会议。
●2.整机硬件配置控制器、核心芯片等网络通信模块；内置不少于450W电源模块，用于给POE音柱、有线手拉手麦克风等供电；前面板支持一个多功能旋钮，支持控制整体设备输出音量大小，支持对无线麦克风配对模式、有线麦克风配对模式、扬声器配对模式等功能模块进行选择与确认。（如有，提供国家认证认可的检测机构出具的关于符合本项技术参数要求的检测报告复印件)
3.内置不少于6路90W的POE++网口，不少于1路30W的POE网口，不少于1路RJ45网口。
4.支持适配同品牌无线接收模块，单台支持带载 199个无线麦克风，无线麦克风支持 2.4G+U 段双频备份，连接稳定，可靠性强。
5.单台设备支持带载 199 个有线麦克风，单台设备支持带载 199 个网络音柱/POE 天花喇叭。
6.设备内置有线会讨主机、音频处理器、功放等功能，支持一台设备实现拾、调音、扩音三大功能。
7.支持32进24出网络音频处理能力；
8.内置自动混音台，包括混音和自动混音功能，还具备混音分量控制功能，同时具备反馈消除、回声消除、噪声消除模块；支持同时开24支麦克风发言，且无啸叫等异常现象。
9.兼容 Dante 协议，支持兼容市面 BOSE、森海塞尔、舒尔等网络音频设备。
10.支持同品牌会控屏控制，控制麦克风开关、扬声器音量大小、会后设备统一断电休眠等；支持远程控制设备休眠功能，一键管控；支持远程运维，监察设备运行状态，远程控制设备开关机、远程版本检测升级等功能。
●11.支持联动摄像机，实现摄像跟踪功能，声音画面同步；支持对接同品牌会议一体机，联动AI会议，实现智能撰写，实时翻译等功能。（如有，提供国家认证认可的检测机构出具的关于符合本项技术参数要求的检测报告复印件)
12.支持对接同品牌全向麦克风，实现全向麦克风拾音，给到视频会议远端场景，支持同时开24支麦克风发言，且无啸叫等异常现象。
●13.支持web上AI自动调音，无需音频处理器的上位机软件调试即可满足会议室使用；web支持专业模式，支持可视化配置音频矩阵等功能，支持自主选择降噪等级；web支持人声均衡模式、男声优化、女声优化、演奏模式、原生直出等EQ模式选择。（如有，提供国家认证认可的检测机构出具的关于符合本项技术参数要求的检测报告复印件)
14.web支持开启和结束麦克风、扬声器的配对功能。
15.内置 NTP 时间校准服务器，可实时校准时间。
16.支持OTA固件升级，连接web即可实现设备固件更新；支持日志导出功能，可快速排查异常。
▲17.无需额外服务器，支持自定义订阅设备，可兼容不同电脑，支持windows电脑、MAC、国产化操作系统电脑；支持选择简体中文和英文。
二、配置2个麦克风
1.心型指向性麦克风，支持精准补助正前方声音，有效屏蔽侧面与后方杂音。
●2.支持U段和2.4G 双频段备份技术,兼顾抗千扰和远距离传输功能（如有，提供国家认证认可的检测机构出具的关于符合本项技术参数要求的检测报告复印件)。
3.高灵敏度收音，支持20cm理想拾音距离，声音清晰还原。
●4.采用18650 蓄电池供电,长续航,内置标准 Type-C 充电接口,方便快捷，且支持 4000mAh 蓄电池（如有，提供国家认证认可的检测机构出具的关于符合本项技术参数要求的检测报告复印件)。
5.支持系统自动配对功能，设备开机后可自动连接配对，缩短调试时间
6.支持按键复位功能。
三、配置1个信号控制器
●1.采用AES67网络音频协议，低延时，高保真（如有，提供国家认证认可的检测机构出具的关于符合本项技术参数要求的检测报告复印件）。
2.支持U段和2.4G双频段备份技术，兼顾抗干扰和远距离传输功能。
3.支持适配器和POE网线双模式供电。
●4.支持199支麦克风同时连接，6人可同时发言（如有，提供国家认证认可的检测机构出具的关于符合本项技术参数要求的检测报告复印件）。
5.支持系统自动配对功能，设备开机后可自动连接配对，缩短调试时间。
四、配置4个DSP音柱
1.铝合金氧化工艺箱体设计，有效减少音箱失真，提高音频清晰度。
2.支持POE++与AES67音频传输协议，毫秒级低延时简易搭建。
3.声源类型：面声源。
4.聚焦会议核心发言体验,采用双跑道型低音单元与20芯高音单元结合。
5. 配置原厂超薄壁挂安装支架，与墙面贴合安装，适合搭配LED、投影显示器使用。
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	智慧讲台
	2台
	一、讲台底座
1.钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体金属板厚度≥0.8~1.5mm，老师接触位置为木质桌面，桌面采用E0级环保高密度板。
2.讲台尺寸设计为长×宽×高：≥ 1100×550×1030 ±5mm，环抱老师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品。
3.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观圆弧设计，无菱角处理，正面中部受到170N的冲击力时不会倾倒，保护师生安全。
4.讲台支持标准机柜收纳，支持≥12U的设备收纳放置，收纳空间（含机柜部分）≥965mm×505mm×600mm±5mm，前后门都可以打开，方便设备安装及维护，前门采用旋钮式螺丝设计，美观且易于操作，后门采用双开门式设计，只需要一把钥匙管理；
5.讲台机柜门采用大面积散热孔设计，易于柜内设备的通风散热，避免设备损坏。
6.讲台正面支持学校进行LOGO定制。
二、屏体
●1.屏体的屏幕采用≥23.8英寸电容触摸屏（简称：屏幕）且采用防眩光钢化玻璃面板，厚度≥2mm；支持≥10点触控；支持屏幕手动角度调节，可实现与桌面形成20°至80°角度调节；（如有，提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
2.屏体侧面具有物理实体快捷按键≥6个，按键功能包括对屏幕一键开/关屏幕、对匹配的大屏（如智慧黑板，简称：大屏）进行一键熄屏以及一键音量加、一键音量减。
●3.屏体侧边具有≥2路USB数据口，可接入U盘等设备，且可被匹配的大屏识别和通讯；≥1路Type-C和HDMI IN接口，均可单路将连接外界笔记本电脑画面显示在屏幕及匹配的大屏上，其中Type-C还可连接外接移动桌面系统终端（如PAD、笔记本、手机等）即可将移动桌面系统终端画面显示在主屏幕及匹配的大屏上并可用于充电；具有≥1个220V国标五插电源接口，支持对外供电。（如有，提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）
▲4.屏体底座内置接口：HDMI IN≥2个；HDMI OUT≥1个;USB≥4个；RJ45≥1个；AUDIO OUT≥1个；RS232≥1个。
5.屏体侧边内置NFC模块；讲台屏至少支持NFC刷卡、二维码2种方式实现设备使用前的用户身份认证。
▲6.讲台屏自带定制化独立操作系统，基于Android 11及以上版本，可在任意通道下唤出多功能中控菜单并实现相关操作。
▲7.屏幕可调出中控菜单界面，支持一键上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机；支持对屏幕输入源显示画面切换，包括智能平板、电脑、HDMI、Type-C；
8.支持当接入匹配教室内的录播产品时，可显示录播导播流画面，选择开始录制、暂停录制和结束录制等功能；支持当接入匹配教室内的物联产品时，可视化显示物联设备且可进行应用场景化管理；
9.支持控制讲桌升降，无需使用升降控制器物理按键操作，并可通过软件与老师账号绑定记录老师独有的升降高度数据。
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	机柜
	2个
	1.≥15U；
2.标配风扇，层板电源各1个；
3.优质冷轧钢板制作，酸洗磷化静电喷塑。
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	交换机
	6台
	一、单台配置要求
▲1.单机固化10/100/1000M以太网端口≥24，非复用千兆光接口≥4个，最大可用千兆口≥28；
2.为便于上架操作及设备使用，要求前置电源接口；
二、技术参数要求
★1.交换容量≥255Gbps，包转发率≥95Mpps，MAC 地址表≥16K；
2.所投产品采用静音设计，要求无风扇；
3.所投产品接口要求符合8KV防雷；
●4.要求支持标准的以太网OAM功能，要求设备提供断电告警功能，要求设备支持sflow，要求设备支持端口LED shutdown功能，要求设备支持能效以太网（ 802.3az ），要求设备支持生成树快速收敛，要求广播收敛时间小于30ms，（如有请提供国家认可第三方测试报告）；
5.要求支持增强型多VLAN子网流量工程,实现非环网条件下的快速收敛；
●6.要求支持ARP自动防御特性，要求支持动态ARP检测功能，要求支持防Dos攻击、CPU安全防护，要求支持DHCP Snooping per vlan等安全特性（如有请提供国家认可第三方测试报告）；
●7. 要求设备支持IPV6 SAVI、DHCP Server特性，要求支持专业级IPV4/IPV6 ACL功能：IPv4 Vlan ACL、IPv6 Vlan ACL、IPv6 Port-Range ACL（如有请提供国家认可第三方测试报告）；
8. 要求交换机支持多种认证方式：802.1X认证和WebPortal认证；
9. 要求支持信源受控组播、目的受控组播、策略组播等IPv4/IPv6受控组播功能；
10. 支持独立VLAN组播功能，非全局组播。
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	综合布线（含网线和电线）
	2项
	1.采用60+1布局，标准化全屋隐藏式线槽综合布线施工工艺，整体遵循强弱电物理隔离、分层分槽敷设、全程隐蔽防护的施工原则，根据60台学生终端及1台教师主控终端点位对墙面、踢脚线进行规范精准开槽处理，槽体清理找平后暗埋敷设全套线路，其中强电系统由教室专用空开箱与分级漏电保护开关提供过载、短路、漏电安全防护，采用教师机独立回路、学生机分组回路的供电模式，所有强电电源线重点位置加装金属屏蔽护管防护，搭配阻燃PVC线槽规整收纳，各终端点位统一安装标准化电源插座，保障设备供电安全稳定；弱电系统全程采用国标六类网线实施一机一线、点对点独立布线，实现千兆稳定网络传输，弱电线缆与强电管线保持规范间距并辅以屏蔽防护，有效杜绝电磁干扰，所有墙面预埋管线完工后全线加装不锈钢线槽封闭覆盖，实现隐蔽规整的布线效果，针对地面出线、线槽收口及桌椅走线区域铺设抗压耐磨地面保护槽，避免线缆碾压破损与通行安全隐患，整套布线系统融合开槽预埋、PVC规整、金属屏蔽、不锈钢封闭、地面防护与分级配电保护体系，具备安全系数高、抗干扰能力强、外观整洁规范、运维便捷、适配机房长期批量设备稳定运行的特点，完全满足日常教学、上机实训的使用需求；
▲2. 集成实施之前需提供专业图纸给学校项目负责人确认，实施方案以学校确认为准；
▲3.要求投标电线产品须符合现行国家标准 GB/T 5023；电力电缆符合 GB/T 12706；网络双绞线使用六类线，符合 GB/T 18015；产品本体标识完整，包含制造厂名称、执行标准、生产批次，严禁三无产品，投标时须响应使用的网线及电线品牌，并作为验收依据，否则投标无效。
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	交互一体机
	2套
	一、视听与交互功能
显示系统：
1. 整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
2. 外部无任何可见内部功能模块连接线，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
3. 整机屏幕采用 ≥98 英寸液晶显示器。整机全通道支持 4K 显示，包括安卓通道、PC 通道、HDMI 通道。
4. 整机采用 LED 液晶 A 规屏，显示比例 16:9，显示分辨率 3840x2160，可视角度≥178°。整机设备屏幕亮度：≥300cd/㎡。整机色域覆盖率（NTSC）≥90%。灰阶等级≥256 级。
5. 整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°，满足 GB40070 关于亮度可视角≥120°要求。
●6. 整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，在屏幕中心亮度≥350cd/㎡下，增加屏幕两侧亮度，使得整机水平方向法线 60 度视角下，实际屏幕的观看有效亮度≥110cd/㎡。（如有，提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
7. 整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机白场画面下亮度均匀性≥85%。
8. 整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°。
9. 在屏幕中心亮度≥350cd/㎡、整机水平方向法线 60 度视角下，屏幕观看有效亮度≥110cd/㎡。
10. 屏幕采用≤4mm 防眩光钢化玻璃保护，表面硬度≥9H，莫氏硬度≥7 级。
11. 整机背光系统支持 DC 调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。
12. 整机屏幕蓝光占比（有害蓝光 415～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500nm 能量综合）＜50%。
13. 支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。
14. 整机系统支持手势上滑调出智能画质调节，开启 AIPQ 功能后，播放视频即可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光 / 阴影，让整个画面显示效果更佳。
15. 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）满足 GB/Z 39942-2021 蓝光危害 RG0 级别。
16. 整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
17. 纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
18. 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。
19. 长时间无人使用屏幕可自动息屏，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为 1 小时、2 小时。
20. 整机在 HDMI、Android 以及 Windows 信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。
21. 支持半屏模式，将 Windows 显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作 Windows 系统；点击非 Windows 显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。
22. 整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。
23. 整机支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI 信号接入时，能自动识别并切换到对应的 HDMI 信号源通道，且断开后能回到上一通道。
24. 支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。
25. 整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过 HDMI 传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。
26. 整机支持将自定义图片、动画设置为开机画面。
27. 整机具备熄屏扩声功能，在关闭显示部分的情况下可播放音频及本地扩音，轻触显示部分可点亮屏幕。
28. 整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，屏幕支持防眩光功能。
触控系统：
1. 从内部 Android 通道切换到内部 PC 通道后，触摸框在 1s 内达到可触控状态。
2. 从内部 PC 通道切换到外部通道后，触摸框在 3s 内达到可触控状态。
●3. 整机采用红外触控技术，Windows 系统和 Android 系统均支持≥50 点触控及书写划线。（如有，提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
4. 支持 Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS 和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
5. 触摸分辨率 32768×32768。整机书写触控延迟≤25ms。触摸响应≤4ms。触摸最小识别物≤3mm。
6. 整机触控书写功能集成预测算法，支持多档预测速度可调节，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于 20mm。
7. 整机屏幕触摸有效识别高度不超过 1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过 1.5mm 时，触摸屏识别为点击操作。
●8. 整机支持提笔书写，在 Windows 系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（如有，提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
9.整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。
●10.整机支持单笔双色，支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。（如有，提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
11.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。
12.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。
13.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。
14.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置 USB 接口的移动存储设备数据，连接整机前置 USB 接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。
15.整机具备前置 Type-C 接口，通过 Type-C 接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头 Type-C 线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控 USB 线。
16.整机具备智能 U 盘锁功能，U 盘锁开启后整机触摸及按键被锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入 USB key 可解锁。
17.在整机全信号源通道下，支持十指长按屏幕 5 秒的方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。
18.整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。
19.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画～、左右晃动、缩 / 放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。
20.触摸屏在照度 100klx（勒克司）环境下仍能正常工作。
音频系统：
1.整机设备内置 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，12W 高音扬声器 2 个，上朝向 30W 中低音扬声器 2 个，最大功率≥84W。
●2.整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。（如有，提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
3.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改。中低频段可选择调节范围 125Hz～1kHz，高频段可选择调节范围 2kHz～16kHz，分贝可选择调节范围 - 12dB～12dB。
4.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。
5.整机扬声器在 100% 音量下，可做到 1 米处声压级≥92dB，10 米处声压级≥82dB。
6.支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式，AI 空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
7.整机听力模式下具备 AI 人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。
8.整机影院模式下具备 AI 环绕声功能，支持三挡强弱调节。
9.整机支持同一品牌通过 BT（蓝牙）、红外方式连接音箱、麦克风，支持实时显示 / 控制音箱音量、麦克风音量；在任意通道下均可实时查看音箱、麦克风连接状态，当设备连接 / 断开连接时，提供实时反馈提示，并在反馈提示中显示麦克风实时电量；支持读取音箱 / 麦克风型号，对应显示设备实物图片。
10.整机支持同一品牌音箱音量的智能调节，当麦克风接入时，自动调整合适的音箱音量且带有麦克风电量智能提醒，当麦克风电量过低时，提供低电量反馈提示，支持麦克风自动判断同一房间内的整机和音箱，自动匹配连接。
11.整机侧边栏快捷菜单支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。
拾音与声学设计：
1.整机内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
2.整机内置麦克风声源定位算法，声源定位精度≤5 度，可以识别回答问题的学生方位。
3.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。
4.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
5.整机支持同一品牌智能笔，通过 BLE（蓝牙低能耗技术）、USB Dongle（通用串口总线接收器）方式连接，当整机和智能笔均支持 BLE 功能时，支持指定区域内智能笔自动发现、自动连接，并支持读取智能笔型号，对应显示设备实物图片。
6.整机支持同一品牌传屏器，通过 BLE（蓝牙低能耗技术）、Type-C、USB 方式连接，当整机和传屏器均支持 BLE 功能时，在指定区域内传屏器可自动发现、自动连接。
二、智能内核与连接能力
嵌入式系统：
1.整机嵌入式系统版本≥Android 16，CPU≥8 核，主频≥2.2GHz，内存≥4GB，存储空间≥64GB。
2.整机 CPU 芯片，WIFI 与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。
3.整机从待机状态下（待机功耗≤0.5W），可 12s 内开机进入到系统主页，并达到可触控状态。
4.整机设备支持非外部插拔式运行内存扩展技术，实时可用运行内存可达 6GB，提高运行速度。
5.嵌入式 Android 操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状和颜色进行更换。
6.在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。
7.嵌入式 Android 操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。
●8.无 PC 模块状态下，嵌入式 Android 系统内置白板软件支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整）， 白板书写内容可以 PDF 、IWB 和 SVG 格式导出。支持 10 种以上平面图形工具。支持 8 种以上立体图形工具。（如有，提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
9.无 PC 状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。
10.无 PC 状态下，嵌入式 Android 操作系统下可使用白板书写、WPS 软件和网页浏览。
11.在嵌入式 Android 操作系统下，能对多媒体 USB 所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。
12.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复 Android 系统及 Windows 操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。
13.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原 PC 系统，单独还原整机系统。
14.整机支持通过机器序列号定向进行软件 OTA 升级。
15.整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。支持云端在线系统固件升级。
OPS 电脑系统：
▲1. 采用≥Intel 12 代 i5或相当性能的CPU，内存≥8GB，固态硬盘≥256GB。
2. 预装正版 Windows 操作系统。
3. 采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
4.PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。
5. 具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。
▲6. 具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备≥3 个 USB3.0 接口，≥3 个 USB2.0 接口。
7. 具有≥1 个 RJ45 接口。
8. 支持≥1 个 3.5mm MIC in 音频接口。
9. 具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。
10. 和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
11. 整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。
无线连接能力：
1. 整机无需外接无线网卡，在 Windows 系统下可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射和 BT 蓝牙连接功能。
2. 整机无线模块（Wi-Fi 和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。
3.Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。
4. 整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，固件版本号 HCI13.0/LMP13.0。
5. 整机 PC 端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
6. 整机支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。
7. 整机配套教学应用 APP 可通过 wifi 直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。
8. 整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择特定应用窗口，从而实现过滤其他应用窗口，如邮件应用窗口。
9. 整机内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在 Android 和 Windows 系统下，可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射。
10. 整机内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在 Android 下支持无线设备同时连接数量≥32 个，在 Windows 系统下支持无线设备同时连接≥8 个。
11. 整机无需外接无线网卡，在 Windows 系统下接入无线网络，切换到嵌入式 Android 系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。
12.Wi-Fi 及 AP 热点支持频段 2.4GHz/5GHz 。Wi-Fi 制式支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本 Wi-Fi6。
13. 整机 PC 通道及安卓通道各具备一颗 WiFi6 无线芯片，PC 和安卓通道均可通过大屏发送 WiFi6 热点以及连接 WiFi6 的路由器。
14. 整机 Windows 通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi 直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
15. 整机 Windows 通道支持文件传输应用，开启该应用后，可自动打开整机热点，并在文件传输应用中显示热点信息，无需手动在设置中查看热点。
16. 教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。
17. 多端投屏：可支持至少 6 个学生端投屏画面同时在大屏上显示，同时显示来自 Android、iOS、Windows、MacOS 等不同系统的投屏画面，并且根据连接数量自动排布。支持将六分屏画面内其中一个画面一键全屏显示，以及一键将全屏画面切换回六分屏，方便灵活讲解。
有线接口能力：
1. 前置输入接口 3 路 USB 接口（包含 1 路 Type-C、2 路 USB）。前置 USB 接口支持 Android 系统、Windows 系统读取外接移动存储设备。侧置输入接口具备 2 路 HDMI、1 路 RS232（RJ45 形态）、1 路 USB 接口。侧置输出接口具备 1 路音频输出、1 路触控 USB 输出，1 路 HDMI 输出接口，支持最大 4K@60Hz 分辨率输出。
2. 部署单根网线可实现 Android、Windows 双系统有线网络连通。
3. 整机前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转，可拆卸更换不同宽度的挡板宽度对设备进行防撞防护。
4. 整机支持通过 Type-C 接口 U 盘进行文件传输，兼容 Type-C 接口手机充电。
5. 整机支持同一品牌的视频展台通过 USB 方式连接，支持一键打开 / 关闭展台软件；在任意通道下均可实时查看视频展台连接状态，当设备连接 / 断开连接时，提供实时反馈提示；同时支持读取视频展台设备型号，对应显示设备实物图片。
智能感知能力：
1. 整机内置摄像头（非外扩），PC 通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。
2. 整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000 万像素数的照片。
●3. 整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥135 度且水平视场角≥120 度，支持输出 4:3、16:9 比例的图片和视频；支持清晰度为 3840x2160（4K）分辨率的视频输出，支持画面畸变矫正功能。（如有，提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
4. 整机支持距离摄像头位置≥10 米距离的 AI 识别人脸。
5. 整机上边框内置非独立广角高清摄像头，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。
6. 整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机 1.7 米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于 4 米，可以实现人脸识别。
7. 具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。
8. 整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课。
●9. 整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于 60 人。（如有，提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
10. 整机支持通过人脸识别进行登录账号。
11. 整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。
12. 整机内置智能体 AI 图像生成功能 ，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可同步生成对应职业形象，并将其转化为对话智能体实现双向对话交流。
13. 整机内置投票统计小工具，通过内置多摄像头捕捉每个同学的投票动作，如举手，双手交叉并进行 AI 识别，统计投票情况及占比，并以柱状图图表形式呈现。
14. 整机内置手势答题小工具，支持老师在课中发起互动选择题，学生通过手势给出对应答案，通过摄像头进行捕捉和 AI 识别，最终收集回作答情况，形成课中的互动学情。
15. 整机具备班级视力检测功能，学生站在距离屏幕前 5m 处，可通过手势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果，并建立学生视力档案，对学生视力情况进行管理。
16. 整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并随机抽选 1 人，支持在大屏幕上手动框选特定教室区域作为抽选范围进行抽选。
17. 整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并自动进行人数统计。
18. 整机内置触摸中控菜单，可查看当前正在运行的应用，支持应用切换，在全屏应用下无需退出全屏应用即可进行切换；支持应用关闭，以及关闭所有应用。
19. 整机用户菜单下即可进行触摸信号、显示信号、网络信号等进行状态监测和异常判断。系统异常崩溃弹窗提醒用户并自动上报异常日志。
20. 整机显示异常时屏幕会提示对应故障码，辅助问题诊断。
21. 整机具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护功能。
三、教学辅助工具生态
教学桌面：
1. 整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入全部课件列表。
2. 整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。
3. 整机支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。
4. 整机教学桌面支持教学白板软件和文件管理软件；教学桌面首页支持自定义桌面应用，支持展示 8 个应用入口，并提供进入本机所有应用的入口。
5. 整机可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑 2 种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。
6. 整机教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接 U 盘、移动硬盘，点击可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。
7. 整机设备教学桌面支持推荐应用，推荐应用支持移除。
8. 整机设备教学桌面支持进行应用卸载。
9. 整机教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。
10. 整机教学桌面支持进行壁纸编辑，内置 10 张以上壁纸。支持自定义壁纸。
11. 整机教学桌面支持 U 盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。
12. 整机教学桌面 U 盘文件查看窗口支持使用文件浏览器打开 U 盘。
13. 整机教学桌面支持进行通道切换，当整机有其他输入源时，可在桌面点击信号源进行输入源切换。
14. 整机教学桌面支持进行锁屏操作。
15. 整机教学桌面支持进行重启、关机操作。
16. 教学桌面支持增加网页快捷打开方式，数量≥8 个，并支持自定义网址命名。
侧边栏工具：
1. 整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度 / 音量调节、教室物联入口。
2. 整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。
3. 整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。
4. 整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示 / 隐藏。
5. 侧边栏内置文件管理，可便捷打开存放在桌面上的文件、文件夹；支持打开桌面文件夹目录，以便查看更多文件。
6. 侧边栏内置应用管理，可查看全部应用列表，并可点击其中应用进行快捷打开。
7. 整机侧边栏小工具支持自定义显示和隐藏，可通过拖拽进行顺序自定义；可自定义侧边栏物联模块、进程管理、桌面文件模块的显示和隐藏。
8. 整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
9. 整机全通道侧边栏支持将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以返回全屏状态。
10. 整机全通道侧边栏支持自行选择所需截取屏幕范围，点击截屏即可成功截取屏幕，并自动保存。
11. 整机全通道侧边栏支持放大选中区域内容，并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。
12. 整机全通道侧边栏支持倒计时、正计时功能；倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始进入倒计时；正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间。
13. 整机全通道侧边栏支持打开日历，查看日期。
14. 整机全通道侧边栏支持聚光灯，支持聚光灯高亮区域大小调节、区域移动。
15. 整机全通道侧边栏支持冻屏，将屏幕画面进行缩放。
16. 整机安卓和外接通道 (2 路 HDMI) 下侧边栏支持设置倒数日。
17. 整机安卓和外接通道 (2 路 HDMI) 下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。
18. 整机安卓和外接通道 (2 路 HDMI) 下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。
19. 整机支持在设备上通过侧边栏实现调用 Windows 系统运行、打开文件夹、打开任务管理、打开 U 盘、录屏功能。
20. 整机 Windows 通道支持通过侧边栏调取软键盘。
21. 整机 Windows 通道支持对当前运行中的应用进行窗口最大化、窗口最小化、应用强制关闭。
22. 整机处于非内置 PC 通道下，支持通过侧边栏进入 PC 通道。
23. 整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行切换，无需在已经开启的应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。
24. 整机全通道侧边栏快捷菜单支持自定义快捷菜单，支持 Windows 应用固定，可将应用固定后，在侧边栏进行快捷打开。
25. 整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。
26. 整机全通道侧边栏快捷菜单支持简洁模式和常规模式切换。
27. 整机全通道侧边栏快捷菜单简洁模式，可进行打开批注、降半屏、主页的基础操作。
辅助应用：
1. 三合一电源按键，同一电源物理按键完成 Android 系统和 Windows 系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏 / 唤醒，长按按键实现关机。
2. 整机具备≥6 前置按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。
3. 整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。
4. 支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。
5. 设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。
6. 整机支持 5 个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
7. 整机 Windows 通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上；当手机端登录账号与整机一致时，接收文件不需要二次确认，当手机端登录账号与整机不一致时，且距离连接成功或上次传输超过 3 分钟，则接收文件需要二次确认。
8. 整机 Windows 通道支持文件传输应用，可将手机文件传输到整机上，无需借助第三方网页、第三方应用，传输文件格式支持：pptx、pdf、docx、txt、xlsx、enbx、jpg、png、gif、svg、mp4、rmvb、avi、3gp、wmv、flv、mkv、mp3、wav、wma、ogg、zip。
9. 整机 Windows 通道支持文件传输应用，传输方式支持公网传输、局域网传输。
10. 整机 Windows 通道支持文件传输应用，接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。
11. 整机 Windows 通道支持文件传输应用，支持打开文件所在文件夹。
智慧教学软件：
1. 互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发。
2. 资料下发：支持教师下载教师空间的文档格式的资料给全员和小组端，支持的文件包以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。
●3. 课堂报告：互动反馈系统支持一键生成课堂互动报告，包含签到人数，考勤情况，互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果，提问记录，同时还可以课堂报告进行备注。（如有，提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）
4. 统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。
5. 批注分发：教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时发送到全员学生端。
6. 授课小工具：教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和批注分享功能等。
7. 教师云盘：支持教师上传文档格式的资料，支持的文件包含以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。
8. 课堂动态：支持在课堂中记录课堂动态，包括老师下发的文件，老师课堂中的板书，课堂互动结果记录，课堂提问多种类型的记录。
9. 同步课件：当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示。
10. 加入课堂：学生端小程序支持微信扫码加入课堂，方便快捷开启课堂互动。
11. 课堂互动：支持在小程序接收课堂答题互动，支持单选，多选，判断，抢答，观点多种类型的答题互动。
四、安全与运维保障
外观及结构安全：
1. 整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
2. 外部无任何可见内部功能模块连接线，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
3. 整机前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转，可拆卸更换不同宽度的挡板宽度对设备进行防撞防护。
4. 整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。
5. 整机无线模块（Wi-Fi 和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。
6. 屏幕采用≤4mm 防眩光钢化玻璃保护，表面硬度≥9H，莫氏硬度≥7 级。
7. 整机采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，屏幕支持防眩光功能。
8.OPS 电脑模块具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。
使用安全：
1. 整机具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护功能。
2. 整机具备智能 U 盘锁功能，U 盘锁开启后整机触摸及按键被锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入 USB key 可解锁。
3. 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）满足 GB/Z 39942-2021 蓝光危害 RG0 级别。
4. 整机屏幕蓝光占比（有害蓝光 415～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500nm 能量综合）＜50%。
5. 触摸屏在照度 100k lx（勒克司）环境下仍能正常工作。
数据与系统安全：
1. 整机用户菜单下即可进行触摸信号、显示信号、网络信号等进行状态监测和异常判断。系统异常崩溃弹窗提醒用户并自动上报异常日志。
2. 整机显示异常时屏幕会提示对应故障码，辅助问题诊断。
3. 整机支持通过机器序列号定向进行软件 OTA 升级。
4. 整机支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。
5. 整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。
运维便捷性：
1. 三合一电源按键，同一电源物理按键完成 Android 系统和 Windows 系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏 / 唤醒，长按按键实现关机。
2. 整机具备≥6 前置按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。
3. 整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。
4. 整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复 Android 系统及 Windows 操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。
5. 整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原 PC 系统，单独还原整机系统。
6. 整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。支持云端在线系统固件升级。
7.OPS 电脑采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
8.OPS 电脑模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。
9. 整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。
10. 整机无线模块（Wi-Fi 和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。
11. 整机从待机状态下（待机功耗≤0.5W），可 12s 内开机进入到系统主页，并达到可触控状态。
环境适应性：
1. 整机在 0℃- 40℃环境下可正常工作，在 - 20℃- 60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。
2. 触摸屏在照度 100k lx（勒克司）环境下仍能正常工作。
3. 整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
4. 整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°，满足 GB40070 关于亮度可视角≥120° 要求。
5. 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）满足 GB/Z 39942-2021 蓝光危害 RG0 级别。
6. 整机从待机状态下（待机功耗≤0.5W），可 12s 内开机进入到系统主页，并达到可触控状态。
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	光能黑板
	2套
	一、硬件要求
1.每套完整的方案由两块光能黑板副板组成，分别在触控一体机两侧各放置一块，单块光能黑板≥1129（长）*1315（高）mm。
●2.光能黑板四角应为圆角，且径向半径不小于4mm，法向半径不小于0.3mm。（如有，提供检测报告复印件）
3.黑板侧面应采用侧封板。
4.书写适配通用性强，支持多种通用笔具直接书写，无需专属耗材；无粉笔粉尘产生，规避粉尘带来的师生健康风险。
5.板面粗糙度 Sa≤0.3μm，有效降低教师长时间板书操作疲劳度。
6.一键擦除时间不大于1.5秒，擦除过程中有指示灯提醒，擦除完成后指示灯熄灭，擦除后应无明显残留痕迹。
7.可使用配备的板擦对板书进行局部擦除，局部擦除时间不大于0.4秒，擦除应无断点、无死角，擦除后应无明显残留痕迹。
8.黑板内设有局部擦除灵敏度调节功能，支持自动感应调整，也支持通过手势按压书写板板面的特定位置，适应不同用户的使用需求。
9. 黑板表面具有暗格，避免板书歪斜、大小不一、布局混乱，提升板书可读性。
10.支持磁吸附功能，可吸附磁贴、磁扣等教学工具，满足带有磁吸的板擦等教具吸附在黑板上。
11.产品应通过GB4943安全要求中的恒定力试验、冲击试验，外壳无破裂，无任何危险迹象。
12.为让老师能够快速调取交互软件，方便使用功能，黑板的左/右侧应具有触摸快捷键。
二、软件要求
1.开启软件后，可以将教师在黑板上的板书内容同步显示在触控一体机的界面当中，软件在后台运行依然可以实现板书笔迹的自动记录。
2.支持暂停板书笔迹的同步传输功能，分屏后将触控一体机变为板书界面，以此扩充了教师需要的书写面积。
●3.可以通过触摸快捷键切换单页和多页显示：单板书写时，可单页面显示（此时只有一块黑板界面）；多板同时书写时，可多页面同时显示。（如有，提供检测报告复印件）
4.板书的电子记录文档可以存储在本地的电脑端，支持PDF格式的保存，也可以生成二维码，便于师生扫码分享。
5.通过黑板的触摸键可以快速对教师的板书和课堂讲解内容进行录制，生成视频文档保存到电脑端，利于学生课后回看复习。
6.支持导入PPT课件，可以在软件界面中同时显示出教师的PPT课件和板书的记录笔迹。
7.具备打印功能，可连接打印机将保存的板书文档传输至打印机打印，方便灵活。
8.支持恢复出厂设置，设备可以还原到刚出厂的干净初始状态。
9.软件可自动检测版本，并完成在线更新，无需手动下载安装。
10.黑板快捷键可调用AI工具，支持AI唤醒等功能，能够配合教室完成课堂中的问答、解题等学习内容。
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	交互一体机（含支架）
	4套
	▲1.屏幕显示尺寸：≥86英寸，屏幕图像分辨率：≥3840*2160，响应时间：≤6.5ms，对比度≥5000:1，可视角度≥178度（H/V）；
2.配置红外触控技术，触控点数≥40点，书写精度≤±2mm；
3.屏幕色域：≥72%NTSC；
4.内嵌安卓方案，内置系统安卓14.0或以上，CPU≥四核A55或同档次处理器,内存≥4G，存储≥64G；
●5.配置≥5000万像素摄像头，可拍摄清晰度不低于3840×2160（4K），帧率不低于25fps的视频；（如有，提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）；
●6. 采用2.2声道或以上缝隙发声单元，内置2个4W或以上高音扬声器和2个16W或以上中低音扬声器，频响范围180Hz-20kHz；（如有，提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）；
7.无线传屏：内置无线传屏软件，能够支持PC、手机、PAD画面传输到大屏显示；
8.无线模块：支持wifi6+蓝牙5.3或以上版本,WiFi802.11 a/b/g/n/ac/ax或以上；
9.接口：≥2*HDMI IN，2*USB 2.0，1*USB 3.0，1*USB Type-C IN，1*TOUCH 2.0，1*AUDIO IN，1*AUDIO OUT，1*RS232，1*RJ45；
10.三年原厂保修服务；
●11. 配置模块化嵌入式电脑模块，整机可通过同一高速接口：配置I5或同档次处理器，≥8G内存，≥256SSD。（如有，提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）；
12.配置移动支架采用高品质冷轧钢制作而成，承重150kg以上；360度全向轮，可随时推动和静止；
●13.配置同屏模块，手机和电脑支持混合传屏展示，要求支持4个画面同屏展示，可对每个电脑传屏内容进行独立反向操作，可同时连接至少32台设备。（如有，提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）；
14.配置智能笔，书写精度3mm，还原真实书写，支持无线翻页，激光笔，语音助手，蓝牙/无线技术，充电锂电池，适用于电容屏/红外屏；
●15. 当大屏上开启腾讯会议Rooms视频会议软件时，通过电脑或手机传屏后，可以直接将传屏画面共享给远程参会人，无需手动点击视频会议软件中的共享按钮（如有，提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）；
●16. 支持任意添加应用快捷图标及更换桌面壁纸，最多支持添加7个应用快捷图标，内置的壁纸图片不少于9个，且支持个性化添加（如有，提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）；
●17. 设备内置软件应用商城，支持第三方应用软件安装及打开使用，内含不少于30个已适配的应用（如有，提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）；
●18. 设备具备多种声音播放模式，如会议模式、影院模式，且支持 AI 智能检测，实现空间自适应模式播放（如有，提供国家认可的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）；

	13
	投影仪及配件
	3台
	▲1、显示技术：DLP 数字光处理技术，采用原生 RGB 三色独立激光器光源，不接受单色激光 + 荧光轮方案；DMD 芯片 0.47 英寸，物理原生分辨率 3840×2160（4K UHD），非抖动插值 4K。
●2、亮度：≥6000 ISO 流明（根据ISO21118）（如有，提供产品彩页或检测报告）。
3、动态对比度≥8000000:1。
▲4、色域：色域覆盖≥110% BT.2020，色彩准确度 ΔE≤1.0。
5、光源寿命：标准模式下光源使用寿命≥30000 小时。
6、镜头：光学变焦，投射比 1.0~1.3:1；支持电动镜头位移，垂直位移 ±60%，水平位移 ±20%。
7、投影画面尺寸范围：60 英寸～300 英寸。
8、支持 HDR10、HLG 高动态范围解码，内置 MEMC 运动补偿算法。
9、支持主动式 3D 显示。
10、支持电动多点几何校正，至少支持 8 点校正，支持弧形 / 曲面画面校正。
11、内置色彩管理系统，可切换 BT.709、BT.2020、DCI-P3 色域模式。
▲12、内置智能操作系统，处理器≥四核芯片，运行内存≥3GB，机身存储≥32GB。
13、机身自带接口（不接受转接器扩展作为本机接口）：
HDMI2.0 接口≥2 路（至少 1 路支持 HDCP2.2）；
千兆 RJ45 网口≥1 路；
RS232 串口≥1 路，支持中控设备通信；
USB3.0≥1 路、USB2.0≥1 路；
3.5mm 音频输入输出接口，SPDIF 光纤音频输出接口。
14、无线网络：支持 2.4G+5G 双频 WiFi，蓝牙 5.0。
15、内置立体声扬声器，单只功率≥15W，共 2 只；支持杜比、DTS 。
16、噪音指标：标准模式工作噪音≤34dB (A)。
17、供电：AC 100V-240V 宽电压；整机功耗≤320W，待机功耗＜0.5W。
18、散热结构：独立风道设计，具备高海拔工作模式，自带防尘自清洁功能。
19、安装方式：支持前投、背投，桌面放置、吊装安装。
▲20、整机质保期≥3 年，光源质保期与整机同步≥3 年；质保期内非人为损坏故障，提供免费配件及上门维修服务。
21、设备支持 RS232、TCP/IP 网络中控协议，可实现开关机、信号切换、设备状态读取、故障告警；支持定时开关机、信号轮巡、设备密码锁定、运行日志导出、远程固件升级。
▲23、配置电动幕布，基础材质采用PET聚合材质，成像层采用超微纳米级光子涂层，尺寸150寸，比例16：9，必须与投影机标准画面比例一致；幕面厚度：≥0.28mm；管状电机，电机额定功率≥105W；开关机械寿命≥30000次；幕布主要参数必须符合或优于国标GB/T13982-2022《反射和透射放映银幕》的检测要求。配置联动器，投影幕布必须与投影机进行联动，投影机开机时，幕布自动降下，投影机关机时，幕布自动升起；幕布不低于原厂1年质保。
▲24、配置工程投影支架，要求采用钢制圆管设计，白色烤漆；长度两节伸缩调节，长度不低于150cm；不低于30KG承重，投影爪臂不变形。
▲25、配置HDMI2.0高清连接线，长度不低于20米，传输速率不低于18Gbps，支持4K/60Hz及以上分辨率传输，支持HDR动态显示，支持32个音频频道，1536KHz音频采样，支持音频回传。
▲26、提供原厂安装调试服务。
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	核心产品
	第 1项“台式计算机”为核心产品。

	报价要求
	本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括：
1.产品及服务的价格（包括人工、材料、运输等）；
2.必要的保险费用和各项税金；
3.与本项目有关的其他一切费用。采购人不再支付中标价格以外的任何费用。

	交付使用时间及地点
	1.交付使用时间：签订合同之日起 30 日内交货并安装调试完毕。
2.交付地点：   广西南宁市   （采购人指定地点）。

	售后服务要求
	1.免费送货上门、安装、调试；
2.分项有质保要求的按分项质保要求，分项没有质保要求的质保不少于 1 年，其余按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算。
3.质量保证及服务承诺：①中标供应商必须保证在产品经正确安装、正常操作和保养条件下，在寿命期内运行良好；②中标供应商在产品寿命保证期内，对因设计、工艺、材料的缺陷所发生的故障负责；③供货时须提供完整的使用手册、维修资料。
4.免费维护期内须提供免费上门服务 (含人工费、材料费、差旅费)，并提供终身维护。
5.实施和安装要求：①中标供应商必须按采购人的要求进行安装；②安装过程中的所有安全保障由中标供应商自行负责；③严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。

	付款方式
	本项目分两期付款，全部货物到货经采购人清点确认后，支付合同金额的50%，项目完成安装并正式验收合格后再支付合同金额的50%，每次付款前，中标供应商向采购人开具合符采购人财务管理相关规定的增值税专用发票，采购人收到发票后10个工作日内完成支付。

	履约保证金
	合同签订之前，中标供应商按合同金额的5%（其中对中标的中小企业收取的履约保证金数额不超过政府采购合同金额的2%）向采购人足额交纳履约保证金。项目验收合格后，中标供应商向采购人提出办理退还履约保证金，采购人应在收到申请相关材料，在10个工作日内办理履约保证金退还手续（无息）。

	验收标准
	1.检查供货范围或服务范围
（1）货物类：产品到达现场后，中标供应商应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的货物外观或内部的损坏，中标供应商应负责更换；若发现有缺漏或损坏情况，中标供应商应负责补齐或更换或赔偿。
①中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应国家、地方、行业标准。
②本项目货物质量技术参数要求及中标供应商承诺的货物质量标准（如有不一致，以标准高者为准）。
③中标供应商所提供的产品按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若损坏须无偿调换同样产品。
（2）服务类：根据招标文件检查服务内容是否满足要求。
2.向采购人提供所有设备的完整技术资料（包括技术说明书、操作说明书、配置资料等）、服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
（1）货物或服务技术参数与投标文件中响应表或证明材料一致，性能或指标达到规定的标准，否则，以实际货物或服务技术参数与投标文件响应表参数或证明材料比较，按如下情况处理：
①中标供应商投标文件响应表或证明材料中满足或优于的技术参数，在验收时实际不满足技术参数要求的，视为中标供货商违约，采购人有权追究中标供应商违约责任，同时报财政部门备案。
②中标供应商投标文件响应表或证明材料中优于的技术参数，在验收时实际仅满足并未优于技术参数要求的，视为中标供货商违约，采购人有权追究中标供应商违约责任，同时报财政部门备案。
③中标供应商投标文件响应表或证明材料中满足的技术参数，在验收时实际优于技术参数的要求，以满足技术参数的要求验收。
④实际货物与投标货物型号不一致的，验收时不论实际是优于还是满足技术参数的要求，采购人均有权终止合同拒收货物，同时报财政部门备案。
（2）技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
（3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。
（4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。
3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。
4.中标供应商提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
5.采购人需要制造商对中标供应商交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，中标制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标供应商与制造商协调。
   6.产品包装材料归采购人所有。
   7.为保证项目实施质量和上门服务效率，验收时需要提供厂家出具的原厂售后服务承诺函，并加盖厂家公章证明。
   8.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

	其他要求
	1.投标人所提供的任何材料应当真实有效，如在评审过程中发现投标人在投标文件中提供任何虚假材料的，按投标无效处理，采购人有权汇报监督管理部门处理；中标后，采购人发现投标人在投标文件中提供任何虚假材料的，采购人有权汇报监督管理部门处理，造成损失的中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，民事赔偿并不免除违法中标供应商的法律责任。
2.本项目货物不接受进口产品投标，根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号），进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，如供应商有采用进口产品参与投标，则投标无效。
3.本项目采购的投标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。
4.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。
5.投标人必须承诺不得转让或转包本项目，投标时须在商务技术投标文件单独提供承诺函原件，承诺函须有法定代表人（负责人）或其委托代理人签字，并加盖投标单位公章，承诺函格式自拟。
6.为保证《采购需求》中的技术指标和性能达到招标文件要求及与合同、投标文件相符，采购人如认为有需要的，可委托相关检验部门对产品进行抽检，自检或检验部门抽检不合格的不给予验收，影响采购人使用货物的采购人将追究中标供应商的相关责任，并按相关规定上报监管部门，所有损失由中标供应商承担，抽检所产生的费用全部由中标供应商负责。
7.本项目所涉及的软件、系统，供应商须承诺无版权纠纷，若产生任何纠纷，所产生的一切责任由供应商负责。
8.根据项目采购需求提供组织实施方案。




 














第三章  投标人须知
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	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：广西职业师范学院实验室配套设备购置项目

	2
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

	3
	详见公开招标公告
实际交纳的保证金须按要求交纳，否则视为未交纳保证金。

	4
	现场勘查：详见采购需求(如有)。

	5
	演示时间及地点：无。

	6
	（1）答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清；
（2）询问、质疑：如投标人认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。
答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

	7
	投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。
电子投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	8
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密投标文件。

	9
	投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	10
	法定代表人或其授权代表签字或签章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，投标单位可以线下签字或签章后扫描上传。

	11
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	12
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。
“电子加密投标文件”的上传、提交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	13
	电子加密投标文件的解密：
开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	14
	投标截止时间及地点： 2026年11月25日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	15
	开标时间及地点： 2026年11月25日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	16
	评标方法：综合评分法

	17
	中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。

	18
	采购资金来源：财政性资金。

	19
	付款方式：见招标项目采购需求。

	20
	投标文件有效期： 六十日。

	21
	对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。
接收质疑函方式：以书面形式。
质疑联系部门及联系方式：
（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科     
电话：0771-8600453
地址：广西南宁市星湖路22号
（2）广西职业师范学院
电话：0771-3245617
地址：广西南宁市大学东路105号
现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间，其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00

	22
	本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。




投标人须知
一、总  则
（一） 适用范围
本招标文件适用本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。
2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。
3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
8.“▲”系指在投标人须知中的实质性要求条款。
（三）招标方式
公开招标方式。
（四）投标委托
如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》。
（五）投标费用
投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。
（六）本项目不接受联合体投标
（七）转包与分包
1.本项目不允许转包。
2.本项目不可以分包。
（八）特别说明：
▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
    非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。
▲5.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。
▲6.中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目对符合条件的小型、微型企业（以下简称“中小企业”）的报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。
▲7.本国产品价格扣除：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，依法对本国产品给予价格评审优惠。 本项目对本国产品给予价格扣除，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。
▲8.异常低价投标的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，评标委员会将对疑似异常低价的投标进行认定。若投标人的报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其投标将被视为无效投标。具体认定标准和处理程序，详见“评标程序”及“评标方法及评分标准”。
（九）询问、质疑和投诉
1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：
（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；
　 （二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购单位的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。
4.采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。
5.质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；
（2）质疑函内容符合本章第3项的规定；
（3）在质疑有效期限内提起质疑；
（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 
（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；
（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；
（8）财政部门规定的其他条件。
二、招标文件
（一）招标文件的构成。
1.公开招标公告；
2.招标项目采购需求
3.投标人须知；
4.评标方法及评分标准；
5.政府采购合同主要条款；
6.投标文件格式。
（二）投标人的风险
1．投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
   2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。 
 3.采购货物的主要技术参数和性能配置由评标委员会在评标前评定，但不能改变实质性内容。
（三）招标文件的澄清与修改 
1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。
3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。
5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。
三、投标文件的编制
（一）投标文件的组成
投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成。
1.资格文件：
（1）有效的营业执照等证明文件复印件；
①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；
②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。
“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。
 “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。
采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
2.资信及商务文件：
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；
（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；
（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；
（4）投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（5）投标截止之日前半年内投标人任意一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
（8）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；
  ▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；
（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。
可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  
（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；
（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；
（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（17）中小企业声明函（格式见第六章，如有请提供）；
（18）关于符合本国产品标准的声明函（格式见第六章，如有请提供）；
（19）投标人情况介绍。
3.技术文件
（1）对本项目系统总体要求的理解；
（2）技术响应表（必须提供）；
（3）设备配置清单（均不含报价）；
（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；
（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表； 
（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。
4.报价文件：
（1）投标函（必须提供，格式见第六章）； 
（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
（4）开标一览表（必须提供,格式见第六章）。
▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。
（二）投标文件的语言及计量
▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（三）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（四）投标文件的有效期
1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标保证金
1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。
本中心财务（地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室； 电话：0771-8600309。）
注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。
②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。
③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。
4. 中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。
5.投标保证金不计息。
6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（5）拒绝履行合同义务的；
（6）其他严重扰乱招投标程序的。
（六）投标文件的签署和份数
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。
3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或签章，投标人应写全称。
4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或签章。投标文件扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密
▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。
2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。
3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
（八）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字或签章，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；
（5）项目不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。
2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
（3）招标项目采购需求中标星号“▲”的技术、性能指标发生负偏离达  1  项（含）以上的；
（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；
（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。
3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；
（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。
[bookmark: _Toc40864952][bookmark: _Toc40865068][bookmark: _Toc40864676]（4）评标委员会在评审中，经启动异常低价审查程序后供应商未能证明其报价合理性的。
4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。
5. 其他投标无效的情形：
（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；
（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；
（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；
（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标
（一）开标准备
本中心将按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。
（二） 开标程序：
1.电子开标会由本中心主持
2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。
5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。
注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
五、资格审查
采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标
（一）组建评标委员会
本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
（三）评标程序
评标委员会仅对通过资格审查的投标文件进行后续评审，程序如下：
（1）符合性审查：评标委员会审查投标文件是否实质性响应招标文件要求。未通过审查的投标，不进入详细评审。
（2）询标与澄清：在评标过程中，如评标委员会认为有必要，可通过广西政府采购云平台的电子询标功能，要求投标人对投标文件中的有关事项进行澄清或说明。投标人须在规定时间内，通过系统以加盖电子签章的正式文件进行回复。澄清或说明的内容不得改变投标文件的实质性内容。 投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清，或者澄清的内容改变了投标文件实质性内容的，评标委员会有权否决其投标。
（3）商务与技术评审：评标委员会依据评分标准，对通过符合性审查的投标进行详细评审。
（4）报价评审
a) 报价符合性审查：评标委员会审查投标报价是否符合招标文件关于报价的格式、币种、范围（如报价是否完全响应并覆盖招标文件“采购需求”及“货物/服务”清单中所列全部内容、是否超采购预算或最高限价）等基础要求。
　b) 异常低价甄别与说明：对通过报价符合性审查的投标，如触发下列情形，评标委员会应当启动异常低价审查程序：
　１）报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的；
　２）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的；
　３）报价低于采购项目最高限价45%的；
　４）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会通过电子询标方式，要求相关投标人在规定时间内提供有关书面说明及必要的证明材料。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的提供书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。
　c) 价格评分：对通过上述全部审查的有效报价，由系统按招标文件规定计算价格分。
（5）评分汇总与推荐：评标委员会在评审系统内完成评审后，系统将自动计算、汇总得分并生成排序结果。评标委员会据此集体审议推荐中标候选人，并对《评标报告》予以确认。
（四）错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字或签章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（五）评标原则和评标方法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。
（六）评标过程的监控
本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
七、评标结果
（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。
（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。
（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。
（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。
（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
八、签订合同
（一）合同授予标准
合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。
（二）签订合同
（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。
（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。
（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
九、其他事项
（1）解释权：本招标文件解释权属本中心。
（2）有关事宜
[bookmark: _Toc254970689][bookmark: _Toc254970548]所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：
邮政编码：530022
通讯地址：广西南宁市星湖路22号 
电    话：0771-8600431 











第四章  评标方法及评分标准


                评标方法及评分标准
一、评标原则
(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。
(三)评标方式：以封闭方式进行。
（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
 （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
   （3）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分
2.技术分…………………………………………………………………………64分
（1）技术参数及性能配置分（满分38分）
 ①所投产品标注“★”号的技术参数及配置优于招标文件且评标时提供相关证明材料被评标委员会接受的，每优于一项加1分，满分12分。
 ②所投产品标注“●”号的技术参数及配置满足招标文件且评标时提供相关证明材料被评标委员会接受的，每满足一项加0.5分，满分26分。
 注：以上评审因素投标人在投标文件中，提供投标产品的官方彩页或功能截图或第三方检测报告复印件等证明材料，否则评标委员会有权不接受。
 （2）组织实施方案分（满分7分）
 未提供和达不到一档要求的不得分。
 一档（1分）：实施方案中对进度计划、人员投入、质量保证措施、安全保证措施和技术保证措施等有描述，实施方案完整，实施计划可行，项目管理组织机构及人员职能清晰，投入实施人员少于5名，能按时完成设备到货并安装完成。
 二档（4分）：实施方案包括有进度计划、人员投入、质量保证措施、安全保证措施和技术保证措施内容可行、详细。实施方案完整清晰，实施计划完整可行，项目管理组织机构及人员职能清晰，投入实施人员5～10名，设备到货并完成项目实施天数比要求提前5～10天的。
 三档（7分）：实施方案包括有进度计划、人员投入、质量保证措施、安全保证措施和技术保证措施及验收方案内容可行、详细，具有合理性、科学性，有进度计划和工期保证措施及赶工措施、实施安全保障措施、质量保证措施、风险管理体系，实施方案清晰、有针对性，实施计划完整明晰、可操作性，项目管理组织机构及人员职能清晰可控，投入实施人员10名以上，设备到货并完成项目实施天数比要求提前10天以上的。
（3）售后服务分（满分7分）
 未提供和达不到一档要求的不得分。
 一档（1分）：按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，售后服务方案简单，基本能操作。
 二档（4分）：按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，售后服务方案可行、详细，且服务质量承诺保障措施完善、可行，保修维修养护具体措施、安全保障措施承诺等的售后服务内容完备，保修期满后维修零配件优惠；售后服务人员配置5人以内的，发生故障1小时内响应，到达现场处理故障时间为4小时以内，一般故障处理时限不超过12小时修复，重大故障处理时限不超过24小时修复。
 三档（7分）：在满足二档的基础上，售后服务人员配置5人及以上的，发生故障1小时内响应，到达现场处理故障时间为1小时以内，一般故障处理时限不超过8小时修复，重大故障处理时限不超过12小时修复，无法排除故障时2日内提供替换产品，有定期回访制度。
（4）技术方案分（满分12分）
 未提供和达不到一档要求的不得分。
 一档（6分）：技术方案针对建设原则、技术措施、人员安排、关键节点时间安排满足采购需求。
 二档（9分）：技术方案针对建设原则、技术措施、人员安排合理，人员及分工职责明确，有关键节点时间安排及有相关保障措施；
 三档（12分）： 在满足二档的基础上，结合学校实际情况制定详细的适配技术方案，能保障工作站完全适配，切实可行的，并提供大模型一体机数据保护功能实施方案，能保障大模型一体机数据安全且符合项目实际需求的。
3.商务分………………………………………………………………………6分
（1）信誉分（满分3分）
 ①投标人或投标产品生产厂商具备具有信息安全工程类服务能力相关认证（如中国信息安全测评中心安全工程类资质、CCRC 安全集成等同类能力证书），投标时提供证书复印件并加盖投标人公章的，每有1得1分，满分1分。
 ②投标人或投标产品生产厂商具备信息安全服务能力证书（如中国信息安全测评中心信息安全服务（安全工程类）资质、CCRC 信息系统安全集成等效信息安全工程类等同类能力证书）的，投标时提供证书复印件并加盖投标人公章的，每有1得1分，满分1分。
 ③投标产品已依据 GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》完成网络安全等级保护测评，获得具备资质的等级保护测评机构出具的有效信息安全等级保护测评证书 / 测评合格报告，投标时提供证书或者报告复印件并加盖投标人公章的，每有1得1分，满分1分。
（2）政策及业绩分（满分3分）
 ①投标人自2023年以来（含2023年）有类似项目成功案例的每有一份得0.5分，满分1分，提供有效的合同或中标通知书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。
 ②投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，原件备查（适用于非强制采购节能产品，单一分标报价或项号数占三分之一及以上，提供投标产品所属清单页），每提供1份得0.5分，满分1分。
 ③投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件并加盖投标人公章（原件备查），每提供1份得0.5分，满分1分。
（三）总得分＝1+2+3。 
三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
（二）排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。







第五章    政府采购合同主要条款





广西壮族自治区政府采购合同




合同名称：                            

合同编号：                            



采购单位（甲方）                      
住   所：                            


供 应 商（乙方）                      
住   所：                            

 


签订合同地点：                       

签订合同时间：                       




合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，
        按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。


采购合同文本（格式）
广西壮族自治区政府采购合同
合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号                              

供 应 商（乙方）                            项目名称编号                             
签  订  地  点                              签 订 时 间                              

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1、供货一览表
	序号
	产品
名称
	商标
品牌
	规格
型号
	生产
厂家
	数  量
	单位
	单  价
（元）
	金  额
（元）

	
	详见投标报价明细表

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：乙方自定。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：甲方不接受损耗，产生的货物损耗应由乙方负责替换。
第五条　交付和验收
1.交付使用时间、地点。
交付使用时间：签订合同之日起 30 日内交货并安装调试完毕；
交付使用地点：广西职业师范学院（甲方指定地点）。
2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方必须将整套技术资料包括设备说明书、操作使用手册、零件手册、提供设备随机易损件清单及其它相关技术资料（应有中文解释）、手册电子文档（光盘）等交给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
1.乙方免费送货上门、安装、调试，甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按交付使用时间、地点培训。
第七条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”， 保修期以通过项目最终验收的验收报告签字日开始计算。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式和保证金
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
2.资金性质：财政性资金。
    3.付款方式：本项目分两期付款，全部货物到货经甲方清点确认后，支付合同金额的50%，项目完成安装并正式验收合格后再支付合同金额的50%，每次付款前，乙方向采购人开具合符甲方财务管理相关规定的增值税专用发票，甲方收到发票后10个工作日内完成支付。
第九条　履约保证金
合同签订之前，乙方按合同金额的5%（其中对中标的中小企业收取的履约保证金数额不超过政府采购合同金额的2%）向甲方足额交纳履约保证金。项目验收合格后，乙方向采购人提出办理退还履约保证金，甲方应在收到申请相关材料，在10个工作日内办理履约保证金退还手续（无息）。
第十条 税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条  质量保证及售后服务
1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权按以下办法处理：
 ⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 1  小时内到达甲方现场。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物免费保修期为   3  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条  调试和验收
1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行初步验收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由乙 方承担。
5. 签订保密协议。如有需要对设备进行的保密检测，乙方必须积极配合甲方完成对设备进行的保密检测工作，确认采购设备无违规外联发射装置，确保采购设备在使用过程中不会造成信息泄露。如设备未通过保密检测，应无条件退货，并由乙方承担由此产生的所有费用。
6. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第十三条 货物包装、发运及运输
    1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
    2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
    3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
    4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
    5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任
1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 %违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4．乙方逾期完成安装交货的，每天向对方偿付违约货款额  ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额  %，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额  ‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额  %。
5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额  %向甲方支付违约金。
6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。
7．其它违约行为按违约货款额  %收取违约金并赔偿经济损失。
第十五条  不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条  合同争议解决
1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的有管辖权人民法院提起诉讼。
3．诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条  诉讼
    双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
    第十八条  合同生效及其它
    1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
    2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
    3．本合同未尽事宜（包括采购文件及投标文件），遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
    4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。
第十九条　合同的变更、终止与转让
1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2．乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第二十条　签订本合同依据
1．政府采购招标文件；
2．乙方提供的投标文件；
3．投标承诺书；
4．中标通知书。
第二十一条　本合同一式十份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方六份，乙方二份。自签订之日起两个工作日内，甲方应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

	甲方（章）           


年   月   日
	乙方（章）             


 年   月   日

	通讯地址：
	通讯地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：

	邮政编码：


	经办人：






年    月    日



合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：

	2、售后服务具体事项：

	3、保修期责任：

	4、其他具体事项：

	甲方（章）





                      年   月   日 
	乙方（章）





                       年   月   日


  注：售后服务事项填不下时可另加附页









第六章　投标文件格式
[bookmark: _Toc254970697][bookmark: _Toc254970556]



投标文件格式
一、投标文件封面格式


                                                   
投标文件

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：分标       
投标人名称：（盖章）
投标人地址：
                        年  月  日
[bookmark: _Toc254970698][bookmark: _Toc254970557]
     [注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成]











二、投标文件目录

1.资格文件：
（1）有效的营业执照等证明文件复印件；
①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；
②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。
“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。
 “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。
采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
2.资信及商务文件：
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；
（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；
（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；
（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。
（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
（8）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；
（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。
可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  
（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；
（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；
（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（17）中小企业声明函（格式见第六章，如有请提供）；
（18）关于符合本国产品标准的声明函（格式见第六章，如有请提供）；
（19）投标人情况介绍。
3.技术文件
（1）对本项目系统总体要求的理解；
（2）技术响应表（必须提供）；
（3）设备配置清单（均不含报价）；
（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；
（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表； 
（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。
4.报价文件：
（1）投标函（格式见第六章,必须提供）； 
（2）投标报价明细表（格式见第六章,必须提供）；
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
（4）开标一览表（格式见第六章,必须提供）。
▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。








三、投标文件格式

 （一）资格文件部分（格式）
（1）有效的营业执照等证明文件复印件；
①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；
②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。
“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。
 “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。
采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
 

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（格式自拟，必须提供）




             
投标人公章：                                    
                                          年    月    日
说明:1.投标人应按照相关法规规定如实做出书面声明。
2．按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字或签章）。




（二）资信及商务文件部分（格式）
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件

（2）投标声明书格式：
投标声明书
致：_广西壮族自治区政府采购中心：
_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                 ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。
4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。
法定代表人或委托代理人签字或签章：             
投标人公章：                                    
                                          年    月    日
（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

（3）法定代表人授权委托书格式：


法定代表人授权委托书
致：_广西壮族自治区政府采购中心：
我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名：                                     法定代表人签字（或签章）：          
所在部门职务：                                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）



  投标人公章：
                                        年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
（8）商务响应表格式：
商务响应表

	项号
	招标文件要求
	是否提供并响应
	投标人的承诺或说明

	1
	交付使用时间：…
	
	

	2
	交货地点： …
	
	

	3
	付款方式：…
	
	

	4
	质保期：…
	
	

	…
	…
	
	



法定代表人或委托代理人签字或签章：        

投标人盖章：                          日 期：          


▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
 （10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）
 （11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；
（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；
（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；


（17）中小企业声明函格式：
中小企业声明函

[bookmark: bookmark1]本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                          企业名称（盖章）：
                          日期：


备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。





（18）关于符合本国产品标准的声明函格式：
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。


（19）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）。





三）、技术文件部分（格式）
（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）
（2）技术响应表格式： 
	项号
	招标要求
	应标情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字或签章：        
投标人盖章：                          日 期：            

（3）设备配置清单格式：
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或委托代理人签字或签章：         
投标人盖章：                          日  期：          
（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；
（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表
（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比投标报价优惠率
	比招标要求提供更优售后服务

	
	
	
	
	            %
	

	
	
	
	
	            %
	

	
	
	
	
	            %
	


法定代表人或委托代理人签字或签章：        
投标人盖章：                        日 期：            

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）
（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）





















四）报价文件部分 （格式）
（1）投标函格式：
投 标 函
致：广西壮族自治区政府采购中心：
根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：__________________________邮编：__________   电话：______________
传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：_____________
投标人名称(公章):___________________
开户银行：                         银行账号：                     
法定代表人或委托代理人签字或签章:___________                 日期:_____年___月___日
(公章)
年___月___日



（2）投标报价明细表格式
                                                金额单位：人民币（元）
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位及数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	分标      合计金额大写：
	￥            



法定代表人或委托代理人签字或签章：          

投标人盖章：                               日  期：         

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表
开标一览表
项目名称：
项目编号：                                        
                                                金额单位：人民币（元）
	序号
	设备名称
	数量
	产地
	品牌及厂家
	规格型号
	单价
	投标报价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	分标      合计金额大写：                                              ￥            



注: 
1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或签章，否则其投标作无效标处理。
2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
    3.投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。
4.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。
5.项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人或委托代理人签字或签章：                    

投标人名称（盖章）：
                  日期：  年   月   日 
21

