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第一章 招标公告

广西科文招标有限公司

关于贺州市职业教育发展中心高级技工系(广西贺州高级技工学校)2025年自治区高技能人才培训基地建设项目（非集采目录部分）（HZZC2026-G1-990174-KWZB）招标公告（远程异地评审）

项目概况
贺州市职业教育发展中心高级技工系(广西贺州高级技工学校)2025年自治区高技能人才培训基地建设项目（非集采目录部分）招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年9月7日9时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：HZZC2026-G1-990174-KWZB
项目名称：贺州市职业教育发展中心高级技工系(广西贺州高级技工学校)2025年自治区高技能人才培训基地建设项目（非集采目录部分）
预算金额：01分标人民币捌拾贰万柒仟贰佰陆拾元整（¥827260.00元）；02分标人民币捌拾叁万贰仟肆佰肆拾元整（¥832440.00元）；03分标人民币陆拾万元整（¥600000.00元）；04分标人民币壹佰伍拾万零肆仟捌佰元整（¥1504800.00元）。
最高限价：01分标人民币捌拾贰万柒仟贰佰陆拾元整（¥827260.00元）；02分标人民币捌拾叁万贰仟肆佰肆拾元整（¥832440.00元）；03分标人民币陆拾万元整（¥600000.00元）；04分标人民币壹佰伍拾万零肆仟捌佰元整（¥1504800.00元）。
采购需求： 

	序号
	分标名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	01分标预算金额：人民币捌拾贰万柒仟贰佰陆拾元整（¥827260.00元）。

	01
	电工工种建设项目
	1批
	主要建设内容：一体化实训设备采购、实训室改造、智慧教学设备配置、环境设计、课程资源开发。具体采购设备和技术参数要求详见招标文件采购需求。

	02分标预算金额：人民币捌拾叁万贰仟肆佰肆拾元整（¥832440.00元）。

	01
	工业机器人系统操作员工种建设项目
	1批
	主要建设内容：PLC实践平台、编程工作站、智慧教学设备、环境改造、课程资源开发。具体采购设备和技术参数要求详见招标文件采购需求。

	03分标预算金额：人民币陆拾万元整（¥600000.00元）。

	01
	起重装卸机械操作工-叉车司机工种建设项目
	1批
	主要建设内容：叉车及配套设备采购、场地布局优化、师资培训、教学资源库建设。具体采购设备和技术参数要求详见招标文件采购需求。

	04分标预算金额：人民币壹佰伍拾万零肆仟捌佰元整（¥1504800.00元）。

	01
	汽车维修工种建设项目
	1批
	主要建设内容：设备采购、实训室改造、设备搬迁及实训室电路、气路配套改造。具体采购设备和技术参数要求详见招标文件采购需求。


合同履行期限：01分标：自合同签订之日起60个日历日内全部安装调试完毕并交付验收；02分标：自合同签订之日起60个日历日内全部安装调试完毕并交付验收；03分标：自合同签订之日起30个日历日内全部安装调试完毕并交付验收；04分标：自合同签订之日起60个日历日内全部安装调试完毕并交付验收。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件
时间：2026年8月17日至2026年8月24日，每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。
地点：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上在线报名获取。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录“广西政府采购云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云”平台获取的招标文件编制。

售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、截止时间：2026年9月7日9时00分（北京时间）
2、地点：本项目将在“广西政府采购云”平台电子开标大厅解密、开标。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、投标保证金（人民币）：本项目不要求提交投标保证金。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、严重失信主体、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、全国公共资源交易平台（广西贺州）（ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购网（访问地址 http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事指南—下载专区进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云”平台，供应商在“广西政府采购云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南，供应商登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”查看电子投标具体操作流程。
（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事指南-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 CA 数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。
（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。
（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
7、供应商可对本项目所有分标进行投标，但每名供应商最多只能中一个分标，评审顺序为01→02→03→04分标。
8、监督部门：贺州市政府采购监督管理科，联系电话：0774-5135553。

9、评标说明注意事项：本项目采用远程异地评标，评标主会场地址：贺州市公共资源交易中心（贺州市太白西路161号，贺州市政务服务中心东侧附属楼)；评标副会场1地址：崇左市公共资源交易中心（广西壮族自治区崇左市江州区石景林路9号政务服务中心综合楼5楼）；评标副会场2地址：百色市公共资源交易中心（广西壮族自治区百色市右江区百色市西园路政务服务中心7楼）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：贺州市职业教育发展中心
地址：贺州市城西路58号
联系方式：刘筠0774-5203005
2.采购代理机构信息
名 称：广西科文招标有限公司
地　址：贺州市绿洲家园C区31栋一单元1403号
联系方式：0774-5128789
3.项目联系方式
项目联系人：陆杨 

电　话：0774-5128789
采购人：贺州市职业教育发展中心
采购代理机构：广西科文招标有限公司
                                                                          2026年8月17日
第二章  采购需求

说明：
1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件《节能产品政府采购品目清单》），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章，否则投标文件作无效处理。

2、根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或 未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

3、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

4、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

6、技术要求中带“●”的条款为重要技术参数。
7、所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）及《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的有关规定执行。

01分标：电工工种建设项目

一、建设内容、采购预算金额及技术要求
电工工种建设汇总表
	序号
	实训室名称
	数量
	小计（元）
	建设地址
	备注

	1
	电工电子实训室1（新建）
	1
	427070
	在3#公共实训大楼4楼178.88m2
	可上部分PLC课程

	2
	电工电子实训室2（新建）
	1
	184070
	在3#公共实训大楼4楼165m2
	

	3
	电工电子实训室3（新建）
	1
	31540
	在3#公共实训大楼4楼178.88m2
	部分设备从机电系405、407实训室搬迁

	4
	电工电子实训室4（新建）
	1
	184580
	在3#公共实训大楼4楼191.36m2
	可上部分汽车电工电子类课程

	-
	合计
	827260
	
	-


电工电子实训室1预算表
	序号
	标的名称
	所属行业
	技术参数要求
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	1
	双工位电工实训平台
	工业
	1.实训台采用高密度多层桌板和冷轧喷塑钢板组成，整体简洁美观，耐划，耐磨。

2.三相四线电源输入，经漏电保护器后，经过总开关。

3.实训台提供线电压380V/220v电源，5-72V可调直流电压，设有多个单、三相电源插座若干，具有短路保护；安全性符合相关的国标标准。

4.网孔板，配套网孔板卡扣、螺丝。

5.长*宽*高≥1500mm*600mm*800mm。
	20
	台
	5000
	100000

	2
	PLC

模块1
	工业
	1.PLC模块，16输入/16输出，含下载线1.电源规格

（1）AC供电型：额定电压为100–240VAC，允许范围为AC85~264V。

（2）DC供电型：额定电压为24VDC，允许范围为DC16.8~28.8V。

（3）输入/输出(I/O)特性：I/O总点数：32点(16点输入/16点输出)。

数字量输入(DI)：16点，支持漏型/源型两种输入形式，额定电压为24VDC。数字量输出(DO)：16点，为晶体管输出。

2.性能与内存

（1）基本指令处理速度：≥0.065µs/指令。

（2）应用指令处理速度：例如MOV指令的处理速度为≥0.642µs。

（3）程序内存：约64K步的RAM存储器。

3.通信接口

（1）编程端口：RS-422，是标准的编程及与触摸屏等设备通信的接口。

（2）通信速率：编程口的通信速率最高可达115.2kbps。

4.扩展能力

（1）总控制规模：可通过扩展设备将总I/O点数扩展至16~384点。

（2）扩展连接：基本单元左侧可连接多种功能适配器，包括高速输入/输出适配器、模拟量适配器和温度输入适配器等。

5.环境规格

（1）工作温度：0°C至+55°C。

（2）存储温度：-25°C至+75°C。

6.核心功能

（1）内置定位功能：晶体管输出型基本单元都内置独立3轴、最高100kHz的定位功能。

（2）内置高速计数功能：支持内置6点同时100kHz的高速计数功能。含配套电源模块。
	50
	台
	3500
	175000

	3
	PLC

模块2
	工业
	1.电源与电气规格

（1）供电电源：由24VDC电源供电，允许电压范围20.4VDC至28.8VDC，并具备反极性保护功能。

（2）消耗电流：CPU自身消耗电流典型值为500mA；连接所有扩展模块时最大消耗电流为1,500mA。

（3）启动电流：启动时的冲击电流最大值为12A（在28.8VDC时）。

（4）功率损耗：典型功率损耗为12W。

2.集成I/O(输入/输出)

（1）数字量输入(DI)：14点，可作为源型或漏型输入，最大计数14点。

（2）数字量输出(DO)：10点，为晶体管输出类型，支持最大输出电流0.5A。

（3）模拟量输入(AI)：2点，信号范围为0-10VDC。

（4）模拟量输出(AO)：2点，信号范围为0-20mADC。

3.存储器资源

（1）工作存储器：集成200KB，用于装载和执行用户程序。

（2）程序存储器：集成4MB，用于存储用户项目文件，可通过存储卡扩展。

4.代码块支持：最大支持1024个块。

5.运算性能

（1）布尔运算：≥0.08µs/指令。

（2）字运算：≥1.7µs/指令。

（3）浮点运算：≥2.3µs/指令。

6.集成功能

（1）高速计数器：集成6个，其中3个最高100kHz，3个最高30kHz，用于精确计算高速编码器脉冲。

（2）高速脉冲输出：可配置4个，CPU本体的晶体管输出最高支持100kHz。

（3）脉冲捕捉：14点，用于捕获极短脉冲信号。

（4）输入/输出滤波：数字量输入支持0.2ms至12.8ms的可配置延迟；数字量输出具备抗短路和感应关断保护。

（5）实时时钟(RTC)：断电后可保持20天（典型值），每日最大偏差±60秒。

7.扩展能力

（1）信号模块：最多可扩展8个，用于增加额外的I/O点。

（2）通信模块：最多可扩展3个，用于增加RS232、RS485等通信接口。

（3）信号板：最多可扩展1个，能快速增加少量I/O点。

8.通信接口

（1）PROFINET接口：集成2个支持10/100Mbit/s的RJ45端口，用于CPU间的网络通信和与HMI/编程设备的连接，同时支持TCP/IP、UDP、ModbusTCP等多种通信协议。

（2）通信负担：所有连接的总通信负担约为20%。

9.防护与工作条件

（1）防护等级：IP20，需安装在控制柜内使用。

（2）工作温度：-20°C至+60°C，适应较宽的工业环境。

10.安装与维护：采用可拆卸的接线端子，便于现场接线与维护。含配套电源模块。
	15
	台
	4800
	72000

	4
	C45

导轨条
	工业
	1.外形尺寸（宽×高）：35mm×7.5mm（标准DIN导轨截面）

2.材质与表面处理：冷轧铁/钢，镀彩锌（镀锌钝化），防腐防锈

3.厚度：1.0mm（常规）

4.标准长度：1000mm
	160
	条
	8
	1280

	5
	PVC

线槽
	工业
	1.规格尺寸：宽30mm×高30mm，单根长度2米

2.材质：阻燃PVC硬质塑料，绝缘防火

3.壁厚：常规国标1.2mm，韧性强不易断裂

4.性能：环保无异味、防腐蚀
	160
	条
	8
	1280

	6

	照明线路套装元器件（40套）

	工业
	1.面板规格:86型标准，尺寸86x86mm

2.控制类型:单开单控，一键通断回路

3.额定参数:额定电流10A，额定电压250V

4.材质属性:阻燃PC面板，明装底座适配
	40
	个
	6
	240

	
	
	
	1.规格尺寸:标准86型，面板86x86mm，明装底座

2.控制方式:一开双控，两地互通控灯

3.电气额定:10A/250V，家用通用负载

4.材质:阻燃PC外壳，耐高温绝缘
	80
	个
	8
	640

	
	
	
	1.外形规格:标准86型，尺寸86x86mm，明装底盒适配

2.控制功能:一开三控，三处点位同步控灯

3.电气参数:额定电流10A，额定电压250V

4.材质用料:阻燃PC面板，耐磨绝缘抗老化
	80
	个
	10
	800

	
	
	
	1.规格尺寸:国标86型，面板86x86mm，明装通用

2.插孔配置:五孔组合，两孔+三孔一体

3.电气额定:10A/250V，家用常规负载

4.材质特性:阻燃PC面板，铜片导电稳固
	80
	个
	8
	640

	
	
	
	1.接口类型:B22卡口式，通用老式灯头

2.额定电压:220V家用市电适配

3.功率规格:常规适配5-36W灯泡

4.材质特点:胶木绝缘底座，耐高温防漏电
	40
	个
	10
	400

	
	
	
	1.规格:5(10)A(标定电流5A，最大电流10A)

2.额定电气:220V/50Hz，单相交流有功计量。

3.精度等级:2.0级，误差≤±2%。

4.结构显示:机械式铝盘转动，字轮计度器显示，铁壳/阻燃外壳。
	40
	个
	40
	1600

	7
	电力拖动线路套装元器件（40套）


	工业
	1.极数规格:3P+N四极断路器

2.额定电流:C32，额定工作电流32A

3.脱扣特性:C型，照明配电通用

4.适用电压:380V三相四线，家用工业通用
	80
	个
	40
	3200

	
	
	
	1.极数:2P两极断路器

2.额定电流:32A

3.脱扣类型:C型，配电照明通用

4.适用电压:220V单相交流电
	160
	个
	20
	3200

	
	
	
	1.型号规格:LA4-3H组合式按钮

2.配置数量:单工位2个，总计40工位

3.电气参数:额定电压380V，额定电流5A

4.功能结构:一开一闭触点，启停组合按键
	80
	个
	20
	1600

	
	
	
	1.型号规格:CJT1-10额定电流10A

2.线圈电压:交流220V

3.适用电压:主回路380V三相

4.触点配置:常开主触点，工业控电机通用
	240
	个
	40
	9600

	
	
	
	1.型号规格:JR36-20过载保护热继电器

2.额定电流:适配调节电流范围0.35-20A

3.工作电压:适配三相380V控制回路

4.功能特性:电机过载保护，断相保护，手动复位
	120
	个
	15
	1800

	
	
	
	1.型号:ST3PA延时型时间继电器

2.线圈电压:交流AC220V

3.触点配置:两组延时触点

4.配套配件:含专用安装底座
	120
	个
	20
	2400

	
	
	
	1.教学用三相异步电机，功率≥180W,每个工位1个*40个工位，主要参数：

电机电压380VAC，电流0.4A，转数1400转，功率180W，频率50，防护等级IP44，绝缘等级B级，可实现接法星Y、角△接法
	40
	个
	250
	10000

	
	
	
	1.功率:额定功率≥180W

2.供电规格:三相380V，工频50Hz

3.调速类型:变极双速电机，高低速切换

4.使用场景:电工教学实训专用，易接线演示
	5
	个
	250
	1250

	
	
	
	1.接线制式:三相四线制

2.额定电流:3x1.5(6)A，互感式接入

3.适用电压:三相380V

4.计量方式:需搭配电流互感器使用
	40
	个
	190
	7600

	
	
	
	1.规格:穿心式电流互感器

2.额定电压:≥0.5kV低压通用

3.精度等级:0.5级，计量精准

4.安装形式:母线穿心式，接线便捷
	160
	个
	30
	4800

	8
	指针式

万用表
	工业
	一、核心测量量程与精度：

1.直流电压（DCV）

量程：0.25V、1V、2.5V、10V、50V、250V、500V、1000V、2500V

灵敏度：≥20kΩ/V

精度：±2.5%

2.交流电压（ACV）

量程：10V、50V、250V、500V、1000V、2500V

灵敏度：≥9kΩ/V

精度：±5.0%

3.直流电流（DCA）

（1）量程：50μA、0.5mA、5mA、50mA、500mA、5A

（2）精度：±2.5%

4.电阻（Ω）

（1）倍率：×1、×10、×100、×1k、×10k

（2）测量范围：0～∞，中心值16.5Ω

（3）精度：±2.5%

（4）供电：1.5V（5号电池）、9V叠层电池

5.附加测量功能

（1）晶体管放大倍数（hFE）：0～300，支持NPN/PNP三极管测量

（2）音频电平（dB）：‑10dB～+22dB

电容（C）、电感（L）测量通断蜂鸣检测、红外遥控器检测电池电压测量（1.2V‑3.6V）、LV压降、LI漏电流测量

二、保护与安全特性

内置二极管限幅+三重过载保护电路，具备表头防烧、过压过流保护，误操作不易损坏，高压绝缘防护，满足电工安全测量标准，换挡拨盘档位清晰、阻尼适中，操作精准


	40
	个
	40
	1600

	9
	兆欧表
	工业
	1.额定电压500V，测量范围0-500兆欧，允许误差正负5%。
2.准确度：10级

3.使用条件：温度-25~+40°C，相对湿度不大于80%

4.摇柄额定速率：≥120r/min

5.外壳材质：合金/铝壳

6.绝缘电阻：仪表所有线路与外壳之间的绝缘电阻应不小于20MQ

7.刻度弧长：约65mm

8.功能：测量各种电机、电缆、变压器等绝缘电阻
	4
	个
	150
	600

	10
	工具
	工业
	剥线钳*1、斜口钳*1、螺丝刀*1、锯子*1、压线钳*1、直角钢尺*1、多功能线槽剪刀*1、钟表螺丝刀*1
	40
	套
	40
	1600

	11
	铝电线
	工业
	1.线缆型号:BLV铝芯聚氯乙烯绝缘线

2.线芯规格:截面积2.5平方

3.额定电压:450/750V低压配电

4.整卷长度:标准100米/卷，红黄蓝绿四种颜色规格
	160
	卷
	35
	5600

	12
	单芯多股软线
	工业
	1.线径规格:导体截面积≥0.3平方

2.线缆类型:绝缘软线，电路控制线

3.额定电压:450/750V

4.包装长度:每卷100米，红黄蓝绿四种颜色规格
	160
	卷
	35
	5600

	13
	接线

端子排
	工业
	TB接线端子排(4点核心参数)

1.额定电压/电流:通用600V，常见电流规格15A/25A/45A(如TB-1506:15A，TB-2503:25A)

2.接线范围:适配导线截面0.5-2.5mm'(15A/25A)、4-6mm'(45A)

3.结构材质:螺钉压接(M3/M4/M5螺丝)，紫铜导电件阻燃绝缘外壳(UL94V-0级)。

4.规格位数:2-12位可选(如3位/6位/12位)，面板螺丝固定安装，12位，铁件
	120
	个
	15
	1800

	14
	综合

布线
	其他未列明行业
	需搭配380V交流电。

一、整体规划

1.电源线

（1）型号：BV-450 铜芯聚氯乙烯绝缘固定布线用电缆

（2）线芯规格：4.0mm²

（4）绝缘材质：阻燃PVC

（5）额定电压：450V

（6）数量：500米

2.插座

（1）规格型号：86型五孔暗装插座

（2）额定参数：10A/250V AC

（3）面板材质：阻燃PC料

（4）数量：60只

3.地面线槽

（1）类型：金属地面走线槽,配套合金盖板

（2）规格尺寸：100mm×50mm（宽×高）

（3）数量：40米

4.PVC线槽

（1）规格尺寸：40mm×25mm（宽×高）,

（2）材质：阻燃PVC

（3）工作温度：-20℃~+80℃

（4）数量：20米

5.漏电保护开关

（1）类型：剩余电流动作保护器

（2）极数：三相五线

（3）额定电流：总回路63A,分回路32A

（4）额定剩余动作电流（IΔn）：30mA

（5）分断时间：≤0.1s（不带延时的快速型）

（6）数量：总保护1只63A,3个32A

6.基础安装及施工

（1）施工范围：强弱电管线敷设、开槽布管、穿线连接、配电箱安装固定、网络布线施工、接地系统连接、通电调试

（2）过道走线槽：耐压弧形地面走线槽,高度≤30mm,防绊倒设计,承压≥200kg

（3）网线/电源电缆/电源插排：按工位布设,强弱电分离,线槽规整敷设

二、智能电源管理系统
●1.远程监控设备的电压、频率、电流、功率等用电能耗情况（投标文件提供功能截图证明材料）；
2.具有良好的人机界面，实时显示设备情况等；
3.支持打开系统软件后自动同步设备用电能耗状态
4.支持设备上报电源能耗数据至系统软件
5.物联网网关：
（1）MCU：工业级 32 位 ARM MCU，工作电压宽电压 6V-12V，外设资源满足 2 路 485、多路 ADC、IO 接口需求
（2）工作电压：USB供电为5V，DC供电为宽电压6V-12V
（3）工作电流：30mA-65mA
（4）工作温度：0℃~+70℃
（5）通讯协议：zigbee，wifi等
（6）网口数量：1个
（7）网口规格：RJ45，10/100Mbps。
（8）发射功率: 4dBm
（9）天线形式:IPEX
（10）接收灵敏度:-97dBm
（11）传输距离: ≥200m
●（12）提供WIFI模块固件配置软件：使用Windows系统桌面工具软件对串口波特率、WiFi、MQTT进行配置（投标文件提供功能截图证明材料）
（13）开放zigbee 无线数据采集源代码和软件系统平台的源代码
（14）支持局域网MQTT通信以及远程MQTT通信
6.智能电源采集节点
（1）MCU: 工业级 32 位 ARM MCU，工作电压宽电压 6V-12V，外设资源满足 2 路 485、多路 ADC、IO 接口需求
（2）通信方式：zigbee
（3）发射功率:≥4dBm
（4）工作电压: USB供电为5V，DC供电为宽电压6V-12V
（5）天线形式:IPEX
（6）接收电流:≥27ma
（7）发送电流:≥28ma
（8）传输距离:≥200m
（9）接收灵敏度:-97dBm
（10）工作温度:-40℃～+125℃
（11）485 接口：2 路
（12）232 接口：1 路 
（13）12V PWM控制接口：1路
（14）3.3V输出供电接口：2路
（15）5V输出供电接口：2路
（16）12V输出供电接口：2路
（17）ADC采集接口：4路
（18）IO控制接口：4路
（19）USB 串口：1 个，可用于程序下载和代码调试（USMART 调试）
（20）IO口引出：除晶振占用的 IO 口外，其余所有 IO 口以插针方式全部引出
（21）PCB板尺寸：≤13.17cm*9.49cm
7.管理平台：
●（1）设备接入：支持编辑创建项目、按照分组添加管理设备、查看设备推送状态、设备插件接入、网关与子设备接入（投标文件提供功能截图证明材料）。

（2）规则引擎：支持数据转发第三方、接收设备数据并转换、接入各种协议、实时数据计算。
●（3）多接入协议：支持MQTT、TCP、Modbus、GB28181等（投标文件提供功能截图证明材料）。
●（4）应用管理：设备插件、协议插件，用积木的方式搭建系统（投标文件提供功能截图证明材料）。
●（5）自动化：包括时间与设备两种触发模式，自动化告警和控制（投标文件提供功能截图证明材料）。
●（6）可视化：具有可视化编辑基本功能、开放式架构、预绑定数据图表、添加自己的图元（投标文件提供功能截图证明材料）
（7）协议接入：支持开发自定义协议配置、配置后的接入参数
●（8）多租户功能：具有超级管理员管理、租户账户管理业务系统、租户用户管理设备查看数据（投标文件提供功能截图证明材料）
（9）设备配置模板：关联设备、属性与功能、协议配置、数据处理、自动化、告警、扩展信息
（10）组件化：开放架构，具有多种组件设计、可快速搭建
	1
	套
	10000
	10000

	15
	文化

建设
	其他未列明行业
	定制教室文化墙，包含室内及教室连廊文化布置：

1）文化展板：6S及制度牌等文化展板设计与制作，采用双面亚克力材质，尺寸：≥800*600mm；数量不少于10张；

2）实训室文化展示墙：18厘PVC雕刻成型及压克力结合工艺，尺寸定制。
	1
	间
	940
	940

	合计
	427070


电工电子实训室2预算表

	序号
	标的名称
	所属行业
	技术参数要求
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	1
	双工位电工实训平台
	工业
	1.实训台采用高密度多层桌板和冷轧喷塑钢板组成，整体简洁美观，耐划，耐磨。

2.三相四线电源输入，经漏电保护器后，经过总开关。

3.实训台提供线电压380V/220v电源，5-72V可调直流电压，设有多个单、三相电源插座若干，具有短路保护；安全性符合相关的国标标准。

4.网孔板，配套网孔板卡扣、螺丝。

5.长*宽*高≥1500mm*600mm*800mm。
	20
	台
	5000
	100000

	2
	C45

导轨条
	工业
	1.外形尺寸（宽×高）：35mm×7.5mm（标准DIN导轨截面）

2.材质与表面处理：冷轧铁/钢，镀彩锌（镀锌钝化），防腐防锈

3.厚度：1.0mm（常规）

4.标准长度：1000mm
	160
	条
	8
	1280

	3
	PVC

线槽
	工业
	1.规格尺寸：宽30mm×高30mm，单根长度2米

2.材质：阻燃PVC硬质塑料，绝缘防火

3.壁厚：常规国标1.2mm，韧性强不易断裂

4.性能：环保无异味、防腐蚀
	160
	条
	8
	1280

	4

	照明线路套装元器件（40套）

	工业
	1.面板规格:86型标准，尺寸86x86mm

2.控制类型:单开单控，一键通断回路

3.额定参数:额定电流10A，额定电压250V

4.材质属性:阻燃PC面板，明装底座适配
	40
	个
	6
	240

	
	
	
	1.规格尺寸:标准86型，面板86x86mm，明装底座

2.控制方式:一开双控，两地互通控灯

3.电气额定:10A/250V，家用通用负载

4.材质:阻燃PC外壳，耐高温绝缘
	80
	个
	8
	640

	
	
	
	1.外形规格:标准86型，尺寸86x86mm，明装底盒适配

2.控制功能:一开三控，三处点位同步控灯

3.电气参数:额定电流10A，额定电压250V

4.材质用料:阻燃PC面板，耐磨绝缘抗老化
	80
	个
	10
	800

	
	
	
	1.规格尺寸:国标86型，面板86x86mm，明装通用2.插孔配置:五孔组合，两孔+三孔一体

3.电气额定:10A/250V，家用常规负载

4.材质特性:阻燃PC面板，铜片导电稳固
	80
	个
	8
	640

	
	
	
	1.接口类型:B22卡口式，通用老式灯头

2.额定电压:220V家用市电适配

3.功率规格:常规适配5-36W灯泡

4.材质特点:胶木绝缘底座，耐高温防漏电
	40
	个
	10
	400

	
	
	
	1.规格:5(10)A(标定电流5A，最大电流10A)

2.额定电气:220V/50Hz，单相交流有功计量。

3.精度等级:2.0级，误差≤±2%。

4.结构显示:机械式铝盘转动，字轮计度器显示，铁壳/阻燃外壳。
	40
	个
	40
	1600

	5

	电力拖动线路套装元器件（40套）

	工业
	1.极数规格:3P+N四极断路器

2.额定电流:C32，额定工作电流32A

3.脱扣特性:C型，照明配电通用

4.适用电压:380V三相四线，家用工业通用
	80
	个
	40
	3200

	
	
	
	1.极数:2P两极断路器

2.额定电流:32A

3.脱扣类型:C型，配电照明通用

4.适用电压:220V单相交流电
	160
	个
	20
	3200

	
	
	
	1.型号规格:LA4-3H组合式按钮

2.配置数量:单工位2个，总计40工位

3.电气参数:额定电压380V，额定电流5A

4.功能结构:一开一闭触点，启停组合按键
	80
	个
	20
	1600

	
	
	
	1.型号规格:CJT1-10额定电流10A

2.线圈电压:交流220V

3.适用电压:主回路380V三相

4.触点配置:常开主触点，工业控电机通用
	240
	个
	40
	9600

	
	
	
	1.型号规格:JR36-20过载保护热继电器

2.额定电流:适配调节电流范围0.35-20A

3.工作电压:适配三相380V控制回路

4.功能特性:电机过载保护，断相保护，手动复位
	120
	个
	15
	1800

	
	
	
	1.型号:ST3PA延时型时间继电器

2.线圈电压:交流AC220V

3.触点配置:两组延时触点

4.配套配件:含专用安装底座
	120
	个
	20
	2400

	
	
	
	1.教学用三相异步电机，功率≥180W,每个工位1个*40个工位，主要参数：

电机电压380VAC，电流0.4A，转数1400转，功率180W，频率50，防护等级IP44，绝缘等级B级，可实现接法星Y、角△接法
	40
	个
	250
	10000

	
	
	
	1.功率:额定功率≥180W

2.供电规格:三相380V，工频50Hz

3.调速类型:变极双速电机，高低速切换

4.使用场景:电工教学实训专用，易接线演示
	5
	个
	250
	1250

	
	
	
	1.接线制式:三相四线制

2.额定电流:3x1.5(6)A，互感式接入

3.适用电压:三相380V

4.计量方式:需搭配电流互感器使用
	40
	个
	190
	7600

	
	
	
	1.规格:穿心式电流互感器

2.额定电压:≥0.5kV低压通用

3.精度等级:0.5级，计量精准

4.安装形式:母线穿心式，接线便捷
	160
	个
	30
	4800

	6
	指针式

万用表
	工业
	一、核心测量量程与精度：

1.直流电压（DCV）

量程：0.25V、1V、2.5V、10V、50V、250V、500V、1000V、2500V

灵敏度：≥20kΩ/V

精度：±2.5%

2.交流电压（ACV）

量程：10V、50V、250V、500V、1000V、2500V

灵敏度：≥9kΩ/V

精度：±5.0%

3.直流电流（DCA）

（1）量程：50μA、0.5mA、5mA、50mA、500mA、5A

（2）精度：±2.5%

4.电阻（Ω）

（1）倍率：×1、×10、×100、×1k、×10k

（2）测量范围：0～∞，中心值16.5Ω

（3）精度：±2.5%

（4）供电：1.5V（5号电池）、9V叠层电池

5.附加测量功能

（1）晶体管放大倍数（hFE）：0～300，支持NPN/PNP三极管测量

（2）音频电平（dB）：‑10dB～+22dB

电容（C）、电感（L）测量通断蜂鸣检测、红外遥控器检测电池电压测量（1.2V‑3.6V）、LV压降、LI漏电流测量

二、保护与安全特性

内置二极管限幅+三重过载保护电路，具备表头防烧、过压过流保护，误操作不易损坏，高压绝缘防护，满足电工安全测量标准，换挡拨盘档位清晰、阻尼适中，操作精准
	40
	个
	40
	1600

	7
	兆欧表
	工业
	1.额定电压500V，测量范围0-500兆欧，允许误差正负5%。
2.准确度：10级

3.使用条件：温度-25~+40°C，相对湿度不大于80%

4.摇柄额定速率：≥120r/min

5.外壳材质：合金/铝壳

6.绝缘电阻：仪表所有线路与外壳之间的绝缘电阻应不小于20MQ

7.刻度弧长：约65mm

8.功能：测量各种电机、电缆、变压器等绝缘电阻
	4
	个
	150
	600

	8
	工具
	工业
	剥线钳*1、斜口钳*1、螺丝刀*1、锯子*1、压线钳*1、直角钢尺*1、多功能线槽剪刀*1、钟表螺丝刀*1
	40
	套
	40
	1600

	9
	铝电线
	工业
	1.线缆型号:BLV铝芯聚氯乙烯绝缘线

2.线芯规格:截面积2.5平方

3.额定电压:450/750V低压配电

4.整卷长度:标准100米/卷，红黄蓝绿四种颜色规格
	160
	卷
	35
	5600

	10
	单芯多股软线
	工业
	1.线径规格:导体截面积≥0.3平方

2.线缆类型:绝缘软线，电路控制线

3.额定电压:450/750V

4.包装长度:每卷100米，红黄蓝绿四种颜色规格
	160
	卷
	35
	5600

	11
	接线端子排
	工业
	TB接线端子排(4点核心参数)

1.额定电压/电流:通用600V，常见电流规格15A/25A/45A(如TB-1506:15A，TB-2503:25A)

2.接线范围:适配导线截面0.5-2.5mm'(15A/25A)、4-6mm'(45A)

3.结构材质:螺钉压接(M3/M4/M5螺丝)，紫铜导电件阻燃绝缘外壳(UL94V-0级)。

4.规格位数:2-12位可选(如3位/6位/12位)，面板螺丝固定安装，12位，铁件
	120
	个
	15
	1800

	12
	心肺复苏模拟人
	工业
	1.名称:高级全自动电脑心肺复苏模拟人(全身)

2.执行标准:按压100-120次/分、深度5-6cm，潮气量500-1000ml

3.核心功能:气道开放模拟、胸外按压(位置/深度/频率实时反馈)，人工呼吸(吹气潮气量指示灯+语音提示)

4.配置(箱装):全身模拟人、液晶控制器、豪华拉杆箱、操作垫、屏障面膜、可换肺囊/面皮、打印纸、光盘手册等
	2
	个
	2000
	4000

	13
	综合

布线
	其他未列明行业
	需搭配380V交流电。

一、整体规划

1.电源线

（1）型号：BV-450 铜芯聚氯乙烯绝缘固定布线用电缆

（2）线芯规格：4.0mm²

（4）绝缘材质：阻燃PVC

（5）额定电压：450V

（6）数量：500米

2.插座

（1）规格型号：86型五孔暗装插座

（2）额定参数：10A/250V AC

（3）面板材质：阻燃PC料

（4）数量：60只

3.地面线槽

（1）类型：金属地面走线槽,配套合金盖板

（2）规格尺寸：100mm×50mm（宽×高）

（3）数量：40米

4.PVC线槽

（1）规格尺寸：40mm×25mm（宽×高）,

（2）材质：阻燃PVC

（3）工作温度：-20℃~+80℃

（4）数量：20米

5.漏电保护开关

（1）类型：剩余电流动作保护器

（2）极数：三相五线

（3）额定电流：总回路63A,分回路32A

（4）额定剩余动作电流（IΔn）：30mA

（5）分断时间：≤0.1s（不带延时的快速型）

（6）数量：总保护1只63A,3个32A

6.基础安装及施工

（1）施工范围：强弱电管线敷设、开槽布管、穿线连接、配电箱安装固定、网络布线施工、接地系统连接、通电调试

（2）过道走线槽：耐压弧形地面走线槽,高度≤30mm,防绊倒设计,承压≥200kg

（3）网线/电源电缆/电源插排：按工位布设,强弱电分离,线槽规整敷设

二、智能电源管理系统
●1.远程监控设备的电压、频率、电流、功率等用电能耗情况（投标文件提供功能截图证明材料）；
2.具有良好的人机界面，实时显示设备情况等；
3.支持打开系统软件后自动同步设备用电能耗状态
4.支持设备上报电源能耗数据至系统软件
5.物联网网关：
（1）MCU：工业级 32 位 ARM MCU，工作电压宽电压 6V-12V，外设资源满足 2 路 485、多路 ADC、IO 接口需求
（2）工作电压：USB供电为5V，DC供电为宽电压6V-12V
（3）工作电流：30mA-65mA
（4）工作温度：0℃~+70℃
（5）通讯协议：zigbee，wifi等
（6）网口数量：1个
（7）网口规格：RJ45，10/100Mbps。
（8）发射功率: 4dBm
（9）天线形式:IPEX
（10）接收灵敏度:-97dBm
（11）传输距离: ≥200m
●（12）提供WIFI模块固件配置软件：使用Windows系统桌面工具软件对串口波特率、WiFi、MQTT进行配置（投标文件提供功能截图证明材料）
（13）开放zigbee 无线数据采集源代码和软件系统平台的源代码
（14）支持局域网MQTT通信以及远程MQTT通信
6.智能电源采集节点
（1）MCU:工业级 32 位 ARM MCU，工作电压宽电压 6V-12V，外设资源满足 2 路 485、多路 ADC、IO 接口需求
（2）通信方式：zigbee
（3）发射功率:≥4dBm
（4）工作电压: USB供电为5V，DC供电为宽电压6V-12V
（5）天线形式:IPEX
（6）接收电流:≥27ma
（7）发送电流:≥28ma
（8）传输距离:≥200m
（9）接收灵敏度:-97dBm
（10）工作温度:-40℃～+125℃
（11）485 接口：2 路
（12）232 接口：1 路 
（13）12V PWM控制接口：1路
（14）3.3V输出供电接口：2路
（15）5V输出供电接口：2路
（16）12V输出供电接口：2路
（17）ADC采集接口：4路
（18）IO控制接口：4路
（19）USB 串口：1 个，可用于程序下载和代码调试（USMART 调试）
（20）IO口引出：除晶振占用的 IO 口外，其余所有 IO 口以插针方式全部引出
（21）PCB板尺寸：≤13.17cm*9.49cm
7.管理平台：
●（1）设备接入：支持编辑创建项目、按照分组添加管理设备、查看设备推送状态、设备插件接入、网关与子设备接入（投标文件提供功能截图证明材料）。

（2）规则引擎：支持数据转发第三方、接收设备数据并转换、接入各种协议、实时数据计算。
●（3）多接入协议：支持MQTT、TCP、Modbus、GB28181等（投标文件提供功能截图证明材料）。
●（4）应用管理：设备插件、协议插件，用积木的方式搭建系统（投标文件提供功能截图证明材料）。
●（5）自动化：包括时间与设备两种触发模式，自动化告警和控制（投标文件提供功能截图证明材料）。
●（6）可视化：具有可视化编辑基本功能、开放式架构、预绑定数据图表、添加自己的图元（投标文件提供功能截图证明材料）
（7）协议接入：支持开发自定义协议配置、配置后的接入参数
●（8）多租户功能：具有超级管理员管理、租户账户管理业务系统、租户用户管理设备查看数据（投标文件提供功能截图证明材料）
（9）设备配置模板：关联设备、属性与功能、协议配置、数据处理、自动化、告警、扩展信息
（10）组件化：开放架构，具有多种组件设计、可快速搭建
	1
	套
	10000
	10000

	14
	文化

建设
	其他未列明行业
	定制教室文化墙，包含室内及教室连廊文化布置：

1）文化展板6S及制度牌等文化展板设计与制作，采用双面亚克力材质，尺寸：≥800*600mm；数量不少于10张；

2）实训室文化展示墙，18厘PVC雕刻成型及压克力结合工艺，尺寸定制。
	1
	间
	940
	940

	合计
	184070


电工电子实训室3预算表

	序号
	标的名称
	所属行业
	技术参数要求
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	1
	数字式万用表
	工业
	一、基础信息

产品类型：高精度工业级数字万用表，真有效值测量，电工、电力检修、教学实训专用

显示规格：三位半高清大屏LCD数显，背光显示，带数据保持、读数锁定功能

执行标准：符合IEC61010-1、CATIII600V安全标准，满足国家电工测量仪表规范，供货时可提供原厂合格证、检测报告

二、核心测量量程与精度

1.直流电压（DCV）

量程：200mV、2V、20V、200V、600V

精度：±(0.8%+5)

输入阻抗：≥10MΩ

2.交流电压（ACV，真有效值）

量程：2V、20V、200V、600V

精度：±(1.0%+8)

频率响应：40Hz‑400Hz

3.直流电流（DCA）

量程：200μA、2mA、20mA、200mA、20A

精度：±(1.0%+8)20A大电流测量，测量时长≤10s

4.交流电流（ACA）

量程：200mA、20A

精度：±(1.2%+10)

5.电阻（Ω）

量程：200Ω‑20MΩ

精度：±(0.8%+5)

带通断蜂鸣报警、二极管正向压降测试

6.其他测量功能

电容测量：0‑40000μF，支持大容量电容检测

频率测量：40Hz‑10kHz

NCV非接触验电：感应火线、线路断点，单表笔区分零火线相序检测、火线识别、数据保持、相对值测量（REL）手电筒照明、一键背光，适配昏暗作业环境

三、安全与防护特性

1.全量程防烧保护、双重保险丝保护，过压、过流、反接保护，误操作不易损坏

2.绝缘安全等级：CATIII600V，耐压≥2kV，符合工业电工安全规范

3.壳体：高强度ABS工程塑料，抗震、防摔、防尘，适应工地、实训、户外场景

4.档位：旋转拨盘档位清晰，阻尼适中，换挡精准

四、物理参数与配件

1.供电：9V叠层电池

2.标配配件：原装镀金特尖表笔、9V电池、说明书、合格证
	40
	个
	100
	4000

	2
	工具
	工业
	剥线钳*1、斜口钳*1、一字螺丝刀*1、十字螺丝刀*1、锯子*1、压线钳*1、直角钢尺*1、内六角工具*1套
	40
	套
	40
	1600

	3
	搬迁维修
	其他未列明行业
	1.原机电系405、407实训台搬迁维修费用
	/
	/
	/
	15000

	4
	综合

布线
	其他未列明行业
	需搭配380V交流电。

一、整体规划

1.电源线

（1）型号：BV-450 铜芯聚氯乙烯绝缘固定布线用电缆

（2）线芯规格：4.0mm²

（4）绝缘材质：阻燃PVC

（5）额定电压：450V

（6）数量：500米

2.插座

（1）规格型号：86型五孔暗装插座

（2）额定参数：10A/250V AC

（3）面板材质：阻燃PC料

（4）数量：60只

3.地面线槽

（1）类型：金属地面走线槽,配套合金盖板

（2）规格尺寸：100mm×50mm（宽×高）

（3）数量：40米

4.PVC线槽

（1）规格尺寸：40mm×25mm（宽×高）,

（2）材质：阻燃PVC

（3）工作温度：-20℃~+80℃

（4）数量：20米

5.漏电保护开关

（1）类型：剩余电流动作保护器

（2）极数：三相五线

（3）额定电流：总回路63A,分回路32A

（4）额定剩余动作电流（IΔn）：30mA

（5）分断时间：≤0.1s（不带延时的快速型）

（6）数量：总保护1只63A,3个32A

6.基础安装及施工

（1）施工范围：强弱电管线敷设、开槽布管、穿线连接、配电箱安装固定、网络布线施工、接地系统连接、通电调试

（2）过道走线槽：耐压弧形地面走线槽,高度≤30mm,防绊倒设计,承压≥200kg

（3）网线/电源电缆/电源插排：按工位布设,强弱电分离,线槽规整敷设

二、智能电源管理系统
●1.远程监控设备的电压、频率、电流、功率等用电能耗情况（投标文件提供功能截图证明材料）；
2.具有良好的人机界面，实时显示设备情况等；
3.支持打开系统软件后自动同步设备用电能耗状态
4.支持设备上报电源能耗数据至系统软件
5.物联网网关：
（1）MCU：工业级 32 位 ARM MCU，工作电压宽电压 6V-12V，外设资源满足 2 路 485、多路 ADC、IO 接口需求
（2）工作电压：USB供电为5V，DC供电为宽电压6V-12V
（3）工作电流：30mA-65mA
（4）工作温度：0℃~+70℃
（5）通讯协议：zigbee，wifi等
（6）网口数量：1个
（7）网口规格：RJ45，10/100Mbps。
（8）发射功率: 4dBm
（9）天线形式:IPEX
（10）接收灵敏度:-97dBm
（11）传输距离: ≥200m
●（12）提供WIFI模块固件配置软件：使用Windows系统桌面工具软件对串口波特率、WiFi、MQTT进行配置（投标文件提供功能截图证明材料）
（13）开放zigbee 无线数据采集源代码和软件系统平台的源代码
（14）支持局域网MQTT通信以及远程MQTT通信
6.智能电源采集节点
（1）MCU:工业级 32 位 ARM MCU，工作电压宽电压 6V-12V，外设资源满足 2 路 485、多路 ADC、IO 接口需求
（2）通信方式：zigbee
（3）发射功率:≥4dBm
（4）工作电压: USB供电为5V，DC供电为宽电压6V-12V
（5）天线形式:IPEX
（6）接收电流:≥27ma
（7）发送电流:≥28ma
（8）传输距离:≥200m
（9）接收灵敏度:-97dBm
（10）工作温度:-40℃～+125℃
（11）485 接口：2 路
（12）232 接口：1 路 
（13）12V PWM控制接口：1路
（14）3.3V输出供电接口：2路
（15）5V输出供电接口：2路
（16）12V输出供电接口：2路
（17）ADC采集接口：4路
（18）IO控制接口：4路
（19）USB 串口：1 个，可用于程序下载和代码调试（USMART 调试）
（20）IO口引出：除晶振占用的 IO 口外，其余所有 IO 口以插针方式全部引出
（21）PCB板尺寸：≤13.17cm*9.49cm
7.管理平台：
●（1）设备接入：支持编辑创建项目、按照分组添加管理设备、查看设备推送状态、设备插件接入、网关与子设备接入（投标文件提供功能截图证明材料）。

（2）规则引擎：支持数据转发第三方、接收设备数据并转换、接入各种协议、实时数据计算。
●（3）多接入协议：支持MQTT、TCP、Modbus、GB28181等（投标文件提供功能截图证明材料）。
●（4）应用管理：设备插件、协议插件，用积木的方式搭建系统（投标文件提供功能截图证明材料）。
●（5）自动化：包括时间与设备两种触发模式，自动化告警和控制（投标文件提供功能截图证明材料）。
●（6）可视化：具有可视化编辑基本功能、开放式架构、预绑定数据图表、添加自己的图元（投标文件提供功能截图证明材料）
（7）协议接入：支持开发自定义协议配置、配置后的接入参数
●（8）多租户功能：具有超级管理员管理、租户账户管理业务系统、租户用户管理设备查看数据（投标文件提供功能截图证明材料）
（9）设备配置模板：关联设备、属性与功能、协议配置、数据处理、自动化、告警、扩展信息
（10）组件化：开放架构，具有多种组件设计、可快速搭建
	1
	套
	10000
	10000

	5
	文化

建设
	其他未列明行业
	定制教室文化墙，包含室内及教室连廊文化布置：

1）文化展板6S及制度牌等文化展板设计与制作，采用双面亚克力材质，尺寸：≥800*600mm；数量不少于10张；

2）实训室文化展示墙，18厘PVC雕刻成型及压克力结合工艺，尺寸定制。
	1
	间
	940
	940

	合计
	31540


电工电子实训室4预算表

	序号
	标的名称
	所属行业
	技术参数要求
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	1
	双工位电工实训平台
	工业
	1.实训台采用高密度多层桌板和冷轧喷塑钢板组成，整体简洁美观，耐划，耐磨。

2.三相四线电源输入，经漏电保护器后，经过总开关。

3.实训台提供线电压380V/220v电源，5-72V可调直流电压，设有多个单、三相电源插座若干，具有短路保护；安全性符合相关的国标标准。

4.网孔板，配套网孔板卡扣、螺丝。

5.长*宽*高≥1500mm*600mm*800mm。
	20
	台
	5000
	100000

	2
	C45

导轨条
	工业
	1.外形尺寸（宽×高）：35mm×7.5mm（标准DIN导轨截面）

2.材质与表面处理：冷轧铁/钢，镀彩锌（镀锌钝化），防腐防锈

3.厚度：1.0mm（常规）

4.标准长度：1000mm
	160
	条
	8
	1280

	3
	PVC

线槽
	工业
	1.规格尺寸：宽30mm×高30mm，单根长度2米

2.材质：阻燃PVC硬质塑料，绝缘防火

3.壁厚：常规国标1.2mm，韧性强不易断裂

4.性能：环保无异味、防腐蚀
	160
	条
	8
	1280

	4

	照明线路套装元器件（40套）

	工业
	1.面板规格:86型标准，尺寸86x86mm

2.控制类型:单开单控，一键通断回路

3.额定参数:额定电流10A，额定电压250V

4.材质属性:阻燃PC面板，明装底座适配
	40
	个
	6
	240

	
	
	
	1.规格尺寸:标准86型，面板86x86mm，明装底座

2.控制方式:一开双控，两地互通控灯

3.电气额定:10A/250V，家用通用负载

4.材质:阻燃PC外壳，耐高温绝缘
	80
	个
	8
	640

	
	
	
	1.外形规格:标准86型，尺寸86x86mm，明装底盒适配

2.控制功能:一开三控，三处点位同步控灯

3.电气参数:额定电流10A，额定电压250V

4.材质用料:阻燃PC面板，耐磨绝缘抗老化
	80
	个
	10
	800

	
	
	
	1.规格尺寸:国标86型，面板86x86mm，明装通用

2.插孔配置:五孔组合，两孔+三孔一体

3.电气额定:10A/250V，家用常规负载

4.材质特性:阻燃PC面板，铜片导电稳固
	80
	个
	8
	640

	
	
	
	1.接口类型:B22卡口式，通用老式灯头

2.额定电压:220V家用市电适配

3.功率规格:常规适配5-36W灯泡

4.材质特点:胶木绝缘底座，耐高温防漏电
	40
	个
	10
	400

	5

	电力拖动线路套装元器件（40套）

	工业
	1.极数规格:3P+N四极断路器

2.额定电流:C32，额定工作电流32A

3.脱扣特性:C型，照明配电通用

4.适用电压:380V三相四线，家用工业通用
	80
	个
	40
	3200

	
	
	
	1.极数:2P两极断路器

2.额定电流:32A

3.脱扣类型:C型，配电照明通用

4.适用电压:220V单相交流电
	160
	个
	20
	3200

	
	
	
	1.型号规格:LA4-3H组合式按钮

2.配置数量:单工位2个，总计40工位

3.电气参数:额定电压380V，额定电流5A

4.功能结构:一开一闭触点，启停组合按键
	80
	个
	20
	1600

	
	
	
	1.型号规格:CJT1-10额定电流10A

2.线圈电压:交流220V

3.适用电压:主回路380V三相

4.触点配置:常开主触点，工业控电机通用
	240
	个
	40
	9600

	
	
	
	1.型号规格:JR36-20过载保护热继电器

2.额定电流:适配调节电流范围0.35-20A

3.工作电压:适配三相380V控制回路

4.功能特性:电机过载保护，断相保护，手动复位
	120
	个
	15
	1800

	
	
	
	1.型号:ST3PA延时型时间继电器

2.线圈电压:交流AC220V

3.触点配置:两组延时触点

4.配套配件:含专用安装底座
	120
	个
	20
	2400

	
	
	
	1.教学用三相异步电机，功率≥180W,每个工位1个*40个工位，主要参数：电机电压380VAC，电流0.4A，转数1400转，功率180W，频率50，防护等级IP44，绝缘等级B级，可实现接法星Y、角△接法
	40
	个
	250
	10000

	
	
	
	1.功率:额定功率≥180W

2.供电规格:三相380V，工频50Hz

3.调速类型:变极双速电机，高低速切换

4.使用场景:电工教学实训专用，易接线演示
	5
	个
	250
	1250

	6
	钳形电流表
	工业
	一、基础信息

1.产品类型：自动量程真有效值数字钳形表，电工、电力检修、教学实训专用，免破线测量交流大电流

2.显示规格：6000计数LCD高清大屏，双色背光显示，带数据保持、最大值/最小值锁定、低压提示

3.执行标准：符合IEC61010‑1、CATIII600V安全标准，满足国家电工测量仪表规范，供货时可提供原厂合格证、第三方计量校准报告

二、核心测量量程与精度

1.交流电流（ACA，钳形测量）

量程：0～600A

精度：±(1.5%+5)

钳口开口：≥32mm，可测量多股粗线缆

2.直流电压（DCV）

量程：600mV、6V、60V、600V

精度：±(0.8%+3)

输入阻抗：≥10MΩ

3.交流电压（ACV，真有效值）

量程：6V、60V、600V

精度：±(1.2%+5)

频率响应：40Hz‑400Hz，适配畸变波形测量

4.电阻（Ω）

量程：600Ω～60MΩ

精度：±(1.0%+3)

支持通断蜂鸣报警、二极管正向压降测试

5.扩展测量功能

电容测量：0‑40000μF，大容量电容检测

频率测量：40Hz‑10kHz

NCV非接触验电：感应火线、线路断点、零火线识别、相对值测量（REL）、手电筒照明、自动关机

三、安全与防护特性

1.全量程智能防烧、双重保险丝保护，过压、过流、反接、错档保护，误操作不易损坏

2.绝缘安全等级：CATIII600V，耐压≥2kV，符合工业电工安全规范

3.壳体：高强度ABS工程塑料，抗震、防摔、防尘，适配工地、实训、户外恶劣环境

4.钳头：高精度开合式互感器，磁屏蔽设计，抗干扰、测量稳定

四、物理参数与标配配件

1.供电：2×1.5VAAA7号电池

2.标配：镀金特尖表笔、电池、说明书、出厂合格证
	40
	个
	100
	4000

	7
	兆欧表
	工业
	1.额定电压500V，测量范围0-500兆欧，允许误差正负5%。
2.准确度：10级

3.使用条件：温度-25~+40°C，相对湿度不大于80%

4.摇柄额定速率：≥120r/min

5.外壳材质：合金/铝壳

6.绝缘电阻：仪表所有线路与外壳之间的绝缘电阻应不小于20MQ

7.刻度弧长：约65mm

8.功能：测量各种电机、电缆、变压器等绝缘电阻
	4
	个
	150
	600

	8
	工具
	工业
	剥线钳*1、斜口钳*1、螺丝刀*1、锯子*1、压线钳*1、直角钢尺*1、内六角工具*1套
	40
	套
	40
	1600

	9
	铝电线
	工业
	1.线缆型号:BLV铝芯聚氯乙烯绝缘线

2.线芯规格:截面积2.5平方

3.额定电压:450/750V低压配电

4.整卷长度:标准100米/卷，红黄蓝绿四种颜色规格
	160
	卷
	35
	5600

	10
	单芯多股软线
	工业
	1.线径规格:导体截面积≥0.3平方

2.线缆类型:绝缘软线，电路控制线

3.额定电压:450/750V

4.包装长度:每卷100米，红黄蓝绿四种颜色规格
	160
	卷
	35
	5600

	11
	接线

端子排
	工业
	TB接线端子排(4点核心参数)

1.额定电压/电流:通用600V，常见电流规格15A/25A/45A(如TB-1506:15A，TB-2503:25A)

2.接线范围:适配导线截面0.5-2.5mm'(15A/25A)、4-6mm'(45A)

3.结构材质:螺钉压接(M3/M4/M5螺丝)，紫铜导电件阻燃绝缘外壳(UL94V-0级)。

4.规格位数:2-12位可选(如3位/6位/12位)，面板螺丝固定安装，12位，铁件
	120
	个
	15
	1800

	12
	手持式多功能测试仪
	工业
	1.带宽:100MHz/200MHz双通道

2.采样率:最高1GSa/s(实时)

3.功能:示波器+万用表+记录仪三合一

4.屏幕/供电:5.7寸彩屏，锂电池手持
	10
	台
	1200
	12000

	13
	多功能耐压测试仪
	工业
	可测二极管、三极管、MOS管、IGBT管等
	10
	台
	351
	3510

	14
	教学用电阻箱
	工业
	1.量程：0～999999Ω（6个9，六位电阻箱）

2.调节档位：×100000、×10000、×1000、×100、×10、×1

3.最小步进：1Ω

4.精度等级：0.5级/1级教学通用

5.每档额定功率：0.25W～0.5W

6.零值电阻：≤0.05Ω
	6
	个
	100
	600

	15
	综合

布线
	其他未列明行业
	需搭配380V交流电。

一、整体规划

1.电源线

（1）型号：BV-450 铜芯聚氯乙烯绝缘固定布线用电缆

（2）线芯规格：4.0mm²

（4）绝缘材质：阻燃PVC

（5）额定电压：450V

（6）数量：500米

2.插座

（1）规格型号：86型五孔暗装插座

（2）额定参数：10A/250V AC

（3）面板材质：阻燃PC料

（4）数量：60只

3.地面线槽

（1）类型：金属地面走线槽,配套合金盖板

（2）规格尺寸：100mm×50mm（宽×高）

（3）数量：40米

4.PVC线槽

（1）规格尺寸：40mm×25mm（宽×高）,

（2）材质：阻燃PVC

（3）工作温度：-20℃~+80℃

（4）数量：20米

5.漏电保护开关

（1）类型：剩余电流动作保护器

（2）极数：三相五线

（3）额定电流：总回路63A,分回路32A

（4）额定剩余动作电流（IΔn）：30mA

（5）分断时间：≤0.1s（不带延时的快速型）

（6）数量：总保护1只63A,3个32A

6.基础安装及施工

（1）施工范围：强弱电管线敷设、开槽布管、穿线连接、配电箱安装固定、网络布线施工、接地系统连接、通电调试

（2）过道走线槽：耐压弧形地面走线槽,高度≤30mm,防绊倒设计,承压≥200kg

（3）网线/电源电缆/电源插排：按工位布设,强弱电分离,线槽规整敷设

二、智能电源管理系统
●1.远程监控设备的电压、频率、电流、功率等用电能耗情况（投标文件提供功能截图证明材料）；
2.具有良好的人机界面，实时显示设备情况等；
3.支持打开系统软件后自动同步设备用电能耗状态
4.支持设备上报电源能耗数据至系统软件
5.物联网网关：
（1）MCU：工业级 32 位 ARM MCU，工作电压宽电压 6V-12V，外设资源满足 2 路 485、多路 ADC、IO 接口需求
（2）工作电压：USB供电为5V，DC供电为宽电压6V-12V
（3）工作电流：30mA-65mA
（4）工作温度：0℃~+70℃
（5）通讯协议：zigbee，wifi等
（6）网口数量：1个
（7）网口规格：RJ45，10/100Mbps。
（8）发射功率: 4dBm
（9）天线形式:IPEX
（10）接收灵敏度:-97dBm
（11）传输距离: ≥200m
●（12）提供WIFI模块固件配置软件：使用Windows系统桌面工具软件对串口波特率、WiFi、MQTT进行配置（投标文件提供功能截图证明材料）
（13）开放zigbee 无线数据采集源代码和软件系统平台的源代码
（14）支持局域网MQTT通信以及远程MQTT通信
6.智能电源采集节点
（1）MCU:工业级 32 位 ARM MCU，工作电压宽电压 6V-12V，外设资源满足 2 路 485、多路 ADC、IO 接口需求
（2）通信方式：zigbee
（3）发射功率:≥4dBm
（4）工作电压: USB供电为5V，DC供电为宽电压6V-12V
（5）天线形式:IPEX
（6）接收电流:≥27ma
（7）发送电流:≥28ma
（8）传输距离:≥200m
（9）接收灵敏度:-97dBm
（10）工作温度:-40℃～+125℃
（11）485 接口：2 路
（12）232 接口：1 路 
（13）12V PWM控制接口：1路
（14）3.3V输出供电接口：2路
（15）5V输出供电接口：2路
（16）12V输出供电接口：2路
（17）ADC采集接口：4路
（18）IO控制接口：4路
（19）USB 串口：1 个，可用于程序下载和代码调试（USMART 调试）
（20）IO口引出：除晶振占用的 IO 口外，其余所有 IO 口以插针方式全部引出
（21）PCB板尺寸：≤13.17cm*9.49cm
7.管理平台：
●（1）设备接入：支持编辑创建项目、按照分组添加管理设备、查看设备推送状态、设备插件接入、网关与子设备接入（投标文件提供功能截图证明材料）。

（2）规则引擎：支持数据转发第三方、接收设备数据并转换、接入各种协议、实时数据计算。
●（3）多接入协议：支持MQTT、TCP、Modbus、GB28181等（投标文件提供功能截图证明材料）。
●（4）应用管理：设备插件、协议插件，用积木的方式搭建系统（投标文件提供功能截图证明材料）。
●（5）自动化：包括时间与设备两种触发模式，自动化告警和控制（投标文件提供功能截图证明材料）。
●（6）可视化：具有可视化编辑基本功能、开放式架构、预绑定数据图表、添加自己的图元（投标文件提供功能截图证明材料）
（7）协议接入：支持开发自定义协议配置、配置后的接入参数
●（8）多租户功能：具有超级管理员管理、租户账户管理业务系统、租户用户管理设备查看数据（投标文件提供功能截图证明材料）
（9）设备配置模板：关联设备、属性与功能、协议配置、数据处理、自动化、告警、扩展信息
（10）组件化：开放架构，具有多种组件设计、可快速搭建
	1
	套
	10000
	10000

	16
	文化

建设
	其他未列明行业
	定制教室文化墙，包含室内及教室连廊文化布置：

1）文化展板6S及制度牌等文化展板设计与制作，采用双面亚克力材质，尺寸：≥800*600mm；数量不少于10张；

2）实训室文化展示墙，18厘PVC雕刻成型及压克力结合工艺，尺寸定制。
	1
	间
	940
	940

	合计
	184580


	▲ 二、商务要求

	合同履行期限和地点
	1、合同履行期限：自合同签订之日起60个日历日内全部安装调试完毕并交付验收。
2、交货地点：采购人指定地点。

	合同签订时间
	采购人应当尽量缩短采购合同签订时间，原则上不得晚于中标（成交）通知书发放之日起25日。采购人因不可抗力原因延迟签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜，鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短合同签订期限。

	付款条件
	签订合同且中标供应商提交履约保证金和预付款担保后，采购人收到中标供应商开具的正规发票后10个工作日内支付合同价格30%的预付款，剩余合同价款于项目验收合格且采购人收到中标供应商开具的正规发票后10个工作日内一次性支付。（如中标供应商未按要求提交履约保证金和预付款担保，则全部合同价款于项目验收合格且采购人收到中标供应商开具的正规发票后10个工作日内一次性支付）。

	履约保证金
	中标人须向采购人支付合同总价的2%或5%作为履约保证金。（如中标人是中小企业的，履约保证金为合同总价的2%；如中标人是非中小企业的，履约保证金为合同总价的5%。以中标供应商规模为准，不以货物生产厂家规模为准。）

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函、保险等非现金方式。
履约保证金退付：项目验收合格后，采购人按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。
履约保证金指定账户：

开户名称：贺州市职业教育发展中心

开户银行：工行贺州市建设路支行

账    号：2109380009264060891
备注：

1、履约保证金不足额缴纳的（包含保函、保险额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予支付付款条件约定的相应合同价款。

2、采用金融、担保机构出具的保函、保险的，必须为无条件保函、保险，否则不予支付付款条件约定的相应合同价款。

	质保期
	本分标项目整体质保期至少3年，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期自交货验收合格之日起计。

	售后服务及培训要求
	售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下：
（1）负责送货上门，中标人安装调试至合格，免费培训操作人员。

（2）在质量保证期内，提供产品免费技术支持，且维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由中标供应商承担。须返厂维修的，运费由中标供应商负责支付（因采购人人为因素损坏除外）。在质量保证期满后，中标供应商提供技术支持。维修期间，供应商应提供备用设备保证采购人正常使用。
（3）中标人应保证所供产品是2026年1月1日后生产的全新的、未使用过的，并完全符合规定的质量、规格的要求。

（4）维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后2小时内响应，一般情况下24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。

（5）中标供应商提供保修期外的维护及技术指导、配件供应等技术服务，按实际耗材收费。

（6）保修期后的服务：产品保修期满后，更换配件、系统升级维护、劳务费用等的收费及是否有优惠条件由投标人根据自身情况在投标文件中自行承诺。
（7）定期回访：在产品售出后，对采购人产品使用情况、使用过程中出现的各类问题、收集改进意见和建议，从而更有针对性的制定措施加以整改，提供更为优质贴心的售后服务。
（8）设备如属于政府部门有强制检定要求的，中标人应负责设备使用前的相关检定。

（9）其余按厂家承诺。

	投标报价要求
	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费，信息系统接 入费；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。
（4）采购代理服务费、保险费和各项税金。
注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包 含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	核心产品
	本分标核心产品为电工电子实训室1、电工电子实训室2、电工电子实训室4的第 1 项“ 双工位电工实训平台 ”。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）验收标准

	1、验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2、中标人在货物交付验收时，由采购人对照招标文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

3、验收时间：采购人收到中标人验收申请之日起 5 个工作日进行验收。

4、验收地点：采购人指定交货地点。

5、验收方式：

1）中标人完成货物安装调试和培训后，书面向采购人提交验收申请。

2）采购人收到中标人验收申请之日起 5 个工作日进行验收。

3）采购人成立验收小组，本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认，作为验收依据；

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、采购人和中标人共同签署。

5）验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

6）验收书一式肆份，双方各执两份。

7）验收结论不合格的，中标人应自收到验收书后 5 日内及时予以解决。经中标人对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由中标人承担所发生的全部费用；

（2）退货处理：中标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

	（二）进口产品说明及其他要求

	▲进口产品说明
	本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	▲其他要求
	验收过程中，验收小组对产品技术参数有疑问的，中标供应商须提供相关证明材料并加盖厂家公章证明，否则不予验收。


02分标：工业机器人系统操作员工种建设项目

一、建设内容、采购预算金额及技术要求

	序号
	标的名称
	所属行业
	技术参数要求
	数量
	单位
	单价

（元）
	合计

（元）

	1
	电工实训平台
	工业
	1.实训台采用冷轧喷塑钢板组成，整体简洁美观，耐划，耐磨。
2.三相四线电源输入，经漏电保护器后，经过总开关。

3.实训台提供线电压380V/220v电源，5-72V可调直流电压，设有多个单、三相电源插座若干，具有短路保护；安全性符合相关的国标标准。

4.网孔板，配套网孔板卡扣、螺丝。

5.长*高≥1500mm*800mm。
	40
	套
	2500
	100000

	2
	PLC

模块
	工业
	1.电源与电气规格

（1）供电电源：由24VDC电源供电，允许电压范围20.4VDC至28.8VDC，并具备反极性保护功能。

（2）消耗电流：CPU自身消耗电流典型值为500mA；连接所有扩展模块时最大消耗电流为1,500mA。

（3）启动电流：启动时的冲击电流最大值为12A（在28.8VDC时）。

（4）功率损耗：典型功率损耗为12W。

2.集成I/O(输入/输出)

（1）数字量输入(DI)：14点，可作为源型或漏型输入，最大计数14点。

（2）数字量输出(DO)：10点，为晶体管输出类型，支持最大输出电流0.5A。

（3）模拟量输入(AI)：2点，信号范围为0-10VDC。

（4）模拟量输出(AO)：2点，信号范围为0-20mADC。

3.存储器资源

（1）工作存储器：集成200KB，用于装载和执行用户程序。

（2）程序存储器：集成4MB，用于存储用户项目文件，可通过存储卡扩展。

4.代码块支持：最大支持1024个块。

5.运算性能

（1）布尔运算：≥0.08µs/指令。

（2）字运算：≥1.7µs/指令。

（3）浮点运算：≥2.3µs/指令。

6.集成功能

（1）高速计数器：集成6个，其中3个最高100kHz，3个最高30kHz，用于精确计算高速编码器脉冲。

（2）高速脉冲输出：可配置4个，CPU本体的晶体管输出最高支持100kHz。

（3）脉冲捕捉：14点，用于捕获极短脉冲信号。

（4）输入/输出滤波：数字量输入支持0.2ms至12.8ms的可配置延迟；数字量输出具备抗短路和感应关断保护。

（5）实时时钟(RTC)：断电后可保持20天（典型值），每日最大偏差±60秒。

7.扩展能力

（1）信号模块：最多可扩展8个，用于增加额外的I/O点。

（2）通信模块：最多可扩展3个，用于增加RS232、RS485等通信接口。

（3）信号板：最多可扩展1个，能快速增加少量I/O点。

8.通信接口

（1）PROFINET接口：集成2个支持10/100Mbit/s的RJ45端口，用于CPU间的网络通信和与HMI/编程设备的连接，同时支持TCP/IP、UDP、ModbusTCP等多种通信协议。

（2）通信负担：所有连接的总通信负担约为20%。

9.防护与工作条件

（1）防护等级：IP20，需安装在控制柜内使用。

（2）工作温度：-20°C至+60°C，适应较宽的工业环境。

10.安装与维护：采用可拆卸的接线端子，便于现场接线与维护。含配套电源模块。
	25
	台
	4800
	120000

	3
	触摸屏
	工业
	1.核心处理器：Cortex-A7多核架构，主频800MHz。

2.显示屏幕：7"TFT液晶屏，LED背光，分辨率800×480。

3.触摸技术：四线电阻式触摸屏。

4.存储配置：内存(RAM)128MB，数据存储空间(Flash)128MB。

5.操作系统：预装国产工业组态运行软件，支持 7 寸电阻屏配套画面编辑、多 PLC 通讯，兼容 RS485 / 以太网等工业协议。

6.丰富的外部接口

（1）串行接口：提供多种组合方式，灵活连接各类PLC、仪表等串口设备。

（2）方式一：COM1(RS232),COM2(RS485),COM3(RS485)

（3）方式二：COM1(RS232),COM9(RS422)

（4）USB接口：支持1xUSBHost(主口)和1xUSBSlave(从口，B型)。

（5）以太网接口：1x10/100M自适应网口，支持PROFINET、ModbusTCP等多种工业协议。

（6）电源接口：1xDC24V电源端子。

7.电源与环境参数

（1）输入电源：24±20%VDC。

（2）额定功率：典型值为5W。

（3）工作温度：0℃~45℃，存储温度：-10℃~60℃。

（4）防护等级：前面板为IP65，具备工业级防尘防水能力。

8.机械与安装尺寸

（1）机壳材质：工程塑料，工业灰配色。

（2）外观尺寸：≥宽226mm×高163mm。

（3）开孔尺寸：≥215mm×152mm，符合标准工业安装要求。

（4）显示尺寸：≥155mm×88mm。

（5）产品重量：≥1.5kg。

9.电磁兼容：达到工业三级标准，具备良好的抗干扰能力
	36
	台
	800
	28800

	4
	工业交换机
	工业
	工业交换机8口，支持千兆网速，电压范围约12~48VDC，并具备反接保护
	40
	个
	105
	4200

	5
	PLC典型应用实验模块1
	工业
	1.教学用三相交流电动机,每个工位2个，主要参数：

电机电压380VAC，电流0.4A，转数1400转，功率180W，频率50，防护等级IP44，绝缘等级B级，可实现接法星Y、角△接法

2.三相交流接触器,每个工位6个，线圈电压220VAC，CJT1-10A

3.直流24V中间继电器,每个工位10个，带底座，8脚，2常开2常闭

4.热继电器，每个工位2个，JR36-20

5.单排5孔5位控制开关，1急停+1旋钮+3按钮开关，每个工位2个
	40
	套
	1000
	40000

	6
	PLC典型应用实验模块2
	工业
	1.供料单元:主要配置包括竖式料筒，送料气缸、传感器；作用是送出圆型物料。

●2.输送单元：主要配置包括以太网控制自动化技术总线变频驱动器及变频电机、比例传送机构、传送带、传感器安装支架、各类传感器等；作用是检测工件类型及传送工件，按控制要求将工件进行传输（投标文件提供该单元三维模型截图，用于功能技术佐证）。

3.变频器主要参数：

①电源与功率：工作电压适配380电源，功率覆盖0.55kW及以上。

②控制模式：支持V/f控制和高效无传感器矢量控制。

③集成安全：标配安全转矩停止(STO)安全功能，可通过端子实现。

④保护功能：支持过电流、过电压、电机过热（通过PTC/KTY84）、电源故障以及内部接地/短路保护。

⑤通信接口：本体集成1个以太网接口，支持PROFINETIO(实时RT)，标准报文可自由组态，可通过驱动内置参数选择对应报文结构。

⑥输入输出(I/O)：标配6DI（可用于NPN/PNP）、2DO、1AI（0-10V或0-20mA可设置）、1AO（0-20mA或0-10V可设置）。

⑦其它接口：内置用于调试与上位通讯的USB接口。

⑧防护等级：IP20，适用于标准控制柜内安装。

⑨工作温度：可在-10°C至+40°C的温度范围内满载运行。

搬运分拣单元：主要配置包括丝杠龙门机械手模块，以太网控制自动化技术总线伺服驱动器及伺服电机、步进控制系统、线型气缸、真空发生器等；作用：把检测到的工件放置在码垛单元上。

4.伺服驱动器主要参数：

①电源与功率：工作电压适配380-480V电源，功率覆盖0.55kW及以上。

②过载能力：具备最高300%的额定电流过载能力，可持续300毫秒（每10秒一次）。

③输入/输出：提供4点数字量输入(DI1-DI4)和2点数字量输出(DO)。支持PNP/NPN两种接线方式，数字量输入(DI)可自定义功能。

5.通信与控制性能

①PROFINET通信：支持实时(RT)和等时同步实时(IRT)通信，其中IRT通信的最短循环周期为2毫秒，为高速运动控制提供了坚实的通信基础。

②控制模式：支持基本定位(EPOS)、工艺对象(TO)以及使用标准驱动库的多种控制方式，可根据项目需求灵活选择。

③控制功能：具备位置、速度、转矩三种核心控制功能，并支持一键自动优化、振动抑制和运行到固定停止点等高级功能。

6.接口与编码器规格：

①通信接口：配备2个标准RJ45以太网口，用于连接PROFINET网络，实现控制器与驱动器之间的高速数据交换与诊断。

②编码器接口：与伺服电机配合，支持TTL2500ppr增量式编码器、21位单圈绝对值编码器以及20位+12位多圈绝对值编码器，提供了从基础定位到复杂任务的全方位位置反馈支持。

7.安全、环境与物理参数：

①安全功能：集成安全转矩关断(STO)功能，通过硬件端子实现符合SIL2等级的安全保护，确保人员和设备安全。

②操作条件：防护等级为IP20，适用于0°C至45°C的环境温度（在此范围内无需功率降额）；若在45°C至55°C的更高温度下运行，则需要进行功率降额。

③步进系统（含步进驱动器、步进电机，整套执行机构），支持脉冲+方向、方式控制。

●8.入库单元：主要配置包括码垛工位及支架，码垛工位数量依据模组变化；作用是码放双轴丝杠龙门机械手模块传送过来的工件（投标时需提交该单元三维模型截图，用于功能技术佐证）。
	10
	套
	26000
	260000

	7
	升级工业机器人工作站平台
	工业
	1.机器人控制柜统一配置616、888-3、709-1等功能模块，现有的控制柜部分缺少常用模块，以满足socket、profinet通信等要求。

2.每个工作站搭配380V交流电，为后续可能增加的设备提供拓展性，增加快换工具单元（1套）、轨迹单元（1套）、PCB及芯片料库单元（1套）、装配检测单元（1套）、视觉检测单元（1套）、码垛单元（1套）、多工艺单元（1套）、

仓库单元（1套）、流水线传送单元（1套）、工业机器人装调仿真系统（1套）3T融合实训装置组成。结合丰富的周边自动化机构，可以实现机器人基础教学、搬运、装配、模拟焊接轨迹、输送应用、码垛模块等常用工业应用教学。

●3.快换工具单元（1套）（投标时需提交该单元三维模型截图，用于功能技术佐证）
（1）由焊接工具、夹爪工具、打磨抛光工具、吸盘工具、涂胶工具及机器人快换工具装置等组成；可实现机器人快速切换不同工具，可进行不同任务对象的抓取、搬运和加工等动作。
●4.轨迹单元（1套）（投标时需提交该单元三维模型截图，用于功能技术佐证）
（1）主要由编程轨迹板和TCP工具组成，轨迹路径包含圆形、三角形、复杂轮廓和样条曲线等多种不同轨迹，以及不同位置、不同指向的基准坐标系。

（2）功能：可实现TCP标定，坐标系建立，不同形状轨迹的示教编程和离线编程。需配套轨迹板电子版图纸说明，以.step文件格式储存。
●5.PCB及芯片料库单元（1套）（投标时需提交该单元三维模型截图，用于功能技术佐证）
（1）装配单元由PCB异形芯片插件组装单元、PCB异形芯片插件组装单元、检测单元和模块底板等组成。

（2）异形芯片料库组成；芯片原料单元由多种不同颜色的异性芯片（模拟CPU、模拟集成电路、模拟三极管、模拟电容）、PCB盖板和模块底板组成，对标3C行业，通过机器人拾取异形芯片物料，依靠视觉检测或对位，可实现机器人对零件进行精确装配与检测，也可实现机器人与外部IO通讯。
●6.装配检测单元（1套）（投标时需提交该单元三维模型截图，用于功能技术佐证）
（1）含装配检测工位，可与工业机器人配合完成PCB异形芯片的安装及检测功能，工位的安装由铝型材搭建的框架支撑。安装检测工位含有底板，安装平台和检测支架安装平台安装在双列线性滑轨上，采用气动驱动。检测支架升降由气动驱动，安装有LED导光板，可在检测过程中亮起；安装有红、绿两色指示灯，用于在检测完成后提示安装是否有误、芯片是否有缺陷。
7.视觉检测单元（1套）

（1）工业相机学习套装一套，镜头可调焦，彩色，含软件（配加密狗）、教程等，600万像素以上，可实现工业机器人与视觉系统数据通讯应用，基于工业视觉进行物料形状、尺寸、位置识别与校正，视觉单元可以对工业机器人所选取芯片的颜色、形状、位置等信息进行检测和提取，并将检测结果传输给工业机器人，以辅助其完成后续动作。

（2）视觉镜头配套检测光源，可以尽量避免环境光源对检测结果的影响。

（3）支持多种操作系统和图像采集硬件设备，能够满足机器视觉应用领域中定位、测量、识别、检测等需求；完全图形化交互界面，功能图标直观易懂，拖拽式操作能快速搭架视觉方案，模块运行状态独立标识，实时显示；用户可以根据需求创建视觉方案，还可以自定义运行界面，满足客户个性化需求；兼容GigEVision和USB3Vision协议标准，可以接入多种品牌的相机。支持本地图像和相机实时图像处理；支持支持TCP/IP，ModBus等常见工业通信协议，能兼容主流PLC型号的通讯。视觉检测结果和采集图像信息通过显示器即时显示，方便视觉检测参数调整和状态监控。
●8.码垛单元（投标时需提交该单元三维模型截图，用于功能技术佐证）
（1）由码垛平台、码垛块、码垛块供料槽和模块底板等组成，可实现机器人物料搬运、码垛功能；搬运码垛模块是将工业机器人对产品搬运码垛工艺进行功能抽象化，工业机器人抓持夹爪工具将已完成生产的方形产品由原料台按照要求搬运码垛到指定位置，教学和考试时对码垛形式的位置姿态可做一定要求，增加编程难度。

（2）平台供料槽由铝型材配合碳钢导槽构成，利用高度差实现物料自动排列，可满足多个物料的存储；码垛台由台面和支撑构成，可满足多种形式的码垛；模拟物料码垛块，采用工形设计方便夹爪夹持，可实现在两个码垛台间的搬运、码垛实训等。
●9.多工艺单元（投标时需提交该单元三维模型截图，用于功能技术佐证）
（1）由焊接单元、去毛刺单元和打磨抛光单元、电磁阀、模块底板组成；焊接单元由变位机、焊接工具、焊接对象（铁轨）组成，其中变位机由伺服电机、减速器、同步带轮、同步带等组成；去毛刺单元由去毛刺工具、铁轨毛坯、机器人夹爪工具组成，打磨抛光单元由打磨抛光工具、打磨平台等组成。可实现工业机器人高级复杂轨迹的离线编程应用，可进行焊接工艺、去毛刺工艺、打磨抛光工艺的模拟训练和考核，可实现机器人与外部轴（变位机）进行半联动和全联动运动。

（2）伺服驱动器主要参数：

①电源与功率：工作电压适配380-480V电源，功率覆盖0.55kW及以上。

②过载能力：具备最高300%的额定电流过载能力，可持续300毫秒（每10秒一次）。

③输入/输出：提供4点数字量输入和2点数字量输出。支持两种接线方式，数字量输入(DI)可自定义功能。

④通信与控制性能

⑤通信：支持实时和等时同步实时通信，其中等时同步实时通信的最短循环周期为2毫秒，为高速运动控制提供了坚实的通信基础。

⑥控制模式：支持基本定位、工艺对象以及使用标准驱动库的多种控制方式，可根据项目需求灵活选择。

⑦控制功能：具备位置、速度、转矩三种核心控制功能，并支持一键自动优化、振动抑制和运行到固定停止点等高级功能。

⑧接口与编码器规格

⑨通信接口：配备2个标准RJ45以太网口，用于连接网络，实现控制器与驱动器之间的高速数据交换与诊断。

⑩编码器接口：配套伺服电机支持增量式 / 绝对值编码器反馈，支持TTL2500ppr增量式编码器、21位单圈绝对值编码器以及20位+12位多圈绝对值编码器，提供了从基础定位到复杂任务的全方位位置反馈支持。

⑪安全、环境与物理参数

ⅰ.安全功能：集成安全转矩关断功能，通过硬件端子实现符合SIL2等级的安全保护，确保人员和设备安全。

ⅱ.操作条件：防护等级为IP20，适用于0°C至45°C的环境温度（在此范围内无需功率降额）；若在45°C至55°C的更高温度下运行，则需要进行功率降额。
●10.仓库单元（投标时需提交该单元三维模型截图，用于功能技术佐证）
（1）由码垛块料层、铁轨料层、无杆气缸、直线导轨、电磁阀、光电传感器、接近传感器和模块底板等组成。为多工位码垛功能提供物料，可通过光电传感器检测料位是否缺料。由气缸和直线导轨组成的滑动单元可拉近料库与机器人的距离，从而增多机器人的实训作业功能。

（2）仓库单元由上下两层板组成，上层板可放置矩形码垛块，下层板可放置铁轨毛坯料件，且每个料位均带有光电传感器进行缺料检测。仓库单元安装在双列线性滑轨上，采用无杆气缸驱动，气缸两端安装有接近传感器，用于检测气缸运动是否到位。库内传感器的检测距离可调、DC24V。
●11.流水线传送单元（1套）（投标时需提交该单元三维模型截图，用于功能技术佐证）
（1）由皮带输送机、固定底板、变频器等组成，运输多种不同的工件。

（2）变频器主要参数：

①电源与功率：工作电压适配380电源，功率覆盖0.55kW及以上。

②控制模式：支持V/f控制和高效无传感器矢量控(SLVC)。

③集成安全：标配安全转矩停止(STO)安全功能，可通过端子实现。

④保护功能：支持过电流、过电压、电机过热（通过PTC/KTY84）、电源故障以及内部接地/短路保护。

⑤通信接口：本体集成1个以太网接口，支持PROFINETIO(实时RT)，标准报文可自由组态。参数P0922用于选择报文结构。

⑥输入输出(I/O)：标配6DI（可用于NPN/PNP）、2DO、1AI（0-10V或0-20mA可设置）、1AO（0-20mA或0-10V可设置）。

⑦其它接口：内置用于调试与上位通讯的USB接口。

⑧防护等级：IP20，适用于标准控制柜内安装。

⑨工作温度：可在-10°C至+40°C的温度范围内满载运行。
12.3T融合实训装置（1套）

一、硬件参数：

1.系统：

(1)SOC：4*Cortex-A76+4*Cortex-A55或同档次及以上产品
(2)CPU：采用高性能 64 位八核处理器，CPU 主频不低于 2.4GHz，GPU 核心不低于 6 核，支持人工智能、图像处理、音视频编解码及实训算法运行。

(3)NPU：6TOPS,可加装算力棒(M.22280SATA/NVME)

(4)功耗：15W

(5)内存：8GB

(6)存储/扩展：EMMC128GB;SSD(M.22280SATA/NVME)

2.视频:

(1)GPU：Mali-G610

(2)硬件编解码：JPEGEncoder/Decoder;8KVideoEncoder(H265/H264...);8K10-bitsVideoDecoder(H265/H264/VP9/AV1...)

(3)显示接口：2*HDMI2.1;支持异显;4K分辨率输出，最高8K@60HZ

3.网络

(1)以太网：双千兆以太网

(2)无线网络：2.4G+5G双频WIFl+蓝牙

4.I/O

(1)USB：2*USB3.0;4*USB2.0

(2)RS232：2*RS232(可装外置RS485转换模块)

(3)音频：AUX3.5*耳机输出+AUX3.5*麦克风输入

(4)SIM：1*sim卡槽;支持内置4G/5G模块

5.其他

(1)看门狗：支持定制

(2)RTC：支持

6.电源

(1)电源输入：DC12V-3A

(2)按键/指示灯：红/绿

7.物理参数

(1)外壳尺寸：≥133*126*36.5mm

(2)包装尺寸：≥245*190*60mm

(3)净重：≥0.57KG

(4)毛重：≥0.95KG

8.软件

(1)操作系统：Ubuntu22.04;Android12;debain11;

9.环境

(1)工作温度：环境温度:-10~40C;

(2)储存温度：环境温度:-10~40C;

(3)工作/储存湿度：相对湿度:0~85%(无冷凝)/相对湿度:0~85%(无冷凝)

(4)安规认证：CE;3C

二、软件参数：

●1、具备CODESYS软PLC工业控制与编程功能（投标文件提供功能截图证明材料）
(1)装置在支持IEC61131-3PLC控制标准的基础上，配备CodesysPLC编程能力，形成更全面的工业控制编程体系：

(2)兼容LD（梯形图）、ST（结构化文本）、CFC（连续功能图）、FBD（功能块图）、SFC（顺序功能图）、IL（指令表）、G代码及python等多种编程方式，同时可通过Codesys平台开展标准化PLC编程实训，适配工业领域主流PLC开发场景；

(3)可外接远程IO，实现对外部设备的灵活控制，控制范围涵盖远程开关量（如设备启停信号）、模拟量（如温度、压力等参数）及RS485通信相关设备，为工业自动化控制提供多技术路径支撑。

●2、具备Node-RED低代码开发与看板制作功能（投标文件提供功能截图证明材料）
(1)装置聚焦低代码开发效率提升，配备Node-RED低代码编程开发与Node-RED低代码看板开发专项功能。通过Node-RED低代码编程开发，学习者无需复杂代码编写，即可通过拖拽组件、配置参数的方式，快速搭建IoT数据采集、设备控制逻辑、数据转发等工业应用流程，降低工业开发技术门槛；基于Node-RED低代码看板开发，可直观设计工业场景数据展示界面，实时呈现设备运行状态、关键参数（如温度、转速）、报警信息等内容，支持看板界面自定义布局，满足不同实训场景下的数据可视化需求。

(2)装置以Node-RED低代码开发环境为核心，配备巴法云MQTT信号创建能力，强化IoT数据采集与传输能力：支持S7、ModbusRTU、ModbusTCP、TCP、UDP、MySQL、InfluxDB、WebSocket、Lora、OPCUA、MQTT等多种主流通信协议，可通过巴法云平台快速创建MQTT信号，实现工业设备与云端的高效数据交互，适配远程监控、云端数据存储等场景；装置USB口支持usb/485转换，可实现各类485通信设备的信号采集，同时结合Node-RED低代码开发，完成数据采集流程搭建，为工业多源数据实时获取提供保障。

●3、具备NXMCD数字孪生体虚拟调试功能（投标文件提供功能截图证明材料）
(1)装置支持工业数字孪生虚拟调试软件，可实现实体设备与三维模型双向虚实联动，兼容 OPC UA、PLC-SIM 等通用工业通讯协议，形成“开发-交互-仿真”全流程支撑：兼容OPCUA、PLCSimAdvanced等协议，可实现数字孪生模型与物理设备的双向数据传输；支持通过平台开展数字孪生体开发实训，涵盖工业设备三维建模、运动逻辑配置、虚拟场景搭建、虚实联动调试等环节，能模拟生产线运行、设备故障排查等工业场景，为数字孪生技术教学提供实操载体。

●4、具备MySQL、InfluxDB数据库存储与管理功能（投标文件提供功能截图证明材料）
(1)装置兼容两种核心数据库类型，满足工业数据差异化存储需求：

(2)支持MySQL关系数据库，采用RDBMS（关系型数据库管理系统）存储模式，可通过结构化查询语言（SQL）完成工业数据的定义、查询、新增、修改与删除等管理操作，适用于存储设备台账、生产计划等结构化数据；

(3)支持InfluxDB时序数据库，采用TSDB（时序数据库）存储模式，具备数据高速率写入、时间序列数据高效存储、快速查询与聚合分析能力，同时可基于数据运算实现预警功能，适配设备实时运行参数（如电流、转速）等时序数据的存储与分析场景。

●5、具备Grafana工业看板设计功能（投标文件提供功能截图证明材料）
(1)本装置集成Grafana作为工业级可视化与监控平台，支持将多个数据源（如InfluxDB、MySQL、MQTT经由中间件等）聚合到统一仪表盘，用于实时监控、历史分析、报警联动与报表导出，满足教学、运维与性能分析需求。

●6、具备phpMyAdmin数据库可视化管理功能（投标文件提供功能截图证明材料）
(1)装置适配phpMyAdmin数据库管理工具，为MySQL/MariaDB数据库打造可视化的Web端管理体系，简化工业场景下关系型数据库的运维与操作流程。无需通过命令行操作，即可通过浏览器访问的可视化界面，完成数据库的创建、删除、修改，数据表的设计、数据的增删改查、SQL语句的可视化编辑与执行等核心操作，同时支持数据库的备份与恢复、用户权限的精细化配置、数据导入与导出、数据库性能监控等运维功能。该功能与装置已支持的MySQL数据库形成互补，降低了工业数据库管理的技术门槛，既适配工业数据库教学实训中可视化操作的需求，也为工业现场MySQL数据库的日常运维与管理提供便捷的操作方式，提升工业数据库管理的效率与易用性。

●7、场景展示（投标文件提供功能截图证明材料）
（1）场景名称：抽水蓄能智能体

（2）场景功能介绍：本抽水蓄能智能体具备手动、自动双模式控制，通过转换开关切换：手动模式下，手动指示灯点亮，可独立操作主/从泵启停、闸门上下行，各设备工作时对应指示灯点亮；自动模式下，自动指示灯点亮，手动功能失效，系统按液位智能调控。自动模式启动后闸门先升至18米关闭；液位0-10米时双泵同时抽水，10-16米时双泵轮换运行以均衡工时，16-18米时双泵停机；液位超18米时闸门下行排水，降至15米时闸门回升至18米关闸蓄水。系统同时统计双泵累计工作时长与启动次数，兼顾蓄水效率与设备寿命，实现水库液位的智能化、自动化管控，可对接通用 AI 交互平台，实现语音、文字多模态设备交互、远程监控功能。

（3）技术线路：本场景构建工业控制到云端智能的完整技术链路：基于Codesys编程的PLC与NXMCD数字孪生系统通过OPCUA协议实现实时双向通信，完成虚拟仿真与实体控制联动。Node-RED采集PLC实时数据，经处理后写入InfluxDB时序数据库，并上传至云端。Coze智能体通过MQTT协议与云端交互，实现数据解析与智能决策。最后Grafana对接InfluxDB，将设备运行数据可视化，形成监控看板，整套系统实现“控制—采集—存储—上云—智能—可视化”的一体化工业物联网架构。

（4）控制工艺要求：

1.设备有两种控制模式，分别是自动控制模式和手动控制模式，通过转换开关进行切换

2.转换开关打在左位，为手动模式下，此时手动工作灯点亮，且自动功能无效。

1)按下主泵启动按钮，主泵启动；按下主泵停止按钮或主泵急停按钮，主泵停止。

2)按下从泵启动按钮，从泵启动；按下从泵停止按钮或从泵急停按钮，从泵停止。

3)按下闸门上行按钮，闸门上行；按下闸门下行按钮，闸门下行。

4)当主泵、从泵、闸门工作时，对应的工作灯会点亮；否则会熄灭。

3.转换开关打在右位，为自动模式下，此时自动工作灯点亮，且手动功能无效。

1)当自动模式启动，闸门会以0.5米/秒的速度自动上升至18米处的高度，表示关闭闸门。

2)同时在自动模式下，如果液位处于0-10米之间，则双泵会同时启动，表示双泵电机往水库抽水以提升水库库容；如果液位处于10-16米之间，则双泵会按设定的轮换时间进行轮换启动，尽可能保证双泵的工作时间一致，从而延长泵体电机的工作寿命；如果液位处于16-18米之间，则双泵会停止工作，表示有足够库容；如果液位高于18米，表示水库液位过高，则水库闸门按照设定的速度下行，进行水库排水，以保证水库安全，当液位降低至15米的时候，水库的闸门重新上升至8米处的高度，重新关闸蓄水。

3)双泵在工作的时候，会计算两个泵各自的累计工作时间和累计启动次数。

当主泵、从泵、闸门工作时，对应的工作灯会点亮；否则会熄灭。
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	套
	83000
	249000

	8
	教学

资源
	其他未列明行业
	1.提供实训平台实训指导书。

2.建设职业技能等级工业机器人操作员（高级工、中级工）、电工（高级工、中级工）评价题库，不少于800题。
	1
	套
	8000
	8000

	9
	综合

布线
	其他未列明行业
	需搭配380V交流电。
一、整体规划

1.电源线

（1）型号：BV-450 铜芯聚氯乙烯绝缘固定布线用电缆

（2）线芯规格：4.0mm²

（3）绝缘材质：阻燃PVC

（4）额定电压：450V

（65）数量：500米

2.六类网线

（1）类型：六类非屏蔽双绞线

（2）传输速率：支持千兆以太网（1000Mbps）,带宽250MHz

（3）外皮材质：阻燃PVC

（4）数量：200米

3.插座

（1）规格型号：86型五孔暗装插座

（2）额定参数：10A/250V AC

（3）面板材质：阻燃PC料,

（4）数量：60只

4.网络信息面板

（1）类型：86型网络信息面板

（2）面板材质：阻燃PC料

（3）数量：20个

5.地面线槽

（1）类型：金属地面走线槽,配套合金盖板,强弱电分离隔板设计

（2）规格尺寸：100mm×50mm（宽×高）,单根长度2m

（3）材质：冷轧钢板,板厚≥1.2mm,

（4）数量：40米

6.PVC线槽

（1）规格尺寸：40mm×25mm（宽×高）,

（2）材质：阻燃PVC硬质塑料

（3）工作温度：-20℃~+80℃

（4）数量:10米

7.空开箱（配电箱）

（1）类型：三相五线制配电箱

（2）箱体材质：冷轧钢板,板厚≥1.5mm,表面喷塑

（3）外形尺寸：600×400×200mm（宽×高×深）

（4）防护等级：IP30

（5）内部配置：三相总开关63A、

（6）数量：1台

8.网络交换机及机箱

（1）交换机类型：工业级千兆以太网交换机16口

（2）机箱规格：12U标准机柜;

9.漏电保护开关

（1）类型：剩余电流动作保护器

（2）极数：三相五线

（3）额定电流：总回路63A,分回路32A

（4）额定剩余动作电流（IΔn）：30mA

（5）分断时间：≤0.1s（不带延时的快速型）

（6）数量：总保护1个32A,2个32A

10.基础安装及施工

（1）施工范围：强弱电管线敷设、开槽布管、穿线连接、配电箱安装固定、网络布线施工、接地系统连接、通电调试

（2）过道走线槽：耐压弧形地面走线槽,高度≤30mm,防绊倒设计,承压≥200kg

（3）网线/电源电缆/电源插排：按工位布设,强弱电分离,线槽规整敷设
	1
	间
	10000
	10000

	10
	文化

建设
	其他未列明行业
	定制教室文化墙，包含室内及教室连廊文化布置：

1）文化展板6S及制度牌等文化展板设计与制作，采用双面亚克力材质，尺寸：≥800*600mm；数量不少于10张；

2）实训室文化展示墙，18厘PVC雕刻成型及压克力结合工艺，尺寸定制。
	1
	间
	2440
	2440

	11
	技能比赛培育
	其他未列明行业
	1.培训时长：2天（16课时，标准竞赛集训周期）

2.培训形式：理论精讲+技能实操+模拟竞赛+点评复盘

3.适用对象：参赛选手/备赛团队

4.交付成果：培训手册、竞赛题库、评分标准、结业报告
	1
	项
	10000
	10000

	合计
	832440


	▲ 二、商务要求

	合同履行期限和地点
	1、合同履行期限：自合同签订之日起60个日历日内全部安装调试完毕并交付验收。
2、交货地点：采购人指定地点。

	合同签订时间
	采购人应当尽量缩短采购合同签订时间，原则上不得晚于中标（成交）通知书发放之日起25日。采购人因不可抗力原因延迟签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜，鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短合同签订期限。

	付款条件
	签订合同且中标供应商提交履约保证金和预付款担保后，采购人收到中标供应商开具的正规发票后10个工作日内支付合同价格30%的预付款，剩余合同价款于项目验收合格且采购人收到中标供应商开具的正规发票后10个工作日内一次性支付。（如中标供应商未按要求提交履约保证金和预付款担保，则全部合同价款于项目验收合格且采购人收到中标供应商开具的正规发票后10个工作日内一次性支付）。

	履约保证金
	中标人须向采购人支付合同总价的2%或5%作为履约保证金。（如中标人是中小企业的，履约保证金为合同总价的2%；如中标人是非中小企业的，履约保证金为合同总价的5%。以中标供应商规模为准，不以货物生产厂家规模为准。）

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函、保险等非现金方式。
履约保证金退付：项目验收合格后，采购人按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。
履约保证金指定账户：

开户名称：贺州市职业教育发展中心

开户银行：工行贺州市建设路支行

账    号：2109380009264060891
备注：

1、履约保证金不足额缴纳的（包含保函、保险额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予支付付款条件约定的相应合同价款。

2、采用金融、担保机构出具的保函、保险的，必须为无条件保函、保险，否则不予支付付款条件约定的相应合同价款。

	质保期
	本分标项目整体质保期至少3年，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期自交货验收合格之日起计。

	售后服务及培训要求
	售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下：
（1）负责送货上门，中标人安装调试至合格，免费培训操作人员。

（2）在质量保证期内，提供产品免费技术支持，且维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由中标供应商承担。须返厂维修的，运费由中标供应商负责支付（因采购人人为因素损坏除外）。在质量保证期满后，中标供应商提供技术支持。维修期间，供应商应提供备用设备保证采购人正常使用。
（3）中标人应保证所供产品是2026年1月1日后生产的全新的、未使用过的，并完全符合规定的质量、规格的要求。

（4）维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后2小时内响应，一般情况下24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。

（5）中标供应商提供保修期外的维护及技术指导、配件供应等技术服务，按实际耗材收费。

（6）保修期后的服务：产品保修期满后，更换配件、系统升级维护、劳务费用等的收费及是否有优惠条件由投标人根据自身情况在投标文件中自行承诺。
（7）定期回访：在产品售出后，对采购人产品使用情况、使用过程中出现的各类问题、收集改进意见和建议，从而更有针对性的制定措施加以整改，提供更为优质贴心的售后服务。
（8）设备如属于政府部门有强制检定要求的，中标人应负责设备使用前的相关检定。

（9）其余按厂家承诺。

	投标报价要求
	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费，信息系统接 入费；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。
（4）采购代理服务费、保险费和各项税金。
注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包 含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	核心产品
	本分标核心产品为第 7 项“ 升级工业机器人工作站平台 ”。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）验收标准

	1、验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2、中标人在货物交付验收时，由采购人对照招标文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

3、验收时间：采购人收到中标人验收申请之日起 5 个工作日进行验收。

4、验收地点：采购人指定交货地点。

5、验收方式：

1）中标人完成货物安装调试和培训后，书面向采购人提交验收申请。

2）采购人收到中标人验收申请之日起 5 个工作日进行验收。

3）采购人成立验收小组，本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认，作为验收依据；

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、采购人和中标人共同签署。

5）验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

6）验收书一式肆份，双方各执两份。

7）验收结论不合格的，中标人应自收到验收书后 5 日内及时予以解决。经中标人对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由中标人承担所发生的全部费用；

（2）退货处理：中标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保 险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

	（二）进口产品说明及其他要求

	▲进口产品说明
	本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	▲其他要求
	验收过程中，验收小组对产品技术参数有疑问的，中标供应商须提供相关证明材料并加盖厂家公章证明，否则不予验收。


03分标：起重装卸机械操作工-叉车司机工种建设项目

一、建设内容、采购预算金额及技术要求

	序号
	标的名称
	所属行业
	技术参数要求
	数量
	单位
	单价（元）
	合计（元）

	1
	平衡重式电动叉车1
	工业
	一、平台基础参数

▲动力形式：纯电动

▲定起重量：3500 kg

●外形尺寸（含货叉）（长×宽×高）：3720 ×1179×2345（mm）

●标配门架起升高度：3000 mm（两节全自由门架）

●全自由起升行程：1520 mm

▲质保周期：8年或以上（含厂家质保及供应商后期维护质保）

二、动力系统参数

▲电机配置（80V 三相交流免维护） 

▲行走驱动电机：2×11kW（双前驱电机）

▲起升液压电机：17kW

三、液压系统 

▲ 4 路附加阀（适配侧移、抱夹、推拉器等属具）

●液压油更换周期 6000 小时；整车保养周期 1000 小时

四、锂电池核心规格（标配磷酸铁锂 LFP 锂电，80V 平台）

▲标准配置（554Ah 及以上大容量锂电，配套全新合格磷酸铁锂大容量锂电，电芯需符合国标动力电池规范，循环寿命≥3000 次）

电池电压：80V

标称容量：554Ah

电池能量：44.32 kWh

电池重量：约 1280 kg

▲连续作业时长：满电标准工况约 10h，支持中途快充

▲充电温度：0℃~45℃；放电温度：-25℃~45℃（搭配低温加热模块）

▲循环寿命：≥3000 次，无记忆效应，支持随充随用

●附加功能：低温加热锂电、快速换电池托架

配套充电器：80V/100A 高频快充，2 小时充满 554Ah 电池

五、车轮与制动

▲驱动轮（前）：28×12.5-22.5 SE 实心胎

▲转向轮（后）：22×10-16 SE 实心胎

▲制动系统：电子再生制动 + 湿式行车制动，驻车电磁制动，免维护刹车片

▲驱动形式：四轮平衡重，双电机前驱，电子差速防滑

六、电控与操控系统

▲数字智能控制器，三档动力模式（经济 / 标准 / 重载）

▲纺锤形小直径方向盘，一体式集成操纵杆（起升 / 倾斜 / 侧移）

标配彩色液晶仪表：电量、车速、故障码、载荷、保养计时实时显示

标配牵引力控制、坡道防溜、过载保护、门架缓冲下降

七、标准安全配置

▲高强度冲压护顶架，3 米重物冲击合规

▲前后 LED 工作灯、倒车警示音、蓝色地面安全警示灯

▲驾驶员座椅感应、安全带联锁、倾斜油缸内置缓冲

▲整车防水 IP54，室内外通用，防雨防尘

▲高残余承载：3 米门架满额载荷不衰减
	1
	台
	194000
	194000

	2
	平衡重式电动叉车2（加装可拆卸液压式翻斗架）
	工业
	一、平台基础参数

▲动力形式：纯电动

▲定起重量：3500 kg

●外形尺寸（含货叉）（长×宽×高）：3720 ×1179×2345（mm）

●标配门架起升高度：3000 mm（两节全自由门架）

●全自由起升行程：1520 mm

▲质保周期：8年或以上（含厂家质保及供应商后期维护质保）

二、动力系统参数

▲电机配置（80V 三相交流免维护） 

▲行走驱动电机：2×11kW（双前驱电机）

▲起升液压电机：17kW

三、液压系统 

▲ 4 路附加阀（适配侧移、抱夹、推拉器等属具）

●液压油更换周期 6000 小时；整车保养周期 1000 小时

四、锂电池核心规格（标配磷酸铁锂 LFP 锂电，80V 平台）

▲标准配置（554Ah 及以上大容量锂电，配套全新合格磷酸铁锂大容量锂电，电芯需符合国标动力电池规范，循环寿命≥3000 次）

电池电压：80V

标称容量：554Ah

电池能量：44.32 kWh

电池重量：约 1280 kg

▲连续作业时长：满电标准工况约 10h，支持中途快充

▲充电温度：0℃~45℃；放电温度：-25℃~45℃（搭配低温加热模块）

▲循环寿命：≥3000 次，无记忆效应，支持随充随用

●附加功能：低温加热锂电、快速换电池托架

配套充电器：80V/100A 高频快充，2 小时充满 554Ah 电池

五、车轮与制动

▲驱动轮（前）：28×12.5-22.5 SE 实心胎

▲转向轮（后）：22×10-16 SE 实心胎

▲制动系统：电子再生制动 + 湿式行车制动，驻车电磁制动，免维护刹车片

▲驱动形式：四轮平衡重，双电机前驱，电子差速防滑

六、电控与操控系统

▲数字智能控制器，三档动力模式（经济 / 标准 / 重载）

▲纺锤形小直径方向盘，一体式集成操纵杆（起升 / 倾斜 / 侧移）

标配彩色液晶仪表：电量、车速、故障码、载荷、保养计时实时显示

标配牵引力控制、坡道防溜、过载保护、门架缓冲下降

七、标准安全配置

▲高强度冲压护顶架，3 米重物冲击合规

▲前后 LED 工作灯、倒车警示音、蓝色地面安全警示灯

▲驾驶员座椅感应、安全带联锁、倾斜油缸内置缓冲

▲整车防水 IP54，室内外通用，防雨防尘

▲高残余承载：3 米门架满额载荷不衰减

八、加装可拆卸液压式翻斗架

▲加装粉体厂通用液压式翻斗架，可旋转、侧移。
	1
	台
	251000
	251200

	3
	地牛式电动叉车
	工业
	一、基础整机参数

▲额定载重：3000kg（3 吨）

▲操作方式：步行式（手柄牵引行走，无踏板）

▲质保周期：8年或以上（含厂家质保及供应商后期维护质保）

●载荷中心距：600mm

二、尺寸规格（685mm 宽叉）

▲整车总长：1530mm

▲整车总宽：685mm（标准宽叉）

●货叉尺寸：叉厚 50mm / 叉臂宽 160mm / 叉长 1150mm

●货叉最低离地高度：85mm

●货叉最大起升高度：200mm

最小转弯半径：1332mm

标准托盘作业通道宽度（800×1200 托盘 + 200mm 安全余量）：2005mm

三、行走与动力性能

行驶速度 

▲满载 3 吨：3.7km/h

▲空载：4.2km/h

爬坡能力 

●满载爬坡：6%

●空载爬坡：20%

▲驱动电机：48V 直流永磁驱动电机

▲液压升降：电动液压一体泵站，一键升降，自动泄压

▲制动系统：电磁断电刹车，松手即停；标配应急手动泄压移位功能

四、48V20Ah 锂电池核心参数（标配款）

电池规格：48V 20Ah 磷酸铁锂电池

电芯结构：15 串 7 并 26650 电芯

●充电电压：58.4V，标准充电电流≤20A

放电截止电压：41V

▲电池防护：BMS 多重保护（过充、过放、过流、短路、高温 65℃保护）

电池重量：约 35kg

电池尺寸：420×265×145mm

▲充电时长：标准充电器 6–7 小时充满；支持快充2小时内充满

▲续航时长：标准轻载工况连续使用 4–6 小时

电池结构：快拆式钢制电池仓，可整组取出离线充电，防水防尘壳体

▲48V30/40/60Ah 大容量锂电、车载随车充、冷库低温防护、加长货叉

五、车轮配置（全聚氨酯静音轮）

驱动轮：Φ210×81.5mm 聚氨酯大驱动轮

承载轮（货叉轮）：双轮组，聚氨酯承重轮

▲平衡辅助轮：标配，过坎、斜坡稳定不翘头

六、机身结构与电控

▲机身板材：4mm 加厚冲压钢板，整体封闭式防水防尘机身

▲操作手柄：立式集成手柄，前进 / 后退 / 升降按键，急停按钮

▲电控系统：48V 智能控制器，无级调速，防冲击缓起缓停

▲附加功能：电量实时显示、故障代码自检、应急手动泄压阀
	1
	台
	10000
	10000

	4
	全电动堆

高车
	工业
	一、基础整机参数

名称：折叠踏板站驾式堆高车

▲额定载重：2000kg（2 吨）

▲最大起升高度：4000mm（三级门架）

载荷中心距：500mm

▲操作方式：折叠站板（踏板放下站驾，踏板收起可步行）

▲门架类型：三级 H 型钢宽视野门架，内置侧支撑腿防侧翻

▲质保周期：8年或以上（含厂家质保及供应商后期维护质保）

整车自重（含 24V200Ah 锂电）：2120kg

●二、整车尺寸规格

表格

项目

参数

总长（踏板放下）

1750mm

总长（踏板折叠收起）

1530mm

整车总宽

820mm

货叉标准尺寸

1070×142×60mm（长 × 宽 × 厚）

货叉调节宽度

560–685mm（适配国内标准托盘）

货叉最低离地高度

90mm

门架闭合高度（整车最低高度）

2080mm

门架 4 米起升总高度

4650mm

最小转弯半径

1650mm

标准托盘作业通道（800×1200）

2400mm

三、行走、升降动力性能

▲驱动电机：24V AC 交流 1.6kW（免维护无碳刷）

▲液压起升电机：24V DC 2.2kW 内置一体式泵站

行驶速度 

空载：6.0km/h

满载 2 吨：5.3km/h

升降速度 

满载上升：75mm/s

空载上升：125mm/s

满载下降：95mm/s

空载下降：100mm/s

爬坡能力 

满载爬坡：5%

空载爬坡：8%

▲制动系统：电磁断电刹车 + 坡道驻车辅助，松手即停，转弯自动减速

▲液压配置：内置过载卸荷阀，货叉下降缓冲，防冲击伤货

四、24V200Ah 磷酸铁锂电池 详细参数

规格：25.6V 200Ah 磷酸铁锂（8 串锂电模组）

电池总重量：180kg（比铅酸轻 280kg）

电池仓尺寸：520×390×190mm（可直接替换铅酸仓）

▲BMS 保护：过充、过放、过流、短路、高低温、均衡保护

▲充电配置：标配 24V40A 快充充电器

▲充满时长：2.5–3 小时，支持随用随充、间歇快充

▲循环寿命：≥6000 次，免维护，质保 8 年（含厂家质保及供应商后期维护质保）

续航时长：连续满载 7–9 小时，适合两班倒

五、车轮配置（全聚氨酯静音耐磨轮）

驱动轮：Φ250×100mm 加厚聚氨酯驱动轮

承载轮（货叉双轮）：Φ80×70mm

平衡支撑轮：Φ150×60mm（门架两侧标配，高位堆垛防侧翻）

六、电控与安全配置

电控系统： 24V 智能交流控制器，CAN 总线，无级缓起缓停

操作手柄：集成前进 / 后退 / 升降、急停按钮、反向安全开关

仪表：数字液晶仪表，实时电量、工作时长、故障代码显示

安全功能 

▲整车总急停断电开关

▲踏板抬起自动限速减速

▲高位起升自动限速保护

坡道驻车不溜车

▲门架起升限位保护

▲机身板材：5mm 加厚冲压钢板，整机 IP54 防尘防水，适配室内仓库

七、标准配置与可选配件

三级 4 米门架、折叠防滑站板、聚氨酯全套轮、电磁刹车

液晶仪表、24V 标准充电器、侧抽式电池仓

护臂扶手、货叉限位、液压过载保护

电池升级：24V250/300Ah 锂电，延长续航

功能选配：冷库低温电池、侧移货叉、加长 1220mm 货叉、车载快充

结构选配：加宽货叉 750mm、实心橡胶轮（潮湿地面）
	1
	台
	24800
	24800

	5
	移动式叉车专用充电机
	工业
	电动叉车锂电叉车充电机48V100A48V200A 48v100A锂电充电机，带均衡修复充电功能，原厂平衡重式电动叉车专用
	2
	台
	5000
	10000

	6
	仓库多层

货架
	工业
	长4*深1.5*高4m仓库多用途货架，钢制货架钢板钢架厚度2mm以上、防锈油漆涂层。
	4
	台
	4500
	18000

	7
	电动叉车故障诊断仪
	工业
	叉车专用故障检测仪智能故障诊断电动柴油叉车均可检测D9手
	1
	台
	8000
	8000

	8
	锂电池均衡仪修复仪
	工业
	锂电池均衡仪修复仪压差平衡器电池均衡器新能源汽车维护新款高效第七代24串25A均衡仪+可调充电机
	1
	台
	6500
	6500

	9
	叉车专用货板
	工业
	复合塑料材质叉车专用叉举货板
	20
	块
	150
	3000

	10
	场地警戒锥桶
	工业
	塑料厚底反光锥桶，10个/组
	5
	组
	300
	1500

	11
	场地

专用桩
	工业
	带铁饼底座不锈钢管反光专用桩
	100
	个
	30
	3000

	12
	师资培训
	其他未列明行业
	1.培训专家：院校专家（高级技师）或名师专家（金牌技师）。

2.培训时长：总共≥7天

3.培训内容：理论精讲+技能实操+点评复盘

4.培训形式：线下培训

5.交付成果：培训方案、培训手册、证书
	1
	项
	30000
	30000

	13
	教学资源建设
	其他未列明行业
	叉车司机高级工教学课件一套，考证理论题库3套（300题/套），高级工证操作教学视频制作10条（10min左右条），叉车司机高级工校版培训工作页一套。
	1
	项
	40000
	40000

	合计
	600000


	▲ 二、商务要求

	合同履行期限和地点
	1、合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日内全部安装调试完毕并交付验收。
2、交货地点：采购人指定地点。

	合同签订时间
	采购人应当尽量缩短采购合同签订时间，原则上不得晚于中标（成交）通知书发放之日起25日。采购人因不可抗力原因延迟签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜，鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短合同签订期限。

	付款条件
	签订合同且中标供应商提交履约保证金和预付款担保后，采购人收到中标供应商开具的正规发票后10个工作日内支付合同价格30%的预付款，剩余合同价款于项目验收合格且采购人收到中标供应商开具的正规发票后10个工作日内一次性支付。（如中标供应商未按要求提交履约保证金和预付款担保，则全部合同价款于项目验收合格且采购人收到中标供应商开具的正规发票后10个工作日内一次性支付）。

	履约保证金
	中标人须向采购人支付合同总价的2%或5%作为履约保证金。（如中标人是中小企业的，履约保证金为合同总价的2%；如中标人是非中小企业的，履约保证金为合同总价的5%。以中标供应商规模为准，不以货物生产厂家规模为准。）

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函、保险等非现金方式。
履约保证金退付：项目验收合格后，采购人按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。
履约保证金指定账户：

开户名称：贺州市职业教育发展中心

开户银行：工行贺州市建设路支行

账    号：2109380009264060891
备注：

1、履约保证金不足额缴纳的（包含保函、保险额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予支付付款条件约定的相应合同价款。

2、采用金融、担保机构出具的保函、保险的，必须为无条件保函、保险，否则不予支付付款条件约定的相应合同价款。

	质保期
	第1、2、3、4项货物质保期至少8年（含厂家质保及供应商后期维护质保），按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期自交货验收合格之日起计。

	售后服务及培训要求
	售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下：
（1）负责送货上门，中标人安装调试至合格，免费培训操作人员。

（2）在质量保证期内，提供产品免费技术支持，且维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由中标供应商承担。须返厂维修的，运费由中标供应商负责支付（因采购人人为因素损坏除外）。在质量保证期满后，中标供应商提供技术支持。维修期间，供应商应提供备用设备保证采购人正常使用。
（3）中标人应保证所供产品是2026年1月1日后生产的全新的、未使用过的，并完全符合规定的质量、规格的要求。

（4）维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后2小时内响应，一般情况下24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。

（5）中标供应商提供保修期外的维护及技术指导、配件供应等技术服务，按实际耗材收费。

（6）保修期后的服务：产品保修期满后，更换配件、系统升级维护、劳务费用等的收费及是否有优惠条件由投标人根据自身情况在投标文件中自行承诺。
（7）定期回访：在产品售出后，对采购人产品使用情况、使用过程中出现的各类问题、收集改进意见和建议，从而更有针对性的制定措施加以整改，提供更为优质贴心的售后服务。
（8）设备如属于政府部门有强制检定要求的，中标人应负责设备使用前的相关检定。

（9）其余按厂家承诺。

	投标报价要求
	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费，信息系统接 入费；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。
（4）采购代理服务费、保险费和各项税金。
注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包 含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	核心产品
	本分标核心产品为第 1 项“ 平衡重式电动叉车1 ”、第 2 项“  平衡重式电动叉车2（加装可拆卸液压式翻斗架）  ”。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）验收标准

	1、验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2、中标人在货物交付验收时，由采购人对照招标文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

3、验收时间：采购人收到中标人验收申请之日起 5 个工作日进行验收。

4、验收地点：采购人指定交货地点。

5、验收方式：

1）中标人完成货物安装调试和培训后，书面向采购人提交验收申请。

2）采购人收到中标人验收申请之日起 5 个工作日进行验收。

3）采购人成立验收小组，本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认，作为验收依据；

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、采购人和中标人共同签署。

5）验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

6）验收书一式肆份，双方各执两份。

7）验收结论不合格的，中标人应自收到验收书后 5 日内及时予以解决。经中标人对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由中标人承担所发生的全部费用；

（2）退货处理：中标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保 险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

	（二）进口产品说明及其他要求

	▲进口产品说明
	本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	▲其他要求
	验收过程中，验收小组对产品技术参数有疑问的，中标供应商须提供相关证明材料并加盖厂家公章证明，否则不予验收。


04分标：汽车维修工种建设项目

一、建设内容、采购预算金额及技术要求

汽车维修工工种建设汇总表

	序号
	实训室名称
	数量
	小计（元）
	建设地址

	1
	汽油车整车实训室
	1间
	83860
	在3#公共实训大楼1楼178.88m2

	2
	电机与充电实训室
	1间
	31700
	在3#公共实训大楼1楼135.48㎡

	3
	高压检测实训室
	1间
	127760
	在3#公共实训大楼1楼178.88㎡

	4
	新能源整车实训室
	1间
	498180
	在3#公共实训大楼1楼203.84㎡

	5
	电池与充电实训室
	1间
	432040
	在3#公共实训大楼1楼157.87㎡

	6
	电器实训室
	1间
	50660
	在3#公共实训大楼2楼178.88㎡

	7
	发动机实训室
	1间
	52600
	在3#公共实训大楼2楼165.88㎡

	8
	底盘实训室
	1间
	50660
	在3#公共实训大楼2楼178.88m2

	9
	智能网联汽车实训室
	1间
	66000
	在3#公共实训大楼2楼241.96m2

	10
	辅助建设费用
	1项
	111340
	公共实训大楼1-2楼

	-
	合计
	1504800
	-


1楼实训室建设明细预算表
	序号
	实训室名称
	标的名称
	所属行业
	技术参数要求
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	1
	1、汽油车整车实训室（178.88㎡）
	气鼓（电气二合一）
	工业
	1.气管绕线器：10m3.6Mpa

2.小型电管绕线器：10米

3.可伸缩式电和气管（吊式含安装）
	4
	套
	2000
	8000

	2
	
	隔断
	其他未列明行业
	根据实际场地定制尺寸；框架：铝合金材质；配折叠耐力板
	1
	项
	6000
	6000

	3
	
	电路布置
	其他未列明行业
	1.动力总配电箱壁挂式三相五线制，总开100A/1只；380V小型断路器/6只；220V小型断路器/10只。1台

2.插座盒380V小型断路器/1只；380V4孔插座/1只；220V5孔插座/2只20套

3.阻燃铜芯动力电缆、电线国标主线采用10平方，分支线串联采用6平方，灯线采用1.5平方1批

4.灯具LED日光灯；开关12套

5.辅材与高空作业安装含PVC穿线管、波纹管、接线端子等辅料，以及专业电工高空作业、管线敷设与联合通电试压调试费1套。
	1
	项
	21360
	21360

	4
	
	举升机地基建设
	其他未列明行业
	1.原材料规格要求

水泥：必须使用正规厂家生产的P.O42.5普通硅酸盐水泥。

沙子：选用洁净的中沙或粗河沙，含泥量＜3%。

石子：选用粒径10mm-30mm的连续级配碎石，质地坚硬，无风化石。

2.混凝土配比与搅拌工艺

强度等级：现场搅拌混凝土强度达到C30标准。

3.浇筑与振捣要求

基层处理：坑底素土必须人工夯实，铺设100mm厚碎石垫坑底厚度：地坑底部的混凝土浇筑厚度 ≥150mm

4.尺寸与精度控制

根据原有举升机设备制定尺寸。两地坑底面绝对水平误差≤3mm；坑底平面平整度误差≤3mm/2m。

预埋管件：人工敷设φ100mmPVC穿线管，连接两坑及电控箱位置，管口需做封堵保护，防止混凝土灌入堵塞。

养护周期：浇筑完毕12小时后开始洒水养护，保持混凝土表面湿润状态不少于7天
	1
	项
	20000
	20000

	5
	
	尾气

排放系统
	工业
	1.16米铝合金滑轨CA-13003滑轨直径130mm,壁厚3.5mm

2.移动小车CA-13050

每8M配1台小车

3.吸气软管CA-13076，长度3.8米

橡胶弹性体材料直径76mm

4.橡胶吸嘴CA-76140，每台小车配一个76mm×140mm

5.低噪音铝合金风机CA-13015

1.1KW,电压220V,

抽风量2750M3/min
	1
	套
	25000
	25000

	6
	
	文化建设
	其他未列明行业
	1、实训室介绍吊牌（1块）：采用8mm透明或乳白亚克力精工雕刻/UV打印，尺寸不小于1200*800mm，内容需包含实训室概况及功能介绍。

2、安全警示与操作流程牌（1组）：采用5mm以上厚度亚克力底板，画面高清背喷，尺寸约1200*800mm。内容需涵盖不少于4项安全警示图标及完整的设备标准操作流程，边角需做倒角处理以防划伤。

3、管理制度牌及工位牌（1批）：制度牌采用5mm亚克力，尺寸1200*800mm，内容为实训室管理规范；工位标识牌采用3mm亚克力或ABS工程塑料
	1
	项
	3500
	3500

	小计
	83860

	1
	2、电机与充电实训室（135.48㎡）
	气鼓（电气二合一）
	工业
	1.气管绕线器：10m3.6Mpa

2.小型电管绕线器：10米
3.可伸缩式电和气管（吊式含安装）
	2
	套
	2000
	4000

	2
	
	举升机

地基建设
	其他未列明行业
	1.原材料规格要求

水泥：必须使用正规厂家生产的P.O42.5普通硅酸盐水泥。

沙子：选用洁净的中沙或粗河沙，石子：选用粒径10mm-30mm的连续级配碎石，质地坚硬。

2.混凝土配比与搅拌工艺

强度等级：现场搅拌混凝土强度达到C30标准。

3.浇筑与振捣要求

基层处理：坑底素土必须人工夯实，铺设100mm厚碎石垫坑底厚度：地坑底部的混凝土浇筑厚度 ≥150mm

4.尺寸与精度控制

根据原有举升机设备制定尺寸。两地坑底面绝对水平误差≤3mm；坑底平面平整度误差≤3mm/2m。

预埋管件：人工敷设φ100mmPVC穿线管，连接两坑及电控箱位置，管口需做封堵保护，防止混凝土灌入堵塞。

养护周期：浇筑完毕12小时后开始洒水养护，保持混凝土表面湿润状态不少于7天
	1
	项
	8000
	8000

	3
	
	电路布置
	其他未列明行业
	1.动力总配电箱；壁挂式三相五线制，总开100A/1只；380V小型断路器/4只；220V小型断路器/2只1台

2.插座盒：380V小型断路器/1只；380V4孔插座/1只；220V5孔插座/2只20套

3.阻燃铜芯动力电缆、电线国标主线采用10平方，分支线串联采用6平方，灯线采用1.5平方1批

4.灯具LED日光灯；开关12套。

5.辅材与高空作业安装含PVC穿线管、波纹管、接线端子等辅料，以及专业电工高空作业、管线敷设与联合通电试压调试费1套
	1
	项
	16200
	16200

	4
	
	文化建设
	其他未列明行业
	1、实训室介绍吊牌（1块）：采用8mm透明或乳白亚克力精工雕刻/UV打印，尺寸不小于1200*800mm，内容需包含实训室概况及功能介绍。

2、安全警示与操作流程牌（1组）：采用5mm以上厚度亚克力底板，画面高清背喷，尺寸约1200*800mm。内容需涵盖不少于4项安全警示图标及完整的设备标准操作流程，边角需做倒角处理以防划伤。

3、管理制度牌及工位牌（1批）：制度牌采用5mm亚克力，尺寸1200*800mm，内容为实训室管理规范；工位标识牌采用3mm亚克力或ABS工程塑料
	1
	项
	3500
	3500

	小计
	31700

	1
	3、高压检测实训室
（178.88㎡）
	高低压电子元器件展示柜
	工业
	一、展示柜技术要求：

1.多层分柜式设计：（左边柜、中柜、右边柜）

2.整体尺寸（mm）：1600*400*2000

3.边柜钢化玻璃门：采用5mm钢化玻璃，所有玻璃门带锁具

4.层板要求：采用8mm钢化玻璃层板，配玻璃夹固定

5.柜体要求：柜体采用木制，表面喷涂白色五分光漆

6.灯光要求：楣头装12W射灯白光

7.楣头要求：楣头喷蓝色光漆

8.中部安装多媒体显示装置，不少于27英寸。

二、高低压电子元器件要求不少于：

1.解剖交流接触器及实体1解剖1展示

2.主接触器1个

3.充电接触器1解剖1展示

4.高压电容1解剖1展示

5.预充电阻1个

6.维修开关1个

7.电动压缩机高压连接插头1个

8.PTC高压连接插头1个

9.高压电缆（橙色含高压插头）1个

10.动力电池高压连接器1个

11.大功率保险3个
	1
	套
	29500
	29500

	2
	
	高压大电流继电器实训台
	工业
	一、产品简介

选用主流新能源配套高压大电流继电器，提供两款继电器，每款各两件，一件解剖，一件用于通电测量

1.产品特点

采用主流新能源配套高压大电流继电器，与动力电池包内部使用的继电器完全相同，安装在绝缘板上，在通电状态下检测高压端子的通断。

2.解剖的高压大电流继电器用于内部结构认识。

3.教板绘制高压大电流继电器工作原理和注意事项。

4.实训台带四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。

二、技术参数要求

1.平台外形尺寸（mm）：700*700*1450

2.教板外形尺寸（mm）：700*700

3.工作温度：-20°～+40°

4.开关电源：AC220V-DC12V

输入：220VAC

输出电压：12V

最大输出电流：30A

短路保护：有

过载保护：有

散热方式：风扇散热

5.高压大流继电器：
线圈电压：9～36VDC

最大工作电压：900VDC

额定接触电流：500A

机械寿命：100万次

6.高压大电流继电器：
线圈电压：12VDC

最大工作电压：1000VDC

额定电流：200A

短期承载电流：500A

机械寿命：20万
	1
	套
	13800
	13800

	3
	
	电动车高压连接线实训台
	工业
	一、功能要求：
1.高压电机驱动连接线总成
（1）驱动电机连接端（负载侧接口）该端口作为高压动力传输链路的终端节点，负责将电机控制器逆变生成的三相交流电（U/V/W相序）精准传输至驱动电机定子绕组。其核心作用是实现电能向机械能的高效转换以驱动车辆行驶，同时在再生制动工况下，承载并传输由电机产生的反向电动势电流回控制器。

（2）控制器连接端该端口作为高压动力系统的输入节点，负责与高压四合一集成控制器建立电气连接。其主要职能是接收来自动力电池包的高压直流电，并通过内部的高压互锁回路确保连接安全性，为后续的电能变换与分配提供稳定的高压输入源。

二、产品特点
1.设备有1套固定在绝缘板上，用于绝缘电阻性能测量。

2.设备另外1套，中间电缆线解剖，清晰展示屏蔽层和传导线之间截面结构，准确测量屏蔽层与传导线之间绝缘电阻。

四、实训项目
1.高压电缆绝缘性能检测实训

2.高压线束结构认知
	1
	套
	13800
	13800
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	热敏电阻实训台
	工业
	产品特点

采用主流新能源配套热敏电阻，与动力电池包内部温度检测使用的热敏电阻完全相同，安装在发热模块上，实时测量温度与电阻变化规律。

1.教板绘制热敏电阻温度采集工作原理和注意事项。

2.选用热敏电阻为负温度系统，热敏感性优良，同一温度下电阻值误差不超过0.01%。

3.实训台带四个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。

三、技术参数要求

1.平台外形尺寸（mm）：700*700*1450

2.教板外形尺寸（mm）：700*700

3.工作温度：-20°～+40°

4.开关电源：AC220V-DC12V-30A

输入：220VAC

输出电压：12V

最大输出电流：30A

短路保护：有

过载保护：有

散热方式：风扇散热

5.热敏电阻
	1
	套
	13800
	13800

	5
	
	举升机
	工业
	1.电机功率：2.2kW

2.电源电压：380V50Hz

3.机器噪音：<70dB

4.举升重量：4000kg

5.最低高度：110mm

6.举升高度：1910mm

7.机器高度：3750mm

8.机器宽度：3420mm

9.通车宽度：2616mm

10上升时间：≤45s

11.下降时间：可调
	2
	套
	15800
	31600

	6
	
	隔断
	其他未列明行业
	根据实际场地定制尺寸；框架：铝合金材质；配折叠耐力板
	1
	项
	6000
	6000

	7
	
	电路布置
	其他未列明行业
	1.动力总配电箱壁挂式三相五线制，总开100A/1只；380V小型断路器/6只；220V小型断路器/10只。1台

2.插座盒380V小型断路器/1只；380V4孔插座/1只；220V5孔插座/2只20套

3.阻燃铜芯动力电缆、电线国标主线采用10平方，分支线串联采用6平方，灯线采用1.5平方1批

4.灯具LED日光灯；开关12套

5.辅材与高空作业安装含PVC穿线管、波纹管、接线端子等辅料，以及专业电工高空作业、管线敷设与联合通电试压调试费。1套
	1
	项
	15760
	15760

	8
	
	文化建设
	其他未列明行业
	1、实训室介绍吊牌（1块）：采用8mm透明或乳白亚克力精工雕刻/UV打印，尺寸不小于1200*800mm，内容需包含实训室概况及功能介绍。

2、安全警示与操作流程牌（1组）：采用5mm以上厚度亚克力底板，画面高清背喷，尺寸约1200*800mm。内容需涵盖不少于4项安全警示图标及完整的设备标准操作流程，边角需做倒角处理以防划伤。

3、管理制度牌及工位牌（1批）：制度牌采用5mm亚克力，尺寸1200*800mm，内容为实训室管理规范；工位标识牌采用3mm亚克力或ABS工程塑料
	1
	项
	3500
	3500

	小计
	127760

	1
	4、新能源整车实训室
（203.84㎡）
	MINI汽车教学平台
	工业
	一、平台基础参数

动力形式：纯电动

座位/车门配置：4座4门结构

外形尺寸（长×宽×高）：3268×1520×1575（mm）

整备质量：790kg；最大满载质量：1110kg

最高运行速度：101km/h

电能当量燃料消耗率：1.03 L/100km（等效计算）

质保周期：3年或12万公里（实训平台教学使用期限参照）

二、动力系统参数

驱动电机最大功率：30kW

驱动电机最大扭矩：85N·m

电机等效马力：41Ps

三、储能与充电系统

CLTC工况下续航能力：205km

快速补能（30% → 80%）：耗时0.58小时

常规补能（20% → 100%）：耗时4.8小时

四、可完成实训项目

1.高压安全与防护：可完成高压互锁检测、绝缘电阻测量、手动维修开关操作、高压下电规范流程。

2.动力电池管理系统（BMS）：电池组电压/温度采集、均衡控制、SOC/SOH估算、充放电继电器控制逻辑。

3.充电系统：快充/慢充接口信号识别（CC/CP）、充电握手协议模拟、充电桩通信故障设置与排除、充电时间测量。

4.驱动电机与控制：电机旋变信号检测、三相驱动波形观测、扭矩/转速闭环控制、过载保护测试。

5.整车控制器（VCU）：加速/制动踏板信号采集、档位逻辑判断、能量回收强度调节、高压上下电时序分析。

6.低压电气与网络：CAN总线报文解析（电池/电机/充电/仪表）、休眠唤醒机制、故障码读取与清除。

7.热管理系统：电池加热与冷却控制、电机散热回路压力/流量检测。

8.性能测试与诊断：最高速度验证、续航能力模拟测试、快/慢充效率分析、电能消耗量换算实训。

五、配套教学资源平台，教学资源平台为单机版，内置维修手册电子版、相关教学资料及视频、浏览方式可模拟翻页图书式浏览。教师可以将自己所编辑的教案包括（视频、图片、文档、电子版维修资料等）置于教学平台上。从而达到更好的教学效果。

1.文本控件。新建文本控件，编辑文本配置，拖动显示框边框改变大小及移动位置，旋转凸出圆点改变文本空间倾斜度。 

2.内容控件。新建内容控件，编辑内容配置，设置资源，点击“选择文件”，在弹出框中选择文件（支持多选），如果选择的是单个文件，选择后需要单击“新增”按钮，新资源出现在资源列表中，如果选择的是多文件，那么资源将会直接显示在资源列表。内容支持DOC、PPT、RTF、HTML、GIF、JPG、视频、动画等多种格式文件，并可随时更改，自动切换资源，自动切换资源只支持资源全是图片，修改切换间隔，将在设定的时间内切换图片。

3.内容按钮。设置好内容控件位置大小，新建内容按钮，修改内容按钮配置，修改按钮位置参照文本控件，单击“浏览”选择资源，最后单击确认。单击该内容按钮后，内容控件1 会显示内容按钮选择的内容。

4.翻页按钮。新建内容控件，设置好内容控件位置，并添加资源2个以上，新建前翻页按钮或后翻页按钮，单击“选择内容控件”，选中创建的内容控件1 并点击确定，最后点击确定。

5.图片墙。新建图片墙，单击“选择目录”，选择图片所在目录，点击确定。

6.3D图片墙，参照图片墙。设置3D图片墙的行数，图片大小。

7.电子书。参照图片墙。

8.拍照签名。新建拍照签名，点击确定后跳到一个新的栏目，点击“新增签名按钮”，设置笔迹颜色，设置笔型大小，签名完成后，清除签名，打印签名，删除签名。

9.拍照签名电子书，单击新增拍照签名电子书，设置按钮位置。

10.背景设置，单击背景设置，可设置每个界面的背景信息。
	2
	套
	64800
	129600

	2
	
	故障设备及检测平台
	工业
	一、故障设备及检测平台

（一）功能要求：

1.通过专用线束与整车连接，断开专用线束后整车功能完整，保持原车所有功能及线束完整性；

2.整车结构完整，不破坏原车任意一条线束，各控制系统、传感器、执行器齐全，可正常运行；

3.检测与设故通过专用插接器将控制信号接回原车控制单元，插头与原车线束相同，连接线选用国标铁氟龙汽车专用电线，耐压600V，确保整车电路信号正常；测量面板上绘制原车控制单元管脚并装有检测2mm镀金端子，直接在端子上测量模块系统实时信号，掌握不同控制单元参数变化规律；

4.智能故障设置考核平台嵌入车辆维修资源查询平台，可采用无线故障设置、电子版维修资料及电路图查阅、教学资源包、联网查阅资料等；

5.故障设置区位于平台后下方采用隐藏推拉门故障设置机构设计，内部安装机械与无线故障设置系统，并配2mm专用对接线做短路等故障设置，可对控制单元主要线路进行断路、短路等故障；

6.整车控制器VCU控制单元教学实训系统，可检测信号含油门踏板，刹车踏板，刹车真空助力泵，高压水泵，风扇信号等，可对控制单元主要线路进行断路、短路等故障设置和诊断；

7.动力电池管理系统BMS控制单元教学实训系统，可检测信号含直流充电，交流充电，动力电池包低压线束信号等，可对控制单元所有线路进行断路、短路等故障设置和诊断；

8.驱动电机控制单元教学实训系统，可检测信号含电机控制器通信，工作电源和地线等，可对控制单元主要线路进行断路、短路等故障设置和诊断；

9.BCM车身电脑控制单元教学实训系统，可检测信号含照明系统，雨刮装置，门锁系统，低压配电，通信和地线等，可对控制单元主要线路进行断路、短路等故障设置和诊断；

10.配电子版原车维修手册和电路图及实训指导书，指导故障设置和排除；

（二）基本配置

每辆车专用对接线束1整套；

每辆车配置整车故障设置与检测平台1台（约1200×750×1600mm）；

每辆车配置机械设故系统1套；

每辆车配置无线设故系统1套；

每辆车配置车辆维修资源查询平台1台（18.5英寸）；

（三）可完成实训项目

1.纯电动汽车各总成之间的控制关系；

2.电机控制器模块的结构和工作原理；

3掌握电机控制器模块的检测方法；

4.DC-DC转换器模块的结构和工作原理；

5.掌握DC-DC转换器模块的检测方法；

二、配套工学一体化实训教学移动工作站

（一）总体技术要求：

数字汽车专业课程学习工作站配置汽车专业的核心课程的数字化内容并形成在线交互课程资源，交互课程资源和理实一体化课程混合式教学软件系统融合，形成课程资源+PAD端学习软件+Windows端教学软件+手机端教学软件多维一体的数字课程学习工作站。

1.内置即时互动教学系统进行混合式教学互动

即时互动系统可协助更加高效地实行混合式教学模式，进行即时教学互动，师生互动问答，资源分享发送等，实现和班课系统的教学任务和学习数据管控的轻松切换。

▲①信息窗口：在线发送会话内容或学习工作页、H5课件、课程资源、交互课程、个人云空间中的单个资源；在线预览各资源内容与完成数字学习工作页、H5课件或交互课件的作答与提交。

▲②任务窗口：班组对应班课的快速入口，老师可快速查看班课中设置好的学习任务，并进行任务推送；老师查看学生对任务中的数字学习工作页、H5课件、交互课件的完成情况与作答情况；学生查看老师设置的学习任务，完成任务内容的学习与提交。

2.内置班课管理系统行班课教学

通过班课系统功能实现翻转课堂的教学，实现行动导向+混合式学习的教学模式；帮助老师进行行动导向教学模式学习内容的备课和教学内容安排，组织学生进行教学。帮助老师管理班课成员的考勤、学习数据、班级学习成绩、学习过程评价等；班课成员与即时互动教学系统的成员相通，实现即时互动教学系统和班课系统的教学任务和学习数据管控的轻松切换。

▲①班课备课：设置课程目录，在对应目录下进行翻转课堂学习任务设置：课前、课中、课后。设置学习任务的内容时可选择学习工作页、H5课件、课程资源、交互课程、个人云空间的资源。

▲②学习任务推送：把设置好的学习任务推送至即时通讯系统，并提醒学生学习；学生在对应即时通讯班组里查看学习任务内容并完成任务学习。

▲③学习任务反馈数据：老师查看学生对任务中的数字学习工作页、H5课件、交互课件的完成情况与作答内容。

（二）配置Windows客户端的工学一体化混合式教学软件系统

1.一体机Windows客户端的工学一体化课程混合式教学软件系统在教学过程中对交互式课程资源使用与管理的技术要求

要求课程交互学习课程资源软件在老师备课和上课时能在自己的Windows客户端根据教学的需求对现有的资源库课程内容的进行课程资源的二次编辑和制作，对交互课程资源内容上进行个性化的修改、增加、重新保存并运用到教学中去。交互课程资源软件系统有数字学习工作页、H5课件等其功能如下：

（1）数字学习工作页系统

提供互联网服务系统编辑线上数字学习工作页。把学习工作页的学习和工作要素编入数字学习工作页系统，系统能把数字学习工作页数据单独存储成文件，导出数字学习工作数据文件，并能共享学习工作页的文件。数字学习工作页内容可以被共享的老师进行二次编辑，在原有的工作页的基础上个性化学习工作页的学习要素和工作要素；然后通过教学系统推送给学生学习。为数字学习工作页出版提供系统配套。

▲①独立文件：创建的数字学习工作页以独立文件形式保存，可引用、发送、分享到不同的使用场景中，不影响原始文件。

▲②工作页的应用：创建的工作页可在同一平台的即时互动教学系统班组群中进行发送，学员通过即时互动教学系统快捷查看和填写工作页；在班课系统的学习任务中进行引用，或在即时互动系统直接推送数字学习工作页，成员接收并打开查看和填写。

▲③数据管理：老师可查看学生对数字学习工作页的学习概况与提交数据；对学生提交的学习工作页进行在线评分。
（2）H5课件系统

H5课件系统提供互联网服务系统编辑线上交互学习课件，将传统课件升级，融入丰富的交互元素。通过生动的图像、精彩的视频以及趣味的动画等多种形式呈现教学内容，让知识不再枯燥。

老师可在同一教学软件系统中进行教学应用，老师能对H5课件系统的数字资源进行二次编辑，在原有的课件的基础上个性化内容修改与调整；然后推送即时互动教学系统和班课学习系统中给学生学习。

学生可通过点击、输入等操作与课件进行互动，亲身体验知识的形成过程，加深对知识的理解和记忆。交互课件系统还具有良好的兼容性和扩展性，满足不同教学场景的需求。

▲①独立文件：创建的H5课件以独立文件形式保存，可引用、发送、分享到不同的使用场景中，不影响原始文件。

▲②H5课件的应用：创建的H5课件可在同一平台的即时互动教学系统班组群中进行发送，学员通过即时互动教学系统快捷查看和填写H5课件；在班课系统的学习任务中进行引用，或在即时互动系统直接推送H5课件，成员接收打开查看和填写。

▲③数据管理：老师可查看学生H5课件概况与提交数据。

（3）个人云空间具备功能

提供在线存储服务，向用户提供文件的存储、访问、备份、共享等管理功能。并通过整合课程资源建设系统，形成统一入口，对数字学习工作页、H5课件的数字资源进行集中管理与个性化修改与调整。

▲①文件分享：可对文件进行分享，分享时可设置分享时效、授权码；分享方式有链接和二维码；用户可通过分享链接或扫码二维码查看分享的文件，可把被分享的文件下载到本地，或保存到个人云盘中；分享人可查看分享记录，取消分享。

②资源自定义编辑修改：可对被分享的数字学习工作页和H5课件或被授权使用课程包中的数字学习工作页和H5课件进行自定义编辑修改调整，形成符合老师实际教学需要的交互式数字资源。

▲③个人云空间中资源的应用：自定义编辑修改后的交互式数字资源，可在同一平台的即时沟通系统中发送给学生学习，也可以在班课系统任务中引用设置学习任务。

2.Windows客户端即时互动教学系统技术支撑要求

①班组生成：班课创建成功即同步生成对应班组；成功加入班课即进入即时通讯班组。

▲②信息窗口：在线发送会话内容或学习工作页、H5课件、课程资源、交互课程、个人云空间中的单个资源；在线预览各资源内容与完成数字学习工作页、H5课件或交互课件的作答与提交。（投标文件提供功能截图等证明材料）

▲③任务窗口：班组对应班课的快速入口，老师可快速查看班课中设置好的学习任务，并进行任务推送；老师查看学生对任务中的数字学习工作页、H5课件、交互课件的完成情况与作答情况；学生查看老师设置的学习任务，完成任务内容的学习与提交。（投标文件提供功能截图等证明材料）

3.Windows客户端班课管理系统技术要求

通过班课系统功能实现翻转课堂的教学，实现行动导向+混合式学习的教学模式；帮助老师进行行动导向教学模式学习内容的备课和教学内容安排，组织学生进行教学。帮助老师管理班课成员的考勤、学习数据、班级学习成绩、学习过程评价等；班课成员与即时互动教学系统的成员相通，实现即时互动教学系统和班课系统的教学任务和学习数据管控的轻松切换。

①创建班课：创建班课，推送班课链接或二维码邀请成员加入；老师在班课管理系统中创建班课后，在即时通讯教学系统中同时创建即时通讯的班课群。

▲②班课备课：设置课程目录，在对应目录下进行翻转课堂学习任务设置：课前、课中、课后。设置学习任务的内容时可选择学习工作页、H5课件、课程资源、交互课程、个人云空间的资源。（投标文件提供功能截图等证明材料）

▲③班课学习任务推送：把设置好的学习任务推送至即时通讯系统，并提醒学生学习；学生在对应即时通讯班组里查看学习任务内容并完成任务学习。（投标文件提供功能截图等证明材料）

▲④学习任务反馈数据：老师查看学生对任务中的数字学习工作页、H5课件、交互课件的完成情况与作答内容。（投标文件提供功能截图等证明材料）

4.Windows客户端交互学习课程资源共享共建设管理系统技术要求

▲①课程资源共建：共建课程创建、课程资源共建添加。被授权机构端授权的用户可对该课程资源包中的数字学习工作页进行二次编辑，可进行资源的重新优化、迭代，修改成符合具有自己学院教学需求的交互式学习资源。（投标文件提供功能截图等证明材料）

▲②课程资源管理：通过平台的授权机构端可对课程资源包进行发布，并对发布后的课程包进行使用授权。被授权用户可在混合式教学软件中对资源该课程包的数字学习工作页、H5课件等数字资源进行教学活动应用。（投标文件提供功能截图等证明材料）

（三）配置新能源汽车专业课工学一体化课程数字资源包

新能源汽车专业教学配套13门课程的交互学习课程资源软件，《汽车发动机检修》《汽车底盘传动系统检修》《汽车动力系统检修》《汽车电气系统检修》《汽车空调系统检修》《新能源汽车检查与常规维护》《电池与电池管理系统故障检修》《驱动电机与控制系统故障检修》《高压配电与充电管理系统故障检修》《新能源汽车车身电器系统故障检修》《新能源汽车电动助力转向系统故障检修》《新能源汽车空调系统故障检修》《混合动力汽车故障检修》交互学习课程资源软件的学习工作页（在系统呈现为数字学习工作页形态）、教学PPT（H5课件形态）、微课视频等内容，以上资源获取使用授权后均可在工学一体化实训学教移动学习系统中进行教学应用，并可在混合式教学软件系统进行数字资源的个性化修改，运用即时互动教学系统，班课管理系统进行混合式教学。
	2
	套
	92500
	185000
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	新能源汽车专用绝缘工具组
	工业
	一、工具车

小抽屉尺寸570×400×70mm

大抽屉尺寸570×400×150mm

外形尺寸800×470×980mm

包装尺寸865×550×900mm

整体承载350KG

重量（净重）51KG

材料厚度0.8-1.0mm

二、11件套绝缘工具组

名称型号/规格数量

8""绝缘尖嘴钳VED200mm1个

6""绝缘斜口钳VED160mm1个

6""绝缘拔线钳VED160mm1个

10""绝缘活动扳手VDE250mm1个

绝缘刀VED1个

8""绝缘钢丝钳VED160mm1个

8""4分T杆200mm1/2""DR.1个

8""3分T杆200mm3/8""DR.1个

5""4分接杆125mm1/2""DR.1个

6""3分接杆150mm3/8""DR.1个

4""2分接杆100mm1/4""DR.1个

三、18件套绝缘螺丝起子组

名称型号/规格数量

一字绝缘螺丝刀0.4x2.5x751个

一字绝缘螺丝刀0.8x4.0x1001个

一字绝缘螺丝刀1.0x5.5x1251个

一字绝缘螺丝刀1.2x6.5x1501个

十字绝缘螺丝刀PH0x751个

十字绝缘螺丝刀PH1x801个

十字绝缘螺丝刀PH2x1001个

十字绝缘螺丝刀PH3x1501个

绝缘套筒起子M4x1251个

绝缘套筒起子M5x1251个

绝缘套筒起子M6x1251个

绝缘套筒起子M7x1251个

绝缘套筒起子M8x1251个

绝缘套筒起子M9x1251个

绝缘套筒起子M10x1251个

绝缘套筒起子M11x1251个

绝缘套筒起子M12x1251个

绝缘套筒起子M13x1251个

四、29件套绝缘棘轮套筒扳手组

4分绝缘棘轮扳手1/2""DR.1个

绝缘梅花扳手VDE8mm1个

绝缘梅花扳手VDE10mm1个

绝缘梅花扳手VDE11mm1个

绝缘梅花扳手VDE12mm1个

绝缘梅花扳手VDE13mm1个

绝缘梅花扳手VDE14mm1个

绝缘梅花扳手VDE16mm1个

绝缘梅花扳手VDE17mm1个

绝缘梅花扳手VDE18mm1个

绝缘梅花扳手VDE19mm1个

绝缘梅花扳手VDE21mm1个

4分绝缘套筒VDE1/2""DR.10mm1个

4分绝缘套筒VDE1/2""DR.11mm1个

4分绝缘套筒VDE1/2""DR.12mm1个

4分绝缘套筒VDE1/2""DR.13mm1个

4分绝缘套筒VDE1/2""DR.14mm1个

4分绝缘套筒VDE1/2""DR.17mm1个

4分绝缘套筒VDE1/2""DR.19mm1个

4分绝缘套筒VDE1/2""DR.21mm1个

4分绝缘套筒VDE1/2""DR.22mm1个

4分绝缘套筒VDE1/2""DR.24mm1个

4分绝缘套筒VDE1/2""DR.27mm1个

4分绝缘套筒VDE1/2""DR.32mm1个

4分六角绝缘压胚套筒批嘴1/2""DRH4mm1个

4分六角绝缘压胚套筒批嘴1/2""DRH5mm1个

4分六角绝缘压胚套筒批嘴1/2""DRH6mm1个

4分六角绝缘压胚套筒批嘴1/2""DRH8mm1个

4分六角绝缘压胚套筒批嘴1/2""DRH10mm1个

五、40件套绝缘棘轮套筒扳手组

名称型号/规格数量

2分绝缘棘轮扳手1/4""DR.1个

3分绝缘棘轮扳手3/8""DR.1个

绝缘开口扳手VDE10mm1个

绝缘开口扳手VDE11mm1个

绝缘开口扳手VDE12mm1个

绝缘开口扳手VDE13mm1个

绝缘开口扳手VDE14mm1个

绝缘开口扳手VDE16mm1个

绝缘开口扳手VDE17mm1个

绝缘开口扳手VDE18mm1个

绝缘开口扳手VDE19mm1个

绝缘开口扳手VDE21mm1个

绝缘开口扳手VDE22mm1个

绝缘开口扳手VDE24mm1个

3分绝缘短套筒VDE3/8""DR.7mm1个

3分绝缘短套筒VDE3/8""DR.8mm1个

3分绝缘短套筒VDE3/8""DR.10mm1个

3分绝缘短套筒VDE3/8""DR.12mm1个

3分绝缘短套筒VDE3/8""DR.13mm1个

3分绝缘短套筒VDE3/8""DR.14mm1个

3分绝缘短套筒VDE3/8""DR.17mm1个

3分绝缘短套筒VDE3/8""DR.19mm1个

3分绝缘短套筒VDE3/8""DR.21mm1个

3分绝缘短套筒VDE3/8""DR.22mm1个

2分绝缘短套筒VDE1/4""DR.5mm1个

2分绝缘短套筒VDE1/4""DR.6mm1个

2分绝缘短套筒VDE1/4""DR.7mm1个

2分绝缘短套筒VDE1/4""DR.8mm1个

2分绝缘短套筒VDE1/4""DR.9mm1个

2分绝缘短套筒VDE1/4""DR.10mm1个

2分绝缘短套筒VDE1/4""DR.11mm1个

2分绝缘短套筒VDE1/4""DR.12mm1个

2分绝缘短套筒VDE1/4""DR.14mm1个

3分绝缘长套筒VDE3/8""DR.8mm1个

3分绝缘长套筒VDE3/8""DR.10mm1个

3分绝缘长套筒VDE3/8""DR.12mm1个

2分六角绝缘压胚套筒批嘴1/4""DR.H3mm1个

2分六角绝缘压胚套筒批嘴1/4""DR.H4mm1个

2分六角绝缘压胚套筒批嘴1/4""DR.H5mm1个

2分六角绝缘压胚套筒批嘴1/4""DR.H6mm1个

六、扭力扳手组

20-100nmVDE绝缘扭力扳手

5-25NMVDE绝缘扭力扳手
	1
	套
	18500
	18500
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	新能源汽车专用诊断仪
	工业
	一、产品功能

1.新能源车专用综合性诊断设备，覆盖95%以上新能源车型，诊断精度高。

2.专注新能源车诊断，支持电池包诊断，电池包动态分析，新能源车诊断等功能。

3.搭配全新升级版SmartLinkCV2.0诊断盒，可实现本地诊断和SmartLink远程诊断的双诊断模式。

4.支持扩展模块:EM101新能源示波万用表，EG100新能源检测电流钳，ADAS.胎压诊断等扩展模块。

5.安卓10.0系统，10.1英寸阳光可读大猩猩屏，4GB+64GB大存储:诊断效率高。

6.大功率电池6300mAh@7.6V，续航能力大幅提升。

7.全新工业设计，适合新能源汽车维修工作环境。

二、主机参数

处理器：4核2.0GHz

操作系统：安卓10.0

内存：4GB

存储：64GB

电池：6300mAh.7.6V

显示屏：10.1英寸

分辨率：1280x800

摄像头：后置800万像素

WIFI：2.4GHZ/5GHZ(双频支持4G)

工作温度：0-50℃

三、诊断头参数

显示屏：

分辞率：320x480

内存：256M

存储：8GB

工作电压：DC9-36V

功耗：<6W

本地诊断模式：蓝牙/USB有线

远程诊断模式：以太网

工作温度：0-50℃
	2
	套
	9800
	19600
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	新能源汽车专用龙门式举升机
	工业
	1.电机功率：2.2kW

2.电源电压：380V50Hz

3.机器噪音：<70dB

4.举升重量：4000kg

5.最低高度：110mm

6.举升高度：1910mm

7.机器高度：3750mm

8.机器宽度：3420mm

9.通车宽度：2616mm

10上升时间：≤45s

11.下降时间：可调
	2
	套
	15800
	31600
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	新能源汽车专用绝缘工作台
	工业
	1.工作台整体采用绝缘玻璃钢材料，可绝缘耐压10KV；

2.台面铺设条纹防滑绝缘垫，可进一步增强绝缘性能的可靠性；

3.工作台尺寸：1000*700*600mm
	3
	套
	2150
	6450
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	新能源汽车专用动力电池拆装支架
	工业
	1.电池拆装举升机是新能源汽车电池组的专业拆装设备，可以快速、安全地从车底完成电池组的拆装。

2.采用220V电源（24V安全操作电压）液压驱动，具有快慢速上升，匀速下降。

3.具有倾斜5°功能，满足车辆不在水平位置时便于拆装电池组。

4.光电定位装置，快捷定位电池组的居中位置，防止偏载侧翻。

5.电池承载平台解除锁紧装置后，侧滑移动距离0-60mm，满足电池安装孔与车身固定孔对正。

6.有多种安全保护措施：机械手动安全保险，液压过载保护，护罩安全防护。

7.配置重型360°万向移动脚轮，可移动或原地锁止。

8.高压绝缘保护垫。

最大举升重量：1500kg

最大举升高度：1900mm

最低举升高度：1130mm

最大倾角：5°

台面长度：1250mm

台面宽度：800mm

台面侧滑：0-60mm

举升时间≥50s

下降时间≥30s

操作电源：24V
	1
	套
	13800
	13800
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	起动充电机
	工业
	有过流及欠压保护，输入电流、电压可调，能检测电瓶存电状态。采用快、慢速电离子分解原理，对各系列车电池的快慢速充电及强启动，采用大功率整流器，可冲12V、24V电池、电压，辅助及强启动功能。在启动汽车时，若功率不够，机器能自动切断输出，保护汽车电机。输入电压：220V/380V

输出电压：9-30可调

最大瞬间电流：1000A

最大充电电流：50A

输出电压档：12V/24V(DC)

工作方式：手动调节

档位调节：1-5档
	1
	套
	2150
	2150
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	直流充电桩
	工业
	技术参数：

1.输入电压：AC380V

2.输出电流：120A-150A

3.谐波含量：≤5%

4.电缘电阻：≥10MΩ

5.噪声：≤65dB

6.显示屏：7寸LCD高清触摸屏

7.通讯接口：标配RS485

8.防护等级：IP54

9.存储温度:-40℃C-+60°C

10.海拔高度：≦2000m:特殊地区使用时

11.充电枪寿命：≥10000次

12.后台APP：以太网模块/4G模块(选配)

13.电缆线：3*35mm²+2*16mm²

14.功率：60KW单枪/双枪

15.输出电压：DC200-750V-DC200-1000V

16.效率：≥95%

17.充电接口：单枪/双枪兼容同充轮充

18.充电模式：自动充满、按时间、按电量、按金额等充电操作模式

19.运行温度：-25℃-+55℃

20.相对湿度：5%~95%

21.防雷功能：C级防雷器

22.计费方式：RFID刷卡/扫二维码/APP支付(选配)

23.重量：<250Kg

24.机身尺寸：1522X660X400(mm)
	1
	套
	27000
	27000
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	绝缘地板及胶水
	工业
	4*7m7KW环保绝缘地板
	84
	项
	220
	18480
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	高压维修安全警示牌
	工业
	一、教学用途：

高压维修警示牌是当进行高压系统检修或检修人员离开工作岗位时需进行的警告提示，避免维修过程中由于其它人员误操作设备发危险。

二、产品功能特点：

该产品底座采用不锈钢烤漆工艺，耐久不生锈，底部防滑海绵处理，避免刮伤地板，板面连接齿轮调节采用ABS材质，可360°随意调节，固定角度更稳。警示牌面板采用亚克力高精UV双面喷绘处理。

三、产品规格：

1.设备尺寸约：275mm*275mm*970mm；

2.材质：不锈钢
	3
	套
	300
	900
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	高压安全警戒线（5米）
	工业
	规格尺寸：900mm*320mm

材质：不锈钢

重量：约6.KG

管壁直径：63mm

底部直径：320mm

总高度：900mm

伸缩带：长约5米；宽约4.8厘米

栏杆颜色：烤漆黑

伸缩带演示：红色
	18
	套
	180
	3240
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	气鼓（电气二合一）
	工业
	1.气管绕线器：10m3.6Mpa

2.小型电管绕线器：10米
3.可伸缩式电和气管（吊式含安装）
	4
	套
	2000
	8000

	14
	
	隔断
	其他未列明行业
	根据实际场地定制尺寸；框架：铝合金材质；配折叠耐力板
	1
	项
	6000
	6000

	15
	
	电路布置
	其他未列明行业
	1.动力总配电箱壁挂式三相五线制，总开100A/1只；380V小型断路器/6只；220V小型断路器/10只。1台

2.插座盒380V小型断路器/1只；380V4孔插座/1只；220V5孔插座/2只20套

3.阻燃铜芯动力电缆、电线国标主线采用10平方，分支线串联采用6平方，灯线采用1.5平方1批

4.灯具LED日光灯；开关12套

5.辅材与高空作业安装含PVC穿线管、波纹管、接线端子等辅料，以及专业电工高空作业、管线敷设与联合通电试压调试费。1套
	1
	项
	24360
	24360
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	文化建设
	其他未列明行业
	1、实训室介绍吊牌（1块）：采用8mm透明或乳白亚克力精工雕刻/UV打印，尺寸不小于1200*800mm，内容需包含实训室概况及功能介绍。

2、安全警示与操作流程牌（1组）：采用5mm以上厚度亚克力底板，画面高清背喷，尺寸约1200*800mm。内容需涵盖不少于4项安全警示图标及完整的设备标准操作流程，边角需做倒角处理以防划伤。

3、管理制度牌及工位牌（1批）：制度牌采用5mm亚克力，尺寸1200*800mm，内容为实训室管理规范；工位标识牌采用3mm亚克力或ABS工程塑料
	1
	项
	3500
	3500

	小计
	498180

	1
	5、电池与充电实训室
（157.87㎡）
	小剪举升机
	工业
	额定负载:3500kg

举升高度:1850mm

最低高度:115mm

平台宽度:1475-2000mm

平台长度:650mm

举升时间:S50s

下降时间:220s

整机重量:870kg
	1
	套
	19800
	19800

	2
	
	新能源汽车动力电池与装调技术实训台
	工业
	一、配置要求

本产品主要由动力电池装调台金属台体、动力蓄电池、绝缘工具套装和测试仪器、教学一体机、手动故障盒、电池管理系统上位机系统（软件）组成。

（1）动力电池装调台金属台体（单位：毫米）

设备整体尺寸：1630*780*1730mm（长*宽*高）

（2）动力蓄电池

外形尺寸：884*530*230mm

标称电压：60V

电池类型：磷酸铁锂

①电池管理系统（BMS）

工作电压范围：DC9～36V

工作温度范围：-40℃～85℃

储存温度范围：-40℃～125℃

工作湿度范围（%）：0～95%

单体电池电压检测范围：0～5V

单只电池电压采样精度：≤5mV

单体电池电压采样频率：≤100ms

总电压检测精度：<1%

温度测量范围：-40～125℃

温度检测精度：±1℃

电流检测范围：≤75A

②车载充电机

海拔：≤3000m满载输出

存储环境温度：-40℃～80℃

工作环境温度：-20℃～55℃正常工作；55℃～75℃降额输出

相对湿度：0～95%

安装环境：无剧烈振动和冲击

粉尘环境：无导电或爆炸尘埃，没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸气

规格型号：75V10A

输入电压：220VAC

工作频率：50/60Hz

CC、CP功能：有

输出电压：≥75VDC

输出电流：≤10A

输出功率：≥800W

稳压精度：≤1%

稳流精度：≤1%

电压纹波（P-P）：≤1%

工作效率：≥0.93

输入过压保护值：高于260VAC保护性关机

输入欠压保护值：低于176VAC不启动

过温保护值：高于80℃保护关机，低于60℃后可自动恢复

输出过压保护：≥80VDC

输出过流保护≥12A

输出欠压保护：蓄电池组电压低于10V不启动

输出短路保护：短路后恒流，解除后自恢复

输出反接保护：反接后不启动，解除后自恢复

绝缘电阻输入对输出DC1000V≥100MΩ

输入对机壳：DC1000V≥100MΩ

输出对机壳：DC1000V≥100MΩ

通讯：CAN2.0

辅助电源：≤12V3A

散热方式：风冷

防护等级：IP65

接插件：航空插头

工作噪声：≤60dB

③单体电池

电压：3.2V

容量：30AH

类型：磷酸铁锂

④温度传感器

常温电阻值：1000Ω

工作温度范围：-40℃～85℃

储存温度范围：-40℃～125℃

工作湿度范围（%）：0～95%

温度检测精度：±1℃

端子形式：螺栓接线端子

⑤高压继电器

触点额定电流：0～100A

线圈电压：12V

最大额定工作电压：0～220V

端子形式：螺栓接线端子

⑥预充电阻

电阻阻值：100Ω

电阻功率：100W

电阻器类别：绕线式电阻器

封装材料：工业铝材

引出接线：铁氟龙高温线

（3）教学一体机

系统：Windows

显示屏规格：≤55英寸

内存：8G+512G

处理器：

屏幕是否可触摸：点触控制。

（4）绝缘工具套装

工具材质：合金工具钢

耐电压：1KV

制式：公制

（5）测试仪器

①电池内阻测试仪

测试方法；交流四端子测试

电阻分辨率：0.1mΩ

电压测量精度；100mV

电压测量范围；0-100V

内阻测量范围；1mΩ-199.9mΩ

②绝缘电阻测试仪

绝缘电阻测量：2000MΩ

电压测量：直流电压：DC0V-±1000V

交流电压：AC30V-750V

短路电流：约1.3mA

仪表重量：约600克

③接地电阻测试仪

接地电阻测量范围：0-2000Ω

接地电压测量范围：0-200V

③数字万用表

直流电压：400mV-1000V

交流电压：400mV-1000V

直流电流：400μA-10A

交流电流：400μA-10A

电阻：400Ω-40MΩ

电容：4nF-200nF

频率：9.999Hz-9.999MHz

温度：-20℃-600℃

二极管与通断测试

二、配套数字化课程资源

(一)系统总体介绍

包含《新能源汽车动力电池及管理系统检修》课程配套资源，按照“调研与论证典型工作岗位——定位人才培养目标——分析典型工作任务与职业能力——知识的解构与重构——教学内容序化”的基本思路构建课程，并将思想政治教育元素融入教学环节，实现了思想政治教育与知识体系教育的有机统一。通过本课程的学习，学生能全面、系统的理解动力电池总成、动力电池管理系统、动力电池管理控制器（BMS）、动力电池热管理系统、高压配电系统（B-BOX)的认知及典型故障检修。

(二)系统总体设计：包含系统、存储、传输、站点。

(三)系统功能设计

1.教师后台：采用教师独立后台并与管理后台数据隔离，教师后台可管理所在班级（班主任）的学员、课程等，并对自有资料库的课程、课件维护。

▲2.课程功能：后台课程可以由视频、音频、文章、课件、考试、练习（word,excel,pptx，pdf，mp3，mp4）等不同类型组成，可通过鼠标拖动课程内容进行顺序修改，发布给学生学习。

▲3.任务功能：后台指定学生按要求看视频，音频等达到规定的时间，并通过通关考试及格，则任务完成，获得结业证书并详细记录用户完成任务的进度。

4.资料库功能：

▲在线编辑：通过上传、第三方链接的模式建立视频、音频、文章、课件库，通过网页模式可在线编辑PPT课件并存储。

资源分类：支持以树状结构的形式添加资源分类，可以进行添加、修改、删除、移动、查询。

查询资源：支持以资源名称搜索条件进行查询、以资源分类搜索条件进行查询。

批量删除：支持选中一个或多个资源课件进行批量删除。

新增资源：支持上传文件类（docx、txt、excel等）、图片类（jpg、jpeg、png）、幻灯片类（pptx）、视频（mp4）、链接类等格式的资源。

删除资源：支持针对某一个资源课件进行删除。

5.班级功能：对班级学生，班级微课，班级课件，班级课程，班级考试，班级练习等进行管理。

6.题库功能：支持文字、图片、音频、视频等为题干载体，支持单选题，多选题，判断题，填空题，完形填空题，主观题，阅读题，并支持excel导入，可由固定选题、题库抽题等组卷模式。

7.练习功能：

练习模式：可固定选题、题库抽题等练习模式。

练习分类：支持以树状结构的形式添加练习分类，可以进行添加、修改、删除、移动、查询。

查询练习：支持以练习名称搜索条件进行查询、支持以练习分类搜索条件进行查询。

批量删除：支持管理员选中一场或多场练习，进行批量删除。

编辑练习：支持编辑某一场练习。

置顶练习：支持置顶显示某一场练习。

删除练习：支持删除某一场练习。

8.课件管理

▲课件分类：支持以树状结构的形式添加课件分类，可以进行添加、修改、删除、移动、查询。

查询课件：支持以课件名称搜索条件进行查询、支持以课件分类为搜索条件进行查询。

批量删除：支持管理员选中一个或多个课件进行批量删除。

新增课件：支持上传pptx、pdf文档格式、支持上传第三方链接地址。

预览课件：支持预览查看某一个课件。

编辑课件：支持编辑pptx格式的课件。

删除课件：支持针对某一个课件进行删除。

9.评价管理：

查询评价：支持以课程名称和用户名两种搜索条件进行查询。

回复评价：支持管理员在后台对该课程的评价内容进行查看、回复。

删除评价：支持对该课程的评价内容进行删除。

(四)课程模块框架

项目一动力电池总成检修

任务一电动汽车动力电池认知

任务二动力电池总成漏电检测

任务三动力电池总成更换

▲项目二动力电池管理系统检修（投标文件内必须提供此项目的活页式教材、教学设计、教学课件，每项功能截图分别不少于5张）
任务一动力电池管理系统供电检测

▲任务二动力电池状态检测（投标文件内必须提供此任务的实训工单、微课视频在本考评系统内的截图，每项功能截图分别不少于5张）
项目三动力电池管理控制器（BMS）故障检修

任务一动力电池管理系统BMS电源故障检修

任务二动力电池管理系统BMS通讯故障检修

▲任务三动力电池管理系统BMS碰撞信号故障检修（投标文件内必须提供此任务的实训工单、微课视频在本考评系统内的截图，每项功能截图分别不少于5张）
项目四高压配电系统（B-BOX)检修

任务一高压配电系统认知

任务二高压配电系统高压回路故障检修

任务三电动压缩机高压供电保险丝故障检修

任务四 冷却风扇低速档不运转故障检修
▲项目五 高压配电系统（B-BOX)检修（投标文件内必须提供此项目的活页式教材、教学设计、教学课件，每项功能截图分别不少于5张）
任务一 高压配电系统认知
任务二 高压配电系统高压回路故障检修
任务三 电动压缩机高压供电保险丝故障检修
（五）课程要求

主要包含课程标准1个、活页式教材16个、教学设计5个、教学课件16个、实训工单16个、微课视频16个、视频资源21个等内容。
	1
	套
	94800
	94800
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	动力电池拆装与检修实训台
	工业
	一、设备结构与详细技术规格

1.主体实训台架

框架结构：采用优质国标钢结构，高强度焊接，整体稳固。表面经除锈、防锈处理后，采用汽车烤漆工艺，美观耐磨。

台面设计：

主工作区：采用高密度、耐刮擦、防静电的复合绝缘材料铺设，颜色为浅色，形成明显的工作区域划分。

储存与功能单元：

下方柜体：配备多个储物抽屉与柜门，用于分类存放专用拆装工具、绝缘设备、检测仪器及实训耗材。

移动性与安全性：

底部配备4个重型万向带刹车脚轮，方便移动与定位。

边角进行圆角化处理，符合人体工程学与安全规范。

2.动力电池包系统（教学用）

电池包型号：比亚迪秦80原车磷酸铁锂电池包总成

安装方式：电池包整体稳固安装于台面之上，安装角度便于进行各方向的操作。

电池类型：磷酸铁锂电芯。

系统组成：

电池模组：由多个标准磷酸铁锂电芯通过串并联组成，电芯或模组可通过规范流程进行拆装。

电池管理系统（BMS）：集成原车BMS主控模块、采样电路等。

热管理系统：保留原车液冷管路接口及部分流道，可用于讲解冷却原理。

电气接口：

高压接口：保留原车高压输入/输出接口，用于连接认知。

低压接口：BMS通信接口（CAN）、采样线束接口等。

3.检测与拆装功能区

专用工具挂架/托盘：集成在台架侧方或后方，用于整齐挂放或放置电池包专用拆装工具（如绝缘套筒、扭矩扳手、卡钳拆卸工具等）。

绝缘工作区：台面浅色区域本身构成绝缘工作环境，用于进行所有涉及高压部件（已无电）的拆装、检测操作，确保操作安全。

二、核心教学功能

结构认知与拆装训练：进行动力电池包总成的外部与内部结构认知，练习高压接口、模组固定件、BMS控制器等部件的规范拆装流程。

电池单体/模组检测：学习使用专业工具（如绝缘表、内阻测试仪）对拆下的单体电芯或电池模组进行电压、内阻、绝缘电阻等进行检测。

BMS与传感器认知：认知BMS布局、低压线束连接，并通过检测面板测量关键信号。

三、智慧教学实训管控平台

智慧触控终端1套

1、显示屏采用电容感应式触摸屏设计，屏幕尺寸≥10英寸，分辨率≥1280*800，亮度≥500cd/m²；

2、智慧终端需内置摄像头、读卡器、扬声器、拾音器、支持Wi-Fi等功能模块，且外观为一体化设计；

3.智慧终端需内置主流操作系统，运行内存≥2G，EMMC≥16G，主频≥1.6GHz；

●4、智慧终端本身至少须具备的接口：RS232≥3路、RS485≥1路、USB≥4路、RJ45网络≥1路，HDMI≥1路；

●5.安全登录：支持输入用户名和密码登录，支持二维码登录，支持刷卡登录等；

6.功能菜单：包含智慧教室、智慧中控、智慧物联、智慧录播、系统设置等功能模块；

7.智慧中控：实现对多媒体设备的统一控制，支持控制多媒体电脑、投影机、教学一体机、录播主机、音频处理器等设备；

8.智慧物联：支持无缝接入物联网网关，实现对物联设备的统一控制，支持控制灯光、空调、窗帘、门禁等设备；

●9、智慧教室：支持讲台左右双显示屏输入信号随机切换功能，输入信号至少支持4路，含教学双屏2路OPS电脑信号源、老师笔记本电脑1路信号源、无线投屏1路信号源；

10.情景模式控制支持上课模式、下课模式、研讨模式、录播模式、影音模式、板书模式、节能模式等；

●11、智慧录播：具备录播设备控制功能，包括开始录播、暂停录播、停止录播、录播模式切换等功能；同时支持显示录播摄像头画面功能，包括教师画面、学生画面、多媒体电脑画面等；

●12、远程呼叫：支持语音呼叫、视频呼叫功能，支持教室端智慧触控终端呼叫管理员功能，支持管理员呼叫教室智慧触控终端功能；

●13、管理端支持触控终端的集群实现，当管理端触控终端处于连线状态时，会自动将呼叫转移到下一个触控终端，当管理端所有触控终端都处于连线状态时，会启用呼叫保持功能直到管理端有触控终端空闲；

四、智慧物联中控1套

1.一体化成型设计，≤1.5U设备，标准机架式，能7*24小时工作；

2、ARMCPU架构，嵌入式ARM32位多核心处理器，支持当前主流物联协议；

3.支持对多媒体设备的智能管控，实现对智慧黑板、投影机、电脑、音频（功放、麦克风）、幕布、录播设备等智能管控；

4.支持对教室内设备的本地控制及远程控制，支持多媒体设备远程开关机控制，同时支持通过触控面板进行本地控制；

●5.具备4进4出高清接口，输入HDMI接口≥4路；输出HDMI接口≥4路；

●6.4进4出的HDMI接口最高分辨率全部支持4K/60Hz；

7.HDMI四路输入支持教学双屏（2个OPS）、教师自带笔记本电脑，无线投屏，HDMI四路输出支持教学双屏、讲台双触控屏；

8.四路HDMI输入和四路HDMI输出全部各自独立，可以实现任意信号的矩阵切换；

●9、具备4进4出USB3.0接口。输入USB接口≥4路，输出USB接口≥4路；

10.USB接口具备矩阵切换功能，支持USB切换与视频切换同步联动功能；

11.四路输入支持教学双屏、讲台双触控屏，USB四路输出支持教学双屏（2个OPS），教师自带的笔记本电脑且预留一路备用。四路输入和四路输出全部各自独立，可以实现任意信号的反向触控；

●12、具备4进4出3.5mm音频接口。输入音频接口≥4路；输出音频接口≥4路；

13.支持4路3.5mm音频输入信号的混音输出，支持3.5mm音频输入信号与HDMI音频输入信号的混音输出；

14.四路音频输入和四路音频输出全部各自独立，可以实现任意音频信号的矩阵切换；

15.控制接口：≥4个RS232控制接口，≥2个RS485控制接口；

●16、网络接口：≥4路POE以太网交换机；

五、智慧网关1套

●1、Zigbee3.0、315MHz和433MHz通信协议；

2.支持POE供电和DC12V供电；

●3.支持对投影仪、幕布、智慧黑板、功放、音频处理器、灯光、空调、窗帘、门禁等设备的控制；

4.支持通过物联网协议接入终端传感器，并将数据发送到物联网管控平台；支持接收物联网管控平台发送的命令并实现对终端设备的控制；

5.并发接入物理设备数：≥40个；并发接入逻辑设备数：≥120个；

●6、断网情况下，自有触控面板可以分别控制智慧大屏、投影、录播主机、灯、空调等设备的开关；

7.网关具备Zigbee网络诊断功能，包括扫描信道能量、信道切换、读取网络诊断数据功能；

六、红外遥控器1套

1.Zigbee通信协议；

2.采用外接电源供电模式，超低功耗设计；

●3.支持红外码库管理功能，红外码库超过8000+红外编码。冷门红外遥控设备没有对应编码时，支持自学习原厂遥控器发射的红外编码并将其添加到红外码库中；

4.配置电流互感器，实现对红外设备状态监测功能；

5.智能策略控制，含一键情景控制，定时策略控制，联动策略控制、巡检策略控制等；

●6.具备空调设备的开机关机、温度设置、工作模式设置、风速设置等功能；

7.具备通过智慧控制终端交互面板实现空调电源控制、模式控制、风速控制，温度设置等功能；

8.具备一键匹配功能，红外遥控器智能匹配空调的型号；

七、物联网控制终端1套

1.系统具有物联大屏、智慧物联、智能策略、数据中心、系统管理等功能；

2.物联大屏：

●1）具备空间总览、设备信息、设备分类数据展示，支持设备状态展示、告警信息展示等；

2）大屏数据展示可通过后台按需配置，比如温度趋势数据、电量趋势数据等；

3.智慧物联：

1）支持设备统一管理，可以通过平台对所有传感器进行统一管理；

●2）支持空间统一管理，可以实现多级空间配置，实现设备空间关联配置，

3）支持向管理人员展示整体物联网设备运行状态，包括空间设备应用情况、具体设备当前状态、告警情况等信息，实现管理可视化；

4.数据中心：

1）支持设备状态数据、设备操作数据、设备传感器数据、设备上下线日志数据；支持设备类型统计、设备属性统计功能；

●2）支持数据专业化分析图表展示，图表形式包括且不限于折线图、扇形图、柱状图、动态统计图、对比图等；

5.系统管理：

1）具备用户管理、角色管理，菜单管理、部门管理等功能；

●2）支持管理员分权分级，不同管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理，比如后勤管理人员可以管理所有楼栋的空调；

6.最大支持物联设备接入授权数量为50；

八、智慧讲台1套

1.讲台尺寸：左右1200mm*前后625mm*高度1000mm（高度为桌面距离地面高度）。

2.材料及加工工艺：钢木结合环抱型多媒体讲桌，钢制主体部分采用1.0—1.2mm优质冷轧钢板，经数控加工一次成型，边角圆弧过渡，所有钢制部分表面经特殊处理后静电喷塑。

3.台面左侧区域放置桌面讲台屏，右侧区域放置智慧触控终端；

4.讲台强度和耐久性试验：主桌面垂直静载荷试验、桌面持续垂直静载荷试验、水平静载荷试验符合GB/T10357.1.2024标准；

5.讲台有害物质限量要求：重金属含量（限色漆）—可溶性铅含量≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg；

6.智能讲台标配触摸显示屏1块，具体配置如下：

1）尺寸：≥23.8英寸，分辨率：≥1920×1080；

2）触控技术：10点电容触控，响应时间≤10ms；

●3）面板材质：防眩光钢化玻璃（厚度≥2mm，雾度≤8%），表面硬度≥7H；（提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件）

5）接口：HDMI×1、USB×2、后置电源接口；
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	锂电池智能激光焊机
	工业
	高效稳定的、高功率连续光纤激光焊接机，该机采用3000瓦连续光纤激光器，配有高速精密扫描振镜，激光器

激光功率高、电光转换效率高，光束质量极好、焊接速度快，焊接熔池美观牢固，免维护等特性，可焊接铝片，铜片，镍片等多种金属连接片。

激光基础参数

激光波⻓：1070±5nm适配激光功率：1500W（兼容1000-2000W激光器）

光束质量：M²＜1.3

光纤接⼝：QBH标准接⼝双摆功能配置

摆动⽅式：双轴协同摆动摆动宽度：0-20mm（连续可调）

摆动频率：0-220Hz

光斑模式：点、线、圆、椭圆、⼋字、⻥鳞纹（6种模式）

送丝系统参数、送丝类型：单送丝（⾃动送丝+停光回抽）

8.适配焊丝直径：0.8-1.2mm
9.送丝速度：2-80mm/s（连续可调）

10.焊丝兼容性：不锈钢、碳钢、铝基焊丝焊接性能指标
11.焊接厚度：0.2-4mm（碳钢≤4mm，不锈钢≤4.0mm，铝≤3.0mm）焊接
12.速度：最⾼5m/min（连续焊模式）

13.焊缝宽度：最⼤5mm（⻥鳞纹模式）焊接效果：⽆焊疤、⽆⽓孔、⽆需⼆次打磨
14.设备物理参数

焊枪重量：1.0kg（轻量化设计）

光纤⻓度：标配10m（可定制15m）制冷⽅式：⽔冷（⽀持24⼩时连续作业）

设备尺⼨（主机）：480×570×950mm设备重量（整机）：95kg

控制与防护操作⽅式：7⼨触摸屏+实体按键双控制

参数存储：32组

⼯艺参数（可存储/调⽤）保护功能：过温保护、过流保护、镜⽚温度监测⼯作
环境：温度5-40℃，湿度30-70%（⽆冷凝）
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	锂电池智能容量检测仪
	工业
	一、功能要求

1．具备动力电池模组充电、放电、容量检测一体化功能，可实时显示电池容量（Ah）与电能（Wh/kWh）。

2．支持充电/放电模式独立切换，配备独立充电、放电参数显示与调节界面。

3．具备实时电压采集监测功能，可通过电压显示判断接线正误，反接时显示负电压。

4．配备急停总开关，支持紧急情况下一键断电，保障操作安全。

5．具备完善的反接、过流、过热多重安全保护，防止电池过充、过放、短路等风险。

6．适配三元锂、磷酸铁锂、钛酸锂等多种类型动力电池模组检测。

7．配备专用电压采集夹子，可直接夹持电池极耳，保证监测精准。

二、技术参数

1．供电电压：AC220V50Hz

2．充电电压：0～110V连续可调

3．充电电流：≤18A

4．充电功率：2000W

5．放电电压：≤110V

6．放电电流：≤25A（低于16V时）

7．放电功率：≤450W

8．充电反向最大电压：110V

9．充电检测精度：0.1%

10．放电检测精度：5‰

11．工作环境：0℃～50℃（通风环境）

12．保护功能：充电反接保护、放电反接保护、放电过流保护、放电过热保护

13．接口配置：充放电正负极连接线、实时电压采集线、XT90充电输出接口、电源线
	1
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	锂电池智能均衡仪
	工业
	一、功能要求

1．具备1–24串锂电池全自动均衡、修复功能，支持自动均衡、强制均衡、充电均衡三种工作模式。

2．采用触摸屏操作，可设置电池类型、串数、强制均衡电压、充电起控电压、过压保护等参数。

3．实时显示各串单体电压、电池总压、压差、最高/最低电压、均衡状态，电压异常串号颜色区分提示。

4．具备历史电压数据监测、掉串保护、反接保护、过压保护、欠压保护等安全功能。

5．支持三元锂、磷酸铁锂、钛酸锂多种电芯类型自适应匹配。

6．具备密码保护进入参数设置界面，防止误操作。

7．采用风冷散热，保证大电流长时间稳定工作。

8．配备提手，方便实训、教学、赛事及现场维修移动使用。

二、技术参数

1．均衡类型：被动均衡

2．适配电芯：三元锂、磷酸铁锂、钛酸锂

3．均衡电流：20A

4．均衡精度：＜5mV

5．适配串数：1–24S

6．操作方式：触摸屏

7．保护功能：掉串保护、反接保护、欠压保护、过压保护

8．散热方式：风冷

9．通讯方式：串口

10．供电电压：AC220V50Hz

11．工作环境：0℃–40℃（通风环境）
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	动力电池放电设备
	工业
	可对单体及模组进行放电测容。

适用范围：2~100V,2~9999Ah以内的电池

放电能力：2~100V可调,0.5~60A可调

（放电功率自动限制1600W以内）

精度：电压±0.2%,电流±0.2%

放电模式：恒流放电（无尖峰脉冲）

显示参数：放电容量/当前电压/截止电压/设定电流/温度

通讯方式：USB（上位机软件）

散热：温控风扇40℃开启,85℃保护

保护：反接保护、超温保护、过压保护、自动电流限制

设备供电：AC110-220V（通用）50/60HZ

工作环境：0~40℃通风。
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	动力电池系统部件技术检测平台
	工业
	一、系统组成

1.动力电池系统部件一套；2.动力电池系统部件检测台；3.0V～36V可调直流电源；4.检测面板。

二、工艺要求

1.台架采用磨砂高强度钢结构制作底座；

2.下放壳体支架使用聚氨酯静音轮，方便移动；

3.外形尺寸≥1200mm(L)×900mm（W）×1000mm（H）；

4.主面板材质：铝塑复合板；

5.系统电路图喷绘方式：UV打印（系统电路图遵循维修手册电路图绘制拼接而成）；

6.测试孔：2mm孔/尼龙；

7.钢结构/磨砂氧化。

三、配套《新能源汽车教学资源包》

（一）、系统总体设计包含有系统、存储、传输、站点。

（二）、系统功能设计包含有教师后台、课程功能、任务功能、资料库功能、班级功能、题库功能、练习功能、课件管理、评价管理。

（三）、课程内容

一）《新能源汽车概论》主要包含
项目一：新能源汽车的定义与分类
任务一：新能源汽车的主要类型
项目二：纯电动汽车概述
任务一：常见新能源汽车品牌及车型概述
项目三：混合动力及燃料电池车概述
任务一：常见混合动力及燃料电池车概述
项目四：新能源汽车现状与发展趋势
任务一：新能源汽车现状与发展趋势认知
任务二：新能源汽车的政策法规与标准认知
项目五：电动汽车概述
任务一：电动汽车概述
项目六：电动汽车的动力系统认知
▲任务一：高压电基础理论与安全识别（须提供此任务的微课视频、PPT课件 在本考评系统内的截图，截图分别不少于5张佐证）
▲任务二：新能源汽车高压部件认知（须提供此任务的微课视频、PPT课件 在本考评系统内的截图，截图分别不少于5张佐证）
任务三：动力电池系统认知
▲任务四：驱动电机与电机控制器认知（须提供此任务的微课视频、PPT课件 在本考评系统内的截图，截图分别不少于5张佐证）
任务五：充电系统的认知
二）《新能源汽车的作业安全规范与检测》 
项目一：新能源汽车的作业资质与认证
▲任务一：新能源汽车作业资质的等级划分（须提供此任务的微课视频、PPT 课件在本考评系统内的截图，截图分别不少于5张佐证）
任务二：不同等级对应的作业范围
任务三：不同等级对应的培训及认证流程
项目二：新能源汽车维修工具及检测设备的使用
任务一：诊断仪
任务二：绝缘手动工具
▲任务三：安规检测仪（须提供此任务的微课视频、PPT课件在本考评系统内 的截图，截图分别不少于5张佐证）
项目三：安规检测
任务一：安规检测的标准
任务二：绝缘电阻检测
任务三：交流耐压检测
任务四：直流耐压检测
任务五：零电位的均衡
任务六：绝缘监测系统
三）《电动汽车高低压控制系统的认知与检测》 
项目一：新能源汽车电路基础知识
任务一：新能源汽车电路基础元件识别
▲任务二：新能源汽车电路图识读（须提供此任务的微课视频、PPT课件在本 考评系统内的截图，截图分别不少于5张佐证）
项目二：低压控制系统电路的识读与检测
任务一：电动汽车低压控制系统电路的识读
▲任务二：车载充电器及DC-DC转换器的认知与检测（须提供此任务的微课视 频、PPT课件在本考评系统内的截图，截图分别不少于5张佐证）
项目三：高压控制系统的电路识读与检测
任务一：电动汽车高压控制系统电路的识读
任务二：充电器的绝缘检测
任务三：电动汽车高压控制系统电路检测
四）《动力电池及电池管理系统的认知与检测》 
项目一：动力电池结构组成
任务一：动力电池组成结构认知
项目二：动力电池检测
任务一：电池绝缘电阻检测
任务二：动力电池工作原理
任务三：充电电流检测
任务四：动力电池管理系统检测
项目三：动力电池的更换、转运及储存
任务一：动力电池的更换
任务二：动力电池的转运
任务三：动力电池的储存条件
五）《新能源汽车驱动电机认知与检测》 
项目一：驱动电机的认知
任务一：驱动电机的认知
项目二：驱动电机保养与检测
任务一：驱动电机的维护与保养
▲任务二：驱动电机的拆装（须提供此任务的微课视频、PPT课件在本考评系 统内的截图，截图分别不少于5张佐证）
▲任务三：驱动电机的检测（须提供此任务的微课视频、PPT课件在本考评系 统内的截图，截图分别不少于5张佐证）
项目三：驱动电机管理系统认知与检测
任务一：驱动电机管理系统认知
任务二：驱动电机管理系统检测
AI智能实训操作实时评价系统

一、功能要求

1.实时监控与安全预警：实现实训现场无死角监控，可识别20余种危险行为，1秒内触发声光报警并推送教师端，自动记录危险行为关键帧，支持风险分级预警。

▲2.操作规范识别：基于AI视觉算法，逐动作识别操作规范度，检测操作步骤顺序，错误动作即时语音提示纠正，自动记录错误类型、次数及时间。（提供软件功能截图）

▲3.智能评分与报告：遵循国家职业标准及技能大赛规则评分，自动统计操作准确率等关键数据，生成个人实训报告（含得分、错误分析、改进建议）及班级教学效果评估报告。（提供软件功能截图）

4.教学管理：支持教师端创建发布实训任务、监控学情，学生端接收任务、查看报告；支持多场景适配，涵盖汽车、智能制造等多类实训项目。（提供软件功能截图）

▲5.部署与交互：云端一体化部署，教师端大屏监控，学生端小程序/APP查看相关信息。

二、技术参数

▲1.识别技术：集成YOLOv11-Pose等AI预训练模型，采用深度学习人体姿态估计算法，可提取人体21个关键关节点，实现动作时序分析。

2.硬件适配（硬件由采购方提供）：支持双目摄像头数据采集，可接入声光报警系统，满足多工位同步监控需求，保障实时监测响应。

3.数据处理：支持实训视频异步识别，可保存操作过程数据及关键帧，实现数据回流用于模型迭代优化。

4.系统性能：采用规则+AI双引擎评分，识别精准、响应迅速，支持多用户同时在线，保障跨校区数据互通流畅。

5.兼容性：适配主流移动设备及电脑终端，支持教务系统对接，可导出相关实训及成绩数据，UI可根据需求调整。

▲6.模型训练与培训：支持学校根据自身实训考核需求，自主开展实训项目对应的模型训练；在程序部署完成后，对学校指定人员进行模型训练及系统操作相关专项培训，确保学校人员可独立完成模型训练、优化及系统日常操作
	1
	套
	66500
	66500

	9
	
	动力电池气密仪（含主流品牌动力电池连接专用工装夹具）
	工业
	一、功能要求

1．具备锂电池/电池包气密性全自动检测功能，支持充气、稳压、保压、检漏一体化操作。

2．采用触摸屏操作，可直观设置检测压力、压力下限、泄漏报警值、充气时间、稳压时间、检测时间。

3．实时显示检测压力、实时压力、泄漏值、进程状态，自动判断合格/不合格并可视化提示。

4．具备历史数据记录功能，可查看检测记录，支持数据清空操作。

5．配备帮助页面，提供操作指引与设备信息。

6．具备泄压功能，检测完成后可安全泄压，保障操作安全。

7．配备气源压力表，实时显示外接气源压力。

8．配备油水分离器排水口，可定期排除管路积水，保证检测精度。

9．设备自带提手，便于移动与实训教学、赛事使用。

二、技术参数

1．气源压力：0.5–1MPa

2．检测压力范围：0–500KPa

3．气源方式：外接气源

4．接口尺寸：6mm/8mm

5．操作方式：触摸屏

6．检测精度：≤1Pa

7．通讯方式：串口

8．工作电源：AC220V

9．结构配置：电源插座、气源接入口、检测接口、气源压力表、油水分离器、总开关、提手
	1
	套
	30800
	30800

	10
	
	动力电池消防防护套装
	其他未列明行业
	含水基灭火器定制防爆沙箱池、定制防爆水池
	1
	套
	15000
	15000

	11
	
	新能源

诊断仪
	工业
	CPU2.0GHz八核

操作系统安卓7.1

内存4G

存储64G，支持128G扩展

显示屏10.1英寸，全贴合，阳光可读屏（大猩猩玻璃）

分辨率1920x1200

摄像头前置800万像素，后置1300万像素

蜂窝网络全网通TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/CDMA(CDMA2000/CDMA1x)/WCDMA/GSM(GPRS)

Wi-F2.4G/5GHz双频x2

接口USBTypeCx1/USBTypeAx1/Micro-SIMslot(LTEversion)

传感器G-sensor,光线感应器

尺寸320x211x46(mm)

工作温度0-50°C
	2
	套
	9200
	18400

	12
	
	电池（单体）检测台架
	工业
	材质防静电板/钢管

加厚工作台面防静电更安全耐磨耐腐蚀、防皱裂

LED灯管省电灯管晚上工作也不会造成视觉疲劳

独立锁头双抽屉独立锁头高承重静音抽屉,方便储存物品

高承重置物架三层承重置物架日常工作需求皆可承受

自带插槽设有多个插槽可满足多种环境下的工作需求

底部横梁加固稳定提升工作效率支架采用横梁加固

防打滑桌垫优质橡胶桌垫，稳固性更强
	1
	套
	1500
	1500

	13
	
	隔断
	其他未列明行业
	根据实际场地定制尺寸；框架：铝合金材质；配折叠耐力板
	1
	项
	6000
	6000

	14
	
	电路布置
	其他未列明行业
	1.动力总配电箱壁挂式三相五线制，总开100A/1只；380V小型断路器/6只；220V小型断路器/10只。1台

2.插座盒380V小型断路器/1只；380V4孔插座/1只；220V5孔插座/2只20套

3.阻燃铜芯动力电缆、电线国标主线采用10平方，分支线串联采用6平方，灯线采用1.5平方1批

4.灯具LED日光灯；开关12套

5.辅材与高空作业安装含PVC穿线管、波纹管、接线端子等辅料，以及专业电工高空作业、管线敷设与联合通电试压调试费。1套
	1
	项
	18840
	18840

	15
	
	文化建设
	其他未列明行业
	1、实训室介绍吊牌（1块）：采用8mm透明或乳白亚克力精工雕刻/UV打印，尺寸不小于1200*800mm，内容需包含实训室概况及功能介绍。

2、安全警示与操作流程牌（1组）：采用5mm以上厚度亚克力底板，画面高清背喷，尺寸约1200*800mm。内容需涵盖不少于4项安全警示图标及完整的设备标准操作流程，边角需做倒角处理以防划伤。

3、管理制度牌及工位牌（1批）：制度牌采用5mm亚克力，尺寸1200*800mm，内容为实训室管理规范；工位标识牌采用3mm亚克力或ABS工程塑料
	1
	项
	3500
	3500

	小计
	432040


2楼实训室建设明细预算表

	序号
	实训室名称
	标的名称
	所属行业
	技术参数要求
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	6、电器实训室
（178.88㎡）
	小剪举升机
	工业
	额定负载:3500kg

举升高度:1850mm

最低高度:115mm

平台宽度:1475-2000mm

平台长度:650mm

举升时间:S50s

下降时间:220s

整机重量:870kg
	1
	套
	19800
	19800

	2
	
	隔断
	其他未列明行业
	根据实际场地定制尺寸；框架：铝合金6材质；配折叠耐力板
	1
	项
	6000
	6000

	3
	
	电路布置
	其他未列明行业
	1.动力总配电箱壁挂式三相五线制，总开100A/1只；380V小型断路器/6只；220V小型断路器/10只。1台

2.插座盒380V小型断路器/1只；380V4孔插座/1只；220V5孔插座/2只20套

3.阻燃铜芯动力电缆、电线国标主线采用10平方，分支线串联采用6平方，灯线采用1.5平方1批

4.灯具LED日光灯，开关12套

5.辅材与高空作业安装含PVC穿线管、波纹管、接线端子等辅料，以及专业电工高空作业、管线敷设与联合通电试压调试费。1套
	1
	项
	21360
	21360

	4
	
	文化建设
	其他未列明行业
	1、实训室介绍吊牌（1块）：采用8mm透明或乳白亚克力精工雕刻/UV打印，尺寸不小于1200*800mm，内容需包含实训室概况及功能介绍。

2、安全警示与操作流程牌（1组）：采用5mm以上厚度亚克力底板，画面高清背喷，尺寸约1200*800mm。内容需涵盖不少于4项安全警示图标及完整的设备标准操作流程，边角需做倒角处理以防划伤。

3、管理制度牌及工位牌（1批）：制度牌采用5mm亚克力，尺寸1200*800mm，内容为实训室管理规范；工位标识牌采用3mm亚克力或ABS工程塑料
	1
	项
	3500
	3500

	小计
	50660

	1
	7、发动机实训室
（165.88㎡）
	小剪举升机
	工业
	额定负载:3500kg

举升高度:1850mm

最低高度:115mm

平台宽度:1475-2000mm

平台长度:650mm

举升时间:S50s

下降时间:220s

整机重量:870kg
	1
	套
	19800
	19800

	2
	
	大功率离心式排风机
	工业
	功率：3KW

电机：380V三相

流量：7067-9885m3/h

全压：957-759PA380V/3KW
	1
	套
	3500
	3500

	3
	
	隔断
	其他未列明行业
	根据实际场地定制尺寸；框架：铝合金材质；配折叠耐力板
	1
	项
	6000
	6000

	4
	
	电路布置
	其他未列明行业
	1.动力总配电箱壁挂式三相五线制，总开100A/1只；380V小型断路器/6只；220V小型断路器/10只。1台

2.插座盒380V小型断路器/1只；380V4孔插座/1只；220V5孔插座/2只20套

3.阻燃铜芯动力电缆、电线国标主线采用10平方，分支线串联采用6平方，灯线采用1.5平方1批

4.灯具LED日光灯；开关12套

5.辅材与高空作业安装含PVC穿线管、波纹管、接线端子等辅料，以及专业电工高空作业、管线敷设与联合通电试压调试费，1套
	1
	项
	19800
	19800

	5
	
	文化建设
	其他未列明行业
	1、实训室介绍吊牌（1块）：采用8mm透明或乳白亚克力精工雕刻/UV打印，尺寸不小于1200*800mm，内容需包含实训室概况及功能介绍。

2、安全警示与操作流程牌（1组）：采用5mm以上厚度亚克力底板，画面高清背喷，尺寸约1200*800mm。内容需涵盖不少于4项安全警示图标及完整的设备标准操作流程，边角需做倒角处理以防划伤。

3、管理制度牌及工位牌（1批）：制度牌采用5mm亚克力，尺寸1200*800mm，内容为实训室管理规范；工位标识牌采用3mm亚克力或ABS工程塑料
	1
	项
	3500
	3500

	小计
	52600

	1
	8、底盘实训室
（178.88㎡）
	小剪举升机
	工业
	额定负载:3500kg

举升高度:1850mm

最低高度:115mm

平台宽度:1475-2000mm

平台长度:650mm

举升时间:S50s

下降时间:220s

整机重量:870kg
	1
	套
	19800
	19800

	2
	
	隔断
	其他未列明行业
	根据实际场地定制尺寸；框架：铝合金材质；配折叠耐力板
	1
	项
	6000
	6000

	3
	
	电路布置
	其他未列明行业
	1.动力总配电箱壁挂式三相五线制，总开100A/1只；380V小型断路器/6只；220V小型断路器/10只。1台

2.插座盒380V小型断路器/1只；380V4孔插座/1只；220V5孔插座/2只20套

3.阻燃铜芯动力电缆、电线国标主线采用10平方，分支线串联采用6平方，灯线采用1.5平方1批

4.灯具LED日光灯；开关12套

5.辅材与高空作业安装含PVC穿线管、波纹管、接线端子等辅料，以及专业电工高空作业、管线敷设与联合通电试压调试费。1套
	1
	项
	21360
	21360

	4
	
	文化建设
	其他未列明行业
	1、实训室介绍吊牌（1块）：采用8mm透明或乳白亚克力精工雕刻/UV打印，尺寸不小于1200*800mm，内容需包含实训室概况及功能介绍。

2、安全警示与操作流程牌（1组）：采用5mm以上厚度亚克力底板，画面高清背喷，尺寸约1200*800mm。内容需涵盖不少于4项安全警示图标及完整的设备标准操作流程，边角需做倒角处理以防划伤。

3、管理制度牌及工位牌（1批）：制度牌采用5mm亚克力，尺寸1200*800mm，内容为实训室管理规范；工位标识牌采用3mm亚克力或ABS工程塑料
	1
	项
	3500
	3500

	小计
	50660

	1
	9、智能网联汽车实训室（241.96㎡）
	隔断
	其他未列明行业
	根据实际场地定制尺寸；框架：铝合金材质；配折叠耐力板
	1
	项
	6000
	6000

	2
	
	电路布置
	其他未列明行业
	1.动力总配电箱壁挂式三相五线制，总开100A/1只；380V小型断路器/6只；220V小型断路器/10只。1台

2.插座盒380V小型断路器/1只；380V4孔插座/1只；220V5孔插座/2只20套

3.阻燃铜芯动力电缆、电线国标主线采用10平方，分支线串联采用6平方，灯线采用1.5平方1批

4.灯具LED日光灯；开关12套

5.辅材与高空作业安装含PVC穿线管、波纹管、接线端子等辅料，以及专业电工高空作业、管线敷设与联合通电试压调试费，1套
	1
	项
	21000
	21000

	3
	
	文化建设
	其他未列明行业
	1、实训室介绍吊牌（1块）：采用8mm透明或乳白亚克力精工雕刻/UV打印，尺寸不小于1200*800mm，内容需包含实训室概况及功能介绍。

2、安全警示与操作流程牌（1组）：采用5mm以上厚度亚克力底板，画面高清背喷，尺寸约1200*800mm。内容需涵盖不少于4项安全警示图标及完整的设备标准操作流程，边角需做倒角处理以防划伤。

3、管理制度牌及工位牌（1批）：制度牌采用5mm亚克力，尺寸1200*800mm，内容为实训室管理规范；工位标识牌采用3mm亚克力或ABS工程塑料
	1
	项
	3500
	3500

	4
	
	气鼓（电气二合一）
	工业
	1.气管绕线器：10m3.6Mpa

2.小型电管绕线器：10米

3.可伸缩式电和气管（吊式含安装）
	4
	套
	2000
	8000

	5
	
	两柱举升机

地基建设
	其他未列明行业
	1.原材料规格要求

水泥：必须使用正规厂家生产的P.O42.5普通硅酸盐水泥。

沙子：选用洁净的中沙或粗河沙，石子：选用粒径10mm-30mm的连续级配碎石，质地坚硬。

2.混凝土配比与搅拌工艺

强度等级：现场搅拌混凝土强度达到C30标准。

3.浇筑与振捣要求

基层处理：坑底素土必须人工夯实，铺设100mm厚碎石垫坑底厚度：地坑底部的混凝土浇筑厚度 ≥150mm

4.尺寸与精度控制

根据原有举升机设备制定尺寸。两地坑底面绝对水平误差≤3mm；坑底平面平整度误差≤3mm/2m。

预埋管件：人工敷设φ100mmPVC穿线管，连接两坑及电控箱位置，管口需做封堵保护，防止混凝土灌入堵塞。

养护周期：浇筑完毕12小时后开始洒水养护，保持混凝土表面湿润状态不少于7天
	1
	套
	8000
	8000

	6
	
	小剪举升机
	工业
	额定负:3500kg

举升高:1850mm

最低高度:115mm

平台宽度:1475-2000mm

平台长度:650mm

举升时间:S50s

下降时间:220s

整机重量:870kg
	1
	套
	19500
	19500

	小计
	66000


其他辅助建设费用预算表

	序号
	标的名称
	所属行业
	技术参数要求
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	原有设备搬运费
	其他未列明行业
	1.断电与标记（准备）

根据学校所有搬迁设备清单，必须先断电、验电。

要求：拆卸线缆、油管前必须拍照留底并贴标签（一一对应），螺丝配件装袋封存，防止丢失。

2.分类打包（防护）

精密仪器：必须用气泡膜/防静电袋包裹，防震防刮。

重型机械：液压油管口必须封堵防尘，活动部件固定锁死。

3.高压电池（电池包、充电桩）：必须做绝缘处理，严禁裸露电极，单独存放。

科学装车（运输）

要求：重不压轻，大不压小。

操作：整车和重型设备（举升机）先装车并在底部固定；精密仪器后装，严禁堆叠挤压。

4.就位与复原（安装）

卸货要求：按新规划图纸摆放到位。

安装要求：先安装重型基础设备，再接管路电路，最后调试精密仪器。

5.整车能开则开，不能开的整车拉到或者吊到实训室内，所以设备进到实训室按工位摆放整齐。
	1
	项
	111340
	111340

	合计
	111340


	▲ 二、商务要求

	合同履行期限和地点
	1、合同履行期限：自合同签订之日起60个日历日内全部安装调试完毕并交付验收。
2、交货地点：采购人指定地点。

	合同签订时间
	采购人应当尽量缩短采购合同签订时间，原则上不得晚于中标（成交）通知书发放之日起25日。采购人因不可抗力原因延迟签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜，鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短合同签订期限。

	付款条件
	签订合同且中标供应商提交履约保证金和预付款担保后，采购人收到中标供应商开具的正规发票后10个工作日内支付合同价格30%的预付款，剩余合同价款于项目验收合格且采购人收到中标供应商开具的正规发票后10个工作日内一次性支付。（如中标供应商未按要求提交履约保证金和预付款担保，则全部合同价款于项目验收合格且采购人收到中标供应商开具的正规发票后10个工作日内一次性支付）。

	履约保证金
	中标人须向采购人支付合同总价的2%或5%作为履约保证金。（如中标人是中小企业的，履约保证金为合同总价的2%；如中标人是非中小企业的，履约保证金为合同总价的5%。以中标供应商规模为准，不以货物生产厂家规模为准。）

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函、保险等非现金方式。
履约保证金退付：项目验收合格后，采购人按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。
履约保证金指定账户：

开户名称：贺州市职业教育发展中心

开户银行：工行贺州市建设路支行

账    号：2109380009264060891
备注：

1、履约保证金不足额缴纳的（包含保函、保险额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予支付付款条件约定的相应合同价款。

2、采用金融、担保机构出具的保函、保险的，必须为无条件保函、保险，否则不予支付付款条件约定的相应合同价款。

	质保期
	本分标项目整体质保期至少3年，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期自交货验收合格之日起计。

	售后服务及培训要求
	售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下：
（1）负责送货上门，中标人安装调试至合格，免费培训操作人员。

（2）在质量保证期内，提供产品免费技术支持，且维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由中标供应商承担。须返厂维修的，运费由中标供应商负责支付（因采购人人为因素损坏除外）。在质量保证期满后，中标供应商提供技术支持。维修期间，供应商应提供备用设备保证采购人正常使用。
（3）中标人应保证所供产品是2026年1月1日后生产的全新的、未使用过的，并完全符合规定的质量、规格的要求。

（4）维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后2小时内响应，一般情况下24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。

（5）中标供应商提供保修期外的维护及技术指导、配件供应等技术服务，按实际耗材收费。

（6）保修期后的服务：产品保修期满后，更换配件、系统升级维护、劳务费用等的收费及是否有优惠条件由投标人根据自身情况在投标文件中自行承诺。
（7）定期回访：在产品售出后，对采购人产品使用情况、使用过程中出现的各类问题、收集改进意见和建议，从而更有针对性的制定措施加以整改，提供更为优质贴心的售后服务。
（8）设备如属于政府部门有强制检定要求的，中标人应负责设备使用前的相关检定。

（9）其余按厂家承诺。

	投标报价要求
	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费，信息系统接 入费；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。
（4）采购代理服务费、保险费和各项税金。
注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包 含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	核心产品
	本分标核心产品为4、 新能源整车实训室的第 2 项“ 故障设备及检测平台 ”；5、电池与充电实训室的第 2 项“ 新能源汽车动力电池与装调技术实训台  ”、第3项“ 动力电池拆装与检修实训台  ”、第8项“ 动力电池系统部件技术检测平台  ”和第9项“ 动力电池气密仪（含主流品牌动力电池连接专用工装夹具） ”。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	三、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）验收标准

	1、验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2、中标人在货物交付验收时，由采购人对照招标文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

3、验收时间：采购人收到中标人验收申请之日起 5 个工作日进行验收。

4、验收地点：采购人指定交货地点。

5、验收方式：

1）中标人完成货物安装调试和培训后，书面向采购人提交验收申请。

2）采购人收到中标人验收申请之日起 5 个工作日进行验收。

3）采购人成立验收小组，本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认，作为验收依据；

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、采购人和中标人共同签署。

5）验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

6）验收书一式肆份，双方各执两份。

7）验收结论不合格的，中标人应自收到验收书后 5 日内及时予以解决。经中标人对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由中标人承担所发生的全部费用；

（2）退货处理：中标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保 险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

	（二）进口产品说明及其他要求

	▲进口产品说明
	本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	▲其他要求
	验收过程中，验收小组对产品技术参数有疑问的，中标供应商须提供相关证明材料并加盖厂家公章证明，否则不予验收。


附件：

节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算
机设备
	★A02010104台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入
输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打
印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光
打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式
打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶
显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影
仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》
（GB32028）

	4
	A020204多功
能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷
空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）


）
	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB
21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级
（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明
设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电
视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视
频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食
炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15


	★A060805便
器


	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）


	16
	★A060806水
嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器
冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴
器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。 

2.以“★ ”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号） 规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通 知》（财库〔2022〕31 号）修改。

第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	投标人的资格要求：详见招标公告。

	6.1
	本项目不接受联合体投标。

	7.2
	未经采购人同意，本项目不允许分包。

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、 质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。

	11.5
	本项目不组织现场考察。

	
	本项目不组织召开开标前答疑会。

	13.1
	报价文件:

1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	资格证明文件:

1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理）
2、贺州市政府采购供应商信用承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

4、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

5、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：

1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字或盖章并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字或盖章并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	商务文件：

1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2、投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理）

3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6、售后服务方案和承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（格式后附）；

8、关于符合本国产品标准的声明函（格式后附）；（除接受进口产品投标的采购货物外，本项目采购的货物（包括货物项目和服务项目中涉及的货物）必须提供，且应符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，否则按无效投标处理）
9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	
	技术文件：

1、设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3、技术方案（包含但不限于项目实施方案、培训方案等）（投标人根据第四章评标办法及评标标准自行编写，格式自拟）；

4、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。）

	17.2
	投标有效期：投标截止之日起60天内。

	18.1
	本项目不收取投标保证金。

	19.2
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“广西政府采购云”平台的要求编制、加密、上传。

	20.1
	电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“广西政府采购云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

	21.1
	1、投标截止时间：详见招标公告
2、投标地点：详见招标公告

	23
	1、开标时间：详见招标公告

2、开标地点：详见招标公告

	24.2
	“广西政府采购云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。

	25.3（3）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：通过广西政府采购云平台链接到相关查询网站进行查询及记录。
信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、严重失信主体、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	26
	评标委员会的人数：5人。其中，采购人代表1人，评审专家4人【其中，评标主会场2人（含采购人代表和评审专家），两个评标副会场共3人】。

	29.1
	评标方法：综合评分法

	29.2
	中标候选人推荐数量：3家

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、 质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。（供应商可对本项目所有分标进行投标，但最多只能在其中一个分标被确定为中标供应商，确定顺序为01→02→03→04分标。若同一供应商在多个分标均为排名第一的中标候选人，采购人只能确定该供应商为01分标的中标供应商，02分标则确定排名第二的中标候选人为中标供应商，以此类推。）

	35.1
	履约保证金金额：中标人须向采购人支付合同总价的2%或5%作为履约保证金。（如中标人是中小企业的，履约保证金为合同总价的2%；如中标人是非中小企业的，履约保证金为合同总价的5%。以中标供应商规模为准，不以货物生产厂家规模为准。）

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函、保险等非现金方式。
履约保证金退付方式、时间及条件：项目验收合格后，采购人按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续 。
履约保证金指定账户：

开户名称：贺州市职业教育发展中心

开户银行：工行贺州市建设路支行

账    号：2109380009264060891
备注：

1、履约保证金不足额缴纳的（包含保函、保险额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函、保险有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予支付付款条件约定的相应合同价款。

2、采用金融、担保机构出具的保函、保险的，必须为无条件保函、保险，否则不予支付付款条件约定的相应合同价款。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司，质疑联系人：陆杨， 联系电话：0774-5128789，通讯地址：贺州市绿洲家园C区31栋一单元1403号 电子邮箱：116883015@qq.com
现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间）

	39.1
	1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

2、采购代理服务费收取标准：

以中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以（收费基准价格）收取。

3、采购代理服务费交纳账户： 

账户名称：广西科文招标有限公司贺州分公司

开户银行：中国工商银行贺州市西约支行

银行账号：2104380519201001260

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含广西政府采购云平台申领的电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含广西政府采购云平台申领的电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。

4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5.1除接受进口产品投标的采购货物外，本项目采购的货物（包括货物项目和服务项目中涉及的货物）应符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）中本国产品的相关规定，否则按无效投标处理。

2.5.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，或不同投标人获取招标文件、上传投标文件的IP地址一致的； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“广西政府采购云”平台的要求编制、加密、上传。

19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.投标文件的加密、解密

 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“广西政府采购云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“广西政府采购云”平台，供应商在“广西政府采购云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

21.3未在规定时间内上传或者未按“广西政府采购云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“广西政府采购云”平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“广西政府采购云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序
24.1开标形式：
采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。）
（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。
特别说明：如遇“广西政府采购云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、严重失信主体、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

七、中标和合同

30 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、严重失信主体、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
31.3根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、中标供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

32.发出中标通知书
在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

39.3 代理服务费交纳银行账号信息详见“供应商须知前附表”。

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序

1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5.1条（2）项情形的；

（7）报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的；
（8）根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号的规定，本项目出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

⑤评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

⑥评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

⑦采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

⑧异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

商务要求中标“▲”的条款发生负偏离的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

未响应招标文件实质性要求的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术参数要求中标“▲”的条款发生负偏离的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（5）未响应招标文件实质性要求的。
2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。
3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准
综合评分法

（适用01分标）
	序号
	评审因素
	分值
	评标标准

	1
	投标报价
	30分
	一、政府采购政策扣除

1、中小企业价格扣除

（1）根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本分标所有货物生产厂家均属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、本国产品价格扣除

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

3、符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-中小企业扣除比例-本国产品扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。

二、投标报价分（满分30分）

1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标人的投标报价为评标基准价，其投标报价分为满分。

2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人投标报价）× 30分

	2
	技术分
	50分
	（1）设备性能分（30分）
	第二章采购需求的技术参数要求中，标“▲”的技术参数不允许负偏离，否则投标无效。
投标人通过资格性审查和符合性审查，且完全满足招标文件技术参数要求的得30分。

1、标“●”的重要技术参数不满足招标文件要求出现负偏离的的或评标时不被评标委员会接受的或漏项的，每有一项扣2分，最多扣16分；

2、未标“●”和“▲”的一般技术参数不满足招标文件要求出现负偏离的的或评标时不被评标委员会接受的或漏项的，每有一项扣0.5分，最多扣完本项分值30分为止。
注：（1）同一分标内相同标的的相同技术参数多次负偏离的，只计一次扣分。（2）标“▲”和“●”的技术参数，第二章采购需求中有注明投标文件需提供相关佐证材料的，如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

	
	
	
	（2）项目实施方案分（20分）
	评标委员会根据投标人制定的项目实施方案进行独立评审,包括但不限于:①管理措施；②具体实施流程；③实施进度计划及保证措施；④风险防范措施等。

一档（5分）：仅提供有项目实施方案，方案内容简单粗略，缺乏针对性，详细性不足，完整性差、可行性不足；      

二档（10分）：项目实施方案内容基本完整，方案中包括有项目供货、运输、安装、调试、验收方案，有实施流程和进度安排计划，有管理措施，有质量保证体系，项目实施人员配备基本合理；

三档（15分）：在完全满足二档标准条件的基础上，方案详细具体，有详细的供货、运输、安装、调试、验收方案，有正规的产品来源渠道，有切实可行的运输方案，有详细的安装、调试、验收方案，提供项目实施过程中安装、调试、检测、验收所需的工具设备配件列表；项目整体实施流程科学严密、清晰直观，提供实施时间及流程规划图、项目实施进度横道图，有进度计划保障措施和应急预案；有详细的管理制度和措施；有完善的质量保证体系；项目实施人员配备合理；

四档（20分）：在完全满足三档标准条件的基础上，对项目理解准确深入，针对项目的实际情况和实施条件及要求编制整体实施方案。方案详细具体、周到全面、切实可行、有针对性，提供具体实施时间及流程规划图、项目实施进度横道图；提供详细周密的供货、运输、安装、调试、验收、培训、进度保障、应急处理等各个环节工作计划措施和应急预案及应急保障措施与条件，项目整体实施流程完整全面、科学严密、清晰直观；有完善的质量保证体系和明确的质量保障措施及承诺；具有对突发计划外供货需求的应对能力，有规范完善的管理制度和措施，提供项目管理机构框架图，项目实施人员配备合理且有服务经验，整体评价为优秀。

注：未提供项目实施方案或未达到本项评分标准一档要求的本项得0分。

	3
	商务分
	20分
	（1）售后服务方案分（12分）
	评标委员会根据投标人制定的售后服务方案进行独立评审,包括:

①质量保证措施；

②应急响应方案和排除故障响应时间；

③人员培训方案；

④免费质保期、质保期内的维保方案、质保期后的维保方案、优惠方案。

注:①-④项，每项满分3分，其中科学合理内容完整(1分)；符合采购项目和采购人实际情况，切实可行的(1分)；优于项目采购需求的(1分)；内容缺项或不对应(0分)。满分 12 分。

	
	
	
	（2）业绩分（6分）
	投标人具有同类项目业绩的，每提供1个得 2分，最高得 6 分。【提供合同或者中标通知书复印件，不提供不予计分】

	
	
	
	（3）政策分（2分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产 品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至1分， 满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目 清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至1分，满分1分；

备注：以上（1）、（2）分值计算公式列举说明，如某投标人属于优先采购环境标志产品总值占本投标报价的比例为35.6%，那该项得分为1×0.356=0.356 分。
（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

    2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
（适用02分标）

	序号
	评审因素
	分值
	评标标准

	1
	投标报价
	30分
	一、政府采购政策扣除

1、中小企业价格扣除

（1）根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本分标所有货物生产厂家均属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、本国产品价格扣除

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

3、符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-中小企业扣除比例-本国产品扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。

二、投标报价分（满分30分）

1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标人的投标报价为评标基准价，其投标报价分为满分。

2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人投标报价）× 30分

	2
	技术分
	50分
	（1）设备性能分（30分）
	第二章采购需求的技术参数要求中，标“▲”的技术参数不允许负偏离，否则投标无效。
投标人通过资格性审查和符合性审查，且完全满足招标文件技术参数要求的得30分。

1、标“●”的重要技术参数不满足招标文件要求出现负偏离的的或评标时不被评标委员会接受的或漏项的，每有一项扣1分，最多扣17分；

2、未标“●”和“▲”的一般技术参数不满足招标文件要求出现负偏离的的或评标时不被评标委员会接受的或漏项的，每有一项扣0.5分，最多扣完本项分值30分为止。
注：标“▲”和“●”的技术参数，第二章采购需求中有注明投标文件需提供相关佐证材料的，如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

	
	
	
	（2）项目实施方案分（20分）
	评标委员会根据投标人制定的项目实施方案进行独立评审,包括但不限于:①管理措施；②具体实施流程；③实施进度计划及保证措施；④风险防范措施等。

一档（5分）：仅提供有项目实施方案，方案内容简单粗略，缺乏针对性，详细性不足，完整性差、可行性不足；      

二档（10分）：项目实施方案内容基本完整，方案中包括有项目供货、运输、安装、调试、验收方案，有实施流程和进度安排计划，有管理措施，有质量保证体系，项目实施人员配备基本合理；

三档（15分）：在完全满足二档标准条件的基础上，方案详细具体，有详细的供货、运输、安装、调试、验收方案，有正规的产品来源渠道，有切实可行的运输方案，有详细的安装、调试、验收方案，提供项目实施过程中安装、调试、检测、验收所需的工具设备配件列表；项目整体实施流程科学严密、清晰直观，提供实施时间及流程规划图、项目实施进度横道图，有进度计划保障措施和应急预案；有详细的管理制度和措施；有完善的质量保证体系；项目实施人员配备合理；

四档（20分）：在完全满足三档标准条件的基础上，对项目理解准确深入，针对项目的实际情况和实施条件及要求编制整体实施方案。方案详细具体、周到全面、切实可行、有针对性，提供具体实施时间及流程规划图、项目实施进度横道图；提供详细周密的供货、运输、安装、调试、验收、培训、进度保障、应急处理等各个环节工作计划措施和应急预案及应急保障措施与条件，项目整体实施流程完整全面、科学严密、清晰直观；有完善的质量保证体系和明确的质量保障措施及承诺；具有对突发计划外供货需求的应对能力，有规范完善的管理制度和措施，提供项目管理机构框架图，项目实施人员配备合理且有服务经验，整体评价为优秀。

注：未提供项目实施方案或未达到本项评分标准一档要求的本项得0分。

	3
	商务分
	20分
	（1）售后服务方案分（12分）
	评标委员会根据投标人制定的售后服务方案进行独立评审,包括:

①质量保证措施；

②应急响应方案和排除故障响应时间；

③人员培训方案；

④免费质保期、质保期内的维保方案、质保期后的维保方案、优惠方案。

注:①-④项，每项满分3分，其中科学合理内容完整(1分)；符合采购项目和采购人实际情况，切实可行的(1分)；优于项目采购需求的(1分)；内容缺项或不对应(0分)。满分 12 分。

	
	
	
	（2）业绩分（6分）
	投标人具有同类项目业绩的，每提供1个得 2分，最高得 6 分。【提供合同或者中标通知书复印件，不提供不予计分】

	
	
	
	（3）政策分（2分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产 品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至1分， 满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目 清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至1分，满分1分；

备注：以上（1）、（2）分值计算公式列举说明，如某投标人属于优先采购环境标志产品总值占本投标报价的比例为35.6%，那该项得分为1×0.356=0.356 分。
（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

    2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
（适用03分标）

	序号
	评审因素
	分值
	评标标准

	1
	投标报价
	30分
	一、政府采购政策扣除

1、中小企业价格扣除

（1）根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本分标所有货物生产厂家均属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、本国产品价格扣除

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

3、符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-中小企业扣除比例-本国产品扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。

二、投标报价分（满分30分）

1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标人的投标报价为评标基准价，其投标报价分为满分。

2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人投标报价）× 30分

	2
	技术分
	50分
	（1）设备性能分（30分）
	第二章采购需求的技术参数要求中，标“▲”的技术参数不允许负偏离，否则投标无效。
投标人通过资格性审查和符合性审查，且完全满足招标文件技术参数要求的得30分。

1、标“●”的重要技术参数不满足招标文件要求出现负偏离的的或评标时不被评标委员会接受的或漏项的，每有一项扣1分，最多扣13分；

2、未标“●”和“▲”的一般技术参数不满足招标文件要求出现负偏离的的或评标时不被评标委员会接受的或漏项的，每有一项扣0.5分，最多扣完本项分值30分为止。
注：（1）同一分标内相同标的的相同技术参数多次负偏离的，只计一次扣分。（2）标“▲”和“●”的技术参数，第二章采购需求中有注明投标文件需提供相关佐证材料的，如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

	
	
	
	（2）项目实施方案分（20分）
	评标委员会根据投标人制定的项目实施方案进行独立评审,包括但不限于:①管理措施；②具体实施流程；③实施进度计划及保证措施；④风险防范措施等。

一档（5分）：仅提供有项目实施方案，方案内容简单粗略，缺乏针对性，详细性不足，完整性差、可行性不足；      

二档（10分）：项目实施方案内容基本完整，方案中包括有项目供货、运输、安装、调试、验收方案，有实施流程和进度安排计划，有管理措施，有质量保证体系，项目实施人员配备基本合理；

三档（15分）：在完全满足二档标准条件的基础上，方案详细具体，有详细的供货、运输、安装、调试、验收方案，有正规的产品来源渠道，有切实可行的运输方案，有详细的安装、调试、验收方案，提供项目实施过程中安装、调试、检测、验收所需的工具设备配件列表；项目整体实施流程科学严密、清晰直观，提供实施时间及流程规划图、项目实施进度横道图，有进度计划保障措施和应急预案；有详细的管理制度和措施；有完善的质量保证体系；项目实施人员配备合理；

四档（20分）：在完全满足三档标准条件的基础上，对项目理解准确深入，针对项目的实际情况和实施条件及要求编制整体实施方案。方案详细具体、周到全面、切实可行、有针对性，提供具体实施时间及流程规划图、项目实施进度横道图；提供详细周密的供货、运输、安装、调试、验收、培训、进度保障、应急处理等各个环节工作计划措施和应急预案及应急保障措施与条件，项目整体实施流程完整全面、科学严密、清晰直观；有完善的质量保证体系和明确的质量保障措施及承诺；具有对突发计划外供货需求的应对能力，有规范完善的管理制度和措施，提供项目管理机构框架图，项目实施人员配备合理且有服务经验，整体评价为优秀。

注：未提供项目实施方案或未达到本项评分标准一档要求的本项得0分。

	3
	商务分
	20分
	（1）售后服务方案分（12分）
	评标委员会根据投标人制定的售后服务方案进行独立评审,包括:

①质量保证措施；

②应急响应方案和排除故障响应时间；

③人员培训方案；

④免费质保期、质保期内的维保方案、质保期后的维保方案、优惠方案。

注:①-④项，每项满分3分，其中科学合理内容完整(1分)；符合采购项目和采购人实际情况，切实可行的(1分)；优于项目采购需求的(1分)；内容缺项或不对应(0分)。满分 12 分。

	
	
	
	（2）业绩分（6分）
	投标人具有同类项目业绩的，每提供1个得 2分，最高得 6 分。【提供合同或者中标通知书复印件，不提供不予计分】

	
	
	
	（3）政策分（2分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产 品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至1分， 满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目 清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至1分，满分1分；

备注：以上（1）、（2）分值计算公式列举说明，如某投标人属于优先采购环境标志产品总值占本投标报价的比例为35.6%，那该项得分为1×0.356=0.356 分。
（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

    2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
（适用04分标）

	序号
	评审因素
	分值
	评标标准

	1
	投标报价
	30分
	一、政府采购政策扣除

1、中小企业价格扣除

（1）根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本分标所有货物生产厂家均属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、本国产品价格扣除

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

3、符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-中小企业扣除比例-本国产品扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。

二、投标报价分（满分30分）

1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标人的投标报价为评标基准价，其投标报价分为满分。

2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人投标报价）× 30分

	2
	技术分
	50分
	（1）设备性能分（30分）
	第二章采购需求的技术参数要求中，标“▲”的技术参数不允许负偏离，否则投标无效。
投标人通过资格性审查和符合性审查，且完全满足招标文件技术参数要求的得30分。

1、标“●”的重要技术参数不满足招标文件要求出现负偏离的的或评标时不被评标委员会接受的或漏项的，每有一项扣1分，最多扣21分；

2、未标“●”和“▲”的一般技术参数不满足招标文件要求出现负偏离的的或评标时不被评标委员会接受的或漏项的，每有一项扣0.5分，最多扣完本项分值30分为止。
注：标“▲”和“●”的技术参数，第二章采购需求中有注明投标文件需提供相关佐证材料的，如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

	
	
	
	（2）项目实施方案分（20分）
	评标委员会根据投标人制定的项目实施方案进行独立评审,包括但不限于:①管理措施；②具体实施流程；③实施进度计划及保证措施；④风险防范措施等。

一档（5分）：仅提供有项目实施方案，方案内容简单粗略，缺乏针对性，详细性不足，完整性差、可行性不足；      

二档（10分）：项目实施方案内容基本完整，方案中包括有项目供货、运输、安装、调试、验收方案，有实施流程和进度安排计划，有管理措施，有质量保证体系，项目实施人员配备基本合理；

三档（15分）：在完全满足二档标准条件的基础上，方案详细具体，有详细的供货、运输、安装、调试、验收方案，有正规的产品来源渠道，有切实可行的运输方案，有详细的安装、调试、验收方案，提供项目实施过程中安装、调试、检测、验收所需的工具设备配件列表；项目整体实施流程科学严密、清晰直观，提供实施时间及流程规划图、项目实施进度横道图，有进度计划保障措施和应急预案；有详细的管理制度和措施；有完善的质量保证体系；项目实施人员配备合理；

四档（20分）：在完全满足三档标准条件的基础上，对项目理解准确深入，针对项目的实际情况和实施条件及要求编制整体实施方案。方案详细具体、周到全面、切实可行、有针对性，提供具体实施时间及流程规划图、项目实施进度横道图；提供详细周密的供货、运输、安装、调试、验收、培训、进度保障、应急处理等各个环节工作计划措施和应急预案及应急保障措施与条件，项目整体实施流程完整全面、科学严密、清晰直观；有完善的质量保证体系和明确的质量保障措施及承诺；具有对突发计划外供货需求的应对能力，有规范完善的管理制度和措施，提供项目管理机构框架图，项目实施人员配备合理且有服务经验，整体评价为优秀。

注：未提供项目实施方案或未达到本项评分标准一档要求的本项得0分。

	3
	商务分
	20分
	（1）售后服务方案分（12分）
	评标委员会根据投标人制定的售后服务方案进行独立评审,包括:

①质量保证措施；

②应急响应方案和排除故障响应时间；

③人员培训方案；

④免费质保期、质保期内的维保方案、质保期后的维保方案、优惠方案。

注:①-④项，每项满分3分，其中科学合理内容完整(1分)；符合采购项目和采购人实际情况，切实可行的(1分)；优于项目采购需求的(1分)；内容缺项或不对应(0分)。满分 12 分。

	
	
	
	（2）业绩分（6分）
	投标人具有同类项目业绩的，每提供1个得 2分，最高得 6 分。【提供合同或者中标通知书复印件，不提供不予计分】

	
	
	
	（3）政策分（2分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产 品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至1分， 满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目 清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至1分，满分1分；

备注：以上（1）、（2）分值计算公式列举说明，如某投标人属于优先采购环境标志产品总值占本投标报价的比例为35.6%，那该项得分为1×0.356=0.356 分。
（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

    2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
四、中标候选人推荐原则
综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、 质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。（供应商可对本项目所有分标进行投标，但最多只能在其中一个分标被确定为中标供应商，确定顺序为01→02→03→04分标。若同一供应商在多个分标均为排名第一的中标候选人，采购人只能确定该供应商为01分标的中标供应商，02分标则确定排名第二的中标候选人为中标供应商，以此类推。）
第五章  拟签订的合同文本

贺州市职业教育发展中心政府采购合同
项目名称：

项目编号：

采  购  人：                     
中标供应商：                     
签订时间：        年   月   日   
政府采购合同书
合同编号：
采购人（甲方）：                            采购计划号：                        

供应商（乙方）：                            分标：                     
项目名称：                                  项目编号：                          

签订地点：                                  签订时间：                          

本合同为中小企业预留合同：（是/否）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2、合同总金额（大写）：                  （¥         ）。
3.合同合计金额包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是2026年1月1日后生产的全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者响应文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：所有损耗由乙方负责 。
第五条　交付和验收
1.合同履行期限：                 ；交付地点： 采购人指定地点 。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后5个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定时间、地点。
第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：签订合同且中标供应商提交履约保证金和预付款担保后，采购人收到中标供应商开具的正规发票后10个工作日内支付合同价格30%的预付款，剩余合同价款于项目验收合格且采购人收到中标供应商开具的正规发票后10个工作日内一次性支付。（如中标供应商未按要求提交履约保证金和预付款担保，则全部合同价款于项目验收合格且采购人收到中标供应商开具的正规发票后10个工作日内一次性支付）。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：中标人须向采购人支付合同总价的    %作为履约保证金。（如中标人是中小企业的，履约保证金为合同总价的2%；如中标人是非中小企业的，履约保证金为合同总价的5%。以中标供应商规模为准，不以货物生产厂家规模为准。）

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函、保险等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：项目验收合格后，采购人按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。

履约保证金指定账户：

开户名称：贺州市职业教育发展中心

开户银行：工行贺州市建设路支行

账    号：2109380009264060891。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后5个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额10%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7、若乙方存在虚假投标行为，包括但不限于提供虚假资质证明、业绩证明、产品参数等情况，甲方有权立即解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按照合同总金额的10%向甲方支付违约金，若该违约金不足以弥补甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接损失、向第三方采购的差价损失、维权产生的律师费、诉讼费等），乙方应予以补足。同时甲方保留追究乙方法律责任的权利。

8、若乙方发生包括但不限于单方面终止合同、交付项目存在重大缺陷、明确表示或以行为表明将不履行合同等根本违约行为，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金。若该违约金不足以弥补甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接损失、向第三方采购的差价损失、维权产生的律师费、诉讼费等），乙方应予以补足。同时甲方保留追究乙方法律责任的权利。

9.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同的依据
1.中标通知书；

2.投标声明书；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.投标报价表；

6.其他合同文件。

7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第二十条　本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方二分，乙方二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人或者委托代理人：
	法定代表人或者委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 
投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
3. 投标函格式：

投 标 函
致：采购人名称
根据贵方       项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______（姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          
投标人名称:                
开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人（签字或盖章）或者委托代理人（签字）:___________ 

                                    投标人（盖公章）：
                                                      年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                    分标：   
投标人名称：                                            单位：元
	序号
	标的名称
	数量及单位①
	品牌
	规格型号
	制造商
	单价
②
	投标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）

	投标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为    %；属于优先采购环境标志产品总值为￥          （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为   %。


注: 

1.以上开标一览表中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、单价、投标报价”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其投标作无效标处理。
2.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

4.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

5.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人（签字或盖章）或者委托代理人（签字）：                    

投标人（盖公章）：                                 

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件
项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：

年  月  日
2.资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.贺州市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或采购代理机构):

供应商名称:                         
统一社会信用代码:                      
供应商地址:                     
我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

法定代表人（签字或盖章）或者委托代理人（签字）：                

供应商（盖公章 ）：                           

日期:    年   月   日

注: 1.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标(采购)文件要求，按无效投标(响应)处理。

2.供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。
4.投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人（签字或盖章）或者委托代理人（签字）：             

投标人（盖公章）：                 

年    月    日

投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人（签字或盖章）或者委托代理人（签字）：             

投标人（盖公章）：                 
 年    月    日

5.投标声明格式
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、严重失信主体、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。
                                          法定代表人（签字或者盖章）：             
                                          投标人（盖公章）：                 
                                                  年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：

                        年  月  日
2.商务文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，或不同投标人获取招标文件、上传投标文件的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（公章）

                                                          年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件。
投标人名称（公章）
         年        月        日

注：自然人投标的无需提供。
5.授权委托书格式
授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：              

委托代理人身份证号码：                              

                                                投标人（盖公章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式
所投分标：      分标
	项目
	招标文件商务要求
	投标响应
	偏离说明

	合同履行期限和地点
	
	
	

	合同签订时间
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人（签字或盖章）或者委托代理人（签字）：        

投标人盖公章：               

日  期：         
7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人（签字或盖章）或者委托代理人（签字）：　　　　　

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

	序号
	标的名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上设备性能配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人（签字或盖章）或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                          日  期：          
4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：      分标
	项号
	标的名称
	技术参数要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术参数要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人（签字或盖章）或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                          日 期：        

5. 项目实施人员一览表格式（如有）
项目实施人员一览表

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人（签字或盖章）或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                          日 期：         
6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（如有）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %


法定代表人（签字或盖章）或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                          日 期：            
五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式（如有）
联合体协议书

 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.   
（某成员单位名称）为 
（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 
。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。
联合体牵头人名称（盖公章）：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）
联合体成员名称（盖公章）：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）
……

 
年 
月 
日
2.中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖公章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
4.关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.声明函不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5.质疑函格式
质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.投诉书格式
投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第七章 “政采贷”政策告知函
各供应商:

欢迎贵公司参与贺州市政府采购活动!

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的融资政策。参与政府采购的供应商凭借包括中标（成交）通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息向银行业金融机构申请融资，银行业金融机构依托供应商信用和政府采购信息信誉，为其发放贷款，包括银行业金融机构以供应商的历史中标及履约情况等政府采购信息作为授信参考并发放的贷款。贵公司若成为本次政府采购项目的中标中标供应商，可持政府采购合同等相关材料向金融机构申请贷款，金融机构核实信息，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

一、“政采贷”操作流程

进入“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）“办事指南”专栏找到“金融融资”板块，进入“广西政府采购金融服务平台”登录，选择试点银行机构进行合同融资预申请。（详情请按照《贺州市财政局关于进一步推行“政采贷”工作的通知》（贺财采〔2024〕3号）文件执行）

二、承接银行联系方式

1.中国建设银行贺州分行


	中国建设银行贺州分行 总协调人：杨宏毅  职务：公司业务部副总经理  手机号码：18077397188

	序号
	金融机构
	联系人
	职务
	手机号码
	银行地址

	1
	中国建设银行贺州分行营业部
	刘雍
	客户经理
	18778943521
	贺州市八步区建设中路1号

	2
	中国建设银行贺州城东支行
	刘昭勇
	客户经理
	18877499257
	贺州市八步区平安西路266号贺州广场购物中心1号楼一层东面

	3
	中国建设银行贺州城西支行
	于丛家
	客户经理
	15177666737
	贺州市八步区八达西路689号1栋11号商铺

	4
	中国建设银行贺州平桂支行
	邱伟
	客户经理
	18007840720
	贺州市平桂区平桂大道15号富旺小区1号楼105号商铺

	5
	中国建设银行钟山支行
	张文韬
	客户经理
	13047836009
	贺州市钟山县城书香西路南侧

	6
	中国建设银行富川支行
	邓李杰
	营业室总经理
	18276498401
	贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路汇龙华府第13号楼

	7
	中国建设银行昭平支行
	贝晟延
	客户经理
	15676427374
	贺州市昭平县昭平镇东宁中路19号


2.广西北部湾银行

	广西北部湾银行贺州分行 总协调人：杨政  职务：普惠金融部总经理  手机号码：18978413000

	序号
	金融机构
	联系人
	职务
	手机号码
	银行地址

	1
	广西北部湾银行贺州分行
	黄剑锐
	个人金融部副经理
	15507848190
	贺州市八步区太白西路153号8号楼

	2
	广西北部湾银行贺州市平桂支行
	刘乐
	公司客户经理
	13036871008
	贺州市平桂区平桂大道4号3号楼103号商铺

	3
	广西北部湾银行钟山支行
	唐振豪
	公司客户经理
	18878480702
	贺州市钟山县广场西路南侧悦城壹号院B区1#楼B09-13号商铺

	4
	广西北部湾银行富川支行
	秦明龙
	业务发展部经理
	17776119667
	贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路121号

	5
	广西北部湾银行昭平支行
	邱俊豪
	综合客户经理
	18107842696
	贺州市昭平县昭平镇河西东路（江湾一号）101-103铺面


3.广西贺州桂东农村合作银行

	广西贺州桂东农村合作银行 总协调人：卢士强  职务：授信审批部总经理  手机号码：18077409115

	序号
	金融机构
	联系人
	职务
	手机号码
	银行地址

	1
	广西贺州桂东农村合作银行
	黄腾
	授信审批部审查员
	15078333887
	贺州市八步区建设东路6号

	2
	广西贺州桂东农村合作银行营业部
	刘瑜
	营业部副总经理
	18007843000
	贺州市八步区建设东路6号

	3
	广西贺州桂东农村合作银行八步支行
	谢地恩
	信贷副行长
	18007840168
	贺州市八步区八达西路652-1号

	4
	广西贺州桂东农村合作银行平桂支行
	古睿
	信贷副行长
	18007840375
	贺州市平桂区平桂大道财政局一楼


�
�
�
溴化锂吸收式冷水机�
《溴化锂吸收式冷水机组能效限�
�
�
�
�
组�
定值及能效等级》（GB29540）�
�
�
�









★A02052305空调机组�
多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）�
《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454�
�
�
�
�



单元式空气调节机�
《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管�
�
�
�
�
（制冷量>14000W）�
送风式空调机组能效限定值及能�
�
�
�
�
�
效等级》（GB37479）�
�
�
�
★A02052309专用制�



机房空调�
《单元式空气调节机能效限定值�
�
�
�
冷、空调设备�
�
及能效等级》（GB19576）�
�
�
�






A02052399其他制冷�






冷却塔�



《机械通风冷却塔第1部分：中�
�
�
�
�
�
小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）�
�
�
�
空调设备�
�
《机械通风冷却塔第2部分：大�
�
�
�
�
�
型开式冷却塔》（GB/T7190.2）�
�



7�



A020601电机�
�
�
《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）�
�



8�
A020602变压�



配电变压器�
�
《三相配电变压器能效限定值及�
�
�
器�
�
�
能效等级》（GB20052）�
�



9�
★A020609镇�



管型荧光灯镇流器�
�
《管形荧光灯镇流器能效限定值�
�
�
流器�
�
�
及能效等级》（GB17896）�
�






























10�



























A020618生活


用电器�



A0206180101电冰箱�
�
《家用电冰箱耗电量限定值及能�
�
�
�
�
�
效等级》（GB	12021.2）�
�
�
�


















★A0206180203空调


机�









房间空气调节器�
《转速可控型房间空气调节器能�
�
�
�
�
�
效限定值及能效等级》（GB�
�
�
�
�
�
21455-2013），待2019年修订发�
�
�
�
�
�
布后，按《房间空气调节器能效限�
�
�
�
�
�
定值及能效等级》（GB21455-2019）�
�
�
�
�
�
实施。�
�
�
�
�
多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）�
《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）�
�
�
�
�



单元式空气调节机�
《单元式空气调节机能效限定值�
�
�
�
�
�
及能源效率等级》（GB19576）《风�
�
�
�
�
（制冷量≤14000W）�
管送风式空调机组能效限定值及�
�
�
�
�
�
能效等级》（GB37479）�
�
�
�
A0206180301洗衣机�
�
《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）�
�









PAGE  

