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第一章  招标公告

广西北投建信建设项目管理有限公司关于应急救灾物资采购（一）（GXZC2026-G1-003251-GXJX）的招标公告

项目概况

应急救灾物资采购（一）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年11月12日9点30分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-003251-GXJX（政府采购计划编号：广西政采[2026]20567号-001、广西政采[2026]20567号-002、广西政采[2026]20567号-003、广西政采[2026]20567号-004、广西政采[2026]20567号-005）

项目名称：应急救灾物资采购（一）
预算总金额（元）：26731000.00
采购需求：

标项（分标）1
标项名称：12平方米帐篷
数量：6000
预算金额（元）：9000000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：12平方米帐篷不低于6000顶，详见公告附件。

最高限价（如有）：9000000.00元
合同履行期限：自合同签订之日起30日内交货完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：无

标项（分标）2
标项名称：折叠床（一）
数量：37000
预算金额（元）：8510000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：折叠床不低于37000张，详见公告附件。

最高限价（如有）：8510000.00元
合同履行期限：自合同签订之日起30日内交货完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：无

标项（分标）3
标项名称：折叠床（二）
数量：30000
预算金额（元）：6900000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：折叠床不低于30000张，详见公告附件。

最高限价（如有）：6900000.00元
合同履行期限：自合同签订之日起30日内交货完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：无

标项（分标）4
标项名称：折叠桌凳
数量：6800
预算金额（元）：1496000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：折叠桌凳不低于6800套，详见公告附件。

最高限价（如有）：1496000.00元
合同履行期限：自合同签订之日起30日内交货完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：无

标项（分标）5
标项名称：板房
数量：50
预算金额（元）：825000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：板房不低于50间，详见公告附件。

最高限价（如有）：825000.00元
合同履行期限：自合同签订之日起30日内交货完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：无

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2026年10月21日至2026年10月28日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台” －项目采购－获取采购文件－找到本项目－点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的招标文件编制。
售价：人民币0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年11月12日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线提交。 

开标时间：2026年11月12日 09:30 

开标地点：本项目将在广西政府采购云平台（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）电子开标大厅解密、开启
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：

投标保证金金额：分标1：¥90000.00元、分标2：¥85000.00元、分标3：¥69000.00元、分标4：¥14000.00元、分标5：¥8000.00元。

投标保证金的缴纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账。缴纳投标保证金指定账户的信息：

开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁东葛支行

开户名称：广西北投建信建设项目管理有限公司

银行账号：7888 0188 0002 4918 9

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构。否则视为无效投标保证金。
2.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (中国政府采购网广西分网)、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/gxggzy/（全国公共资源交易平台（广西壮族自治区））

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
6.在线投标的有关说明：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事指南—下载专区），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子版投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传提交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
（4）CA证书在线解密：投标人投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密。

（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区救灾物资储备中心

地址：广西南宁市民主路9号

项目联系人：陈工
项目联系方式：0771-5660526

2.采购代理机构信息

名称：广西北投建信建设项目管理有限公司

地址：南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦D座11楼1115室

项目联系人：周浩、易小娟、谢国栋、陈虹芳、邓桂艳、王婷
项目联系方式：0771-5345226

第二章  采购需求
说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.本项目各分标采购需求中带“▲”的条款为实质性条款，不满足作无效响应处理。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

6.本项目各分标采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：工业。

7.本项目各分标技术参数及配置均为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。
分标1：12平方米帐篷
	分标：1

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置

	
	1
	12平方米帐篷
	不低于6000
	顶
	详见附件12平方米帐篷。

	▲商务条款
	一、合同签订时间：自中标通知书发出之日起5个日历日内。
二、质保期：


除“技术参数及配置”中另有约定外，其余按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于3年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，在合同履行过程中按厂家规定执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标人承诺执行）。对已投入使用的货物，则质保期为自投入使用之日起不少于6个月。
三、交货时间及地点：

交货时间：自合同签订之日起30日内交货完毕。

交货地点：广西区内采购人指定地点。
四、付款方式：

采购人通过银行转账方式向中标人支付合同款，具体付款方式为：

1、中标人在签订合同之前，5个工作日内，按中标金额的5%，足额提交履约保证金，即可签订采购合同。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金在项目履约完成后5个工作日内无息退还。中标货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的（提供有合格的《中小企业声明函》），按中标金额的2%提交。

2、采购合同签订后，采购人收到中标人提供的预付款请款函和预付款保函后10个工作日内，向中标人支付采购合同金额30%的预付款；所有货物全部到货且验收合格后15个工作日内，由中标人提供验收入库单及开具符合国家规定的发票向采购人申请一次性支付剩余合同货款。
五、售后服务保障或维修响应时间要求：

1、中标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，生产日期不早于 2026 年1月1日，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或投标文件承诺的质量要求
2、在接到故障通知后，按国家及行业标准对故障进行及时处理，1小时内响应，4小时之内到达现场，如在24小时不能解决问题的，中标人必须提供相同型号或同等档次或更优的备用设备，以保证正常使用，对于电话、传真、E-MAIL方式的售后技术服务要求，在30分钟内作出实质性答复。

3、在质保期内，每半年进行一次定期回访检查并对货物进行维护保养，质保期外提供终身维护保养服务。

4、培训：在安装调试过程中应安排采购人操作人员参与，并进行现场培训，并确保有2～3 人具备熟练操作设备、了解设备结构及工作原理，并能排除一般故障的能力。

六、验收要求

1、验收时，中标人应向采购人提供国家认可的，第三方检测机构出具的本供货批次的检测报告，检测报告内容符合招标文件和投标文件要求的，给予验收，不符合招标文件和投标文件要求的，不予验收。

2、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检测机构出具的所供货物批次在有效期内的检测结果应随货物一并提交采购人。中标人不能完整交付货物及其使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单的，必须负责补齐，否则不予验收。中标人必须在签订合同后3日内与采购人进一步协商包装方式，并由采购人确认后，中标人才能进行包装。
3、中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求及检验合格，采购人方予验收。

4、货物有瑕疵或有破损的，须在10天内进行整改完毕，否则采购人有权直接退货处理。

5、采购人组织验收并抽样由采购人确定的具有国家认可资质的检测机构检测，中标人必须到场配合，验收和抽样检测合格后双方签署验收入库凭证。抽样检测有参数不合格，采购人有权要求换货或直接作退货处理。

6、验收、检测产生的费用由中标人负责，中标人不得以任何理由拒绝支付相关费用。

7、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

七、报价要求

1、货物的价格：包括产品货款、包装费、杂配件、各项检验验收等各种费用及各项税金等；

2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。

3、运输、装卸、调整、退换、开箱检验、保险费、仓储费、损耗费、售后服务费。

4、招标代理服务费、保险费及其他所有费用总和。

5、投标人填报货物单价，并计算填报所投分标采购预算限额内该单价可采购的最大采购数量；投标总价=填报最大采购数量×填报单价，该总价不得超出所投分标采购预算。

6、中标人供货数量以实际供货数量为准，最终结算金额按中标人最终实际供货的数量×中标单价计算，最终结算金额不能超过本项目总预算。

7、本分标评标以投标人所报单价计算价格分。

8、本分标投标单价限价为1500.00元/顶，投标人投标单价超出本分标单价限价的，投标文件作无效处理。

9、本分标投标人所投货物数量不得低于6000顶，投标人所投货物数量低于6000顶的，投标文件作无效处理。
注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	其他说明
	一、进口产品说明：

□本分标“需求一览表”中的第    项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。

	投标人的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	能力或者业绩要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	政策性加分条件

	政策性加分条件
	符合节能环保等国家政策要求


附件12平方米帐篷：

救灾专用 12m2单帐篷技术文件
1　范围

本文件规定了救灾专用 12m2单帐篷的要求、试验方法、验收规则及标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于以涤纶PU涂层布为篷体主要材料、以铝合金为框架主要材料组合而成的救灾专用 12m2单帐篷的订购、生产与验收。

2　引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 12982    国旗
GB/T 228.1  金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法
GB/T 250    纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
GB/T 1527   铜及铜合金拉制管
GB/T 1804   一般公差  未注公差的线性和角度尺寸的公差
GB/T 3917.3 纺织品  织物撕破性能 第3部分: 梯形试样撕破强力的测定
GB/T 3923.1纺织品  织物拉伸性能 第1部分: 断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法
GB/T 4668  机织物  密度的测定
GB/T 4669  纺织品  机织物  单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 4744  纺织品  防水性能的测定和评价 静水压法
GB/T 5455  纺织品  燃烧性能试验 垂直法
GB/T 6836  缝纫线
GB/T 6892  一般工业用铝及铝合金挤压型材强度测定方法
GB/T 8427-2008  纺织品  色牢度试验  耐人造光色牢度：氙弧
GB/T 13793 直缝电焊钢管
GB/T 19976  纺织品  顶破强力的测定  钢球法
GB/T 20118  一般用途钢丝绳

FZ/T 01010  涂层织物  涂层剥离强力的测定
FZ/T 01063  涂层织物  抗粘连性的测定

FZ/T 65002  特种工业用绳带  物理机械性能试验方法
JSB 40.1～40.2  军用锦丝起绒搭扣带扣合强度和撕揭强度的测定方法
QB/T 2173  尼龙拉链
QB/T 3826  轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法  中性盐雾试验（NSS）法
YB/T 5058  弹簧钢、工具钢冷轧钢带
YB/T 5294  一般用途低碳钢丝
3　要求

3.1　样式及主要尺寸
救灾专用 12m2单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。出入门在一侧山墙上，顶部开三角窗一个；另一侧山墙开方形窗一个,顶部开三角窗一个；两侧墙各开方形窗户两个，配可拆卸纱围一个。整体帐篷通过拉绳用三角桩固定。其样式、结构及主要尺寸见图1及表1（单位为毫米）。

[image: image2.jpg]



图1 样式、结构及主要尺寸

表1  成品各部位主要尺寸                         单位：毫米
	部位（件）名称
	成品尺寸
	极限偏差

	篷体长度
	3700
	+30

0

	篷体宽度
	3200
	+30

0

	侧墙高度
	1750
	+20

0

	脊顶高
	2670
	+20

0

	篷顶沿宽度
	100
	(5

	门口高度
	1800
	(20

	门口宽度
	800
	(10

	门帘高度
	1900
	(20

	门帘宽度
	1040
	(20


表1（续）  成品各部位主要尺寸                         单位为毫米
	部位（件）名称
	成品尺寸
	极限偏差

	窗口高度
	810
	(10

	窗口宽度
	1100
	(20

	窗帘高度
	900
	(20

	窗帘宽度
	1200
	(20

	窗口下边距地面高度
	750
	(20

	三角窗底口宽度
	1390
	(20

	三角窗口高度
	400
	(20

	培土帘宽度
	200
	+10


3.2　结构及主要部件尺寸

3.2.1　救灾专用 12㎡单帐篷由篷体、纱围、框架及配件（含三角桩、拉绳、包装袋）三部分组成。

3.2.2　篷体由篷顶、前山墙、后山墙与侧墙组成,各部件名称、结构及主要尺寸见附录A中图A.1～A.13。

3.2.3　框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通及钢丝拉绳组件组成，各部件名称、结构及主要尺寸见图2及附录B中图B.1～B.8。图中未注公差的线性尺寸公差按GB/T 1804中的中等级规定。

3.2.4　各配件名称、结构及主要尺寸见附录C中图C.1～图C.5。
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图2 框架各部件名称、结构及主要尺寸

3.3　材料规格

帐篷主辅材料规格与质量要求、用途见表2。

主辅材料规格与质量要求、用途
	材                料
	质  量  要  求
	用    途

	名    称
	规    格
	
	

	PU涂层布
	333dtex×333dtex涤纶丝
	附录J及标样
	篷体、配件袋

	涤纶防水帆布
	28×2/28×2
	附录L及标样
	包装袋、配件工具袋

	铝合金管
	6005 T6 Φ25 mm×1.2mm
	附录B中图B.1～B.3及GB/T 6892管内增加4根加强筋
	通用杆、山墙地杆、立杆

	
	6005 T6 Φ28 mm×1.0mm
	附录B中图B.3及GB/T 6892
	山墙地杆套管

	焊接钢管
	Q215  Φ28mm×1.0mm
	附录B中图B.4～B.6及GB/T 13793
	端架三通、中架四通、地杆四通

	钢丝
	Q 195～Q 235  Φ5 mm
	YB/T 5294及附录C中图C.5
	固定框

	钢丝拉绳
	Φ4 mm，外包PVC胶管
	GB/T 20118及

附录B中图B.8
	固定框架

	天蓝尼龙拉链
	8号
	平拉强力 ≥600 N

拉头拉片结合强力 ≥250 N
	纱门、四角结合、包装袋

	本白尼龙拉链
	5号
	平拉强力 ≥500 N

拉头拉片结合强力 ≥180 N
	外包装袋封口

	天蓝锦丝搭扣带
	宽度  40 mm
	扣合强度 ≥7.0N/cm2 
撕揭强度 ≥1.3N/cm
	门、窗、四角结合

	紫铜管
	T2、T3  内径Φ10㎜壁厚1.0㎜
	GB/T 1527
	夹固竖向钢丝拉绳

	
	T2、T3  内径Φ8㎜壁厚1.0㎜
	
	夹固横向钢丝拉绳

	白涤纶包芯绳
	Φ6 mm
	断裂强力 ≥2500N
	固定帐篷用拉绳

	天蓝涤纶缝纫线
	29.5tex(3
	GB/T 6836
	缝制篷体、包装袋

	热封胶条
	PU胶条  宽度≥25mm
	厚度0.10～0.12 mm
	覆盖缝合针眼

	弹簧钢
	T8A、65Mn  t0.5mm宽度8.5mm
	YB/T 5058及

附录B中图B.7
	弹簧卡

	带管三角环
	Q 195～Q 235 Φ4.0mm(48mm
	YB/T 5294及

附录C中图C.2
	连接拉绳固定帐篷

	天蓝插扣
	聚甲醛  内径50mm宽
	抗拉强力≥650N
	包装袋束紧

	天蓝三道梁
	
	抗拉强力≥650N
	调节束紧带

	天蓝涤纶线带
	28(4/50 mm(1.8 mm
	断裂强力 ≥2500N
	缝制带管三角环、包装袋束紧

	天蓝涤纶线带
	28(4/22 mm(1.0 mm
	断裂强力 ≥800N
	窗格带、框架捆扎带、地杆束紧带、插袋包边、纱围上端捆扎带

	天蓝涤纶线带
	28(4/10 mm×1.0 mm
	断裂强力 ≥300 N
	三角窗帘提拉带

	半圆环
	Q 195～Q 235  Φ2.0mm×19mm
	YB/T 5294及

附录C中图C.3
	穿三角窗帘提拉带

	半圆头空心铆钉
	φ5×32   不锈钢
	见标样
	山墙地杆


表2（续）主辅材料规格与质量要求、用途
	材                料
	质  量  要  求
	用    途

	名    称
	规    格
	
	

	本白涤纶网眼布
	55dtex/24f
	顶破强力 ≥150N及标样
	窗纱、纱门、三角窗纱

	角铝
	6005 T6 30mm×30mm×3mm
	附录C中图C.1
	三角桩

	橡塑桩头
	桔红色、柔软型
	附录C中图C.4
	三角桩桩头

	PVC透明塑料片
	t 0.36mm
	标样
	国旗插袋、标签插袋

	编织布
	内覆膜型
	拉伸强力 ≥ 700 N/5cm

经、纬密度≥35根/10cm

单位面积质量 ≥90 g/m2
	外包装

	捆包绳
	Φ7mm   三股
	断裂强力 ≥1400 N
	包装袋捆扎

	拉绳木板
	硬杂木100mm×26mm
	见标样
	紧固帐篷

	注：标样是由采购方发放或由生产企业报送经采购方批准的标准实物样品。


3.4　篷体外观要求
3.4.1　篷体材料应符合附录J的规定，颜色为天蓝色，潘通色卡号PANTONE 17-4041，涂层颜色为深灰色，潘通色卡号PANTONE 18-4005 。包装袋材料应符合附录L的规定，颜色为天蓝色，色相及织物组织的选择按主管部门审查批准的标样。篷体、包装袋各部位色差不低于GB/T 250规定的3级。

3.4.2　篷体上印字为白色，印刷应端正、清晰、色度饱满、牢固，不得露底色，不得脏污。做防雨性能试验时，不得有褪色、掉色和流淌油墨现象。

3.4.3　篷体应平展、整洁，表面污迹面积不得大于100mm2，限五处，污迹面积小于50mm2的不计，但不得密集。

3.4.4　缝制部位返工修复残留针眼长度不得超过100mm，非缝制部位不得有残留针眼。

3.5　篷体缝制要求
3.5.1　缝纫部位表面应平展、整洁、线迹直顺、针码均匀，各配件位置准确。

3.5.2　缝制针码为各大片拼幅部位的明线9针/30mm～11针/30mm ，其他部位的明线8针/30mm～12针/30mm，起止针须重缝3道或4道线，长度不少于10mm。断线接头处须重缝20mm～30mm。

3.5.3　拼幅采用双针机折边缝合或包复缝合两道线，水平拼接时拼缝朝下。各拼接部位不得经纬混拼。

3.5.4　各缝制部位应缝制牢固，不得有开线、断线、跳线、破损、死折、皱折、返线、残留针眼、出套、毛漏、下炕（掉道、塌边）等缺陷。

3.5.5　篷顶的拼接部位、缝制针眼、定位针眼等部位的内表面，需用PU胶条贴膜处理。贴膜应牢固、平整、直顺、搭接到位，不得有残留胶条、贴膜不牢、偏歪等缺陷。

3.5.6　拉绳穿过拉绳木板后应系于篷顶带管三角环上。
3.6　篷体缝制工艺
3.6.1　篷顶内面缝制宽度50 mm、涂层面向外的“十”字通筋。篷顶面四角位置有向外45°角缝制的拉绳袢，四边中心位置有垂直向外的拉绳袢。拉绳袢上缝制带管三角环，缝制方法见附录A中图A.1、图A.2。

3.6.2　篷体侧墙与山墙的结合为侧墙压山墙结构，用双片拉头闭尾尼龙拉链和锦丝搭扣带连接，装配后篷体表面应平展、松紧适度。                                    
3.6.3　篷檐为双层面料，宽100 mm。两侧墙篷檐距边5 mm～8 mm缝纫一道渗水线，见附录A中图A.1、图A.2。篷顶与侧墙、山墙的结合用双针机缝合，见附录A中图A.1、图A.2。侧墙、山墙上沿合大顶部位有涂层面向外的加强筋与篷顶缝合，见附录A中图A.2、图A.4、图A.6、图A.8。

3.6.4　框架与篷体侧墙的结合用捆扎带固定。篷体每个侧墙内上沿部位有四根捆扎带，立杆中间部位有两根捆扎带见附录A中图A.4。捆扎带长度以适于捆扎固定为宜。
3.6.5　山墙、侧墙内下沿部位缝制100 mm宽布面朝外的加强筋。篷体与地杆的结合部位用钉缀活动三节环的束紧带固定，开门山墙缝制四个，开窗山墙缝制五个；侧墙各缝制四个，见图A.4、图A.6、图A.8。活动三节环的焊口应外露。
3.6.6　窗帘左右两边竖向缝制单拉头闭尾尼龙拉链与窗口两侧缝制的拉链连接，下沿缝制锦丝搭扣带与窗帘内侧缝制的锦丝搭扣带扣合，对位应准确，见附录A中图 A.3、图A.7。

3.6.7　窗纱内的中间部位缝制涂层面向外加强筋，窗纱外的中间部位缝制布面向外加强筋。窗口内有间距均匀且交叉点连接的横压竖窗格带，窗格带压缝在窗纱外侧，见附录A中图A.3。窗帘上沿外缝制三点固定袢，窗帘里对应位置缝制固定带，固定带的长度以捆扎方便为宜。见附录A中图A.3。

3.6.8　三角窗有窗纱，三角窗内缝制涂层面向外的贴边和三条竖向加强筋，窗外缝制三条竖向布面向外的加强筋。三角窗外的两斜边缝制锦丝搭扣带（勾），顶角上缝制半圆环一个。三角窗外底边有固定的下开式窗帘，窗帘两斜边缝制锦丝搭扣带（圈）。三角窗帘顶端缝制穿过顶角半圆环的环形提拉带，拉带净长1.2m。三角窗帘底边中心缝制长120mm锦丝搭扣带（勾）。见附录A中图A.5、图A.7、图A.9。

3.6.9　门口外两侧缝制锦丝搭扣带和双片拉头闭尾尼龙拉链，与门帘内两侧缝制的搭扣带和拉链连接，见附录A图 A.5。

3.6.10　纱门帘的四边及中间部位缝制布面向外的贴边、加强筋和间距均匀连接格带，两侧用8号双片拉头闭尾尼龙拉链连接。门帘上沿外缝制两点固定袢，门帘里、纱帘里和面对应位置缝制固定带，固定带的长度以捆扎方便为宜，见附录A中图A.5、图A.10、图A.11。

3.6.11　绱门帘、窗帘采用水口向下的缝制结构，见附录A中图A.3、图A.5。
3.6.12　两侧墙内中间缝制涂层面向外的加强筋，侧墙两边缝制锦丝搭扣带圈面及双片拉头闭尾尼龙拉链。见附录A中图A.3、图A.4。

3.6.13　拉绳应系于篷顶带管三角环上，通过拉绳木板进行调节适应长度。
3.6.14　篷体下口四周需缝制宽度200mm的培土布，侧墙的培土布与山墙的培土布相互垂直。培土布外沿需折边或卷边缝制。
3.6.15　纱围两侧与侧墙的结合通过锦丝搭扣带连接，纱围上端用捆扎带与杆件连接。其纱围结构及主要尺寸见附录A中A.12，纱围里结构对应位置缝制立杆捆扎带，捆扎带的长度以捆扎方便为宜。
3.6.16 帐篷门口左侧“救”字上方和帐篷两侧墙的两个窗户居中位置缝制国旗标志插袋，插袋尺寸为长475mm×宽325mm。插袋面材料采用厚0.36mmPVC透明塑料片，插袋四周应用28×4/22×1天蓝涤纶线织带包边，三面距边2mm压明线一道，插袋右侧预留开口。见附录A中图A.3、图A.5。国旗标志见附录E。
3.6.17 帐篷门口右侧“灾”字上方缝制编号插袋，距门上口延长线100mm，距门口100mm。插袋面材料采用厚0.36mmPVC透明塑料片，插袋四周用28×4/22×1天蓝涤纶线织带包边。插袋尺寸为长320mm×宽240mm。三面距边2mm压明线一道，插袋右侧预留开口，见附录A中图A.5。
3.6.18 在开门山墙里结构右侧门框距地1500mm处缝制空白篷体水洗标。见附录A中图A.6。水洗标要求见附录G。
3.7　框架及金属配件

3.7.1　框架各杆件连接采用三通和四通插管结构，相互插接应配合到位，见图2，中架四通和端架三通用外包PVC的钢丝拉绳穿过固定环后，用紫铜管压合固定成组合套件，紫铜管压合部位钢丝绳上的PVC包覆层必须除去，以确保压合强力。钢丝拉绳结构及主要尺寸见图2及附录B中图B.8。

3.7.2　框架各杆件铝合金管两端口及弹簧卡装配孔应去除毛刺。
3.7.3　框架各杆件两端装配的弹簧卡应牢固，弹簧卡装配应松紧适度。山墙地杆需配弹簧卡，立杆不配弹簧卡。
3.7.4　框架各杆件表面应光洁、美观，不得有剥落、开裂、气泡、裂纹、色差等缺陷，与通件相互插接应配合到位、灵活，装配应顺畅、牢固、稳定。
3.7.5　固定框喷塑前需经去毛刺、除油、除锈、磷化处理后再进行喷涂环氧树脂粉末涂料处理，颜色为灰色，漆膜应饱满、光洁、均匀、牢固，不得有露底、裂纹等缺陷。

3.7.6　框架杆件各焊接部位必须满焊以焊接牢固，焊缝完整，手感光滑、形位准确。焊接处不得有漏焊、开焊、烧焦等缺陷。各焊接部位需对正平直，接触面不得有多余凸起物。
3.7.7　带管三角环、弹簧卡需经电镀锌及钝化处理。三角桩为金属本色。

3.8　辅料

3.8.1　所有绳头、带头应热熔或浸胶处理，不得脱纱、散头。

3.8.2　拉绳外观应规整、圆滑，不得有明显的扭股、裂股、脏污、油污、粗细不匀等缺陷。

3.8.3　线带宽窄一致，薄厚均匀，表面整洁，不得有明显断经、乱经、稀弄、跳花、污斑等缺陷。

3.8.4　拉链、锦丝搭扣带应符合表2的规定。
3.9　理化性能

3.9.1　篷体材料织物组织、规格及性能指标要求应符合附录J的规定。
3.9.2　包装袋材料规格及性能指标要求应符合附录L的规定。

3.9.3　铝合金管性能要求应符合附录M的规定。
3.9.4　涤纶网眼布技术要求应符合表2的规定。

3.9.5　框架喷塑件及电镀锌配件的性能应符合表3的规定。
表3  喷塑件及金属配件性能要求
	部   件  名  称
	项     目
	指      标

	喷塑件
	规格，mm
	外径
	28±0.40

	
	
	壁厚
	1.0±0.10

	
	喷塑漆膜耐腐蚀
	中性盐雾喷雾96h，膜层不起泡、不脱落，无锈斑

	电镀锌配件
	锌镀层耐腐蚀
	中性盐雾喷雾48 h，主要表面无锈斑


3.9.6　PU胶条粘附强度不得低于6N/cm。
3.9.7　成品帐篷防雨性能按附录D要求检验，30min篷体部位不得有漏水现象。

3.9.8　编织布、拉绳、捆包绳的物理性能指标应符合表2的规定。
4　试验方法

4.1　材料检验

    各种材料进厂后或使用前应按相关标准检验，不合格者不得使用。

4.2　外观检验

4.2.1　检验条件
    在天然散射光或无反射光的白色透射光线下进行，光的照度不得低于300 lx（相当于40W日光灯下距离500mm处的光照度）。

4.2.2　检验方法

外观质量的检验以目视观感和手感检验，或与合同约定的的标样比照检验。
4.2.3　颜色检验

    主辅材料的颜色检验按GB/T 250的规定, 或与合同约定的标样比照检验。

4.3　尺寸检验

    成品尺寸的检验用精确度为1.0mm的卷尺测量。框架杆件外径、壁厚及各种配件的检验用精度0.02mm的游标卡尺检验。

4.4　理化性能检验

4.4.1　篷体材料织物组织、规格、性能指标的检验按附录J的规定。
4.4.2　包装袋材料规格及性能指标的检验按附录L的规定。
4.4.3　金属配件锌镀层耐腐蚀的检验按QB/T 3826的规定。

4.4.4　拉绳、窗格带、捆包绳断裂强力检验按FZ /T 65002的规定，编织布拉伸强力的检验按GB/T 3923.1的规定。
4.4.5　锦丝搭扣带扣合强度和撕揭强度的检验按JSB 40.1～JSB 40.2的规定。

4.4.6　帐篷防雨性能的试验按附录D的规定。

4.4.7　涤纶网眼布顶破强力的检验按GB/T 19976的规定。

4.4.8　尼龙拉链平拉强力和拉头拉片结合强力的检验按QB/T 2173的规定。

4.4.9　铝及铝合金力学性能检验按GB/T 228.1。
4.4.10　PU胶条粘附强度的检验按FZ/T 01010的规定。

4.5　标志与包装检验

    标志与包装质量的检验按5.1和5.2的规定。

5　标志、包装、运输与贮存

5.1　标志

5.1.1　产品标志

5.1.1.1　帐篷顶坡两面居中，距篷顶左、右边450mm～500 mm内均匀排列印刷“应急救灾”字样，字体尺寸高450 mm，笔划粗细为50 mm。

5.1.1.2　门左、右两侧居中，分别印“救”、“灾”字样，字的下端距地面800mm，字体尺寸高500mm，笔划粗细50mm。

5.1.1.3　两侧墙距地面230mm～300mm、在右窗下居中位置长700mm、高400mm的范围内，居中均匀排列印刷:救灾专用12m2单帐篷、生产年月、承制单位名称承制、中华人民共和国应急管理部监制、MADE UNDER THE SUPERVISION OF THE MINISTRY OF EMERGENCY MANAGEMENT, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA。其中，英文分两行，居中对齐。当承制单位名称较长时，允许排成两行，字体尺寸高50mm。字体规定，生产年月为宋体字,其余内容为黑体字。示例见图3。

救灾专用12m2单帐篷
XXXX年XX月
承制单位名称 承制
图3  产品标志
5.1.1.4　印刷用油墨为织物油墨。印字为白色平头标准黑体字，印刷字迹清晰、工整、布局合理。
5.1.2　包装标志

5.1.2.1　篷体与框架一体化包装，内包装袋的一个侧面根据包形大小印刷白色的“救灾专用12m2单帐篷”字样及数量、质量、体积、生产日期、“共1包”、承制单位名称及监制单位名称。其“救灾专用12m2单帐篷”及承制单位名称、监制单位名称为黑体字,其他为宋体字。印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰工整。示例见图4。
救灾专用12m2单帐篷
数量：1顶  质量：××kg
体积：××mm×××mm×××mm
生产日期：×××× 年×月 共1包
×××××× 承制
图4  包装标志
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图5 码垛标志
5.1.2.2　外包装编织布的两个侧面的居中位置，印刷标志内容见图4。外包装袋两个端面，印刷仓储码垛标志，印刷内容见图5。
5.1.2.3　包装标志用织物油墨印刷，内包装用白色油墨，外包装用黑色油墨。
5.1.3　其它标志
5.1.3.1　帐篷配置国旗标识及“中国CHINA”标志。帐篷门口左侧“救”字上方和帐篷两侧墙的两个窗户居中位置插袋中配置国旗标志，国旗标志要求见附录E。在帐篷有门山墙的门上方中间位置设置“中国 CHINA”标志，标志长800mm，宽150mm，要求见附录F。
5.1.3.2　帐篷配置编号插袋。帐篷门口右侧“灾”字上方配置编号插袋，使用过程中放置编号。
5.1.3.3　在篷体的空白水洗标上张贴中央救灾物资二维条码，二维条码于包装前紧贴于水洗标居中位置，在外包装袋两个端面的仓储码垛标志旁粘贴二维条码，具体要求见附录G。
5.2　包装

5.2.1　帐篷内包装袋采用28×2/28×2天蓝色涤纶防水帆布缝制。包装袋为两仓结构，两端面内衬硬质防碰撞缓冲材料。篷体和纱围折叠后放入内包装袋中的左仓内，框架放入右仓内。包装袋用双拉头尼龙拉链扣合，包装袋的尺寸为1830mm×300×240mm（长×宽×高），包装袋左右仓开口长度为240mm+1830mm+240mm（高×长×高）。框架包装用两个Φ6mm喷塑钢丝固定框固定杆件和配件，三角桩用面料缝制的小包装袋包装，袋口束紧后放入框内。固定框示意图见附录C中图C.5，。包装袋侧面采用28×4/50mm×1.8mm天蓝涤纶线缝制两条带可调节的手提或肩背两用带，两条背带应从包装袋底部兜过，两条背带中间距为500mm。每条背带缝制一个塑料插扣和三道梁。见附录A图A.13。
5.2.2　外包装用塑料编织布缝制，缝线不得少于两道线，外包装袋在一侧长向缝制一条拉链，拉链长为240mm+1830mm+240mm，另一侧在内包装袋两条束紧带对应的地方开一条长度为600mm的拉链口，背带从两侧拉链口中穿出。外包装袋两个端面，印刷仓储码垛标志，印刷内容见图5。用Φ7mm捆包绳捆扎两道成“││”形，每道两条绳并排，捆扎应牢固、严紧，外包装外观应方正平展。

5.2.3　包装袋内需放入产品检验单、产品包装单和帐篷使用说明书各一份。检验单样式见图6，其中“检验单”、“产品名称”、“品等” 、“生产日期”、“检验人员”和“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单规格为B5纸的1/4，字体大小适宜。帐篷使用说明书需注明帐篷组装、拆卸方法等内容。产品包装单见附录H，帐篷使用说明书见附录I。
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图6 检验单样式
5.2.4　另行包装
当订购方对包装形式另有要求时，按订购方要求办理。
5.3　运输与贮存

5.3.1　包装件在运输、贮存中严禁露天堆放，不得日晒雨淋。搬运、装卸过程中严禁抛摔。

5.3.2　贮存包装件的仓库必须通风干燥，相对湿度不得超过80%。

6　检验规则

6.1　基本原则
6.1.1 承制单位在生产过程中，应按3.3的要求选用原材料、杆件及配件，并应周期性检验；对半成品、成品应逐个检验，并符合3.4～3.9的要求。
6.1.2  成品验收重点是成品加工质量、包装标志以及不受加工和包装影响的部分主要材料关键性能抽验。成品的外观质量和内在质量应符合表5和表6要求。
6.1.3  成品的外观质量和内在质量根据表5和表6进行，并满足相关要求。
6.2　抽样
抽样方法为随机抽样，检验数量为1%。原材料、杆件及配件理化性能的检验按实际需要取样。
6.3　检验项目
6.3.1  外观质量     
6.3.1.1  外观检验内容及要求
按3.1、3.2、3.4～3.8、5.1、5.2 条要求逐项检验，可按照表5规定进行检验。
表5 外观检验
	检验项目
	要求
	主要检验内容

	样式及主要尺寸
	3.1、3.2
	样式及成品主要规格尺寸

	颜色、缝制、外观等
	3.4、3.5、3.6
	颜色、色差、篷体缝制及外观

	框架及金属配件
	3.7
	框架外观及焊接、金属配件外观、尺寸

	辅料
	3.8
	拉绳、绳头及带头、拉链、搭扣、胶条宽度

	包装及标志
	按照5.1、5.2中相关外观规定
	标志内容及规格、印字、包装规格、牢固性、检验单、使用说明书、包装单


6.3.1.2  缺陷划分
外观不符合附录N规定的技术要求，即构成缺陷，按其不符合标准和对产品使用性能及外观影响的程度记录缺陷程度和数量，缺陷分类表见附录N。轻缺陷指不影响使用功能的缺陷；重缺陷指通过换件小修可排除的缺陷；严重缺陷指影响帐篷使用功能应返厂维修的缺陷。
a）严重缺陷：不符合标准规定、严重影响产品使用性能、严重影响产品外观的缺陷；
b）重缺陷：对产品使用性能和产品外观影响不严重，但严重不符合标准规定的缺陷；
c）轻度缺陷：不符合标准规定，但对产品使用性能和产品外观影响较小的缺陷。
6.3.1.3  单件样品外观质量评定
按6.3.1.2对单件样本进行外观质量评定，如缺陷数符合以下要求则判该件产品外观质量合格，否则为不合格：
严重缺陷=0，重缺陷=0，轻度缺陷≤10， 或 

严重缺陷=0，重缺陷=1，轻度缺陷≤6
6.3.1.4  批量外观质量评定
按6.2抽取的每个样品按6.3.1.3进行单件评定，如果不合格样本数不超过10%，则该批产品外观质量合格，否则该批产品外观质量不合格。
6.3.2  成品内在质量
6.3.2.1内在质量检验项目
成品和材料内在质量的检验按照表6规定进行。
6.3.2.2 内在质量评定
    样品内在质量全部达到6.3.2要求，判该批内在质量合格；如有不合格项，可再取1个样品对不合格项进行复测，结果合格作批内在质量合格，否则判批内在质量不合格。
6.4　入库批质量评定
    对入库批产品按6.3.1和6.3.2检验后，如产品批内在质量和外观质量均合格判为批产品合格，否则为不合格。
表6 检测项目、检测方法和合格判定条件
	部件
	检 验 项 目
	技术要求
	检测方法

	成品
	防雨性能
	30min不渗漏
	附录D

	涤纶PU涂层布
	断裂强力，N
	经向
	≥1150
	GB/T 3923.1

	
	
	纬向
	≥1000
	

	
	撕破强力，N
	经向
	≥35
	GB/T 3917.3

	
	
	纬向
	≥30
	

	
	*阻燃性能
	损毁长度，mm
	≤150
	GB/T 5455

	
	
	续、阴燃时间，s
	≤15
	

	
	
	熔融滴落物
	不得引起脱脂棉燃烧或阴燃
	

	
	耐光色牢度，级
	≥4
	GB/T 8427-2008 方法3

	
	抗粘连性
	允许轻度粘连
	FZ/T 01063

	包芯绳
	断裂强力，N
	≥2500
	FZ/T 65002

	铝合金管
	规格
	筋高+壁厚，mm
	≥2.6mm
	直尺、卡尺

	焊接钢管
	规格
	外径
	28±0.40
	直尺、卡尺

	
	
	壁厚
	1.0±0.10
	

	注：有*的项为选择项，根据实际情况选测。


6.5    复验
如检验结果判定批质量不合格，供货方对检验结果有异议时，可申请收货方委托第三方检测机构进行重新检验，复验以一次为准。凡复检判定合格的应作全批合格，但实际查出的不符合产品供货方应负责调换或作降价处理；判定不合格的应作全批不合格，收货方视情况责令供货方全部整改或作返工处理。物资检验合格后，收货方出具验收单。
附　录　A
(规范性附录)

篷体各部件名称、结构及主要尺寸
A.1　篷顶
    篷顶面结构及主要尺寸见图A.1。篷顶里结构及主要尺寸见图A.2。
  单位为毫米
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图A.1  篷顶面结构及主要尺寸
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单位:毫米
图A.2  篷顶里结构及主要尺寸
A.2　侧墙
侧墙面与窗户结构及主要尺寸见图A.3。侧墙里与窗户结构及主要尺寸见图A.4。
单位为毫米
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图A.3侧墙面与窗户结构及主要尺寸
单位为毫米
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图A.4  侧墙里与窗户结构及主要尺寸
A.3　开门山墙
开门山墙面结构及主要尺寸见图A.5。开门山墙里结构及主要尺寸见图A.6。
单位为毫米
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图A.5  开门山墙面结构及主要尺寸
单位为毫米
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图A.6  开门山墙里结构及主要尺寸
A.4　开窗山墙
开窗山墙面结构及主要尺寸见图A.7。开窗山墙里结构及主要尺寸见图A.8。
单位为毫米
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图A.7  开窗山墙面结构及主要尺寸
单位为毫米
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图A.8  开窗山墙里结构及主要尺寸
A.5　三角窗
三角窗结构及主要尺寸见图A.9。
单位为毫米
[image: image38.png]
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图A.9  三角窗结构及主要尺寸
A.6　门帘
门帘结构及主要尺寸见图A.10。
单位为毫米
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图A.10  门帘结构及主要尺寸
A.7　纱门
纱门结构及主要尺寸见图A.11。
单位为毫米
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图A.11  纱门结构及主要尺寸
A.8　纱围
纱围两侧与侧墙的结合通过锦丝搭扣带连接，纱围上端用捆扎带与杆件连接。 其结构及主要尺寸见图A.12 b）。
单位为毫米
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图A.12  纱围结构及主要尺寸
A.9　包装袋
包装袋结构及主要尺寸见图A.13。
单位为毫米
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图A.13  包装袋结构及主要尺寸
附　录　B
   (规范性附录)

   框架各部件名称、结构及主要尺寸
B.1　通用杆结构及主要尺寸见图B.1。
单位为毫米
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图B.1 通用杆结构及主要尺寸
B.2　立杆结构及主要尺寸见图B.2。
单位为毫米
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图B.2 立杆结构及主要尺寸
B.3　山墙地杆结构及主要尺寸见图B.3。
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单位为毫米
图B.3 山墙地杆结构及主要尺寸
B.4　端架三通结构及主要尺寸见图B.4。
单位为毫米
[image: image45.png]m




图B.4 端架三通结构及主要尺寸
B.5　中架四通结构及尺寸见图B.5。
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单位为毫米
图B.5中架四通结构及主要尺寸
B.6　地杆四通结构及主要尺寸见图B.6。
单位为毫米
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图B.6  地杆四通结构及主要尺寸
B.7　[image: image48.png]


弹簧卡结构及主要尺寸见图B.7。
单位为毫米
B.7  弹簧卡结构及主要尺寸
B.8　钢丝拉绳结构及主要尺寸见图B.8。
单位为毫米
[image: image49.jpg]
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B.8  钢丝拉绳结构及主要尺寸
附　录　C
   (规范性附录)

  配件名称、结构及主要尺寸
C.1　三角桩结构及主要尺寸见图C.1。
单位为毫米
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图C.1  三角桩结构及主要尺寸
C.2　带管三角环结构及主要尺寸见图C.2。
[image: image51.png]


单位为毫米
图C.2带管三角环结构及主要尺寸
C.3　[image: image52.png]


半圆环结构及主要尺寸见图C.3。
单位为毫米
图C.3  半圆环结构及主要尺寸
C.4　[image: image53.png]


橡塑桩头结构及主要尺寸见图C.4。
单位为毫米
图C.4 橡塑桩头结构及主要尺寸
C.5  框架内包装及固定框尺寸示意图见图C.5。
[image: image54.png]


单位为毫米
图C.5  框架内包装及固定框主要尺寸
附录 D　   
(规范性附录)

防雨性能试验方法
D.1　防雨性能要求
D.1.1　篷体四个角用拉绳拉紧，使篷顶部位平展后再进行喷淋试验。
D.1.2　按图D.1测试，30min篷顶及篷顶与侧墙缝合部位无渗水现象。
D.2　防雨试验
将帐篷支撑，使帐篷完全处于受力状态后，按图D.1实施人工降雨测试，试验条件如下：
a）喷水管道设水泵1个；
b）喷水管道设水量调节阀1个；
c）喷头间距1m，喷淋面积可均匀覆盖整个帐篷；
d）喷头与帐篷顶间距大于0.8m；
e）每个喷头喷水量不小于40升/30分钟。
[image: image10.jpg]



图D.1  防雨性能试验示意图
附　录　E　
 （规范性附录）
国旗标志技术要求
E.1  国旗纸张采用200g/㎡铜板纸，国旗尺寸为长450mm×宽300mm。
E.2  胶板印刷，连续使用2年以上日光照射下不褪色。
E.3  将国旗采用塑封方式保障其可靠密封防水。塑封薄膜厚度为15C。塑封国旗后尺寸为长464mm×宽314mm。
E.4  国旗位置规定。在前山墙“救”字上方，距门上口延长线200mm，距门口390mm处放置国旗插袋一个。在帐篷两侧墙窗口居中位置放国旗插袋各一个。
E.5  塑封好的国旗根据帐篷生产批量配套单独包装，在帐篷展开后再插入国旗插袋中。
E.6  国旗的其它要求应满足GB 12982的要求。主要尺寸见图E.1。（单位为毫米）
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图E.1  国旗标志主要尺寸
附　录　F　
（规范性附录）
“中国 CHINA”标志技术要求
“中国 CHINA”标志，放在帐篷有门山墙的门上方中间位置。印字为白色平头标准黑体字，印刷字迹清晰、工整、布局合理。尺寸位置见图F.1。（单位为毫米）
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图F.1 “中国 CHINA”标志示意图
附　录　G
    （规范性附录）
水洗标及二维码
G.1 篷体水洗标位于开门山墙里结构右侧门框距地1500mm，尺寸约为130mm×100mm，样式见图G.1, 位置见附录A中图A.6,空白水洗标应选用耐磨，防水材质，并能够与二维码材质强力粘合。二维条码于包装前紧贴于空白水洗标居中位置。
G.2外包装袋两端面码垛标志旁粘贴二维条码不干胶，位置见图G.2。
G.3 二维条码采用热敏不干胶10年纸，保证持久耐用。
                                                                     单位为毫米
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图G.1 水洗标样式
[image: image55.jpg]
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图G.2 外包装袋二维码位置
附　录　H　
（规范性附录）
产品包装单
	类别
	名称
	单位
	数量
	质量(kg)
	包装标志

	一
体
化
包
装

	篷体部分
	篷体
	件
	1
	××
	救灾专用 12m2单帐篷 
数量：1顶     质量：××kg

体积：1830mm×300mm×240mm

生产日期：   年  月  共1包 
单位名称承制
单位名称监制

	
	
	纱围
	件
	1
	
	

	
	
	帐篷使用说明书
	本
	1
	
	

	
	
	产品合格证
	张
	1
	
	

	
	
	拉绳

（含拉绳木板）
	5m
	条
	2
	
	

	
	
	
	3m
	条
	6
	
	

	
	框架部分

	通用杆
	根
	18
	
	

	
	
	山墙地杆
	根
	2
	
	

	
	
	立杆
	根
	6
	
	

	
	
	地杆四通
	个
	6
	
	

	
	
	中架四通
	个
	3
	
	

	
	
	端架三通
	个
	6
	
	

	
	
	三角桩
	个
	8
	
	

	
	
	钢丝拉绳
	组
	3
	
	

	
	
	橡塑桩头
	个
	8
	
	

	
	
	配件工具袋
	个
	1
	
	

	
	
	包装框
	个
	2
	
	

	
	包装袋
部分
	内包装袋
	个
	1
	
	

	
	
	外包装袋
	个
	1
	
	

	注：一体化包装是将篷体与框架集装在一个包装袋内。


附　录　I
(资料性附录)

帐篷使用说明书
1.1　用途
    供平原地区安置受灾群众使用。可容纳5人左右临时性住用。
1.2　主要技术性能与特点

a) 帐篷为双坡面直立墙形式。框架为插接式结构，设有落地横杆。能在自重和8级风力下安全使用。

b) 帐篷长3.7m、宽3.2m、顶高2.67m、檐高1.75m。使用面积12m2。

c) 组装时间:15min/6人左右。

d) 正常情况可连续使用2年以上。

1.3　架设

a) 打开包装袋，分别取出篷体和框架等部件，依据产品包装单清点各部件数量。
b) 取通用杆8根和已压合固定好钢丝拉绳的三组端架三通、中架四通，组成三组相连的人字架并连接。
c) 取通用杆4根与端架三通、中架四通组成框架。
d) 将篷顶摆放在三组人字架上，并调整位置。
e) 取立杆6根分别插入端架三通和中架四通，用6人同时将篷顶支起，与已摆放的地杆件连成一体。
f) 各部位捆扎带系紧，尼龙拉链扣合，并调整帐篷位置，与框架各杆件连接。
g) 在地面相应位置打入三角桩，固定拉绳，调整松紧，并将橡塑桩头套戴在三角桩端面。
h) 整理帐篷，沿帐篷四周培土埋上。
1.4　撤收

    a) 帐篷的撤收过程与架设相反，撤收时参照架设的方法、步骤反序进行即可。
    b) 折迭篷体时，要根据一体化包装袋篷身部分的尺寸（1830mm×150mm×150mm）迭好，再放入一体化包装袋篷身部分。
    c) 帐篷各杆件及零部件按产品包装单清点无误后，放入固定框内，放入一体化包装袋框架部分。
1.5　使用维护注意事项

a) 架设和撤收时，切勿在地面上拖拉篷体，以免弄脏和撕裂,造成不必要的破损。
b) 使用过程中，要注意保持内外篷布的洁净。
c) 雨、雪和大风后要检查篷顶及四周地面有无积水、积雪和拉绳松脱等情况，及时清理和调整，以保证帐篷处于正常使用状态。
d) 受潮后的帐篷不允许长期存放，须及时晾晒干燥后，再打包贮存。
e) 帐篷零部件不得挪为它用。
f) 帐篷的包装袋应随帐篷妥善保存，不得丢失，以备回收再用。
g) 帐篷在使用过程中，如发现有零部件损坏应及时更换。
附　录　J　
(规范性附录)

333dtex×333dtex涤纶PU涂层布技术要求
J.1 颜色及涂覆方式
    涤纶PU涂层布为浅天蓝色PANTONG 17—4041 PU涂层织物。
J.2 织物规格
织物规格见表J.1。
表J.1  织物规格
	项      目
	规  格

	涤纶丝（DTY），%
	100

	纤维规格，dtex
	经纱
	333

	
	纬纱
	

	单位面积质量，g/m2
	200


J.3 性能指标及试验方法
性能指标及试验方法见表J.2。
表J.2  涤纶PU涂层布性能指标及试验方法
	项      目
	性能指标
	试验方法

	单位面积质量偏差率，%
	≤10
	GB/T 4669

	断裂强力，N/5cm
	经向
	≥1150
	GB/T 3923.1

	
	纬向
	≥1000
	

	撕破强力，N
	经向
	≥35
	GB/T 3917.3

	
	纬向
	≥30
	

	抗粘连性
	允许轻度粘连
	FZ/T 01063

	耐光色牢度
	≥4
	GB/T 8427-2008方法3

	静水压，kPa
	未经折叠部位
	≥50
	GB/T 4744

	
	*折叠后有折痕部位
	≥30
	

	阻燃性能
	损毁长度，mm
	≤150
	GB/T 5455

	
	续、阴燃时间，s
	≤15
	

	
	熔融滴落物
	不得引起脱脂棉燃烧或阴燃
	

	注：折痕部位耐静水压测试样折叠方法及测试要求见附录K。


附　录　K　
（规范性附录)

静水压测试试样折叠方法及测试要求
    在距布段头1000mm处开剪、去头。再沿布匹径向500mm开剪，裁下的布样沿纬向500mm开剪，制成500mm×500mm试样三块，试样应无影响测试的疵点。每块试样沿中轴线，上下、左右、上下、左右对折四次，如图K.1所示，形成16层，边长125mm×125mm的正方形。将试样置于平整、光洁、刚性，边长大于160mm×160mm的两块正方形平板之间，上平板上方配重，试样上方的总重50kg，重力均匀施加于试样上。在标准大气条件下进行测量和实验，持续时间24h。试验结束后，将试样展开，按十字折痕取5处，如图K.2所示，分别测量静水压，取平均值。三块试样的平均值为折痕处静水压值。
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图K.1 试样折叠方法
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图K.2 试样静水压测点位置
附　录　L    
（规范性附录）
28×2/28×2涤纶防水帆布技术要求
L.1性能指标及试验方法
    涤纶防水帆布为天蓝色。
L.2 织物规格
    织物规格见表L.1。
表L.1  织物规格
	项      目
	规  格

	涤纶丝（DTY），%
	100


L.3 性能指标及试验方法
    性能指标及试验方法见表L.2。
表L.2  性能指标及试验方法
	项     目
	指  标
	试  验  方  法

	单位面积质量，g/m2
	≥290
	GB/T 4669

	密度，根/10cm
	经 向
	≥237
	GB/T 4668

	
	纬 向
	≥180
	

	断裂强力，N/5cm
	经 向
	≥1200
	GB/T 3923.1

	
	纬 向
	≥1000
	

	撕破强力， N
	经 向
	≥35
	GB/T 3917.3

	
	纬 向
	≥30 
	

	静水压，  kPa
	≥4.0
	GB/T 4744


附　录　M　
 (规范性附录)

铝合金管技术要求
M.1　铝合金管
    Φ25 mm×1.2mm铝合金管的性能指标及试验方法要求见表M.1。
表M.1 铝合金管性能
	项目
	指标
	试验方法

	规格
	筋高+壁厚，mm
	≥2.6mm
	直尺、卡尺

	抗拉强度，Ｒm/MPa
	≥255
	GB/T 228

	屈服强度，Ｒp0.2/MPa
	≥200
	


(规范性附录)
缺陷分类表
	序号
	检验项目
	轻度缺陷
	重缺陷
	严重缺陷

	1
	齐套性
	说明书、合格证、窗纱缺少。
	地桩、拉绳缺少。
	篷体部件、框架有缺件。

	2
	标志
	包装及部件代号不全
	包装及部件代号全部缺失。
	

	3
	帐篷
外形尺寸
	基本尺寸偏差不影响外观。
	基本尺寸偏差影响外观。
	框架与篷体尺寸不匹配，导致帐篷无法架设。

	4
	篷体部分
加工质量
	色差超标，缝纫缺陷，绳带头防散未处理。
	带管三角环、连环带、收紧带、尼龙搭扣等漏缝及错缝。
	门、窗帘等漏缝。部件缝制位置严重错位，影响帐篷正常使用。

	5
	篷体主要
原材料质量
	
	篷布有明显的斑渍、死折、露白等现象。
	篷布的断裂强力、静水压，阻燃性能和规范要求不符。

	6
	框架
加工质量
	部件组装位置、配合、切口不符合要求。
	框架零件漏装或装配错误。杆件抽插困难。
	杆件表面裂纹、断裂等严重缺陷。

	7
	框架主要
原材料质量
	管件表面出现掉皮、气泡和色浅现象。
	管件偏心度超过0.2mm，壁厚尺寸下偏差在公称尺寸的11～13%范围内。
	管件偏心度超过0.3mm，壁厚尺寸下偏差超过公称尺寸的13%。表面出现严重气泡。

	8
	辅料
和配件
	带管三角环、尼龙搭扣、织带、地桩、拉绳、窗纱等外观不符合要求。
	带管三角环、尼龙搭扣、织带、地桩、拉绳、窗纱等规格尺寸不符合标准要求。
	

	9
	防雨
抗渗漏性
	篷布接缝部位出现少量渗水但未出现滴水现象。
	篷布出现渗水但未出现滴水现象。
	篷布出现连续滴漏现象。

	注： 1、轻度缺陷指不影响使用功能的缺陷；重缺陷指通过换件小修可排除的缺陷；严重缺陷指影响帐篷使用功能必须返厂维修的缺陷。


分标2：折叠床（一）
	分标：2

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置

	
	1
	折叠床（一）
	不低于37000
	张
	详见附件折叠床。

	▲商务条款
	一、合同签订时间：自中标通知书发出之日起5个日历日内。
二、质保期：


除“技术参数及配置”中另有约定外，其余按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于3年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，在合同履行过程中按厂家规定执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标人承诺执行）。对已投入使用的货物，则质保期为自投入使用之日起不少于6个月。
三、交货时间及地点：

交货时间：自合同签订之日起30日内交货完毕。

交货地点：广西区内采购人指定地点。
四、付款方式：

采购人通过银行转账方式向中标人支付合同款，具体付款方式为：

1、中标人在签订合同之前，5个工作日内，按中标金额的5%，足额提交履约保证金，即可签订采购合同。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金在项目履约完成后5个工作日内无息退还。中标货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的（提供有合格的《中小企业声明函》），按中标金额的2%提交。

2、采购合同签订后，采购人收到中标人提供的预付款请款函和预付款保函后10个工作日内，向中标人支付采购合同金额30%的预付款；所有货物全部到货且验收合格后15个工作日内，由中标人提供验收入库单及开具符合国家规定的发票向采购人申请一次性支付剩余合同货款。

五、售后服务保障或维修响应时间要求：

1、中标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，生产日期不早于 2026 年1月1日，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或投标文件承诺的质量要求。

2、在接到故障通知后，按国家及行业标准对故障进行及时处理，1小时内响应，4小时之内到达现场，如在24小时不能解决问题的，中标人必须提供相同型号或同等档次或更优的备用设备，以保证正常使用，对于电话、传真、E-MAIL方式的售后技术服务要求，在30分钟内作出实质性答复。

3、在质保期内，每半年进行一次定期回访检查并对货物进行维护保养，质保期外提供终身维护保养服务。

4、培训：在安装调试过程中应安排采购人操作人员参与，并进行现场培训，并确保有2～3 人具备熟练操作设备、了解设备结构及工作原理，并能排除一般故障的能力。

六、验收要求

1、验收时，中标人应向采购人提供国家认可的，第三方检测机构出具的本供货批次的检测报告，检测报告内容符合招标文件和投标文件要求的，给予验收，不符合招标文件和投标文件要求的，不予验收。

2、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检测机构出具的所供货物批次在有效期内的检测结果应随货物一并提交采购人。中标人不能完整交付货物及其使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单的，必须负责补齐，否则不予验收。中标人必须在签订合同后3日内与采购人进一步协商包装方式，并由采购人确认后，中标人才能进行包装。
3、中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求及检验合格，采购人方予验收。

4、货物有瑕疵或有破损的，须在10天内进行整改完毕，否则采购人有权直接退货处理。

5、采购人组织验收并抽样由采购人确定的具有国家认可资质的检测机构检测，中标人必须到场配合，验收和抽样检测合格后双方签署验收入库凭证。抽样检测有3项以上（含3项）参数不合格，采购人有权要求换货或直接作退货处理。

6、验收、检测产生的费用由中标人负责，中标人不得以任何理由拒绝支付相关费用。

7、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

七、报价要求

1、货物的价格：包括产品货款、包装费、杂配件、各项检验验收等各种费用及各项税金等；

2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。

3、运输、装卸、调整、退换、开箱检验、保险费、仓储费、损耗费、售后服务费。

4、招标代理服务费、保险费及其他所有费用总和。

5、投标人填报货物单价，并计算填报所投分标采购预算限额内该单价可采购的最大采购数量；投标总价=填报最大采购数量×填报单价，该总价不得超出所投分标采购预算。

6、中标人供货数量以实际供货数量为准，最终结算金额按中标人最终实际供货的数量×中标单价计算，最终结算金额不能超过本项目总预算。

7、本分标评标以投标人所报单价计算价格分。

8、本分标投标单价限价为230.00元/张，投标人投标单价超出本分标单价限价的，投标文件作无效处理。

9、本分标投标人所投货物数量不得低于37000张，投标人所投货物数量低于37000张的，投标文件作无效处理。
注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	其他说明
	一、进口产品说明：

□本分标“需求一览表”中的第    项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。

	投标人的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	能力或者业绩要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	政策性加分条件

	政策性加分条件
	符合节能环保等国家政策要求


附件折叠床
折叠床
1 范围
本部分规定了救灾专用折叠床的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。
本部分适用于救灾专用折叠床的订购、生产与验收。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注入日期的版本适用于本文件。凡是不注入日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 250—2008  纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 812—1988  圆螺母

GB/T 830—1988  开槽圆柱头轴位螺钉

GB/T 858—1988  圆螺母用止动垫圈

GB/T 912—2008  碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带

GB/T 2679.7—2005  纸板 戳穿强度的测定

GB/T 3917.3—2009  纺织品 织物撕破性能  第3部分: 梯形试样撕破强力的测定

GB/T 3923.1—1997  纺织品 织物拉伸性能  第1部分: 断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法

GB/T 4666—2009  纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 4669—2008  纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 4857.4—2008  包装 运输包装件基本试验 第4部分：采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法

GB/T 5455—1997  纺织品  燃烧性能试验  垂直法

GB/T 6545—1998  瓦楞纸板耐破强度的测定法

GB/T 6836—2007  缝纫线

GB/T 13793—2008  直缝电焊钢管

GJB 3840—1999  包装用塑料基压敏胶粘带规范

FZ/T 01004—2008  涂层织物  抗渗水性的测定
FZ/T 01063—2008  涂层织物  抗粘连性的测定

FZ 65002—1995  特种工业用绳带  物理机械性能试验方法
JS3 17—1980  活动三节环

JSB 40.1～40.2—1993  军用锦丝起绒搭扣带扣合强度和撕揭强度的测定方法

QB/T 2461—1999  包装用降解聚乙烯薄膜

QB/T 3811—1999  塑料打包带

QB/T 3817—1999  轻工产品金属镀层和化学处理层的厚度测试方法 金相显微镜法

QB/T 3826—1999  轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法

YB/T 5294—2006  一般用途  低碳钢丝

3 要求
样式结构及成品主要尺寸
救灾专用折叠床为钢管床架折叠式。折叠床由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推。床背面配置可调节束紧带两条，其样式结构应符合主管部门审查批准的标样及图1～图3（单位为毫米）和附录A中图A.1～图A.3。

成品各部位名称及主要尺寸见图1～图3。
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图15　样式、结构及主要尺寸
图1样式、结构及主要尺寸
[image: image57.jpg]



图2床面结构及主要尺寸
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图17　床背面结构及主要尺寸
图3　床背面结构及主要尺寸

材料规格
主辅材料规格与质量要求、用途应符合表1的规定。
表1主辅材料规格与质量要求、用途
	材            料
	质 量 要 求
	用  途

	名    称
	规    格
	
	

	PVC涂层布
	666dtex×666dtex 涤纶丝
	附录B及标样
	床布

	焊接钢管
	Q195  Φ25mm×1.1mm
	GB/T 13793—2008
	床架、床脚

	钢板
	Q 195～Q 235  t 2.0mm
	GB/T 912—2008
	床脚折页

	天蓝涤纶线带
	28×4/22mm×2.0mm
	断裂强力 ≥1600N
	固定床面

	
	28×2/19mm×0.5mm
	断裂强力 ≥400N
	滚边

	
	28×4/50mm×1.8mm
	断裂强力 ≥2500N
	束紧带

	插扣
	聚甲醛  50mm
	抗拉强力≥700N
	连接束紧带

	三道梁
	
	抗拉强力≥900N
	调节束紧带

	活动三节环
	Q195～Q235 24mm×17mm
	YB/T 5294—2006、JS3—17—1980
	固定床面

	天蓝锦丝搭扣带
	宽度 25mm
	扣合强度≥7.0N/cm2，撕揭强度≥1.3N/cm
	固定隔板、枕头

	天蓝缝纫线
	29.5tex×3
	GB/T 6836—2007
	缝制

	塑料板
	PVC  840mm×500mm×4mm
	见标样
	垫床面

	螺钉
	M4mm
	GB/T 830—1988
	固定折页

	螺母
	M4mm
	GB/T 812—1988
	固定折页

	垫圈
	M4mm
	GB/T 858—1988
	固定折页

	铆钉
	Q215～Q235  Φ5mm
	标样
	固定折页

	海绵
	重体海绵
	
	填装枕芯

	塑料堵盖
	外径  Φ23mm
	
	床脚垫

	塑料垫托
	—
	
	垫床脚


表1 （续）主辅材料规格与质量要求、用途
	材            料
	质 量 要 求
	用  途

	名    称
	规    格
	
	

	瓦楞纸箱
	960mm×480mm×720mm
	抗压力 ≥6500N 

耐破强度 ≥1500kPa 

戳穿强度 ≥10.0J
	外包装

	胶粘带
	宽度60mm
	GJB 3840—1999
	封箱

	打包带
	PP12008J
	QB/T 3811—1999
	打包

	聚乙烯塑料袋
	t 0.08mm～t 0.10mm
	QB/T 2461—1999
	内包装

	注：标样是由采购方发放或由生产企业报送经采购方批准的标准实物样品。


外观质量
成品结构应符合主管部门审查批准的标样。
外观应规整、平展、整洁。
面料色相及规格应符合主管部门审查批准的标样，颜色为天蓝PANTONG 19—4049成品表面色差按GB/T 250—2008检验时不得低于4级。各种线带与主体材料的色差不得低于3级。

白色印字应端正,清晰,色度饱满,牢固,不得露底色。

缝制要求

在床头正面缝制一个能装入一块长度为800mm，宽度为500mm，厚度为4mm的塑料板的贴袋，并在开口部位上部缝制一个袋盖，通过搭扣带扣合。枕头高60mm，与缝制在床头背面上部居中部位的锦丝搭扣带扣合。

在床面背部缝制两条采用插扣连接、三道梁调节的束紧带，束紧带净长1700mm。带子宽度为50mm，插扣穿带孔内径大于50mm。

缝纫线路须规整、线迹直顺针码均匀、缝制牢固，缝头宽窄一致，不得有开线、断线、跳线、死折、残留针眼、出套、毛漏及掉道等缺陷。

起止针须回针3道～5道，长度为10mm～15mm，断线接头处须重缝20mm～30mm。

针码密度，7针/30mm～10针/30mm，上下线松紧应一致。

明线距边宽1mm～2mm，缝后应平展。

滚条包边应包紧扎实。

各线带缝制部位应加垫布。
床架要求

床整体支承后水平偏差不得超过5mm。 

床架、床脚及折页各配件喷塑前需除油、除锈、磷化处理后再进行喷塑环氧树脂处理，颜色为本白，色相应均匀、漆膜应饱满、光洁、均匀、牢固，不得有露底、积粉、流挂、皱皮等缺陷。

床架、床脚100°～105°弯曲部位应规整，各配件表面应光洁，不得有毛刺、锐角。管材不得有裂纹。

折页与床架的螺钉连接松紧适度，折页与床脚的铆合应牢固。铆钉应端正圆滑。

活动三节环经电镀锌及钝化处理。镀层应细致、均匀，不得有镀层粗糙、烧焦、起泡、裂纹、脱落等缺陷。

各冲压成型件应规整、边缘不得有毛刺。
理化性能

面料规格及性能指标应符合附录B的规定。

配件的理化性能见表2。

各种线带断裂强力应符合表1的规定。

锦丝搭扣带性能指标应符合表1的规定。

表2配件理化性能

	部    件   名   称
	项           目
	指          标

	喷塑件
	喷塑漆膜厚度，μm
	≥35

	
	喷塑漆膜耐腐蚀
	96h膜层不起泡、不脱落，无锈斑

	电镀锌配件
	锌镀层厚度， μm
	≥15

	
	锌镀层耐腐蚀
	48h主要表面无锈斑


组装

在床头装海绵枕一个用搭扣带扣合。

在床头面的贴袋内装塑料板一块，装入后用搭扣带扣合。

4试验方法

材料检验

各种材料进厂后或使用前按相关标准检验，不合格者不得使用。

外观检验

检验条件
在天然散射光线或无反射光的白色透射光线下进行，光的照度不得低于300lx（相当于40W日光灯下距离500mm处的光照度）。

检验方法

外观质量的检验以目视观感和手感检验。

颜色检验

主辅材料的颜色检验按GB/T 250—2008的规定，并与主管部门审查批准的标样比照检验。

尺寸检验

成品尺寸的检验用精确度为1.0mm的卷尺，床架、床脚外径、壁厚及各配件的检验用精度0.02mm的游标卡尺检验。

理化性能检验
面料规格及性能指标的检验按附录B的规定。
喷塑件漆膜厚度的检验用精度0.02mm的普通游标卡尺检验。

喷塑件及锌镀层耐腐蚀的检验按QB/T 3826—1999的规定。
配件锌镀层厚度的检验按QB/T 3817—1999的规定。

焊接钢管抗拉强度及伸长率的检验按GB/T 13793—2008规定。
线带断裂强力的检验按FZ 65002—1995的规定。

锦丝搭扣带扣合强度和撕揭强度的检验按JSB 40.1～JSB 40.2—1993的规定。

瓦楞纸箱质量检验按GB/T 4857.4—2008、GB/T 6545—1998、GB/T 2679.7—2005的规定。

压敏胶粘带检验按GJB 3840—1999的规定。

塑料打包带检验按QB/T 3811—1999的规定。

标志与包装检验
标志与包装质量的检验按6.1和6.2的规定。

5检验规则

检验分类

本部分规定的检验分类如下：

a）首件检验（见5.2）；

b）质量一致性检验（见5.3）；
c）验收检验（见5.4）。

首件检验

检验要求
首件报样检验是在承制方按合同批量投产之前，由订购方或订购方指定的检验机构检验，并确认承制方能否生产出符合本部分要求的产品，检验应包括以下两种类型：

a) 首件报样检验，在首次投产前，承制方应持合同中签订的产品样品，到订购方或订购方指定的检验机构履行报样手续，报样符合本部分规定后才能进行生产；
b) 首批产品检验，对承制方首次生产，或曾生产过，但已两年以上未生产的产品，订购方或订购方指定的检验机构，对首批产品和半成品质量及工艺流程、设备及其他必要的项目进行检验。

检验项目
检验项目应符合表3规定。

表3检验项目、检验方法和合格判定条件

	检验项目
	检验方法
	合格判定条件
	首件检验
	质量

一致性检验
	验收检验

	材

料

与

配

件

理

化

性

能
	面料性能
	按4.4.1的规定
	符合附录B的规定
	●
	○
	●

	
	喷塑件漆膜厚度
	按4.4.2的规定
	符合3.6.2的规定
	●
	○
	●

	
	喷塑件膜耐腐蚀
	按4.4.3的规定
	
	●
	○
	●

	
	配件锌镀层耐腐蚀
	
	
	●
	○
	●

	
	配件锌镀层厚度
	按4.4.4的规定
	符合3.5.5的规定
	●
	○
	●

	
	焊接钢管性能
	按4.4.5的规定
	符合3.2表1的规定
	●
	—
	○

	
	线带断裂强力
	按4.4.6的规定
	符合3.2表1的规定
	●
	—
	○

	
	锦丝搭扣带性能
	按4.4.7的规定
	
	●
	—
	○

	
	涤纶缝纫线
	按GB/T 6836—2007的规定
	
	●
	○
	●

	外观

质量
	面料线带色相
	目视检验
	符合3.3.2的规定
	●
	○
	○

	
	配件外观质量
	
	符合3.5的规定
	●
	○
	●

	
	成品主要尺寸
	按4.3的规定
	符合3.1的规定
	●
	●
	●

	
	缝制要求
	目视检验
	符合3.4的规定
	●
	●
	●

	
	产品标志
	
	符合6.1.1的规定
	●
	●
	●

	
	产品标志印字
	
	符合6.1.1的规定
	●
	●
	●

	包装
	瓦楞纸箱
	按4.4.8的规定
	符合6.2.4的规定
	●
	○
	○

	
	压敏胶粘带
	按4.4.9的规定
	符合6.2.5的规定
	●
	○
	○

	
	塑料打包带
	按4.4.10的规定
	符合6.2.6的规定
	●
	○
	○

	
	包装标志
	目视检验
	符合6.1.2的规定
	●
	○
	●

	
	包装检验单
	
	符合6.2.3的规定
	●
	○
	●

	    注：●必检项目；○选检项目；—不检项目。


检验数量

首件报样检验数量为一床，原材料及配件理化性能检验按实际需要抽样。

合格判定
首件报样检验、首批产品检验全部符合表3合格品判定条件，判为合格品。首件报样检验不合格，允许修改后第二次报样，若仍不合格，判首件报样检验不合格。首件报样送检中理化性能不合格，可第二次报样复检，若仍有不合格项，判首件报样不合格。

质量一致性检验

检验要求

承制方应在生产过程中应对半成品、成品逐个检验。原材料及配件理化性能应周期性检验。订购方或订购方指定的检验机构，可依据每批次生产周期，在产品生产过程中，按本部分的规定，对承制方的生产条件、在制品和成品质量进行检验。

检验项目
检验项目见表3规定。

合格判定
产品全部符合表3合格品判定条件，判定该件产品为合格品。产品因有缺陷返修后经检验合格，判该件产品为合格品。

验收检验

检验要求

承制方在产品出厂前，应按批次，相对集中的向订购方或订购方指定的检验机构报检。订购方或订购方指定的检验机构根据需要可对产品进行破坏性检验。

检验项目
检验项目见表3规定。
抽样方法与数量
抽样方法为随机抽样，检验数量为0.5%。原材料及配件理化性能的检验按实际需要取样。

合格判定
单件产品全部符合表3中合格品判定条件，判定该件产品为合格品，否则判定为不合格品。
抽样产品全部符合表3中合格品判定条件，判定该批产品为合格。单项性能不合格，允许第二次加倍抽样复验，复验合格，判该批产品为合格，复验不合格，则判该批产品为不合格。

6标志、包装、运输与贮存

标志

产品标志

床布正面距床头边450mm处向上印刷“××救灾”（××为行业系统统一标志。例如：民政系统采购时标志为“民政救灾”）字样，字体高度为50mm平头标准黑体字，四个字在长度300mm内居中均布。床布正面距床头边195mm处向上，距床头边100mm处向下,左右向内120mm处，长度为230mm、140mm范围内左右分别印刷监制单位名称、生产批号和生产年月。监制单位名称的字体高度为30mm，生产批号和生产年月的字体高度为25mm。生产批号和生产年月上下两行排列。见图2。

印刷字用白色织物油墨，印刷应清晰、工整、牢固，水冲不掉色。
包装标志

纸箱外两侧面均印刷黑色的产品名称、数量、质量、体积、生产年月、承制单位名称和监制单位名称，两端面印刷黑色的“救灾专用”。其中产品名称、承制单位名称、监制单位名称和“救灾专用”为黑体字，其他为宋体字。产品名称和“救灾专用”字体宽度为60mm，其他字体宽度为35mm，承制单位名称和监制单位名称字体大小可根据单位名称字数酌情选择，见图4。
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图4包装标志
印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰。

包装

包装分内、外两种，内包装用透明塑料袋，外包装用纸箱。

每个纸箱内横向放四张床，中间用单层瓦楞纸板隔开。

每个纸箱内需附产品检验单一张，检验单样式见图5。其中“检验单”、 “产品名称”、“品等”、“生产日期”、“检验人员”和“承制单位名称” 标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4。字体大小适宜。

	检  验  单

	产品名称
	救灾专用  折叠床

	品  等
	合格品  4 张

	生产日期
	年  月

	检验人员
	（检验人员工号）

	承制单位名称
	（承制单位全称）


图5  检验单样式
纸箱外尺寸为960mm×480mm×720mm（长×宽×高）。纸箱质量应符合表1的规定。

对口纸箱上、下盖对接处用60mm宽的胶粘带封牢，粘贴胶粘带应下棱边不低于50mm。胶粘带质量应符合GJB 3840—1999中Ⅰ型的规定。
捆箱用 PP12008 J塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811—1999中一等品的规定。
运输与贮存

包装箱在运输、贮存中严禁露天堆放。应注意防潮，不得日晒雨淋。搬运、装卸过程中严禁抛摔。

包装箱贮存的环境温度为-20℃～+30℃，相对湿度不得大于80%。码垛高度不超过5m。
附　录　A
（规范性附录）
样式结构
A.1　展开样式结构
救灾专用折叠床展开样式结构见图A.1。
[image: image60.png]2R T

. .
HEEER

i,
fitt, HEHEX

P56

27

000000000

27

150

27

it
o5





图A.1  展开样式结构
A.2　折合样式结构
救灾专用折叠床折合样式结构见图A.2。
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图A.2  折合样式结构
附　录　B
（规范性附录）
PVC涂层布技术要求
B.1　颜色及涂覆方式
PVC涂层布为天蓝色PANTONG 19—4049；单面涂覆PVC织物。
B.2　织物规格
织物规格见表B.1。
表B.1  织物规格
	项      目
	规    格

	纤  维  材  质
	100%涤纶

	线密度，dtex
	经纱
	666

	
	纬纱
	


B.3　性能指标

性能指标见表B.2。
表B.2  性能指标

	项      目
	指     标
	试验方法

	幅   宽，cm
	150-2
	GB/T 4666—2009

	单位面积质量，g/m2
	≥450
	GB/T 4669—2008

	断裂强力，N/5cm
	经向
	≥1600
	GB/T 3923.1—1997

	
	纬向
	≥1350
	

	撕破强力，N
	经向
	≥45
	GB/T 3917.3—2009

	
	纬向
	≥40
	

	抗粘连性
	允许轻度粘连
	FZ/T 01063—2008

	阻燃性能
	损毁长度，mm
	≤200
	GB/T 5455—1997

	
	续、阴燃时间，s
	≤20
	

	
	熔融脱落物
	不得引起脱脂棉燃烧或阴燃
	


PVC涂层布应具有防水性能。
折叠床（两折叠）补充技术要求
图5床架结构见图1。
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图1 床架结构示意图
2. 床架折叠连接件材料规格为Q195～ Q235，结构见图2。
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图2 床架折叠连接件
3. 床架折叠连接片材料规格为Q195～ Q235，结构见图3。
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图3 床架折叠连接件
4. 床腿固定钩材料规格为Q195～ Q235，结构见图4。
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图4 床腿固定钩
5. 折叠床塑料板贴袋盖上缝纫用白色涤纶水洗布印刷的使用说明，见图5。
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图5 塑料板使用说明
分标3：折叠床（二）
	分标：3

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置

	
	1
	折叠床（二）
	不低于30000
	张
	详见附件折叠床。

	▲商务条款
	一、合同签订时间：自中标通知书发出之日起5个日历日内。
二、质保期：


除“技术参数及配置”中另有约定外，其余按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于3年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，在合同履行过程中按厂家规定执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标人承诺执行）。对已投入使用的货物，则质保期为自投入使用之日起不少于6个月。
三、交货时间及地点：

交货时间：自合同签订之日起30日内交货完毕。

交货地点：广西区内采购人指定地点。
四、付款方式：

采购人通过银行转账方式向中标人支付合同款，具体付款方式为：

1、中标人在签订合同之前，5个工作日内，按中标金额的5%，足额提交履约保证金，即可签订采购合同。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金在项目履约完成后5个工作日内无息退还。中标货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的（提供有合格的《中小企业声明函》），按中标金额的2%提交。

2、采购合同签订后，采购人收到中标人提供的预付款请款函和预付款保函后10个工作日内，向中标人支付采购合同金额30%的预付款；所有货物全部到货且验收合格后15个工作日内，由中标人提供验收入库单及开具符合国家规定的发票向采购人申请一次性支付剩余合同货款。

五、售后服务保障或维修响应时间要求：

1、中标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，生产日期不早于 2026 年1月1日，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或投标文件承诺的质量要求。

2、在接到故障通知后，按国家及行业标准对故障进行及时处理，1小时内响应，4小时之内到达现场，如在24小时不能解决问题的，中标人必须提供相同型号或同等档次或更优的备用设备，以保证正常使用，对于电话、传真、E-MAIL方式的售后技术服务要求，在30分钟内作出实质性答复。

3、在质保期内，每半年进行一次定期回访检查并对货物进行维护保养，质保期外提供终身维护保养服务。

4、培训：在安装调试过程中应安排采购人操作人员参与，并进行现场培训，并确保有2～3 人具备熟练操作设备、了解设备结构及工作原理，并能排除一般故障的能力。

六、验收要求

1、验收时，中标人应向采购人提供国家认可的，第三方检测机构出具的本供货批次的检测报告，检测报告内容符合招标文件和投标文件要求的，给予验收，不符合招标文件和投标文件要求的，不予验收。

2、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检测机构出具的所供货物批次在有效期内的检测结果应随货物一并提交采购人。中标人不能完整交付货物及其使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单的，必须负责补齐，否则不予验收。中标人必须在签订合同后3日内与采购人进一步协商包装方式，并由采购人确认后，中标人才能进行包装。
3、中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求及检验合格，采购人方予验收。

4、货物有瑕疵或有破损的，须在10天内进行整改完毕，否则采购人有权直接退货处理。

5、采购人组织验收并抽样由采购人确定的具有国家认可资质的检测机构检测，中标人必须到场配合，验收和抽样检测合格后双方签署验收入库凭证。抽样检测有3项以上（含3项）参数不合格，采购人有权要求换货或直接作退货处理。

6、验收、检测产生的费用由中标人负责，中标人不得以任何理由拒绝支付相关费用。

7、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

七、报价要求

1、货物的价格：包括产品货款、包装费、杂配件、各项检验验收等各种费用及各项税金等；

2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。

3、运输、装卸、调整、退换、开箱检验、保险费、仓储费、损耗费、售后服务费。

4、招标代理服务费、保险费及其他所有费用总和。

5、投标人填报货物单价，并计算填报所投分标采购预算限额内该单价可采购的最大采购数量；投标总价=填报最大采购数量×填报单价，该总价不得超出所投分标采购预算。

6、中标人供货数量以实际供货数量为准，最终结算金额按中标人最终实际供货的数量×中标单价计算，最终结算金额不能超过本项目总预算。

7、本分标评标以投标人所报单价计算价格分。

8、本分标投标单价限价为230.00元/张，投标人投标单价超出本分标单价限价的，投标文件作无效处理。

9、本分标投标人所投货物数量不得低于30000张，投标人所投货物数量低于30000张的，投标文件作无效处理。
注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	其他说明
	一、进口产品说明：

□本分标“需求一览表”中的第    项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。

	投标人的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	能力或者业绩要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	政策性加分条件

	政策性加分条件
	符合节能环保等国家政策要求


附件折叠床
折叠床
1 范围
本部分规定了救灾专用折叠床的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。
本部分适用于救灾专用折叠床的订购、生产与验收。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注入日期的版本适用于本文件。凡是不注入日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 250—2008  纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T 812—1988  圆螺母

GB/T 830—1988  开槽圆柱头轴位螺钉

GB/T 858—1988  圆螺母用止动垫圈

GB/T 912—2008  碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带

GB/T 2679.7—2005  纸板 戳穿强度的测定

GB/T 3917.3—2009  纺织品 织物撕破性能  第3部分: 梯形试样撕破强力的测定

GB/T 3923.1—1997  纺织品 织物拉伸性能  第1部分: 断裂强力和断裂伸长率的测定  条样法

GB/T 4666—2009  纺织品 织物长度和幅宽的测定

GB/T 4669—2008  纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定

GB/T 4857.4—2008  包装 运输包装件基本试验 第4部分：采用压力试验机进行的抗压和堆码试验方法

GB/T 5455—1997  纺织品  燃烧性能试验  垂直法

GB/T 6545—1998  瓦楞纸板耐破强度的测定法

GB/T 6836—2007  缝纫线

GB/T 13793—2008  直缝电焊钢管

GJB 3840—1999  包装用塑料基压敏胶粘带规范

FZ/T 01004—2008  涂层织物  抗渗水性的测定
FZ/T 01063—2008  涂层织物  抗粘连性的测定

FZ 65002—1995  特种工业用绳带  物理机械性能试验方法
JS3 17—1980  活动三节环

JSB 40.1～40.2—1993  军用锦丝起绒搭扣带扣合强度和撕揭强度的测定方法

QB/T 2461—1999  包装用降解聚乙烯薄膜

QB/T 3811—1999  塑料打包带

QB/T 3817—1999  轻工产品金属镀层和化学处理层的厚度测试方法 金相显微镜法

QB/T 3826—1999  轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法

YB/T 5294—2006  一般用途  低碳钢丝

3 要求
样式结构及成品主要尺寸
救灾专用折叠床为钢管床架折叠式。折叠床由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推。床背面配置可调节束紧带两条，其样式结构应符合主管部门审查批准的标样及图1～图3（单位为毫米）和附录A中图A.1～图A.3。

成品各部位名称及主要尺寸见图1～图3。
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图15　样式、结构及主要尺寸
图1样式、结构及主要尺寸
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图2床面结构及主要尺寸
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图17　床背面结构及主要尺寸
图3　床背面结构及主要尺寸

材料规格
主辅材料规格与质量要求、用途应符合表1的规定。
表1主辅材料规格与质量要求、用途
	材            料
	质 量 要 求
	用  途

	名    称
	规    格
	
	

	PVC涂层布
	666dtex×666dtex 涤纶丝
	附录B及标样
	床布

	焊接钢管
	Q195  Φ25mm×1.1mm
	GB/T 13793—2008
	床架、床脚

	钢板
	Q 195～Q 235  t 2.0mm
	GB/T 912—2008
	床脚折页

	天蓝涤纶线带
	28×4/22mm×2.0mm
	断裂强力 ≥1600N
	固定床面

	
	28×2/19mm×0.5mm
	断裂强力 ≥400N
	滚边

	
	28×4/50mm×1.8mm
	断裂强力 ≥2500N
	束紧带

	插扣
	聚甲醛  50mm
	抗拉强力≥700N
	连接束紧带

	三道梁
	
	抗拉强力≥900N
	调节束紧带

	活动三节环
	Q195～Q235 24mm×17mm
	YB/T 5294—2006、JS3—17—1980
	固定床面

	天蓝锦丝搭扣带
	宽度 25mm
	扣合强度≥7.0N/cm2，撕揭强度≥1.3N/cm
	固定隔板、枕头

	天蓝缝纫线
	29.5tex×3
	GB/T 6836—2007
	缝制

	塑料板
	PVC  840mm×500mm×4mm
	见标样
	垫床面

	螺钉
	M4mm
	GB/T 830—1988
	固定折页

	螺母
	M4mm
	GB/T 812—1988
	固定折页

	垫圈
	M4mm
	GB/T 858—1988
	固定折页

	铆钉
	Q215～Q235  Φ5mm
	标样
	固定折页

	海绵
	重体海绵
	
	填装枕芯

	塑料堵盖
	外径  Φ23mm
	
	床脚垫

	塑料垫托
	—
	
	垫床脚


表1 （续）主辅材料规格与质量要求、用途
	材            料
	质 量 要 求
	用  途

	名    称
	规    格
	
	

	瓦楞纸箱
	960mm×480mm×720mm
	抗压力 ≥6500N 

耐破强度 ≥1500kPa 

戳穿强度 ≥10.0J
	外包装

	胶粘带
	宽度60mm
	GJB 3840—1999
	封箱

	打包带
	PP12008J
	QB/T 3811—1999
	打包

	聚乙烯塑料袋
	t 0.08mm～t 0.10mm
	QB/T 2461—1999
	内包装

	注：标样是由采购方发放或由生产企业报送经采购方批准的标准实物样品。


外观质量
成品结构应符合主管部门审查批准的标样。
外观应规整、平展、整洁。
面料色相及规格应符合主管部门审查批准的标样，颜色为天蓝PANTONG 19—4049成品表面色差按GB/T 250—2008检验时不得低于4级。各种线带与主体材料的色差不得低于3级。

白色印字应端正,清晰,色度饱满,牢固,不得露底色。

缝制要求

在床头正面缝制一个能装入一块长度为800mm，宽度为500mm，厚度为4mm的塑料板的贴袋，并在开口部位上部缝制一个袋盖，通过搭扣带扣合。枕头高60mm，与缝制在床头背面上部居中部位的锦丝搭扣带扣合。

在床面背部缝制两条采用插扣连接、三道梁调节的束紧带，束紧带净长1700mm。带子宽度为50mm，插扣穿带孔内径大于50mm。

缝纫线路须规整、线迹直顺针码均匀、缝制牢固，缝头宽窄一致，不得有开线、断线、跳线、死折、残留针眼、出套、毛漏及掉道等缺陷。

起止针须回针3道～5道，长度为10mm～15mm，断线接头处须重缝20mm～30mm。

针码密度，7针/30mm～10针/30mm，上下线松紧应一致。

明线距边宽1mm～2mm，缝后应平展。

滚条包边应包紧扎实。

各线带缝制部位应加垫布。
床架要求

床整体支承后水平偏差不得超过5mm。 

床架、床脚及折页各配件喷塑前需除油、除锈、磷化处理后再进行喷塑环氧树脂处理，颜色为本白，色相应均匀、漆膜应饱满、光洁、均匀、牢固，不得有露底、积粉、流挂、皱皮等缺陷。

床架、床脚100°～105°弯曲部位应规整，各配件表面应光洁，不得有毛刺、锐角。管材不得有裂纹。

折页与床架的螺钉连接松紧适度，折页与床脚的铆合应牢固。铆钉应端正圆滑。

活动三节环经电镀锌及钝化处理。镀层应细致、均匀，不得有镀层粗糙、烧焦、起泡、裂纹、脱落等缺陷。

各冲压成型件应规整、边缘不得有毛刺。
理化性能

面料规格及性能指标应符合附录B的规定。

配件的理化性能见表2。

各种线带断裂强力应符合表1的规定。

锦丝搭扣带性能指标应符合表1的规定。

表2配件理化性能

	部    件   名   称
	项           目
	指          标

	喷塑件
	喷塑漆膜厚度，μm
	≥35

	
	喷塑漆膜耐腐蚀
	96h膜层不起泡、不脱落，无锈斑

	电镀锌配件
	锌镀层厚度， μm
	≥15

	
	锌镀层耐腐蚀
	48h主要表面无锈斑


组装

在床头装海绵枕一个用搭扣带扣合。

在床头面的贴袋内装塑料板一块，装入后用搭扣带扣合。

4试验方法

材料检验

各种材料进厂后或使用前按相关标准检验，不合格者不得使用。

外观检验

检验条件
在天然散射光线或无反射光的白色透射光线下进行，光的照度不得低于300lx（相当于40W日光灯下距离500mm处的光照度）。

检验方法

外观质量的检验以目视观感和手感检验。

颜色检验

主辅材料的颜色检验按GB/T 250—2008的规定，并与主管部门审查批准的标样比照检验。

尺寸检验

成品尺寸的检验用精确度为1.0mm的卷尺，床架、床脚外径、壁厚及各配件的检验用精度0.02mm的游标卡尺检验。

理化性能检验
面料规格及性能指标的检验按附录B的规定。
喷塑件漆膜厚度的检验用精度0.02mm的普通游标卡尺检验。

喷塑件及锌镀层耐腐蚀的检验按QB/T 3826—1999的规定。
配件锌镀层厚度的检验按QB/T 3817—1999的规定。

焊接钢管抗拉强度及伸长率的检验按GB/T 13793—2008规定。
线带断裂强力的检验按FZ 65002—1995的规定。

锦丝搭扣带扣合强度和撕揭强度的检验按JSB 40.1～JSB 40.2—1993的规定。

瓦楞纸箱质量检验按GB/T 4857.4—2008、GB/T 6545—1998、GB/T 2679.7—2005的规定。

压敏胶粘带检验按GJB 3840—1999的规定。

塑料打包带检验按QB/T 3811—1999的规定。

标志与包装检验
标志与包装质量的检验按6.1和6.2的规定。

5检验规则

检验分类

本部分规定的检验分类如下：

a）首件检验（见5.2）；

b）质量一致性检验（见5.3）；
c）验收检验（见5.4）。

首件检验

检验要求
首件报样检验是在承制方按合同批量投产之前，由订购方或订购方指定的检验机构检验，并确认承制方能否生产出符合本部分要求的产品，检验应包括以下两种类型：

a) 首件报样检验，在首次投产前，承制方应持合同中签订的产品样品，到订购方或订购方指定的检验机构履行报样手续，报样符合本部分规定后才能进行生产；
b) 首批产品检验，对承制方首次生产，或曾生产过，但已两年以上未生产的产品，订购方或订购方指定的检验机构，对首批产品和半成品质量及工艺流程、设备及其他必要的项目进行检验。

检验项目
检验项目应符合表3规定。

表3检验项目、检验方法和合格判定条件

	检验项目
	检验方法
	合格判定条件
	首件检验
	质量

一致性检验
	验收检验

	材

料

与

配

件

理

化

性

能
	面料性能
	按4.4.1的规定
	符合附录B的规定
	●
	○
	●

	
	喷塑件漆膜厚度
	按4.4.2的规定
	符合3.6.2的规定
	●
	○
	●

	
	喷塑件膜耐腐蚀
	按4.4.3的规定
	
	●
	○
	●

	
	配件锌镀层耐腐蚀
	
	
	●
	○
	●

	
	配件锌镀层厚度
	按4.4.4的规定
	符合3.5.5的规定
	●
	○
	●

	
	焊接钢管性能
	按4.4.5的规定
	符合3.2表1的规定
	●
	—
	○

	
	线带断裂强力
	按4.4.6的规定
	符合3.2表1的规定
	●
	—
	○

	
	锦丝搭扣带性能
	按4.4.7的规定
	
	●
	—
	○

	
	涤纶缝纫线
	按GB/T 6836—2007的规定
	
	●
	○
	●

	外观

质量
	面料线带色相
	目视检验
	符合3.3.2的规定
	●
	○
	○

	
	配件外观质量
	
	符合3.5的规定
	●
	○
	●

	
	成品主要尺寸
	按4.3的规定
	符合3.1的规定
	●
	●
	●

	
	缝制要求
	目视检验
	符合3.4的规定
	●
	●
	●

	
	产品标志
	
	符合6.1.1的规定
	●
	●
	●

	
	产品标志印字
	
	符合6.1.1的规定
	●
	●
	●

	包装
	瓦楞纸箱
	按4.4.8的规定
	符合6.2.4的规定
	●
	○
	○

	
	压敏胶粘带
	按4.4.9的规定
	符合6.2.5的规定
	●
	○
	○

	
	塑料打包带
	按4.4.10的规定
	符合6.2.6的规定
	●
	○
	○

	
	包装标志
	目视检验
	符合6.1.2的规定
	●
	○
	●

	
	包装检验单
	
	符合6.2.3的规定
	●
	○
	●

	    注：●必检项目；○选检项目；—不检项目。


检验数量

首件报样检验数量为一床，原材料及配件理化性能检验按实际需要抽样。

合格判定
首件报样检验、首批产品检验全部符合表3合格品判定条件，判为合格品。首件报样检验不合格，允许修改后第二次报样，若仍不合格，判首件报样检验不合格。首件报样送检中理化性能不合格，可第二次报样复检，若仍有不合格项，判首件报样不合格。

质量一致性检验

检验要求

承制方应在生产过程中应对半成品、成品逐个检验。原材料及配件理化性能应周期性检验。订购方或订购方指定的检验机构，可依据每批次生产周期，在产品生产过程中，按本部分的规定，对承制方的生产条件、在制品和成品质量进行检验。

检验项目
检验项目见表3规定。

合格判定
产品全部符合表3合格品判定条件，判定该件产品为合格品。产品因有缺陷返修后经检验合格，判该件产品为合格品。

验收检验

检验要求

承制方在产品出厂前，应按批次，相对集中的向订购方或订购方指定的检验机构报检。订购方或订购方指定的检验机构根据需要可对产品进行破坏性检验。

检验项目
检验项目见表3规定。
抽样方法与数量
抽样方法为随机抽样，检验数量为0.5%。原材料及配件理化性能的检验按实际需要取样。

合格判定
单件产品全部符合表3中合格品判定条件，判定该件产品为合格品，否则判定为不合格品。
抽样产品全部符合表3中合格品判定条件，判定该批产品为合格。单项性能不合格，允许第二次加倍抽样复验，复验合格，判该批产品为合格，复验不合格，则判该批产品为不合格。

6标志、包装、运输与贮存

标志

产品标志

床布正面距床头边450mm处向上印刷“××救灾”（××为行业系统统一标志。例如：民政系统采购时标志为“民政救灾”）字样，字体高度为50mm平头标准黑体字，四个字在长度300mm内居中均布。床布正面距床头边195mm处向上，距床头边100mm处向下,左右向内120mm处，长度为230mm、140mm范围内左右分别印刷监制单位名称、生产批号和生产年月。监制单位名称的字体高度为30mm，生产批号和生产年月的字体高度为25mm。生产批号和生产年月上下两行排列。见图2。

印刷字用白色织物油墨，印刷应清晰、工整、牢固，水冲不掉色。
包装标志

纸箱外两侧面均印刷黑色的产品名称、数量、质量、体积、生产年月、承制单位名称和监制单位名称，两端面印刷黑色的“救灾专用”。其中产品名称、承制单位名称、监制单位名称和“救灾专用”为黑体字，其他为宋体字。产品名称和“救灾专用”字体宽度为60mm，其他字体宽度为35mm，承制单位名称和监制单位名称字体大小可根据单位名称字数酌情选择，见图4。
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图4包装标志
印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰。

包装

包装分内、外两种，内包装用透明塑料袋，外包装用纸箱。

每个纸箱内横向放四张床，中间用单层瓦楞纸板隔开。

每个纸箱内需附产品检验单一张，检验单样式见图5。其中“检验单”、 “产品名称”、“品等”、“生产日期”、“检验人员”和“承制单位名称” 标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4。字体大小适宜。

	检  验  单

	产品名称
	救灾专用  折叠床

	品  等
	合格品  4 张

	生产日期
	年  月

	检验人员
	（检验人员工号）

	承制单位名称
	（承制单位全称）


图5  检验单样式
纸箱外尺寸为960mm×480mm×720mm（长×宽×高）。纸箱质量应符合表1的规定。

对口纸箱上、下盖对接处用60mm宽的胶粘带封牢，粘贴胶粘带应下棱边不低于50mm。胶粘带质量应符合GJB 3840—1999中Ⅰ型的规定。
捆箱用 PP12008 J塑料打包带捆成“井”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811—1999中一等品的规定。
运输与贮存

包装箱在运输、贮存中严禁露天堆放。应注意防潮，不得日晒雨淋。搬运、装卸过程中严禁抛摔。

包装箱贮存的环境温度为-20℃～+30℃，相对湿度不得大于80%。码垛高度不超过5m。
附　录　A
（规范性附录）
样式结构
A.1　展开样式结构
救灾专用折叠床展开样式结构见图A.1。
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图A.1  展开样式结构
A.2　折合样式结构
救灾专用折叠床折合样式结构见图A.2。
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图A.2  折合样式结构
附　录　B
（规范性附录）
PVC涂层布技术要求
B.1　颜色及涂覆方式
PVC涂层布为天蓝色PANTONG 19—4049；单面涂覆PVC织物。
B.2　织物规格
织物规格见表B.1。
表B.1  织物规格
	项      目
	规    格

	纤  维  材  质
	100%涤纶

	线密度，dtex
	经纱
	666

	
	纬纱
	


B.3　性能指标

性能指标见表B.2。
表B.2  性能指标

	项      目
	指     标
	试验方法

	幅   宽，cm
	150-2
	GB/T 4666—2009

	单位面积质量，g/m2
	≥450
	GB/T 4669—2008

	断裂强力，N/5cm
	经向
	≥1600
	GB/T 3923.1—1997

	
	纬向
	≥1350
	

	撕破强力，N
	经向
	≥45
	GB/T 3917.3—2009

	
	纬向
	≥40
	

	抗粘连性
	允许轻度粘连
	FZ/T 01063—2008

	阻燃性能
	损毁长度，mm
	≤200
	GB/T 5455—1997

	
	续、阴燃时间，s
	≤20
	

	
	熔融脱落物
	不得引起脱脂棉燃烧或阴燃
	


PVC涂层布应具有防水性能。
折叠床（两折叠）补充技术要求
图5床架结构见图1。
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图1 床架结构示意图
2. 床架折叠连接件材料规格为Q195～ Q235，结构见图2。
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图2 床架折叠连接件
3. 床架折叠连接片材料规格为Q195～ Q235，结构见图3。
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图3 床架折叠连接件
4. 床腿固定钩材料规格为Q195～ Q235，结构见图4。
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图4 床腿固定钩
5. 折叠床塑料板贴袋盖上缝纫用白色涤纶水洗布印刷的使用说明，见图5。
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图5 塑料板使用说明
分标4：折叠桌凳
	分标：4

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置

	
	1
	折叠桌凳
	不低于6800
	套
	详见附件折叠桌凳。本次采购的救灾专用折叠桌凳为塑料折叠桌凳。

	▲商务条款
	一、合同签订时间：自中标通知书发出之日起5个日历日内。
二、质保期：


除“技术参数及配置”中另有约定外，其余按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于3年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，在合同履行过程中按厂家规定执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标人承诺执行）。对已投入使用的货物，则质保期为自投入使用之日起不少于6个月。
三、交货时间及地点：

交货时间：自合同签订之日起30日内交货完毕。

交货地点：广西区内采购人指定地点。
四、付款方式：

采购人通过银行转账方式向中标人支付合同款，具体付款方式为：

1、中标人在签订合同之前，5个工作日内，按中标金额的5%，足额提交履约保证金，即可签订采购合同。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金在项目履约完成后5个工作日内无息退还。中标货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的（提供有合格的《中小企业声明函》），按中标金额的2%提交。

2、采购合同签订后，采购人收到中标人提供的预付款请款函和预付款保函后10个工作日内，向中标人支付采购合同金额30%的预付款；所有货物全部到货且验收合格后15个工作日内，由中标人提供验收入库单及开具符合国家规定的发票向采购人申请一次性支付剩余合同货款。

五、售后服务保障或维修响应时间要求：

1、中标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，生产日期不早于 2026 年1月1日，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或投标文件承诺的质量要求。
2、在接到故障通知后，按国家及行业标准对故障进行及时处理，1小时内响应，4小时之内到达现场，如在24小时不能解决问题的，中标人必须提供相同型号或同等档次或更优的备用设备，以保证正常使用，对于电话、传真、E-MAIL方式的售后技术服务要求，在30分钟内作出实质性答复。

3、在质保期内，每半年进行一次定期回访检查并对货物进行维护保养，质保期外提供终身维护保养服务。

4、培训：在安装调试过程中应安排采购人操作人员参与，并进行现场培训，并确保有2～3 人具备熟练操作设备、了解设备结构及工作原理，并能排除一般故障的能力。

六、验收要求

1、验收时，中标人应向采购人提供国家认可的，第三方检测机构出具的本供货批次的检测报告，检测报告内容符合招标文件和投标文件要求的，给予验收，不符合招标文件和投标文件要求的，不予验收。

2、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检测机构出具的所供货物批次在有效期内的检测结果应随货物一并提交采购人。中标人不能完整交付货物及其使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单的，必须负责补齐，否则不予验收。中标人必须在签订合同后3日内与采购人进一步协商包装方式，并由采购人确认后，中标人才能进行包装。
3、中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求及检验合格，采购人方予验收。

4、货物有瑕疵或有破损的，须在10天内进行整改完毕，否则采购人有权直接退货处理。

5、采购人组织验收并抽样由采购人确定的具有国家认可资质的检测机构检测，中标人必须到场配合，验收和抽样检测合格后双方签署验收入库凭证。抽样检测有3项以上（含3项）参数不合格，采购人有权要求换货或直接作退货处理。

6、验收、检测产生的费用由中标人负责，中标人不得以任何理由拒绝支付相关费用。

7、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

七、报价要求

1、货物的价格：包括产品货款、包装费、杂配件、各项检验验收等各种费用及各项税金等；

2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。

3、运输、装卸、调整、退换、开箱检验、保险费、仓储费、损耗费、售后服务费。

4、招标代理服务费、保险费及其他所有费用总和。

5、投标人填报货物单价，并计算填报所投分标采购预算限额内该单价可采购的最大采购数量；投标总价=填报最大采购数量×填报单价，该总价不得超出所投分标采购预算。

6、中标人供货数量以实际供货数量为准，最终结算金额按中标人最终实际供货的数量×中标单价计算，最终结算金额不能超过本项目总预算。

7、本分标评标以投标人所报单价计算价格分。

8、本分标投标单价限价为220.00元/套，投标人投标单价超出本分标单价限价的，投标文件作无效处理。

9、本分标投标人所投货物数量不得低于6800套，投标人所投货物数量低于6800套的，投标文件作无效处理。
注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	其他说明
	一、进口产品说明：

□本分标“需求一览表”中的第    项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。

	投标人的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	能力或者业绩要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	政策性加分条件

	政策性加分条件
	符合节能环保等国家政策要求


附件折叠桌凳：
说明：本次采购的救灾专用折叠桌凳为塑料折叠桌凳。
1.1样式结构及主要尺寸

救灾专用折叠桌由一张桌子和四把凳子组成。救灾专用折叠桌、凳均为折叠式。按桌面材料不同，分为金属折叠桌和塑料折叠桌两种。

金属折叠桌桌面用冷轧钢板冲压成型的两块对称件组装成可以开合的一体。桌腿用铝合金方管与桌面结合，采用折页连接使桌腿可折叠。折叠凳凳面用PVC涂层布制成，凳腿用焊接钢管折弯成形。桌子折叠后，四把折叠凳子摆放在桌面的背部，桌子扣合后形成一个整体的手提箱。

塑料折叠桌桌面由ABS树脂注塑成型的两块对称件组装成可以开合的一体。桌腿用铝合金方管与桌面结合，采用折页连接使桌腿可折叠。折叠凳凳面用PVC涂层布制成，凳腿用焊接钢管折弯成形。桌子折叠后，四把折叠凳子摆放在桌面的背部，桌子扣合后形成一个整体的手提箱。

救灾专用金属折叠桌、凳样式结构应符合主管部门审查批准的标样及附录A中图A.1～图A.3。

救灾专用塑料折叠桌、凳样式结构应符合主管部门审查批准的标样及附录B中图B.1～图B.3。

金属折叠桌主要尺寸见图1，折叠凳主要尺寸见图2。
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图1　金属折叠桌主要尺寸
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图2　折叠凳主要尺寸

塑料折叠桌主要尺寸见图3，折叠凳主要尺寸见图2。
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图3　塑料折叠桌主要尺寸

1.2材料规格

金属折叠桌主辅材料规格与质量要求、用途应符合表1的规定。

表1 金属折叠桌主辅材料规格与质量要求、用途

	材            料
	质 量 要 求
	用  途

	名    称
	规    格
	
	

	冷轧钢板
	Q195  t 0.8mm  
	GB/T 11253－2007
	桌面、加强筋、加强板

	
	Q195  t 2.0mm  
	
	支撑座、挂钩、折页、折页座

	焊接钢管
	Q195 Φ16mm(1.1 mm
	GB/T 13793－2008
	凳腿

	PVC涂层布
	666dtex×666dtex 涤纶
	附录C及标样
	凳面

	铝合金管
	2A12  30 mm×15 mm×1.0 mm
	GB/T 6892－2000
	桌腿

	固定螺钉
	M4mm
	GB/T 822－2000
	桌面连接

	圆柱头螺钉
	M5mm
	GB/T 65－2000
	

	螺母
	M4mm
	GB/T 6170－2000
	

	垫圈
	—
	GB/T 95－2002及标样
	

	提手座
	—
	标样
	提手

	锁扣
	—
	标样
	开关桌子

	合页
	50mm×38mm×1.25 mm
	QB/T 3874－1999
	

	空心铆钉
	—
	GB/T 876－1986及标样
	铆合折页

	塑料封堵
	—
	标样
	封堵桌腿、凳腿

	缝纫线
	29.5tex(3
	GB/T 6836－2007
	缝制

	瓦楞纸箱
	705mm×215mm×370mm
	抗压力 ≥7300 N 

耐破强度 ≥1100 kPa 

戳穿强度 ≥8.5 J
	外包装

	压敏胶粘带
	宽度60mm
	GJB 3840－1999
	封箱

	塑料打包带
	PP12008J
	QB/T 3811－1999
	打包

	聚乙烯塑料袋
	t 0.08 mm～t 0.10 mm
	QB/T 2461－1999
	内包装


塑料折叠桌主辅材料规格与质量要求、用途应符合表2的规定。
表2 塑料折叠桌主辅材料规格与质量要求、用途

	材            料
	质 量 要 求
	用  途

	名    称
	规    格
	
	

	ABS树脂
	天蓝色
	GB/T 12672－1990及标样
	桌面

	焊接钢管
	Q195 Φ16mm(1.1 mm  
	GB/T 13793－2008
	凳腿

	PVC涂层布
	666 dtex ×666 dtex 涤纶
	附录C及标样
	凳面

	铝合金管
	2A12  30 mm×15 mm×1.0 mm
	GB/T 6892－2000
	桌腿

	冷轧钢板
	Q195、Q 235  t 2.0 mm
	GB/T 716－1991
	折页、折页座

	固定螺钉
	M4mm
	GB/T 822－2000
	桌面连接

	螺母
	M4mm
	GB/T 6170－2000
	

	垫圈
	—
	GB/T 858－1988及标样
	

	空心铆钉
	—
	GB/T 876－1986及标样
	铆折页

	圆柱销
	Q195、Q 235  Φ3mm
	GB/T 3206－1982
	连接桌面

	固定轴
	Q195、Q 235  Φ6mm
	GB/T 3206－1982
	四角固定轴

	塑料封堵
	—
	标样
	封堵桌腿、凳腿

	提手座
	—
	标样
	提手

	锁扣
	—
	标样
	桌面扣合

	天蓝缝纫线
	29.5tex(3
	GB/T 6836－2007
	缝制

	瓦楞纸箱
	690mm×530mm×390mm
	抗压力 ≥9000 N 

耐破强度 ≥1500 kPa 

戳穿强度 ≥10.0 J
	外包装

	压敏胶粘带
	宽度60mm
	GJB 3840－1999
	封箱

	塑料打包带
	PP12008J
	QB/T 3811－1999
	打包

	聚乙烯塑料袋
	t 0.08 mm～t 0.10 mm
	QB/T 2461－1999
	内包装


注：标样是由采购方发放或由生产企业报送经采购方批准的标准实物样品。

1.3 外观质量

（1）金属折叠桌质量

桌面板正面、背面均喷涂塑膜，颜色为天蓝色（潘通色卡19—4049），标识应符合主管部门审查批准标样规定。

桌腿折页座与桌背面的连接为点焊，各件焊点不少于六点，焊接应牢固。

两桌面板由三个合页连接成一体，各合页部位应有60 mm×50 mm×0.8 mm（长×宽×厚）的加强板，通过点焊工艺将桌背面内立墙、加强板和合页焊成一体，焊点不得少于六点，焊接应牢固。

桌面板磷华后喷塑漆膜应牢固、光亮、光滑，喷塑膜薄厚均匀，标志清晰。不得有漆膜脱落脱落、明显划痕等缺陷。桌子支承后，在桌面折合缝处加载10kg时，折合缝的缝隙不得超过4.0mm。

桌面用丝网印刷“应急救灾”和生产批号，字体应清晰、工整。字体颜色为乳白色，字体大小按主管部门审查批准的标样。

桌的背面中间一条加强筋，其结构为“U”形，宽度为20mm，高度为10mm，加强筋采用点焊工艺与桌背面焊成一体，焊接应牢固。

桌面及各边缘应修饰平整，桌面不得有尖状鼓包，边缘不得有毛刺。

螺钉固定和铆合部位应牢固。铆钉应端正圆滑。桌面两侧定位销的位置应准确。

桌腿折页铆合及桌脚与桌面的固定销松紧应适度，开合自如。

塑料封堵与桌腿、凳腿压合应牢固，不得松动。

折叠桌支起后，桌面折合部位不得高于或低于桌子平面5 mm，两块桌面板错位不大于3mm。

（2）塑料折叠桌质量

桌面颜色为天蓝色(潘通色19—4049)，桌面花纹图案应符合主管部门审查批准的标样规定。

桌面应平展、整洁，薄厚均匀，花纹规整。桌面板厚度为4.2 mm＋0.2mm。

桌面凹字注塑“应急救灾”，字迹应清晰、工整。凹字深度为0.5 mm，字体大小按主管部门审查批准的标样。

桌的背面“米”字型加强筋应符合主管部门审查批准的桌子标样。

注塑口及各边缘应修饰平整、光滑。

螺钉固定和铆合部位应牢固。铆钉应端正圆滑。

桌腿折页铆合及桌脚与桌面的固定销松紧应适度，开合自如。两块桌面连接用的两个圆柱销应分别用尼龙绳系在桌背面适当部位。

塑料封堵与桌腿、凳腿压合应牢固，不得松动。

折叠桌支起后，桌面折合部位不得高于或低于桌子平面4mm，两块桌面板错位不大于2mm。。

1.4 金属配件

桌腿用铝合金方管表面应光滑、整洁。管材不得有裂纹。

折页、折页座冲压成型应规整、边缘不得有毛刺，折页、折页座及圆柱销经除油、除锈后镀铜及镀镍处理。镍镀层不得低于5μm。提手座、锁扣需镀铜后镀铬。铜镀层不得低于14μm，铬镀层不得低于0.3μm。镀层应细致、均匀，不得有镀层粗糙、烧焦、起泡、裂纹、脱落等缺陷。

各螺钉、螺母、垫圈和空心铆钉均应镀镍处理。镀层不得低于5μm。

金属桌面板经除油、除锈、磷化后喷塑环氧树脂处理。凳腿经除油、除锈、磷化后喷塑环氧树脂处理，颜色为乳白色。

漆膜应饱满、光洁、均匀、牢固，不得有露底、积粉、流挂、皱皮等缺陷。

其他外观质量应符合GB/T 3325－2008的规定。

1.5 凳面缝制

面料颜色为天蓝色（潘通色卡19—4049），色差按GB/T 250—2008比照检验时不得低于4级。

缝纫线颜色应与面料相匹配。缝纫线路须规整、线迹直顺、针码均匀、缝制牢固，折边规整，不得有开线、断线、跳线、出套、毛漏及掉道等缺陷。

起止针须回针3道～5道，长度为10mm～15mm，断线接头处须重缝20mm～30mm。

针码密度，7针/30mm～10针/30mm ，上下线松紧应一致。

明线距边宽1mm～2mm，缝后应平展。

1.6 理化性能

凳面面料的性能指标应符合附录C的规定。金属配件的理化性能见表3。
表3 金属配件理化性能

	部    件   名   称
	项           目
	指          标

	喷塑件
	喷塑漆膜厚度，μm
	≥35

	
	喷塑漆膜耐腐蚀
	96 h膜层不起泡、不脱落，无锈斑

	
	喷塑桌面板厚度
	0.9㎜～1.1㎜

	金属配件
	镀层耐腐蚀
	48 h主要表面无锈斑


1.7  试验方法

（1）材料检验

各种材料进厂后或使用前按相关标准检验，不合格者不得使用。

（2）外观检验

1.检验条件

在天然散射光或无反射光的白色透射光线下进行，光的照度不得低于300 lx（相当于40W日光灯下距离500mm处的光照度）。

2.检验方法

外观质量的检验以目视观感和手感检验。桌面分缝检验待加重10kg后观察、测量,并与主管部门审查批准的标样比照检验。

3.颜色检验

    主辅材料的颜色检验按GB/T 250－2008的规定,并与主管部门审查批准的标样比照检验。

1.8  尺寸检验

    成品尺寸的检验用精确度为1.0mm的卷尺检验。各金属配件的检验用精度0.02mm的游标卡尺检验。形状和位置公差的检验按GB/T 3325—2008的规定。

1.9  理化性能检验

凳面面料织物组织、规格，性能指标的检验按附录C的规定。

喷塑膜层、金属配件镀层耐腐蚀的检验按QB/T 3826－1999的规定。

喷塑桌面板厚度的检验用精度0.01mm千分尺。

金属配件镀层厚度的检验按QB/T 3817－1999的规定。

瓦楞纸箱质量检验按GB/T4857.4-2008、GB/T6545-1998、GB/T2679.7-2005的规定。

压敏胶粘带检验按GJB 3840－1999的规定。

塑料打包带检验按QB/T 3811－1999的规定。

标志与包装质量的检验按2.3的规定。

2.0  检验规则

（1）检验分类：

本标准规定的检验分类如下：

a）首件检验（见5.2）；

b）质量一致性检验（见5.3）；

c）验收检验（见5.4）。

（2）首件检验

检验要求

首件报样检验是在承制方按合同批量投产之前，由订购方或订购方指定的检验机构检验，并确认承制方能否生产出符合本标准要求的产品，检验应包括以下两种类型：

a) 首件报样检验，在首次投产前，承制方应持合同中签订的产品样品，到订购方或订购方指定的检验机构履行报样手续，报样符合本标准规定后才能进行生产；

b) 首批产品检验，对承制方首次生产，或曾生产过，但已两年以上未生产的产品，订购方或订购方指定的检验机构，对首批产品和半成品质量及工艺流程、设备及其他必要的项目进行检验。

（3）检验项目

检验项目应符合表4规定。

（4）检验数量

首件报样检验数量为一组，原材料及配件理化性能检验按实际需要抽样。

（5）合格判定

首件报样检验、首批产品检验全部符合表4合格品判定条件，判为合格品。首件报样检验不合格，

允许修改后第二次报样，若仍不合格，判首件报样检验不合格。首件报样送检中理化性能不合格，可第二次报样复检，若仍有不合格项，判首件报样不合格。

2.1  质量一致性检验

（1）检验要求

承制方应在生产过程中应对半成品、成品逐个检验。原材料及配件理化性能应周期性检验。订购方或订购方指定的检验机构，可依据每批次生产周期，在产品生产过程中，按本标准的规定，对承制方的生产条件、在制品和成品质量进行检验。

（2）检验项目

检验项目见表4规定。

（3）合格判定

产品全部符合表4合格品判定条件，判定该件产品为合格品。产品因有缺陷返修后经检验合格，判该件产品为合格品。

2.2  验收检验

（1）检验要求

承制方在产品出厂前，应按批次，相对集中的向订购方或订购方指定的检验机构报检。订购方或订购方指定的检验机构根据需要可对产品进行破坏性检验。

（2）验项目

检验项目见表4规定。

（3）抽样方法与数量

抽样方法为随机抽样，检验数量为0.5%。原材料及配件理化性能的检验按实际需要取样。

（4）合格判定

单件产品全部符合表4中合格品判定条件，判定该件产品为合格品，否则判定为不合格品。抽样产品全部符合表4中合格品判定条件，判定该批产品为合格。单项性能不合格，允许第二次加倍抽样复验，复验合格，判该批产品为合格，复验不合格，则判该批产品为不合格。

表4 检验项目、要求和检验方法

	检验项目
	检验方法
	合格品判定规则
	首件检验
	质量一致性

检验
	验收检验

	原

材

料

与

配

件

理

化

性

能
	凳面面料性能
	按1.9的规定
	符合附录C的规定
	●
	○
	●

	
	配件喷塑膜耐腐蚀
	按1.9的规定
	符合1.6的规定
	●
	○
	●

	
	配件镀层耐腐蚀
	
	
	●
	○
	●

	
	喷塑桌面板厚度
	按1.9的规定
	
	○
	—
	○

	
	配件镀层厚度
	按1.9的规定
	符合1.4的规定
	●
	○
	○

	
	缝纫线
	按GB/T6836—2007的规定
	符合1.2表1的规定
	●
	—
	○

	外观

质量
	面料色相
	目视检验
	符合1.5的规定
	●
	○
	●

	
	配件外观质量
	
	符合1.4的规定
	●
	●
	●

	
	成品主要尺寸
	按1.8的规定
	符合1.1的规定
	●
	●
	●

	
	缝制要求
	目视检验
	符合1.5的规定
	●
	●
	●

	
	产品标志
	
	符合2.3的规定
	●
	○
	●

	包装
	瓦楞纸箱
	按1.9的规定
	符合2.3的规定
	●
	○
	○

	
	压敏胶粘带
	按1.9的规定
	符合2.3的规定
	●
	○
	○

	
	塑料打包带
	按1.9的规定
	符合2.3的规定
	●
	—
	○

	
	包装标志
	目视检验
	符合2.3的规定
	●
	○
	●

	
	包装检验单
	
	符合2.3的规定
	●
	○
	●

	注：●必检项目；○选检项目；—不检项目。


2.3  标志、包装、运输与贮存

（1）产品标志

金属桌子正面每块的居中部位，在长度400mm范围内丝网印刷“应急救灾”字样，字体高度为75mm，字体为平头标准黑体字。桌子正面，“应急救灾”两字的上面左右分别印刷生产批号。字体的颜色为乳白色，字体高度为20mm。塑料桌子正面每块的居中部位，在长度400mm范围内注塑出凹型“应急救灾”字样，字体高度为75mm，字体为平头标准黑体字。凳面居中部位，在长度150mm范围内丝网印刷“救灾”字样，字体高度为75mm。字体为平头标准黑体字，字体的颜色为白色。

（2）包装标志

纸箱外两侧面均印刷黑色的产品名称、数量、质量、体积、生产年月、生产批号、承制单位名称，两端面印刷黑色的“救灾专用”及“注意防潮”。其中产品名称、承制单位名称和“救灾专用”及“注意防潮”为黑体字，其他为宋体字。产品名称和“救灾专用”及“注意防潮”字体宽度为60 mm，其他为字体宽度为35mm，承制单位名称字体大小可根据单位名称字数酌情选择，见图4。印刷布局合理，字体大小适宜，字迹清晰。
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图4 包装标志
2.4  包装

（1）金属折叠桌包装

包装分内、外两种，内包装用透明塑料袋，外包装用纸箱。每个纸箱内折叠桌提手向上放二组，每组装一塑料袋并封口，中间用单层瓦楞纸板隔开。每个纸箱内需附产品检验单一张，检验单样式见图5。其中“检验单”、 “产品名称”、“品等”、“生产日期”、“检验人员”和“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4。字体大小适宜。

	检验单

	产品名称
	救灾专用(金属、塑料)折叠桌、凳

	品  等
	合格品    组

	生产日期
	          年  月

	检验人员
	（检验人员工号）

	承制单位名称
	（承制单位全称）


图5  检验单样式

纸箱外尺寸以705mm×215mm×370mm（长×宽×高）为宜。纸箱质量应符合表1的规定。包装用对口纸箱时，纸箱上下口盖对接处需用60 mm宽的胶粘带封牢，粘贴后胶粘带应下棱边不低于50 mm。胶粘带质量应符合GJB 3840—1999中Ⅱ型的规定。捆箱用 PP12008 J塑料打包带捆成“＃”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811—1999中一等品的规定。

（2）塑料折叠桌包装

包装分内、外两种，内包装用透明塑料袋，外包装用纸箱。每个纸箱内放5组，中间用单层瓦楞纸板隔开。每个纸箱内需附产品检验单一张，检验单样式见图4。其中“检验单”、 “产品名称”、“品等”、“生产日期”、“检验人员”和“承制单位名称”标题为黑体字，其他为宋体字。检验单尺寸为B5纸的1/4。字体大小适宜。纸箱外尺寸以690mm×530mm×390mm（长×宽×高）为宜。纸箱质量应符合表2的规定。包装用对口纸箱时，纸箱上下口盖对接处需用60 mm宽的胶粘带封牢，粘贴后胶粘带应下棱边不低于50 mm。胶粘带质量应符合GJB 3840－1999中Ⅱ型的规定。捆箱用 PP12008 J塑料打包带捆成“＃”字形，横竖互压，捆扎应严紧牢固。塑料打包带质量应符合QB/T 3811—1999中一等品的规定。

2.5  运输与贮存

包装箱在运输、贮存中严禁露天堆放。应注意防潮，不得日晒雨淋。搬运、装卸过程中严禁抛摔。

包装箱贮存的环境温度为-20℃～+30℃，相对湿度不得大于80%。码垛高度不超过5m。

附录A

（规范性附录）

金属折叠桌、凳样式结构

A.1　展开样式结构

救灾专用金属折叠桌、凳展开样式结构见图A.1。


图A.1  展开样式结构

A.2　合样式结构

救灾专用金属折叠桌、凳组合样式结构见图A.2、图A.3。


图A.2  组合样式结构



图A.3  组合样式结构

附录B

（规范性附录）

塑料折叠桌、凳样式结构

B.1 展开样式结构

救灾专用塑料折叠桌、凳展开样式结构见图B.1。


图B.1  展开样式结构

B.2  组合样式结构

救灾专用塑料折叠桌、凳组合样式结构见图A.2、图A.3。


图B.2  组合样式结构


图B.3  组合样式结构

附录C

（规范性附录）

PVC涂层布技术要求

C.1 颜色及涂覆方式

PVC涂层布为天蓝色（潘通色卡19—4049）；单面涂覆PVC织物。

C.2 织物规格

织物规格见表C.2。

表C.2  织物规格

	项      目
	规  格

	纤  维  材  质
	100% 涤纶

	线密度，dtex
	经纱
	666

	
	纬纱
	


C.13性能指标

性能指标见表C.3。

表C.3  性能指标

	项      目
	指     标
	试验方法

	幅   宽，  cm
	150 -2
	GB/T4667－1995

	单位面积质量，g/m2
	≥450
	GB/T4669－2008

	断裂强力，N/5cm
	经向
	≥1600
	GB/T3923.1－1997

	
	纬向
	≥1350
	

	撕破强力，N
	经向
	≥45
	GB/T3917.3－1997

	
	纬向
	≥40
	

	抗粘连性
	允许轻度粘连
	FZ/T01063－2008


分标5：板房
	分标：5

	需求一览表
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及配置

	
	1
	板房
	不低于50
	间
	详见附件板房。

	▲商务条款
	一、合同签订时间：自中标通知书发出之日起5个日历日内。
二、质保期：


除“技术参数及配置”中另有约定外，其余按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物验收合格之日起计算，不少于3年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，在合同履行过程中按厂家规定执行；若中标人质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标人承诺执行）。对已投入使用的货物，则质保期为自投入使用之日起不少于6个月。

三、交货时间及地点：

交货时间：自合同签订之日起30日内交货完毕。

交货地点：广西区内采购人指定地点。
四、付款方式：

采购人通过银行转账方式向中标人支付合同款，具体付款方式为：

1、中标人在签订合同之前，5个工作日内，按中标金额的5%，足额提交履约保证金，即可签订采购合同。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金在项目履约完成后5个工作日内无息退还。中标货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的（提供有合格的《中小企业声明函》），按中标金额的2%提交。

2、采购合同签订后，采购人收到中标人提供的预付款请款函和预付款保函后10个工作日内，向中标人支付采购合同金额30%的预付款；所有货物全部到货且验收合格后15个工作日内，由中标人提供验收入库单及开具符合国家规定的发票向采购人申请一次性支付剩余合同货款。

五、售后服务保障或维修响应时间要求：

1、中标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，生产日期不早于 2026 年1月1日，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或投标文件承诺的质量要求

2、在接到故障通知后，按国家及行业标准对故障进行及时处理，1小时内响应，4小时之内到达现场，如在24小时不能解决问题的，中标人必须提供相同型号或同等档次或更优的备用设备，以保证正常使用，对于电话、传真、E-MAIL方式的售后技术服务要求，在30分钟内作出实质性答复。

3、在质保期内，每半年进行一次定期回访检查并对货物进行维护保养，质保期外提供终身维护保养服务。

4、培训：在安装调试过程中应安排采购人操作人员参与，并进行现场培训，并确保有2～3 人具备熟练操作设备、了解设备结构及工作原理，并能排除一般故障的能力。

六、验收要求

1、验收时，中标人应向采购人提供国家认可的，第三方检测机构出具的本供货批次的检测报告，检测报告内容符合招标文件和投标文件要求的，给予验收，不符合招标文件和投标文件要求的，不予验收。

2、中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检测机构出具的所供货物批次在有效期内的检测结果应随货物一并提交采购人。中标人不能完整交付货物及其使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单的，必须负责补齐，否则不予验收。中标人必须在签订合同后3日内与采购人进一步协商包装方式，并由采购人确认后，中标人才能进行包装。
3、中标人需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求及检验合格，采购人方予验收。

4、货物有瑕疵或有破损的，须在10天内进行整改完毕，否则采购人有权直接退货处理。

5、采购人组织验收并抽样由采购人确定的具有国家认可资质的检测机构检测，中标人必须到场配合，验收和抽样检测合格后双方签署验收入库凭证。抽样检测有3项以上（含3项）参数不合格，采购人有权要求换货或直接作退货处理。

6、验收、检测产生的费用由中标人负责，中标人不得以任何理由拒绝支付相关费用。

7、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

七、报价要求

1、货物的价格：包括产品货款、包装费、杂配件、各项检验验收等各种费用及各项税金等；

2、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。

3、运输、装卸、调整、退换、开箱检验、保险费、仓储费、损耗费、售后服务费。

4、招标代理服务费、保险费及其他所有费用总和。

5、投标人填报货物单价，并计算填报所投分标采购预算限额内该单价可采购的最大采购数量；投标总价=填报最大采购数量×填报单价，该总价不得超出所投分标采购预算。

6、中标人供货数量以实际供货数量为准，最终结算金额按中标人最终实际供货的数量×中标单价计算，最终结算金额不能超过本项目总预算。

7、本分标评标以投标人所报单价计算价格分。

8、本分标投标单价限价为16500.00元/间，投标人投标单价超出本分标单价限价的，投标文件作无效处理。

9、本分标投标人所投货物数量不得低于50间，投标人所投货物数量低于50间的，投标文件作无效处理。
注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	其他说明
	一、进口产品说明：

□本分标“需求一览表”中的第    项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。

二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。

	投标人的履约能力要求

	质量管理、企业信用要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	能力或者业绩要求
	如有，请结合本招标文件第四章“评标办法及评分标准”在投标文件中自行提供。

	政策性加分条件

	政策性加分条件
	符合节能环保等国家政策要求


附件板房：

救灾专用 折叠式板房技术文件
1范围

本文件规定了用于救灾专用折叠式板房的生产要求、测试方法、验收规则、标志、运输与贮存等要求。

本文件适用于以轻钢结构为骨架，以具有一定保温隔热性能的夹芯板为围护结构材料，通过非铰接方式展开，并利用螺栓进行固定，加工生产制造的救灾专用折叠式板房的订购、生产和验收。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 700  碳素结构钢

GB/T 706  热轧型钢

GB/T 1591  低合金高强度结构钢

GB/T 1804  一般公差，未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 2518   连续热镀锌和锌合金镀层钢板及钢带

GB/T 3098.1  紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 6723  通用冷弯开口型钢

GB/T 6725  冷弯型钢通用技术要求

GB/T 8478  铝合金门窗

GB/T 8484  建筑外门窗保温性能检测方法

GB/T 31433 建筑幕墙、门窗通用技术条件

GB 17565   防盗安全门通用技术条件

GB 8624    建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 8923.1  涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级

GB/T 9286   色漆和清漆漆膜的划格试验

GB/T 11982.1 聚氯乙烯卷材地板第1部分:非同质聚氯乙烯卷材地板

GB/T 13350  绝热用玻璃棉及其制品

GB/T 14683  硅酮和改性硅酮建筑密封胶

GB/T 17795  建筑绝热用玻璃棉制品

GB/T 19686  建筑用岩棉绝热制品

GB/T 23932  建筑用金属面绝热夹芯板

GB/T 7019   纤维水泥制品试验方法

GB/T 24498  建筑门窗、幕墙用密封胶条

GB/T 29740
拆装式轻钢结构活动房

GB/T 37260.1 箱型轻钢结构房屋第1部分：可拆装式

GB 50009    建筑结构荷载规范

GB 50057
建筑物防雷设计规范

GB/T 50083
工程结构设计基本术语标准

GB 50303
建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50325
民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB 51348    民用建筑电气设计标准

GB/T 5338.1  系列1集装箱 技术要求和试验方法 第1部分:通用集装箱

JC/T 412.1
纤维水泥平板 第1部分:无石棉纤维水泥平板

JC/T 564.1
纤维增强硅酸钙板 第1部分:无石棉硅酸钙板

JC/T 884
金属板用建筑密封胶

3要求

3.1样式

救灾折叠式板房呈矩形结构，通过顶层、底层以及可拆卸的围护结构，利用螺栓和非铰接方式连接固定，形成具备保温隔热功能的围护体系。
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房顶；2-房底；3-角柱 ；4-墙板；5-门；6-窗

图 1 折叠式板房构造示意图
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顶蒙皮；2-保温层；3-防潮隔层 ；

4-次梁（C型钢尺寸不小于80mm×40mm×1.2mm，间距不大于75cm）；5-吊顶瓦

图 1-1 折叠式板房顶部结构示意图
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1-装饰层；2-水泥纤维板；3-次梁（方管尺寸不小于100mm×50mm×1.5mm，间距不大于60cm）；4-保温层；5-封底板
图 1-2 折叠式板房底部结构示意图
3.2规格尺寸

救灾专用板房的规格尺寸见表1。

表1  规格尺寸/mm
	序号
	外部尺寸
	内部尺寸

	1
	长度
	6055
	长度
	≥5845

	2
	宽度
	2990
	宽度
	≥2780

	3
	高度
	2896
	高度
	≥2500

	备注
	其他非标准型号，按照合同约定执行。


3.3材料

材料规格、质量要求及用途按表2规定。

表2  材料规格、质量要求及用途
	材料名称
	规格
	质量要求
	用途

	钢材
	箱底主梁尺寸不应小于160mm×110mm×3mm；

箱顶主梁的尺寸不应小于170mm×110mm×3mm；

箱底次梁用方管尺寸不应小于100mm×50mm×1.5mm；

箱顶次梁用C型钢尺寸不应小于80mm×40mm×1.2mm；

角柱尺寸不应小于150mm×210mm×3mm；

角柱两端连接板的厚度应不小于8mm；

角件上下连接板的厚度应不小于8mm；角件侧板的厚度应不小于3mm；

角柱和主梁镀锌量不应小于100g/m2(双面)；

次梁等其他次结构镀锌量不应小于80g/m2(双面)。
	材质尺寸不低于相应要求，钢材应符合GB/T 700 、GB/T 1591 、GB/T 706 、GB/T 6723 、GB/T 6725的规定，其力学性能不应低于Q235B 钢的要求，镀锌层应符合GB/T 2518的有关规定。
	结构

骨架

	金属面夹芯板（岩棉）
	白灰色镀锌彩钢板公称厚度应不小于0.5mm，正面涂层厚度应不小于 20μm；

夹芯板中岩棉标称厚度不小于75mm。 
	材质厚度不低于相应要求，金属面夹芯板（岩棉）燃烧性能等级符合GB 8624中A级材料要求，传热系数、粘接强度及剥离性能等参数应符合GB/T 23932的规定；芯材岩棉的密度不应小于100kg/m3，燃烧性能等级符合GB 8624中A级材料要求。 
	围护

材料

	玻璃棉毡
	玻璃棉的厚度不小于100mm。
	材质厚度不低于相应要求，金属面夹芯板（玻璃棉）燃烧性能等级符合GB 8624中A级材料要求，导热系数符合GB/T 13350中的规定，芯材玻璃棉密度不应小于20kg/m3，燃烧性能等级符合GB 8624中A级材料要求。
	屋顶

地面

	彩钢板
	白灰色镀锌彩钢板，吊顶瓦、封底板厚度应不小于0.3mm，顶蒙皮厚度应不小于0.4mm，正面涂层厚度应不小于 15μm。
	材质厚度不低于相应要求，涂层厚度不低于相应要求。
	吊顶瓦

顶蒙皮

封底板

	门
	钢质门的开口尺寸不小于840mm×1950mm，边框钢板厚度不低于0.8mm，门板钢板厚度不低于0.4mm。
	钢板厚度符合GB 17565要求，钢质门相关安全性能指标如防闯入性能、防破坏性能、软物冲击性能应符合GB 17565等相应的产品标准要求。
	围护

材料

	窗
	塑钢型材不低于75系列，窗的开口尺寸宽×高不小于930mm×1100mm，中空玻璃配置不低于4+6A+4，窗户外置防盗网结构。
	塑钢窗的玻璃结构、水密性能、气密性能、抗风压性能应满足GB/T 28886标准要求。
	围护

材料

	水泥纤维板
	水泥纤维板厚度应不小于18mm。
	材质厚度不低于相应要求，箱底用水泥纤维板燃烧性能等级符合GB 8624中A级材料要求；水泥基材类纤维板密度不应小于1.5g/cm³，吸水率、抗折强度应符合JC/T 412.1、JC/T 564.1等标准要求。
	地面

	塑胶地板
	聚氯乙烯（PVC）塑胶地板厚度不小于2mm。
	材质厚度不低于相应要求，塑胶地板耐磨性满足GB/T 11982.1要求，燃烧性能等级符合GB 8624中B1级材料要求。
	地面

	密封材料
	/
	基本物理性能与热空气老化性能符合GB/T 24498 、GB/T14683 、JC/T 884等规定。
	缝隙

封堵

	其他配套材料（如螺栓、粘结剂等）
	/
	满足相应国标行业标准要求
	配套

材料


3.4一般要求

3.4.1紧固件应连接牢固、无松动。

3.4.2为便于叉运房体，在底部框架上设置叉槽。

3.4.3房屋顶部上设置安全环，且应便于顶部安装、检修作业。

3.4.4窗外侧设置防护栏，且应符合使用时的安全防护要求。

3.4.5墙板之间采用插接式铆接安装，确保安全稳固、便于更换；室内屋顶天花板采用搭接式铆接安装，确保安全稳固、便于顶部电气的检修。

3.4.6框架结构与围护结构在设计使用年限内可拆装周转次数不应少于5次，供货单位提供指导现场安装和灾后回收清洁服务。

3.4.7板房前侧窗户顶角处预留DN150排烟孔洞，该孔洞交付时须以同材质、同厚度金属面夹芯板封堵，封堵后孔洞区域表面应平整；烟囱安装时，可手动移除临时封堵材料。

3.5外观质量

3.5.1房底框架、箱顶框架、角柱应无肉眼可见起皮、锈斑、锈皮、裂纹。

3.5.2墙板应无肉眼可见划痕或其他缺陷。

3.5.3房底铺面地板不应有明显褶皱。

3.5.4房顶天花板应无肉眼可见划痕或其他缺陷。

3.6尺寸偏差

主要构件规格及尺寸偏差应符合表3的规定，其余未列尺寸偏差及构件规格应符合GB/T 1804中公差等级C级要求。

表3  尺寸允许偏差/mm
	序号
	尺寸类型
	构件类型
	允许偏差

	1
	长度
	主体、顶部、底部
	±6

	2
	宽度
	主体、顶部、底部、墙板
	±5

	3
	高度
	角柱、墙板
	±3

	4
	厚度
	墙板
	±0.5

	5
	对角线差
	主体、顶部、底部、墙板
	7


3.7结构性能

3.7.1抗风

在风荷载作用下，房屋主体柱顶相对水平位移不应超过H/200（H为房体高度）；组合房屋在风荷载和多遇地震作用下，层间位移角Δu/h，不应超过层高的1/250。

3.7.2抗震

抗震设计应符合GB 50223中丁类建筑的相关规定。
3.7.3挠度

房屋底部框架主梁在活荷载作用下挠度容许值不应超过L/300，顶部框架主梁在活荷载作用下挠度容许值不应超过L/400，L为主梁跨度；夹芯板在均布荷载作用下的最大挠度不应超过L0/150且不大于15mm，L0为夹芯板跨度。

3.7.4 载荷组合

折叠式板房验算变形的荷载组合应采用标准组合，验算承载力的荷载组合应采用基本组合，并应按GB 50009的规定进行荷载组合计算。

3.7.5载荷取值

折叠式板房结构的荷载标准值应按下列规定取值：房顶恒荷载标准值应取0.15kN/m²，顶部活荷载标准值应取0.5kN/m²；顶部应在最不利位置施加标准值为1kN的施工集中荷载；房底恒荷载标准值应取0.3kN/m²，房底活荷载标准值应取2.0kN/m²，基本风压应不低于0.5kN/m²。

3.8焊接

焊缝质量应符合下列要求：角件自身的焊缝及角件与主钢梁的焊缝应采用全熔透满焊，焊脚高度不应小于1.5[image: image20.png]


 厚度，t为较厚焊件壁厚。

钢结构件的焊接不应有咬边、根部收缩、弧坑裂纹、表面夹渣、气孔、虚焊、漏焊等缺陷。

3.9 防锈

漆膜外观应均匀、平整、丰满，不得有咬底、剥落、裂纹、针孔、漏涂和明显皱皮流坠等缺陷。漆膜附着力等级应不小于现行国家标准GB/T 9286 中二级的规定。

3.10 密封

折叠式板房墙板与结构的连接应采用密封条、密封胶等密封，门窗安装后，应在洞口四周打胶密封，密封胶应与被连接构件的材料相容。

3.11 空气质量

折叠式板房（仅箱体部分）室内空气按GB 50325中Ⅱ类民用建筑工程的要求应符合4的规定。

表4  室内空气质量

	序号
	项目
	单位
	要求

	1
	甲醛
	mg/m³
	≤0.1

	2
	苯、甲苯、二甲苯
	mg/m³
	≤0.09

	3
	TVOC
	mg/m³
	≤0.6


3.12 电气与设备

3.12.1 载荷取值

电气设计应符合国家现行标准GB 50057、GB 51348的有关规定，且应符合表5的规定。

配电盒固定于室内门口对角处的吊顶板，空调插座则就近安装于其侧下方距顶30cm处，便于窗户上方空调的安装与使用。电源开关安装于门口与窗户之间的墙面中心位置，距地高度1.2m。插座分别位于两侧护墙板上，距地高度1.0m，且每个插座中心点距板房内护墙板内侧端头的水平距离为1.9m。
表5  电器要求

	序号
	项目
	要求
	备注

	1
	功率参数/kW
	≥3
	标准箱

	2
	箱体总电源接口
	3P/32A
	工业插座，CCC认证

	3
	电气材料
	符合设计要求
	CCC认证

	备注
	折叠式板房单模块使用时，须和当地接地网可靠连接，若无接地网须设置接地极，总接地电阻应不大于4Ω；折叠式板房多模块组合使用时，与当地接地网应可靠连接，若无接地网须设置接地极，接地电阻不大于1Ω；折叠式板房房顶配电箱须设置接地铜排，室内所有插座均应与配电箱内的接地铜排可靠连接，除空调外的插座均应设置漏电保护装置；其他电气要求按照实际要求进行设置。电压：220v~250v电线：入户总电源线6.0mm²*3，空调线4.0mm²*3，插座线2.5mm²*3，照明开关线1.5mm²*2； 断路器：高分段小型断路器；照明：2组led条形灯，24W；插座：4个五孔插座10A，1个三孔插座16A，1个单联开关10A。




3.12.2 室内布线采用暗装铺设，施工质量应符合GB 50303的规定；各回路应进行点对点通断测试及绝缘测试，导线间和导线对地间的绝缘电阻值应不小于0.5 MΩ。

3.13 传热系数

房底、房顶和墙板（不含门窗）的传热系数应符合当地公共建筑节能设计标准。

3.14 一致性核查

板房结构须与投标方的生产结构图纸一致。

4试验方法

4.1外观质量检验

外观质量检验应在在自然光或等效光源下，距离表面0.5m处目测检查。

4.2尺寸偏差检验

尺寸偏差检验应采用钢卷尺、游标卡尺或其他专用量具进行检验。

4.3结构性能检验

结构性能检验按GB/T 37260.1、GB/T 5338.1的规定进行。

4.4焊接质量检验

焊接质量检验应在在自然光或等效光源下，距离表面0.5m处目测检查。

4.5防锈质量检验

涂饰表面质量应在自然光或等效光源下、距离表面0.5m处目测检查；涂层厚度应采用涂层测厚仪测量，涂层附着力应按照现行国家标准GB/T 9286的规定进行测量。

4.6产品一致性核查

产品一致性核查应在在自然状态下对应生产图纸目测检查。

4.7成品和材料性能检验

按表6中列出的检测方法。

表6  成品和材料性能检验
	序号
	部件
	项目
	标准要求
	检测方法

	1
	成品
	尺寸偏差
	满足3.6条款
	GB/T 28886

	2
	
	*结构性能
	满足3.7条款
	GB/T 37260.1

GB/T 5338.1

	3
	
	室内空气
	满足3.11条款
	GB 50325

	4
	金属面夹芯板(岩棉，75mm）
	规格和尺寸偏差（厚度）
	±2mm
	GB/T 23932

	5
	
	传热系数
	≤0.62 W/(m2·K)
	GB/T 23932

	6
	
	粘结强度
	≥0.06MPa
	GB/T 23932

	7
	
	剥离性能
	粘结在金属面材上的芯材应均匀分布,并且每个剥离面的粘结面积应不小于85%
	GB/T 23932

	8
	
	燃烧性能等级
	A级
	GB 8624

	9
	
	耐火极限
	≥60min
	GB/T 9978.1

	10
	玻璃棉毡（100mm）
	规格和尺寸偏差（厚度）
	±2mm
	GB/T 13350

	11
	
	导热系数
	≤0.041 W/(m·K)
	GB/T 13350

	14
	
	燃烧性能等级
	A级
	GB 8624

	16
	钢质门
	尺寸公差
	满足GB 17565中5.7.1要求
	GB 17565

	17
	
	防闯入性能
	门框与门扇之间或其他部位若安装有防闯入装置,装置本身及其连接强度应能承受30kg沙袋3次冲击试验，试验后装置不应断裂或脱落
	GB 17565

	18
	
	防破坏性能
	从防盗门防护面一侧抵抗利用GB 17565标准中表1规定的工具破坏一个大于或等于615cm2开口,或者打开门扇的净工作时间应符合相应要求
	GB 17565

	19
	
	软物冲击性能
	门扇应能承受30kg沙袋、9次冲击试验，试验后门框与门扇间隙的最大变化量应符合GB 17565标准中表1相应要求
	GB 17565

	20
	塑钢窗
	尺寸允许偏差
	±2mm
	GB/T 28886

	21
	
	水密性能
	Δp＞100Pa
	GB/T 31433

	22
	
	气密性能
	不低于3级
	GB/T 31433

	23
	
	抗风压性能
	不低于3级
	GB/T 31433

	24
	水泥纤维板
	厚度偏差
	±10%
	GB/T 7019

	
	
	表观密度
	≥1.5 g/cm³
	GB/T 7019

	25
	
	吸水率
	≤28%
	GB/T 7019

	26
	
	抗折强度
	≥7MPa
	GB/T 7019

	27
	
	燃烧性能
	A级
	GB 8624

	28
	塑胶地板
	厚度允许偏差
	±0.10mm
	GB/T 11982.1

	29
	
	燃烧性能
	B1级
	GB 8624

	30
	
	耐磨性
	不低于F级
	GB/T 4085

	31
	密封材料
	拉伸强度
	符合相应要求
	GB/T 24498 、GB/T14683 、JC/T 884

	32
	
	拉断伸长率
	符合相应要求
	

	备注： *项视需要检测或提供合格证明文件，其他未尽事项，按采购方合同。


5验收规则

5.1 检验分类

本部分规定的检验分类如下：

a）首件检验（见5.2）； 

b）质量一致性检验（见5.3）； 

c）验收检验（见5.4）； 

d）入库检验（见5.5）。

5.2首件检验

5.2.1检验要求
首件报样检验是在承制方按合同批量投产之前，可由订购方或订购方指定的检验机构检验，并确认承制方能否生产出符合本标准要求的产品，检验应包括以下两种类型：

（a）首件报样检验，在首次投产前，承制方应持合同中签订的产品样品，到订购方或订购方指定的检验机构履行报样手续，报样符合本标准规定后才能进行生产；

（b）首批产品检验，对承制方首次生产或曾生产过但已两年以上未生产的产品，订购方或订购方指定的检验机构，对首批产品和半成品质量及工艺流程、设备及其他必要的项目进行检验。
5.2.2检验项目
检验项目应符合表7的规定。

5.2.3检验数量
首件报样检验数量为一套。原材料性能的检验按实际需要取样。

5.2.4合格判定
首件报样检验、首批产品检验全部符合表7合格品判定条件，判为合格品。首件报样检验不合格，允许修改后第二次报样，若仍不合格，判首件报样检验不合格。首件原材料送检中性能不合格，可第二次报样复检，若仍有不合格项，判首件报样不合格。

5.3质量一致性检验

5.3.1检验要求
承制方在生产过程中应对半成品、成品逐个检验。原材料性能应周期性检验。订购方或订购方指定的检验机构，可依据每批次生产周期，在产品生产过程中，按本标准的规定，对承制方的生产条件、在制品和成品质量进行检验。

5.3.2检验项目
检验项目应符合表7的规定。

5.3.3合格判定
产品全部符合表7合格品判定条件，判定该件产品为合格品。产品因有缺陷返修后经检验合格，判该件产品为合格品。

5.4验收检验

5.4.1检验要求
承制方在产品出厂前，应按批次，相对集中的向订购方或订购方指定的检验机构报检。订购方或订购方指定的检验机构根据需要可对产品进行破坏性检验。

5.4.2检验项目
检验项目应符合表7的规定。

5.4.3抽样方法与数量
抽样方法为随机抽样，检验数量为0.5%。原材料性能的检验按实际需要取样。

5.4.4合格判定
单件产品全部符合表7中合格品判定条件，判该件产品合格，否则判定为不合格。

抽样产品全部符合表7中合格品判定条件，判定该批产品合格。单项性能不合格，允许第二次加倍抽样复检，复检合格，判批产品合格。复检不合格，判批产品不合格。

5.5入库检验

5.5.1检验要求
承制方的产品在入订购方的储备库前，应向订购方或订购方指定的检验机构报检。订购方或订购方指定的检验机构根据需要可对产品进行破坏性检验。

5.5.2检验项目
检验项目应符合表7的规定。

5.5.3抽样方法与数量
抽样方法为随机抽样，检验数量为0.5%。原材料性能的检验按实际需要取样。

5.5.4合格判定
单件产品全部符合表7中合格品判定条件，判该件产品合格，否则判定为不合格。

抽样产品全部符合表7中合格品判定条件，判定该批产品合格。单项性能不合格，允许第二次加倍抽样复检，复检合格，判批产品合格。复检不合格，判批产品不合格。
表7 检验项目、要求和检验方法
	检验项目
	检验方法
	合格品判定规则
	首件检验
	质量一致性

检验
	验收检验
	入库检验

	成品
	尺寸偏差
	钢卷尺、游标卡尺或其他专用量具
	符合表3的规定
	●
	—
	●
	—

	
	室内空气
	GB 50325
	符合3.11的规定
	●
	—
	●
	—

	
	外观质量
	按4.1的规定
	符合3.5的规定
	●
	—
	●
	●

	
	焊接质量
	按4.4的规定
	符合3.8的规定
	●
	—
	●
	●

	
	防锈质量
	按4.5的规定
	符合3.9的规定
	●
	—
	●
	●

	
	产品一致性核查
	按4.6的规定
	符合3.14的规定
	●
	—
	●
	—

	金属面夹芯板（岩棉）
	规格和尺寸偏差（厚度）
	GB/T 23932
	符合表6的规定
	●
	●
	●
	—

	
	传热系数
	GB/T 23932
	符合表6的规定
	●
	—
	—
	—

	
	粘结强度
	GB/T 23932
	符合表6的规定
	●
	—
	●
	—

	
	剥离性能
	GB/T 23932
	符合表6的规定
	●
	—
	—
	—

	
	燃烧性能等级
	GB 8624
	符合表6的规定
	●
	●
	●
	—

	
	耐火极限
	GB/T 9978.1
	符合表6的规定
	●
	—
	●
	—

	玻璃棉毡
	规格和尺寸偏差（厚度）
	GB/T 13350
	符合表6的规定
	●
	●
	●
	—

	
	导热系数
	GB/T 13350
	符合表6的规定
	●
	—
	—
	—

	
	燃烧性能等级
	GB 8624
	符合表6的规定
	●
	●
	●
	—

	钢质门
	尺寸公差
	GB 17565
	符合表6的规定
	●
	●
	●
	—

	
	防闯入性能
	GB 17565
	符合表6的规定
	●
	—
	●
	—

	
	防破坏性能
	GB 17565
	符合表6的规定
	●
	—
	●
	—

	
	软物冲击性能
	GB 17565
	符合表6的规定
	●
	—
	●
	—

	塑钢窗
	尺寸允许偏差
	GB/T 28886
	符合表6的规定
	●
	●
	●
	—

	
	水密性能
	GB/T 31433
	符合表6的规定
	●
	—
	●
	—

	
	气密性能
	GB/T 31433
	符合表6的规定
	●
	—
	●
	—

	
	抗风压性能
	GB/T 31433
	符合表6的规定
	●
	—
	●
	—

	水泥纤维板
	厚度偏差
	GB/T 7019
	符合表6的规定
	●
	●
	●
	—

	
	表观密度
	GB/T 7019
	符合表6的规定
	●
	—
	—
	—

	
	吸水率
	GB/T 7019
	符合表6的规定
	●
	—
	—
	—

	
	抗折强度
	GB/T 7019
	符合表6的规定
	●
	—
	●
	—

	
	燃烧性能
	GB 8624
	符合表6的规定
	●
	●
	●
	—

	塑胶地板
	燃烧性能
	GB 8624
	符合表6的规定
	●
	●
	●
	—

	
	耐磨性
	GB 18586
	符合表6的规定
	●
	—
	—
	—

	
	厚度允许偏差
	GB/T 11982.1
	符合表6的规定
	●
	●
	●
	—

	密封材料
	拉伸强度
	GB/T 24498 、GB/T14683 、JC/T 884
	符合表6的规定
	●
	—
	●
	—

	
	拉断伸长率
	GB/T 24498 、GB/T14683 、JC/T 884
	符合表6的规定
	●
	—
	●
	—

	包装
	包装标志
	目测
	符合6的规定
	●
	—
	●
	●

	
	产品标志
	目测
	符合6的规定
	●
	—
	●
	●

	
	包装质量、规格
	目测
	符合6的规定
	●
	—
	●
	●

	
	配件数量
	目测
	符合附录1的规定
	●
	—
	●
	●

	
	产品包装单
	目测
	/
	●
	—
	●
	●

	
	使用说明书
	目测
	/
	●
	—
	●
	●

	注：●必检项目；—不检项目。


5.6外观质量

5.6.1  外观检验

按3.5、3.8、3.9、6.1条要求逐项检验。

5.6.2  缺陷划分

成品外观不符合标准规定的技术要求，即构成缺陷，按其不符合标准和对产品使用性能及外观影响的程度分为：

1）严重缺陷：严重不符合标准规定、严重影响产品使用性能和产品外观的缺陷；

2）重缺陷：明显不符合标准规定、但对产品使用性能和产品外观影响不严重的缺陷；

3）轻缺陷：不符合标准规定、但对产品使用性能和产品外观影响较小的缺陷。

5.6.3  缺陷判定细则

单件产品缺陷判定按表8规定。

表8  缺陷判定细则

	序号
	项目
	轻缺陷
	重缺陷
	严重缺陷

	1
	成品

尺寸
	主要部位：超过允许偏差

非主要部位：超过允许偏差≥1倍
	表面部位：超过允许偏差1倍

非表面部位：超过允许偏差2倍
	表面部位：超过允许偏差2倍

非表面部位：超过允许偏差3倍

	2
	焊接
	超过标准规定范围
	超过标准规定范围限1级
	——

	3
	防锈
	每面限2处，每套限10处。
	超出轻缺陷范围
	——

	4
	污渍
	表面不多于2处
	表面不多于4处
	表面不多于6处

	5
	标志
	字迹不清、内容不规范
	缺项、外标志不全
	无标志


5.6.4  单件样品外观质量评定

按5.6.3对单件样本进行外观质量评定，如缺陷数符合以下要求则判该件产品外观质量合格，否则为不合格：

严重缺陷=0，重缺陷=0，轻缺陷≤8，或

严重缺陷=0，重缺陷≤2，轻缺陷≤6

5.6.5  批量外观评定

抽取的每个样品按5.6.4进行单件评定，如果不合格样本数不超过10%，则该批产品外观质量合格，否则该批产品外观质量不合格。

5.7成品和材料性能

5.7.1成品和材料主要性能抽验项目按照表7规定进行。

5.7.2  内在质量评定

样品内在质量全部达到5.7.1要求，判该批内在质量合格；如有不合格项，可再取1个样品对不合格项进行复测，结果合格判该批内在质量合格，否则判该批内在质量不合格。

5.8验收批质量

对验收批产品按5.7检验后，如产品批外观质量和内在质量均合格判为批产品合格，否则为不合格。

6 标志、运输与贮存

6.1标志

6.1.1  产品标志应为尺寸200mm×50mm的耐久性铭牌。耐久性标签应选用耐磨、耐锈蚀不锈钢或者铝制金属材料，并能够与二维条码材质强力粘合或者采用激光打印二维码。

6.1.2  耐久性标签左侧为产品信息，印字为黑色，主要包括产品名称、适用范围、产品规格、生产日期、使用年限及承制单位名称等信息。耐久性标签右侧应设有二维条码区域，条码信息需包含产品序列号、生产日期、批次号等关键数据，便于追溯与管理。条码印刷应清晰，确保扫描设备能够准确识别（示例1）。

	
产品名称：救灾专用 折叠式板房  产品规格：6029型

适用范围：高寒及以下区域       生产日期：xxxx年xx月

使用年限：10年                ××××××××××××承制


示例1 产品标志耐久性标签

6.1.3折叠式板房正面及两侧面需印制中华人民共和国应急管理部应急物资标识（示例2、示例3），标识采用耐候性好、不易褪色的材料喷涂，标识效果为正红色版本（示例4），示例2示意图中，应急救灾标志宽度800mm，高度1000mm；门、窗为最小推荐尺寸所示位置。
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示例2 折叠式板房救灾标识示意正面图
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示例3 折叠式板房救灾标识示意背面图
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示例4 应急救灾标识

6.1.4标识的使用必须严格按照示例5的规范比例，扩大或者缩小必须等比例执行，不得更改图形的比例关系、图案和文字（标识规范比例见示例5）。标识需印制在板房纵深两侧长面。标识大小以其宽度为基准，其宽度为800mm，高度根据宽度等比例放大或者缩小。
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示例5 标识规范比例

6.2 运输与贮存

6.2.1 折叠式板房包装应采用防水、防潮薄膜材料，确保运输过程中物资的完好。 

6.2.2 折叠式板房外表面需进行防护处理，避免在运输过程中受到撞击、磨损等损伤。 

6.2.3 折叠式板房内应合理分隔空间，确保物资在运输过程中不会相互碰撞或移位。

6.2.4 折叠式板房应存放于干燥、通风良好、具备防潮措施且避免阳光直射的贮存场所。该场所应配备适当的起重设备，如航吊、吊车或叉车（载重能力至少为10t，提升高度需达到7m以上）。贮存空间的面积应至少按照每200m2存放100套板房的标准进行规划。 

6.2.5折叠式板房在贮存期间须严格遵循厂家贮存检查要求，执行定期巡检制度。若发现结构存在损坏或异常情况，应立即采取处理措施。 

6.2.6折叠式板房主要质量性能应能满足贮存不少于10年的要求，严禁将折叠式板房作为它用或长时间暴露在室外，以免影响其使用寿命。

附录1 折叠式板房配件配置清单
表1 折叠式板房配件配置清单/套

	名称
	单位
	标准配置数量
	额外配置数量
	备注

	内六角螺栓
	套
	48
	24
	24个螺栓临时固定在小立柱上

	M12*30螺栓垫片
	个
	48
	12
	

	小立柱
	件
	4
	0
	

	结构胶
	支
	3
	1
	

	ab锁
	套
	1
	0
	

	50落水管
	支
	4
	1
	

	PVC踢脚线
	支
	3
	1
	

	单开
	个
	1
	1
	

	三孔插座
	个
	1
	1
	

	五孔插座
	个
	4
	1
	

	接线插头
	个
	6
	2
	

	100平头钻尾丝
	个
	20
	10
	

	25平头钻尾丝
	个
	60
	20
	

	阴角
	支
	4
	1
	

	阴角支架
	个
	8
	4
	

	备注：其他未尽事项，以采购合同为准执行。


 附件1
节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
附件3
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

第三章  投标人须知
第一节 投标人须知前附表

	条款号
	项目内容
	编列内容

	2.8
	实质性要求
	指招标文件中已经指明不提供或不满足则投标无效的条款，或者第二章“采购需求”及第六章“投标文件格式”中带“▲”的条款。

	3
	投标人的资格要求
	详见招标公告。

	6.1
	是否接受联合体投标
	详见招标公告。

	6.2
	联合体投标要求
	☑不接受联合体。

□接受联合体：

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX公司与XXX公司的联合体”的规则填写。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。

3. 联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合体投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。

5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。

7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金，其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格文件。

	7.2
	是否允许分包
	☑不允许分包。

□允许分包：

分包内容：                                     。
分包金额或者比例：                                     。

	8.4


	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的获得参加评标资格的投标人或获得中标人推荐资格的确定方式
	□随机抽取（采用最低评标价法，投标报价相同时；采用综合评分法，评审得分相同时。）

□其他方式：

☑采用综合评分法，评审得分相同时，投标总报价低的获得推荐资格，评审得分、投标总报价均相同时，由采购人随机抽取。

□采用最低评标价法，投标总报价相同时，由采购人随机抽取。

	11.4
	媒体发布渠道
	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在招标公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	11.5
	是否组织标前答疑会
	☑不组织召开开标前答疑会

□组织召开开标前答疑会

会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13.1
	资格文件组成
	1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件扫描件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供有效身份证正反面扫描件。（必须提供，否则作无效投标处理）

2、投标人依法缴纳税收的相关材料（至投标文件提交截止时间止半年内的任意3个月的依法缴纳税收的凭据扫描件；依法免税的投标人，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理）

3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（至投标文件提交截止时间止半年内的任意3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理）

4、投标人财务状况报告（提供2025年度经审计的财务报告扫描件或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）。（必须提供，否则作无效投标处理）

5、投标人直接控股股东信息表（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理）

6、投标人直接管理关系信息表（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理）

7、声明函（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理）

8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。

注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

2.联合体投标时，第1～6项资格文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则投标文件作无效投标处理。

	
	商务文件组成
	1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面扫描件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）

3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面扫描件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）

4、投标保证金提交凭证；（必须提供，否则作无效投标处理）
5、商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

6、投标人情况介绍（格式自拟）；

7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法和评标标准”提供有关证明材料）。

注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件组成
	1、技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

2、项目实施方案（格式自拟）；
3、投标产品技术证明资料（包括但不限于投标产品说明书、出厂标准、质量检测报告等）（格式自拟）；

4、投标产品销售业绩或使用情况及证明资料（格式自拟）；

5、投标人对本项目的合理化建议（格式自拟）；

6、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于扫描件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。

	
	报价文件组成
	1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

3、中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有请提供）
4、关于符合本国产品标准的声明函（格式后附）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（如有请提供）

5、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

	16.2
	投标报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、培训费的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
☑投标报价包含验收费用

□投标报价不包含验收费用

	17.2
	投标有效期
	自投标截止之日起 90  日。

	18
	投标保证金金额
	□本项目不需要缴纳投标保证金。

☑本项目需要缴纳投标保证金，相关要求如下：

1.投标保证金的缴纳方式：详见招标公告

2.投标保证金的金额：详见招标公告

3.投标保证金采用银行转账缴纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的扫描件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则作无效投标处理。

4.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的扫描件或者金融机构、担保机构出具的电子保函作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则作无效投标处理。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。

5.缴纳投标保证金指定账户：详见招标公告。

6.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳投标保证金，其缴纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

备注： 

1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2.投标人采用现金方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、资格文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。（注：按照本招标文件“第六章 投标文件格式”编写，第六章未附格式的，由投标人自行拟定。）

	20
	备份投标文件
	本项目不接受备份投标文件。

	21.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	投标地点
	详见招标公告

	
	投标人提交投标样品截止时间及地点
	无

	23
	开标时间、地点
	详见招标公告 

	25.3（1）
	投标人信用查询渠道
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前

	
	查询记录和证据留存方式
	在查询网站中直接截图查询记录，截图作为附件在广西政府采购云平台上传保存。

	
	信用信息使用规则
	对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	29.1
	评标方法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	30.1
	中标候选人排名并列时，确定中标人的方式 
	中标候选人并列的，采购人按以下方式确定中标人：

1.综合评分法

☑以技术分得分由高到低顺序确定中标人。 
□采取随机抽取的方式确定。

	35.1
	履约保证金金额
	□ 本项目不需要缴纳履约保证金。

☑ 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下：

1.履约保证金金额：按每分标中标金额的5%，中标货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的（提供有合格的《中小企业声明函》），按中标金额的2%提交。

2.履约保证金提交方式：中标人在签订合同之前，5个工作日内，以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。未提交履约保证金的，不予签订本合同。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：中标人履约完成（包括履行完合同约定、质保服务）后，采购货物如无质量问题，由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号）、支付履约保证金过程证明，采购人应当按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。

4.缴纳履约保证金的指定账户：

开户名称：广西壮族自治区救灾物资储备中心

开户银行：中国银行股份有限公司南宁建政支行

银行账号：618478801852

备注：

1.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

2.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

3.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的材料
	委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）名称：广西壮族自治区救灾物资储备中心

联系电话：0771-5660526

通讯地址：广西南宁市民主路9号

（2）名称：广西北投建信建设项目管理有限公司

联系电话：0771-5345226

通讯地址：广西北投建信建设项目管理有限公司（南宁市良庆区金龙路2号广西能源大厦D座11楼1115室）

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日（北京时间）上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分。

	38.3.1
	投诉受理方式
	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2、通讯方式

名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

地址：南宁市桃源路69号广西财政大厦7楼

联系电话：0771-5331544 

	40
	采购代理服务费支付方式
	☑本项目采购代理服务费由各分标中标人在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付：
□本项目不收取采购代理服务费。

	
	采购代理服务费收取标准
	☑以分标（☑中标总金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第40.2条规定的收费计算标准（货物类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮 20%/□收费基准价格上浮   %）收取。

□固定采购代理收费：              。

	
	采购代理服务费收款账户信息
	开户名称：广西北投建信建设项目管理有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行

银行账号：2102116009300345252

	41.1
	解释
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法和评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：

本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	41.2
	其他释义
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用投标人法定主体行为名称制作的实物印章或投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。

3.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子版投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

4.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”详见“投标人须知前附表”。

2.9 “正偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

7.转包与分包             

7.1 本项目不允许转包。

　　7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为该投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国民法典》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.4采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子版投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求； 

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法和评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原招标公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

澄清或者更正公告在招标公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格文件、商务技术文件三部分组成。

（1）资格文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。 

18.2.2中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还，退还方式同本须知正文第18.2.1。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

 19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。 

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。
19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

 19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序”。

20.备份投标文件

详见“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子版投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子版投标文件提交至广西政府采购云平台。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子版投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”。
22. 投标文件的补充、修改、撤回

22.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台依法抽取评审专家，如采购代理机构未按规定抽取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子版投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人在规定的时间内自行将投标文件在线解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子版投标文件在线解密。投标文件未按时解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法通过电子版投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，采购人或者采购代理机构可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会在评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.3评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标作无效处理。

28.4评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法和评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购人在收到评标委员会出具的评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。   

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标人无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标人确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标人发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并依法确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以依法确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

 35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

35.3在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36.签订合同

 36.1中标人在中标通知书发出之日起，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。（适用于签订纸质合同的情形）
36.2采购合同由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容签订。（适用于签订纸质合同的情形）

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，依法确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标人和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标人不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，中标人无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
37.政府采购合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

 38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动； 

（5）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（6）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（7）财政部门规定的其他条件。
 38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复。
38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等； 

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。


投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（6）国务院财政部门规定的其他条件。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对中标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同要求不符，中标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向中标人支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40.采购代理服务费

40.1采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

40.2采购代理服务费收费标准：

	               费率

中标金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

41.4 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

42. 广西线上“政采贷”政策告知函

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

第四章  评标方法和评标标准

第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    ☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 
第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件实质性要求的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人开标一览表所报数量低于各分标所采购货物的最低数量的；
（7）投标人属于本章第5条第（4）项情形的。
2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 

（3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标有效期不满足招标文件要求的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（6）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）不满足招标文件实质性要求的；

（9）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件实质性要求的；

（2）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（3）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，有可能对评审产生影响。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）广西政府采购云平台电子开标大厅中的“开标记录表”内容与电子版投标文件中相应内容不一致的，以广西政府采购云平台电子开标大厅中的“开标记录表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（5）投标人数量和投标总价计算错误的，评标委员会以投标单价为准修正数量和总价。
4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会成员要根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评标方法、标准进行评审。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
（2）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

①采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 

①采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 

A.投标单价低于全部通过符合性审查投标人投标单价平均值50%的，即投标单价＜全部通过符合性审查投标人投标单价平均值×50%； 

B.投标单价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标单价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标单价×50%； 

C.投标单价低于采购项目最高单价限价50%的，即投标单价＜采购项目最高单价限价×50%；

D.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

   ②评标委员会启动异常低价投标审查后，属于上述A项至D项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于上述C项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

   ③评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（6）各投标人的得分为评标委员会各成员的有效评分的算术平均数。

（7）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（8）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会各成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会各成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核
6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

　　（一）分值汇总计算错误的；
　　（二）分项评分超出评分标准范围的；
　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
第三节 评分标准

综合评分法

注：1.评分标准中，不符合最低档次条件的，可以为0分。计分方法按四舍五入取至百分位，总得分=报价分+技术分+商务分。2.本评分标准适用于本项目分标1、分标2、分标3、分标4、分标5。
	序号
	评分类型
	评分标准
	分值权重（下限）
	分值权重（上限）
	打分方法

	0
	报价
	1、评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

2、政策性扣除计算方法。

2.1、对小微企业的价格评审优惠

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的投标报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1－4%）。

2.2、对本国产品的价格评审优惠

投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见“第六章投标文件格式”）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，该产品被视为本国产品的，给予政策性价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
2.3中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评标报价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评标价=投标报价。

3、以投标人所报单价计算价格分。
4、满足招标文件要求且评标价最低的评标价为评标基准价，基准价得分为40分。

5、价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标价)×40分
	0
	40
	客观分

	1
	技术
	技术性能分：

投标人所投货物的技术参数及配置完全符合招标文件要求的，得10分。
	0
	10
	客观分

	2
	技术
	产品整体性能评价：

至少包含产品整体设计理念、产品关键零部件材质、产品生产过程描述、安全耐用性描述等内容。
一档（4分）：有投标产品生产加工工艺、工序流程相关技术工艺介绍，同时对产品的基础参数、外观材质等基础细节进行了阐述，能够清晰体现产品基本情况。

二档（6分）：有投标产品生产加工工艺、工序流程、核心技术优势相关技术工艺介绍，有完整的产品生产制造流程。同时对产品细节介绍全面，覆盖产品设计、性能参数、外观材质等内容。所介绍产品具备现场实用性，可适配本项目使用场景。

三档（8分）：投标文件中完整介绍了投标产品的全套技术体系、生产加工工艺、关键生产工序流程及核心技术优势，工艺阐述逻辑清晰、有完整的产品生产制造流程。同时对产品细节介绍详细全面，覆盖产品设计、性能参数、外观材质、结构设计、使用细节等全方位内容。所介绍产品具备良好的现场实用性，贴合本项目实际使用场景，符合行业通用安全规范，能为项目提供有效的设备性能保障。
	0
	8
	主观分

	3
	技术
	质量保证方案：

一档（4分）：投标人提供的产品质量保证方案仅包含质量保障内容框架，未对具体环节提出明确的控制措施；或质量控制点设置不完整，缺少检验标准或判定标准模糊且无法执行；或不合格品处理程序缺失或仅提及概念无具体流程，拟投入人员不足2人（不含2人）。

二档（6分）：投标人提供的产品建立质量保障体系，覆盖采购、生产、存储、运输等主要流程，缺少具体质量控制措施，质量控制点不完整，未明确判定依据，制定不合格品处理程序，未明确不合格品标识、隔离、处置及记录，拟投入人员不足3人（不含3人）。

三档（8分）：投标人提供的产品建立质量保障体系，覆盖采购、生产、存储、运输等主要流程，质量控制措施描述不具体；质量控制点不完整，检验项目中有未明确判定标准；制定不合格品处理程序，不合格品的标识、隔离、处置及记录不完整，明确处理流程和责任人，拟投入人员为3人（含3人）至含5人（不含5人）。

四档（10分）投标人提供的产品质量保证方案包含：完整的质量保障体系，覆盖产品来源、加工与生产、包装、检测、存储、运输等全流程，每个环节均明确具体的质量控制措施、操作规范及执行频次；设置明确的质量控制点，每个质量控制点均列明具体的检验标准、检验频次、规则；制定详尽的不合格品处理程序，明确不合格品的标识、隔离、处置及记录要求，有全面具体的岗位和人员设置方案、拟投入人员在5人以上（含5人），明确各环节责任人及其具体职责。

注：1.提供拟投入人员名单清单及劳动合同，未提供名单及劳动合同不进入相应档次评分；2.投标人未提供产品质量保证方案得0分。
	0
	10
	主观分

	4
	技术
	项目实施方案：

投标人针对本项目制定的项目实施方案，要求投标人提供全面性、合理性、严谨性的项目实施方案，根据方案中供货进度安排、检验、验收的流程及方案等内容： 

一档（4分）：进度计划缺失或严重不合理，无法支撑项目按期完成；入库抽样检验、最终验收的流程流于形式；无执行的验收标准； 
二档（6分）：提供了进度计划，但环节不够完整，时间估算较粗略；人员安排和进度控制措施表述简单；入库抽样检验、最终验收的流程笼统，缺乏具体的控制点和检验标准；方案过于简单，缺乏阶段性划分； 

三档（8分）：提供项目实施计划，包含主要环节和时间安排，有简单的进度安排；人员安排合理，进度控制措施明确；提出了入库抽样检验、最终验收的流程，有检验标准，但细节不够详尽；方案内容完整，包含了主要阶段和标准，细节不具体。

四档（10分）：提供详细实施计划，包含供货、入库抽样检验、最终验收等关键环节，逻辑清晰、时间估算合理的进度安排，明确各阶段的关键节点人员安排与进度计划匹配度高；入库抽样检验、最终验收全流程有明确的检验标准、方式，如遇抽检不合格的处理程序、解决方案，方案详尽，明确每个阶段并列出清晰的流程、具体标准。
	0
	10
	主观分

	5
	商务
	售后服务方案：

一档（2分）：售后措施满足招标文件的要求，缺乏保障响应措施。

二档（4分）：售后服务内容完整，有保障响应措施，承诺提供7×24售后服务热线，有售后服务流程，有应急预案，响应时间和到达现场的时间满足招标文件的要求，提供了详细的质保以外的价格优惠方案，有售后服务人员安排和分工。

三档（6分）：售后服务内容完整且全面，保障响应措施有力，承诺提供7×24售后服务热线，有售后服务流程、有各环节详细的应急预案，响应时间和到达现场的时间优于招标文件的要求，发生质量问题时提供替代产品或有效的替代解决方案，提供了详细的质保以外的价格优惠方案，有售后服务人员安排和分工，提供了有针对性的定期维保措施。
	0
	6
	主观分

	6
	商务
	承诺质保期延长1年（即质保期4年）的得2分，延长2年（即质保期5年）的得4分，延长3年（即质保期6年）及以上的得6分。注：延长不足一年的部分不予计分。
	0
	6
	客观分

	7
	商务
	投标人或所投产品生产厂家具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，每个证书得3分，满分3分。

注：以提供有效认证证书复印件或扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn)查询网页打印件或截图并加盖投标人电子签章，否则，不得分。
	0
	3
	客观分

	8
	商务
	业绩分（满分6分）
投标人或产品生产厂家2023年1月1日至投标截止时间完成过与对应分标所采购内容同类产品（分标1：帐篷；分标2：折叠床；分标3：折叠床；分标4：折叠桌凳；分标5：板房）项目业绩，每具有1项得1分，此项满分6分。
注：投标人须在投标文件中同时提供中标（成交）通知书扫描件和采购合同（或供货协议）扫描件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件扫描件并加盖投标人公章，且采购合同（或供货协议）能清晰体现货物名称、签订时间、合同金额，未按要求提供的不予计分。
	0
	6
	客观分

	9
	商务
	政策功能分（满分1分）

（1）投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的得0.5分，满分0.5分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书扫描件为准，提供投标产品所属清单页）。

（2）投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书的得0.5分，满分0.5分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书扫描件为准，提供投标产品所属清单页）。
	0
	1
	客观分


第四节 中标候选人推荐原则

1.评标委员会将根据评审后总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.一家投标人可以同时投多个分标，但一家投标人最多只能中1个分标，投标人在前序分标被推荐为第一中标候选人的，可以继续参加后续各分标评审打分，但不再推荐为第一中标候选人，顺序按分标1→分标2→分标3→分标4→分标5依次确认，例如：某投标人分标1、分标2的评审总得分排名都得第一时，只能成为分标1的第一中标候选人，分标2将推荐评审总得分排名第二的投标人作为分标2的第一中标候选人，以此类推。

3.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条第二款规定，采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照“投标人须知前附表”8.4条款的规定推荐，确定后其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第五章 拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购
应急救灾物资采购（一）合同
合同编号：
计划编号：
分标：
采购人：广西壮族自治区救灾物资储备中心

中标人：
签订日期：2026年   月   日

广西壮族自治区政府采购合同
合同编号：               
采 购 计 划 号：             
采购人（甲方）：                          

供应商（乙方）：                          

项目名称：                               
项目编 号：                                

签订地点：                                                签订时间：             

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1、供货一览表：本合同标的所有货物的数量、技术参数、配置均应当满足招标文件第二章采购需求及乙方投标文件响应的要求，乙方交付的货物数量不得少于招标文件采购需求要求的最低数量。

	分标号
	货物名称
	品牌、型号规格
	数量
	单位
	单价

	1
	12平方米帐篷
	
	
	
	

	2
	折叠床
	
	
	
	

	3
	折叠床
	
	
	
	

	4
	折叠桌凳
	
	
	
	

	5
	板房
	
	
	
	


2、合同合计金额：人民币          （¥        ）
3、合同合计金额包括货物价款，检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。对于本文件中未列明，而乙方认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，甲方将不予支付没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
第二条　质量保证
1、乙方所提供的货物的型号、技术规格、技术参数、质量等必须完全符合招标文件采购需求规定及乙方投标文件响应承诺的要求。材料颜色实际使用以首样或甲方确认为准，乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。本项目货物有国家标准的，还必须符合国家标准的规定，没有国家标准的，有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定，前述标准均无规定的，符合本合同约定标准。
2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，生产日期不早于2026年1月1日，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或投标文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。乙方保证将要交付的服务成果及货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，按照本合同第十一条第3点的约定处理。
2、乙方应按投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的全部技术资料，且不得晚于招标文件的要求；乙方未完整交付技术资料的，视为没有交付货物。乙方未按时交付技术资料的，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额0.1%的违约金，逾期超过交货期的，甲方有权拒收相关货物、拒绝验收、暂停付款，并要求乙方承担由此产生的全部责任。
3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因本合同履行终止、解除或无效而解除。乙方发生失泄密事件导致甲方损失的，应赔偿直接损失及间接损失
4、本项目乙方履行合同过程中产生的所有新技术成果，其所有权及知识产权无偿归甲方所有，未经甲方书面许可，乙方不得随意使用或许可任何第三人使用，包括不得在评奖、教学、著作、研讨等非营利性活动中使用，并且乙方应当配合甲方办理相关权属登记手续。

5、甲方提供给乙方的相关资料的知识产权及其相关权利永久归属甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得随意使用或许可第三人使用，不得用于其他商业或宣传用途，包括不得在评奖、教学、著作、研讨等非营利性活动中使用。

6、乙方需配合甲方对乙方的服务人员进行岗前审查、保密教育及保密检查，发生失泄密事件甲方有权立即终止合同，乙方需向甲方支付合同总金额10%的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还需赔偿全部差额。

第四条　包装和运输
1、乙方提供的货物均应按招标文件规定或响应文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，版面设计等需经采购人确认，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2、货物的运输方式：由乙方自行安排。
3、乙方负责货物运输及相关费用，货物运输全部损耗均由乙方承担，本项目不接受任何超出投标承诺的损耗，相关运输保险由乙方自行办理，保险范围覆盖货物交付甲方最终验收合格前的全部风险。
4、货物在甲方最终验收合格并签署验收凭证前，货物的毁损、灭失等一切的风险均由乙方承担，与甲方无关。

5、乙方应采用适合长途运输的产品包装，包装必须坚固并根据产品各部分的结构特点进行妥善方式包装。在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈、防碰撞和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

6、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

7、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

8、货物甲方最终验收合格前发生的风险均由乙方负责。

9、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。甲方有权在最终验收前对货物进行全面检查，如发现不合格货物，甲方有权拒绝接收并要求乙方承担相关责任。

第五条　交付和验收
1、交货时间：               ；交货地点：              。
2、甲方对乙方提交的货物，依据公开招标文件上的相关要求提供国家认可的第三方检测机构针对供货产品出具的检测合格报告及国家有关质量标准进行验收，符合投标文件要求的，给予验收，不符合投标文件要求的，甲方有权不予验收。

3、乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检测机构出具的所供货物批次在有效期内的检测结果应随货物一并提交甲方。乙方不能完整交付货物及其使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单的，必须负责补齐，否则不予验收。乙方必须在签订合同后5日内与甲方进一步协商包装方式，并由甲方确认后，乙方才能进行包装。

4、乙方需负责安装、调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求及检验合格，甲方方予验收。

5、货物存在任何瑕疵、破损，或者任何技术参数不符合本合同要求的，乙方须在甲方发出整改通知之日起7天内完成整改或更换。整改或更换后仍不符合要求的，否则甲方有权解除合同、要求乙方进行退款退货处理，若甲方选择退货的，乙方应向甲方退还就该批货物已支付的全部合同款项，并承担因此产生的全部费用（包括但不限于运输、保险、检验、仓储等费用）及甲方因此遭受的其他损失；此外，逾期未整改完成的，甲方有权要求乙方按合同总金额的5%支付违约金。
6、甲方组织验收并抽样由甲方确定的具有国家认可资质的检测机构检测，乙方必须到场配合，验收和抽样检测合格后双方签署验收入库凭证。若抽样检测存在不合格参数，则按以下标准处理：若抽样检测有参数不合格，甲方有权要求乙方重新调换不合格的货物并由乙方再次申请验收；若抽样检测参数第二次仍不合格，甲方可根据实际情况选择要求乙方换货或退货；如甲方选择退货，乙方应退还甲方就该批货物已支付的全部合同款项，并承担因此产生的全部费用（包括但不限于运输、保险、检验、仓储等费用）及甲方因此遭受的其他损失，甲方不承担相关费用。

7、验收、检测产生的费用由乙方负责，中标人不得以任何理由拒绝支付检测费用。

8、其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
第六条　培训
1、乙方应当按照投标承诺负责甲方有关人员的培训，但不得违反或低于招标文件的要求。培训时间、地点：甲方指定时间和地点。
2、乙方应在货物交付验收合格后15日内组织不少于3次的现场免费培训，确保甲方至少2-3名操作人员（使用人员）熟练掌握货物的操作、维护及应急处理技能，培训效果需经甲方书面确认；乙方培训甲方使用人员达到前述要求是甲方进行最终验收的必要前提条件。
3、乙方未在甲方规定的时间内提供足够次数的培训的，按乙方未履行或未完全履行本合同约定的服务处理，甲方有权暂缓验收及付款，且乙方须向甲方支付合同总金额3%的违约金。

第七条  售后服务、保修期
1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同所附的服务承诺，为甲方提供售后服务。
2、质保期：   年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，在合同履行过程中按厂家规定执行；若乙方质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以乙方承诺执行），自甲方最终验收合格之日起计算。
3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）
4、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到投标文件承诺者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：抽样检测存在不合格参数且甲方可根据实际情况选择要求乙方换货或退货，如甲方进行退货处理，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
5、在质保期内，乙方应每半年进行一次定期回访检查并对货物进行免费维护保养，应接到甲方质量问题报修通知后24小时内必须到场处理，且乙方须对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期满前1个月内，乙方应负责对货物进行一次免费全面检查；质保期满后，乙方为甲方提供终身维护、保养服务，并以优惠价格提供维修和备件更换，维修时只收部件成本费，免除一切手续费。

6、若在最终验收通过后12个月内，乙方提供的货物出现影响正常使用的重大故障，或同一故障经乙方3次维修仍无法正常使用的，乙方应予以免费换货，并承担由此给甲方造成的全部损失。
7、未经甲方书面允许或要求，乙方不可随意更换投标文件中确定的服务团队成员；如乙方的服务团队成员从乙方离职的，乙方应当及时补充资质及能力不低于原服务团队成员的新成员，新成员在服务甲方前，应当先经甲方书面同意，如甲方需对其进行背景调查的，乙方应当无条件配合。

第八条　付款方式
1、当合同暂定采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据甲方书面通知实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际验收合格使用量乘以成交单价进行计算。（使用量变更导致合同变动部分的金额不得超过本采购合同金额的10%，且必须按政府采购相关规定签订书面补充合同后方可执行）。

2、甲方通过银行转账方式向乙方支付合同款，具体付款方式为：

采购合同签订后，甲方收到乙方提供的预付款请款函和预付款保函后10个工作日内，向乙方支付采购合同金额30%的预付款；所有货物全部到货且验收合格后15个工作日内，由乙方提供验收入库单及开具符合国家规定的发票向甲方申请一次性支付剩余合同货款。

3、甲方有权在付款前对货物质量进行复核，如发现问题可暂缓付款，直至问题解决。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：乙方在签订合同之前，5个工作日内，按中标金额的5%，足额提交履约保证金，即可签订采购合同。未提交履约保证金的，不予签订合同。中标货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的（提供有合格的《中小企业声明函》），按合同金额的2%提交。

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：乙方履约完成（包括履行完合同约定、质保服务）后，采购货物如无质量问题，由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号）、支付履约保证金过程证明，甲方应当按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。如乙方存在违约情形，甲方有权先行扣除应支付的违约金后退还剩余履约保证金。
履约保证金指定账户：

开户名称：广西壮族自治区救灾物资储备中心

开户银行：中国银行股份有限公司南宁建政支行

银行账号：618478801852
第十条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条　违约责任
1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在甲方发出整改通知后7日内更换合格货物，更换不及时的按逾期交货处理并承担相应责任，同时承担甲方因货物不合格产生的全部直接损失；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付本合同合计金额违约货款额 5%的违约金，并赔偿给甲方造成的经济损失。
2、乙方所提供的货物在抽检报告中，所有技术参数检测结果必须满足招标文件要求。每有1项技术参数及配置不符合投标文件承诺的，乙方应向甲方支付合同金额3%的违约金。
3、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，并应向甲方支付该批次货物对应合同金额20%的违约金。

4、因包装、运输引起的货物损坏，导致货物无法满足合同质量要求的，按本条第1款约定处理。

5、乙方逾期交货的，每天向甲方偿付延期交付货物价款3‰违约金，但违约金总额累计不得超过延期交付货物价款9%，若乙方逾期交货时间超过3天，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担因此给甲方造成经济损失；甲方无故延期支付货款的，每天向乙方偿付延期支付货款3‰违约金，但累计违约金总额不超过合同总金额的9%。

6、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

7、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责修复，如无法修复的乙方负责更换全新货物；若更换或修复仍无法达到合同要求或给甲方造成其他损失的，乙方应按合同价赔偿甲方的经济损失。

8、甲乙双方其他违约行为的，由违约方向对方支付该批货款额5%违约金。并承担相应法律责任及赔偿其它一切经济损失。

9、甲方有权将乙方应支付的违约金直接从履约保证金及应支付给乙方的货款中扣除。如扣除后仍不足以支付全部违约金，甲方有权继续向乙方追偿剩余部分。

第十二条  不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决及诉讼
1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物参数进行检测（复检）。货物参数符合投标文件的承诺的，鉴定费由甲方承担；货物不符合投标文件的承诺的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。守约方为维护合法权利所支出的合理费用（如公告费、差旅费、鉴定费、诉讼费、财产保全费、财产保全保险费、律师费等）由违约方承担。
3、诉讼期间，本合同继续履行。
第十四条 通知和送达
1、各方确认，本合同载明的各方地址为各方真实有效通讯地址，一方向对方发出的任何通知、信函和文件，以挂号信函或快递信函方式向对方地址邮寄有关通知、信函和文件的，自发出之日起第三日视为送达对方，挂号信函或快递信函的邮寄凭证即视为成功送达的有效凭证。一方地址变更的，应在变更后10日内书面通知对方，否则本合同载明的地址仍为真实有效通讯地址。若为专人提交的，自对方法定代表人、授权代表、委托代理人签收时或单位盖章时视为送达对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。
2、本合同载明的各方电子邮箱、电话号是各方真实有效的通讯联系方式，一方向对方发出的任何通知、信函和文件，若以邮件方式发送的，自邮件发送成功视为送达对方。一方电子邮箱或电话变更的，应在变更后10日内书面通知对方，否则本合同载明的电子邮箱或电话仍为真实有效的通讯联系方式。
3、上述送达地址和联系方式适用范围包括双方非诉时各类通知、合同等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。
第十五条  合同生效及其它
1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。（授权代表签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。
2、合同执行中涉及采购内容修改或补充的，按政府采购相关规定要求签订书面补充协议，并作为主合同不可分割的一部分。
第十六条　合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
3、当乙方出现违约行为符合本合同约定解除条件或法定解除条件的，甲方有权向乙方发出书面解除通知，本合同自解除通知送达乙方之日起解除。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十七条　签订本合同依据
1、政府采购招标文件；
2、乙方提供的投标文件；
3、投标承诺书；
4、中标通知书。

第十八条 本合同凡与招标文件实质性条款不一致的，一律按照招标文件约定为准。
第十九条 本合同一式七份，具有同等法律效力。财政部门(政府采购监督管理部门)、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方二份，均具有同等法律效力。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

（以下无正文）

（本页为盖章页）
	甲方（章） 

年   月   日
	乙方（章）

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：



	法定代表人或者其委托代理人：
	法定代表人或者其委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


第六章 投标文件格式

第一节 资格文件格式

1.资格文件封面的格式（参照此格式自拟）： 

                                                         电子版投标文件
资格文件
项目名称：
项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年  月  日

2.资格文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.投标人直接控股股东信息表格式：
投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.投标人不存在直接控股股东的，则填“无”。
投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

4.投标人直接管理关系信息表格式：
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.投标人不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

5.声明函的格式：
声明函

致： 广西北投建信建设项目管理有限公司
（投标人名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称） （项目编号：            ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2、我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、在此，我方宣布同意如下：

（1）将按招标文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查招标文件的全部内容，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料。

4、我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密。
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         。
6、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。 

特此承诺。

   注： 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标文件作无效响应处理。
  投标人名称(盖公章)：                                     年    月    日
6.联合体投标协议书的格式：
联合体投标协议书
                                                  （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加    广西北投建信建设项目管理有限公司   组织的   （项目名称）  （项目编号：           ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、                          （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                             。

5、本联合体中，                                   （某成员单位名称）为        （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的        %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

……

 
年  
月  
日

第二节 商务技术文件格式

1.商务技术文件封面的格式（参照此格式自拟）：

                                                               电子版投标文件
商务技术文件
项目名称：

项目编号：

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

年   月   日

2.商务技术文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
3.无串通投标行为的承诺函的格式：

参加本项目无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

 投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

4.法定代表人身份证明的格式：
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面扫描件
  投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

附件
	法定代表人有效身份证扫描件粘贴处（正、反面）


5.法定代表人授权委托书的格式：
法定代表人授权委托书（如有委托时）
致： 广西北投建信建设项目管理有限公司
本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改贵方组织的  （项目名称）   项目（项目编号：       ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：          。

代理人无转委托权。

投标人名称（盖公章）：                                    

法定代表人（签字）：                                     

法定代表人身份证号码：                                   

委托代理人（签字）：                                     
委托代理人身份证号码：                                   

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则作无效投标处理。

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

	委托代理人有效身份证扫描件粘贴处（正、反面）


6.商务条款偏离表的格式：
商务条款偏离表

项目名称：                 

项目编号：                 
所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：           
	项号
	招标文件的商务条款
	投标文件响应的商务条款
	偏离说明

	一
	
	
	

	二
	
	
	

	...
	
	
	


注：

1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。

▲2.必须对本项目招标文件“第二章  采购需求”中“商务条款”的全部要求，详细填写响应的具体内容，并作出偏离说明。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。
3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。

  投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

7.投标人类似的业绩证明文件（如有要求）：
类似项目的业绩一览表

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

	采购人

名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	附件在投标文件中页码
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	合同
	验收

报告
	用户

评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可参照本表格式自行制表填写，并附上相关证明材料。

 投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

8. 技术需求偏离表的格式：
技术需求偏离表

项目名称：                 

项目编号：                 
所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：           
	项号
	标的名称
	招标文件采购需求中的技术参数及配置
	投标文件响应的技术参数及配置
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


注：

1.表格内容均需按要求填写并加盖投标人公章。

▲2.必须对本项目招标文件“第二章  采购需求”中“技术参数及配置”的全部条款（包含图片和表格），详细填写响应的具体内容，并作出偏离说明。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”进行填写。

3.当投标文件的技术参数及配置内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”。

    4.相关图片表格必须清晰完整，以方便评委评审。如相关图片表格不清晰完整，供应商将承担不利的后果。
投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

9. 项目实施人员一览表、售后服务人员情况表的格式：
项目实施人员一览表（如有要求）

所投分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：        
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历及专业

(页码)
	职称或职业资格证书

(页码)
	本项目中的职责
	类似项目经历

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可参照上述格式自行编制，并注明所在投标商务技术文件页码。
投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日
                            售后服务人员情况表（如有要求，参照此格式自制）

	序号
	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历及专业
	职称/职业资格证书
	本项目中的职责
	响应时间
	承诺到达现场时间

	
	负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称(盖公章)：
                          日期：  年  月   日
第三节 报价文件格式

 1.报价文件封面的格式（参照此格式自拟）： 

    电子版投标文件
报价文件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

投标人名称：

                                      年   月   日

2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
3.投标函的格式：
投标函

致：广西北投建信建设项目管理有限公司 

我方已仔细阅读了贵方组织的  （项目名称）  项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式提交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 

一、报价文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、商务技术文件电子版（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，我方兹宣布：

1、我方愿意以开标一览表中的投标总报价，提供本项目招标文件“第二章  采购需求”相应的采购内容，具体详见开标一览表。
2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、我方所提交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。
5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本次投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

11、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

电子邮箱：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

4. 开标一览表的格式：

开标一览表(单位均为人民币元)
项目名称：                          

项目编号：                       

所投分标：             
	序号
	标的名称
	规格型号
	品牌（如有）
	数量

①
	单位
	单价(元)

②
	单项合计（元）

③＝①×②
	制造商名称及产地

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                         （小写）¥        

	交付时间：

	备注
	根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号的规定，我方为本政府采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部投标产品成本之和的比例达到        。（适用于当采购项目或者采购包中含有多种产品的情况）


注： 

1、投标人填报货物单价，并计算填报所投分标采购预算限额内该单价可采购的最大采购数量；投标总价=填报最大采购数量×填报单价，该总价不得超出所投分标采购预算。

2、中标人实际供货数量为所投报分标采购预算内最大采购数量，结算价款=实际采购数量×中标单价，项目最终结算总金额不得超过所投分标采购预算。

3、本分标评标以投标人所报单价计算价格分。

4、报价填写示例：以分标1为例，如供应商单价报价为1438.2元，数量为分标总预算金额除以单价（计算公式：9000000/1438.2=6257.82），最大数量取小数点前整数应填写为：6257顶，总报价应填写为8998817.4元。

5、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章，否则其投标作无效标处理。
6、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
7、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

8、以上表格要求细分项目及报价，在“标的名称”一栏中，填写具体货物，在“规格型号”一栏中，填写具体货物的规格型号（如为定制产品，“规格型号”栏可以填写“定制”），否则其投标作无效标处理。
9、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

10、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

第四节 其他文书、文件格式

1.中小企业声明函的格式：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

4、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

2.残疾人福利性单位声明函的格式：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                                    投标人名称(盖公章)：
日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3.关于符合本国产品标准的声明函的格式：
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：中标人提供的《声明函》或有关证明文件随中标结果同时公告。
4.广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交人负责人签字或者盖章：

联系电话： 

年 月 日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 

年 月 日


5.政府采购项目履约保证金退付意见书的格式：
政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金（大写）人民币                              （小写）¥           退付到以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

         投标人签章：

                           年    月     日

	采

购

人

意

见
	退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）

联系人及电话：                         采购人签章

                                        年    月     日

	备注
	


注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

第七章 质疑、投诉材料格式

第一节 质疑函（格式）

质疑函
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                       
地址：                                          邮编：                  
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

电子邮箱：                      

地址：                 邮编：                  
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                 
事实依据：                                                                  
法律依据：                                                                  
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第二节 投诉书（格式）

投诉书
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                    
地址：                                         邮编：                       
法定代表人/主要负责人：                                                     
联系电话：                                         
授权代表：                                     联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：         
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：         
联系人：                                        联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                
地址：                                          邮编：                      
联系人：                                        联系电话：                  
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                            
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                
代理机构名称：                                                              
采购文件公告：是/否，公告期限：                                             
采购结果公告：是/否，公告期限：                                             
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
采购人/采购代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                
事实依据：                                                                  
法律依据：                                                                  
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                      
签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
