[bookmark: _GoBack]采购需求
	
需求一览表
	序号
	标的名称
	数量及单位
	
技术参数及配置
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）

	
	1
	智慧黑板
	10块
	一、整机设计：
1.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤111mm。
2.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计。
3.无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。
4.整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
5.主屏支持普通粉笔直接书写。
6.整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。
7.整机设备副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦教具进行吸附在副屏上。
▲8.整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。
9.整机内置硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。
10.无人操作黑暗环境下，可设置 1–5 分钟自动熄屏；无信号待机 5 分钟可设置自动关机。
11.支持将自定义图片、动画设置为开机画面。
12.整机电磁干扰ITE达到国标GB/T 9254.1-2021 Class B等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施，不接受GB/T 9254.1-2021 ITE Class A等级产品。
13.整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。
14.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。
15.支持云端在线系统固件升级。
▲16.整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片优先选用国产自主可控芯片。（供货时提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测结果须满足或优于技术参数要求），并加盖成交供应商公章予以佐证。）
▲17.整机全通道支持4K显示，包括安卓通道、PC通道、HDMI通道。
18.三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。
19.整机具备≥6个前置按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。
▲20.整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。
21.整机前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
二、整机屏幕设计
1.整机采⽤超⾼清LED液晶屏，显示分辨率3840x2160，可视角度≥178°。
2.整机采⽤LED液晶A规屏，显示⽐例16:9。
3.整机显示屏幕采用全贴合方式，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。
4.整机屏幕保护玻璃与显示液晶屏组件，在结构上通过光学胶完全贴合在一起，中间贴合层无空气介质。
▲5.在屏幕中心亮度≥350cd/㎡、整机水平方向法线60度视角下，屏幕观看有效亮度≥110cd/㎡。
▲6.屏幕采⽤≤3mm防眩光钢化玻璃保护，表⾯硬度≥9H，莫氏硬度≥7级，透光率不低于91%，雾度≤8%。
7.整机色域覆盖率（NTSC）≥72%。灰阶等级≥256级。
▲8.整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°，满足GB40070关于亮度可视角≥120°要求。在屏幕中心亮度≥350cd/㎡下，增加屏幕两侧亮度，使得整机水平方向法线60度视角下，实际屏幕的观看有效亮度≥110cd/㎡。整机白场画面下亮度均匀性≥85%。（供货时提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测结果须满足或优于技术参数要求），并加盖成交供应商公章予以佐证。）
9.整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。
10.整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）＜50%。
11.支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。
12.整机系统支持手势上滑调出智能画质调节，开启AIPQ功能后，播放视频即可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影，让整个画面显示效果更佳。
13.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
14.玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。
15.在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。
16.触摸屏在照度100k lx（勒克司）环境下仍能正常工作。
▲17.整机从待机状态下（待机功耗≤0.5W），可12s内开机进入到系统主页，并达到可触控状态。
18.整机具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护功能。
▲19.整机内置微课制作工具，支持对全屏/区域的屏幕内容、整机声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制，支持切换录制分辨率，支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制。
三、整机接口及互连设计
1.前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。
▲2.侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232（RJ45形态）、≥1路USB接口。侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。前置输入接口≥3路USB接口（至少包含1路Type-C、2路USB）。
3.部署单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。
4.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。
▲5.整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。
6.Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。
7.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。
8.整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
▲9.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（供货时提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测结果须满足或优于技术参数要求），并加盖成交供应商公章予以佐证。）
▲10.整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。（供货时提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测结果须满足或优于技术参数要求），并加盖成交供应商公章予以佐证。）
11.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择特定应用窗口，从而实现过滤其他应用窗口，如邮件应用窗口。
▲12.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
13.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。
14.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。
15.Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 。
16.Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。
▲17.整机PC通道及安卓通道各具备一颗WiFi6无线芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6热点以及连接WiFi6的路由器。（供货时提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测结果须满足或优于技术参数要求），并加盖成交供应商公章予以佐证。）
18.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。
19.支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。
20.整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。
▲21.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（供货时提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测结果须满足或优于技术参数要求），并加盖成交供应商公章予以佐证。）
四、整机系统、触摸系统设计
（一）电脑系统
1.CPU：搭载≥ Intel i5 CPU。
2.内存：8GB DDR5笔记本内存或以上配置。
▲3.硬盘：512GB或以上SSD固态硬盘。
4.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
5.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。
6.具有独立非外拓展的电脑USB接口：≥3个USB3.0接口，≥3个USB2.0接口。
7.具备：≥一个RJ45接口，≥1个3.5mm MIC in音频接口。
8.和整机的连接接口针脚数≤40pin，尺寸≤28.1mm*5.3mm。
9.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。
（二）嵌入式系统
▲1.整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB。（供货时提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测结果须满足或优于技术参数要求），并加盖成交供应商公章予以佐证。）
2.从内部Android通道切换到内部PC通道后，触摸框在1s内达到可触控状态。从内部PC通道切换到外部通道后，触摸框在3s内达到可触控状态。
▲3.长时间无人使用屏幕可自动息屏，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。
4.嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状和颜色进行更换。
5.在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。
6.嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。
7.无 PC 模块状态下，嵌入式Android 系统内置白板软件支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整）， 白板书写内容可以 PDF 、IWB 和SVG 格式导出。支持 10 种以上平面图形工具。支持 8 种以上立体图形工具。
8.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。
9.无PC状态下，嵌入式Android 操作系统下可使用白板书写、WPS 软件和网页浏览。
10.在嵌入式Android操作系统下，能对多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。
（三）触摸系统
▲1.整机采用电容触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。
2.支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
3.触摸分辨率32768×32768。
4.整机书写触控延迟≤25ms。触摸响应≤4ms。触摸最小识别物≤3mm。
5.整机触控书写功能集成预测算法，支持多档预测速度可调节，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。
6.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。
7.在整机全信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒的方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。
8.整机自带AI书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。
五、音视频及多媒体功能设计
▲1.整机内置2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，单个扬声器容积≥0.62L，最低谐振频率≤85Hz。
▲2.整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。
3.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改。中低频段可选择调节范围125Hz～1kHz,高频段可选择调节范围 2kHz～16kHz,分贝可选择调节范围-12dB～12dB。
4.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
▲5.整机内置麦克风声源定位算法，声源定位精度≤5度，可以识别回答问题的学生方位。
6.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。
7.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥92dB，10米处声压级≥82dB。
8.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。
9.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
▲10.整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强，在不增加音量的情况下提升语言清晰度，扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。（供货时提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测结果须满足或优于技术参数要求），并加盖成交供应商公章予以佐证。）
▲11.整机影院模式下具备AI环绕声功能，支持三挡强弱调节。
12.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
13.整机具备熄屏扩声功能，在关闭显示部分的情况下可播放音频及本地扩音。
▲14.整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。
15.整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口。
16.整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。
17.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。
18.整机全通道侧边栏快捷菜单简洁模式，可进行打开批注、降半屏、主页的基础操作。
19.整机内置触摸中控菜单，在整机全信号源通道下通过手势在屏幕上调取该触摸菜单；支持信号源通道切换、护眼、声音调节功能；支持切换智能息屏、经典护眼模式、纸质护眼模式、自动亮度模式；并可支持调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。
▲20.整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。
21.整机侧边栏内置智能语音转文字工具，将整机内置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上。支持实时拾取整机系统播放的音视频源内容并进行文字转译，以悬浮字幕形式将文字显示在屏幕上。
22.整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。
六、整机摄像及图像功能设计
▲1.整机上边框内置非独立式摄像头，摄像头数量≥5个，其中至少四个摄像头像素值均≥1300 万，支持拍摄有效像素数≥5200万的照片，支持拍摄8192×2772分辨率的视频。
▲2.整机上边框内置至少5个摄像头，其中广角摄像头最大视场角≥145度且水平视场角≥130度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160分辨率下，支持30帧的视频输出。
3.整机内置广角主摄，支持畸变矫正功能，TV畸变≤10%。
4.整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。
▲5.整机上边框内置非独立式四个智能拼接摄像头，视场角≥151度且水平视场角≥132度。在1.5m处拍摄ISO12233 8倍大小图卡，边缘和中心的清晰度TV lines 均≥ 1800 lines。（供货时提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件（检测结果须满足或优于技术参数要求），并加盖成交供应商公章予以佐证。）
▲6.整机具备多个摄像头画面智能拼接技术，拼接摄像头画面可支持1s内快速动态融合。
7.整机支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。
8.整机上边框内置非独立式广角摄像头和智能拼接摄像头， 均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。
9.整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机1.7米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于4米，可以实现人脸识别。
▲10.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。
▲11.整机内置2 Tops AI算力，最高支持8K级视频解码及5路视频流输入。
12.具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。
13.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课。
▲14.整机具备五个摄像头，支持同时输出5路画面，视频画面覆盖整个教室1.7m-9m处全教室场景图像采集。
15.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。
16.整机支持通过人脸识别进行登录账号。
17.整机内置智能体AI图像生成功能 ，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可同步生成对应职业形象，并将其转化为对话智能体实现双向对话交流。
▲18.整机内置投票统计小工具，通过内置多摄像头捕捉每个同学的投票动作，如举手，双手交叉并进行AI识别，统计投票情况及占比，并以柱状图图表形式呈现。
19.整机内置手势答题小工具，支持老师在课中发起互动选择题，学生通过手势给出对应答案，通过摄像头进行捕捉和AI识别，最终收集回作答情况，形成课中的互动学情。
20.整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。
21.整机内置趣味画板功能，支持自由画、涂色和拼图模式；保存绘画作品时，支持调用整机麦克风进行录音，并将录音和画作合成为作品保存在画廊；在画廊查看作品时支持录音回放功能。
七、整机教学功能设计
1.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。
▲2.整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表，并可进入全部课件列表。
3.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。
▲4.整机支持统一互通的用户身份认证服务，账号登录后，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码重复登录。
▲5.整机教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。
6.整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。
7.整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。
▲8.整机内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。
▲9.整机白板软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格对象后表格中书写区域可根据书写内容自适应调整大小，支持将表格外书写内容一键拖动到表格中。
10.交互式白板软件支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间手绘竖线进行文字间距的调整。
▲11.整机内置欢迎词应用，可自定义欢迎词或选择使用默认模板，欢迎词可展示、替换背景、添加文字、设置倒计时。
12.整机内置计算器应用，支持多项式复杂计算，对多项式进行积分、求导、多项式展开和多项式分解，支持对多项式进行绘制图像，展示绘制结果。
13.支持通过悬浮球调起元素周期表，支持对不同类别元素进行颜色区分，可通过点击对不同元素进行分类展示，展示样式支持按原子数/原子结构/相对原子质量/电子构型配置元素方式进行调整。
14.整机内置学生日历功能，支持全屏查看日历、显示法定节日；用户可以添加日历事件，设定特定时间并关联本机安卓应用，事件到期后，可以通过事件提醒打开关联的应用，如欢迎词、白板应用。
15.整机内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型。3D模型包括：动物、微生物、人体骨骼、乐器、星球、地形。
16.整机内置AI授课工具，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，支持手动框选题目范围，能够对题目进行详细的讲解，讲解内容包括解题步骤和注意事项。
17.整机内置AI授课工具，可根据题目所涉及的知识点和难度级别，可推荐相似题目，推荐题目数量可根据用户需求进行设置（如 3 道、5 道、10 道）。
18.整机内置AI作文批改工具，支持对视频展台所采集的内容进行识别，识别到英文作文类型后，支持作文内容进行批改。可根据作文的整体表现给出一个综合评分，并提供详细的评分依据。能够从作文的词汇词组、语法句子、内容连贯性多个维度进行分析和评价。对于存在的语法错误和错别字，能够指出并提供修改建议。
19.整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。
20.整机内置文字快剪功能，支持微课录制结束后提取视频中的文字，按照提取出的文字，对视频进行视频剪辑。
21.整机内置评语生成应用，支持用户输入名字，选择点评标签，即可生成学生评语。
八、教学备授课软件设计
（一）白板教学PC端应用
1、教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。
▲2、教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。
4、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频等素材右键上传至云空间。
5、语文工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于5个。可以调出可直接书写的田字格、四线三格，书写笔画笔顺指导功能。支持授课助手：同步教学写字的视频、朗读泛读音频、支持手机扫学生作品能够投影大屏幕、手机现场录音支持上传视听、支持连接绘本教学资源及字理教学视频播放、支持笔顺笔画的视频教学播放。
6、支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。
7、课件背景：提供不少于8种以上背景模板供老师选择，支持自定义背景。
8、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于9种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。
9、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 8 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。
10、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供7种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。
11、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。
12、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。
13、数学画板功能：
a)能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。
b)提供不少于 500 个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。
c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。
d)老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。
14、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。
15、表格：
a)具有表格插入功能，并提供5种以上表格样式供老师选择。
b)表格能自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。
c)具有表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。
d)在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，方便老师请多位同学进行答题互动。
16、图表：
a)具有图表插入功能，并提供柱状图、扇形图、折线图 3 种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供选择。
b)具有图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便多角度展示数据变化。
c)具有图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。
d)在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表，方便老师进行对比观察。
17、古诗词资源：
a)提供覆盖多学段的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。
b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。
c)提供古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。
d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。
e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。
f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。
18、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。
19、美术画板：具有美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。
20、美术工具：具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。
（二）白板软件移动端应用
1、课件预览保留课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除等互动功能，并可通过移动端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。
2、可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。
3、移动平台可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。
4、移动平台可将课件通过微信、朋友圈、云空间帐号、二维码、公开链接、加密链接等方式进行分享，分享有效期支持自定义。
5、移动平台可查看教师个人云空间里所有互动课件列表，并可打开互动课件进行预览，预览时支持上下翻页、页面缩略图预览、页面跳转。
6、移动平台可以上传手机相册中的照片和视频到资料夹，且能调用系统相机拍摄照片并直接上传。教师可以在备课端选择资源插入课件。
八、产品售后保障服务
全国24小时电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。
	260000.00
	工业
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	视频展台
	10台
	一、硬件要求：
1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。
2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览不少于30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重不小于3kg，整机壁挂式安装。
3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。
▲5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。
二、软件要求：
1、支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。
2、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。
4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。
5、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。
6、可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。
7、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。
	10000.00
	工业
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	一体化有源音箱
	10个
	1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。
2.输出额定功率≥ 2x15W。
3.音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。
4.信噪比≥80dB@额定功率、A计权。
5.全频喇叭单元尺寸≥5英寸。
6.THD+N≤1%。
7.声频响110Hz-16kHz。
8.距离音箱10米处声压级≥75dB。
9.具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。
10.支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。
11.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。
12.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。
13.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。
14.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。
15.支持交互智能平板显示设备通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量的功能。
16.主音箱与副音箱采用有线连接，保证声音还原度。
	10000.00
	工业
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	无线麦克风
	10支
	1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。
2.采样率≥48KHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响150Hz-16kHz，声信噪比≥60dB；配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms。
3.用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）信号干扰。
4.支持2.4GHz与5GHz双频段工作，信道数量≥26个。
5.电续航时间≥7小时，满电状态可满足一天内10节课（45分钟/一节课）的高频授课，充电10分钟满足一节课（45分钟/一节课）授课时间。
6.采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在5S内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。
7.支持两个无线麦克风同时配对一套一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。
8.具备不小于3.5mm外置麦克风接口，可搭配其他麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦克风。
9.空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15米。
10.外壳防火等级≥V1。
	4500.00
	工业
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	智能翻页笔
	10对
	1、笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持；笔身长度≤17cm,笔身直径≤13mm，笔身重量≤18g；
2、笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态；
3、采用锥型笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度不小于2mm；
4、支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作
5、支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能；
6、内置锂电池，支持type-c充电，待机时间≥60h,连续书写时间≥8h，从无电到满电的充电时长≤1小时；
7、无线dongle&蓝牙连接距离≥12m，上下翻页/语音控制/远程批注实现距离≥12m，覆盖标准教室。
	4000.00
	工业
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	多媒体设备集中管理控制系统
	10个
	一、整体设计
1、多媒体设备集中管理控制系统：管理平台支持远程批量拦截弹窗，适配采购人全部接入的多媒体教学设备；管理平台采用 B/S 混合云架构设计，无需本地额外部署服务器等设备，即可实现对教学信息化设备运行数据的监测。
2、支持在Windows、Linux、Android、IOS等多种操作系统通过网页浏览器登录操作，提供多种智能身份识别方式：支持通过账号登录、手机扫码登录等方式。
3、管理平台提供管理员移动管理平台，免安装并支持Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。
4、平台支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署。
5、支持多设备接入，支持与交互智能教学设备、学生智能终端等教学设备配对。
二、智能教学设备管理
1、管理平台为学校提供专属识别代码，可支持交互智能设备在广域网环境下，输入专属代码接入管理平台即可通过管理平台开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。
2、管理平台实时监控已连接的交互智能设备状态，支持多台设备的缩略预览和单设备全屏查看；可远程监控交互智能设备开关机状态、CPU温度、CPU使用率、硬盘空间、硬盘已使用状况、内存容量、内存使用率、管理软件版本、设备ID。
3、支持不少于10台设备的略缩预览。
4、管理平台可对局域网内的交互智能终端进行远程实时控制，能够监控设备当前运行界面，并远程对设备操作界面进行控制。
5、管理平台可控制连接广域网的交互智能设备整机关机、开机和重启；可批量设定智能设备开关机的执行时间，并支持自定义循环模式（循环操作、定时操作）。
6、管理平台可远程对选定的交互智能设备推送动态文字滚动公告，可对公告文字的颜色、粗体以及播放次数、推送时间进行设置。
7、管理平台可远程开启指定交互智能设备倒计日功能并设定倒计日截止日期。
8、管理平台提供巡课值守模式，自动轮循显示所有的交互智能设备使用界面。
9、管理平台实时显示交互智能设备异常的告警提示，并同步将异常信息推送至管理员移动端工作平台。
三、音视频直播功能
1、常见直播时可自动检测当前设备直播环境，并友好提示用户部署环境
2、支持不少于6路直播源并行发起直播，提供不少于4种直播模式（桌面直播、桌面+视频直播、视频直播、音频直播）供选择。
3、直播方可实时查看直播接收方场所的现场画面，实时了解直播情况。
4、支持外接麦克风、摄像头进行直播，提供多种画质选择。
5、支持实时统计显示直播源码率、FPS等数据。
四、安全应用防护
1、管理平台可远程对运行状态 下的交互智能设备批量进行本地系统启动盘的冻结、解冻（冰点保护）。冻结的设备重启后会自动还原到冻结前 的状态，即本地系统启动盘 的数据及系统更改会自动恢复至冻结前状态。
2、管理平台可实时监控开启冰点保护设备数量、安装冰点保护设备数量、磁盘冰冻状态等，并提示冰点风险，方便用户管理一体机系统环境，管理平台可开启或关闭指定交互智能设备的任意磁盘分区数据还原（冰点）保护。
3、管理平台可随时查看所有弹窗拦截的设备数和历史拦截的条数。
4、管理平台可开启或关闭全校所有设备的弹窗拦截功能。
	8000.00
	工业
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	讲桌
	10张
	1.尺寸：≥900mm×500mm×1000mm（长×宽×高）；
2.基材采用环保级别达E1级的三聚氰氨板，所用板材均经过防潮、防虫、防腐等化学处理，具有防火、耐磨、防污特点，表面硬度高，平滑光洁；
3.讲台两边侧脚不做弧度，做直边。
	8000.00
	工业
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	双柱升降课桌椅
	550套
	一、学生课桌
1.除本表中特别要求外，产品需符合GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》中的功能尺寸及技术要求；
2.中学桌面尺寸：（长×宽）600mm×400mm(±1mm)
3.桌子：采用双柱升降课桌；高760mm允许偏差±5mm；
4.桌斗尺寸：深320mm，长500mm，高160mm（净空）；桌斗与侧片采用高频焊接，不允许使用铆钉或螺钉连接；
5.桌斗加强筋间距25mm(±2mm)，深度6mm(±2mm)，距斗边距35mm(±2mm)；
6.钢材要求：桌斗与侧片采用优质冷轧板，课桌两侧可调高度的立板厚度不低于1.0mm，桌斗板厚度不低于1.0mm，课桌脚立柱采用不小于直径28mm×高52mm椭圆管，管壁厚度不低于1.2mm；横管采用外形规格不小于直径28mm×高52mm，壁管厚度不小于1.2mm优质椭圆管。“冷轧钢板”符合GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》等标准。
7.桌面板厚≥18mm，基材采用优质胶合板，防火板饰面，面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与桌面圆润连接，平整光滑，增加舒适程度，桌面上设置塑料笔槽。“纤维板”符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板》等标准。
8.课桌脚套为弧形一体式包覆型脚套，单件规格为100mm×40mm×64/25mm采用高弹性耐磨材质一体注塑成型，上部为半圆弧切角结构，可紧密包覆课桌椅钢管管脚端，下部为弧形收边底座，增大与地面接触面积，具备防滑、减震、降噪及地面防护功能，整体结构稳定，脚套与钢管连接带自锁结构，安装后脚套不脱落。“脚套”符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》等标准。
9.桌斗桌脚架固定要用螺栓、平垫片和弹簧垫片坚固，螺帽采用圆头螺帽；侧片采用圆形孔，安装好产品致使螺丝不能任意松垮，确保课桌椅的安全使用；
10.粉末：采用环保塑粉“塑粉”符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》等标准。
11.铁件部分均要经过除锈—预脱脂—除油—水洗—清洗—中和—陶化—水洗—烘干处理再进行喷塑，然后经过180℃以上高温烘烤；    
12.桌子左右两边要求配有挂钩，挂钩采用优质钢板冲压成型。
13.冲压件应无脱层、裂缝。桌斗利用钢板由机器冲压一次成型，端口作卷边处理增加刚性，以防尖利边角对人体的伤害。桌斗底面冲压两条上凸的加强筋以增强桌斗刚性。课桌两侧立板边缘打磨平滑后再喷漆，以防尖毛边刮伤人体；
14.课桌面板与钢架的连接采用自攻钉连接，桌斗四周的边要＞10mm。面板与钢架连接的自攻钉不少于六颗。
二、学生课椅
1.座面高度：中学部分采用双柱升降课椅：高440mm允许误差±5mm，可在以上偏差内进行升降调整，产品符合GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》中的功能尺寸及技术要求，允许误差±5mm；
2.椅子椅座面尺寸符合GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸》中的功能尺寸及技术要求；
3.椅子椅座面尺寸约：宽400mm×深360mm，椅靠背面尺寸约：宽400mm×高170mm；
4.钢材要求：椅脚架采用高频焊接不小于直径25mm×高50mm椭圆管，满焊，管壁厚度不小于1.2mm及以上，焊口要牢固、光滑，不生锈；横管采用外形规格不小于直径25mm×高50mm，壁管厚度不小于1.2mm优质冷轧钢椭圆管，椅脚两侧可调高度的立板采用优质冷轧板，厚度≥1.2mm；椅子靠背支架采用高频焊接不小于直径20mm×高20mm方管，管壁厚度不小于1.2mm。
5.课椅座面板厚度不低于18mm，基材采用中密度纤维板，防火板饰面，符合人体工程学的设计。面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与座面圆润连接，平整光滑，增加舒适程度。
6.课椅靠背不低于18mm，基材采用优质胶合板，防火板饰面，符合人体工程学的设计。面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与座面圆润连接，光滑舒适。
7. 课椅脚套为弧形一体式包覆型脚套，单件规格为100mm×40mm×64/25mm采用高弹性耐磨材质一体注塑成型，上部为半圆弧切角结构，可紧密包覆课桌椅钢管管脚端，下部为弧形收边底座，增大与地面接触面积，具备防滑、减震、降噪及地面防护功能，整体结构稳定，脚套与钢管连接带自锁结构，安装后脚套不脱落。
8.课椅脚架固定要用螺栓、平垫片和弹簧垫片坚固，螺帽采用圆头螺帽；课椅两侧立板边缘打磨平滑后再喷漆，以防尖毛边刮伤人体；侧片采用圆形孔，安装好产品致使螺丝不能任意松垮，即能确保课桌椅的安全使用；
9.粉末：采用环保塑粉；“塑粉”符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》等标准。
10.铁件部分均要经过除锈—预脱脂—除油—水洗—清洗—中和—陶化—水洗—烘干处理再进行喷塑，然后经过180℃以上高温烘烤；
11.铁件的焊接均采用二氧化碳气体保护焊进行焊接；
12.课椅面板、靠背板与钢架的连接采用抽芯钉连接，抽芯钉的铆头直径约10mm，面板、靠背板与钢架连接的抽芯钉均不少于四根。
	110000.00
	工业

	
	9
	智能中心机
	1台
	1.标准2U高度机柜式设计，带背光点阵屏，采用高性能处理芯片，实现超强的编程自动控制，人性化的设计，操作简单方便。设有快捷键，轻松实现手动播音音源选择功能；
2.1路话筒接口。
3.1路市话输入RCA接口、1路辅助输入RCA接口，1路线路RCA输出；
4.面板上有调节旋钮，带USB接口。
5.具有一键式紧急广播功能；具有短路信号和24V信号触发全区报警功能；
6.RJ45接口（与PC机联机，可随时下载更新歌曲，可远程下载编辑定时点）；
7.自带六分区，可外接分区器，实现十六路分区；
8.三路电源管理；可外接电源时序器，实现十六路电源控制；
9.话筒输入灵敏度：-36dB；线路输入灵敏度(单通道输入) ：-6dB；
10.辅助输入频率响应：40Hz-18KHz ±3dB；话筒输入频率响应：100Hz-15KHz ±3dB；
11.总谐波失真：≤0.1%；
12.线路/录音输出：775mV±40mV；
13.信噪比：＞80dB(A计权)；
14.话筒幻象电源：48V±3V电压适应范围；
15.AC150V～AC250V/50Hz。
	5900.00
	工业

	
	10
	前置放大器
	1台
	1.专业2U高度机柜式设计；
2.13路输入通道：包括常规话筒输入：TRS6.35×5，紧急话筒输入：TRS6.35×2，双声道标准线路输入：RCA×5，输出通道：TRS6.35×3、RCA×1；
3.消防信号输入具有最高优先级，消防控制接口被两路短路或两路DC24V任意一路触发后，将输出信号强切为消防输入接口的信号；
4.紧急话筒输入为第二级优先；
5.话筒1具有第三级优先；
6.话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）输入为第四级；带5路拨码开关，分别控制5路常规话筒输入的48V幻象供电；
7.每一路话筒都可独立调节音量、高音(TREBLE)、低音（BASS）；5路线路输入每一路都可独立调节音量、高音(TREBLE)、低音（BASS）；
8.分别调节5路线路输入，5路话筒输入的高音和低音；
9.带总音量集中控制；
10.带LED信号输入指示灯；5段LED灯指示输出信号强度；
11.话筒1（MICI）具有默音功能，并且默音深度可调功能。
12.输入灵敏度：线路及报警：-8dB（300mV）；话筒：-36dB（13mV）；紧急话筒：-34dB（15mV）；
13.输出电压：线路输出：0dB（775mV）±1dB/620Ω；录音输出：0dB（775mV）±1dB/10KΩ；
14.应急话筒启控阀值：5mV；
15.输入阻抗：＞10KΩ；
16.音调特性：低音100Hz（±10dB±2dB）；高音10KHz（±10dB±2dB）；
17.频率响应：线路：30Hz-20KHz±4dB；话筒：40Hz—16KHz±4dB；
18.总谐波失真：40Hz-16KHz≤1%；
19.噪声：≤0．5mV(整机)A计权；
20.信噪比：话筒≥70dB；线路≥80dB；
21.电源电压范围：180V～242V50Hz；
	2850.00
	工业

	
	11
	监听控制器
	1台
	1.标准2U高度机柜式设计。
2.10路监听功能，数码显示监听通道。
3.内置扬声器功率：3W。
4.音频输入电压：70/100V。
	2800.00
	工业

	
	12
	分区控制器
	1台
	1.标准2U高度机柜式设计；
2.10路分区控制器，具有2路功放输入通道，其中10路广播功放输入；
3.任意功放分区组合，各个分区信号状态用发光二极管指示。分区可通过面板按键手动控制，按键可手动或自动开启和关闭每一路分区信号输出；
4.通过智能主机控制，可以实现分区控制和N±X或全区报警；
5.电源电压：交流220V±10%；
6.最大消耗功率：≥40W。
	4500.00
	工业

	
	13
	电源时序器
	1台
	1.12路电源时序器，十二位上电插座，方便连接，插座依次先后上电、关电；
2.单路≥2000W输出，总输出≥12000W。
	4200.00
	工业

	
	14
	纯后级定压功放
	2台
	标准2U高度机柜式设计；带电压和电流工作指示灯、定压/定阻档切换开关。具有定压两种输出方式。定压输出设有70V和100V。除具有过热保护、短路保护(电子保护+继电器保护)、开机延时、关机快放电外，过载状态消失后自动恢复，可有效避免瞬间过载功放保护导致无输出现象。设置了包括开机延时静噪、断电瞬时关机、扬声器短路保护、温度达95度断输出保护在内的多种保护电路。具有RS485控制接口，可通过智能监控主机监控功放的状态、温度。
1.频率响应：100Hz-18KHz(+1/-4dB)；
2.输出方式：70V/100V；
3.总谐波失真：200Hz-16KHz≤0.8%；1KHz≤0.2%；
4.输出功率：100V/1000W；
5.电源范围：220V/50Hz±10%；
6.输入阻抗：≥7.5KΩ；
7.输入灵敏度：0dB(775mV)；
8.信噪比：≥92dB（定压100V,A计权）；
9.定阻输出：≥1000W；
10.整机重量：≥20Kg。
	20800.00
	工业

	
	15
	广播话筒
	2只
	1.抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响；
2.音质清晰自然，人声还原度好；灵敏度适配广播扩声场景，有效拾音距离≥30cm，输出音质无明显失真、啸叫抑制表现良好；
3.咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，牢固可靠；
4.适用于各种会议室、演讲扩声之用。
5.换能方式：ECM电容式；
6.指向性：心形单指向；
频率响应：65Hz-20KHz；
灵敏度：-44dB±3dB；
输出阻抗：2KΩ±15%；
工作电压：两节五号（AA）电池或幻像48V。
	1350.00
	工业

	
	16
	无线手持话筒
	2套
	1.优化无线传输线路，重新调校的音质，优于现有老款；
2.采用UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；
3.提供不少于200个信道选择,方便多套机器使用，轻松避开其它干扰；
4.采用红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率；
5.金属手持管体，彩色液晶显示屏；
6.发射器采用防摔防滚尾管，有效抵抗外界的摔跌；
7.具备接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能，应对不同环境；
8.极强的通用性，各通道发射器可对频后互换使用，维护方便；
9.手持、领夹、头戴式发射器可任意组合，采用两节五号（AA）普通碱性电池供电。
10.频率范围：740-787MHz；
11.调制方式：宽带FM；
12.可调范围：50MHz；
13.信道数目：≥200；
14.信道间隔：250KHz；
15.频率稳定度：±0.005%以内；
16.动态范围：100dB；
17.最大频偏：±45KHz；
18.音频响应：80Hz-18KHz(±3dB)；
19.综合信噪比：＞105dB；
20.综合失真：≤0.5%；
21.工作温度：-10℃-+40℃；
22.接收方式：二次变频超外差；
23.中频频率：第一中频：110MHz；
24.第二中频：10.7MHz；
25.天线接口：BNC/50Ω；
26.灵敏度：12dBuV；
27.灵敏度调节范围：12-32dBuV；
28.杂散抑制：≥75dB；
29.最大输出电平：+10dBV；
30.接收机电源：DC12V，1200mA；
31.天线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线手持麦克风内置螺旋天线；
32.输出功率：高功率30mW，低功率3mW；
33.杂散抑制：-60dB；
34.供电：两节五号（AA）；
35.电池使用时间：30mW时大于10个小时，3mW时大于15个小时。
	8400.00
	工业

	
	17
	天线分路器
	2台
	1.采用动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰；
2.天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线；
3.载波范围为500MHZ-850MHZ；
4.能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线，第二台分配器同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。
5.分路器可提供4路12VDC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装；
6.天线分配：4路双通道输出
7.适用频宽范围：500MHz-850MHz；
8.输入截断点：+15dBm；
9.输出/输入增益：+1.0dB±1dB；
10.输出端隔离度：＞18dB在500MHz-850MHz；
11.输出/入阻抗：50Ω；
12.天线输出接头：TNC插座；
13.天线输入接头电源：天线A、B输入端各提供约8VDC,250mA(max)；
14.电源输入：12V-15V/5ADC；
15.电源输出：12V/1.2ADC(Eachone)；
16.消耗电流:（单机）：约145mA在12VDC输入；
17.重量：约1.8Kg。
	8400.00
	工业

	
	18
	有源对数周期天线（带信号放大器）
	2只
	1.本产品为UHF频段接收用对数天线，适用频宽涵盖500MHz-850MHz范围，对需要特定方位使用的环境有非常好的效果；
2.内建可调增益放大器，用户可根据实际使用环境调整增益；
3.类型:外接延长天线；
4.频段:500MHZ-850MHZ；
5.步进增益总增益量：0-18dB±2dB步进量：±1dB；
6.步进衰减总衰减量：0-9dB±2dB步进量：±1dB；
7.天线阻抗：50Ω；
8.天线增益：3-5dB；
9.驻波比：≤2.5:1；
10.接收模式(3dB波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）；
11.连接插座：TNC母座×1；
12.电流消耗：约60mA/DC8V；
13.电源：TNC母座须提供偏压电源DC6—10V；
14.重量：约430g。
	3400.00
	

	
	19
	防雨声柱
	12只
	1.外壳采用铝合金材料；
2.表面处理工艺，防水防锈，全天候设计；
3.选用防水单元，室内外均宜，经久耐用，使用年限不少于5年，灵敏度高，声音清晰、明亮；
4.配有安装支架，安装便捷；
5.额定功率：80W；
6.输入电压：100V；
7.灵敏度：89dB；
8.频率响应：110Hz-18KHz；
9.喇叭单元：LF:4"×3；HF:3"×1。
	16800.00
	工业

	
	20
	壁挂音箱
	50只
	1.木质音箱，外饰PVC皮；
2.采用一只4.5寸中低音和一只高音揚声器，二单元二分频；
3.具有安装方便，可靠性高，传输距离远，保真度高，使用方便等特点；
4.安装方式为壁挂式安装；
5.可广泛应用于学校、车站、码头、宾馆、机场及体育馆等播音场所；
6.输入电压：100V；
7.额定功率：10W；
8.频率范围：100Hz-16KHz±15%；
9.灵敏度：90dB±3dB。
	19000.00
	工业

	
	21
	网络机柜
	1个
	外部：约宽600mm×深600mm×高1400mm
材质：SPCC优质冷轧钢板，静电喷塑。
前后安装立柱（方孔条）：板材厚度不小于2.0mm；
机柜箱体、侧板、门板：板材厚度不小于1.2mm
底盘底座：板材厚度不小于3.0mm，加厚钢板；
防护等级：IP20；
静态额定承重：600～800KG。
	1800.00
	工业

	
	22
	辅材及安装费用
	1批
	主干线线材:聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆RVV2*2.5；分支线线材：聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆RVV2*1.0；含扎带、绝缘胶布、锣钉等提供的辅材需满足本次采购实际使用需求。
	45000.00
	工业

	
	23
	办公桌椅
	30套
	1.办公桌：≥长宽1200mm×宽600mm×高750mm
材料：基材采用E1级实木颗粒板，桌面板不小于25mm厚三聚氰胺板饰面（颜色可选），封边采用全自动化机器封边技术，材料为不小于1.5mm厚同色PVC封边条；其余板材采用不小于16mm厚三聚氰胺密度板，封边采用全自动机器封边技术，材料为不小于1.5mm厚PVC封边条；防潮、不易脱落、经久耐用。并配防潮、防压、防滑脚垫。配套键盘、抽屉及三抽柜，含五金配件。
2.办公椅：面料采用网布，阻燃、防污、耐磨性强，透气性好。辅料:采用高密度环保原生海绵，高回弹；含配件。
	20400.00
	工业

	
	24
	教学终端
	48套
	一、整机硬件配置要求：
1.处理器：Intel十三代Core i5处理器或以上，主频≥2.1GHz 、≥8核处理器12线程，三级缓存≥12MB。
2.显卡：≥48个图形处理单元，最大频率≥1.4GHz。
3.内存：8GB DDR4 3200MT/s内存或以上。
4.硬盘：≥1TB M.2 NVMe SSD硬盘，支持机械硬盘拓展。
5.支持拓展9.5mm标准光驱。
6.支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。
7.集成标准声卡。
8. USB有线键盘、鼠标。
9.前置面板：USB3.0≥2个（USB 3.2 Gen1）；USB2.0≥2个；TypeC≥1个（支持USB 3.2 Gen1）；音频输入≥1个，音频输出≥1个。
▲10.关机状态下，支持≥2前置USB端口对外供电。
▲11.前置面板音频输出接口采用四段式接口，兼容单耳机输出和耳机、麦克风二合一。支持欧标/美标自动切换。
12.后置面板：USB3.0≥2个（USB 3.2 Gen2）；USB2.0≥2个；HDMI输出≥1；VGA输出≥1；音频输入≥1；音频输出≥1；RJ45≥1。
13.内部插槽：PCIEX16接口≥1个（支持拓展独立显卡）；PCIEX1接口≥1个；M.2接口≥2个；SATA接口≥2个。
14.机箱体积：≤8L。
15.电源功率：≤180W。
▲16.可通过物理按键实现系统一键还原。
二、显示器要求
1.≥23.8显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit；
2.支持VGA≥1，HDMI≥1；
3.显示屏幕sRGB色域覆盖率≥99%；
4.对比度≥1000:1，屏幕刷新率≥100Hz，响应时间≤7ms；
5.可视角度≥178°；
▲6.显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式选项；
▲7.上左右边框≤3.6mm，下边框≤16.6mm，屏占比≥92%；
8.教学终端配置的显示器，应保障与教学主机之间软硬件、接口协议完全兼容，确保整套设备稳定协同运行。
三、配套教学管理软件
1.支持帐号/密码和手机微信扫码两种登录方式。用户首次登录时绑定微信ID与帐号的对应关系。
2.能查看当前设备的硬件信息和系统信息。可查看的硬件信息包括CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡。可查看的系统信息包括操作系统、系统激活状态、SN号MAC地址、内外网IP。
3.能查看当前设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态信息。
▲4.终端应用软件具备桌面快捷操作栏功能，固定在桌面，可具备展示用户添加的应用、网站和组件，点击后即可快速打开。支持在终端应用软件内打开包含文件发送、设备信息等功能的快捷方式；并支持在软件内切换、关闭标签；能对窗口进行最小化、最大化、关闭。
5.终端应用软件支持用户将固定在桌面上的快捷操作栏拖动到屏幕的任意位置，当用户拖动快捷操作栏靠近屏幕边缘时会自动收到侧边；鼠标悬浮在侧边的时候，会弹出该快捷操作栏，再次拖动快捷操作栏会取消收起。
6.支持自定义框选屏幕的内容；截取的内容支持画笔标注，支持选择画笔粗细和画笔颜色；支持识别出截取的文字内容，并能对文字进行复制；支持保存截图到电脑本地或者快速发送到接收端软件中；支持保存截图到剪切板，并能粘贴到目标位置；支持快捷键唤起截图功能。
▲7.支持长截图功能，可通过滚动鼠标滚轮方式对可截取区域进行长截图，截取完毕后，支持保存截图到电脑本地；支持保存截图到剪切板，并能粘贴到目标位置。
8.支持对图片进行格式转换，图片原始格式为bmp、jpg、jpeg、png、webp;转换为jpg、png;转换后支持下载图片到电脑本地。
9.支持通过本地上传图片、复制粘贴图片（包括但不限于直接从网页、本地资源管理器中可复制的图片资源）、手机拍照上传的方式上传图片，通过对图片进行智能识别主体并抠图得到图片中的主体，支持抠取纯色背景、复杂背景的图片。
▲10.支持通过本地上传图片、复制粘贴图片（包括但不限于直接从网页、本地资源管理器中可复制的图片资源）、手机拍照上传的方式上传图片，通过对图片中书写的笔迹进行识别，可清除图片中手写的笔迹，支持清除的笔迹包括不限于手写的字母、手写的汉字、手写的图形、手写的符号。
11.支持对格式为txt、html、doc、docx、csv、xlsx、pdf进行大模型识别并进行内容总结，总结后的内容可复制，并可根据总结内容自动生成思维导图，思维导图可以编辑。
12.支持对网页，文件等中的内容进行鼠标划词选中，选中后出现AI问一问功能选项，可对选中内容进行大模型理解及AI问答，支持对回答内容进行复制。
13.支持通过桌面快捷操作栏或快捷键进入AI搜索对话框，快捷键可自定义；支持通过AI搜索快速搜索本地文件，可对文件或文件夹名称进行精确匹配，可展示显示搜索的文件个数、打开文件所在目录，进行复制、剪切、删除、查看文件属性，一键上传云盘、发送到交互智能平板设备和格式转化等处理；并打通个人云空间，支持搜索结果展示所需搜索的云端课件、教案内容，并可直接点击预览和操作。
▲14.支持用户输入文字，对输入文字的意图进行大模型的语义分析，理解和判断，识别其可能期望进行的动作，并推荐对应功能，对会议、待办、AI生成课件、AI传屏、AI提问等内容，可以自动识别主题并填入，可以快速拉起对应应用中对应模块。
▲15.支持提取视频的声音并转换成文字，自动识别出语气词，用户可选择删除，支持手动删除文字。
▲16.支持一次发送单个或多个文件给多个接收端软件。接收端离线时文件能够暂存在云端，在线后可进行自动下载。支持发送图片、视频、文档等类型的文件，支持查看发送进度。
17.远程关联：学校管理员支持通过手机微信扫描接收端软件的二维码登录，支持选择学校并输入设备名称，接收端软件即可完成关联学校；支持学校管理员修改已关联的设备名称。普通老师加入该学校后可在发送端软件中看到该设备并可远程创建接收夹。
18.退出关联：支持学校管理员通过手机微信扫描接收端软件的二维码退出学校，退出后普通老师无法在该学校对该设备远程创建接收夹。
19.设备管理：支持查看当前学校的电脑列表，包括电脑设备状态、归属用户、操作系统、IP地址、上线时间与最后在线时间；支持对设备进行分组管理；支持通过设备名称与归属用户进行搜索。
20.设备信息：支持查看单个电脑的硬件信息与系统信息。
21.指令下发：支持对单个电脑或批量设备下发关机与重启指令、移动分组、移除设备。
22.状态查看：支持展示电脑实时的数据信息，包括CPU、内存、系统盘、总存储、实时网速数据信息，离线的设备展示最后的数据信息。
23.编辑：支持自定义助手栏内容，支持对内容进行移除、添加、移动位置，变更后数据会跟随当前登录的账号，登录另一台电脑时会同步当前编辑的结果。
24.网站：支持添加网址，添加的网站会呈现在助手栏中，点击即可在发送端软件打开。
▲25.移动：支持拖动助手栏到屏幕的任意位置，拖动助手栏至屏幕右侧边缘时会自动收到侧边；支持鼠标移动至侧标栏区域时调起助手栏，拖动助手栏至其他区域会取消侧边栏收起。
26.对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过对话的形式表达，支持根据上下文进行连续对话。
▲27.写作：支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。
▲28.评价：支持生成评语，支持根据输入的学生姓名与评价维度生成评语。
▲29.提示词：进入百宝箱后支持展示3条提示词，支持试一试选项一键问询问题。
30.生成编辑：支持对生成的内容复制或重新生成。
31.批量生成：支持批量生成学生的奖状，最多支持批量生成5张；可对奖状内容、奖励称号、颁奖人/单位、颁发日期、印章内容进行编辑。支持选择生成的奖状模板。
四、教学学情分析系统
1.统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。
2.班级创建：支持老师主动创建班级，创建成功后，每次登录教师端即可直接进入班级列表，选择班级进入课堂。
3.互动答题系统：支持课中互动反馈系统，提供单选、多选及判断题功能，可一键下发答题指令，支持一次下发多道题目，最多可下发99道题目，学生作答结果实时显示。支持切换柱状图按全班或分组答题结果展示，以提供小组间作答对比。
4.抢答抽选：互动反馈系统支持抢答、抽选功能，活跃课堂氛围。
5.观点云词：互动反馈系统支持主观观点收集功能，支持学生们自主提交不多于200字的观点评论，并自动生成班级关键词云，点击关键词可查看对应学生名单和具体评论信息。
6.学情报告；互动反馈系统在上课结束后支持实时生成课程报告，课堂报告支持查看签到人数，课堂互动总数，平均参与度，提问个数，支持查看考勤详情，互动详情和提问详情。 
五、家校互通共建教学系统
1.支持教师向其他教师或家长发送通知，支持设置定时发送时间，通知支持超过200字的文本、图片、语音、视频和外部网页链接等形式。教师可设置家长阅读后提供电子回执，可自动分区查看已读未读，并针对性提醒。内置30+模板资源。
2.支持教师发送作业给其他教师或家长，支持设置定时发送时间，作业支持超过200字的文本、图片、视频、语音、文件、外部网页链接等形式。支持插入题库练习题、希沃白板课件。支持家长在线提交作业，作业支持超过200字的文本、图片、视频、语音、外部网页链接等形式。
3.教师可设置提交作业截止时间，并能在线批改学生作业，支持评语、语音及量化点评，教师筛选出的优秀作业可展示给班内所有家长。作业支持订正和修改。
4.支持教师发送打卡给其他教师或家长，内置30+模板，支持超过200字的文本、图片、视频、语音、外部网页链接、文件等形式。支持设置打卡时间、定时发送时间，支持给打卡学生自动评价。支持家长在线提交打卡和补交打卡，打卡支持超过200字的文本、图片、视频、语音。
5.文件外部网页链接等形式。打卡支持教师在线点评，可生成打卡榜单，显示全班学生打卡情况。
6.支持教师发送奖状给其他教师或家长，内置10+模板，教师填写学生姓名和奖状内容即可生成并以通知的形式发送。
7.支持教师发送调查给其他教师或家长，内置8模板，支持教师开展选择题类型的调查活动。可设置结束时间，支持匿名调查。
8.支持教师以文本、图片形式点评学生在校表现，相关情况及时通报家长。
9.支持教师将通知、作业、成绩、打卡、调查、奖状和学生表现分享至微信，便于展示及交流使用。
六、产品售后保障服务
1.全国400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。
2.微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。
3.微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。
	240000.00
	工业
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	资料柜
	25个
	1.规格：≥W850mm×D390mm×H1850mm。
2.采用冷轧钢板生产制作，板厚不小于0.4mm，表面采用静电粉末喷涂处理，具有难燃，耐酸、碱的物理性能，不释放对人体有害的污染物；五金配件：开闭灵活无噪声，表面无锈蚀。金属表面经脱脂、除锈、酸洗、磷化、表面调整、钝化等工序处理。全自动控制喷涂静电环氧聚脂粉末、高温固化、高科技新工艺生产；家具所使用的粘合剂符合国家强制性标准。
	20000.00
	工业
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	核心交换机
	1台
	▲1.整机固化万兆光口≥8个，整机配置GT口≥8个，SPF口≥24个；
▲2.设备应支持通过标准协议对网络内已接入的网络设备实现统一发现，包含无源分光设备（PON）、以太网交换机、无线AP。
3.所投硬件产品应提供配套网管软件，后续ONU增补应不再产生任何网管平台软件授权费用；
4.设备支持搭配管理平台上报光链路信息，包括距离、温度、电压、电流、光强、工作模式等；
5.通过发现协议可自动发现语音网关，统一管理平台下发配置；
6.单个无源分光口（PON口）最大支持接入远端ONU≥32个，整机支持≥256个；
▲7.整机独立业务板卡插槽≥6个；系统电源槽位≥2个，在满配电源时支持1+1电源冗余；
▲8.交换容量≥38.4Tbps，包转发率≥7200Mbps；
9.支持MAC地址容量≥64K； 
10.工作环境温度范围0ºC~50ºC
11.支持生成树STP/ RSTP；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；
12.支持业务接口（端口）防雷等级≥6kV，电源接口防雷等级≧6kV；
13.为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等。
14.要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送。
▲15.所投核心交换机为本项目接入公用电信网、涉及网间互联设备，须具备工业和信息化部核发在有效期内的电信设备进网许可证或电信设备进网试用批文；供货时须提供证书复印件，加盖成交供应商公章，证书所载设备型号须与投标产品型号保持一致（系族证书应能够覆盖投标型号）；证书过期、型号不匹配、未加盖成交供应商公章的，采购人有权依据合同约定追究其违约责任，并报政府采购监督管理部门处理。
	16100.00
	工业

	
	27
	汇聚接入交换机
	4台
	▲1.固化端口：≥24个10/100/1000Mbps电口，≥4个万兆SFP+光口，可上1U机架安装。
▲2.交换容量≥595Gbps/5.98Tbps，包转发率≥145Mpps/222Mpps。
3.支持静态路由、OSPF V2动态路由。
4.为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流控。
5.支持针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。
6.支持防雷等级≥6kV。
7.支持标准ACL，支持基于IP/MAC扩展的ACL功能。 
8.支持IEEE 802.3az 标准EEE节能技术，符合国家低碳环保相关政策要求。
9.支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能。
10.支持多设备一体化整网组网，可通过网关对交换机、AP、AC 设备集中调试配置。
11. 工作温度范围0ºC ~ 50ºC。
▲12.所投汇聚接入交换机为本项目接入公用电信网、涉及网间互联设备，须具备工业和信息化部核发在有效期内的电信设备进网许可证或电信设备进网试用批文；供货时须提供证书复印件，加盖成交供应商公章，证书所载设备型号须与投标产品型号保持一致（系族证书应能够覆盖投标型号）；证书过期、型号不匹配、未加盖成交供应商公章的，采购人有权依据合同约定追究其违约责任，并报政府采购监督管理部门处理。
	12000.00
	工业
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	有线接入交换机
	3台
	▲1.固化10/100/1000M 以太网电端口≥24 个，固化 1G SFP 光接口≥4 个，整机最大可用千兆口≥28 个。
▲2. 交换容量≥396Gbps/3.96Tbps，包转发率≥96Mpps/144Mpps。
3.MAC地址≥12K。
4.设备采用静音无风扇节能设计，支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术。 
5.端口防雷等级≥6kV，保障设备使用寿命。
6.支持针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。
7. 支持虚拟路由器冗余协议 VRRP，有效保障网络稳定。
8. 支持设备虚拟化技术，支持多台物理设备虚拟为一台逻辑设备实现统一管理。
9.为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台。
10.持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms。 
11. 支持快速链路检测协议，可检测链路通断及光纤链路单向性；支持端口环路检测功能。
12. 支持网管软件查看 CPU、内存利用率，支持交换机 VLAN 划分等配置管理功能，实配网管平台。
13.支持网管平台集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送。 
14.支持全网设备自动发现，可通过网关对交换机、AP、AC 设备进行集中调试配置，简化项目开局部署。
▲15. 本项目设备接入公用电信网、涉及网间互联，须具备工业和信息化部核发在有效期内的电信设备进网许可证或电信设备进网试用批文；供货时须提供证书复印件，加盖成交供应商公章，证书所载设备型号须与投标产品型号保持一致（系族证书应能够覆盖投标型号）；证书过期、型号不匹配、未加盖成交供应商公章的，采购人有权依据合同约定追究其违约责任，并报政府采购监督管理部门处理。
	7500.00
	工业

	
	29
	有线接入交换机
	8台
	1.实配固化千兆电接口数≥8 个，千兆 SFP 光口≥2 个，整机最大可用端口≥10 个。
▲2.交换容量≥20Gbps，包转发率≥15Mpps。
3.工作温度 0℃~45℃。
4. 端口防雷等级≥6kV。
5. 支持自动防 IP 冲突、自动防环路、自动防私接功能。
6.端口在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 
7. 支持端口流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、线缆检测功能，支持 Web 界面配置管理。
8.支持Web管理、APP管理、云平台管理。 
9. 支持手机 APP 集中管理，实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN 配置等运维功能。
10. 支持公有云平台集中管理，具备拓扑呈现、链路状态展示、远程配置等管理能力。
11. 支持链路聚合，可实现叠加带宽及链路冗余备份，保障网络传输稳定性。 
▲12. 本项目设备接入公用电信网、涉及网间互联，须具备工业和信息化部核发在有效期内的电信设备进网许可证或电信设备进网试用批文；供货时须提供证书复印件，加盖成交供应商公章，证书所载设备型号须与投标产品型号保持一致（系族证书应能够覆盖投标型号）；证书过期、型号不匹配、未加盖成交供应商公章的，采购人有权依据合同约定追究其违约责任，并报政府采购监督管理部门处理。
	6400.00
	工业

	
	30
	光纤入校项目
	1项
	本项为校园网络接入配套实施，包含24芯从校门口至教学楼弱电房的敷设、熔接、成端、测试、资料归档、配合通信主管部门质量监督核查等全部内容，整体质量需满足通信行业规范，完全适配质量监督及验收核查要求，包工、包料、包施工、包测试、包资料、包配合验收报备。
	21000.00
	工业

	
	31
	网路机柜
	1个
	1. 设备材质与规格：采用环保型铝镁合金材质网络机柜，整体尺寸约为600mm（宽）×950mm（深）×2000mm（高），结构稳固、承重性强，具备防尘、防锈、抗腐蚀、散热等特点，适配校园弱电机房稳定部署使用。
2. 配套配件：机柜标配全套安装支架、理线架等配套配件，满足设备安装、线缆规整、布线收纳需求，保障机房布线整洁规范、便于后期运维检修。
3. PDU电源配置：配套1台机柜专用PDU，采用16A输入、10A输出，配备12位IEC320 C13接口，供电稳定、安全合规，可满足本项目交换机等网络设备集中供电需求。
4. 整体要求：机柜及配套配件符合机房建设相关规范，做工规整、安装适配，所有配件齐全完好，到货后完成现场安装、固定、理线调试，满足项目整体组网使用及验收标准。
	2000.00
	工业

	
	32
	六类网线
	10箱
	一、产品名称
六类4对非屏蔽双绞线（CAT6 UTP）
二、适用标准
1.国家标准：GB/T 18015.5-2007、GB 50311《综合布线系统工程设计规范》
2.国际标准：ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801 Class E、EN50173
3.环保标准：符合RoHS无铅环保要求，有害物质限值满足国标。
三、物理结构与材质
1.线芯结构：4 对 8 芯实芯双绞线，线缆中心配备一体式十字隔离骨架，分隔 4 组线对，抑制串扰，无骨架视为不满足；
2.导体：23AWG 高纯无氧铜（OFC），导体标称直径≥0.56mm，铜纯度≥99.99%，禁止铜包铝、铜包钢、24AWG 及以下非标导体；
3.绝缘层：高密度聚乙烯 HDPE，单线绝缘外径≥0.9mm，耐老化、低电容；
4.护套：室内标准 PVC 阻燃护套（如需低烟无卤可替换为 LSZH），护套厚度≥0.5mm，内置独立撕裂绳，方便开剥；
5.线对色谱：橙白 / 橙、绿白 / 绿、蓝白 / 蓝、棕白 / 棕，四对线绞距差异化设计，降低串扰；
6.外皮标识：线缆护套连续印刷品牌、CAT6、23AWG、4PR、250MHz、米标、防火等级、执行标准，米标误差≤±0.5m/100m；
7.包装：标准整箱305 米 / 箱，纸箱标注产品型号、规格、长度、检验合格标识。
四、电气传输核心性能
1.额定带宽：250MHz，支持 1000BASE-T 千兆以太网 100 米稳定传输，30 米内可承载 10GBASE-T 万兆短链路；
2.特性阻抗：100Ω±15Ω（1MHz～250MHz 全频段稳定）；
3.直流环路电阻（20℃，100m）：≤9.38Ω，线对间直流电阻不平衡度≤5%；
4.工作电容：≤56pF/m；
5.抗电强度：1kV DC 耐压 1min 无击穿；
6.绝缘电阻：≥1000MΩ・km；
7. 250MHz 关键传输指标（100m 链路最小值）
衰减 Attenuation：≤19.8dB
近端串扰 NEXT：≥45dB
等效远端串扰 ELFEXT：≥14dB
回波损耗 Return Loss：≥10dB
功率和近端串扰 PSNEXT、功率和等效远端串扰 PSELFEXT 满足六类 E 级标准限值；
8.线对间时延差：≤45ns/100m，保证高速数据同步传输。
五、环境与机械性能
1.工作温度：敷设温度 0℃～+50℃，长期运行温度-20℃～+60℃；
2.弯曲半径：固定敷设≥线缆外径 8 倍，牵引敷设≥线缆外径 10 倍；
3.拉伸强度：成品线缆抗拉≥110N，绝缘伸长率≥100%；
4.阻燃等级：PVC 护套满足 CM 级室内阻燃；LSZH 低烟无卤版本低毒、低烟，符合 IEC 61034；
5.使用寿命：常温室内敷设≥15 年不氧化、传输性能无明显衰减。
六、链路应用能力
1.兼容 T568A、T568B 两种端接线序；
2.支持 IEEE 802.3af/at/bt 全规格 PoE 供电（15W/30W/90W），监控、无线 AP、高清终端稳定供电；
3.适配数据、语音、IP 视频、楼宇自控等综合业务；
4.永久链路最大 90 米，信道总长度≤100 米（含两端跳线）。
	6500.00
	工业

	
	33
	网络配件及安装辅材等
	1套
	光收发器、单模4芯（含熔接）、RJ45水晶头，双口面板，底盒，跳线架，理线架，耦合器，尾纤，光口模块，挖地等满足本次项目实施需求，具体需求量需根据现场定制。
	57400.00
	工业

	
	34
	不锈钢电动伸缩门
	1组
	1.材质：选择201不锈钢，表面精抛处理，增强抗氧化性和美观性；
2.尺寸：门体高度为1.6米、门体宽度为0.6米、总长12米；
3.电机参数：电机功率为420W，输入电压为220VAC±10%，频率50Hz，绝缘等级为E级 ； 
4.控制系统：采用无轨控制系统，遥控距离≥30m或≥80m，支持线控或全遥控；
5.运行性能：移动速度一般为16M/分，牵引门排极限为30M，启动电流≤3A；
6.安全装置：配备红外线防碰装置、电子软启动装置、接地装置等，确保运行安全；
7.电气要求：电源导线需满足一定线径要求≥2.5mm，并确保接地良好；
8.安装与维护：要求提供安装服务，并确保机头有防雨装置和警示标志。
	20000.00
	工业

	
	35
	不锈钢伸缩门
	1组
	1.材质：选择201不锈钢，表面精抛处理，增强抗氧化性和美观性。
2.尺寸：门体高度为不小于1.6米、门体宽度为不小于0.6米、总长不小于2米。
	1000.00
	工业

	
	36
	临时围挡
	200米
	材质：方钢管约长25mm×宽25mm×厚度2.5mm、彩钢板厚度不小于0.5mm、C25钢筋混凝土块。
	10000.00
	工业

	
▲
商务条款
	一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 25　日内。
二、交付时间：自合同签订之日起20日历日内交货、安装调试完毕、验收合格并交付使用。
三、交付地点：平果市教育局采购人指定地点。
交货方式：现场交货，成交供应商应免费送货上门并保证设备在运输途中完好无损，免费安装；所需工具、器材由成交供应商自理。
四、验收标准、规范：
1.依据竞争性谈判文件技术参数及配置的技术参数要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、产品及各材料的数量、型号、参数、说明书符合技术参数及配置技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，如有与响应承诺不相符的退货处理。 
2.成交供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 
3.成交供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 
4.提供的货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。 
5.需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 
6.技术性能验收标准： 
（1）以采购、响应参数为依据，满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对设备技术性能验收，响应参数是否符合采购参数要求以实际验收结果为准。 
（2）技术性能资料涵盖招投标技术参数、响应参数及配置清单等。 
（3）设备技术参数及配置清单必须与采购、响应文件相符合，如出现不一致，以技术需求偏离表承诺内容为准。 
（4）验收小组依据竞争性谈判文件的要求、响应文件技术需求偏离表承诺逐条进行验收，对于设备技术参数与采购、响应技术参数响应不符的，做如下处理： 
①设备技术参数与招投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以不实质响应招投标要求论处； 
②设备实际是负偏离的参数，在响应文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处； 
③设备实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处； 
供应商成交后，采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到响应文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，追究成交供应商违约责任，成交供应商须赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，依法将违约情况上报政府采购监督管理部门。 
（5）成交供应商需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，操作人员掌握使用操作方法，采购人方可验收。 
（6）采购人组织验收，成交供应商必须到场配合，验收合格后双方在验收记录上签字确认。
五、售后服务要求：
1.质量保证期：
1.1供应商所提供产品为货物生产厂家的全新正品，所有货物应满足竞争性谈判文件所述项目要求及技术参数及配置需求。
1.2按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，质保期自项目验收合格之日起计不少于一年（若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，在合同履行过程中按厂家规定执行，并提供终身维护支持；若成交供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以成交供应商承诺执行）；质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。
1.3质保期内负责上门服务、维修、更换损坏的设备和配件及对产品进行维护和保养。提供终身维修。
1.4在规定的质保期内，凡货物质量事故和质量缺陷由成交供应商保修，并承担由此产生的全部有关费用。
1.5质保期以通过项目最终验收的验收报告签字之日开始计算。
2.售后技术服务要求：
除另行特别注明外，售后服务要求如下：
2.1成交供应商按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员。
2.2成交供应商必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整服务。安装设备之前，应先对采购人的使用人员进行现场培训。成交供应商在施工、安装、调试等全过程中接受用户的监督。
2.3在成交供应商承诺的质保期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容货物。
2.4售后服务按厂家承诺执行。超过厂家承诺标准的，按成交供应商提交的售后服务承诺书执行。定期回访以及对设备进行维护；质保期后需提供维修维护服务。
2.5成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
2.5.1电话咨询
成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
2.5.2服务响应时间
质保期内，用户遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在8小时内到达现场进行处理，到达现场后3小时内排除故障，恢复正常使用。未能修复的直接更换，保证采购人正常使用，产生的一切费用由成交供应商全部承担。
2.5.3技术升级
在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。
2.6质保期外服务要求
2.6.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护。
2.6.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，该成交供应商和制造商应以优惠价格（由采购人与成交供应商进行协商）提供售后服务。
2.7备品备件及易损件
成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
2.8培训要求：成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。交货时必须提供全套说明书并包括中文操作说明和注意事项；成交供应商须提供本项目所采购软件安装与调试说明并培训至少2名采购人的使用人员，使使用人员完全掌握软件安装、调试等使用。供应商竞标时须在响应文件中提供详细培训方案。
3.备品备件要求：成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。保质期内无法修复设备，提供备用设备（备用设备应相当于或优于原产品）。
4.报价要求
4.1响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物价格；包含标准附件、备品备件、专用工具、辅材、安装调试(包括各类硬件的安装、试运行等费用)、包装、运输、装卸、保险费、各类税费、产品检测、检验费、验收费、保险费、产品质保期内维护费、技术培训费、技术资料等一切与项目实施有关的全部费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）
4.2对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
4.3报价要求：为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售商品（服务）。采购人不接受供应商的恶意低价的竞争。
4.4保险：若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、产品、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。
5.知识产权：
5.1供应商应对竞标承诺内容及服务成果所涉及的专利、著作权等知识产权承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。
5.2在货物验收时，如发现存在虚假响应，采购人将终止合同。
六、付款方式：
1.本项目无预付款，成交供应商交货完毕并安装调试验收合格后，采购人分两年支付合同款，即第一年（2026年）项目验收合格后三十日内支付合同款的30%，第二年（2027年）支付合同款的70%。
2.票据要求：成交供应商必须在每次付款前10个工作日内按照采购人要求提供该笔款项足额、真实、有效、合法的正式发票。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商承担。
3.款项支付严格按照财政管理制度相关流程进行办理。
七、执行标准
成交供应商所提供的产品须满足国家、行业及地方现行的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的，按具体采购需求执行，低于标准、规范的，按标准、规范执行。

	其他说明
	一、进口产品说明：
□本项目“需求一览表”中的第  项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则作无效竞标处理。
☑本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。
二、☑核心产品：
本项目的核心产品为“需求一览表”中第 1  项产品：智慧黑板  。
三、根据 《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。



