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第一章  公开招标公告

招标公告
项目概况
广西天然药物研究院及智慧康养护理中心实验家具采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于 2026年10月23日 10:00（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G1-003166-CGZX
项目名称：广西天然药物研究院及智慧康养护理中心实验家具采购
预算总金额（元）：7040000
采购需求：
标项名称：广西天然药物研究院及智慧康养护理中心实验家具采购 
数量:1 
    预算金额（元）：7040000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购中央台实验家具1批。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
最高限价（如有）：7040000
合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕。
本项目（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无； 
3.本项目的特定资格要求：分标：无。 
三、获取招标文件 
时间：2026年9月30日至2026年10月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn） 
方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。
提示：公开招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。
 售价（元）：0 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年10月23日10:00（北京时间）
投标地点（网址）：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）
开标时间：2026年10月23日10:00（北京时间）
开标地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅
五、公告期限 
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
 1.投标保证金（人民币）： 7 万元。(必须足额交纳)
（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。
开户名称：广西壮族自治区政府采购中心
开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行
银行账号：20009101040051648
（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。
（4）本中心财务处联系方式：
地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室； 电话：0771-8600309。
2.本项目需要落实的政府采购政策
政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4.其他注意事项
（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。
（4）供应商通过广西政府采购云投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。 
（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
  名   称：广西中医药大学 
 地   址：广西南宁市五合大道13号
 项目联系人：秦燕
 项目联系方式：0771-4733924
 2.采购代理机构信息
   名    称：广西壮族自治区政府采购中心  
   地    址：广西南宁市星湖路22号  
   项目联系人：梁蔚婷
   项目联系方式：0771-8600434 




                                广西壮族自治区政府采购中心
                                 2026年9月30日
















第二章 招标项目采购需求











招标项目采购需求

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。
3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。
4、招标文件中带“▲”的条款为本次采购的实质性（关键性）的商务、技术或服务要求，投标人须满足或优于，否则，将会被认定为无效投标。带“★”的条款系指加分项条款。
5、本项目标的所属行业均为：工业 ；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
6、本项目采购预算：7040000.00元。
	序号
	采购货物
	参考图片
	技术参数
	单位
	数量

	1
	PP试剂柜
	[image: WPS图片]
	尺寸：900*600*1950mm
1、柜门：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体坚固及密封性。
2、柜门：采用同质PP板制作。
3、视窗：采用5mmPVC板制作。
4、层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四边有立边，立边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，反方向放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。
5、柜内配置活动层板（高度可任意调节，调节间距≤50mm）；层板底部须经折弯加强处理或增设加强筋。满足GB /T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中的规定，顶板和底板持续加载试验时，顶板和底板的最大变形量不应超过搁板跨度的0.55%;搁板弯曲试验时，搁板的最大变形量不应超过搁板跨度的0.55%。
	个
	11

	2
	边台1
	[image: 边台]
	尺寸：3000*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
	台
	2

	3
	边台10
	[image: 边台]
	尺寸：4700*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
	台
	1
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	尺寸：1000*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：2850*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：4850*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：2350*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
	台
	1

	8
	边台15
	[image: 边台]
	尺寸：4100*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：5150*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
	台
	1

	10
	边台17
	[image: 边台]
	尺寸：2050*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：2150*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：4800*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：5300*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：2075*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：1854*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：3050*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：800*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：2700*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：6300*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：2450*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：1960*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：2100*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
	台
	2

	23
	边台29
	[image: 边台]
	尺寸：3100*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：3800*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
	台
	1

	25
	边台30
	[image: 边台]
	尺寸：1550*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧 树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：2200*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：2300*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：2800*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：3950*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：4750*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：3800*900*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：3000*900*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：4500*900*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：1375*900*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：3600*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、 投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
	台
	1

	36
	边台40
	[image: 边台]
	尺寸：2600*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：1250*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：4000*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：1800*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：3850*900*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：3200*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：3700*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：4400*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：3300*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：4200*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	尺寸：4650*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
	台
	1

	47
	边台7
	[image: 边台]
	尺寸：2400*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	边台8
	[image: 边台]
	尺寸：3500*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	边台9
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	尺寸：2500*750*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	边台水槽柜1
	[image: 边台水槽柜]
	尺寸：1000*750*850mm
1、落地全钢结构，台面国产20mm陶瓷板台面，台面耐酸碱、耐腐蚀。
2、柜体采用1.0mm厚度一级冷轧钢经数控剪板数控冲压数控折弯,焊接等一系列程序成型,表面经酸洗磷化后啧涂环氧树脂粉末。
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	边台水槽柜2
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	尺寸：1000*900*850mm
1、落地全钢结构，台面国产20mm陶瓷板台面，台面耐酸碱、耐腐蚀。
2、柜体采用1.0mm厚度一级冷轧钢经数控剪板数控冲压数控折弯,焊接等一系列程序成型,表面经酸洗磷化后啧涂环氧树脂粉末。
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	不锈钢边台1
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	尺寸：3600*750*850mm
▲1.材质要求：台面、主框架及所有外露金属构件均须采用S30408（06Cr19Ni10）奥氏体不锈钢材质。
2.结构要求：主框架采用规格不低于38mm×38mm×1.5mm的方形不锈钢管，壁厚实测负偏差不得超过0.1mm；框架须采用满焊工艺整体焊接成型，焊缝连续、均匀，无焊瘤、气孔、咬边及未熔合等缺陷所有焊缝须经酸洗钝化处理，确保焊缝区域耐腐蚀性能与母材一致。
3.台面要求：台面不锈钢板厚度不低于1.2mm（实厚），材质同为国家标准S30408；台面采用全包边焊接工艺，内部填充层为环保型高密度防水阻燃板，密度≥700kg/m³，并须进行防潮密封处理，总厚度不小于25mm；台面底部须设置不锈钢加强筋，确保台面在承重100kg静载条件下，挠度（最大变形量）≤2mm；台面表面采用拉丝处理，表面粗糙度Ra≤1.6μm；台面所有边角须经圆弧过渡处理（R角≥3mm），无锐边、无毛刺，接缝严密，不易藏匿细菌，易清洁消毒。
4.台脚采用S30408不锈钢管材，底脚配备M12×50mm全不锈钢可调螺丝（不得使用铁质镀铬件），调节范围不小于±30mm；脚底须配防滑、防震、耐酸碱橡胶垫片；所有金属切口、冲孔及边缘须经去毛刺和倒角处理，确保手触平滑无刮手感。
5.不带柜体。
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	不锈钢边台2
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	尺寸：2200*750*850mm
▲1.材质要求：台面、主框架及所有外露金属构件均须采用S30408（06Cr19Ni10）奥氏体不锈钢材质。
2.结构要求：主框架采用规格不低于38mm×38mm×1.5mm的方形不锈钢管，壁厚实测负偏差不得超过0.1mm；框架须采用满焊工艺整体焊接成型，焊缝连续、均匀，无焊瘤、气孔、咬边及未熔合等缺陷所有焊缝须经酸洗钝化处理，确保焊缝区域耐腐蚀性能与母材一致。
3.台面要求：台面不锈钢板厚度不低于1.2mm（实厚），材质同为国家标准S30408；台面采用全包边焊接工艺，内部填充层为环保型高密度防水阻燃板，密度≥700kg/m³，并须进行防潮密封处理，总厚度不小于25mm；台面底部须设置不锈钢加强筋，确保台面在承重100kg静载条件下，挠度（最大变形量）≤2mm；台面表面采用拉丝处理，表面粗糙度Ra≤1.6μm；台面所有边角须经圆弧过渡处理（R角≥3mm），无锐边、无毛刺，接缝严密，不易藏匿细菌，易清洁消毒。
4.台脚采用S30408不锈钢管材，底脚配备M12×50mm全不锈钢可调螺丝（不得使用铁质镀铬件），调节范围不小于±30mm；脚底须配防滑、防震、耐酸碱橡胶垫片；所有金属切口、冲孔及边缘须经去毛刺和倒角处理，确保手触平滑无刮手感。
5.不带柜体。
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	不锈钢边台3
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	尺寸：1500*750*850mm
▲1.材质要求：台面、主框架及所有外露金属构件均须采用S30408（06Cr19Ni10）奥氏体不锈钢材质。
2.结构要求：主框架采用规格不低于38mm×38mm×1.5mm的方形不锈钢管，壁厚实测负偏差不得超过0.1mm；框架须采用满焊工艺整体焊接成型，焊缝连续、均匀，无焊瘤、气孔、咬边及未熔合等缺陷所有焊缝须经酸洗钝化处理，确保焊缝区域耐腐蚀性能与母材一致。
3.台面要求：台面不锈钢板厚度不低于1.2mm（实厚），材质同为国家标准S30408；台面采用全包边焊接工艺，内部填充层为环保型高密度防水阻燃板，密度≥700kg/m³，并须进行防潮密封处理，总厚度不小于25mm；台面底部须设置不锈钢加强筋，确保台面在承重100kg静载条件下，挠度（最大变形量）≤2mm；台面表面采用拉丝处理，表面粗糙度Ra≤1.6μm；台面所有边角须经圆弧过渡处理（R角≥3mm），无锐边、无毛刺，接缝严密，不易藏匿细菌，易清洁消毒。
4.台脚采用S30408不锈钢管材，底脚配备M12×50mm全不锈钢可调螺丝（不得使用铁质镀铬件），调节范围不小于±30mm；脚底须配防滑、防震、耐酸碱橡胶垫片；所有金属切口、冲孔及边缘须经去毛刺和倒角处理，确保手触平滑无刮手感。
5.不带柜体。
	台
	2
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	不锈钢边台4
	[image: 边台]
	尺寸：2300*750*850mm
▲1.材质要求：台面、主框架及所有外露金属构件均须采用S30408（06Cr19Ni10）奥氏体不锈钢材质。
2.结构要求：主框架采用规格不低于38mm×38mm×1.5mm的方形不锈钢管，壁厚实测负偏差不得超过0.1mm；框架须采用满焊工艺整体焊接成型，焊缝连续、均匀，无焊瘤、气孔、咬边及未熔合等缺陷所有焊缝须经酸洗钝化处理，确保焊缝区域耐腐蚀性能与母材一致。
3.台面要求：台面不锈钢板厚度不低于1.2mm（实厚），材质同为国家标准S30408；台面采用全包边焊接工艺，内部填充层为环保型高密度防水阻燃板，密度≥700kg/m³，并须进行防潮密封处理，总厚度不小于25mm；台面底部须设置不锈钢加强筋，确保台面在承重100kg静载条件下，挠度（最大变形量）≤2mm；台面表面采用拉丝处理，表面粗糙度Ra≤1.6μm；台面所有边角须经圆弧过渡处理（R角≥3mm），无锐边、无毛刺，接缝严密，不易藏匿细菌，易清洁消毒。
4.台脚采用S30408不锈钢管材，底脚配备M12×50mm全不锈钢可调螺丝（不得使用铁质镀铬件），调节范围不小于±30mm；脚底须配防滑、防震、耐酸碱橡胶垫片；所有金属切口、冲孔及边缘须经去毛刺和倒角处理，确保手触平滑无刮手感。
5.不带柜体。
	台
	2
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	不锈钢边台5
	[image: 边台]
	尺寸：1300*750*850mm
▲1.材质要求：台面、主框架及所有外露金属构件均须采用S30408（06Cr19Ni10）奥氏体不锈钢材质。
2.结构要求：主框架采用规格不低于38mm×38mm×1.5mm的方形不锈钢管，壁厚实测负偏差不得超过0.1mm；框架须采用满焊工艺整体焊接成型，焊缝连续、均匀，无焊瘤、气孔、咬边及未熔合等缺陷所有焊缝须经酸洗钝化处理，确保焊缝区域耐腐蚀性能与母材一致。
3.台面要求：台面不锈钢板厚度不低于1.2mm（实厚），材质同为国家标准S30408；台面采用全包边焊接工艺，内部填充层为环保型高密度防水阻燃板，密度≥700kg/m³，并须进行防潮密封处理，总厚度不小于25mm；台面底部须设置不锈钢加强筋，确保台面在承重100kg静载条件下，挠度（最大变形量）≤2mm；台面表面采用拉丝处理，表面粗糙度Ra≤1.6μm；台面所有边角须经圆弧过渡处理（R角≥3mm），无锐边、无毛刺，接缝严密，不易藏匿细菌，易清洁消毒。
4.台脚采用S30408不锈钢管材，底脚配备M12×50mm全不锈钢可调螺丝（不得使用铁质镀铬件），调节范围不小于±30mm；脚底须配防滑、防震、耐酸碱橡胶垫片；所有金属切口、冲孔及边缘须经去毛刺和倒角处理，确保手触平滑无刮手感。
5.不带柜体。
	台
	2
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	不锈钢边台6
	[image: 边台]
	尺寸：1400*750*850mm
▲1.材质要求：台面、主框架及所有外露金属构件均须采用S30408（06Cr19Ni10）奥氏体不锈钢材质。
2.结构要求：主框架采用规格不低于38mm×38mm×1.5mm的方形不锈钢管，壁厚实测负偏差不得超过0.1mm；框架须采用满焊工艺整体焊接成型，焊缝连续、均匀，无焊瘤、气孔、咬边及未熔合等缺陷所有焊缝须经酸洗钝化处理，确保焊缝区域耐腐蚀性能与母材一致。
3.台面要求：台面不锈钢板厚度不低于1.2mm（实厚），材质同为国家标准S30408；台面采用全包边焊接工艺，内部填充层为环保型高密度防水阻燃板，密度≥700kg/m³，并须进行防潮密封处理，总厚度不小于25mm；台面底部须设置不锈钢加强筋，确保台面在承重100kg静载条件下，挠度（最大变形量）≤2mm；台面表面采用拉丝处理，表面粗糙度Ra≤1.6μm；台面所有边角须经圆弧过渡处理（R角≥3mm），无锐边、无毛刺，接缝严密，不易藏匿细菌，易清洁消毒。
4.台脚采用S30408不锈钢管材，底脚配备M12×50mm全不锈钢可调螺丝（不得使用铁质镀铬件），调节范围不小于±30mm；脚底须配防滑、防震、耐酸碱橡胶垫片；所有金属切口、冲孔及边缘须经去毛刺和倒角处理，确保手触平滑无刮手感。
5.不带柜体。
	台
	3
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	不锈钢边台7
	[image: 边台]
	尺寸：3000*750*850mm
▲1.材质要求：台面、主框架及所有外露金属构件均须采用S30408（06Cr19Ni10）奥氏体不锈钢材质。
2.结构要求：主框架采用规格不低于38mm×38mm×1.5mm的方形不锈钢管，壁厚实测负偏差不得超过0.1mm；框架须采用满焊工艺整体焊接成型，焊缝连续、均匀，无焊瘤、气孔、咬边及未熔合等缺陷所有焊缝须经酸洗钝化处理，确保焊缝区域耐腐蚀性能与母材一致。
3.台面要求：台面不锈钢板厚度不低于1.2mm（实厚），材质同为国家标准S30408；台面采用全包边焊接工艺，内部填充层为环保型高密度防水阻燃板，密度≥700kg/m³，并须进行防潮密封处理，总厚度不小于25mm；台面底部须设置不锈钢加强筋，确保台面在承重100kg静载条件下，挠度（最大变形量）≤2mm；台面表面采用拉丝处理，表面粗糙度Ra≤1.6μm；台面所有边角须经圆弧过渡处理（R角≥3mm），无锐边、无毛刺，接缝严密，不易藏匿细菌，易清洁消毒。
4.台脚采用S30408不锈钢管材，底脚配备M12×50mm全不锈钢可调螺丝（不得使用铁质镀铬件），调节范围不小于±30mm；脚底须配防滑、防震、耐酸碱橡胶垫片；所有金属切口、冲孔及边缘须经去毛刺和倒角处理，确保手触平滑无刮手感。
5.不带柜体。
	台
	8
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	不锈钢边台8
	[image: 边台]
	尺寸：2800*750*850mm
▲1.材质要求：台面、主框架及所有外露金属构件均须采用S30408（06Cr19Ni10）奥氏体不锈钢材质。
2.结构要求：主框架采用规格不低于38mm×38mm×1.5mm的方形不锈钢管，壁厚实测负偏差不得超过0.1mm；框架须采用满焊工艺整体焊接成型，焊缝连续、均匀，无焊瘤、气孔、咬边及未熔合等缺陷所有焊缝须经酸洗钝化处理，确保焊缝区域耐腐蚀性能与母材一致。
3.台面要求：台面不锈钢板厚度不低于1.2mm（实厚），材质同为国家标准S30408；台面采用全包边焊接工艺，内部填充层为环保型高密度防水阻燃板，密度≥700kg/m³，并须进行防潮密封处理，总厚度不小于25mm；台面底部须设置不锈钢加强筋，确保台面在承重100kg静载条件下，挠度（最大变形量）≤2mm；台面表面采用拉丝处理，表面粗糙度Ra≤1.6μm；台面所有边角须经圆弧过渡处理（R角≥3mm），无锐边、无毛刺，接缝严密，不易藏匿细菌，易清洁消毒。
4.台脚采用S30408不锈钢管材，底脚配备M12×50mm全不锈钢可调螺丝（不得使用铁质镀铬件），调节范围不小于±30mm；脚底须配防滑、防震、耐酸碱橡胶垫片；所有金属切口、冲孔及边缘须经去毛刺和倒角处理，确保手触平滑无刮手感。
5.不带柜体。
	台
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	不锈钢插座盒
	[image: 不锈钢插座盒]
	1.整体酸洗钝化，无毛刺、无尖锐棱角。
2.盒身底板、侧板：厚 1.0mm。
3.双插座独立绝缘隔离支架，相线、零线、地线分区布线，防短路。
4.含两个5孔10A插座。
	个
	57
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	插座
	[image: 插座]
	1.面板外形：86mm × 86mm 正方形。
2.安装孔中心距：60.3mm。
3.底盒适配：通用 86型暗盒。
4.面板厚度：4.5~8mm。
5.接线端子：螺丝接线，适配导线 1.0~2.5mm² 铜芯线。
6.面板材质：阻燃 PC 工程塑料。
7.儿童保护门：单孔单独施加 75N 力无法插入，必须双孔同步受力才能打开。
	个
	413
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	储物柜
	[image: 储物柜]
	尺寸：900*450*2000mm
1、全钢结构，整体可拆卸。
2、实验室专用，采用1.0mm厚度一级冷轧钢经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末。
3、柜门带铝合金闪电锁。
4、上下双开门，上部内嵌5mm透明玻璃。
5、带三层活动层板 。
6、门铰采用2.0mm厚度的304不锈钢合页。
	个
	8
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	单门单抽活动柜
	[image: 单门单抽活动柜]
	尺寸：450*500*730mm
▲1、柜体采用≥1.0mm一级冷轧钢，表面经酸洗、磷化及静电喷涂≥75μm环氧树脂粉末处理。柜体为拼装组合结构，可提高喷涂覆盖率，避免因整体焊接造成的死角漏喷，从而杜绝锈蚀风险。
2、门板和抽屉：采用≥1.0mm一级冷轧钢制作，双层结构，内部填充隔音材料以消除开关噪音。门板及抽面四周均为斜面造型，边缘呈圆弧过渡。双层结构经整体焊接后，内外表面均经酸洗、磷化及静电喷涂≥75μm环氧树脂粉末处理。
3、采用隐藏轴销的安装方式，取替门铰和合页。避免安装件暴露在外。起到很好的保护作用，易于安装免于维护。
4、活动柜前脚采用不锈钢喷涂材质固定调节脚，后轮采用活动轮，可以达到防倾倒和柜体摆放整齐。
5、抽屉滑轨：滑轨须采用优质三节承重滚珠滑轨，表面经电镀或喷涂防腐处理；滑轨额定动态承重≥45kg，拉伸长度不小于抽屉深度的90%，推拉寿命≥50000次；滑轨须带阻尼缓冲功能或配置防滑出装置，关闭时无撞击噪声。
6、拉手：采用不锈钢材质，孔距160mm的一字型拉手。
	个
	927
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	防火安全柜

	[image: WPS图片(1)]
	尺寸：900*600*1950mm
1.防火安全柜尺寸要求：大容积型的柜体设计，外部尺寸：W900mm*D600mm*H1950mm，能很好的在有限空间内解决实验室分散的易燃试剂安全储存需求，生产厂家通过GB/T19001-2016/1S09001:2015 标准质量管理体系认证。 
2.防火安全柜外层主体钢板材质要求：≥1.5mm厚冷轧钢板，且底座采用≥3.0mm 厚钢板结构，整体焊接而成，确保柜体结构稳定不变形。 
★3.防火安全柜主体结构要求：整柜须采用多层防火、隔热结构设计，配置多层防火、阻燃、隔热复合材质的，整柜具备优良的防火、隔热性能，防火层总厚度≥45mm，从而提升实验室整体安全级别，降低实验室易燃试剂化学品的储存风险。
★4.防火安全柜防火要求：整柜通过要求，并能在规定的≥30 min防火时间内保证柜内温度上升≤100℃。
▲5.防火安全柜层板要求：三层活动储漏层板设计，冷轧钢板材质≥1.5mm ，设有快插固定装置，可灵活调整层高，每层均可独立储漏，围边高不少于30mm，层板最高可承重 75KG/㎡，层板需并设有可调节防倾倒调节杆，可有效防止试剂瓶意外倾倒或掉落。
6.防火安全柜表面涂层和颜色要求：整柜表面采用防尘、防锈、防潮性能的多层环氧树脂粉末防静电喷涂工艺，能最大限度降低腐蚀和湿气影响，颜色：柜门为警告黄,柜体为炭灰色。 
7.防火安全柜配置有复合热感闭合防御系统，当环境温度超过50℃时，柜门能20秒内自动关闭，当环境温度超过70℃时，通风阀门20秒内自动关闭，当环境温度超过110℃时柜内为一个整体密闭空间，从而提高在发生火灾等意外情况下柜内易燃试剂的安全性。 
8.防火安全柜柜门要求：采用更加符合人体工程学的防挂宽式拉手，双锁控制，能满足双人双锁的管控需求。 
9.防火安全柜通排风要求：柜体顶部设有∅75mm标准通排风口，采用上送下排后置型通排风方式，配置有∅75mm，长度1000mm软连接管道，可无缝对接只主排风管路或无管道式自滤风机。 
10.防火安全柜应设置防静电装置，消除静电风险。
11、整柜质保 5年。
	个
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	废液收集系统
	[image: 废液收集系统]
	一、系统配置要求
1．采用管网式分析仪器溶剂密封及废液回收系统，管网式汇总式收集，隐藏式安装工艺，20L废液收集桶1用1备，可有效从源头上解决实验室废液废气产生扩散污染问题。
2．每排废分析仪器废液回收系统，每1台分析仪器的流动相须配置4套溶剂进样密封安全盖（带空气单向阀）。
3．每排废分析仪器废液回收系统须配置双桶自动液位报警系统。
4．每排分析仪器废液收集点须配置1个三层吸附挥发性有害气体吸附过滤器。
5．每排废分析仪器废液回收系统须配置1个S60废液安全盖。
二、系统技术要求
▲1．废液回收系统主管道：须采用φ≥32mm，化学废液收集专用耐腐蚀，耐压的成套标准管道，并具有防静电、阻燃、耐腐蚀、抗压等特性，从而避免塑料应力变形产积液、漏液等造成实验室化学废液泄漏、燃爆安全事件。
★2．自动液位监测安全盖：带自动液位信号监测装置,液位信号与桶内气体完全隔离，可有效避免交叉接触风险，液位信号可无缝对接到自动液位报警系统，从而避免溢满风险。
★3．挥发性有害气体吸附过滤器：活性炭的活性内表面≥1000m2/g，具备良好的挥发性有害气体吸附功能，吸附率≥90%，设有按压式计时器，清晰展示何时需要更换产品，并提供样品校验，能最少满足3个月使用时间。
4．自动液位声光报警系统：可实现自动切换控制模式，具备设备故障自检报警、重复报警提醒、可调节能休眠功能。
5．废液安全收集桶：容量20L，尺寸≤W290*D250*H390(mm),壁厚:1.5mm，净重≥1.6kg，螺纹口径S60，全新HD-PE材质，颜色：白色半透明。可满足盛放不同化学溶剂溶液，符合危险化学废液道路运输许可要求标准规范，桶身标贴有可书写分类辨识标签，不得采用异形或非标螺纹口收集桶，从而提高后续备品更换和采购的便利性、经济性。
6．安装工艺：废液收集管网系统采用防静电工艺安装布置，末端须采用GL25/全新PTFE材质导流软管连接，确保液体缓慢流向废液收集桶中，避免收集过程产生大量静电，降低废液收集过程风险。
7．二次防滴泄漏托盘：可防静电，耐化学腐蚀材质，尺寸≥W360*D360*H80（mm），表面易清洁，四面须配置废液安全管理标识。
8．溶剂进样密封安全盖：GL45标准螺纹口，3孔设计，可适配1.6mm/2.3mm/3.2mm进样毛细管，优质耐腐蚀PPS/PTFE材质，配PTFE密封圈，防止挥发性气体泄漏。
	套
	12
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	钢制插座盒
	[image: 钢制插座盒]
	1.材质1.0mm 冷轧镀锌钢板，一体折弯成型。
2.含两个5孔10A插座。
3.尺寸约为100*100*250mm。
4.双插座独立绝缘分隔，防止相线短路。
5.箱体满载长期使用无变形、焊缝开裂。
	个
	449
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	更衣柜
	[image: 更衣柜]
	尺寸：450*500*1900mm
1、全钢框架，整体可拆卸。
2、实验室专用，采用1.0mm厚度一级冷轧钢经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末。
3、双开门，采用1.0MM厚冷扎钢板，中间填充有隔音材料。
4、上层设不锈钢挂衣管，下层设一层鞋柜。
5、门铰采用2.0mm厚度的304不锈钢合页。
	个
	98
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	角柜
	[image: 角柜]
	尺寸：1000*1000*850mm
1、落地全钢结构，台面国产20mm陶瓷板台面，台面耐酸碱、耐腐蚀。
2、柜体采用1.0mm厚度一级冷轧钢经数控剪板数控冲压数控折弯,焊接等一系列程序成型,表面经酸洗磷化后啧涂环氧树脂粉末。
	个
	27
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	紧急冲淋洗眼器
	
[image: 紧急冲淋洗眼器]
	尺寸：900*450*2000mm
1、 规格：立式。
2、材质：304不锈钢，冲淋阀门及洗眼器阀门需快开陶瓷阀（非球阀）方便维保。
3、技术参数：
3.1、投标时需提供第三方检测机构出具的紧急喷淋铬（Cr）含量大于18%、镍（Ni）含量大于8%的检测报告。
3.2、喷淋性能
（1）喷淋流量：达到至少76L/min，确保快速有效地覆盖受影响区域。
（2）喷淋持续时间：连续供水时间至少为15分钟，以满足紧急情况下的清洗需求。
3.3、系统设计与安装
（1）安装位置：靠近危险区域，确保人员在紧急情况下能够迅速到达。
（2）材料选择：采用不锈钢材质，确保系统的稳定性和耐用性。
（3）操作方式：需具有手拉式、脚踏式，便于快速启动。
3.4、出水要求
（1）出水温度：使用常温水，避免对皮肤造成刺激。
（2）水质要求：使用清洁的自来水或去离子水，确保清洗效果。
3.5、安全标识
设备周围设置明显的安全标识和操作流程，确保人员的正确使用。
	个
	31
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	器皿柜
	[image: 器皿柜]
	尺寸：900*450*2000mm
1、全钢结构，整体可拆卸。
2、实验室专用，采用1.0mm厚度一级冷轧钢经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末。
3、柜门带铝合金闪电锁。
4、上下双开门，上部内嵌5mm透明玻璃。
5、带三层活动层板。
6、门铰采用2.0mm厚度的304不锈钢合页。
	个
	34
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	全钢试剂架
	[image: 全钢试剂架]
	尺寸：3000*300*750mm
1、主体： 主立柱采1.0mm冷轧钢板，经数控剪裁，冲孔，切角，折弯后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂。
2、挂件托板：采用2.0mm冷轧钢板经剪裁、定位打孔折弯后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。
3、层板：层板采用12mm玻璃，周边倒角。层高可以任意自由调节。
4、防落架：采用1.0mm优质铝合金椭圆型材，经酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化而成，形成通体防落架，有效防止试剂跌落，保护实验室工作人员人身安全。
5、电源：采用实验室专用220V、10A、5孔电源插座,插座安装在立柱之间的铝合金线槽上，实用美观。
	个
	76
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	三联水龙头
	[image: 三联水龙头]
	龙头选用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼；涂层经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达60万次，静态最大耐压2.5MPa，鹅颈出水管可360度旋转；旋钮把手为PP全新料无添加碳酸钙；供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。投标时须提供节能产品。
	个
	213
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	实验椅1
	[image: 4029c1db2b947d1c5296250d7b62b374]
	尺寸：490*620*880mm
1、常规要求
1.1椅背厚度不小于50mm，座椅厚度不小于60mm，带塑料外壳。
1.2腰撑靠背（带衬垫），座椅宽度约为490 mm，座椅高度（最低）约H620mm，高度（最高 ）约H880mm。
1.3气升式（可调节高度约260 mm ），镀铬金属脚环（高度可调）。
1.4带脚轮的五星级镀铬金属底座。
2、材质及颜色
2.1材质：乙烯基座套，内置阻燃泡沫，座套需耐磨、抗腐蚀。
2.2颜色：黑色。
3、功能规格
3.1用于高度调节的气升装置应符合 DIN4550 要求和 SGS 性能测试或国标其他同等规范的检测要求。
3.2带有任意⻆度锁定系统的倾斜机构，靠背背压的张力控制，耐用的塑料盖罩住气压杆。
3.3可用脚轮：用于地毯的双轮脚轮、用于硬地板的PU 脚轮。
	张
	394
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	实验椅2
	[image: 实验椅]
	尺寸：490*620*880mm
1、凳面：一体成型 PU 发泡；曲面人体工学设计，边缘圆弧 R10 无尖角。
2、脚踏圈：环形钢管脚踏，离地固定高度 320mm；环绕式全圈，360° 任意落脚，无局部支撑死角。
3、气杆：标准气杆配固定脚杯：气动调节幅度约420~560mm 。
4、靠背：弧形贴合腰椎，框架无变形、焊点不开裂。
5、五星底座：压铸铝合金一体五星脚。
	张
	450

	75
	试剂柜
	[image: 试剂柜]
	尺寸：900*450*2000mm
1、全钢结构，整体可拆卸。
2、实验室专用，采用1.0mm厚度一级冷轧钢经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末。
3、柜门带铝合金闪电锁。
4、上下双开门，上部内嵌5mm透明玻璃。
5、带三层活动层板。
6、门铰采用2.0mm厚度的304不锈钢合页。
	个
	178
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	水槽
	[image: 水槽]
	尺寸：500*400*335mm
▲1、水槽采用全新PP料及进口色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚＞5mm；为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线。
★2.耐污染性能：依据GB/T17657-2022标准，同一份检测报告需包含以下有机、无机试剂：甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、已烷（AR，≥97.0%）、四氯化碳、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%），耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。
3.投标时需提供水槽的检测报告：
（1）紫外老化性能：依据GB/T16422.3-2022标准，通过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h、50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥700h），色牢度等级≥4级。提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告。
（2）简支梁缺口冲击强度：依据GB/T1043.1-2008标准，检测结果≥7kJ/m2。提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告。
（3）氧指数：依据GB/T2406.2-2009标准，检测结果≥25%。提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告。
	个
	213
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	天平台
	[image: 天平台]
	尺寸：1000*750*850mm
1.整体框架采用40*60mm方管，1.0mm厚度一级冷轧钢经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接 等一系列程序成型。再经酸洗磷化后喷环氧树脂粉末高温固化; 
2.框架高度750mm高，左右带封板。
3. 大理石台面厚度60mm 。
	个
	9
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	通风柜
	[image: 通风柜]
	尺寸：1500*900*2400mm
一、通风柜材质技术要求：
1.排风柜整体结构采用冷轧钢板及工业铝合金型材制作。
2.主体支撑采用全钢材料，厚度≥1.2mm；工作台面下方内部空间可布置公用设施管道、配件等。
3.金属表面必须喷涂处理，涂层厚度≥50μm。
4.喷涂后的金属表面呈高亮光效果，密度高，具有防腐蚀能力。（不接受哑光漆面和皱纹漆面）
5.预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程或纳米陶化前处理技术。
▲6.喷涂后的冷轧钢板和工业铝合金，其金属表面涂层性能试验、耐腐蚀性能试验，能达到如下性能：
符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》外观要求金属件外观喷涂层涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致、应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；
符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》乙酸盐雾试验(AASS试验)检验结果24h无缺陷10级。
符合QB/T5589-2021《实验室家具通风柜》理化性能：金属喷漆(塑)涂层硬度≥H；冲击强度3.92J。无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀24h乙酸盐雾试验(ASS)。不低于7级；金属喷漆附着力不低于2级。
符合GB/T1733-1993《漆膜耐水性测定法》漆膜耐水性96h表面不出现失光、变色、起泡、起皱、脱落生锈的现象。所有钣金配件的焊接处均应打磨平整以保持为平滑表面，不得于安装现场焊接加工，以避免破坏表面涂层。
7.导流板厚度≥5 mm，其结构应能有效引导气流，减少柜内涡流和死角。
二、通风柜性能技术要求：
1.规格：整体尺寸W宽度1500mm，D深度≥900mm， H高度≤2400mm。
 ★2.检测报告必须至少包含以下测试项目，调节门打开至操作开度500mm±50mm并满足要求的技术指标：
a.平均面风速：0.3m/s（偏差不大于10%），面风速应分布均匀,其最大值、最小值与算术平均值的偏差≤10%；
b.气流 局部及全面不低于A级；
c.示踪气体—调节门静态\动态：平均值均≤0.01mL/m³，峰值≤0.5mL/m³。
注：排风柜如配置有自动门系统，检验时应关闭系统，改为手动状态测试。
3.通风柜前立柱宽度≤50mm，内部空间高度≥1200mm（工作台面距离顶板）。
4.工作台面采用一体成型总厚≥25m黑色实芯坯体陶瓷台面（非二次贴边加厚），台面平整，四边有一体成型阻水边。
★5.内衬板厚度≥4mm，表面为改性强化纳米膜，基材为不燃复合纤维基材，背面为结构性保护膜，耐高温及耐湿防潮满足国家标准，表面光滑易洁。需满足以下要求：
内衬板物理性能要求：参照GB/T17657-2022检测依据，检测内容为：耐高温测试至少3个试件表面未产生裂纹；耐水蒸气为5级；耐开裂在50℃环境中处理6h后试件装饰面未开裂；耐沸水表面质量5级，边缘质量5级。
内衬板表面耐污染性能要求：参照GB/T 24820-2024判定依据，检测内容为：乙酸乙酯99%、乙醇99%、甲醛37%、盐酸37%、氢氧化钠饱和溶液、马克笔、碘伏（碘酒）、红墨水等多种试剂，接触时长为24h，检测结果为5级无明显变化。
6.柜内顶板上面装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型，照明光源有塑料面板或玻璃面板与柜内空间隔开。
7.柜内工作空间顶部应有泄压口设计，当工作空间实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担柜内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。
8.排风柜操作台面的平均照度不应小于500lx，并应采用节能及无频闪的照明灯具。
9.平衡系统使用同步带传动结构，可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松操控升、降调节门，采用高强度钢丝芯聚氨酯同步带，具有低噪声高性能和足够的承重能力并保证防腐蚀。以全行程(往返)6 次/min的频次,操作25000次，试验结束后,调节门及传动系统无功能性或结构性损坏,开关行程范围内应顺畅无卡阻。再次验证拉力，柜体宽度1.5 m及以下,不大于23N,柜体宽度大于1.5m,每增加0.3m,施力增加4.5N。
10.同步带应符合 GB/T 13487-2025《同步带传动 一般传动用同步带》标准，能达到以下性能：
a)拉伸强度≥160N/mm；
b)齿体剪切强度≥50N/mm；
c)齿体剪切强度(100℃x70h耐油性后)≥50N/mm；
d)拉伸强度(100℃(沸水)x3h,(25士5)℃(水)x30min耐水后)≥160N/mm。
11.调节门配置防坠落功能，即一侧同步带突然断开，调节门也会停留在最初位置附近，下落距离不大于25mm。防止调节门急速坠落发生意外事故。
12.调节门同时配置防滴落功能，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体会被调节门把手底部的液体收集槽收集，并导流到调节门的一侧滴落到工作台面上。防止液体直接滴落到调节门下面发生安全隐患。
	个
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	拖把池[image: 拖把池]
	
	尺寸：550*600*600mm
1. 槽体及所有外露金属构件采用 S30408（06Cr19Ni10） 奥氏体不锈钢。
2.槽体采用厚度≥1.0mm（实厚） 不锈钢板，整体折弯一体成型，主体无拼接；槽体转角处 R10圆弧过渡（R≥8mm，≤12mm），无直角积污；必须拼接处（下水口等）满焊工艺，焊缝致密，无虚焊、漏焊、气孔及渗水缝；焊缝经 打磨抛光+酸洗钝化，耐腐蚀性与母材一致。
3.落地支撑支架：采用规格不低于25mm×25mm×1.2mm的S30408不锈钢方管制作，壁厚实测负偏差≤0.1mm。
4.可长期盛放 60℃清洗热水，短时 90℃热水无变形变色。
5.表面处理：一体拉丝处理，纹理均匀；哑光效果，不反光；边缘及切口 去毛刺倒角，无焊渣、无刮手感。
	个
	11
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	万向排气罩
	[image: 万向排气罩]
	主体：PP材质；
2.第一节与第四节的水平旋转装置采用铝合金以确保稳定，铝合金表面阳极氧化处理，可360°旋转；
3.关节PP全新料生产，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；
4.关节连接杆：304不锈钢；
5.关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合；
6.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；
7.伸缩导管Φ75PP管；
8.拱形/杯形集气罩：高密度PP材质；
9.固定底座：采用PP材质。
★10.耐污染性能：同一份检测报告需包含以下有机、无机试剂：丙酮（AR，≥99.5%）、过氧化氢（双氧水30%）（AR，≥30.0%）、氨水（氢氧化铵）（AR，25-28%）、硼酸（AR）、环己烷（AR，≥99.5%）、己烷（AR，≥97.0%）、戊烷、液体石蜡（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、酚酞（分析纯）、甲酚，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）。
11.弯曲强度：依据GB/T 9341-2008标准，检测结果≥80MPa，判定为符合。
12.抗压强度：依据GB/T 1041-2008标准，检测结果≥80MPa，判定为符合。
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	洗眼器
	[image: 洗眼器]
	1.主体：加厚铜质H59-1。
2.洗眼喷头：加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。
3.莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。
4.防尘盖：PP材质，平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。
5.水流锁定开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用。
6.前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。
7.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏。
8.洗眼量：≥11.4L/min。
▲9.洗眼器须依据GB 38144-2025标准，通过结构、通用要求及控制阀门的全项检测，并判定为符合该标准。
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	尺寸：900*450*2000mm
▲1、柜体、门板及层板均采用优质一级冷轧钢板，板厚≥1.0mm（实厚），实测负偏差≤0.08mm；所有金属构件表面须经脱脂、酸洗、磷化、表调等完整前处理工艺，随后进行环氧树脂粉末静电喷涂，喷涂厚度≥60μm；喷涂表面须平整光滑、色泽均匀，无流挂、起泡、橘皮、露底等缺陷。
2、柜体为上下双开门结构，上部柜门内嵌5mm厚透明钢化玻璃；玻璃与门板嵌合严密，四周密封胶条固定，不得使用玻璃胶等易老化材料；下部柜门为全钢板封闭门，双层结构，内部填充隔音缓冲材料，开关噪音小；门板四周边缘须经圆弧倒角处理，无锐边毛刺。
3、柜内配置三层活动层板（高度可任意调节，调节间距≤50mm）； 层板采用≥1.0mm一级冷轧钢制作，层板底部须经折弯加强处理或增设加强筋。满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中的规定，顶板和底板持续加载试验时，顶板和底板的最大变形量不应超过搁板跨度的0.55%;搁板弯曲试验时，搁板的最大变形量不应超过搁板跨度的0.55%。
4、柜门配置铝合金闪电锁（或称碰锁/弹跳锁），锁体材质为锌合金或铝合金外壳，锁芯为铜质或不锈钢材质，钥匙为通用型。
5、门铰采用S30408不锈钢材质，厚度≥2.0mm（实厚），表面拉丝处理；每个柜门配置不少于2个不锈钢门铰，门铰须经开合寿命测试≥50000次无损坏；门铰安装螺丝须为不锈钢沉头螺钉，不得使用普通碳钢螺丝。
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	尺寸：900*450*2000mm
▲1、柜体、门板及层板均采用优质一级冷轧钢板，板厚≥1.0mm（实厚），实测负偏差≤0.08mm；所有金属构件表面须经脱脂、酸洗、磷化、表调等完整前处理工艺，随后进行环氧树脂粉末静电喷涂，喷涂厚度≥60μm；喷涂表面须平整光滑、色泽均匀，无流挂、起泡、橘皮、露底等缺陷。
2、柜体为上下双开门结构，上部柜门内嵌5mm厚透明钢化玻璃；玻璃与门板嵌合严密，四周密封胶条固定，不得使用玻璃胶等易老化材料；下部柜门为全钢板封闭门，双层结构，内部填充隔音缓冲材料，开关噪音小；门板四周边缘须经圆弧倒角处理，无锐边毛刺。
3、柜内配置三层活动层板（高度可任意调节，调节间距≤50mm）； 层板采用≥1.0mm一级冷轧钢制作，层板底部须经折弯加强处理或增设加强筋。满足GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中的规定，顶板和底板持续加载试验时，顶板和底板的最大变形量不应超过搁板跨度的0.55%;搁板弯曲试验时，搁板的最大变形量不应超过搁板跨度的0.55%。
4、柜门配置铝合金闪电锁（或称碰锁/弹跳锁），锁体材质为锌合金或铝合金外壳，锁芯为铜质或不锈钢材质，钥匙为通用型。
5、门铰采用S30408不锈钢材质，厚度≥2.0mm（实厚），表面拉丝处理；每个柜门配置不少于2个不锈钢门铰，门铰须经开合寿命测试≥50000次无损坏；门铰安装螺丝须为不锈钢沉头螺钉，不得使用普通碳钢螺丝。
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	仪器台1
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	尺寸：4500*900*850mm
一、仪器台实芯理化板台面板：
台面采用厚度≥20mm耐腐蚀实芯理化板，耐酸碱耐冲击。
▲1、台面表面聚氨酯丙烯酸防护涂层，成品性能符合GB/T 7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》要求。根据GB/T 17657-2022开展耐干热性能测试，试验条件高温，持续 20 min，试验后表面无开裂、鼓泡、变色、明显压痕等异常现象；板材成型热压压力不低于 7.5 MPa。
★2、台面理化性能参照进行化学性能测试(根据GB/T17657-2022)，通过65%硝酸，85%磷酸，40%氢氧化钠，98%硫酸，99%醋酸，40%氢氟酸6项项实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，检验结果均为“无明显变化”。
★3、台面物理特性如下：
1）面板的拉伸强度:≥69.9兆帕(根据GB/T 17657-2022)，抗弯强度:≥136兆帕(根据GB/T 17657-2022)；
2）弯曲弹性模量≥1.71X10(4次方)兆帕(根据GB/T 17657-2022)；
3）抗冲击性能(0.324kg，1m)压痕直径≤5.40mm无破损(根据GB/T17657-2022)表观密度:≥1.45克/立方厘米（根据GB/T17657-2022）；
4）表面耐高温性能为:表面无裂纹(根据GB/T17657-2022)；
5）表面耐干热:5级无变化(根据GB/T17657-2022)；
6）表面耐龟裂性:5级用6倍放大镜观察表面无裂纹(根据GB/T17657-2022)；
7）表面耐污染性能：5级无变化(根据GB/T17657-2022)。
★4、表面易清洁，抑制霉菌生长，应符合 GB/T 24128-2018 标准要求，通过以下6种霉菌的防霉菌性能效果测试，均到达0级（无可见生长）:黑曲霉，球毛壳霉，宛氏拟青霉，绳状青霉，出芽短梗霉，土曲霉。
★5、甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m³）。耐磨性能符合GB/T17657-2022标准。
▲6、投标时提供台面10年质保书原件。
二、桌身结构规格：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75μm。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
5.承重最低500公斤。
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	仪器台2
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	尺寸：2350*900*850mm
一、仪器台实芯理化板台面板：
台面采用厚度≥20mm耐腐蚀实芯理化板，耐酸碱耐冲击。
▲1、台面表面聚氨酯丙烯酸防护涂层，成品性能符合GB/T 7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》要求。根据GB/T 17657-2022开展耐干热性能测试，试验条件高温，持续 20 min，试验后表面无开裂、鼓泡、变色、明显压痕等异常现象；板材成型热压压力不低于 7.5 MPa。
★2、台面理化性能参照进行化学性能测试(根据GB/T17657-2022)，通过65%硝酸，85%磷酸，40%氢氧化钠，98%硫酸，99%醋酸，40%氢氟酸6项项实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，检验结果均为“无明显变化”。
★3、台面物理特性如下：
1）面板的拉伸强度:≥69.9兆帕(根据GB/T 17657-2022)，抗弯强度:≥136兆帕(根据GB/T 17657-2022)；
2）弯曲弹性模量≥1.71X10(4次方)兆帕(根据GB/T 17657-2022)；
3）抗冲击性能(0.324kg，1m)压痕直径≤5.40mm无破损(根据GB/T17657-2022)表观密度:≥1.45克/立方厘米（根据GB/T17657-2022）；
4）表面耐高温性能为:表面无裂纹(根据GB/T17657-2022)；
5）表面耐干热:5级无变化(根据GB/T17657-2022)；
6）表面耐龟裂性:5级用6倍放大镜观察表面无裂纹(根据GB/T17657-2022)；
7）表面耐污染性能：5级无变化(根据GB/T17657-2022)。
★4、表面易清洁，抑制霉菌生长，应符合 GB/T 24128-2018 标准要求，通过以下6种霉菌的防霉菌性能效果测试，均到达0级（无可见生长）:黑曲霉，球毛壳霉，宛氏拟青霉，绳状青霉，出芽短梗霉，土曲霉。
★5、甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m³）。耐磨性能符合GB/T17657-2022标准。
▲6、投标时提供台面10年质保书原件。
二、桌身结构规格：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75μm。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	仪器台3
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	尺寸：2950*900*850mm
一、仪器台实芯理化板台面板：
台面采用厚度≥20mm耐腐蚀实芯理化板，耐酸碱耐冲击。
▲1、台面表面聚氨酯丙烯酸防护涂层，成品性能符合GB/T 7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》要求。根据GB/T 17657-2022开展耐干热性能测试，试验条件高温，持续 20 min，试验后表面无开裂、鼓泡、变色、明显压痕等异常现象；板材成型热压压力不低于 7.5 MPa。
★2、台面理化性能参照进行化学性能测试(根据GB/T17657-2022)，通过65%硝酸，85%磷酸，40%氢氧化钠，98%硫酸，99%醋酸，40%氢氟酸6项项实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，检验结果均为“无明显变化”。
★3、台面物理特性如下：
1）面板的拉伸强度:≥69.9兆帕(根据GB/T 17657-2022)，抗弯强度:≥136兆帕(根据GB/T 17657-2022)；
2）弯曲弹性模量≥1.71X10(4次方)兆帕(根据GB/T 17657-2022)；
3）抗冲击性能(0.324kg，1m)压痕直径≤5.40mm无破损(根据GB/T17657-2022)表观密度:≥1.45克/立方厘米（根据GB/T17657-2022）；
4）表面耐高温性能为:表面无裂纹(根据GB/T17657-2022)；
5）表面耐干热:5级无变化(根据GB/T17657-2022)；
6）表面耐龟裂性:5级用6倍放大镜观察表面无裂纹(根据GB/T17657-2022)；
7）表面耐污染性能：5级无变化(根据GB/T17657-2022)。
★4、表面易清洁，抑制霉菌生长，应符合 GB/T 24128-2018 标准要求，通过以下6种霉菌的防霉菌性能效果测试，均到达0级（无可见生长）:黑曲霉，球毛壳霉，宛氏拟青霉，绳状青霉，出芽短梗霉，土曲霉。
★5、甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m³）。耐磨性能符合GB/T17657-2022标准。
▲6、投标时提供台面10年质保书原件。
二、桌身结构规格：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75μm。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	仪器台4
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	尺寸：2400*900*850mm
一、仪器台实芯理化板台面板：
台面采用厚度≥20mm耐腐蚀实芯理化板，耐酸碱耐冲击。
▲1、台面表面聚氨酯丙烯酸防护涂层，成品性能符合GB/T 7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》要求。根据GB/T 17657-2022开展耐干热性能测试，试验条件高温，持续 20 min，试验后表面无开裂、鼓泡、变色、明显压痕等异常现象；板材成型热压压力不低于 7.5 MPa。
★2、台面理化性能参照进行化学性能测试(根据GB/T17657-2022)，通过65%硝酸，85%磷酸，40%氢氧化钠，98%硫酸，99%醋酸，40%氢氟酸6项项实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，检验结果均为“无明显变化”。
★3、台面物理特性如下：
1）面板的拉伸强度:≥69.9兆帕(根据GB/T 17657-2022)，抗弯强度:≥136兆帕(根据GB/T 17657-2022)；
2）弯曲弹性模量≥1.71X10(4次方)兆帕(根据GB/T 17657-2022)；
3）抗冲击性能(0.324kg，1m)压痕直径≤5.40mm无破损(根据GB/T17657-2022)表观密度:≥1.45克/立方厘米（根据GB/T17657-2022）；
4）表面耐高温性能为:表面无裂纹(根据GB/T17657-2022)；
5）表面耐干热:5级无变化(根据GB/T17657-2022)；
6）表面耐龟裂性:5级用6倍放大镜观察表面无裂纹(根据GB/T17657-2022)；
7）表面耐污染性能：5级无变化(根据GB/T17657-2022)。
★4、表面易清洁，抑制霉菌生长，应符合 GB/T 24128-2018 标准要求，通过以下6种霉菌的防霉菌性能效果测试，均到达0级（无可见生长）:黑曲霉，球毛壳霉，宛氏拟青霉，绳状青霉，出芽短梗霉，土曲霉。
★5、甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m³）。耐磨性能符合GB/T17657-2022标准。
▲6、投标时提供台面10年质保书原件。
二、桌身结构规格：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75μm。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	仪器台5
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	尺寸：3000*900*850mm
一、仪器台实芯理化板台面板：
台面采用厚度≥20mm耐腐蚀实芯理化板，耐酸碱耐冲击。
▲1、台面表面聚氨酯丙烯酸防护涂层，成品性能符合GB/T 7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》要求。根据GB/T 17657-2022开展耐干热性能测试，试验条件高温，持续 20 min，试验后表面无开裂、鼓泡、变色、明显压痕等异常现象；板材成型热压压力不低于 7.5 MPa。
★2、台面理化性能参照进行化学性能测试(根据GB/T17657-2022)，通过65%硝酸，85%磷酸，40%氢氧化钠，98%硫酸，99%醋酸，40%氢氟酸6项项实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，检验结果均为“无明显变化”。
★3、台面物理特性如下：
1）面板的拉伸强度:≥69.9兆帕(根据GB/T 17657-2022)，抗弯强度:≥136兆帕(根据GB/T 17657-2022)；
2）弯曲弹性模量≥1.71X10(4次方)兆帕(根据GB/T 17657-2022)；
3）抗冲击性能(0.324kg，1m)压痕直径≤5.40mm无破损(根据GB/T17657-2022)表观密度:≥1.45克/立方厘米（根据GB/T17657-2022）；
4）表面耐高温性能为:表面无裂纹(根据GB/T17657-2022)；
5）表面耐干热:5级无变化(根据GB/T17657-2022)；
6）表面耐龟裂性:5级用6倍放大镜观察表面无裂纹(根据GB/T17657-2022)；
7）表面耐污染性能：5级无变化(根据GB/T17657-2022)。
★4、表面易清洁，抑制霉菌生长，应符合 GB/T 24128-2018 标准要求，通过以下6种霉菌的防霉菌性能效果测试，均到达0级（无可见生长）:黑曲霉，球毛壳霉，宛氏拟青霉，绳状青霉，出芽短梗霉，土曲霉。
★5、甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m³）。耐磨性能符合GB/T17657-2022标准。
▲6、投标时提供台面10年质保书原件。
二、桌身结构规格：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75μm。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	仪器台6
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	尺寸：4200*900*850mm
一、仪器台实芯理化板台面板：
台面采用厚度≥20mm耐腐蚀实芯理化板，耐酸碱耐冲击。
▲1、台面表面聚氨酯丙烯酸防护涂层，成品性能符合GB/T 7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》要求。根据GB/T 17657-2022开展耐干热性能测试，试验条件高温，持续 20 min，试验后表面无开裂、鼓泡、变色、明显压痕等异常现象；板材成型热压压力不低于 7.5 MPa。
★2、台面理化性能参照进行化学性能测试(根据GB/T17657-2022)，通过65%硝酸，85%磷酸，40%氢氧化钠，98%硫酸，99%醋酸，40%氢氟酸6项项实验室常用化学试剂浓度且在室温24h测试条件下覆盖及不覆盖玻板进行测试，检验结果均为“无明显变化”。
★3、台面物理特性如下：
1）面板的拉伸强度:≥69.9兆帕(根据GB/T 17657-2022)，抗弯强度:≥136兆帕(根据GB/T 17657-2022)；
2）弯曲弹性模量≥1.71X10(4次方)兆帕(根据GB/T 17657-2022)；
3）抗冲击性能(0.324kg，1m)压痕直径≤5.40mm无破损(根据GB/T17657-2022)表观密度:≥1.45克/立方厘米（根据GB/T17657-2022）；
4）表面耐高温性能为:表面无裂纹(根据GB/T17657-2022)；
5）表面耐干热:5级无变化(根据GB/T17657-2022)；
6）表面耐龟裂性:5级用6倍放大镜观察表面无裂纹(根据GB/T17657-2022)；
7）表面耐污染性能：5级无变化(根据GB/T17657-2022)。
★4、表面易清洁，抑制霉菌生长，应符合 GB/T 24128-2018 标准要求，通过以下6种霉菌的防霉菌性能效果测试，均到达0级（无可见生长）:黑曲霉，球毛壳霉，宛氏拟青霉，绳状青霉，出芽短梗霉，土曲霉。
★5、甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m³）。耐磨性能符合GB/T17657-2022标准。
▲6、投标时提供台面10年质保书原件。
二、桌身结构规格：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75μm。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
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	仪器台收纳柜1
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	尺寸：4500*250*800mm
1、整体采用1.0mm厚度一级冷轧钢经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末。
	个
	24
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	仪器台收纳柜2
	[image: 仪器台收纳柜]
	尺寸：2350*250*800mm
1、整体采用1.0mm厚度一级冷轧钢经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末。
	个
	1
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	仪器台收纳柜3
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	尺寸：2950*250*800mm
1、整体采用1.0mm厚度一级冷轧钢经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末。
	个
	1
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	仪器台收纳柜4
	[image: 仪器台收纳柜]
	尺寸：2400*250*800mm
1、整体采用1.0mm厚度一级冷轧钢经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末。
	个
	1
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	仪器台收纳柜5
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	尺寸：3000*250*800mm
1、整体采用1.0mm厚度一级冷轧钢经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末。
	个
	1
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	仪器台收纳柜6
	[image: 仪器台收纳柜]
	尺寸：4200*250*800mm
1、整体采用1.0mm厚度一级冷轧钢经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末。
	个
	2
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	原子吸收罩
	[image: 原子吸收罩]
	尺寸：600*600*1500mm
1、材质与表面处理：罩体、导流管、底座、调节阀、排风口及所有外露金属部件均采用 SUS304奥氏体不锈钢制造；罩体板材实测厚度 ≥1.5mm，管道及调节阀阀板壁厚 ≥1.0mm。
2、结构组成与功能要求
（1）罩体：采用一体冲压或折弯焊接成型结构，焊缝须连续、平整，焊接后须经酸洗钝化处理，无气孔、夹渣及焊瘤。
（2）导流管（伸缩管） ：须具备垂直升降功能，升降行程 ≥300mm，升降过程阻尼均匀、无卡顿、无偏摆；在任意高度位置应能自锁定位，不得因重力或微小外力发生自然下滑。
（3）手动调节阀：采用不锈钢蝶阀，开度0~90°无级可调，阀体须设有开度刻度指示盘或指示标识，以便操作人员准确重复设定风量。
（4）防漏板：设于罩体底部或操作面下方，须有效防止冷凝液滴落污染实验台面。
3、管道及密封：配备与罩体同材质的连接管道总长度 ≥1.5m（含弯头、变径段），管壁厚度 ≥1.0mm；管道连接处须采用快装卡箍或法兰连接方式，并配有耐高温硅胶密封圈，密封圈耐温性能 ≥150℃，确保连接处无泄漏。
4、面风速：在距罩口150mm的截面上，平均面风速须达到 0.5m/s ~ 0.8m/s（可调），且各测点风速不均匀度 ≤15%。
5、运行噪声：在额定风量、面风速为0.5m/s的条件下，整机运行噪声（距设备1m处测量）须≤65dB（A）。
6、耐温性能：罩体在高温热烟气环境下连续工作2小时，应无变形、褪色及结构损坏。
	个
	4
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	置物架
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	尺寸：900*450*1900mm
1、全钢结构，整体可拆卸；
2、实验室专用，采用1.5mm厚度一级冷轧钢经数控剪板、冲压、折弯、焊接等一系列程序成型，再经酸洗磷化后喷环氧树脂粉末高温固化；
3、标配三层活动层板，层板托板采用1.2mm厚钢板制作，承重性强。
	个
	27
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	中央台1
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	尺寸：3000*1500*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
	台
	13

	99
	中央台2(带滴水架)
	[image: W中央台]
	尺寸：3000*1500*850mm
一、边台陶瓷台面板：
★采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，性能需满足以下基本要求：
★1、陶瓷台面截面耐污性能要求：参照 GB/T24820-2024检测标准试件正面和截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不低于48h，污染物至少包含二氯甲烷99.8%、丙酮99.5%及碘伏（碘酒）等检测项目，检测结果为5级，表面无明显变化。台面截面表面区域为台面四周可见截面或杯槽开孔截面。
★2、陶瓷台面表面质量性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），表面质量至少98%以上的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，以上检测结果：符合。
★3、陶瓷台面安全性能要求:放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。）。甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m3）。
★4、陶瓷台面尺寸允许偏差性能要求：参照GB/T3810.2-2016检验依据（委托抽样检验），检测长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸的允许偏差，检测结果为：长度、宽度偏差±0.3%，最大值±5mm。
5、投标时提供满足或优于以上所有技术参数内容及对本项至少5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书。
6、配置滴水架（尺寸400*120*550mm），主体为PP材质。
二、桌身结构规格说明：
1、采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，60*30*1.5mm优质冷轧方形钢管，框架连接处采用激光切割榫卯卡扣，扣压拼装的方式。整体框架结构合理，稳定性及承重能力强；
2、前梁：前梁采用90*90*1.5mm优质冷轧扇形钢管，表面酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75微米。圆弧设计，安全美观。采用榫卯卡扣的安装方式，安装便捷。
3、后梁：采用整体固定架以榫卯的安装方式无需采用传统的螺丝固定。榫卯自锁紧安全牢固，便捷。抛离了传统钻尾螺丝固定，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。提高了产品的使用寿命。提高安装效率和实验台的稳定性及承重能力。
4、活动背板：采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。采用卡扣的便捷安装方式，拆卸安装方便。
	台
	74

	100
	中央台水槽台
	[image: 中央台水槽台]
	尺寸：750*1500*850mm
1、落地全钢结构，台面国产20mm陶瓷板台面，台面耐酸碱、耐腐蚀。
2、柜体采用1.0mm厚度一级冷轧钢经数控剪板数控冲压数控折弯,焊接等一系列程序成型,表面经酸洗磷化后啧涂环氧树脂粉末。
	台
	87

	备注：
1、材质的要求及材质的厚度须满足或优于采购需求；产品性能须满足或优于用户要求；
2、引用的所有标准，如有更新或替换时，应执行最新标准。

	商务及其他要求表：

	▲售后服务及其他
要求
	1、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日历日内。
2、交付使用时间：自合同签订之50日内交付并安装验收完毕。 
3、交货地点：广西南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学仙葫校区（采购人指定地点）。
4、交货方式：现场交货。
5、售后服务要求：
（1）免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试，直至最终验收前产生的所有费用由中标供应商承担；
 （2）免费保修期：对所售设备提供60个月的上门全免费保修期，保修期内非人为因素发生的故障均由中标供应商免费维修或更换，质保期外维修的零配件需优惠（注明折扣率）；
（3）质量保证期：所有家具（含配件）的质量保证期自全部产品验收合格之日起计算，整体质保期不少于5年。质保期内，因正常使用而产生的质量问题，供应商应提供免费的维修或更换服务。其中，仪器台所采用的实芯理化板台面板，其专项质保期延长至10年。
（4）故障响应时间：货物发生故障时，在接到采购人通知后24小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时，12小时内不能修复的，提供替代品；
（5）验收所需工具、器材由中标供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；
（6）中标供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

	▲验收标准
	1、所供产品的规格、数量符合招标项目采购需求及采购合同约定的要求。
2、所供产品的材质、颜色符合招标项目采购需求及采购合同约定的要求。
3、所供产品的外观完好，无碰撞、五金件生锈等明显瑕疵。
4、所供产品结构牢固，无安全隐患。
5、如有抽检要求的，检测结果符合招标项目采购需求及采购合同约定的要求。 
6、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
7、招标文件招标项目采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格等证明材料。

	▲投标报价
	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；
（4）按采购人要求进行摆放的费用。
注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	履约保证金  
	1、合同签订之前，供应商按合同金额的   5  %向采购人交纳履约保证金（若中标供应商为中小企业的，履约保证金数额将按中标金额的2%收取）；
2、履约保证金递交方式：银行转账、电汇、网上支付、支票、汇票、本票、保函等非现金形式；
3、履约保证金递交时间：签订合同前5个工作日内由中标供应商转入采购人指定保证金账户；
4、履约保证金退还：中标人若完全履行合同，货物验收合格后，，中标供应商提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后十五个工作日内以银行转账方式无息退还。保证金指定账户：
户名： 广西中医药大学
账号： 621057498215
开户银行：中国银行股份有限公司南宁市明秀东支行 

	▲本项目核心产品
	投标产品项号98、99“中央台”（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）
注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	投标
样品（小样）
要求
	投标时请提供小样：
备注：
（1）小样只是作为加分项，不作为投标的必须要求；小样的尺寸不作为评定要求。
（2）小样递交时间：在开标当天提交投标文件截止时间（9；30-10：00）前递交；
小样递交地点：南宁市星湖路22号评标楼（4号楼）三楼303室。
（3）小样递交要求：
1）提交小样的代表须向采购代理机构工作人员提交“小样授权委托书”原件。
2）所有小样按以下规定要求密封（包装）：小样包装外面贴上项目名称和项目编号及投标人名称等信息；包装里面的各小样不能出现有关投标人的标识，如出现透露投标人的信息，小样不得进行评定。 
3）评标前由采购代理机构工作人员将对投标人的标签进行遮盖，评定小样时由采购代理机构工作人员及评委一起打开，待评定小样完毕后，再统一拆封所有投标人的标签。
（4）采购结果公告后，中标人小样不退，作为验收依据之一。未中标的小样，在采购结果公告发出（或接到本中心通知）后五个工作日内，原路径退回样品，逾期一个月内未办理领取小样的，所造成的损失，投标人自行承担。
	项号
	采购货物
	小样名称
	数量
	参考尺寸（约）
	备注说明

	98
	中央台1
	陶瓷台
面板
	2块
	150*150*20mm
	1块三面封边，一面不封边；1块四面封边。

	98
	中央台1
	桌身结构
	1副
	300mm*400mm
	

	84
	仪器台1
	实芯理化板台面
	2块
	150*150*20mm
	1块三面封边，一面不封边；1块四面封边。

	78
	通风柜
	导流板
	1块
	无特定尺寸
	导流板在技术参数里面的描述

	75
	试剂柜
	门铰
	1副
	厚度≥2.0mm
	

	75
	试剂柜
	一级冷轧钢
	1块
	150*150*1mm
	一面喷漆，一面不喷漆




	其它要求及说明
	1、中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
2、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。
3、家具的最终外形尺寸须根据实际布置进行调整，对有特殊的定制家具及修改的尺寸均包含在投标报价中，投标人在报价时应自行考虑，承诺不因定制或修改家具尺寸的因素而改变投标报价。
4、需承诺提供的检测报告中所检测的材料在本次投标的产品中使用，且检测产生的所有费用由中标人自行承担。
5、投标前，投标人可根据自身的情况决定是否参加采购人统一组织的现场考察。现场考察需携带的资料：持投标人授权委托书、个人身份证原件。现场考察时间：2026年10月14日 9：00，过期不候。集中地点： 广西壮族自治区南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学仙葫校区 ；联系人：施焕华；联系电话：18477194207。
6、投标时，投标人请提供：
（1）产品设计。按采购人提供的本项目实验室平面图规划设计，投标人所提供的设计类型包括但不限于实训中心2至12层的常规实验室、公共实验区、细胞培养室、天然产物分离实验室、液质室和有机合成实验室等全部实验场所，产品设计方案内容包括但不限于：单面效果图、房间布局整体效果图、尺寸图、空间平面布置图等内容，考核产品设计的安全实用性等；图纸仅拟了部分实验家具摆放位置，请在附件的基础上进行深化设计（详见附件）。
（2）项目实施方案：根据招标文件要求，投标人提供的项目实施方案（包括但不限于供货组织、项目实施人员方案、货物存储配送方案等内容。
（3）运维服务保障方案：根据招标文件要求，投标人提供的运维服务保障方案（包括但不限于项目服务管理体系建设方案、项目运维服务方案、货物产品运行保障方案、项目服务保障措施）等内容。
▲7、验收：
（1）所供产品的规格、数量和全部技术参数符合招标文件招标项目采购需求、采购合同约定、样品要求及技术响应偏离表（当招标文件里招标项目采购需求的技术参数与技术响应偏离表的不一致时，以技术响应偏离表的技术参数“正偏离”为准。）；采购人有权要求先安装样板间，经预验收并完成整改后，再按照样板间要求进行全部安装实施。
（2）所供产品的材质符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求，投标时须向采购人提供所有满足“▲”实质性参数要求（含优于项）的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告。
（3）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（4）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（5）如有抽检要求的，检测结果符合招标文件招采购需求及采购合同约定的要求。 
（6）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（7）招标文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品合格证。
（8）所有家具安装完毕后，清理干净包装使用的纸皮，模板及薄膜等垃圾。
（9）中标人须按规定时间交货安装完毕，采购单位可聘请具有验收能力的检测部门进行验收，验收不合格按照政府采购法及相关规定执行。
（10）中标人交货时须提供厂家或总代理出具的供货证明。
8、政策功能
▲（1）严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。
执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。
供应商投标产品的配件（辅材）涉及节能认证、国家强制认证的，在验收时必须提供产品、配件的相关节能认证证书、国家强制认证证书，不能提供认证证书的采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果由供应商承担。
▲9、关于采购合同的说明与要求
（1）乙方提出正式验收申请后，学校逾期未验收的，方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。如因甲方原因暂时不能安装、调试的货物，经双方签字确认后可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。甲方签字验收并不免除乙方按照合同约定履行安装、调试义务和对质量的保证，乙方应在甲方通知之日起五日内派员安装、调试货物，如超期不能履行义务的，甲方有权追究乙方的违约责任。
（2）乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在7个工作日内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额1%违约金并赔偿甲方经济损失。
（3）乙方逾期交货的，每天向甲方支付违约货款额3‰违约金，逾期超过7天的，甲方有权单方解除本合同，因此给甲方造成经济损失，应继续承担赔偿责任；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额1‰ 违约金，但违约金累计不得超过延期货款额5%。
（4）乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，若前述款项不足以弥补甲方损失的，乙方应在收到甲方书面通知后7个工作日内补足差额。
（5）乙方存在其它违约行为的，按违约货款额5%收取违约金，造成甲方损失的另行赔偿经济损失。
（6）本合同约定的损失包括但不限于赔偿款、甲方因维权而支出的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保险费公证费、鉴定费、检测费、差旅费等。
（7）合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章之日起生效。
（8）采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
▲10、付款方式
签订合同后，15个工作日内中标人须向采购人提供合同总金额30%的保函（独立保函且为原件；保函有效期自合同签订之日起，至本项目最终验收合格之日止。若保函到期前项目未完成最终验收，中标人须在保函到期前至少1个月提交经采购人认可的有效续保函。）及开具增值税专用发票，采购人收到保函及发票后15个工作日内向中标人一次性支付合同总金额30%的预付款。待货物安装调试完毕并验收合格后，采购人在收到中标供应商开具的全额、有效发票和货物的全部技术、质保等资料(国产设备必须为增值税专用发票)，支付合同款的70%。














第三章  投标人须知


[bookmark: _Toc254970667][bookmark: _Toc254970526]投标人须知及前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：广西天然药物研究院及智慧康养护理中心实验家具采购

	2
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

	3
	详见公开招标公告
实际交纳的保证金须按要求交纳，否则视为未交纳保证金。

	4
	现场勘查：详见采购需求。

	5
	演示时间及地点：无。

	6
	（1）答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清；
（2）询问、质疑：如投标人认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。
答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

	7
	投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。
电子投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	8
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密投标文件。

	9
	投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	10
	法定代表人或其授权代表签字或签章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，投标单位可以线下签字或签章后扫描上传。

	11
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	12
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。
“电子加密投标文件”的上传、提交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	13
	电子加密投标文件的解密：
开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	14
	投标截止时间及地点：2026年10月23日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	15
	开标时间及地点：2026年10月23日上午10时整，南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标大厅。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	16
	评标方法：综合评分法

	17
	中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。

	18
	采购资金来源：财政性资金。

	19
	付款方式：见招标项目采购需求。

	20
	投标文件有效期： 六十日。

	21
	对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。
接收质疑函方式：以书面形式。
质疑联系部门及联系方式：
（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科     
电话：0771-8600453
地址：广西南宁市星湖路22号
（2）广西中医药大学
采购人联系电话：秦燕 0771-4733924
采购人地址：广西南宁市五合大道13号
现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间，其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00

	22
	本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。





投标人须知

一、总  则
（一） 适用范围
本招标文件适用本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。
2.“采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。
3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
8.“▲”系指在投标人须知中的实质性要求条款。
（三）招标方式
公开招标方式。
（四）投标委托
如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》。
（五）投标费用
投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。
（六）本项目不接受联合体投标
（七）转包与分包
1.本项目不允许转包。
2.本项目不可以分包。
（八）特别说明：
▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
    非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。
▲5.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。
▲6.中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合条件的小型、微型企业（以下简称“中小企业”）的报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。
▲7.本国产品价格扣除：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，依法对本国产品给予价格评审优惠。 本项目对本国产品给予价格扣除，扣除比例详见评标方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。
▲8.异常低价投标的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，评标委员会将对疑似异常低价的投标进行认定。若投标人的报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其投标将被视为无效投标。具体认定标准和处理程序，详见“评标程序”及“评标方法及评分标准”。
（九）询问、质疑和投诉
1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：
（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；
（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购单位的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。
4.采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。
5.质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；
（2）质疑函内容符合本章第3项的规定；
（3）在质疑有效期限内提起质疑；
（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 
（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；
（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；
（8）财政部门规定的其他条件。
二、招标文件
（一）招标文件的构成。
1.公开招标公告；
2.招标项目采购需求
3.投标人须知；
4.评标方法及评分标准；
5.政府采购合同主要条款；
6.投标文件格式。
（二）投标人的风险
1．投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
    2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。 
3.采购货物的主要技术参数和性能配置由评标委员会在评标前评定，但不能改变实质性内容。
（三）招标文件的澄清与修改 
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。
3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。
5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。
三、投标文件的编制
（一）投标文件的组成
投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成。
1.资格文件：
（1）有效的营业执照等证明文件复印件；
①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；
②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。
“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。
“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。
采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
2.资信及商务文件：
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；
（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；
（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；
（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
（8）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；
  ▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；
（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。
以下可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  
（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；
（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；
（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（17）中小企业声明函（格式见第六章，如有请提供）；
（18）关于符合本国产品标准的声明函（格式见第六章，如有请提供）；
（19）投标人情况介绍。
3.技术文件
（1）对本项目系统总体要求的理解；
（2）技术响应表（必须提供）；
（3）设备配置清单（均不含报价）；
（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；
（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表； 
（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。
4.报价文件：
（1）投标函（必须提供，格式见第六章）； 
（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
（4）开标一览表（必须提供,格式见第六章）。
▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。
（二）投标文件的语言及计量
▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（三）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（四）投标文件的有效期
1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标保证金
1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。
本项目保证金事宜请联系本中心财务处（地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；电话：0771-8600309）
注：
①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。
②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。
③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。
4.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。
5.投标保证金不计息。
6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（5）拒绝履行合同义务的；
（6）其他严重扰乱招投标程序的。
（六）投标文件的签署和份数
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。
3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或签章，投标人应写全称。
4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或签章。投标文件扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密
▲1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。
2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。
3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
（八）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字或签章，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；
（5）项目不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。
2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；
（3）标星号“▲”的技术、性能指标发生负偏离达  1  项（含）以上的；
（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；
（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。
3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；
（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。
[bookmark: _Toc40865068][bookmark: _Toc40864952][bookmark: _Toc40864676]（4）评标委员会在评审中，经启动异常低价审查程序后供应商未能证明其报价合理性的。
4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。
5.其他投标无效的情形：
（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；
（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；
（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；
（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
6.被拒绝的投标文件为无效。
四、开标
（一）开标准备
本中心将按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。
（二）开标程序：
1.电子开标会由本中心主持
2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。
5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。
注：
①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
五、资格审查
采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标
（一）组建评标委员会
本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
（三）评标程序
评标委员会仅对通过资格审查的投标文件进行后续评审，程序如下：
（1）符合性审查：评标委员会审查投标文件是否实质性响应招标文件要求。未通过审查的投标，不进入详细评审。
（2）询标与澄清：在评标过程中，如评标委员会认为有必要，可通过广西政府采购云平台的电子询标功能，要求投标人对投标文件中的有关事项进行澄清或说明。投标人须在规定时间内，通过系统以加盖电子签章的正式文件进行回复。澄清或说明的内容不得改变投标文件的实质性内容。 投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清，或者澄清的内容改变了投标文件实质性内容的，评标委员会有权否决其投标。
（3）商务与技术评审：评标委员会依据评分标准，对通过符合性审查的投标进行详细评审。
（4）报价评审
a)报价符合性审查：评标委员会审查投标报价是否符合招标文件关于报价的格式、币种、范围（如报价是否完全响应并覆盖招标文件“采购需求”及“货物/服务”清单中所列全部内容、是否超采购预算或最高限价）等基础要求。
b)异常低价甄别与说明：对通过报价符合性审查的投标，如触发下列情形，评标委员会应当启动异常低价审查程序：
１）报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的；
２）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的；
３）报价低于采购项目最高限价65%的；
４）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会通过电子询标方式，要求相关投标人在规定时间内提供有关书面说明及必要的证明材料。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的提供书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。
c)价格评分：对通过上述全部审查的有效报价，由系统按招标文件规定计算价格分。
（5）评分汇总与推荐：评标委员会在评审系统内完成评审后，系统将自动计算、汇总得分并生成排序结果。评标委员会据此集体审议推荐中标候选人，并对《评标报告》予以确认。
（四）错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字或签章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（五）评标原则和评标方法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。
（六）评标过程的监控
本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
七、评标结果
（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。
（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。
（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。
（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。
（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
八、签订合同
（一）合同授予标准
合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。
（二）签订合同
（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。
（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。
（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
九、其他事项
（1）解释权：本招标文件解释权属本中心。
（2）有关事宜
[bookmark: _Toc254970689][bookmark: _Toc254970548]所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：
邮政编码：530022
通讯地址：广西南宁市星湖路22号 
电    话：0771-8600434 














第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

一、评标原则
(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。
(三)评标方式：以封闭方式进行。
   （四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分………………………………………………………………………………………30分
（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业参与投标，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；
符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。
投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
 （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
   （3）某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分
2、技术分…………………………………………………………………………………………63分
 （1）技术性能分（满分25分）
1）陶瓷台面耐污染性能：依据 GB/T 24820-2024 检测，试件正面及截面（测试对象为同一块样品）污染物接触时间不少于 48 h，污染物至少包含二氯甲烷（99.8%）、丙酮（99.5%）、碘伏（碘酒）等，检测结果均为 5 级，表面无明显变化；其中截面区域指台面四周可见截面或杯槽开孔截面。满足要求并提供检测报告复印件的，得 1 分。陶瓷台面表面质量：依据 GB/T 3810.2-2016 检验（委托抽样检验），至少 98% 的陶瓷台面主要区域无明显缺陷，检测结果符合要求并提供检测报告复印件的，得 1 分。陶瓷台面尺寸允许偏差：依据 GB/T 3810.2-2016 检验（委托抽样检验），长度、宽度的实际尺寸与工作尺寸偏差不超过 ±0.3%，最大不超过 ±5 mm，检测结果符合要求并提供检测报告复印件的，得 1 分。本项最高得 3 分。
2） 依据 GB/T 17657-2022 检测，实芯理化板台面物理性能满足以下技术参数：拉伸强度 ≥69.9 MPa；抗弯强度 ≥136 MPa；弯曲弹性模量 ≥1.71×10⁴ MPa；抗冲击性能（0.324 kg，1 m）：压痕直径 ≤5.40 mm，无破损；表观密度 ≥1.45 g/cm³；表面耐高温性能：表面无裂纹；表面耐干热：5 级，无变化；表面耐龟裂性：5 级，用 6 倍放大镜观察表面无裂纹；表面耐污染性能：5 级，无变化；耐磨性能符合 GB/T 17657-2022 中 4.45 的规定。满足要求并提供检测报告复印件的，得 3 分。依据 GB/T 17657-2022 检测，实芯理化板化学性能：经 65% 硝酸、85% 磷酸、40% 氢氧化钠、98% 硫酸、99% 醋酸、40% 氢氟酸 6 种实验室常用化学试剂，在室温 24 h、覆盖及不覆盖玻璃板条件下测试，检验结果均为"无明显变化"，分级结果为 5 级。满足要求并提供检测报告复印件的，得 1 分。本项最高得 4 分。
3）依据 GB/T 17657-2022 检测，通风柜内衬板物理性能要求：耐高温性能，至少 3 个试件表面无裂纹；耐水蒸气性能，5 级；耐开裂性能，在 50 ℃ 环境中处理 6 h 后试件装饰面无开裂；耐沸水性能，表面质量 5 级、边缘质量 5 级。满足要求并提供检测报告复印件的，得 2 分。
4）提供水槽的检测报告复印件，依据GB/T17657-2022标准，同一份检测报告需包含以下有机、无机试剂：甲酸（AR，85%）、抗坏血酸（AR）、氨水（氢氧化铵）（AR）、氢氧化钙（AR）、氢氧化钾（AR，≥85.0%）、硫代硫酸钠（≥99.5%）、硫氰酸钾（GR，99%）、已烷（AR，≥97.0%）、四氯化碳、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、二氯甲烷（AR，≥99.5%），耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化），得分2分。
5）提供万向排气罩的检测报告复印件，耐污染性能：耐污染性能：同一份检测报告需包含以下有机、无机试剂：丙酮（AR，≥99.5%）、过氧化氢（双氧水30%）（AR，≥30.0%）、氨水（氢氧化铵）（AR，25-28%）、硼酸（AR）、环己烷（AR，≥99.5%）、己烷（AR，≥97.0%）、戊烷、液体石蜡（AR，99%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、酚酞（分析纯）、甲酚，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化），得分2分。
6）“陶瓷台面”和“实芯理化板”的甲醛释放量符合E0级限量要求（甲醛释放量≤0.050mg/m³），两者均提供检测报告复印件，得2分。
7）提供“陶瓷台面”的检测报告复印件：陶瓷台面的放射性核素限量须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》中A类装饰装修材料的要求，且内照射指数IRa≤1.0、外照射指数Ir≤1.3（为保证更高安全标准，本项目技术要求不低于：IRa≤0.4，Ir≤0.9。），得分1分。
8）提供通风柜内衬板的检测报告复印件，内衬板表面耐污染性能要求：参照GB/T 24820-2024判定依据，检测内容为：乙酸乙酯99%、乙醇99%、甲醛37%、盐酸37%、氢氧化钠饱和溶液、马克笔、碘伏（碘酒）、红墨水等多种试剂，接触时长为24h，检测结果为5级，无明显变化，提供第三方检测机构出具的检测报告复印件的，得分1分。
9）提供通风柜的检测报告复印件，检测报告必须至少包含以下测试项目，且调节门开启至操作开度 500 mm±50 mm 时满足相应技术指标：a.平均面风速：0.3m/s（偏差不大于10%），面风速应分布均匀,其最大值、最小值与算术平均值的偏差不应大于10%；b.气流 局部及全面不低于A级；c.示踪气体—调节门静态\动态：平均值均不大于0.01mL/m³，峰值不应大于0.5mL/m³，满足要求的，得 2 分。
10）提供防火安全柜的检测报告复印件，防火安全柜防火要求，在规定的≥30 min防火时间内保证柜内温度上升≤100℃，得分1分。
11）提供陶瓷台面的检测报告复印件或产品说明书，采用不少于20mm厚一体实芯烧制实验室专用A级不燃陶瓷板台面，台面基材坯体为黑色，台面颜色至少提供8色可供选择，台面根据使用需求配备防滑凹槽工艺，台面转角处做圆弧R10mm防撞安全光滑处理。水槽采用隐藏式凹凸嵌入式台下盆安装方式，采用卡条及托架支撑固定。使用水槽时水不接触水槽口和固定胶水而直接流入水槽内，耐污防霉，安全环保。水池台面采用双向导流防滑沥水槽陶瓷台面，台面四周一体阻水边工艺，满足要求的，得 2 分。
12）提供防火安全柜的检测报告复印件或产品说明书，整柜须采用多层防火、隔热结构设计，配置多层防火、阻燃、隔热复合材质的，整柜具备优良的防火、隔热性能，防火层总厚度≥45mm，从而提升实验室整体安全级别，降低实验室易燃试剂化学品的储存风险”的，得分1分。
13）提供废液收集系统的检测报告复印件或说明书，“自动液位监测安全盖：带自动液位信号监测装置,液位信号与桶内气体完全隔离，可有效避免交叉接触风险，液位信号可无缝对接到自动液位报警系统，从而避免溢满风险”的，满足要求的，得 1 分。
14）提供废液收集系统挥发性有害气体吸附过滤器的检测报告复印件或说明书：活性炭比表面积不小于 1000 m²/g，具备良好的挥发性有害气体吸附功能，吸附率不低于 90%；设有按压式计时器，清晰提示更换时间；提供样品核验，使用寿命不少于 3 个月。满足要求的，得 1 分。
（注：1.不同类型的产品或不同尺寸的同类产品的技术参数加分项不能重复计分；2.提供具有检测资质的第三方检测机构的检测报告或产品说明书作为证明文件，可包含但不限于技术参数要求的检测指标。）
（2）产品设计分(满分15分)
由评标委员会根据投标人提供的产品设计方案进行独立打分，所涉产品至少包含通风柜、中央台、边台、柜、桌椅，内容包括但不限于单面效果图、房间布局整体效果图、尺寸图、空间平面布置图等内容。
一档（9分)：仅部分提供了上述要求的单面效果图、房间布局整体效果图、尺寸图、空间平面布置图等内容，有产品结构及使用功能描述但不够清晰完整，产品设计的安全性和实用性欠缺，不够符合项目实际。
二档（12分)：能够提供上述要求的单面效果图、房间布局整体效果图、尺寸图、空间平面布置图等内容，提供了产品部件图片（有台面、框架、柜体承重连接等部件），产品结构及使用功能描述清晰、完整，产品设计具有一定的安全性和实用性，符合项目实际，描述的清晰度和完整度一般。
三档（15分)：能够完整提供上述要求的单面效果图、房间布局整体效果图、结合本项目现场空间条件出具精准细化尺寸图、空间平面布置图等内容，提供产品部件图片（有台面、框架、挡水条边、柜体承重连接等部件），产品结构及使用功能描述清晰完整，产品设计安全、实用，符合项目实际，且描述清晰、完整。
（3）样品展示分（满分5分）
根据投标人提供的小样的样式、厚度及外观质量、喷涂质量、工艺打磨等方面进行综合评定：
一档（1分）：①投标小样提供齐全；②小样参数、外观、样式、材料、结构设计等(包括板材、五金件、加工工艺、成品质量等方面)符合实际，全部小样功能符合招标文件参数要求的；③小样符合要求，无明显瑕疵的（无明显的裂缝、毛刺、黑斑、外观损伤等瑕疵）。④通风柜导流板未采用真正的三段式导流结构或内衬板厚度不足5mm。
二档（3分）：①投标小样提供齐全；②小样参数、外观、样式、材料、结构设计等(包括板材、五金件、加工工艺、成品质量等方面)符合实际，全部小样展示功能符合招标文件参数要求的；③小样完全符合要求，外表感官良好，工艺精致（如表面光滑均匀无杂质、色泽一致、配件安装严密平整等）。通风柜导流板采用三段式导流板设计，设有顶部、中部、底部排风缝隙，内衬板采用≥5mm厚的抗倍特板。
三档（5分）：①投标小样提供齐全；②小样参数、外观、样式、材料、结构设计等(包括板材、五金件、加工工艺、成品质量等方面)符合实际，全部小样展示功能符合招标文件参数要求的；③小样工艺及材料及质量优于文件参数的。通风柜导流板严格采用上、中、下三段式独立导流板结构，内衬板及导流板采用一体成型或高频焊接工艺的PP聚丙烯板。
（注：投标人未提供或提供数量不全的得0分。）
（4）项目实施方案分（满分10分）
根据招标文件要求，评标委员会对各投标人提供的项目供货、安装时段实施方案（包括但不限于供货组织、项目实施人员方案、货物存储配送方案等内容）进行独立评审，并按如下计分方式独立打分：
一档（4分）：项目实施方案有详细的供货组织方案；进度计划实施及控制保证方案；有具体的项目保障措施；货物技术参数满足项目需要；人员安排合理；货物安装过程和进度控制合理的。承诺家具在合同签订后50日完成安装。
二档（7分）：项目实施方案符合招标人实际需求，供货组织方案、进度计划实施控制保证方案具体合理；项目进度计划实施控制保证方案能明确工期目标、保障措施详细具体；货物技术参数满足项目需要；人员配备能胜任本项目的要求且安排充分合理；供货方案内容满足采购单位实际情况；实施方案中包含货物安装及保护方案；项目实施方案描述图文并茂，进度安排比招标人实际需求要快且保障有力。承诺家具在合同签订后45日完成安装。
三档（10分）：项目实施方案符合招标人实际需求，供货组织方案、进度计划实施控制保证方案具体合理；项目进度计划实施控制保证方案能明确工期目标、保障措施详细具体；货物技术参数满足项目需要，人员配备能胜任本项目的要求且安排充分合理；供货方案内容具体详细且符合采购单位实际情况；实施方案包含货物安装及保护方案，有针对本项目的配送方案、配送人员安排充分合理；有针对本项目的配送进度计划和保证方案；针对本项目的配送保障措施得当具体，提供物流配送车辆(提供车辆行驶证扫描件)；物流配送过程行进合理；项目实施方案描述图文并茂；进度安排比招标人实际需求要快且保障有力；有具体的售后计划。承诺家具在合同签订后40日完成安装。
（5）售后服务方案及承诺分（满分8分）
 1）售后服务方案（满分5分）
由评标委员会根据投标人提供的售后服务承诺书（包含但不限质保期、投标时间、接到故障通知后到达时间、处理故障时间及能力、零配件优惠措施等内容）内容综合进行评定，并在其档次独立打分。
一档（1分）：①能提供齐全的方案；有售后服务体系，管理规范，保障可靠；②接到故障通知后3小时内响应，48小时内到达现场，72小时内完成全部故障修复（自接到报修之时起至故障完全排除恢复正常使用止，包含所有处置方式）；③若72小时内无法完成故障修复，投标人提供功能完好的替代产品供采购人临时使用，直至原设备修复为止，替代设备的相关费用由投标人承担。
二档（3分）：①满足一档的基础上，实施方案完整、方案完整可行，均能满足项目要求，售后服务能力好，培训计划及方案可行；②接到故障通知后2小时内响应，36小时内到达现场，48小时内完成全部故障修复（自接到报修之时起至故障完全排除恢复正常使用止，包含所有处置方式）；③若48小时内无法完成故障修复，投标人提供功能完好的替代产品供采购人临时使用，直至原设备修复为止，替代设备的相关费用由投标人承担。
三档（5分）：①满足二档的基础上，实施方案有针对性。方案完整可行合理细致，均能满足项目要求，有详细的售后服务承诺，售后服务流程、质量保障等内容，②接到故障通知后1小时内响应，24小时内到达现场，36小时内完成全部故障修复（自接到报修之时起至故障完全排除恢复正常使用止，包含所有处置方式）；③若36小时内无法完成故障修复，投标人提供功能完好的替代产品供采购人临时使用，直至原设备修复为止，替代设备的相关费用由投标人承担。
    2）质保承诺书（3分）
①陶瓷台面提供5年使用破损无条件‬更换的售后承诺书的得1分；
②陶瓷台面提供10年使用破损无条件‬更换的售后承诺书的得2分；
③陶瓷台面提供15年使用破损无条件‬更换的售后承诺书的得3分。

3、商务分……………………………………………………………………………………………7分
（1）业绩分（满分5分）
投标人提供自2021年1月1日至今完成实验室同类案例（主要货物须包含有“中央台”“通风柜”）业绩，每提供一份0.5分，满分5分。（须提供中标/成交通知书或合同、发票、验收合格报告的扫描件或其他电子文件，原件备查）
（2）政策功能分（满分2分）
①投标产品纳入（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品），并须依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书复印件），得1分。
②投标产品纳入（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的，并须依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书复印件），得1分。
（三）总得分=1+2+3
三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
（二）排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。


                 












第五章    政府采购合同主要条款






广西壮族自治区政府采购合同



合同名称：                            
合同编号：                            

采购单位（甲方）                      
住   所：                             

供 应 商（乙方）                      
住   所：                             

签订合同地点：                        
签订合同时间：                        




合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本
广西壮族自治区政府采购合同
                             
合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号                        
供 应 商（乙方）                            项目名称编号                         
签  订  地  点                              签 订 时 间                         

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	产品
名称
	商标
品牌
	型号
参数
	生产
厂家
	数  量
	单位
	单  价
（元）
	金  额
（元）

	详细内容见“投标报价明细表”

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：              。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：           。
第五条　交付和验收
1.交付使用时间：                  、地点：         。
2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.乙方提出正式验收申请后，学校逾期未验收的，方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。如因甲方原因暂时不能安装、调试的货物，经双方签字确认后可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。甲方签字验收并不免除乙方按照合同约定履行安装、调试义务和对质量的保证，乙方应在甲方通知之日起五日内派员安装、调试货物，如超期不能履行义务的，甲方有权追究乙方的违约责任。
5.采购人委托本中心组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后                              日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：             。
第七条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：       。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式和保证金
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
2.资金性质：财政性资金。
3.付款方式：          。
第九条 履约保证金 ：
1.履约保证金金额：                。
2.履约保证金递交方式：            。 
3.履约保证金递交时间：            。
4.履约保证金退还：                。
开户名：          
开户行：          
账  号：          
第十条 税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条 质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限以采购需求的要求、乙方承诺、制造商质保中较长者为准）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在         小时内到达甲方现场。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条 调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由        方承担。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第十三条 货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额          ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额            %，超过        天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额          ‰ 违约金，但违约金累计不得超过延期货款额             %。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额        %向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。
7.其它违约行为按违约货款额            %收取违约金并赔偿经济损失。
第十五条 不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条 合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位合同专用章或单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同（包括招标文件和投标文件）未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。
第十八条　合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　签订本合同依据
1.政府采购招标文件
2.乙方提供的投标文件
3.投标函
4.中标通知书
5.其他约定附件
第二十条　本合同一式柒份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方四份，乙方一份。（可根据需要另增加）
自签订之日起两个工作日内，甲方应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。


	甲方（章）           


年   月   日
	乙方（章）              


 年   月   日

	通讯地址：
	通讯地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：




年    月    日






合 同 附 件
	1、供应商承诺具体事项：





	2、售后服务具体事项：





	3、保修期责任：





	4、其他具体事项：







	甲方（章）
                  

  



年   月   日 
	乙方（章）
                 




年   月   日


    注：售后服务事项填不下时可另加附页













第六章　投标文件格式
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投标文件格式

一、投标文件封面格式


                                                   
投标文件

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：本项目/分标       
投标人名称：（盖章）
投标人地址：
                        年  月  日
[bookmark: _Toc254970557][bookmark: _Toc254970698]
     [注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成]








二、投标文件目录

1.资格文件：
（1）有效的营业执照等证明文件复印件；
①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；
②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。
“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。
“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。
采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
2.资信及商务文件：
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；
（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；
（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；
（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
（8）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；
  ▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；
（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。
以下可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  
（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；
（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；
（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（17）中小企业声明函（格式见第六章，如有请提供）；
（18）关于符合本国产品标准的声明函（格式见第六章，如有请提供）；
（19）投标人情况介绍。
3.技术文件
（1）对本项目系统总体要求的理解；
（2）技术响应表（必须提供）；
（3）设备配置清单（均不含报价）；
（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；
（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表； 
（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。
4.报价文件：
（1）投标函（必须提供，格式见第六章）； 
（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；
（4）开标一览表（必须提供,格式见第六章）。
▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签字或签章并加盖单位公章。






三、投标文件格式

  一）资格文件部分（格式）
（1）有效的营业执照等证明文件复印件；
①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；
②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。
“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。
“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。
采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
 



参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（格式自拟，必须提供）

法定代表人（或机构负责人）或委托代理人签名（或签章）：             
投标人公章：                                    
                                                   年    月    日
说明:1.投标人应按照相关法规规定如实做出书面声明。
2.按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字或签章）。


二）资信及商务文件部分（格式）
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件
（2）投标声明书格式：
投标声明书
广西壮族自治区政府采购中心：
              （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。
我          （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的
                项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                 ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。
4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。
法定代表人或委托代理人签字或签章：             
投标人公章：                                    
                                              年    月    日
（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

（3）法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书
致：广西壮族自治区政府采购中心：
我       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人签名：                                     法定代表人签字（或签章）：          
所在部门职务：                                     职务：                          
被授权人身份证号码：                              
贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

           投标人公章：      
                                        年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）商务响应表格式：
商务响应表

	项号
	招标文件要求
	是否提供并响应
	投标人的承诺或说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	…
	
	



法定代表人或委托代理人签字或签章：         

投标人盖章：                 日 期：          




▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）；
（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（格式自拟）；
（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；
（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；
（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；


（17）中小企业声明函格式：
中小企业声明函

[bookmark: bookmark1]本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                          企业名称（盖章）：
                          日期：


备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

（18）关于符合本国产品标准的声明函格式：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


__________________________________________________________________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。





（19）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）。





三）技术文件部分（格式）
（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）
（2）技术响应表格式： 
技术响应表
	项号
	招标要求
	应标情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字或签章：              
投标人盖章：               日 期：            

（3）设备配置清单格式：
设备配置清单
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


     法定代表人或委托代理人签字或签章：         
投标人盖章：                          日  期：            
（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；
（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表
（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
备品备件、专用耗材、售后服务优惠表（格式）
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比投标报价优惠率
	比招标要求提供更优售后服务

	
	
	
	
	        %
	

	
	
	
	
	        %
	

	
	
	
	
	        %
	


法定代表人或委托代理人签字或签章：        
投标人盖章：                        日 期：            

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）
（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）


四）报价文件部分 （格式）
（1）投标函格式：
投 标 函
致：广西壮族自治区政府采购中心：
根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：        ），签字代表          （全名）经正式授权并代表投标人                   （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起      个     日（自然日）。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                 邮编：              电话：              传真：               
投标人代表姓名：                  职务：                       
投标人名称：                    
开户银行：                         银行账号：                     
法定代表人或委托代理人签字或签章：                          日期:     年   月    日


               (公章)
     年   月    日


（2）投标报价明细表格式
投标报价明细表
                                                                   金额单位：人民币（元）
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位及数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：               
	¥                 



法定代表人或委托代理人签字或签章：          

投标人盖章：                   日  期：         

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表
开标一览表
项目名称：        
项目编号：                                        
                                                金额单位：人民币（元）
	序号
	设备名称
	数量
	产地
	品牌及厂家
	规格型号
	单价
	投标报价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：                                ¥            


注: 
1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或签章，否则其投标作无效标处理。
2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
    3.投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。
4.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。
5.项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人或委托代理人签字或签章：                    
投标人名称（盖章）：
                  日期：  年   月   日 
0
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