主要标的信息
	名称
	服务范围
	服务要求
	服务时间
	服务标准

	防城港市水旱灾害防御系统平台运行维护服务采购
	1.中国渔政45039船船舶尺寸：总长*型宽*型深47m*7.6m*4.3m*设计吃水2.4m；对船体、船底、主副机、消防系统等相关项目进行维护保养。具体维修项目及要求见附表1内容
2.中国渔政45032船船舶尺寸：总长（m）：37m，船长（m）：33.44m，型宽（m）：6m；型深（m）：3m。具体维修项目及要求见附表2内容。
	通过对中国渔政45032、45039船进行中期维修，对船体、轮机、电气及通导设备进行系统性检修，全面消除安全隐患，确保机械动力系统、执法取证设备及消防救生设施始终处于良好技术状态，提升船舶在复杂海况下的安全航行能力与任务执行可靠性；进而有效降低船艇故障率，提高出航率。
	自采购人书面通知成交供应商船舶可开始维修之日（以《船舶进厂维修通知书》日期为准）起算，成交供应商需在60天内完成两艘船舶的全部维修工作并完成验收交付采购人。若采购人追加修理项目或补充隐蔽项目，追加周期协商另定；如因不可抗力的自然灾害影响项目进度，经双方商定可顺延工期，但顺延工期不得超过灾害周期的天数。
	符合国家规定的标准、政策和现行技术规范、规程要求。
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