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[bookmark: _Toc19686829][bookmark: _Toc28359001][bookmark: _Toc35393789]
第一章 公开招标公告

项目概况
新能源装备紧缺人才培育基地及新能源装备技术实训室（交直流微网工程实训室）建设项目（重）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年9月29日 9时30分（北京时间）前递交投标文件。

[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G1-003012-GXZJ
项目名称：新能源装备紧缺人才培育基地及新能源装备技术实训室（交直流微网工程实训室）建设项目（重）
预算总金额（元）：4,500,000.00
采购需求
标项名称：新能源装备紧缺人才培育基地及新能源装备技术实训室（交直流微网工程实训室）建设项目（重）
数量：1
预算金额（元）：4,500,000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：光伏发电单元6套，风力发电单元6套，电控单元与上位机6套，进线柜1套，馈线柜1	套，站控单元1套，IoT系统1套，断路器运维系统1	套，激光粒度仪1台，离心喷雾干燥机1台，风力发电机组1台，光伏20块，支架1套，FCS柔性双向变换器柜1台，并网柜1台，防逆流1台，汇流箱1台，光伏变换器1台，直流主动安全监控保护装置1台控制电源模块4台等。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
最高限价（如有）：4,500,000.00元
合同履约期限：详见招标文件。
本标项（否）接受联合体投标。
备注：/
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk51746371][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目：制造商应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。
3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
时间：2026年9月8日至2026年9月15日，每天上午8时30分至12时00分，下午15时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）。
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在广西政府采购云平台完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。
售价（元）：0  
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]提交投标文件截止时间：2026年9月29日09:30（北京时间）。
投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子评审会议，随时关注评审进度，如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复）。
开标时间：2026年9月29日09:30（北京时间）
开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.投标保证金（人民币）：40000.00元。（须足额缴纳）
投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户银行：广西北部湾银行南宁市嘉宾支行，开户名称：广西中吉银工程项目管理有限公司，银行账号：805021372200001）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。（财务部联系方式：0771-3147550）
[bookmark: _Hlk37429585][bookmark: _Hlk37429595]2.网上查询地址
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
[bookmark: _Hlk37429674]3.本项目需要落实的政府采购政策
政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
4.在线投标响应（电子投标）说明：
（1）本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
“广西政府采购云平台电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装；下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区；通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。
（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件递交截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程详见附件《CA 证书办理操作指南》（完成 CA 数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取招标文件后立即办理）；
（3）投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。
（4）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。投标文件提交截止时间后，代理机构向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，代理机构发起解密通知后30 分钟内，投标人必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标无效。
5.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登陆广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：广西机电职业技术学院
地址：南宁市西乡塘区大学东路101号
项目联系人：郑洪威
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]项目联系方式：0771-3276119

2.采购代理机构信息
名 称：广西中吉银工程项目管理有限公司
地　址：南宁市青秀区民族大道159号凤岭·新新家园A区2栋15层
项目联系人（询问）：米凉求
项目联系方式（询问）：0771-3146887、3120820

广西中吉银工程项目管理有限公司
2026年9月8日
[bookmark: _Toc19686830]
第二章  招标项目采购需求
[bookmark: _Toc254970631][bookmark: _Toc254970490]说明：
一、本需求表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本需求表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。
二、本需求表中标注“▲”的条款均为“实质性要求或条件”，投标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺（另有要求的除外），否则投标无效。标注“●”的条款为“重要技术指标”，会影响投标人的评审得分情况，但不作为无效投标条款。未标注“▲”、“●”的条款发生负偏离 11 项（含）以上的，投标无效。
三、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。
四、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。
五、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻译文本。
六、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。
七、投标人所投标货物或服务如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求的按相关规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。
八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次各分标采购标的分别属于：工业。

本项目采购预算：450.00万元（最高限价金额：450.00万元）
	一、技术需求

	项号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求

	新能源装备紧缺人才培育基地

	1 
	光伏发电单元
	6
	套
	光伏发电单元包含太阳能光伏发电板、光伏板跟随装置、太阳光线跟踪传感器、模拟太阳光、运动机构采用三轴模组（可实现三轴自动）等构成，可实现太阳光和光伏板间不同距离、不同光照度、不同角度的调整。可开展光伏发电系统架构、模拟太阳移动程序控制、光伏发电跟踪控制、光伏发电调控充放电等相关内容的教学实训。
1、太阳能光伏发电板
(1) 单晶硅系统组件光伏发电板；
(2) 峰值功率≥70 W；
(3) 峰值电压≥18 V；
(4) 峰值电流≥4 A；
(5) 开路电压≥24 V；
(6) 短路电流≤5 A；
(7) 光伏板尺寸≥670 mm*700 mm*25 mm；
2、光伏板跟随装置
(1) 输入电压：220 V±10%；
(2) 旋转角度：水平最大≥350°、垂直±35°；
(3) 旋转速度：水平7°/秒，垂直±2°/秒；
(4) 负载：水平≥25 kg、垂直≥12 kg；
3、太阳光线跟踪传感器
(1) 测量X轴和Y轴方向阳光位置与接收面的角度；
(2) 系统供电：DC12 V；
(3) 跟踪精度：±0.5°；
(4) 输出方式：开关量；
4、伺服系统：
(1) 电源：AC220 V±10%，50/60 Hz；
(2) 控制方式：脉冲控制；
(3) 功率≥400 W；
(4) 最大转速≥3000 r/min；
(5) 最大输出扭矩≥1.27 N·m；
5、单相电能表
(1)电压范围220～240 VAC±20%，电流范围：0.25 A～40 A，频率：50 Hz/60 Hz；
●(2)支持Modbus等同类通讯，波特率不低于115200；（投标时提供满足此项技术要求的单相电能表制造商官网产品介绍截图或官方对外宣传的产品彩页或技术说明书进行佐证，否则视为不满足）
(3)显示屏类型：LCD
(4)支持有功电能、视在电能、无功电能、电流、电压、频率、功率因素、电能数据的读取；
(5)提供≥25种报警设置，通过通信或者直接操作电表上的按钮来完成设置；
(6)配置1路输出、1路输入，输入端口可用于脉冲计数，或用于读取外部装置的状态。输出端口可用于输出脉冲或控制接触器或警报器（通过外部继电器连接）等外部装置；
6、模拟光源
(1) 额定电压：220 V±10%；
(2) 功率≥500 W；
(3) 输出调压范围：0~220 V；
(4) 模拟量电压控制：0~5 V、0~10 V；
(5) 模拟量电流控制：4~20 mA；
7、配套实训
(1) 光伏支架安装调试实训
(2) 光伏组件（单晶、多晶）认知与选型。
(3) 光伏组件串安装与接线实训。
(4) 光伏发电系统机械与电气安装
(5) 光伏发电系统点动程序编写
(6) 光伏发电系统特性测试
(7) 光伏发电系统整机联调（追日系统）
(8) 光伏发电系统上位机开发
(9) 光伏电站及发电系统仿真实训：
1)光伏电站仿真实训：直流汇流箱投切操作、交流汇流箱投切操作、组串式逆变器投切操作、光伏组件与支架巡检、直流汇流箱巡检、交流汇流箱巡检、逆变器巡检、组件连接器故障检修、直流熔断器检修、直流防雷器失效检修。以上内容可通过系统自动打分，统计成绩。
2)光伏发电系统搭建及故障排查仿真实训功能：光伏组件安装、光伏组件接线、汇流箱安装、汇流箱接线、光伏组件开路故障排查、光伏组件短路故障排查、光伏组件正极接地故障排查、光伏组件负极接地故障排查、汇流箱开路故障排查、汇流箱接地故障排查、逆变器开路故障排查、避雷器失效故障排查。以上内容可通过系统自动打分，统计成绩。（如有演示，请在投标时提供本功能的演示）
3)光伏电站规划设计实训功能：学生可使用该软件进行光伏电站方案的设计，集成了气象数据选择、方阵布置参数设置、光伏组件选型、逆变器选型、并网设置、节能减排参数设置、直流方案选择、报告导出和图纸导出等多项功能。
(10) 软件授权节点数≥55节点。

	2 
	风力发电单元
	6

	套
	风能发电及模拟风洞装置包含风力发电机、模拟风洞装置（可调速）、风向仪、风速仪等构成，可实现不同风量的模拟和发电间的关系。可开展风能发电系统架构、模拟风洞程序控制、风能发电输出特性、风能发电及储能（调控充放电）、风能发电模拟并网等相关内容的教学实训。
1、风力发电机
(1) 额定发电功率≥300 W；
(2) 额定电压≥12 V；
(3) 启动风速≥2 m/s；
(4) 额定风速≥13 m/s；
2、模拟风洞调速器
(1) 额定电源电压：单相交流208～240 V（高压侧正偏差为10%，低压侧负偏差为15%）；
(2) 额定输出功率≥0.37 kW；
(3) 端子配置≥4路数字量输入、≥1路模拟量输入；
(4) 支持Modbus RTU等同类通讯协议；
3、风力发电机调速器
(1)额定电源电压：单相交流208～240V（高压侧正偏差为10%，低压侧负偏差为15%）；
(2)额定输出功率≥0.37kW；
(3)端子配置≥4路数字量输入、≥1路模拟量输入；
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK14](4)支持Modbus RTU等同类通讯协议，波特率不低于115200。
4、风力发电机拖动电机
(1) 额定功率≥0.3 kW；
(2) 电流≥1A；
(3) 转矩≥2N·m；
(4) 最大转速≥1400转；
5、风向仪：量程16个方向对应0-360度；供电DC24V；模拟量输出0~10V；
6、风速仪：量程0~30m/s；模拟量输出：0~10V；DC24V供电；启动风力≤0.3m/s；
7、电机：电机功率≥0.37kW；风量≥2100m³/h；风压≥215Pa；转速≥1450r/min；

	3 
	电控单元与上位机
	6
	套
	1、电控单元
电控单元主要包含风光发电互补控制器、储能装置、负载单元、数据采集单元等组成。可实现风光互补综合联调、数据采集及网络配置等相关内容的教学实训。
（1） 发电控制器
1) 额定系统电压：12~24V；
2) 风力、光伏额定功率：500W；
3) 风机光伏充电方式：PWM（脉冲宽度调制）；
4) 显示方式：LCD（液晶屏显示）；
5) 具备通讯功能。
（2）单相电能表
1) 电压范围220～240VAC±20%，电流范围：0.25A～40A，频率：50Hz/60Hz；
2) 支持Modbus通讯，波特率不低于57600； 
3) 支持有功电能、视在电能、无功电能、电流、电压、频率、功率因素、电能数据的读取；
4) 提供≥25种报警设置，通过通信或者直接操作电表上的按钮来完成设置；
5) 配置1路输出、1路输入，输入端口可用于脉冲计数，或用于读取外部装置的状态。输出端口可用于输出脉冲或控制接触器或警报器（通过外部继电器连接）等外部装置；
（3）数据采集硬件：CPU基础频率≥2.5 GHz；内存≥16GB；硬盘≥512GB；显示器尺寸≥21.5英寸。
（4）控制器
1)控制器CPU集成实时时钟，须支持Web服务器功能，可实现HTML5 Web可视化；
2)接口至少须配置2个以太网口； 
3)配置开关量输入≥31路、开关量输出DO≥32路、模拟量输入AI≥2路、模拟量输出AO≥3路；
[bookmark: OLE_LINK1]●4)支持Modbus、OPC UA、MQTT、IEC 60870（远程控制）等标准协议；（投标时提供满足此项技术要求的控制器制造商官网产品介绍截图，或官方对外宣传的产品彩页或技术说明书进行佐证，否则视为不满足）
（5）人机界面
1) 采用TFT-LCD液晶屏≥10英寸，分辨率：1024*600；
2) 配置1个以太网口，1个USB Type-C，1个USB Type-A；
3) 串口类型支持：COM1：RS232，COM2：RS485/422，COM3：RS485；
4) 支持VNC功能，支持趋势、报警、历史记录等基本功能；
5) 内存范围：64-128MB；
2、上位机软件
（1）软件支持在线调试，仿真调试；
●（2）系统软件结构基于C/S、B/S模式，支持主从热备冗余，支持存储基础类型、对象模型、自定义类型数据；（投标时提供满足此项技术要求的制造商官网产品介绍截图或官方对外宣传的产品彩页或技术说明书进行佐证，否则视为不满足）
（3）系统软件集成AI智问功能，深度对接软件AI模型与主流大语言模型，聚焦软件应用全流程中的配置管理与编程开发类高频问题提供智能化解决方案。在软件配置维度，可精准定位并协助解决软件运行阶段的异常报错、组态控件部署与应用等实操性问题，降低学员在软件使用环节的技术门槛；在编程开发维度，具备全链路技术支持能力：支持多语言代码自动生成（涵盖Python、VBScript等主流编程语言）、代码智能解析（自动生成标准化注释，辅助理解陌生代码段及算法逻辑）、代码调试辅助（精准定位语法/逻辑错误并输出针对性修复方案）、代码优化建议（从性能、可读性、架构设计等维度提出迭代方案），有效提升编程开发效率与代码质量。
[bookmark: OLE_LINK15]▲（4）系统软件集成AI预测功能，支持AI数据预测与AI趋势预测。通过切换AI预测模式和配置报警属性（如报警启用、报警类型和报警限值），不仅可实现周期性预测位号的未来数据和趋势，还能预测出未来数据是否产生报警的情况并及时产出预警事件，为科学决策提供可靠依据。（投标时提供满足此项技术要求的制造商官网产品介绍截图或官方对外宣传的产品彩页或技术说明书或软件功能截图等进行佐证，否则视为不满足）
（5）系统软件具备灵活的开发环境，提供丰富的功能模块、功能实用性强，具有通信管理、数据库管理、动态和静态画面编辑、文本编辑、在线帮助、实时趋势编辑显示、历史趋势编辑显示、报警管理、事件管理、报告管理、打印等功能模块。
（6）系统软件集成了通用脚本，易于学员进行二次开发；数据库连接功能易于学员进行数据库的归档、分析管理。
（7）监测功能
1) 实时数据监测：可实时采集并展示系统各节点的核心电参数，包括但不限于电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、电能计量、设备运行状态（运行、停止、故障）等，数据展示更新周期≤1s。
2) 设备状态监测：支持对设备的运行状态实时监测，可直观展示设备故障告警，告警信息实时提示。
3) 设备远程控制：支持对系统设备进行远程启停控制，操作记录全程留存，可追溯。
（8）故障报警功能
1) 可设置区分不同等级的报警，记录报警事件；屏幕显示报警，通过醒目的文字来告知用户，报警信息的关键参数：报警设备、报警时间、故障内容等。
（9）趋势管理功能
1) 系统支持趋势组态，具备二次开发功能，监测主要设备运行数据生成实时趋势图，可用于分析参数的变化趋势。
2) 加入历史数据库的数据可在软件中自动生成历史趋势，在线查看趋势时，每条趋势可设置不同颜色用以区分，当需要进行趋势图黑白打印时，也可通过每条趋势曲线上自带特定的字母进行对应和区分。
（10）系统功能
1) 用户管理：可灵活创建并管理客户，对不同用户应可设置不同功能权限管理；不同人员可具有不同权限，保证操作的安全可靠性；不同用户在登录时需键入相应的密码。
（11）Web发布功能：支持安装Web发布组件实现Web发布，支持局域网/外网通过浏览器进行访问，实现对系统的灵活管理。如：显示设备运行电流、电压、功率等关键电气数据。
（12）移动端访问
1) 软件平台集成移动端访问开发功能，可自定义移动端访问界面；
2) 支持移动端访问，通过无线网络进行移动监控，可实时掌控设备状况，了解关键报警。
3.配套两类机器人
（1）六足电力巡检机器人
1)本体材质：铝合金或其他性能更优材料；
[bookmark: OLE_LINK16]▲2)自由度：整机≥18个自由度，单腿≥3个自由度；任意时刻≥3足着地，满足山地模式的全向防护，复杂路线规划、自动避障等应用。（投标时提供满足此项技术要求的六足电力巡检机器人制造商官网产品介绍截图或官方对外宣传的产品彩页或技术说明书进行佐证，否则视为不满足）
3)性能：最快行走速度≥1.8m/s，最大爬坡角度≥40度，运动状态下可调节站高，负载≥10KG，可搭载云台与外部集成的传感器；
4)续航：电池采用高放电倍率电芯锂电池，电池容量≥504wh，续航不低于2.5小时；
5)通讯方式：包括Ethernet、USB、type-C等通讯接口，支撑数据上传、外设拓展、物联网通讯教学实训；
6)运动控制
a. 操作系统支持Linux系统，可利用OpenGL库实现其物理仿真，支持C++编写其运动算法， 实现电力系统自动化巡检流程规划教学实训；
b. 支持QT开发程序的PC机搭载仿真软件，仿真软件能对六足机器人做运动学、动力学、步态、步频、算法和控制模拟等；
c. 执行器须采用双绝对式直流无刷伺服电机，电机可进行≥290°旋转，膝关节旋转角度≥160°；
7)故障容错能力：支持拓展单足/多足损坏仍能步态切换稳定运行，动态重心控制技术和抗干扰步态模式实时减少姿态波动，可实现自主脱困，具备强大的稳定性、抗侧翻性、抗冲击性，适用于湿滑地面、不平整地面行走任务。
8)感知系统：搭载激光雷达（水平视场≥360°，垂直视场≥59°；最小探测距离 ≤0.1m，10m 处测距精度≤2cm；支持以太网数据传输与 PTP 时间同步，兼容 ROS2 开发平台；），深度相机（双目立体视觉，深度分辨率≥1280 ×720），配置语音模组，边缘计算盒实现数据采集与运算等；配置内置温湿度、烟雾一体化传感器。可与IOT系统联动，实现任务远程下发、数据实时回传，实现场区范围移动、高位设备巡检，复杂路线规划、自动避障，电力系统批量测温、仪表读取；
9)支持自定义的运动控制算法、地形识别算法、路径规划算法等模块级接入，支持实时传感器数据、运动状态反馈、IMU、电机关节数据等数据SDK二次开发，可与IOT系统联动，实现电力系统设备状态、告警、巡检数据、人机协同运维、多机器人联动实训。
10)二次开发及售后：配有详细的用户使用手册和软件开发手册，包括操作方法、使用维修、调试等内容。可进行二次开发；配套匹配的运动控制、机器人模型、仿真软件；基础学习例程：每套至少1个。（投标时投标人提供承诺函）
（2）人形机器人
1) 站立尺寸约 1270×450×200 mm，折叠尺寸约 690 mm；整机重量≤35kg；全身共计 23 个关节（单腿 6 个、单臂 5 个、腰部 1 个）；膝关节峰值扭矩≥90N・m；单臂额定负载≥2kg；全关节中空走线、双编码器闭环控制；模拟运维人员肢体动作，倒闸操作、近距离巡检。
2) 搭载深度相机，深度分辨率≥1280 ×720，内置 6 轴 IMU 惯性测量单元（加速度计 + 陀螺仪）） + 3D 激光雷达；8 核主控处理器；集成 Wi-Fi6、蓝牙 5.2、阵列麦克风、立体声喇叭；采用 13 串快拆锂电池；柜面图像采集、语音交互、本地数据运算。
3) 标准工况连续续航≥2h ；满足单工位精细化实训时长。
4) 智能系统。本地离线部署电力具身大模型，数据本地存储不出实训室；支持语音唤醒、自然语言三遥指令（分闸 / 合闸、设备启停）；集成断路器预测性运维、电力系统潮流计算、倒闸唱票、电气五防校验、操作票审核功能、电力运维、倒闸监护、操作票编制核心实训项目。
5) 交互与联动。可独立运行，也可接入统一 IOT系统，实时回传电力系统运行状态、设备状态、告警、巡检数据、人机协同运维、多机器人联动实训。
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	进线柜
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	套
	1、柜体
(1) 柜架结构可分为装置隔室、母线隔室和电缆隔室；外壳由电镀和粉末涂料覆盖的钢板制成；骨架，隔板和安装板有电镀保护（铝/锌），免受腐蚀，确保高耐久性；
(2) 主母线系统与装置隔室完全分离，确保操作及维护人员安全；配置标准的浪涌保护；尺寸≥2200*600*800mm（高*宽*深）。
2、框架断路器
(1)抽出式带3段保护，三级。额定工作电压Ue：690 V（AC）；额定绝缘电压Ui：1000 V（AC），额定极限短路分断能力Icu：42KA，额定电流In≥630A；
(2)断路器机械及电气寿命操作次数：机械寿命（次）≥20000、电气寿命（次）≥8000；
(3)断路器具有状态输出（分合闸）和故障报警，同时指示故障原因，可手动复位；
[bookmark: OLE_LINK3]●(4)提供标准Modbus-TCP通讯接口，后期可拓展IEC 61850、Modbus RS-485、Profibus、Profinet、DeviceNet、EtherNet/IP通讯接口；（投标时提供满足此项技术要求的框架断路器制造商官网产品介绍截图或官方对外宣传的产品彩页或技术说明书进行佐证，否则视为不满足）
(5)断路器控制单元具有如下功能：
[bookmark: OLE_LINK4]●1)控制单元支持自供电模式，具备电流不平衡保护；（投标时提供满足此项技术要求的框架断路器制造商官网产品介绍截图或官方对外宣传的产品彩页或技术说明书进行佐证，否则视为不满足）
2)控制单元具有历史故障记录功能，可记录电流、脱扣信息及分闸数据、时间戳、不少于30次脱扣信息、不少于200次事件信息、机械操作次数、脱扣总数、触头磨损等信息；
3)过载保护/短路短延时保护：脱扣电流整定范围可调节，脱扣时间可调节；
4)瞬时短路保护：瞬时脱扣电流可调；
●5)用户界面：具备彩色图形触摸屏，支持中文操作界面，具有显示和测量功能；（投标时提供满足此项技术要求的制造商官网产品介绍截图或官方对外宣传的产品彩页或技术说明书进行佐证，否则视为不满足）
（3）智能电量仪表
1) 额定电压支持100 VAC～230 VAC±15%；
2) 具有电压、电流，有功电能等测量精度不低于0.5级；
3) 频率支持50~60Hz，功率消耗≤5VA；
4) 支持Modbus-RTU通讯；液晶显示；
5) 支持三相三线制和三相四线制可选功能，具有三相电压、三相电流、零序电流、总有功功率、总无功功率、总视在功率、各相的有功、无功功率、视在功率、总功率因数、各相的功率因数、系统频率、总有功电度、总无功电度、各相的有功电度和无功电度的测量与计算功能；
6) 电流电压的谐波畸变率，电压电流的基波有效值等的测量及计算功能；
（4）边缘控制器
[bookmark: OLE_LINK12]●1)控制器CPU高性能多任务处理器，CPU最短循环时间≤400μs；（投标时提供满足此项技术要求的边缘控制器制造商官网产品介绍截图或官方对外宣传的产品彩页或技术说明书进行佐证，否则视为不满足）
▲2)接口至少须配置1个Ethernet 10/100Mbit/s、1个RS232、1个USB、1个PowerLink、1个Modbus通讯口；（投标时提供满足此项技术要求的产品制造商官网产品介绍截图或官方对外宣传的产品彩页或技术说明书进行佐证，否则视为不满足）
3)提供的内存范围：128MB-512MB；
4)支持≥8路数字量输入；
5)支持基于集成可视化仿真工具创建算法及自动代码生成功能：
在主流集成可视化仿真工具中，应用图形化动态系统仿真窗口（如Simulink等同类），创建一个控制算法模型，在窗口中可调用智能控制软件集成工具箱完成模型参数设置，算法模型创建完成后支持自动生成算法代码，代码可自动导入控制器并运行；在图形化动态系统仿真窗口可开启交互接口，实现智能控制软件与算法模型的数据交互，在智能控制软件中对自动导入的代码变量赋值，其输出结果可在图形化动态系统仿真窗口中直观地展示数据变化的结果。（如有演示，请在投标时提供本功能的演示）
（5）配套附件
1)开关电源：具备短路、过载和过压保护、集成输入熔断器；具有LED状态提示；输入电压范围：100~240 V（AC），额定输出电压/电流≥5A，24V（DC）。
2)微型断路器：分断能力6 kA；脱扣特性为C、额定电流≥10 A、极数：2P；

	5 
	馈线柜
	1
	套
	1、柜体
(1) 柜架外壳为电镀和粉末涂料覆盖的钢板制成，骨架，隔板和安装板有电镀保护（铝/锌），免受腐蚀，确保高耐久性；主母线系统与馈线回路完全分离，确保操作及维护人员安全；尺寸为宽600 mm*深800 mm*高2200 mm;
(2) 含三个馈线回路，每个回路额定电流≥25A，其中，至少有一个回路须支持远程合分闸控制。
2、塑壳断路器
(1)额定电流≥25 A，额定工作电压Ue≥690 V（AC）、额定绝缘电压Ui≥800V（AC）、380V（AC）极限分断能力Icu≥36 kA；
(2)断路器支持上进线和下进线，不影响断路器的性能。具备双重绝缘结构特性；
[bookmark: OLE_LINK5]●(3)配置Modbus等同类通讯接口，后期可拓展ProfiBus-DP、DeviceNet等同类通讯接口；（投标时提供满足此项技术要求的塑壳断路器制造商官网产品介绍截图或官方对外宣传的产品彩页或技术说明书进行佐证，否则视为不满足）
(4)断路器控制单元采用电子式脱扣器，功能具有：
1) 支持过载长延时保护/短路短延时保护：电流门限值和保护时间均可调；
2) 支持短路瞬时保护：脱扣门限值可调；
3) 支持可对脱扣器进行设置和编程，例如：设置、编程电流阈值和保护功能曲线；
3、智能电量仪表
（1）额定电压支持100 VAC～230 V（AC）±15%；
（2）具有电压、电流，有功电能等测量精度不低于0.5级；
（3）频率支持50～60 Hz，功率消耗≤5 VA；
（4）支持Modbus通讯；液晶显示；
（5）支持三相三线制和三相四线制可选功能，具有三相电压、三相电流、零序电流、总有功功率、总无功功率、总视在功率、各相的有功、无功功率、视在功率、总功率因数、各相的功率因数、系统频率、总有功电度、总无功电度、各相的有功电度和无功电度的测量与计算功能；
（6）电流电压的谐波畸变率，电压电流的基波有效值等的测量及计算功能；
4、变频器
（1）额定功率≥1.5kW，额定电压：380V； 
（2）具有电机和电机电缆的短路保护功能；
（3）配置Powerlink或Modbus通讯接口；
（4）内置制动斩波器；内置安全功能，安全转矩取消（STO）；
（5）控制模式可以选择标量控制模式或者矢量控制模式；
（6）具有不同的应用宏：标准宏、3-线宏、交变宏、电动电位器宏、手/自动宏、手动/PID宏、PFC宏、控制盘PID宏、PID宏；
（7）配置标准控制盘模块，通过控制盘对变频器进行控制。对变频器各种参数进行设置。可以使用控制盘对变频器参数进行备份和还原；
5、负载三相电机：额定电压380V、功率≥1.5kW、卧式。

	6 
	站控单元
	1
	套
	（1）尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1920×1080，内存容量≥16G；硬盘容量≥256 GB；
（2）具备≥1个HDMI接口、≥2个以太网接口、≥1个RS485接口、≥2个USB接口；
[bookmark: OLE_LINK17]●（3）设备接入及存储年限：单台可接入设备数量不低于300台，历史数据存储间隔不高于5分钟；在最大设备接入数量下存储年限不低于2年；实时采样频率需可调，最高实时数据采样频率不低于1次/秒；（投标时提供满足此项技术要求的制造商官网产品介绍截图或官方对外宣传的产品彩页或技术说明书进行佐证，否则视为不满足）
（4）系统支持如下功能：
1)为配电系统运维提供全景可视化监测界面，集中展示设备运行状态、能耗效率、碳排放及告警等核心指标，可查看配电系统柜体总数并进行分类统计，查看设备总数并进行分类统计；显示高、中、低级别告警分布以及实时数据。
2)配电系统综合评分评估功能：基于断路器健康值、谐波畸变率、能效评分、负荷率等参数计算，以雷达图形式动态展示各维度性能，并实时计算系统运行综合评分值。
3)断路器健康评分评估功能：根据断路器运行实时数据结合预测性运维算法，按优、良、中、差、未知五级评估断路器健康状态，实现断路器健康寿命风险管理。
[bookmark: OLE_LINK13]▲4)具备3D配电站功能：可基于数字孪生技术根据组态配置自动生成配电柜三维模型，集成告警信息与设备状态；模型支持告警高亮：异常设备以颜色标识，点击可查看详细告警信息；模型支持交互操作：可缩放、旋转查看柜体设备布局；模型支持编辑机柜位置：可调整机柜位置跟实际现场一致。（投标时提供满足此项技术要求的制造商官网产品介绍截图或官方对外宣传的产品彩页或技术说明书进行佐证，否则视为不满足）
5)配电系统图自动生成功能：基于数字孪生技术，自动生成配电系统的单线图，支持根据现场实际情况进行调整和优化，可根据实际需求调整设备位置、连接关系及测点显示，通过系统图及其着色功能，操作人员可以直观查看配电系统的拓扑结构、设备分合闸状态及关键测点数据，便于故障定位。支持画布缩放，便于查看复杂拓扑。还支持从单线图选中的回路中跳转到3D配电站视图中。
6)能耗分析功能：须支持系统能耗数据分析，可查看今日用电量与昨日用电量并提供环比数据分析、本周用电量与上周用电量并提供环比数据分析、本月用电量与上月用电量并提供环比数据分析、本年用电量与上年用电7）量并提供环比数据分析；支持对48小时、30天、12个月用电趋势数据分析功能；支持用能设备能耗自动排序功能，实现快速定位高能耗设备；支持电能流向图查看，直观展示用能路径关系。
7)碳排放分析功能：基于能耗数据与碳排放因子，提供碳排放全生命周期管理。可查看今日碳排放量、本周碳排放量、本月碳排放量、本年碳排放量数据，并支持环比数据对比，评估减排措施成效。支持对48小时、30天、12个月碳排放趋势数据分析功能。支持设备碳排放量自动排序功能，实现快速定位碳排耗设备。
8)告警管理：提供全流程设备异常监控能力，支持实时告警触发、规则配置与历史数据聚合计算分析，确保设备和系统运行风险可追溯、可管控。实时捕获设备异常事件，分类记录告警状态（告警中/已恢复/已屏蔽），支持快速定位与处置。
▲9)支持配电系统选择性校验功能：可提供配电系统上下游回路断路器之间的选择性校验功能，为断路器保护参数的配置整定提供参考，确保上下游保护配合的合理性。（投标时提供满足此项技术要求的制造商官网产品介绍截图或官方对外宣传的产品彩页或技术说明书进行佐证，否则视为不满足）

	7 
	IOT系统
	1
	套
	1、具备选择部分、修改部分、全部在线下装功能，可以离线编程，在线修改参数，在线调试，仿真调试；
2、诊断显示：分为系统、硬件、软件等显示，系统自动进行实时诊断，可以查看诊断状态信息；
3、系统支持趋势组态，画面可以进行灵活操作；
4、支持基于集成可视化仿真工具创建算法及自动代码生成功能；
●5、可通过云服务接入真实绿色建筑实时数据（断路器、仪表等数量须≥50个），并可支撑负荷预测等人工智能教学实训与产业服务。投标人须承诺中标后提供不少于50个点位的真实或模拟建筑负荷历史数据（脱敏格式），以支撑负荷预测教学实训。（投标时提供接入真实绿色建筑数据的承诺函，否则视为不满足）

	8 
	断路器运维系统
	1
	套
	1、支持断路器电气性能测试并形成相关报告：可通过断路器电气性能测试，自动识别断路器并上载断路器数据；可手动修改输入故障测试电流，同时被测断路器执行相应的故障脱扣动作；演示中需要依次体现L/S/I三种保护的电气性能故障脱扣测试；并可导出故障测试报告；（如有演示，请在投标时提供本功能的演示）
2、支持断路器通讯和保护参数数据修改及保存；
3、支持断路器云服务调试；

	9 
	激光粒度仪
	1
	台
	1、激光粒度仪主机
(1)光学系统：反傅里叶+倾斜样品池结全光学系统
(2)探测器：总数≥90个，有前向、侧向和后向三维探测器
(3)激光器：大功率光纤偏振激光器
●(4)测试范围：0.1～1500 m
(5)重复性误差：≤1%（国家或国际标样D50偏差），准确性误差：≤1%（国家或国际标样D50偏差）；
2、湿法自动循环分散系统 
(1) 循环系统：离心泵循环系统，循环流量3000-8000 mL/分，循环池容积600 mL，带电子水位计，底部为倾斜式设计防颗粒沉积，叶片芯轴具有防颗粒聚集设计。可配微量溶剂型循环分散系统
(2) 超声波分散系统：具有“防干烧”设计，杯中无水时误开机不会损坏，功率≥50 W，频率：38 kHz
(3) 进排水系统：具有自动进水（吸水）、自动清洗、自动排水、溢出保护等功能
3、软件系统
(1) 运行环境：Win 7/Win 10（32位或64位）
(2) SOP功能：点击“自动测试”按钮，可实现全程一键式操作，自动完成光路对中、进水、消泡、背景、浓度调整、测试、保存、打印、清洗等所有功能，最快测试时间小于10 s，测试结果不受人为因素影响
(3) 报告单：可方便地转换成Word、Excel、PDF、BMP等格式，可编辑报告单，如增加用户信息等
(4) 折射率：软件中自带不低于230种样品折射率和十种介质折射率

	10 
	离心喷雾干燥机
	1
	台
	1、设备总体要求
(1) 设备为开式并流离心喷雾干燥机，适用于各类液态物料干燥制粉，粉体颗粒均匀饱满，适配科研实验及小批量生产，支持后期工艺升级。
(2) 整机材质：整机（含主机、管路、壳体、电控柜）采用2 mm厚SUS304不锈钢制作，洁净耐腐蚀
(3) 设备结构：分体式模块化设计，底部带刹车移动轮方便位移；全系管路采用快开式结构，拆装清洗便捷
2、性能参数
(1)最大纯水蒸发量≥5 kg/h
(2)最小进料量≥100 mL，满足微量实验需求
(3)雾化配置：高速电动离心雾化，配备夹套水冷和气扫双重保护，防止高温损坏、物料堵盘
●(4)离心雾化转速：0～30000 rpm/min，变频无级调速，使粉体粒径均匀、成型规整
(5)干燥方式：开式系统、热风并流干燥
(6)控温精度：采用PID恒温控制，控温精度±1℃，温控精准稳定
(7)进风温度：室温～250 ℃
(8)进料方式：可调速蠕动泵进料
(9)进风量≥100 m³/min
(10)加热器功率≥18 kW
(11)整机功率≤20 kW
(12)外形尺寸≥1.6 m×1.4 m×2.0 m
3、干燥腔体与保温系统
(1) 腔体结构：无缝夹层一体式干燥室，规格Φ≥840 mm×1300 mm 
(2) 保温配置：内置50 mm玻璃纤维保温棉，节能降耗
(3) 内壁工艺：腔体镜面抛光处理，防粉体挂壁、堆积，保障物料纯度与回收率
(4) 安全监测：搭载塔内实时压力监测功能，支持超压预警，运行安全可控
(5) 观察配置：Φ100 mm观察窗及LED探照灯，可实时观测设备内部工况
4、热风干燥系统
(1) 热风分配：搭载先进涡壳及热风分配技术，风场分布均匀，避免物料干燥不均、飞料反顶问题
(2) 加热系统：大功率电加热器，配合智能PID调控，保证温度稳定无波动
5、收料防堵系统
(1) 收料方式：采用塔底和旋风分离器两点收料模式，提升粉体回收率，减少物料损耗
(2) 防堵下料：干燥锥体配备多组振动锤震击辅助下料，防止细粉粘连堵料
6、智能控制系统
(1)控制配置：工业PLC+7寸触摸屏一键集成控制
(2)控制功能：全覆盖控制进排风温度、变频、进料泵、探照灯，支持数据记录、故障报警、过载保护、压力实时显示，参数可追溯
(3)电气配置：所选用电气元件需符合国家标准，其性能与质量须满足设备整体运行要求。
(4)人机设计：管路、控制部件采用人体工程学设计，快捷插拔，操作维护便捷
▲7、研发拓展配置升级预留：设备原生预留气流雾化兼容接口，无需改造机身，可后期升级超细粉末制备工艺，满足多工艺对比研发需求。

	新能源装备技术实训室（交直流微网工程实训室）建设
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	风力发电机组
	1
	台
	1、风机应采用垂直轴风力发电机，主要由风力发电机组、塔筒、风机卸荷装置、并网变流器、检测仪表及监测系统等设备组成。
2、额定功率≥2 kW。
3、启动风速≥2.5 m/s，额定风速≥12 m/s、保护风速≤45 m/s。
4、并网变流器：输入220 VAC/10 A；输出220 VAC/50 HZ/≥2 kW；
5、监测系统：触摸显示屏可操作显示：风机母线电压、输入电压、输入电流、逆变电压、电流、功率、发电量以及相关曲线等）；
6、配备≥2个防水（IP等级≥66）高清（分辨率≥1080P、30米红外）的PoE供电摄像头监控及不少于500 G硬盘存储，监控风力发电机组的实时画面。
7、配套教学实训项目应包含以下内容。
（1）监控软件的编程显示
（2）风力发电机组成与安装
（3）风机控制器安装与接线
（4）并网风力发电系统的组成与运维
（5）风力发电机发电原理与特性曲线
（6）风力发电运维仿真实训：风电发电机定子故障处理、风电机组机械部分故障处理、风电机组雷击损坏、风电机组起火故障处理、电/机械制动装置故障处理、发电机转子故障处理、发电机风扇故障处理、风机机组发生主开关故障跳闸处理、测风仪、风向标故障处理、偏航系统故障处理、变桨系统故障处理、机舱本体的故障处理、风电机组冰害事故处理、场用变压器内部故障处理、场用母线部分故障处理、升压变电站故障处理、齿轮箱故障处理。以上内容可通过系统自动打分，统计成绩。（如有演示，请在投标时提供本功能的演示）
（7）软件授权节点数≥55节点。

	2 
	光伏
	20
	块
	1、光伏发电设施及其并网实训系统，应遵循工业应用标准，由光伏组件、组件支架、并网逆变器、开关器件、检测仪表、触摸屏监测系统及配电柜体等部分组成。光伏组件方阵将太阳能转化为电能，经光伏并网逆变器把直流电转换为与电网频率、幅值、相位同步的交流电，并入低压电网并网供电。
2、室外发电光伏系统，总功率≥16 kW的单晶双玻光伏发电模块1套（室外发电），配套防腐支撑系统和配重块；单片光伏板最高功率Pmax（Wp）≥530 W；正面光电转换效率≥18%，允许功率偏差±2.0%，工作温度-40℃~85℃，铝合金边框。光伏板数量根据总功率反算。
3.室内教学光伏安装认知实训设备5块（最高功率Wp≥80 W且≤100 W的单晶3块和多晶2块，工具含支架连接件、拐角件、调节件、剥线钳、压线钳、专用拆装工具、万用表、螺丝刀、扳手、斜口钳、绝缘手套，辅材含接线端子（导轨式接线端子、分线端子）、光伏专用连接器（公头、母头，实训插拔、压接实操、冷压端子（管型、叉形、圆形裸端子）、端子短接片、接地端子等）；
4、配备≥2个防水（IP等级≥66）高清（分辨率≥1080P、30 米红外）的PoE供电摄像头监控及不少于500G硬盘存储，监控所有光伏组件的实时画面。
5.配套教学实训项目应包含以下内容：
（1）光伏组态监控与编程显示；
（2）光伏控制器安装；
（3）光伏特性I-V曲线分析；（投标时提供包含该内容的实训指导书（或指导手册）目录）
（4）组件串并联输出测试；
（5）逆变器安装、调试及检修。

	3 
	支架
	1
	套
	1、组件支架为钢构件，防腐采用热浸镀锌（符合GB/T13912-2020标准），支架、连接板及拉条均热浸镀处理，倾斜角可根据实际纬度调整。
2、光伏支架连接螺栓（含螺母、垫圈）应采用热浸镀锌防腐螺栓，性能等级不低于8.8级，镀锌层质量与厚度符合GB/T13912-2020及电力行业标准DL/T284-2021要求，严禁使用普通发黑/电镀锌螺栓。
3、与室外光伏发电组配套。

	4 
	FCS柔性双向变换器柜
	1
	台
	1、柜内含隔离变压器，交直流柔性双向变换器柜可为电网与直流母线之间提供接口，可通过实时检测直流母线电压，自动实现恒压整流和限压放电，以保持直流母线电压恒定。
2、直流侧电气参数：额定功率≥50kW，电压范围：500~880V DC，最大直流电流≥90 A，额定电压750V DC；交流侧带电气参数：额定功率≥50 kW，额定电网电压400 V AC, 允许电网电压：310 V-450 V AC；额定频率50Hz。
▲3、可控制直流配网与交流配网之间能量的双向流动，从正常运行方式转换到逆变应急运行方式和从逆变应急运行方式供电转换到正常运行方式响应时间≤10 ms。
4、最大过载率，设备在额定电压下运行电流≥1.1倍额定电流，连续运行时间≥1min后恢复至额定电流运行，设备能正常运行，各部件不应出现故障。
●5、交直流柔性双向变换器运行模式，须支持稳压模式、P/Q模式、V/F模式；（投标时提供满足此项技术要求的制造商官网产品介绍截图，或官方对外宣传的产品彩页或检测报告等进行佐证，否则视为不满足）
6、并入交流低压母线时当接入点频率低于49.5Hz，且设备处于恒功率运行模式时，设备应停止从并网点吸收有功功率；当接入点频率或高于50.2Hz时，且设备处于恒功率运行模式时，设备应停止向电网送入功率。
7、支持用户权限管理。
8、配置液晶触摸屏≥10寸，电源、运行、故障状态指示灯，设置有紧急停机按钮，在突发情况下快速关闭变换器。
9、通过触摸屏可控制设备启动停止、显示实时运行数据、显示故障信息、调整运行参数、查看历史数据。
10、直观显示能量流动的状态以及当前直流电压、直流电流、交流电压、交流电流等信息；实时信息显示包含功率曲线、实时功率、总充电量、总放电量、工作模式、工作状态等信息。
11、设备具备电网过/欠压和过/欠频保护；直流过/欠压、过流保护；储能电池过/欠压、过流、极性反接保护；交流过流保护；模块过温保护；环境过温保护；相位异常保护等功能。

	5 
	并网柜
	1
	台
	1、额定工作电压： 400 V AC，额定绝缘电压：800 V。
2、隔离开关额定电压380 V AC /415 V AC，额定冲击耐受电压≥4kV，额定电流≥200 A。
3、断路器型式：塑壳断路器，固定式，额定电压：AC400 V，额定绝缘电压：800 V；额定冲击耐受电压：8 kV，额定极限短路分断能力：36 kA，额定运行短路分断能力：36 kA，电气寿命≥8000次，机械寿命≥25000次；额定电流≥200 A。
4、电流互感器额定电流≥200A，精度：0.5级，二次电流：0-5A。
5、参考尺寸≥500 mm*700 mm*1800 mm。

	6 
	防逆流装置
	1
	台
	1、应实现防逆流功能，在系统的电网侧需要安装电流互感设备，用以监测系统的实时功率、电流的大小和方向；当检测到有“逆流”时，逆变器会动态调节输出功率，直至反向输出电流为0，以此实现防逆流。
2、支持统一的硬件设计和完善的保护功能:装置硬件包括电源模块、CPU模块、开入开出模块、控制回路模块、模拟量采集、通讯模块等采用模块化设计。
3、响应时间≤200 ms。
4、回路数≥2个。
5、检测精度≥0.5级。

	7 
	汇流箱
	1
	台
	1、可提供光电池电流测量、监测光电池阵列中电池板运行状态、电池电压、汇流总功率、支路功率、直流断路器状态采集。
2、配备穿孔式汇流采集装置，测量精度：光伏电池测量0.5级，允许误差为 ±0.5% 量程（FS）、外部模拟量0.2级，允许误差为 ±0.2% 量程（FS），反应时间≤1 s。
3、配备输出保护配置、防雷保护配置、防护等级满足户外长期运行、防水防尘的标准。
4、配套教学实训任务：支持汇流箱装调实训，包括元器件安装、标识标志设置、整机调试；支持通讯装调实训，包括监控模块安装。（投标时提供包含该内容的实训指导书（或指导手册）目录）

	8 
	光伏变换器
	1
	台
	1、应具备MPPT功能，针对太阳能电池板发电特性，模块内部可自动调节跟踪前端光伏电池板最大功率，实时实现光伏板最大功率输出电能。
2、额定电压：600 V，输入电压范围：140 V-1000 V；
3、额定输出电压：750 V；
4、最大额定交流输出功率≥20 kW。
5、功率方向：单向。
6、支持Modbus或同类通讯协议。
7、含过流/过压/接地等保护。
8、单模块应为抽屉式安装，输入输出均通过安装接插件，无需直接连接电缆。
9、带触摸屏液晶显示，可实时显示时间、输入电压电流、输出电压电流、变换器温度、机箱温度等数据。
10、配套实训：光伏组件输出电流I和输出电压V的I-V特性曲线测试，可自动采集计算光伏组件的核心电性能参数，适合光伏组件电气参数的教学、质检实训等场景。
11、支持故障记录与查询功能。

	9 
	直流主动安全监控保护装置
	1
	台
	1、可实现对整个直流系统的绝缘阻抗监视和测量，并在绝缘阻抗低于设定值时实现和接地选线断路器的联动，能实现对故障支路的选择（告警和跳闸）。
2、母线电压检测范围：0～1000 VDC，母线电压检测误差≤±0.5%；极地电压检测范围：0～1200 VDC，极地电压检测误差≤±0.5%。
3、具有触摸液晶屏显示功能。
4、可查看母线电压、极地电压、极地电阻、交流窜入电压等实时数据，判断系统绝缘状况。
●5、告警类别：母线过压/欠压、电压不平衡、交流窜入预警/告警、绝缘下降预警/告警、绝缘同步下降、自检故障退出等。（投标时提供满足此项技术要求的部件制造商官网产品介绍截图，或官方对外宣传的产品彩页或检测报告等进行佐证，否则视为不满足）
▲6、装置可支持以下参数定值设置：母线过压/欠压、不平衡电压、交流窜入负电压预警值告警值、正极/母线电压变化率、绝缘下降预警告警值、接地电阻告警值、保护动作电阻值、自检故障退出。（投标时提供满足此项技术要求的产品制造商官网产品介绍截图或官方对外宣传的产品彩页或技术说明书进行佐证，否则视为不满足）
7、具有齐全的事件记录和告警记录功能，可通过触摸屏查看相关信息。
8、故障线路关断时间≤30ms。

	10 
	控制电源模块
	4
	台
	1、交流输入电压：380V AC。
2、额定输出功率≥7.5 kW。
3、额定输出电流≥25 A。
4、直流输出电压范围：50-300 V DC。
5、直流输出稳压精度：±1%。
6、直流输出稳流精度：±1%。
7、通信功能：支持通信。

	11 
	本地监控软件及保护
	1
	套
	1、系统监测：能直观展示能源回路系统图，各设备运行状态监测，运行数据存储和统计可查看系统总能耗、总碳排放量、今日能耗和今日碳排放量数据，分析计算上网、下网、光伏发电、风力发电、储能充放电、直流负荷总功率和累计电量，实现能量优化管理的功能。
2.、光伏及风力发电监控：对太阳能光伏发电的实时运行信息、报警信息进行全面监视，并对光伏发电进行多方面的统计和分析。应能显示光伏系统的当前发电总功率、日总发电量、累计总发电量、以及每天发电功率曲线图。
对风力发电机组的实时运行信息、报警信息进行全面监视，并显示风力发电的当前发电总功率、日总发电量、累计总发电量，以及每天发电功率曲线图。同时监测风速、风向、环境温度等气象参数，支持历史数据查询与统计分析。
3、储能系统监控：可查看储能变换器高压侧电压电流、低压侧电压电流数据，储能充放电实时功率曲线；对储能电池单元的运行状态、实时运行电气数据信息（总电压电流、单体最高电压、单体最低电压、单体最高温度、单体最低温度、最大允许充放电功率、最大允许充放电电流、累计充放电电量、电池SOC和SOH数据）、报警信息进行全面监视，并对储能进行多方面的数据统计分析查看运行数据、储能电池健康寿命数据报表。
4、负荷监控：对直流系统内部负荷进行监视和数据报表统计，为直流配电系统功率平衡分析控制等提供依据。
5、数据采集与监测
(1)模拟量采集，包括直流配电系统各点电压、电流、电量等模拟量的采集。
(2)状态量采集，包括主回路和辅助回路开关状态、故障信号、保护动作信号等状态量的采集。
(3)其它数据采集，包括对特定的电网电能质量数据的采集以及并网设备电源运行状态数据。
(4)需提供数据采集与监测二次开发权限，并提供程序源代码。
6、主控台：监控主机1台；主控台主机配置要求：
处理器：核心性能、运算能力达到十三代 i7 级别及以上，主板：搭载 B660 等级或更高规格芯片组；显卡：集成显卡；内存：支持双通道内存，≥16G DDR4；硬盘：配置1Tb M.2 PCIe Gen4 SSD固态硬盘；机箱：前置电源开关，≤8 L机箱；电源：采用要求电源额定≥250 W；显示器:与主机同品牌≥23.8英寸宽屏液晶显示器，分辨率≥1920×1080。主机配套实训云桌面管理平台，支持C/S与B/S混合架构管理和国内外主流操作系统如统信、麒麟、Windows等

	12 
	光伏接入柜
	1
	台
	1、柜体框架及柜门采用敷铝锌钢板(厚度≥2.0 mm)，室内柜体外壳防护等级不低于IP30。
2、参考尺寸≥500*700*1800 mm（宽*深*高）
3、需配置2路≥100A回路，用于光伏接入与输出，开关采用直流专用断路器，额定工作电压≥750V DC，额定绝缘电压≥1000V ，额定冲击耐受电压≥8kV。
4、二次电源开关：产品符合标准GB/T 7251.2，分断能力6kA；脱扣特性为C、额定电流≥6A、极数：2P。
5、配置标准浪涌保护装置。

	13 
	储能变换器
	1
	台
	1、实现储能锂电池组、超级电容器组的充/放电管理。
2、模块为抽屉式安装，输入输出均通过安装接插件，无需直接连接电缆。
3、高压侧：输入电压范围：650 V～800 V，额定功率50 kW，额定电压750V，额定电流67A。
4、低压侧：输入电压范围：450 V～680 V，额定功率50 kW，额定电压550V，额定电流91A。
5、模块带有液晶显示，可实时显示各项运行数据（高低压侧电压电流、温度），实时故障数据，历史故障数据。
6、运行模式：手动升压模式、手动降压模式和自动模式。
7、具备欠压保护、过压保护功能。
8、高低压侧电压、电流均可设定。
9、支持Modbus或同类通讯协议，波特率不低于9600

	14 
	协调控制器
	1
	台
	1、工作电源：24 V DC。
2、稳态功耗＜20 W。
3、对时功能：网络对时，支持Modbus或同类通讯协议 ，支持自动模式、功率控制模式。
4、控制策略调节：系统支持功率控制、削峰填谷、经济运行三种不同的策略模式，用户可根据现场运行实际情况选择控制策略，通过控制储能SOC充放值、充放电功率优化系统能源管理。

	15 
	时钟同步装置
	1
	套
	1、液晶显示，支持产生IRIG-B（DC）时间码。
2、输入信号：支持1路GPS/北斗信号，定时精度≤30 ns，采用双模陶瓷通用天线。
3、输出信号：支持1路IRIG-B(DC）。

	16 
	储能变换器柜
	1
	台
	1、柜体框架及柜门采用敷铝锌钢板(厚度≥2.0 mm)制作，并用插片、插件、专用联角器通过专用螺栓紧固连接而成，表面采用喷塑处理，喷层厚度大于50um。
2、整个柜体结构应具有较高的机械、电气强度。
3、室内柜体外壳防护等级不低于IP30。
5、尺寸≥500*700*1800 mm（宽*深*高）。
6、储能电池接入与输出回路开关采用直流专用断路器，开关采用直流专用断路器，额定工作电压≥750V DC，额定绝缘电压≥1000 V ，额定冲击耐受电压≥8 kV。
7、储能电池接入与输出回路配置直流电能监测，采用50 A/75 mV分流器采样信号，测量直流电压、电流、功率、电能，支持数据上传功能。
8、配置霍尔传感器，原边额定输入电流≥200 A，线性度＜0.1%FS。

	17 
	750/220变换器
	2
	台
	1、实现高效率、高功率密度、超宽恒功率“直-直”变换功能，实现直流配电系统不同电压等级间的互联。
2、输入电压范围：200～850 VDC。
▲3、输出调压范围：50～1000 VDC。（投标时提供满足此项技术要求的部件制造商官网产品介绍截图或官方对外宣传的产品彩页或技术说明书进行佐证，否则视为不满足）
4、通讯协议：支持CAN总线或同类通讯协议。
5、输出电压可设定。
6、具备完善的保护功能：输入过、欠压保护、输入过流保护、输出过压保护、限流保护、输入防反接、输出防倒灌、环境温度检测与保护。
7、额定功率≥22 kW。
8、效率≥95%。

	18 
	集中式综合线路保护
	1
	台
	1、人机界面采用≥7寸彩色液晶屏和触摸按键，3个指示灯实时指明单元运行状态，通过触摸屏可查看各线路支路电流、剩余电流、母线电压、开关状态。
2、支持≥5 回路直流方向电流速断保护功能，保护动作值、动作时限可整定范围。
3、支持≥5 回路漏电保护功能。保护动作值、动作时限可整定范围。
4、支持≥5 回路复压过流保护功能。保护动作值、动作时限可整定范围。
5、支持过压欠压保护功能。保护动作值、动作时限可整定范围。
6、装置支持记录查询功能，可查询历史事件记录和检修记录，最多存储100条记录；
7、须支持Modbus或同类通讯协议。

	19 
	馈出柜
	1
	台
	1、柜体框架及柜门采用敷铝锌钢板(厚度≥2.0mm)制作，室内柜体外壳防护等级不低于IP30，颜色电气灰。
2、尺寸≥500*700*1800 mm（宽*深*高）
3、需配置3路≥20A馈线输出电压，断路器提供状态信号反馈，配置标准浪涌保护装置。

	20 
	电池
	1
	组
	1、系统额定电压≥512 V，系统额定容量≥50Ah±2%，系统额定能量≥28 kWh±2% 。
2、内部单体电池采用磷酸铁锂，外壳采用镀镍钢，电芯标称电压≥3.2V。
3、电池组装配置高性能的电池管理系统BMS，BMS须具备过放、过充、过载、短路等保护功能，保证电池组的安全。
4、配置温度调节系统，户外柜内部温度控制在5℃±5℃～30℃±5℃。
5、储能柜尺寸≥500*700*1800 mm（宽*深*高）和柜内环境管理系统包括冷风系统、消防系统、配电系统。具有隔热恒温、具有防雨、防霉、防尘、防风沙、防盗等安防措施，配置烟雾传感器、温度传感器、水浸感应器、灭火器、防雷器等必不可少的安全设备，烟雾传感器和温度传感器和系统的控制开关形成电气连锁，一旦检测到环境参数超出合理范围、灭火器启动、雷击报警等，立即切断正在运行的电池成套设备，并进行声光报警，同时通过电池管理系统将数据上传远程监控平台，进行远程报警监测。
7、配套教学实训教学系统
（1）锂电池生产虚拟仿真系统：以三维交互仿真技术模拟锂电池生产运行全过程。学生可在虚拟场景中漫游与交互操作，并支持漫游交互、资料查阅、考核评分、报告生成。涵盖电极材料制备、电池组装、设备操作、全流程工艺及控制系统核心实训模块；（如有演示，请在投标时提供本功能的演示）
（2）锂电池生产虚拟仿真系统软件授权节点数≥55节点；
（3）BMS管理实训工具包（含配套软件）：配置磷酸铁锂电池，单电芯 3.2V，≥12AH共 16 节电芯串联电池组，学生可通过安全实验导线连接，满足 BMS 接线测试需求；主控模块采用 MCU 控制、集成电源管理、电压电流采集、输出控制、绝缘检测功能，配备隔离 CAN通讯及程序烧写接口；从控模块采用MCU控制，由2个从控模块串联组成，单模块管理8串电芯，集成电源管理、电芯电压与温度检测、均衡管理，搭载隔离通讯及程序烧写接口；直流电源60V5A可调，支持恒压、恒流、恒功率输出，学生可模拟电池充电实验；可编程直流电池负载支持多模式电池放电测试，模拟电池组放电，用于教学验证BMS检测与保护功能。

	21 
	配电保护柜
	1
	台
	1、柜体框架及柜门采用敷铝锌钢板(厚度≥2.0mm)制作，室内柜体外壳防护等级不低于IP30。
2、尺寸≥500*700*1800mm（宽*深*高）
3、配置开关电源具有LED状态提示；输入电压范围：100-240 V（AC），额定输出电压/电流≥5A，24 V（DC）。
4、需配置2路≥100A、2路≥20A输出回路，各回路具备直流电能监测，采用50 A/75 mV分流器采样信号，测量直流电压、电流、功率、电能，支持数据上传功能。

	22 
	测控柜
	1
	台
	1、控制器CPU性能采用高性能多任务处理器，CPU最短循环时间≤400μs。
2、接口至少须配置1个Ethernet 10/100Mbit/s、1个RS232、1个USB、1个工业实时以太网通讯口（支持数据传输，性能不低于PowerLink协议标准）、1个Modbus或同类通讯口。
3、可支撑微网控制与数据传输。
4、提供内存，范围128 MB-512 MB。

	23 
	光伏气象站
	1
	套
	1、可采集气象数据≥10种,如：环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、倾斜总辐射、水平总辐射、直接辐射、散射辐射、背板温度等多种监测数据并传到室内监控平台。
2、工作电源采用光伏板供电，并配备单独储能电池，电池供电不足时能切换到电网供电，保证气象监测功能正常。
3、采集的气象数据可预测发电量用于分析
4、配置室外防水箱防护供电电池组。

	24 
	机房用空调
	1
	套
	采用直流供电，最大输入功率：5.54kW，最大输入电流：25.2A，待机功率：3W，循环风量≥1300 m3/h，额定电压：220 V AC/DC，能效：二级及以上。
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	液晶拼接屏
	1
	套
	1、由9块尺寸≥55 寸液晶屏拼成，拼接方式为3*3，墙面安装。金属边框包边。
2、物理拼缝≤4.5 mm，单屏清晰度≥1920*1080，面板亮度≥450nits。
3、对比度≥4000:1(静态)。
4、拼接处理器配置≥9路HDMI或DVI输入输出。
5、配置高清数字信号线、控制线、电源板、转换器等。
6、支持单画面和多画面显示模式，可与测控柜进行数据互联互通，实现新能源微网运行画面与数据显示。
7、配套教学实训应包含以下内容
（1）新能源配网设计与验证仿真要求，需支持负荷计算、短路电流计算、电缆的选型计算、保护设备选型、温升计算等功能；（如有演示，请在投标时提供本功能的演示）。
（2）软件授权节点数≥55节点。
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	安装调试与辅材
	1
	套
	1、施工范围
为本项目所采购货物提供现场就位安装、设备固定、强弱电布线、管线敷设、接地处理、网络连通调试、基础施工、挡土墙加固、环境清理等全部材料及配套服务，确保设备正常通电、运行、验收合格。
2、工作内容
（1）设备到货后的搬运、就位、安装、固定、调试；
（2）所需电源线、网线、线管、线槽、辅料、辅材等全部材料采购与施工；
（3）现场基础修整、地面 / 墙面简易处理、设备稳固施工；
（4）强弱电布线、接地、防雷、绝缘处理，符合校园安全规范；
（5）成交后提供详细施工方案，经采购人审核后方可实施；
（6）完工清场、垃圾清运；
（7）配合采购人完成验收、资产入库、调试交付。
3、技术与质量要求
（1）施工符合国家现行施工规范、采购人的安全管理规定、电气安全、电力工程标准；
（2）材料符合国标，无假冒伪劣产品；
（3）施工安全、文明，不破坏校园现有设施；
（4）确保设备通电正常、功能完整、满足使用要求；
（5）基础混凝土强度等级≥C30、接地电阻≤4Ω。
4、本项报价包含人工、材料、机械、辅料、运输、清运、管理费、税金等全部费用；
5、服务周期：与设备供货、安装调试同步完成，具体以采购人要求为准。
6、服务要求
(1)供应商须具备设备安装、布线、调试的专业技术与服务能力；
(2)项目实施期间须安排持证电工负责现场电气接线与布线作业；
(3)施工人员须具备相应设备安装经验，服从采购人现场管理；
(4)施工过程须遵守采购人安全、用电、消防管理规定。
(5)风力发电机组和储能柜基础、挡土墙加固必须满足以下要求：
项目签订合同后，5天内中标人需配合采购人完成地勘勘查并取得符合国家标准的地勘报告，报告需要满足如下要求：对场地进行地勘的勘察范围须涵盖风机基础、储能柜基础及挡土墙周边区域≥20 m，勘探点间距≤20 m，深度≥基础底面以下5 m，内容包括地层分布、各层物理力学性质（如承载力特征值、内摩擦角、粘聚力等）、地下水埋深及土体渗入湖水的水质情况（流土空洞、腐蚀等）、不良地质作用（沉降、滑坡、塌陷等）。需在5天内提供现场就位安装、设备固定、强弱电布线、管线敷设、接地处理、网络连通调试、基础施工、挡土墙加固等内容的施工图纸，并于50天内完成所有货物的供货以及配套场地的安装及施工。

	二、商务要求

	交货时间及地点
	1.交付使用时间：自合同签订之日起50天交付并安装验收完毕。
2.交货地点：广西机电职业技术学院指定地点，保管工作由中标人自行负责。
3.交货方式：现场交货。

	质保期及售后服务要求
	投标人提供的以下售后服务产生的费用均包含在投标报价中，采购人不 再就此费用另行支付：
1.保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修期最短不得少于 3年(保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行)。保修期内上门维修、更换零部件，并提供终身维修服务。
2.供应商负责送货上门，必须由生产厂家工程师负责按采购人要求安装调试，负责技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能，并提供远程技术支持。
3.负责保修期内接到报障电话在4小时内做出反馈，需现场处理的，72小时内派遣工程师到现场进行处理。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意；若产品自带软件的，则须提供保修期内升级服务；其余按厂家质保执行。

	付款方式
	供货达到合同金额50%，采购人凭到货签收单向中标人支付合同金额40%的进度款；验收合格后10个工作日内采购人向中标人支付合同全部余款。中标人须在采购人每次付款前，按付款金额提供增值税专用发票给采购人。每次采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税专用发票，采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。

	履约保证金
	1.履约保证金金额：按中标金额的2%交纳。
2.履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式提交。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入广西机电职业技术学院账户，账户名称：广西机电职业技术学院；开户行：建设银行南宁分行大学路支行；银行账号：4500 1604 8510 5050 3961。如中标人采用保函形式缴纳履约保证金的，该保函需载明：(1)见索即付；(2)收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额。（中标人应以银行转账或其他能切实发挥履约担保作用的方式提供履约保证金)。
3.中标人须在签订合同之前按照本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入采购人账户，否则不予签订合同。项目竣工验收合格后一年退付(无息)。由中标人向采购人提供《采购项目合同验收书》、《采购项目履约保证金退付意见书》,采购人在收到合格材料后，根据中标人相关违约扣款后的实际数额在5个工作日内办理退还手续(不计利息)。
4.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知广西机电职业技术学院，否则由此产生 的后果由中标人自负。

	包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。
2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，供应商应当执行。
4.产品(含包装)运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由供应商自行承担。

	保险
	若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。

	














验收标准
	1.质量标准：本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与上述标准、规范不一致的，或高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是原装正品、全新完好无破损、符合国家有关质量标准及制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
2.产品到货后，采购人现场根据谈判文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验(含测试或试运行),核验不合格的，终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门，由此造成采购人经济损失的由供应商负责承担全部赔偿责任并向采购人支付合同金额的30%违约赔偿金。
3.设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。
4.验收时，发生争议时采购人有权邀请国家认可的第三方检测计量单位到现场进行校准，并出具校准报告，所涉及的相关费用由供应商承担 (投标人自行将费用综合考虑进入投标报价中),采购人不再另行支付。校准不合格的，采购人不予验收。
5.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的第三方质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由中标人承担。
6.为确保产品质量和售后服务水平，中标人在供货时，须针对所供的断路器、接触器、电量仪表、边缘控制器等主要电气设备，向采购人提供书面售后服务承诺，承诺其售后服务标准不低于设备制造商的通用质保标准。若中标人未能提供符合要求的售后服务承诺函，采购人有权不予验收。
7.新能源装备技术实训室（交直流微网工程实训室）建设的设备需满足不少于55名学生同时开展理实一体化教学，采用 “虚拟仿真全员实训+实物设备分组实操”模式，实物设备满足班级分组轮换实训，包括全套实训指导书（或指导手册）目录，智能实训评分系统,设备操作教学视频，软件满足不少于55节点。
8.符合《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》和《广西机电职业技术学院验收标准院采购项目验收管理办法》。

	知识产权
	供应商保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料 是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。

	演示要求
	1.演示的内容及要求：详见采购需求中的具体内容。请结合本项目需求要求提前做好演示内容以及演示设备的调试准备，并提供演示。
2.演示时间：提交投标文件截止时间后，具体时间另行通知。
3.演示地点：“广西政府采购云平台”，通过视频会议进行演示。
4.演示时长要求：每家投标人线上演示时间均不超过30分钟。

	其他要求
	▲1. 为方便教学和达到最优性能要求，须保证硬件设备的兼容性，避免教学过程中因硬件设备不匹配导致功能受限：主要核心部件包括框架断路器、塑壳断路器、智能电量仪表、边缘控制器，须为同一品牌或同一集团旗下产品。(投标人须在投标文件中提供以上部件的制造商品牌、型号及产品彩页予以佐证，否则视为不满足)
2.本项目不提供现场图纸，拟参与投标的供应商如有需要可现场踏勘。拟参与投标的供应商可在2026年9月16日上午9点-10点前往广西机电职业技术学院明理楼现场踏勘，联系人：傅老师，15077230251。拟参与投标的供应商由于未参加现场踏勘造成的一切后果由供应商自行承担。现场踏勘所产生的一切费用由供应商自行负责。
3.中标人出具的设备安装和施工方案，经采购人确认后方可实施。


[bookmark: _Toc19686831]
第三章  投标人须知
[bookmark: _Toc254970667][bookmark: _Toc254970526]投标人须知前附表
	序号
	内容、要求

	1 
	采购项目名称：新能源装备紧缺人才培育基地及新能源装备技术实训室（交直流微网工程实训室）建设项目（重）采购
项目编号：GXZC2026-G1-003012-GXZJ

	2 
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按投标人须知第九条规定的（货物类）标准下浮20%采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向采购代理机构支付。

	3 
	投标保证金（人民币）：详见本项目公开招标公告。
投标保证金必须根据招标公告的要求进行缴纳，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

	4 
	现场踏勘：详见《第二章  招标项目采购需求》。

	5 
	演示时间及地点：详见采购需求。

	6 
	答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应以书面形式要求采购人或者本公司作出书面答疑、澄清；
询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本公司提出书面询问、质疑。
答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本公司将以书面形式送达所有已报名的投标人；本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

	7 
	投标文件形式：投标人应准备电子投标文件。
电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	8 
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。

	9 
	投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	10 
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

	11 
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	12 
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标），投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。
“电子加密投标文件”的上传、提交：
a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	13 
	电子加密投标文件的解密：
开标后，采购代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	14 
	提交投标文件截止时间、开标时间和地点：详见本项目公开招标公告。

	15 
	评标方法：综合评分法。

	16 
	中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于财政部门指定的政府采购信息发布媒体。

	17 
	采购资金来源：财政性资金。

	18 
	付款方式：见招标项目采购需求。

	19 
	投标文件有效期： 60天。

	20 
	本招标文件解释权属广西中吉银工程项目管理有限公司。







投标人须知正文
[bookmark: _Toc254970527][bookmark: _Toc254970668]一、总  则
（一）适用范围
[bookmark: _Toc254970528][bookmark: _Toc254970669]本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。
2. “采购代理机构”系指广西中吉银工程项目管理有限公司（以下简称“本公司”）。
3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
[bookmark: _Toc254970529][bookmark: _Toc254970670]8.“▲”系指实质性要求条款。
9. “允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。
（三）招标方式
[bookmark: _Toc254970530][bookmark: _Toc254970671]公开招标方式。
（四）投标委托
[bookmark: _Toc254970531][bookmark: _Toc254970672]如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。
（五）投标费用
投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。
（六）联合体投标
本项目明确不接受联合体形式投标，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。
（七）转包与分包
1.本项目不允许转包。
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]2.本项目不可以分包。
[bookmark: _Toc254970674][bookmark: _Toc254970533]（八）特别说明：
▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。
（九）询问、质疑和投诉
1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
[bookmark: _Toc254970675][bookmark: _Toc254970534]3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。
4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法根据中标候选人推荐原则另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
①质疑联系部门及电话为：广西中吉银工程项目管理有限公司            0771-3120820                  
通讯地址：南宁市青秀区民族大道159号凤岭·新新家园A区2栋15层
②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    0771-5331544
通讯地址：广西南宁市桃源路69号

二、招标文件
（一）招标文件的构成
1.公开招标公告；
2.招标项目采购需求
3.投标人须知；
4.评标方法及评分标准；
5.政府采购合同主要条款；
6.投标文件格式。
（二）投标人的风险
1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。
（三）招标文件的澄清与修改
1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。
2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
3. 招标文件的澄清、答复、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改、补充招标文件。
4. 采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。
[bookmark: _Toc254970535][bookmark: _Toc254970676]
[bookmark: _Toc254970677][bookmark: _Toc254970536]三、投标文件的编制
（一）投标文件的组成（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）
投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。（扫描件或其他电子文件）
1.资格文件：
（1）有效的主体资格证明文件；
    投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）
（2）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
    （4）财务状况报告（2024年或2025年财务报表复印件）或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，只需提供投标文件提交截止时间前一个月的财务状况报告（表）或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止时间不超过一年）（必须提供）
（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）
注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)
查询截止时间：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
（7）投标人直接控股、管理关系信息表 (格式见第六章)；（必须提供，否则作无效投标处理）
（8)投标人参加本项目无围标串标行为的承诺； (格式见第六章)（必须提供，否则作无效投标处理）
（9）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，必须提供）
2.商务技术文件：
2.1商务文件：
（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）
（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）
（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；联合体投标时，还必须提供《联合协议》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；
（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见附件)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）； 
（5）产品销售许可证复印件；
（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；
（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）
（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)
可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  
（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；
（11）其他特殊资质证书；
（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；
（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（16）投标人情况介绍。
（17）投标人认为需要提供的其他材料。
（18）本国产品适用政府采购政策相关资料（格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件：
（1）技术响应表；（必须提供）
（2）设备配置清单（均不含报价，必须提供）；
（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）
（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；
（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
（7）投标人认为需要提供的其他材料；
（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
3.报价文件：
（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）
（4）开标一览表（格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合协议》（必须提供）
▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。
[bookmark: _Toc254970537][bookmark: _Toc254970678]    （二）投标文件的语言及计量
    ▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: _Toc254970538][bookmark: _Toc254970679]    ▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
    （三）投标报价
   1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。
3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
▲4.异常低价审查：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
5.评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（四）投标文件的有效期
    1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc254970680][bookmark: _Toc254970539]    2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
[bookmark: _Toc254970540][bookmark: _Toc254970681]    3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 
[bookmark: _Toc254970682][bookmark: _Toc254970541]    4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标保证金
1.投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
2.投标保证金的交纳方式：详见本项目公开招标公告。
3.投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。
4.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。
5.中标人的投标保证金在合同签订后（合同签订后送达本公司）5个工作日内退还。
6.投标保证金不计息。
    注：办理投标保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号，分标号（如有），以免耽误投标。        
    7.中标人应在中标通知书发出之日起15日内与采购人签订合同。
    8.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
[bookmark: _Toc254970542][bookmark: _Toc254970683]（5）其他严重扰乱招投标程序的；
（6）未按规定提交履约保证金的。
（六）投标文件的签署和份数
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。
3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。
4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密
[bookmark: _Toc254970684][bookmark: _Toc254970543]▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。
2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。
3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标人未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
（八）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在广西政府采购云平台系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在资格、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（3）投标文件无法定代表人(负责人)或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书或者填写内容不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人(负责人)授权委托人身份不符的； 
（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（说明：评标时，评标委员会将以本采购代理财务室编制的《项目投标保证金到账信息表》作为评审参考依据）。
（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；
（2）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；
（3）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
（4）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；
（5）允许偏离的商务、技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离超出允许的范围以上的；
（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
（7）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；
3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额（包括各分项单价预算），采购人不能支付的；
（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（4）评审委员会启动异常低价投标审查，依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。
5.其他投标无效的情形：
（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；
（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；
（3）投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；
（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
6.被拒绝的投标文件为无效。
[bookmark: _Toc254970544][bookmark: _Toc254970685]
四、开  标
    （一）开标准备
采购代理机构将在规定的时间和地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。
    （二）开标程序
[bookmark: _Toc254970686][bookmark: _Toc254970545]1.电子开标会由本采购代理机构主持。
2.本采购代理机构工作人员向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.进入资格文件审查环节，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。
5.开启资格审查通过的投标人的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。
注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。
②开标后，某分标投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查
采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评  标
    （一）组建评标委员会
    本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。
    （二）评标的方式
    本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
（三）评标程序
实质审查与比较
（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
（2）评标委员会对投标文件进行评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以盖章的电子文件进行回复。
投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。
（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。
（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。
（5）评标委员会完成评标后,由广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（四）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（六）评委表决
在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。
（七）评标原则和评标方法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。
（八）评标过程的监控
[bookmark: _Toc254970546][bookmark: _Toc254970687]本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果
   （一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
（二）中标人确定后，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布中标公告。
（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。
    （四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。
    （五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同
    （一）合同授予标准
合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。
（二）履约保证金
1.各中标人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。
2.签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
3.履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。
4.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由中标人自负。
    （三）签订合同
    （1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。
    （2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金。
    （3）中标人拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项
    （一）中标服务费
（1）采购代理机构按（桂价费 〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法计算出收费基准价格。采购代理收费以收费基准价格下浮20%，发布中标结果公告后，中标人须向广西中吉银工程项目管理有限公司一次付清中标服务费。
（2）代理服务收费标准：
	               费率
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
（3）服务费指定银行账户：
开户名称：广西中吉银工程项目管理有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁盘龙路支行 
银行账号：45050110067300000549
（二）解释权：本招标文件解释权属本采购代理机构。
（三）需要补充的其他内容
（1）本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
（2）其他事项详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857140]（3）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
在政府采购活动（货物采购项目）中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受本办法规定的中小企业扶持政策；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）  政府采购项目   分标中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：
或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交人负责人签字或者盖章：
联系电话： 年 月 日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：
联系电话： 年 月 日



附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	  
该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目     分标的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金
                                        （大写）￥          （小写）退付到达以下帐户。
单位名称：
开户银行：
帐   号：
联系人及电话：

         投标人签章：
                           年    月     日

	采
购
人
意
见
	
退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）




联系人及电话：                         采购人签章
                                        年    月     日

	备注
	


注：投标人凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。


附件3：

节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）



注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
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评标方法及评分标准

一、评标原则
    （一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。
    （二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）
1、价格分…………………………………………………………………………………………………30分
（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法。
本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》，该产品视为本国产品。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（7）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）×30分   
异常低价审查：具体详见第三章《投标人须知》。
2、技术分……………………………………………………………………………………………………60分
（1）基本分（满分38分）
①投标人投标文件完全满足招标文件要求，没有负偏离的获得基本分38分，满分38分。
②带“●”号技术参数每有一项不满足的，扣2分，最多扣28分。
注：投标人须在投标文件中提供满足技术要求的部件制造商官网产品介绍截图，或官方对外宣传的产品彩页或技术说明书或检测报告等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖投标人公章，评审时被评委接受的给予计分。无证明材料的扣分。
③一般参数及功能（不带“▲”、“●”、号的参数）每负偏离一项扣1分，最多扣10分。
注：本项目“技术参数及性能（配置）要求”中要求提供相关证明材料的，投标人在投标时需按要求提供相关证明材料扫描件，并加盖投标人公章佐证，否则视为负偏离或漏项。
（2）功能演示分（满分16分）
投标人请结合本项目需求要求提前做好演示内容以及演示设备的调试准备，并提供演示。演示的过程作为评审的重要依据，不演示或提供PPT或提供截图进行演示的均不得分。
1）配套教学实训教学系统功能演示（满分8分）
①风力发电运维仿真实训：风电发电机定子故障处理、风电机组机械部分故障处理、风电机组雷击损坏、风电机组起火故障处理、电/机械制动装置故障处理、发电机转子故障处理、发电机风扇故障处理、风机机组发生主开关故障跳闸处理、测风仪、风向标故障处理、偏航系统故障处理、变桨系统故障处理、机舱本体的故障处理、风电机组冰害事故处理、场用变压器内部故障处理、场用母线部分故障处理、升压变电站故障处理、齿轮箱故障处理。以上内容可通过系统自动打分，统计成绩。（投标人任选以上5个实训功能演示的得1分（所选实训功能不含自动打分及统计成绩，该两项功能另行评分）；不足5个，本部分不得分。完成系统自动打分及统计成绩功能演示的得1分。仅展示功能界面而无演示过程的，该功能点不计入有效演示数量。本项满分2分）
②光伏发电系统搭建及故障排查仿真实训功能：光伏组件安装、光伏组件接线、汇流箱安装、汇流箱接线、光伏组件开路故障排查、光伏组件短路故障排查、光伏组件正极接地故障排查、光伏组件负极接地故障排查、汇流箱开路故障排查、汇流箱接地故障排查、逆变器开路故障排查、避雷器失效故障排查。以上内容可通过系统自动打分，统计成绩。（投标人任选以上5个实训功能演示的得1分（所选实训功能不含自动打分及统计成绩，该两项功能另行评分）；不足5个，本部分不得分。完成系统自动打分及统计成绩功能演示的得1分。仅展示功能界面而无演示过程的，该功能点不计入有效演示数量。本项满分2分）
③锂电池生产虚拟仿真系统：以三维交互仿真技术模拟锂电池生产运行全过程。学生可在虚拟场景中漫游与交互操作，并支持漫游交互、资料查阅、考核评分、报告生成。涵盖电极材料制备、电池组装、设备操作、全流程工艺及控制系统核心实训模块。（投标人任选以上3个实训模块演示的得1分（所选实训模块不含考核评分及报告生成，该两项功能另行评分）；不足3个，本部分不得分。完成考核评分及报告生成演示的得1分。仅展示模块界面而无演示过程的，该模块点不计入有效演示数量。本项满分2分）
④新能源配网设计与验证仿真：需支持负荷计算、短路电流计算、电缆的选型计算、保护设备选型、温升计算等功能；（投标人任选以上4个实训功能演示的得2分；不足4个，本部分不得分。仅展示功能界面而无演示过程的，该功能点不计入有效演示数量。本项满分2分）
2）边缘控制器功能演示（满分4分）
支持基于集成可视化仿真工具创建算法及自动代码生成功能： 
①在集成可视化仿真工具中，应用图形化动态系统仿真窗口，创建一个控制算法模型，在窗口中可调用智能控制软件集成工具箱完成模型参数设置，算法模型创建完成后支持自动生成算法代码，代码可自动导入控制器并运行；完成本项功能演示的得2分。仅展示功能界面而无演示过程的，不得分。
②在图形化动态系统仿真窗口可开启交互接口，实现智能控制软件与算法模型的数据交互，在智能控制软件中对自动导入的代码变量赋值，其输出结果可在图形化动态系统仿真窗口中直观地展示数据变化的结果。完成本项功能演示的得2分，仅展示功能界面而无演示过程的，不得分。
3）断路器运维系统功能演示（满分4分）
支持断路器电气性能测试并形成相关报告：
①通过断路器电气性能测试软件，自动识别断路器并上载断路器数据，完成本项功能演示的得2分，仅展示功能界面而无演示过程的，不得分。
②可手动修改输入故障测试电流，同时被测断路器执行相应的故障脱扣动作；演示中需要依次体现L/S/I三种保护的电气性能故障脱扣测试；并可导出故障测试报告；完成本项功能演示的得2分。仅展示功能界面而无演示过程的，不得分。
（3）实施方案（满分6分）
一档（0分）：未提供实施方案或实施方案不符合项目实际情况。
二档（2分）：提供的实施方案基本满足本项目要求，有施工进度、工作安排说明。
三档（4分）：在二档基础上，提供的实施方案满足本项目要求，有施工进度、工作安排说明；对各项关键工作安排、组织机构及人员分工与职责明确，同时提供项目实施管理、施工组织机构及装备配备等相关内容。
四档（6分）：在三档基础上，提供实训室室内外的布置示意图及安装方案概述，并加盖投标人公章。项目实施方案描述具体，施工进度安排合理，对各项关键工作安排、组织机构及人员分工与职责明确，同时提供项目实施管理、施工组织机构及装备配备等相关内容；且拟投入不少于5名技术人员（均含本数），其中至少有2人具备相关专业(包括电气系统及其自动化、电气工程、信息技术等)中级或以上的职称证书（投标文件中须附相关证书扫描件和拟投入人员劳动/劳务合同，否则不予计分）；
3、商务分……………………………………………………………………………………………10分
（1）售后服务承诺（满分6分）
①由评标委员会根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，针对到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期回访维护方案(注明时间)、保修期外维修方案等内容，独立进行打分，以下各项内容不重复计分。
一档（0分）：未提供售后服务承诺或售后服务承诺不符合项目实际情况。
二档（1分）：有服务计划，有管理制度及故障的预防性维护和响应计划，包括服务时间、服务范围和响应时间等；
三档（2分）：有服务计划，有管理制度，有售后服务承诺书内容完整、可行，有到达故障现场时间、故障出现解决方案的，包括故障原因分析、故障处理流程、故障恢复时间等；且投标人或投标人所投的投标产品厂商具有充足的售后资源及规范的管理制度。
四档（3分）：有明确服务计划，有管理制度，有售后服务承诺书，内容完整，到达故障现场时间完全满足或优于采购需求、故障出现解决方案、有定期回访维护方案(注明时间)、技术培训方案、保修期外维修方案；制定故障出现后的解决方案计划，包括故障原因分析、故障处理流程、故障恢复时间等；能提供定期维护计划，承诺对与产品相关的服务项目及实训流程提供操作指导，提供后续跟踪指导服务，并提供跟踪服务具体措施,同时提供实施效果评估并针对本项目提出切实可行的并经评委认可的其他售后服务承诺的。投标人或投标人所投的投标产品厂商应能保障产品的技术、质量指标和提升服务水平。
②承诺质量保证期（满分3分）：投标人承诺本项目所有采购标的质量保证期在3年的基础上，每增加1年得1分，满分2分，承诺配套软件免费升级迭代，加1分。（注：以投标人投标文件中《商务要求偏离表》所承诺的质量保证期以及承诺质量保证期的承诺函作为评分依据）。
（2）履约能力（满分3分）
2022年1月1日以来，供应商具有与采购标的相关的新能源交直微网类教学实训设备供货或建设项目业绩[需提供能清晰体现服务/货物名称、签订时间、中标/合同的佐证材料]，每提供一个得1分，满分3分（投标文件中提供中标/成交通知书或合同复印件等证明材料并加盖投标人公章）。
（3）政策功能分（满分1分）
①属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，得0.5分。
②属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件（或扫描件）及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，得0.5分。
（三）总得分=1 + 2 + 3。
三、中标候选供应商推荐原则
（一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
（二）异常低价审查：具体详见第三章《投标人须知》。
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第五章  政府采购合同主要条款
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广西壮族自治区政府采购合同（格式）
            合同编号：

采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：                         
供应商（乙方）：                                  采购项目名称和编号：                       
签  订  地  点：                                 签 订 时 间：                       
    
    根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
    第一条　合同标的
1、 供货一览表
      分标
	序号
	产品
名称
	商标
品牌
	规格
型号
	生产
厂家
	数  量
	单位
	单  价
（元）
	金  额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


    2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。
    第二条　质量保证
    1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。
    2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
    第三条　权利保证
    乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
    乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
    没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
    乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
    第四条　包装和运输
    1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
    2、货物的运输方式：由乙方负责。
    3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。
    第五条　交付和验收
    1、交付使用时间： 按乙方投标文件中所承诺的时间 、地点： 采购人指定地点 。
    2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
    3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
    4、甲方应当在到货（需要安装、调试的，则安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
    5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
    6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后   5  日内及时予以解决。
    第六条　安装和培训
    1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
    2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  按甲方需求要求  。
    第七条  售后服务、保修期
    1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
    2、货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。 
    3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
    第八条　付款方式
    1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
    2、资金性质：  财政性资金  。
    3、付款方式：按本项目各分标付款条件规定进行缴纳。
第九条　 履约保证金
按本项目各分标履约保证金规定比例缴纳。
第十条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
    第十一条  质量保证及售后服务
    1、乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
    （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
    （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
    （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
    2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。乙方不能或拒绝到达现场进行维修的，甲方有权请求第三方进行维修，维修所产生的维修费由乙方承担，乙方还应承担维修费的20%的管理费。
    3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
    4、在货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
    第十二条  调试和验收
    1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
    2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
    3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
    4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
    5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
    第十三条  货物包装、发运及运输
    1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
    2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
    3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
    4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
    5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
    第十四条  违约责任
    1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处理；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
    2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
    3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
    4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过  15   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方逾期付货款的，每天向乙方偿付逾期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
    5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
    6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。
    7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。
    8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。
    第十五条  不可抗力事件处理
    1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
    第十六条  合同争议解决
1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3、诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条  合同生效及其它
1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十八条　合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　签订本合同依据
1、政府采购招标文件；
2、乙方提供的投标文件；
3、中标通知书
4、《廉洁供货不提供“回扣”承诺书》（附1）
5、《安全生产管理协议》（附2）。
第二十条　本合同一式八份，具有同等法律效力，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲方四份，乙方二份。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。
	甲方（章）           




                 年   月   日
	乙方（章）              




                             年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人(负责人)：
	法定代表人(负责人)：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：



合 同 附 件
	1、供应商承诺具体事项：详见投标文件。

	2、售后服务具体事项：详见投标文件。

	3、保修期责任：详见投标文件。

	4、其他具体事项：详见投标文件。

	甲方（章）






                      年   月   日 
	乙方（章）






                       年   月   日


  注：售后服务事项填不下时可另加附页。
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投标文件格式
一、投标文件封面格式

                                                   
投标文件

采购项目名称： 
采购项目编号： 
所投分标（如有）：
投标人名称：（盖章）
投标人地址：
                                                   年  月  日

[bookmark: _Toc254970557][bookmark: _Toc254970698][注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成]

二、投标文件目录
1.资格文件：
（1）有效的主体资格证明文件；
     投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）
     
（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
    （4）财务状况报告（2024年或2025年财务报表复印件）或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，只需提供投标文件提交截止时间前一个月的财务状况报告（表）或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止时间不超过一年）（必须提供）
（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）
注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)
查询截止时间：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
（7）投标人直接控股、管理关系信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则作无效投标处理）
（8)投标人参加本项目无围标串标行为的承诺；（格式见第六章）（必须提供，否则作无效投标处理）
（9）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，必须提供）
2.商务技术文件：
2.1商务文件：
（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）
（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）
（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；联合体投标时，还必须提供《联合协议》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；
（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）； 
（5）产品销售许可证复印件；
（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；
（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）
（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)
可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  
（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；
（11）其他特殊资质证书；
（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；
（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（16）投标人情况介绍；
（17）投标人认为需要提供的其他材料。
（18）本国产品适用政府采购政策相关资料（格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件：
（1）技术响应表；（必须提供）
（2）设备配置清单（均不含报价）；
（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）
（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；
（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
（7）投标人认为需要提供的其他材料；
（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
3.报价文件：
（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）
（4）开标一览表（格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合协议》。
▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。
三、投标文件格式
一）资格文件部分（格式）
1.资格文件：
（1）有效的主体资格证明文件；
     投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）
     
（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
    （4）财务状况报告（2024年或2025年财务报表复印件）或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，只需提供投标文件提交截止时间前一个月的财务状况报告（表）或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止时间不超过一年）（必须提供）
（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）
注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)
查询截止时间：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。


（7）投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。


投标人名称(盖章)：
日期：    年  月   日



投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。


投标人名称(盖章)：
日期：  年  月   日



（8)投标人参加本项目无围标串标行为的承诺；（必须提供，否则作无效投标处理）


投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

[bookmark: OLE_LINK45]一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖章）：
日期：  年  月   日



（9）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，必须提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。


中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。


二）商务技术文件部分（格式）
1.商务文件：

  （1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）


（2）投标声明书格式：
投标声明书
致： 广西中吉银工程项目管理有限公司 
                    （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
    我           （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
    1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
    2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
    3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                  ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于      年      月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。
    4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

                                               法定代表人（负责人）签字或盖章：             
                                               投标人名称（盖章）：               
                                                                          年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

    (3) 法定代表人(负责人)授权委托书格式：
法定代表人(负责人)授权委托书
致： 广西中吉银工程项目管理有限公司 
    我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
    在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
    被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                          法定代表人（负责人）签字或盖章：            
所在部门职务：                                职务：               
被授权人身份证号码：                            
	贴附“委托代理人有效身份证复印件”（正反两面）



                                                      投标人名称（盖章）：
                                                                   年    月    日



   （4）法定代表人（负责人）身份证明书
法定代表人（负责人）身份证明书
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。
特此证明。
附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件
投标人名称（盖章）：                          
         年        月        日






    
    （5）产品销售许可证复印件；

    （6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件

    

    （7）商务响应表格式：
   /   分标
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	



法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：           
投标人名称（盖章）：                             日 期：          






    （8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)
 
（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；
	序号
	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购数量
	合同金额
	采购单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



  法定代表人(负责人)签字或盖章：　　　    　　
  投标人名称（盖章）：                                                 年    月   日


（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（格式自拟）

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

（18）本国产品适用政府采购政策相关资料。
1）关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　月　日    


关于符合本国产品标准的声明函说明： 
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

2）关于本国产品比例的承诺函（如适用）
本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定，本公司(单位)提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上。
本公司(单位)对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　 月 　日   
注：当采购项目或采购包中含有多种产品，符合有关政策的，供应商还应当提供本承诺函。
2.技术文件部分（格式）
   （1）技术响应表格式： 
      分标
	项号
	招标要求
	应标情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


   
注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：                 
投标人名称（盖章）：                          日 期：              

（2）设备配置清单格式：
      分标
	序号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：         
投标人名称（盖章）：                          日  期：          

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）
                           ②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

    （3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）

    （4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：        
投标人名称（盖章）：                        日 期：            


    （5）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：
      分标
	序号
	优惠内容

	
	

	
	

	
	



法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：        
投标人名称（盖章）：                        日 期：            


    （6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

    （7）投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

    （8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

三）报价文件部分 （格式）
    （1）投标函格式
投 标 函
致： 广西中吉银工程项目管理有限公司 
    根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。
    据此函，签字代表宣布同意如下：
    1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
    2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
    3.本投标有效期自提交投标文件截止之日起         天。
    4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
    5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
    6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：               电话：               
传真：               投标人代表姓名：              职务：               
开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：                      
投标人名称（盖章）：              
日期:       年    月    日




    （2）投标报价明细表格式
投标报价明细表
                                                            金额单位：人民币（元）
	序号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位及数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	      分标投标总价（合计金额大写）：                                        
	¥            



法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：            
投标人名称（盖章）：                                   日  期：                    









    （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）
    

（4）开标一览表
开标一览表
采购项目名称：
采购项目编号：                                              金额单位：人民币（元）
	序号
	标的名称
	数量
	产地
	品牌及厂家
	规格型号
	单价
	投标报价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	      分标投标总价（合计金额大写）：                                       ¥            



注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
    2.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
    3.开标一览表中的“设备名称”、“数量”、“单价”、“投标报价”列必须填写；设备类项目“品牌及厂家”和“规格型号”列必须填写（定制产品和服务除外）。
    4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、获取及制作标书费、税费及其他一切费用。
    5.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。
    6.联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合协议。
    7.项目中如有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。
   
法定代表人(负责人)或委托代理人（签字或盖章）：                   
投标人名称（盖章）：                               
日期：    年    月    日

五）其他文书、文件格式

1.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（电子公章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2.质疑函（格式）
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   
□中标结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


3.投诉书（格式）
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                            联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
招标文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                       公章：

日期：
                                                                              
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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