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[bookmark: _Toc129703548]

[bookmark: _Toc12799]第一章 竞争性谈判公告
广西中吉银工程项目管理有限公司关于广西科技师范学院2026智慧农业教学实验室建设项目（重2）（GXZC2026-J1-003183-GXZJ）的竞争性谈判公告

项目概况
[bookmark: _GoBack]广西科技师范学院2026智慧农业教学实验室建设项目（重2）采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年10月12日10时30分（北京时间）前提交响应文件。

[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798]一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-J1-003183-GXZJ
项目名称：广西科技师范学院2026智慧农业教学实验室建设项目（重2）    
预算总金额（元）：1,751,852.00
采购需求：
标项名称：广西科技师范学院2026智慧农业教学实验室建设项目（重2）   
数量：1
预算金额（元）：1,751,852.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：紫外可见分光光度计3台，超纯水机1台，电子天平（百分之一）4台，电子天平（万分之一）2台，酶标分析仪1台，旋转蒸发器2台，循环水泵2台，台式低速离心机2台，电热恒温鼓风干燥箱4个，生物显微镜4台等。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。
最高限价（如有）：1,751,852.00元
合同履约期限：详见竞争性谈判文件。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]三、获取采购文件
时间：2026年9月24日至2026年9月30日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外 ）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。
售价（元）：0
[bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632]四、响应文件提交
截止时间：2026年10月12日10:30（北京时间）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子评审会议，随时关注评审进度，如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）
[bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803]五、开启
开启时间：2026年10月12日10:30（北京时间）
地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]七、其他补充事宜
1. 谈判保证金（人民币）： 17,000.00 元。（必须足额交纳）
（1）谈判保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。
（2）采用银行转账方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前将谈判保证金交至以下账户：
开户银行：广西北部湾银行南宁市嘉宾支行
开户名称：广西中吉银工程项目管理有限公司
银行账号：805021372200001
（3）采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：南宁市青秀区民族大道159号凤岭·新新家园A区2栋15层；电话：0771-3147550）
2.本项目需要落实的政府采购政策
政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。
4.其他注意事项
（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交竞标响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）；
（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作竞标响应文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。
（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（6）竞标响应文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有竞标响应文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的竞标响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启竞标响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
[bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393636]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：广西科技师范学院
地    址：广西壮族自治区来宾市兴宾区铁北大道966号
联系方式：周老师，0772-6621590
2.采购代理机构信息
名    称：广西中吉银工程项目管理有限公司
地    址：南宁市青秀区民族大道159号凤岭·新新家园A区2栋15层
项目联系人：米工
项目联系方式：0771-3146887、0771-3120820


 广西中吉银工程项目管理有限公司
2026年9月24日
[bookmark: _Toc31716]
第二章 供应商须知
谈判供应商须知前附表

	序号
	内    容

	1 
	采购项目名称：广西科技师范学院2026智慧农业教学实验室建设项目（重2）    
采购项目编号：GXZC2026-J1-003183-GXZJ

	2 
	供应商资格：按第一章竞争性谈判公告第二条规定。

	3 
	竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

	4 
	1.采购代理费支付方式：
☑本项目代理服务费按如下规定由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
2.采购代理费收取标准：
□以分标（□成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 /  ）为计费额，按（□货物类/□服务类/□工程类）标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/□收费基准价格下浮 /%/□收费基准价格上浮  /  %）向中标（成交）人收取。
☑固定采购代理收费 16000.00。

	5 
	响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至 “广西政府采购云平台”。
“电子加密响应文件”的上传、提交：
a.谈判供应商应在响应文件提交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。
b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

	6 
	响应文件递交截止时间：详见竞争性谈判公告
响应文件递交地址：详见竞争性谈判公告

	7 
	竞争性谈判响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。

	8 
	谈判保证金（人民币）：详见竞争性谈判公告

	9 
	谈判时间：详见竞争性谈判公告
谈判地点：详见竞争性谈判公告

	10 
	评标方法：最低评标价法（详细见第六章）

	11 
	响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。
电子响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。

	12 
	响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密响应文件。

	13 
	响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	14 
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。

	15 
	响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。

	16 
	电子加密响应文件的解密：
谈判响应文件开启后，本公司将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。




谈判供应商须知正文

一、总　则
1. 适用范围
本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。
2. 定义
2.1“采购人”是指组织本次采购的采购单位。
2.2“采购代理机构”是指： 广西中吉银工程项目管理有限公司。
2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
3. 谈判供应商的基本条件：详见须知前附表。
4. 谈判费用、代理服务费
4.1谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和 广西中吉银工程项目管理有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
4.2本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。
5. 竞争性谈判文件的澄清和修改：
5.1供应商应认真阅读谈判文件，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
5.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
5.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
5.4谈判供应商接到电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。谈判供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由谈判供应商负责。
二、竞争性谈判响应文件的编制
6. 竞争性谈判响应文件编制基本要求
6.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。
6.2响应文件须由谈判供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。
6.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。
6.4谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。
6.5谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。
6.6竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。
6.7如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。
6.8竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应由资格文件和商务技术文件两个部分组成（扫描件或其他电子文件）。（以下文件要求必须提供的文件如未提供，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）
6.8.1资格文件
1）有效的主体资格证明文件；
谈判供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）；[必须提供] 
2）响应文件递交截止之日前一年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》 复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）
3）响应文件递交截止之日前一年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）
4）财务状况报告（2025年财务报表复印件）或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，只需提供响应文件提交截止时间前一个月的财务状况报告（表）或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）。 [格式自拟，必须提供] 
5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]
6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]
注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)
查询截止时间：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
7）供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（格式见第四章附件一）[必须提供] 
8）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺。（格式见第四章附件二）[必须提供] 

6.8.2商务技术文件
1）报价表；（格式见第四章附件三）[必须提供]
2）谈判书及竞标声明书；（格式见第四章附件四）[必须提供]
3）商务、技术响应、偏离情况说明表；（格式见第四章附件五）[必须提供]
4）法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供] 
5）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第四章附件六）[委托代理时必须提供]； 
6）谈判保证金的提交凭证；[必须提供]
7）本采购项目《采购需求》中要求必须提交的材料；[如有要求，则必须提供]
8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；[如有要求，则必须提供]
9）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）；[格式自拟]
10）生产、销售许可证；
11）货物认证、检测报告、鉴定证书等；
12）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料等情况。
13）供应商认为需要提供的其他材料。
14）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第四章附件七，如有请提供）
15）本国产品适用政府采购政策相关资料（格式见第四章附件八，如有请提供）
三、报价要求
7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。
7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。
7.4竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。
▲7.5异常低价审查：政府采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价竞标审查程序：
（1）竞标报价低于全部通过符合性审查供应商竞标报价平均值50%的，即竞标报价<全部通过符合性审查供应商竞标报价平均值×50%；
（2）竞标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商竞标报价50%的，即竞标报价<通过符合性审查的次低报价供应商竞标报价×50%；
（3）竞标报价低于采购项目最高限价45%的，即竞标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
7.6谈判小组启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对竞标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。竞标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效竞标处理。
四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密
8. 竞争性谈判响应文件的上传和提交：见须知前附表。
9. 竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。
电子加密响应文件的解密：见须知前附表。
五、谈判保证金
10.1保证金应用人民币，具体金额详见谈判供应商须知前附表。
10.2保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。
10.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号、分标号（如有），以免耽误竞争性谈判。
10.4保证金相关事宜：财务室电话：0771-3147550
10.5未成交谈判供应商的保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。成交供应商的保证金在合同签订后5个工作日内退还（合同签订后送达至广西中吉银工程项目管理有限公司），不计利息。
10.6对未按本竞争性谈判文件要求交纳保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。（说明：评审时，谈判小组将以本公司财务室编制的《项目保证金到账信息表》作为评审依据）
10.7供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
10.8谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：
1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的（在提交最后报价之前退出谈判的情况除外）；
2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；
 3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
5）法律法规规定的其他情形。
注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
六、谈判程序及评标方法
（一）在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。
（二）竞争性谈判响应文件无效的情形：
1.未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。
2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；
（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；
（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。
3.有下列情形的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。
4. 其他竞标无效的情形：
（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；
（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；
（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价表》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；
（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。  
5. 被拒绝的响应文件为无效。
谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。
（三）谈判
11.1第一轮谈判
（一）谈判准备
本公司将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。
（二） 第一轮谈判程序：
1.谈判会由本公司主持，主持人宣布谈判会议开始；
2.主持人介绍参加谈判会的人员名单； 
3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；
4.谈判及评审程序
（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；
（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。
（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；
（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。
11.2竞争性谈判文件变动
第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。
11.3第二轮谈判
谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。
谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。
当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的11.4、11.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。
澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。
11.4最后报价及成交候选供应商推荐
谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表盖CA电子签章后提交。
谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。
谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。
11.5在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，谈判活动终止。
11.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。
11.7可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本公司可中止电子标活动：
(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；
(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本公司待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。
七、确定成交供应商办法
12.根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价/评审报价最低的原则确定成交供应商。
八、成交结果公告
13.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。
13.2谈判供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
13.3质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。
接收质疑函方式：以书面形式。
质疑联系部门及联系方式：广西中吉银工程项目管理有限公司，联系电话：0771-3120820，通讯地址：广西中吉银工程项目管理有限公司（南宁市青秀区民族大道159号凤岭·新新家园A区2栋15层）
业务时间：工作日每天上午8时30分到12时00分，下午15时00分到18时00分。
九、签订合同
14.1成交供应商自成交通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。
14.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
14.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
14.4履约保证金
1.成交供应商须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。
2.签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
3.在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由成交供应商自负。
十、适用法律
15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。
十一、其他事项
16.1成交服务费
（1）代理服务费参照原国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）收费标准向成交供应商收取，具体详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费
（2）代理服务收费标准
	               费率
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元
（ 150 － 100 ）万元 ×1.1%＝ 0.55 万元
合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 （万元）
（3）采购代理机构的银行账户：
账户名称：广西中吉银工程项目管理有限公司 
开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁盘龙路支行 
银行账号：45050110067300000549 
开具代理服务费发票事宜的联系方式：0771-3147550
16.2解释权
本竞争性谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。
16.3需要补充的其他内容
1、本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
2、其他事项详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857140]3、本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
1

附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
    根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：
联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话： 年 月 日




附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）
	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	  
该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金
                                        （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。
单位名称：
开户银行：
账   号：
联系人及电话：

                                     供应商签章：
                           年    月     日

	采
购
单
位
意
见
	
退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：


联系人及电话：                                 采购单位签章
                                        年    月     日

	财
务
部
门
意
见
	此表于     年     月     日收到。
会计审核：
财务负责人审核：
单位负责人签字：
出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。

附件3：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）



注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
[bookmark: _Toc2649]
第三章 采购需求

说明：
1、本项目需求表中的品牌型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。
2、本项目需求表中带有“▲”的技术参数或要求为实质性要求，必须满足，竞标响应不得低于该技术指标或要求。未标注“▲”的参数或条款发生负偏离或不响应合计达 3 项（含）以上的，响应无效。
3、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖竞标人公章），否则相应竞标无效。
4、供应商所竞标货物或服务如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求的按相关规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。
5、本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
6、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：工业。

本项目采购预算1,751,852.00元
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数及性能配置要求

	1 
	紫外可见分光光度计
	3
	台
	1.仪器技术参数
1.1仪器采用128*64位点阵式液晶显示器，可直接显示标准曲线和测试数据，显示清晰，读数准确。
1.2可连续测试和存储不少于200组数据，每屏可显示5组
1.3  C模式（标准曲线法）下，能直接建立多点标准曲线，并可用所建标准曲线进行未知样浓度测试
1.4可存储不少于200条标准曲线，根据编号可随意调用
▲1.5法兰基座式氘灯设计，换灯免光学调试
1.6配有标准的USB数据输出接口和并行打印输出接口，方便联机操作和打印数据
2.仪器主要技术参数：
2.1波长范围：190-1000nm
2.2光谱带宽：4nm
2.3波长准确度：±2nm
2.4波长重复性：≤0.5nm
▲2.5波长设置方式：自动
2.6波长分辨率：0.1nm 
2.7光度准确度：±0.5%T 
2.8光度重复性：≤0.3%T
▲2.9杂散光：≤0.1%T
2.10稳定性：±0.002A/30min（500nm预热后）
2.11光度范围：0-200%T、-0.3-3A、0-9999C
2.12显示系统：128*64位大屏幕LCD
2.13光源：钨灯、氘灯
3.仪器配置：
3.1主机一台       
3.2  10mm玻璃比色一盒（4只）    
3.3  10mm石英比色皿一盒（2只）    
3.4使用手册一份              
3.5电源线一根                      
3.6防尘罩一个

	2 
	超纯水机
	1
	台
	1.进水水源：城市自来水（水温1—40℃ 水压1—5㎏ TDS﹤300ppm ）
2.出水水质：超纯化水电导率≤0.1μS/cm@25℃；电阻率：5-16ΜΩ·cm@25℃ ；水质标准达到中国国家实验室用水（GB/T 6682-2008）一级水标准；优于多次蒸馏水；吸光度（254nm,1cm光程）≤0.01；
3.制 水 量：10L/h
4.电源：220V/50Hz  
5.功率:50W 

	3 
	电子天平（百分之一）
	4
	台
	1.最大秤量:620 g
2.可读性:0.01 g
3.秤盘尺寸:145 mm
4.电池寿命:使用干电池可工作不少于270小时
5.外形尺寸:≥230 mm x 70 mm x 204 mm (长x高x宽)
6.显示屏:带白色背光的LCD显示屏
7.线性误差（典型）:± 0.02 g
8.净重:≥1 kg
9.秤盘结构：普通不锈钢
10.电源: 11.AC电源（标配）
11.重复性（典型）:0.02 g
12.稳定时间:1.5 s
13.皮重范围:满量程去皮功能
14.计量单位:两（新加坡）；盎司（金衡制）；本尼威特；谷物；提卡；磅；盎司；牛顿；两（中国台湾）；克；两（中国香港）；磅；拖拉；克拉；盎司
15.工作环境:0°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝应用
16.基本称量，计件称量, 百分比称量, 检重称量
17.显示屏：背光液晶显示屏(LCD)
18.电源：标配AC 适配器
19.通讯：RS232，USB
20.结构：ABS塑料外壳，不锈钢秤盘，运输保护锁，可调防滑底座，水平显示泡
21.设计特点：菜单和校准保护锁，机械和软件过载保护，读数稳定指示器，电池电量低指示器，自动关机，用户可设定打印选项，用户可设定通讯设置

	4 
	电子天平（万分之一）
	2
	台
	1.称盘尺寸: ≥直径90mm
2.称重能力：≥220g
3.可读性: 0.1 mg
4.重复性: 0.1 mg
5.线性误差：±0.2mg
6.稳定时间：≤2S
7.校准方式：外部校准。
8.温漂(PPM/K)：±3
9.典型最小称量值(USP K=2, U=0.10%)：200mg
10.最佳最小称量值(USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*：82mg
11.防风罩: 5面玻璃风罩，方便拆卸
12.显示屏：可调亮度的超宽背光LCD双行显示屏，显示天平菜单信息及操作步骤提示，方便操作。支持中文显示操作界面，及不少于10种操作语言包括中文、英文、日语、韩语、德语、法语、意大利语、波兰语、西班牙语、土耳其语等。
13.标配：RS232和USB接口，GLP/GMP实时时钟输出，方便与电脑、PLC、打印机通讯。
14.系统带量程指示条，可编辑项目ID和用户ID，超载/负载提示
15.称量模式:基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定，下挂式称量，称量指示条。
16.称量室上方标配红色ESR静电消除条，称量前触摸静电消除条，可去除人体静电，避免人体静电对称量的影响。
17.铝压铸金属基座，不锈钢立柱，不锈钢秤盘和防风圈，防盗锁，坚固耐用
18.通讯兼容命令：天平称量信息输出格式兼容其他品牌
19.可选环境滤波参数，动态温度补偿
20.基本配置：主机、密度组件、电源线和说明书等。

	5 
	酶标分析仪
	1
	台
	1.基于光栅单色器的适用96和384孔板光吸收的全波长酶标分析仪；
2.显示：≥10寸高分辨电容触摸屏；
3.光源：氙闪灯/闪烁次数≥109；
4.波长范围：200 - 1000 nm，光栅单色器，1nm步进；
5.检测系统：≥2个硅光电检测管；
6.读数范围：0-4OD；
7.准确性@450nm：± (1.0% + 0.003A) , (0 - 2.0]；± 2.0% , (2.0 - 2.5]；
8.重复性@450nm：CV ≤ 0.5%  精度模式；CV ≤ 1.0%  快速模式；
9.测量速度：96孔板：快速模式≤8秒， 精确模式≤28秒（终点法）；
▲10.振荡：线性振荡，不少于3种速度可调，动力学过程可执行首次震荡或每次震荡，也可连续或间隔震荡(竞标时需提供符合本项参数的软件相应功能的截图，并加盖竞标供应商公章）；
11.温度范围及均匀性：室温+4℃ 至 45℃；±0.5℃在37℃下，孔间差（有盖96孔板）；
▲12.操作系统：兼顾安卓及Windows双系统(竞标时需提供符合本项参数的软件相应功能的截图，并加盖竞标供应商公章）；
▲13.拥有FTP文件传输功能，可在相同局域网下，实时将仪器数据传至电脑(竞标时需提供符合本项参数的软件相应功能的截图，并加盖竞标供应商公章）；
▲14.仪器自身可同时链接鼠标与键盘，并可操作仪器；
15.单个运行程序可一次性生成不少于49条标曲；
▲16.仪器带有深度校准功能，包括位置自动校准、光栅自动校准及光强自动增益功能，用户可手动开启，阶段性对仪器进行检查；
17.用户管理系统，仪器可设置≥20个用户，独立账户与密码；
▲18.机器具有运行，停止，板进板出三个物理按钮，与显示屏内三个运行，停止，板进板出三个虚拟按钮相对应（竞标时需提供符合本项参数的截图，并加盖竞标供应商公章）；
19.超微量检测板可快速完成1-16个微量核酸、蛋白样品的定量，独立软件分析界面，可直接给出浓度与比值；
20.配置清单
20.1主机1台
20.2鼠标1个

	6 
	旋转蒸发器
	2
	台
	1.温度范围：温度自动控制室温～90℃
2.旋转瓶容量：50~2000ml
3.转速范围：10~150转／分
4.升降行程：0~120mm
5.标配500毫升收集瓶1只、250毫升旋转瓶1只

	7 
	循环水泵
	2
	台
	1.本机采用双抽头，可单独或并联使用装有两个真空表。
2.主机采用不锈钢机芯和防腐材质机芯两种型号制造。
3.耐腐蚀、无污染、噪音低、移动方便，还可根据用户需要加装真空调节阀。
4.功率：180W 
5.工作电源：220/50 V/HZ
5.流量：60 L/min
6.扬程：不低于8 M
7.机体材质：采用聚丙烯（PP）基材，配套防腐表层处理
8.最大真空度：0.098 Mpa
9.单头抽气量：10 L/min
10.抽气头数：≥2个
11.储水箱容积：≥15 L
12.外表尺寸 长×宽×高(mm) ：≥400×280×420
13.全机重量Kg：≥15

	8 
	台式低速离心机
	2
	台
	1.微机控制，触摸面板，直观数字显示，运行参数自动记忆，方便操作使用 
2.无刷电机驱动，高速轴承，运行平稳，免维护 
3.具有超速、门盖、不平衡等保护功能，确保安全 
4.可对转速、时间等参数进行设置并随时查看离心力 
5.最高转速  5000r/min 
6.最大相对离心力  4390×g 
7.最大容量  800ml 
8.转速精度  ±20r/min 
9.定时范围  0-99min 
10.电源  AC 220V 50Hz 10A 
11.整机噪声  ≤60dB 
12.外形尺寸  ≥490×400×370mm 
13.重量  ≥40kg 
14.转子：水平转子（4×50/100ml 、24×10/15ml）

	9 
	电热恒温鼓风干燥箱
	4
	个
	1.液晶显示PID温度控制器，多组数据一屏显示，直观便捷。具有超温保护，定时功能， 控温精确可靠； 
2.箱体内胆采用镜面201不锈钢，箱体外壳采用钢板，喷塑为整体白色调，电控盒部分为黑灰色调； 
3. 3C耐高温钢化玻璃观察窗，方便观察工作室内样品； 
4.抽屉式搁板设计，方便放样、取样，支持任意定位； 
5.旋转式自锁紧门把手，保证门与封条贴合度更高，达到良好的密封性； 
6.合理的风道设计，保证箱体内的热风循环，提高工作室内温度均匀度。 
7.合成硅密封条，能长期高温运行，保证在关门时候的贴合度。 
8.保温隔热棉，耐高温，导热系数低，‌能够有效减少热量传递，‌提高保温效果。 
9.技术参数：
9.1加热方式：底部加热，不锈钢电加热管 
9.2电源电压：220V  50Hz 
9.3风道：底部风机，强制对流 
9.4控温范围： RT+10～250℃
9.5温控仪表：PID微电脑调节，液晶显示，含定时功能及超温声音报警功能 
9.6温度分辨率/波动度：0.1℃/±1.0℃ 
9.7温度均匀度：±2.5%（测试点为100℃） 
9.8工作环境温度：+5～40℃ 
9.9输入功率（w）：1400
9.10容积（L）：≥72
9.11内胆尺寸(宽×深×高cm)：≥40×40×45
9.12外形尺寸(宽×深×高cm)：≥54.5×62×80
9.13载物托架≥2
9.14定时范围 ：1-9999min

	10 
	生物显微镜
	4
	台
	1.放大倍数：不低于1000倍光学放大
2.光学系统：无限远光学系统
3.目镜：大视野目镜WF10×/22mm
4.高倍目镜WF16×/13mm
5.目镜筒：铰链式三目观察镜筒，30度倾斜，瞳距50mm-75mm，分光比5:5
6.物镜：无限远平场PL4×/0.10
7.无限远平场PL10×/0.25
8.无限远平场PL40×/0.65(弹簧) 
9.无限远平场PL100×/1.25(弹簧,油)
10.调焦机构：低手位粗微同轴调焦，粗调37.7mm/圈微调0.2mm/圈0.002mm/格，升降范围20mm
11.载物台：平台尺寸:230mm*150mm移动范围:78mm*54mm
12.聚光镜：插入式阿贝尔镜
13.转换器：内向式五聚光镜NA1.25(含空插板)孔转换器（非编码式)
14.照明：1W LED照明(亮度可调)
15.相机规格：
15.1芯片尺寸：≥13.06×8.76 mm
15.2像素：USB3.0   2000万像素
15.3 G光灵敏度：462mv with 1/30s 0.21mv with 1/30s
15.4曝光时间：0.1ms~15s
15.5接口：标准c接口
15.6分辨率：FPS 15@5440×3648、50@2736×1824、60@1824x1216

	11 
	电热恒温水浴锅
	12
	个
	1.材质：外壳采用抗腐蚀304不锈钢冲压成型，且耐化学腐蚀、耐冲击、耐磨性好。
2.控温系统：采用PID控温方式，控制精度高、升温速度快。 
3.规格：双列四孔
4.恒温方式：底部加热水温自然对流传递
5.使用温度范围：室温+5~99.9℃
6.显示分辨率：0.1℃ 
7.温控精度：±0.1℃ 
8.温度波动度：±0.5℃ 
9.水槽材质：抗腐蚀304不锈钢材料 
10.外壳材质：普通钢板材料 
11.额定功率：800W 
12.温度控制方式：PID 
13.温度设定方式：触摸式按键设定 
14.温度显示方式：三位数码管显示 
15.加热方式：U型加热管 
16.附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID可调 
17.传感器：热敏电阻 
18.安全装置：超温报警、短路保护、过热保护、声光报警
19.内尺寸（长×宽×高）：≥320*320*120 mm
20.外尺寸（长×宽×高）：≥350*350*210 mm
21.包装尺寸（长×宽×高）：≥400*400*265 mm
22.内容积：≥9L
23.上盖孔径；≥∅120mm 
24.上盖材质:PP塑料 
25.每孔内盖数量:≥5个 
26.净重/毛重：≥5kg/8.4kg

	12 
	超声波清洗器
	2
	台
	1.容量：≥22.5L
2.内槽尺寸（长×宽×高）：≥500*300*150mm
3.仪器尺寸（长×宽×高）：≥530*330*330 mm 

	13 
	基因扩增(PCR)仪
	4
	台
	1.升降温技术：半导体制冷
2.样品台容量：≥0.2*96，0.2*96+0.5*77，0.2*48+0.5*48，0.2*108，0.2*48,0.2*32 ml
3.样本容量：≥96×0.2ml，54×0.5ml
4.液晶显示：5.7寸真彩色液晶屏，曲线图方式显示程序
5.U盘功能：通过U盘可无限量下载程序
6.通讯接口：USB2.0
7.样品台温度范围：0℃-100℃
8.最大升温速度：5℃/秒
9.最大降温速度：4.5℃/秒
10样品台温度均匀性：≤±0.2℃
11.样品台温度准确性：≤±0.2℃
12.温度显示分辨率：0.1℃
13.梯度范围：30℃-100℃
14.最大循环数：标准循环≥100个（嵌套循环可达60000个）
15.程序存储量：≥120个
16.输入电源：通用电源（220VAC/47-65Hz)
17.输入功率：200W-600W
18.外形尺寸：≥303（长）*243（宽）*273（高）mm
19.净重：≥9 kg
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	立式电热蒸汽灭菌器
	2
	台
	1.容积：≥100L
2.工作压力：0.22Mpa
3.工作温度：134℃  带干燥
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	双人单面净化工作台
	4
	套
	1.洁净等级：100级@≥0.5μM2.菌落数：≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿）
3.平均风速：0.25～0.45m/s
4.噪音：≤62dB（A）
5.振动半峰值：≤5μM（x、y、z方向）
6.照度：≥300Lx
7.电源：AC单相220V/50Hz
8.最大功率：500W
9.重量：≥110Kg
10.工作区尺寸：W1×D1×H1   ≥1150×550×580mm
11.外形尺寸：W×D×H   ≥1310×590×1600mm
12.适用人数：双人/单面
13.高效过滤器规格及数量(长×宽×高，mm)：≥1135×455×50×①
14.荧光灯/紫外灯规格及数量：≥12W×①/30W×①
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	冷藏冷冻箱
	2
	台
	1.有效容积:≥208L，箱内温度℃ :2～8，-15～-26，
2.外形尺寸（宽*深*高）:≥541×613×1434，内部尺寸（宽*深*高）:431×480×655（冷藏) ≥389×445×502（冷冻）
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	低温保存箱（-25℃）
	2
	个
	1.有效容积(L)：≥203，箱内温度(℃)：-10~-25，
2.外形尺寸(长×宽×高，mm)：≥964×564×837，内部尺寸(长×宽×高，mm)：≥818×383×679

	18 
	电动土壤取样器
	3
	台
	1.电动土壤取样器采用螺旋式刀口，取土便捷。
2.需采用不小于48V锂电池供电。
3.电动助力取出土样，各种土壤类型都可适用
4.钻头可更换，土样不混淆。
5.取土钻可根据不同深度定制。
6.取土器外表标有刻度值，可根据需求精确取样。
7.可拆卸式设计，方便安装和收纳。
8.技术参数
8.1转速 0-300转/分钟(无级变速)
8.2单次取土深度 ≥20cm(可定制特殊尺寸)
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	取土钻
	10
	把
	1.整体需采用不锈钢304材料，不会对土壤样品造成污染。
2.材质坚硬，形状不易被弯曲、扭曲。
3.螺旋式刀口使取土更方便、快捷和省力，降低劳动强度。
4.每次可取15~20cm的土壤。
5.取土器外表标有刻度值，每格刻度为100mm，为取不同深度的土壤样品提供参考。
6.取土头与接管、手柄均采用螺纹连接，拆卸后不占体积，运输方便。
7.当需要测量土壤水分数据时，可作为土壤水分传感器的连接杆用。
8.取土深度为：1m、1.5m、2m。
9.采样箱​配置要求
铝箱内配置应包括：一把刷子、两把扳手、一个三米卷尺、一个刮刀、一个手柄、一个取土头、4根接管。
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	土壤研磨仪
	1
	台
	1.出样粒度：≤5um
2.最小处理量：50ml/罐
3.最大处理量：4x100ml
4.主盘转速：50-400r/min
5.球磨罐转速：100-800r/min
6.传动比（行星盘/球磨罐）：1：-2
7.连续运行时间设定：1-9999 min
8.暂停时间设定：1-999min
9.球磨载体材质：可选不锈钢、玛瑙、氧化锆、刚玉、碳化钨、聚氨酯等
10.载体体积：50ml -100ml 通用
11.球磨介质材质：可选不锈钢、玛瑙、氧化锆、刚玉、尼龙、聚四氟乙烯
12.介质直径：3/5/10/15/20mm
13.介质质量：100-400g
14.研磨方式：干、湿磨
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	土壤筛分机
	2
	台
	技术参数：
1.可放筛具直径：φ200/φ100/φ75 mm；
2.筛分粒度：0.025～3 mm
3.电机功率：≥125W 
4.噪音：小于50 dB
5.振幅：2～5 mm
6.振动频率：≥1420次/分；
7.外形尺寸（长*宽*高）：≥360mm*300mm*730mm；
8.电源：220 V；50HZ；
9.整机重量：≤35 Kg。
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	土壤标准筛
	10
	套
	规格：土壤筛孔径0.075（mm）, 0.25（mm）, 0.5（mm）, 1（mm）, 2（mm）, 5（mm）, 10（mm）, 20（mm）, 40（mm）, 60（mm），具有底盖
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	土壤分样器
	5
	台
	1.材质：不锈钢
2.凹槽数量：不少于12 格
3.槽宽：≥25.4mm
4.最大分量：300~2000g
5.外形尺寸(长×宽×高)：≥400*240*200mm
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	土壤颗粒分析吸管仪
	5
	台
	1.颗粒分析吸管纯手工刻度
2.盛水三角瓶250ml（配玻璃管及打孔塞）
3.通气胶管
4.抽气装置（配玻璃管及打孔塞）
5.支架1套
6.搅拌棒1个
7.沉降量筒2个
8.活塞
9.三通活塞
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	土壤比重计
	3
	个
	1.最大称量：应不小于210g
2.称重精度：0.001g
3.密度精度：0.001g/cm³
4.测试量程：0.001-99.999g/cm³
5.校准砝码：200g
6.测试对象：土壤
7.密度配件：固体密度架
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	土壤粉碎机
	2
	台
	1.碾磨快速，粉碎过程设备没有明显发热。
2.磨盘间距可调，满足不同粉碎细度要求。
3.粉碎系统全密封，清理方便，不会造成样品存留。
4.技术参数
4.1磨盘直径：≥Φ80㎜；
4.2研磨能力：≥300g/min；
4.3工作噪音：≤68dB；
4.4调节档位：不低于20档；
4.5磨碎样品水分范围：≤17%；
4.6收集容器的容积：≥200g；
4.7电源：220V 50HZ；
4.8进料斗直径：不小于128mm；
4.9研磨细度：粉碎样品≥98％通过ф1.0mm筛； 粉碎样品≥90％以上通过ф0.5mm筛； 粉碎样品≥80％以上通过40目筛。
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	多参数土壤水分记录仪
	1
	台
	1.无线通讯功能：应支持自动上传测量数据，设备通过5G/4G网络方式与服务器通讯，实时发送至服务器，上网页查看数据，无论身在何处只要能上网，均可查看下载数据；
▲2.含手机APP；
3.增加系统监控和保护措施，避免系统死机；
4.中文液晶显示：可显示当前日期时间，各传感器测量数据，存储容量，已存储数据条数等信息；
5.内置锂电池供电，具有充电保护、电压过低提示功能。外接电源为直流电源；
6.采集设置：在无人看守的情况下使用，可设置定时采集，也可手动采集；
7.语音设置：可根据需要设置语音播报功能开/关/超限开；
8.语音报警功能：主机语音设置为超限开后，即可语音播报超限信息；
9.主机可通过集线器接入不同类型的传感器，互不影响精度；
10.自带GPS定位功能，数据采集时可自动显示采集点地理坐标；
▲一、管理云平台功能：
1.自带仪器云管理平台包含C/S架构，可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析，数据备份不丢失，查看操作方式包括网页端及手机端（安卓/苹果系统均可用）；
2.显示每种传感器采集到的数据、检测时间、采集地点GPS坐标信息；
3.数据可通过5G/4G网络方式或者USB数据线导入方式上传至管理云平台。平台内数据可下载，分析，打印；
4.平台支持设备数据存储，提供足够容量可不限量保存；
5.平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式，且数据可导出与导入；
6.平台可以结合数据进行报表制作，报表打印，报表导出功能；
7.软件可在线升级。
二、技术参数
（一）手持机参数：
1.记录容量：设备内部Flash可存不少于3万条数据，标配4G内存卡可不限量存储
2.采集时间间隔：5分～99小时
3.语音播报：中文普通话
4.工作电源：锂电池供电
（二）土壤温度技术参数：
1.温度单位：℃   
2.测试范围：-40℃～100℃   
3.精度：±0.5℃
4.传感器长度：≥25cm
5.分辨率：0.1℃
（三）土壤水分技术参数：
1.水分单位： %VWC  
2.响应时间：≤2秒
3.土壤水分分辨率：0.1% 
4.含水率测试范围：0～100%
5.相对百分误差：≤3%
（四）大气温度技术参数：
1.范围：-40℃～120℃ 精度：±0.4℃
2.分辨率：0.1℃
▲3.误差率：≤0.3℃（供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的校准证书加盖竞标供应商公章）
（五）大气湿度技术参数：
1.范围：0～100%RH 精度：±3%RH
2.分辨率：0.1%RH
▲3.误差率：≤2%RH。（供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的校准证书加盖竞标供应商公章）
（六）露点技术参数：
1.范围：-40℃～120℃  精度：±0.4℃
2.分辨率：0.1℃
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	土壤水分测定仪
	1
	台
	1.无线通讯功能：应支持自动上传测量数据，设备通过5G/4G网络方式与服务器通讯，实时发送至服务器，上网页查看数据，无论身在何处只要能上网，均可查看下载数据；
▲2.含手机APP；
3.低功耗设计：增加系统监控和保护措施，避免系统死机；
4.中文液晶显示：可显示当前日期时间，各传感器测量数据，存储容量，已存储数据条数等信息；
5.主机数据存储容量大：设备内部Flash可存储最近不少于3万条数据，标配4G内存卡可不限量存储，亦可与Flash中数据同时存储；
6.内置锂电池供电，具有充电保护、电压过低提示功能。外接电源为直流电源；
7.采集设置：在无人看守的情况下使用，可设置定时采集，也可手动采集；
8.语音设置：可根据需要设置语音播报功能开/关/超限开；
9.语音报警功能：主机语音设置为超限开后，即可语音播报超限信息；
10.主机可通过集线器接入不同类型的传感器，互不影响精度；
11.自带GPS定位功能，数据采集时可自动显示采集点地理坐标；经度：0~180°  纬度：0~90°；
12.传感器技术参数要求：
12.1土壤水分测量范围:0~100%；
12.2分辨率:0.1%；
12.3精度:±3%（0-50%）；
12.4测试时间：≤2秒；
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	鼓风干燥箱
	2
	个
	1.采用具有控温保护、带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器，控温精确可靠。
2.箱体内均采用普通镜面不锈钢或拉丝板制作而成，箱体外采用普通钢板材料。
3.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室温度均匀。
4.采用风机和可控硅，可以避免频繁更换。
5.具有超温报警、温度传感器损坏报警双重保护，保证实验室安全，不发生意外。
6.技术参数：
6.1电源电压：220V 50Hz
6.2控温范围：RT +5~250 ℃
6.3恒温波动度：± 1 ℃
6.4温度分辨率：0.1 ℃
6.5工作环境温度：+5~40 ℃
6.6输入功率：2070W
6.7内胆尺寸（ mm ）：W×D×H ≥550 × 450 × 550
6.8外形尺寸 (mm)： W×D×H  ≥830 ×650 ×730
6.9载物托架（标配）：2 块
6.10定时范围1-9999 分钟
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	便携式土壤水势测定仪
	2
	台
	1.便携式土壤水势测定仪具有高精度高分辨率，可同时测量土壤的水势和温度。 
2.具有自动抓取土壤水势峰值功能。 
3.具有时间设置功能、满量程设置功能、自动保存功能。
4.可同时记录温度、水势、时间、存储序号具有背光灯功能。 
5.自动关机功能。在无操作显示器按键情况下，10分钟及以上显示器自动关机。
6.技术参数
6.1水势最大负荷：-100Kpa
6.2分辨率：0.01Kpa
6.3精度：±0.25KPa，±0.5%F.S
6.4土壤温度测量范围：-55～+150℃
6.5温度精度：±0.5
6.6标准配置探头数量：3个水势探头，1个土壤温度探头
6.7响应时间：≤30S
6.8土壤温度传感器长度：≥20CM
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	真空干燥箱
	2
	个
	1.电源电压 220V   50Hz
2.输入功率 1450W
3.控温范围 RT+10~250℃
4.温度分辨率 0.1℃
5.恒温波动度 ±1℃
6.达到真空度 ≤133Pa
7.工作环境温度 +5~40℃
8.内胆尺寸（mm）W×D×H ≥415×370×345
9.外形尺寸(mm)W×D×H ≥750×560×550
10.搁板 不少于2块 四周加热
11.工作室材料 普通不锈钢
12.定时范围 1-9999 分钟
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	土壤团聚粒检测仪
	1
	台
	1.土壤团粒分析系统遵照农业标准（NY/T 1121.19-2008）设计
2.系统设计：整机结构布局合理，方便操作，符合人体工程学设计，采用土壤水稳性大团聚体组成的检测原理，可有效分析土壤中含有钙、镁、有机质、菌丝等胶结起来的土粒，确保分析后仍维持土壤原来结构。
3.控制系统：采用按键调频，旋钮定时。高精度数码显示时间和频率，数据精准，操作快捷。
4.可靠性：系统整机性能稳定、自带漏电保护设计、自带接地保护线设计、产品低能耗、低噪音，符合环境保护标准。
5.保护方式：系统采用急停按钮设计方式，确保仪器在运行中可随时暂时停止土壤团粒检测分析工作。
6.主机尺寸：≥635mm*635mm*895mm（长*宽*高） 
7.运行方式：垂直运动，行程≥50mm，确保被检测土壤团粒按土壤筛标准规格进行样品标准留样。
8.定时范围：在0~60分钟时间段内，根据检测样品质地所需，可通过调节旋钮进行任意时间及速度设置，到达设定时间后系统自动发出提示音，提示操作完毕。
9.电机转速：不低于1350 转/分钟，采用高精度调速电机，确保转速与土壤团聚体组成分析完全匹配。
10.振荡频率：4-45次/分钟可任意设置，快慢可调，确保样品有序稳定检测。
11.工作电压：采用安全市电AC220V ，50HZ频率，确保在实验室等任意场合都可正常使用。
12.最大功率：120W大功率设计，确保系统在此功率下稳定运行。
13.土壤筛及相关组件（遵照农业标准（NY/T 1121.19-2008）标准配备）
13.1尺寸：每一个土壤筛的直径≥20cm ，高5cm，易标准排布、叠加。
13.2规格：系统配备≥8个规格的土壤筛，孔径规格为10mm、7mm、5mm、3mm、2mm、1mm、0.5mm 、0.25mm 
13.3材质：采用普通不锈钢框、不锈钢网，保证材质在常年采集土样使用后不生锈、不腐蚀、不粘连土壤，易于清理 。
13.4水桶：采用普通不锈钢材质，配置≥4套直径25cm高度40cm。
13.5振荡架采用十字型设计，使系统可同时放置不少于4套土壤振荡架，支持同时测定不少于4个样品，大大提高工作效率。
13.6筛架：采用普通不锈钢材质，便于安装固定筛组，结构设计组件化，可快速安装与拆卸。
14.系统配置：主机一台、挂架4个、挡杆4根、不锈钢水桶4个、铝盒25个、取样盘2个、筛网4套（每套8个规格）、说明书1份、保修卡1份、合格证1份。
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	土壤电导测定仪
	2
	台
	1. 无线通讯功能：应自动上传测量数据，设备通过5G/4G网络方式与服务器通讯，实时发送至服务器，上网页查看数据，无论身在何处只要能上网，均可查看下载数据；
▲2.仪器含手机APP。
3．低功耗设计，增加系统监控和保护措施，避免系统死机。
4．中文液晶显示，可显示当前日期时间，各传感器测量数据，存储容量，已存储数据条数等信息。
5.主机数据存储容量大：设备内部Flash可存储近期不少于3万条数据。
6.内置锂电池供电：锂电池，具有充电保护、电压过低提示功能。
7.采集设置：在无人看守的情况下使用，可设置定时采集，也可手动采集。
8.语音设置：可根据需要设置语音播报功能开/关/超限开。
9.语音报警功能：主机语音设置为超限开后，即可语音播报超限信息。
10.主机可通过集线器接入不同类型的传感器，互不影响精度。
11.自带GPS定位功能，数据采集时可自动显示采集点地理坐标。
▲12.管理云平台功能：
12.1自带仪器云管理平台包含C/S架构，可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析，数据备份不丢失，查看操作方式包括网页端及手机端
12.2显示每种传感器采集到的数据、检测时间、采集地点GPS坐标信息。
12.3数据可通过5G/4G网络方式或者USB数据线导入方式上传至管理云平台。平台内数据可下载，分析，打印；
12.4平台支持设备数据存储，提供足够容量可长期保存。
12.5平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式，且数据可导出与导入。
12.6平台可以结合数据进行报表制作，报表打印，报表导出功能。
12.7软件可在线升级。
13.土壤电导率技术参数：
13.1测量范围：0～19.99ms/cm
13.2测量精度：±2%
13.3分辨率：0.01ms/cm
13.4水分单位： %VWC 
13.5响应时间：≤2秒               
13.6土壤水分分辨率：0.1%
13.7含水率测试范围：0～100%
13.8相对百分误差：≤3%

	34 
	可控温电热消解仪（消化炉）
	2
	个
	1.加热方式 ：红外加热 
2.热传导方式 ：空气传导 
3.控温方式 ：两级开关，通过控制电压实现控温 
4.控温阶段： 2阶段控温 
5.隔热保温模式： 采用空气隔热层和硅酸铝隔热层，双重隔热效果 
6.升温速度 ：30℃/min 
7.控温精度 ：±2℃ 
8.外观： 整机采用喷塑钢板，工作台采用耐酸碱不锈钢材料。 
9.加热方式采用适应红外加热管。
10.技术参数：
10.1控温范围：室温～600℃
10.2测定范围：0.1mgN～200mgN(毫克氮)
10.3测定数量：一次同时测量8孔
10.4消化时间：60～90分钟／批（按样品量而定）
10.5消化管容量：不小于300ml
10.6电源：AC220（V）50Hz
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	恒温振荡器
	2
	个
	1.大屏幕液晶显示屏，能连续、精确、实时显示温度以及转速和工作时间，并且菜单式操作界面，操作简便。
2.采用微电脑控制温度和振荡频率，带有定时功能；内置断电保护功能,可在电源正常供电后自动恢复运转。
3.工作室内部独特风道微风循环，温度均匀性好；大观察视窗设计，便于观察样品，启闭方便。
4.转速控制：直流无刷电机智能反馈控制，转速精度高。慢启动设计，转速失控后，自动锁定，启动速度可调，防止了骤然启动造成的摇瓶液体外溅，有效保证了定量实验的准确性。 
5.开盖自动切断UV灯功能。
6.工作室底具有防水功能，溶液洒落不会影响机器正常运行。
7.技术参数：
7.1方式：回旋振荡
7.2性能：
7.2.1回旋震荡幅度：φ20 mm
7.2.2温度分辨率：0.1℃
7.2.3温度波动度：±0.1℃
7.2.4温度分布精度：±1℃
7.2.5使用温度范围：RT+5-65℃
7.2.6回旋频率范围：30-300rpm
7.2.7回旋频率精度：±1rpm
7.3构成：
7.3.1工作室：镜面不锈钢
7.3.2外壳：ABS
7.3.3观察窗：树脂
7.3.4保温层：聚氨酯
7.3.5加热器：不锈钢加热管
7.3.6驱动方式：三轴水平
7.3.7标配托盘样式：万能弹簧网格托盘
7.3.8风循环方式：水平
7.3.9额定功率：0.6 kw
7.4.控制器：
7.4.1温度控制方式：液晶PID智能控制
7.4.2回旋控制方式：程序设定自动方向切换
7.4.3设定方式：轻触按键设定
7.4.4温度表示方式：液晶显示
7.4.5速度表示方式：液晶显示               
7.4.6定时器：0-9999分钟
7.4.7运行功能：定值运行、定时运行、双向自动切换、自动停止、快速停止启动
7.4.8温度传感器：Pt100
7.4.9速度传感器：霍尔
7.4.10门控系统：有
7.4.11附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆
7.5.安全装置：超温报警、菜单锁定、门控系统、断电保护、堵转保护
7.6.规格： 
7.6.1内尺寸（宽*深*高）：≥455*380*290mm
7.6.2外尺寸（宽*深*高）：≥500*640*480mm
7.6.3外包装尺寸（宽*深*高）：≥802*620*685mm
7.6.4托盘尺寸（mm):≥380*320
7.6.5托盘最大单一规格容量：100ml*16个/250ml*9个/500ml*5个/1000ml*4个
7.6.6内容积：≥50 L
7.6.7托盘承重：≤10kg/层
7.6.8托盘层数：1
7.6.9电源（50/60Hz）额定电流：AC220/2.5A
7.6.10净重/毛重kg：约45/55
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	马弗炉
	1
	个
	1.外壳采用冷轧钢板制作，表面静电涂喷。
2.工作室为耐火材料制作内嵌加热丝，耐用。
3.微电脑智能控制仪，控温精度高。
4.炉控连体设计，节省使用空间。
5.工作环境
5.1.环境温度：5~40℃；
5.2.环境湿度：≤85％；
6.主要技术参数
6.1.电源电压：220V
6.2.额定温度：1200℃
6.3.额定功率：2.5KW
6.4.炉膛尺寸(长×宽×高)：≥200X120X80mm
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	土壤原位酸度计
	2
	台
	1.无线通讯功能：应自动上传测量数据，设备通过5G/4G网络方式与服务器通讯，实时发送至服务器，上网页查看数据，无论身在何处只要能上网，均可查看下载数据；
▲2.仪器含手机APP。
3．低功耗设计，增加系统监控和保护措施，避免系统死机。
4．中文液晶显示，可显示当前日期时间，各传感器测量数据，存储容量，已存储数据条数等信息。
5.主机数据存储容量大：设备内部Flash可存储不少于近期3万条数据。
6.内置锂电池供电：锂电池，具有充电保护、电压过低提示功能。
7.采集设置：在无人看守的情况下使用，可设置定时采集，也可手动采集。
8.语音设置：可根据需要设置语音播报功能开/关/超限开。
9.语音报警功能：主机语音设置为超限开后，即可语音播报超限信息。
10.主机可通过集线器接入不同类型的传感器，互不影响精度。
11.自带GPS定位功能，数据采集时可自动显示采集点地理坐标。
12.土壤pH技术参数：
12.1范围：0-14
12.2精度：≤0.2ph
12.3测试时间：≤2秒

	38 
	电导率仪
	5
	台
	1.仪器级别：1.0级
2.测量参数：电导率、电阻率、TDS、盐度值、温度
2.1电导率：
2.1.1范围：0.000μS/cm～ 1000mS/cm
2.1.2最小分辨率：0.001 μS/cm，根据量程自动切换
2.1.3电子单元引用误差：± 1.0% FS
2.2电阻率：范围：5.00Ω ·cm～20.00MΩ ·cm
2.2.1最小分辨率：0.01Ω ·cm，根据量程自动切换
2.2.2电子单元引用误差：±1.0％ FS
2.3 TDS：范围：0.00mg/L～300g/L
2.3.1最小分辨率：0.01mg/L，根据量程自动切换
2.3.2电子单元引用误差：±1.0％ FS
2.4 盐度:范围:(0.00～8.00)%
2.4.1最小分辨率: 0.01%
2.4.2电子单元引用误差:±0.2％
2.5 温度:范围:(-5.0～110.0)℃ /(23.0~230.0)℉
2.5.1最小分辨率:0.1℃/0.1℉
2.5.2电子单元示值误差:±0.2 ℃
3.电源:电源适配器(输入：AC(100~240)V ，输出：DC9V)
4.尺寸(长×宽×高，mm)，重量(kg): ≥242×195×68，0.9
5.包装尺寸(长×宽×高，mm)，毛重(kg) :≥370×305×330，2.5
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	土壤养分速测仪
	2
	台
	1.土壤肥料养分速测仪可检测包括土壤及化肥中的铵态氮、速效磷、有效钾、有机质、pH、盐分（非玻璃电极的固态传感器，可直接埋入土壤中测试直接出结果）。
2.暗盒部分采用不小于8个通道固态化模块、不小于8个光路与接收、可同时测量也可单独测量，比色暗箱体部分融为一体，无机械位移及磨损，保证测定结果精度。
3.不小于7寸彩色触摸液晶显示屏。
4.内置时钟芯片，屏幕可同步显示北京时间。当前的年、月、日、小时、分钟。
5.GPS定位功能：具有卫星定位经度、纬度、海拔功能。
6.所有功能数据为同屏幕显示，仪器在检测的同时可显示操作步骤。
7.内置数据存储器，测试数据自动存储，断电不丢失数据库。
8.可在主机上对数据进行单条删除、全部删除、打印数据、打印环境参数、正反排序、按项目名排序，按日期筛选等功能。
9.土壤肥料养分速测仪内置微型热敏打印机（无需更换色带），测试结果可在本机上存储和打印，存储和打印内容包含：检测单位名称，检测日期，检测时间，检测项目，样品含量，作物品种，肥料品种，施肥数量，计量单位等相关信息。
10.不少于100种农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量。
11.数据传输可通过WiFi/4G无线远程传输数据至计算机。仪器带有系统云平台和手机APP,方便测量数据的管理。
12.为防止误操作，主机内置客户管理系统，可设定用户名及密码，不同用户选择自己的用户名以防已测数据丢失。
13.配置内置锂电池组，交直流两用，可实现野外流动测试。。
14.养分测量技术参数要求
(1)稳定性：A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003
(2)重复性：A值（吸光度）小于0.005
(3)线性误差：小于3.0%
15.Ph值（酸碱度）测量技术参数要求：
(1)测试范围：1～14
(2)误差：±0.1
16.盐量测量技术参数要求
(1)范围：0～23.00ms/cm 
(2)精度：±2%FS
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	全项目土壤养分多参数检测仪
	1
	台
	1.通道数：不少于12通道，每2个通道为一组波长，有效降低通道组间光波长偏差，每个项目可同时测2个样品。
2.操作：遵循“校准—标定—检测”标准步骤，对样品各类成份进行检测分析，检测数据结果自动保存；主机内置样品库，可将样品信息储存在本地或上传云端，并提供测土配方和施肥建议。
3.科学评估体系：内置多种土壤养分的评价体系，包括土壤有机质、速效氮等11种养分类型，可根据不同地区土壤评价标准对检测结果进行等级评价。
4.检测速度快：风干后的样品，检测氮、磷、钾从实验操作到检测结果时间约为30~60min，上机检测响应速度不超过2s。
5.打印功能：主机内置微型热敏打印机，可一键对检测内容进行打印，包括检测项目、样品名称、样品编号、检测结果及单位、检测时间、检测单位等。
6.数据导出：数据默认导出至本地（数据导出格式excel），配置USB接口，实现与电脑数据传输。
▲7.平台功能：数据可查看和导出，自带平台，在设备端检测数据后，手动上传数据至平台，可在云端查看、分析、下载、删除、批量导出数据（文件导出格式为excel）。云端展示内容包括检测时间、样品类型、样品名称、样品编号、检测项目、吸光度、浓度等；可根据时间（年月日范围）、样品类型、样品名称等捷查询样品详情。
▲8.数据对比分析：在平台中，可自由选择数据进行对比分析，生成基于样品名称/检测项目/检测时间/吸光度/浓度多种指标的二维分析图，支持柱状图、折线图、表格多种展示形式，图表均可导出。
▲9.科学评估体系：平台内置多种土壤养分标准评价体系以及100余种农作物生长发育所需养分含量，可根据作物品种、预期目标产量以及肥料种类，科学计算推荐施肥量。
10.测量指标：
10.1土壤养分：铵态氮、硝态氮、碱解氮、全氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、有效磷、全磷、速效钾、全钾、有机质；
10.2土壤中微量元素：有效硫、交换性锰、还原态锰、有效铁、有效铜、有效硅、有效硼、有效锌、有效钼；
10.3肥料养分：肥料氮、肥料磷、肥料钾、腐殖酸、肥料铁、肥料锰、肥料硫、肥料铜、肥料硅、肥料硼、肥料锌、肥料钼、肥料钛；
10.4植株养分：植株全氮、植株全磷、植株全钾、植株铁、植株锰、植株钼、植株铜、植株锌、植株硫、植株硼、植株硅；
11.技术参数：
11.1吸光度A 范围0.000-4.000A，分辨率≤0.001
11.2透光率T 范围0.00-100.00%T，分辨率≤0.001
11.3透射率准确度 ±2.0%
11.4透射率重复性 ≤0.5%
11.5光电流漂移 ≤0.5%（3分钟）
11.6电源 220V±10%  12V/5A
11.7功率 ≥20W
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	便携式作物株高测量仪
	1
	台
	1.适用于玉米、水稻、小麦、油菜、芝麻、大豆、高粱、棉花、各种果树等以及株高范围在100～3800mm内的作物。
2.主机重量不大于1.3kg，无其他辅助设备，主机可固定在固定杆上，用户可自行调节高度方便查看，产品测量时占地空间非常小，对测量场地无要求，适合户外田间测量。
3.株高和穗位测量可自由切换：产品集成了株高和玉米穗位两种测量功能，可通过系统内的模式切换，即可实现测量同一植株的株高和穗位或者测量处理多个株高，之后测量穗位两种方式，用户可根据测量需求自由切换，轻松操作。
4.主机上内嵌了一块不小于3.5寸高清全彩液晶屏，方便测量过程中的数据呈现及用户查看及查询；同时，主机每次测量按下记录的时候会有声音提示，大大提升了用户体验和降低漏记频率。
5.内置大容量可充电锂电池，一次充满电，便可长时间移动式测量，无繁杂连接线缆限制。
6.集测量、数据记录、导出于一体，闭环流程提高了工作效率；实际测量时，用户设定完成后，只需根据测量时使用的指针，按下对应按钮，完成测量和记录。
7.仪器自带U盘，接口为通用USB接口，数据记录直接存储在U盘中，当用户完成了测量后，只需将U盘插入与笔记本电脑或台式机电脑的USB接口中将测量数据导出，数据记录格式为Excel文件。
8.产品系统设有误操作保护，避免用户错误操作导致测量数据的丢失或删除。同时用户也根据需要备份好数据，清空数据库，避免数据被做他用。 
9.技术参数
9.1株高测量范围：100-3800 mm
9.2分辨率：1mm
9.3精度：±0.5%
9.4响应时间：≤1s
9.5储存空间：一次可存储不少于200组数据
9.6供电方式：可充电锂电池
9.7续航时间：设备持续工作可以使用3-4小时
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	植物营养测定仪
	2
	台
	1.采用非破坏性测量方法，确保植物生长不受影响。快速、准确地获取叶片生理指标，为植物健康提供实时监测。
2.通过多点多段标定技术，确保每一次测量的精确性和可靠性
3.结构上内置多层抗干扰设计，有效屏蔽外部光线及环境温度对测量结果的影响，确保数据采集的稳定性和准确性。
4.一次获取：一次性测定叶片的叶绿素含量、温度、湿度及氮含量，满足多项植物生理参数的检测需求。
5.配备高清OLED显示屏，提供高亮度与对比度，数据展示更加清晰直观，便于快速解读测量结果。
▲6.能够显示最近30组以内测量数据的平均值、最高值和最低值，帮助用户快速把握数据变化趋势。
▲7.通过蓝牙无线传输，实现与手机APP的便捷连接，数据实时同步，无限制存储测量数据，帮助客户提高工作效率。
8.当电池电源耗尽时可以迅速更换电池，保证设备持续运行。
9.当仪器电量剩余20%时系统会进行低电量提醒，确保仪器不会突然关机。
▲10.专属叶绿素应用程序，提供便捷的数据查看、分析和管理功能，便于用户随时随地查看与导出测量结果。
11.支持数据上传至云端平台，实现远程访问、数据管理和施肥指导。便于用户进行大数据分析与长期跟踪研究，优化植物管理策略。
12.手机App端：
12.1专属叶绿素应用程序，专为移动设备设计，提供便捷的数据查看、分析和管理功能。用户可以随时随地访问测量结果，保持数据的实时更新和监控。
12.2.支持对样品名称、编号、测试点位进行详细记录，并拍照保存样品记录，确保信息的完整性和可追溯性。
12.3.测试数据及关联图片可通过一键操作导出Excel表，方便用户进行进一步的数据分析、报告制作或数据分享。
13.技术参数
（1）测量范围：
1.叶绿素：0.0~99.9SPAD 
2.叶面温度：0-50℃（其他温度可定制）
3.叶面湿度：0.0~99.9%R
4.氮含量：0.0~99.9mg/g
（2）测量精度：
1.叶绿素：±1 SPAD (室温下，SPAD值介于0~50)
2.叶面温度：±0.5℃
3.叶面湿度：±5%
4.氮含量：±5%
（3）重复性：
1.叶绿素±0.3SPAD单位(室温下，SPAD值介于0-50)
2.叶面温度±0.2℃
3.叶面湿度±0.5%
4.氮含量±0.5mg/g
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	便携式叶面积测定仪
	3
	台
	1.测量原理：接触式图像传感器（CIS）扫描
2.测量方式：原位非破坏性测量，也可离体测量；同时测定并记录叶片长、宽、长宽比、周长、面积、形状系数、形状因子、环境温度等数据；
3.全彩触摸屏幕：不小于480*854 RGB触摸彩屏，全中文界面显示；
4.直观显示：实时显示当前时间“年月日，时分秒”，采集显示各项参数与叶片图形，数据查看可在同一界面显示叶片图形与所有测量计算参数；
5.可直接将测量的叶片直观呈现叶片轮廓图像和叶片形态数据指标；
6.针对叶形具体情况可选择“矩形补偿，三角形补偿”两种数据补偿方式，对数据进行补偿，计算结果更加准确。
7.一次性可测量较大叶片面积（长*宽≥3000mm*210mm）；
8.设备分为内置储存区可储存不少于1000条数据；扩展储存区容量不少于32GB，数据约可存储100万条以上；
9.配置5Ah锂电池，满电状态可在田间工作不少于16小时；
10.蓝牙传输：可蓝牙连接手机app，具有GPS功能，实现边测量边对测量的样本进行GPS坐标获取；
11.仪器实时显示电池电量百分比信息，电量低于15%设备提示“设备电量低”需充电后使用，适用于野外测量，防止数据丢失；
12.设备采用Type-C接口，可直接通过数据线连接电脑进行数据导出查看与删除（充电，数据二合一）连接电脑即可如同U盘一样，查看导出excel数据表和叶形图；
13.采集设置：可设置自动或手动采集两种模式，适应不同场景测量；
▲14.仪器可连接手机app，实时同步仪器测量数据；可获取仪器历史测量数据到app中；可单独或批量选择历史数据导出，以excel表格形式呈现；
15.仪器内部自带时间、日期功能，可在测量时对测量时间进行记录；
▲16.配套虫类识别端，可通过≥2种植物类型数据模型进行拍照虫类识别，通过对作物的叶片、茎秆等进行已有数据库图像病害识别，数据包含虫害、病害简介，虫害形态特征，病害病原特征，分布区域及防治建议。（竞标时需提供符合本项参数的截图，并加盖竞标供应商公章）
17.技术参数要求：
17.1测量单位：毫米（mm），平方毫米（mm2）
17.2误差：±2%
17.3分辨率：0.1mm
17.4最大扫描长度：≥3000mm，最大测量宽度：≥210mm，最大测量厚度：≥6.5mm，最大扫描面积：≥3000*210mm2 
17.5扫描速度：150mm/s
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	智能光合作用测定仪
	1
	台
	一、技术参数要求:
▲1.测定参数要求：开机自动预热自检，可自定义文件名称和测量时长，可检测显示进气温湿度、叶室温湿度、光合有效辐射强度(PAR)、叶面温度(TI)、叶片净光合速率(Pn )、气孔导度(Gs)、蒸腾速率(Tr)、瞬时水分利用率(WUE)等共12项参数，测量精度均可达0.01。
2.测量模式要求：内置热释电红外传感器，内部的自动温补系统能准确测定植物呼吸;主机采用开放式气路系统，开机默认进行气路循环，模拟更接近植物真实生长环境;叶室头部配置光合有效辐射传感器检测外界光强;叶室手柄内置温湿度传感器用于检测气体温湿度与面温度。
▲3.显示屏要求：≥6英寸彩色触摸液晶显示屏，软件中文操作界面，支持中英文语言，切换系统语言即可同步成英文模式。实时显示当前日期时间(年月日时分秒)、主机电池电量。电池处于低电量和充电状态时状态栏会同步显示。
4.叶室规格要求：标配≤3cm×3cm透明窗口，满足大部分阔形叶片测量,支持用户定制叶室窗口尺寸。
5.测量设置要求：参数设置:默认按测量日期命名新文件，默认给出上次测量次数(时长)支持用户自定义修改。用户备注:支持用户针对个人实验情况输入实验备注信息，该备注内容会随对应的测量数据保存在同一excel文件中，同步导出。一键测量，各项参数均为自动采集，每5秒采集一组数据，程序运行完成后会自动结束并保存，也可手动结束测量进程。
6.主机数据查看要求：可在主机上根据筛选时间范围快速查询数据。支持单条数据查看、上传、导出、删除，也支持批量上传、导出、删除数据。测量参数支持曲线图和表格2种展示形式，按曲线图展示时可双击放大单图查看。
7.数据储存/导出要求：自带云平台，所测数据和图表均可上传云平台，也配备USB接口，在没有网络的情况下可U盘导出。本地存储≥8G大内存，配置USB接口，支持excel格式文件导出至本地/U盘，导出的文件可直接使用无需转换。
8.单机独立工作模式：仪器支持单机独立使用，含有使用教程视频，手机扫描二维码即可查看仪器安装方式和操作流程等。
9.数据保护要求：若仪器意外关闭，已测量的数据会自动保存，避免田间使用仪器电量耗尽关机数据丢失的情况。
10.电量预警及断电保护要求：当主机电量低于一定程度时提示低电量，条件允许的情况下要及时给设备接入电源，避免突然关机对实验测量造成影响。若仪器意外关闭，已测量的数据会自动保存，避免田.间使用设备电量耗尽关机数据丢失的情况。
11.自带平台：设备联网状态下，可手动上传文件至平台，支持查看、导出和管理文件。
▲12.数据展示要求:
a.数据展示可根据时间、文件名称等快捷查询文件，支持图、表和数据报告3种形式展示实验数据；
b.查看数据时，可按时分秒精细时间快速筛选数据；
c.以曲线图形式查看数据时，可勾选多项指标查看文件，方便查看特定时间段内的数据，亦可支持数据报告的形式查看。（竞标时需提供符合本项参数的截图，并加盖竞标供应商公章）
13.对比分析:
a.可多选不同仪器、不同时间的文件进行横向对比分析，支持按时间范围、关键字快捷搜索目标文件，搜索范围为该账号下所有仪器。
b.可多选文件横向对比12项指标，分析结果支持图、表和数据报告3种展示形式，曲线图位置可鼠标拖动位置方便直观比较；
c.对比分析记录会保存在云端，数据亦可导出，也可手动删除数据，导出格式有图片、表格以及包含二者的压缩包文件，用户直接解压缩操作即可。
14.权限分级:平台多级功能权限均为可配置，“删除”功能为配置项，管理员可为下属人员分配账号、设置功能权限，避免失误操作。
二、技术要求：
1.热释电红外：测量范围0- -2000 μ mol/mol (ppm)分辨率0.01误差≤±3%FS。
2.进气温度：测量范围0-50℃  分辨率0.01  误差≤±0.3℃
3.叶室温度：测量范围0-50℃  分辨率0.01  误差≤±0.3℃
4.叶面温度：测量范围0-50℃  分辨率0.01  误差≤±0.2℃
5.进气湿度：测量范围0-100%RH  分辨率0.01  误差≤±5%RH
6.叶室湿度：测量范围0-100%RH  分辨率0.01  误差≤±5%RH
7.光合有效辐射强度PAR：测量范围0-2500μmol·m-2·s-1  分辨率0.01  误差≤±5μmol·m-2·s-1
8.净光合速率Pn分辨率0.01
9.气孔导度Gs  分辨率0.01
10.蒸腾速率Tr  分辨率0.01
11.胞间CO2浓度Ci  分辨率0.01
12.瞬时水分利用率WUE  分辨率0.01
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	植物冠层分析仪
	1
	台
	1.无损测量冠层叶面积指数、叶片平均倾角以及冠层结构。参数包括：叶面积指数、平均叶倾角、光合有效辐射、散射辐射透光率、不同太阳高度角下的直射辐射透过率、不同太阳高度角下的消光系数、叶面积密度方位分布。
2.探头体积小巧，装在测杆上可任意角度测量植物冠层结构。
3.USB接口，测量时测杆连接电脑实时查看图像，即时选取所需图像并保存。
4.外接大容量锂电池，适用于野外工作和长时间测量。
5.可测冠层内外的光合有效辐射和光斑值
6.手持测杆万向式接头，鱼眼镜头可自动保持水平状态获取冠层图像。
7.可选择手动和自动两种冠层图像采集方式，可自定义自动采集测量间隔。
8.测量冠层不同高度，可得到群体内光透过率和叶面积指数垂直分布图。
9.配有专用分析软件，有选择所需图像区域的功能（天顶角可分10区，方位角可分10区），可屏蔽不合理的冠层部分（如缺株、边行等），仅对有效图像区域进行分析，使测量数据更加精确。
10.可手动调节天顶角的起始角和终止角的阈值，避开不合适的冠层孔隙条件，可以更精准的计算叶面积指数等参数。
11.电脑端储存测量数据时可自定义文件保存位置。
12.配置笔记本背带，便于野外携带电脑操作。
▲13.软件要求：
13.1应能够兼容包括仪器云系统，手机APP系统，专家系统，可在线升级。
13.2应能够进行数据分析功能，可以根据选择的时间段展示数据，并且支持数据表格，线状图，柱形图，饼状图4种方式查看，平台内数据可下载，分析，打印。
13.3应能够对环境数据进行历史数据曲线查看，可以选择天、周、月、生长季、半小时平均、24小时平均进行历史数据曲线查询，可以自定义设置查询时间段可环比、同比统计该时间段最大、最小及平均值。
▲14.植物长势分析软件要求：
可以通过手机APP对植物冠层覆盖度进行计算，数据有助于为用户提供科学的判断植物长势依据，并表述植物幼苗生长和早期生长状态；在植物生长中，可以通过对不同冠层覆盖度的判断来分析太阳辐射并遮蔽土壤的比例，从而助力专业分析减少土壤内水分的蒸发及提高水分利用率。避免在干旱环境中则存在着提前耗尽土壤水分的风险，进而降低在生长季末期面临更严重的干旱协迫。
15.技术参数：
15.1镜头角度：150°
15.2分辨率：768×494pix
15.3测量范围：天顶角由0～75°（可分割成十个区域）；方位角0~360°（可分割十个区域）
15.4 PAR感应范围：感应光谱400nm～ 700nm，
15.5 PAR测量范围：0～2000μmol/（㎡·S）
15.6数据存储格式：设备数据存储为txt文件格式，可直接在电脑或手机端打开查看；
15.7测杆重量：≤500g
15.8电源：DC8.4V可充电锂电池组
15.9传输接口：USB
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	植物呼吸测定仪
	2
	台
	1.植物呼吸测定仪采用液晶显示屏。
2.开路测量、闭路测量均可，电子流量计。
3.按键开关机，数据线以及气管接口符合日常操作使用习惯。
4.可测空气湿度。
5.硬件组成
植物呼吸测定仪主要由2大部分组成：
5.1.主机  
5.2.手柄叶室 
6.技术参数
6.1二氧化碳量程：0～1000～2000ppm   
6.2分辨率：1ppm
6.3精度：1%F.S 
6.4零点漂移：≤±3%F.S/4h
6.5量程漂移：≤±3%F.S/4h 
6.6线性度：≤±2%F.S    
6.7重复性：≤±1%
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	植物光谱仪
	1
	台
	1.植物光谱测量仪采用不小于5英寸高清触摸屏操作，一键测量，快速检测光源光谱分布，可在光谱分布图上可查看任一波长下的辐射值；
2.测量数据包含光照度、光合有效辐射PAR（400～700nm）、光合光子通量密度PPFD、不同光质组成（红外、红、绿、蓝、紫外光等）及辐射强度、红蓝光质辐照度比值、叶绿素加权辐照度、色温、中心波长等40余个光量子学参数和光学参数；
3.分析结果图包含光谱分布图（350~800nm）、CIE标准色品图（1931.1960、1976）、色容差图、显色指数CRI图；
4.可支持中文（简体、繁体）、英文双语言系统，支持屏幕180°旋转，屏幕亮度调节和按键截屏；
5.数据导出：将系统设置切换为U盘模式，可将测量的数据文件导出至电脑。
6.技术参数
6.1波长范围 350nm～800nm
6.2传感器 高精度CCD
6.3光谱带宽(FWHM) 2nm
6.4光谱分辨率/重复性 0.2nm  X, Y重复性±0.0005
6.5波长准确度 ±0.5nm
6.6照度准确度不低于一级(±4%读数±1个读数）
6.7色品坐标准确度 ±0.0025（相对于溯源至 NIM 的稳定度优于±0.0005 的标准光源）
6.8色温范围 1,000K～100,000K
6.9杂散光 ≤0.3%
6.10照度测量范围 5lx～200klx
6.11积分时间 50µs～10000ms
6.12通讯接口 Micro USB接口
6.13使用温度/湿度范围 （-10～40）℃，相对湿度<70%（无冷凝）
6.14存储温度/湿度范围 （-20～45）℃，相对湿度<70%（无冷凝）
6.15通讯接口 Micro USB接口
6.16存储容量 出厂标配 8G TF卡（Micro SD）
6.17供电方式 内置锂电池/电源适配器
6.18连续工作时长 一次充电可使用≥20小时 
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	稳态气孔计
	1
	台
	1.植物气孔计（稳态气孔计）可用于测量空气温度、空气湿度、光强PAR、叶片温度、叶室湿度等参数；
2.显示空气温度、空气湿度、叶片温度，叶室湿度、光强、蒸腾速率、气孔导度等测量值；
3.植物气孔计可以设定开路测量和闭路测量两种模式，闭路测量模式可以选择自动测量与手动测量；
4.SD卡数据存储，不低于15万组测量数据；
5.轻便可携，带有充电电池，可供野外工作使用。
6.技术参数
6.1湿度传感器：范围：0～100%RH；分辨率：0.1%；精度：≤±1.8%RH
6.2光量子传感器：范围：0～3000μmol/m2·s；分辨率：1μmol/m2·s；
6.3误差：±5%
6.4叶温传感器：范围：0～50℃；分辨率：≤0.1℃；误差：≤±0.2℃
6.5气温传感器：范围：0～50℃；分辨率：0.1℃；误差：±0.3℃
6.6流量计：测量范围：0.3～1.0L/min；分辨率：0.01L/min；误差：±2.0%
6.7显示：液晶显示
6.8电源：可充锂电，续航能力不低于10小时
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	植物蒸腾速率测定仪
	1
	台
	1.多参数测试：植物蒸腾速率测定仪可同时测量叶温、空气温湿度、光合有效辐射强度等指标计算出植物蒸腾速率。
2.简单智能：中文菜单及光标引导操作，测定过程及最终结果可实时显示、存储；
3.不同类型的叶室，可用于多种植物不同形状叶片的测定；
4.技术参数
4.1.空气温度：测量范围：0-50℃， 分辨率：0.1℃， 误差±0.2℃
4.2.空气湿度：测量范围：0-100%，分辨率：0.1%，误差≤±3%
4.3.叶片温度：测量范围：0-50℃， 分辨率：0.1℃，误差±0.2℃
4.4.光合有效辐射（PAR）：测量范围：0-2500µmolm ㎡/秒 ，
4.5. 精度≤5 µmolm ㎡/秒
4.6.流量：测量范围：0~1 L/min，分辨率：0.1 L/min
4.7.显示：液晶显示，中文界面
4.8.叶室尺寸：≤55×20mm，其它尺寸可根据客户需求定做
4.9.数据存储：不少于2GB SD卡
4.10.电源：DC7.4V锂电池，可连续工作7-9小时
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	植物茎流仪
	1
	台
	1.探针可重复使用：双探针，配钻孔工具，不伤探针
2.可恒温加热：植物茎流测量仪采用热消散法，数据稳定，可长期不间断读取数据。
3.采集时间间隔（1-99）和结束时间均可设，标配SD卡，数据储存无上限，并可导出分析。
4.可定制交直流两用型仪器。
5.测量精度高：测量显示数据是实际数据的10万倍。
6.技术指标
6.1测量方式：热消散探针法（恒定热流传感器法）
6.2测量参数：瞬时液流密度
6.3探针长度：≥33 mm
6.4探针数量：≥2个
6.5显示：液晶显示屏
6.6存储容量：≥2GB
6.7采样时间间隔：1-99分钟可调
6.8电源：可充电锂电池
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	植株茎秆强度测定仪
	5
	台
	一、功能要求：
▲1.可直接显示测量日期、时间、峰值、角度、经纬度，最大值，最小值，平均值等数据。（竞标时需提供符合本项参数的截图，并加盖竞标供应商公章）
2.设备采用压力及倾角传感器，实时获取受力大小及倒伏倾斜角度，提供自动和手动两种测量模式。
3.背光亮度设置可根据外界光亮调节“0-100”；背光时间设置可控制屏幕常亮时间，分为“1min、2min、3min、5min、10min”5挡；自动关机设置可以设置屏幕在“1-60min”六个时间档次内无操作自动关机（竞标时需提供符合本项参数的截图，并加盖竞标供应商公章）
4.配备屏幕数字正反转功能，支持即时切换，显示单位KPa（千帕斯卡）和N（牛顿）；
5.设备配置探针、拉钩、压板等多种形式测头，可进行茎秆抗折力测量、茎秆抗压强度测量、茎秆穿刺强度测量、茎秆拉伸强度测量；
▲6.具备角度测量系统，能够在茎秆达到峰值压力的瞬间，精确记录对应的测量角度；
7.支持不少于200组数据的测量，每组数据可包含不少于96条记录；
8.数据列表界面能自动保存测量峰值、峰值角度、测量经纬度、测量时间、测量编号等数据，可按照测量时间、测量编号查看和删除多组历史数据；
9.设备可存储≥1万条测量数据，单次充电可满足连续工作使用长达12h；
10.数据既可在本机设备上查看，也可通过数据线导入电脑或手机端、云端中进行查看分析；
▲11.通过无线蓝牙通讯方式，把数据传输到智能手机采集终端，APP端可以查看数据的设备名称、测量编号、峰值数据、峰值角度、坐标位置、测试位置、测量时间等。（竞标时需提供符合本项参数的截图，并加盖竞标供应商公章）
▲12.设备配套app能直观显示植物受力与倾斜角度对应曲线关系，可详细分析不同角度下的植株受力情况，判断作物抗倒伏情况。数据曲线可以用折线图、柱状图的形式显示 
二、技术参数
1.测量单位：N、Kpa
2.测量量程：50N
3.分辨率：0.001 N
4.测量精度：0.1%FS
5.测量茎粗：0～40 mm
6.角度测量范围：0～±90°
7.角度分辨率：0.1°
8.角度精度：0.1 °
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	植物水势测定仪
	1
	台
	1.植物水势测定仪采用大屏幕液晶显示，全中文菜单操作。
2.测量方式：自动测量、手动测量一键式切换。
3.MPa与Bar两种测量单位可供选择。
4.液晶屏显示的压力值就是当前植物的水势值。
5.可存储不少于4000条记录。
6.一键式删除所有测量数据。
7.可以通过USB线上传电脑，上位机软件自动分析测量数据。
8.测量数据可以报表的形式查看，并可以选择时段查询查看。
9.可将存储记录的数据以EXCEL格式备份保存，方便以后调用。
10.技术参数
10.1检测范围：0-3.5Mpa
10.2显示方式：液晶屏显示
10.3读取精度：0.01Mpa
10.4电源：12v/2.5Ah锂电池，具有时钟功能
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	保水种子水分测试粉碎磨
	2
	台
	1.粉碎过程设备没有明显发热，不会造成样品水分丢失。
2.粉碎系统全密封，清理方便，不会造成样品存留。
3.技术参数
3.1磨盘直径：Φ80㎜；
3.2粮食水分测试粉碎磨研磨能力：300g/min；
3.3工作噪音：≤68dB；
3.4调节档位：≥20档；
3.5磨碎样品水分范围：≤17%；
3.6收集容器的容积：≥200g；
3.7电源：220V 50HZ；
3.8进料斗直径：≥128mm；
3.9研磨细度：粉碎样品≥98％通过ф1.0mm筛； 粉碎样品≥90％通过ф0.5mm筛； 粉碎样品≥80％通过40目筛。
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	人工气候箱
	4
	个
	1.智能人工气候箱采用大屏幕液晶屏显示，中文指导操作流程，操作简单，控制精度高，蓝色背光，便于夜间查看。
2.采用镜面不锈钢内胆，无需工具可拆卸箱体内隔板，便于工作室消毒与清洗。
3.程序可设时间、温度、照度等梯度控制。时段控制≥99段编程，每个时段1-99小时，可设置不同的分段参数，以满足植物生长的不同参数。
4.具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全，配置LED生长灯，照度更均匀，照度更高，有利于植物的生长，提高抗病性。
5.直观显示北京时间，时段剩余时间，光照等级，箱内温度及环境温度。内胆设有温度保护装置，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品。
6.具有杀菌功能，设定杀菌时间，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。
7.具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能，停电后再次开机都可以延续原来的工作状态。
8.智能人工气候培养箱光源采用适合植物生长的LED光源，能耗低，热量低等优势，光照度应不少于10级可调。
9.技术参数：
9.1容积：≥500L
9.2控温范围：0～50℃
9.3湿度范围：50～95%RH(10℃以下不控湿)
9.4温度波动度：±0.5℃
9.5温度均匀度：±1℃
9.6湿度均匀度：±7%RH
9.7光照度：0~8000lux（常规）
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	低温低湿储藏箱
	2
	个
	一、功能要求：
1.显示要求：大屏幕液晶屏程序控制显示指导操作流程，带背光，直观显示北京时间，时段剩余时间，箱内温度湿度值及室外温度。
2.材质要求：静电喷塑外壳，普通不锈钢内胆，压缩机。
3.制冷方式要求：风冷式不结霜。
4.主机设置要求：可设置0-99个时段随意自动转换功能。
5.杀菌功能要求：定时杀菌功能，设定杀菌时间，自动杀菌，杀菌时间结束自动关闭杀菌功能。
6.报警要求：超高温超低温远程预警，如发现异常情况，系统会自动发送短信通知指定使用人
7.超温保护要求：可设置内胆保护温度，高于内胆保护温度软硬件自动切断电源，保护测试样品。
8.安全保护功能：触电、漏电、过载、过流、压缩机延长启动。
9.故障提示要求：仪器故障自动提示，故障解决方法。
10.接口要求：可用无线WIFE连接。
▲11.箱体内部数据可上传网络，可利用 GPRS 传输模式将数据传输至网络中；用户可远程通过电脑端和 APP 上查看下载提取数据实现远程数据分析和在线升级。（竞标时需提供通过CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的检测报告，报告须体现该项技术参数检测合格）
二、技术参数：
1.容积：≥1000L
2.温度范围：0-10℃
3.控温精度：±1℃
4.湿度范围：30%~60%RH可自动设定
5.控湿精度：±5%RH
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	超低温冰箱（-80℃）
	2
	台
	1.样式：立式。
2.容积：≥700L，产品外部尺寸≤1250*980*2000（mm）；容量≥50400份样本2ml冻存管。 
3.制冷系统：双压缩机系统制冷，其中一台压缩机故障，另一套系统仍可维持箱内-70℃以下，翅片冷凝器，标配2个膨胀罐。
4.温度范围：-40℃～-86℃。
5.降噪设计：在产生噪音的位置装有减震材料，机组周围装有防火吸音棉。
▲6.材质：外部材料：喷涂钢板；内部材料：不锈钢板。
▲7.保温材料：高密度聚氨酯发泡，保温材料厚度≥150mm。
8.外门：1扇，材质为喷涂钢板；隔热层为无CFC高密度聚氨酯发泡。
▲9.内门：≥2扇，材质为304不锈钢；隔热层为无CFC高密度聚氨酯发泡。
▲10.搁板：不低于3层,材质为不锈钢，可调节高度。
▲11.把手：外门1个可拆卸式门把手；内门2个压紧式门把手。
▲12.脚轮：4个，无需额外固定脚可直接做为调平固定脚。
13.检测孔：2个，直径≥25mm。
14.门封条：整机共设计4道硅胶材质门封。
15.压缩机：压缩机2台。
16.显示面板：
（1）显示：液晶触摸屏尺寸≥7英寸。
（2）屏幕显示信息包括：箱内温度、环境温度、输入电压、显示消音、设备运行模式、日期时间、屏幕状态、设备运行状态； 
▲（3）屏幕显示温度历史曲线、异常信息、开门信息可直接查询及通过标配的USB接口下载；
▲（4）用户可根据实际需求选择高性能模式或节能模式进行切换；
▲（5）“授权模式”“普通模式”两种权限管理方式供用户选择。
17.温度控制：采用微电脑控制系统，调节精度为0.1℃。
18.报警系统：具备高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏堵报警、环温异常报警、电压异常报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警。
19.报警方式：具备声光报警方式；所有报警可通过标配的远程报警端口实现远程报警。
20.电器安全：
（1）备用电池确保断电后报警72小时，具备电池寿命提醒功能；
（2）标配独立电源开关，具备键盘锁定、密码保护、断电保护、断电记忆、宽电压功能。
21.其实功能：具备文件插槽，标配USB数据接口、RS485接口、远程报警接口。
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	琼脂糖凝胶成像仪
	1
	台
	1.摄像头：高分辨率低照度积分摄像头
2.检测灵敏度：可测出低至0.01ng的核酸
3.有效像素：≥3084×2056(631万像素)
4.高分辨率镜头：高分辨率镜头，可手动完成对焦
5.数据位数：16bit(0-65536 灰阶)
6.像素点大小：4.4μm×4.4μm
7.信 噪：≥78dB
8.光电转换效率：High
9.QE:79%@600nm
10.动态范围：>4.5个数量级
11.模式：1x1.2x2高灵敏/高分辨率设置(可依据实际需求进行调整)
12.曝光时间：长时间曝光，可连续采集和存储全部图片，并具有图像校正功能
13.接口：标准C接口
14.割胶装置：配置防护板，仪器可通过判断防护板情况开启光源，有效减少光伤害
15.滤光片位置：1位滤光片轮
[bookmark: OLE_LINK3]16.样品托盘：智能感应样品托盘， (智能白光托盘/紫外托盘)
17.智能拍摄：通过智能样品托盘识别系统，开启对应激发光源并完成拍摄操作
18.机箱控制：可通过机箱面板进行透射紫外灯及反射灯的全自动控制。
19.电脑控制：高度程序化(电脑控制暗箱/电源/紫外及白光灯的开关/焦距)
20.定时关机：定时关机功能，有效延长紫外灯管和紫外玻璃的使用寿命
21.紫外透射载样板：透射波长：302nm 尺寸：≥21×26 cm 
22.白光透射载样板：(可选蓝光) 冷光，电压 12V(亮度可调),样品托盘自动识别，尺寸：≥21cm×26cm
白光反射：冷光，电压12v
23.模块化设计：集成控制电路模块化，自动休眠控制
外观尺寸：≥长41cm×宽42cm×高60cm
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	琼脂糖水平电泳仪
	1
	台
	1.外形尺寸（L×W×H）：≥400×250×120mm
2.凝胶板规格（L×W）：≥250×220mm、120×220mm、60×220mm
3.试样格：26.39.48齿，1.0、2.0mm厚
4.重量：≥4kg
5.缓冲液总容量：≥1500ml
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	掌上离心机
	12
	台
	1.转子容量：2.0ml*8管；
2.外形尺寸(mm)：≥175×148×118；速度：7000rpm；
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	甩板机
	2
	台
	1. ≥2片96孔甩板机，八排管薄壁管离心
2.转速：≥2500 rpm
3.外形尺寸(mm)：≥230×190×190
4.离心力：≥500g
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	高速台式冷冻离心机
	1
	台
	1.最高转速≥18500r/min，
2.转速精度≤±10r/min；
3.最大相对离心力≥29300xg，
4.最大容量：≥6×100ml，可选配不少于19款转子；
5.整机噪音≤62dB(A)；
6.定时范围：1s～99min59s、1min～99h59min；具有启动计时、到转速计时、连续计时三种计时模式； 
7.温度设置范围：-20℃～+40℃，温度控制精度±1℃；
8.加/减速曲线：11档加速曲线、12档减速曲线，10档为自定义档位，使离心效果达到最佳。
9.具超速、超温、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多重保护、确保人身机器的安全。
10.控制系统：7寸高清触摸屏控制,操作简便,显示直观。
11.用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取。
12.具有冷凝水槽及防护、避免冷凝水集聚、防止腐蚀，提高仪器使用寿命。
13.前板、门盖需一次模具成型，符合人机工程学。
14.压缩机组：变频压缩机组
15.预冷：有
16.转子识别：有
17.点动功能：有
18.外形尺寸(L×W×H)：不超过380*660*330mm，
19.净重≤62kg；
▲20.配置要求：48*1.5/2.0ml角转子（最高转速≥13000r/min，最大相对离心力≥18525xg）；12*10ml角转子（最高转速≥15000r/min，最大相对离心力≥23120xg）；12*5ml角转子（最高转速≥17000r/min，最大相对离心力≥20345xg）；6*50ml尖底角转子（最高转速≥12500r/min，最大相对离心力≥16593xg）；6*100ml角转子（最高转速≥10000r/min，最大相对离心力≥11960xg）；
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	移液枪
	10
	套
	1.量程1000µl，200µl，100µl，20µl，10µl，0.1-2.5µl。
2.计数器内部有顶珠设计自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程；
3.轻便且设计符合人机功效学，数字视窗，所设量程一目了然；
4.使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修；
5.精确分液，移液器符合我国国标或行业标准；
6.下半只可高温高压消毒，可拆卸式组件便于维护；
7.管嘴连件具有高化学稳定性；
8.方便在实验室校准，提供网上在线校准软件；
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	摇床（中型）
	2
	台
	1.振荡频率：40~500rpm；
2.控温范围：RT+5~65℃；
3.内部高度(mm)：265；
4.托盘尺寸(mm)：≥350×350；
5.输入功率：650W；
6.烧瓶固定夹数量：≥250mL×13；
7.控制器：液晶控制器
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	太阳能辐射测量仪
	2
	台
	1.通道数：标配1～12通道；
2.存储容量：4Mbit字节，可连续存储数据≥20000条；
3.显示方式：大屏幕液晶显示（115*45(mm)），配有轻触薄膜按键，可随时查阅实时数据和设置参数；
4.工作环境：-40℃～+80℃，相对湿度≤90%；
5.输入范围：0～±2.5v，4～20mA，0～150Ω，脉冲信号，RS-485数字信号；
6.准确度：0.5％；
7.内分辨率：±1μV；
8.显示周期：3秒；
9.结构材质：通体铝合金材质铸造，便携式铝制提手，表面喷塑工艺处理；咬合式密封机箱，内置密封防雨硅胶圈，下端预留有出线口；
10.仪器尺寸：铝合金外壳≥300*220*100（mm）
11.存储显示内容：日期，时间，辐射瞬时值，小时累计值，日累计值测量数据；
12.通讯接口：标准USB、RS232.RS485.GPRS等多种通讯接口；
13.供电电源：采集仪具体交直流两用电源接口，集成有电源开关，便于控制采集仪工作状态，适用于野外便携监测使用。交流电AC：220V±10％?50Hz；直流电DC：12V～24V，可外接太阳能电池板+蓄电池+电池防护箱，电量充满后可实现全天候野外无人值守，自动连续观测。

	65 
	游标卡尺
	30
	把
	1.规格：0-200mm
2.不锈钢数显

	66 
	智能石墨消解仪
	1
	台
	1.工作环境温度：10℃～40℃；
2.相对湿度：0～90%不结露 ；
3.工作电压：AC220V±10%，50～60Hz。
4.功能参数
4.1消化能力：≥20个样品；
4.2 加热方式：采用红外一体式加热及高纯石墨传导；
4.3 控温方式：PID控温；嵌入式软件控温技术；
4.4可存储：要求可存贮≥10组消解方法；
4.5 控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤25 分钟）；
4.6 升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选；
4.7 显示系统：≥4.3寸真彩液晶显示屏；
4.8 隔热方式：陶瓷及风道隔热；
4.9 控温精度：±1℃；
4.10 消化管容量：≥300ml（满容量水，20℃）
4.11 表面外壳需喷涂特氟龙涂层，防止消解过程中产生的酸气或酸液对仪器的腐蚀；
4.12 自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块，便于维护；
4.13具备过压、过流、过热报警，故障自动报警功能；
4.14 具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器；
4.15石墨表面处理方式：要求采用气相沉积技术，防止石墨高温氧化。排废系统
4.16 PFA密封盖废气收集罩，防腐耐温；
4.17自来水真空泵，保证足够负压；
4.18具备滴盘设计，防止消解结束酸液滴落污损实验台。废气吸收系统
4.19采用半透明的中和单元设计，易于观察，更换方便；
4.20采用水过滤、碱中和、活性炭过滤的三重过滤系统，能够中和凯氏分析或其它过程中产生的酸雾和反应气体，且无需连接自来水使用；
4.21采用PTFE材质耐腐蚀管路，使用寿命有效延长。
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	土壤氧化还原测定仪
	1
	台
	一、功能特点：
1.土壤氧化还原电位仪测定项目有ORP、温度和pH测定，可以一个一个测定，可以三个参数同时测定（与PC机联用时）。
2.单片机与PC机兼容的（能在野外独立使用也可以与PC机联用）
3.通过USB口与PC机联用。
4.可以与电脑联用，全部过程在程序控制下自动完成测量和数据处理，此外它能自动绘制曲线和自动将结果存盘，也可以根据需要选择单次测量或进行循环数据采集。
5.由可充电的锂电池供电，方便野外使用。
6.仪器可以在野外使用，也可在实验室使用。
二、技术参数：
1.测量范围：pH:0-14pH；最小读数为0.01pH；精度为 0.02pH±1个字；
mV:0-±1999mV,最小读数1mV；
2.pH测量输入阻抗≥1×1012欧。
3.可以在≤2分钟得到较为精确的结果，通常配套测量≤10mV。
4.温度测量范围为-10℃-+60℃；分辨率为 0.1℃，在室温下精度为±0.25℃,全量程±0.75℃。

	68 
	叶面积分析系统
	1
	套
	1.功能要求：
2.配备≥2200万像素折叠/伸缩式拍摄仪及专用调光装置。
▲3.可单片叶片分析，也可多片叶片同时分析，精准测量植物叶片参数：1）叶面积、2）叶长、3）叶宽、4）长宽比、5）周长、6）颜色分析、7）形状因子、8）形状系数、9）叶绿素参考值、10）锯齿面积、11）包膜、12）穿孔面积；
4.整体数据计算：同一图片的多片叶片分析，可输出多片叶片的总面积、平均周长、平均长、平均宽及平均颜色，且在同一页面展示；分析数据可导出、追加：分析标记图可导出，统计分析结果能导出或追加至Excel表，方便进行二次分析；
5.目标区分析：可针对同一图片中的部分叶片进行分析，也可针对单片叶片中的某一部分进行分析；
6.填充孔洞：可将叶片中的孔洞填充后计算完整叶片面积，也可单独计算孔洞面积；
7.分割叶柄：可选择自动或手动分割叶柄，满足多种分析需求；
8.软件提供图片名称修改功能，可在分析界面进行图片名称修改，无需保存至电脑后再进行修改；
9.病斑虫损分析：可针对叶片中颜色差异的部分进行提取，也可手动绘制进行填充，擦除填等修补操作，最后计算出准确的叶片病斑、缺损等相关参数，计算结果可导出；
▲10.病斑虫损颜色分区标记，提供不少于15种颜色进行不同位置标记，并输出图片和数据，便于用户分析叶片情况。（竞标时需提供符合本项参数的截图，并加盖竞标供应商公章）
11.残叶匹配：可对缺损较多（包括大面积严重缺损）的叶片进行匹配，方便进行缺叶和整叶面积的分析和计算；
12.叶色分档：可将多片叶片进行颜色对比分析及排序；
13.叶片颜色分析：系统内置皇家园林比色卡、潘通比色卡等三种比色卡，每个叶片可根据颜色进行比对，分析比色卡中最接近的颜色（颜色有中文名称显示），也可定制使用自己定义的颜色库进行对比分析；
14.可测量植物的相叶绿素对含量或“绿色程度”，以便快速对比不同植株营养状态；
15.辅助测量：可手动标记测量直线距离或者区域范围内的周长及面积；
16.批量分析：单次可批量全自动分析不少于100张图片，自动保存分析后的图片及结果，批量分析进度可视化展示。
17.自定义锯齿高度：可自定义需要分析的锯齿高度，匹配更多叶片锯齿尺寸，使锯齿分析更精准；
▲18.自定义最小叶片长度：可设置叶片最小长度，来实现对不同长度的叶片筛选分析；
19.软件加密：采用动态二维码+密码狗加密，登记具体使用单位的信息，防止加密狗的丢失。
20.数据上传：图像及分析结果可上传至仪器云平台，app和网页端可登录查看和下载数据。
▲21.配套虫类识别端，可通过≥2种植物类型数据模型进行拍照虫类识别，通过对作物的叶等进行已有数据库图像病害识别，数据包含虫害、病害简介，虫害形态特征，病害病原特征，分布区域及防治建议。（竞标时需提供符合本项参数的截图，并加盖竞标供应商公章）
22.功能特点：
22.1叶片长测量范围：0-400 mm，精度：±1%
22.2叶片宽测量范围：0-280 mm，精度：±1%
22.3长宽比测量精度：±2%，周长测量精度：±2
22.4面积测量精度：±2%，形状因子精度：±2%
22.5形状系数精度：±2%，锯齿数精度：±1%
22.6穿孔面积精度：±2%，穿孔周长精度：±2%
22.7病斑面积精度：±2%，缺叶面积精度：±2%
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	组织切片机
	1
	台
	1.切片厚度：0μm～60μm
2.设置范围：0μm～2μm增量值0.5μm、2μm～10μm增量值1μm、10μm～20μm增量值2μm、20μm～60μm增量值5μm
3.标本垂直运动行程：50mm，标本水平运动行程：20mm
4.最大切片截面：55*45mm
5.切片精度：±5%
6.标本调节方向：水平8°，垂直8°，转动360°
7.刀架基座移动范围：前后±25mm 左右±25mm
8.刀架角度0~15°
9.净重：≥27kg
10.产品尺寸(长×宽×高)：≥496*390*267mm

	70 
	旋转蒸发仪
	1
	台
	1.旋转瓶容积：≥5L；
2.旋转速度：0-199rpm；
3.电机功率：80W；
4.浴锅加热功率：2KW

	71 
	实时荧光定量PCR系统
	1
	套
	[bookmark: OLE_LINK7]1.半导体技术，最快变温速率可达6度/秒。
2.采用半导体技术，使用寿命可达100万次循环。
3.采用顶部检测技术，使用白管可屏蔽背景干扰，提高荧光信号灵敏度和信噪比，获得更佳结果。
4.屏幕角度可90度调节，适合不同视角使用。
5.可检测≥96个样品，同一通道荧光同步检测，减少延时误差。
6.仪器自带10寸触控屏，可实时查看荧光定量PCR反应过程。无需电脑连接，也可运行实时定量PCR和普通PCR程序。
7.采用短光程静态荧光CCD成像技术，荧光信号更稳定，灵敏度更高（竞标需提供官方彩页资料加盖竞标供应商公章）。
8.抽屉式样品台设计，取放样品更方便。
9.可完成绝对定量，熔解曲线，相对定量、基因分型和阴阳性判定等分析。
10.样品台容量：可适用0.1ml白色单管，8联排管和96孔板。
11.样品台温度范围：0~105℃，具有温度梯度功能。
12.样品台温度均匀性≤±0.2℃（样品台达到90℃时）,温控精度≤±0.1℃（样品台达到90℃时）供货时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告
13.灵敏度：≥1个拷贝。
14.六个荧光检测通道，可检测的荧光素基染料：通道1：FAM，SYBR Green；通道2：VIC，HEX，JOE，CY3，TET*；通道3：ROX，TEXAS-RED，TAMRA*；通道4：CY5，Quasar670；通道5：CY5.5；通道6：定制。
15.荧光检测波长：500-800nm。

	72 
	制冰机
	1
	台
	1.制冰量(kg/24h)：70
2.储冰量(kg)：20
3.冷凝方式：风冷
4.耗水量(L/H)：≤2.0
5.输入功率(w)：280

	一、商务要求表： 

	交货时间及地点
	1.交付时间：合同签订后 60 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
2.交货地点：广西科技师范学院内采购人指定地点

	▲质量保证期
	本项目质量保证期要求不低于 1 年，如果厂家有优于该时间的质保期，以厂家的质保期为准之类。质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。

	安装调试要求
	供应商需提前跟采购人相关使用人员进行沟通方可进行相关安装调试工作。

	售后服务要求
	供应商竞标时提供售后服务方案并加盖竞标供应商公章，到货后需提前跟采购人相关使用人进行沟通后方可进行相关安装调试工作。在质量保证期内，成交供应商必须安排至少一名专业人员作为售后服务专职人员，对服务出现的问题在12小时内到达（应急情况4小时内到达），负责处理解决并承担一切费用。

	▲付款方式
	合同签订后5个工作日内，成交供应商向采购人提交合同总金额的2%的履约保证金，采购人在收到履约保证金后，设备到货并组装完毕双方组织验收后10个工作日内，成交供应商开具合同金额100%的增值税专用发票，采购人向成交供应商支付100%货款；履约保证金在验收合格后返还成交供应商。

	核心产品
	1、本项目第 71项产品“实时荧光定量PCR系统”为核心产品，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，取其中质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后竞标总报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审，其他竞标无效。
2、供应商须为第 71项产品“实时荧光定量PCR系统”购买产品责任险，保单的保险责任开始时间不得晚于货物交付验收之日，且保障期限不得短于项目的质量保证期。供货时需提供完整的保单，作为该项产品的验收资料之一，竞标时需提供承诺函。

	履约保证金
	1.成交供应商在收到成交通知书后，须在5个工作日内向采购人缴纳履约保证金。
2.履约保证金金额：本项目成交金额的5%（中小企业缴纳数额为成交金额的2%）。
3.履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
4.履约保证金指定账户：
开户名：广西科技师范学院
开户行：中国银行来宾分行营业部
账  号：611967714057
联行号码：104615580022
5.财务咨询电话：0772-6620778
6.履约保证金的退还：履约保证金在成交供应商按合同履约完成并处理完相关违约问题（如有）后，经成交供应商申请，采购人收到申请后5个工作日内办理退还手续（无息）。

	包装和运输
	（1）符合全新产品出厂包装及运输要求标准。
（2）原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。
（3）包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
（4）国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，供应商应当执行。
（5）产品(含包装)运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由供应商自行承担。

	保险
	若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。

	验收标准
	▲1.货物安装完成正常运行 7 天后，由成交供应商提出验收申请，采购人同意后，按照采购人验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、响应文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。
▲2.如验收达不到要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

	知识产权
	供应商保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料 是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。

	其他要求
	1.报价包括产品价格、运输费（含装卸费）、随配附件、备品备件、专用工具、包装、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修、产品检测费等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有本项目所涉及费用的总和。如采购文件对其另有规定的，从其规定。
2.成交供应商向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。
3.在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，成交供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。

	二、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容： 
谈判小组可与各供应商围绕报价、交付进度安排、质保服务细则等商务及实施方案内容开展谈判。
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第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、竞争性谈判响应文件格式



竞争性谈判响应文件



         采购项目名称：                          
          采购项目编号：                                 
      分标号（如有）：                         
      谈判供应商名称：                        
                      
                                                        年    月    日






二、附  件
附件一 
供应商直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。


谈判供应商名称(电子签章)：
日期：    年  月   日


供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。


谈判供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

附件二 
供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45]一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同谈判供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同谈判供应商报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；
2.不同谈判供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同的谈判供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同谈判供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同谈判供应商的响应文件相互混装；
6.不同谈判供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.谈判供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.谈判供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.谈判供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的谈判供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.谈判供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标/成交，或者事先约定由某一特定谈判供应商中标/成交，然后再参加竞标；
6.谈判供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标/成交；
7.谈判供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标/成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

谈判供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

附件三 
报  价  表
采购项目名称:                 
采购项目编号:                 
	序号
	标的名称
	品牌、型号规格、生产厂家
	数量①
	单位
	技术参数及性能配置要求
	单价②
	单项合价
（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （¥                元）



注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。
2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
4、报价表中的“标的名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:              
谈判供应商名称（盖章）：                             
报价时间：       年     月    日

附件四
谈  判  书

广西中吉银工程项目管理有限公司：
依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（资格文件、商务技术文件）。
1. 资格文件；
2. 商务技术文件；
3. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；
在此，授权代表宣布同意如下：
1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                                    
开户银行：                           账号/行号：                       
电话/传真：                         电子函件：                         
日期：      年   月    日
法定代表人或委托代理人（被授权人）签字或盖章：                       
谈判供应商名称（盖章）：                                                
                     







竞标声明书

致：广西中吉银工程项目管理有限公司：
                  （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。
我              （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。
4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。


法定代表人签字或盖章：             
供应商公章：                 
 年    月    日


附件五 

商务、技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称:                 
采购项目编号:                 
	[bookmark: _Toc173066401][bookmark: _Toc254970588][bookmark: _Toc173211900][bookmark: _Toc254970729]序号
	[bookmark: _Toc254970730][bookmark: _Toc254970589][bookmark: _Toc173066402][bookmark: _Toc173211901]竞争性谈判文件要求
	[bookmark: _Toc173066403][bookmark: _Toc254970590][bookmark: _Toc254970731][bookmark: _Toc173211902]竞争性谈判响应文件具体响应
	偏离说明
	备注

	[bookmark: _Toc476258666]商务部分（商务要求表）

	[bookmark: _Toc173211905][bookmark: _Toc254970593][bookmark: _Toc173066406][bookmark: _Toc254970734]1
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc173211906][bookmark: _Toc254970594][bookmark: _Toc254970735][bookmark: _Toc173066407]2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc476258667]技术部分（技术参数及性能配置要求）

	[bookmark: _Toc476258668]1
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc476258669]2
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc476258670]3
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc476258671]…
	
	
	
	


说明：谈判供应商应对照竞争性谈判文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。谈判供应商所提供的服务与竞争性谈判文件要求相同的为无偏离，谈判供应商所提供的服务高于竞争性谈判文件要求的为正偏离，低于竞争性谈判文件要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:              
谈判供应商名称（盖章）：                     
日期：      年   月    日



附件六
法定代表人授权委托书

广西中吉银工程项目管理有限公司：
兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

谈判供应商（盖章）：                   
法定代表人（签字或盖章）：             
签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：                      
职务：                          性别：    
身份证号码：                              

	粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件










 

附件七
[bookmark: _Toc28433][bookmark: _Toc5509]中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。


附件八
本国产品适用政府采购政策相关资料。
1）关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　月　日    


关于符合本国产品标准的声明函说明： 
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

2）关于本国产品比例的承诺函（如适用）
本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定，本公司(单位)提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上。
本公司(单位)对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　 月 　日   
注：当采购项目或采购包中含有多种产品，符合有关政策的，供应商还应当提供本承诺函。



[bookmark: _Toc14743][bookmark: _Toc476258672]第五章  合同主要条款
广西壮族自治区政府采购合同（格式）
              合同编号：
采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：                         
供应商（乙方）：                                  采购项目名称和编号：                       
签  订  地  点：                                 签 订 时 间：                       

    根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。
    第一条　合同标的
1、 供货一览表
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


    2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。
    第二条　质量保证
    1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。
    2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
    第三条　权利保证
    乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
    乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
    没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
    乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
    第四条　包装和运输
    1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
    2、货物的运输方式：由乙方负责。
    3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。
    第五条　交付和验收
    1、交货时间：   按乙方响应文件中所承诺的时间   、地点：   采购人指定地点   。
    2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
    3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
    4、甲方应当在到货（安装、调试完成）后15个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
    5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
    6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后3个工作日内及时予以解决。
    第六条　安装和培训
    1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
    2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   由甲方根据情况合理安排  。
    第七条  售后服务、保修期
    1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
    2、货物保修期：      按响应文件的承诺      。
    第八条　付款方式
    1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
    2、资金性质：  财政性资金    。
    3、付款方式：合同签订后5个工作日内，乙方向甲方提交合同总金额的2%的履约保证金，甲方在收到履约保证金后，设备到货并组装完毕双方组织验收后10个工作日内，乙方开具合同金额100%的增值税专用发票，甲方向乙方支付100%货款；履约保证金在验收合格后返还乙方。
    第九条　履约保证金
    按本项目履约保证金规定比例缴纳。
    第十条  税费
    本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
    第十一条  质量保证及售后服务
    1、乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
    （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
    （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
    （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、
货款利息及银行手续费等）。
    2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  8  小时内到达甲方现场。
    3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4、在货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
5、乙方须为第 71项产品“实时荧光定量PCR系统”购买产品责任险，保单的保险责任开始时间不得晚于货物交付验收之日，且保障期限不得短于项目的质量保证期。供货时需提供完整的保单，作为该项产品的验收资料之一。
    第十二条  调试和验收
1、货物安装、调试完成正常运行 7 天后，由乙方提出验收申请，甲方同意后，按照甲方验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、响应文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。
2、如验收达不到要求，甲方有权要求更换货物或拒绝付款，乙方若违约，甲方将依法追究相应法律责任。
3、甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。
    4、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
    5、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
    6、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
    7、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
    第十三条  货物包装、发运及运输
    1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
    2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
    3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前书面通知甲方，以准备接货。
    4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
    5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
    第十四条　 违约责任
    1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处理；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同金额15%违约金并赔偿甲方经济损失。
    2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
    3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
    4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额万分之一违约金，但违约金累计不得超过合同金额5%，超过  10  天对方有权解除合同，违约方应按合同金额5%支付违约金并承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额万分之一违约金，但违约金累计不得超过延期货款额5%。
    5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。
    6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。
7、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。
    第十五条  不可抗力事件处理
    1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
    2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
    3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
    第十六条  合同争议解决
    1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
    2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
    3、诉讼期间，本合同继续履行。
    第十七条  合同生效及其它
    1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。
    2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
    3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
    第十八条　 合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　 签订本合同依据
1、谈判文件；
2、乙方提供的响应文件；
3、成交通知书。
第二十条　本合同一式七份，具有同等法律效力，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲方四份，乙方一份。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。
	甲方（公章）           

年   月   日
	乙方（公章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人(负责人)：
	法定代表人(负责人)：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：



合 同 附 件
	1、供应商承诺具体事项：详见响应文件。

	2、售后服务具体事项：详见响应文件。

	3、保修期责任：详见响应文件。

	4、其他具体事项：详见响应文件。

	甲方（章）
                 
年   月   日 
	乙方（章）
              
年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页
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第六章  评定标准
评定标准
一、评审原则
    （一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。
    （二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。
二、评标方法
    对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。
谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。该价格扣除后的报价仅用于评审排序，不作为合同签订价，合同按谈判供应商实际提出的最后报价签订。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% （范围为4%-6%） 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1- 4 %）。
按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定条件，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。成交供应商为残疾人福利性单位的，随成交结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》，该产品视为本国产品。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：本国产品价格扣除政策与中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除政策可重复享受。
三、成交候选人推荐原则
（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（最后报价相同时，依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商，否则应当重新开展采购活动。
（二）异常低价审查：具体详见第二章《谈判供应商须知》。
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