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第一章 竞争性谈判公告

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-J1-002905-GXXZ
项目名称：茶食品实训中心项目物资设备采购

预算金额：1960487.06元
采购需求： 

	序号
	标的的名称
	数量
	简要技术需求或者服务要求

	1
	茶食品实训中心项目物资设备采购
	1项
	具体内容详见采购文件第二章采购需求。


合同履行期限：合同签订后45日内完成供货、安装调试及验收。
本项目是否接受联合体响应：否。

二、供应商的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定条件：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取竞争性谈判文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台”－项目采购－获取采购文件－找到本项目－点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的采购文件编制。
售价：0元。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间（北京时间）：2026年 9 月 7 日09：00（从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日）

2、首次响应文件提交地点：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过“广西政府采购云平台”https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子响应，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目采购文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子响应文件具体操作流程详见本公告附件2。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应要尽早完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件1），并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，详见采购文件“第三章供应商须知正文25.2条” ，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

4、供应商需要在具备摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云平台”远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

五、开启（首次响应文件开启时间）

1.时间（北京时间）：2026年 9 月7 日09：00
2.地点：广西政府采购云平台开标大厅
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判保证金：壹万元整（¥10000.00）；谈判保证金必须足额交纳。供应商应于竞标截止时间前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。采用银行转账方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前将谈判保证金从供应商的基本账户转账或电汇到以下指定的谈判保证金专用账户，否则视为无效谈判保证金。

账户名称：广西翔正项目管理有限公司

开户银行：中国工商银行南宁市建政支行

银行账号：2102107109300076992

财务联系人：方新娇  联系电话：0771-3927256
2.采购意向公开链接：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=FEEP4ibkiXrVV4CrJ3qAFQ==

3.网上查询地址

  http://www.ccgp.gov.cn （中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn （广西政府采购网）、http://www.gxxzxmgl.cn/（广西翔正项目管理有限公司网）
4.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：广西职业技术大学

地 址：南宁市江南区明阳工业园区明阳大道19号
项目联系人：马老师 
联系电话：0771-4213138 

2.采购代理机构信息

名 称：广西翔正项目管理有限公司

地　址：南宁市秀厢大道199号金源城（建兴路）金源CBD东城25楼　
联系电话：0771-3925351
3.项目联系方式

项目联系人：沈国敏、蒋萍萍 
电    话：0771-3925351
附件： 

 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登录 http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）

广西翔正项目管理有限公司2026年 9 月 1 日

第二章 采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。
2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3.不需要供应商对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

4.下列服务参数中，数值前面出现“或以上”“不少于”“至少”“大于或等于”等描述的，本位数值是实质性响应，大于本位数值的是正偏离（即优于参数要求）,反之为负偏离；数值前面出现“或以下”“低于”“不高于”“小于或等于”等描述的，本位数值是实质性响应，小于本位数值的是正偏离（即优于参数要求）,反之为负偏离。如需求要求某项服务参数大于或等于6个，供应商响应的数值为7个，即为正偏离，以此类推。

5.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：工业。
    7.采购预算价：1960487.06元。

货物需求一览表
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	规格型号及技术参数

	1
	紫外可见分光光度计
	15
	台
	（一）技术参数

1.波长范围：190-1100nm

2.波长准确度：±1.0nm

3.波长重复性：≤0.2nm

4.最小光谱带宽：2nm±0.4nm

5.杂散光：≤0.05%T

6.光度范围：-0.3-3Abs

7.光度准确度：±0.002Abs(0-0.5Abs)

±0.004Abs(0.5-1.0Abs)

±0.3%T(0-100%T)

8.光度重复性：≤0.001Abs(0-0.5Abs)

≤0.002Abs(0.5-1Abs)

≤0.15%T(0-100%T)

（二）仪器功能

1.光度测量功能

2.具有钨灯、氘灯点灯时间记录功能

▲3.可支持五联池或者八联池的操作

4.LED背光炫彩液晶显示器

5.支持连接微型打印机

▲6.设置自动进样器对接口，可以连接原厂同品牌三维直角坐标式紫外自动进样器，代替手动操作，辅助主机实现自动化测试，并通过配套的紫外可见分光光度计的软件能直接反控自动进样器。

▲7、配套原厂重金属检测专用耗材及方法包（镉离子印迹固相萃取柱）可以实现对重金属特异性选择、富集及检测，检出限要求达到5ppb以下，特异性选择富集能力≥50倍以上。
（三）配置要求：

1.设备主机1台

2.黑挡块1个

3.石英比色皿（10mm光程）2只

4.说明书、质保卡、合格证各1份

5.工具包1个

6.延迟保险管（5X20，2A）2只

7.美标电源线1根

8.定量功能扩展卡附件1套

	2
	分析天平
	10
	台
	（一）技术参数

1.称量范围：0-300g

2.精度：1mg

3.准确级别：Ⅱ级

4.精度：1mg/0.01g/0.1g/1g（可调）

5.重复性：±1mg

6.示值误差：±1mg

7.线性误差：±2mg

8.准确级别：Ⅱ级

9.稳定时间：2s/4s（可选）

10.称量单位：g、kg、mg、oz、ozt、gr、ct、lb、q、dwt、lt、dr、N（可选）

11.秤盘尺寸（mm）：φ85

12.称重模式：称重、计数、百分比、 检重、密度称量、动物称量

13.数据储存：实时现实称量曲线，自动保存实时称量数据

14.通讯方式：PC、APP、微信小程序、物联网平台、蓝牙5.0、USB接口、RS-232通讯端口

15.符合GLP规范：具有审计追踪、密码保护、用户管理、权限设置、操作日志等功能

16.辅助功能：电子水平泡、静电消除组件
17.净重：7.8kg

18.外形尺寸（mm）：365×215×330

19.校准方式：内部校准

20.电源：220V/50Hz

（二）仪器功能

1.采用全彩液晶触摸屏，界面简洁直观，操作流畅便捷。

2.采用高性能单片微处理器系统，确保称量结果的高准确性和稳定性。

3.快捷的图标菜单导航，具备用户管理、权限设置、操作日志、多屏互联等多种功能。

4.配备蓝牙5.0、USB接口、RS-232通讯端口，可连接打印机、PC、APP、U盘、微信小程序，实现数据实时打印、备份和传输。

5.静电消除组件：可生成正负离子，消除样品或去皮容器静电，且不会在称量室内产生任何空气扰动，确保称量结果的准确性和稳定性。

6.内置多种称量模式及功能：称重、计数、百分比、检重、密度称量、动物称量、负载提醒、全量程去皮、零点跟踪，支持多种称量单位（g、kg、mg、oz、ozt、gr、ct、lb、q、dwt、lt、dr、N）等附件功能。

7.可根据用户不同需求设置称量速度，称量数据可周期性保存，自动生成样品变化曲线。

8.通过物联网平台即可全局、整体的对所有仪器进行集中监控、统一管理、统一调度，同时满足用户对数据分析的可靠、安全、稳定、高效、有序的要求。

9.具有辅助电子水平泡，支持自动标定水平，无需手动调节水平，提升工作效率和称量结果的准确性。

（三）配置清单：

1.设备主机1台

2.电源线1根

3.说明书、质保卡、合格证各1份

	3
	电子天平
	20
	台
	（一）技术参数

1.精度：0.01 g

2.称量范围：0-500 g

3.可读性/精度：10mg

4.稳定响应时间：≤8 秒

5.外形尺寸：270*190*110mm

6.秤盘尺寸：Ф130mm

7.其他：采用外部校准方式，标配不锈钢称量盘，具备基础去皮、净重、累加称量功能。电源支持交直流两用。

（二）功能特点

1.流畅新颖的外形设计，使称重的反应速度更快，定点更迅速。

2.独特的机械构造，确保了天平的稳定性，增加了天平的抗干扰性。

3.具备多种计量单位转换，计数功能及百分比功能，可选配加内置电池在户外使用。另有选配连接电脑软件及打印机功能。

（三）配置清单

1.设备主机1台

2.电源线1根

3.说明书、质保卡、合格证各1份

	4
	电子显微镜
	10
	台
	（一）技术参数

▲1.放大倍数 3.5X—45X ，主机连续变倍比≥1:11。

2.目镜:高眼点广角目镜(10X，Φ22 mm)，视度调节范围为±5屈光度；视场范围：22mm。铰链式3目，分光比50%\50%，配0.5xc接口。

3.1X 平行光消色差物镜，工作距离可达105mm。

4.底座: L型立臂式底座，立臂校调，行程106mm。配透明玻璃、毛玻璃和黑白板3块工作板，直径95mm。

5.反射照明：独立的LED反射照明，功率为3W的LED灯珠，色温5600K，寿命2万小时以上；亮度可调；

6.透射照明：采用LED光源透射照明，亮度可调；

7.调焦机构：调焦镜架，调焦手轮松紧可调，

8.调焦机构升降范围50mm；
9.配套远程服务系统，提供原厂远程服务协议，保证后期使用。

10.显示系统：

10.1 传感器尺寸：1/2 英寸传感器；像元尺寸：2.0μm×2.0μm；抓捕分辨率：5496×3694（2000 万像素）； 

10.2 屏幕：高清全贴和触摸屏；3:2高清屏幕，拥有较好的视野范围； 

10.3 接口：丰富的外置接口，包含蓝牙连接，Bluetooth 5.0；输出接口：USB3.0×2、USB2.0×1、 HDMI、千兆网，能够便于学生拷贝传输学习文件资料。其中 USB3.0 和 HDMI 与屏幕可以同步输出。可通过鼠标等工具，对图像进行设置。也可以通过 U 盘 存档图片；

▲10.4提供同品牌一体式显微成像系统：整机一体式供电，操作终端采用直流电供电无电池设计，能够避免因长时间使用引起电池鼓包起火；机身简洁设计，无多余摄像头，不可随意接入非教学物联网功能，确保设备使用于教学实验，避免学生随意安装软件使用，提高设备教学使用率；

▲10.5全部核心材料均为防静电材质，体积电阻率<5×10⁶ Ω・cm； 

11.成像软件，与现有的设备进行连接和配套使用。

▲11.1软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，需提供软件功能操作视频或功能截图；

▲11.2支持能量曲线测量，实时显示所选定线段上所有点强度，需提供软件功能操作视频或功能截图；

11.3实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。

11.4软件整合实时大图拼接以及实时景深叠加功能，支持叠加偏移校正；

11.5提供数据安装U盘，防止软件丢失。

三、配置

1.设备主机1台

2.操作终端设备1台

3.说明书、质保卡、合格证各1份 

	5
	pH计
	20
	台
	（一）仪器参数

1.显示屏：7英寸彩色高分辨率(1024*600)电容触摸屏

2.pH显示范围：-2.00至20.00 pH

3.pH分辨率：0.1/0.01pH

4.pH相对精度：电计：±0.01pH，配套：±0.02 pH

5.输入电流：≤1×10-12 A

6.输入阻抗：≥1×1012 Ω

7.mV测量范围：-1999～1999 mV

8.mV分辨率：1mV

9.mV相对精度：±0.1%FS

10.温度测量范围：0-100℃

11.温度分辨率：0.1℃

12.温度相对精度：±0.5℃

13.温度补偿：手动/自动（0～100）℃

14.校准：自动3点校准

15.GLP标准 ：符合

16.缓冲液：欧/美/NIST.

17.数据存储：500组通讯接口：USB2.0，USB微型接口，蓝牙无线（选配）

18.工作条件：温度：5-40度湿度：5-85%

19.电源：12V 1A（110-220V,50Hz-60Hz适配器）

20.产品尺寸和重量：（215*170*40）mm 600g

21.质量和安全认证：SO9001:2000,CE和CMC

（二）仪器功能

1.彩色高分辨率电容触摸屏，UI设计，导航式操作体验，灵敏度高，参数显示齐全，直观，使用方便、简单。主机外壳采用PEEK材料，耐高温，耐腐蚀性，抗老化。        

2.内置微处理器芯片，采用数字滤波和滑差技术，智能改善仪表的响应速度和测量数据的准确性。电路板运行稳定、可靠。

3.符合国际规范的GLP要求，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、USB输出、时钟显示、无线打印、功能设置和自诊断信息等智能化功能。

4.仪器内置中英文双语操作系统，人性化操作设计，仪器亮度可调，温度单位可自由切换℃和℉。

5.内置大容量存储可储存500套测量数据，数据可以通过U盘存储转移数据，存储数据可用通用办公软件EXELL打开，方便编辑。

6.仪器选配蓝牙模块，支持无线蓝牙打印，方便操作。

7.基于微信小程序的智能物联网平台系统，手机下载程序连可实时查看仪器数据。

8.可扩展性：可以轻松快速更换不同的pH电极(针对测量不同的样品可选择相匹配的电极）来测量pH。

9.自动识别15种pH标准缓冲溶液。

10.可智能判断电极状态，确保准确使用。

11.符合IP54防尘防溅等级设计。

（三）配置

1.设备主机 1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份

	6
	电热恒温鼓风干燥箱
	6
	台
	（一）技术参数

1.工作环境温度10-30℃

2.电源220V±10% 50/60Hz

3.控温范围：室温+5~300℃

4.分辨率：0.1℃

5.波动度：±0.8℃(105℃)

6.均匀度：±2%

7.升温速率：＞5℃/min(150℃)

8.输入功率：4500W

9.预约范围：0~9999min

10.定时范围：0~9999min/h

11.编程控制：10段100周期

12.内胆尺寸：720*650*1400mm

13.外形尺寸：865*866*1730mm

14.容积：650L以上

15.托架数量：4-18

16.托架承重：不小于15kg
（二）仪器功能：

1.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节。

2.采用高品质的保温材料。

3.旋转式两级锁紧结构，保证门与进口封条贴合度更高，达到良好的密封性。

4.腔体四角采用圆角设计，搁架容易拆卸，方便清洁。

5.控制系统采用触控式按键，彩色液晶显示各项参数指标，具备控温、定时、编程、风速调控、超温报警等功能。

6.具有倒计时预约功能

7.可编程程序设计，可设置10段100周期

8.预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果。

9.采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。

▲10.风机6段调速，可保证不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗。

11.标配1路RS-485接口；

▲12.具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失。

（三）配置清单：

1.设备主机一台

2.载物托架至少4块

3.说明书、质保卡、合格证各1份

	7
	恒温培养箱
	2
	台
	（一）技术参数：

1.工作环境温度10-30℃；

2.电源220-240V。

3.加热方式：水套式

4.控温范围：≥室温+2℃-65℃

5.温度分辨率：≤0.1℃

6.温度波动度：≤±0.2℃

7.输入功率：≤1530W

8.容积：≥247L

（二）仪器功能：

1.温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示各种参数，温控仪具有控温、定时、超温报警等功能。

2.工作室和全景钢化玻璃内门之间装有硅橡胶密封圈，以保证内门和工作室密封。

▲3.工作室外壁左、右和底部采用隔水套加热，工作室装有一只低噪声小型风机促使空气循环，微风吹拂、保证箱内温度均匀性。

▲4.可根据工作状态自动调节风速，配RS-485接口；

▲5.具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。

（三）配置清单：

1.设备主机一台

2.载物托架不少于3块

3.说明书、质保卡、合格证各1份

	8
	数显电热恒温水浴锅
	8
	台
	（一）技术参数

1.工作环境温度10-30℃

2.电源220-240V

3.温控范围：RT+5-100℃；温度误差：±1℃

4.内腔容积：≥21L

5.功率(kW)：≤1.5

6.规格：双列八孔
（二）仪器功能

1.外壳采用优质钢板制成，表面喷塑，内胆采用不锈钢板。

▲2.温控系统选用高精度传感器和集成元件，电路系统应保证控温精确可靠。

▲3.具有关键电子元器件诊断功能。

（三）配置清单：

1.设备主机一台

2.说明书、质保卡、合格证各1份

	9
	集热式恒温磁力搅拌器
	8
	台
	（一）技术参数

1.特征：智能数显

2.搅拌容量：2000ml

3.搅拌速度：无极调速0-2600

4.加热温度：室温-300℃

5.加热功率：500w

6.控温方式：智能数显控温

7.工作电压：220V 50Hz

8.整机尺寸：250*234*250

（二）配置清单

1.设备主机1台 

2.温度探头 1根

3.说明书、质保卡、合格证各1份

	10
	均质器
	6
	台
	（一）主要功能及特点

1.适用于对粉碎实验物料在液体介质中进一步分散均质.

2.驱动电机采用输出功率大、结构紧凑的串激式微型电机，设计安全可靠。

3.工作头接触物料部位全部采用优质不锈钢制作，耐腐蚀性好。

4.工作头采用联轴器与驱动电机连接，拆装简便灵活。

5.调速机座采用无极调速器，调速方便，运转稳定。

（二）技术参数

1.转速范围：300-23000r/min

2.处理量：30-1500ml

3.输入功率：280W

4.输出功率：200W

5.使用电源：AC 220 V 50 Hz

6.额定转矩：68N.cm

7.工作头配置：φ12 mm，φ18mm

8.工作方法：断续

9.外形尺寸：200*315*780mm

10.包装尺寸：840*320*163mm

11.毛重：9.5kg

（三）工作头参数

1.规格12G

1.1 处理量（H2O）30-800 mL

1.2 适合粘度：1000mpa.s

1.3转子线速度：11s/m

1.4侵入液体高度：25/85mm

1.5 定子直径：Φ12mm

1.6 工作头长度：150mm

1.7 使用温度：120℃

1.8 工作头材质：SS304

1.9 工作头轴承材质：PTEE

2.规格18G

2.1 处理量（H2O）50-1500mL

2.2 适合粘度：2000mpa.s

2.3转子线速度：15s/m

2.4侵入液体高度：30/120mm

2.5 定子直径：Φ18mm

2.6 工作头长度：190mm

2.7 使用温度：120℃

2.8 工作头材质：SS304

2.9 工作头轴承材质：PTEE

（四）配置

1.均质器主机 1台

2.立柱 1根

3.平板底座1块

4.工作头2个

5.电源线1根

6.固定扳手1件

7.内六角扳手1件

8.电刷（备件）1副 

9.说明书、质保卡、合格证各1份

	11
	超声波清洗机
	5
	台
	（一）主要性能及特点

▲1.3.2寸液晶显示屏

2.液晶屏显示累计工作时间，实现合理“三包”。

▲3.液晶屏同时显示超声功率、频率、时间、温度，参数详细清楚。

4.液晶显示超温度、超电压、超电流报警保护指示

5.仪器的操作程序采用全中文智能操作系统。

6.用户数据存储功能，可根据自己的需求保存工作参数。

▲7.Degas技术单独按键，快速脱气，提高工作效率。

8.频率跟踪和功率补偿功能，使得功率损耗极低。

▲9.超声工作软启动，短路保护，漏电保护及过载保护。

10.机器两侧侧面安装金属把手，方便搬运和运输。

11.仪器的内槽采用优质304不锈钢板冲压成型。

12.仪器的网架、外壳均和降音盖采用304不锈钢材料。

（二）主要技术指标

1.仪器尺寸：320*260*345（mm）

2.内槽尺寸：300*240*150（mm）

3.清洗容量：10（L）

4.超声频率：40（KHz）

5.超声功率：200（W）

6.超声功率可调：1-100（%）

7.加热功率：600（W）

8.加热温度可调：室温-80（℃）

9.时间可调：1-9999（min）

10.累计工作时间：999999（h）

（三）配置清单

1.设备主机1台

2.不锈钢网架1个

3.降音盖1个

4.排水接头和软管1根

5.说明书、质保卡、合格证各1份

	12
	离心机
	2
	台
	（一）整机特性

1.微电脑控制，大屏幕真彩液晶显示屏，全触屏操作界面；直接设定工作程序、 离心力、转速等。

2.离心时间、温度、升降速且与转子型号LCD同屏显示。

3.无碳刷交流变频电机驱动，有专用驱动模块保证电路的可靠性。

4.双重门锁系统，启动即自动锁门，确保运行安全。

5.多种工作程序可供选择，可自由编程、调用其设定的工作参数，方便使用，提高工作效率。

6.多种加减速档位选择，可根据样品需求任意设定其中一组升降速。

7.具有定速计时、启动计时、点动即瞬时离心功能。

8.差速离心：预留5个差速离心程序，可根据需求自行设定。

9.双层钢制结构，不锈钢离心腔，避免腐蚀性物质侵蚀。

10.自动平衡，不平衡保护；出错或不平衡时报警信号提示，并自动停机。

11.运行时可任意更改参数，无需停机。

12.最快升降速时间≤15s。

13.具有软刹车功能，可有效防止样品重悬，保护敏感样品；多级阻尼减震设计，确保样品离心效果。

14.倒计时功能：以秒为单位倒计时，实时显示剩余工作时间。

15.离心腔体内具有冷凝水排水孔，防止腔体内积水。

16.预制冷功能：在待机状态下可持续预制冷到设定温度。

17.自动待机功能：降到设定温度时，压缩机自动待机，减少能耗，延长压缩机寿命。
18.快速制冷功能，从室温21℃降至生物零度4℃时≤5分钟。

19.转子可121℃高压灭菌2小时以上，气密性角转子，生物安全性高。

20.磁性转子自动识别，无需人工设定转子型号，超速保护。

21.优质压缩机组实现无氟制冷。

（二）技术参数

▲1.最高转速：≥23000rpm

▲2.最大相对离心力：≥36796xg

▲3.最大容量：100mlx6

▲4.转速精度：±10rpm

5.定时范围：1s～99h59min59s/点动（瞬时）离心

6.-20℃~40℃

7.温控精度：±1℃

8.噪音：≦58dB

（三）配置清单

1.设备主机1台

2.100ml*6角转子1个

3.10ml*12角转子1个

4.说明书、质保卡、合格证各1份

	13
	氮吹仪
	2
	台
	（一）主要特点与功能

1.分配室上各气针通道可组合使用或单独使用，每一路气针均可单独开关。分配室的高度可视需要调节

2.每一路气体流量可单独进行调节，满足用户的不同需求。

3.同时克服了不可调氮吹仪各气路气流量大小不一的弱点

4.自平衡悬挂升降系统，设计巧妙，使分配室的高度调节更加灵活

5.数字温控器，双数字显示，调节采用 PID 技术并可实现超温报警

6.可能与溶剂接触的部件均采用 316 不锈钢材料，使用寿命长且清洁方便

7.整机可放入通风橱中使用

8.可选配气体流量计和调压阀

9.标配的试管架规格为孔径∮15mm，也可定制特殊孔径及排列方式

（二）技术参数

1.处理样品数：12个

2.加热方式：水浴加热

3.试管架1个($17mm)

4.气体流量：0~15L/min(选配)

5.控温精度：+1°C

6.控温范围：室温~100°C

7.定时：0-999min/常开

8.温控方式：数显

9.外形尺寸：340*200*460mm

10.功率：600W

（三）配置

1.设备主机 1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份

	14
	固相萃取仪
	2
	台
	（一）仪器特点及功能

1.采用一体成型石英玻璃真空槽，防雾化，透明度高。

2.具有防样品交叉污染线，配备一体式废液槽和可调节的收集管架系统。

3.配有真空表，可实时观测真空槽内真空度，装置有真空度调节阀，便于控制真空度及随时排空。
4.顶盖采用一体穿透式导向柱，有效避免液体沉积污染样品。

5.最大一次可同时处理12个样品,每根柱子配备单独流量控制阀，便于分别控制流速。

6.配套5L/min无油真空泵，可使样品通过负压，自动上样，可选配大体积自动上样器。

▲7.真空装置顶盖和防滑底托采用pp耐酸碱材质，具有防腐性能。

8.双层密封垫，真空抽速快

（二）技术参数

1.通道规格：12位

2.气体控制方式：独立控制

3.流量控制阀：12 只

4.工作区/外形尺寸：170*82*155mm/200*100*170mm

5.真空度：0~0.098Mpa

6.导流针：12 只

7.废液槽：1个

（三）配置

1.主体石英玻璃真空槽 1台

2.专用防交叉污染线   12个

3.PP顶盖底托    各一个

4.pp鲁尔堵头  12个

5.黑色支脚   4个

6.pp流量控制阀    12个

7.试管架（直径分别10.5,15.5,22mm）       1套

8.真空泵1台

9.说明书 1份

	15
	全自动高速旋光仪
	2
	台
	（一）仪器功能及特点

▲1.搭载高清全彩触控屏，采用沉浸式智能交互界面，支持多点触控与流畅滑屏操作。一键启动全自动测量流程。

2.采用优化的机身结构，无需安装，开箱即用，兼容200mm及以下规格的样品池。

3.搭配高精度干涉滤光片，可输出稳定、纯净的检测光束。

▲4.内置帕尔贴控温技术，实现10℃~50℃宽范围精准控温，内置旋光度、比旋度、浓度、糖度等多种专业测量模式，并支持自定义模式，可满足不同场景下的分析需求，灵活适配各类样品。

▲5.可全流程自动留痕且数据不可篡改，同时内置智能校验技术，能自动识别并警告数据伪造行为，另有用户权限分级与操作溯源模块。主机带电子签名功能，选配防伪验证软件

（二）技术参数

▲1.测量范围 旋光度±89.9°；糖度±259°Z

▲2.分辨率 0.001°/0.0001°Z

3.准确度  ±0.005°

4.重复性  ≤0.003°

▲5.测量模式：旋光度、比旋度、浓度、糖度、用户自定义，仪器自动可重复测试同个样品，给出平均值、最大值、最小值、标准差

6.光源 LED冷光源，使用寿命100000小时以上，标配589.44nm真空中（589.3nm空气中）

7.温度控制范围  10-50℃

8.温控准确度  ±0.1℃

9.温度测量范围 0-100℃

10.方法容量  100条

11.保存结果容量  5000条

12.用户容量  500个

13.符合标准  符合多种测量规范及药典，符合 21CFR 的相关要求。

14.电源 交流220V±22V，50HZ±1HZ，200W

15.仪器尺寸 383mm*290mm*208mm

（三）配置要求

1.操作日志容量  20000

2.标配样品池  100mm普通型

3.可选配样品池 200mm 及以下规格均可使用

4.通信接口 U盘数据导出，RS232 ，PC端接口

5.设备主机1台

6.说明书、质保卡、合格证各1份

	16
	数字式阿贝折光仪
	5
	台
	（一）仪器特点

1.高精度光学测量，读数稳定可靠；

2.高纯度硬质玻璃，防刮、耐酸碱、不易磨损。

3.内置恒温流通池，可外接恒温水浴实现精准控温。

4.经典光学结构设计，目视瞄准明暗临界线，操作直观易上手。

5.双眼观测更舒适、久看不疲劳。

6.支持锤度（Brix）直接检测，内置温度系数自动修正功能。

（二）技术参数

1.折射率测量范围：1.3000～1.7000nD

2.折射率准确度：±0.0002nD

3.糖度测量范围：0～95%（brix）

4.糖度测量准确度：±0.2（brix）

5.平均色散示值：±0.0005nD

6.温度显示：数显温度计

7.温度计电源：纽扣电池

8.净重：1.75kg

9.产品尺寸（L*W*H）：100*200*240mm

（三）配置

1.设备主机 1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份

	17
	手持色差仪
	4
	台
	（一）技术参数

1.照明方式：D/8（漫射照明，8°方向接收）

SCI/SCE测量;包括UV/排除UV测量，符合标准CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7。

2.积分球尺寸：Φ40mm

3.照明光源：组合全光谱LED光源，UV光源

4.分光方式：平面光栅分光

5.感应器：大面积硅光电二极管阵列（双列40组）

6.测量波长范围：400~700nm

7.波长间隔：10nm

8.反射率测定范围：0~200%

9.测量口径配置：九口径:3mm平台+3mm尖嘴+5mm平台+5mm尖嘴+10mm平台+10mm尖嘴+11mm平台+11mm尖嘴+1*3mm。

10.定位方式：稳定片定位+摄像头取景定位

11.白板检验方式：非接触式自动白板校验

12.含光方式：同时测试SCI/SCE

13.色差公式：ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter)。

14.其它色度指标：光谱反射率,白度,黄度同色异谱指数Mt，沾色牢度,变色牢度,力份(染料强度,着色力),遮盖度8度光泽度,555色调分类，黑度（My,dM）,色密度CMYK(A,T,E,M),Tint(ASTM E313-00)，色密度，孟赛尔（部分功能功能通过上位机实现）。

15.观察者角度：2°/10°

16.观测光源：可定制光源(共计41种光源,部分通过上位机/APP实现)。

17.显示：光谱图/数据，样品色度值，色差值/图，合格/不合格结果，颜色仿真，颜色偏向。

18.测量时间：约1.5s

19.重复性：色度值：MAV/SCI,ΔE*ab 0.018以内（预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值）分光反射率：MAV/SCI,标准偏差0.07%以内。

20.台间差：MAV/SCI,ΔE*ab 0.2以内（BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值）。

21.显示精度：0.01

22.测量方式：单次测量，平均测量（2~99次）

23.内存：APP海量存储

24.尺寸：长*宽*高=114*70*208mm

25.重量：约435g（不含校正座）

26.电池电量：锂电池,3.7V,5000mAh,8小时内8500次

27.照明光源寿命：10年大于150万次测量

28.显示屏：电容触摸屏

29.接口：USB，蓝牙®5.0

30.存储数据：标样500条，试样20000条（一条数据可同时包括SCI/SCE），APP/PC海量存储。

31.软件支持：Android,IOS,Windows,微信小程序,鸿蒙

（二）配置清单

1.设备主机 1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份

3.电源适配器、数据线各1份

4.品质管理软件1个

5.校正盒、保护盖、腕带、测量口径 各1份

	18
	冰箱
	4
	台
	（一）技术参数

1.能效等级：一级

2.箱门结构：十字门

3.总容量：659L

4.制冷方式：风冷

5.制冷控制系统:电脑温控

6.冰箱冷柜机型：冷藏冷冻冰箱

7.放置方式：独立式

（二）配置清单

1.设备主机 1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份
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	巴氏灭菌锅
	4
	台
	（一）技术参数

1.10 L电加热巴氏灭菌罐（单罐搅拌型）

2.材质：内304食品级不锈钢，外201不锈钢（罐体1.5 mm，保温层+外包1 mm）

3.加热方式：电加热（内置加热管）；温控方式：数显温度

4.温控范围：50–99 ℃可调（巴氏常用63–85℃）

5.控温精度：±2 ℃

6.灭菌时间：5–40 min可调

7.搅拌功能：低速搅拌（防局部过热，受热均匀）

8.冷却方式：自来水循环冷却（可快速降温至40 ℃以下）

9.功率：2 kW（380V 三相电）

10.外形尺寸：约380×650 mm左右

11.净重：约50 kg左右。

（二）配置清单

1.设备主机 1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份

	20
	醒发箱
	4
	台
	（一）技术参数

1.外形尺寸，630*730*1880

2.加热功率：1000w

3.冷藏：330w

4.5层钢盘，内尺寸：555*560*1230 加厚发泡保温层；加热方式：电热管加热+热风循环（温度均匀），温控范围：35–40 ℃（面团发酵最佳区间）

5.定时功能：0–999 min可调，发酵完成自动转冷藏

（二）配置清单

1.设备主机 1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份

	21
	爆珠机
	2
	台
	（一）技术参数

1.四头自动爆珠机+四头上料机

2.适用原料：果汁、果酱、糖浆、酸奶、椰浆等液态及半液态馅料；

3.产能：约210 kg/h）；爆珠直径：3–20 mm 可调（适配奶茶、甜品主流规格）；

4.材质：整机304食品级不锈钢

（二）配置清单

1.设备主机 1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份

	22
	微波炉
	10
	台
	（一）技术参数

1.容量：20升

2.微波功率：700w

3.内胆材质：食品级易清洁涂层

4.颜色：机身全黑

5.外部尺寸：459*281*385（宽*高*深）

6.颅腔尺寸：315*181*325（宽*高*深）

7.包装尺寸(mm)：536*347*430 （宽*高*深）

8.净重：11.9kg

（二）配置清单

1.设备主机 1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份

	23
	反压高温灭菌器
	3
	台
	（一）技术参数

▲1.制造商具有中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目包含：压力容器制造（含安装、修理、改造）并有注明具备所制造产品设计能力；供货时需提供特种设备生产许可证等佐证材料。

▲2.容量:50-60升,立式结构,底部带脚轮，可放入直径30cm、高度62cm的灭菌架。

3.灭菌工作温度105-135度。

▲4.液晶显示智能控制系统：彩色液晶显示系统（五种以上颜色显示），中英文多种语言显示，具有操作员、工艺员、管理员、经销商工程师及厂家工程师等五级以上权限。

▲5.显示方式：彩色液晶显示系统。

▲6.最高可存储20条故障信息记录，方便仪器管理。

▲7.压力：安全阀起跳压力0.28 MPa。

8.腔体材料：304不锈钢

▲9.门罩防烫装置：门罩由热绝缘塑料制成，避免蒸汽烫伤危险。

▲10.开关盖方式：手柄旋转开盖，安全可靠，自感应联锁装置（机械式联锁装置），联锁可靠性强于电子式联锁装置，不接受联锁方式为电子式联锁装置。

▲11.闭盖微动开关：闭盖指示微动开关采用隐藏式结构，没有直接裸露在台面上，防止误触。

▲12.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备多种保护方式的防干烧装置，至少包括液胀式、温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置（不包括固定式和移动式温度探头），且保护装置至少采用了强抗氧化性酸的不锈钢和强抗非氧化性酸的铜质材料，提高了仪器干烧保护装置的冗余能力和防腐蚀能力。

13.过压双重保护:配备机械式安全阀及电子式压力开关，一旦压力异常，即可泄压并断电报警。

14.自动故障检测：系统实时监测运行状态，一有异常，迅速断电并报警。

15.故障报警系统：当仪器出现故障，报警为声音报警提示同时显示相应故障代码。

16.后台安全测试：可定期对系统的安全性以及安全防护措施进行检测。

▲17.水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒。

18.电气保护：采用高灵敏度的电气保护系统，有效提供漏电、过流与短路保护。

19.附件：带不锈钢提篮3个。

▲20.全自动内排，采用正压脉动排气方式，排冷空气彻底， 脉动次数1-9次

▲21.仪器带有反压功能，配有空压机，灭密闭液体不会爆瓶，灭菌、反压降温全自动控制。

（二）配置清单

1.设备主机 1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份
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	全自动升降炸锅
	2
	台
	（一）技术参数

1.双缸4筛；加热方式：电加热（380V）；

2.总功率：18 kW（双缸各9 kW）；

3.油槽容量：双缸，单缸约28 L，总容量56L；

4.温度范围~200℃，控温精度：±1℃；

5.材质：整机SUS304食品级不锈钢；

6.其他功能：双缸独立控温、旋钮版、带滤油接口、干烧保护等。

（二）配置清单

1.设备主机 1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份
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	真空夹层锅
	1
	台
	（一）技术参数

1.容量：50L

2.加热方式：电加热（导热油）

3.加热功率：9 kW（380V/50Hz）

4.搅拌系统：刮底+刮边搅拌，防粘底

5.搅拌功率：0.75 kW（变频调速）

6.搅拌转速 0–30 r/min（可调）

7.温度范围：室温–145 ℃控温

8.锅体材质：内锅SUS304，外锅SUS304/不锈钢

9.结构形式：可倾式（手动），方便出料

（二）配置清单

1.设备主机 1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份
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	旋转蒸发仪
	4
	台
	（一）仪器特点与功能

1.采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封，能保持高真空度。

2.水浴锅恒温控制，锅底配有传感器+不锈钢探棒，快速、准确传递温度。

3.机械结构采用不锈钢和铝合金件，玻璃件全部采用耐高温高硼玻璃。

4.真空系统装真空表，对低沸点物料可调节最佳真空度。

5.活塞式加料阀套接聚四氟乙烯加长管，可在真空状态下连续进料至蒸发瓶，方便使用。

6.主机固定，水浴锅手动升降，操作简单。

7.直立式双层蛇形盘管冷凝器，确保高收集率。

8.电子调速，旋钮微调，加热，旋转开关独立控制。

（二）技术参数

1.电源电压：220V/50HZ(可定制110V/60HZ)

2.电机功率：30W

3.加热功率：1200W

4.真 空 度：0.098Mpa

5.蒸发能力：20ml/min

6.旋转瓶容量：茄型1000mlφ131mm/29#标口

7.收集瓶容量：1000ml 35#球磨口

8.水浴锅壳尺寸：360L*330W*260H（mm）

9.冷凝器尺寸：φ85*375H（mm）

10.浴锅内胆尺寸容量：φ250*160H(mm)约8.6

11.旋转速度：0-90pm/min

12.控温范围：室温-99℃

13.控温精度：±1℃

14.玻璃温度范围：-80-250℃

15.水浴锅升降行程：0-150mm （手动）

16.加 料 阀：19#标口

17.冷凝器尺寸：φ85*375H（mm）约0.17㎡

18.冷凝器循环接口：宝塔接头外径12mm

19.整机外形尺寸：760L*410W*800H（mm）

20.包装尺寸：900L*500W*450H（mm）

21.包装重量：24Kg

（三）配置清单

1.主机架子1套

2.调速盒 1个

3.冷凝器 1个

4.接收器 1个

5.旋转瓶、加料阀 1个

6.水浴锅 1个

7.循环真空泵 1台

8.说明书、质保卡、合格证各1份
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	全自动酥饼机
	2
	台
	（一）主要参数：

1.功率:2.2kw 

2.电压：380v50hz 三相 /220v50hz 单相 

3.产量：100-200kg/h（根据产品厚薄决定） 

4.烤盘尺寸：400*600mm 

5.速度：4-6 盘/分钟 

6.印模直径：248mm 

7.重量 530kg 

8.设备尺寸：2350*830*1350mm 

9.材质：机架 A3 碳钢，外壳包不锈钢、料斗不锈钢，模具喂料棍/橡胶辊碳钢。 

（二）配置清单：

1.辊印饼干成型机  1个

2.饼干膜具 1个

3.烤盘   1个

4.转送带 1个

5.说明书、质保卡、合格证各1份
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	螺旋渣汁分离榨汁机
	4
	台
	（一）技术参数

1.螺旋渣汁分离榨汁机

2.螺旋杆材质:304食品级不锈钢半包

3.进料口口径:＞150mm

4.转速:约57r/min;可连续工作2-3h(商用稳定)

5.出汁率:90%以上;机身材质:不锈钢+食品级ABS

6.投料仓容量:3L

7.250W以上交流电机

（二）配置清单

1.设备主机 1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份
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	多功能瓶盖锁口机
	4
	台
	（一）技术参数

1.封口类型：塑料金属盖双用

2.封口直径：5–46mm

3.工作方式：电动锁（封）盖物件手送

4.功率、电压：370W、220V

5.升降方式：均速连续升降

6.适用瓶高：100-320mm

（二）配置清单

1.设备主机 1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份

	30
	冰淇淋机
	4
	台
	（一）技术参数

1.产量：28 L/h；

2.材质：食品级PP

3.功率：1800-2200W

4.压缩机：松下/日立/格力等，1匹以上

5.料缸：双料缸，单个容量4.5L以上

6.内置膨化泵，3个出料口（支持3种口味），支持连打、预冷保鲜、一键清洗、缺料/冻缸报警等

（二）配置清单

1.设备主机 1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份
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	立式胶体磨
	4
	台
	（一）技术参数

1.功率和电压：1.5 kW、220V；

2.产量：10-100 kg/h；

3.加工细度：2–40 μm；

4.材质：304不锈钢

5.进、出口口径：进口30mm，出口20mm

6.电机转速：2900 r/min

7.磨盘直径：50mm

（二）配置清单

1.设备主机 1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份
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	插盘式速冻柜
	4
	台
	（一）技术参数

1.压缩机：德国思科普、海立、法国泰康等可选

2.温度：10 ℃ – -45℃

3.容量：3盘，40×60 cm

4.制冷方式：风冷

5.功率：1200W

6.立式循环制冷、微电脑温控、触摸按键面板、自动蒸发水系统，适用于面食蛋糕、海鲜水产等多种食材的快速急冻和深度保鲜。

（二）配置清单

1.设备主机 1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份
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	全自动真空包装机
	6
	台
	（一）技术参数

1.材质：不锈钢

2.功率：0.8KW

3.真空是尺寸：540*520*90mm左右

4.热封条：2条

5.两热封条间距：400mm

6.重量：100kg

7.外形尺寸1020*500*900左右

（二）配置清单

1.设备主机 1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份
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	自动电位滴定仪
	2
	台
	（一）主要特点及功能

1.分体式设计，便于后期升级和更换部件，可扩展性强，灵活性高，且抗干扰能力强，各模块数据传输线独立；

2.检测全程无需人工干预；

3.自动清洗与补液功能；

4.数据管理方便，具有数据自动记录和存储功能，便于实验人员追溯和分析；

5.内置高精度滴定管，输出液体流速稳定，移液量精准，抗干扰能力强，浓度直读。

（二）技术参数

1.测量范围：mV：-2000.0mV～2000.0mV

pH：-2.00pH～16.00pH

温度：-5～120℃

2.测量分辨率：mV值：0.1mV；pH值：0.01pH；

温度：0.1℃

3.基本误差：mV值：±0.1mV±0.03%FS；pH值：±0.01pH；温度：±0.1℃

4.搅拌方式：磁力搅拌

5.滴定分析重复性：≤0.2%

6.电子单元重复性误差：≤0.2mV

7.电子单元稳定性：±0.3mV/3h

8.滴定管规格：10mL

9.滴定管分辨率：1/24000

（三）配置清单

1.设备主机 1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份
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	消毒柜
	2
	台
	（一）技术参数

1.形态：三门三抽

2.容量：110L

3.消毒方式：紫外线消毒+光波巴式+巡航跟踪消毒

4.材质：内胆：不锈钢

5.消毒温度：60-95℃

6.优势功能：开门立即停止工作，48h长效抑菌

（二）配置清单

1.设备主机 1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份
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	食品安全快速检测仪
	2
	台
	▲（一）可快速检测300多项目，包含检测项目：

1.食品添加剂：二氧化硫、双氧水、亚硝酸盐、硝酸盐、苯甲酸钠、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、硫酸镁等

2.有毒有害物质：甲醛、吊白块、硼砂、过氧化苯甲酰、工业碱、溴酸钾、罗丹明B、三聚氰胺、苏丹红等

果蔬中：农药残留，有机磷和氨基甲酸酯类农残，还包含吡虫啉、噻虫嗪、多菌灵、百菌清、克百威、毒死蜱、异丙威、啶虫脒、氟虫腈、水胺硫磷、甲萘威、三唑磷、百草枯、甲霜灵、杀螟硫磷、百菌清-多菌灵2合1、氟虫腈-甲萘威2合1、甲基对硫磷、乙草胺、阿维菌素、有机磷、甲草胺、涕灭威、噻菌灵、三唑酮、氯吡脲、多效唑、氯噻啉、霜霉威、噻虫啉、辛硫磷、氯氰菊酯、苯醚甲环唑、4-氯苯氧乙酸、2,4-二氯苯氧乙酸、2,4,5-三氯苯氧乙酸、6-苄基腺嘌呤、除草定、烯啶虫胺、异菌脲、氟苯脲、腐霉利、甲氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、二甲戊灵、氟节甲基异柳磷、哒螨灵、噻虫胺、烯酰吗啉、嘧菌酯、氟乐灵、嘧霉胺、三唑酮/三唑醇、灭蝇胺、戊唑醇、甲拌磷、氯虫苯甲酰胺、二嗪磷、氧乐果、甲基吡啶磷、阿灭丁、双甲脒等众多杀虫剂化合物，病害肉诊断：组胺、挥发性盐基氮、肉制品酸价、水发产品中组胺

3.重金属含量：铅、镉、铬、汞、砷、锡、镍、铝等；食用油脂检测：过氧化值、酸价、油脂丙二醛等。

瘦肉精激素类（兽药）：盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、己烯雌酚、喹乙醇等

4.抗生素残留类（兽药）：四环素类、硝基呋喃类、磺胺类、沙星类、喹诺酮类、庆大霉素、链霉素、阿莫西林、红霉素等

5.水产品安全类：孔雀石绿、氯霉素、呋喃妥因代谢、呋喃西林代谢、呋喃它酮代谢、呋喃唑酮代谢等

真菌毒素类：食用油、粮食及饲料中黄曲霉毒素B1、奶中黄曲霉毒素M1、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A等

6.水酒饮品分析：乳品及牛奶中蛋白质；酒中甲醇、乙醇、杂醇油；蜂蜜中果糖和葡萄糖、蔗糖、淀粉酶、酸度；水中氰化物、余氯，饮料中维C等

7.调味品成分：食醋的总酸、酱油的总酸、芝麻油纯度、谷氨酸钠、酱油氨基酸态氮、食盐中亚铁氰化钾、食盐中碘等

8.食用色素类：红色色素（胭脂红、苋菜红、赤藓红、诱惑红）、黄色色素（柠檬黄、日落黄）、蓝色色素（亮蓝）等

9.动物疫病类：猪蓝耳病毒、猪瘟病毒、猪伪狂犬病毒、猪伪狂犬病毒gE蛋白、猪口蹄疫3ABC蛋白、猪口蹄疫病毒IgG、猪细小病毒、鸡禽流感等

（二）其他功能特点：

▲1.安卓智能操作系统，采用高效的UI交互界面，具有wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传、网线连接功能，快速批量上传数据。

2.智能化程度高，具有开机自检、调零、自动检测重复功能。

▲3.支持尺寸≥30*57mm的热敏打印纸，检测完成可自动打印和批量打印检测报告和二维码，并能自主选择开关项目选项。

4.一体化便携式主机，可满足现场及流动检测使用需求，能够在同一软件下实现所有检测项目的检测，并可通过同一窗口直观显示检测结果。

5.胶体金模块检测方式：轨道式自动传输扫描，检测完成后自动退出检测卡。

6.食品安全检测仪CT线自动识别，无需手动调整，检测完成自动显示CT坐标曲线。

7.内置强大的数据库，具有多品类多种类样品菜单功能，可灵活选择检测样品，不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。

8.仪器内置操作演示视频，是您身边的化验指导专家。

9.样品处理简单省力，整体操作快速、安全、便捷。

10.仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等。

11.高灵敏度，高检测精度，高重复性精度，扫描式高精度光学传感器。

12.结果判定线可修改，对照值标定值可保存，断电不丢失数据。

13.兼容市场上主流胶体金卡，使用耗材不受限制。

14.仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。

（三）主要参数：

1.液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。

▲2.交直流两用，直流12V供电，可连接车载电源，内置大容量充电锂电池，方便户外流动测试。

▲3.四波长冷光源，18个检测通道，每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源，标配先进的光路切换装置，专业光路切换功能可实现最多64波长，并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。

4.智能恒流稳压，光强自动调节与校准，长时间连续工作光源无温漂现象。

5.内置新国家限量标准，与所测结果进行现场比对，并持续更新标准。

6.不间断进样，连续检测

7.样本编号自动累加。

▲8.数据无线上传zbh平台，并可从平台导出为Excel表格。

9.检测结果存储容量20万条

10.同时支持U盘拷贝，标准USB接口，免驱动插拔。

11.检测项目可扩充，固件可升级

12.仪器尺寸：≥43*35*19cm, 主机净重：5.1kg

（四）配置

1.设备主机 1台，配套软件1份

2.说明书、质保卡、合格证各1份
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	超声波细胞粉碎机
	1
	台
	（一）技术参数

▲1.采用先进的数字电源技术，可实现连续不间断超声、且换能器工作温升低，同时可自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需频繁手动调节设置，占空比可实现0.1-99.9%调节。

▲2.高变幅比换能器，最大功率工作状态下，6mm变幅杆振幅不低于80um。

▲3.可选配分体式遥控器，配对连接隔音箱可控制升降台高度操作。

4.触摸屏控制，可实现时间、温度、功率及连续模式和间隙模式显示，实时显示工作参数，运行状态倒计时显示，整体UI设计简约，操作便捷直观；

5.可选择连续超声模式以及间隙性超声模式两种模式，并带有测试功能，也可空载运行，满足不同强度不同需求的实验场景。

6.连续超声模式下，超声时间不少999min；间隙模式下，具备开/关秒冲定时器，超声时间可设置0.1-99.9s，间隙时间可设置0.1-99.9s，总时间（间隙+超声）可设置时间见不少于999min。

7.具备智能微处理控制系统，可存储≥20组的工作预设程序，满足不同的实验条件与场景，快速实验。

超声变频器采用PCT晶体压电变频器，密封处理隔离水汽和腐蚀性气体。

8.具有自动振幅和脉冲补偿功能，可维持实验过程超声频率稳定，确保探头振幅不因承载变化而变化。

▲9.超声探头采用TC4钛合金材质，独有的材料锻造工艺，能量转换效率高，探头可靠耐磨。

▲10.具备阻抗异常报警、功率保护、负载异常、频率保护、定时报警、温度保护和温度自恢复工作功能。

超声频率：19.5-20.5KHz自动追频，自适应。

超声标称功率：1800W（0.1%-100%），功率可调，调节幅度≥0.1%。

11.最大处理量≥600mL，最小处理量≤0.1mL，覆盖0.1～600mL处理体积，随机标配6号变幅杆，同时可选配2mm、3mm、10mm、15mm直径变幅杆，满足不同处理对象和处理量需求。

12.仪器具有过载、超温报警功能。

13.采用NTC热敏电阻温度传感器，控制样品温度（0-99.9℃），防止样品过热；

14.仪器分体式构成，分别为电源主机与隔音箱工作台，隔音箱内置隔音棉，配置可视化视窗观察反应过程，同时可紧急开箱处理，易清洁且有效降低工作过程噪音影响。

15.隔音箱配备照明功能，可选配定时紫外杀菌功能以及自动升降平台，隔音箱可升级成低温循环功能，可配套夹套杯使用。

16.能够破碎各类动植物组织、细胞、细菌，同时可用来乳化、分离、分散、提取、清洗及加速化学反应等等。

17.电源：220V,50Hz,常规实验室环境。

（二）配置清单

1.超声破碎机电源1台

2.隔音箱1台

3.钛合金换能器及钛合金探头1套

4.专用工具包1套

5.温度探头1个

6.说明书、质保卡、合格证各1份
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	真空干燥箱
	4
	台
	（一）技术参数

1.环境温度：5~30℃

2.相对湿度：≤80%

3.高度：≤1500m

4.电源：AC220V±10% 50Hz±1Hz

5.控制温度：室温50~200℃

6.控制器：数字显示，触摸式，模糊PID控制技术

7.处理器温度控制

8.传感器：高精度铂电阻传感器

9.波动度：±1℃

10.时间：0~9999分钟

11.材料：内部304不锈钢板、外部08F冷轧钢板

12.尺寸：内部450*450*450，外部740*610*590

13.真空度：＜133Pa

14.加热方法：四周加热

15.净重：95KG

16.消耗功率：1500W

（二）配置

1.主机  1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份
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	实验型喷雾干燥机
	2
	台
	（一）技术参数

1.进风温度控制 30 ~300℃

2.出风温度控制 30 ~140℃

3.蒸发水量 1500~2000ml/h

4.大进料量 大为2000ml/h（可调）

5.进料方式 蠕动泵调节

6.小进料量 50mL

7.控温精度 ±1℃

8.平均干燥时间 能共实业 1.0~1.5S

9.整机玏率 3Kw/220v

10.外形尺寸 1200mm(高）*650mm（长）*500mm（宽）

11.风机 0. 2KW

12.大风压 1020Pa

13.空气压缩机 0.2KW

14.设备重量 125KG

15.喷嘴口径 1.00mm

16.喷嘴可选口径（可定制） 0. 5mm0. 7mm1.Omm1. 5mm2.Omm

（二）配置

1.主机 1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份
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	实验型真空冷冻干燥机
	2
	台
	（一）仪器功能及特点

1.彩色触控屏控制系统，冻干过程可实时切换为人工操作，实现全程参数控制，在运行过程中系统自动监控检测并记录储存相关数据，可储存多个固定或自定义程序，支持大数据和智慧实验室建设； 

2.连续记录实时数据，绘制冻干曲线，每分钟存储一次数据 (存储间隔时间可调 )，标配记录 10 万次，具备数据移动存储 USB 串口； 

3.产品生产通过 ISO 质量管理体系，控制系统人机界面符合 NEMA（国际电气制造业协会）防护规定。 

4.系统配有各种传感器，实时记录显示真空度、冷阱温度、物料温度、搁板温度，运行错误报警可在运行过程中温度和压力出现异常时即时信息报警并主动保护运行； 

5.具有在自动运行冻干结束或过程中设备真空失压，设备报警并自动运行保护物料功能，冷阱温度高于 -50℃时，真空泵不能开启，防止进入水汽影响真空泵正常运行，具有真空泵维护提示功能，标配油雾过滤器； 

6.冷阱腔体、物料盘架为卫生级不锈钢材料，冷阱内无盘管，光洁耐腐蚀且易清洁，具有物料预冻功能； 

7.冷阱干燥室采用耐高压、耐低温航空有机玻璃材料，可观察物料冻干全过程； 

8.采用高性能进口压缩机单机混合制冷技术，国际标准绿色环保冷媒，制冷迅速，冷阱温度低，捕水能力强； 

9.配有专用充气阀口，可回填惰性和干燥过滤气体；

10.具有自动化霜功能；

11.搁板间距可调适应实验室常用物料容器。

（二）技术参数

1.搁板面积：0.12㎡ 

2.达标冷阱温度：≤ -68℃ （空载，环境温度 ≤ 30℃） 

▲3.极限冷阱温度：≤ -70℃ （空载，环境温度 ≤ 25℃） 

4.达标真空度：≤ 5Pa（空载） 

▲5.极限真空度：≤ 1Pa（空载） 

6.冷阱降温速率：20℃降至 -40℃≤ 20min（空载） 

7.真空抽气速率：标准大气压降至 5Pa ≤ 15min（空载） 

▲8.最大捕水量：5 Kg 

9.搁板尺寸：直径 Φ210 mm 

▲10.搁板层数：4层 

▲11.主机外形尺寸（长 * 宽 *高）：560mm*560mm*520mm 

12.整机重量：63kg 

13.电源要求：AC220V 50Hz 

14.总功率：1050W

15.适用环境：≤ 30℃ 

（三）配置

1.干燥室 1个

2.物料架：1套

3.冷阱 ：1套

4.制冷系统：1台

5.真空系统：1套

6.控制系统：1套

7.操作手册：1份

8.质保卡、合格证各1份
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	多通道蠕动泵
	10
	台
	（一）技术参数

1.电源电压：AC220V 50/60Hz

2.正常带载功率：≤75W

3.显示方式：4.3寸液晶显示屏

4.显示内容：泵头、软管、转速、流量、总时、总量、回吸、校准

5.流量范围：0.0001-54.65mL/min

6.滚轮数：6

7.通道数:6

8.适用软管：1X1、2x1、3X1壁厚0.8~Imm，内径≤3.17mm

9.标配泵头：DG6A

10.转速调节范围：0~200rpm

11.转速分辨率：0.lrpm

12.流量精度：≤士1%

13.面板定时范围：0.1s~99h

14.外部控制功能：启停控制、方向控制、流量控制

15.整机净重：4.5Kg

16.产品尺寸：291*208*180mm

（二）配置

1.主机 1台

2.说明书、质保卡、合格证各1份
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	无管道净气型储药柜
	1
	台
	（一）技术参数

1.空气更换频率：≥400次/小时，风机箱采用ABS防腐注塑一体成型，具备良好的抗腐蚀和防漏电触电功能

▲2.层板设计：≥375*425mm可随意自由调节高度，每层可存放药品容量500ML不低于18瓶，全钢结构绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力测试承重≥400kg/块（相当于4KN以上）、绝缘材料涂层（根据静电敏感环境区分标准，电阻率高于10的12次方以上为绝缘体）、高温650度以上烧制而成具有耐钢制尖锐物品刮不脱涂层特点（650度以上5分钟测试表面无可见变化为合格），经高温烧制后可承受分析纯浓硫酸测试浸泡24小时（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）、（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）{检测方法：测试条件:硫酸(AR)，完全浸泡，23℃℃，24h}、托盘螺钉材质：防腐螺钉为耐高温950度以上（5分钟测试表面无可见变化为合格），防腐螺钉可承受分析纯浓硫酸测试浸泡24小时（24小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）

3.LED显示屏：整块操作面板采用ABS防腐工程塑料开模一体成型，4.2英寸LED智能显示屏，显示柜内温度，风机转速，过滤器寿命倒计时，过滤器出风口和室内空气TVOC浓度探头；

5.过滤模块：聚丙烯（PP材质），标配2块同种规格的活性炭分子过滤器，为了保证过滤效能，单体过滤模块尺寸≥350*310*50（长*宽*高mm）

▲6.储存柜体材质：采用镀锌钢板外表涂层和内胆涂层采用30天内测试不与强酸强碱如90%以上浓硫酸、饱和氢氧化钠反应材料，柜体配可调节功能支脚，配有透明钢化玻璃可视窗；

▲7.柜体内外胆、铰链、螺钉、门把柄、锁具、层板长条卡扣采用镀锌钢板外表涂层和内胆涂层采用30天内测试不与强酸强碱如90%以上浓硫酸、饱和氢氧化钠反应材料，调试时提供相关参数检测演示，如在10年使用过程中生锈免费上门更换新配件；

8.内部尺寸（长*宽*高mm）：≥760*450*1650，外部尺寸（长*宽*高mm）：≥780*500*1960~2362；

▲9.配置清单：ABS注塑一体成型防腐风机箱含1套无刷式风机、双门双锁安全设计（符合双人管理）；ABS开模防腐一体成型前挡板含4.2英寸LED智能显示屏，温度探头，过滤器饱和监控探头，防腐托盘8个（附硬度9H划痕检测报告和耐30天强酸或强碱侵泡检测报告），5L绝缘防腐可浸泡硫酸废液收集托盘2块，钢制耐强酸200MM门把柄2个，耐强酸钢制合页8个，2块任选规格的防腐PP材质分子过滤器和防腐PP材质初效过滤器、安装工具1套，10年质保保修卡一张、托盘螺钉8根、长条卡扣16条；

10.售后服务：厂家免费上门安装调试，厂家售后代表配备VOC测定仪、风速仪、绝缘电阻检测仪表
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	电热水器
	1
	台
	(一）技术参数

1.额定功率：2500W

2.额定电压：220V

3.额定压力：0.8Mpa

4.电器类别：I类

5.防水等级：IPX4

6.设置温度范围：30~75℃

7.能效等级：1级
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	不锈钢操作台
	6
	张
	（一）参数

1.双层不锈钢操作台，规格型号：1800*800*800mm

2.台面：采用304#1足厚0.7mm厚不锈钢钢板，板料无划痕、折痕等现象，板材尺寸长度偏差不大于±1mm，对角线尺寸偏差不大于±2mm。折弯后不应有磕碰、划伤、折痕等现象，里面包12mm厚三聚氰胺板。

3.框架：采用38*38mm不锈钢焊接，专业模具组合式结构；可调螺丝为M10*50mm不锈钢，外盖为注塑模具一次成型，可承重、防潮、防滑、减震、抑菌、耐腐蚀；可根据室内地坪适当调整柜体高度。

4.焊接、拼装、抛磨组必须按要求进行焊接、拼接、抛磨。

4.1 产品焊接部位牢固，焊纹一致，无虚焊、漏焊等现象，无明显的变形。

4.2 拼装的产品各连接部位的紧固件位置均匀、连接牢固，外形尺寸偏差不大于±3mm，相邻两平面垂直度偏差不大于±5mm，后立板与台面的垂直度偏差不大于±2mm，台柱与台面的垂直度偏差不大于±5mm。调整脚应牢固，调整灵活。柜门开闭灵活，无异常杂音，平稳、灵活，无异常杂音，无漏水、渗水现象。

4.3 产品打磨、抛光后表面纹理均匀一致，外表粗糙度符合要求，没有明显划痕、锤印、烧痕、外露焊缝均进行抛光或去色处理。进行去色处理后无黄斑等残迹，无尖角和毛刺。
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	边台
	1
	张
	（一）参数

1.规格型号：5000*750*850mm

2.钢木结构柜体：

2.1框架：主框架采用裸钢1.2mm厚矩形（60*40mm）钢管制成；

2.2柜体：箱体基材采用高压、防潮、耐冲击的E1级15mm厚中纤板，双面粘压三聚氰胺防火板；

2.3门面板及抽屉面板：采用高压、防潮、耐冲击的E1级15mm厚的优质中纤板，双面粘压三聚氰胺防火板；

2.4铰链：采用优质不锈钢铰链；

2.5滑轨：采用三节静音滑轨；

2.6拉手：实验室专用铝合金暗拉手；

2.7地脚：组合结构，底座材质为耐酸橡胶，地脚盖为高强度尼龙，用M12×40 螺杆连接组合。

3.实芯理化板台面：

3.1台面：采用国内≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。
▲3.2台面按国家标准GB/T 17657-2022标准及其他相关标准进行检测，要求需满足或优于以下性能：静曲强度≥140Mpa；弹性模量≥10450Mpa；抗拉强度≥69Mpa；拉伸强度≥69Mpa；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：

5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐光色牢度＞4级；洛氏硬度：126；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：横向和纵向均需一致≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性能：冲击高度≥1m，压痕直径≤5.1mm；表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡。

▲3.3台面按照GB/T 17657-2022标准对面板正反两面进行耐污染物检验，其中硫酸（98%）、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、3%双氧水、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、77%硫酸、三氯乙酸等不少于135种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化；

3.4台面检测依据 GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量≤0.005mg/m³；参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。

3.5有害物质铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷，检测结果均≤0.1mg/kg,检测结果符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准技术要求。3.6具有不低于240项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告；

▲3.7依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率≥99.99%；黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级0级。

3.8检测依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》，,检测结果能达到甲醛去除率≥50%，甲苯去除率≥15%

▲3.9氙灯老化试验：参照GB/T 16422.2-2022标准检测进行氙灯老化580小时以上测试，检测结果为样品为5级无变色、发粘、裂纹等异常。

4.所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。
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	边台
	1
	张
	（一）参数

1.规格型号：7000*750*850mm

2.钢木结构柜体：

2.1框架：主框架采用裸钢1.2mm厚矩形（60*40mm）钢管制成；

2.2柜体：箱体基材采用高压、防潮、耐冲击的E1级15mm厚中纤板，双面粘压三聚氰胺防火板；

2.3门面板及抽屉面板：采用高压、防潮、耐冲击的E1级15mm厚的优质中纤板，双面粘压三聚氰胺防火板；

2.4铰链：采用优质不锈钢铰链；

2.5滑轨：采用三节静音滑轨；

2.6拉手：实验室专用铝合金暗拉手；

2.7地脚：组合结构，底座材质为耐酸橡胶，地脚盖为高强度尼龙，用M12×40 螺杆连接组合。

3.实芯理化板台面：

台面：采用国内≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。

▲3.1台面按国家标准GB/T 17657-2022标准及其他相关标准进行检测，要求需满足或优于以下性能：静曲强度≥140Mpa；弹性模量≥10450Mpa；抗拉强度≥69Mpa；拉伸强度≥69Mpa；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐光色牢度＞4级；洛氏硬度：126；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：横向和纵向均需一致≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性能：冲击高度≥1m，压痕直径≤5.1mm；表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡。

▲3.2台面按照GB/T 17657-2022标准对面板正反两面进行耐污染物检验，其中硫酸（98%）、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、3%双氧水、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、77%硫酸、三氯乙酸等不少于135种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化；

3.3台面检测依据 GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量≤0.005mg/m³；参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。

3.4有害物质铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷，检测结果均≤0.1mg/kg,检测结果符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准技术要求。

3.5具有不低于240项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告；

▲3.6依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率≥99.99%；黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级0级。

3.7检测依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》，,检测结果能达到甲醛去除率≥50%，甲苯去除率≥15%；

▲3.8氙灯老化试验：参照GB/T 16422.2-2022标准检测进行氙灯老化580小时以上测试，检测结果为样品为5级无变色、发粘、裂纹等异常。

4.所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	47
	中央台
	4
	张
	（一）参数

1.规格型号：4200*1500*850mm

2.钢木结构柜体：

2.1框架：主框架采用裸钢1.2mm厚矩形（60*40mm）钢管制成；

2.2柜体：箱体基材采用高压、防潮、耐冲击的E1级15mm厚中纤板，双面粘压三聚氰胺防火板；

2.3门面板及抽屉面板：采用高压、防潮、耐冲击的E1级15mm厚的优质中纤板，双面粘压三聚氰胺防火板；

2.4铰链：采用优质不锈钢铰链；

2.5滑轨：采用三节静音滑轨；

2.6拉手：实验室专用铝合金暗拉手；

2.7地脚：组合结构，底座材质为耐酸橡胶，地脚盖为高强度尼龙，用M12×40 螺杆连接组合。

3.实芯理化板台面：

台面：采用国内≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。

▲3.1台面按国家标准GB/T 17657-2022标准及其他相关标准进行检测，要求需满足或优于以下性能：静曲强度≥140Mpa；弹性模量≥10450Mpa；抗拉强度≥69Mpa；拉伸强度≥69Mpa；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐光色牢度＞4级；洛氏硬度：126；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：横向和纵向均需一致≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性能：冲击高度≥1m，压痕直径≤5.1mm；表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡。

▲3.2台面按照GB/T 17657-2022标准对面板正反两面进行耐污染物检验，其中硫酸（98%）、硝酸（65%）、乙酸(99%)、氢氟酸（48%）、3%双氧水、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、77%硫酸、三氯乙酸等不少于135种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化；

3.3台面检测依据 GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量≤0.005mg/m³；参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。

3.4有害物质铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷，检测结果均≤0.1mg/kg,检测结果符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准技术要求。

3.5具有不低于240项及以上高关注度物质（SVHC）检验报告；

▲3.6依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于15种的菌种抗菌率≥99.99%；黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级0级。

3.7检测依据QB/T 2761-2024《室内空气净化产品净化效果测定方法》，,检测结果能达到甲醛去除率≥50%，甲苯去除率≥15%

▲3.8氙灯老化试验：参照GB/T 16422.2-2022标准检测进行氙灯老化580小时以上测试，检测结果为样品为5级无变色、发粘、裂纹等异常。

4.所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	48
	中央台全钢试剂架
	4
	套
	（一）参数

1.规格型号：3450*400*700mm，全钢结构。

2.全钢结构：试剂架立柱采用≥1.0mm优质冷轧钢折弯成型，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂静电粉末喷涂，具有防腐、美观、稳定强固、承载力强等特点。

3.层板采用≥1.0mm全钢层板加上8mm钢化玻璃，高度可调，两侧Φ10mm不锈钢护拦，可有效防撞击、防止容器掉落。

4.每个立柱配2个220V 10A五孔插座。

5.所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	49
	实验水槽水嘴
	11
	套
	（一）参数

1.实验室专用PP耐酸碱水槽，外尺寸：550*450*310mm，内尺寸： 490*390*290m，具PP（落水头）。

2.PP水槽：

2.1实验室专用PP耐酸碱水槽：外尺寸：550*450*310mm，内尺寸：490*390*290mm。具PP（落水头）。

3.提笼：提笼直径88mm，篦子直径88mm,堵头直径100mm，整体高度55mm。

4.材质：采用优质全新高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀：热力稳定性

5.厚度：根据强度要求设计厚度为5mr~8mm。

6.附件：高密度PP去水：含阻水盖、PP提笼。

7.水槽底部加装导流线，防止出现存水现象。

(二）联水嘴：

1.符合GB18145-2014标准。

2.涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关67万次。

3.主体采用H63加厚铜管制作，整体高度>560m，重量>1740g，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可360°旋转，固定底座直径>55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。

4.实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态。

5.所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	50
	桌上型洗眼器
	4
	套
	（一）参数

1.主体为加厚铜质。

2.表面为环氧树脂涂层， 耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。

3.橡胶杯：Φ70橡胶质护杯，出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。

4.防尘盖： PP材质,平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落，使用时自动被水冲开。

5.水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用

6.软管：供水软管长度 1.5米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。

7.前置过滤器和流量调节装置：前置过滤器可去除管道内产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、泥沙等大于5微米以上的颗粒杂质；流量调节装置可任意调节水压大小，避免因水压过大冲伤眼睛和面部肌肤。

8.所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	51
	PP滴水架
	4
	套
	（一）参数

1.滴水架选用高品质PP材质，强度高，易于组装，耐酸碱、抗腐蚀。

2.尺寸：700*550mm*120mm

3.滴水棒均以35度-45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放，采用PP材质一次成型，可拆卸，具有锁扣功能，方便使用。

4.滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。

5.所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	52
	（常规型）铝合金万向排气罩
	8
	套
	（一）参数

1.底座管道：铝合金115*1150*1.5mm

2.折叠管道直径外径：78mm

3.折叠管道壁厚：1.5mm

4.折叠管道材质：铝合金

5.阀门：手动调节

6.活动关节：增强PP材质，壁厚4mm

5.罩口尺寸：标配直径375mm*120mm

6.旋转半径：1.5m

7.所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	53
	电气控制系统设备
	1
	套
	（一）参数

1.实验台专用插座：220V，10A，PP结构，底盒表面高亮度环氧树脂涂层；耐酸碱、耐腐蚀，配2个五孔插座。数量：41套

2.实验室配电箱：含空开断路器、保护器、五金配件，数量：2 套

3.LED平板灯：600*600mm  68W，数量：30套

4.灯具应急电源：0-50w，断电后畜电池应急时间≥30min，数量：3套

5.二位单控开关：86型，220V,10A，1个

6.二位双控开关：86型，220V,10A数量：4个

7.风机开关：86型，220V,10A数量：2个

8.普通五孔插座：220V,10A,五孔，数量：34个

9.设备空开盒：规格型号：3P/32A空开1个，数量：3套

10.接线盒、底盒：86型，数量：80个

11.BV铜芯电线：导线截面2.5mm2，数量：650m

12.BV铜芯电线：导线截面4mm2，数量：750m

13.电线电缆：ZR-YJV-5*4mm2，数量：60m

14.电线电缆：ZR-YJV-5*10mm2，数量：5m

15.电线电缆：ZR-YJV-5*16mm2，数量：50m

16.PVC线管：φ20mm，数量：480m

17.PVC线管：φ25mm，数量：60m

18.PVC线管：φ40mm，数量：50m

19.半球式监控摄像机：规格型号：1080P，POE供电，数量：2个

20.网络暗装插座：规格型号：网络插口，数量：5个。

21.网络交换机：规格型号：24口千兆/功能开关，数量：1个。

22.网线：规格型号：超六类双绞线，数量：200米。

23.PVC绝缘线管：规格型号：φ20mm*1.5mm厚，数量：200m。

24.五金安装辅材费：规格型号：含接线端头、绝缘子。电工胶布、螺丝、扎带、缠绕管等；数量：1项。

25.所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	54
	环境控制系统设备
	1
	套
	（一）参数

1.PP斜流管道风机：规格型号：风量：2206m³/h，风压：693Pa，功率：390W，数量2台

2.天花式排气扇：规格型号：风量：480m³/h，静压：120pa，功率：45w，数量4台

3.耐腐蚀PP材质圆形风管：规格型号：φ100mm*3mm，含三通、弯头、直接；数量12m

4.耐腐蚀PP材质圆形风管：规格型号：φ160mm*3mm，含三通、弯头、直接；数量8m

5.耐腐蚀PP材质圆形风管：规格型号：φ200mm*3.3mm，含三通、弯头、直接；数量14m

6.耐腐蚀PP材质圆形风管：规格型号：φ250mm*4mm，含三通、弯头、直接；数量14米

7.耐腐蚀PP材质圆形风管：规格型号：φ315mm*4.2mm，含三通、弯头、直接；数量16m

8.铝合金排风防雨百叶：规格型号：1200*600mm；数量1个

9.风管穿玻璃窗户打孔：规格型号：1200*600mm；数量1个

10.水槽PVC排水管：规格型号：φ50mm，数量32m

11.排水管开槽回填修复：规格型号：100mm*100mm100mm；数量：20m

12.排水管穿墙打孔：规格型号：φ50mm；数量4个；

五金安装辅材费：规格型号：含卡箍组件、密封胶垫、膨胀螺栓、风管连接螺丝螺母、吊杆、自攻螺丝、电焊条、切割机切片、管卡子、密封用的生料带、麻丝带、胶水粘结剂；数量1项

13.环境控制设备：规格型号：制冷量：7.33kw，制热量：9.8kw，功率：2.98kw，数量3台；含铜管、冷凝排水管及保温套管

14.所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	55
	玻镁彩钢板
	204
	㎡
	（一）参数

1.规格型号：机制玻镁彩钢板厚50mm，常规宽度1150mm，长度：可定制

2.材质：

2.1内部上下两面各5mm玻镁面板；玻镁芯材盒子中间由11条10-12mm玻镁龙骨框架

2.2面层上下双面为标厚0.426mm净化钢板；灰白；双面覆膜

2.3彩钢板两侧公母扣处0.35-0.38mm扣骨钢带

3.玻镁彩钢板特点：采用特殊生产工艺加工而成，具有防火、防水、无味、无毒、不 冻、不腐、不裂、不变、不燃、高强质轻、安装方便、使用寿命长、隔音、防水、耐腐、耐酸碱、易清洁、抗撞击、防菌等特点

4.玻镁彩钢板性能：玻镁板氯离子含量≤0.01%，耐火极限不小于60分钟，玻镁板具有抗反卤性标准，要求无水珠、无返潮

5.重量：每平方米约23.5Kg

6.配套专用50系列，1.0mm厚电泳铝合金槽铝、铝合金内圆弧、铝合金内圆弧底托、铝合金外圆弧、铝合金内圆弧角、铝合金外圆弧角、铝合金角铝、T字铝等铝型材及五金辅材

7.所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用

	56
	铝扣板吊顶
	195
	㎡
	（一）参数

1.铝扣板规格为600*600*0.8mm

2.配套金属加厚型轻工龙骨及五金辅材

3.所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用

	57
	成品洁净钢制双开门
	3
	樘
	（一）参数

1.规格型号：1500*2200mm，门上400*600mm中空玻璃透视窗

2.为确保产品的稳定性，须满足以下技术参数和性能要求：

3.门扇材质：均采用0.8mm厚无花镀锌钢板烤漆；门框材质：采用1.2+0.7厚度mm加强结构；表面处理：采用静电喷涂工艺+热转印技术木纹饰面

4.密封条材质：采用中空硅胶条密封

5.透视窗材质规格型号：采用5mm+40A+5mm钢化丝印中空玻璃，规格型号为230*650mmR圆角

6.门下密封结构：采用可调自动升降密封装置

7.加工工艺：采用一体成型加工方式，门框和门扇采用子母咬合搭接结构保证气密性

8.气密性能：按国标 GB/T 7106—2019标准正负压不低于“第6级”

9.水密性能：按国标 GB/T 7106—2019标准不低于“第5级”

10.抗风压性能：按国标 GB/T 7106—2019标准不低于“8级”

11.钢板面要求：钢板面满足99.95%的抗菌

12.“耐火时长60分钟”

13.所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用

	58
	成品洁净中空窗
	4
	个
	（一）参数

为确保产品的稳定性，须满足以下技术参数和性能要求：

1. 规格型号：4000*1200mm

2. 四周洁净铝合金窗框，5mm+5mm钢化玻璃

3.内胆材质：均采用6063铝型材，表面烤漆处理；窗套材质：采用1.2mm厚度镀锌钢板成型，表面烤漆处理；

4.玻璃：采用5mm钢化丝印玻璃

5.中空玻璃的中间空层采用“冲氩气”工艺处理，防结露，保温及隔音效果更好

6.气密性能：按国标 GB/T 7106—2019标准正/负压不低于“第8级”

7.水密性能：按国标 GB/T 7106—2019标准不低于“第6级”

8.抗风压性能：按国标 GB/T 7106—2019标准不低于“9级”

9.包含玻璃磨砂贴：玻璃磨砂贴

10.所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用

	商务条款

	▲交付时间、地点
	1.合同签订期：自成交通知书发出之日起 25 日历日内。

2.交付时间：合同签订后45日内完成供货、安装调试及验收。

3.交货地点：广西职业技术大学校区。

4.交货方式：现场交货。

	▲售后服务要求
	1.保修期：设备安装验收合格使用后，保修期不少于1年。

2.产品按国家规定实行“三包”，保修期内一切因生产厂制造质量原因造成的损坏，由供货方免费负责维修；保修期满后若设备出现故障，需更换配件的，只收取配件费，免收其余费用；若不需更换配件，则免费维修。

3.供应商提供的产品必须是全新和未使用过的产品，随机技术资料要齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准，免费送货上门（包括全程运输、装卸、搬运以及货物运送到采购单位后的接货、装卸、搬运），免费安装调试合格。

4.故障或技术支持应急维修响应时间：接到故障通知后，在2小时内响应，一般故障在2小时内可通过远程方式解决，遇到大的故障24小时内派技术人员到达现场维修，48小时维修完毕；如故障72小时不能解决，提供备用机器替换顶用直至故障设备修复。

5.维修保养：定期派技术人员对设备进行常规检查维护及跟踪服务，每年不少于2次以上不定期巡回检测服务，质保期和保修期终生维修服务、保养，保证设备始终处于最佳的运行状态。

6.热线技术支持服务：保持24小时电话及电子邮件技术支持。

7.培训要求：供应商应配置专业技术人员对采购人的使用设备人员免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能及维护。使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。

	▲验收标准
	1．验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）。

2．成交人在货物交付验收时，由采购人对照采购文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。采购人在货物验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采购文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该成交人违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报相关采购监督管理部门。

3. 为了保证质量，供货时由采购人邀请具有相应资质的第三方对相关产品进行检验检测，检验检测结果完全符合采购文件要求时方可以进行验收，检验检测结果不符合采购文件要求的采购人有权拒绝验收，由此产生的全部费用由竞标人承担。

4. 验收过程中若双方对产品质量存在争议，采购人有权委托具备相应资质的第三方检测机构进行复检。复检结果符合采购文件要求的，方可继续验收；不符合要求的，采购人有权拒绝验收，由此产生的全部费用由竞标人承担。

	竞标报价
	响应报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持（含电话支持服务）、质保、售后服务等费用；

（4）必要的保险费用和各项税费；

（5）安装、送货上门的费用；

（6）到现场验收的费用。

	付款方式
	合同签订后，采购人支付合同款总额30%作为预付款，到货后采购人支付合同总额的40%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，采购人支付合同总额的30%。每次付款前，成交人需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给采购人。

	其它要求及说明
	1.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。

2.本项目的核心产品为第23项产品反压高温灭菌器。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应文件作无效处理。

▲3.采购需求第4项“电子显微镜”
11.1软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，需提供软件功能操作视频或功能截图（若供应商提供软件功能操作视频，竞标时请进行视频演示）；

11.2支持能量曲线测量，实时显示所选定线段上所有点强度，需提供软件功能操作视频或功能截图（若供应商提供软件功能操作视频，竞标时请进行视频演示）；

▲4.采购需求第23项“反压高温灭菌器”

（1）消毒器械生产许可证要求

竞标人所投产品制造商须具有消毒产品生产企业卫生许可证，许可范围包括灭菌器，需提供消毒产品生产企业卫生许可证佐证材料。

（2）供应能力要求：竞标人所投产品制造商需具备独立供应能力，产品（含压力容器和控制系统）不接受分包、转包设计及生产。须提供承诺函（格式自拟）
5.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

	备注：

本项目第二章采购需求中标注▲符号的，竞标时必须满足或优于，否则，作竞标无效处理。


附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	★A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限

定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值

及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷

空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）

《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》

（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章 供应商须知
第一节 供应商须知前附表
	条款号
	条款内容
	具体要求

	3.1
	供应商资格条件
	供应商资格条件要求详见公告. 

	5.1
	是否接受联合体竞标
	不允许联合体投标。

	5.2
	联合体竞标要求
	无

	6.1
	是否允许分包
	不允许分包

分包内容：                                     。

分包金额或者比例：                                     。

	12.1.1
	资格证明文件组成


	1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则谈判文件按无效响应处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料：响应文件递交截止日期前半年内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效响应处理）

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：响应文件递交截止日期前半年内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则作无效响应处理）

4.供应商财务状况报告：[2025年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件。（必须提供，否则作无效响应处理）

5.供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.资格声明函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7.谈判保证金交纳证明；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	商务文件组成
	1.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

5.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注： 

1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	
	技术文件组成
	1.货物需求偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.货物配置清单；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

3.售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.供货商质量保证承诺书；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
5.对应“第二章 采购需求”的货物需求、商务要求提供的其他文件资料；（必须提供，否则响应文件作无效处理）
6.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

	12.1.3
	报价文件组成
	1.响应函；（必须提供，否则作无效响应处理）
2.响应报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.中小企业声明函。（如有请提供）

4.关于符合本国产品标准的声明函（格式后附）；（如有请提供）

	12.2
	响应文件电子版要求
	1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在“广西政府采购云平台”平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程” ）

	15.2
	响应报价要求
	响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标货物、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术货物、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）

	16.2
	竞标有效期
	自首次响应文件提交截止之日起60日历天 。

	17.1
	谈判保证金
	壹万元整（¥10000.00）；谈判保证金必须足额交纳。供应商应于竞标截止时间前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。采用银行转账方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前将谈判保证金从供应商的基本账户转账或电汇到以下指定的谈判保证金专用账户，否则视为无效谈判保证金。

账户名称：广西翔正项目管理有限公司

开户银行：中国工商银行南宁市建政支行

银行账号：2102107109300076992

财务联系人：方新娇  联系电话：0771-3927256

	20.1
	首次响应文件提交起止时间
	详见竞争性谈判公告。

	
	首次响应文件提交地点
	详见竞争性谈判公告。

	20.6
	备份响应文件
	本项目不接受备份响应文件。

	21
	首次响应文件的退回
	详见竞争性谈判公告。

	26.2
	负偏离要求
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。

货物需求评审中允许负偏离的条款数为0项。

	
	谈判的顺序
	系统自动提取的顺序

	
	评审价相同时成交原则
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：

☑依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。

□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	28
	履约保证金
	本项目收取履约保证金 

履约保证金金额：成交金额的2%。
成交人与采购人签订采购合同前，成交人必须按采购文件约定的金额向采购人提交履约保证金，成交人若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；成交人若完全履行合同，货物验收合格并履行完质保服务后，成交人凭提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》到采购人财务部门办理无息退还手续。
履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式。
履约保证金指定账户：
开户名称：广西职业技术学院（广西壮族自治区农垦干部学校）
开户行：农行南宁明阳支行
账号：20030701040000371

转帐时注明：项目名称+履约保证金

	29.5
	签订合同携带的材料
	使用的有效CA证书加盖单位电子公章

	31.2
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）广西翔正项目管理有限公司；

联系电话：0771-3925351

通讯地址：南宁市秀厢大道199号金源城（建兴路）金源CBD东城25楼　
（2）广西职业技术大学；

联系电话：0771-4213138

通讯地址： 南宁市南宁市江南区明阳工业园区明阳大道19号

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日08时30分到12时00分，14时30分到17 时30分

	31.6
	受理投诉方式
	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2、邮寄地址：

名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处  

地址：南宁市青秀区桃源路69号

联系电话：0771-5331544 

	33
	采购代理费
	1. 是否收取采购代理费：

☑是    □ 否

2.采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

3.采购代理费收取标准：

以成交金额为计费额，按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（货物类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理机构以收费基准价格收取。

4. 采购代理费收取银行账户

开户名称：广西翔正项目管理有限公司 

开户银行：中国工商银行南宁市建政支行
银行账号：210 210 710 93000 76992

	34.1
	解释
	解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：
1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	34.2
	其他
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

2.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 供应商须知正文
一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。
2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.谈判费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包             

6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件
8.谈判文件的构成

第一章 竞争性谈判公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知； 

第四章 评审程序、评审方法和成交标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。
10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜3.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3报价文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.谈判保证金

详见“供应商须知前附表”。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台电子交易客户端”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 首次响应文件的退回

详见“供应商须知前附表”。

23. 截止时间后的撤回

本项目不收取谈判保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。
四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者货物采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

26.评审程序、评审方法和成交标准

26.1谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见 “供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
五、成交及合同
27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。 由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果（成交通知及成交结果公告应使用南宁市模板进行公告，公告内容除包含《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》要求内容外，还应包含采购人专门面向中小企业预留份额情况及成交供应商评审价格、优惠率等内容），同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。
28.履约保证金

详见 “供应商须知前附表”
29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。
30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性谈判文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

六、验收

32.验收

32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
七、其他事项

33.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳代理服务费。

34.需要补充的其他内容

34.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者货物符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评审程序、评审方法和成交标准

第一节 评审程序和评审方法
1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.符合性审查

3.1由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符； 

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应谈判文件实质性要求；

15）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评标报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。主要内容包括：
（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）谈判日期和地点，谈判人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5. 最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。
5.6最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.7修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上线控制价，即预算价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1- 4 %）。

（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5除上述情况外，评审价＝最后报价。

7.评审复核

7.1评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。

7.2除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。
第二节 评审原则
1.评审原则

1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和谈判小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，谈判小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

1.3谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2.终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的； 

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第三节 评标报告
1.成交标准

谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26.2条规定的顺序推荐）,并在线编写电子评审报告。
2.评标争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第四节 评审过程的保密与录像
1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式

第一节 封面格式
响  应  文  件

项目名称：茶食品实训中心项目物资设备采购

项目编号：GXZC2026-J1-002905-GXXZ
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

第二节 资格证明文件格式

                                                    全流程电子文件
资  格  证  明  文  件（封面）

项目名称：茶食品实训中心项目物资设备采购

项目编号：GXZC2026-J1-002905-GXXZ
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

二、资格证明文件目录

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………（页码）

四、供应商直接控股股东信息…………………………………………………（页码）

五、供应商直接关联关系信息表………………………………………………（页码）

六、资格声明函…………………………………………………………………（页码）

七、谈判保证金交纳证明………………………………………………………（页码）

八、除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
三、财务状况报告方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
四、供应商直接控股股东信息

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
五、供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
六、资格声明函
资格声明函

致：广西翔正项目管理有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的茶食品实训中心项目物资设备采购项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目响应文件“第三章”“第二节供应商须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        

电话/传真：                         电子函件：                                

开户银行：                           账号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、谈判保证金交纳证明

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

第三节 商务技术文件格式
                                                    全流程电子文件
商  务  技  术  文  件（封面）

项目名称：茶食品实训中心项目物资设备采购

项目编号：GXZC2026-J1-002905-GXXZ
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

商务技术文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、供应商认为需要提供的其他有关资料（如有）………………………（页码）

六、货物需求偏离表…………………………………………………………（页码）

七、货物配置清单……………………………………………………………（页码）

八、售后服务承诺……………………………………………………………（页码）

九、供货商质量保证承诺书…………………………………………………（页码）

十、货物需求、商务条款要求提供的其他材料……………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

无串标行为承诺函

无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日        

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件
法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                

身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

                                                   日期：  年  月   日
注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

	法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）


附件：
三、法定代表人授权委托书
授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：广西翔正项目管理有限公司：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加  茶食品实训中心项目物资设备采购项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                 法定代表人（签字或盖章）：                    

委托代理人身份证号码：                              

  供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：

1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
四、商务条款偏离表
商务条款偏离表（格式）

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：                       

	项号
	竞争性谈判采购文件的商务需求
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	二
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	……
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
五、供应商认为需要提供的其他有关资料（如有）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
六、货物需求偏离表

货物需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)
所竞分标：              
	项号
	竞争性谈判采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	数量
	货物参数要求
	货物名称
	数量
	货物参数
	

	1
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	

	2
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
七、货物配置清单

货物配置清单
所竞分标：                 

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。


供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
八、售后服务承诺

（根据第二章采购需求要求自行编写）
九、供货商质量保证承诺书                                                （根据第二章采购需求要求自行编写）
十、货物需求、商务条款要求提供的其他材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

第四节 报价文件格式

                                                    全流程电子文件
报  价  文  件（封面）

项目名称：茶食品实训中心项目物资设备采购

项目编号：GXZC2026-J1-002905-GXXZ
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

报价文件目录

一、响应函………………………………………………………（页码）

二、响应报价表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

四、关于符合本国产品标准的声明函…………………………（页码）

一、响应函
响应函

致： 广西翔正项目管理有限公司
我方已仔细阅读了贵方组织的茶食品实训中心项目物资设备采购项目（项目编号： GXZC2026-J1-002905-GXXZ）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 

一、首次报价文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              （￥          元)的竞标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

  /  分标报价为（大写）人民币      /       (￥   /      元)，交货期：    /     ；

  /  分标报价为（大写）人民币     /        (￥    /       元)，交货期：      /    ；

......

2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄： 

地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、响应报价表 

项目名称：茶食品实训中心项目物资设备采购        

 项目编号：                      分标：           

供应商名称：                                           
	序号
	货物名称
	货物规格型号
	品牌（如有）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）

③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                            （￥      元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	验收标准：

	优惠及其它：


注： 

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加广西职业技术大学的茶食品实训中心项目物资设备采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

四、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

第五节 其他文书、文件格式
知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的茶食品实训中心项目物资设备采购项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

      投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加广西职业技术大学单位的茶食品实训中心项目物资设备采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

第六章  合同文本

广西壮族自治区政府采购合同
合同名称：                                    
合同编号：                                    
分标号：                                      
采购人（甲方）：                              
供应商（乙方）：                              
签订合同地点：                                
签订合同日期：                                
一般货物类

《广西壮族自治区政府采购合同》文本
合同编号：
采购人（甲方）：                            采购计划号：                        

供应商（乙方）：                            

项目名称：                                  项目编号：                          

签订地点：                                  签订时间：                          

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1．供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2．合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。
第二条　质量及其他要求
1．乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2．乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证

1．乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2．乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3．没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4．乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1．乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2．货物的运输方式：             。

3．乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。
第五条　交付和验收
1．交付时间：                 ；交付地点：                          。

2．乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3．乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4．甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5．甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6．甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。
第六条　安装和培训

1．甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2．乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。
第七条  售后服务、保质期

1．乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2．货物质保期：                                          。

3．乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式
1.履约保证金金额：成交金额的2%。

2.合同签订后，采购人支付合同款总额30%作为预付款，到货后采购人支付合同总额的40%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，采购人支付合同总额的30%。每次付款前，成交人需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给采购人。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十条  质量保证及售后服务
1．乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2．如发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3．在项目实施过程中，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4．上述的货物质保期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十一条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）
1．甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2．乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3．甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4．对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5．验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。
第十二条  货物包装、发运及运输

1．乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2．使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3．乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4．货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5．货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十三条　违约责任

1．乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5．乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7．甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十四条  不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决
1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3．诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条　合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1．成交通知书；

2．竞标声明书；

3．商务条款偏离表和技术需求偏离表；

4．采购需求；

5．竞标报价表；

6．其他合同文件。

7．上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第十九条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。
本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。
	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人或者委托代理人：
	法定代表人或者委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

一般货物类

	1．供应商承诺具体事项：

	2．售后服务具体事项：

	3．保修期责任：

	4．其他具体事项：

	甲方（章）

                      年    月    日 
	乙方（章）

                   年    月    日

	
	


   注：售后服务事项填不下时可另加附页。

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：           ​ ）的约定，我单位对（     项目名称       ）政府采购项目成交供应商（        公司名称           ）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式
	( 自行验收     ( 委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等

（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、竞争性谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或者盖章：

联系电话：              

                   年     月     日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

 联系电话：               

                       年     月     日


政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）
项目编号：________________________

项目名称：________________________

合同编号：________________________

一、供应商申请栏

我单位（供应商全称：________________________），于______年____月____日缴纳本项目履约保证金，金额：人民币（大写）：________________________元整（小写：￥________元）。

本项目货物已于______年____月____日全部到货、安装调试完毕，经采购人组织验收，货物数量、规格、质量均符合采购文件及合同约定，无质量瑕疵、无逾期交货、无违约情形，合同义务已全部履行完毕，质保期（如有）已届满，现申请全额退付履约保证金。

指定收款账户：

单位名称：________________________

开户银行：________________________（精确到支行）

银行账号：________________________
联系人：__________ 联系电话：________________________

附件清单：履约保证金缴纳凭证/收据复印件

第七章 质疑、投诉材料格式
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：  茶食品实训中心项目物资设备采购
质疑项目的编号：                                
采购人名称：                                    
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：

供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：  茶食品实训中心项目物资设备采购
采购项目的编号：                                 
采购人名称：                                     

代理机构名称：                                    
招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
项目概况


茶食品实训中心项目物资设备采购 项目的潜在供应商应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取竞争性谈判文件，并于2026年9 月7 日09：00（北京时间）前提交响应文件。











