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第一章 竞争性谈判公告

一、项目基本情况
项目编号：NNZC2026-J1-020054-NNSX
项目名称：2026年南宁市中兴小学集团（沙江校区）设备采购
预算金额：壹佰伍拾万元整（￥1500000.00元）
采购需求：

	序号
	标的的名称
	单位
	数量
	简要技术需求或者货物要求

	01
	2026年南宁市中兴小学集团（沙江校区）设备采购
	套
	1
	详见采购文件

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


合同履行期限：详见采购文件
本项目是否接受联合体响应：□是/(否。

二、供应商的资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

(非专门面向中小企业采购的项目



3.本项目的特定资格要求：

无
4. 本项目的特定条件：
无
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取竞争性谈判文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取的采购文件编制。
售价：0元。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间（北京时间）：2026年8月5日9时30分（从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日）

2、首次响应文件提交地点：

（1）响应文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子响应，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至南宁市“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子响应文件具体操作流程详见本公告附件3。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应要尽早完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2），并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“政采云”平台将予以拒收。

3、CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，详见采购文件“第三章供应商须知正文25.2条” ，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。4、供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

五、开启（首次响应文件开启时间）

1.时间（北京时间）：2026年8月5日9时30分后
2.地点：  政府采购云平台开标大厅    
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判保证金：本项目不收取谈判保证金

2.采购意向公开链接： 
	采购意向公示链接

	http://zfcg.gxzf.gov.cn/luban/detail?parentId=66601&articleId=ann_CcoyOYwglQnajJzXoG+AgND5ndTMr3NGt5TILBJnhQo=



3.网上查询地址

http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网) 
、
http://ggzy.nanning.gov.cn（广西南宁市公共资源交易中心网）；


4. 本项目需要落实的政府采购政策：
非专门面向中小企业项目
5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：南宁市兴宁区教育局
地 址：南宁市厢竹大道63号兴宁区政府办公大楼13楼
项目联系人：甘蝉鹭
联系电话：0771-3290168
2.采购代理机构信息
名 称：南宁市兴宁区政府采购中心
地　址：南宁市厢竹大道63号兴宁区政府办公大楼1805室
联系电话：0771-3304082
3.项目联系方式

项目联系人：周工
电    话：0771-3304082
附件： 

附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登陆http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）
2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）
南宁市兴宁区政府采购中心
2026年7月29日
第二章 采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）
（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。
……

“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

 不需要供应商对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。
供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。



	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	











































	
	

	
	



















	
	










	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







	
	

	
	
	
	
	
	









	
	

	
	
	
	
	
	









	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	














	
	

	
	
	
	
	
	









	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	











	
	

	
	
	
	
	
	












	
	

	
	
	
	
	
	









	
	

	
	
	
	
	
	










	
	

	
	
	
	
	
	




	
	

	
	
	
	
	
	



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	
	

	
	
	
	
	
	








	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






	
	

	
	
	
	
	
	




	
	

	
	
	
	
	
	





	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	




















	
	










	货物需求一览表

	采购清单及技术参数
	序号
	采购货物名称
	单位
	数量
	技术参数
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业名称

	
	1
	教师电脑
	台
	16
	硬件要求
一、CPU规格
1.CPU信息：采用国产X86架构CPU，型号：兆芯ZX-E KX-U6780A，物理核心数≥8、主频≥2.7GHz、末级缓存容量≥8MB、线程数≥8、设计功耗≥70W、内存≥双通道DDR4-2666、位宽≥64位;
二、内存规格
1.内存配置容量：≥8GB；
2.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型；
3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1；
三、主板规格
1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；
2.主板支持的CPU和内存情况：≥8核8线程，主频≥2.7GHz，末级缓存≥8MB，内存≥双通道DDR4-2666，设计功耗≥70W，位宽≥64位；内存条数量≥1；
3.主板其他内置接口：
主板内置 PCIe插槽数量≥3个，其中PCI-E 3.0*16≥1个，PCI-E 3.0*4≥1个，PCI-E 3.0≥1个；主板内置SATA口≥4，主板内置预留WIFI模块接口≥1。主板内置M.2硬盘接口≥1。HDMI≥1，DP≥1，VGA≥1，COM≥1，RJ45接口≥1个，PS/2鼠标接口≥1，PS/2键盘接口≥1，前置面板Tpye-C接口≥1，SD卡槽≥1个；USB≥9个，前置USB3.0接口≥2，前置USB2.0接口≥1，后置USB3.0接口≥4，后置USB2.0接口≥；以上均不含外设转接。
4.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥16GB；
5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥32GB；
四、存储设备规格
1.固态盘数量：≥1个；
2.固态存储容量：≥512GB；
3.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态；
五、显卡规格
1.显卡类型：集成显卡；
六、显示设备规格
1.显示屏屏占比：≥80%；
2.显示屏分辨率：≥1920x1080；
3.显示屏尺寸：≥23.8英寸；
4.显示屏屏幕比例：16:9；
5.显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系；
6.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；
7.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB；
8.显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%；
七、外设规格
1.鼠标数量：≥1个；
2.键盘数量：≥1个；
3.键盘按键数目：≥104键；
4.键盘连接方式：有线；
八、网络设备规格
1.有线网卡数量：≥1；
九、外部接口规格
1.USB接口数量：机箱前面板应提供不少于3个USB接口；
2.视频接口数量：≥1；
3.音频接口数量：≥1；
十、整机基础规格
1.整机外观：a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能；
3.机箱尺寸容量：机箱体积应不大于9L；
十一、CPU性能
1.CPU物理核数：≥8；
2.CPU主频：≥2.7GHz；
3.CPU末级缓存容量：≥8MB；
4.CPU支持的内存最高速率：≥2666MT/s；
十二、内存性能
1.内存读写速率：≥2666MT/s；
十三、显卡性能
1.显示分辨率：≥1920x1080；
2.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz；
3.显存等效频率：≥1000MT/s；
4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920*1080；
十四、显示设备性能
1.配套同品牌显示器
2.显示屏刷新率：≥75Hz；
3.显示屏位深：≥8位；
4.显示屏色域：≥99%sRGB；
5.显示屏色准：△E≤4；
6.显示屏灰阶响应时间：≤8ms；
7.显示屏亮度：≥250尼特；
8.显示屏亮度一致性：≥70%；
十五、网络设备性能
1.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；
十六、主板功能
1.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥2个；
2.主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；
3.主板防静电保护：支持防静电保护功能；
十七、显卡功能
1.显卡外接显示接口：显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配；
十八、显示设备功能
1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；
2.显示器支架：显示器应提供显示器支架；
3.显示器参数调节：a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节；
4.显示器情景模式选择：提供标准模式、炫彩模式、阅读模式、护眼模式选项。
十九、存储功能
1.存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能；
二十、网络设备功能
1.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能；
2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；
3.有线网卡接口类型：支持RJ45接口；
4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等；
二十一、外部接口功能
1.音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口；
2.视频接口类型：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；
3.HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；
二十二、电源功能
1.电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求；
2.电源功率：≥250W
二十三、操作系统及软件功能
1.中文信息处理要求：符合GB18030的相关规定；
2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；
3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；
4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；
二十四、存储设备可靠性
1.固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）；
2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时；
二十五、显示设备可靠性
1.显示屏屏幕失效点：符合GB/T9813.2的要求；
二十六、外设可靠性
1.键盘按键寿命：≥1000万次；
2.鼠标按键寿命：≥500万次；
3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；
4.风扇寿命：≥4万小时；
二十七、整机可靠性要求
1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定；
2.环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.1中规定；
3.环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.1中规定；
4.环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.1中规定；
5.环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.1中规定；
6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T9813.1中规定；
7.MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时；
二十八、兼容要求
1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
2.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；
3.中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；
4.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台；
二十九、包装及运输要求
1.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
三十、服务要求
1.服务响应：a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
2.服务周期：a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期；
3.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）；
三十一、供应链合规性
1.产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品；
三十二、供应链质量
1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
2.供应能力证明：供应商承诺供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货；
三十三、关键部件安全
1.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果；
三十四、整机安全性要求
1.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格；
2.信息安全基本要求：a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
4.限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定。
三十五、配套同品牌电脑运维工具
1.所提供的运维管理软件支持兆芯、飞腾、鲲鹏、麒麟、Intel x86等主流硬件平台，以及统信UOS、麒麟OS、Windows10等主流操作系统。
2.当终端用户发生故障并请求客服工程师协助时，客服工程师可以向其发起远程操作请求。终端用户需在远程协助确认对话窗口中接受请求后，客服工程师才能开始远程操作。
3.客户端支持用户主动发起故障申报，填报问题详情相关描述，申报后自动生成唯一服务工单。系统即时通过应用内推送通知运维人员，并在后台建立远程运维工单。运维人员接入后，可发起远程协助，双方通过加密通道进行远程运维，直至故障排除并保留远程工单记录备查。
4.当系统检测到故障申报或特定关键事件时，应能够迅速识别并自动向负责的客服工程师发送提醒通知。这些通知通过应用内消息或微信提醒的形式发送，确保客服工程师能够即时获知。
5.客户端应支持“仅观看”与“可操控”两种权限模式的灵活切换。在“仅观看”模式下，运维人员仅可观看用户界面，通过电话指导用户；而“可操控”模式则允许运维人员直接操作用户设备，完成远程运维任务。
6.支持DeepSeek系列模型（R1/V3等）一键切换，提供随机性、核采样、单次回复限制、话题新鲜度、频率惩罚度不少于5类参数调节，用户可自定义回复风格与内容深度，适配技术问答、创意写作等多场景需求。
7.支持一键角色模板，通过动态参数联动，实现问答逻辑与角色设定的深度匹配，结合行业知识库实时校验，确保回答专业度。
三十六、配套正版办公软件
1.配套正版办公软件，永久授权。
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	硬件要求
一、CPU规格
1.CPU信息：采用国产X86架构CPU，型号：兆芯ZX-E KX-U6780A，物理核心数≥8、主频≥2.7GHz、末级缓存容量≥8MB、线程数≥8、设计功耗≥70W、内存≥双通道DDR4-2666、位宽≥64位;
二、内存规格
1.内存配置容量：≥8GB；
2.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型；
3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1；
三、主板规格
1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；
2.主板支持的CPU和内存情况：≥8核8线程，主频≥2.7GHz，末级缓存≥8MB，内存≥双通道DDR4-2666，设计功耗≥70W，位宽≥64位；内存条数量≥1；
3.主板其他内置接口：
主板内置 PCIe插槽数量≥3个，其中PCI-E 3.0*16≥1个，PCI-E 3.0*4≥1个，PCI-E 3.0≥1个；主板内置SATA口≥4，主板内置预留WIFI模块接口≥1。主板内置M.2硬盘接口≥1。HDMI≥1，DP≥1，VGA≥1，COM≥1，RJ45接口≥1个，PS/2鼠标接口≥1，PS/2键盘接口≥1，前置面板Tpye-C接口≥1，SD卡槽≥1个；USB≥9个，前置USB3.0接口≥2，前置USB2.0接口≥1，后置USB3.0接口≥4，后置USB2.0接口≥；以上均不含外设转接。
4.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥16GB；
5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥32GB；
四、存储设备规格
1.固态盘数量：≥1个；
2.固态存储容量：≥256GB；
3.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态；
五、显卡规格
1.显卡类型：集成显卡；
六、显示设备规格
1.显示屏屏占比：≥80%；
2.显示屏分辨率：≥1920x1080；
3.显示屏尺寸：≥23.8英寸；
4.显示屏屏幕比例：16:9；
5.显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系；
6.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；
7.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB；
8.显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%；
七、外设规格
1.鼠标数量：≥1个；
2.键盘数量：≥1个；
3.键盘按键数目：≥104键；
4.键盘连接方式：有线；
八、网络设备规格
1.有线网卡数量：≥1；
九、外部接口规格
1.USB接口数量：机箱前面板应提供不少于3个USB接口；
2.视频接口数量：≥1；
3.音频接口数量：≥1；
十、整机基础规格
1.整机外观：a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能；
3.机箱尺寸容量：机箱体积应不大于9L；
十一、CPU性能
1.CPU物理核数：≥8；
2.CPU主频：≥2.7GHz；
3.CPU末级缓存容量：≥8MB；
4.CPU支持的内存最高速率：≥2666MT/s；
十二、内存性能
1.内存读写速率：≥2666MT/s；
十三、显卡性能
1.显示分辨率：≥1920x1080；
2.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz；
3.显存等效频率：≥1000MT/s；
4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920*1080；
十四、显示设备性能
1.配套同品牌显示器
2.显示屏刷新率：≥75Hz；
3.显示屏位深：≥8位；
4.显示屏色域：≥99%sRGB；
5.显示屏色准：△E≤4；
6.显示屏灰阶响应时间：≤8ms；
7.显示屏亮度：≥250尼特；
8.显示屏亮度一致性：≥70%；
十五、网络设备性能
1.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；
十六、主板功能
1.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥2个；
2.主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；
3.主板防静电保护：支持防静电保护功能；
十七、显卡功能
1.显卡外接显示接口：显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配；
十八、显示设备功能
1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；
2.显示器支架：显示器应提供显示器支架；
3.显示器参数调节：a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节；
4.显示器情景模式选择：提供标准模式、炫彩模式、阅读模式、护眼模式选项。
十九、存储功能
1.存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能；
二十、网络设备功能
1.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能；
2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；
3.有线网卡接口类型：支持RJ45接口；
4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等；
二十一、外部接口功能
1.音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口；
2.视频接口类型：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；
3.HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；
二十二、电源功能
3.电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求；
4.电源功率：≥250W
二十三、操作系统及软件功能
1.中文信息处理要求：符合GB18030的相关规定；
2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；
3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；
4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；
二十四、存储设备可靠性
1.固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）；
2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时；
二十五、显示设备可靠性
1.显示屏屏幕失效点：符合GB/T9813.2的要求；
二十六、外设可靠性
1.键盘按键寿命：≥1000万次；
2.鼠标按键寿命：≥500万次；
3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；
4.风扇寿命：≥4万小时；
二十七、整机可靠性要求
1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定；
2.环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.1中规定；
3.环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.1中规定；
4.环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.1中规定；
5.环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.1中规定；
6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T9813.1中规定；
7.MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时；
二十八、兼容要求
1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
2.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；
3.中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；
4.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台；
二十九、包装及运输要求
1.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
三十、服务要求
1.服务响应：a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
2.服务周期：a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期；
3.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）；
三十一、供应链合规性
1.产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品；
三十二、供应链质量
1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
2.供应能力证明：供应商承诺供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货；
三十三、关键部件安全
1.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果；
三十四、整机安全性要求
1.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格；
2.信息安全基本要求：a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
4.限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定。
三十五、配套同品牌电脑运维工具
1.所提供的运维管理软件支持兆芯、飞腾、鲲鹏、麒麟、Intel x86等主流硬件平台，以及统信UOS、麒麟OS、Windows10等主流操作系统。
2.当终端用户发生故障并请求客服工程师协助时，客服工程师可以向其发起远程操作请求。终端用户需在远程协助确认对话窗口中接受请求后，客服工程师才能开始远程操作。
3.客户端支持用户主动发起故障申报，填报问题详情相关描述，申报后自动生成唯一服务工单。系统即时通过应用内推送通知运维人员，并在后台建立远程运维工单。运维人员接入后，可发起远程协助，双方通过加密通道进行远程运维，直至故障排除并保留远程工单记录备查。
4.当系统检测到故障申报或特定关键事件时，应能够迅速识别并自动向负责的客服工程师发送提醒通知。这些通知通过应用内消息或微信提醒的形式发送，确保客服工程师能够即时获知。
5.客户端应支持“仅观看”与“可操控”两种权限模式的灵活切换。在“仅观看”模式下，运维人员仅可观看用户界面，通过电话指导用户；而“可操控”模式则允许运维人员直接操作用户设备，完成远程运维任务。
三十六、配套电脑终端安全管理工具：
（一）管理平台功能：
1、所提供的终端管理软件支持兆芯、海光、飞腾、鲲鹏、麒麟、Intel x86等主流硬件平台，以及统信UOS、银河麒麟OS、Windows10等主流操作系统。
2、所提供的终端管理软件支持管理和运维异构平台的终端设备，即同一管理平台下可以同时管理兆芯、海光、鲲鹏、麒麟、飞腾等芯片终端设备。
3、管理平台需支持终端独立运行。在服务器网络断开或服务器宕机的情况下，客户端仍可离线运行，确保业务过程不中断。
4、管理平台采用B/S架构，管理员在需要登录平台进行管理维护时，通过浏览器输入授权的管理账号密码登录。管理平台至少应包括镜像管理、终端管理、高级配置这些关键功能模块。
5、管理员可在管理平台修改终端还原模式，应支持不还原、每次还原、每天还原、每周还原、每月还原等不少于5种的还原模式。
6、管理平台支持完整、可管控、可视化的终端状态监控。管理人员可以通过管理平台对分散于各处的终端状态进行收集，便于维护和管理。包括但不限于编号、终端名、终端状态、IP地址、MAC地址、还原方式、默认镜像等信息。
7、为了方便管理员进行运维与维护工作，管理平台应提供远程管理功能。管理员可以选择全部或单独终端进行远程管理，远程管理功能包括但不限于远程开机、远程重启、远程关机与进入维护模式等操作。
8、为保障终端系统安全，管理平台支持按USB设备类型选择是否允许使用某类型的USB设备。设备类型应包括但不限于音频设备、通讯设备、视频设备、人机交互设备、打印机设备、大容量存储设备、数据控制设备等七种以上设备类型。
9、管理平台具备完善的系统日志管理功能，管理员可通过管理后台定期审查、导出日志等操作，以便开展审计工作。日志数据涵盖操作时间、结束时间、用户、日志类型及操作内容描述等内容。同时，支持日志信息导出，便于进行信息存档，包括操作时间、结束时间、用户和操作描述等信息。
10、管理平台应支持对系统配置进行备份、导出、上传和恢复操作，确保安全性和可控性。当系统发生问题时，管理员可以快速恢复配置，确保平台稳定运行。
11、管理平台应支持镜像的管理功能，管理员可以执行编辑、复制、删除、创建子镜像等操作。
12、管理平台应具备增量更新应用软件的功能。在终端完成应用软件更新后，增量回传子镜像至管理平台。管理员仅需将更新的增量内容推送至终端，便可实现应用的便捷更新，无需重新部署整个镜像。
13、管理平台应支持为所有或单个终端设置数据盘，管理员可以在管理平台配置终端数据盘和空间大小。数据盘还能设定清空策略，包括不清除、每天清除、每周清除、每月清除等方式。此外，还支持批量取消或删除数据盘，但在删除时需要输入管理平台的管理员密码以确认删除操作。
14、为了方便模板镜像的备份和快速部署，管理平台应支持镜像模板的导入和导出，导入时可支持多种格式，如VHD、Zip、tar.gz等。在创建或导入镜像模板时，可自定义选择镜像文件在服务端的存储位置。
15.为简化终端维护系统的部署流程，管理平台需提供DHCP服务以适应不同的网络环境，同时可配置DHCP池的起始IP以及结束IP；支持PXE网络部署服务，可在云管理平台的网络部署中配置自动部署，可对语言设置、时区设置、硬盘规则等配置。
16、管理平台需提供大屏监控中心，实时监控管理平台及终端运行状况，大屏监控中心应至少包括终端信息、CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、运行时长、系统版本、运行状态等数据。
17、管理平台应具备UPS断电服务器联动关机功能，自动感知外部的突然断电情况，并在设定的时间内关闭服务器系统，以确保在UPS供电期间服务器能够安全下线。
18、管理平台应具备资产管理功能，可有效记录终端硬件信息，记录的硬件信息应包含名称、CPU、内存、硬盘、网卡速率、主板、SN、使用者、领用日期、存放位置、价值等相关数据。
19、管理平台应支持在管理端启动镜像，通过虚拟机技术启动虚拟磁盘镜像，并提供控制台，使管理人员能够进入虚拟磁盘镜像内的操作系统。
20、终端镜像应支持开机更新和手动更新两种更新方式。如终端配置了开机更新，将在终端开机时与管理平台镜像进行校验，如发现差异，则自动进行更新。
21、管理平台客户端应支持镜像转发功能，实现镜像发布与更新。
22、支持信息发布功能。管理员可以在服务端编辑需要发布的信息，并将其发送给已进入操作系统桌面的单个或多个终端。发布的信息可以以滚动提示、对话框提示或右下角提示的方式展示，并且管理员可以设置字体颜色和显示持续时间。
（二）云终端软件功能：
1、为简化部署及后期维护，云终端支持初始化系统功能，可一键恢复终端到出厂未配置状态。
2、为加快终端部署，要求终端部署模式支持导入配置以及手动配置两种模式。当终端接入配置文件时，系统应自动读取该配置文件并进行导入配置，从而实现名称、服务器地址、IP地址、终端语言、分辨率、还原策略等信息的配置。
3、管理员可在任意一台云终端上安装客户端软件，将本地的操作系统转换成镜像模板，并上传至管理平台。无需到管理平台制作镜像，转换时可以设置镜像磁盘容量，选择上传后的存储位置，并设置镜像名称。
4、管理员可在云终端维护系统的管理设置菜单，对终端的倒计时时间、默认启动镜像、还原策略等配置信息进行配置修改，无需到管理平台进行修改。
5、云终端系统应具备日志导出功能，此功能可通过USB端口实现将日志数据导出至U盘，从而便于管理员存储和查阅终端日志信息。
6、管理员无需登录和操作，终端开机后，在登录界面主页左下角即可查看服务器连接状态、IP地址、物理地址、软件版本以及终端编号等重要信息。管理员可以在终端设置中配置是否显示这些信息，便于管理员迅速了解和掌握当前系统状态，确保系统正常运行。
7、云终端设置支持启用运维管理平台，启用后可进行故障申报，管理员可收到申报信息可进行远程故障处理。
三十七、配套正版办公软件
1.配套正版办公软件，永久授权。
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	一、单人课桌椅（每套包含课桌并配套单人椅1张）。
二、学生课桌
1.除本表中特别要求外，产品符合GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》中的功能尺寸及技术要求。
2.桌面尺寸：（长×宽）≥600mm×400mm。
3.桌面高度：
（1）高年级：采用双柱升降课桌；高度760mm（1号）、730mm（2号）、700mm（3号）、670mm（4号），允许误差±5mm，可按以上高度进行调节升降。
（2）低年级：采用固定式双柱课桌；高度640 mm（5号）、610 mm（6号）、580mm（7号）、550mm（8号），允许偏差±5mm。
4.桌斗尺寸：深350mm，长520mm，高115mm（净空），尺寸允许偏差±3mm；桌斗与侧板采用高频焊接，不允许使用铆钉或螺钉连接；桌斗面无冲压孔，避免学生在桌斗取放物品时被割伤。
5.桌斗前端处冲压不少于两条上凸的加强筋以增强桌斗刚性；桌斗加强筋间距25mm(±2mm)，深度6mm(±2mm)，距斗边距35mm(±2mm)。
6.钢材要求：桌斗与侧片采用符合GB/T708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》标准的冷轧板，课桌两侧可调高度的立板厚度0.8mm，桌斗板厚0.6mm，课桌脚·立柱采用25mm×50mm椭圆管，管壁厚度1.0mm；椭圆管折弯处饱满，无凹陷；所有零部件应无破损。 
7.课桌面板厚15mm，主体采用胶合板，双面无差别防火板饰面,甲醛释放量达到GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的E1级控制指标。面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与桌面圆润连接，平整光滑；桌面上设置一个椭圆形笔槽，笔槽内静空不小于长240mm×宽35mm×深5mm，与桌面板封边一体成型。
8.课桌脚套为内嵌式脚套，采用超高分子量PE材料制作，脚套内深≥35mm，加强筋4圈，底厚≥5mm，脚套与桌脚应结合紧密，牢靠，不脱落。
9.桌斗桌脚架固定要用螺栓、平垫片和弹簧垫片坚固，螺帽采用圆头螺帽；侧片采用圆形孔，安装好产品致使螺丝不能任意松垮，确保课桌的安全使用。
10.采用环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑。喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。塑粉符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求。
11.铁件部分均要经过除油、去锈、酸洗、磷化处理再进行喷塑，然后经过180℃以上高温烘烤。
12.铁件的焊接均采用二氧化碳气体保护焊进行焊接。所有焊接部位焊点均匀到位，无脱焊、虚焊、焊穿；焊痕平整光滑，无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。铁件之间的连接处，具备满焊条件的，均满焊。
13.桌斗与桌架颜色为高光灰白色。
14.桌子左右两边要求配有挂钩，挂钩挂钩采用直径4mm的冷拉普通钢丝制作，规格为55×25×25mm，承重15公斤。
15.冲压件应无脱层、裂缝。桌斗利用钢板由机器冲压一次成型，端口作卷边处理增加刚性，以防尖利边角对人体的伤害。桌斗底面冲压不少于两条上凸的加强筋以增强桌斗刚性。课桌两侧立板边缘打磨平滑后再喷漆，以防尖毛边刮伤人体。
16.课桌面板与钢架的连接采用抽芯钉连接，桌斗四周的边≥10mm。面板与钢架由四根抽芯钉连接；抽芯钉打磨光滑，以防尖毛边刮伤人体。
17.课桌加工所用胶合板含水率应≤15.4%。课桌产品出厂时木材含水率≤15.4%。
三、学生课椅
1.除本表中特别要求外，产品符合GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》中的功能尺寸及技术要求。 
2、课椅椅座面板尺寸：
（1）高年级：宽度不小于380mm、深380mm(±2mm)；
（2）低年级：宽度不小于340mm、深340mm(±2mm)；
3、课椅椅靠背面板尺寸：
（1）高年级：宽度不小于380mm、高度155mm(±2mm)；
（2）低年级：宽度不小于340mm、高度135mm(±2mm)；
4、座面高度：
（1）高年级：课椅高度：440 mm（1号）、420 mm（2号）、400 mm（3号）、380mm（4号），允许误差±5mm，可按以上高度进行调节升降。
（2）低年级：以下型号要求固定高度：360mm（5号）、340mm（6号）、320mm（7号）、300mm（8号），允许误差±5mm。
5.钢材要求：椅脚架采用优质高频焊接25mm×50mm椭圆管，管壁厚度1.0mm，椭圆管折弯处饱满，无凹陷；满焊、焊口要牢固、光滑，不生锈；椅脚两侧可调高度的立板采用符合GB/T708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》标准的冷轧板，厚度0.8mm；椅子靠背支架采用优质高频焊接20mm×20mm方管，管壁厚度1.0mm；坐面板下的横担（对应坐面板深度）长度290mm(±5mm)；所有零部件应无破损，金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落。
6.课椅座面板厚≥10mm，主体采用胶合板,双面采用防火板饰面，甲醛释放量达到GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的 E1级控制指标。符合人体工程学的设计。面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与座面圆润连接，平整光滑，无突兀感。
7.课椅靠背为弧形，其主体采用胶合板,双面饰面，面板的曲率半径750mm（±5mm），面板厚度≥10mm。靠背面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与靠背面圆润连接，光滑无突兀感。
8.课椅脚套为内嵌式脚套，采用超高分子量PE材料制作，脚套内深≥35mm，加强筋4圈，底厚≥5mm，脚套与椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落。
9.课椅脚架固定要用螺栓、平垫片和弹簧垫片坚固，螺帽采用圆头螺帽；课椅两侧立板边缘打磨平滑后再喷漆，以防尖毛边刮伤人体；侧片采用圆形孔，安装好产品致使螺丝不能任意松垮，即能确保课桌椅的安全使用。
10. 采用环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑。喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。塑粉符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求。
11.铁件部分均要经过除油、去锈、酸洗、磷化处理再进行喷塑，然后经过180℃以上高温烘烤。
12.铁件的焊接均采用二氧化碳气体保护焊进行焊接。所有焊接部位焊点均匀到位，无脱焊、虚焊、焊穿；焊痕平整光滑，无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。铁件之间的连接处，具备满焊条件的，均满焊。
13.椅架颜色为高光灰白色。
14.课椅面板、靠背板与钢架的连接采用抽芯钉连接，面板、靠背板与钢架由四根抽芯钉连接；抽芯钉打磨光滑，以防尖毛边刮伤人体。
15.课椅加工所用胶合板含水率应≤15.4%。课椅产品出厂时木材含水率≤15.4%。
	150000 
	工业

	
	4
	木制讲台
	张
	20
	1、讲桌的规格尺寸：约1000mm×500mm×900mm（长×宽×高）；
2、材料：板材厚度不小于15mm的采用环保型浸渍胶膜饰面纤维板；整体设计简洁大方，美观实用；绿色环保，经除虫、防虫、防腐处理，外观质量、尺寸偏差、静曲强度、弹性模量、内结合强度、含水率、板内密度偏差、表面胶合强度、表面内冷热循环、表面耐划痕、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气等性能符合国家标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。甲醛释放量须不低于国家强制性标准GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的E1级要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³。
3、连接件：采用三合一连接件、铰链，金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；
4、封边：采用≥1.0mm厚PVC封边条，全自动机械封边，封边胶采用环保封边。
	10000 
	工业

	
	5
	学习园地黑板
	块
	20
	1、规格尺寸：≥4000mm×1200mm。
2、结构：软木、衬板、背板经高科技专用胶水高压粘合密封而成，结构牢固、弹性好，耐腐蚀、耐冲击，保持板面平整，软木外层可覆彩色绒布。
3、颜色：原木色或彩色绒布。
4、软木：小颗粒高密度原色软木，壁厚≥3mm，弹性好，反复使用，无破裂、无折痕，使用工字钉及图钉类针扎后迅速恢复原样，无针眼遗留痕迹；
5、夹层：采用高强度聚苯乙烯板，厚度≥13mm。
6、背板：材料为优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm
7、边框：香滨色铝合金，规格30*20mm。
8、包角：采用抗疲劳ABC工程塑料，模具成型。
	20000 
	工业

	
	6
	办公卡座、椅
	套
	36
	一、办公卡座：
1.规格尺寸：约1500mm×1400mm×1200mm，办公桌及边柜一体。要求配置三抽屉，键盘托，主机位（已含在副柜中）。
2.板材：桌面板、顶板用材厚度不小于25mm、其余板材厚度不小于15mm，采用环保型浸渍胶膜饰面纤维板,绿色环保，经除虫、防虫、防腐处理，外观质量、尺寸偏差、静曲强度、弹性模量、内结合强度、含水率、板内密度偏差、表面胶合强度、表面内冷热循环、表面耐划痕、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气等性能符合国家标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。甲醛释放量须不低于国家强制性标准GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》E1级要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³。
3.封边：全部采用1.0mm厚PVC经模具生产封边,所有封边经高温全自动机器封边，修边，不允许手工封边、修边，封边后无脱胶、漏胶、鼓泡或开裂现象。
4.胶粘剂：采用优质热熔胶，符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。
5.五金配件：
（1）连接件：采用三合一连接件。三合一连接件须符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》国家标准中的技术要求。
（2）滑轨：采用优质滑轨。滑轨须符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》国家标准中的功能要求。
（3）铰链：采用优质铰链。铰链须符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》国家标准中的功能要求。
（4）锁具采用优质加厚材质，防锈防潮防腐，结实牢固耐用。符合QB/T 1621-2015《家具锁》的要求。
（5）优质拉手，外观无划痕，色泽均匀。
二、办公椅：
1、规格尺寸：≥560mm×480mm×960mm。 
2、椅面/椅背选用高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，依人体工学设计，使人体各部均匀受力。
3、扶手采用透气网布包裹海绵搭配优质工程级PP，耐压耐热，环保耐用；
4、底盘及气压杆：三级气压杆，气动升降；底盘加厚型设计；
5、脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；
6、配件：采用螺丝五金配件，防震动及防松脱。
	46800 
	工业

	
	7
	办公桌、椅
	套
	10
	一、办公桌：
1.规格尺寸：≥1400mm×700mm×760mm。
2.板材：桌面板材厚度≥15mm、桌面四周加厚至≥40mm，其余板材厚度≥15mm；板材采用环保型浸渍胶膜饰面纤维板,绿色环保，经除虫、防虫、防腐处理，外观质量、尺寸偏差、静曲强度、弹性模量、内结合强度、含水率、板内密度偏差、表面胶合强度、表面内冷热循环、表面耐划痕、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气等性能符合国家标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。甲醛释放量须不低于国家强制性标准GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的E1级要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³。
3.封边：全部采用1.0mm厚PVC经模具生产封边,所有封边经高温全自动机器封边，修边，不允许手工封边、修边，封边后无脱胶、漏胶、鼓泡或开裂现象。符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》的标准要求。
4.胶粘剂：采用优质热熔胶，符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。
5.五金配件：
（1）连接件：采用三合一连接件。三合一连接件须符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》国家标准中的技术要求。
（2）滑轨：采用优质滑轨。滑轨须符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准中的功能要求。
（3）铰链：采用优质铰链。铰链须符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准中的功能要求。
（4）锁具采用优质加厚材质，防锈防潮防腐，结实牢固耐用。符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准中的功能要求。
（5）优质拉手，外观无划痕，色泽均匀。
二、办公椅：
1、规格尺寸：≥560mm×480mm×960mm。 
2、椅面/椅背选用高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，依人体工学设计，使人体各部均匀受力。
3、扶手采用透气网布包裹海绵搭配优质工程级PP，耐压耐热，环保耐用；
4、底盘及气压杆：三级气压杆，气动升降；底盘加厚型设计；
5、脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；
6、配件：采用螺丝五金配件，防震动及防松脱。
	10000 
	工业

	
	8
	会议桌椅
	套
	1
	一、会议桌：
1.规格尺寸：≥3200mm×1200mm×750mm。
2.板材：桌面板材厚度≥25mm，其余板材厚度≥15mm；板材采用环保型浸渍胶膜饰面纤维板,绿色环保，经除虫、防虫、防腐处理，外观质量、尺寸偏差、静曲强度、弹性模量、内结合强度、含水率、板内密度偏差、表面胶合强度、表面内冷热循环、表面耐划痕、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气等性能符合国家标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。甲醛释放量须不低于国家强制性标准GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的E1级要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³。
3.封边：全部采用1.0mm厚PVC经模具生产封边,所有封边经高温全自动机器封边，修边，不允许手工封边、修边，封边后无脱胶、漏胶、鼓泡或开裂现象。符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》的标准要求。
4.胶粘剂：采用优质热熔胶，符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。
二、会议椅*15张：
1、规格尺寸：≥480mm×530mm×930mm。
2、依据人体工程学原理设计。
3、所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理；面料：选用优质透气布面，透气性好。海绵：采用高密度、高回弹一次成型PU泡绵，达到国家阻燃标准。扶手：优质弓形脚架。
4、颜色:可定制。
三、1张会议桌配15张会议椅。
	3500 
	工业

	
	9
	电脑桌椅
	套
	55
	一、学生电脑桌
1.规格：≥1200mm×600mm×730mm（±20mm偏差）
2.材质：材料采用优质中密度纤维板, 双贴面防潮三聚氰胺板，板材厚度不小于15mm，台面板四周加厚至25mm。桌子整体结构采用连接板固定，为方便布线，桌子后方预留有走线孔，要求桌子大方、得体。
3.配件：键盘安装两节豪华道轨，优质五金配件。
4.封边：采用≥1mm厚pvc封边条,桌面板前边采用斜面自动封边机做部分斜面成形设计，倾斜角度45度；封边工艺要求:斜面封边机直接对封边条折弯处切0.5mm浅槽，防止折弯时鼓起不平整，保证封边粘贴效果。其余三边贴直边。(严禁手工封边，防止人工压力不够导致封边粘胶不牢固)。
二、学生电脑凳
1.规格：≥340mm×240mm×420mm。
2.钢架采用≥25mm×25mm冷轧无缝方形钢管，管壁厚≥1.0mm，钢管表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑。
3.凳子的脚套为内嵌式脚套，脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落。
4、面板采用实木颗粒板，厚度≥25mm。
三、1张学生电脑桌配2张学生电脑凳。
	41250 
	工业

	
	10
	电脑桌椅（教师）
	套
	1
	一、教师桌： 
1.桌子规格：≥1400mm×600mm×730mm（±20mm偏差）；
2.材质：材料采用优质中密度纤维板, 双贴面防潮三聚氰胺板，板材厚度≥15mm，面板四周要求加厚到≥25mm。桌子整体结构采用连接板固定，要求桌子配有储物柜及主机放的位置，储物柜方安装有柜门，桌子后方安装有背板，桌面前方安装有键盘，要求桌子大方、得体。
3.配件：键盘安装两节豪华道轨，五金配件，要求桌子经久耐用。
4.封边：采用≥1mm厚pvc封边条,桌面板前边采用斜面自动封边机做部分斜面成形设计，倾斜角度45度；封边工艺要求:斜面封边机直接对封边条折弯处切0.5mm浅槽，防止折弯时鼓起不平整，保证封边粘贴效果。其余三边贴直边。(严禁手工封边，防止人工压力不够导致封边粘胶不牢固)。
二、椅子：
1.规格尺寸：560mm×410mm×960mm；
2.椅面/椅背≥选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，依人体工学设计，使人体各部均匀受力；
3.扶手采用透气网布包裹海绵搭配优质工程级PP，耐压耐热，环保耐用；
4.底盘及气压杆：三级气压杆，气动升降；底盘加厚型设计，可下躺平至155°；
5.脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；
6.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。
	1000 
	工业

	
	11
	其它办公桌椅
	套
	1
	一、教师桌： 
1.桌子规格：≥1400mm×600mm×730mm（±20mm偏差）；
2.材质：材料采用优质中密度纤维板, 双贴面防潮三聚氰胺板，板材厚度≥15mm，面板四周要求加厚到≥25mm。桌子整体结构采用连接板固定，要求桌子配有储物柜及主机放的位置，储物柜方安装有柜门，桌子后方安装有背板，桌面前方安装有键盘，要求桌子大方、得体。
3.配件：键盘安装两节豪华道轨，五金配件，要求桌子经久耐用。
4.封边：采用≥1mm厚pvc封边条,桌面板前边采用斜面自动封边机做部分斜面成形设计，倾斜角度45度；封边工艺要求:斜面封边机直接对封边条折弯处切0.5mm浅槽，防止折弯时鼓起不平整，保证封边粘贴效果。其余三边贴直边。(严禁手工封边，防止人工压力不够导致封边粘胶不牢固)。
二、椅子：
1.规格尺寸：560mm×410mm×960mm；
2.椅面/椅背≥选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，依人体工学设计，使人体各部均匀受力；
3.扶手采用透气网布包裹海绵搭配优质工程级PP，耐压耐热，环保耐用；
4.底盘及气压杆：三级气压杆，气动升降；底盘加厚型设计，可下躺平至155°；
5.脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；
6.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。
	1000 
	工业

	
	12
	教学一体机套装
	套
	9
	内置OPS电脑系统
1、CPU：物理核心数≥8、主频≥2.7GHz、末级缓存容量≥8MB、线程数≥8、设计功耗≥70W、内存≥双通道DDR4-2666、位宽≥64位。
2、内存：≥8GB DDR4笔记本内存或以上配置。
3、硬盘：≥256 GB或以上SSD固态硬盘。
4、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
5、PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。
6、具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。
7、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 4个USB3.0 接口。
8、具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。
9、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
10、和整机的连接接口针脚数≤40pin。
二、屏幕显示效果
1、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。
2、整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。
3、整机色域覆盖率（NTSC）≥72%
4、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。
5、灰阶等级≥256级。
6、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%
7、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。
8、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。
9、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。
10、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别
11、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
12、纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
13、整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。

整机接口设计与安全设计
1、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口。
2、侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出。
3、前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
4、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。
5、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
6、整机采用全金属外壳设计，边框为金属一体成型。
7、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
四、整体无线与网络功能设计
1、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。
2、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。
3、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。
4、整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
5、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。
6、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。
7、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
8、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个；
9、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。
10、Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 
11、Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。
五、教学设计要求
1、整机全通道快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器
2、整机全通道快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。
3、整机全通道支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
4、整机全通道支持将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以返回全屏状态。
5、整机全通道支持自行选择所需截取屏幕范围，点击截屏即可成功截取屏幕，并自动保存。
6、整机全通道支持放大选中区域内容，并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。
7、整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。

8、整机全通道支持打开日历，查看日期。
9、整机全通道支持聚光灯，支持聚光灯高亮区域大小调节、区域移动。
10、整机全通道支持冻屏，将屏幕画面进行缩放。
11、整机安卓和外接通道支持设置倒数日。
12、整机安卓和外接通道支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。
13、整机配置智能语音转文字工具，将整机配置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上。
14、整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并随机抽选1人。
15、整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并自动进行人数统计。
16、整机支持在设备上，通过实现调用windows系统运行、打开文件夹、打开任务管理。
17、整机Windows通道支持在通过调取软键盘。
18、整机Windows通道支持对当前运行中的应用进行窗口最大化、窗口最小化、应用强制关闭。
19、整机处于非内置PC通道下，支持通过进入PC通道。
20、整机全通道快捷菜单支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。
21、整机全通道快捷菜单中应用软件可以进行切换，无需在已经开启的应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。
22、整机全通道支持自定义快捷菜单，支持windows应用固定，可将应用固定后，在侧边栏进行快捷打开。
23、整机全通道快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。
24、整机全通道快捷菜单支持简洁模式和常规模式切换。
25、整机全通道快捷菜单简洁模式，可进行打开批注、降半屏、主页的基础操作。
六、整机系统设计
（一）触摸系统
1、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
2、触摸分辨率32768×32768。
3、书写触控延迟≤25ms
4、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。
5、触摸响应≤4ms。
6、触摸最小识别物≤3mm。
7、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3mm时，触摸屏识别为点击操作。
8、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。
9、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。
10、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。
11、支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形标准图形。
12、整机白板软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格对象后表格中书写区域可根据书写内容自适应调整大小，支持将表格外书写内容一键拖动到表格中。
13、交互式白板软件支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符快速置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行快速删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间手绘竖线进行文字间距的快速调整。
14、整机内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。
（二）安卓系统
1、整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz。
2、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状和颜色进行更换。
3、在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。
4、支持通过悬浮球调起元素周期表，支持对不同类别元素进行颜色区分，可通过点击对不同元素进行分类展示，展示样式支持按原子数/原子结构/相对原子质量/电子构型配置元素方式进行调整。
5、整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。
6、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。
7、无PC状态下，嵌入式Android 操作系统下可使用白板书写、WPS 软件和网页浏览
8、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。
七、教学功能应用
1、整机配置学生日历功能，支持全屏查看日历、显示法定节日；用户可以添加日历事件，设定特定时间并关联本机安卓应用，事件到期后，可以通过事件提醒打开关联的应用，如欢迎词、白板应用。
2、整机配置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型。3D模型包括：动物、微生物、人体骨骼、乐器、星球、地形。
3、整机配置AI 授课工具，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，支持手动框选题目范围，能够对题目进行详细的讲解，讲解内容包括解题步骤和注意事项。
4、整机内置AI授课工具，可根据题目所涉及的知识点和难度级别，可推荐相似题目，推荐题目数量可根据用户需求进行设置。
5、整机内置AI作文批改工具，支持对视频展台所采集的内容进行识别，识别到英文作文类型后，支持作文内容进行批改。可根据作文的整体表现给出一个综合评分，并提供详细的评分依据。
6、整机内置AI作文批改工具，能够从作文的词汇词组、语法句子、内容连贯性多个维度进行分析和评价。对于存在的语法错误和错别字，能够指出并提供修改建议。
7、整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。
8、整机内置AI智能体（非第三方应用），支持用户通过当前设备与历史学家智能体进行对话交流。智能体包涵历史文物、文化遗址、博物馆展览文博知识。用户可通过语音方式向智能体提问，智能体能够根据用户的问题提供准确、详细的回答，支持多轮对话，可根据用户的兴趣偏好，推荐相关的文博展览、文物故事内容。
9、整机自带AI书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。
10、整机内置微课制作工具，支持对全屏/区域的屏幕内容、整机声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制，支持切换录制分辨率，支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制。
11、整机内置文字快剪功能，支持微课录制结束后提取视频中的文字，按照提取出的文字，对视频进行快速视频剪辑。
八、整机硬件设计
1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。
2、整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。前置物理按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。
3、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。
4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。
5、整机前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转，可拆卸更换不同宽度的挡板对设备进行防撞防护。
6、整机前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
7、整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W。
8、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。
9、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。
10、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm
11、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB
12、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。
13、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
14、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。
15、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。
16、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄≥1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。
17、整机摄像头对角线视场角≥120度
18、整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课。
19、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。
20、整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。
九、教学备授课软件设计
（一）白板教学PC端应用
1、教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。
2、教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。
4、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频等素材右键上传至云空间。互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。
5、语文工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于 5 个。可以调出可直接书写的田字格、四线三格，书写笔画笔顺指导功能。支持授课助手：同步教学写字的视频、朗读泛读音频、支持手机扫学生作品能够投影大屏幕、手机现场录音支持上传视听、支持连接绘本教学资源及字理教学视频播放、支持笔顺笔画的视频教学播放。
6、支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。
7、课件背景：提供不少于8种以上背景模板供老师选择，持自定义背景。
8、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于9种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。（投标时须提供本功能截图，要求能体现满足且实现本项软件功能）
9、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 8 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。
10、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供7种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。（投标时须提供本功能截图，要求能体现满足且实现本项软件功能）
11、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。
12、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。
13、数学画板功能：
a)能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。
b)提供不少于 500 个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。
c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。
d)老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。
14、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。
15、表格：
a)具有表格插入功能，并提供5种以上表格样式供老师选择。
b)表格能自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。
c)具有表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。
d)在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，
方便老师请多位同学进行答题互动。
16、图表：
a)具有图表插入功能，并提供柱状图、扇形图、折线图 3 种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供选择。
b)具有图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便多角度展示数据变化。
c)具有图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。
d)在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表，
方便老师进行对比观察。
17、古诗词资源：
a)提供覆盖多学段的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。
b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。
c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。
d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。
e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。
f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。
18、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。
19、美术画板：具有美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。
20、美术工具：具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。
（二）白板软件移动端应用
1、课件预览保留课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除等互动功能，并可通过移动端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。
2、可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。
3、移动平台可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。
4、移动平台可将课件通过微信、朋友圈、云空间帐号、二维码、公开链接、加密链接等方式进行分享，分享有效期支持自定义。
5、移动平台可查看教师个人云空间里所有互动课件列表，并可打开互动课件进行预览，预览时支持上下翻页、页面缩略图预览、页面跳转。
6、移动平台可以上传手机相册中的照片和视频到资料夹，且能调用系统相机拍摄照片并直接上传。教师可以在备课端选择资源插入课件。
十、教学PPT小工具
1、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可实现书写、擦除功能；可支持课件所有页面的预览、可随意进行页面跳转和实现上下翻页。
2、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可支持板中板功能，直接调用板中板辅助教学，可实现批注及加页，不影响课件整体内容。
3、在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。
4、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。
十一、视频展台
1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。
2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。
3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。
5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。
十二、推拉黑板
1、结构：左右推拉形式，一体机居中放置；内外双层，内层两块固定板外层两块活动板，使用一体机时将两块活动板分别拉开，活动板闭合后接触面为无边框折边设计无障碍书写；折边处要求双折边90度。
2、规格：基本尺寸≥4200mm*1200mm，可根据一体机尺寸和用户需求进行调整。
3、书写面材质:采用优质绿色烤漆板，涂层采用丙烯酸树脂漆，板面厚度≥0.3mm，涂层硬度≥6H；光泽度＜6%，无明显眩光；表面附有保护膜，用普通粉笔书写，笔迹均匀，字迹清晰，易写易擦，不反光、不变形，整板无拼接。
4、内芯材料:采用防潮、阻燃、24kg/m³高密度泡沫板，厚度≥10㎜，整张无接缝。
5、背板:采用优质镀锌彩涂板，厚度≥0.2mm。
6、边框材料:采用高强度银白色工业铝型材，为保证黑板整体的强度外框型材壁厚不小于1.1mm，连接可靠牢固，接缝平整、光滑。
7、包角:采用防老化、抗疲劳ABS工程塑料，模具注塑一次成型。
8、轨道：上轨道为一字型配合T型滑块，下轨道为T型滑道配合半封口凹字型滑块，永不脱轨；上下左右边框正面宽度不大于2.5cm，超窄边框设计美观大方。
9、滑块：每块活动板安装4个滑块，采用耐磨、自润滑材质，在轨道内滑动无噪音。
10、易维护性：内嵌的一体机可以直接拆除进行维护，无需书写板的整体拆除。
11、附件：拉手采用黑色铝制金属材质，锁具采用哑黑色锌合金搭扣锁，固定形式均采用穿透板体固定更加牢固结实。
十三、有源音箱
1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。
2.输出额定功率≥ 2x15W。
3.音箱灵敏度≥85dB，1W/1M。
4.信噪比≥80dB@额定功率、A计权。
5.全频喇叭单元尺寸≥5英寸。
6.THD+N≤1%。
7.声频响110Hz-16kHz。
8.距离音箱10米处声压级≥75dB。
9.具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。
10.支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。
11.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。
12.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。
13.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。
14.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。
15.支持交互智能平板显示设备通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量的功能。
16.主音箱与副音箱采用有线连接，音箱采用木质材质，保证声音还原度。
十四、无线麦克风
1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。
2.采样率≥48KHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响150Hz-16kHz，声信噪比≥60dB；配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms。
3.用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）信号干扰。
4.支持2.4GHz与5GHz双频段工作，信道数量≥26个。
5.电续航时间≥7小时，满电状态可满足一天内10节课（45分钟/一节课）的高频授课，充电10分钟满足一节课（45分钟/一节课）授课时间。
6.采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在5S内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。
7.支持两个无线麦克风同时配对一套一体化有源音箱使用，实现两个麦克风混音输出进行扩音。具备3.5mm外置麦克风接口，可搭配其他麦克风进行使用，比如头戴式、挂耳式的外置麦克风。
8.空旷无干扰的环境，无线传输有效距离≥15 米。
9.外壳防火等级≥V1。
十五、产品售后保障服务
1、全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。
2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。
3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。
	162000 
	工业
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	24口千兆交换机
	台
	3
	1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥26个。
2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps。
3.工作温度0℃~45℃。
4.支持端口防雷等级≥6kV，电源防雷等级≥6kV。
5.支持环路保护、链路检测，自动解决环路问题。
6.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。
7.支持DHCP Snooping，避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。
8.支持VLAN划分，可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率。
9.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。
10.要求设备支持端口流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、线缆检测，并可通过Web界面实现配置。
11.支持Web管理，App和云管理。
12.为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机App集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等。
13.配套2个千兆光模块。
	3300 
	工业
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	数字化网络广播系统服务平台
	台
	1
	一、硬件参数
1.工控机箱设计，采用≥17.3英寸电容触摸屏。
2.采用的国产处理器配置≥8核，≥8线程，≥2.7GHz主频；≥1×256G M.2固态硬盘；≥1×8G DDR4内存。
3.抽拉式键盘鼠标设计。
4.具有≥1×VGA接口、≥1×DVI接口、≥6×COM RS232接口（COM3/4支持RS232/RS485）、≥4×USB2.0接口、≥4xUSB3.0接口、≥1×PS/2接口、≥1×MIC IN接口、≥1×LINE OUT接口、≥1×LINE IN接口、≥1×TRIGGER INPUT接口。
二、功能需求
1.系统有多种登录方式，包括账户密码、PIN码、图案密码，可设置登录错误次数限制，可自定义锁定时间。
2.平台支持新建用户，并对其权限进行管理，包括终端和分组权限；支持高级任务优先级和角色权限分配；同时支持禁用或启用用户。支持对用户进行账号代管操作，支持一键控制代管操作。
3.系统可对终端进行≥10段均衡器调节，保存为模板，并可应用到其他终端设备。
4.具备电子地图、在线地图功能，可在地图上进行终端部署，在地图上可实时查看终端状态，实时显示设备状态；支持GIS地图功能，支持一键广播。
5.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。
6.支持遥控配置功能，可查阅遥控器列表、遥控任务、遥控话筒任务，支持配置≥20个按键任务，可配置任务音量、优先级、混音配置、播放音源信息，播放音源支持选择话筒、快捷音源、音乐播放。（提供功能界面截图佐证）
7.具有多语言功能，支持多语言一键切换，支持中文简体、中文繁体、英文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、俄语、法语、阿拉伯语的语言切换。
8.系统功能模块自定义；首页入口自由配置。可自定义界面模式，包括经典模式、简约模式。
9.具有资源共享功能，用户可以自定义共享权限，可共享分组管理、定时打铃、定时任务、一键报警任务、云播音室、媒体库。
10.具有节假日图文推送的功能，并为用户提供了自定义设备图文展示的选项。
11.具有4×100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级、终端优先级），满足各种优先级任务自动调度。
12.具有系统状态（可用硬盘、内存剩余、进程检测、网络检测）、终端状态（CPU、内存、负载均衡、播放状态、声卡状态、链路越点、网络丢包率、最大帧间隔、音频相似度）的系统检测功能，支持一键导出报告。
13.具有系统小助手，实现操作手册、模块说明、任务提醒、意见反馈的快捷查看。
14.具有用户自定义大数据面板科技仓模式下方的展示标语，展示标语可设置为静态或动态形式。
15.系统具有抗丢包功能，采用了数据冗余编解码算法，实现在网络丢包严重的网络环境下音频播放无卡顿，可支持≥37.5%丢包率。
16.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。
17.定时打铃支持任意条数的定时任务在本方案或跨方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。支持一键方案调配功能，可以实现一键调课功能，支持批量一键修改打铃铃声，支持时模式、日模式、周模式、月模式和年模式。
18.支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。
19.DY用户可选择特定的终端设备，并设定具体的时间点，系统将在该时间点自动对选定的终端执行音量均衡调整，可以对音量进行等比例的设置。
20.具有定时插播模式，可设置执行时间点范围、间隔时间，批量自动生成打铃任务。
21.具有启用考试模式功能，支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。
22.具有一键巡检功能，支持拾取现场音箱声音状态并回传给系统，可逐个自动比对回传的终端数据与任务播放的数据，将音频相似度比对结果输出报告。
23.具有终端列表的导入/导出功能，定时打铃的导入/导出功能，终端自动上线、终端手动添加使用、音量批量编辑。
24.支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能。
25.具有任务回收站，支持将删除的定时打铃或定时任务放置在此模块中，可实现一键恢复/删除操作。
26.系统支持监控配置，支持客户端接入≥6路视频监控信号，用户实时查看与设备绑定的监控点现场画面。此外，客户端还具备对特定监控设备关联的广播设备进行广播的功能。系统提供了包括移动侦测、越界侦测、区域入侵侦测、目标进入区域、目标离开区域、遮挡报警、徘徊行为检测监控的配置，并能自动触发预设的音频报警，实现实时告警。
27.具有数字混音功能，支持任务自定义混音配置，支持对各端的广播/对讲/终端点播任务设置混音配置。支持麦克风前景音与背景音的配置选项，并允许用户调节背景音的音量强度。
28.平台是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括语音播控台、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量的运行状态。
29.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登录可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理功能。
30.要求操作系统为国产操作系统，操作系统至少包含桌面版。
	31500 
	工业

	
	15
	AI广播话筒
	台
	1
	1.具有自定义按钮，支持自定义音乐播放、对讲、广播功能；具有紧急报警按钮，支持一键报警广播功能。
2.内置网络音频解码，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。
3.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。
4.设备支持全双工双向对讲功能，支持≥12路会议通话功能，支持多方通话可视化展示。设备自带回声消除抑制功能。
5.内置语音识别唤醒功能，支持语音控制任务执行、结束、上一曲、下一曲。
6.支持节假日祝福图片显示，可自定义祝福图片显示，支持歌曲歌词同步显示。
7.桌面式设计，自带≥10.1英寸IPS屏幕，分辨率等同或优于1024x600，支持触摸操控。支持进入休眠、低功耗省电模式，支持账号密码管理。
8.具有≥1路USB接口，支持本地音频文件自由点播播放；具有≥1路3.5mm 耳机输出接口和≥1路3.5mm MIC输入接口；具有≥1路音频线路输出接口，具有≥1路音频线路输入接口。
9.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。
	3200 
	工业

	
	16
	合并式播放器
	台
	1
	1.设备采用机柜式设计。
2.内置USB接口/SD卡槽、CD机芯和收音机、蓝牙≥四种音源，CD播放和MP3播放共用一个通道输出，收音机、蓝牙共用一个通道输出。
3.CD采用吸入式机芯；收音机采用收音模块； 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个。
4.具备有≥1路USB接口、≥1路SD卡槽口、≥1路收音FM天线口、≥2路音频输出接口。
5.带红外遥控功能，并能够独立遥控音量控制。
	2800 
	工业

	
	17
	前置放大器
	台
	1
	1.具有≥5路话筒（MIC）输入接口，≥3路标准信号线路（AUX）输入接口，≥2路紧急线路（EMC）输入接口。
2.MIC5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择。
3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。
4.MIC1、2、3、4、5和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。
5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
6.MIC2、3、4、5通道灵敏度可通过拨码开关选择。
	1200 
	工业

	
	18
	话筒
	套
	1
	1.换能方式：驻极体
2.钟声提示：带钟声提示功能
3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线）
4.咪杆长度 ：420mm
5.具备有灯环提示功能
	350 
	工业

	
	19
	音频采集器
	台
	1
	1.具有≥2组RCA输入端子，带输入音量电位器调节，支持输入音频压限功能。
2.具有≥5分区独立打开、关闭采集功能，配套独立的指示灯显示。
3.支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。
4.支持音频触发采集任务；支持AUX输入自动触发采集任务。
	1100 
	工业

	
	20
	电源管理器
	台
	1
	1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。
2.具有≥10路单通道≥10A电源输出插座，后板具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，前置面板具有≥2路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。
3.具有≥2个10M/100M网口，≥2路RS-485接口，≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。
4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。
5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。
6.支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。
7.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。
8.支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警，恢复正常时自动停止。
9.支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。
10.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。
	2500 
	工业

	
	21
	24口千兆交换机
	台
	1
	1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥26个。
2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps。
3.工作温度0℃~45℃。
4.支持端口防雷等级≥6kV，电源防雷等级≥6kV。
5.支持环路保护、链路检测，自动解决环路问题。
6.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。
7.支持DHCP Snooping，避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。
8.支持VLAN划分，可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率。
9.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。
10.要求设备支持端口流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、线缆检测，并可通过Web界面实现配置。
11.支持Web管理，App和云管理。
12.为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机App集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等。
13.配套2个千兆光模块。
	1100 
	工业

	
	22
	广播机柜（42U）
	台
	1
	1.规格：42U机柜，尺寸约600mm(W)×800mm(D)×2000mm(H)。
2.外观：外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求。
3.颜色：黑
4.材料：采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架为1.5-2.0mm，其他为1.0-1.2mm
5.结构：19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。.
6.前门：采用钢化玻璃结构，方便时实查看设备运行状态。
7.后门：钢板门。
8.散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，电源为220伏。
9.层板：每台机柜提供二个固定层板,每块层板可承重不少于200KG；
10.电源：10A输入、八位10A输出。
11.脚轮：每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运；
12.安装套件：每个机柜配置50套安装套件；
13.承重：机柜最大静载荷应满足700KG；
14.生产标准：要求符合国际IEC297-2（国际19in）BSI5954、DINIn41494、41488、ANSI/EIARS-310-C、ETSI、EIA-310-D、GB/T3047-2-97。
	2380 
	工业

	
	23
	IP网络功放终端(350W)
	台
	4
	1.面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。DY（需提供面板按键产品图和功能界面截图佐证）
2.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。
3.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。
4.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。
5.面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小。
6.具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。
7.功放输出功率≥350W。
8.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。
	13800 
	工业

	
	24
	音柱-1
	只
	88
	1．额定功率：10W
2．灵敏度≥89dB±3dB
3．频率响应：130Hz-18KHz
4．喇叭单元：4"×1,2.5"×1
	15840 
	工业

	
	25
	8口千兆交换机
	台
	1
	1.千兆电口≥8个， 千兆 SFP光口≥2个；
2.交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.9Mpps;
3、铁壳，桌面式，可上机架。
4、配置2个千兆光模块。
	450 
	工业

	
	26
	广播机柜（9U）
	套
	1
	1.规格:9U机柜，尺寸约600mm(W)x450mm(D)x510mm(H)。
2.外观:外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合 GB/T4054-1983的要求。
3.颜色:黑
4.材料:采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架为1.5-2.0mm，其他为1.0-1.2mm
5.结构:19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构:
6.框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。
7.前门:采用钢化玻璃结构，方便时实查看设备运行状态。
8.后门:钣金门
9.散热:采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，其结构与机房空调送风方式相适
10.层板:每台机柜提供一个固定层板,每块层板可承重不少于200KG;电源:每台机配置一个五位万能输出电源插排。
11.生产标准:要求符合国际IEC297-2(国际19in)BSI5954、DINIn41494、41488、ANSI/EIARS-310-C、ETSI、 EIA-310-D、GB/T3047-2-97。
	450 
	工业

	
	27
	IP网络功放终端(350W)
	台
	2
	1.面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。（需提供面板按键产品图和功能界面截图佐证）
2.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。
3.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。
4.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。
5.面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小。
6.具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。
7.功放输出功率≥350W。
8.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。
	6900 
	工业

	
	28
	壁挂音箱-1
	只
	50
	1．额定功率（100V）：≥3W,≥6W,≥10W
2．额定功率（70V）：≥1.5W,≥3W,≥5W
3．灵敏度：≥91dB±3dB
4．频率响应：130Hz-18KHz
5．喇叭单元：≥6.5"×1
6．防护等级：等同或优于IP5X
	6500 
	工业

	
	29
	8口千兆交换机
	台
	1
	1.千兆电口≥8个， 千兆 SFP光口≥2个；
2.交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.9Mpps;
3、铁壳，桌面式，可上机架。
4、配置2个千兆光模块。
	450 
	工业

	
	30
	广播机柜（9U）
	套
	1
	1.规格:9U机柜，尺寸约600mm(W)x450mm(D)x510mm(H)。
2.外观:外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合 GB/T4054-1983的要求。
3.颜色:黑
4.材料:采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架为1.5-2.0mm，其他为1.0-1.2mm
5.结构:19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构:
6.框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。
7.前门:采用钢化玻璃结构，方便时实查看设备运行状态。
8.后门:钣金门
9.散热:采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，其结构与机房空调送风方式相适
10.层板:每台机柜提供一个固定层板,每块层板可承重不少于200KG;电源:每台机配置一个五位万能输出电源插排。
11.生产标准:要求符合国际IEC297-2(国际19in)BSI5954、DINIn41494、41488、ANSI/EIARS-310-C、ETSI、 EIA-310-D、GB/T3047-2-97。
	450 
	工业

	
	31
	IP网络功放终端(240W)
	台
	2
	1.面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。（需提供面板按键产品图和功能界面截图佐证）
2.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。
3.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。
4.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。
5.面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小。
6.具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。
7.功放输出功率≥240W。
8.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。
	6200 
	工业

	
	32
	音柱-2
	只
	4
	1．额定功率（100V）：17.5W,35W
2．额定功率（70V）：8.7W,17.5W
3．灵敏度：91dB±3dB
4．阻抗：黑:COM白:570Ω绿:285Ω
5．频率响应：50Hz-18KHz
6．喇叭单元：4"×3,2.5"×1
7．防护等级：IP66
	2160 
	工业

	
	33
	壁挂音箱-1
	只
	12
	1．额定功率（100V）：≥3W,≥6W,≥10W
2．额定功率（70V）：≥1.5W,≥3W,≥5W
3．灵敏度：≥91dB±3dB
4．频率响应：130Hz-18KHz
5．喇叭单元：≥6.5"×1
6．防护等级：等同或优于IP5X
	1560 
	工业

	
	34
	8口千兆交换机
	台
	1
	1.千兆电口≥8个， 千兆 SFP光口≥2个；
2.交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.9Mpps;
3、铁壳，桌面式，可上机架。
4、配置2个千兆光模块。
	450 
	工业

	
	35
	广播机柜（9U）
	套
	1
	1.规格:9U机柜，尺寸约600mm(W)x450mm(D)x510mm(H)。
2.外观:外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合 GB/T4054-1983的要求。
3.颜色:黑
4.材料:采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架为1.5-2.0mm，其他为1.0-1.2mm
5.结构:19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构:
6.框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。
7.前门:采用钢化玻璃结构，方便时实查看设备运行状态。
8.后门:钣金门
9.散热:采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，其结构与机房空调送风方式相适
10.层板:每台机柜提供一个固定层板,每块层板可承重不少于200KG;电源:每台机配置一个五位万能输出电源插排。
11.生产标准:要求符合国际IEC297-2(国际19in)BSI5954、DINIn41494、41488、ANSI/EIARS-310-C、ETSI、 EIA-310-D、GB/T3047-2-97。
	450 
	工业

	
	36
	IP网络功放终端(500W)
	台
	1
	1.支持系统自定义≥3个功能按键设置，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。
2.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。
3.内置网络音频解码功能，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS音频格式，支持播放8kHz、16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz采样率的音频。
4.支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。
5.面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小。
6.具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。
7.功放输出功率≥500W。
8.系统支持抗丢包恢复功能，系统开启抗丢包恢复功能后，网络丢包≥37.5%音频播放无卡顿。
	3850 
	工业

	
	37
	音柱-2
	只
	8
	1．额定功率（100V）：17.5W,35W
2．额定功率（70V）：8.7W,17.5W
3．灵敏度：91dB±3dB
4．阻抗：黑:COM白:570Ω绿:285Ω
5．频率响应：50Hz-18KHz
6．喇叭单元：4"×3,2.5"×1
7．防护等级：IP66
	4320 
	工业

	
	38
	8口千兆交换机
	台
	1
	1.千兆电口≥8个， 千兆 SFP光口≥2个；
2.交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.9Mpps;
3、铁壳，桌面式，可上机架。
4、配置2个千兆光模块。
	450 
	工业

	
	39
	广播机柜（9U）
	套
	1
	1.规格:9U机柜，尺寸约600mm(W)x450mm(D)x510mm(H)。
2.外观:外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合 GB/T4054-1983的要求。
3.颜色:黑
4.材料:采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架为1.5-2.0mm，其他为1.0-1.2mm
5.结构:19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构:
6.框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。
7.前门:采用钢化玻璃结构，方便时实查看设备运行状态。
8.后门:钣金门
9.散热:采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，其结构与机房空调送风方式相适
10.层板:每台机柜提供一个固定层板,每块层板可承重不少于200KG;电源:每台机配置一个五位万能输出电源插排。
11.生产标准:要求符合国际IEC297-2(国际19in)BSI5954、DINIn41494、41488、ANSI/EIARS-310-C、ETSI、 EIA-310-D、GB/T3047-2-97。
	450 
	工业

	
	40
	IP终端
	台
	1
	面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。

2.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。
3.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。
4.面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；自旋式飞梭旋钮，数字编码方式设计，可控制终端输出音量大小。
5.具有≥1路USB接口；具有≥2组音频信号辅助输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。
6.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。
	2450 
	工业

	
	41
	音频采集器
	台
	1
	1.具有≥2组RCA输入端子，带输入音量电位器调节，支持输入音频压限功能。
2.具有≥5分区独立打开、关闭采集功能，配套独立的指示灯显示。
3.支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。
4.支持音频触发采集任务；支持AUX输入自动触发采集任务。
	1100 
	工业

	
	42
	调音台
	台
	1
	1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。
2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。
3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。
4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
	1800 
	工业

	
	43
	纯后级功放
	台
	1
	1.采用D类数字功放技术，功率放大电路设计
2.额定输出功率：≥1000W
3.具有管道式散热结构，内置自动温度控制风扇冷却系统。
4.具有≥1通道LINE不平衡TRS/XLR高品质多功能输入接口，≥1通道LINE平衡XLR级联输出。
5.内置PFC电路和软开关电源技术，开关机自动软启动控制。
6.功放电路，零交越失真。
7.内置智能削顶失真和过流压限系统，能保护扬声器单元。
8.具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统。
9.具有2种定阻和定压输出模式:4-16Ω/100V可选择。
	6000 
	工业

	
	44
	音柱-3
	只
	5
	1．额定功率(100V)：≥120W
2．额定功率(70V)：≥60W
3．灵敏度≥94dB
4．频率响应：110Hz-15KHz
5．防护等级：等同或优于IP66
6．喇叭单元：≥6.5"×4+≥3"×1
	4000 
	工业

	
	45
	无线话筒
	套
	1
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.接收机具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥2个工作状态指示灯。
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。
5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥2个LCD显示屏；发射机具有OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。
	3120 
	工业

	
	46
	话筒天线
	套
	1
	1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率
2.天线极化方式：线极化 
3.天线驻波比：≤2.0      
4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB)
5.指向性：≥90度指向
	2950 
	工业

	
	47
	8口千兆交换机
	台
	1
	1.千兆电口≥8个， 千兆 SFP光口≥2个；
2.交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.9Mpps;
3、铁壳，桌面式，可上机架。
4、配置2个千兆光模块。
	450 
	工业

	
	48
	广播机柜（15U）
	套
	1
	1.规格:15机柜，尺寸约600mm(W)x450mm(D)x700mm(H)。
2.外观:外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合 GB/T4054-1983的要求。
3.材料:采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架为1.5-2.0mm，其他为1.0-1.2mm
4.结构:19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构:
5.框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。
6.前门:采用钢化玻璃结构，方便时实查看设备运行状态。
7.后门:钣金门
8.散热:采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，其结构与机房空调送风方式相适
9.层板:每台机柜提供一个固定层板,每块层板可承重不少于200KG;电源:每台机配置一个五位万能输出电源插排。
10.脚轮:每个机柜提供滑动脚轮1套，M6方螺母螺钉10套。
11.生产标准:要求符合国际IEC297-2(国际19in)BSI5954、DINIn41494、41488、ANSI/EIARS-310-C、ETSI、 EIA-310-D、GB/T3047-2-97。
	600 
	工业

	
	49
	IP网络功放终端(500W)
	台
	2
	1.面板具有≥3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。
2.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。
3.内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率。
4.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术，内置DSP音频处理，支持数字混音，≥10段EQ均衡配置。
5.面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小。
6.具有≥1路USB接口；具有≥1路LINE OUT线路输出接口；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥1路RS-485控制接口。
7.功放输出功率≥500W。
8.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。
	7700 
	工业

	
	50
	音柱-2
	只
	8
	1．额定功率（100V）：17.5W,35W
2．额定功率（70V）：8.7W,17.5W
3．灵敏度：91dB±3dB
4．阻抗：黑:COM白:570Ω绿:285Ω
5．频率响应：50Hz-18KHz
6．喇叭单元：4"×3,2.5"×1
7．防护等级：IP66
	4320 
	工业

	
	51
	8口千兆交换机
	台
	1
	1.千兆电口≥8个， 千兆 SFP光口≥2个；
2.交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.9Mpps;
3、铁壳，桌面式，可上机架。
4、配置2个千兆光模块。
	450 
	工业

	
	52
	广播机柜（9U）
	套
	1
	1.规格:9U机柜，尺寸约600mm(W)x450mm(D)x510mm(H)。
2.外观:外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合 GB/T4054-1983的要求。
3.颜色:黑
4.材料:采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架为1.5-2.0mm，其他为1.0-1.2mm
5.结构:19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构:
6.框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。
7.前门:采用钢化玻璃结构，方便时实查看设备运行状态。
8.后门:钣金门
9.散热:采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，其结构与机房空调送风方式相适
10.层板:每台机柜提供一个固定层板,每块层板可承重不少于200KG;电源:每台机配置一个五位万能输出电源插排。
11.生产标准:要求符合国际IEC297-2(国际19in)BSI5954、DINIn41494、41488、ANSI/EIARS-310-C、ETSI、 EIA-310-D、GB/T3047-2-97。
	450 
	工业

	
	53
	广播线缆
	项
	1
	1.1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）*5
2.1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头*3
3.1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）*1
4.1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头*2
5.RVV2*1.5:3000米；RVV2*2.5:2000米；馈线：直径7.2mm，馈线50-5-1，200米,4箱六类非屏蔽网线。
	34400
	工业

	
	54
	对讲机
	个
	5
	1.模拟对讲机；
2.通话距离：1-5 公里 楼层：1-50 层；
3.发射功率：≥5W；
4.电池容量：≥2000mAh；
5.待机时间：3-5 天；
6.充电模式：座充；
7.尺寸不小于：53mm*35mm*235mm(含天线)；
8.配件清单：主机/电池/天线/背夹/电源适配器；
	1500 
	工业

	
	55
	防护钢叉
	个
	2
	不锈钢一体式，长度≥1.85米，钢叉管径≥35MM。
	500 
	工业

	
	56
	防刺背心
	件
	2
	全软层质25层隐形内胆防护
	720 
	工业

	
	57
	强光手电
	个
	2
	1.光源：LED；
2.亮度：≥260LM；
3.功率：≥5W；
4.射程：≥210M；
5.电池：1700mAh；
6.续航时间：约2.5H；
7.重量：约144g；
8.防护等级：IP46；
9.尺寸不小于：150mm*45mm*2mm。
	300 
	工业

	
	58
	防割手套
	副
	2
	1.款式：分指手套
2.功能：防切割
3.材质：纯钢丝
	200 
	工业

	
	59
	长橡胶警棍
	根
	2
	长度：≥160CM,材质高强度聚碳酸酯
	600 
	工业

	
	60
	短橡胶警棍
	根
	2
	长度：≥63CM,材质高强度聚碳酸酯
	300 
	工业

	
	61
	伸缩警棍
	根
	2
	长度30CM-79CM，重量850G，材质采用合金钢。
	400 
	工业

	
	62
	钢盔
	个
	2
	材质采用合金钢
	320 
	工业

	
	63
	盾牌
	个
	2
	材质使用透明聚碳酸酯PC材料，耐冲击强度：147J动能冲击符合标准
	560 
	工业

	
	64
	防护器材放置架
	组
	2
	尺寸：≥150CMX50CMX130CM,材质使用方管。
	2200 
	工业

	
	65
	LED大圆警灯
	个
	2
	LED报警、IP66防护等级。
	2400 
	工业

	
	66
	微型消防站
	组
	2
	含消防服、消防裤、手提式灭火器等
	3200 
	工业

	
	67
	校园及周边立体化动态管控警校联动平台
	项
	1
	一、防暴紧急求助终端
1.主处理器：高性能嵌入式处理器；
2.操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3.按键类型：机械按键；
4.接入标准：ONVIF；GB/T28181；CGI；
5.网络协议：IPv4；RTSP；UDP；P2P；FTP；RTP；TCP；SIP；
6.防拆报警：支持；
7.通讯方式：全数字；
8.存储功能：支持Micro SD卡存储，支持最大512GB；
9.音频输入：内置双路硅麦，外接3.5mm音频输入；
10.音频输出：内置双扬声器，外接有源音箱；
11.摄像头：1/2.7" 4MP CMOS摄像头；
12.RS-485接口：1个；
13.报警输入：2路；
14.报警输出：2路；
15.电源输出：1路12V/200mA；1路12V/1A；
16.网络接口：2个100Mbps以太网口；
17.支架为铝合金支架
二、管理终端
1.采用≥10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600；
2.支持免提、听筒和鹅静麦自由切换；
3.支持桌面安装，支架0～45°可调；
4.标配摄像头，可支持管理机与管理机、室内机之间双向可视对讲
5.支持HDMI输出，最大分辨率≥1024*600；
三、安全平台终端
1.核心处理单元：采用多核多线程处理器，主频不低于2.5GHz，支持64位运算架构，具备高效能运算能力。
2.系统运行内存：≥16GB运行内存，支持双通道工作模式，确保多任务并行处理流畅。
3.数据存储单元：内置≥500GB容量的高速固态存储设备。
4.支持多操作系统部署。
5.具备标准接口扩展能力（USB、HDMI、网络接口等）。
四、警务室设施
警务室警徽(一个)、印字（5个）、竖式门牌（1块）、公示牌（1块）
五、拒马
1.材质：镀锌管76圆；镀锌管48圆                 
2.尺寸：长：350cm±50mm 宽：80cm±50mm 高：100cm±50mm
	40000 
	工业

	
	68
	监控汇聚交换机
	台
	1
	1.三层网管交换机
2.交换容量598Gbps/5.98Tbps，包转发率148Mpps/222Mpps；
3.24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口：
4.支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持APP和云平台统一管理；
5.配置20个千兆单模模块
	6500 
	工业

	
	69
	24口千兆交换机
	台
	1
	1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥26个。
2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps。
3.工作温度0℃~45℃。
4.支持端口防雷等级≥6kV，电源防雷等级≥6kV。
5.支持环路保护、链路检测，自动解决环路问题。
6.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。
7.支持DHCP Snooping，避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。
8.支持VLAN划分，可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率。
9.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。
10.要求设备支持端口流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、线缆检测，并可通过Web界面实现配置。
11.支持Web管理，App和云管理。
12.为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机App集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等。
13.配套2个千兆光模块。
	1100 
	工业

	
	70
	存储平台
	台
	3
	1.支持WEB、本地GUI界面操作
2.支持最大128路网络视频接入，网络性能1280Mbps接入、1280Mbps储存、1024Mbps转发
3.支持不开智能 2路32M@30 fps; 2路24M@30 fps; 4路 16 MP@30 fps; 5路 12 MP@30 fps; 8路 8 MP@30 fps; 12路 5 MP@30 fps; 16路 4 MP@30 fps; 32路 1080p@30 fps; 72路 720P@30 fps; 128路 D1@30 fps解码。或开智能 1路 32 MP@30 fps; 1路 24 MP@30 fps; 2路 16 MP@30 fps; 2路 12 MP@30 fps; 4路 8 MP@30 fps; 6路 5 MP@30 fps; 8路 4 MP@30 fps; 16路 1080p@30 fps; 36路 720P@30 fps; 80路 D1@30 fps 解码。最大支持16路视频回放
4.支持32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入
5.支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、智能动检
6.支持8路后智能人脸检测比对； 或8路后智能视频结构化； 或32路后智能周界防范；或32路后智能智能动检
7.支持最大40个人脸库，共30万张人脸图片
8.支持24个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式
9.支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机
10.支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储
	36000 
	工业

	
	71
	硬盘
	块
	40
	10T监控硬盘
	140000 
	工业

	
	72
	55寸监视器
	台
	1
	1.面板尺寸：55″TFT LED；显示模式： 16:9；
2.最大分辨率：3840x2160；可视角度：178/178°
3.解析度：4K；亮度：300cd/㎡；对比度：1200:1；响应时间：5 ms；
4.输入接口:DVI×1,HDMI×2,VGA×1,BNC×1，USB*1,耳机输出*1，音频输入*1；
5.供电电源：AC100V～240V 90W；
6.安装方式：桌面式底座、嵌入式、壁挂式、吊装式；（标配底座支架）；
7.壁挂孔位：200x200mm；
8.外壳材质：钣金+塑料边框；带遥控器； 
9.支持HDMI音频，带立体声喇叭；
	3500 
	工业

	
	73
	监控机柜
	台
	1
	1.规格:42U机柜，约600mm(W)x600mm(D)x2000mm(H)。
2.材料:采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架为1.5-2.0mm，其他为1.0-1.2mm
3.结构:19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构:
4.前门:采用钢化玻璃结构，方便时实查看设备运行状态。
5.后门:钣金门
6.散热:采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个
7.电源:每台机配置一个八位万能输出电源插排。
8.脚轮:每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运;
9.安装套件:每个机柜配置50套安装套件;
10.承重:机柜最大静载荷≥650KG;
	2150 
	工业

	
	74
	3P空调
	台
	4
	1、匹数：3匹
2、空调类型：柜式空调
3、单冷/冷暖：冷暖
4、定频/变频：变频
5、制冷剂：R32
6、能效等级：二级
7、能效比SEER/APF：4.74/4.05
8、制冷量(W)：7360（900～9180）
9、制冷功率(W)：2250（320～3400）
10、制热量(W)：9850（900～12140）
11、制热功率(W)：3200（320～4150）
12、室内机噪音dB(A)(静音-高风-超强)：26-42-47  
13、室外机噪音dB(A)：48-56
14、循环风量（m³/h)：1450
15、适用面积(m²):32-48
16、室内机尺寸(宽*高*深)mm：544*1751*352（418）
17、室外机尺寸(宽*高*深)mm：890(940)*673*342
18、室内机/室外机质量（kg）：36/41
19、电辅热功率(W)：2000
20、电压/频率V/HZ：220V/50HZ
21、配置：外机1台，内机1台，标配铜管4米，遥控器1个，软管排水管1根，说明书和保修卡1本，空开1个，附件包1件。
	29600 
	工业

	
	75
	1.5P空调
	台
	8
	1、匹数：1.5匹
2、空调类型：壁挂式
3、单冷/冷暖：冷暖
4、定频/变频：变频
5、制冷剂：R32
6、能效等级：一级
7、能效比SEER/APF：6.35/5.30
8、制冷量(W)：3510(150-5250)
9、制冷功率(W)：845(70-2100)
10、制热量(W)：5010(150-6790)
11、制热功率(W)：1240(70-2150)
12、室内机噪音dB(A)(静音-高风-超强)：18-35-41  
13、室外机噪音dB(A)(低音-高风)：38-51
14、循环风量（m³/h)：720
15、适用面积(m²)：15-23
16、室内机尺寸(宽*高*深)mm：845*301*207
17、室外机尺寸(宽*高*深)mm：765(820)*555*303
18、室内机/室外机质量（kg）：9.5/24
19、电辅热功率(W)：1000
20、电压/频率V/HZ：220V/50HZ
21、配置：外机1台，内机1台，标配铜管3米，遥控器1个，软管排水管1根，说明书和保修卡1本，附件包1件。
	27200 
	工业

	
	76
	直饮水机
	台
	1
	1、出水方式：一开五温开水（或全温）；
2、功率/电源：6KW  380V
3、水胆：≥35升 采用304不锈钢材质；
4、外形尺寸（mm）：1950x400x1100mm（±5%）
5、外观材质：箱体采用拉丝不锈钢材质，采用一体成型或焊接工艺，严禁采用铆钉拼接结构，采用前后可开式设计，侧面不得开门。
6、过滤配置：不低于3级过滤（PP棉+PP棉活性炭复合滤芯+PP棉活性炭棒复合滤芯），净水流量≥3L/min，额定总净水量≥10000L；
7、投标时提供各级过滤滤芯卫生许可批件复印件。。
8、饮水机采用高效热交换器技术，高效节能，节省加热时间和电源，温开水是过滤后的水烧开后流经热交换器冷却而成，不是采用开水和常温水直接混合的方式，采用物理热交换技术，交换器内管、外管均为304或以上不锈钢管。
9、全自动电脑式(LED显示)，可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命，具有滤芯寿命管理系统，自动提醒换芯；
10、水胆材质要求：304不锈钢材质，厚度≥1.0mm。304不锈钢符合《SN/T 2718-2010, GB/T 20123-2006》测试标准，牌号化学成分鉴定（碳(C)、硫(S)、硅(Si)、锰(Mn)、磷(P)、铬(Cr)、镍(Ni)）检测符合标准。
11、饮水机设备厂家机器电磁阀、密封件等配件符合(GB/T 5750.4 -2023、GB/T 5750.6 -2023、GB/T 5750.7-2023、GB/T 5750.8-2023)/《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)的卫生标准。
12、采用智能滤芯识别、监测技术：具有滤芯真伪识别、使用寿命提醒功能，保证水质卫生安全。
13、（1）主机具有遥控功能，配备遥控器，能对主机进行遥控操作，设备不带按键，防止人多误设功能；（2）主机自带智能射频技术滤芯认证防伪系统，自动识别正品滤芯；（3）主机自带智能滤芯寿命管理系统，智能化对机器滤芯使用情况预警；（4）自动启停技术，做到无人值守、自我管理、高效节能；（5）饮水机具备智能功能，智能无菌，智能保鲜，智能换芯，智能芯片。
	4500 
	工业

	
	77
	电动伸缩门系统
	套
	1
	一、直线段滑门（长7.2米、高1.6米，分4段）
1.门体材质：重型系列整体全部采用高强度优质铝合金型材制作，
2.门体颜色：表面采用高光丙烯聚氨酯光面效果
3.LED显示屏：采用1050mm×210mm×4.0mm钢玻镀膜屏，嵌入式安装，可随客户意愿显示500字以内广告字样，配备自带wifi/蓝牙端口，客户可用手机直接扫描二维码下载APP输字专用程序，随时根据自行要求更改屏显内容，操作更加简洁、便捷。
4.机头主料：80mm×80mm×1.5mm采用高强度6063-T5优质铝合金型材（硬度10-13°），正背面下封板采用218mm×1.8mm实厚工业级铝板片插原理装配。
5.门排主立柱：100mm×100mm×2.0mm采用高强度6063-T5优质铝合金（硬度13-17°）。
6.门排上梁：采用144mm×85mm×（2.0-5.5）mm×（双层四角加筋，行业领先）高强度6063-T5优质铝合金（硬度13-17°）。
7.门排下梁：采用144mm×85mm×（2.0-5.5）mm×（双层四角加筋、行业领先）高强度6063-T5优质铝合金（硬度13-17°）。
8.连接立柱：采用60mm×60mm×2.0mm高强度6063-T5优质铝合金型材（硬度10-13°）。
9.门排框架：采用55mm×22mm×1.0mm高强度6063-T5优质铝合金型材（硬度10-13°）。
10.装饰中柱：采用45mm×32mm×1.0mm高强度6063-T5优质铝合金型材（硬度10-13°）小立柱之间间距≤110mm，标准高度1600mm。
11.门排底板：采用170mm×60mm×4.0mm×Q235碳钢。
12.主驱动轮：机头轮采用新款Φ260mm×80mm超大超宽铸铝轮毂航空耐磨橡胶轮，轮毂全部采用高强度6063-T5优质铝合金材料压铸成型。
13.门排行走轮：门排采用新款Φ125mm×45mm铸铝轮毂航空耐磨橡胶轮，轮毂采用高强度6063-T5优质铝合金材料压铸成型。
14.导向装置：采用内置式加强型导轮导向性能好，复位精度高。
15.红外防碰： 机箱前方标配红外线防碰探头装，在关门过程中，遇阻物或行人距30-50cm会门体自动返回， 机箱正背面悬挂式安装双面显示屏（前滚后固屏），屏幕自带三色警灯不间断时间闪烁，给进出行人或车辆警示效果；
16.门体上下横梁采用独特的防雨、雪、沙尘专用横梁设计，门体全部采用高强度优质铝合金型材工装成型。
17.电源线传动器：压铸铝一体成型（永不变形）的过线器，将安全使用提升至极高水平。
18.电源线拖链：内置式电源线拖链采用坦克履带式原理，将电源线穿插于拖链夹内，内置式坦克式链轮柔性线架。
19.门排电源线：采用上海南洋藤仓RVV10*1.0M2*4芯线。
20.门排底板：门体宽度轮中720mm包边800mm的分段平移门铝合金专用底板。
21.驱动电机：采用大功率交流电机门控系统或安全特低压（24V）直流无刷驱动系统。
22.门控系统：通过外置遥控接收或手动控制的控制盒，同时可根据客户需求增设地感、门禁、车牌识别等开门方式。
23.遥控系统：专用学习码一键式遥控学习模式，远距离超过遥控范围，直线门控制配置线控操作，配装线控器；
24.安全功能：红外防碰、气囊防夹、紧急停止、感应防夹、感应报警、触碰防夹、语音播报、手动离合、过流检测、超载保护、漏电保护、电机热保护等）专用智能门控。
二、轨道：配套方钢单轨道
三、电动机头
1.电源电压220V；功率：370W电机；控制电流：5V—12V；电流：2.5A；频率：50HZ；绝缘：E；环境温度℃：-30-+50℃；空气相对温度：≤90；牵引速度：18M/分；牵引极限：≤30M。
2.主机机箱：采用高强度优质铝合金6063-T5与全不锈钢板封闭防水防尘设计，正背面采用嵌入式LED显示屏超长竖屏模式 ，门控系统整体密封，满足防尘、防水、防潮、防鼠等。
3.驱动系统：可选用220V交流电机门控系统或24V特低压驱动门控系统，智能无轨运行采用双电机运行，有轨运行采用单电机运行。
4.直流电机：2V直流无刷电机采用霍尔数字限位、齿轮减速；无极调速，调速范围广，过载能力强，耐颠簸震动，噪音低，振动小，可靠性强，稳定性好，适应性强，节能环保、电气安全，无漏电风险；稳定可靠，具有过压、欠压、反接、短路、过流和过载等多重保护，有效保护开关电源、电机和控制器，确保大门的稳定运行，安全稳定，绿色环保。
5.交流电机：采用铜涡轮电机，无需风冷、散热性能良好、耐高温、适合频繁开启，结构紧凑，运行平稳，良好的自锁功能，可手动解脱实现手动开、关门，嵌入式的热保护装置，延长开门机的使用寿命，限位控制准确，纠偏性能强大。
6.驱动底板：采用行业最新技术特有“双大轮”智能驱动方式牵引门体运行，特制两驱链轮底板，上下转轴与主机齿轮呈天地平衡原理，运行平稳，驱动大轮采用Φ260mm*80mm厚（接触地面行业最宽）铸铝轮毂航空耐磨橡胶轮。门体运行时更平稳， 30万次运转测试无明显磨损，经久耐用； 
7.24V直流电子离合：当电机上电后会自动锁上电子离合，断电后自动松开电子离合；
8.220V交流手动离合：在有故障不能运行或停电时，只须将其轻旋90°即可转为手动；
9.无触点控制系统：非传统的交流器控制，更为先进（弱电控制）免除线路上诸多故障；
10.热敏保护装置：24V直流无刷霍尔限位电机能在频繁使用中保持电机不升温，不产生热保护，24小时不间断工作，保障电机寿命。
11.遇阻停止功能：在门体遇到障碍物时可停止运行(遇阻力可调节),保护电机不过载损坏!
12.缓冲装置：可消除启动时带来的瞬间冲击力，运行平稳不打顿。
13.磁敏感应开关：磁性感应，弱电控制，灵敏度高，无需担心漏电伤人事故的发生。
14.自动保护装置：门排在运行中受阻，如：路面石子或杂物牵挂，自动延时保护装置可设定时间内停止机组工作。
15.热敏保护装置：驱动机构在频繁使用中电机升温至135°时电机会自动断电停止运行，温度降至90°时电机回复工作，保障电机寿命。
LED屏装置：可随客户意愿显示500字以内广告字样，自带蓝牙端口，用户用手机直接扫描二维码下载APP输字专用程序，可自行需求更改屏显内容，操作简洁、便捷。
四、车辆检测器
1.工作电源：AC220V 
2.频率范围：20KHz—170KHz
3.灵 敏 度：三级可调，挡车器专用，防砸车，检测进出车辆，自动关闸
五、地感线圈：RV*1.0铁氟龙高温防腐线
六、车牌识别模块
1.内置500万像素一体化高清网络摄像机，识别率≥99.8%；
2.无需下载APP可直接支付宝、微信等电子支付；
3.安装使用更便快捷；
4.2行4字红绿显示屏，采用P4.75高亮单红模组，可滚动显示屏显示内容可自定义，可显示欢迎用语、车牌号码、停车时间、收费金额等信息；
5.支持视频流和触发识别，根据每个安装现场环境自由切换；
6.全系列车牌识别（蓝牌、黄牌、警牌、新武警、新军牌、阴阳光车牌、单双层车牌、新能源车牌、港澳进出大陆车牌）；
7.智能补光，自动开启关闭无需人为设置；
8.补光灯采用高亮度LED灯珠，LED可视角度：±35°X±20°，LED平均寿命：≥50000小时自动光控，补光灯角度可根据现场安装环境进行多角度调节； 
9.车牌识别专用主控制板，采用国际顶尖半导体TI最高性能多核平台，通讯：TCP/IP，32位ARM双核CPU强大处理系统；
10.含语音提示，数字语音提示、支持个性化语音；
11.补光灯采用12粒高亮度LED灯珠，自动光控，补光灯角度可根据现场安装环境进行多角度调节。
12.输入电压：AC220V/50HZ                   
13.摄像机成像器材：1/3"，有效像素：1920(H)×1080dpi，最低照度：0.1Lux ，信噪比：≥50db(AGC OFF) ，宽动态范围：≥100dB，
14.镜头：高清电动镜头2.8-12mm可调 ；
	40000 
	工业

	
	78
	侧门车道识别系统
	套
	1
	一、门体
1.工作电源：220V+10%/50HZ
2.额定电流：≤1A
3.最大功率：≤45W
4.待机功率：≤6W
5.工作温度：-40℃～85℃,
6.防护等级：IP55
7.设备重量：外挂式
8.运行噪声：≤55dB,  
9.电锁输出：12V，500mA
10.开闭时间：3-8秒
11.通行宽度：标准通行宽度1.215~1.75米（可根据现场定制）
二、识别控制终端
1.7寸双目平板人脸
2.Linux系统
3.2核 1.5GHz CPU
4.600*1024分辨率IPS硬屏
5.5万人脸库 
6.支持活体
7.最远识别距离4米
8.支持接入钉钉考勤系统
9.支持二代身份证、港澳台居住证证件进行人证比对
10.支持串口/USB读卡器支持鼠标操作
11.支持刷卡录入/删除人脸 
12.最大15W条刷脸记录可选配4G/WIFI模块双目300W像素镜头
13.支持局域网、云端协议二次开发对接
三、其它
1.立式人脸识别机专用立柱，含电源含防雨罩
2.IC卡发行机，配套白卡100张
3.管理系统平台一套
4.相关线材、管材、基座、辅料等
	20000 
	工业

	
	79
	路由器
	台
	1
	1.固化8个千兆电口，2个千兆光口，1个2.5G电口，标准1U设备，带宽≥2G，带机终端≥400台，支持网络防泄漏
2.支持业务合规新功能：网络防泄漏;
3.支持腾讯威胁情报，远离病毒威胁;
4.IPsec VPN服务端支持并发隧道数32；
5.SSL VPN服务端支持并发隧道数200；
6.支持“会话数”负载，网络不卡顿;
7.应用识别库数量8000+，流控更精准;
8.集成AC，睿易APP开局，智能自组网
	2890 
	工业

	
	80
	核心交换机
	台
	1
	1.交换容量：38.4Tbps(bit/s)/168Tbps(bit/s)，包转发率：7200Mpps/36000Mpps；
2.整机独立板卡插槽≥3个，系统电源槽位≥2个；提供产品清晰正、背面实物照片各1张。配置48口SFP接口，4万兆光口，两个电源。
3.支持可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，并可实现跨设备链路聚合；
4.支持STP、 RSTP、 MSTP、端口聚合功能。
5.支持防环路检测，自动解决环路问题。
6.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果；
7.为方便新建项目开局，要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦
8.要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送。
	25000 
	工业

	
	81
	48口千兆交换机
	台
	8
	1.二层网管交换机，
2.交换容量432Gbps，包转发率78Mpps，
3.48口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，
4.支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持APP和云平台统一管理。
5.配套2个千兆光模块。
	16800 
	工业

	
	82
	24口千兆交换机
	台
	10
	1.可上1U机架，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥2个，最大可用端口≥26个。
2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥92Mpps。
3.工作温度0℃~45℃。
4.支持端口防雷等级≥6kV，电源防雷等级≥6kV。
5.支持环路保护、链路检测，自动解决环路问题。
6.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。
7.支持DHCP Snooping，避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。
8.支持VLAN划分，可以显著提升网络的安全性、灵活性和管理效率。
9.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。
10.要求设备支持端口流控、端口限速、风暴抑制、端口隔离、线缆检测，并可通过Web界面实现配置。
11.支持Web管理，App和云管理。
12.为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机App集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等。
13.配套2个千兆光模块。
	11000 
	工业

	
	83
	8口千兆交换机
	台
	5
	1.千兆电口≥8个， 千兆 SFP光口≥2个；
2.交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.9Mpps;
3、铁壳，桌面式，可上机架。
4、配置2个千兆光模块。
	2250 
	工业

	
	84
	16口POE交换机
	台
	5
	1.≥16个10/100/1000Mbps自适应电口，≥2个10/100/1000Mbps自适应上联电口，≥2个1000Mbps上联SFP光口，

2.其中16个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率≥250W，交换容量≥336Gbps，包转发率≥54Mpps，

3.网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，桌面式，带挂耳可上机架。
	8400 
	工业

	
	85
	单口网络面板
	个
	477
	1. 成套单口网络面板搭配六类非屏蔽信息模块，符合综合布线行业标准，支持千兆网络传输。
2. 面板采用优质阻燃ABS材质，抗冲击、耐老化、不易变色，表面光洁，适配标准暗盒安装。
3. 模块为六类非屏蔽规格，采用高精度镀金触点，抗氧化、接触稳定、传输衰减小、抗串扰性能优良。
4. 模块采用卡扣式安装结构，插拔便捷、卡线牢固，端接工艺简单，施工维护方便。
5. 整体适配六类布线系统，兼容性强，适用于办公、楼宇、室内点位终端布线场景。
6. 通用性强，适配楼宇办公、室内弱电、综合布线等各类网络工程场景。
	9540 
	工业

	
	86
	无线AP
	台
	44
	1.1775M双频千兆吸顶AP，

2.上联端口≥1，内置天线；

3.支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。

4.支持AP与路由两种工作模式，支持二层漫游，支持一体化组网，支持APP管理。支持PoE供电。
	23320 
	工业

	
	87
	网络机柜
	台
	1
	1.规格:42U机柜，约600mm(W)x600mm(D)x2000mm(H)。
2.材料:采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架为1.5-2.0mm，其他为1.0-1.2mm
3.结构:19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构:
4.前门:采用钢化玻璃结构，方便时实查看设备运行状态。
5.后门:钣金门
6.散热:采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个
7.电源:每台机配置一个八位万能输出电源插排。
8.脚轮:每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运;
9.安装套件:每个机柜配置50套安装套件;
10.承重:机柜最大静载荷≥650KG;
	2150 
	工业

	
	88
	网络机柜（9U）
	套
	6
	1.规格:9U机柜，尺寸约600mm(W)x450mm(D)x510mm(H)。
2.外观:外观设计高雅，工艺精湛，机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合 GB/T4054-1983的要求。
3.颜色:黑
4.材料:采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架为1.5-2.0mm，其他为1.0-1.2mm
5.结构:19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构:
6.框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。
7.前门:采用钢化玻璃结构，方便时实查看设备运行状态。
8.后门:钣金门
9.散热:采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，其结构与机房空调送风方式相适
10.层板:每台机柜提供一个固定层板,每块层板可承重不少于200KG;电源:每台机配置一个五位万能输出电源插排。
11.生产标准:要求符合国际IEC297-2(国际19in)BSI5954、DINIn41494、41488、ANSI/EIARS-310-C、ETSI、 EIA-310-D、GB/T3047-2-97。
	2700 
	工业

	
	89
	网络辅材辅料
	项
	1
	1.1U理线架24个。

2.六类网线5箱：标准六类非屏蔽双绞线，符合综合布线行业标准，支持千兆及以上网络稳定传输。

3.水晶头：标准六类非屏蔽网络水晶头，适配六类网线，支持千兆网络传输，满足综合布线系统使用要求。

4.48口机架光纤配线架2套，12口机架光纤配线架6套：全套配齐单模耦合器、单模尾纤、熔接盘、理线组件、防尘盖板及安装辅件。

5.光纤跳线40条。

6.信息箱5个：外形尺寸300mmx400mmx150mm，支持明装、暗装。适配各类建筑室内弱电综合布线工程。
	15100 
	工业

	
	90
	窗帘（含滑轨）
	米
	400
	1. 适用场景：适配学校25间教室、26间办公室、8间功能室、24间学生午休室、12间教师午休室及门卫等配套窗户，总施工工程量合计500米，其中有100米利旧，本次新增400米，适配校园各类室内窗型。
2. 窗帘面料：采用校园专用加厚遮光面料，遮光率≥90%，面料平整垂顺、无异味、环保无毒，符合校园室内安全使用标准，防尘抗静电、易清洗、耐日晒不褪色。
3. 面料性能：具备良好阻燃、隔热、隔音效果，可有效遮挡强光、降低室内温度，适配教学、办公、午休等多场景使用，耐磨抗造，适配校园高频次开合使用。
4. 导轨配件：配备加厚静音铝合金导轨，壁厚均匀，承重性强、推拉顺滑无噪音，不易变形卡顿；配套专用固定吊轮、挂钩、膨胀螺丝等全套安装辅件，适配墙面、顶面常规安装方式。
5. 工艺设计：窗帘做工精细，走线工整、无脱线跳线，垂感均匀，尺寸贴合校园常规窗户规格；整体安装稳固，抗风不飘动，美观整洁、适配校园整体装修风格。
6. 安全标准：产品环保安全，无甲醛、无有害物质，阻燃性能符合公共场所消防标准，耐腐蚀、抗老化，满足校园长期高频使用需求。
	40000 
	工业

	
	91
	校园指示牌
	项
	1
	户外学习园地、功能科室牌、卫生间牌、楼层号牌、放学指示牌、逃生指示牌等
	2000 
	工业

	商务条款
	▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起 5 日内
□二、提交货物时间： 自合同签订之日起 40 日内 

□三、提交货物地点：广西南宁市采购人指定地点。
▲四、验收标准、规范：所有货物安装调试完毕后，采购人对供货方所交货物依照招标文件上的技术参数要求及商务条款进行逐条验收，验收不合格的不予支付合同款，应根据采购人的要求整改，整改后再次验收不合格的，视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任，采购人有权取消合同及其中标资格。
▲五、售后服务要求：
1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 1 年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自提交成果并验收合格之日起计）
2、故障响应时间：接到采购人处理问题通知后2小时内到达采购人指定现场
3、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： 
（1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。
（2）定期回访以及对货物维修。
（3）其余按厂家承诺。
4、备品备件要求：供货方应按中标价或优于市场价提供相关配件和服务。
□六、其他要求：
1、报价必须含以下部分，包括：
（1）货物的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）其他：运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。
▲2、付款方式：
本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，采购人分三期付清：第一次于2026年12月31日前支付合同款20万；第二次于2027年12月31日前支付剩余合同款的50% ；第三次于2028年12 月31 日前支付剩余合同款。
□3、对合同条款的调整（如对验收、违约责任等有特殊要求的）： 无 

	其他说明
	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）
□本表的第  项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。
☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。
二、其他
1、不进行演示
2、不要求提供样品
3、不组织现场踏勘




	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
























	
	














附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章 供应商须知
第一节 供应商须知前附表
	条款号
	条款内容
	具体要求

	3.1
	供应商资格条件
	供应商资格条件要求详见公告. 

	5.1
	是否接受联合体竞标
	不允许联合体投标。

	5.2
	联合体竞标要求
	






无

	6.1
	是否允许分包
	不允许分包



	12.1.1
	资格证明文件组成


	1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则谈判文件按无效响应处理）
2. 供应商依法缴纳税收的相关材料：投标截止之日前半年内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效响应处理）

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：投标截止之日前半年内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则作无效响应处理）

4. 供应商财务状况报告：投标截止之日前上一年度财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)；（必须提供，否则作无效响应处理）

5.供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.资格声明函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7.联合体协议书；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

8.采购人或采购代理机构根据竞争性谈判公告对应的特定资格要求及特定条件设置供应商提供的资格证明材料；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
9.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	商务文件组成
	1.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

5.竞标人情况介绍；

6.联合体协议书；（联合体竞标时必须提供，否则作无效响应处理）

7.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注： 

1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	
	技术文件组成
	1.货物需求偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2. 配置清单（均不含报价）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

3.售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.项目实施人员一览表； （必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料；

6.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.3
	报价文件组成
	1.响应函；（必须提供，否则作无效响应处理）
2.响应报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.中小企业声明函。

	12.2
	响应文件电子版要求
	1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定）。不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在“政采云”平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程” ）

	15.2
	响应报价要求
	响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标货物、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术货物、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）

	16.2
	竞标有效期
	自首次响应文件提交截止之日起60日历天 日。

	17.1
	谈判保证金
	本项目不收取谈判保证金。

	20.1
	首次响应文件提交起止时间
	详见竞争性谈判公告。

	
	首次响应文件提交地点
	详见竞争性谈判公告。

	20.6
	备份响应文件
	本项目不接受备份响应文件。

	21
	首次响应文件的退回
	详见竞争性谈判公告。

	26.2
	负偏离要求
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。

货物需求评审中允许负偏离的条款数为 0项。

	
	谈判的顺序

	系统自动提取的顺序


	
	评审价相同时成交原则
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：

☑依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。

□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	28
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金 

	29.5
	签订合同携带的材料
	使用的有效CA证书加盖单位电子公章

	31.2
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）南宁市兴宁区政府采购中心；

联系电话：0771-3304082，

通讯地址：南宁市厢竹大道63号兴宁区政府办公大楼1805室 

（2）南宁市兴宁区教育局；

联系电话：0771-3290168，

通讯地址： 南宁市厢竹大道63号兴宁区政府办公大楼13楼  

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日08时00分到12时00分，15时00分到18时00分

	31.6
	受理投诉方式
	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2、邮寄地址：

名称：南宁市兴宁区财政局  

地址：南宁市厢竹大道63号兴宁区政府办公大楼1214室  

联系电话：0771-3302952 

	33
	采购代理费
	









不收取代理费

	34.1
	解释
	解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：
1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

2.本项目采购代理机构应严格按照“政采云”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“政采云”平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	34.2
	其他
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

2.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 供应商须知正文
一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。
2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.谈判费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包             

6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。（供应商IP地址、硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址等数据相似异常以广西政府采购云平台解密文件后信息提示为准）

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件
8.谈判文件的构成

第一章 竞争性谈判公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知； 

第四章 评审程序、评审方法和成交标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。
10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜3.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。
三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3报价文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.谈判保证金

详见“供应商须知前附表”。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时aig采购间。

20.6备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 首次响应文件的退回

详见“供应商须知前附表”。

23. 截止时间后的撤回

本项目不收取谈判保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。
四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者货物采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

26.评审程序、评审方法和成交标准

26.1谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见 “供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
五、成交及合同
27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。 由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果（成交通知及成交结果公告应使用南宁市模板进行公告，公告内容除包含《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》要求内容外，还应包含采购人专门面向中小企业预留份额情况及成交供应商评审价格、优惠率等内容），同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。
28.履约保证金

详见 “供应商须知前附表”
29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。
30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性谈判文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

六、验收

32.验收

32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
七、其他事项

33.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

34.需要补充的其他内容

34.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者货物符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。
（2）线上渠道：登录中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

第四章  评审程序、评审方法和成交标准

第一节 评审程序和评审方法
1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“政采云”平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的。
2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.符合性审查

3.1由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符； 

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应谈判文件实质性要求；

15）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。
4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评标报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。主要内容包括：
（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）谈判日期和地点，谈判人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5. 最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云”平台远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。
5.6最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.7修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上线控制价，即预算价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-6%）。

6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5除上述情况外，评审价＝最后报价。

7.评审复核

7.1评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。

7.2除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。
第二节 评审原则
1.评审原则

1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和谈判小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，谈判小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

1.3谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2.终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的； 

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第三节 评标报告
1.成交标准

谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26.2条规定的顺序推荐）,并在线编写电子评审报告。
2.评标争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第四节 评审过程的保密与录像
1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式

第一节 封面格式
响  应  文  件

项目名称：2026年南宁市中兴小学集团（沙江校区）设备采购
项目编号：NNZC2026-J1-020054-NNSX
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

第二节 资格证明文件格式

                                                    全流程电子文件
资  格  证  明  文  件（封面）

项目名称：2026年南宁市中兴小学集团（沙江校区）设备采购
项目编号：NNZC2026-J1-020054-NNSX
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

二、资格证明文件目录

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………（页码）

四、供应商直接控股股东信息…………………………………………………（页码）

五、供应商直接关联关系信息表………………………………………………（页码）

六、资格声明函……………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式响应的，提供联合体协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）…………………（页码）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
三、财务状况报告方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
四、供应商直接控股股东信息

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
五、供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
六、资格声明函
资格声明函

致：南宁市兴宁区政府采购中心：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的2026年南宁市中兴小学集团（沙江校区）设备采购项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目响应文件“第三章”“第二节供应商须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        

电话/传真：                         电子函件：                                

开户银行：                           帐号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、联合体协议书（如有）
联合体竞标协议书（格式）

                                                  （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 南宁市兴宁区政府采购中心 组织的  2026年南宁市中兴小学集团（沙江校区）设备采购 （项目编号：NNZC2026-J1-020054-NNSX ）竞争性谈判采购。现就联合体竞标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本谈判项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
第三节 商务技术文件格式
                                                    全流程电子文件
商  务  技  术  文  件（封面）

项目名称：2026年南宁市中兴小学集团（沙江校区）设备采购
项目编号：NNZC2026-J1-020054-NNSX
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

商务技术文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、竞标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、供应商类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、货物需求偏离表…………………………………………………………（页码）

八、配置清单…………………………………………………………………（页码）

九、售后服务方案……………………………………………………………（页码）

十、项目实施人员一览表（如有要求）……………………………………（页码）

十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料…………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日        

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件
法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                

身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

                                                   日期：  年  月   日
注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

	法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


附件：
三、法定代表人授权委托书
授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：南宁市兴宁区政府采购中心：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加  2026年南宁市中兴小学集团（沙江校区）设备采购项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                 法定代表人（签字或盖章）：                    

委托代理人身份证号码：                              

  供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：

1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
四、商务条款偏离表
商务条款偏离表（格式）

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：                       

	项号
	竞争性谈判采购文件的商务需求
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	二
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	……
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
五、竞标人情况介绍

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
六、供应商类似的业绩证明文件

	采购人名称
	项目名称
	合同

金额

（万元）
	附件在响应文件中页码
	采购人联系人及联系电话

	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表 :相关项目业绩一览表（供应商同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）
注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在供应商商务技术文件页码。

 供应商名称(电子签章)：
                                                     日期：  年  月   日
七、货物需求偏离表

货物需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)
所竞分标：              
	项号
	竞争性谈判采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	数量
	货物参数要求
	货物名称
	数量
	货物参数
	

	1
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	

	2
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
八、配置清单

货物配置清单
所竞分标：                 

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。


供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
九、售后服务方案

由竞标人按本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺书。

1、售后服务承诺
附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）
	序号
	机构名称
	机构性质
	注册地址
	货物技术人员数量
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）
	序号


	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	响应时间
	到达现场时间

	
	总协调人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十、项目实施人员一览表（如有要求）

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）
响应分标：     分标

附表A:本项目的项目经理情况表

	姓名
	
	页码
	响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细

	性别
	
	
	

	年龄
	
	
	

	职称
	
	
	

	毕业时间
	
	
	

	所学专业
	
	
	

	学历
	
	
	

	资质证书编号
	
	
	

	其他资质情况
	
	
	

	联系电话
	
	
	


注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历

(页码)
	专业

(页码)
	职称

(页码)
	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。
附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

第四节 报价文件格式

                                                    全流程电子文件
报  价  文  件（封面）

项目名称：2026年南宁市中兴小学集团（沙江校区）设备采购
项目编号：NNZC2026-J1-020054-NNSX
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

报价文件目录

一、响应函………………………………………………………（页码）

二、响应报价表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）
一、响应函
响应函

致： 南宁市兴宁区政府采购中心
我方已仔细阅读了贵方组织的2026年南宁市中兴小学集团（沙江校区）设备采购 项目（项目编号：NNZC2026-J1-020054-NNSX）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、首次报价文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；
二、技术文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以（大写）人民币              （￥          元)的竞标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目竞争性谈判采购文件第二章“服务需求一览表”中相应的采购内容。
其中（有分标时填写）：
    分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；
    分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；
......
2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。
3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
11.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、响应报价表 
项目名称：2026年南宁市中兴小学集团（沙江校区）设备采购          项目编号：NNZC2026-J1-020054-NNSX         分标：           

供应商名称：                                           
	序号
	货物名称
	货物规格型号
	品牌（如有）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）

③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                                       （￥                元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	验收标准：

	优惠及其它：


注： 

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁市兴宁区教育局的2026年南宁市中兴小学集团（沙江校区）设备采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
第五节 其他文书、文件格式
知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的2026年南宁市中兴小学集团（沙江校区）设备采购项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

      投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南宁市兴宁区教育局单位的2026年南宁市中兴小学集团（沙江校区）设备采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

第六章  合同文本

“政采云”平台合同编号：
南 宁 市 政 府 采 购

2026年南宁市中兴小学集团（沙江校区）设备采购合同

采购项目编号： NNZC2026-J1-020054-NNSX 
采购计划编号： [采购计划文号（5）] 
采购人：南宁市兴宁区教育局 

中标供应商：                   
签订时间：     年    月    日

合同目录
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4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

     年    月    日，  南宁市兴宁区教育局 以   竞争性谈判方式  对        项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起    日（时限根据项目情况而定，不得超过25日）内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  南宁市兴宁区教育局 (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；
1.2.1.2数量：                                        ；
1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 货物及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的     %（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的      %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付  元（根据项目实际填写，一般为2000元）的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。
2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金
2.22 中小企业政策
2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：

3.2包装和装运专用条款（如果有）：

3.3装运标的物的要求和通知：

3.4结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：           
□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：                                        
第二期付款：                                        

……

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《2023年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过30天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30％；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）
3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方                                                                       

3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内以书面形式通知对方当事人，并在日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在日内以书面形式变更合同；
3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：
3.5.5其他：
3.6项目验收：

3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。
3.6.4验收产生的费用：首次验收费用由      承担，如首次验收不合格，后续验收费用由     支付。
3.6.5验收内容及资料要求：
根根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。
3.6.6验收内容

	序号
	验收内容
	 验收标准

	1
	交货产品数量
	

	2
	交货产品的质量文件
	

	4
	交货产品技术、性能指标 
	

	5
	售后服务

承诺
	

	6
	其他工作
	


（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）

3.6.7验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）响应文件；

（3）采购合同；

（4）其他需提供的相关材料：（由业主根据实际情况填写）。

第七章 质疑、投诉材料格式
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：  2026年南宁市中兴小学集团（沙江校区）设备采购 
质疑项目的编号： NNZC2026-J1-020054-NNSX 
采购人名称：  南宁市兴宁区教育局 
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：

供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：  2026年南宁市中兴小学集团（沙江校区）设备采购 
采购项目的编号：NNZC2026-J1-020054-NNSX
采购人名称： 南宁市兴宁区教育局  

代理机构名称：南宁市兴宁区政府采购中心 

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
项目概况


     南宁市第四十五中学2025年春季学期食堂电梯采购项目兴宁区兴园路初级中学等四所学校中考标准化考场及兴宁区中考指挥中心增建和升级改造采购项目2026年南宁市中兴小学集团（沙江校区）设备采购[项目采购-项目名称_1]  采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）获取竞争性谈判文件，并于 2026年56月261日9时30分2026年8月5日9时30分[项目采购-投标截止时间（开标时间）]（北京时间）前提交响应文件。








[键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。]
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[键入文档的引述或关注点的摘要。您可将文本框放置在文档中的任何位置。可使用“文本框工具”选项卡更改重要引述文本框的格式。]








按第三章第二节一、18.1，格式不正确是专家误读风险，不直接以此认定文件无效，此处修改断句，以免误读。


采购法及其实施条例、非招标采购方式管理办法中均未认定下述情形属于串标，类似情形是参照87号令第三十七条设置的，因竞谈不适用87号令，建议将认定串标的表述删除。


增加认定情形数据来源解释


按照桂财采〔2024〕55 号，修改扣除比例





