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第一章 竞争性谈判公告

一、项目基本情况
项目编号：NNZC2026-J1-020050-NNSX
项目名称：2026年南宁市兴宁未来学校（初中校区）设备采购项目
预算金额：玖拾玖万玖仟玖佰元整（￥999900.00元）。分标1：肆拾贰万柒仟陆佰元整（￥427600.00元）；分标2：肆拾万肆仟叁佰元整（￥404300.00元）；分标3：壹拾陆万捌仟元整（￥168000.00元）。
采购需求：

	序号
	标的的名称
	单位
	数量
	简要技术需求或者货物要求

	01
	2026年南宁市兴宁未来学校（初中校区）设备采购-分标1
	项
	1
	详见采购文件

	02
	2026年南宁市兴宁未来学校（初中校区）设备采购-分标2
	项
	1
	详见采购文件

	03
	2026年南宁市兴宁未来学校（初中校区）设备采购-分标3
	项
	1
	详见采购文件

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


合同履行期限：详见采购文件
本项目是否接受联合体响应：□是/(否。

二、供应商的资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
分标1：
□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

(非专门面向中小企业采购的项目
分标2：

☑专门面向小微企业采购的项目（供应商应为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

(非专门面向中小企业采购的项目

分标3：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

(非专门面向中小企业采购的项目


3.本项目的特定资格要求：

无
4. 本项目的特定条件：
无
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取竞争性谈判文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取的采购文件编制。
售价：0元。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间（北京时间）：2026年6月1日9时30分（从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日）

2、首次响应文件提交地点：

（1）响应文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子响应，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至南宁市“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子响应文件具体操作流程详见本公告附件3。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应要尽早完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2），并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“政采云”平台将予以拒收。

3、CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，详见采购文件“第三章供应商须知正文25.2条” ，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。4、供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

五、开启（首次响应文件开启时间）

1.时间（北京时间）：2026年6月1日9时30分后
2.地点：  政府采购云平台开标大厅    
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判保证金：本项目不收取谈判保证金

2.采购意向公开链接： 
	采购意向公示链接

	http://zfcg.gxzf.gov.cn/luban/detail?parentId=66601&articleId=ann_CcoyOYwglQnajJzXoG+AgND5ndTMr3NGt5TILBJnhQo=



3.网上查询地址

http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网) 
、
http://ggzy.nanning.gov.cn（广西南宁市公共资源交易中心网）；


4. 本项目需要落实的政府采购政策：
非专门面向中小企业项目
5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：南宁市兴宁区教育局
地 址：南宁市厢竹大道63号兴宁区政府办公大楼13楼
项目联系人：甘蝉鹭
联系电话：0771-3290168
2.采购代理机构信息
名 称：南宁市兴宁区政府采购中心
地　址：南宁市厢竹大道63号兴宁区政府办公大楼1805室
联系电话：0771-3304082
3.项目联系方式

项目联系人：周工
电    话：0771-3304082
附件： 

附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登陆http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）
2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）
南宁市兴宁区政府采购中心
2026年7月日
第二章 采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）
（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。
……

“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

 不需要供应商对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。
供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。



	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	











































	
	

	
	



















	
	










	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







	
	

	
	
	
	
	
	









	
	

	
	
	
	
	
	









	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	














	
	

	
	
	
	
	
	









	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	











	
	

	
	
	
	
	
	












	
	

	
	
	
	
	
	









	
	

	
	
	
	
	
	










	
	

	
	
	
	
	
	




	
	

	
	
	
	
	
	



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	
	

	
	
	
	
	
	








	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






	
	

	
	
	
	
	
	




	
	

	
	
	
	
	
	





	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	




















	
	










	货物需求一览表

	标段
	分标1

	采购清单及技术参数
	序号
	采购货物名称
	单位
	数量 
	技术参数
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业名称

	
	1
	交互式一体机
	台
	17
	一、核心配置
（一）OPS核心配置

（1）CPU：搭载处理器要求：核心数≥8，线程数≥12，主频≥2.0Ghz。

（2）内存：≥8GB DDR4笔记本内存或以上配置。

（3）硬盘：≥256 GB或以上SSD固态硬盘。

（二）OPS结构和接口

1、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸各模块。

2、PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。

3、具有标准 PC 防盗锁孔，确保各模块安全防盗。

4、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。

5、接口设计：

（1）具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。

（2）具有独立非外拓展的 USB 接口：具备 ≥4个USB3.0 接口。

（3）和整机的连接接口针脚数≤40pin。

二、屏幕显示效果

1、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。

2、整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。

3、整机色域覆盖率（NTSC）≥72%

4、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。

5、灰阶等级≥256级。

6、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%

7、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。

8、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。

9、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在备份系统通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。

10、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别

11、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。

12、纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。

13、整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。

三、整机接口设计与安全设计

1、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口。

2、侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出。

3、前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。

4、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。

5、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。

6、整机采用全金属外壳设计，边框为金属一体成型。

7、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。

四、整体无线与网络功能设计

1、整机无需外接无线网卡，在主要操作系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。

2、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。

3、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。

4、整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。

5、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。

6、整机具备传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。

7、整机具备双WiFi6无线网卡（不接受外接），在备份和主要操作系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。

8、整机具备双WiFi6无线网卡（不接受外接），在备份下支持无线设备同时连接数量≥32个，在主要操作系统下支持无线设备同时连接≥8个；

9、整机无需外接无线网卡，在主要操作系统下接入无线网络，切换到嵌入式备份系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。

10、Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 

11、Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。

五、侧边栏教学设计要求

1、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器

2、整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。

3、整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。

4、整机全通道侧边栏支持将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以返回全屏状态。

5、整机全通道侧边栏支持自行选择所需截取屏幕范围，点击截屏即可成功截取屏幕，并自动保存。

6、整机全通道侧边栏支持放大选中区域内容，并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。

7、整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。

8、整机全通道侧边栏支持打开日历，查看日期。

9、整机全通道侧边栏支持聚光灯，支持聚光灯高亮区域大小调节、区域移动。

10、整机全通道侧边栏支持冻屏，将屏幕画面进行缩放。

11、整机备份和外接通道下侧边栏支持设置倒数日。

12、整机备份和外接通道 下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。

13、整机侧边栏具备智能语音转文字工具，将整机具备麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上。

14、整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并随机抽选1人。

15、整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并自动进行人数统计。

16、整机支持在设备上，通过侧边栏实现调用主要操作系统运行、打开文件夹、打开任务管理。

17、整机主要操作通道支持在通过侧边栏调取软键盘。

18、整机主要操作通道支持对当前运行中的应用进行窗口最大化、窗口最小化、应用强制关闭。

19、整机处于非PC通道下，支持通过侧边栏进入PC通道。

20、整机全通道侧边栏快捷菜单支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。

21、整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行切换，无需在已经开启的应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。

22、整机全通道侧边栏支持自定义快捷菜单，支持主要操作下的应用固定，可将应用固定后，在侧边栏进行快捷打开。

23、整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。

24、整机全通道侧边栏快捷菜单支持简洁模式和常规模式切换。

25、整机全通道侧边栏快捷菜单简洁模式，可进行打开批注、降半屏、主页的基础操作。

六、整机系统设计

（一）触摸系统

1、支持多种操作系统，且外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。

2、触摸分辨率32768×32768。

3、书写触控延迟≤25ms

4、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。

5、触摸响应≤4ms。

6、触摸最小识别物≤3mm。

7、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3mm时，触摸屏识别为点击操作。

8、整机支持提笔书写，在主要操作系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。

9、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。

10、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。

11、支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形标准图形。

12、整机白板软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格对象后表格中书写区域可根据书写内容自适应调整大小，支持将表格外书写内容一键拖动到表格中。

13、交互式白板软件支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符快速置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行快速删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间手绘竖线进行文字间距的快速调整。

14、整机具备交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。

（二）备用备份系统

1、整机嵌入式备份系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz。2、嵌入式备份操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状和颜色进行更换。

3、在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。

4、支持通过悬浮球调起元素周期表，支持对不同类别元素进行颜色区分，可通过点击对不同元素进行分类展示，展示样式支持按原子数/原子结构/相对原子质量/电子构型配置元素方式进行调整。

5、整机具备交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。

6、无PC状态下，嵌入式系统具备互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。

7、无PC状态下，嵌入式备份操作系统下可使用白板书写、WPS 软件和网页浏览

8、在嵌入式备份操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。

七、教学功能应用

1、整机具备学生日历功能，支持全屏查看日历、显示法定节日；用户可以添加日历事件，设定特定时间并关联本机备份系统应用，事件到期后，可以通过事件提醒打开关联的应用，如欢迎词、白板应用。

2、整机具备AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型。3D模型包括：动物、微生物、人体骨骼、乐器、星球、地形。

3、整机具备 AI 授课工具，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，支持手动框选题目范围，能够对题目进行详细的讲解，讲解内容包括解题步骤和注意事项。

4、整机具备AI授课工具，可根据题目所涉及的知识点和难度级别，可推荐相似题目，推荐题目数量可根据用户需求进行设置。

5、整机具备AI作文批改工具，支持对视频展台所采集的内容进行识别，识别到英文作文类型后，支持作文内容进行批改。可根据作文的整体表现给出一个综合评分，并提供详细的评分依据。

6、整机具备AI作文批改工具，能够从作文的词汇词组、语法句子、内容连贯性多个维度进行分析和评价。对于存在的语法错误和错别字，能够指出并提供修改建议。

7、整机具备AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。

8、整机具备AI智能体（非第三方应用），支持用户通过当前设备与历史学家智能体进行对话交流。智能体包涵历史文物、文化遗址、博物馆展览文博知识。用户可通过语音方式向智能体提问，智能体能够根据用户的问题提供准确、详细的回答，支持多轮对话，可根据用户的兴趣偏好，推荐相关的文博展览、文物故事内容。

9、整机具备微课制作工具，支持对全屏/区域的屏幕内容、整机声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制，支持切换录制分辨率，支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制。

10、整机具备文字快剪功能，支持微课录制结束后提取视频中的文字，按照提取出的文字，对视频进行快速视频剪辑。

八、整机硬件设计

1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成备份系统和主要操作系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。

2、整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。前置物理按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。

3、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。

4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。

5、整机前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转，可拆卸更换不同宽度的挡板对设备进行防撞防护。

6、整机前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。

7、整机设备具备2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W。

8、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。

9、整机具备非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。

10、整机具备扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，≤5.8mm

11、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB

12、具备摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。

13、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过具备麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。

14、整机具备摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。

15、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。

16、整机上边框具备非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄≥1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。

17、整机摄像头对角线视场角≥120度

18、整机具备非独立的高清摄像头，可用于远程巡课。

19、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。

20、整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。

21、白板教学同时支持PC端和移动端应用，具备支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。云存储空间根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。

22、支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。

23、提供≥8种以上背景模板供老师选择，且支持自定义背景。

24、支持复杂数学公式输入，提供≥ 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。

25、支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供≥9种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。

26、支持数学画板功能：

a)能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。

b)提供≥ 500 个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。

c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。

d)老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。

26、提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。

27、支持以下几种表格功能 ：

a)具有表格插入功能，并提供≥5种以上表格样式供老师选择。

b)表格能自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。

c)具有表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。

d)在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，

方便老师请多位同学进行答题互动。

28、支持以下几种类型的图表：

a)具有图表插入功能，并提供柱状图、扇形图、折线图 3 种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供选择。

b)具有图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便多角度展示数据变化。

c)具有图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。

d)在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表，

方便老师进行对比观察。

29、提供丰富的古诗词资源：

a)提供覆盖多学段的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。

b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。

c)提供≥9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。

d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。

e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。

f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。

30、支持多种类型3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。

31、提供多种美术画板工具：具有美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。
32、支持以下教学PPT小工具

a)、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可实现书写、擦除功能；可支持课件所有页面的预览、可随意进行页面跳转和实现上下翻页。

b)、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可支持板中板功能，直接调用板中板辅助教学，可实现批注及加页，不影响课件整体内容。

c)、在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。

d)、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。


	255000
	工业

	
	2
	视频展台
	个
	17
	1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。

2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。

3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。

4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。

5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。
	17000
	工业

	
	3
	音响无线麦
	套
	17
	无线主机：
1、使用U段数字射频技术，内置超强精准电磁波发射接收天线，有效避免传输干扰，满足同一场所大量使用的需要；

2、音箱具备两分频设计，大功率宽电压（100-260伏交流电）开关电源数字功放，音质清晰自然；

3、一路话筒输入（环保麦克风插口自带幻像电源）；

4、话筒音量、音乐音量及高低音独立控制；

5、带一路广播优先接口，当有广播信号时自动切换；

6、标配壁挂安装配件，安装简单方便；

主要技术参数：

1、额定功率≥65W

2、额定阻抗：4Ω

3、频率响应：55Hz-18kHz

4、驱动器：1个6.5寸长冲程低音驱动器、1个前纸盆高音

5、额定输入电平：话筒 10mV（非平衡），2组立体声RCA接口；1组立体声RCA输出

6、灵敏度：95dB/1W/1M

7、信噪比：95dB

8、最大声压级：103dB

无线笔试话筒：

1、笔形麦身设计，抓握舒适，符合人体工程学，按键分区设计，操作简洁。外观时尚新颖靓丽，重量轻，持握方便；

2、工作频段：UHF频段；

3、采用24kHz 采样率，保证人声音质质量，传输前后经过独有技术处理，确保接收到的信号保持高保真效果；

4、采用驻极体拾音器，设计独立拾音腔体，能有效抑制啸叫，提高拾音距离，腔体内置声学海绵垫，最大程度减少杂音；

5、支持音量调节：可调节麦克风音量的大小，并具有记忆功能；支持一键静音功能；

6、支持多种类型的麦克风设置；支持激光笔教鞭；

7、支持PPT翻页和一键黑屏/恢复功能，可配合投影仪或者电脑展示讲解使用。PPT 翻页模块支持热插拔，无需装驱动软件；(选配）

8、支持3.5MM音频输入和麦克风输入；

9、全新噪声消除电路设计，可杜绝开关机冲击声；

10、OLED高清液晶显示：信号强度，对频方式，电量，工作状态，音量，USB（PPT功能）等；

11、内置可充式高性能3.7V聚合物锂电池。电池容量：340mAh，带保护电路，安全可靠；

12、支持 TYPE C 接口充电,2小时充足电可持续续航时间≥8h；

13、智能低能耗设计，无信号输入/断开连接1h后自动关机，节能环保；

14、支持≥5种音量调节。

主要技术参数：

1、采样精度：16 Bit

2、采样率：24 kHz

3、频率响应：100Hz-10kHz@±3dB 

4、失真度：<0.4%@94dBSPL，1kHz 

5、信噪比：83 dB

6、系统延时：15 Ms

7、满幅输入：220 mVrms

8、满幅输出：882 mVrms

9、输入/输出增益比：12.2 dB

10、数据速率：2 Mbps

11、发射功率：>10 dBm

12、最大工作距离：10 M

13、充电：5V-800mA~2A

14、工作温度：-20~60℃ 

15、储存温度：-20~60℃
	20400
	工业


	货物需求一览表

	标段
	分标2
	
	

	序号
	采购货物名称
	单位
	数量
	技术参数
	分项预计合计
	中小企业划分标准所属行业名称

	1
	化学实验室
教师演示台（含椅子）
	张
	1
	一、演示台：

规格：≥2800mm（L）×750mm（W）×890mm（H）；

1.台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。

2.柜体：框架及柜体均为全钢结构，通体钢板采用≥1.0mm国标一级冷轧钢板，经机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度≥75μm）。耐腐蚀，易清洗、耐磨、耐刻刮。

3.门板：柜门为双包结构，内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。

4.抽屉：四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质，采用静音三节承重滑轨，铝合金拉手设计。

5.活动层板：层板支撑扣采用厚度≥0.8mm的镀锌钢板制作，承重≥50kg，柜体内有层板上下调节孔，层板厚度≥18mm

6.装饰封板：可拆装式设计。

7.所有钣金的表面接缝均应为满焊，焊接表面平整、平滑，柜体底部配备≥30mm高钢制ABS注塑调节脚。

二、教室椅子

1.规格尺寸：560mm×410mm×960mm；

2.椅面/椅背≥选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高密度原生海绵填充，使用透气网布进行包裹，具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点，依人体工学设计，使人体各部均匀受力；

3.扶手采用透气网布包裹海绵搭配优质工程级PP，耐压耐热，环保耐用；

4.底盘及气压杆：三级气压杆，气动升降；底盘加厚型设计，可下躺平至155°；

5.脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用；

6.配件：采用优质螺丝五金配件，防震动及防松脱，让椅子的安全性能更加可靠。

三、台面采用25mm厚金属树脂高能理化板，且符合如下参数要求：

（1）化学性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、乙酸丁酯、乙基苯、红药水、紫药水、亚铁氰化钾、饱和氯化锌、萘、凡士林等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。

（2）物理性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，符合：弹性模量≥9700MPa；含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能:≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级无明显变化；浸渍剥离性能:贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力:六级:切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。

（3）环保性能检测：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。

（4）抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。

（5）防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。

（6）抗老化性检测：依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。


	5780
	工业

	2
	教师电源
	套
	1
	采用内嵌式10.1英寸全触摸液晶显示（偏差±5%），智能一体化界面，实时时钟显示，线路采用高速贴片机焊接，人性化设置开机验证方式和定时关机时间。电源参数如下：
1.教师交流：支持通过触摸显示屏操作0-30V交流电压，选取方式采用数控快捷方式，不得采用累计或步进式，电压分辨率为1V，具备过载自动保护及报警装置。
2.教师直流：支持通过触摸显示屏操作0-30V直流电压，选取方式采用数控快捷方式，不得采用累计或步进式，电压分辨率为0.1V，具备过载自动保护及报警装置。
3.学生交流：教师电源支持分组控制学生交流电压，控制范围为0-30V，分辨率为1V。
4.学生直流：教师电源支持分组控制学生直流电压，控制范围为0-30V，分辨率为0.1V。
5.锁定功能：教师端支持远程锁定学生电源低压交、直流电压。
6.直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能。
7.教师自用不少于两路220V多功能插座输出。
8.配合智能吊装控制系统实现（1）通风系统开启与关闭及风量调节；（2）电源操作控制系统摇臂升降及学生操作电源开启与关闭；（3）供水系统的开启关闭；（4）照明系统的开启与关闭。
	3200
	工业

	3
	化学实验室学生实验操作台
	张
	28
	一、实验桌：（28张）

1、规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）；实验桌整体符合人体工程学设计，外表为流线形工业设计，简洁时尚。

2、台面：采用厚度≥20mm无甲醛新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。

3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，形成“Z”字造型，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。

4、上端两侧支架：铸铝模具成型，规格≥572mm×62mm×93mm选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。

5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，规格≥526mm×600mm×117mm；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。

6、立柱：规格≥620mm×80mm×50mm；铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。

7、主横梁：采用”8”字型铝材挤出成型，规格≥1080mm×19mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。

8、后挡条：铝材挤出成型，规格≥1068mm×80×16mm；连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位，防止台面物品滑落；经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。

9、书包斗：规格≥400mm×330mm×162mm，采用增强PP塑料一次注塑成型；书包斗前端预留学生凳挂靠口，上翘工艺设计，两书包斗中间预留放置不同功能学生电源的空间，具有隐蔽性；固定挂架采用镀锌方钢，防腐防锈。

二、台面采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且符合如下参数要求：

（1）化学性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、乙酸丁酯、乙基苯、红药水、紫药水、亚铁氰化钾、饱和氯化锌、萘、凡士林等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。

（2）物理性能检测：依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，符合： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。

（3）环保性能检测：依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。

（4）抗菌性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。

（5）防霉性能检测：依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。

（6）烟气毒性检测：依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。

（7）抗老化性检测：依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。


	42000
	工业

	4
	化验水槽（配出水装置）
	个
	1 
	1.材质：PP材质。
2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。
3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。
4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。
5.含三联水嘴：金属材质；涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；陶瓷阀芯：使用寿命开关50万次，静态最大耐压35巴；可拆卸水嘴，可加接防溅起泡器；开关按钮：高密度PP,符合人体工学设计，轻便快捷；可拆卸铜质水嘴；开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适。
	220
	工业

	5
	化学实验室独立水槽台（配出水装置）
	个
	14
	1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×820mm（H） 
2.材质：整体采用ABS和改性PP材质
3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。
4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。
5.槽体上部配备出水装置：一高二低出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。
	10920
	工业

	6
	污水桶
	套
	14
	1.材质：PP塑料，一体化注塑成型，放置于箱体内部。
2.设有水位传感器及排水装置，当检测水位到达指定面后，可自动停止供水功能，启动排水功能。
3.桶面装配过滤装置，方便拆卸清理。
4.采用无刷直流装置，低压安全。
	3080
	工业

	7
	多功能平台架
	套
	14
	1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）
2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台顶部集成给排水快速接口（其接口具有无溢漏设计）、信号线接口、电源线接口。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。
3.多功能集成平台架两侧装配220V插座。
	3640
	工业

	8
	化学实验室集成
	项
	1
	化学实验室布线耗材施工安装等
	5000
	工业

	9
	钢制黑板
	块
	1
	1．尺寸及要求：≥900mm×600mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提
拿时无明显歪斜；
2．钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固；
3．无镜面反光，色泽均匀；
4．允许用绿白两用书写板代替；
5．使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。
	180
	工业

	10
	打孔器
	套
	2
	1． 产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套，穿孔管外径≥6mm、8mm、10mm，壁厚1mm冷拔无缝钢管；配一支带柄金属通扦，直径≥2．8mm碳素钢丝制成；2． 空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；3． 空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。4．仪器表面色泽光亮，防锈性能好。
	20
	工业

	11
	打孔夹板
	个
	1
	1．产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成；
2．产品长≥175 mm，宽≥40 mm；
3．上下夹板应由透明塑料板制成，表面光洁，透明度好；
4．上夹板应备有直径为≥6 mm，≥8 mm，≥10 mm，≥12 mm直穿孔4个；
5．紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动，紧固螺钉长度≥80 mm，上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位；
6．上夹板、下夹板厚度不小于11 mm，夹板应有足够的强度，正常情况下使用不变形，不断裂。
	10
	工业

	12
	打孔器刮刀
	个
	1
	1．产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成，刀体长度≥80mm；
2．刀架应采用金属材料制作，表面作防锈处理。刀架工作端为1：4锥度圆锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径4mm～13mm的打孔器刀口；
3．刀片应采用工具钢片，具有足够钢性和硬度，刀刃应锋利、无缺损、变形、卷刃现象，刀体与刀柄连接牢固；
4．手柄表面光洁，大小适当，握持手感舒适；
5．刀片与刀架配合灵活，便于装拆。
	10
	工业

	13
	手摇钻孔器
	台
	1
	1、组成：仪器由旋转立柱、夹持固定装置、四个不同直径刀头及捅条组成；
2、螺旋立柱应能通过手轮的转动向安装后的刀头稳定加压打孔；
3、四支刀口外径分别为Φ12mm，Φ10mm，Φ8mm，Φ6mm，捅条直径Φ4mm，刀口锋利，无卷边；
	60
	工业

	14
	电动钻孔器
	台
	1
	1．转速0～550/分钟，钻轧头可装夹1～10 mm钻头，配有专用卡具，也可装夹四种不同直径的打孔器，可对不同规格橡胶塞打孔
	500
	工业

	15
	仪器车
	辆
	1
	1． 规格尺寸≥：600mm×400mm×800mm；
2．仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均≥60kg；
3． 采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料。层间距≥于300mm。上下托盘都应有护栏，护栏高度≥30mm；
4． 车架用直径≥Φ25mm、壁厚≥1mm的不锈钢管制成，架高≥800mm；
5．万向轮部件的车轮直径应≥50mm ，万向轮部件可以绕固定管作360º旋转。在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。车轮材料为钢材，轮缘材料为橡胶。四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm。应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。
	300
	工业

	16
	电动离心机
	台
	1
	1．电动离心机具有造型美观、容量大、体积小、功能齐全、性能稳定，速度可调并能自动调节平衡，以及适用性广等特点；
2．调速范围（rpm）：0～4000；
3．离心力（xg）：1430。
	600
	工业

	17
	离心沉淀器
	台
	1
	1．整体材质有塑料及金属组合；

2.有夹持钳、摇柄.试管及试管托架组成。
	85
	工业

	18
	磁力加热搅拌器
	台
	1
	1．产品由机壳、加热盘，搅拌棒，立柱等组成。与1000 mL、500 mL烧杯配套使用。配二粒条形搅拌籽（玻璃封装）。使用电源： AC 220 V±22 V50 Hz 。消耗功率： 300W±25 W；
2．电机采用无级调速，调速范围为 250 r / min ～ 2600 r / min ；
3．加热温度采用无级调温，调温加热盘温度小于300 ℃ ；
4．磁钢的磁感应强度 ：不小于100 mT；
5．搅拌时噪声不大于55 dB（A）。
	220
	工业

	19
	酒精喷灯
	个
	2
	1．实验室常用工具，供理化实验进行弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，温度可达800-1000 ℃以上，结构为座式；
2．有壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆等部分；
3．壶体容积不得小于300mL，使用时在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止；4．壶体焊缝紧密，不得漏洒酒精和漏气；
5．喷管各焊接处用银铜料焊接，不得因喷火燃烧而熔化焊接处；
6．材质：铜制。
	190
	工业

	20
	蒸馏水器
	台
	1
	1.不锈钢。
2.出水量：3 升/小时。
3.工作电压：AC：220 V/380 V50 Hz功耗：4.5 kW。
	700
	工业

	21
	列管式烘干器
	台
	1
	1．工作电压：220 V±10%；
2．仪器由鼓风装置、加热器件、壳体及吹风列管等部分构成。壳体及列管由不锈钢材质制造；
3．发热功率：≥200 W；
4．干燥气流温度：50～60 ℃；
5．整机噪声：≤50 dB；
6．热源分布均匀，噪声低，操作方便，干燥后器具不留任何水渍；
7．通风管≥12支。
	220
	工业

	22
	烘干箱
	台
	1
	1．要求具有高效热风循环与水平垂直相结合，精度高，温差低，烘干效果可调节。加热系统采用远红外加热技术；
2．尺寸≥ 300mm×300mm×340mm，额定功率≥500W，控温范围：室温～200℃二次温差：≤8．0℃，温度波动允差：±0．5℃，对地漏电流：≤0．5mA，温度均匀允差：±1．0℃，工作电源：220V/50Hz。
3.30L
	900
	工业

	23
	塑料洗瓶
	个
	4
	1.产品有优质塑料材质制成。

2.容量250mL，密封性好，不漏气。

3.总高约150mm
	32
	工业

	24
	试剂瓶托盘
	个
	10
	1．ABS工程塑料制品，外形尺寸≥350×240×90 mm；
2．托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等；
3．托盘厚度≥2mm，四周及底面有加强筋，应满足承重要求。
	350
	工业

	25
	实验用品提篮
	个
	2
	1.ABS工程塑料制品，
2.外形尺寸≥450mm×270mm×180mm，四周及底面有加强筋。
	92
	工业

	26
	塑料水槽
	个
	20
	1．长方形透明水槽里口尺寸≥：250×180×100mm，壁厚≥2mm，上下梯度≤3mm，四周圆角≤R5mm。槽壁不得有明显的不平，各边上口的不直度≤2mm。
2．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃）。
3．水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。
4．符合JY53-80《塑料水槽技术条件》的有关规定。
	220
	工业

	27
	碘升华凝华管
	个
	12
	造型为密封的T型玻璃瓶，用硬质玻璃管，部分抽真空；内盛有固态碘，两端密封不漏气。
	72
	工业

	28
	方座支架
	套
	10
	1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成；
2． 方座支架的底座尺寸为≥210mm×135mm，立杆直径为Φ12mm，立杆长度600mm， 底座和立杆表面应作防锈处理；质量大于1．5kg；
3．大铁环内径Φ90mm，柄长≥125mm；小铁环内径Φ50mm，柄长≥105mm，环上开口中心与环柄成≥120°±5°夹角，开口宽≥20mm；烧瓶夹闭合间隙＜0.1mm，最大开口≥35mm，杆径Φ10mm；
4．放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度≥3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度≤4mm。
	500
	工业

	29
	万能夹
	个
	5
	1．产品由夹杆、夹头组成。夹头分三爪，铝合金压铸成夹叉形，每一夹叉上均粘接软木底垫；
2．夹杆直径为φ8 mm，长≥150 mm，表面镀铬；
3．夹持范围为φ5～70 mm；
4．夹持质量≥2 kg。
	90
	工业

	30
	三脚架
	个
	10
	1、由铁环和3只脚组成；
2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。
	60
	工业

	31
	泥三角
	个
	1
	1．产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成；
2．金属丝用Φ2mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于80mm，钢丝接头绞合，绞合长度≥20mm；
3．石棉筒内径为Φ4mm，外径为Φ12mm；
4．石棉筒应不裂、不缺、坚固、圆滑；
5．金属丝应作防锈处理；
6．整体应平整、美观。
	2
	工业

	32
	试管架
	个
	10
	1、试管架为组装式，由底板和盖板组成。
2、试管架用工程PP塑料制作，防腐性好。
3、底座正面应有≥10个的凹孔，背面有10根固定立杆两侧有支柱和挡板底座尺寸≥290×60×75mm，背面立杆尺寸≥直径8×60mm，两侧挡板尺寸≥60×55×12mm（含支柱）
4、盖板有不小于10个圆孔，外形尺寸≥290×60×70mm。
5、组装后的试管架应能放置10支试管和可晾干10支试管。

	70
	工业

	33
	漏斗架
	个
	1
	材料：全木制。
1、漏斗架由漏斗板、支杆及底座三部分组成；
2、漏斗板表面上有二个锥形孔。
3、支杆为Φ15×230mm。
4、底座为长方形：≥250mm×60mm×25mm，底座放置平稳；
5、立杆与底座组装后应垂直，漏斗板组装后与立杆垂直。
	22
	工业

	34
	滴定台
	个
	1
	1．矩形底座：尺寸≥300 mm×150 mm×18 mm，底面四角嵌装橡胶脚垫，放
置平稳；
2．立杆直径≥12mm，长度≥600 mm，表面镀铬；
3．立杆与底座垂直度误差≤3 mm。
	36
	工业

	35
	滴定夹
	个
	1
	1、滴定夹产品为组装式，由固定块、固定螺钉、可调滑块、活动夹、弹簧组成。
2、滴定夹用铝合金材料制作，表面作磨砂处理。
3、固定块外形尺寸≥90*30*38mm上面有直径≥13mm的凸出点，中间M6的螺纹孔，下面有V形固定凹槽。
4、固定螺钉采用不锈钢材质，规格直径≥6*35mm，顶端手拧部位采用ABS工程塑料制作，手持部位尺寸≥28*14*8mm，拧入固定块螺纹孔后，应结实坚固，无歪扭现象，上下拧动自如。
5、可调滑块采用铝合金材料制作，规格≥55*115*8mm，左右夹点高度≥15mm。
6、活动夹用铝合金制作，雌性和雄性各二个，雌性尺寸≥95*22*12mm，夹点高度≥15mm，雄性尺寸≥95*20*8mm，夹点高度≥15mm。
7、弹簧采用优质钢丝制作，规格≥直径14*6mm，钢丝直径≥1mm。

	36
	工业

	36
	多用滴管架
	个
	10
	塑料制品，分两排，每排10个孔，共有20个孔，孔径φ15 mm。
	60
	工业

	37
	学生电源
	台
	10
	1． 输出电压：1．5V～9V直流稳压输出，每1．5V一档共六档；额定电流：1．5A。 电压偏调：±（2％U标＋0．1V）；
2．直流输出端子采用Ф4mm铜芯插座或行程≥4mm的铜接线柱；
3．  有过载显示、过载保护和复位按钮： a． 直流稳压输出有过载保护。 b． 电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1．05～1．5倍时，电源应能过载保护。电源输出端应能直接点亮额定电流等于电源额定输出电流的白炽灯。 c. 各档输出电路短路时应能自动关断。
4． 连续工作时间≥8h。
	750
	工业

	38
	教学电源
	台
	1
	1.交流：2V～12V，5A，每2V一档；
2.直流：1．5V～12V，2A，分为1．5V、3V、4．5V、6V、9V、12V共6档。
	230
	工业

	39
	托盘天平
	个
	5
	1． 最大称量100 g，分度值0．1 g；
2． 称量允许误差为±0．5 d（分度值）；
3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大称量，所有砝码均有质量标记；
4． 冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼；
5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷；
6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷；
7． 游码尺刻线、指示盘刻线应清晰、均匀；
8． 游码尺不应有弯曲变形，指示值不应有翘曲及倾斜，指针不能有弯曲或断残；
9． 架盘天平的两个托盘应干净、完整；
10．架盘天平支架不应有弯曲变形，其它部分不能有影响功能外观缺陷；
11．游码沿游码尺身移动顺畅，不应有卡住或过于松动现象；
12．微调旋钮能顺畅进退，并能对天平左右两盘平衡起到调节作用；
13．架盘天平支架左右摆动灵活；
14．偏载准确度要求：示值误差应介于±d之间（d为最小分度值）。校验方法：调整架盘天平平衡后，在天平右盘中央放置一个100g标准砝码，在天平左盘放一个100g标准砝码于不同的四个偏心位置，若天平能重新平衡，观察游码的位置，游码所示量值偏载误差值；若游码处于零刻度线位置，天平仍不能重新平衡，观察指针偏移指示盘的位置，指针偏移所指示的量值为偏载误差值。
	275
	工业

	40
	托盘天平
	个
	1
	1． 最大称量500g，分度值0．5 g，标尺称量0～5g；
2． 称量允许误差为±0．5分度值；
3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大称量，所有砝码均有质量标记；
4． 冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼；
5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷；
6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷；
7． 游码尺刻线、指示盘刻线应清晰、均匀；
8． 游码尺不应有弯曲变形，指示值不应有翘曲及倾斜，指针不能有弯曲或断残；
9． 架盘天平的两个托盘应干净、完整；
10．架盘天平支架不应有弯曲变形，其它部分不能有影响功能外观缺陷；
11．游码沿游码尺身移动顺畅，不应有卡住或过于松动现象；
12．微调旋钮能顺畅进退，并能对天平左右两盘平衡起到调节作用；
13．架盘天平支架左右摆动灵活；
14．偏载准确度要求：示值误差应介于±d之间（d为最小分度值）。校验方法：调整架盘天平平衡后，在天平右盘中央放置一个100g标准砝码，在天平左盘放一个100g标准砝码于不同的四个偏心位置，若天平能重新平衡，观察游码的位置，游码所示量值偏载误差值；若游码处于零刻度线位置，天平仍不能重新平衡，观察指针偏移指示盘的位置，指针偏移所指示的量值为偏载误差值。
	85
	工业

	41
	电子天平
	台
	1
	1．量程100g，感量0．001g，数字显示6位；
2．以电子元件:称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成；
3．功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。
	460
	工业

	42
	电子天平
	台
	1
	1．量程400g，感量0．1g；
2．高亮度显示，读数清晰。具有计数，称重、去皮等多种功能模式。
	260
	工业

	43
	温度计
	支
	20
	1．感温液体的有机红液的棒式温度计供中教学实验用；
2．全长：300mm；外径：6±1mm；头：10mm；
3．测量范围：0～100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；
4．相邻两标度线的间距、有机液体温度计应不小于0．8mm；标度线的宽度应不超过相邻标度间距的1/5；
5．温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直；标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色应牢固；不应有脱色、污迹和其他影响读数的现象；
6．感温液柱不应中断，不应自流，上升时不应有明显的停滞或跳跃现象；下降时不应在管壁上留有液滴或挂色；
7．玻璃棒和玻璃套管应光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强度的缺陷；玻璃套管内应清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象；
8．感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合JJG130～2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求。
	80
	工业

	44
	温度计
	支
	1
	1．感温物质：水银；
2．测量范围：0～200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；
3．相邻两标度线的间距、有机液体温度计应不小于0．8mm；标度线的宽度应不超过相邻标度间距的1/5；
4．温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直；标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色应牢固；不应有脱色、污迹和其他影响读数的现象；
5．感温液柱不应中断，不应自流，上升时不应有明显的停滞或跳跃现象；下降时不应在管壁上留有液滴或挂色；
6．玻璃棒和玻璃套管应光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强度的缺陷；玻璃套管内应清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象；
7．感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合JJG130～2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求。
	6
	工业

	45
	数字测温计
	台
	1
	1．显示方法： 4位0．56″数码管；
2．测量方式：积分式；
3．测温范围：～30℃～+199．9℃；
4．测量精度：±0．8%（量程）±2个字（末位）；
5．分辨率： 0．1℃；
6．电源电压：220V(1±10%)AC；
7．可测量各种气体、液体等化学介质温度。可用于各类化学试验中的温度测量及其它学科中的温度测量。
	450
	工业

	46
	多用电表
	个
	1
	1．本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表；
2．准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2．5级，
交流电压测量档、直流电压0～2500V为5．0级；
3．电压灵敏度：直流为5kΩ/V，交流为2．5kΩ/V；
4．量程范围： 直流电流：0－50µA－1mA－10mA－100mA－500mA－5A； 
直流电压：0－1V－2．5V－10V－50V－250V－500V－2500V； 
交流电流：0－1mA－10mA－100mA－500mA－5A； 
交流电压：0－1V－2．5V－10V－50V－250V－500V－2500V； 
电阻：R×1．R×10．R×100、R×1K、R×10K；
5．阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ；
6．电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动；
7．产品所附测量表笔及电池应完好有效；
	80
	工业

	47
	密度计
	支
	1
	1． 标准温度20℃，温度范围0～70℃；
2． 密度范围：1．000～2．000g/cm3；
3． 在液体中倾斜度不大于0．2分度值。
	5
	工业

	48
	密度计
	支
	1
	1． 标准温度20℃，温度范围10～70℃；
2． 密度范围：0．700～1．000g/cm3；
3． 在液体中倾斜度不大于0．2分度值。
	5
	工业

	49
	酸度计（pH计）
	台
	1
	1．笔式，测量范围：0．0～14．0pH；
2．分辨率：0．1pH；
3．精度：±0．1pH（20℃）；
4．工作环境：0～50℃RH〈95%；
5．校正：一点校正。
	80
	工业

	50
	水电解演示器
	台
	1
	1．30mL，铂电极；
2．电解管由透明玻璃制成，刻度线清晰，造型规范，两管平行，粗细均匀，无结瘤、裂痕等缺陷；
3．使用电源：直流6～12V；
4．电解过程中，氢气与氧气的体积（刻度）比为2:1，无明显差异；
5．支架和底座稳定牢固。
	550
	工业

	51
	水电解实验器
	
	10
	电解液为10％NaOH或者5％H2SO4溶液。实验时间：制取20mL氢气，使用电压12V，时间约1min；采用相同条件电解Na2SO4溶液，时间不超过5min。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％；仪器无明显外观缺陷，便于操作、坚固耐用；刻度清晰耐磨，示数易于读取，电极不易损坏
	300
	工业

	52
	原电池实验器
	个
	10
	1、产品为组合式，主要由塑料容器1个、电极板3块、容器盖1个、接线柱2个组成。
2、塑料容器为透明材料制作，规格尺寸Ф74*75±2mm，表面清洁、光亮、透明，无杂质。
3、电极板有效尺寸≥60*25*1mm、材质分别为铜、锌、铁。
4、容器盖为塑料制作，外径为80±1mm，内径与容器配合无脱落现象。顶面有三角形3个小孔。
5、接线柱安装在容器盖顶面小孔里，上面正负极用红、黑螺母表示,红色为正，黑色为负。下面用调节螺钉，可对电极棒大小的固定。
	160
	工业

	53
	贮气装置
	台
	2
	1．利用排水集气和液体压力排气的原理可收集、贮存、排放氧气、氢气、一氧化碳、甲烷、乙烯、乙炔、二氧化碳、氯气等气体；
2．制作材料应不与贮存气体发生任何反应；
3．应用透明材料制作；
4．进气及出气装置操作方便，整个系统密封良好，不漏气；
5．规格外径≥165mm，高度≥200mm，贮气容积≥3000mL。
	110
	工业

	54
	初中微型化学实验箱
	个
	10
	1．产品由微型化学实验器材定位装箱，主要器材有：30mL试液瓶、毛玻璃块、药匙、玻璃管、玻璃棒、Φ14mm×100mm试管、60mL酒精灯、25mL烧杯、60mL集气瓶、蒸发皿、漏斗，镊子、橡皮塞、乳胶管、试管夹、注射器和多种pH试纸等19种品种组成，各种产品质量都应符合JY0001标准要求；
2．主要功能是：粗盐的提纯；氧气的制取和性质；氢气的制取和性质；二氧化碳的制取和性质；百分比浓度溶液的配制；酸的性质；碱和盐的性质；测定硫酸铜晶体中结晶水的含量；土壤、水质、饮料等酸碱性的测定；物质的鉴别。
	1600
	工业

	55
	分子间隔实验器
	件
	10
	1．玻璃盛液显示柱一套；油酸20ml，5ml注射器一支，底座一套，皮塑盒一只
2．仪器表面光滑无瑕疵，透明度强，仪器外表标有明显刻度。
	150
	工业

	56
	溶液导电演示器
	台
	1
	1、溶液导电演示器主要由以下配件组成：
   1.2示教板  1套
   1.3支撑脚  2个
   1.4溶液槽  5个
2、演示器为电表式，工作电压DC6V。
3、示教板采用优质工程塑料ABS制作，规格尺寸≥295X255X25mm。
   3.1示教左上方应安装调校开关，中间安装电表显示屏，右上方安装档位开关。
   3.3.2调校开关应有高、低标注；电表应有电压和电流显示；档位开关应有1~7档标注。
   3.3.3示教板中间装有5组插线装置和5组LED指示灯，右中间安装电流插孔，插线装置应1~5标注，电流插孔应有正、负极标注。
   3.3.4示教板两侧开有飞机孔、便于支撑脚安装。
4、支撑脚采用ABS工程塑料制作，有效尺寸≥115X13X120mm。
   4.1抱住示教板往上推到位后，应摆放平稳，无摇摆现象。
5、溶液槽采用透明塑料制作，规格≥57X36X61mm，容量≥60ml。采用石墨电极通电，通电线应有鱼叉接口，通电线长度≥250mm。
6、电源连接线一端配有鱼叉，一端配有香蕉插，长度≥400mm。
7、组装后的溶液导电演示器应摆放平稳，通电后按教学要求演示，性能稳定、效果好、正确。

	130
	工业

	57
	溶液导电实验器
	套
	10
	1．由线路板盒体，电池盒，电解槽组成；
2．线路板盒体板面上部有六个发光二级管作为指示灯，下部有开关按钮；
3．盒体规格：≥125 mm×60 mm×35 mm；电解槽由透明圆柱形塑料制成，规格：Φ65mm×75 mm；电极用碳棒制成，槽盖能紧密合在电解槽上。
	150
	工业

	58
	化学实验装置磁性教具
	套
	1
	1．该套教具由磁性塑料板组成，个数≥38块，每块磁性塑料板的厚度≥6mm。每块磁性塑料板上印有不同图案的化学实验装置平面意图。
	99
	工业

	59
	化学实验废水处理装置
	套
	1
	1．本装置有多种实验功能：酸碱废液中和、pH值测试、重金属达标处理、天然水的净化、处理前后水质检测，模拟酸雨危害、模拟酸碱性水环境、对植物生存的影响、对动物生存的影响等；
2．包括试剂瓶、反应槽、搅拌机、水阀、过滤槽、活性炭槽处理量，每次12L，普通水要半小时，重金属水稍长时间；
3．仪器尺寸：≥375×375×560mm。
	980
	工业

	60
	量筒
	个
	20
	1．标称容量：10mL，量入式允差±0．1mL，量出式允差±0．1mL；
2．最小分度：0．2mL；
3．最高标线到内底最小距离：≥70mm；
4．最高标线到筒顶最小距离：≥25mm；
5．全高：135mm±10mm；
6．壁厚：≥1mm；
7．透明钠钙玻璃材质；
8．底座和口部边缘应作熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒；
10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六
角形也可以是其他形状；
11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
12．所有分度线应位于与量筒轴线相垂直的平面内；量筒的最低分度线应从标称容量的10%
起向上分度；分度线短线的长度应为量筒身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度
的1．5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地
超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表
的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者
时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久；
13．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在；可
有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在。
14．量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。
	120
	工业

	61
	量筒
	个
	20
	1．标称容量：50mL，量入式允差±0．25mL，量出式允差±0．25mL；
2．最小分度：1．0mL；
3．最高标线到内底最小距离：110mm；
4．最高标线到筒顶最小距离：30mm；
5．全高：195mm±10mm；
6．壁厚：≥1mm；
7．透明钠钙玻璃材质；
8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒；
10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六
角形也可以是其他形状；
11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
12．所有分度线应位于与量筒轴线相垂直的平面内；量筒的最低分度线应从标称容量的10%
起向上分度；分度线短线的长度应为量筒身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1．5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地
超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表
的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久；
13．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在；可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在。
14．量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。
	160
	工业

	62
	量筒
	个
	2
	1．标称容量：100mL，量入式允差±0．5mL，量出式允差±0．5mL；
2．最小分度：1．0mL；
3．最高标线到内底最小距离：150mm；
4．最高标线到筒顶最小距离：30mm；
5．全高：250mm±10mm；
6．壁厚：≥1mm；
7．透明钠钙玻璃材质；
8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒；
10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六
角形也可以是其他形状；
11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
12．所有分度线应位于与量筒轴线相垂直的平面内；量筒的最低分度线应从标称容量的10%
起向上分度；分度线短线的长度应为量筒身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度
的1．5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地
超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表
的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者
时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久；
13．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可
有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在；
14．量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。
	16
	工业

	63
	量筒
	个
	2
	1．标称容量：500 mL，量入式允差±2．5 mL，量出式允差±5．0 mL；
2．最小分度：5 mL；
3．最高标线到内底最小距离：220 mm；
4．最高标线到筒顶最小距离：50 mm；
5．全高：350 mm±15 mm；
6．壁厚：≥1．2 mm；
7．透明钠钙玻璃材质；
8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒；
10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六角形也可以是其他形状；
11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
12．所有分度线应位于与量筒轴线相垂直的平面内；量筒的最低分度线应从标称容量的10%起向上分度；分度线短线的长度应为量筒身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1．5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久；
13．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在；
14．量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。
	50
	工业

	64
	量杯
	个
	1
	1．标称容量：250mL；
2．最小分度：25mL；
3．最高标线到内底最小距离：110mm；
4．量入式允差±3．0mL，量出式允差±3．0mL；
5．全高：200mm±10mm；
6．壁厚：≥1．2mm；
7．透明钠钙玻璃材质；
8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量杯的轴线垂直；
9．量杯放在平台上，不应摇晃，空量杯放在15°的斜面上不应跌倒；
10．底座可以采用玻璃制作；
11．当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
12．所有分度线应位于与盘杯轴线相垂直的平面内；量杯的最低分度线应从标称容量的10%起向上分度；分度线的短线的长度应为量杯身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1．5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表的一侧；分度线在量杯上应形成一竖直的分度表，在具嘴量杯上，当分度表面向观察者时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久；
13．外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在；
14．应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。
	28
	工业

	65
	容量瓶
	个
	1
	1．高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；
2．规格：250 mL。尺寸：全高220 mm，瓶颈内径15．5±1．5 mm，瓶身外径80 mm，瓶底
外径55 mm，壁厚＞0．8 mm，应力消除：在偏光仪下呈紫色；
3．刻度线清晰耐久，粗细均匀，宽度＜0．4 mm，平行于瓶底平面；
4．瓶口与瓶塞密合性好。
	22
	工业

	66
	容量瓶
	个
	1
	1．高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；
2．规格：500 mL。尺寸：全高260 mm，瓶颈内径19±2 mm，瓶身外径100 mm，瓶底外径70
mm，壁厚＞0．8 mm，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；
3．刻度线清晰耐久，粗细均匀，宽度＜0．4 mm，平行于瓶底平面；
4．瓶口与瓶塞密合性好。
	30
	工业

	67
	滴定管
	支
	1
	1．高硼硅玻璃材质；
2．酸式，25 mL，最小分度值0．1 mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 壁厚1．3±0．3mm；
3．刻度标示清晰、均匀；
4．管与活塞密合性好。
	31
	工业

	68
	滴定管
	支
	1
	1．高硼硅玻璃材质；
2．碱式，25 mL，最小分度值0．1 mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色； 壁厚1．3±0．3mm；
3．刻度标示清晰、均匀。
	18
	工业

	69
	试管
	支
	100
	1．高硼硅玻璃材质。厚薄均匀，不得有刺手现象；
2．规格：试管外径Φ12 mm，试管高70 mm，壁厚0．8 mm，急冷温差＞200 ℃；
3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm；
4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；
5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；
6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。
	200
	工业

	70
	试管
	支
	100
	1．高硼硅玻璃材质。厚薄均匀，不得有刺手现象；
2．规格：试管外径Φ15 mm，试管高150 mm，壁厚1 mm，急冷温差＞200 ℃；
3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm；
4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；
5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；
6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。
	300
	工业

	71
	试管
	支
	100
	1．高硼硅玻璃材质。厚薄均匀，不得有刺手现象；
2．规格：试管外径Φ18 mm，试管高180 mm，壁厚1．2 mm，急冷温差＞200 ℃；
3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm；
4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；
5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；
6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。
	400
	工业

	72
	试管
	支
	10
	1．高硼硅玻璃材质。厚薄均匀，不得有刺手现象；
2．规格：试管外径Φ32 mm，试管高200 mm，壁厚1．5 mm，急冷温差＞200 ℃；
3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm；
4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；
5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；
6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。
	50
	工业

	73
	试管
	支
	10
	1．高硼硅玻璃材质，硬质。厚薄均匀，不得有刺手现象；
2．规格：试管外径Φ32mm；试管高200 mm；壁厚1．2 mm，急冷温差＞200 ℃；
3．内应力双折射的光程差≤180 nm/cm；
4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；
5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；
6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。
	60
	工业

	74
	具支试管
	支
	10
	1．高硼硅玻璃材质。管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象；
2．规格：试管外径Φ20 mm，试管高200 mm，壁厚1．2 mm，支管距口高30 mm，支管长35
mm，支管外径7 mm，急冷温差＞200 ℃；
3．支管与试管连接处牢固、平滑；
4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	60
	工业

	75
	硬质玻璃管
	支
	10
	1．高硼硅玻璃材质，硬质；
2．规格：外径Φ15 mm，长150 mm；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	50
	工业

	76
	硬质玻璃管
	支
	10
	1．高硼硅玻璃材质，硬质；
2．规格：外径Φ20 mm，长250 mm；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	60
	工业

	77
	烧杯
	个
	100
	1．高硼硅玻璃材质；
2．规格：25 mL。尺寸：外径34．0±0．5 mm，全高50．0±1．0 mm，壁厚≥0．7 mm，急冷温差≥200 ℃；
3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm；
4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔作标记的记号面积；
5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
6．应力消除：在偏光仪下呈紫色；
7．放在平台上不应旋转或摇晃；
8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	500
	工业

	78
	烧杯
	个
	100
	1．高硼硅玻璃材质；
2．规格：50 mL。尺寸：外径42．0±1．0 mm，全高60．0±2．0 mm，壁厚≥0．8 mm，急冷温差≥200 ℃；
3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm；
4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔做标记的记号面积；
5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
6．应力消除：在偏光仪下呈紫色；
7．放在平台上不应旋转或摇晃；
8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	600
	工业

	79
	烧杯
	个
	100
	1．高硼硅玻璃材质；
2．规格：100 mL。尺寸：外径50．0±1．0 mm，全高70．0±2．0 mm，壁厚≥0．9 mm，急冷温差≥200 ℃；
3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm；
4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔做标记的记号面积；
5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
6．应力消除：在偏光仪下呈紫色；
7． 放在平台上不应旋转或摇晃；
8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	600
	工业

	80
	烧杯
	个
	50
	1．高硼硅玻璃材质；
2．规格：250 mL。尺寸：外径70．0±2．0 mm，全高95．0±2．0 mm，壁厚≥1．1 mm，急冷温差≥200 ℃；
3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm；
4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔做标记的记号面积；
5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
6．应力消除：在偏光仪下呈紫色；
7．放在平台上不应旋转或摇晃；
8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	400
	工业

	81
	烧杯
	个
	3
	1．高硼硅玻璃材质；
2．规格：500 mL。尺寸：外径85．0±2．0 mm，全高120．0±3．0 mm，壁厚≥1．2 mm，急冷温差≥200 ℃；
3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm；
4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔做标记的记号面积；
5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
6．应力消除：在偏光仪下呈紫色；
7．放在平台上不应旋转或摇晃；
8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	36
	工业

	82
	烧杯
	个
	3
	1．高硼硅玻璃材质；
2．规格：1000 mL。尺寸：外径105．0±2．0 mm，全高145．0±3．0 mm，壁厚≥1．3mm，急冷温差≥于200 ℃；
3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10 mm；
4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔做标记的记号面积；
5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
6．应力消除：在偏光仪下呈紫色；
7．放在平台上不应旋转或摇晃；
8．当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	60
	工业

	83
	烧瓶
	个
	10
	1．高硼硅玻璃材质；
2．规格：圆底，250 mL。 尺寸：瓶身外径：88±2 mm；瓶颈外径：25±1 mm；瓶颈长88±3 mm；瓶身厚：≥1．2 mm；全高1454±3 mm；
3．底部小于0．5 mm能目测的节瘤，在10 mm×10 mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10 mm×10 mm内不得有多于1个≤0．3 mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0．5 mm能目测的气泡在10 mm×10 mm面积内不多于3个；
4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色；
5．内应力双折射的光程差数值不应超过180 nm/cm；
6．烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，颈与壁部过渡半径约等于颈的半径，瓶口
可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高≤1．5 mm；
7．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。
	100
	工业

	84
	烧瓶
	个
	3
	1．高硼硅玻璃材质；
2．规格：平底，250 mL；尺寸：瓶身直径：88±2 mm；瓶底直径：44±1 mm；瓶颈外径：25±1 mm；瓶颈长88±3 mm；瓶身厚：≥1．2 mm；细口球形平底烧瓶底的外径是壁部最大外径的50%；细口球形平底烧瓶颈与壁部的过渡半径等于颈外径的5%；
3．底部小于0．5 mm能目测的节瘤，在10 mm×10 mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10 mm×10 mm内不得有多于1个小于等于0．3 mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0．5 mm能目测的气泡在10 mm×10 mm面积内不多于3个；
4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色；
5．内应力双折射的光程差数值不应超过180 nm/cm；
6．细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；
7．烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，颈与壁部过渡半径约等于颈的半径，瓶口
可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高≤1．5 mm；
8．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。
	30
	工业

	85
	锥形瓶
	个
	10
	1．高硼硅玻璃材质；
2．规格：锥形，100 mL。尺寸：瓶底直径：60±1 mm；瓶全高：103±3 mm；瓶身高79±2mm；小底径：42±1 mm；瓶颈内径：22±1 mm；颈高：24±2 mm；壁厚：≥1 mm；
3．底部不允许有结石、节瘤存在；
4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	80
	工业

	86
	锥形瓶
	个
	10
	1．高硼硅玻璃材质；
2．规格：锥形，250mL。尺寸：瓶底直径：82±1 mm；瓶全高：144±3 mm；瓶身高110±2mm；小底径：57±1 mm；瓶颈内径：30±2 mm；颈高：34±2 mm；壁厚：≥1．2 mm；
3．底部不允许有结石、节瘤存在；
4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	100
	工业

	87
	蒸馏烧瓶
	个
	2
	1．高硼硅玻璃材质；
2．是一个具支管的圆底球体形烧瓶，支管与瓶颈的角度为75°，便于与冷凝管和牛角管等组成蒸馏装置；
3．规格：250 mL。尺寸：全高：165 mm，瓶体外径：85mm±2 mm，瓶颈外径：33mm±1mm，支管外径：8 mm；壁厚：≥0．9 mm；
4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	22
	工业

	88
	酒精灯
	个
	10
	1． 透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；2． 规格：150 mL；尺寸：灯身高80 mm±10 mm；盖高：60 mm±3 mm；直径：灯肩82mm±2 mm；灯底50 mm±5 mm；灯盖22 mm±2 mm；厚度：约1.5 mm；3．玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；4．玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；5．应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色；6． 厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；7． 酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。
	45
	工业

	89
	抽滤瓶
	个
	1
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：500 mL；
3．底部不允许有结石、节瘤存在；
4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	28
	工业

	90
	抽气管
	个
	1
	1．高硼硅玻璃材质；
2．灯工焊接牢固，喷水管应在球内中心位置，喷口对正下管孔，两孔间距不大于2．5
mm；
3．喷口切割磨平，不得有歪斜及小缺点；
4．磨砂浮子必须活动自如，不得阻塞不动；
5．当水压在1 kg/cm2的条件下，在5分钟内，要求水银柱抽至600 mm；
6．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	25
	工业

	91
	干燥器
	个
	2
	1．透明钠钙玻璃制；
2．规格：160 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	136
	工业

	92
	气体发生器
	个
	2
	1．透明钠钙玻璃制；
2．规格：250 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	440
	工业

	93
	冷凝器
	支
	2
	1．高硼硅玻璃材质；
2．规格：直径，300 mm；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	60
	工业

	94
	牛角管
	支
	2
	1．高硼硅玻璃材质；
2．规格：Φ18 mm×150 mm；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	8
	工业

	95
	漏斗
	个
	3
	1．高硼硅玻璃材质；

2．规格：60 mm。

3．口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，

斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；

4．壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3～5 mm；

5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	21
	工业

	96
	漏斗
	个
	3
	1．高硼硅玻璃材质；
2．规格：90 mm。尺寸：漏斗口径：90 mm±2 mm；厚度：约2 mm。 漏斗：72 mm±1 mm；
斗柄外径：Φ10 mm～11 mm；斗柄长90 mm±5 mm；漏斗角度：60º；
3．口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及部规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；
4．壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3～5 mm；
5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	39
	工业

	97
	安全漏斗
	个
	2
	1．高硼硅玻璃材质；
2．规格：直形。漏斗口径：40 mm±2 mm；
3．口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象；
4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	20
	工业

	98
	安全漏斗
	个
	2
	1．高硼硅玻璃材质；
2．规格：双球，漏斗口径：40 mm±2 mm；
3．口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象；
4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	24
	工业

	99
	分液漏斗
	个
	2
	1．高硼硅玻璃材质 ；
2．规格：锥形，100 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	72
	工业

	100
	分液漏斗
	个
	2
	1．高硼硅玻璃材质 ；
2．规格：球形，50 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	56
	工业

	101
	布氏漏斗
	个
	1
	1．瓷，80 mm；
2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	22
	工业

	102
	T形管
	个
	2
	1．高硼硅玻璃材质；2．规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm；
3．灯工焊接牢固，口部平整熔光处理；
4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	6
	工业

	103
	Y形管
	个
	2
	1．实验用玻璃仪器；由灯工玻璃制造；弯管长：50±5mm；支管长：50±5mm；管厚：7～8mm；全高：100±5mm；弯管角度：60°±3°；
2．理化性能：耐水等级：1级；耐酸等级：1级；耐热等级：2级；
3．色泽：无色透明略带微黄色；
4．应力：呈紫红色或部分扩散状兰色；产品厚薄均匀，管口截位齐整，烘烧光平，焊接牢固，两边支管对称。
	6
	工业

	104
	滴管
	支
	100
	1．由玻璃滴管和胶头组成；
2．规格：150 mm；管身Φ7 mm～8 mm；管全长：150 mm±10 mm；喇叭口Φ10 mm±1 mm；
3．球距上管口长：50 mm±5 mm；
4．滴管喇叭口圆正、其圆度误差应≤3％，滴管球应厚薄均匀；
5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	700
	工业

	105
	离心管
	支
	10
	1、材质：高硼硅玻璃材质；

2、规格：10mL；
3、内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。
	40
	工业

	106
	干燥管
	支
	4
	1．高硼硅玻璃材质；
2．规格：单球，150 mm；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》；
4．符合JY0001～2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。
	24
	工业

	107
	干燥管
	支
	2
	1．高硼硅玻璃材质；
2．规格：U形，Φ15 mm×150 mm；
3．U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管成水平，其高低差≤5mm；
4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	10
	工业

	108
	活塞
	支
	2
	1．高硼硅玻璃材质；
2．规格：直形。尺寸：活塞芯孔径2 mm，活塞芯中心径12 mm，活塞壳长30 mm，活塞接管长120 mm，活塞接管外径Φ7～8 mm，活塞接管厚1．2 mm；
3．灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以不少于芯孔直径；
4．管口烘光不得有缺损块口；
5．活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准；
6．活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口；
7．活塞芯与活塞壳磨合后，芯、肩应与壳肩齐平，其伸出或缩入最大偏差不得超过1mm为准；
8．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	50
	工业

	109
	圆水槽
	个
	3
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：Φ200 mm×100 mm；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	150
	工业

	110
	圆水槽
	个
	2
	1．透明钠钙玻璃制，圆形， Φ270 mm×140 mm；
2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	156
	工业

	111
	玻璃钟罩
	个
	2
	1．透明钠钙玻璃制，Φ150 mm×280 mm，具上口；
2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	160
	工业

	112
	集气瓶
	个
	20
	1．透明钠钙玻璃材质，由磨口瓶和玻片组成；
2．规格：125 mL；
3．磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉；
4．瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口；
5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	80
	工业

	113
	集气瓶
	个
	20
	1．透明钠钙玻璃材质，由磨口瓶和玻片组成；
2．规格：250mL；
3．磨砂密合性：盖板与瓶口充分湿润密合后，倒提瓶体，盖板附瓶口上应保持30秒不掉；
4．瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口；
5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	100
	工业

	114
	液封除毒气集气瓶
	个
	5
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：250 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	350
	工业

	115
	广口瓶
	个
	10
	1．透明钠钙玻璃材质 ；
2．规格：60 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	50
	工业

	116
	广口瓶
	个
	10
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：125 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	55
	工业

	117
	广口瓶
	个
	10
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：250 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	90
	工业

	118
	广口瓶
	个
	10
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：500 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	120
	工业

	119
	广口瓶
	个
	10
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：茶色，60 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	80
	工业

	120
	广口瓶
	个
	10
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：茶色，125 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	90
	工业

	121
	广口瓶
	个
	10
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：茶色，250 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	120
	工业

	122
	细口瓶
	个
	50
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：60 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	250
	工业

	123
	细口瓶
	个
	50
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：125 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	250
	工业

	124
	细口瓶
	个
	10
	1．透明钠钙玻璃材质 ；
2．规格：250 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	70
	工业

	125
	细口瓶
	个
	10
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：规格：500 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	90
	工业

	126
	细口瓶
	个
	10
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：1000 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	140
	工业

	127
	细口瓶
	个
	5
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：3000 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	250
	工业

	128
	细口瓶
	个
	10
	1．透明钠钙玻璃材质 ；
2．规格：茶色，60 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	70
	工业

	129
	细口瓶
	个
	24
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：茶色，125 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	192
	工业

	130
	细口瓶
	个
	10
	1．透明钠钙玻璃材质 ；
2．规格：茶色，250 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	110
	工业

	131
	细口瓶
	个
	10
	1．透明钠钙玻璃材质 ；
2．规格：茶色，500 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	110
	工业

	132
	细口瓶
	个
	10
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：茶色，1000 mL；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	170
	工业

	133
	滴瓶
	个
	20
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：30 mL。滴瓶全高：66±5 mm，滴瓶身高：51±5 mm，滴瓶外径：35±1．5 mm，
滴瓶瓶口高：12±2 mm，滴瓶瓶口径：17±2 mm，滴瓶身厚：1．5 mm，滴管全长：80±5
mm，滴管上部高：10±2 mm，滴管外径：3．5±0．5 mm，滴管厚：1 mm，滴管翻口外径：
8 mm，滴管距底距离：2～5 mm；
3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直；
4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	100
	工业

	134
	滴瓶
	个
	100
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：规格：60 mL。尺寸：滴瓶全高：80±5 mm；滴瓶身高：63±5 mm；滴瓶外径：
42±1．5 mm；滴瓶瓶口高：15±2 mm；滴瓶瓶口径：18±2 mm；滴瓶身厚：2 mm；滴管全
长：91±5 mm，滴管上部高：12±2 mm，滴管外径：3．5±0．5 mm，滴管厚：1 mm，滴管
翻口外径：8 mm，滴管距底距离：2～5 mm；
3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直；
4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	500
	工业

	135
	滴瓶
	个
	50
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：茶色，30 mL。尺寸：滴瓶全高：66±5 mm，滴瓶身高：51±5 mm，滴瓶外径：
35±1．5 mm，滴瓶瓶口高：12±2 mm，滴瓶瓶口径：17±2 mm，滴瓶身厚：1．5 mm；滴
管全长：80±5 mm，滴管上部高：10±2 mm，滴管外径：3．5±0．5 mm，滴管厚：1 mm，
滴管翻口外径：8 mm，滴管距底距离：2～5 mm；
3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直；
4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	250
	工业

	136
	滴瓶
	个
	24
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：茶色，60 mL。尺寸：滴瓶全高：80±5 mm，滴瓶身高：63±5 mm，滴瓶外径：
42±1．5 mm，滴瓶瓶口高：15±2 mm，滴瓶瓶口径：18±2 mm，滴瓶身厚：2 mm；滴管全
长：91±5 mm，滴管上部高：12±2 mm，滴管外径：3．5±0．5 mm，滴管厚：1 mm，滴管
翻口外径：8 mm，滴管距底距离：2～5 mm；
3．瓶塞上口应配合橡皮头下管正直；
4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	120
	工业

	137
	坩埚
	个
	3
	瓷，30 mL。
	15
	工业

	138
	坩埚钳
	个
	30
	1．产品用不锈钢制造。总长度为200mm；
2．钳子制作应光滑、平整、无缺陷；
3．钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。
	300
	工业

	139
	烧杯夹
	个
	4
	1．产品用厚度为2 mm的不锈钢板制造，总长度为300 mm，宽度为20 mm；
2．产品制作应光滑、平整、无缺陷；
3．产品的夹持端为菱形，吻合应一致。
	40
	工业

	140
	镊子
	个
	30
	不锈钢，圆嘴，全长160±2mm，厚1．5mm；
	210
	工业

	141
	试管夹
	个
	30
	1．产品为木制件；
2．所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；
3．长度≥200 mm，宽度≥20 mm，厚度≥20 mm；
4．试管夹闭口缝≥1 mm，开口距≥25 mm。闭口时两块夹片相合无明显不齐；
5．试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；
6．试管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。
	60
	工业

	142
	止水皮管夹
	个
	30
	1．产品用直径Φ3mm的钢丝制成。应作防锈处理；
2．产品制作应光滑、平整、无缺陷；
3．产品的夹持角度≥60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。
	90
	工业

	143
	螺旋皮管夹
	个
	30
	1．产品用钢材制成，应作防锈处理；
2．产品制作应光滑、平整、无缺陷；
3．产品的夹持范围最大应≥于20 mm，夹子的夹持应可靠，吻合好；
4．螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。
	120
	工业

	144
	石棉网
	个
	30
	1．产品由金属网和附在网上的石棉组成；
2．金属网由Φ0．1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距≤2 mm，金属网为边长≥125 mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝；
3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径≥Φ100 mm，厚度为3 mm左右，要求不散、不裂、不脱落；
4．整体应平整、美观，不翘角。
	90
	工业

	145
	燃烧匙
	个
	30
	1．产品由半圆面和金属丝结合制成；
2．半圆面为铜材制造，直径Φ为25 mm左右。要求光滑无毛剌、圆润；
3．金属丝用Φ3 mm的钢丝制造，长度为260 mm左右；
4．半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。
	150
	工业

	146
	药匙
	个
	30
	1．产品为塑料制成。两端分别为大小匙勺，全长≥150mm。具有一定的韧性，不易折断；
2．产品制作应光滑、平整、无毛刺、无缺陷。
	60
	工业

	147
	玻璃管
	千克
	4
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．外径：Φ5 mm～Φ6 mm；玻管壁厚>0．8 mm；
3．理化性能：
耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；
4．应力：紫红色或扩散状淡蓝；
5．色泽：无色透明，允许微带黄绿色；
6．玻管厚薄均匀，不能出现大小头。
	88
	工业

	148
	玻璃管
	千克
	3
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．外径：Φ7 mm～Φ8 mm；玻管壁厚>0．8 mm；
3．理化性能：
耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；
4．应力：紫红色或扩散状淡蓝色；
5．色泽：无色透明，允许微带黄绿色；
6．玻管厚薄均匀，不能出现大小头。
	66
	工业

	149
	玻璃棒
	千克
	2
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：Φ3 mm～Φ4 mm；
3．玻璃棒长：300 mm±30 mm；玻璃棒外径：3 mm～4 mm±0．5 mm。
4．理化性能：
耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；
5．应力：在偏光仪中呈蓝色；
6．色泽：无色透明，允许微带黄绿色；
7．玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。
	44
	工业

	150
	玻璃棒
	千克
	2
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：Φ5 mm～Φ6 mm。尺寸：玻璃棒长：300 mm±30 mm；玻璃棒外径：5 mm～6mm±0．5 mm；
3．理化性能：
耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；
4．应力：在偏光仪中呈蓝色；
5．色泽：无色透明，允许微带黄绿色；
6．玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。
	44
	工业

	151
	软胶塞
	千克
	5
	1．产品用天然橡胶制造，白色；
2．每包软胶塞由0～10号的胶塞组成，要求搭配合理；
3．产品每包重量应≥1㎏。
	200
	工业

	152
	橡胶管
	千克
	3
	1．产品用优质天然橡胶制造；
2．产品内径为7～8 mm，壁厚1  mm；
3．产品每整根之重量应≥1 ㎏；
4．产品应符合国标GB1189～81《胶管外观质量》的规定。
	120
	工业

	153
	乳胶管
	米
	60
	1．产品用优质乳胶制造；
2．产品内径为5～6 mm，壁厚1 mm；
3．产品每根之长度应≥10米；
4．产品应符合国标GB1189～81《胶管外观质量》的规定。
	420
	工业

	154
	试管刷
	个
	24
	1．产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，大、中、小各一个；
2．金属丝用Φ 3mm左右的镀锌铁丝2根绞合，总长度分别为18cm，22cm，26cm；
3．制成的试管刷要求不散、不脱毛；
4．整体应平整、美观，猪鬃毛长度均匀。
	192
	工业

	155
	烧瓶刷
	个
	30
	1．供教学实验用；2．本品由铁丝及猪鬃两部分组成；3．猪鬃均匀夹在铁丝上，要求牢固、整齐；4．总长约27cm；
	210
	工业

	156
	结晶皿
	个
	2
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：80 mm；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	18
	工业

	157
	表面皿
	个
	24
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：60 mm；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	72
	工业

	158
	表面皿
	个
	2
	1．透明钠钙玻璃材质；
2．规格：100 mm；
3．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	10
	工业

	159
	研钵
	个
	30
	1．瓷，60 mm；
2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	210
	工业

	160
	研钵
	个
	1
	1．瓷，90 mm；
2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	9
	工业

	161
	蒸发皿
	个
	30
	1．实验用加热仪器外径 61mm，陶瓷制造； 蒸发皿高：27mm；壁厚：2～2．5mm； 蒸发皿
容积35mL；蒸发皿尺寸的偏差为：基本尺寸≤15mm时，极限偏差为±L；基本尺寸大于15mm且小于100mm时，极限偏差按基本尺寸的±3．5%计算；基本尺寸大干或等于100mm时，极限偏差按基本尺寸的±3%计算；
2．口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；
3．蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；
4．吸水率：≤0．3 %；
5．釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量≥0．01mg/cm2；
6．釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；
7．热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；
8．按使用温度可分为：带釉蒸发吡和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度＜1000℃，无釉蒸发皿使用温度＜1250℃ 。
	120
	工业

	162
	蒸发皿
	个
	3
	1．实验用加热仪器外径 100mm，陶瓷制造，附中铁圈； 蒸发皿高：35mm；蒸发皿容积
100mL；蒸发皿尺寸的偏差为：基本尺寸≤15mm时，极限偏差为±L；基本尺寸＞15mm且＜100mm时，极限偏差按基本尺寸的±3．5%计算；基本尺寸≥100mm时，极限偏差按基本尺寸的±3%计算；
2．口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；
3．蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；
4．吸水率：＜0．3 %；
5．釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量＜0．01mg/cm2；
6．釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；
7．热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；
8．按使用温度可分为：带釉蒸发吡和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度＜1000℃，无釉蒸发皿使用温度＜1250℃ 。
	18
	工业

	163
	反应板
	个
	24
	1．规格：6穴；
2．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。
	168
	工业

	164
	井穴板
	个
	24
	9孔，0．7 mL×9，井穴的孔穴容积为0．7mL，采用能耐酸、碱、盐的塑料制成。
	96
	工业

	165
	井穴板
	个
	24
	9孔，0．7 mL×9，
井穴的孔穴容积为0.7mL，采用能耐酸、碱、盐的塑料制成。
	96
	工业

	166
	塑料多用滴管
	支
	200
	1.容量 ：4 mL。
2.材质：PE聚丙烯材质，透明材质
	400
	工业

	167
	初中化学实验材料
	项
	1
	包含黄铜片、锌片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、鳄鱼夹、木板、电池、电珠、砂纸、接线夹等
	360
	工业

	168
	一字螺丝刀
	个
	1
	1．规格≥260mm，工作长度≥150mm；
2．旋杆采用45#钢，工作部硬度≥HRC48。手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
3．旋杆应经镀铬防锈处理；
4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。
	3
	工业

	169
	十字螺丝刀
	个
	1
	1．规格≥260mm，工作长度≥150mm；
2．旋杆采用45#钢，工作部硬度≥HRC48。手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
3．旋杆应经镀铬防锈处理；
4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。
	3
	工业

	170
	钢丝钳
	个
	1
	1．规格：8寸，200 mm；
2．采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新料环保手柄；
	11
	工业

	171
	手锤
	个
	1
	1．供学生敲击物体的手动工具；
2．规格：锤整体长度≥32cm，
3．材质：45～55优质碳素结构钢；
4．木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纹、霉变、虫蛀，表面涂清漆
5．榔头装柄后不得松动摇头。
	15
	工业

	172
	锉刀
	个
	1
	中齿锉刀（三角锉），采用T12特殊钢材制造，淬火处理。软胶手柄。齿高和齿距合理，确保工件表面锉削后干净整齐。
	12
	工业

	173
	剪刀
	把
	1
	1．全长≥200 mm；
2．产品表面处理分电镀剪，发蓝剪。剪刀刃口硬度≥HRC52，两片刃口对应点硬度差≤HRC4；
3．剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形。
	10
	工业

	174
	玻璃瓶盖开启器
	套
	1
	产品由内丝旋套（塑料制）及塑料手柄带螺旋钢丝组成。供开启玻璃瓶口的软木塞。
	11
	工业

	175
	玻璃管切割器
	个
	1
	器体是锌合金材质，坚固锋利，金刚石刀片，耐酸碱腐蚀，最大夹距4cm
	40
	工业

	176
	工作服
	件
	12
	1．材质：涤卡；颜色为白色；
2．工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力；
3．产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；
4．产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和
舒适感。
	360
	工业

	177
	护目镜
	个
	20
	1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；
2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；
3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。
	160
	工业

	178
	防护面罩
	个
	1
	1．产品由透明有机玻璃和帽架组成；
2．面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹；
3．帽架应采用韧性好的材料制作，不易拆断、变形；
4．面罩与帽架的连接应牢固可靠，帽架系带应宜于调整松紧。
	24
	工业

	179
	耐酸手套
	双
	3
	1．产品为橡胶制品，长袖口带五指套。总长≥ 30cm；
2．应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用；
3．冬季不得发硬，夏季不得粘连；
4．各部位应完整严密，无开裂和小孔。
	30
	工业

	180
	洗眼器
	套
	1
	1．主体：高密PP材质制造；
2．阀门可自动关闭，密封可靠。喷头：洗眼盆头，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。功能：设有流量调节控制阀，可根据供水压力调整到眼睛最适宜的流量（使用压力：0．2MPa～0．6MPa）开关：水流开启，水流锁定功能一次完成，方便使用。软管：供水软管长度采用1．5米，PP软管，最大耐水压7Pa。
	260
	工业

	181
	实验防护屏
	件
	1
	1．产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造；
2．防护屏支撑牢靠，底座平稳；
3．板面不得有划痕、裂纹等缺陷；
4．合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。
	45
	工业

	182
	学生凳
	张
	56
	凳面：

1、材质：采用米黄色环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；

2、尺寸：直径≥300mm；

3、表面防滑不发光。

脚钢架：

1、材质及形状：椭圆形无缝钢管；

2、尺寸:≥20×40×1.7mm；

3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；

4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；

5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm。
	5600
	

	183
	课桌椅
	套
	700
	单人课桌椅（每套包含课桌并配套单人椅1张）。

学生课桌

1.除本表中特别要求外，产品符合GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》中的功能尺寸及技术要求。

2.桌面尺寸：≥（长×宽）620mm×450mm(±5mm)

3、桌面高度：采用双柱升降课桌；高度790mm（0号）、760mm（1号）、730mm（2号）、700mm（3号）、670mm（4号），允许误差±5mm，可按以上高度进行调节升降。

3.桌斗尺寸：深370mm，长520mm，高115mm（净空），尺寸允许偏差±3mm；桌斗与侧板采用高频焊接，不允许使用铆钉或螺钉连接；桌斗面无冲压孔，避免学生在桌斗取放物品时被割伤。

4.桌斗前端处冲压不少于两条上凸的加强筋以增强桌斗刚性；桌斗加强筋间距25mm(±2mm)，深度6mm(±2mm)，距斗边距35mm(±2mm)。

5.钢材要求：桌斗与侧片采用符合GB/T708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》标准的冷轧板，课桌两侧可调高度的立板厚度0.8mm，桌斗板厚0.6mm，课桌脚·立柱采用25mm×50mm椭圆管，管壁厚度1.0mm；椭圆管折弯处饱满，无凹陷；所有零部件应无破损。 

6.课桌面板厚15mm，主体采用胶合板，双面无差别防火板饰面,甲醛释放量达到GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的E1级控制指标。面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与桌面圆润连接，平整光滑；桌面上设置一个椭圆形笔槽，笔槽内静空≥长240mm×宽35mm×深5mm，与桌面板封边一体成型。

7.课桌脚套为内嵌式脚套，采用超高分子量PE材料制作，脚套内深≥35mm，加强筋4圈，底厚≥5mm，脚套与桌脚应结合紧密，牢靠，不脱落。

8.桌斗桌脚架固定要用螺栓、平垫片和弹簧垫片坚固，螺帽采用圆头螺帽；侧片采用圆形孔，安装好产品致使螺丝不能任意松垮，确保课桌的安全使用。

9.采用环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑。喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。塑粉符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求。

10.铁件部分均要经过除油、去锈、酸洗、磷化处理再进行喷塑，然后经过180℃以上高温烘烤。

11.铁件的焊接均采用二氧化碳气体保护焊进行焊接。所有焊接部位焊点均匀到位，无脱焊、虚焊、焊穿；焊痕平整光滑，无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。铁件之间的连接处，具备满焊条件的，均满焊。

12.桌斗与桌架颜色为高光灰白色。

13.桌子左右两边要求配有挂钩，挂钩挂钩采用直径4mm的冷拉普通钢丝制作，规格为≥55×25×25mm，承重15公斤。

14.冲压件应无脱层、裂缝。桌斗利用钢板由机器冲压一次成型，端口作卷边处理增加刚性，以防尖利边角对人体的伤害。桌斗底面冲压不少于两条上凸的加强筋以增强桌斗刚性。课桌两侧立板边缘打磨平滑后再喷漆，以防尖毛边刮伤人体。

15.课桌面板与钢架的连接采用抽芯钉连接，桌斗四周的边≥10mm。面板与钢架由四根抽芯钉连接；抽芯钉打磨光滑，以防尖毛边刮伤人体。

16.课桌加工所用胶合板含水率应≤15.4%。课桌产品出厂时木材含水率≤15.4%。

学生课椅

1.除本表中特别要求外，产品符合GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》中的功能尺寸及技术要求。 

2.座面高度：

课椅座面尺寸：（宽×深）380mm×380mm(±5mm)

课椅高度：460mm(0号)、440 mm（1号）、420 mm（2号）、400 mm（3号）、380mm（4号），允许误差±5mm，可按以上高度进行调节升降。

3.钢材要求：椅脚架采用优质高频焊接25mm×50mm椭圆管，管壁厚度1.0mm，椭圆管折弯处饱满，无凹陷；满焊、焊口要牢固、光滑，不生锈；椅脚两侧可调高度的立板采用符合GB/T708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》标准的冷轧板，厚度0.8mm；椅子靠背支架采用优质高频焊接20mm×20mm方管，管壁厚度1.0mm；坐面板下的横担（对应坐面板深度）长度290mm(±5mm)；所有零部件应无破损，金属件应无端部未封口的管件，闷盖应不易脱落。

4.课椅座面板厚≥10mm，主体采用胶合板,双面采用防火板饰面，甲醛释放量达到GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的 E1级控制指标。符合人体工程学的设计。面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与座面圆润连接，平整光滑，无突兀感。

5.课椅靠背为弧形，其主体采用胶合板,双面饰面，面板的曲率半径750mm（±5mm），面板厚度≥10mm、宽≥380mm，高≥155mm。靠背面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与靠背面圆润连接，光滑无突兀感。

6.课椅脚套为内嵌式脚套，采用超高分子量PE材料制作，脚套内深≥35mm，加强筋4圈，底厚≥5mm，脚套与椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落。

7.课椅脚架固定要用螺栓、平垫片和弹簧垫片坚固，螺帽采用圆头螺帽；课椅两侧立板边缘打磨平滑后再喷漆，以防尖毛边刮伤人体；侧片采用圆形孔，安装好产品致使螺丝不能任意松垮，即能确保课桌椅的安全使用。

8. 采用环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑。喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。塑粉符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求。

9.铁件部分均要经过除油、去锈、酸洗、磷化处理再进行喷塑，然后经过180℃以上高温烘烤。

10.铁件的焊接均采用二氧化碳气体保护焊进行焊接。所有焊接部位焊点均匀到位，无脱焊、虚焊、焊穿；焊痕平整光滑，无毛刺、锐棱、飞溅、裂纹等缺陷。铁件之间的连接处，具备满焊条件的，均满焊。

11.椅架颜色为高光灰白色。

12.课椅面板、靠背板与钢架的连接采用抽芯钉连接，面板、靠背板与钢架由四根抽芯钉连接；抽芯钉打磨光滑，以防尖毛边刮伤人体。

13.课椅加工所用胶合板含水率应≤15.4%。课椅产品出厂时木材含水率≤15.4%。
	175000
	

	184
	教师讲台
	张
	22
	1、讲桌的规格尺寸：≥1000mm×500mm×900mm（长×宽×高）；

2、材料：板材厚度≥18mm的桉木基材的多层板，面压三聚氰胺饰面板；整体设计简洁大方，美观实用；板材符合国家GB/T9846-2015《普通胶合板》标准或其他相应国家标准要求，甲醛释放量符合国家18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³，不变形、板材经过防潮、防虫、防腐等化学处理，具有物理力学强度高、纵向和横向强度同等、隔声、防霉、经济、保温等优点。翘曲度不易变形、握钉力较强、加工性能良好；

3、连接件：采用三合一连接件、铰链，金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；

4、封边：采用≥1.0mm厚PVC封边条，全自动机械封边，封边胶采用环保封边胶，封边胶符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准要求。
	11000
	

	185
	推拉黑板
	套
	17
	1.结构：双层结构，内层为两块固定书写板左右各一块，中间预留放置电子产品空间，外层为两块滑动书写板，开闭自如确保一体机的安全管理，支持电子产品居中放置。

2.尺寸：长度≥4000mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。当搭配电子产品正面为标准长方形无凸起时，安装完毕后教学书写板正面、侧面均不可露墙。

3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超15mm，最大限度的增大书写面。

4.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；可吸附磁钉、磁片，便于教学。为确保师生健康，板面应无铅镉汞等重金属物质，并提供检测报告。

5.背板：采用优质镀锌钢板，机械化流水线一次成型。

6.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm。

7.覆板：采用自动化流水线覆板作业，避免人工作业刷胶不均导致粘贴不牢、起鼓等现象，并提供证明文件。甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》

8.边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，性能符合GB/T 5237.3标准，横框规格≥57mm×78mm，立框规格≥29mm×100mm。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于10级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g，并提供检测报告。

9.粉尘槽：应配有宽度≥30mm的粉尘槽，粉尘槽应与滑动系统分离，不影响滑动板滑动。可放置书写笔、教鞭等教具，也可用于灰尘集中处理；粉尘槽采用U型结构以便于承载粉笔末等，应避免使用L型等开放式结构。粉尘槽应与边框一体式设计，以增加强度。

10.限位档：横框内部两侧安装限位档，避免滑动板推拉过程中撞击立框及夹手，禁止安装于立框。

11.滑轮：双组高精度轴承上吊轮，下平滑动系统，上下均匀安装，上部滑轮应采用包胶轮以减少噪音，下部设有滑块，滑块应做前后方向弹性设计以降低教学书写板书写颤动。为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应不低于10万次，并提供检测报告。

12.集灰盒：教学书写板带有集灰盒，便于将粉尘槽内粉尘清理至集灰盒中。集灰盒应可抽拉，便于粉尘倾倒。

13.包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，采用双壁成腔流线型设计，教学书写板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺。当搭配电子产品为液晶屏时，包角应做可部分掰除设计，以更好的适配液晶屏厚度

14.安全性：滑动板配装锁具，当不使用电子产品时，应可对教学书写板进行锁闭，避免课间学生误操作并保护设备。一把锁实现对滑动教学书写板的锁定，钥匙通用，方便实用
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	186
	办公桌椅
	套
	45
	一、办公桌：

1.规格尺寸：≥1400mm×700mm×760mm。

2.板材：板材厚度≥15mm、其余板材厚度不小于15mm，桌面四周加厚，厚度不小于40mm；板材采用环保型浸渍胶膜饰面纤维板,绿色环保，经除虫、防虫、防腐处理，外观质量、尺寸偏差、静曲强度、弹性模量、内结合强度、含水率、板内密度偏差、表面胶合强度、表面内冷热循环、表面耐划痕、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气等性能符合国家标准GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。甲醛释放量须不低于国家强制性标准GB 18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的E1级要求，甲醛释放量≤0.124mg/m³。

3.封边：全部采用1.0mm厚PVC经模具生产封边,所有封边经高温全自动机器封边，修边，不允许手工封边、修边，封边后无脱胶、漏胶、鼓泡或开裂现象。符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》的标准要求。

4.胶粘剂：采用优质热熔胶，符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。

5.五金配件：

（1）连接件：采用三合一连接件。三合一连接件须符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》国家标准中的技术要求。

（2）滑轨：采用优质滑轨。滑轨须符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准中的功能要求。

（3）铰链：采用优质铰链。铰链须符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准中的功能要求。

（4）锁具采用优质加厚材质，防锈防潮防腐，结实牢固耐用。符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准中的功能要求。

（5）优质拉手，外观无划痕，色泽均匀。

二、办公椅：

1、椅子规格：≥460×435×910mm；

2、座板座靠采用优质环保皮饰面，内添有60#高密度定型海绵，框架采用优质实木，要求椅子经久耐用，符合人体工程学设计。
	45000
	

	187
	定制书架
	个
	24
	书架符合GB/T 13667.1-2015《钢制书架 第1部分：单、复柱书架》国家标准要求。

1.书架规格:约900mm（长）×450mm（宽）×2000mm（高）（每列最少按一列四摆放）

2.采用材料：钢板为优质冷轧钢板，立柱≥1.2㎜、搁板≥0.8㎜、侧板≥0.6㎜、挂板≥0.8㎜、顶板≥0.7㎜、底梁≥1.2㎜；书架中隔棒(挡书条)≥0.8mm，采用一次冲压成型工艺生产，中隔棒(挡书条)的宽度不小于18mm。

3.加工要求: 搁板为双面可调试，立柱、搁板、挂板正面双圆筋结构或正面2条压型槽增加强度，书架装配后的单架整体尺寸长、宽、高允许偏差应控制在±2㎜以内；书架尺寸长按组距计算；立柱的正面宽为（45～50）㎜，长度偏差应控制在±2㎜以内；立柱调节孔不少于40个；组装后的书架上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。

4.表面处理：金属表面经脱脂、除锈、酸洗、磷化、表面调整、钝化等工序处理，磷化处理后形成的磷化膜应符合GB/T6807的要求。采用不含二氧化硫、 磷等重金属及有机挥发物，环氧聚酯混合型热固性粉末喷塑，静电喷涂、高温固化，达到环保标准。
	24000
	

	188
	学习园地黑板
	套
	14
	基本尺寸：≥4000mm×1215mm。

书写板面：教学专用进口彩色烤漆涂层钢板，墨绿色，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤10GU，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。

内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。

背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,此技术为专利产品，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用。

板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置，使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。

边框：采用高强度铝合金型材，电泳香槟色；规格20㎜×37㎜

包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。不小于R12mm的圆角，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。

安装：配装自制L形钢制安装件，规格52*20*32mm，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》。
	28000
	

	
	商务条

款
	▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起  7  日内（注：成交通知书发出之日起25日内必须签订合同。）

□二、提交货物时间： 自合同签订之日起20日内（含安装）     


□三、提交货物地点：广西南宁市采购人指定地点。（尽量细化具体地点）
四、验收标准、规范：

▲ 五、售后服务要求：

1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 1  年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自提交成果并验收合格之日起计）

2、故障响应时间：接到采购人处理问题通知后 6 小时内到达采购人指定现场

3、售后服务技术人员要求：专职/兼职人员

4、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： 

（1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。

（2）不能正常使用的必须提供备用机。

（3）定期回访以及对设备维修。

（4）其余按厂家承诺。

5、备品备件要求：

6、其他：                         

□六、其他要求：

1、报价必须含以下部分，包括：

（1）货物的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）：                 

▲2、付款方式：

☑本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，采购人分三期付清：第一次于2026年12月31日前支付合同款5万；第二次于2027年12月31日前支付剩余合同款的50%  ；第三次于2028年12 月31 日前支付剩余合同款。

本项目的资金拨付根据项目资金的到账情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，采购人不承担延期付款的责任。
	
	

	
	其他说明
	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）

□本表的第  项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。
□本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。

二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有）

文件或者资料名称：

公布渠道或者获取方式：

三、核心产品

“采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第 183项（课桌椅）产品。

四、其他（视项目情况而定是否加▲）

1、不进行演示

2、不要求提供样品

3、不组织现场踏勘
	
	


	货物需求一览表

	标段
	分标3

	采购清单及技术参数
	序号
	采购货物名称
	单位
	数量 
	技术参数
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业名称

	
	1
	办公电脑-教师
	台
	35
	硬件要求

一、CPU规格

1.CPU信息：采用国产X86架构CPU，型号：兆芯ZX-E KX-U6780A，物理核心数≥8、主频≥2.7GHz、末级缓存容量≥8MB、线程数≥8、设计功耗≥70W、内存≥双通道DDR4-2666、位宽≥64位;

二、内存规格

1.内存配置容量：≥8GB；

2.内存类型：支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型；

3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1；

三、主板规格

1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；

2.主板支持的CPU和内存情况：≥8核8线程，主频≥2.7GHz，末级缓存≥8MB，内存≥双通道DDR4-2666，设计功耗≥70W，位宽≥64位；内存条数量≥1；

3.主板其他内置接口：

主板内置 PCIe插槽数量≥3个，其中PCI-E 3.0*16≥1个，PCI-E 3.0*4≥1个，PCI-E 3.0≥1个；主板内置SATA口≥4，主板内置预留WIFI模块接口≥1。主板内置M.2硬盘接口≥1。HDMI≥1，DP≥1，VGA≥1，COM≥1，RJ45接口≥1个，PS/2鼠标接口≥1，PS/2键盘接口≥1，前置面板Tpye-C接口≥1，SD卡槽≥1个；USB≥9个，前置USB3.0接口≥2，前置USB2.0接口≥1，后置USB3.0接口≥4，后置USB2.0接口≥；以上均不含外设转接。

4.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥16GB；

5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥32GB；

四、存储设备规格

1.固态盘数量：≥1个；

2.固态存储容量：≥512GB；

3.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态；

五、显卡规格

1.显卡类型：集成显卡；

六、显示设备规格

1.显示屏屏占比：≥80%；

2.显示屏分辨率：≥1920x1080；

3.显示屏尺寸：≥23.8英寸；

4.显示屏屏幕比例：16:9；

5.显示器外观颜色：黑色/白色/银色等商务色系；

6.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）；

7.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB；

8.显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%；

七、外设规格

1.鼠标数量：≥1个；

2.键盘数量：≥1个；

3.键盘按键数目：≥104键；

4.键盘连接方式：有线；

八、网络设备规格

1.有线网卡数量：≥1；

九、外部接口规格

1.USB接口数量：机箱前面板应提供不少于3个USB接口；

2.视频接口数量：≥1；

3.音频接口数量：≥1；

十、整机基础规格

1.整机外观：a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；

2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能；

3.机箱尺寸容量：机箱体积应不大于9L；

十一、CPU性能

1.CPU物理核数：≥8；

2.CPU主频：≥2.7GHz；

3.CPU末级缓存容量：≥8MB；

4.CPU支持的内存最高速率：≥2666MT/s；

十二、内存性能

1.内存读写速率：≥2666MT/s；

十三、显卡性能

1.显示分辨率：≥1920x1080；

2.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz；

3.显存等效频率：≥1000MT/s；

4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920*1080；

十四、显示设备性能

1.配套同品牌显示器

2.显示屏刷新率：≥75Hz；

3.显示屏位深：≥8位；

4.显示屏色域：≥99%sRGB；

5.显示屏色准：△E≤4；

6.显示屏灰阶响应时间：≤8ms；

7.显示屏亮度：≥250尼特；

8.显示屏亮度一致性：≥70%；

十五、网络设备性能

1.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；

十六、主板功能

1.内存扩展接口(板载内存不涉及)：≥2个；

2.主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；

3.主板防静电保护：支持防静电保护功能；

十七、显卡功能

1.显卡外接显示接口：显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配；

十八、显示设备功能

1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；

2.显示器支架：显示器应提供显示器支架；

3.显示器参数调节：a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节；

4.显示器情景模式选择：提供标准模式、炫彩模式、阅读模式、护眼模式选项。

十九、存储功能

1.存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能；

二十、网络设备功能

1.网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能；

2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；

3.有线网卡接口类型：支持RJ45接口；

4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等；

二十一、外部接口功能

1.音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口；

2.视频接口类型：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；

3.HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；

二十二、电源功能

1.电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求；

2.电源功率：≥250W

二十三、操作系统及软件功能

1.中文信息处理要求：符合GB18030的相关规定；

2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；

3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；

4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；

二十四、存储设备可靠性

1.固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）；

2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时；

二十五、显示设备可靠性

1.显示屏屏幕失效点：符合GB/T9813.2的要求；

二十六、外设可靠性

1.键盘按键寿命：≥1000万次；

2.鼠标按键寿命：≥500万次；

3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；

4.风扇寿命：≥4万小时；

二十七、整机可靠性要求

1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T9254.2的规定；

2.环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T9813.1中规定；

3.环境条件要求的振动适应性：符合GB/T9813.1中规定；

4.环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T9813.1中规定；

5.环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T9813.1中规定；

6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T9813.1中规定；

7.MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时；

二十八、兼容要求

1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；

2.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；

3.中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；

4.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台；

二十九、包装及运输要求

1.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定；

三十、服务要求

1.服务响应：a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；

2.服务周期：a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期；

3.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）；

三十一、供应链合规性

1.产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品；

三十二、供应链质量

1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；

2.供应能力证明：供应商承诺供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货；

三十三、关键部件安全

1.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求，通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果；

三十四、整机安全性要求

1.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定；通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格；

2.信息安全基本要求：a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；

3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；

4.限用物质的限量要求：符合GB/T26572中规定。

三十五、配套同品牌电脑运维工具

1.所提供的运维管理软件支持兆芯、飞腾、鲲鹏、麒麟、Intel x86等主流硬件平台，以及统信UOS、麒麟OS、Windows10等主流操作系统。

2.当终端用户发生故障并请求客服工程师协助时，客服工程师可以向其发起远程操作请求。终端用户需在远程协助确认对话窗口中接受请求后，客服工程师才能开始远程操作。

3.客户端支持用户主动发起故障申报，填报问题详情相关描述，申报后自动生成唯一服务工单。系统即时通过应用内推送通知运维人员，并在后台建立远程运维工单。运维人员接入后，可发起远程协助，双方通过加密通道进行远程运维，直至故障排除并保留远程工单记录备查。

4.当系统检测到故障申报或特定关键事件时，应能够迅速识别并自动向负责的客服工程师发送提醒通知。这些通知通过应用内消息或微信提醒的形式发送，确保客服工程师能够即时获知。

5.客户端应支持“仅观看”与“可操控”两种权限模式的灵活切换。在“仅观看”模式下，运维人员仅可观看用户界面，通过电话指导用户；而“可操控”模式则允许运维人员直接操作用户设备，完成远程运维任务。

6.支持DeepSeek系列模型（R1/V3等）一键切换，提供随机性、核采样、单次回复限制、话题新鲜度、频率惩罚度不少于5类参数调节，用户可自定义回复风格与内容深度，适配技术问答、创意写作等多场景需求。

7.支持一键角色模板，通过动态参数联动，实现问答逻辑与角色设定的深度匹配，结合行业知识库实时校验，确保回答专业度。

三十六、配套正版办公软件

1.配套正版办公软件，永久授权。
	168000
	工业

	商务条款
	▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起  7  日内（注：成交通知书发出之日起25日内必须签订合同。）

□二、提交货物时间： 自合同签订之日起20日内（含安装）     


□三、提交货物地点：广西南宁市采购人指定地点。（尽量细化具体地点）
四、验收标准、规范：

▲ 五、售后服务要求：

1、质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于 1  年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自提交成果并验收合格之日起计）

2、故障响应时间：接到采购人处理问题通知后 6 小时内到达采购人指定现场

3、售后服务技术人员要求：专职/兼职人员

4、售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： 

（1）负责送货上门，安装调试，培训操作人员。

（2）不能正常使用的必须提供备用机。

（3）定期回访以及对设备维修。

（4）其余按厂家承诺。

5、备品备件要求：

6、其他：                         

□六、其他要求：

1、报价必须含以下部分，包括：

（1）货物的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用，根据项目具体情况填写）：                 

▲2、付款方式：

☑本项目无预付款，供应商所提交的货物经采购人书面验收合格后，采购人分三期付清：第一次于2026年12月31日前支付合同款5万；第二次于2027年12月31日前支付剩余合同款的50%   ；第三次于2028年12 月31 日前支付剩余合同款。

本项目的资金拨付根据项目资金的到账情况及财政部门的付款流程、付款期限执行，采购人不承担延期付款的责任。
	
	
	
	18、中置音箱纯后级功率放大器(1台)
1、输出功率：8Ω；2X400W   4Ω；2X600W

2、频率响应：20Hz～20KHz

3、灵敏度：0.775V/1.4V

4、输入阻抗：20KΩ

5、信噪比：95dB 

6、转换速率：80V/μs

7、谐波失真：0.05%(¼W/8Ω)

8、输出端口：香蕉插、瑞士插座

9、阻尼系数：250

10、内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态；

11、具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能；

12、内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害，低噪声设计；

13、电源采用先进的防冲击保护设计，无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击声音

14、电源：AC 180V～260V(50Hz)

	其他说明
	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）

□本表的第  项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。
☑本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。

二、其他
1、不进行演示

2、不要求提供样品

3、不组织现场踏勘
	
	
	
	19、超低音音箱纯后级功率放大器(1台)
1、输出功率：8Ω；2X1300W   4Ω；2X2000W

2、频率响应：20Hz～20KHz

3、灵敏度：0.775V/1.4V

4、输入阻抗：20KΩ

5、信噪比：95dB 

6、转换速率：80V/μs

7、谐波失真：0.05%(¼W/8Ω)

8、输出端口：香蕉插、瑞士插座

9、阻尼系数：250

10、内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态；

11、具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能；

12、内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会对您的扬声器系统造成损害，低噪声设计；

13、电源采用先进的防冲击保护设计，无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击声音

14、电源：AC 180V～260V(50Hz)




	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
























	
	














附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章 供应商须知
第一节 供应商须知前附表
	条款号
	条款内容
	具体要求

	3.1
	供应商资格条件
	供应商资格条件要求详见公告. 

	5.1
	是否接受联合体竞标
	不允许联合体投标。

	5.2
	联合体竞标要求
	






无

	6.1
	是否允许分包
	不允许分包



	12.1.1
	资格证明文件组成


	1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则谈判文件按无效响应处理）
2. 供应商依法缴纳税收的相关材料：投标截止之日前半年内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效响应处理）

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：投标截止之日前半年内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则作无效响应处理）

4. 供应商财务状况报告：投标截止之日前上一年度财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)；（必须提供，否则作无效响应处理）

5.供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.资格声明函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7.联合体协议书；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

8.采购人或采购代理机构根据竞争性谈判公告对应的特定资格要求及特定条件设置供应商提供的资格证明材料；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
9.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	商务文件组成
	1.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

5.竞标人情况介绍；

6.联合体协议书；（联合体竞标时必须提供，否则作无效响应处理）

7.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注： 

1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	
	技术文件组成
	1.货物需求偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2. 配置清单（均不含报价）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

3.售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.项目实施人员一览表； （必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料；

6.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.3
	报价文件组成
	1.响应函；（必须提供，否则作无效响应处理）
2.响应报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.中小企业声明函。

	12.2
	响应文件电子版要求
	1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定）。不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在“政采云”平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程” ）

	15.2
	响应报价要求
	响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标货物、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术货物、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）

	16.2
	竞标有效期
	自首次响应文件提交截止之日起60日历天 日。

	17.1
	谈判保证金
	本项目不收取谈判保证金。

	20.1
	首次响应文件提交起止时间
	详见竞争性谈判公告。

	
	首次响应文件提交地点
	详见竞争性谈判公告。

	20.6
	备份响应文件
	本项目不接受备份响应文件。

	21
	首次响应文件的退回
	详见竞争性谈判公告。

	26.2
	负偏离要求
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。

货物需求评审中允许负偏离的条款数为 0项。

	
	谈判的顺序

	系统自动提取的顺序


	
	评审价相同时成交原则
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：

☑依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。

□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	28
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金 

	29.5
	签订合同携带的材料
	使用的有效CA证书加盖单位电子公章

	31.2
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）南宁市兴宁区政府采购中心；

联系电话：0771-3304082，

通讯地址：南宁市厢竹大道63号兴宁区政府办公大楼1805室 

（2）南宁市兴宁区教育局；

联系电话：0771-3290168，

通讯地址： 南宁市厢竹大道63号兴宁区政府办公大楼13楼  

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日08时00分到12时00分，15时00分到18时00分

	31.6
	受理投诉方式
	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2、邮寄地址：

名称：南宁市兴宁区财政局  

地址：南宁市厢竹大道63号兴宁区政府办公大楼1214室  

联系电话：0771-3302952 

	33
	采购代理费
	









不收取代理费

	34.1
	解释
	解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：
1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

2.本项目采购代理机构应严格按照“政采云”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“政采云”平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	34.2
	其他
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

2.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 供应商须知正文
一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。
2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.谈判费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包             

6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。（供应商IP地址、硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址等数据相似异常以广西政府采购云平台解密文件后信息提示为准）

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件
8.谈判文件的构成

第一章 竞争性谈判公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知； 

第四章 评审程序、评审方法和成交标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。
10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜3.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。
三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3报价文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.谈判保证金

详见“供应商须知前附表”。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时aig采购间。

20.6备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 首次响应文件的退回

详见“供应商须知前附表”。

23. 截止时间后的撤回

本项目不收取谈判保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。
四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者货物采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

26.评审程序、评审方法和成交标准

26.1谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见 “供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
五、成交及合同
27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。 由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果（成交通知及成交结果公告应使用南宁市模板进行公告，公告内容除包含《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》要求内容外，还应包含采购人专门面向中小企业预留份额情况及成交供应商评审价格、优惠率等内容），同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。
28.履约保证金

详见 “供应商须知前附表”
29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。
30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性谈判文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

六、验收

32.验收

32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
七、其他事项

33.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

34.需要补充的其他内容

34.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者货物符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。
（2）线上渠道：登录中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

第四章  评审程序、评审方法和成交标准

第一节 评审程序和评审方法
1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“政采云”平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的。
2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.符合性审查

3.1由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符； 

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应谈判文件实质性要求；

15）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。
4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评标报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。主要内容包括：
（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）谈判日期和地点，谈判人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5. 最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云”平台远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。
5.6最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.7修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上线控制价，即预算价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-6%）。

6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5除上述情况外，评审价＝最后报价。

7.评审复核

7.1评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。

7.2除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。
第二节 评审原则
1.评审原则

1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和谈判小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，谈判小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

1.3谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2.终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的； 

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第三节 评标报告
1.成交标准

谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26.2条规定的顺序推荐）,并在线编写电子评审报告。
2.评标争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第四节 评审过程的保密与录像
1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式

第一节 封面格式
响  应  文  件

项目名称：2026年南宁市兴宁未来学校（初中校区）设备采购项目
项目编号：NNZC2026-J1-020050-NNSX
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

第二节 资格证明文件格式

                                                    全流程电子文件
资  格  证  明  文  件（封面）

项目名称：2026年南宁市兴宁未来学校（初中校区）设备采购项目
项目编号：NNZC2026-J1-020050-NNSX
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

二、资格证明文件目录

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………（页码）

四、供应商直接控股股东信息…………………………………………………（页码）

五、供应商直接关联关系信息表………………………………………………（页码）

六、资格声明函……………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式响应的，提供联合体协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）…………………（页码）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
三、财务状况报告方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
四、供应商直接控股股东信息

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
五、供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
六、资格声明函
资格声明函

致：南宁市兴宁区政府采购中心：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的2026年南宁市兴宁未来学校（初中校区）设备采购项目项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目响应文件“第三章”“第二节供应商须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        

电话/传真：                         电子函件：                                

开户银行：                           帐号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、联合体协议书（如有）
联合体竞标协议书（格式）

                                                  （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 南宁市兴宁区政府采购中心 组织的  2026年南宁市兴宁未来学校（初中校区）设备采购项目 （项目编号：NNZC2026-J1-020050-NNSX ）竞争性谈判采购。现就联合体竞标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本谈判项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
第三节 商务技术文件格式
                                                    全流程电子文件
商  务  技  术  文  件（封面）

项目名称：2026年南宁市兴宁未来学校（初中校区）设备采购项目
项目编号：NNZC2026-J1-020050-NNSX
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

商务技术文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、竞标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、供应商类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、货物需求偏离表…………………………………………………………（页码）

八、配置清单…………………………………………………………………（页码）

九、售后服务方案……………………………………………………………（页码）

十、项目实施人员一览表（如有要求）……………………………………（页码）

十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料…………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日        

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件
法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                

身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

                                                   日期：  年  月   日
注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

	法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


附件：
三、法定代表人授权委托书
授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：南宁市兴宁区政府采购中心：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加  2026年南宁市兴宁未来学校（初中校区）设备采购项目项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                 法定代表人（签字或盖章）：                    

委托代理人身份证号码：                              

  供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：

1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
四、商务条款偏离表
商务条款偏离表（格式）

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：                       

	项号
	竞争性谈判采购文件的商务需求
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	二
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	……
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
五、竞标人情况介绍

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
六、供应商类似的业绩证明文件

	采购人名称
	项目名称
	合同

金额

（万元）
	附件在响应文件中页码
	采购人联系人及联系电话

	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表 :相关项目业绩一览表（供应商同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）
注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在供应商商务技术文件页码。

 供应商名称(电子签章)：
                                                     日期：  年  月   日
七、货物需求偏离表

货物需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)
所竞分标：              
	项号
	竞争性谈判采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	数量
	货物参数要求
	货物名称
	数量
	货物参数
	

	1
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	

	2
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
八、配置清单

货物配置清单
所竞分标：                 

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。


供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
九、售后服务方案

由竞标人按本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺书。

1、售后服务承诺
附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）
	序号
	机构名称
	机构性质
	注册地址
	货物技术人员数量
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）
	序号


	类别
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	本项目中的职责
	响应时间
	到达现场时间

	
	总协调人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	售后人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十、项目实施人员一览表（如有要求）

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）
响应分标：     分标

附表A:本项目的项目经理情况表

	姓名
	
	页码
	响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细

	性别
	
	
	

	年龄
	
	
	

	职称
	
	
	

	毕业时间
	
	
	

	所学专业
	
	
	

	学历
	
	
	

	资质证书编号
	
	
	

	其他资质情况
	
	
	

	联系电话
	
	
	


注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历

(页码)
	专业

(页码)
	职称

(页码)
	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。
附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

第四节 报价文件格式

                                                    全流程电子文件
报  价  文  件（封面）

项目名称：2026年南宁市兴宁未来学校（初中校区）设备采购项目
项目编号：NNZC2026-J1-020050-NNSX
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

报价文件目录

一、响应函………………………………………………………（页码）

二、响应报价表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）
一、响应函
响应函

致： 南宁市兴宁区政府采购中心
我方已仔细阅读了贵方组织的2026年南宁市兴宁未来学校（初中校区）设备采购项目 项目（项目编号：NNZC2026-J1-020050-NNSX）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、首次报价文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；
二、技术文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以（大写）人民币              （￥          元)的竞标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目竞争性谈判采购文件第二章“服务需求一览表”中相应的采购内容。
其中（有分标时填写）：
    分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；
    分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；
......
2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。
3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
11.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、响应报价表 
项目名称：2026年南宁市兴宁未来学校（初中校区）设备采购项目          项目编号：NNZC2026-J1-020050-NNSX         分标：           

供应商名称：                                           
	序号
	货物名称
	货物规格型号
	品牌（如有）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）

③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                                       （￥                元）

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	验收标准：

	优惠及其它：


注： 

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁市兴宁区教育局的2026年南宁市兴宁未来学校（初中校区）设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
第五节 其他文书、文件格式
知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的2026年南宁市兴宁未来学校（初中校区）设备采购项目项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

      投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南宁市兴宁区教育局单位的2026年南宁市兴宁未来学校（初中校区）设备采购项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

第六章  合同文本

“政采云”平台合同编号：
南 宁 市 政 府 采 购

2026年南宁市兴宁未来学校（初中校区）设备采购项目合同

采购项目编号： NNZC2026-J1-020050-NNSX 
采购计划编号： [采购计划文号（5）] 
采购人：南宁市兴宁区教育局 

中标供应商：                   
签订时间：     年    月    日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1成交通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2采购文件货物需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3采购文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4响应函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5响应报价表 …………………………………………………………………（页码）

4.6响应货物技术资料表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8成交供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

     年    月    日，  南宁市兴宁区教育局 以   竞争性谈判方式  对        项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起    日（时限根据项目情况而定，不得超过25日）内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  南宁市兴宁区教育局 (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；
1.2.1.2数量：                                        ；
1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 货物及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的     %（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的      %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付  元（根据项目实际填写，一般为2000元）的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。
2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金
2.22 中小企业政策
2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：

3.2包装和装运专用条款（如果有）：

3.3装运标的物的要求和通知：

3.4结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：           
□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：                                        
第二期付款：                                        

……

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《2023年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过30天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30％；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）
3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方                                                                       

3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内以书面形式通知对方当事人，并在日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在日内以书面形式变更合同；
3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：
3.5.5其他：
3.6项目验收：

3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。
3.6.4验收产生的费用：首次验收费用由      承担，如首次验收不合格，后续验收费用由     支付。
3.6.5验收内容及资料要求：
根根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。
3.6.6验收内容

	序号
	验收内容
	 验收标准

	1
	交货产品数量
	

	2
	交货产品的质量文件
	

	4
	交货产品技术、性能指标 
	

	5
	售后服务

承诺
	

	6
	其他工作
	


（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）

3.6.7验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）响应文件；

（3）采购合同；

（4）其他需提供的相关材料：（由业主根据实际情况填写）。

第七章 质疑、投诉材料格式
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：  2026年南宁市兴宁未来学校（初中校区）设备采购项目 
质疑项目的编号： NNZC2026-J1-020050-NNSX 
采购人名称：  南宁市兴宁区教育局 
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：

供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：  2026年南宁市兴宁未来学校（初中校区）设备采购项目 
采购项目的编号：NNZC2026-J1-020050-NNSX
采购人名称： 南宁市兴宁区教育局  

代理机构名称：南宁市兴宁区政府采购中心 

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
项目概况


     南宁市第四十五中学2025年春季学期食堂电梯采购项目兴宁区兴园路初级中学等四所学校中考标准化考场及兴宁区中考指挥中心增建和升级改造采购2026年南宁市兴宁未来学校（初中校区）设备采购项目[项目采购-项目名称_1]  采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）获取竞争性谈判文件，并于 2026年56月261日9时30分[项目采购-投标截止时间（开标时间）]（北京时间）前提交响应文件。
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按第三章第二节一、18.1，格式不正确是专家误读风险，不直接以此认定文件无效，此处修改断句，以免误读。


采购法及其实施条例、非招标采购方式管理办法中均未认定下述情形属于串标，类似情形是参照87号令第三十七条设置的，因竞谈不适用87号令，建议将认定串标的表述删除。
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