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[bookmark: _Toc129703548]第一章 竞争性谈判公告
广西正海招标有限公司关于校企共建广西壮族自治区健康茶饮工程研究中心建设项目物资设备采购（项目编号：GXZC2026-J1-002487-ZHZB）的竞争性谈判公告
	[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc71366040][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc71365362][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Hlk37430271]项目概况：
校企共建广西壮族自治区健康茶饮工程研究中心建设项目物资设备采购的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2026年8月18日09时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。


一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK3]项目编号：GXZC2026-J1-002487-ZHZB
项目名称：校企共建广西壮族自治区健康茶饮工程研究中心建设项目物资设备采购
采购方式：竞争性谈判
预算金额（人民币）：223.648134万元。
最高限价（人民币）：223.648134万元。
采购需求：详见第三章采购需求。
合同履行期限：自签订合同之日起60个工作日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。
本项目不接受联合体竞标。
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc71365363][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc71366041][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799]二、供应商的资格条件：
[bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc71366042][bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc71365364]三、获取竞争性谈判文件
[bookmark: _Toc71366043][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc71365365]时间：2026年8月11日至2026年8月14日，每天00:00至11:59，12:00至23:59（北京时间）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的谈判文件编制，通过其他方式获取谈判文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。
售价：0元
四、响应文件提交
截止时间：2026年8月18日09时00分（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc71365366][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc71366044][bookmark: _Toc28359093]五、开启
时间：2026年8月18日09时00分（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc71365367][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc71366045][bookmark: _Toc35393634]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc71365368][bookmark: _Toc71366046]七、其他补充事宜
1.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn）。
[bookmark: _Hlk37429674][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc71366047][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc71365369][bookmark: _Toc28359018]2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
3.供应商竞标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台 的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台 （加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台 提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆广西政府采购云平台 ，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电桂采云客服热线：95763）。
（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台 电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台 远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806]1.采购人信息    
[bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020]名称：广西职业技术大学
地址：南宁市江南区明阳大道19号  
联系人：马老师     联系电话：0771-4213138
2.采购代理机构信息
名称：广西正海招标有限公司　　　　　　　　　　　　
地址：南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼　　　　　　　　　　　　
联系方式：0771-2865989　　　　　　　　　　
3.项目联系方式
项目联系人：潘霞   联系电话：0771-2865989

[bookmark: _Toc129703549]第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	内    容

	3
	1.供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告
2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标:否

	5.2
	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：
1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。
2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合谈判文件规定的特定条件。
3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算。
7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
8.联合体各方均应按照谈判文件的规定分别提交资格证明文件。

	6.2
	☑不允许分包
□允许分包
分包内容：            /                         。
分包金额或者比例：      /                       。
分包供应商必须具备的资质：            /         。

	7.1
	提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商最后报价相同时，按照下列方式确定一个供应商获得成交人推荐资格：
□随机抽取；
☑由采购人自主选择确定一家供应商参加评审，其他竞标无效。

	12.1.1
	资格证明文件
1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2026年2月至2026年7月任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）；
3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026年2月至2026年7月任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）；
4.供应商2025年度的财务报表或经第三方审计的财务审计报告（至少包含资产负债表、利润表）复印件（2026年新成立的公司提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或供应商提交响应文件截止之日前半年内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
6.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
7.联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效处理）
8.文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。
注：
1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。
2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。
3.分公司参加竞标的，应当取得总公司授权。

	12.1.2
	报价文件
1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
2.供应商认为需要提供的其他有关资料。
以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

	12.1.3
	商务技术文件
1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理）
4.竞标保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
7.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
8.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
9.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；
10.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

	15.2
	竞标报价包含竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。）

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起120日。

	17.1
	□本项目不收取竞标保证金。
☑本项目收取竞标保证金，具体规定如下：
竞标保证金人民币：2万元。
竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账[开户名称：广西正海招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁市兴宁支行，银行账号：800105504300012]；采用支票、汇票、本票或者保函（含电子保函）等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（含电子保函）原件。否则视为无效竞标保证金。
相关要求：
1.竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件递交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件无效。
2.竞标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函）交纳方式的，供应商应在响应文件递交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西正海招标有限公司（南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼）；邮寄地址：广西正海招标有限公司（南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼，收件人：潘霞，联系方式：0771-2865989）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函）原件提交给采购人或者采购代理机构，并妥善保管。
3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳竞标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 
1.竞标保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效竞标保证金。
2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。
3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。
4.保函（含电子保函）有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。
5.竞标保证金采用银行、保险机构出具的保函（含电子保函）为有条件保函的，视为无效竞标保证金。

	19
	本项目不接受电子备份响应文件

	20.1
	响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告或者竞标邀请函。
响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告或者竞标邀请函。

	24.1
	谈判小组的人数：3人。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告”或者“竞标邀请函”
首次响应文件解密时间：30分钟

	26
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能、环保产品累计金额由高到低顺序依次推荐；节能、环保产品累计金额也相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： ☑带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。
□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 1 项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0项。

	28.1
	□本项目不收取履约保证金。
☑本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：成交金额的2%。
成交人与采购人签订采购合同前，成交人必须按采购文件约定的金额向采购人提交履约保证金，成交人若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；成交人若完全履行合同，货物验收合格并履行完质保服务后，成交人凭提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2）到采购人财务部门办理无息退还手续。
履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照竞标保证金）。
履约保证金指定账户：
开户名称：广西职业技术学院（广西壮族自治区农垦干部学校）
开户行：农行南宁明阳支行
账号：20030701040000371
备注：
1.履约保证金不足额缴纳的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。
2.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
3.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。
质疑联系部门及联系方式：广西正海招标有限公司，联系电话：0771-2865989，通讯地址：广西正海招标有限公司（南宁市青秀区茅桥路2号习艺基地A栋1号电梯3楼）
业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。

	32.1
	1.采购代理服务费支付方式：
√以分标（√中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（√货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（√收费基准价格/□收费基准价格下浮   %/□收费基准价格上浮   %）收取。采购代理服务费由成交供应商支付，成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。
2.采购代理机构收取采购代理服务费的银行账户：
户名：广西正海招标有限公司
账号：7908 0188 0000 35937
开户行：中国光大银行股份有限公司南宁长湖支行

	33.1
	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本谈判文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
4.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。



供应商须知正文
一、总则
1. 适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2. 定义
2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。
2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。
2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；
2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。
3. 供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
4. 竞标费用
竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
5.联合体竞标
5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。
5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857072]5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见《评审程序和评定成交的标准》。
6.转包与分包             
[bookmark: _Toc254970532][bookmark: _Toc254970673]6.1本项目不允许转包。
 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。
 6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
7.特别说明
7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。
非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
7.2如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。
7.3供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。
[bookmark: _Hlk54682620]7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
7.8根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: ]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
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8.谈判文件的构成
（1）竞争性谈判公告/竞标邀请函；
（2）供应商须知； 
（3）采购需求；
（4）响应文件格式
（5）合同文本；
（6）评审程序和评定成交的标准；
9.供应商的询问
供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
10.谈判文件的澄清和修改
提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则
供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。
12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”
12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”
12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”
13.计量单位
谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14.竞标的风险
供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效处理，是供应商应当考虑的风险。
15.竞标报价
15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。
15.2竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。
15.3竞标报价要求
15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，
不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。
15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。
15.3.4异常低价响应审查
（1）谈判小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：
①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；
②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；
③响应报价低于采购项目最高限价 65% 的，即响应报价＜采购项目最高限价×65%；
④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
16.竞标有效期
16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。
16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。
17.竞标保证金
17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。
17.2竞标保证金的退还
未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 
17.3竞标保证金不计息。
17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还： 
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）法律法规规定的其他情形。
18. 响应文件编制的要求
18.1供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。
18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。
19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交
20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。  
20.2未在规定时间内提交或者未按照谈判文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回
[bookmark: _Toc254970543][bookmark: _Toc254970684]21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
22.响应文件的退回
采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
23.截止时间后的撤回
供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其竞标保证金。
四、评审及谈判
24.谈判小组成立
24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。
24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
25.首次响应文件的开启和解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26.评审程序和评定成交的标准
26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。评审价相同时，成交候选供应商推荐顺序见“供应商须知前附表”。
26.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。
26.3谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
27.确定成交供应商及结果公告
27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。
27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。
27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
28.履约保证金
28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。
29.签订合同
29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。
29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离谈判文件和合同实质性内容的协议。
29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
30.政府采购合同公告
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31.询问、质疑和投诉
31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容
32.1代理服务收取标准详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费：
	               费率
金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元
（ 150 － 100 ）万元 ×1.1%＝ 0.55 万元
合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 （万元）
33.需要补充的其他内容
33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857140]33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
附件1：
采购项目合同验收书（格式）
根据采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）采购项目中标（或成交）供应商（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收        □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	合       计
	 
	 

	合计大写金额：  仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元

	实际供货日期
	 
	合同交货验收日期
	 

	 
	 
	 
	 

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	 验收结论性意见：
 

	
	有异议的意见和说明理由：
                                      签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：
联系电话：        年 月 日
	 采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话：        年  月  日


附件2：
采购项目履约保证金退付意见书
	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	  
该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年        月        日已满，请将履约保证金
                                      （大写）¥          （小写）退付到达以下帐户。
单位名称：
开户银行：
帐    号：
联系人及电话：
                           供应商签章：
                                                年    月    日

	采
购
单
位
意
见
	
退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                

 采购人签章：
                                                年    月    日

	备注
	


注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。
 


[bookmark: _Toc129703550]第三章 采购需求
说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）
（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。
（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的竞标产品，并在响应文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效响应处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: _GoBack]3.“技术需求”中未标注“▲”的条款或技术要求有负偏离（或未作响应）达1项（含）数以上的竞标无效。
4.供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性谈判文件，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当必须在响应文件中提供技术支持资料或相应报告，技术支持资料以竞争性谈判文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
5.供应商必须自行为其应标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
6.所属行业：工业。

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	规格型号及技术参数

	1
	边台
	26.8
	米
	1．规格型号：L*750*850mm，钢木结构，主框架采用1.2mm厚矩形（60*40mm）钢管，箱体E1级15mm厚中纤板
一、技术参数：
1、钢木结构：
（1）口字型框架：主框架采用裸钢1.2mm厚矩形（60*40mm）钢管制成；
（2）柜体：箱体基材采用高压、防潮、耐冲击的E1级15mm厚中纤板，双面粘压三聚氰胺防火板；
（3）门面板及抽屉面板：采用高压、防潮、耐冲击的E1级15mm厚的优质中纤板，双面粘压三聚氰胺防火板；
（4）铰链：采用优质不锈钢铰链；
（5）滑轨：采用三节静音滑轨；
（6）拉手：实验室专用铝合金暗拉手；
（7）地脚：组合结构，底座材质为耐酸橡胶，地脚盖为高强度尼龙，用M12×40 螺杆连接组合。
2、边台台面：采用国内≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。各项性能满足或优于如下要求：
▲2.1、台面按国家标准GB/T 17657-2022标准及其他相关标准进行检测，要求需满足或优于以下性能：静曲强度≥140Mpa；弹性模量≥10450Mpa；抗拉强度≥69Mpa；拉伸强度≥69Mpa；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐光色牢度＞4级；洛氏硬度：126；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：横向和纵向均需一致≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性能：冲击高度≥1m，压痕直径≤5.1mm；表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡。
▲2.2、台面检测依据 GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量≤0.005mg/m³；参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。
3、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	中央台
	54.0
	米
	规格型号：L*1500*850mm，钢木结构，主框架采用1.2mm厚矩形（60*40mm）钢管，箱体E1级15mm厚中纤板
一、技术参数：
1、钢木结构：
（1）口字型框架：主框架采用裸钢1.2mm厚矩形（60*40mm）钢管制成；
（2）柜体：箱体基材采用高压、防潮、耐冲击的E1级15mm厚中纤板，双面粘压三聚氰胺防火板；
（3）门面板及抽屉面板：采用高压、防潮、耐冲击的E1级15mm厚的优质中纤板，双面粘压三聚氰胺防火板；
（4）铰链：采用优质不锈钢铰链；
（5）滑轨：采用三节静音滑轨；
（6）拉手：实验室专用铝合金暗拉手；
（7）地脚：组合结构，底座材质为耐酸橡胶，地脚盖为高强度尼龙，用M12×40 螺杆连接组合。
2、边台台面：采用国内≥12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。各项性能满足或优于如下要求：
▲2.1、台面按国家标准GB/T 17657-2022标准及其他相关标准进行检测，要求需满足或优于以下性能：静曲强度≥140Mpa；弹性模量≥10450Mpa；抗拉强度≥69Mpa；拉伸强度≥69Mpa；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐光色牢度＞4级；洛氏硬度：126；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：横向和纵向均需一致≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度＞9H；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性能：冲击高度≥1m，压痕直径≤5.1mm；表面耐磨性能≥1120r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；弯曲弹性模量≥8330Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡。
▲2.2、台面检测依据 GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量≤0.005mg/m³；参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。
3、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	全钢试剂架
	54.0
	米
	1、规格型号：L*400*700mm ；
2、全钢结构：试剂架立柱采用≥1.0mm优质冷轧钢折弯成型，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂静电粉末喷涂，具有防腐、美观、稳定强固、承载力强等特点。
3、立柱样式为三角、菱形立柱，美式风格层板采用≥1.0mm全钢层板加上8mm钢化玻璃，高度可调，两侧Φ10mm不锈钢护拦，可有效防撞击、防止容器掉落。
4、每个立柱配2个220V 10A五孔插座。
5、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	仪器台
	55.8
	米
	规格型号：L*900*850mm，全钢结构，整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板；
一、技术参数
1、全钢柜体：
1.1、设计制造标准：《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325-2024）；《实验室家具通用技术条件》（GB 24820-2024）；
1.2、承重要求：延米承重≥400kg；抽屉承重≥40kg；门板承重≥90kg；箱体层板承重≥40kg。
1.3、实验台标准尺寸为 L*1500（750）*850（mm）长、宽、高误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线：1000mm（含）以下≤2mm；1000mm（含）以上≤3mm。
1.4、实验台使用模块化组合，主箱体采用整焊整装结构、分上下两层重叠凸面设计立体层次视觉效果好，上梁整体结构为现场安装提供便利提升安装效率、质量，均衡的受力面使整体的承重能力得到加强，采用上下分色涂层外观上层次分明、美观耐污性好，工作位配置可拆装式背板方便安装维护。
1.5、钢制部件表处理（含所有钢制箱体、封板、支架等钢制工件），所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度 ≥7 5μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。
1.6、底座柜：实验室用柜体为整装结构，采用≥1.0mm（裸板）高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。箱体组装采用整体焊接，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。
1.7、门板：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凹面双圆弧斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。
1.8、实验台上梁检测标准依据：《GB/T3325-2024金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》。
1.9、地围：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，可与门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面更平整，承重能力更强。
1.10、柜体：≥1.0mm（裸板）厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。
1.11、抽屉:抽屉为片装组合结构凹面双圆弧斜边设计，采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末，抽屉底部和四面抽墙应为独立拆装结构组装，用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水分或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。抽屉内不出现焊接位，抽面采用上斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料。
1.12、导轨：采用实验室专用三节走珠导轨，不用任何工具可自由拆装，导轨的拉动顺畅耐久和高承重达到以下的要求：
（1）滑轨耐久性测试可达60000次；滑轨耐久性测试在载荷 46Kg（包含测试抽屉自重）情况下不得对可延伸零件的前端提供支撑，轻柔打开闭合可延伸零件60000次。
（2）拉出安全性测试可达15次；在载荷46Kg（包含测试抽屉自重）以0.2m/s的速度将抽屉朝拉出终点挡板拖拉15次，拉力在抽屉导轨移动到终端位置还剩10MM时停止。测试后，可延伸零件及其部位无变形、损坏、拉托和功能丧失。
（3）中性盐喷雾测试，48小时，结果达到7级或以上；检测依据参照ISO 9227：2017 人造气氛腐蚀测试—盐雾测试。以中性盐喷雾测试，盐液浓度为5%氯化钠溶解在95%的蒸馏水中，48小时，基于ISO 10289：2001 的标准，结果达到7级。
1.13、拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用；
2、仪器台台面采用22mm厚实芯黑色坯体烧制陶瓷板，台面需在其操作面边沿配备止滑工艺，为确保产品的稳定性，台面性能必须满足或优于以下技术要求：
▲2.1、表面耐污染性能要求：参照GB/T17657-2022要求，检测至少包含：硫酸98%，硝酸65%，盐酸37%，过氧化氢30%等不低于10种试剂，检测结果为：5级（无明显变化）；断裂模数要求：参照T/CIQA 10-2020或GB/T3810.4-2016要求，检测结果为：平均值≥44N/mm2；外观质量要求：参照T/CIQA 10-2020要求，检测结果为：釉面为烧成颜色（非坯体颜色），釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体成一体结构，敲碎后无空洞，无杂色，为一体实芯坯体；
▲2.2、止滑性能要求：检测凹槽宽度不低于10mm，凹槽深度不低于1.28mm,凹槽储水量不低于23ml；
3、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	仪器转角台
	12.0
	台
	规格型号：1150*1150*850mm，全钢结构，整体采用≥1.0mm厚冷轧钢板；
一、技术参数
1、全钢柜体：
1.1、设计制造标准：《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325-2024）；《实验室家具通用技术条件》（GB 24820-2024）；
1.2、承重要求：延米承重≥400kg；抽屉承重≥40kg；门板承重≥90kg；箱体层板承重≥40kg。
1.3、实验台标准尺寸为 L*1500（750）*850（mm）长、宽、高误差点≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线：1000mm（含）以下≤2mm；1000mm（含）以上≤3mm。
1.4、实验台使用模块化组合，主箱体采用整焊整装结构、分上下两层重叠凸面设计立体层次视觉效果好，上梁整体结构为现场安装提供便利提升安装效率、质量，均衡的受力面使整体的承重能力得到加强，采用上下分色涂层外观上层次分明、美观耐污性好，工作位配置可拆装式背板方便安装维护。
1.5、钢制部件表处理（含所有钢制箱体、封板、支架等钢制工件），所有切割、冲压、钻孔件要去披锋平毛刺；表面经脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗、高压冲洗、烘干后使用环氧树脂喷涂粉末进行喷涂高温固化，涂层厚度 ≥7 5μm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求，表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。
1.6、底座柜：实验室用柜体为整装结构，采用≥1.0mm（裸板）高品质一级冷轧钢板（SPCCT），表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。箱体组装采用整体焊接，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。
1.7、门板：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凹面双圆弧斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。
1.8、实验台上梁检测标准依据：《GB/T3325-2024金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》。
1.9、地围：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，可与门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面更平整，承重能力更强。
1.10、柜体：≥1.0mm（裸板）厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。
1.11、抽屉:抽屉为片装组合结构凹面双圆弧斜边设计，采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末，抽屉底部和四面抽墙应为独立拆装结构组装，用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过两次环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。抽屉内不出现焊接位，抽面采用上斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料。
1.12、导轨：采用实验室专用三节走珠导轨，不用任工具可自由拆装，导轨的拉动顺畅耐久和高承重达到以下的要求：
（1）滑轨耐久性测试可达60000次；滑轨耐久性测试在载荷 46Kg（包含测试抽屉自重）情况下不得对可延伸零件的前端提供支撑，轻柔打开闭合可延伸零件60000次。
（2）拉出安全性测试可达15次；在载荷46Kg（包含测试抽屉自重）以0.2m/s的速度将抽屉朝拉出终点挡板拖拉15次，拉力在抽屉导轨移动到终端位置还剩10MM时停止。测试后，可延伸零件及其部位无变形、损坏、拉托和功能丧失。
（3）中性盐喷雾测试，48小时，结果达到7级或以上；检测依据参照ISO 9227：2017 人造气氛腐蚀测试—盐雾测试。以中性盐喷雾测试，盐液浓度为5%氯化钠溶解在95%的蒸馏水中，48小时，基于ISO 10289：2001 的标准，结果达到7级。
1.13、拉手：与柜门、抽面板一体折弯成型拉手，简洁大方线条感强、牢固耐用；
2、仪器台台面采用22mm厚实芯黑色坯体烧制陶瓷板，台面需在其操作面边沿配备止滑工艺，为确保产品的稳定性，台面性能必须满足或优于以下技术要求：
▲2.1、表面耐污染性能要求：参照GB/T17657-2022要求，检测至少包含：硫酸98%，硝酸65%，盐酸37%，过氧化氢30%等不低于10种试剂，检测结果为：5级（无明显变化）；断裂模数要求：参照T/CIQA 10-2020或GB/T3810.4-2016要求，检测结果为：平均值≥44N/mm2；外观质量要求：参照T/CIQA 10-2020要求，检测结果为：釉面为烧成颜色（非坯体颜色），釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体成一体结构，敲碎后无空洞，无杂色，为一体实芯坯体；
▲2.2、止滑性能要求：检测凹槽宽度不低于10mm，凹槽深度不低于1.28mm,凹槽储水量不低于23ml；
3、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6
	工作台
	6.8
	米
	1、规格型号：L*800*850mm
2、18mm多层实木板柜体
3、操作台台面采用18mm厚人造大理石台面
4、304不锈钢清洗池：规格型号：550*450*310mm；数量2套；
5、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7
	边柜
	14.9
	米
	1、规格型号：L*800*850mm
2、18mm多层实木板柜体
3、操作台台面采用18mm厚人造大理石台面
4、304不锈钢清洗池，规格型号：550*450*310mm，数量3套；
5、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	8
	边柜
	2.3
	米
	1、规格型号：L*600*850mm
2、18mm多层实木板柜体
3、操作台台面采用18mm厚人造大理石台面
4、304不锈钢清洗池，规格型号：550*450*310mm，数量2套；
5、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	9
	操作台
	15.2
	米
	1、规格型号：L*600*850mm
2、18mm多层实木板柜体
3、操作台台面采用18mm厚人造大理石台面
4、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。
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	操作台
	3.6
	米
	1、规格型号：L*1200*850mm
2、18mm多层实木板柜体
3、操作台台面采用18mm厚人造大理石台面
4、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。
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	吧台
	7.0
	米
	1、规格型号：L*600*1100mm
2、18mm多层实木板柜体
3、操作台台面采用18mm厚人造大理石台面
4、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	12
	实验水槽水嘴
	13.0
	套
	一、PP水槽
1、规格：外尺寸：572*474*336mm  内尺寸：499*401*320mm
2、提笼：提笼直径88mm,篦子直径88mm,堵头直径100mm,整体高度55mm。
3、材质：采用优质全新高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性
3、厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。
4、附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
5、水槽底部加装导流线，防止出现存水现象。
二、三联水嘴
1、符合GB 18145-2014 标准。
2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关67万次。
3、主体采用H63加厚铜管制作，整体高度≥560mm，重量≥1740g，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。
4、实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况。
三、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	13
	桌上型洗眼器
	13.0
	套
	1、主体为加厚铜质。
2、表面为环氧树脂涂层， 耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。
3、橡胶杯：Φ70橡胶质护杯，出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。
4、防尘盖： PP材质,平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落，使用时自动被水冲开。
5、水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用
6、软管：供水软管长度 1.5米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。
7、前置过滤器和流量调节装置：前置过滤器可去除管道内产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、泥沙等大于5微米以上的颗粒杂质；流量调节装置可任意调节水压大小，避免因水压过大冲伤眼睛和面部肌肤。
8、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	14
	PP滴水架
	13.0
	套
	1、滴水架选用高品质PP材质，强度高，易于组装，耐酸碱、抗腐蚀。
2、尺寸：≤700*≤550mm*≤120mm
3、滴水棒均以35度-45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放，采用PP材质一次成型，可拆卸，具有锁扣功能，方便使用。
4、滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。
5、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。
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	全钢通风柜
	8.0
	台
	规格型号：1500*800*2350mm，全钢结构，柜体采用≥1.0mm厚冷轧钢板；
一、技术参数
1、全钢结构，主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用≥1.0mm厚钢板，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。
2、通风柜内衬及导流板：采用≥5mm厚易清洁、耐污染、耐高温的弗纤板。
3、门板：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凹面双圆弧斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。
4、移动视窗玻璃两侧PP夹条包裹，拉手PP一体成型，嵌入5mm钢化玻璃，门开启高度为760mm,自由升降，移门上下滑动装置采用滑轮钢丝绳结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。固定视窗框架为钢板制作环氧树脂喷涂，框内嵌入5mm厚钢化玻璃。
5、实验台采用≥15mm厚黑坯实芯烧制实验室专用陶瓷板，釉面可选多种颜色, 防火阻燃，耐腐蚀污染，耐刻刮，抗变形，环保，使用寿命长。为确保产品的稳定性，台面性能必须满足以下要求:
▲5.1、长度、宽度等要求：参照GB/T19367-2022要求，检测样品规格至少包含：1500mm*1500mm；1000mm*1000mm；3000mm*750mm，检测厚度偏差（±0.50mm），长度和宽度偏差（±2mm），垂直度偏差（≤1mm/m）,边缘直度偏差（≤1mm/m），平整度（≤1mm/m）的结果为符合。
▲5.2、耐划痕性能要求：参照GB/T17657-2022要求，经负荷2.0N测试后未见划痕，检测结果为：3级；表面耐冷热循环性能要求：参照GB/T17657-2022要求，检测结果为：表面无裂纹、鼓泡；耐高温性能要求：参照GB/T17657-2022要求，测试不低于3个样品，检测结果为：表面无裂纹。
▲5.3、外观质量要求(釉面和坯体的一体实芯烧成工艺)：参照T/CIQA 10-2020要求，检测结果为：外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色，样品敲碎后无空洞、无直径2mm以上的气泡、无杂色，为一体实芯坯体 ，釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色（非坯体颜色）；吸水率要求：参照GB/T4100-2015或GB/T 3810.3-2016要求，检测结果为：平均值≤0.05%。
6、排气出口采用与顶板一体成型集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。
7、水路水杯耐酸碱、耐腐蚀。单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上。
8、电路控制面板采用液晶显示屏面板（可设置快慢自由调节，可适应市场上大部分类似产品，支持电动风阀6秒快开）8个按键电源、设置、确定、照明、备用、风机、风阀+\-键。照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。插座配有四个10A 220V五孔多功能插座。线路使用2.5平方铜芯电线。
9、下柜门铰链采用110度直弯铰链，使用寿命高，拆装方便。
10、其它下柜内背板预留检修窗，方便故障检修，左右旁板各预留4个孔方便加装考克等设施。
二、包含配置
1、PP斜流管道风机：规格型号：风量：2206m³/h，风压：693Pa，功率：390W；数量8台；
2、电动风量调节阀：规格型号：∅250mm，含电动快速执行器；数量8个：
3、耐腐蚀PP材质圆形风管：规格型号：φ315mm*4.2mm，含三通、弯头、直接；数量48米；
4、排风防雨百叶：规格型号：∅315mm；数量8个；
5、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	16
	（带气压杆）铝合金万向排气罩
	24.0
	套
	规格型号：
1、法兰尺寸：200*200*5mm；
2、出风口直径内径104mm，外径110mm；
3、底座管道材质：高强度铝镁合金型材制成；
4、底座管道尺寸：≥113*113*1.5mm；
5、出风口变径：内径110mm直通接头；
2、伸缩导管直径：90mm/75mm；
3、伸缩管道壁厚：2. 0mm/1. 5mm；
5、伸缩管道材质：铝镁合金管道；
4、阀门：配备手动角度调节风阀灵活可靠遇到超高速气流时角度不会产生变化；
5、活动关节材质：内嵌不锈钢钢丝.加厚尼龙软管；
6、管道连接：不锈钢卡箍固定方便拆卸清洗；
7、伸缩导管：行程≥550mmm；
8、轴承：整体式平面推力轴承；
9、内置五金：304不锈钢；
10、罩口尺寸：标配圆罩口直径375mm*120mm；
11、关节支撑方式：气压杆；
12、360度旋转轴材质：PP/铝镁合金；
13、旋转半径：1.5m；
14、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	17
	（常规型）铝合金万向排气罩
	20.0
	套
	规格型号：
1、底座管道：铝合金115*1150*1.5mm
2、折叠管道直径外径：78mm
3、折叠管道壁厚：1.5mm
4、折叠管道材质：铝合金
5、阀门：手动调节
6、活动关节：增强PP材质，壁厚4mm
5、罩口尺寸：标配直径375mm*120mm
6、旋转半径：1.5m
7、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	18
	全钢气瓶柜
	4.0
	个
	规格型号：900*450*1800mm，全钢结构，柜体采用≥1.0mm厚冷轧钢板；
技术参数：
1、全钢结构，柜体采用≥1.0mm优质冷轧板，液压成型，离子焊接，酸洗磷化，实验室专用环氧树脂粉末，静电喷涂，180°高温固化成型。耐强酸碱。
2、柜体：采用采用优质冷轧钢板，表面磷化处理（对钢板酸洗磷化去油、去锈、表面形成一层保护膜使其在防腐蚀方面效果更持久）烘箱高温固化。结构为全钢对开门。
3、抱箍：采用3mm厚度优质钢板，抱箍固定链：采用连环钢链，防止气瓶倾倒。
4、视窗：采用5mm厚度平板玻璃，钢板镶边固定。
5、防火标志：采用国家标准防火标志。
6、排风装置，稀释可燃气体浓度直至低于芯片切点设定值。
7、配电：采用微工控机定时开关、气敏探头可监测气瓶漏气并自动排风、报警。
8、门板：全钢气瓶柜采用1.2mm厚优质冷轧板，表面层经耐酸漆涂处理，防酸碱及防锈。
9、视窗:正面带视窗，视窗为防爆玻璃,可随时观察钢瓶上的仪表。
10、柜体两側：全钢气瓶柜两侧有PASS孔，保证柜体内气体流动。
11、拉手：采用C型拉手，不锈钢。
12、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	19
	全钢药品柜（带排风口）
	4.0
	个
	规格型号：900*450*1800mm，全钢结构，柜体采用≥1.0mm厚冷轧钢板；
技术参数：
1、柜体：采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊点无毛刺及假焊，构造表面经酸洗、磷化、粉未静电喷涂，（烤房）180度高温固化，具有耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长等优点。
2、门板：采用≥1.0mm（裸板）高品质冷轧钢板（SPCCT），喷涂 75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凹面双圆弧斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂中间填充隔音材料；门板内含填充材料起到静音作用。
3、活动层板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压而成并焊U型加强板，表面经酸洗、磷化、静电粉未喷涂处理，（烤房）180度高温固化，具有耐酸碱、防潮等功能；可根据实际需要调整层板之前的高度。
4、铰链：采用实验室专用高强尼龙铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重75kg以上，耐磨损、不生锈等优良性能，开起5万次以上无损坏。无噪音，不回弹，不折断。
5、拉手：采用铝合金内凹短型拉手；模具成型，表面经环氧树脂高压静电粉沫喷涂处理，耐腐蚀。
6、地脚：采用不锈钢与尼龙组合一体的地脚，具有抗酸碱，耐腐蚀，防滑减震，高低可调等功能，可调高度30mm—50mm，带防尘套。
7、螺丝：采用尼龙及不锈钢螺丝，牢固优质，且美观耐用。
8、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。
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	铝木结构试剂柜
	4.0
	个
	1、规格型号：≤900*≤450*≤1800mm
2、框架部分：采用27×27mm铝型材框架制成，铝型材表面经环氧粉沫喷涂处理，柜体间转角外由模具开发专用合金连插件连接；
3、门板：采用 15mm厚优质三聚氰胺中密度板，周边以2mm厚PVC封边条封边,黏结牢固耐；
4、层板：采用5mm厚优质PP板，四周采用15*15的铝型材框架；
5、玻璃门部分：采用5mm厚玻璃；
6、地脚：采用高强度塑胶制作，螺杆直径10mm，自由调节高度30mm减震防滑；
7、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。
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	铝木结构器皿柜
	4.0
	个
	1、规格型号：≤900*≤450*≤1800mm
2、框架部分：采用27×27mm铝型材框架制成，铝型材表面经环氧粉沫喷涂处理，柜体间转角外由模具开发专用合金连插件连接；
3、门板：采用 15mm厚优质三聚氰胺中密度板，周边以2mm厚PVC封边条封边,黏结牢固耐；
4、层板：采用5mm厚优质PP板，四周采用15*15的铝型材框架；
5、玻璃门部分：采用5mm厚玻璃；
6、地脚：采用高强度塑胶制作，螺杆直径10mm，自由调节高度30mm减震防滑；
7、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。
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	学生工作台
	4.0
	套
	1、规格型号：1200*600*1100mm
2、含屏风，45款白色，配套活动柜，键盘架；
3、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。
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	壁挂电子屏广告机
	9.0
	个
	规格型号：(L)646*(W)384.2*(T)49mm(含壁挂支架厚度59mm)
技术参数：
1、机身材质：型材:氧化拉丝工艺后盖:黑色喷粉钣金；结构稳定，主动散热；
2、前框玻璃：10点(电容)触摸，物理全钢化7级防爆玻璃；
3、整机尺寸：(L)646*(W)384.2*(T)49mm(含壁挂支架厚度59mm)；
4、重量：≤7KG(净重)≤8KG(毛重)；
5、功率：≤150W；待机功率≤0.5W；
6、音响喇叭：2*10W立体高低音音响；
7、输入电压：AC190~264~(50/60Hz)；
8、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。
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	生产线设备拆除及搬运
	1.0
	项
	1、茉莉花茶有效成分提取装置JT-ED-30，数量1台；
2、茉莉花茶细胞液提取装置CS-20-40-25，数量1台；
3、气动夹拉袋圆角颗粒包装机DXDK-JP320，数量1台；
4、高压均质机JZG-Q50-P80，数量1台；
5、转盘式液体膏体灌装旋盖一体包装机NFZX-30，数量1台；
6、小颗粒包装机DXDK-JP321，数量1台；
7、浸膏专用喷雾干燥机SP-5000，数量1台；
8、冷冻干燥LGJ-100F，数量1台；
9、吸尘式万能粉碎机组SF-20B，数量1台；
10、50L小型多功能提取浓缩设提取罐50L，数量1台；
11、低温超微粉碎机，功率，0.75kW；冷却系统,2.2KW，数量1台；
12、高压均质机产量：≥25L/h;最小实验量：200ml，数量1台；
13、微波真空干燥机产量：1-10公斤浸膏/次；干燥时间：1-3小时，数量1台；
14、葡萄酒压榨机LT20-40-80，数量1台；
15、小型榨油机YBS-B2，数量1台；
16、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。
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	电气控制系统设备
	1.0
	套
	1、实验台专用插座：规格型号：220V，10A，PP结构，底盒表面高亮度环氧树脂涂层；220V 10A，耐酸碱、耐腐蚀，配2个五孔插座。数量：95套
2、总配电箱AT：规格型号：含空开断路器、保护器、五金配件，数量：1套；
3、房间配电箱(未来食品学院)：规格型号：含空开断路器、保护器、五金配件，数量：7套；
4、配电箱（健康茶饮室）：规格型号：含空开断路器、保护器、五金配件；数量1套；
5、LED洁净吸顶灯：规格型号：1200*300mm，功率48W，数量：42套；
6、LED平板灯：规格型号：1200*600mm，功率88W，数量：32套；
7、灯具应急电源：规格型号：0-50w，断电后畜电池应急时间≥30min，数量：8套；
8、安全出口指示灯：规格型号：安全出口指示灯 3w，断电后畜电池应急时间≥30min，离门头200mm安装，数量：3套；
9、疏散指示灯：规格型号：安全出口指示灯 3w，断电后畜电池应急时间≥30min，离地面300mm安装，数量：4套；
10、三位单控开关：规格型号：86型，220V,10A，数量：5个；
11、双位双控开关：规格型号：86型，220V,10A，数量：2个；
12、三位双控开关：规格型号：86型，220V,10A，数量：4个；
13、设备空开盒：规格型号：3P/32A空开1个，数量：4套；
14、普通五孔插座：规格型号：220V,10A,五孔，数量：86个；
15、接线盒、底盒：规格型号：86型，数量：290个；
16、BV铜芯电线：规格型号：导线截面2.5mm2，数量：1000m；
17、BV铜芯电线：规格型号：导线截面4mm2，数量：3560m；
18、铜芯电缆电源：规格型号：YJV-5*10mm2，数量：244m；
19、PVC线管：规格型号：φ20mm*1.5mm厚，数量：1300m；
20、PVC线管：规格型号：φ32mm*1.5mm厚，数量：40m；
21、强电镀锌钢板桥架：规格型号：200*100mm，数量：40m；
22、门禁系统：规格型号：指纹、密码、刷卡、刷脸，四合一，数量：3套；
23、半球式监控摄像机：规格型号：1080P，POE供电，数量：2个；
24、监控录像机：规格型号：8路，4TB硬盘，数量：1套；
25、监控监视器：规格型号：27寸，数量：1套；
26、网络暗装插座：规格型号：网络插口，数量：20个；
27、网络交换机：规格型号：24口千兆/功能开关，数量：1个；
28、壁挂网络机柜：规格型号：标准机柜 6U″尺寸：310*530*400，数量：1个；
29、网线：规格型号：超六类双绞线，数量：300米；
30、PVC绝缘线管：规格型号：φ20mm*1.5mm厚，数量：80；
31、弱电镀锌钢板桥架：规格型号：100*100mm，数量：40；
32、五金安装辅材费：规格型号：含接线端头、绝缘子、电工胶布、螺丝、扎带、缠绕管等；数量：1项；
33、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。
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	环境控制系统设备
	1.0
	套
	1、风管式环境控制设备：规格型号：制冷量：12kw，制热量：13.5kw，功率：4.2kw，数量1台；
2、天花式环境控制设备：规格型号：制冷量：7.2kw，制热量：9.2kw，功率：2.2kw，配遥控器；数量1台；
3、天花式环境控制设备：规格型号：制冷量：12kw，制热量：13.5kw，功率：4.2kw，配遥控器，数量8台；
4、线控器：规格型号：220V，50Hz，液晶显示屏，数量1台；
5、天花式排气扇：规格型号：风量：330m³/h，静压：120pa，功率：37w，数量11台；
6、PP斜流管道风机：规格型号：风量：1405m³/h，风压：488Pa，功率：290W；数量9台；
7、PP斜流管道风机：规格型号：风量：2206m³/h，风压：693Pa，功率：390W，数量6台；
8、方向墙式轴流排风机：规格型号：风量：1920m³/h，功率：0.11KW；数量1台
9、铝合金双层可调百叶回风口：规格型号：900×900mm，带人字调节阀，数量2个；
10、铝合金单层百叶回风口：规格型号：1200×300mm，带过滤网、带人字调节阀，数量1个；
11、酚醛树脂复合板：规格型号：厚20mm，单面彩钢，数量36㎡；
12、耐腐蚀PP材质圆形风管：规格型号：φ100mm*3mm，含三通、弯头、直接；数量24m；
13、耐腐蚀PP材质圆形风管：规格型号：φ160mm*3mm，含三通、弯头、直接；数量26m；
14、耐腐蚀PP材质圆形风管：规格型号：φ200mm*3.3mm，含三通、弯头、直接；数量44m；
15、耐腐蚀PP材质圆形风管：规格型号：φ250mm*4mm，含三通、弯头、直接；数量52米；
16、耐腐蚀PP材质圆形风管：规格型号：φ315mm*4.2mm，含三通、弯头、直接；数量48m；
17、风管吊支架：规格型号：L40角钢，M8吊杆；数量1项；
18、风管人造革软接：规格型号：L=150mm；数量2个；
19、优质紫铜管及保温套管：规格型号：∅9.53/∅19.05mm，保温套管厚：20mm，B1级防火；数量150m；
20、UPVC冷凝水排水管及保温套管：规格型号：DN25mm*1.5mm，保温套管厚：20mm，B1级防火；数量150m；
21、环境控制设备冷媒：规格型号：R410；数量1项；
22、环境控制设备外机机架：规格型号：L50mm镀锌角钢；数量10套；
23、排风防雨百叶：规格型号：∅200mm；数量4个；
24、排风防雨百叶：规格型号：∅250mm；数量9个；
25、排风防雨百叶：规格型号：800*400mm；数量3个；
26、风管穿墙打孔：规格型号：∅200mm/800*400mm；数量8个；
27、原有铝扣板拆除安装修复：规格型号：含原有600*600铝扣板拆除安装修复；数量4项；
28、铜芯阀门：规格型号：DN20mm；数量：13个；
29、铜芯阀门：规格型号：DN32mm；数量：2个；
30、PPR给水管：规格型号：DN20*2.8mm  1.6MPa；数量：82m；
31、PPR给水管：规格型号：DN32*3.6mm  1.6MPa；数量：60m；
32、PVC排水管：规格型号：DN50mm*2.0mm；数量：40m；
33、PVC排水管：规格型号：DN75mm*2.3mm；数量：36m；
34、排水管开槽回填修复：规格型号：100mm*100mm100mm；数量：40m；
35、设备水池：规格型号：定制；数量1个；
36、五金安装辅材费：规格型号：含卡箍组件、室外机减振垫、密封胶垫、胶水粘结剂、膨胀螺栓、风管连接螺丝螺母、吊杆、自攻螺丝、电焊条、切割机切片、管卡子、密封用的生料带、麻丝带、胶水粘结剂；数量1项；
37、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。
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	气体控制系统设备
	1.0
	套
	1、1*1半自动切换系统：规格型号：PT-100自动切换系列，双瓶供气，半自动切换功能。进气配膜片阀，带排空系统。进气压力表量程0-25MPA，出气压力表量程0-2.5MPA进出气接口1/4"FNPT，不锈钢316L膜片2、硬密封结构，耐压3000psi,泄露率2×10-8atm cc/sec He内置过滤器精度5-10um ，Cv=0.08 ；数量：4套；
3、高压金属软管：规格型号：内管316L不锈钢波纹管，外包不锈钢编织，防暴弹簧固定环加强型结构 L=1米，耐压30Mpa；数量：8跟；
4、钢瓶接头（G5/8)：规格型号：SS316不锈钢；数量：8套；
5、出口转接头：规格型号：SS316不锈钢1/4"-1/2"，半自动切换主管道出口用；数量：8个；
6、出口总球阀：规格型号：SS316不锈钢1/2"LOK ，半自动切换主管道出口用；数量：4个；
7、双外丝接头：规格型号：S316不锈钢1/4NPTS ；数量：8个；
8、排空单向阀：规格型号：S316不锈钢1/2"LOKS ，用于排空处。数量：4个；
9、转接头：规格型号：S316不锈钢1/4"NPTS ，用于排空处。数量：8个；
10、三通接头：规格型号：1/4"焊接SS316不锈钢，用于排空处。数量：7个；
11、不锈钢洁净管：规格型号：SS316L 1/2〞BA级、光亮退火、内外光亮、内外光洁度Ra≤0.4μm、软态  L=4米/根；数量：100米；
12、不锈钢洁净管：规格型号：SS316L 1/4〞BA级、光亮退火、内外光亮、内外光洁度Ra≤0.4μm、软态  L=4米/根 分管道 ，含排空管子。数量：140米；
13、三通接头：规格型号：1/2"焊接SS316不锈钢，BA级；数量：1个；
14、变径三通：规格型号：1/2"-1/4"焊接SS316不锈钢，BA级；数量：18个；
15、变径大小头：规格型号：1/2"-1/4"焊接SS316不锈钢，BA级；数量：6个；
16、二级减压阀（0-1MPA）：规格型号：SS316不锈钢，3孔，单表，压力表量程0-1.0MPA。，进出气接口1/4"FNPT，不锈钢316L膜片硬密封结构，耐压1000psi,泄露率2×10-8atm cc/sec He内置过滤器精度5-10um   Cv=0.08 ；数量：24套；
17、减压阀安装面板：规格型号：SS316不锈钢，BA级；数量：24块；
18、终端球阀：规格型号：1/4"SS316不锈钢，BA级；数量：24个；
19、终端接头：规格型号：（1/4NPT"-1/8")SS316L不锈钢，用于终端跟仪器连接；数量：24个；
20、减压阀转接头：规格型号：1/4"NPTSS316不锈钢，BA级；数量：24个；
21、泄漏报警器：规格型号：含一个主机，一个探头；数量：2套；
22、阻火器：规格型号：SS316不锈钢，1/2"；数量：2个；
23、五金安装辅材费：规格型号：含管件及五金、管卡子、密封用的生料带、麻丝带、胶水粘结剂等安装辅材；数量：1项；
24、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。
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	智能控制系统设备
	1.0
	套
	1、可编程控制器：规格型号：CPU控制器/以太网口集中，可扩展；DI12*24VDC/DQ8*RLY；实验室自控系统控制处理器，与上位机集成对接。可通过外围设备总线接本地或远程I/O扩展模块进行扩展，供电电源为AC24V或DC24V，12个数字量输入，8个继电器输出（常开触点），1个板载 RS-485 接口，支持Modbus RTU 模式；
2、DP头：规格型号：485接头
3、通讯模块：规格型号：其他空调数据采集
4、交换机：规格型号：5口，以太网工业级
5、房间温度传感器：规格型号：DC24V，温度0-50℃、湿度0-100%
6、光照传感器：规格型号：量程：0-20WLUX
7、低压辅材：规格型号：断路器，保险丝，指示灯，线槽线耳，接线端子，电线等（6套万象罩排风机）
8、电柜：规格型号：设备外壳箱体用冷轧钢板制作，符合电器箱柜有关制造标准；设备外壳箱体表面光滑；接线端子箱及模块箱需预留不少于30%的安装空间，便于以后扩展。箱体尺寸应紧凑,应按内部设备的实际尺寸决定外型尺寸,不应过大（挂墙式安装不超过1000x800）。箱内控制线应采用汇线槽方式敷设。
9、27寸液晶触摸屏演示系统：类别:性能不低于I3主机，27英寸LCD红外触摸屏
10、集中监控管理平台：规格型号：集中监控管理平台；数字化集中监控系统组成单元，一个系统可以拥有任意个PLC控制器软件。（温湿度/光照/排风机/空调）
11、集中控制应用软件开发：规格型号：智能化集中控制系统主要包括设备运行管理，环境安全监督，实验过程状态监控，应急突发事件实时记录及发送四大模块，涵盖实验室的“人员-环境-设备”三方面实时信息功能，是安全监管的“信息集合体”，系统可以同时对房间风量差系统、排风系统、空调系统、环保设备等进行24小时全程实时监控功能，对设备运行故障及突发事件等及时记录并实时反馈信息，管理设备各项工作流程进行标准化功能等。项目建成后，将强化不安全风险预警和突发事件应急处置，提高实验室安全监管和及时处理突发事件的能力。
12、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。
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	PVC卷材地板胶
	450.0
	㎡
	1、规格型号：厚2.0mm，同质透心，地板具有阻燃、防滑、抗菌、耐磨、耐腐蚀、耐化学药品、易清洗。
2、含地板胶专用自流平层：楼面基层清理，打磨平整后涂刷界面处理剂，铺自流平；数量282㎡。
3、含上墙地脚线120mm。
4、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。
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	50mm玻镁彩钢板
	762.0
	㎡
	规格型号：玻镁彩钢板厚50mm，双面钢板厚度标厚为0.426mm，隔音、防水、耐腐、耐酸碱、易清洁、抗撞击、防菌。玻镁板氯离子含量≤0.01%，耐火极限不小于60分钟，玻镁板具有抗反卤性标准，要求无水珠、无返潮；数量762㎡；
含以下配置：
1、实验室围护结构玻镁彩钢板，规格型号：玻镁彩钢板厚50mm，双面钢板厚度标厚为0.426mm，数量：520㎡；
2、实验室围护结构玻镁彩钢板，规格型号：玻镁彩钢板厚50mm，双面钢板厚度标厚为0.426mm，数量：242㎡；
3、洁净铝合金槽铝：规格型号：50系列，1.0mm电泳；数量：180m；
4、洁净铝合金内圆弧：规格型号：50系列，1.0mm电泳；数量：264m；
5、洁净铝合金圆弧托：规格型号：50系列，1.0mm电泳；数量：2640m；
6、洁净铝合金外圆弧：规格型号：50系列，1.0mm电泳；数量：30m；
7、铝合金内圆弧角：规格型号：50系列，1.0mm电泳；数量：36个；
8、铝合金外圆弧角：规格型号：50系列，1.0mm电泳；数量：10个；
9、洁净铝合金角铝：规格型号：38*38*2.5mm；数量：60m；
10、原有轻钢龙骨埃特板拆除、原有铝合金玻璃拆除：数量158㎡
11、安装辅材：规格型号：密封胶垫、胶水粘结剂、膨胀螺栓、卡箍组件、室外机减振垫、风管连接螺丝螺母、自攻螺丝、电焊条、切割机切片等；数量1项；
12、拆除原有不锈钢排水沟：含拆除、清理，数量50m；
13、排水沟位置混凝土回填：C25混凝土：数量20㎡；
14、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	31
	防火洁净医疗板
	261.0
	㎡
	规格型号：100mm轻钢龙骨基础+9mm木板打底，面贴4.5mm防火洁净医疗板；
1、产品性能要求：
1.1、防火等级达到A2级标准；
1.2、表观密度：参照GB/T 25970-2010，1250＜ρ≤1500㎏/m³；
1.3、干态抗弯强度：参照GB/T 25970-2010，≥9MPa；
1.4、吸水饱和状态的抗弯强度：参照GB/T 25970-2010，≥6.3MPa；
1.5、吸湿变形率：参照GB/T 25970-2010，≤0.20%；
1.6、抗返卤性：参照GB/T 25970-2010，无水珠、无返潮现象；
1.7、甲醛释放量：参照GBT 39600-2021、GB 18580-2017，E1级，≤0.124㎎/m³；
1.8、放射性：参照GB 6566-2010，IRa≤1.0，Ir≤1.3；
1.9、涂层耐碱性：参照GB/T17748-2016，无鼓泡、粉化、凸起等异常；△E≤2；
1.10、涂层耐硝酸性：参照GB/T17748-2016，无鼓泡、粉化、凸起等异常；△E≤5；
1.11、石棉含量：参照GB/T 23263-2009、JC/T 412.1-2018 ，产品中不得含有石棉；
2、走廊透视窗窗台采用与医疗板同材质一体成型≥R100圆弧窗台
3、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	32
	轻钢龙骨石膏板
	38.0
	㎡
	1、规格型号：加厚75型轻钢龙骨基础+9mm木板打底，面贴12mm石膏板造型；
2、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	33
	方形铝扣板
	440.0
	㎡
	1、规格型号：加厚型轻钢龙骨，1200*600*0.8mm铝扣板；
2、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。
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	槽钢转换层
	583.0
	㎡
	1、规格型号：10#槽钢，间距1200mm固定；
2、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。
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	304不锈钢落地玻璃
	22.2
	㎡
	1、规格型号：304不锈钢框落地玻璃：四周边框1.2mm厚304不锈钢包边；玻璃规格型号：10mm钢化玻璃，五金配件。
2、原有彩钢板拆除：规格型号：原有彩钢板拆除，数量：34.2㎡；
3、安装辅材：规格型号：含玻璃胶\拉钉\丝杆、结构固定件及密封件等，数量1项；
4、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。
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	氛围展示系统
	1.0
	项
	1、规格型号:4500*3000mm；四周1.2mm不锈钢边框，框内6mm厚铝塑板打底，1.2厚水晶字UV丝印；
2、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	37
	成品洁净钢制双开门（大玻璃中空窗）
	2.0
	樘
	规格型号：1500*2400mm ，门上600*2000mm中空玻璃透视窗；
产品性能要求：
1、门扇材质：均采用0.8mm厚无花镀锌钢板烤漆；门框材质：采用1.2+0.7厚度mm加强结构；表面处理：采用静电喷涂工艺+热转印技术木纹饰面；
2、密封条材质：采用中空硅胶条密封；
3、透视窗材质规格型号：采用5mm+40A+5mm钢化丝印中空玻璃，规格型号为230*650mmR圆角；
4、门下密封结构：采用可调自动升降密封装置；
5、加工工艺：采用一体成型加工方式，门框和门扇采用子母咬合搭接结构保证气密性；
6、气密性能：按国标 GB/T 7106—2019标准正负压不低于“第6级”；
7、水密性能：按国标 GB/T 7106—2019标准不低于“第5级”；
8、抗风压性能：按国标 GB/T 7106—2019标准不低于“8级”；
9、钢板面要求：钢板面99.95%抗菌；
10、“耐火时长60分钟”。
11、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	38
	成品洁净钢制双开门
	6.0
	樘
	规格型号：1500*2400mm ，门上400*600mm中空玻璃透视窗；
产品性能要求：
1、门扇材质：均采用0.8mm厚无花镀锌钢板烤漆；门框材质：采用1.2+0.7厚度mm加强结构；表面处理：采用静电喷涂工艺+热转印技术木纹饰面；
2、密封条材质：采用中空硅胶条密封；
3、透视窗材质规格型号：采用5mm+40A+5mm钢化丝印中空玻璃，规格型号为230*650mmR圆角；
4、门下密封结构：采用可调自动升降密封装置；
5、加工工艺：采用一体成型加工方式，门框和门扇采用子母咬合搭接结构保证气密性；
6、气密性能：按国标 GB/T 7106—2019标准正负压不低于“第6级”；
7、水密性能：按国标 GB/T 7106—2019标准不低于“第5级”；
8、抗风压性能：按国标 GB/T 7106—2019标准不低于“8级”；
9、钢板面要求：钢板面99.95%抗菌；
10、“耐火时长60分钟”。
11、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	39
	成品洁净钢制双开门
	2.0
	樘
	规格型号：900*2100mm ，门上400*600mm中空玻璃透视窗；含拆除及安装，门套安装在 300mm 厚砖墙上，门洞边采用9mm木板包框找平，含五金配件；
产品性能要求：
1、门扇材质：均采用0.8mm厚无花镀锌钢板烤漆；门框材质：采用1.2+0.7厚度mm加强结构；表面处理：采用静电喷涂工艺+热转印技术木纹饰面；
2、密封条材质：采用中空硅胶条密封；
3、透视窗材质规格型号：采用5mm+40A+5mm钢化丝印中空玻璃，规格型号为230*650mmR圆角；
4、门下密封结构：采用可调自动升降密封装置；
5、加工工艺：采用一体成型加工方式，门框和门扇采用子母咬合搭接结构保证气密性；
6、气密性能：按国标 GB/T 7106—2019标准正负压不低于“第6级”；
7、水密性能：按国标 GB/T 7106—2019标准不低于“第5级”；
8、抗风压性能：按国标 GB/T 7106—2019标准不低于“8级”；
9、钢板面要求：钢板面99.95%抗菌；
10、“耐火时长60分钟”。
11、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	40
	成品洁净钢制双开门
	1.0
	樘
	规格型号：1200*2100mm ，门上400*600mm中空玻璃透视窗；含拆除及安装，门套安装在 300mm 厚砖墙上，门洞边采用9mm木板包框找平，含五金配件；
产品性能要求：
1、门扇材质：均采用0.8mm厚无花镀锌钢板烤漆；门框材质：采用1.2+0.7厚度mm加强结构；表面处理：采用静电喷涂工艺+热转印技术木纹饰面；
2、密封条材质：采用中空硅胶条密封；
3、透视窗材质规格型号：采用5mm+40A+5mm钢化丝印中空玻璃，规格型号为230*650mmR圆角；
4、门下密封结构：采用可调自动升降密封装置；
5、加工工艺：采用一体成型加工方式，门框和门扇采用子母咬合搭接结构保证气密性；
6、气密性能：按国标 GB/T 7106—2019标准正负压不低于“第6级”；
7、水密性能：按国标 GB/T 7106—2019标准不低于“第5级”；
8、抗风压性能：按国标 GB/T 7106—2019标准不低于“8级”；
9、钢板面要求：钢板面99.95%抗菌；
10、“耐火时长60分钟”。
11、含不锈钢防盗网拆除：规格型号：2080*1460mm 3个，2970*2080mm 2个，2400*2080mm 2个；数量1项
12、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	41
	成品不锈钢框玻璃平移门
	1.0
	樘
	1、规格型号：1200*2100mm ，边框1.2mm厚304不锈钢包边；玻璃规格型号：10mm钢化玻璃，含地弹簧、门把手及五金配件。
2、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	42
	成品不锈钢框玻璃地弹簧双开门
	2.0
	樘
	规格型号：1500*2100mm ，边框1.2mm厚304不锈钢包边；玻璃规格型号：10mm钢化玻璃，含地弹簧、门把手及五金配件。
1、拆除原有双开门：拆除原有双开门，1500*2100 数量2个
2、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。
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	成品生态木门
	5.0
	个
	规格型号：1200*2100mm；门套安装在 300mm 厚砖墙上，门洞边采用9mm木板包框找平，含五金配件；
1、含原有1200*2100mm木门拆除；规格型号：1200*2100mm木门拆除；数量3个；
2、不锈钢防盗网拆除：规格型号：2080*1460mm 2个，2970*2080mm 2个，2400*2080mm 1个
3、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。
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	成品生态木门
	4.0
	个
	1、规格型号：900*2100mm；门套安装在 300mm 厚砖墙上，门洞边采用9mm木板包框找平，含五金配件；
2、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。
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	成品洁净中空窗
	17.0
	个
	规格型号：2400*1400mm，四周洁净铝合金窗框，5mm+5mm钢化玻璃；
产品性能要求：
1、内胆材质：均采用6063铝型材，表面烤漆处理；窗套材质：采用1.2mm厚度镀锌钢板成型，表面烤漆处理；
2、玻璃：采用5mm钢化丝印玻璃；
3、中空玻璃的中间空层采用“冲氩气”工艺处理，防结露，保温及隔音效果更好；
4、气密性能：按国标 GB/T 7106—2019标准正/负压不低于“第8级”；
5、水密性能：按国标 GB/T 7106—2019标准不低于“第6级”；
6、抗风压性能：按国标 GB/T 7106—2019标准不低于“9级”；
7、包含玻璃磨砂贴：玻璃磨砂贴，数量36㎡；
8、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	46
	不锈钢框固定窗
	7.0
	个
	1、规格型号：2400*2100mm，四周1.2mm厚不锈钢窗框，10mm钢化玻璃；
2、含拆除原有推拉窗：拆除原有推拉窗及防盗网，2400*2100mm 7个，
3、铝合金百叶窗帘：铝合金百叶窗帘，数量：35.28㎡；
4、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	47
	不锈钢框固定窗
	1.0
	个
	1、规格型号：3000*2100mm，四周1.2mm厚不锈钢窗框，10mm钢化玻璃；
2、含拆除原有推拉窗：拆除原有推拉窗及防盗网，3000*2100mm 1个
3、铝合金百叶窗帘：铝合金百叶窗帘，数量：6.3㎡；
4、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。
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	安全系统设备
	1.0
	套
	1、点型光电感烟火灾探测器：规格型号：JTY-GD-C830；无极性，带地址，电子编码，内置CPU；适用于C系列火灾自动报警系统；须配DZ-A816底座使用，吸顶式安装。数量：113只；
2、探测器底座：规格型号：DZ-A816；进线和出线接线端子分开，适用于A系列和C系列新国标点型光电感烟火灾探测器。数量：113只；
3、手动火灾报警按钮（智能型）：规格型号：J-SAP-M-C860；带地址，无极性，电子编码，内置CPU，可恢复型,插拔式安装；适用于C系列火灾自动报警系统，明装，防护等级IP30，须配DZ-C813底座使用。数量：12只；
4、消火栓按钮（智能型）：规格型号：J-SAP-M-C861；带地址，电子编码，内置CPU，可恢复型；适用于C系列火灾自动报警系统，带直接启泵触点和启泵确认灯，明装。须配DZ-C813底座使用。数量：15只；
5、手报和消火栓底座：规格型号：DZ-C813；与J-SAP-M-C860手动火灾报警按钮、J-SAP-M-C861消火栓按钮配套使用。数量：27只；
6、火灾声光警报器（智能型）：规格型号：SG-C891；带地址，电子编码，内置CPU，可通过编码器设置为非编码型，可声与光同时报警，也可声或光独立报警；适用于C系列火灾自动报警系统， 明装。须配DZ-A16底座使用。数量：12只；
7、火灾声光警报器底座：规格型号：DZ-A816；进线和出线接线端子分开，适用于A系列和C系列新国标声光报警器。数量：12只；
8、短路隔离器：规格型号:GL-C859；不带地址，  自恢复型,二总线短路时起保护/隔离作用；适用于C系列火灾自动报警系统。须配DZ-C810底座使用。数量：3只；
9、模块底座：规格型号：DZ-C810；与JS-C851、KZJ-C855和GL-C859模块配套使用。数量：3只；
10、输入/输出模块：规格型号：KZJ-C76；无极性，带地址，电子编码，内置CPU，二总线供电，适用于C系列火灾报警系统；可用于控制消防广播等需要无源开关量控制的设备。须配DZ-A76使用。数量：1只；
11、模块底座：规格型号：DZ-A76；模块底座需与KZJ-A76配套使用，输出接线端子带防误触保护盖板。数量：1只；
12、编码器：规格型号：CODER-F100；支持我司生产制造的全系列消防报警及监控产品终端设备（不适用于2100系列），可外接5V适配器对电池充电或直接作为工作电源。数量：1台；
13、消防广播扬声器（吸顶式）：规格型号：SPK-XM3W-01；3W/4Ω（φ195 *49mm），免开孔明装。数量：12个；
14、消防电话分机(手提)：规格型号：DH2204FZ；手提式消防电话分机，总线式，带地址，与DH2201系列主机配接使用，固定地址为00号。数量：1部；
15、消防电话插孔：规格型号：DH2205C；电话插孔，总线式，不带地址，插孔直径φ6.3mm，与DH2204FZ电话分机配接使用。数量：12部；
16、火灾报警控制器/消防联动控制器：规格型号：JB-QBL-C8001；200点，2.8寸彩色液晶显示屏，含热敏打印机、1节12V/7Ah电池。含6点总线手动控制点，带6点多线联动控制点。标配CAN联网接口，标配蓝牙接口和4G通讯模块、数据存储单元，选配以太网通讯模块、RS485通讯模块和FECBUS通讯模块。尺寸：350mm*450mm*100mm。数量：1台；
17、消防应急广播设备：规格型号：GB2201BK-200；壁挂型，2.8寸真彩色液晶显示屏，集成200W 数字广播功放模块，支持应急、MP3、外线1 和外线2 四种播放模式，支持DC24V和CAN两种联动输入接口。预留备电220V端口可用于外接消防备电。尺寸为：270mm*137mm*385mm（长*宽*高）。数量：1台；
18、镀锌线管：规格型号：SC20mm*3mm；数量：2200米；
19、耐火电缆：规格型号：WDZBN-RYJS-2*1.5；数量：2600米；
20、安装辅材：规格型号：含10kg防火油漆、20mm金属波纹管、电工胶布、金属底盒、离墙码、胶粒、自攻钉；数量：1项；
21、所有材料设备含安装、税金、运维、质保、备件等所有费用。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	商务条款要求

	▲合同签订
	自成交通知书发出之日起25日内。

	▲规范标准
	采购文件要求高于国家、行业、地方标准时按采购文件要求执行，低于国家、行业、地方标准时按国家、行业、地方标准执行。采购文件其它内容与本条不一致的以本条说明为准。

	▲报价要求
	为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格：包括货款、杂配件、各类线材、辅材、上门测量费、安装调试费、清理垃圾费用、验收费、线路改造等；
（2）运输、装卸、培训、技术支持、售后服务费。
（3）招标代理服务费、保险费和各项税金。
注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。

	▲交货时间
	自签订合同之日起60个工作日内完成供货、安装调试完毕并通过验收。

	▲交货地点
	交付地点：广西职业技术大学（采购人指定地点）

	▲质量承诺要求
	按生产厂家或国家有关规定实行“三包”；质保期不少于1年，货物需求表中对质保期另有要求的按其要求执行，报价产品必须满足采购文件要求，并符合国家规定的质量标准，否则采购人有权退货，由此引发出的费用及其他经济损失全部由成交供应商承担。
质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，售后服务内容如下：
（1）负责无条件送货上门，负责无条件安装调试合格。
（2）无条件提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供无条件技术支持。
（3）出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。
（4）定期回访。

	▲付款条件
	1. 合同签订后采购人支付合同总额30%作为预付款；到货后采购人支付合同总额的40%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，采购人支付合同总额的30%。每次付款前，中标人需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给采购人。


	▲验收要求
	1.竞标人必须提供保证满足上述参数及配置的产品，设备进场安装时，采购人将组织专家对该设备进行验收，如发现参数与响应文件不符合的，属于虚假应标，将没收履约保证金，取消其中标资格。
▲2.为了保证质量，供货时由采购单位邀请具有相应资质的第三方对相关产品进行检验检测，检验检测结果完全符合采购文件要求时方可以进行验收，检验检测结果不符合采购文件要求的业主单位有权拒绝验收。

	其他要求
	▲1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。
▲2.竞标人所提供的任何材料应当真实有效，如在评审过程中发现竞标人在竞标文件中提供任何虚假材料的，按竞标无效处理，采购人有权汇报监督管理部门处理；成交后，采购人发现竞标人在竞标文件中提供任何虚假材料的，采购人有权汇报监督管理部门处理，且成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，民事赔偿并不免除违法成交供应商的法律责任。
▲3.为保证本项目的设备安装与现场情况相符，并达到采购人实际使用要求，竞标时须提供本项目正确可行的实验台柜设备安装布置平面图、安全系统设备安装布置平面图、1楼实验台柜安装效果图、二楼三楼实验台柜安装效果图等。
4.本次采购设备安装地点为广西职业技术大学南宁市江南区明阳大道19号，竞标供应商可进行现场勘察。现场勘察接待地点为广西职业技术大学南宁市江南区明阳大道19号（以实际情况为准），现场勘察时间统一为2026年8月17日10：00-12：00，勘察人员由竞标供应商法定代表人或受权委托代理人携带营业执照复印件、本人身份证原件及广西政府采购平台上获取采购文件截图前往。现场勘察联系人：卢福燊/15077140358





附件3：
节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据

	
1
	


A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521
中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级
（GB32028）

	
4
	A020204多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	


6
	
A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	
《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2

	
7
	A020601电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	
8
	A020602变压器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	
9
	A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB	12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	




A02061808热水器
	
★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478

	
	
	
LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15

	★A060805便器

	
坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级
（GB25502）

	
	
	
蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	
小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	
17
	A060807便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	
18
	A060810淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。
    3.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件4：
[bookmark: OLE_LINK38]中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。


[bookmark: _Toc24264][bookmark: _Toc129703551][bookmark: _Hlk68601507]第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评审程序
1.确认谈判文件
由谈判小组确认谈判文件。
2.资格审查
2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。
（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。
2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。
2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：
（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；
（2）未按谈判文件规定的方式获取本谈判文件的供应商；
（3）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；
（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。
2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。
3.符合性审查
3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。
3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。
3.5商务技术报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审
1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；
2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 
3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；
4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效；
5）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；
7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；
8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
10）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；
11）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
[bookmark: _Hlk71704147]13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；
14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
16）未响应谈判文件实质性要求；
17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。
（2）报价评审
1）响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“竞标报价表”的；
2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；
3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。
3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
3.8除本章3.7条规定的情形外，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。
4.谈判程序
4.1谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。
4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效处理。
4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录。
4.7除本章第3.7条外，对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5. 最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第3.7条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新采购。
5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。
5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。
5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效处理。
5.6最后报价统一开启后，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
5.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 
5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。
5.11最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
6. 最后报价评审
6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
6.2政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物由小微企业制造的，对供应商的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-4%）。
6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.5本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK4]当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
供应商在其响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
6.6中小企业政策性折扣与本国产品政策性折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=竞标报价-中小企业政策性折扣-本国产品政策性折扣，除上述情况外，评审价=竞标报价。
6.7除上述情况外，评审价＝最后报价。

二、评定成交的标准
7. 成交候选人推荐
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐），并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
附件：最后报价表格式
最后报价表
项目名称：
项目编号：                                  分标
	序号
	标的名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	总报价：人民币（大写）                       （￥             ）



供应商（电子签章）：                               
年    月    日
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[bookmark: _Toc71366060][bookmark: _Toc71365382]一、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式： 
                                                    
电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件





项目名称：

项目编号：
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：




年    月    日

2.资格证明文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
 

















供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。


        法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：                               
年    月    日


供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。






[bookmark: OLE_LINK19]              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                   
供应商（电子签章）：                
                                        年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：
我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                         。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：    
电话/传真：                         电子邮箱：                 
开户银行：                           帐号/行号：           
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                                                                 
供应商（电子签章）：                                          
                                                         年    月    日 


4.联合体竞标协议书（如有）

      （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。
1. 	   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。
注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：
……
日期：    年   月   日 

二、报价文件格式 
1.报价文件封面格式
                                                    
电 子 响 应 文 件


报  价  文  件





项目名称：

项目编号：
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：




年    月    日

2.报价文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：                分标（如有）：            
供应商名称：                                    
单位：元
	序号
	标的名称
	数量及单位
①
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	国别
	参数性能、指标及配置
	单价
②
	竞标报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）
竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为    %；属于优先采购环境标志产品总值为￥          （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为   %。


注: 
1. 以上竞标报价表中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
4.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
5.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效处理。
6.如为联合体竞标， 盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。
7.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：      
                      日期：   年   月   日

三、商务技术文件格式 
1.商务技术文件封面格式
                                                    
电 子 响 应 文 件


商  务  技  术  文  件





项目名称：

项目编号：
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：




年    月    日

2.商务技术文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。


无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：
                               年   月   日
法定代表人证明书

供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：               性      别：                
年    龄：               职      务：                
身份证号码：                                        
系    （供应商名称）   的法定代表人。
特此证明。



附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：               
     年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。


授权委托书
（非联合体竞标格式）
（如有委托时）

致：（采购人名称）：
我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（☑法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                    
委托代理人身份证号码：                              
                                
                         供应商（电子签章）：                      
                                         年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。


授权委托书
（联合体竞标格式）
（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
    附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件
牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
牵头人（电子签章）：
日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：
日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式
（注：按采购需求具体条款修改）

所竞分标：              
	项目
	谈判文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：
1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.不按照要求填写响应内容的或者仅填写“满足或者响应”的，均按无效竞标处理。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日


货物配置清单

项目编号：                  
项目名称：                  
所竞分标：                 
	序号
	标的名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	国别
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
以上货物配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。标的名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。	



法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日









技术要求偏离表

采购项目编号：                 
采购项目名称：                 
分标号：                       
	序号
	名称
	谈判文件要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
5.不按照要求填写响应内容的或者仅填写“满足或者响应”的，均按无效竞标处理。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日

其他文书、文件格式
[bookmark: _Toc71366061][bookmark: _Toc71365383]中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 
日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。











关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                                             
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                                    联系电话：                  
授权代表：                                                              
联系电话：                                                              
地址：                                          邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                                        
质疑项目的编号：                                                        
采购人名称：                                                            
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                          
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                             
事实依据：                                                              
法律依据：                                                              
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                 

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
[bookmark: _Toc3096][bookmark: _Toc129703553]




第六章 合同文本
 (
1
)
《广西壮族自治区政府采购合同》
文本
合同编号：
                                           
采购单位（甲方）                            
供 应 商（乙方）                            
项 目 名 称：                                  项  目  编  号：                    
签 订 地 点：                                  签 订 时 间：                   
本合同为中小企业预留合同：（是/否）。
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	合计（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、税金等全部费用。
第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与采购文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或者响应文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。
2.乙方应按采购文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按采购文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：             。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。
第五条　交付和验收
1.交付时间：                 ；交付地点：                          。
2.乙方提供不符合采购文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。（提醒：验收方式与采购文件约定不一致，请明确是哪一种）
5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。
第七条  售后服务、质保期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
_合同签订后采购人支付合同总额30%作为预付款；到货后采购人支付合同总额的40%；设备系统安装调试运转正常，并验收合格后，采购人支付合同总额的30%。每次付款前，中标人需提供真实、有效、合法的正式增值税专用发票给采购人。
第九条　履约保证金
履约保证金金额：合同总价的2%。
履约保证金缴纳形式：乙方可以选择电汇、转账、支票、汇票、本票、保函等形式缴纳或提交；采用保函形式缴纳的，甲方在保证期限届满后及时对收取的保证金进行核实和结算。
乙方在签订合同之前，把履约保证金足额交到甲方指定账户，否则不予签订合同。
成交人与采购人签订采购合同前，成交人必须按采购文件约定的金额向采购人提交履约保证金，成交人若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；成交人若完全履行合同，货物验收合格并履行完质保服务后，成交人凭提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》到采购人财务部门办理无息退还手续。
第十条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。
第十一条  质量保证及售后服务
1.乙方应按采购文件、响应文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、
货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物质保期为  1  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）
1.货物到达现场后，乙方应在采购人的工作人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。乙方应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。
2.项目验收过程中，采购人可邀请第三方参与验收，所产生的费用由乙方全额支付。
3.乙方提供的货物必须是全新、完好、无破损，提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等。   
4.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
5.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测费由乙方支付。
6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按采购文件约定承担方负责。
第十三条  货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。
5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。
7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。
第十五条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条  合同争议解决
1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费用由乙方先行支付。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。责任方应承担对方的律师费、差旅费、调查费、诉讼保全保险费等费用。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条  合同生效及其它
1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十八条　合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.成交通知书；
2.竞标声明；
3.商务条款偏离表和技术偏离表；
4.采购需求；
5.竞标报价表；
6.设备性能配置清单；
7.……；
8.其他合同文件。
9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。
第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方二份、乙方一份、采购代理机构一份，（可根据需要另增加）。

	甲方（章）           
年   月   日
	乙方（章）              
 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人或者委托代理人：
	法定代表人或者委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：
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