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说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。
（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的服务伴随的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（ http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
（4）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（5）根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）规定，供应商提供的产品不能为通知附件内46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。如有此类产品投标的，投标无效。
2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
下表“技术服务要求”中标注“●”号的条款或技术要求仅作为评审依据进行考核，具体见本招标文
件第四章。
3. 不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。
4. 如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。
5. 本项目采购标的的中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：租赁和商务服务业。
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	1
	铁马租赁服务
	307368
	米
	提供“U型治安封控硬质隔离栏”、“T型治安封控硬质隔离栏”和“可推拉活动型硬质隔离栏”三种规格样式的铁马租赁服务，包含铁马运输、布设、清洁、维护、安保、巡检、应急处置、撤场等配套服务，租赁周期为采购人指定的安保任务期间。
一、“U型治安封控硬质隔离栏”主要技术要求
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]1.隔离栏主体参数
（1）硬质隔离栏单体整体长度规格2.0m（允差±5cm）；投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件来佐证并加盖投标人公章
（2）硬质隔离栏顶端离地面垂直高度1.2m（允差±3cm），能够起到封控隔离栏防止跨越的作用；投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件来佐证并加盖投标人公章
（3）硬质隔离栏整体重量11kg（允差±0.5kg）；投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件来佐证并加盖投标人公章
2.性能参数
（1）检测依据：GB/T 18833-2012,GA 422-2019,GB/T 10125-2021；投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件来佐证并加盖投标人公章
（2）硬质隔离栏直立抗压力≥5000N，变形量≤10mm；投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件来佐证并加盖投标人公章
（3）硬质隔离栏侧面抗压力≥500N,变形量≤10mm；投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件来佐证并加盖投标人公章
（4）硬质隔离栏耐打击强度：在能量≥300J的打击后未破碎，未裂开；投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件来佐证并加盖投标人公章
（5）硬质隔离栏在线速8.5m/s±0.5/s和能量为100J±5J的刀砍下，刀砍痕迹深度≤10mm；投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件来佐证并加盖投标人公章
●（6）逆反射系数（反光系数）：在观察角度0.2度，射入角-4度时反光系数(II类)≥12RA/cd·lX-1·m-2；
●（7）逆反射系数（反光系数）：在观察角度0.2度，射入角15度时反光系数(II类)≥10RA/cd·lX-1·m-2；
●（8）逆反射系数（反光系数）：在观察角度0.5度，射入角30度时反光系数(II类)≥2.5RA/cd·lX-1·m-2；
3.硬质隔离栏框架底部支撑横梁距地面高度距离不超过23cm；
4.硬质隔离栏主体结构采用金属结构，封控设施主体框架材质厚度不低于1.0mm，底部支撑脚两端距离不小于55cm，能够保证设施站立的稳固性，底部支撑脚采用U型90度弯角,形成U型隔离栏铁马；
5.硬质隔离栏外观颜色依据采购人VI形象要求进行定制；
6.硬质隔离栏可以按采购人所要求的颜色定制；
7.硬质隔离栏可以采用组合式连接件并行连接固定；
8.硬质隔离栏可以按封控场地实际需要数量拼接固定。
二、“T型治安封控硬质隔离栏”主要技术要求：
1.封控设施单体长度2米（允差±5cm），封控顶端离地面垂直高度不小于120cm，能够起到防止跨越的作用；
2.封控设施主体结构采用T型金属结构，底部支撑脚距离不小于75cm，能够有效保证设施站立的稳固性，防止前后冲撞；
3.封控设施隔离面采用金属方孔隔离网，金属网方孔间距不大于6cm，金属隔离网与封控设施主体结构采用焊接加固工艺；
4.可整体折叠，可整体展开，折叠后呈长方形；
5.封控设施平面内容可以依据采购人VI形象要求进行定制；
6.封控设施可以按采购人所要求的颜色定制；
7.封控设施要求包括有清晰完整的活动logo。
三、“可推拉活动型硬质隔离栏”主要技术要求：
1.封控设施单体长度规格2米（允差±5cm），封控设施顶端离地面垂直高度不小于120cm，能够起到封控隔离栏防止跨越的作用；
2.封控设施底部支撑脚两端配置带刹车万向轮，底部支撑脚两端距离不小于55cm以有效保证设施站立的稳固性；
3.封控设施外观颜色依据采购人VI形象要求进行定制；
4.封控设施可以按采购人所要求的颜色定制；
5.封控设施要求包括有清晰完整的活动logo。
四、其它要求：
1.封控期间中标供应商负责提供并安排足够巡检人员对封控设施进行看护、巡检、维护、应急服务等安保工作，保证封控设施按计划要求投入使用，确保在使用过程中不对他人造成伤害，封控设施的运输、安装、安保、巡查、拆卸回收、维护保养及丢失、坏损等一切后果由中标供应商负责与承担；
2.包括现场勘查、设计、运输、布线、安装、调试、维护、现场合理应急调整、拆卸、现场相应需配套服务、封控设施安装人员；
3.中标供应商在履约前提供项目实施的安装计划方案、设施安全巡查、隐患排查、现场工作取证、应急处置工作措施的方案；
4.布设设施期间，可根据采购人的要求提供必要的智能化管控辅助设备（需经采购人同意后使用），如移动摄像头、视频记录仪、定位摄像机等，能实现定位、视频、照片拍摄功能，对设施布设现场进行通讯指挥并且及时回传视频和设备布置点位，能让采购人及各级安保指挥部门了解安保现场隔离栏布设进度和完成情况；
5.所提供的铁马表面干净、无明显污迹、漆面整洁、无明显色差、无明显锈迹、无变形破损、开裂的情况。
	16905240

	
	2
	拒马租赁服务
	230
	个
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK15]提供拒马租赁服务，包含运输、布设、清洁、维护、安保、巡检、应急处置、撤场等配套服务，租赁周期为采购人指定的安保任务期间。
一、所提供的拒马要求：
1.2.95米≤长≤3.05米，1.60米≤宽≤1.70米，1.25米≤高≤1.30米（含轮子0.2米）；
2.材质：钢材；
3.圆管，管径120mm，壁厚1.8mm；
4.方管，规格120mm×120mm，壁厚1.8mm；
5.设备规格尺寸及厚度允许有±5%偏差；
6.可依据采购人要求进行设计定制、符合安保活动统一形象（VI）要求；
7.拒马的运输、安装、安保、巡查、拆卸回收、维护保养及丢失、坏损等一切后果由中标供应商负责与承担；
8.拒马设施可提供扫二维码功能，可以使用手机扫码通过活动官方网站链接获得活动信息、拒马使用指南等采购人要求信息，扫码获得的信息必须经过采购人确认同意后方可发布；
9.拒马设施可按照采购人要求粘贴有清晰完整的活动logo。
二、服务要求：
1.服务内容包括提供所租赁的拒马及现场勘查、布设设计、人工搬运、设备吊装、运输、布设、摆放、安装、调试、现场合理应急调整、拆卸、现场看护、巡检、设施回收、撤场等相应需配套服务；
2.所提供的拒马表面干净、无明显污迹、漆面整洁、无明显色差、无明显锈迹、无变形破损、开裂的情况。
	805000

	
	3
	三插销式移动拒马租赁服务
	245
	个
	[bookmark: OLE_LINK1]三插销式移动拒马租赁服务，包含运输、布设、清洁、维护、安保、巡检、应急处置、撤场等配套服务，租赁周期为采购人指定的安保任务期间。
一、三插销式移动拒马主要技术要求：
1.2.95米≤长≤3.05米，1.60米≤宽≤1.70米，1.25米≤高≤1.30米（含轮子0.2米）；
2.材质：钢材；
3.圆管，管径120mm，壁厚1.8mm；
4.方管，规格120mm×120mm,壁厚1.8mm；
5.具备三插销联动固定装置，投标文件中提供产品照片，产品照片要体现出三插销联动固定装置；
6.设备规格尺寸及厚度允许有±5%偏差；
7.可依据采购人要求进行设计定制，符合安保活动统一形象（VI）要求；
8.三插销式移动拒马的运输、安装、安保、巡查、拆卸回收、维护保养及丢失、坏损等一切后果由中标供应商负责与承担；
9.三插销式移动拒马可根据采购人要求提供扫二维码功能，可以使用手机扫码通过活动官方网站链接获得活动信息、拒马使用指南等采购人要求信息，扫码获得的信息必须经过采购人确认同意后方可发布；
10.三插销式移动拒马设施可按采购人要求粘贴清晰完整的活动logo。
二、服务要求：
1.服务内容包括提供所租赁的拒马及现场勘查、布设设计、人工搬运、设备吊装、运输、布设、摆放、安装、调试、现场合理应急调整、拆卸、现场看护、巡检、设施回收、撤场等相应需配套服务；
2.所提供的拒马表面干净、无明显污迹、漆面整洁、无明显色差、无明显锈迹、无变形破损、开裂的情况。
	857500

	
	4
	金属铁护栏租赁服务
	2880
	个
	提供金属铁护栏租赁服务，包含运输、布设、清洁、维护、安保、巡检、应急处置、撤场等配套服务，租赁周期为采购人指定的安保任务期间。
1.金属铁护栏规格：每个护栏长度125cm（允差±3cm），高度约为100cm（允差±3cm）；
2.产品材质：铁管；
3.产品工艺：焊接；
4.所提供的金属铁护栏表面干净、无明显污迹、漆面整洁、无明显色差、无明显锈迹、无变形破损、开裂的情况；
5.其它要求：租用期间中标供应商负责提供并安排足够巡检人员对封控设施进行看护、巡检、维护、应急服务等安保工作，保证封控设施按计划要求投入使用，确保在使用过程中不对他人造成伤害，封控设施的运输、安装、安保、巡查、拆卸回收、维护保养及丢失、坏损等一切后果由中标供应商负责与承担。
	198720

	
	5
	金属手动推拉隔离栏租赁服务
	540
	米
	提供“金属手动推拉隔离”租赁服务，包含运输、布设、清洁、维护、安保、巡检、应急处置、撤场等配套服务，租赁周期为采购人指定的安保任务期间。
1.单个隔离栏整体长度3米（允差±5cm）；
2.单个隔离栏整体高度0.6米（允差±5cm）；
3.材质：厚度不小于1.2mm的镀锌管，管材直径不小于80mm；
4.配4个万向轮可以自由活动和固定；
5.中间栅栏间距不超过50cm，颜色及外观标识根据采购人执勤要求定制；
6.所提供的设施表面干净、无明显污迹、漆面整洁、无明显色差、无明显锈迹、无变形破损、开裂的情况；
7.其它要求：租用期间中标供应商负责提供并安排足够巡检人员对封控设施进行看护、巡检、维护、应急服务等安保工作，保证封控设施按计划要求投入使用，确保在使用过程中不对他人造成伤害，封控设施的运输、安装、安保、巡查、拆卸回收、维护保养及丢失、坏损等一切后果由中标供应商负责与承担。
	29700

	
	6
	新型隔离栏调运服务
	66132
	米
	一、服务内容：
按采购人要求将采购人自有硬质隔离栏（单体规格：长2.5m，高1.5m，单体重量约为25kg）进行搬运、摆放、清洁、巡检、回收等，隔离栏使用结束后清点整理、运输至采购人指定存放地点。具体服务要求为：
从采购人南宁市区内仓库将新型隔离栏运输至南宁市内指定安保地点摆放（具体摆放及回收任务听从采购人的单位人员现场指挥人员安排）。安保任务期间现场还需根据安保工作要求配置不少于1辆应急调运货车（货箱长度不低于4.2米）对临时封管控转运、调运，安排必要的人员全天24小时应对临时封管控、调整、巡检、维护等。
二、服务要求：
1.中标供应商在运输装卸过程中确保采购人的设施不因搬运、摆放过程造成损坏，如有损坏的由中标供应商负责维修恢复原样，不能维修或恢复的按原价值赔偿；中标供应商负责设施的进出库统计，如服务过程中有丢失的由中标供应商按原价赔偿；
2.中标供应商须配合采购人做好搬运装卸服务，服从采购人的工作总体安排。服务方案须报采购人同意后方可实施。中标供应商必须保障按采购人要求完成任务，能接受中途转场、方案变更等突发情况，可以接受夜间、恶劣天气等作业环境。
三、其他要求：
1.供应商具有履行合同所必需的运输设备和能力，供应商需投入运输保障车辆，驾驶员具有相应的驾驶资质，确保足够的装卸人员完成采购人要求的服务内容；
2.中标供应商配合采购人做好保障服务，服从采购人的工作安排；实施方案须报采购人同意后方可实施。中标供应商必须保障按采购人要求完成任务，能接受中途转场、方案变更等突发情况，可以接受夜间、恶劣天气等作业环境；
3.设施安装摆放完毕后，根据采购人要求派遣巡检车辆和人员，对已安装摆放完毕的设施进行巡检，保障设施能正常使用，发现特殊情况的需上报采购人，并协助处置；
4.设施出库前，对采购人的设施进行清洁，耗材、工具等均由中标供应商承担；设施使用结束后按重新整理，分好坏类别摆放好，并做好统计。
	1058112
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	全封闭式封控隔离栏租赁服务
	96588
	米
	提供全封闭式封控隔离栏租赁服务，包含封控隔离栏运输、布设、清洁、维护、安保、巡检、应急处置、撤场等配套服务，租赁周期为采购人指定的安保任务期间。
一、“全封闭式封控隔离栏”主要技术参数要求：
1.单体长度（L）: 3m（允差±5cm），封控平面纵向尺寸(S): 1.2 m（允差±3cm），封控高度离地面垂直高度(H):1.1m（允差±3cm）；
2.单体平面全封闭，封控设施框架底端与地面间隙距离≤3㎝，有效预防及阻挡家禽等小动物的穿越；
3.主体结构采用金属结构，管制材料厚度≥3.0㎜，符合室外体育赛事抗风力要求，单体封控设施重量≥30㎏,整体采用双人字形力学支撑框架；
4.封控设施平面内容可以依据活动宣传形象的VI要求进行定制；
5.封控设施平面可以提供扫二维码功能，可以使用手机扫码通过赛事官方网站链接获得赛事信息等采购人要求信息；扫码获得的信息必须经过采购人确认同意后方可发布；
6.封控设施支撑结构可以按采购人所要求的颜色定制；
7.每个封控设施可以采用组合式连接方式并行连接固定，相互固定的封控设施直接相对松动间隙(可活动间隙)＜3㎝，两个固定连接的封控设施之间相邻间隙＜5㎝；
8.封控设施可以按封控场地实际需要数量并接固定；
9.封控设施提供快速服务二维码功能，可以通过手机扫二维码按权限进行封控设施报修、封控布设要求、计划调整、实施进度及完成情况等封控服务相关信息的提交与查看，形成隔离封控服务闭环数据；
10.所提供的设施表面干净、无明显污迹、漆面整洁、无明显色差、无明显锈迹、无变形破损、开裂的情况；
三、人员及施工现场安全防护要求
1.封控期间中标供应商负责提供并安排足够巡检人员对封控设施进行看护、巡检、应急服务等安保工作(每300米封控设施配备至少安排1名服务人员提供24小时服务)，保证封控设施按计划要求投入使用；
2.在公共道路施工作业期间需要按规定摆放安全警示设施（临时标牌、锥桶，夜间有警示灯等），夜间施工作业工作人员穿着反光衣、佩戴强光手电等防护装备，做好必要的安全防护措施，所使用的相关设施设备装备需符合该类产品行业技术标准。
	8209980

	
	8
	水马租赁服务
	5040
	个
	一、服务内容
租赁水马服务包含提供符合质量要求的水马用于采购人单位安保任务使用，包含水马装卸车、摆放、回收、运输，安保任务期间水马看护、保管及损坏后及时更换等服务，确保所提供的水马完好，无破损、漏水、褪色等，根据采购人勤务要求，对必要的部分水马进行注水。租赁周期为采购人指定的安保任务期间。
二、水马质量要求
1.尺寸：高80cm（允差±2cm），整体长155cm（允差±4cm），顶部宽22cm（允差±2cm），底部宽45cm；（允差±2cm）；投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件来佐证并加盖投标人公章
2.重量≥11kg；投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件来佐证并加盖投标人公章
3.材质：聚乙烯含量≥85%，材质拉伸强度≥15MPa；
4.颜色：红色；
5.耐高温≥50摄氏度高温下无变形（20分钟），无变色，无裂痕；投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件来佐证并加盖投标人公章
6.水马单层壁厚≥3.0mm；投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件来佐证并加盖投标人公章
7.水马整体性能符合GA/T 416-2003标准；
8.漏水性：不漏水；投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件来佐证并加盖投标人公章
9.防撞击破损≥26KJ/平方厘米；投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件来佐证并加盖投标人公章
10.直立抗压≥3KN；投标文件中提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件来佐证并加盖投标人公章
11.反光系数：
●（1）在观测角度12分，光射入角度5度时反光系数≥25cd/lx.㎡；
●（2）在观测角度12分，光射入角度20度时反光系数≥18cd/lx.㎡；
●（3）在观测角度12分，光射入角度30度时反光系数≥5cd/lx.㎡；
●（4）在观测角度20分，光射入角度5度时反光系数≥19cd/lx.㎡；
●（5）在观测角度20分，光射入角度20度时反光系数≥13cd/lx.㎡；
●（6）在观测角度20分，光射入角度30度时反光系数≥5cd/lx.㎡；
●（7）在观测角度1度，光射入角度5度时反光系数≥21cd/lx.㎡；
●（8）在观测角度1度，光射入角度20度时反光系数≥15cd/lx.㎡。
三、为了更好的让各级安保指挥部门了解安保现场水马布设进度和完成情况，可根据采购人要求提供一套辅助设备（需经采购人同意后使用），如移动摄像头、视频记录仪、定位摄像机等，能实现定位、视频、照片拍摄功能，能够对现场进行通讯指挥并且及时回传视频和定位水马布设点位。
四、其他要求：所提供的水马表面干净、无明显污迹、无明显色差、无变形、破损、开裂等情况。
	806400
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	制作指示标识牌服务
	630
	个
	1.指示标识牌材料：PVC材质；
2.每张指示标识牌规格：50×80厘米规格，字体及内容根据采购人要求定制；
3.含粘贴施工费用；
4.保证标识牌板上无刮痕，残留物；
5.包含制作、摆放、维护、应急处置、撤场回收等配套服务，服务周期为采购人指定的安保任务期间。
	31500

	▲商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内完成合同签订。
二、服务期：自合同签署生效之日起3年。
三、服务时间及地点：服务期内在采购人指定任务期间提供相关服务，具体任务时间、频次以采购人安排为准；服务地点：广西南宁市（含县区）采购人指定地点。
四、服务要求：
    1.设施布设前5-10日内，根据采购人要求对安保线路或区域踏勘，完成现场踏勘后3日内由中标供应商出具布设图纸及布设方案（方案内容需包含各段、各区域封控距离、投入隔离设施数量、完成时限、责任人（人员组织构架）、投入施工人员、应急备勤人员、车辆等信息及相关工作措施、安全防护措施、应急预案等），经采购人单位安保勤务负责人确认无误后，按照确定的图纸、方案时间节点要求开始布设施工。准备阶段需将本次任务所有投入施工人员信息、车辆信息向采购人单位报备、审核，未经报备审核后的人员不允许参与施工。
2.处理问题响应时间：中标供应商接到采购人的通知后在15分钟内响应，紧急特殊情况重大问题在30分钟内到达采购人指定现场，其他非紧急情况一般问题在60分钟内到达采购人指定现场，一般问题应在12小时内处理完毕，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在24小时内解决，24小时内未能解决问题须在36小时内提供备品备件，备品备件必须保证是符合合同要求的备品备件，保证采购人正常使用。
3.中标供应商须指派不少于1名有经验的在职人员作为本次项目的总负责人，并指派不少于3名分段（分组）负责人，要求负责人在服务期间必须24小时保持联系通畅。投标文件中需提供人员信息表，并提供对应人员的身份证复印件、投标截止时间前半年内任意一个月社保证明或签订的劳动合同或签订的合作协议。总负责人和分段（分组）负责人在合同履约期内不进行人员调换，如有特殊情况必须调换人员的，需书面向采购人提出人员调换申请，经采购人同意后方可进行人员调换。
五、质量保证期：自合同签订之日起至所提供的服务结束为止。
六、安全要求：
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]1.中标供应商在提供服务过程须遵守《中华人民共和国安全生产法》以及其他有关法律法规，遵守采购人的相关规定。
2．中标供应商服务过程中，因设备设施或提供服务的人员等方面原因造成的一切人身安全事故或财产损失事故，由中标供应商全部负责。由于第三方责任导致工作人员人身安全事故或财产损失事故的，由中标供应商负责与第三方自行处理。
3．所租赁设备在服务过程和使用结束后，采购人不负责看护保管及维护，如有丢失、损坏由中标供应商自行承担。
七、验收标准：
1.初步验收：服务期内的服务实施情况进行分期（分段）对履约服务进行评分考核验收（详见附件1：中标供应商服务履约评分验收表），由采购人所属的任务实施单位根据采购人确认的布设图纸及布设方案对服务成果的提交及服务质量进行评分验收，并签字确认，如发现服务质量不合格或者与合同不符的，提出整改意见，中标供应商进行整改，如采购人指定任务时间内仍未完成整改的部分，将认定为验收不合格，所涉及数量不予支付合同款。
2.最终验收：中标供应商完成采购人指定的某次任务的履约服务或该项目全部履约服务完成且已完成初步验收后，中标供应商向采购人提出书面验收申请，同时需提交按采购人验收要求提供相关验收材料以证明已按照该项目政府采购合同完成履约，所提供的验收材料包括但不限于履约评分验收表、履约服务过程中相关佐证资料（包括履约服务过程的照片或视频、带定位的图像等信息化资料以及服务人员、施工人员考勤表、运输车辆出车登记等）。采购人收到中标供应商的验收申请及相关验收材料后对所提交的验收材料进行核验。经核验材料齐全、合规，已达到采购人验收要求的，采购人于七个工作日内根据采购人单位内部政府采购履约管理相关规定组织项目验收，并提出验收意见。如中标供应商所提供的验收材料达不到验收条件的，中标供应商需补充完善相关材料，无法补充完善材料的采购人对项目不予验收或者认定验收不合格
3.中标供应商提供的验收材料如有不符合采购文件响应承诺且经两次整改后仍无法满足采购需求、确无整改达标条件的或提供虚假材料的，验收小组可视情况认定为验收不合格，因项目实施具有一定时效性，终验不合格后无法进行整改，所造成的后果由中标供应商自行承担，采购人保留进一步追究责任的权利。
4.验收时中标供应商需提供履约服务过程中相关佐证资料，包括履约服务过程的照片或视频、带定位的图像等资料。
八、付款方式：
本项目服务期限为三年，采用“按次结算、据实付费”的方式：
1.每批次安保任务完成后，由采购人组织验收。验收合格的，双方签署单次验收单。结算金额以单次验收单确认的实际服务数量及合同约定的单价为准。
2.若当次服务存在“严重违约与合同解除”条款以外问题，采购人有权依据采购文件要求及考核办法，在当次服务费中直接扣除相应违约金/赔偿金后予以结算。
3.供应商应于每次验收合格后10个工作日内提交符合采购人要求的发票及结算资料，采购人于收到完整资料后10个工作日内完成支付。
4.本项目不设置整体完工结算，所有费用均以单次任务验收及结算为准，不因服务期限累计而合并结算。九、其他要求：
1.报价必须含以下部分，包括：
（1）服务的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）服务涉及的运输、安装、装卸、调试、维护、培训、技术支持、人员、售后服务和更新升级等费用；
（4）服务涉及的标准附件、备品备件、专用工具的价格。
2.本项目整个服务过程必须严格按采购人要求进行，如因中标供应商不服从调动或消极怠工造成无法及时服务活动，所造成的后果由中标供应商承担。
3.本项目投标时提供的检测报告复印件，如采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统无法查询到相关信息的，履约前采购人可以进行必要的检测报告原件与检测报告相关的设备样品核对（包括但不限于检测报告原件及支付送检费用所取得的发票原件、设备样品相关指标和功能是否符合招标技术参数要求等）。如若无法提供或者提供的与招标技术参数要求不符，将上报相关采购监管部门，产生的相关后果由中标供应商自行承担；履约前采购人在进行检测报告原件核对时如果发现以下情况：（1）检测机构出具虚假检测报告（检测机构没有对相关产品进行检测而出具检测报告）；（2）检测机构不具备检测相关功能或者材料的资质，采购人可向检测机构所在地的政府相关监管机构进行投诉、举报，产生的相关后果和法律责任由中标供应商和相关检测机构自行承担。
4.如遇到疫情、自然灾害、重大公共事件等不可抗拒因素，根据上级政府部门决定，采购人有权行使以下权利：
（1）在未确定中标供应商时，发布公告取消此次采购任务；
（2）已确定中标供应商的但未开始履行合同的，终止合同履行；
（3）合同已履行部分的，按已履行部分协商解决。
5.本招标项目所涉采购人工作任务如有调整、变动或取消的，采购人有权终止（取消）或部分终止（取消）本招标项下所涉采购的内容，中标供应商须无条件配合采购人实施上述行为。但中标供应商已经按照采购人书面要求实际履行合同的，采购人须将实际履行部分对应的款项支付给供应商。
6.严重违约与合同解除
（1）严重违约情形
中标供应商在履约过程中，出现下列情形之一的，视为严重违约，采购人有权依法解除合同，并追究由此产生的一切法律责任与经济赔偿：
①未按采购文件及合同约定，在单次活动中没有制作布设计划的，或是制作的布设计划不符合项目实施要求，在业主提出明确整改意见后，仍不整改或整改后仍不达标或是不依照双方确认的计划执行的；
②未按双方制定、确认的现场布设计划所约定的时间完成布设、调试，致使现场形成安全风险敞口或秩序管控隐患的；
③因布设不及时、设施故障、防护失效等原因，造成现场秩序混乱、人员拥挤、冲击核心区域等险情，或引发舆情关注、上级通报、群众投诉等不良影响的；
④存在转包、违法分包、擅自更换主要管理人员或技术人员等违反合同约定的行为。
（2）后果说明与解释权
本条款所称“安全风险敞口”“秩序管控隐患”“不良影响”等，由采购人根据勤务实际运行情况、现场指挥部门认定意见及相关证据材料综合判定，不以是否发生人员伤亡、勤务中断或舆情发酵为唯一判断标准。
（3）违约责任
因中标供应商严重违约导致合同解除的，采购人有权要求中标供应商支付合同总金额30%的违约金；由此造成的全部直接及间接损失（包括但不限于采购人对第三方的赔偿、行政罚款、替代服务增加的费用），均由中标供应商全额承担。并将相关违约行为报送财政部门。

	其他说明
	一、进口产品说明
□本表的第项服务所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
□本分标服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
本分标服务不涉及货物。
二、投标要求
1.投标人认为有利于采购人的采购要求之外的优惠条款应单独列明。
2.投标人结合本项目服务需求及本招标文件第四章“评标方法及评分标准”评审因素于投标文件中提供有建设性的且适用项目实际的服务方案（格式自拟）。
3.如有，投标文件中提供承担过类似项目业绩或人员经验业绩等相关证明材料。
三、其他事项
1.除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2.本项目合同文本中的条款如与项目需求不一致的，以招标文件项目需求表、中标供应商响应条款为准。
▲3.本项目采购预算（含分项预算）为最高限价，投标人的投标报价不得超出最高限价，否则投标无效。
▲4.投标人对本项目任何一个服务项只能有一个报价，采购人不接受有选择的报价，否则投标无效。
[bookmark: OLE_LINK9]5.本项目为服务项目，不涉及核心产品。
6. 本项目为服务项目，不涉及货物，不执行政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知的规定。
7.各项标的数量均为暂定数量，仅作为投标报价及方案参考，不作为最终结算依据。最终结算价款以经双方确认的实际发生/交付/验收数量为准，按中标单价，按实结算。

	资料说明
	投标人可根据评分标准在投标文件中提供租赁设备的技术性能证明、项目实施方案、应急预案、服务承诺、业绩证明。










附件1：中标供应商服务履约评分验收表
	中标供应商服务履约评分验收表
	

	项目名称：
	　
	服务区域：
	

	供应商名称：
	　
	服务周期：
	

	活动类型：
	□ 东博会和峰会   □ 环广西公路自行车世界巡回赛   □ 马拉松、解放日长跑   □ 其他政务类活动   □ 其他活动
	

	投入租赁设施种类、数量：
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	评分类别
	验收项
	验收标准
	标准分值
	供应商履约情况
	实际得分
	备注
	

	1
	前期准备阶段（20分）
	现场踏勘
	与采购人进行现场踏勘，完成现场测量、测算工作，数据准确、预定布设计划科学合理。
	10
	　
	　
	　
	

	
	
	出具方案
	根据现场踏勘情况出具施工图纸及实施方案，图纸、方案准确、科学、合理，经采购人审核确认。
	10
	　
	　
	　
	

	2
	服务履约情况（60分）
	布设时效
	按对应活动类型要求的时限内完成现场封控布设，无延误、无遗漏。
	10
	　
	　
	　
	

	
	
	人员及车辆（含辅助设备）配备
	投入的人员及车辆（含辅助设备）配置合理，施工人员充足。
	10
	　
	　
	　
	

	
	
	服务态度
	服从命令、听从指挥，服务态度好。
	10
	　
	　
	　
	

	
	
	应急响应
	24小时应急人员备勤，人数配备达到要求，应急响应速度达到要求。
	10
	　
	　
	　
	

	
	
	安全措施
	安全保障到位，未造成安全事故。
	10
	　
	　
	　
	

	
	
	撤场时限
	按要求时限内完成全部撤场工作，无延误、无遗留，撤场未影响现场区域的正常秩序。
	10
	　
	　
	　
	

	3
	设施质量（20分）
	设施质量
	设施、设备的规格、参数达到合同要求。
	10
	　
	　
	　
	

	
	
	外观
	所提供的设施设备表面干净、无明显污迹、漆面整洁、无明显色差、无明显锈迹、无变形破损、开裂的情况。
	10
	　
	　
	　
	

	合计
	100
	　
	　
	　
	

	验收结论：
	 □ 合格         □ 不合格
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	采购人代表签字：
	　
	供应商代表签字：
	　
	

	日期：
	
	日期：
	
	

	备注：
1. 本验收表满分100分，得分≥80分为合格，低于80分为不合格；2. 验收不合格项需在采购人要求时限内完成整改，整改后重新验收；3. 本验收表作为供应商履约结算的重要依据。
	







