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[bookmark: _Toc82016584][bookmark: _Toc155531032][bookmark: _Toc44229878][bookmark: _Toc44405619]第一章 竞争性谈判公告
[bookmark: _Hlk37430271]项目概况
 桂林市卫生学校6#教学楼监控及校园周界监控补盲项目采购 的潜在供应商应在“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取竞争性谈判文件，并于2026年7月22日上午9时30分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc82016585][bookmark: _Toc28359089]一、项目基本情况
项目编号：GLZC2026-J1-990301-GXBG
项目名称：桂林市卫生学校6#教学楼监控及校园周界监控补盲项目采购
采购方式：竞争性谈判
预算金额（元）：783760.00
最高限价（元）：783760.00
采购需求：
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：桂林市卫生学校6#教学楼监控及校园周界监控补盲项目采购1项，具体详见采购需求；
合同履行期限（交付时间）：自签订合同之日起45个日历日内交付全部货物并安装调试完毕交付使用。
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013]本项目不接受联合体参与谈判。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 
3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]三、获取采购文件
时间：2026年7月14日至2026年7月22日，每天上午00：00：00至12：00：00，下午12：00：00至23：59：59（北京时间，法定节假日除外）
地点：“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。
方式：潜在供应商登录“广西政府采购云平台”（www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）免费下载竞争性谈判文件电子版。供应商应在“广西政府采购云平台”进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632]售价（元）：0。
四、响应文件提交
截止时间：2026年7月22日上午9时30分（北京时间）
[bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393802]地点：登录“广西政府采购云平台”在线提交。
五、开启
时间：2026年7月22日上午9时30分（北京时间）
[bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803]地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密开启。
六、公告期限
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]自本公告发布之日起3个工作日。
7、 其他补充事宜
1.信息公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。
2.本项目需要落实的政府采购政策：
[bookmark: _GoBack]（1）政府采购促进中小企业发展（本项目非专门面向中小企业采购），本项目采购标的在《中小企业划分标准》所属行业为：工业。
（2）政府采购支持监狱企业发展。
（3）政府采购促进残疾人就业政策。
（4）优先采购环境标志产品、节能产品。
（5）政府采购支持采用本国产品的政策。
[bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018]3.资格条件特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（2）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
4.“广西政府采购云平台”电子竞标相关事宜：
（1）本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理），以便供应商采用CA证书对其响应文件进行电子签章或电子签名；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。
（2）电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763或0771-3381253。
（3）电子响应文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章 “供应商须知”。
5.监督管理机构:桂林市政府财政局；联系电话：0773-2862142
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息：                        
名  称：桂林市卫生学校              
地  址：桂林市象山区民主路万寿巷10号　　　　　　　　　　
项目联系人：于彦清               
项目联系方式：0773-3891404 　　 
2.采购代理机构信息：
名称： 广西八桂建设项目管理有限公司
地址：桂林市中山南路35号经贸大厦5-14
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]项目联系人：刘海燕、梁硕
项目联系方式：0773-2819266

广西八桂建设项目管理有限公司
2026年7月14日



















[bookmark: _Toc82016586][bookmark: _Toc155531033]第二章供应商须知
供 应 商 须 知 前 附 表
	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1.1
	项目名称及项目编号
	项目名称：桂林市卫生学校6#教学楼监控及校园周界监控补盲项目采购
项目编号：GLZC2026-J1-990301-GXBG

	2
	3
	供应商资格
	3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.3本项目的特定资格要求：无。
3.4资格条件特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（2）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	3
	4
	参与电子竞标的准备工作
	4.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理），以便供应商采用CA证书对其响应文件进行电子签章或电子签名；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。
4.2电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763或0771-3381253。
4.3不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 

	4
	13
	谈判报价及采购预算金额
	13.1谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。
13.2供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，不接受有选择的或有条件的报价，否则响应文件按无效处理。
13.3采购预算金额（人民币）：人民币柒拾捌万叁仟柒佰陆拾元整（¥783760.00.00元），供应商报价超出采购预算金额的，响应文件按无效处理。
13.4供应商谈判报价应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。
供应商负责工人人身和设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。

	5
	14
	响应文件有效期
	自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

	6
	15
	电子响应文件的制作、加密要求
	15.1供应商制作电子响应文件前，应登录“广西政府采购云平台”进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。
15.2供应商下载或获取竞争性谈判文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本谈判文件规定的响应文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子响应文件。
15.3供应商应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便谈判小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致谈判小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。
15.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名）。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容，导致谈判小组做出对供应商不利的评审的，其后果由供应商自行承担。
15.5供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

	7
	15.6
	供应商公章及签字
	15.6.1本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性谈判文件有特殊规定外，供应商的其他形式印章均不能代替公章。
15.6.2本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，其他形式均不能代替亲笔签字。
15.6.3本竞争性谈判文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子签章与实物印章、电子签名与手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

	8
	16
	首次响应文件的提交、撤回、修改
	16.1响应文件的提交截止时间：2026年7月22日上午9时30分（北京时间）
16.2地点：通过“广西政府采购云平台”在线提交。
16.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至“广西政府采购云平台”。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间前未成功将电子响应文件上传“广西政府采购云平台”的，视为未提交响应文件。
16.4除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

	9
	17
	响应文件的解密
	响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，“广西政府采购云平台”向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，由供应商在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行解密。若供应商在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向采购代理机构提交电子备份响应文件（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）；供应商未在上述规定的时间提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃谈判。

	10
	18.1
	谈判小组组成
	谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，本项目谈判小组的构成：3人，其中采购人代表 1 人，有关专家2人。

	11
	18.2
	谈判时间、地点、人员
	18.2.1 谈判时间：首次响应文件提交截止时间后。
18.2.2 谈判地点：“广西政府采购云平台”在线谈判。谈判小组将通过“广西政府采购云平台”在线要求供应商澄清（说明或者更正）、参与谈判、提交最后报价等，响应文件提交后直至评审结束前，供应商应保持“广西政府采购云平台”登录并实时在线，确保及时收到相关信息并应答。否则，其不利后果由供应商自行承担。
18.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人参加谈判。
18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录“广西政府采购云平台”在线解密开启。
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	19.2
	评审办法
	具体详见第四章“评审办法”。
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	26
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：
（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；
（2）查询截止时间：成交通知书发出前；
（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。
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	27
	成交公告
及成交通知书
	27.1采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。
27.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
27.3采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
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	28.1
	履约保证金金额
	本项目不收取履约保证金。
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	29.1
	签订合同时间
	成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商应按规定与采购人签订合同。
根据《桂林市大数据和行政审批局 桂林市财政局 桂林市住房和城乡建设局 桂林市交通运输局 桂林市水利局关于进一步优化招标采购评标机制加强异常低价监督处置的通知》（市数审〔2025〕11号）规定，对报价触发异常低价投标审查程序后仍成交的供应商无正当理由拒不签订政府采购合同的，由财政部门依法追究其法律责任。

	17
	29.3
	合同公告
	政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。
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	30.1
	采购代理服务费
	本项目采购代理服务费按本须知第30.2条“采购代理服务收费标准”中“货物采购”收费标准计算（不足人民币6000元的，按6000元计），成交供应商应当在成交通知书发出前向采购代理机构一次性支付采购代理服务费，否则，其不利后果由成交供应商承担。
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	32
	解释权
	本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。
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	34
	监督管理机构
	桂林市政府财政局；联系电话：0773-2862142



一、总则
1.适应范围
1.1 项目名称及项目编号：
项目名称：桂林市卫生学校6#教学楼监控及校园周界监控补盲项目采购
项目编号：GLZC2026-J1-990301-GXBG
1.2 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本谈判项目的谈判、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“供应商”：是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加谈判的供应商。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。
2.2“货物”：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.3“服务”：系指按谈判文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
2.4 “项目”：系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物和服务。
2.5“书面形式”：包括信函、传真、电报等。
2.6“响应文件”：本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子竞标。响应文件特指供应商按本谈判文件规定提交的电子响应文件（包括因特殊情况无法解密或解密失败提交的电子备份响应文件）。
2.7供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）
2.8实质性要求：“采购需求”中所有条款以及谈判文件要求“必须提供”的条款均属于实质性要求，若有任意一项负偏离，响应文件按无效处理。
3.供应商资格：具体内容详见供应商须知前附表。
4.参与电子竞标的准备工作
4.1本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子竞标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理），以便供应商采用CA证书对其响应文件进行电子签章或电子签名；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，供应商应当在响应文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子竞标或竞标失败的，造成的一切后果，由供应商自行承担。
4.2电子竞标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763或0771-3381253。
4.3不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。
5.联合体要求：
本项目不接受联合体参与谈判。
6.质疑和投诉	
6.1供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应当于本项目公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。
采购代理机构应认真做好质疑处理工作，对于质疑供应商在法定质疑期内提出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑。
6.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。
6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：广西八桂建设项目管理有限公司，联系人：梁硕、刘海燕，联系电话：0773-2819266。通讯地址：桂林市中山南路35号经贸大厦5-14。
7.转包与分包
7.1 本项目不允许转包。
7.2 本项目不可以分包。
8.特别说明
8.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式（技术指标高优先、售后服务优先原则）确定一个参加评审的供应商，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他竞标无效。
非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
8.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。
（3）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加谈判。
8.3根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: ]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、谈判文件
9.谈判文件的构成
（1）竞争性谈判公告；
（2）供应商须知；
（3）采购需求；
（4）评审办法；
（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；
（6）响应文件（格式）。
10.谈判文件的澄清与修改
10.1提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件提交截止时间三个工作日前在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足三个工作日的，应当顺延首次响应文件提交截止时间。
10.2供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。
10.3澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
10.4 谈判文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充谈判文件。
10.5 采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和谈判时间，并在本项目竞争性谈判公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、响应文件的编制
11.响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求
11.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】
11.1.1资格性响应证明材料：
（1）供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）；
（2）供应商的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；
（3）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户的，应提供有效的营业执照；③供应商为企业法人的分支机构(分公司)的，应当提供其有效的分支机构(分公司)营业执照复印件和总部/总公司的授权书原件的扫描件（格式自拟）。
（4）供应商财务状况报告（必须提供）；
注：供应商必须提供2025年度内的财务报表复印件，或者2026年1月以来银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业参与投标的提供企业信用报告，自然人参与谈判的提供个人信用报告，供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内）。
（5）供应商依法缴纳税收的相关材料（必须提供）；
注：供应商必须提供2026年1月以来任意1个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。
（6）供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）；
注：供应商必须提供2026年1月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。
（7）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
（8）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）。
11.1.2符合性响应证明材料：
（1）响应函（必须提供）；
（2）谈判报价表（必须提供）；
（3）技术响应承诺书（必须提供）；
（4）商务要求响应承诺书（必须提供）；
（5）售后服务承诺（必须提供）。
11.1.3其他有效证明材料：
（1）节能、环保产品相关证明材料复印件（如有，请提供）；
（2）供应商属于中小企业的相关有效证明材料（如有，请提供）；
注：①供应商提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，响应文件中提供《中小企业声明函》；②属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；③符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；
（3）《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有，请提供）；
（4）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
供应商提供的以上资格性响应证明材料、符合性响应证明材料、其他有效证明材料必须真实有效。属于“必须提供”的材料应加盖供应商电子签章，否则，响应文件按无效处理；其中属于“必须提供”的材料在“第六章 响应文件（格式）”中有要求法定代表人或相应的委托代理人在规定位置签字（或电子签名）的，必须按要求签字（或电子签名），否则，响应文件按无效处理。
11.2供应商应按竞争性谈判文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。
12.响应文件的语言及计量
12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均必须以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。
12.2 响应计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，必须采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
13.谈判报价及采购预算金额
13.1谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。
13.2供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价方案，不接受有选择的或有条件的报价，否则响应文件按无效处理。
13.3采购预算金额（人民币）：柒拾捌万叁仟柒佰陆拾元整（¥783760.00）。报价超采购预算金额的，响应文件作无效处理。
13.4供应商谈判报价应包括含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。
供应商负责工人人身和设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。
13.5未书面退出谈判的供应商必须在规定时间内登录“广西政府采购云平台”在线提交最后报价，其最后报价不得超出采购预算；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。 
14.响应文件有效期
自响应文件提交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。
15.电子响应文件的制作、加密要求
15.1供应商制作电子响应文件前，应登录“广西政府采购云平台”进行“申请获取采购文件”操作，否则，将导致无法在线编制响应文件并参与竞标，其不利后果由供应商自行承担。
15.2供应商下载或获取竞争性谈判文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本谈判文件规定的响应文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子响应文件。
15.3供应商应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子响应文件的关联定位，以便谈判小组在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如供应商的电子响应文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致谈判小组无法查询并做出对供应商不利的评审，相关后果由供应商自行承担。
15.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名）。因响应文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容，导致谈判小组做出对供应商不利的评审的，其后果由供应商自行承担。
15.5供应商编制、生成电子响应文件后应当加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。
15.6供应商公章及签字
15.6.1本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性谈判文件有特殊规定外，供应商的其他形式印章均不能代替公章。
15.6.2本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，其他形式均不能代替亲笔签字。
15.6.3本竞争性谈判文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子签章与实物印章、电子签名与手写签名具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
16.首次响应文件的提交、撤回、修改
16.1响应文件的提交截止时间：2026年7月22日上午9时30分（北京时间）
16.2地点：通过“广西政府采购云平台”在线提交。
16.3供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的电子响应文件上传提交至“广西政府采购云平台”。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子响应文件，补充、修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在响应文件提交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。响应文件提交截止时间前未成功将电子响应文件上传“广西政府采购云平台”的，视为未提交响应文件。
16.4除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。
17.响应文件的解密
响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，“广西政府采购云平台”向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，由供应商在系统发出解密通知后30分钟内自行使用加密时的CA通过“项目采购-开标评标”功能对响应文件进行解密。若供应商在上述规定的时间内无法解密或解密失败的，可以在响应文件解密截止时间后30分钟内以电子邮件的形式向采购代理机构提交电子备份响应文件（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）；供应商未在上述规定的时间、电子邮箱提交的电子备份响应文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份响应文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份响应文件上传成功后，供应商原上传的“电子加密响应文件”自动失效。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未在规定的时间内提供电子备份响应文件的（包含提供的电子备份响应文件无效或无法解密的情况），视为供应商放弃谈判。
四、竞争性谈判（简称谈判）与评审
18.谈判小组组成及谈判时间、地点、人员
18.1 谈判小组组成：
谈判及评审组织工作由采购代理机构负责，具体谈判、评审工作由依法组建的谈判小组负责，本项目谈判小组的构成：3人，其中采购人代表 1 人，有关专家2人。
18.2 谈判时间、地点、人员：
18.2.1 谈判时间：首次响应文件提交截止时间后。
18.2.2 谈判地点：“广西政府采购云平台”在线谈判。谈判小组将通过“广西政府采购云平台”在线要求供应商澄清（说明或者更正）、参与谈判、提交最后报价等，响应文件提交后直至评审结束前，供应商应保持“广西政府采购云平台”登录并实时在线，确保及时收到相关信息并应答。否则，其不利后果由供应商自行承担。
18.2.3 谈判参加人员：供应商法定代表人或相应的委托代理人参加谈判。
18.2.4 首次响应文件提交截止时间后，登录“广西政府采购云平台”在线解密开启。
19.评审原则和评审办法
19.1谈判小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。
19.2评审办法：具体详见“第四章 评审办法”。
19.3谈判小组应按谈判文件进行评审，不得擅自更改评审办法。
19.4在评审过程中，谈判小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他谈判小组成员明示或者暗示自己的评审意见。
19.5谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
20.评审程序及谈判要求
20.1谈判小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实谈判小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选谈判小组组长。
20.2 谈判小组应当审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
20.3 谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求做出响应。
20.4谈判小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。
20.4.1查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）
20.4.2审查流程：
（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
（4）将相关资料作为评审资料打印存档。
注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。
20.5谈判小组在对供应商进行资格性审查时，对供应商进行信用查询。
（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）链接入口。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。
（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询网页作为评审资料保存。
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。
20.6谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者补正应当通过“广西政府采购云平台”采用在线书面形式，澄清、说明或者补正应当加盖供应商电子签章或者由法定代表人或其委托代理人签字（或者电子签名）。
根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
谈判小组所有成员应当按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有实质性响应竞争性谈判文件要求的供应商平等的谈判机会。
谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
采购代理机构（谈判小组）对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字（或电子签名）确认或加盖供应商电子签章。
20.7在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通过“广西政府采购云平台”以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
20.8供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并应当加盖供应商电子签章或者由法定代表人或其委托代理人签字（或者电子签名）。逾时不交的，视同放弃谈判，其响应文件按无效处理。
20.9最后报价
20.9.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“广西政府采购云平台”在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内通过“广西政府采购云平台”在线提交最后报价。
20.9.2在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。
20.9.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
20.10已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判。
未书面退出谈判的供应商必须在规定时间内通过“广西政府采购云平台”在线提交最后报价；谈判过程中谈判文件未作实质性变动的，最后报价不得超过首次报价。
20.11异常低价评审
（1）谈判小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：
①报价低于全部通过符合性审查投标人报价平均值50%的，即报价＜全部通过符合性审查投标人报价平均值×50%；
②报价低于通过符合性审查的次低报价投标人报价50%的，即报价＜通过符合性审查的次低报价投标人报价×50%；
③报价低于采购项目最高限价45%的，即报价＜采购项目最高限价×45%；
④谈判小组基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）谈判小组启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
20.12评审报告
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。
20.13在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。
20.14采购代理机构发现谈判小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。
21.确定成交候选人原则
（1）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后评审报价最低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后评审报价最低的供应商为成交供应商。
（2）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
22.属于下列情况之一者，响应文件无效：
（1）未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求签字、签章的，或未提供授权委托书（委托代理的）；
（2）超越了行政审批的经营范围的；
（3）不具备谈判文件规定的资格要求的；或未按本谈判文件规定提供资格性响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的资格性响应证明材料中的任意一项材料无效的；
（4）未按本谈判文件规定提供符合性响应证明材料中的任意一项材料的；或提供的符合性响应证明材料中的任意一项材料无效的；
（5）响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
（6）响应文件有效期不能满足谈判文件要求的；
（7）供应商未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的或有选择式有条件的报价的；或未在谈判小组规定的时间内提交最后报价的；或谈判文件未作实质性变动，供应商最后报价高于首次报价的；
（8）未在谈判小组规定的时间内参与谈判或重新提交响应文件的；
（9）未满足谈判文件实质性要求的；或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；
（10）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的；
（11）供应商为联合体的。
供应商有下列情形之一的，视为串通参与谈判，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜的；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人的；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异的； 
（5）不同供应商的响应文件相互混装的。
23.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
24.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
25.谈判过程的监控
本项目谈判过程实行全程录音、录像监控，供应商在谈判过程中所进行的试图影响谈判结果的不公正活动，可能导致其响应被拒绝。
26. 信用查询 
根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：
（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；
（2）查询截止时间：成交通知书发出前；
（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。    
27.成交公告及成交通知书
27.1 采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。
27.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
27.3采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
27.4在发布成交公告的同时，采购代理机构通过“广西政府采购云平台”向成交供应商发出电子成交通知书，供应商应自行登录平台查看。
27.5采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同
28.履约保证金
本项目不收取履约保证金。
29.签订合同
29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起8个工作日内。成交供应商应按规定与采购人签订合同。
根据《桂林市大数据和行政审批局 桂林市财政局 桂林市住房和城乡建设局 桂林市交通运输局 桂林市水利局关于进一步优化招标采购评标机制加强异常低价监督处置的通知》（市数审〔2025〕11号）规定，对报价触发异常低价投标审查程序后仍成交的供应商无正当理由拒不签订政府采购合同的，由财政部门依法追究其法律责任。
29.2 如成交供应商有下列情形之一，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人可从谈判小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；或采购文件规定应当提交履约保证金而未按规定提交的。
（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
29.3 合同公告：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。
29.4采购人应妥善保管政府采购项目合同验收书（格式见附表3）及相关材料。
六、其他事项
30.采购代理服务费
30.1本项目采购代理服务费按本须知第30.2条“采购代理服务收费标准”中“货物采购”收费标准计算（不足人民币6000元的，按6000元计），成交供应商应当在成交通知书发出前向采购代理机构一次性支付采购代理服务费，否则，其不利后果由成交供应商承担。
30.2代理服务收费标准：
	费率           服务类型
成交金额
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%


注：代理服务收费按差额定率累进法计算。
31.采购代理机构银行账户（用于缴纳采购代理服务费）：
账户名称：广西八桂建设项目管理有限公司桂林分公司；
开户银行：桂林银行股份有限公司南溪支行；
银行账号：660011115698900010； 
32.解释权：本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性谈判文件的解释权属于采购代理机构。
33.广西线上“政采贷”政策详见附表4。
34.监督管理机构：桂林市财政局；联系电话：0773-2862142












附表1：
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                                 
地址：邮编：                                                                 
联系人：联系电话：                                                                 
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                 
地址：邮编：                                                                 
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                                                 
质疑项目的编号：                                                                 
采购人名称：                                                                 
质疑事项：                                                                 
□谈判文件   谈判文件获取日期：                                                                 
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：                                                                 
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                 

签字（签章）：                                       公章：

日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

























附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                 
地址：邮编：                                                                 
法定代表人/主要负责人：                                                                 
联系电话：                                                                 
授权代表：联系电话：                                                                 
地址：邮编：                                                                 
被投诉人1：
地址：邮编：                                                                 
联系人：联系电话：                                                                 
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                      
地址：邮编：                                                                       
联系人：                           联系电话：                                                                 
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                 
采购项目的编号：                                                                 
采购人名称：                                                                 
代理机构名称：                                                                 
采购文件公告：是/否公告期限：                                                                 
采购结果公告：是/否公告期限：                                                                                                                             
三、质疑基本情况
投诉人于   年   月   日，向提出质疑，质疑事项为：                                    


采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：
事实依据：                               

法律依据：                               

投诉事项2  
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                               

签字（签章）：                                         公章：                               

日期：                               


说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。








附表3：
桂林市政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，采购人对（ 项目名称   ）政府采购项目成交供应商（      公司名称         ） 提供的货物进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收        □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等
（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	合       计
	 
	 

	合计大写金额：  仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元

	实际供货日期
	 
	合同交货验收日期
	 

	 
	 
	 
	 

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收。可附件）

	验收小组意见
	 验收结论性意见：
 

	
	有异议的意见和说明理由：
                                      签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或盖章：
联系电话：        年 月 日
	 采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话：                 年   月   日



附表4：
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[bookmark: _Toc155531034]第三章 采购需求
Ⅰ、说明：
一、本项目所要执行的政府采购政策：
1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），本项目提供的货物全部由符合政策要求的小型或者微型企业制造，即货物由小型或者微型企业生产且使用该小型或者微型企业商号或者注册商标的，供应商的最后报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2.根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4.根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备[视频监控设备（监视器）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商于响应文件中必须提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件作无效处理。
5.根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。
6.优先采购环境标志产品、节能产品。
7.本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
二、采购需求中出现的品牌、型号或生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或生产供应商的情形。供应商可参照或选用其他相当的品牌、型号或生产供应商替代。
三、谈判文件“采购需求”中所有条款以及谈判文件要求“必须提供”的条款均属于实质性要求，若有任意一项负偏离作响应文件无效处理。技术参数中标记“★”的参数，供应商需按要求提供相关证明材料复印件。
四、本项目政府采购预算金额为人民币柒拾捌万叁仟柒佰陆拾元整（¥783760.00），报价超出采购预算金额的按响应无效处理。
Ⅱ.采购需求一览表：
	一、技术要求：

	6号教学楼监控

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算合价（元）

	1
	户外枪机
	1、具有≥400 万像素 CMOS 传感器，靶面尺寸≥1/2.7英寸，在≥ 2560x1440 @ 25fps 下，清晰度≥1400TVL。
2、设备支持最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005lx，最大亮度鉴别等级≥11级。
3、设备支持H.265/H.264。
4、设备支持图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调。
5、设备支持多浏览器浏览功能，可通过IE、Chrome、Firefox、Safari等浏览器浏览视频图像。
6、支持人形检测、异常报警触发。
7、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。
8、支持SmartIR，防止夜间红外过曝。
9、支持红外补光，红外最远≥50 m，支持切换白光补光，白光最远≥30 m。
10、支持白天，夜晚，自动，定时切换日夜转换模式。
11、支持ONVIF、SDK，GB28181协议。
12、设备的防护等级≥IP67，支持DC12V和POE供电，且在 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。
13、内置麦克风,支持8 kHz/16 kHz音频采样率,≥G.711alaw/AAC-LC,音频压缩标准,64 Kbps（G.711alaw）/16~64 Kbps（AAC-LC）音频压缩码率。
	个
	5
	568
	2840

	2
	室内枪机（核心产品）
	1、具有≥400 万像素 CMOS 传感器，靶面尺寸≥1/2.7英寸，在≥ 2560x1440 @ 25fps 下，清晰度≥1400TVL。
2、设备支持最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005lx，最大亮度鉴别等级≥11级。
3、设备支持H.265/H.264。
4、设备支持图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调。
5、设备支持多浏览器浏览功能，可通过IE、Chrome、Firefox、Safari等浏览器浏览视频图像。
6、支持人形检测、异常报警触发。
7、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。
8、支持SmartIR，防止夜间红外过曝。
9、支持红外补光，红外最远≥50 m，支持切换白光补光，白光最远≥30 m。
10、支持白天，夜晚，自动，定时切换日夜转换模式。
11、支持ONVIF、SDK，GB28181协议。
12、设备的防护等级≥IP67，支持DC12V和POE供电，且在 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。
13、内置麦克风,支持8 kHz/16 kHz音频采样率,≥G.711alaw/AAC-LC,音频压缩标准,64 Kbps（G.711alaw）/16~64 Kbps（AAC-LC）音频压缩码率。
	个
	112
	568
	63616

	3
	室内半球
	1、具有≥400 万像素 CMOS 传感器，靶面尺寸≥1/1.8英寸，在≥2560×1440 @25fps 下，清晰度≥1100TVL。
2、支持最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005 lx，最大亮度鉴别等级≥11级，支持H.265/H.264/MJPEG。
3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。
4、★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等[要求供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的正规检测机构出具并带有CMA或CNAS标识的检测(检验)报告的扫描或复印件等证明材料，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理]。
5、★补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路；补光灯开启后，灯光为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑[要求供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的正规检测机构出具并带有CMA或CNAS标识的检测(检验)报告的扫描或复印件等证明材料，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理]。
6、开启补光灯，可识别距离≥30m处人体轮廓。
7、当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警，在设定区域内出现以下情况时，不触发报警：光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动、车辆。
8、可设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义≥4种类型。
9、内置大模型算法，可对人、机动车等目标进行解析，通过ROI分割技术，分离前景目标与背景区域，前景目标采用常规编码，背景区域采用压缩算法降低存储占用。
10、支持水平：≥0°~360°，垂直：≥0°~75°，旋转：≥0°~360°角度调节。
11、内置≥1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片，支持ONVIF、SDK，GB28181协议。
12、≥1个内置麦克风、≥1个内置扬声器。
13、设备的防护等级≥IP67，支持DC12V和POE供电，且在 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。
	个
	21
	592
	12432

	4
	8口千兆POE监控交换机
	1、≥8个千兆PoE电口、≥2个千兆光口。
2、≥20Gbps交换容量、≥14.88Mpps转发性能。
3、浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5。
4、支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发。
5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3at/af标准。
6、整机最大供电功率：≥110 W、端口最大供电功率：≥30 W
7、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能，，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能。
8、支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持SNMP管理、LLDP功能。
9、★支持展示并管理交换机的拓扑，交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接，支持在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息[要求供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的正规检测机构出具并带有CMA或CNAS标识的检测(检验)报告的扫描或复印件等证明材料，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理]。
10、★支持对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启[要求供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的正规检测机构出具并带有CMA或CNAS标识的检测(检验)报告的扫描或复印件等证明材料，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理]。
11、★支持在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容[要求供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的正规检测机构出具并带有CMA或CNAS标识的检测(检验)报告的扫描或复印件等证明材料，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理]。
12、支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置及实时收发速率、峰值收发速率统计。
13、支持通过管理平台和手机APP对交换机的VLAN功能进行配置。
14、★支持对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入[要求供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的正规检测机构出具并带有CMA或CNAS标识的检测(检验)报告的扫描或复印件等证明材料，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理]。
15、整机为金属外壳、无风扇设计。
	台
	2
	588
	1176

	5
	16口千兆POE监控交换机
	1、可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光口数量≥2。
2、 交换容量≥36 Gbps、转发性能≥26.79 Mpps。
3、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥125 W。
4、支持PoE输出功率管理。
5、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3at/af。
6、支持≥6KV防浪涌（PoE口）。
7、MAC地址表：≥8 K。
8、缓存：≥4.1 Mbits。
9、金属外壳。
	台
	10
	1323
	13230

	6
	24口万兆汇聚交换机
	1、≥24个千兆光接口、≥8个复用的千兆电口、≥4个非复用万兆光接口。
2、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps。
3、≥16K MAC地址、≥4K VLAN容量。
4、支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能，支持OSPF FRR 功能，支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能。
5、支持独立的console管理串口、支持端口节能功能。
6、支持NQA功能，NQA能够正常探测。
7、支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能，支持堆叠链路负载分担，支持链路聚合及聚合零丢包功能。
8、支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能。
9、支持BFD for IPv4路由功能、支持BFD for IPv6路由功能
设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚，支持命令行(CLI)配置。
10、支持CPU保护功能。
11、支持IPv4路由≥900条；IPv6路由≥200条。
12、支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接。
13、支持对交换机和摄像头、门禁、对讲等终端设备进行系统拓扑展示及管理功能。
14、支持接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示。
15、支持在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息。
16、支持基于流的包过滤、流量统计、重定向、限速。
17、支持RRPP，可为环形组网提供更快的拓扑收敛。
18、支持 AAA&RADIUS&HWTACACS 认证。
19、支持 FTP、TFTP、Xmodem、SFTP 文件上下载管理。
20、支持≥10KV业务端口防雷能力。
21、支持双风扇设计。
	台
	1
	5350
	5350

	7
	千兆光模块
	1、单模双纤千兆光模块。
2、传输距离：≥10km。
3、发射光功率:≥-9～-3dBm。
4、接收灵敏度:≥-21dBm。
5、工作温度：≥0～70℃。
	个
	24
	133
	3192

	8
	视频监控录像机
	1、配置≥64位多核处理器，标配8GB内存，内置EMMC系统盘，硬盘数量可按需配置，最大可配置36块；最多支持2个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇。
2、RAID组可设置为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、VRAID模式，并支持RAID即建即用（RAID创建后拔掉任意一块硬盘都不影响数据读写）。
3、能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。
4、RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构。当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入。且存储的数据不丢失。
5、可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件。
6、支持接入≥450路视频接入，接入带宽≥900Mbps。
7、可将接入网络设备的IP地址、端口号等信息以excel形式进行导入导出。
8、支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载。
9、能预录报警触发前1-40min的视频录像。
10、当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像。
11、通过一键配置快速部署网络，时间，阵列，存储池。一键配置完成后添加通道关联存储池即可直接录像。
12、管理口支持切换为数据口使用，提升设备的接入和冗余能力。
13、支持对存储硬盘进行SMART检测，并可自动分析当前磁盘的健康度，磁盘健康度状态可提醒用户关注。
14、支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复。
15、支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询。
16、≥1个RS232串口/CONSOLE接口、≥1个VGA接口、≥1个HDMI接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥3个2.5G网口、≥1个2.5G管理网口、≥1个Esata接口、采用可热插拔1+1AC220V电源。
	台
	1
	26460
	26460

	9
	视频监控硬盘
	1、≥12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口企业级硬盘。
2、CMR传统磁记录。
3、传输速率≥267 MB/s。
4、转速：≥7200RPM。
5、MTBF可达2000000小时。
	块
	24
	5625
	135000

	10
	防水POE电源防雷器
	1. 工作电压：12-57V，
2. 工作温度：-30℃~+70℃，
3. 数据传输速率≥10/100/1000Mbps,
4. 最大放电电流≥5KA
	个
	5
	39
	195

	11
	12U网络机柜
	1. 标准19英寸机柜，
2. 尺寸：540*450*580mm 
3. 规格12U，
4. 颜色：黑色，
5. 承重≥50KG；
6. 前茶色玻璃门，后钢板，标配。
	台
	5
	588
	2940

	12
	机架防雷插排
	1.输入：L+N+PE,国标10A插头
2.额定值：10A 250V 2500W
3.6位 10A新国标五孔  
4.3*1平方线 ,纯线长1.8M  
5.带总开关
6.安装 1U高
	个
	5
	93
	465

	13
	超五类非屏蔽网线
	1、导体：0.50±0.01mm（无氧铜丝）
2、绝缘：高密度聚乙烯
3、护套：4.8±0.3mm（PVC）
4、近端串音最小值:100MHZ≥32.3dB
5、回波损耗最小值:100MHZ≥15.0dB
6、功率和近端串音:32.3dB
7、执行标准:YD/T 1019-2023
	米
	14800
	2.7
	39960

	14
	4芯光纤
	1. 光纤纤芯：G652，9/125um
2. 紧套管材料：聚氯乙烯PVC
3. 加强件：芳纶纱
4. 护套材料：黄色聚氯乙烯PVC
5. 动态/静态弯曲半径：20D/10D
6. 长期/短期允许压扁力（N/100mm）:200/350
7. 长期/短期允许拉伸力（N）:70/220
8. 使用温度：-20℃~+60℃
9. 衰减系数@20℃（dB/km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6
10. 执行标准：YD/T 1258.4-2019
	米
	620
	1.6
	992

	15
	4口光纤终端盒
	1. 终端盒材质：0.8冷轧钢板（黑色静电喷塑）
2. 外观尺寸：约150mm*95mm*35mm
3. 安装方式：壁挂式或摆放
4. 熔纤盘材质：阻燃ABS塑料
5. 耐压强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象
6. 绝缘电阻：≥500MΩ
7. 环境温度：-25℃到50℃
8. 相对湿度：≤85%
9. 辅件：热熔缩管和纤芯保护套管
10. 执行标准：YD/T 925-2009
	个
	6
	39
	234

	16
	24口LC光纤盒（LC满配48条尾纤）
	1. 主体材质：冷轧钢板（电脑灰喷塑）
2. 尺寸：约430*300*70mm
3. 熔纤盘材质：阻燃ABS工程塑料
4. 开启设计：卡扣开启，抽屉式拉出
5. 耐压强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象
6. 绝缘电阻：≥500MΩ
7. 使用温度：-25℃到50℃
8. 相对湿度：≤85%
9. 辅件：热熔缩管和纤芯保护套管
10. 容量：48芯
11. 标准：YD/T 778-2011
	个
	1
	539
	539

	17
	耦合器
	1. 材料：氧化锆陶瓷套管
2. 插入损耗：≤0.3dB
3. 互换性：≤0.2dB
4. 插拔次数：≥500
5. 抗张力：200-600N
6. 使用温度：-25℃~+70℃
7. 执行标准：YD/T 1272-2018
	个
	24
	2
	48

	18
	SC-LC光纤跳线
	1. 光纤纤芯：G652，9/125
2. 护套材料：黄色聚氯乙烯PVC
3. 光缆外径：3.0±0.2mm
4. 工作波长：1310nm/1550nm
5. 插入损耗：≤0.3dB
6. 回波损耗：≥50dB
7. 重复性：≥1000
8. 弯曲半径：≥10D
9. 使用温度：-25℃~+70℃
10. 执行标准：YD/T 1272-2018
	条
	44
	14
	616

	19
	壁装枪机支架
	1、铝合金材质壁装支架。
2、表面做喷塑处理。
3、支架带出线孔。
4、安装座表面有海绵垫。
5、调整角度：水平：≥360°，垂直：≥-45°~45°。
	个
	127
	14
	1778

	20
	PVC线管
	直径25mm，壁厚≥1.1mm，阻燃PVC线管
	米
	2800
	2
	5600

	21
	辅材
	定制
	项
	1
	11600
	11600

	22
	熔纤
	光纤熔纤
	条
	24
	25
	600

	23
	布线施工
	网络布线施工
	项
	1
	32500
	32500

	24
	系统集成调试
	系统整体安装及调试
	项
	1
	19000
	19000

	校园周界补盲及校园监控系统平台

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算合价（元）

	25
	屋面警戒球机
	1、 视频分辨率主码流≥2688×1520@30fps，靶面尺寸≥1/2.8英寸。
2、最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.001 lx。
3、具有H.264、H.265、MJPEG设置选项。
4、支持水平≥0°~360°，连续旋转；垂直≥-15°~90°。
5、光学变倍≥23倍，最大焦距≥135mm。
6、 可设置300个预置位，可按照设置的预置位设置8条巡航路径。具有预置位视频冻结功能。
7、白光补光灯开启，可识别距离设备≥100m处的人体轮廓，红外补光灯开启，可识别距离设备≥150m处的人体轮廓。
8、支持区域入侵、越界等智能侦测，智能侦测支持大模型联动跟随，内置扬声器支持声光警戒。
9、支持≥512G MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储。
10、支持真宽动态、强光抑制、3D降噪、透雾、区域曝光、区域聚焦、饱和度/亮度/对比度/锐度图像设置。
11、具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
12、支持人、非机动车、车辆混行抓拍，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍。
13、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
14、镜头内置加热玻璃除雾。
15、支持AI模型的下发和运行，检测结果的生成和上传。
16、内置≥6颗补光灯、≥1个RJ45网络接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥2路报警输入接口、≥1路报警输出。
	个
	2
	2744
	5488

	26
	周界警戒球机
	1、 视频分辨率主码流≥2688×1520@30fps，靶面尺寸≥1/2.8英寸。
2、最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux。
3、具有H.264、H.265、MJPEG设置选项。
4、支持水平≥0°~360°，连续旋转；垂直≥-15°~90°。
5、光学变倍≥23倍，最大焦距≥135mm。
6、 可设置300个预置位，可按照设置的预置位设置8条巡航路径。具有预置位视频冻结功能。
7、白光补光灯开启，可识别距离设备≥100m处的人体轮廓，红外补光灯开启，可识别距离设备≥150m处的人体轮廓。
8、对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。
9、当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式。
10、支持真宽动态、强光抑制、3D降噪、透雾、区域曝光、区域聚焦、饱和度/亮度/对比度/锐度图像设置。
11、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
12、支持人、非机动车、车辆混行抓拍，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍。
13、★支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警[要求供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的正规检测机构出具并带有CMA或CNAS标识的检测(检验)报告的扫描或复印件等证明材料，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理]。
14、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
15、支持AI模型的下发和运行，检测结果的生成和上传。
16、内置≥6颗补光灯、≥1个RJ45网络接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥2路报警输入接口、≥1路报警输出。
	个
	20
	2744
	54880

	27
	室外枪机
	1、具有≥400 万像素 CMOS 传感器，靶面尺寸≥1/2.7英寸，在≥ 2560x1440 @ 25fps 下，清晰度≥1400TVL。
2、设备支持最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005lx，最大亮度鉴别等级≥11级。
3、设备支持H.265/H.264。
4、设备支持图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调。
5、设备支持多浏览器浏览功能，可通过IE、Chrome、Firefox、Safari等浏览器浏览视频图像。
6、支持人形检测、异常报警触发。
7、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。
8、支持SmartIR，防止夜间红外过曝。
9、支持红外补光，红外最远≥50 m，支持切换白光补光，白光最远≥30 m。
10、支持白天，夜晚，自动，定时切换日夜转换模式。
11、支持ONVIF、SDK，GB28181协议。
12、设备的防护等级≥IP67，支持DC12V和POE供电，且在 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。
13、内置麦克风,支持8 kHz/16 kHz音频采样率,≥G.711alaw/AAC-LC,音频压缩标准,64 Kbps（G.711alaw）/16~64 Kbps（AAC-LC）音频压缩码率。
	个
	4
	568
	2272

	28
	校园监控系统平台软件
	1、平台依托视频、AI、物联感知等能力，提供智能安防、出入校园管理、后勤服务、智能检索、护学安校、数据驾驶舱等多场景应用。
2、对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。
3、支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台。
4、支持在工作台页面管理页面添加、编辑、删除、导入工作台模板。
5、★支持配置工作台模板，可在可视化界面上自定义样式、布局、小部件等[要求供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的正规检测机构出具并带有CMA或CNAS标识的检测(检验)报告的扫描或复印件等证明材料，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理]。
6、★工作台支持展示校园总览数据、报警事件统计、设备运维统计、通知公告（展示已发布的通知公告）、待办列表（展示当前用户待办事项列表）、今日报警（展示今日告警事件列表）、消息列表（展示系统消息列表）[要求供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的正规检测机构出具并带有CMA或CNAS标识的检测(检验)报告的扫描或复印件等证明材料，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理]。
7、报警事件统计支持展示今日报警事件总数、已处理数、未处理数、处理率；支持展示6点到22点每隔两小时的事件处理趋势。
8、设备运维统计支持展示校园安防设备、监控设备的总数量、在线、离线数量统计结果。
9、支持WEB端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览。
10、支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态。
11、支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。
12、预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节。
13、支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等。
14、支持主/子码流切换和预览码流自适应功能，可按4/9/16分屏进行主子码流切换，低于配置的数时主码流预览，高于配置的数时自动切换为子码流。
15、支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分。
16、支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放；支持通过车牌搜索定位录像并回放。
17、支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段。
18、支持移动端预览、回放、监控点收藏等功能。
19、支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印。
20、★录像计划清除支持二次身份验证，用户应输入密码进行验证[要求供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的正规检测机构出具并带有CMA或CNAS标识的检测(检验)报告的扫描或复印件等证明材料，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理]。
21、支持录像定时下载；支持查询图片批量下载。
22、支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、IO事件；可配置的联动包括：实时预览界面弹出、录像、抓图、IO输出、短信、语音播报等。
23、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。
24、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。
25、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、NVR、中心储存、门禁设备、门禁点、读卡器的告警阈值进行配置。
26、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。
27、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。
28、≥600路视频监控授权、≥600路设备运维管理。
	台
	1
	25235
	25235

	29
	防火墙
	1、网络层吞吐量≥1Gbps；IPS吞吐量≥500Mbps；AV吞吐量≥300Mbps；IPSec吞吐量≥800Mbps；IPSec 隧道数≥500；并发连接数≥100万；每秒新建连接数≥1万。
2、桌面型机箱，配置≥10个千兆电口，≥2个千兆光口；≥1个CON口；≥1个USB 2.0口；交流单电源。
3、★支持GB/T 28181协议准入、GB35114协议准入、支持RTSP协议准入、支持SIP协议准入、支持ONVIF协议准入、支持HIKSDK协议准入、支持DAHUASDK协议准入、支持SSH协议准入、支持GA/T1400协议准入控制、支持Ehome协议准入控制、支持ISUP协议准入控制。[要求供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的正规检测机构出具并带有CMA或CNAS标识的检测(检验)报告的扫描或复印件等证明材料，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理]。
4、★支持NAT扩展和端口复用，可实现NAT地址的单个端口上建立多条会话。[要求供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的正规检测机构出具并带有CMA或CNAS标识的检测(检验)报告的扫描或复印件等证明材料，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理]。
5、★支持外链检查防护，支持自定义外链特例防护动作，类型支持HTTP、HTTPS、FTP，支持记录日志或重置操作。[要求供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的正规检测机构出具并带有CMA或CNAS标识的检测(检验)报告的扫描或复印件等证明材料，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理]。
6、支持入站SmartDNS,能自动判断访问者的IP地址并解析出对应的IP地址,提升网站访问速度。
7、支持NetFlow技术，支持配置主动超时时间、源接口、模板刷新时间、数据包数量、企业字段等信息，实现对高速转发的IP数据流进行测试和统计。
8、支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。
9、支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项。
10、支持抓取原始数据包，查看网络威胁详情及分析取证。
11、可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控。
12、支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量。
13、支持防止共享上网功能，可识别共享上网终端的数量。
14、支持网页诊断功能，用于当内网用户访问网页出现故障时，对网络进行基本的诊断，并给出故障原因。
15、支持负载均衡功能，能根据安全策略将网络流量均衡到多台服务器上，并提供加权轮询、加权最小连接数、加权散列等多种负载均衡方式。
16、支持路由转发模式，其安全策略生效；支持透明传输模式，其安全策略生效；支持旁路模式、混合模式部署。
17、支持基于源、目的IP策略路由；支持基于接口的策略路由；支持基于协议和端口的策略路由；支持基于应用类型的策略路由；并支持设置全局匹配顺序。
18、支持“多对一”的SNAT；支持“一对多”的DNAT；支持“多对多”的动态SNAT。
	台
	1
	6664
	6664
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	全彩筒型摄像机
	1、≥400万像素筒型≥1/1.8" 传感器摄像机。
2、最低照度：彩色≤0.0005 Lux。
3、在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。
4、具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
5、可通过浏览器或客户端开启白光补光。
6、在低照环境下，开启补光灯，可识别距离50m处人体轮廓。
7、内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片，支持智能编码加载大模型对行人、机动车等目标通过ROI分割分离前景目标与背景区域压缩降低存储。
8、可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。
9、★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。[要求供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的正规检测机构出具并带有CMA或CNAS标识的检测(检验)报告的扫描或复印件等证明材料，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理]。
10、★补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。[要求供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的正规检测机构出具并带有CMA或CNAS标识的检测(检验)报告的扫描或复印件等证明材料，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理]。
11、★补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。[要求供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的正规检测机构出具并带有CMA或CNAS标识的检测(检验)报告的扫描或复印件等证明材料，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理]。
12、支持人/车目标分类。
13、支持DC12V或POE供电，≥IP67防尘防水设计，内置麦克风&扬声器支持语音对讲。
配套安装支架。
	台
	1
	651
	651
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	大模型周界相机
	1、具有≥1/1.8"靶面尺寸，镜头光圈大小≥F1.0，内置≥1颗GPU芯片。
2、最低照度彩色：≤0.0002lx，黑白:≤0.0001lx。
3、中心水平分辨率达到1500线(2688*1520)、视频最大帧率≥30fps。
4、在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。
5、★内置容量≥4GB芯片，存储大模型算法及数据，内置大模型算法芯片，运用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）。[要求供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的正规检测机构出具并带有CMA或CNAS标识的检测(检验)报告的扫描或复印件等证明材料，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理]。
6、★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。[要求供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的正规检测机构出具并带有CMA或CNAS标识的检测(检验)报告的扫描或复印件等证明材料，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理]。
7、★水平视场角≥90°，可检测距离≥60m处肩宽≤19像素的行人；水平视场角≥90°，可检测距离≥70m处车头宽度≤39像素的机动车。[要求供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的正规检测机构出具并带有CMA或CNAS标识的检测(检验)报告的扫描或复印件等证明材料，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理]。
8、采用智能大模型算法，当检测区域存在晃动的树叶、光影时，可对人员，机动车，狗进行目标检测。
9、具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。
10、采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。
11、具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。
12、内置≥1个麦克风和扬声器。
13、具有≥1个RS485接口、≥1路报警输入/输出接口、≥1路音频输入/输出接口。
14、具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。
15、≥IP67防尘防水等级，支持POE供电。
	台
	1
	1411
	1411
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	24口千兆接入交换机
	1、可用千兆电接口数量≥24个，千兆光接口数量≥4个，支持独立的console管理串口。
2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps。
3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。
4、支持客户端管理、互联APP管理。
5、支持基于源MAC地址的、目的MAC的 ACL，支持基于源MAC地址、目的MAC的 流分类。
6、支持802.3ad链路聚合功能，支持MAC地址绑定功能，支持端口镜像，支持广播风暴抑制，支持IGMP Snooping。
7、支持vlan数据泄露，在大流量下，可以保证各自VLAN的数据安全，不同VLAN的数据没有泄露。
8、可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接，能够限制telnet访问数量。
9、支持安全日志功能，日志内容包括安全事件来源，发生时间等。
10、可以通过IPv6为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接，可以限制基于IPv6的telnet的访问数量。
11、支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK。
12支持通过平台进行区域分组管理，支持设备名称同步、设备名称下发、固件升级、一键免密远程跳转到设备web端、定位到拓扑图显示等操作。
13、支持对交换机与摄像头、NVR、门禁设备、解码设备等物联设备进行资产统一管理，资产信息的导入和导出；查看每个设备的使用时间、负责人。
14、支持通过平台进行整网VLAN配置，支持基于拓扑可视化选择划分VLAN的设备端口，支持自动识别网络设备端口对端的物联设备业务类型。
15、支持通过平台进行拓扑可视化配置业务优先；支持在拓扑图上直接选择任意两个设备配置为业务优先保障，系统自动完成相关配置的下发
16、支持通过平台进行拓扑图链路提供运行信息，信息包括： 1）支持链路的实时速率、带宽利用率信息； 2）支持链路过去24小时/7天带宽利用率运行趋势。
17、支持一键生成交付报告：报告包含设备清单、上联设备信息、网络拓扑等； 支持报告查看和导出功能。
18、支持端口隔离、风暴控制、MAC绑定、端口镜像。
19、支持STP/RSTP/MSTP。
20、支持IPv6静态路由、静态路由。
	台
	2
	1519
	3038
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	8口千兆POE监控交换机
	1、提供≥8个千兆PoE电口、≥2个千兆光口。
2、≥20 Gbps交换容量、≥14.88 Mpps包转发率、≥8 KMAC地址容量、≥4.1 Mbits缓存。
3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3at/af标准。
4、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。
5、整机最大供电功率：≥110 W。
6、支持6 KV防浪涌（PoE口）。
7、支持PoE输出功率管理。
8、支持VLAN、链路聚合、终端安全防护。
9、支持DHCP CLIENT、DHCP Snooping。
10、支持风暴控制、端口统计、流量控制、SNMP、LLDP、SADP协议。
11、支持所有端口收、发方向限速。
12、支持端口隔离、STP/RSTP、端口镜像。
13、支持SSH、PoE看门狗、MAC地址表获取
14、支持QoS、DHCP Snooping。
15、支持web管理、拓扑页面展示、远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置。
16、支持端口通断告警、 PoE_MAX告警、 PoE通断告警。
17、支持端口的速率，流控配置，端口使能配置，支持端口通断告警。
18、支持端口实时收发速率统计、 7天收发峰值速率统计。
	台
	1
	588
	588
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	电源防雷器
	1. 温度区间；-40℃~+80℃；
2. 湿度区间≤90%（平均25℃时）；
3. 额定工作电压：≤220V，最大工作电压≤470V；
4. 最大连续工作电流≤5A；
5. 标称效电电流（8/20us)≤5KA,最大放电电流（8/20us)≤10KA；
6. 保护级别：≤900V；7.响应时间：≤1ns
	个
	22
	53
	1166
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	防水POE电源防雷器
	1. 额定电压：12-57V，
2. 工作温度：-30℃~+70℃，
3. 数据传输速率：10/100/1000Mbps,
4. 最大放电电流：5KA
	个
	4
	39
	156
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	超五类非屏蔽网线
	1、导体：0.50±0.01mm（无氧铜丝）
2、绝缘：高密度聚乙烯
3、护套：4.8±0.3mm（PVC）
4、近端串音最小值:100MHZ≥32.3dB
5、回波损耗最小值:100MHZ≥15.0dB
6、功率和近端串音:32.3dB
7、执行标准:YD/T 1019-2023
	米
	1000
	2.7
	2700
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	RVV2*1.5
	1、导体：5类（铜丝）
2、绝缘平均厚度：0.7mm（聚氯乙烯PVC）                                                                                                                                                                                                           3、护套平均厚度：0.8mm（聚氯乙烯PVC）                                                                                                                                       4、护套外径：6.8～8.6mm                                                                                                                                     5、70℃时绝缘电阻：≥0.010MΩ·km                                                                                                                 6、20℃导体电阻：≤13.3Ω/km                                                                                                                             7、执行标准：GB/T 5023-2008                                                                                                                         8、额定电压：300/500V    
	米
	3600
	4.8
	17280
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	24芯光缆
	1. 光纤纤芯：G652，9/125um
2. 紧套管材料：聚氯乙烯PVC
3. 加强件：芳纶纱
4. 护套材料：黄色聚氯乙烯PVC
5. 动态/静态弯曲半径：20D/10D
6. 长期/短期允许压扁力（N/100mm）:200/350
7. 长期/短期允许拉伸力（N）:70/220
8. 使用温度：-20℃~+60℃
9. 衰减系数@20℃（dB/km）：@1310≤0.8， @1550≤0.6
10. 标准：YD/T 1258.4-2019
	米
	3000
	5.3
	15900
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	4芯光纤
	1. 光纤纤芯：G652，9/125um
2. 紧套管材料：聚氯乙烯PVC
3. 加强件：芳纶纱
4. 护套材料：黄色聚氯乙烯PVC
5. 动态/静态弯曲半径：20D/10D
6. 长期/短期允许压扁力（N/100mm）:200/350
7. 长期/短期允许拉伸力（N）:70/220
8. 使用温度：-20℃~+60℃
9. 衰减系数@20℃（dB/km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6
10. 标准：YD/T 1258.4-2019
	米
	600
	1.6
	960
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	4口光纤终端盒
	1. 终端盒材质：0.8冷轧钢板（黑色静电喷塑）
2. 外观尺寸：约150mm*95mm*35mm
3. 安装方式：壁挂式或摆放
4. 熔纤盘材质：阻燃ABS塑料
5. 耐压强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象
6. 绝缘电阻：≥500MΩ
7. 环境温度：-25℃到50℃
8. 相对湿度：≤85%
9. 辅件：热熔缩管和纤芯保护套管
10. 执行标准：YD/T 925-2009
	个
	24
	39
	936
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	24口LC光纤盒（LC满配48条尾纤）
	1. 主体材质：冷轧钢板（电脑灰喷塑）
2. 尺寸：约430*300*70mm
3. 熔纤盘材质：阻燃ABS工程塑料
4. 开启设计：卡扣开启，抽屉式拉出
5. 耐压强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象
6. 绝缘电阻：≥500MΩ
7. 使用温度：-25℃到50℃
8. 相对湿度：≤85%
9. 辅件：热熔缩管和纤芯保护套管
10. 容量：48芯
11. 执行标准：YD/T 778-2011
	个
	2
	539
	1078
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	12U网络机柜
	1. 标准19英寸机柜，
2. 尺寸：540*450*580mm 
3. 规格:12U，
4. 颜色：黑色，
5. 承重：50KG；
6. 前茶色玻璃门，后钢板，标配。
	台
	5
	588
	2940
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	机架防雷插排
	1.输入：L+N+PE,国标10A插头
2.额定值：10A 250V 2500W
3.6位 10A新国标五孔  
4.3*1平方线 ,纯线长1.8M  
5.黑色，塑料外壳，带总开关
6.安装 1U高
7.带纸盒包装"
	个
	5
	93
	465
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	耦合器
	1. 材料：氧化锆陶瓷套管
2. 插入损耗：≤0.3dB
3. 互换性：≤0.2dB
4. 插拔次数：≥500
5. 抗张力：200-600N
6. 使用温度：-25℃~+70℃
7. 标准：YD/T 1272-2018
	个
	50
	2
	100
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	SC尾纤
	1. 光纤纤芯：G652，9/125
2. 护套材料：黄色聚氯乙烯PVC
3. 光缆外径：3.0±0.2mm
4. 工作波长：1310nm/1550nm
5. 插入损耗：≤0.3dB
6. 回波损耗：≥50dB
7. 重复性：≥1000
8. 弯曲半径：≥10D
9. 使用温度：-25℃~+70℃
10. 执行标准：YD/T 1272-2018
	条
	50
	6.8
	340
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	SC-LC光纤跳线
	1. 光纤纤芯：G652，9/125
2. 护套材料：黄色聚氯乙烯PVC
3. 光缆外径：3.0±0.2mm
4. 工作波长：1310nm/1550nm
5. 插入损耗：≤0.3dB
6. 回波损耗：≥50dB
7. 重复性：≥1000
8. 弯曲半径：≥10D
9. 使用温度：-25℃~+70℃
10. 执行标准：YD/T 1272-2018
	条
	50
	14
	700
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	光纤收发器
	1、≥1千兆电口、≥1千兆光口。
2、传输距离：≥3 km。
3、发射功率：≥–9 dBm~–1 dBm。
4、接收灵敏度：≤ –21 dBm。
5、工作温度：≥–30 °C - 70 °C。
6、桌面式。
	对
	22
	205
	4510
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	PVC线管
	直径25mm，壁厚≥1.1mm，阻燃PVC线管
	米
	4200
	2
	8400

	49
	4米监控立杆
	4米高度变直径监控立杆，含30cm吊球横臂，含地笼及避雷针
	根
	20
	392
	7840

	50
	户外监控防水箱
	长300mm，宽250mm，厚160mm，材质镀锌板，含监控立杆抱箍
	个
	24
	44
	1056

	51
	枪机支架
	1、铝合金材质壁装支架。
2、表面做喷塑处理。
3、支架带出线孔。
4、安装座表面有海绵垫。
5、调整角度：水平：≥360°，垂直：≥-45°~45°。
	个
	4
	14
	56

	52
	球机支架
	铝合金材质壁装支架，表面做喷塑处理，带有安装调试口。
	个
	2
	49
	98

	53
	熔纤
	光纤熔纤
	条
	50
	25
	1250

	54
	辅材
	定制
	项
	1
	19000
	19000

	55
	破路施工
	路面破开及恢复
	米
	600
	60
	36000

	56
	布线施工
	网络布线施工
	项
	1
	28800
	28800

	57
	系统集成调试
	系统整体安装及调试
	项
	1
	7000
	7000

	6号教学楼弱电设备

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算合价（元）

	58
	24口千兆接入交换机
	1、可用千兆电接口数量≥24个，千兆光接口数量≥4个，支持独立的console管理串口。
2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps。
3、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。
4、支持客户端管理、互联APP管理。
5、支持基于源MAC地址的、目的MAC的 ACL，支持基于源MAC地址、目的MAC的 流分类。
6、支持802.3ad链路聚合功能，支持MAC地址绑定功能，支持端口镜像，支持广播风暴抑制，支持IGMP Snooping。
7、支持vlan数据泄露，在大流量下，可以保证各自VLAN的数据安全，不同VLAN的数据没有泄露。
8、可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接，能够限制telnet访问数量。
9、支持安全日志功能，日志内容包括安全事件来源，发生时间等。
10、可以通过IPv6为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接，可以限制基于IPv6的telnet的访问数量。
11、支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK。
12支持通过平台进行区域分组管理，支持设备名称同步、设备名称下发、固件升级、一键免密远程跳转到设备web端、定位到拓扑图显示等操作。
13、支持对交换机与摄像头、NVR、门禁设备、解码设备等物联设备进行资产统一管理，资产信息的导入和导出；查看每个设备的使用时间、负责人。
14、支持通过平台进行整网VLAN配置，支持基于拓扑可视化选择划分VLAN的设备端口，支持自动识别网络设备端口对端的物联设备业务类型。
15、支持通过平台进行拓扑可视化配置业务优先；支持在拓扑图上直接选择任意两个设备配置为业务优先保障，系统自动完成相关配置的下发
16、支持通过平台进行拓扑图链路提供运行信息，信息包括： 1）支持链路的实时速率、带宽利用率信息； 2）支持链路过去24小时/7天带宽利用率运行趋势。
17、支持一键生成交付报告：报告包含设备清单、上联设备信息、网络拓扑等； 支持报告查看和导出功能。
18、支持端口隔离、风暴控制、MAC绑定、端口镜像。
19、支持STP/RSTP/MSTP。
20、支持IPv6静态路由、静态路由。
	台
	5
	1519
	7595

	59
	24口万兆汇聚交换机
	1、≥24个千兆光接口、≥8个复用的千兆电口、≥4个非复用万兆光接口。
2、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps。
3、≥16K MAC地址、≥4K VLAN容量。
4、支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能，支持OSPF FRR 功能，支持802.1X认证、Portal认证、Triple 认证功能。
5、支持独立的console管理串口、支持端口节能功能。
6、支持NQA功能，NQA能够正常探测。
7、支持IRF本地负载分担、IRF单点管理功能，支持堆叠链路负载分担，支持链路聚合及聚合零丢包功能。
8、支持流镜像、端口镜像、远程镜像功能。
9、支持BFD for IPv4路由功能、支持BFD for IPv6路由功能
设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚，支持命令行(CLI)配置。
10、支持CPU保护功能。
11、支持IPv4路由≥900条；IPv6路由≥200条。
12、支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接。
13、支持对交换机和摄像头、门禁、对讲等终端设备进行系统拓扑展示及管理功能。
14、支持接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示。
15、支持在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息。
16、支持基于流的包过滤、流量统计、重定向、限速。
17、支持RRPP，可为环形组网提供更快的拓扑收敛。
18、支持 AAA&RADIUS&HWTACACS 认证。
19、支持 FTP、TFTP、Xmodem、SFTP 文件上下载管理。
20、支持≥10KV业务端口防雷能力。
21、支持双风扇设计。
	台
	1
	5350
	5350

	60
	千兆光模块
	1、单模双纤千兆光模块。
2、传输距离：≥10km。
3、发射光功率:≥-9～-3dBm。
4、接收灵敏度:≥-21dBm。
5、工作温度：≥0～70℃。
	个
	10
	133
	1330

	61
	万兆光模块
	1、单模双纤万兆光模块。
2、传输距离：≥10km。
3、发射光功率:≥-9～-3dBm。
4、接收灵敏度:≥-21dBm。
5、工作温度：≥0～70℃。
	个
	4
	568
	2272

	62
	24网络配线架
	1. 主体材质：钢架结构+塑料面板
2. 尺寸：19英寸安装，1U高度
3. IDC端子材质：磷青铜镀镍
4. 金针材质：磷青铜表面镀金
5. 卡接导体线规：22~26AWG
6. 端接寿命：≥250次
7. 前端端口类型：RJ45，非屏蔽模块化设计
8. 前端标识：有机玻璃+纸质标签条
9. 拔插寿命：≥750次；
10. 背部理线：背部含1*24金属托线架
11. 耐压强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象
12. 绝缘电阻：≥500MΩ 
13. 支持带宽：250MHz
14. 使用温度：-25℃~+60℃
15. 执行 YD/T 926.3-2024标准。
	台
	5
	254
	1270

	63
	网络跳线
	1. 导体材料：7芯多股绞合无氧铜
2. 插头材料：阻燃透明聚碳酸酯PC+黄铜金属屏蔽层
3. 黄片材料：磷青铜表面镀金
4. 绝缘材料：高密度聚乙烯HDPE
5. 护套材料：聚氯乙烯PVC
6. 电缆外径：6.3±0.3mm
7. 插拔次数：≥1000次
8. 弯曲半径：≥8D
9. 特性阻抗：100±15Ω
10. 支持带宽：250MHz
11. 使用温度：-20℃到60℃
12. 执行标准：YD/T 926.3-2024
	条
	120
	14
	1680

	64
	12U网络机柜
	1. 标准19英寸机柜，
2. 尺寸：540*450*580mm 
3. 规格：12U，
4. 颜色：黑色，
5. 承重50KG；
6. 前茶色玻璃门，后钢板，标配。
	台
	5
	588
	2940

	65
	42U网络机柜
	1. 符合标准：ANSI/EIA RS-310C/D、兼容ETSI标准
2. 材质为镀锌板、优质冷扎板
3. 门板类型：玻璃门
4. 机柜整体外观无螺丝设计，主体结构可承受60KG
5. 上下盖板：标准配备于上盖板安装静音胶热风扇1只，并加装防护装置
墙柜材料厚度：立柱厚度1.0mm、方孔条厚度1.2mm、托板1.2mm、冷轧板厚度1.0mm
6. PDU电压220V,电源耐压250V，且附10A保护器及6K雷击保护
	台
	1
	2254
	2254

	66
	4口光纤终端盒
	1. 终端盒材质：0.8冷轧钢板（黑色静电喷塑）
2. 外观尺寸：约150mm*95mm*35mm
3. 安装方式：壁挂式或摆放
4. 熔纤盘材质：阻燃ABS塑料
5. 耐压强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象
6. 绝缘电阻：≥500MΩ
7. 环境温度：-25℃到50℃
8. 相对湿度：≤85%
9. 辅件：热熔缩管和纤芯保护套管
10. 执行标准：YD/T 925-2009
	个
	10
	39
	390

	67
	耦合器
	1. 材料：氧化锆陶瓷套管
2. 插入损耗：≤0.3dB
3. 互换性：≤0.2dB
4. 插拔次数：≥500
5. 抗张力：200-600N
6. 使用温度：-25℃~+70℃
7. 执行标准：YD/T 1272-2018
	个
	20
	2
	40

	68
	SC尾纤
	1. 光纤纤芯：G652，9/125
2. 护套材料：黄色聚氯乙烯PVC
3. 光缆外径：3.0±0.2mm
4. 工作波长：1310nm/1550nm
5. 插入损耗：≤0.3dB
6. 回波损耗：≥50dB
7. 重复性：≥1000
8. 弯曲半径：≥10D
9. 使用温度：-25℃~+70℃
10. 执行标准：YD/T 1272-2018
	条
	10
	6.8
	68

	69
	SC-LC光纤跳线
	1. 光纤纤芯：G652，9/125
2. 护套材料：黄色聚氯乙烯PVC
3. 光缆外径：3.0±0.2mm
4. 工作波长：1310nm/1550nm
5. 插入损耗：≤0.3dB
6. 回波损耗：≥50dB
7. 重复性：≥1000
8. 弯曲半径：≥10D
9. 使用温度：-25℃~+70℃
10. 执行标准：YD/T 1272-2018
	条
	14
	14
	196

	70
	网络跳线
	1. 导体材料：7芯多股绞合无氧铜
2. 插头材料：阻燃透明聚碳酸酯PC+黄铜金属屏蔽层
3. 黄片材料：磷青铜表面镀金
4. 绝缘材料：高密度聚乙烯HDPE
5. 护套材料：聚氯乙烯PVC
6. 电缆外径：6.3±0.3mm
7. 插拔次数：≥1000次
8. 弯曲半径：≥8D
9. 特性阻抗：100±15Ω
10. 支持带宽：250MHz
11. 使用温度：-20℃到60℃
12. 执行标准：YD/T 926.3-2024
	条
	120
	14
	1680

	71
	机架防雷插排
	1.输入：L+N+PE,国标10A插头
2.额定值：10A 250V 2500W
3.6位 10A新国标五孔  
4.3*1平方线 ,纯线长1.8M  
5.黑色，塑料外壳，带总开关
6.安装 1U高
7.带纸盒包装
	个
	6
	93
	558

	72
	24芯光缆
	1. 光纤纤芯：G652，9/125um
2. 紧套管材料：聚氯乙烯PVC
3. 加强件：芳纶纱
4. 护套材料：黄色聚氯乙烯PVC
5. 动态/静态弯曲半径：20D/10D
6. 长期/短期允许压扁力（N/100mm）:200/350
7. 长期/短期允许拉伸力（N）:70/220
8. 使用温度：-20℃~+60℃
9. 衰减系数@20℃（dB/km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6
10. 执行标准：YD/T 1258.4-2019
	米
	150
	5.3
	795

	73
	48芯户外光缆
	1. 光纤纤芯：G652 层绞式结构
2. 松套管材料：聚甲基丙烯酸丁二醇脂PBT
3. 中心加强件：磷化钢丝
4. 铠装层：涂塑钢带
5. 护套材料：黑色聚乙烯PE
6. 光缆外径：10.3±0.5mm
7. 动态/静态弯曲半径：20D/10D
8. 长期/短期允许压扁力（N/100mm）:300/1000
9. 长期/短期允许拉伸力（N）:600/1500
10. 使用温度：-40℃~+60℃
11. 衰减系数@20℃（dB/km）：@1310≤0.36，@1550≤0.22
12. 执行标准：YD/T 901-2018
	米
	400
	6.1
	2440

	74
	24口LC光纤盒（LC满配48条尾纤）
	1. 主体材质：冷轧钢板（电脑灰喷塑）
2. 尺寸：约430*300*70mm
3. 熔纤盘材质：阻燃ABS工程塑料
4. 开启设计：卡扣开启，抽屉式拉出
5. 耐压强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象
6. 绝缘电阻：≥500MΩ
7. 使用温度：-25℃到50℃
8. 相对湿度：≤85%
9. 辅件：热熔缩管和纤芯保护套管
10. 容量：48芯
11. 标准：YD/T 778-2011
	台
	1
	539
	539

	75
	48口LC光纤盒（LC满配96条尾纤）
	1. 主体材质：冷轧钢板（电脑灰喷塑）
2. 尺寸：约430*300*125mm
3. 熔纤盘材质：阻燃ABS工程塑料
4. 开启设计：卡扣开启，抽屉式拉出
5. 耐压强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象
6. 绝缘电阻：≥500MΩ
7. 使用温度：-25℃到50℃
8. 相对湿度：≤85%
9. 辅件：热熔缩管和纤芯保护套管
10. 容量：96芯
11. 标准：YD/T 778-2011
	个
	2
	931
	1862

	76
	布线施工
	光纤布线
	项
	1
	6255
	6255

	77
	熔纤
	光纤熔接
	条
	108
	25
	2700

	78
	辅材
	定制
	项
	1
	2700
	2700

	79
	线路测试
	对教室所有信息点做网络测试
	条
	120
	29
	3480

	80
	系统集成调试
	网络设备上架安装及调试
	项
	1
	7300
	7300

	校园二期监控系统维修

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算合价（元）

	81
	周界枪机（原位替换）
	1、具有≥400 万像素 CMOS 传感器，靶面尺寸≥1/2.7英寸，在≥ 2560x1440 @ 25fps 下，清晰度≥1400TVL。
2、设备支持最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005lx，最大亮度鉴别等级≥11级。
3、设备支持H.265/H.264。
4、设备支持图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调。
5、设备支持多浏览器浏览功能，可通过IE、Chrome、Firefox、Safari等浏览器浏览视频图像。
6、支持人形检测、异常报警触发。
7、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。
8、支持SmartIR，防止夜间红外过曝。
9、支持红外补光，红外最远≥50 m，支持切换白光补光，白光最远≥30 m。
10、支持白天，夜晚，自动，定时切换日夜转换模式。
11、支持ONVIF、SDK，GB28181协议。
12、设备的防护等级≥IP67，支持DC12V和POE供电，且在 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。
13、内置麦克风,支持8 kHz/16 kHz音频采样率,≥G.711alaw/AAC-LC,音频压缩标准,64 Kbps（G.711alaw）/16~64 Kbps（AAC-LC）音频压缩码率。
	个
	11
	568
	6248

	82
	室内枪机（原位替换）
	1、具有≥400 万像素 CMOS 传感器，靶面尺寸≥1/2.7英寸，在≥ 2560x1440 @ 25fps 下，清晰度≥1400TVL。
2、设备支持最低照度彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005lx，最大亮度鉴别等级≥11级。
3、设备支持H.265/H.264。
4、设备支持图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调。
5、设备支持多浏览器浏览功能，可通过IE、Chrome、Firefox、Safari等浏览器浏览视频图像。
6、支持人形检测、异常报警触发。
7、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。
8、支持SmartIR，防止夜间红外过曝。
9、支持红外补光，红外最远≥50 m，支持切换白光补光，白光最远≥30 m。
10、支持白天，夜晚，自动，定时切换日夜转换模式。
11、支持ONVIF、SDK，GB28181协议。
12、设备的防护等级≥IP67，支持DC12V和POE供电，且在 DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。
13、内置麦克风,支持8 kHz/16 kHz音频采样率,≥G.711alaw/AAC-LC,音频压缩标准,64 Kbps（G.711alaw）/16~64 Kbps（AAC-LC）音频压缩码率。
	个
	9
	568
	5112

	83
	警戒球机
	1、 视频分辨率主码流≥2688×1520@30fps，靶面尺寸≥1/2.8英寸。
2、最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux。
3、具有H.264、H.265、MJPEG设置选项。
4、支持水平≥0°~360°，连续旋转；垂直≥-15°~90°。
5、光学变倍≥23倍，最大焦距≥135mm。
6、 可设置300个预置位，可按照设置的预置位设置8条巡航路径。具有预置位视频冻结功能。
7、白光补光灯开启，可识别距离设备≥100m处的人体轮廓，红外补光灯开启，可识别距离设备≥150m处的人体轮廓。
8、对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。
9、当智能行为分析设置为区域入侵，越界入侵，进入区域、离开区域时，可对行人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测设备支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪等多种报警触发方式。
10、支持真宽动态、强光抑制、3D降噪、透雾、区域曝光、区域聚焦、饱和度/亮度/对比度/锐度图像设置。
11、具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
12、支持人、非机动车、车辆混行抓拍，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍。
13、★支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警[要求供应商于响应文件中必须提供所竞产品由国家认可的正规检测机构出具并带有CMA或CNAS标识的检测(检验)报告的扫描或复印件等证明材料，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效处理]。
14、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
15、支持AI模型的下发和运行，检测结果的生成和上传。
16、内置≥6颗补光灯、≥1个RJ45网络接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥2路报警输入接口、≥1路报警输出。
	个
	2
	2744
	5488

	84
	电梯半球
	1、最高分辨率≥2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。
2、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态。
3、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远≥10 m。
4、≥1个内置麦克风，≥1个内置扬声器，支持双向语音对讲。
5、支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出。
6、支持512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储。
7、≥IK08防暴设计，可靠性高。
8、支持POE供电。
9、视频压缩标准支持H.265/H.264 ，支持超级智能编码。
	个
	2
	588
	1176

	85
	电梯网桥
	1、≥2个百兆电口。
2、无线传输距离≥100m。
3、支持APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维。
4、支持智能识别终端 终端准入管控。
5、支持智能频谱管理，支持故障自愈。
6、成对包装，免配置。
7、水平天线角度≥60°,垂直天线角度≥50°。
8、支持VLAN,支持WiFi热点。
9、防水防尘等级≥IP41。
	对
	2
	490
	980

	86
	光纤收发器
	1、≥1千兆电口、≥1千兆光口。
2、传输距离：≥3 km。
3、发射功率：≥–9 dBm~–1 dBm。
4、接收灵敏度：≤ –21 dBm。
5、工作温度：≥–30 °C - 70 °C。
6、桌面式。
	对
	6
	205
	1230

	87
	电源适配器（损坏替换）
	1. 输出规格:DC12V/1A，
2. 输出功率：12W MAX，
	个
	30
	19.6
	588

	88
	电源防雷器
	1. 温度区间；-40℃~+80℃；
2. 湿度区间≤90%（平均25℃时）；
3. 额定工作电压：≤220V，最大工作电压≤470V；
4. 最大连续工作电流≤5A；
5. 标称效电电流（8/20us)≤5KA,最大放电电流（8/20us)≤10KA；
6. 保护级别：≤900V；
7. 响应时间：≤1ns
	个
	23
	53
	1219

	89
	超五类非屏蔽网线
	1、导体：0.50±0.01mm（无氧铜丝）
2、绝缘：高密度聚乙烯
3、护套：4.8±0.3mm（PVC）
4、近端串音最小值:100MHZ≥32.3dB
5、回波损耗最小值:100MHZ≥15.0dB
6、功率和近端串音:32.3dB
7、执行标准:YD/T 1019-2023
	米
	3500
	2.7
	9450

	90
	4芯光纤
	1. 光纤纤芯：G652，9/125um
2. 紧套管材料：聚氯乙烯PVC
3. 加强件：芳纶纱
4. 护套材料：黄色聚氯乙烯PVC
5. 动态/静态弯曲半径：20D/10D
6. 长期/短期允许压扁力（N/100mm）:200/350
7. 长期/短期允许拉伸力（N）:70/220
8. 使用温度：-20℃~+60℃
9. 衰减系数@20℃（dB/km）：@1310≤0.8，@1550≤0.6
10. 执行标准：YD/T 1258.4-2019
	米
	1900
	1.6
	3040

	91
	RVV1.0两芯电源线
	1、导体：5类（铜丝）
2、绝缘平均厚度：0.6mm（聚氯乙烯PVC）                                                                                                                                                                                                           3、护套平均厚度：0.8mm（聚氯乙烯PVC）                                                                                                                                       4、护套外径：5.9～7.5mm                                                                                                                                     5、70℃时绝缘电阻：≥0.010MΩ·km                                                                                                                 6、20℃导体电阻：≤19.5Ω/km                                                                                                                             7、执行标准：GB/T 5023-2008                                                                                                                         8、额定电压：300/500V   
	米
	1900
	3.2
	6080

	92
	4口光纤终端盒
	1. 终端盒材质：0.8冷轧钢板（黑色静电喷塑）
2. 外观尺寸：约150mm*95mm*35mm
3. 安装方式：壁挂式或摆放
4. 熔纤盘材质：阻燃ABS塑料
5. 耐压强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象
6. 绝缘电阻：≥500MΩ
7. 环境温度：-25℃到50℃
8. 相对湿度：≤85%
9. 辅件：热熔缩管和纤芯保护套管
10. 执行标准：YD/T 925-2009
	个
	5
	39
	195

	93
	耦合器
	1. 材料：氧化锆陶瓷套管
2. 插入损耗：≤0.3dB
3. 互换性：≤0.2dB
4. 插拔次数：≥500
5. 抗张力：200-600N
6. 使用温度：-25℃~+70℃
7. 标准：YD/T 1272-2018
	个
	10
	2
	20

	94
	SC尾纤
	1. 光纤纤芯：G652，9/125
2. 护套材料：黄色聚氯乙烯PVC
3. 光缆外径：3.0±0.2mm
4. 工作波长：1310nm/1550nm
5. 插入损耗：≤0.3dB
6. 回波损耗：≥50dB
7. 重复性：≥1000
8. 弯曲半径：≥10D
9. 使用温度：-25℃~+70℃
10. 执行标准：YD/T 1272-2018
	条
	10
	6.8
	68

	95
	SC-LC光纤跳线
	1， 光纤纤芯：G652，9/125
2， 护套材料：黄色聚氯乙烯PVC
3， 光缆外径：3.0±0.2mm
4， 工作波长：1310nm/1550nm
5， 插入损耗：≤0.3dB
6， 回波损耗：≥50dB
7， 重复性：≥1000
8， 弯曲半径：≥10D
9， 使用温度：-25℃~+70℃
10， 执行标准：YD/T 1272-2018
	条
	4
	14
	56

	96
	壁装枪机支架
	1、铝合金材质壁装支架。
2、表面做喷塑处理。
3、支架带出线孔。
4、安装座表面有海绵垫。
5、调整角度：水平：≥360°，垂直：≥-45°~45°。
	个
	10
	14
	140

	97
	户外监控防水箱
	长300mm，宽250mm，厚160mm，材质镀锌板，含监控立杆抱箍
	个
	5
	41
	205

	98
	25mmPVC线管
	直径25mm，壁厚≥1.1mm，阻燃PVC线管
	米
	2000
	2
	4000

	99
	辅材
	定制
	项
	1
	7000
	7000

	100
	摄像头线路损坏
	将线路损坏的摄像头重新敷设线路
	处
	10
	290
	2900

	101
	熔纤
	光纤熔纤
	条
	10
	25
	250

	102
	布线施工
	网络布线施工
	项
	1
	22000
	22000

	103
	破路施工
	路面破开及恢复
	米
	100
	60
	6000

	104
	系统集成调试
	系统整体安装及调试
	项
	1
	5300
	5300

		二、商务要求

	
售后服务要求
	1.负责免费送货上门，负责免费安装、调试合格。
2.免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，终身提供免费技术支持。
3.每月回访，收集用户使用问题提高设备使用效能。
4.设备自带软件的在免费保修期内免费升级；
5.所采购设备必须原厂生产的全新合格产品，产品质量符合国家相关标准和安全规范。
6.采购货物价格包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用和售后服务、税金等所有成本费用的总和；
7.产权归属：所有设备（含前端、后台设备等，不包括光纤电路）合同货款全部付清后产权归采购人所有；
8.维护服务：
（1）设备质保期一年，免费维保，从项目完成验收之日起计算。
（2）本次项目总体运维，设备维护，含电话技术支持、现场技术支持服务、用户培训、售后管理，7×24小时响应等费用；紧急故障处理，须在1小时内响应，必须在3小时之内赴现场处理。不需要更换备件的条件下应在6小时内解除故障,需要更换设备时应在48小时内解除故障。
（3）提供本项目前端主要设备的关键零部件（电源适配器、5口交换机、空气开关、排插、6类网线）易损易耗件库，一旦发现损坏马上更换；提供设备的故障维修；
（4）对于存储的数据，进行有效的管理和分类，以便能够快速检索和调用所需的信息。
（5）定期巡检：每季度一次对各类硬件设备进行现场的检查，以提前发现潜在问题。
（6）故障排查与修复：当设备出现故障时，迅速定位并解决问题，确保设备尽快恢复正常运行。
（7）清洁与保养：保持设备的清洁，确保良好的散热和运行环境，延长设备使用寿命。
（8）对于设备的日常维护，安排专人对设备性能优化提供建议及支持，并建立维护工作月报告，向用户提供详细技术文档等资料。

	交付时间及地点
	1.交付时间：自签订合同之日起45个日历日内交付全部货物并安装调试完毕交付使用。
2.交付地点：采购人指定地点。

	合同签订时间
	成交通知书发出之日起8个工作日内。

	付款条件
	采购合同范围内全部设备完成安装调试并通过验收合格后，成交供应商开具正规发票，采购人在收到发票60日内向成交供应商支付合同总额100%的货款。

	质保期
	验收通过之日起开始计算保修 1 年。

	

投标报价说明
	供应商谈判报价应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用；采购人不再支付任何费用。
供应商负责工人人身和设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。

	规范标准
	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	

采购标的验收标准
	1、验收过程中所产生的一切费用均由成交单位承担。报价时应考虑相关费用。
2、成交单位在货物验收时由采购单位对照竞争性谈判文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合竞争性谈判文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交单位承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
3、设备核心参数、功能项，采购人有权要求成交单位供货时提供由国家认可的正规检测机构出具并带有CMA或CNAS标识的检测(检验)报告的扫描或复印件等证明材料，如不能提供由国家认可的正规检测机构出具并带有CMA或CNAS标识的检测(检验)报告的扫描或复印件等证明材料，则需提供产品到用户现场（采购单位邀请质量监督部门专家）进行招标要求中的性能技术指标测试。测试及邀请质量监督部门专家所产生的费用由成交单位承担。若测试结果与投标文件所报技术参数性能不符则成交单位须承担相关法律责任，采购人有权报相关政府采购监督管理部门进行处理，并保留追究其法律责任的权利。

	产权
	1.如采购项目涉及采购标的的知识产权归属的，产权归属为采购人；
2.处理方式：采购人在中华人民共和国境内使用成交单位提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交单位应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	核心产品
	本项目的核心产品为 第2项货物室内枪机 。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）
注：单一产品采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式（技术指标高优先、售后服务优先原则）确定一个参加评审的供应商，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他竞标无效。
非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

	进口产品说明
	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

	其他要求
	1、采购标的需实现的功能或者目标：满足采购人使用需求，满足行业主管部门的相关要求。
2、标准规范：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
3、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等：详见本章“技术要求”。
4、采购人将严格按照采购文件需求表中的技术需求和供应商提供的投标资料进行验收。如存在以虚假材料谋求中标或成交的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
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第四章评审办法
一、评审依据及方式
1.评审依据：谈判小组以竞争性谈判文件和响应文件为评审依据。
2.评审方式：以封闭方式进行评审。
3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构，谈判小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。
二、评审办法
1.谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件全部实质性要求的供应商中，按照评审报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。
2.政策性扣除计算方法
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定：供应商提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，响应文件中提供《中小企业声明函》的，供应商最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即供应商的评审报价=最后报价×（1-20%），扣除后的价格为评审报价。
（2）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定，监狱企业、残疾人福利性单位于响应文件中出具属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小微企业。对供应商的最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-20%）
（3）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
供应商在其响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
（4） 中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。
即评审价=最后报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=最后报价。
注：评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价仅作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额＝最后报价。
3.评审时，应当将通过资格性审查和符合性审查各供应商的评审报价，按照由低到高顺序排序，当评审报价相同时，以最后报价低的优先排序；当最后报价相同时，则依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、保修（质保）期长优先、交付时间短优先的原则排序。
三、成交候选人确定原则
（1）采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。
（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。
（3）排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。
四、特别说明
评审时，谈判小组根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）相关规定启动异常低价投标（响应）审查程序。启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求供应商在谈判小组要求的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等）。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
为避免因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效投标情形，供应商可提前准备或随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。

[bookmark: _Toc82016592][bookmark: _Toc155531036]第五章政府采购合同（合同主要条款及格式）
项目名称：
项目编号：
甲方：                        （采购人）
乙方：                        （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件、响应文件规定条款和乙方承诺、甲乙双方签订本采购合同。
第一条  合同标的及合同金额
	项号
	标的名称
	生产厂家（或制造商）
	品牌
	规格型号
	技术参数
	数量①
	单位
	单价（元）②
	单项合计金额（元）③＝①×②

	1
	 
	
	
	
	
	  
	 
	
	

	2
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	3
	 
	
	
	
	
	 
	 
	
	

	合     计
	


根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：人民币（大写）　　  　　　（¥　　　元）。
本合同价款包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，乙方已综合考虑在报价中。
第二条  质量保证
乙方应按响应文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，产品质量须符合国家相关标准及安全规范，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。
第三条  权力保证
1.乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2.乙方保证所交付的标的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
3.乙方必须保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，甲方在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的著作权、专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为甲方的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，乙方负责解决由此引起的一切纠纷，甲方有权追究乙方的法律责任，其不利后果由乙方全部承担。
第四条  货物包装、运输
1.原厂原包装，包装完好完整、无破损、未开封。
2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，乙方应当执行。
4.产品（含包装）运抵甲方指定交付地点前发生损坏的，相关损失由乙方自行承担。
第五条  交付
1.交付时间：自签订合同之日起45个日历日内交付全部货物并安装调试完毕交付使用；
交付地点：广西桂林市甲方指定地点。
2.乙方提供不符合谈判文件规定、乙方响应文件承诺和本合同规定的标的，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
第六条  安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市内甲方指定时间地点。
第七条  验收
1.乙方应按响应文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，产品质量须符合国家相关标准及安全规范，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。
2.乙方必须于供货时提供所竞的所有产品合格证原件，否则不予验收，并按违约处理，甲方有权保留追究乙方的相关法律责任的权利。
3.到货后，乙方和甲方应在现场进行清点，清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的损坏，或发现错发/漏发情况，乙方应一周内更换和补发。
4.乙方合同签订后供货前必须向甲方提供“采购需求一览表”“技术要求”中的所要求对应的检测报告原件供甲方核查，未提供检测报告原件或所提供的检测报告原件与响应文件中检测报告复印件不一致的，不予验收，并按违约处理，甲方有权保留追究乙方的相关法律责任的权利。
5.甲方对成交产品按采购需求逐条核验，如所提供的产品与响应文件中承诺的参数与产品实际参数不一致，甲方将不予接收，由此造成的损失由乙方负责。
6.乙方如虚假应标，一经查实，将按虚假应标处理，由此造成的一切损失由乙方承担，且甲方保留追究其法律责任的权利。
第八条  售后服务
乙方提供的以下售后服务产生的相关费用均应综合包含在报价中，甲方不再就此另行支付费用。售后服务内容要求如下：
1.保修（质保）期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，保修（质保）期    年，自验收合格之日起计。保修（质保）期内负责上门保修（质保）、包换、维护。
2.技术服务及培训：采购范围内提供技术培训，保证使用人员能正常使用产品；其余按供应商的承诺执行。
3.售后服务的内容和措施：
（1）采购范围内的货物送货上门。
（2）提供售后服务联系电话及联系人，保修（质保）期内，接到报障电话后在    小时内响应，    小时内上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应与被更换的设备品牌、类型相一致或者是同类同档次或以上产品。
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十条　付款方式
采购合同范围内全部设备完成安装调试并通过验收合格后，成交供应商开具正规发票，采购人在收到发票60日内向成交供应商支付合同总额100%的货款。
第十一条  违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应按响应文件中承诺时间内更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，或发现错发/漏发情况，乙方未在一周内更换和补发的，按质量不合格处理。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额1%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过5天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。
5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同金额5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在保修（质保）期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，乙方负责。
7.其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十二条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十四条  合同生效及其他
1.合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖乙方公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需甲方同意，并签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十五条  合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十六条  签订本合同依据：
1.谈判文件；
2.成交通知书。
3.乙方响应文件中的报价表（含谈判记录）、技术响应承诺书、商务响应承诺书、售后服务承诺（如有）。
本合同经甲乙双方盖章后生效。政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。
甲方（公章）：                         乙方（公章）：                        
法定代表人签字：                       法定代表人签字：                        
委托代理人：                           委托代理人：                        
电  话：                               电   话：                         
开户名称：                             开户名称：                        
开户银行：                             开户银行：                        
银行账号：                             银行账号：                        
日    期：                             日    期：                        
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第六章响应文件（格式）


响 应 文 件




项目名称：                       
项目编号：                      



采购代理机构：                  


[bookmark: _Toc20319_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4932_WPSOffice_Level2]供应商[公章(电子签章)]：                              
[bookmark: _Toc32056_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc9622_WPSOffice_Level2]法定代表人签字（或电子签名）：              
联系电话：                                                
[bookmark: _Toc15933_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26465_WPSOffice_Level2]日期：              年           月           日




响应文件目录


（由供应商自行编写目录，格式自拟）
1、 
资格性响应证明材料
1.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件（必须提供）


2.供应商的授权委托书、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）
附件：
  授权委托书（格式一，适用于法人或其他组织竞标）
致：广西八桂建设项目管理有限公司

我     （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工     （姓名）以我公司名义参加（项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：从     年     月     日起至     年     月     日止。
代理人无转委托权，特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

供应商（电子签章）：                                                        
法定代表人签字（或电子签名）：                                       　    
     年     月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。


授权委托书（格式二，适用于自然人竞标）

致：广西八桂建设项目管理有限公司

我     （姓名）系自然人，现授权委托       （姓 名）以本人名义参加（项目名称及项目编号）        项目的谈判活动，并代表本人全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。
本人对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：从     年     月     日起至     年     月     日止。

代理人无转委托权，特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字（或电子签名）：     　　

     年     月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）。










3.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供市场监督管理部门（或行政审批部门）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户的，应提供有效的营业执照；③供应商为企业法人的分支机构(分公司)的，应当提供其有效的分支机构(分公司)营业执照复印件和总部/总公司的授权书原件的扫描件（格式自拟）。
	

4.供应商财务状况报告（必须提供）
注：供应商必须提供2025年度内的财务报表复印件，或者2026年1月以来银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业参与投标的提供企业信用报告，自然人参与谈判的提供个人信用报告，供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内）。


5.供应商依法缴纳税收的相关材料（必须提供）
注：供应商必须提供2026年1月以来任意1个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。

6.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（必须提供）
注：供应商必须提供2026年1月以来任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，则无需提交。
7.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）
附件：

声   明（格式）
致：广西八桂建设项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（电子签章）：                 
法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：                  
日          期：

8.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（必须提供）
供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函（格式）
一、我（公司）承诺无下列相互串通的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
二、我（公司）承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低谈判报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加采购；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。


供应商（电子签章）：                
法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：                  
日          期：



（二）符合性响应证明材料
1.响应函（必须提供）
附件：
响 应 函 （格 式）
致：广西八桂建设项目管理有限公司 

根据贵方             项目谈判文件，项目编号             ，签字代表             （姓名）经正式授权并代表供应商               （供应商单位名称），提交响应文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.按谈判文件采购需求，谈判报价详见“谈判报价表”。
2.我方承诺已具备谈判文件规定的供应商资格条件。
3.我方已详细审核谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。 
4.响应文件有效期为自响应文件提交截止时间之日起90天。
5.如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。
（2）我方承诺按照谈判文件规定提交履约担保。
（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
（4）保证在成交公告发布之日起5个工作日内，按本项目谈判文件的规定及标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。
与本响应有关的正式通讯地址为：                      
地址：邮编：邮箱：                                  
办公电话：传真：                                    
委托代理人联系电话：                                
开户名称：                                         
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
供应商（电子签章）：                      
法定代表人或相应的委托代理人签字（或电子签名）：                      
日期：                      


注：1.未按照本响应函（格式）要求填报的响应函将被视为非实质性响应竞争性谈判文件要求，从而导致该响应被拒绝。
2.供应商必须按本响应函（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

[image: 1683698815701]
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2.谈判报价表（必须提供）
附件：                                      
谈判报价表（格式）
	项号
	标的名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数量
①
	单位
	单价
②
	单项合计=数量×单价
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	…
	
	
	
	…
	
	
	
	

	投标总报价（大写）：                                 元人民币（¥                               ）

	交付时间：

	质保期：

	其中：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：           元（¥            ）；
属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：           元（¥            ）。
备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。

	说明：供应商谈判报价应包括本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修（质保）、验收及其他所有成本费用的总和，供应商应综合考虑在报价中。供应商负责工人人身和设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。

	响应产品中，属于本国产品总值为           元（¥            ）（具体明细详见附表，附表格式自拟），占响应产品的比例为           %。



供应商（电子签章）：                       
法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：                     
日          期：
注：1. 供应商必须就“采购需求”中所有内容作完整唯一报价，根据“采购需求”中的“采购需求（技术参数、性能、配置等要求）”要求逐项对应填报所提供货物的性能指标等承诺（即：谈判报价表），否则，其响应将被拒绝；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
2.供应商应根据所提供的货物如实填写谈判报价表的各项内容，否则，响应文件无效。
3.谈判报价表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人电子签章（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人电子签章）并加盖供应商电子签章（自然人除外）。
4.如全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，供应商应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便谈判小组作为优先采购或评审的依据。
当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商电子签章（属自然人的须逐页签字或加盖个人电子签章）。




















3.技术响应承诺书（必须提供）
附件：
技术响应承诺书（格式）

	项号
	产品名称
	竞争性谈判文件的技术要求
	响应文件承诺的技术要求
	[bookmark: _Toc254970560][bookmark: _Toc254970701]偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



注：
1.应对照谈判文件“第三章采购需求”中的技术要求逐条实质性响应。
2.如“第三章采购需求”中要求必须提供相关证明材料的，供应商须对应如实提供。
3.当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（电子签章）（属自然人的须逐页签字或个人电子签章）。
4.供应商应对照竞争性谈判文件中“第三章 采购需求”中的“技术要求”的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商（电子签章）：                  
法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：                     
日          期：




4.商务要求响应承诺书（必须提供）
附件：
商务要求响应承诺书（格式）

	项号
	竞争性谈判文件的商务要求
	响应文件承诺的商务要求
	偏离情况说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	




供应商（电子签章）：                
法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：                   
日          期：

注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。
2.当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章（电子签章）（属自然人的须逐页签字或个人电子签章）。
3.供应商应对照竞争性谈判文件中“第三章 采购需求”中的“商务要求”的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。





5.售后服务承诺（必须提供）。

售后服务承诺（格式）

（由供应商根据采购需求及项目情况自行编制，格式自拟）




供应商（电子签章）：                
法定代表人或委托代理人签字（或电子签名）：                   
日          期：

（三）其他有效证明材料
1.节能、环保产品相关证明材料复印件（如有，请提供）

2.供应商属于中小企业的相关有效证明材料（如有，请提供）
①供应商提供的货物全部由符合政策要求中小企业制造，响应文件中提供《中小企业声明函》
附件：
中小企业声明函（货物）（格式）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：                    
日期：                    

注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。


②属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件



③符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责
附件：

[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

      单位名称（电子签章）：
   日  期：




3.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有，请提供）
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


4.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）
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