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第一章 竞争性谈判公告

一、项目基本情况
项目编号：NNZC2026-J1-030062-NNSQ

采购计划文号：QXZC2025-J1-01027-001、QXZC2025-J1-01027-002
项目名称：南宁市青秀区新建学校功能室仪器设备采购项目（重）
预算金额：2000000元

最高限价：2000000元
采购需求：

	序号
	标项名称
	单位
	数量
	简要技术需求或者货物要求

	01
	南宁市青秀区教育局-青秀区新建学校功能室仪器设备采购项目
	批
	1
	详见采购文件


合同履行期限：详见采购文件
本项目是否接受联合体响应：否。

二、供应商的资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

√非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无 
4.本项目的特定条件：无
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取竞争性谈判文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（http：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台（http：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取的采购文件编制。
售价：0元。

四、响应文件提交

1.首次响应文件提交截止时间（北京时间）： 2026年6月 24日09时30分（从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日）

2.首次响应文件提交地点：

（1）响应文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（http：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子响应，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子响应文件具体操作流程详见本公告附件2。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应要尽早完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件1），并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。

3.CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，详见采购文件“第三章供应商须知正文25.2条”，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。
4.供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

五、开启（首次响应文件开启时间）

1.时间（北京时间）：2026年6月 24 日09时30分后
2.地点：  广西政府采购云平台开标大厅    
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判保证金：本项目不收取谈判保证金

2.采购意向公开链接：http；//zfcg.gxzf.gov.cn/luban/detail?parentId=66485&articleId=ann_SatsttCNUwizg13oTz5Bd9D5ndTMr3NGt5TILBJnhQo=
3.网上查询地址：广西壮族自治区政府采购网(http：//zfcg.gxzf.gov.cn/)、全国公共资源交易平台（广西·南宁）（http：//ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/）、南宁市青秀区人民政府门户网站（http：//www.qingxiu.gov.cn/gongkai/fdzdgk/ggzypzlygk/zfcgly1/cgxmgg/） 

4.本项目需要落实的政府采购政策： （1）政府采购促进中小企业发展。 （2）政府采购支持采用本国产品的政策。 （3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。 （4）政府采购促进残疾人就业政策。 （5）政府采购支持监狱企业发展。 （6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：南宁市青秀区教育局
地 址：南宁市青秀区悦宾路1号
项目联系人：蓝智
联系电话：0771-5826381
2.采购代理机构信息
名 称：南宁市青秀区政府采购中心
地　址：南宁市青秀区祥宾路1-1号晟大埌东市集三层313室
联系电话：0771-5826113
3.项目联系方式

项目联系人：宾工 
电    话：0771-5826113
附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登录http；//nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）
2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http；//nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）
南宁市青秀区政府采购中心

2026年 6 月 15 日

第二章 采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）
（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。
……

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3.不需要供应商对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。
4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

	货物需求一览表

	序号
	产品名称
	产品技术参数
	数量
	单位
	单价（元）
	分项预算合计（元）

	一、南宁市望园路小学计算机教室

	1
	终端控制器
	▲1、单台云终端控制器可以同时支持≥200点云终端的连接、管理和配置，以满足学校后期的扩容需求。
▲2、配置CPU：≥8核8线程，主频≥3.0GHz，睿频≥3.3GHz，末级缓存容量≥16MB。
▲3、配置内存容量≥16GB；本地存储容量≥512 GB（NVME SSD）。
▲4、为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时。
	1
	台
	8890
	8890

	2
	教师云终端
	1、为满足教学、测试、实验等需要，此产品须为国产自主可控产品，整机和CPU核心部件必须为国产化品牌，以满足对国产化普及教学、办公等业务需求。
▲2、配置CPU：≥8核8线程，主频≥3.0GHz，睿频≥3.3GHz，末级缓存容量≥16MB。
▲3、配置内存容量≥16GB；本地存储容量≥512 GB（NVME SSD）。
▲4、为减少桌面空间的占用，终端控制器主体尺寸≤240mm（宽）×195mm（深）×60mm（高）。
▲5、USB接口≥8个，其中包含TypeC（USB3.2GEN2）接口≥1个，USB 3.0接口（USB3.2GEN2）≥4个，USB2.0接口≥4个；千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥2个。
▲6、配套1台23.8寸显示器（分辨率≥1920×1080，刷新率≥100Hz(HDMI)，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个）。
▲7、为确保原有数据有足够空间进行迁移，支持SATA硬盘接口≥1个进行扩展，M.2插槽≥2个进行扩展；支持内存扩展槽位≥2个。
▲8、为保障所投设备质量优异、可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥30万小时。
▲9、为防止人体触电，要求所投设备满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与适配器次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象。
	1
	台
	5000
	5000

	3
	学生云终端
	一、云终端
1、为满足教学、测试、实验等需要，此产品须为国产自主可控产品，整机和CPU核心部件必须为国产化品牌，以满足对国产化普及教学、办公等业务需求。
▲2、配置≥八核八线程处理器（处理器主频≥2.7GHz）；内存容量≥8GB；本地存储≥256GBNVMESSD；
3、终端控制器主体尺寸≤200mm（宽）×200mm（深）×44.4mm（高）；
▲4、USB接口≥8个（其中USB3.0接口≥4个），千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个；
5、为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时；
6、为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象；
▲7、夏季为雷雨季，常因雷电影响而导致设备损坏，为防止类似情况出现，要求对所投设备施加电源端口试验电压4kV后，设备不出现故障；
8、设备质量优异，可适应宽泛的环境温度变化范围，经过-10℃~50℃的环境考验，依旧可以正常使用；
9、夏季多高温炎热多雨季节，常常会出现潮热环境，为防止类似天气对设备造成损害，要求所投设备在温度≤50℃、湿度≤95%RH的潮热环境下不会受损；
▲10、为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公、学习人员，要求设备满载噪声指标≤32.06dB；
二、终端配套虚拟化软件
1、采用BS软件架构，中文图形化管理页面；
▲2、为了方便管理和使用，要求管理平台至少要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块；
▲3、同一虚拟教室的学生机可以按需工作在IDV、TCI、VDI任意一种模式；
▲4、为了方便后期的扩展性，要求一台终端具备可以同时部署IDV、TCI桌面的能力，并且可以实际使用。可以在镜像选择页面同时提供2种镜像，根据用户选择的镜像进入系统的同时自动判断使用哪种类型的桌面启动；（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
5、提供虚拟教室功能，能够按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室独立管理和配置，在云终端控制器管理页面能够实现对独立教室的学生终端、教师云终端分别进行配置和管理；
6、提供教学镜像隐藏功能，在云桌面控制器后台可实现针对指定教室的部分教学镜像对学生可见，部分镜像（如考试镜像）对学生不可见，当需要使用的时候，只需一键设置学生即可看到镜像，保证重要镜像的安全性；
▲7、要求可以通过LDAP对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系；（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料） 
8、支持分级分权管理，可以按需自定义不同角色用户对应的管理权限；
9、终端支持完全离线模式，即在云终端控制器连接中断时，依然可以使用当前正在使用的镜像环境，保障业务连续性；
10、为满足操作系统、安卓编程等课程的使用需求，要求支持嵌套虚拟化功能，可以在VDI、IDV、TCI桌面上均可以正常使用VMware、androidstudio等需要运行虚拟机的软件；
11、为方便正版软件的部署和使用，要求所投产品支持个性化配置保存功能，在还原桌面的情况下，首次完成软件的逐台注册激活后，可以将激活信息保存至个人数据盘中。之后即使更新镜像模版也不会破坏激活信息，无需重新激活；
12、要求支持镜像模版自动快照，每次镜像发布时可以自动为镜像模版打快照，支持的最大快照数量≥8个；
▲13、为了管理的便捷性，要求管理员可以通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发，整个过程一键操作无需在web管理平台反复启动和关闭虚拟机；（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
▲14、为更快捷安装应用软件，支持软件安装包以文件、文件夹等形式上传；（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
▲15、为降低单个镜像大小获取更好的下发部署体验，平台支持对镜像进行瘦身操作来减少镜像占用空间，瘦身操作包含标准瘦身和深度瘦身；（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
三、配套有线键盘、有线鼠标、带有logo的鼠标垫。
	55
	台
	4190
	230450

	4
	显示器
	▲1、配置WLED尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080，刷新率≥100Hz(HDMI)，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个；
▲2、硬件形态：为保障使用时的色彩还原准确、对比度高、可视角度等方面的体验，需采用VA屏，水平及垂直可视角度≥178°，亮度≥250 cd/m2，对比度≥3000；1，原生8bit色深。
▲3、必须提供节能产品认证证书。
	56
	台
	900
	50400

	5
	教学管理软件
	▲1、为便于课堂多为老师使用，要求提供C/S架构教学管理软件平台，平台至少需要包含教师端和学生端，并且教师端和学生端能够进行互动教学；
2、为简化管理和使用方面，要求一套教学管理软件能够实现教学业务，同时能够进行终端管理，比如禁网、终端参数配置、终端编号等，不接受在教师机上安装多个软件来实现教学管理和终端管理功能；
▲3、教学管理软件能够配合云主机服务器实现当云终端开启时自动进入多种独立教学镜像选择界面，学生可以根据需求选择相应的教学镜像进行使用，不同云终端之间系统互不影响；（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
4、教学管理软件教师端能够根据教学需要选择相应的教学镜像，并可以通过镜像选择实现所有终端一键切换到教学镜像环境中，云终端无需重新启动，老师也无需登录服务器后台进行操作；
5、为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等；
6、支持老师对单一、部分、全体学生广播教师机屏幕，实现多媒体教学，并且可以选择是否将教师机的麦克风声音或系统声音广播给学生；
▲7、为保证正常教学使用，在教师机可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生；（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图）
8、支持学生直接将文件提交给老师；
9、支持学生通过电子举手方式请求老师的帮助；
10、支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定；可以针对所有学生或部分学生进行锁屏操作；
11、为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止所有学生或部分学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用；
12、为保证正常教学使用，当在学生端主动禁用网卡之后，终端不会断开连接，同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用；
13、微课中心：支持微课的上传、浏览及删除，并可以对微课进行互动点评；
▲14、默认提供作业空间、云课堂管理等应用，支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持文字、图片、PPT、WORD、EXCEL、音频等各种文件格式；（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
15、作业空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用；
16、随堂测试：支持老师通过EXCEL导入试卷，可支持单选、多选、判断、问答等多种课堂测试题型；支持多种答题手段：支持抢答、全班统一答题、学生根据薄弱点选题，老师可以下发一道或同时下发多道题；抢答题支持老师手动给分，可以给满分、负分和部分分，客观题支持自动给分；支持答题结果统计：可以通过多种维度统计学生答题结果；
17、老师可以将教师机麦克风声音和所有系统声音广播给所有学生机或指定学生机；老师可以调节教师机麦克风音量，老师开启或关闭单个或多个学生麦克风，实现生生对话或者师生对话，并且学生可以在学生机上看到此时正在发言的学生；
18、支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名分组，每个班可以保存分组信息；老师可以指定小组组长，组名可以由组长和老师重命名；可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值；
19、支持老师通过EXCEL导入试卷，可支持单选、多选、判断、问答等多种题型，并且题目可以关联教学知识点；
20、为避免U-Key丢失和兼容性以及安全性问题，授权方式必须为文件授权方式，而非U-Key授权的方式；
21、学生奖励机制：学生在教学活动中可以获得虚拟积分，学生和老师端可以查看积分排名；
22、为同时支持多学校使用，教学管理软件服务端需支持集中部署，同时应具备分级分权管理能力，在教学管理软件服务端可以配置多机构模式；
▲23、为简化班级管理维护工作，支持通过标识码邀请方式来创建班级，即老师通过唯一的标识码邀请学生加入；（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
▲24、支持自主注册账号、支持管理员统一账号导入；老师账号仅支持密码登录个人空间；学生账号支持密码登录和无密码登录；（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
25、系统提供配套云桌面体检工具软件，软件可一键式对整体云桌面环境进行软硬件检查、修复部分常见问题，并能生成相应的云桌面体检报告；
26、教学软件满足学生云终端设备厂商的技术服务体系，支持7×24小时现场响应与端到端联调服务；设备需支持与学生云终端的统一身份认证与状态同步，保障教学业务连续性与运维便捷性。
	1
	套
	6200
	6200

	6
	交换机
	▲1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；
▲2、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5GSFP千兆光接口≥4个；
3、采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W；
4、设备采用静音无风扇节能设计；
▲5、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV；（即具备10KV的防雷能力，投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；
7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；
8、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术；
9、支持静态路由协议；
10、支持生成树协议STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提高冗余链路利用率；
11、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；
12、设备厂商具备与学生云终端设备厂商一致的技术服务体系，支持 7×24 小时现场响应与端到端联调服务；设备需支持与学生云终端的统一身份认证与状态同步，保障教学业务连续性与运维便捷。
	3
	个
	1400
	4200

	7
	空调
	1、变频/定频：变频
2、能效比：APF：4.7
3、能效等级：一级
4、冷暖类型：冷暖
5、匹数：3匹
6、适用面积：约30~45
7、制冷量（W）：≥7330
8、制热量（W）：≥10000
9、制冷功率（W)；≤1945W
10、制热功率（W)；≤2850W
11、内机噪音dB(A)；≤47
12、外机噪音dB(A)；≤56
13、扫风方式：左右上下扫风
14、循环风量（m³/h）：≥1550
▲15、提供投标产品的节能证书。
	2
	台
	6000
	12000

	8
	桌椅
	1、基材：选用E1级三聚氰胺板（免漆实木颗粒板）基材，台面和侧脚厚度≥25mm，其他≥15mm，板材通过GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T4897-2015《刨花板》检验合格，优质三聚氰胺贴面，其中甲醛释放量(气候箱法)E1≤0.124；所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理，含水率低于9%；表面光亮平整无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，防水、防刮。
2、封边：需符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》和GB/T 24128-2018《塑料-塑料防霉剂的防霉效果评估》检测依据，采用优质同色PVC封边条，背胶处理均匀，表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，其中甲醛≤0.05mg/L。封边厚度≥1.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。
3、五金配件：采用五金连接件，不易生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。
4、连接件：采用优质三合一连接件，其中三合一连接件的金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；
5、胶水：采用优质品牌热溶胶，品质优异，保证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中有害物质的含量低于国家标准。
6、台面距地面高约750mm，以确保工作人员长期工作的舒适度，避免疲劳。
方凳：
1、尺寸；≥35x25x45cm
2、桌面材质；≥25mm实木颗粒板，与电脑桌同色
3、桌腿；钢质框架厚≥0.9mm ，25*25方管。
	28
	套
	560
	15680

	9
	讲台
	1、基材：选用E1级三聚氰胺板（免漆实木颗粒板）基材，台面和侧脚厚度≥25mm，背板≥15mm，板材通过GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T4897-2015《刨花板》，优质三聚氰胺贴面，其中甲醛释放量(气候箱法)E1≤0.124；所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理，含水率低于9%；表面光亮平整无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，防水、防刮。
2、封边：需符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》和GB/T 24128-2018《塑料-塑料防霉剂的防霉效果评估》，采用优质同色PVC封边条，背胶处理均匀，表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，其中甲醛≤0.05mg/L。封边厚度≥1.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。
3、脚架：立柱采用≥15*50优质方管，管壁厚度≥1.0mm，表面经酸洗、脱脂、磷化、静电粉末喷涂等，表面采用环保涂料静电喷涂，加热烘烤熔融固化，平整光亮的永久性涂膜，达到装饰效果和防腐蚀。
4、连接件：采用优质三合一连接件，其中三合一连接件的金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；
5、胶水：采用优质品牌热溶胶，品质优异，保证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中有害物质的含量低于国家标准。
6、台面距地面高约750mm，以确保工作人员长期工作的舒适度，避免疲劳，含1个活动柜和1个主机托。
	1
	套
	730
	730

	10
	教师椅子
	1、面料：优质面料，尼龙背架
2、海绵；环保弹力海绵，环保，无异味
3、气棒：黑色气杆， ≥2.0mm厚蝴蝶底盘
4、配件：PU扶手，310黑色尼龙脚+60mm黑色尼轮逍遥自由锁定
5、尺寸：≥500*500*1000mm
	1
	张
	400
	400

	11
	辅材
	网线、水晶头、PVC管等辅材。
	1
	批
	6000
	6000

	12
	窗帘
	1、高精度棉麻，遮光度≥90%，B1级防火等级，两倍的折皱率。
2、铝合金轨道。
3、规格；窗帘面积约50平方米，长、宽根据实际裁定。
	1
	批
	8250
	8250

	13
	服务机柜
	1、19寸24U机柜；尺寸≥600* 1000* 1200mm，容量24U，符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。
2、单开钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）；
单开钣金网孔后门；前后门免焊加强筋结构；前门配高级典雅锁；
承载；静载800KG(带支架)；防护等级；≥IP20。
3、主要材料；方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板镀铝锌板材质方孔条与安 装梁，设备安装时自动等电位，无锐边方孔条，在安装维护中不割伤手；
其余：SPCC优质冷轧板；
厚度：方孔条约1.8mm；安装梁约1.3mm；其余约1.0mm。
表面处理；方孔条、安装横梁：镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑。
4、机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。
5、每台机柜配一条环保-8位10A输入输出PDU，最大功率2500W。
6、配件：每柜一块固定层板（每块可承重50KG），每柜配两组散热风扇，内嵌式机柜前后门接地线，配置四脚支架，四万向轮 ，一包螺丝。
	1
	个
	1800
	1800

	二、南宁市望园路小学数学心理咨询等教学仪器设备

	1
	卡通自助仪
	通过自助仪的常规大格区域位置的放置，帮助有心理困惑、心理情绪的学生进行自我调适、学习、解惑等。自助仪集成心理科普、图片、影视、训练、游戏、测试减压等多方位模块。
一、硬件要求：
1、尺寸：≥150cm*50cm*50cm，外形：卡通人物大白造型；
2、屏幕尺寸：≥27英寸触摸竖屏，表面处理：玻璃钢机壳，金属烤漆。
3、音响：防磁立体声音响系统。
二、功能概括：
1、系统采用了纯原生的Android语言开发，系统稳定流畅，操作方便易上手。
2、整体系统包含12大模块，功能模块技术参数集成：心理科普、心理悦读、心理影视、心理图库、能力训练、趣味测试、心语心声、心理FM、咨询辅导、放松减压、心理互动、机构介绍等系统模块。
3、各模块下支持无限添加二级栏目，文章无限扩充，支持视频，文章、图片、音频等格式的添加。
4、多媒体：集音频、视频、图像管理于一体，对教学影像、心理影片、减压音乐、心理文章和图片提供完美支持。
5、分前后台账号分级管理，管理账号可根据自己的情况设置，安全可靠；
6、心理科普：心理百科、心理学专业名词解释、心理学效应简介、心理学实验介绍。
7、心理悦读：包含心理学经典书籍、自我成长、励志美文、情绪调节、心理故事、人际交往。
8、心理影视：系统自带心理学经典电影赏析、国内外名师课程视频、心理学科普知识视频。
9、心理图库：包含不可能图、错觉图片、多视图片、似动图片、视觉后象、双关图片，总量不少于六类。
10、能力训练：包含记忆游戏、想象力游戏、感知力游戏、反应能力游戏、推理策略类游戏，不少于五类专业心理游戏。
11、趣味测试：包含性格测试、社交测试、智商测试、健康测试、其他测试，不少于五类趣味测试。
12、心语心声：α波音乐、放松音乐、灵感音乐、冥想音乐、其他音乐、清新音乐、情景音乐、山林音乐，系统自带8大类。
13、心理FM：不少于成长、关系、减压、情绪等系统自带的四大类表。
14、咨询辅导：包含经典案例、自助方案，咨询预约等。
15、放松减压：包含放松训练、呼吸调整训练、肌肉紧张放松、普通渐进式放松、意想放松等五项放松训练。
16、心理互动：支持各类型心理互动训练游戏。
17、机构简介：支持定制版，根据用户提供的资料设置用户单位简介。
	1
	台
	32000
	32000
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	心理信箱
	通过邮件的方式与心理老师交流，创设信件咨询的机会；通过这个窗口能够进一步了解学生的心理，更进一步弄清楚影响他们身心健康发展的诸多不利因素，对于有些性格内向的学生，碰到心理波动或障碍时，羞于到咨询室与老师直接面对面交谈，开设此信箱能够更好的服务于学生，帮助学生解决心理健康问题。
	1
	个
	300
	300
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	心理挂图
	1、含心理咨询室功能，渲染氛围，缓解紧张情绪，包含不可能图、两歧图等。
2、材质：KT板及实木边框（具有质量轻，防腐防潮，不起泡易清洗等特点）。
3、尺寸：≥40cm*50cm。
	4
	幅
	160
	640
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	心理健康书籍杂志
	分为基础类、健康教育类、科普类、心理咨询类等，适合于来访者阅读的心理学、教育学图书；适合于心理教师阅读的比较专业的心理学、教育学图书；适合于一般教师阅读的通俗的心理学、教育学图书等。
	200
	本
	30
	6000
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	接待沙发茶几
	1、实木框架，密度海绵，面料采用高档棉麻，增加了面料的透气性与耐磨性；坐包与靠包可拆洗设计，温馨淡色，3+1组合。
2、实木茶几，尺寸约长97cm宽50cm高44cm。
	1
	套
	1800
	1800
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	书架
	1、饰面材质； 人造板饰面
2、工艺； 哑光
3、长宽：≥40cm，多个组合
	1
	个
	1300
	1300
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	智能心理云平台
	1、可使用账号或手机号登录系统，支持同一账号关联多个角色，在同一个账号下切换所属单位与角色。
▲2、可以显示咨询师数量、档案数量、咨询师配比，人员档案完善情况。近一年测评活动趋势变化、预警人员与处理情况，该单位所在地区及总人数，资源浏览量统计与排名，预约人数咨询量变化与预约总人数。（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
3、包含但不限于“创建测评”、“预警处理”、“添加人员”、“添加组织”、“预约咨询”五项功能的快捷键。
4、不少于8项功能模块，包含但不限于：组织管理、心理测评、资源管理、量表管理、心理训练、预约管理、物联数据、数据统计。
5、可搜索、新增、导出、编辑、添加、禁用下级部门。
6、可对子管理员进行增、删、改、查操作，并可以分配多种角色与数据权限。
7、可以对人员搜索、添加、导出、编辑、禁用、重置密码、转移，可批量删除/转移/停用/重设密码，批量导出学生名单，通过学生名单可查看该学生测评任务报告和自主测评报告，通过测评起止时间、预警状况、心理健康状况搜索测评任务报告或自主测评报告。
8、可以对人员档案搜索、查看、导出、完善基本信息；档案内容包含：人员姓名、人员账号、性别、出生日期、民族、人员类型、健康状况、所属组织与通过模板收集到的人员信息；以折线图的形式显示不同时间段个体心理测评、心理记录、心理工作、心理咨询的动态跟踪记录，可以下载记录；可以查看测评记录、干预记录、咨询记录、谈心谈话、评价记录、危机事件处理记录。
9、心理健康跟踪记录以折线形式呈现不同时间段的心理健康动态跟踪记录。测评记录包含但不限于：测评名称、测评时间、预警处理情况、干预次数、量表、预警状况等，可一键查看该报告。干预记录包含但不限于：干预时间、干预人、干预状态、干预内容、干预原因或说明、附件记录等详细信息。咨询记录包含但不限于：咨询师名称、咨询维度、咨询内容、来源、是否上报信息。谈心谈话包含但不限于：添加人、谈话时间、谈话原因、谈话内容、心理状态信息。评价记录包含但不限于：评价人员、评价时间、评价维度、评价描述。危机事件处理记录包含但不限于：提交人、提交时间、事件概述、处理方案、处理结果信息。
10、可以发起个体测评或团体测评，设置测评名称、测评时间、补充信息、选择量表、量表介绍开启、负责人、关联人员类型、测评对象进行测评创建。选择量表分为自主选择量表与提供推荐量表组，可以对测评活动进行创建、搜索、停用、延长、提前结束、删除、查看；可导出列表、原始数据、选项统计；可对自主测评报告进行搜索、查看、管理。
11、可通过活动名称、用户名称、报告状态、活动状态、活动起止时间、用户类型等信息搜索团体、个体测评活动。对报告明细进行导出列表、原始数据、选项统计。可停用、延长、提前结束测评活动。团体活动列表包含但不限于：测评活动名称、用户类型、负责人、人员范围、人员类型、活动起止时间、活动状态、报告状态、补测状态信息。可对团体测评活动进行补测。个体活动列表包含但不限于：测评人员、用户类型、负责人、量表、活动起止时间、活动类型、报告状态信息。
12、报告管理可以显示基本信息、活动引导、量表介绍、量表说明、测评结果、答题情况、因子分析、测评信息、阳性检测状况统计表、统计分析、建议说明、因子名称、因子题目、因子定义、所有题目选项统计、专属推荐。
13、检验分析通过对已结束的团体活动添加活动所用量表、数据组、样本数据生成分析报告。样本数据来源：该活动所属组织人员、人员性别。报告内容包含但不限于：报告生成时间、各样本差异检验统计分析、各因子差异检验统计分析，分析维度包含但不限于：样本数、平均值、标准差、方差、α显著性水平、F值、P值、t值、正态分布值。分析报告可查看、下载。
14、可以对预警信息进行搜索、查看、干预处理。对团体测评预警名单进行再次测评、导出名单、批量处理、转介，通过设置预警范围、再测时间、更换量表进行再次测评。综合预警来源为咨询记录、谈心谈话记录、自主测评。
15、可对转介人员搜索、查看、数据导出，可查看所有转介干预信息，信息包含但不限于：转介时间、接收时间、预警状态、干预记录、附件记录、干预状态。
16、可以对咨询记录进行添加、搜索、查看，显示咨询记录来源为：服务站咨询、线下咨询、预约咨询。可以对单位负责人、心理委员的谈心谈话、周报月报添加、搜索、导出，可以添加心理委员。
17、可查看单位负责人与心理委员上报的谈心谈话信息，可通过上报人、谈话对象、上报时间、谈话时间、心理状态进行搜索，可上传谈话附件，谈话内容可设置为隐私，谈心谈话须在心理档案中体现。
18、可查看单位负责人与心理委员上报的周报、月报，可通过周报、月报名称、提交人、上报状态、提交时间搜索周报、月报。可查看、添加、导出周报、月报，周报、月报内容包含但不限于：编号、特别关注对象、人员心理动向、心理健康建议、经历及感悟、其他问题及建议、对自己的工作评价。
19、可以搜索、查看、添加危机事件记录，包含所属组织、当事人员名称、性别、籍贯、家庭住址、相关人员、联系方式、处理时间、事件概述、处理方案、处理结果、发生时间、备注、附件上传，所属组织、姓名、处理时间、事件概述、处理结果、发生时间。
20、可以对科普资源、科普精选、心理训练进行查看、搜索、添加、置顶、删除
21、可以对物联设备进行搜索、查看、解绑，查看物联设备生成的量表测评报告、生理检测报告，导出报告。
22、可以对自主量表设置显示或隐藏，可以添加、修改自主量表。
23、添加内容包含但不限于：量表名称、所属标签、量表介绍、量表指导语、阅读须知、量表说明、适用年龄段、量表总分、量表类型、预警量表/总分类型量表/效度量表设置。可下载模板填写导入量表。
24、量表标签不少于15类，心理测评量表不少于100套。可搜索、查看量表，包含但不限于：量表名称、量表标签、量表介绍、来源、状态、量表适合最大/最小年龄、量表总分。可添加、修改、发布、删除量表。提供量表模板导入。
25、可搜索、添加、绑定、删除量表组合，通过设置组合的量表名称、同步客户类型、添加场景描述实现添加量表组合。
26、可以对咨询师与功能室进行搜索、添加、查看、模板添加、设置管理；可以编辑咨询师、功能室使用；可以移除失约人员；可以编辑失约次数。
27、可根据排班人员、排班角色、排班日期、时间模板、人员职称、排班人员简介新增预约咨询排班，可取消某一时段预约安排。可添加预约咨询记录，记录内容包含但不限于：咨询维度、咨询内容、预约人群类型、预约人员姓名。可对预约人员进行签到、失约标记。
28、可对功能室名称、负责人、联系方式、地址、启用、禁用、功能室图片进行编辑，可新增功能室。可根据开始时间、结束时间、单次使用时长、每时段最大可预约人数、间隔休息时长生成功能室使用时间模板，根据排班日期、时间模板新增功能室预约排班。
29、可查看不同物联设备生成的报告，报告类型分为：量表测评报告、生理检测报告。量表测评报告包含但不限于：测评设备、测评量表名称、测评时间、测评人姓名、测评人账号、报告信息；检测报告包含但不限于：检测设备名称、检测时间、检测姓名、检测账号、报告信息。报告可导出。
30、以图形的形式显示相关统计数据，数据包含但不限于：人员名册数据统计、管理员数据统计、测评预警人数统计、心理预约数据统计，近一年团体测评活动数据统计、近一年团体测评活动状态统计、近一年测评量表使用情况排行、心理健康与行为问题统计分析，内部组织人数分布情况、男女占比统计、人员类别统计、历年人员增长情况数据、测评预警人员统计、预警干预处理情况统计、各组织危机干预人数和次数对比统计、近一年咨询预约人数统计、男女咨询占比统计、不同维度男女咨询人数统计、排班人员预约统计排名统计；谈心谈话预警人员统计、谈心谈话预警干预处理情况统计、近一年谈心谈话每月次数趋势统计、平台科普资源数据统计、科普标签数量统计、近一个月科普标签排名情况统计、近一年每月各类科普资源浏览情况统计。
31、可根据单位采集不同信息的需求，编辑信息题目，用于完善信息。
32、可查看单位名称、上级单位、单位性质、教育阶段、教育学制、人员账号生成规则、单位地址、详细地址、单位简介。
33、可搜索、查看转介服务的合作单位，对申请的合作机构可撤销，对已驳回的合作机构可删除、重新申请。
34、可以对小程序内量表介绍、平台科普文章、平台科普视频、平台科普音频、心理精选功能、自主测评、预约咨询功能开启或禁用。
35、用户端提供待完成测评活动消息提醒，可查看任务信息。
36、用户可一键参与测评任务，测评前完善用户信息，用户信息包括但不限于：人员类型、民族、所属单位、姓名、出生日期、性别。提供答题速度过快提醒，答题结束自动提交。
37、用户可查看历史测评记录，记录包含但不限于：显示测评活动、负责人、量表、测评活动时间、活动状态、报告明细。
38、可查看用户基本信息，基本信息包含：姓名、性别、出生日期、民族、人员类型、健康状态和所属组织。
39、移动端包含自主测评与测评任务两种测评形式。可搜索自主测评量表进行测评，可查看测评任务进行测评。可查看任务测评与自主测评报告。
40、可查看、收藏心理精选科普资源。
41、可分类查看、收藏科普文章、科普音频、科普视频。
42、可搜索、查看心理训练内容，内容类型分为：文章、音频、视频。可填写、保存、查看心理训练记录，训练记录包含但不限于：心情图标、训练感受。
43、可查看、进行趣味测评。
44、可选择咨询师、预约日期、预约时段、填写咨询维度与咨询内容发起预约咨询申请。可查看预约咨询记录。
	1
	套
	21670
	21670
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	心理哆咪盒
	1、减压；
2、放松；
3、催眠；
4、身心反馈调节。
5、利用音乐进入人的潜意识之中借助自我暗示的方法来调节情绪和行为。也就是说音乐的治疗功能，是透过音乐的物理作用，直接对体内器官产生共振效果。因为声音是一种振动，而人体本身也是由许多振动系统所构成，如心的跳动、胃肠蠕动、脑波的波动等。
6、在轻松、安静的氛围中，通过音乐催眠和放松训练（呼吸调整、意向放松、渐进式肌肉放松和催眠治疗等四种训练）来调节人体的紧张状态，帮助来访者放松心情、缓解疲劳，同时，通过音乐催眠和放松训练来调节人体的身心状态，帮助来访者利用音乐中的α波共振方式将脑波调节到α波状态，对消除悲观、压抑、不安、恐惧、失眠等不良情绪有很好的辅助作用。
7、尺寸≥150mm*150mm*60mm，内置数量≥18组。
	1
	台
	5000
	5000
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	办公桌椅
	尺寸：≥1200mm*600mm*750mm，优质环保三聚氰胺板材防火耐磨饰面，钢脚管壁厚度≥1.5mm，表面经酸洗，磷化，静电喷塑处理，无缝接缝，采用线切割，热处理，底脚的高低可以调节。高档五金配件。
	1
	套
	1800
	1800

	10
	档案柜
	1、材质：铁质，柚木玻璃档案柜；
2、规格（L*W*D）：≥850*390*1850 cm 。
	1
	个
	800
	800

	11
	挂表
	无声挂钟
	1
	个
	300
	300

	12
	积极情绪训练系统
	一、功能要求
1、系统分为管理员和测试用户2种角色，主要拥有设置、监测中心、减压调养、高效放松、呼吸训练、音乐调试、应激训练、眼动训练、心理测评和报告中心。
▲2、可以显示传感器电量、脉搏波形、血氧、心率、灌注指数、身体压力、精神压力、抗压能力、精神情绪、神经活性、脑波能量图、专注度、放松度、脑疲劳度、检测时长。（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
3、心理测评可以选择压力评估、情绪评估、睡眠评估和健康评估四个方面的专业量表，测评提交后即显示测评报告，可导出报告。
4、减压调养可以选择肌肉放松、想象放松、精力恢复、消除焦虑、深度减压、催眠释压、身心合一等训练项目，每个项目均可选男声、女声引导语，放松页面显示当前心率，专注度、放松度、情绪指数。
5、高效放松：包括荷花绽放、孔雀开屏、沙漠绿洲、菩提生长项目，项目可选难易度。
6、实物辅助训练可以跟随球的节奏进行腹式呼吸训练，可选择男声、女声引导语，放松页面显示当前心率，专注度、放松度、情绪指数。
7、鼻腔呼吸训练可选择男声、女声引导语，页面上显示当前心率，专注度、放松度、情绪指数。
8、音乐调适可以进行音乐放松调适，过程中页面显示当前专注度与放松度，包含五行音乐、正念音乐、脑波音乐等，结束后显示检测报告。
▲9、应激训练可以通过火灾、飓风、地震、洪水、雷电、泥石流、沉船、火山、空难、饥荒、矿难、鲨鱼、暴风雪、车祸、海啸和战争场景进行应激训练；训练过程中显示心率、血氧、灌注值、平衡值、压力值、抗压值、情绪值、疲劳值、专注度、放松度、脑疲劳指标，配有虚拟脑波灯用不同颜色显示情绪状态。（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
10、眼动训练：可以通过虚拟咨询师语音指导下，引导用户进行眼动脱敏训练。
11、报告中心分为生理监测报告和心理监测报告两大类，均以生成时间倒序排列。
12、检测报告：通过检测时间查询检测报告列表，列表内容包括：用户名、姓名、性别、年龄、测试用时；可查看删除详细的检测报告。
13、可以提供用户基本信息，心率、血氧、灌注指数、身体压力、精神压力、抗压能力、情绪状态、自主神经功能分析、脑电分析、结论等。报告可导出。
二、配置要求
1、电容触摸平板1台：显示尺寸≥10英寸，分辨率≥1920×1200，运行内存≥4G，存储内存≥128G。
2、双通道脑电+血氧一体式（不接受两个不同传感器组合使用）采集器一套。
	1
	套
	13900
	13900

	13
	个体沙发茶几
	1、心理咨询师对学员进行一对一深度咨询工具，单人沙发2个，茶几1个；
2、材质：实木框架，密度海绵尺寸：宽≤70cm深度≤70cm cm座高≤40cm cm桌子实木材质，高≥60cm，直径≥50cm，面料采用高档棉麻，增加了面料的透气性与耐磨性；坐包与靠包可拆洗设计，温馨淡色。
	1
	套
	1500
	1500

	14
	咨询抱枕
	1、形状多样、色彩灿烂，令室内环境轻松、活泼，给予来访者安全温馨的感觉
2、心理学抱枕，可爱造型，温馨安全
3、尺寸：≤400*400mm
	2
	个
	100
	200

	15
	沙漏
	1、用于计时，心理暗示及催眠
2、真空沙漏，以一个咨询周期时间设定，彩色细腻稳定
	1
	个
	300
	300

	16
	心理学挂图
	1、含心理咨询室功能，渲染氛围，缓解紧张情绪，包含不可能图、两歧图等。
2、材质：KT板及实木边框（具有质量轻，防腐防潮，不起泡易清洗等特点）。
3、尺寸：≥40cm*50cm。
	4
	幅
	160
	640

	17
	录音笔
	内存≥8G，连续使用≥8小时。
	1
	支
	600
	600

	18
	沙盘套装-基础版
	一、功能要求
1、标准沙盘：实木材质内侧尺寸≥720mm×570mm×70mm，边厚≥17mm，全实木材质，内侧海蓝色设计，表面光滑不伤手，耐磨不掉色；底部安装防滑处理，在动沙过程中沙箱在桌面不会移动，用于个体和团体治疗的标准沙箱，上下分体式安装，便于移动和搬运。
2、沙具摆放柜：实木材质，尺寸≥1600×1200×300mm，5层9阶设计（充分满足不同类别玩具按不同阶层分类摆放，便于来访者清晰地看到全部沙具），结构稳定大方、天然木纹色、外观考究（表面清漆涂层）。
3、沙具标准分类，分大类和次类别。包括人物、动物、植物、建筑物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观、宗教等18大类及若干类别。通过次类别的划分面向不同群体的应用需求。通过次类别的划分面向不同群体的应用需求。材质为树脂、陶瓷、ABS工程塑料。玩具或物品接近于现实之物。
4、海沙：天然海沙。
5、书籍：专业心理沙盘游戏指导
6、工具：沙盘、刮沙板等
二、配置要求
1、标准沙盘*1套
2、沙具摆放柜*1个
3、沙具*600个
4、海沙*15KG
5、心理沙盘书籍疗*1本
6、沙盘教辅工具*1套
	1
	套
	6260
	6260

	19
	多维交互训练仪
	智能多维互动积极心理训练装置，它涉及培训装置技术领域使训练者增强自我肯定，树立信心，培养积极心态，智能多维互动积极心理训练装置是一款集有效性、趣味性、互动性和丰富性为一体的专业积极心理训练产品。
一、功能要求
1、系统主要包括训练中心，学习中心，报告中心，系统中心四个模块。
2、系统借助安卓平台，可以实现更为便捷的携带和存放，在任意场合，任意地点，都可以任意使用。
3、用户通过标准训练范式快速掌握心理学研究的原理和方法，灵活变更训练参数和材料，丰富训练研究的手段和对象，对训练结果进行组间的统计分析，实现“范式学习-总结分析-应用研究-探索提升”的学习循环，从而大幅度提升训练教学的层次和目标。
▲4、训练中心模块主要有：空间认知，逻辑思维训练，注意广度，数字记忆广度，工作记忆，反应时能力训练，决策能力，威斯康星卡片、眼动训练游戏测评模块。用户可通过对应的训练进行逻辑能力提升。（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
5、空间认知包含三种难度的3D空间场景训练模式。
6、工作记忆可以提供≥15关记忆类模拟场景进行训练。
7、反应时能力训练可以提供≥5种反应速度测试场景进行训练。
8、决策能力可以提供≥15关模拟游戏进行训练。
9、眼动训练可以通过虚拟咨询师语音指导下，引导用户进行眼动脱敏训练。
10、逻辑思维训练由最初简单3个训练逐级可以到7个级别的难度训练。
11、训练中心每个训练都有详细的训练介绍和操作说明，便于用户理解上手。
▲12、学习中心模块分为专注力提升、压力舒缓、深度放松、静心冥想四大类。（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
13、专注力提升包含四种α脑波音乐；压力舒缓包含沉浸式肌肉放松，视觉放松；深度放松包含海底世界，花鸟迎春；静心冥想包含宁静，大自然，奇妙感觉，放松冥想音乐。
14、训练报告列表内容包括：用户名、姓名、性别、年龄、训练项目、训练日期。可查看详细的训练报告。
15、训练报告详细的检测报告包含训练用户的用户名、性别等个人信息、训练日期、训练时间、训练时长、训练项目、训练结果还有相应的训练知识小贴士，方便用户获取自己的训练项目对应的训练结果，便于了解相应的训练知识。
16、系统管理模块可设置训练时的背景音乐和音效的开启和关闭。
二、配置要求
1、触摸终端1台：显示尺寸≥10英寸，分辨率≥1920×1200，运行内存≥4G，存储内存≥128G。
	1
	套
	6800
	6800

	20
	心理学挂图
	1、含心理咨询室功能，渲染氛围，缓解紧张情绪，包含不可能图、两歧图等
2、材质：实木边框
3、尺寸：≥40cm*50cm
	6
	幅
	160
	960

	21
	卡通宣泄套装
	宣泄套件包括橡胶宣泄人1个，宣泄沙袋1个，宣泄球1个，宣泄棒4个。
	1
	套
	4800
	4800

	22
	百灵音乐放松椅
	一、产品功能
1、系统不少于自然治疗、潜意识调整、心理影视、呼吸训练等四大自助减压模块。
2、自然治疗：通过一些自然的音乐来缓解和调节心理和精神上的压力，比如：流水声、鸟鸣、风声、海浪等等。有一部分音乐在播放的过程中，还会以轮播的方式呈现不同的画面，是使用者有种身临其境的感觉，场景不少于15个。
3、潜意识调整：主要是通过讲解加音乐来实现放松和缓解心理压力，包含充沛精力、调整心灵、肌肉放松、精神提升、静心养疗、情绪控制、身心放松、深度冥想等不少于37种场景。
4、心理影视：通过视频来缓解心理的压力。
5、呼吸训练：同视频一块进行肢体动作，来实现压力的释放。
6、该系统可以自助对系统进行资源的添加，将对应的jpg，mp3，mp4等相关资源文件按照相对应的目录增加，即可在系统中展现新增资源。
7、系统采用了视频播放器（支持mp4、avi等高清视频）支持主流的视频格式，音频播放（支持主流的视频格式）。系统优化了图片的缓存和加载框架Glide，快速高效的显示。程序的各项操作都在方便用户的角度设计，体验度较好，且支持pad，用户可使用该系统放松。
二、配置要求
1、头等舱设计开发的座椅，腿部气囊按摩功能
2、肩部、背部、腰部、臀部等部份多方位放松模式
3、靠背与腿部可实现100º至180º任意角度电动调节
4、高保真立体声蓝牙音频模块，同时兼容内存卡、U盘、音频线多种音频输入方式
5、额定电压：100-240V50/60Hz
6、额定功率：≤120W
	1
	套
	12860
	12860

	23
	团体活动箱
	一、功能要求
1、心理成长训练不少于环境适应篇、沟通交往篇、竞争合作篇、自我意识篇、创新实践篇、意志责任篇、学习管理篇、心灵成长篇等八大主题。
2、通过团体游戏活动提高人际交往能力，形成正确的自我意识，改善和调节情绪并掌握有效的应对方式。
3、活动方案手册包括活动目的、活动形式、活动时间、活动场地、活动准备、活动程序及注意事项，活动评价等具体说明，适用于50人左右的团体训练，也适用于若干人的小组。
4、室外心理拓展活动道具，包括了盲人旅行、雷阵、无敌风火轮、“啄木鸟”行动、同心协力、变形虫、走进绳圈、传染情绪等。
5、盲人旅行：①感受信任与被信任、爱与被爱的幸福快乐②打破隔阂，解决冲突③培养队员勇于尝试的精神④让学员理解自助与他助，增强团队相互协作的精神。
6、雷阵：①培养胆大心细的工作作风②打造团队分工与合作意识③培养队员岗位职责意识④突破思维定式，培养勇于开拓，敢于创新的境界。
7、无敌风火轮：①建立信任，提升团队合作意识②塑造团队成员彼此之间的配合能力。
8、啄木鸟行动：①通过分析造成输赢的原因，激发学生“再做一次，会做得更好“的主动性②让学生在合作中体验竞争，在竞争中学会合作③让学生明确强化团队合作可以提高效率，改变思维方式可以产生质的飞跃的道理。
9、同心协力：①培养团队里有效沟通的能力②提升团队执行力③培养团队高效的领导力和组织力。
10、变形虫：①增强学生之间团队合作的能力，学习团队中解决问题的办法。
11、传染情绪：①建立信任，提升团队合作意识②体验快乐情绪，学会接受快乐的感染和把快乐感染给别人。
二、配置要求
1、尺寸：≥940mm*560mm*380mm
2、构成：航空箱、团体活动道具、活动方案手册、教案四部分
3、配套：用于存放小部件的收纳袋等，便于存放各类道具；包含活动所需的全部道具（除特殊道具外：如生鸡蛋）；所配置道具大多可重复利用，避免浪费；不仅适用于本活动方案，也适应于自主设计活动方案。
	1
	套
	5800
	5800

	24
	辅材
	包含：1、咨询室门牌，2组墙面贴纸。
	1
	项
	8400
	8400

	25
	方格黑板
	磁性；≥600 mm×900 mm；≥50 mm×50 mm 数学坐标方格。
	2
	块
	50
	100

	26
	计算器
	小学型计算器。
	24
	台
	10
	240

	27
	剪刀
	长约150 mm，圆头，刀刃不锈钢材质，手柄塑料材质，带安全帽。
	25
	把
	3
	75

	28
	刻刀
	美工刀，不锈钢，全长约130 mm～160 mm，刀片宽约10 mm。
	25
	把
	2
	50

	29
	1～3 年级磁性教具
	组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以内数的认识、认识分数、计数、认识计数单位、认识年月日、认识平面的几何图形、长度测量、认识面积单位、长方形和正方形的面积公式、感受平移、旋转、轴对称现象、辨认位置与方向等。
	2
	套
	180
	360

	30
	4～6 年级磁性教具
	组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以上数的认识、理解百分数、比较小数和分数的大小、负数、等式的性质、认识正比例的量和图像、了解平面上两条直线的平行和相交、认识几何图形、认识和使用量角器、估计不规则面积图形、计算长方体、正方体、圆柱表面积、认识轴对称图形和对称轴、观察认识平移和旋转等。
	2
	套
	190
	380

	31
	演示算盘
	约75 cm×25 cm×3.5 cm；上珠 2 颗，下珠 5 颗，不少于13 档位。
	2
	个
	60
	120

	32
	演示算盘（2）
	约75 cm×25 cm×3.5 cm；上珠 1 颗，下珠 4 颗，不少于13 档位。
	2
	个
	65
	130

	33
	数字、运算符号贴片
	演示用，磁贴；数字 0～9各2片、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸图：高约10 cm；颜色鲜艳，如：亮红、亮黄等。
	2
	套
	20
	40

	34
	数字、运算符号贴片（2）
	学生用；数字 0～9各2片、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸图：高约5 cm；颜色鲜艳，如：亮红、亮黄等。
	24
	套
	5
	120

	35
	百数表
	演示用；约100 cm×100 cm，每行 10 个格，共 10 行；磁贴，可写可擦。
	2
	套
	85
	170

	36
	大数进位模型
	1 个千位正方体、10 个百位正方块，10 个十位长方条，100 个正方颗粒；以塑料盒包装，便于收纳。
	2
	套
	45
	90

	37
	计数片
	圆形Φ ≥25 mm，正方形≥25 mm×25 mm，正三角形边长≥25 mm，各片厚≥1 mm，每种图形各 20 张。
	24
	套
	3
	72

	38
	竖式计数器
	演示用；三档，标明“个位”“十位”“百位”。
	2
	个
	18
	36

	39
	竖式计数器（2）
	演示用；五档，标明“个位”“十位”“百位”“千位”“万位”。
	2
	个
	21
	42

	40
	竖式计数器（3）
	学生用；五档，标明“个位”“十位”“百位”“千位” “万位”。
	24
	个
	6
	144

	41
	计数棒
	演示用；由 100 根棒组成，五种颜色，每种颜色 20 根；总长度约200 mm，截面形状可为正方形，圆形或正多边形，截面积外接圆直径 约10 mm。
	2
	套
	28
	56

	42
	计数棍
	学生用；由 100 根棒组成，五种颜色，每种颜色 20 根；总长度约100 mm，截面形状可为正方形，圆形或正多边形，截面距外接圆直径 约4 mm。
	24
	套
	7
	168

	43
	计数彩条
	由十种木条或者塑料材料组成，分别涂上白、红、浅绿、紫、黄、深绿、黑、蓝、棕、橙等颜色；十种木条的截面都是 1 cm2的正方形、长度分别约 1 cm，2 cm，3 cm，…，10 cm。
	24
	套
	7
	168

	44
	分数片
	演示用；由 1 个正方形底板和 12 条全长相同的长方形片组成，底板用塑料或木材制，片用塑料制；12 条长方形片每行颜色不同，分别表示 1，1/2，1/3，1/4，1/5， 1/6，1/7，1/8，1/9，1/10，1/12，1/16，每块上应有相应的分数值，可独立取下贴于黑板上。
	2
	套
	44
	88

	45
	圆形分数模型
	演示用；采用直径≥22 cm、厚度≥0.8 mm 的软磁板；包含 15 片未裁切的圆（以不同颜色标示 1～1/20 等分数），15 片裁切的圆（依 1～1/20 等分进行），2 片圆形白软磁板。
	2
	套
	70
	140

	46
	立体分数模型
	由球体、正方体等几何形体，四分之一球体、八分之一球体、四分之一正方体、八分之一正方体等组成。
	24
	套
	35
	840

	47
	口算练习器
	旋转式，能组成二位数、加、减、乘、除符号和一位数的运算式，没有等号和答案；数字高度≥50 mm。
	2
	套
	50
	100

	48
	点子图
	演示用：磁贴，≥600 mm×800 mm，每行≥14 个点子，≥12 行。
	2
	个
	50
	100

	49
	计数多层积木
	学生用；塑料材质；积木块包括 1 个 约10 mm×10 mm×10 mm的正方体，约90 mm×10 mm×10 mm、90 mm×100 mm×10 mm、 90 mm×100 mm×100 mm 的长方体各 1 个；每个积木块外都应画有约10 mm 的方格；配透明塑料盒。
	24
	套
	17
	408

	50
	沙漏组
	包含 30 秒、1 分钟、3 分钟、5 分钟、10 分钟和 15 分钟的沙漏各 1 个。
	24
	套
	24
	576

	51
	钟表模型
	演示用；两针，非联动12h。
	2
	套
	20
	40

	52
	钟表模型（2）
	演示用；三针，联动/非联动两用，12h/24h 表示，盘面直径应为 250 mm～300 mm，无透明钟面罩。
	2
	套
	22
	44

	53
	钟表模型（3）
	学生用；两针，非联动，12 h 表示，盘面直径≥80 mm。
	24
	套
	4
	96

	54
	钟表模型（4）
	学生用；三针，联动，12 h/24 h 表示，盘面直径≥80 mm。
	24
	套
	5
	120

	55
	电子秒表
	专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5 年。
	25
	个
	11
	275

	56
	托盘天平
	演示用，称重最高值重量约500 g，最低值重量约0.5g。
	2
	台
	60
	120

	57
	简易天平
	等臂双吊桶非自动天平，最大载荷 200 g，分度值 1 g，槽码用金属制：10 g 16 个，5 g 8 个。允许误差：应分别≤0.5 g 和 0.3 g。吊桶容积应为 200 mL，可称量液体。吊桶应能自动调整方向，保持垂直于水平面。
	25
	台
	15
	375

	58
	弹簧度盘秤
	指针式，最大秤量约1kg，最小秤量约50g，分度值约5g。
	2
	台
	21
	42

	59
	数字天平
	包含配有20个砝码和1个天平座；能呈现等于、大于、小于的关系式。
	25
	套
	25
	625

	60
	杠杆平衡器
	学生用；包含杠杆尺、支架及勾码1盒。
	25
	套
	17
	425

	61
	几何图形片
	包括正方形（100 mm×100 mm）、长方形（50 mm×100 mm）、直角三角形（直角边长 50 mm、100 mm）、等边三角形（边长 100 mm）、等腰三角形（两腰长 100 mm）、平行四边形（底边 200 mm、高 100 mm）、直角梯形(底边长 200 mm、高 100mm）、一般梯形（下底边长 100 mm）、圆形（直径 100 mm）。
	24
	套
	10
	240

	62
	几何形体模型
	长方体（一般和特殊）、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体（等底等高、等底不等高、等高不等底）、球等。
	25
	件
	10
	250

	63
	七巧板
	演示用；磁吸式，七种颜色，所组成的正方形≥400 mm× 400 mm，厚≥4 mm。
	2
	套
	37
	74

	64
	七巧板（2）
	学生用；七种颜色，所组成的正方形≥80 mm×80 mm，厚≥1 mm。
	24
	套
	2
	48

	65
	七巧块（3）
	由 7 块形状不同的模块组成正方体，1 个木盒或竹盒，尺寸≥70 mm×70 mm×70 mm。
	25
	套
	17
	425

	66
	百鸟蛋
	由 9 块不同形状模块组成蛋形， 尺寸≥ 135 mm× 110 mm×5 mm。
	25
	套
	10
	250

	67
	长正方体框架模型
	直径为 2 mm 的红、黄、蓝小棒各 16 根；红色小棒长150 mm，黄色小棒长 100 mm，蓝色小棒长 50 mm；白色三通接口 20 个；透明收纳盒，用于收纳上述物品。
	24
	套
	10
	240

	68
	角操作材料
	可变换角的大小， 两边长度可拉伸可收缩， 可在约60 mm～100 mm 范围内改变，宽度为约7 mm～10 mm。
	24
	套
	3
	72

	69
	钉板
	≥390 mm×590 mm，配有橡皮筋。
	2
	套
	21
	42

	70
	钉板（2）
	透明塑料制，≥200 mm×200 mm，配有橡皮筋。
	2
	套
	12
	24

	71
	钉板（3）
	学生用，塑料制，≥140 mm×140 mm，配有橡皮筋。
	25
	套
	2
	50

	72
	条形拼搭条
	拼搭条的宽度约为8mm，长度和颜色分别约为 30 mm，40 mm，50 mm，80 mm，100mm，120 mm，每种规格红；黄；蓝；紫；绿；橙色各一色，各 12 条；拼搭条两端分别为公母扣，便于相互拼搭。
	24
	套
	14
	336

	73
	8 面空间连接模型
	包括≥4个红杆、≥64个透明杆、≥40个正方颗粒、≥12个六通造形连接器、≥12个八通造形连接器。
	24
	套
	49
	1176

	74
	直尺
	演示用；1 m，最小分度值 1 mm，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，刻度清晰，宜采用工程塑料制。
	24
	个
	3
	72

	75
	软尺
	≥2000 mm，最小分度值为 1 mm，宽度≥13 mm；每厘米处应为长线，每 5 mm 处应为中线，每毫米处应为短线；应按示值线所代表的 m、dm 或cm 值标出。
	24
	个
	1
	24

	76
	三角尺
	演示用；工程塑料或木制，30°、60°直角三角尺和等腰直角三角尺各 1 个，带把手，60°角所对直角边和等腰三角尺的斜角边应有标尺，宜三边都有标尺；标尺长度应≥500 mm，最小分度值应为 0.5 cm，字体高度应≥10 mm，标尺零位前不留空白。
	2
	套
	20
	40

	77
	圆规
	演示用；工程塑料或木制，圆规两脚张开松紧应可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位（宜采用橡胶摩擦定位）。
	2
	套
	3
	6

	78
	量角器
	演示用；塑料制，直角度分度线应为 0°～180°和 180°～0°双向标度，最小分度值应为 1°，双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为 1 cm；半圆直径应为 500 mm～510 mm；厚≥8 mm，半圆圆心定位孔的直径在 0°～180°线（X轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出 Y 轴的位置。半圆孔直径应为 10 mm～12 mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间。
	2
	个
	10
	20

	79
	面积测量器
	非脆性的透明塑料板，面积测量部分≥100 mm×100 mm，其中一面印刷边长为 5 mm 的方格，每 10 mm 处用粗线印刷，每 5 mm 处用细线印刷，粗线处标有数字。
	24
	个
	1
	24

	80
	探索几何图形面积计算公式材料
	非脆性的透明塑料板，由 1 个边长 ≥30 mm 的正方形、1个边长≥ 60 mm×30 mm 的长方形、1 个底边边长≥ 60 mm、高≥ 30 mm 的平行四边形，2 个底边边长 ≥60 mm、高 ≥30 mm的直角三角形、2 个底边边长≥ 60 mm、高 ≥30 mm 的锐角三角形、2 个底边边长 ≥60 mm、高 ≥30 mm 的钝角三角形、2个上底≥ 20 mm、下底≥ 40 mm、高≥ 30 mm 的梯形组成。
	24
	套
	4
	96

	81
	圆周率、圆面积计算公式推导演示模型
	应由圆面积演示器和圆周率计算公式推导模型两部分组成；圆面积演示器直径≥200 mm，由 15 块 1/16 扇形块和 2 块 1/32 扇形块组成；圆周率计算公式推导演示模型应由底板、圆和刻度尺组成，圆直径≥100 mm，刻度尺长≥340 mm 并固定在底板上。
	2
	套
	44
	88

	82
	塑料量杯
	透明，圆柱形，≥2 L，标度最小分度值应为 50 mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的 2％。
	25
	个
	5
	125

	83
	塑料量杯（2）
	透明，棱柱形，≥1.5 L，标度最小分度值应为 50 mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的 2％。
	25
	个
	4
	100

	84
	塑料量杯（3）
	透明，水杯形，≥1 L，标度最小分度值应为 50 mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的 2％。
	25
	个
	3
	75

	85
	几何形体表面积展开模型
	演示用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，长方体边长宜为≥ 60 mm×120 mm×180 mm，正方体边长宜为≥ 150 mm，圆柱直径宜为≥90 mm、高宜为≥150 mm；几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形。
	2
	套
	125
	250

	86
	几何形体表面积展开模型（2）
	学生用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，长方体尺寸宜为≥20 mm×40 mm×60 mm，正方体尺寸宜为≥50 mm，圆柱直径宜为 ≥30 mm、高宜为≥ 50 mm；几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形。
	24
	套
	10
	240

	87
	立方厘米、立方分米模型
	≥100 mm×100 mm×100 mm 透明正方体容器 1 个，侧面显示刻度线，内含四种规格立方体，规格数量如下：
≥100 mm×100 mm×90 mm 白色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线）≥100 mm×90 mm×10 mm 黄色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线），≥90 mm×10 mm×10 mm黄色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线），≥10 mm×10 mm×10 mm 红色小正方体 1 个。
	24
	套
	18
	432

	88
	探索几何形体体积计算公式材料
	应由三部分组成，如下：
1、长方体体积：由 18 个边长≥10 mm 的正方体和 1 个长方体容器构成，长方体内部尺寸≥ 31 mm×31 mm×21 mm；
2、圆柱体体积：由 2 个颜色不同、截面为半圆的圆柱组成，每个半圆柱由截面为扇形的柱体构成，不少于 8 块；
3、圆柱圆锥体积比：由无色透明的圆柱形容器和圆锥形容器组成，圆柱和圆锥均高≥100 mm，直径 ≥100 mm，圆柱壁应有三等分的标度线。
	24
	套
	22
	528

	89
	图形变换操作材料
	应有 2 个平行四边形（边长≥30 mm，高≥20 mm），2 个正方形（边长≥30 mm），2 个三角形（底≥30 mm，高≥20 mm）和 2 个圆（直径≥30 mm）组成；彩色透明塑料制；用于平移、旋转、对称等内容。
	24
	套
	2
	48

	90
	旋转模型
	手工旋转装置：产生球的旋转模型，产生圆锥的旋转模型，产生圆柱的旋转模型。
	25
	件
	10
	250

	91
	演示用转盘
	由转盘和盘面可换的数字、色块、空白盘面组成，盘面直径≥400 mm，悬挂式，圆盘面应敷设磁性塑料；可换盘面应采用铁片作材料，双面印有符号或颜色；数字盘面应印有 0～10；色块盘面应有三种不同的颜色，每种颜色四块；空白盘面一面应可用白板笔书写。
	2
	套
	150
	300

	92
	数字骰子
	≥12 mm×12 mm×12 mm，每个侧面上有不同的数字，不少于 3 个。
	25
	套
	1
	25

	93
	空白骰子
	≥12 mm×12 mm×12 mm，不少于 2 个，可用铅笔书写并可擦除。
	25
	套
	1
	25

	94
	塑料球
	五种颜色，每种颜色各10个，球径应≥20 mm，配不透明袋2个，袋口有伸、缩拉绳。
	24
	套
	10
	240

	95
	活动日历
	演示用；边长≥10 cm 的正方体4块；可写可擦。
	2
	套
	30
	60

	96
	活动日历（2）
	学生用；边长≥ 5 cm 的正方体 4 块；可写可擦。
	25
	套
	8
	200

	97
	彩色双面双色纸
	A4，1 包≥100 张；与黑板和白板反差大的彩色。
	13
	包
	50
	650

	98
	表面涂色的正方体
	正方体≥3 cm×3 cm×3 cm，64 个；其中三面涂红色的≥8个，两面涂红色的≥24 个，一面涂红色≥24 个，六面均不涂红色的≥8 个，不涂红色的面均涂白色。
	25
	套
	50
	1250

	三、南宁市望园路小学体育室仪器及设备

	1
	电动充气泵
	功率；≥280W、重量≥2.5kg、电压；12V，用于篮球、排球、足球等球类充气。
	1
	台
	410
	410

	2
	30米布卷尺
	≥30m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣。
	1
	盒
	62
	62

	3
	装球车
	可四轮移动，可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。
	1
	辆
	660
	660

	4
	标志筒
	全塑料制品，高度为约15cm～75cm，呈圆锥体状，有配重，放置平稳。
	3
	套
	45
	135

	5
	肺活量测试仪
	量程：约100ml～9999ml，分度值1ml，允差：±2.5%。
	1
	台
	1200
	1200

	6
	肋木架
	主立柱为直径≥76mm厚为约2.5mm的优质钢管，钢管地埋深度约为500mm，肋木埋入地下尺寸：高≥2500mm，肋木间距≥300mm，横杆直径≥32mm，使用宽度≥1000mm，金属外表面采用抛丸喷砂，正偏离立柱直径改为≥76mm。
	1
	间
	1800
	1800

	7
	接力棒
	长约280mm-300mm，直径约30mm-42mm，质量不小于50g。
	23
	根
	7
	161

	8
	跳高架
	立柱高度约1600mm～2000mm；高度刻度约500mm～1800mm；横杆托长约60mm，宽约40mm。
	1
	付
	830
	830

	9
	跳高横杆
	长约3000mm～4000mm，直径约25mm～30mm，质量不超过2000g，采用不易折断的适宜材料制成，不应采用金属材料，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂＜20mm。
	2
	根
	99
	198

	10
	发令枪
	1、发令枪为金属制品，定装式发令弹；
2、容弹量应为2发；
3、发射方式：单发；
4、总质量：≥260克；
5、声响：镗口水平正前方≥100米处，声强值不小于60分贝；
6、烟雾：在规定背景下，镗正前方150米清晰可见；
7、结构简单，操作方便，使用安全，发烟效果清晰、声音洪亮，不易改装成其它功能发射器。（不含子弹）。
	2
	支
	260
	520

	11
	实心球
	圆周长约350mm～780mm，质量约1000g±30g，采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理，不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷，经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂。
	28
	个
	15
	420

	12
	投掷靶
	铁框架，木靶面，靶面≥800mm×800mm，中心孔直径约为40mm，孔中心距地面约1.1m～1.4m。
	2
	个
	420
	840

	13
	钻圈架
	钻圈架两立柱及底座≥30mm×30mm的方管，圈体为Φ≥20mm的圆管。圈体直径≥600mm～750mm。
	8
	个
	130
	1040

	14
	助跳板
	主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅰ型长×宽×高≥760mm×550mm×175mm。
	2
	块
	450
	900

	15
	低单杠
	杠面高度：约1400mm～2400mm，两立柱支点中心距：约2000mm～2400mm，横杠材料：弹簧钢，立柱材料：钢管。
	1
	付
	820
	820

	16
	高单杠
	杠面高度：约1400mm～2400mm，两立柱支点中心距：约2000mm～2400mm，横杠材料：弹簧钢，立柱材料：钢管。
	1
	付
	860
	860

	17
	小跳垫
	1、尺寸：长约1200mm，宽约600mm，极限偏差±15mm，厚约50mm，极限偏差±5mm，外层用≥4*4帆布制成，长度方向可对半折叠。
2、体操垫四角为直角，表面平整无皱褶，色泽一致，体操垫长度方向设有2个提手便于移动。
3、垫子内胆为优质海绵制成。密度均匀，软硬适中，弹性好。
	28
	块
	77
	2156

	18
	大跳垫
	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长约2000mm土 5mm，宽约1000m土5mm，厚约100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣。
	6
	块
	264
	1584

	19
	小学生用篮球
	圆周长约645mm～670mm；质量约420g～480g。
	28
	个
	100
	2800

	20
	练习用篮球架
	篮圈高约2350mm±8mm（4～6年级）。
	1
	副
	6500
	6500

	21
	小学生用排球
	圆周长约600mm～620mm；质量约200g～240g。
	2
	个
	72
	144

	22
	排球网柱
	移动配重式，可调，网柱高度：约1920mm±5mm，拉网中央高度约1800mm±5mm。
	2
	付
	1650
	3300

	23
	少年足球
	4号，圆周长约615mm～650mm；质量约315g～405g。
	28
	个
	60
	1680

	24
	足球门
	门内口宽度约3000mm±10mm，高度约2000mm±10mm，门柱及横梁直径不小于76mm。足球门应能承受的水平拉力约1000N，足球门横梁应能承受≥2700N的静负荷。
	1
	副
	2950
	2950

	25
	乒乓球
	直径约43.4mm～44.4mm，质量约2.20g～2.60g，弹跳约220mm~250mm，圆度≥0.4mm，受冲击不小于700次无破裂。
	56
	个
	1.5
	84

	26
	乒乓球拍
	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N。
	20
	付
	45
	900

	27
	乒乓球台
	球台长度约2340mm；宽度约1300mm；高度约640mm。
	3
	张
	1958
	5874

	28
	羽毛球
	球口外径约65mm～68mm，球头直径约25mm～27mm，球头高度约24mm～26mm，毛片插长约63mm～64mm，质量约4.50g~5.80g，毛片数量≥16片。
	56
	个
	3
	168

	29
	羽毛球拍
	总长度≤580mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤80g，握柄直径23mm～25mm。
	20
	付
	35
	700

	30
	羽毛球网柱
	不锈钢支架，网柱高度约为1340mm±8mm，拉网中央高度约1314mm±5mm。
	1
	付
	1430
	1430

	31
	跳绳（1）
	短跳绳，绳长度约2600mm～2800mm，直径约6mm～7mm，质量约60g～80g，柄(2个)：长度约140mm～170mm，直径约26mm~33mm，质量约70g～90g。
	28
	根
	8
	224

	32
	跳绳（2）
	短跳绳，绳长度约2800mm～3000mm，直径约7mm～8mm，质量约90g～120g，柄(2个)：长度约140mm～170mm，直径约26mm～33mm，质量约70g～90g。
	12
	根
	28
	336

	33
	拔河绳
	长约30m，质量约10kg左右，采用天然麻棕线绞制。
	3
	根
	264
	792

	34
	花毽
	毽毛应采用8支～10支彩色鸡羽，扎成圆形，毽垫直径约30mm～32mm，厚度约3mm～4mm，球高约130mm～180mm，球重约13g～15g。
	56
	个
	2.5
	140

	35
	塑料圈(呼啦圈)
	直径≥80cm，PVC管。
	56
	个
	20
	1120

	36
	小沙包
	帆布制作，质量约200g。
	56
	只
	3
	168

	37
	体育器材架
	1、规格：≥2000mm*600mm*2000mm，四层板。
2、立柱为：≥40mm*80mm*0.9mmC型。
3、钢冲孔为：蝴蝶孔横梁≥40mm*80mm*0.9mmP型钢。
4、层板为：钢板共四层，每层2张板。产品描述：立柱采用蝴蝶孔结构规格：≥2000mm*600mm*2000mm，四层板。
5、立柱为：≥40mm*80mm*0.9mmC型。
6、钢冲孔为：蝴蝶孔横梁为≥40mm*80mm*0.9mmP型钢。
7、层板为：钢板共四层，每层≥2张板。
8、产品描述：立柱采用蝴蝶孔结构。
	1
	个
	1150
	1150

	38
	体育器材橱（柜)
	体育器材柜，外形尺寸≥1850mm*900mm*400mm，上边三层玻璃对开门，钢化玻璃厚度≥3.5mm，下边两层。中间隔板高度可以随意调节。整体采用≥0.6mm钢板制作而成，拆装式，方便移动和运输。
	1
	个
	1598
	1598

	39
	垒球
	圆周长约（195±10）mm，质量约（80±5）g，1000mm高度自由落体落下，回弹高度应≥300mm。
	40
	个
	6
	240

	40
	跳箱
	箱长约900mm～1000mm，箱高≥900mm，其余符合国家标准。
	2
	个
	860
	1720

	41
	山羊
	1、山羊全高：约680mm～1080mm；
2、山羊头长：约420mm～460mm；
3、头宽：约280mm±5mm；
4、头高：约180mm～220mm，立轴升降间距：约50mm±3mm，山羊腿外直径≥30mm，山羊腿壁厚≥3mm。
	5
	个
	420
	2100

	42
	起跑器
	长≥690mm，宽≥100mm，三角体抵脚板，长≥160mm，宽≥120mm，高≥130mm，倾斜度可调整。
	6
	个
	360
	2160

	43
	数字秒表
	分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s。
	6
	个
	160
	960

	44
	扩音设备
	便携式，频率响应：≥100Hz～15kHz±1dB；使用电源：锂电池，一次充电可连续使用≥6小时；功率为≥25W；采用ABS工程塑料；≥3寸高保真喇叭，音色清晰，声音洪亮，适用面积≥200m²。支持一键录音、蓝牙无线连接、无线话筒。
	5
	台
	90
	450

	45
	标志杆
	高约1.2m～1.6m，立柱直径约25mm，三角形红色旗面。
	14
	根
	46
	644

	46
	起跳板
	适合小学生用、符合教育部配备标准。
	2
	块
	560
	1120

	47
	软式壶铃
	直径约180mm～200mm，质量约550g～650g；有把手可持握，可充气；软式塑胶材料制成。
	10
	个
	130
	1300

	48
	软式铁饼
	直径约180mm～200mm，质量约550g，空心结构，柔软塑胶材料制成。
	12
	个
	91
	1092

	49
	软式趣味绳套
	长度约9500mm，每节长度约500mm，黑白或彩色相间；可随意摆放成各种格子供跑跳练习，柔软泡沫材料制成。
	12
	条
	130
	1560

	四、南宁市望园路小学音乐室仪器及设备

	1
	钢琴
	1、产品规格：长≥152cm，宽≥60cm，高≥121cm，不含脚轮高度≥114.5cm。
声学品质：律制为十二平均律；基准音组(f~e1)内四、五度音谐和，全音域内同度音和八度音谐和；全音域均匀、连贯、无杂音。
2、演奏性能：白键下沉深度9.5 ~ 11.5mm；同一台琴上白键下沉偏差≤ 1.0mm；相邻两键偏差≤0.5mm；琴键负荷立式钢琴下降负荷 0.39~0.74N；回升负荷 0.10~0.39N；相邻两键下降负荷差≤ 0.10N；琴键运动灵敏、不相互摩擦；踏板运动平稳、灵活、无杂音。
3、击弦机：实木制作，铝合金总档
4、音板：云杉实木制作。
5、琴弦：精钢钢线，低音弦铜线缠绕
6、弦码：实木结构制作，音频振动响应精确、迅速。
7、铁板：传统翻砂铸造工艺
8、键盘：使用黏性和耐久性强的松木、杉木、杨木层积材制作，中座板采用椴木或榉木。结合先进技术防止键盘变形，键盘使用加铅技术。
9、脚轮：采用金属脚轮，转动灵活，推行顺畅，耐用。
10、外壳：外壳选用特殊处理中纤板芯，稳定性和耐久性强，弯腿设计。油漆黑色PE不饱和树脂漆，硬度2H以上，以保证耐磨耐用。
整体结构牢固，表面平整，色泽均匀协调，各缝隙均匀。
11、环保：符合《乐器有害物质限量》标准。
12、含标准琴凳、说明书（保修卡）、键盘呢、琴轮垫、擦琴布。
	1
	台
	13800
	13800

	2
	电子钢琴
	外观：立式、推拉盖板、三踏板
1、键盘：88键钢琴力度键盘
2、力度：4级（3级+OFF)
3、显示：多功能液晶显示
4、复音数：≥128
5、音色：≥356种旋律音色（包含8种中国民族音色)+4组键盘打击乐(包含299个打击乐音色）
6、叠加/分割：键分离、双音色
7、节奏：≥160种预置节奏（包含10种中国民族节奏）
节奏控制：启动/停止、同步启动、前奏/尾奏、插入A、插入B、自动低音和弦、和弦关闭、伴奏音量
8、速度：30-280
9、内置乐曲：80首预置歌曲+3首用户歌曲
10、演奏增强：力度响应、延音
11、音高调节：移调、音调
12、音效：全局DSP数码效果、混响、合唱、调音台
13、录音：3轨录音(2旋律轨＋1伴奏轨)+16轨MIDI通道录音、3首用户歌曲
14、注册记忆：8个注册记忆(4记忆库 x 2存储)
15、智能学习系统：歌曲旋律关闭模式、节拍器
16、控制按钮：音量推杆、速度+/-、伴奏音量+/-、移调+/-、学习、左手、右手、数码效果、功能菜单、调音台、启动/停止、同步启动、插入A、插入B、前奏/尾奏、A.B.C.、A.B.C.关闭、双音色、下音色、歌曲、力度、节拍器、音色、数字+/-、录音、音轨1、音轨2、音轨3、暂停/播放MP3、节奏、状态记忆、M1~M2、记忆组、上一曲、下一曲、电源开关
17、接口：电源接口、耳机接口、USB设备接口、音频输出/输入接口、MIDI IN/OUT接口、USB-MIDI接口、踏板输入接口
18、电源：DC 12V
19、扬声器：15W * 2
20、尺寸：≥1355 * 450 * 815（mm）
	1
	台
	2500
	2500

	3
	手风琴
	1、琴箱：长≥482mm，宽≥190mm。
2、风箱：表面覆盖条两端应一致，折层边棱应平整。风箱伸缩自如，与琴箱结合严密。
3、键盘：41个条形琴键，中心距约20mm，琴键宽度约19mm， 珍珠白银花键特殊材料铸塑。键盘耐磨防划、黑白键左右不摆动、机械传动稳定灵活，经久耐用不褪色。
4、音域：从F到A。
5、键盘变音器：7个变音+一个总还原，排列整齐，音列组合标志准确、清楚。变音传动装置应灵敏有效，并能保证音孔的充分启闭。
6、贝斯：新型贝斯机，120个键钮，排列整齐，运动灵活，硬质合金铝材质，经久耐用，不易掉齿。
7、贝斯变音器：三个变音，排列整齐、音列组合标志准确、清晰。
8、琴箱：色泽协调，表面平滑，线条流畅，镀层完整。紧固件没有松动现象。
	1
	架
	3750
	3750

	4
	录音机
	1、机身黑色，收音频率：FM ；76-108MHZ；
MW； 530-1600KHz ，USB/TF卡；
2、支持格式：MPЗ/VVMA；
3、CD支持格式：CD-R/CD-RW；
4、扬声器：77mm 6Q；
5、输出功率：2W+2W；
6、使用交流电AC； 220V/50Hz；  
7、体积：260*219*139mm；
8、重量：2KG（不含电池）； 
9、附件：电源线/遥控器/说明书/保修卡。
	1
	台
	580
	580

	5
	音响系统
	1、功放：输出功率：8Ω/1KHz；2*100W 4Ω/1KHz；2*200W，灵敏度：95DB
2、输入阻抗：20KΩ(平衡）10KΩ(不平衡）
3、频率响应：20-20KHz＠8Ω
4、失真度：0.01%（1KHz，1W）
5、信噪比：110DB(A计权）
6、保险管：12A(AC110V)   6A(AC20V)
7、音箱：单元组件：Component unit LF；6.5"×1/ HF；φ25mm×1
8、频率响应：Frequency response(±3dB) 85Hz--16kHz
9、灵敏度：Sensitivity(1m/1W) 95dB
10、功率（连续/峰值）；Power(RMS/Continous) 60W/120W
11、指向性：Coverage（H×V) 100°×100°
12、标称阻抗；Impedance 8Ω
13、输入方式；Input connector 夹线式
14、音箱尺寸； 约190×190×310mm
15、重量； 约6KG
16、话筒：采用最新型的高频声表面滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号；采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度；语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比，独特的语音压限器设计，歌手使劲唱歌都不会出现裂音；本系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对上频，彻底解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用；高保真音色，独特的干扰噪音静噪功能；采用音频压缩扩展技术，噪音大大减小，动态范围加大；独立的输出和混合输出，可连接调音台和卡拉OK放大器。
	1
	套
	3750
	3750

	6
	指挥台（含指挥棒）
	材质为橡木，结实耐用，无噪音。站台表面铺有红地毯，美观大方，站台内部为钢制结构，结实耐用，抗压力强，站台带有安全护栏，安全性好。
1、谱台尺寸约67cm*44cm；
2、二层台板尺寸约30cm*40cm；
3、谱台板高度尺寸约85cm；
4、护栏高度尺寸约85cm；
5、护栏宽度尺寸约80cm；
6、站台尺寸约100cm*125cm*25cm；
7、原木色环保木质材料，站台配红色脚踏材质。
	1
	个
	2330
	2330

	7
	合唱台
	1、材质：实木材质 ，工艺：表面喷清漆。
2、规格：上下共3层，层长约1200mm，层高约20cm ，层宽：约40cm。
3、整体尺寸：≥60*1200*1200mm（高度*宽度*深度）。
4、使用说明：每层可站立3人，可供12人共同使用。
	4
	组
	1900
	7600

	8
	音乐节拍器
	1、机械式节拍器。
2、速度范围；40-208拍/分。
3、机芯材料：高档金属机芯。
4、摆锤：镀锌金抛光电镀。
5、外形尺寸：约20.5*9.7*10.5cm。
6、产品应能在各种速度中发出一种稳定的节拍。
	1
	个
	116
	116

	9
	音叉
	钢制，440Hz  总长度约122mm。
	1
	个
	12
	12

	10
	乐器储藏柜
	1、柜体：规格≥850mm×390mm×1800mm；钢制柜体结构，表面喷塑工艺处理；柜内部：表面喷塑处理，柜体应有加强筋加固；
2、活动隔板：分五层，隔板边缘折成，表面喷塑处理，隔板均能上下移动而且可以根据需要拆除；
3、柜门；对开门，上下门带锁。
	2
	个
	1615
	3230

	11
	小学音乐教学软件
	具备小学音乐课堂教学1-6年级、资料检索、学生自主学习等功能。为国家正规出版社出版物。
	1
	套
	580
	580

	12
	小学音乐欣赏教学曲库
	一年级上册3碟装；第1张CD：35首音乐（含伴奏）；第2张CD；19首音乐（含伴奏）；第3张CD：28首音乐（含伴奏）                                               一年级下册3碟装；第1张CD：25首音乐（含伴奏）；第2张CD；28首音乐（含伴奏）；第3张CD：32首音乐（含伴奏）                                                  二年级上册3碟装；第1张CD：32首音乐（含伴奏）；第2张CD；26首音乐（含伴奏）；第3张CD：25首音乐（含伴奏）                                              二年级下册3碟装；第1张CD：36首音乐（含伴奏）；第2张CD；36首音乐（含伴奏）；第3张CD：28首音乐（含伴奏）                                               三年级上册碟装；第1张CD：31首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第2张CD；15首表演曲音乐(一遍范唱，一遍伴奏)；第3张CD：20首表演曲音乐 （一遍范唱，一遍伴奏）； 第四张CD：27首表演曲音乐(一遍范唱，一遍伴奏)                                                                    三年级下册4碟装；第1张CD：24首表演曲音乐；第2张CD；29首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第3张CD：16首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第4张CD：24首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）                               四年级上册4碟装；第1张CD：17首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第2张CD；27首表演曲音乐；第3张CD：24首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第4张CD：24首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）                                                                         四年级下册4碟装；第1张CD：22首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第2张CD；10首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第3张CD：22首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第4张CD：21表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）                       

五年级上册4碟装；第1张CD：14首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第2张CD；16首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）； 第3张CD：16首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第4张CD：24首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）                                                                      五年级下册4碟装；第1张CD：18首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第2张CD；22首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第3张CD：21首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第4张CD：12首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）
六年级上册4碟装；第1张CD：16首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第2张CD；18首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第3张CD：17首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第4张CD：17首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）                                                                     六年级4碟装；第1张CD：19首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第2张CD；14首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第3张CD：15首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第4张CD：15首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）                  由正版出版社发行。
	1
	套
	400
	400

	13
	小学音乐欣赏教学影像库（2）
	适合小学教学：包括吹管、弹拨、拉弦、打击乐、交响乐等18类民乐及艺术歌剧，交响乐、协奏、木管、打击乐等12类西乐，共30盘。
	1
	套
	430
	430

	14
	小学音乐教学挂图
	适合小学音乐教学要求的音乐家肖像、乐器图样、乐理知识等，共100张，需涵盖《义务教育音乐课程标准（2011版）》规定及教材所涉及的内容。
	1
	套
	130
	130

	15
	音筒
	1、外观构成：彩色塑料音筒，外部有音符标注；
2、规格：筒直径≥4.2cm，按音符排列，音筒长：C≥61.8cm、D≥55.1cm、E≥47.7cm、F≥45.1cm、G≥39.6cm、A≥36cm、B≥31.4cm、C≥29.1cm； 
3、使用方法：双手各持一个音筒或一人手持一个音筒，敲击身体的不同部位发出声响，也可敲击桌面或地面使其发声。
	2
	组
	80
	160

	16
	音条
	1、构成：由实木制木条和铝片构成，带有便携带木盒 
2、规格：17音
2、音条材质：铝制
3、尺寸：最长：约20~22 cm、最短：≥12~14cm。高度≥4.5cm  每个依次递减≥0.7cm
	4
	块
	330
	1320

	17
	钟琴
	32音铝板琴，不锈钢三角支架，帆布包
1、材质：实木合成框架、优质银色钢铝片、不锈钢三角支架、帆布包；
2、规格：32音，带架全长≥62.2cm，裸琴右边宽度≥15cm，左边宽度≥35cm，高度≥3.5cm，琴片的直径均≥为2.5cm，壁厚≥0.3cm，2根敲棒的长度均≥为30cm，上排13个琴片的长度分别为：18cm；17cm；16cm；15cm；14cm；13cm；12cm；11cm；10cm；9.5cm；9cm；8.5cm；7.5cm；下排19个琴片的长度分别为：18.5cm；17.5cm；16.5cm；15.5cm；15cm；14cm；13.5cm；13cm；12.5cm；11.5cm；11cm；10.5cm；10cm ；9.5cm；9cm；8.5cm；8cm；7.5cm；7cm； 
3、结构：由1个32音的裸琴和1个3角型支架组合而成，琴片上刻有音阶，不锈钢制支架的3个分支架底部均有黑色橡胶垫保护，起到稳定、固定的作用；

4、使用方法：演奏时将铝板琴放在组装好的支架上，然后左右手手持敲棒敲击琴片即可。
	1
	套
	510
	510

	18
	沙锤
	1、材质：木质刻画
2、尺寸：长≥26cm，最大直径≥8cm，手柄长≥13cm，手柄最大直径≥2cm
	6
	对
	33
	198

	19
	椰壳沙锤
	1、每副 2 个，每个由锤球和手柄组成；
2、锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄，手柄长不小于150mm。手柄直径不小于27mm，锤球直径不小于96mm，长度不小于255mm。手柄由硬质塑料或桦木等木材制成；
3、手柄与锤球连接牢固，外表颜色柔和，表面光滑；
4、演奏时，手持沙锤摇动，应发出“嚓、嚓”声，不得有其他噪声。
	6
	对
	90
	540

	20
	沙筒
	1、材质：木质；
2、工艺：原木色；
3、尺寸：长约7cm，直径约3.5cm。
	6
	对
	18
	108

	21
	沙蛋
	1、材质：原木，环保安全漆，原木色
2、规格：沙蛋长度约5.8cm，直径约3.8cm
3、结构：由2个椭圆沙蛋组成，内装沙粒，两个为一付
4、使用方法：演奏时，左右手各握一个，双手交替上下摇动
	6
	对
	14
	84

	22
	摇铃
	1、外观构成：木棒上配有13颗金属铃铛组成，边缘排布3排各4颗铃铛，顶部一颗铃铛，手柄处为原木清漆，美观精致； 
2、尺寸：全长≥19cm，木质棍子最大规格直径≥1.4cm，手柄长≥4、8cm，铃铛直径≥2cm；
3、使用方法：手持棒铃，左右或上下摇晃，使其铃铛同时发声，清越响亮。
	6
	对
	17
	102

	23
	摇铃（串铃）
	1、外观构成：手摇铃由木制手柄、优质牛皮铃圈和5颗金属铃铛构成；  
2、规格：手柄长≥10cm，直径≥1.7cm；铃圈厚≥0.2cm，皮宽≥1.8cm，皮长约≥20cm；铃铛规格≥22*22mm； 
3、使用方法：使用时手持摇铃，摇晃使其发声。
	6
	个
	10
	60

	24
	扁鼓
	1、鼓面直径 ≥400mm，高度 ≥230mm，木质鼓腔，卷曲成圆柱形，表面无疤痕、裂缝，不变形，并喷红漆。
2、击槌用硬杂木制成，前端呈球状。表面无疤痕、裂纹。
3、堂鼓的鼓身上下口径相同，中部略大，漆面光洁。
4、演奏时，发出“咚、咚”声，不得有杂音。
	2
	个
	320
	640

	25
	堂鼓
	1、材质：牛皮鼓面，木质鼓身，鼓槌用硬杂木；
2、结构：由鼓身、鼓面组成，鼓身与鼓面用锚钉固定；
3、规格：鼓面直径 ≥260mm±5mm*高度≥170mm±5mm；
4、音质：声音低沉而雄厚；
5、使用方法：手持鼓槌敲击鼓面即可，鼓声音由敲击力度而改变。
	2
	个
	115
	230

	26
	口风琴
	1、37键，配一个软嘴一个硬嘴，带包；
2、音色优美，富有感染和创造力，适合独奏，伴奏，合奏；
3、树脂材质干净无异味，不管坐着站着演奏都轻松自如；
4、使用钢琴化键盘，手感舒适不滑手，通过侧面吹嘴吹奏驱动簧片发声。拥有良好的和声能力，可以吹奏丰富的和声效果。音域较为宽广；
5、吹奏完毕后按下排水按钮，用力吹口风琴，可以将内部的口水排干净，方便卫生。
	48
	个
	85
	4080

	27
	笛子
	1、规格：8孔，仿黑头，外观无收缩变形。
2、音色：发音敏感，音色明亮，造型美观。
3、制作工艺：扎尼龙线，外观：光滑、圆润、无劈裂、虫蛀，亚光高级，美观耐看精心打磨抛光，手感好，多次校音，专业调音，手工修调，确保每个孔的专业音准、音色性能。
4、配笛膜、笛膜胶块。
	5
	个
	58
	290

	28
	竖笛
	1、供中小学音乐教学用。
2、产品采用塑料制作。
3、产品为高音6孔型，长度：≥325mm，直径；≥32mm，音孔直径；≥8±1mm。
4、产品应发音清晰、纯正，无噪音、沙音，能准确演奏曲谱。
	48
	支
	10
	480

	29
	陶笛
	1、孔数：12孔；
2、律制：十二平均律；标准音：440Hz；各音音准误差：-7～+19音分；相邻两音误差≤10；
3、调性：中音AC调；
4、工艺：彩绘图案；
5、音质：高音明亮，中音柔和、圆润、低音浑厚，无啸叫，哑音等杂音。
	48
	个
	65
	3120

	30
	大军鼓
	≥63cm×25cm（25in×10in）
1、鼓腔：木质鼓腔 鼓圈：静电喷涂；
2、紧箍件：6个紧箍件，12个鼓耳；配有专业木制鼓棒及背带；
3、音质：鼓中心发音低沉，外圈发音稍短、稍薄、演奏时无杂音。
	4
	个
	290
	1160

	31
	小军鼓
	1、尺寸：≥35.5cm×14cm（14in×5.5in）；鼓腔：木质、内置砂带；鼓圈：静电喷涂；
2、配备：内置沙带、鼓棒、背带。3、音色：发声悦耳、洪亮、无噪音，又可发声低沉、沙哑。
	8
	个
	115
	920

	32
	多音鼓
	1、三联鼓尺寸：8in/10in/12in
2、鼓腔：：木质鼓腔
3、鼓圈：合金压铸
4、配有专业木制鼓棒及背带，背架既可发声悦耳、洪亮、无噪音，又可发声低沉、沙哑。
	3
	套
	630
	1890

	33
	谱台
	1、谱台大小≥470*340（mm），冲压圆孔的钢板，卷边以增强谱台强度；
2、谱台带有2个谱夹，谱夹为两节铁杆中间用弹簧连接，可180度旋转；
3、谱台可拆卸，螺栓固定，可做0-90度调整，使用螺栓紧固；
谱架最大高度可调至1.45m，3节升降杆，每节均用螺栓紧固；
4、底脚带防滑胶套，防滑性强，三支脚均为圆角管，增大接地摩擦力，整体稳定性较好；
5、放乐谱的架子，适用于任何乐器。
	48
	个
	70
	3360

	34
	音乐凳
	1、材质：木质板材，带ABS包边材料，硬质包角钉制；
2、规格： ≥300*350*400mm，含护角部分；
3、结构：由6个木质板面和木质内撑组成；
4、使用方法：打开包装即可使用。
	48
	个
	86
	4128

	35
	自制乐器材料
	1、塑料箱1个；
2、丝绸带4条：淡蓝色、红色、黄色、绿色丝绸带各一条；
3、彩色皱纹纸9种不同颜色；
4、双面彩色手工纸2包：10种不同颜色双面彩色纸2包；
5、彩色多用智力手工纸：6种不同颜色双面彩色纸1包；
6、30cm的尺子一把；
7、透明胶带1个；
8、壁纸刀1个；
9、胶水1个；
10、剪刀一把；
11、订书机、订书针各一套；
12、双面胶带一卷彩纸、彩绸、吹塑纸等，成套包装。满足现行音乐教材教学需要。
	16
	组
	130
	2080

	36
	铝板琴
	1、材质：木质框架、优质钢铝片、木质黑盒；                                                             2、规格：带盒全长≥55.5cm，带盒右边宽度≥19.5cm，左边宽度≥36.5cm，高度≥2.5cm；
3、结构：由1个裸琴和1个木制黑盒组合而成，木制黑盒附有把手和2个扣手锁更美观大方，可放心安全使用，琴片上刻有音阶；                                                                           4、使用方法：演奏时左右手手持敲棒敲击琴片即可。
	4
	台
	250
	1000

	37
	小木琴
	供小学音乐教学学生练习用；具有低、中、高三组共25音阶；发音清脆、洪亮、音量大；音锤表面无疤痕，质量均匀。
	4
	台
	260
	1040

	38
	非洲鼓
	1、主要材质；桃花芯木鼓腔，纯山羊皮鼓皮，尼龙绑绳，手提设计。带鼓包 背带；
2、产品规格；鼓高约500mm，鼓面直径约220mm。
	6
	个
	221
	1326

	39
	讲台
	1、规格：≥1000*700*1000（长宽高）mm。
2、材质：讲桌主体材料采用0.8-1.0-1.5mm冷轧钢板。讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供实木扶手，供使用者扶用。
3、工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。
▲4、讲桌桌面采用木黄色耐划木质材料，耐腐蚀环保台面（非吸塑工艺），扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板，整体布局简洁、美观。讲桌上下层采用分体式设计，讲台配置两个储物抽屉，每个抽屉加一把锁，储物抽屉采用三折静音滑轨抽拉式设计，非常实用稳固。
5、桌面部分和桌体部分自成一体，且下柜为乐高拼插结构，有效预防磕碰问题又方便运输搬运，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；运输轻便。
	1
	套
	1566
	1566

	40
	教师椅子
	1、面料：优质面料，尼龙背架
2、海绵；环保弹力海绵，环保，无异味
3、气棒：黑色气杆，≥2.0mm厚蝴蝶底盘
4、配件：PU扶手，310黑色尼龙脚+60mm黑色尼轮逍遥自由锁定
5、尺寸：≥500*500*1000mm
	1
	张
	400
	400

	五、南宁市望园路小学 美术室仪器及设备

	1
	画架
	一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。
1、规格：总高度≥1490mm，边框宽≥35mm，边框厚度≥15mm。
2、材质：优质实木。
3、特点：表面光滑、无毛刺、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲，支撑可靠，落地平稳。
4、高度升降、倾斜角度可调。应符合JY0001-2003的有关规定。
	48
	个
	148
	7104

	2
	画板
	一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。
二、技术要求：
1、规格：2#图板，外观尺寸不小于450mm×600mm×18mm。
2、材质：双面椴木三合板，四周实木边框；
3、要求：边框宽≥10mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。应符合JY0001-2003的有关规定。
	1
	块
	54
	54

	3
	写生灯
	高度600-1300、照射角度0-120度可调、银色金属灯罩、灯杆钢管镀铬、两节升降、可移动三角底座，带万向轮。
	4
	只
	180
	720

	4
	展示画框
	≥60*45cm边框≥2.2*2.8cm，原木色，配背板，PVC面板，带挂钩。
	9
	个
	70
	630

	5
	展示画框（2）
	≥60*90cm边框≥2.2*2.8cm，原木色，配背板，PVC面板，带挂钩。
	9
	个
	99
	891

	6
	静物台
	1、规格：≥600mm×600mm×16mm                                                                2、材质：优质木材、双重折叠支撑架、表面环保清漆处理、光滑无毛刺、无损伤双层台面
	4
	个
	360
	1440

	7
	衬布
	1、规格：≥1000mmx2000mm
2、材质：棉麻丝绒搭配。
	2
	块
	36
	72

	8
	写生灯
	高度约600-1300、照射角度0-120度可调、银色金属灯罩、灯杆钢管镀铬、两节升降、可移动三角底座，带万向轮。
	4
	只
	180
	720

	9
	写生教具
	石膏像：阿古力巴（切面）、腊空（半面）、太阳神（头像）、海盗（头像）、小大卫（头像）、亚历山大（头像）。
	2
	套
	1050
	2100

	10
	写生教具（2）
	圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件；圆球；直径不小于180mm；圆锥；高不小于220mm，底面直径不小于150mm；长方体； 不小于100*100*220mm；正方体：边长不小于160mm；四棱锥：高不小于220mm，底面棱长不小于140mm；圆柱体；高不小于220mm，直径不小于120mm；六棱柱：高不小于220mm，底面棱长不小于60mm；方带方；高不小于220mm，底面棱长不小于90mm；带方柱长不小于210mm，带方柱棱长不小于100mm；圆锥带圆；底面直径不小于160mm，高不小于220mm；带圆柱直径不小于60mm，长不小于200mm；方锥带方；高不小于220mm，底面棱长不小于150mm；带方柱长不小于210mm，带方柱底面棱长不小于70mm；多面体；棱长不小于100mm；八棱柱；高不小于230mm，底面棱长不小于50mm；六棱锥：高不小于220mm，底面棱长不小于80mm；圆切；高不小于220mm，底面直径不小于120mm，切面下缘高不小于150mm；十二面体；棱长不小于70mm；各一件；材质为200目石膏粉。
	2
	套
	260
	520

	11
	写生画板
	一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。
二、技术要求：
1、规格：2#图板，外观尺寸不小于450mm×600mm×18mm。
2、材质：双面椴木三合板，四周实木边框。
3、要求：边框宽≥10mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。
	48
	块
	60
	2880

	12
	写生凳
	1、塑料圆形凳面直径≥300mm、三角底座、金属腿；
2、高度约400mm—450mm、可升降；
3、支撑架表面酸洗磷化后静电喷塑处理，光滑无毛刺。
	48
	个
	100
	4800

	13
	国画和书法工具
	①笔洗1件：直径≥160mm，高度≥55mm；②笔架1件：直径≥130mm，高度≥45mm；③砚台1件：石砚、带盖，直径≥125mm，高度≥25mm；④印盒1件：直径≥80mm，带印泥；⑤墨1件：金不换，长宽高≥95mm×24mm×10mm；⑥毛笔8件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹；⑦画毡1件：毛毡长宽厚≥600mm×450mm×3mm；⑧调色盘1件：聚丙烯材质，10眼梅花型，直径≥14mm；⑨笔帘1件：竹制，长宽≥320mm×300mm；⑩镇尺1副：≥240mm×400mm×15mm；共10类18件。
中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。
	1
	套
	240
	240

	14
	美术学具
	毛笔、小剪刀、调色盘、笔洗、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺。
	24
	套
	120
	2880

	15
	小学美术教学挂图
	一、适用范围：
适用于小学美术教学使用。
二、技术要求：　
1、规格：不少于48幅。
2、材质：铜版纸覆膜、不低于120g。
3、印刷要求：彩色胶印、符合新《美术课程标准》。
	2
	套
	270
	540

	16
	绘画工具
	1、水粉画笔；1、3、5、7、9、11 号各一支。舌峰，笔杆采用木质、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔锋选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作。
2、油画笔；2、4、6、8、10、12 号各一支，平锋，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔锋选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作，制作精细，书写作画流畅。
3、调色盒规格为：1个，25格，带盖，采用优质 HIPS 材料，符合环保要求，无毒、无味。尺寸约（28.5*12.5*2.6cm）。
4、调色板规格为：1个，17格，采用优质 HIPS 材料，符合环保要求，无毒、无味，尺寸约：（21.6*28cm）。
5、提斗3支（大提斗、中提斗，小提斗）笔杆采用木质、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质羊毫制作。
6、大白云、中白云，小白云：各 1 支；笔杆采用木质、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫和羊毫等制作。
7、大兰竹、中兰竹，小兰竹：各 1 支；笔杆采用木质、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫制作。
8、小依纹：1 支，笔杆采用木质、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔锋选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作，制作精细，书写作画流畅。花枝俏：1 支，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔锋选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作，制作精细，书写作画流畅。
9、硬底水桶：直径约14cm，高度不小于14cm，底部采用优质 HIPS材料，符合环保要求，无毒、无味。
10、墨汁：1 瓶，100ml。
11、水粉颜料：1 盒，12 色，5ml每支。
12、梅花盘1个，直径不小于16cm，采用优质 HIPS 材料，符合环保要求，无毒、无味。
13、油画刷1个，木质手柄，总长度不小于27cm，猪鬃刷头，刷头宽度1.7cm，刷头长度不小于3cm。
14、4B橡皮2块。
15、擦纸笔：大中小各１支。
16、16.美工刀1把。
17、油画刀：1～5＃各１把。
18、铅笔延长：1把，铝合金材质。
19、喷瓶：1个，100ml。
20、扇形油画笔2支。
21、吹塑定位工具盒1个：长*宽*高尺寸不小于：550mm*360mm*110mm。
	10
	套
	900
	9000

	17
	国画和书法工具
	一、适用范围：适用于美术教学使用。
二、技术要求：配置
1、毛笔11件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，大、中、小狼毫，花枝俏，小依纹各1支；
2、笔架1件：青花瓷材质，长度不小于125mm，高度不小于40mm；
3、笔洗1件：青花瓷材质，口径不小于115mm，肚径不小于160mm，高度不小于55mm；
4、砚台1件：石砚，直径不小于120mm，高度不小于20mm；　
5、印盒1件：青花瓷材质，直径不小于70mm，带印泥；　
6、墨汁1瓶：100ml；　
7、画毡1件：毛毡长宽厚不小于500mm×500mm×2mm；　
8、笔帘1件：竹质，长宽不小于295mm×250mm；　
9、镇尺一副：木质，长宽高尺寸不小于：220mm*40mm*25mm
10、绘画铅笔2支　
11、裁纸刀1把，木质，长度不小于24cm；　
12、调色刀1把，木质手柄，不锈钢刀头，长度不小于17cm；　
13、底纹笔1把，木质手柄，羊毫笔头，笔头宽不小于3cm，总长度不小于18cm；　
14、中国画颜料1盒，12色，5ml/支；　
15、调色盘1个，聚丙烯材质，直径不小于160mm；　
16、喷瓶1个，容积不小于100ml　
17、电熨斗1个，内热式35W，熨斗头长×宽不小于55mm×30mm
18、墨条1件，金不换墨条
19、双龙笔架，龙头笔架（鸡翅木）规格：35*36*10cm（长*高*宽 cm）挂钩：12只、材质：鸡翅木
20、工具箱1件：ABS材质；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动。
	5
	套
	900
	4500

	18
	国画工具
	①笔洗1件：直径≥160mm，高度≥55mm；②笔架1件：直径≥130mm，高度≥45mm；③砚台1件：石砚、带盖，直径≥125mm，高度≥25mm；④印盒1件：直径≥80mm，带印泥；⑤墨1件：金不换，长宽高≥95mm×24mm×10mm；⑥毛笔8件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹；⑦画毡1件：毛毡长宽厚≥600mm×450mm×3mm；⑧调色盘1件：聚丙烯材质，10眼梅花型，直径≥14mm；⑨笔帘1件：竹制，长宽≥320mm×300mm；⑩镇尺1副：≥240mm×400mm×15mm；共10类18件  
 中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。
	12
	套
	240
	2880

	19
	书法与篆刻
	书法教学挂图或书法名作欣赏挂图，应为国家正式出版物
	1
	套
	180
	180

	20
	篆刻工具
	篆刻刀、印床、章料、印泥等
	12
	套
	72
	864

	21
	绘图工具
	1、大圆规 1 件，金属材质，画圆半径不小于24cm。
2、小圆规 1 件，画圆半径不小于14cm。
3、大分规 1 件，长度不小于15cm
4、直线墨笔1 件，长度不小于10cm
5、直尺 1 件，长度不小于30cm，有机塑料材质。
6、蛇尺 1 件，长度不小于30cm。
7、圆规 1件，盒装，三用，长度 11cm。
8、割圆刀：1 件，优质塑料材质，刀片采用优质 SK5 高碳钢，用于纸张的切割切除不同规格的圆形，要求刻度清晰、准确；割圆最大直径不小于150mm。
9、三角板：不小于25cm 三角板 1 付，有机塑料材质。
10、曲线板：1个，不小于25cm，有机塑料材质。
11、建筑模板：1 个有机塑料材质，长度不小于19cm，宽度不小于8.5cm。
12、电工模板：1 个，有机塑料材质，长不小于19cm，宽不小于8.5cm。
13、角度平行尺：1把，有机塑料材质，长度不小于30cm
14、马克笔：斜头和圆头两用，红黄蓝各１支。
15、针管笔：3支
16、油性双头记号笔：红黑各１支17、铅笔延长器：铝合金材质，长度不小于10cm
18、美工刀：1把，长度不小于130mm
19、橡皮3块：2B2块，4B1块

20、绘图铅笔：4支
21、放大镜：1把，
22、30cm比例尺1把
23、擦图板1个：不锈钢材质
24、订书机1个。
25、长尾夹4个
26、双面胶1卷，宽度：不小于2cm
27、透明胶袋1卷，宽度：不小于1.3cm
28、毛刷1把：木质手柄，尼龙刷头，
29、吹塑定位工具盒1个：长*宽*高尺寸不小于：550mm*360mm*110mm。
	12
	套
	72
	864

	22
	三角板
	每套2个，30、45各一，不小于300mm。有机塑料，边缘整齐，划线清晰，表面平整。
	1
	付
	16
	16

	23
	丁字尺
	≥1200mm，
1、有机塑料制成。
2、丁字头与直尺成直角固定中间。
3、直尺边上印有刻线数码，有效示值全长为600mm最小刻度示值为1mm，每10mm的刻度线上标有刻度数码。
4、示值全长误差和任一中间分度至尺的零点的误差不超过±1mm。
5、丁字直尺的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确、不得有重线，断线、缺字。
	1
	只
	80
	80

	24
	版画工具
	1、胶辊3件：大号滚筒≥150mm、手柄≥130mm，中号滚筒≥100mm、手柄≥130mm，小号滚筒≥75mm、手柄≥130mm，支架金属镀铬；
2、磨托1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥100mm；
3、笔刀1件：合金手柄≥100mm；
4、笔刀刀头3件：锰钢刀头≥35mm；
5、木刻刀5件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质，
6、石刻刀1件：精钢材质，长度≥140mm；
7、油石1件：双面，外观尺寸不小于150*45*25mm； 
8、马莲1件：塑料材质，直径：100mm±2mm；
9、底纹笔 木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥30mm；
10、电烙铁1件：外热式30W，长度≥200mm，外接电源线长度≥900mm；
11、素描铅笔2支；
12、油画刀5把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm。
13、版画油墨2瓶：不小于50ml.
14、印床：木质，漆面处理，长宽高：100*65*50mm
中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。
	12
	套
	315
	3780

	25
	制作工具
	美工刀 1 把、剪刀 2 把、木刻刀 12 把、尖钻 1 把、篆刻刀 1 把、油石 1 块、改锥 2 把、多用锯 1 把、锯条 5 根、推刨 1 把、木锉 1 把、尖嘴钳 1 把、铁锤 1把、电烙铁 1 把、凿子 2 把、什锦锉 1 套、切割垫板1 块、三用圆规 1 件、订书器 1 个、壁纸刀 1 把、U型锯 1 把、线锯条 10 根、手摇钻 1 个、刨子 1 把、盒尺 1 个、角尺 1 把、砂纸 5 张、小台钳 1 台、钢丝钳 1 把、钢锉 1 把、钢板尺 1 把、金属剪 1 把、铁砧子 1 件。
	12
	套
	870
	10440

	26
	美术教学用品柜
	不小于 80cm×45cm×180cm。
	1
	个
	1749
	1749

	27
	民间美术欣赏及写生样本
	中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木版年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等。
	1
	套
	840
	840

	28
	仪器柜
	铝木结构，基本要求如下：
规格：1000*500*2000mm(±0.5)；柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为28mm×38mm，后立柱、后横梁外径为38mm×38mm，铝合金管材的壁厚≥1.0mm，整体15根铝合金。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。
柜体衬板：采用16mm厚防潮三聚氰胺双面贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边。
柜门：上部为木框对开玻璃门，下部为整体木门，木框和木门材料与衬板相同。
搁板：上柜设置2块可上下升降调节活动搁板，下柜设置1块活动搁板。
	5
	个
	1450
	7250

	29
	讲台
	1、规格：≥1000*700*1000（长宽高）mm。
2、材质：讲桌主体材料采用0.8-1.0-1.5mm冷轧钢板。讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供实木扶手，供使用者扶用。
3、工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤
▲4、讲桌桌面采用木黄色耐划木质材料，耐腐蚀环保台面（非吸塑工艺），扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板，整体布局简洁、美观。讲桌上下层采用分体式设计，讲台配置两个储物抽屉，每个抽屉加一把锁，储物抽屉采用三折静音滑轨抽拉式设计，非常实用稳固。
5、桌面部分和桌体部分自成一体，且下柜为乐高拼插结构，有效预防磕碰问题又方便运输搬运，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；运输轻便。
	1
	套
	1566
	1566

	30
	教师椅子
	1、面料：优质面料，尼龙背架
2、海绵；环保弹力海绵，环保，无异味
3、气棒：黑色气杆，≥2.0mm厚蝴蝶底盘
4、配件：PU扶手，310黑色尼龙脚+60mm黑色尼轮逍遥自由锁定
5、尺寸：≥500*500*1000mm
	1
	张
	400
	400

	六、南宁市望园路小学 科学实验室仪器及设备

	1
	实验桌（教师演示台）
	规格：≥2800mm（L）×700mm（W）×850mm（H）
1、台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm。
2、为确保使用者的健康安全，台面板满足以下6项性能要求：
（1）化学性能：参照GB/T 17657-2022标准，台面板不少于136项化学试剂及有机溶液检测，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、环丙甲酮、乙酸丁酯、饱和氯化锌等。
（2）环保性能：参照GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量检测结果值≤0.006mg/m³。
（3）物理性能：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥138Mpa；弹性模量≥9890Mpa；板面握螺钉力≥4350N；含水率≤0.8%；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；负荷变形温度：＞200℃；浸渍剥离性能：0；尺寸稳定性：纵向≤0.04，横向≤0.05；漆膜附着力：六级，切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能：≥1540r，未出现磨损；体积电阻≤3.1*10¹²Ω；表面电阻≤4.7*10¹²Ω；弯曲强度≥140Mpa等不少于28项物理性能。
▲（4）抗霉菌性能：参照JC/T 2039-2010标准：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌检测长霉等级为0级；
▲（5）抗细菌性能：参照JC/T 2039-2010标准：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌等不少于15种菌种抗菌率≥99.99%。
▲（6）氙灯老化性能：参照GB/T 16422.2-2022标准，进行1450小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发黏、裂纹等异常，等级为5级。
3、产品结构：铝木结构。
4、台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构，框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm，棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。
5、柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。
6、组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。
7、连接件：ABS专用连接组装件。
8、板材贴面：采用三聚氰胺板进行贴面。
9、板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许出现脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于1.8mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。
10、导轨：三节静音导轨。
11、拉手：采用桥型铝合金拉手。
12、铰链：采用不锈钢铰链。
13、台身设计：
（1）箱体预设电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘托等。
（2）台身前部为开门设计，便于电器维护。
14、可调脚：采用模压成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高≥30mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
15、台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。
	1
	张
	6000
	6000

	2
	教师椅
	1、规格：≥550×500×1070mm；
2、采用PU皮面，海绵坐垫；
3、黑色PP加玻纤内外塑框；
4、一体成型PP固定扶手；
5、中靠背46-49cm，人体工程学设计；
6、≥1.0mm厚气杆；
7、PP加纤五星塑脚；
8、φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。
	1
	张
	400
	400

	3
	教师电源
	规格：≥310mm×350mm；
1、功能设置：包含电源总开关、220V插座电源、分组电源开关；
2、电源总开关：能够一键开启与关闭整个电源，具有漏电保护功能；
3、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能；
4、分组开关：支持对学生端220V插座电源进行分组控制，同时应设有电源输出指示灯。
	1
	套
	1400
	1400

	4
	实验桌（六角）
	1、规格：≥1500mm×1500mm×780mm。
2、台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。
3、为确保使用者的健康安全，台面板需符合国家质量监督管理部门要求，满足或优于以下7项性能要求：
（1）化学性能要求：符合GB/T 17657-2022标准，台面板不少于140项化学试剂及有机溶液要求，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、乙酰丙酮、三氯乙酸等。
（2）环保性能要求：符合GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量要求结果值≤0.005mg/m³。
（3）物理性能要求：符合GB/T 17657-2022标准及其他要求方法，满足静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向、横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能≥1140r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡等不少于22项物理性能检测。
（4）TVOC释放量要求：符合HJ571-2010标准，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。
（5）抗霉菌性能要求：符合JC/T 2039-2010标准，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌要求等级为0级；
（6）抗细菌性能要求：符合JC/T 2039-2010标准，大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于14种菌种要求抗菌率≥99.99%。
（7）氙灯老化要求：符合GB/T 16422.2-2022标准，进行550小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发黏、裂纹等异常，等级为5级。
4、产品结构：铝木结构。
5、台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构，框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm，棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。
6、桌体：采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。
7、组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。
8、连接件：ABS专用连接组装件；
9、板材贴面：采用三聚氰胺板进行贴面。
10、板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许出现脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。
11、台身设计：设有学生书包斗。
12、可调脚：采用模压成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高≥30mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	9
	张
	6000
	54000

	5
	学生凳
	1、规格：≥φ300mm×440mm。
2、凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。
3、升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。
支持调节凳子高度，升降≥50mm。
4、钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。
5、脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。
▲6.学生凳产品满足以下性能要求：
1) 外观性能要求：①金属件管材应无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，金属件焊接件焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，金属件焊接件焊接处表面波纹应均匀；③金属件喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；④塑料件应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；
安全性能要求：①正常使用时，可接触到的边都应进行倒圆、砂光的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；以上两项参照GB /T 24820—2024 《实验室家具通用技术条件》或同类别国家标准。
	56
	个
	180
	10080

	6
	学生电源
	不少于二路交流220V电压输出，额定电流5A。
	27
	个
	60
	1620

	7
	化验水槽（配出水装置）
	1、材质：PP材质。
2、水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。
3、密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。
4、槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部分为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。
	1
	个
	420
	420

	8
	化验水槽（配出水装置）
	1、材质：PP材质。
2、水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。
3、密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。
4、配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。
	9
	个
	500
	4500

	9
	电源布线耗材
	1、地面耗材：每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 
2、地下耗材：电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管。
	1
	室
	4900
	4900

	10
	给/排水全套装置
	1、PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50。
2、开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。
	1
	套
	8000
	8000

	11
	计算器
	简易型。
1.功能和性能要求：ON/C 开机/清除； OFF 关机； + 加号；- 减号；×乘号；÷除号；0～９数字； • 小数点； = 等号；% 百分号；圆周率 X2 平方；M+ 存储器累加； M-存储器累减；
2．计算器的各类输入操作及显示，应与日常书写顺序一致，输入内容显示字符不小于小四号字；机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适；采取纽扣电池供电方式。
	24
	个
	20
	480

	12
	打孔器
	采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。
	1
	套
	22
	22

	13
	打气筒
	手持式。技术参数：
1、打气筒由筒体带打气接头、打气活塞、拉杆、手柄、塑料打气嘴、金属打气嘴等组成。
2、筒体为塑料制，外径≥35mm，长≥210mm。
3、拉杆为金属制，表面电镀处理，直径≥4.4mm。
4、手柄为塑料制，长≥55mm，与拉杆连接可靠。
	12
	个
	33
	396

	14
	仪器车
	1、规格：≥600mm×400mm×800mm。

2、仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。
3、车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。
4、车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。
5、车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有≥30mm的挡板。

6、整车安装好后应载重50kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。
	1
	辆
	990
	990

	15
	生物显微镜
	≥500倍。
	1
	台
	950
	950

	16
	学生显微镜
	≥200倍，单筒。
	12
	台
	400
	4800

	17
	放大镜
	≥5倍，直径不小于30mm。
	24
	个
	6
	144

	18
	放大镜
	≥3倍，直径不小于40mm。
	24
	个
	6
	144

	19
	天文望远镜
	1、口径； ≥ 50mm(2”)，
2、焦距； ≥ 600mm，
3、折射式配备：Φ≥24.5H6mm  H20mm，3X巴洛镜 5×24寻星镜 铝脚架，泡沫彩盒包装。
	1
	套
	650
	650

	20
	酒精喷灯
	坐式。
	1
	个
	165
	165

	21
	听诊器
	插入式单用听诊器，耳环弹片用弹簧钢制成，传音清晰，100Hz～500Hz衰减不大于12dB。
	12
	个
	70
	840

	22
	水槽
	产品为半透明塑料注塑成型。外形尺寸：≥250mm×180mm×100mm，水槽表面无瑕疵。
	24
	个
	24
	576

	23
	方座支架
	1、由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环等组成。
2、方座支架的底座尺寸≥210×135mm，立杆直径为Φ≥12mm，一端有≥M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。
3、底座放置平稳，无明显晃动现象，支撑夹持可靠。
4、立杆与方座组装后应垂直。
	24
	套
	160
	3840

	24
	三脚架
	铁制，环内径≥75 mm，高≥150 mm。
	24
	个
	12
	288

	25
	试管架
	8孔、8柱，全塑料制。
	24
	个
	16
	384

	26
	旋转架
	产品由底座、支杆、旋转体构成，二件为一套。底座直≥径65mm，高≥20mm。支杆直径≥10mm，长≥75mm，顶尖为钢制，表面镀铬处理。旋转体外形尺寸：≥40mm×25mm×20mm，旋转体上有盛放磁铁和胶棒的凹槽。组装后的高度≥105mm。
	24
	套
	16
	384

	27
	百叶箱支架
	1、百叶箱支架高度≥1100mm，宽窄应与百叶箱配套。
2、台面四角下方均加有角钢加固，角钢带有螺孔可将其固定于支架上。
3、支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸）。
	1
	个
	650
	650

	28
	百叶箱
	≥460mm×290mm×537mm。
	1
	个
	700
	700

	29
	教学电源
	1、交流：2V～12V/5A，每2V一档；2、直流：1.5V～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档。
	1
	台
	500
	500

	30
	电池盒
	1、可放置1节1号电池。外形尺寸≥81×43×29mm。
2、各触点使用不锈钢材料；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺。
	48
	个
	6
	288

	31
	直尺
	≥500mm。
	24
	只
	3
	72

	32
	软尺
	≥1500mm。
	24
	个
	4
	96

	33
	托盘天平
	最大秤量500g，最小秤量0.5g。
	12
	台
	185
	2220

	34
	金属钩码
	≥50g×10。
	24
	套
	35
	840

	35
	电子停表
	约0.1s。
	24
	块
	50
	1200

	36
	温度计
	可测量范围为（-10-100）℃。
	24
	支
	6
	144

	37
	温度计
	水银，(0～100)℃。
	1
	支
	10
	10

	38
	体温计
	水银，(35～42)℃。
	24
	支
	8
	192

	39
	寒暑表
	1、由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。
2、采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏 -50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。
3、最小分度值：2℃；
4、储藏条件：-30℃～60℃；
5、外形尺寸：≥200mm×52mm×10mm。
	1
	只
	10
	10

	40
	最高温度表
	(-16～+81)℃。
	1
	支
	40
	40

	41
	最低温度表
	(-52～+41)℃。
	1
	支
	14
	14

	42
	条形盒测力计
	≥5N。
	24
	个
	12
	288

	43
	条形盒测力计
	≥2.5N。
	24
	个
	12
	288

	44
	条形盒测力计
	≥1N。
	24
	个
	12
	288

	45
	多用电表
	不低于2.5级。
	1
	个
	165
	165

	46
	湿度计
	指针式。
	1
	个
	26
	26

	47
	指南针
	1、外壳直径≥30mm。表面材质为透明塑料。
2、衬板印有东、南、西、北等方向性标志。
3、小磁针为菱形小磁针。
	24
	个
	10
	240

	48
	肺活量计
	1、外筒为塑料制。2、浮筒为塑料吹塑成型。
	4
	台
	70
	280

	49
	雨量器
	1、产品主要由储水筒、测量杯、导水漏斗组成。
2、储水筒外形尺寸直径：大端≥110mm，高度：≥150mm，内底部有一固定测量杯的凸出部位。
3、测量杯外形尺寸：≥70mm，高度：≥150mm，内壁有10～50ml刻线。
4、导水漏斗锥形，外形尺寸直径：大端≥115mm，长度：≥100mm，漏斗口直径：≥12mm±1mm，锥形大口直径：≥95mm。
	1
	套
	70
	70

	50
	风杯式风速表
	有直读装置。
	2
	套
	200
	400

	51
	斜面
	塑料斜面板、支杆2根构成。塑料斜面板尺寸：≥300mm×100mm×10mm，一端边为斜角。板面上印有0－300mm的刻线。斜面高度调节为三档，即50mm、100mm、150mm。
	12
	个
	50
	600

	52
	压簧
	工作极限负荷≥5N。用直径≥1.2mm的钢丝绕成，圈的外径约20mm，间距6mm，长度约80mm。采用优质钢材，防锈电镀处理。
	24
	套
	6
	144

	53
	拉簧
	工作极限≥5N。密绕，两端带钩环。用直径≥1mm的钢丝绕成，圈外径约18mm，有效圈数40圈，产品总长约80mm。采用优质钢材，防锈电镀处理。
	24
	套
	6
	144

	54
	沉浮块
	同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体。
	24
	套
	24
	576

	55
	杠杆尺及支架
	产品由杠杆尺、支架杆、底座等构成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：≥170mm×80mm×13mm，底座中间有一孔，用于固定支架用。支架杆采用塑料注塑成型，外形尺寸：高≥210mm，上端为圆弧，宽≥15mm，下端宽≥24mm，整体厚度为8mm。杠杆尺的有效长度不小于500mm，杠杆两侧分别标有数字，每1cm一小刻线、5cm一大刻线、并标有数字（分别为5、10、15、20、25），在大刻线处下应有一挂孔，孔径≥4.5mm。尺的两端为调平螺母，调平螺母重量不大于8g。
	24
	个
	33
	792

	56
	滑轮组及支架
	产品由底座、支架、横梁、单滑轮1个、双滑轮1个构成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：≥170mm×80mm×13mm，底座中间有一直径4mm的通孔。支架杆采用塑料注塑成型，外形尺寸：高≥210mm，上端为圆弧，宽≥15mm，下端宽≥24mm，整体厚度≥8mm。横梁为塑料制品，长不小于100mm，横梁上应有悬挂滑轮的圆孔2个。
	24
	套
	26
	624

	57
	轮轴及支架
	产品由轮轴、支杆、底座、挂线等组成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：≥170mm×80mm×13mm，底座中间有一直径≥4mm孔。轮轴为大小两轮，大轮直径≥90mm，小轮直径≥50mm。支杆采用塑料注塑成型，外形尺寸：高≥210mm，上端为圆弧，宽≥15mm，下端宽≥24mm，整体厚度≥8mm。
	24
	套
	24
	576

	58
	齿轮组及支架
	产品由底座、立杆、大中小齿轮（各1）、手摇柄组成，全套为塑料制品。大齿轮齿数为28 ，中齿轮齿数21，小齿轮齿数为14 。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：≥170mm×80mm×13mm，底座中间有一孔，用于固定支杆用。支杆采用塑料注塑成型，外形尺寸：高≥210mm，上端为圆弧，宽≥15mm，下端宽≥24mm，整体厚度≥8mm。支杆上有安装齿轮的定位孔。
	24
	套
	24
	576

	59
	弹簧片
	不锈钢片。外形尺寸：≥100mm×10mm×0.3mm。
	24
	套
	5
	120

	60
	小车
	塑料制品，外形尺寸应不小于110mm×72mm×40mm，车体上部带有可放置重物的凹槽，凹槽尺寸不小于52mm×58mm×20mm。车轮直径为20mm。
	24
	个
	16
	384

	61
	三球仪
	由地球、月球、月相板、季节盘、大小齿轮、固定螺帽、变速箱、底座、太阳模型及传动机构等组成。太阳模型直径约100mm，地球模型直径约58mm，地球倾角约66.5°，月球模型直径约19mm，季节盘直径约198mm，底座直径约193mm。
	1
	台
	430
	430

	62
	太阳高度测量器
	仪器由塑料制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体坐标中高度。
1、仪器底座Φ85mm±1mm，为塑料制并装置调平螺丝，并使重锤能对准基尖。
2、旋转测量架上的孔与投影屏的孔应同轴，长约100mm。
3、量角器直径为100mm，刻线清晰。
	24
	个
	26
	624

	63
	风的形成实验材料
	产品由透明风管、风叶、风叶支架、蜡烛组成。
1、风管应为透明塑料，直径不小于55mm±1mm，高度不低于180mm±1mm，壁厚不小于2mm。
2、风叶为铝质，为四片叶，直径约为44mm±1mm。
	24
	套
	30
	720

	64
	组装风车材料
	1、由支杆、叶片基座、叶片（6片）、轴芯等组成；
2、叶片、基座、支架用塑料注塑成型；
3、叶片角度可调。
4、叶片与叶片基座连接设计合理，叶片转动灵活。
5、支杆直径≥5mm、长≥100mm。
6、叶片基座直径≥20mm、厚≥7mm，中心孔径≥3.5mm。
7、叶片外形尺寸：≥37mm×25mm×1mm。
8、轴芯应与支杆配合良好，与叶片基座孔连接转动灵活。
	24
	套
	7
	168

	65
	组装水轮材料
	组装式，全塑料制。由底座、支架、轴骰、轴、叶片六片、小皮带轮构成。
1.底座尺寸：≥70mm×50mm×8mm，座上应有安装支架的插孔。
2.支架高度为≥55mm。
3.轴骰直径≥20mm，应有可插叶片的槽。
4.叶片尺寸：≥35mm×25mm×0.8mm，并有插脚。
5.小皮带轮直径≥14mm。
	24
	套
	12
	288

	66
	太阳能的应用材料
	本材料由太阳能电池板、发光二极管、小电机、风叶及蜂鸣器（小喇叭）组成。
1.太阳能电池板的外形尺寸不小于：50mm×38mm，并接有正负极导线，导线长不小于200mm，线端接红黑夹。
2.发光二极管直径≥5mm，红色。
3.电机为直流电机，电压不大于3V。
4.风叶为塑料制品，叶片数≥4片，外径约58mm。
5.蜂鸣器（小喇叭）直径为10mm。6.材料采用塑料盒包装，外形尺寸：≥105mm×65mm×35mm。
	24
	套
	40
	960

	67
	音叉
	256Hz。
	24
	只
	50
	1200

	68
	小鼓
	鼓身为塑料制，直径不小于135mm，高度不小于80mm，双面鼓面，配塑料鼓槌2支及背带一根。
	24
	个
	26
	624

	69
	组装土电话材料
	1、产品为散件袋装，由塑料话筒2个、PVC片2块、话筒圈2个、棉线1根组成；
2、塑料话筒规格Φ48×30mm，表面平整、圆滑、色泽均匀；
3、PVC片直径≥25mm，中心孔直径约1.5mm，应与话筒上口大小相符；
4、话筒圈直径约25mm，与塑料话筒组装后无脱落现象；
5、棉线粗约直径≥0.5mm，硬度适宜，长度≥5m。
	24
	套
	8
	192

	70
	热传导实验材料
	木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料。
	24
	套
	18
	432

	71
	物体热胀冷缩实验材料
	金属球、塑料球、实验架等。
	24
	套
	30
	720

	72
	灯座及灯泡
	LED灯泡。
	48
	个
	6
	288

	73
	开关
	1、适用于教学演示实验和学生分组实验用的教学开关；
2、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；
3、开关闸刀与接线柱及垫片为导电性好的材料制成，表面镀铬，闸刀的宽度小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm.接线柱直线不小于4mm，有效行程不小于4mm；
开关应具有足够的强度。
	50
	个
	8
	400

	74
	物体导电性实验材料
	由塑料盒、插座、发光二极管、电池盒、测试片等组成；塑料盒尺寸：≥116mm×60mm×25mm，盒盖上有插座一对、发光二极管1个，电池盒置于盒底中，电池盒可装五号电池2节。测试片：铜、铁、铝、塑料、木片各一片。插座由磷铜片制成。
	24
	套
	22
	528

	75
	条形磁铁
	D-CG-LT-180，氧体制作，南北两极，教师演示用。
	1
	套
	45
	45

	76
	条形磁铁（2）
	学生用。
	24
	套
	4
	96

	77
	蹄形磁铁
	D-CG-LU-80。铁氧体制作，南北两极，教师演示用。
	1
	套
	33
	33

	78
	蹄形磁铁（2）
	学生用。
	24
	套
	4
	96

	79
	磁针
	1、磁针体长度≥144mm，磁针两极，每一极端点磁感应强度不小于9MT；
2、有垂直翼形针体和支座两部分；
3、磁针体：具有磁性的片状针体；翼形磁针的磁针体为翼形扭式，两翼面与中部面互相垂直；两翼面端斜面向下；
磁针体的中间铆接铜轴承套。
	24
	套
	10
	240

	80
	环形磁铁
	学生用。铁氧体制作，形状为圆形。外径约32mm，内径约16mm，厚约5mm。
	24
	套
	4
	96

	81
	电磁铁组装材料
	组装式。材料由塑料成型的线圈骨架2个、铁芯2根、多股导线（长2m、短1m各1根）、小垫片30片组成。
	24
	套
	12
	288

	82
	电磁铁
	演示用。
	1
	套
	60
	60

	83
	手摇发电机
	手摇式，透明外壳。小型发电机由齿轮、正负极接头、灯泡、手柄等组成。空载输出电压为6.0V，输出电流；0.2A。
	12
	个
	50
	600

	84
	激光笔
	带红色光源，射程不小于5米。
	24
	个
	33
	792

	85
	小孔成像装置
	组装式。
	24
	套
	16
	384

	86
	平面镜及支架
	组装式。产品由底座、支杆、支架、平面镜各2件组成。底座直径65mm，高≥20mm。支杆直径≥10mm，长≥55mm。支架为U形，放置平面镜可靠。平面镜尺寸：≥95mm×60mm。
	24
	套
	13
	312

	87
	曲面镜及支架
	凸面镜、凹面镜等。
	24
	套
	12
	288

	88
	透镜、棱镜及支架
	凸透镜、三棱镜等。
	24
	套
	33
	792

	89
	成像屏及支架
	组装式。产品由底座、支杆、支架、毛屏、白屏等组成，毛屏及白屏尺寸：≥95mm×60mm×1mm，支座尺寸：直径≥65mm×20mm。支杆直径≥10mm，长≥55mm。支架为U形，放置白屏、毛屏可靠。
	24
	套
	14
	336

	90
	昆虫观察盒
	带不小于3倍的放大镜。
	24
	个
	14
	336

	91
	塑料注射器模型
	≥30mL。
	24
	个
	4
	96

	92
	单摆
	一个摆球。
	24
	套
	8
	192

	93
	儿童骨骼模型
	模型PVC材质。男性成人骨骼模型，高≥85cm，串制成正常直立姿态于支架上，各部位骨骼尺寸。
	2
	台
	320
	640

	94
	儿童牙列模型
	1.适用小学自然教学演示时使用；
2.模型取正常儿童男性牙齿的上颌和下颌部分，用蛇形管连接，可自由张开、闭合，并附牙刷。
3.产品采用优质复合树脂制作成型后经高档漆喷漆绘色而成。
4.外形尺寸为：上颌部分：不小于160mm×130mm×60mm，下颌部分：不小于160mm×130mm×55mm。

5.附牙刷。
	4
	台
	130
	520

	95
	少年人体半身模型
	PVC材质，少年模型，高≥420mm带底座。头颈部座正中矢状切面，颈部做水平切面，胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，显示内脏器官位置、形态结构和相互关系。
	1
	台
	400
	400

	96
	眼构造模型
	PVC材质，由六倍大成人眼球模型，支架和底座组成，眼球前后极正中水平切面，展示内部结构、器官、血管、神经等。
	1
	台
	190
	190

	97
	啄木鸟仿真模型
	自然大，用羽毛制作。
	1
	件
	140
	140

	98
	猫头鹰仿真模型
	自然大，用羽毛制作。
	1
	件
	150
	150

	99
	平面政区地球仪
	球体直径约为320mm，平面比例尺为1：40000000，地轴的倾斜为66.5°，并垂直于赤道面。用不同颜色明显区分各个国家和地区的名称。
	1
	个
	200
	200

	100
	平面地形地球仪
	球体直径约为320mm，平面比例尺为1：40000000，地轴的倾斜为66.5°，并垂直于赤道面。并用各种颜色标出山脉、高原、丘陵、沙漠、盆地、平原、河流、湖泊以及海盆、海岭、海底高原和海洋气流的分布概况。
	1
	个
	200
	200

	101
	地球构造模型
	球体直径≥320mm（可剖分），内部应有嵌块，可直观看到地壳，地幔，外核等圈层。底座直径不小于210mm，模型整体高约为：450mm。
	1
	件
	430
	430

	102
	司南模型
	模型由地盘及磁性勺两部分组成。

1、地盘外壳为塑料，内嵌玻璃及方位图，尺寸：≥218×218×30mm ，方位图包括：八卦、天干、地支和二十八宿、共计二十四个方位图。

2、磁性勺由嵌有高强磁性材料的塑料件制成。尺寸≥：130×40×25mm。
	1
	台
	150
	150

	103
	月相变化演示器
	采用胶合板外箱，图面采用喷绘写真，尺寸不小于690mm×530mm×35mm，箱面绘有新月、峨眉月、上弦月、凸月、下弦月、峨眉月、新月等。
	1
	件
	180
	180

	104
	蟾蜍标本
	包埋，尺寸≥75*75*30mm。
	4
	盒
	86
	344

	105
	河蚌标本
	包埋，尺寸≥75*75*30mm。
	4
	盒
	76
	304

	106
	爬行类动物标本
	包埋，尺寸≥75*75*30mm。
	4
	盒
	320
	1280

	107
	蛙发育顺序标本
	包埋，尺寸≥140*64*18mm。
	4
	盒
	120
	480

	108
	昆虫标本
	常见益虫、害虫各6～7种。包埋。
	4
	套
	250
	1000

	109
	桑蚕生活史标本
	包埋，尺寸≥164*78*20mm。
	4
	套
	165
	660

	110
	兔外形标本
	包埋，尺寸≥190*90*90mm。
	4
	盒
	520
	2080

	111
	植物种子传播方式标本
	动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播，包埋。
	6
	盒
	45
	270

	112
	矿物标本
	塑料盒包装，尺寸：≥125*100*35mm。标本分别为石膏矿、铁矿、金矿、铜矿、滑石矿等。
	6
	套
	45
	270

	113
	岩石标本
	塑料盒包装，尺寸：≥125*100*35mm。标本分别为石灰岩、大理石、砂岩、花岗岩、火山岩等。
	6
	套
	45
	270

	114
	金属矿物标本
	铜、铁、铝、钨、锡等。
	6
	套
	45
	270

	115
	土壤标本
	土壤标本用小玻璃瓶封装，玻璃瓶尺寸≥Φ28mm×58mm，土壤标本5种分别为：红壤、砖红壤、黑钙壤、紫色土、水稻土等组成，塑料盒包装，尺寸：≥125*100*35mm。
	6
	套
	50
	300

	116
	矿物提炼物标本
	石油、金属等。
	6
	套
	50
	300

	117
	植物根尖纵切
	多重染色。
	13
	片
	6
	78

	118
	木本双子叶植物茎横切
	多重染色。
	13
	片
	6
	78

	119
	草本植物茎横切
	多重染色。
	13
	片
	6
	78

	120
	洋葱表皮装片
	多重染色。
	13
	片
	6
	78

	121
	叶片横切
	多重染色。
	13
	片
	6
	78

	122
	叶片气孔装片
	多重染色。
	13
	片
	6
	78

	123
	动物表皮细胞装片
	多重染色。
	13
	片
	6
	78

	124
	蛙卵细胞切片
	多重染色。
	13
	片
	6
	78

	125
	骨细胞切片
	多重染色。
	13
	片
	6
	78

	126
	口腔粘膜细胞装片
	多重染色。
	13
	片
	6
	78

	127
	人血细胞装片
	多重染色。
	13
	片
	6
	78

	128
	中国政区地图
	纸张规格：胶版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。
	1
	张
	30
	30

	129
	中国地形地图
	纸张规格：胶版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。
	1
	张
	30
	30

	130
	小学科学安全操作挂图
	幅数：25幅；幅面：≥720mm×520mm；纸张规格：100克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。
	1
	套
	80
	80

	131
	小学科学生命世界教学挂图
	幅数：29幅；幅面：≥720mm×520mm；纸张规格：100克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。
	1
	套
	100
	100

	132
	小学科学物质世界教学挂图
	幅数：22幅；幅面：≥720mm×520mm；纸张规格：100克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。
	1
	套
	80
	80

	133
	小学科学地球与宇宙教学挂图
	幅数：28幅；幅面：≥720mm×520mm；纸张规格：100克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。
	1
	套
	100
	100

	134
	科学史挂图
	幅数：24幅；幅面：≥720mm×520mm；纸张规格：100克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。
	1
	套
	80
	80

	135
	植物分类图谱
	幅面：≥180mm×265mm；内容：不少于60种植物图片，纸张规格：封面150克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。
	12
	套
	11
	132

	136
	动物分类图谱
	幅面：≥180mm×265mm；内容：不少于60种动物图片，纸张规格：封面150克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。
	12
	套
	12
	144

	137
	小学科学实验教学指导书
	彩色胶印。内容包括：力与运动、物质与材料、声与光、电与磁共78页。尺寸：≥260mm×185mm。
	1
	套
	70
	70

	138
	小学科学实验手册
	胶印。彩色封面。目录内容包含111种产品的使用方法；45种仪器的使用指南。共182页。尺寸：≥260mm×185mm。
	1
	套
	70
	70

	139
	量筒
	≥500mL。
	24
	个
	50
	1200

	140
	量杯
	≥250mL。
	24
	个
	50
	1200

	141
	甘油注射器模型
	≥30mL。
	12
	个
	20
	240

	142
	试管
	≥φ15mm×150mm。
	92
	支
	2
	184

	143
	试管
	≥φ20mm×200mm。
	48
	支
	3
	144

	144
	烧杯
	≥50mL。
	48
	个
	7
	336

	145
	烧杯
	≥100mL。
	12
	个
	8
	96

	146
	烧杯
	≥250mL。
	12
	个
	12
	144

	147
	烧杯
	≥500mL。
	12
	个
	17
	204

	148
	烧瓶
	平、长，≥250mL。
	48
	个
	26
	1248

	149
	锥形瓶
	≥100mL。
	12
	个
	20
	240

	150
	酒精灯
	≥150mL。
	24
	个
	8
	192

	151
	漏斗
	≥60mm。
	48
	个
	10
	480

	152
	Y形管
	Y形，≥Φ7 mm～8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理。
	48
	个
	3
	144

	153
	滴管
	≥100 mm，尖嘴口径≥1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1 mm～2 mm。
	48
	个
	2
	96

	154
	集气瓶
	≥125mL。
	24
	个
	7
	168

	155
	镊子
	不锈钢制，平头，长≥125mm，钢板厚1.2mm，前部应有防滑脱锯齿。
	48
	个
	4
	192

	156
	试管夹
	木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15mm。
	24
	个
	4
	96

	157
	石棉网
	金属网尺寸≥125mm×125mm，0.8mm钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理。
	24
	个
	3
	72

	158
	燃烧匙
	铜勺，勺Φ≥18mm，深≥10mm，铁柄，柄长≥300mm，长柄和铜勺连接稳定结实。
	24
	个
	3
	72

	159
	药匙
	塑料，长度不小于100mm。
	24
	个
	2
	48

	160
	玻璃管
	φ5mm～φ6mm。
	5
	千克
	45
	225

	161
	玻璃棒
	φ5mm～φ6mm。
	48
	个
	4
	192

	162
	橡胶管
	外径≥9mm，内径≥6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性。
	5
	千克
	50
	250

	163
	橡胶塞
	0号～10号，白色，质地均匀。
	1
	千克
	50
	50

	164
	试管刷
	Φ≥12mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。
	24
	个
	3
	72

	165
	烧瓶刷
	≥250mL烧瓶用，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。
	24
	个
	6
	144

	166
	培养皿
	≥100mm。
	24
	个
	18
	432

	167
	蒸发皿
	瓷，≥60mm。
	24
	个
	5
	120

	168
	塑料量杯
	≥500mL。
	24
	个
	7
	168

	169
	pH广范围试纸
	1～14。
	10
	本
	6
	60

	170
	小学科学一般实验材料
	蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等。
	24
	份
	70
	1680

	171
	载玻片
	玻璃制。0.1mm 1/400mm²。 50片装。
	10
	盒
	10
	100

	172
	盖玻片
	产品为钠钙玻璃制品，50 片/盒、≥18mm×18mm±0.5mm。
	50
	包
	6
	300

	173
	测电笔
	氖泡式。
	1
	个
	6
	6

	174
	手锤
	0.25kg，羊角锤。手柄长≥250mm。
	1
	个
	31
	31

	175
	手持筛子
	塑料制。由一个塑料外框和二片塑料筛网构成。
1、塑料外框尺寸：直径≥150mm，高≥35mm。
2、筛网孔为平行四边形，边长分别为：≥2.2mm、≥1.2mm。
3、筛网可互换。
	12
	个
	35
	420

	176
	仪器柜
	铝木结构，基本要求如下：
规格：1000*500*2000mm(±0.5)；柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为28mm×38mm，后立柱、后横梁外径为38mm×38mm，铝合金管材的壁厚≥1.0mm，整体15根铝合金。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。
柜体衬板：采用16mm厚防潮三聚氰胺双面贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边。
柜门：上部为木框对开玻璃门，下部为整体木门，木框和木门材料与衬板相同。
搁板：上柜设置2块可上下升降调节活动搁板，下柜设置1块活动搁板。
	8
	个
	1450
	11600

	177
	讲台
	1、规格：≥1000*700*1000（长宽高）mm。
2、材质：讲桌主体材料采用0.8-1.0-1.5mm冷轧钢板。讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供实木扶手，供使用者扶用。
3、工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。
▲4、讲桌桌面采用木黄色耐划木质材料，耐腐蚀环保台面（非吸塑工艺），扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板，整体布局简洁、美观。讲桌上下层采用分体式设计，讲台配置两个储物抽屉，每个抽屉加一把锁，储物抽屉采用三折静音滑轨抽拉式设计，非常实用稳固。
5、桌面部分和桌体部分自成一体，且下柜为乐高拼插结构，有效预防磕碰问题又方便运输搬运，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；运输轻便。
	1
	套
	1566
	1566

	178
	教师椅子
	1、面料：优质面料，尼龙背架
2、海绵；环保弹力海绵，环保，无异味
3、气棒：黑色气杆， ≥2.0mm厚蝴蝶底盘
4、配件：PU扶手，310黑色尼龙脚+60mm黑色尼轮逍遥自由锁定
5、尺寸：≥500*500*1000mm
	1
	张
	400
	400

	七、南宁市金仑路小学 安保器械

	1
	防护器材放置架
	规格：≥长120*宽40*高160cm。
	1
	个
	880
	880

	2
	钢叉
	1、材质：不锈钢；一体式焊接；一体式拉伸；Ⅱ型警用钢叉；
2、长度：≥1380mm（收缩），2≥005mm（展开）；
3、重量：≥1.8kg；前端圆弧直径：≥500mm。
	8
	个
	120
	960

	3
	警用长棍
	尼龙材质；规格：≥1.6米；粗细一致，光滑均匀，弹性强，韧性好。
	8
	根
	60
	480

	4
	短警棍
	1、颜色：黑色；
2、长度：≥500mm；
3、手柄：φ30mm；
4、重量：约0.6kg。
	8
	根
	40
	320

	5
	警用防割手套
	1、材料：高强度高模量聚乙烯纤维和高强度不锈钢线组成的复合材料，强度好，安全无毒；
2、防割等级：≥5级 ；
3、耐磨系数：≥3级； 抗撕拉系数：4级 ；
4、产品性能：防切割、耐磨损、防酸碱、防微波、防静电。
	8
	对
	40
	320

	6
	警用防剌背心
	1、材质：强度钢合金片冲压鳞片成型、模压叠铆成型符合相关标准，防刺面积大于0.3平方米，在高温、常温、低温状态下，能有效地防止利器的穿刺；
2、防护面积：≥0.3㎡；
3、单衣重量：2.6kg，颜色：警服蓝、迷彩。
	12
	件
	150
	1800

	7
	防爆喷雾剂
	1、质量：≥110g罐液量：50ml±20ml
2、成分：强烈的新辣素-CS
3、混合刺激剂尺寸：≥Φ35mm×高150mm
4、喷射距离：大于3m
5、喷射速度：大于8.5g/s
6、有效期：3年
	12
	瓶
	30
	360

	8
	警用强光手电
	1、外形尺寸≥：φ26mm×150mm
2、电池容量：≥2200毫安灯泡
3、使用寿命：≥10万小时
4、亮度：≥300流明
5、持续高亮照明：≥5小时电池使用

6、寿命：重复充电≥1000次
	8
	个
	60
	480

	9
	警戒带
	长度≥100米
	12
	条
	20
	240

	10
	警用盾牌(长）
	1、材质：透明PC材料高温成形；2、尺寸：≥90×50cm；
3、厚度：3mm-4.5mm；
4、透光率：＞79%；
5、防护面积：≥0.45㎡；
6、重量：≥2.48kg；
	8
	面
	150
	1200

	11
	警用盾牌圆盾(短）
	1、材质：透明PC材料高温成形；
2、重量：≥1.58kg；                                        

3、尺寸：≥Φ50cm；
4、厚度：≥3.5mm；
5、透光率：≥＞70%。
	8
	面
	160
	1280

	12
	警用防暴头盔
	1、材质：PC
2、面罩材质：透明PC
3、颜色：黑色
4、重量：≥0.5kg
	12
	个
	75
	900

	13
	学校专用移动拒马
	1、长≥3米，宽≥0.8米，高≥1.2米(含轮子≥0.2米) ；
2、材质；钢管114管、60管，壁厚≥1.5mm；
3、国产定制
	3
	套
	2650
	7950

	14
	全自动液压升降柱
	防暴升降式阻车路障(升降柱)LZYZ-B3-DXS-A(S801B)
1、柱体直径：≥219mm
2、柱体高度：≥600mm
3、柱体厚度：≥6mm
4、柱体材质：304不锈钢
5、升降速度：2S~4S
6、预埋桶规格：≥335mm*335mm*1100mm
7、防水等级：≥IP68
8、工作温度：-35℃~75℃
9、法兰规格：法兰直径≥335mm*厚度≥6mm
10、供电电压：220V
11、功率：≥350W
12、警示标识：超高亮度反光膜、LED灯
13、应急功能：配备EPS应急电源及一键下降
14、控制方式：控制箱/无线遥控
15、扩展功能：车牌识别/消防报警/门禁系统联动
	16
	根
	3600
	57600

	15
	控制箱系统
	1、控制系统是我司自主研发的多功能一体式集成数码编程系统，控制器设有3种工作模式控制器（此功能属行业首创）。
2、控制箱规格尺寸：≥500*400*200(根据数量定大小）。
3、预留有车牌识别、读卡器开闸及地感检测、红外对射信号接口，配合车牌识别、冲卡防撞，可以兼容任何的开闸信号，工作电压220v， 控制电压12V，与地柱分体安装。
4、有应急蓄电池，停电后可供柱体下降一次。
5、控制箱标配≥2个。
6、一个控制箱可以控制≥8根升降柱。
7、一个控制箱配≥2个无线遥控器。
10、一个遥控可以控制≥8个升降柱。
11、长按第一排中间按键，所有升降柱升起。
12、长按第四排中间按键，所有升降柱下降。
13、点按第一排升、停、降按键可控制第一根和第二根柱子；以此类推，可以控制第三根、第四根，直至第八根。
	3
	套
	1900
	5700

	16
	安保系统集成
	地面开槽修复、抽水机、电源线、PVC管、垃圾清运等。
	1
	项
	45000
	45000

	17
	锥桶
	橡塑路锥重约5.5斤。
	10
	个
	45
	450
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	网络摄像机
	1、≥400万像素，具有不小于1/2.7"靶面尺寸，支持通过设备自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。
2、最低照度彩色≤0.005 lux，黑白≤0.001 lx，最大亮度鉴别等级不低于11级。
3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。
▲4、内置≥1颗CPU、GPU、NPU三合一芯片，≥2个麦克风、≥1个扬声器，≥4颗混合补光灯，设备内置鳞镜式补光灯，灯珠朝向与设备照射方向不同，灯杯为半弧形网格鳞片状，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，补光灯开启后，灯光应均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑，光圈大小F1.0±5%。
5、支持人脸抓拍模式、道路监控模式、智能事件等智能资源模式的切换。
6、支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，支持人脸去误报、快速抓拍人脸，具有快速抓拍和最佳抓拍两种模式，可同时检测≥30张人脸，支持人脸去重。
▲7、可通过IE浏览器或客户端设置≥8个多边形人数统计区域，区域名称可自定义，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔、报警延迟时间、报警持续次数、是否OSD叠加人员数量以及布防时间段，报警类型可设置为人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置≥3种报警类型。
8、支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别。
9、支持≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1个RJ45自适应以太网口，内置SD卡槽，支持≥256GB内存卡。
10、支持≥120dB宽动态，支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式。
11、支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可抓拍无车牌的车辆图片。
▲12、具有抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，具有停留时间检测报警功能，可设置报警时间，当检测区域内的人员停留时长大于设定值时，可触发报警功能，包括报警上传中心、发送邮件、抓图上传FTP/SD卡/NAS，录像或报警输出，可同时检测不低于160人，停留时长可设置≥3600s。
13、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。
14、支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤。
15、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。
16、支持不低于IP67防护等级，具有良好的环境适应性，可在-30℃~+60 ℃环境下正常工作。
	7
	台
	1350
	9450
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	摄像机支架
	金属壁装支架压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理支架带出线孔，安装更加美观摄像机安装座表面有海绵垫，保证和摄像机底座结合更紧密摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整。
1、材质：铝合金。
2、尺寸：≥70×97.1×173.4mm。
3、重量：最大承受重量≥2KG。
4、角度：调整角度：水平：≥360°。5、垂直：-45°~45°。
6、产品重量：≥201g 。
	7
	个
	40
	280
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	智能球型摄像机
	1、视频图像分辨率≤2688×1520，最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx。
2、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。
▲3、摄像机内置镜头，支持不小于25倍光学变焦，镜头最大焦距不小于147mm。
4、设备支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°，具有≥300个预置位，可设置≥8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能。
5、可通过IE浏览器将视频编码格式设置为 H.265、H.264、MJPEG。
6、≥1颗CPU、GPU、NPU三合一芯片。
7、设备可对监控画面中不小于15个人脸进行检测、跟踪并进行抓拍图片。
8、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测，跟踪及抓拍，支持人脸与人体，车牌与车辆关联显示， 设备支持人脸图片对比功能。
9、设备可对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
▲10、设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
11、设备内置≥8GB eMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）。
▲12、设备支持大模型Smart事件功能，可检测设备最大水平视场角范围内距离设备≥100m处的人员，距离设备≥150m处的机动车；夜晚可检测设备最大水平视场角范围内距离设备≥70m处的人员。
13、设备具有 VR 展示功能，可在客户端软件展示实时视频和生成的全景图；全景图可与实时视频联动，可通过点击全景图，使实时视频画面转动至点击位置。
14、设备可通过平台叠加属性信息 (人员属性、车辆属性、报警事件、设备属性等) 至全景图中，并可进行场景漫游、标记标绘、视频投影及视图联动。
▲15、设备内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备≥30m处的人体轮廓；红外作用距离：可识别距离设备≥200m处的人体轮廓。
16、防护能力不低于IP66，标配电源适配器、法兰式快速转接头。
	1
	台
	4500
	4500
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	快球支架
	1、压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理，带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修，采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠。
2、颜色：白
3、材质：铝合金
4、尺寸：306.3×97.3×182.6mm
5、重量：1000g
6、角度：水平：360° 
	1
	台
	160
	160
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	网络硬盘录像机
	1、 支持接入≥16路视频路数，实现对采集到的视频数据进行检索、分析及存储。
2、 具有≥2个HDMI接口、≥1个VGA接口、≥2个RJ45 千兆网络接口；≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥2个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有≥1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置≥5块SATA接口硬盘； 
3、 HDMI1和HDMI2支持最大单路≥8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。
▲4、设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；
▲5、支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近≥10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索；
▲6、支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天；
▲7、设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等；
8、支持≥4路视频流人脸识别，支持≥16路图片流人脸识别。
9、支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。
▲10、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。
11、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。
12、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息。
13、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理。
14、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码。
15、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。
16、设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录。
17、支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口。
18、支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持≥24个切片，按时最大支持≥60个切片。
19、支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作。
20、支持最大接入带宽≥256Mbps，最大存储带宽≥256Mbps，最大转发带宽≥256Mbps。
	1
	台
	4900
	4900

	23
	监控存储器
	1、≥6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
空气盘， CMR传统磁记录
2、传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
3、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
4、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
5、支持3年有限质保服务
6、适用海拔高度范围-305m至3050m
7、标称容量：≥6TB
8、外形规格：3.5-inch
9、接口类型：SATA
10、刻录技术：CMR
11、转速：≥5400RPM
12、缓存：≥256MB
13、最大读取速度：≥180MB/s
14、接口传输速率（最大值）：≥6.0Gb/s
15、平均读写功率（W）：4.7W
16、加载/卸载周期：300，000
16、MTBF：≥1，000，000
17、年负荷（TB/年）：180TB
18、工作状态温度(°C)：0-65℃
19、尺寸：≥147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H)
	4
	台
	2670
	10680
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	显示器
	1、43寸FHD 入门安防显示器
2、支持1920 × 1080高清显示
3、178°/178°广视角
4、爱眼不闪屏，低蓝光设计
5、三边超窄边框，纤薄机身
6、HDMI、VGA等接口，丰富连接性和兼容性
7、采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节
8、支持软件展频技术可降低 EMI 辐射
9、支持VESA壁挂
10、显示尺寸：≥43 inch
11、屏幕可视区域：≥940.896 (H) mm × 529.254 (V) mm
12、物理分辨率：≥1920 × 1080
13、背光源类型：D-LED
14、亮度：≥300 cd/㎡
15、可视角：≥178° (H) / 178° (V)
16、对比度：≥4000 ； 1
17、响应时间：6.5 (Typ) ms
18、刷新率：Max. 75 Hz ， Typ. 60 Hz
19、连续使用时间：7 × 16 H 
20、音视频输入接口：VGA × 1，  HDMI 1.4 × 1，Line-in × 1
21、音视频输出接口：无
22、数据传输接口：USB2.0 × 1 (支持U盘播放和程序在线升级)
23、控制接口：无 
24、电源：178-240 V～， 50/60 Hz， 1.0 A Max
25、功耗：≤ 80 W
26、待机功耗：≤ 0.5 W 
27、工作温度：0 °C ~ 40 °C
28、工作湿度：10% ~ 80% RH (无冷凝水) 
29喇叭：8 Ω 10 W ×2
30、外壳材料：塑料
31、安装孔距：约200 mm × 200 mm ( 4-M6 × 14 mm)
32、边框宽度：约1.1 mm (top/left/right)， 24 mm (bottom)
33、产品尺寸：约954.3 (W) mm × 616.21 (H) mm × 242.11 (D) mm（含底座）
34、954.3 (W) mm × 561.65 (H) mm × 76.06 (D) mm（不含底座）
35、包装尺寸：约1073 (W) mm × 668 (H) mm × 161 (D) mm
36、净重：约6.86 ± 0.5 kg
	1
	台
	3500
	3500
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	交换机
	1、轻网管千兆POE交换机（8千兆POE电+2千兆光）
2、提供8个千兆PoE电口，2个千兆光口。
3、支持IEEE 802.3at/af标准。
4、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。
5、支持iVMS-4200客户端管理。
6、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理。
7、支持远程升级。
8、支持6 KV防浪涌（PoE口）。
9、支持PoE输出功率管理。
10、千兆网络接入设计。
11、线速转发。
12、存储转发交换方式。
13、坚固式高强度金属外壳。
14、无风扇设计，高可靠性。
15、端口：8个千兆PoE电口 + 2个千兆光口
16、浪涌防护：支持6 kV防浪涌（PoE口）
17、安装方式：桌面式可壁挂
18、供电方式：本地供电：支持 48 V DC
19、整机功耗：120W
20、尺寸（宽×高×深）：217.6mm × 27.8mm × 108.55mm
21、重量：0.6kg
22、工作温度：0 °C～ 40 °C
23、工作湿度：5%～ 95%（无凝露）
24、存储温度：–40 °C～ 85 °C
25、存储湿度：5%～ 95%（无凝露）
26、风扇：无风扇 
27、整机最大供电功率：110 W
28、PoE标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
29、PoE端口：端口1～8
30、端口最大供电功率：30 W
31、供电线芯：支持8芯供电，网线的1/2/3/6和4/5/7/8同时供电 
32、VLAN：支持VLAN
33、链路聚合：支持链路聚合
34、DHCP Client：支持DHCP CLIENT，默认DHCP
35、终端安全防护：支持终端安全防护
36、风暴控制：支持风暴控制
37、端口统计：支持端口统计
38、流量控制：支持流量控制
39、交换方式：存储转发
40、端口限速：支持所有端口收、发方向限速
41、SNMP：支持SNMP
42、端口隔离：支持端口隔离
43、STP：支持STP/RSTP
44、端口镜像：支持端口镜像
45、LLDP：支持LLDP协议
46、SSH：支持SSH
47、PoE看门狗：支持PoE看门狗
48、MAC地址表获取：支持MAC地址表获取
49、互联APP：支持互联APP
50、统一管理平台：支持统一管理平台
51、SADP：支持SADP
52、QoS：支持QoS
53、管理维护：支持iVMS-4200客户端和互联APP管理
54、DHCP Snooping：支持DHCP Snooping 
55、交换容量：20 Gbps
56、MAC地址容量：8 K
57、缓存：4.1 Mbits
58、包转发率：14.88 Mpps 
59、Web管理：支持web管理 
60、拓扑展示：支持拓扑页面展示
61、设备维护：支持远程升级，默认参数恢复，62、日志查看，基本网络参数配置  
63、设备状态告警：支持端口通断告警、 PoE_MAX告警、 PoE通断告警
64、端口配置：支持端口的速率，流控配置，端口使能配置  
65、拓扑展示：支持拓扑页面展示
66、端口配置：支持端口的速率、流控配置，端口使能配置
67、设备状态告警：支持端口通断告警
68、端口统计：支持端口实时收发速率统计、 7天收发峰值速率统计
69、SADP：支持SADP
70、设备维护：支持远程升级、默认参数恢复、日志查看、基本网络参数配置
	2
	台
	850
	1700
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	交换机
	1、轻网管千兆POE交换机（16千兆POE电+2千兆光）
2、提供16个千兆PoE电口和2个千兆光口。
3、支持IEEE 802.3at/af标准。
4、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。
支持iVMS-4200 客户端和互联APP管理。
支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级。
5、支持6 KV防浪涌（PoE口）。
7、支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率230 W。
8、千兆网络接入设计、存储转发交换方式。
坚固式高强度金属外壳。
9、端口：16个千兆PoE电口 + 2个千兆光口
10、重量：2.74 kg
11、风扇：有风扇
12、尺寸（宽×高×深）：440.00 mm × 44.00 mm × 220.80 mm
13、工作温度：0 ℃～40 ℃
14、工作湿度：5%～95%（无凝露）
15、存储温度：–40 °C～85 °C
16、存储湿度：5%～95%（无凝露）
17、供电方式：100-240 V AC，50/60 Hz
18、安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）
19、整机功耗：250 W
20、浪涌防护：6 kV 
21、PoE标准：IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
22、供电线芯：支持8芯供电，网线的1/2/3/6和4/5/7/8同时供电
23、PoE端口：端口1～16
24、端口最大供电功率：30 W
25、整机最大供电功率：230 W 
26、流量控制：支持流量控制
27、交换方式：存储转发
28、链路聚合：支持静态链路聚合
29、风暴控制：支持风暴控制
30、端口限速：支持所有端口收、发方向限速
31、端口统计：支持端口实时收发速率统计，7天收发峰值速率统计
32、端口镜像：支持端口镜像
34、端口隔离：支持端口隔离
35、LLDP：支持LLDP协议
37、SNMP：支持SNMP_V1/V2C
38、STP：支持STP/RSTP
39、VLAN：支持VLAN
40、管理维护：支持iVMS-4200客户端管理和41、海互联APP管理
42、SSH：支持SSH
43、互联APP：支持互联APP
44、统一管理平台：支持统一管理平台
45、SADP：支持SADP
46、PoE看门狗：支持PoE看门狗
47、MAC地址表获取：支持MAC地址表获取
48、终端安全防护：支持终端安全防护
49、DHCP Client：支持DHCP  CLIENT
51、QoS：支持QoS 
52、交换容量：56 Gbps
53、包转发率：41.66Mpps
54、MAC地址容量：8 K
55、缓存：4.1 Mbits 
56、端口镜像：支持端口镜像
57、QoS：支持QoS
58、VLAN：支持VLAN
59、STP：支持STP/RSTP协议
60、DHCP Snooping：支持DHCP Snooping
61、Web管理：支持web管理
62、DHCP：支持DHCP CLIENT， 默认静态 
63、设备维护：支持远程升级，默认参数恢复，日志查看，基本网络参数配置
64、端口配置：支持端口的速率，流控配置，端口使能配置 
65、拓扑展示：支持拓扑页面展示
66、设备状态告警：支持端口通断告警
67、4200客户端：支持4200客户端
	1
	台
	2100
	2100
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	光电模块
	1、千兆10公里单模双纤模块，不分收发，TX1310nm/1.25G，RX1310nm/1.25G，LC，10km
0～70℃ SFP
2、发射光功率；-9～-3dBm
3、接收灵敏度（低值）；-21dBm
	6
	台
	160
	960
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	交换机
	三层千兆交换机（24千兆光+8千兆电+4万兆光）。
2、支持更多上行接口，提供更高带宽保障，满足大型网络汇聚或中小网络核心部署需求，以及对于光电混合组网的配置需求。
3、实现基于硬件的IPv4/IPv6双栈平台，丰富的IPv4和IPv6三层路由协议、组播技术以及策略路由机制，为用户提供完善的Pv4/IPv6解决方案。
4、支持虚拟化技术，就是把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用。
5、支持集中式MAC地址认证、802.1x认证、PORTAL认证，支持用户账号、IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定，同时实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发。
提供增强的ACL控制逻辑，支持超大容量的入端口和出端口ACL，并且支持基于VLAN的ACL下发，在简化用户配置过程的同时，避免了ACL资源的浪费。
6、具备设备级和链路级的多重可靠性保护。
7、支持可插拔双电源模块可靠性设计，支持电源和风扇的故障检测及告警，可以根据温度的变化自动调节风扇的转速，这些设计使设备具备了更高的可靠性。
8、支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN的流分类。提供灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR三种模式。
10、尺寸（宽×高×深）：440 mm× 43.6 mm × 360 mm。
11、标准机架高度：1U
12、重量：≤4.5 kg
13、工作温度：-5 °C~45 °C
14、工作湿度：5%～95%（非凝结）
15、空载功耗：Single AC：29 W ，Dual AC：35 W
16、整机最大功耗：Single AC：52 W ，Dual AC：58 W
17、交换容量：688Gbps/6.88Tbps
18、包转发率：171Mpps/309Mpps 
19、端口规格：24个100/1000Base-X SFP端口，8个10/100/1000BASE-T电口，4个10G/1G BASE-X SFP+口
20、电源特性：AC：100V～240V AC，50/60Hz
21、支持MVRP
22、ARP：支持ARP Proxy
23、IPv4路由：支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF、IS-IS、BGPv4
24、支持等价路由、策略路由、路由策略
25、IPv4基础功能：支持IPv4协议栈
26、IPv6路由：支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6
支持ND、Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、ICMPv6
27、IPv6基础功能：支持IPv6协议栈
28、组播：IGMP Snooping v1/v2/v3、MLD Snooping v1/v2、组播VLAN
29、链路聚合：支持GE/10GE端口聚合
30、支持静态/动态聚合
31、支持跨设备聚合
32、端口镜像：支持本地和远程端口镜像
33、支持N；4端口镜像
34、支持流镜像
35、STP：支持 STP/RSTP/MSTP
36、ERPS：支持G.8032以太网环网协议ERPS
37、RRPP：支持RRPP快速环网保护协议
38、DHCP：支持DHCP Relay、DHCP Server
39、流控：支持 IEEE 802.3x 流控（全双工）
40、风暴控制：支持风暴控制
41、流量抑制：支持广播/多播/单播流量抑制
42、支持基于端口速率百分比的风暴抑制
43、支持基于PPS的风暴抑制
44、ACL：支持L2～L4包过滤功能
45、支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP协议类型、TCP/UDP 端口、TCP/UDP端口范围、VLAN等定义ACL。
46、支持基于时间段（Time Range）的ACL
47、支持基于端口、VLAN下发ACL
48、QoS：支持Diff-Serv QoS
49、支持802.1p/DSCP 优先级映射
50、支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR）
51、支持优先级标记Mark/Remark
52、支持基于流的包过滤
53、支持基于流的流量统计
54、支持基于流的重定向
55、支持基于流的限速
56、堆叠：支持IRF2智能弹性架构
57、支持分布式设备管理，分布式链路聚合，分布式弹性路由
58、支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠
59、支持本地堆叠和远程堆叠
60、安全特性：用户分级管理和口令保护
71、支持Guest VLAN
72、支持IEEE 802.1X认证/集中MAC地址认证
73、支持AAA&RADIUS认证
74、支持MAC地址学习数目限制
75、支持MAC地址黑洞
76、支持端口隔离
77、支持ARP报文限速功能
78、支持IP源地址保护
79、支持ARP入侵检测功能
80、支持防Dos攻击
81、支持SAVI源地址有效性验证
82、支持广播报文抑制
83、支持主备数据备份机制
84、支持SSH 2.0，为用户登录提供安全加密通道
85、支持SSL，保障数据传输安全
86、支持IP＋端口的绑定、IP+MAC的绑定、端口＋MAC的绑定、IP+MAC+端口的绑定功能 
87、Console口：支持Console口
88、Telnet：支持Telnet
89、SNMP：支持SNMP V1/V2c/V3
90、NTP：支持NTP
91、RMON：支持RMON
92、sFlow：支持sFlow
93、FTP：支持FTP
94、TFTP：支持TFTP
95、SFTP：支持SFTP
96、XModem：支持XModem
97、系统日志：支持系统工作日志
98、CLI：支持CLI进行配置

99、VLAN：支持基于端口的VLAN；支持基于MAC的VLAN；支持基于协议的VLAN；支持QinQ。
	1
	台
	6800
	6800
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	台式微型计算机
	1、接口丰富，支持：≥10个USB(6~8个USB3.0)，≥1个TYPE-C，≥2个PCIE X16，≥1个PCIEx8，≥1个PCIEx4
2、增加了支持网络唤醒功能
3、单网口、双网口双主板方案：满足内网场景对单网口的需求
4、处理器：国产CPU，性能等同于或优于 (8核/16线程/3.0 GHz）
5、内存：≥8GB，3200速率，DDR4，4个内存插槽，最大支持128 GB内存
6、SSD硬盘：1个 ≥256 G  SSD
7、HDD硬盘：无
8、显卡：支持独立显卡，显存容量≥2 GB，视频接口≥1个HDMI，0个DP，≥1个VGA
9、光驱：不带光驱
10、电源：≥200 W
11、机箱大小：≤11 L
12、机箱颜色：黑色 
13、键鼠：含USB有线键鼠
14、显示器：≥23.8英寸，分辨率1920x1080，刷新率75Hz，≥1个HDMI，≥1个VGA视频接口 
15、操作系统：支持Win10、Win7、麒麟等主流系统 
16、前置USB接口：≥2个USB 2.0，≥2个USB 3.0
17、后置USB接口：≥2个USB 2.0，≥4个USB 3.0，≥1个Type-C
18、硬盘接口：支持≥4个SATA接口，≥1个M.2接口
19、PCIe扩展：≥1个PCIE4.0 x16插槽，≥1个PCIE3.0 x16插槽，≥1个PCIE3.0 x8插槽，≥1个PCIE3.0 x4插槽
20、音频接口：前置：≥1个Mic in，≥1个headphone out；后置：≥1个line in，≥1个line out，≥1个Mic in
21、网络接口：≥1个RJ45  千 兆以太网口（10 M/100 M/1000 M自适应），支持网络唤醒
22、其他接口：≥1个RS232串口
	1
	台
	5000
	5000
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	紧急报警产品
	1、SOS一键报警/求助/语音识别呼喊报警/分贝噪音报警/红外入侵报警
2、一键、二键多键报警
3、高清可视对讲广播
4、远程发起对讲先播报提示音再自动接通对讲功能
5、开闸关闸功能
6、长按按键4秒自动播报本机IP地址
7、周界联动报警
8、外接音柱、声光警号
9、跟平台通话或误按报警时可主动按一下按键挂机
10、远程真人广播喊话功能
11、红外感应广播、信号触发广播、实时麦克风广播、实时文件广播、周期计划定时广播
12、支持内存卡现场离线广播/调频广播
13、全双工语音通信
14、电脑软件直接分配下级接警处警账号，可以设置接警平台级别，不同平台设置不同的接警顺序，直接修改设备地址名称
15、分级分权限功能，一级未接听自动转上一级
16、填加设备到地图简便，直接拉到定位的位置
17、报警点电子地图闪烁显示
18、支持多个接警坐席
19、支持自动转接警。手动转接警功能
20、支持坐席无应答时呼叫对应电话或sip话机
21、支持长时间无应答或无人值守报警终端留言留影
22、平台软件支持4G卡号显示、流量到期时间提醒、充值
23、支持终端设备按钮接听挂断
24、支手机APP、微信公众号视频接警
25、支持onvif协议、SIP协议
26、支持单机一对一对讲、多人对讲
27、高灵敏度麦克风
28、高音质扬声器
29、铝合金拉丝高亮边面板、防水双底壳，坚固耐用
30、4G+IP+Wi-Fi网络架构，跨网段、跨路由
31、多人同时报警弹出多个视频画面提示
32、报警视频联动模块联动多品牌摄像机，报警多画面显示
33、报警直接视频联动GB28181协议视频监控
34、主动监视监听功能
34、录音录像功能（存储在接警坐席电脑本地，可导出）
35、支持扩展对讲机按钮报警及接警对讲功能
36、支持平台扩展打语音电话和短信提示功能
37、支持 扩展PSNT电话线拨号功能，终端报警直接拨打接警人电话进行对讲通话
38、支持扩展巡更打卡功能
39、支持扩展布撤防、入侵防盗报警功能
40、支持扩展报警4G拨打110电话功能
41、支持接入防误按按键 
42、支持扩展防欺凌霸凌语音识别报警
43、支持扩展静音场所噪音分贝检测报警
44、支持扩展火灾火苗识别报警
45、支持拨号功能
46、含电话卡、流量卡
	5
	台
	2650
	13250
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	监控系统集成
	超六类非屏蔽线、电源线、扎带、水晶头、PVC管。
	1
	项
	10800
	10800

	八、南宁市金仑路小学 数学心理咨询等教学仪器设备

	1
	卡通自助仪
	通过自助仪的常规大格区域位置的放置，帮助有心理困惑、心理情绪的学生进行自我调适、学习、解惑等。自助仪集成心理科普、图片、影视、训练、游戏、测试减压等多方位模块。
一、硬件要求：
1、尺寸：≥150cm*50cm*50cm，外形：卡通人物大白造型；
2、屏幕尺寸：≥27英寸触摸竖屏，表面处理：玻璃钢机壳，金属烤漆。
3、音响：防磁立体声音响系统。
二、功能概括：
1、系统采用了纯原生的Android语言开发，系统稳定流畅，操作方便易上手。
2、整体系统包含12大模块，功能模块技术参数集成：心理科普、心理悦读、心理影视、心理图库、能力训练、趣味测试、心语心声、心理FM、咨询辅导、放松减压、心理互动、机构介绍等系统模块。
3、各模块下支持无限添加二级栏目，文章无限扩充，支持视频，文章、图片、音频等格式的添加。
4、多媒体：集音频、视频、图像管理于一体，对教学影像、心理影片、减压音乐、心理文章和图片提供完美支持。
5、分前后台账号分级管理，管理账号可根据自己的情况设置，安全可靠；
6、心理科普：心理百科、心理学专业名词解释、心理学效应简介、心理学实验介绍。
7、心理悦读：包含心理学经典书籍、自我成长、励志美文、情绪调节、心理故事、人际交往。
8、心理影视：系统自带心理学经典电影赏析、国内外名师课程视频、心理学科普知识视频。
9、心理图库：包含不可能图、错觉图片、多视图片、似动图片、视觉后象、双关图片，总量不少于六类。
10、能力训练：包含记忆游戏、想象力游戏、感知力游戏、反应能力游戏、推理策略类游戏，不少于五类专业心理游戏。
11、趣味测试：包含性格测试、社交测试、智商测试、健康测试、其他测试，不少于五类趣味测试。
12、心语心声：α波音乐、放松音乐、灵感音乐、冥想音乐、其他音乐、清新音乐、情景音乐、山林音乐，系统自带8大类。
13、心理FM：不少于成长、关系、减压、情绪等系统自带的四大类表。
14、咨询辅导：包含经典案例、自助方案，咨询预约等。
15、放松减压：包含放松训练、呼吸调整训练、肌肉紧张放松、普通渐进式放松、意想放松等五项放松训练。
16、心理互动：支持各类型心理互动训练游戏。
17、机构简介：支持定制版，根据用户提供的资料设置用户单位简介。
	1
	台
	32000
	32000

	2
	心理信箱
	通过邮件的方式与心理老师交流，创设信件咨询的机会；通过这个窗口能够进一步了解学生的心理，更进一步弄清楚影响他们身心健康发展的诸多不利因素，对于有些性格内向的学生，碰到心理波动或障碍时，羞于到咨询室与老师直接面对面交谈，开设此信箱能够更好的服务于学生，帮助学生解决心理健康问题。
	1
	个
	300
	300

	3
	心理挂图
	1、含心理咨询室功能，渲染氛围，缓解紧张情绪，包含不可能图、两歧图等。
2、材质：KT板及实木边框（具有质量轻，防腐防潮，不起泡易清洗等特点）。 
3、尺 寸：≥40cm*50cm。
	4
	幅
	160
	640

	4
	心理健康书籍杂志
	分为基础类、健康教育类、科普类、心理咨询类等，适合于来访者阅读的心理学、教育学图书；适合于心理教师阅读的比较专业的心理学、教育学图书；适合于一般教师阅读的通俗的心理学、教育学图书等。
	200
	本
	30
	6000

	5
	接待沙发茶几
	1、实木框架，密度海绵，面料采用高档棉麻，增加了面料的透气性与耐磨性；坐包与靠包可拆洗设计，温馨淡色，3+1组合。
2、实木茶几，尺寸约长97cm宽50cm高44cm。
	1
	套
	1800
	1800

	6
	书架
	1、饰面材质；人造板饰面
2、工艺；哑光
3、长宽：≥40cm，多个组合
	1
	个
	1300
	1300

	7
	智能心理云平台
	1、可使用账号或手机号登录系统，支持同一账号关联多个角色，在同一个账号下切换所属单位与角色。
▲2、可以显示咨询师数量、档案数量、咨询师配比，人员档案完善情况。近一年测评活动趋势变化、预警人员与处理情况，该单位所在地区及总人数，资源浏览量统计与排名，预约人数咨询量变化与预约总人数。（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
3、包含但不限于“创建测评”、“预警处理”、“添加人员”、“添加组织”、“预约咨询”五项功能的快捷键。
4、不少于8项功能模块，包含但不限于：组织管理、心理测评、资源管理、量表管理、心理训练、预约管理、物联数据、数据统计。
5、可搜索、新增、导出、编辑、添加、禁用下级部门。
6、可对子管理员进行增、删、改、查操作，并可以分配多种角色与数据权限。
7、可以对人员搜索、添加、导出、编辑、禁用、重置密码、转移，可批量删除/转移/停用/重设密码，批量导出学生名单，通过学生名单可查看该学生测评任务报告和自主测评报告，通过测评起止时间、预警状况、心理健康状况搜索测评任务报告或自主测评报告。
8、可以对人员档案搜索、查看、导出、完善基本信息；档案内容包含：人员姓名、人员账号、性别、出生日期、民族、人员类型、健康状况、所属组织与通过模板收集到的人员信息；以折线图的形式显示不同时间段个体心理测评、心理记录、心理工作、心理咨询的动态跟踪记录，可以下载记录；可以查看测评记录、干预记录、咨询记录、谈心谈话、评价记录、危机事件处理记录。
9、心理健康跟踪记录以折线形式呈现不同时间段的心理健康动态跟踪记录。测评记录包含但不限于：测评名称、测评时间、预警处理情况、干预次数、量表、预警状况等，可一键查看该报告。干预记录包含但不限于：干预时间、干预人、干预状态、干预内容、干预原因或说明、附件记录等详细信息。咨询记录包含但不限于：咨询师名称、咨询维度、咨询内容、来源、是否上报信息。谈心谈话包含但不限于：添加人、谈话时间、谈话原因、谈话内容、心理状态信息。评价记录包含但不限于：评价人员、评价时间、评价维度、评价描述。危机事件处理记录包含但不限于：提交人、提交时间、事件概述、处理方案、处理结果信息。
10、可以发起个体测评或团体测评，设置测评名称、测评时间、补充信息、选择量表、量表介绍开启、负责人、关联人员类型、测评对象进行测评创建。选择量表分为自主选择量表与提供推荐量表组，可以对测评活动进行创建、搜索、停用、延长、提前结束、删除、查看；可导出列表、原始数据、选项统计；可对自主测评报告进行搜索、查看、管理。
11、可通过活动名称、用户名称、报告状态、活动状态、活动起止时间、用户类型等信息搜索团体、个体测评活动。对报告明细进行导出列表、原始数据、选项统计。可停用、延长、提前结束测评活动。团体活动列表包含但不限于：测评活动名称、用户类型、负责人、人员范围、人员类型、活动起止时间、活动状态、报告状态、补测状态信息。可对团体测评活动进行补测。个体活动列表包含但不限于：测评人员、用户类型、负责人、量表、活动起止时间、活动类型、报告状态信息。
12、报告管理可以显示基本信息、活动引导、量表介绍、量表说明、测评结果、答题情况、因子分析、测评信息、阳性检测状况统计表、统计分析、建议说明、因子名称、因子题目、因子定义、所有题目选项统计、专属推荐。
13、检验分析通过对已结束的团体活动添加活动所用量表、数据组、样本数据生成分析报告。样本数据来源：该活动所属组织人员、人员性别。报告内容包含但不限于：报告生成时间、各样本差异检验统计分析、各因子差异检验统计分析，分析维度包含但不限于：样本数、平均值、标准差、方差、α显著性水平、F值、P值、t值、正态分布值。分析报告可查看、下载。
14、可以对预警信息进行搜索、查看、干预处理。对团体测评预警名单进行再次测评、导出名单、批量处理、转介，通过设置预警范围、再测时间、更换量表进行再次测评。综合预警来源为咨询记录、谈心谈话记录、自主测评。
15、可对转介人员搜索、查看、数据导出，可查看所有转介干预信息，信息包含但不限于：转介时间、接收时间、预警状态、干预记录、附件记录、干预状态。
16、可以对咨询记录进行添加、搜索、查看，显示咨询记录来源为：服务站咨询、线下咨询、预约咨询。可以对单位负责人、心理委员的谈心谈话、周报月报添加、搜索、导出，可以添加心理委员。
17、可查看单位负责人与心理委员上报的谈心谈话信息，可通过上报人、谈话对象、上报时间、谈话时间、心理状态进行搜索，可上传谈话附件，谈话内容可设置为隐私，谈心谈话须在心理档案中体现。
18、可查看单位负责人与心理委员上报的周报、月报，可通过周报、月报名称、提交人、上报状态、提交时间搜索周报、月报。可查看、添加、导出周报、月报，周报、月报内容包含但不限于：编号、特别关注对象、人员心理动向、心理健康建议、经历及感悟、其他问题及建议、对自己的工作评价。
19、可以搜索、查看、添加危机事件记录，包含所属组织、当事人员名称、性别、籍贯、家庭住址、相关人员、联系方式、处理时间、事件概述、处理方案、处理结果、发生时间、备注、附件上传，所属组织、姓名、处理时间、事件概述、处理结果、发生时间。
20、可以对科普资源、科普精选、心理训练进行查看、搜索、添加、置顶、删除。
21、可以对物联设备进行搜索、查看、解绑，查看物联设备生成的量表测评报告、生理检测报告，导出报告。
22、可以对自主量表设置显示或隐藏，可以添加、修改自主量表。
23、添加内容包含但不限于：量表名称、所属标签、量表介绍、量表指导语、阅读须知、量表说明、适用年龄段、量表总分、量表类型、预警量表/总分类型量表/效度量表设置。可下载模板填写导入量表。
24、量表标签不少于15类，心理测评量表不少于100套。可搜索、查看量表，包含但不限于：量表名称、量表标签、量表介绍、来源、状态、量表适合最大/最小年龄、量表总分。可添加、修改、发布、删除量表。提供量表模板导入。
25、可搜索、添加、绑定、删除量表组合，通过设置组合的量表名称、同步客户类型、添加场景描述实现添加量表组合。
28、可以对咨询师与功能室进行搜索、添加、查看、模板添加、设置管理；可以编辑咨询师、功能室使用；可以移除失约人员；可以编辑失约次数。
27、可根据排班人员、排班角色、排班日期、时间模板、人员职称、排班人员简介新增预约咨询排班，可取消某一时段预约安排。可添加预约咨询记录，记录内容包含但不限于：咨询维度、咨询内容、预约人群类型、预约人员姓名。可对预约人员进行签到、失约标记。
28、可对功能室名称、负责人、联系方式、地址、启用、禁用、功能室图片进行编辑，可新增功能室。可根据开始时间、结束时间、单次使用时长、每时段最大可预约人数、间隔休息时长生成功能室使用时间模板，根据排班日期、时间模板新增功能室预约排班。
29、可查看不同物联设备生成的报告，报告类型分为：量表测评报告、生理检测报告。量表测评报告包含但不限于：测评设备、测评量表名称、测评时间、测评人姓名、测评人账号、报告信息；检测报告包含但不限于：检测设备名称、检测时间、检测姓名、检测账号、报告信息。报告可导出。
30、以图形的形式显示相关统计数据，数据包含但不限于：人员名册数据统计、管理员数据统计、测评预警人数统计、心理预约数据统计，近一年团体测评活动数据统计、近一年团体测评活动状态统计、近一年测评量表使用情况排行、心理健康与行为问题统计分析，内部组织人数分布情况、男女占比统计、人员类别统计、历年人员增长情况数据、测评预警人员统计、预警干预处理情况统计、各组织危机干预人数和次数对比统计、近一年咨询预约人数统计、男女咨询占比统计、不同维度男女咨询人数统计、排班人员预约统计排名统计；谈心谈话预警人员统计、谈心谈话预警干预处理情况统计、近一年谈心谈话每月次数趋势统计、平台科普资源数据统计、科普标签数量统计、近一个月科普标签排名情况统计、近一年每月各类科普资源浏览情况统计。
31、可根据单位采集不同信息的需求，编辑信息题目，用于完善信息。
32、可查看单位名称、上级单位、单位性质、教育阶段、教育学制、人员账号生成规则、单位地址、详细地址、单位简介。
33、可搜索、查看转介服务的合作单位，对申请的合作机构可撤销，对已驳回的合作机构可删除、重新申请。
34、可以对小程序内量表介绍、平台科普文章、平台科普视频、平台科普音频、心理精选功能、自主测评、预约咨询功能开启或禁用。
35、用户端提供待完成测评活动消息提醒，可查看任务信息。
36、用户可一键参与测评任务，测评前完善用户信息，用户信息包括但不限于：人员类型、民族、所属单位、姓名、出生日期、性别。提供答题速度过快提醒，答题结束自动提交。
37、用户可查看历史测评记录，记录包含但不限于：显示测评活动、负责人、量表、测评活动时间、活动状态、报告明细。
38、可查看用户基本信息，基本信息包含：姓名、性别、出生日期、民族、人员类型、健康状态和所属组织。
39、移动端包含自主测评与测评任务两种测评形式。可搜索自主测评量表进行测评，可查看测评任务进行测评。可查看任务测评与自主测评报告。
40、可查看、收藏心理精选科普资源。
41、可分类查看、收藏科普文章、科普音频、科普视频。
42、可搜索、查看心理训练内容，内容类型分为：文章、音频、视频。可填写、保存、查看心理训练记录，训练记录包含但不限于：心情图标、训练感受。
43、可查看、进行趣味测评。
44、可选择咨询师、预约日期、预约时段、填写咨询维度与咨询内容发起预约咨询申请。可查看预约咨询记录。
	1
	套
	21670
	21670

	8
	心理哆咪盒
	1、减压；
2、放松；
3、催眠；
4、身心反馈调节。
5、利用音乐进入人的潜意识之中借助自我暗示的方法来调节情绪和行为。也就是说音乐的治疗功能，是透过音乐的物理作用，直接对体内器官产生共振效果。因为声音是一种振动，而人体本身也是由许多振动系统所构成，如心的跳动、胃肠蠕动、脑波的波动等。
6、在轻松、安静的氛围中，通过音乐催眠和放松训练（呼吸调整、意向放松、渐进式肌肉放松和催眠治疗等四种训练）来调节人体的紧张状态，帮助来访者放松心情、缓解疲劳，同时，通过音乐催眠和放松训练来调节人体的身心状态，帮助来访者利用音乐中的α波共振方式将脑波调节到α波状态，对消除悲观、压抑、不安、恐惧、失眠等不良情绪有很好的辅助作用。
7、尺寸≥150mm*150mm*60mm，内置数量≥18组。
	1
	台
	5000
	5000

	9
	办公桌椅
	尺寸：≥1200mm*600mm*750mm，优质环保三聚氰胺板材防火耐磨饰面，钢脚管壁厚度≥1.5mm，表面经酸洗，磷化，静电喷塑处理，无缝接缝，采用线切割，热处理，底脚的高低可以调节。高档五金配件。
	1
	套
	1800
	1800

	10
	档案柜
	1、材质：铁质，柚木玻璃档案柜；
2、规格（L*W*D）：≥850*390*1850 cm 。
	1
	个
	800
	800

	11
	挂表
	无声挂钟
	1
	个
	300
	300

	12
	积极情绪训练系统
	一、功能要求
1、系统分为管理员和测试用户2种角色，主要拥有设置、监测中心、减压调养、高效放松、呼吸训练、音乐调试、应激训练、眼动训练、心理测评和报告中心。
▲2、可以显示传感器电量、脉搏波形、血氧、心率、灌注指数、身体压力、精神压力、抗压能力、精神情绪、神经活性、脑波能量图、专注度、放松度、脑疲劳度、检测时长。（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
3、心理测评可以选择压力评估、情绪评估、睡眠评估和健康评估四个方面的专业量表，测评提交后即显示测评报告，可导出报告。
4、减压调养可以选择肌肉放松、想象放松、精力恢复、消除焦虑、深度减压、催眠释压、身心合一等训练项目，每个项目均可选男声、女声引导语，放松页面显示当前心率，专注度、放松度、情绪指数。
5、高效放松：包括荷花绽放、孔雀开屏、沙漠绿洲、菩提生长项目，项目可选难易度。
6、实物辅助训练可以跟随球的节奏进行腹式呼吸训练，可选择男声、女声引导语，放松页面显示当前心率，专注度、放松度、情绪指数。
7、鼻腔呼吸训练可选择男声、女声引导语，页面上显示当前心率，专注度、放松度、情绪指数。
8、音乐调适可以进行音乐放松调适，过程中页面显示当前专注度与放松度，包含五行音乐、正念音乐、脑波音乐等，结束后显示检测报告。
▲9、应激训练可以通过火灾、飓风、地震、洪水、雷电、泥石流、沉船、火山、空难、饥荒、矿难、鲨鱼、暴风雪、车祸、海啸和战争场景进行应激训练；训练过程中显示心率、血氧、灌注值、平衡值、压力值、抗压值、情绪值、疲劳值、专注度、放松度、脑疲劳指标，配有虚拟脑波灯用不同颜色显示情绪状态。（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
10、眼动训练：可以通过虚拟咨询师语音指导下，引导用户进行眼动脱敏训练。
11、报告中心分为生理监测报告和心理监测报告两大类，均以生成时间倒序排列。
12、检测报告：通过检测时间查询检测报告列表，列表内容包括：用户名、姓名、性别、年龄、测试用时；可查看删除详细的检测报告。
13、可以提供用户基本信息，心率、血氧、灌注指数、身体压力、精神压力、抗压能力、情绪状态、自主神经功能分析、脑电分析、结论等。报告可导出。
二、配置要求
1、电容触摸平板1台：显示尺寸≥10英寸，分辨率≥1920×1200，运行内存≥4G，存储内存≥128G。
2、双通道脑电+血氧一体式（不接受两个不同传感器组合使用）采集器一套。
	1
	套
	13900
	13900

	13
	个体沙发茶几
	1、心理咨询师对学员进行一对一深度咨询工具，单人沙发2个，茶几1个；
2、材质：实木框架，密度海绵尺寸：宽≤70cm深度≤70cm cm座高≤40cm cm桌子实木材质，高≥60cm，直径≥50cm，面料采用高档棉麻，增加了面料的透气性与耐磨性；坐包与靠包可拆洗设计，温馨淡色。
	1
	套
	1500
	1500

	14
	咨询抱枕
	1、形状多样、色彩灿烂，令室内环境轻松、活泼，给予来访者安全温馨的感觉
2、心理学抱枕，可爱造型，温馨安全
3、尺寸：≤400*400mm
	2
	个
	100
	200

	15
	沙漏
	1、用于计时，心理暗示及催眠
2、真空沙漏，以一个咨询周期时间设定，彩色细腻稳定
	1
	个
	300
	300

	16
	心理学挂图
	1、含心理咨询室功能，渲染氛围，缓解紧张情绪，包含不可能图、两歧图等。
2、材质：KT板及实木边框（具有质量轻，防腐防潮，不起泡易清洗等特点）。
3、尺寸：≥40cm*50cm。
	4
	幅
	160
	640

	17
	录音笔
	内存≥8G，连续使用≥8小时。
	1
	支
	600
	600

	18
	沙盘套装-基础版
	一、功能要求
1、标准沙盘：实木材质内侧尺寸≥720mm×570mm×70mm，边厚≥17mm，全实木材质，内侧海蓝色设计，表面光滑不伤手，耐磨不掉色；底部安装防滑处理，在动沙过程中沙箱在桌面不会移动，用于个体和团体治疗的标准沙箱，上下分体式安装，便于移动和搬运。
2、沙具摆放柜：实木材质，尺寸≥1600×1200×300mm，5层9阶设计（充分满足不同类别玩具按不同阶层分类摆放，便于来访者清晰地看到全部沙具），结构稳定大方、天然木纹色、外观考究（表面清漆涂层）。
3、沙具标准分类，分大类和次类别。包括人物、动物、植物、建筑物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观、宗教等18大类及若干类别。通过次类别的划分面向不同群体的应用需求。通过次类别的划分面向不同群体的应用需求。材质为树脂、陶瓷、ABS工程塑料。玩具或物品接近于现实之物。
4、海沙：天然海沙。
5、书籍：专业心理沙盘游戏指导
6、工具：沙盘、刮沙板等
二、配置要求
1、标准沙盘*1套
2、沙具摆放柜*1个
3、沙具*600个
4、海沙*15KG
5、心理沙盘书籍疗*1本
6、沙盘教辅工具*1套
	1
	套
	6260
	6260

	19
	多维交互训练仪
	智能多维互动积极心理训练装置，它涉及培训装置技术领域使训练者增强自我肯定，树立信心，培养积极心态，智能多维互动积极心理训练装置是一款集有效性、趣味性、互动性和丰富性为一体的专业积极心理训练产品。
一、功能要求
1、系统主要包括训练中心，学习中心，报告中心，系统中心四个模块。
2、系统借助安卓平台，可以实现更为便捷的携带和存放，在任意场合，任意地点，都可以任意使用。
3、用户通过标准训练范式快速掌握心理学研究的原理和方法，灵活变更训练参数和材料，丰富训练研究的手段和对象，对训练结果进行组间的统计分析，实现“范式学习-总结分析-应用研究-探索提升”的学习循环，从而大幅度提升训练教学的层次和目标。
▲4、训练中心模块主要有：空间认知，逻辑思维训练，注意广度，数字记忆广度，工作记忆，反应时能力训练，决策能力，威斯康星卡片、眼动训练游戏测评模块。用户可通过对应的训练进行逻辑能力提升。（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
5、空间认知包含三种难度的3D空间场景训练模式。
6、工作记忆可以提供≥15关记忆类模拟场景进行训练。
7、反应时能力训练可以提供≥5种反应速度测试场景进行训练。
8、决策能力可以提供≥15关模拟游戏进行训练。
9、眼动训练可以通过虚拟咨询师语音指导下，引导用户进行眼动脱敏训练。
10、逻辑思维训练由最初简单3个训练逐级可以到7个级别的难度训练。
11、训练中心每个训练都有详细的训练介绍和操作说明，便于用户理解上手。
▲12、学习中心模块分为专注力提升、压力舒缓、深度放松、静心冥想四大类。（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
13、专注力提升包含四种α脑波音乐；压力舒缓包含沉浸式肌肉放松，视觉放松；深度放松包含海底世界，花鸟迎春；静心冥想包含宁静，大自然，奇妙感觉，放松冥想音乐。
14、训练报告列表内容包括：用户名、姓名、性别、年龄、训练项目、训练日期。可查看详细的训练报告。
15、训练报告详细的检测报告包含训练用户的用户名、性别等个人信息、训练日期、训练时间、训练时长、训练项目、训练结果还有相应的训练知识小贴士，方便用户获取自己的训练项目对应的训练结果，便于了解相应的训练知识。
16、系统管理模块可设置训练时的背景音乐和音效的开启和关闭。
二、配置要求
1、触摸终端1台：显示尺寸≥10英寸，分辨率≥1920×1200，运行内存≥4G，存储内存≥128G。
	1
	套
	6800
	6800

	20
	心理学挂图
	1、含心理咨询室功能，渲染氛围，缓解紧张情绪，包含不可能图、两歧图等
2、材质：实木边框
3、尺寸：≥40cm*50cm
	6
	幅
	160
	960

	21
	卡通宣泄套装
	宣泄套件包括橡胶宣泄人1个，宣泄沙袋1个，宣泄球1个，宣泄棒4个。
	1
	套
	4800
	4800

	22
	百灵音乐放松椅
	一、产品功能
1、系统不少于自然治疗、潜意识调整、心理影视、呼吸训练等四大自助减压模块。
2、自然治疗：通过一些自然的音乐来缓解和调节心理和精神上的压力，比如：流水声、鸟鸣、风声、海浪等等。有一部分音乐在播放的过程中，还会以轮播的方式呈现不同的画面，是使用者有种身临其境的感觉，场景不少于15个。
3、潜意识调整：主要是通过讲解加音乐来实现放松和缓解心理压力，包含充沛精力、调整心灵、肌肉放松、精神提升、静心养疗、情绪控制、身心放松、深度冥想等不少于37种场景。
4、心理影视：通过视频来缓解心理的压力。
5、呼吸训练：同视频一块进行肢体动作，来实现压力的释放。
6、该系统可以自助对系统进行资源的添加，将对应的jpg，mp3，mp4等相关资源文件按照相对应的目录增加，即可在系统中展现新增资源。
7、系统采用了视频播放器（支持mp4、avi等高清视频）支持主流的视频格式，音频播放（支持主流的视频格式）。系统优化了图片的缓存和加载框架Glide，快速高效的显示。程序的各项操作都在方便用户的角度设计，体验度较好，且支持pad，用户可使用该系统放松。
二、配置要求
1、头等舱设计开发的座椅，腿部气囊按摩功能
2、肩部、背部、腰部、臀部等部份多方位放松模式
3、靠背与腿部可实现100º至180º任意角度电动调节
4、高保真立体声蓝牙音频模块，同时兼容内存卡、U盘、音频线多种音频输入方式
5、额定电压：100-240V50/60Hz
6、额定功率：≤120W
	1
	套
	12860
	12860

	23
	团体活动箱
	一、功能要求
1、心理成长训练不少于环境适应篇、沟通交往篇、竞争合作篇、自我意识篇、创新实践篇、意志责任篇、学习管理篇、心灵成长篇等八大主题。
2、通过团体游戏活动提高人际交往能力，形成正确的自我意识，改善和调节情绪并掌握有效的应对方式。
3、活动方案手册包括活动目的、活动形式、活动时间、活动场地、活动准备、活动程序及注意事项，活动评价等具体说明，适用于50人左右的团体训练，也适用于若干人的小组。
4、室外心理拓展活动道具，包括了盲人旅行、雷阵、无敌风火轮、“啄木鸟”行动、同心协力、变形虫、走进绳圈、传染情绪等。
5、盲人旅行：①感受信任与被信任、爱与被爱的幸福快乐②打破隔阂，解决冲突③培养队员勇于尝试的精神④让学员理解自助与他助，增强团队相互协作的精神。
6、雷阵：①培养胆大心细的工作作风②打造团队分工与合作意识③培养队员岗位职责意识④突破思维定式，培养勇于开拓，敢于创新的境界
7、无敌风火轮：①建立信任，提升团队合作意识②塑造团队成员彼此之间的配合能力。
8、啄木鸟行动：①通过分析造成输赢的原因，激发学生“再做一次，会做得更好“的主动性②让学生在合作中体验竞争，在竞争中学会合作③让学生明确强化团队合作可以提高效率，改变思维方式可以产生质的飞跃的道理。
9、同心协力：①培养团队里有效沟通的能力②提升团队执行力③培养团队高效的领导力和组织力。
10、变形虫：①增强学生之间团队合作的能力，学习团队中解决问题的办法。
11、传染情绪：①建立信任，提升团队合作意识②体验快乐情绪，学会接受快乐的感染和把快乐感染给别人。
二、配置要求
1、尺寸：≥940mm*560mm*380mm
2、构成：航空箱、团体活动道具、活动方案手册、教案四部分
3、配套：用于存放小部件的收纳袋等，便于存放各类道具；包含活动所需的全部道具（除特殊道具外：如生鸡蛋）；所配置道具大多可重复利用，避免浪费；不仅适用于本活动方案，也适应于自主设计活动方案。
	1
	套
	5800
	5800

	24
	辅材
	包含：1、咨询室门牌，2组墙面贴纸。
	1
	项
	8400
	8400

	25
	方格黑板
	磁性；≥600 mm×900 mm；≥50 mm×50 mm 数学坐标方格。
	2
	块
	50
	100

	26
	计算器
	小学型计算器。
	24
	台
	10
	240

	27
	剪刀
	长约150 mm，圆头，刀刃不锈钢材质，手柄塑料材质，带安全帽。
	25
	把
	3
	75

	28
	刻刀
	美工刀，不锈钢，全长约130 mm～160 mm，刀片宽约10 mm。
	25
	把
	2
	50

	29
	1～3 年级磁性教具
	组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以内数的认识、认识分数、计数、认识计数单位、认识年月日、认识平面的几何图形、长度测量、认识面积单位、长方形和正方形的面积公式、感受平移、旋转、轴对称现象、辨认位置与方向等。
	2
	套
	180
	360

	30
	4～6 年级磁性教具
	组合教具，带磁性，能实现以下教学用途：万以上数的认识、理解百分数、比较小数和分数的大小、负数、等式的性质、认识正比例的量和图像、了解平面上两条直线的平行和相交、认识几何图形、认识和使用量角器、估计不规则面积图形、计算长方体、正方体、圆柱表面积、认识轴对称图形和对称轴、观察认识平移和旋转等。
	2
	套
	190
	380

	31
	演示算盘
	约75 cm×25 cm×3.5 cm；上珠 2 颗，下珠 5 颗，不少于13 档位。
	2
	个
	60
	120

	32
	演示算盘（2）
	约75 cm×25 cm×3.5 cm；上珠 1 颗，下珠 4 颗，不少于13 档位。
	2
	个
	65
	130

	33
	数字、运算符号贴片
	演示用，磁贴；数字 0～9各2片、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸图：高约10 cm；颜色鲜艳，如：亮红、亮黄等。
	2
	套
	20
	40

	34
	数字、运算符号贴片（2）
	学生用；数字 0～9各2片、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸图：高约5 cm；颜色鲜艳，如：亮红、亮黄等。
	24
	套
	5
	120

	35
	百数表
	演示用；约100 cm×100 cm，每行 10 个格，共 10 行；磁贴，可写可擦。
	2
	套
	85
	170

	36
	大数进位模型
	1 个千位正方体、10 个百位正方块，10 个十位长方条，100 个正方颗粒；以塑料盒包装，便于收纳。
	2
	套
	45
	90

	37
	计数片
	圆形Φ ≥25 mm，正方形≥25 mm×25 mm，正三角形边长≥25 mm，各片厚≥1 mm，每种图形各 20 张。
	24
	套
	3
	72

	38
	竖式计数器
	演示用；三档，标明“个位”“十位”“百位”。
	2
	个
	18
	36

	39
	竖式计数器（2）
	演示用；五档，标明“个位”“十位”“百位”“千位”“万位”。
	2
	个
	21
	42

	40
	竖式计数器（3）
	学生用；五档，标明“个位”“十位”“百位”“千位” “万位”。
	24
	个
	6
	144

	41
	计数棒
	演示用；由 100 根棒组成，五种颜色，每种颜色 20 根；总长度约200 mm，截面形状可为正方形，圆形或正多边形，截面积外接圆直径 约10 mm。
	2
	套
	28
	56

	42
	计数棍
	学生用；由 100 根棒组成，五种颜色，每种颜色 20 根；总长度约100 mm，截面形状可为正方形，圆形或正多边形，截面距外接圆直径 约4 mm。
	24
	套
	7
	168

	43
	计数彩条
	由十种木条或者塑料材料组成，分别涂上白、红、浅绿、紫、黄、深绿、黑、蓝、棕、橙等颜色；十种木条的截面都是 1 cm2的正方形、长度分别约 1 cm，2 cm，3 cm，…，10 cm。
	24
	套
	7
	168

	44
	分数片
	演示用；由 1 个正方形底板和 12 条全长相同的长方形片组成，底板用塑料或木材制，片用塑料制；12 条长方形片每行颜色不同，分别表示 1，1/2，1/3，1/4，1/5， 1/6，1/7，1/8，1/9，1/10，1/12，1/16，每块上应有相应的分数值，可独立取下贴于黑板上。
	2
	套
	44
	88

	45
	圆形分数模型
	演示用；采用直径≥22 cm、厚度≥0.8 mm 的软磁板；包含 15 片未裁切的圆（以不同颜色标示 1～1/20 等分数），15 片裁切的圆（依 1～1/20 等分进行），2 片圆形白软磁板。
	2
	套
	70
	140

	46
	立体分数模型
	由球体、正方体等几何形体，四分之一球体、八分之一球体、四分之一正方体、八分之一正方体等组成。
	24
	套
	35
	840

	47
	口算练习器
	旋转式，能组成二位数、加、减、乘、除符号和一位数的运算式，没有等号和答案；数字高度≥50 mm。
	2
	套
	50
	100

	48
	点子图
	演示用：磁贴，≥600 mm×800 mm，每行≥14 个点子，≥12 行。
	2
	个
	50
	100

	49
	计数多层积木
	学生用；塑料材质；积木块包括 1 个 约10 mm×10 mm×10 mm的正方体，约90 mm×10 mm×10 mm、90 mm×100 mm×10 mm、 90 mm×100 mm×100 mm 的长方体各 1 个；每个积木块外都应画有约10 mm 的方格；配透明塑料盒。
	24
	套
	17
	408

	50
	沙漏组
	包含 30 秒、1 分钟、3 分钟、5 分钟、10 分钟和 15 分钟的沙漏各 1 个。
	24
	套
	24
	576

	51
	钟表模型
	演示用；两针，非联动12h。
	2
	套
	20
	40

	52
	钟表模型（2）
	演示用；三针，联动/非联动两用，12h/24h 表示，盘面直径应为 250 mm～300 mm，无透明钟面罩。
	2
	套
	22
	44

	53
	钟表模型（3）
	学生用；两针，非联动，12 h 表示，盘面直径≥80 mm。
	24
	套
	4
	96

	54
	钟表模型（4）
	学生用；三针，联动，12 h/24 h 表示，盘面直径≥80 mm。
	24
	套
	5
	120

	55
	电子秒表
	专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5 年。
	25
	个
	11
	275

	56
	托盘天平
	演示用，称重最高值重量约500 g，最低值重量约0.5 g。
	2
	台
	60
	120

	57
	简易天平
	等臂双吊桶非自动天平，最大载荷 200 g，分度值 1 g，槽码用金属制：10 g 16 个，5 g 8 个。允许误差：应分别≤0.5 g 和 0.3 g。吊桶容积应为 200 mL，可称量液体。吊桶应能自动调整方向，保持垂直于水平面。
	25
	台
	15
	375

	58
	弹簧度盘秤
	指针式，最大秤量 约1 kg，最小秤量约50 g，分度值约5g。
	2
	台
	21
	42

	59
	数字天平
	包含配有20 个砝码和1个天平座；能呈现等于、大于、小于的关系式。
	25
	套
	25
	625

	60
	杠杆平衡器
	学生用；包含杠杆尺、支架及勾码 1 盒。
	25
	套
	17
	425

	61
	几何图形片
	包括正方形（100 mm×100 mm）、长方形（50 mm×100 mm）、直角三角形（直角边长 50 mm、100 mm）、等边三角形（边长 100 mm）、等腰三角形（两腰长 100 mm）、平行四边形（底边 200 mm、高 100 mm）、直角梯形(底边长 200 mm、高 100mm）、一般梯形（下底边长 100 mm）、圆形（直径 100 mm）。
	24
	套
	10
	240

	62
	几何形体模型
	长方体（一般和特殊）、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体（等底等高、等底不等高、等高不等底）、球等。
	25
	件
	10
	250

	63
	七巧板
	演示用；磁吸式，七种颜色，所组成的正方形≥400 mm× 400 mm，厚≥4 mm。
	2
	套
	37
	74

	64
	七巧板（2）
	学生用；七种颜色，所组成的正方形≥80 mm×80 mm，厚≥1 mm。
	24
	套
	2
	48

	65
	七巧块（3）
	由 7 块形状不同的模块组成正方体，1 个木盒或竹盒，尺寸≥70 mm×70 mm×70 mm。
	25
	套
	17
	425

	66
	百鸟蛋
	由 9 块不同形状模块组成蛋形， 尺寸≥ 135 mm× 110 mm×5 mm。
	25
	套
	10
	250

	67
	长正方体框架模型
	直径为 2 mm 的红、黄、蓝小棒各 16 根；红色小棒长150 mm，黄色小棒长 100 mm，蓝色小棒长 50 mm；白色三通接口 20 个；透明收纳盒，用于收纳上述物品。
	24
	套
	10
	240

	68
	角操作材料
	可变换角的大小， 两边长度可拉伸可收缩， 可在约60 mm～100 mm 范围内改变，宽度为约7 mm～10 mm。
	24
	套
	3
	72

	69
	钉板
	≥390 mm×590 mm，配有橡皮筋
	2
	套
	21
	42

	70
	钉板（2）
	透明塑料制，≥200 mm×200 mm，配有橡皮筋。
	2
	套
	12
	24

	71
	钉板（3）
	学生用，塑料制，≥140 mm×140 mm，配有橡皮筋。
	25
	套
	2
	50

	72
	条形拼搭条
	拼搭条的宽度约为 8 mm，长度和颜色分别约为 30 mm， 40 mm，50 mm，80 mm，100 mm，120 mm，每种规格红；黄；蓝；紫；绿；橙色各一色，各 12 条；拼搭条两端分别为公母扣，便于相互拼搭。
	24
	套
	14
	336

	73
	8 面空间连接模型
	包括≥4个红杆、≥64个透明杆、≥40个正方颗粒、≥12个六通造形连接器、≥12个八通造形连接器。
	24
	套
	49
	1176

	74
	直尺
	演示用；1 m，最小分度值 1 mm，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，刻度清晰，宜采用工程塑料制。
	24
	个
	3
	72

	75
	软尺
	≥2000 mm，最小分度值为 1 mm，宽度≥13 mm；每厘米处应为长线，每 5 mm 处应为中线，每毫米处应为短线；应按示值线所代表的 m、dm 或cm 值标出。
	24
	个
	1
	24

	76
	三角尺
	演示用；工程塑料或木制，30°、60°直角三角尺和等腰直角三角尺各 1 个，带把手，60°角所对直角边和等腰三角尺的斜角边应有标尺，宜三边都有标尺；标尺长度应≥500 mm，最小分度值应为 0.5 cm，字体高度应≥10 mm，标尺零位前不留空白。
	2
	套
	20
	40

	77
	圆规
	演示用；工程塑料或木制，圆规两脚张开松紧应可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位（宜采用橡胶摩擦定位）。
	2
	套
	3
	6

	78
	量角器
	演示用；塑料制，直角度分度线应为 0°～180°和 180°～0°双向标度，最小分度值应为 1°，双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为 1 cm；半圆直径应为 500 mm～510 mm；厚≥8 mm，半圆圆心定位孔的直径在 0°～180°线（X轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出 Y 轴的位置。半圆孔直径应为 10 mm～12 mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间。
	2
	个
	10
	20

	79
	面积测量器
	非脆性的透明塑料板，面积测量部分≥100 mm×100 mm，其中一面印刷边长为 5 mm 的方格，每 10 mm 处用粗线印刷，每 5 mm 处用细线印刷，粗线处标有数字。
	24
	个
	1
	24

	80
	探索几何图形面积计算公式材料
	非脆性的透明塑料板，由 1 个边长 ≥30 mm 的正方形、1个边长≥ 60 mm×30 mm 的长方形、1 个底边边长≥ 60 mm、高≥ 30 mm 的平行四边形，2 个底边边长 ≥60 mm、高 ≥30 mm的直角三角形、2 个底边边长≥ 60 mm、高 ≥30 mm 的锐角三角形、2 个底边边长 ≥60 mm、高 ≥30 mm 的钝角三角形、2个上底≥ 20 mm、下底≥ 40 mm、高≥ 30 mm 的梯形组成。
	24
	套
	4
	96

	81
	圆周率、圆面积计算公式推导演示模型
	应由圆面积演示器和圆周率计算公式推导模型两部分组成；圆面积演示器直径≥200 mm，由 15 块 1/16 扇形块和 2 块 1/32 扇形块组成；圆周率计算公式推导演示模型应由底板、圆和刻度尺组成，圆直径≥100 mm，刻度尺长≥340 mm 并固定在底板上。
	2
	套
	44
	88

	82
	塑料量杯
	透明，圆柱形，≥2 L，标度最小分度值应为 50 mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的 2％。
	25
	个
	5
	125

	83
	塑料量杯（2）
	透明，棱柱形，≥1.5 L，标度最小分度值应为 50 mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的 2％
	25
	个
	4
	100

	84
	塑料量杯（3）
	透明，水杯形，≥1 L，标度最小分度值应为 50 mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的 2％。
	25
	个
	3
	75

	85
	几何形体表面积展开模型
	演示用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，长方体边长宜为≥ 60 mm×120 mm×180 mm，正方体边长宜为≥ 150 mm，圆柱直径宜为≥90 mm、高宜为≥150 mm；几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形。
	2
	套
	125
	250

	86
	几何形体表面积展开模型（2）
	学生用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，长方体尺寸宜为≥20 mm×40 mm×60 mm，正方体尺寸宜为≥50 mm，圆柱直径宜为 ≥30 mm、高宜为≥ 50 mm；几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形。
	24
	套
	10
	240

	87
	立方厘米、立方分米模型
	≥100 mm×100 mm×100 mm 透明正方体容器 1 个，侧面显示刻度线，内含四种规格立方体，规格数量如下：
≥100 mm×100 mm×90 mm 白色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线）≥100 mm×90 mm×10 mm 黄色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线），≥90 mm×10 mm×10 mm黄色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线），≥10 mm×10 mm×10 mm 红色小正方体 1 个。
	24
	套
	18
	432

	88
	探索几何形体体积计算公式材料
	应由三部分组成，如下：
1、长方体体积：由 18 个边长≥10 mm 的正方体和 1 个长方体容器构成，长方体内部尺寸≥ 31 mm×31 mm×21 mm；
2、圆柱体体积：由 2 个颜色不同、截面为半圆的圆柱组成，每个半圆柱由截面为扇形的柱体构成，不少于 8 块；
3、圆柱圆锥体积比：由无色透明的圆柱形容器和圆锥形容器组成，圆柱和圆锥均高≥100 mm，直径 ≥100 mm，圆柱壁应有三等分的标度线。
	24
	套
	22
	528

	89
	图形变换操作材料
	应有 2 个平行四边形（边长≥30 mm，高≥20 mm），2 个正方形（边长≥30 mm），2 个三角形（底≥30 mm，高≥20 mm）和 2 个圆（直径≥30 mm）组成；彩色透明塑料制；用于平移、旋转、对称等内容。
	24
	套
	2
	48

	90
	旋转模型
	手工旋转装置：产生球的旋转模型，产生圆锥的旋转模型，产生圆柱的旋转模型。
	25
	件
	10
	250

	91
	演示用转盘
	由转盘和盘面可换的数字、色块、空白盘面组成，盘面直径≥400 mm，悬挂式，圆盘面应敷设磁性塑料；可换盘面应采用铁片作材料，双面印有符号或颜色；数字盘面应印有 0～10；色块盘面应有三种不同的颜色，每种颜色四块；空白盘面一面应可用白板笔书写。
	2
	套
	150
	300

	92
	数字骰子
	≥12 mm×12 mm×12 mm，每个侧面上有不同的数字，不少于 3 个。
	25
	套
	1
	25

	93
	空白骰子
	≥12 mm×12 mm×12 mm，不少于 2 个，可用铅笔书写并可擦除。
	25
	套
	1
	25

	94
	塑料球
	五种颜色，每种颜色各 10 个，球径应≥20 mm，配不透明袋 2 个，袋口有伸、缩拉绳。
	24
	套
	10
	240

	95
	活动日历
	演示用；边长≥10 cm 的正方体 4 块；可写可擦。
	2
	套
	30
	60

	96
	活动日历（2）
	学生用；边长≥ 5 cm 的正方体 4 块；可写可擦。
	25
	套
	8
	200

	97
	彩色双面双色纸
	A4，1 包≥100 张；与黑板和白板反差大的彩色。
	13
	包
	50
	650

	98
	表面涂色的正方体
	正方体≥3 cm×3 cm×3 cm，64 个；其中三面涂红色的≥8个，两面涂红色的≥24 个，一面涂红色≥24 个，六面均不涂红色的≥8 个，不涂红色的面均涂白色。
	25
	套
	50
	1250

	九、南宁市金仑路小学 体育室仪器及设备

	1
	电动充气泵
	功率；≥280W、重量≥2.5kg、电压；12V，用于篮球、排球、足球等球类充气。
	1
	台
	410
	410

	2
	30米布卷尺
	≥30m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣。
	1
	盒
	62
	62

	3
	装球车
	可四轮移动，可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角。
	1
	辆
	660
	660

	4
	标志筒
	全塑料制品，高度为约15cm～75cm，呈圆锥体状，有配重，放置平稳。
	3
	套
	45
	135

	5
	肺活量测试仪
	量程：约100ml～9999ml，分度值1ml，允差：±2.5%。
	1
	台
	1200
	1200

	6
	肋木架
	主立柱为直径≥76mm厚为约2.5mm的优质钢管，钢管地埋深度约为500mm，肋木埋入地下尺寸：高≥2500mm，肋木间距≥300mm，横杆直径≥32mm，使用宽度≥1000mm，金属外表面采用抛丸喷砂，正偏离立柱直径改为≥76mm。
	1
	间
	1800
	1800

	7
	接力棒
	长约280mm-300mm，直径约30mm-42mm，质量不小于50g。
	23
	根
	7
	161

	8
	跳高架
	立柱高度约1600mm～2000mm；高度刻度约500mm～1800mm；横杆托长约60mm，宽约40mm。
	1
	付
	830
	830

	9
	跳高横杆
	长约3000mm～4000mm，直径约25mm～30mm，质量不超过2000g，采用不易折断的适宜材料制成，不应采用金属材料，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂<20mm。
	2
	根
	99
	198

	10
	发令枪
	1、发令枪为金属制品，定装式发令弹；
2、容弹量应为2发；
3、发射方式：单发；
4、总质量：≥260克；
5、声响：镗口水平正前方≥100米处，声强值不小于60分贝；
6、烟雾：在规定背景下，镗正前方150米清晰可见。
7、结构简单，操作方便，使用安全，发烟效果清晰、声音洪亮，不易改装成其它功能发射器。（不含子弹）。
	2
	支
	260
	520

	11
	实心球
	圆周长约350mm～780mm，质量约1000g±30g，采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理，不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷，经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂。
	28
	个
	15
	420

	12
	投掷靶
	铁框架，木靶面，靶面≥800mm×800mm，中心孔直径约为40mm，孔中心距地面约1.1m～1.4m。
	2
	个
	420
	840

	13
	钻圈架
	钻圈架两立柱及底座≥30mm×30mm的方管，圈体为Φ≥20mm的圆管。圈体直径≥600mm～750mm。
	8
	个
	130
	1040

	14
	助跳板
	主要原材料采用木材或其它弹性材料，Ⅰ型长×宽×高≥760mm×550mm×175mm。
	2
	块
	450
	900

	15
	低单杠
	杠面高度：约1400mm～2400mm，两立柱支点中心距：约2000mm～2400mm，横杠材料：弹簧钢，立柱材料：钢管。
	1
	付
	820
	820

	16
	高单杠
	杠面高度：约1400mm～2400mm，两立柱支点中心距：约2000mm～2400mm，横杠材料：弹簧钢，立柱材料：钢管。
	1
	付
	860
	860

	17
	小跳垫
	1、尺寸：长约1200mm，宽约600mm，极限偏差±15mm，厚约50mm，极限偏差±5mm，外层用≥4*4帆布制成，长度方向可对半折叠。
2、体操垫四角为直角，表面平整无皱折，色泽一致，体操垫长度方向设有2个提手便于移动。
3、垫子内胆为优质海绵制成。密度均匀，软硬适中，弹性好。
	28
	块
	77
	2156

	18
	大跳垫
	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长约2000mm土 5mm，宽约1000m土5mm，厚约100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣。
	6
	块
	264
	1584

	19
	小学生用篮球
	圆周长约645mm～670mm；质量约420g～480g。
	28
	个
	100
	2800

	20
	练习用篮球架
	篮圈高约2350mm±8mm（4～6年级）。
	1
	副
	6500
	6500

	21
	小学生用排球
	圆周长约600mm～620mm；质量约200g～240g。
	2
	个
	72
	144

	22
	排球网柱
	移动配重式，可调，网柱高度：约1920mm±5mm，拉网中央高度约1800mm±5mm。
	2
	付
	1650
	3300

	23
	少年足球
	4号，圆周长约615mm～650mm；质量约315g～405g。
	28
	个
	60
	1680

	24
	足球门
	门内口宽度约3000mm±10mm，高度约2000mm±10mm，门柱及横梁直径不小于76mm。足球门应能承受的水平拉力约1000N，足球门横梁应能承受≥2700N的静负荷。
	1
	副
	2950
	2950

	25
	乒乓球
	直径约43.4mm～44.4mm，质量约2.20g～2.60g，弹跳约220mm~250mm，圆度≥0.4mm，受冲击不小于700次无破裂。
	56
	个
	1.5
	84

	26
	乒乓球拍
	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N。
	20
	付
	45
	900

	27
	乒乓球台
	球台长度约2340mm；宽度约1300mm；高度约640mm。
	3
	张
	1958
	5874

	28
	羽毛球
	球口外径约65mm～68mm，球头直径约25mm～27mm，球头高度约24mm～26mm，毛片插长约63mm～64mm，质量约4.50g~5.80g，毛片数量≥16片。
	56
	个
	3
	168

	29
	羽毛球拍
	总长度≤580mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤80g，握柄直径23mm～25mm。
	20
	付
	35
	700

	30
	羽毛球网柱
	不锈钢支架，网柱高度约为1340mm±8mm，拉网中央高度约1314mm±5mm。
	1
	付
	1430
	1430

	31
	跳绳
	短跳绳，绳长度约2600mm～2800mm，直径约6mm～7mm，质量约60g～80g，柄(2个)：长度约140mm～170mm，直径约26mm~33mm，质量约70g～90g。
	28
	根
	8
	224

	32
	跳绳
	短跳绳，绳长度约2800mm～3000mm，直径约7mm～8mm，质量约90g～120g，柄(2个)：长度约140mm～170mm，直径约26mm～33mm，质量约70g～90g。
	12
	根
	28
	336

	33
	拔河绳
	长约30m，质量约10kg左右，采用天然麻棕线绞制。
	3
	根
	264
	792

	34
	花毽
	毽毛应采用8支～10支彩色鸡羽，扎成圆形，毽垫直径约30mm～32mm，厚度约3mm～4mm，球高约130mm～180mm，球重约13g～15g。
	56
	个
	2.5
	140

	35
	塑料圈(呼啦圈)
	直径≥80cm，PVC管。
	56
	个
	20
	1120

	36
	小沙包
	帆布制作，质量约200g。
	56
	只
	3
	168

	37
	体育器材架
	1、规格：≥2000mm*600mm*2000mm，四层板。
2、立柱为：≥40mm*80mm*0.9mmC型
3、钢冲孔为：蝴蝶孔横梁≥40mm*80mm*0.9mmP型钢。
4、层板为：钢板共四层，每层2张板。产品描述：立柱采用蝴蝶孔结构规格：≥2000mm*600mm*2000mm，四层板。
5、立柱为：≥40mm*80mm*0.9mmC型6、钢冲孔为：蝴蝶孔横梁为≥40mm*80mm*0.9mmP型钢。
7、层板为：钢板共四层，每层≥2张板。
8、产品描述：立柱采用蝴蝶孔结构。
	1
	个
	1150
	1150

	38
	体育器材橱（柜)
	体育器材柜，外形尺寸≥1850mm*900mm*400mm，上边三层玻璃对开门，钢化玻璃厚度≥3.5mm，下边两层。中间隔板高度可以随意调节。整体采用≥0.6mm钢板制作而成，拆装式，方便移动和运输。
	1
	个
	1598
	1598

	39
	垒球
	圆周长约（195±10）mm，质量约（80±5）g， 1000mm高度自由落体落下，回弹高度应≥300mm。
	40
	个
	6
	240

	40
	跳箱
	箱长约900mm～1000mm，箱高≥900mm，其余符合国家标准。
	2
	个
	860
	1720

	41
	山羊
	1、山羊全高：约680mm～1080mm；
2、山羊头长：约420mm～460mm；
3、头宽：约280mm±5mm；
4、头高：约180mm～220mm，立轴升降间距：约50mm±3mm，山羊腿外直径≥30mm，山羊腿壁厚≥3mm。
	5
	个
	420
	2100

	42
	起跑器
	长≥690mm，宽≥100mm，三角体抵脚板，长≥160mm，宽≥120mm，高≥130mm，倾斜度可调整。
	6
	个
	360
	2160

	43
	数字秒表
	分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s。
	6
	个
	160
	960

	44
	扩音设备
	便携式，频率响应：≥100Hz～15kHz±1dB；使用电源：锂电池，一次充电可连续使用≥6小时；功率为≥25W；采用ABS工程塑料；≥3寸高保真喇叭，音色清晰，声音洪亮，适用面积≥200m²。支持一键录音、蓝牙无线连接、无线话筒。
	5
	台
	90
	450

	45
	标志杆
	高约1.2m～1.6m，立柱直径约25mm，三角形红色旗面。
	14
	根
	46
	644

	46
	起跳板
	适合小学生用、符合教育部配备标准。
	2
	块
	560
	1120

	47
	软式壶铃
	直径约180mm～200mm，质量约550g～650g；有把手可持握，可充气；软式塑胶材料制成。
	10
	个
	130
	1300

	48
	软式铁饼
	直径约180mm～200mm，质量约550g，空心结构，柔软塑胶材料制成。
	12
	个
	91
	1092

	49
	软式趣味绳套
	长度约9500mm，每节长度约500mm，黑白或彩色相间；可随意摆放成各种格子供跑跳练习，柔软泡沫材料制成。
	12
	条
	130
	1560

	十、南宁市金仑路小学 音乐室仪器及设备

	1
	钢琴
	1、产品规格：长≥152cm，宽≥60cm，高≥121cm，不含脚轮高度≥114.5cm。
声学品质：律制为十二平均律；基准音组(f~e1)内四、五度音谐和，全音域内同度音和八度音谐和；全音域均匀、连贯、无杂音。
2、演奏性能：白键下沉深度9.5 ~ 11.5mm；同一台琴上白键下沉偏差≤ 1.0mm；相邻两键偏差≤0.5mm；琴键负荷立式钢琴下降负荷 0.39~0.74N；回升负荷 0.10~0.39N；相邻两键下降负荷差≤ 0.10N；琴键运动灵敏、不相互摩擦；踏板运动平稳、灵活、无杂音。
3、击弦机：实木制作，铝合金总档。
4、音板：云杉实木制作。
5、琴弦：精钢钢线，低音弦铜线缠绕。
6、弦码：实木结构制作，音频振动响应精确、迅速。
7、铁板：传统翻砂铸造工艺。
8、键盘：使用黏性和耐久性强的松木、杉木、杨木层积材制作，中座板采用椴木或榉木。结合先进技术防止键盘变形，键盘使用加铅技术。
9、脚轮：采用金属脚轮，转动灵活，推行顺畅，耐用。
10、外壳：外壳选用特殊处理中纤板芯，稳定性和耐久性强，弯腿设计。油漆黑色PE不饱和树脂漆，硬度2H以上，以保证耐磨耐用。整体结构牢固，表面平整，色泽均匀协调，各缝隙均匀。
11、环保：符合《乐器有害物质限量》标准。
12、含标准琴凳、说明书（保修卡）、键盘呢、琴轮垫、擦琴布。
	1
	台
	13800
	13800

	2
	电子钢琴
	外观：立式、推拉盖板、三踏板
1、键盘：88键钢琴力度键盘
2、力度：4级（3级+OFF)
3、显示：多功能液晶显示
4、复音数：≥128
5、音色：≥356种旋律音色（包含8种中国民族音色)+4组键盘打击乐(包含299个打击乐音色）
6、叠加/分割：键分离、双音色
7、节奏：≥160种预置节奏（包含10种中国民族节奏）
节奏控制：启动/停止、同步启动、前奏/尾奏、插入A、插入B、自动低音和弦、和弦关闭、伴奏音量
8、速度：30-280
9、内置乐曲：80首预置歌曲+3首用户歌曲
10、演奏增强：力度响应、延音
11、音高调节：移调、音调
12、音效：全局DSP数码效果、混响、合唱、调音台
13、录音：3轨录音(2旋律轨＋1伴奏轨)+16轨MIDI通道录音、3首用户歌曲
14、注册记忆：8个注册记忆(4记忆库 x 2存储)
15、智能学习系统：歌曲旋律关闭模式、节拍器
16、控制按钮：音量推杆、速度+/-、伴奏音量+/-、移调+/-、学习、左手、右手、数码效果、功能菜单、调音台、启动/停止、同步启动、插入A、插入B、前奏/尾奏、A.B.C.、A.B.C.关闭、双音色、下音色、歌曲、力度、节拍器、音色、数字+/-、录音、音轨1、音轨2、音轨3、暂停/播放MP3、节奏、状态记忆、M1~M2、记忆组、上一曲、下一曲、电源开关
17、接口：电源接口、耳机接口、USB设备接口、音频输出/输入接口、MIDI IN/OUT接口、USB-MIDI接口、踏板输入接口
18、电源：DC 12V
19、扬声器：15W * 2
20、尺寸：≥1355 * 450 * 815（mm）
	1
	台
	2500
	2500

	3
	手风琴
	1、琴箱：长≥482mm，宽≥190mm.
2、风箱：表面覆盖条两端应一致，折层边棱应平整。风箱伸缩自如，与琴箱结合严密。
3、键盘：41个条形琴键，中心距约20mm，琴键宽度约19mm， 珍珠白银花键特殊材料铸塑。键盘耐磨防划、黑白键左右不摆动、机械传动稳定灵活，经久耐用不褪色。
4、音域：从F到A。
5、键盘变音器：7个变音+一个总还原，排列整齐，音列组合标志准确、清楚。变音传动装置应灵敏有效，并能保证音孔的充分启闭。
6、贝斯：新型贝斯机，120个键钮，排列整齐，运动灵活，硬质合金铝材质，经久耐用，不易掉齿。
7、贝斯变音器：三个变音，排列整齐、音列组合标志准确、清晰。
8、琴箱：色泽协调，表面平滑，线条流畅，镀层完整。紧固件没有松动现象。
	1
	架
	3750
	3750

	4
	录音机
	1、机身黑色，收音频率：FM ；76-108MHZ；
MW； 530-1600KHz ，USB/TF卡；
2、支持格式：MPЗ/VVMA；
3、CD支持格式：CD-R/CD-RW；
4、扬 声 器：77mm 6Q；
5、输出功率：2W+2W；
6、使用交流电AC； 220V/50Hz；  
7、体积：260*219*139mm；
8、重量：2KG（不含电池）； 
9、附件：电源线/遥控器/说明书/保修卡。
	1
	台
	580
	580

	5
	音响系统
	1、功放：输出功率：8Ω/1KHz；2*100W 4Ω/1KHz；2*200W
灵敏度：95DB
2、输入阻抗：20KΩ(平衡）10KΩ(不平衡）
3、频率响应：20-20KHz＠8Ω
4、失真度：0.01%（1KHz，1W）
5、信噪比：110DB(A计权）
6、保险管：12A(AC110V)   6A(AC20V)
7、音箱：单元组件：Component unit LF；6.5"×1/ HF；φ25mm×1
8、频率响应：Frequency response(±3dB) 85Hz--16kHz
9、灵敏度：Sensitivity(1m/1W) 95dB
10、功率（连续/峰值）；Power(RMS/Continous) 60W/120W
11、指向性：Coverage（H×V) 100°×100°
12、标称阻抗；Impedance 8Ω
13、输入方式；Input connector 夹线式
14、音箱尺寸；约190×190×310mm
15、重量；约6KG
16、话筒：采用最新型的高频声表面滤波器，最大限度地滤除带外干扰信号；采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度；语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比，独特的语音压限器设计，歌手使劲唱歌都不会出现裂音；本系统内任何一支话筒与任何一台接收机都可对上频，彻底解决了固定频率麦克风不通用的缺点，适合多套产品在同一场合使用；高保真音色，独特的干扰噪音静噪功能；采用音频压缩扩展技术，噪音大大减小，动态范围加大；独立的输出和混合输出，可连接调音台和卡拉OK放大器。
	1
	套
	3750
	3750

	6
	指挥台（含指挥棒）
	材质为橡木，结实耐用，无噪音。站台表面铺有红地毯，美观大方，站台内部为钢制结构，结实耐用，抗压力强，站台带有安全护栏，安全性好。
1、谱台尺寸约67cm*44cm；
2、二层台板尺寸约30cm*40cm；
3、谱台板高度尺寸约85cm；
4、护栏高度尺寸约85cm；
5、护栏宽度尺寸约80cm；
6、站台尺寸约100cm*125cm*25cm；

7、原木色环保木质材料，站台配红色脚踏材质。
	1
	个
	2330
	2330

	7
	合唱台
	1、材质：实木材质，工艺：表面喷清漆；
2、规格：上下共3层，层长约1200mm，层高约20cm ，层宽：约40cm；
3、整体尺寸：≥60*1200*1200mm（高度*宽度*深度）；
4、使用说明：每层可站立3人，可供12人共同使用。
	4
	组
	1900
	7600

	8
	音乐节拍器
	1、机械式节拍器。
2、速度范围；40-208拍/分。
3、机芯材料：高档金属机芯。
4、摆锤：镀锌金抛光电镀。
5、外形尺寸：约20.5*9.7*10.5cm。
6、产品应能在各种速度中发出一种稳定的节拍。
	1
	个
	116
	116

	9
	音叉
	钢制，440Hz  总长度约122mm。
	1
	个
	12
	12

	10
	乐器储藏柜
	1、柜体：规格≥850mm×390mm×1800mm；钢制柜体结构，表面喷塑工艺处理；柜内部：表面喷塑处理，柜体应有加强筋加固；
2、活动隔板：分五层，隔板边缘折成，表面喷塑处理，隔板均能上下移动而且可以根据需要拆除；
3、柜门；对开门，上下门带锁。
	2
	个
	1615
	3230

	11
	小学音乐教学软件
	具备小学音乐课堂教学1-6年级、资料检索、学生自主学习等功能。为国家正规出版社出版物
	1
	套
	580
	580

	12
	小学音乐欣赏教学曲库
	一年级上册3碟装；第1张CD：35首音乐（含伴奏）；第2张CD；19首音乐（含伴奏）；第3张CD：28首音乐（含伴奏）                                               一年级下册3碟装；第1张CD：25首音乐（含伴奏）；第2张CD；28首音乐（含伴奏）；第3张CD：32首音乐（含伴奏）                                                  二年级上册3碟装；第1张CD：32首音乐（含伴奏）；第2张CD；26首音乐（含伴奏）；第3张CD：25首音乐（含伴奏）                                              二年级下册3碟装；第1张CD：36首音乐（含伴奏）；第2张CD；36首音乐（含伴奏）；第3张CD：28首音乐（含伴奏）                                               三年级上册碟装；第1张CD：31首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第2张CD；15首表演曲音乐(一遍范唱，一遍伴奏)；第3张CD：20首表演曲音乐 （一遍范唱，一遍伴奏）； 第四张CD：27首表演曲音乐(一遍范唱，一遍伴奏)                                                                    三年级下册4碟装；第1张CD：24首表演曲音乐；第2张CD；29首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第3张CD：16首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第4张CD：24首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）                               四年级上册4碟装；第1张CD：17首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第2张CD；27首表演曲音乐；第3张CD：24首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第4张CD：24首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）                                                                         四年级下册4碟装；第1张CD：22首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第2张CD；10首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第3张CD：22首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第4张CD：21表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）                       

五年级上册4碟装；第1张CD：14首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第2张CD；16首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）； 第3张CD：16首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第4张CD：24首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）                                                                      五年级下册4碟装；第1张CD：18首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第2张CD；22首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第3张CD：21首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第4张CD：12首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）
六年级上册4碟装；第1张CD：16首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第2张CD；18首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第3张CD：17首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第4张CD：17首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）                                                                     六年级4碟装；第1张CD：19首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第2张CD；14首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第3张CD：15首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）；第4张CD：15首表演曲音乐（一遍范唱，一遍伴奏）                  由正版出版社发行。
	1
	套
	400
	400

	13
	小学音乐欣赏教学影像库（2）
	适合小学教学：包括吹管、弹拨、拉弦、打击乐、交响乐等18类民乐及艺术歌剧，交响乐、协奏、木管、打击乐等12类西乐，共30盘。
	1
	套
	430
	430

	14
	小学音乐教学挂图
	适合小学音乐教学要求的音乐家肖像、乐器图样、乐理知识等，共100张，需涵盖《义务教育音乐课程标准（2011版）》规定及教材所涉及的内容。
	1
	套
	130
	130

	15
	音筒
	1、外观构成：彩色塑料音筒，外部有音符标注；
2、规格：筒直径≥4.2cm，按音符排列，音筒长：C≥61.8cm、D≥55.1cm、E≥47.7cm、F≥45.1cm、G≥39.6cm、A≥36cm、B≥31.4cm、C≥29.1cm； 
3、使用方法：双手各持一个音筒或一人手持一个音筒，敲击身体的不同部位发出声响，也可敲击桌面或地面使其发声。
	2
	组
	80
	160

	16
	音条
	1、构成：由实木制木条和铝片构成，带有便携带木盒 
2、规格：17音
2、音条材质：铝制
3、尺寸：最长：约20~22 cm、最短：≥12~14cm。高度≥4.5cm  每个依次递减≥0.7cm
	4
	块
	330
	1320

	17
	钟琴
	32音铝板琴.不锈钢三角支架.帆布包
1、材质：实木合成框架、优质银色钢铝片、不锈钢三角支架、帆布包；
2、规格：32音，带架全长≥62.2cm，裸琴右边宽度≥15cm，左边宽度≥35cm，高度≥3.5cm，琴片的直径均≥为2.5cm，壁厚≥0.3cm，2根敲棒的长度均≥为30cm，上排13个琴片的长度分别为：18cm；17cm；16cm；15cm；14cm；13cm；12cm；11cm；10cm；9.5cm；9cm；8.5cm；7.5cm；下排19个琴片的长度分别为：18.5cm；17.5cm；16.5cm；15.5cm；15cm；14cm；13.5cm；13cm；12.5cm；11.5cm；11cm；10.5cm；10cm ；9.5cm；9cm；8.5cm；8cm；7.5cm；7cm； 
3、结构：由1个32音的裸琴和1个3角型支架组合而成，琴片上刻有音阶，不锈钢制支架的3个分支架底部均有黑色橡胶垫保护，起到稳定、固定的作用；

4、使用方法：演奏时将铝板琴放在组装好的支架上，然后左右手手持敲棒敲击琴片即可。
	1
	套
	510
	510

	18
	沙锤
	1、材质：木质刻画
2、尺寸：长≥26cm，最大直径≥8cm，手柄长≥13cm，手柄最大直径≥2cm
	6
	对
	33
	198

	19
	椰壳沙锤
	1、每副 2 个，每个由锤球和手柄组成；
2、锤球用椰壳制成，呈空心椭球形，内装铁砂，木制手柄，手柄长不小于150mm。手柄直径不小于27mm，锤球直径不小于96mm，长度不小于255mm。手柄由硬质塑料或桦木等木材制成；
3、手柄与锤球连接牢固，外表颜色柔和，表面光滑；
4、演奏时，手持沙锤摇动，应发出“嚓、嚓”声，不得有其他噪声。
	6
	对
	90
	540

	20
	沙筒
	1、材质：木质；
2、工艺：原木色；
3、尺寸：长约7cm，直径约3.5cm。
	6
	对
	18
	108

	21
	沙蛋
	1、材质：原木，环保安全漆，原木色
2、规格：沙蛋长度约5.8cm，直径约3.8cm
3、结构：由2个椭圆沙蛋组成，内装沙粒，两个为一付
4、使用方法：演奏时，左右手各握一个，双手交替上下摇动
	6
	对
	14
	84

	22
	摇铃
	1、外观构成：木棒上配有13颗金属铃铛组成，边缘排布3排各4颗铃铛，顶部一颗铃铛，手柄处为原木清漆，美观精致；
2、尺寸：全长≥19cm，木质棍子最大规格直径≥1.4cm，手柄长≥4、8cm，铃铛直径≥2cm；
3、使用方法：手持棒铃，左右或上下摇晃，使其铃铛同时发声，清越响亮。
	6
	对
	17
	102

	23
	摇铃（串铃）
	1、外观构成：手摇铃由木制手柄、优质牛皮铃圈和5颗金属铃铛构成；  
2、规格：手柄长≥10cm，直径≥1.7cm；铃圈厚≥0.2cm，皮宽≥1.8cm，皮长约≥20cm；铃铛规格≥22*22mm； 
3、使用方法：使用时手持摇铃，摇晃使其发声。
	6
	个
	10
	60

	24
	扁鼓
	1、鼓面直径 ≥400mm，高度 ≥230mm，木质鼓腔，卷曲成圆柱形，表面无疤痕、裂缝，不变形，并喷红漆。
2、击槌用硬杂木制成，前端呈球状。表面无疤痕、裂纹。
3、堂鼓的鼓身上下口径相同，中部略大，漆面光洁。
4、演奏时，发出“咚、咚”声，不得有杂音。
	2
	个
	320
	640

	25
	堂鼓
	1、材质：牛皮鼓面，木质鼓身，鼓槌用硬杂木；
2、结构：由鼓身、鼓面组成，鼓身与鼓面用锚钉固定；
3、规格：鼓面直径 ≥260mm±5mm*高度≥170mm±5mm；
4、音质：声音低沉而雄厚；
5、使用方法：手持鼓槌敲击鼓面即可，鼓声音由敲击力度而改变。
	2
	个
	115
	230

	26
	口风琴
	1、37键，配一个软嘴一个硬嘴，带包；
2、音色优美，富有感染和创造力，适合独奏，伴奏，合奏；
3、树脂材质干净无异味，不管坐着站着演奏都轻松自如；
4、使用钢琴化键盘，手感舒适不滑手，通过侧面吹嘴吹奏驱动簧片发声。拥有良好的和声能力，可以吹奏丰富的和声效果。音域较为宽广；
5、吹奏完毕后按下排水按钮，用力吹口风琴，可以将内部的口水排干净，方便卫生。
	48
	个
	85
	4080

	27
	笛子
	1、规格：8孔，仿黑头，外观无收缩变形
2、音色：发音敏感，音色明亮，造型美观
3、制作工艺：扎尼龙线，外观：光滑、圆润、无劈裂、虫蛀，亚光高级，美观耐看精心打磨抛光，手感好，多次校音，专业调音，手工修调，确保每个孔的专业音准、音色性能。
4、配笛膜、笛膜胶块。
	5
	个
	58
	290

	28
	竖笛
	1、供中小学音乐教学用。
2、产品采用塑料制作。
3、产品为高音6孔型，长度：≥325mm，直径；≥32mm，音孔直径；≥8±1mm。
4、产品应发音清晰、纯正，无噪音、沙音，能准确演奏曲谱。
	48
	支
	10
	480

	29
	陶笛
	1、孔数：12孔；
2、律制：十二平均律；标准音：440Hz；各音音准误差：-7～+19音分；相邻两音误差≤10；
3、调性：中音AC调；
4、工艺：彩绘图案；
5、音质：高音明亮，中音柔和、圆润、低音浑厚，无啸叫，哑音等杂音。
	48
	个
	65
	3120

	30
	大军鼓
	≥63cm×25cm（25in×10in）
1、鼓腔：木质鼓腔 鼓圈：静电喷涂；
2、紧箍件：6个紧箍件，12个鼓耳；配有专业木制鼓棒及背带；
3、音质：鼓中心发音低沉，外圈发音稍短、稍薄、演奏时无杂音。
	4
	个
	290
	1160

	31
	小军鼓
	1、尺寸：≥35.5cm×14cm（14in×5.5in）；鼓腔：木质、内置砂带；鼓圈：静电喷涂；
2、配备：内置沙带、鼓棒、背带；
3、音色：发声悦耳、洪亮、无噪音，又可发声低沉、沙哑。
	8
	个
	115
	920

	32
	多音鼓
	1、三联鼓尺寸：8in/10in/12in；
2、鼓腔：：木质鼓腔；
3、鼓圈：合金压铸；
4、配有专业木制鼓棒及背带，背架既可发声悦耳、洪亮、无噪音，又可发声低沉、沙哑。
	3
	套
	630
	1890

	33
	谱台
	1、谱台大小≥470*340（mm），冲压圆孔的钢板，卷边以增强谱台强度；
2、谱台带有2个谱夹，谱夹为两节铁杆中间用弹簧连接，可180度旋转；
3、谱台可拆卸，螺栓固定，可做0-90度调整，使用螺栓紧固；
谱架最大高度可调至1.45m，3节升降杆，每节均用螺栓紧固；
4、底脚带防滑胶套，防滑性强，三支脚均为圆角管，增大接地摩擦力，整体稳定性较好；
5、放乐谱的架子，适用于任何乐器。
	48
	个
	70
	3360

	34
	音乐凳
	1、材质：木质板材，带ABS包边材料，硬质包角钉制；
2、规格：≥300*350*400mm，含护角部分；
3、结构：由6个木质板面和木质内撑组成；
4、使用方法：打开包装即可使用。
	48
	个
	86
	4128

	35
	自制乐器材料
	1、塑料箱1个；
2、丝绸带4条：淡蓝色、红色、黄色、绿色丝绸带各一条；
3、彩色皱纹纸9种不同颜色；
4、双面彩色手工纸2包：10种不同颜色双面彩色纸2包；
5、彩色多用智力手工纸：6种不同颜色双面彩色纸1包；
6、30cm的尺子一把；
7、透明胶带1个；
8、壁纸刀1个；
9、胶水1个；
10、剪刀一把；
11、订书机、订书针各一套；
12、双面胶带一卷 彩纸、彩绸、吹塑纸等，成套包装。满足现行音乐教材教学需要。
	16
	组
	130
	2080

	36
	铝板琴
	1、材质：木质框架、优质钢铝片、木质黑盒；                                                             2、规格：带盒全长≥55.5cm，带盒右边宽度≥19.5cm，左边宽度≥36.5cm，高度≥2.5cm；
3、结构：由1个裸琴和1个木制黑盒组合而成，木制黑盒附有把手和2个扣手锁更美观大方，可放心安全使用，琴片上刻有音阶；                                                                           4、使用方法：演奏时左右手手持敲棒敲击琴片即可。
	4
	台
	250
	1000

	37
	小木琴
	供小学音乐教学学生练习用；具有低、中、高三组共25音阶；发音清脆、洪亮、音量大；音锤表面无疤痕，质量均匀。
	4
	台
	260
	1040

	38
	非洲鼓
	1、主要材质；桃花芯木鼓腔，纯山羊皮鼓皮，尼龙绑绳，手提设计。带鼓包背带；
2、产品规格；鼓高约500mm，鼓面直径约220mm。
	6
	个
	221
	1326

	39
	讲台
	1、规格：≥1000*700*1000（长宽高）mm。
2、材质：讲桌主体材料采用0.8-1.0-1.5mm冷轧钢板。讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供实木扶手，供使用者扶用。
3、工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。
▲4、讲桌桌面采用木黄色耐划木质材料，耐腐蚀环保台面（非吸塑工艺），扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板，整体布局简洁、美观。讲桌上下层采用分体式设计，讲台配置两个储物抽屉，每个抽屉加一把锁，储物抽屉采用三折静音滑轨抽拉式设计，非常实用稳固。
5、桌面部分和桌体部分自成一体，且下柜为乐高拼插结构，有效预防磕碰问题又方便运输搬运，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；运输轻便。
	1
	套
	1566
	1566

	40
	教师椅子
	1、面料：优质面料，尼龙背架
2、海绵：环保弹力海绵，环保，无异味
3、气棒：黑色气杆，≥2.0mm厚蝴蝶底盘
4、配件：PU扶手，310黑色尼龙脚+60mm黑色尼轮逍遥自由锁定
5、尺寸：≥500*500*1000mm
	1
	张
	400
	400

	十一、南宁市金仑路小学 美术室仪器及设备

	1
	画架
	一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。
1、规格：总高度≥1490mm，边框宽≥35mm，边框厚度≥15mm。
2、材质：优质实木。
3、特点：表面光滑、无毛刺、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲，支撑可靠，落地平稳。
4、高度升降、倾斜角度可调。应符合JY0001-2003的有关规定。
	48
	个
	148
	7104

	2
	画板
	一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。
二、技术要求：
1、规格：2#图板，外观尺寸不小于450mm×600mm×18mm；
2、材质：双面椴木三合板，四周实木边框；
3、要求：边框宽≥10mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。应符合JY0001-2003的有关规定。
	1
	块
	54
	54

	3
	写生灯
	高度600-1300、照射角度0-120度可调、银色金属灯罩、灯杆钢管镀铬、两节升降、可移动三角底座，带万向轮。
	4
	只
	180
	720

	4
	展示画框
	≥60*45cm边框≥2.2*2.8cm，原木色，配背板，PVC面板，带挂钩。
	9
	个
	70
	630

	5
	展示画框（2）
	≥60*90cm边框≥2.2*2.8cm，原木色，配背板，PVC面板，带挂钩。
	9
	个
	99
	891

	6
	静物台
	1、规格：≥600mm×600mm×16mm                                                                2、材质：优质木材、双重折叠支撑架、表面环保清漆处理、光滑无毛刺、无损伤 双层台面
	4
	个
	360
	1440

	7
	衬布
	1、规格：≥1000mmx2000mm。
2、材质：棉麻丝绒搭配。
	2
	块
	36
	72

	8
	写生灯
	高度约600-1300、照射角度0-120度可调、银色金属灯罩、灯杆钢管镀铬、两节升降、可移动三角底座，带万向轮。
	4
	只
	180
	720

	9
	写生教具
	石膏像：阿古力巴（切面）、腊空（半面）、太阳神（头像）、海盗（头像）、小大卫（头像）、亚历山大（头像）。
	2
	套
	1050
	2100

	10
	写生教具（2）
	圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件；圆球；直径不小于180mm；圆锥；高不小于220mm，底面直径不小于150mm；长方体； 不小于100*100*220mm；正方体：边长不小于160mm；四棱锥：高不小于220mm，底面棱长不小于140mm；圆柱体；高不小于220mm，直径不小于120mm；六棱柱：高不小于220mm，底面棱长不小于60mm；方带方；高不小于220mm，底面棱长不小于90mm；带方柱长不小于210mm，带方柱棱长不小于100mm；圆锥带圆；底面直径不小于160mm，高不小于220mm；带圆柱直径不小于60mm，长不小于200mm；方锥带方；高不小于220mm，底面棱长不小于150mm；带方柱长不小于210mm，带方柱底面棱长不小于70mm；多面体；棱长不小于100mm；八棱柱；高不小于230mm，底面棱长不小于50mm；六棱锥：高不小于220mm，底面棱长不小于80mm；圆切；高不小于220mm，底面直径不小于120mm，切面下缘高不小于150mm；十二面体；棱长不小于70mm；各一件；材质为200目石膏粉。
	2
	套
	260
	520

	11
	写生画板
	一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。
二、技术要求：
1、规格：2#图板，外观尺寸不小于450mm×600mm×18mm。
2、材质：双面椴木三合板，四周实木边框。
3、要求：边框宽≥10mm、45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。
	48
	块
	60
	2880

	12
	写生凳
	1、塑料圆形凳面直径≥300mm、三角底座、金属腿；
2、高度约400mm—450mm、可升降；
3、支撑架表面酸洗磷化后静电喷塑处理，光滑无毛刺。
	48
	个
	100
	4800

	13
	国画和书法工具
	①笔洗1件：直径≥160mm，高度≥55mm；②笔架1件：直径≥130mm，高度≥45mm；③砚台1件：石砚、带盖，直径≥125mm，高度≥25mm；④印盒1件：直径≥80mm，带印泥；⑤墨1件：金不换，长宽高≥95mm×24mm×10mm；⑥毛笔8件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹；⑦画毡1件：毛毡长宽厚≥600mm×450mm×3mm；⑧调色盘1件：聚丙烯材质，10眼梅花型，直径≥14mm；⑨笔帘1件：竹制，长宽≥320mm×300mm；⑩镇尺1副：≥240mm×400mm×15mm；共10类18件；
 中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。
	1
	套
	240
	240

	14
	美术学具
	毛笔、小剪刀、调色盘、笔洗、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺。
	24
	套
	120
	2880

	15
	小学美术教学挂图
	一、适用范围：
适用于小学美术教学使用。
二、技术要求：　
1、规格：不少于48幅。
2、材质：铜版纸覆膜、不低于120g。
3、印刷要求：彩色胶印、符合新《美术课程标准》。
	2
	套
	270
	540

	16
	绘画工具
	1、水粉画笔； 1、3、5、7、9、11 号各一支。舌峰，笔杆采用木质、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔锋选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作。
2、油画笔；2、4、6、8、10、12 号各一支，平锋，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔锋选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作，制作精细，书写作画流畅。
3、调色盒规格为：1 个，25格，带盖，采用优质 HIPS 材料，符合环保要求，无毒、无味。尺寸约（28.5*12.5*2.6cm）。
4、调色板规格为：1 个，17格， 采用优质 HIPS 材料，符合环保要求，无毒、无味，尺寸约：（21.6*28cm）。
5、提斗3支（大提斗、中提斗，小提斗）笔杆采用木质、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质羊毫制作。
6、大白云、中白云，小白云：各 1 支；笔杆采用木质、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫和羊毫等制作。
7、大兰竹、中兰竹，小兰竹：各 1 支；笔杆采用木质、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔峰选用优质狼毫制作。
8、小依纹：1 支，笔杆采用木质、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔锋选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作，制作精细，书写作画流畅。花枝俏：1 支，笔杆采用木制、光滑、平整、无毛刺、色泽鲜艳、均匀。笔锋选用优质狼毫，羊毫，紫毫等制作，制作精细，书写作画流畅。
9、硬底水桶：直径约14cm，高度不小于14cm，底部采用优质 HIPS材料，符合环保要求，无毒、无味。
10、墨汁：1 瓶，100ml。
11、水粉颜料：1 盒，12 色，5ml每支。
12、梅花盘1个，直径不小于16cm，采用优质 HIPS 材料，符合环保要求，无毒、无味。
13、油画刷1个，木质手柄，总长度不小于27cm，猪鬃刷头，刷头宽度1.7cm，刷头长度不小于3cm。
14、4B橡皮2块。
15、擦纸笔：大中小各１支。
16、16.美工刀1把。
17、油画刀：1～5＃各１把。
18、铅笔延长：1把，铝合金材质。
19、喷瓶：1个，100ml。
20、扇形油画笔2支。
21、吹塑定位工具盒1个：长*宽*高尺寸不小于：550mm*360mm*110mm。
	10
	套
	900
	9000

	17
	国画和书法工具
	一、适用范围：适用美术教学使用。
二、技术要求：配置
1、毛笔11件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，大、中、小狼毫，花枝俏，小依纹各1支；
2、笔架1件：青花瓷材质，长度不小于125mm，高度不小于40mm；
3、笔洗1件：青花瓷材质，口径不小于115mm，肚径不小于160mm，高度不小于55mm；
4、砚台1件：石砚，直径不小于120mm，高度不小于20mm；　
5、印盒1件：青花瓷材质，直径不小于70mm，带印泥；　
6、墨汁1瓶：100ml；　
7、画毡1件：毛毡长宽厚不小于500mm×500mm×2mm；　
8、笔帘1件：竹质，长宽不小于295mm×250mm；　
9、镇尺一副：木质，长宽高尺寸不小于：220mm*40mm*25mm；
10、绘画铅笔2支　；
11、裁纸刀1把，木质，长度不小于24cm；　
12、调色刀1把，木质手柄，不锈钢刀头，长度不小17cm；　
13、底纹笔1把，木质手柄，羊毫笔头，笔头宽不小于3cm，总长度不小于18cm；　
14、中国画颜料1盒，12色，5ml/支；　
15、调色盘1个，聚丙烯材质，直径不小于160mm；　
16、喷瓶1个，容积不小于100ml；　
17、电熨斗1个，内热式35W，熨斗头长×宽不小于55mm×30mm；
18、墨条1件，金不换墨条；
19、双龙笔架，龙头笔架（鸡翅木）规格：35*36*10cm（长*高*宽 cm）挂钩：12只、材质：鸡翅木；
20、工具箱1件：ABS材质；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动。
	5
	套
	900
	4500

	18
	国画工具
	①笔洗1件：直径≥160mm，高度≥55mm；②笔架1件：直径≥130mm，高度≥45mm；③砚台1件：石砚、带盖，直径≥125mm，高度≥25mm；④印盒1件：直径≥80mm，带印泥；⑤墨1件：金不换，长宽高≥95mm×24mm×10mm；⑥毛笔8件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹；⑦画毡1件：毛毡长宽厚≥600mm×450mm×3mm；⑧调色盘1件：聚丙烯材质，10眼梅花型，直径≥14mm；⑨笔帘1件：竹制，长宽≥320mm×300mm；⑩镇尺1副：≥240mm×400mm×15mm；共10类18件；  
中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。
	12
	套
	240
	2880

	19
	书法与篆刻
	书法教学挂图或书法名作欣赏挂图，应为国家正式出版物。
	1
	套
	180
	180

	20
	篆刻工具
	篆刻刀、印床、章料、印泥等。
	12
	套
	72
	864

	21
	绘图工具
	1、大圆规 1 件，金属材质，画圆半径不小于24cm。
2、小圆规 1 件，画圆半径不小于14cm。
3、大分规 1 件，长度不小于15cm。
4、直线墨笔1 件，长度不小于10cm。
5、直尺 1 件，长度不小于30cm，有机塑料材质。
6、蛇尺 1 件，长度不小于30cm。
7、圆规 1件，盒装，三用，长度 11cm。
8、割圆刀：1 件，优质塑料材质，刀片采用优质 SK5 高碳钢，用于纸张的切割切除不同规格的圆形，要求刻度清晰、准确；割圆最大直径不小于150mm。
9、三角板：不小于25cm 三角板 1 付，有机塑料材质。
10、曲线板：1个，不小于25cm，有机塑料材质。
11、建筑模板：1 个有机塑料材质，长度不小于19cm，宽度不小于8.5cm。
12、电工模板：1 个，有机塑料材质，长不小于19cm，宽不小于8.5cm。
13、角度平行尺：1把，有机塑料材质，长度不小于30cm。
14、马克笔：斜头和圆头两用，红黄蓝各１支。
15、针管笔：3支。
16、油性双头记号笔：红黑各１支。

17、铅笔延长器：铝合金材质，长度不小于10cm。
18、美工刀：1把，长度不小于130mm。
19、橡皮3块：2B2块，4B1块。
20、绘图铅笔：4支。
21、放大镜：1把。
22、30cm比例尺1把。
23、擦图板1个：不锈钢材质。
24、订书机1个。
25、长尾夹4个。
26、双面胶1卷，宽度：不小于2cm。
27、透明胶袋1卷，宽度：不小于1.3cm。
28、毛刷1把：木质手柄，尼龙刷头。
29、吹塑定位工具盒1个：长*宽*高尺寸不小于：550mm*360mm*110mm。
	12
	套
	72
	864

	22
	三角板
	每套2个，30、45各一，不小于300mm。有机塑料，边缘整齐，划线清晰，表面平整。
	1
	付
	16
	16

	23
	丁字尺
	≥1200mm，
1、有机塑料制成。
2、丁字头与直尺成直角固定中间。
3、直尺边上印有刻线数码，有效示值全长为600mm最小刻度示值为1mm，每10mm的刻度线上标有刻度数码。
4、示值全长误差和任一中间分度至尺的零点的误差不超过±1mm。
5、丁字直尺的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确、不得有重线，断线、缺字。
	1
	只
	80
	80

	24
	版画工具
	1、胶辊3件：大号滚筒≥150mm、手柄≥130mm，中号滚筒≥100mm、手柄≥130mm，小号滚筒≥75mm、手柄≥130mm，支架金属镀铬；
2、磨托1件：磨托头直径≥45mm、磨托手柄≥100mm；
3、笔刀1件：合金手柄≥100mm；
4、笔刀刀头3件：锰钢刀头≥35mm；
5、木刻刀5件：木手柄≥100mm、刀头碳钢材质；
6、石刻刀1件：精钢材质，长度≥140mm；
7、油石1件：双面，外观尺寸不小于150*45*25mm； 
8、马莲1件：塑料材质，直径：100mm±2mm；
9、底纹笔木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质应整齐均匀，长≥180mm，毛长≥30mm，宽≥30mm；
10、电烙铁1件：外热式30W，长度≥200mm，外接电源线长度≥900mm；
11、素描铅笔2支；
12、油画刀5把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度≥160mm。
13、版画油墨2瓶：不小于50ml；
14、印床：木质，漆面处理，长宽高：100*65*50mm
中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。
	12
	套
	315
	3780

	25
	制作工具
	美工刀 1 把、剪刀 2 把、木刻刀 12 把、尖钻 1 把、篆刻刀 1 把、油石 1 块、改锥 2 把、多用锯 1 把、锯条 5 根、推刨 1 把、木锉 1 把、尖嘴钳 1 把、铁锤 1把、电烙铁 1 把、凿子 2 把、什锦锉 1 套、切割垫板1 块、三用圆规 1 件、订书器 1 个、壁纸刀 1 把、U型锯 1 把、线锯条 10 根、手摇钻 1 个、刨子 1 把、盒尺 1 个、角尺 1 把、砂纸 5 张、小台钳 1 台、钢丝钳 1 把、钢锉 1 把、钢板尺 1 把、金属剪 1 把、铁砧子 1 件。
	12
	套
	870
	10440

	26
	美术教学用品柜
	不小于 80cm×45cm×180cm。
	1
	个
	1749
	1749

	27
	民间美术欣赏及写生样本
	中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木版年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器等。
	1
	套
	840
	840

	28
	仪器柜
	铝木结构，基本要求如下：
规格：1000*500*2000mm(±0.5)；柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为28mm×38mm，后立柱、后横梁外径为38mm×38mm，铝合金管材的壁厚≥1.0mm，整体15根铝合金。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。
柜体衬板：采用16mm厚防潮三聚氰胺双面贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边。
柜门：上部为木框对开玻璃门，下部为整体木门，木框和木门材料与衬板相同。
搁板：上柜设置2块可上下升降调节活动搁板，下柜设置1块活动搁板。
	5
	个
	1450
	7250

	29
	讲台
	1、规格：≥1000*700*1000（长宽高）mm。
2、材质：讲桌主体材料采用0.8-1.0-1.5mm冷轧钢板。讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供实木扶手，供使用者扶用。
3、工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。
▲4、讲桌桌面采用木黄色耐划木质材料，耐腐蚀环保台面（非吸塑工艺），扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板，整体布局简洁、美观。讲桌上下层采用分体式设计，讲台配置两个储物抽屉，每个抽屉加一把锁，储物抽屉采用三折静音滑轨抽拉式设计，非常实用稳固。
5、桌面部分和桌体部分自成一体，且下柜为乐高拼插结构，有效预防磕碰问题又方便运输搬运，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；运输轻便。
	1
	套
	1566
	1566

	30
	教师椅子
	1、面料：优质面料，尼龙背架
2、海绵；环保弹力海绵，环保，无异味
3、气棒：黑色气杆，≥2.0mm厚蝴蝶底盘
4、配件：PU扶手，310黑色尼龙脚+60mm黑色尼轮逍遥自由锁定
5、尺寸：≥500*500*1000mm
	1
	张
	400
	400

	十二、南宁市金仑路小学 卫生室仪器及设备

	1
	输液架
	铸铁底座带万向轮，不锈钢伸缩立柱，四爪挂钩。
	3
	套
	200
	600

	2
	身高坐高计
	身高测量≥205cm，坐高测量约120cm，底座和面板≥22mm厚压缩木质板材，立柱≥12mm圆钢，测量尺杆为铝合金型材。
	1
	台
	300
	300

	3
	杠杠式体重秤
	称重≥160KG，身高测量≥190cm，机械杠杆式传动，指针式显示。
	1
	台
	450
	450

	4
	电子体重秤
	数字显示，带背光 交直流两用，附身长测量计70-190cm，称重≥200kg。
	1
	台
	900
	900

	5
	污物桶
	不锈钢外筒，塑料内筒，容积12L。脚踏式启闭。φ≥240mm。
	1
	个
	130
	130

	6
	棉球缸
	不锈钢制，带盖，直径≥10cm，带盖。直径≥10cm，高度≥9cm。
	1
	套
	20
	20

	7
	课桌椅测量尺
	三折木质，长度≥200cm，最小分度值≥0.5cm。
	1
	根
	30
	30

	8
	诊察桌
	全钢板焊接，外形尺寸≥1200*600*750mm，附带抽屉2只，全部白色喷塑处理。桌子腿≥40*40mm方管焊接而成。可以拆卸组装，便于运输。
	1
	张
	700
	700

	9
	诊察凳
	诊查凳为液压升降式，凳子面为圆形，上罩海绵，人造革，一次性冲压圆形底座。
	2
	个
	170
	340

	10
	计算器
	16位多功能计算器。
	1
	只
	20
	20

	11
	器械柜
	尺寸≥900*400*1800，由不锈钢焊接而成，外形美观、平整、端正，上面为对开门设计内有横板，带有两个抽屉，高级静音滑道，抽拉灵活无噪音，下面为不锈钢对开门。
	1
	个
	3000
	3000

	12
	药品柜
	尺寸≥长900*上宽250下宽500*高1800（mm），由不锈钢焊接而成，外形美观、平整、端正，上面为对开门设计内有横板，中间有台面方便操作，带有两个抽屉，高级静音滑道，抽拉灵活无噪音，下面为不锈钢对开门。
	1
	个
	3600
	3600

	13
	电子肺活量计
	电子数显，测量范围1-9999ml，交流电源，配备一次性吹嘴8只。
	1
	台
	200
	200

	14
	屏风
	长度≥2000mm，高度≥1800mm。全不锈钢骨架结构。屏风面料，环保化纤油画布。完全防水。
	2
	个
	600
	1200

	15
	器械台（车）
	≥60cm×40cm×90cm，拆装式，双层隔板，不锈钢材质，四角万向轮，螺栓固定模式。
	1
	台
	450
	450

	16
	酒精灯
	玻璃制品，容积≥250ml。
	2
	台
	10
	20

	17
	照度计
	显示：3 1/2位LCD显示，字高≥18mm。测量范围1 Lux ～50，000Lux。取样率：2.0次／秒。温度特性：±0.1％／℃。温度特性：±0.1％／℃。准确度：±4％rdg±0.5％f.s。（≥10，000 Lux档准确度为±5％±10个字）仪表尺寸：≥118×70×29mm。
	1
	台
	190
	190

	18
	心肺复苏人模型
	1、带结果打印（含打印设备）语音提示，有训练、考核+模拟实战一体通用，操作数据自动实时更新，多参数数据任意设置。
2、附带颈动自主搏动和瞳孔自动缩放功能，初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动；按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致；抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常。
	1
	台
	5900
	5900

	19
	小型红外线消毒柜
	128L消毒柜 臭氧/高温消毒，钛晶灰缸玻璃，不锈钢外壳，高效省电，经久耐用。
	1
	个
	1400
	1400

	20
	资料柜
	尺寸≥900*400*1800，由不锈钢焊接而成，外形美观、平整、端正，上面为对开门设计内有横板，带有两个抽屉，高级静音滑道，抽拉灵活无噪音，下面为不锈钢对开门。
	1
	个
	3600
	3600

	21
	空气消毒器(移动式)
	紫外线消毒，移动式，高效过滤，遥控控制，循环风量≥1000。
	1
	台
	8000
	8000

	22
	空气消毒器(壁挂式)
	1、适用房间体积：≤100m²。
2、电源：交流 220V±22V，频率 50Hz±1Hz。
3、输入功率：≤180W。
4、外形尺寸：104*33*17。
5、循环消毒风量：≥800 m³/h。
6、消毒器工作噪声≤50db(A)。
7、机腔内紫外线强度≥13800uw/c m²。
8、消毒时空气中的臭氧量≤0.1mg/m³。
9、灯管寿命≥5000 小时。
10、在空气消毒效果试验中，对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%，对自然菌的消亡率≥90%。
11、工作模式：≥4种工作模式（手动/自动/定时/远红外遥控）。
12、遥控器对开/关机、时间调节、风速调节控制的遥控距离不小于 5M。
13、遥控器定时键可设置 1-24 小时步进量。
14、有程控定时功能，可以设置三个时段，预先设置好消毒器的开、关机时间。
15、有手动开机功能：可选择手动即时开机。
16、当机内紫外线灯有故障时，具有自动报警功能。
17、本机采用三档风速：低、中、高。
18、外壳采用冷轧板喷塑而成，降低危害使用更安全放心。
19、本机采用活性炭布和无纺布过滤网，可除臭、除异味，对净化环境具有良好的效果。
	1
	台
	7500
	7500

	23
	自动回位体前屈测试仪
	测量柔韧性，数值显示躯干前伸幅度。
	1
	套
	5800
	5800

	24
	氧气袋
	橡塑制品，容积≥30L。
	2
	个
	30
	60

	25
	轮椅
	低靠背，金属骨架，带便孔，≥28寸行轮。
	1
	套
	650
	650

	26
	紫外线消毒台灯
	台灯式消毒灯，功率≥20W。
	1
	台
	330
	330

	27
	立式消毒机
	手部专用消毒机，红外自动感应喷雾消毒，无接触，避免交叉感染，手部免洗，支架可升降，交直流两用。
	1
	台
	1000
	1000

	28
	消毒机专用免洗消毒液
	75％酒精，每瓶≥500ml，每件30瓶。
	1
	箱
	600
	600

	29
	卫生箱
	铝合金出诊箱，≥345*250*200mm。
	2
	个
	130
	260

	30
	便携式铝合金箱
	铝合金诊箱，≥500*300*150mm。
	2
	只
	400
	800

	31
	冷藏箱
	塑料外层，高分子保温内胆容积≥8L。
	2
	个
	450
	900

	32
	胸围尺
	长度≥150cm，最小分度值≥0.5cm，橡塑制品。软皮尺。
	2
	条
	3
	6

	33
	紫外线消毒灯（移动式）
	移动式带双管移动式，功率≥30*2W，可定时，自动断电。灯臂可180°升降旋转，配备≥30W消毒灯管2根。
	1
	台
	570
	570

	34
	紫外线消毒灯（壁挂式）
	双灯管吸顶式消毒灯，功率≥60W，含配套吊挂式灯架。
	1
	套
	360
	360

	35
	治疗推车
	1、采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型；
2、面板、车身、连接架等材料厚度1.0mm-1.2mm，外形美观、平整、四角圆滑，表面无锋棱，毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀耐腐蚀；
3、担架车分为上中下三层，上层是可移动担架结构，配置皮革海绵垫；中层带有不锈钢护栏，配有输液架；下层带杂物架。
4、脚轮采用优质高级静音5寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，带刹车；承重151kg重物时，推动轻松灵活，无蛇形行走及异常噪音。
	2
	台
	3300
	6600

	36
	废弃物桶
	中石化环保材料，≥30L，脚踏，上翻盖。
	1
	套
	130
	130

	37
	治疗盘
	≥300*200mm，不锈钢制，带四只器械桶。
	1
	套
	80
	80

	38
	弯盘
	标配，不锈钢腰型盘，大号。
	1
	套
	16
	16

	39
	贮槽
	不锈钢制，直径≥200mm，有孔，带盖。
	1
	套
	115
	115

	40
	带盖方盘
	不锈钢制，≥240*150*40mm，带盖，无孔。
	1
	套
	40
	40

	41
	冲眼壶
	不锈钢制，容积≥100ml。
	1
	只
	30
	30

	42
	白大衣
	白色医师服。
	2
	件
	85
	170

	43
	工作帽
	涤卡面料/涤平。
	2
	只
	14
	28

	44
	热水袋
	螺纹橡胶，柔软舒适，封口严密不漏水。
	1
	只
	40
	40

	45
	少年人体半身模型
	产品为高≥65mm 之少年男性解剖模型，包括头、颈、躯干部分。
	1
	件
	360
	360

	46
	眼球构造模型
	眼构造的血管的粗细、比例、位置、走向以及分支和脂肪的关系，应正确自然，动静脉的管壁应有明显的区别。该产品为放大三倍之人体眼球构造模型，可拆装，置于底座上。眼球壁通过眼球前后极做正中水平切，示眼球壁的三层被膜：外膜、中膜和内膜。外膜：示角膜（可拆装）和巩膜；中膜：示虹膜、睫状和脉络膜；内膜：示视网膜盲部和视网膜视印，在视网膜部示视神 经盘和黄斑。拆光装置：示晶状体和玻璃体，均可拆下。眼球肌：示上直肌、下直肌、内直肌、外直肌、上斜肌和下斜肌，眼血管和视神经。眼血管：示眼动脉的分支：肌动脉、视网膜中央。
	1
	件
	130
	130

	47
	儿童牙列模型
	模型为右侧下半之牙列，下颌角至冠突高，保留右半下颌骨及部分牙龈。示牙列右侧中切牙、侧切牙、尖牙、第一前磨牙、第二前磨牙、第一磨牙、第二磨牙和第三磨牙在齿槽内的形态、位置和结构特点。磨牙在齿槽内的形态、位置和结构特点。第二磨牙做正中矢状物，示牙切面的结构。并可示动、静 脉、神经由下颌孔出入，经牙腔孔至牙颏孔的结构。磨牙的一侧切面示釉质、牙质、黏合质及牙腔。另一侧切面上示牙髓。
	1
	件
	135
	135

	48
	喉头喷雾器
	手持式，喉头给药器，枪式结构气压给药。
	3
	只
	80
	240

	49
	安装调试
	安装调剂及相关辅材。
	1
	批
	2000
	2000

	十三、南宁市金仑路小学 科学实验室仪器及设备

	1
	实验桌（教师演示台）
	规格：≥2800mm（L）×700mm（W）×850mm（H）
1、台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm。
2、为确保使用者的健康安全，台面板满足以下6项性能要求：
（1）化学性能：参照GB/T 17657-2022标准，台面板不少于136项化学试剂及有机溶液检测，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、环丙甲酮、乙酸丁酯、饱和氯化锌等。
（2）环保性能：参照GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量检测结果值≤0.006mg/m³。
（3）物理性能：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥138Mpa；弹性模量≥9890Mpa；板面握螺钉力≥4350N；含水率≤0.8%；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；负荷变形温度：＞200℃；浸渍剥离性能：0；尺寸稳定性：纵向≤0.04，横向≤0.05；漆膜附着力：六级，切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能：≥1540r，未出现磨损；体积电阻≤3.1*10¹²Ω；表面电阻≤4.7*10¹²Ω；弯曲强度≥140Mpa等不少于28项物理性能。
（4）抗霉菌性能：参照JC/T 2039-2010标准：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌检测长霉等级为0级；
（5）抗细菌性能：参照JC/T 2039-2010标准：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌等不少于15种菌种抗菌率≥99.99%。
（6）氙灯老化性能：参照GB/T 16422.2-2022标准，进行1450小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发黏、裂纹等异常，等级为5级。
2、产品结构：铝木结构。
3、台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构，框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm，棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。
4、柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。
5、组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。
6、连接件：ABS专用连接组装件；
7、板材贴面：采用三聚氰胺板进行贴面。
8、板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许出现脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于1.8mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。
9、导轨：三节静音导轨。
10、拉手：采用桥型铝合金拉手；
11、铰链：采用不锈钢铰链。
12、台身设计：
（1）箱体预设电脑主机箱柜、视频展台柜、电源控制台、键盘托等。
（2）台身前部为开门设计，便于电器维护。
13、可调脚：采用模压成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高≥30mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
14、台面根据需求可设有化验水槽、水嘴等的定位孔，各定位孔根据实际尺寸开设。
	1
	张
	6000
	6000

	2
	教师椅
	1、规格：≥550×500×1070mm；
2、采用PU皮面，海绵坐垫；
3、黑色PP加玻纤内外塑框；
4、一体成型PP固定扶手；
5、中靠背46-49cm，人体工程学设计；
6、≥1.0mm厚气杆；
7、PP加纤五星塑脚；
8、φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。
	1
	张
	400
	400

	3
	教师电源
	规格：≥310mm×350mm；
1、功能设置：包含电源总开关、220V插座电源、分组电源开关；
2、电源总开关：能够一键开启与关闭整个电源，具有漏电保护功能；
3、插座电源：内含≥4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能；
4、分组开关：支持对学生端220V插座电源进行分组控制，同时应设有电源输出指示灯。
	1
	套
	1400
	1400

	4
	实验桌（六角）
	1、规格：≥1500mm×1500mm×780mm。
2、台面：选用厚度≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染等性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。
3、为确保使用者的健康安全，台面板需符合国家质量监督管理部门要求，满足或优于以下7项性能要求：
（1）化学性能要求：符合GB/T 17657-2022标准，台面板不少于140项化学试剂及有机溶液要求，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、乙酰丙酮、三氯乙酸等。
（2）环保性能要求：符合GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量要求结果值≤0.005mg/m³。
（3）物理性能要求：符合GB/T 17657-2022标准及其他要求方法，满足静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向、横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能≥1140r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡等不少于22项物理性能检测。
（4）TVOC释放量要求：符合HJ571-2010标准，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。
（5）抗霉菌性能要求：符合JC/T 2039-2010标准，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌要求等级为0级；
（6）抗细菌性能要求：符合JC/T 2039-2010标准，大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于14种菌种要求抗菌率≥99.99%。
（7）氙灯老化要求：符合GB/T 16422.2-2022标准，进行550小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发黏、裂纹等异常，等级为5级。
3、产品结构：铝木结构。
4、台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构，框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm，棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。
5、桌体：采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。
6、组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。
7、连接件：ABS专用连接组装件；
8、板材贴面：采用三聚氰胺板进行贴面。
9、板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许出现脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。
10、台身设计：设有学生书包斗。
11、可调脚：采用模压成型PC＋ABS工程塑料合金注塑专用垫，高≥30mm，可暗藏固定防止晃动，并能有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。
	9
	张
	6000
	54000

	5
	学生凳
	1、规格：≥φ300mm×440mm。
2、凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。
3、升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。
支持调节凳子高度，升降≥50mm。
4、钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。
5、脚垫：塑胶材质，采用PP一体注塑成型，防水防滑。
▲6、学生凳产品满足以下性能要求：
1) 外观性能要求：①金属件管材应无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，金属件焊接件焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，金属件焊接件焊接处表面波纹应均匀；③金属件喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；④塑料件应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、褶皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；
安全性能要求：①正常使用时，可接触到的边都应进行倒圆、砂光的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；以上两项参照GB /T 24820—2024 《实验室家具通用技术条件》或同类别国家标准。
	56
	个
	180
	10080

	6
	学生电源
	不少于二路交流220V电压输出，额定电流5A。
	27
	个
	60
	1620

	7
	化验水槽（配出水装置）
	1、材质：PP材质。
2、水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。
3、密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。
4、槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部分为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。
	1
	个
	420
	420

	8
	化验水槽（配出水装置）
	1、材质：PP材质。
2、水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。
3、密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。
4、配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。
	9
	个
	500
	4500

	9
	电源布线耗材
	1、地面耗材：每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 
2、地下耗材：电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管。
	1
	室
	4900
	4900

	10
	给/排水全套装置
	1、PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50。
2、开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。
	1
	套
	8000
	8000

	11
	计算器
	简易型。
1.功能和性能要求：ON/C 开机/清除； OFF 关机； + 加号；- 减号；×乘号；÷除号；0～９数字； • 小数点； = 等号；% 百分号；圆周率 X2 平方；M+ 存储器累加； M-存储器累减；
2．计算器的各类输入操作及显示，应与日常书写顺序一致，输入内容显示字符不小于小四号字；机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适；采取纽扣电池供电方式。
	24
	个
	20
	480

	12
	打孔器
	采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。
	1
	套
	22
	22

	13
	打气筒
	手持式。技术参数：
1、打气筒由筒体带打气接头、打气活塞、拉杆、手柄、塑料打气嘴、金属打气嘴等组成。
2、筒体为塑料制，外径≥35mm，长≥210mm。
3、拉杆为金属制，表面电镀处理，直径≥4.4mm。
4、手柄为塑料制，长≥55mm，与拉杆连接可靠。
	12
	个
	33
	396

	14
	仪器车
	1、规格：≥600mm×400mm×800mm。

2、仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。
3、车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。
4、车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。
5、车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有≥30mm的挡板。

6、整车安装好后应载重50kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。
	1
	辆
	990
	990

	15
	生物显微镜
	≥500倍。
	1
	台
	950
	950

	16
	学生显微镜
	≥200倍，单筒。
	12
	台
	400
	4800

	17
	放大镜
	≥5倍，直径不小于30mm。
	24
	个
	6
	144

	18
	放大镜
	≥3倍，直径不小于40mm。
	24
	个
	6
	144

	19
	天文望远镜
	1、口径； ≥ 50mm(2”)，
2、焦距； ≥ 600mm，
3、折射式配备：Φ≥24.5H6mm  H20mm，3X巴洛镜 5×24寻星镜 铝脚架，泡沫彩盒包装。
	1
	套
	650
	650

	20
	酒精喷灯
	坐式。
	1
	个
	165
	165

	21
	听诊器
	插入式单用听诊器，耳环弹片用弹簧钢制成，传音清晰，100Hz～500Hz衰减不大于12dB。
	12
	个
	70
	840

	22
	水槽
	产品为半透明塑料注塑成型。外形尺寸：≥250mm×180mm×100mm，水槽表面无瑕疵。
	24
	个
	24
	576

	23
	方座支架
	1、由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环等组成。
2、方座支架的底座尺寸≥210×135mm，立杆直径为Φ≥12mm，一端有≥M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。
3、底座放置平稳，无明显晃动现象，支撑夹持可靠。
4、立杆与方座组装后应垂直。
	24
	套
	160
	3840

	24
	三脚架
	铁制，环内径≥75 mm，高≥150 mm。
	24
	个
	12
	288

	25
	试管架
	8孔、8柱，全塑料制。
	24
	个
	16
	384

	26
	旋转架
	产品由底座、支杆、旋转体构成，二件为一套。底座直≥径65mm，高≥20mm。支杆直径≥10mm，长≥75mm，顶尖为钢制，表面镀铬处理。旋转体外形尺寸：≥40mm×25mm×20mm，旋转体上有盛放磁铁和胶棒的凹槽。组装后的高度≥105mm。
	24
	套
	16
	384

	27
	百叶箱支架
	1、百叶箱支架高度≥1100mm，宽窄应与百叶箱配套。
2、台面四角下方均加有角钢加固，角钢带有螺孔可将其固定于支架上。
3、支架与支撑杆之间用螺丝固定（可拆卸）。
	1
	个
	650
	650

	28
	百叶箱
	≥460mm×290mm×537mm。
	1
	个
	700
	700

	29
	教学电源
	1、交流：2V～12V/5A，每2V一档；2、直流：1.5V～12V/2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V共6档。
	1
	台
	500
	500

	30
	电池盒
	1、可放置1节1号电池。外形尺寸≥81×43×29mm。
2、各触点使用不锈钢材料；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺。
	48
	个
	6
	288

	31
	直尺
	≥500mm。
	24
	只
	3
	72

	32
	软尺
	≥1500mm。
	24
	个
	4
	96

	33
	托盘天平
	最大秤量500g，最小秤量0.5g。
	12
	台
	185
	2220

	34
	金属钩码
	≥50g×10。
	24
	套
	35
	840

	35
	电子停表
	约0.1s。
	24
	块
	50
	1200

	36
	温度计
	可测量范围为（-10-100）℃。
	24
	支
	6
	144

	37
	温度计
	水银，(0～100)℃。
	1
	支
	10
	10

	38
	体温计
	水银，(35～42)℃。
	24
	支
	8
	192

	39
	寒暑表
	1、由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。
2、采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏 -50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。
3、最小分度值：2℃；
4、储藏条件：-30℃～60℃；
5、外形尺寸：≥200mm×52mm×10mm。
	1
	只
	10
	10

	40
	最高温度表
	(-16～+81)℃。
	1
	支
	40
	40

	41
	最低温度表
	(-52～+41)℃。
	1
	支
	14
	14

	42
	条形盒测力计
	≥5N。
	24
	个
	12
	288

	43
	条形盒测力计
	≥2.5N。
	24
	个
	12
	288

	44
	条形盒测力计
	≥1N。
	24
	个
	12
	288

	45
	多用电表
	不低于2.5级。
	1
	个
	165
	165

	46
	湿度计
	指针式。
	1
	个
	26
	26

	47
	指南针
	1、外壳直径≥30mm。表面材质为透明塑料。
2、衬板印有东、南、西、北等方向性标志。
3、小磁针为菱形小磁针。
	24
	个
	10
	240

	48
	肺活量计
	1、外筒为塑料制。2、浮筒为塑料吹塑成型。
	4
	台
	70
	280

	49
	雨量器
	1、产品主要由储水筒、测量杯、导水漏斗组成。
2、储水筒外形尺寸直径：大端≥110mm，高度：≥150mm，内底部有一固定测量杯的凸出部位。
3、测量杯外形尺寸：≥70mm，高度：≥150mm，内壁有10～50ml刻线。
4、导水漏斗锥形，外形尺寸直径：大端≥115mm，长度：≥100mm，漏斗口直径：≥12mm±1mm，锥形大口直径：≥95mm。
	1
	套
	70
	70

	50
	风杯式风速表
	有直读装置。
	2
	套
	200
	400

	51
	斜面
	塑料斜面板、支杆2根构成。塑料斜面板尺寸：≥300mm×100mm×10mm，一端边为斜角。板面上印有0－300mm的刻线。斜面高度调节为三档，即50mm、100mm、150mm。
	12
	个
	50
	600

	52
	压簧
	工作极限负荷≥5N。用直径≥1.2mm的钢丝绕成，圈的外径约20mm，间距6mm，长度约80mm。采用优质钢材，防锈电镀处理。
	24
	套
	6
	144

	53
	拉簧
	工作极限≥5N。密绕，两端带钩环。用直径≥1mm的钢丝绕成，圈外径约18mm，有效圈数40圈，产品总长约80mm。采用优质钢材，防锈电镀处理。
	24
	套
	6
	144

	54
	沉浮块
	同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体。
	24
	套
	24
	576

	55
	杠杆尺及支架
	产品由杠杆尺、支架杆、底座等构成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：≥170mm×80mm×13mm，底座中间有一孔，用于固定支架用。支架杆采用塑料注塑成型，外形尺寸：高≥210mm，上端为圆弧，宽≥15mm，下端宽≥24mm，整体厚度为8mm。杠杆尺的有效长度不小于500mm，杠杆两侧分别标有数字，每1cm一小刻线、5cm一大刻线、并标有数字（分别为5、10、15、20、25），在大刻线处下应有一挂孔，孔径≥4.5mm。尺的两端为调平螺母，调平螺母重量不大于8g。
	24
	个
	33
	792

	56
	滑轮组及支架
	产品由底座、支架、横梁、单滑轮1个、双滑轮1个构成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：≥170mm×80mm×13mm，底座中间有一直径4mm的通孔。支架杆采用塑料注塑成型，外形尺寸：高≥210mm，上端为圆弧，宽≥15mm，下端宽≥24mm，整体厚度≥8mm。横梁为塑料制品，长不小于100mm，横梁上应有悬挂滑轮的圆孔2个。
	24
	套
	26
	624

	57
	轮轴及支架
	产品由轮轴、支杆、底座、挂线等组成。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：≥170mm×80mm×13mm，底座中间有一直径≥4mm孔。轮轴为大小两轮，大轮直径≥90mm，小轮直径≥50mm。支杆采用塑料注塑成型，外形尺寸：高≥210mm，上端为圆弧，宽≥15mm，下端宽≥24mm，整体厚度≥8mm。
	24
	套
	24
	576

	58
	齿轮组及支架
	产品由底座、立杆、大中小齿轮（各1）、手摇柄组成，全套为塑料制品。大齿轮齿数为28 ，中齿轮齿数21，小齿轮齿数为14 。底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：≥170mm×80mm×13mm，底座中间有一孔，用于固定支杆用。支杆采用塑料注塑成型，外形尺寸：高≥210mm，上端为圆弧，宽≥15mm，下端宽≥24mm，整体厚度≥8mm。支杆上有安装齿轮的定位孔。
	24
	套
	24
	576

	59
	弹簧片
	不锈钢片。外形尺寸：≥100mm×10mm×0.3mm。
	24
	套
	5
	120

	60
	小车
	塑料制品，外形尺寸应不小于110mm×72mm×40mm，车体上部带有可放置重物的凹槽，凹槽尺寸不小于52mm×58mm×20mm。车轮直径为20mm。
	24
	个
	16
	384

	61
	三球仪
	由地球、月球、月相板、季节盘、大小齿轮、固定螺帽、变速箱、底座、太阳模型及传动机构等组成。太阳模型直径约100mm，地球模型直径约58mm，地球倾角约66.5°，月球模型直径约19mm，季节盘直径约198mm，底座直径约193mm。
	1
	台
	430
	430

	62
	太阳高度测量器
	仪器由塑料制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体坐标中高度。
1、仪器底座Φ85mm±1mm，为塑料制并装置调平螺丝，并使重锤能对准基尖。
2、旋转测量架上的孔与投影屏的孔应同轴，长约100mm。
3、量角器直径为100mm，刻线清晰。
	24
	个
	26
	624

	63
	风的形成实验材料
	产品由透明风管、风叶、风叶支架、蜡烛组成。
1、风管应为透明塑料，直径不小于55mm±1mm，高度不低于180mm±1mm，壁厚不小于2mm。
2、风叶为铝质，为四片叶，直径约为44mm±1mm。
	24
	套
	30
	720

	64
	组装风车材料
	1、由支杆、叶片基座、叶片（6片）、轴芯等组成。
2、叶片、基座、支架用塑料注塑成型。
3、叶片角度可调。
4、叶片与叶片基座连接设计合理，叶片转动灵活。
5、支杆直径≥5mm、长≥100mm。
6、叶片基座直径≥20mm、厚≥7mm，中心孔径≥3.5mm。
7、叶片外形尺寸：≥37mm×25mm×1mm。
8、轴芯应与支杆配合良好，与叶片基座孔连接转动灵活。
	24
	套
	7
	168

	65
	组装水轮材料
	组装式，全塑料制。由底座、支架、轴骰、轴、叶片六片、小皮带轮构成。
1.底座尺寸：≥70mm×50mm×8mm，座上应有安装支架的插孔。
2.支架高度为≥55mm。
3.轴骰直径≥20mm，应有可插叶片的槽。
4.叶片尺寸：≥35mm×25mm×0.8mm，并有插脚。
5.小皮带轮直径≥14mm。
	24
	套
	12
	288

	66
	太阳能的应用材料
	本材料由太阳能电池板、发光二极管、小电机、风叶及蜂鸣器（小喇叭）组成。
1.太阳能电池板的外形尺寸不小于：50mm×38mm，并接有正负极导线，导线长不小于200mm，线端接红黑夹。
2.发光二极管直径≥5mm，红色。
3.电机为直流电机，电压不大于3V。
4.风叶为塑料制品，叶片数≥4片，外径约58mm。
5.蜂鸣器（小喇叭）直径为10mm。

6.材料采用塑料盒包装，外形尺寸：≥105mm×65mm×35mm。
	24
	套
	40
	960

	67
	音叉
	256Hz。
	24
	只
	50
	1200

	68
	小鼓
	鼓身为塑料制，直径不小于135mm，高度不小于80mm，双面鼓面，配塑料鼓槌2支及背带一根。
	24
	个
	26
	624

	69
	组装土电话材料
	1、产品为散件袋装，由塑料话筒2个、PVC片2块、话筒圈2个、棉线1根组成；
2、塑料话筒规格Φ48×30mm，表面平整、圆滑、色泽均匀；
3、PVC片直径≥25mm，中心孔直径约1.5mm，应与话筒上口大小相符；
4、话筒圈直径约25mm，与塑料话筒组装后无脱落现象；
5、棉线粗约直径≥0.5mm，硬度适宜，长度≥5m。
	24
	套
	8
	192

	70
	热传导实验材料
	木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料。
	24
	套
	18
	432

	71
	物体热胀冷缩实验材料
	金属球、塑料球、实验架等。
	24
	套
	30
	720

	72
	灯座及灯泡
	LED灯泡。
	48
	个
	6
	288

	73
	开关
	1、适用于教学演示实验和学生分组实验用的教学开关；
2、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；
3、开关闸刀与接线柱及垫片为导电性好的材料制成，表面镀铬，闸刀的宽度小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm.接线柱直线不小于4mm，有效行程不小于4mm；
开关应具有足够的强度。
	50
	个
	8
	400

	74
	物体导电性实验材料
	由塑料盒、插座、发光二极管、电池盒、测试片等组成；塑料盒尺寸：≥116mm×60mm×25mm，盒盖上有插座一对、发光二极管1个，电池盒置于盒底中，电池盒可装五号电池2节。测试片：铜、铁、铝、塑料、木片各一片。插座由磷铜片制成。
	24
	套
	22
	528

	75
	条形磁铁
	D-CG-LT-180，氧体制作，南北两极，教师演示用。
	1
	套
	45
	45

	76
	条形磁铁（2）
	学生用。
	24
	套
	4
	96

	77
	蹄形磁铁
	D-CG-LU-80。铁氧体制作，南北两极，教师演示用。
	1
	套
	33
	33

	78
	蹄形磁铁（2）
	学生用。
	24
	套
	4
	96

	79
	磁针
	1、磁针体长度≥144mm，磁针两极，每一极端点磁感应强度不小于9MT；
2、有垂直翼形针体和支座两部分；
3、磁针体：具有磁性的片状针体；翼形磁针的磁针体为翼形扭式，两翼面与中部面互相垂直；两翼面端斜面向下；
磁针体的中间铆接铜轴承套。
	24
	套
	10
	240

	80
	环形磁铁
	学生用。铁氧体制作，形状为圆形。外径约32mm，内径约16mm，厚约5mm。
	24
	套
	4
	96

	81
	电磁铁组装材料
	组装式。材料由塑料成型的线圈骨架2个、铁芯2根、多股导线（长2m、短1m各1根）、小垫片30片组成。
	24
	套
	12
	288

	82
	电磁铁
	演示用。
	1
	套
	60
	60

	83
	手摇发电机
	手摇式，透明外壳。小型发电机由齿轮、正负极接头、灯泡、手柄等组成。空载输出电压为6.0V，输出电流；0.2A。
	12
	个
	50
	600

	84
	激光笔
	带红色光源，射程不小于5米。
	24
	个
	33
	792

	85
	小孔成像装置
	组装式。
	24
	套
	16
	384

	86
	平面镜及支架
	组装式。产品由底座、支杆、支架、平面镜各2件组成。底座直径65mm，高≥20mm。支杆直径≥10mm，长≥55mm。支架为U形，放置平面镜可靠。平面镜尺寸：≥95mm×60mm。
	24
	套
	13
	312

	87
	曲面镜及支架
	凸面镜、凹面镜等。
	24
	套
	12
	288

	88
	透镜、棱镜及支架
	凸透镜、三棱镜等。
	24
	套
	33
	792

	89
	成像屏及支架
	组装式。产品由底座、支杆、支架、毛屏、白屏等，毛屏及白屏尺寸：≥95mm×60mm×1mm，支座尺寸：直径≥65mm×20mm。支杆直径≥10mm，长≥55mm。支架为U形，放置白屏、毛屏可靠。
	24
	套
	14
	336

	90
	昆虫观察盒
	带不小于3倍的放大镜。
	24
	个
	14
	336

	91
	塑料注射器模型
	≥30mL。
	24
	个
	4
	96

	92
	单摆
	一个摆球。
	24
	套
	8
	192

	93
	骨骼模型
	模型PVC材质。男性成人骨骼模型，高≥85cm，串制成正常直立姿态于支架上，各部位骨骼尺寸。
	2
	台
	320
	640

	94
	儿童牙列模型
	1.适用小学自然教学演示时使用；
2.模型取正常儿童男性牙齿的上颌和下颌部分，用蛇形管连接，可自由张开、闭合，并附牙刷。
3.产品采用优质复合树脂制作成型后经高档漆喷漆绘色而成。
4.外形尺寸为：上颌部分：不小于160mm×130mm×60mm，下颌部分：不小于160mm×130mm×55mm。

5.附牙刷。
	4
	台
	130
	520

	95
	少年人体半身模型
	PVC材质，少年模型，高≥420mm带底座。头颈部座正中矢状切面，颈部做水平切面，胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，显示内脏器官位置、形态结构和相互关系。
	1
	台
	400
	400

	96
	眼构造模型
	PVC材质，由六倍大成人眼球模型，支架和底座组成，眼球前后极正中水平切面，展示内部结构、器官、血管、神经等。
	1
	台
	190
	190

	97
	啄木鸟仿真模型
	自然大，用羽毛制作。
	1
	件
	140
	140

	98
	猫头鹰仿真模型
	自然大，用羽毛制作。
	1
	件
	150
	150

	99
	平面政区地球仪
	球体直径约为320mm，平面比例尺为1：40000000，地轴的倾斜为66.5°，并垂直于赤道面。用不同颜色明显区分各个国家和地区的名称。
	1
	个
	200
	200

	100
	平面地形地球仪
	球体直径约为320mm，平面比例尺为1：40000000，地轴的倾斜为66.5°，并垂直于赤道面。并用各种颜色标出山脉、高原、丘陵、沙漠、盆地、平原、河流、湖泊以及海盆、海岭、海底高原和海洋气流的分布概况。
	1
	个
	200
	200

	101
	地球构造模型
	球体直径≥320mm（可剖分），内部应有嵌块，可直观看到地壳，地幔，外核等圈层。底座直径不小于210mm，模型整体高约为：450mm。
	1
	件
	430
	430

	102
	司南模型
	模型由地盘及磁性勺两部分组成。1、地盘外壳为塑料，内嵌玻璃及方位图，尺寸：≥218×218×30mm ，方位图包括：八卦、天干、地支和二十八宿、共计二十四个方位图。2、磁性勺由嵌有高强磁性材料的塑料件制成。尺寸≥：130×40×25mm。
	1
	台
	150
	150

	103
	月相变化演示器
	采用胶合板外箱，图面采用喷绘写真，尺寸不小于690mm×530mm×35mm，箱面绘有新月、峨眉月、上弦月、凸月、下弦月、峨眉月、新月等。
	1
	件
	180
	180

	104
	蟾蜍标本
	包埋，尺寸≥75*75*30mm。
	4
	盒
	86
	344

	105
	河蚌标本
	包埋，尺寸≥75*75*30mm。
	4
	盒
	76
	304

	106
	爬行类动物标本
	包埋，尺寸≥75*75*30mm。
	4
	盒
	320
	1280

	107
	蛙发育顺序标本
	包埋，尺寸≥140*64*18mm。
	4
	盒
	120
	480

	108
	昆虫标本
	常见益虫、害虫各6～7种。包埋。
	4
	套
	250
	1000

	109
	桑蚕生活史标本
	包埋，尺寸≥164*78*20mm。
	4
	套
	165
	660

	110
	兔外形标本
	包埋，尺寸≥190*90*90mm。
	4
	盒
	520
	2080

	111
	植物种子传播方式标本
	动物传播、弹力传播、风力传播、水力传播，包埋。
	6
	盒
	45
	270

	112
	矿物标本
	塑料盒包装，尺寸：≥125*100*35mm。标本分别为石膏矿、铁矿、金矿、铜矿、滑石矿等。
	6
	套
	45
	270

	113
	岩石标本
	塑料盒包装，尺寸：≥125*100*35mm。标本分别为石灰岩、大理石、砂岩、花岗岩、火山岩等。
	6
	套
	45
	270

	114
	金属矿物标本
	铜、铁、铝、钨、锡等。
	6
	套
	45
	270

	115
	土壤标本
	土壤标本用小玻璃瓶封装，玻璃瓶尺寸≥Φ28mm×58mm，土壤标本5种分别为：红壤、砖红壤、黑钙壤、紫色土、水稻土等组成，塑料盒包装，尺寸：≥125*100*35mm。
	6
	套
	50
	300

	116
	矿物提炼物标本
	石油、金属等。
	6
	套
	50
	300

	117
	植物根尖纵切
	多重染色。
	13
	片
	6
	78

	118
	木本双子叶植物茎横切
	多重染色。
	13
	片
	6
	78

	119
	草本植物茎横切
	多重染色。
	13
	片
	6
	78

	120
	洋葱表皮装片
	多重染色。
	13
	片
	6
	78

	121
	叶片横切
	多重染色。
	13
	片
	6
	78

	122
	叶片气孔装片
	多重染色。
	13
	片
	6
	78

	123
	动物表皮细胞装片
	多重染色。
	13
	片
	6
	78

	124
	蛙卵细胞切片
	多重染色。
	13
	片
	6
	78

	125
	骨细胞切片
	多重染色。
	13
	片
	6
	78

	126
	口腔粘膜细胞装片
	多重染色。
	13
	片
	6
	78

	127
	人血细胞装片
	多重染色。
	13
	片
	6
	78

	128
	中国政区地图
	纸张规格：胶版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。
	1
	张
	30
	30

	129
	中国地形地图
	纸张规格：胶版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。
	1
	张
	30
	30

	130
	小学科学安全操作挂图
	幅数：25幅；幅面：≥720mm×520mm；纸张规格：100克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。
	1
	套
	80
	80

	131
	小学科学生命世界教学挂图
	幅数：29幅；幅面：≥720mm×520mm；纸张规格：100克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。
	1
	套
	100
	100

	132
	小学科学物质世界教学挂图
	幅数：22幅；幅面：≥720mm×520mm；纸张规格：100克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。
	1
	套
	80
	80

	133
	小学科学地球与宇宙教学挂图
	幅数：28幅；幅面：≥720mm×520mm；纸张规格：100克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。
	1
	套
	100
	100

	134
	科学史挂图
	幅数：24幅；幅面：≥720mm×520mm；纸张规格：100克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。
	1
	套
	80
	80

	135
	植物分类图谱
	幅面：≥180mm×265mm；内容：不少于60种植物图片，纸张规格：封面150克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。
	12
	套
	11
	132

	136
	动物分类图谱
	幅面：≥180mm×265mm；内容：不少于60种动物图片，纸张规格：封面150克铜版纸；印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。
	12
	套
	12
	144

	137
	小学科学实验教学指导书
	彩色胶印。内容包括：力与运动、物质与材料、声与光、电与磁共78页。尺寸：≥260mm×185mm。
	1
	套
	70
	70

	138
	小学科学实验手册
	胶印。彩色封面。目录内容包含111种产品的使用方法；45种仪器的使用指南。共182页。尺寸：≥260mm×185mm。
	1
	套
	70
	70

	139
	量筒
	≥500mL。
	24
	个
	50
	1200

	140
	量杯
	≥250mL。
	24
	个
	50
	1200

	141
	甘油注射器模型
	≥30mL。
	12
	个
	20
	240

	142
	试管
	≥φ15mm×150mm。
	92
	支
	2
	184

	143
	试管
	≥φ20mm×200mm。
	48
	支
	3
	144

	144
	烧杯
	≥50mL。
	48
	个
	7
	336

	145
	烧杯
	≥100mL。
	12
	个
	8
	96

	146
	烧杯
	≥250mL。
	12
	个
	12
	144

	147
	烧杯
	≥500mL。
	12
	个
	17
	204

	148
	烧瓶
	平、长，≥250mL。
	48
	个
	26
	1248

	149
	锥形瓶
	≥100mL。
	12
	个
	20
	240

	150
	酒精灯
	≥150mL。
	24
	个
	8
	192

	151
	漏斗
	≥60mm。
	48
	个
	10
	480

	152
	Y形管
	Y形，≥Φ7 mm～8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理。
	48
	个
	3
	144

	153
	滴管
	≥100 mm，尖嘴口径≥1 mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1 mm～2 mm。
	48
	个
	2
	96

	154
	集气瓶
	≥125mL。
	24
	个
	7
	168

	155
	镊子
	不锈钢制，平头，长≥125mm，钢板厚1.2mm，前部应有防滑脱锯齿。
	48
	个
	4
	192

	156
	试管夹
	木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15mm。
	24
	个
	4
	96

	157
	石棉网
	金属网尺寸≥125mm×125mm，0.8mm钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理。
	24
	个
	3
	72

	158
	燃烧匙
	铜勺，勺Φ≥18mm，深≥10mm，铁柄，柄长≥300mm，长柄和铜勺连接稳定结实。
	24
	个
	3
	72

	159
	药匙
	塑料，长度不小于100mm。
	24
	个
	2
	48

	160
	玻璃管
	φ5mm～φ6mm。
	5
	千克
	45
	225

	161
	玻璃棒
	φ5mm～φ6mm。
	48
	个
	4
	192

	162
	橡胶管
	外径≥9mm，内径≥6mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性。
	5
	千克
	50
	250

	163
	橡胶塞
	0号～10号，白色，质地均匀。
	1
	千克
	50
	50

	164
	试管刷
	Φ≥12mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。
	24
	个
	3
	72

	165
	烧瓶刷
	≥250mL烧瓶用，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露。
	24
	个
	6
	144

	166
	培养皿
	≥100mm。
	24
	个
	18
	432

	167
	蒸发皿
	瓷，≥60mm。
	24
	个
	5
	120

	168
	塑料量杯
	≥500mL。
	24
	个
	7
	168

	169
	pH广范围试纸
	1～14。
	10
	本
	6
	60

	170
	小学科学一般实验材料
	蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等。
	24
	份
	70
	1680

	171
	载玻片
	玻璃制。0.1mm 1/400mm²。 50片装。
	10
	盒
	10
	100

	172
	盖玻片
	产品为钠钙玻璃制品，50 片/盒、≥18mm×18mm±0.5mm。
	50
	包
	6
	300

	173
	测电笔
	氖泡式。
	1
	个
	6
	6

	174
	手锤
	0.25kg，羊角锤。手柄长≥250mm。
	1
	个
	31
	31

	175
	手持筛子
	塑料制。由一个塑料外框和二片塑料筛网构成。
1、塑料外框尺寸：直径≥150mm，高≥35mm。
2、筛网孔为平行四边形，边长分别为：≥2.2mm、≥1.2mm。
3、筛网可互换。
	12
	个
	35
	420

	176
	仪器柜
	铝木结构，基本要求如下：
规格：1000*500*2000mm(±0.5)；柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径为28mm×38mm，后立柱、后横梁外径为38mm×38mm，铝合金管材的壁厚≥1.0mm，整体15根铝合金。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。
柜体衬板：采用16mm厚防潮三聚氰胺双面贴面板，所有板材外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边。
柜门：上部为木框对开玻璃门，下部为整体木门，木框和木门材料与衬板相同。
搁板：上柜设置2块可上下升降调节活动搁板，下柜设置1块活动搁板。
	8
	个
	1450
	11600

	177
	讲台
	1、规格：≥1000*700*1000（长宽高）mm。
2、材质：讲桌主体材料采用0.8-1.0-1.5mm冷轧钢板。讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供实木扶手，供使用者扶用。
3、工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。
▲4、讲桌桌面采用木黄色耐划木质材料，耐腐蚀环保台面（非吸塑工艺），扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板，整体布局简洁、美观。讲桌上下层采用分体式设计，讲台配置两个储物抽屉，每个抽屉加一把锁，储物抽屉采用三折静音滑轨抽拉式设计，非常实用稳固。
5、桌面部分和桌体部分自成一体，且下柜为乐高拼插结构，有效预防磕碰问题又方便运输搬运，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；运输轻便。
	1
	套
	1566
	1566

	177
	教师椅子
	1、面料：优质面料，尼龙背架
2、海绵；环保弹力海绵，环保，无异味
3、气棒：黑色气杆， ≥2.0mm厚蝴蝶底盘
4、配件：PU扶手，310黑色尼龙脚+60mm黑色尼轮逍遥自由锁定
5、尺寸：≥500*500*1000mm
	1
	张
	400
	400

	十四、南宁市金仑路小学 计算机教室

	1
	终端控制器
	▲1、单台云终端控制器可以同时支持≥200点云终端的连接、管理和配置，以满足学校后期的扩容需求。
▲2、配置CPU：≥8核8线程，主频≥3.0GHz，睿频≥3.3GHz，末级缓存容量≥16MB。
▲3、配置内存容量≥16GB；本地存储容量≥512 GB（NVME SSD）。
▲4、为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时。
	1
	台
	8890
	8890

	2
	教师云终端
	1、为满足教学、测试、实验等需要，此产品须为国产自主可控产品，整机和CPU核心部件必须为国产化品牌，以满足对国产化普及教学、办公等业务需求。
▲2、配置CPU：≥8核8线程，主频≥3.0GHz，睿频≥3.3GHz，末级缓存容量≥16MB。
▲3、配置内存容量≥16GB；本地存储容量≥512 GB（NVME SSD）。
▲4、为减少桌面空间的占用，终端控制器主体尺寸≤240mm（宽）×195mm（深）×60mm（高）。
▲5、USB接口≥8个，其中包含TypeC（USB3.2GEN2）接口≥1个，USB 3.0接口（USB3.2GEN2）≥4个，USB2.0接口≥4个；千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥2个。
▲6、配套1台23.8寸显示器（分辨率≥1920×1080，刷新率≥100Hz(HDMI)，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个）。
▲7、为确保原有数据有足够空间进行迁移，支持SATA硬盘接口≥1个进行扩展，M.2插槽≥2个进行扩展；支持内存扩展槽位≥2个。
▲8、为保障所投设备质量优异、可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥30万小时。
▲9、为防止人体触电，要求所投设备满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与适配器次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象。

10、配备鼠标、键盘及鼠标垫。
	1
	台
	5000
	5000

	3
	学生云终端
	云终端
1、为满足教学、测试、实验等需要，此产品须为国产自主可控产品，整机和CPU核心部件必须为国产化品牌，以满足对国产化普及教学、办公等业务需求。
▲2、配置≥八核八线程处理器（处理器主频≥2.7GHz）；内存容量≥8GB；本地存储≥256GBNVMESSD；
3、终端控制器主体尺寸≤200mm（宽）×200mm（深）×44.4mm（高）；
▲4、USB接口≥8个（其中USB3.0接口≥4个），千兆网口≥1个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个；
5、为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间（MTBF）≥300000小时；
6、为防止人体触电，要求所投终端产品满足抗电强度要求：（1）电源初级与地之间施加AC1500V产品无击穿现象；（2）电源初级与次级之间施加AC3000V产品无击穿现象；（3）电源初级与机壳之间施加AC3000V产品无击穿现象；
▲7、夏季为雷雨季，常因雷电影响而导致设备损坏，为防止类似情况出现，要求对所投设备施加电源端口试验电压4kV后，设备不出现故障；
8、设备质量优异，可适应宽泛的环境温度变化范围，经过-10℃~50℃的环境考验，依旧可以正常使用；
9、夏季多高温炎热多雨季节，常常会出现潮热环境，为防止类似天气对设备造成损害，要求所投设备在温度≤50℃、湿度≤95%RH的潮热环境下不会受损；
▲10、为避免设备运行时产生噪声污染，干扰办公、学习人员，要求设备满载噪声指标≤32.06dB；
二、终端配套虚拟化软件
1、采用BS软件架构，中文图形化管理页面；
▲2、为了方便管理和使用，要求管理平台至少要包括镜像管理、教室管理、用户管理等关键功能模块；
▲3、同一虚拟教室的学生机可以按需工作在IDV、TCI、VDI任意一种模式；
▲4、为了方便后期的扩展性，要求一台终端具备可以同时部署IDV、TCI桌面的能力，并且可以实际使用。可以在镜像选择页面同时提供2种镜像，根据用户选择的镜像进入系统的同时自动判断使用哪种类型的桌面启动；（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
5、提供虚拟教室功能，能够按照教室规模创建不同的虚拟教室，每个虚拟教室独立管理和配置，在云终端控制器管理页面能够实现对独立教室的学生终端、教师云终端分别进行配置和管理；
6、提供教学镜像隐藏功能，在云桌面控制器后台可实现针对指定教室的部分教学镜像对学生可见，部分镜像（如考试镜像）对学生不可见，当需要使用的时候，只需一键设置学生即可看到镜像，保证重要镜像的安全性；
▲7、要求可以通过LDAP对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系；（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料） 
8、支持分级分权管理，可以按需自定义不同角色用户对应的管理权限；
9、终端支持完全离线模式，即在云终端控制器连接中断时，依然可以使用当前正在使用的镜像环境，保障业务连续性；
10、为满足操作系统、安卓编程等课程的使用需求，要求支持嵌套虚拟化功能，可以在VDI、IDV、TCI桌面上均可以正常使用VMware、androidstudio等需要运行虚拟机的软件；
11、为方便正版软件的部署和使用，要求所投产品支持个性化配置保存功能，在还原桌面的情况下，首次完成软件的逐台注册激活后，可以将激活信息保存至个人数据盘中。之后即使更新镜像模版也不会破坏激活信息，无需重新激活；
12、要求支持镜像模版自动快照，每次镜像发布时可以自动为镜像模版打快照，支持的最大快照数量≥8个；
▲13、为了管理的便捷性，要求管理员可以通过服务器集群的web管理平台唤醒远程不同网段的终端，中间无需使用跳板机转发，整个过程一键操作无需在web管理平台反复启动和关闭虚拟机（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）；
▲14、为更快捷安装应用软件，支持软件安装包以文件、文件夹等形式上传（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）；
▲15、为降低单个镜像大小获取更好的下发部署体验，平台支持对镜像进行瘦身操作来减少镜像占用空间，瘦身操作包含标准瘦身和深度瘦身（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）。

16、配备与终端数量一致的鼠标、键盘及鼠标垫。
	55
	台
	4190
	230450

	4
	显示器
	▲1、配置WLED尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080，刷新率≥100Hz(HDMI)，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个；
▲2、硬件形态：为保障使用时的色彩还原准确、对比度高、可视角度等方面的体验，需采用VA屏，水平及垂直可视角度≥178°，亮度≥250 cd/m2，对比度≥3000；1，原生8bit色深。
▲3、必须提供节能产品认证证书。
	56
	台
	900
	50400

	5
	教学管理软件
	▲1、为便于课堂多为老师使用，要求提供C/S架构教学管理软件平台，平台至少需要包含教师端和学生端，并且教师端和学生端能够进行互动教学；
2、为简化管理和使用方面，要求一套教学管理软件能够实现教学业务，同时能够进行终端管理，比如禁网、终端参数配置、终端编号等，不接受在教师机上安装多个软件来实现教学管理和终端管理功能；
▲3、教学管理软件能够配合云主机服务器实现当云终端开启时自动进入多种独立教学镜像选择界面，学生可以根据需求选择相应的教学镜像进行使用，不同云终端之间系统互不影响（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）；
4、教学管理软件教师端能够根据教学需要选择相应的教学镜像，并可以通过镜像选择实现所有终端一键切换到教学镜像环境中，云终端无需重新启动，老师也无需登录服务器后台进行操作；
5、为简化教学，教学管理软件需要提供远程终端编号功能，并与云桌面编号一一对应，方便上课前的学生点名等；
6、支持老师对单一、部分、全体学生广播教师机屏幕，实现多媒体教学，并且可以选择是否将教师机的麦克风声音或系统声音广播给学生；
▲7、为保证正常教学使用，在教师机可以实现屏幕广播；学生可以调整老师广播屏幕大小；老师可以选择是否广播声音给学生；（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图）
8、支持学生直接将文件提交给老师；
9、支持学生通过电子举手方式请求老师的帮助；
10、支持老师对单一、部分、全体学生进行黑屏操作，黑屏状态下，学生的机器被锁定；可以针对所有学生或部分学生进行锁屏操作；
11、为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止所有学生或部分学生上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用；
12、为保证正常教学使用，当在学生端主动禁用网卡之后，终端不会断开连接，同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用；
13、微课中心：支持微课的上传、浏览及删除，并可以对微课进行互动点评；
▲14、默认提供作业空间、云课堂管理等应用，支持老师在作业空间为多个或单个班级的学生布置作业，布置内容可支持文字、图片、PPT、WORD、EXCEL、音频等各种文件格式；（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
15、作业空间内置网盘功能，学生可通过作业空间账号直接登录，学生没有做完的作业或文件，可以上传到在作业空间中独立的存储空间中，方便下次上课使用；
16、随堂测试：支持老师通过EXCEL导入试卷，可支持单选、多选、判断、问答等多种课堂测试题型；支持多种答题手段：支持抢答、全班统一答题、学生根据薄弱点选题，老师可以下发一道或同时下发多道题；抢答题支持老师手动给分，可以给满分、负分和部分分，客观题支持自动给分；支持答题结果统计：可以通过多种维度统计学生答题结果；
17、老师可以将教师机麦克风声音和所有系统声音广播给所有学生机或指定学生机；老师可以调节教师机麦克风音量，老师开启或关闭单个或多个学生麦克风，实现生生对话或者师生对话，并且学生可以在学生机上看到此时正在发言的学生；
18、支持老师对学生进行分组，分组时老师可以在软件界面根据学生姓名分组，每个班可以保存分组信息；老师可以指定小组组长，组名可以由组长和老师重命名；可记录小组总得分与小组内成员对小组的贡献值；
19、支持老师通过EXCEL导入试卷，可支持单选、多选、判断、问答等多种题型，并且题目可以关联教学知识点；
20、为避免U-Key丢失和兼容性以及安全性问题，授权方式必须为文件授权方式，而非U-Key授权的方式；
21、学生奖励机制：学生在教学活动中可以获得虚拟积分，学生和老师端可以查看积分排名；
22、为同时支持多学校使用，教学管理软件服务端需支持集中部署，同时应具备分级分权管理能力，在教学管理软件服务端可以配置多机构模式；
▲23、为简化班级管理维护工作，支持通过标识码邀请方式来创建班级，即老师通过唯一的标识码邀请学生加入；（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
▲24、支持自主注册账号、支持管理员统一账号导入；老师账号仅支持密码登录个人空间；学生账号支持密码登录和无密码登录；（投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
25、系统提供配套云桌面体检工具软件，软件可一键式对整体云桌面环境进行软硬件检查、修复部分常见问题，并能生成相应的云桌面体检报告；
26、教学软件满足学生云终端设备厂商的技术服务体系，支持 7×24 小时现场响应与端到端联调服务；设备需支持与学生云终端的统一身份认证与状态同步，保障教学业务连续性与运维便捷。
	1
	套
	6200
	6200

	6
	交换机
	▲1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；
▲2、固化10/100/1000M以太网电口≥24，1000M/2.5GSFP千兆光接口≥4个；
3、采用绿色环保设计，整机最大功耗≤16W；
4、设备采用静音无风扇节能设计；
▲5、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV；（即具备10KV的防雷能力，投标时提供产品彩页或者功能截图或者官网截图并加盖投标人公章作为佐证材料）
6、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；
7、支持基础网络保护策略，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；
8、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术；
9、支持静态路由协议；
10、支持生成树协议STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提高余链路利用率；
11、支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象；
12、设备厂商具备与学生云终端设备厂商一致的技术服务体系，支持 7×24 小时现场响应与端到端联调服务；设备需支持与学生云终端的统一身份认证与状态同步，保障教学业务连续性与运维便捷。
	3
	个
	1400
	4200

	7
	空调
	1、变频/定频：变频
2、能效比：APF：4.7
3、能效等级：一级
4、冷暖类型：冷暖
5、匹数：3匹
6、适用面积：约30~45
7、制冷量（W）：≥7330
8、制热量（W）：≥10000
9、制冷功率（W)；≤1945W
10、制热功率（W)；≤2850W
11、内机噪音dB(A)；≤47
12、外机噪音dB(A)；≤56
13、扫风方式：左右上下扫风
14、循环风量（m³/h）：≥1550
▲15、提供投标产品的节能证书。
	2
	台
	6000
	12000

	8
	桌椅
	1、基材：选用E1级三聚氰胺板（免漆实木颗粒板）基材，台面和侧脚厚度≥25mm，其他≥15mm，板材通过GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T4897-2015《刨花板》检验合格，优质三聚氰胺贴面，其中甲醛释放量(气候箱法)E1≤0.124；所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理，含水率低于9%；表面光亮平整无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，防水、防刮。
2、封边：需符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》和GB/T 24128-2018《塑料-塑料防霉剂的防霉效果评估》检测依据，采用优质同色PVC封边条，背胶处理均匀，表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，其中甲醛≤0.05mg/L。封边厚度≥1.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。
3、五金配件：采用五金连接件，不易生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。
4、连接件：采用优质三合一连接件，其中三合一连接件的金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；
5、胶水：采用优质品牌热溶胶，品质优异，保证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中有害物质的含量低于国家标准。
6、台面距地面高约750mm，以确保工作人员长期工作的舒适度，避免疲劳。
方凳：
1、尺寸；≥35x25x45cm
2、桌面材质；≥25mm实木颗粒板，与电脑桌同色
3、桌腿；钢质框架厚≥0.9mm ，25*25方管。
	28
	套
	560
	15680

	9
	讲台
	1、基材：选用E1级三聚氰胺板（免漆实木颗粒板）基材，台面和侧脚厚度≥25mm，背板≥15mm，板材通过GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T4897-2015《刨花板》，优质三聚氰胺贴面，其中甲醛释放量(气候箱法)E1≤0.124；所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理，含水率低于9%；表面光亮平整无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，防水、防刮。
2、封边：需符合QB/T 4463-2025《家具用封边条》和GB/T 24128-2018《塑料-塑料防霉剂的防霉效果评估》，采用优质同色PVC封边条，背胶处理均匀，表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵，其中甲醛≤0.05mg/L。封边厚度≥1.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。
3、脚架：立柱采用≥15*50优质方管，管壁厚度≥1.0mm，表面经酸洗、脱脂、磷化、静电粉末喷涂等，表面采用环保涂料静电喷涂，加热烘烤熔融固化，平整光亮的永久性涂膜，达到装饰效果和防腐蚀。
4、连接件：采用优质三合一连接件，其中三合一连接件的金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。
5、胶水：采用优质品牌热溶胶，品质优异，保证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中有害物质的含量低于国家标准。
6、台面距地面高约750mm，以确保工作人员长期工作的舒适度，避免疲劳，含1个活动柜和1个主机托。
	1
	套
	730
	730

	10
	教师椅子
	1、面料：优质面料，尼龙背架
2、海绵；环保弹力海绵，环保，无异味
3、气棒：黑色气杆，≥2.0mm厚蝴蝶底盘
4、配件：PU扶手，310黑色尼龙脚+60mm黑色尼轮逍遥自由锁定
5、尺寸：≥500*500*1000mm
	1
	张
	400
	400

	11
	辅材
	网线、水晶头、PVC管等辅材。
	1
	批
	6000
	6000

	12
	窗帘
	1、高精度棉麻，遮光度≥90%，B1级防火等级，两倍的折皱率。
2、铝合金轨道。
3、规格；长≤19.6米高≤2.3米。
	1
	批
	8250
	8250

	13
	服务机柜
	1、19寸24U机柜；尺寸≥600* 1000* 1200mm，容量24U，符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。
2、单开钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）；
单开钣金网孔后门；前后门免焊加强筋结构；前门配高级典雅锁；承载；静载800KG(带支架)；防护等级；≥IP20。
3、主要材料；方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板镀铝锌板材质方孔条与安装梁，设备安装时自动等电位，无锐边方孔条，在安装维护中不割伤手；
其余：SPCC优质冷轧板；
厚度：方孔条约1.8mm；安装梁约1.3mm；其余约1.0mm。
表面处理；方孔条、安装横梁：镀铝锌板；其余：脱脂、硅烷化处理、静电喷塑。
4、机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。
5、每台机柜配一条环保-8位10A输入输出PDU，最大功率2500W。
6、配件：每柜一块固定层板（每块可承重50KG），每柜配两组散热风扇，内嵌式机柜前后门接地线，配置四脚支架，四万向轮 ，一包螺丝。
	1
	个
	1800
	1800

	
	合计
	
	
	
	
	2000000

	商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
二、交货期：自合同签订之日起30日内。
三、交货地点：采购人指定地址。
四、交货方式：现场交货(按采购人要求进行包装、贴标签、上架等)。
五、售后服务要求：
▲1、质量保证期1年（自交货并验收合格之日起计）；分项货物有要求的按分项要求（若厂家作出优于质保期要求的承诺书，则以厂家为准）。
2、故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在2小时内到达采购人指定现场。
六、其他要求：
▲1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）安装费用等所有费用。
▲2、付款方式：供货完成后支付40%，项目通过验收后支付合同剩余金额。
3、验收方法及方案：
（1）验收方式：由采购人、中标供应商、使用方共同现场验收，并出具验收文书。标注有“▲”项为实质性重要性能指标要求，如采购人对供应商所提供投标产品的技术性能指标有疑问的，采购人有权要求中标供应商针对标“▲”项条款提供第三方检测机构出具的检测（或检验）报告原件作为证明材料，若中标供应商无法在规定时间内提供检测（或检验）报告原件或者所提供检测（或检验）报告原件所列性能指标要求无法达到标“▲”项条款性能指标要求的，采购人将报上级监管部门核实处理，由此造成的一切损失由成交供应商承担，采购人保留进一步追究其法律责任的权利。
▲(2）中标供应商必须于签订合同后，须证实其产品来源的合法性，保证售后服务质量。否则，所供设备不予验收。
4、供应商提供与项目相关的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料。
5、投标时提供保养服务内容、质量保证措施方案、供货配送方案、售后服务档案管理方案。
6、实施和安装要求：
（1）供应商必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；
（2）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责；
（3）严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。
7、供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将通报相关部门追究虚假应标人的法律责任。

	其他说明
	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）
√本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
二、核心产品：“货物需求一览表”一、南宁市望园路小学计算机教室\十四、南宁市金仑路小学计算机教室第3项“学生云终端”货物。
三、其他
1、不进行演示
2、不要求提供样品
3、不组织现场踏勘
四、本项目主要采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业。


附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章 供应商须知
第一节 供应商须知前附表
	条款号
	条款内容
	具体要求

	3.1
	供应商资格条件
	供应商资格条件要求详见公告。

	5.1
	是否接受联合体竞标
	不允许联合体投标。

	5.2
	联合体竞标要求
	无 

	6.1
	是否允许分包
	不允许分包

	12.1.1
	资格证明文件组成


	1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则谈判文件按无效响应处理）
2. 供应商依法缴纳税收的相关材料：[2025年 9月至 2026年 5 月]期间任意连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效响应处理）

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：[ 2025 年 9 月至 2026   年 5 月]期间任意连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则作无效响应处理）

4.供应商财务状况报告：[2025年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)；（必须提供，否则作无效响应处理）

5.供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.资格声明函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7.采购人或采购代理机构根据竞争性谈判公告对应的特定资格要求及特定条件设置供应商提供的资格证明材料；（如有要求则必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。
注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	商务文件组成
	1.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

5.竞标人情况介绍；

6.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注： 

1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	
	技术文件组成
	1.货物需求偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.配置清单（均不含报价）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

3.售后服务承诺；（如有请提供）

4.项目实施人员一览表；（如有请提供）

5.对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料；

6.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.3
	报价文件组成
	1.响应函；（必须提供，否则作无效响应处理）
2.响应报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.中小企业声明函；

4、关于符合本国产品标准的声明函；

5、关于符合本国产品标准的产品成本占比的声明函。

	12.2
	响应文件电子版要求
	1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定）。不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程”）

	15.2
	响应报价要求
	响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标货物、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术货物、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）

	16.2
	竞标有效期
	自首次响应文件提交截止之日起60日历 日。

	17.1
	谈判保证金
	本项目不收取谈判保证金。

	20.1
	首次响应文件提交起止时间
	详见竞争性谈判公告。

	
	首次响应文件提交地点
	详见竞争性谈判公告。

	20.6
	备份响应文件
	本项目不接受备份响应文件。

	21
	首次响应文件的退回
	详见竞争性谈判公告。

	26.2
	谈判的顺序
	系统自动提取的顺序

	
	评审价相同时成交原则
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：

√依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。

□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	28
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金 

	29.5
	签订合同携带的材料
	使用的有效CA证书加盖单位电子公章

	31.2
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）南宁市青秀区政府采购中心；

联系电话：0771-5826113，

通讯地址：南宁市青秀区祥宾路1-1号晟大埌东市集三层313室 

（2）南宁市青秀区教育局 ；

联系电话：0771-5826381，

通讯地址： 南宁市青秀区悦宾路1号  

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日9 时00分到12时00分，13时30分到17时00分

	31.6
	受理投诉方式
	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

2、地址：南宁市青秀区悦宾路1号16楼1608室

名称：南宁市青秀区财政局政府采购监督管理股

联系电话：0771-5826232

	33
	采购代理费
	不收采购代理费。

	34.1
	解释
	解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：
1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	34.2
	其他
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

2.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 供应商须知正文
一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。
2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.谈判费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%—6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包             

6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。（供应商IP地址、硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址等数据相似异常以广西政府采购云平台解密文件后信息提示为准）
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件
8.谈判文件的构成

第一章 竞争性谈判公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知； 

第四章 评审程序、评审方法和成交标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。
10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜3.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。
三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3报价文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.谈判保证金

详见“供应商须知前附表”。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 首次响应文件的退回

详见“供应商须知前附表”。

23. 截止时间后的撤回

本项目不收取谈判保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。
四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者货物采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

26.评审程序、评审方法和成交标准

26.1谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2 采购谈判顺序详见 “供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
五、成交及合同
27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。 由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果（成交通知及成交结果公告应使用南宁市模板进行公告，公告内容除包含《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》要求内容外，还应包含采购人专门面向中小企业预留份额情况及成交供应商评审价格、优惠率等内容），同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。
27.5采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.6排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。
28.履约保证金

详见 “供应商须知前附表”
29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。
30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性谈判文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

六、验收

32.验收

32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
七、其他事项

33.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳代理服务费。

34.需要补充的其他内容

34.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者货物符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

（1）线上渠道：登录中征应收账款融资服务平台（网址：https；//www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http；//www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

第四章  评审程序、评审方法和成交标准

第一节 评审程序和评审方法
1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的。
2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.符合性审查

3.1由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符； 

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应谈判文件实质性要求；

15）法律法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评标报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。主要内容包括：
（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）谈判日期和地点，谈判人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对谈判过程中提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5. 最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。
5.6最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.7修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上限控制价，即预算价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 异常低价情形及最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2异常低价情形审查

（1）按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)规定，自2026年2月1日起，谈判小组在政府采购评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：

1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50％的（注：此处由采购人根据项目实际情况填写，填写范围不得低于50％，最高不得超过65％）；

2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50％的（注：此处由采购人根据项目实际情况填写，填写范围不得低于50％，最高不得超过65％）；

3）投标报价低于采购项目最高限价 45％的（注：此处由采购人根据项目实际情况填写，填写范围不得低于45％，最高不得超过65％）；

4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（2）谈判小组启动异常低价投标审查后，属于第1）项至第4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.3中小企业扶持政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予 20% （扣除比例范围：10%-20%）的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1- 20% 扣除比例）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6%  （扣除比例范围：4%-6% ）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1- 6% 扣除比例）。
6.4按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.5按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.6本国产品标准相关政策及本国产品政策性扣除计算方法
（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）本国产品政策性扣除计算方法
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
6.7对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，供应商提供的产品同时满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定的，在原报价基础上叠加享受本国产品价格扣除和小微企业产品价格扣除政策。除上述情况外，评审价＝最后报价。

7.评审复核

7.1评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。

7.2除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。
第二节 评审原则
1.评审原则

1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和谈判小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，谈判小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

1.3谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2.终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的； 

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第三节 评标报告
1.成交标准

谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26.2条规定的顺序推荐），并在线编写电子评审报告。
2.评标争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

第四节 评审过程的保密与录像
1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式

第一节 封面格式
响  应  文  件

项目名称：南宁市青秀区新建学校功能室仪器设备采购项目（重）
项目编号：NNZC2026-J1-030062-NNSQ
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

第二节 资格证明文件格式

                                                    全流程电子文件
资  格  证  明  文  件（封面）

项目名称：南宁市青秀区新建学校功能室仪器设备采购项目（重）
项目编号：NNZC2026-J1-030062-NNSQ
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

二、资格证明文件目录

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）…………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………（页码）

四、供应商直接控股股东信息…………………………………………………（页码）

五、供应商直接管理关系信息表………………………………………………（页码）

六、资格声明函…………………………………………………………………（页码）

七、符合特定资格条件（如有要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

八、除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料…………………………………………………………………………………（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
三、财务状况报告方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
四、供应商直接控股股东信息

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
五、供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
六、资格声明函
资格声明函

致：南宁市青秀区政府采购中心：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的南宁市青秀区新建学校功能室仪器设备采购项目（重） 项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目响应文件“第三章”“第一节供应商须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        

电话/传真：                         电子函件：                                

开户银行：                           账号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
第三节 商务技术文件格式
                                                    全流程电子文件
商  务  技  术  文  件（封面）

项目名称：南宁市青秀区新建学校功能室仪器设备采购项目（重）
项目编号：NNZC2026-J1-030062-NNSQ
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

商务技术文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、竞标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、供应商认为需要提供的其他有关资料…………………………………（页码）

七、货物需求偏离表…………………………………………………………（页码）

八、配置清单…………………………………………………………………（页码）

九、售后服务方案……………………………………………………………（页码）

十、项目实施人员一览表（如有要求）……………………………………（页码）

十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料…………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日        

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件
法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                

身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

                                                   日期：  年  月   日
注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

	法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）


附件：
三、法定代表人授权委托书
授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：南宁市青秀区政府采购中心：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加  南宁市青秀区新建学校功能室仪器设备采购项目（重） 项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                 法定代表人（签字或盖章）：                    

委托代理人身份证号码：                              

  供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

四、商务条款偏离表
商务条款偏离表（格式）

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：                       

	项号
	竞争性谈判采购文件的商务需求
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	二
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	……
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）



注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
五、竞标人情况介绍

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
六、供应商认为需要提供的其他有关资料

 供应商名称(电子签章)：
                                                     日期：  年  月   日
七、货物需求偏离表

货物需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)
所竞分标：              
	项号
	竞争性谈判采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	数量
	货物参数要求
	货物名称
	数量
	货物参数
	

	1
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	

	2
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	……
	…
	1  ……

2  ……

3  ……

……
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
八、配置清单

货物配置清单
所竞分标：                 

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。


供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日
九、售后服务方案

由竞标人按本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十、项目实施人员一览表（如有要求）
（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

第四节 报价文件格式

                                                    全流程电子文件
报  价  文  件（封面）

项目名称：南宁市青秀区新建学校功能室仪器设备采购项目（重）
项目编号：NNZC2026-J1-030062-NNSQ
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

报价文件目录

一、响应函………………………………………………………（页码）

二、响应报价表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

四、关于符合本国产品标准的声明函…………………………（页码）

五、关于符合本国产品标准的产品成本占比的声明函………（页码）

一、响应函
响应函

致： 南宁市青秀区政府采购中心
我方已仔细阅读了贵方组织的南宁市青秀区新建学校功能室仪器设备采购项目（重） 项目（项目编号：NNZC2026-J1-030062-NNSQ）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、首次报价文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；
二、技术文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）

三、资格证明文件电子版   份（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以（大写）人民币              （￥          元)的竞标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中相应的采购内容。
其中（有分标时填写）：
    分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；
    分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；
......
2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。
3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
11.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、响应报价表 
项目名称：南宁市青秀区新建学校功能室仪器设备采购项目（重）          

项目编号：NNZC2026-J1-030062-NNSQ         分标：           

供应商名称：                                           
	序号
	货物名称
	货物规格型号
	品牌
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）

③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                                       （￥                元）

	验收标准：

	优惠及其它：


注： 

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空， 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁市青秀区教育局的南宁市青秀区新建学校功能室仪器设备采购项目（重） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
四、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：            
日期：     年    月    日

注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

五、关于符合本国产品标准的产品成本占比的声明函
关于符合本国产品标准的产品成本占比的声明函

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）参加 南宁市青秀区教育局的南宁市青秀区新建学校功能室仪器设备采购项目（重） 项目采购活动所提供的符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）本次竞标所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。计算公式为：

符合本国产品标准的产品成本之和

全部产品成本之和

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：          
日期：   年    月  日         

注：

1.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时提供，当采购项目或者采购包中仅含有单一产品时，无须提供本声明函。

第五节 其他文书、文件格式
知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的南宁市青秀区新建学校功能室仪器设备采购项目（重） 项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

      投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南宁市青秀区教育局单位的南宁市青秀区新建学校功能室仪器设备采购项目（重） 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

第六章  合同文本

广西政府采购云平台合同编号：                   
南 宁 市 政 府 采 购

南宁市青秀区新建学校功能室仪器设备采购项目（重）合同

采购项目编号： NNZC2026-J1-030062-NNSQ 
采购计划文号：QXZC2025-J1-01027-001、QXZC2025-J1-01027-002 
采购人：南宁市青秀区教育局 

中标供应商：                   
签订时间：     年    月    日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1成交通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2采购文件货物需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3采购文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4响应函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5响应报价表 …………………………………………………………………（页码）

4.6货物需求偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8成交供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

     年    月   日，南宁市青秀区教育局 以 竞争性谈判方式 对        项目进行了采购。经 评审小组 评定，   （供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起    日（时限根据项目情况而定，不得超过25日）内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 南宁市青秀区教育局 (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；
1.2.1.2数量：                                        ；
1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 货物及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的     %（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的      %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付  元（根据项目实际填写，一般为2000元）的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）； 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话；                                    电话； 

传真；                                    传真；

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。
2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金
2.22 中小企业政策
2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：

3.2包装和装运专用条款（如果有）：

3.3装运标的物的要求和通知：

3.4结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：           
□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：                                        
第二期付款：                                        

……

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《2023年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过30天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30％；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）
3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方                                                                       

3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内以书面形式通知对方当事人，并在日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在日内以书面形式变更合同；
3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：
3.5.5其他：
3.6项目验收：

3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采〔2019〕217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。
3.6.4验收产生的费用：首次验收费用由      承担，如首次验收不合格，后续验收费用由     支付。
3.6.5验收内容及资料要求：
根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。
3.6.6验收内容

	序号
	验收内容
	 验收标准

	1
	交货产品数量
	

	2
	交货产品的质量文件
	

	4
	交货产品技术、性能指标 
	

	5
	售后服务

承诺
	

	6
	其他工作
	


（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）

3.6.7验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）响应文件；

（3）采购合同；

（4）其他需提供的相关材料：（由业主根据实际情况填写）。

第七章 质疑、投诉材料格式
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                    

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：  南宁市青秀区新建学校功能室仪器设备采购项目（重） 
质疑项目的编号： NNZC2026-J1-030062-NNSQ 
采购人名称：  南宁市青秀区教育局 
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                           
事实依据：                                                              
法律依据：                                                             
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：

供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                 

法定代表人/主要负责人：                                              

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：         

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：       

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：  南宁市青秀区新建学校功能室仪器设备采购项目（重） 
采购项目的编号：NNZC2026-J1-030062-NNSQ
采购人名称： 南宁市青秀区教育局  

代理机构名称：南宁市青秀区政府采购中心 

招标文件公告：是/否公告期限：                                               

采购结果公告：是/否公告期限：                                                
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                          
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                           

事实依据：                                                                 

法律依据：                                                                 

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
项目概况


     南宁市青秀区新建学校功能室仪器设备采购项目（重）  的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https；//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）获取竞争性谈判文件，并于 2026年6月 24 日09时30分（北京时间）前提交响应文件。
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