采购需求
[bookmark: _Toc254970631][bookmark: _Toc254970490]说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求：
[bookmark: _GoBack]（1）本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）本招标文件（以下或简称为“采购文件”）所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定（中小微企业划型标准详见本章附件1）。
（3）依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（节能产品政府采购品目清单详见本章附件2），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人电子公章），否则投标无效。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见《第四章 评标方法及评标标准》。
（4）依据《中华人民共和国网络安全法》《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）、《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》（2023年第2号）、《国家认监委 工业和信息化部 公安部 国家互联网信息办公室关于发布承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录（第一批）的公告》（2018年第12号）、《关于统一发布网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果的公告》（2022年第1号）之规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的“网络安全专用产品”，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于“网络安全专用产品”的投标产品，并在投标文件中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款；“重要技术参数”是指采购需求中标注“●”的条款，仅作为评审依据进行考核，不作为直接废标条款，具体见本招标文件第四章；“演示关键参数”是指采购需求中标注“◆”的条款，该类参数仅要求以实体原型软件验证，不作为直接废标条款，具体见本招标文件第四章。无任何标注的为一般条款。
3.凡标有最低一级序号的指标项即为一项独立的技术条款，无论是否隶属于上一级编号。
4.采购需求中以“不小于（≥）XXX”表达的技术参数要求意味“XXX”为技术指标的最低要求，如果投标响应能够达到“＞XXX”的情况，则应视为一项正偏离；以“不大于（≤）XXX”表达的技术参数要求意味着“XXX”为技术指标的最低要求，如果投标响应能够达到“＜XXX”的情况，则视为一项正偏离。
5.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足或优于实质性要求。
6.当投标人的《技术需求偏离表》承诺与所提供的相关证明材料不一致时，以证明材料为准。投标人应在证明材料上明显标识出相应指标（例如用红色方框标记）。
7.如投标人的投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。
8.投标人对所投产品的技术指标应做到真实响应，如发现有虚假应标情形的，除投标无效外，还将报财政监管部门处理。投标人提供假冒伪劣产品的，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。
9.本章节中的内容如与《第五章 拟签订的合同文本》相关条款不一致的，以本章节为准。
10.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。
A分标：
	一、货物需求一览表

	序号
	标的名称
	技术参数要求
	数量
	计量单位
	中小企业划分标准所属行业
	分项预算单价（元）

	1
	多旋翼无人机
	本套设备需包含多旋翼无人机1架，电池4组含充电箱，含2年机身险和2年50万元额度的第三者责任险；三维重建软件1套；航测内业智能化教学学习系统1套。利用三维重建软件对无人机获取的倾斜摄影数据进行实景重建，获取三维实景模型数据，再通过航测内业智能化教学学习系统让学生对三维模型数据做进一步加工应用。
一、多旋翼无人机
（一）机身系统
1.裸机重量（含电池）≤10千克；
2.最大载重：≥6 千克；
3.最大起飞重量：≥15 千克
4.对角线轴距：≤1100mm；
5.最大上升速度：≥8 米/秒；
6.最大下降速度：≥6 米/秒；
7.最长飞行时间（带负载无风环境）：≥59 分钟；
8.最大水平飞行速度（海平面附近无风）：≥20米/秒；
9.最大起飞海拔高度：≥7000米；
10.GPS定位悬停精度绝对值：垂直≤0.5 m，水平≤1.5 m；
11.最大抗风速度：≥12 米/秒；
12.工作环境温度：-20°C ～ 50°C；
13.防护等级：≥IP55；
14.GNSS：需支持GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS；
15.支持RTK定位：飞行器需内置有RTK模块，具备RTK定位能力，支持通过遥控器连接到网络RTK服务或RTK移动站，获取高精度的位置信息；
16.机身负载接口：≥3个；
17.感知系统：至少具备全向双目视觉系统；
18.●避障：飞行器具备毫米波雷达避障；
19.最大信号有效距离≥20 公里。
（二）控制功能
1.飞行辅助影像：需支持前、后、左、右四个方向的彩色飞行辅助影像；
2.AR 地图功能：需支持在遥控器的画面上实时显示建筑、地标等名称，并以显眼线条标记核心道路；
3.AR飞行轨迹：需支持在返航、绕障及飞向目标点的过程中，实时显示无人机的路线规划。降落时还需显示无人机近地投影，帮助操作人员确认目标降落位置。
（三）电池及电池箱：
1.容量：≥20000毫安时；
2.循环次数：≥400；
3.充电箱充电通道数量：飞机电池数量≥3，遥控器电池数量≥2。
（四）遥控器
1.遥控器尺寸：≤300×200×100mm（L×W×H）；
2.屏幕尺寸：≥7英寸；
3.一体化设计：具备遥控器和显示屏一体化设计；
4.显示器分辨率：≥1920*1080p；
5.显示器亮度：≥1400尼特；
6.天线：需支持2.4GHz/5.8GHz 多波束高增益天线：2 发 4 收；
7.遥控器重量：≤1.5kg；
8.接口：支持接口类型需包括：HDMI视频输出接口、SD卡槽，Type-C接口；
9.内置电池续航时间：≥3小时；
10.外置电池续航时间：≥3小时。
二、三维重建软件
1.三维重建自动分块：当用以重建的照片数量大于当前电脑配置（内存）可支持的照片数量时，算法自动进入分块处理，以满足重建需求；
2.全自动二维/三维重建：对于飞行器拍摄的照片，全自动完成二维/三维重建，所有参数均内置，无需用户设定；
3.建模效率：能够进行快速的三维建模，普通1080Ti配置的PC电脑单机处理100张照片的高精度三维重建耗时不超过1小时；
4.排队重建：支持同时开启多个任务，多任务排队重建；
5.二维正射图多任务叠加显示：可将生成的多个二维模型进行叠加显示，加载效率为秒级；
6.同时输出二三维成果：支持一个任务同时输出二维和三维成果；
7.激光雷达数据处理：支持激光雷达数据处理，包含轨迹解算、点云与可见光数据精准融合、点云精度优化、点云平滑；
8.激光雷达数据的地面点提取，支持生成DEM；
9.支持多光谱数据建模，能直接生成多光谱数据的正射影像和数字高程模型，还能同时支持NDVI、NDRE等植被指数的输出；
10.相机参数编辑：可见光重建项目，支持对导入照片数据的相机参数编辑；
11.支持像控点功能：空三后可导入控制点、检查点，并可通过刺点结果实时调整预刺位置
12.支持自动识别像控点功能	在进行刺点操作时，支持自动识别像控点功能，系统将根据手动刺点自动识别其他照片的刺点；
13.POS导入：支持POS数据导入，可自定义POS精度
14.无需硬件狗：不需要插硬件狗U盘
三、航测内业智能化教学学习系统
1.◆支持插件嵌入方式和生产软件实时联机教学，同时支持立体、倾斜、点云、单体化模块； 
2.◆支持 TTS 智能语音辅助教学，支持精度指导采集模式教学； 
3.◆支持分章节的实践学习和考核，并支持输出成绩报告，并同时支持网络成绩排名发布；
4.教学资源库支持文档检索、数据库检索、视频资源文件的检索，同时支持图片、视频、文档资源浏览； 
5.◆支持精度指导采集模式教学，支持全图幅矢量模板三维检查功能； 
6.支持自定义增减题库及教案； 
7.◆支持剧本编辑功能，包括随时增加或删减章节，以及精度范围设置等，同时具有导入、导出功能； 
8.◆倾斜测图模块中支持练习过程中实时反馈单点精度，支持和标准图对比，自动生成考试报告，能够详细列出考试中的丢漏、错误； 
9.◆考核评估功能支持题库类型选择及浏览（包括理论和实践的联机考试），并同时支持成绩自动排名等，支持题目回看功能，支持多种题型（多选题、单选题、实操题），支持批量题库导入、导出；
10.◆支持教学流程、内容自定义，支持分章节、分类型、分步骤的实践学习模式，支持用户分组、用户创建等用户管理功能，学习过程实时绑定，学习记录绑定输出，支持章节课后练习模式，支持分级学习模式等功能；
11.自主三维图形建模内核，独立作业不依赖第三方软件。提供灵活的二次编程开发功能，支持代码的二次定制及自定义函数接入； 
12.支持按照 osgb 文件/工程/目录/xml 文件导入或打开模型场景数据； 
13.支持 las、laz、pcd、xyz 等多种格式点云数据导入，支持在点云数据上采集单体模型； 
14.支持导入导出 OBJ、OSGB、3DS、FBX、STL、CityGML 等格式数据，且输出 OBJ 格式支持中文名称、符合实景三维中国建设城市三维模型（LOD1.3 级）要求； 
15.◆支持题库编辑功能（包含添加、删除、修改题目），支持与生产软件联机实操考核功能，支持多种组卷模式（理论题、生产题、实操题、综合题目组合），支持电子自动阅卷功能，支持题目解析功能；
16.◆支持传统测图数据和三维单体数据在同一视图中进行显示、捕捉、采集编辑； 
17.支持基于倾斜场景数据、点云数据、全景影像数据、传统航测立体数据，直接采集、编辑单体；
18.支持同时加载倾斜模型、立体像对、正射影像、点云等多种数据融合显示；
19.支持多节点分布式部署；
20.教学系统支持立体测图、倾斜测图、点云测图、单体化建模模块。
	1
	套
	工业
	200000.00

	2
	无人机机载点云测量系统
	本套设备每套包含：飞行平台1台，无人机机身险2年、50万元第三者责任险2年；地面站软件系统1套；激光雷达系统1套、激光雷达系统载荷险2年。通过飞行平台搭载激光雷达系统获取高精度点云数据，再利用地面站软件系统对点云数据进行处理，从而获得高精度地形数据。
一、无人机机载点云测量系统
（一）飞行平台
1.机身材质：高强度复合材料
2.机身尺寸：对称电机轴距≤1m
3.●起降方式：可支持无遥控器自主起降方式
4.驱动方式：纯电动；电机数量≥4
5.起飞重量：≥9kg
6.飞行性能：巡航速度≥14m/s；最大爬升速度≥5m/s；最大下降速度≥3m/s；抗风能力≥6级
7.▲续航时间：≥50min（在投标文件中提供具有国家认可的第三方检测机构出具的该功能检测报告或产品功能彩页或技术白皮书的扫描件，或地面站软件截图等佐证材料，用以验证所投产品完全符合本项技术要求）
8.实用升限高度：≥海拔6000m
9.任务响应时间：展开≤15min，撤收≤20min
10.工作温度：零下20℃至零上45℃
11.●感知系统：具备超声波和下视光流感知系统
12.▲避障能力：具备毫米波雷达避障能力
13.●FPV摄像头：具备单轴以上（含单轴）云台的FPV摄像头
14.差分天线定向：具备双差分天线定向功能（在投标文件中提供实物照片）
15.图传距离：≥10km
16.●数传模块：测控半径≥30km
17.●电池组（智能电池6块）：动力电池为智能电池、支持一键查看电量、电池温度查看、电池循环次数查看、单电芯电压查看。
18.●电池性能：具备过度充电、强制放电保护功能；在撞击、挤压、振动环境仍然可以保持正常工作。
19.●搭配智能充电站（智能电池充电站1套），一次可充6块电池，支持快充、普充、放电、运输、存储等模式
20.RTK及PPK解算：支持网络RTK及PPK解算服务。（在投标文件中提供具有国家认可的第三方检测机构出具的该功能检测报告或产品功能彩页或技术白皮书的扫描件，或地面站软件截图等佐证材料）
21.仿地飞行：具有仿地飞行功能，无需第三方软件即可生成仿地航线。（在投标文件中提供具有国家认可的第三方检测机构出具的该功能检测报告或产品功能彩页或技术白皮书的扫描件，或地面站软件截图等佐证材料）
22.●移动起降：具备船载或车载等移动平台起降功能。
23.●安全机制：一键返航、链路中断返航，支持低电量自动返航。
24.●防雨性能：可防小雨。
25.系统自检功能：具备故障自检并且通过声、光报警提示。（在投标文件中提供具有国家认可的第三方检测机构出具的该功能检测报告或产品功能彩页或技术白皮书的扫描件，或地面站软件截图等佐证材料）
26.●辅助降落：支持TOF传感器辅助降落。
27.●电磁兼容性：静电放电抗扰度达到A级、辐射抗扰度达到A级、脉冲磁场抗扰度达到A级、工频磁场抗扰度达到A级。
28.●视觉返航：至少具备单目视觉SLAM功能。
29.终端组网：具备多控制终端组网功能，支持异地多终端的接管、控制；控制终端数量≥2。
30.●载荷模块：支持航测模块\倾斜模块\多光谱模块\激光雷达模块\视频模块\喊话模块\照明模块\大气监测模块互换。
（二）地面站软件系统
提供一站式智能地面站软件系统（用户数不限，满足50用户的并发使用授权），包含航线设计模块、飞行监控模块、飞行质量检查模块、影像预处理模块、一键式拼图模块、激光雷达数据预处理模块、激光点云后处理模块、浏览器、云监控模块。
2.1航线设计模块
1.支持PC端、iPad端任务规划、保存、上传，支持云端工程同步。
2.具备多种机型，多种作业模式的航线设计（包括常规耕地航线、带状航线、倾斜构架航线、倾斜全向航线、环绕航线、电力巡检航线、自定义航线）。
3.●全自动航线设计、自动提取测区高程信息。支持多区块飞行任务合并单架次航线飞行以及超大任务区域进行自动分割和管理。
4.●具备基于高精度三维地形的变高航线规划。
5.●具备KML、OVKML、xml、TIF、obj、ply、las及高精度OSGB数据等导入的精细航线设计功能。
6.具备禁飞区管理及申请功能。（在投标文件中提供地面站软件功能界面截图）
2.2飞行监控模块
1.●具备步骤引导式操作流程、全自动作业模式；具备实时信息显示及语音播报功能；具备断点续飞及日志回放功能。
2.支持在实景三维场景下实时可视化监控飞行状态和参数，修改飞行状态，智能预警。
3.支持自定义航点上传飞行，数传通讯中断后自动重连。
4.支持任务自动上传到云端同步查看监控。
2.3飞行质量检查模块
1.可进行一键式操作，可展示曝光点、脚印图、航迹等信息。
2.可导出质检结果，包括质检报告、缩略图等。质检结果包括空三姿态、连接强度、重叠度、航线弯曲度、旋偏角、航飞平均分辨率等。（在投标文件中提供地面站软件功能界面截图）
3.支持数据和开源瓦片地图、天地图套合。
2.4影像预处理模块
1.支持相机检校功能，支持畸变纠正功能。
2.支持匀光匀色、图像增强、影像金字塔生成、影像重采样功能。支持EXIF写入功能、RAW格式转换、飞思相机IIQ解码、多光谱图像辐射标定、相机参数下载、文件批量重命名。
3.支持DSM提取DEM、DEM平滑、DEM精度检查、高程基准转换功能。
4.支持图像/工程整理，可进行影像重命名和POS整理。
5.支持坐标转换、参数计算。
2.5一键式拼图模块
1.支持正射、倾斜影像匹配和空三解算；支持控制点量测功能；支持可见光/红外/多光谱影像的拼接处理；支持多架次多相机并行处理，支持10000张以上影像处理，支持单幅1.2亿像素影像处理；具备稀少控制及免相控处理能力。
2.支持DEM编辑、镶嵌线编辑，可实时预览DOM效果；支持基于点云数据辅助输出DSM及TDOM成果。
3.具备集群处理功能，并可进行节点扩展。
4.支持弱纹理地形匹配及拼接，支持多次空三算法合并，提高弱纹理地形照片入网比例。
5.支持DSM预扫功能；支持高精度IMU辅助空三处理；支持工程拆分，提供多种选择工具对工程数据进行编辑、拆分；支持断点续做。
6.支持传统正射DOM、真正射TDOM、密集点云、DSM模型成果输出。
7.支持批处理，可导出第三方工程。 
2.6激光雷达数据预处理模块
1.支持一键式点云解算，支持解算距离限制，支持点云去噪、点云赋色、坐标转换、点云合并、冗余剔除等功能。
2.支持航带间质量检查，可检查航带分层问题；支持航带平差，可以解决航带分层问题。
3.支持海量点云浏览，支持前视图、顶视图、剖面视图等方式查看。
4.支持点云按照高程、分类、航带、强度、纹理、回波数等方式渲染。支持点云裁切显示，可提供平面范围选择及高程范围裁切显示工具。支持距离、面积、角度、三角测量及点密度测量。可输出标准点云。
5.支持控制点导入并可快速定位进行点云套合检查。支持点云绝对精度检查及报告输出，并支持高程调整。
2.7激光点云后处理模块
1.支持海量点云数据加载，支持机载/地面/匹配点云加载。
2.支持海量点云浏览，支持前视图、顶视图、剖面视图等方式查看。支持剖面显示点云，并支持剖面步进及剖面旋转功能。
3.支持点云按照高程、分类、航带、强度、纹理、回波数等方式渲染。支持点云去冗余，点云去噪、点云重采样、点云分幅裁切合并、点云赋色、点云坐标转换等。支持点云数据的批处理。
4.支持点云裁切显示，提供平面范围选择及高程范围裁切显示工具，并支持导出裁切后点云。
5.支持点云自动滤波分类，可进行地面点、植被点、建筑物类别提取，并可进行参数调整适应不同场景数据。
6.支持点云数据编辑，可进行剖面加点/删点，区域点云删除，点云高程调整，拟合加点、区域平滑改正等处理。
7.具备交互式分类工具，可进行框选分类、画刷分类、线上线下分类、剖面间分类等处理。
8.支持特征线/断裂线添加及编辑。
9.支持按照类别导出。支持DEM、等高线输出。支持高程点文件导出，支持txt、dat格式文件导出。
10.●支持基于中桩点生成道路中心线。支持生成自定义间距的里程点文件。支持一键式生成道路断面。支持导出矢量/纬地格式的断面成果。
2.8浏览器
1.三维浏览器支持OSGB格式模型浏览展示，具备距离、面积、体积量测。
2.二维浏览器支持查看DOM/TDOM、DSM，添加标记点。
3.二维浏览器支持数据和开源瓦片地图、天地图套合。
4.快速图像整理工具
5.支持正射及倾斜的数据整理；支持多架次多相机影像与POS自动整理对齐。支持多架次影像的重命名。
6.●支持联网在线下载准确的相机检校报告及激光雷达检校报告，提高影像空三精度及点云精度。
7.支持影像完整性检查。支持影像旋转属性的一键去除与exif信息的快速修改。支持冗余影像的自动剔除。支持坐标系的指定与POS的自动批量转换。
2.9云监控模块
1.●至少具备微信小程序远程实时监控能力，包括飞机信息、实时飞行参数等。
2.●定时任务统计历史飞行架次、里程、面积、时长，提供单个飞机的历史相关数据查询。
3.●具备历史飞行架次监控回放功能。
4.具备飞机维护信息监控功能。支持远程固件升级。
5.支持工程分享、同步、汇总查询功能。（在投标文件中提供地面站软件功能界面截图）
（三）激光雷达系统
1.点频：≥2000kpts/s
2.●回波数：无限次回波，支持多周期
3.波长：≥1500nm
4.▲激光等级：I级安全激光
5.发散角：≤0.4mrad
6.●测距：≥1500m@p≥80%
7.POS精度：水平≤0.01m；高程≤0.02m；
8.横滚/俯仰精度≤0.005°；航向角精度≤0.017°
9.成果精度：≤5cm@200m
10.75°≤雷达视场角≤360°；角度分辨率0.001°
11.扫描速度≥200线/秒
12.相机视场角：≥90°
13.快门速度：最快1/2000秒
14.●相机像素：≥6000w
15.●分辨率：≥9568*6380
16.●镜头焦距：≤20mm
17.相机像元：≤3.76μm‌
18.重量：≤2.5kg
19.尺寸（长*宽*高）：≤250mm*150mm*180mm
20.●存储模式：集中存储，固态存储介质。
21.投标人应配备2块存储卡，每块容量≥256G；应配备1台存储卡读卡器。
22.激光雷达无需空中“∞”字动态校准，激光雷达与飞机飞行参数设置一体式，简单直观，无须分别设置。
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	▲二、商务条款

	合同签订期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	交付时间及交付地点
	1.交付时间：自合同签订生效之日起 30 个日历日内完成项目供货、安装调试并交付采购人验收。
2.交付地点：采购人指定地点（广西区内）。

	投标报价要求
	1.投标人须针对所投分标项下《货物需求一览表》中的每项标的逐一报价，任一单项货物的报价均不得超过其对应的分项预算单价；超出前述要求的，其投标作无效处理。
2.投标报价包含但不限于货物本体货款、随配附件、安装辅材与耗材、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货运保险、运抵指定交货地点并送货上门、安装调试、软件更新升级、项目验收等全部实施费用，以及售后服务、技术培训、法定税金等所有为完成本项目所需的相关费用。除合同约定价款外，采购人不再支付任何其他费用。

	验收标准
	符合相关国家标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准及规范，以及投标文件承诺和采购文件要求。

	验收要求
	1.项目验收按以下流程进行：
（1）中标人按采购人要求送货至指定地点，双方一起开箱验货并签字确认。
（2）中标人按采购人指定地点完成硬件安装、软件部署、系统配置及集成联调工作。
（3）调试完成后，中标人提出验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。
（4）项目验收合格，项目约定产品或服务才正式交接。交接完毕，才作为项目的最终验收。
2.检查供货范围。中标人提供的产品到达采购人指定现场后，中标人应在采购单位项目负责人在场情况下，对照供货清单，当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，并对相关产品的型号、规格、数量、性能参数等进行初步核对，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地时完好无损，与合同约定一致，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿，否则采购人可拒绝签字确认。
3.为保障货物质量及产品品质，中标人于签订合同后5个工作日内必须向采购人提供所投产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件或供货证明原件或经销证书或购买发票等）和投标时提供的产品佐证材料原件进行核验，如查出有提供虚假材料进行响应的嫌疑，将汇报财政监督管理部门，采购人作退货处理及违约处理且保留进一步追究责任的权利，中标人承担相应责任和费用。
4.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。
5.产品包装材料归采购人所有。
6.未尽事宜根据《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
7.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

	售后服务要求
	1.产品质量保证与售后服务按《中华人民共和国产品质量法》等通用法律法规及投标承诺执行，质量保证期不少于3年（自验收合格之日起计）。
2.投标人保证其自身具有销售或供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括但不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，所有权没有任何瑕疵（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征应符合采购项目技术规格、参数的要求，否则采购人不予验收。
3.投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新原装正品。‌
4.投标人应向采购人提供设备（软件）的使用说明或其他技术文件，包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质）。
5.质量保证期内提供以下服务：
（1）售后服务响应时间：中标人须开通24小时服务热线，提供7×24小时技术响应服务；中标人应在接到采购人通知后30分钟内响应、6小时内上门服务，一般故障应在上门后3小时内修复，严重故障应在7天内修复，若无法在规定的时间内修复的，中标人必须提供备用产品给采购人使用。同一产品、同一质量问题，连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号（如有）全新产品，且采购人不支付任何费用。
（2）质量保证期内，中标人负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，该费用包含在报价中，不得向采购人收取任何费用。质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。
（3）质量保证期内，若非因人为或不可抗力因素而引起损坏或质量问题，由中标人负责处理并承担一切费用。
（4）质量保证期内，中标人负责对其提供的系统及全部产品进行维修和软件维护、升级，不再向采购人收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
（5）培训：本分标采购的无人机航测系统、激光雷达测量系统、三维重建软件及航测内业教学系统等属于测绘地理信息领域专业技术软硬件系统。投入本项目的培训讲师应熟练掌握坐标系统与基准、精度控制、数据处理规范、成果质量检验等专业知识。培训应兼顾理论规范与实操，确保参训人员可独立开展航测作业、实训教学及相关技术工作。
（6）质量保证期内，每半年不少于一次向采购人进行现场（或电话）回访，每年不少于一次巡检和培训，以保证货物的正常高效使用，并保存售后服务情况记录及采购人使用单位的反馈意见。
（7）中标人应在质量保证期内提供维护资源库正常运行、优化、修改、升级、数据维护等服务，提供系统平台（软件）功能模块增加、修改、升级等服务，同时数据接口须提供升级（与市场上该产品的最新版本保持同步更新），以上费用均包含在本次报价中，不得再向采购人收取任何费用。
（8）供应商应对所提供的软件出现的漏洞（专业术语“BUG”），实行修改维护，该费用包含在本次报价中，不得再向采购人收取任何费用。
（9）投标人须为本项目配置专业人员，提供配套培训服务。
6.质量保证期外提供以下服务：
（1）中标人应同样提供无条件无偿电话咨询服务。
（2）质量保证期过后，采购人需要继续由中标人提供售后服务的，中标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。
7.备品备件要求：质量保证期内一切因生产厂制造质量原因造成的损坏，由中标人负责维修且不得再向采购人收取任何费用；质量保证期满后若设备出现故障，需更换配件的，只收取配件费，免收其余费用。中标人在售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
8.在日常使用过程中，依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，经采购人和中标人双方同意，可委托有相关资质的第三方检测机构进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。有法律效力的检验报告显示货物不符合质量标准的，采购人有权追究中标人的责任。中标人拒绝送检的，采购人可判定货物不符合质量标准，不予通过验收并追究中标人责任。

	付款方式
	1.第一阶段（进度款）：当采购设备到货的价值超过中标金额的50%，经采购人组织到货验收合格后（由采购人对照投标文件承诺的参数进行初步验收，到货验收合格不作为货物交付和调试安装验收合格依据，仅作支付依据），中标供应商提交书面申请材料至采购人，采购人完成付款审批手续后10个工作日内，支付至合同总额的40%；
2.第二阶段（验收款）：项目全部完成并经采购人验收合格后，收到中标供应商开具合同的等额合法增值税专用发票后，采购人在10个工作日内向中标供应商支付合同剩余款项。
3.合同款项支付手续的办理，均由中标供应商提出书面请款申请，获得采购人书面确认、审批同意后支付相应费用。所有的款项以转账的方式支付到中标供应商指定的银行账号。收款方、出具发票方、合同方均必须与中标单位名称一致，否则采购人有权拒绝付款。

	包装和运输
	按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）的要求且采取足以保护标的物的包装方式进行包装。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防破损装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由中标人承担。运输方式由中标人自行安排，运输途中的风险由中标人自行承担。

	知识产权及保密
	1.知识产权：投标人应保证针对本项目的货物及系统、软件（服务）所涉及的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
2.保密要求：中标人及其工作人员应对本项目中接触到的采购人所有的知识产权、商业秘密、技术成果等信息负有保密义务。未经采购人书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得许可使用，不得对上述信息进行复制、传播、销售；保证不向外泄露任何相关数据，不向外泄漏任何保密的技术资料。如出现工作人员泄密事件，中标人应负有连带责任。

	三、其他说明

	进口产品说明
	□本表的第  /  项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效处理。

	与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式
	文件或者资料名称：无。
公布渠道或者获取方式：无。

	▲核心产品
	□本分标为单一产品采购项目，核心产品为本分标采购标的。
☑本分标为非单一产品采购项目，本项目核心产品为序号2“无人机机载点云测量系统”（若投标人使用单一产品投标，则核心产品为序号2“无人机机载点云测量系统”；若投标人使用组合产品投标，则核心产品为序号2“无人机机载点云测量系统”中的“（三）激光雷达系统”）。

	其他
	1.是否进行演示：是。投标人可根据自身情况进行现场产品演示，产品演示以自愿为原则，不提供演示不会导致投标人废标，若投标人提供产品演示的须遵循以下要求：
(1)演示方式为“政采云”平台在线演示，具体演示时间等待招标代理机构工作人员电话通知；
(2)投标人应提前调试好演示所需设备（如摄像头、电脑等）、操作界面等，投标人应在接到电话通知10分钟内连线并进行线上演示，因投标人原因导致连线超时则后果自负；
(3)演示开始后每个投标人的演示时间不超过25分钟，超时的须立即停止；
(4)投标人须以实体原型软件进行演示，以word文档、PPT等静态形式或视频录播、AI虚拟视频等形式进行演示的视为不提供演示；
(5)演示内容为“技术参数要求”中标注“◆”的演示关键参数，具体评分规则详见《第四章 评标方法及评标标准》“2、技术分……2.2功能演示分”。
2.是否要求提供样品：否。
3.是否现场踏勘：否 。

	四、方案要求

	方案要求
	投标人根据项目采购需求及实际情况，提供项目实施方案、培训方案、售后服务方案等。



B分标：
	一、货物需求一览表

	序号
	标的名称
	技术参数要求
	数量
	计量单位
	中小企业划分标准所属行业

	1
	天花板内置风管式
	▲1、制冷量≥16.0kw，制热量≥18.0kw
2、额定功率≤358W； 
3、最高档噪音≤46dB(A）；
4、机外静压≥60Pa；
5、最高档风量≥2340m3/h；
6、配置液晶显示线控器，冷凝水提升泵；
7、标配浮子开关，避免排水不畅泡顶。
8、电源形式：220V～50Hz
9、配线控器：配套使用，满足常见功能控制。
	6
	台
	工业

	2
	四面出风嵌入式
	▲1、制冷量≥16.0kw，制热量≥18.0kw
2、额定功率≤130W；
3、最高档噪音≤50dB(A）；
4、最高档风量≥2200m3/h；
5、内机四面摆叶均可独立控制送风方向，使用更舒适；
●6、具备内机换热器自清洁技术；
●7、具有滤网脏堵智能识别特性，可对室内机脏堵进行识别，并提示更换新滤网功能；
7、配置液晶显示线控器，冷凝水提升泵；
8、电源形式：220V～50Hz
9、配线控器：配套使用，满足常见功能控制。
	22
	台
	工业

	3
	变频多联式空调（热泵）室外机1
	▲1、制冷量≥117.5KW，制热量≥132.0KW
▲2、采用 R410A 冷媒或环保指标更优的同等效能替代冷媒，基础组成模块APF值满足国家一级能效标准。
3、额定制冷功率≤34.2KW ，额定制热功率≤32.9KW
4、噪音≤67dB（A），夜间静音模式噪音≤40dB（A）
5、APF≥4.41；（组合模块以各模块中APF最低值为准）
6、风量≥467m3/min
7、电源形式：380V 3～50Hz
8、室外机采用全封闭式直流变频喷气增焓涡旋式压缩机。
9、机组标配远程集中监控功能，具备主动式服务，提供配套电脑端软件与手机 APP，该费用包在报价内，不得再收取软件授权费与平台服务费。
●10、标配NFC通讯模块。
▲11、项目实施过程中涉及的脱脂铜管、冷凝水管（镀锌钢管）、分歧管、风管及其保温层、铝板保护壳、304不锈钢桥架、管道支架等各类安装配套辅材，均由投标人根据现场工况自主测算用量并足额供应；全部材料、配件的质量与性能、施工工艺须符合国家、行业现行有效标准，且完全适配本项目的安装条件与使用需求。因辅材选型不当或用量不足导致的质量问题、工期延误，由投标人承担全部责任。
▲12、安装完成后，投标人必须在采购人监督下完成冷媒系统气密性试验、系统真空干燥试验、冷媒充注量校验、电气安全性能试验、单机运行功能测试、安全保护装置校验、制冷工况连续运行试验（不少于8H）、制热工况运行与除霜试验、控制与通讯功能测试。
13、投标人应承诺设备安装需配合采购人的内涵建设。
	2
	台
	工业

	4
	变频多联式空调（热泵）室外机2
	▲1、制冷量≥175.0KW，制热量≥195.0KW
▲2、采用 R410环保冷媒或环保指标更优的同等效能替代冷媒，基础组成模块APF值满足国家一级能效标准。
3、额定制冷功率≤46.5KW ，额定制热功率≤46.1KW
4、噪音≤67dB（A），夜间静音模式噪音≤43dB（A）
5、APF≥4.41；（组合模块以各模块中APF最低值为准）
6、风量≥808m3/min
7、电源形式：380V 3～50Hz
8、室外机采用全封闭式直流变频喷气增焓涡旋式压缩机。
9、机组标配远程集中监控功能，具备主动式服务，提供配套电脑端软件与手机 APP，该费用包括在报价内，不得再收取软件授权费与平台服务费。
●10、标配NFC通讯模块。
▲11、项目实施过程中涉及的脱脂铜管、冷凝水管（镀锌钢管）、分歧管、风管及其保温层、铝板保护壳、304不锈钢桥架、管道支架等各类安装配套辅材，均由投标人根据现场工况自主测算用量并足额供应；全部材料、配件的质量与性能、施工工艺须符合国家、行业现行有效标准，且完全适配本项目的安装条件与使用需求。因辅材选型不当或用量不足导致的质量问题、工期延误，由投标人承担全部责任。
▲12、安装完成后，投标人必须在采购人监督下完成冷媒系统气密性试验、系统真空干燥试验、冷媒充注量校验、电气安全性能试验、单机运行功能测试、安全保护装置校验、制冷工况连续运行试验（不少于8H）、制热工况运行与除霜试验、控制与通讯功能测试。
13、投标人应承诺设备安装需配合采购人的内涵建设。
	1
	台
	工业

	▲二、商务条款

	合同签订期
	自中标通知书发出之日起10个工作日内。

	交付时间及交付地点
	1.交付时间：自合同签订生效之日起60个日历日内完成项目供货、安装调试并交付采购人验收。
2.交付地点：广西区内采购人指定地点（广西南宁市武鸣区广西-东盟经济开发区长岗大道98号，里建校区图书馆）。

	投标报价要求
	1.本项目为总价包干项目。
2.投标报价包含但不限于货物本体货款、随配附件、安装辅材与耗材、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货运保险、运抵指定交货地点并送货上门、安装调试、试验、软件更新升级、项目验收等全部实施费用，以及售后服务、技术培训、法定税金等所有为完成本项目所需的相关费用。除合同约定价款外，采购人不再支付任何其他费用。

	验收标准
	符合相关国家标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准及规范，以及投标文件承诺和采购文件要求。

	验收要求
	1.项目验收按以下流程进行：
（1）中标人按采购人要求送货至指定地点，双方一起开箱验货并签字确认。
（2）中标人按采购人指定的设备安装地点，完成设备的安装与调试。
（3）中标人提出验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。
（4）项目验收合格，项目约定的产品或服务才正式交接。交接完毕，才作为项目的最终验收。
2.检查供货范围。中标人提供的产品到达采购人指定现场后，中标人应在采购单位项目负责人在场情况下，对照供货清单，当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，并对相关产品的型号、规格、数量、性能参数等进行初步核对，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地时完好无损，与合同约定一致，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿，否则采购人可拒绝签字确认。
3.为保障货物质量及产品品质，中标人于签订合同后5个工作日内必须向采购人提供所投产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件或供货证明原件或经销证书或购买发票等）进行核验，如查出有提供虚假材料进行响应的嫌疑，将汇报财政监督管理部门，采购人作退货处理及违约处理且保留进一步追究责任的权利，中标人承担相应责任和费用。
4.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。
5.产品包装材料归采购人所有。
6.未尽事宜根据《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
7.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

	售后服务要求
	1.按《部分商品修理更换退货责任规定》执行“三包”，质量保证期不少于3年（自验收合格之日起计）。
2.投标人保证其自身具有销售或供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括但不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，所有权没有任何瑕疵的（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征应符合采购项目技术规格、参数的要求，否则采购人不予验收。
3.投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新原装正品，生产日期不超过1年。‌
4.投标人应向采购人提供设备（软件）的使用说明或其他技术文件，包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质）。
5.质量保证期内提供以下服务：
（1）售后服务响应时间：中标人须开通24小时服务热线，提供7×24小时技术响应服务；中标人应在接到采购人通知后1小时内响应，一般问题4小时内通过远程方式解决；遇到重大故障问题，在接到报修通知后24小时内派技术人员到达现场维修。（其中一般问题为：不造成系统停机、不影响核心制冷/制热功能的局部故障，可通过远程指导或现场简单维修快速排除。典型情形：线控器操作异常、传感器报错、单台内机风量/摆叶异常、轻微冷凝水渗漏、参数设置问题等；重大故障为：造成系统核心部件损坏、整组/大面积空调停机、无法正常制冷制热，需拆机更换核心部件或系统性检修才能恢复的故障。典型情形：压缩机/变频模块损坏、室外机主控板烧毁、主管路冷媒泄漏、外机整机停机、多台内机同时失效等）
（2）质量保证期内，中标人负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，该费用包含在报价中，不得向采购人收取任何费用。质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。
（3）质量保证期内，若非因人为或不可抗力因素而引起损坏或质量问题，由中标人负责处理并承担一切费用。
（4）质量保证期内，中标人负责对其提供的系统及全部产品进行维修和软件维护、升级，不再向采购人收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
（5）培训：中标人对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务，使采购人的使用人员能熟练掌握各个设备、各系统等的全部功能。
（6）质量保证期内，每半年不少于一次向采购人进行现场（或电话）回访，每年不少于一次巡检和培训，以保证货物的正常高效使用，并保存售后服务情况记录及采购人使用单位的反馈意见。
（7）质保期内，中标人须对所投多联机配套的远程监控系统、控制软件提供免费维护、版本优化升级及漏洞修复服务，软件版本与官方最新发行版本保持同步，相关费用均已包含在投标报价中，不再另行收取。
6.质量保证期外提供以下服务：
（1）中标人应同样提供无条件无偿电话咨询服务。
（2）质量保证期过后，采购人需要继续由中标人提供售后服务的，中标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。
7.备品备件要求：质量保证期内一切因生产厂制造质量原因造成的损坏，由中标人负责维修且不得再向采购人收取任何费用；质量保证期满后若设备出现故障，需更换配件的，只收取配件费，免收其余费用。中标人在售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
8.在日常使用过程中，依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，经采购人和中标人双方同意，可委托有相关资质的第三方检测机构进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。有法律效力的检验报告显示货物不符合质量标准的，采购人有权追究中标人的责任。中标人拒绝送检的，采购人可判定货物不符合质量标准，不予通过验收并追究中标人责任。

	付款方式
	1.本项目无预付款，项目全部完成并经采购人验收合格后，采购人收到中标人开具合同的等额合法增值税专用发票后，采购人在10个工作日内向中标供应商支付全部合同款。
2.合同款项支付手续的办理，均由中标人提出书面请款申请，获得采购人书面确认、审批后支付相应费用。所有的款项以转账的方式支付到中标人指定的银行账号。收款方、出具发票方、合同方均必须与中标单位名称一致，否则采购人有权拒绝付款。

	包装和运输
	按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）的要求且采取足以保护标的物的包装方式进行包装。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防破损装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由中标人承担。运输方式由中标人自行安排，运输途中的风险由中标人自行承担。

	知识产权及保密
	1.知识产权：投标人应保证针对本项目的货物及系统、软件（服务）所涉及的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
2.保密要求：中标人及其工作人员应对本项目中接触到的采购人所有的知识产权、商业秘密、技术成果等信息负有保密义务。未经采购人书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得许可使用，不得对上述信息进行复制、传播、销售；保证不向外泄露任何相关数据，不向外泄漏任何保密的技术资料。如出现工作人员泄密事件，中标人应负有连带责任。

	其他要求
	1.拟投入项目人员不少于2人且必须具备国家规定的相关作业证。
2.中标人须在设备进场前完成现场实地勘测，结合采购人实训室实际空间条件开展设备布置专项设计；安装施工前须向采购人提交完整的设备布置方案（含设备定位、冷媒管线走向、风口排布、检修操作空间预留等内容），方案经采购人书面审核确认后方可进场组织实施，布置方案须充分满足采购人内涵建设需求。

	三、其他说明

	进口产品说明
	□本表的第  /  项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效处理。

	与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式
	文件或者资料名称：里建图书馆平面图（另附PDF文件）。
公布渠道或者获取方式：随招标文件提供。

	▲核心产品
	□本分标为单一产品采购项目，核心产品为本分标采购标的。
☑本分标为非单一产品采购项目，本项目核心产品为序号3标的“变频多联式空调（热泵）室外机1”。

	其他
	1.是否进行演示：否。
2.是否要求提供样品：否。
3.是否现场踏勘：是 。
(1)为便于投标人充分了解项目现场实际条件、准确评估实施难度，合理编制投标文件，采购人统一组织现场踏勘，本次踏勘遵循自愿参与原则。
(2)集合时间：2026年8月12日（星期三）10时00分，逾期不予接待。
(3)集合地点： 广西南宁市武鸣区广西-东盟经济开发区长岗大道98号，里建校区图书馆1楼 。
(4)联系人及联系电话： 李老师  联系电话：13877166399 。
(5)投标人自行承担本次现场踏勘产生的全部费用；除因采购人原因导致的情形外，投标人自行承担踏勘过程中发生的人员人身伤害及财产损失责任。
(6)采购人在踏勘现场介绍的项目情况及相关信息，仅供投标人编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断与决策承担责任。

	四、方案要求

	方案要求
	投标人根据项目采购需求及实际情况，提供项目实施方案、培训方案、售后服务方案等。


附件：里建图书馆平面图（另附PDF文件）
C分标：
	一、货物需求一览表

	序号
	标的名称
	技术参数要求
	数量
	计量单位
	中小企业划分标准所属行业

	1 
	手持盘点仪一体机（含配套点检软件）
	1.▲要求包含与馆内现有Interlib区域图书馆集群自动化管理系统（V3.5）对接接口的永久授权，且能与馆内现有Interlib区域图书馆集群自动化管理系统无缝对接。无缝识别馆内图书信息及层架标信息；设备上所有的上架数据都能同步至广西水利水电职业技术学院图书馆业务管理系统，使读者及馆员能查询到图书的架位信息。投标人根据采购人提供的现有业务系统、人脸识别平台、企业微信的官方接口文档完成全部对接开发、调试工作，所有对接费用包含在总报价中，采购人不另行支付。投标人须承诺对接无额外开发风险，若因对接产生兼容性问题，由投标人全权解决。
2.▲6台手持盘点仪一体机、配套点检软件（含永久授权，保证后续增加相同硬件设备均可使用此软件）。
功能要求：
1)盘点：可对书架上粘贴有RFID标签的流通资料进行扫描，或手动输入临时分组号，实时清点流通资料的数量以及查看到所对应的架位、条形码、索引号、状态（正常、错架、未上架）等信息，可对比原架位与当前架位、错架位信息与数量，并支持对图书状态进行变更操作；
2)顺架：通过盘点仪对书架上粘贴有RFID标签的流通资料进行扫描或填入层架标信息再去扫描书本，实现书本信息的显示；
3)查找：输入书本的条码号、索书号，在查找操作进行完成后，如果有发现该书本，会在出现的书本信息中有星标显示，并伴有提示音；
4)查询：可文字或语音输入书本名字查寻到书本的信息；
5)上架：能够通过非接触式地快速识别在书架上的层架标标签，实现架位号的填入（也可手动输入），再扫描贴有RFID标签的书本实现书本的上架，将图书架位信息与书本信息相关联，更新单册位置信息；
6)数据采集：可对盘点过书目信息生产表单，上传至服务器对表单进行数据分析与统计；
7)调拨：馆藏调拨、馆际调拨。
技术要求： 
1)处理器 ：8核2.0GHz处理器；
2）工作频率： 860～960MHz；
3）标准协议：支持EPC Global UHF Class 1 Gen 2 和 ISO 18000-6C标准；
4）操作系统 ：不低于Android 11.0；
5）内存（ROM+RAM） ≥64GB+4GB
6)支持手套模式的触控屏，显示屏：不低于6.21英寸，分辨率：不低于1520*720像素；（供货时提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；
7)摄像头： 顶置≥1600万摄像头，前置≥500万像素，支持自动对焦；
8)键盘：至少包含双侧扫描键、电源键、音量加减键，支持选配手柄快捷扫描按键，按键操作手感适配图书馆长时间盘点场景；
9)电池 主机：锂电池3.85V供电，4500mAh，不可拆卸；手柄：锂电池3.6V供电，6700mAh，可拆卸；
10)充电方式： Type-C充电及pin口充电，支持18W快充；
11）尺寸（长 × 宽 × 厚，含手柄）：不超过 170mm×100mm×150mm（允许 ±5% 偏差）
12）重量（含主机电池 + 手柄电池）：不超过 750g；
13）断网状态下可存储1000条记录，联网后30s内完成同步，无数据丢失。（供货时提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。
●14）所投手持盘点设备可扫描RFID标签，一维/二维条码，信息记录完整（标签ID、条码、书名无遗漏）。
●15）所投手持盘点设备盘点图书信息显示完整(架位号、条码、索引号无错误)。
●16）所投手持盘点设备的日志记录完整，所有操作(上架、借还、状态变更)及扫描历史、错误(扫描失败)均可追溯，日志保存时长>30天。
	1
	项
	工业

	2 
	超高频RFID安全门
	功能要求：
1.能非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。
2.能对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料。
3.要求具备单通道独立报警和提示功能，无误报、无漏报。
4.具备人员流量计数功能，数据可重置。 
5.支持单通道独立工作和多通道并列工作。
6.安全支持Wi-Fi接入功能，可通过移动端的管理工具，实现无线配置参数，升级等相关功能配置。
7.▲安全门须能实现文献借阅状态等数据的实时获取，确保图书业务借还数据与 RFID 防盗系统实时联动。
技术要求：
1. 工作频率：860～960 MHz。
2. 通道宽度为90-120CM，3片组成的双通道共2组，2片组成的单通道共2组。
3. 支持标签USER码位检测、标签EAS码位检测。
4. 报警记录存储要求不低于100000条；人流量记录存储要求不低于3500条。
5. 支持主动通知和组播模式。
6. 支持任意EPC位号防盗检测模式。
7. 集成三维全向感应技术，具有高侦测性能。
8. 支持射频功率可调：1-30DBM可调。
9. 内置声光报警提示功能，音量可调节，可通过摇控器操作。
10. 外观尺寸参考：1510mm *469mm *46mm（偏差±20mm）。
11. 支持标签三段EPC 码位匹配进行非法标签识别报警，支持在线和离线报警。
12. 支持多方式接入：USB、串口、以太网、wifi。
13. 带不低于10英寸显示屏，显示进出人流量。
14.具备LED故障指示灯。
	10
	片
	工业

	3 
	17.3寸台式自助借还一体机
	功能要求：
1.系统设备配备触摸显示屏，提供简单，易操作的人机交互过程界面，支持简体中文、英语两种语言的视觉交互提示功能，保证输入信号可靠性及使用寿命。
2.支持刷身份证、RFID读者证、输入账号密码登录、微信扫码登录。
3.支持身份证办理成读者证。
4.系统支持办证、借书、还书、续借、查询等功能，可根据图书馆需要设置为只借、只还、只办证、可借可还可办证等模式。
5.▲要求包含与馆内现有Interlib区域图书馆集群自动化管理系统（V3.5）对接的接口永久授权（采购人仅提供接口文档），无缝识别馆内注册读者进行借、还书；设备上所有的借阅数据都能进入广西水利水电职业技术学院图书馆业务管理系统，借阅数量计入业务系统借阅数。实现读者借还数据与馆内业务管理系统中读者借还数据同步。
6.▲要求能接入学校的人脸识别功能（采购人仅提供接口文档），实现人脸识别借书。
7.▲要求能接入学校的企业微信功能（采购人仅提供接口文档），实现企业微信扫码借书。
8.微信登录，图书借完之后，通过图书馆微信号实时推送借阅清单，不需要打印纸条。
9.设备通电开机后，会自动检测办证机关联的硬件模块状态、网络状态，若关联的配件、网络模块发生关闭或者短暂故障，则自动关闭终端设备功能，待故障恢复后，自动恢复自主服务，无需人工干涉或重启服务。
10.系统具备安全设计和借书自动退出机制，读者借书完成后，可根据后台设置的规定时间内退出，避免借还过程中出现漏读、误读现象，以防交叉错借书籍。
11.设备软硬件可扩展适当模块和系统功能（例如可增加人脸识别、图书推荐等）。
技术要求：
1.工作频率：860～960MHz。
2.外观材质：铝合金、冷轧钢材料。
3.屏幕尺寸：不低于17英寸，比例：16:9；分辨率：不低于1920*1080 ；10点触控操作。
4.机身尺寸参考：L420*W460*H620mm。
5.配置：不低于双核四线程处理器；内存：≥4G；磁盘存储：≥128G。
6.操作系统：不低于 Windows 10 专业版，提供正版系统授权。
7.扫码器：支持一维码、二维码。
8.读卡器：集成式读卡器，可支持兼容身份证和RFID读者卡等。
9.通信方式 ：WiFi模块、RJ45接口、USB。
10.供电要求：AC220V±10% 50Hz±1Hz；功耗：＜200W；工作温度：-20℃ ~ +45℃。
●11.设备须具备射频电磁场辐射抗扰能力与射频场感应的传导骚扰抗扰能力，符合‌GB/T 17626.3-2023《电磁兼容 试验和测量技术 第3部分：射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T 17626.6-2017《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》。
	1
	台
	工业

	▲二、商务条款

	合同签订期
	自中标通知书发出之日起10个工作日内。

	交付时间及交付地点
	1.交付时间：自合同签订生效之日起30个日历日内完成项目供货、安装调试并交付采购人验收。
2.交付地点：采购人指定地点（广西区内）。

	投标报价要求
	投标报价包含但不限于货物本体货款、随配附件、安装辅材与耗材、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货运保险、运抵指定交货地点并送货上门、安装调试、与现有Interlib区域图书馆集群自动化管理系统（V3.5）的接口费（永久授权费用）、软件更新升级、项目验收等全部实施费用，以及售后服务、技术培训、法定税金等所有为完成本项目所需的相关费用。除合同约定价款外，采购人不再支付任何其他费用。

	验收标准
	符合相关国家标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准及规范，以及投标文件承诺和采购文件要求。

	验收要求
	1.项目验收按以下流程进行：
（1）中标人按采购人要求送货至指定地点，双方一起开箱验货并签字确认。
（2）中标人按采购人指定的设备安装地点，完成设备的安装与调试。
（3）中标人提出验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。
（4）项目验收合格，项目约定产品或服务才正式交接。交接完毕，才作为项目的最终验收。
2.检查供货范围。中标人提供的产品到达采购人指定现场后，中标人应在采购单位项目负责人在场情况下，对照供货清单，当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，并对相关产品的型号、规格、数量、性能参数等进行初步核对，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地时完好无损，与合同约定一致，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿，否则采购人可拒绝签字确认。
3.为保障货物质量及产品品质，中标人于签订合同后5个工作日内必须向采购人提供所投产品的货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的售后服务保证原件或供货证明原件或经销证书或购买发票等）和要求供货时提供的产品佐证材料复印件[如检验（测）报告等]进行核验，如查出有提供虚假材料进行响应的嫌疑，将汇报财政监督管理部门，采购人作退货处理及违约处理且保留进一步追究责任的权利，中标人承担相应责任和费用。
4.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。
5.产品包装材料归采购人所有。
6.未尽事宜根据《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
7.验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。

	售后服务要求
	1.按《部分商品修理更换退货责任规定》执行“三包”，质量保证期不少于1年（自验收合格之日起计）。
2.投标人保证其自身具有销售或供货资格，不存在任何侵犯第三方销售资质的情况，包括但不限于地区独家销售权，产品独家销售权等，且货物是通过合法渠道进货、全新且未使用过的，所有权没有任何瑕疵（即不存在资产抵押或其他可能影响货物所有权的事宜），其质量、规格及技术特征应符合采购项目技术规格、参数的要求，否则采购人不予验收。
3.投标产品必须是具备厂家合法渠道的全新原装正品，生产日期不超过1年。‌
4.投标人应向采购人提供设备（软件）的使用说明或其他技术文件，包括完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质）。
5.质量保证期内提供以下服务：
（1）售后服务响应时间：中标人须开通24小时服务热线，提供7×24小时技术响应服务；中标人应在接到采购人通知后1小时内响应，一般问题（即：设备局部功能异常、操作配置问题、软件设置问题等不影响核心使用的故障）4小时内通过远程方式解决；遇到重大故障问题（即：设备完全无法开机、核心读写功能失效、系统宕机等导致业务无法开展的故障），在接到报修通知后24小时内派技术人员到达现场维修，故障修复时限不超过48小时，如超过时限无法排除故障的，要求免费提供品牌、类型相一致或者是同类同档次的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成。同一产品、同一质量问题，连续三次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号（如有）全新产品，且采购人不支付任何费用。
（2）质量保证期内，中标人负责对其提供的全部货物进行上门维修和维护，该费用包含在报价中，不得向采购人收取任何费用。质保期内非采购人的人为原因而出现货物质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退并承担因此而产生的一切费用；包修、包换或包退的零部件等设备，从修、换后且验收合格之日起重新起算质保期。
（3）质量保证期内，若非因人为或不可抗力因素而引起损坏或质量问题，由中标人负责处理并承担一切费用。
（4）质量保证期内，中标人负责对其提供的系统及全部产品进行维修和软件维护、升级，不再向采购人收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
（5）培训：中标人对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务，使采购人的使用人员能熟练掌握各个设备、各系统等的全部功能。
（6）质量保证期内，每半年不少于一次向采购人进行现场（或电话）回访，每年不少于一次巡检和培训，以保证货物的正常高效使用，并保存售后服务情况记录及采购人使用单位的反馈意见。
（7）质保期内，中标人提供本项目配套软件及对接接口的运维、优化、同版本升级与兼容性适配，相关费用已包含在报价中。新增定制功能或系统跨代升级需另行协商。
（8）供应商应对所提供的软件出现的漏洞（专业术语“BUG”），实行修改维护，该费用包含在本次报价中，不得再向采购人收取任何费用。
6.质量保证期外提供以下服务：
（1）中标人应同样提供无条件无偿电话咨询服务。
（2）质量保证期过后，采购人需要继续由中标人提供售后服务的，中标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。
7.备品备件要求：质量保证期内一切因生产厂制造质量原因造成的损坏，由中标人负责维修且不得再向采购人收取任何费用；质量保证期满后若设备出现故障，需更换配件的，只收取配件费，免收其余费用。中标人在售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
8.在日常使用过程中，依据法律规定或直观观察等日常生活经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，经采购人和中标人双方同意，可委托有相关资质的第三方检测机构进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。有法律效力的检验报告显示货物不符合质量标准的，采购人有权追究中标人的责任。中标人拒绝送检的，采购人可判定货物不符合质量标准，不予通过验收并追究中标人责任。

	付款方式
	1.本项目无预付款，项目全部完成并经采购人验收合格后，采购人收到中标人开具合同的等额合法增值税专用发票后，采购人在10个工作日内向中标供应商支付全部合同款。
2.合同款项支付手续的办理，均由中标人提出书面请款申请，获得采购人书面确认、审批后支付相应费用。所有的款项以转账的方式支付到中标人指定的银行账号。收款方、出具发票方、合同方均必须与中标单位名称一致，否则采购人有权拒绝付款。

	包装和运输
	按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）的要求且采取足以保护标的物的包装方式进行包装。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防破损装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由中标人承担。运输方式由中标人自行安排，运输途中的风险由中标人自行承担。

	知识产权及保密
	1.知识产权：投标人应保证针对本项目的货物及系统、软件（服务）所涉及的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。
2.保密要求：中标人及其工作人员应对本项目中接触到的采购人所有的知识产权、商业秘密、技术成果信息以及读者信息等负有保密义务。未经采购人书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得许可使用，不得对上述信息进行复制、传播、销售；保证不向外泄露任何相关数据，不向外泄漏任何保密的技术资料。如出现工作人员泄密事件，中标人应负有连带责任。

	三、其他说明

	进口产品说明
	□本表的第  /  项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效处理。

	与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式
	文件或者资料名称：无。
公布渠道或者获取方式：无。

	▲核心产品
	□本分标为单一产品采购项目，核心产品为本分标采购标的。
☑本分标为非单一产品采购项目，本项目核心产品为序号1标的“手持盘点仪一体机（含配套点检软件）”。

	其他
	1.是否进行演示：否。
2.是否要求提供样品：否。
3.是否现场踏勘：否 。

	四、方案要求

	方案要求
	投标人根据项目采购需求及实际情况，提供项目实施方案、培训方案、售后服务方案等。
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1.上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
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