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竞争性谈判采购文件
项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2#楼两间阶梯报告厅音响灯光设备等采购项目（2026）

项目编号：QZZC2026-J1-990230-GXSL
[image: image2.png]


 

           采购单位： 钦州市外国语学校
           采购代理机构：广西顺龙工程监理有限公司

二○二六年八月
广西顺龙工程监理有限公司

关于钦州市外国语学校白石湖校区2#楼两间阶梯报告厅音响灯光设备等采购项目（2026）   

竞争性谈判公告
项目概况

钦州市外国语学校白石湖校区2#楼两间阶梯报告厅音响灯光设备等采购项目（2026）采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年8月7日 09时 30分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2026-J1-990230-GXSL

项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2#楼两间阶梯报告厅音响灯光设备等采购项目（2026）

采购方式：竞争性谈判 

预算总金额（元）：750000.00 
采购需求：
标项名称:钦州市外国语学校白石湖校区2#楼两间阶梯报告厅音响灯光设备等采购项目（2026）

数量:不限

预算金额（元）:750000.00 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购阶梯报告厅音响灯光设备等相关设备、配件及辅材1批，详见采购需求一览表。

最高限价（如有）：750000.00 
合同履约期限：合同签订之日起10个日历日内交货并安装调试完毕。

本项目（否）接受联合体投标

备注：
二、申请人的资格要求：

1.基本资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向小微企业采购的项目，设备制造商必须为小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业）。    
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取采购文件

时间：2026年8月3日至2026年8月6日，每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：本项目不发放纸质采购文件，由潜在供应商自行注册账号密码或企业CA锁登录广西政府采购云平台免费下载，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价（元）：0
四、响应文件提交

截止时间：2026年8月7日09时30分（北京时间）

地点（网址）：通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）上传响应文件，并在线竞标。
五、开启

开启时间：2026年8月7日09时30分（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅在线解密开启。
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。  
七、其他补充事宜

1.本项目为全流程电子化政府采购项目，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交电子响应文件。未完成广西政府采购云平台供应商注册入驻并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动。供应商在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
（1）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（详见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。
（2）供应商应及时完成广西政府采购云平台供应商注册入驻和办理云平台CA证书申领和绑定（详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA驱动下载办理操作指南）。

（3）供应商须通过广西政府采购云平台供应商客户端软件制作电子响应文件，广西政府采购云平台供应商客户端软件请供应商自行前往下载并安装（详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台新版客户端）。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.网上查询地址
www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）

http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）

4.监督部门及联系电话：钦州市财政局政府采购监督管理科    电话：0777-2895258
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：钦州市外国语学校　

地    址：钦州市钦北区育才路9号
项目联系人：归郁林  
项目联系方式：0777-2822382
2.采购代理机构信息

名    称：广西顺龙工程监理有限公司　

地　　址：钦州市子材东大街8号奥林财富中心1号楼1107房　

项目联系人：余展博
项目联系方式：0777-3617555

                                                             广西顺龙工程监理有限公司

                                                            2026年8月3日
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 竞标人须知及前附

竞标人须知前附表

	项号
	条款号
	内    容

	1
	1.1
	项目名称：钦州市外国语学校白石湖校区2#楼两间阶梯报告厅音响灯光设备等采购项目（2026）
项目编号：QZZC2026-J1-990230-GXSL

	2
	2.1
	竞标人资格：

1.基本资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向小微企业采购的项目，设备制造商必须为小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业）。  

3.本项目的特定资格要求：无

	3
	10.1
	竞标报价：竞标人必须就《货物需求一览表》及谈判记录中的所有货物内容作完整唯一报价，否则，其竞标将被拒绝。

	4
	14.1
	竞标有效期：竞标截止日期后60天。

	5
	15.4
	响应文件递交份数：

1.电子加密响应文件：1份
2.电子备份响应文件：1份（以U盘或光盘存储并按要求密封）

	6
	16.1
	竞标保证金（人民币）：7000.00元。
竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账。

开户名：广西顺龙工程监理有限公司钦州分公司

开户银行：45050110631200000828

银行账号：中国建设银行股份有限公司钦州子材东大街支行

注：转账用途、摘要、附言上请备注“QZZC2026-J1-990230-GXSL保证金”

投标保证金退还：未成交竞标人的竞标保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还。中标的最迟在竞标人与中标人签订合同后5个工作日内予以退还。不计利息。

其他不予退还投标保证金的情形：投标保证金以电子保函形式递交的，保函生效后除办理保函时《申请须知》中约定的退保情形，均不予退还保函费用。
备注： 

1. 竞标截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函额度不足的，视为无效竞标保证金。

2.供应商采用现钞方式或从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。

3.支票、汇票或本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。

4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。

5.竞标保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效竞标保证金。

	7
	17

18
	响应文件递交形式：

1.电子加密响应文件：供应商须通过广西政府采购云平台供应商客户端软件制作并加密生成电子响应文件，于响应文件提交截止时间前经广西政府采购云平台上传提交。

2.电子备份响应文件：以U盘或光盘存储，电子备份响应文件应当在响应文件提交截止时间前按要求密封并邮寄或直接送达广西顺龙工程监理有限公司（地址：钦州市子材东大街8号奥林财富中心1号楼1107房，联系人：余展博，电话：0777-3617555），我公司拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，逾期送达或未按要求密封将被拒收。
3.响应文件递交截止时间：2026年8月7日 09时 30分（北京时间）
备注：如通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密响应文件无法按时解密，供应商未提交有电子备份响应文件的，视为撤回响应文件。

	8
	19.1
	竞争性谈判时间：2026年8月7日 09时 30分（北京时间）截标后

谈判地点：供应商通过广西政府采购云平台在线等候谈判。

	9
	20.2
	评标方法：最低评标价法。

	10
	27.1
	履约保证金：无。

	11
	28.1
	成交服务费：中标供应商领取中标通知书前，向广西顺龙工程监理有限公司一次性付清竞标代理服务费，本项目的竞标代理服务收费标准由中标供应商和代理机构协商参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准向中标供应商收取。

	补充事项：成交供应商需在确定成交 3 日内打印盖章叁份响应文件提供给代理机构，作为成果文件装订使用。【送达广西顺龙工程监理有限公司（地址：钦州市子材东大街8号奥林财富中心1号楼1107房，联系人：余展博，0777-3617555）】

	竞标注意事项：

（1）本项目为全流程电子化政府采购项目，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交电子响应文件。供应商在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（详见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。
（3）供应商须通过广西政府采购云平台供应商客户端软件制作电子响应文件，广西政府采购云平台供应商客户端软件请供应商自行前往下载并安装（详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区--广西政府采购云平台新版客户端）。
（4）供应商应及时完成网上注册和办理广西政府采购云平台CA证书申领和绑定（详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA驱动下载办理操作指南），并在响应文件提交截止时间前，通过广西政府采购云平台上完成电子响应文件的提交。响应文件需要补充或修改的应及时撤回响应文件，补充、修改后重新提交，提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。

（5）本项目不要求竞标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，在首次响应文件开启时，供应商须使用制作加密电子响应文件的CA证书登录“广西政府采购云平台”平台电子开标大厅按规定时间进行解密，并在线等候谈判或对电子询标函进行澄清回复。

（6）竞标供应商可以提交经供应商客户端软件制作生成的电子备份响应文件（U盘或光盘存储），电子备份响应文件应当在响应文件提交截止时间前按要求密封并邮寄或直接送达广西顺龙工程监理有限公司（地址：钦州市子材东大街8号奥林财富中心1号楼1107房，联系人：余展博，0777-3617555），我公司拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，逾期送达或未按要求密封将被拒收。
（7）响应文件启用顺序和效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子加密响应文件、电子备份响应文件。通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密响应文件无法按时解密，供应商递交了电子备份响应文件的，以电子备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。供应商仅递交电子备份响应文件的，竞标无效。

（8）因未注册成为正式供应商、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法竞标或竞标失败等后果由供应商自行承担。

（9）供应商需要在互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，为保证供应商在开标时进行响应文件解密的稳定性，建议供应商使用同一台电脑进行响应文件的编制、加密上传及开标解密。


竞 标 人 须 知

一、总 则

1.项目名称及项目编号
1.1项目名称及项目编号详见本须知前附表第1项。
2.竞标人资格

2.1参加本项目的竞标人必须满足本须知前附表第2项要求的资格；

2.2符合竞标人资格的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

2.3已向采购代理机构购买了采购文件的供应商。

3.竞标费用

3.1竞标人自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

二、竞争性谈判采购文件（以下简称采购文件）

4.采购文件的构成

4.1采购文件包括：

⑴竞标公告；

⑵竞标人须知及前附表；

⑶货物需求一览表；

⑷合同基本条款及合同（格式）；

⑸评标方法和成交标准；

⑹响应文件（格式）。

5.采购文件的澄清、修改；质疑和投诉
5.1竞标人要认真审核《货物需求一览表》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，竞标人必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由竞标人负责。

5.2如果竞标人认为本采购文件中存在有倾向性、排他性的内容或条款的，可以在竞标截止日期3天前，以书面形式并附上相关证明材料向本采购项目联系人反映。

5.3任何竞标人对采购文件的澄清要求，均应在竞标截止时间3天前的正常工作时间以传真或电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他形式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复，该答复不指明答复问题的来源，并以书面形式通知所有购买了采购文件的竞标人，答复将同时在竞标公告发布网站上公布。为确保项目的如期完成，采购代理机构将可能对竞标人在规定时间之后提出的澄清问题不予答复。

5.4采购代理机构对已发出的采购文件进行必要修改的，在采购文件要求提交响应文件截止时间1天前，在竞标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买采购文件的竞标人。

5.5请竞标人接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询，不用传真方式发出，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为采购文件的组成部分。竞标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由竞标人承担。

5.6采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止日期和开标时间，至少于竞标截止时间1天前以书面形式通知所有购买采购文件的竞标人。

5.7.  质疑

5.7.1  竞标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；竞标人如认为公开竞标文件使自己的权益受到损害的，可以在自竞标文件发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；竞标截止时间后，采购代理机构不再受理对公开竞标文件的询问或质疑。竞标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。质疑书的提交地点和质疑受理电话见竞标人须知前附表。
5.7.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

5.7.3  供应商质疑时，应当提交一性次质疑书原件，一性次质疑书应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　（2）质疑项目的名称、编号；

　（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　（4）事实依据；

　（5）必要的法律依据；

　（6）提出质疑的日期。

（7）附件材料复印件加盖公章：（附营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人委托书原件及代理人身份证复印件及原件、代理人近期三个月社保缴费证明复印件）。

质疑书应当署名。质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

5.7.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.7.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第5.7.3 项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

5.7.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.8  投诉

5.8.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督部门提起投诉。

5.8.2在提出投诉时，应附送相关证明材料。如投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致，以中文为准。

三、响应文件的编制格式

6.响应文件编写的注意事项
6.1本项目为全流程电子化政府采购项目，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交电子响应文件。如果没有按照采购文件和广西政府采购云平台要求提交响应文件，没有对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。
6.2采购文件提出的实质性要求和条件是指本竞标项目所涉及的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同条款等内容。

7.响应文件的构成

7.1竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为资格文件、价格文件和商务技术文件三个部分组成。供应商应仔细阅读竞争性谈判采购文件的所有内容，按采购文件的要求，详细编制谈判响应文件，竞标人应按下列顺序自编目录及页码（标“▲”部分为必须提供材料，否则竞标无效）：

7.1.1资格文件

▲(1)竞标人有效的“营业执照”（或事业法人登记证或身份证等相关证明）等证明文件复印件；  

▲(2)法定代表人（负责人）身份证明及有效身份证复印件
▲(3)法定代表人（负责人）授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；（委托代理时必须提供）

▲(4)竞标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明；

▲(5)供应商直接控股股东信息、直接管理关系信息表；

▲(6)截标前半年内竞标人连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的纳税证明）；无纳税记录的，应提供竞标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；
▲(7)竞标人2025年度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）（新成立的公司递交工商注册后最近竞标截止期一个月度的月度财务报表）或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至竞标截止时间不超过一年）；

▲(8)竞标保证金缴纳证明；

▲(9)中小企业声明函或提供残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料（格式后附）；

(10)除采购文件规定必须提供以外，竞标人认为需要提供的其他证明材料。

7.1.2报价文件

▲(1)竞标函；

▲(2)竞标报价表；

(3)竞标人认为有必要提供的与报价有关材料（如有请提供）。
7.1.3商务技术文件

▲(1)技术、商务偏离表；

▲(2)售后服务承诺书；

(3)货物合格证明文件（如有请提供）；

(4)竞标人认为有必要提供的其他有关材料（如有请提供）。

8.响应文件的文字及计量单位

8.1竞标人的响应文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2响应文件中使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.响应文件格式

9.1竞标人应按采购文件第五章中“响应文件(格式)”详细完整地填写各项内容。

9.2在竞标报价表中，竞标人应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号、技术参数、配置、生产厂家、数量等。

9.3响应文件必须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由竞标人自行承担。
10.竞标报价

10.1竞标人必须就《货物需求一览表》及谈判记录中的所有货物内容作完整唯一报价，否则其竞标将被拒绝。如果竞标人所填报的货物内容与采购文件及谈判记录相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在谈判后的最终竞标价中，成交人在供货时应严格按采购文件及谈判要求的货物内容完整提供，不得要求采购人对其漏报的货物追加支付货款。
10.2竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

10.3竞标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、检测的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

11.竞标货币

11.1竞标应以人民币报价。

12.联合体竞标要求

12.1本项目不接受联合体竞标。
13.货物合格和符合采购文件规定的证明文件：

13.1按照本须知第7条规定，竞标人还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。以下材料均需加盖单位公章，它们可以是：

⑴生产厂家的有效产品注册证、产品强制标准认证证书、产品质量检验证，以上均为复印件；

⑵产品样本、使用说明书等技术资料及产品近三年获得的质量获奖荣誉证书(复印件)；

⑶设备或产品保证供货有效证明（指由竞标货物生产厂家针对本项目出具的保证按响应文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）；

⑷产品合法手续有效证明。
14.竞标的有效期

14.1响应文件有效期详见本须知前附表第4项规定。

14.2在原定竞标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向竞标人提出延长竞标有效期的要求。竞标人须以书面形式予以答复，竞标人可以拒绝这种要求而不被没收竞标保证金。同意延长竞标有效期的竞标人不允许修改其响应文件及谈判应答文件，但需要相应地延长竞标保证金的有效期，

在延长期内本须知第16条的规定仍然适用。
15.响应文件书写及签名、盖章要求
15.1响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若采购文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出竞标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

15.2采购文件要求提供的的各种复印件，必须加盖竞标供应商CA签章，否则其竞标无效。

15.3采购文件要求“必须提供”的证明等材料，竞标供应商必须全部提供，缺一不可，否则竞标无效。

15.4采购文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须打印签字后扫描或拍照做成PDF格式上传，如供应商有广西政府采购云平台法人私章CA证书或签字章的也可直接使用，否则视为竞标无效。
16.竞标保证金

16.1竞标保证金应用人民币。金额按竞标人须知前附表第6项规定。

16.2缴纳方式：按竞标人须知前附表第6项规定。

16.3竞标人递交响应文件的时候须提供竞标保证金缴纳凭证，否则将可能导致其响应文件无效。

16.4对未按本采购文件要求足额缴纳竞标保证金的响应文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。

16.5办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明竞标项目名称及项目编号，否则由此造成的一切后果由竞标人自行承担。

16.6未成交竞标人的竞标保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。

16.7成交单位的竞标保证金，将在签订政府采购合同并提交到竞标代理机构后5个工作日内予以退还，不计利息。

四、响应文件的递交

17. 响应文件的密封与标记

17.1电子响应文件按竞标人须知前附表第7项规定由竞标人自行编制、加密并通过广西政府采购云平台上传提交。
17.2竞标人应将电子备份响应文件（以U盘或光盘存储）加以密封提交，电子备份响应文件袋上都应写明：

(1)代理单位：                      

(2)项目名称：  

(3)项目编号：                    

(4)竞标人名称（加盖公章）：                        
(5)竞标人地址：                                       
(6)注明“截标前不得启封”

17.3电子备份响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处有密封签章为合格。
17.4竞标人在递交响应文件时未按本须知要求密封、标记的，采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由竞标人自负。
18.竞标截止时间

18.1响应文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2竞标人必须在规定时间内将电子备份响应文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过竞标截止时间送达的电子备份响应文件将不予受理。

五、竞争性谈判（简称谈判）与评标
19.谈判
19.1谈判时间及地点：按本须知前附表第8项规定。

19.2采购代理机构根据竞标项目的特点组建由三人以上（含三人）的单数组成的谈判小组，小组成员由采购人代表和有关专家组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部响应文件进行审查、谈判及评标工作。

19.3 在谈判开始前，谈判小组定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括技术规格、价格、服务等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。 

19.4谈判原则如下：

⑴竞标人的法定代表人或其授权的代理人必须依时在线等候参加谈判。

⑵谈判小组成员作为一个集体与各竞标人分别进行谈判，谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。根据政府采购法第三十条第（二）款，项目谈判时可能涉及到本采购文件中未确定的规格或技术要求，由此将可能造成某些竞标人因竞标产品无法满足采购需求而失去成交机会，此时竞标人应自行承担此风险且不得向采购人或代理机构索取参与竞标的任何费用。

⑶谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认（可用CA签章）。

⑷谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在规定的时间递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人进行CA签章，应答文件构成响应文件的一部分。竞标人在应答文件中应按竞标报价表的格式列明各分项价格及汇总价格，同时应写明详细配置及参数（如有要求），否则将被认为其配置及参数则保持原报价时内容不变。

⑸谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判（最多三轮）。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间递交最终的应答文件。提交最后报价的供应商不得少于三家。
19.5最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

19.6谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

20.评标 

20.1本采购项目是以采购预算价为最高限价，超出采购预算价的最终竞标报价，采购人不能支付时，谈判小组将不予以评审。

20.2本采购项目的评标依据为采购文件和响应文件。

20.3本项目采用的评标方法为低价评分法，“谈判小组”成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.4竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

21.无效的响应文件
21.1响应文件或最终竞标报价如有下列情况之一，将会在评标中按照无效响应文件处理：

（1）竞标人所提供材料不足以证明其具备本项目要求的资格；

（2）竞标人未按规定通过广西政府采购云平台获取本项目采购文件；

（3）未按本项目采购文件要求交纳竞标保证金的；

（4）竞标人未就所竞标段的所有货物内容作完整唯一报价；

（5）未按采购文件的要求密封、签署、盖章的；

（6）最终竞标报价超出采购预算价的；

（7）不符合采购文件中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；

（8）竞标人无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对，或与谈判小组要求提供的有关材料原件与其在响应文件中所提供的材料复印件不一致的；

（9）竞标人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按采购文件规定提交备选竞标方案的除外；

（10）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求和条件的。

（11）不同竞标人的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同竞标人报名或提交响应文件的IP地址一致的；

（12）不同竞标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同的竞标人的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（14）不同竞标人的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（15）不同竞标人的响应文件相互混装；

（16）不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

22．废标

22.1竞标采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：
（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；　

（2）竞标人的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。　
22.2废标后，采购代理机构无义务把废标理由通知竞标人。

六、签订合同

23.成交结果及公告

23.1采购代理机构在谈判工作完成后五个工作日内将谈判报告送采购人,采购人确认后，成交结果将在竞标公告发布媒体上公告。

23.2竞标人如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.3质疑竞标人必须首先经过质疑程序，质疑材料必须符合《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》（桂财采[2006]11号）的规定，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级人民政府财政部门投诉。

24.成交通知
24.1在发布成交公告的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

24.2采购代理机构无义务向落标的竞标人解释落标原因和退还响应文件，（竞标人可以到竞标公告发布相关媒体上自行查询）。

25.合同授予标准

25.1合同将授予被确定为实质上响应采购文件要求，评标认为具备履行合同能力，评标价最低的竞标人。

25.2采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定成交供应商。

25.3成交供应商因不可抗力或者自身原因，不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.签订合同

26.1成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构对成交供应商竞标的全部竞标保证金将不予退还。

26.3采购人如遇成交供应商违约，有权从成交候选供应商中确定成交供应商，由采购代理机构组织成交供应商与采购人签订合同，或重新组织采购。

26.4政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

27.履约保证金：无。

七、其他事项

28.成交服务费

28.1签订合同前，成交供应商向广西顺龙工程监理有限公司一次性付清成交服务费，其金额详见本须知前附表第11项规定。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定并没收成交供应商这次参加竞标的全部竞标保证金。

29.解释权

29.1本采购文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

30.有关事宜

30.1所有与本采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西顺龙工程监理有限公司                        

通讯地址：钦州市子材东大街8号奥林财富中心1号楼1107房  邮政编码：535000   

电    话：0777-3617555                

传    真：0777-3617555
开户名：广西顺龙工程监理有限公司钦州分公司

开户银行：45050110631200000828

银行账号：中国建设银行股份有限公司钦州子材东大街支行

30.1采购代理服务费收费标准及缴纳账户详见“供应商须知前附表11”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费：
	                        费率

金额
	货物类

	100万元以下
	1.5%

	100～500万元
	1.1%

	500～1000万元
	0.8%

	1000～5000万元
	0.5%

	5000万元～1亿元
	0.25%

	1～5亿元
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%

	100亿以上
	0.004%


注： （1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 ％＝ 1.5 万元        （150－100）万元 ×1.1％＝ 0.55 万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 （万元）
特别说明：

1.广西政府采购云平台公司如对政府采购电子化流程及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

2.如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

3.采购过程中出现以下情形，导致广西政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证开评标活动的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止开评标活动：

3.1广西政府采购云平台发生故障而无法登录访问的； 

3.2广西政府采购云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3广西政府采购云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的； 

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织开评标活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

广西线上“政采贷”政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与广西政府采购活动！
线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。
 货物需求一览表

货物需求一览表

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的，请以详细的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

4、评标时，如评标委员会发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求处理。

5、①提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的竞标人，其他投标无效。

        ②非单一产品采购项目中，多家竞标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

6、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

7、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

8、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

9、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

10、本项目采购最高限价（人民币）：750000.00 元，竞标报价超过采购最高限价的，竞标无效。

11、本项目核心产品为：音响。

12、中小企业划分标准所属行业名称：工业
	序号
	标的名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	15寸三分频主音箱
	1、单元组件配置：设备需采用三分频专业发声单元结构，单元配置不劣于1只15英寸（380mm）低音单元、1只8英寸（200mm）中音单元、1只1.75英寸（44mm）钕磁高音单元，全频段单元搭配均衡，能够充分保障各类场景下的优质发声效果，满足专业扩声音质要求。

2、频响范围：在-6dB测试标准条件下，设备频响范围不劣于39Hz～20KHz，具备充足的低频下潜能力与优异的高频延展性能，可完整、细腻还原各类音源细节，无频段缺失、音色失真等问题。

3、号角覆盖角度：在-6dB测试标准条件下，设备声场覆盖角度不劣于水平100°、垂直60°，声场覆盖范围广阔、角度分布均匀，可实现场地听音区域无死角覆盖，保障全场听音一致性。

4、灵敏度：在1米/1瓦标准测试条件下，设备灵敏度不低于100dB，发声转换效率高，适配各类专业扩声应用场景，可有效降低功放设备的运行负载与能耗损耗，适配性更强。

5、最大声压级：设备连续最大声压级不低于128dB，峰值最大声压级不低于134dB，具备超强的大动态发声能力，可充分满足大中型室内外场地扩声、文艺演艺、会议活动等高声压、大场面的扩声使用需求。

6、额定功率：设备AES额定功率不低于800W，峰值最大功率不低于3200W，功率储备充足，设备运行性能稳定，可有效抵御瞬时大动态音源冲击，杜绝发声失真、破音、杂音等故障问题。

7、标称阻抗：设备标称阻抗为8Ω，适配市场主流专业功放设备，系统搭配兼容性强，可便捷完成整套扩声系统搭建，保障系统运行稳定可靠。

8、产品可适配常规场地的固定安装、高空吊挂、落地摆放等多种安装方式，施工布局便捷。                                                                                                          ▲9、可扩展为有源带DSP处理音箱，扩展后有源音箱应具有2通道D类数字功率放大模块，具有多通道DSP处理模块选择，扩展后具有：≥2个平衡式XLR卡侬音频端口、≥1个RS485/AES/EBU网络输入端口、≥1个RS485/AES/EBU网络输出端口、≥10组定时器
	8
	只

	2
	双18寸超低频音箱
	1、单元组件配置：设备需采用专业低音发声单元结构，单元配置不劣于2只18英寸（460mm）低音单元，单元用料扎实、发声性能强劲，低频爆发力充足，可充分满足专业场景低频扩声需求，保障厚重、饱满的低频发声效果，适配各类专业演艺、大型场地扩声场景。

2、频响范围：设备有效频响范围不劣于35Hz～150Hz，低频下潜深度充足，低频频段还原度高，能够精准还原音源低频细节，无低频浑浊、衰减过快、音色干瘪等问题，可稳定实现纯净、厚重的低频扩声效果。

3、灵敏度：在1米/1瓦标准测试条件下，设备灵敏度不低于100dB，声电转换效率优异，发声响应速度快，可高效匹配专业扩声系统，能够在低能耗状态下输出充足音量，有效降低后端功放设备的运行负荷，系统适配性与运行效率更高。

4、最大声压级：设备连续最大声压级不低于131dB，峰值最大声压级不低于137dB，具备超强的大动态、高声压发声能力，声场穿透力强、覆盖力度足，可充分满足大型室内外场地、文艺演出、大型会议、赛事活动等大场景高声压扩声需求，无音量衰减、声场乏力等问题。

5、额定功率：设备AES额定功率不低于1200W，功率储备充沛，设备持续运行性能稳定可靠，可长期保持高负荷工作状态，适配各类高强度、长时间的专业扩声作业场景。

6、峰值最大功率：设备峰值最大功率不低于4800W，瞬时承载能力优异，可有效抵御音源瞬时大动态冲击，杜绝扩声过程中出现破音、失真、杂音、单元过载等故障，保障整场扩声效果稳定纯净。

7、标称阻抗：设备标称阻抗不大于4Ω，适配市场主流大功率专业功放设备，系统匹配兼容性强，可快速、稳定完成整套专业扩声系统搭建，降低系统调试难度，保障整套设备协同运行稳定。                                                                                                                                                                      ▲8、可扩展为有源带DSP处理音箱，扩展后有源音箱应具有2通道D类数字功率放大模块，具有多通道DSP处理模块选择，扩展后具有：≥2个平衡式XLR卡侬音频端口、≥1个RS485/AES/EBU网络输入端口、≥1个RS485/AES/EBU网络输出端口、≥10组定时器
	2
	只

	3
	金属画框音箱（辅助音箱）
	1.▲金属画框音箱以高端纤维盆和橡皮边折环定制的稳定系统设计，特殊精磁驱动回路的系列扬声器单元可以完美地重现全频段的频率响应；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

2.金属画框音箱网罩以透声网布印制各种不同风格的抽象绘画图案（可定制图案）为主，并可以很好地融入各种不同装饰风格的环境之中；                                                           

3.▲金属画框音箱单元组成:高音配置： 2*1.28"单元, 中音配置：6*3"单元, 低音配置：2*4"和1*6.5"振膜折环单元；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

4.金属画框音箱箱体材质:木质白色点漆；

5.▲金属箱体边框颜色：银灰/钛金；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

6.▲频响范围(±3dB): 50Hz-18KHz ；  （须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）                                     

7.额定功率:90W；

8.最大功率：180W ；                          

9.标准阻抗：6Ω；  

10.灵敏度(1W / 1M): 93dB；                                                            

11.输入方式：通用接线盒x1 ；

12.音箱尺寸(mm)：750*375*66.7 (高*宽*厚)；

13.净重(kg)：6.6。
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	4
	四通道专业功放
	1、输出功率：设备支持多工况功率输出模式，性能指标不劣于以下要求，立体声8Ω负载工况下，额定输出功率不低于1000W×4；立体声4Ω负载工况下，额定输出功率不低于1500W×4；支持AB通道桥接、CD通道非桥接工作模式，8Ω负载条件下，桥接输出功率不低于3000W×2，功率储备充足，可满足各类大中型场地专业扩声使用需求。

2、频率响应：设备频率响应范围不劣于20Hz-20KHz，全频段频响误差不大于±0.5dB，频段覆盖完整、频响曲线平直，可真实还原音源细节，保障扩声系统高低频表现均衡、音色还原准确。

3、总谐波失真：设备额定工作状态下总谐波失真不大于0.1%，低失真性能优异，可有效避免音频畸变、破音、杂音等问题，长时间满负荷工作仍可保持纯净音质输出。

4、信噪比：设备信噪比不低于108dB，整机底噪控制优秀，抗电磁干扰能力强，可有效抑制环境杂讯与设备固有噪音，扩声输出清晰干净，无明显底噪干扰。

5、阻尼系数：设备阻尼系数不低于500，对扬声器单元控制力强，可有效抑制单元多余振动，杜绝低频拖沓、共振失真问题，提升声音瞬态响应速度，保障发声精准干净。

6、声道分离度：设备声道分离度不低于60dB，各音频声道信号隔离度高，有效杜绝声道间串音干扰，可精准还原立体声声场，声场层次清晰、定位准确。

7、转换速度：设备音频信号转换速度不低于60V/μS，信号瞬时响应能力出色，可精准捕捉大动态音频信号，快速响应音源动态变化，无信号滞后、动态丢失等问题，适配演出、场馆等高动态扩声场景。

8、输入灵敏度：设备支持多档位输入灵敏度调节，配置不劣于0.775V、26dB、32dB三档可调模式，可适配不同前端音频设备输出信号，系统调试适配性强，兼容各类专业扩声系统搭配方案。

9、输入阻抗：设备具备平衡、非平衡双输入阻抗模式，平衡输入阻抗不低于20KΩ，非平衡输入阻抗不低于10KΩ，阻抗匹配兼容性优异，可稳定对接调音台、音频播放器等各类前端设备，保障音频信号无衰减、无失真传输。

10、输出类别：设备采用专业D类放大电路设计，具备工作效率高、能耗低、发热量小、动态性能优越的特点，可长期连续满负荷稳定运行，无性能衰减、频繁保护停机等故障，适配常态化高强度专业扩声工作。

11、散热方式：设备配备无级可变速智能散热风扇，采用前置进风、后置出风的贯通式风道设计，可根据设备工作温度、负载功率自动调节风扇转速，智能控温散热效率高，可有效降低机身工作温度，保障设备长时间稳定运行。

12、输入输出接口：设备音频输入输出端配置不劣于卡侬公、卡侬母平衡输入接口，接口配置齐全、通用性强，连接稳固可靠，平衡信号传输抗干扰能力强，适配各类专业音频线材对接。

▲13、控制：带远程控制接口，支持数字音频矩阵处理器、调音台及其他设备联动通讯，实现有线和无线控制设备功能。
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	5
	四通道专业功放
	1、输出功率：设备支持多工况功率输出模式，性能指标不劣于以下要求，立体声8Ω负载工况下，额定输出功率不低于600W×4；立体声4Ω负载工况下，额定输出功率不低于900W×4；支持AB通道桥接、CD通道非桥接工作模式，8Ω负载条件下，桥接输出功率不低于1800W×2，功率储备充足，负载适配性强，可满足各类中小型专业场地扩声使用需求。

2、频率响应：设备频率响应范围不劣于20Hz-20KHz，全频段频响误差不大于±0.5dB，频段覆盖完整、频响曲线平直，可真实还原音源细节，保障扩声系统高低频表现均衡、音色还原准确。

3、总谐波失真：设备额定工作状态下总谐波失真不大于0.1%，低失真性能优异，可有效避免音频畸变、破音、杂音等问题，长时间满负荷工作仍可保持纯净音质输出。

4、信噪比：设备信噪比不低于108dB，整机底噪控制优秀，抗电磁干扰能力强，可有效抑制环境杂讯与设备固有噪音，扩声输出清晰干净，无明显底噪干扰。

5、阻尼系数：设备阻尼系数不低于500，对扬声器单元控制力强，可有效抑制单元多余振动，杜绝低频拖沓、共振失真问题，提升声音瞬态响应速度，保障发声精准干净。

6、声道分离度：设备声道分离度不低于60dB，各音频声道信号隔离度高，有效杜绝声道间串音干扰，可精准还原立体声声场，声场层次清晰、定位准确。

7、转换速度：设备音频信号转换速度不低于60V/μS，信号瞬时响应能力出色，可精准捕捉大动态音频信号，快速响应音源动态变化，无信号滞后、动态丢失等问题，适配演出、场馆等高动态扩声场景。

8、输入灵敏度：设备支持多档位输入灵敏度调节，配置不劣于0.775V、26dB、32dB三档可调模式，可适配不同前端音频设备输出信号，系统调试适配性强，兼容各类专业扩声系统搭配方案。

9、输入阻抗：设备具备平衡、非平衡双输入阻抗模式，平衡输入阻抗不低于20KΩ，非平衡输入阻抗不低于10KΩ，阻抗匹配兼容性优异，可稳定对接调音台、音频播放器等各类前端设备，保障音频信号无衰减、无失真传输。

10、输出类别：设备采用专业D类放大电路设计，具备工作效率高、能耗低、发热量小、动态性能优越的特点，可长期连续满负荷稳定运行，无性能衰减、频繁保护停机等故障，适配常态化高强度专业扩声工作。

11、散热方式：设备配备无级可变速智能散热风扇，采用前置进风、后置出风的贯通式风道设计，可根据设备工作温度、负载功率自动调节风扇转速，智能控温散热效率高，可有效降低机身工作温度，保障设备长时间稳定运行。

12、输入输出接口：设备音频输入输出端配置不劣于卡侬公、卡侬母平衡输入接口，接口配置齐全、通用性强，连接稳固可靠，平衡信号传输抗干扰能力强，适配各类专业音频线材对接。

▲13、控制：带远程控制接口，支持数字音频矩阵处理器、调音台及其他设备联动通讯，实现有线和无线控制设备功能。
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	6
	二通道专业功放
	1、输出功率：设备具备多负载工况大功率立体声输出及桥接输出能力，性能指标不劣于以下标准，立体声8Ω负载状态下，额定输出功率不低于1800W×2；立体声4Ω负载状态下，额定输出功率不低于2700W×2；立体声2Ω负载状态下，额定输出功率不低于3600W×2；8Ω桥接负载工况下，额定输出功率不低于5400W，功率储备充裕，带载能力强，可满足大型场馆、演艺演出等专业大功率扩声场景使用需求。

2、频率响应：设备频率响应范围不劣于20Hz-20KHz，全频段频响误差不大于±0.1dB，全频段响应曲线极度平直，高低频延伸完整，可高度还原音源原始音色与细节，无频段衰减、频响偏移问题，保障扩声音色精准通透、层次饱满。

3、总谐波失真：设备额定工作工况下总谐波失真不大于0.01%，超低失真性能优异，在全功率、全频段工作状态下均可有效杜绝音频畸变、破音、杂音等问题，长期满负荷运行依旧保持纯净无损的音频输出效果。

4、信噪比：设备整机信噪比不低于105dB，设备底噪控制水平优异，可有效抑制机身固有噪音、环境电磁干扰及线路杂讯，音频输出干净无杂音，大幅提升人声及乐器发声的清晰度与纯净度。

5、阻尼系数：设备阻尼系数不低于620，对扬声器单元具备极强的控制能力，可有效抑制单元多余谐振、低频拖沓及共振失真，大幅提升声音瞬态响应速度，保障发声干净利落、低频扎实紧致、声音定位精准。

6、通道分离度：设备声道分离度不低于65dB，各音频通道信号隔离性能优异，可彻底规避通道间串音干扰问题，精准还原立体声声场，声场层次感强、空间定位精准，完美适配立体声专业扩声场景。

7、输入灵敏度：设备支持多档位精准灵敏度调节，配置不劣于0.775V、1.0V、1.4V三档可调模式，可适配不同前端音频设备的信号输出幅值，系统调试兼容性广，可灵活适配各类专业扩声系统搭建需求，保障信号输入匹配稳定。

8、输入阻抗：设备兼容平衡与非平衡两种输入阻抗模式，平衡输入阻抗不低于20KΩ，非平衡输入阻抗不低于10KΩ，阻抗匹配兼容性优异，可稳定对接调音台、音频播放器、音频处理器等各类前端设备，保障音频信号全程无衰减、无失真传输。

9、放大输出类别：设备采用专业三级H类放大电路架构，整合高效节能与高动态音质优势，电路稳定性高、发热可控、动态余量充足，可长期满负荷连续稳定运行，无性能衰减、失真增大、异常保护停机等问题，适配高强度专业扩声使用场景。

10、供电要求：设备适配常规商用市电供电标准，工作电压适配范围不劣于交流220V-240V、频率50-60Hz，供电适配性广，电压波动耐受能力强，可在常规供电环境下稳定工作，适配各类场地供电条件。

11、输入输出接口：设备音频输入输出端配置不劣于平衡输入卡侬公、卡侬母接口，接口配置齐全、通用性强，连接牢固可靠，平衡信号传输抗干扰能力突出，可有效规避线路干扰，保障长距离信号传输稳定无损。

▲12、电源输出：功放后面板内置不少于6路220V电源时序输出插座。

▲13、远程控制：功放后面板具有远程控制端口，可与系统中音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该功放和内置的六路电源时序输出开关机。

▲14、显示屏：功放前面板LCD显示工作温度、日期、时间、工作电压。
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	1、系统运行性能：设备基于Linux嵌入式操作系统开发，具备天然抗病毒、抗木马能力，系统运行安全稳定、故障率低；搭载不低于四核CPU处理器，主频不低于1GHz，支持不大于17秒极速开机启动，设备响应速度快、系统运行流畅，可长期不间断稳定运行。

2、操作交互设计：设备支持中文、英文双操作界面自由切换，界面操作逻辑简洁清晰，适配不同操作人员使用习惯，上手难度低；具备关机参数自动保存功能，设备断电、关机状态下可自动留存当前所有通道参数、场景参数、设备设置数据，杜绝参数丢失、配置错乱问题。

3、信号输入通道：设备输入通道配置不劣于18路，包含不低于12路MIC/Line复用输入通道、2组3.5莲花立体声输入通道，同时集成1组多功能数字输入通道，支持声卡输入、MP3音源输入、AES数字音频输入，音源接入类型丰富，适配各类模拟、数字音源设备对接。

4、信号输出通道：设备输出通道配置不劣于10路，包含主声道L/R立体声输出、不低于6路AUX1-AUX6辅助输出通道、1路AES数字输出通道、1路耳机监听输出通道，输出端口配置齐全，可满足主扩、辅助扩、数字传输、现场监听等多场景输出需求。

5、显示配置功能：设备搭载不低于7英寸高清电容触摸显示屏，屏幕分辨率不劣于1024*600，配备专属通道TFT液晶引导显示界面；支持自定义编辑通道名称、通道背景颜色，全面兼容中文编辑显示，通道状态、参数信息可视化展示，直观清晰、便于调试操作。

6、麦克风通道基础功能：设备MIC输入通道支持平滑式数字增益调节，增益调节参数可同步保存至场景配置；支持MIC输入通道奇偶联动、AB联动调节功能；每一路MIC通道均配备独立可控制+48V幻象电源开关，单路电源可独立开启或关闭，电源开关状态可同步保存至场景；MIC输入通道搭载独立PAD衰减物理开关，适配大音量音源输入，杜绝信号过载失真。

7、输入通道处理功能：设备每一路输入通道均内置完善的音频处理模块，不劣于压限器、噪声门、高低通滤波器、5段参量均衡、延时调节、通道声像平衡调节功能；支持通道参数快速拷贝功能，可实现单通道参数一键复制至其他通道，大幅提升调试效率；支持输入、输出通道EQ均衡功能单独开启与关闭控制；设备配备多功能调节旋钮，各通道搭载独立多功能操作菜单，集成哑音、监听控制功能，操作功能全面。

8、推子硬件配置：设备搭载不低于14个ALPS品牌电动推子，推子行程不低于100MM，配备实时信号指示灯、峰值指示灯，可实时监测通道信号状态；支持输入、输出通道独立物理推子控制，支持用户自定义推子功能图层；配备专用输入翻页、输出及效果固定推子双翻页按键，操作便捷高效，支持多层推子功能切换。

9、自定义控制与编组功能：设备配备不低于6个可自定义物理按键，支持功能一键快捷调用；内置不低于6组DCA数字控制编组、6组静音编组，可实现多通道统一音量控制、批量静音管理，适配复杂声场系统调控需求。

12、专业音频处理功能：设备集成专业反馈抑制器管理功能，可智能检测、抑制啸叫杂音，保障现场扩声稳定无啸叫；内置多功能信号发生器，支持粉红噪音、正弦波、白噪声输出，可自定义任意单通道或多通道同步输出，满足声场调试、设备检测需求；搭载实时RTA频谱分析功能，可实时监测音频频谱数据，便于精准调试均衡参数。

13、编辑与场景功能：设备通道编辑、场景编辑界面内置中文输入法，支持自定义中文场景名称、通道名称；具备自动混音功能，可智能自适应调节各通道音量配比；AUX辅助输出支持推子前、推子后模式自由切换，适配不同扩声系统布线及调控逻辑。

14、输出通道处理功能：设备每一路输出通道均搭载全套专业音频处理功能，包含高低通滤波、不低于12段参量均衡（支持推子直接操控GEQ均衡参数）、压缩器、延时调节、相位调节功能，输出音频处理精度高、可调维度丰富，可精准优化声场效果。

15、录音与播放功能：设备支持立体声数字录音功能，内置专业声卡模块，支持MP3音源播放、电脑PC端音频播放、音频实时录制，无需外接设备即可实现音源播放与现场录音，功能集成度高。

16、场景存储与切换功能：设备支持不低于4种快捷场景调用模式，可存储不低于100组自定义场景数据，支持场景名称自定义编辑；具备场景无缝切换技术，场景切换过程无断音、无爆音、无杂音，保障演出、会议等场景不间断稳定扩声。

17、效果处理功能：设备内置2路独立DSP数字效果器，搭载海量预设音效模式，可直接调用使用，满足会议、演出、晚会等不同场景的音效修饰需求；配备专用FX脚踏开关接口，支持外接脚踏控制器，实现远程快捷操控效果切换。

18、拓展与复位功能：设备配备12V直流输出接口，可外接照明、辅助控制等外设设备，拓展性强；支持一键恢复出厂设置功能，可快速重置设备所有参数，方便设备维护与故障排查。

19、中控与远程控制：设备支持232串口中控协议控制，可适配各类智能中控系统，实现智能化集中管控；兼容多系统远程操控软件，支持IOS、Android、WINDOWS全平台设备操控；标配有线网络调节接口，支持有线直连调试，亦可外接路由器实现无线远程调试，操控方式灵活多样。
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	音频传输器
	1.采用最新的DSP音频处理芯片，还原最真实的声音；

2.具备双路话筒、多路音源输入、话筒输入具备20段参量均衡调整，输出通道各10段参量均衡调整功能；

3.▲具备4路话筒线路输入，两种话筒音量大小、EQ独立调整；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

4.具备1路麦克风卡侬平衡输出，用于输出给视频会议终端；

5.具备2组立体声AUX输入；可混合输入；

6.具备1组立体声录音RCA输出；

7.▲具备6路卡侬平衡输出，每路输出可独立调整电平、EQ、分频、压限等功能；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

8.▲内置USB接口MP3播放器及蓝牙传输功能；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

9.内置混响、延时、分频等参数独立调整功能；

10.输出通道每路电平、EQ、分频、压限器等独立调整处理功能；

11.具备通用串行总线协议，支持RS-232控制外部控制；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

12.▲具备5V/1A的独立电源，用于给触摸屏供电；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

13.主机可设置开启启动音量和最大音量电平；

14.主机自带多种音效模式，可随机设置任意模式为开机模式；

15.▲内置反馈抑制器，最大程度解决话筒啸叫问题；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

16.▲内置四通道4x300W/8Ω功率放大器输出；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

17.▲USB免驱通讯方式，即插即用，通过PC电脑的调音软件方便调控参数；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

18.输入抗阻： MIC:4.7KΩ； 

19.输出抗阻：（平行）MIC:15KΩ     LINE:220Ω；

20.输出抗阻：（不平行）LINE:1KΩ；

21.输出抗阻： 3.3KΩ；

22.最大输入电平： MIC:-18dBV AUX:50KΩ；

23.最大输出电平（平行：MIC:-18dBV LINE:21.5dBV；

24.标准输入电平（平行）：MIC:-25dBV ；

25.标准输出电平（平行）：平行:MIC:-25dBV,LINE:0dB；

26.前级输出电平： -4.4dBV；

27.声道分离度：>85db；

28.最大增益： 62dB；

29.频率响应： 20Hz-20KHz；

30.固有噪声： 全部通道增益于最大位置 平行:（220Ω）-85dB；

31.总谐波失真：THD+N ≤0.5；

32.信噪比： >75dB。
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	信号控制器
	1.核心处理器 CORTEX-M3 高速FPGA+双SDRAM ；

2.显示分辨率 16bit调色板 5R6G5B，7’800x480 ；

3.存储容量 1G，任意大小图片存储 ；

4.触摸类型 4线精密电容式 ；

5.接口方式 4Pin_2.54mm带锁扣 ； 

6.触控方式 多点触摸连续式 ；

7.组态控件 支持文本、按钮、图片、下拉、进度条、动画、二维码等控件 ；

8.显示屏 TFT LCD触摸屏，154.08mm（L）×85.92mm（W） ；

9.产品规格 218.1（L）×150（W）×22.5（H）； 

10.工作电压 DC:5V/1A~2A。 
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	数字音频处理器
	1、音频采样性能：设备音频采样规格不劣于96kHz/24BIT，采样精度高、音源还原度好，可精准捕捉音频细节，满足专业高清音频处理需求。

2、均衡与滤波功能：设备具备完善的音频调校功能，输入通道支持不低于15段参数均衡PEQ调节，输出通道支持不低于10段参数均衡PEQ调节；自带高低通滤波器、全通滤波器（Allpass），同时支持动态均衡器功能，可灵活针对不同音频场景、音源音色进行精细化调校，适配各类专业扩声调试需求。

3、控制交互功能：设备支持多方式智能控制，配置USB免驱连接功能，可自动匹配电脑控制软件，无需手动安装驱动；支持RS232串口中控控制、TCP/IP有线及无线网络控制，同时支持手机APP无线操控，控制方式丰富、操作便捷，适配智能化系统集成管控场景。

4、组网运维功能：设备支持多台设备组网联调功能，可实现设备集群联动工作，同时具备远程状态监控能力，便于系统集中运维、故障排查与统一调试，适配大型多点位音频系统搭建。

5、DSP处理芯片：设备搭载专业级音频处理芯片，信号处理芯片规格不劣于ADI SHARC 21489，运算性能强劲、处理速度快，可高效完成多路音频信号实时运算、调校、降噪等处理工作。

6、音频系统延迟：设备整机音频系统延迟不大于1.8ms，信号传输处理瞬时性强，无明显声音滞后、音画不同步问题，满足会议、演出、直播等低延迟专业场景使用要求。

7、数模转换性能：设备数模转换精度不低于24-bit，音频信号转换损耗极低，可最大程度还原原始音源音质，保障音频输出的细腻度与保真度。

8、音频采样率：设备工作采样率不低于96kHz，高频音频延伸能力强，可完整覆盖高清音频频段范围，还原丰富的音频细节。

9、输入通道配置：设备配备不低于4路平衡线路级音频输入通道，采用标准卡侬公母集成音频接口，接口兼容性强、连接稳固。

10、输入阻抗：设备音频输入阻抗不低于20kΩ，阻抗匹配性能优异，可适配各类前端音频设备，保障信号传输稳定无衰减。

11、最大输入电平：设备线路模式下最大输入电平不低于16dBu，信号接入余量充足，可适配各类大动态音源输入，避免信号削波失真。

12、输出通道配置：设备配备不低于8路平衡线路级音频输出通道，可满足多区域、多设备音频输出适配需求，扩展性强。

13、输出阻抗：设备音频输出阻抗不大于150Ω，带载能力优异，可稳定驱动后端音频设备，保障远距离、多通道信号稳定传输。

14、频率响应：设备线路模式下频响范围不劣于20Hz-40kHz，频响误差不大于±0.5dB，全频段响应平直均匀，高低频延伸完整，无频段缺失、音色偏移问题。

15、设备底噪：设备在20Hz-20kHz标准频段、A计权模式下，底噪指标不高于-93dBu，机身本底噪音极低，抗干扰能力强。

16、总谐波失真加噪声（THD+N）：设备在0dBu、1kHz、A计权标准工况下，THD+N指标不高于-90dB，音频信号纯净度。                                                                                     

▲17、AES/EBU数字信号输入输出。

▲18、USB录播接口，支持WAV无损音乐格式播放与录制，在设备软件界面可设置USB播放、录制的具体功能，且播放、录制音量控制在软件界面可调。

▲19、远程控制端口，与音响系统中带远程控制功率放大器和电源时序器通讯，并控制其开关机。

▲20、RS-485可发送或接受控制；
	2
	台

	11
	反馈抑制器
	1、核心处理架构：设备采用双DSP数字处理设计，运算处理性能不劣于同级别标准配置，内置不低于24段A、B双通道高精度数字陷波器，可精准定位啸叫频率点并完成精准消除处理，设备需内置自动移相、移频双重功能，具备超强啸叫抑制能力，可有效规避现场音频啸叫问题，保障扩声系统稳定运行。
2、音频均衡调节功能：设备需配备双24段参量均衡调节功能，集成高低通分频处理模块，可针对性修正各类现场环境声学缺陷，适配不同场地声学环境调试需求，优化整体扩声音质效果，声学修正性能不劣于标配标准。
3、信号输入输出模式：设备线路输入、输出默认支持0dB输入、0dB输出标准模式，同时需兼容低电平输出、高电压输出多模式切换，输出档位适配性强，可满足不同后端设备对接的信号传输需求，功能配置不劣于要求标准。
4、场景存储调用功能：设备内置不低于10组场景保存与调用功能，支持对24段均衡参数、啸叫抑制参数、陷波器工作参数等核心调试参数进行完整保存与一键调用，设备具备断电自动记忆功能，开机可自动留存上一次设置参数，无需重复调试。
5、控制方式：设备支持电脑端软件操控功能，预留USB对接接口，可通过USB线材连接电脑设备，实现设备各项参数的电脑端可视化调节、参数修改、功能调试，操控方式灵活便捷。
6、输入通道配置：设备配备不低于4路音频输入通道，支持4路平衡输入、4路6.35非平衡输入双模式选择，通道输入适配场景广泛，满足多样化音源接入需求。
7、幻像供电配置：设备4路输入通道均支持48V幻像供电功能，可适配各类电容麦克风等专业拾音设备，供电功能稳定可靠，满足专业拾音扩声需求。
8、工作额定电压：设备适用额定工作电压为220V±10%、50Hz常规工频市电，电压适配常规民用及工程供电环境，工作适配性强。
9、取样频率：设备音频取样频率不低于32KHz，音频信号采集精度高，可保障音源信号完整采集还原，减少信号缺失失真。
10、频率响应特性：设备具备双模式频响特性，语音模式下频率响应不劣于125Hz~15KHz，音乐模式下频率响应不劣于20Hz~15KHz，双模式频段覆盖完整，可分别适配人声扩声、音乐播放场景需求。
11、失真参数：设备在1KHz标准测试频率下，总谐波失真不大于0.1%，信号放大处理纯净度高，可有效避免音频失真、杂音、音色畸变等问题。
12、信噪比参数：设备整机信噪比大于90dB，抗干扰能力优异，可有效抑制设备底噪、环境电磁干扰，保障音频输出纯净清晰。
13、信号延迟参数：设备音频信号延迟性能优异，音乐模式下信号延迟不大于7Ms，语音模式下信号延迟不大于11Ms，信号传输响应快速，无明显声音滞后、音画不同步问题。
14、输入阻抗参数：设备音频输入阻抗不低于20Kohm，阻抗匹配兼容性强，可适配各类前端音源设备，保障信号传输稳定无衰减。
15、输出阻抗参数：设备平衡输出阻抗不大于200ohm，输出负载适配性强，可稳定对接各类后端扩声设备，保障大功率、长距离音频信号传输质量。                                                                                                      ▲16、光纤、同轴输入信号输入端口各1个。
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	一拖二数字无线手持话筒套装
	1.无线话筒话筒拥有超心形动圈话筒头，卓越保真的音质，宽域的动态频响，专为主唱与和声设计， 可大程度地隔离舞台上的其他声音；

2.拥有先进的功能和可操做性，包含位图式背光LCD显示屏、红外自动发射对频，采用2节AA电池能够提供多达8小时的连续电力,具备10分钟电池余量提示功能；

3.▲可视化RF扫描显视干扰频点数值和通道名字自定义；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具此项功能截图的检测报告）

4.▲具备接收灵敏调节和电量反馈；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具此项功能截图的检测报告）

5.▲频道组数： 双频道；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具此项功能截图的检测报告）

6.▲射频传输频率范围： 600~690MHz MHz，视地区而定；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具此项功能截图的检测报告）

7.▲输出接口： A、B通道XLR平衡式口独立输出及Φ6.3不平衡式口混合输出；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具此项功能截图的检测报告）

8.直线通信距离：50米，室外单个系统；

9.音频频率响应： 40 -18000 Hz，（+1 dB，-3 dB）；

10.调制方式：调频（45 kHz，最大偏差）；

11.射频输出功率： 30 mW；

12.动态范围： >105 dB，A权重；

13.系统失真（参考值±45 kHz偏差，1 kHz调制方式）： <0.3% 总谐波失真；

14.电流损耗：最大为180 mA（正常射频功率设置），最大为240 mA；

15.工作温度范围： –18° - +57° C（0° - +135° F）.
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	一拖二真分集无线领夹话筒套装
	1、接收系统架构：设备采用真分集接收技术，配备双通道独立选讯工作系统，信号接收稳定性不劣于行业标准，可有效规避无线信号断连、跳频、干扰等问题，保障复杂场地环境下无线拾音信号持续稳定传输。
2、频率抗干扰功能：设备双通道需独立搭载AFS自动频率搜索功能，可快速扫描工作环境频谱，自动筛选出干扰程度最低的工作频率，具备优异的环境抗干扰能力，适配多设备、复杂电磁环境下的常态化使用。
3、叠机扩展与切换功能：设备内置不低于6编组叠机工作模式，支持同一场所同时叠加不少于6套设备同步工作，互不串频干扰；同时支持手持麦克风与领夹麦克风模式自由切换，设备功能扩展性与场景适配性不劣于行业同级产品。
4、状态显示与操控功能：设备双通道配备多段位射频、音频工作状态LED实时显示，工作状态直观可视；采用精准电子音量控制技术，话筒接收距离支持多档位可调，接收调节距离覆盖范围不劣于30米-100米；设备搭载隐藏式锁键功能，可有效杜绝现场误触、误操作，保障设备参数稳定不改动。
5、发射管体材质：设备发射管身采用全铝金属材质，结构坚固耐磨、抗摔抗干扰，机身散热及电磁屏蔽性能优异，耐用性与稳定性优于普通塑料材质机身。
6、发射振荡模式：发射端采用PLL相位锁定频率合成振荡模式，频率锁定精准、稳定性强，可长期稳定保持固定工作频段，无频率偏移、跳频故障。
7、发射载波频段与带宽：设备发射载波频段覆盖不劣于UHF 640MHz～690MHz，有效频带宽度不低于50MHz，频段覆盖范围广，可满足多信道、多设备同时工作的频率需求。
8、发射频率调节方式：设备支持自动追踪接收机工作频道、手动调频双重频率调节模式，调试方式灵活便捷，适配各类现场调试及应急使用场景。
9、发射输出功率：设备支持双档位功率输出，高档位输出功率不低于15mW，低档位输出功率不低于10mW，可根据场地大小灵活切换发射功率，兼顾信号覆盖与抗干扰能力。
10、发射谐波辐射指标：设备工作谐波辐射不大于55dBc，杂波干扰极低，可有效避免对周边音频设备、无线设备造成信号干扰，保障系统整体工作稳定性。
11、发射最大偏移度：设备音频最大偏移度不劣于±48KHz，动态音频承载能力强，可完整还原人声及各类音源动态细节。
12、音头配置：设备配备动圈式专业拾音音头，人声拾取清晰通透、降噪效果优异，适配会议、演出、演讲等各类专业拾音场景。
13、发射供电与显示：发射端适配2节AA电池供电，供电方式便捷通用；搭载LCD显示屏，可同时实时显示电池剩余容量、工作频道等核心参数，设备工作状态一目了然。
14、接收机振荡模式：接收机采用PLL相位锁定频率合成振荡模式，频率锁定精度高，整机工作频率稳定性优异。
15、接收机射频稳定度：设备射频频率稳定度不大于±0.005%（工作温度区间-10℃～50℃），宽温环境下无频率漂移，高低温工作稳定性极强。
16、接收机载波频段与带宽：接收机载波频段覆盖不劣于UHF 640MHz～690MHz，有效频带宽度不低于50MHz，与发射端频段完美匹配。
17、接收机信道数量：设备内置不低于200个工作信道，信道步进精度不劣于250KHz，信道资源充足，可满足多设备叠加使用、无串频干扰的需求。
18、接收机接收灵敏度：设备接收灵敏度优异，在25KHz标准偏移度、输入信号-95dBm工况下，信噪比大于80dB，弱信号接收能力强，远距离拾音信号清晰无杂音。
19、接收机最大偏移度：接收机音频最大偏移度不劣于±48KHz，音频动态还原能力强，可精准还原各类音源细节。
20、接收机综合信噪比：设备整机综合信噪比大于102dB，底噪抑制能力优异，可最大限度屏蔽环境杂讯与设备底噪，输出音频纯净清晰。
21、接收机总谐波失真：设备在1KHz标准测试频率下，综合总谐波失真不大于0.5%，音频还原度高，无音色畸变、杂音、破音等问题。
22、接收机频率响应：设备频率响应范围不劣于60Hz～15KHz，全频段响应平直，人声、音乐频段还原完整，音质层次清晰。
23、接收机最大输出电压：设备在45KHz工况下，最大输出电压不低于0dBV，信号输出强度充足，可稳定对接各类后端扩声设备。
24、接收机输出接口：设备同时配备XLR平衡式输出接口与6.35mm非平衡输出接口，接口配置不劣于行业标准，适配各类专业音频设备对接，兼容性极强。
25、静音控制模式：设备采用音码+杂讯双重静音控制模式，静音抑制效果优于单一静音模式，可有效杜绝开关机冲击声、无信号底噪、环境杂讯干扰。
26、静音与接收距离调节：设备静音调节范围不劣于-65dB～-100dB；搭载电子SQ智能可调功能，有效接收距离可调范围不劣于30米～100米，可根据现场场地大小灵活调节接收阈值，杜绝远距离杂音干扰。
27、接收机供电参数：设备支持DC 12V～15V宽电压供电，额定工作电流不低于1000mA，供电适配性强，长时间负载工作供电稳定，无断电、重启、功率衰减问题。
	2
	套

	14
	一拖四无线会议话筒套装
	1.▲通信采用数字锁相环加密算法射频身份识别电路设计，具备良好的抗干扰；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

2.宽频响、大动态，具备很好的拾音灵敏度和指向性，90°拾音不丢频响；

3.主机支持自动识别环境干扰信号，同时可以监测话筒的通信状态、语音状态、电池反馈电量；

4.主机可兼容手持、头戴和领夹使用；

5.▲话筒采用两只五号电池供电工作，工作时间8个小时以上。同时具备提前30分钟提示电池余量功能；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

6.▲话筒独立开关机按键，发言开关按键独立并带灯环，开起发言模式时灯环成粉红色；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

7.▲频道组数 四频道；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

8.面板显示 LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度、工作频率；

9.震荡模式 PLL相位锁定频率合成；

10.射频稳定度 ±0.005%（10～50℃）；

11.载波频段 UHF：600.00MHz～690.00MHz；

12.频带宽度 50MHz；

13.频率间隔 250KHz；

14.可切换频率数 50组/每个信道；

15.操作方式 自动对频；

16.灵敏度 在偏移度≤40KHz，输入6dBμV时，S/N≤80dB；

17.综合S/N比 ±105dB（1KHz-A）；

18.综合失真度 ＜0.3%@1KHz；

19.▲输出接口 4路单独对应XLR平衡输出，同时也具备1路XLR平衡式口独立输出及Φ6.3非平衡式口混合输出；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

20.音量输出调整 输出电平可单独调整；

21.▲无阻接收距离 无障碍阻隔接收距离约100米；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

22.DC电源供应 0.5-0.8A/ DC: 12-15V；

23.主机规格尺寸 1U机箱设计。
	2
	套

	15
	16路天线放大器
	1、高频信号输入：设备高频信号输入接口数量不劣于2路，采用标准BNC输入接口，接口适配性强、连接稳定，可满足多路高频信号同步接入需求，适配专业音频及射频信号传输场景。
2、输入信号灵敏度：设备输入端最大信号灵敏度不劣于+32dBm，信号接收适配范围广，可兼容不同强度的前端输入信号，保障弱信号稳定拾取、强信号无失真接收，设备信号适配性能优异。
3、供电参数：设备系统工作供电规格不劣于12V/3A，供电适配性强，整机工作功耗匹配专业设备运行标准，可保障设备长时间连续稳定工作，供电运行可靠性高。
4、放大信号输出：设备信号放大输出通道数量不劣于16路，配备标准BNC输出接口，多路信号可同步放大输出，各通道信号输出独立稳定，可满足多终端同步信号传输使用需求。
5、设备阻抗参数：设备输入、输出阻抗标准不劣于50Ω，全程阻抗匹配精准，可有效降低信号传输损耗、反射干扰，保障高频信号传输完整、稳定、无衰减，适配专业高频信号传输标准。
6、输入端对外供电：设备系统信号输入端支持对外供电功能，对外供电规格不劣于+8.0VDC/200mA，可适配前端无源信号采集设备供电需求，无需额外外接供电设备，系统集成性与实用性更强。
	2
	台

	16
	对数周期指向天线
	1、天线类型：设备采用不劣于对数周期指向（LPDA）专业天线类型，具备优异的定向接收性能，信号接收针对性强，可有效规避周边杂波信号干扰，适配专业无线信号接收场景。
2、工作频率范围：设备工作频率覆盖范围不劣于400MHz-950MHz，频段覆盖宽泛，可适配该频段内各类无线信号接收需求，兼容主流专业无线音频设备频段规格。
3、输出接口：设备配备不劣于标准卡口母座（BNC）输出接口，接口为行业通用专业规格，连接稳定性强、适配性广，可实现信号稳定传输，不易出现接触不良、信号损耗等问题。
4、天线阻抗：设备天线阻抗标准为50Ω，阻抗匹配精度不劣于行业标准，可实现整机信号阻抗完美适配，最大程度降低信号传输损耗，保障信号传输完整性与稳定性。
5、信号增益调节：设备内置可调节强波增益模块，具备不劣于+2db、+6db、+8db、+12db四档增益可调功能，多档位增益调节可适配不同强弱的信号环境，可根据现场信号强弱灵活调控信号增益，适配复杂场地信号接收需求。
6、工作状态指示：设备搭载电源状态与增益量LED可视化指示功能，可实时直观显示设备通电运行状态及当前增益档位状态，设备运行状态一目了然，便于工作人员实时巡检、调试及故障排查。
7、辐射指向性：设备水平指向角度不劣于90°、垂直指向角度不劣于60°，定向信号接收范围广、覆盖均匀，可精准聚焦目标区域信号，有效提升目标信号接收效率与纯度。
8、指向极性：设备采用垂直极化指向极性设计，极化方式专业适配主流无线信号传输标准，可有效提升信号接收匹配度，减少信号极化损耗，保障远距离、弱信号场景下的稳定接收效果。
9、工作电压：设备支持直流偏压电源工作模式，适配工作电压范围不劣于8VDC-15VDC，电压适配区间宽泛，电源兼容性强，可适配各类标准稳压供电设备，供电稳定性高，可保障设备长期连续稳定运行。
	4
	个

	17
	电源时序器
	1.主机面板采用1U加厚铝拉丝设计，具备1路常通强电口，支持外部面板控制系统开关；

2.采用2寸高亮度彩色液晶智能显示屏，实时显示工作电压、时间和工作状态；

3.▲支持8路时序开启，每路采用万用插座，每路延时开关时间可自定义设置（设置范围：000-999秒）；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

4.面板控制采用三位多功能键，支持锁定功能，防止误操作；

5.▲主板内置时钟管理芯片，可自定义设置循环或非循环自动开关机时间或上电自启动功能；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

6.支持多机设备级联顺序控制，级联自动检测；

7.自带RS232接口，可接入外部中控设备控制；

8.▲每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

9.▲具备10组用户管理场景应用功能；（须提供具备国家认可检测资质的第三方检测机构出具的检测报告）

10.主机支持欠压、超压检测和报警功能，具备防雷、抗电涌；

11.工作电压：AC：220V  50/60Hz，每路输出13A，额定总输出电流：30A
	2
	台

	18
	机柜
	行业标准尺寸
	2
	台

	19
	音箱线
	高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，聚氯乙烯绝缘，PVC护套；线径：2×2.0㎜。
	350
	米

	20
	音频信号线
	弹性PVC外护套，屏蔽层采用优质无氧铜（OFC）编织，干扰能力强。
	200
	米

	21
	配件及辅材
	挂架、接插件，插头等音响配件；PVC防火套管、扎带等安装辅材及配件。
	2
	批

	22
	无缝8进8出HDMI矩阵
	1. 采用嵌入式ARM处理器控制，运行速度更快更稳定
2. 支持8路HDMI信号输入，8路HDMI信号输出， 
3. 无缝瞬间切换，信号切换过程不黑屏
4. 支持最高4K@30Hz分辨率输入，最大输出3840*2160大小的图像，向下兼容1080P@60Hz
5. 每路输出的分辨率单独可调整
6. 提供1个串口、1个红外口，支持第三方（如中控）同时通过串口RS-232、红外、也可通过自带的面板按键进行控制
7. .带蓝光液晶显示屏，支持一键快速查询功能，方便查看矩阵的切换状态
8. 支持HDCP，确保有内容保护的媒体能正常显示
9. 具有长线输入自动均衡补偿功能，输入端带数字均衡调整电路，输出端带信号预加重增强电路，使信号能长距离传输
10.具有掉电记忆功能及断电现场保护功能，上电自动恢复关机前状态
10. 采用国际通用输入电源，支持在100V-240V宽电压下运行
11. 技术参数
15、输入接口：8路HDMI-A母接口，1路RS-232
16、输出接口：8路HDMI-A母接口
17、信号类型：全数字T.M.D.S.信号，支持EDID管理
18、支持分辨率：最高4K@30Hz分辨率，向下兼容
19、最大传输延时5nS(±1nS)
20、切换速度：小于200ns(最长时间)
21、电源：AC100V~240V，50/60Hz
22、最大功率：50W
23、使用温度：-20°~+70°C
24、使用湿度：10%~90%
25、平均故障间隔时间：30000小时
26、尺寸(宽×深×高)：485×245×66mm
	2
	台

	23
	COB面光灯
	输入电压：AC100-240V;50/60Hz
消耗功率：200W 
灯珠数量：4颗50W LED灯珠(CW:2pcs,WW:2pcs)
控制信号：DMX512,主从机,声控，自走程序
控制通道：2/4/8个国际标准DMX通道
净　　重：3.5 kg
毛　　重：4.2 kg
产品尺寸：295*230*315mm
包装尺寸：255(D)*255(W)*365(H)mm
	12
	台

	24
	LED平板会议灯
	输入电压：AC100V-240v,50/60HZ 
额定功率：150W
光源：256颗5730灯珠
通道：4-6CH
"颜色:正白、暖白、双色可选
控制方式：声控，自动，DMX512，联机。
插头：手拉手
	12
	台

	25
	信号放大器
	1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。                                                                                                                                                                                                              输入输出光电隔离 。                                                                                                                                                                                                                8路独立放大驱动输出。                                                                                                                                                                                                       信号放大整形功能，延长信号传输距离。                                                                                                                                                                                                       
	2
	台

	26
	灯光控台
	DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道，一路光电隔离信号输出。
最大控制16台电脑灯或64路调光。
自动生成灯库
带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。
内置图形轨迹发生器，有35个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。
图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。
可储存80个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。
可同时输出和运行16个重演场景。
带16根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。
关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。
U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。
支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。
	2
	台

	27
	电缆线
	护套RVV3×2.5
	200
	米

	28
	灯光信号线
	弹性护套专业的DMX512信号控制线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，特别配方聚乙烯绝缘，编织加铝箔屏蔽，黑色弹性聚氯乙烯护套
导体截面积：2×0.22mm2(24AWG)
覆盖率90%镀锡无氧铜丝编织屏蔽+铝箔屏蔽+镀锡无氧铜丝绞合地线
标称护套外径：6.7mm
标称特性阻抗：120Ω
标称导体直流电阻（20℃）：78.4Ω /km
标称芯-芯之间的电容：55pF/m
标称芯-屏蔽之间的电容：95pF/m
	100
	米

	29
	配件及辅材
	挂架、接插件，插头等配件；PVC防火套管、扎带等安装辅材及配件。
	2
	批

	30
	安装费
	设备安装调试服务
	2
	批

	31
	石膏吊顶
	1.规格及材质：定制，以效果图为准。

2.环保：符合E1级环保，根据GB/T17657-2013 4.60，用气候箱法分析，未检出甲醛释放量（MDL）；

3. 阻燃：

1）整体B1阻燃；

2）基材A级阻燃；
	333
	平方米

	32
	吸音墙板
	1.规格及材质：定制，以效果图为准。

2.环保：符合E1级环保，根据GB/T17657-2013 4.60，用气候箱法分析，未检出甲醛释放量（MDL）；

3. 阻燃：

1）整体B1阻燃；

2）基材A级阻燃；

4. 采用贴面法，平均NRC不低于0.90，三分之一倍频程不得低于下表系数

频率（HZ）125   250   500  1000   2000  4000

吸声系数α0.72  0.96  0.91  0.95  0.96  0.96

5. 防潮：符合国家GB/T13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》标准，产品质量吸湿率≤3.6%；

6.基材憎水率：根据GB/T13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》，检测结果憎水率为99.9%；
	325
	平方米

	33
	电线
	场地电路布线
	325
	平方米

	34
	灯具
	场地灯具
	1
	批

	35
	窗帘
	三明治结构复合声学吸音布
	26
	米


商务要求：

	1.交货时间及地点
	1.交货期：合同签订之日起10个日历日内交货并安装调试完毕。

2.交货地点：广西钦州市采购人指定地点。

	2.质保期
	按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起整机不少于1年（技术参数中有特别指明质保期的按参数要求，厂家质保期高于采购要求的按厂家质保），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身技术支持和维护。

	3.产品质量与售后服务要求
	1.竞标人提供的产品必须是全新、完整、未使用过的产品，以及所有零部件、配件均必须是全新未经使用的并符合国家有关质量安全标准的产品。为了避免假冒伪劣产品。对不能满足参数要求虚假响应，采购人可作废标处理，并依法向供应商追究违约责任。

2.故障响应时间：成交供应商收到采购人的故障维修通知后30分钟内电话服务应答，2小时内到达现场进行维修，4小时内排除故障，如24小时内无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。

3.打“▲”号条款为重要技术参数，竞标人必须满足或优于，否则报价无效。

	4.实施和安装要求
	本项目为交钥匙工程，成交后，供应商需应严格按竞标产品的安装规范要求进行安装调试，保证设备正常运行，质量合格。

（1）根据采购要求的工期提供项目实施方案及进度安排计划表；

（2）供应商必须服从采购单位现场负责人的指挥，按指定地点进行设备安装、调试，确保设备安装符合国家现行技术规范标准；

（3）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责；

（4）项目实施过程中产生的垃圾废料由供应商负责清理至校外。

	5.付款方式
	本项目无预付款。项目验收合格后，成交供应商开具全额普通发票给采购人，采购人收到发票后执行支付程序。采购人凭供应商开具全额发票付款方式期限及项目资金的到账情况执行，采购人不承担延期付款的责任。具体资金拨付以当地财政拨付情况为准。(特殊情况时间会延长,延迟付款责任采购人不承担)。

	6.验收要求
	1.验收标准：按合同要求及国家标准进行验收。验收时，采购人将严格按照合同要求及国家标准进行验收，对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查（如有）。如交付产品不能满足采购要求和合同约定质量标准的视为验收不合格，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 

2.供应商完成设备安装与调试后，需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收，所有费用由成交供应商负责。

3.货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。

4.验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交人承担。


注：采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[ 2011]300号），本次采购标的属于： 工业  
附表
统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第三章  合同基本条款及合同书（格式）

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：
采购人（甲方）：                            采购计划号：                        

供应商（乙方）：                            

项目名称：                                  项目编号：                          

本合同为小微企业预留合同：是
签订地点：                                  签订时间：                          

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额人民币（大写）                          （小写）¥                 


2.合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件、投标/响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式、运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。除合同另有规定外，乙方提供的全部货物应按标准保护措施进行包装，由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 乙方应提供设备的随机附件、技术资料，可包括相应的安装配件、图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南、清单等一并附于货物内。

3. 货物的运输方式（由乙方自定）  ，货物运输合理损耗及计算方法：  由乙方负责  。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

 5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条　交付、安装和调试
1. 交付使用时间：                   ，货物所涉及全部设备交货、安装调试完毕并交付使用、地点：  采购人指定位置   。乙方负责处理安装设备产生的垃圾。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或采购文件所规定的货物、数量、规格等要求，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，若乙方提供不符合采购文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受，由此引起的风险由乙方承担。

3.乙方交货前应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方未能提供完整交付货物及本条款规定的证件和工具的，视为未按合同约定交货，乙方应负责及时补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关违约责任。

4.乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员。甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

第六条　培训和验收

1.甲方应提供必要安装、培训条件（如场地、电源、水源等）。培训时间、地点： 由甲方根据情况合理安排 。

3. 甲方应当在货物安装、调试完成后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7个工作日内及时予以解决。甲方根据乙方提出的解决情况，确认问题已解决并签字确认后7个工作日内进行货物再验收。

第七条　付款方式和质量保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质：   。

3. 付款方式：   。
第八条　履约保证金

无。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照竞标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十条  质量保证及售后服务
1.乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

 2.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞标文件、响应文件和本合同所附的《售后服务承诺书》，为甲方提供售后服务。

3.产品质量保证期应当包括但不限于：货物验收合格之日起    月。质保期内，乙方对其提供的设备进行上门维修、免费更换零部件，不收取额外费用。质保期后提供终身免费维修及保养，维修时只收部件成本费。

4.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    内（按响应文件承诺的数据填写）响应，并在     小时内到达甲方现场维修，对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第十一条　违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额5‱ 滞纳金。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额10%向甲方支付违约金，甲方有权解除合同。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额10%收取违约金。

8. 乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方从下列两种方式中选择第 ⑵ 种方式，作为本合同争议的解决方式。

⑴甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地钦州仲裁委员会申请仲裁。仲裁期间，本合同继续履行。

⑵甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经同级政府采购监督管理办公室审批，并签书面补充协议报同级政府采购监督管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十五条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十六条　其他

本合同一式伍份，采购代理机构壹份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。自签订之日起两个工作日内，采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

（以下无正文为签章页）

	甲方（章）：           

年   月   日
	乙方（章）：              

 年   月   日

	单位地址： 
	单位地址：

	法定代表人

或委托代理人：
	法定代表人（负责人或自然人）

或委托代理人：

	电话：
	电话：

	开户银行： 
	开户银行：

	账号： 
	账号：

	邮政编码： 
	邮政编码：

	经办人：

年    月    日


合 同 附 件

一般货物类

	供应商承诺具体事项：



	售后服务具体事项：



	保修期责任：



	其他具体事项：



	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件1：

《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》
	验收方式：
	(自行验收 (委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、竞争性磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话：             年  月  日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话：              年  月  日


附件2：

《政府采购项目履约保证金退付意见书》

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年        月        日已满，请将履约保证金

                                      （大写）¥          （小写）退付到达以下帐户。

单位名称：

开户银行：

帐    号：

联系人及电话：

                           供应商签章：

                                                年    月    日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                

 采购人签章：

                                                年    月    日

	备注
	


第四章  评定成交的标准
评定成交的标准
一、评标原则

(一) 谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：以竞争性谈判采购文件和响应文件为评定依据。

（三）评标办法：最低评标价法。

二、评定方法

对通过资格性和符合性评审合格的响应文件，采用最低评标价法进行评审。

谈判小组将以竞争性谈判采购文件和响应文件为评定依据，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，以提出最后报价且评审价最低的供应商作为成交供应商。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），投标单位认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-4%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

投标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》，投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》，且政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即评标报价=投标报价×（1-20%）。
投标人同时满足以上两个政策时可叠加计算，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%-20%）。
三、成交候选人推荐原则

（一）响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判采购文件实质性响应要求时，谈判小组将按评审价由低到高顺序推荐3名以上（含3名）成交候选供应商（报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；报价相同、技术指标优劣也相同，则由谈判小组集体决定推荐顺序）。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

 (二) 谈判小组认为，某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

（三） 异常低价审查
3.1依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)规定，本项目评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价竞标审查程序：

（1）竞标报价低于全部通过符合性审查供应商竞标报价平均值65%的；

（2）竞标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商竞标报价65%的； 

（3）竞标报价低于采购项目最高限价65%的；

（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

3.2谈判小组启动异常低价竞标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对竞标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随竞标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

3.3谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。竞标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效竞标处理。 

3.4采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 

3.5异常低价竞标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
第五章  响应文件（格式）

（一）电子备份响应文件外包封格式：

电子备份响应文件
(1)代理单位：                      

(2)项目名称：  

(3)项目编号：                    

(4)竞标人名称（加盖公章）：                        
(5)竞标人地址：                                       
(6)注明“截标前不得启封”

（二）响应文件格式：
1、资格文件格式：

响   应  文  件

（资格文件）
项目名称：

项目编号：

竞标人名称（电子签章）：                               

竞标人地址：                               

年  月  日

资格文件目录

根据采购文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
注：供应商在广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端编制资格文件时，可在营业执照处同时上传资格文件封面及目录。

(1)竞标人有效的“营业执照”（或事业法人登记证或身份证等相关证明）等证明文件复印件； 

(2)法定代表人（负责人）身份证明及有效身份证复印件

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

           在我       任          职务，是我                 的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日     

住    址：

联系电话：

	贴附法定代表人（负责人）身份证复印件（第二代身份证正反两面）

	


(3)法定代表人（负责人）授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

广西顺龙工程监理有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的                     项目（项目编号：               ）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

供应商名称（电子签章）：               
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：       
签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：               
职务：                          性别：    
身份证号码：                                  

	粘贴委托代理人第二代身份证的正面及反面复印件


(4) 竞标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明
书面声明（格式）
致： 钦州市外国语学校        

  （竞标单位名称）   参加贵方组织的    （项目名称）      项目（项目编号：   （项目编号）      ）的投标，我公司就参加本次竞标有关事项郑重承诺如下：

参加政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

我公司及法定代表人没有任何行贿犯罪记录；

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，特此声明。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日     

注：由谈判小组资格评审时通过“广西政府采购云平台”连接”信用中国”网站和中国政府采购网查询相关供应商主体信用记录。
(5)供应商直接控股股东信息、直接管理关系信息表

A.供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日     

B.供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日     

(6)截标前半年内竞标人连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的纳税证明）；无纳税记录的，应提供竞标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件
(7)竞标人2025年度财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）（新成立的公司递交工商注册后最近竞标截止期一个月度的月度财务报表）或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至竞标截止时间不超过一年）

(8)竞标保证金缴纳证明

(9)中小企业声明函或提供残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料（格式后附）；

(10)除采购文件规定必须提供以外，竞标人认为需要提供的其他证明材料。

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日     

注：1、中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日     

说明：

1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

关于符合本国产品标准的声明函（格式）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：      
日期：　　年　月　日    
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
1、报价文件格式：

响   应  文  件

（报价文件）
项目名称：

项目编号：

竞标人名称（电子签章）：                               

竞标人地址：                               

年  月  日
报价文件目录

（竞标人应按下列顺序自编目录及页码）
▲(1)竞标函

▲(2)竞标报价表

(3)竞标人认为有必要提供的与报价有关材料（如有请提供）
（1）竞 标 函（格式）
致：广西顺龙工程监理有限公司  
根据贵方  （项目名称）  竞争性谈判采购文件（  项目编号  ），正式授权下述签字人               （姓名和职务）代表竞标人                             （竞标单位名称），提交下述文件：

一、响应文件(按竞争性谈判采购文件第五章要求的格式及顺序自行填写提交)：

⑴资格文件；

⑵报价文件；

⑶商务技术文件。

二、据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按竞争性谈判采购文件货物需求一览表和竞标报价表，竞标总报价人民币（大写）       元 (￥                 )，交货期：                   。

2、我方已详细审阅竞争性谈判采购文件，同意在竞标人须知规定的截标日期起遵循本竞争性谈判采购文件，在竞标人须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并按时通过广西政府采购云平台线上参加谈判。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

⑴具有独立承担民事责任的能力；

⑵具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

⑶具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

⑷有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑸参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据竞争性谈判采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

6、我方声明在竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我方同意被没收全部竞标保证金。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的竞标人为成交供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

⑴提供虚假材料谋取成交、成交的；

⑵采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

⑶与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

⑷向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

⑸拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

三、与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                          邮政编码：             
电话、电报、传真或电传：                                      
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
账号：                                                        
供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日     

（2）竞标报价表（格式）

项目名称：

项目编号：

	项号
	货物名称
	数量

①
	品牌型号、生产厂家及国别
	技术参数及性能、配置
	单价

(元)

②
	单项合价

（元）

③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                    （￥                       元）

	交货期：

	交货地点：

	竞标费用包括项目实施所需的人工费、货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、售后服务等一切税金和费用。


供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日     

竞标说明：

1、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应在竞

标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

(3)竞标人认为有必要提供的与报价有关材料（如有请提供）
2、商务技术文件格式：

响   应  文  件

（商务技术文件）
项目名称：

项目编号：

竞标人名称（电子签章）：                               

竞标人地址：                               

年  月  日
商务技术文件目录

（竞标人应按下列顺序自编目录及页码）
▲(1)技术、商务偏离表

▲(2)售后服务承诺书

(3)货物合格证明文件（如有请提供）
(4)竞标人认为有必要提供的其他有关材料（如有请提供）
（1）技术、商务偏离表（格式）

项目名称：

项目编号：

	项号
	货物名称或

技术（商务）条款
	采购文件要求
	竞标承诺
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：请按所竞标产品的技术参数性能（配置）及商务条款，逐条对应竞争性谈判采购文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表。对照采购文件要求在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日     

（2）售后服务承诺书（格式）

(由竞标人就《货物需求一览表》售后服务及要求自行填写)

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日     

（3）货物合格证明文件

（按照第一章“竞标人须知”第13条要求，如有请提供）

（4）竞标人认为有必要提供的其他有关材料

（由竞标人根据自己实际情况如实提供）

