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第一章  招标公告
[bookmark: _GoBack]广西建设工程机电设备招标中心有限公司关于2026-2028年重大活动检查站服务购买项目的公开招标公告
项目概况
2026-2028年重大活动检查站服务购买项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年8月14日上午9时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。
[bookmark: _Toc3545]一、项目基本情况
项目编号：NNZC2026-G3-990592-JGJD（采购计划编号：NNZC[2026]3304号）
项目名称：2026-2028年重大活动检查站服务购买项目
预算金额：24157440.00元
最高限价：24157440.00元
采购需求：
	序号
	标的名称
	单位
	数量
	简要技术需求或者服务要求

	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: _Hlk176938899]1
	2026-2028年重大活动检查站服务购买项目
	项
	1
	2026-2028年重大活动检查站服务购买项目1项，具体详见招标文件“第二章 采购需求”。


合同履行期限：合同期3年。每次服务开始时间及服务结束时间以采购人书面通知为准。
本分标是否接受联合体投标：☑是/£否。
二、投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
☑专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)
□非专门面向中小企业采购的项目
[bookmark: PO_3000001866_PM006]3.本项目的特定资格要求：投标人须具有公安部门颁发的且有效的《保安服务许可证》。
4.本项目的特定条件：无
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
6.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc17722]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc23503]时间：自公告发布之日起至投标截止时间。
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
获取方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的招标文件编制。
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc26902]1.提交投标文件截止时间和开标时间：2026年8月14日上午9时30分（北京时间）
2.投标和开标地点：
（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件2。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件1）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。
（4）开标地点：本次招标将于2026年8月14日上午9时30分（北京时间）在广西政府采购云平台电子开标大厅开标。
（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日。
[bookmark: _Toc30873]六、其他补充事宜
1.投标保证金：本项目不收取投标保证金
2.采购意向公开链接：
http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=SVsk7UfRe8t7QCChQ40svA==
3. 网上查询地址
http://www.ccgp.gov.cn (中国政府采购网)，http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网)，http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/ （全国公共资源交易平台（广西.南宁）。
4. 本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。
[bookmark: _Toc25784]5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。
7.各供应商通过广西政府采购云平台（简称新平台）参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：南宁市公安局
[bookmark: PO_3000001866_PM030]地址：南宁市青秀区厢竹大道46号
项目联系人：朱冠桦
联系电话：0771-3337252
2.采购代理机构信息
名 称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司 
地　址：南宁市青秀区枫林路18号广西国控集团（枫林路办公区）裙楼三层
联系电话：0771-2819862
3.项目联系方式
项目联系人：周珺
电    话：0771-2819862

附件： 1. CA证书申请方式及操作指南下载地址（登录http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政采云西部 CA 办理方式”或“南宁市政采云CA 证书办理操作指南”）
[bookmark: bookmark31]2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）


广西建设工程机电设备招标中心有限公司
2026年7月22日

[bookmark: _Toc89075990]第二章  采购需求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件2），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
[bookmark: _Hlk54774389]3.服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。
4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。
5.本采购需求中内容如与第五章“拟签订的合同文本”相关条款不一致的，以本表为准。
	序号
	采购服务名称
	单位
	数量
	服务参数
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件3）

	1
	2026-2028年重大活动检查站服务购买项目
	项
	1
	一、人员要求
1、人员数量
共20个检查站需要人员执勤，岗位需求如下：
（1）A类岗：180个岗位，24小时执勤。
（2）B类岗：156个岗位，24小时执勤。
备注：
（1）6个固化检查站每个站B类岗每班应包含不少于4名女性，其余14个检查站每个站B类岗每班应包含不少于2名女性；各岗位保安人员年龄50岁以上的占比不超过总人数的20%。
（2）根据采购人通知和检查站岗位需求，每设置1个岗位需投入2名保安人员以上，当前共设置336个工作岗位，至少需要一次性投入需要672名保安人员。所有保安人员均具备相关资质证明。如遇突发情况，须有机动人员进行补充和调配。
（3）以上所列检查站数量、人员配置及岗位需求为每年度暂定标准，实际执行以采购人下发的书面通知为准。本项目服务周期共计3年。
2、服务保安内容
（1）A类岗负责对进入指定区域的人员、车辆进行人身、车辆和物品的核查、检查。
（2）B类岗负责操作安检设备（x光机、安检门和部分固化检查站车道安检设备、室内其他安检特检设备等），对进入指定区域的人员进行人身及携带物品的安检。
（3）协助处置各类突发事件。
（4）协助防范违法犯罪行为。
3、有关服务要求
（1）供应商对派出的保安人员资格要进行严格审查把关，加强对保安人员管理和教育。
（2）保安人员要服从工作安排，认真履行工作职责，加强队伍管理，维护执勤区域治安稳定、秩序良好，做好防火、防盗、防灾工作。
（3）保安人员执勤时要仪表端庄，文明执勤，遵纪守法，严格执行采购单位和供应商各项规章制度，不得泄露单位和个人秘密。
（4）保安人员要求统一着装（工作服由供应商自行解决）。
（5）保安人员耗材工具配置要求：按检查站工作要求配备足额、完全满足项目服务需求的对讲机、执法记录仪、个人安防装备（可交接班轮流使用）、运兵和应急处置机动汽车。
（6）供应商所提供的保安人员、安检人员应全部经过专业培训并取得保安员证、安检员培训证明，能胜任采购内容要求。供应商提供服务前需提供投入本次服务的保安员证、安检员培训证明，安检员应有从事过大型活动安检工作经历，或具有安检培训资质的培训机构开具的证明，上岗人员必须人证合一，带证备查。
（7）供应商必须提供项目实施的保安人员考勤管理、安全巡查、隐患排查、应急处置工作措施的方案 。
（8）供应商须针对本项目配置1个管理团队，其中，项目负责人一名，负责统筹管理项目具体实施，配合采购人开展各项工作；每个站点安排工作负责人一名，要求熟悉保安人员工作内容，负责各检查站保安人员的岗前培训、人员数量查验和队伍管理，配合公安机关登记、检查保安人员的工作情况，具体组织做好工作检查、秩序维护、设备管护、环境卫生、安全隐患排除、突发事件处置等工作，及时整改工作中存在的问题，完成公安机关交办的其他工作，向公安机关和项目负责人汇报工作情况。合同服务期内不能随意更换管理团队，确需更换的应及时向采购人报告。
（9）供应商须针对本项目，在勤务开展前对保安人员、安检人员进行统一的岗前培训，每次上岗前开展岗前培训。
注：安全检查及查缉工作考核按以下办法执行：《南宁市公安局对大型活动聘请保安人员内部监督管理细则》（附件1)。
二、配备设备要求
1、通道式多能量X射线安检仪26台
技术参数：
（1）通道尺寸：650×500㎜（W×H）。
▲（2）线分辨力：直径≤0.0787mm的单根实芯铜线。
（3）穿透力：底视角≥46㎜钢板。     
▲（4）穿透分辨力：应能分辨厚度为9.5mm、15.9mm和22.2mm铝阶梯下标称直径≤0.127mm的单根实芯铜线。
（5）空间分辨力：底视角水平≤0.8mm  底视角垂直≤0.8mm 。 
（6）X射线源数量：1个。
（7）阳极电压≥160kV。
（8）食品、药品及磁带多次照射无影响。
（9）主机噪音＜53dB(A)。
（10）单次检查剂量检验：X光光源的单次检查照射量应＜1uGy。
▲（11）泄漏射线剂量率检验：设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1M处周围剂量≤1 uSv/h，工作人员位置周围剂量≤0.5 uSv/h。
（12）节能设计：启动节能模式，放包皮带运行，拿走包皮带自动停止。
（13）一键关机：关电源或者关电脑都可以自动安全完成关机全过程。
（14）局部增强：对图像中较暗的区域进行增亮处理，使隐藏在厚物体后面的物体清晰显示。
（15）超薄物：被测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后可对超薄物进行探测，可检测最薄金属厚度不大于0.06mm。
（16）实时成像：当物品通过设备行李通道时，设备应能实时成像。
（17）启动时间：设备启动时间应＜57秒。
（18）光机支持智能判图功能，支持对管制刀具、瓶装液体、仿真枪支、电子产品、喷罐、指虎、手铐、警棍等违禁品的智能识别分析；支持根据时间和物品类别查询违禁品包裹图片。支持对刀具、液体、喷罐等违禁品智能识别并报警。
（19）泄漏电流≤0.10mA。
（20）绝缘电阻＞300MΩ。 
（21）传送带高度 ＞600㎜。
（22）通过率检验 ＞2100个/h。
（23）传送带最高负荷 ≥170㎏。
（24）运行周期100%，不需预热。
（25）X-射线产生器冷却：密封式油冷。
（26）X-射线束方向：底照式。
（27）X-射线转换期排列：呈L型探测阵列。
（28）操作∕储放温度∕湿度	温度：0至40℃-20至50℃∕湿度：5%-90%（不冷凝）。
注：所有带▲号的条款需在检验（检测）报告或者证明文件中体现。检验（检测）报告应由具有相应资质的第三方检测机构出具的或者国家认可的机构出具，否则视为不响应。
2、通过式金属探测安检门26樘
技术参数：
（1）通道尺寸：＞2000(高)mm × 500mm(宽) × 550(深)mm。
（2）检测标准：GB 15210-2018。
（3）重量	≤80KG，便于移动。
（4）工作环境：－25℃～＋55℃。
（5）外壳防护等级≥IP53。
（6）操作授权：除了使用安检门必需的控制装置和工作参数外，其它影响探测性能的装置和参数都应加以保护，避免非授权人员擅自改动。
（7）外接电源：AC：187V~242V  47Hz~52Hz 无需调整而能正常工作。
（8）开机自检功能：系统开机时应具有自检功能，并显示检测结果。
（9）探测性能：符合混合类（I类、II类、III类）标准。
（10）报警声音＞100dB。
（11）开机自动设置频率：两台以上门并排工作，开机时每台门具有自动设频功能，各台门能设置不同频率，避开相互干扰。
▲（12）探测区域内磁感应强度：在探测区域左右边界各方向150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过10μT。
（13）超大金属探测能力：能检测到10KG以上金属测试物，并指示相应的报警区位。
（14）防雨设计：采用防水合成纤维材料精制而成，可以在露天（雨地）正常工作。
（15）防震设计：防震设计，在刮风或人为晃动下不会误报警。
（16）门体分区：门体的探测区域可以在6区、12区、18区三种模式间切换。
（17）探测灵敏度范围：灵敏度等级0～1999共2000级，能从低到高方便地调节，并至少覆盖一个检测等级。所有区位都可检测到小到5毛硬币大到10kg铁球的金属。
（18）面板显示 前面板液晶（LCD）显示，有中英文菜单，内置多种场所推荐探测灵敏度设定数值，一键式按钮。
（19）快速设置灵敏度：内存30个用于公检法司等政府机构和场馆、企业等用户所需的标准安检灵敏度和针对各种金属材料的探测程序，用户可通过快速设置功能一键设置。
（20）排除小件金属功能机：携带需要排除的小件金属通过安检门2—3次，就可以自动设置好需要排除这件金属样品的各区的灵敏度值。
（20）通行速度：测试人以0.2m/s～2.0m/s的速度通过安检门，安检门能准确记录通过人数。
▲（21）最低探测高度：离地2cm高度处一枚1元硬币以接近1m/S的速度都可进入探测范围。
（22）持续工作时间：安检门能连续工作至少8小时。
（23）计数功能：安检门应具有计数统计功能，能可靠的记录有效受检人数和发生过报警的人次。通过人数有3种统计方法可选：
①从前面通过的人数和从后面通过的人数相加；
②从前面通过的人数减从后面通过的人数，小于0时以负数显示；
③前面通过的人数和后面通过的人数分别统计显示。
（24）多区位同时报警：安检门能检测出同一人不同部位携带的金属物品，并准确报警显示金属物品所在区位。
（25）断电保护功能：系统应配备内置锂电池，当使用市电供电时，应能自动对电池充电，当市电断电时，系统应能自动切换到备用电池，并维持系统工作10小时以上。
（26）抗干扰功能：针对各种使用环境的电磁干扰，整个系统采用了世界先进的电磁兼容设计，并使用DSP处理器对违禁物品的采样信号进行相关运算和滤波，从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力。
（27）自学习功能：应具有自学习功能，进入该模式后，对金属样品进行采样学习，完成后，对于金属含量大于该样品的金属应报警，小于该样品的金属应不报警。
▲（28）探测模式：安检门应可设置“全部金属”、“黑色金属”、“有色金属”三种探测模式。
▲（29）休眠功能：安检门应具有自检功能，在开机时进行自检并显示检测结果。应可设定休眠时间，在5~59分钟内无人或物体通过安检门，设备应自动进入休眠状态；当有人或物体通过时，设备应自动开启检测功能。在休眠状态下超过60分钟无人或物体通过安检门，设备应自动进入深度休眠状态，需单次触摸开机按钮唤醒后，设备进入检测状态。
▲（30）金属量显示功能：显示屏幕上应能以条状图形或数值来显示通过系统的金属量。
▲（31）回形针探测能力：以3cm的回形针为测试物，以接近1m/s的速度通过安检门，系统应报警
（32）密码授权功能：具有2级密码，不同等级的密码拥有不同的设置权限。
注：所有带▲号的条款需在检验（检测）报告或者证明文件中体现。检验（检测）报告应由具有相应资质的第三方检测机构出具的或者国家认可的机构出具，否则视为不响应。
3、手持式金属探测器104把
技术参数：
（1）外形尺寸：≤长360mm ×宽100mm ×厚45mm。
▲（2）整机重量 ≤300g（不含电池）。
▲（3）电池：应采用常见型号的电池供电，供电电压不应超过15V，要求采用2节5号电池，以便更换。
（4）辐射磁感应强度：探测器发出的辐射磁场，其磁感应强度在其表面任一点都不应超过9μT。
（5）探测能力：达到A级。
（6）接口检查：设备具有Type-C接口，应能与外部上位机进行通讯及对工作参数进行设置。
（7）报警声音：报警声音≥88dB（A），报警声音与提示其它信息的声音有区别。
（8）报警状态的恢复：探测器有报警状态自动恢复能力，在离开报警测试物规定距离后，报警指示应立即停止。
（9）工作温度：应在-25±2℃持续工作2小时，在60±2℃持续工作2小时。
（10）抗互相干扰：多台探测器相隔0.4m同时使用，各自均能正常工作。
（11）微小金属探测：能对直径1.0mm的钢球进行探测并报警。
▲（12）自由跌落标准：跌落高度1.5m，6个面分别朝下，每面2次。
▲（13）设备应具有休眠功能，当设备在开机状态下超过2分钟不使用时，应进入休眠状态；在休眠状态下10分钟内有金属靠近时，设备会自动唤醒；在休眠状态下超过10分钟没有金属靠近时，设备应自动关机。
▲（14）探测器应具有3种探测模式：1.在黑色金属和有色金属混合探测模式下：对半片不锈钢剃须刀片、金银首饰、铝（37 mm *10 mm *0.5mm)和铜（37 mm *10 mm *0.5mm)进行测试应均可报警。2.在黑色金属探测模式下：对半片不锈钢剃须刀片测试应报警，对有色金属金银首饰、铝（37 mm *10 mm *0.5mm)、铜（37 mm *10 mm *0.5mm)进行测试应不报警。3.在有色金属探测模式下：对金银首饰、铝（37 mm *10 mm *0.5mm)和铜（37 mm *10 mm *0.5mm），测试应可报警。在高灵敏度状态下，距离探测物铝（37 mm *10 mm *0.5mm)和铜（37 mm *10 mm *0.5mm）65mm应可报警，对黑色金属样品不锈钢剃须刀片测试应不报警
▲（15）回形针探测能力：以回形针为探测物，探测器以接近1m/s的速度在测试平面上方0.5m处沿Z轴向下运动，直至接触到测试平面，然后以同样的速度迅速提起回到初试位置。从距Z轴0.5m处开始，沿着Y轴平行的方向从探测器一侧穿过Z轴到另一侧距Z轴0.5m处，不出现漏报警或误报警
（16）抗周围金属物影响：在0.6m范围以外的运动金属物体，不应使探测器误报警，同时，靠近大金属物体的探测器，在离开大金属物体以后1min内应能自动恢复其探测性能。
注：所有带▲号的条款需在检验（检测）报告或者证明文件中体现。检验（检测）报告应由具有相应资质的第三方检测机构出具的或者国家认可的机构出具，否则视为不响应。
4、市站两级平台1套
为检查站提供可视化指挥调度、站内设施设备管理和以多种形式对检查数据进行自动比对、预警、汇聚、分析、统计、查询、上传等服务。
5、车道安检设备模块17套
车道安检系统由车道智能安检仪、立式人证、车牌抓拍相机、人脸识别相机、防冲撞道闸、防砸雷达等设备组成。
（1）车道智能安检仪技术参数：
①人证比对
1）.操作系统 嵌入式 Linux 操作系统。
2）.显示屏 尺寸：≥7 英寸。
3）.屏幕比例：16:9分辨率：600*1024。
4）.摄像头：≥200万像素 1080P，适应 120cm-200cm 身高范围。
5）.卡类型：二三代身份证序列号及内容。
6）.刷脸验证时间 1:1 人脸比对时间≤1s/人
7）.1：N人脸比对时间≤0.2s/人人脸验证准确率 ≥99%
8）.面部识别距离 最远识别距离大于2m。
9）.通讯方式 10/100/1000Mbps 自适应网口。
10）.报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1。
11）.相对湿度 0%至 90%(在不凝结水滴状态下)，工作温度 -30℃～60℃，使用环境 IP65。
②人脸识别相机
1）.≥600万 1/1.8” CMOS  AI 抓拍筒型网络摄像机。
2）.支持同时检测并且抓拍 30 张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选。
3）.输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍。
4）.支持前端人脸比对，支持最多 3 个人脸库的管理，支持最多 9 万张人脸的导入。
5）.支持人脸，人体属性上报。
6）.支持上传背景大图以及人脸小图。
7）.支持人脸库个数：3 个。
8）.每个人脸库支持的人脸数量：30000 个，单张人脸不超过 300Kb。
9）.道路监控：支持逆向行驶车辆抓拍，支持车牌、子品牌、车身颜色、车辆类型。支持行人、非机动车、机动车的混行检测。
10）.内置高效专利温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍。
11）.内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳最低照度:彩色:0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白:0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Luxwith IR
12）.镜头:（变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：98.0°~38.1°，垂直视场角：51.4°~21.6°，对角线视场角：118.0°~44.0°宽动态:超宽动态范围达 120dB，室内逆光环境下监控视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG最大图像尺寸:3072×2048。
13）.接口类型:甩线
14）.音频接口:音频输入：支持 2 路 3.5mm JACK LINE IN; 音频输出：支持 1 路 3.5mm JACK LINEOUT报警接口:3 输入，2 输出(报警输出支持 AC/DC24V 1A）
15）.Reset 按键:支持
16）.工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结)
17）.电源供应:DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4
18）.电源接口类型:三芯电源接口
19）.功耗:DC： 12V, 1.2A, Max： 14.0W; PoE： (802.3at, 42.5V-57V), 0.2A to 0.4A，
20）.Max：16.0W
21）.防护等级:IP66
22）.补光距离:混合补光：30 米（人脸 4 米）
23）.红外波长:混合补光：750nm
③智能分析相机
1）.≥800 万星光级，传感器类型 1/1.8” Progressive Scan CMOS
2）.最低照度 彩色: 0.002Lux @ (F1.2, AGC ON)黑白: 0.0002Lux @ (F1.2, AGC ON), 0Lux with IR
3）.快门 1 秒至 1/100,000 秒
4）.镜头（变焦）2.8-12mm @ F1.2,水平视场角：98.0°~38.1°，垂直视场角：51.4°~21.6°，对角线视场角：118.0°~44.0°
5）.（变焦）8-32mm @ F1.8,水平视场角：37.0°~15.0°，垂直视场角：21.0°~9.0°，对角线视场角：43.0°~17.0°
6）.光圈类型 2.8-12mm：固定光圈8-32mm：自动光圈
7）.日夜转换模式 ICR 红外滤片式
8）.ICR 蓝玻璃 支持
9）.数字降噪 3D 数字降噪
10）.宽动态 超宽动态范围达 120dB，室内逆光环境下监控
④监控相机
1）.≥200 万 1/2.7”CMOS 全彩筒型网络摄像机
2）.最小照度: 彩色:0.0005Lux@F1.0,AGC ON;0Lux with Light
3）.镜头:2.8 mm@ F1.0, 水平视场角：111.7°，垂直视场角：56.8°，对角线视场角：137.8°4 mm@ F1.0, 水平视场角：89°，垂直视场角：46.6°，对角线视场角：105.4°6 mm@ F1.0, 水平视场角：54°，垂直视场角：29.6°，对角线视场角：62.9° 8 mm@ F1.0, 水平视场角：42.2°，垂直视场角：23.1°，对角线视场角：49.2°。
4）.景深范围:
2.8 mm: 1.7 m~∞
4 mm: 2.1 m~∞
6 mm: 5.4 m~∞
8 mm: 8.8 m~∞
5）.宽动态范围: 120 dB
6）.视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG
7）.最大图像尺寸: 1920 × 1080
8）.存储功能: 支持 NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持)
9）.通讯接口: 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
10）.音频接口: 1 个内置麦克风
11）.工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结)
12）.电源供应: DC：12V±25%，支持防反接保护/防反接功能；PoE：802.3af, class 3
13）.电源接口类型: Φ5.5 圆头电源接口
14）.功耗: DC： 12 V, 0.42 A, Max： 5W；PoE： (802.3af, 36V-57V), 0.2 A to 0.1A，Max：6W
15）.防护等级: IP66
16）.补光照射距离: 暖光最远可达 30 m
17）.尺寸(mm): ≤114 × 110 × 220
18）.重量: 裸机:880 g; 带包装:1150 g
⑤显示主机
1）.主机存储：≥256G
2）.主机显示：≥19 寸
3）.主机支架承重：2-7 公斤
4）.网络接口：RJ45 网口，自适应 10M/100M 网络数据
5）.电源接口：AC220V
6）.语音对讲
7）.音量≥300 分贝，射频功率 8W，距离 3 公里以内，功率 40W，频段 400-480MZ。
⑥显示屏
1）.≥320*320，P5
⑦智能分析仪
1）.I5 处理器/4GB 内存/256G 固态硬盘/USB 口*4/千兆网口/VGA 口*1/HDMI1*1/9～30V DC 供电/配电源适配器
（2）立式人证技术参数
1）、设备的正面为 1个≥10.4 寸高亮显示屏，侧面为1≥个10.4寸高亮显示屏； 
2）、采用单目宽动态 200W 摄像头； 
3）、补光灯采用红外感应补光灯； 
4）、设备正面具有一个二代身份证读取设备； 
5）、设备具有语音提示功能； 
6）、设备的工作电压在 AC220V/50Hz； 
7）、设备在室内室外都可以使用；
8）、在温度-20℃-70℃，湿度≤90%时，仍可以工作 且不凝露。
9）、副屏显示的身份信息有数据脱敏处理。
10）、内置人脸识别、人证比对定制软件，可实现多车道同时管理。
11）、设备面板为拉丝面板工艺。
（3）车牌抓拍相机技术参数：
1）、有效像素：≥200万，采用≥1/2.8英寸CMOS传感器；
2）、图像分辨率：≥1920×1080（不包含OSD黑边）；
3）、支持的分辨率：≥1080P（1920×1080）；
4）、视频帧率：主码流1920×1080@25fps，辅码流704×576@25fps
5）、视频压缩标准：H.265、H.264、MJPEG
6）、支持图片编码格式：JPEG；
7）、支持2D降噪、3D降噪；
8）、白平衡：自动/室外/手动/钠灯/区域自定义/自然光/路灯
9）、电子快门：1/25s~1/10000s（可手动或自动调节）；
10）、宽动态：支持≥96db；
11）、触发方式：支持视频检测、雷达、线圈三种触发方式；
12）、快门方式：单快门；
13）、存储功能：FTP：TF卡（最大≥128GB）；
14）、图像防篡改：支持（视频和图片具备水印和校验功能）；
15）、报警事件：支持无存储卡、存储卡空间不足、存储卡出错、网络断开、IP冲突、非法访问等状况报警；
16）、支持OSD信息叠加：支持叠加时间、地点、车牌信息（车牌、车牌颜色、车牌类型）、车辆信息（车身颜色、车标、车辆类型、车系、置信度）、防伪码、卡口方向、触发源、自定义信息；
17）、支持断网续传、平台/FTP自动注册：
18）、支持车辆检测：车辆捕获率≥99%
19）、采用深度学习智能算法，支持无牌车、车型、车标、车系、车身颜色识别；
20）、车辆识别：支持车型、车系、车标、车辆类型、车身颜色、车牌颜色及号码、无牌车、新能源车牌识别率≥99%；
21）、智能轨迹帧：支持智能帧显示，可显示车牌和车辆行驶轨迹；
22）、接口数量不小于：1个10/100M以太网口（RJ-45）、1个RS-485接口、1个RS-232接口、2个（I/O线圈输入）、2个报警输出（MOS管，Max12V,300mA）；
23）、工作温度：-30℃~+65℃，工作湿度：10%～90%（无凝结）；
24）、外壳材料：金属+塑料防护；
25）、等级：≥IP67；
26）、含摄像机支架和安装等配件。
（4）人脸识别相机技术参数：
1）、有效像素≥200万，CMOS传感器≥1/2.8英寸；
2）、最大分辨率≥1920×1080；
3）、支持光学变倍≥23倍，数字变倍≥16倍
4）、白光补光，最大补光距离≥50m；
5）、镜头焦距：5.0mm~115mm；
6）、可视域功能支持；支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；
7）、支持跟踪；支持优选；支持抓拍；
8）、支持人脸检测、支持优选、支持抓拍；
9）、支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；
10）、支持人脸属性提取，
11）、支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；
12）、支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；
13）、支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；
14）、RS-485接口1个（波特率范围：1200bps~9600bps）；
15）、接口数量不小于：音频输入1路、音频输出1路、报警接口2进1出、语音对讲支持、报警输入2路、开关量输入（0~5VDC）、报警输出1路；
16）、预置点；巡航、巡迹，报警事件视频动态/遮挡检测；音频检测；
17）、存储卡状态检测；存储空间检测；
18）、工作温度-40℃~+70℃；
19）、工作湿度≤95%；
20）、防护等级≥IP67；
21）、支持TVS8000V防雷、防浪涌和防突波保护。
（5）防冲撞道闸技术参数
1）、左机右向直杆道闸，箱体采用钣金和铝型材模块化设计；
2）、支持直臂杆长3米，自带防砸胶条，起杆速度≤1.4秒；
3）、支持防撞功能，栏杆臂与闸机的主轴之间装有回转装置，栏杆机受到车辆撞击后，栏杆可以向行车方向及时打开，避免冲击损坏主机和杆臂；
4）、断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起；
5）、高寿命交流变频电机，弹簧寿命不小于500万次；
6）、支持抬杆、落杆信号反馈；
7）、支持外接雷达、线圈、红外防砸功能；
8）、支持遥控远程控制，最大距离不小于45米；
9）、工作温度：-40℃~70℃；
10）、工作电压：AC220V±10％；
11）、防护等级：≥IP55。
（6）防砸雷达技术参数
1）、发射频率:77GHz~80GHz；
2）、发射功率:≤10mW；
3）、响应时间:≤50ms；
4）、检测区域:0.3~6m（可调）；防砸区域:0~2m（可调）；
5）、检测目标:人、车；
6）、支持在线调试；支持升级功能；
7）、RS-485接口1个；1个I/O接口:2个；
8）、工作电压:DC9V~12V；
9）、工作温度:-40℃～+85℃。
6、室内安检设备模块12路
室内安检系统由人证道闸、人脸识别闸机等设备组成。
（1）人证道闸
1）、支持≥10路红外对射、最小尾随检测间距≥15cm；
2）、支持红外防夹、机械防夹双重防夹技术；
3）、设备集成门禁主机功能，支持权限下发、管理和事件记录存储；
4）、支持每天多个时间段的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭；
5）、支持双向授权通行，也可一向授权通行，另一向禁行或自由通行等；
6）、防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死；
7）、支持记忆模式，连续通行功能，多人依次有效授权，门翼在收到第一个开门信号后打开，最后一位有效授权行人通过通道，门翼关闭；
8）、支持误闯，翻越、滞留、尾随、开门超时、翻越声光报警；
9）、具备消防联动接口，当消防联动信号触发时，门翼自动打开，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位；
10）、具备自检测、自诊断功能，异常时可报警提示，提醒用户及时采取维护措施；
11）、支持人脸、指纹、二维码、CPU读卡器/身份证阅读模块等设备集成，实现多种认证方式组合应用；
12）、产品参考尺寸1500mmX220mmX980mm（长×宽×高）；
13）、外壳材料箱体厚度SUS304 ≥1.2mm
14）、驱动电机直流有刷电机；
15）、电机使用寿命≥300万次；
16）、通行速度20人~40人/min；
17）、开闸时间1.3-2.3s，可调节；
18）、支持3路报警输入、2路报警输出；
19）、支持≥10万张卡和15万条时间记录本地存储
20）、支持报警联动；非法闯入报警；门超时报警；
2、人脸识别闸机头
1）、采用铝合金外壳材质；
2）、防护等级支持IP65；
3）、全玻璃触摸显示屏≥10寸，屏幕分辨率≥1280*720；
4）、采用2个200万像素广角宽动态摄像头；
5）、支持白光、红外补光，宽动态对环境光线自动调节；
6）、支持人脸、身份证、IC卡、密码、二维码等多种识别认证方式；
7）、支持分时段开门；
8）、支持面部识别距离0.3m-2.0m，适应0.9m～2.4m身高范围；
9）、最小支持100000人脸库；
10）、支持JPG、JPEG格式图片导入人脸照片；
11）、支持活体验证检测；
12）、人脸识别速度小于0.3s；
13）、人脸识别的身高范围在1m~2.4m内；
14）、支持外接1个485读卡器、1个韦根读卡器，1路RS232、2个开门按钮、1个报警输入、1个报警输出，2个门锁信号输出,1个百兆网口；
15）、支持不小于：128个时间段，128假日计划，128个假日时间段、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首用户开门时间段等设置；
16）、支持胁迫报警、防拆报警、非法卡超次报警；
17）、支持下发普通用户、VIP用户、来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、残疾人用户具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能；
18）、支持TCP/IP和WIFI接入网络；
19）、支持主动注册、P2P注册、DHCP；
20）、支持在线升级，USB升级设备；
21）、支持断网模式下单机运行；
22）、配套无线遥控器。
7、室内特检设备模块1套
室内特检设备模块由太赫兹安检仪组成。
（1）太赫兹安检仪技术参数：
1）、设备通过被动接收位于设备前方的被检人员的太赫兹波，对被检人员进行非接触式成像检测，被检人员能以手臂自然下垂方式，无需停留配合，即可完成成像检测。 
2）、工作频率：设备的工作频率应为 110GHz±500MHz。 
3）、检测距离：设备可对被检人员进行成像的检测距离为 1m~2m。 
4）、成像速度：设备的成像帧率≥10帧/秒。 
5）、成像分辨力：设备线分辨力≤10mm，空间分辨力≤15mm。 
6）、设备可检测金属、液体、粉末、胶体等多种物质，其中可检测液体容积应低至 20ml，可检测粉末质量应低至 20g，可检测金属块应小至 20mm*20mm（长*宽），可检测胶体质量应低至20g。 
7）、设备的表面任意 1m处产生的噪声应低于 55dB（A）。 
8）、设备整体功耗应不高于 150w。
9）、设备的稳定工作时间不低于 24 小时。 
10）、成像视场范围：设备的成像视场范围大于等于 220cm*80cm。
11）、人员通过率:当被检人员以1.2m/s速度通过，设备的人员通过率应大于等于 2000 人次/小时。 
12）、须具有由国家认证认可的检验检测机构出具的辐射安全检验报告。 
13）、设备的电源开关应具有保护措施，其位置设置在不被检测对象随时可触及的部位。 
14）、工作模式：设备应具有单机工作模式和双机工作模式。 
15）、设备应具有开机自检功能。 
16）、设备应具有定时开关机、一键开关机与断电保护的功能。 
17）、设备应具有人数统计功能，统计内容应包括今日安检人数、今日报警人数、总计安检人数和总计报警人数。 
18）、设备成像应不侵犯个人隐私，不显示人体生理特征。 
19）、设备应能自动存储太赫兹图像和光学图像，存储容量应不少于 200 万张。 
20）、软件功能：设备应具有启动/停止、用户登录、存储查询、图像增强、对比调整、亮度调整、镜像翻转、反色锐化等软件功能。 
21）、网络通讯功能：设备应具备网络通讯接口，并支持通过网络将太赫兹人体图像实时上传至后端控制软件。
8、视频监控设备模块3套
视频监控系统由全景监控摄像机、MAC采集400W双目监控相机、400W双目监控相机、高空监控车流球机、检查区监控球机、红外枪型网络摄像机、400万红外防暴网络摄像机、高保真拾音器、网络视频存储服务器等设备组成。
（1）全景监控摄像机
1）、传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS；
2）、像素≥800万（全景）+≥200万（球机）；最大分辨率≥4096×1800；
3）、最低照度全景：≤0.001Lux（彩色模式）；≤0.0001Lux（黑白模式）；球机: ≤0.001Lux（彩色模式）；≤0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；
4）、最大补光距离球机：≥220m米（红外补光）；
5）、镜头焦距全景：≤2.8mm球机：5.62-208mm，≥37倍光学变倍；
6）、具有≥1×RJ45网络接口、≥1×FC光纤接口、≥7×报警输入、≥2×报警输出、≥1×音频输入、≥1×音频输出。
7）、视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；
8）、支持3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
9）、支持枪球联动；
10）、支持AR标签；
11）、支持视频裁剪功能，可通过客户端软件和IE浏览器对录像文件进行回放及剪辑；
12）、可同时在图像中检测并框出≥100个移动目标（人或车）；
13）、可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换；
14）、支接入标准ONVIF（ProfileS/ProfileG/ProfileT）、CGI、GB/T28181；
15）、最大MicroSD卡≥256G；
16）、支持车辆拥堵检测功能，全景通道可对监控画面中多边形区域内的车辆拥堵情况进行检测，当车辆所占面积超过设定阈值时，会产生拥堵报警提示，当拥堵报警持续时间超过设定阈值时，可抓拍图片，报警持续时间阈值可设置；水平视场角≥180°，垂直视场角≥100°；
17）、防护等级≥IP66；
18）、配套安装支架及保障设备正常运行的相关配套设备。
（2）MAC采集400W双目监控相机
1）、内置GPU芯片，由全景摄像机和细节摄像机组成，两个摄像机靶面尺寸均≥1/1.8英寸，具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2路报警输入、1路报警输出、1个SD卡槽。可同时输出全景和细节两路视频图像；
2）、具备关联比对功能，可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中抓拍的人体图片进行关联比对、并对同一目标进行双画面关联显示，可自动对监控场景中同一人脸抓拍的图片进行去重操作；
3）、全景及细节摄像机均不小于400万像素；分辨率不小于2688×1520；
4）、最低照度：全景：彩色：≤0.001Lux@F1.6黑白：≤0.0001Lux@F1.6；细节：彩色：≤0.001Lux@F1.6黑白：≤0.0001Lux@F1.6，0Lux（红外灯开启）；
5）、可只开启白光补光灯进行补光，或只开启红外补光灯进行补光，也可同时开启白光补光灯和红外补光灯进行补光，全景摄像机内置≥1个镜头，≥4个补光灯，特写摄像机内置≥1个镜头，≥4个补光灯，具备双变焦功能，全景通道和细节通道均可进行光学变倍；
6）、人脸最大可识别距离：全景：2.5m细节：50m；
7）、车牌最大可识别距离：全景：15m细节：210m；
8）、镜头焦距：全景≥6mm，细节14-50mm，快速聚焦跟踪抓拍，全彩补光灯；
9）、全景摄像机水平旋转范围0～360°，细节摄像机水平旋转范围0～245°；
10）、全景摄像机垂直旋转范围：垂直角度0°～25°；细节摄像机垂直旋转范围：垂直角度-10°～150°；
11）、支持机动车抓拍；机动车属性提取；
12）、支持非机动车抓拍；非机动车属性提取；
13）、支持人体抓拍；人体属性提取；可看清≥80米处人体轮廓，并进行抓拍生成人体小图；
14）、支持人脸抓拍；人脸属性提取；
15）、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；
16）、支持人车分类报警；
17）、支持联动跟踪；
18）、支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸区域增强；支持人脸属性提取；
19）、支持7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、平静、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子；
20）、支持多种人脸抠图方案设置：人脸，单寸照；
21）、支持人脸识别；
22）、支持电子防抖；电子透雾；
23）、接口数量不小于：音频输入1路；音频输出1路；报警接口2进1出；
24）、支持语音对讲；
25）、供电方式AC24V/3A±25%；
26）、支持G-SENSOR方位功能
27）、支持GPS/北斗定位功能
28）、支持双频mac采集，虚拟身份采集功能，可通过平台显示采集到手机的MAC地址信息、虚拟身份、无线热点等信息；
29）、支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114A级
30）、配套安装支架及保障设备正常运行的相关配套设备。
（3）400W双目监控相机
1）、内置GPU芯片，由全景摄像机和细节摄像机组成，摄像机靶面尺寸均≥1/1.8英寸，具有1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2路报警输入、1路报警输出、1个SD卡槽。可同时输出全景和细节两路视频图像；
2）、具备关联比对功能，可将细节通道中抓拍的人脸图片和全景通道中抓拍的人体图片进行关联比对、并对同一目标进行双画面关联显示，可自动对监控场景中同一人脸抓拍的图片进行去重操作；
3）、全景≥400万，细节≥400万；全景≥2688×1520，细节≥2688×1520；
4）、最低照度：全景：彩色：≤0.001Lux@F1.6黑白：≤0.0001Lux@F1.6；细节：彩色：≤0.001Lux@F1.6黑白：≤0.0001Lux@F1.6，0Lux（红外灯开启）；
5）、可只开启白光补光灯进行补光，或只开启红外补光灯进行补光，也可同时开启白光补光灯和红外补光灯进行补光，全景摄像机内置≥1个镜头，≥4个补光灯，特写摄像机内置≥1个镜头，≥4个补光灯，具备双变焦功能，全景通道和细节通道均可进行光学变倍；
6）、人脸最大可识别距离：全景：2.5m细节：50m；
7）、车牌最大可识别距离：全景：15m细节：210m；
8）、镜头焦距：全景≥6mm，细节14-50mm，快速聚焦跟踪抓拍，全彩补光灯；
9）、全景摄像机水平旋转范围0～360°，细节摄像机水平旋转范围0～245°；
10）、垂直旋转范围检验：全景摄像机垂直旋转范围：垂直角度0°～25°；细节摄像机垂直旋转范围：垂直角度-10°～150°；
11）、支持机动车抓拍；机动车属性提取；
12）、支持非机动车抓拍；非机动车属性提取；
13）、支持人体抓拍；人体属性提取；可看清≥80米处人体轮廓，并进行抓拍生成人体小图；
14）、支持人脸抓拍；人脸属性提取；
15）、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；
16）、支持人车分类报警；
17）、支持联动跟踪；
18）、支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸区域增强；支持人脸属性提取；
19）、支持至少7种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、平静、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子；
20）、支持多种人脸抠图方案设置：人脸，单寸照；
21）、支持人脸识别；
22）、支持电子防抖；电子透雾；
23）、接口数量不小于：音频输入1路；音频输出1路；报警接口2进1出；
24）、支持语音对讲；
25）、供电方式AC24V/3A±25%；
26）、配套安装支架及保障设备正常运行的相关配套设备。
（4）高空监控车流球机
1）、采用≥400万像素，采用≥1/1.8英寸CMOS传感器；
2）、支持≥40倍光学变倍，16倍数字变倍；
3）、支持超星光级超低照度，彩色：≤0.001lux/F1.4；黑白：≤0.0001lux/F1.4；
4）、支持H.265编码，实现超低码流传输；
5）、内置≥450米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法；
6）、支持手动雨刷功能；
7）、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；
8）、支持人车分类报警；
9）、支持联动跟踪；
10）、支持车辆密度统计；
11）、接口数量不少于：1路音频输入和1路音频输出，7路报警输入和2路报警输出
12）、支持报警联动功能；
13）、支持≥IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护；
14）、支持AC24V±25%宽电压输入。
（5）检查区监控球机
1）、有效像素≥400万，传感器类型≥1/2.8英寸CMOS；最大图像分辨率≥2560×1440；
2）、最低照度彩色：≤0.005lux@F1.6，黑白：≤0.0005lux@F1.6，0Lux（红外灯开启）；
3）、内置≥150米红外灯补光，采用倍率与补光灯功率匹配算法，补光效果更均匀；
4）、镜头焦距4.8mm~154mm；
5）、支持≥32倍光学变倍，16倍数字变倍；
6）、支持穿越围栏、绊线入侵、区域入侵、物品遗留、快速移动、停车检测、人员聚集、物品搬移、徘徊检测多种行为检测；支持目标过滤；
7）、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，
8）、支持至少6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；
9）、支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；
10）、支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；
11）、支持电子防抖、电子透雾；
12）、接口数量不小于：音频输入1路；音频输出1路；报警接口2进1出；
13）、支持语音对讲；
14）、支持≥IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护。
15）、供电方式AC24V/3A±25%
16）、配套安装支架及保障设备正常运行的相关配套设备
（6）红外枪型网络摄像机
1）、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS；
2）、像素≥400万；最大分辨率≥2688×1520；
3）、最低照度：≤0.002Lux(彩色模式)；≤0.0002Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)；
4）、最大补光距离≥50m（红外）；
5）、视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；
6）、宽动态≥120dB；
7）、支持透雾功能；
8）、支持报警事件网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；电压检测；SMD；安全异常；
9）、接入标准ONVIF（ProfileS）；GB/T28181；CGI；
10）、供电方式DC12V/POE；
11）、防护等级IP67
12）、配套安装支架及保障设备正常运行的相关配套设备。
（7）400万红外防暴网络摄像机
1）、传感器类型≥1/2.7英寸CMOS；
2）、像素≥400万；最大分辨率≥2688×1520；
3）、最低照度：≤0.002Lux(彩色模式)；≤0.0002Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)；
4）、最大补光距离≥30m（红外）；
5）、视频压缩标准H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；
6）、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
7）、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
8）、接入标准ONVIF（ProfileS/ProfileG）；GB/T28181；CGI；
9）、接口数量不低于：音频输入1路；音频输出1路；报警输入2路；报警输出2路
10）、供电方式DC12V、POE；
11）、防护等级不低于：IP67、IK10；
12）、配套安装支架及保障设备正常运行的相关配套设备。
（8）高保真拾音器
1）、拾音范围1-150平方米；
2）、音频传输距离≥3000米；
3）、频率响应20Hz～20KHz；
4）、灵敏度-38dB；
5）、信噪比85dB（1米40dB音源SPL）52dB(10米40dB音源SPL)1KHzat1Pa；
6）、动态范围106dB（1kH zat MaxdBSPL）；
7）、最大承受音压120dBSPL（1KHz,THD1%）；
8）、输出阻抗25欧姆非平衡\高保真微机电系统(mems）硅麦克风；
9）、数字降噪、去混响、人声增强、啸叫抑制；
10）、8KVAir，6KVcontactESD雷击保护、电源极性反接保护；
11）、内置前置放大电路，可直接驱动耳机；
12）、3条引线：（电源、音频、公共地）；
13）、直流稳压电源DC-12V（9V-18V）；
14）、工作环境温度-20℃～60℃。
（9）网络视频存储服务器
1）、主处理器:64位高性能多核处理器；
2）、操作系统:嵌入式LINUX系统；
3）、操作界面:WEB；
4）、高速缓存:配置≥8GB，可扩展至64GB；
5）、支持1+1冗余电源冗余；
6）、网络接口:≥1个千兆管理电口，≥4个千兆数据电口；
7）、硬盘位:≥1个2.5英寸硬盘；
8）、支持接入硬盘个数:≥36块硬盘；
9）、硬盘兼容性:1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB，支持SATA盘混插支持SSD硬盘，支持2.5、3.5英寸硬盘支持SAS盘；
10）、硬盘热插拔:支持硬盘热插拔、在线更换；
11）、硬盘使用模式:单盘，RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD、Hot-Spare（热备）、SRAID
12）、非工作盘休眠，利于散热和降低功耗，延长硬盘寿命；
13）、支持磁盘坏道映射，延长硬盘使用寿命；
14、支持硬盘使用前预检、使用中周期性巡检；
15）、视频直存:支持≥512路（1024Mbps）前端接入、存储、转发，支持≥32路（64Mbps）网络回放；
16）、图片直存:支持≥512路（图片大小250KB）前端接入、存储、转发；
17）、支持IPSAN直存、支持视频流直存；；
18）、网络协议:支持RTP；RTCP；RTSP；UDP；HTTP；NTP；SNMP；iSCSI
19）、流媒体协议:支持Onvif；GB28181；
20）、集群服务:支持N+M集群功能；；
21）、RAID即建即用:RAID创建后可以直接使用，无需等待；
22）、RAID重建:支持动态调整RAID重建速度，保证系统负载均衡；
23）、录像回放:支持WEB端录像回放，支持浓缩回放、切片回放、同步回放，支持录像秒级检索回放速度可调节；
24）、支持同时接入500路具有人体检测功能的摄像机，当侦测到人体时，可进行人体抠图和人脸抓拍图，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；
25）、前智能接入:支持MPEG4、MJPEG、H、264、H、265、SVAC编码格式的前端网络摄像机接入；
26）、支持最多同时损坏6块硬盘时所属RAID存储数据不丢失，还可正常读写设备,可对硬盘进行加密和解密，加密后的硬盘无法进行读写。
9.大屏显示设备模块2套
大屏显示系统由LED显示屏、发送卡、音视频处理设备、外置发送盒、配电箱、多功能卡、钢结构等设备组成。
（1）LED显示屏
1）.LED类型： SMD 3in1 1010
2）.像素间距（mm）： ≤1.25
3）.箱体尺寸（宽×高×厚）/（mm）： ≥ 640*480*60
4）.箱体分辨率： ≥512*384
5）.箱体重量（㎏）：≤7.8
6）.箱体材质： 压铸铝
7）.物理参数：
8）.模组尺寸（宽×高）/（mm）：≥320*160
9）.亮度（nit）：≥809
10）.刷新频率（Hz）：≥3840
11）.灰度等级（Bit）：16
12）.对比度： 10102:1
13）.色温（K）： 1000-13000K可调，调节步长100K
14）.可视角度（水平/垂直）（°）： 175/175
15）.驱动方式 1/32 扫恒流驱动
16）.AC工作电压（V） 200～240
17）.光电参数：
18）.功率（最大/平均）（W/㎡）： 458/152
19）.储存温度（℃）： -40～+60
20）.工作温度（℃）： -20～﹢60
21）.储存湿度（RH）： 10%～90%
22）.工作湿度（RH）： 10%～90%
23）.防护等级（前/后）： IP6X/IP6X
24）.LED寿命（H）：≥ 100000
25）.模组维护方式： 前或后维护
26）.电源&其它维护方式： 前或后维护
27）.安装方式： 吊装 落地
（2）发送卡
带载130万；输入：1xDVI、1xAudio；输出：2x网口
（3）音视频处理设备
1）.拥有4×4通道的混合矩阵切换功能
2）.最大拼接10240×960或
4096×2304或1920×4800
3）.可配置成4个独立的视频处理器
4）.支持16路信号输入
5）.可选取任意通道进行拼接
6）.自定义输入EDID
7）.1060万自定义分辨率，最大带载宽度: 15360
最大带载高度: 7680
8）.画面拼接同步
9）.支持SDI 输入
10）.输出镜像
11）.一键黑屏及画面冻结
12）. 上位机控制
13）.不少于10组场景预设
14）.支持内置4个标准发送卡位                              
15）.输入接口：VGA*2  DVI*2  HDMI*2  CVBS*2   
16）.输出接口：DVI*8
（4）外置发送盒
可内置4张发送卡
（5）配电箱
户内智能配电柜10KW
（6）多功能卡
8x触点通断端子；4x外设接口；输出:1xAudio；音频传输、电源管理、亮度智能调节
10.车道广播设备模块2套  
车道广播系统由全向麦克风、H线性音柱系列、专业功放、调音台、反馈抑制器、音频处理器、电源时序器、XY系列IP网络控制主机、数字化IP网络广播客户端管理软件、IP终端、寻呼话筒、IP网络广播系统分控软件、音柱、IP网络终端功放、XY系列音柱、无线话筒、IP音频采集器等设备组成。
（1）全向麦克风
1）.单体 ：背极式驻极体
2）.指向性：360°
3）.拾音半径：6米
4）.频率响应：40Hz ~ 20KHz
5）.灵敏度：-38dB ± 2dB (0dB = 1V / Pa at 1KHz)
6）.输出阻抗：500Ω ± 30% (at 1kHz)
7）.等效噪声级：＜50dBA SPL
8）.最大声压级：103dBA SPL
9）.AEC：支持
10）.AGC：支持
11）.ANS：支持
12）.静音按键：电容感应式无杂音触摸按键
13）.模拟音频输出：对接视频会议终端
14）.系统指示灯：红色：静音；蓝色：非静音
15）.模拟口（1号口）：RJ45，内嵌供电和模拟音频输入输出，带音频输入（回声参考）指示灯
模拟口（2号口） RJ45，接扩展麦（最多可扩展3个扩展麦）
16）.转接盒接口：1路麦克风输出端子、1路参考音频接口
17）.输入电压：非标POE 48V供电（通过麦克风转接盒）
18）.输入电流：0.1A
19）.转接盒工作电压：输入 12V, 输出 48V （PoE）
20）.温度要求：0℃ ～40℃（工作状态）、-20℃～+60℃（非工作状态）
21）.湿度要求：10%～80% （工作状态）、0%～95% （非工作状态）；不结露
22）.功耗：4.8W
23）.尺寸：桌面麦克风：≤直径160mm、≤高35mm；模拟前端转接盒：≤70mm*66mm*27mm
24）.重量（净重）：≤391g
（2）H线性音柱系列
1）.阻抗：8Ω
2）.频响：80Hz-20KHz
3）.额定功率：150W
4）.峰值功率：600W
5）.灵敏度：95dB/W/M
6）.最大声压级（额定/峰值）：117dB/123dB
7）.扬声器单元：3"全频×6
8）.尺寸：≤高550×宽123×深145 mm
9）.重量：≤5.8Kg
（3）专业功放
1）.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：350W×2；立体声/并联4Ω×2：530W×2；桥接8Ω：1060W
2）.连接座：XLR 、TRS接口
3）.电压增益 (@1KHz)：34.4dB
4）.输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V
5）.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡
6）.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB
7）.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％
8）.信噪比 (A计权)：≥90dB
9）.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms
10）.分离度 (@1KHz)：≥80dB
11）.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护
12）.指示灯：电源 、保护、失真
13）.冷却方式：风扇冷却
14）.供电：~ 220V； 50Hz
15）.最大功耗：1600W
16）.尺寸(L xWxH)：≤483x394x88 mm
17）.重量：12.6Kg
（4）调音台
1）.麦克风输入：8路（8个XLR接口）
2）.线路输入：6路单插单声道/立体声自动切换混合接口
3）.立体声输入通道：2组（4路单声道）、4路RCA输入
4）.输出通道：2组立体声输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出
5）.INSERT：1组主混音断点插入、6个断点插入
6）.USB接口：外接U盘播放音乐
7）.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），不少于100种预设效果
8）.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放
9）.幻象电源：+48V带开关
10）.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB
11）.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted
12）.灵敏度：+21dB~-30dB
13）.信噪比：<-100dBr A-weighted
14）.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100KHz-8KHz；低频：+/-15dB @80KHz
15）.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500KHz；低频：+/-15dB @80KHz
16）.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小
17）.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz
18）.额定功率：30W
19）.尺寸（L×W×H）：≤438×431×81mm
20）.重量：≤6.7Kg
（5）反馈抑制器
1）.输入通道及插座：2路XLR母座模拟输入/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字口传输两路音频信号)
2）.输出通道及插座：2路XLR公座模拟输出/2组立体声同轴/光纤/ A E S输入(每组数字可传输两路音频信号)
3）.输入阻抗：平衡：20KΩ
4）.输出阻抗：平衡：100Ω
5）.共模拟制比：>70dB(1KHz)
6）.输入范围：≤+25dBu
7）.频率响应：20Hz-20KHz
8）.信噪比：>110dB
9）.失真度：<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz
10）.通道分离度：>110dB(1KHz)
11）.啸叫寻找与抑制方式：全自动式陷波
12）.信号输入频率响应：20Hz-20KHz±0.5dB
13）.滤波器：每通道独立可以调整最多24个，默认值12个固定点，默认值12个动态点
14）.最小带宽：1/27th Octave
15）.最大带宽：1/14th Octave
16）.频率分辨率：0.5Hz
17）.啸叫寻找时间：0.1—0.5S
18）.FFT长度：2048
19）.传声增益：6—10dB
20）.系统增益：0dB
21）.压缩：启动电平：-40dB~+20dB压缩比率：1:1.0~1:20.0   ；响应时间：10~200ms恢复时间：50ms~5000ms
22）.压限：启动电平：-40dB~+20dB响应时间：10~200ms;
23）.：恢复时间：50ms~5000ms
24）.噪声门：-120dB~-40dB
25）.显示：采用分辨率为144 x 32的LCD显示屏，提供6段LED显示输出电平
26）.处理器：96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换
27）.电源：AC 110V-220V，50Hz/60Hz
28）.功耗：<15W
29）.产品尺寸（LxDxH）：≤482X148X44 mm
30）.净重：≤2.3kg
（6）音频处理器
1）.输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除
2）.输出通道：31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器
3）.采样率：48K
4）.幻象供电：DC 48V
5）.频率响应：20Hz-20KHz
6）.总谐波失真+噪声：＜0.002% @1KHz ,4dBu
7）.数/模动态范围(A-计权)：120dB
8）.模/数动态范围(A-计权)：120dB
9）.输入阻抗(平衡式)：20KΩ
10）.最大输出阻抗（平衡式)：100Ω
11）.通道隔离度：1kHz，100dB
12）.输入共模抑制：60Hz，80dB
13）.最大输出电平：+24dBu，平衡
14）.最大输入电平：+24dBu，平衡
15）.工作温度：0℃-40℃
16）.工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz
17）.电源功耗：<40W
18）.尺寸(宽x深x高)：≤482×258×45(mm)
（7）电源时序器
1）.额定输出电压：AC~220V50Hz
2）.额定输出电流：30A
3）.可控制电源：8路
4）.每路动作延时时间：1秒
5）.供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A
6）.单路额定输出电源：10A
7）.尺寸（LxWxH）：≤484x295x44mm
8）.重量：≤4.2Kg
（8）XY系列IP网络控制主机
1）.显示屏尺寸：≥17.3英寸
2）.屏幕颜色：TFT262144色真彩色
3）.显示屏：17.3〞高分辨率LED液晶屏(1920*1080)
4）.触摸屏：10点电容触摸屏
5）.工作环境温度：-10℃~50℃
6）.相对湿度：10%～95%，非凝结状态
7）.芯片组：Intel B75
8）.标准接口：6 x 串口；1xHDMI、1xVGA；8xUSB口
9）.存储：支持3.5"、2.5"、mSATA硬盘；标配：mSATA 128G
10.内存：DDR3 1333/1600 MHz  最大支持16GB；标配：4G /DDR3/ 1600 MHz
11）.网卡：1个Realtek GbE，1000M
12）.网络协议：支持IPV6、IPV4网络协议
13）.系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB
14）.系统音频信号失真度：1KHz<0.5%
15）.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV
16）.系统音频信号标准输出电平：0dBV
17）.电源：输入电压：AC100V-240V
18）.尺寸：≤484mm(W)x358.5mm(H)x306.5mm(D)（不含提手）
19）.重量：≤18.40kg
（9）数字化IP网络广播客户端管理软件
1）.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。
2）.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登录可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。
3）.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。
4）.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。
5）.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。
6）.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。
7）.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。
8）.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。
9）.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。
10）.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。支持外接无锁按键短路开关（带3.3V的LED提示灯）。
11）.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。
12）.支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。
13）.支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭；支持对灯光控制功能，可对灯光模式进行配置。
14）.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。支持配置报警器触发终端采集任务。
15）.支持统一管理终端登录密码，支持多级优先级管理，并支持轻松自动授权。支持任务优先级、终端优先级、用户优先级自定义
16）.支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。
17）.支持多用户、多级别、指定权限、指定功能、指定终端对后台进行分类管理。
18）.支持终端3、4制音控强切功能，（4线制音控需外接电源）。
19）.通过网页登录广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。
20）.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。
21）.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。
22）.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。
23）.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。
24）.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音。
25）.支持远程遥控点播功能，实现操场远程遥控点播。
26）.支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播。
27）.支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端。
28）.支持离线定时打铃功能，实现断网时终端托管执行定时打铃任务；支持定时打铃任务离线下载。
29）.扩展支持电话广播功能，实现电话发起全区广播或分区广播、终端对讲的功能。
30）.支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。
31）.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。
32）.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。
33）.支持多语言功能，支持中文、繁体中文、英文、韩文等。
34）.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。
35）.支持批量修改定时任务的时间、执行终端。
36）.扩展支持手机移动端WIFI点播、广播、对讲功能，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。
37）.支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议，实现与第三方平台整合。
38）.支持对接高精准基于GPS的定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。
39）.支持电子地图功能，在地图/导览图上可实时查看终端状态。
40）.支持在线地图功能。
41）.支持终端自定义区域划分，实现对终端的实时状态分区域管理。
42）.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。
43）.系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。
44）.Windows服务模式，支持win7、server2008及更高版本系统。
45）.采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。
46）.网络广播系统支持IPv6、IPv4网络协议，可实现基于IPV6网络的终端广播、定时任务播放、远程喊话、对讲功能。
47）.支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用。
（10）IP终端
1）.网络接口：标准RJ45输入
2）.传输速率：≥100Mbps
3）.支持协议：TCP/IP，UDP
4）.音频格式：MP3
5）.音频模式：16位CD音质
6）.采样率：8KHz～48KHz
7）.EMC输入灵敏度：775mV  (非平衡）
8）.AUX输入灵敏度：350mV  (非平衡）
9）.MIC输入灵敏度：5mV   (非平衡）
10）.AUX输出幅度：1000mV  2路莲花座输出接口
11）.AUX输出阻抗：470Ω
12）.高音提升、衰减：±10dB
13）.低音提升、衰减：±10dB
14）.USB接口：最大支持16G内存U盘接入
15）.频率响应：80Hz～16KHz
16）.整机功耗：＜10W
17）.谐波失真：≤0.3%
18）.信噪比：＞65dB
19）.工作环境温度：5℃～40℃
20）.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露
21）.输入电源：~220V 50Hz
22）.尺寸：≤484 x 303 x 88mm
23）.重量：≤5.2Kg
（11）寻呼话筒
1）.网络接口：标准RJ45输入
2）.支持协议：TCP/IP，UDP
3）.网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议
4）.音频格式：MP3
5）.采样率：8KHz~48KHz
6）.传输速率：≥100Mbps
7）.音频模式：16位CD音质
8）.显示屏尺寸：≥7英寸
9）.屏幕分辨率：≥800 x 480 像素
10）.屏幕类型：65K色DGUS屏
11）.键盘类型：虚拟QWERTY键盘
12）.键盘输入方式：触控
13）.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W
14）.总偕波失真：≤1%
15）.内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz  +1/-3dB
16）.LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz  +1/-3dB
17）.信噪比：>65dB
18）.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW
19）.LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子
20）.LINE OUT 输出阻抗：470Ω
21）.LINE IN输入灵敏度：350mV  工业标准压线接线端子
22）.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV
23）.短路输入：干接点输入
24）.短路输出：最大1A/30VDC干接点
25）.工作温度：5℃～40℃
26）.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露
27）.整机功耗：≤6W
28）.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A
29）.尺寸：≤200×160×60 mm
30）.净重：≤1.2kg
（12）IP网络广播系统分控软件
1）.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登录通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。
2）.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。
3）.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。
4）.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。终端状态支持方块视图和列表视图两种模式。
5）.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音、循环次数的功能。
6）.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。
7）.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。
8）.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。
9）.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。
10）.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。
11）.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。
12）.支持临时定时任务配置和管理，提供多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。
13）.支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用。
14）.支持一键触发报警任务，后台预置报警任务，紧急时刻客户端一键触发。
15）.支持人工报警弹窗提醒。
（13）音柱
1）．额定功率（100V）：10W,20W
2）．额定功率（70V）：5W,10W
3）．灵敏度：89dB±3dB
4）．阻抗：黑:Com白:1KΩ绿:500Ω
5）．频率响应：150-16KHz
6）．尺寸：≤105×75×410mm
7）．喇叭单元：2.5"×4
8）．重量：≤2.2Kg
9）.外壳材料：铝合金
10）.防护等级：IP66
（14）IP网络终端功放
1）.网络接口：标准RJ45输入
2）.传输速率：≥100Mbps
3）.支持协议：TCP/IP，UDP
4）.音频格式：MP3
5）.音频模式：16位CD音质
6）.采样率：8KHz～48KHz
7）.EMC输入灵敏度：775mV  (非平衡）
8）.AUX输入灵敏度：350mV  (非平衡）
9）.MIC输入灵敏度：5mV   (非平衡）
10）.AUX输出幅度：1000mV  2路莲花座输出接口
11）.AUX输出阻抗：470Ω
12）.高音提升、衰减：±10dB
13）.低音提升、衰减：±10dB
14）.USB接口：最大支持16G内存U盘接入
15）.额定功率：60W
16）.整机功耗：90W
17）.待机功耗：＜10W
18）.频率响应：80Hz～16KHz   +1/-3dB
19）.谐波失真：≤1%
20）.信噪比：＞65dB
21）.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出
22）.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路
23）.工作环境温度：5℃～40℃
24）.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露
25）.输入电源：~220V 50Hz
26）.尺寸：≤484 x 303 x 88mm
27）.重量：≤8Kg
（15）XY系列音柱
1）．额定功率(100V)：90W
2）．额定功率(70V)：45W
3）．灵敏度：93dB
4）．阻抗：黑:Com白:110Ω
5）．频率响应：110-15KHz
6）．防护等级：IP66
7）．尺寸：≤240×190×940mm
8）．喇叭单元：6.5"×3+3"×3
9）．重量：≤11.3Kg
（16）无线话筒
①系统指标
1）.频率指标：640-690MHz 740-790MHz 807-830MHz 共三段 共500个频率
2）.调制方式：宽带FM
3）.频道数目：500个
4）.频道间隔：250KHz
5）.频率稳定度：±0.005%以内
6）.动态范围：100dB
7）.最大频偏：±45KHz
8）.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元）
9）.综合信噪比：105dB
10）.综合失真：≤0.5%
11）.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍
12）.工作温度：-10℃~+60℃
②接收机指标
1）．接收机方式：二次变频超外差
2）．中频频率：110MHz，10.7MHz
3）．无线接口：BNC/50Ω
4）．灵敏度：12dB μV（80dBS/N)
5）．灵敏度调节范围：12-32dB μV
6）．离散抑制：≥75dB
7）．最大输出电平：+10dBV
8）．供电方式：DC12V-1A输入
9）．重量：≤1.95 Kg ，不含天线
10）．尺寸：≤宽422mm×深180mm×高44.5mm
③发射机指标
1）.音头：动圈式麦克风（双手持话筒）
2）.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4④波长鞭状天线
3）.输出功率：高功率30mW；低功率3mW
4）.离散抑制：-60dB
5）.供电：2节5号1.5V碱性电池
6）.电池寿命：30mW时大约10个小时，3mW时大约15个小时
7）.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离
8）.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和浑厚感属人声话筒音持的精华
9）.重量：≤0.34Kg（手持），不含电池重量
10）.尺寸：≤长268mm×直径35mm（手持）
（17）IP音频采集器
1）.网络接口：标准RJ45输入
2）.支持协议：TCP/IP，UDP
3）.音频格式：MP3
4）.采样率：8KHz~48KHz
5）.传输速率：≥100Mbps
6）.音频模式：ADPCM PCM
7）.输入频率：80Hz～14KHz +1/-3dB
8）.谐波失真：≤0.3%
9）.信噪比：>65dB
10）.环境温度：5℃～40℃
11）.环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露；
12）.功耗：≤10W；
13）.输入电源：DC12V/1A；
14）.尺寸：≤93 x 66 x 43mm；
15）.重量：≤0.5Kg。
注：投标人需对服务中所提供的设备进行运行维护。
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	商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。
▲二、服务期限：合同期3年。每次服务开始时间及服务结束时间以采购人书面通知为准。
三、服务地点：采购人指定地点。
▲四、服务要求：
1、中标供应商对设备、设施、施工、操作过程中人员、安全事故的防范负责。如发现隐患必须及时书面报告采购人并采取行之有效的补救措施。
2、租赁配备的设备应确保正常使用，在使用过程中如发生故障问题无法使用，中标供应商在接到采购人通知15分钟内响应，30分钟内到达现场处理，一般故障30分钟内解决问题，重大故障2小时内解决问题。若故障仍无法排除，中标供应商应提供可满足使用要求的替代产品供采购人使用，直至原产品故障排除为止。
▲五、付款方式：无预付款，供应商每次服务（每次服务开始时间以采购人书面通知为准）经采购人书面验收合格并收到正式发票后次日起10个工作日内一次性支付每次服务款。以实际使用数量为准，以最终核对金额据实结算。
六、其他要求：
▲1、报价要求：本项目采用单人每时单价模式报价，A类岗上控单价为30元/人・时，B类岗上控单价为55元/人・时，报价超过上控单价的作无效投标处理。费用核算以实际发生服务数据为准，结算价款依据实际服务时长（注：一天为24小时，未满一小时按一小时计算）、实际服务人数及单人每时单价计算，最终结算金额按现场真实服务人数、服务时长据实结算（结算总金额 = 实际服务时长 × 实际服务人数 × 单人每时单价）。合同期到期或合同期内累计结算总金额达到本项目采购预算金额24157440.00元时合同终止。
2.报价必须含以下部分，包括：
(1)服务的价格；
(2)必要的保险费用和各项税金；
(3)按检查站工作要求配备足额、完全满足项目服务需求的对讲机、执法记录仪、个人安防装备（可交接班轮流使用）、运兵和应急处置机动汽车；
(4)服务涉及的标准附件、备品备件、专用工具的价格。
(5)运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
(6) 采购人不再支付报价以外的额外费用。
2、供应商应做好服务结束后人员、物资的撤场工作。
▲3、供应商在签订合同期间，同步签订南宁市公安机关政府采购项目保密协议；在合同签订后，服务开始前提供全体保安人员信息表，对全体保安人员进行保密教育提醒。
▲4、采购人在签订政府采购合同前，有权要求中标人提供投标文件内全部设备第三方检测报告、资质证明文件原件现场核查。若原件与投标扫描件存在实质性篡改、伪造、变造等虚假情形，采购人暂停签约并书面上报政府采购监管部门，由财政部门依法认定虚假应标，取消中标资格；若仅为原件版本、印刷、扫描色差等无主观造假差异，供应商可提供发证机构有效佐证材料予以澄清，澄清后核验通过方可签约。
▲七、验收标准：项目验收时由采购人依据采购文件的服务需求、中标人投标文件的响应承诺、项目采购合同相关内容全面核对检验，如不符合上述依据的需求或要求的，按相关规定做违约处理，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
▲八、考核标准：在合同期内采购人每年按附件1《南宁市公安局对大型活动聘请保安人员内部监督管理细则》对中标人进行考核并按其规定进行处罚。保安人员被扣分人次达到实际服务人员总人数的10%的或累计扣分分值达到100分的，因保安人员未按要求开展相关工作导致出现舆情或造成不良后果、重大影响的，采购人有权无条件解除采购合同进行重新招标采购。
注：▲为实质性要求。

	其他说明
	一、进口产品说明
本分标服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的投标文件按无效处理。
二、本项目为服务采购，无核心产品要求。




附件1：
南宁市公安局对大型活动聘请保安人员内部监督管理细则

第一章 总则     
第一条 为了加强对南宁市大型活动聘用保安人员的管理，规范保安人员的工作行为，提高保安人员的安保执勤能力、治安巡防能力以及服务群众能力，更好地发挥保安人员服务南宁市大型活动各项安保防范工作，特制定《南宁市公安局对大型活动聘请保安人员内部监督管理办法》（以下简称《办法》）。
第二条 本《办法》依据《中华人民共和国劳动合同法》、《南宁市公安局内部监督管理办法》、南宁市大型活动安全保卫相关规定等法律法规、规章制度制定。对南宁市公安局聘请的保安人员在工作中的轻微违法、违纪、违规行为，没有造成严重后果，尚未构成违法犯罪的，分别给予扣分、要求保安公司更换人员等措施。
第三条 对南宁市公安局聘请的保安人员监督管理坚持实事求是、纪律面前人人平等、客观公正、权责统一、教育与处罚相结合的原则，坚持以人为本的理念。
第四条 使用单位落实专人负责对保安员逐班次、逐人考核。南宁市公安局治安支队负责日常的监管和工作指导，市局督查支队负责监督、纠察和扣分警示的审核及执行。各用人单位在日常工作中担负开展内部监督及扣分职责，决定对保安人员警示扣分的，各用人单位可直接实施，并把扣分理由、分值报督察支队。
第二章 监督内容和扣分
第五条 纪律作风
（一）迟到、早退、中途离岗每次扣1分。（迟到、早退、中途离岗等超过半小时的，视为旷工）（二）旷工一次扣3分。（三）不按规定着装，不佩戴统一标志、牌证的，每次扣1分。（四）酒后上岗或工作时间饮酒的，每次扣10分，南宁市公安局可要求保安公司更换人员。（五）利用工作之便谋取私利、吃、拿、卡、要的，发现一次扣3分。（六）保安执勤和巡逻中冷、硬、横、推造成群众投诉经查实的，每次扣2分。（七）不经批准随便串岗、换班每次扣1分。（八）安保执勤和巡逻中违反规定，勾肩搭背、躺卧、睡觉、吸烟、吃零食或玩手机的，发现一次扣1分。（九）不经过公安机关审核，不具有上岗资格的保安人员，发现后按照有关规定予以处理。（十）违反其他安保执勤和工作纪律的，视情节予以相应的扣分。
第六条 工作任务
（一）工作时间内不作为、干私活、聚在一起闲谈或从事与本职工作无关的活动每次扣1分。（二）不服从组织安排，无正当理由完不成临时交办工作的，每次扣1分。（三）巡逻时不按指定区域、路线和地点巡逻的，每次扣1分；检查时找不到人，按脱岗处理扣3分。（四）存在重大治安隐患，发现后未及时上报的，每次扣2分。（五）对于发现的执勤区域有群体性上访信息反馈不及时或置之不理的，每次扣2分。（六）安保人员执勤期间不尽职尽责，遇到问题或矛盾纠纷时，不主动上前劝解或者不及时向公安机关报告有意回避的，每次扣2分。（七）保安执勤期间遇到违法犯罪行为未上前制止，不及时向公安机关报告，未采取措施的，每次扣3分。（八）上岗执勤过程中，对自己岗位职责不清、任务不明确，不服从管理和监督的，每次扣1分。（九）违反其他工作任务有关规定的，视情节予以相应的扣分。
第七条 队容风纪
有以下违反队容风纪或者着装规定的，每次每项扣当事人1分。（一）佩戴标志、编号、胸徽、帽徽等服装不规范的。（二）佩戴与保安人员身份或执行工作无关标志的。（三）男保安人员着装戴首饰、留长须、留大鬓角、蓄长发、剃光头的。（四）女保安人员着装时描眉、抹口红、染指甲、染异色发、戴首饰、梳披肩发、化浓妆的。（五）着装外出执勤时不戴帽、歪戴帽，披衣敞怀、挽袖卷裤、用帽扇风、斜挎或单挎长包，围围巾，制便服混穿的。（六）着装在公共场所或其他禁止吸烟的场所吸烟的。（七）着装袖手、插兜、挽臂、揽腰等。（八）着装嬉戏打闹、高声喧哗的。（九）制服、标志、编号等丢失、或使用损坏的制服、标志、编号等。（十）其他违反队容风纪和着装规定行为的，视情节予以相应的扣分。
第八条 保密管理
遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务，不以任何方式泄露所接触和知悉的安保工作秘密。（一）未签订保密承诺书的，扣当事人10分。（二）在互联网网站、FTP、电子邮箱、微博发布所接触和知悉的安保工作秘密信息，尚未造成后果的，扣当事人20分。（三）违反规定从事安保涉密文件打印、收发、传递、领取工作、尚未造成后果的，扣当事人5分。（四）违规记录、存储、复制安保工作秘密信息，违规获取、持有安保工作秘密信息载体，尚未造成后果的，扣当事人20分。构成犯罪的，送司法部门依法追究刑事责任。（五）非因工作需要或未经使用部门许可，进入公安机关重点保密区域和部位，尚未造成后果的，扣当事人5分。（六）在互联网计算机、智能手机中存储、处理、传输安保工作秘密信息，尚未造成后果的，扣当事人10分。（七）其他违反保密管理规定行为的，视情节予以相应的扣分。
第九条 岗位职能
（一）活动场点、住地安保、制高点执勤。1、出入口执勤时未按规定认真接待来访人员、查验出入人员、车辆的证件和登记相关信息的，每次扣1分。2、出入口执勤时未按规定辨识出入人员、车辆和携带物品的异常现象或发现后未及时报告和处理的，每次扣1分。3、出入口发生的紧急情况未能及时处置或不请示汇报的，每次扣1分。4、在活动场点、住地及其他周边安保执勤时，未能辨识并清理执勤目标区域内可疑人员和物品的，每次扣1分。5、在活动场点、住地及其他周边安保执勤时，未能发现或发现后未能及时处置消防、治安等安全隐患的，每次扣2分。6、其他违反保安执勤有关规定的，每发现一次视情节扣分。（二）警卫线路、活动场点、住地等外围安保巡逻防范。1、未能及时辨识巡逻区域内异常情况和可疑人员，造成影响的，每次扣2分。2、未能及时报告和处置巡逻中发现的紧急情况，造成后果的，每次扣2分。3、未能按照安保有关规定对警卫线路进行有效管控，被使用单位批评、指正的，每次扣2分。4、其他违反外围安保巡逻防范相关规定的，每发现一次视情节分。（三）公安检查站、活动场点安检口的安全检查。1、使用安检仪器或徒手对受检人员、车辆、货物、行李等进行安全检查时，未能检查或辨别出限带品等，造成物品被人携带进入会场的，每次扣1分；未能检查出或辨别出违禁品、危险爆炸物品等，造成物品被人携带进入会场的，每次扣5分。2、对受检人员进行安全检查时，未能认真辨别受检人员身份，造成无关人员进入活动场点的，每次扣1分；经其他执勤人员检查出进入活动场点的是违法犯罪嫌疑人的，每次扣5分。3、对安全检查现场发现异常情况，未能及时请示汇报或妥善处置的，每次扣1分。4、未能按照要求对车辆牌证进行认真检查的，每次扣1分。5、对发现的违禁品、危险品和限带品未能按照规定处置的，每次扣2分。6、其他违反安保检查相关规定的，每发现一次视情节扣分。
第十条 保安人员在上述第五条、第六条、第七条、第八条、第九条中的违反安保执勤管理规定的行为，造成严重后果的，视情节可以加重、加倍扣分，被上级公安机关发现并发通报的，给予加倍扣分。其他特殊情形的，依照相关法律法规执行。
第三章 责任追究    
按照以上扣分标准，累计被扣分达到一定数额，按下列规定对个人及保安予以责任追究。
第十一条 个人
（一）单次被扣分者，责令检查，限期整改。（二）被扣5分以上，10分以下者，扣100元。（三）单次或累计被扣10分及10分以上者，扣200元，并要求保安公司更换保安人员。（四）凡被处以治安拘留以上行政处罚或被追究刑事责任的，由保安公司依据有关规定对该保安人员予以辞退，保安公司应承担相应责任。
第十二条 单位
在与保安公司签订的合同期限及权责范围内，有下列情形的，保安公司应承担相应责任：（一）保安人员被扣分人次达到总人数的10%的或累计扣分分值达到200分的，扣除合同约定计算的实际支付款的1%支付金额。（二）保安人员被扣分人次达到总人数的20%的或累计扣分分值达到400分的，扣除合同约定计算的实际支付款的2%支付金额。（三）保安人员被扣分人次达到总人数的30%的或累计扣分分值达到600分的，扣除合同约定计算的实际支付款的4%支付金额。（四）保安人员扣分人次超过总人数的50%或累计扣分分值超过800分的，每增长扣分人次达总人数的10%或扣分分值达到100分的，扣除比例在4%的基础上相应增长0.5个百分点。（五）因保安人员工作失职造成大型活动安保工作损失难以挽回或造成严重社会影响的，扣除合同约定计算的实际支付款的10%支付金额。（六）凡被处以治安拘留以上行政处罚或被追究刑事责任的，每人每次扣除合同约定计算的实际支付款的15%的预支付金额。
第四章 附则  
第十三条 保安人员出现上述问题情节严重的，按照有关纪律处理；涉嫌犯罪的，依法处理。保安人员发生其他违法违纪违规行为的，依照相关法律法规和规定进行处理。
第十四条 对上述问题的监督，发现一次执行扣分一次；同时违反几项规定，所扣分数累加。
第十五条 各用人单位要主动管理、自行查纠扣分。
第十六条 本办法由南宁市公安局警务督察支队负责执行。

附件2：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）



注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件3：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
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[bookmark: _Toc89075991]第三章  投标人须知
[bookmark: _Toc89075992]第一节 投标人须知前附表
	条款号
	项目内容
	编列内容

	6.1
	是否接受联合体投标
	☑是/□否。

	6.2
	联合体投标要求
	1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX公司与XXX公司的联合体”的规则填写。
2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定资格或条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件“3.本项目的特定资格要求、4.本项目的特定条件”。
3.联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。
5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
6.联合体投标业绩、履约能力联合体各方提供均可计算。
7.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。
8.除招标文件规定联合体各方必须分别提供的材料外，招标文件要求提供的其他材料由联合体牵头单位提供即可。招标文件要求提供的材料复印件，加盖联合体牵头人公章即可。

	7.2
	是否允许转包/分包
	□允许/R不允许。
转包/分包内容：    /     。
转包/分包金额或者比例：    /    。

	11.4
	媒体发布渠道
	与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。

	11.6
	是否组织标前答疑会
	R不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13.1
	资格证明文件组成
	1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理）
2、投标人依法缴纳税收的相关材料：[2026年1月至2026年6月]任意其中 3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税或零申报的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理）
[bookmark: _Hlk166678505]3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：[ 2026 年1月至2026年6月]任意其中 3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理）
4、投标人财务状况报告：[2025年]财务状况报告复印件或基本开户银行出具的资信证明复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效投标处理）
5、投标人直接控股、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理）
6、 投标资格声明函。（必须提供，否则作无效投标处理）
7、联合体协议书。（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理）
8、供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料（格式及要求详见第六章投标文件格式）；（必须提供，否则作无效投标处理）
9、本项目的特定资格要求：投标人须提供公安部门颁发的且有效的《保安服务许可证》复印件；（必须提供，否则作无效投标处理）
10、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：
1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。
2.联合体投标时，第1-6项、第8项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。

	
	商务文件组成
	1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理）
2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）
3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）
4、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）
5、投标人情况介绍；
6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。
注： 
1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。
2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	技术文件组成
	1.服务需求、技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.项目实施组织方案（由投标人自行结合“项目采购需求”及“评标办法”编制，格式自拟）；（必须提供，否则作无效投标处理）
3.售后服务方案；（如有，请提供）
4.对本项目总体要求和理解；（如有，请提供）
5.投标人对本项目的合理化建议和改进措施；（如有，请提供）
6.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	
	报价文件组成
	1.投标函；（必须提供，否则作无效投标处理）
2.开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理）
3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（如有，请提供）
注：以上标明“必须提供”的材料必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。

	16.2
	投标报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，必须包含项目服务工作所需的价格。（采购需求另有约定的，从其约定）

	17.2
	投标有效期
	自投标截止之日起90日。

	18
	投标保证金金额
	本项目不收取投标保证金。

	19.1
	投标文件编制要求
	投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别产生电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。

	20
	备份投标文件
	本项目不接受备份投标文件。

	21.1
	投标截止时间
	详见招标公告

	
	投标文件提交起止时间
	详见招标公告

	
	投标地点
	详见招标公告

	
	投标人递交投标样品截止时间及地点
	时间：  /  年 / 月 / 日 / 时 / 分（北京时间）
地点：       /                   

	23
	开标时间、地点
	详见招标公告 

	25.3
	投标人信用查询渠道
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

	
	信用查询截止时点
	资格审查结束前

	
	查询记录和证据留存方式
	在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。

	
	信用信息使用规则
	对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	29.1
	评标方法
	R综合评分法
□最低评标价法

	29.2
	允许负偏离项
	如有约定的，将在本招标文件第二章“说明”。

	30.1
	确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 
	□采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； 
R采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

	35
	履约保证金金额
	本项目不收取履约保证金。

	36.1
	签订电子合同携带的材料
	电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签署

	38.2.1
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）广西建设工程机电设备招标中心有限公司；
联系电话：0771-2819862
通讯地址：广西南宁市青秀区枫林路18号广西国资交易中心三层 
（2）南宁市公安局；
联系电话：0771-3337252
通讯地址：南宁市青秀区厢竹大道46号

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日8时 00分到 12 时00分， 15 时00分到18时00分

	38.3.1
	投诉受理方式
	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。
2、邮寄地址：
名称：南宁市财政局政府采购监督管理科
地址：南宁市东葛路129号
联系电话：0771-2189093

	40
	采购代理费支付方式
	R本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
□本项目不收取代理服务费。

	
	采购代理费收取标准
	以预算金额为计费额，参照国家发展计划委员会关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）、国家发展和改革委员会《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号）招标代理服务服务类收费标准采用差额累进法计取相关费用。不足5000.00元的按5000.00元计取。

	
	代理服务费收款账户信息
	开户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司 
开户银行：招商银行南宁分行营业部
银行账号：7719 0142 3310 201

	41.1
	解释
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：
1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。
2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	41.2
	其他释义
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。




[bookmark: _Toc89075993]第二节 投标人须知正文
[bookmark: _Toc89075994]一、总  则
1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和货物招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。
2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
    2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、短信、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.8 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“招标公告”。
4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。
5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）及《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部 工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.转包与分包             
7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
8.特别说明：
8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。
8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
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10.招标文件的组成
第一章 招标公告；
第二章 采购需求； 
第三章 投标人须知；
第四章 评标方法及评标标准；
第五章 拟签订的合同文本；
第六章 投标文件格式；
第七章 质疑、投诉材料格式
根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会
 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。
11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。
11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
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12.投标文件的编制原则
12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
12.2 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
13.投标文件的组成
13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。
（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。 
（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。
13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。
14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；
16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
18.投标保证金
见“投标人须知前附表”。
19.投标文件的编制
 19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。 
19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。
19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。
 19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。
19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中四、24.2开标程序。
20.备份投标文件
详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交
21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政府采购云平台”。  
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回
22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）
22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
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23.开标时间和地点
23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。
24.开标程序
24.1开标形式：
（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；
（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.2开标程序：
（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。
（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）
（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标人报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；
（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。
（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。
（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（6）开标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
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25.资格审查
 25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。
 25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。
25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）
（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。
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26.组建评标委员会
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
27.评标的依据
评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
29.评标方法及评标标准
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
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30.确定中标人
30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。
30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。
30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。
30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。
31. 结果公告
31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
32.发出中标通知书
32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。
32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。
35.履约保证金
见“投标人须知前附表”。
36.签订合同
 36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。
36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。
36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。
36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。
36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。
37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http：//zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1询问
38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。
38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。
38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
 38.2质疑
38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 
（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。
38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：
（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；
（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；
（3）在质疑有效期限内提起质疑；
（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理； 
（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；
（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；
（8）财政部门规定的其他条件。
 38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复
38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.3投诉
38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。
38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：
（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等； 
（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料； 
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。	
38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。
38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
（2）提起投诉前已依法进行质疑；
（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；
（4）在投诉有效期限内提起投诉；
（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；
（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；
（7）国务院财政部门规定的其他条件。
38.3.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http：//zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。
38.3.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。
八、验收
39.验收
39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
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40.代理服务费
代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
41. 需要补充的其他内容
41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
42. 政采贷相关说明
为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：
（1）（1）线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http：//www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资服务中心专栏信息申请政府采购信用融资。
（2）线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https：//www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——
http：//www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）
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本项目采用 以下勾选的方式进行评审。
□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。 

[bookmark: _Toc89076004]第二节 评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;
（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；
（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5）修正后的报价，投标人不确认的；
（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。
2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 
（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;
（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者货物期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；
（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9）未响应招标文件实质性要求的；
（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；
（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;
（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（5）招标文件要求提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。
3.澄清补正、说明或者补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.异常低价审查 
6.1依据规定《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审中出现以下异常低价情形，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标）报价平均值 50   ％的（注：此处由采购人根据项目实际情况填写，填写范围不得低于50％，最高不得超过65％）；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50   ％的（注：此处由采购人根据项目实际情况填写，填写范围不得低于50％，最高不得超过65％）；
（3）投标报价低于采购项目最高限价 45   ％的（注：此处由采购人根据项目实际情况填写，填写范围不得低于45％，最高不得超过65％）；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（5）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
6.2评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会）应当将其作为无效投标（响应）处理。
评审组织:采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
记录及归档:异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
7.评审复核
7.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。
7.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
　　（一）分值汇总计算错误的；
　　（二）分项评分超出评分标准范围的；
　　（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
　　（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
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综合评分法
注：
1、计分方法按四舍五入取至百分位。
2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

	序号
	评分类型
	评分标准
	分值

	1
	报价
	(1)本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。即评标报价=投标报价（综合单价）。
（2）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（3）价格分计算公式：        
价格分=(评标基准价／评标报价)×16分
	0～16

	2
	技术
	技术
	0～75

	2.1
	实施方案
	包括：管理服务措施、岗位设置和人员配备、培训方案、应急管理方案、工作计划安排、组织机构、人员组织安排、设备配备、工作场所方案等。
一档（5分）：有实施方案，但方案内容不详尽；方案中无保安服务人员工作计划、培训计划、设备进场和安装调试等安排，人员安排仅满足采购需求，人员职责不明确。
二档（10分）：实施方案详尽，方案中有保安服务人员工作计划、培训计划、设备进场和安装调试等安排；人员安排满足采购需求且职责明确；有管理服务措施、岗位设置和人员配备、培训方案。
三档（15分）：在二档的基础上，方案内容还包括设备接入、试运行、测试、运行维护、使用和维护培训、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法等内容；管理服务措施详细得当，并结合项目实际情况制定，具有可操作性、岗位设置和人员配备充分并兼顾特殊情况预案、有完善的培训方案；有充足的人员储备能够应对各种突发情况和紧急任务。
注：一档、二档、三档不重复计分，不提供方案或不满足进档要求的不得分。
	15分

	2.2
	服务承诺
	一档（3分）：提供服务承诺，服务承诺内容包含招标文件规定及投标文件响应的要求，能满足采购人实际需求；
 二档（6分）：在一档的基础上服务承诺内容包含有执行服务时具体的服务态度承诺、服务质量承诺及岗位职责承诺。
三档（10分）：在二档的基础上服务承诺内容包含有按时足额发放员工工资、缴纳员工社保的承诺及对紧急事故的处理时间、处理办法的承诺。
注：一档、二档、三档不重复计分，不提供方案或不满足进档要求的不得分。
	10分

	2.4
	服务配套设备性能
	服务配套设备要求基础分满分30分，服务需求偏离表中配备设备要求非实质性条款每负偏离或漏项的每一项扣2分；最多扣30分。
	30分

	2.5
	人员投入及管理方案
	投标人提供人员投入及管理方案内容，包含但不限于：①管理人员配置；②其他服务人员配置；③对员工的考核；④奖惩和激励制度；⑤员工培训方案，包括岗前培训和在岗培训、年度培训计划；⑥入职审查制度；⑦人员考勤和录用制度；⑧人员物资配置，评审小组对内容进行独立评审并按以下规则独立打分：
一档（8分）：拟投入人员满足采购需求，管理方案具备基本框架，未完整覆盖上述核心内容，存在多项关键内容缺失；已覆盖的内容无具体描述，未明确执行标准、实施方式等核心信息，整体方案缺乏系统性，仅能满足安保管理工作基本运转。
二档（14分）：拟投入人员满足采购需求，且有一定人员储备能够应对各种突发情况和紧急任务，管理方案完整覆盖上述核心内容，无缺失项；各部分内容描述清晰、逻辑连贯，明确①管理人员配置的数量（一名总负责人及每个站点一名负责人）及名单、基本岗位职责，②其他服务人员的大致配置规模，③员工考核的基本维度，④对人员奖惩和激励的主要事项，⑤员工培训的基本项目（岗前、在岗、年度），⑥入职审查的基本流程，⑦考勤和录用的基本要求，⑧人员物资配置的大致种类；方案符合项目基本服务要求，具备基本可操作性，能够支撑项目日常服务有序开展，无明显漏洞。
三档（20分）：在满足二档的基础上人员投入及管理方案进一步完善，具体如下：①管理人员配置：明确管理人员的数量（一名总负责人及每个站点一名负责人）及名单、具体岗位职责、任职资质（如相关从业经验、专业资质证书）。②其他服务人员配置：根据项目各岗位实际需求，明确服务人员的数量、具体工种、岗位职责及任职要求。③员工考核方案：具有明确的考核方式（如日常考核、纪律考核、月度/季度/年度考核结合）、考核目标（如执勤规范达标率、服务投诉率控制、工作任务完成率等可量化目标）。④奖惩和激励制度：具有明确的奖惩等级（如表彰、奖励、警告、处罚等层级）、奖惩标准（明确具体奖惩情形，如优质服务、违规执勤等对应的具体奖惩措施）。⑤员工培训方案：具有明确的培训计划（明确岗前培训、在岗培训、年度培训的具体时间、频次、时长）及培训内容（岗位技能、规章制度、安全知识、服务礼仪、应急处置、服务优化等）。⑥入职审查制度：明确入职审查的具体内容和审查流程及审查标准，审查严格规范，能有效防范人员录用风险。⑦人员考勤和录用制度：考勤制度明确考勤方式（如打卡考勤、现场签到、专人监督等）、考勤周期、请假流程、旷工处理、考勤统计等内容；录用制度明确录用条件、招聘流程、试用期管理、劳动合同签订、转正考核等内容。⑧人员物资配置：明确各岗位人员所需物资（如执勤装备、通讯设备、防护用品、办公物资等）的种类、数量、配置标准、发放流程及日常维护要求，物资配置与各岗位服务需求精准匹配。
注：一档、二档、三档不重复计分，不提供方案或不满足进档要求的不得分。提供管理人员（一名总负责人及每个站点一名负责人）名单的应提供投标人为其缴纳的近半年内任意一个月的社保证明或在有效期内的劳动合同。
	20分

	3
	商务资信
	商务
	-6～9

	3.1
	业绩分
	供应商2023年至投标截止日止承接过同类安保服务或秩序维护服务或安检服务相关业绩，每提供一份合同得3分，满分9分。[①一个活动安保任务按一份合同计算；如在一个活动中担任多个安保任务的，也只按一份合同计算；②合同的采购方必须是合同项目的安保任务主办方]
注：各业绩合同不重复计分，投标文件中提供有效的合同复印件或中标通知书复印件，否则不予计分。
	9分

	3.2
	诚信分
（-6~0分）
	供应商在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣6分。(若存在违约违规情形，由供应商提供认定材料；若不存在违约违规情形，提供无违约违规情形承诺书（格式自拟），加盖公章。若在项目处于质疑期，被其他利害关系投标人质疑或监督管理部门查实在政府采购活动中存在违约违规情形的，采购人有权以提供虚假材料谋取中标处理，报政府采购监督管理部门进行处罚)。
	-6～0

	总得分=1+2+3。



[bookmark: _Toc89076006]
第四节 中标候选人推荐原则
[bookmark: _Toc18319]（一） 综合评分法
评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc89076007]第五节 评标报告
（一）评标报告与推荐中标候选人
评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
（二）评标争议事项处理
评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
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广西政府采购云平台合同编号：           
南 宁 市 政 府 采 购

                                                 
         （项目名称）         合同




项目编号：                     
计划编号：                     



采购人：                       
中标供应商：                   



签订日期：               年       月       日
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第一部分 合同书
     年    月    日，  南宁市公安局  以   公开招标方式  对2026-2028年重大活动检查站服务购买项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 南宁市公安局 (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标通知书；
1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 标的物
1.2.1 标的物1信息
1.2.1.1名称：                                        ；
1.2.1.2数量：                                        ；
1.2.1.3质量：　                                      。
……
1.3 价款
本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税），其中增值税税款为          元。如国家税收政策变化，导致增值税税率调整的，则按照调整后的税率开具增值税发票。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1 付款方式：
（1）                                       
（2）                                       
1.4.2 发票开具方式：甲方收到乙方等额合法有效的增值税发票后通过银行转账方式向乙方支付合同款。
1.5 标的物交付期限、地点、方式和服务期限
1.5.1 交付期限：                                                 ；
1.5.2 交付地点：                                                ；
1.5.3 交付方式：                                        　      ；
1.5.4 服务及质保期限：                                           。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的 万分之五 计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延超过【10】日的，甲方有权要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的 20% 向甲方支付违约金；甲方可从未支付的合同款中扣减违约金；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 万分之五 计算，最高限额为欠付金额的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付违约金额 2000.00元。甲方可从未支付的合同款中扣减违约金；
1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2 种方式解决：
1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向 甲方所在地 有管辖权的人民法院起诉。
1.8 合同生效
本合同自双方当事人加盖有效公章时生效。
甲方：                                  乙方：
统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）： 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话：                                    电话： 
传真：                                    传真：
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。
2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。
2.2 技术规范
标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。
2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
2.7 技术资料和保密义务
2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8 质量保证
2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。
2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的 30% ，甲方可从未支付的合同款中扣减赔偿金额。
2.9 标的物的风险负担
标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货/交付
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
2.11 合同变更
2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13 不可抗力
2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.14 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。
2.15 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17 检验和验收
2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达
2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于 5 个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
2.20 合同使用的文字和适用的法律
2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.21 履约保证金
本项目不收取履约保证金
2.22 中小企业政策
2.22.1本合同（□是  R否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。
2.22.2本合同（□是  R否）为中小企业预留合同。
2.23 合同份数
本合同壹式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份，代理机构执 壹 份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：
                                                                           
3.2包装和装运专用条款（如果有）：
                                                                           
3.3装运标的物的要求和通知：
                                                                           
3.4结算方式和付款条件
本次项目合同总价为大写人民币            （¥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：
□采用一次性支付方式，付款条件为：           
采用分期付款方式，付款条件为：
甲方收到乙方等额合法有效的增值税发票后通过银行转账方式向乙方支付合同款：
                                                                      
甲方无故逾期支付服务费用的，按照每逾期一日支付欠付服务费额度的 万分之五 承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。
3.5标的物的风险负担
标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：
乙方                                                                       
3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 5个工作日内以书面形式通知对方当事人，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 5个工作日内以书面形式变更合同；
3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，甲方在 5个工作日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：
                                                                           
3.5.5 其他：在合同期内甲方每年按附件《南宁市公安局对大型活动聘请保安人员内部监督管理细则》对乙方进行考核并按其规定进行处罚。保安人员被扣分人次达到实际服务人员总人数的10%的或累计扣分分值达到100分的，或因保安人员未按要求开展相关工作导致出现舆情或造成不良后果、重大影响的，甲方有权无条件解除采购合同进行重新采购。
3.6项目验收：
3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。
3.6.4验收产生的费用由乙方承担。
3.6.5验收内容及资料要求：
根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。
3.6.6验收内容
	序号
	验收内容
	验收标准

	1
	交付标的物数量
	按项目采购文件要求和投标（响应）文件执行。

	2
	交付标的物质量
	按项目采购文件要求和投标（响应）文件执行。

	3
	交付标的物技术、性能指标 
	按项目采购文件要求和投标（响应）文件执行。

	4
	售后服务承诺
	按项目采购文件要求和投标（响应）文件执行。

	5
	其他工作
	按项目采购文件要求和投标（响应）文件执行。



3.6.7验收资料要求
验收资料要求包括（不限于）以下内容：
（1）采购文件；
（2）投标文件；
（3）采购合同；
（4）其他需提供的相关材料。
3.6.8其他附件


附件：
南宁市公安局对大型活动聘请保安人员内部监督管理细则

第一章 总则     
第一条 为了加强对南宁市大型活动聘用保安人员的管理，规范保安人员的工作行为，提高保安人员的安保执勤能力、治安巡防能力以及服务群众能力，更好地发挥保安人员服务南宁市大型活动各项安保防范工作，特制定《南宁市公安局对大型活动聘请保安人员内部监督管理办法》（以下简称《办法》）。
第二条 本《办法》依据《中华人民共和国劳动合同法》、《南宁市公安局内部监督管理办法》、南宁市大型活动安全保卫相关规定等法律法规、规章制度制定。对南宁市公安局聘请的保安人员在工作中的轻微违法、违纪、违规行为，没有造成严重后果，尚未构成违法犯罪的，分别给予扣分、要求保安公司更换人员等措施。
第三条 对南宁市公安局聘请的保安人员监督管理坚持实事求是、纪律面前人人平等、客观公正、权责统一、教育与处罚相结合的原则，坚持以人为本的理念。
第四条 使用单位落实专人负责对保安员逐班次、逐人考核。南宁市公安局治安支队负责日常的监管和工作指导，市局督查支队负责监督、纠察和扣分警示的审核及执行。各用人单位在日常工作中担负开展内部监督及扣分职责，决定对保安人员警示扣分的，各用人单位可直接实施，并把扣分理由、分值报督察支队。
第二章 监督内容和扣分
第五条 纪律作风
（一）迟到、早退、中途离岗每次扣1分。（迟到、早退、中途离岗等超过半小时的，视为旷工）（二）旷工一次扣3分。（三）不按规定着装，不佩戴统一标志、牌证的，每次扣1分。（四）酒后上岗或工作时间饮酒的，每次扣10分，南宁市公安局可要求保安公司更换人员。（五）利用工作之便谋取私利、吃、拿、卡、要的，发现一次扣3分。（六）保安执勤和巡逻中冷、硬、横、推造成群众投诉经查实的，每次扣2分。（七）不经批准随便串岗、换班每次扣1分。（八）安保执勤和巡逻中违反规定，勾肩搭背、躺卧、睡觉、吸烟、吃零食或玩手机的，发现一次扣1分。（九）不经过公安机关审核，不具有上岗资格的保安人员，发现后按照有关规定予以处理。（十）违反其他安保执勤和工作纪律的，视情节予以相应的扣分。
第六条 工作任务
（一）工作时间内不作为、干私活、聚在一起闲谈或从事与本职工作无关的活动每次扣1分。（二）不服从组织安排，无正当理由完不成临时交办工作的，每次扣1分。（三）巡逻时不按指定区域、路线和地点巡逻的，每次扣1分；检查时找不到人，按脱岗处理扣3分。（四）存在重大治安隐患，发现后未及时上报的，每次扣2分。（五）对于发现的执勤区域有群体性上访信息反馈不及时或置之不理的，每次扣2分。（六）安保人员执勤期间不尽职尽责，遇到问题或矛盾纠纷时，不主动上前劝解或者不及时向公安机关报告有意回避的，每次扣2分。（七）保安执勤期间遇到违法犯罪行为未上前制止，不及时向公安机关报告，未采取措施的，每次扣3分。（八）上岗执勤过程中，对自己岗位职责不清、任务不明确，不服从管理和监督的，每次扣1分。（九）违反其他工作任务有关规定的，视情节予以相应的扣分。
第七条 队容风纪
有以下违反队容风纪或者着装规定的，每次每项扣当事人1分。（一）佩戴标志、编号、胸徽、帽徽等服装不规范的。（二）佩戴与保安人员身份或执行工作无关标志的。（三）男保安人员着装戴首饰、留长须、留大鬓角、蓄长发、剃光头的。（四）女保安人员着装时描眉、抹口红、染指甲、染异色发、戴首饰、梳披肩发、化浓妆的。（五）着装外出执勤时不戴帽、歪戴帽，披衣敞怀、挽袖卷裤、用帽扇风、斜挎或单挎长包，围围巾，制便服混穿的。（六）着装在公共场所或其他禁止吸烟的场所吸烟的。（七）着装袖手、插兜、挽臂、揽腰等。（八）着装嬉戏打闹、高声喧哗的。（九）制服、标志、编号等丢失、或使用损坏的制服、标志、编号等。（十）其他违反队容风纪和着装规定行为的，视情节予以相应的扣分。
第八条 保密管理
遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务，不以任何方式泄露所接触和知悉的安保工作秘密。（一）未签订保密承诺书的，扣当事人10分。（二）在互联网网站、FTP、电子邮箱、微博发布所接触和知悉的安保工作秘密信息，尚未造成后果的，扣当事人20分。（三）违反规定从事安保涉密文件打印、收发、传递、领取工作、尚未造成后果的，扣当事人5分。（四）违规记录、存储、复制安保工作秘密信息，违规获取、持有安保工作秘密信息载体，尚未造成后果的，扣当事人20分。构成犯罪的，送司法部门依法追究刑事责任。（五）非因工作需要或未经使用部门许可，进入公安机关重点保密区域和部位，尚未造成后果的，扣当事人5分。（六）在互联网计算机、智能手机中存储、处理、传输安保工作秘密信息，尚未造成后果的，扣当事人10分。（七）其他违反保密管理规定行为的，视情节予以相应的扣分。
第九条 岗位职能
（一）活动场点、住地安保、制高点执勤。1、出入口执勤时未按规定认真接待来访人员、查验出入人员、车辆的证件和登记相关信息的，每次扣1分。2、出入口执勤时未按规定辨识出入人员、车辆和携带物品的异常现象或发现后未及时报告和处理的，每次扣1分。3、出入口发生的紧急情况未能及时处置或不请示汇报的，每次扣1分。4、在活动场点、住地及其他周边安保执勤时，未能辨识并清理执勤目标区域内可疑人员和物品的，每次扣1分。5、在活动场点、住地及其他周边安保执勤时，未能发现或发现后未能及时处置消防、治安等安全隐患的，每次扣2分。6、其他违反保安执勤有关规定的，每发现一次视情节扣分。（二）警卫线路、活动场点、住地等外围安保巡逻防范。1、未能及时辨识巡逻区域内异常情况和可疑人员，造成影响的，每次扣2分。2、未能及时报告和处置巡逻中发现的紧急情况，造成后果的，每次扣2分。3、未能按照安保有关规定对警卫线路进行有效管控，被使用单位批评、指正的，每次扣2分。4、其他违反外围安保巡逻防范相关规定的，每发现一次视情节分。（三）公安检查站、活动场点安检口的安全检查。1、使用安检仪器或徒手对受检人员、车辆、货物、行李等进行安全检查时，未能检查或辨别出限带品等，造成物品被人携带进入会场的，每次扣1分；未能检查出或辨别出违禁品、危险爆炸物品等，造成物品被人携带进入会场的，每次扣5分。2、对受检人员进行安全检查时，未能认真辨别受检人员身份，造成无关人员进入活动场点的，每次扣1分；经其他执勤人员检查出进入活动场点的是违法犯罪嫌疑人的，每次扣5分。3、对安全检查现场发现异常情况，未能及时请示汇报或妥善处置的，每次扣1分。4、未能按照要求对车辆牌证进行认真检查的，每次扣1分。5、对发现的违禁品、危险品和限带品未能按照规定处置的，每次扣2分。6、其他违反安保检查相关规定的，每发现一次视情节扣分。
第十条 保安人员在上述第五条、第六条、第七条、第八条、第九条中的违反安保执勤管理规定的行为，造成严重后果的，视情节可以加重、加倍扣分，被上级公安机关发现并发通报的，给予加倍扣分。其他特殊情形的，依照相关法律法规执行。
第三章 责任追究    
按照以上扣分标准，累计被扣分达到一定数额，按下列规定对个人及保安予以责任追究。
第十一条 个人
（一）单次被扣分者，责令检查，限期整改。（二）被扣5分以上，10分以下者，扣100元。（三）单次或累计被扣10分及10分以上者，扣200元，并要求保安公司更换保安人员。（四）凡被处以治安拘留以上行政处罚或被追究刑事责任的，由保安公司依据有关规定对该保安人员予以辞退，保安公司应承担相应责任。
第十二条 单位
在与保安公司签订的合同期限及权责范围内，有下列情形的，保安公司应承担相应责任：（一）保安人员被扣分人次达到总人数的10%的或累计扣分分值达到200分的，扣除合同约定计算的实际支付款的1%支付金额。（二）保安人员被扣分人次达到总人数的20%的或累计扣分分值达到400分的，扣除合同约定计算的实际支付款的2%支付金额。（三）保安人员被扣分人次达到总人数的30%的或累计扣分分值达到600分的，扣除合同约定计算的实际支付款的4%支付金额。（四）保安人员扣分人次超过总人数的50%或累计扣分分值超过800分的，每增长扣分人次达总人数的10%或扣分分值达到100分的，扣除比例在4%的基础上相应增长0.5个百分点。（五）因保安人员工作失职造成大型活动安保工作损失难以挽回或造成严重社会影响的，扣除合同约定计算的实际支付款的10%支付金额。（六）凡被处以治安拘留以上行政处罚或被追究刑事责任的，每人每次扣除合同约定计算的实际支付款的15%的预支付金额。
第四章 附则  
第十三条 保安人员出现上述问题情节严重的，按照有关纪律处理；涉嫌犯罪的，依法处理。保安人员发生其他违法违纪违规行为的，依照相关法律法规和规定进行处理。
第十四条 对上述问题的监督，发现一次执行扣分一次；同时违反几项规定，所扣分数累加。
第十五条 各用人单位要主动管理、自行查纠扣分。
第十六条 本办法由南宁市公安局警务督察支队负责执行。















[bookmark: _Toc89076009]第六章 投标文件格式

[bookmark: _Toc89076010]第一节 投标文件外层包装封面




[bookmark: PO_3000001867_PM002_13][项目采购-项目名称]
投标文件
（电子投标文件）
	项目名称：
	[bookmark: PO_3000001867_PM002_14][项目采购-项目名称_]

	采购方式：
	[bookmark: PO_3000001867_PM003][项目采购-采购方式]

	项目编号：
	[bookmark: PO_3000001867_PM001_10][项目采购-项目编号_]

	所投分标：
	

	投标人名称：
	

	投标人地址：
	





投标截止时间前不得解密
  
年   月   日
114
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                                                         电子投标文件

资格证明文件（封面）







[bookmark: PO_3000001867_PM002_15]项目名称：[项目采购-项目名称_]

[bookmark: PO_3000001867_PM001_11]项目编号：[项目采购-项目编号_]
 
所投分标：

投标人名称：


年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）
三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）
四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）
五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）
六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）
七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）……………………………………（页码）
八、供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料（格式及要求详见第六章投标文件格式）；（必须提供，否则作无效投标处理）……………………………………（页码）
九、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）
十、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料……………………………………（页码）
注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。


一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

               投标人名称(电子签章)：                              
                   日期：  年  月

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

                                          
 投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
三、财务状况报告方面的材料

                                          
 投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日




四、投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。





投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日


五、投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。








投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日



 




六、投标资格声明函
[bookmark: PO_3000001867_PM031_5]致：_ [项目采购-采购组织机构_] 
[bookmark: PO_3000001867_PM002_3][bookmark: PO_3000001867_PM001_3]我方愿意参加贵方组织的_[项目采购-项目名称_]（项目编号：[项目采购-项目编号_] ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。
2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 
说明：
1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。
2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
   3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。
                                     
  投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日




七、联合体协议书
（注：项目若接受联合体的，联合体投标时提供）

[bookmark: PO_3000001867_PM031_6][bookmark: PO_3000001867_PM002_4][bookmark: PO_3000001867_PM001_4]                                                  （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     [项目采购-采购组织机构_]   组织的   [项目采购-项目名称_]  （项目编号：  [项目采购-项目编号_] ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。
5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。
牵头人名称：                                       （公章/电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）
成员一名称：                                       （公章/电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）
成员二名称：                                       （公章/电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

八、供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的证明材料

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （采购人名称）   的 （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。


残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加[项目采购-采购人]单位的[项目采购-项目名称]项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月  日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。



九、公安机关核发的有效的《保安服务许可证》


投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日


十、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料


[bookmark: _Toc89076012]第三节 商务文件格式

                                                               电子投标文件

商务文件（封面）

[bookmark: PO_3000001867_PM002_16]项目名称：[项目采购-项目名称_]

[bookmark: PO_3000001867_PM001_12]项目编号：[项目采购-项目编号_]
 
所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
 









 



商务文件目录
一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）
二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）
三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）
四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）
五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）
六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）
七、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）
注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函
投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。


附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供


	
法定代表身份证复印件粘贴处（正、反面）


附件：
三、法定代表人授权委托书（如有委托时）
法定代表人授权委托书

[bookmark: PO_3000001867_PM031_7]致： [项目采购-采购组织机构_] 
[bookmark: PO_3000001867_PM002_5][bookmark: PO_3000001867_PM001_5]本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的  [项目采购-项目名称_]   项目（项目编号： [项目采购-项目编号_] ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。
本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。
代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：                                    
法定代表人（签字）：                                
法定代表人身份证号码：                                   
委托代理人（签字）：                                
委托代理人身份证号码：                                   

成员一名称：（盖单位公章）：                                    
法定代表人（签字）：                                

成员二名称：                                       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字）
......
注：
1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；
2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
4.若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：
	
全权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）



 

四、商务条款偏离表


请逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件的商务需求
	投标文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	二
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	……
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）



注：
1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物或服务具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。
3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月日
	

122
121


121

五、投标人情况介绍
（格式自拟）
 



  投标人名称(电子签章)：

                                                    日期：  年  月   日
122
121


123

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）



附表 ：相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）
	采购人名称
	项目名称
	合同
金额
（万元）
	附件在投标文件中页码
	采购人联系人及
联系电话

	
	
	
	合同
	验收报告
	用户评价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，请随表提交相应的中标通知书或合同关键页扫描件、用户单位验收证明（如有）并注明所在投标人商务技术文件页码。
 

 投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
[bookmark: _Toc89076013]第四节 技术文件格式
                                                  电子投标文件




技术文件（封面）

[bookmark: PO_3000001867_PM002_17]项目名称： [项目采购-项目名称_]
[bookmark: PO_3000001867_PM001_13]项目编号： [项目采购-项目编号_]
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：
                        年    月    日


技术文件目录
一、服务需求、技术需求偏离表………………………………………………（页码）
二、项目实施组织方案…………………………………………………………（页码）
三、售后服务方案（如有）……………………………………………………（页码）
四、对本项目总体要求和理解（如有）………………………………………（页码）
五、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有）……………………（页码）
六、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明…（页码）
注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。


 
一、服务需求、技术需求偏离表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的采购清单及技术服务要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。
	项号
	招标文件需求
	投标文件承诺
	偏离说明

	
	服务名称
	技术服务要求
	服务名称
	所提供服务的内容
	

	1
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	2
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	正偏离（负偏离或无偏离）

	...
	
	
	
	
	

	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：
1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“技术服务要求”、“所提供服务的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日


122
121


139

二、项目实施组织方案
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

（一）项目实施人员一览表
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）
所投分标：     分标
附表A：本项目的项目经理情况表
	姓名
	
	页码
	投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细

	性别
	
	
	

	年龄
	
	
	

	职称
	
	
	

	毕业时间
	
	
	

	所学专业
	
	
	

	学历
	
	
	

	资质证书编号
	
	
	

	其他资质情况
	
	
	

	联系电话
	
	
	


注：需随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。
附表B：本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
(页码)
	专业
(页码)
	职称
(页码)
	本项目中的职责
	项目经历
	参与本项目的到位情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人可按上述的格式自行编制，需随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。
附表C：本项目的项目经理和小组人员缴纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）
（二）其他（根据采购需求内容由投标人自行决定是否还有其他内容）
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

 三、售后服务方案
（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）


四、对本项目总体要求和理解（如有要求）
（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日


五、投标人对项目的合理化建议和改进措施（如有）
（格式自拟）

  投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

六、认为需要的其他技术文件或说明
（由投标人根据采购需求自行编制）
投标人名称（电子签章）：                       
                                        日期：  年  月   日

[bookmark: _Toc89076014]第五节 报价文件格式
                                                            电子投标文件

报价文件（封面）




项目名称： [项目采购-项目名称_]

项目编号： [项目采购-项目编号_]

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                                                       年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）
二、开标一览表…………………………………………………（页码）


一、投标函
致：[项目采购-采购组织机构_] 
我方已仔细阅读了贵方组织的  [项目采购-项目名称_]  项目（项目编号：[项目采购-项目编号_]）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 
一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以综合单价（大写）人民币              元/人・时 (￥          元/人・时)的投标报价，其中：A类岗单价为          元/人・时，B类岗单价为          元/人・时；服务期限（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“服务需求”中的相应的采购内容。
其中（有分标时填写）：
  分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，服务期限：          ；
  分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，服务期限：          ；
......
2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。
4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。
5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。
9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
1. 提供虚假材料谋取中标、成交的；
1. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
1. 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
1. 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
1. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
1. 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：                                        
                                                                                                                        
11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：                                                         
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
银行账号：                                                    
投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)
项目名称： [项目采购-项目名称_]    项目编号： [项目采购-项目编号_]   
投标人名称：                       
 
	序号
	服务名称
	具体岗位
	单价(元/人・时)
	综合单价（(元/人・时)）
③＝（①+②）/2
	备注

	1
	2026-2028年重大活动检查站服务购买项目
	A类岗
	①
	
	

	
	
	B类岗
	②
	
	

	综合单价报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币            元/人・时 (￥        元/人・时)

	分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	服务期限：

	优惠及其它：


注： 
1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效投标处理。
2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效投标处理。
3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效投标处理。
4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日

三、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）
（由投标人根据采购需求自行编制）


第六节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明
    
    本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的[项目采购-项目名称_]项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。
           



      投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日















第七章 质疑、投诉证明材料格式


第一节 质疑函（格式）
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称： [项目采购-项目名称_]  
质疑项目的编号： [项目采购-项目编号_] 包号：                 
采购人名称：  [项目采购-采购人_]  
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    



质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


第二节 投诉书（格式）
投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：                                               
地     址：                             邮编：            
法定代表人/主要负责人：                                     
联系电话：                                             
授权代表：             联系电话：                  
地     址：                             邮编：                             
被投诉人1：                                             
地     址：                             邮编：           
联系人：               联系电话：                       
被投诉人2
……
相关供应商：                                               
地     址：                             邮编：           
联系人：               联系电话：                            
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：  [项目采购-项目名称_]  
采购项目编号：  [项目采购-项目编号_] 包号：              
采购人名称：  [项目采购-采购人_] 
代理机构名称：                                         
采购文件公告：是/否 公告期限：                                 
采购结果公告：是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况
投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                
                                                       
采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
                                                      
法律依据：                                          
                                                      
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：                                               
                                                                                                    
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    

投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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