云之龙咨询集团有限公司国家区域性公路交通应急装备物资（广西南宁）储备中心应急装备物资采购（GXZC2026-G1-001869-YZLZ）更正公告三

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GXZC2026-G1-001869-YZLZ
原公告的采购项目名称：国家区域性公路交通应急装备物资（广西南宁）储备中心应急装备物资采购
首次公告日期：2026年6月29日

二、更正信息

更正事项：√采购公告 √采购文件 □采购结果     

更正内容：

	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	第一章 招标公告

项目概况


	项目延期，具体提交投标文件截止时间、开标时间另行通知
	国家区域性公路交通应急装备物资（广西南宁）储备中心应急装备物资招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年8月25日上午9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

	2
	第一章 招标公告

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
	项目延期，具体提交投标文件截止时间、开标时间另行通知
	2026年8月25日上午9时30分（北京时间）

	3
	第一章 招标公告

一、项目基本情况

采购需求：分标3

序号3 “平板运输车”车辆名称【工信部（工业和信息化部装备工业发展中心）“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告】
	牵引车+低平板半挂车
	牵引汽车+低平板半挂车

	4
	第二章  采购需求

分标3 序号3 “平板运输车”车辆名称【工信部（工业和信息化部装备工业发展中心）“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”公告】
	牵引车+低平板半挂车
	牵引汽车+低平板半挂车

	5
	第二章  采购需求

分标3 序号7 “宿营车”

技术需求及要求
	1.最大总质量：≥16000kg；   

2.住宿人数：≥20人；     

3.轴距：≥5800 mm；      

4.车体尺寸长×宽×高：≥10330 mm×2550 mm×3990 mm；   

5.接近/离去角：≥19º/7º；    

6.轮胎：295/80R22.5；      

7.发动机：配备六缸发动机；   

8.发动机排量：≥7300mL；       

9.排放标准：国Ⅵ；         

▲10.额定功率：≥200KW；        

11.最高时速：89(km/h)；        

12.驱动型式：两驱或四驱 ；       

13.下边缘离地高：≥430mm ；            

14.变速箱 ：9前进挡，1倒退挡；         

15.前悬/后悬：≥1430/3100mm；                 

16.轴数：2；         

17.上装标准：上装厢体采用大板方舱结构。床铺数量≥20人,床铺净尺寸≥1.9m×0.75m，下铺与上铺层距≥1050mm，上铺层距≥750mm；每个床铺具有独立换气窗，每个床铺边各1个，带隐藏式窗市窗纱，每个床铺配置220V五孔插座带USB接口，配2台1.5P冷热空调，分别分布在车厢厢体前部和后部；

18.配备卫浴室，干湿分离。配备有马桶和淋浴；

19.配发电机，发电机功率≥10kw，噪音水平≤60dB(7米)；

20.配置不锈钢净水箱，容积≥500L，不锈钢污水箱容积≥200L；

21.配备应急专用夜间照明灯≥2个，设置组合式厨房；

22.配备电磁炉、微波炉、抽油烟机等厨房电器。
	1.最大总质量：≥16000kg；   

2.住宿人数：≥20人；     

3.轴距：≥5800 mm；      

4.车体尺寸长×宽×高：≥10330 mm×2550 mm×3990 mm；   

5.接近/离去角：≥19º/7º；    

6.轮胎：295/80R22.5；      

7.发动机：配备六缸发动机；   

8.发动机排量：≥7300mL；       

9.排放标准：国Ⅵ；         

▲10.额定功率：≥200KW；        

11.最高时速：89(km/h)；        

12.驱动型式：两驱或四驱 ；       

13.下边缘离地高：≥430mm ；            

14.变速箱 ：9前进挡，1倒退挡；         

15.前悬/后悬：≥1430/3100mm；                 

16.轴数：2；         

17.上装标准：上装厢体采用大板方舱结构。床铺数量≥20人,床铺净尺寸≥1.9m×0.75m；每个床铺具有独立换气窗，每个床铺边各1个，带隐藏式窗市窗纱，每个床铺配置220V五孔插座带USB接口，配2台1.5P冷热空调，分别分布在车厢厢体前部和后部；

18.配备卫浴室，干湿分离。配备有马桶和淋浴；

19.配发电机，发电机功率≥10kw，噪音水平≤60dB(7米)；

20.配置不锈钢净水箱，容积≥500L，不锈钢污水箱容积≥200L；

21.配备应急专用夜间照明灯≥2个，设置组合式厨房；

22.配备电磁炉、微波炉、抽油烟机等厨房电器。

	6
	第二章  采购需求

分标4 序号3 “滑移装载机”技术需求及要求
	1.操作质量 ≥3750Kg；

2.额定载荷 ≥1180Kg；

3.倾翻载荷 ≥2360Kg；

▲4.发动机额定功率/转速≥53kw/2500rpm；

5.发动机最大扭矩≥291Nm；

6.排放标准：国四；

7.斗容≥0.5m³；

8.最大牵引力≥31KN；

9.接地比压≥45kPa；

10.最大铲斗掘起力≥25KN；

11.最大动臂掘起力≥20KN；

12.动臂提升时间≥4.2S；

13.行走速度≥22km/h；

14.最小转弯半径 ≤2300mm；

▲15.卸载高度 ≥2500mm；

16.整机带斗长度 ≥3800mm；

17.整机宽度≥1900mm；

18.整机高度≥2000mm；

19.驾驶室：驾驶室需配备恒温空调，确保室温保持在18℃～25℃，并为正压驾驶室；减震装置和吸音材料将震动降至最低且噪音≤75dB；

20.其它配置要求：行走系统配置闭式液压行走系统、为保证维护一致性，行走泵与行走马达要求同一品牌。为操作舒适性，要求操作系统为先导液压系统，所有输出液压控制全部集成在手柄上。
	1.操作质量 ≥3750Kg；

2.额定载荷 ≥1180Kg；

3.倾翻载荷 ≥2360Kg；

▲4.发动机额定功率/转速≥53kw/2500rpm；

5.发动机最大扭矩≥291Nm；

6.排放标准：国四；

7.斗容≥0.5m³；

8.最大牵引力≥31KN；

9.最大铲斗掘起力≥25KN；

10.最大动臂掘起力≥20KN；

11.动臂提升时间≥4.2S；

12.前进最高速度≥20km/h；

13.最小转弯半径≤2350mm；

▲14.卸载高度 ≥2500mm；

15.整机带斗长度≤3960mm；

16.整机宽度≤1980mm；

17.整机高度≤2150mm；

18.驾驶室：驾驶室需配备恒温空调，确保室温保持在18℃～25℃，并为正压驾驶室；减震装置和吸音材料将震动降至最低且噪音≤75dB；

19.其它配置要求：行走系统配置闭式液压行走系统、为保证维护一致性，行走泵与行走马达要求同一品牌。为操作舒适性，要求操作系统为先导液压系统，所有输出液压控制全部集成在手柄上。

	7
	第二章  采购需求

分标4 序号4 “装卸叉车”技术需求及要求
	一、主要技术参数

▲1.额定起升能力：5000Kg；                                                           

▲2.最大起升高度6000mm（三级全自由提升门架）；

▲3.载荷中心距：600mm ；                                                              

4.货叉尺寸（长×宽×厚）：≥1520mm×150mm×60mm；                                         

▲5.发动机功率：≥50kW；  

6.蓄电池：12V/120Ah；                                                              

7.自重：≥8t；   

8.司机座椅：配安全带；                                                          

▲9.发动机排放要求：国四 ；                                                          

▲10.驱动形式：四驱；

11.驱动桥差速器形式：前桥自适应限滑式差速器（LSD）；

12.四驱传动形式：前后双输出变速箱；                              

13.四驱切换方式：二驱/四驱切换（电子开关控制）。

二、主要技术要求

1.驾驶室：配置封闭式司机室，配置空调；司机室上方需配有遮阳棚；司机室顶梁的结构要合理布置，低座椅，配有安全带，室内净空高度以司机身高1.75m为基准，配置后视镜；配备至少1个≥2kgABC干粉灭火器，设有固定支架固定且便于取用；

2.液压系统：整个液压系统密封可靠；工作操纵装置：具有操纵手柄，分别控制升降、倾斜调节动作。

3.制动系统

3.1配置驻车制动和行车制动装置；驻车制动保证坡度满载工况时能停车制动；

3.2 手刹手柄形式要符合规范要求。

4.转向系统：全液压转向，采用带横置转向油缸的转向桥。

5.电气系统

5.1所有电气设备及部件都具有防腐蚀，防盐雾功能。所有供电回路设有短路保护；

5.2转向、行车、刹车灯、大灯用LED灯具。
	一、主要技术参数

▲1.额定起升能力：5000Kg；                                                           

▲2.最大起升高度6000mm（三级全自由提升门架）；

▲3.载荷中心距：600mm ；                                                              

4.货叉尺寸（长×宽×厚）：≥1520mm×150mm×60mm；                                         

▲5.发动机功率：≥50kW；  

6.蓄电池：≥12V/80Ah；                                                              

7.自重：≥8t；   

8.司机座椅：配安全带；                                                          

▲9.发动机排放要求：国四 ；                                                          

▲10.驱动形式：四驱；

11.驱动桥差速器形式：前桥自适应限滑式差速器（LSD）；

12.四驱传动形式：前后双输出变速箱；                              

13.四驱切换方式：二驱/四驱切换（电子开关控制）。

二、主要技术要求

1.驾驶室：配置封闭式司机室，配置空调；司机室上方需配有遮阳棚；司机室顶梁的结构要合理布置，低座椅，配有安全带，室内净空高度以司机身高1.75m为基准，配置后视镜；配备至少1个≥2kgABC干粉灭火器，设有固定支架固定且便于取用；

2.液压系统：整个液压系统密封可靠；工作操纵装置：具有操纵手柄，分别控制升降、倾斜调节动作。

3.制动系统

3.1配置驻车制动和行车制动装置；驻车制动保证坡度满载工况时能停车制动；

3.2 手刹手柄形式要符合规范要求。

4.转向系统：全液压转向，采用带横置转向油缸的转向桥。

5.电气系统

5.1所有电气设备及部件都具有防腐蚀，防盐雾功能。所有供电回路设有短路保护；

5.2转向、行车、刹车灯、大灯用LED灯具。


更正日期：2026年8月6日
三、其他补充事宜

说明：按采购人要求更正
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区公路发展中心

地址：南宁市青秀区云景路3号联系方式：姚劲、周慧丹，0771-2115752、3198108

2.采购代理机构信息

名称：云之龙咨询集团有限公司

地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：0771-2611898、2618118、2618199

3.项目联系方式

项目联系人：陈柠、黎翠莹、岑昌桦

电话：0771-2611898、2618118、2618199
5

