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[bookmark: _Toc476258662][bookmark: _Toc476258756]第一章  竞争性谈判公告


广西国力招标有限公司
竞争性谈判公告

项目概况
安全生产智慧实训基地专用设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年7月31日9:30（北京时间）前提交响应文件。

[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012]一、项目基本情况
  项目编号：GXZC2026-J1-001734-GLZB
  项目名称：安全生产智慧实训基地专用设备采购
  预算总金额（元）：1743630.00
采购需求：
标项一
标项名称：化工安全智能实训室
数量：1
预算金额（元）：953000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：传热操作实训装置（水－水）1套、吸收解吸操作实训装置1套、流体输送操作实训装置1套、实训室装修2项；如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。
最高限价（元）：953000.00
合同履约期限：自签订合同之日起30日历日内全部交货安装完成并验收合格。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项二
标项名称：综合布线技能实训室	
数量：1
预算金额（元）：550630.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：网络综合布线工程技术实训装置2套、网络综合布线数据中心布线实训装置2套、铜缆配线端接与测试实训装置2套、光缆配线端接与测试实训装置2套、网络综合布线工具箱4套、光纤熔接工具箱4套、光纤冷接与测试工具箱4套、光纤熔接实训设备1套、示教系统1台、液晶电视2台、电动工具箱8套、铝合金人字梯4个、网络机柜1个、数据交换机1台、实训室电路安全系统1套、实训辅材1批、系统集成1项；如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。
最高限价（元）：550630.00
合同履约期限：自签订合同之日起30日历日内全部交货安装完成并验收合格。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

标项三
标项名称：氯碱生产智慧平台	
数量：1
预算金额（元）：240000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：氯碱生产工艺仿真装置1套、氯碱生产工艺仿真软件1套、个人防护用品3批、数智化平台1套；如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。
最高限价（元）：240000.00
合同履约期限：自签订合同之日起30日历日内全部交货安装完成并验收合格。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一、标项二、标项三：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）
3.本项目的特定资格要求：标项一：供应商或分包具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级以上（含本级）资质，且具备省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；标项二：无；标项三：无。
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]三、获取采购文件
时间：2026年7月24日至2026年7月29日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外 ）
[bookmark: _GoBack]地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。
售价（元）：0
[bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632]四、响应文件提交
截止时间：2026年7月31日9:30（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子评审会议，随时关注评审进度，如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）
[bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359094]五、开启
开启时间：2026年7月31日9:30（北京时间）
地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]七、其他补充事宜
1. 谈判保证金（人民币）：标项一：9500元；标项二：5500元；标项三：2400元。（必须足额交纳）
（1）谈判保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。
（2）采用银行转账方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前将谈判保证金交至以下账户：
开户名称：广西国力招标有限公司
开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）
银行账号：800109057455558
银行行号：313611002043
（3）采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外）至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）
2.本项目需要落实的政府采购政策
政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。
4.其他注意事项
（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交竞标响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）；
（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作竞标响应文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。
（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
（6）竞标响应文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有竞标响应文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的竞标响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启竞标响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
[bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：广西安全工程职业技术学院
地    址：广西壮族自治区南宁市武鸣区城厢镇上河路9号
项目联系人：梁老师
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]项目联系方式：0771-6409255
2.采购代理机构信息
名    称：广西国力招标有限公司
地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
项目联系人：覃国腰、徐康
项目联系方式：0771-4915558

广西国力招标有限公司
2026年7月24日
















[bookmark: _Toc476258663][bookmark: _Toc476258757]第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表
	序号
	内    容

	1 
	采购项目名称： 安全生产智慧实训基地专用设备采购
采购项目编号：GXZC2026-J1-001734-GLZB

	2 
	供应商资格：按第一章竞争性谈判公告第二条规定。

	3 
	竞标报价：供应商可就所有分标的内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的内容按分标分别作完整唯一报价，漏项报价、有选择的或有条件的报价，其响应将视为无效。

	4 
	成交服务费：本项目的成交服务费按（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计取，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。

	5 
	响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至 “广西政府采购云平台”。
“电子加密响应文件”的上传、提交：
a.谈判供应商应在响应文件提交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。
b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

	6 
	响应文件递交截止时间：详见竞争性谈判公告
响应文件递交地址：详见竞争性谈判公告

	7 
	竞争性谈判响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。

	8 
	谈判保证金（人民币）：详见竞争性谈判公告

	9 
	谈判时间：详见竞争性谈判公告
谈判地点：详见竞争性谈判公告

	10 
	评标方法：最低评标价法（详见第六章）

	11 
	响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。
电子响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。

	12 
	响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密响应文件。

	13 
	解释：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、供应商须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	14 
	1.本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本采购文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
4.本采购文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本采购文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	15 
	响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。

	16 
	电子加密响应文件的解密：
谈判响应文件开启后，本公司将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。




谈判供应商须知
一、总　则
（一）适用范围
本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。
（二）定义
1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。
2.“采购代理机构”系指广西国力招标有限公司（以下简称“本公司”）。
3.“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
5．“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
8.“▲”系指实质性要求条款，重要参数要求是指采购需求中带“●”的条款，作为评分内容。
9.“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。
10.“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
11. 谈判供应商的基本条件：详见须知前附表。
（三）采购方式
[bookmark: _Toc254970530][bookmark: _Toc254970671]竞争性谈判。
（四）竞标委托
[bookmark: _Toc254970531][bookmark: _Toc254970672]如供应商代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（格式见第四章《竞争性谈判响应格式》）。
（五）竞标费用
供应商均应自行承担所有与本项目竞标有关的全部费用（采购文件有相关的规定除外）。
谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西国力招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。
（六）联合体竞标
本项目明确不接受联合体形式竞标，本采购文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。供应商以联合体形式参加投标的，竞标无效。
（七）转包与分包
1.本项目不允许转包。
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]2.本项目允许分包。供应商根据竞争性谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
分包内容：详见第二章 采购需求 标项一 第4项“实训室装修”。分包承担主体须具备以下资格条件：具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级以上（含本级）资质，且具备省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。如供应商不具备上述资格条件，应当对相应标的进行分包，分包承担主体（即分包供应商）须具备上述有效资质要求。
分包金额占比标项一预算金额：约16% 。
（八）特别说明：
[bookmark: _Toc254970674][bookmark: _Toc254970533]▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
▲2.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
▲3.供应商在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。
4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
5.如果本招标文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。
6. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: ]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
（九）询问、质疑和投诉
1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
2.供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。
4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法根据成交候选人推荐原则另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
①质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                      0771-4915558
通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    0771-5331544
通讯地址：广西南宁市桃源路69号
（十）竞争性谈判文件的澄清和修改：
1.供应商应认真阅读谈判文件，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
3.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
4.谈判供应商接到电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。谈判供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由谈判供应商负责。
二、竞争性谈判响应文件的编制
（一）竞争性谈判响应文件编制基本要求
1.谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。
2.响应文件须由谈判供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。
3. 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。
4.谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。
5.谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。
6.竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。
7.响应有效期：
（1）响应文件应当明确响应有效期为响应截止之日起90天。在响应有效期内响应文件应保持有效。未明确，响应有效期或有效期不足的响应文件将被否决。
（2）在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
（3）供应商同意延长响应有效期的，如本项目要求提交保证金则应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其谈判保证金。
8.如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。
9.竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应由资格文件和商务技术文件两个部分组成（扫描件或其他电子文件）。（以下文件要求必须提供的文件如未提供，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）
9.1资格文件
（1） 谈判供应商有效的“主体资格证明文件”
①谈判供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）；[必须提供] 
②标项一：供应商或分包提供建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级以上（含本级）资质，且具备省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证的扫描件；[必须提供]
（2）响应文件递交截止之日前一年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》 复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）响应文件递交截止之日前一年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）
（4）财务状况报告。[格式自拟，必须提供] 
（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]
注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)
查询截止时间：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
（7）供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
（8)供应商参加本项目无围标串标行为的承诺；（必须提供，否则作无效投标处理）
（9）分包管理承诺；（标项一供应商如有分包必须提供，格式见第四章；标项二、三不涉及）
（10）供应商中小企业材料（必须提供，供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身为中小企业）：
1）《中小企业声明函》 （按最新相关政策执行，格式见第六章）；
2）《残疾人福利性单位声明函》 （按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）
3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
（11）《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（格式见第六章，如有请提供）

9.2商务技术文件
（1）谈判书及竞标声明书；（格式见第四章附件二）[必须提供]
（2）商务、技术响应、偏离情况说明表；（格式见第四章附件三）[必须提供]
（3）法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供] 
（4）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第四章附件四）[委托代理时必须提供]； 
（5）谈判保证金的提交凭证；[必须提供]
（6）项目实施人员一览表；（标项一供应商必须提供，格式自拟）
（7）本采购项目《采购需求》中要求必须提交的材料；[如有要求，则必须提供]
（8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；[如有要求，则必须提供]

（9）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）；[格式自拟]
（10）生产、销售许可证（凡国家实行生产或经营许可证制度的、强制标准认证和注册证制度的产品，谈判供应商必须提供生产厂家相关许可证、相关认证或注册证复印件并加盖公章）；
（11）货物认证、检测报告、鉴定证书等；
（12）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况。
（13）供应商认为需要提供的其他材料。
9.3报价文件
（1）报价表；（格式见第四章附件一）[必须提供]
三、报价要求
1.对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
2.成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。
3.谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。
4.竞标报价：供应商可就所有分标的内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的内容按分标分别作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应将视为无效。
▲5.异常低价审查：政府采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标审查程序：
（1）竞标报价低于全部通过符合性审查供应商竞标报价平均值50%的，即竞标报价<全部通过符合性审查供应商竞标报价平均值×50%；
（2）竞标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商竞标报价50%的，即竞标报价<通过符合性审查的次低报价供应商竞标报价×50%；
（3）竞标报价低于采购项目最高限价45%的，即竞标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
5.谈判小组启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。
四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密
1.竞争性谈判响应文件的上传和提交：见须知前附表。
2.竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。
电子加密响应文件的解密：见须知前附表。
五、谈判保证金
1.保证金应用人民币，具体金额详见谈判供应商须知前附表。
2.保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。
3.办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号、分标号（如有），以免耽误竞争性谈判。
4.保证金相关事宜：财务室电话：0771-4915100、4915200
5.未成交谈判供应商的保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。成交供应商的保证金在合同签订后5个工作日内退还（合同签订后送达至广西国力招标有限公司），不计利息。
6.对未按本竞争性谈判文件要求交纳保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。（说明：评审时，谈判小组将以本公司财务室编制的《项目保证金到账信息表》作为评审依据）
7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
8.谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：
1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的（在提交最后报价之前退出谈判的情况除外）；
2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；
 3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
5）法律法规规定的其他情形。
注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
六、谈判程序及评标方法
（一）在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。
（二）竞争性谈判响应文件无效的情形：
1.未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。
2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；
（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；
（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。
3.有下列情形的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。
4. 其他竞标无效的情形：
（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；
（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；
（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价表》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；
（4）法律法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。  
5. 被拒绝的响应文件为无效。
谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。
（三）谈判
1.第一轮谈判
1.1谈判准备
本公司将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。
1.2 第一轮谈判程序：
①谈判会议由本公司主持，主持人宣布谈判会议开始；
②主持人介绍参加谈判会的人员名单； 
③主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；
1.3谈判及评审程序
①在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；
②由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。
③系统对各供应商的商务技术进行汇总；
④谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
⑤当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的谈判程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。
1.2竞争性谈判文件变动
第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。
2.第二轮谈判
谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。
谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。
当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的采购程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。
澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。
3.最后报价及成交候选供应商推荐
谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表盖CA电子签章后提交。
谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。
谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。
4.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，谈判活动终止。
5.本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。
6.可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本公司可中止电子标活动：
(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；
(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本公司待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。
七、确定成交供应商办法
根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价/评审报价最低的原则确定成交供应商。
八、成交结果公告
1.采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。
2.谈判供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
3.质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。
质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                     0771-4915558
投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331544
九、签订合同
1.成交供应商自成交通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。
2.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
3.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
4.履约保证金
（1）成交人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。
（2）签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
（3）履约保证金在成交人按合同约定交货验收合格后，由成交人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。
（4）在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由成交人自负。
十、适用法律
15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。
十一、其他事项
1.成交服务费
（1）采购代理机构按（桂价费〔2011〕55号）的收费标准，按差额定率累进法计取成交服务费。发布成交结果公告后，成交供应商须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。
（2）代理服务收费标准
	               费率
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


（3）服务费指定银行账户：
开户名称：广西国力招标有限公司
开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）
银行账号：800109057400039
银行行号：313611002051
（4）开具代理服务费发票事宜的联系方式：0771-4915100、4915200。
2.解释权
本竞争性谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。
3.有关事宜
所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：
广西国力招标有限公司
邮政编码：530000
通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
电    话：0771—4915558
传    真：0771—4915558、4915100

附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
    根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目    分标中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：
联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话： 年 月 日




附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）
	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	  
该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金
                                        （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。
单位名称：
开户银行：
账   号：
联系人及电话：

                                     供应商签章：
                           年    月     日

	采
购
单
位
意
见
	
退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：


联系人及电话：                                 采购单位签章
                                        年    月     日

	财
务
部
门
意
见
	此表于     年     月     日收到。
会计审核：
财务负责人审核：
单位负责人签字：
出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。

附件3：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）



注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
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采购项目技术规格、参数及要求
一、采购项目编号：GXZC2026-J1-001734-GLZB
二、采购项目类别：  货物类  
三、采购需求一览表
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人必须在竞标文件（商务及技术文件）中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖竞标人电子签章），否则按无效竞标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，若采购货物属于以上品目清单的产品时，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人必须在竞标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖竞标人公章），否则相应竞标无效。
（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在竞标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的竞标产品，并在竞标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效竞标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则竞标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。重要参数要求是指采购需求中带“●”的条款，作为评分内容；无标识则表示为一般技术参数要求，重要参数要求和一般技术参数要求如响应为负偏离，不会导致竞标被否决。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。竞标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的竞标产品参数性能必须满足实质性要求。
4. 竞标人应根据自身实际情况如实响应采购文件，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在竞标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以采购文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
5.竞标人必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
标项一采购预算95.30万元
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数及性能配置要求
	分项预算金额（万元）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	1
	传热操作实训装置（水－水）
	1
	套
	1、装置要求
（1）装置要求具有实训、考核、实验、研究功能，具有工厂情景化、操作实际化、控制自动化、故障模拟真实化。
（2）装置要求设备采用不锈钢材料制作，装置框架为碳钢喷塑。
（3）装置要求能进行开车准备、开车、正常操作、停车、异常故障处理等方面的技能操作训练和工艺指标控制操作技能训练。
（4）装置要求包含不少于4种典型换热器，分别为：列管式换热器、浮头式换热器、板式换热器、套管式换热器。
（5）装置要求能测定列管式换热器冷热介质的进出口温度，计算列管换热器的传热系数，比较列管换热器中两种介质逆并流的优缺点。
（6）装置要求能测定浮头式换热器冷热介质的进出口温度，计算浮头式换热器的传热系数。
（7）装置要求能测定板式换热器冷热介质的进出口温度，计算板式换热器的传热系数。
（8）装置要求能测定套管式换热器冷热介质的进出口温度，计算套管式换热器的传热系数。
（9）装置要求能进行安全设计和验证。
（10）装置要求具有设定故障的功能。装置通过系统隐蔽发出故障干扰信号，能使正常运行的装置出现真实异常现象，培训学员发现、分析、排除工业生产过程故障的技能。
（11）装置要求具有自动评分功能。
2、装置设备要求
(1)列管式换热器，不小于Ф219×1300mm（±5%），不锈钢材质，1台；
(2)浮头式换热器，不小于Ф219×1200mm（±5%），不锈钢材质，1台；
(3)板式换热器，不小于550×150×200mm（±5%），不锈钢材质换热片，1台；
(4)套管式换热器，不小于Ф57×900mm（±5%），不锈钢材质，1台；
(5)热水罐，不小于Ф377×1000mm（±5%），加热功率不低于18KW，不锈钢材质，1台；
(6)冷水罐，不小于Ф377×1000mm（±5%），不锈钢材质，1台；
(7)热水泵，不锈钢自吸泵，电压：380VAC，流量不低于2.0m³/h，功率不低于0.5KW，1台；
(8)冷水泵，不锈钢离心泵，电压：380VAC，额定流量不低于2.0m³/h，功率不低于0.3KW，1台；
(9)框架，装置主体尺寸（长宽高）：不小于3800×2000×3600mm（±5%），框架碳钢材质，并做喷塑处理。二层平台设计有安全斜梯通上，带步梯、防滑板和防护栏杆，1套。
3、装置仪控检测系统要求
（1）铠装热电阻，分度号：Pt100，输出信号：4～20mA，不少于6台；
（2）双金属温度计，套管材质：不锈钢，1台；
（3）弹簧指针式压力表，表盘直径：100mm，连接方式：M20×1.5外螺纹，2台；
（4）电磁流量计，输出信号：4～20mA，供电电压：24VDC，电极材质：304不锈钢，不少于2台；
（5）浮球开关，输出类型：无源干触点，触点容量：220V，5A，材质：304不锈钢，快装法兰安装，1台；
（6）玻璃管式液位计，带金属护套，法兰安装，2台，
（7）电动开关阀，电动微型阀，供电电压：24VDC，动作方式：90°角行程，螺纹连接，1台；
（8）调节阀，电动V型球阀，控制信号：4～20mA，供电：24V DC，阀体材质：304不锈钢，法兰连接，不少于2台；
（9）调压模块，控制信号：4～20mA，工作电压：380VAC，负载类型：9kW阻性，不少于1台；
（10）操作台，钢质喷塑材质，内安装漏电保护空气开关，保证设备安全，操作控制便捷。操作台配置有开关控制、指示灯和声光报警系统等。内嵌操作站1台：配置键盘鼠标，不小于21.5”显示屏，1套。
4、控制系统要求
CPU具有1G主频，编译型指令，位运算≥0.01μs。I/O刷新速度≥125μs，100Mbps背板总线，支持数据断电保存，掉电1s保持。双网口设计，可以级联，可实现内外网隔离。本体可扩展16个本地模块。并且支持72个EtherCAT从站。支持4G、Wi-Fi、RJ45传输方式；支持VPN远传上下载；支持MQTT、API等云协议。
5、自动评分系统要求
▲装置要求配置有自动评分系统。自动评分系统自动采集系统各个设备的工艺变量，包括但不限于流量、温度、液位、压力等工艺变量，还包括动力设备状态、调节阀开度等设备状态变量等。可以对操作者的操作步骤、故障处理等过程进行自动评判。竞标时需提供体现操作步骤名、详细描述、分值、得分、使能条件、正确条件六大核心功能的自动评分系统操作界面截图予以佐证。
▲竞标时需提供装置的工艺流程图、控制系统的主监控流程图截图、布局配管图、主设备的结构图、三维效果图、装置照片等资料。
6、内网安全管理系统：1个点位
▲（1）系统至少应具有：在线状态监测、系统资源监测、软件安装使用情况监测、非授权外联监控、系统服务监控、进程监控、网络端口监控、移动存储介质监控、外围接口监控、远程桌面监控功能，且符合内网主机监测产品安全技术要求（竞标时提供功能截图或彩页资料复印件或技术白皮书复印件或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）；
（2）本地查看：客户端程序提供本地信息查看功能，终端使用人可查看本地计算机健康状态、账户信息、共享信息、补丁安装状态、软硬件资产信息、进程运行情况、服务运行情况；
▲（3）数据安全：支持对移动存储数据进行透明加密。经过系统格式化为多个分区并注册的U盘，至少包括启动区、交换区、加密区、日志区（竞标时提供功能截图或彩页资料复印件或技术白皮书复印件或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）；
▲（4）安全网管：系统支持网管功能，能够自动发现可网管网络设备，自动生成网络物理连接拓扑图，网络拓扑结构图可显示PC终端连接和开机情况，显示终端IP地址。支持故障定位，依据IP地址或者MAC地址进行故障主机的查询，并且在网络拓扑图中显示（竞标时提供功能截图或彩页资料复印件或技术白皮书复印件或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）；
（5）应用程序管理：控制客户端本地环境上可使用的应用软件范围，禁止非法软件程序的安装和使用，支持黑、白、红三种名单方式；
▲（6）违规外联管理，能够对终端计算机的违规外联行为进行控制，实时检测试图接入互联网的行为，一旦出现违规外联行为，系统自动报警并进行阻断（竞标时提供功能截图或彩页资料复印件或技术白皮书复印件或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）；
（7）安全态势检查：系统支持终端安全态势检查，能自定义周期对安全事件进行统计，并以图形化输出。对终端计算机的安全状况的评分，可根据需要自定义安全评估项的分值。
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	吸收解吸操作实训装置
	1
	套
	1、装置要求
（1）装置要求具有实训、考核、实验、研究功能，具有工厂情景化、操作实际化、控制自动化、故障模拟真实化特点。
（2）装置要求设备采用不锈钢材料制作，装置框架为碳钢喷塑。
（3）装置要求能进行开车准备、开车、正常操作、停车、异常故障处理等方面的技能操作训练和工艺指标控制操作技能训练。
（4）装置要求涵盖吸收解吸的典型设备及二氧化碳吸收解吸工艺流程。
（5）装置要求能测定吸收效率。
（6）装置要求能测定解吸效率。
（7）装置要求能学会二氧化碳分析仪的使用方法。
（8）装置要求能进行安全联锁设计和验证。
（9）装置要求具有设定故障的功能。装置通过系统隐蔽发出故障干扰信号，能使正常运行的装置出现真实异常现象，培训学员发现、分析、排除工业生产过程故障的技能。
（10）装置要求具有自动评分功能。
2、装置设备要求
(1)静态混合器，不锈钢管道混合器，DN25，1台；
(2)吸收塔，不小于Ф150×Ф273×3400mm（±5%），不锈钢材质。设计有玻璃视镜口，内装陶瓷填料，1台；
(3)解吸塔，不小于Ф150×Ф273×3400mm（±5%），不锈钢材质。设计有玻璃视镜口，内装陶瓷填料，1台；
(4)贫液罐，不小于Ф377×1000mm（±5%），不锈钢材质，1台；
(5)气液分离罐，不小于Ф150×300mm（±5%），不锈钢材质，2台；
(6)富液泵，不锈钢离心泵，额定流量不低于1m³/h，功率不小于0.2KW，1台；
(7)贫液泵，不锈钢离心泵，额定流量不低于1m³/h，功率不小于0.2KW，2台；
(8)吸收风机，旋涡式气泵，最大风量不低于35m³/h，功率不小于200W，1台；
(9)解吸风机，旋涡式气泵，最大风量不低于95m³/h，功率不小于500W，1台；
(10)框架，装置主体尺寸（长宽高）：不小于3800×2000×3600mm（±5%），框架碳钢材质，并做喷塑处理。二层平台设计有安全斜梯通上，带步梯、防滑板和防护栏杆，1套；
3、装置仪控检测系统要求
(1)铂电阻，分度号：Pt100，不少于4台；
(2)压力变送器，输出信号：4～20mA，电源：24VDC，不少于2台；
(3)弹簧指针式压力表，表盘直径：100mm，连接方式： M20×1.5外螺纹，6台；
(4)电磁流量计，输出信号：4～20mA，供电电压：24VDC，电极材质：304不锈钢，不少于2台；
(5)孔板流量计，输出信号：4～20mADC，电源：24VDC，不少于2台；
(6)玻璃转子流量计，螺纹连接，1台；
(7)差压变送器，输出信号：4～20mADC，电源：24VDC，不少于2台；
(8)玻璃管式液位计，带金属护套，法兰安装，3台；
(9)调节阀，电动V型球阀，控制信号：4～20mA，供电：24V DC，阀体材质：304不锈钢，不少于2台；
(10)二氧化碳分析仪，供电电源：24V DC，输出信号：4～20mA，配套有24V进气泵和干燥器，1台；
（11）操作台，钢质喷塑材质，内安装漏电保护空气开关，保证设备安全，操作控制便捷。操作台配置有开关控制、指示灯和声光报警系统等。内嵌操作站1台：配置键盘鼠标，不小于21.5”显示屏，1套。
4、控制系统要求
CPU具有1G主频，编译型指令，位运算≥0.01μs。I/O刷新速度≥125μs，100Mbps背板总线，支持数据断电保存，掉电1s保持。双网口设计，可以级联，可实现内外网隔离。本体可扩展16个本地模块。并且支持72个EtherCAT从站。支持4G、Wi-Fi、RJ45传输方式；支持VPN远传上下载；支持MQTT、API等云协议。
5、自动评分系统要求
▲装置要求配置有自动评分系统。自动评分系统自动采集系统各个设备的工艺变量，包括但不限于流量、温度、液位、压力等工艺变量，还包括动力设备状态、调节阀开度等设备状态变量等。可以对操作者的操作步骤、故障处理等过程进行自动评判。竞标时需提供体现操作步骤名、详细描述、分值、得分、使能条件、正确条件六大核心功能的自动评分系统操作界面截图予以佐证。
▲竞标时需提供装置的工艺流程图、控制系统的主监控流程图截图、布局配管图、主设备的结构图、三维效果图、装置照片等资料。
6、内网安全管理系统：1个点位
▲（1）系统至少应具有：在线状态监测、系统资源监测、软件安装使用情况监测、非授权外联监控、系统服务监控、进程监控、网络端口监控、移动存储介质监控、外围接口监控、远程桌面监控功能，且符合内网主机监测产品安全技术要求（竞标时提供功能截图或彩页资料复印件或技术白皮书复印件或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）；
（2）本地查看：客户端程序提供本地信息查看功能，终端使用人可查看本地计算机健康状态、账户信息、共享信息、补丁安装状态、软硬件资产信息、进程运行情况、服务运行情况；
▲（3）数据安全：支持对移动存储数据进行透明加密。经过系统格式化为多个分区并注册的U盘，至少包括启动区、交换区、加密区、日志区（竞标时提供功能截图或彩页资料复印件或技术白皮书复印件或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）；
▲（4）安全网管：系统支持网管功能，能够自动发现可网管网络设备，自动生成网络物理连接拓扑图，网络拓扑结构图可显示PC终端连接和开机情况，显示终端IP地址。支持故障定位，依据IP地址或者MAC地址进行故障主机的查询，并且在网络拓扑图中显示（竞标时提供功能截图或彩页资料复印件或技术白皮书复印件或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）；
（5）应用程序管理：控制客户端本地环境上可使用的应用软件范围，禁止非法软件程序的安装和使用，支持黑、白、红三种名单方式；
▲（6）违规外联管理，能够对终端计算机的违规外联行为进行控制，实时检测试图接入互联网的行为，一旦出现违规外联行为，系统自动报警并进行阻断（竞标时提供功能截图或彩页资料复印件或技术白皮书复印件或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）；
（7）安全态势检查：系统支持终端安全态势检查，能自定义周期对安全事件进行统计，并以图形化输出。对终端计算机的安全状况的评分，可根据需要自定义安全评估项的分值。
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	流体输送操作实训装置
	1
	套
	1、装置要求
（1）装置要求具有实训、考核、实验、研究功能，具有工厂情景化、操作实际化、控制自动化、故障模拟真实化特点。
（2）装置要求设备采用不锈钢材料制作，装置框架为碳钢喷塑。
（3）装置要求能进行开车准备、开车、正常操作、停车、异常故障处理等方面的技能操作训练和工艺指标控制操作技能训练。
（4）装置需至少包括泵输送、压力输送、真空输送、高位输送。
（5）装置要求能测定离心泵特性曲线。
（6）装置要求能测定光滑管、粗糙管、局部阻力管的流量与压差的关系，了解掌握流体阻力测定方法。
（7）装置要求能进行安全联锁设计和验证。
（8）装置要求具有设定故障的功能。装置通过系统隐蔽发出故障干扰信号，能使正常运行的装置出现真实异常现象，培训学员发现、分析、排除工业生产过程故障的技能。
（9）装置要求具有自动评分功能。
2、装置设备要求
（1）原料槽，不小于Ф377×1000mm（±5%），不锈钢材质，2台；
（2）高位槽，不小于Ф377×1000mm（±5%），不锈钢材质，1台；
（3）水罐，不小于Ф273×1000mm（±5%），不锈钢材质，1台；
（4）离心泵，不锈钢离心泵，电压：380VAC，额定流量不低于2.0m³/h，功率不小于0.3KW，2台；
（5）真空泵，水环真空泵，电压：380VAC，最大气量不低于0.4m³/min，功率不小于0.8KW，1台；
（6）旋涡泵，220V，额定流量：0.5-2.0m³/h，功率不小于0.5KW，1台；
（7）空压机，静音无油空压机，排气量不低于110L/min，功率不小于500W，电压：220V，1台；
（8）框架，装置主体尺寸（长宽高）：不小于3800×2000×3700mm（±5%），框架碳钢材质，并做喷塑处理。二层平台设计有安全斜梯通上，带步梯、防滑板和防护栏杆，1套；
3、装置仪控检测系统要求
（1）铂电阻，分度号：Pt100，1台；
（2）压力变送器，输出信号：4～20mA，电源：24VDC，不少于4台；
（3）弹簧指针式压力表，表盘直径：100mm，连接方式：M20×1.5外螺纹，2台；
（4）电磁流量计，输出信号：4～20mA，供电电压：24VDC，电极材质：304不锈钢，1台；
（5）涡轮流量计，输出信号：4～20mA，电源：24V DC，材质：304，1台；
（6）孔板流量计，输出信号：4～20mA，电源：24VDC，1台；
（7）玻璃转子流量计，连接形式：DN25 PN16，1台，
（8）差压变送器，输出信号：4～20mA，电源：24VDC，不少于2台；
（9）磁翻板液位计，普通侧装式，输出信号：两线制4～20mA，供电电源：DC24V，接液材质：304，1台；
（10）玻璃管式液位计，带金属护套，法兰安装，2台；
（11）电动开关阀，电动微型阀，供电电压：24VDC，动作方式：90°角行程，不少于2台；
（12）电动球阀，反馈信号：无源开关量，供电：24V DC，阀体材质：304不锈钢，1台；
（13）调节阀，气动调节阀，流量特性：等百分比，控制信号：4～20mA，供电：24V DC，1台；
（14）电动V型球阀，控制信号：4～20mA，供电：24V DC，阀体材质：304不锈钢，不少于4台；
（15）编码器，测量离心泵转速，供电电源：24V DC，输出方式：PNP信号，1台；
（16）功率变送器，输入电压：0～450V，输出信号：4～20mA，工作电源：24VDC，安装方式：DIN导轨，1台；
（17）操作台，钢质喷塑材质，内安装漏电保护空气开关，保证设备安全，操作控制便捷。操作台配置有开关控制、指示灯和声光报警系统等。内嵌操作站1台：配置键盘鼠标，不小于21.5”显示屏，1套。
4、控制系统要求
CPU具有1G主频，编译型指令，位运算≥0.01μs。I/O刷新速度≥125μs，100Mbps背板总线，支持数据断电保存，掉电1s保持。双网口设计，可以级联，可实现内外网隔离。本体可扩展16个本地模块。并且支持72个EtherCAT从站。支持4G、Wi-Fi、RJ45传输方式；支持VPN远传上下载；支持MQTT、API等云协议。
5、自动评分系统要求
装置要求配置有自动评分系统。自动评分系统自动采集系统各个设备的工艺变量，包括但不限于流量、温度、液位、压力等工艺变量，还包括动力设备状态、调节阀开度等设备状态变量等。可以对操作者的操作步骤、故障处理等过程进行自动评判。
▲竞标时需提供体现操作步骤名、详细描述、分值、得分、使能条件、正确条件六大核心功能的自动评分系统操作界面截图予以佐证。
▲竞标时需提供装置的工艺流程图、控制系统的主监控流程图截图、布局配管图、主设备的结构图、三维效果图、装置照片等资料。
6、内网安全管理系统：1个点位
▲（1）系统至少应具有：在线状态监测、系统资源监测、软件安装使用情况监测、非授权外联监控、系统服务监控、进程监控、网络端口监控、移动存储介质监控、外围接口监控、远程桌面监控功能，且符合内网主机监测产品安全技术要求（竞标时提供功能截图或彩页资料复印件或技术白皮书复印件或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章；
（2）本地查看：客户端程序提供本地信息查看功能，终端使用人可查看本地计算机健康状态、账户信息、共享信息、补丁安装状态、软硬件资产信息、进程运行情况、服务运行情况；
▲（3）数据安全：支持对移动存储数据进行透明加密。经过系统格式化为多个分区并注册的U盘，至少包括启动区、交换区、加密区、日志区（竞标时提供功能截图或彩页资料复印件或技术白皮书复印件或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）；
▲（4）安全网管：系统支持网管功能，能够自动发现可网管网络设备，自动生成网络物理连接拓扑图，网络拓扑结构图可显示PC终端连接和开机情况，显示终端IP地址。支持故障定位，依据IP地址或者MAC地址进行故障主机的查询，并且在网络拓扑图中显示（竞标时提供功能截图或彩页资料复印件或技术白皮书复印件或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）；
（5）应用程序管理：控制客户端本地环境上可使用的应用软件范围，禁止非法软件程序的安装和使用，支持黑、白、红三种名单方式；
▲（6）违规外联管理，能够对终端计算机的违规外联行为进行控制，实时检测试图接入互联网的行为，一旦出现违规外联行为，系统自动报警并进行阻断（竞标时提供功能截图或彩页资料复印件或技术白皮书复印件或第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章）；
（7）安全态势检查：系统支持终端安全态势检查，能自定义周期对安全事件进行统计，并以图形化输出。对终端计算机的安全状况的评分，可根据需要自定义安全评估项的分值。
	28.8
	工业

	4
	实训室装修
	2
	项
	水电、地板、封面、实训室文化等环境改造。详见工程量清单及施工图纸。
	15.3
	建筑业

	一、商务要求表： 

	交付使用时间及地点
	1、交付使用时间：自签订合同之日起30日历日内全部交货安装完成并验收合格。
2、交付使用地点：南宁市武鸣区上河路9号广西安全工程职业技术学院。

	售后服务要求
	1、成交人提供的所有产品（含部件）必须是全新的原厂原装正品，负责上门、安装调试、验收至合格。
2、故障响应时间：成交人接到故障通知后需在1小时内作出响应（电话），同时在12小时内派工程师到现场进行故障解除。
3、在质保期内提供人员和技术支持配合采购单位进行技术改进，竞标人应提供保修期内日常维护和保养计划。质保期后优惠提供产品更新、改造服务。

	质量保证期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于1年。若厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

	付款条件
	1、本项目预付款为合同款的30%。
2、货物安装验收合格后，成交人按照合同最终价款向采购人提交相应的正规发票，采购人收到发票后10个工作日内以转账方式，将全部合同价款70%支付至供应商账户。

	报价要求
	竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务、代理服务费等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）送货上门、安装、调试费用；
（6）实训室装修的人工、辅材、水电改造、墙面地面、文化装饰、清运、验收、维保全部费用；
（7）包括项目整体验收各项费用。
本项目报价为总价包干，即一次性报出本项目实施过程所需的全部费用。采购人不再针对本项目另行支付其他费用，所有设备即可投入使用。

	分包要求
	第4项“实训室装修”允许分包。
1、分包单位须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包叁级以上（含本级）资质，且具备省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
2、分包单位不得再次转包、二次分包，一经发现总包（成交供应商）承担全部违约损失
3、成交供应商对采购人负全部总责，装修分包所有施工、材料、安全、验收、售后问题均由成交供应商先行向采购人兜底；
4、分包方案、分包单位资质、施工图纸、材料清单须提前书面报送采购人审核，审核通过方可进场施工；
5、分包款项由成交供应商统一结算支付，采购人仅与成交供应商发生财务往来，不直接对接分包单位付款；
6、装修材料符合国标及校方实训室环保、防火标准，进场材料须提供合格证、检测报告备查；
7、人员要求：进场施工必须配备持证岗位人员，包括但不限于现场施工负责人、专职安全员、特种作业持证人员；
8、整体验收统一由采购人组织，分包施工瑕疵 3 日内整改完毕，整改费用由总包承担；
9、分包施工期间人身、财产安全事故，全部由成交供应商承担赔偿责任；
10、违规转包或未报备分包、装修质量不达标、逾期完工，采购人有权扣除合同总金额 5% 违约金，情节严重解除合同并追责。
11、如供应商不具备上述资格条件，应当对相应标的进行分包，分包承担主体（即分包供应商）须具备上述有效资质要求。

	其他要求
	1、验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。
2、成交人在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定作退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
3、验收按《合同主要条款格式》执行，未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。
▲4、采购项目进行验收时，采购人可以邀请参加本项目的其他竞标人或者第三方机构参与验收。参与验收的竞标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
▲5、在交货或验收时，采购人有权要求成交人提供响应文件中相关材料的原件（如检测证书、计算机软件著作权证书及其他采购人认为需要查询的材料）进行真假核实，成交人必须按照采购人的要求提供，否则采购人有权按照合同条款追究成交人的违约责任，并上报财政部门进行处理。

	履约保证金
	履约保证金金额：本项目成交金额的2%。
履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
履约保证金指定账户：广西安全工程职业技术学院
开户名： 广西安全工程职业技术学院
开户行： 南宁市武鸣区农村信用合作联社营业部
账  号：190612010173156516

	二、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容： 
1.未标注“▲”的内容。





标项二采购预算55.063万元
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数及性能配置要求
	分项预算金额（万元）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	1
	网络综合布线工程技术实训装置
	2
	套
	一、产品规格要求：
1.尺寸（±5%）约为长2780mm×宽2780mm×高1980mm；
2.实训装置采用模块化全钢结构设计,可以实现模块化装配，主要由主体框架、多功能面板和管理间小机柜等部分组成。框架采用约30*30的方钢焊接，单模块可拆卸；多功能面板大小统一设计，功能多样，可以独立更换及装配。实训装置内外均采用高强度全钢结构设计，墙体钢板采用约为1.5毫米冷轧钢板，表面喷塑处理，不生锈；
3.实训装置配置各种安装孔，适合安装各种IT类产品，进行工程技术实训，设备分为上、中、下三层结构，模拟三层建筑结构，整体模块化设计，能够按照实训场地尺寸合理布局，适合任意实训场地的设备安装与实训；设备配套6U实训专用机柜，能够进行网络综合布线系统管理间和设备间的设备安装调试等综合实训。
二、产品配置要求：
至少包含：4个工作模组，高强度金属焊接框架12套，金属焊接立柱3套，多功能全金属活动墙体正面板48块，侧面板12块，6U机柜4个，可旋转地脚16个，光纤道槽1套，工程桥架1套，U型光纤道槽支架8个，L型桥架支架16个。
▲1.能够真实体现实际工程安装规范，按照GB50311和GB50312国家标准，可与IDC互联网数据中心安装规范接轨，满足技能大赛比赛设备训练要求。
▲2.整体结构采用模块化全钢结构设计，可以实现模块化任意组合装配，整套装置由模块化结构组建而成，可以任意轻松搭建组成“十”字型、“双十”字型、“T”字型、“U”字型等组合，满足技能比赛和学生实训鉴定的不同应用环境需要。
▲3.实训装置面板采用模块化设计可以保证单独拆卸和维护，在实训中可以对任意一个面板拆卸和维护（采用M6螺丝进行固定，不能使用铆钉固定）。
▲4.实训装置同时设计有暗装工作区模块和明装工作区模块，可以满足同时或交叉进行暗装布线和明装布线的实训和竞赛要求。暗装工作区模块满足86*86型的面板安装，可与线管、波纹管进行连接；明装工作区模块满足86*86型的面板和底盒的安装。
5.能够作为网络综合布线的实训平台，预设高硬度M6螺孔设备安装孔、Φ30波纹管和线管穿线孔、86*86型的信息面板和底盒安装孔、220V强电安全开关安装孔、安装调试孔等多种规格的安装孔。
6.实训装置配套网络布线工程桥架装置，采用布线工程常用的网格式结构的桥架装置，规格约为宽200mm*高100mm（学校场地和使用情况确定），外表镀锌，带有标准链接组件，可以根据实训环境组合成需要的形态，承载力强，每平方米可以承受≥100公斤承重。
7.实训装置配置有数据中心机房专用的光纤道槽装置，规格采用约为宽120mm*高100mm（学校场地和使用情况确定）的工程用光纤道槽装置，带有标准链接组件（槽道托架、直槽、连接组件等），可以根据搭建的实训环境组合成需要的形态；采用阻燃工程材料，表面光滑，能够充分保护光纤不受伤害。
8.多功能墙面模块化设计，分为不同功能的安装区域，可以直观模拟建筑物不同工作区域，如工作区布线、暗装明装布线、机柜布线等。
三、产品功能要求：
1.能够模拟网络综合布线系统工作区子系统、水平子系统、管理间子系统、垂直子系统、设备间等子系统等实际工程项目体现综合布线系统各种典型的安装场景。
2.能够作为综合布线系统、网络搭建与应用、网络工程应用、智能家居、智能楼宇、智能安防、物联网工程技术、视频监控工程等实际应用技术的实训平台，进行各种网络终端设备的安装与调试。
3.具有设计和搭建多种网络永久链路、信道链路实训的功能。
4.能够模拟实际工程应用技术，进行各种线槽、线管、波纹管的明装和暗装方式的布线和端接实训，设备表面平整，不出现各种凸凹槽。
5.能够满足工程技术展示、设备安装与调试实训、技能鉴定与考核等综合应用功能，具有很强的扩展功能。
6.能够满足综合布线机柜、信息插座面板、底盒、智能家居功能箱、配线架、交换机、桥架等各种网络设备的安装与调试。
7.配置M6 高强度螺孔，能够直接使用M6螺丝不使用螺母快速安装固定设备。
8.配置Φ30波纹管和线管穿线孔，可以安装波纹管、线管等设备。
9.配置86*86型的信息面板和底盒安装孔，可以安装明装和暗装86*86型底盒和面板。
10.配置手臂安装孔，适合学生手臂轻松穿过和转动，可以在内部安装螺母，进行线管安装及布线，实现暗装布线实训。
11.能够满足数据中心光铜分离布线的实训要求。
12.能够满足桥架布线和光纤道槽布线的实训要求。
	18
	工业

	2
	网络综合布线数据中心布线实训装置
	2
	套
	一、产品规格要求：
1.尺寸（±5%）约为长600mm×宽600mm×高1800mm。
2.采用优质冷轧钢板，喷塑处理，防火防静电。
3.两侧为网格金属可拆卸活动挡板，前后为金属网状可拆卸门。
4.立柱板孔采用标准化处理，能够安装各种符合标准的IT工程网络设备的安装，可满足4人/台前后同时实训。
▲二、产品配置要求：
1.标准19寸37U机柜≥1个；
2.超五类网络配线架≥6个；                                                                      
3.六类网路配线架≥6个；                                                                    
4.110通信跳线架≥5个；                                                                       
5.25口语音配线架≥5个；                                                                            
6.机架式光纤配线架≥4个；                                                                           
7.机架式网络理线架≥8个；                                                                        
8.48芯ODF光纤配线架≥2个 ；                                                                           
9.壁挂式光纤接续盒≥2个；                                                                         
10.直通式光纤接续盒≥2个；                                                                       
11.卧式光纤接续盒≥2个； 
12.机架式M6螺丝螺母≥300套；
13.机架式M5螺丝螺母≥100套；
14.机架理线环50个；
15.网络综合布线配套组件，至少包含以下内容（1、超五类非屏蔽双绞线 单股UTP/305m 1箱；2、6A类屏蔽双绞线 单股S-FTP/100m；3、大对数三类/非屏蔽/25对/灰白 20米；4、室内光缆GJFJV 室内/12芯/B1.1-G652单模光纤 20米；5、松套层绞式轻铠装光缆GYTS室外/48芯/B1.1-G652单模光纤 20米；6、皮线光缆 G657A2 2芯单模/金属加强芯 20米；7、底盒 20个；8、标签纸 10张；9、86型RJ45网络面板 10个；10、86型光纤面板 10个；11、超五类免打线式信息模块 20个；12、6A类免打线式屏蔽信息模块 20个；13、超五类水晶头 5盒；14、SC快速冷接端子 20个；15、网络跳线 超五类UTP跳线/2M 10条；16、单模 1芯SC-SC 3米光纤 20条；17、单模 1芯LC-LC 3米光纤 20条；18、光纤热缩套管 60mm 300根；19、粘米粉水磨粘米粉 1包；20、无尘纸150张/包 1包；21、抽纸 1包；22、一次性橡胶手套 10副；23、固定粘扣3cm*3cm 100个；24、魔术贴宽20mm/黑色 2卷；25、大号扎带 5包；26、小号扎带 5包；27、标签扎带 5包；28、电工胶布 20m*18mm*0.15mm/黑色 2卷；29、机架布线装置理线环套件 20套；30、卡式螺母 M5/镀镍 50个；31、螺钉 M5*12/十字槽盘头/镀镍 50个；32、卡式螺母 M6/镀镍 200个；33、螺钉 M6*12/十字槽大扁头/镀镍 500个；34、耦合器 SC耦合器/单工 50个；35、耦合器 LC耦合器/双工 50个；36、39×19 PVC难燃线槽(3.8米/条) 5条；37、39×19 PVC难燃线槽直角 5只；38、39×19 PVC难燃线槽三通 5只；39、39×19 PVC难燃线槽内角 5只；40、39×19 PVC难燃线槽外角 5只；41、39×19 PVC难燃线槽终端头 5只； 42、24×14 PVC难燃线槽(3.8米/条) 5条；43、24×14 PVC难燃线槽直角 5只；44、24×14 PVC难燃线槽三通 5只；45、24×14 PVC难燃线槽内角 5只；46、24×14 PVC难燃线槽外角 5只；47、24×14 PVC难燃线槽终端头 5只；48、Φ20 PVC难燃线管(3.8米/条) 5条；49、Φ20 PVC难燃线管直通 10只；50、Φ20 PVC难燃线管三通 10只；51、Φ20 PVC难燃线管弯管 10只；52、Φ20 PVC难燃线管杯疏 10只；53、Φ20 PVC难燃管卡 30只）。
三、产品功能要求：
1.能够与网络综合布线工程技术实训装置搭配进行数据中心的安装与调试工作。
2.能够进行数据中心内部机柜设备及终端设备的安装与调试。
3.能够满足数据中心内部网络综合布线安装的实训。
4.能够实现设计和搭建多种网络永久链路、信道链路的实训。
5.满足数据中心布线系统工程安装实训。
6.满足数据中心或信息中心机架安装实训。
7.能够满足数据中心和信息中心设备安装规范及跳线和理线标准技术规范实训。
8.能够实现超五类、六类屏蔽和非屏蔽布线系统的配线和端接实训。
9.能够实现超五类和六类高密度布线、模块化端接实训。
10.能够实现光纤布线系统及其设备安装实训。
	6.6
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	铜缆配线端接与测试实训装置
	2
	套
	一、产品结构要求：
1.尺寸（±5%）约为长600mm，宽550mm，高1800mm，立式落地安装。
2.全钢结构，采用冷轧钢板，喷塑处理，防火防静电、落地安装、立式操作。
3.立柱板孔采用标准化处理，能够安装各种符合标准的IT工程网络设备的安装，可满足2-4人/台同时实训。
4.装置侧板预留各种孔径安装孔，可以进行网络设备、监控设备、面板底盒配件的安装与调试。
5.产品配置带遥控器的机架式智能语音播放系统，插入存储卡可以自动播放语音解说词。
二、产品配置要求：
1.标准19寸38U开放式机架≥1套。
2.8U机架式铜缆跳线制作与测试实训装置≥1台。
3.8U机架式铜缆通信跳线端接与测试实训装置≥1台。
4.24口超五类网络配线架≥1个。
5.24口六类屏蔽配线架空架≥1个。
6.110型通信跳线架≥2个。
7.机架式网络理线架≥2个。 
8.铜缆工作区信息面板（含4个信息插座）≥1套。
9.配套110型通信跳线架5对连接块≥40个。
10.19寸1U 零件/工具盒托盘≥1个。
11.19寸1U PDU电源插座≥1个。
12.机架式智能语音播放系统≥1套。
13.五孔地插式电源插座≥1个。
14.双口地插式信息插座≥1个。
三、功能要求：
（一）铜缆跳线制作与测试实训装置至少包含以下功能
1.采用8U标准机架式结构。
2.网络配线端接区能够同时进行≥6组铜缆跳线≥12个网络模块（屏蔽和非屏蔽）的端接与测试实训。
3.测试装置面板设置网络配线端接区和测试结果显示区两个区域，共有7寸液晶彩色显示触摸屏≥1个，屏蔽网络模块≥6个；网络配线端组≥3个，能够通过液晶屏同时显示3组测试结果。
4.测试结果显示区能够通过液晶触摸屏，同时检测显示≥3组铜缆跳线（屏蔽和非屏蔽）的全部端接情况，能够直观判断网络双绞线的正常、开路、短路、反接、跨接现象，通过触摸液晶屏可详细查看每一组具体的实测结果，方便师生查找故障原因。
▲5.测试装置具有技能操作视频演示的功能，包括RJ45水晶头跳线的压接与测试视频演示，RJ45网络模块的端接与测试视频演示，RJ45模块配线架的端接与测试视频演示，110语音配线架的端接与测试视频演示，语音配线架的端接视频演示，六类屏蔽模块的端接与测试视频演示等。
▲6.测试前可以选择T568A或T568B的测试标准，并分别单独显示各自测试标准的正确线序和正确线序的示意图方便师生对照测试结果。
▲7.测试结果可自动显示出被测网线类别（屏或非屏蔽）、执行标准（568A或568B）、压接是否正确、故障类型示意图、实测结果等测试内容, 方便查找故障点，排除后可重新验证。
▲8.测试装置具有常见故障的演示功能，比如正常、开路、短路、反接、跨接现象的示例展示，并能够针对每一种现象描述故障现象，分析故障原因，并给出解决故障思路，可帮助学生直观了解各种实际工程中的常见故障错误类型。
▲9.为保证实训教学功能需要，供应商需竞标时提供“铜缆跳线制作与测试实训装置”产品介绍的彩页图片及技术证明文件。
（二）铜缆通信跳线端接与测试实训装置至少包含以下功能
1.采用8U标准机架式结构，长约480mm×宽约150mm×高约350mm（±5%）。
2.网络配线端接区能够同时进行≥6组铜缆跳线的端接与测试实训，配置有标准110通信跳线架。
3.测试装置面板设置网络配线端接区和测试结果显示区两个区域，共有7寸液晶彩色显示触摸屏≥1个，110通信跳线架≥1个；网络配线端组≥3个，能够通过液晶屏同时显示≥3组测试结果。
4.测试结果显示区能够通过=液晶触摸屏，同时检测显示≥3组铜缆跳线与110通信跳线架的全部端接情况，能够直观判断网络双绞线的正常、开路、短路、反接、跨接现象，通过触摸液晶屏可详细查看每一组具体的实测结果，方便师生查找故障原因。
▲5.测试装置具有技能操作视频演示的功能，包括RJ45水晶头跳线的压接与测试视频演示，RJ45网络模块的端接与测试视频演示，RJ45模块配线架的端接与测试视频演示，110语音配线架的端接与测试视频演示，语音配线架的端接视频演示，六类屏蔽模块的端接与测试技术视频演示等。
▲6.测试前可以选择T568A或T568B的测试标准，并分别单独显示各自测试标准的正确线序和正确线序的示意图方便师生对照测试结果。
7.测试结果可自动显示出被测网线类别、执行标准（568A或568B）、压接是否正确、故障类型示意图、实测结果等测试内容，方便查找故障点，排除后可重新验证。
8.测试装置具有常见故障的演示功能，比如正常、开路、短路、反接、跨接现象的示例展示，并能够针对每一种现象描述故障现象，分析故障原因，并给出解决故障思路，可帮助学生直观了解各种实际工程中的常见故障错误类型。
▲9.为保证实训教学功能需要，供应商竞标时需提供“铜缆通信跳线端接与测试实训装置”产品介绍的彩页图片及技术证明文件。
四、产品功能要求：
1.能够进行六类屏蔽网络模块端接原理和技能实训。
2.能够进行25对大对数电缆的端接原理和技能实训。
3.能够进行25对大对数电缆永久链路的搭建与测试技能实训。
4.能够进行六类屏蔽配线架端接原理和技能实训。
5.能够进行25口语音配线架端接原理和技能实训。
6.设备两侧立柱必须预设穿线孔，能够实现PVC管/钢管暗埋穿线模拟实训功能。
7.开放式立柱必须具有桥架布线实训功能和安装网络插座功能。
8.能与网络配线架、通信跳线架组合进行多种端接实训，仿真机柜内配线端接。
9.能够进行屏蔽永久链路、非屏蔽永久链路的搭建与测试技能实训。
10.能够模拟配线端接、永久链路常见故障，如：开路、短路、反接、跨接等。
11.实训设备具有5000次以上的端接实训功能。
12.能够搭建多种网络链路和测试链路的平台功能。
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	光缆配线端接与测试实训装置
	2
	套
	一、产品结构要求：
1.尺寸为长约600mm×宽约550mm×高约1800mm(±5%），立式落地安装。
2.设备为19英寸38U开放式机架结构。
3.全钢结构，采用冷轧钢板，喷塑处理，防火防静电、落地安装、立式操作。
4.立柱板孔采用标准化处理，能够安装各种符合标准的IT工程网络设备的安装，可满足至少2人同时实训。
5.装置侧板预留各种孔径安装孔，可以进行网络设备、监控设备、面板底盒配件的安装与调试。
6.产品配置了≥48口光纤配线箱(ODF)、各种光纤信息插座，能够同时搭建多路多种复杂光纤链路，进行光纤通信工程安装施工技术实训与测试，包括光纤熔接和光纤冷接。
7.产品选配了常用工程用通信器材，如SC、LC、ST、FC耦合器和光纤跳线等，突出理论教学与工程实践相结合。
8.产品按照网络与通信机房真实工程应用案例，采用落地安装，立式操作，能够实现全真模拟训练。
9.产品配置带遥控器的机架式智能语音播报系统，插入存储卡可以自动播放语音解说词。
二、产品配置：
1.标准19寸38U开放式机架≥1套。
2.8U机架式光纤配线端接实训装置≥1台。
3.8U机架式光纤性能测试实训装置≥1台。
4.19寸机架式SC光纤配线架≥1台。
5.19寸机架式LC光纤配线架≥1台。
6.48口光纤配线架（ODF）≥1台。
7.机架式网络理线架≥2个。
8.光纤工作区面板（含4个信息插座）≥1套。
9.19寸1U 零件/工具盒托盘≥1个。
10.19寸1U PDU电源插座≥1个。
11.机架式智能语音播放系统≥1套。
12.五孔地插式电源插座≥1个。
13.双口地插式信息插座≥1个。
三、功能要求：
（一）光纤配线端接实训装置至少包含以下功能
1.采用≥19英寸8U标准机架式结构。能够同时搭建和测试≥8种复杂光纤链路，满足学生光纤链路配线、端接和测试实训。
2.设计有信号指示灯≥8个，能够直观显示光纤传输情况。
3.实训装置配置光源发射区≥1个，设置工程常见耦合器组4类≥8个，其中含有≥2个SC耦合器接口、≥2个LC耦合器接口≥、2个FC耦合器接口、≥2个ST耦合器接口。
4.实训装置配置光纤配线区≥1个：设置工程常见耦合器组4类≥8个，其中含有≥2个SC耦合器接口≥、2个LC耦合器接口、≥2个FC耦合器接口、≥2个ST耦合器接口
▲5.为保证实训教学功能需要，供应商竞标时需提供“光纤配线端接实训装置”产品介绍的彩页图片及技术证明文件。
（二）光纤性能测试实训装置至少包含以下功能
▲1.采用8U标准机架式结构，长约480mm×宽约150mm×高约350mm（±5%），采用集成设计，包括控制系统主机（≥7寸彩色液晶电阻式触摸屏）、光源输出模块、光功率采集模块、光时域反射仪模块。
▲2.测试装置面板设置光纤性能测试实训区、光纤耦合器装配实训区和测试结果显示区3个工作区域，共有≥7寸液晶彩色显示触摸屏≥1个，光纤耦合器4类≥8个。
▲3.光纤配线端接实训装置控制系统主机：屏幕尺寸：≥7寸；显示比例：16.9；分辨率：≥800×480；触摸类型：电阻式触摸屏；屏幕亮度≥300nit；运行内存≥512 MB SDRAM；I/O接口：USB Host(UsB2.0×1)；工作电压：5V。
4.光纤性能测试实训装置光源输出模块：支持4种接口模式，上面印有各端口的波长，分别是650nm、1310nm、1490nm、1550nm，其中，650nm对应的接口光输出为可视激光光源，1310nm、1490nm、1550nm对应的接口光输出为非可视光源；光功率：-8dBm；光纤接头：SC、ST、FC。
5.光纤性能测试实训装置光功率采集模块：共4个通道模式，上面印有各通道的名称，分别是通道A、分别是通道B、分别是通道C、分别是通道D，波长范围：800nm～1700nm；输入光功率范围：-65dBm～+3dBm；分辨率：≥0.1dB；稳定度：±0.1dB；光纤接头：SC、ST、FC。
6.光纤性能测试实训装置耦合器装配区：共装配2列SC、LC、FC和ST四种常用的光纤耦合器，能够满足SC-SC，SC-LC，SC-FC，SC-ST, LC-LC，LC-FC，LC-ST，FC-FC，FC-ST，ST-ST10种组合的光纤耦合器的配线。
▲7.为保证实训教学功能需要，供应商竞标时需提供“光纤性能测试实训装置”产品介绍的彩页图片及技术证明文件。
四、产品功能要求：
1.光纤熔接技能的实训操作。
2.光纤冷接技能的实训操作。
3、光纤信息插座的安装实训。
4.光纤链路搭建端接与测试实训。
5.不同接口复杂光纤链路端接与测试综合实训。
6.光缆布线、开缆、理线、盘纤等工程技能实训。
7.可进行光纤通断测试及损耗测试。
8.掌握光纤接续和测试原理及技巧。
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	网络综合布线工具箱
	4
	套
	1.铝型材工具箱≥1个，规范存放工具用。
2.RJ45网络压线钳≥2把，压接水晶头用。
3.单口打线钳≥2把，模打线接用。
4.剥线器≥2个，线缆外皮开剥用。
5.通断测试仪≥2个，测试网线通断用。
6.五对打线刀钳≥1把，端接5对连接块用。
7.语音打线钳≥1把，打线用。
8.十字螺丝刀≥1把，螺丝固定用。  
9.一字螺丝刀≥1把，螺丝固定用。
10.老虎钳≥1把，夹持物件。
11.尖嘴钳≥1把，夹持物件。
12.水口钳≥1把，夹持物件。
13.活动扳手≥1把，螺丝固定用。
14.线槽剪≥1把，PVC线槽切断用。  
15.锯弓≥1把，切割用。
16.钢锯条≥5根，切割用。
17.线管剪≥1把，PVC管裁断用。
18.Φ20弯管器≥1个，PVC冷弯管成型用。  
19.5m穿线器≥1条，穿线用。
20.美工刀≥1把，切割用。 
21.钢卷尺≥1把，长度和位置测量用。
22.微型计算器≥1个，计算用。
23.镊子≥1把，夹持物件。
24.不锈钢角尺≥1把，90度角测量用。
25.条形水平尺≥1把，测量水平和垂直用。  
26.M6丝锥≥2个，攻丝用。
27.丝锥架≥1把，攻丝用。
28.Φ4麻花钻头≥2个，开孔用。  
29.Φ6麻花钻头≥2个，开孔用。   
30.Φ8麻花钻头≥2个，开孔用。  
31.十字批头≥2个，电动起子配套用。
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	光纤熔接工具箱
	4
	套
	1.铝型材工具箱≥1个，规范存放工具用。
2.蛇头钳≥1把，剪钢丝用。
3.钢丝钳≥1把，夹持物件。
4.斜口钳≥1把 ，夹持物件。
5.尖嘴钳≥1把，夹持物件。
6.活动扳手≥1把，螺丝固定用。
7.横向开缆刀≥1把，室外光缆外皮开剥用。
8.凯夫拉剪刀≥1把，剪切光缆用。
9.剥皮钳≥1把，剥除线缆外皮。
10.米勒钳≥1把，剥除光纤涂覆层用。
11.美工刀≥1个，切割用。 
12.记号笔≥1支，做标记用。
13.清洗球≥1个，清洁光纤污垢。
14.钢卷尺≥1把，长度和位置测量用。
15.手电筒≥1把，提供光源照明。
16.镊子≥1把，夹持物件。
17.酒精泵≥1个，用于存储与泵出酒精。
18.组合螺丝批≥1把，螺丝固定用。
19.微型螺丝批≥1把，用于光纤切割刀导轨的改装。
20.无尘纸≥1包，清洁光纤使用。
21.热缩套管≥1包，保护光纤用。
22.红光笔≥1个，光源和光缆通断测试用。
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	光纤冷接与测试工具箱
	4
	套
	1.铝型材工具箱≥1个，规范存放工具用。
2.光功率计≥1个，光缆测试用。
3.红光笔≥1支，光源和光缆通断测试用。
4.皮线剥皮钳≥1把，皮线光缆外皮开剥用。
5.光纤切割刀≥1把，切割光纤用。
6.多用剪刀≥1把，剪断室内光缆、皮线光缆用。
7.剥皮钳≥1把，剥除线缆外皮。
8.尖嘴钳≥1把，夹持物件用。
9.米勒钳≥1把，剥除光纤涂覆层用。
10.快速连接器≥20个，光缆连接用。
11.老虎钳≥1把，夹持物件用。
12.斜口钳≥1把，夹持物件用。
13.酒精泵≥1个，存储与泵出酒精用。
14.无尘纸≥1包，清洁裸纤用。
15.导轨条≥1个，测量光纤长度用。
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	光纤熔接实训设备
	1
	套
	一、产品配置要求：
▲1.硬携带箱≥1个，熔接机主机≥1个，光纤切割刀≥1把，电池≥1块，适配器≥1个，备用电机≥1对，电源线≥1条，肩带≥1条，酒精泵≥1个，米勒钳≥1把。
▲2.配置可拆卸≥5200毫安电池，熔接、加热≥280次。
二、产品参数要求：
1.适用芯数：单芯
2.应用场景：FTTH，干线工程。
3.适用光纤类型：
SM:0.02dB/MM:0.01dB/DS:0.04dB/NZDS:0.04dB/G.657:0.02dB。
4.适用光纤直径：0.25-0.3mm/入户光缆。
5.光纤放置与切割长度：涂覆层：0.125-1mm/切割长度：8-16mm。
6.熔接模式：预设41种熔接模式,可存储≥100种模式。
7.典型熔接损耗：0.01dB-0.05dB
8.回波损耗：≥60dB
9.照明：≥3个大功率LED白光灯
10.熔接时间：SM FAST模式：≥6秒
11.熔接损耗估计：有
12.熔接长度：20-60mm
13.加热槽：预设5种热缩套管20\30\40\50\60mm
14.加热时间：10-900s可选，典型加热时间：30秒
15.熔接机结果储存：20000条最新储存记录，200张最新图片
16.拉力实验：1.5-2.0N
17.显示：约90°双摄像头，彩色高分辨率电容触摸屏
18.光纤放大与显示：X,Y,X/Y；双击500X放大
19.电源输入：AC100-240V，DC12-15V
20.电池容量：电池容量5200毫安
21.加热次数：典型熔接加热次数大于280次
22.操作方式：按键及触屏
23.自适应放电：根据气压和外界温度自动调节
24.电极寿命：放电≥3000次
25.端口：Mini USB2.0
26.光纤对准：纤芯对准、精细对准、纳米级对准
27.整机重量：主机1965G（含电池）
28.操作条件：海拔：0-5000米，相对湿度0-95%，-10~50℃，15m/s最大风速
29、储存条件：相对湿度0-95%，-40~80℃电池存储：-20~30℃长期存储。
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	示教系统
	1
	台
	一、智慧教学录播终端
1.整体功能：ARM嵌入式架构，基于Linux操作系统。要求采用一体式集成化设计，内置视音频互动、视频录制、实时直播、音频处理功能。
2.视频接口：HDMI in≥1和Digital Video in（RJ45）≥1、HDMI out≥1；
3.音频接口：Digital MIC（RJ45）≥2，Line in≥1，Line out≥1；
4.Digital Video数字视频接口支持外接1路1080p@30fps高清摄像机，外接摄像机直接传输高清视频裸数据，避免网络摄像机编码传输延时性和传输过程的损耗问题，实现高清视频信号的无延时、低损耗采集；
▲5.Digital Video数字视频接口支持基于RJ45双绞线“一线通”技术，完成对外接摄像机的供电信号、控制信号、数字视频信号的同步传输；Digital MIC（RJ45接口）支持音频“一线通”功能，可在采集数字音频信号的同时对数字麦克风进行供电；（竞标时需提供具备有效CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
6.其他接口：USB≥1、网口（RJ45）≥1，1000/100Mbps自适应，支持IPv4、IPv6双协议栈。
7.协议支持：支持H.264编码协议，支持AAC音频编码协议，支持RTMP、RTSP视频传输协议，支持H.323和SIP视频互动通信协议，视频封装格式MP4；
▲8.内置音频处理功能，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANC噪声抑制等功能；（竞标时需提供具备有效CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
9.供电模式：采用不高于DC 36V的安全电压供电，节能环保。
二、终端管理软件
1.采用B/S架构设计，通过主流浏览器登录软件对设备进行管控；
2.支持对设备进行网络设置、系统参数设置等相关管理配置功能；
3.支持自定义设备在关机状态下的上电后的触发模式，包括上电后自动进入休眠、上电后自动进入工作等状态；
4.支持用户管理系统，可添加多个账户区分管理员与普通用户的不同账号密码及系统权限；
5.支持通过本设备对外接的数字高清摄像机进行远程配置，统一维护和管理界面，无需独立登录外接摄像机。
6.支持对外接摄像机画面、外接HDMI教学课件画面进行组合画面或单一画面录制；
7.录制画面分辨率支持1080p@30/25fps、720p@30/25fps，码流512Kbps~40Mbps可设；
8.支持U盘录制和集中存储录制，支持ftp或http对接存储服务器平台实现分布式录制集中式存储以及视频资源的自动归档；
9.支持录制、暂停、停止等基本功能操作，可自定义录制的画质，最高支持1080p@30/25fps；
▲10.支持分段录制技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。（竞标时需提供软件功能界面截图并加盖供应商公章）
11.支持对录制视频按主讲人或文件名进行模糊检索，并查看视频的时长、分辨率、帧率、码率、编码标准等录像文件视音频指标。可基于录制时间对录像文件进行顺序或倒序排列，便于快速检索所需视频。支持对录像文件进行回放和下载。
12.支持基于web浏览器的导播模式；
13.支持外接摄像机、外接HDMI信号的实时PVW预览画面和PGM实录画面直观窗口显示，支持自定义PVW预览窗口的名称根据用户需求自定义修改；
14.支持满足基本课堂录制需求的非线编功能，包括添加水印式LOGO、添加字幕、各音轨开关控制和音量调节、添加片头片尾等；
15.配套提供可安装于多媒体教学显示一体机的客户端控制软件，教师在教学显示一体机上进行教学操作的同时，通过客户端即可实现录播终端的便捷控制操作；
16.要求提供的客户端控制软件支持通过网络方式对接录播终端，并能通过账密登录鉴权的方式进行录播终端的操作控制；
17.要求提供的客户端控制软件支持课堂实录控制，通过软件可对录播终端进行录制开始、自动导播开启/关闭等功能控制。同时支持获取录播终端设置的录制课程文件的名称、主讲教师等信息，并支持对此信息进行自定义重新编辑；
18.支持标准RTMP视频传输协议，实现录制画面或互动画面的推流直播功能。支持主子高低双码流同步推流直播，推流分辨率最高支持1080P@30fps；
19.支持自定义推流分辨率和码率，码率2Kbps~40Mbps范围可设，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性；
▲20.最大支持4路RTMP同步推流，实现多流直播。（竞标时需提供软件功能界面截图并加盖供应商公章）
21.短号系统：可以通过直接呼叫短号快速创建互动房间；
22.分组系统：支持对通讯录自定义添加分组，可对分组内账号进行批量快速呼叫；
23.呼叫记录：自动保留最近呼叫的历史记录，便于快速查询回拨；
24.互动画质：录播主机双向互动过程中，在4Mbps带宽下可实现1080p@30fps画质，支持网络自适应功能；
25.互动画质支持高清1080p@30fps。
26.内置高质量音频处理能力，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANS噪声抑制；
27.支持录课模式和互动模式两种不同应用场景下的针对性音频处理能力，适应不同场景下的音频指标差异，实现免调试自适应。
三、高清摄像机
1.CMOS传感器，1/2.5英寸，有效像素不小于800万，综合变焦倍数不小于20倍
2.支持预置位个数≥255个；
3.支持3840x2160, 1920x1080, 1280x720等分辨率大小；
4.要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 94.0°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 74.0°/s；
5.支持≥1路D-Video数字视频接口，≥1路网络接口，100/1000Mbps自适应；
▲6.支持数字视频接口一线通功能，实现基于一根双绞线完成摄像机供电、控制和视频传输功能；（竞标时须具备有效CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
▲7.支持人物识别的自动跟踪能力，摄像机自身（无需增加辅助拍摄类设备）即可实现人物前后左右全方位移动的自动画面跟踪拍摄，包括水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪；（竞标时需提供具备有效CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
8.支持G.711A、AAC、OPUS等音频编码协议；
▲9.内置AI算法，支持根据人物面部特征、身体特征进行识别锁定，支持防干扰功能，拍摄画面有显示设备播放动态视频或异物闯入，防干扰功能保障画面始终锁定跟踪对象，不因多人出现而误跟；（竞标时需提供具备有效CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
▲10.支持划分自动跟踪区域，锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中，支持五分像、七分像、全身像等多种跟踪画面模式；（竞标时需提供具备有效CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
11.为确保系统兼容性,要求摄像机与录播终端为同一品牌。
四、高清摄像机管理软件
1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。
2.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。
3.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。
4.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调。
5.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。
6.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。
7.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。
▲8.支持AI人物识别，支持根据人物面部特征，身体特征进行AI识别锁定，并跟随锁定对象进行跟踪拍摄。（竞标时需提供具备有效CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
▲9.锁定跟踪对象后，支持防干扰跟踪。多人出现在拍摄画面中仍能准确识别并跟踪锁定对象，不因其他人的闯入而误跟。拍摄画面有显示设备播放动态视频时，或异物闯入时，自动启动AI防干扰系统，画面始终锁定被跟踪对象，跟踪效果不受影响。（竞标时需提供具备有效CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
▲10.支持划分自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止。（需提供具备有效CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
▲11.支持设置AI跟踪锁定解除时间，被锁定人员脱离画面跟踪区域后，在跟踪锁定解除时间到达之后自动解除人员锁定，回归默认状态，等待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪。（竞标时需提供具备有效CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
▲12.支持五分像、七分像、全身像等多种图像跟踪画面模式，可根据实际需要设置选用教师画面的大小。（竞标时需提供具备有效CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
五、实训摄像机
▲1.4K超高清图像：采用1/2.8英寸高品质CMOS图像传感器，最大分辨率≥3840×2160，输出帧率≥30帧/秒。
2.光学变倍镜头：12倍光学变倍镜头。
3.支持自动聚焦技术：
4.支持激光测距功能：
5.按键操作：支持多功能控制按键面板，可便捷的变倍、聚焦、亮度调节、画面冻结、菜单等常用功能控制。
6.多种视频输出接口：支持HDMI、LAN支持音视频输出；LAN接口支持POE供电。
7.音频输入接口：支持AAC音频编码，AAC编码支持48000采样频率。
8.多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式。
六、移动示教推车
1.整车采用一体化、模块化设计，方便扩充功能组件，方便安装、使用，维护。
2.立柱采用铝合金结构，前后两面开有T型槽，可加装其它设备,表面涂层做防刮处理。
3.立柱顶端可配套云台托板，方便安装各类全景摄像机。
4.可搭配多种显示器，上下调节。固定架Vesa接口, 可进行左右及俯仰30度摆动。
5.车体附带台面板，可放置鼠标键盘等物品。人工学把手，与台面一体化，方便单手推动。
6.车体配套1.2米万向臂，转臂水平360度旋转，双节多方位调节；垂直60度调节。横臂称重：0.5-2KG或2-4KG可选
7.活动关节带阻尼装置，双节多方位调节，支持任意角度拉动，悬停，单手轻松操作。
8.整车高1.8米，可以满足15度倾斜测试，负重50kg行走无倾斜。
9.车体底部采用底座与配重一体化设计，配套四脚轮，采用静音轮设计，带脚刹装置。
10.车载箱体电源系统，采用磷酸铁锂电芯
11.电池容量最大39AH，支持4-6小时持续工作容量 
12.电源系统采用双保护电源模块，输出220V电压
13.液晶电量显示屏，可切换不同显示模式 
七、控制终端
1.支持安装在移动推车部署；
2.具备21.5英寸1920*1080高清10点电容触摸屏
3.存储性能：缓存容量不小于4G,存储容量不小于32G；
4.操作系统 ：Android 11及以上版本；
5.接口类型：USB≥1，RJ45接口≥1，3.5mm耳麦接口≥1，串口RS232≥1，HDMI输出≥1。
八、数字阵列麦克风
1.类型：360°全指向数字阵列麦克风。
2.内置嵌入式软件和音频处理模块，免配置即插即用；无需使用额外的音频处理主机。
3.拾音距离：不小于8米拾音距离。
4.音频输入接口：line in（3.5mm）≥1，无需任何协议/接口转换设备，即可对接功放或有源扬声器完成扩声。
5.音频输出接口：line out（3.5mm）≥2。
6.USB接口：USB 2.0≥1，支持UAC 1.0协议，实现音频数据通信。
7.灵敏度：不小于-26dBFS。
8.信噪比：不小于80dB(A)。
9.频率响应：不小于20Hz-16kHz。
10.采样率：不小于32K采样的宽带音频采样。
11.供电：USB DC5V。
九、无线图传盒
1.通过5.8G无线WIFI传输HDMI视频和音频信号，最长可达200米（656英尺）；
2.支持一发一收，最多可支持一发四收；
3.采用专用格式H.264来压缩和解压视频，有效提高传输效率，使播放更加流畅；
4.兼容HDMI 1.3标准；
5.符合HDCP 1.2标准–高带宽数字内容保护技术；
6.内置ESD静电保护电路，全方位保护系统安全；
7.能够自动识别和配置各种显示模式；
8.安装简单方便，即插即用，无须设置。
	3.5
	软件和信息技术服务业

	10
	液晶电视
	2
	台
	▲1.≥65寸悬浮全面屏。
▲2.屏占比：≥97%。
▲3.色域(NTSC)：≥72%。
4.整机额定功率：≤135W。
5.能效等级：二级。
6.物理分辨率：≥4K（3840*2160）。
7.亮度：≥250（TYP）。
8.Wi-Fi功能：支持2.4GHz Wi-Fi。
9.内存：≥1.5GB，存储：≥8GB。
10.芯片：性能满足或优于T963。
11.音频模式：七段式均衡。
12.端口：HDMI2.0(ARC)*≥1，HDMI2.0*≥1、USB2.0*≥2、网口*≥1、音视频输入*≥1、有线/天线输入*≥1、音频数字同轴输出*≥1。
13.Wi-Fi屏蔽功能：支持Wi-Fi屏蔽，可自主设置是否屏蔽Wi-Fi。
14.精准投屏：支持精准投屏功能，可实现手机-电视一对一扫码精准投屏。
15.具有酒店菜单，可自定义开机LOGO、开机视频、克隆功能、第三方应用开机自启、按键锁定、通电启动。
▲16.本产品属于政府强制采购节能产品，竞标时须提供有效期内的节能产品认证证书（加盖供应商电子签章），否则响应无效。
	0.58
	工业

	11
	电动工具箱
	8
	套
	1.电动充电式约 600转/分钟；
2.配锂电池，支持，智能电路保护，高低双档双轴联动，开孔固定螺丝；
3.附带充电器。
	0.56
	工业

	12
	铝合金人字梯
	4
	个
	加厚四步铝合金人字梯
	0.12
	工业

	13
	网络机柜
	1
	个
	1.约19寸22U机柜；约宽600*深600*高1200mm，容量22U 
2.单开钢化玻璃前门（前门边带蓝色装饰条）；
单开钣金后门；
前后门免焊加强筋结构；
前后门配高级典雅锁；
承载:静载约800KG(带支架)；
防护等级:IP20；
3.主要材料:方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板,镀铝锌板材质方孔条与安装梁,设备安装时自动等电位,无锐边方孔条,在安装维护中不割伤手；
其余：SPCC优质冷轧板；
表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑。
4.机柜安装：19”安装，方孔条可调节深度，前后共4根。为便于安装，方孔条上有U制标识。
5.每台机柜配一条环保-10A输入输出PDU，含线八位万能插座PDU，功率2500W；
6.配件：每柜一块固定层板（每块可承重60KG），每柜配一组散热风扇内嵌式（噪声小于60分贝，无安装板振动声）
	0.1
	工业

	14
	数据交换机
	1
	台
	1.千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；
2.交换机交换容量：≥670Gbps，包转发率：≥120Mpps；
▲3.支持二层广播，配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名上线；（竞标时需提供具备有效CMA资质的第三方机构出具的测试报告或相关功能截图证明并加盖供应商公章） ；
4.支持STP、RSTP、MSTP协议；
▲5.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合， 并对于配对的设备有独立的控制平面 ；（竞标时需提供具备有效CMA资质的第三方机构出具的测试报告或相关功能截图证明并加盖供应商公章）；
6.支持防网关ARP欺骗、管理员分级管理、支持端口保护、隔离；支持防止DOS、ARP攻击功能；
7.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 
▲8.支持终端类型库，基于指纹终端类型库自动识别PC、路由器、摄像头设备、无线AP等（竞标时需提供具备有效CMA资质的第三方机构出具的测试报告或相关功能截图证明并加盖供应商公章）；
9.支持可视化查看网关IP、排除IP、预留IP等；
10.支持可视化查看IP冲突次数，终端获取IP地址失败次数，并统计最近发生时间；
	0.16
	工业

	15
	实训室电路安全系统
	1
	套
	▲1.设备结构为多功能软硬件一体机，非多个设备组合，减少故障点，机架式≤1.5U；（竞标时需提供具备有效CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
▲2.设备标配通讯接口包含RJ45、Wi-Fi、4G，标配网络防雷接口≥2路、接地通路接口≥2路、RS485接口≥4路、漏电监测接口≥4路、开关量输入接口≥2路、USB接口≥2路、HDMI接口≥1路、电源输出接口≥4路国标插座；（竞标时需提供产品完整实物的清晰照片并加盖供应商公章或具备有效CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
▲3.支持防雷击防浪涌功能，最大放电电流Imax(8/20μs)≥40kA，电压保护水平Up≦1.7kV，支持监测功能至少包含：电流、电压、功率、断电、接地通断、漏电监测、雷击浪涌次数、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、环境温湿度、水浸、烟雾等监测；（竞标时需提供具备有效CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
▲4.设备标配≥2.8寸触摸显示屏，可显示监测指标信息，屏显内容包括：电压、电流、频率、功率、雷击浪涌次数、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、接地通断、漏电监测、温湿度、烟雾、水浸、安装单位、联系人、联系电话，可通过手机扫描屏显电子二维码进行关注、查询、故障报修；（竞标时需提供具备有效CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
▲5.支持供电BYPASS功能，即使本机系统出现问题或者系统重启也不影响正常输出供电，以保障用电设备稳定运行；（竞标时需提供具备有效CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
▲6.设备内置告警扬声器≥1个，具有系统、网络、入网、RS485状态指示灯，告警方式支持本机扬声器告警、手机微信告警、管理平台告警；（竞标时需提供具备有效CMA资质的第三方机构出具的检测报告并加盖供应商公章）
7.管理方式支持Web管理；
8.设备包含云管理平台，平台支持远程监控、管理、运维，支持对监测指标实时查询、数据云存储、备份、数据分析、GIS地图展示、多级用户权限管理；
	0.8
	工业

	16
	实训辅材
	1
	批
	至少包含以下辅材：超五类非屏蔽双绞线300米*10；皮线光纤1芯3钢丝（500米）*5；室内光缆1芯2钢丝（500米）*5；RJ45水晶头超五类非屏蔽（100个）*150；RJ45水晶头六类非屏蔽（100个）*50；超五类网络模块*40；六类网络模块*40；语音模块*40；光纤快速连接器*8。
	1.9
	其他未列明行业

	17
	系统集成
	1
	项
	1.系统集成所需材料要求符合国家标准；
2.包含项目组织专业技术场地勘察、专业技术测量及计算，方案设计的整体配合、修改；
3.根据采购人要求提供专业的技术方案、专业的技术支持及各板块专业技术服务；
4.项目所有货物的仓储、装卸、运输、搬运、上楼、安装、组装以及实施过程中的各项成品、半成品保护；
5.项目实施过程当中开孔、开槽、恢复以及所需要的五金、配件、工具、测试仪器、测量器械以及大小型机器机械等；
6.强电布线及防雷改造；
7.实施安装过程要求所有布线均入线盒，大方、美观、整洁，不能裸露在外；
8.布线符合国家规范要求，横平竖直；
9.货物到达项目的二次运输、二次搬运、安装、调试；
10.对项目信息的全面保密管理，包括项目文件、项目交流以及项目进展等；
11.搭建安全可靠的网络框架，确保项目信息的传输和交换过程中的安全性；
12.实现对项目人员的身份认证和权限管理，确保只有获得授权的人员能够访问相应的信息；
13.提供高效可靠的系统运维和技术支持，保障系统的稳定运行和及时处理问题；
14.培训和技术支持:对系统管理人员进行培训，使其掌握系统的使用和维护技术，并提供系统运维和技术支持。
	2.943
	其他未列明行业

	一、商务要求表： 

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起25日内。

	交付使用时间及地点
	1、交付使用时间：自签订合同之日起30日历日内全部交货安装完成并验收合格。
2、交付使用地点：广西安全工程职业技术学院（南宁市武鸣区上河路9号）

	售后服务要求
	1、在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。
2、超过质量保证期的货物，成交供应商提供终身维修、保养服务，维修时只收部件成本费。
3、成交供应商随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。
4、故障响应时间：接到故障通知在2小时内需要作出响应，24小时到达现场。
5、无偿送货上门，无偿安装调试和培训。

	质量保证期
	质量保证期（自交货安装完成并验收合格之日起计算）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期不少于1年（厂家质保期超过此年限的按厂家规定执行）。

	付款条件
	1.本项目预付款为合同款的30%。
2.货物安装验收合格后，成交人按照合同最终价款向采购人提交相应的正规发票，采购人收到发票后10个工作日内以账方式，将全部合同价款70%支付至供应商账户。

	报价要求
	竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务、代理服务费等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）送货上门、安装、调试费用；
（6）包括项目整体验收各项费用。
本项目报价为总价包干，即一次性报出本项目实施过程所需的全部费用。采购人不再针对本项目另行支付其他费用，所有设备即可投入使用。

	其他要求
	一、采购标的验收标准
1、验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。
2、成交人在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
3、为了使本次采购货物质量得到保障，货物进场前采购人有权要求成交供货商提供设备样品，对货物样品进行复检各项参数及性能测试，货物安装完成后，采购人可对货物进行复检与性能测试，成交供应商应派出有经验、高水平的技术人员协助此项工作。采购人对货物验收合格后，签署验收合格证书，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准；如验收不合格，成交供应商应在3个工作日内对不合格产品进行更换、调试，未按要求进行更换、调试或再次验收不合格的，采购人有权解除合同，由此造成的损失由供应商承担，采购人保留进一步追究责任的权利。
▲4、在约定的期限内完成本项目采购人最终确认的需求，认为可以验收的，以书面方式通知采购人。交付验收前，成交供应商须对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付项目符合本项目技术参数要求。
▲5、本项目未办理进口产品的相关审批手续，项目产品不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的作无效竞标处理。

	履约保证金
	履约保证金金额：本项目成交金额的2%。
履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
履约保证金指定账户：广西安全工程职业技术学院
开户名： 广西安全工程职业技术学院
开户行：南宁市武鸣区农村信用合作联社营业部 
账  号：190612010173156516

	二、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容： 
1.未标注“▲”的内容。





标项三采购预算24.00万元
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数及性能配置要求
	分项预算金额（万元）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	1
	氯碱生产工艺仿真装置
	1
	套
	一、核心要求
1.整体兼容性：所有设备、软件及平台须实现无缝对接，满足“氯碱生产工艺仿真-数智化监控-应急处置协同”全流程闭环需求，适配原方案“人-机-环-生态”四重防护体系建设目标。
2.技术合规性：所有产品须符合国家危化品生产安全相关标准、应急救援设备技术规范，涉及计量仪表、防护用品等，供货时需提供对应合格证书及检测报告。
3.服务保障：提供至少1年质保（含上门维修、软件升级）提供专业技术培训服务，确保使用方熟练掌握设备操作、平台运维及应急处置流程。
二、详细技术要求
（一）氯碱生产工艺仿真装置建设要求
1.氯碱生产工艺仿真装置框架要求：
（1）尺寸规格（±5%）：整体尺寸≤1.6m×1.2m×1.8m（长×宽×高）（根据学校场地和使用情况确定），结构紧凑，便于安装调试及场地布置；
（2）材质要求：框架采用铝合金标准型材，强度达标且耐腐蚀；主体设备及管线采用不锈钢材质。1套
2.淡盐水贮槽：不锈钢材质，不大于φ325×400mm，1台；
3.精制盐水槽：不锈钢材质，不大于φ325×400mm，1台；
4.循环碱液槽：不锈钢材质，不大于φ325×400mm，1台；
5.螯合树脂塔：不锈钢材质，不大于φ159×490mm，1台；
6.阳极液出料小罐：不锈钢材质，不大于φ76×180mm，1台；
7.阳极液进料小罐：不锈钢材质，不大于φ76×180mm，1台；
8.阴极液进料小罐：不锈钢材质，不大于φ76×180mm，1台；
9.阴极液出料小罐：不锈钢材质，不大于φ76×180mm，1台；
10.电解槽：碳钢材质：不大于390×230×290mm，1台；
11.不锈钢微型离心泵：功率0.25kW，流量1.2-4.8m³/h,重量5.1kg，3台。
	7.4
	工业

	2
	氯碱生产工艺仿真软件
	1
	套
	1.氯碱生产工艺仿真DCS软件
加热到60℃的最终过滤盐水通过过滤盐水泵送到螯合树脂塔，盐水经过树脂层，其中的钙、镁、锶离子被树脂吸附使Ca2++Mg2+≤20PPb、Sr2+≤50 PPb以满足离子膜电解槽的需要。从树脂塔底部出来的超精盐水通过树脂捕集器收集重复操作产生的螯合树脂碎粒，然后精盐水送往超精盐水罐。并用精盐水泵送到离子膜电解槽。
电解的工艺流程分为阳极液系统和阴极液系统：
阳极液系统：从超精盐水泵来的超精盐水与淡盐水混合后进入盐水分配集管，然后分配到电解槽阳极室。在阳极室氯化钠被电解成氯离子和钠离子，淡盐水与湿氯气从每个阳极室出口溢流，在出口集管处分离为淡盐水和产品氯气；
阴极液系统：循环碱液经过加入纯水调节浓度在28%-30%后，分配到电解槽阴极室。在阴极室水被电解成氢离子和氢氧根离子，烧碱与湿氢气在每个阴极室出口溢流，在出口集管处分离为烧碱和氢气。
（1）适配性：与氯碱生产工艺仿真装置实现无缝交互，数据同步延迟≤1秒；
（2）核心功能：具备完整的氯碱生产开车仿真流程，还原真实生产工艺逻辑；内置至少3种工况场景（如氯碱电解开车、螯合树脂塔进料温度参数调节、电解槽阳极液泄漏等），可模拟事故发生、发展及处置全流程；
（3）操作特性：界面简洁直观，支持工艺参数实时监控；可满足培训及演练需求；
（4）工艺连锁DCS界面，连锁逻辑关系不少于8个。
2.SIS仿真系统：功能要求：能够解除和投入单项逻辑关系，当触发SIS系统参数时，能自动执行安全仪表逻辑关系。逻辑关系不少于6个；
3.APC仿真系统：功能要求：能够解除和投入先进控制系统，能够改变APC设定值。逻辑关系不少于3个；
4.GDS仿真系统：功能要求：按照国家要求，系统内置一级、二级报警，并与现场仿真装置交互，具有声光报警功能。逻辑关系不少于2个。
	9
	工业

	3
	个人防护用品
	3
	批
	1.二级化学防护服，轻型，防酸碱，橘色，氨纶材质，连体带腰带脖带胸襟。不少于4套；
2.正压式空气呼吸器，RHZKF6.8/30 6.8L消防碳纤维气瓶，不少于4套；
3.工作服，棉质，防静电，分体式，不少于8套；
4.防砸鞋，钢包头低帮，黑色，防砸防滑绝缘，不少于8套；
5.安全帽，透气型，玻璃钢加厚，不少于4个；
6.耐酸碱手套，耐酸碱手套，蓝色，25cm短款，橡胶材质，不少于4双；
7.防毒面具，半面罩，2个滤毒盒，不少于3个。
	0.6
	工业

	4
	数智化平台
	1
	套
	1.核心架构要求
基于数字孪生、大数据、AI及5G技术构建，实现“安全防护-现场巡检-危险源控制-应急处置”全流程闭环管理；
2.子系统功能要求：
（1）AI工艺优化功能要求：内置氯碱生产AI优化仿真系统，可基于实时数据自动优化参数并给出优化建议；包含但不限于电解槽电流密度、螯合树脂塔进料温度优化。
（2）5G应急指挥平台要求：支持实时传输、可视化指令下发，实现“手指口述”及“双向确认制”操作管控，无信号延迟及卡顿；包含但不限于实时智能巡检车视频画面、DCS重点参数不少于4个、现场环境数据等模块。
（3）MR数字孪生系统要求：构建与氯碱生产工艺仿真装置数字孪生模型，支持实时数据映射、虚拟仿真操作，模型精度误差≤2%。
（4）设备预防性维护仿真系统要求：构建与氯碱生产工艺仿真装置适配的设备预防性维护仿真系统，其中包括但不限于电解槽、离心泵的参数。
3.配套设备要求：
（1）MR眼镜
MR硬件设备，搭载高性能高通处理器，并配备12 GB运行内存及256 GB存储空间，提供强劲的运算性能与充足的本地存储能力。在连接方面，设备应支持最新的Wi-Fi7与蓝牙5.3协议，保障高速、稳定的无线连接体验。
包含两颗3200万像素RGB摄像头、四颗环境追踪摄像头及一颗iToF景深摄像头，共同实现高精度空间定位与环境理解。显示方面采用双2.56英寸屏幕，单眼分辨率达2160×2160，像素密度高达1200 PPI，渲染分辨率为1920×1920，配合90Hz刷新率与Pancake光学方案，带来105°视场角和最高22.5的中心PPD，显示细腻清晰。设备还支持58mm-72mm无级电动瞳距调节，适配不同用户需求。
音频系统方面，配备双立体声扬声器与四麦克风阵列，不仅提供沉浸式空间听觉体验，还支持高质量空间音频录制。
（2）智能侦检车：
1）物理特性外形尺寸：253×231×289(mm)整机重量：2755.5g/2580.5g（视具体配置而定）最小离地间隙：25（mm）；
2）底盘与运动驱动形式：4轮独立驱动轮胎规格：直径80mm，宽度42.5mm最大运行速度：默认1.3m/s转弯半径：0M（支持原地零半径自旋）；
3）云台系统自由度(DOF)：2轴堵转扭矩：≥30KG.CM
4）计算与感知上位机(IPC)：不小于4GB操作系统：Ubuntu 22.04ROS版本：ROS2-HUMBLE-LTS视觉传感器：广角摄像头，FOV 160°；
5）电源与续航供电模块：3S UPS Module电池规格：3000mAh 6C 18650锂电池×3全功率运行时间：≥1小时一般使用时间：≥2小时待机时间：≥3小时。
	7
	软件和信息技术服务业

	一、商务要求表：

	交付使用时间及地点
	1、交付使用时间：自签订合同之日起30日历日内全部交货安装完成并验收合格。
2、交付使用地点：广西安全工程职业技术学院（武鸣校区）。

	售后服务要求
	1、成交人提供的所有产品（含部件）必须是全新的原厂原装正品，负责门、安装调试至合格。
2、故障响应时间：成交人接到故障通知后需在1小时内做出响应（电话），同时在12小时内派工程师到现场进行故障解除。
3、在保修期内提供人员和技术支持配合采购单位进行技术改进，竞标人应提供保修期内日常维护和保养计划。保修期后优惠提供产品更新、改造服务。

	质量保证期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于1年。若厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行。

	付款条件
	1、本项目预付款为合同款的30%。
2、货物安装验收合格后，成交人按照合同最终价款向采购人提交相应的正规发票，采购人收到发票后10个工作日内以转账方式，将全部合同价款70%支付至供应商账户。

	报价要求
	竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务、代理服务费等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）送货上门、安装、调试费用；
（6）包括项目整体验收各项费用。
本项目报价为总价包干，即一次性报出本项目实施过程所需的全部费用。采购人不再针对本项目另行支付其他费用，所有设备即可投入使用。

	其他要求
	1、验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。
2、成交人在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
3、验收按《合同主要条款格式》执行，未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
▲4、采购项目进行验收时，采购人可以邀请参加本项目的其他竞标人或者第三方机构参与验收。参与验收的竞标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
▲5、在交货或验收时，采购人可要求成交人提供响应文件中相关材料的原件（如检测证书、计算机软件著作权证书及其他采购人认为需要查询的材料）进行真假核实，成交人必须按照采购人的要求提供，否则采购人有权按照合同条款追究成交人的违约责任，并上报财政部门进行处理。

	履约保证金
	履约保证金金额：本项目成交金额的2%。
履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
履约保证金指定账户：广西安全工程职业技术学院
开户名：广西安全工程职业技术学院
开户行：南宁市武鸣区农村信用合作联社营业部
账号：190612010173156516

	二、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容：
1.未标注“▲”的内容。
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一、竞争性谈判响应文件格式



竞争性谈判响应文件



         采购项目名称：                          
          采购项目编号：                                 
      分标号（如有）：                         
      谈判供应商名称：                        
                      
                                                        年    月    日






二、附  件
附件一 
报  价  表
采购项目名称:                 
采购项目编号:                 
分标号:                       
	序号
	货物名称
	品牌、型号规格、生产厂家
	数量①
	单位
	技术参数及性能配置要求
	单价②
	单项合价
（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （¥                元）



注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。
2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：              
谈判供应商名称（盖章）：                             
报价时间：       年     月    日

附件二
谈  判  书

广西国力招标有限公司：
依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（资格文件、商务技术文件）。
1. 资格文件；
2. 商务技术文件；
3. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；
在此，授权代表宣布同意如下：
1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
4.竞争性谈判响应文件有效期：                         
5. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                                    
开户银行：                           账号/行号：                       
电话/传真：                         电子函件：                         
日期：      年   月    日
法定代表人或委托代理人（被授权人）签字或盖章：                       
谈判供应商名称（盖章）：                                                
                     







竞标声明书

致：广西国力招标有限公司：
                  （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。
我                 （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。
4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。


法定代表人签字或盖章：             
供应商公章：                 
 年    月    日


附件二 
供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。


供应商名称(电子签章)：
日期：    年  月   日


供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。


供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日


附件三

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK44]一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日

附件四 

商务、技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称:                 
采购项目编号:                 
分标号:                       

	[bookmark: _Toc254970729][bookmark: _Toc173066401][bookmark: _Toc254970588][bookmark: _Toc173211900]序号
	[bookmark: _Toc173066402][bookmark: _Toc254970589][bookmark: _Toc173211901][bookmark: _Toc254970730]竞争性谈判文件要求
	[bookmark: _Toc173211902][bookmark: _Toc173066403][bookmark: _Toc254970590][bookmark: _Toc254970731]竞争性谈判响应文件具体响应
	偏离说明
	备注

	[bookmark: _Toc476258666]商务部分（商务要求表）

	[bookmark: _Toc173066406][bookmark: _Toc254970734][bookmark: _Toc173211905][bookmark: _Toc254970593]1
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc254970594][bookmark: _Toc173066407][bookmark: _Toc254970735][bookmark: _Toc173211906]2
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc254970595][bookmark: _Toc173066408][bookmark: _Toc173211907][bookmark: _Toc254970736]3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc476258667]技术部分（技术参数及性能配置要求）

	[bookmark: _Toc476258668]1
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc476258669]2
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc476258670]3
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc476258671]…
	
	
	
	


说明：谈判供应商应对照竞争性谈判文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。谈判供应商所提供的服务与竞争性谈判文件要求相同的为无偏离，谈判供应商所提供的服务高于竞争性谈判文件要求的为正偏离，低于竞争性谈判文件要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:              
谈判供应商名称（盖章）：                     
日期：      年   月    日

附件五
法定代表人授权委托书

广西国力招标有限公司：
兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

谈判供应商（盖章）：                   
法定代表人（签字或盖章）：             
签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：                      
职务：                          性别：    
身份证号码：                              

	粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件










 

附件六
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。


拟采取分包形式的供应商，须同时提供《中小企业声明函》及《分包意向协议书》。分包意向协议书格式如下：

分包意向协议书


（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加（项目名称）的采购项目。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：
一、分包意向各方关系
（甲公司全称）为竞标供应商、（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以竞标供应商的身份参加本项目的响应。若成交，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目中（分包标的内容）向采购人负责，分包供应商就分包部分承担责任。
二、有关事项约定如下：
1.如成交，分包意向供应商与（甲公司全称）签订合同，并就成交项目分包部分向采购人负责连带的和各自的法律责任；
2.如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。
3.如成交，分包意向供应商不得以任何理由提出终止本意向协议。
三、合同份额声明：
1.中型企业承接的金额占合同总金额的          %； 
小型企业或微型企业承接的金额占合同总金额的         %。
2.若我方在本采购活动中已享受扶持中小企业发展的政策，我方承诺在合同履行阶段不改变小型企业和微型企业承担本合同的金额及比例。合同履行阶段的分包商与《中小企业声明函》中列明的分包商一致。
四、本意向协议自盖章之日起生效。


甲方单位名称（盖章）：                           乙方单位名称（盖章）： 
日  期：                                         日  期：



中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。


残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖电子章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件七
分包管理承诺
1、我公司承诺本分包计划已充分考虑项目的实际需求和投标人自身的管理能力，符合招标文件的要求。
2、我公司承诺如果中标，将严格按照本分包计划执行，确保分包商具备相应资质和能力，且分包商不得再次分包。
3、我公司承诺将对分包商进行严格管理，确保分包商按照合同要求履行义务。
4、我公司承诺将定期对分包商的项目进度、质量、安全等进行检查和监督。
5、我公司承诺将建立有效的沟通机制，及时解决分包过程中出现的问题。
6、我公司承诺分包商拟投入的项目经理、技术负责人、安全员等关键人员均具备与本项目相适应的施工能力，并持有相应执业资格证书。
投标人名称（盖章）：                                                      
年    月    日



分包情况说明
	分包内容
	分包商名称
	分包商具备相应的专业资质证书
	分包商地址
	分包商联系人及电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人名称（盖章）：                                                      
年    月    日


2

附件八
《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件
1）关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　月　日    


关于符合本国产品标准的声明函说明： 
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

2）关于本国产品比例的承诺函（如适用）
本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定，本公司(单位)提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上。
本公司(单位)对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　 月 　日   
注：当采购项目或采购包中含有多种产品，符合有关政策的，供应商还应当提供本承诺函。
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广西壮族自治区政府采购合同
（标项一、标项二、标项三格式）
              合同编号：
采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：                         
供应商（乙方）：                                  采购项目名称和编号：                       
签  订  地  点：                                 签 订 时 间：                       

    根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。
    第一条　合同标的
1、 供货一览表
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


    2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。
    第二条　质量保证
    1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。
    2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
    第三条　权利保证
    乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
    乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
    没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
    乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
    第四条　包装和运输
    1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
    2、货物的运输方式：由乙方负责。
    3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。
    第五条　交付和验收
    1、交货时间：   按乙方响应文件中所承诺的时间   、地点：   采购人指定地点   。
    2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接收。
    3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
    4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
    5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
    6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。
    第六条　安装和培训
    1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
    2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   由甲方根据情况合理安排  。
    第七条  售后服务、保修期
    1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
    2、货物保修期：      按响应文件的承诺      。
    第八条　付款方式
    1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实
际使用量乘以成交单价进行计算。
    2、资金性质：  财政性资金    。
    3、付款方式：详见《采购需求》。
    第九条　履约保证金
    按本项目履约保证金规定比例缴纳。
    第十条  税费
    本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
    第十一条  质量保证及售后服务
    1、乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计算（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
    （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
    （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
    （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、
货款利息及银行手续费等）。
    2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。
    3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
    4、在货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
    第十二条  调试和验收
    1、甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
    2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
    3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
    4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
    5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
    第十三条  货物包装、发运及运输
    1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以
保证货物安全运达甲方指定地点。
    2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
    3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
    4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
    5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
    第十四条　 违约责任
    1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
    2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
    3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
    4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 7  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
    5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
    6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。
7、其他违约行为按违约货款额5%收取违约金。
8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。
    第十五条  不可抗力事件处理
    1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
    2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
    3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
    第十六条  合同争议解决
    1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
    2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
    3、诉讼期间，本合同继续履行。
    第十七条  合同生效及其它
    1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。
    2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签订书面补充协议报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
    3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
    第十八条　 合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　 签订本合同依据
1、谈判文件；
2、乙方提供的响应文件；
3、成交通知书。
第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。
	甲方（章）           




年   月   日
	乙方（章）              




 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人(负责人)：
	法定代表人(负责人)：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：




合 同 附 件
	1、供应商承诺具体事项：详见响应文件。

	2、售后服务具体事项：详见响应文件。

	3、保修期责任：详见响应文件。

	4、其他具体事项：详见响应文件。

	甲方（章）









                 年   月   日 
	乙方（章）









                年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页
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评定标准
一、评审原则
    （一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。
    （二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。
二、评标方法
    （1）对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。
    （2）谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价最低的供应商作为成交供应商。合同按谈判供应商实际提出的最后报价签订。
    (3)本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
(4)按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
(5)符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定条件，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。成交人为残疾人福利性单位的，随成交结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
(6)根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》，该产品视为本国产品。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：本国产品价格扣除政策与中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除政策可重复享受。
三、成交候选人推荐原则
    （一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（最后报价相同时，依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商，否则应当重新开展采购活动。
    （二）异常低价审查：具体详见第二章《谈判供应商须知》内容。
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