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第一章  公开招标公告
	项目概况：
阳朔县中等职业技术学校专业实训、信息化教学及阅览资源提质建设项目潜在投标人应在https://login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn（广西政府采购云平台）获取招标文件电子版，并2026年8月18日09时30 分（北京时间）前通过“广西政府采购云”平台在线提交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：GLZC2026-G1-210061-GXWA
项目名称：阳朔县中等职业技术学校专业实训、信息化教学及阅览资源提质建设项目   
预算总金额（元）：1420000.00
采购需求：

标项一：
标项名称:阳朔县中等职业技术学校专业实训、信息化教学及阅览资源提质建设项目-A分标
预算金额（元）：660000.00
最高限价（元）：660000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：生物和化学实验室设备和仪器一批，具体详见第三章《货物采购需求》。
合同履行期限：自签订合同之日起 30 个工作日内到货并全部安装调试合格交付使用；
本标项（否）接受联合体投标

标项二：
标项名称:阳朔县中等职业技术学校专业实训、信息化教学及阅览资源提质建设项目-B分标
预算金额（元）：760000.00
最高限价（元）：760000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：精品录播教室设备、智慧校园数字化管理系统、图书与阅览室资源一批，具体详见第三章《货物采购需求》。
合同履行期限：自签订合同之日起 30 个工作日内到货并全部安装调试合格交付使用；
本标项（是）接受联合体投标
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：标项二须具备有效的《出版物经营许可证》（零售或批发资质均可）。
三、获取招标文件：
招标文件获取时间：2026年7月28日至2026年8月18日9时30分。
地点（网址）：“广西政府采购云”平台（https://login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）
方式：投标人登录广西政府采购云平台https://login.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件） 
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间：2026年8月18日9时30分（北京时间）。
投标地点：通过“广西政府采购云”平台在线投标。
开标时间：2026年8月18日上午09时30分（北京时间）；
开标地点：通过“广西政府采购云”平台在线解密、开标。
五、公告期限：
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜：
1.信息公告发布媒体：本项目信息发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）。
2.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。否则，采购代理机构有权拒收。
    3.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持监狱企业发展。
（3）政府采购促进残疾人就业政策。
（4）优先采购节能产品、环境标志产品。
（5）政府采购支持采用本国产品的政策。
   4.本项目所属行业：工业。
   5.资格条件特别说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；
（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。
   6.“广西政府采购云”平台电子投标相关事宜说明：
  （1）本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云”平台注册成为正式投标人（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议投标人尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“广西政府采购云”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。
  （2）电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。
  （3）电子投标文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章 “投标人须知”。
7.监督管理机构：阳朔县财政局      联系电话：0773-8811598
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
   1、采购人信息
名称：阳朔县教育局
  地址：阳朔县阳朔镇龙岳路30号
  联系人：陈玉龙     
联系电话： 0773-8886822
2、采购代理机构信息 
名称：广西万安工程咨询有限公司
地址：桂林市秀峰区机场路路口村 137 号      
项目联系人：李工     
联系电话：0773-3635731/15878397350
                                      
                                            广西万安工程咨询有限公司
2026年7月28日
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第二章  投标人须知
投 标 人 须 知 前 附 表
	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：阳朔县中等职业技术学校专业实训、信息化教学及阅览资源提质建设项目  
项目编号：GLZC2026-G1-210061-GXWA

	2
	5
	投标人资格
	5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
5.3本项目的特定资格要求：标项二须具备有效的《出版物经营许可证》（零售或批发资质均可）。

	3
	6
	参与电子投标的准备工作及投标费用
	6.1参与电子投标的准备工作
6.1.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云”平台注册成为正式投标人（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云投标人入驻指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云CA证书办理操作指南。完成CA证书办理预计一周左右，建议投标人尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端，以下称“广西政府采购云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“广西政府采购云”平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。
6.1.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。
6.2投标费用：不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	15
	采购预算金额及投标报价
	15.1项目采购预算金额（人民币）：1420000.00元 。其中标段一预算金额：660000.00元；标段二预算金额：760000.00元。投标报价超出采购预算金额的，作投标无效处理。
15.2投标报价
15.2.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。
15.2.2投标人必须就《货物采购需求》中所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	5
	16.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天。

	6
	17.1
	电子投标文件的制作、加密
	17.1.1投标人制作电子投标文件前，必须登陆“广西政府采购云”平台进行招标文件的获取操作。
17.1.2投标人下载或获取招标文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“广西政府采购云”平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子投标文件。
17.1.3投标人应按“广西政府采购云平台电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。
17.1.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”采用广西政府采购云平台个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的，在投标文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。
17.1.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。

	7
	17.2
	投标人公章及签字
	17.2.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。
17.2.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。
17.2.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。

	8
	18
	投标文件的补充、修改和撤回
	18.1投标人应当在提交投标文件截止时间前，将生成的电子投标文件上传提交至“广西政府采购云”平台。投标文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子投标文件，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在投标文件提交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。提交投标文件截止时间前未成功将电子投标文件上传“广西政府采购云”平台的，视为未提交投标文件。
18.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。

	9
	19.1
	提交投标文件截止时间、地点
	19.1.1提交投标文件截止时间： 2026年8月18日上午09时30分（北京时间）。
19.1.2地点：通过“广西政府采购云”平台在线提交。

	10
	19.2
	投标文件解密
	提交投标文件截止时间，“广西政府采购云”平台自动提取所有投标人投标文件，各投标人须在提交投标文件截止后30分钟内（2026年8月18日上午09时30分至10时00分)，登录“广西政府采购云”平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心2号政采开标仓（广西壮族自治区桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)视为自动放弃，投标文件按投标无效处理。

	11
	20.1
	开标时间及地点
	20.1.1开标时间：2026年8月18日上午09时30分（北京时间）；
20.1.2开标地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。
投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

	12
	23
	评标委员会组成
	23.1评标委员会构成：评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共 5 人，其中采购人代表 1 人，专家 4 人。
23.2专家确定方式：开标前从广西壮族自治区政府采购专家库中通过电脑随机抽取。

	13
	24.2
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。

	14
	31
	中标人信用信息查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询：
（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；
（2）查询截止时点：中标通知书发出前；
（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。
（4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标投标人或者重新组织采购。

	15
	32
	中标公告及中标通知书
	32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标投标人，采购代理机构在中标投标人确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息，中标公告期限为1个工作日。
32.2中标公告发布同时，采购代理机构在线向中标投标人发出中标通知书。

	16
	33
	履约保证金
	无

	17
	34.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日八个工作日内。中标投标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	18
	34.3
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并在广西政府采购云系统中进行备案。
注：未在广西政府采购云注册的成交投标人可在发出成交通知后登录广西政府采购云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。

	19
	35
	招标代理服务费
	本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准计取。在领取中标通知书前，由中标人向广西万安工程咨询有限公司一次性付清代理服务费。

	20
	36
	解释权
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	21
	37
	监督管理机构
	阳朔县财政局      联系电话：0773-8811598
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一、总则
1.项目名称及项目编号
项目名称：阳朔县中等职业技术学校专业实训、信息化教学及阅览资源提质建设项目
项目编号：GLZC2026-G1-210061-GXWA
2.适应范围
本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
3.定义
3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
3.4“项目”系指按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。
3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。
3.6实质性要求：第三章《货物采购需求》中标注★号项的条款及商务要求均为实质性要求，投标时必须响应。
4.招标方式
公开招标方式。
5.投标人资格
详见《投标人须知前附表》第2条。
6.投标费用
6.1参与电子投标的准备工作
6.1.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云”平台参与电子投标，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云”平台注册成为正式投标人（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云投标人入驻指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云CA证书办理操作指南。完成CA证书办理预计一周左右，建议投标人尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端，以下称“广西政府采购云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“广西政府采购云”平台完成身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子投标或投标失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。
6.1.2电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。
6.2投标费用：不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
7.联合体投标要求
本项目标项一不接受联合体投标，标项二接受联合体投标。
8.转包与分包
8.1本项目不允许转包。
8.2本项目不可以分包。
9.特别说明
9.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目各分标的核心产品详见第三章《货物采购需求》。
9.2关联投标人不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本次采购活动。
9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
9.5投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。
10.询问、质疑和投诉
10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。	
10.2投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。
10.3投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。
10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件。
10.5质疑联系部门及联系方式：广西万安工程咨询有限公司，联系人：李工，联系电话：0773-3635731。通讯地址：桂林市秀峰区机场路路口村 137 号。       
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11.招标文件的构成
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）货物采购需求；
（4）评标办法；
（5）采购合同（合同主要条款及格式）；
（6）投标文件格式。
12.招标文件的澄清与修改
12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。
12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，投标人应自行登录招标公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）】查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。
12.3采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成投标人的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。
12.4投标人应实时关注本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录本项目公告相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。
12.5必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
12.6招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。
12.7采购人或者采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。
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13.投标文件的组成及要求
13.1投标文件的组成（格式见第六章投标文件格式）
13.1.1投标报价表（格式见附件）（必须提供）；
13.1.2资格性响应证明材料：
（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件 （必须提供）；
（2）投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳递交截止之日前半年内任意连续三个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；
（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；
注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（4）标项二投标人须具备有效的《出版物经营许可证》（零售或批发资质均可）（必须提供）；
（5）投标人的投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）；
（6）投标人2025年财务状况报告复印件或银行出具的资信证明复印件 (财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。)(必须提供)；
（7）投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）；
（8）联合体协议书（格式后附）（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理）。
13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：
（1）技术规格响应偏离表（格式见附件，必须提供）；
（2）商务响应偏离表（格式见附件，必须提供）；
（3）售后服务方案（根据评标方法自行编写，格式自拟）（必须提供）；
（4）项目实施方案（根据评标方法自行编写，格式自拟）（必须提供）；
（5）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求要求提供）；
（6）项目实施人员一览表（如有，请提供）；
（7）履约能力（根据评标方法自行提供）（如有，请提供）；
    ①投标人相关认证证书等复印件（如有，请提供）
        ②投标人2023年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料【以中标（成交）通知书和签订的销售合同复印件为准，须附有采购货物清单及金额，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、时间等内容】（如有，请提供）；
（8）政策功能（节能、环保）相关证书复印件（根据评标方法自行提供）（如有，请提供）；
①节能方面的证书复印件（如有，请提供）；
②环保方面的证书复印件（如有，请提供）；
（9）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；
（10）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；
（11）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
投标人提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人CA证书签章，否则投标无效；其中 “必须提供”的文件“投标文件（格式）”中有要求法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人在规定位置签字的，可使用法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代理人个人CA证书签章，没有办理政采云个人CA证书签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传，无个人CA证书签章或手写签字的，投标文件按无效处理。
13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。
13.3投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
14.投标文件的语言及计量
14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。
14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
15. 采购预算金额及投标报价
15.1项目采购预算金额（人民币）：详见《投标人须知前附表》第4条。
15.2投标报价
15.2.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。
15.2.2投标人必须就《货物采购需求》中所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
15.2.3投标报价应包括本次采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。
16.投标有效期
16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。
16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，投标文件为有效文件，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。
17. 电子投标文件的制作、加密、投标人公章及签字
17.1电子投标文件的制作、加密
17.1.1投标人制作电子投标文件前，必须登陆“广西政府采购云”平台进行招标文件的获取操作。
17.1.2投标人下载或获取招标文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本招标文件规定的投标文件格式、顺序以及“广西政府采购云”平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子投标文件。
17.1.3投标人应按“广西政府采购云电子投标客户端”载明的“标书关联”功能进行电子投标文件相应内容的关联定位，以便评标委员会在评审时点击相应评审项可直接定位到该评审内容；如投标人的电子投标文件未能关联定位相应内容，或者关联定位的内容与该评审项不符，导致评标委员会无法查询并做出对投标人不利的评审，相关后果由投标人自行承担。
17.1.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”采用广西政府采购云平台个人CA证书签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的，在投标文件中响应位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传。因投标文件字迹潦草、表达不清、内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，其不利后果由投标人自行承担。
17.1.5投标人编制、生成电子投标文件后应当加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。
17.2投标人公章及签字
17.2.1本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。
17.2.2本招标文件中要求投标人对其电子投标文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。
17.2.3本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以投标人法定代表人（自负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。
18.投标文件的补充、修改和撤回
18.1投标人应当在提交投标文件截止时间前，将生成的电子投标文件上传提交至“广西政府采购云”平台。投标文件提交截止时间前可以补充、修改或撤回电子投标文件，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。在投标文件提交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。提交投标文件截止时间前未成功将电子投标文件上传“广西政府采购云”平台的，视为未提交投标文件。
18.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，投标人不得撤回其投标文件。
19. 提交投标文件截止时间、地点及投标文件解密
19.1提交投标文件截止时间、地点
19.1.1提交投标文件截止时间：详见《投标人须知前附表》第9条。
19.1.2地点：详见《投标人须知前附表》第9条。
19.1.3除招标文件另有规定外，投标人所递交的电子投标文件不予退还。
19.1.4如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
19.2投标文件解密
提交投标文件截止时间，“广西政府采购云”平台自动提取所有投标人投标文件，各投标人须在提交投标文件截止后30分钟内（2026年8月18日上午09时30至10时00分)，登录“广西政府采购云”平台，通过“项目采购-开标评标”功能解密电子投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败的，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心2号政采开标仓（广西壮族自治区桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼）现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)视为自动放弃，投标文件按投标无效处理。
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20.开标的时间和地点
20.1开标时间及地点：
20.1.1开标时间：详见《投标人须知前附表》第11条。
20.1.2开标地点：详见《投标人须知前附表》第11条。
20.1.3投标人可以由法定代表人（负责人、自然人）或其委托代理人出席开标会议。
20.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。
21. 开标准备及开标程序
21.1开标准备
21.1.1开标的准备工作由采购代理机构负责落实；
21.1.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
21.2开标程序
21.2.1系统向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内对投标文件进行自行解密。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理。在线解密时间为30分钟。
21.2.2投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。
21.2.3开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表的投标报价、折扣等。
21.2.4开标结束后，投标人线上确认投标报价。
21.2.5如发现开标结果与所提交的投标文件不一致的，由评标委员会根据投标文件内容进行修正。
21.2.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
特别说明：
①如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
②开标后,某标项投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。
21.2.7开标会议结束。
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五、资格性审查
22.资格性审查
22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2采购人或采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。
查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）
审查流程：
（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
（4）将相关资料作为评审资料打印存档。
22.3对未通过资格性审查的投标人，由采购人或者采购代理机构在评标现场以电话或通过“广西政府采购云”平台告知未通过资格性审查的投标人未通过资格性审查的原因并做相应记录。
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23.评标委员会组成
23.1评标委员会构成：详见《投标人须知前附表》第12条。
23.2专家确定方式：详见《投标人须知前附表》第12条。
24. 评标原则和评标办法
24.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
24.2评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。
24.3评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
25. 评标程序
25.1采购代理机构负责评标组织工作；评标委员会自行登录“广西政府采购云”平台进入评审项目，签到、阅读评标工作职责与纪律，确认回避原则，评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；公布投标人名单；在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰；采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。
25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
对未通过符合性审查的投标人，由评标委员会在评标现场以电话或通过“广西政府采购云”平台告知未通过符合性审查的投标人未通过符合性审查的原因并做相应记录。
25.5澄清问题的形式
对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在线发起澄清的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖投标人CA证书签章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字（或个人CA证书签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
25.7投标文件错误修正
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照第（1）-（4）规定的顺序修正。修正的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
25.8评审时，供应商的报价出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序；
1.异常低价响应情形：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%； 
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%； 
（3）响应报价低于采购项目采购预算金额65%的，即响应报价＜采购项目采购预算金额×65%； 
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
2 .异常低价竞标审查流程：
评标委员会启动异常低价竞标审查程序后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对磋商价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。评标委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。如果供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为响应文件无效处理。以上审查相关情况应当在评审报告中记录。
25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（一）分值汇总计算错误的；
（二）分项评分超出评分标准范围的；
（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
25.11在采购项目出现废标后，评标委员会应出具招标文件是否存在不合理条款等的认证意见并提出修改建议。
25.12采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向阳朔县人民政府采购管理办公室报告。
26.推荐及确定中标候选投标人原则
26.1评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，则依次按技术分、商务分由高到低的顺序排列）并推荐前三名为中标候选人。
26.2评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
26.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。
26.4 投标人可以根据自身情况参与本项目任意一个或多个标项的投标，但最多只能成为其中一个标项的中标人，若某投标人同时在两个标项综合得分排名第一时，则按标项一→标项二的先后顺序推荐中标候选人（即标项一优先于标项二）。该投标人一旦被推荐为某一标项的第一中标候选人，则在其他标项不再被推荐为中标候选人。
27.属于下列情况之一者，投标无效：
（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；
（6）投标文件有效期、服务时间、售后服务不能满足招标文件要求的；
（7）投标人未就“货物采购需求”中所投项目的所有货物和服务内容作完整唯一报价的；
（8）未完全响应招标文件实质性要求的；
（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下分标或未划分分标的同一合同项下的政府采购活动；
（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
29.属于下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
30.开标、评标过程的监控
本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
31.中标人信用信息查询
根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询：
（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；
（2）查询截止时间：中标通知书发出前；
（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
（4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标投标人或者重新组织采购。
32. 中标公告及中标通知书
32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选投标人中按顺序确定中标投标人；采购代理机构在中标投标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
32.2中标公告发布同时，采购代理机构在线向中标投标人发出中标通知书。

[bookmark: _Toc90288704]七、履约保证金及签订合同
33.履约保证金
无 
34.签订合同
34.1签订合同时间：中标通知书发出之日八个工作日内。中标投标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。
34.2如中标投标人有下列情形之一的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选投标人中按顺序重新确定中标投标人或重新组织招标。
（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
 34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件壹份交采购代理机构存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并在政采云系统中进行备案。
注：未在广西政府采购云注册的成交投标人可在发出成交通知后登录广西政府采购云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。
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35.招标代理服务费
本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准计取。在领取中标通知书前，由各标项中标人向广西万安工程咨询有限公司一次性付清代理服务费。   
招标代理服务收费标准
	折扣           服务类型

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
36.解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。
37.监督管理机构：阳朔县财政局       联系电话：0773-8811598
38.根据中国人民银行桂林市中心支行 桂林市财政局关于转发《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》的通知【桂人银发（2021）246号】，支持银行金融机构与政府采购投标人开展线上“政采贷”业务，具体内容详见《广西线上“政采贷”政策告知函》。
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第三章 货物采购需求

说明：
一、本项目所要执行的政府采购政策：
1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号），本项目提供的货物全部由符合政策要求的小型或者微型企业制造，即货物由小型或者微型企业生产且使用该小型或者微型企业商号或者注册商标的，供应商的最后报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2.根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单（内容详见附件）内标注“★”的，投标人必须在投标文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则投标文件文件按无效处理。节能产品政府采购品目清单见附件。
5.优先采购环境标志产品、节能产品。
6.政府采购支持采用本国产品的政策。
二、采购需求中出现的品牌、型号或生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或生产供应商的情形。供应商可参照或选用其他相当的品牌、型号或生产供应商替代。
三、供应商必须自行为其侵犯他人的知识产权或者专利成果或其他合法权利的行为承担相应的法律责任。
四、本“采购需求一览表”中标注“★”号的条款为实质性条款，必须满足，否则投标无效；标注“▲”号的条款为主要参数指标，不作为废标条款。



A分标：
	一、采购需求

	序号
	货物名称
	技术参数及其性能（配置）要求
	数量
	单位
	参考单价（元）

	生物实验室

	1
	智慧黑板
	一、嵌入式系统
1、整机嵌入式系统版本≥Android 13，主频≥1.6GHz；系统支持后续在线升级。
2、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状和颜色进行更换。
3、在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。
4、白板内置元素周期表工具，支持元素分类色彩区分、分类查看；支持多种展示模式切换。
5、整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。
6、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。
7、无PC状态下，嵌入式Android 操作系统下可使用白板书写、WPS 软件和网页浏览。
8、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。
二、电脑模块
1、CPU：搭载Intel  酷睿系列≥ i5 CPU；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上  SSD固态硬盘。
2、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
3、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。
4、具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。
5、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 4个USB3.0 接口。
6、具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。
7、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
8、和整机的连接接口针脚数≤40pin。
三、硬件外观设计
▲1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。
2、整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。前置物理按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。
3、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。
4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。
5、整机前置 USB 接口配备可翻转防护挡板。
6、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。
7、整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160或以上。
8、整机前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
9、整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。
10、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
11、整机采用全金属外壳设计，边框为金属一体成型。
12、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
13、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口或以上。
14、侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出或以上。
15、前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）或以上。
▲16、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。
四、音视频采集
▲1、整机设备内置扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器，上朝向30W中低音扬声器，最大功率≥84W。
▲2、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。
▲3、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥10米。
▲4、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。
5、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。
6、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
7、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。
8、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。
9、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄≥1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k分辨率的视频。
▲10、整机摄像头对角线视场角≥120度。
五、显示与护眼功能
1、整机色域覆盖率（NTSC）≥72%。
2、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。
3、灰阶等级≥256级。
4、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%。
5、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。
6、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。
7、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。
8、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。
9、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
10、纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
六、无线交互功能
1、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。
2、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。
3、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。
4、整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
▲5、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。
6、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。
7、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
▲8、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥30个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥6个。
9、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。
10、Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 
11、Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。
七、触控功能
1、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
2、触摸分辨率32768×32768。
3、书写触控延迟≤25ms。
4、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。
5、触摸响应≤4ms。
6、触摸最小识别物≤3mm。
▲7、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3mm时，触摸屏识别为点击操作。
8、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。
9、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。
10、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。
八、侧边栏教学功能
1、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。
2、整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。
3、整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
4、整机全通道侧边栏支持将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以返回全屏状态。
5、整机全通道侧边栏支持自行选择所需截取屏幕范围，点击截屏即可成功截取屏幕，并自动保存。
6、整机全通道侧边栏支持放大选中区域内容，并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。
▲7、整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。
8、整机全通道侧边栏支持打开日历，查看日期。
9、整机全通道侧边栏支持聚光灯，支持聚光灯高亮区域大小调节、区域移动。
10、整机全通道侧边栏支持冻屏，将屏幕画面进行缩放。
11、整机安卓和外接通道下侧边栏支持设置倒数日。
12、整机安卓和外接通道 下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。
13、整机侧边栏内置智能语音转文字工具，将整机内置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上。
九、教学交互功能
1、整机内置学生日历功能，支持全屏查看日历、显示法定节日；用户可以添加日历事件，设定特定时间并关联本机安卓应用，事件到期后，可以通过事件提醒打开关联的应用，如欢迎词、白板应用。
▲2、整机内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型。3D模型包括：动物、微生物、人体骨骼。
3、整机内置 AI 授课工具，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，支持手动框选题目范围，能够对题目进行详细的讲解，讲解内容包括解题步骤和注意事项。
4、整机内置AI授课工具，可根据题目所涉及的知识点和难度级别，可推荐相似题目，推荐题目数量可根据用户需求进行设置。
5、整机内置AI作文批改工具，支持对视频展台所采集的内容进行识别，识别到英文作文类型后，支持作文内容进行批改。可根据作文的整体表现给出一个综合评分，并提供详细的评分依据。
6、整机内置AI作文批改工具，能够从作文的词汇词组、语法句子、内容连贯性多个维度进行分析和评价。对于存在的语法错误和错别字，能够指出并提供修改建议。
▲7、整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互。
8、整机内置AI智能体（非第三方应用），支持用户通过当前设备与历史学家智能体进行对话交流。智能体包涵历史文物、文化遗址、博物馆展览文博知识。用户可通过语音方式向智能体提问，智能体能够根据用户的问题提供准确、详细的回答，支持多轮对话，可根据用户的兴趣偏好，推荐相关的文博展览、文物故事内容。
9、整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。
10、整机内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。
十、教学备授课软件设计
（一）白板教学PC端应用
▲1、教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于100G的个人云空间。
2、教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。
4、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频等素材右键上传至云空间。互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。
5、语文工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于 5 个。可以调出可直接书写的田字格、四线三格，书写笔画笔顺指导功能。支持授课助手：同步教学写字的视频、朗读泛读音频、支持手机扫学生作品能够投影大屏幕、手机现场录音支持上传视听、支持连接绘本教学资源及字理教学视频播放、支持笔顺笔画的视频教学播放。
6、支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。
7、课件背景：提供不少于8种以上背景模板供老师选择，持自定义背景。
8、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于8种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。
9、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 8 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。
10、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供7种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。
11、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。
▲12、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。
13、数学画板功能：
a)能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。
b)提供不少于 500 个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。
c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。
d)老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。
14、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。
15、表格：
a)具有表格插入功能，并提供5种以上表格样式供老师选择。
b)表格能自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。
c)具有表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。
d)在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，
方便老师请多位同学进行答题互动。
16、图表：
a)具有图表插入功能，并提供柱状图、扇形图、折线图 3 种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供选择。
b)具有图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便多角度展示数据变化。
c)具有图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。
d)在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表，
方便老师进行对比观察。
17、古诗词资源：
a)提供覆盖多学段的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。
b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。
c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。
d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。
e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。
f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。
18、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容。
19、美术画板：具有美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。
20、美术工具：具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。
（二）白板软件移动端应用
1、课件预览保留课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除等互动功能，并可通过移动端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。
2、可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。
3、移动平台可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。
4、移动平台可将课件通过微信、朋友圈、云空间帐号、二维码、公开链接、加密链接等方式进行分享，分享有效期支持自定义。
5、移动平台可查看教师个人云空间里所有互动课件列表，并可打开互动课件进行预览，预览时支持上下翻页、页面缩略图预览、页面跳转。
6、移动平台可以上传手机相册中的照片和视频到资料夹，且能调用系统相机拍摄照片并直接上传。教师可以在备课端选择资源插入课件。
十一、智能桌面管理系统
1、支持批量部署，教室内任意一台设备，可为机房内其他没有系统的设备批量安装云桌面管理软件和操作系统。
2、支持开机Logo自定义，减弱教育商业化。
★3、支持一次发送文件给多个接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后可进行自动下载。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图功能））
★4、发送到班级:用户可在资料夹中把多个文件发送至接收端软件中，发送的文件不限格式，接收端软件自动下载该文件。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图功能））
5、支持对主流操作系统的还原属性进行设置，可分别为系统盘与数据盘配置不同的还原策略，包括每次还原、每日还原、每周还原、每月还原及不还原。
6、提供云终端检测功能，可对操作系统环境进行批量巡检，检测结果以列表形式展示，并对USB键鼠未连接、未知盘符等异常状态进行告警提示。
7、管理软件支持对操作系统提供网络修复功能，可自动检测网络服务状态并对异常问题进行修复。
8、管理软件支持在考试结束后，提供文件加密功能，可对指定文件进行密码保护，并完整记录加密操作日志。
9、管理软件支持开启内置DHCP服务，可在无外网环境下为局域网内设备自动分配IP地址，保障机房临时教学活动正常进行。
10、支持无服务器部署模式，机房内任意一台学生机均可设置为管理端，统一管理维护所有终端设备。
11、管理软件内置U盘管控功能，开启后可禁止所有终端使用U盘设备，保障数据安全与系统稳定。
12、管理软件内置广告弹窗拦截功能，开启后可自动拦截终端桌面广告弹窗，净化教学办公环境。
十二、产品售后保障服务
1、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。
2、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。
十三、其他要求
为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。
注：本产品须提供节能证书。
	1
	套
	13780.00

	2
	视频展台
	整机展开尺寸约415×220×485mm，折叠尺寸约440×220×90mm
（一）硬件部分：
1、整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。
2、采用≥800万像素摄像头；采用USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。
3、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。
4、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面连同批注内容进行同步缩放、移动。
5、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。
6、带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。
7、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。
（二）软件部分：
1、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。
2、支持展台画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台画面连同批注内容进行同步缩放、移动。
3、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。
4、老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。
5、可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。
6、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。
7、支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。
8、支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。
	1
	套
	1000.00

	3
	教师演示台
	规格：2400*700*850mm，台面颜色浅豆绿色；
展示台参数
1、尺寸：2400*700*850mm，全钢结构；
2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求：
2-1化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测。
2-2且包含：65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、氯甲苯、乙二醇等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
2-3物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。
2-4满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；
2-5尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象。
2-6表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象。
2-7耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化。
2-8耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。
★2-9台面参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，可迁移有害元素:铬（Cr）≤10mg/kg、铅(Pb)≤10mg/kg、镉（Cd）≤12mg/kg、汞（Hg）≤12mg/kg。（投标人需提供台面制造厂商出具带CMA或CNAS标志或带二维码防伪识别真假的检测报告复印件，并加盖台面制造厂商公章。）
2-10抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
2-11防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，防霉等级为0级。
2-12燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级或垂直燃烧符合V-0级。
2-13台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
2-14烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。
2-15抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。
3、柜身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座.中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。
门铰：采用广东“DTC”175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。
滑轨：三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。
手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
4、 门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪音；
五、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	1
	张
	5200.00

	4
	教师总控电源
	教师主控电源采用微电脑控制，轻触摸操作、PVC贴膜，数字化控制，主要功能为：
1、采用数码管显示教师和学生交直流电压、电流。
2、分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。
3、教师自用低压交流电压为0V-18V/5A.19V—30V/3A，分辨率为1V。
4、教师自用低压直流电压为0V-18V/5A.19V—30V/3A，分辨率为0.1V。
5、教师的直流电源过载方式：
关于直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，按“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。
CV指示灯亮是恒压模式。
CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。
A：恒压模式：CV指示灯亮是恒压模式，在恒压模式下电流过载保护说明
恒压模式，由教师设置电流保护值，（当电压小于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A,4A,5A输出保护，当电压大于等于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A输出保护）设定1A保护，超过1A就截止输出，数码管有输出提示过载；设定3A保护，超过3A就截止输出，数码管有输出提示过载。当电压重新设置过后，过载电流默认在中间值过载，比如小于18时是3A，大于等于18V时是2A，若要改变过载电流时需要按电流设定键调节。
B：恒流模式：CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下输出可以短接
恒流模式，由教师设置输出电流值，（1A,2A,3A）设定1，零欧负载（短路输出测试），可接电流表查看输出电流值。
6、大电流输出值为9秒40A，9秒自动断开，当输出电流大于45A时即使时间没到输出也会过载保护断开。
7、有150V240V300V、100mA，高压直流电源，有过载保护，教师可用选择按键任意选择所需高压直流电源。
8、教师电源可控制和锁定学生的低压交流电压和直流电压。控制交流电压为0V-30V，分辨率为1V；控制直流电压为0V-30V，分辨率为0.1V。功能模块及按键都有语音提示。
9、在教师电源锁定学生电源的状态下，教师电源可控制学生电源的过载电流值，分别是（1A、1.8A、2.5A）三个档位。
	1
	台
	1430.00

	5
	教师转椅
	1、五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，黑色优质网面；
2、铝合金五星脚，带扶手。
	1
	张
	312.00

	6
	洗眼器
	1、洗眼喷头要求：采用不助燃PC材质模铸一体成型制作；
2、具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	1
	套
	338.00

	7
	学生实验桌
	1、规格：1200*600*780mm，台面颜色浅豆绿色。
2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求：
2-1化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测。
2-2且包含：65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、氯甲苯、乙二醇等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
2-3物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。
2-4满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；
2-5尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象。
2-6表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象。
2-7耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化。
2-8耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。
★2-9台面参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，可迁移有害元素:铬（Cr）≤10mg/kg、铅(Pb)≤10mg/kg、镉（Cd）≤12mg/kg、汞（Hg）≤12mg/kg。（投标人需提供台面制造厂商出具带CMA或CNAS标志或带二维码防伪识别真假的检测报告复印件，并加盖台面制造厂商公章。）
2-10抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足等不少 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
2-11防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
2-12燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级或垂直燃烧符合V-0级；
2-13台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
2-14烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。
2-15抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。
3、采用优质五金配件连接。
4、台身结构：新型塑铝结构，整体1180x570x760mm；
5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段连接。
6、上腿规格：565x58x110mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋。
7、下腿规格：545x72x125mm，壁厚不小于2mm，配有M8*60mm的升降调节脚垫。
8、立柱：采用110×55mm，壁厚1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝连接位；内侧设有12x5mm的凹槽，使用锁拉扣连接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用80x14.5mm目型铝型材制作壁厚1.2mm。前横梁采用30*30mm优质金属型材制作壁厚1mm。中横梁采用30*30mm优质金属型材制作壁厚1mm。后横梁：采用100x27mm，L型铝型材制作壁厚1mm。后横梁上侧设有挡水条。
9、学生位设书包斗；书包斗：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。
	25
	张
	1196.00

	8
	功能柱
	1.功能柱：由底座、立柱、两端装饰条组成，浅豆绿色；
2、规格：长390mm宽220mm高720mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型；
3、底座尺寸：390*220*30mm，壁厚3mm，内部设有加强筋；
4、底座上设有6个螺丝口用于连接立柱和固定地面。立柱主体尺寸：340*195*690mm，上下口尺寸：300*145mm，立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加美观。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。
	25
	个
	125.00

	9
	水槽柜
	1.柜体规格：595×400×790mm；
2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水黏结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，用M6螺丝固定；
3、前门规格：510*365mm，主体壁厚不小于2mm背面设有厚2mm、高度不低于4.5mm的加强筋横6根竖6根；
4、前门带内凹式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型；
5、水槽规格：595*380*300mm，水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3.5mm（含上水软管）；
6、侧板规格495*550*30mm，左右侧板一致，主体壁厚不小于2.5mm，背面设有厚2mm、高度不低于5.5mm的加强筋横4根竖4根；
7、水槽上设有滴水架，滴水架矩形结构上窄下宽，规格400*180*300mm，斜面上设有10个滴水管，滴水管呈35度角倾斜，直径不小于8.5mm，长不小于65mm；8、（1）滴水架两侧设有电源面板，面板采用阻燃ABS制作，选用优质PC贴膜，美观耐用。面板上设有新国标五孔插座，输出受教师主控的控制；
（2）通过上下键步进调节直流输出，保证输出的连续性。
（3）低压及220V高压分开控制均分4组。学生桌的220V市电断开时，低压可正常使用；
（4）教师控制及锁定后，不能自主操作。
	13
	个
	624.00

	10
	三联水嘴
	1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；
2、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
注：本产品须提供节能证书。
	13
	套
	169.00

	11
	实验凳
	一、凳面：
1、材质：采用浅豆绿色环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；
2、尺寸：直径300mm；
3、表面防滑不发光。
二、脚钢架：
1、材质及形状：椭圆形无缝钢管；
2、尺寸：20×40×1.2mm；
3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；
4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒钩式一体射出成型；
5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，可调高度5cm。
	50
	张
	109.20

	12
	安全光源架
	1.采用塑料材质的灯座支架；
2、7w的LED光源，亮度高，光照角度可调。
	26
	套
	91.00

	13
	电气布线（地面以上部分）
	1.DN25mm阻燃线管；
2、2.5mm²、4mm²国标线材，符合国家标准。
	1
	套
	2080.00

	14
	给排水系统（地面以上部分）
	1.给水管采用优质PPR管，直径20mm；
2、排水管采用优质PVC耐蚀管，直径50mm。水槽下水管采用直径50mm优质PVC管。
	1
	套
	2080.00

	15
	实验室教学氛围改造
	面积：根据现场实际情况进行装修（90平方米左右）
室内装修内容：
1.墙面处理（腻子粉刮平、环保乳胶墙面处理，调制温馨色彩）；
2.隔墙：区域划分；
3.地面：PVC地胶；符合国家环保、消防标准。
4.吊顶：部分区域吊顶；
5.电路改造：强电、空调专线、网络线路等相关改造；
6.墙面装饰。
	1
	项
	40000.00

	16
	准备台
	1.规格：2400*1200*770mm，台面颜色浅豆绿色；
2、台面：12.7mm厚实芯理化板。
3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接。
4、台身结构：整体1180x565mm四张框架对拼，新型塑铝结构，整体1180*565*755mm。
5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段连接。
6、上腿规格：565x58x110mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋。
7、下腿规格：545x72x125mm，壁厚不小于2mm，配有M8x60mm的升降调节脚垫。
8、立柱：采用110×55mm，壁厚1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12*5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用80*14.5mm目型铝型材制作壁厚1.2mm。前横梁采用30*30mm优质金属型材制作壁厚1mm。中横梁采用30*30mm优质金属型材制作壁厚1mm。后横梁：采用30*30mm优质金属型材制作。
9、学生位设书包斗；书包斗：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。
	1
	张
	6708.00

	17
	仪器柜
	1.规格：1000×500×2000mm，浅豆绿色；
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，底板、顶板预留模具成型排风孔。内部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强；
3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁；
4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁；
5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便；
7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴；
8、螺丝：不锈钢材质。
	7
	个
	1820.00

	生物仪器

	18
	数据采集处理系统
	运用数据采集处理系统进行实验探究，通过多种传感器、软件等，实现实验研究的多样化，提升实验结果形式的多样性，发展数据收集、结果分析的能力，具体配置如下：
1、多功能光强传感器：量程1:0~8,000lux，分辨率：1lux；
①一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
②自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关；自带超大存储空间，不小于4GB，具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量；具有U盘功能，与电脑连接后可以当作U盘使用。
③可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
④传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、振动报警。
⑤传感器上可显示电池电量；可以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
⑥自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
⑦具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
⑧自带高速USB数据通道，内置无线模块，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
⑨具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
⑩具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
2、湿度传感器：量程：0～100%，分辨率：0.01%；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
3、氧气传感器：量程：0～100%，分辨率：0.1%；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
4、温度传感器：量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
5、相对压强传感器：量程：-20kPa~+20kPa，分辨率：0.01kPa，传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
6、pH传感器：量程：0~14，分辨率：0.01；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
7、微电流传感器：量程：-10μA~+10μA，分辨率：0.01μA；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
8、软件包：包含数据分析软件、生物辅助实验采集软件、生物仿真实验系统：
（1）数据分析软件配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式（包括数字、曲线、混合、列表）；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模板，自主输入公式；具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）；完善的数据统计和曲线分析功能：包含多种拟合方式、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出保存并导入。
（2）生物辅助实验采集软件：中文简体界面；是一款针对中学生物实验设计的专用软件，软件界面清晰整洁，自带实验模板，不少于30个，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材、实验操作步骤等。
9、铝合金箱及各种配件：铝合金箱1个，传感器数据线4条，USB数据线2条，多向转接头1对，软件光盘1张，生化实验手册1本。
	1 
	台
	8060.00 

	19
	打孔器
	1.产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套；
2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；
3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。
	5 
	套
	10.14

	20
	书写白板
	2000mm*1000mm，双面，带支架。
	1 
	块
	540.80

	21
	仪器车
	1.规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm；
2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；
3、采用双层结构，有上、下两层托盘，不锈钢材料；
4、车架用不锈钢管制成；
5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。
	2 
	辆
	439.40

	22
	生物显微镜
	1、产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成；
2、物镜系统：消色差物镜4×、10×、40×；
3、目镜系统：广角目镜WF10×；
4、放大倍数：放大40×～640×；
5、照明系统：自然光源；
6、工作台：简易平台；
7、调焦系统：粗微动分轴。
	28
	台
	642.00

	23
	生物显微镜
	1.产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成；
2、物镜系统：消色差物10×40×100×；
3、目镜系统：广角目镜WF10×、5×
4、放大倍数：放大1000×；
5、照明系统：自然光源
6、工作台：简易平台；
7、调焦系统：粗微动分轴。
	28
	台
	1150.00

	24
	生物显微镜
	1.产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成；
2、物镜系统：消色差物镜4×10×40×100×；
3、目镜系统：广角目镜WF10×或者WF16×；
4、放大倍数：放大1000×；
5、工作台：简易平台；
6、双筒显微镜。
	3 
	台
	1521.00

	25
	数码显微镜
	1.电子目镜、USB接口，相关图像处理软件，产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成；
2、物镜系统：消色差物10×40×100×；
3、目镜系统：广角目镜WF10×；
4、放大倍数：放大1000×；
5、照明系统：充电式冷光源；
6、工作台：双层载物台；
7、调焦系统：粗微动分轴。
	5 
	台
	2197.00

	26
	双目立体显微镜
	1.由镜座、托镜杆、镜筒、准焦螺旋、载物台、目镜、物镜等组成；放大倍率40X.
	5 
	台
	608.40

	27
	放大镜
	1.由凸透镜、透镜框及手柄组成；
2、凸透镜放大倍率：5×；
3、透镜应无明显条纹；
4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。
	25 
	个
	11.83

	28
	电动离心机
	0r/min～4000r/min，10mL×8，无刷电机，带电锁。
	1 
	台
	473.20

	29
	电动离心机
	电动机；无刷电机，额定功率；120W，带电锁，工作电压；220V50Hz，转速；300-16000转/分。电动离心机具有造型美观、容量大、体积小、功能齐全、性能稳定。
	1 
	台
	1187.00

	30
	磁力加热搅拌器
	1.搅拌速度：无级调速0-2000转/分；
2、加热温度：室温至400℃；
3、控温方式：自动；
4、工作电压：220V/50Hz，加热功率：150W，电动功率25W。
	1 
	台
	219.70

	31
	高压灭菌锅（高压灭菌器、手提式压力蒸气灭菌器）
	内置电加热式手提式，18L。
	1 
	台
	1419.60

	32
	高压灭菌锅（高压灭菌器）
	30L、立式，不锈钢压力消毒锅，盖上装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受蒸汽压力为0.165MPa的放汽阀，使用安全，性能可靠；大气压力；500-1060Hpa，灭菌温度；125度。盖上装有刻度压力表外圈红字表示温度内圈黑字表示压力，显示明确。
	1 
	台
	2873.00

	33
	恒温水浴锅
	1.注塑外壳；
2、容器孔数：单孔；
3、工作电压：AC220V•50Hz；
4、功率：4A、300W，室温-100℃；
5、温控精度≦±0.3℃。
	2 
	台
	405.60

	34
	烘干箱
	≥80L，尺寸为465*465*740mm。
产品由箱体、电热加热系统、鼓风循环系统、温控系统、内胆、密封门、置物网架、控制面板等组成。
	1 
	台
	1521.00

	35
	电冰箱
	1.适用于实验室设备，制取低温物品，保存生化制剂；
2、双门有效容积不小于218L。
	1 
	台
	3312.40

	36
	恒温培养箱
	1.自然对流式通风结构，电子控温仪控制温度；
2、控温范围+5℃-60℃，温度波动允差：不大于1℃；
3、温度均匀性允差：±1℃。
	1 
	台
	1149.20

	37
	光照培养箱
	外形尺寸：171.5*51.5*46.5cm；容积250L；光照强度：0-12000LX，分级可调。
	1 
	台
	5577.00

	38
	超净工作台
	1.双人单面，垂直送风，100级，送风风速：O.3m/s～0.6m/s可调；
2、不锈钢台面，带紫外线灯安全防护装置。
	3 
	台
	3549.00

	39
	整理箱（收纳箱）
	矮型，储存及分发药品用，高度要适中
	10 
	个
	16.90

	40
	塑料洗瓶
	250mL，密封性好，不漏气。
	5 
	个
	3.04 

	41
	方座支架（铁架台）
	由底座、立杆、烧瓶夹，大小铁环，十字夹等组成。
	28 
	套
	67.60

	42
	三脚架
	1.由铁环和3只脚组成；
2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。
	28 
	个
	6.08 

	43
	试管架
	产品由顶板、底板、插杆组成，12孔。木制。
	28 
	个
	21.97

	44
	试管架
	40孔，铝合金制作，Φ15mm孔径，三层结构。
	4 
	个
	40.56

	45
	托盘天平
	1.最大称量200g，分度值0.2g；
2、称量允许误差为±0.5d（分度值）；
3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大称量；
4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
	4 
	台
	94.64

	46
	电子天平
	1.量程200g，最小分度值：0.01g；
2、线性误差≤±0.002g；重复性误差≤0.01g；
3、校准方式：外校（配砝码）；
4、数据输出：RS232；电源电压：220VAC；
5、采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示，具有计数功能。
	4 
	台
	297.44

	47
	电子天平
	200g,0.0001g.
	1 
	台
	3887.00

	48
	温度计
	1.感温物质：红液；2、全长：290mm；3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。
	28 
	支
	3.38 

	49
	温度计
	1.感温物质：红液；2、全长：290mm；3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。
	5 
	支
	8.45 

	50
	酸度计（pH计）
	1.笔式，测量范围：0.0～14.0pH；
2、分辨率：0.1pH；
3、精度：±0.1pH（20℃）；
4、工作环境：0～50℃RH〈95%；
5、校正：一点校正。
	5 
	台
	33.80

	51
	血球计数板（计数载玻片）
	材质：优质厚玻璃制成。
	28 
	片
	33.80 

	52
	计数器
	1.手持式，钢制外壳；
2、测量范围：1-9999。
	9 
	个
	13.52 

	53
	接种环
	1.产品由镍铬丝和金属棒杆、塑料柄等组成；
2、金属棒杆直径约Φ4mm，一端开口配有透孔紧固螺母，另一端有塑料手柄；
3、配有Φ0.5mm镍铬丝。
	9 
	支
	8.45

	54
	研磨过滤器
	本产品是由顶盖、研磨杆、过滤网、研磨头、外套筒组成。
	28 
	个
	16.90

	55
	光照培养架
	1.实用多层，安装方便，插孔暗式布线，可独立开关，电源插头带漏电保护功能；
2、光照强度3000lx—5000lx-7000lx三档可调。
	4 
	台
	878.80

	56
	电泳仪
	输出信息采用液晶显示，可同时显示电压、电流、功率、定时时间、工作状态、保护等功能。具有定时报警功能。具有储存记忆工作参数的功能以方便使用。具有4组并联的输出端子，可进行多槽使用。
	2 
	台
	1419.60

	57
	恒温振荡器
	1.转速范围：启动～300r/min转速可调；
2、温控范围：室温～50℃；
3、温控精度：±0.5℃；
4、振荡方式：往复；
5、振荡幅度：20mm；
6、定时范围：0-120min（或常开）。
	1 
	台
	1521.00

	58
	水平电泳槽
	由电泳槽主体、电泳槽上盖、1.0mm10齿、1.0mm15齿试样格、1.5mm10齿试样格、1.5mm15齿试样格、平玻璃板、斜插板、电泳导线组成。
	8 
	个
	152.10

	59
	垂直电泳槽
	由电泳槽主体、电泳槽上盖、1.5mm6齿/8齿试样格、1.0mm/1.5mm11齿试样格、凝胶托盘、电泳导线组成。
	4 
	个
	236.60

	60
	微量进样器
	50µL、玻璃材质
	8 
	个
	67.60

	61
	凝胶色谱柱
	直径20mm*500mm的玻璃管、进液管组成。
	13 
	个
	30.42

	62
	微量移液器
	1µL~10µL
	9 
	支
	67.60 

	63
	微量移液器
	20µL~200µL
	9 
	支
	67.60 

	64
	微量移液器
	100µL~1000µL
	9 
	支
	67.60 

	65
	微量移液器
	500µL~5000µL
	9 
	支
	67.60 

	66
	移液器架
	可放置6支移液器，亚克力材质。
	9 
	个
	60.84 

	67
	DNA电泳图谱观察仪
	输出电压：220V、工作电压：12V、工作电流：0.6A。高能量特定波长的大功率LED蓝光光源、观察窗；100*100mm。
	2 
	台
	676.00 

	68
	精油提取器
	功率1000W，功率可调，具有缺水断电功能，外接交流电源、输入电源电压；AC220V、50Hz，物料篮；5L。
	9 
	台
	946.40 

	69
	PCR仪
	由CPU控制系统、温控系统、输入输出系统以及软件系统等组成。
1、容量：32*0.2ml；
2、电源输入220±20V，控温范围35℃-99.9℃，最大功率120W，重量2.0kg，使用试管0.2ml。
	1 
	台
	3549.00 

	70
	组织捣碎匀浆机
	电动机；立式单向串激电动机、额定功率：120W，工作电压为：220V，转率：0-12000转/分。物料在均浆杯中通过电机旋转驱动刀片同时进行劈裂、碾碎、掺和等过程。
	1 
	台
	895.70 

	71
	DNA快速杂交仪
	1.电源电压：AC220V±10%，50Hz，350W，使用环境：0℃～+40℃，相对湿度：≤90%RH；
2、温控范围：环境温度+5℃~60℃可调。瓶架转速；0-16转/分可调，杂交管规格；直径35*200mm。
	1 
	台
	1521.00 

	72
	果酒果醋发酵装置
	采用1L的玻璃瓶做容器，具有进气调节控制阀可进行气泡限速，出气口采用U形连通装置可进行水封和气泡观察计数。
	9 
	个
	33.80 

	73
	纯水机
	1、产品由预处理滤芯、RO反渗透膜、压力储水桶、纯水管路、水质监测模块、机箱、控制开关等组成；
2、净水系统：采用多级过滤+反渗透净化工艺，有效滤除水中泥沙、余氯、重金属、细菌及各类杂质离子；
3、工作参数：设备产水量10L/h，配套储水桶容量550L，适用水温范围5℃-45℃；
4、出水水质：产出实验室三级纯水，25℃标准环境下电导率≤15μS/cm，水质洁净稳定；
5、水质监测：配备在线电导率监测功能，数显实时水质，可直观核查纯水纯度；
6、控制系统：全自动制水运行，水满停机、缺水启动，自带过载、漏水安全保护功能。
	1 
	台
	1014.00 

	74
	玻璃三角刮刀（涂布器）
	玻璃，长为170mm
	25 
	个
	8.45 

	75
	始祖鸟化石及复原模型
	1.产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作；
2、始祖鸟化石模型，显示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝；
3、骨化石与石块的颜色应有区别。
	1 
	件
	67.60

	76
	细胞亚显微结构模型
	1.产品为高等真核细胞立体亚显微结构模型，细胞直径约放大两万倍，环保塑料制品，固定内部元件的衬板，在剖面与外壳之间，应无色透明；
2、元件的组装应牢固可靠，调换的元件应拆装方便，不得自由松动和脱落。
	1 
	件
	152.10

	77
	细胞膜结构模型
	1.产品为放大约一千倍的细胞膜结构局部纵切模型。本产品为环保塑料制品，应采用硬塑料或复合材料，不应采用软塑料；
2、产品应能适应气温-25℃和40℃的环境条件下运输和贮存；产品应能在距地面1m高处自由下落，不得破裂和变形。
	1 
	件
	118.30

	78
	细胞膜流动镶嵌模型组件
	1.环保塑料制品，每个细胞约为25mm；
2、蛋白质分子，磷脂分子，多糖。
	9 
	件
	111.54

	79
	减数分裂中染色体变化模型组件
	由底板、磁贴板、染色体组成。磁贴板固定在塑料底板上塑料底板尺寸；275*175mm。
	9 
	件
	50.70

	80
	DNA双螺旋结构模型组件
	脱氧核糖、磷酸、鸟嘌呤、腺嘌呤、胸腺嘧啶、胞嘧啶、彼此分离，透明塑料盒包装。
	25 
	件
	27.04

	81
	验证基因分离规律玉米标本
	标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型。
	13 
	套
	30.42 

	82
	验证基因自由组合规律玉米标本
	标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型。
	13 
	盒
	30.42 

	83
	验证基因连锁与互换规律玉米标本
	标本选用父代穗、母代穗、子一代穗、子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型。
	13 
	盒
	30.42 

	84
	蚕豆叶下表皮装片
	1.标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构；
2、能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔；
3、能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体；
4、标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶；
5、标本为平铺装片，四周剪切整齐；
6、材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩；
7、闭合气孔不得超过2／3；
8、胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰。
	60 
	片
	2.70 

	85
	植物细胞有丝分裂
	1.标本在80×和200×学生显微镜下，观察洋葱根尖分生区有丝分裂形态；
2、能看清有丝分裂各时期染色体形态分布；
3、染色体着色均匀清晰。
	60 
	片
	2.70 

	86
	胞间连丝切片
	1.标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态；
2、能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔；
3、能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起；
4、标本取材于秋、冬季节的柿或黑枣的种子；
5、切片厚度不超过20μm。材料面积不小于1.5mm²，细胞不倾斜；
6、标本用能显示胞间连丝的方法染色。胞间连丝着色应明显，细胞界限清楚，胞质色淡；
7、有50%以上细胞能显示胞间连丝；
8、材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物。
	60 
	片
	2.70 

	87
	黑藻叶装片
	显示细胞核及叶绿体。
	60 
	片
	2.70 

	88
	酵母菌装片
	1.标本在100×和400×生物显微镜下观察酵母菌的形态；
2、酵母菌为单细胞卵圆形；
3、在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等；
4、在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽；
5、标本取材于人工培养的体大的酵母菌；
6、材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。
	60 
	片
	2.70 

	89
	水绵装片
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构；
2、能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等；
3、应取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕（不影响观察）；
4、标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本应清洁无污物，不混有其他藻类。
	60 
	片
	2.70 

	90
	大肠杆菌涂片
	1.在500×生物显微镜下观察大肠杆菌的基本形态；
2、清晰地看出大肠杆菌的形态，不要求显示鞭毛；
3、标本一般应取材于人工培养的大肠杆菌；实验所用载玻片应经洗液清洗。
	60 
	片
	2.70 

	91
	动物细胞有丝分裂（马蛔虫受精卵切片）
	1.标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态；
2、能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期；
3、能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见；
4、标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片横放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期；
5、切片厚度为6～8um；
6、卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，细胞核、染色体、中心体着色明显，子宫壁完整。
	60 
	片
	2.70

	92
	草履虫分裂生殖装片
	1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态；
2、能分别认出：
a、未分裂草履虫的形态；
b、大核变长，小核分裂为二；
c、虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离；
d、虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短；
3、标本取材为人工培养的处于分裂时期的大草履虫（ParameciumCauda-tum）；
4、标本为整体装片，每张玻片上应按第2条的要求，依次排列成一行，并在50×镜下的同一视野内观察到各期的形态；
5、标本用洋红或苏木精染色，分色适当；
6、虫体形态正常，无收缩，膨胀、压碎、断裂等现象。
	60 
	片
	2.70

	93
	蝗虫精巢减数分裂切片
	1.标本在100×和400×生物显微镜下观察蝗虫精巢减数分裂的各期形态；
2、能看清减数分裂过程中的以下时期：减数第一次分裂的前期、中期和后期和减数第二次分裂的前期、中期、后期和末期；
3、材料应取自蝗虫精巢；切片厚度应为6～8μm。
	60 
	片
	2.70

	94
	蛙血涂片
	1.标本在100×和400×生物显微镜下观察血液中血胞的形态；
2、能看清有核的红细胞；
3、标本取材于蛙的新鲜血液；
4、血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象；
5、用苏木精、曙红双重染色；染色要均匀血浆不着色。
	60 
	片
	2.70

	95
	表皮细胞装片
	1.适用于小学科学教学观察；
2、标本取材为两栖动物的表皮，四周剪切整齐，标本应平铺装片染色；
3、标本在80×和200×显微镜下可观察到形状不很规则的呈多角形的细胞膜和着色较深的细胞核。
	60 
	片
	2.70

	96
	骨骼肌纵横切
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志；
2、在纵断面上能看清肌外膜和成束的股纤维，股纤维上有显暗相间的横纹，即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核；
3、在横断面上能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等；
4、标本取材于哺乳动物的膈肌；
5、纵横切片的厚度均在8μm以下每张玻片放纵、横切各一片；
6、明暗带及胞核等应着色清晰，对比协调；
7、纵切材料的肌纤维应伸直，呈纵断面的肌纤维不得小于90%，肌膜无裂隙；横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙；纵横切材料的肌膜，肌外膜均应完整无皱褶。
	60 
	片
	2.70

	97
	平滑肌分离装片
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态；
2、能看清大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核；
3、标本取材于两栖动物或哺乳动物消化道的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离处理；
4、细胞应分离适中、形态正常；材料内不得有污物。
	60 
	片
	2.70

	98
	心肌切片
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察心肌的结构；
2、在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央；
3、在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”；
4、在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构；
5、在400×镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹；
6、标本取材于哺乳动物的心脏；
7、切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4x4mm；
8、用能显示闰盘和横纹的方法染色！要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡；
9、呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5；
10、应保持细胞结构正常。
	60 
	片
	2.70

	99
	运动神经元装片
	1.标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态；
2、能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核；
3、不要求显示尼氏体；
4、标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片；
5、用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色；
6、神经元应分布均轧形态正值无破碎现象。在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经原。
	60 
	片
	2.70

	100
	胰腺切片（示胰岛）
	标本在80×和200×学生显微镜下观察胰腺（示胰岛）的结构；取材于大鼠；满足教学实验用。
	60 
	片
	2.70

	101
	正常人染色体装片
	1.标本在200×和400×生物显微镜下，观察46条人染色体；每组两片，男性、女性各1片；
2、应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接；
3、能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体；
4、标本取材于人工培养的正常淋巴系统；
5、吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸洋红染色。
	60 
	片
	2.70

	102
	DNA和RAN在细胞中的分布
	适用于课堂显微镜观察用。
	60 
	片
	2.70

	103
	线粒体切片
	1.适用于显微镜观察用；
2、标本在50×和100×显微镜下观察线粒体结构。
	60 
	片
	2.70

	104
	量筒
	1.标称容量：10mL；
2、透明钠钙玻璃材质；
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4、量杯放在平台上，不应摇晃；
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	30 
	个
	4.90 

	105
	量筒
	1.标称容量：25mL；
2、透明钠钙玻璃材质；
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4、量杯放在平台上，不应摇晃；
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	30 
	个
	6.08 

	106
	量筒
	1.标称容量：50mL，
2、透明钠钙玻璃材质；
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4、量杯放在平台上，不应摇晃；
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	30 
	个
	7.44 

	107
	量筒
	1.标称容量：100mL；
2、透明钠钙玻璃材质；
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4、量杯放在平台上，不应摇晃；
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	30 
	个
	9.13 

	108
	量筒
	1.标称容量：500mL；
2、透明钠钙玻璃材质；
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4、量杯放在平台上，不应摇晃；
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	5 
	个
	20.62 

	109
	量筒
	1.标称容量：1000mL；
2、透明钠钙玻璃材质；
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4、量杯放在平台上，不应摇晃；
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	5 
	个
	49.01 

	110
	容量瓶
	1.高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；
2、规格：25mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；
3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；
4、瓶口与瓶塞密合性好。
	28 
	个
	11.15 

	111
	容量瓶
	1.高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；
2、规格：100mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；
3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；
4、瓶口与瓶塞密合性好。
	5 
	个
	14.20 

	112
	容量瓶
	1.高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；
2、规格：250mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；
3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；
4、瓶口与瓶塞密合性好。
	5 
	个
	24.34 

	113
	容量瓶
	1.高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；
2、规格：500mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；
3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；
4、瓶口与瓶塞密合性好。
	5 
	个
	33.80 

	114
	容量瓶
	1.高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；
2、规格：1000mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；
3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；
4、瓶口与瓶塞密合性好。
	5 
	个
	43.26 

	115
	移液管
	1mL，玻璃制
	28 
	支
	7.10 

	116
	移液管
	2mL，玻璃制
	28 
	支
	0.34 

	117
	移液管
	5mL，玻璃制
	28 
	支
	8.45 

	118
	移液管
	10mL
	28 
	支
	9.46 

	119
	试管
	1.高硼硅玻璃材质；
2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；
3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；
4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	300 
	支
	0.57 

	120
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；
2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	300 
	个
	4.56 

	121
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；
2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	120 
	个
	4.90 

	122
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；
2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	60 
	个
	6.76 

	123
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；
2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	30 
	个
	10.48 

	124
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；
2、规格：1000mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	30 
	个
	21.63 

	125
	锥形瓶
	1.高硼硅玻璃材质；
2、规格：锥形，50mL；壁厚：不小于1mm；
3、底部不允许有结石、节瘤存在。
	500 
	个
	7.44 

	126
	锥形瓶
	1.高硼硅玻璃材质；
2、规格：锥形，100mL；
3、底部不允许有结石、节瘤存在。
	500 
	个
	8.45 

	127
	锥形瓶
	1.高硼硅玻璃材质；
2、规格：锥形，250mL；
3、底部不允许有结石、节瘤存在。
	90 
	个
	14.20 

	128
	锥形瓶
	1.高硼硅玻璃材质；
2、规格：锥形，500mL；壁厚：不小于1mm；
3、底部不允许有结石、节瘤存在。
	90 
	个
	21.63 

	129
	蒸馏烧瓶
	1.高硼硅玻璃材质；
2、是一个具有支管的圆底球体形烧瓶，便于与冷凝管和牛角管等组成蒸馏装置；
3、规格：250mL。
	28 
	个
	18.59 

	130
	酒精灯
	1.透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；
2、规格：150mL；
3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；
4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；
5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色；
6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；
7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。
	30 
	个
	4.56 

	131
	干燥器
	1.透明钠钙玻璃制；
2、规格：160mL。
	1 
	个
	67.60 

	132
	蒸馏水瓶
	玻璃材质，2.5L。
	2 
	个
	111.54 

	133
	冷凝器
	1.高硼硅玻璃材质；
2、规格：直固，300mm。
	28 
	个
	26.03 

	134
	漏斗
	1.规格：60mm；
2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；
3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重褶皱，斗柄垂直偏正不超过3～5mm。
	30 
	个
	6.42 

	135
	漏斗
	1.规格：90mm；
2、漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm；
3、口边光滑平整，无毛边、缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；
4、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重褶皱，斗柄垂直偏正不超过3～5mm。
	30 
	个
	7.44 

	136
	滴管
	1.玻璃滴管；
2、规格：150mm。
	300 
	支
	2.03 

	137
	比色管
	25mL
	150 
	支
	10.48 

	138
	广口瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；
2、规格：250mL。
	100 
	个
	7.44 

	139
	细口瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；
2、规格：250mL。
	5 
	个
	7.44 

	140
	细口瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；
2、规格：500mL。
	10 
	个
	9.13 

	141
	细口瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；
2、规格：1000mL。
	10 
	个
	14.87 

	142
	滴瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；
2、规格：30mL。
	300 
	个
	4.90 

	143
	滴瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；
2、规格：60mL。
	300 
	个
	5.07 

	144
	滴瓶（茶色滴瓶）
	1.透明钠钙玻璃材质；
2、规格：茶色，30mL。
	200 
	个
	4.90 

	145
	滴瓶（茶色滴瓶）
	1.透明钠钙玻璃材质；
2、规格：茶色，60mL。
	200 
	个
	5.07 

	146
	试管夹
	1.产品为木质或竹质材料制成；
2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；
3、试管夹所附毡块应黏接牢固，不得脱落；
4、管夹弹簧应有足够弹性，并做防锈处理。夹口张、合松紧强度适宜，便于试管夹持和拿取。
	28 
	把
	3.38 

	147
	石棉网
	1.产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；
2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸露金属网面；
3、整体应平整、美观，不翘角。
	28 
	个
	3.38 

	148
	钥匙
	1.供中学化学实验和小学教学实验用；
2、药匙材质：单头塑料。
	28 
	把
	1.01 

	149
	玻璃棒
	1.透明钠钙玻璃材质；
2、规格：φ5mm～φ6mm；
3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；
4、应力：在偏光仪中呈蓝色；
5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；
6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。
	3 
	千克
	45.63 

	150
	洗耳球
	橡胶材质
	28 
	个
	4.73 

	151
	培养皿
	1.透明钠钙玻璃材质；
2、规格：φ60mm
	500 
	套
	6.42 

	152
	培养皿
	1.透明钠钙玻璃材质；
2、规格：φ120mm
	30 
	套
	18.59 

	153
	研钵
	瓷，60mm
	28 
	个
	7.10 

	154
	实验室用品
	满足教学实验用
	1
	批
	15288.09

	155
	琼脂
	工业品
	250 
	克
	0.81 

	156
	pH广范围试纸
	1～14，条状，每本80张，每张尺寸不小于1*20mm。
	25 
	本
	3.38 

	157
	定性滤纸
	直径70mm，100张/盒
	5 
	盒
	11.83 

	158
	载玻片
	1.玻璃质；
2、边缘进行打磨处理边缘光滑、无尖角。
	10 
	盒
	6.76 

	159
	盖玻片
	1.玻璃制；
2、100片/包。
	50 
	包
	3.38 

	160
	植物组织培养基试剂盒
	MS培养基，适用于月季或菊花生根和发芽的相关激素。
	2 
	套
	544.18 

	161
	牛肉膏蛋白胨培养基
	满足教学实验用
	2 
	套
	236.60 

	162
	分离及鉴定土壤中能分解尿素的细菌培养基
	满足教学实验用
	2 
	套
	760.50 

	163
	纤维素分解菌培养及鉴别培养基
	试剂
	2 
	套
	760.50 

	164
	血红蛋白提取及分离试剂盒
	满足教学实验用
	2 
	套
	402.22 

	165
	PCR扩增实验试剂盒
	PCR全套试剂
	2 
	套
	676.00 

	166
	琼脂糖凝胶电泳实验试剂盒
	电泳全套试剂
	2 
	套
	422.50 

	167
	转基因植物DNA杂交鉴定试剂盒
	大豆或其他植物
	1 
	套
	260.26 

	168
	测电笔（低压测电器）
	1.全长157mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V—220V；
2、刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，达到CE标准；手柄绝缘性能良好。
	1 
	支
	3.38 

	169
	一字螺丝刀
	1.规格210mm；
2、旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；
3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
4、旋杆应经镀铬防锈处理；
5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。
	1 
	支
	3.38 

	170
	十字螺丝刀
	1.规格210mm；
2、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
3、旋杆应经镀铬防锈处理；
4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。
	1 
	支
	3.38 

	171
	手锤（杠锤）
	0.5kg木柄，总长285mm
	1 
	把
	15.55 

	172 
	钢手锯
	1.规格：锯架450mm，锯条310mm，由钢锯架、钢锯条组成；
2、产品材料采用钢板制，调节式；
3、安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不得大于2mm；
4、锯架在达到900N拉力历经1min后，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落；
5、钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm；
6、手柄握捏部位应光滑舒适；采用钢材及合金等材料；
7、锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。
	1 
	把
	21.97 

	173 
	剥线钳
	材质：高碳钢，长度不小于160mm，压接范围：0.9、1.25、2.0、3.5、5.5平方毫米。
	1 
	把
	13.52 

	174 
	钢丝钳
	材质：45#高碳钢锻造，规格不小于：长165mm。
	1 
	把
	13.52 

	175 
	活扳手
	1.材质：优质中碳钢；
2、规格：200mm；活动扳手。
	1 
	把
	20.28 

	176 
	工作服
	1.材质：涤卡；颜色为白色；
2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力；
3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；
4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和舒适感。
	55 
	件
	40.56 

	177 
	护目镜
	1.用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害（机加工）；
2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；
3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。
	55 
	个
	8.45 

	178 
	乳胶手套
	一次性乳胶手套
	5 
	付
	3.38 

	179 
	洗眼器（洗眼壶）
	壶式，冲洗型，玻璃。
	1 
	套
	34.48  

	化学仪器设备

	180 
	数据采集处理系统		
	运用数据采集处理系统进行实验探究，通过多种传感器、软件等，实现实验研究的多样化，提升实验结果形式的多样性，发展数据收集、结果分析的能力，具体配置如下：
1、多功能氧气传感器：量程：0～100%，分辨率：0.1%；
①一体化设计，自带不小于3.5英寸的触摸显示屏，不支持外接显示设备实现；自带校准功能，可自行校准屏幕。
②自带6个以上薄膜功能按键，自带触摸笔，自带独立电源开关；自带超大存储空间，不小于4GB，具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量；具有U盘功能，与电脑连接后可以当作U盘使用。
③可以进行数据录制和储存，并回放录制的数据，并可将保存的数据导出，方便进行户外采集实验。
④传感器自带报警功能，可设定报警条件：数量报警、限时报警、最大值报警以及最小值报警；可设定报警方式：声音报警、灯光报警、振动报警。
⑤传感器上可显示电池电量；可以调节屏幕亮度；具有存储状态显示，可显示总容量和已使用容量。
⑥自带数据采集功能，自带不少于4路传感器拓展口，可与普通系列传感器连接进行数据采集；传感器接口带防滑暗扣设计，可以防止实验过程中传感器脱落造成实验中断。
⑦具有不少于3个程控输出口，可以支持风扇、蜂鸣器、LED灯等。
⑧自带高速USB数据通道，内置无线模块，可以通过无线和有线两种方式与电脑进行通信。
⑨具有多种显示模式，包含数字显示、仪表显示、列表显示和曲线显示，且曲线显示可以进行横向和纵向放大。
⑩具有手动采集和自动采集两种功能，并可以调节采集频率，可以直接在传感器上调节小数部分的显示位数。
2、电导率传感器：量程：0~20000us/cm，分辨率：10us/cm；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
3、pH传感器：量程：0~14，分辨率：0.01；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
4、相对压强传感器：量程：-20kPa~+20kPa，分辨率：0.01kPa，传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
5、温度传感器：量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
6、电流传感器：量程：-3A~+3A，分辨率：0.01A；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
7、电压传感器：量程：-15V~+15V，分辨率：0.01V；传感器具有2个M5螺纹孔和通信指示灯；
8、软件包：包含数据分析软件、化学辅助实验采集软件、化学仿真实验系统：
（1）数据分析软件：配套实验分析系统软件，人机界面友好、简洁，要求为中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持多路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式（包括数字、曲线、混合、列表）；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模板，自主输入公式；具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）；完善的数据统计和曲线分析功能：包含多种拟合方式、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；可将实验数据输出保存并导入。
（2）化学辅助实验采集软件：中文简体界面；是一款针对中学化学实验设计的专用软件，软件界面清晰整洁，自带实验模板，支持自动生成实验报告，每个实验模板具有该实验的实验原理、目的、器材、实验器材、实验操作步骤等。
9、铝合金箱及各种配件：铝合金箱1个，传感器数据线4条，USB数据线2条，多向转接头1对，软件光盘1张，生化实验手册1本。
	1
	台
	6110.00 

	181 
	钢制黑板
	1.尺寸及要求：不小于850mm×600mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜；
2、钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板黏结牢固；	
3、无镜面反光，色泽均匀；	
4、允许用绿白两用书写板代替；	
5、使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦拭无明显遗留粉笔痕迹。	
	1 
	块
	81.12 

	182 
	打孔器
	1.产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套；	
2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；
3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。	
	2 
	套
	10.14 

	183 
	打孔夹板
	1.产品由左夹板、右夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成。
2．产品长220mm，宽35mm。	
3．左、右夹板应由木质制成。	
4．上夹板有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个。
5．紧固螺钉与下夹板紧固为一体，紧固螺钉长度40mm。上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺母定位。	
6．上夹板、下夹板厚度13mm，具有足够强度。	
	1 
	个
	16.90 

	184 
	打孔器刮刀
	1.采用金属材料制作，表面做防锈处理。	
2、表面光洁，大小适当，握持手感舒适。	
	1 
	个
	16.90 

	185 
	手摇钻孔器（手摇打孔器、手摇钻）
	手摇式，不小于300mm，可装0-7mm钻头。
	1 
	台
	84.50 

	186 
	电动钻孔器（电动打孔器）
	电动钻孔器由电源开关、底座、电机罩、钻头夹、卡盘、卡盘手柄、锁紧螺母、给进手柄组成。
	1 
	台
	743.60 

	187 
	仪器车
	1.规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm；	
2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；	
3、采用双层结构，有上、下两层托盘，不锈钢材料；	
4、车架用不锈钢管制成；	
5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。	
	2 
	辆
	439.40 

	188 
	电动离心机
	1.0-4000r/min,10mL×8；	
2、无刷电机，工作电压220V50Hz带电锁。	
	1 
	台
	473.20 

	189 
	离心沉淀器
	1.产品为组合式，主要由齿轮变速箱1套，转台1套，试管4个组成；	
2、齿轮变速箱：塑钢材质，正面有手摇装置；	
3、转台用金属制作；	
4、等分均匀分布试管环，表面镀锌防锈处理。	
	1 
	台
	87.88 

	190 
	磁力加热搅拌器
	1.搅拌速度：无级调速0-2000转/分；	
2、加热温度：室温至400℃；	
3、控温方式：自动；	
4、工作电压：220V/50Hz，加热功率：150W，电动功率25W。	
	10 
	台
	219.70 

	191 
	金属酒精灯
	不锈钢制灯帽、不锈钢缸体。	
	8 
	个
	13.52 

	192 
	酒精喷灯
	结构为座式。金属制作，壁厚1mm，火焰温度可达900摄氏度。	
1、主要由壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆组成；
2、壶体外形尺寸：容量250ml；	
3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象；	
4、焊接部位应焊接牢固、光滑。	
	4 
	个
	135.20 

	193 
	电加热器（电炉）
	密封式；	
1、工作电源：AC220V50Hz；	
2、额定功率：1000W。	
	1 
	个
	87.88 

	194 
	蒸馏水器
	1.实验室设备，整体采用全不锈钢金属材质，用于生产蒸馏水；
2、整体结构由蒸发锅、冷凝器、加热部分等组成，蒸发锅采用优质不锈钢薄板，经过滚动、延伸与先进的焊接方法加工而成；	
3、出水量：不小于5升/小时。	
	1 
	台
	946.40 

	195 
	列管式烘干器
	1.上盖、下底、列管、加热器、风扇、电源线组成；	
2、工程塑料制作；	
3、性能：工作电压：AC220V、50Hz；加热功率：220W；干燥气流温度50℃～60℃；绝缘电阻大于20MΩ；	
4、工作温度：-20℃～40℃。	
	1 
	台
	338.00 

	196 
	烘干箱
	≥80L，尺寸为465*465*740mm。	
	1 
	台
	1521.00 

	197 
	电冰箱
	1.适用于实验室设备，制取低温物品，保存生化制剂；
2、双门有效容积不小于218L。	
	1 
	台
	3278.60 

	198 
	水浴锅
	1.中学化学实验用的常用仪器，适用于必须使被加热物质均匀受热，而温度不超过100℃时的间接加热；	
2、结构为紫铜制品，均冲压成形，其规格为Φ150mm×73mm。容积为120ml，盖由从小到大的五层圈组成。	
	1 
	个
	405.60 

	199 
	保温漏斗
	保温漏斗整体用约0.5mm厚的黄铜皮制成。
	2 
	个
	135.20 

	200 
	塑料洗瓶
	250mL，密封性好，不漏气。
	28 
	个
	3.04 

	201 
	试剂瓶托盘
	1.ABS工程塑料制品；	
2、托盘质量应保证不易老化，变脆和开裂等；	
3、托盘厚度≥2mm，四周及底面有加强筋，应满足承重要求。	
	80 
	个
	13.52 

	202 
	实验用品提篮
	提篮的整体为木制，稳定性好，提篮手柄高度为380mm，提篮长度不小于490mm，提篮宽度不小于300mm；提篮深度不小于120mm。
	13 
	个
	101.40 

	203 
	塑料水槽
	1.长方形透明水槽里口尺寸：270×195×100mm，槽壁不得有明显的不平。	
2．水槽应不因温度和盛水时重力的影响而发生形变（水温40℃	
3．水槽应能在高度1M处自由下落于水泥地面时不碎裂。
	28 
	个
	8.79 

	204 
	碘升华凝华管
	1.产品的造型为密封的T型玻璃瓶；	
2、玻璃瓶用95号玻璃制成，	
3、玻璃瓶应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝、砂眼。
	28 
	个
	6.08 

	205 
	聚光小手电筒
	LED节能，充电式，塑料材质。	
	28 
	支
	33.80 

	206 
	方座支架（铁架台）
	由底座、立杆、烧瓶夹，大小铁环，十字夹等组成。
	28 
	套
	67.60 

	207 
	万能夹
	产品由夹杆、夹头组成。夹头分两爪，铝合金压铸成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口，每一夹叉上均粘接橡胶垫。
	5 
	个
	10.14 

	208 
	三脚架
	1.由铁环和3只脚组成；	
2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。	
	28 
	个
	6.08 

	209 
	泥三角
	1.金属丝外套石棉筒；	
2、等边三角形的单边长不小于55㎜。	
	28 
	个
	2.70 

	210 
	试管架
	1.塑料制、注塑成型；	
2、产品由顶板、底板、插杆组成，8孔。	
	28 
	个
	5.41 

	211 
	漏斗架
	1.产品由支承板、底板、立柱等组成；	
2、全木质结构，支承板，板上布有2个圆孔；	
3、立杆垂直，支承板的高度应能方便调整且紧固可靠。
	1 
	个
	16.90 

	212 
	滴定台
	产品由底座、立杆及附件组成。	
1、支架由大理石制成；	
2、立杆表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；	
3、滴定夹的高度应能方便调整且紧固可靠；	
4、整套产品有足够的平稳度，底座耐碱。采用钢材，防锈处理及表面环保油漆涂层精制而成。	
	28 
	个
	30.42 

	213 
	滴定夹
	1.产品由铝合金制，外形为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，用螺丝或弹簧控制，可同时在左、右夹持一支滴定管，夹持质量为1KG，确保滴定管夹持后与水平面垂直；
2、各夹头上装有软质护套。	
	28 
	个
	11.83 

	214 
	多用滴管架
	1.产品选用聚丙烯塑料注塑而成，无毒、环保、性能好；
2、多用滴管架由支架2个，横杆3根组成；	
3、支架为塑料制作；	
4、横杆为塑料制作；	
5、支架与横杆插装后应摆放平稳。	
	28 
	个
	5.41 

	215 
	移液管架
	塑料制品8孔。
	13 
	个
	33.80 

	216 
	比色管架
	6孔，塑料材质。
	28 
	个
	15.21 

	217 
	组合式支架
	支座2个、滑道2根、滑块6个、金属杆3根、万向夹1个、烧瓶夹1个、铁环1个、托盘1个、托盘支杆1根、吊钩4个、绝缘环1个、定滑轮1个。
	2 
	个
	439.40 

	218 
	学生电源
	1.结构：前后面板及底板，上面板与左右面板都采用金属一次成型，表面磨砂质感漆面；	
2、直流稳压输出：标准电压：2～16V每2V一档，共八档；额定电流：2A；保护：（1.05～1.5）×2A自动保护；控制端断线输出电压不高于4V；	
3、交流输出：标准电压：2～16V，每2V一档，共八档；额定电流：3A；保护：（1.05～1.5）×3A；	
4、电源电压：198V～242V50Hz±2.5Hz；工作时间：连续。
	28 
	台
	202.80 

	219 
	教学电源
	稳压输出；电压；1V—30V无级可调，输出电流额定；2A。交流输出；电流压；2V—30V，每2V一档，共12档可调，输出电流额定；额定3A。	
a、各档空载电压应不大于1.05U标＋0.3V；	
b、各档满载电压应不小于0.95U标～0.3V；直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0.1V）；直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断。输出短时电流为40A+10A，8s±2自动关断；过载保护；	
a、电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；	
b、各档输出电路短路时应能自动关断；连续工作时间不少于8h。
	1 
	台
	591.50 

	220 
	托盘天平
	1.最大称量100g，分度值0.1g；	
2、称量允许误差为±0.5d（分度值）；	
3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大称量；
4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。	
	28 
	台
	60.84 

	221 
	托盘天平
	1.最大称量500g，分度值0.5g；	
2、称量允许误差为±0.5d（分度值）；	
3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大称量；
4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。	
	1 
	台
	98.02 

	222 
	电子天平
	100g,0.001g.	
	28 
	台
	540.80 

	223 
	电子天平
	1.量程200g，最小分度值：0.001g；	
2、线性误差≤±0.002g；重复性误差≤0.001g；	
3、校准方式：外校（配砝码）；	
4、数据输出：RS232；电源电压：220VAC；	
5、采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。	
	1 
	台
	540.80 

	224 
	电子天平
	1.量程400g，感量0.1g；	
2、高亮度显示，读数清晰，具有计数、称重、去皮等多种功能模式。
	1 
	台
	229.84 

	225 
	电子天平
	200g,0.0001g	
	1 
	台
	3887.00 

	226 
	电子停表
	1.外包装采用防潮、防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用纽扣式连接。数据可精确到0.01s；	
2、秒表计时带有简易计时、分段计时、两段时间显示，带暂停按钮；	
3、秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水、防震结构等功能。	
	1
	只
	15.55 

	227 
	温度计
	1.感温物质：红液；2、全长：290mm；3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。
	28 
	支
	3.38 

	228 
	温度计
	1.感温物质：红液；2、全长：290mm；3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。
	2 
	支
	8.45 

	229 
	数字测温计
	集成温度传感器，-50℃～+200℃，分辨率0.1°C
	1 
	台
	87.88 

	230 
	直流电流表
	1.误差等级2.5级，量程0.6A、3A；	
2、标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整；
3、指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。
	28 
	只
	24.34 

	231 
	灵敏电流计
	1.由测量结构、测量路线、外壳等组成；测量机构采用磁电系仪表结构、标度盘；	
2、准确度等级：2.5级。	
	28 
	只
	24.34 

	232 
	多用电表
	1.本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表；	
2、准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级；	
3、电压灵敏度：直流为20kΩ/V，交流为9kΩ/V；	
4、阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ；	
5、转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好；
7、电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动；	
8、产品所附测量表笔及电池应完好有效。	
	1 
	个
	87.88 

	233 
	演示电流电压表
	1.高中演示电流电压表为指针式内磁结构。供教学演示实验中作检流计，及测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压等之用；
2、基本误差：±2.5%；	
3、阻尼时间：≤6s。	
	1 
	台
	523.90 

	234 
	密度计（比重计）
	1.标准温度20℃，温度范围0～70℃；	
2、密度范围：1.000～2.000g/cm³；	
3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值；	
4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。	
	1 
	支
	5.07 

	235 
	密度计（比轻计）
	1.标准温度20℃，温度范围10～70℃；	
2、密度范围：0.700～1.000g/cm³；	
3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值；	
4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。	
	1 
	支
	5.41 

	236 
	酸度计（pH计）
	1.笔式，测量范围：0.0～14.0pH；	
2、分辨率：0.1pH；	
3、精度：±0.1pH（20℃）；	
4、工作环境：0～50℃RH〈95%；	
5、校正：一点校正。	
	28 
	台
	33.80 

	237 
	原电池实验器
	原电池实验器主要由透明塑料容器及盖（铜极板、锌极板、铝极板各1块）、电极卡和接线柱等组成。	
	28 
	个
	13.52 

	238 
	贮气装置（储气装置）
	1.产品为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成。	
2、贮气装置用优质透明塑料和ABS工程塑料注塑成型、表面清晰、无划痕、气泡、飞边等现象。	
3、各部位连接牢固、密封、无漏气现象。	
	2 
	台
	74.36 

	239 
	微型化学实验箱
	含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验省90%。	
	28 
	套
	94.64 

	240 
	溶液导电演示器
	1.产品由带座演示板、灯座、灯珠、电解槽等组成。	
2.示教电路板用塑料制成。	
3.容器为耐酸、碱、盐的透明材料制成。	
4.为进行比较实验，容器数量为5个。	
5.产品的电源电压为直流6V。	
	1 
	台
	135.20 

	241 
	微型溶液导电实验器
	1.电源电压DC3V，可放7#电池2节。	
2、可独立地实验任何溶液。
	28 
	套
	13.52 

	242 
	中和热测定仪
	本仪器装置由φ89×96mm有机玻璃外壳，有机玻璃上盖，隔热温层，φ47×73mm有机圆筒内，以及玻璃环形搅拌器等部件组成。	
	28 
	套
	37.18 

	243 
	化学实验废液处理装置
	1.本装置有多种实验功能：酸碱废液中和、pH值测试、重金属达标处理、天然水的净化、处理前后水质检测，模拟酸雨危害、模拟酸碱性水环境、对植物生存的影响、对动物生存的影响等；包括试剂瓶、反应槽、搅拌机、水阀、过滤槽、活性炭槽；	
2、处理量不小于20升/次，无级变速双搅拌，附循环泵，普通水要半小时，重金属水稍长时间。	
	2 
	台
	895.70 

	244 
	气体实验微型装置
	以微型玻璃为主，能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验，反应容器一般不超过30mL。
	28 
	套
	67.60 

	245 
	氢燃料电池演示器
	2个质子交换膜电极，膜电极≥14㎜×14㎜，电表两个。
	1 
	套
	507.00 

	246 
	氢燃料电池实验器
	一个质子交换膜电极，膜电极≥15㎜×15㎜，带电流、电压表。
	13 
	套
	135.20 

	247 
	电解槽演示器
	1.电解槽外形采用立方体，外壳采用透明材料，可以在同一侧面上观察到内部结构和变化；	
2、采用碳板阳极和金属阴极；	
3、采用透水性适宜的材料做隔膜，隔开阳极室和阴极室。
	1 
	台
	338.00 

	248 
	离子交换柱
	含玻璃纤维和离子交换树脂。	
	28 
	支
	37.18 

	249 
	电泳演示器
	1.仪器外形结构由底座电源装置、带刻度的U形管、电极插座和开关等组成；	
2、主要技术参数：输入电压：AC12V；输出电压大于120V；输出电流80mA。	
	1 
	台
	101.40 

	250 
	丁达尔现象实验器
	1.产品由光源和盒体两部分组成；	
2、光源：由电池盒（内可装两节5号电池）按钮开关，1.5V—2.2V集光灯珠组成。	
3、盒体：（暗室）内附有方形试管三支，供盛放胶体或溶液用。
	28 
	台
	23.66 

	251 
	二氧化氮球
	双球，内封NO2和N2O4。
	28 
	套
	23.66 

	252 
	渗析实验器
	高中化学实验中电渗析实验膜分离法实验仪器。
	28 
	个
	23.66 

	253 
	放电反应实验仪
	通电五分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W。
	13 
	套
	270.40 

	254 
	光化学实验演示器
	本产品由底座、闪光装置、安全防护罩、手控按钮、开关、指示灯、附件盒组成。
	1 
	台
	229.84 

	255
	化学实验演示平台
	本产品由底座、摄像头、试管、试管支架、软件等组成。
	1 
	套
	743.60 

	256 
	炼铁高炉模型
	1.产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上；	
2、模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结	
3、模型应能正确显示小料斗、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系；	
4、产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；	
5、各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。	
	1 
	个
	169.00 

	257 
	分子结构模型
	演示用，氢原子球直径不小于21mm，其他原子球直径不小于28mm。
	1 
	套
	169.00 

	258 
	分子结构模型
	分组用，氢原子球直径不小于16mm，其他原子球直径不小于22mm。
	28 
	套
	47.32 

	259 
	金刚石结构模型
	1.仪器可组装金刚石晶体结构，由黑色橡胶球、塑料杆组成，演示用；	
2、直径不小于27mm，球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化；教学演示效果明显。
	1 
	套
	27.04 

	260 
	石墨结构模型
	1.仪器可组装石墨晶体结构，由黑色橡胶球39个、塑料杆组成，演示用；	
2、橡胶球直径不小于27mm；球杆组装松紧适度，不应有自由转动、松脱，组装后不得有明显的弯曲变形及角度变化；教学演示效果明显。	
	1 
	套
	33.80 

	261 
	碳-60结构模型
	1.模型由黑色塑料球60个和管状塑料键组成，演示用	
2、球与键的表面应光滑无划痕；键与球的结合应松紧恰当。	
	1 
	套
	54.08 

	262 
	氯化钠晶体结构模型
	演示用，由14个Φ27mm绿色塑料球与14个Φ20mm灰色塑料球、塑料杆55根组成。
	1 
	套
	27.04 

	263 
	碳的同素异形体结构模型
	包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型；小型，球管式，可拆卸。
	1 
	套
	33.80 

	264 
	氯化铯晶体结构模型
	模型组成：氯原子、铯原子、金属杆组成，球直径不小于28mm。
	1 
	套
	81.12 

	265 
	二氧化碳晶体结构模型
	氧原子（天蓝球、直径22mm）28个，碳原子（黑球、直径27mm）14个。
	1 
	套
	118.30 

	266 
	二氧化硅晶体结构模型
	硅原子（蓝色，14个，直径不小于27mm）、氧原子（红色，16个，直径不小于21mm）、连接杆（32个）组成，球直径不小于25mm。
	1 
	套
	43.94 

	267 
	金属晶体结构模型
	由堆积、晶胞模型和延展性模型组成，球直径不小于28mm。
	1 
	套
	118.30 

	268 
	电子云杂化轨道模型
	S.SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz.
	1 
	套
	439.40 

	269 
	气体摩尔体积模型
	拆装式，由气体摩尔体积正方体组成，正方体规格为280mm×280mm×280mm，厚度为1mm的透明有机玻璃，再用专门设计的透明塑料角联结。
	1 
	个
	118.30 

	270 
	沸腾焙烧炉模型
	1.产品为沸腾焙烧炉的缩小模型，装置于底座上，外壳可局部剖开，能看清其内部结构；	
2、炉体上侧有炉气出口，下部两侧分别为加料室和出渣口；	
3、空气分布板位于炉内下部，板上均匀装有若干个风帽，应正确显示风帽与分布板的结构关系；	
4、空气分布室呈倒锥形，其底部侧面有空气进口；加料室内空气分布板上部有加料口，下面有空气进口。	
	1 
	个
	219.70 

	271 
	硫酸接触室模型
	1.产品为接触法制硫酸的接触室缩小模型，外壳可局部剖开，能看清其内部结构；接触室内上部和下部各有一层触媒，两触媒层之间为热交换器；	
2、热交换器采用列管式，应表现出其内部立体结构；	
3、气体的各进、出口的位置正确。	
	1 
	个
	219.70 

	272 
	氨合成塔模型
	1.产品为氨合成塔缩小模型，模型外形示塔体及顶盖等；
2、外壳剖开，应能看清塔内的环状空间及塔上部的触媒室和塔下部的热交换器等结构，在外壳剖面上示其壁厚；
3、触媒室示触媒层的形态，触媒层应置于多空板上；热交换器采用列管式，应表现出其内部立体结构。	
	1 
	个
	253.50 

	273 
	炼钢转炉模型
	1.产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上；	
2、模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征；
3、产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；	
4、各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。	
	1 
	个
	229.84 

	274 
	金属矿物、金属及合金标本
	1.包括：铜矿、铁矿、铝矿、钨矿、锡石矿、铁、铝、锡、铝合金、钛金；	
2、每种标本附有标签；	
3、塑料包装盒。	
	1 
	盒
	27.04 

	275 
	原油常见馏分标本
	1.包括：原油、汽油、煤油、柴油、重油、润滑油、凡士林、沥青；	
2、每种标本附有标签采用塑料盒包装。	
	1 
	盒
	27.04 

	276 
	新型无机非金属材料标本
	氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等。
	1 
	盒
	27.04 

	277 
	量筒
	1.标称容量：10mL；	
2、透明钠钙玻璃材质；	
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；	
4、量杯放在平台上，不应摇晃；	
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；	
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。	
	50 
	个
	4.90 

	278 
	量筒
	1.标称容量：25mL；	
2、透明钠钙玻璃材质；	
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；	
4、量杯放在平台上，不应摇晃；	
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；	
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。	
	50 
	个
	6.42 

	279 
	量筒
	1.标称容量：50mL，	
2、透明钠钙玻璃材质；	
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；	
4、量杯放在平台上，不应摇晃；	
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；	
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。	
	50 
	个
	7.10 

	280 
	量筒
	1.标称容量：100mL；	
2、透明钠钙玻璃材质；	
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；	
4、量杯放在平台上，不应摇晃；	
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；	
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。	
	2 
	个
	8.79 

	281 
	量筒
	1.标称容量：500mL；	
2、透明钠钙玻璃材质；	
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；	
4、量杯放在平台上，不应摇晃；	
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；	
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。	
	2 
	个
	19.60 

	282 
	量筒
	1.标称容量：1000mL；	
2、透明钠钙玻璃材质；	
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；	
4、量杯放在平台上，不应摇晃；	
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；	
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。	
	2 
	个
	54.08 

	283 
	量杯
	1.标称容量：250mL；	
2、透明钠钙玻璃材质；	
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；	
4、量杯放在平台上，不应摇晃；	
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；	
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。	
	2 
	个
	27.04 

	284 
	容量瓶
	1.高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；	
2、规格：50mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；	
3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；	
4、瓶口与瓶塞密合性好。	
	2 
	个
	10.82 

	285 
	容量瓶
	1.高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；	
2、规格：100mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；	
3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；	
4、瓶口与瓶塞密合性好。	
	50 
	个
	13.52 

	286 
	容量瓶
	1.高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；	
2、规格：250mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；	
3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；	
4、瓶口与瓶塞密合性好。	
	4 
	个
	21.97 

	287 
	容量瓶
	1.高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；	
2、规格：500mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；	
3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；	
4、瓶口与瓶塞密合性好。	
	30 
	个
	30.42 

	288 
	容量瓶
	1.高硼硅玻璃材质，由瓶体和瓶塞组成；	
2、规格：1000mL。内应力消除：在偏光仪下呈紫色；	
3、刻度线清晰耐久，粗细均匀，平行于瓶底平面；	
4、瓶口与瓶塞密合性好。	
	2 
	个
	40.56 

	289 
	滴定管
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、酸式，25mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；	
3、刻度标识清晰、均匀。	
	50 
	支
	30.76 

	290 
	滴定管
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、酸式，50mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；	
3、刻度标识清晰、均匀。	
	28 
	支
	35.49 

	291 
	滴定管
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、碱式，25mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；	
3、刻度标识清晰、均匀。	
	50 
	支
	14.87 

	292 
	滴定管
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、碱式，50mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；	
3、刻度标识清晰、均匀。	
	28 
	支
	26.03 

	293 
	滴定管
	聚四氟乙烯活塞，50mL。
	1 
	支
	118.30 

	294 
	移液管
	1mL，玻璃制
	28 
	支
	6.76 

	295 
	移液管
	2mL，玻璃制
	28 
	支
	6.76 

	296 
	移液管
	5mL，玻璃制
	28 
	支
	7.77 

	297 
	移液管
	25mL，玻璃制
	28 
	支
	10.14 

	298 
	试管
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm；	
3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；	
4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。	
	350 
	支
	0.34 

	299 
	试管
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；	
3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；	
4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。	
	350 
	支
	0.47 

	300 
	试管
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ18mm，试管高180mm；	
3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；	
4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。	
	100 
	支
	0.74 

	301 
	试管
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm；	
3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；	
4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。	
	100 
	支
	0.81 

	302 
	试管
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ30mm，试管高200mm；	
3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；	
4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。	
	30 
	支
	2.64 

	303 
	试管
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ40mm，试管高200mm；	
3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；	
4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。	
	30 
	支
	8.45 

	304 
	具支试管
	1.高硼硅玻璃材质。管口应切平整烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象；	
2、规格：试管外径Φ18mm，试管高180mm，急冷温差＞200℃；	
3、支管与试管连接处牢固、平滑。	
	20 
	支
	2.54 

	305 
	具支试管
	1.高硼硅玻璃材质。管口应切平整烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象；	
2、规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm，急冷温差＞200℃；	
3、支管与试管连接处牢固、平滑。	
	20 
	支
	2.70 

	306 
	硬质玻璃管
	1.高硼硅玻璃材质，硬质；	
2、规格：外径Φ15mm，长150mm。	
	30 
	支
	3.04 

	307 
	硬质玻璃管
	1.高硼硅玻璃材质，硬质；	
2、规格：外径Φ20mm，长250mm。	
	10 
	支
	5.07 

	308 
	燃烧管
	φ25mm×300mm
	2 
	支
	8.45 

	309 
	Y形试管
	φ20mm
	3 
	支
	13.52 

	310 
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：5mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；	
3、放在平台上不应旋转或摇晃；	
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。	
	50 
	个
	3.72 

	311 
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：10mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存	
3、放在平台上不应旋转或摇晃；	
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。	
	50 
	个
	3.72 

	312 
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：25mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；	
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。	
	100 
	个
	3.72 

	313 
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；	
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。	
	50 
	个
	4.39 

	314 
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；	
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。	
	100 
	个
	1.69 

	315 
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；	
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。	
	100 
	个
	6.76 

	316 
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；	
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。	
	20 
	个
	10.14 

	317 
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：1000mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；	
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。	
	10 
	个
	20.28 

	318 
	烧瓶
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：圆底，长，250mL；	
3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；	
4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。	
	50 
	个
	10.48 

	319 
	烧瓶
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：圆底，250mL；	
3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；	
4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。	
	30 
	个
	10.48 

	320 
	烧瓶
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：圆底，500mL；	
3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；	
4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。	
	50 
	个
	20.62 

	321 
	烧瓶
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：平底，250mL；	
3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；	
4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。	
	5 
	个
	10.48 

	322 
	锥形瓶
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：锥形，100mL；	
3、底部不允许有结石、节瘤存在。	
	50 
	个
	7.44 

	323 
	锥形瓶
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：锥形，250mL；	
3、底部不允许有结石、节瘤存在。	
	28 
	个
	10.14 

	324 
	蒸馏烧瓶
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、是一个具有支管的圆底球体形烧瓶，便于与冷凝管和牛角管等组成蒸馏装置；	
3、规格：250mL。	
	50 
	个
	18.59 

	325 
	三口烧瓶
	250mL	
	5 
	个
	30.42 

	326 
	酒精灯
	1.透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；
2、规格：150mL；	
3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；	
4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；	
5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色；	
6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；
7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。	
	28 
	个
	4.56 

	327 
	酒精灯
	1.透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；
2、规格：250mL，单头；	
3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；	
4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；	
5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色；	
6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。	
	2 
	个
	8.11 

	328 
	酒精灯
	1.透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；
2、规格：250mL，双头；	
3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；	
4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；	
5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色；	
6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。	
	2 
	个
	45.63 

	329 
	干燥塔
	250mL
	2 
	个
	74.36 

	330 
	气体洗瓶
	250mL
	2 
	个
	33.80 

	331 
	抽滤瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：500mL；	
3、底部不允许有结石、节瘤存在。	
	2 
	个
	25.35 

	332 
	抽气管
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、灯工焊接牢固，喷水管应在球内中心位置，喷口对正下管孔，两孔间距不大于2.5mm；	
3、喷口切割磨平，不得有歪斜及小缺点；	
4、磨砂浮子必须活动自如，不得阻塞不动。	
	2 
	个
	19.60 

	333 
	干燥器
	1.透明钠钙玻璃制；	
2、规格：160mL。	
	4 
	个
	62.53 

	334 
	气体发生器
	1.透明钠钙玻璃制；	
2、规格：250mL。	
	4 
	个
	141.96 

	335 
	冷凝器
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：直形，300mm。	
	28 
	支
	20.28 

	336 
	冷凝器
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：球形，300mm。	
	1 
	支
	35.49 

	337 
	牛角管
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：Φ18mm×150mm。	
	28 
	支
	4.06 

	338 
	漏斗
	1.规格：60mm；	
2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；	
3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重褶皱，斗柄垂直偏正不超过3～5mm。	
	28 
	个
	5.75 

	339 
	漏斗
	1.规格：90mm；	
2、漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm；	
3、口边光滑平整，无毛边、缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；	
4、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重褶皱，斗柄垂直偏正不超过3～5mm。	
	6 
	个
	11.83 

	340 
	安全漏斗
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：直形；	
3、口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。	
	5 
	个
	2.03 

	341 
	安全漏斗
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：双球；	
3、口部翻边圆整，不得呈波浪形，斗管焊接牢固，不得有内壁缩小现象。	
	2 
	个
	11.83 

	342 
	分液漏斗
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：锥（梨）形，100mL。	
	28 
	个
	35.49 

	343 
	分液漏斗
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：球形，50mL。	
	28 
	个
	30.42 

	344 
	布氏漏斗
	瓷，80mm。	
	2 
	个
	21.97 

	345 
	T形管（T形试管）
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm；
3、灯工焊接牢固，口部平整熔光处理。	
	28 
	个
	2.03 

	346 
	Y形管（Y形试管）
	采用透明玻璃制造，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7—8mm，壁厚1.5mm。
	28 
	个
	2.03 

	347 
	离心管
	10mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。
	10 
	支
	3.38 

	348 
	干燥管
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：单球，150mm。	
	50 
	支
	5.41 

	349 
	干燥管
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：U形，Φ15mm×150mm；	
3、U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管呈水平，其高低差不大于5mm。	
	50 
	支
	13.52 

	350 
	干燥管
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：U形，Φ20mm×200mm；	
3、U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管呈水平，其高低差不大于5mm。	
	3 
	支
	5.75 

	351 
	干燥管
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：U形，具支，Φ15mm×150mm；	
3、U形管弯度圆正，不得过分扁瘪歪斜，两管呈水平，其高低差不大于5mm。	
	3 
	支
	1.01 

	352 
	比色管
	25mL	
	100 
	支
	10.14 

	353 
	活塞
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：直形；	
3、灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以不小于芯孔直径	
4、管口烘光不得有缺损块口；	
5、活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准；	
6、活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口；	
7、活塞芯与活塞壳磨合后，芯、肩应与壳肩齐平，其伸出或缩入最大偏差不得超过1mm为准；	
8、产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。	
	5 
	支
	20.28 

	354 
	活塞
	1.高硼硅玻璃材质；	
2、规格：T形；	
3、灯工焊接牢固，焊接处玻管内径以不小于芯孔直径；
4、管口烘光不得有缺损块口；	
5、活塞芯孔径应与活塞壳孔对正，出现的偏差不得超过有效孔径的1/3为准；	
6、活塞芯手柄不得有割手合缝线，尾部磨平，不得有4mm以上的缺口；	
7、活塞芯与活塞壳磨合后，芯、肩应与壳肩齐平，其伸出或缩入最大偏差不得超过1mm为准。	
	2 
	支
	30.42 

	355 
	圆水槽
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：Φ200mm×100mm。	
	8 
	个
	43.94 

	356 
	圆水槽
	1.透明钠钙玻璃制；	
2、圆形，Φ270mm×140mm。	
	4 
	个
	67.60 

	357 
	玻璃钟罩
	1.透明钠钙玻璃制；	
2、Φ150mm×280mm，具上口。	
	2 
	个
	753.74 

	358 
	钴玻璃片
	焰色反应专用钴玻片	
	28 
	个
	15.21 

	359 
	集气瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；
2、规格：125mL	
	100 
	个
	3.72 

	360 
	集气瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：250mL。	
	28 
	个
	4.73 

	361
	集气瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：500mL。	
	5 
	个
	8.45 

	362
	液封除毒气集气瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：250mL。	
	5 
	个
	57.46 

	363
	广口瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：60mL。	
	500 
	个
	4.73 

	364
	广口瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：125mL。	
	80 
	个
	5.24 

	365
	广口瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：250mL。	
	50 
	个
	7.77 

	366
	广口瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：500mL。	
	10 
	个
	10.82 

	367
	广口瓶（茶色广口瓶）
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：棕色，60mL。	
	100 
	个
	7.44 

	368
	广口瓶（茶色广口瓶）
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：棕色，125mL。	
	28 
	个
	8.45 

	369
	广口瓶（茶色广口瓶）
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：棕色，250mL。	
	28 
	个
	11.83 

	370
	细口瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：60mL。	
	70 
	个
	4.56 

	371
	细口瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：125mL。	
	500 
	个
	5.07 

	372
	细口瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：250mL。	
	80 
	个
	7.10 

	373
	细口瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：500mL。	
	30 
	个
	9.46 

	374
	细口瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：1000mL。	
	30 
	个
	15.21 

	375
	细口瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：3000mL。	
	3 
	个
	50.70 

	376
	细口瓶（茶色细口瓶）
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：棕色，60mL。	
	100 
	个
	7.44 

	377
	细口瓶（茶色细口瓶）
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：棕色，125mL。	
	100 
	个
	8.45 

	378
	细口瓶（茶色细口瓶）
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：棕色，250mL。	
	28 
	个
	10.82 

	379
	细口瓶（茶色细口瓶）
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：棕色，500mL。	
	2 
	个
	11.83 

	380
	细口瓶（茶色细口瓶）
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：棕色，1000mL。	
	2 
	个
	15.21 

	381
	细口瓶（茶色细口瓶）
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：棕色，3000mL。	
	1 
	个
	50.70 

	382
	下口瓶
	5000mL	
	2 
	个
	152.10 

	383
	滴瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：30mL。	
	100 
	个
	4.73 

	384
	滴瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：60mL；	
3、瓶塞上口应配合橡皮头下管正直。	
	500 
	个
	5.07 

	385
	滴瓶（茶色滴瓶）
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：茶色，30mL；	
3、瓶塞上口应配合橡皮头下管正直。	
	50 
	个
	4.73 

	386
	滴瓶（茶色滴瓶）
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：茶色，60mL。	
	80 
	个
	5.07 

	387
	称量瓶
	φ25mm×40mm	
	2 
	个
	16.90 

	388
	坩埚
	瓷，30mL	
	50 
	个
	4.73 

	389
	坩埚钳
	1.产品用不锈钢制造。总长度为200㎜；	
2、钳子制作应光滑、平整、无缺陷；	
3、钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。
	50 
	个
	10.14 

	390
	烧杯夹
	1.成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤；	
2、具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装；	
3、夹杆直径为10mm±2mm，夹头内侧有软质垫衬。	
	4 
	个
	11.15 

	391
	镊子
	不锈钢，尖头，140mm。	
	28 
	个
	4.39 

	392
	试管夹
	1.产品为木质或竹质材料制成；	
2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；	
3、试管夹所附毡块应黏接牢固，不得脱落；	
4、管夹弹簧应有足够弹性，并做防锈处理。夹口张、合松紧强度适宜，便于试管夹持和拿取。	
	28 
	个
	2.03 

	393
	止水皮管夹
	1.水止皮管夹用钢丝拧制而成，弹性良好，夹持牢靠，表面做镀铬处理。	
2、成型规整，表面无锈蚀。	
	28 
	个
	1.35 

	394
	螺旋皮管夹
	1.产品用钢材制成，应做防锈处理；	
2、产品制作应光滑、平整、无缺陷；	
3、产品的夹持范围最大应不小于20mm，夹子的夹持应可靠，吻合好；	
4、螺母与螺杆螺纹应吻合好，旋动轻便，不应有卡死现象。	
	5 
	个
	3.38 

	395
	石棉网
	1.产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；	
2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸露金属网面；	
3、整体应平整、美观，不翘角。	
	28 
	个
	2.03 

	396
	隔热网
	环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉。
	28 
	个
	3.38 

	397
	二连球
	由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成。
	2 
	个
	35.49 

	398
	燃烧匙
	1.产品由半圆面和金属丝结合制成；	
2、半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。要求光滑无毛刺、圆润；	
3、金属丝用Φ2㎜的钢丝制造，长度为200mm左右；	
4、半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。	
	28 
	个
	2.03 

	399
	钥匙
	1.供中学化学实验和小学教学实验用；	
2、药匙材质：单头塑料。	
	80 
	个
	0.85 

	400
	玻璃管
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、外径：Φ5mm～Φ6mm；	
3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；	
4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；	
5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；	
6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。	
	5 
	千克
	33.80 

	401
	玻璃管
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、外径：φ7mm～φ8mm；	
3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；	
4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；	
5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；	
6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。	
	4 
	千克
	33.80 

	402
	玻璃棒
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：φ3mm～φ4mm；	
3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；
4、应力：在偏光仪中呈蓝色；	
5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；	
6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。	
	4 
	千克
	47.32 

	403
	玻璃棒
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：φ5mm～φ6mm；	
3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；
4、应力：在偏光仪中呈蓝色；	
5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；	
6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。	
	4 
	千克
	40.56 

	404
	软胶塞
	1.产品用天然橡胶制造，白色；	
2、每包软胶塞由0～10号的胶塞组成，要求搭配合理。
	8 
	千克
	45.63 

	405
	橡胶管
	1.产品用优质天然橡胶制造；	
2、产品内径为7～8mm，壁厚1mm。	
	4 
	千克
	45.63 

	406
	乳胶管
	1.产品用优质乳胶制造；	
2、产品内径为5～6mm，壁厚1mm。	
	50 
	米
	4.06 

	407
	洗耳球
	橡胶材质
	25 
	个
	5.41 

	408
	试管刷
	总长23cm，Φ23mm
	28 
	个
	1.35 

	409
	烧瓶刷
	1.供中学化学实验和小学教学实验用；	
2、本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢地夹紧在上面。
	28 
	个
	8.50 

	410
	滴定管刷
	产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成。	
	28 
	个
	5.07 

	411
	结晶皿
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：80mm。	
	2 
	个
	10.14 

	412
	表面皿
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：60mm。	
	28 
	个
	2.54 

	413
	表面皿
	1.透明钠钙玻璃材质；	
2、规格：100mm。	
	4 
	个
	4.73 

	414
	研钵
	瓷，60mm。
	28 
	个
	6.42 

	415
	研钵
	瓷，90mm。
	2 
	个
	10.82 

	416
	蒸发皿
	1.实验用加热仪器60mm，陶瓷制造；	
2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；	
3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；	
4、吸水率：不大于0.3%；	
5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²；6、釉的高温黏结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉黏结现象；	
7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；	
8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。	
	28 
	个
	3.38 

	417
	蒸发皿
	1.实验用加热仪器100mm，陶瓷制造；	
2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；	
3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；	
4、吸水率：不大于0.3%；	
5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²；6、釉的高温黏结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉黏结现象；	
7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；	
8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。	
	5 
	个
	5.07 

	418
	反应板
	规格：6穴
	28 
	个
	3.72 

	419
	井穴板
	1.9孔，0.7mL×9，井穴的孔穴容积为0.7mL；	
2、采用能耐酸、碱、盐的塑料制成。	
	28 
	个
	3.04 

	420
	井穴板
	6孔，5mL×6。
	28 
	个
	3.38 

	421
	塑料多用滴管
	3mL
	800 
	支
	0.34 

	422
	白金丝
	Φ0.5mm镍铬丝。长度9CM。
	2 
	支
	8.45 

	423
	铝（条）
	工业
	250 
	克
	0.34 

	424
	铝（片）
	工业
	500 
	克
	0.29 

	425
	铝（箔）
	工业
	100 
	克
	0.34 

	426
	锌（粒）
	工业
	1000 
	克
	0.24 

	427
	铁（片）
	工业
	500 
	克
	0.10 

	428
	铁（丝）
	工业
	500 
	克
	0.10 

	429
	铜（紫铜片）
	工业
	1000 
	克
	0.68 

	430
	铜（丝）
	工业
	1000 
	克
	0.68 

	431
	活性炭
	符合教学实验要求，500g/瓶
	500 
	克
	0.05 

	432
	氧化铜
	工业
	500 
	克
	0.34 

	433
	氯化钠
	工业
	3000 
	克
	0.03 

	434
	氯化钙（无水）
	工业
	1000 
	克
	0.03 

	435
	硫酸铵
	工业
	500 
	克
	0.05 

	436
	碳酸钠
	工业
	2500 
	克
	0.03 

	437
	碳酸氢钠
	工业
	2000 
	克
	0.03 

	438
	碳酸氢铵
	工业
	500 
	克
	0.05 

	439
	植物油
	食用
	500 
	毫升
	0.07 

	440
	石蜡
	工业
	500 
	克
	0.07 

	441
	石蜡（油）
	工业
	500 
	毫升
	0.07 

	404
	苯甲酸
	工业
	500 
	克
	0.11 

	405
	实验室用品
	满足教学实验用
	1
	批
	3441.75

	406
	石蕊
	指示剂
	25 
	克
	5.41 

	407
	酚酞
	指示剂
	25 
	克
	0.81 

	408
	品红
	染料
	25 
	克
	1.35 

	409
	甲基橙
	指示剂
	25 
	克
	1.08 

	410
	pH广范围试纸
	1～14，条状，每本80张，每张尺寸不小于1*20mm。
	20 
	本
	3.38 

	411
	蓝石蕊试纸
	条状，每本100张，每张尺寸48mm*8mm。
	15 
	本
	3.38 

	412
	红石蕊试纸
	条状，每本100张，每张尺寸48mm*8mm。
	15 
	本
	3.38 

	413
	淀粉碘化钾试纸
	条状，每本不少于100张，每张尺寸不小于8.5mm*45mm。
	10 
	本
	3.38 

	414
	定性滤纸
	直径70mm，100张/盒
	15 
	盒
	10.82 

	415
	高中化学实验材料
	小刀、棉花、木炭、火柴、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸。
	28 
	份
	50.70 

	416
	电极材料
	石墨、铜、锌、铁、焊锡电极。
	28 
	套
	40.56 

	417
	一字螺丝刀
	1.规格210mm；	
2、旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；	
3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；	
4、旋杆应经镀铬防锈处理；	
5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。
	1 
	支
	3.38 

	418
	十字螺丝刀
	1.规格210mm；	
2、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
3、旋杆应经镀铬防锈处理；	
4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。	
	1 
	支
	3.38 

	419
	尖嘴钳
	1.型号规格：长160mm；	
2、采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新材料，环保手柄。
	1 
	把
	13.52 

	420
	手锤（杠锤）
	0.5kg木柄，总长285mm
	1 
	把
	15.55 

	421
	三角锉
	工作范围长175mm；注塑手柄。
	1 
	个
	11.83 

	422
	剪刀
	1.产品表面处理为电镀剪；	
2、剪刀刃口硬度不低于HRC52；	
3、两片刃口对应点硬度差不大于HRC4；	
4、全长150mm；剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、不崩口、不变形。	
	1 
	把
	6.76 

	423
	玻璃瓶盖开启器
	可开启实验室所有瓶盖。
	1 
	套
	3.38 

	424
	玻璃管切割器
	适应于细小玻璃管（可切20mm以内的玻璃试管）的切割。
	1 
	个
	33.80 

	425
	工作服
	1.材质：涤卡；颜色为白色；	
2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力；
3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；	
4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和舒适感。	
	3 
	件
	40.56 

	426
	护目镜
	1.用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害（机加工）；	
2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；	
3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。	
	52 
	个
	8.45 

	427
	防护面罩
	1.产品由透明有机玻璃制成；	
2、面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。	
	1 
	个
	30.42 

	428
	防毒口罩
	1.直接式防毒口罩；	
2、口罩能完全罩住口、鼻不漏气；	
3、防毒时间不小于1小时；	
4、口罩应卫生清洁，不得有灰尘。不得用有毒材料制作。
	1 
	个
	50.70 

	429
	耐酸手套
	1.产品为橡胶制品，长袖口带五指套；	
2、应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用；	
3、冬季不得发硬，夏季不得粘连，各部位应完整严密，无开裂和小孔。	
	50 
	双
	10.14 

	430
	耐酸手套
	1.产品为橡胶制品，长袖口带五指套；	
2、应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用；	
3、冬季不得发硬，夏季不得粘连，各部位应完整严密，无开裂和小孔。	
	50 
	双
	10.14 

	431
	洗眼器（洗眼壶）
	壶式，冲洗型，玻璃。
	1 
	套
	27.84 

	432
	实验防护屏
	三片折叠式结构，有机玻璃制。
	1 
	件
	50.89 

	化学通风实验室

	433
	智慧黑板
	、嵌入式系统
1、整机嵌入式系统版本≥Android 13，主频≥1.6GHz；系统支持后续在线升级。
2、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状和颜色进行更换。
3、在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。
4、白板内置元素周期表工具，支持元素分类色彩区分、分类查看；支持多种展示模式切换。
5、整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。
6、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。
7、无PC状态下，嵌入式Android 操作系统下可使用白板书写、WPS 软件和网页浏览。
8、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。
二、电脑模块
1、CPU：搭载Intel  酷睿系列≥ i5 CPU；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上  SSD固态硬盘。
2、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
3、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。
4、具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。
5、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 4个USB3.0 接口。
6、具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。
7、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
8、和整机的连接接口针脚数≤40pin。
三、硬件外观设计
▲1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。
2、整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。前置物理按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。
3、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。
4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。
5、整机前置 USB 接口配备可翻转防护挡板。
6、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。
7、整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160或以上。
8、整机前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
9、整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。
10、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
11、整机采用全金属外壳设计，边框为金属一体成型。
12、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
13、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口或以上。
14、侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出或以上。
15、前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）或以上。
▲16、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。
四、音视频采集
▲1、整机设备内置扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器，上朝向30W中低音扬声器，最大功率≥84W。
▲2、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。
▲3、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥10米。
▲4、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。
5、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。
6、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
7、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。
8、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。
9、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄≥1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k分辨率的视频。
▲10、整机摄像头对角线视场角≥120度。
五、显示与护眼功能
1、整机色域覆盖率（NTSC）≥72%。
2、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。
3、灰阶等级≥256级。
4、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%。
5、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。
6、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。
7、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。
8、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。
9、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
10、纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
六、无线交互功能
1、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。
2、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。
3、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。
4、整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
▲5、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。
6、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。
7、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
▲8、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥30个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥6个。
9、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。
10、Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 
11、Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。
七、触控功能
1、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
2、触摸分辨率32768×32768。
3、书写触控延迟≤25ms。
4、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。
5、触摸响应≤4ms。
6、触摸最小识别物≤3mm。
▲7、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3mm时，触摸屏识别为点击操作。
8、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。
9、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。
10、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。
八、侧边栏教学功能
1、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。
2、整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。
3、整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
4、整机全通道侧边栏支持将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以返回全屏状态。
5、整机全通道侧边栏支持自行选择所需截取屏幕范围，点击截屏即可成功截取屏幕，并自动保存。
6、整机全通道侧边栏支持放大选中区域内容，并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。
▲7、整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。
8、整机全通道侧边栏支持打开日历，查看日期。
9、整机全通道侧边栏支持聚光灯，支持聚光灯高亮区域大小调节、区域移动。
10、整机全通道侧边栏支持冻屏，将屏幕画面进行缩放。
11、整机安卓和外接通道下侧边栏支持设置倒数日。
12、整机安卓和外接通道 下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。
13、整机侧边栏内置智能语音转文字工具，将整机内置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上。
九、教学交互功能
1、整机内置学生日历功能，支持全屏查看日历、显示法定节日；用户可以添加日历事件，设定特定时间并关联本机安卓应用，事件到期后，可以通过事件提醒打开关联的应用，如欢迎词、白板应用。
▲2、整机内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型。3D模型包括：动物、微生物、人体骨骼。
3、整机内置 AI 授课工具，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，支持手动框选题目范围，能够对题目进行详细的讲解，讲解内容包括解题步骤和注意事项。
4、整机内置AI授课工具，可根据题目所涉及的知识点和难度级别，可推荐相似题目，推荐题目数量可根据用户需求进行设置。
5、整机内置AI作文批改工具，支持对视频展台所采集的内容进行识别，识别到英文作文类型后，支持作文内容进行批改。可根据作文的整体表现给出一个综合评分，并提供详细的评分依据。
6、整机内置AI作文批改工具，能够从作文的词汇词组、语法句子、内容连贯性多个维度进行分析和评价。对于存在的语法错误和错别字，能够指出并提供修改建议。
▲7、整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互。
8、整机内置AI智能体（非第三方应用），支持用户通过当前设备与历史学家智能体进行对话交流。智能体包涵历史文物、文化遗址、博物馆展览文博知识。用户可通过语音方式向智能体提问，智能体能够根据用户的问题提供准确、详细的回答，支持多轮对话，可根据用户的兴趣偏好，推荐相关的文博展览、文物故事内容。
9、整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。
10、整机内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。
十、教学备授课软件设计
（一）白板教学PC端应用
▲1、教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于100G的个人云空间。
2、教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。
4、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频等素材右键上传至云空间。互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。
5、语文工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于 5 个。可以调出可直接书写的田字格、四线三格，书写笔画笔顺指导功能。支持授课助手：同步教学写字的视频、朗读泛读音频、支持手机扫学生作品能够投影大屏幕、手机现场录音支持上传视听、支持连接绘本教学资源及字理教学视频播放、支持笔顺笔画的视频教学播放。
6、支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。
7、课件背景：提供不少于8种以上背景模板供老师选择，持自定义背景。
8、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于8种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。
9、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 8 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。
10、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供7种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。
11、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。
▲12、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。
13、数学画板功能：
a)能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。
b)提供不少于 500 个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。
c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。
d)老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。
14、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。
15、表格：
a)具有表格插入功能，并提供5种以上表格样式供老师选择。
b)表格能自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。
c)具有表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。
d)在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，
方便老师请多位同学进行答题互动。
16、图表：
a)具有图表插入功能，并提供柱状图、扇形图、折线图 3 种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供选择。
b)具有图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便多角度展示数据变化。
c)具有图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。
d)在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表，
方便老师进行对比观察。
17、古诗词资源：
a)提供覆盖多学段的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。
b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。
c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。
d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。
e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。
f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。
18、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容。
19、美术画板：具有美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。
20、美术工具：具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。
（二）白板软件移动端应用
1、课件预览保留课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除等互动功能，并可通过移动端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。
2、可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。
3、移动平台可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。
4、移动平台可将课件通过微信、朋友圈、云空间帐号、二维码、公开链接、加密链接等方式进行分享，分享有效期支持自定义。
5、移动平台可查看教师个人云空间里所有互动课件列表，并可打开互动课件进行预览，预览时支持上下翻页、页面缩略图预览、页面跳转。
6、移动平台可以上传手机相册中的照片和视频到资料夹，且能调用系统相机拍摄照片并直接上传。教师可以在备课端选择资源插入课件。
十一、智能桌面管理系统
1、支持批量部署，教室内任意一台设备，可为机房内其他没有系统的设备批量安装云桌面管理软件和操作系统。
2、支持开机Logo自定义，减弱教育商业化。
★3、支持一次发送文件给多个接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后可进行自动下载。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图功能））
★4、发送到班级:用户可在资料夹中把多个文件发送至接收端软件中，发送的文件不限格式，接收端软件自动下载该文件。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图功能））
5、支持对主流操作系统的还原属性进行设置，可分别为系统盘与数据盘配置不同的还原策略，包括每次还原、每日还原、每周还原、每月还原及不还原。
6、提供云终端检测功能，可对操作系统环境进行批量巡检，检测结果以列表形式展示，并对USB键鼠未连接、未知盘符等异常状态进行告警提示。
7、管理软件支持对操作系统提供网络修复功能，可自动检测网络服务状态并对异常问题进行修复。
8、管理软件支持在考试结束后，提供文件加密功能，可对指定文件进行密码保护，并完整记录加密操作日志。
9、管理软件支持开启内置DHCP服务，可在无外网环境下为局域网内设备自动分配IP地址，保障机房临时教学活动正常进行。
10、支持无服务器部署模式，机房内任意一台学生机均可设置为管理端，统一管理维护所有终端设备。
11、管理软件内置U盘管控功能，开启后可禁止所有终端使用U盘设备，保障数据安全与系统稳定。
12、管理软件内置广告弹窗拦截功能，开启后可自动拦截终端桌面广告弹窗，净化教学办公环境。
十二、产品售后保障服务
1、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。
2、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。
十三、其他要求
为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。
注：本产品须提供节能证书。
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	视频展台
	（一）硬件部分：
1.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。
2.采用≥800万像素摄像头；采用USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。
3.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。
4.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面连同批注内容进行同步缩放、移动。
5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。
6.带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。
7.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。
（二）软件部分：
1.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。
2.支持展台画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台画面连同批注内容进行同步缩放、移动。
3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。
4.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。
5.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。
6.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。
7.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。
8.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。
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	教师演示台
	规格：2400*700*850mm，台面颜色浅豆绿色；
展示台参数
1、尺寸：2400*700*850mm，全钢结构；
2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求：
2-1化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测。
2-2且包含：65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、氯甲苯、乙二醇等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
2-3物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。
2-4满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；
2-5尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象。
2-6表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象。
2-7耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化。
2-8耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。
★2-9台面参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，可迁移有害元素:铬（Cr）≤10mg/kg、铅(Pb)≤10mg/kg、镉（Cd）≤12mg/kg、汞（Hg）≤12mg/kg。（投标人需提供台面制造厂商出具带CMA或CNAS标志或带二维码防伪识别真假的检测报告复印件，并加盖台面制造厂商公章。）
2-10抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
2-11防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，防霉等级为0级。
2-12燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级或垂直燃烧符合V-0级。
2-13台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
2-14烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。
2-15抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。
3、柜身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座.中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。
门铰：采用广东“DTC”175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。
滑轨：三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。
手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。
4、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪音；
五、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	1 
	张
	5200.00 

	436
	教师总控电源
	教师主控电源采用微电脑控制，轻触摸操作、PVC贴膜，数字化控制、数码显示，密码或刷卡开机功能，主要功能为：
1、采用数码管显示教师和学生交直流电压、电流。
2、分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。
3、教师自用低压交流电压为0V-18V/5A.19V—30V/3A，分辨率为1V。具备自动过载保护功能，功能模块有语音提示。
4、教师自用低压直流电压为0V-18V/5A.19V—30V/3A，分辨率为0.1V。具备自动过载保护功能，功能模块有语音提示。
5、教师的直流电源过载方式：
关于直流电流设置，在直流模式下有分恒流和恒压两种模式。直流输出模式下，按“CV/CC”按键可以在恒压和恒流模式之间进行切换。
CV指示灯亮是恒压模式。
CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下按“电流调节”按键恒流电流可以在1A.2A.3A之间循环切换，相应的数码管会有相应的输出指示。
A：恒压模式：CV指示灯亮是恒压模式，在恒压模式下电流过载保护说明
恒压模式，由教师设置电流保护值，（当电压小于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A,4A,5A输出保护，当电压大于等于18V时，过载保护电流可以设置1A,2A,3A输出保护）设定1A保护，超过1A就截止输出，数码管有输出提示过载；设定3A保护，超过3A就截止输出，数码管有输出提示过载。当电压重新设置过后，过载电流默认在中间值过载，比如小于18时是3A，大于等于18V时是2A，若要改变过载电流时需要按电流设定键调节。
B：恒流模式：CC指示灯亮是恒流模式，在恒流模式下输出可以短接
恒流模式，由教师设置输出电流值，（1A,2A,3A）设定1，零欧负载（短路输出测试），可接电流表查看输出电流值。
6、大电流输出值为9秒40A，9秒自动断开，当输出电流大于45A时即使时间没到输出也会过载保护断开。
7、有150V240V300V、100mA，高压直流电源，有过载保护，教师可用选择按键任意选择所需高压直流电源。
8、教师电源可控制和锁定学生的低压交流电压和直流电压。控制交流电压为0V-30V，分辨率为1V；控制直流电压为0V-30V，分辨率为0.1V。功能模块及按键都有语音提示。
9、在教师电源锁定学生电源的状态下，教师电源可控制学生电源的过载电流值，分别是（1A、1.8A、2.5A）三个档位。
	1 
	台
	1430.00 

	437
	教师转椅
	1.五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，黑色优质网面；
2、铝合金五星脚，带扶手。
	1 
	张
	312.00 

	438
	洗眼器
	1.洗眼喷头要求：采用不助燃PC材质模铸一体成型制作；
2、具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
	1 
	套
	338.00 

	439
	学生实验桌
	1、规格：1200*600*780mm，台面颜色浅豆绿色。
2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求：
2-1化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测。
2-2且包含：65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、氯甲苯、乙二醇等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
2-3物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。
2-4满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；
2-5尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象。
2-6表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象。
2-7耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化。
2-8耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。
★2-9台面参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，可迁移有害元素:铬（Cr）≤10mg/kg、铅(Pb)≤10mg/kg、镉（Cd）≤12mg/kg、汞（Hg）≤12mg/kg。（投标人需提供台面制造厂商出具带CMA或CNAS标志或带二维码防伪识别真假的检测报告复印件，并加盖台面制造厂商公章。）
2-10抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足等不少 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
2-11防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
2-12燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级或垂直燃烧符合V-0级；
2-13台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
2-14烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。
2-15抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。
3、采用优质五金配件连接。
4、台身结构：新型塑铝结构，整体1180x570x760mm；
5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段连接。
6、上腿规格：565x58x110mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋。
7、下腿规格：545x72x125mm，壁厚不小于2mm，配有M8*60mm的升降调节脚垫。
8、立柱：采用110×55mm，壁厚1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝连接位；内侧设有12x5mm的凹槽，使用锁拉扣连接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用80x14.5mm目型铝型材制作壁厚1.2mm。前横梁采用30*30mm优质金属型材制作壁厚1mm。中横梁采用30*30mm优质金属型材制作壁厚1mm。后横梁：采用100x27mm，L型铝型材制作壁厚1mm。后横梁上侧设有挡水条。
9、学生位设书包斗；书包斗：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。
	25 
	张
	1196.00 

	440
	功能柱
	1.功能柱：由底座、立柱、两端装饰条组成，米黄色；
2、规格：长390mm宽220mm高720mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型；
3、底座尺寸：390*220*30mm，壁厚3mm，内部设有加强筋；
4、底座上设有6个螺丝口用于连接立柱和固定地面。立柱主体尺寸：340*195*690mm，上下口尺寸：300*145mm，立柱两端各设有两个螺丝固定口，装饰条用于掩盖螺丝口使其更加美观。主要功能是保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。
	25 
	个
	124.80 

	441
	水槽柜
	1.柜体规格：595×400×790mm；
2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水黏结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，用M6螺丝固定；
3、前门规格：510*365mm，主体壁厚不小于2mm背面设有厚2mm、高度不低于4.5mm的加强筋横6根竖6根；
4、前门带内凹式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料注塑成型；
5、水槽规格：595*380*300mm，水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱<80度有机溶剂并耐150度以下高温，壁厚3.5mm（含上水软管）；
6、侧板规格495*550*30mm，左右侧板一致，主体壁厚不小于2.5mm，背面设有厚2mm、高度不低于5.5mm的加强筋横4根竖4根；
7、水槽上设有滴水架，滴水架矩形结构上窄下宽，规格400*180*300mm，斜面上设有10个滴水管，滴水管呈35度角倾斜，直径不小于8.5mm，长不小于65mm；8、（1）滴水架两侧设有电源面板，面板采用阻燃ABS制作，选用优质PC贴膜，美观耐用。面板上设有新国标五孔插座，输出受教师主控的控制；
（2）通过上下键步进调节直流输出，保证输出的连续性。
（3）低压及220V高压分开控制均分4组。学生桌的220V市电断开时，低压可正常使用；
（4）教师控制及锁定后，不能自主操作。
	13 
	个
	624.00 

	442
	三联水嘴
	1.鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；
2、出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
	13 
	套
	169.00 

	443
	实验凳
	一、凳面：
1、材质：采用米黄色环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；
2、尺寸：直径300mm；
3、表面防滑不发光。
二、脚钢架：
1、材质及形状：椭圆形无缝钢管；
2、尺寸：20×40×1.2mm；
3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；
4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒钩式一体射出成型；
5、凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度，可调高度5cm。
	50 
	张
	109.20 

	444
	风机
	5kW变频调速，含风机软连接和消声器。
	1 
	套
	9620.00 

	445
	万向抽风罩
	1.喇叭款式多角度任意定向，其伸缩阻力小，吸风面积大；
2、具有阻燃及耐腐蚀性能，可伸缩500mm—1050mm。
	26 
	套
	566.00  

	446
	通风管道
	Ф315mm、Ф200mm、Ф110mm
	1 
	套
	11700.00 

	447
	风机电缆线
	电源线采用6mm²线材
	1 
	套
	1560.00 

	448
	电气布线（地面以上部分）
	1.DN25mm阻燃线管；
2、2.5mm²、4mm²国标线材，符合国家标准。
	1 
	套
	2080.00 

	449
	给排水系统（地面以上部分）
	1.给水管采用优质PPR管，直径20mm；
2、排水管采用优质PVC耐蚀管，直径50mm。水槽下水管采用直径50mm优质PVC管。
	1 
	套
	2080.00 

	450
	化学通风实验室氛围改造
	面积：根据现场实际情况进行装修（90平方米左右）
室内装修内容：
1.墙面处理（腻子粉刮平、环保乳胶墙面处理，调制温馨色彩）；
2.隔墙：区域划分；
3.地面：PVC地胶；符合国家环保、消防标准。
4.吊顶：部分区域吊顶；
5.电路改造：强电、空
	1 
	项
	40000.00 

	451
	准备台
	1.规格：2400*1200*770mm，台面颜色米黄色；
2、台面：12.7mm厚实芯理化板。
3、桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用优质五金配件连接。
4、台身结构：整体1180x565mm四张框架对拼，新型塑铝结构，整体1180*565*755mm。
5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段连接。
6、上腿规格：565x58x110mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋。
7、下腿规格：545x72x125mm，壁厚不小于2mm，配有M8x60mm的升降调节脚垫。
8、立柱：采用110×55mm，壁厚1.3mm，立柱两端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12*5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便，外侧设有装饰条。下横梁采用80*14.5mm目型铝型材制作壁厚1.2mm。前横梁采用30*30mm优质金属型材制作壁厚1mm。中横梁采用30*30mm优质金属型材制作壁厚1mm。后横梁：采用30*30mm优质金属型材制作。
9、学生位设书包斗；书包斗：采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。
	1 
	张
	6708.00  

	452
	仪器柜
	1.规格：1000×500×2000mm，米黄色；
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，底板、顶板预留模具成型排风孔。内部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强；
3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁；
4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁；
5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性pp材料与挤出型高强度PVC板蜂窝型结构组成，四周有阻水边，承重力强。6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便；
7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴；
8、螺丝：不锈钢材质。
	7 
	个
	1820.00 

	★二、商务要求

	（一）核心产品
	本标项的核心产品为第1项号的“智慧黑板”。

	（二）售后服务
	供应商提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用：
1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，采购需求中有要求的按要求执行，其余免费保修期不少于1年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），自交货验收合格之日起计算。
2.免费保修期内上门提供维修服务，出现故障时，4小时内响应，24小时内到达现场，维修需更备件的，常用备件24小时内更换解决故障，重要备件48小时内更换解决故障。如因产品故障影响工作，保修期将按产品因故障导致工作不能正常开展的时间加倍顺延。操作软件提供终身免费升级服务，可按采购人要求添加相关功能。
3.安装调试要求：免费送货上门，免费现场安装调试至验收合格,免费对具体使用单位的操作人员进行技术培训，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。

	（三）标的交付
	1.交付使用期：自签订合同之日起30个日历日内全部安装调试合格并交付使用。
2.交付地点：阳朔县中等职业学校。

	（四）付款方式
	货物验收合格后10个工作日内支付合同金额的100%，付款前供应商必须提供等额合法有效发票给采购人，否则采购人有权顺延支付款项且不承担违约责任。

	（五）质量标准及验收
	1.供应商提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。
2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、成交供应商响应承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由成交供应商承担全部赔偿责任。
3.验收要求：设备到货及验收时需提供的资料：①产品的中文操作、维修、保养手册；②产品出厂检验合格证书；③产品到货清单。

	（六）包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。
2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，成交供应商应当执行。
4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由成交供应商自行承担。

	（七）保险
	若供应商为所投标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等投保的，保险相关费用由供应商自行承担。

	三、其他要求

	1.本分标政府采购预算金额为人民币陆拾陆万元整（￥660000.00），报价超出采购预算金额的按投标无效处理。
2.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的，按投标无效处理。
3.投标报价应包括本次采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。




B分标：
	一、采购需求

	项号
	货物名称
	技术参数及其性能（配置）要求
	数量
	单位
	参考单价（元）

	精品录播教室建设

	1
	互动录播主机
	▲1.为保证系统整体编解码性能及使用稳定性，主机采用 ARM 嵌入式架构，多路硬编码独立处理单元，支持 4K 多路并发编解码，满足多机位同步录制、直播稳定运行。
★2.主机存储容量不低于1TB。
3.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理表、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能。
4.支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。
▲5.支持≥2路高清视频输出，且输出最大分辨率均可达到4K（即3840*2160），其中HDMI信号输出≥2路。
▲6.支持≥4个RJ45接口，其中≥2个支持POE。
7.支持≥2个线路信号立体声输入，且输入接口采用不同的运放倍数设计，可满足不同类型的音频信号接入。
▲8.支持≥1个线性立体声音频输出，可独立设置任意一个输出接口的混音模式。
▲9.支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成≥4个阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现≥4麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持无损数字音频传输。
▲10.支持≥3个USB类型接口，其中USB-A接口≥2个，Type-C接口≥1个。
11.支持HDMI通道检测，可通过主机屏幕显示HDMI信号接入状态。
12.支持H.264（BP/MP/HP）视频编码与解码，可扩展支持H.265编码/解码。
▲13.支持录制清晰度设定，支持可选择4K、1080p、720p、VGA、QVGA；支持录制帧率设定，可选择25fps/30fps/60fps；支持录制画质选择，可选择≥4种等级；录制编码码率≥16Mbps。
▲14.支持多通道同时录制，支持生成标准MP4格式视频文件，支持≥4路MP4文件同时录制。
15.支持通过主机一体化触控屏实现开始、暂停、停止录制、发布直播。
16.主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。
17.直播视频清晰度可设置，支持1080p@60fps，可选择1080p、720p、VGA、QVGA；支持帧率设定，可选择25fps/30fps/60fps；支持多种画质选择，可选择极佳、好、一般、流畅四个不同等级。
18.支持通过互联网，查看当前的主机总数、日活个数、当前在线数量，支持通过平台查看设备在线和离线状态，支持通过平台查看设备ID地址、IP地址、激活时间信息。
19.支持通过互联网，按照版本号进行查询。可查看该版本的主机数量，支持通过IOT物联平台实现主机的远程升级，可查看不同版本的占比，可按照行政区域进行分区升级。
▲20.主机采用≥13英寸触控电容屏，屏幕色域≥72%NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。
21.音画不同步时间差≤167ms。
★22.主机供电采用安全电压，整机供电电压≤24V。
23.主机内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。
24.支持通过互联网查看主机的操作记录，可通过用户、手机号、日期进行多条件同时筛选搜索。可查看对应操作的时间和操作项，并查看操作的详细请示求数据。

主机导播系统
1.自动导播默认画面支持自定义设定，支持选择自动导播画面，可设置自动导播画面的保护时间和保持时间。
2.支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。
3.导播优先级可自定义设定，支持定时切换设置，可自由选择切换时间和切换画面，支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换。
4.支持本地导播、远程导播，本地导播可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现本地导播控制；也可通过触控回传实现画面导播，无需外接键鼠设备，通过交互智能平板实现对互动录播电脑主机的导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制。

主机互动系统
1.支持双流自动发送，设置自动发送后，建立呼叫，主讲教室自动发送双流。
2.支持课程预约功能，互动录播电脑主机能接收平台下发的互动课表，并显示于互动电脑主机一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动。
3.支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登录后显示用户头像。
4.支持手动切换发给远端的画面。支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现音量大小调整、静音。支持互动过程中一键全屏，全屏放大主画面，隐藏所有图标。支持开启和关闭桌面共享功能。
5.互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。

主机视频处理系统
1.支持合成4K的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。
2.支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。
3.支持通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。
4.支持不少于3种编码复杂度，支持BaselineProfile、Mainprofile、Highprofile
	1
	台
	29360.00

	2
	高清云台摄像机
	1.传感器尺寸：≥CMOS1/1.8英寸
▲2.传感器有效像素≥800万
3.支持不少于40倍变焦
4.扫描方式：逐行
5.支持畸变矫正功能，畸变＜1.5%，校正后可实现视觉无畸变
6.最低照度：0.5Lux@(F1.8,AGCON)
7.镜头：F1.58~F3.95
8.快门：1/30s~1/10000s
9.支持自动白平衡功能
10.支持背光补偿功能
11.支持图像冻结功能
12.支持POE供电
13.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB
14.支持预置位个数≥255个，预置位精度≤0.1°
15.支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90°
16.支持最大水平视场角≥60°，最大垂直视场角≥35°
	3
	台
	8800.00

	3
	4K学生全景摄像机
	1.镜头水平视场角≥90°
2.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。
3.网络流传输协议：TCP,HTTP,UDP，RTSP,RTMP,ONVIF。
4.全景画面支持畸变矫正功能。
5.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。
6.整机接口：≥1路RJ45。
7.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。
8.传感器尺寸：≥CMOS1/2.8英寸。
9.传感器有效像素≥840万。
	1
	台
	3600

	4
	阵列麦克风
	1.麦克风采用≥4核的国产音频芯片。
2.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。
3.麦克风拾音半径≥8m。
4.麦克风信噪比≥68dB。
5.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1KHz。
6.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。
7.麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态。
8.麦克风采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆。
9.麦克风支持≥2个数字音频接口，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。
10.麦克风支持≥1个Type-C接口。
11.麦克风内置≥8个硅麦传感器单元。
	3
	套
	1920.00

	5
	无线麦克风
	一、硬件部分
1.麦克风支持≥1个3.5mm音频接口，可输入头戴麦音频信号，输出幅值≥2V（RMS）。整机3.5mm音频接口≥2个。
2.麦克风整机≥1个USBType-C接口。
3.麦克风支持≥1个Pogopin接口，支持通过Pogopin接口进行充电。整机Pogopin接口≥2个。
4.麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。
5.麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“—”按钮控制麦克风输出音量。
6.麦克风单体重量≤30g。
7.麦克风标配充电仓，方便快速充电及收纳。
8.麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。
9.麦克风支持≥4种佩戴方式。
	1
	套
	1500.00

	6
	有源音箱
	1采用功放及有源音箱一体化设计，输出额定功率：2*20W。
2.双音箱配对，采用木质材质，保证声音还原度。
3.支持扩音和输入音源叠加输出，方便与录播系统结合，或者通过串联功放支持更大环境扩音。
4.端口：电源*1、Linein*1、Lineout*1、U盘接口*1。
	1
	对
	1500.00

	7
	附件及线材
	HDMI高清音视频信号线、电源插座、超五类网络传输线、电视机挂架/吊架、POE交换机等网络综合布线等。
	1
	批
	5500.00

	8
	智慧黑板
	一、嵌入式系统
1、整机嵌入式系统版本≥Android 13，主频≥1.6GHz；系统支持后续在线升级。
2、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状和颜色进行更换。
3、在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。
4、白板内置元素周期表工具，支持元素分类色彩区分、分类查看；支持多种展示模式切换。
5、整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。
6、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。
7、无PC状态下，嵌入式Android 操作系统下可使用白板书写、WPS 软件和网页浏览。
8、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。
二、电脑模块
1、CPU：搭载Intel  酷睿系列≥ i5 CPU；内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB或以上  SSD固态硬盘。
2、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
3、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。
4、具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。
5、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 4个USB3.0 接口。
6、具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。
7、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
8、和整机的连接接口针脚数≤40pin。
三、硬件外观设计
▲1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。
2、整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。前置物理按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。
3、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。
4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。
5、整机前置 USB 接口配备可翻转防护挡板。
6、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。
7、整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160或以上。
8、整机前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
9、整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。
10、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
11、整机采用全金属外壳设计，边框为金属一体成型。
12、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
13、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口或以上。
14、侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出或以上。
15、前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）或以上。
▲16、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。
四、音视频采集
▲1、整机设备内置扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器，上朝向30W中低音扬声器，最大功率≥84W。
▲2、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。
▲3、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥10米。
▲4、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。
5、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。
6、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
7、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。
8、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。
9、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄≥1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k分辨率的视频。
▲10、整机摄像头对角线视场角≥120度。
五、显示与护眼功能
1、整机色域覆盖率（NTSC）≥72%。
2、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。
3、灰阶等级≥256级。
4、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%。
5、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。
6、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。
7、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。
8、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。
9、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
10、纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
六、无线交互功能
1、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。
2、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。
3、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。
4、整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
▲5、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。
6、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。
7、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
▲8、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥30个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥6个。
9、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。
10、Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 
11、Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。
七、触控功能
1、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
2、触摸分辨率32768×32768。
3、书写触控延迟≤25ms。
4、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。
5、触摸响应≤4ms。
6、触摸最小识别物≤3mm。
▲7、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3mm时，触摸屏识别为点击操作。
8、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。
9、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。
10、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。
八、侧边栏教学功能
1、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。
2、整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。
3、整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
4、整机全通道侧边栏支持将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以返回全屏状态。
5、整机全通道侧边栏支持自行选择所需截取屏幕范围，点击截屏即可成功截取屏幕，并自动保存。
6、整机全通道侧边栏支持放大选中区域内容，并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。
▲7、整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。
8、整机全通道侧边栏支持打开日历，查看日期。
9、整机全通道侧边栏支持聚光灯，支持聚光灯高亮区域大小调节、区域移动。
10、整机全通道侧边栏支持冻屏，将屏幕画面进行缩放。
11、整机安卓和外接通道下侧边栏支持设置倒数日。
12、整机安卓和外接通道 下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。
13、整机侧边栏内置智能语音转文字工具，将整机内置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上。
九、教学交互功能
1、整机内置学生日历功能，支持全屏查看日历、显示法定节日；用户可以添加日历事件，设定特定时间并关联本机安卓应用，事件到期后，可以通过事件提醒打开关联的应用，如欢迎词、白板应用。
▲2、整机内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型。3D模型包括：动物、微生物、人体骨骼。
3、整机内置 AI 授课工具，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，支持手动框选题目范围，能够对题目进行详细的讲解，讲解内容包括解题步骤和注意事项。
4、整机内置AI授课工具，可根据题目所涉及的知识点和难度级别，可推荐相似题目，推荐题目数量可根据用户需求进行设置。
5、整机内置AI作文批改工具，支持对视频展台所采集的内容进行识别，识别到英文作文类型后，支持作文内容进行批改。可根据作文的整体表现给出一个综合评分，并提供详细的评分依据。
6、整机内置AI作文批改工具，能够从作文的词汇词组、语法句子、内容连贯性多个维度进行分析和评价。对于存在的语法错误和错别字，能够指出并提供修改建议。
▲7、整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互。
8、整机内置AI智能体（非第三方应用），支持用户通过当前设备与历史学家智能体进行对话交流。智能体包涵历史文物、文化遗址、博物馆展览文博知识。用户可通过语音方式向智能体提问，智能体能够根据用户的问题提供准确、详细的回答，支持多轮对话，可根据用户的兴趣偏好，推荐相关的文博展览、文物故事内容。
9、整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。
10、整机内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。
十、教学备授课软件设计
（一）白板教学PC端应用
▲1、教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于100G的个人云空间。
2、教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。
4、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频等素材右键上传至云空间。互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。
5、语文工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于 5 个。可以调出可直接书写的田字格、四线三格，书写笔画笔顺指导功能。支持授课助手：同步教学写字的视频、朗读泛读音频、支持手机扫学生作品能够投影大屏幕、手机现场录音支持上传视听、支持连接绘本教学资源及字理教学视频播放、支持笔顺笔画的视频教学播放。
6、支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。
7、课件背景：提供不少于8种以上背景模板供老师选择，持自定义背景。
8、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于8种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。
9、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 8 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。
10、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供7种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。
11、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。
▲12、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。
13、数学画板功能：
a)能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。
b)提供不少于 500 个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。
c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。
d)老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。
14、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。
15、表格：
a)具有表格插入功能，并提供5种以上表格样式供老师选择。
b)表格能自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。
c)具有表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。
d)在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，
方便老师请多位同学进行答题互动。
16、图表：
a)具有图表插入功能，并提供柱状图、扇形图、折线图 3 种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供选择。
b)具有图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便多角度展示数据变化。
c)具有图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。
d)在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表，
方便老师进行对比观察。
17、古诗词资源：
a)提供覆盖多学段的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。
b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。
c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。
d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。
e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。
f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。
18、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容。
19、美术画板：具有美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。
20、美术工具：具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。
（二）白板软件移动端应用
1、课件预览保留课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除等互动功能，并可通过移动端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。
2、可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。
3、移动平台可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。
4、移动平台可将课件通过微信、朋友圈、云空间帐号、二维码、公开链接、加密链接等方式进行分享，分享有效期支持自定义。
5、移动平台可查看教师个人云空间里所有互动课件列表，并可打开互动课件进行预览，预览时支持上下翻页、页面缩略图预览、页面跳转。
6、移动平台可以上传手机相册中的照片和视频到资料夹，且能调用系统相机拍摄照片并直接上传。教师可以在备课端选择资源插入课件。
十一、智能桌面管理系统
1、支持批量部署，教室内任意一台设备，可为机房内其他没有系统的设备批量安装云桌面管理软件和操作系统。
2、支持开机Logo自定义，减弱教育商业化。
★3、支持一次发送文件给多个接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后可进行自动下载。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图功能））
★4、发送到班级:用户可在资料夹中把多个文件发送至接收端软件中，发送的文件不限格式，接收端软件自动下载该文件。（提供相关证明材料（包括但不限于彩页、官网和功能截图功能））
5、支持对主流操作系统的还原属性进行设置，可分别为系统盘与数据盘配置不同的还原策略，包括每次还原、每日还原、每周还原、每月还原及不还原。
6、提供云终端检测功能，可对操作系统环境进行批量巡检，检测结果以列表形式展示，并对USB键鼠未连接、未知盘符等异常状态进行告警提示。
7、管理软件支持对操作系统提供网络修复功能，可自动检测网络服务状态并对异常问题进行修复。
8、管理软件支持在考试结束后，提供文件加密功能，可对指定文件进行密码保护，并完整记录加密操作日志。
9、管理软件支持开启内置DHCP服务，可在无外网环境下为局域网内设备自动分配IP地址，保障机房临时教学活动正常进行。
10、支持无服务器部署模式，机房内任意一台学生机均可设置为管理端，统一管理维护所有终端设备。
11、管理软件内置U盘管控功能，开启后可禁止所有终端使用U盘设备，保障数据安全与系统稳定。
12、管理软件内置广告弹窗拦截功能，开启后可自动拦截终端桌面广告弹窗，净化教学办公环境。
十二、产品售后保障服务
1、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。
2、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。
十三、其他要求
为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。
注：本产品须提供节能证书。
	1
	套
	13780.00

	9
	视频展台
	（一）硬件部分：
1.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。
2.采用≥800万像素摄像头；采用USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。
3.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。
4.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面连同批注内容进行同步缩放、移动。
5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。
6.带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。
7.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。
（二）软件部分：
1.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。
2.支持展台画面实时批注，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台画面连同批注内容进行同步缩放、移动。
3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。
4.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。
5.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。
6.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。
7.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。
8.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。
	1
	台
	800.00

	10
	智能笔
	1.采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。
2.采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。
3.无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。
4.使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。
5.单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。
6.支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。
7.功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。
8.支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。
	1
	支
	400.00

	11
	录播室桌椅
	1.课桌椅尺寸：长600×宽400×高640—760mm，高度每档调节为20mm。（桌子高度64-67-70-73—76cm，共5个档位调节，椅子高度36-38-40—42cm共4个档位调节）2、桌面：尺寸600×400mm，采用15mm厚E1级环保高密度板四周采用一次成型注塑封边。3、单层桌斗，高度为140mm，长度为480mm，宽度为300mm。侧边板采用0.8mm冷轧钢板冲压成型，抽屉斗板采用0.6mm优质冷轧钢板冲压、折弯成型，前部经卷边处理，内有加强筋
	50
	套
	650.00

	12
	教室柜式空调
	挂机/柜机：柜机
单冷/冷暖：冷暖
匹数：3匹
定频/变频：变频
1.功能规格变频/定频：变频。
2.能效比:4.45
3. 制冷剂：R32
4.制热量：10400(800～11400)
5.制冷量：7330(400～9000)
6. 制冷功率：2070(220～3300)
7.制热功率：3050(200～3800)
8.电辅热：2500
9.循环风量:1420（m³/h）
10.电源：单相电(220V)
11.内机噪音：22-42-47dB(A)
12.外机噪音:48-56dB(A)
13.内外机质量：24/39KG
14.适用面积：32~50㎡
15.其它功能:智慧柔风，60℃高温强冷，30S速冷，60S速热，健康除菌智清洁（＋高密度滤网），WIFI远程智控，独立除湿
16.配原装内外机连接管 4米。
17.保修：整机保修六年、遥控器一年
18.能效等级：一级
注：本产品须提供节能证书。
	2
	台
	6960.00
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	精品录播教室氛围改造
	室内装修内容：（95平方左右）
1.墙面处理（腻子粉刮平、环保乳胶墙面处理，调制温馨色彩暖色调为主）
2.安装AP
3.声学吊顶
4.墙面吸音板
5.教室窗帘
6.踢脚线装饰条
7.录播灯光
8.专业隔音门
9.垃圾清理
	1
	项
	97280.00

	数字化校园管理系统
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	基础数据管理
	系统基础数据管理
	1.城市行政编码
2.数据字典管理
3.组织单位架构管理
	1
	套
	30000.00 


	
	
	学校基础数据
	1.院系管理
2.专业管理
3.教研组管理
4.班级管理
5.教师管理
6.年级管理
7.校区管理
8.奖惩等级管理
9.课程类型管理
	
	
	

	
	
	师资团队管理
	1.管理教师团队信息，支持增加、修改、删除、查询，导入等操作。
2.能够根据教师职务授权不同功能
实时与考勤管理系统中教师档案信息同步
	
	
	

	
	
	校历管理
	1.学期管理
2.校历管理
3.节次管理里：
	
	
	

	
	
	课程池管理
	1.课程池信息维护：
2.课程审核：
3.其他课程：
	
	
	

	
	
	系统基础数据管理
	1.城市行政编码
2.数据字典管理
3.组织单位架构管理
	
	
	

	15
	系统管理
	权限管理
	1.菜单管理：管理系统功能菜单的命名规则，菜单的停用、启用等；
2.用户管理：管理系统用户账号信息，用户访问权限设置等功能；
3.功能角色：管理系统角色信息，角色授权等；
4.资源管理：管理系统接口信息，接口访问量统计报表等；
	1
	套
	30000.00 

	
	
	系统监控
	1.访问量统计：以图表形式展示系统每个接口的访问量，支持按照时间段统计；
2.IP黑名单管理：管理系统需要进行屏蔽的IP地址列表；
3.服务器监控：实时统计服务器的CPU、内存、缓存等信息；
4.数据库监控：监控数据库运行的指标、定时备份设置；
5.访问日志：系统访问日志管理，支持按照账号查询用户的每一个操作的结果；
6.在线用户：统计实时在线用户数据量，多种图形化大屏显示；
	
	
	

	
	
	通知公告
	公告通知管理：主要用于管理系统公告、通知管理
	
	
	

	
	
	移动端管理
	1.移动端菜单：管理移动端（H5、公众号）菜单，对移动菜单分类管理等；
2.轮播图管理：管理移动端（H5、公众号）的首页轮播图的跳转信息等；
	
	
	

	
	
	配置管理
	1.参数配置：统一在后台管理系统的各类配置参数；
2.数据字典：统一管理系统的业务字典，包括字典的新建、修改、删除、查询等；
	
	
	

	
	
	运维管理
	1.状态码：管理系统接口响应的状态码信息；
2.表结构：管理系统数据表结构信息；
	
	
	

	
	
	执行任务
	1.定时任务：管理系统的定时调度任务，支持暂停定时任务、启动定时任务；
2.定时任务执行日志：管理定时任务运行的日志，包括调度成功、失败的记录。
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	教师管理
	教职工信息
	1.教职工信息采集
录入/导入教师基本信息（姓名、工号、部门、联系方式等）
2.教职工信息查询
支持按部门、姓名、工号等多条件查询
3.教职工通讯录
生成校内通讯录，支持按部门分类查看
4.部门成员管理
部门人员分配、调整与权限管理
	1
	套
	30000.00 

	
	
	教师档案管理
	1.培训经历管理
记录教师参加培训的项目、时间、证书等信息
2.证书管理
教师资格证、职称证书等证件的归档与更新提醒
3.获奖情况管理
记录教学、科研等各类获奖信息
4.著作论文发表管理
登记教师发表的论文、著作、专利等成果
5.教务研管
教学研究项目、课题参与情况管理
6.教师请假管理
请假申请、审批、记录与统计
	
	
	

	17
	学生管理
	学生学籍档案管理
	基础信息管理
信息采集与注册：新生批量导入、在线注册、关键信息（姓名、身份证号、学籍号、照片）核验。
信息维护：个人基本信息（家庭住址、监护人及联系方式）、学籍信息（班级、学号、入学年份）、扩展信息（民族、政治面貌、健康状况）的增删改查。
全周期档案：建立从入学到毕业的全程数字化档案，记录所有关键节点信息。
	1
	套
	30000.00 


	
	
	班级管理
	班级创建与配置：按年级、专业（院系）创建班级，设置班主任、班级教室等属性。
学生分班与调班：支持新生智能/手动分班，在校生跨班调整，并自动同步信息。
班级信息门户：班级课表、班级成绩概览、班级活动公告的集中展示区。
	
	
	

	
	
	学籍异动信息
	异动类型全覆盖：转学（转入/转出）、休学、复学、退学、留级、跳级、保留学籍等。
流程化管理：线上申请→班主任/系部审核→教务处审批→归档备案，全流程可追溯。
状态监控：实时显示学生学籍状态（在读、休学、已毕业等），自动锁定异常状态账户的部分功能。
	
	
	

	
	
	学生奖惩管理
	学生奖惩管理
奖励管理：登记各级各类奖励（三好学生、竞赛获奖、精神文明奖等），支持证书图片上传，可按奖项级别分类统计。
处分管理：记录警告、记过、留校察看等处分信息，包括事由、文件、撤销日期。实现分期提醒与到期复核流程。
综合评价：与“学生成长档案”结合，形成学期/学年的综合性操行评语与等级。
	
	
	

	
	
	学生成长档案
	综合素质发展记录
学业成绩：（需与成绩管理系统对接）可查看历次考试、课程成绩趋势分析。
体质健康：记录历年体检数据、体育测试成绩，生成健康状况报告。
社会实践：记录参与志愿服务、社团活动、实习实践的经历与评价。
心理健康：（可关联心理辅导系统）记录心理测评结果、辅导访谈摘要（加密权限管理）
	
	
	

	18
	报表统计管理
	统计与报表模块
	多维数据统计与报表
在籍学生统计：按年级、班级、性别、民族等多维度统计人数。
异动情况分析：统计学期/学年各类学籍异动的数量与比例，分析趋势。
奖惩情况汇总：生成班级、年级的奖励与处分分布报表。
毕业与校友管理：维护毕业生去向信息，初步建立校友数据库。
一键报表生成：支持各类统计报表的导出（Excel,PDF），满足上级部门数据报送要求。
	1
	套
	10000.00 

	19
	课程安排管理
	开课计划
	1.开课任务编制：支持授课教师在教师界面进行新开课程的申请，也可以由老师线下与学院沟通、由管理人员在线提交新开课程申请。
2.开课任务审批：新开课程需要审核通过后才能加入课程库中。管理员界面应支持教务处、院系进行新开课程的审核，院系提交申请时默认院系审核通过。提交申请时不用填写课程代码信息，在教务处设置开课申请审核通过时，系统自动生成课程代码，也可以手动输入课程代码。系统需支持为所有审核通过的新开课程批量生成课程代码。
3.开课任务查询
4.教学班任务查询
5.行政班任务查询
6.开课任务排课情况统计与课表锁定。
	1
	套
	

	20
	排课调课管理
	基础配置与规则引擎
	教学资源管理
教室资源池：维护所有教室（多媒体、实验室、机房、体育场等）的属性（容量、设备、特殊用途）、可用状态及禁用时间。
教师信息同步：与人事系统对接，同步教师基本信息、所属部门、不可用时间（如固定会议、进修）。
课程/教学班管理：定义课程库（课程代码、名称、学分、类型），并针对学期创建具体的教学班（关联教师、学生范围、周课时、首选教室类型）。
	1
	套
	58000.00 


	
	
	排课规则与约束设置（特征管理）
	硬性约束（必须遵守）
教师时间冲突禁止
教室时间冲突禁止
合班课程时间同步
指定课程的上课时段偏好（如体育课不安排在上午第一节）
软性约束（优化目标）：
班级课时均匀分布（避免某天过多或过少）
教师课时连续性偏好
特定课程对教师的优先级
全校性公共活动时间避让
	
	
	

	
	
	手动排课与微调
	可视化拖拽编排：在可视化的周课表视图上，直接拖拽课程块进行调整，系统实时检查并提示冲突。
局部锁定与重排：支持锁定部分已排好的课程（如外聘教师时间），仅对未锁定部分进行重排或调整。
	
	
	

	
	
	自动排课
	多模式排课：
一键智能排课：基于预设规则，全自动生成初始课表。
渐进式排课：先排定公共大课、实验课等约束强的课程，再排普通课程。
冲突检测与高亮：实时显示排课过程中的冲突（教师、教室、班级），并给出解决建议。
排课算法优化：支持基于遗传算法、约束满足等智能算法，在满足硬约束的前提下，最大程度优化软性目标。
	
	
	

	
	
	课表查询与发布
	多维度课表视图：
班级课表：按班级查看周课表，显示课程、教师、教室。
教师课表：教师个人课表，包含上课班级、地点。
教室课表：查看任一教室的占用情况。
全校总课表：管理员视图，全局监控资源使用
	
	
	

	
	
	调/代/停课管理
	线上申请流程：教师发起调课申请（需填写原因、建议时间），系统自动检查目标时间资源可用性。
多级审批：根据规则，流程自动流转至教研室主任或教务处审批。
结果同步：审批通过后，系统自动更新各方课表，并可通过消息通知受影响的学生班级。
记录与统计：所有调课、代课、停课记录归档，用于教师工作量统计和教学秩序分析。
	
	
	

	
	
	选课管理
	1、自动选课：对于必修课、专业必修课等已明确教学班名单的课程，教务人员可以在后台执行自动选课，快速帮学生选课；
2、手动选课：为教务提供针对个别学生的零星选课，导入表格等多种形式选课；
3、教学班名单查询：学生选课结束后，系统生成课程的上课名单，应支持教务处管理和维护上课名单信息，在线为学生进行加课、退课，导入、导出上课名单信息；系统应可以统计上课时间冲突的学生名单。
4、已选课查询：要求管理员也可以手动调整上课学生名单，建立选课回收站机制，被筛选、删除的学生名单会进入选课回收站；管理员可以查看、并恢复回收站内学生的选课结果，被恢复的学生又重新选中了被筛选、删除的课程。也支持清空选课回收站内的被筛选学生记录功能。
5、教师选课管理。
6.满足学校选课期间高并发。
	
	
	

	
	
	退课管理
	1.后台退课管理：要求管理员也可以手动调整上课学生名单，建立选课回收站机制，被筛选、删除的学生名单会进入选课回收站；管理员可以查看、并恢复回收站内学生的选课结果，被恢复的学生又重新选中了被筛选、删除的课程。也支持清空选课回收站内的被筛选学生记录功能。
2、选课回收站查询：对于已经被放入回收站的选课名单的基本维护，支持后台恢复已选课程等。
	
	
	

	21
	统计分析管理
	统计分析与数据服务
	统计与报表
教室利用率报告：统计各教室在不同时段的占用率，为资源优化提供依据。
教师课时统计：自动汇总教师学期理论课时、实验课时等，对接工作量核算系统。
排课冲突报告：周期性分析调课原因，优化排课规则。
课表数据导出：支持将各类课表导出为Excel、PDF或日历（iCal）格式，方便师生接入个人日历。
	1
	套
	10000.00 

	22
	成绩管理
	基础设施
	1.生成学生名单
2.成绩单模板
3.成绩分制管理
	1
	套
	30000.00 

	
	
	正考成绩录入管理
	教师可以自定义总评成绩的组成比例、成绩精度，教师录入成绩后，最终成绩需系统根据比例自动生成，无需教师手动录入。系统应支持成绩录入暂存、成绩最终提交功能，为教师录入成绩支持方便。成绩录入完成后，学生在系统中查看个人成绩。系统应支持成绩日志机制，保证成绩数据的安全性。
	
	
	

	
	
	补考成绩管理
	1.生成补考名单
2.批量导入成绩
3.学生补考名单
	
	
	

	
	
	成绩分析
	系统应支持多维度的成绩统计分析功能，对平时成绩、期中成绩、期末成绩、总评成绩从班级、院系、全校多角度进行排名、分析，应支持以图形化形式显示成绩分析结果。院系、教务处可以查看成绩分析情况，并可以导入、打印相关成绩报表。系统应支持统计超过时间未录入成绩的教学任务、未录入成绩相关教师名单的功能；便于教务处、学院查看未登录成绩的任务及教师。可以对不同批次、不同院系、不同成绩类型、不同学年学期的成绩录入情况进行统计，需支持以EXCEL格式导出成绩录入状态相同的统计结果。
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	教师PC端

	日常办公
	调课申请、课表查询、成绩登记、学生名单打印等
	1
	套
	15000.00 


	
	
	教师管理
	1.教师个人信息：
2.教师课表查询：
3.正考成绩录入：
4.学生成绩登记表：
5.教学班成绩表打印：
	
	
	

	
	
	班主任工作
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]1.班主任通讯录：
2.奖惩记录查询：
3.学生成绩单查询：
4.班级课表查询：
5.班级学生名单管理：
	
	
	

	
	
	通用查询
	1.开课任务查询：
2.学生学籍表查询：
3.学生卡片查询：
4.学生违规违纪查询：
5.学籍异动查询：
6.选课查询：
	
	
	

	
	
	学业查询
	1.毕业审核：
2.学业查询：
3.学生总成绩表查询：
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	学生PC端
	学生PC端功能
	1.学生个人信息查询
2.学期课表查询
3.学生选课
4.学生评教
5.学生退课
6.成绩查询
	1
	套
	20000.00 

	25
	移动端
	学生移动端
	1.学生个人信息查询
2.学期课表查询
3.学生选课
4.学生评教
5.学生退课
6.成绩查询
	1
	套
	30000.00 

	
	
	教师移动端
	1.教师课表查询
2.调课申请
3.教学日志录入
4.学生评教查询
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	考勤管理
	教师日常打卡考勤
	教师日常打卡考勤
1.与钉钉平台对接，同步考勤数据
2.自动生成教师考勤统计报表（迟到、早退、缺勤等）
3.生成其他定制化统计报表
4.支持报表导出为Excel等格式
	1
	套
	19700.00

	
	
	学生考勤管理
	多场景考勤：课堂考勤（二维码签到、点名登记）；活动考勤。
智能统计与预警：自动生成个人/班级/年级的日/周/月出勤报表；设定规则（如旷课课时阈值），自动向班主任、家长发送预警通知。
请假一体化：线上请假申请、审批、销假，记录自动归入考勤统计。
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	教师课时统计
	教师上课签到
	上课签到
1、对接钉钉，实现课前/课后签到
自动生成周/月/学期课时统计报表
	1
	套
	5000.00 

	
	
	统计公式管理
	统计公式管理
1.课程分类管理（如必修课、选修课等）
2.课时计算公式配置（如不同课程类型的系数设置）
	
	
	

	
	
	工作量统计
	1.附加课时登记
2.每周课时统计
3.学期课时量统计
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	与钉钉平台无缝对接
	系统对接与报表功能
	系统对接与报表功能
1.与钉钉平台深度对接，实现考勤、课时签到数据同步
2.自动生成多维度统计报表（考勤、课时、工作量等）
3.支持报表自定义导出，适配学校现有系统格式要求
	1
	套
	10000.00 

	29
	维保费用
	1、处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后15分钟内响应，并优先线上解决，线上解决不了的2小时内到达采购人指定现场。
2.不限制安装电脑数量，不限制操作员数量，不限制电脑端及移动端站点数量。
3.能按客户要求进行现场实施驻点，能根据学校实际需求软件定制化开发服务。
4.公司系统终身售后服务，包含购买验收合格后两年内软件免费售后服务。
5.系统平台具有良好的拓展性和外部接口，根据用户信息化建设需求不断深入进行系统功能延伸
	1
	项
	

	图书与阅览室资源优化

	30
	图书
	[bookmark: _GoBack]符合职教学校图书共6000册，参考清单列表详见附件《参考图书采购清单》。图书采购前，中标人须先行提供完整图书清单交由采购人审核确认，采购人书面同意后方可采购、配送相应图书。
	1
	批
	125000.00

	31
	 图书馆氛围改造
	据现场实际情况进行装修 
室内装修内容： 
1.墙面处理（腻子粉刮平、环保乳胶墙面处理，调制温馨色彩暖色调为主） 
2.电路改造：强电、空调专线、网络线路、电话线路等相关电路改造。 
3.图书柜翻新
	1
	项
	65000.00

	32
	空调
	挂机/柜机：柜机
单冷/冷暖：冷暖
匹数：3匹
定频/变频：变频
1.功能规格变频/定频：变频。
2.能效比:4.45
3.制冷剂：R32
4.制热量：10400(800～11400)
5.制冷量：7330(400～9000)
6.制冷功率：2070(220～3300)
7.制热功率：3050(200～3800)
8.电辅热：2500
9.循环风量:1420（m³/h）
10.电源：单相电(220V)
11.内机噪音：22-42-47dB(A)
12.外机噪音:48-56dB(A)
13.内外机质量：24/39KG
14.适用面积：32~50㎡
15.其它功能:智慧柔风，60℃高温强冷，30S速冷，60S速热，健康除菌智清洁（＋高密度滤网），WIFI远程智控，独立除湿。
16.配原装内外机连接管 4米。
17.保修：整机保修六年、遥控器一年
18.能效等级：一级
注：本产品须提供节能证书。
	2
	台
	5000.00

	★二、商务要求

	（一）核心产品
	本标项的核心产品为第8项号的“智慧黑板”。

	（二）售后服务
	供应商提供的以下售后服务均应包含在投标报价中，采购人不再就此另行支付任何费用：
1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，采购需求中有要求的按要求执行，其余免费保修期不少于1年（厂家免费保修期承诺优于本条款要求的，按厂家承诺执行），自交货验收合格之日起计算。
2.免费保修期内上门提供维修服务，出现故障时，4小时内响应，24小时内到达现场，维修需更备件的，常用备件24小时内更换解决故障，重要备件48小时内更换解决故障。如因产品故障影响工作，保修期将按产品因故障导致工作不能正常开展的时间加倍顺延。操作软件提供终身免费升级服务，可按采购人要求添加相关功能。
3.安装调试要求：免费送货上门，免费现场安装调试至验收合格,免费对具体使用单位的操作人员进行技术培训，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。

	（三）标的交付
	1.交付使用期：自签订合同之日起30个日历日内全部安装调试合格并交付使用。
2.交付地点：阳朔县中等职业学校。

	（四）付款方式
	货物验收合格后10个工作日内支付合同金额的100%，付款前供应商必须提供等额合法有效发票给采购人，否则采购人有权顺延支付款项且不承担违约责任。

	（五）质量标准及验收
	1.供应商提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。
2.设备需全新、完好、无破损，产品到货后，采购人现场根据招标文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，必要时，采购人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、成交供应商响应承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，采购人有权不予验收，由此造成采购人的经济损失由成交供应商承担全部赔偿责任。
3.验收要求：设备到货及验收时需提供的资料：①产品的中文操作、维修、保养手册；②产品出厂检验合格证书；③产品到货清单。

	（六）包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。
2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。
3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，成交供应商应当执行。
4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由成交供应商自行承担。

	（七）保险
	若供应商为所投标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等投保的，保险相关费用由供应商自行承担。

	三、其他要求

	1.本分标政府采购预算金额为人民币柒拾陆万元整（￥760000.00），报价超出采购预算金额的按响应无效处理。
2.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的，按响应无效处理。
3.投标报价应包括本次采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修和和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。
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注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。
3.以“★ ”标注的为政府强制采购产品。


第四章  评标办法
一、投标文件评审（初步评审） 
1.采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。
2.评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
二、投标文件评审（详细评审）
（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务、政策功能分等方面内容按百分制打分。
（二）评标方式：以封闭方式进行评标。
（三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。
（四）评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（五）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：
1、价格分……………………………………………………………………………………………30分
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由符合政策要求的小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1－4%）。
（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。
（3）除上述情况外，评审报价=投标报价。
注：①小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
②中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见《统计上大中小微型企业划分标准》。
③在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）规定的中小企业扶持政策。
（4）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算：
以进入评标的最低的评标报价为30分。


评标基准价
（5）投标人价格分 =                                   　　×30分
                                  投标人评标报价
2.技术分……………………………………………………………………………………满分56分
（1）技术性能分（满分40分）
投标文件的技术参数全部满足采购文件要求，无负偏离、无漏项得满分40分；
标注“▲”项为重要参数指标，每具有一个负偏离扣1分，最高扣30分；其它项（未标注“▲”、“★”项）每具有一个负偏离扣0.5分，最高扣10分；扣完为止。
注：以上标注“▲”参数要求需提供以下任意证明材料之一：1.国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件；2.其他相关证明材料（包括但不限于彩页，官网或功能截图等）；
不提供或不满足要求的相应视为负偏离，扣除对应条款分值；投标人响应情况与证明材料不一致的，以证明材料为准。
（2）项目实施方案（满分10分）
评委对投标人提供的项目实施方案（包含但不限于：①安装实施方案；②组织机构方案；③项目执行保障措施等）进行独立评审并按以下规则独立打分：
一档（3分）：三项评审因素有一项内容经评审合理、可行且具有针对性的；
二档（6分）：三项评审因素有两项内容经评审合理、可行且具有针对性的；
三档（10分）：三项评审因素内容经评审均合理、可行且具有针对性的。
注：①供应商未提供“项目实施方案”相应内容或所提供的“项目实施方案”相应内容未达到一档档次的，不予计分；经评审未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次。
②“合理、可行且具有针对性”是指：方案与本项目实际情况相适应且在项目现有条件下可实施，不存在不适用本项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。
（3）培训计划及方案（满分6分）
评委对投标人提供的培训方案【包含但不限于：①培训内容及目标；②培训实施安排；③培训保障措施等】进行独立评审并按以下规则独立打分：
一档（1分）：三项评审因素有一项内容经评审合理、可行且具有针对性的；
二档（3分）：三项评审因素有两项内容经评审合理、可行且具有针对性的；
三档（6分）：三项评审因素内容经评审均合理、可行且具有针对性的。
注：①供应商未提供“培训方案”相应内容或所提供的“培训方案”相应内容未达到一档档次的，不予计分；经评审未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次。
②“合理、可行且具有针对性”是指：方案与本项目实际情况相适应且在项目现有条件下可实施，不存在不适用本项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。
3、商务分……………………………………………………………………………………满分12分
（1）售后及技术支持服务方案分（满分6分）
评委对投标人提供的售后服务承诺方案【包含但不限于：①到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）；②保修期外维修方案、售后服务措施；③其他优惠措施等】进行独立评审并按以下规则独立打分：
一档（1分）：三项评审因素有一项内容经评审合理、可行且具有针对性的；
二档（3分）：三项评审因素有两项内容经评审合理、可行且具有针对性的；
三档（6分）：三项评审因素内容经评审均合理、可行且具有针对性的。
注：①供应商未提供“售后服务承诺方案”相应内容或所提供的“售后服务承诺方案”相应内容未达到一档档次的，不予计分；经评审未达到相应评审档次全部标准的，相应降低一个档次。
②“合理、可行且具有针对性”是指：方案与本项目实际情况相适应且在项目现有条件下可实施，不存在不适用本项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。
（2）业绩分（满分6分）
投标人或制造商在2023年以来有同类项目业绩的，每项得1分，满分为6分。（以中标(成交)通知书或合同复印件为准，合同须体现销售明细)
4、政策功能分………………………………………………………………………………满分2分
（1）节能产品分：属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每提供一项得0.5分，满分1分。
（2）环境标志产品分：属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，每提供一项得0.5分，满分1分。
5、总得分＝1+2+3+4
三、中标候选人推荐原则
（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，则依次技术分、商务分由高到低的顺序排列并推荐前三名为中标候选人。
（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。
（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。
（4）投标人可以根据自身情况参与本项目任意一个或多个标项的投标，但最多只能成为其中一个标项的中标人，若某投标人同时在两个标项综合得分排名第一时，则按标项一→标项二的先后顺序推荐中标候选人（即标项一优先于标项二）。该投标人一旦被推荐为某一标项的第一中标候选人，则在其他标项不再被推荐为中标候选人。
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第五章  合同主要条款及格式

项目名称：     
项目编号：GLZC2026-G1-210061-GXWA

甲方：                   （采购人）
乙方：                  （中标投标人）
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标投标人承诺、甲乙双方签订本合同。
第1条 合同标的及合同金额
1.合同标的
	项号
	货物名称
	厂家、品牌、规格型号
	技术参数、性能、配置
	数量
①
	单位
	单价（元）
②
	单项合计金额（元）
③＝①×②

	1
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	…
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	

	                                                         合   计
	


2.合同金额：
2.1根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　元）
2.2合同总金额应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及施工安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修、验收及其他所有成本费用的总和。甲方不再支付任何费用。
第二条  质量保证
1. 乙方应按投标文件承诺的货物型号、技术规格、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。
2. 乙方提供货物的质量保证期为                  （从货物验收合格之日起计算）（“货物采购需求”中有特殊要求的，按其要求执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
3. 质量标准：产品符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。
第三条  权力保证
1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
    3. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条  货物包装、运输
1、原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。
2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
3. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
4. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
5. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
第五条  交付
1. 交付时间：自签订合同之日起 30个日历日内交货并安装调试合格交付使用。
   交付地点：采购人指定地点。
    2. 乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
第六条  调试和验收
1. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。
2. 乙方提供的设备必须为全新的原装正品，符合有关质量标准的产品；货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由乙方承担。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。
5. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　20　日内及时予以解决。
第七条  安装和培训
 1. 乙方负责免费安装、调试；甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
 2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。
第八条  售后服务
1. 乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。接到故障通知后 按投标文件承诺的时间 内响应，按投标文件承诺的时间 内派技术人员到达现场维修，按投标文件承诺的时间 内修复完毕，未能修复的提供相应的替代产品予甲方使用。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期内免费上门检查维修、免费更换零部件；定期回访检查维修，提供终身服务。
4. 所中标产品必须为全新的原厂原装正货（原厂标配），满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的设备。
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十条　履约保证金
无
第十一条  付款方式
按货物采购需求中的商务条款“付款方式”执行。
第十二条  违约责任
1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额　5　%向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
7. 其他违约行为按违约货款额　5　%收取违约金并赔偿经济损失。
第十三条  不可抗力事件处理
1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十四条  合同争议解决
1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。所有产生的费用由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.若某方违约，违约方应承担守约方所有维权支出，包括但不限于：诉讼费、律师费、保全费、调查取证费等。
4. 诉讼期间，本合同继续履行（继续履行会扩大守约方损失除外）。
第十五条  合同生效及其它
1. 合同经甲乙双方法定代表人或相应的授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经当地财政部门审批，并签订书面补充协议报当地财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
第十六条  合同的变更、终止与转让
1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十七条  签订本合同依据：
1.招标文件；
2.乙方提供的投标文件；
3.售后服务承诺书；
4.中标通知书。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份，采购代理机构两份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送当地财政局政府采购监督管理股备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                             乙方（公章）：                           .
法定代表人：                                法定代表人：                               .  
委托代理人：                                委托代理人：                               .  
电  话：                                    电   话：                                  . 
开户名称：                                 开户名称：                                  .      
开户银行：                                  开户银行：                                 .       
银行账号：                                  银行账号：                                 .      
日    期：                                  日    期：                                .









[bookmark: _Toc90288709]

第六章  投标文件格式
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投标文件封面格式：


[bookmark: _Toc13659_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3441_WPSOffice_Level1]投标文件



项目名称：            ；
项目编号：            ；







[bookmark: _Toc4932_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20319_WPSOffice_Level2]采购代理机构：广西万安工程咨询有限公司
投标人名称：                   ；
投标人地址：                   ； 
联系人：             联系电话：                ； 
投标日期：                      ； 


投标文件目录

一、投标报价表（必须提供）；
二、资格性响应证明材料：
1、投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；
2、投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳递交截止之日前半年内任意连续三个月社保证明【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；
3、投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；
4、标项二投标人须具备有效的《出版物经营许可证》（零售或批发资质均可）（必须提供）；
5、投标人的投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）。
6、投标人2025年财务状况报告复印件或银行出具的资信证明复印件 (财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。)(必须提供)；
7、投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）；
8、联合体协议书（格式后附）（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理）。
三、商务、技术性响应及其他证明材料：
1、技术规格响应偏离表（格式见附件，必须提供）；
2、商务响应偏离表（格式见附件，必须提供）；
3、售后服务承诺书（根据评标方法自行编写，格式自拟）（必须提供）；
4、项目实施方案（根据评标方法自行编写，格式自拟）（必须提供）；
5、“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求要求提供）；
6、项目实施人员一览表（如有，请提供）；
7、履约能力（根据评标方法自行提供）（如有，请提供）；
（1）投标人相关认证证书等复印件（如有，请提供）
    （2）投标人2023年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料【以中标（成交）通知书和签订的销售合同复印件为准，须附有采购货物清单及金额，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、时间等内容】（如有，请提供）；
8、政策功能（节能、环保）相关证书复印件（根据评标方法自行提供）（如有，请提供）；
（1）节能方面的证书复印件（如有，请提供）；
（2）环保方面的证书复印件（如有，请提供）；
9、投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；
10、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；
11、投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
[bookmark: _Toc90288710]一、投标报价表（格式）

1.投标报价表（格式）

致：×××××公司
根据贵方      项目名称        项目招标文件，项目编号         ，签字代表           （姓名）经正式授权并代表投标人（投标单位名称），提交投标文件一份，并做分标     出如下报价：
	项号
	货物名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数量
①
	单位
	单价（元）
②
	单项合计=数量×单价
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（大写）：                                            元（￥                      ）人民币

	本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。

	免费保修期:


与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                    邮编：            电话、传真：            .
开户名称：                               .         
开户银行：                               .　       
账号：                                   .　　　   
投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：                     .                         
法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：       。
投标日期：              。                

注：（1）各投标人必须就“货物采购需求”中所有货物和服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。
（2）投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。
（3）如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品,同时以提供节能产品认证证书复印件或环境标志产品认证证书复印件，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。





[bookmark: _Toc90288711]二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；


2.投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳递交截止之日前半年内任意连续三个月社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；
附件：
  授权委托书（格式一）
致：×××××公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
                                                                                             
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

投标人名称（加盖CA证书签章）：                  ；              

法定代表人（负责人）签字（或加盖个人CA证书签章）：                   年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳递交截止之日前半年内任意连续三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）（适用于自然人投标）

致：×××××公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
本人对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
                                                                                             
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印或加盖个人CA证书签章：               年   月   日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。


授权委托书（联合体投标格式）
（如有委托时）
致：采购人名称：
根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
牵头人（电子签章）：
日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：
日期：    年   月   日
注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳递交截止之日前半年内任意连续三个月社保证明复印件（委托代理时必须提供）。







3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；
注：投标人为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；投标人为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。



4.标项二投标人须具备有效的《出版物经营许可证》（零售或批发资质均可）（必须提供）；



5.投标人的投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）；

                       
附件：                            声明函（格式）

致：×××××公司

我（公司）郑重声明：
1.在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。
2. 在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
我方对此声明负全部法律责任。



投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：          ；                        
法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA
证书签章）：                 ；
日期：                      ；
                          




6、投标人2025年财务状况报告复印件或银行出具的资信证明复印件 (财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是投标人自行编制或是第三方审计的；若投标人为新成立的企业，请根据实际情况提供。)(必须提供)；




[bookmark: _Toc90288712]

7、投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）；







8、联合体协议书（格式后附）（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理）。


联合体协议书

 	（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。
注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）
……

 	年 	月 	日







三、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1. 技术规格响应偏离表（必须提供）

附件：            
技术规格响应偏离表（格式）

	项号
	货物名称
	招标采购需求（技术参数要求）
	投标文件的响应情况
	响应偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	





投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：          ；                        
法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：                 ；
 日期：                      ；
        



注：①投标人应对照《货物采购需求》表中的技术参数要求在本表的“投标文件的响应情况（对技术参数要求的承诺）”栏中进行逐条内容响应，并在“响应偏离情况”栏注明无偏离、正偏离、负偏离，当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明。
②本表须由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）并加盖投标人CA证书签章，自然人除外。





2. 商务响应偏离表（必须提供）

附件：            
商务响应偏离表（格式）

	项号
	条款名称
	招标采购要求
	投标文件的响应情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	



投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：          ；                        
法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：                 ；
日期：                      ；



注：①投标人应对照《货物采购需求》表中商务要求的内容在本表的“投标文件的响应情况（对商务要求的承诺）”栏中进行逐条内容响应，并在“响应偏离情况”栏注明无偏离、正偏离、负偏离，当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明。
②本表须由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）并加盖投标人CA证书签章，自然人除外。



3.售后服务方案（根据评标方法自行编写，格式自拟）（必须提供） 


（格式自拟）




投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：          ；                        
法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：                 ；
日期：                      ；




4.项目实施方案（根据评标方法自行编写，格式自拟）（必须提供） 

（格式自拟）




投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：          ；                        
法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：                 ；
日期：                      ；


5.“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按货物采购需求要求提供） 








6.项目实施人员一览表（如有，请提供） 

附件                           
 
项目实施人员一览表
 
	姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。



投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：          ；                        
法代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA
证书签章）：                 ；
日期：                      ；







 7.履约能力（根据评标办法自行提供）（如有，请提供） 
（1）投标人相关认证证书等复印件（如有，请提供）；



 


（2）投标人2023年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料【以中标（成交）通知书和签订的销售合同复印件为准，须附有采购货物清单及金额，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、时间等内容】（如有，请提供）；





8.政策功能（节能、环保）相关证书复印件（根据评标办法自行提供）（如有，请提供）

（1）节能方面的证书复印件（如有，请提供） 








（2）环保方面的证书复印件（如有，请提供） 


9.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供） 






10、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；
【①属于中小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准；②如属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件；③如符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责】。
①中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（加盖CA证书签章）： 
日 期：
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行，本项目货物在《统计上大中小微型企业划分标准》中所属行业均为 工业 。


统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。


②如提供服务的投标人属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策（如投标人属于监狱企业的，则必须提供）；











③符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如投标人属于残疾人福利性单位的，则必须提供）。
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[盖公章(CA签章)]：
                                                              日  期：









11.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明（如有，请提供）









附件：

质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    



质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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16

★A060806水

嘴

《水嘴用水效率限定值及用

水效率等级》（GB25501）

17

A060807便器

冲洗阀

《便器冲洗阀用水效率限定

值及用水效率等级》（GB28379

）

18

A060810淋浴

器

《淋浴器用水效率限定值及

用水效率等级》（GB28378）
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附件 ：

节能产品政府采购品目清单

品目

序号

名称 依据的标准

1

A020101计算

机设备

★A02010104台式计

算机

《微型计算机能效限定值及

能效等级》（GB28380）

★A02010105便携式

计算机

《微型计算机能效限定值及

能效等级》（GB28380）

★A02010107平板式

微型计算机

《微型计算机能效限定值及

能效等级》（GB28380）

2

A020106输入

输出设备

A02010601打印设备

A0201060101 喷墨打

印机

《复印机、打印机和传真机能效限

定值及能效等级》（GB21521）

★A0201060102 激光

打印机

《复印机、打印机和传真机能效限

定值及能效等级》（GB21521）

★A0201060104 针式

打印机

《复印机、打印机和传真机能效限

定值及能效等级》（GB21521）

A02010604显示设备

★A0201060401 液晶

显示器

《计算机显示器能效限定值

及能效等级》（GB21520）

A02010609图形图

像输入设备

A0201060901扫描仪

参照《复印机、打印机和传真机能效

限定值及能效等级》（GB21521）中

打印速度为 15页/分的针式打印

机相关要求

3

A020202投影

仪

《投影机能效限定值及能效等级》

（GB32028）

4

A020204多功

能一体机

《复印机、打印机和传真机能效限

定值及能效等级》（GB21521）

5

A020519泵 A02051901离心泵

《清水离心泵能效限定值及

节能评价值》（GB19762）

6

A020523制冷

空调设备

★A02052301制冷压

缩机

冷水机组

《冷水机组能效限定值及能

效等级》（GB19577），《低环

境温度空气源热泵（冷水）机组能

效限定值及能效等级》（GB37480

）

水源热泵机组

《水（地）源热泵机组能效限定值

及能效等级》（GB30721）
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溴化锂吸收式冷水

机组

《溴化锂吸收式冷水机组能

效限定值及能效等级》（GB29540

）

★A02052305空调机

组

多联式空调（热泵）

机 组 ( 制

冷量>14000W)

《多联式空调（热泵）机组能效限定

值及能源效率等级》（GB21454）

单元式空气调

节机(制冷量

>14000W)

《单元式空气调节机能效限

定值及能效等级》（GB19576）

《风管送风式空调机组能效限

定值及能效等级》（GB37479）

★A02052309专用制

冷、空调设备

机房空调

《单元式空气调节机能效限

定值及能效等级》（GB19576）

A02052399其他制

冷空调设备

冷却塔

《机械通风冷却塔第1部分：中

小型开式冷却塔》（GB/T7190.1

）

；《

机械通风冷却塔第2部分：大型

开式冷却塔》（GB/T7190.2）

7

A020601电机

《中小型三相异步电动机能

效限定值及能效等级》（GB18613

）

8

A020602变压

器

配电变压器

《三相配电变压器能效限定

值及能效等级》（GB20052）

9

★A020609镇

流器

管型荧光灯镇流器

《管形荧光灯镇流器能效限

定值及能效等级》（GB17896）

10

A020618生活

用电器

A0206180101电冰箱

《家用电冰箱耗电量限定值

及能效等级》（GB 12021.2）

★A0206180203空调

机

房间空气调节器

《转速可控型房间空气调节器

能效限定值及能效等级》（GB

21455-2013），待2019年修订发

布后，按《房间空气调节器能效限定

值及能效等级》（GB21455-2019）实

施。

多联式空调（热泵）

机组（ 制冷量≤

14000W）

《多联式空调（热泵）机组能效限定

值及能源效率等级》（GB21454）

单元式空气调

节机(制冷量

≤14000W)

《单元式空气调节机能效限

定值及能源效率等级》（GB19576）

《风管送风式空调机组能效限

定值及能效等级》（GB37479）
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A02061808热水器

★电热水器

《储水式电热水器能效限定

值及能效等级》（GB 21519）

燃气热水器

《家用燃气快速热水器和燃气

采暖热水炉能效限定值及能效等

级》（GB20665）

热泵热水器

《热泵热水机（器）能效限定值及

能效等级》（GB29541）

太阳能热水系统

《家用太阳能热水系统能效

限定值及能效等级》（GB26969

）

11

A020619照明

设备

★普通照明用双

端荧光灯

《普通照明用双端荧光灯能

效限定值及能效等级》（GB19043

）

LED 道路/隧道照

明产品

《道路和隧道照明用LED灯具

能效限定值及能效等级》（GB37478

）

LED筒灯

《室内照明用LED产品能效限

定值及能效等级》（GB30255）

普通照明用非定

向自镇流LED灯

《室内照明用LED产品能效限

定值及能效等级》（GB30255）

12

★A020910电

视设备

A02091001普通电

视设备（电视机）

《平板电视能效限定值及能

效等级》（GB24850）

13

★A020911视

频设备

A02091107视频监

控设备

监视器

以射频信号为主要信号输入

的监视器应符合《平板电视能效

限定值及能效等级》（GB24850

），

以数字信号为主要信号输入

的监视器应符合《计算机显示器

能效限定值及能效等级》（GB

21520）

14

A031210饮食

炊事机械

商用燃气灶具

《商用燃气灶具能效限定值

及能效等级》（GB30531）

15

★A060805便

器

坐便器

《坐便器水效限定值及水效等级》

（GB25502）

蹲便器

《蹲便器用水效率限定值及

用水效率等级》（GB30717）


