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第一章 招标公告
广西防城金花茶国家级自然保护区科普宣教展区布展项目公开招标公告
项目概况
广西防城金花茶国家级自然保护区科普宣教展区布展项目 项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台获取招标文件，并于2026年8月28日9:30（北京时间）前按要求递交投标文件。

[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G3-001331-GDZB
项目名称：广西防城金花茶国家级自然保护区科普宣教展区布展项目
预算金额：423.00万元
最高限价：423.00万元
采购需求：广西防城金花茶国家级自然保护区科普宣教展区布展项目1项，具体内容详见采购需求。
合同履行期限：合同签订后120天内通过验收并交付使用。
本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk51746371][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求：无。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。
三、获取招标文件
时间：2026年8月7日至2026年8月14日，每天0:00至12:00，12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“广西政府采购云平台”-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云平台”编制及上传投标文件。
售价：0元
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]2026年8月28日9:30（北京时间）
地点：政采云”平台电子开标大厅在线解密开启
投标地点：广西政府采购云平台
开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk37429585][bookmark: _Hlk37429595][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]1.投标保证金（人民币）：肆万贰仟元整（42000.00元）。
2.网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gxggzy.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区公共资源交易中心）。
[bookmark: _Hlk37429674]3.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购促进残疾人就业政策。
（3）政府采购支持监狱企业发展。
（4）政府采购支持采用本国产品的政策。
4.监督部门
名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处
电话：0771-5331544
5.投标人投标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云平台”实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“广西政府采购云平台”提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。
（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：广西壮族自治区防城金花茶国家级自然保护区管理中心
地址：防城港市防城区西湾环海大道墨鱼港金花茶保护区科研监测基地
联系方式：杨婷 0770-2070339
2.采购代理机构信息
名称：广西国栋招标有限公司
地址：南宁市青秀区双拥路40-1号东方明珠花园1栋1单元9层
联系方式：0771-5894688
3.项目联系方式
项目联系人：陈凯媛
电话：0771-5894688
采购人：广西壮族自治区防城金花茶国家级自然保护区管理中心
采购代理机构：广西国栋招标有限公司
2026年8月7日
[bookmark: _Toc27979]第二章 采购需求
[bookmark: _Toc254970490][bookmark: _Toc254970631]说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求
本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。本项目属于服务采购，无核心产品要求，不允许负偏离响应，否则做否决投标处理。
3.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准。
4.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
5.中小企业划分所属行业：其他未列明行业（详见中小微企业划型标准）
6.采购项目中采购需求技术及商务内容与“合同”相关条款不一致的，以采购需求为准。
一、项目要求及技术需求
	序号
	标的的名称
	数量
	技术参数及要求

	1
	广西防城金花茶国家级自然保护区科普宣教展区布展项目
	1项
	一、区域环境渲染及装饰
1.1“自然之门”区域环境渲染及装饰：
（1）基础改造：“自然之门”区域实施规模约43㎡，根据初步的展示大纲框架进行布局规划进行装修、电气、消防、暖通等改造,确保实现“自然之门”区域所涵盖的全部设计、材料、施工、安装及调试等内容，根据“自然之门”区域的用电负荷需求，从临近配电间敷设电缆至展厅中所需位置，同时要求满足“自然之门”区域的宣教互动设备用电负荷要求，基本内容包括不限于简介屏隔墙、全息屏玻璃基底、全息屏后隔墙、窗口改墙、大门改造、吊顶、强弱电改造、空调等;
（2）配套设施：包括场景营造、图文展板（含展板、灯箱、立体字等）和展品（道具、模型、艺术品、实物或复制件等）。
1.2“记忆共生”区域环境渲染及装饰：
（1）基础改造：“记忆共生”区域实施规模约54㎡，根据初步的展示大纲框架进行布局规划进行装修、电气、消防、暖通等改造,确保实现“记忆共生”区域所涵盖的全部设计、材料、施工、安装及调试等内容，根据“自然之门”区域的用电负荷需求，从临近配电间敷设电缆至展厅中所需位置，同时要求满足“记忆共生”区域的宣教互动设备用电负荷要求，基本内容包括不限于；隧道入口门、隧道封窗、隧道中隔断、吊顶、强弱电改造、制冷新风设备等。
（2）配套设施：包括场景营造、图文展板（含展板、灯箱、立体字等）和展品（道具、模型、艺术品、实物或复制件等）。
1.3“自然故事夜”区域环境渲染及装饰：
（1）基础改造：“自然故事夜”区域实施规模约69㎡，根据初步的展示大纲框架进行布局规划进行装修、电气、消防、暖通等改造,确保实现“自然故事夜”区域所涵盖的全部设计、材料、施工、安装及调试等内容，根据“自然之门”区域的用电负荷需求，从临近配电间敷设电缆至展厅中所需位置，同时要求满足“自然故事夜”区域的宣教互动设备用电负荷要求，基本内容包括不限于封墙、封窗、吊顶、强弱电改造、制冷新风设备等；
（2）配套设施：包括场景营造、图文展板（含展板、灯箱、立体字等）。
1.4“自然同行”区域环境渲染及装饰：
（1）基础改造：“自然同行”区域实施规模约49.4㎡，根据初步的展示大纲框架进行布局规划进行装修、电气、消防、暖通等改造,确保实现“自然同行”区域所涵盖的全部设计、材料、施工、安装及调试等内容，根据“自然之门”区域的用电负荷需求，从临近配电间敷设电缆至展厅中所需位置，同时要求满足“自然同行”区域的宣教互动设备用电负荷要求，基本内容包括不限于隔墙、墙面氛围装饰、吊顶、强弱电改造及制冷新风设备等；
（2）配套设施：包括场景营造、图文展板（含展板、灯箱、立体字等）和展品（道具、模型、艺术品、实物或复制件等）。
1.5“生境舞台”区域环境渲染及装饰：
（1）基础改造：“生境舞台”区域实施规模约33.4㎡，根据初步的展示大纲框架进行布局规划进行装修、电气、消防、暖通等改造,确保实现“生境舞台”区域所涵盖的全部设计、材料、施工、安装及调试等内容，同时要求满足“生境舞台”区域的宣教互动设备用电负荷要求，基本内容包括不限于造型平台、拆卸原玻璃、采光井中非观景内壁贴图、俯瞰玻璃围栏、遮光棚、强弱电改造及制冷新风设备等；
（2）配套设施：包括场景营造、图文展板（含展板、灯箱、立体字等）和展品（道具、模型、艺术品、实物或复制件等）。
1.6“共鸣之声”区域环境渲染及装饰：
（1）基础改造：“共鸣之声”区域实施规模约34㎡，根据初步的展示大纲框架进行布局规划进行装修、电气、消防、暖通等改造,确保实现“共鸣之声”区域所涵盖的全部设计、材料、施工、安装及调试等内容，根据“自然之门”区域的用电负荷需求，从临近配电间敷设电缆至展厅中所需位置，同时要求满足“共鸣之声”区域的宣教互动设备用电负荷要求，基本内容包括不限于影音室隔墙、影音室门、封窗、封墙、强弱电改造、制冷新风设备等；
（2）配套设施：包括场景营造、图文展板（含展板、灯箱、立体字等）和展品（道具、模型、艺术品、实物或复制件等）。
1.7“研学芬芳”区域环境渲染及装饰：
（1）基础改造：“研学芬芳”区域实施规模约139㎡，根据初步的展示大纲框架进行布局规划进行装修、电气、消防、暖通等改造,确保实现“研学芬芳”区域所涵盖的全部设计、材料、施工、安装及调试等内容，根据“自然之门”区域的用电负荷需求，从临近配电间敷设电缆至展厅中所需位置，同时要求满足“研学芬芳”区域的宣教互动设备用电负荷要求，基本内容包括不限于隔墙、吊顶、门、窗帘、强弱电改造及制冷新风设备等；
（2）配套设施：包括场景营造、图文展板（含展板、灯箱、立体字等）和展品（道具、模型、艺术品、实物或复制件等）。
1.8“敬畏自然”“自然数字语”区域环境渲染及装饰：
（1）基础改造：“敬畏自然”区域实施规模约45㎡，根据初步的展示大纲框架进行布局规划进行装修、电气、消防、暖通等改造,确保实现“敬畏自然”“区域所涵盖的全部设计、材料、施工、安装及调试等内容，根据“自然之门”区域的用电负荷需求，从临近配电间敷设电缆至展厅中所需位置，同时要求满足“敬畏自然”区域的宣教互动设备用电负荷要求，基本内容包括不限于封墙、窗改墙、大门改造、吊顶、门、墙面装饰、强弱电改造及制冷新风设备等；
（2）配套设施：包括场景营造、图文展板（含展板、灯箱、立体字等）和展品（道具、模型、艺术品、实物或复制件等）。
1.9休憩区域、总机房区域环境渲染及装饰：
（1）基础改造：“休憩区域、总机房”区域实施规模约44.25㎡，根据初步的展示大纲框架进行布局规划进行装修、电气、消防、暖通等改造,确保实现“休憩区域、总机房”区域所涵盖的全部设计、材料、施工、安装及调试等内容，根据“自然之门”区域的用电负荷需求，从临近配电间敷设电缆至展厅中所需位置，同时要求满足“休憩区域、总机房”区域的宣教互动设备用电负荷要求，基本内容包括不限于机房隔墙及隔断、机房门、墙面防水、楼道贴装饰、梯门更换、展厅主标题墙装饰、吊顶、强弱电改造及制冷新风设备等；
（2）配套设施：包括场景营造、图文展板（含展板、灯箱、立体字等）和展品（道具、模型、艺术品、实物或复制件等）。
1.10其他区域环境渲染及装饰：
（1）布展区域整体电路布局、消防、色彩分析、鸟瞰、三维效果等；
（2）根据现场实际对暖通空调出风口应结合吊顶造型与展览流线优化设置同时考虑电气及消防等改造；
（3）本项目防水工程质量保证年限为5年，质保期内如出现渗漏问题，中标方应免费维修并及时响应。本项目位于台风多发、雨量充沛的沿海地区，在台风雨情况下项目所在楼层出现窗户和外墙渗漏水问题，鉴于科普宣教布展，展品、展陈设施对防潮防渗要求较高，须在装修前彻底解决外墙及窗户渗漏问题。
二、区域展示布展
2.1“自然之门”区域展示布展
区域展示布展说明：该区域引导观众从“认识金花茶”转向“理解人与金花茶的共生关系”，明确“从认知到行动”的展陈主线，以科技为桥建立人与自然的初次对话，锚定“人类参与生态保护”的核心定位。
2.2“记忆共生”区域展示布展
区域展示布展说明：展现人与物种的协同史，人与自然的共生记忆，打造出一条地质纪元为轴线的沉浸式穿越地球演化历程体验通道，理解“保护金花茶就是守护共同的生命记忆”。
2.3“自然故事夜”区域展示布展
区域展示布展说明：区域为一个圆形区域，中央区域为一株仿真大树，四周环形搭建背景灯箱，模拟森林、山脉和星空远景，环形灯箱前环形搭建仿真树林绿植带，用全息显示设备显示各种树上和地上的动物，区域天花顶悬挂灯光系统营造夜空月光光线透过大树的丁达尔效果和萤火虫效果。全景音响模拟夜间各类动物从不同角度发出的声音。薄雾造物机模拟森林内的雾气，也加强了丁达尔效果的美丽和谐意境。打造夜间森林场景，展区内容基于“生态链层级”设计，每个故事都包含“上游关联-下游影响”的科普逻辑，用生动的童话/故事形式解释复杂的生态平衡原理。
2.4“自然同行”区域展示布展
区域展示布展说明：布展展示“人类与自然的双向互动”，从“物种适应”升级为“人类参与”，让抽象的“保护行动”具象化。该区域包含磁吸七巧板互动墙、弧形感应墙。
2.5“生境舞台”区域展示布展
区域展示布展说明：将原有采光井改造为一个敞开式小舞台，用“森境微缩戏台+静态背景+动态光影+音效”的纯演绎形式，按“地球演化→生态形成→和谐共生→共生之基→呼吁参与”五段式结构展开，全程5分钟自动循环，无任何互动设计，聚焦“沉浸叙事+意识传递”，衔接“物种认知→生态关联→人类行动→未来共生”核心闭环。
2.6“共鸣之声”区域展示布展
区域展示布展说明：该区域主要做简单吸音墙面装修，配以藤蔓等装饰物和仿真造景，室内三面墙设立6个独立体验的听音位，整体营造“置身金花茶林”的沉浸感。6个不同主题的听音位，打造一个隔绝外界噪音的“声音博物馆”，参观者戴上耳机，指尖划过屏幕即可切换“雨林声”、“昆虫声”或“人类噪音”，在强烈的听觉对比中，通过多声道系统，让耳朵去触摸金花茶林的四季脉搏，深刻共情生物多样性的重要性。配上场地中间互动桌，听声音选动物。
2.7“研学芬芳”区域展示布展
区域展示布展说明：空间规划19.5m*7.1m可容纳60人的多功能教室，教室内安装有显示大屏，定制置物架讲台，配备课桌座椅等，满足现代研学活动的授课教学、互动活动、参观观摩等需求。
2.8“敬畏自然”区域展示布展
区域展示布展说明：采用“可视化呈现+破坏生态后果模拟+法律责任图文展示”三位一体的方式，精心构建沉浸式体验环境，将抽象的法律条文转化为生动可感的互动场景，引导观众深入理解生态保护的深远意义。
2.9“自然数字语”区域展示布展
区域展示布展说明：让公众成为“科普代言人”，从“被动听”升级为“主动说”，实现保护理念的个性化表达与传播。区域为5.6m*6.2m的方形区域，一面墙内嵌2套体感互动展示柜，一面墙内嵌4m*1m多彩光学导光亚克力作为可擦写留言墙，另一侧为整个4层活动区域出口，出口旁配置AI合影留念一体柜机。
2.10休憩区展示布展
区域建设说明：该区域设置在整个2层活动区域外侧空旷区域，利用原有场地优势，为研学团队或参观者提供人性化服务。
2.11中控系统设备
区域建设说明：该板块为衔接各个区域的设备，主要放置在总控机房，方便集中控制2楼互动设备，包含控制媒体服务器、显示设备、LED屏、投影、红外、互动雷达探测、音响、效果灯光等设备的电源、信号源切换、开关机等。并可对互动设备服务器的工作模版、场景模式进行切换，通过与1楼、4楼的设备互联，可进行统一控制，赠送视频播放软件。
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二楼金花茶科普研学展区规划图
2.12 展示布展内容和风格需协调。二楼布展的设计和策划需兼容一楼金花茶科普馆，在大纲上与一楼现有的金花茶科普宣教馆内容衔接为一个整体。一楼金花茶科普展馆以图文并茂的展示，建有金花茶标本和仿生场景、安装少量互动设备，属于信息传递直接、展示手段相对静态、以看为主，二楼展陈布局需要在此基础上应实现升级和兼容。
三、布展上岳保护站森林体验实践基地
3.1 包含野外科普长廊布展、野外科普研学区布展、野外观鸟平台布展、手持电子显微镜等内容。






二、商务要求表
	二、商务要求表

	签订合同时限
	自中标通知书发出之日起10日内。

	报价要求
	1．总报价不得高于预算价，投标人应充分考虑材料价格、工期定额、资金、拨付、政策性调整等未知风险因素。
2．本项目的中标价为暂定合同价，其中区域环境渲染及装饰根据竣工时以实际发生的工程量进行结算（根据业主审定后的施工图纸按规范套取清单定额计价，并按合同约定以实际发生的工程量进行结算），本项目最终结算价不得高于招标中标价。必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和设计工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、布展策划和施工、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用（采购需求另有约定的，从其约定）。
3．投标报价必须含以下部分，包括：
（1）按照本项目的专业设计、制作、运输、安装、设施软硬件设备、软硬件设备调试、各项管线辅材、劳务和机具机械、安全文明施工费（如有）、各项管理费用等费用；
（2）素材收集、整理、撰写、设计与策划、制作、展陈大纲审核等有关费用；
（3）项目竣工验收并交付使用后维修3年内的免费维护、维修、保养；
（4）必要的保险费用和各项税金；
（5）合理的进场施工配合费（含施工电费）；
（6）为验收所需的检测费；
（7）其他完成项目所需的费用总和。

	提交服务成果时间及地点
	1.提交服务成果时间：合同签订后120天内通过验收并交付使用。
2.服务地点：采购单位指定地点。

	付款方式
	（1）在签订合同后，中标人支付中标金额的5%作为履约保证金（中标人如为中小企业的，按中标金额的2%）；
（2）第一次付款：采购人收到履约保证金后在10个工作日内向中标人支付合同金额的10％作为预付款；
（3）第二次付款：中标人提交布展展陈大纲，经采购人确认后，10个工作日内向中标人支付合同金额的10％作为进度款；
（4）第三次付款：中标人完成各区域展示布展部分的所有成品类设备采购，并将设备送到指定地点，经双方开箱清点核对无误后，采购人在10个工作日内支付合同金额的40％作为进度款；
（5）第四次付款：中标人完成区域环境渲染及装饰、各区域展示布展、上岳保护站森林体验实践基地布展部分的进度达到90%时，采购人在10个工作日内支付合同金额的30%作为进度款；
（6）第五次付款：项目服务完成并通过采购人组织的预验收后，付清合同尾款；
（7）从验收之日起到质保期（从采购人书面确认交付书之日起计算）过后无质量问题的，采购人在收到合格材料后10个工作日内退还履约保证金（不计利息）给中标人。

	售后服务要求
	1．本项目涉及的所有服务内容（即整体质保，包括但不限于布展、设备等）最短不得少于3年（从采购人书面确认交付书之日起计算）整体质保期；整体质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。
2.服务响应时间：要求中标人在接到采购人故障信息后1小时内电话响应，在5小时内到达现场，24小时内排除一般故障。重大故障应尽快排除，不能及时排除，用同等或更优质量的材料设备替代使用，保证正常运行并由中标人承担由此产生的费用。如中标人未能按约定的服务响应要求进行响应，采购人有权扣减履约保证金，单次扣减金额为履约保证金总额的0.5%，并且采购人有权使用中标人缴纳的履约保证金进行售后维修相关事项。
3．所有材料和设备保修服务方式均为中标人上门保修，即中标人派人员到设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。
4．保修期外的服务要求：免费保修期满后，提供不高于市场价的备品备件和人工维修服务。
5．质保期后，中标人应提交厂家售后服务电话，厂家技术人员联系手机，确保采购人质保期后，能自行联系咨询技术人员。

	验收标准及要求
	1.本项目设计采购的设备，要求所有设备货物必须是全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、中标人双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。
2.交货时，所有服务、设备均严格按招标文件上的技术规格要求、中标供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。
3.中标供应商承诺所提供的服务（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；中标供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，中标供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，中标供应商须赔偿该损失。
4.试运行：设备使用科室验收人员按设备说明书要求在供应商指导下，常规负荷试运行七个工作日，没有出现异常者，为合格。
5.采购人有权委托第三方进行验收，单次验收费用不超过合同金额的2%，验收产生的所有费用（包括但不限于验收时所产生的相关检测费用、专家验收费等）由中标人承担。供应商在进行报价时应将验收费用考虑在内。中标人需要承担因多次验收而产生的验收费用。
6.验收依据：按招标文件、投标文件、合同要求及国家标准进行验收。
7.验收标准
（1）所供服务、产品的规格、数量、材质、颜色等符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（2）所供服务、设备的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（3）所供服务、设备结构牢固，无安全隐患。
（4）如有抽检要求的，检测结果符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（5）所有服务、设备均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）采购文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
（7）项目有关的服务、工程施工、设备安装、软件开发和运维服务竣工须符合国家现行的标准、规范和有关技术文件要求。
8.验收要求
（1）采购人有权委托第三方进行验收，由验收小组对照招标文件的技术参数要求核对检验，如不符合招标文件的技术参数要求的，按合同约定执行，中标人承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。
①验收活动开始前，中标人应对服务、设备作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据。
②因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用由中标人承担。
（2）验收时中标人提供验收文档，具体如下：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档、软件设计开发的源代码等，包括但不限于由以上验收文档产生的原始数据、视频、图片等资料。
（3）对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求，以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
（4）项目验收过程中，如委托第三方检测机构介入，费用由中标人另行承担。
（5）采购人在验收时要求中标人对所提供的标的进行功能演示，如不满足采购需求要求的，验收不合格，采购人将依法解除合同，并报采购监督管理部门处理，采购人保留进一步追究其法律责任的权利，由此引发的所有损失由中标人承担。
9.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。

	货物及材料要求
	1．所有产品均应符合《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，产品来源渠道合法。
2．投标人提供的产品必须符合国家标准的技术要求。所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的，并完全符合原厂质量检测标准和国家相关标准、行业标准。
3．布展主材达到B1级或以上并符合消防防火要求，布展主材达到E0级或以上并符合环保要求，甲醛及其他金属含量经检测达到国家相关要求，交工时场地达到净味或无其他气味，符合室内装修规范要求。所有布展主材最终经采购人审核批准后方可使用。
4．布展设备及材料如需根据设计效果或使用要求增减时，必须最终经采购人审核批准后方可使用。
5、所有货物须充分考虑安全性、稳固性和优良的质量。投标人应严格按要求进行施工，做好各项安全措施。
6．货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
7．投标人应保证，采购人在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权、所有权和工业产权、著作（版权）等知识产权的起诉。
8．中标人在安装、搬运过程必须接受采购人的监督和安排。如采购人发现中标人不按承诺生产或产品存在质量问题，采购人有权要求中标人更换，更换所产生费用由中标人承担；若中标人未能按采购人要求更换的，采购人有权不予支付采购费用，并保留暂停或终止合同的权利。

	培训要求
	1．中标人应对采购人的设备操作人员提供至少4次免费培训（具体培训时间由采购人确定），确保采购人能够正确熟练地使用设备。
2．布展展馆建成运营后1年内为采购人提供不少于2次的讲解员及自然保护区科普宣教讲师培训服务，实际提供服务以采购人要求为准。
3．中标人提供针对本项目的培训计划，内容包含培训人数、课程、方式、场地及时间安排等，培训费用及被培训人员所有费用由中标人负责。

	安装要求
	1．中标人负责布置过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。
2．中标人负责将本项目的工艺成品和材料运送到现场进行安装调试并须拆除、清理、搬迁因施工而产生的杂物和垃圾等，过程中的全部运输，包括装卸车、材料及工艺成品的现场搬运均为中标人负责。
3．布展现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收、移交完毕。

	安全要求
	1．安全指示：（1）在与安全有关的场所和位置，应按现行有效国家、行业和项目本地市有关安全设施设置规范、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定设置安全标志。（2）安全标志应在醒目的位置设立，清晰易辨，不应设在可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标志。
2．安全防护：（1）所有可操作和接触的展项，其被受教育者的手、脚、头等身体接触的部位，必须考虑可能会出现的各种机械伤害并做出保护设计。（2）所有展项不应露出锐利边缘或锐利尖端，以及其他可伤害手指、腿脚等身体部位的危险部件，不得已露出时应做圆滑卷边处理。（3）对于外露的零件（例如螺母、螺钉等）要设法保护，防止对受教育者带来伤害。（4）对于运行中发生位置移动的展项，或者展项的运动部位，如驱动、传动装置（如齿轮、链条、皮带）等，要设有安全防护罩（网或栏），防止对受教育者带来伤害。（5）通电设备的金属外壳及布展金属结构应进行接地保护设计。（6）展厅内受教育者可能到达区域的所有供排水、气和电源、计算机等的控制装置均应设置保护柜并加锁，既便于操作、观察和维修，又防止受教育者触摸。

	需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
	本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。

	对合同条款的调整
	1．采购需求中所提面积仅供投标人参考，最终以现场实际实施确认的面积为准。如实施面积与采购文件提供的参考面积有差异，不能以此作为结算调整的依据。
2．由于中标人原因，未能按本合同规定的内容、时间及相关要求向采购人交付成果的，中标人承担违约责任，支付违约金，具体违约金额以合同签订为准。
3．合同履行期间，如发现中标人或其法定代表人、股东、其他高级管理人员（按照《公司法》规定认定）在本合同签订前、后有行贿行为或犯罪情形的（含经法院判决确认、经相关国家机关调查确认但未进一步追究、以及正在接受相关国家机关调查的情形）--在前两种即“经法院判决确认、经相关国家机关调查确认但未进一步追究”的情形下，采购人有权解除合同、不支付合同价款，且中标人已收取的合同价款应退回采购人；在后一种即“正在接受相关国家机关调查”的情形下，采购人有权解除合同，后续处理由双方协商；如协商未果的，采购人仍有权解除合同，对中标人已投入工作的部分，由采购人委托第三方评估工作量并结算，根据结算结果支付中标人已投入工作部分的合同价款。
4．合同履行期间，如发现中标人或其法定代表人在本合同签订前三年或签订后存在其他属于纪委监委管辖范围的违纪违法情形的，采购人有权解除合同，对中标人已投入工作的部分，由采购人委托第三方评估工作量并结算，根据结算结果支付中标人已投入工作部分的合同价款。

	其他要求
	1．项目服务所涉及的货物如属于财库[2019]19号文列明的政府强制采购节能产品品目清单范围的，供货时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书证明材料。
2.投标人中标并签订合同后10个工作日内，需要先编制布展展示展陈大纲，以及金花茶科普研学展区区域环境渲染及装饰部分、上岳保护站建设森林体验实践基地的设计策划。展陈大纲需结合采购人业务特色和实际情况，在一楼金花茶科普展馆的内容和风格的基础上实现提升和兼容；结合现场布展空间，凸显金花茶保护文化特色，强化宣教功能。同时，从专业方面综合考虑，采购人可聘请展览、生态学、植物学、金花茶资源保护等有关方面的专家协助对中标人编写的展陈大纲进行审核，完善展陈大纲内容，专家评审相关费用由中标人支付。展陈大纲内容需待采购人审核确认后，才可上墙展示或切入系统展现。
3.采购人对设计方案进行确认后，中标人根据设计方案编制预算（预算价格不能超过该项标的中标价），经采购人审核确认后再进行施工。
4.技术参数及要求中所有涉及展示柜、定制柜、提供板材等的板材环保等级不低于E0级，板材进场时需提供板材的环保等级检测报告。
5.技术参数及要求中所有涉及尺寸定制的，即使已标注规格尺寸，施工时采购人有权结合场地实际进行调整。
6.区域环境渲染及装饰部分结算以实际发生的工程量进行结算，最终结算总价不得超过该项标的中标价。




附件一、施工及设备设施需求清单
	序号
	名称
	参数及要求
	数量
	单位

	（一）
	区域环境渲染及装饰

	1.1
	“自然之门”区域环境渲染及装饰：

	1.1.1
	简介屏
隔墙
	施工工艺：
1.安装沿地、沿顶龙骨切割龙骨：根据隔墙长度，用电锯切割沿地龙骨（U型）和沿顶龙骨（U型），长度需与隔墙长度一致，若有转角，需预留转角搭接长度。固定龙骨：将沿地龙骨对准地面边线，用冲击钻在龙骨上打孔，然后用膨胀螺栓（规格通常为M6或M8）将其固定在地面（混凝土基层）或楼板上。固定时需用水平仪校准龙骨水平度，确保沿地、沿顶龙骨平行且垂直于墙面。
2.安装竖龙骨切割竖龙骨：根据隔墙高度（沿地龙骨至沿顶龙骨的距离），切割C型竖龙骨，长度需比实际高度短5-10mm。
布置竖龙骨：竖龙骨需垂直插入沿地、沿顶龙骨的U型槽内，间距按设计要求（通常为400mm或600mm，需与石膏板宽度匹配，确保石膏板边缘能落在龙骨上）。
转角处竖龙骨需错缝搭接，增强整体性。固定竖龙骨：用自攻螺丝将竖龙骨与沿地、沿顶龙骨固定，螺丝需拧入龙骨翼缘，避免松动。
3.安装横撑龙骨（增强稳定性）当隔墙高度超过3m时，需在竖龙骨之间加装横撑龙骨（C型或U型），间距1.2-1.5m，与竖龙骨垂直连接，用龙骨连接件固定。横撑龙骨需与竖龙骨对齐，确保石膏板安装时受力均匀。
4.安装石膏板固定石膏板：从隔墙一端开始安装，石膏板应竖向铺设（长边垂直于竖龙骨），板边需对准竖龙骨中心线，确保每块板至少固定在2根竖龙骨上。
用自攻螺丝固定石膏板，螺丝间距：板边为150-200mm，板中间为200-300mm；螺丝需与石膏板表面平齐。相邻石膏板之间需留5-8mm缝隙（用于嵌缝处理，防止开裂），接缝处需错开（即两块板的接缝不能在同一根龙骨上，避免薄弱点）。
5.贴铺碳晶板时用压辊从板中心向四周匀速碾压，排出气泡，确保胶层完全贴合（压力均匀，避免局部空鼓）；边角处需用木槌轻敲压实。接缝处密封胶是否平整，有无缺胶、气泡，及时修补。
尺寸：3m*9m
用料：轻钢龙骨、埃特板、碳晶板
	27
	㎡

	1.1.2
	全息屏玻璃基底
	全息透明屏幕的玻璃基底墙
施工工艺：
1.玻璃裁切与运输：
玻璃需按实际测量尺寸定制（预留2-3mm安装缝隙），必须是钢化玻璃（安全性能高，破碎后呈颗粒状），并带有3C认证标志。运输玻璃时用玻璃吸盘或专用支架，避免碰撞；搬运时保持垂直，禁止平抬（防止弯曲断裂）。
2.玻璃固定：嵌入框架：将玻璃缓慢放入框架内，底部垫3-5mm厚的橡胶垫片（避免玻璃与金属直接接触，减少摩擦异响），玻璃与框架的缝隙均匀（约2-3mm）。
3.密封处理：缝隙内先填入泡沫条（防止玻璃胶塌陷），再用胶枪注入中性硅酮密封胶（避免酸性胶腐蚀金属框架），胶面需平整连续，无气泡（打胶后用刮板轻压塑形）。
4.特殊节点处理玻璃与地面接触处：
若为固定隔断，底部可预留5-10mm缝隙，打胶后覆盖金属踢脚线；若为活动门，需安装地弹簧，玻璃底部与地面留10-15mm间隙（防碰撞）。
玻璃与顶部、墙面的缝隙：用密封胶填充后，贴美纹纸压边，干燥后撕去，保证美观。
尺寸：3.13m*3m
用料：透明钢化10厘玻
	10
	㎡

	1.1.3
	全息屏后隔墙
	玻璃基底后的隔墙，墙面贴图，
施工工艺：
1.安装沿地、沿顶龙骨切割龙骨：根据隔墙长度，用电锯切割沿地龙骨（U型）和沿顶龙骨（U型），长度需与隔墙长度一致，若有转角，需预留转角搭接长度。固定龙骨：将沿地龙骨对准地面边线，用冲击钻在龙骨上打孔，然后用膨胀螺栓（规格通常为M6或M8）将其固定在地面（混凝土基层）或楼板上。固定时需用水平仪校准龙骨水平度，确保沿地、沿顶龙骨平行且垂直于墙面。
2.安装竖龙骨切割竖龙骨：根据隔墙高度（沿地龙骨至沿顶龙骨的距离），切割C型竖龙骨，长度需比实际高度短5-10mm。
布置竖龙骨：竖龙骨需垂直插入沿地、沿顶龙骨的U型槽内，间距按设计要求（通常为400mm或600mm，需与石膏板宽度匹配，确保石膏板边缘能落在龙骨上）。转角处竖龙骨需错缝搭接，增强整体性。
固定竖龙骨：用自攻螺丝将竖龙骨与沿地、沿顶龙骨固定，螺丝需拧入龙骨翼缘，避免松动。
3.安装横撑龙骨（增强稳定性）当隔墙高度超过3m时，需在竖龙骨之间加装横撑龙骨（C型或U型），间距1.2-1.5m，与竖龙骨垂直连接，用龙骨连接件固定。横撑龙骨需与竖龙骨对齐，确保石膏板安装时受力均匀。
4.安装石膏板固定石膏板：
从隔墙一端开始安装，石膏板应竖向铺设（长边垂直于竖龙骨），板边需对准竖龙骨中心线，确保每块板至少固定在2根竖龙骨上。用自攻螺丝固定石膏板，螺丝间距：板边为150-200mm，板中间为200-300mm；螺丝需与石膏板表面平齐。相邻石膏板之间需留5-8mm缝隙（用于嵌缝处理，防止开裂），接缝处需错开（即两块板的接缝不能在同一根龙骨上，避免薄弱点）。
5.贴背胶时注意预留拼接位（设计时每幅画面重叠5-10mm，避免贴歪后出现缝隙）。先固定第一幅，对齐边界；第二幅重叠部分对齐图案，用刮板从中间向两侧刮压，确保拼接处平整无凸起，贴完后检查四边是否贴合，松动处可补涂少量透明玻璃胶（隐藏在边缘，不影响美观），尤其户外或潮湿环境，需确保边缘密封。
尺寸：5.4m*3m
用料：轻钢龙骨、埃特板、背胶
	16
	㎡

	1.1.4
	拆窗改墙
	展厅进门原玻璃窗全拆卸，改全封闭墙面
施工工艺：
1.安装沿地、沿顶龙骨切割龙骨：根据隔墙长度，用电锯切割沿地龙骨（U型）和沿顶龙骨（U型），长度需与隔墙长度一致，若有转角，需预留转角搭接长度。固定龙骨：将沿地龙骨对准地面边线，用冲击钻在龙骨上打孔，然后用膨胀螺栓（规格通常为M6或M8）将其固定在地面（混凝土基层）或楼板上。固定时需用水平仪校准龙骨水平度，确保沿地、沿顶龙骨平行且垂直于墙面。
2.安装竖龙骨切割竖龙骨：根据隔墙高度（沿地龙骨至沿顶龙骨的距离），切割C型竖龙骨，长度需比实际高度短5-10mm。
布置竖龙骨：竖龙骨需垂直插入沿地、沿顶龙骨的U型槽内，间距按设计要求（通常为400mm或600mm，需与石膏板宽度匹配，确保石膏板边缘能落在龙骨上）。
转角处竖龙骨需错缝搭接，增强整体性。
固定竖龙骨：用自攻螺丝将竖龙骨与沿地、沿顶龙骨固定，螺丝需拧入龙骨翼缘，避免松动。
3.安装横撑龙骨（增强稳定性）当隔墙高度超过3m时，需在竖龙骨之间加装横撑龙骨（C型或U型），间距1.2-1.5m，与竖龙骨垂直连接，用龙骨连接件固定。横撑龙骨需与竖龙骨对齐，确保石膏板安装时受力均匀。
4.安装石膏板固定石膏板：从隔墙一端开始安装，石膏板应竖向铺设（长边垂直于竖龙骨），板边需对准竖龙骨中心线，确保每块板至少固定在2根竖龙骨上。
用自攻螺丝固定石膏板，螺丝间距：板边为150-200mm，板中间为200-300mm；螺丝需与石膏板表面平齐。相邻石膏板之间需留5-8mm缝隙（用于嵌缝处理，防止开裂），接缝处需错开（即两块板的接缝不能在同一根龙骨上，避免薄弱点）。
尺寸：3.1X0.2
用料：轻钢龙骨、埃特板
	22
	㎡

	1.1.5
	装大门
	展区入口，双开不锈钢烤漆钢化玻地弹门
施工工艺：
1.固定门框（若为有框门，无框门可跳过此步）
放线定位：在门洞内侧弹出门框的安装控制线（左右、上下边界），确保门框中心线与门洞中心线对齐，用水平仪校准水平和垂直（误差≤1mm/m）。
门框固定：调整门框垂直度：用水平仪检查，若有倾斜，通过加减木楔或垫片调整，确认无误后，在门框与墙体缝隙处填充玻璃胶（或发泡胶，固化后切平），密封防潮。
2.安装地弹簧（地弹簧门核心部件）
定位放线：根据门扇尺寸，在地弹簧安装位置（门轴对应地面）弹出中心线，确保地弹簧的旋转轴与门框中心线对齐（偏差≤2mm，否则门会跑偏）。
开凿地槽：根据地弹簧的尺寸（参考产品说明书），用切割机在地面切割凹槽（深度略大于地弹簧厚度，通常5-8cm），清理槽内碎屑。
3.组装不锈钢玻璃门扇：
在不锈钢框架的凹槽内均匀涂抹玻璃胶（深度约1/2凹槽），将玻璃缓慢放入凹槽（用玻璃吸盘辅助，避免手直接接触玻璃导致污染），确保玻璃与框架四边贴合，缝隙均匀，放入玻璃垫片固定位置，待玻璃胶固化（24小时以上）
4.安装门扇与调试
连接门扇与地弹簧：两人配合，用玻璃吸盘抬起门扇，将门扇底部的不锈钢连接件与地弹簧的旋转轴对齐，插入连接孔，用螺栓固定。若为上悬或合页门，需在门扇顶部安装不锈钢合页，与门框上框的合页座对齐固定。
5.安装门吸与收尾
固定门吸：根据门扇打开的最大角度，在地面或墙面上安装门吸（金属底座用膨胀螺栓固定），确保门吸与门扇上的吸板对齐，关门时能牢固吸附。
打胶密封：在不锈钢框架与玻璃的接缝处、门框与墙体的缝隙处，均匀打玻璃胶（胶线要平直、连续，避免气泡），用美工刀刮平多余胶料，24小时内避免触碰。
尺寸：1.6米X2.6米
用料：不锈钢烤漆、8厘钢化白玻、地弹
	8
	㎡

	1.1.6
	吊顶
	顶面喷亚光黑，吊挂植物花型发光装饰，及装饰灯条。
施工工艺：喷漆施工步骤：
1.遮蔽保护用美纹纸粘贴吊顶边缘（与墙面、灯具、龙骨等交界处），再覆盖遮蔽膜保护地面、家具、门窗，确保遮蔽严密。
2.面漆调配  按比例稀释面漆（乳胶漆通常加水5%-15%，油性漆需加专用稀释剂，具体看产品说明），搅拌均匀后用滤网过滤（去除杂质，避免喷漆时出现颗粒）。同一批次涂料需一次性调配充足（避免分次调配产生色差）。
3.喷漆操作喷枪调试：调整喷枪压力，薄涂多次，避免流挂。
第一遍面漆：
持枪距离吊顶30-50cm，匀速移动（速度约30-50cm/s），走枪方向一致（横向或纵向），相邻喷涂带重叠1/3（避免漏喷）。
阴阳角处：喷枪稍倾斜，确保角落覆盖到位；造型吊顶（如格栅、弧形）需多角度喷涂，避免阴影处漏涂。干燥与打磨：第一遍面漆干燥后（约6-8小时），用240目砂纸轻磨（去除刷毛或颗粒），清理粉尘。
第二遍面漆：与第一遍走枪方向垂直（如第一遍横向，第二遍纵向），确保涂层均匀，厚度适中（总厚度约50-80μm）。
检查是否有流挂、针孔、气泡：若有，待干燥后用砂纸打磨，局部补漆。
吊挂植物花型发光装饰，及装饰灯条：(1)高空作业注意安全；(2)尼龙丝吊装植物花型发光装饰;(3)烤漆铝皮弯制植物花型内藏LED灯及灯带。
尺寸：4.42miX4.9米
用料：乳胶漆、尼龙丝吊装植物花型发光装饰
	21
	㎡

	1.1.7
	常规照明和应急灯
	单股漆包电线及套装套管、应急灯、插座、辅助光源、LED灯带
	21
	㎡

	1.1.8
	新风制冷设备
	环绕型出风天井式室内机：
制冷量：7.1KW,制热量：8.0KW，功率：39W,220V，风量：1000m3/h
多联式室外机组（匹配）：
制冷量：106.0KW,制热量：119.0KW，制冷功率：30.51KW，制热功率：29.58KW,380V
新风处理机组（匹配）：
风量：2160m3/h,制冷量：28.0KW,制热量：25.0KW，功率：400W，0~300Pa,220V
配件：四面出风面板、线控器、铜管(含保温）、U-PVC水管(含保温）
	1
	套

	1.2
	“记忆共生”区域环境渲染及装饰：

	1.2.1
	隧道走廊入口造型门
	隧道入口造型门，门周围灯光装饰
施工工艺：
1.大芯板裁切与拼接
裁切加工：根据造型尺寸切割大芯板，边缘需平直（用台锯切割，避免毛边）；弧形造型需用曲线锯沿轮廓线切割，切割后用砂纸（120目）打磨边缘至光滑。
留设伸缩缝：大芯板拼接时，板与板之间留2-3mm缝隙（避免热胀冷缩导致起拱），缝隙后期用腻子填补。
2.固定方式（确保与骨架贴合）
铺设方向：大芯板长边与次龙骨方向垂直（受力更合理），板面与骨架完全贴合（避免悬空导致后期变形）。
螺丝固定：从大芯板表面向龙骨拧入自攻螺丝（螺丝帽需沉入板面1-2mm，避免突出），间距：边缘150-200mm/颗，中间200-300mm/颗（确保牢固，防止翘边）。
异形部位处理：
弧形表面：若弧度较小，可直接用大芯板弯曲（大芯板含胶层，有一定柔韧性），每50-100mm用螺丝固定；弧度较大时，需将大芯板裁成5-10cm宽的条，逐条沿弧度固定（减少开裂风险）。
凹凸造型：在骨架的凹凸节点处，大芯板需精准裁切缺口，与骨架贴合后，用螺丝从侧面固定（避免表面螺丝密集影响美观）。
3.基层修补（为饰面做准备）
填补缺陷：用木工腻子（或原子灰）填补螺丝帽沉孔、板缝、边角磕碰处，干燥后用120目砂纸打磨至平整（用手触摸无凸起）。
封闭处理：刷1遍清漆或底漆（防止大芯板内的木纤维受潮膨胀，同时避免后期饰面材料（如乳胶漆、木皮）被污染）。
尺寸：1米X8.4米
用料：木龙骨、防水大芯板、乳胶漆
	8.4
	㎡

	1.2.2
	隧道走廊基体搭建
	基层搭建
采用轻钢龙骨（优选）或阻燃木龙骨，主龙骨间距 30-40cm，确保结构牢固平整。
预留光源主机、空调、音响等设备孔洞，透光板基材拼接。
可控全彩LED灯带
按星云图在面板背面布置可控全彩LED灯带，根据图案星云亮度布置灯带位置和疏密
流星效果主机
主机安装在吊顶隐蔽处或设备间，预留维护空间，保证通风散热。
主机接220V电源，输出端连接光纤束，高端主机支持遥控、APP或DMX控制，可实现闪烁、流星等特效。
面层处理
平贴彩画，确保平整无气泡，接缝严密。
调试与收边
接通电源，检查每个星点通光情况，调整灯光模式、亮度、闪烁频率等参数。
安装阴角线、封边条，处理细节，多层吊顶可加暗藏灯带提升氛围。
尺寸：3米X20.5米+37平方
用料：轻钢龙骨、透光板
	100
	㎡

	1.2.3
	隧道封窗
	隧道屏幕后的窗户遮光
工艺：遮光布自功钉压条结构胶粘贴封窗
尺寸：1.8米X1.6米X2幅
用料：遮光布、自功钉、压条、结构胶
	37
	㎡

	1.2.4
	常规照明和应急灯
	单股漆包电线及套装套管、应急灯、插座、辅助光源、LED灯带
	37
	㎡

	1.2.5
	新风制冷设备
	环绕型出风天井式室内机：
制冷量：16.0KW,制热量：18.0KW，功率：110W,220V，风量：2100m3/h
多联式室外机组（匹配）：
制冷量：106.0KW,制热量：119.0KW，制冷功率：30.51KW，制热功率：29.58KW,380V
新风处理机组（匹配）：
风量：2160m3/h,制冷量：28.0KW,制热量：25.0KW，功率：400W，0~300Pa,220V
配件：四面出风面板、线控器、铜管(含保温）、U-PVC水管(含保温）
	1
	套

	1.3
	“自然故事夜”区域环境渲染及装饰：

	1.3.1
	区域衔接封墙
	隧道与圆形区域的过道一侧封墙。
施工工艺：
1.安装沿地、沿顶龙骨切割龙骨：根据隔墙长度，用电锯切割沿地龙骨（U型）和沿顶龙骨（U型），长度需与隔墙长度一致，若有转角，需预留转角搭接长度。
固定龙骨：将沿地龙骨对准地面边线，用冲击钻在龙骨上打孔，然后用膨胀螺栓（规格通常为M6或M8）将其固定在地面（混凝土基层）或楼板上。固定时需用水平仪校准龙骨水平度，确保沿地、沿顶龙骨平行且垂直于墙面。
2.安装竖龙骨切割竖龙骨：根据隔墙高度（沿地龙骨至沿顶龙骨的距离），切割C型竖龙骨，长度需比实际高度短5-10mm。
布置竖龙骨：竖龙骨需垂直插入沿地、沿顶龙骨的U型槽内，间距按设计要求（通常为400mm或600mm，需与石膏板宽度匹配，确保石膏板边缘能落在龙骨上）。
转角处竖龙骨需错缝搭接，增强整体性。固定竖龙骨：用自攻螺丝将竖龙骨与沿地、沿顶龙骨固定，螺丝需拧入龙骨翼缘，避免松动。
3.安装横撑龙骨（增强稳定性）当隔墙高度超过3m时，需在竖龙骨之间加装横撑龙骨（C型或U型），间距1.2-1.5m，与竖龙骨垂直连接，用龙骨连接件固定。横撑龙骨需与竖龙骨对齐，确保石膏板安装时受力均匀。
4.安装石膏板固定石膏板：从隔墙一端开始安装，石膏板应竖向铺设（长边垂直于竖龙骨），板边需对准竖龙骨中心线，确保每块板至少固定在2根竖龙骨上。
用自攻螺丝固定石膏板，螺丝间距：板边为150-200mm，板中间为200-300mm；螺丝需与石膏板表面平齐。相邻石膏板之间需留5-8mm缝隙（用于嵌缝处理，防止开裂），接缝处需错开（即两块板的接缝不能在同一根龙骨上，避免薄弱点）。
5.贴铺碳晶板时用压辊从板中心向四周匀速碾压，排出气泡，确保胶层完全贴合（压力均匀，避免局部空鼓）；边角处需用木槌轻敲压实。接缝处密封胶是否平整，有无缺胶、气泡，及时修补。
尺寸：3m*8.2m
用料：轻钢龙骨、埃特板、碳晶板
	81
	㎡

	1.3.2
	遮光封窗
	圆形区域幕后的窗户遮光
工艺：遮光布自功钉压条结构胶粘贴封窗
尺寸：1.8米X1.6米X2幅
用料：遮光布、自功钉、压条、结构胶
	108
	㎡

	1.3.3
	圆弧形吊顶
	a、用30mm*40mm木方或C75轻钢竖龙骨做骨架，埃特板封面；
b、规格:尺寸在250mm*180mm以内，按延米计算；
c、辅材及人工；
	27
	㎡

	1.3.4
	中心吊架
	顶面喷亚光黑，安装专业灯光支架。
施工工艺：喷漆施工步骤：
1.遮蔽保护用美纹纸粘贴吊顶边缘（与墙面、灯具、龙骨等交界处），再覆盖遮蔽膜保护地面、家具、门窗，确保遮蔽严密。
2.面漆调配  按比例稀释面漆（乳胶漆通常加水5%-15%，油性漆需加专用稀释剂，具体看产品说明），搅拌均匀后用滤网过滤（去除杂质，避免喷漆时出现颗粒）。同一批次涂料需一次性调配充足（避免分次调配产生色差）。
3.喷漆操作喷枪调试：调整喷枪压力，薄涂多次，避免流挂。
第一遍面漆：
持枪距离吊顶30-50cm，匀速移动（速度约30-50cm/s），走枪方向一致（横向或纵向），相邻喷涂带重叠 1/3（避免漏喷）。
阴阳角处：
喷枪稍倾斜，确保角落覆盖到位；造型吊顶（如格栅、弧形）需多角度喷涂，避免阴影处漏涂。干燥与打磨：第一遍面漆干燥后（约6-8小时），用240目砂纸轻磨（去除刷毛或颗粒），清理粉尘。
第二遍面漆：与第一遍走枪方向垂直（如第一遍横向，第二遍纵向），确保涂层均匀，厚度适中（总厚度约50-80μm）。
检查是否有流挂、针孔、气泡：若有，待干燥后用砂纸打磨，局部补漆。
尺寸：22.45mX3m
用料：乳胶漆、专业灯光支架
	40
	㎡

	1.3.5
	常规照明和应急灯
	单股漆包电线及套装套管、应急灯、插座、辅助光源、LED灯带
	63.6
	㎡

	1.3.6
	制冷新风设备
	环绕型出风天井式室内机：
制冷量：16.0KW,制热量：18.0KW，功率：110W,220V，风量：2100m3/h
多联式室外机组（匹配）：
制冷量：106.0KW,制热量：119.0KW，制冷功率：30.51KW，制热功率：29.58KW,380V
新风处理机组（匹配）：
风量：2160m3/h,制冷量：28.0KW,制热量：25.0KW，功率：400W，0~300Pa,220V
配件：四面出风面板、线控器、铜管(含保温）、U-PVC水管(含保温）
	2
	套

	1.4
	“自然同行”区域环境渲染及装饰：

	1.4.1
	半弧形隔墙
	弧形隔墙
施工工艺：
1.安装沿地、沿顶龙骨切割龙骨：根据隔墙长度，用电锯切割沿地龙骨（U型）和沿顶龙骨（U型），长度需与隔墙长度一致，若有转角，需预留转角搭接长度。固定龙骨：将沿地龙骨对准地面边线，用冲击钻在龙骨上打孔，然后用膨胀螺栓（规格通常为M6或M8）将其固定在地面（混凝土基层）或楼板上。固定时需用水平仪校准龙骨水平度，确保沿地、沿顶龙骨平行且垂直于墙面。
2.安装竖龙骨切割竖龙骨：根据隔墙高度（沿地龙骨至沿顶龙骨的距离），切割C型竖龙骨，长度需比实际高度短5-10mm。
布置竖龙骨：竖龙骨需垂直插入沿地、沿顶龙骨的U型槽内，间距按设计要求（通常为400mm或600mm，需与石膏板宽度匹配，确保石膏板边缘能落在龙骨上）。
转角处竖龙骨需错缝搭接，增强整体性。固定竖龙骨：用自攻螺丝将竖龙骨与沿地、沿顶龙骨固定，螺丝需拧入龙骨翼缘，避免松动。
3.安装横撑龙骨（增强稳定性）当隔墙高度超过3m时，需在竖龙骨之间加装横撑龙骨（C型或U型），间距1.2-1.5m，与竖龙骨垂直连接，用龙骨连接件固定。横撑龙骨需与竖龙骨对齐，确保石膏板安装时受力均匀。
4.安装石膏板固定石膏板：从隔墙一端开始安装，石膏板应竖向铺设（长边垂直于竖龙骨），板边需对准竖龙骨中心线，确保每块板至少固定在2根竖龙骨上。用自攻螺丝固定石膏板，螺丝间距：板边为150-200mm，板中间为200-300mm；螺丝需与石膏板表面平齐。相邻石膏板之间需留5-8mm缝隙（用于嵌缝处理，防止开裂），接缝处需错开（即两块板的接缝不能在同一根龙骨上，避免薄弱点）。
用自攻螺丝固定石膏板，螺丝间距：板边为150-200mm，板中间为200-300mm；螺丝需与石膏板表面平齐。相邻石膏板之间需留5-8mm缝隙（用于嵌缝处理，防止开裂），接缝处需错开（即两块板的接缝不能在同一根龙骨上，避免薄弱点）。
5.贴铺碳晶板时用压辊从板中心向四周匀速碾压，排出气泡，确保胶层完全贴合（压力均匀，避免局部空鼓）；边角处需用木槌轻敲压实。接缝处密封胶是否平整，有无缺胶、气泡，及时修补。
尺寸：3m*10m
用料：轻钢龙骨、埃特板、碳晶板
	30
	㎡

	1.4.2
	平面隔墙
	平隔墙
施工工艺：
1.安装沿地、沿顶龙骨切割龙骨：根据隔墙长度，用电锯切割沿地龙骨（U型）和沿顶龙骨（U型），长度需与隔墙长度一致，若有转角，需预留转角搭接长度。固定龙骨：将沿地龙骨对准地面边线，用冲击钻在龙骨上打孔，然后用膨胀螺栓（规格通常为M6或M8）将其固定在地面（混凝土基层）或楼板上。固定时需用水平仪校准龙骨水平度，确保沿地、沿顶龙骨平行且垂直于墙面。
2.安装竖龙骨切割竖龙骨：根据隔墙高度（沿地龙骨至沿顶龙骨的距离），切割C型竖龙骨，长度需比实际高度短5-10mm。
布置竖龙骨：竖龙骨需垂直插入沿地、沿顶龙骨的U型槽内，间距按设计要求（通常为400mm或600mm，需与石膏板宽度匹配，确保石膏板边缘能落在龙骨上）。
转角处竖龙骨需错缝搭接，增强整体性。固定竖龙骨：用自攻螺丝将竖龙骨与沿地、沿顶龙骨固定，螺丝需拧入龙骨翼缘，避免松动。
3.安装横撑龙骨（增强稳定性）当隔墙高度超过3m时，需在竖龙骨之间加装横撑龙骨（C型或U型），间距1.2-1.5m，与竖龙骨垂直连接，用龙骨连接件固定。横撑龙骨需与竖龙骨对齐，确保石膏板安装时受力均匀。
4.安装石膏板固定石膏板：从隔墙一端开始安装，石膏板应竖向铺设（长边垂直于竖龙骨），板边需对准竖龙骨中心线，确保每块板至少固定在2根竖龙骨上。用自攻螺丝固定石膏板，螺丝间距：板边为150-200mm，板中间为200-300mm；螺丝需与石膏板表面平齐。相邻石膏板之间需留5-8mm缝隙（用于嵌缝处理，防止开裂），接缝处需错开（即两块板的接缝不能在同一根龙骨上，避免薄弱点）。
用自攻螺丝固定石膏板，螺丝间距：板边为150-200mm，板中间为200-300mm；螺丝需与石膏板表面平齐。相邻石膏板之间需留5-8mm缝隙（用于嵌缝处理，防止开裂），接缝处需错开（即两块板的接缝不能在同一根龙骨上，避免薄弱点）。
5.贴铺碳晶板时用压辊从板中心向四周匀速碾压，排出气泡，确保胶层完全贴合（压力均匀，避免局部空鼓）；边角处需用木槌轻敲压实。接缝处密封胶是否平整，有无缺胶、气泡，及时修补。
尺寸：3m*10m
用料：轻钢龙骨、埃特板、碳晶板
	34
	㎡

	1.4.3
	吊顶
	顶面喷亚光黑，吊挂装饰物，及装饰灯条。
施工工艺：喷漆施工步骤：
1.遮蔽保护用美纹纸粘贴吊顶边缘（与墙面、灯具、龙骨等交界处），再覆盖遮蔽膜保护地面、家具、门窗，确保遮蔽严密。
2.面漆调配  按比例稀释面漆（乳胶漆通常加水 5%-15%，油性漆需加专用稀释剂，具体看产品说明），搅拌均匀后用滤网过滤（去除杂质，避免喷漆时出现颗粒）。同一批次涂料需一次性调配充足（避免分次调配产生色差）。
3.喷漆操作喷枪调试：调整喷枪压力，薄涂多次，避免流挂。
第一遍面漆：
持枪距离吊顶30-50cm，匀速移动（速度约30-50cm/s），走枪方向一致（横向或纵向），相邻喷涂带重叠1/3（避免漏喷）。
阴阳角处：喷枪稍倾斜，确保角落覆盖到位；造型吊顶（如格栅、弧形）需多角度喷涂，避免阴影处漏涂。
干燥与打磨：第一遍面漆干燥后（约6-8小时），用240目砂纸轻磨（去除刷毛或颗粒），清理粉尘。
第二遍面漆：与第一遍走枪方向垂直（如第一遍横向，第二遍纵向），确保涂层均匀，厚度适中（总厚度约50-80μm）。
检查是否有流挂、针孔、气泡：若有，待干燥后用砂纸打磨，局部补漆。
吊挂植物花型发光装饰，及装饰灯条：（1）高空作业注意安全；（2）尼龙丝吊装植物花型发光装饰;（3)烤漆铝皮弯制植物花型内藏LED灯及灯带。
尺寸：4.42mX4.9m
用料：乳胶漆、尼龙丝吊装植物花型发光装饰
	76
	㎡

	1.4.4
	常规照明和应急灯
	单股漆包电线及套装套管、应急灯、插座、辅助光源、LED灯带
	40
	㎡

	1.4.5
	新风制冷设备
	环绕型出风天井式室内机：
制冷量：16.0KW,制热量：18.0KW，功率：110W,220V，风量：2100m3/h
多联式室外机组（匹配）：
制冷量：106.0KW,制热量：119.0KW，制冷功率：30.51KW，制热功率：29.58KW,380V
新风处理机组（匹配）：
风量：2160m3/h,制冷量：28.0KW,制热量：25.0KW，功率：400W，0~300Pa,220V
配件：四面出风面板、线控器、铜管(含保温）、U-PVC水管(含保温）
	1
	套

	1.5
	“生境舞台”区域环境渲染及装饰：

	1.5.1
	台面搭建
	舞台台面搭建。
1.现场勘测与方案设计勘测内容：测量建筑层高、跨度、墙体材质（混凝土承重墙/砖承重墙）、墙体承载力，确认阁楼使用功能（储物/居住/办公），明确荷载需求。设计输出：出具正式施工图纸，标注主/次龙骨规格、间距、节点连接方式、锚栓位置，同时明确楼承板类型、防腐工艺，图纸需符合《钢结构设计标准》（GB 50017）。
2.材料采购与工厂加工按图纸采购钢材、紧固件、楼承板等材料，关键构件（主龙骨、次龙骨）在工厂预制切割、打孔，标注编号，减少现场焊接作业。对预制钢材进行预处理：除油、除锈（喷砂/抛丸），喷涂一遍防锈底漆，便于现场安装后统一补漆。
3.基础与支座施工墙体支座：在混凝土承重墙上按图纸定位，采用化学锚栓固定钢支座（严禁用普通膨胀螺栓，砖墙体需做混凝土圈梁加固后再装支座），锚栓植入深度≥10d（d为锚栓直径），植筋后需做拉拔试验。地面/梁支座：若阁楼需落地支撑，在地面浇筑混凝土支墩，或与建筑原有梁体通过连接板焊接/栓接，保证支座水平、牢固。
4.主龙骨安装主龙骨为阁楼主要承重构件，常用H型钢、工字钢，按图纸间距（一般800-1200mm）吊装到位，与墙体支座/落地支墩先临时固定，再精准调平（水平度误差≤3mm/米）。节点连接：主龙骨与支座采用栓接+焊接（或全栓接，优先选用），焊接处需满焊，焊脚高度≥6mm，全熔透焊缝需符合二级焊缝标准。
5.次龙骨铺设次龙骨常用槽钢、方钢，垂直于主龙骨铺设，间距400-600mm（根据楼承板规格调整），与主龙骨通过连接板栓接（避免直接焊接损伤主龙骨）。调平验收：次龙骨安装完成后，整体复测水平度，误差超标的用垫片调整，确保所有龙骨形成统一承重面。
6.楼承板/面板安装承重层：铺设压型钢板（楼承板），搭接长度≥50mm，用自攻螺钉固定在次龙骨上，螺钉间距200-300mm，楼承板端部需与龙骨满焊加固。若为轻型阁楼（仅储物），可采用花纹钢板，直接栓接在龙骨上。装饰层：楼承板上可浇筑50-80mm细石混凝土（内铺钢筋网，提升整体性），或铺设多层板、实木地板，混凝土浇筑后需养护7天以上。
7.防锈防腐处理现场补漆：对焊接处、螺栓连接处、运输安装中刮擦的部位，先打磨除锈，再依次喷涂防锈底漆→环氧中漆→面漆（户外阁楼需用氟碳面漆，室内可用醇酸面漆），漆膜总厚度≥120μm。特殊处理：龙骨与墙体接触的部位，加垫橡胶垫隔离，防止电化学腐蚀；地面支墩与钢材接触处，做防腐涂层+水泥砂浆包裹。
	30
	㎡

	1.5.2
	拆卸原玻璃
	门型架高空搭建，拆除采光井原有四面玻璃及玻璃钢架。
	72
	㎡

	1.5.3
	三面封墙
	采光井内侧三面封墙，
施工工艺：
1.安装沿地、沿顶龙骨切割龙骨：根据隔墙长度，用电锯切割沿地龙骨（U型）和沿顶龙骨（U型），长度需与隔墙长度一致，若有转角，需预留转角搭接长度。固定龙骨：将沿地龙骨对准地面边线，用冲击钻在龙骨上打孔，然后用膨胀螺栓（规格通常为M6或M8）将其固定在地面（混凝土基层）或楼板上。固定时需用水平仪校准龙骨水平度，确保沿地、沿顶龙骨平行且垂直于墙面。
2.安装竖龙骨切割竖龙骨：根据隔墙高度（沿地龙骨至沿顶龙骨的距离），切割C型竖龙骨，长度需比实际高度短5-10mm。布置竖龙骨：竖龙骨需垂直插入沿地、沿顶龙骨的U型槽内，间距按设计要求（通常为400mm或600mm，需与石膏板宽度匹配，确保石膏板边缘能落在龙骨上）。转角处竖龙骨需错缝搭接，增强整体性。固定竖龙骨：用自攻螺丝将竖龙骨与沿地、沿顶龙骨固定，螺丝需拧入龙骨翼缘，避免松动。
3.安装横撑龙骨（增强稳定性）当隔墙高度超过3m时，需在竖龙骨之间加装横撑龙骨（C型或U型），间距1.2-1.5m，与竖龙骨垂直连接，用龙骨连接件固定。横撑龙骨需与竖龙骨对齐，确保石膏板安装时受力均匀。
4.安装石膏板固定石膏板：从隔墙一端开始安装，石膏板应竖向铺设（长边垂直于竖龙骨），板边需对准竖龙骨中心线，确保每块板至少固定在2根竖龙骨上。用自攻螺丝固定石膏板，螺丝间距：板边为150-200mm，板中间为200-300mm；螺丝需与石膏板表面平齐。相邻石膏板之间需留5-8mm缝隙（用于嵌缝处理，防止开裂），接缝处需错开（即两块板的接缝不能在同一根龙骨上，避免薄弱点）。
5.贴铺碳晶板时用压辊从板中心向四周匀速碾压，排出气泡，确保胶层完全贴合（压力均匀，避免局部空鼓）；边角处需用木槌轻敲压实。接缝处密封胶是否平整，有无缺胶、气泡，及时修补
尺寸：17.3米X3米
用料：轻钢龙骨、埃特板、碳晶板
	50
	㎡

	1.5.4
	舞台灯光吊架
	舞台上方搭建吊架，用以照明灯具吊挂，布景吊挂。
关键技术与质量要求：
（一）材料质量要求 
1.轻钢龙骨：热镀锌层厚度≥80g/㎡，主龙骨壁厚≥1.2mm，副龙骨壁厚≥0.8mm，龙骨的挠度≤1/300跨度。
2.埃特板：符合《纤维水泥平板》GB/T 7019标准，含水率≤10%，板面无破损、翘曲，尺寸偏差≤2mm/2000mm。
3.辅材：自攻螺钉为热镀锌材质，嵌缝膏需为柔性嵌缝材料（适配埃特板变形），网格布为耐碱玻纤材质。
（二）安装精度要求
1.吊顶标高偏差：≤5mm/房间，同一平面内平整度偏差≤3mm/2000mm。
2.龙骨安装：主龙骨间距偏差≤10mm，副龙骨间距偏差≤5mm，龙骨连接牢固，无松动、异响。3.埃特板安装：板缝宽度偏差≤0.5mm，螺钉间距偏差≤10mm，板面无破损、翘曲，螺钉无外露。
（三）安全与结构要求
1.吊筋固定：膨胀螺栓需固定在楼板混凝土基层上，不得固定在轻质隔墙、吊顶内管线等非承重结构上；上人吊顶的吊筋承载力需经验算，每根吊筋承重≥100kg。
2.龙骨承重：不上人吊顶的龙骨框架，均布荷载≤50kg/㎡；上人吊顶需增设上人龙骨（如UC60主龙骨），均布荷载≤150kg/㎡，且需设置检修马道。
3.防火要求：轻钢龙骨埃特板本身为不燃材料，吊顶内管线、设备的防火包裹需符合消防规范，吊顶与墙体交接处需做防火封堵。（四）防开裂特殊要求 
1.板缝留缝：严禁无缝安装，板缝过窄易导致热胀冷缩开裂，过宽则嵌缝膏易脱落。
2.嵌缝时机：埃特板安装完成后，需静置24小时再进行嵌缝，让板材充分适应环境温湿度，减少变形。
3.柔性处理：吊顶与墙面、柱子等结构交接处，需采用柔性嵌缝膏填充，不得硬接，防止结构沉降导致板面开裂。
尺寸：6.36mX3.64m
用料：轻钢龙骨、埃特板、背胶
	30
	㎡

	1.5.5
	遮光棚
	采光井楼顶加装遮光棚。
施工工艺：
1.清理场地：移除杂物，平整地面（若为泥土，需夯实；若地面倾斜，可通过立柱高度调整棚顶水平）。
标记立柱位置：按图纸在地面/墙体标注立柱中心点，确保间距均匀（横梁跨度建议≤1.5米，增强承重）。
固定基础（关键步骤）：
混凝土/砖石地面：直接用电钻打膨胀螺丝孔（深度≥10cm），放入膨胀螺丝，将立柱底座与螺丝固定（底座需焊接在立柱底部，增加受力面积）；
泥土/松软地面：挖60×60×60cm基坑，放入立柱（底部埋深50cm），浇筑C20。
2.铁架框架焊接与安装
立柱固定：将立柱垂直立起（用水平仪校正垂直度，误差≤1mm/m），临时用斜撑固定（防止倾倒），然后焊接或螺栓紧固到底座/墙面。
横梁与纵梁安装：
顶部横梁：在立柱顶端焊接横向主横梁（与立柱垂直，确保水平），跨度较大时，在主横梁中间加“中柱”或“三角斜撑”（斜撑与立柱、横梁形成三角形结构，增强抗风性）；
次梁铺设：在主横梁下方焊接纵向次梁（间距50-80cm，根据遮光材料重量调整，如彩钢板需加密），确保与主横梁垂直，焊缝需饱满（长度≥5cm，高度≥3mm）。
框架加固：所有节点（立柱与横梁、横梁与次梁）焊接后，用角磨机打磨焊缝至光滑，避免尖锐处划伤材料或人员。
彩钢板/阳光板安装：
从一端开始铺设，板材搭接长度≥10cm（顺排水方向，避免倒坡漏水），用自攻螺丝（带防水垫）固定在次梁上（螺丝间距30-50cm）；
板材接缝处打中性硅酮密封胶（防水），阳光板需用专用铝压条扣紧（防止热胀冷缩导致变形）。
尺寸：4.8米X8米
用料：镀锌方通、彩钢板/阳光板
	38.4
	㎡

	1.6
	“共鸣之声”区域环境渲染及装饰：

	1.6.1
	听音室
隔墙
	听音室结构搭建，内饰敷设
施工工艺：
1.安装沿地、沿顶龙骨切割龙骨：根据隔墙长度，用电锯切割沿地龙骨（U型）和沿顶龙骨（U型），长度需与隔墙长度一致，若有转角，需预留转角搭接长度。固定龙骨：将沿地龙骨对准地面边线，用冲击钻在龙骨上打孔，然后用膨胀螺栓（规格通常为M6或M8）将其固定在地面（混凝土基层）或楼板上。固定时需用水平仪校准龙骨水平度，确保沿地、沿顶龙骨平行且垂直于墙面。
2.安装竖龙骨切割竖龙骨：根据隔墙高度（沿地龙骨至沿顶龙骨的距离），切割C型竖龙骨，长度需比实际高度短5-10mm。
布置竖龙骨：竖龙骨需垂直插入沿地、沿顶龙骨的U型槽内，间距按设计要求（通常为400mm或600mm，需与石膏板宽度匹配，确保石膏板边缘能落在龙骨上）。
转角处竖龙骨需错缝搭接，增强整体性。固定竖龙骨：用自攻螺丝将竖龙骨与沿地、沿顶龙骨固定，螺丝需拧入龙骨翼缘，避免松动。
3.安装横撑龙骨（增强稳定性）当隔墙高度超过3m时，需在竖龙骨之间加装横撑龙骨（C型或U型），间距1.2-1.5m，与竖龙骨垂直连接，用龙骨连接件固定。横撑龙骨需与竖龙骨对齐，确保石膏板安装时受力均匀。
4.安装石膏板固定石膏板：从隔墙一端开始安装，石膏板应竖向铺设（长边垂直于竖龙骨），板边需对准竖龙骨中心线，确保每块板至少固定在2根竖龙骨上。
用自攻螺丝固定石膏板，螺丝间距：板边为150-200mm，板中间为200-300mm；螺丝需与石膏板表面平齐。相邻石膏板之间需留5-8mm缝隙（用于嵌缝处理，防止开裂），接缝处需错开（即两块板的接缝不能在同一根龙骨上，避免薄弱点）。
5.贴铺吸音板时用压辊从板中心向四周匀速碾压，排出气泡，确保胶层完全贴合（压力均匀，避免局部空鼓）；边角处需用木槌轻敲压实。接缝处密封胶是否平整，有无缺胶、气泡，及时修补。
尺寸：7.6m*5.6m
用料：轻钢龙骨、吸音板
	60
	㎡

	1.6.2
	墙面吸音软包
	彩色B1阻燃布吸音软包，符合国家标准GB 18587-2001，聚酯纤维环保芯材，NRC0.6-0.8。
	60
	㎡

	1.6.3
	吊顶
	顶面喷亚光黑，吊挂装饰物，及装饰灯条。
施工工艺：喷漆施工步骤：
1.遮蔽保护用美纹纸粘贴吊顶边缘（与墙面、灯具、龙骨等交界处），再覆盖遮蔽膜保护地面、家具、门窗，确保遮蔽严密。
2.面漆调配  按比例稀释面漆（乳胶漆通常加水5%-15%，油性漆需加专用稀释剂，具体看产品说明），搅拌均匀后用滤网过滤（去除杂质，避免喷漆时出现颗粒）。同一批次涂料需一次性调配充足（避免分次调配产生色差）。
3.喷漆操作喷枪调试：调整喷枪压力，薄涂多次，避免流挂。
第一遍面漆：
持枪距离吊顶30-50cm，匀速移动（速度约30-50cm/s），走枪方向一致（横向或纵向），相邻喷涂带重叠1/3（避免漏喷）。
阴阳角处：喷枪稍倾斜，确保角落覆盖到位；造型吊顶（如格栅、弧形）需多角度喷涂，避免阴影处漏涂。
干燥与打磨：第一遍面漆干燥后（约6-8小时），用240目砂纸轻磨（去除刷毛或颗粒），清理粉尘。
第二遍面漆：与第一遍走枪方向垂直（如第一遍横向，第二遍纵向），确保涂层均匀，厚度适中（总厚度约50-80μm）。
检查是否有流挂、针孔、气泡：若有，待干燥后用砂纸打磨，局部补漆。
吊挂植物花型发光装饰，及装饰灯条：（1）高空作业注意安全；（2）尼龙丝吊装植物花型发光装饰;（3)烤漆铝皮弯制植物花型内藏LED灯及灯带。
尺寸：4.42mX4.9m
用料：乳胶漆、尼龙丝吊装植物花型发光装饰
	42
	㎡

	1.6.4
	遮光封窗
	隔墙后窗户遮光
工艺：遮光布自功钉压条结构胶粘贴封窗
尺寸：1.8米X1.6米X2幅
用料：遮光布、自功钉、压条、结构胶
	13
	㎡

	1.6.5
	常规照明和应急灯
	单股漆包电线及套装套管、应急灯、插座、辅助光源、LED灯带
	32
	㎡

	1.6.6
	新风制冷设备
	环绕型出风天井式室内机：
制冷量：12.5KW,制热量：14.0KW，功率：79W,220V，风量：1730m3/h
多联式室外机组（匹配）：
制冷量：106.0KW,制热量：119.0KW，制冷功率：30.51KW，制热功率：29.58KW,380V
新风处理机组（匹配）：
风量：2160m3/h,制冷量：28.0KW,制热量：25.0KW，功率：400W，0~300Pa,220V
配件：四面出风面板、线控器、铜管(含保温）、U-PVC水管(含保温）
	1
	套

	1.7
	“研学芬芳”区域环境渲染及装饰：

	1.7.1
	隔墙
	研学教室隔墙。
施工工艺：
1.安装沿地、沿顶龙骨切割龙骨：
根据隔墙长度，用电锯切割沿地龙骨（U型）和沿顶龙骨（U型），长度需与隔墙长度一致，若有转角，需预留转角搭接长度。
固定龙骨：将沿地龙骨对准地面边线，用冲击钻在龙骨上打孔，然后用膨胀螺栓（规格通常为M6或M8）将其固定在地面（混凝土基层）或楼板上。固定时需用水平仪校准龙骨水平度，确保沿地、沿顶龙骨平行且垂直于墙面。
2.安装竖龙骨切割竖龙骨：根据隔墙高度（沿地龙骨至沿顶龙骨的距离），切割C型竖龙骨，长度需比实际高度短5-10mm。
布置竖龙骨：竖龙骨需垂直插入沿地、沿顶龙骨的U型槽内，间距按设计要求（通常为400mm或600mm，需与石膏板宽度匹配，确保石膏板边缘能落在龙骨上）。
转角处竖龙骨需错缝搭接，增强整体性。
固定竖龙骨：用自攻螺丝将竖龙骨与沿地、沿顶龙骨固定，螺丝需拧入龙骨翼缘，避免松动。
3.安装横撑龙骨（增强稳定性）当隔墙高度超过3m时，需在竖龙骨之间加装横撑龙骨（C型或U型），间距1.2-1.5m，与竖龙骨垂直连接，用龙骨连接件固定。横撑龙骨需与竖龙骨对齐，确保石膏板安装时受力均匀。
4.安装石膏板固定石膏板：从隔墙一端开始安装，石膏板应竖向铺设（长边垂直于竖龙骨），板边需对准竖龙骨中心线，确保每块板至少固定在2根竖龙骨上。用自攻螺丝固定石膏板，螺丝间距：板边为150-200mm，板中间为200-300mm；螺丝需与石膏板表面平齐。相邻石膏板之间需留5-8mm缝隙（用于嵌缝处理，防止开裂），接缝处需错开（即两块板的接缝不能在同一根龙骨上，避免薄弱点）。
5.贴铺碳晶板时用压辊从板中心向四周匀速碾压，排出气泡，确保胶层完全贴合（压力均匀，避免局部空鼓）；边角处需用木槌轻敲压实。接缝处密封胶是否平整，有无缺胶、气泡，及时修补。
6.墙内填充隔音棉。
尺寸：23.1米X3米
用料：轻钢龙骨、埃特板、碳晶板、隔音棉
	79
	㎡

	1.7.2
	吊顶
	顶面喷亚光黑，安装栅格吊顶
施工工艺：一，安装栅格吊顶
1.固定吊筋与主龙骨弹线定位：用墨斗在顶面弹出主龙骨的位置线（间距800-1200mm，需与铝方通方向垂直），并标记吊筋固定点（间距≤1000mm）。
安装吊筋：在标记点用电钻打孔，植入膨胀螺栓，连接丝杆（吊筋长度根据吊顶高度调整），确保吊筋垂直且牢固。安装主龙骨：将主龙骨（如C型钢龙骨）用吊件固定在吊筋上，通过水平仪调整主龙骨高度，保证整体水平（误差≤3mm），主龙骨端部距墙面预留50-100mm。
2.安装副龙骨/格栅框架根据铝方通宽度，在主龙骨上固定副龙骨或卡式龙骨（间距与铝方通宽度一致，如50mm宽方通则间距50mm），副龙骨需与主龙骨垂直，通过连接件或螺丝固定。若为暗藏式安装（铝方通直接卡入龙骨），需确保副龙骨间距精准，避免方通松动。
3.安装铝方通 切割方通：根据吊顶尺寸，用切割机将铝方通切割至所需长度（端部需平整，避免毛刺），若遇拐角或异形处，需提前量尺加工。
固定方式：将铝方通两端对准副龙骨的卡槽，轻轻按压卡紧（适用于带卡扣设计的龙骨系统）。
排列要求：铝方通之间保持平行，间距均匀（若设计有间距，需用垫块或定位条控制），端部与墙面缝隙用收边条遮盖，保证美观。
4.细节处理
收边处理：在吊顶边缘安装收边条（L型或U型铝型材），用螺丝固定在墙面或龙骨上，掩盖铝方通端部及缝隙。
灯具与风口：根据前期标记，在对应位置的铝方通上开孔（或切断部分方通），安装灯具、风口后，用配件固定周边方通，确保稳固。
检查调整：安装完成后，用水平仪检查整体平整度，调整松动的方通或龙骨，确保无下垂、歪斜现象。二，顶面喷亚光黑施工工艺同1.4.2。
尺寸：20米X7.19米
用料：吊筋、主副龙骨、铝方通、门型架搭架安装
	144
	㎡

	1.7.3
	教室门
	研学教室碳晶门
1.抗污染和耐腐蚀：碳晶板具有优异的防水、防潮和耐腐蚀性能，不易受到污渍和腐蚀物的侵蚀，使木门能够长期保持清洁和光亮。
2.超强耐用性：碳晶板木门采用高密度纤维板作为基材，结构坚固稳定，不易变形和开裂，使用寿命较长。
3.优异的隔音隔热效果：碳晶板具有较好的隔音和隔热性能，能有效减少室内噪音，提供更加安静工作环境。
	3
	樘

	1.7.4
	常规照明和应急灯
	单股漆包电线及套装套管、应急灯、插座、辅助光源、LED灯带。
	144
	㎡

	1.7.5
	窗帘
	教室窗户安装窗帘
施工工艺：反射紫外线、棉麻/绒布，吸热性好。
尺寸：12.9米X3米
用料：涂银遮光布（反射紫外线）、厚重布艺帘（棉麻/绒布，吸热性好）
	84
	㎡

	1.8
	“敬畏自然”“自然数字语”区域环境渲染及装饰：

	1.8.1
	遮光封窗
	走廊尽头的窗户遮光
工艺：遮光布自功钉压条结构胶粘贴封窗
尺寸：1.8米X1.6米X2幅
用料：遮光布、自功钉、压条、结构胶
	3
	㎡

	1.8.2
	吊顶
	走廊顶面喷亚光黑，吊挂装饰物，及装饰灯条。
顶面喷亚光黑，吊挂装饰物，及装饰灯条。
施工工艺：喷漆施工步骤
1.遮蔽保护用美纹纸粘贴吊顶边缘（与墙面、灯具、龙骨等交界处），再覆盖遮蔽膜保护地面、家具、门窗，确保遮蔽严密。
2.面漆调配按比例稀释面漆（乳胶漆通常加水5%-15%，油性漆需加专用稀释剂，具体看产品说明），搅拌均匀后用滤网过滤（去除杂质，避免喷漆时出现颗粒）。同一批次涂料需一次性调配充足（避免分次调配产生色差）。
3.喷漆操作喷枪调试：调整喷枪压力，薄涂多次，避免流挂。
第一遍面漆：
持枪距离吊顶30-50cm，匀速移动（速度约30-50cm/s），走枪方向一致（横向或纵向），相邻喷涂带重叠1/3（避免漏喷）。
阴阳角处：喷枪稍倾斜，确保角落覆盖到位；造型吊顶（如格栅、弧形）需多角度喷涂，避免阴影处漏涂。干燥与打磨：第一遍面漆干燥后（约6-8小时），用240目砂纸轻磨（去除刷毛或颗粒），清理粉尘。
第二遍面漆：与第一遍走枪方向垂直（如第一遍横向，第二遍纵向），确保涂层均匀，厚度适中（总厚度约50-80μm）。
检查是否有流挂、针孔、气泡：若有，待干燥后用砂纸打磨，局部补漆。
吊挂植物花型发光装饰，及装饰灯条：（1）高空作业注意安全；（2）尼龙丝吊装植物花型发光装饰；（3）烤漆铝皮弯制植物花型内藏LED灯及灯带。
尺寸：2.9米X20米、5.67米X3.86米
	80
	㎡

	1.8.3
	装大门
	展区出口，双开不锈钢烤漆钢化玻地弹门
施工工艺：
1.固定门框（若为有框门，无框门可跳过此步）
放线定位：在门洞内侧弹出门框的安装控制线（左右、上下边界），确保门框中心线与门洞中心线对齐，用水平仪校准水平和垂直（误差≤1mm/m）。
门框固定：调整门框垂直度：用水平仪检查，若有倾斜，通过加减木楔或垫片调整，确认无误后，在门框与墙体缝隙处填充玻璃胶（或发泡胶，固化后切平），密封防潮。
2.安装地弹簧（地弹簧门核心部件）
定位放线：根据门扇尺寸，在地弹簧安装位置（门轴对应地面）弹出中心线，确保地弹簧的旋转轴与门框中心线对齐（偏差≤2mm，否则门会跑偏）。
开凿地槽：根据地弹簧的尺寸（参考产品说明书），用切割机在地面切割凹槽（深度略大于地弹簧厚度，通常5-8cm），清理槽内碎屑。
3.组装不锈钢玻璃门扇：
在不锈钢框架的凹槽内均匀涂抹玻璃胶（深度约1/2凹槽），将玻璃缓慢放入凹槽（用玻璃吸盘辅助，避免手直接接触玻璃导致污染），确保玻璃与框架四边贴合，缝隙均匀，放入玻璃垫片固定位置，待玻璃胶固化（24小时以上）
4.安装门扇与调试
连接门扇与地弹簧：两人配合，用玻璃吸盘抬起门扇，将门扇底部的不锈钢连接件与地弹簧的旋转轴对齐，插入连接孔，用螺栓固定。若为上悬或合页门，需在门扇顶部安装不锈钢合页，与门框上框的合页座对齐固定。
5.安装门吸与收尾
固定门吸：根据门扇打开的最大角度，在地面或墙面上安装门吸（金属底座用膨胀螺栓固定），确保门吸与门扇上的吸板对齐，关门时能牢固吸附。
打胶密封：在不锈钢框架与玻璃的接缝处、门框与墙体的缝隙处，均匀打玻璃胶（胶线要平直、连续，避免气泡），用美工刀刮平多余胶料，24小时内避免触碰。
尺寸：1.6米X2.6米
用料：不锈钢烤漆、8厘钢化白玻、地弹
	8.3
	㎡

	1.8.4
	墙面装饰
	教室外的走廊墙面装饰或找平。
施工工艺：
1.大芯板裁切与拼接
裁切加工：根据造型尺寸切割大芯板，边缘需平直（用台锯切割，避免毛边）；弧形造型需用曲线锯沿轮廓线切割，切割后用砂纸（120目）打磨边缘至光滑。
留设伸缩缝：大芯板拼接时，板与板之间留2-3mm缝隙（避免热胀冷缩导致起拱），缝隙后期用腻子填补。
2.固定方式（确保与骨架贴合）
铺设方向：大芯板长边与次龙骨方向垂直（受力更合理），板面与骨架完全贴合（避免悬空导致后期变形）。
螺丝固定：从大芯板表面向龙骨拧入自攻螺丝（螺丝帽需沉入板面1-2mm，避免突出），
间距：边缘150-200mm/颗，中间200-300mm/颗（确保牢固，防止翘边）。
异形部位处理：
弧形表面：若弧度较小，可直接用大芯板弯曲（大芯板含胶层，有一定柔韧性），每50-100mm用螺丝固定；弧度较大时，需将大芯板裁成5-10cm宽的条，逐条沿弧度固定（减少开裂风险）。
凹凸造型：在骨架的凹凸节点处，大芯板需精准裁切缺口，与骨架贴合后，用螺丝从侧面固定（避免表面螺丝密集影响美观）。
3.基层修补（为饰面做准备）
填补缺陷：用木工腻子（或原子灰）填补螺丝帽沉孔、板缝、边角磕碰处，干燥后用120目砂纸打磨至平整（用手触摸无凸起）。
封闭处理：刷1遍清漆或底漆（防止大芯板内的木纤维受潮膨胀，同时避免后期饰面材料（如乳胶漆、木皮）被污染）。
尺寸：1.8米X1.2米X5个
用料：木龙骨、防水大芯板、乳胶漆
	11
	㎡

	1.8.5
	常规照明和应急灯
	单股漆包电线及套装套管、应急灯、插座、辅助光源、LED灯带
	21
	㎡

	1.8.6
	新风制冷设备
	环绕型出风天井式室内机：
制冷量：12.5KW,制热量：14.0KW，功率：79W,220V，风量：1730m3/h
多联式室外机组（匹配）：
制冷量：106.0KW,制热量：119.0KW，制冷功率：30.51KW，制热功率：29.58KW,380V
新风处理机组（匹配）：
风量：2160m3/h,制冷量：28.0KW,制热量：25.0KW，功率：400W，0~300Pa,220V
配件：四面出风面板、线控器、铜管(含保温）、U-PVC水管(含保温）
	3
	套

	1.9
	休憩区域、总机房区域环境渲染及装饰：

	1.9.1
	机房隔墙及隔断
	总控机房隔墙，机房外隔断墙
施工工艺：
1.安装沿地、沿顶龙骨切割龙骨：
根据隔墙长度，用电锯切割沿地龙骨（U型）和沿顶龙骨（U型），长度需与隔墙长度一致，若有转角，需预留转角搭接长度。
固定龙骨：
将沿地龙骨对准地面边线，用冲击钻在龙骨上打孔，然后用膨胀螺栓（规格通常为M6或M8）将其固定在地面（混凝土基层）或楼板上。固定时需用水平仪校准龙骨水平度，确保沿地、沿顶龙骨平行且垂直于墙面。
2.安装竖龙骨切割竖龙骨：
根据隔墙高度（沿地龙骨至沿顶龙骨的距离），切割C型竖龙骨，长度需比实际高度短5-10mm。
布置竖龙骨：竖龙骨需垂直插入沿地、沿顶龙骨的U型槽内，间距按设计要求（通常为400mm或600mm，需与石膏板宽度匹配，确保石膏板边缘能落在龙骨上）。转角处竖龙骨需错缝搭接，增强整体性。
固定竖龙骨：用自攻螺丝将竖龙骨与沿地、沿顶龙骨固定，螺丝需拧入龙骨翼缘，避免松动。
3.安装横撑龙骨（增强稳定性）当隔墙高度超过3m时，需在竖龙骨之间加装横撑龙骨（C型或U型），间距1.2-1.5m，与竖龙骨垂直连接，用龙骨连接件固定。横撑龙骨需与竖龙骨对齐，确保石膏板安装时受力均匀。
4.安装石膏板固定石膏板：
从隔墙一端开始安装，石膏板应竖向铺设（长边垂直于竖龙骨），板边需对准竖龙骨中心线，确保每块板至少固定在2根竖龙骨上。
用自攻螺丝固定石膏板，螺丝间距：板边为150-200mm，板中间为200-300mm；螺丝需与石膏板表面平齐。相邻石膏板之间需留5-8mm缝隙（用于嵌缝处理，防止开裂），接缝处需错开（即两块板的接缝不能在同一根龙骨上，避免薄弱点）。
尺寸：9.5米X3米
用料：轻钢龙骨、埃特板
	28
	㎡

	1.9.2
	机房墙面防水
	总机房临厕所面做防水
施工工艺：涂刷/抹压防水层
材料调配：按产品说明比例混合防水涂料，避免过稀或过稠。
分层施工：
第一遍：薄涂或薄抹，确保覆盖基层所有角落，重点涂刷裂缝、管道周边等部位，待初凝（不粘手）后进行下一遍。
第二遍及以上：与第一遍呈垂直方向涂刷/抹压，增加防水层厚度（通常总厚度3-5mm），确保无漏涂、无气泡、无起皮。
阴阳角、管道根部等部位，可加铺无纺布或网格布增强，防止开裂。
尺寸：2.38米X0.8米
用料：背水涂防水材料
	2
	㎡

	1.9.3
	楼道贴装饰
	一楼到二楼楼梯通道走廊过道墙面文化氛围建设，内容设计及上墙或墙贴背胶
施工工艺：墙贴定位与粘贴
定位：
先将墙贴平铺于墙面大致位置，用铅笔轻描边缘做标记，避免粘贴后偏移。
分步粘贴：
先揭开一角背胶，固定后逐步撕开剩余保护层，同步用刮板横向/纵向刮压，确保胶面与墙面完全贴合（尤其注意边角部位）。
气泡与翘边处理:
若出现小气泡，可用针尖扎破，再用刮板压平排出空气；
边角翘边：
若因基层不平整，可在翘边处补涂少量同类型胶水（如水性压敏胶），压实后用重物（如书本）压合24小时。
用料：墙贴背胶
	1
	项

	1.9.4
	梯门更换
	一楼到二楼楼梯双开门更换碳晶门
用料：
1.抗污染和耐腐蚀：
碳晶板具有优异的防水、防潮和耐腐蚀性能，不易受到污渍和腐蚀物的侵蚀，使木门能够长期保持清洁和光亮。
2.超强耐用性：
碳晶板木门采用高密度纤维板作为基材，结构坚固稳定，不易变形和开裂，使用寿命较长。
3.优异的隔音隔热效果：
碳晶板具有较好的隔音和隔热性能，能有效减少室内噪音，提供更加安静工作环境。
	2
	樘

	1.9.5
	机房门
	机房碳晶门
工艺：
1.抗污染和耐腐蚀：
碳晶板具有优异的防水、防潮和耐腐蚀性能，不易受到污渍和腐蚀物的侵蚀，使木门能够长期保持清洁和光亮。
2.超强耐用性：
碳晶板木门采用高密度纤维板作为基材，结构坚固稳定，不易变形和开裂，使用寿命较长。
3.优异的隔音隔热效果：
碳晶板具有较好的隔音和隔热性能，能有效减少室内噪音，提供更加安静工作环境。
	1
	樘

	1.9.6
	常规照明和应急灯
	单股漆包电线及套装套管、应急灯、插座、辅助光源、LED灯带。
	98
	㎡

	1.9.7
	新风制冷设备
	环绕型出风天井式室内机：
制冷量：2.8KW,制热量：3.2KW，功率：17W,220V，风量：790m3/h
多联式室外机组（匹配）：
制冷量：106.0KW,制热量：119.0KW，制冷功率：30.51KW，制热功率：29.58KW,380V
新风处理机组（匹配）：
风量：2160m3/h,制冷量：28.0KW,制热量：25.0KW，功率：400W，0~300Pa,220V
配件：四面出风面板、线控器、铜管(含保温）、U-PVC水管(含保温）
	1
	套

	1.10
	其他区域环境渲染及装饰：

	1.10.1
	强弱电改造及总容量增设
	对二楼宣教区域整体强弱电进行改造，采用金属桥架将强电和弱电线路分开铺设，同时在交叉处设置屏蔽层，有效避免了信号干扰，为办公环境提供了安全、稳定的电力和信号保障。
1.强电改造：
主电缆敷设：中标人应根据二楼布展区域的用电总功率，优先从一楼配电房拉设专用电缆，根据用电总功率计算所需电缆线径大小并预留合理余量，保证后期增加配套电气设备的用电需求。
控制室电气配电箱：配置控制室电气配电箱，对二楼展区设备进行电力分配。
设备供电线路敷设：照明线缆用2.5㎡单股铜芯BV线，大功率设备用4㎡BV线，并套管敷设。
开关插座：选带3C认证的品牌（如西蒙、施耐德），暗盒用86型标准盒
2.弱电改造：二楼设备局域网：六类网线、对接头、互联网关、无线WIFI
3.总容量增设。对项目所需总电容量进行增设施工，楼外变电箱到管理中心大楼二楼电井的总电缆布设。
	710
	㎡

	1.10.2
	空调主机围挡墙
	在展区天顶上砌围挡墙为空调外机做围挡，围挡墙体为"L"型，长度3米*5米，高度1.5米。90X180X240红标砖交叉砌制，双面批灰双面批外墙腻子刷外墙乳胶漆。
要求：在展区天顶上砌围挡墙为空调外机做围挡，围挡墙体为"L"型，包含全部的设计、材料、施工、安装、调试等内容。
	22.5
	㎡

	1.10.3
	消防改造
	对二楼宣教区域整体消防系统进行改造
1.自动喷水灭火系统:标准下垂型喷头54个、镀锌钢管管道、末端试水装置
2.火灾自动报警系统：感烟探测器18个
3.室内消火栓系统：镀锌钢管管道、
4.灭火器：5kgABC干粉灭火器25套
5.应急照明和疏散指示系统：自带电源集中控制型疏散照明25套、安全出口、疏散方向指示（灯光型）疏散指示标志30套
6.消火栓4个、自动喷水、感烟探测器、感温探测器数量按消防规范要求。
核心规范清单（2024年现行），基础国标：《建筑设计防火规范》（GB50016）——所有建筑必须遵守的“底线标准”，明确了不同建筑的火灾危险性分类及消防系统配置要求。
专项标准：
《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）——规定了报警系统的设计参数、联动逻辑。
《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084）——不同危险等级场所的喷头类型、布置间距等细节。
《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974）——消火栓的水压、水量、管网布置要求。
	710
	㎡

	1.10.4
	监控系统
	二楼宣教区域监控系统：
1.变焦摄像头2台，参数：400万23变倍支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪传感器类型：1/2.8"progressive scan CMOS最低照度：彩色：0.005Lux @(F1.6,AGC ON);黑白：0.001 Lux@(F1.6, AGC ON);0 Lux with IR宽动态：120 dB超宽动态。
2.定焦摄像头15台，400万1/3"CMOS红外筒 型网络摄像机，智能侦测：支持越界侦测， 区域入侵侦测最低照度：彩色：0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0  Lux with IR宽动态：120 dB补光距离：最远可达30m。
3.硬盘录像1台
4.设备箱及综合布线等。
5.二楼宣教区域设置监控系统，监控系统保证无死角覆盖，监控像素不低于400万，监控录像不低于30天，内容包括全部的布置、材料、施工、安装、调试等内容。
	1
	项

	1.10.5
	宽带网络
	安装500M宽带网络，含5年服务。
	1
	项

	（二）
	区域展示布展

	2.1
	“自然之门”区域展示布展

	2.1.1
	科普AI数字人
	定制“金花茶科普AI数字人”，用于支持展厅布展介绍、科普讲解等，承担展厅总体布展介绍、参观路线介绍等。可选择卡通人物、少儿人物或成人人物形象，具有可根据访客属性形态灵活切换能。
要求：数字人具有智能语音唤醒机制，TTS语音智能播报，并配合全息图文展示。含录入展厅相关布展知识库，助力提升展馆科技感与互动沉浸感。
含：五年使用权限。
	3
	个

	2.1.2
	数字人展示辅助设备
	辅助展示设备——全息主题墙。
用途：用于显示“金花茶科普形象代言人”画面
规格及要求：
全息投影膜：透光率≥70%，可视角度≥±30°，3m*3m,含贴膜。
短焦投影机：流明≥4000，焦距≤1m,投影尺寸≥2.3m*1.7m
工作站：CPU：Intel Core i5-13400内存：16GB DDR4 3200MHz硬盘：512GB NVMe SSD
语言拾音扩音系统:配套语音拾音、播报扩音系统，信噪比≥65dB，超心型指向性。
	1
	套

	2.1.3
	布展电子简介墙
	便于对展馆访客第一信息展示，能快捷传递布展信息，引导参观，直观呈现展厅定位。
要求：可通过后台快速替换文字图片、视频等，便于内容迭代，降低更新成本。
内嵌式墙面安装，可通过网络更换播放素材。
规格参数：86寸工业级显示屏，分辨率3840*2160，带播控盒。
	1
	台

	2.1.4
	内容编撰及制作
	展示布展的内容定制及制作服务：
1.AI数字人播报内容编撰，资料搭建，制作适配AI数字人形象的多音频内容。
2.金花茶相关知识库整理搭建 涵盖金花茶生物学特征、生长环境、文化价值、保护现状等内容的资料搭建。
3.设计定制布展美化装饰，包括设计制作装饰画、悬挂装饰物，配合布展主题。
4.设计定制全息数字人形象，语音，肢体动作，背景场景。
5.设计定制3套简介墙3分钟内视频或图文播放内容。
	1
	项

	2.2
	“记忆共生”区域展示布展

	2.2.1
	布展时空走廊
	对时空走廊环境氛围进行设计定制，并布置出星云效果及时空效果。
用途：展示一条穿越亿万年的时光长廊的效果。
服务内容：
1.星云质感贴画：全区域透光星云写真贴画，面积90㎡。
2.星云图案地贴：走廊地面星云写真贴画，面积28.8㎡。
3.智能LED背光：可控LED背光灯组+智能控制模组，通过合理的明暗设计，突出光晕及色彩动态变化，模拟星辰划过效果。
4.背景音效系统：模拟时空变换背景音效。
5.墙面观察窗圆形直径10厘米开孔、封边处理、安装观察窗透镜。
6.出口遮光门帘帘2.7米宽*2.4米高； 一套门帘1.8米宽*2.4米高。
7.隧道中地面图文内容投射及投影灯。
	1
	套

	2.2.2
	旋转灯箱制作
	定制可旋转双面灯箱，不锈钢材质支架，灯箱框架尺寸：600mm*300mm，旋转卡扣，正面图案，背面镜面效果。
	6
	套

	2.2.3
	布展展示观察窗
	布展开凿8个圆形观察窗口，嵌入墙面科技感金属边框，通过观察窗可直观立体的看到展示内容。
用途：通过8套透镜画面系统观看，用于展示金花茶从地质演化到人类文明的共生历史。
规格参数：
光学观察透镜：嵌入在时空走廊壁的光学观察透镜，φ150mm，f=500mm。
生物演化轨迹显示屏：32寸显示屏，配套立架，播控盒。
	8
	套

	2.2.4
	内容编撰及制作
	展示布展的内容定制及制作服务：
1.每个观察窗口的内容编撰设计，将内容生成制作对应的8套展示图文或3分钟内短视频。
2.时空星云、流星效果设计编撰。
3.旋转灯箱展示内容设计编撰。
	1
	项

	2.3
	“自然故事夜”区域展示布展

	2.3.1
	互动AI数字动物
	定制生态链不同层级对应的动物AI数字形象，用于金花茶趣味故事演绎，互联网互动数字动物合成，支持实时语音唤醒、问答交互等功能，可对应不同参观群体，多种类语音播报功能。
含：五年使用权限。
	5
	套

	2.3.2
	AI数字动物展示
辅助设备
	1.辅助设备为圆形全息设备，采用旋转发光 5D全息成像技术，在圆形空间中形成定制的AI数字全息画面，互动显示动物全息动态图像，不遮挡生境背景，画面形象逼真。
显示尺寸：60CM*60CM,亮度2000cd/㎡
2.互动控制主机：定制语音唤醒所对应动物的名称。
3.唤醒指示投影灯：投射对应地面，引导站在语音唤醒指定位置。
	5
	套

	2.3.3
	布展自然晨雾光影
	定制自然晨雾光影效果，形成悬浮的光束通道，模拟自然晨雾光影，营造月光或清晨光线透过树林的光束特效。并通过高显指LED光源，实现仿生环境光影染色，营造逼真夜景环境。
包含辅助灯光设备：
4台全彩激光灯：RGB 10种自走模式，20W 
4台LED电脑效果灯：19颗40W RGBW 4IN1 LEDs,50000H 750W
1台薄雾造雾机：专用无味薄雾造雾机1台 
	1
	项

	2.3.4
	布展全景还音
	体验360°原生态声场，精确定位小动物声像及环境立体音效。
含分布式矩阵扬声器10只。
矩阵音源控制系统。
含互动唤醒点收音系统。
含原生态音频素材。
含定制互动语音内容。
	1
	套

	2.3.5
	布展仿生森林
	定制仿真森林：为弧形半径4.5米，角度270°区域面积21.5平方米，≥3个品种的仿生金花茶、数量≥3棵，仿生植物品种≥5种、数量≥10棵；仿生动物品种≥6种、数量≥6只
定制中央主树：采用导光流光效果，高3米。
定制环形森林远景：与仿真森林融合，模拟展示森林真实场景。10厘米厚高清彩色写真贴纸灯箱，可控颜色、色温、亮度，尺寸85㎡。
	1
	项

	2.3.6
	内容编撰及制作
	展示布展的内容定制及制作服务：
1.定制5套互动AI数字小动物对应故事内容编撰。
2.金花茶相关知识库整理搭建 涵盖金花茶生物学特征、生长环境、文化价值、保护现状等内容的资料搭建。
3.根据故事内容制作对应形象的多段播报音频，环境音效制作。
4.仿真森林场景展示设计定制。
5.森林夜景氛围光效设计定制。
	1
	项

	2.4
	“自然同行”区域展示布展

	2.4.1
	布展磁吸七巧板互动墙
	展示布展说明：
背景墙面尺寸2m×5m，上半部分为金花茶生态的主要介绍，下半部分（孩子能够触碰高度范围内），分三个区域进行磁吸七巧板拼图，拼成宣教知识完整图像。（如：落叶的作用、播撒种子的方式、垃圾对生态的影响）。
展示辅助设备：3套七巧板磁性套件。
	1
	项

	2.4.2
	布展弧形感应互动墙
	展示布展说明：
在印有空白的金花茶生态系统图上嵌入落叶、种子、溪流等元素挂件，参观者对生态系统关键节点的进行填补，补充完成后生态图的整条链路灯将亮起，如有一个位置不对，将不会被点亮。
墙面尺寸：（长*高）7.7m*3m 共23.1㎡
展示辅助设备：3套互动磁性套件,磁感应LED柔光灯带，元素挂件造型。
	1
	项

	2.4.3
	内容编撰及制作
	展示布展的内容定制及制作服务：
1.磁吸七巧板墙、弧形感应墙的互动内容设计定制。
2.展陈内容设计定制。
	1
	项

	2.5
	“生境舞台”区域展示布展

	2.5.1
	布展生境舞台
	主题说明：地球演化全景（黄褐色为主，标注关键地质年代）”“金花茶原生生态（湿润森林+溪流+伴生植物）”“共生与保护全景（金花茶林+保护区设施+人类活动）”。
舞台尺寸：30㎡
定制舞台布景：舞台上用仿真灌木做装饰，背景用高清喷绘背景板打造立体场景效果。
	1
	项

	2.5.2
	舞台效果展示
	效果灯光：LED光源染色灯；
3D纱布：7m*3m半透背投白色纱布；
背投影机：4000流明投影机配播放主机；
音效设备：隐藏式立体声音效设备；
观众座椅。
	1
	套

	2.5.3
	采光井1层光锥
补光
	1楼光锥补光效果灯，水纹灯LED200W。
	2
	台

	2.5.4
	内容编撰及制作
	展示布展的内容定制及制作服务：
1.定制5分钟左右舞台展示故事内容编撰，撰写具有感染力的旁白配合音效，内容强调“沉浸叙事”，不追求互动，追求情感传递和意识升华，用戏剧化的手法总结全馆核心，强化“人与自然和谐共生”的最终价值观。
2.根据故事内容制作成播放的3D图文画面，以及配制多种类的故事音频。
3.生境舞台仿真布景内容设计定制。
	1
	项

	2.6
	“共鸣之声”区域展示布展

	2.6.1
	布展听音位
	每个听音位置进行生境元素的布展装饰，打造一个隔绝外界噪音的“声音博物馆”，营造独立体验的沉浸感。
配套设备：
墙面嵌入式32寸触摸屏一体机，HD高清屏，多点触控人机交互，≥128G存储；
配套封闭式专业监听双耳耳机，有效隔音，沉浸无干扰。
	7
	套

	2.6.2
	定制互动桌
	定制特殊造型互动桌，嵌入3块互动屏幕，配套封闭式专业监听双耳耳机，可实现单人互动或多人互动。
规格要求：
墙面嵌入式19寸触摸屏一体机，HD高清屏，多点触控人机交互，≥128G存储；
配套封闭式专业监听双耳耳机，有效隔音，沉浸无干扰。
	1
	套

	2.6.3
	内容编撰及制作
	展示布展的内容定制及制作服务：
1.设计编辑声音展示的音频源，定制搭建每个听音位不同的音频库。
2.设计定制每种声音对应的动植物图像或视频。
3.中央互动桌关于音频互动的内容设计定制。
	1
	项

	2.7
	“研学芬芳”区域展示布展

	2.7.1
	研学互动大屏
	P2LED护眼大屏
尺寸：（长*高）4m*2m=8㎡ 
1.聚合编码器：1路3G-SDI+1路1080 P60HDMI输入，支持3张内置SIM卡槽，wifi和千兆网络传输，支持NDI、RTMP、SRT、RTSP、HLS等主流协议。
2.高清视频解码器：1个3G-SDI输出，2个HDMI输出，最高支持1080P60，SDI和HDMI3选2输出，支持同时解码4路高清。
3.含背架及服务器，远程视屏推流器。
	1
	套

	2.7.2
	研学互动扩声
	1.室内壁挂300W音箱4只
2.多功能数字功放1台
3.手持会议话筒2只
4.音响反馈抑制器
5.音响机柜
6.电源时序器
7.音响线材及配件
	1
	套

	2.7.3
	研学展示设备
	配备嵌入式研学展示设备1套，含：
研学主要展示设备1台：I5-10400F：微星：8G ：固态240G  NVIDIA Quadro T1000  4GB 23寸；
辅助研学展示设备1台：Huawei  MateBoo k X PrO 内存： 32GB 1TB。
	1
	套

	2.7.4
	置物架
	现场制作“L”型木质置物架，架子下部分镂空，可放入移动嵌入式休息凳。架子长度3.8米和2.8米、高2.5米、深0.4米。材料由18厘大芯板基底双面免漆板，厂家定制。
定制可移动嵌入式休息凳。材料由18厘大芯板基底双面免漆板，凳面人造革海面软包，厂家定制。
	18
	㎡

	2.7.5
	多媒体讲台
	定制木质讲台，讲台长1.2米*宽0.7米*高1.2米，材料由18厘大芯板基底双面免漆板。
	1
	张

	2.7.6
	金花茶生态宣教视窗
	定制金花茶生态宣教视窗，用于发布保护区可乐瓶宣传日常内容，展现保护区工作成效，增强公众对金花茶保护工作的认知和支持。尺寸规格材质：户外P10单色字幕屏，模组：320*160mm，显示尺寸15040mm*320mm，显示分辨率1504*32=48128，包边45mm，含包边尺寸：15130mm*410mm，面积约为6.2平方，含控制系统、电源、支架及边框、屏体内所有辅材。
	3000
	㎡

	2.7.7
	课程展示终端
	用于开展系列科普课程，在课程活动中可视化呈现科普内容，提升宣教专业度。规格参数：Huawei  MateBoo k X PrO 内存： 32GB 1TB。
	1
	台

	2.7.8
	课桌座椅
	原木色实木双人课桌椅，每套含一张桌子并配套两把单人椅；
课桌尺寸：1200*400*740mm；
靠背座椅尺寸：400*400*420mm；
圆角设计，边角打磨光滑，安全圆润，牢靠椅背，线条流畅，用料厚实。
	30
	套

	2.8
	“敬畏自然”区域展示布展

	2.8.1
	布展生态保护展示
互动墙
	触摸“非法砍伐、纵火”等图标，投影即时呈现连锁反应：砍伐导致金花茶栖息地退化，同步展示科普图文+语音解读。
尺寸：（长*高）6m*2m  面积12㎡
1.投影系统激光光源6000流明
光源规格：激光；亮度:6000流明；显示技术：3 LCD；比例：16:10；
分辨率：1920*1200 DPI；投影比：0.44：1；光源使用寿命:20000小时。
2.互动感应捕捉探测系统
最大可互动面积：15*8m；
外观：看不到电机转动，TOF检测技术；
扫描半径：10米；
接口：网口直连，不通过转接板；
角分辨率（物体辨识角度）：0.36°；
防护等级：防水等级IP65；
帧速：25 fps；
识别角度：270°。
3.墙面内容定制24㎡；
墙面自定义画纸，基膜，胶水；
4.程序服务器及程序定制
融合服务器：I5-12400F；8G内存；固态512G；NVIDIA Quadro T1000  4GB；
互动雷达系统：
支持各项参数细化设置；
可将投影区域内不需要参与互动的区域进行屏蔽；
可直接框选互动区域；
多个雷达可以级联。能自动检测串口号,无需手动输入,防止重插之后无法识别。
转雷达识别角度，调节最大最小检测距离。
待机视频：支持效果时间自定义，还可插播待机视频，无人互动时可播放待机视频。
5.墙面内容定制。
	1
	套

	2.8.2
	研学作品展示柜
	定制木质嵌入式相片置物架，宽4.5米*高2.5米*深0.4米，材料由18厘大芯板基底双面免漆板，厂家定制。
定制安装嵌入式射灯及展示氛围灯。
	12
	㎡

	2.8.3
	内容编撰及制作
	展示布展的内容定制及制作服务：
1.生态保护互动墙内容编撰设计定制。
2.走廊展示墙内容设计定制。
3.展示置物架外观定制。
	1
	项

	2.9
	“自然数字语”区域展示布展

	2.9.1
	AI合影留念
	AI合影系统一体机
定制43寸立式触摸一体机，支持AI数字动物合影互动，实时同步摄像头或相机画面，支持开机自启动加载，带热升华打印照片，隐藏界面的全部或部分按钮，用遥控器操作。
	1
	台

	2.9.2
	布展主题拍照区
	打造实体合影背景板或造型角，配备3-5个“保护主题拍照框”道具，可让参观者手持拍照框在背景板前合影，以简单直观的拍照形式，让参观者主动参与保护主题传播，扩大科普影响力。
	1
	项

	2.9.3
	布展宣教研学留言墙
	尺寸：（长*高）2m*1m造型定制多彩留言墙。
1.高质量PMMA光学级导光亚克力10mm厚度，透光率达95%
2.多彩可调节LED背光光源
3.定制自然主题装饰轮廓
含内容定制。
	1
	套

	2.10
	休憩区展示布展

	2.10.1
	布展展厅主标题
装饰墙
	主标题“人与自然和谐共生”立体字定制安装，并加装品牌效果轨道灯增加氛围效果。隔墙补缝打磨后，贴背胶及固定上PVC立体字定制粘贴，墙面做图案贴画装饰以及立体字定制粘贴。
	21
	㎡

	2.10.2
	茶水台
	定制木质茶水台。茶台长2.5米*宽0.8米*高1.2米，由18厘大芯板基底双面免漆板，厂家定制。台面为爵士白人造大理石台面。配备抽屉及电脑机柜。
	1
	套

	2.10.3
	储物柜
	定制木质储物柜，磁吸式柜门，储物柜长3.5米*高2.5米*深0.5米，由18厘大芯板基底双面免漆板，厂家定制。
	9
	㎡

	2.10.4
	休息椅
	玻璃钢椭圆形休息凳，其材质比普通塑料更耐撞击，不易开裂或变形，密度仅为钢材的1/4，方便搬运随时调整位置，一体成型的流线型曲面，没有尖锐菱角，安全舒适，且表面光滑，容易清理，马卡龙配色，提升休息区视觉吸引力。
尺寸：（长*宽*高）2418mm*680mm*830mm
	2
	套

	2.11
	中控系统设备

	2.11.1
	展区互动设备中控
	1.中控主机15.6寸电容触摸一体机，分辨率：1920*1080；配置：J1900四核，4G运行，32G固态，win10 64位系统，标配接口配桌面支架，含windows中控操作按钮及界面。
2.中控软件定制
3.服务器中控控制器，工作电压12V/24v,每路可负载10A,接口: RS232。
主控制芯片：8位高性能单片机加高速高稳定FPGA可编程阵列电路。
4.8路串口处理器
	1
	套

	2.11.2
	系统集成
	1.集成辅材，包括：项目中可能涉及的视音频线缆、网线、光纤、模块、视音频插接件，线槽、扎带、标准化线标等。
2.搭建费用：专业工程师上门完成软硬件设备搭建安装，包括设备现场安装环境预置、硬件设备上架归置、系统软件及应用软件安装等。
3.系统测试：包括硬件加电测试、系统稳定性测试、软件功能符合性测试，系统压力测试、系统故障恢复测试等内容，具体根据项目软硬件设备情况进行。
4.使用培训：由专业的培训讲师，对系统的各软件的使用、操作进行系统讲解决，由专业工程师对采购人指定人员进行系统化培训，培训内容包括：开关机培训、软硬件应用培训、常见故障处理、网络管理培训、应急流程培训等，具体根据项目设备情况制定培训计划。
5.运行维护服务：质保期内设备维修、维护服务，工程师上门服务，系统试运行期间保障服务。
6.技术服务：系统方案设计服务、网络架构设计服务、施工设计服务、现场施工指导服务、施工图纸及部署技术服务、技术测试服务。
7.其他：设备运输、保险及杂费等。
	1
	项

	（三）
	布展上岳保护站森林体验实践基地

	3.1
	野外科普长廊布展
	利用上岳保护站野外科普展示用房一层走廊，打造一条科普与金花茶文化结合的科普长廊。
材质：轻钢龙骨+阻燃板+埃特板+外墙腻子外墙漆。 
	100 
	㎡

	3.2
	野外科普研学区布展
	沿着上岳保护站进站道路以及野外科普展示用房后侧，采用方通骨架+不锈钢造型+烤漆+UV图案/文字+防腐木等材料，设置科普研学设备，如昆虫观察站、鸟类观察站等。
材质：方通骨架+不锈钢造型+烤漆+UV图案/文字+防腐木。
	300 
	㎡

	3.3
	野外观鸟平台布展
	建设于上岳保护站值班房后，利用原有仓库屋面平顶，采用钢结构+防腐木，设置钢结构平台，作为观鸟平台，增加科普趣味性。材质：钢制骨架+防腐木。
	50 
	㎡

	3.4
	手持电子显微镜
	便携式手持电子显微镜，用于开展金花茶病虫害观察等自然教育。参数规格为：4.3大屏+32G内存+可连手机+挎包。
	25 
	台





[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc25688]第三章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。
2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	7.2
	本项目不允许分包。

	11.2
	现场踏勘：
为了方便投标人进一步了解项目情况及编制投标文件，本项目采购人统一组织投标人进行现场踏勘，采购人不单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场踏勘。现场踏勘为自愿原则，所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下：
（1）现场踏勘统一集合时间：2026年8月17日的9时00分-12时00分（过时不候，由于投标人自身原因未能按时参加本项目现场踏勘的，一切后果由投标人自行承担）。
（2）现场踏勘集中地点：防城港市防城区西湾环海大道墨鱼港金花茶保护区科研监测基地。
（3）采购人联系人及联系电话：杨婷 0770-2070339

	
	本项目不组织召开开标前答疑会。

	13.1
	报价文件：
1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件（格式后附）；
4.投标人关于符合本国产品标准的声明函、关于符合本国产品成本占比的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件等）和说明（格式自拟）；（根据投标人自身情况自行提供，部分格式详见招标文件）
5.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

	
	资格证明文件
1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.《防城港市政府采购供应商信用承诺函》（格式附后）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人直接控股信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。
2.分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。

	
	商务文件：
1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标保证金交纳凭证；（必须提供，否则作无效投标处理）
3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章采购需求”及“第四章评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	
	技术文件：
1.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.技术方案；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.项目实施人员一览表；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	16.2
	1.报价要求：
（1）总报价不得高于预算价，投标人应充分考虑材料价格、工期定额、资金、拨付、政策性调整等未知风险因素。
（2）本项目的中标价为暂定合同价，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、布展策划和施工工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用（采购需求另有约定的，从其约定）。（3）投标报价必须含以下部分，包括：
1）按照本项目的专业设计、制作、运输、安装、设施软硬件设备、软硬件设备调试、各项管线辅材、劳务和机具机械、安全文明施工费（如有）、各项管理费用等费用；
2）素材收集、整理、撰写、策划、制作、展陈大纲审核等费用；
3）项目竣工验收并交付使用后3年内的免费维护、维修、保养；
4）必要的保险费用和各项税金；
5）合理的进场施工配合费（含施工电费）；
6）为验收所需的检测费；
7）其他完成项目所需的费用总和。
2.为了确保采购质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售商品（服务）。采购人不能接受投标人的恶意低价的竞争。投标人的报价出现《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）规定的异常低价情形（具体详见招标文件第四章评标方法及评标标准二、评标程序 6.异常低价审查），有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理时间内（不少于 30 分钟）对报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要证明材料；投标人不能提供相关说明、证明材料，或提供的材料无法证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起90日。

	18.1
	□本项目不收取投标保证金。
☑本项目收取投标保证金，具体规定如下：
投标保证金人民币：肆万贰仟元整（42000.00元）。
投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标文件提交截止时间前从投标人账户交至指定账户并且到账（开户名称：广西国栋招标有限公司，开户银行：平安银行南宁分行营业部，银行账号：15333566666608）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标文件提交截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。
相关要求：
1.投标保证金采用银行转账交纳方式，在投标文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。
2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。
3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注：
1.投标保证金在投标文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。
2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效竞标保证金。
3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。
4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。
5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	20
	本项目不接受电子备份投标文件
特别说明：因项目存档需要，须按以下要求提供纸质投标文件：（1）中标供应商在领取中标通知书前须提交3套纸质版投标文件（含报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件，合并装订成一本用各自的封面隔开。按要求加盖公章）给采购代理机构。
提交的纸质版投标文件文本必须与其上传的电子投标文件内容一致，不允许有篡改。如项目验收时因所提供的纸质投标文件与评审的投标文件不一致造成纠纷时，所有责任由中标供应商承担。

	21.1
	1.投标文件提交截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告

	23
	1.开标时间：详见招标公告
2.开标地点：详见招标公告

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间：30分钟.

	25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
信用查询截止时点：资格审查结束前
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。

	26.1
	评标委员会的人数：5人。

	29.1
	评标方法：综合评分法。

	29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为0项。

	29.3
	中标候选人推荐数量：根据总得分由高到低排列次序并推荐前3名为中标候选人

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先的顺序确定。

	35.1
	本项目履约保证金：在签订合同后，中标人支付中标金额的5%作为履约保证金（中标人如为中小企业的，按中标金额的2%）。

	36.1
	签订合同携带的证明材料：
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：广西国栋招标有限公司，联系电话：0771-5894688，通讯地址：南宁市青秀区双拥路40-1号东方明珠花园1栋1单元9层。
业务时间：工作日每天上午8:00到12:00，下午15:00到18:00。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。
2.采购代理费收取标准：以中标金额为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准服务招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格收取。
3.采购代理费收取银行账户
开户名称：广西国栋招标有限公司
开户银行：平安银行南宁分行营业部
银行账号：15333566666608

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织时，本招标文件规定的法定代表人指负责人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人。
4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。




投标人须知正文
一、总则
[bookmark: _Toc254970527][bookmark: _Toc254970668]1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970669][bookmark: _Toc254970528]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人或者其他组织。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。
2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
    2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
[bookmark: _Toc254970529][bookmark: _Toc254970670]2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970530][bookmark: _Toc254970671]4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。
[bookmark: _5.投标费用][bookmark: _Toc254970531][bookmark: _Toc254970672]5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目不接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
7.转包与分包
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]7.1本项目不允许转包。
7.2本项目不允许分包。
8.特别说明
8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。
8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
[bookmark: _Toc254970675][bookmark: _Toc254970534]二、招标文件
10.招标文件的组成
（1）招标公告；
（2）采购需求；
（3）投标人须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）拟签订的合同文本；
（6）投标文件格式。
11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会
11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Hlk53134511]11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970676][bookmark: _Toc254970535]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc254970536][bookmark: _Toc254970677]12.投标文件的编制原则
投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成
13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。
[bookmark: _13.1报价文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.3商务文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。][bookmark: _Toc254970537][bookmark: _Toc254970678]14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc254970679][bookmark: _Toc254970538]16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
[bookmark: _16.2投标报价具体定义见投标人须知前附表。]16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
[bookmark: _17.1投标有效期应按“投标人须知中的前附表”规定的期限。]17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
[bookmark: _Toc254970540][bookmark: _Toc254970681]17.2投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
[bookmark: _18.投标保证金][bookmark: _Toc254970682][bookmark: _Toc254970541]18.投标保证金：
18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。
19.投标文件的编制
19.1投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
[bookmark: _19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制]19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。
19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“政采云”中获取招标文件的投标人名称一致，否则按无效投标处理。
19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。
20.电子备份投标文件
电子备份投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交
[bookmark: _21.1投标人必须在“投标人须知中的前附表”规定的投标文件接收时间和投]21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
22.投标文件的补充、修改、撤回与退回
[bookmark: _Toc254970543][bookmark: _Toc254970684]22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）
22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
[bookmark: _Toc254970544][bookmark: _Toc254970685]四、开标
[bookmark: _23.开标时间和地点]23.开标时间和地点
开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
24.开标程序
24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。
24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.3开标程序
（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；
（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。
（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（5）开标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查
25.资格审查
25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。
25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
[bookmark: _25.3_投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：]25.3投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）
（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；
（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；
（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标
[bookmark: _26.组建评标委员会]26.组建评标委员会
26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
27.评标的依据
评标委员会以“第四章评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
[bookmark: _28.3评标方法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标]28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。
29.3中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
[bookmark: _Toc254970546][bookmark: _Toc254970687]七、中标和合同
30确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
30.3出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
31.结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
32.发出中标通知书
在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33.无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金
[bookmark: _39.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额转账或电汇到指定账]35.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同
[bookmark: _40.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证]36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。
线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。
36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。
36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
[bookmark: _41.政府采购合同公告]37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38.询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
[bookmark: _9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、]38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
[bookmark: _八、其他事项]八、其他事项
[bookmark: _42.代理服务费]39.代理服务费
39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。
39.2代理服务收费标准：
	费率
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注:
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：
100万元×l.5%＝1.5万元
（200－100）万元×0.8%＝0.8万元
合计收费＝1.5+0.8＝2.3（万元）
40.需要补充的其他内容
40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
40.2其他事项详见“投标人须知前附表”。
40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。





[bookmark: _Toc15687][bookmark: _Toc330456896][bookmark: _Toc254970689][bookmark: _Toc254970548]
第四章 评标方法及评标标准
一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
（2） 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3） 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；
（4） 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5） 修正后的报价，投标人不确认的；
（6） 投标人属于本章第5.1条（2）情形的。
（7） 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。
2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2） 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
（3） 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
（4） 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（5） 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（6） 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（7） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8） 属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（9） 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
（10） 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；
（11） 未响应招标文件实质性要求的；
（12） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
[bookmark: _Hlk71706244]（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（5）未响应招标文件实质性要求的。
3.澄清补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.比较与评价
5.1采用综合评分法的
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
[bookmark: _Hlk71707917]（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.异常低价审查
6.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2 号)规定，政府采购评审中出现异常低价下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
6.2资料要求 ：评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
6.3审查要求：评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）
处理。
6.4评审组织：采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
6.5记录及归档：异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

三、评标标准
综合评分法
	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	报价分（满分10分）
	投标报价
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法。
[bookmark: _Hlk65858438]本项目为服务类项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
（6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评标报价=投标报价。
（7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（8）价格分计算公式：
价格分=（评标基准价／评标报价）×10分

	2
	技术方案分（满分76分）
	2.1项目整体服务实施方案（10分）
	一档（0分）：未提供方案或方案不满足二档评分项的不得分。
二档（4分）：投标人提供的方案能根据项目建设目标，对从合同签订到布展建设完成并交付使用各环节工作实施内容（至少包含布展方案设计、现场实施、验收、售后等）节点计划等进行较详细且较正确的分解。人员工作职责较清晰，分工较明确，拟投入本项目人员的实施及售后人员不少于3人和施工人员不少于3人（除项目负责人、技术负责人以外）。
三档（7分）：投标人提供的方案能根据项目建设目标，对从合同签订到布展建设完成并交付使用各环节工作实施内容（至少包含布展方案设计、现场实施、验收、售后等）节点计划等进行详细且正确的分解，每个节点计划、每个环节均配备有满足岗位需求的管理人员、劳务人员和设备、材料说明，编制拟投入本项目相关人、机、料的一览表，且根据上一档各环节工作编制具体工作措施。人员工作职责清晰，分工明确，拟投入本项目人员的实施及售后人员不少于4人和施工人员不少于4人（除项目负责人、技术负责人以外）。
四档（10分）：投标人提供的方案能根据项目建设目标，对从合同签订到布展建设完成并交付使用各环节工作实施内容（至少包含布展方案设计、现场实施、验收、售后等）节点计划等进行详细且正确的分解，每个节点计划、每个环节均配备有满足岗位需求的管理人员、劳务人员和设备、材料说明，编制拟投入本项目相关人、机、料的一览表，且根据上一档各环节工作编制具体工作措施，能结合国内同类主题布展建设的先进经验或具体案例，编制利于项目整体建设的合理化建议。人员工作职责清晰，分工明确，拟投入项目实施及售后人员不少于5人和施工人员不少于5人（除项目负责人、技术负责人以外）。
注意：（1）投标人投标文件必须附拟投入人员身份证扫描件、投标人依法为其缴纳社会保障资金的相关材料[2026年2月至今任意1个月的依法缴纳社会保障资金的证明]复印件或劳动合同复印件并加盖投标人公章，不提供或提供不全的不计分；（2）承诺的拟投入人员须如实投入到项目实施中，未经采购人同意不允许自行更换。

	
	
	2.2布展展陈策划（18分）
	一档（0分）：未提供布展展陈大纲或不满足二档评分项的不得分。
二档（6分）：布展展陈大纲未涵盖二楼金花茶科普研学展区所有展示区域以及上岳保护站森林体验实践基地所涉及的文字内容、字幕等全部内容，有漏项，大纲对展馆空间利用、保护区实况结合较少，金花茶特色与生态宣教主题体现薄弱。整体内容单薄、亮点不足，仅满足最低布展准入要求，需大幅补充完善。
三档（12分）：布展展陈大纲包括二楼金花茶科普研学展区所有展示区域以及上岳保护站森林体验实践基地所涉及的文字内容、字幕等，大纲贴合展馆空间条件与保护区基本情况，能够体现金花茶保护特色与宣教定位。整体框架完整、逻辑通顺，符合布展要求，仅金花茶特色呈现、宣教细节设计有待优化。
四档（18分）：布展展陈大纲包括二楼金花茶科普研学展区所有展示区域以及上岳保护站森林体验实践基地所涉及的文字内容、字幕等，大纲紧密结合展馆现场空间实际与保护区现状，深度凸显金花茶特色资源与保护文化。整体布局科学、宣教主线清晰，充分强化自然科普、生态保护的宣教功能，大纲完整优质、落地性极强。

	
	
	2.3布展效果图策划
（10分）
	一档（0分）：未单独提供方案或方案不满足二档评分项的不得分。
二档（4分）：投标人提供针对布展空间与路线，效果图数量少不于5张，各展厅、重要节点均有效果图呈现；提供针对布展空间，选择并提供不少于3项重点亮点展项的效果展示，提供每项重点亮点展项效果图（不少于1张）、展项单体细节图（不少于1张）的展示效果。
三档（7分）：投标人提供针对布展空间与路线，效果图数量不少于10张，各展厅、重要节点均有效果图呈现；提供针对布展空间，选择并提供不少于5项重点亮点展项的效果展示，提供每项重点亮点展项效果图（不少于1张）、展项单体细节图（不少于1张）的展示效果，各展厅、重要节点和展品均有多角度效果呈现，对重点亮点展项效果做出较详细且较正确的理由说明。
四档（10分）：投标人提供针对布展空间与路线，效果图数量不少于15张，各展厅、重要节点均有效果图呈现；提供针对布展空间，选择并提供不少于8项重点亮点展项的效果展示，每项重点亮点展项效果图（不少于1张）、展项单体细节图（不少于1张）的展示效果；各展厅、重要节点和展品均有多角度效果呈现，对重点亮点展项效果做出详细且正确的理由说明，效果图能体现分众化内容，提供的效果图设计说明和重点亮点展项效果的设计能围绕自然保护区科普宣教主题。

	
	
	2.4场景设计制作及多媒体项目运用方案（12分）
	一档（0分）：未单独提供方案或方案不满足二档评分项的不得分。
二档（4分）：投标人根据自然保护区主题和建设目标的要求，对展厅内地面、展墙、展示设施、灯具照明系统、标识等陈列布展设施分别提供方案，方案较符合主题要求，方案的风格定位、布展设计、构思布局、思路和内容较符合项目实施要求并能基本呈现金花茶自然保护区主题的科普宣教作用。
三档（8分）：投标人根据自然保护区主题和建设目标的要求，提供的展厅内地面、展墙、展示设施、灯具照明系统、标识等陈列布展设施分别提供方案，方案符合主题要求，方案的风格定位、布展设计、构思布局、思路和内容符合项目实施要求并能呈现金花茶自然保护区主题的科普宣教作用，能提供各展示项目建设设施设计方案的平面设计效果图和三维立体效果图，每个场景的方案要求具备声光电音和展具、展墙展板等展示品结合。
四档（12分）：投标人根据自然保护区主题和建设目标的要求，提供的展厅内地面、展墙、展示设施、灯具照明系统、标识等陈列布展设施分别提供方案，方案符合主题要求，方案的风格定位、布展设计、构思布局、思路和内容符合项目实施要求并能呈现金花茶自然保护区主题的科普宣教作用，能提供各展示项目建设设施设计方案的平面设计效果图和三维立体效果图，每个场景的方案要求具备声光电音和展具、展墙展板等展示品结合，能详细列出多媒体互动运用场景、投入的多媒体展示设备一览表（含设备名称、品牌型号、生产厂家、主要技术参数等主要信息）及实现手段，方案具有鲜明突出精准化、沉浸式、出实效三个特点。

	
	
	2.5现场布展组织方案（12分）
	一档（0分）：未单独提供方案或方案不满足二档评分项的不得分；
二档（4分）：方案能结合项目实施时间节点要求，提供施工技术重点难点分析及较合理化建议，将各布展工序逐一列明并编制排班计划，较合理配置项目管理岗位人员，岗位职责较明确，布展方法、技术措施具有较详细描述，并编制较符合项目实施环境的质量管理方案、安全及文明施工方案、原有设施设备或环境的保护方案等，布展提交服务成果时间满足采购文件商务要求。
三档（8分）：方案能结合项目实施时间节点要求，提供施工技术重点难点分析及合理化建议，将各布展工序逐一列明并编制排班计划，合理配置项目管理岗位人员，岗位职责明确，布展方法、技术措施具有详细描述，并编制符合项目实施环境的质量管理方案、安全及文明施工方案、原有施设备或环境的保护方案等，较详细分析项目管理人员、劳务人员、材料和机具的使用一览表及进退场计划，布展提交服务成果时间优于采购文件商务要求。
四档（12分）：方案能结合项目实施时间节点要求，提供施工技术重点难点分析及合理化建议，将各布展工序逐一列明并编制排班计划，合理配置项目管理岗位人员，岗位职责明确，布展方法、技术措施具有详细描述，并编制符合项目实施环境的质量管理方案、安全及文明施工方案、原有施设备或环境的保护方案等，详细分析项目管理人员、劳务人员、材料和机具的使用一览表及进退场计划，分析项目建设过程中可能出现的各项紧急情况，并编制应急预案和预防措施，布展提交服务成果时间优于采购文件商务要求。

	
	
	2.6项目进度保证措施（4分）
	一档（0分）：未制定进度保证措施，或内容空洞、脱离项目实际，无法保障项目正常推进。
二档（2分）：仅列明基础进度管控内容，措施较为简单笼统，缺少专项预案，基本能够把控工期，仍有优化空间。
三档（4分）：进度保障体系完整，工期计划、人员安排、应急预案等内容齐全，结合展馆布展实际制定可行举措，可全面保障项目按期完工。

	
	
	2.7项目质量保证措施（6分）
	一档（0分）：未提供质量保证措施，或内容空洞、脱离项目实际，无法起到质量管控作用。
二档（3分）：仅列出基础质量管控内容，措施偏笼统，缺少细化标准与管控环节，能满足基本质量要求，仍需补充完善。
三档（6分）：质量管控体系完善，涵盖全流程管控、检验标准、整改机制等内容，贴合展馆布展实际，可全面保障项目建设质量。

	
	
	2.8售后服务承诺（4分）
	项目所有服务质保期在3年的基础上增加1年的加2分，增加2年的得4分，质保期从采购人书面确认交付书之日起计算。

	3
	商务分（满分14分）
	业绩分（8分）（客观分）
	投标人自2023年1月1日(以合同签订时间为准)以来承接过类似项目的,每提供1个得2分，最多得8分。
【注：（1）业绩时间以合同签订时间为准。须提供合同、中标通知书（或免招标证明）及验收报告（或竣工验收备案表或业主出具的完工证明）扫描件并加盖投标人公章，以上材料不提供或提供不全不得分】

	
	
	拟派负责人（6分）
	1）拟派本采购项目的项目负责人，2023年以来完成过市级及以上自然保护区科普宣教布展建设的，得1分；2023年以来完成过省级及以上自然保护区科普宣教布展建设的加2分；此项满分3分。
2）拟派本采购项目的项目负责人具备交互设计、展示设计、空间规划与设计等设计类高级或以上技术职称的得1分；
3）拟派本采购项目的技术负责人，2023年以来完成过市级及以上自然保护区科普宣教布展建设的，得1分；2023年以来完成过省级及以上自然保护区科普宣教布展建设的加1分；此项满分2分。
注：（1）以上第1-3项人员须提供身份证、有效证书的扫描件并加盖投标人公章，不提供或提供不全的不计分；（2）投标人承诺的拟投入人员须如实投入到项目实施中，未经采购人同意不允许自行更换。（3）以上第1-3项人员业绩须提供中标（成交）通知书、合同关键页，竣工验收报告或竣工验收备案表或业主出具的完工证明等扫描件并加盖投标人公章，以上材料不提供或提供不全不得分。

	总得分=1+2+3


注：计分方法按四舍五入取至百分位

四、中标候选人推荐原则
1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
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第五章 拟签订的合同文本
广西防城金花茶国家级自然保护区科普宣教展区布展
项目采购合同




采购计划号：                                               
合同编号：                                        
采购人（甲方）：广西壮族自治区防城金花茶国家级自然
保护区管理中心   
供应商（乙方）：                                  
项目名称：广西防城金花茶国家级自然保护区科普宣教  
展区布展项目                            
项目编号：  GXZC2026-G3-001331-GDZB              
签订地点： 广西壮族自治区防城港市                 
[bookmark: OLE_LINK4]签订时间：2026年  月  日                          







政府采购合同文本


采购计划号：                                                              
合同编号：                                                         
采购人（甲方）：  广西壮族自治区防城金花茶国家级自然保护区管理中心 
供应商（乙方）：                                                       
项目名称：  广西防城金花茶国家级自然保护区科普宣教展区布展项目     
项目编号：                                                         
签订地点：   广西壮族自治区防城港市                                   
签订时间： 2026年    月    日                                      
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规规定，经政府采购公开招标，确定乙方中标。为明确责任确保便于执行，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、协商一致的原则，双方就广西防城金花茶国家级自然保护区科普宣教展区布展项目事项，订立本合同，共同遵守以下条款。
第一条　合同标的
1.项目一览表
	序号
	项目名称
	服务项目要求(或技术参数需求)
	数量
	单位
	单  价
（元）
	金  额
（元）

	1
	广西防城金花茶国家级自然保护区科普宣教展区布展项目
	详见招标文件和投标文件，按招标文件要求和投标文件内容实施服务。
	1
	项
	
	

	人民币合计金额（大写）          （小写¥       ）


2.本合同金额实行中标暂定合同价，合同合计金额包括服务成果价款[（详见开标一览表），以及为实现服务成果所包括的备件、专用工具、安装、调试、检验、保险、税金、技术培训及技术资料等全部费用]。如招标文件、投标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　标的质量
1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。
2.乙方所提供的货物必须是近两年全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标文件的承诺。
第三条　履行时间（期限）、地点和方式
1.履行时间（期限）：自合同签订之日起   日内通过验收并交付使用；
2.履行地点：广西防城金花茶国家级自然保护区范围内采购人指定的地点；
3.履行方式
（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式：陆运等方式。
（2）交货方式：乙方将货物送到甲方指定地点。乙方提供的区域展示布展等成品类设备，经双方开箱清点核对后，存放于甲方科研监测基地。在项目尚未通过验收并移交前，项目所有设备均由乙方负责妥善保管。
4.甲乙双方现场代表及联系人
（1）甲方施工现场代表人及联系方式：
（2）乙方施工现场代表人及联系方式：
第四条　包装方式
1.乙方提供的服务设备均应按招标文件的规定和投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。
2.乙方应在设备发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
3.货物的使用说明书、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。
第五条　安装和培训
1.安装时间： 设备到达后，厂家及乙方将派专业人员到设备安装现场，指导卸货，确保设备完整、安全、正确的卸到设备安装场地。
安装地点：广西防城金花茶国家级自然保护区范围内甲方指定的地点。
2.安装要求：安装之前，乙方应先对用户人员进行现场培训。开始安装时，应让甲方有关人员人员参与安装、检测和排除故障。乙方在施工、安装、调试等全过程中接受甲方的监督。
3.乙方应当按照采购文件的规定和响应文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间： 由甲方确定具体时间；培训地点： 由甲方确定。培训直至甲方人员熟练使用设备为止。
4.乙方务必按照安全生产等有关法规、标准和程序，组织开展施工，并对项目施工中产生的一切安全问题负责。
第六条　合同价款（暂定合同价）及支付
1.本合同以人民币付款。
2.合同价款（暂定合同价）：             （¥    元） 。
3.本合同价款为暂定合同价，其中区域环境渲染及装饰根据竣工时以实际发生的工程量进行结算（根据业主审定后的施工图纸按规范套取清单定额计价，并按合同约定以实际发生的工程量进行结算），本项目最终结算价不得超过招标中标价。包括投标服务（包括硬件设备及软件、备品备件、专用工具等）的价格，投标货物运输（含保险）、安装、调试、检验、技术服务、培训、招标代理服务费用，验收费用（包含但不限于验收时所产生的相关检测费用、专家验收费等）、合理利润及税费及招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等一切费用。
4.付款进度安排：采用分期付款方式分五次付款。
（1）在签订合同后，乙方支付合同金额的5%作为履约保证金（乙方如为中小企业的，按合同金额的2%）；
（2）第一次付款：甲方收到履约保证金后在10个工作日内向乙方支付合同金额的10％作为预付款；
（3）第二次付款：乙方提交布展展陈大纲，经甲方确认后，10个工作日内向乙方支付合同金额的10％作为进度款；
（4）第三次付款：乙方完成各区域展示布展部分的所有成品类设备采购，并将设备送到指定地点，经双方开箱清点核对无误后，甲方在10个工作日内支付合同金额的40％作为进度款；
（5）第四次付款：乙方完成区域环境渲染及装饰、各区域展示布展、上岳保护站森林体验实践基地布展部分的进度达到90%时，甲方在10个工作日内支付合同金额的30%作为进度款；
（6）第五次付款：项目服务完成并通过甲方组织的预验收后，付清合同尾款；
（7）从验收之日起到质保期（从甲方书面确认交付书之日起计算）过后无质量问题的，甲方在收到合格材料后10个工作日内退还履约保证金（不计利息）给乙方。
5.资金支付方式：银行转账。
6.甲方收取履约保证金的指定账户如下：
账户名称：广西壮族自治区防城金花茶国家级自然保护区管理中心
开 户 行： 
银行账号： 
第七条　验收、交付标准和方法
1.验收依据
按招标文件、投标文件、合同要求及国家标准进行验收。
2.验收标准
（1）所供产品的规格、数量、材质、颜色等符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。
（4）如有抽检要求的，检测结果符合采购文件采购需求及采购合同约定的要求。
（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
（6）采购文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。
（7）项目有关的工程施工、设备安装、软件开发和运维服务竣工须符合国家现行的标准、规范和有关技术文件要求。
3.验收要求
（1）验收过程中所产生的一切费用（包含但不限于验收时所产生的相关检测费用、专家验收费等）均由中标人承担，单次验收费用不超过合同总金额的2%，报价时须包含在投标费用中。
（2）本项目验收甲方有权委托第三方机构组织实施，由验收小组对照招标文件的技术参数要求核对检验，如不符合招标文件的技术参数要求的，按合同约定执行，乙方承担所有责任和费用。甲方保留进一步追究责任的权利。
①验收活动开始前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。
②因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生相关成本费用由乙方承担。
（3）验收时乙方提供验收文档，具体如下：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、系统部署文档、测试文档、使用说明书、电子文档、软件设计开发的源代码等，包括但不限于由以上验收文档产生的原始数据、视频、图片等资料。
（4）对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求，以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，乙方承担所有责任和费用，甲方保留进一步追究责任的权利。
（5）项目验收过程中，如委托第三方检测机构介入，费用由乙方另行承担。
（6）甲方在验收时要求乙方对所提供的标的进行功能演示，如不满足采购需求要求的，验收不合格，甲方将依法解除合同，并报采购监督管理部门处理，甲方保留进一步追究其法律责任的权利，由此引发的所有损失由乙方承担。
4.验收程序及方法：
（1）乙方履行完合同义务后，经项目监理审核达到验收条件后，再书面向甲方提交验收申请。
（2）甲方收到乙方验收申请之日起15个工作日内组织验收。甲方有权委托第三方机构组织项目验收，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。
（3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。
（4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。
（5）验收书一式三份，甲乙双方各执一份、受托第三方机构一份（如有）。 
（6）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后7日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：
①更换：由乙方承担所发生的全部费用。
②贬值处理：由甲乙双方合议定价。
5.交付标准和方法
（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后7日内向甲方交付使用。
（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。
第八条  售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规规定、招标文件要求以及投标文件承诺，为甲方提供质保服务。
（1）质量保修范围：保修范围为投标文件中的项目要求及技术需求
、施工及设备设施需求清单全部内容。保修期内出现故障，派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。
（2）质保期：本项目整体质保期    年（自验收合格并交付使用之日起计算）。质保期内硬件设备按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期内和质保期外均须根据甲方需求提供软件升级服务，升级费用已包含在投标报价中。
（3）有偿提供质保期满后发生的维修服务。
2.乙方应按照国家有关法律法规规定、招标文件要求以及投标文件承诺，为甲方提供故障处置响应服务。
乙方在向甲方提供优质产品服务的同时，应提供高效优质的售后保障服务，以确保甲方避免重大损失。
（1）故障处置响应服务：指乙方向甲方提供本合同所采购业务内容出现故障，导致甲方不能正常使用乙方所提供的业务内容。
（2）故障处置响应服务包括：
接到采购人处理问题通知后   小时内到达采购人指定现场处理。
（3）质保期：本项目质保期    年（自验收合格并移交之日起计算）。质保费已含在合同总价内，甲方不再另行支付质保费用。
3.质保期外服务要求：质保期和售后服务期过后，甲方需要继续由原乙方提供售后服务的，乙方应提供电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护，乙方应以优惠价格提供售后服务。
第九条　违约责任
1.乙方所提供的服务及产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额万分之二违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。
5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金，并承担连带责任和赔偿相应损失。
6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。
7.除不可抗力因素的影响（乙方办理相关准入证件不属于不可抗力因素），因此超过合同工期的，乙方承担违约责任，乙方每天按照合同金额的万分之二支付违约金。
8.乙方在接到故障信息后1小时内电话响应，在5小时内到达现场，24小时内排除一般故障。重大故障应尽快排除，不能及时排除，用同等或更优质量的材料设备替代使用，保证正常运行并由乙方承担由此产生的费用。如乙方未能按约定的服务响应要求进行响应，甲方有权扣减履约保证金，单次扣减金额为履约保证金总额的0.5%，并且甲方有权使用乙方缴纳的履约保证金进行售后维修相关事项，确保正常运行。
9.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
第十条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.如遇不可抗力事件延续的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十一条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担，并承担由于质量问题产生的损失费用。
2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列（2）方式解决：
（1）向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；
（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条　合同的变更、中止或者终止
1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。
2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
3.合同解除的约定：乙方施工工期无故超过合同约定工期30天，甲方有权依法解除合同。
第十三条　合同文件构成
1.政府采购合同
2.安全生产合同
3.廉政合同
4.中标通知书；
5.投标文件中的技术、商务响应表；开标一览表等；
6.招标文件及更正公告（澄清或补充通知）（如有）；
7.标准、规范及有关技术文件；
8.双方约定的其他合同文件。
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第十四条　知识产权和保密要求
1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。
2.除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。
3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。
4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。
5.基于本项目产生的论文、软件著作、专著、专利等一切成果均属于甲方。未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第十五条  合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或者经办人签字并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。
4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
5.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各两份（可根据需要另增加），采购代理机构各一份。
	甲方（盖章）：广西壮族自治区防城
金花茶国家级自然保护区管理中心
年  月  日
	乙方（盖章）：   
  
年  月  日
       




	单位地址：防城港市防城区墨鱼港西
湾环海大道金花茶保护区科研监测
基地
	单位地址： 


	法定代表人：
	法定代表人：

	经办人：
	经办人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
 
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号：
	纳税人识别号：
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安全生产合同

为在           项目合同的实施过程中创造安全、高效为在的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主            (以下简称“甲方”)与              (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：
一、甲方职责
（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。
（二）按照“安全第一、预防为主”和坚持“三管三必须”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即:同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（五）组织对乙方施工现场安全生产检査，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、乙方职责
（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。
（二）坚持“安全第一、预防为主”和“三管三必须”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不缺;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%—3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁暴力或妨碍治安的行为。
（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象，项目负责人必须承担管理责任。
（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目经理和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（八）所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（九）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
本合同作为主合同附件，与主合同具有同等的法律效力。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，至本项目全部竣工验收后终止。

甲方：                                             乙方：
（公章或合同专用章）                             （公章或合同专用章）

法定代表人：                                      法定代表人：
(签字或盖章)                                      (签字或盖章)

联系人(签字)：                                    联系人(签字)：
联系电话：                                        联系电话：
地址：                                            地址：

日期：      年  月   日                           日期：      年  月   日










廉政合同

根据国家有关廉政建设的规定，为做好项目建设中的党风廉政建设，保证项目建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用，           (以下简称“甲方”)与            (以下简称“乙方”)就                        项目订立如下廉政合同。
一、甲乙双方的权利和义务
(一)严格遵守党和国家的有关法律法规及中纪委监察部的有关规定。
(二)严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。
(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利及义务。
(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
二、甲方的义务
(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(四)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
(五)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
(六)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中中介活动和安排个人施工队伍。
三、乙方的义务
(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。
(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
四、违约责任
(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应子以赔偿。
(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
五、双方约定:本合同由双方负责纪检的组织负责监督执行。
六、本合同作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，至本项目全部竣工验收后终止。

甲方（公章或合同专用章）：                  乙方（公章或合同专用章）：
                            
法定代表人(签字或盖章)  ：                  法定代表人  (签字或盖章)：               

联系人(签字)：                              联系人(签字)：
联系电话：                                  联系电话：
地址：                                      地址：
日期：      年  月   日                     日期：      年  月   日

[bookmark: _Toc25289]


第六章　投标文件格式
一、报价文件格式
1.报价文件封面格式：
电子投标文件


报价文件




项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年月日

2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。






























3.投标函格式：
投标函



致：采购人名称：
根据贵方项目名称（项目编号：）的招标公告，签字代表______（姓名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交投标文件。
据此函，我方宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止之日起日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。
6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：邮编：
电话：传真：电子邮箱：
投标人名称:
开户银行：银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）:_______
投标人名称（电子签章）：
年  月    日 

4.开标一览表（服务类格式）
开标一览表

项目名称：
项目编号：
单位：元
	序号
	项目名称
	数量①
	单位
	单价②
	总价③=①×②
	备注

	1
	广西防城金花茶国家级自然保护区科普宣教展区布展项目
	1
	项
	
	
	

	投标总报价(包含税费等所有费用):(大写)人民币：                   (小写)¥    
合同履行期限：合同签订后     天内前通过验收并交付使用。
注：1、投标总报价已含完成合同项目过程中所需的劳务、材料、设备、仪器、运输、协调沟通、咨询、管理、保险、税费、利润、培训等费用，以及合同中约定的所有责任、义务和一般风险等的一切费用。
    2、开标一览表投标总报价按第二章采购需求对应附件内容完全响应提供。


注:
1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
投标人名称（电子签章）：
日期：年月日



4.1、开标一览表附件：施工及设备设施响应报价清单
	序号
	名称
	技术参数[或规格型号、品牌（提供设备则填写）]
	数量
	单位
	单价（元）
	单项合价（元）

	（一）
	区域环境渲染及装饰

	1.1
	“自然之门”区域环境渲染及装饰：

	1.1.1
	简介屏
隔墙
	响应第二章采购需求的要求。
	
	
	
	

	1.1.2
	全息屏玻璃基底
	响应第二章采购需求的要求。
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	（一）
	区域环境渲染及装饰价格合计
	

	（二）
	区域展示布展

	2.1
	“自然之门”区域展示布展

	2.1.1
	科普AI数字人
	
	
	
	
	

	2.1.2
	数字人展示辅助设备
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	（二）
	区域展示布展价格合计
	

	（三）
	布展上岳保护站森林体验实践基地

	3.1
	野外科普长廊布展
	响应第二章采购需求的要求。
	
	
	
	

	3.2
	野外科普研学区布展
	响应第二章采购需求的要求。
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	（三）
	布展上岳保护站森林体验实践基地价格合计
	




法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
投标人名称（电子签章）：
日期：年月日


5.中小企业声明函（服务）

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：
日期：
注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10




说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。
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6.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（电子签章）：
日期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。











7.关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：         
日期：     年    月    日 
__________________
注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



347

附：

中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

8.关于符合本国产品成本占比的声明函

关于符合本国产品成本占比的声明函
本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 (国办发〔2025〕34 号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1. (产品名称 1)1，生产厂为(厂名)2，厂址为(生产厂址)。

2.……


本公司(单位)提供的上述符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，计算公式为：
符合本国产品标准的产品成本之和/全部产品成本之和≥80%
本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司(单位)名称(盖章)：
日期： 年 月 日
1.产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
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二、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式：
电子投标文件

资格证明文件




项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年   月    日









2.资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。






























3.防城港市政府采购供应商信用承诺函

防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：
我方自愿参加（项目名称）项目（项目编号：）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：
1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称（电子签章）：
统一社会信用代码：
法定代表人或授权代表(签字或者电子签名)：
日期：年月日



注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。
2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。
4.投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
投标人名称（电子签章）：
日期：年月日


投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
投标人名称（电子签章）：
日期：年月日












5.投标声明

投标声明
（采购人名称）：
我方参加贵单位组织项目（项目编号：）的政府采购活动。我方在此郑重声明：
1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
投标人名称（电子签章）：
年月日









三、商务文件格式
1.商务文件封面格式：
电子投标文件

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年月日


2.商务文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。


3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）
年月日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投标人：
地址：
姓名：        性别：
年龄：        职务：
身份证号码：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）
年  月  日


5.授权委托书格式
授权委托书
（如有委托时）

致：采购人名称：
我（姓名）       系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名 ）       以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：
委托代理人身份证号码：
法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：
年月日
注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”。


6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.说明：应对照招标文件“第二章采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
投标人名称（电子签章）：
日期：



122
121


68


7.投标人业绩证明材料

	采购人名称
	项目名称
	合同金额
（万元）
	采购人联系人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：　　　　　
投标人名称（电子签章）：年月日



四、技术文件格式
1.技术文件封面格式：
电子投标文件
技术文件

项目名称：
项目编号：
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：
年月日


2.技术文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。


3.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表
所投分标：分标
	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.说明：应对照招标文件“第二章采购需求”中的技术要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
投标人名称（电子签章）：
日期：






4. 项目实施人员一览表格式 
项目实施人员一览表 
所投分标： 分标
	

姓名
	

职务
	专业技术资格
（职称）或者职
业资格或者执业
资格证或者其他
证书
	

证书编号
	
参加本单位工作时间
	

劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。
法定代表人或者委托代理人 （签字或者电子签 名）：             
投标人名称（电子 签 章）：                  
日 期：              















五、其他文书、文件格式
1.质疑函（格式）
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：
采购人名称：
质疑事项：
□采购文件采购文件获取日期：
□采购过程
□采购结果
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：

签字（签章）：公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


2.投诉书（格式）
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
投标人：
地址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：
地址：
邮编：
被投诉人1：
地址：
邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2：
……
相关供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：
采购项目的编号：
采购人名称：
代理机构名称：
采购文件公告：是/否公告期限：
采购结果公告：是/否公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于年月日，向提出质疑，质疑事项为：


采购人/代理机构于年月日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：
事实依据：

法律依据：

投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：

签字（签章）：公章：

日期：
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
76
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