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一、项目基本情况
项目编号：NNZC2026-J1-990511-NNSZ
项目名称：广西南宁技师学院数字内容生产与虚拟直播运营实训室设备采购
预算金额：2140850.00元；
采购需求： 
	序号
	标的的名称
	单位
	数量
	简要技术需求或者货物要求

	01
	广西南宁技师学院数字内容生产与虚拟直播运营实训室设备采购
	详见货物需求一览表
	详见货物需求一览表
	详见货物需求一览表


本项目是否接受联合体响应：是
二、供应商的资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)
☑非专门面向中小企业采购的项目
3.本项目的特定资格要求：无
4. 本项目的特定条件：无
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
三、获取竞争性谈判文件
时间：自公告发布之日起。
获取方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/下载招标文件（操作路径：登录“广西政府采购云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云”平台获取的招标文件编制。
售价：0元。
四、响应文件提交
1、首次响应文件提交截止时间（北京时间）：2026-08-05  09:30:00（从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日）
2、首次响应文件提交地点：
（1）响应文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线电子响应，供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目采购文件和“广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子响应文件具体操作流程详见本公告附件3。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应要尽早完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2），并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“广西政府采购云”平台将予以拒收。
3、CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，详见采购文件“第三章供应商须知正文25.2条” ，未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。
4、供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。
五、开启（首次响应文件开启时间）
1.时间（北京时间）：2026-08-05 09:30:00后
2.地点：广西政府采购云平台开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.谈判保证金：本项目不收取谈判保证金
2.采购意向公开链接： 
	采购意向公示链接

	https://zfcg.gxzf.gov.cn/luban/detail?parentId=66485&articleId=ann_od0dbG6uswAH60qjk7ZHtdD5ndTMr3NGt5TILBJnhQo=&utm=web-micro-app-back-front.4996c985.0.0.36a974d080e411f18d2eebd3fe23deeb


3.网上查询地址
http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网) 
http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy【全国公共资源交易平台（广西.南宁）】
4. 本项目需要落实的政府采购政策
 （1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。
5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：广西南宁技师学院
地 址：南宁市大学西路157号
项目联系人：刘老师
联系电话：0771-4928055
2.采购代理机构信息
名 称：南宁市政府集中采购中心
地　址：南宁市玉洞大道33号
联系电话：0771-5505162
项目联系人：李工
附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登陆http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-“广西政府采购云西部CA办理方式”或“广西政府采购云CA证书办理操作指南”）
2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-业务专题-政府采购监督管理-资料下载-南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）
南宁市政府集中采购中心
2026年07月24日
第二章 采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。
	货物需求一览表

	采购清单及货物参数
	序号
	采购货物名称
	单位
	数量
	货物参数
	分项预算合计（元）
	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）

	
	1
	高性能 AI 图形工作站
	台
	3
	1.塔式图形工作站，非组装机；
2.CPU规格：配置1颗i9-14900K，24核心，主频6.0GHz，末级缓存容量36MB，,线程数32，热设计功耗125W，内存最高速率5600 MT/s，内存通道数2，内存位宽128同档次或以上CPU； 

▲3.主板规格：Intel W680芯片组或以上规格的专业工作站及服务器芯片组，主板带BIOS自动控制的可变速CPU风扇；

（1）主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；

（2）CPU 支持‌：LGA1700 插槽，兼容第 12/13/14 代 Intel Core、Pentium Gold、Celeron 及Xeon 处理器；

（3）内存支持‌：4 个 DIMM 插槽，支持‌DDR4 或 DDR5‌，最大容量 128GB-192GB，‌支持 ECC 纠错内存；

4.内存规格：≥32GB 内存，内存条配置数量≥1，4个DIMM插槽，支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型，最高支持 128GB ECC/nECC DDR5 4800 MHz内存；

5.存储设备规格：≥1块1T M.2 2280 PCIe NVMe TLC固态硬盘，固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定。为响应国家信息安全政策及保障用户的数据安全，要求具备存储用户数据到分区文件的系统和方法；提供2个M.2 PCIe插槽；最高可支持20TB总储存容量； 

6.Raid：集成的SATA 6 Gb/s控制器，支持面向 PCIe SSD的集成式 RAID 0、1；

▲7.显卡规格：≥NVIDA RTX 5060 8G显存同档次或以上独立显卡，显存类型GDDR7，显存位宽128位，显存容量8GB；

8.音频：集成Realtek ALC3205-VA2-CG音频控制器，2.0W 内置单声道扬声器；

9.网络设备规格：集成网卡，有线网卡数量≥1；

10.外设规格：鼠标数量≥1个，键盘数量≥1个；

（1）键盘按键数目104键，键盘连接方式有线，键盘键程2.3mm-4.0mm，键盘按钮压力0.54N±0.14N，有线键盘连接线≥1.5米，键盘颜色黑色，键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T 14081的相关规定；

（2）鼠标连接方式有线，有线鼠标连接线≥1.5米，鼠标DPI分辨率800-1600，鼠标参数应符合 GB/T 26245的相关规定；

11.光驱：DVD-RW刻录；

12.显示设备规格：显示屏屏占比≥80%，显示器分辨率≥1920×1080，显示屏尺寸≥27英寸，显示屏屏幕比例16：9，显示器外观颜色黑色/白色/银色等商务色系，支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度），显示屏低频闪≤-35dB，显示屏镜面反射率≤10%；

▲13.外部接口规格：USB端口≥8个，视频接口数量≥1个，音频接口数量≥1个；
前置：4个SuperSpeed USB Type-A 10Gbps信率端口（1个充电端口），1个通用音频插孔；

后置：1个音频输入，1个音频输出，1个RJ-45，2个DisplayPort 1.4端口，2个SuperSpeed USB Type-A 10Gbps 信率端口，1个SuperSpeed USB Type-A 5Gbps信率端口，3个USB Type-A 480Mbps信率端口；

▲14.扩展插槽：1个PCIe3x4（x16接口），1个PCIe3x4（x4接口），1个PCIe3x1（x4接口），1个PCIe5x16（x16接口），1个用于WLAN的M.2 2230 PCIe3x1，3个M.2 2280；

▲15.电源：为保障最优稳定性能，电源需≥700W高效电源； 

16.机箱：≥21L且≤40L；

17.整机外观：

（1）产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；

（2）产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；

（3）宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数；

18.整机结构：

（1）机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；

（2）产品内部结构应符合通用部件的安装需要；

（3）所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；

（4）产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；

（5）所有1/0连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；（6）可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；

（7）拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；

（8）整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；

（9）如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；

（10）各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；

（11）各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；

（12）各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；

（13）对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；

（14）其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定；

▲19.软件及工作站工具：

（1）原厂商提供专业工作站管理软件，可以通过此软件在具体应用情况下分析软、硬件性能，管理、优化工作站使用性能，下载、更新专业驱动程序；

（2）主机厂商提供专业工作站远程图形软件，支持340:1压缩解压缩比，实现协同工作、远程预览、远程操作、集中管理功能；

▲20.质保期三年，三年有限上门保修，可选2小时电话响应，第二日上门，365天全年响应；原厂家须具备微信服务平台，平台具备服务中心查询、驱动自动下载、在线技术支持、厂家商城、维修单进度查询等功能模块。
	61800.00 
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	电商设计工作站
	台
	36
	一、硬件配置：，非组装机型；
▲1. CPU：CPU规格：配置1颗I5-13500，14核心，主频2.5GHz，末级缓存容量24MB，,线程数20，热设计功耗65W，内存最高速率4800 MT/s，内存通道数2，内存位宽128同档次或以上CPU，配备智能散热系统（由BIOS管理的智能风扇通过对机箱内部的温度感应来调节风扇速度）；
▲2. 主板规格：Intel H770芯片组或以上规格的专业工作站及服务器芯片组；
（1）主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；

（2）CPU 支持‌：Intel LGA1700 插槽（支持第 12/13/14 代 Core 处理器）；

（3）内存支持‌：双通道 DDR5，每通道最多 2 个 DIMM，‌支持内存超频‌（XMP），不支持 ECC；

（4）1 个全高 PCI插槽；2 个 M.2插槽；1 个 PCIe 3 x1；1 个 PCIe 4 x16插槽 ；
3. 内存规格：≥16GB 内存，内存条配置数量≥1，支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型，数据传输率最高可达 3200MT/s，最高支持64GB；

▲4. 存储设备规格：≥1块1T M.2 2280 PCIe NVMe TLC固态硬盘，固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定。为响应国家信息安全政策及保障用户的数据安全，要求具备存储用户数据到分区文件的系统和方法；
▲5. 显卡规格：≥NVIDA RTX 5060 8G显存同档次或以上独立显卡，显存类型GDDR7，显存位宽128位，显存容量8GB；
6.声卡与音频：集成Realtek ALC3867 编解码器、支持 CTIA 耳机的通用音频插孔、音频输出后置端口（3.5 毫米）、支持多音源；
▲7.电源：要求电源须为≥350W高效节能电源，且电源典型效率≥90.00%（供货时须提供认证证书复印件）；
▲8.接口和端口：USB端口≥8个。
9.前置：2 个 USB Type-A 10Gbps 信率端口、2 个 USB Type-A 5Gbps 信率端口、1 个 USB Type-C、1 个 USB 2.0 Type-A、1 个耳机/麦克风；
10.组合插孔；后置：2 个 USB 2.0 Type-A、原主板1 个 HDMI+1 个 DisplayPort接口，非外插卡、1 个 RJ-45网口、1 个电源接口、1 个串口、1 个音频输入、1 个音频输出；智能屏蔽USB端口，可以对USB口进行加密功能，支持USB端口单个禁用功能，可实现禁止存储类设备，开放非存储类设备，确保数据安全；
11.主机箱：通用立式机箱，体积≤16L，高效散热静音，整机具有高温报警功能；具备计算机系统优化及带多向风扇的计算机系统技术；免工具开启机箱面板，机箱后部预留有机箱安全锁位孔；
12.显示设备规格：显示屏屏占比≥80%，显示器分辨率≥1920×1080，显示屏尺寸≥24英寸，显示屏屏幕比例16：9，显示器外观颜色黑色/白色/银色等商务色系，支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度），显示屏低频闪≤-35dB，显示屏镜面反射率≤10%；
13.网络设备规格：集成网卡，有线网卡数量≥1；

14.外设规格：鼠标数量≥1个，键盘数量≥1个；

（1）键盘按键数目104键，键盘连接方式有线，键盘键程2.3mm-4.0mm，键盘按钮压力0.54N±0.14N，有线键盘连接线≥1.5米，键盘颜色黑色，键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合 GB/T 14081的相关规定；

（2）鼠标连接方式有线，有线鼠标连接线≥1.5米，鼠标DPI分辨率800-1600，鼠标参数应符合 GB/T 26245的相关规定；

15.整机外观：

（1）产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；

（2）产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；

（3）宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数；

16.整机结构：

（1）机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；

（2）产品内部结构应符合通用部件的安装需要；

（3）所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；

（4）产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；

（5）所有1/0连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；（6）可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；

（7）拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；

（8）整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；

（9）如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；

（10）各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；

（11）各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；

（12）各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；

（13）对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；

（14）其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定；

▲二、软件要求：
1.操作系统：出厂预装正版系统；
2.BIOS保护技术（BIOSphere Gen3），增强防御针对BIOS的病毒攻击和其他安全威胁，帮助防止丢失数据和缩短故障停机时间，可通过BIOS进行开启与静音；
3.原厂网络同传管理功能（不接受第三方外插卡）：支持同一硬盘上支持同时安装24个操作系统；在同一硬盘上同时支持40个分区（包括启动分区和数据分区）；支持可由任意一台主机发起网络拷贝、增量拷贝和临时部署；网络传输速度标值：千兆网卡 1GB-7GB/Min；支持断点续传功能：支持多种情况的断点续传功能；支持网络故障定位：支持网络故障定位，便于排查；支持在局域网内分组管理；支持硬盘容量差异网络拷贝；支持6秒内的物理掉线(断路)可自动恢复；支持网络传输数据加密；网络克隆维护：在局域网络内一次可传输250台客户端。
4. 提供专业图形计算器软件（供货时需对该模块功能进行现场验证）。内置多种应用，包括函数、数列、参数、几何、极坐标、求解器、探索器、电子表格、矩阵、列表、程序等功能，满足师生需求；计算器具备高级绘图功能，几乎可绘制X-Y平面的任何表达式，如不等式等；可实现CAS与非CAS快速自由切换；支持导入图片，并在多个app中对导入的图片进行分析；函数应用中可手触法对函数图像进行缩放，函数表达式可随之变化。
▲三、品质及服务：
1.三年上门保修，可选2小时电话响应，第二日上门，365天全年响应。；
2.设备质量必须达到≥104万小时平均无故障运行时间（供货时须提供认证证书复印件）；
3. 为响应国家的环保政策及信息安全政策，要求设备生产厂家具备原厂设备回收处置服务，安全地报废老旧设备、提供数据删除服务、循环利用报废设备的剩余价值，帮助保护环境并使循环经济得到可持续性发展。
四、配套服务要求：
包含每台工作站部署所需的全部线材辅材（网线、电源线、线槽、水晶头等）及现场综合布线施工（含开槽、穿管、端接、测试、现场恢复等全部人工与工具）等所有配套内容。
	361800.00 
	

	
	3
	磁盘阵列硬盘柜

	套
	1
	1. 支持盘位：5盘；
2. 适用硬盘：2.5/3.5英寸SATA硬盘；
3. RAID模式：支持RAID 0、RAID 1、RAID 5；
4. 支持容量：160TB；
5. 本次配备硬盘：10TB*2。
	7500.00 
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	数字资产管理系统
	套
	1
	1.提供存储路径配置功能，支持网络路径，支持自由扩展存储空间；
▲2.采用MySql底层的数据库管理技术，便于快速搭建部署，实现主从数据库热备；
▲3.支持“在线、 近线、 离线”三级存储，保障安全三级容错：系统运行过程中，任意一级错误均有相应的容错机制，保证数据完整性，任务的连续性和可靠性；
4.支持磁带复制和数据多副本管理；
5.已归档后的资源可以把冷数据（长时间不可用的）进行手动删除在线文件，释放在线存储空间；
▲6.采用定时自动和人工干预相结合的方式，完成数据库的定时自动备份和还原；
▲7.编目的元数据信息有双重的备份机制；
▲8.提供用户操作日志记录，包括添加、上传、编辑、下载、移动、清空、还原、删除、设置密级等时刻记录系统使用情况；同时会记录操作用户机器的IP值；
9.重要数据保护存储模式：允许数据在系统中建立相应的镜像备份，使系统数据可靠；
10.支持广播级媒体资源的导入、转码、在线预览、下载导出；
11.支持Web网页端上传；同时也提供客户端上传大文件工具；
12.支持上传文件夹时可以保留原有的目录结构；
13.支持三方非编工作站资源一键提交到媒资系统；
14.入库是否审核可灵活设置，审核通过可入库成功，审核不通过则把资源删除不占用存储空间；
▲15.支持入库设置白名单格式，未设置的格式则不允许入库。（供货时需对该模块功能进行现场验证）

▲16.支持P2 、EX、蓝光导入；
▲17.支持多格式素材批量上传，智能转码，包括：视音频转码、图片格式转码、文档转码等多种能力
18.支持多任务并发，实现负载均衡机制；支持手动提交转码；
19. 支持重新解析生成低码流文件，在误删或损坏的情况下可以重新转码；（供货时需对该模块功能进行现场验证）
▲20.支持多维管理模式：目录管理、密级管理、权限管理；
▲ 21.支持资源关联，可以把不同类型、不同目录的多个资源关联起来，只要检索到关联关系中的任一文件，就可以看到与之相关的其他所有资料。
▲22.支持目录管理：支持将某素材目录共享给用户或用户组，实现素材访问权限的灵活配置；
23.支持密级管理：预设“公开-保密-机密-绝密”，控制资料公开度，资料设置密级越高，表示资产的密级越高，需要具备更高权限用户才可以访问。与其对应用户也设置可浏览素材级别，具备高级别浏览权限的用户可以浏览低级别的素材。 
24.支持编目机制自定义，支持编目模板和编目字段自定义；
25.提供简化版编目，对于编目精度要求不高的用户，推荐使用该方式；
26.支持BS网页端批量编目功能；
▲27.支持标准的“节目、片段、场景、镜头”四级编目，并支持基于以上视频段的检索、浏览、下载的全流程应用；
▲28.支持智能编目，实现语音识别把人的语音转为对应的文本内容，将文本内容自动保存到媒资库，并通过自动化的标引，提供语音文本内容的检索。 对于标准普通话识别准确率可达96%以上。（选配）
▲29.支持智能编目，实现人脸识别通过自定义维护的人脸库与视频中的人物进行比对识别出来，识别出的人物可以辅助编目人员高效编目，同时如果资源含敏感人物那么在资源出库时会给出警告提示。
30.支持用户、角色、密级，多重方式结合管理；
▲31.支持回收站管理功能，提供回收站特定人员权限控制，可对回收站资源进行还原和无可恢复性删除（删除后数据无法通过常规软件或系统功能恢复）；同时针对回收站的资源有设置周期策略，到了设定的时间后回收站的资源会自动删除；
32.支持缩略图、详细信息列表两种素材展示形式；
▲33.灵活的资源复制功能； 
▲34.图片资源管理：图片资源可获取Exif信息（记录数码照片的属性信息和拍摄数据）；图片资源可以预览原图；同时可以为图片添加水印，水印位置和水印内容以及大小可以自定义；
▲35.支持文档预览时可旋转，在预览页面可直接打印下载文档，支持文档放大、调小以及适合页面大小的调整； 
▲36.支持单条资源操作记录查看，数据的上传、编目、下载、删除等访问项都有记录用户及时间；
▲37.支持可以给资源设置生命周期，归档后的资源到了设置的周期后会进行自动删除，释放在线存储空间；
▲38.提供索引功能，支持将索引标签作为检索条件用于检索；
▲39.支持非视频文件，实现文本内容的检索；
40.支持基于位置的检索，分组目录导航有一个路径索引，可在指定范围内搜索；
▲41.支持全文检索以及分类检索，语音内容的检索和高级检索功能；
▲42.智能检索，支持以图搜视频的功能； 
43.支持多条件组合查询；
44.支持检索热词提示功能；
▲45. 具备与同构非编系统的一键提交功能，实现素材或工程的无缝传递。（供货时需对该模块功能进行现场验证）；
▲46.支持下载到本地、下载到指定路径、下载到非编系统、提交到播出；下载是否审核可灵活设置；
	87700.00 
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	智能AI桌面系统
	套
	1
	1.不低于以下硬件参数：
（1）CPU：参照或相当于intel 12代-H 2.3GHz；
（2）内存：16G；

（3）显卡：独立显存12G；

（4）硬盘：500G SSD；

（5）网卡：2.5G接口 * 2；
▲2.提供智能化任务调度管理服务，实现对转码任务、AI任务的智能分发、调度和管控，支持对任务状态、服务器节点（设备）状态的统一监控，支持任务队列管理和干预，支持转码格式模板、技审模板等业务模板的定义和管理；
▲3.提供标准业务数据访问接口，实现对第4项目数字资产管理系统业务数据的输入、任务转换、接口调用、数据传递和数据输出，可满足媒资系统、非编系统与能力平台的互联互通；
▲4.提供对第4项目数字资产管理系统人脸识别、人脸相似度对比服务能力，可快速准确定位影像中的人脸镜头及时码位置。支持对历史素材的自动和手动翻库功能。支持依据敏感人物信息，识别出涉及敏感人物的相关资源，实现数字资产管理系统库、非编库对敏感资源的标识及管控。支持输入人物照片，从视频库中搜索该人脸的所有视频镜头和图片；
▲5.支持将音视频中的中文普通话语音信息转写成文字内容，支持自动断句，支持生成SRT文件。智能语音识别应用于非编系统，可实现智能唱词制作、文字定位镜头、文本剪视频等辅助编辑功能；应用于媒资系统，可通过关键词检索资源及素材片段；
6.可实现高性能视音频文件的编码格式转换、文件封装转换，支持4K超高清、高清、标清以及各种规格视音频编解码；支持集群式部署，支持多任务多线程并发，支持 GPU 转码加速，视频转码性能与硬件配置增长呈准线性增长；
7.支持视音频文件和元数据的传输，支持UNC路径的迁移，迁移过程支持对资源进行 MD5 校验；
8.支持视音频的技术审查，包括视频的黑场、彩场、静帧、雪花场、花屏、RGB超标、YUV超标、夹帧，音频的静音、响应检测、削波检测、相位检测、峰值超标检测等，支持4K超高清、高清、标清媒体格式，媒资入库可实现自动技审功能；
9.支持自建人物库的创建和分级管理，包括人物信息的注册、编辑、删除、人脸查询等功能，支持多人物照片录入、比对，支持敏感人物库的创建和管理，提供预置公众人物库，人脸库管理需与人脸识别配合使用；
10.文件格式支持：MP4、TS、PS、AVI、MOV、FLV、MKV、3GP、MXF；
11.视频格式支持：XAVC-Intra、ProResHQ、H.264(AVC)、H.265(HEVC)，MPEG1/2/4、WMV、MJPG、DNxHD、DNxHR 、ProRes422、AVC-Intra、DVSD，DVCPRO，DVCPRO 50，DVCPRO HD、XDCAM HD，XAVC，AVC-Ultra，AVC-IntraHD，AVC-Intra 4K， AVCHD，HDV；
12.音频格式支持：PCM-WAV， MP3， WMA，AC3*、MP4（AAC 音频）；
13.图片格式支持：jpg、bmp、png、jpeg、tif；
14.分辨率支持：3860×2160、1920×1080、1280×720、720×570、640×480、640×320，满足不同终端屏幕需求；
▲15.单系统性能指标要求：针对10分钟的高清视音频素材，在智能识别及转码处理方面，要求人脸识别效能和语音识别效能均不低于10倍速，高清HD格式转换效率不低于6倍速；
▲16.提供3个非编软授权。
	48800.00 
	

	
	6
	平板切割机
	台
	1
	▲1.工作电机: X-大功率直流伺服电机， Y-大功率直流伺服电机；
▲2.定位传感器：数码摄像头（CCD）；
3.控制面板：7寸电容触摸屏；
▲4.拖刀数量：双刀夹；
▲5.拖刀类型：刻刀/笔/压痕；
▲6.转刀数量：双刀夹；
7.转刀类型：刻刀/压痕；
8.材料固定方式：真空吸附；
9.标记点类别：标记点或二维码；
▲10.最大幅宽：730mmX1065mm；
▲11.最大扫点切割尺寸： 650mmX1020mm；
12.扫描速度： 5-10s；
13.工作速度：100mm/s-700mm/s，10mm/s一步；
14.工作压力：压痕0-1900gf（10gf一步）；
15.刻刀：0-1900gf（10gf一步）；
▲16.最大可切割纸张克重： 600g（对于不同切割材料有所差异）；
17.最小切割字符尺寸：约10mm²（对于不同字体图形和切割材料有所差异）；
18.机械分辨率：0.02mm；
19.可编程分辨率：HPGL 0.025mm；
▲20.重复精度：≤0.05mm；
21.适用切割材料：及时贴、卡纸、瓦楞纸等；
22.连接方式：USB接口、网口、WiFi和U盘；
23.软件和兼容性：Corel Draw/ Illustrator 插件（适用于U盘接口）；
24.平板机工作电压、电流：100VAC至120VAC，50/60Hz，最大电流6.8A，200VAC至240VAC，50/60Hz，最大电流3.4A；
25.平板机功率：最大350W；
26.吸风气泵功率 ：50 Hz，1.1kW；60 Hz，1.3KW；
27.脚架：标配；
28.工作环境：温度：+5℃到+35℃摄氏度（41至95华氏度），湿度：35%至70%RH（非冷凝）；
29.机器尺寸：1360*1350*1015mm；
30.毛重/净重： 190±10kg。
	49800.00 
	

	
	7
	大幅面打印机
	台
	1
	▲1.幅宽：1.118m  44英寸（B0+）；
2.最大打印分辨率：2400×1200dpi；
3.墨水类型：颜料墨水 /12 色 PBK/MBK/C/M/Y/PC/PM/GY/PGY/R/B/CO；
4.( 彩色图像 )覆膜纸(标准)：17.2 平方 / 小时；
5.光面照相纸(标准)：5.6 分钟 / A0；
6.光面照相纸(标准)：9.9 平方 / 小时；
7.光面照相纸(高质量)： 8.9 分钟 / A0；
8.光面照相纸(高质量)：6.2 平方 / 小时；
▲9.线条精度：4±0.1 % 以内；
10.平均色差：5ΔE≤2.0；
11.存储内存：物理内存3GB；
12.硬盘：500GB 自加密硬盘；
13.卷筒纸：前端装纸，前端出纸；可自动进纸、自动裁切；第一、第二卷纸单元纸张可手动/自动切换；
14.最大卷筒纸直径：170 mm (2英寸 / 3英寸 纸芯）；
15.可打印介质宽度：152.4~1118 mm；
16.支持介质厚度：0.07~0.8mm；
17.设备操作面板：4.3 英寸 LCD 触摸屏（含机械按键）；21种语言可选；
▲18.接口：USB B 端口
高速USB端口：全速（12 Mbit/sec），高速（480 Mbit/sec），批量传输；
19.USB A 端口：USB 存储器（直接打印）；
20.以太千兆网（1000Base-T）：规格：IEEE 802.3ab， 自适应；支持的通信协议：SNMP（Canon-MIB )、HTTP、TCP/IP（IPv4/IPv6）；
21.Wi-Fi无线网络：加密方式:WEP（64/128bit） WPA-PSK（TKIP/AES） WPA2-PSK（TKIP/AES）；
22.打印语言：SGRaster（Swift Graphic Raster）；
23.直接打印支持语言：PDF*8、JPEG*9；
24.工作环境：温度 : 15 ～ 30℃，湿度 : 10 ～ 80%RH ( 无凝结 )；
25.电源功率：AC 100-240V（50-60Hz）；运行时107 W或更低；待机时2.0 W或更低AC 100-240V（50-60Hz）；
	58500.00 
	

	
	8
	彩色数码复合机
	台
	1
	▲1.连续输出速度：黑白彩色同速：26页/分钟；
2.预热时间：主机电源打开时：10秒或更少；
3.睡眠模式恢复时：10秒或更少；
▲4.最大原稿尺寸：A3；
5.首页输出时间（BK/CL)：7.0/8.7秒或更少；
6.标配：内存：2GB，标配7英寸彩色触摸屏；
▲7.供纸量：550张 x 2，双面自动输稿器。标配网络访问组件，发送安全组件，安全水印，以太网、无线Wifi ，红头打印，工作台打印功能；
8.打印分辨率：600dpix600dpi，1200dpix1200dpi(半速)，双面打印；
9.打印语言：UFRII；
10.接口：USB2.0High・Speed，1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (IEEE 802.3 compliant) ；
11.复印功能：复印分辨率：600×600dpi: BW，300×600dpi: CL，300×300dpi: CL(speed priority mode)，手动缩放：25% - 400%（以1%为单位)，连续复印张数：1-999张；
12.扫描功能：扫描速度与分辨率：
单面：70/70(300x300dpi，send),51/42,(600x600dpi，copy)；
双面：35/35 (300x300dpi，send),25.5/25.5(600x600dpi，copy)；
13.原稿托盘容量：100页（A4，80gsm）。
	15700.00 
	

	
	9
	储料展示架
	套
	2
	1.储物架单张长不低于1.5米，长宽高不小于150cm*50cm*200cm，上半部分为展示架，下半部分为储物柜。柜子层数为4层，总高度不低于92cm，每层高不低于22cm。展示架层数为3层，总高不低于108cm,每层高不低于36cm,架子顶部封顶；展示架每层台面宽度不低于15cm,展示架背板倾斜不小于45度。展示架每层加LED白色灯条。
2.板材为E0级环保木质多层板,厚度不低于15mm，光面材质，三节静音滑轨；

▲3.铝配件厚度不小于1.8mm，铝型材方管不小于30*30mm；
	8805.00 
	

	
	10
	储物工作台
	套
	2
	1.
钢木结构，白色架子，白色木桌；
2.
工作台尺寸长宽高不小于240*160*90cm；

3.
每层尺寸：

（1）第1套单侧层数为三层，其中单侧台下有隔层，层板第一层离地高度不小于10cm；第二层高度不小于40cm；第三层高度不小于40cm；

（2）第2套为六腿双层结构，第一层离地高度不小于10cm，加固横梁不小于3根；工作台总高度不小于90cm；

4.
工作台为碳素框架，钢管厚度不小于2mm，圆形桌腿，腿部钢管直径不小于60mm； 

5.
桌面板材防火，厚度不小于25mm，边缘为圆弧倒角，E1级免漆板材；

6.
配可调节脚垫；

7.
洞洞板高度不小于85cm，宽度不小于160cm；

8.
每套均配备8张操作凳，凳子长宽高不小于34*28*55cm，凳子高度不小于55cm，凳面板厚度不小于30mm，凳腿不小于30*30mm，正方管厚度不小于1.2mm；横撑连接杆尺寸不小于25*25*1.2mm；
	3960.00 
	

	
	11
	书柜
	套
	2
	▲1.E0级实木生态板，木板厚度不低于20mm；
▲2.书柜尺寸不小于长深高80*30*200cm，上有隔层下有隔层门；

3.上隔层每层高度不低于30cm，层数为4层；下半部分是白色双开门，宽高不小于40*72cm,门内柜子做一层隔层，层高不小于36cm；

4.侧面一体落地，五金静音铰链。
	490.00 
	

	
	12
	智能白板
	台
	1
	▲1.屏幕尺寸：65英寸；
▲2.屏幕分辨率：3840*2160；
3.刷新率：60Hz；
4.视角：178°；
5.色彩覆盖率：72%NTSC；
6.厚度：≤3.2mm；
7.触摸点数：40点；
8.触摸分辨率：32768*32768
9.系统版本：参照或相当于Android 14.0；
10.CPU：A55*8/1.2GHZ
11.GPU：G52*4；
▲12.RAM：4G；
▲13.ROM：32G；
14.蓝牙：BT5.4；
15.功率：15W*2；
16.标配移动推车（适配平板尺寸、带刹车万向轮）、无线投屏器（免驱、多系统兼容）及智能笔（翻页/激光/书写功能）。
	8600.00 
	

	
	13
	演讲台
	套
	1
	1. 材质：人造板材，板材厚度不低于1cm；
2. 桌面长度60cm，桌面宽度40cm，桌面高度95cm，总高110cm
	800.00 
	

	
	14
	实训桌椅
	套
	1
	1. 包含40个独立工位，每工位配备定制实训操作台及实训椅；
2. 操作台尺寸按实际需求定制异形S弯造型，满足6人同时使用，采用20mm E0级实木生态加厚防滑防火板桌面；
3. 实训椅为钢结构撑脚，塑料一体成型坐垫；
4. 整体布局规整，满足标准化教学实训需求，兼顾耐用性与安全性。
	25000.00 
	

	
	15
	防潮柜
	个
	2
	1. 体积：350L；
2. 配件：海绵垫5张/层板4张；
3. 收纳：8相机15镜头；
4. 支持触摸屏，可调节湿度高度，无操作60s后熄灭；
5. 采用半导体冷凝技术，可提高除湿效率 降低霉菌生存概率；
6. 全自动循环控湿，智能化探测箱内湿度变化，使设备运行稳定节能，半导体制冷晶片作为制冷源，可提高除湿效率；
7. 箱体采用双机芯，满足除湿需求，快速控制湿度可以随着环境的变化而进行工作；
8. 底部采用滚轮底座，配置有滚轮固定装置；
9. 玻璃箱门采用全钢化玻璃，密封性强，防潮防尘。
	4180.00 
	

	
	16
	千兆企业级交换机
	台
	2
	1. 24个10/100/1000BASE-T PoE+自适应以太网端口，4个1/2.5/10GE SFP+端口；
2. 交换容量：336Gbps/3.36Tbps；
3. 包转发率：108Mpps/126Mpps；
4. 支持IRF3.1技术实现统一配置，热插拔，简化网络布线，通过二层组网可达到传统需要三层网络架构才能实现的组网结构；
5. 支持Telemetry技术，实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能；
6. 支持SNMPv1/v2/v3，支持CLI命令行，Web网管，TELNET简化网络。
	9160.00 
	

	
	17
	万兆企业VPN路由器
	台
	1
	1. 四核CPU，512MB DDRIV内存；
2. 2个万兆SFP+光纤扩展口，4个10/100/1000M RJ45电口，可自定义端口类型；
3. 支持IPSec/PPTP/L2TP VPN；
4. Web认证、短信认证、PPPoE服务器；
5. 支持上网行为管理（应用限制/网站过滤/网页安全）；
6. 支持负载均衡与线路备份；
7. 支持内外网ARP防护及常见攻击防护；
8. 支持智能IP带宽管理及连接数限制。
	1980.00 
	

	
	18
	三频千兆Wi-Fi 6无线吸顶式AP
	个
	2
	1. 支持802.11ax技术，最高无线速率达5378Mbps，支持OFDMA、2x2 MU-MIMO、Beamforming等802.11ax技术特性；
2. 提供1个10/100/1000Mbps自适应网口，个10/100/1000/2500Mbps 自适应RJ45口，支持IEEE 802.3bt/at标准PoE供电、 Passive PoE供电、同时支持12V DC直接供电；
3. 支持胖瘦模式自适应切换，根据前端设备自动判断应当工作的模式，无需独立硬件调整；
4. 支持无线MESH组网功能，可通过AP壳体自带的实体按键进行MESH组网配对，至少支持区域内8台AP设备MESH组网，增加网络可靠性。
5. 支持路由模式，支持PPPOE、NAT等上网功能；支持智能DHCP，前端没有DHCP Server组网条件下，可为WLAN终端动态分配IP地址；
▲6. 支持逃生功能，当AC不可达造成AP离线时，AP能够维持原有用户不下线，新用户仍可以接入网络；（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
▲7. 支持SSID自动隐藏，软件平台能够基于空口利用率自动隐藏SSID，空口繁忙程度达到或超过配置的闯值时，SSID自动隐藏；（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。
8.支持Wi-Fi/LED联动控制，可设置定时开启/关闭LED指示灯及Wi-Fi功能；
9.支持基于802.11kvr协议的智能漫游，客户端设备在网络内的多个AP设备之间移动时做到动态切换；
10.支持无线用户二层隔离，支持基于SSID的QoS带宽控制策略；支持基于WEP、PSK、WPA/WPA2-PSK、WPA/WPA2/WPA3认证、MAC认证；
11.支持智能开局，通过管理平台或手机APP，实现自动拓扑发现、无线配置下发、远程批量升级、远程批量重启等操作；
▲12. 可直接检测用户业务运行状态，能够在AP管理平台上展示异常事件情况，包括事件原因、时间等。同时可查看业务系统运行状态，包括业务系统的抖动、时延、丢包率、连接成功率等关键指标；（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。
13.支持零配置上线，支持DNS域名、DHCP0ption43等多种AC自发现机制；
▲14. 支持防暴力破解，当用户口令错误，输入次数超过预设的闯值后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其访问网络；（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）。
	2100.00 
	

	
	19
	电影摄像机系统
	台
	1
	1.成像设备(类型）全画幅CMOS影像传感器；
▲2.有效像素数约1020万（视频），约1210万（静态影像）；
3.慢动作和快动作功能 NTSC：1至240帧(24/30/60/120)/PAL：1至200帧(25/50/100);
4.储存格式 XAVC S-Intra、XAVC S Long；
5.音频格式 LPCM 24位，48kHZ，4通道；
6.压缩格式 XAVC S Intra：MPEG-4 AVC/H.2；
7.存储卡Cfexpress Type A/SD存储卡(X2)；
8.液晶屏3.0型，236约万像素（支持触摸操作）；
9.HDMI 输出A型；
10.音频输入 3.5mm；
11.内置麦克风，立体声迷你插孔（x1）-16dBu 16Ω，扬声器输出单声道；
12.内置S-Cinetone色彩科学，可提供自然的中间色调以及色彩与高光表现，呈现富有表现力的电影色彩风格；
▲13.支持4K 120p拍摄，支持自动对焦功能，支持QFHD（3840 x 2160）分辨率的慢动作；
14.机身紧凑、轻便、适合手持拍摄，以及搭配稳定器与无人机拍摄；
15.机身具有5个螺孔（1/4-20 UNC），可连接兼容的配件，用于携带和设置，且机身具备手持拍摄的便携性；
16..随机附带的XLR手柄单元无需使用专用工具，即可通过多接口热靴安装，并额外提供3个附加螺孔；
17.XLR手柄单元包含2个XLR/TRS音频输入接口；
18.使用XLR麦克风，可将数字音频数据直接传输到机身，可设置录音格式，包括4通道24-bit录音，XLR适配器集成在手柄中，无须其他线缆或电池即可进行设置。
19.录制时可通过627点焦平面相位检测系统实现快速混合自动对焦；
▲20.支持触摸跟踪（实时跟踪）功能，只需在LCD屏幕上触碰所需的被摄对象即可启动自动对焦，并对该对象进行跟踪；
▲21.支持实时眼部对焦功能，可实现精准对焦，即使在被摄对象仰视或俯视时，也能精准对焦眼部；
22..支持包括自动对焦时的自动对焦过渡速度，自动对焦主体移动灵敏度，手动对焦时直观地控制和自动对焦等功能；
23.支持5轴光学防抖，内置稳定单元及陀螺仪传感器以实现增强防抖模式，且具备机内影像稳定功能，从而搭配任意E卡口镜头（无论镜头本身是否具备防抖功能）均可获得有效的防抖效果；
24.手柄及机身顶部设有感光度、光圈、白平衡等电影拍摄常用调节按钮，符合视频创作者持握习惯，便于单手操作；同时支持15个自定义按键，可分配140项功能，以实现高效拍摄；
25.手柄顶部变焦杆可控制兼容的电动变焦镜头，并支持与非电动变焦镜头及定焦镜头配合使用“清晰影像缩放”功能以降低画质损失、减少所需镜头数量，且相比手动变焦环可实现更准确的变焦；
26.机身前上部和后部均设有录制灯，配备侧翻式可变角度触摸LCD屏以适合稳定器拍摄、复杂角度及手持操作，曝光模式支持光圈、快门速度、感光度分别设置，并具备自动/手动切换功能；
27.具有高效散热系统，内置冷却风扇使用Sigma形状的石墨材料散热结构，可长时间持续稳定录制4K 60p 视频。
	27000.00 
	

	
	20
	兔笼拓展套件
	套
	1
	1.材质与工艺：顶部/底部芝士板采用CNC铝合金阳极氧化工艺；V口挂版注塑开模工艺；中间主体PETG+ABS材质，表面喷涂磨砂质感金属漆；
2.供电拓展：4个D-TAP口、2个DC口 (默认12V)，1个Type-CO(公口)、1个Type-CO(母口),1个USB口；
3.拓展兼容：集成15mm管夹功能，预留BMD转换器安装孔(支持HDMI转SDI模块、Type-C口)，顶部底部布满1/4或者3/8螺丝孔。
	2000.00 
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	标准变焦镜头
	个
	1
	1. 镜头类型：标准变焦镜头；；
2. 镜头卡口：索尼E卡口；
3. 最大光圈：F2.8；
4. 焦距范围：24-70mm；
5. 滤镜直径：82mm。
	13650.00 
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	UV镜（82mm）
	个
	1
	1.镜片类型：圆形镜片；
2.滤镜尺寸：82mm；
3.材质：玻璃。
	170.00 
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	半画幅微单相机
	台
	6
	▲1.有效像素：约2600万有效像素；
▲2.对焦点： [半画幅模式] 759个相位检测自动对焦点；
3.液晶屏尺寸：3英寸；
4.液晶屏总像素：约103万点；
5.取景器总像素：约236万点；
6.镜头：参照或相当于Sony E卡口系统镜头；
7.连拍速度：Hi+模式约11张/秒；
8.感光度范围：–3 EV至+20 EV；
9.快门类型：电子控制、纵走式、焦平面类型；
▲10.快门速度范围：
静止影像（机械快门）：1/4000秒至30秒、BULB；
静止影像（电子快门）：1/8000秒至30秒；
动态影像：1/8000秒至1秒（1/3 EV步级）；
60p兼容设备：在AUTO模式下最高为1/60秒（在自动低速快门模式下最高为1/30秒）；
50p兼容设备：在AUTO模式下最高为1/50秒（在自动低速快门模式下最高为1/25秒）；
11.闪光灯同步速度：1/160秒；
12.记录格式：
(1)文件格式
JPEG（兼容DCF版本2.0、Exif版本2.32和MPF Baseline）、HEIF（兼容MPEG-A MIAF）、RAW（兼容ARW 4.0格式）；
(2)动态影像（XAVC HS格式）
XAVC Ver2.1：兼容MP4格式；
视频：MPEG-H HEVC/H.265；
音频：LPCM 2ch（48 kHz 16 bit）、LPCM 4ch（48 kHz 24 bit）、LPCM 2ch（48 kHz 24 bit）、MPEG-4 AAC-LC 2ch；
(3)动态影像（XAVC S格式）
XAVC Ver2.1：兼容MP4格式；
视频：MPEG-4 AVC/H.264；
音频：LPCM 2ch（48 kHz 16 bit）、LPCM 4ch（48 kHz 24 bit）、LPCM 2ch（48 kHz 24 bit）、MPEG-4 AAC-LC 2ch；
13.介质：SD卡（兼容UHS-I和UHS-II）；
14.视频拍摄能力：4K 120P；
15.视频采样：4:2:2；
16.功能：4K视频 AI功能(智能识别/追焦)，5轴防抖；
17.RAW照片输出：14bit；
	54000.00 
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	中远摄变焦镜头
	个
	6
	1. 镜头类型：中远摄变焦；
2. 镜头卡口：参照或相当于索尼E卡口；
3. 光圈：F3.5-F5.6；
4. 焦距范围：18-135mm；
5. 滤镜直径：55mm。
	24000.00 
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	UV镜（55mm）
	个
	6
	1. 镜片类型：圆形镜片；
2. 滤镜尺寸：55mm；
3. 材质：玻璃。
	1020.00 
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	相机电池
	个
	14
	1. 电池类型:锂离子电池；
2. 电芯容量:2400mAh；
3. 典型容量/能量:2320mAh/16.71Wh；
4. 额定容量/能量:2200mAh/15.84Wh；
5. 含配套PD快充。
	2100.00 
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	SD存储卡（280MB/s读）
	张
	2
	1. 型号：SD卡；
2. 读取速度：280MB/s；
3. 写入速度：180MB/s；
4. 容量：256GB。
	4160.00 
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	SD存储卡（170MB/s读）
	张
	6
	1. 型号：SD卡；
2. 读取速度：170MB/s；
3. 写入速度：140MB/s；
4. 容量：256GB。
	4500.00 
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	稳定器
	套
	1
	1. 云台类型：三轴云台；
2. 屏幕尺寸：1.8 英寸彩色 OLED 触摸屏；
3. 负载重量：4.5千克；
4. 电池容量：1950mAh，支持快速充电；
5. 支持云台横板设计，可实现简捷的原生横竖拍切换，摄影师无需额外购买配件，只需取下横板，再将其朝垂直方向扣紧即可完成竖拍切换；
▲6.OLED 触摸屏支持自动锁屏功能，拍摄时可避免误触，在锁屏状态下，屏幕还能以低亮度显示当前云台与摇杆模式，降低电量损耗；
▲7.支持自动轴锁功能，可快速进入工作和休眠状态，实现开拍、转场和收纳操作；采用虚位更小的轴锁设计，减弱云台在锁定状态下的晃动；
8.配备三轴电机，调平后具备更多动力冗余，即使搭载较重机型或安装配件，云台跟随响应依然准确，同时也为各类拍摄场景下的云台增稳提供更充足的动力支持；
9.支持车载增稳模式，基于车拍时的车辆震动和风阻数据优化了云台增稳算法，可在抖动过程中稳定呈画面。
	5910.00 
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	地面滑轨套装
	套
	1
	1. 直轨规格：长度1500mm，轨矩630mm，管径32mm；
2. 弯轨规格：长度1500mm，轨矩630mm，管径32mm，内弧半径2500mm；
3. 轨道采用无缝连接技术，对接处平整，耐磨且长期使用不变形；
4. 导演车体采用加厚铝合金龙骨，铝面板，搭配6组天然橡胶黄金滑轮，静音、灵活；
5. 套装包括4直2弯1拉手9米(带板车)。
	3000.00 
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	麦克风套装
	套
	3
	1. 一拖二无线话筒套装；
2. 专业的连接与收音能力：系统支持“四发一收” 模式，能同时为四人进行独立收音。接收器还支持单声道、立体声和四声道多种输出模式，满足从个人Vlog到多人访谈等不同场景的需求；
3. 可靠的双重音频保障：每个发射器都内置32GB存储空间，支持32-bit浮点内录。这项技术能录制动态范围的音频，有效防止爆音失真，并会同步生成一个原始文件和一个优化后的安全备份文件；
4. 自动增益：提供“自动”和“动态”两档，能有效防止爆音或保持音量均衡；
5. 三档音色预设：可选“自然”、“饱满”、“明亮”，快速适配不同人声或场景；
6. 两档降噪：可削弱环境噪音；
7. 时间码：发射器和接收器内置时间码系统，24小时内偏差小于1帧，极大简化多机位拍摄的后期音频对齐工作；
8. 设备兼容性：接收器配备USB-C、 Lightning和3.5mm TRS接口，能直接连接相机、手机和平板。
	6600.00 
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	相机三脚架
	付
	7
	1. 最低工作高度：830mm
2. 最高工作高度：1890mm
3. 商品承重：8kg
4. 管径：17.5mm
	3850.00 
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	专业灯光套装
	套
	1
	1. 光源类型：双色温影视级灯珠；
▲2.功率：≥300W，广播级影视灯珠，灯珠寿命≥50000小时；
3.供电方式：100V-240V~50/60Hz 宽电压适配；
4.色温范围：2800K-6500K，支持0-100%无极调光；
▲5.光学性能：CRI≥97（Ra平均值），TLCI指数≥97（行业标准≥90），色彩还原度高，满足专业影视拍摄需求；
6.照度表现：5600K色温、带标罩情况下，0.5m处照度≥88900Lux；
7.控制方式：支持灯体本地控制、GodoxLight APP控制、五芯DMX512控制；可选配不同品牌无线DMX收发器控制（接收器另配）；
8.蓝牙控制：采用蓝牙5.0协议，-20dBm发射功率，有效控制距离≥30m；可视距离下蓝牙控制距离可达≥60m；
9.DMX功能：配备五芯卡农接口，兼容DMX512协议；具备五芯DMX信号增强功能，保障信号稳定传输；设有五芯DMX信号终止开关，可按需开启保障信号完整性；
10.RDM功能：RDM状态可调，开启后控制台可直接设置灯具地址及DMX模式；
11. 跨区域远程协作：支持手机APP一键联动，通过分享协作码实现异地跨区域控光，可提供远程调光支持，高效提升协作效率（供货时需对该模块功能进行现场验证）；
▲12.NFC功能：标配NFC近场通信模块，可快速完成灯具匹配，简化操作流程；
13.多灯同步：通过DMX/蓝牙APP实现群组调光及场景预设，适配专业控光系统，满足大型拍摄场景多灯协同需求；
14.FX光效：内置11类创意光效（如闪电、火焰、警车灯等），可激发创意拍摄场景；
15.故障保护：具备高温保护提醒功能，工作温度＞45℃时自动触发保护机制；支持-20℃以内低温启动，45℃以内可连续稳定工作；
16.材质外观：采用合金抗耐摔材质，黑蓝配色；
▲17.接口适配：符合BOWENSS-Type保荣卡口标准，兼容各类保荣卡口配件（如标准柔光箱、菲涅尔透镜、U型支架等）；灯具套筒插口配备伞孔，可支持柔光伞安装；
18.散热方式：风扇强制对流散热，支持静音、自动、中速、高速四种散热模式可调，平衡散热效率与噪音控制；
19.配置清单：灯体*3、90抛物线柔光箱*2、65球型柔光箱*1、2.8m不锈钢灯架*3。
	6800.00 
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	导播切换台
	套
	1
	1. 全硬件导播切换台，自主研发设计，采用嵌入式FPGA架构设计；
▲2.要求采用双屏设计，≥15.6寸高清屏+≥4.3寸控制触摸屏；
▲3.输入接口≥4路3G-SDI高清输入、≥4路HDMI高清输入，内置流媒体解码模组支持≥4路IP流输入、≥1组6.5mm非平衡音频输入（R/L声道）、USB文件播放；
▲4.输出接口≥1路高清SDI PGM输出、≥1路高清HDMI PGM输出、≥1路高清HDMI 多画面输出、≥4路IP流输出（千兆网口，RTMP协议）、≥1路USB3.0-UVC、1路3.5mm Line输出；
▲5.支持≥8路PTZ控制，通信接口：RS422 ×8、DATA ×1，通讯协议：VISCA，可实现广播级摄像机及智能拍摄云台远程控制；
6.内置4.3寸液晶触摸屏，用于调整摄像机、控制器及云台的参数等；
▲7.自动识别摄像机型号并切换工作状态，支持机位选择键与导播预监通道一键联动；
8.支持摄像机菜单远程调用和调节，同时可远程开启和关闭摄像机字符；
▲9.每个通道实现≥12个预置位的存储和调用，支持不低于2个自定义按键；
10.支持水平、俯仰、变焦、变焦、聚焦、光圈控制操作方向设置；
11.多种通信接口，同时可与第三方视频系统联动，可实现控制切换，满足不同场景需要；
▲12.支持云台、镜头全变速控制；光圈及聚焦模式切换；
13.最多支持8路输入，支持最高至1080P60格式信号混合输入；
14.可将PGM输出信号录制到USB存储/内置硬盘，码率可选，最大可达40Mb，格式支持MP4、TS、MXF；
15.支持存储文件播放，视频（MP4、MKV），图片（PNG、JPG、TGA、BMP），播放状态可快速选择；
16.内置流媒体解码器，千兆网口，兼容HTTP-TS协议、RTSP 协议、HLS协议、FLV协议、RTMP协议；
17.内置流媒体编码器，可将PGM编码为多路网络流，用于网络直播（可内/外网选择）；RTMP、RTMPS协议，支持断网重连；
18.内置多种DVE转场特技模板，时长可调，可实现转场特技切换、PIP+POP，内置多种画中画模板，位置、大小可调，可实现画中画效果导播输出；
19.提供字幕编辑工具，可同时叠加多组字幕，支持动态字幕叠加，无需外部设备可在导播输出节目中实时叠加台标；
▲20.支持一键抠像\一键PGM放大监看\支持一键FTB应急信号输出\支持一键横竖屏模式切换；
21.多画面中显示嵌入音频配置状态、当前时钟、录制状态及已录制时间、推流状态及已推流时间、网络连接状态信息；
22.10路TALLY信号输出，可连接TALLY对讲设备；
▲23.支持热插拔SSD硬盘卡槽，存储容量可选512GB-8TB。
24.配套直播系统所需线材及辅材工具包括：光纤HDMI线（光纤传输，支持4K）； SDI视频线（同轴双层屏蔽，支持3G/12G-SDI）；平衡音频线（两芯屏蔽无氧铜）；配套卡农头（XLR，金属镀金）及Q9头若干。所有线材应满足直播信号无损传输要求。
	38000.00 
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	无线TALLY系统
	套
	1
	1. 信号输入：DB25公针+Type-C；
2. 频率：不低于410-910MHz（可定制）；
3. 无线功率：不低于100mw；
4. 传输距离：不低于2000米  ；
5. 穿墙层数：不低于5-15层；
6. 发射电源：使用DB25接口时，要使用独立的5V USB；
7. 电源供电，电流1安（使用切换台时仅链接一根黑色的专用数据线）；
8. 接收电池容量：不低于3.7V /1200mAh；
9. 接收机双面演播室形Tally灯，支持舞台、摄像双向观看。
	5800.00 
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	模拟调音台
	台
	1
	1. 音量控制：旋钮；
2. 话筒物理接口数：4；
3. 立体声物理接口数：3；
4. 幻象电源电压：48V；
5. AUX物理输出接口数：1；
6. 串扰：-83dB；
7. 功耗：36W；
8. 输出通道：10。
	1750.00 
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	绿箱搭建
	项
	1
	1. 绿箱尺寸：不小于(6M+2M)*3M；
2. 墙面轻钢筋龙骨打底，内置隔音吸音棉，外层铺设难燃木工板，于结构框架、墙面部分边长为板材连接，平面的交叉处用半径为50cm的球形体连接，地板铺设专用地胶，无色差。喷涂专业影视油漆，用于制作绿箱，影视行业专用，不留虚边，抠像干净；容量3.785L，净重10斤，铁罐封装。
	25000.00 
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	LED影视平板灯
	台
	14
	1. 额定功率：≥100W ；
2. 灯珠数量：≥600颗；
▲3.R9≥90 ；
4.显色指数： Ra≥95；
5.色温：5600K(±150K)；
6.光束角≥110°；
7.冷却、静音系统：自然风冷散热、整体散热器、无风机超静音设计，无交叉阴影； 
8.链接方式：电源手拉手，信号手拉手，节省线材，三芯16A带锁插座设计；
▲9.控制协议≥5种方式：支持主机调光、支持86面板调光，支持中控485控制，支持DMX512调光，支持2.4G无线调光；
▲10. 供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。
	17920.00 
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	LED螺纹聚光灯
	台
	4
	1.额定功率：≥70W；
▲2.显色指数：Ra≥95，R9≥92，TLCI≥95；
3.色温：5600K(±150K)；
4.光束角度： 15-60°；
5.光效：≥56.5Lm/W；
6.通道数量： 1个通道；
7.调光功能： 0%至100%无极调节；
8.外壳材质： 铝型材；
9.冷却、静音系统：自然风冷散热、整体散热器、无风机超静音设计，无交叉阴影；
10.链接方式：电源手拉手，信号手拉手，节省线材，三芯16A带锁插座设计； 
▲11.控制协议≥5种方式：支持主机调光、支持86面板调光，支持中控485控制，支持DMX512调光，支持2.4G无线调光；
▲12. 供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件
	6200.00 
	

	
	40
	翻转面光灯
	台
	4
	1. 额定功率：≥140W；
2. 灯珠数量：≥ 1200颗；
3. 显色指数：Ra≥95；
▲4.R9≥90，TLCI≥95；
5.色温：3200K-5600K(±150K)连续可调；
6.光束角度：≥120°；
7.光效：63lm/W，光通量：8820lm；
8.翻转角度：手动翻转，最小0°，最大90°；
9.通道数量：2个通道；
10.RDM功能：具备RDM功能；
11.调光方式：0%至100%无级调节；
▲12.控制协议≥5种方式：支持主机调光、支持86面板调光，支持中控485控制，支持DMX512调光，支持2.4G无线调光；
▲13. 供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件
	7200.00 
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	调光控制台
	个
	1
	1. 通道数量：≥24路独立调光通道；
2. 通讯协议：DMX512/RS485两种信号输出；
3. 集控/场景：≥6个场景模式；
▲4.中控控制：RS232/RS485输出口，连接中控实现远程调用集控；
5.通道翻页：页面≥3，通道1-8、通道 9-16、通道17-24按键通道翻页切换；
▲6. 供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件
	2000.00 
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	标准型恒力铰链
	套
	6
	1. 承重范围：2-11KG；
2. 长度规格：1.5M；
3. 使用寿命：持续吊挂≥13年；
4. 材质：采用高强度铝合金；
5. 采用强力弹簧，全喷塑处理；
6. 抗腐蚀性：10000次内不超过1%。
	2400.00 
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	灯光系统吊装及配套线材组件
	项
	1
	1. 定制钢制/铝合金桁架式吊杆，适配LED影视平板灯及聚光灯，单杆静载≥50kg；
2. 电源分线盒：负载不低于3500W，输入电源220V/50Hz；分线盒材质为铸铁（黑色），插座插头材质为玻璃纤维；输入为橙色航空自锁电源插头，输出为航空自锁电源插座；采用一路进五路出结构，输入电缆3×2.5mm²，输出电缆3×1.5mm²，三芯16A航空自锁电源插头输入输出；
3. 信号放大器：供电：220-240VAC，50Hz；具备DMX数字信号光电耦合隔离，2进4出，4路独立放大DMX信号输出，增强信号传输与抗干扰能力，防止市电高压及雷击高压串入调光台；
4. 航空自锁电源连接器：额定功率不低于3520W，额定电流16A，具备带锁防脱落结构，插拔便捷；防护等级IP65，绝缘等级F级；
5. 灯具保险链：采用直径不低于3mm的钢丝，金属锁扣结构，承重能力不低于80kg；
6. 灯号牌：圆形结构，直径130-160mm，支持号码定制；
7. 灯具专用线材：DMX512信号线、1.5平方和2.5平方阻燃线缆等，用量根据现场实际敷设需求确定，确保灯光系统完整连通；
8. 灯具安装服务：完成所有LED影视平板灯、聚光灯及配套吊杆、线缆、控制设备的现场定位、固定、接线及系统调试。安装牢固，线缆规整，信号通畅。安装人员持证上岗，施工符合安全规范，完成单灯及联动测试。
	17140.00 
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	室内1.53全彩LED显示屏
	平米
	14.8
	1. 显示尺寸为宽≥5440mm，高≥2720mm，显示面积≥14.7968㎡，屏幕分辨率：3536*1768；
2. 像素构成：表贴三合一1212（1RIGIB）；
▲3. 点间距：1.53mm （供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；
4. 像素密度：422500；
3. 模组分辨率（WH）：208*104；
4. 模组尺寸（W*H*D）：320mm×160mm；
5. 视角：水平视角≥171°，垂直视角≥171°；
6. 亮度均匀性：≥99.4%，白平衡亮度：≥834cd/㎡；
7. 最高对比度：≥8056:1；
8. 功耗：≤598W/㎡，平均功耗：≤299W/㎡，最大电流：6.1A；
▲9. 灯珠推力测试：随机选择LED灯珠，在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加≥13N推力，灯珠未破碎或脱落（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；；
10. 依据SJ/T 11141-20175.10.6规定，亮度鉴别等级符合C级：Bj=24；
11. 色温：支持3000K到20000K可自定义色温值，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色温为6500K时，100%，75%，50%，25%，四档电平白场调节色温误差≤100K；
12. 色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内；
13. 具有蓝光抑制功能，支持通过配套软件0-100%无极可调，0cd/㎡-1000cd/㎡可调，支持手动/自动/软件任意调节；
14. 色坐标偏差：X:±0.003，Y:±0.003；
15. 基色主波长误差C级，亮度误差值在5%；
▲16. LED模组干扰光符合GB/T 36101-2018标准要求，LED显示屏应具备可随环境照明变化自动调节亮度的功能；LED显示屏应在熄灯时段内控制亮度、色度和画面切换速度。（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；
17. 色准：△E≤1.5，显示颜色：≥281.4trillion；
18. VICO指数：≤1，符合视觉舒适度1级，基本无疲劳感；
19. 灰度等级：65536级，换帧频率：50&60Hz，支持120Hz~144Hz等3D显示技术；
20. 刷新频率 ：≥3840Hz；
21. 模组平整度：≤0.1mm，符合C级，P≤0.5mm；
22. 模组间隙：≤0.1mm，箱体间隙：≤0.5mm，箱体间/模组间相对错位值：≤0.5%；
23. 水平相对偏差：CS≤5%，垂直相对偏差：CC≤5%；
24. IP防护等级(整机)：IP6X，IP防护等级(灯面)：IP6X；
25. 具有防眩目功能；
26. 正常工作时支持消除毛毛虫(列消影)功能，LED显示屏正常工作时具备消除鬼影和拖尾(行消影和列消影)功能；
27. 抗拉强度：>230mpa，屈服强度：>230mpa，拉伸强度：≥50MP，符合标准要求，具备划痕性能技术，硬度：≥15级；
28. 纵向拉伸承载力：≥3t，横向拉伸承载力：≥3t；
29. 抗拉力≥5000N/㎡，抗压力≥60000N/㎡，灯珠抗拉机械强度≥1.3kg；
30. 保护接地端子到金属外壳最远端做接地电阻试验，试验电流：32A，测试时间：2min，接地电阻不大于0.1Ω；
31. LED显示屏在满负荷工作30min 后用测温计测试各可触及点温度，LED显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升应不超过 70K，绝缘材料温升应不超过 45K；距离屏体10cm处，温升≤2℃；最大亮度白色连续工作2h，表面温升小于15℃(温升15K)；
32. 支持动态节能，节能模式下可节省60%功耗，能效≥3cd/W，符合能效一级；
33. 显示屏黑屏不点亮时，功耗≤150W/㎡；
34. 电源具备PFC功能，功率因数：≥0.95，实测值：0.97；
35. 模组表面绝缘应：>1000MΩ，L&N 到外壳表面绝缘测试，500V，120s 电阻值：>2MΩ；
36. 产品采用PWM芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果(动态节能：智能息屏),开启智能节电功能比没有开启节能35%以上；
37. 具备SELV电路；
38. 绝缘穿透距离：≥0.4mm，外部爬电距离：>7.0mm，通过热循环试验；
39. 模拟单一故障条件下，显示屏无起火和电击的危险发生；
40. PCB板(主板、模组等)、面板料(面罩等)、单元整体、套件、线材、电源、连接件等均符合V-0级要求；
41. 灯珠耐焊：Tmax=260℃，回流焊2次
42. 灯珠常温寿命：Tc=25℃，Ifr=10mA，IFg=10mA， Ifb=10mA，通电1000H；
43. 灯珠抗静电(ESD)测试：HBM模式：ESD>2000V；
44. 灯珠漏电流：反向电压：Vr=10V，漏电流：0.2uA；
45. 支持工作状态下热插拔维护功能；
▲46. 毒性指数R值：≤1，符合BS6853要求（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；
47. 谐波电流应能符合GB 17625.1-2022中A类设备的限值要求；
48. 交流电源端：1.2/50us，线线±1kV，线地±2kV，等级3级；
49. 高低温工作环境：将样品放入-20℃-60℃环境中，通电工作72h，再恢复到常温。样品在试验中、试验后外观结构和功能均应正常；
50. 通过高低温循环，试验结束后，模组可正常点亮，无偏色等显示异常；像素失控率可达到B级；有面罩产品，对面罩进行松锁两次，面罩孔无开裂裂痕、下榻等现象；对底壳进行松锁两次，不允许出现短柱、裂柱、滑牙等现象；翘曲度不超过千分之2；
51. 通过视网膜蓝光危害测试，光生物安全测试均无危害；
52. 按GB/T 2423.7-2018，样品处于自由状态下：检测面跌落、角跌落。倾跌与翻倒、自由跌落、弹跳跌落，试验后样品外观结构和功能无异常；
53. 燃烧测试：灼热丝温度550℃，测试时间30s内，未起明火；
▲54. 可见光投射比：≥89.89%，因磨耗引起的雾度：≤1.30%（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；
55. 防霉测试：具备0级防霉特性；
56. 灯珠冷热冲击：-50℃~130℃各15min 200次；
57. 灯珠高温贮存：Ta=100℃ 贮存500H；
58. 灯珠红墨水试验：回流焊1次，纯红墨水常温浸泡24H；
59. 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善；
60. 具有状态巡检、预警、降温、断电保护功能；可对屏体的电压、温度、信号等情况进行监测；
61. 支持出厂校正及现场校正，校正后亮度损失<5%，支持单点维修更换；
62. 采用Y校正技术，可通过调整Y曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果；
63. 具备20条以上可调节的Y校正曲线；
64. 具有显示模式调节功能，标准/视频/文本3种模式可调节；
65. 支持脱机无信号下显示预制画面信息、画面轮询，永不黑屏；
66. 灯板出现短路时，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的其他元器件；
67. 支持星型拓扑，网状型，分布式，树型等多种结构；
68. 电流增益调节级：≥10位，电流增益调节范围：1%-199%；
69. 显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。
	93240.00 
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	LED屏电源
	个
	58
	1. 输出功率：200W Max；
2. 输出电压：5V；泄漏电流：<1mA(Vin:230)；
3. 工作温度：-30℃~60℃；
4. 散热方式：自冷；
5. 储存温度：-40~80℃；
6. 输入电压：200-240Vac，47-63Hz；
	3770.00 
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	视频处理器
	台
	1
	1. 外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求；采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效；
2. 样机正常工作时，噪声不大于35dB(A)(距离样机1m处)；
3. 输入包括1路HDMI2.0+LOOP，2路HDMI1.3,1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI(IN+LOOP)；
4. HDMI，DP接口支持输入分辨率自定义调节，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容；
5. 视频输出支持12个千兆网口输出，2路10G-OPT光口，最大带载高达780万像素，最宽支持10240，最高8192；
6. 音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm 独立音频口输出；
7. 无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节；
8. 无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，支持一键对主图层的输入源进行切换；
9. 支持输出画质管理，包括亮度、饱和度、对比度、色调调整；
10. 支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放，搭载SuperView Ⅲ画质处理技术，支持输出画面无级缩放；
11. 支持8bit、10bit、12bit高位深输入源输入；
12. 支持输入源自定义截取，可对任意输入源进行自定义截取，消除因源比例不匹配出现的过渡拉伸和黑边现象；
13. 支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
▲14. 支持144Hz高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频(2倍频、3倍频、4倍频)功能，可将30Hz信号，倍频至120Hz输出（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；
15. 支持创建256个用户场景作为模板保存；
16. 支持选择HDMI输入源、SDI、DP输入源作为同步信号，达到输出的场级同步；
17. 最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源；
18. 发送卡和视频处理器二合一，连线少，设备集成度更高，稳定性兼容性高；
19. 液晶面板可实时显示，型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示或网线连接状态，屏体亮度；
20. 支持通过软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、接屏体温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
21. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。支持校正提速功能，校正时间缩短；
22. 支持整机EDID的导入和导出，可进行设备信息备份及设备更换；
23. 支持U盘即插即播功能，支持4K级(3840*2160@60fps)图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持27种图片切换特效；
24. 设别自身支持多种大屏OSD功能；
25. 开机后自动检测客户端未使用时长，智能匹配相应时间的除湿模式，让显示屏亮度逐步提升，无需人工定期手动维护，除湿功能开启后可手动关闭；
▲26. 支持智能遥控，可通过蓝牙遥控器对控制器进行快捷控制，遥控距离不小于10米（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；
27. 支持2路千兆控制网口，支持控制线盲插及多设备级联；
28. 设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观；
29. 支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理；
30. 支持自检功能，包括：运行情况、CPU、EMMC、交叉点通信、内存、电压、温度等状态；
31. 支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能；
32. 支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD编辑等功能；
33. 支持HDMI1.3监视输出，默认1920*1080@60分辨率，支持预监画面的全屏自适应缩放及等比例缩放；
34. 支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
▲35. 支持设备运行日志，操作日志实时记录，日志可通过软件导出，定位异常（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；
36. 单网线极限带载不受限于矩形带载，支持任意走线，带载根据实际带载点数计算，最大化提高网口利用率；
37. 支持低功耗模式，设备自动断开输出，有效减少大屏整体功耗；
38. 支持两种工作模式，光电转换模式和视频控制模式；
39. 支持掉电保存，设备正常关机或异常掉电后，重新连接电源可立即恢复之前保留的各项设置；
40. 支持设备间备份，支持输入源热备份，支持网口备份，支持光口备份；
41. 支持网口备份生效测试无需插拔网线，即可测试预存画面、备份网口或设备是否生效；
42. -20℃-50℃，设备在此温度范围内进行工作测试，外观和功能无异常；
43. -10℃-60℃，设备部件在此温度范围内，设备外观和功能不受影响；
44. 5%Rh-85%Rh湿度范围内，无冷凝；设备外观和功能无异常；
▲45. 支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；
46. 支持通过RS232及TCP/IP协议控制设备实现软开关机。
	8500.00 
	

	
	47
	接收卡
	张
	45
	1. 带载：自带12个HUB75E接口，支持带载512×384；支持Mapping 功能，启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式；
2. 支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质；
3. 快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线；
4. 配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果；
5. 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面；
6. 通过软件调节，可以解决箱体或灯板之间，因拼接导致的亮暗线问题；
7. 支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数；
8. 支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间；
9. 支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡；
10. 接收卡电源接口与灯板电源接口一致（与灯板电源一致），无需单独配线；
11. RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面真实，提高色彩调节的灵活性；
12. 可以状态巡检自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压；
13. 检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患；
14. 支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地；
15. 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作；
16. 在控制软件上，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面；
17. 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题；
18. 通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数；
19. 通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。
	6075.00 
	

	
	48
	屏体框架/装饰结构
	平米
	15.6
	1. 大屏幕安装配套钢结构支架及包边，要求抗绣，抗腐蚀，稳定牢固，不允许存在安全隐患，含框尺寸：5.54m*2.82m；
2. 备品备件：3张模组、2个电源、1张接收卡；
3. 本项目中需用到的配套线材，电缆等辅材。
	15600.00 
	

	
	49
	配电柜
	个
	1
	1. 功率≥20kW；
2. 可实现过压过流保护；
3. 安装方式：壁挂式\嵌入式，压铸铝箱体，(具体由使用方现场确定)；
4. 输入电压(V)：380；
5. 输入频率(Hz)：50/60；
6. 输出电压(V)：220一380；
7. 分路开关容量(A)：40，单相/三相可选。
	2000.00 
	

	
	50
	8路切换器
	个
	1
	1. 支持8个HDMI输入，8个HDMI输出；
2. 支持HDMI 1.3a协议版本，支持1080P@60Hz、1080P 3D@60Hz及以下分辨率，支持隔行信号；
3. 支持RGB4:4:4、YUV4:4:4、YUV4:2:2色彩空间，支持x.v.Color扩展色域标准；
4. 支持HDCP解密、蓝光、3D，可确保所有视频信号实时显示，不抽帧，不丢灰，画面清晰流畅；
5. 支持按键、红外遥控、RS232串口指令、上位机软件等控制方式；
6. 支持EDID自适应功能、学习功能，可适应现场多样化的显示设备。
	1850.00 
	

	
	51
	音箱
	只
	4
	1. 额定功率：90W AES，360W peak；
2. 频率响应：60Hz-19kHz；
3. 灵敏度：94dB(1W@1m)；
4. 标称抗阻：8Ω；
5. 低音单元：1×6.5"(165mm)/1.5"voice coil；
6. 高音单元：1×1"(25mm)/1"voice coil；
7. 扩散角度：80°×80°；
8. 最大声压级：114dB continuous，120dB peak。
	5120.00 
	

	
	52
	功放
	台
	2
	1. 输出类别：Class D；
2. 输出功率：8Ω(150W*2)，4Ω(225W*2),8Ω桥接(450W)；
3. 频率响应：20Hz-20kHz(±0.5dB)；
4. 总谐波失真(THD%)：﹤0.05%；
5. 转换速率：≥25V/μS；
6. 阻尼系数：≥250；
7. 动态范围：≥95dB；
8. 信噪比：≥95dB；
9. 灵敏度：0.7V/1V；
10. 输入阻抗：平衡20K/不平衡10K；
11. 保护功能：压限、过热、短路、直流、开关机零冲击。
	2400.00 
	

	
	53
	调音台
	台
	1
	1. 四路话筒输入，4路(2组)立体声输入； 
2. 单声道输入具备对应DIRECT OUTPUT直接输出接口； 
3. 每路输入通道具备单独的输入信号GAIN增益调节控制旋钮；
4. 单声道输入具备单独的PAD衰减开关，以及NOISE GATE噪声门开关以禁止通道的无用信号(底噪)通过；
5. 每路输入通道具备单独的+48V幻象电源开关；
6. 每路输入通道具备单独的高中低3段EQ均衡器；
7. 每路输入通道具备单独的AUX1、AUX2/FX发送旋钮；
8. 每路输入通道具备单独的PAN声像定位调节控制旋钮，可调节此路声源在空间的分布图像；
9. 每路输入通道具备单独的RGB通道开关指示；
10. 60mm推子；
11. 每路输入/FX各单独一个推子控制；左右主输出，两个推子独立控制；两编组输出，两个推子独立控制；
12. 每路输入通道具备单独的ST/G1-G2总线分配开关，可将信号输出到对应总线；
13. 每路输入通道具备单独的PFL监听开关，可监听此通道信号；
14. 1组2TR立体声输入，1组REC OUT录音输出，2路AUX1/AUX2发送接口，1路PHONES耳机监听输出，1组RETURN返回接收接口，2路MAIN OUTPUT主输出，2路G1/G2编组输出；
15. 话筒输入可选择卡龙或6.35接口，立体声输入可选择RCA或6.35接口；
16. 带恒流源的分布式 A 类麦克风放大器；
17. 支持USB音乐播放器，包含常用的录音、蓝牙功能，可播放无损格式音乐；
18. USB与一路立体声切换，USB可独立调节；MP3与一路立体声切换，MP3可独立调节；
19. 支持高级DSP效果器：24种预置效果，效果可加入主输出，也可加入编组输出；
20. LED显示24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频；
21. 双列电平指示标，准确显示电平大小。
	1600.00 
	

	
	54
	反馈抑制器
	台
	1
	1. 输入阻抗：平衡47kΩ，非平衡20kΩ；
2. 输出阻抗：平衡>120Ω，非平衡>60Ω；
3. 最大输入电平：≥15dBu；
4. 最大输出电平：≥15dBu；
5. 总谐波失真+噪声：<0.025%(20Hz~20kHz)；
6. 最小固定延时：<2ms。
	2950.00 
	

	
	55
	无线话筒
	套
	2
	▲1. 内置频率自动扫描功能，在LCD屏可查看扫描结果，可以在工作状态中快速搜索并锁定不受干扰的频率（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
2. 具备抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪首干扰及同频干扰；

3. 提供4个天线通道(BNC接口)、2路平衡式独立音频输出(XLR接口)、1路非平衡混音音频输出(Ø6.35mm接口)；

▲4. 支持UHF640.250-690.000MHz频段载波，PLL锁相环回路设计，真分集超外差二次变频（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；

▲5. 主机采取纯自动选讯(真正分集)接收设计方式，不但接收距离远，且能消除接收断音（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；

▲6. 主机支持可调发射功率，最远可视距离200米（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；

▲7. 一锁键功能，防止人为误操作（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；

▲8. 使用电子音量控制（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；

▲9. 支持解/锁ID功能（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；

10. 红外线对频、发射器可以互换；

11. 使用5号镍氢充电电池，可连续使用8小时(标配4节充电电池，一个四充充电器）。
	4560.00 
	

	
	56
	电源时序器
	只
	1
	▲1. 3.2""彩色触控屏，实时显示当前电压.日期（含星期）时间，通道开关状态；定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期（含星期）时间设定（精确到秒），无需人为操作（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；；
▲2. 8路可控通道输出，每路设滤波器，过滤电流杂质。每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；；
▲3. 2路单独不可控交流直通输出（前面板），可接常开电源设备，避免误操作（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；；
4. 5组或10组设备开关场景数据保存/调用；
5. 宽电压(~90V-250V) 开关电源设计，特设欠压.超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总电流达60A，单路电流可达20A；
▲6. 支持多台设备级联控制（出厂可达20台级联），级联状态可自动检测及设置（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；
▲7. 配置RS232串口，485接口，TCP/IP网口，开关控制口，支持外部中央控制设备控制，波特率可选择；可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；
8. 可外接智能人机交互界面（控制设备开关机）；
▲9. 支持面板Lock锁定功能，防止误操作（供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）；
	1800.00 
	

	
	57
	机柜
	个
	2
	1. 尺寸：1000mm*600mm*600mm；
2. 高度：20U，可使用容量18U；
3. 材料：SPCC 优质冷轧钢，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑。
	2200.00 
	

	
	58
	动捕相机
	台
	8
	1. 采用红外光学成像技术，无线追踪；不受电磁和声音干扰；
2. 分辨率≥1280×1080；
3. 满分辨率下最大帧率≥110fps；
4. 内置强度可供调整的红外LED，数量≥10颗；
5. 水平视场角≥83°，垂直视场角≥72°；
▲6. 供电方式：POE，供电接口：RJ45，不需要POE分离器；
▲7. 具备主动追踪和被动追踪，被动追踪距离≥5米；主动追踪距离≥15米；
▲8. 相机通过CE、FCC认证，供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件；

▲9. 相机能在环境温度-30℃~65℃下正常工作，供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件；

▲10. 相机能在60℃96%RH的高温潮湿环境下正常工作至少48小时，供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件；

▲11. 相机在经历1小时3-200Hz的震动后仍能正常工作，供货时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件；

▲12. 配套服务要求：须完成动作捕捉系统的现场安装（含设备定位、网络及供电布线）、系统调试（含传感器校准、空间标定、数据流稳定性测试）、系统集成（与MotionBuilder/Unity/Unreal等软件及角色绑定数据对接），并提供售后服务。（含现场操作培训、1年质保、故障响应、软件升级等）
	135000.00 
	

	
	59
	动作捕捉系统应用软件
	套
	1
	1. 软件支持加密狗授权和云授权，云授权模式支持联网授权和离线授权两种模式；

2. 系统支持接入彩色参考相机，实时将场景中的资产与实拍画面叠加，可直接判断动捕追踪效果与动作还原精准度；（供货时需对该模块功能进行现场验证）；

3. 支持3D场景视图中的marker、刚体、骨骼等重投影并叠加到参考相机图像上；（供货时需对该模块功能进行现场验证）；

4. 支持2D/3D可视化显示，2D视图显示当前相机所提取的Blob信息，3D视图显示当前所有资产和场景环境信息；

5. 支持在3D视图中通过拖拽来改变刚体的坐标原点和正方向；

▲6. 支持通过摇晃进行光惯校准；

▲7. 支持遮挡主动光标记点后，手指骨骼动作稳定，不错乱；（供货时需对该模块功能进行现场验证）

▲8. 支持数据录制回放、vrpn传输，位置、旋转、速度，加速度，角速度，角加速度等信息；（供货时需对该模块功能进行现场验证）

▲9. 支持零偏校准，调节手指骨骼长度（供货时需对该模块功能进行现场验证）

10. 支持全身光惯融合系统；

▲11. 支持电子皮肤可视化展示，可根据压力值的大小，通过热力学图展现；（供货时需对该模块功能进行现场验证）

▲12. 支持2只手触觉传感器压力值变化曲线；（供货时需对该模块功能进行现场验证）

▲13. 支持单手触觉模块数量不少于20个；（供货时需对该模块功能进行现场验证）

▲14. 无需指认marker点之间的连接关系，系统支持手动框选多个marker点后一键创建刚体（供货时需对该模块功能进行现场验证）；

▲15. 无需框选任何marker点，系统可根据marker点之间的位置关系不变的原则自动识别出新的刚体（供货时需对该模块功能进行现场验证）；

16. 系统支持通过指定marker顺序，来确定刚体重心，正方向，Y轴朝向并创建刚体

17. 为更好地观察动捕效果，可在软件内为骨骼加载蒙皮模板，蒙皮模板分男女两种类型（供货时需对该模块功能进行现场验证）；

18. 无需框选任何marker点，系统可一键创建出演员的人体骨骼（供货时需对该模块功能进行现场验证）；

▲19. 支持主动marker追踪，可同时识别多个同样点位结构的主动marker刚体目标；

20. 支持追踪刚体质量显示，直观提示追踪质量好坏；

▲21. 软件支持保存骨骼的CSH，记录演员当前每一个marker点的实际贴点位置，便于同一演员只需创建一次骨骼即可在不同动捕棚中被识别到（供货时需对该模块功能进行现场验证）；

▲22. 软件支持保存骨骼的CSK，记录演员的贴点方式及骨骼长度，以保证同一演员的骨骼一致性（供货时需对该模块功能进行现场验证）；

23. 支持导入客户自己的3D人物模型和3D场景模型，导入新模型时可对原有模型进行替换或合并操作，导入的所有模型资产可在软件的“大纲”面板中查看（供货时需对该模块功能进行现场验证）；

▲24. 支持导入3D资产后锁定角色并自动角色化，并支持将重定向之后的动画数据烘焙到目标模型上（供货时需对该模块功能进行现场验证）；

▲25. 支持通过“IK Blend T”、“IK Blend R”、“IK PULL”等内置控制器来对角色化后的模型进行实时重定向调整，以达到理想的模型驱动效果（供货时需对该模块功能进行现场验证）；

26. 支持对刚体模型进行角色化并调整其重定向效果；

▲27. 支持光学手指捕捉（供货时需对该模块功能进行现场验证）；

28. 支持手指训练开始、暂停收集、添加检测点、回退检测点等功能；（供货时需对该模块功能进行现场验证）

29. 支持手指训练设置最小搜集数量、搜集阈值等设置（供货时需对该模块功能进行现场验证）

30. 支持手指加载模型、更新模型、导出模型等操作；重新初始化功能；支持单个手的手指动作捕捉（供货时需对该模块功能进行现场验证）；

31. 具备三点手指动作数据采集，只需要采集不大于三个手指的数据即可通过算法计算出全部五个手指的动作数据。（供货时需对该模块功能进行现场验证）

32. 具备实时解算，无论遮挡和丢点，软件都能够通过自身的解算能力使得角色骨骼保持稳定的实时表演状态。

▲33. 重定向后可导出Xmap文件并记录matchsource、target、bonemap、IK、SpineRatio等信息，一键重定向（供货时需对该模块功能进行现场验证）；

▲34. 支持用Cmap文件对多个Xmap文件进行统一管理，可一键加载整个场景的重定向设置（供货时需对该模块功能进行现场验证）；

▲35. 支持用户创建自己的骨骼自定义模板并保存成CST文件，可以自定义贴点的数量和位置（供货时需对该模块功能进行现场验证）；

36. 支持可视化模板设计，导入自定义骨骼模板并对骨骼的参数进行调整，修改后可以导出保存；（供货时需对该模块功能进行现场验证）

37. 支持离线处理Marker数据并进行标定、取消标定、静态标定等操作，可修改Marker名称、半径、颜色、权重、附属骨骼、共享点的父骨骼权重等属性（供货时需对该模块功能进行现场验证）

38. 支持离线建模并检测追踪，可查看模板的追踪效果并调整；（供货时需对该模块功能进行现场验证）

39. 支持四足动物、柔体，如绳子的运动捕捉（供货时需对该模块功能进行现场验证）

▲40. 支持自动检测合格锚点，可视化和数字化显示锚点重投影误差和修正结果。
	30000.00 
	

	
	60
	动捕服
	套
	1
	1. 采用莱卡面料，耐用性好；
2. 包含帽子，上衣，裤子，鞋套；
3. 支持鱼眼贴安装；
4. 尺码有XXS，XS，S，M，L，XL，XXL，XXL可选。
	1500.00 
	

	
	61
	交换机
	台
	1
	1. 16个千兆网口，单个口功率不低于8W；
2. 单口具备POE功能，整机总功率不低于160W。
	2500.00 
	

	
	62
	数据手套
	副
	1
	1. 角度分辨率：0.01°；
2. 姿态解算精度：Roll＜0.5°，Pitch＜0.5°，Yaw＜1°；
3. 陀螺仪量程±2000dps，加速计量程±16g；
4. 采样速率：≥500Hz；
5. 数据传输速率：50Hz-500Hz；
▲6. 传输方式：2.4Ghz/5.8Ghz Wi-Fi无线传输，支持频段自定义；
▲7. 传输距离：室内≥30m室外≥50m（视遮挡物情况而不同）；
8. 电池及容量：800mah可充电锂电池；
9. 续航时间： ≥10小时；
10. 双手14个传感器，实现全手指和小臂动作的精准捕捉。
	8500.00 
	

	
	63
	动捕系统配套组件工具
	套
	1
	1. 24AWG 6类线缆，传输速度≥540MB/s，带屏蔽，外被PVC材质；
2. 云台与大力夹套装，承重≥5kg；
3. T型标定杆与L型标定杆，T型标定杆标准长度为600mm，采用2点式布置，L型标定杆有4个反光球，可用于原点标定，配套铝制包装盒，用于保护标定工具；
4. 标记点60个，直径14mm ，软材质，可抗外力挤压，带圆形魔术贴底座，可粘在服装上。
	10050.00 
	

	
	64
	面部头盔
	套
	1
	1. 手机头盔支架；
2. 可调整头围。
	3500.00 
	

	
	65
	安装桁架
	套
	1
	1. 采用30*30mm镀锌管；
2. 安装尺寸根据现场可定制，建议6米*6米，高度3米，吊顶安装。
	5400.00 
	

	
	66
	返看电视
	台
	1
	1. 屏幕尺寸：43英寸；
2. 内存：2GB+16GB；
3. 中央处理器：A35*4；
4. 图形处理器：G31 MP2；
5. 配套移动支架。
	3200.00 
	

	
	67
	动捕数据运算处理终端
	台
	1
	不低于以下硬件参数：
1. 主机类型：4U服务器主机
▲2. CPU：参照或相当于Intel Xeon W2123 处理器；
▲3. 显卡：参照或相当于NVIDIA GeForce RTX 3090 独立显卡；
4. 内存：16GB；
5. 硬盘：500GB 固态硬盘（SSD）；
6. 键盘鼠标：标准 USB 键盘及光电鼠标一套；
7. 显示器：27 英寸液晶显示器两台，每台分辨率不低于 1920×1080。
	24500.00 
	

	
	68
	VR眼镜套装
	套
	3
	1. 屏幕：LCD面板 x 2；
▲2. 分辨率：单眼分辨率 2448 x 2448 (双眼分辨率4896 x 2448)；
3. 刷新率：DisplayPort 模式下支持120Hz刷新率；
4. 视场角（FOV）：120度；
5. 音频：具有噪声消除和回声消除功能的双麦克风双驱动定向扬声器 x 2；
6. 处理器：参照或相当于高通骁龙XR2；
▲7. 内存：12+128G；
8. 连接：USB 3.2、Type-C、蓝牙5.2、Wi-Fi 6；
9. 传感器：追踪摄像头 x 4、眼球追踪摄像头 x 2、全彩透视摄像头 x 2、G-sensor校正、距离传感器、深度传感器、红外照明灯、陀螺仪；
10. 眼球追踪：120Hz注视数据输出频率（双眼），20°视场角范围内，精准度为0.5°至 1.1°，5点位校准，自动瞳距（IPD）调节；
11. 人体工学设计：具备重力平衡设计可长期佩戴，包含PU材质磁性吸附连接的前后衬垫，150mm 宽的面部接口，适用于宽框眼镜，，支持IPD范围从57mm到72mm，快速释放头带设计，配有调节拨盘；
12. 电池：可拆卸、可更换的电池，续航时间2小时；使用30W的电源适配器，在30分钟内至多可以快速充电至50%；内置备用电池，支持热插拔，待机时间20分钟；
13. 操作手柄传感器：霍尔传感器、电容式传感器、G-sensor校正、陀螺仪；
14. 手柄电池：电池续航时间15小时；
15. 配套2400mAh电池、30W适配器及5米串流线。
	41040.00 
	

	
	69
	AI翻译眼镜
	付
	3
	1. 语音翻译功能：支持实时双向翻译，快速识别语音，同时将翻译结果以语音或文字的形式呈现在用户眼前，适用于旅行、商务谈判、日常交流等多种场景；
▲2. 文字提词功能：无论是演讲、汇报、直播还是内容创作，可将文稿内容以透明窗口的形式投射在镜片上，解放双手，告别提词板和手机；
3. AI 助手功能：内置的 Al 助手可回答用户的各种问题，如天气查询、知识问答、旅游景点介绍等。
	13500.00 
	

	
	70
	AI直播工作站
	台
	4
	不低于以下硬件参数： 
▲1. CPU：参照或相当于Intel Core i7-14700KF 处理器；
2. 内存：16GB ；
3. 硬盘：1TB NVMe M.2 固态硬盘；
▲4. 显卡：参照或相当于NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB；
5. 显示器：24英寸液晶显示器，分辨率不低于1920×1080。
	56000.00 
	

	
	71
	直播视频采集卡
	个
	4
	1. 视频输入/环出：HDMI 2.0 enabled；
2. 音频输入：HDMI2.0，3.5mm线路输入（3极TRS），3.5mm麦克风输入（3极TRS）；
3. 音频输出/环出：HDMI2.0，3.5mm线路输出（3极TRS）；
4. 最高HDR环出分辨率：2160p60，1440p144/120，1080p240；
5. 最高VRR环出分辨率：3840x2160-VRR（48-60 Hz），1920 × 1080-VRR（48-120 Hz）；
6. 最高录制分辨率：3840x2160-60fps/MJPG，30fps/NV12/1420；2560x1440-144fps/120fps/MJPG，60fps/NV12/420，50fps/YUY2；2560x1080-60fps/NV12/1420/YUY2/MJPG；1920x1080-240fps/MJPG，120fps/NV12/1420，60fps/YUY2/RGB24/P10；1280x720-60fps/NV12/1420/YUY2/RGB24/MJPG。
	17600.00 
	

	
	72
	专业声卡
	个
	4
	1. 麦克风输入:最大增益:60dB；麦克风:3个；卡侬接口:2个；
2. 音乐输入:伴奏音乐输入:1个，3.5mm插嘴，灵敏度-10dB，输入阻抗10Ω；
3. 音频输出:线路输出:1个，立体声，3.5mm接口，灵敏度-2db，输出阻抗75Ω；
4. 内置电池：4000mAh；
5. 采用混响算法搭载双高性能32位浮点音频处理器；
6. 支持混响时长调节以适应多种曲风，采用全新Hall式混响算法，提升空间感与立体感；
7. 具备硬件电音功能，支持12种基调选择及电音强度数字微调，可实现从微电音到强电音的多级调节；
8. 具备数字OTG接口，支持高清无损立体声传输，兼容同等苹果、安卓及鸿蒙系统，并支持边使用边充电；
9. 具备两档专业降噪模式：一档滤除电路固有噪声以保留人声细节，二档消除环境噪音并保持人声清晰度与自然度；
10. 话放增益提升至60dB，可推动动圈麦克风，并支持48V幻象供电电容麦克风，采用大振膜咪芯与宽动态范围音频芯片，实现纯净的音质；
11. 具备专属音效系统，提供6种预设音效及6种自定义音效，提升直播间氛围与声音辨识度，增强直播效果。
	7400.00 
	

	
	73
	直播相机
	台
	4
	1. CPU：参照或相当于高通8系八核处理器；
2. CMOS： 1/2"；
▲3. 有效像素：1200万；
4. 镜头焦距：等效24-70mm；
5. 光圈：可调光圈，等效 F6.3-F10；
6. 对焦距离：≥50cm；
7. FOV（视场角）：水平 80°，竖直 46°；
8. 变焦：1X－6X；
9. 触摸屏：5寸LCD；
▲10. 支持4K超高清视频录制与输出，帧率不低于60fps，提供清晰的直播画面；具备6倍混合变焦及智能HDR技术，有效防过曝并优化不同场景画质；
▲11. 配备5英寸触控显示屏，采用HollyOS定制操作系统，界面直观、操作接近手机使用习惯，降低操作门槛；
12. 搭载高通骁龙8系列芯片及HollyOS系统，下拉、侧边栏、底边栏操作直观；支持一键绿幕抠图、DIY贴纸及美颜功能，满足多样化直播需求；
▲13. 支持Type-C UVC高清开播模式，仅需一根Type-C线连接相机与电脑即可实现高清直播推流，无需额外采集卡等辅助设备；
14. 内置直播应用，支持机内高清开播模式，无需电脑即可一键开播，并确保直播过程中码率稳定、分辨率达标；
15. 专业直播相机一体机，集高清拍摄、便捷推流、平台兼容于一体，开箱即用，满足商业直播全场景需求；采用航空材质机身散热方案，支持7×24小时长时间稳定运行不掉帧。
	20240.00 
	

	
	74
	相机三脚架
	付
	4
	1. 最低工作高度：830mm；
2. 最高工作高度：1890mm；
3. 商品承重：8kg；
4. 管径：17.5mm。
	2200.00 
	

	
	75
	麦克风套装
	套
	4
	1. 支持48kHz采样率与24bit位深度的全指向无线收音，信噪比不低于67dB，最大声压级不低于120dBSPL，频率响应范围为20Hz至20kHz，确保高保真音质输出；
2. 具备三级智能降噪模式（弱/中/强），可依据不同环境选择相应降噪档位，有效滤除风噪、交通噪音、空调底噪等环境噪声，同时保持人声清晰自然；
3. 内置自动限幅防爆音功能，实时监测音频信号，自动调节过载电平，避免突发爆音失真；
4. 采用2.4GHz自适应跳频抗干扰技术，配合主动扫描信道与PER统计的信道优选算法，空旷环境下稳定传输距离不低于200米，具备抗干扰能力，可在复杂无线环境中保持音频稳定传输不中断；
5. 单发射器内置电池连续工作时长不低于9小时，搭配充电盒可实现最长54小时（单发射器交替使用）或27小时（双发射器同时工作）的整体续航；
6. 充电盒支持为发射器及接收器充电，系统支持边充电边使用；
7. 发射器单机重量不超过8g，厚度不超过9mm，采用磁吸式佩戴设计，可吸附于衣物表面，接收器即插即用；
8. 支持6档增益调节，防止音量过大或过小；
9. 提供均衡、低沉、明亮三种EQ音效预设及混响调节功能；
10. 一拖二无线麦克风，支持一键静音。
	1600.00 
	

	
	76
	直播大屏
	台
	8
	1. 屏幕尺寸：43英寸；
2. 触摸类型：红外触控；
3. 亮度：350cd/㎡；
4. 分辨率：1920x1080 (FHD)；
5. 触摸点数：20点触控；
6. 响应时间：7ms。
	23840.00 
	

	
	77
	灯光套装
	套
	4
	1. 输出功率：150W；
2. 输出电压：AC90-240V；
3. 光照度：18000LUX；
4. 显色指数：Ra>96；
5. 电视照明一致性指数：TLCI>97；
6. 色温：5600K；
7. 功率调节：10%~100%；
8. 套装包含150W影视灯ｘ4/70CM带网柔光箱ｘ2/65cm灯笼柔光箱ｘ2/2.8米灯架 ｘ4。
	23600.00 
	

	
	78
	电动抠像绿幕
	套
	4
	1. 电动遥控绿幕，不小于宽3米*高3米；
2. 采用金属躯体，可保护收起幕布；
3. 幕布垂杆设计，可伸缩调节，幕布展开后表面平整。
	6600.00 
	

	
	79
	应急电源
	套
	2
	1. 电池类型：磷酸铁锂电池；
2. 电池容量：1070Wh(334400mAh/3.2V)；
3. 市电充电：约100分钟；
4. AC输出：220V50Hz/1500W。
	5500.00 
	

	
	80
	直播线材
	批
	4
	提供直播间所需的全部视频及音频线材，包括但不限于高清视频线（如HDMI、SDI）、平衡式音频线、同轴线缆等。线材类型及长度根据直播间设备布局及信号路由实际用量确定，须满足以下通用要求：
1. 视频线材支持4K或高清信号无损传输，具备屏蔽抗干扰能力；
2. 音频线材采用两芯屏蔽结构，导体为无氧铜，确保平衡信号传输；
3. 线材接口（如HDMI、BNC、卡农、6.35mm等）与对应设备匹配，预制端头牢固可靠；
4. 所有线材布线整齐、标识清晰，强弱电分离，符合直播间安全规范。
	8000.00 
	

	
	81
	直播提词器
	套
	4
	1. 搭配专业分光玻璃，阅读距离4m，透光率71%，可视区域17寸；
2. 支持24MM以上焦段的广角镜头拍摄；
3. 支持蓝牙远程操控，可进行翻页、暂停、调整、字体与背景颜色切换等操作；
4. 含分光镜式提词器主机1台、1.7m可调落地支架1副、无线遥控器1只、10.1英寸触控平板电脑1台（预装提词软件，支持文稿导入及滚动控制）。
	6000.00 
	

	
	82
	演讲台
	套
	1
	1. 材质：人造板材
2. 桌面长度60cm，桌面宽度40cm，桌面高度95cm，总高110cm。
	800.00 
	

	
	83
	实训桌椅
	套
	1
	1. 包含40个独立工位，每工位配备定制实训操作台及操作凳；
2. 操作台尺寸不小于800mm×500mm×900mm，台面采用E0级实木生态板，厚度20mm，钢架结构采用1.2mm钢架一体焊接；
3. 操作凳面板厚度30mm，1.2mm钢结构撑脚一体焊接；
4. 整体布局规整，满足标准化教学实训需求，兼顾耐用性与安全性。
	25000.00 
	

	
	84
	监控摄像头
	个
	3
	1. 像素：400万像素；
2. 红外夜视距离：15m；
3. 存储编码：H.265；
4. 适用面积：200m2；
5. 支持360度全景云台旋转；
6. 内置4G全网通模块并提供终身流量服务。
	1050.00 
	

	
	85
	挂机空调
	台
	4
	1. 匹数：1匹；
2. 能效等级：1级；
3. 制冷量（W）：2650；
4. 制冷功率（W）：595；
5. 制热量（W）：4550；
6. 制热功率（W）：1240；
7. 能效比（APF）：5.30；
8. 循环风量：700 m³/h；
9. 提供安装所需全部铜管（含保温）、室外机支架、排水管、包扎带、电源线及信号线等辅材，并包含钻孔、高空作业、抽真空、开机调试等全部施工，确保空调正常运行。
	8000.00 
	

	
	86
	天花空调
	台
	5
	1. 匹数：3匹；
2. 能效等级：1级；
3. 制冷量（W）：7410；
4. 制冷功率（W）：2190；
5. 制热量（W）：9250；
6. 制热功率（W）：2600；
7. 能效比（APF）：4.1；
8. 循环风量：1350 m³/h；
9. 天花空调室内机及室外机的安装固定、铜管连接（含保温）、排水管敷设、电气接线及系统调试；提供所有铜管、保温管、吊杆、支架、信号线、电源线等辅材，并完成打压、抽真空、追加制冷剂、排水试漏及试运行，确保空调正常运行、不渗漏、排水通畅。
	37500.00 
	

	
	87
	立式空调
	台
	3
	1. 匹数：3匹；
2. 能效等级：1级；
3. 制冷量（W）：7330；
4. 制冷功率（W）：1945；
5. 制热量（W）：10000；
6. 制热功率（W）：2850；
7. 能效比（APF）：4.70；
8. 循环风量：1550 m³/h；
9. 提供安装所需全部铜管（含保温）、室外机支架、排水管、包扎带、电源线及信号线等辅材，并包含钻孔、高空作业、抽真空、开机调试等全部施工，确保空调正常运行。
	22500.00 
	

	
	88
	系统集成
	项
	1
	1. 安装：专业工程师上门完成软硬件设备搭建安装，包括设备现场安装环境预置、硬件设备部署、系统软件及应用软件安装等；
2. 系统测试：包括硬件加电测试、系统稳定性测试、软件功能符合性测试，系统压力测试、系统故障恢复测试等内容，具体根据项目软硬件设备情况进行；
3. 系统培训：由专业工程师对采购人指定人员进行系统化培训，培训内容包括：开关机培训、软硬件应用培训、常见故障处理、应急流程培训等，具体根据项目设备情况制定培训计划；
4. 运行维护服务：1年质保期内设备维修、维护服务，工程师上门服务，系统试运行期间保障服务。
	72000.00 
	

	
	89
	室内装修
	项
	1
	1. 室内墙面及顶面乳胶漆翻新：施工前根据采购人实际需求确定乳胶漆颜色，对基地室内天花板、墙面共计约200㎡区域进行基层处理及乳胶漆涂刷施工，整体翻新石膏板吊顶及原有墙面，漆面颜色、造型样式严格匹配基地整体装修风格，保证墙面顶面色泽均匀、整洁统一；
2. 形象展示区隔墙施工：完成基地形象展示区隔墙定制安装工程。隔墙主材采用75型、0.6mm厚轻钢龙骨为基础骨架，基层铺贴9mm阻燃板；造型部位采用30*40木龙骨搭配9mm阻燃板基层，整体满刮两遍腻子，隔墙整体配色及造型风格与基地整体风貌统一；
3. 铝合金格栅吊顶施工：安装92㎡铝合金格栅吊顶，采用1.0mm厚国标铝合金150X150材质，型材规格为10mm×35mm，框架间距150mm×150mm，单米承重载荷(N)：≥380，抗弯曲变形力(N)：≥520，表面工艺：高温静电氟碳喷涂吊顶，颜色及造型样式贴合基地整体装修风格；
4. 玻璃隔断安装：安装35㎡玻璃隔断，采用15mm厚钢化玻璃，透光率：≥89%，抗冲击强度：标准钢化达标强度，抗弯强度(MPa)：≥120，碎片状态：颗粒均匀安全碎裂，搭配1.0mm厚不锈钢收边，槽体厚度(mm)：1.2，抗腐蚀性能：高防锈耐氧化，表面工艺：拉丝哑光耐磨处理整体配色、样式与基地整体风格统一，保证通透美观且稳固耐用；
5. 地板铺装：铺设92㎡，12mm加厚1245×206，表面耐磨转数：≥6000转，静曲强度(MPa)：≥30，吸水厚度膨胀率：≤8%，环保等级：E0级高环保标准，色泽严格适配基地整体装修调性，铺装平整无缝、牢固耐磨；
6. 墙面文化广告装饰装修：对基地形象展示区、直播间、走廊展示区、楼梯间、包装设计区、服装生产区、康养体验区、医药生产区及医药展示区等全域区域，开展墙面广告装饰布置。采用PVC板UV画面打印工艺，表层加贴晶膜防护，搭配立体字造型装饰，画面设计、色彩风格融合基地整体装修定位；
7. 工程级玻璃隔热膜定制铺贴：定制3卷工程级高隔热玻璃膜，单卷规格1000mm×10000mm，太阳能阻隔率：≥58%，紫外线阻隔率：≥99%，红外线阻隔率：≥65%，用于基地全域玻璃隔热防护，贴合整体装修配套需求；
8. 非遗文化主题玻璃贴定制安装：定制UV彩白彩工艺玻璃图案贴，规格1000mm×10000mm，材质厚度(mm)：0.18，抗拉伸强度(N)：≥150，融入广西壮锦、非遗传统文化等特色元素，装饰基地玻璃立面，实现文化与空间融合的设计效果；

9. 强弱电改造施工：根据项目工作站、空调、室内照明、LED大屏以及直播间等实际需求进行强弱电改造，保证满足项目所有货物安装的正常使用
▲10. 整体设计及施工要求：
1) 整体装修设计核心以广西壮锦、非遗传统文化符号融合采购人的元素以及现代科技、AI智能元素为主题，兼顾文化底蕴与科技质感，风格统一、主次分明；
2) 施工前需出具全套装修设计方案，包含且不限于俯视、正视、侧视三个视角彩色3D效果图，经业主审核委员会确认通过，并出具认可意见后，方可进场开展施工工作；
10. 所有施工工序、材质选型、软装配套、色彩搭配均需严格贴合基地整体装修风格，施工工艺符合行业规范，确保工程质量达标、整体效果统一协调。
	225350.00
	

	
	90
	定制长条桌
	套
	10
	1. 规格尺寸：定制长款钢木组合桌160cm×75cm；
2. 整体承重（kg）：200；
3. 钢架壁厚（mm）：1.2；
4. 桌面厚度（mm）：25；
5. 框架抗弯强度（N）：≥5200。
	16000.00 
	

	
	91
	定制平铺操作台
	套
	5
	1. 规格样式：定制钢木组合操作台240cm×160cm×90cm；
2. 整体承重(kg)：360；
3. 钢架壁厚(mm)：1.2；
4. 桌面厚度(mm)：25。
	16250.00 
	

	
	92
	定制白色斜面货架
	套
	4
	1. 规格款式：定制铁艺烤漆置物架240cm×200cm；
2. 品质等级：1级工艺；
3. 承重荷载（kg）：100；
4. 框架壁厚（mm）：1.2；
5. 整体抗弯强度（N）：4200；
6. 表面烤漆厚度（μm）：65；
7. 防锈耐候等级：五级防锈。
	8400.00 
	

	
	93
	定制柜子
	个
	5
	1. 板材规格：18mm实木生态板3000mm×4200mm；
2. 静曲强度（MPa）：≥26；
3. 胶合强度（MPa）：≥0.65；
4. 甲醛释放等级：E0级高环保标准。
	44250.00 
	

	
	94
	定制圆形蒲团
	个
	30
	1. 尺寸规格：圆形600mm×600mm；
2. 面料克重（g/㎡）：480；
3. 内部填充密度（kg/m³）：32；
4. 回弹率：≥75%。
	1950.00
	

	
	95
	定制窗帘
	张
	9
	1. 款式规格： 3000mm×4200mm；
2. 克重（g/㎡）：1100；
3. 遮光率：≥95%；
4. 色牢度等级：四级；
5. 环保等级：无甲醛；
6. 隔音隔热性能：隔热降噪；
7. 提供安装所需挂钩、绑带、静音滑轮、固定支架等全部辅材，并包含尺寸测量、布料裁剪、缝制加工、确保安装平整垂顺、遮光效果达标。
8. 配套不少于26根窗帘杆，杆体规格不低于3米，主杆壁厚不低于1.4mm；承重荷载≥45kg；抗弯受力值≥320N。
	8485.00
	

	
	96
	防爆灯
	盏
	8
	1. 规格： 1240mm×140mm；
2. 额定功率(W)：36；
3. 额定电压(V)：220；
4. 光通量(lm)：≥3200；
5. 防护等级：IP65；
6. 光源寿命(h)：≥50000小时。
7. 满足不少于180㎡教学场地照明需求。
	2400.00 
	

	
	97
	线条灯
	盏
	11
	1. 规格： 1200mm×100mm；
2. 额定功率(W)：36；
3. 额定电压(V)：220；
4. 显色指数：Ra≥85。
5. 满足不少于180㎡的教学照明需求。
	3135.00 
	

	
	合计：
	2140850.00
	

	商务条款
	▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起      10  个  日历天。

二、交货期：自合同签订之日起   60   个 日历天内。
三、货物地点：采购人指定地点。
四、施工资质及级别：允许成交供应商分包“室内装修”项目；

施工资质要求：具备住建部门颁发的以下资质：
①建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）以上资质或建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质；
五、验收标准、规范：
验收参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。所有产品均严格按采购文件上的技术参数实质要求，采购人按供应商响应和承诺的技术参数及性能等有关标准进行验收，验收不合格的，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。
▲六、售后服务要求：
1、质量保证期    1    年，货物参数中如有不同质保期要求的，以货物参数为准。（自提交成果并验收合格之日起计）
2、响应时间：接到采购人处理问题通知后    4    小时内到达采购人指定现场
3、售后服务技术人员要求：专职人员
4、成交供应商须提供以下服务及服务所包含的相关费用：
（1）为采购人提供完善的售后服务和培训服务。根据本项目的设备和采购人实际需求，在质保期内提供不得少于10人、30次的培训，培训内容应覆盖各设备的基础操作、日常维护、软件应用及常见故障处理。培训结束后，应确保采购人相关人员能够独立熟练操作全套系统，具备影视节目制作、动画制作、虚拟现实内容创作、直播导播及数字资产管理等方面的教学与生产能力，并且使用本项目所涉及的设备演示制作影视包装、动作捕捉驱动角色、多机位导播切换及虚拟抠像等效果。
（2）为采购人提供广播电视专业从业人员的行业指导讲座。到采购人项目地点举办编导剪辑、影视节目包装、影视动画后期制作、动作捕捉应用、虚拟现实内容创作、直播技术及导播切换等方面的讲座和实操交流活动。
（3）成交供应商实施项目集成前，必须向采购人提供项目集成效果图、项目集成方案、系统图等集成文档，采购人对集成方案逐项核对确认方可开展项目集成工作，采购人有权向成交供应商提出集成方案修改意见。采购人在项目验收时逐项进行核对，所有项目都合格通过后验收工作方可进一步推进。
5、备品备件要求：备品备件及耗材须满足维保期内的需求。
6、其他：
七、其他要求：
1、报价必须含以下部分，包括：
（1）货物的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）运输、装卸、安装、售后服务、培训等费用；
▲2、付款方式：本项目无预付款，货物经采购人书面验收合格后，成交供应商将发票交采购人向市财政局提交用款申请批复后支付合同款。鉴于本合同款项系使用财政资金支付，采购人在验收合格后向财政部门申请付款，既视为采购人已履行支付义务，具体付款时间以财政部门批复并支付为准。

	其他说明
	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）
□本表的第几项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则投标文件按无效处理。
☑本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的投标文件按无效处理。
▲二、核心产品
“采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第   2  项产品：电商设计工作站 
三、其他
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业


附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
第三章 供应商须知
第一节 供应商须知前附表
	条款号
	条款内容
	具体要求

	3.1
	供应商资格条件
	供应商资格条件要求详见公告. 

	5.1
	是否接受联合体竞标
	不允许联合体投标。

	5.2
	联合体竞标要求
	无

	6.1
	是否允许分包
	允许分包，分包内容：89项室内装修

	12.1.1
	资格证明文件组成

	1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则谈判文件按无效响应处理）
2. 供应商依法缴纳税收的相关材料：投标截止日期之前半年中任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效响应处理）
3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料投标截止日期之前半年中任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则作无效响应处理）
4. 供应商财务状况报告：[2025年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)；（必须提供，否则作无效响应处理）
5.供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.资格声明函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.联合体协议书；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8. 《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》（依据采购需求提供） （监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责）
9.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；
注：
1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	商务文件组成
	1.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

5.竞标人情况介绍；（依据采购需求提供）

6.联合体协议书；（联合体竞标时必须提供，否则作无效响应处理）

7.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注： 

1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	
	技术文件组成
	1.货物需求偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2. 配置清单（均不含报价）；（必须提供，否则响应文件作无效处理）

3.售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.项目实施人员一览表（如有请提供）； 

5.对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料；

6.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.3
	报价文件组成
	1.响应函；（必须提供，否则作无效响应处理）
2.响应报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明，如：《关于符合本国产品标准的声明函》和《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》、；

	12.2
	响应文件电子版要求
	1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定）。不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在“广西政府采购云”平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程” ）

	15.2
	响应报价要求
	响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标货物、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术货物、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）

	16.2
	竞标有效期
	自首次响应文件提交截止之日起60日历天。

	17.1
	谈判保证金
	本项目不收取谈判保证金。

	20.1
	首次响应文件提交起止时间
	详见竞争性谈判公告。

	
	首次响应文件提交地点
	详见竞争性谈判公告。

	20.6
	备份响应文件
	本项目不接受备份响应文件。

	21
	首次响应文件的退回
	详见竞争性谈判公告。

	26.2
	谈判的顺序

	系统自动提取的顺序
参与谈判前，供应商法定代表人或者委托代理人必须通过电脑摄像头向谈判小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与谈判的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。如无法核实谈判对象有效身份证明的，谈判小组将拒绝其谈判。

	
	评审价相同时成交原则
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：
☑依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。
□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	28
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金 

	29.5
	签订合同携带的材料
	使用的有效CA证书加盖单位电子公章

	31.2
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	（1）南宁市政府集中采购中心监督科；
联系电话：0771-5595777，
通讯地址：市民中心A座11楼1110 室
（2）名 称：广西南宁技师学院；
联系电话：0771-4928055
  地 址：南宁市大学西路157号

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日9时00分到12时00分，13时00分到17时00分

	31.6
	受理投诉方式
	1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。
2、邮寄地址：
名称：南宁市财政局政府采购监督管理科 
地址：南宁市东葛路129号 
联系电话：0771-2189091

	33
	采购代理费
	1. 是否收取采购代理费：
□是    ☑ 否
2.采购代理费支付方式：
□本项目代理货物费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
3.采购代理费收取标准：
4. 采购代理费收取银行账户
开户名称： 
开户银行： 
银行账号： 

	34.1
	解释
	解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：
1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	34.2
	其他
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。
2.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
4.自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


第二节 供应商须知正文
一、总则
1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。
2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。
2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。
2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；
2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。
3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
4.谈判费用
供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
5.联合体竞标
5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。
5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。
5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
6.转包与分包             
6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。
6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.特别说明
7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。
7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.5有下列情形之一的，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。（供应商IP地址、硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址等数据相似异常以广西政府采购云平台解密文件后信息提示为准）
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。
7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、谈判文件
8.谈判文件的构成
第一章 竞争性谈判公告；
第二章 采购需求；
第三章 供应商须知； 
第四章 评审程序、评审方法和成交标准；
第五章 响应文件格式；
第六章 合同文本；
第七章 质疑、投诉材料格式。
9.供应商的询问
供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
10.谈判文件的澄清和修改
10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。
10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。
10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。
10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜3.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。
三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则
供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。
12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见须知前附表
12.1.2商务技术文件：详见须知前附表
12.1.3报价文件：详见须知前附表
12.2响应文件电子版：详见须知前附表
13.计量单位
谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14.竞标的风险
供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。
15.响应报价要求和构成
15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。
15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。
15.3响应报价要求
15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。
15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。
16.竞标有效期
16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。
16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。
17.谈判保证金
详见“供应商须知前附表”。
18.响应文件编制的要求
18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。
18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。
18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。
19.响应文件的密封和标记
19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。
19.2使用“广西政府采购云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。
19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
20.响应文件的提交
20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。
20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。
20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。
20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时aig采购间。
20.6备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回
供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。
22. 首次响应文件的退回
详见“供应商须知前附表”。
23. 截止时间后的撤回
本项目不收取谈判保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。
四、评审及谈判
24.谈判小组成立
24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者货物采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由5人以上单数组成。
24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
25.首次响应文件的开启
25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。
25.2 响应文件解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）
如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。
26.评审程序、评审方法和成交标准
26.1谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
26.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见 “供应商须知前附表”。
26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
26.5对通过报价符合性审查的投标，如触发下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（四）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（一）项至第（四）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（三）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
五、成交及合同
27.确定成交供应商及结果公告
27.1确定成交供应商。 由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果（成交通知及成交结果公告应使用南宁市模板进行公告，公告内容除包含《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》要求内容外，还应包含采购人专门面向中小企业预留份额情况及成交供应商评审价格、优惠率等内容），同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。
27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。
28.履约保证金
详见 “供应商须知前附表”
29.签订合同
29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
29.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。
29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。
29.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。
30.政府采购合同公告
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31. 询问、质疑和投诉
31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下： 
（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性谈判文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。
六、验收
32.验收
32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
七、其他事项
33.代理服务费
代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
34.需要补充的其他内容
34.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者货物符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
35. 政采贷相关说明
为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：
1. 线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。
（2）线上渠道：登录中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

第四章  评审程序、评审方法和成交标准
第一节 评审程序和评审方法
1.确认谈判文件
由谈判小组确认谈判文件。
2.资格审查
2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
（1）查询渠道：“广西政府采购云”平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。
（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。
2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：
（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；
（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的。
2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.符合性审查
3.1由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。
3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。
3.5商务技术、报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审
1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；
2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符； 
3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。
4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；
5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；
6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；
7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；
8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；
10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；
11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；
12）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；
13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
14）未响应谈判文件实质性要求；
15）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。
（2）报价评审
1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；
2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；
3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
7）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。
3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。
4.谈判程序
4.1谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。
4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。
4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。
4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评标报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。主要内容包括：
（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；
（2）谈判日期和地点，谈判人员名单；
（3）合同主要条款及价格商定情况。
4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。
4.8对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5. 最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。
5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“广西政府采购云”平台远程不见面开标大厅响应最后报价。
5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。
5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。
5.6最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 
5.7修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上线控制价，即预算价）；
（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。
5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
6. 最后报价政府采购政策性扣除
6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
6.2政策性扣除计算方法。
6.2.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1- 6 %）。
6.2.2 符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终竞标价×（1-20%）（以投标人按第五章“响应文件格式”要求提供的《关于符合本国产品标准的声明函》和《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》为评分依据）
6.2.3 本国产品政策与其他政府采购政策叠加执行。如供应商在竞标时同时符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定和《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定享受竞标报价扣除时，最终评审价=竞标报价×（1- 小微企业价格扣除比例-本国产品标准价格扣除比例）
6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.5除上述情况外，评审价＝最后报价。
7.评审复核
7.1评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。
7.2除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。
第二节 评审原则
1.评审原则
1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
1.2根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和谈判小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，谈判小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。
1.3谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
2.终止竞争性谈判采购活动
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。
第三节 评标报告
1.成交标准
谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26.2条规定的顺序推荐）,并在线编写电子评审报告。
2.评标争议事项处理
谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
第四节 评审过程的保密与录像
1.保密。
评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。
2.录音录像。
采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式

第一节 资格证明文件格式
                                                    全流程电子文件
资  格  证  明  文  件（封面）
项目名称：广西南宁技师学院数字内容生产与虚拟直播运营实训室设备采购
项目编号：NNZC2026-J1-990511-NNSZ
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
供应商名称：
年    月    日
二、资格证明文件目录
资格证明文件目录
一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………（页码）
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………（页码）
三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………（页码）
四、供应商直接控股股东信息…………………………………………………（页码）
五、供应商直接关联关系信息表………………………………………………（页码）
六、资格声明函……………………………………………………………（页码）
七、联合体协议书（以联合体形式响应的，提供联合体协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）…………………（页码）
八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………（页码）
注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。
一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
三、财务状况报告方面的材料
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
四、供应商直接控股股东信息
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
五、供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
六、资格声明函
资格声明函
致：南宁市政府集中采购中心：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的广西南宁技师学院数字内容生产与虚拟直播运营实训室设备采购项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。
4. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目响应文件“第三章”“第二节供应商须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        
电话/传真：                         电子函件：                                
开户银行：                           帐号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
七、联合体协议书（如有）
联合体竞标协议书（格式）
                                                  （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 南宁市政府集中采购中心 组织的  广西南宁技师学院数字内容生产与虚拟直播运营实训室设备采购 （项目编号：NNZC2026-J1-990511-NNSZ ）竞争性谈判采购。现就联合体竞标事宜订立如下协议：
1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本谈判项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。
5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。
牵头人名称：                                       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）
成员一名称：                                       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）
成员二名称：                                       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
八、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
第二节 商务技术文件格式
                                                    全流程电子文件
商  务  技  术  文  件（封面）
项目名称：广西南宁技师学院数字内容生产与虚拟直播运营实训室设备采购
项目编号：NNZC2026-J1-990511-NNSZ
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
供应商名称：
年    月    日
商务技术文件目录
一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）
二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）
三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）
四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）
五、竞标人情况介绍…………………………………………………………（页码）
六、供应商类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）
七、货物需求偏离表…………………………………………………………（页码）
八、配置清单…………………………………………………………………（页码）
九、售后服务方案……………………………………………………………（页码）
十、项目实施人员一览表（如有要求）……………………………………（页码）
十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料…………………………（页码）
注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。
一、无串标行为承诺函
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日        

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件
法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                
身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附件：法定代表人有效身份证正反面复印件
供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
	法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）


附件：
三、法定代表人授权委托书
授权委托书（非联合体竞标格式）
（如有委托时）
致：南宁市政府集中采购中心：
我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加  广西南宁技师学院数字内容生产与虚拟直播运营实训室设备采购项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件
委托代理人（签字）：                 法定代表人（签字或盖章）：                    
委托代理人身份证号码：                              
  供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
授权委托书（联合体竞标格式）
（如有委托时）
本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
牵头人法定代表人（签字或盖章）：
牵头人（电子签章）：
日期：    年   月   日
被授权人（签字）：
日期：    年   月   日
注：
1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。
四、商务条款偏离表
商务条款偏离表（格式）
分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：                       
	项号
	竞争性谈判采购文件的商务需求
	响应文件承诺的商务条款
	偏离说明

	一
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	二
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	……
	1  ……
	1  ……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	2  ……

	2  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	3  ……

	3  ……

	正偏离（负偏离或无偏离）


	
	……
	……
	正偏离（负偏离或无偏离）


	　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：
1.说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标
3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
五、竞标人情况介绍
（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
六、供应商类似的业绩证明文件
（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）
 供应商名称(电子签章)：
                                                     日期：  年  月   日
七、货物需求偏离表
货物需求偏离表
(注：按采购需求具体条款修改)
所竞分标：              
	项号
	竞争性谈判采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	货物名称
	数量
	货物参数要求
	货物名称
	数量
	货物参数
	

	1
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	2
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……
……
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：
1.说明：应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标
3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
八、配置清单
货物配置清单
（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
九、售后服务方案
（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
十、项目实施人员一览表（如有要求）
（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料
（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
第三节 报价文件格式
                                                    全流程电子文件
报  价  文  件（封面）
项目名称：广西南宁技师学院数字内容生产与虚拟直播运营实训室设备采购
项目编号：NNZC2026-J1-990511-NNSZ
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
供应商名称：
年    月    日
报价文件目录
一、响应函………………………………………………………（页码）
二、响应报价表…………………………………………………（页码）
三、中小企业声明函……………………………………………（页码）
四、关于符合本国产品标准的声明函…………………………（页码）
五、关于符合本国产品标准的成本占比承诺函………………（页码）
一、响应函
响应函
致： 南宁市政府集中采购中心
我方已仔细阅读了贵方组织的广西南宁技师学院数字内容生产与虚拟直播运营实训室设备采购 项目（项目编号：NNZC2026-J1-990511-NNSZ）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动： 

一、首次报价文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；
二、技术文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）
三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；
据此函，签字人兹宣布：
1、我方愿意以（大写）人民币              （￥          元)的竞标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目竞争性谈判采购文件第二章“服务需求一览表”中相应的采购内容。
2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。
3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。
5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
6、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
7、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。
8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。
10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
1. 提供虚假材料谋取中标、成交的；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3. 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
4. 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
5. 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
6. 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
11.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄： 
地址：                                                         

电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：                                                    

开户名称：                                                    

开户银行：                                                    

银行账号：                                                    

特此承诺。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
二、响应报价表 
项目名称：广西南宁技师学院数字内容生产与虚拟直播运营实训室设备采购         
 项目编号：NNZC2026-J1-990511-NNSZ     
 供应商名称：                                           
	序号
	货物名称
	货物规格型号
	品牌（如有）
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	交货期

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                                       （￥                元）


注： 
1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。
3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。
4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
三、中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加广西南宁技师学院的广西南宁技师学院数字内容生产与虚拟直播运营实训室设备采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
四、关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
                    公司（单位）名称（盖章）：　             
                                        日期：　  年   月  日
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
五、关于符合本国产品标准的成本占比承诺函
关于符合本国产品标准的成本占比承诺函
致：_ 南宁市政府集中采购中心 
我公司（单位）参加贵方组织的_项目名称：               （项目编号：   ）项目，郑重声明如下：
本单位为该项目（或采购包）提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例达到80%以上。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
                    公司（单位）名称（盖章）：　             
                                        日期：　  年   月  日
注：
1.针对多种产品采购项目，填写此函《关于符合本国产品标准的成本占比承诺函》；
2.全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
第四节 其他文书、文件格式
知识产权合规性声明
本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的广西南宁技师学院数字内容生产与虚拟直播运营实训室设备采购项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。
      投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加广西南宁技师学院单位的广西南宁技师学院数字内容生产与虚拟直播运营实训室设备采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（电子签章）：
日  期：     年   月   日
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。
第六章  合同文本

“广西政府采购云”平台合同编号：
南 宁 市 政 府 采 购
广西南宁技师学院数字内容生产与虚拟直播运营实训室设备采购合同
采购项目编号： NNZC2026-J1-990511-NNSZ 
采购计划编号： [采购计划文号（5）] 
采购人：广西南宁技师学院 
中标供应商：                   
签订时间：     年    月    日
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第一部分 合同书
     年    月    日，  广西南宁技师学院 以   竞争性谈判方式  对        项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起    日（时限根据项目情况而定，不得超过25日）内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  广西南宁技师学院 (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 成交通知书；
1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
1.2 标的物
1.2.1 标的物1信息
1.2.1.1名称：                                        ；
1.2.1.2数量：                                        ；
1.2.1.3质量：　                                      。
……
1.3 价款
本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1 付款方式：                                                ；
1.4.2 发票开具方式：                                            。
1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限
1.5.1 交付期限：                                                 ；
1.5.2 交付地点：                                                ；
1.5.3 交付方式：                                        　      ；
1.5.4 货物及质保期限：                                           。
1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的     %（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的      %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付  元（根据项目实际填写，一般为2000元）的违约金。
1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：
1.7.1 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向   甲方所在地    人民法院起诉。
1.8 合同生效
本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
第二部分 合同一般条款
2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。
2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。
2.2 技术规范
标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。
2.4 包装和装运
2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。
2.5 履约检查和问题反馈
2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.6 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
2.7 技术资料和保密义务
2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.8 质量保证
2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。
2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。
2.9 标的物的风险负担
标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
2.10 延迟交货/交付
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
2.11 合同变更
2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.12 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.13 不可抗力
2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.14 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。
2.15 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.17 检验和验收
2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.18 通知和送达
2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
2.19 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
2.20 合同使用的文字和适用的法律
2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。
2.21 履约保证金
本项目不收取履约保证金
2.22 中小企业政策
2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。
2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。
2.23 合同份数
本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。
第三部分  合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：
3.2包装和装运专用条款（如果有）：
3.3装运标的物的要求和通知：
3.4结算方式和付款条件
本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：
□采用一次性支付方式，付款条件为：           
□采用分期付款方式，付款条件为：
第一期付款：                                        
第二期付款：                                        
……
甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。
（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《2023年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过30天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30％；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）
3.5标的物的风险负担
标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：
乙方                                                                       
3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内以书面形式通知对方当事人，并在日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在日内以书面形式变更合同；
3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：
3.5.5其他：
3.6项目验收：
3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。
3.6.4验收产生的费用：首次验收费用由      承担，如首次验收不合格，后续验收费用由     支付。
3.6.5验收内容及资料要求：
根根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。
3.6.6验收内容
	序号
	验收内容
	 验收标准

	1
	交货产品数量
	

	2
	交货产品的质量文件
	

	4
	交货产品技术、性能指标 
	

	5
	售后服务
承诺
	

	6
	其他工作
	


（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）
3.6.7验收资料要求
验收资料要求包括（不限于）以下内容：
（1）采购文件；
（2）响应文件；
（3）采购合同；
（4）其他需提供的相关材料：（由业主根据实际情况填写）。
第七章 质疑、投诉材料格式
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：  广西南宁技师学院数字内容生产与虚拟直播运营实训室设备采购 
质疑项目的编号： NNZC2026-J1-990511-NNSZ 
采购人名称：  广西南宁技师学院 
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：
地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：  广西南宁技师学院数字内容生产与虚拟直播运营实训室设备采购 
采购项目的编号：NNZC2026-J1-990511-NNSZ
采购人名称： 广西南宁技师学院  

代理机构名称：南宁市政府集中采购中心 

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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项目概况


     广西南宁技师学院数字内容生产与虚拟直播运营实训室设备采购  采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）获取竞争性谈判文件，并于2026-08-05 09:30:00（北京时间）前提交响应文件。
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