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滨江西小学信息化设备采购（LZZC2026-G1-990398-LZSZ）                                                       



[bookmark: _Toc26136][bookmark: _Toc958][bookmark: _Toc21001][bookmark: _Toc29306][bookmark: _Toc6139][bookmark: _Toc19740][bookmark: _Toc12641]第一章 公开招标公告
项目概况
[bookmark: _Hlk50568865][bookmark: _Hlk93681477]滨江西小学信息化设备采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年8月24日 09:20（北京时间）前在线提交投标文件。
[bookmark: _Hlk53504521]一、项目基本情况
项目编号：LZZC2026-G1-990398-LZSZ
项目名称：滨江西小学信息化设备采购
[bookmark: _Hlk50568912]预算总金额（元）：1400881
采购需求：
标项名称：滨江西小学信息化设备采购

数量：1

预算金额（元）：1400881

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：滨江西小学信息化设备采购（具体内容详见招标文件第二章《采购需求》）
最高限价（如有）：1400881

合同履约期限：自签订合同之日起30日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。 

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
[bookmark: _Hlk53504529]二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无；
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
时间：2026年8月3日至2026年8月11日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至21:00（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：线上获取。登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），在“工作台”—“项目采购”—“获取采购文件”选择本项目，点击“申请获取采购文件”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目招标文件。提示：1.未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行获取招标文件。2.供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。3.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。
售价（元）：0
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年8月24日 09:20（北京时间）
投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，以及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被广西政府采购云平台拒收。）
 开标时间：2026年8月24日 09:20
 开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk102729449]（一）是否专门面向中小微企业采购：否
    （二）投标保证金：本项目无须提交投标保证金。
[bookmark: _Hlk102729456]（三）发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。
[bookmark: _Hlk102729465][bookmark: _Hlk93681467]（四）本项目需要落实的政府采购政策：落实强制采购的节能产品、鼓励节能政策、鼓励环保政策、促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策、实施本国产品标准及相关政策。如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件第二章《采购需求》及第四章《评标方法及评标标准》。
[bookmark: _Hlk102729471]（五）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动。
（六）根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。
（七）投标人参与电子投标特别说明
1.本项目通过广西政府采购云平台实行电子投标，投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密并提交电子投标文件。
2.参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各投标人应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。
（1）投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页—服务中心—帮助中心—项目采购）。
（2）投标人应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区—政采云CA证书办理操作指南）：
http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=giG2hxujOLVnOuVjZr6wgQ
（3）各投标人通过新平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，广西政府采购云平台客户端软件请投标人自行前往下载并安装：
http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66479&articleId=+06E5n62B1RzrGh0ew1OFg==&utm=site.site-PC-38919.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.5057b2c0cef811ee9fd599f289f082d5
3.电子标项目不要求参与投标的投标人到现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。
4.因未注册广西政府采购云平台、未办理CA证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果，由投标人自行承担；
5.投标人在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Hlk50569036]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：柳州市电化教育站
地 址：广西柳州市鱼峰区新柳大道91号启元广场A座
项目联系人：秦佳乐
    项目联系方式：0772-5378972
2.采购代理机构信息
名 称：柳州市政府集中采购中心
    地 址：广西柳州市三中路64-2号
项目联系人：何欣泽
    项目联系方式：0772-2992003
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[bookmark: _Toc3726][bookmark: _Toc5053][bookmark: _Toc13541][bookmark: _Toc12275][bookmark: _Toc9943][bookmark: _Toc15364][bookmark: _Toc26698]第二章 采购需求
[bookmark: _Hlk50569056]说明：
[bookmark: _Hlk93675025]（一）本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上满足或优于参考品牌、型号及其技术参数性能（配置）要求。
（二）本一览表中参考品牌、型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请说明品牌型号和详细、正确的技术参数性能（配置），同时填写投标报价明细表和技术响应表。
（三）标记“★”符号的为实质性响应内容，该内容仅限于“第二章 采购需求”，评审时投标人的响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。没有标记“★”符号的技术参数要求，评审时投标人的响应内容发生负偏离四项以上的，视为投标无效。关于“项数”的规定，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号（有特别说明的除外）。
（四）评审时，评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
（五）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下的投标，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人；
非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，核心产品的名称在招标文件第二章“采购需求”用“▲”标明。
[bookmark: OLE_LINK5]（六）本项目包括以下设备，根据财办库〔2008〕248号文件有关规定，本项目不允许进口产品参加报价。
（七）投标人必须为其响应产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目响应过程中被侵权问题提出异议。
（八）若采购货物属于节能产品政府采购品目清单范围的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，品目清单请从中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询下载，有属于政府强制节能产品的，必须提供所投产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书材料，加盖投标人CA电子签章），否则其投标无效。
（九）本货物需求一览表的技术参数要求中未特别列明的技术要求参照国家相关技术标准执行，如有最新标准，按最新标准执行。

	一、项目技术规格参数及要求

	项 号
	标的名称
	技术参数
	数量及单位

	（一）教师办

	1
	▲教师台式计算机（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点）
	1、 指标要求
★（一）CPU规格
1.CPU：≥8核8线程，主频≥2.7GHz，末级缓存≥8M，内存≥双通道DDR4-2666，热设计功耗≥70W，位宽≥64位；
★（二）内存规格
1.内存配置容量：≥16GB；
2.内存类型：支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型；
3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1；
★（三）主板规格
1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；
2.主板支持的 CPU 和内存情况：≥8核8线程，主频≥2.7GHz，末级缓存≥8M，内存≥双通道DDR4-2666，热设计功耗≥70W，位宽≥64位；内存条数量≥1；
3.主板其他内置接口：≥SATA接口*2，≥M.2接口*1，≥USB接口*7，固态硬盘占用M.2接口*1，机械硬盘占用SATA接口*1
4.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥8GB；
5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥16GB；
★（四）存储设备规格
1.固态盘数量：≥1 个；
2.固态存储容量：≥512GB；
3.机械硬盘数量：≥1 个；
4.机械硬盘总容量：≥1TB；
5.机械硬盘转速：≥5400rpm；
6.机械硬盘形态：2.5英寸或3.5英寸等；
7.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态；
8.存储设备其他参数要求：a）固态盘应符合SJ/T 11654-2016 相关规定；b）机械硬盘寻道时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃～55℃；其他参数应符合GB/T 12628-2008相关规定；
★（五）显卡规格
1.显卡类型：独立显卡；
2.独立显卡显存类型：显存类型为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4；
3.独立显卡显存位宽：显存位宽≥16位；
4.独立显卡显存容量：显存容量≥2GB；
★（六）显示设备规格
1.显示屏屏占比：≥90%；
2.显示屏分辨率：≥1920*1080；
3.显示屏尺寸：≥23.8英寸；
4.显示屏屏幕比例：16:9；
5.显示器外观颜色：黑色商务色系；
6.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/（·cd·sr）（瓦每坎特拉每球面度）；
7.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB；
8.显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%；
★（七）外设规格
1.鼠标数量：≥1个；
2.键盘数量：≥1个；
3.键盘按键数目：≥101 键；
4.键盘连接方式：有线；
5.键盘键程：2.3mm～4.0mm；
6.键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N；
7.有线键盘连接线：≥1.5 米；
8.键盘颜色：黑色商务色系；
9.鼠标连接方式：有线；
10.有线鼠标连接线：≥1.5米；
11.鼠标DPI分辨率：800-1600；
12.鼠标颜色：黑色商务色系；
13.鼠标其他要求：其他参数应符合 GB/T 26245-2010 的相关规定；
（八）网络设备规格
★1.有线网卡数量：≥1；
2.无线网卡数量：≥1；
3.单无线网卡天线数量：≥1；
★（九）外部接口规格
1.USB 接口数量：机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口（含 2个USB3.0及以上接口，且支持在关机状态下对外供电）；
2.视频接口数量：≥1；
3.音频接口数量：≥1；
★（十）整机基础规格
1.整机外观：a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能；
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]3.整机结构：a) 机箱应符合GB/T 4208-2017、GB/T 26246-2010的相关规定；b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n) 其他要求应符合GB/T 9813.1-2016的相关规定；
4.机箱防护要求：机箱应符合GB/T 4208-2017中IP20 防护要求；
5.整机噪声：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；
6.整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a) 出风口在机箱后面板时，出风口温度不高于55℃；b) 可触及面温度不高于45℃；c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃；
7.整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB 28380-2025标准中能效等级 2 级及以上；
8.机身材质：金属等；
9.机身颜色：黑色商务色系；
10.机箱尺寸容量：机箱体积应不大于 9L；
★（十一）CPU性能
1.CPU 物理核数：≥8；
2.CPU 主频：≥2.7GHz；
3.CPU 末级缓存容量：≥8MB；
4.CPU 支持的内存最高速率：≥2666MT/s；
★（十二）内存性能
1.内存读写速率：≥2666MT/s；
★（十三）显卡性能
1.显示分辨率：≥1920*1080；
2.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz；
3.显存等效频率：≥1000MT/s；
4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920*1080；
★（十四）显示设备性能
1.显示屏刷新率：≥90Hz；
2.显示屏位深：≥8位；
3.显示屏色域：≥99% sRGB，DCI-P3 色域覆盖率≥90%；
4.显示屏色准：△E≤4；
5.显示屏响应时间：≤4ms；
6.显示屏亮度：≥250尼特；
7.显示屏亮度一致性：≥70%；
8.显示屏对比度：≥500:1；
9.显示屏其他参数：其他参数应符合SJ/T 11292-2016  的相关规定；
★（十五）网络设备性能
1. 有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应；
★（十六）主板功能
1.内存扩展接口（板载内存不涉及）：≥2个；
2.主板 USB瞬间过流保护：支持瞬间过流保护功能；
3.主板防静电保护：支持防静电保护功能；
4.I/O 接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C 或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力；
★（十七）显卡功能
1.显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配；
★（十八）显示设备功能
1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；
2.显示器支架：显示器应提供显示器支架；
3.显示器参数调节：a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b) 支持色温、亮度、对比度调节；
★（十九）存储功能
1.存储功能：通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能；
★（二十) 网络设备功能
1.网络功能：a）支持网络连接、网络开启/关闭功能；b）支持访问网络和数据交换功能；
2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；
3.有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口；
4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等；
★（二十一）外部接口功能
1.音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口；
2.视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口；
3.HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；
★（二十二）电源功能
1. 电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934-2024 的要求；
★（二十三）操作系统及软件功能
1.中文信息处理要求：符合 18030-2022 的相关规定；
2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；
3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；
4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；
5.固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；
6.BIOS 支持关闭通讯接口：支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口；
7.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；
8.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；
9.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
10.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能；
11.提供功能至少有文字处理、电子表格、演示文稿三大应用模块的正版办公软件，授权≥3年。
12.Windows 应用迁移软件
①用户首次使用软件时，软件会自动完成 GA安装，保障Windows应用的体验效果。
②产品支持Legacy+MBR和UEFI+GPT引导安装。
③产品支持一键检测设备软硬件环境是否满足部署要求，输出满足项和不满足项。
④产品提供双工作区和系统融合两种模式供用户选择。
⑤产品支持图形化引导，自助安装：全图形化引导安装，支持一键扫描安装环境，用户单双击即可完成安装。
⑥产品支持网络自动匹配、网络禁用等企业级网络管理，实现对迁移后系统的安全管控。
[bookmark: OLE_LINK1]⑦为保证八桂教学通和柳州教育资源公共服务平台等应用的兼容性和稳定性，windows应用迁移软件需与所投产品的操作系统兼容。
13.AI电脑助手
（1）登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。用户首次登录时绑定微信ID与账号的对应关系。
（2）设备详情：能查看当前设备的硬件信息和系统信息。可查看的硬件信息包含CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡。可查看的系统信息包括操作系统、系统激活状态、SN号、MAC地址、内外网IP。
（3）设备运行状态：能查看当前设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态信息。
（4）文件发送：支持一次发送≥15个文件给多个公共接收端软件。接收端离线时文件能够暂存在云端，在线后可进行自动下载。支持发送图片、视频、文档等类型的文件，支持查看发送进度。
（5）文件列表：接收到新文件时有提示新文件。支持查看当前已接收的文件列表。可对文件进行下载或打开操作。支持自动清理超过14天的文件，保障存储容量的充裕。为方便用户分辨自己的文件夹，可对自己的文件夹的图标颜色和命名进行个性化设置。
（6）存储路径变更：支持用户选择文件存储的路径在任意盘符，修改盘符的过程中支持用户对原盘符的文件进行迁移还是删除。
（7）查看和编辑：采用云端存储的方式，用户可自定义创建文件夹和上传文件，用户可在终端应用软件查看下载文件，支持对文件排序、筛选，对文件和文件夹进行移动、删除、重命名操作。支持用户在移动端应用软件中查看上传和下载的文件。
（8）预览：能够在线预览图片、音视频、文档。支持预览的格式，包括但不限于：图片：BMP、GIF、JPE、JPEG、JPG、PNG。音频：WAV、MP3、OGG。视频：3GP、F4V、M4V、MKV、MP4、OGV、MOV。文档：DOC、DOCX、PDF、PPT、XLS、XLSX。
（9）发送到接收端：用户可在云盘中把多个文件发送至接收端软件中，发送的文件不限格式，接收端软件自动下载该文件。
（10）快捷打开：终端应用软件具备桌面快捷操作栏功能，固定在桌面，可具备展示用户添加的应用、网站和组件，点击后即可快速打开。支持在软件内切换、关闭标签。能对窗口进行最小化、最大化、关闭。
（11）快捷打开AI应用：终端应用软件的桌面快捷操作栏可为用户提供主流大模型应用的快捷入口，用户可自主添加常用AI网站。
（12）编辑：用户可自定义桌面快捷操作栏展示的内容，根据自己的需求对内容进行移除、添加、移动位置，可自定义添加所需要的网站，变更后数据会跟随当前登录的账号，登录另一台电脑时会同步当前编辑的结果。
（13）移动：终端应用软件支持用户将固定在桌面上的快捷操作栏拖动到屏幕的任意位置，当用户拖动快捷操作栏靠近屏幕边缘时会自动收起到侧边。鼠标悬浮在侧边的时候，会弹出该快捷操作栏，再次拖动快捷操作栏会取消收起。
（14）提示词：进入百宝箱后支持展示≥2条提示词，支持试一试选型一键询问问题。
（15）对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过对话的形式表达，可对输入内容进行安全性检测，还支持根据上下文进行多轮连续对话，支持对AI生成的内容复制或重新生成以及查看历史输入内容。
（16）独占模式：支持批量生成≥3张奖状，可对奖励内容、奖励称号、颁奖人/单位、颁发日期、印章内容进行编辑。
（17）PDF格式转化：通过终端应用内置PDF格式转换功能，支持对PDF文件进行格式转换，转换为XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排布与源PDF保持基本一致。支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片；转换后支持下载文件至电脑本地。
（18）图片转格式：支持对图片进行格式转换，图片原始格式为bmp、jpg、jpeg、png、tif、webp、heic；转换为jpg、png；转换后支持下载图片到电脑本地。
（19）提取文字：支持对图片进行在线文字识别，识别后支持对文字进行复制。
（20）内容总结：支持对格式为txt、html、doc、docx等≥5种文件类型进行大模型识别并进行内容总结，总结后的内容可复制，并可根据总结内容自动生成思维导图，思维导图可以编辑。
（21）长截图：支持长截图功能，可通过滚动鼠标滚轮方式对可截取区域进行长截图；截取完毕后，支持保存截图到电脑本地；支持保存截图到剪切板，并能粘贴到目标位置。
（22）划词翻译：支持对网页，文件等中的内容进行鼠标划词选中，可选择翻译功能，翻译选中内容，自动识别选中内容语言进行翻译，支持用户手动选择翻译语种，支持包括但不限于简体中文、繁体中文、英语、日语、德语、阿拉伯语、西班牙语、法语、葡萄牙语、俄语、韩语11种语言，支持对翻译内容进行复制。
（23）划词总结、缩写、扩写：支持对网页，文件等中的内容进行鼠标划词选中，可选择≥2种功能，可对选中内容进行大模型理解，可进行总结或扩写，支持生成内容进行复制。
（24）AI搜索文件：支持通过桌面快捷操作栏或快捷键进入AI搜索对话框，快捷键可自定义。支持通过Ai搜索快速搜索本地文件，可对文件或文件夹名称进行精确匹配，可展示搜索的文件个数、打开文件所在目录，进行复制、剪切、删除、查看文件属性。
（25）AI意图识别：支持用户输入文字，对输入文字的意图进行大模型的语义分析，进行理解和判断，识别其可能期望进行的动作，并推荐对应功能，对会议、待办、AI传屏等≥3种内容，可以自动识别主题并填入，可以快速拉起对应应用中的对应模块，提升效率。
（26）视频在线播放：粘贴视频网页链接可一键解析视频，插入课件页后支持在线播放。支持本地上传视频插入课件页播放。
（27）支持任意终端作为发送端在云桌面系统、Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统下直接发起镜像同传，接收端在云桌面系统、Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统下直接接收镜像，无需重启或者进入特定运行模式接收镜像；
（28）智能生成课件：支持基于已明确的教学大纲，生成完整的教学课件；支持智能扩展单页课件，允许手动输入描述和根据上下文智能推荐内容；支持对大纲节点进行编辑并同步更新课件；支持对生成的文字进行润色、扩写、精简三种操作模式；支持修改、删除课件文字；支持更换课件生成的图片；支持通过拖动方式调整文字的布局；支持一键更换课件主题风格；支持演示预览课件，支持分享课件，一键复制教学设计。
（29）数学公式联想及输入：用户可输入小学、初中、高中阶段所对应数学公式，只需要输入对应公式的名称，会自动匹配到对应的公式，支持键盘或鼠标选择，使公式快速上屏，如长方形的周长、长方形的面积、三角形的面积、圆的周长、圆柱的体积、指数函数、对数函数、导数、积分、三角函数、韦达定理、勾股定理；支持在Word、WPS等应用软件中对上屏的数学公式进行编辑，可编辑公式的符号、数字、角标。
（30）化学公式/元素联想及输入：用户可输入初中、高中阶段所对应化学公式，只需要输入对应公式的名称，会自动匹配到对应的公式；输入元素名称会关联对应的公式，如需要“镁在空气中的燃烧”，只需要输入“镁”元素名称拼音即可关联对应公式，并且可匹配该化学元素其他对应的公式，支持键盘或鼠标选择，使公式快速上屏。支持在Word、WPS等应用软件中对上屏的化学公式进行编辑，可编辑公式的符号、数字、角标、条件、沉淀和气体状态等；
14.备课、授课，教研平台
（1）备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且内置的操作界面可根据备课和授课使用场景的不同进行选择。
（2）备课模式工具栏能根据老师账号中关联的学科不同，自动提供相对应的教学工具。
（3）AI智能备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源， 具有≥15万份的课件资源，支持整份课件插入或按照课件页插入到课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型（思维导图、课堂活动）选取需要的部分，补充到课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。
（4）互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。本地课件则不会自动同步到云空间以保证数据安全。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。
（5）云教案模板：提供教案模板以供老师撰写教案，预置表格式、提纲式、集备式、多课时式等≥4个教案模板。
（6）支持校本教案模板设计，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板直接调用。
（7）云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。
（8）AI智能生成课堂活动：具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错等≥2类课堂活动。输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。
（9）课堂互动游戏支持云储存功能：编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。
（10）智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供≥9种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。
（11）智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统提供≥10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。
（12）分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度、10种游戏模板供选择，且模板样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。
（13）课件背景：提供≥12种背景模板供用户选择，支持自定义背景。
（14）软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。
（15）英汉字典：支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供≥4种详解页背景模板供选择。
（16）AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入备课课件中形成文本
（17）快捷抠图：可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。
★（二十四）存储设备可靠性
1.固态存储寿命：TBW ≥ 80TB（条件：512GB 硬盘容量）；
2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时；
★（二十五）显示设备可靠性
1.显示屏屏幕失效点：符合 GB/T 9813.2-2016 的要求；
★（二十六）外设可靠性
1.键盘按键寿命：≥1000 万次；
2.鼠标按键寿命：≥500 万次；
3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；
4.风扇寿命：≥4 万小时；
★（二十七）整机可靠性要求
1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T 9254.2-2021 的规定；
2.环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 的规定；
3.环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 中规定；
4.环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 中规定；
5.环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 中规定；
6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 中规定；
7.MTBF 测试：MTBF(m1)≥130万小时；
★（二十八）兼容要求
1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
2.数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品；
3.中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商中间件产品；
4.平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台；
★（二十九）包装及运输要求
1.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.1-2016 和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
★（三十）服务要求
1.配置检查工具：供应商提供自检测试工具；
2.服务响应：a）供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，在2个工作日内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）在服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
3.服务周期：a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；c) 应明确产品发布日期；
4.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）；
5.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
6.典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
7.厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
8.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；
9.合格证书要求：供应商提供产品合格证；
10.开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
11.驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；
12.兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；
★（三十一）供应链合规性
1.产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品；
★（三十二）供应链质量
1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
2. 供应能力证明：确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货；
★（三十三）关键部件安全
1.关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果）；
注：投标人在填写《技术响应表》时，在“投标文件响应技术参数”明确给出所投计算机“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。
★（三十四）整机安全性要求
1.密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008-2012 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092-2018或 GM/T 0028-2024 的相关规定（通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格）；
2.信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T 39276-2020 的 5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及的漏洞（如驱动程序等）可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
4.限用物质的限量要求：符合 GB/T 26572-2011 的规定。
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	（二）计算机网络教室
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	网络教室教师台式计算机（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点）
	一、指标要求
★（一）CPU规格
1.CPU：≥8核8线程，主频≥2.7GHz，末级缓存≥2M，内存≥双通道DDR4-3000，热设计功耗≤20W，位宽≥64位；
★（二）内存规格
1.内存配置容量：≥16GB；
2.内存类型：支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型；
3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1；
★（三）主板规格
1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；
2.主板支持的 CPU 和内存情况：≥8核8线程，主频≥2.7GHz，末级缓存≥2M，内存≥双通道DDR4-3000，热设计功耗≤20W，位宽≥64位；内存条数量≥1；
3.主板其他内置接口：≥SATA接口*2，≥M.2接口*1，≥USB接口*7，固态硬盘占用M.2接口*1，机械硬盘占用SATA接口*1
4.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥8GB；
5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥16GB；
★（四）存储设备规格
1.固态盘数量：≥1 个；
2.固态存储容量：≥512GB；
3.机械硬盘数量：≥1 个；
4.机械硬盘总容量：≥1TB；
5.机械硬盘转速：≥5400rpm；
6.机械硬盘形态：2.5英寸或3.5英寸等；
7.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态；
8.存储设备其他参数要求：a）固态盘应符合 SJ/T 11654-2016 相关规定；b）机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃-55℃；其他参数应符合 GB/T 12628-2008 相关规定；
★（五）显卡规格
1.显卡类型：集成显卡；
★（六）显示设备规格
1.显示屏屏占比：≥90%；
2.显示屏分辨率：≥1920*1080；
3.显示屏尺寸：≥23.8英寸；
4.显示屏屏幕比例：16:9；
5.显示器外观颜色：黑色商务色系；
6.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/（·cd·sr）（瓦每坎特拉每球面度；
7.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB；
8.显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤6%；
★（七）外设规格
1.鼠标数量：≥1个；
2.键盘数量：≥1个；
3.键盘按键数目：≥101 键；
4.键盘连接方式：有线；
5.键盘键程：2.3mm－4.0mm；
6.键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N；
7.有线键盘连接线：≥1.5 米；
8.键盘颜色：黑色商务色系；
9.鼠标连接方式：有线；
10.有线鼠标连接线：≥1.5米；
11.鼠标DPI分辨率：800-1600；
12.鼠标颜色：黑色商务色系；
13.鼠标其他要求：其他参数应符合 GB/T 26245-2010 的相关规定；
（八）网络设备规格
★1.有线网卡数量：≥1；
2.无线网卡数量：≥1；
3.单无线网卡天线数量：≥1；
★（九）外部接口规格
1.USB 接口数量：机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口（含2个USB3.0 及以上接口，且支持在关机状态下对外供电）；
2.视频接口数量：≥1；
3.音频接口数量：≥1；
★（十）整机基础规格
1.整机外观：a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能；
3.整机结构：a) 机箱应符合GB/T 4208-2017、GB/T 26246-2010的相关规定；b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n) 其他要求应符合 GB/T 9813.1-2016 的相关规定；
4.机箱防护要求：机箱应符合 GB/T 4208-2017 中 IP20 防护要求；
5.整机噪声：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel；
6.整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于 55℃；b) 可触及面温度不高于 45℃；c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃；
7.整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB 28380-2025标准中能效等级 2 级及以上；
8.机身材质：金属等；
9.机身颜色：黑色商务色系；
10.机箱尺寸容量：机箱体积应不大于 10L；
★（十一）CPU性能
1.CPU 物理核数：≥8；
2.CPU 主频：≥2.7GHz；
3.CPU 末级缓存容量：≥2MB；
4.CPU 支持的内存最高速率：≥3000MT/s；
★（十二）内存性能
1.内存读写速率：≥3000MT/s；
★（十三）显卡性能
1.显示分辨率：≥1920*1080；
2.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz；
3.显存等效频率：≥3000MT/s；
4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920*1080；
★（十四）显示设备性能
1.显示屏刷新率：≥90Hz；
2.显示屏位深：≥8位；
3.显示屏色域：≥99% sRGB；
4.显示屏色准：△E≤1；
5.显示屏响应时间：≤8ms；
6.显示屏亮度：≥250尼特；
7.显示屏亮度一致性：≥70%；
8.显示屏对比度：≥500:1；
9.显示屏其他参数：其他参数应符合 SJ/T 11292-2016 的相关规定；
★（十五）网络设备性能
1. 有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应；
★（十六）主板功能
1.内存扩展接口（板载内存不涉及）：≥2个；
2.主板 USB 瞬间过流保护：支持瞬间过流保护功能；
3.主板防静电保护：支持防静电保护功能；
4.I/O 接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力；
★（十七）显卡功能
1.显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配；
★（十八）显示设备功能
1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；
2.显示器支架：显示器应提供显示器支架；
3.显示器参数调节：a）提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b）支持色温、亮度、对比度调节；
★（十九）存储功能
1.存储功能：通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能；
★（二十）网络设备功能
1.网络功能：a）支持网络连接、网络开启/关闭功能；b）支持访问网络和数据交换功能；
2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；
3.有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口；
4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等；
★（二十一）外部接口功能
1.音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口；
2.视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口；
3.HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；
★（二十二）电源功能
1. 电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934-2024 的要求；
★（二十三）操作系统及软件功能
1.中文信息处理要求：符合 GB 18030-2022 的相关规定；
2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；
3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；
4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；
5.固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；
6.BIOS 支持关闭通讯接口：支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口；
7.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；
8.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；
9.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
10.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能；
11.提供功能至少有文字处理、电子表格、演示文稿三大应用模块的正版办公软件，授权≥3年。
12.Windows 应用迁移软件
①用户首次使用软件时，软件会自动完成 GA 安装，保障 Windows 应用的体验效果。
②产品支持Legacy+MBR和UEFI+GPT引导安装。
③产品支持一键检测设备软硬件环境是否满足部署要求，输出满足项和不满足项。
④产品提供双工作区和系统融合两种模式供用户选择。
⑤产品支持图形化引导，自助安装：全图形化引导安装，支持一键扫描安装环境，用户单双击即可完成安装。
⑥产品支持网络自动匹配、网络禁用等企业级网络管理，实现对迁移后系统的安全管控。
⑦为保证八桂教学通和柳州教育资源公共服务平台等应用的兼容性和稳定性，windows应用迁移软件需与所投产品操作系统兼容。
13.AI电脑助手
（1）登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。用户首次登录时绑定微信ID与账号的对应关系。
（2）设备详情：能查看当前设备的硬件信息和系统信息。可查看的硬件信息包含CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡。可查看的系统信息包括操作系统、系统激活状态、SN号、MAC地址、内外网IP。
（3）设备运行状态：能查看当前设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态信息。
（4）文件发送：支持一次发送≥15个文件给多个公共接收端软件。接收端离线时文件能够暂存在云端，在线后可进行自动下载。支持发送图片、视频、文档等类型的文件，支持查看发送进度。
（5）文件列表：接收到新文件时有提示新文件。支持查看当前已接收的文件列表。可对文件进行下载或打开操作。支持自动清理超过14天的文件，保障存储容量的充裕。为方便用户分辨自己的文件夹，可对自己的文件夹的图标颜色和命名进行个性化设置。
（6）存储路径变更：支持用户选择文件存储的路径在任意盘符，修改盘符的过程中支持用户对原盘符的文件进行迁移还是删除。
（7）查看和编辑：采用云端存储的方式，用户可自定义创建文件夹和上传文件，用户可在终端应用软件查看下载文件，支持对文件排序、筛选，对文件和文件夹进行移动、删除、重命名操作。支持用户在移动端应用软件中查看上传和下载的文件。
（8）预览：能够在线预览图片、音视频、文档。支持预览的格式，包括但不限于：图片：BMP、GIF、JPE、JPEG、JPG、PNG。音频：WAV、MP3、OGG。视频：3GP、F4V、M4V、MKV、MP4、OGV、MOV。文档：DOC、DOCX、PDF、PPT、XLS、XLSX。
（9）发送到接收端：用户可在云盘中把多个文件发送至接收端软件中，发送的文件不限格式，接收端软件自动下载该文件。
（10）快捷打开：终端应用软件具备桌面快捷操作栏功能，固定在桌面，可具备展示用户添加的应用、网站和组件，点击后即可快速打开。支持在软件内切换、关闭标签。能对窗口进行最小化、最大化、关闭。
（11）快捷打开AI应用：终端应用软件的桌面快捷操作栏可为用户提供主流大模型应用的快捷入口，用户可自主添加常用AI网站。
（12）编辑：用户可自定义桌面快捷操作栏展示的内容，根据自己的需求对内容进行移除、添加、移动位置，可自定义添加所需要的网站，变更后数据会跟随当前登录的账号，登录另一台电脑时会同步当前编辑的结果。
（13）移动：终端应用软件支持用户将固定在桌面上的快捷操作栏拖动到屏幕的任意位置，当用户拖动快捷操作栏靠近屏幕边缘时会自动收至侧边。鼠标悬浮在侧边的时候，会弹出该快捷操作栏，再次拖动快捷操作栏会取消收起。
（14）提示词：进入百宝箱后支持展示≥2条提示词，支持试一试选型一键询问问题。
（15）对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过对话的形式表达，可对输入内容进行安全性检测，还支持根据上下文进行多轮连续对话，支持对AI生成的内容复制或重新生成以及查看历史输入内容。
（16）独占模式：支持批量生成≥3张奖状，可对奖励内容、奖励称号、颁奖人/单位、颁发日期、印章内容进行编辑。
（17）PDF格式转化：通过终端应用内置PDF格式转换功能，支持对PDF文件进行格式转换，转换为XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排布与源PDF保持基本一致。支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片；转换后支持下载文件至电脑本地。
（18）图片转格式：支持对图片进行格式转换，图片原始格式为bmp、jpg、jpeg、png、tif、webp、heic；转换为jpg、png；转换后支持下载图片到电脑本地。
（19）提取文字：支持对图片进行在线文字识别，识别后支持对文字进行复制。
（20）内容总结：支持对格式为txt、html、doc、docx等≥5种文件类型进行大模型识别并进行内容总结，总结后的内容可复制，并可根据总结内容自动生成思维导图，思维导图可以编辑。
（21）长截图：支持长截图功能，可通过滚动鼠标滚轮方式对可截取区域进行长截图；截取完毕后，支持保存截图到电脑本地；支持保存截图到剪切板，并能粘贴到目标位置。
（22）划词翻译：支持对网页，文件等中的内容进行鼠标划词选中，可选择翻译功能，翻译选中内容，自动识别选中内容语言进行翻译，支持用户手动选择翻译语种，支持包括但不限于简体中文、繁体中文、英语、日语、德语、阿拉伯语、西班牙语、法语、葡萄牙语、俄语、韩语11种语言，支持对翻译内容进行复制。
（23）划词总结、缩写、扩写：支持对网页，文件等中的内容进行鼠标划词选中，可选择≥2种功能，可对选中内容进行大模型理解，可进行总结或扩写，支持生成内容进行复制。
（24）AI搜索文件：支持通过桌面快捷操作栏或快捷键进入AI搜索对话框，快捷键可自定义。支持通过Ai搜索快速搜索本地文件，可对文件或文件夹名称进行精确匹配，可展示搜索的文件个数、打开文件所在目录，进行复制、剪切、删除、查看文件属性。
（25）AI意图识别：支持用户输入文字，对输入文字的意图进行大模型的语义分析，进行理解和判断，识别其可能期望进行的动作，并推荐对应功能。对于会议、待办、AI传屏等≥3种内容，可以自动识别主题并填入，快速拉起对应应用中对应模块，提升效率。
（26）视频在线播放：粘贴视频网页链接可一键解析视频，插入课件页后支持在线播放。支持本地上传视频插入课件页播放。
（27）支持任意终端作为发送端在云桌面系统、Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统下直接发起镜像同传，接收端在云桌面系统、Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统下直接接收镜像，无需重启或者进入特定运行模式接收镜像；
（28）智能生成课件：支持基于已明确的教学大纲，生成完整的教学课件；支持智能扩展单页课件，允许手动输入描述和根据上下文智能推荐内容；支持对大纲节点进行编辑并同步更新课件；支持对生成的文字进行润色、扩写、精简三种操作模式；支持修改、删除课件文字；支持更换课件生成的图片；支持通过拖动方式调整文字的布局；支持一键更换课件主题风格；支持演示预览课件，支持分享课件，一键复制教学设计。
（29）数学公式联想及输入：用户可输入小学、初中、高中阶段所对应数学公式，只需要输入对应公式的名称，会自动匹配到对应的公式，支持键盘或鼠标选择，使公式快速上屏，如长方形的周长、长方形的面积、三角形的面积、圆的周长、圆柱的体积、指数函数、对数函数、导数、积分、三角函数、韦达定理、勾股定理；支持在Word、WPS等应用软件中对上屏的数学公式进行编辑，可编辑公式的符号、数字、角标。
（30）化学公式/元素联想及输入：用户可输入初中、高中阶段所对应化学公式，只需要输入对应公式的名称，会自动匹配到对应的公式；输入元素名称会关联对应的公式，如需要“镁在空气中的燃烧”只需要输入“镁”元素名称拼音即可关联联想对应公式 ，并且可匹配到所输入的化学元素其他对应的公式，支持键盘或鼠标选择，使公式快速上屏。支持在Word、WPS等应用软件中对上屏的化学公式进行编辑，可编辑公式的符号、数字、角标、条件、沉淀和气体状态等；
14.备授课、教研平台
（1）备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且内置的操作界面可根据备课和授课使用场景不同进行选择。
（2）备课模式工具栏能自动根据老师账号中关联的学科不同提供相对应的教学工具。
（3）AI智能备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源， 具有≥15万份的课件资源，支持整份课件或按课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。
（4）互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。本地课件则不会自动同步到云空间以保证数据安全。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。
（5）云教案模板：提供教案模板以供老师撰写教案，预置表格式、提纲式、集备式、多课时式等≥4个教案模板。
（6）支持校本教案模板设计，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板直接调用。
（7）云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。
（8）AI智能生成课堂活动：具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错等≥2类课堂活动。输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。
（9）课堂互动游戏支持云储存功能：编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。
（10）智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供≥9种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。
（11）智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统提供≥10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。
（12）分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度、10种游戏模板供选择，且模板样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。
（13）课件背景：提供≥12种背景模板供用户选择，支持自定义背景。
（14）软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。
（15）英汉字典：支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供≥4种详解页背景模板供选择。
（16）AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入备课课件中形成文本。
（17）快捷抠图：可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。
★（二十四）存储设备可靠性
1.固态存储寿命：TBW ≥ 80TB（条件：512GB 硬盘容量）；
2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时；
★（二十五）显示设备可靠性
1.显示屏屏幕失效点：符合 GB/T 9813.2-2016 的要求；
★（二十六）外设可靠性
1.键盘按键寿命：≥1000 万次；
2.鼠标按键寿命：≥500 万次；
3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好；
4.风扇寿命：≥4 万小时；
★（二十七）整机可靠性要求
1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T 9254.2-2021 的规定；
2.环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 的规定；
3.环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 中规定；
4.环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 中规定；
5.环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 中规定；
6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 中规定；
7.MTBF 测试：MTBF(m1)≥3 万小时；
★（二十八）兼容要求
1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
2.数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品；
3.中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商中间件产品；
4.平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台；
★（二十九）包装及运输要求
1.标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.1-2016 和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
★（三十）服务要求
1.配置检查工具：供应商提供自检测试工具；
2.服务响应：a）供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，在2 个工作日内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）在服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
3.服务周期：a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；c) 应明确产品发布日期；
4.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）；
5.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
6.典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
7.厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
8.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；
9.合格证书要求：供应商提供产品合格证；
10.开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
11.驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；
12.兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；
★（三十一）供应链合规性
  1. 产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品；
★（三十二）供应链质量
1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
2. 供应能力证明：确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货；
★（三十三）关键部件安全
1.关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果）
注：投标人在填写《技术响应表》时，在“投标文件响应技术参数”中明确给出所投计算机“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。
★（三十四）整机安全性要求
1.密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008-2012 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092-2018或 GM/T 0028-2024 的相关规定（通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格）；
2.信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T 39276-2020 的 5.2 规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及的漏洞（如驱动程序等）可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
4.限用物质的限量要求：符合 GB/T 26572-2011 规定。
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	网络教室学生台式计算机（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点）
	1、 指标要求
★（一）CPU规格
1.CPU：≥8核8线程，主频≥2.7GHz，末级缓存≥2M，内存≥双通道DDR4-3000，热设计功耗≤20W，位宽≥64位；
★（二）内存规格
1.内存配置容量：≥8GB；
2.内存类型：支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型；
3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥1；
★（三）主板规格
1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；
2.主板支持的 CPU 和内存情况：≥8核8线程，主频≥2.7GHz，末级缓存≥2M，内存≥双通道DDR4-3000，热设计功耗≤20W，位宽≥64位；内存条数量≥1；
3.主板其他内置接口：≥SATA接口*1，≥M.2接口*1，≥USB接口*7，固态硬盘占用M.2接口*1，机械硬盘占用SATA接口*1；
4.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥8GB；
5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥16GB；
★四、存储设备规格
1.固态盘数量：≥1 个；
2.固态存储容量：≥256GB；
3.机械硬盘数量：≥1 个；
4.机械硬盘总容量：≥1TB；
5.机械硬盘转速：≥5400rpm；
6.机械硬盘形态：2.5英寸或3.5英寸等；
7.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态；
8.存储设备其他参数要求：a）固态盘应符合 SJ/T 11654-2016 相关规定；b）机械硬盘准备时间应不大于 30s；侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃；其他参数应符合 GB/T 12628-2008 相关规定；
★（五）显卡规格
1.显卡类型：集成显卡；
★（六）显示设备规格
1.显示屏屏占比：≥90%；
2.显示屏分辨率：≥1920*1080；
3.显示屏尺寸：≥21.5英寸；
4.显示屏屏幕比例：16:9；
5.显示器外观颜色：黑色商务色系；
6.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/（·cd·sr）（瓦每坎特拉每球面度）；
7.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB；
8.显示屏防眩目：显示屏镜面反射率≤10%；
★（七）外设规格
1.鼠标数量：≥1个；
2.键盘数量：≥1个；
3.键盘按键数目：≥101 键；
4.键盘连接方式：有线；
5.键盘键程：2.3mm－4.0mm；
6.键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N；
7.有线键盘连接线：≥1.5 米；
8.键盘颜色：黑色/白色/银色等商务色系；
9.鼠标连接方式：有线；
10.有线鼠标连接线：≥1.5米；
11.鼠标DPI分辨率：800－1600；
12.鼠标颜色：黑色/银色/白色等商务色系；
13.鼠标其他要求：其他参数应符合 GB/T 26245-2010 的相关规定；
★（八）网络设备规格
1.有线网卡数量：≥1；
★（九）外部接口规格
1.USB 接口数量：机箱前面板应提供不少于 3 个 USB 接口（含 2 个 USB3.0 及以上接口）；
2.视频接口数量：≥1；
3.音频接口数量：≥1；
★（十）整机基础规格
1.整机外观：a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能；
3.整机结构：a) 机箱应符合 GB/T 4208-2017、GB/T 26246-2010的相关规定；b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n) 其他要求应符合 GB/T 9813.1-2016 的相关规定；
4.机箱防护要求：机箱应符合 GB/T 4208-2017 中 IP20 防护要求；
5.整机噪声：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel；
6.整机散热：在环境温度 25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a) 出风口在机箱后面板处，出风口温度不高于 55℃；b) 可触及面温度不高于 45℃；c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于 40℃，出风口温度不高于 45℃；
7.整机能效限定值：产品能效限定值应达到 GB 28380-2025 中能效等级 2 级及以上；
8.机身材质：塑料/金属等；
9.机身颜色：灰色/黑色等商务色系；
10.机箱尺寸容量：机箱体积应不大于 8L；
★（十一）CPU性能
1.CPU 物理核数：≥8；
2.CPU 主频：≥2.7GHz；
3.CPU 末级缓存容量：≥2MB；
4.CPU 支持的内存最高速率：≥3000MT/s；
★（十二）内存性能
1.内存读写速率：≥3000MT/s；
★（十三）显卡性能
1.显示分辨率：≥1920*1080；
2.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz；
3.显存等效频率：≥3000MT/s；
4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920*1080；
★（十四）显示设备性能
1.显示屏刷新率：≥90Hz；
2.显示屏位深：≥8位；
3.显示屏色域：≥99% sRGB，≥80% NTSC
4.显示屏色准：△E≤4；
5.显示屏响应时间：≤8ms；
6.显示屏亮度：≥250尼特；
7.显示屏亮度一致性：≥70%；
8.显示屏对比度：≥500:1；
9.显示屏其他参数：其他参数应符合 SJ/T 11292-2016 的相关规定；
★（十五）网络设备性能
1. 有线网卡速率：最高速率应不低于 1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应；
★（十六）主板功能
1.内存扩展接口（板载内存不涉及）：≥2个；
2.主板 USB瞬间过流保护：支持瞬间过流保护功能；
3.主板防静电保护：支持防静电保护功能；
4.I/O 接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C 或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力；
★（十七）显卡功能
1.显卡外接显示接口：显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配；
★（十八）显示设备功能
1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；
2.显示器支架：显示器应提供显示器支架；
3.显示器参数调节：a）提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b）支持色温、亮度、对比度调节；
★（十九）存储功能
1.存储功能：通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/UFS 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能；
★（二十) 网络设备功能
1.网络功能：a）支持网络连接、网络开启/关闭功能；b）支持访问网络和数据交换功能；
  2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；
  3.有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口；
4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等；
★（二十一）外部接口功能
1.音频接口类型：支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口；
2.视频接口类型：至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口；
3.HDMI、DP、Type-C 显示接口要求：若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；
★（二十二）电源功能
1. 电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合 GB/T 15934-2024 的要求；
★（二十三）操作系统及软件功能
1.中文信息处理要求：符合 GB 18030-2022 的相关规定；
2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；
3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；
4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；
5.固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；
6.BIOS 支持关闭通讯接口：支持 BIOS 关闭以太网及 USB 接口；
7.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；
8.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；
9.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
10.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能；
11.提供功能至少有文字处理、电子表格、演示文稿三大应用模块的正版办公软件，授权≥3年。
12.AI电脑助手
（1）登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。用户首次登录时绑定微信ID与账号的对应关系。
（2）设备详情：能查看当前设备的硬件信息和系统信息。可查看的硬件信息包含CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡。可查看的系统信息包括操作系统、系统激活状态、SN号MAC地址、内外网IP。
（3）设备运行状态：能查看当前设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态信息。
（4）文件发送：支持一次发送≥15个文件给多个公共接收端软件。接收端离线时文件能够暂存在云端，在线后可进行自动下载。支持发送图片、视频、文档等类型的文件，支持查看发送进度。
（5）文件列表：接收到新文件时有提示新文件。支持查看当前已接收的文件列表。可对文件进行下载或打开操作。支持自动清理超过14天的文件，保障存储容量的充裕。为方便用户分辨自己的文件夹，可对自己的文件夹的图标颜色和命名进行个性化设置。
（6）存储路径变更：支持用户选择文件存储的路径在任意盘符，修改盘符的过程中支持用户对原盘符的文件进行迁移还是删除。
（7）查看和编辑：采用云端存储的方式，用户可自定义创建文件夹和上传文件，用户可在终端应用软件查看下载文件，支持对文件排序、筛选，对文件和文件夹进行移动、删除、重命名操作。支持用户在移动端应用软件中查看上传和下载的文件。
（8）预览：能够在线预览图片、音视频、文档。支持预览的格式，包括但不限于：图片：BMP、GIF、JPE、JPEG、JPG、PNG。音频：WAV、MP3.OGG。视频：3GP、F4V、M4V、MKV、MP4.OGV、MOV。文档：DOC、DOCX、PDF、PPT、XLS、XLSX。
（9）发送到接收端：用户可在云盘中把多个文件发送至接收端软件中，发送的文件不限格式，接收端软件自动下载该文件。
（10）快捷打开：终端应用软件具备桌面快捷操作栏功能，固定在桌面，可具备展示用户添加的应用、网站和组件，点击后即可快速打开。支持在软件内切换、关闭标签。能对窗口进行最小化、最大化、关闭。
（11）快捷打开AI应用：终端应用软件的桌面快捷操作栏可为用户提供主流大模型应用的快捷入口，用户可自主添加常用AI网站。
（12）编辑：用户可自定义桌面快捷操作栏展示的内容，根据自己的需求对内容进行移除、添加、移动位置，可自定义添加所需要的网站，变更后数据会跟随当前登录的账号，登录另一台电脑时会同步当前编辑的结果。
（13）移动：终端应用软件支持用户将固定在桌面上的快捷操作栏拖动到屏幕的任意位置，当用户拖动快捷操作栏靠近屏幕边缘时会自动收到侧边。鼠标悬浮在侧边的时候，会弹出该快捷操作栏，再次拖动快捷操作栏会取消收起。
（14）提示词：进入百宝箱后支持展示≥2条提示词，支持试一试选型一键问询问题。
（15）对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过对话的形式表达，可对输入内容进行安全性检测，还支持根据上下文进行多轮连续对话，支持对AI生成的内容复制或重新生成以及查看历史输入内容。
（16）独占模式：支持批量生成≥3张奖状，可对奖励内容、奖励称号、颁奖人/单位、颁发日期、印章内容进行编辑。
（17）PDF格式转化：通过终端应用内置PDF格式转换功能，支持对PDF的文件进行转换格式，转换为XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排布与源PDF保持基本一致。支持对转换后的文件进行编辑，包括（编辑文本、编辑表格、编辑图片）；转换后支持下载文件至电脑本地。
（18）图片转格式：支持对图片进行格式转换，图片原始格式为bmp、jpg、jpeg、png、tif、webp、heic；转换为jpg、png；转换后支持下载图片到电脑本地。
（19）提取文字：支持对图片进行在线文字识别，识别后支持对文字进行复制。
（20）内容总结：支持对格式为txt、html、doc、docx等≥5种文件类型进行大模型识别并进行内容总结，总结后的内容可复制，并可根据总结内容自动生成思维导图，思维导图可以编辑。
（21）长截图：支持长截图功能，可通过滚动鼠标滚轮方式对可截取区域进行长截图；截取完毕后，支持保存截图到电脑本地；支持保存截图到剪切板，并能粘贴到目标位置。
（22）划词翻译：支持对网页，文件等中的内容进行鼠标划词选中，可选择翻译功能，翻译选中内容，自动识别选中内容语言进行翻译，支持用户手动选择翻译语种，支持包括但不限于简体中文、繁体中文、英语、日语、德语、阿拉伯语、西班牙语、法语、葡萄牙语、俄语、韩语11种语言，支持对翻译内容进行复制。
（23）划词总结、缩写、扩写：支持对网页，文件等中的内容进行鼠标划词选中，可选择≥2种功能，可对选中内容进行大模型理解，可进行总结或扩写，支持生成内容进行复制。
（24）AI搜索文件：支持通过桌面快捷操作栏或快捷键进入AI搜索对话框，快捷键可自定义。支持通过Ai搜索快速搜索本地文件，可对文件或文件夹名称进行精确匹配，可展示显示搜索的文件个数、打开文件所在目录，进行复制、剪切、删除、查看文件属性。
（25）AI意图识别：支持用户输入文字，对输入文字的意图进行大模型的语义分析，理解和判断，识别其可能期望进行的动作，并推荐对应功能，对会议、待办、AI传屏等≥3种内容，可以自动识别主题并填入，可以快速拉起对应应用中对应模块，提升效率。
（26）视频在线播放：粘贴视频网页链接可一键解析视频，插入课件页后支持在线播放。支持本地上传视频插入课件页播放。
（27）支持任意终端作为发送端在云桌面系统、Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统下直接发起镜像同传，接收端在云桌面系统、Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统下直接接收镜像，无需重启或者进入特定运行模式接收镜像；
（28）智能生成课件：支持基于已明确的教学大纲，生成完整的教学课件；支持智能扩展单页课件，允许手动输入描述和根据上下文智能推荐内容；支持对大纲节点进行编辑并同步更新课件；支持对生成的文字进行润色、扩写、精简三种操作模式；支持修改、删除课件文字；支持更换课件生成的图片；支持通过拖动方式调整文字的布局；支持一键更换课件主题风格；支持演示预览课件，支持分享课件，一键复制教学设计。
（29）数学公式联想及输入：用户可输入小学、初中、高中阶段所对应数学公式，只需要输入对应公式的名称，会自动匹配到对应的公式，支持键盘或鼠标选择，使公式快速上屏，如长方形的周长、长方形的面积、三角形的面积、圆的周长、圆柱的体积、指数函数、对数函数、导数、积分、三角函数、韦达定理、勾股定理；支持在Word、WPS等应用软件中对上屏的数学公式进行编辑，可编辑公式的符号、数字、角标。
（30）化学公式/元素联想及输入：用户可输入初中、高中阶段所对应化学公式，只需要输入对应公式的名称，会自动匹配到对应的公式；输入元素名称会关联对应的公式，如需要“镁在空气中的燃烧”只需要输入“镁”元素名称拼音即可关联联想对应公式 ，并且可匹配到所输入的化学元素其他对应的公式，支持键盘或鼠标选择，使公式快速上屏。支持在Word、WPS等应用软件中对上屏的化学公式进行编辑，可编辑公式的符号、数字、角标、条件、沉淀和气体状态等；
14.备、授课，教研平台
（1）备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且内置的操作界面可根据备课和授课使用场景不同而选择。
（2）备课模式工具栏具备自动根据老师账号中关联的学科不同而提供相对应的教学工具。
（3）AI智能备课助手：在备课场景中支持搜索课件库课件资源， 具有≥15万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。
（4）互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。本地课件则不会自动同步到云空间以保证数据安全。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。
（5）云教案模板：提供教案模板以供老师撰写教案，预置表格式、提纲式、集备式、多课时式等≥4个教案模板。
（6）支持校本教案模板设计，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板直接调用。
（7）云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。
（8）AI智能生成课堂活动：具有课堂活动智能填写功能，支持选词填空、判断对错等≥2类课堂活动。输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。
（9）课堂互动游戏支持云储存功能：编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。
（10）智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误，系统需提供≥9种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。
（11）智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统提供≥10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。
（12）分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度、10种游戏模板供选择，且模板样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。
（13）课件背景：提供≥12 种以上背景模板供用户选择，支持自定义背景。
（14）软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。
（15）英汉字典：支持输入英文单词生成单词卡和详解页，包含单词的释义、读音、例句、词组、近义词等，可插入多个单词卡，同时支持教师自定义编辑单词释义、创建未收录的生僻单词供授课使用。可将插入的单词卡一键切换至详解页进入单词详解模式，支持教师自定义编辑单词释义、例句、词组和近义词，且提供≥4种详解页背景模板供选择。
（16）AI音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入备课课件中形成文本
（17）快捷抠图：即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。
★（二十四）存储设备可靠性
1.固态存储寿命：TBW ≥ 80TB（条件：256GB 硬盘容量）；
2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时；
★（二十五）显示设备可靠性
1.显示屏屏幕失效点：符合 GB/T 9813.2-2016 的要求；
★（二十六）外设可靠性
1.键盘按键寿命：≥1000 万次；
2.鼠标按键寿命：≥500 万次；
3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于 3000 次，功能、外观完好；
4.风扇寿命：≥4 万小时；
★（二十七）整机可靠性要求
1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合 GB/T 9254.2-2021 的规定；
2.环境条件要求的气候环境适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 中规定；
3.环境条件要求的振动适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 中规定；
4.环境条件要求的冲击适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 中规定；
5.环境条件要求的碰撞适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 中规定；
6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合 GB/T 9813.1-2016 中规定；
7.MTBF 测试：MTBF(m1)≥3 万小时；
★（二十八）兼容要求
1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
2.数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品；
3.中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商中间件产品；
4.平台软件兼容：兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台；
★（二十九）包装及运输要求
1.标志、包装、运输和贮存：符合 GB/T 9813.1-2016 和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
★（三十）服务要求
1.配置检查工具：供应商提供自检测试工具；
2.服务响应：a）供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，在2个工作日内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）在服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
3.服务周期：a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；b) 产品停止服务时间应提前 1 年告知；c) 应明确产品发布日期；
4.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）；
  5.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
6.典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
7.厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
8.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；
9.合格证书要求：供应商提供产品合格证；
10.开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
11.驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；
12.兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；
★（三十一）供应链合规性
  1. 产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品；
★（三十二）供应链质量
1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
2 供应能力证明：确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货；
★（三十三）关键部件安全
1. 关键部件安全要求：CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果）；
注：投标人在填写《技术响应表》时，在“投标文件响应技术参数”明确给出所投计算机“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。
★（三十四）整机安全性要求
1.密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008-2012 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092-2018或 GM/T 0028-2024 的相关规定（通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格）；
2.信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T 39276-2020 的 5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及的漏洞（如驱动程序等）可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
4.限用物质的限量要求：符合 GB/T 26572-2011 中规定；
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	网络教室教学软件
	1.登录方式多样性：
①支持二维码扫码登录和账号密码登录
②支持使用社交软件或教学软件实现一键扫码联合登录
③提供无账号登录选项，无需账号信息即可进入系统授课
2.设备管理：可实现实时监控学生机画面，以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。
3.人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。
4.教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容。
支持上传的格式有：
文档：ppt、pptx、word、pdf;
图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif;
音视频：mp3.wav、vma、ogg、aac、mp4
5.教师广播：不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生。
6.教师广播关闭接收端设备音频：教师发起屏幕广播后支持把学生接收端原先播放的音频输出关闭。
7.教师广播批注：教师在屏幕广播状态下，提供授课小工具，包括提供可自由调整笔迹颜色及笔触粗细的画笔、黑板、橡皮擦，以及支持撤销和加页码，最多支持增加页数到10页。
8.学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。
9.课件答题互动：支持同步课堂活动的课件并支持下发，下发后学生拖动答案进行作答，系统将自动判断正误。
10.课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己本次作答完成的排名、耗时以及答题情况。
11.学生未进入课堂通知：教师可以在管理后台预先录入学生名单。授课时，教师选择相应的班级，学生在课程开始后只需输入自己的姓名即可完成签到。同时，教师端能够实时显示尚未签到的学生名单。
12.切换课堂通知：当课堂通知大于或等于2条时，支持用户手动切换查看。
13.广播互动答题：在教师广播过程中，支持自动截取屏幕内容供学生答题，并在学生回答后在教师端展示答题数据。
14.离线续播：当教师对一台或多台学生设备进行广播教学时，学生终端在重启后能够自动重新加入当前的广播教学，实现离线续播。
15.移动传屏广播：教师可通过同品牌移动教学软件，在不同局域网环境下实现屏幕共享，支持屏幕画面自动广播至学生端。
16.移动摄像广播：教师可通过同品牌移动教学软件，在不同局域网环境下实现摄像直播，支持摄像画面自动广播至学生端。
17.课件答题参与：课堂活动的参与按钮根据开课状态智能显示
18.登录模式支持免输入姓名：在登录模式下，教师可选择允许特定设备免输入姓名直接进入课堂。
19.远程控制：支持教师端远程控制学生端的画面操作。
20.教学白板课件同步：支持同步教学软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，支持按照文件类型进行筛选。
21.文件上传：支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师云空间。
22.文件共享：支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，设备重启还原后，学生进入授课班级后仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。
23.授课班级状态：当作业空间存在多个班级的时候，支持显示当前正在授课班级。
24.作业回收进度查看：回收作业过程中，支持自动统计已提交和未提交的学生名单。
25.文件传输：显示上传和下载完成的文件历史记录。
26.导入文件共享：支持教师直接把内容导入共享给班级学生。
27.文件自动补发：学生端设备重启被还原时，系统自动重新下发资料，无需手动操作。
28.黑屏管控：教师可以选定学生执行黑屏操作。
29.离线自动黑屏：支持教师统一配置授课是否开启离线黑屏。
30.设备环境检测：开始授课后，若学生设备离线时会自动在教师端显示离线的设备总量以及对应离线的设备IP。
31.程序限制：支持设置应用程序白名单。
32.自动获取学生端应用环境：开启授课后自动获取授课学生设备安装的应用环境，教师可以直接禁用管理学生设备的实际真实应用。
33.违规使用记录：支持显示最近一节课的违规使用应用程序的名称、违规操作人、设备IP，以及支持教师禁用和取消禁用学生使用违规应用程序。
34.一键禁用违规应用：支持教师对最近一节课的违规使用应用程序进行一键禁用。
35.网页限制：支持设定学生访问网站的白名单信息，对学生可以访问的网址进行管理。
36.应用防卸载：支持防止卸载学生端应用。
37.应用进程防杀：支持结束学生端应用进程时，立即自动重启应用。
38.学生画面监看：教师机可以监视全体、单一学生机的实时画面。
	1套


	4
	24口千兆交换机
	二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。
	3台


	5
	挂墙式机柜
	1. 12U标准机柜，带风扇。
2.规格：≥550mm（W）×450mm（D）×620mm（H）。
3.采用高强度的优质镀锌板，机柜主体骨架材料厚度≥1.0mm，其他材料厚度≥0.8mm。
4.机柜设计底部走线方式，顶、底预留进线孔。
	1个

	6
	电脑桌
	材料：全部材料采用高密中纤板，三聚氰胺贴面。颜色：灰白色。尺寸：长宽高≥1200mm×600mm×700㎜。双人位，无键盘托盘。边缘做圆角处理。由学校选择配置显示器固定卡槽。摆放位置需校方书面确认。
	25张

	7
	电脑凳
	尺寸：≥长320mm*宽240mm*高430mm小方凳，冷轧钢方管凳，环保油漆，优质五金配件，边缘做圆角处理。
	50张

	8
	教师讲台
	材料：全部材料采用高密中纤板，三聚氰胺贴面，键盘托盘采用下螺钉固定牢固。颜色：灰白色。尺寸：≥长1400mm×宽650mm×高700㎜。边缘做圆角处理。
	1张

	9
	电脑椅
	实木靠背椅，规格≥长430mm*宽420mm*高820mm采用经干燥、除虫处理后的优质实木。边缘做圆角处理。油漆：面漆采用PU聚氨酯环保漆，底漆采用PU聚酯耐黄变透明底漆和白底漆。
	1张

	10
	辅助材料及安装施工等
	符合国家标准的超五类双绞网线、水晶头、线槽、插座、空开、电源箱、杂件及其他辅助材料，含施工安装、培训费。按柳州市教育系统工程施工规范要求实施。
	1项


	（三）普通教室

	1
	互动平板一体机
	一、整机系统设计
（一）电脑系统
1.整机架构：为降低电脑模块维护成本，针脚数为行业通用≥80Pin ，与大屏无单独接线。
2.整机OPS电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，抽拉式安装，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
3.CPU：≥8核12线程，主频≥2GHz，内存≥16G（每根通道最大支持扩展到32G，总容量64GB），硬盘≥512G SSD （单盘最大支持扩展到1TB）。
4.USB接口要求：USB3.0和USB2.0两种规格共 ≥6个。
5.其他接口要求：支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机输出接口不少于1个，麦克风输入接口不少于1个。
6.Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙支持Bluetooth 4.2及以上。
7.含正版操作系统及提供功能至少有文字处理、电子表格、演示文稿三大应用模块的正版办公软件，授权≥3年。
（二）触摸系统
1.在整机系统下触控需支持≥40点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768。
2.整机在Windows系统下触控需支持≥50点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768。
3.需采用红外触控技术，触控方式支持手指或书写笔等非透明物体，支持多点触摸。
4.需支持触控精度≤1mm，触控体最小识别直径≤2mm，触摸高度≤3mm，触摸响应时间≤4ms ，帧率≥250Hz。
5.整机系统下书写延迟需≤25ms。
6.需支持从安卓通道切换到内置电脑通道后，触摸框在1s内可进行触控书写；从内置电脑切换到外部通道后，触摸框在3s内可进行触控书写。
7.需支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux、Mac OS、UOS（统信）、KYLIN（麒麟）、中科方德系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
8.触摸框需具有防粉笔灰遮挡功能，支持触摸框未被粉笔灰完全遮挡时可正常书写。
（三）整机系统
1.整机需自带安卓操作系统，系统版本≥安卓14，≥八核处理器，内存≥4GB，存储空间≥32GB。
2.整机系统需支持在线升级，升级过程中电源中断，恢复后可重新升级，避免升级失败。支持云端在线触摸框、麦克风、路由模块、音频处理单元的固件升级，支持其他部件升级扩展功能。
3.整机须具有悬浮菜单，可通过单指调用到屏幕任意位置；在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有批注、擦除，切换信号源等功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源。
4.整机系统下，整机需内置书写白板，支持新建、橡皮擦、圈选、思维导图工具、本地保存、网络分享、扫码分享、邮件分享、打开、设置、退出，布局切换功能。
5.整机系统下，书写白板需支持手掌/手背、圈擦、路径和滑动清屏擦除。
6.整机系统下，书写白板需支持对已书写的画笔笔迹和形状进行选择后进行颜色更换。
7.整机系统下，书写白板需支持双屏和三屏分屏或四分屏书写，各分屏可以自由书写互不干扰。
8.整机系统下，应用程序需包含：浏览器，文件管理器，相机，系统自检工具，远程OTA升级工具，投屏工具，欢迎词，日历，计算器，录屏，图库和计时器。
二、整机屏幕及护眼设计
（一）指标要求
1.整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。
2.整机屏体需支持亮度≥350cd/m²，色彩覆盖率≥85%NTSC，对比度≥5000:1。
3.整机屏体需支持最大可视角度≥178°（H）/178°（V）。
4.整机需支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。
5.整机屏体需支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）≤50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
6.整机须具备可达到4K分辨率，屏幕刷新率≥60Hz，无频闪。
7.需支持自定义图像设置，支持对对比度、色调、图像亮度进行调节设置。
8.钢化玻璃透光率需≥88%。
9.整机须具备智能书写护眼模式，可做到屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至50%，符合D65标准光源色温值，降低色温≤6500K。
10.整机全通道需支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整，支持牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸纸质纹理，支持透明度调节和色温调节。
三、音视频功能设计
（一）指标要求
★1.整机需内置2.2声道扬声器，位于设备下边框出音，20W全频扬声器2个，15W高音扬声器2个，额定总功率≥60W，最大峰值功率≥70W，语言清晰度（STI-PA）≥0.7。[投标时须提供检测报告或提供其他证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项）并加盖投标人CA电子签章。]
2.喇叭声音需包含但不限于“标准”、“会议”、“影音”、“教室”、“AI音效”、“自定义音效”六种声音模式切换，适应各个教学场景。
3.AI音效模式需支持可通过内置麦克风功能采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境音效，包括高频段5KHz－10KHz和中低频段120Hz－1.5KHz数值项、音量0-100数值项、分贝-12dB－12dB数值项调节。
4.整机需支持自定义音频设置功能，在左右声道平衡显示范围中进行更改，分贝显示-12dB－12dB调节范围，中低频段显示调节范围120Hz－1.5KHz，高频段显示调节范围5KHz－10KHz。
◆5.整机扬声器需支持在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥85dB，1米到10米距离内响度差距≤5dB，声场覆盖85%区域内响度差异≤5dB。
◆6.整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计；需支持3D降噪算法，图像信噪比≥35db，支持输出MJPG视频格式。
7.整机需内置非独立外扩展麦克风阵列，麦克风数量≥8个，可用于对教室环境音频进行采集，整机拾音距离≥12m，拾音角度≥180°。
8.智能降噪麦克风阵列，需支持远场拾音，信噪比≥65dB，超高灵敏度≥-38dB；支持AGC、AEC、NN智能AI降噪算法技术，环境信噪比（SNR）为0dB的情况依然可以清晰拾音，回声≤100dB可消除。
◆9.摄像头须具备下倾设计，下倾角度≥8°，拍摄画面全面。
10.整机高清摄像头，需支持生物特征识别，如面部识别功能，支持AI识别人像，最大距离≥10米。
11.摄像头像素≥4800万像素，需支持输出8000×6000pix的照片，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°，垂直视场角≥80°。
四、传屏及连接功能
（一）指标要求
1.需支持一网通，仅需连接一根网线，Windows和整机系统均可实现上网功能。
2.需支持Wi-Fi6，为提高无线信号接发稳定性并避免信号遮挡，整机内置2.4G、5GHz双频wifi，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
3.整机需内置蓝牙模块，支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。
4.整机需支持 HDMI 投屏及 type-C 有线投屏及无线投屏。
5.需内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上。
6.整机系统需内置投屏软件。
7.需支持外接电脑设备连接整机且触控信号连通时，外接电脑设备可识别整机前置USB接口设备，支持读取前置USB接口的移动存储设备数据；连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。
8.需支持通过 Type-C 接口接入外接移动存储设备进行文件传输，兼容 Type-C接口快速充电功能。
9.整机须具备前置 Type-C 接口，需支持音视频输入。通过双头 Type-C 线将外接电脑设备连接至整机，可把外接电脑设备画面投到整机上， 同时可在整机上操作画面，可实现反向触控电脑的操作，无需再连接额外的触控 USB 线。
五、按键及接口设计
（一）指标要求
1.需支持含电源开关、音量+/-、护眼、主页、录课，整机支持全局自定义按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用小工具或快捷功能（主页，截屏，倒计时，屏幕下移，日历，白板，计算器，聚光灯，投票器，自动亮度，触摸锁，音量，录课）。
2.具备三合一电源按键，需支持整机大屏开关机、OPS电脑开关机和熄屏三合一，熄屏后可实现降低功耗≥90%。
★3.整机支持前置物理接口≥4个，所有接口均采用非转接方式，包含≥1路HDMI接口、≥1路双通道USB3.0接口（Windows和整机系统均能被识别）、≥1路Type-C接口（支持全功能PD65W）、≥1路USB-Type-B接口（Touch接口支持触摸功能）。[投标时须提供检测报告或提供其他证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项）并加盖投标人CA电子签章。]
◆4.Type-C接口具备全功能，支持USB-PD3.0快充协议，且最大输出功率≥60W；支持Type-C线正反插；支持DP1.4，最高可达18Gbps视频输入功能，支持4K60Hz视频格式；支持USB3.0，最大传输带宽高达5.0Gbps。
5.整机前置接口（不限USB接口）均具备防撞挡板设计，防撞挡板需采用转轴式翻转设计。
◆6.整机后置物理接口需≥8个，包含≥1路HDMI2.0、≥1路USB2.0、≥1路RS232、≥1路RJ45、≥1路TOUCHUSB（触控输出接口）、≥1路micin3.5mm、≥1路LINEout3.5mm、≥1路HDMIOUT。
7.整机需支持外接电脑设备通过双头Type-C数据线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，可在外接电脑上控制整机拍摄教室画面。
六、教学工具栏设计
（一）指标要求
1.整机双系统下，需支持在任意信号源通道下，都可调出侧边栏快捷菜单，菜单含中控导航、系统切换、小工具、快捷设置、亮度/音量调节。
2.整机侧边栏小工具需包括但不限于：批注、截屏、计时、降半屏、冻屏、投票器、日历、聚光灯、放大。
3.整机系统下需支持使用批注功能，清空批注内容、本地保存、添加新的批注页面、可切换书写笔颜色、粗细大小、扫码共享、板擦和最小化批注模式。
4.整机系统需支持截屏功能，选择所需截取屏幕范围、全屏截图、点击截屏即可快速截取屏幕内容并保存。
5.整机系统下需支持在线投票器功能，可设置单选/多选、匿名/实名要求，点击投票后呈现投票二维码并刷码进入投票，实时刷新投票结果；投票结束后呈现投票统计结果，支持投票结果本地保存以及置入白板显示。
6.整机系统需支持秒表计时和倒计时功能，秒表计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间。倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始进入倒计时，当倒计时结束时，系统会有声音提醒。
7.在整机系统下，需支持文字和图形智能识别功能，可识别手写中英文内容。
七、智能教学系统
（一）指标要求
1.支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。
2.教学应用快捷入口：教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手；需提供Windows桌面应用入口，无需切换到Windows系统桌面即可点击运行已安装的第三方应用。
3.学科应用入口：教学桌面需支持语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、信息技术共9个学科的学科应用，需支持教师直接下载并使用。
4.需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。
5.选择工具：需支持在电子白板软件下，对手写笔迹、学科工具、插入的图片至少需支持2种方式，如框选、圈选；选择后至少支持≥3种操作如置顶、克隆、删除功能；
6.画笔工具：需支持一键调取3层功能，包含笔触粗细、颜色、笔形，教师随机选择；需提供≥4种笔型，如钢笔、毛笔、铅笔、印刷笔；需支持将手写体转写成标准印刷体，印刷体支持自动识别≥5 种格式，如中文、英文、数学公式、化学无机方程式、有机分子式；
7.聚焦工具：需支持≥3种格式进行快速截取，如电子课件、电子课本、电子习题；同时，需支持≥5种调整模式，如截取范围大小，内容进行放大、插入白板、关灯讲解、保存至桌面。
8.录课功能：需支持录课功能，需支持≥2种调取方式，如前置物理按键一键调取或罗盘工具调取；支持对微课内容进行关键视频切片提取。
9.录制功能：需支持屏幕内容及教室声音画面同时进行录制；生成视频后支持分享链接；支持录制任意全屏画面、局部画面，支持录制保存音频、屏幕画面、摄像头画面，支持在录制过程中进行书写和擦除。
10.需覆盖小学、初中、高中学段的电子版本教材，需支持提供≥2000本电子教材资源（其中小学≥1500本，初中≥1000本，高中≥500本）；其中语文、英语、音乐学科提供点读功能，支持分句、段、篇章进行点读；需给每个教师账号提供至少10本电子课本下载权限，并支持教师课本上课时，一键云同步获取备课资源，并下载至课本中。授课过程中，支持对课本进行文本批注、画笔标注、擦除、聚焦、翻页操作。
11.语文学科工具：需支持提供≥5种语文类学科工具，包括诗词卡片、朗读评测、字词听写、识字接龙、汉语朗读；
12.立体几何工具：需支持手绘至少6种立体几何图形并自动识别为标准形状，包括立方体、圆柱体、圆锥、四棱锥、N棱柱、N棱锥；立方体需支持≥8种图形工具操作，如堆积、构图、展开、收起、旋转、三视图、调节、填充常见教学操作；需支持在立方体任一面复制立方体形成组合图形，并能对组合图形进行360°旋转；支持绘制立方体内部的任意切面，绘制后可自由调节；立体几何图形需支持“三视图”。
13.函数工具：需支持≥6种函数类型，包括一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数，及其组合函数的图形绘制，支持手动调节函数参数，图形随之调整；支持以上类型函数手写直接转写为标准印刷体，点击即可生成相应的函数图像。
14.英语学科工具：需提供≥8种英语学科工具，包括但不限于四线三格、字母卡片、英语朗读、单词评测等；
15.物理学科工具：需提供物理电路图，涵盖初高中教材电路实验，≥21种电路实验案例，包含伏安法测电阻、欧姆定律应用、动态电路分析等；≥26种元件包含二极管、滑动变阻器、热敏电阻、灵敏电流计等，教师可结合实际教学场景自行组装；以上实验操作支持≥5种功能操作。
16.需提供≥56种化学仪器工具，如反应类、固定和夹持类、加热类、分离类、计量类、存取类等仪器调用。
	6套


	2
	壁挂视频展台
	详细参数：
1.采用≥800万像素摄像头，拍摄幅面≥A4，最高分辨率≥3264*2448；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。
2.整机采用ABS材质，圆弧式设计无锐角；托板采用单板结构，托板尺寸不小于 A4 规格，托板平整无接缝，承托稳定；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重≥5kg，整机壁挂式安装。
3.支持展台成像画面批注功能，预设多种笔画粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面连同批注内容进行同步缩放、移动。
4.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。
5.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致原因。
	6台


	3
	讲台
	详细参数：
1.讲台主体材料采用1.0mm冷轧钢板。讲台采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学，提供左右实木扶手；讲台桌面采用木黄色耐划木质材料，耐腐蚀环保台面（非吸塑工艺），扶手采用实木扶手，L型实木装饰板。
2.整体尺寸规格：≥长1100mm*宽750mm*高1000mm，采用脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，边缘光滑，无棱角处理，可避免造成人身伤害，所有尖角倒圆角≥R3。
3.讲台底座提供大容量收纳空间，隐藏式滑轨抽屉，可以放置杂物，也可供老师放置无线麦克风、粉笔、键盘、鼠标、作业试卷等。
4.上柜尺寸规格：≥1100mm*750mm*358mm，下柜尺寸规格：≥800mm*650mm*650mm，桌面到地面尺寸：≥900mm，讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位。
	6个


	4
	[bookmark: OLE_LINK8]变轨无尘书写板
	详细参数：
1.结构：由两块滑动板、两块固定板、一套外框组成，当滑动板闭合时，可自动向内变轨至与固定板平齐。闭合后，滑动板应与固定板处在同一平面。
2.尺寸：≥4300mm*1350mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。
3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度≤15mm。
4.板面：采用金属烤漆书写板面，哑光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，可吸附磁钉、磁片，便于教学。板面漆膜应具备良好的附着力，使用拉开法测试，其破坏强度应高于7Mpa。
5.边框：采用高强度银白色铝合金型材，横框规格≥45mm×100mm，立框规格≥35mm×135mm。立框应隐藏于固定板后部，可从根本上解决滑动板撞击立框造成夹手及影响产品寿命的情形。横立框不可采用拼接方式以确保强度。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于≥9级，耐磨性（落沙试验）应不低于3900g。
6.覆板：覆板粘贴牢固、板面平整无起鼓等现象，甲醛释放量≤0.2mg/L。
7.滑轮：采用高精度轴承滑轮，上下各4组。
8.置物：下侧设有置物空间，可放置粉笔、教鞭等。置物空间后部及左右两侧有封堵，避免物品掉落。其下侧面向学生侧有避免物品从前端滚落的凸起。
9.拉手：拉手位置在安装完毕后，仍可由用户在水平方向调整，确保舒适。
10.其他未做具体要求的相关指标，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》强制标准要求。
	6套


	5
	有源音箱
	1.额定输出功率：≥2*15W有源音箱一对。
2.支持扩音和输入音源叠加输出。
3.端口：电源*1、Line in*1、Line out*1。
4.支持专业无线麦克风接收技术数字U段无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰。
	6对


	6
	延保服务
	互动平板一体机在原厂三年质保基础上，延长三年原厂质保服务
	6套


	7
	辅助材料及安装施工等
	含符合国家标准的电源线、网线、电源排插、双位空开、弧形钢制或工程PVC走线槽等配件（配件及安装费用包含在预算价中），施工、安装、调试完成后，进行培训。
	6项




	（四）报告厅LED及多媒体设备

	1
	室内全彩屏
	★1.像素间距（mm）≤2
2.模组分辨率（W×H） 160X80=12800
3.模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）
4.像素密度（Pixel/m2）≥ 250000
5.亮度 ：显示单元亮度>600cd/m'，亮度调节0～100%无级可调
6.屏体色温（800K～11000K可调）
7.视角（水平/垂直°） ≥160°/≥160°
8.亮度/色度均匀性 ≥98%
9.对比度 ≥5000:1
10.换帧频率 50Hz/60Hz
11.驱动方式 恒流驱动
12.刷新率≥ 3840Hz
13.灰度等级≥ 14bit
14.使用寿命≥100,000hrs
15.LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K。
16.LED显示屏的发光模块面色一致，并且是哑光的，反光有效系数在5%以内。显示屏的杂点<1/100000。
17.灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%以内。
18.LED显示屏具备防蓝光护眼模式，并通过光生物安全监测，属RG0（豁免类）。
19.显示屏净面积：8.64m*4.64m≥40.09㎡
	40.09㎡

	2
	备用品
	1.LED模组15张
显示屏模组15张模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）
 模组分辨率（W×H） 160X80=12800
2.LED电源8台
输入电压：200-240Vac,40—63Hz
输出电流：40A/输出电压：5V
	1批

	3
	LED电源 
	1.输入电压：200-240Vac,40—63Hz
2.输出电流：40A/输出电压：5V
3.泄漏电流：<1ma（Vin：230）
4.保护功能：输入欠压；过载保护；短路保护
5.工作温度：-30～50℃/储存温度：-40～80℃
	136台

	4
	终端数据解码器
	1.终端数据解码器自带画面编解码输出调节功能。
2.单个终端数据解码器数据传输集成≥2路网口，网口可实现数据双环路备份传输。配套软件可设置网络速率为10000Mbps、1000Mbps、100Mbps选项调节功能。
◆3.终端数据解码器集成综合编解码接口≥17路。
4.支持分辨率EDID设置，可对图像的色度、饱和度、色温、分辨率等数值进行精准设置。
★5.集成≥255路图像传输和回传综合连接端子，可通过软件设置每个连接端子的数据极性。[投标时提供实物接口照片及软件功能截图或提供其他证明材料（彩页、产品说明书、官网等其中任意一项）并加盖投标人CA电子签章]
6.支持网络信号射频识别监测功能，支持局域网交换机联网数据传输。
7.支持数据分布式运算及同步刷新功能。
8.支持网络控制及网络接入功能。
9.支持数据先通过加密后传输，然后再通过解密后进行分布式控制。
10.具有电源能量冲击芯片自动保护程序，可有效保护主芯片不受损。
11.终端数据解码器自带多画面播放软件，同时播放≥7个视频窗口播放不卡顿，画面显示流畅。
	55套

	5
	信号映射采集融合器
	[bookmark: OLE_LINK2]1.自带嵌入式linux固件管理软件，可脱离电脑操作；
2.支持onvif协议等，不同品牌，不同分辨率的摄像视频解码；
3.支持视频图像任意拼接、开窗；
4.最大单屏支持36分割，单卡支持解码72个通道IPC；
5.支持外部HDMI,VGA,TVI,CVI,SDI,BNC等编码信号解码上墙解码及拼接，或视频会议视频接入；
6.支持≥9家主流NVR，DVR预览图像上墙预览和调录像上墙回放；
7.支持局域网跨网段查找设备IP，支持选配5G无线和有线双网络数据传输冗余备份功能。支持广域网视频接入及域名解析，支持对接协议过的流媒体平台直接取流，支持地域名，IP地址等解码通道的字符叠加，客户端免费支持最大管理512个IPC关机及分场景轮询。支持中控控制功能，可通过选配扩容中控管理模块，对灯光、音视频信号、智能家居设备进行统一控制与管理功能。
8.客户端支持网络在线固件包升级；
9.支持磁盘阵列，流媒体服务器的协议对接；
10.内嵌数据库，对用户设置好的参数和视频可导出和导入。支持场景，分组，多屏自动轮巡，单屏自动轮巡。支持平板及电脑可视化软件操作；
11.根据屏幕大小所需配置板卡数量。
12.保证信号映射采集融合器的信息安全。
★13.信号映射采集融合器可扫描机身自带的二维码，通过手机扫描机身二维码后可显示主机运行状态、电压、电流、散热状态、漏电监测、防雷状态、接地通断监测、频率、使用功率、雷击浪涌次数等状态信息（投标时提供功能截图或提供其他证明材料（彩页、产品说明书、官网等其中任意一项）并加盖投标人CA电子签章。）
	1台

	6
	数据采集解码器
	1.单个数据解析传输模块具有4路千兆网口，支持光电转换传输。
2.采用且具备MCU控制技术。
3.采用且具备实时视频图像输入FPGA可编程处理能力，可通过编程进行功能增减，可通过编程对数据传输进行实时控制。信号接入后可以对画质进行对比度分离提升，具有去雾、增亮、像素修复等效果；
4.带载≥260万像素可根据LED显示设备的实际分辨率进行适配。最宽和最高分辨率4096像素点。
5.支持单路输入分辨率4096*4096内自定义设置。
6.支持画面坐标偏移，支持坐标复制、坐标自定义设置。
◆7.数据采集解码器在信号传输中具有良好的抗干扰性，电磁脉冲抗干扰测试值≤28MHZ。
	5张

	7
	显示屏框架
	显示屏含框面积：8.74m*4.74m≥41.43㎡
1.采用镀锌方管；
2.黑钛金不锈钢屏幕包边；
3.屏幕钢结构制作，钢结构要求；
4.按照国家钢结构设计规范，满足屏体安全承载需求；
5.显示屏支撑钢结构材料采用国标，不可采用非标。
	41.43㎡

	8
	网络跳线
	RJ45超五类网络跳线（1米）。
	55条

	9
	网线
	1.六类非屏蔽双绞线，纯铜芯，传输无衰减，采用PVC环保外皮，长度：标准包装箱示标305米；
2.芯数： 4*2含十字骨架；导体直径：0.57±0.05mm；外护套材质：PVC；外径：6.3±0.2mm； PVC外护套符合IEC 60332-1相关规定。
	3箱

	10
	屏体内部电源线
	1. RVV3x2.5mm²，（单根长度0.5M）聚氯乙烯绝缘护套电力电缆；
2. 额定电压300/500V，20℃导体电阻≤7.98Ω/km；
3. 工频耐压试验:2500V，加压 5min 绝缘不击穿。
	136根

	11
	主电源线
	1. YJV4*16+1*10mm²交联聚乙烯绝缘电力电缆；
2. 额定电压0.6/1kV；20℃导体直流电阻：16mm²≤1.15Ω/km、10mm²≤1.83Ω/km；工频耐压3500V/5min无击穿；
	20米

	12
	分级电源线
	1.RVV3x2.5mm²，聚氯乙烯绝缘护套电力电缆；
2.额定电压300/500V，20℃导体电阻≤7.98Ω/km；
3.工频耐压试验:2500V，加压 5min 绝缘不击穿。
	200米

	13
	配电箱
	功率 :50kW 
1.输入电压：380V 
2.输出电压：220V /50Hz
3.总制开关： DZ47125S-100A3P
4.交流接触器： CJX2S-12511
5.负荷开关： DZ47S-63A1P
6.屏体9路输出
7.配套：延时启动上电，预留远程控制端子位，检修照明插座加厚阻燃壁挂式基业箱体
	1台

	14
	台式计算机（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点）
	一、指标要求
★（一）CPU规格
1.CPU：≥8核8线程，主频≥2.7GHz，末级缓存≥8M，内存≥双通道DDR4-2666，热设计功耗≥70W，位宽≥64位；
★（二）内存规格
1.内存配置容量：≥16GB；
2.内存类型：支持DDR4以上内存类型；
3.内存条配置数量（板载内存不涉及）：≥2；
★（三）主板规格
1.主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；
2.主板支持的CPU和内存情况：≥8核8线程，主频≥2.7GHz，末级缓存≥8M，内存≥双通道DDR4-2666，热设计功耗≥70W，位宽≥64位；内存条数量≥2；
3.主板其他内置接口：≥SATA接口*2，≥M.2接口*1，≥USB接口*8，固态硬盘占用M.2接口*1，机械硬盘占用SATA接口*1
4.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）：≥16GB；
5.内存插槽满配时提供的最高内存总容量：≥64GB；
★（四）存储设备规格
1.固态盘数量：≥1个；
2.固态存储容量：≥512GB；
3.机械硬盘数量：≥1个；
4.机械硬盘总容量：≥1TB；
5.机械硬盘转速：≥5400rpm；
6.机械硬盘形态：≥2.5英寸或3.5英寸；
7.固态存储形态：采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态；
8.存储设备其他参数要求：a）固态盘应符合SJ/T 11654-2016相关规定；b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃-55℃；其他参数应符合GB/T 12628-2008相关规定；
★（五）显卡规格
1.显卡类型：独立显卡；
2.独立显卡显存类型：显存类型为DDR3/DDR4/GDDR5；
3.独立显卡显存位宽：显存位宽≥16位；
4.独立显卡显存容量：显存容量≥1GB；
★（六）显示设备规格
1.显示屏屏占比：≥80%；
2.显示屏分辨率：≥1920*1080；
3.显示屏尺寸：≥23.8英寸；
4.显示屏屏幕比例：16:9；
5.显示器外观颜色：黑色商务色系；
6.显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/（·cd·sr）（瓦每坎特拉每球面度）；
7.显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪≤-35dB；
8.显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%；
★（七）外设规格
1.鼠标数量：≥1个；
2.键盘数量：≥1个；
3.键盘按键数目：≥101键；
4.键盘连接方式：有线；
5.键盘键程：2.3mm－4.0mm；
6.键盘按键压力：按键压力应在0.54N±0.14N；
7.有线键盘连接线：≥1.5米；
8.键盘颜色：黑色商务色系；
9.鼠标连接方式：有线；
10.有线鼠标连接线：≥1.5米；
11.鼠标DPI分辨率：800-1600；
12.鼠标颜色：黑色商务色系；
13.鼠标其他要求：其他参数应符合GB/T 26245-2010的相关规定；
★（八）网络设备规格
1.有线网卡数量：≥1；
★（九）外部接口规格
1.USB接口数量：机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含2个USB3.0及以上接口）；
2.视频接口数量：≥1；
3.音频接口数量：≥1；
★（十）整机基础规格
1.整机外观：a）产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b）产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
2.状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能；
3.整机结构：a）机箱应符合GB/T4208.GB/T26246的相关规定；b）产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c）所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d）产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其他控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e）所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f）可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g）拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h）整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i）如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j）各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k）各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l）各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m）对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n）其他要求应符合GB/T 9813.1-2016的相关规定；
4.机箱防护要求：机箱应符合GB/T 4208-2017中IP20防护要求；
5.整机噪声：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel；
6.整机散热：在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a）出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；b）可触及面温度不高于45℃；c）显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃；
7.整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB 28380-2025标准中能效等级2级及以上；
8.机身材质：金属；
9.机身颜色：黑色商务色系；
10.机箱尺寸容量：机箱体积应不大于30L；
★（十一）CPU性能
1.CPU物理核数：≥8；
2.CPU主频：≥2.7GHz；
3.CPU末级缓存容量：≥8MB；
4.CPU支持的内存最高速率：≥2666MT/s；
★（十二）内存性能
1.内存读写速率：≥2666MT/s；
★（十三）显卡性能
1.显示分辨率：≥1920*1080；
2.显卡显示芯片核心频率：≥300MHz；
3.显存等效频率：≥1000MT/s；
4.显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920*1080。
★（十四）显示设备性能
1.显示屏刷新率：≥75Hz；
2.显示屏位深：≥8位；
3.显示屏色域：≥99%sRGB；
4.显示屏色准：△E≤4；
5.显示屏响应时间：≤8ms；
6.显示屏亮度：≥250尼特；
7.显示屏亮度一致性：≥70%；
8.显示屏对比度：≥500:1；
9.显示屏其他参数：其他参数应符合SJ/T 11292-2016的相关规定；
★（十五）网络设备性能
1.有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；
★（十六）主板功能
1.内存扩展接口（板载内存不涉及）：≥2个；
2.主板USB瞬间过流保护：支持瞬间过流保护功能；
3.主板防静电保护：支持防静电保护功能；
4.I/O接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力；
★（十七）显卡功能
1.显卡外接显示接口：显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配；
★（十八）显示设备功能
1.显示器接口：显示器应与显卡外接显示接口匹配；
2.显示器支架：显示器应提供显示器支架；
3.显示器参数调节：a）提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b）支持色温、亮度、对比度调节；
★（十九）存储功能
1.存储功能：通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能；
★（二十）网络设备功能
1.网络功能：a）支持网络连接、网络开启/关闭功能；b）支持访问网络和数据交换功能；
2.数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；
3.有线网卡接口类型：支持RJ45接口；
4.网络设备拆装：网络设备支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等；
★（二十一）外部接口功能
1.音频接口类型：支持3.5mm孔径3段式或4段式接口；
2.视频接口类型：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；
3.HDMI、DP、Type-C显示接口要求：若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；
★（二十二）电源功能
1.电源线适配能力：电源适配器电线组件应符合GB/T 15934-2024的要求；
★（二十三）操作系统及软件功能
1.中文信息处理要求：符合GB 18030-2022的相关规定；
2.操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；
3.固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；
4.操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；
5.固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；
6.BIOS支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口；
7.固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；
8.固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；
9.固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
10.固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能；
11.提供功能至少有文字处理、电子表格、演示文稿三大应用模块的正版办公软件，授权≥3年；
★（二十四）存储设备可靠性
1.固态存储寿命：TBW≥80TB（条件：512GB硬盘容量）；
2.机械硬盘寿命：通电时间≥5万小时；
★（二十五）显示设备可靠性
显示屏屏幕失效点：符合GB/T 9813.2-2016的要求；
★（二十六）外设可靠性要求
1.键盘按键寿命：≥1000万次；
2.鼠标按键寿命：≥500万次；
3.键盘鼠标线材寿命：键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；
4.风扇寿命：≥4万小时；
★（二十七）整机可靠性要求
1.电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T 9254.2-2021的规定；
2.环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T 9813.1-2016中规定；
3.环境条件要求的振动适应性：符合GB/T 9813.1-2016中规定；
4.环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T 9813.1-2016中规定；
5.环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T 9813.1-2016中规定；
6.环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T 9813.1-2016中规定；
7.MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时；
★（二十八）兼容要求
1.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
2.数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；
3.中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；
4.平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台；
★（二十九）包装及运输要求
1.标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.1-2016和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
★（三十）服务要求
1.配置检查工具：供应商提供自检测试工具；
2.服务响应：a）供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b）供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，在2个工作日内解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c）建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d）在服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
3.服务周期：a）设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b）产品停止服务时间应提前1年告知；c）应明确产品发布日期；
4.预装操作系统：预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；预装的操作系统符合《操作系统政府采购需求标准》中加*指标要求（财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知）；
5.培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
6.典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
7.厂家升级软件与扩容服务：供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务；
8.整机质量服务要求：免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
9.合格证书要求：供应商提供产品合格证；
10.开箱组装/使用指导要求：供应商提供开箱组装/使用指导；
11.驱动下载服务要求：供应商提供驱动光盘或下载方式；
12.兼容适配软件下载服务要求：供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；
★（三十一）供应链合规性
1.产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品；
★（三十二）供应链质量
1.抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
2供应能力证明：确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货；
★（三十三）关键部件安全
1.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求，（通过政府有关部门指定的中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果）；
注：投标人在填写《技术响应表》时，在“投标文件响应技术参数”明确给出所投计算机“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。
★（三十四）整机安全性要求
1.密码算法实现：CPU芯片应符合GM/T 0008-2012的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092-2018或GM/T 0028-2024的相关规定（通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格）；
2.信息安全基本要求：a）产品应符合GB/T 39276-2020的5.2的规定；b）生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及的漏洞（如驱动程序等）可查看；c）产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
3.固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
4.限用物质的限量要求：符合GB/T 26572-2011规定。
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	线性阵列音箱
	1.二分频线阵音箱，分频器采用全通相位设计，波阵面修正号筒技术，钛膜压缩驱动，低音采用长冲程大功率，扁线音圈；
2.音箱箱体采用木工板，黑色水性聚苯漆，金属防护网；
3.中低音扬声器：2个5英寸中低音扬声器；
4.高音扬声器：1只1.35英寸高音扬声器；
5.额定功率：≥250W(RMS）；
6.阻抗：8Ω或16Ω；
7.特性灵敏度：≥94dB；
8.连续声压级：≥118dB；
9.最大声压级：≥124dB；
10.额定频率范围：低频截止频率≤85Hz，高频截止频率≥19KHz；
11.覆盖角度：水平覆盖范围：100°- 110°，垂直覆盖范围：10°-12°；
12.满足GB/T2423.2-2008及GB/T2423.1-2008中的条件和方法对音箱进行高、低温工作测试：高温≥43℃±2℃，低温≤-8℃±2℃，测试时间：2小时。
	8只
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	低音音箱
	1.音箱箱体采用木工板，黑色水性砂面漆，金属防护网；
2.低音扬声器：1个12英寸低音扬声器；
3.额定功率：≥350W(RMS）；   
4.额定阻抗：≥8Ω或16Ω；        
5.额定频率范围：低频截止频率≤50Hz，高频截止频率≥500Hz；
6.灵敏度：≥94dB； 
7.连续声压级：≥120dB；
8.最大声压级：≥126dB。
9.满足GB/T2423.2-2008及GB/T2423.1-2008中的条件和方法对音箱进行高、低温工作测试：高温≥43℃±2℃，低温≤-8℃±2℃，测试时间：2小时。
	2只

	17
	功率放大器（一）
	★1.本机基于网络与智慧物联管理平台进行深度互联互通，并进行数字平台化集中管控作业；基于智慧物联管理平台自动化执行访问业务功能，实时生成工作链路拓扑图，可视化链路中本机图标可一键进入执行对本机深度管控业务；基于智慧物联管理平台执行多项业务功能的实时交互，包括但不限于调整本机增益、噪声门、延时、均衡、压限、信号路由等；基于智慧物联管理平台执行多项数据的监测监控，包括但不限于本机电压、电流、温度、音频信号、上线/离线时间、故障报警等工作状态；基于智慧物联管理平台自动识别本机型号，执行修改本机名称和ID以及固件升级，必须保证接入本项目（智慧物联管理平台）实现以上全部管控和监测功能，验收时逐项核对；
★2.DSP功能：
（1）内置DSP模块，可通过电脑软件调试处理音效、智能化网络监测功放和DSP的工作状态；支持矩阵混音；≥24个用户程序保存和调用，可从设备导出至电脑或从电脑导入至设备；可对设备参数进行锁定和解锁；具备物联网运维管理平台接入功能。
（2）输入通道具有静音、增益、噪声门、延时相位、分频和均衡功能；输入/输出增益微调：-80dB～+12dB，步进≤0.2dB；输入噪声门：-120dB～0dB可调，步进≤0.5dB；输入分频器至少具有高通和低通2个滤波器：频率20—20000Hz可调，步进1Hz：至少具备巴特沃斯、宁克、贝塞尔三种类型选择，至少具有6dB\12dB\18dB\24dB\30dB\36dB\42dB\48dB共8种斜率选择，支持直通功能；输入至少具备7段参量均衡，均衡频率 20—20000Hz可调，步进≤1Hz，增益-20dB ～+15dB 可调，步进≤0.1dB，Q值 0.404-28.852可调，至少具有E0、高架、低架、全通1.全通2共5种均衡类型选择，至少具有直通/全直通/复位功能。
（3）输出通道至少具有静音、增益、延时、相位、分频、均衡和压限功能；输出分频器至少具有高通和低通2个滤波器：频率20—20000Hz可调，步进≤1Hz，至少具有巴特沃斯、宁克、贝塞尔三种类型选择，至少具有6dB\12dB\18dB\24dB\30dB\36dB\42dB\48dB共8种斜率选择，支持直通功能；输出至少具备7段参量均衡，均衡频率20—20000Hz可调，步进≤1Hz；增益-20dB～+15dB可调，步进≤0.1dB:Q值0.404-28.852可调，至少具有EQ.高架、低架、全通1.全通2共5种均衡类型选择，具有直通/全直通/复位功能，输出压限：阈值-40dBu～20dBu，步进≤1dBu。
3.本机内置软启动，短路、过载、直流、过热保护、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护装置；具备（电源、信号、削峰、保护、桥接）LED工作状态指示灯。
4.输出功率：≥2×850W/8Ω，≥2×1300W/4Ω；
5.总谐波失真（1KHz）：≤0.2%；
6.信噪比（A计权）：≥100dB；
7.串音衰减（1kHz）：≥70dB；
8.频率响应：20Hz-20kHz；
9.输入阻抗：平衡≥20KΩ  非平衡≥10KΩ；
10.增益差：≤1dB；
11.阻尼系数：≥250(8Ω，20—200Hz）；
12.耐压测试：对电源端子与金属外壳之间进行测试：高压≥1000V AC（10mA）冲击 60s，无飞弧，无击穿。
	1台
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	功率放大器（二）
	1.本机基于网络与智慧物联管理平台进行深度互联互通，并进行数字平台化集中管控作业；基于智慧物联管理平台自动化执行访问业务功能，实时生成工作链路拓扑图，可视化链路中本机图标可一键进入执行对本机深度管控业务；基于智慧物联管理平台执行多项业务功能的实时交互，包括但不限于调整本机增益、噪声门、延时、均衡、压限、信号路由等；基于智慧物联管理平台执行多项数据的监测监控，包括但不限于本机电压、电流、温度、音频信号、上线/离线时间、故障报警等工作状态；基于智慧物联管理平台自动识别本机型号，执行修改本机名称和ID以及固件升级，必须保证接入本项目（智慧物联管理平台）实现以上全部管控和监测功能，验收时逐项核对；
2.DSP功能：
（1）内置DSP模块，可通过电脑软件调试处理音效、智能化网络监测功放和DSP的工作状态；支持矩阵混音；≥24个用户程序保存和调用，可从设备导出至电脑或从电脑导入至设备；可对设备参数进行锁定和解锁；具备物联网运维管理平台接入功能。
（2）输入通道具有静音、增益、噪声门、延时相位、分频和均衡功能；输入/输出增益微调：-80dB～+12dB，步进≤0.2dB；输入噪声门：-120dB～0dB可调，步进≤0.5dB；输入分频器至少具有高通和低通2个滤波器：频率20—20000Hz可调，步进1Hz：至少具备巴特沃斯、宁克、贝塞尔三种类型选择，至少具有6dB\12dB\18dB\24dB\30dB\36dB\42dB\48dB共8种斜率选择，支持直通功能；输入至少具备7段参量均衡，均衡频率 20—20000Hz可调，步进≤1Hz，增益-20dB ～+15dB 可调，步进≤0.1dB，Q值 0.404-28.852可调，至少具有E0、高架、低架、全通1.全通2共5种均衡类型选择，至少具有直通/全直通/复位功能。
（3）输出通道至少具有静音、增益、延时、相位、分频、均衡和压限功能；输出分频器至少具有高通和低通2个滤波器：频率20—20000Hz可调，步进≤1Hz，至少具有巴特沃斯、宁克、贝塞尔三种类型选择，至少具有6dB\12dB\18dB\24dB\30dB\36dB\42dB\48dB共8种斜率选择，支持直通功能；输出至少具备7段参量均衡，均衡频率20—20000Hz可调，步进≤1Hz；增益-20dB～+15dB可调，步进≤0.1dB:Q值0.404-28.852可调，至少具有EQ.高架、低架、全通1.全通2共5种均衡类型选择，具有直通/全直通/复位功能，输出压限：阈值-40dBu～20dBu，步进≤1dBu。
3.本机内置软启动，短路、过载、直流、过热保护、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护装置；具备（电源、信号、削峰、保护、桥接）LED工作状态指示灯。
4.输出功率：≥2×1150W/8Ω，≥2×1700W/4Ω；
5.总谐波失真（1KHz）：≤0.2%；
6.信噪比（A计权）：≥100dB；
7.串音衰减（1kHz）：≥70dB；
8.频率响应：20Hz-20kHz；
9.输入阻抗：平衡≥20KΩ  非平衡≥10KΩ；
10.增益差：≤1dB；
11.阻尼系数：≥250(8Ω，20—200Hz）；
12.耐压测试：对电源端子与金属外壳之间进行测试：高压≥1000V AC（10mA）冲击 60s，无飞弧，无击穿。
	1台
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	专业音箱
	1.音箱采用中纤板制作，表面喷涂水性漆，面罩采用金属防护网。
2.额定功率（RMS）：≥300W/1200W (Peak)
3.额定阻抗：8Ω±20%
4.特性灵敏度（±2dB）：≥97dB/W/m
5.输出声压级（±2dB）：≥122dB（Continues）≥128dB（Peak）
6.额定频率范围：低频截止频率≤60Hz，高频截止频率≥19KHz
7.覆盖角度（水平×垂直）（约）： 90°×60°
8.扬声器单元：LF ≥12英寸×1个  HF ≥1.35英寸×1个
9.输入接口：NL4MP
10.依据GB/T2423.2-2008中的条件和方法对音箱进行高温和低温测试：低温试验温度（-8℃±2℃），试验时间（2h）；高温试验温度（43℃±2℃），试验时间（2h）；测试音箱合格。
	4只
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	功率放大器（三）
	1.本机基于网络与智慧物联管理平台进行深度互联互通，并进行数字平台化集中管控作业；基于智慧物联管理平台自动化执行访问业务功能，实时生成工作链路拓扑图，可视化链路中本机图标可一键进入执行对本机深度管控业务；基于智慧物联管理平台执行多项业务功能的实时交互，包括但不限于调整本机增益、噪声门、延时、均衡、压限、信号路由等；基于智慧物联管理平台执行多项数据的监测监控，包括但不限于本机电压、电流、温度、音频信号、上线/离线时间、故障报警等工作状态；基于智慧物联管理平台自动识别本机型号，执行修改本机名称和ID以及固件升级，必须保证接入本项目（智慧物联管理平台）实现以上全部管控和监测功能，验收时逐项核对；
2.DSP功能：
◆（1）内置DSP模块，可通过电脑软件调试处理音效、智能化网络监测功放和DSP的工作状态；支持矩阵混音；≥24个用户程序保存和调用，可从设备导出至电脑或从电脑导入至设备；可对设备参数进行锁定和解锁；具备物联网运维管理平台接入功能。
（2）输入通道具有静音、增益、噪声门、延时相位、分频和均衡功能；输入/输出增益微调：-80dB～+12dB，步进≤0.2dB；输入噪声门：-120dB～0dB可调，步进≤0.5dB；输入分频器至少具有高通和低通2个滤波器：频率20—20000Hz可调，步进1Hz：至少具备巴特沃斯、宁克、贝塞尔三种类型选择，至少具有6dB\12dB\18dB\24dB\30dB\36dB\42dB\48dB共8种斜率选择，支持直通功能；输入至少具备7段参量均衡，均衡频率 20—20000Hz可调，步进≤1Hz，增益-20dB ～+15dB 可调，步进≤0.1dB，Q值 0.404-28.852可调，至少具有E0、高架、低架、全通1.全通2共5种均衡类型选择，至少具有直通/全直通/复位功能。
（3）输出通道至少具有静音、增益、延时、相位、分频、均衡和压限功能；输出分频器至少具有高通和低通2个滤波器：频率20—20000Hz可调，步进≤1Hz，至少具有巴特沃斯、宁克、贝塞尔三种类型选择，至少具有6dB\12dB\18dB\24dB\30dB\36dB\42dB\48dB共8种斜率选择，支持直通功能；输出至少具备7段参量均衡，均衡频率20—20000Hz可调，步进≤1Hz；增益-20dB～+15dB可调，步进≤0.1dB:Q值0.404-28.852可调，至少具有EQ.高架、低架、全通1.全通2共5种均衡类型选择，具有直通/全直通/复位功能，输出压限：阈值-40dBu～20dBu，步进≤1dBu。
3.本机内置软启动，短路、过载、直流、过热保护、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护装置；具备（电源、信号、削峰、保护、桥接）LED工作状态指示灯。
4.输出功率：≥2×850W/8Ω，≥2×1300W/4Ω；
5.总谐波失真（1KHz）：≤0.2%；
6.信噪比（A计权）：≥100dB；
7.串音衰减（1kHz）：≥70dB；
8.频率响应：20Hz-20kHz；
9.输入阻抗：平衡≥20KΩ  非平衡≥10KΩ；
10.增益差：≤1dB；
11.阻尼系数：≥250(8Ω，20—200Hz）；
12.耐压测试：对电源端子与金属外壳之间进行测试：高压≥1000V AC（10mA）冲击 60s，无飞弧，无击穿。
	1台
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	线阵吊架
	T字型铁质吊架，宽度≥ 450mm ，深度≥ 390mm，高度≥40mm， 防锈处理，表面喷黑色漆面，≥2个吊点，允许吊载重量≥200Kg，满足本项目线阵音箱吊挂点及孔位需求。
	2副
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	数字调音台
	1.16路模拟输入（12路Mic，2组RCA）
2.7英寸电容触摸屏1024x600分辨率
3.9个100mm电动推子
4.中英文界面随时切换无需重启
5.内置USB录音、放音功能
6.USB播放器可以识别中文歌曲名
7.内置12个通道独立的反馈抑制器
8.集成音箱管理器
9.开放第三方控制协议 TCP/IP、RS-232控制指令
10.带2个DCA
11.支持PC、Android、IOS端控制，iPad触摸屏全功能控制，实时数据同步
12.通道名称可自定义 
13.内置1个效果器模块
14.可通过网络或者U盘进行系统升级
15.每个输入通道具有4段参量均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相
16.每个输出通道具有8段参量均衡、高低通、压缩、反相
17.输出通道L/R、6BUS和2AUX（AUX1和AUX2/REC）、HeadPhone（L/R）
18.6个BUS和2个AUX混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）
19.支持100组场景预设功能，可从USB存储器或电脑导出、导入，便于数据备份
20.100个PEQ模式存储
21.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声
22.通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据
23.接线方式：平衡式输入、输出卡侬
24.8个推子编组、1个总静音、3个自定义按钮
25.具有增益共享型自动混音（AMM）
26.频率响应：20Hz～20kHz（+1dB，-3dB）
27.总谐波失真：≤0.01%@0dBu，20Hz～20kHz
28.信噪比（A计权）：≥105dB
29.串音：≤-100dB（1kHz）
30、增益：≥76dB
31.最大输入电平：≥18dBu
32.最大输出电平：≥18dBu
33.底噪：≤-90dBu
34.安全抗电强度：对电源端子与金属外壳之间进行测试：≥1000V DC（10mA）冲击（60s），无飞弧，无击穿；
35.满足GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》及GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A： 低温》中的条件和方法对调音台进行高、低温测试：高温≥43℃，低温≤-8℃，测试时间：2小时。
	1台
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	智慧电源管理器
	★一、功能指标：
1.本机基于网络与智慧物联管理平台进行深度互联互通，并进行数字平台化集中管控作业；基于智慧物联管理平台自动化执行访问业务功能，实时生成可视化系统链路拓扑图，可视化链路拓扑图中本机图标可一键进入执行对本机深度管控业务；基于智慧物联管理平台执行多项数据的监测监控，本机接入智慧物联管理平台可监测设备上线/离线时间，实现控制每个通道独立开关，支持正序全部开启、逆序全部开启、正序全部关闭、逆序全部关闭，自由任意组合顺序开启与关闭；支持设置编辑定时开关：可编辑定时开关名称、选择日期时间、选择生效通道，可单次执行，也可循环执行，≥14个编辑定时任务列表；实时图形显示监测电源A、B、C三相中每相的功率负荷数据，独立显示监测每相实时电压、电流、功率、温度等数据，实时显示监测电源A、B、C三相总的设备总功率、设备用电量、设备运行时长、湿度等数据；支持实时监测显示每一路通道名称、控制状态、电流、功率、异常状态（过压、过流、欠压、欠流等异常情况告警）、运行时长，每一路通道名称可任意命名修改；支持电气设置：可编辑电过压、欠压、温度阈值，可编辑每个通道的电流最小/最大阈值、功率最小/最大阈值，可设置异常数据告警和是否断电；每个通道可在平台上自动生成≥22小时内耗电量功率走势图，可实时查看耗电情况；多种异常情况自动报警，显示报警原因并自动上传报警日志至云端，在手机和电脑可远程实时监控基于智慧物联管理平台自动识别本机型号，执行修改本机名称和ID以及固件升级。必须保证接入本项目（智慧物联管理平台）实现以上全部管控和监测功能。
2.本机具备多台组网运行功能，所有组网设备一键开关，保存所有当前开关状态为场景，可保存多个场景，开关状态可一键恢复；
3.手机和平板APP在线可对本机管控，包含但不限于一键开关、并机运行、场景保存、定时控制、参数监测、报警管理、安全设置等操作管理。
4.本机可开启和关闭远程操作，防止远端误操作；
5.本机支持第三方协议控制通道开关，可以通过RS485向设备发送通讯协议控制设备通道开关；
二、性能指标：
1.输入接口不少于：1路三相五线制（AC 380 ±10％）；
◆2.输出：不少于12路独立输出，每路相电压AC 220V±10％，每路带载≥4kW，12路输出最大可带载≥48kW；每路输出配有液压电磁式≥19A断路器，断路器可提供过载，短路保护；
3.中控接口不少于：1路RS485;
4.外网接口不少于：1路RJ45；
5.触摸控制显示屏不小于：2.8英寸，亮度可调节，可触摸操控本机；
6.显示屏显示功能需包含：设备状态、日期、通道状态、每路漏电、过压、过载等告警状态，方便本地直观管控。
	2台
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	反馈抑制器
	1.采用相当或优于ADSP21489高性能DSP，采用声卡话放电路、高性能的ADC和DAC，产品信噪比高，失真较小；
2.采用4进4出数字混音功能，4路独立的陷波处理，每一路有24段自动和固定可自由选择的高精度数字限波器；
3.一键式自动检测啸叫点和自动清零功能，三种抑制模式可选，啸叫点检测抑制全程自适应调整深度，速度快、精度高，精度可达1Hz，静态和动态抑制点可自由选择，PC端软件可查看已找到的啸叫点，每通道移频控制开关，1—5Hz的调整5档位调节；
4.每通道配备6段参量均衡参数调节，可通过PC端软件选择Notch、PEAK、LowShelf、HighShelf、Allpass-1.Allpass-2六种类型自由配置，具备一键复位功能和全直通功能；高低通滤波器参数调节，三种类型七种斜率，具备一键复位功能和全直通功能；
5.噪声门开启时间、释放时间参数调节；
6.压限器阈值、开启时间、释放时间参数调节；
7.通道幻象供电独立开关，通道音量控制及一键静音开关；
8.PC端软件可选择中英文，软件连接后，可显示设备信息和状态信息，可设置、清除和重置密码，可设置≥128个ID；
9.一键恢复默认数据和一键恢复出厂设置，中控指令生成器，PC端软件可利用升级文件单独升级MCU和DSP；
10.配备12个场景保存调用功能，可存储在设备或利用PC端软件保存在PC端，方便拷贝；
11.每次开机设备都会调用上一次开机最后一次保存的参数；
12.输入通道：4路XLR母卡侬输入；
13.输出通道：4路XLR公卡侬输出；
14.输出阻抗：平衡100Ω；
15.失真度：<0.01%OUTPUT=0dBu/1KHz；
16.共模抑制比：50dB（1KHz）；
17.输入范围：≤+20dB；
18.频率响应：20Hz-20KHz（+10dB）；
19.通道分离度：〈-90（1KHz）；
20.信噪比：112dB；
21.PC接口：面板1个USB接口、后板2个RS485接口（RJ45）；
22.功耗：≤45W；
23.电源：AC220V/50Hz。
	1台

	25
	[bookmark: OLE_LINK10]智慧运算中心带音视频处理器
	◆1.矩阵控制功能：8进8出音频矩阵，支持DSP音频处理，可使用PC软件实现DSP数字音频信号处理，包括AFC、AEC、ANS、AM、AGC、PEQ、延时、分频、矩阵等功能；≥3路HDMI输入 、≥4路HDMI输出视频矩阵，分辨率支持4K@30Hz，无缝切换；内置中控功能，包含≥2路RS485,3路RS232接口，每个可单独设置串口功能，波特率独立可调；内置4 路GPIO 接口控制口，可接入24V以下例如干接点信号等触发设备动作，或触发动作后输出5V用以驱动继电器等设备。 
2.显示屏：前面板≥4.3英寸触摸显示屏，支持本地控制音视频矩阵，调节每路音频增益、静音，查看设备信息，支持锁屏密码，防止无关人员误操作；
3.组网运行：支持多台设备组网运行，在同一局域网内可以通过同一控制程序控制多台设备进行相关操作； 
4.音频处理：8段英式参量均衡，提供5种滤波器选择：Parametric,Lowshelf,Highshelf,Lowpass,Highpass ; 支持反馈消除：可通过客户端软件设置动态、固定、手动3种反馈消除模式，独立通道的AFC（反馈抑制）：采用陷波式算法，传声增益提升幅度：10dB;USB声卡：内置USB声卡，支持音乐播放、录制和软视频会议输入输出 ;
5.支持通过物联平台对设备进行物联管控，实时查看设备在线状态，支持场景化管控，通过平台预设设备模式，进行手动、自动、条件触发；支持通过物联平台进行设备音频矩阵、视频矩阵、各路音频增益控制，实时查看每路输入输出实时音频电平；支持将设备绑定至任意会议室场景，并生成可视化集中控制界面进行系统管控；支持将设备接入物联平台可视化拓扑图系统，直观展示设备与设备之间链路与网络系统架构，异常链路显示断联并告警；可通过手机APP进行远程管控，实时操作；必须保证接入本项目（智慧物联管理平台）实现以上全部管控和监测功能。
6.设备接口：4*HDMI INPUTS,4*HDMI OUTPUTS,4*RS485,3*RS232,4*GPI0,1*DEBUG，1*ETHERNET 以太网口，1*USBAUDIO,8*AUDIO IN,8*AUDIO OUT
7.软件支持可视化编程，可选择拉取模块化组件，自由组合成个性化用户界面，并支持一键导入至平板或手机终端使用；
8.支持场景预设功能，最大支持16组场景。
9.频率响应（20~20kHz）：±0.5dB 
10.最大电平：+18dBu 
11.输入动态范围：110dB 
12.输出动态范围：110dB 
13.输入阻抗（平衡接法）：5.4kΩ 
14.输出阻抗（平衡接法）：600Ω 
15.音频系统延时：<3ms
	1台
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	会议话筒
	1.膜片式电容麦克风，适用于高端会议、演讲等高要求场合；
2.咪管采用黄铜及相关电路，可有效屏蔽RF射频干扰；
3.全平衡输出电路，声音柔和，保真度高，品质卓越；
4.可切换低频滤波器，当环境或系统低频过重时，开启低切功能，可使声音更清晰，当建声环境优良时，开启直通设置，低频信号无衰减直接输出；
5.具有-10dB衰减功能，当衰减器开关置于“0dB”时，音频信号无衰减直接输出；当开关置于“-10dB”时，此时音频信号衰减10dB，能有效防止声源信号过强引起过载失真，从而提高声压级；
6.咪杆长度456mm；
7.双弯管设计，可将拾音头调节到需要的位置；
8. 拾音电路内置于管体，直接外接具备48V平衡幻象电源设备工作。
9.全金属底座、抗干扰；
10.具有按键开关、开关具有状态指示灯；
[bookmark: OLE_LINK4]11.输出接口：XLR公三针；
12.48V幻像电源供电，带驱动电路。
类型：膜片式（背极）
指向性：心形
灵敏度：-45dB±3dB 
频率响应：40Hz—20KHz
输出阻抗：200Ω 
信噪比：＞70dB （A48计权）
电源：幻像48V
可切换衰减器：-10dB 
可切换低频滤波器：80Hz/-12dB   
接口：LR 公三针
颜色：灰色
咪头径：12mm
软管：8mm，双段可调 
	3只
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	无线头戴话筒
	★1.具备1个RJ45数据接口，连接互联网，通过TCP/IP协议可对接到物联网平台，进行多频段设备集中控制、状态显示、设备名称自定义、无干扰频率一键部署等；支持通过无线传声器管理系统软件（PC、平板客户端软件）对多频段设备进行集中管控，自定义设备名称、通道名称、自定义排序，无干扰频率一键下发至在线设备，并支持设备加减锁、通道静音控制、接收模式选择、预设群组和通道选择、自定义频率、输出音量设置、静噪设置等，并支持通道射频、音频、发射器电量等实时监测。必须保证接入本项目（智慧物联管理平台）实现以上全部管控和监测功能，验收时逐项核对。
2.无线传声器管理系统软件（PC、平板客户端软件）适配windows、安卓、鸿蒙等常用系统；将频谱测试与无线传输系统高效结合和互动，图形化实时监测当前环境射频详情，并自动筛选不受干扰的频点，实现无线系统的稳定运行；
3.采用标准金属机箱，天线分集式接收线路、CPU控制选讯+导频识别功能；
4.频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥1800个频率可供客户调节；
5.LCD显示器≥4.3寸，可实时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息；
6.接收机具有一键自动搜频（scan）功能，自动搜索及锁定在实际工作环境中不受干扰的频道上；接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能；接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≥6套叠机使用；各通道可单独或混合平衡输出，支持MIC/LINE两段输出增益可调，切换增益范围≥15dB，具有物理切换开关；各通道支持SQ（降噪）六档独立调节；
7.具有3个XLR平衡输出、4个TNC-K天线端口、1个RJ45网口，MIC/LINE输出切换开关；
8.通道数量：两通道，接收频率范围：UHF530.000-690.000MHz（常规 530.000MHz-580.000MHz），音频频率响应（线路）：40Hz-18KHz，总谐波失真（THD+N）：≤0.5%(10mV@1kHz），延迟：≤5ms（典型值），最大频偏：±45KHz，最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA，最大声压级：≥134dB spl；
9.配置2只腰包发射器，发射器采用电容式拾音头，指向性：全向，载波功率：两档可调，音频增益：五档可调，显示方式：TFT多色显示，电源：2×AA碱性电池，连续工作时间：约8小时（发射器为高功率）。
	1套
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	无线手持话筒
	1.具备1个RJ45数据接口，连接互联网，通过TCP/IP协议可对接到物联网平台，进行多频段设备集中控制、状态显示、设备名称自定义、无干扰频率一键部署等；支持通过无线传声器管理系统软件（PC、平板客户端软件）对多频段设备进行集中管控，自定义设备名称、通道名称、自定义排序，无干扰频率一键下发至在线设备，并支持设备加减锁、通道静音控制、接收模式选择、预设群组和通道选择、自定义频率、输出音量设置、静噪设置等，并支持通道射频、音频、发射器电量等实时监测。必须保证接入本项目（智慧物联管理平台）实现以上全部管控和监测功能，验收时逐项核对
★2.无线传声器管理系统软件（PC、平板客户端软件）适配windows、安卓、鸿蒙等常用系统；将频谱测试与无线传输系统高效结合和互动，图形化实时监测当前环境射频详情，并自动筛选不受干扰的频点，实现无线系统的稳定运行；
3.采用标准金属机箱，天线分集式接收线路、CPU控制选讯+导频识别功能；
4.频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥1800个频率可供客户调节；
5.LCD显示器≥4.3寸，可实时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息；
6.接收机具有一键自动搜频（scan）功能，自动搜索及锁定在实际工作环境中不受干扰的频道上；接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能；接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≥6套叠机使用；各通道可单独或混合平衡输出，支持MIC/LINE两段输出增益可调，切换增益范围≥15dB，具有物理切换开关；各通道支持SQ（降噪）六档独立调节；
7.具有3个XLR平衡输出、4个TNC-K天线端口、1个RJ45网口，MIC/LINE输出切换开关；
8.通道数量：两通道，接收频率范围：UHF530.000-690.000MHz（常规 530.000MHz-580.000MHz），音频频率响应（线路）：40Hz-18KHz，总谐波失真（THD+N）：≤0.5%(10mV@1kHz），延迟：≤5ms（典型值），最大频偏：±45KHz，最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA，最大声压级：≥134dB spl；
9.配置2只手持式发射器，发射器采用动圈式拾音头，指向性：超心形，载波功率：两档可调，音频增益：五档可调，显示方式：TFT多色显示，电源：2×AA碱性电池，连续工作时间：约8小时（发射器为高功率）。
	1套
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	有源对数周期天线
	1.专业用UHF频段外接延长对数天线，适用的频宽涵盖500MHz ─850MHz范围，对需要特定方位使用的环境有非常好的效果。
2.内建可调增益放大器以及衰减器，用户可根据实际使用环境调整增益。
3.步进增益总增益量：0 ─ 18dB ±2dB 步进量：±1dB
4.步进衰减总衰减量：0 ─ 9dB  ±2dB 步进量：±1dB 
5.天线阻抗 :50Ω
6.天线增益：3-5dB
7.驻波比：≤2.5:1
8.接收模式（3 dB 波束宽度）：65°（垂直角），120°（水平面）
9.连接插座 :TNC母座×1
10.电流消耗 ：约60mA/DC 8V
11.电源 :TNC母座须提供偏压电源DC 6—10V 
	2个
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	音频线
	1.双芯屏蔽音频线，导体材料选用无氧铜；
2.外部绝缘采用ROHS聚氯乙烯塑料，内部芯线绝缘材料采用合成PE；
3.两芯绞合成缆：2×40支，单芯组成：40支直径为0.1mm无氧铜，屏蔽采用铝箔纵包+128根单丝直径0.1mm的无氧铜线编织构成；
4.护套采用弹性体材料，结构圆整，电缆外观光滑、圆整，手感柔软，成品外径约6.2㎜；
5.用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。
	200米
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	2 芯音箱线
	1.2芯专业舞台音响工程线，导体材料选用无氧铜；
2.外部绝缘采用聚氯乙烯塑料，内部芯线绝缘材料采用合成PE；
3.两芯绞合成缆：2×2.0mm²，单芯组成：230支直径为0.1mm无氧铜+5支抗干扰神经线构成；
4.护套采用弹性体材料，结构圆整，电缆外观光滑、圆整，手感柔软，成品外径约10㎜；
5.用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。
	300米
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	机柜
	1.42U标准化网络机柜， ≥600mm（宽）*800mm（深）*2045mm（高）。
2.采用高强度的优质镀锌钢板，机柜主体骨架材料厚度≥1.5mm，承重层板材料厚度≥2.0mm，前、后门板材料厚度≥1.2mm，其他材料厚度≥1.0mm。
3.表面防静电喷涂采用高硬度粉面。
4.防护等级满足IP20等级。
5.黑色，前后网孔门。
	1个
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	音频接口盒
	适配本项目的话筒、音频模块。
	2个
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	LED会议灯
	1.输入电压：AC90-260V/50/60Hz
2.功率：≥150W
3.光源：LED高亮度灯珠
4.灯珠数量：≥400颗
5.光源寿命：5万—10万小时
6.色温：3200K/5600K
7.有效光照距离：8米
8.驱动电流：20mA
9.显色指数：Ra≥90
10.显示板控制：主控/DMX或手动电位器控制
11.控制协议：DMX512
12.控制模式：1CH通道
16.调光：0—100%线性调光平滑无闪烁
17.出光角度：90度
18.外壳：铝型材
19.工作环境：室内-25℃-50℃ 
	24台
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	LED面光灯
	1.输入电压：AC100-240V 50HZ/60HZ 
2.功   率：≥180W 
3.光   源：1颗200瓦灯珠
4.发光颜色：白光 暖白高显指90%
5.发光角度：60°
6.控制模式：DMX/主从
7.通道：4CH通道
8.色   温：3200K—5600K（可选单色温）
9.外   壳：铝
	16只
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	调光台
	1.电源：AC100-240V,50/60Hz
2.DMX512/1990标准，最大256个DMX控制通道，光电隔离信号输出
3.最大控制12台，32通道的电脑灯
4.内置图形轨迹发生器，有27个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数均可独立设置
5.48个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存100步，32个宏快速调用多个场景的组合
6.带背光的LCD显示屏，中英文显示
7.关机数据保持
8.U盘备份和升级，U盘读取：支持FAT32格式
9.DMX512通道数：256
10.电脑灯的配接数量：12
11.每台电脑灯最多可控制通道：32
12.可保存的场景数量：80
13.可同时运行的场景数量：16
14.多步场景的总步数：100
15.推杆启动场景并进行调光：支持
16.图形生成器：可生成Dimmer,P/T,RGB,Color图形
17.可同时运行图形数量：10
18.立即黑场：支持
19.转盘调整XY数值：支持
20.转盘调整多步场景速度：支持
21.场景调光：支持
	1台
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	8 路放大器
	1.8路DMX512信号放大器；
2.最新光电隔离技术，输入输出每路都是采用独立的变压器供电，八个光电隔离信号放大来扩大DMX信号输出，放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度；
3.输入电源：AC110V—240V，频率50Hz—60Hz；
4.输入信号接口：DMX512信号，三芯镀金卡侬公座母座并接；
5.输出信号接口采用三芯镀金卡侬母座。
	1台
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	电源线
	1.2芯专业舞台灯光电源工程线，导体材料选用优质无氧铜；
2.外部绝缘采用PVC聚氯乙烯塑料，内部芯线绝缘材料采用合成PE；
3.两芯绞合成缆：2×2.5mm²，单芯组成：78支直径为0.2mm无氧铜线构成；
4.护套采用弹性体材料，结构圆整，电缆外观光滑、圆整，手感柔软，成品外径约9.5㎜；
5.用于室内各种舞台灯光设备电源连接，移动布线或固定布线均可。
	200米
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	信号线
	1.双芯屏蔽音频线，导体材料选用优质无氧铜；
2.外部绝缘采用ROHS聚氯乙烯塑料，内部芯线绝缘材料采用合成PE；
3.两芯绞合成缆：2×40支，单芯组成：40支直径为0.1mm无氧铜，屏蔽采用铝箔纵包+128根单丝直径0.1mm的无氧铜线编织构成；
4.护套采用弹性体材料，结构圆整，电缆外观光滑、圆整，手感柔软，成品外径约6.2㎜；
5.用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。
	200米
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	灯光架
	采用外径48mm国标钢管制作，单管“一”字型，防锈处理，喷面漆，不少于5个吊装点，长度≥9米，允许吊灯总重量≥200公斤（平均分散式吊装灯具），符合安装使用要求。
	3道
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	智慧物联管理平台
	一、指标参数要求
★（一）平台系统：
1.系统基于大数据、人工智能和物联网进行技术构建，采用B/S架构，用户仅需通过浏览器访问即可访问系统实现系统设备平台化管控；
2.搭载基于物联网可视化建模引擎的全域开发架构，定义标准化物模型，对第三方物联终端的协议化集成与语义化交互，对每个设备设定可视化编程界面；
3.系统支持可视化编程，内置各类组件，可自由编辑组合，生成可视化一体管控界面，对系统音视频设备进行集中平台化管控；
4.支持系统设备多维度管控，具有项目总览工作台，通过图标方式实时显示系统场所数量，设备在线、离线、异常告警情况，进行设备类型以及告警趋势统计；
5.系统内置多种物联设备管控模块，涵盖声、光、电、视、讯设备，支持设备物联管控，异常情况上报告警，可生成实时系统架构链路图，直观展示系统设备连接状态，异常链路实时告警；
6.全面的设备实时监测功能，用户可查看物联网设备的在线状态、历史数据记录，并进行远程控制操作；
7.具备多种场所类型建立，可将设备绑定至对应场所，通过控制面板、系统拓扑图对场所设备进行状态管理和物联管控；
8.具备批量导入用户列表，管理员可为每位用户配置详细信息（如用户名、手机号码、所属部门）并分配相应角色，从而获得特定的权限集合，提供便捷的账号生命周期管理功能，包括添加、修改、删除及权限变更等操作；
9.各功能模块的访问权限可根据需求灵活配置。管理员可以创建自定义角色，并为每个角色分配特定的权限项，分配给不同用户或用户组，实现精确的权限控制；
10.具有ONVIF摄像头组件，通过平台实时显示终端画面，通过系统提供的更高层次的内容分层服务和层间功能 （如网络分层、媒体分层和应用分层），实现画面质量的提升和低延迟传输；
11.具有环境监测系统接入功能，获取下属环境子设备上报信息，可策动灯光、窗帘、空调等环境设备进行环境控制；
12.详细告警信息展示：包括告警ID、设备唯一标识符（Device ID）、 设备名称、所属项目及场所、发生时间、具体告警描述以及累计告警次数等关键信息，快速定位和解决问题，处理完告警事件后，可通过系统界面完成告警确认和关闭，确保告警处理过程的完整性和追踪性。
13.场景：支持自定义场景，将系统物联网设备进行预设，并进行手动场景、自动、条件触发，可根据场景类型，可根据需求选择设置，根据不同场景类型，可选择场景名称、执行方式、执行设备、条件类型、执行时间等进行设置。
14.场景日志：平台能够显示场景日志，可查看具体信息，显示场景是否运行成功。
★（二）设备管控：
1.支持电源管理，远程控制智慧电源设备每路独立开关，支持正序全部开启、逆序全部开启、正序全部关闭、逆序全部关闭，自由任意组合顺序开启与关闭，可监测设备上线/离线时间；支持设置编辑定时开关：可编辑定时开关名称、选择日期时间、选择生效通道，≥14个编辑定时任务列表；实时图形显示监测电源A、B、C三相中每相的功率负荷数据，独立显示监测每相实时电压、电流、功率、温度等数据，实时显示监测电源A、B、C三相总的设备总功率、设备用电量、设备运行时长、湿度等数据；支持实时监测显示每一路通道名称、控制状态、电流、功率、异常状态（过压、过流、欠压、欠流等异常情况告警）、运行时长等数据，每一路通道名称可任意命名修改；支持电气设置：可编辑电过压、欠压、温度阈值，可编辑每个通道的电流最小/最大阈值、功率最小/最大阈值，可设置异常数据告警和是否断电；平台可自动生成每个通道近23小时内耗电量功率走势图，可实时查看耗电情况；智慧物联管理平台自动识别接入设备型号，执行修改接入设备名称和ID以及固件升级。
2.平台内置音视频管理模块，支持音频设备每个输入/输出通道实时电平监测显示，可通过平台对输入/输出音频通道进行路由矩阵混音，对音频/视频矩阵任意切换控制，可对每个输入/输出音频通道进行增益调整、静音等控制，可编辑保存≥15预设场景调用；
3.分布式管控：对节点进行远程管理，实时监测 其HDMI、音频、电源、指示灯、232.485.IO/IR、主板、继电器接口、USB接口等状态，远程切换音频输入输出的模式、更改接口模式、更改分辨率、更改编码类型等。对节点 进行在线模式切换（in、out、kvm、in/out），对设备进行在线重启、设备复位、恢复出厂设置等；
4.环境管控：可视化编辑中系统提供产品组件进行自定义拓扑编辑，对智慧开关灯光组件以及窗帘组件等，通过平台实现远程控制智慧开关进行开关灯、控制灯控器进行灯光亮度调整以及控制窗帘开关等环境场景控制；
5.功率放大器管控：实时显示物联音频功放模块、DSP模块状态，异常情况上报，可调整设备每个输入通道增益、静音并实时显示每个输入通道动态电平信号，调整设备每个输出通道增益、静音并实时显示每个输出通道动态电平信号，输入/输出增益微调范围：-80dB～+12dB，步进≤2dB；可获取设备每个通道状态，实时显示每个通道功放、DSP的状态，控制本机开启与关闭。
6.音频终端管控：实时显示物联音频终端功放模块、DSP模块状态，异常情况上报，实时远程管理物联音柱输入输出增益，并进行一键静音。
7.调光台管控：设备接入物联平台可视化拓扑图系统的功能，直观展示控台与放大器、灯具、供电设备之间链路与网络系统架构，异常链路显示断联并告警；可远程实时调用≥50个场景，并可实时同步场景状态、场景名称等信息；本地可储存≥2700个场景，每个多步可储存无限制个单步；可通过物联网平台远程设置控台开机密码，也可线下设置锁屏密码，进一步保护控台数据和操作；通过物联平台可远程跨网段实时查看设备运行状态，并可以查看设备通电状态、电池余量、设备空闲状态、锁定状态等信息；
8.调音台管控：可实现调音台的通道静音、电平控制，场景调用，母线混音等功能操作。
9.音频处理器管控：平台可视化拓扑图系统显示，直观展示设备与设备之间链路与网络系统架构，异常链路显示断联并告警；可控制每路输入、输出通道的电平，还可以进行远程信号路由分配；
10.无线话筒管控：设备接入物联网平台，可进行多频段设备集中控制、状态显示、设备名称自定义、无干扰频率一键部署等。
（三）配套APP管控：
1.配套物联网智联APP，对所有的物联网设备进行云端管理和局域网管理；
2.APP具有对物联网功放、音箱、运算处理中心、电源管理中心等设备进行远程控制和数据管理；
3.APP具有对电源管理中心进行实时电流、电压、功率、温度、运行时长检测，自定义设备通道名称，进行电气设置，编辑设备告警和断电阈值；
4.APP具有对物联网音频终端进行在线监测及调试，支持对其进行电流、电压、功率、温度的在线监测，设备自检，输出通道进行信号调节；
5.APP具有对音频设备输入输出增益进行实时控制，实时切换系统 矩阵混音，进行视频矩阵控制；
6.APP具有对分布式节点进行管理，实时监测其HDMI、音频、电源、指示灯、232.485.IO/IR、主板、继电器接口、USB接口等状态，并能远程切换音频输入输出的模式、 更改接口模式、更改分辨率、更改编码类型等。支持对节点进行 在线模式切换（in、out、kvm、in/out），支持对设备进行在线重启、设备复位、恢复出厂设置等。
	1台

	42
	千兆交换机（POE）
	二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。
	1台
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	辅助材料及安装施工等
	含布线施工及设计，安装调试及培训、辅材等。按柳州市教育系统工程施工规范要求实施。
	1项



	（五）体育馆多媒体设备

	1

	场馆音箱
	1.二分频场馆音箱，12"轻量化大功率低音驱动单元，纸盆采用膜片，内表面采用了特殊的抄浆工艺；2.5"高音单元采用高分子复合膜片采用材料制作；60°×40°恒定指向性覆盖角设计，音箱体采多层桦木板，箱体内部采用特制防火吸音材料，箱体表面喷涂黑色聚脲防雨涂层，防水耐磨，1.5mm厚度8mm内六角钢质防尘透声防护网；多点M8吊挂，方便多种环境吊装，配置专用连接件，可多只音箱连接吊装； 
2.额定功率（RMS）：≥300W
3.额定功率（AES）：≥400W
4.额定阻抗：8Ω
5.特性灵敏度：≥102dB/m/w
6.连续声压级：≥126dB/m/w
7.最大声压级：≥132dB/m/w
8.额定频率范围：95Hz～18KHz
9.覆盖角度（H×V）：60°×40°
10.扬声器单元：LF:15"×1HF:2.5"×1
11.箱体材料：木工板
12.输入接口：航空插×2
13.吊装方式：多点M8吊装
	6只

	2
	功率放大器（A款）
	1.功放类型：D类或TD类，电源工作范围：AC 110—242V 50Hz/60Hz
2.电源端子与金属外壳之间高压1.5kV AC（10mA）冲击60s，无飞弧，无击穿  
3.保护功能：开机电源软启动，短路、过载、直流、过热保护、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护
4.支持三种工作模式：立体声、并接、桥接，可通过机器后板拨钮选择
5.支持三种灵敏度选择：0dB/2dB/4dB，可通过机器后板拨钮选择
6.具备完整的LED工作状态指示灯（电源、信号、削峰、保护、桥接）
7.额定功率：≥2×650W/8Ω，2×1000W/4Ω，桥接1×2000W/8Ω
8.频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）
9.总谐波失真≤0.1%
10.串音衰减≥70dB
11.增益差：≤1dB
12.信噪比（A计权）≥100dB
13.阻尼系数（8Ω 20Hz—200Hz）≥200
	1台
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	功率放大器（B款）
	1.功放类型：D类或TD类，电源工作范围：AC 110—242V 50Hz/60Hz
2.电源端子与金属外壳之间高压1.5kV AC（10mA）冲击60s，无飞弧，无击穿  
3.保护功能：开机电源软启动，短路、过载、直流、过热保护、变压器过热保护和DC漂移等多重检测保护
4.支持三种工作模式：立体声、并接、桥接，可通过机器后板拨钮选择
5.支持三种灵敏度选择：0dB/2dB/4dB，可通过机器后板拨钮选择
6.具备完整的LED工作状态指示灯（电源、信号、削峰、保护、桥接）
7.额定功率：≥2×850W/8Ω，2×1300W/4Ω，桥接1×2600W/8Ω
8.频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）
9.总谐波失真≤0.1%
10.串音衰减≥70dB
11.增益差：≤1dB
12.信噪比（A计权）≥100dB
13.阻尼系数（8Ω 20Hz—200Hz）≥200
	1台
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	音频处理器
	1.采用24位DSP技术，高性能AD/DA编解码器；
2.灵活组合的3输入6输出，多种分频模式；
3.输入输出音量调节，范围从-80dB到+12dB，最小步进0.1dB；
4.每个输入通道有9段参量均衡（PEQ），每个输出通道有15段参量均衡（PEQ）每段均有参量，低架和高架等多种EQ类型选择；
5.输出具备高通和低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择；
6.每个输入/输出通道可设置最长延时达1200.00ms，带延时开关；
7.每个输入/输出通道均有压缩器，可调节各压缩器的门限值，压缩比，上冲时间和释放时间；
8.每个输出通道带相位反转功能；通道复制功能，令调节更方便；
9.多通道链接功能，可同时设置多个通道参数；
10.直观友好的用户界面，USB,Rs485等多种方式与上位机连接。
	1台
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	调音台
	1.音频输入：8 路 MIC/LINE（COMBO XLR 孔型卡侬接口，兼容 6.35 插座）， 1组立体声输入（6.35 插座），1组立体声音轨输入（RCA 插座），1 路 USB，蓝牙输入，8 路插入点（6.35 插座）；
2.音频输出：2 路主输出（XLR 卡侬公座/6.35 插座），2 路编组输出（6.35 插座），2 路辅助输出（6.35 插座），1路立体声监听输出（6.35 插座），1路立体声耳机输出（6.35 插座），1 组立体声录音输出（RCA 插座）；
★3.功能：14 个 60mm 行程推子，效果可以发送至 AUX1.编组 1.2 与立体声，多媒体信号可以发送至 AUX1.编组 1.2 与立体声，内置多媒体播放器（配遥控器），支持蓝牙接收，USB 声卡功能，支持声控（话筒优先），内置 DSP效果器预设 99 种 DSP 效果，支持通道监听，全中文操作界面，每路话放支持低切，辅助 1 支持推子前后切换，通道信号削峰指示灯，三色输出电平指示灯，主输出≥6段图示均衡，单通道输入高、中、低三段均衡（中频带参量EQ），立体声输入高、低两段均衡，+48V 幻象电源（两组供电）；
4.频率响应：20Hz～20kHz(+1dB,-3dB)；
5.总谐波失真：0.1%；
6.信噪比：95dB（A 计权）；
7.串音：60dB(@1kHz)；
8.增益：70dB；
9.最大输入电平：18dBu；
10.最大输出电平：18dBu；
11.电压适应范围：220V±10%/50Hz；
◆12.耐压测试：对电源端子与金属外壳之间进行测试：高压≥2000V AC（10mA）冲击 6Os，无飞弧，无击穿。
	1台
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	电源时序器
	◆1.具备 80A 空气开关，具有漏电保护功能；面板带 USB 接口， USB 接口具备5V 直流电源输出（允许误差±1V）；电源电压 LED 数码管实时显示；每一路交流输出电源具有独立按键及对应的 LED 指示灯；控制功能：RS232 控制、凤凰控制口、单机控制、多机联机控制、远程控制；总输出通道≥20 路，≥14 路独立 220V（≥20A）交流电源输出通道，≥6路12V直流电源输出通道（直流电流≥1.0A）；
2.时序开关频率（延迟时间）：每 1 步≥0.5 秒；
3.抗电强度：对电源 L－机壳之间进行测试：符合 1500VAC，（1min）应无飞弧或击穿；对电源 L－输入口之间、电源-L 输出口之间进行测试：符合 1500VAC， （1min）应无飞弧或击穿；
◆4.接地电阻：外壳（远端）对电线插头接地端接地电阻≤0.2Ω（25A60s）；
5.机内须采用双电源独立供电，5 路 12V/1.1 A 直流输出电源由 1 个环形变压器分 6 组≥16V/1.6A 交流输出给 6个全桥整流器配合相关电路形成6 路独立的直流输出电源，为其他音响设备提供稳定干净的直流电源；本机工作电源由 1 个独立变压器分 3 组交流输出给 3 个全桥整流器配合相关电路组成。
6.本机 80A 空气开关输出给主板的主电源线≥10 平方毫米，具备14 个交流输出继电器，继电器负载量≥250V/40A（交流），后面板具备14个多用交流输出插座和 6 个圆形直流输出插座，至少具备 1 个凤凰控制接口、1 个RS232 控制接口、1 组（2 个双芯 6.35 插座）级联控制接口。
7.电压范围：AC220V±10%。
	1台
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	无线手持话筒
	1.标准1U双通道，窄带声表滤波电路真分集接收机；接收机发射器均采用OLED屏，可同时显示发射器编号，RF/AF信号强度，SQ值，发射器的电池电量，工作频率及发射功率；采用ID编码技术，每个频率对应一个数字编码，降低邻频干扰噪声输出；静音控制模式：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制。
2.载波频段：≥525MHZ、≤695MHZ；频率间隔：≥125KHz；综合失真度：≤1%（1 KHz）；综合频率响应：100Hz—13000Hz；自由场灵敏度：≥-65±3dB；最大声压级：≥108dB 1KHz/THD 1%；发射器输出功率：≤35mW，产品必须符合国家无线电管理法规要求；
3.振荡模式：PLL相位锁定频率合成
4.最大输出电平：XLR平衡式独立输出LEVEL：320mV(RMS)/600Ω;Φ6.3非平衡式混合输出LEVEL;340mV(RMS)/5KΩ
5.供电方式：两节AA电池；
6.配置2支手持式话筒。
	1套
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	有源对数周期天线
	1.专业用UHF频段外接延长对数天线，适用的频宽涵盖500MHz ─850MHz范围，对需要特定方位使用的环境有非常好的效果。
2.内建可调增益放大器以及衰减器，用户可根据实际使用环境调整增益。
3.步进增益 总增益量：0 ─ 18dB ±2dB 步进量：±1dB
4.步进衰减 总衰减量：0 ─ 9dB  ±2dB 步进量：±1dB 
5.天线阻抗 :50Ω
6.天线增益：3-5dB
7.驻波比：≤2.5:1
8.接收模式（3 dB 波束宽度）：65°（垂直角），120°（水平面）
9.连接插座 :TNC母座×1
10.电流消耗 ：约60mA/DC 8V
11.电源 :TNC母座须提供偏压电源DC 6—10V 
	2个
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	音频线
	1.双芯屏蔽音频线，导体材料选用优质无氧铜；
2.外部绝缘采用ROHS聚氯乙烯塑料，内部芯线绝缘材料采用进口 合成PE；
3.两芯绞合成缆：2×40支，单芯组成：40支直径为0.1mm无氧铜，屏蔽采用铝箔纵包+128根单丝直径0.1mm的无氧铜线编织构成；
4.护套采用弹性体材料，结构圆整，电缆外观光滑、圆整，手感柔软，成品外径约6.2㎜；
5.用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。
	100米
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	工程音箱线缆
	1.2芯专业舞台音响工程线，导体材料选用优质无氧铜；
2.外部绝缘采用ROHS聚氯乙烯塑料，内部芯线绝缘材料采用进口 合成PE；
3.两芯绞合成缆：2×2.0mm²，单芯组成：230支直径为0.1mm无氧铜+5支抗干扰神经线构成；
4.护套采用弹性体材料，结构圆整，电缆外观光滑、圆整，手感柔软，成品外径约10㎜；
5.用于室内各种音响设备连接，移动布线或固定布线均可。
	300米
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	机柜
	1.42U机柜。
2.规格： ≥600mm（W）×800mm（D）×2045mm（H）
3. 采用高强度的优质镀锌板，机柜主体骨架材料厚度≥1.5mm，承重层板材料厚度≥2.0mm，前、后门板材料厚度≥1.2mm，其他材料厚度≥1.0mm。
4.黑色，网孔前后门。
	1台
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	室内LED双色显示屏
	1.室内双色贴片LED显示屏，磁吸式安装，前维护；
2.像素组成： 1红1绿；
3.点阵间距：4.75mm；
4.像素密度：44321点 /㎡
5.屏幕亮度：400cd/㎡；
6.含同步控制系统。
7.包含屏体内部连接线缆和开关电源。
8.挂墙安装方式，采用钢结构内框，采用角钢、镀锌方通等焊接而成，显示屏四周采用不锈钢材料包边。
9.钢结构框架尺寸：长5.5m×高4.05m=22.3㎡。
	20.96㎡
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	辅助材料及安装施工等
	含布线施工及设计，安装调试及培训、辅材等。按柳州市教育局工程施工规范要求实施。
	1批



	★二、商务要求

	基本要求
	1.本项目投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和；
2.投标人应保证投标产品涉及的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担；

3.投标人所投产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；国家有关部门对所投产品有强制性规定或要求的，必须符合相应规定或要求。

4.本项目所采购的产品如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的，应严格执行《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》等相关文件要求，所投产品应符合由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求。“★”标注的功能、参数，在供货时采购人可进行核验，核验结果不满足投标文件相应内容，视为虚假应标，并上报相关部门进行处理。

	质量保证期
	自验收合格后交付使用之日起3年。“一、项目技术规格参数及要求”中另有要求的，按“一、项目技术规格参数及要求”要求执行。

	售后服务要求
	1.投标产品必须是按厂家标准配置的整套全新产品，按国家规定实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试（附安装说明书）及人员培训，培训后采购人可熟悉基本操作； 

2.故障处理 ：提供7*24小时维修服务，并提供售后服务电话，出现故障应在接到故障通知起2小时内响应，一般问题4小时内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后24小时内派技术人员到达现场维修，故障修复时限不超过72小时，如超过时限无法排除故障，免费提供同等质量的产品作为备用品供采购人使用，直到修复完成。“一、项目技术规格参数及要求”中另有要求的，按“一、项目技术规格参数及要求”要求执行。”。

3.质量保证期内免费提供维修服务（含人工费、配件费、差旅费等各项费用），所更换的所有零配件全部使用原厂配件；保修期以外一律按投标文件承诺的优惠价收费，提供终身上门维修服务。

	交货时间及地点
	1.交货时间：自签订合同之日起30日内安装调试完毕，验收合格并交付使用；

2.交货地点：广西柳州市区内采购人指定地点。

	付款方式
	财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。本项目无预付款，货物全部到货完毕，货物验收合格后，采购人在收到中标人开具的合同总价款的40%增值税专用发票之日起10个工作日内向中标人指定账户支付合同总价款的40%；全部安装、调试完毕，项目整体交付使用并通过最终验收合格后，采购人在收到中标人开具的合同总价款60%增值税专用发票之日起10个工作日内向中标人指定账户支付合同总价款的60%。（不计利息）。
注：资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》等要求执行。

	备品备件及耗材等要求
	1.投标人所提供零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中；

2.投标人所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具；
3.投标人必须有完善的备品备件库体系，在质保期内能提供相应的免费的措施和配件，保证过质保期后五年内有足够的备品备件，为完成本项目技术支持、服务需求提供可靠保证。

	★三、验收要求

	验收标准及要求
	1.符合国家强制性技术标准及有关规定；
2.交货验收时，采购人已委托监理单位提供监理服务的，参照柳政规〔2020〕7号《柳州市政府投资信息化项目管理办法》的通知，应由采购人、监理单位、中标人三方共同进行收货验收。必要时可委托国家认可的质量检测机构开展采购项目验收工作；
3.本项目因中标人提供的货物或服务不能满足采购需求的技术参数或其投标文件承诺等原因无法通过验收，造成不能按时、按质、按量完成项目要求的，将按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规由中标人承担相应的法律责任；
4.中标人完成安装调试后，可向采购人提出初验申请，采购人可以进行累计运行时间不超过72小时的试运行，以确认所供货物功能参数、兼容性及稳定性符合标准达到初验条件；
5.中标人通过初验后向采购人提出最终验收申请，采购人组织聘请验收专家组（3—5人）、监理单位、中标人共同进行验收工作；
6.验收费用：验收过程所产生的检验费、验收费及相关的全部费用均由中标人承担（验收费用参照柳财采〔2024〕24 号文件执行），中标人在投标报价时应充分考虑。 

	四、资信要求

	政策性加分条件（如有）
	1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），符合办法规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业；
注：（1）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业(“（二）计算机网络教室 第10项 辅助材料及安装施工等”、“（三）普通教室 第6项 延保服务、第7项 辅助材料及安装施工等”、“（四）报告厅LED及多媒体设备 第43项 辅助材料及安装施工等”、“（五）体育馆多媒体设备 第13项 辅助材料及安装施工等”不做中小企业划分)：①“（二）计算机网络教室 第3项 网络教室教学软件”、“（四）报告厅LED及多媒体设备 第41项 智慧物联管理平台”属于软件和信息技术服务业;②其余标的属于工业； 
（2）中小企业划分有关标准根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；
（3）为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest
2.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
3.《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
4.《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购；
5.财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；
6.财政部 发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；
7.国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）。
本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当符合以下条件：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。
对本国产品的支持政策：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。仅有本国产品参与竞争的，不执行本国产品价格扣除政策。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。前述全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
供应商应提供的证明文件：供应商拟享受该政策的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。供应商未出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为非本国产品，不能享受价格扣除。
当采购项目或者采购包中含有多种产品时，供应商拟享受该政策的，除了对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件外，还应当声明其为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，提供《关于本国产品比例的承诺函》。
供应商提供的声明函或有关证明文件应当随中标结果同时公告。其他未尽事宜按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）执行。

	质量管理、企业信用要求（如有） 
	1.投标人或所投核心产品生产厂商具备有效的质量管理体系认证证书；
2.投标人或所投核心产品生产厂商具备有效的职业健康安全管理体系认证证书；
3.投标人或所投核心产品生产厂商具备有效的环境管理体系认证证书。

	五、其他要求

	无
	 




[bookmark: _Toc10519][bookmark: _Toc14564][bookmark: _Toc20538][bookmark: _Toc29711][bookmark: _Toc13521][bookmark: _Toc7293][bookmark: _Toc4772]第三章 投标人须知
前附表
	序号
	内    容

	1
	项目名称：滨江西小学信息化设备采购
项目编号：LZZC2026-G1-990398-LZSZ

	2
	采购资金来源：财政性资金
预算金额（人民币）：壹佰肆拾万零捌佰捌拾壹元整（¥1,400,881.00）。

	3
	投标报价及费用：
1.本项目投标应以人民币报价；
2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；
3.本次招标文件和代理服务费用全免。

	4
	投标保证金为：本项目无需提交投标保证金。

	5
	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰或对政府采购活动事项有疑问的，应当以书面形式向采购人提出询问、澄清；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已获取招标文件的投标人；采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

	6
	电子投标文件：
1.投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制、加密电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交加密的电子投标文件。
2.未按规定传输提交电子投标文件的将被广西政府采购云平台拒绝。
3.电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

	7
	投标文件提交截止时间及地点：详见公开招标公告。

	8
	开标时间：详见公开招标公告。

	9
	电子投标文件解密时间：采购代理机构开启解密标书后30分钟内，投标人必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购－开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为投标无效。

	10
	评标方法：综合评分法

	11
	发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。

	12
	一、信用信息使用规则：
采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
二、甄别方式：
1.在本项目资格性审查时，采购人将对投标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理；
2.在中标通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对中标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理；
3.根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

	13
	中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后两个工作日内发布中标公告和中标通知书。
根据《柳州市财政局 人民银行柳州市中心支行 关于进一步做好线上“政采贷”融资工作的通知》（柳财采〔2022〕19号），供应商可凭中标通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。

	14
	签订合同时间：中标通知书发出后25日内。

	15
	投标文件有效期：投标截止日期后不得少于90天。

	16
	解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	17
	政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标文件内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

	18
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人的CA电子签章。
2.本招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。



投标人须知

一、总  则
[bookmark: _Toc254970668][bookmark: _Toc254970527]1. 适用范围
1.1本招标文件适用于滨江西小学信息化设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970528][bookmark: _Toc254970669]2.定义
2.1“采购人”是指：柳州市电化教育站；“采购代理机构”是指柳州市政府集中采购中心。
[bookmark: _Hlk93681432]2.2“投标人”系指响应本公开招标文件要求，参加投标的法人或其他组织或自然人。如果该投标人在本次投标中中标，即成为“中标人”。
2.3“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备（含安装）、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
2.5“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
2.6“签字”系指投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章，表示同意、认可、承担责任或义务的行为。
2.7“电子投标文件”系指完整的投标文件，内容包括资格文件、报价要求文件、商务技术文件。
2.8“★”系指本次采购项目“第二章 采购需求”中的实质性要求。
[bookmark: _Hlk93681424][bookmark: _Toc254970529][bookmark: _Toc254970670][bookmark: _Toc254970675][bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970536][bookmark: _Toc254970677]2.9“▲”系指本次采购的核心产品。
2.10公开招标文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“不足”、“以外”，不包括本数。
2.11“法定代表人”系指投标人的法定代表人、负责人或自然人。
3.招标方式
3.1公开招标方式。
[bookmark: _Toc254970530][bookmark: _Toc254970671]4.投标委托
[bookmark: _Toc254970672][bookmark: _Toc254970531]4.1如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章投标文件格式）。
5.投标费用
5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。
6.联合体投标
6.1本项目不接受联合体投标。
7.转包与分包             
7.1本项目不允许转包。
7.2本项目不可以分包。
7.2.1享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]8.特别说明
[bookmark: _Toc254970533][bookmark: _Toc254970674]8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
8.2关联供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：
8.2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
8.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
9.质疑和投诉
注：投标人对电子标项目提出质疑和投诉的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的方式提交质疑和投诉。
9.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是：
9.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
9.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
9.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。
9.2采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 
9.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
9.4质疑书面要求
9.4.1质疑人质疑时须提交质疑函和必要的证明材料，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函至少包括下列主要内容：
（1） 供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2） 质疑项目的名称、编号；
（3） 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4） 事实依据；
（5） 必要的法律依据；
（6） 提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
9.5接收质疑函的方式：质疑人必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑人至我中心提交质疑函时必须出示有效证件，法定代表人凭本人有效的居民身份证原件；委托代理人凭法定代表人授权委托书原件（委托授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章）和本人有效的居民身份证原件。
9.6联系部门：柳州市政府集中采购中心监督科。
9.7联系电话：0772-2992103。
9.8通讯地址：广西柳州市三中路64-2号。
9.9现场提交质疑办理业务时间：工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。
9.10投诉的书面要求
9.10.1符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。
二、招标文件
10.招标文件的构成
（1）公开招标公告；
（2）采购需求；
（3）投标人须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）合同主要条款及验收书格式；
（6）投标文件格式。
11.投标人的风险
11.1投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
12.招标文件的澄清与修改 
12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须以书面形式询问采购人或采购代理机构。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的供应商。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
12.2采购人或采购代理机构以书面形式答复投标人询问的问题，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。
12.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
12.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
12.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。
[bookmark: _Toc254970535][bookmark: _Toc254970676]三、投标文件的编制
13.投标文件的组成
13.1投标文件由资格文件、报价要求文件、商务技术文件三部分组成。
13.1.1资格文件
注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。
  （1）法定代表人身份证明书（必须提供，格式见第六章）；
  （2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供，格式见第六章）；
  （3）投标人资格声明函（必须提供，格式见第六章）；
  （4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）；
13.1.2报价要求文件
注：以下各项必须提供并加盖投标人CA电子签章、按照第六章格式要求签字，否则其投标无效。
（1）开标一览表（必须提供，格式见第六章）；
（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）。
13.1.3商务技术文件
[bookmark: _Hlk517112171][bookmark: _Toc254970678][bookmark: _Toc254970537][bookmark: _Hlk517112217]注：以下第（1）至第（7）项必须提供并加盖投标人CA电子签章、并按照第六章格式要求签字，否则投标无效。其余各项如有请提供，同时要加盖投标人CA电子签章，否则该材料被视为无效。
  （1）投标函（必须提供，格式见第六章）；
  （2）技术响应表（必须提供，格式见第六章）；
  （3）商务响应表（必须提供，格式见第六章）；
  （4）投标产品“教师台式计算机”、“网络教室教师台式计算机”、“网络教室学生台式计算机”、“台式计算机”为政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的节能产品认证证书（必须提供）；
（5）投标产品“互动平板一体机”中“三、音视频功能设计（一）指标要求”的“第1项”及“五、按键及接口设计（一）指标要求”的“第3项”参数内容，投标人投标时须提供检测报告或提供其他证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项）（必须提供）；
（6）投标产品“终端数据解码器”中“第5项”参数内容，投标人投标时提供实物接口照片及软件功能截图或提供其他证明材料（彩页、产品说明书、官网等其中任意一项）（必须提供）；
（7）投标产品“信号映射采集融合器”中“第13项”参数内容，投标人投标时提供功能截图或提供其他证明材料（彩页、产品说明书、官网等其中任意一项）（必须提供）；
  （8）安装进度计划和工期保证方案（如有，格式见第六章）；
（9）项目实施方案（如有，格式见第六章）；
  （10）技术培训方案（如有，格式见第六章）；
  （11）售后服务方案（如有，格式见第六章）；
（12）所投产品标记“◆”符号带下划线“＿”的技术参数优于采购需求的，投标人提供检测（检验）报告或提供其他证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项的证明材料（如有）；
  （13）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书（如有）；
  （14）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）；
  （15）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书（如有）；
  （16）投标产品由国家确定的认证机构出具的,处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）；
  （17）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；
  （18）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）。
14.投标文件的语言及计量
14.1投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，否则视同未响应。
[bookmark: _Toc254970538][bookmark: _Toc254970679]15.投标报价
15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
[bookmark: _Hlk93681408]15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和。
15.3投标文件只允许有一个总报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
16.投标文件的有效期
16.1 投标截止日期后不得少于90天，投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝，视为投标无效。
16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
16.3投标人可拒绝接受延长有效期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件其他内容。 
16.4投标人的投标文件在投标有效期内保持有效；如中标，投标文件至合同履行完毕止均应保持有效。
[bookmark: _Toc254970541][bookmark: _Toc254970682]17.投标保证金
[bookmark: _Toc254970683][bookmark: _Toc254970542]17.1本项目无需提交投标保证金。
18.电子投标文件的编制、加密要求
18.1投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和广西政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子投标文件因内容不完整、投标人未设置或设置关联点错误导致电子投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审，所引起的后果由投标人自行承担。
18.2公开招标文件中规定须由投标人在规定处盖章的，投标人应加盖CA电子签章，否则视为投标无效。
18.3公开招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为投标无效。
[bookmark: _Hlk93676509]18.4电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人CA电子签章或者法定代表人或授权委托代理人签字。扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。
18.5电子投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
18.6电子投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。
18.7电子投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台客户端规定。
18.8电子投标文件的加密要求
电子投标文件应按广西政府采购云平台客户端软件有关规定加密，否则广西政府采购云平台将拒收，由此造成的风险由投标人承担。
19.电子投标文件的提交、修改、撤回和解密
[bookmark: _Toc254970684][bookmark: _Toc254970543]19.1本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交已经加密的电子投标文件。
19.2未按规定上传的电子投标文件将被广西政府采购云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。
19.3 投标人应当在提交截止时间前完成电子投标文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交截止时间后上传的文件，将被广西政府采购云平台拒收。
19.4电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。
19.5截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。
非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。
20.投标无效的情形
20.1实质上没有响应招标文件要求和条件的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，除资格证明文件外经评标委员会认定属于28.澄清问题的形式规定情形的，应当允许其在评标结束之前通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正投标文件必须以书面形式进行。若投标人截止时间前未澄清、说明或者补正的，或澄清、说明或者补正后仍不符合招标文件要求的，评标委员会有权认定其投标无效。
20.1.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
[bookmark: _Hlk93676577]（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标人在线制作电子投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按公开招标文件要求接受调整的；
（6）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
20.1.2在资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（2）无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的；
（3）委托代理人与法定代表人授权委托书中的代理人不符的。
20.1.3在符合性评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）投标有效期、服务期限、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求的；
（2）投标人就采购需求中标记 “★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的；投标人就采购需求中没有标记 “★”符号的技术参数要求响应内容发生负偏离四项以上的；
（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
（4）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（5）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；
（6）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过广西政府采购云平台发起询标函，要求其在评标现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
20.1.4在评审时有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名（获取文件）的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
20.1.5被拒绝的投标文件为无效。
20.2特别说明
20.2.1广西政府采购云平台如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。
20.2.2评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。
20.3可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致广西政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
20.3.1广西政府采购云平台发生故障而无法登录访问的；
20.3.2广西政府采购云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
20.3.3广西政府采购云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
20.3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；
20.3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
四、开标
21.开标准备
21.1采购代理机构按公开招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启解密电子投标文件，所有投标人均应当准时在线出席开标会。投标人因未在线参加开标而导致电子投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。
22.开标程序
22.1开标会由采购代理机构主持；
22.2截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。非广西政府采购云平台技术原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标，投标无效。
22.3电子投标文件解密结束，开启报价要求文件。投标人在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标人拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
22.4公开报价；
22.5报价确认：采购代理机构开启签字时段，投标人应及时通过CA证书对报价记录表进行确认。未在规定时间内确认的，视同认可开标结果；
22.6开标会结束。
五、资格性审查
23.采购人应当依法对投标人的资格进行审查。
24.合格投标人不足三家的，不得评标。
[bookmark: _Toc254970545][bookmark: _Toc254970686]六、评标
25.组建评标委员会
25.1本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
26.评标的方式
26.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
27.评标程序
27.1符合性审查
（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，评标委员会将通过广西政府采购云平台，以询标函的方式要求投标人在线对相关问题进行澄清或者说明。
27.2投标文件的比较和评价
（1）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（2）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标标准推荐中标候选人同时起草评标报告。
28.澄清问题的形式
28.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当通过广西政府采购云平台发起电子询标函，以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。
28.2投标人应当在规定时间内通过广西政府采购云平台进行澄清、说明或者补正，并加盖投标人CA电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
28.3投标人有以下情形之一的，评标委员会有权视该投标文件无效:
（1）截止时间前未澄清、说明或者补正，或澄清、说明或者补正超过规定时间的:
（2）澄清、说明或者补正超出投标文件范围或改变了投标文件的实质性内容的；
（3）澄清、说明或者补正后投标文件仍不符合招标文件要求的。
29.错误修正
29.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。评标委员会通过广西政府采购云平台发起询标函，投标人在规定时间内通过广西政府采购云平台确认，投标人的确认应当加盖投标人CA电子签章。修正后的报价按照87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
30.评标原则和评标方法
30.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
30.2本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。
31.评标过程的监控
31.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或政府采购监督管理部门工作人员进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
七、评标结果
32.采购人或者采购代理机构核对评标结果。
33.采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
34.采购人或者采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
35.采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。在发布中标公告的同时，向中标人发出中标通知书。
36.在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。
37.投标人对中标公告有异议的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。
38.采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc254970688][bookmark: _Toc254970547]八、签订合同
39.合同授予标准
39.1合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。
40.签订合同
[bookmark: _Hlk93676812]40.1中标人接到中标通知书后，应按有关规定与采购人签订合同。
[bookmark: _Toc254970689][bookmark: _Toc254970548][bookmark: _Toc497578452]40.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。

















[bookmark: _Toc19155][bookmark: _Toc4184][bookmark: _Toc30268][bookmark: _Toc27328][bookmark: _Toc2562][bookmark: _Toc28031][bookmark: _Toc3287]第四章 评标方法及评标标准	

评标方法及评标标准
一、评标原则
    （一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购人代表共五人或以上单数构成，其中专家人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。
[bookmark: _Hlk93676870]（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、信誉、业绩等方面按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。
（四）在政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
4.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 
二、评标方法	
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）：
	客观分

	评分项
	评审因素
	评分标准说明
	分值
	对应的投标文件格式

	价格分
	价格
	1.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分30分；
2.其他投标人的报价得分按以下公式计算：
报价得分=（评标基准价／某投标人投标报价）×30分；
3.小型、微型企业价格折扣率：
符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且出具该办法规定的《中小企业声明函》的小型和微型企业参与报价，对其报价给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性企业视同小微型企业，不重复享受政策。
4.本国产品价格折扣：
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。仅有本国产品参与竞争的，不执行本国产品价格扣除政策。
（2）当采购项目中含有多种产品，投标人为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和应占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，方可依法享受本国产品价格扣除。
（3）投标人提供的产品同时满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定的，在原报价基础上叠加享受本国产品价格扣除和小微企业产品价格扣除政策。
5.政策性扣除计算方法：评标价=投标人投标报价×（1-小微企业政策扣除比例-本国产品政策扣除比例），除上述政策性扣除情况外，评标价=投标人投标报价。
	30
	

	信誉分
	体系认证
	1.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书得1分，满分1分；
2.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分，满分1分；
3.投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书得1分，满分1分。
注：投标人提供证书材料并加盖投标人CA电子签章，否则不予计分。
	3
	相关认证证书材料

	政策功能分
	政策功能
	若采购货物属于财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》中环境标志产品政府采购品目清单范围的，提供投标产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书材料并加盖投标人CA电子签章，每有一项产品得0.5分，满分1分。
	1
	相关证明材料

	技术参数分
	重要技术参数
	所投产品标记“◆”符号带下划线“     ”的技术参数优于采购需求的，每有一项的得2分（如一项“◆”技术参数有多个下划线“     ”参数，优于其中一个参数即可），满分26分。
注：1.标记“◆”符号的技术参数为一项;
2.标记“◆”带“＿”参数中：≥XX的技术参数，投标人响应的参数仅等于XX的为无偏离，＞XX为正偏离（优于）；≤XX的技术参数，投标人响应的参数仅等于XX的为无偏离，＜XX为正偏离（优于）；
[bookmark: OLE_LINK11]3.标记“◆”带“＿”参数中内容优于采购需求的，投标人提供检测（检验）报告或提供其他证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项）并加盖投标人CA电子签章，所提供的证明材料应体现标记“◆”带“＿”技术参数中优于部分的内容，如未提供检测报告或其他证明材料，或提供的检测报告与其他证明材料内容无优于的,对应项不予计分。
	26
	技术响应表及相关证明材料

	客观分总分
	60
	


	主观分

	评分项
	评审因素
	评分标准说明
	分值
	对应的投标文件格式

	项目实施方案分
	安装进度计划和工期保证方案
	一档（11分）：实施进度规划科学紧凑、贴合项目现场实际，细化划分≥4个关键实施节点（不限于甘特图、关键路径法(CPM)图、里程碑图、PERT图和时间线图等其中一种），各节点工期分配合理、衔接连贯、无空档期，整体工期优于采购要求。关键工作实施步骤、操作要点、管控细节描述全面详实，实施方案先进合理、落地性极强；配套3项及以上专项工期保障措施（人员、设备、物料、应急、管控等维度），措施针对性、可行性极高，可有效保障项目按期甚至提前完工，对采购人项目落地、投入使用具备实质性助力。
二档（7分）：实施进度计划贴合项目需求，关键节点划分清晰，工期规划符合采购要求。实施步骤、工作要点描述较为详细，方案整体合理；具备针对性的工期保障措施，覆盖主要工期风险点，能够有效规避常规工期延误问题，保障项目如期完工。
三档（3分）：仅提供基础进度规划，满足最低采购工期要求，节点划分简略、无细化管控；工期保证措施单一、内容笼统，仅具备基础可行性，无专项管控手段。
注：1.该方案内容可以包括：（1）安装调试进度计划；（2）工期保证措施。
2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。
	11
	安装进度计划和工期保证方案

	项目实施方案分
	项目实施方案
	一档（12分）：方案完全贴合本项目采购需求，内容详实、逻辑严谨、落地性极强。完整细化项目全套实施流程，各环节衔接紧密、考虑周全；量化配置专职项目管理人员≥3人，组织机构架构清晰、岗位职责全覆盖、分工精准到人；可精准预判设备安装、系统试运行、正式运行全流程各类风险，针对各类风险分别制定专属应对预案、问题处置方案，预案可落地、可执行；项目管控体系完善，进度、质量、安全、资料管控措施齐全；同时结合项目实际提出1项及以上针对性强、可落地的建设性优化方案，能有效提升项目落地质量与运行效果。
二档（9分）：方案内容完整，充分理解项目采购核心需求，设备安装调试、系统运行保障、项目服务等核心技术措施完善，具备较强实操性。量化配置专职项目管理人员≥2人，组织机构及岗位职责规划合理、覆盖主要工作环节，无岗位缺失；具备基础的风险识别与应对、项目管控措施，实施流程规范合理，能够全面满足项目实施各项基本需求，无明显短板，但无专项优化建议或优化建议可行性一般。
三档（3分）：方案内容简单笼统，仅覆盖基础采购需求。量化配置专职项目管理人员≥1人，组织机构、岗位职责描述简略，人员配置无明确规划；设备安装调试、系统运行实施流程简化、关键环节缺失；风险识别、应对措施、项目管理内容单薄，仅能满足项目最基础实施要求。
四档（1分）：项目实施方案简单，能保障项目实施。
[bookmark: OLE_LINK3]注：1.该方案内容可以包括：（1）人员配置；（2）组织机构架构职责分工；（3）项目管控体系；（4）建设性优化；（5）设备的安装和系统运行质量保证措施；（6）风险应对措施。
2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。
	12
	项目实施方案

	技术培训方案分
	技术培训方案
	一档（6分）：技术培训方案完善详尽、针对性极强，完全匹配采购人岗位操作、运维管理需求。承诺采用现场实操+理论授课双模式培训，配备具备2年及以上培训经验的讲师≥1名，师资专业性、实操能力过硬；课程体系完整，覆盖设备操作、系统运维、故障排查、日常管理等核心内容，课程安排科学循序渐进；不限于“计算机网络教室”、“互动平板一体机”、“LED全彩屏”、“音响及灯光系统”等内容总培训课时≥4课时，课时充足、培训节奏合理，同时配套课后答疑、实操考核、培训资料交付等闭环培训机制，可全面保障培训效果。
二档（3分）：培训方案内容具体、架构完整，明确包含课程安排、师资配置、培训对象、培训核心内容等模块，培训方式贴合项目需求，能够较好满足采购人人员操作、运维学习需求，培训流程规范，具备完整的培训闭环。
三档（1分）：仅提供基础培训框架，内容简单笼统，无明确课时、课程细则、师资规划，仅能满足最基础的入门培训需求。
注：1.该方案内容可以包括：（1）课程安排；（2）授课模式；（3）师资配置等内容。
2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。
	6
	技术培训方案

	售后服务方案分
	售后服务方案
	一档（11分）：售后服务方案及服务承诺全面详实、逻辑清晰、闭环完整，可操作性极强。建立全周期售后保障体系，技术人员≥2名，售后团队配置充足；故障处置流程、报修响应、现场排查、修复交付全流程标准化，紧急故障响应≤30分钟、现场处置≤2小时；完善保修期内免费维保、故障抢修、定期巡检服务，每季度不少于1次上门回访运维；具备完善的零配件储备体系，常用备件库存充足、供货时效有保障；保修期外维修服务标准、收费标准、服务流程公开透明；配套完善的售后故障应急预案、突发问题处置机制，且投标人或产品厂商具备规范的售后管理制度、完善的售后资源体系，服务保障能力优于采购需求。
二档（7分）：售后服务方案完整规范，全面满足采购售后要求，核心售后指标（响应时效、维保服务等）优于采购基础需求。具备专项售后技术支持、基础故障应急方案、备件保障及回访机制，方案针对性、可行性较强，可有效保障项目后期稳定运行。
三档（3分）：售后服务方案内容简略，仅覆盖基础采购售后需求，响应机制、维保措施、回访计划、备件保障等内容笼统，针对性、落地可行性一般，无细化量化服务标准。
注：1.该方案内容可以包括：（1）定期回访维护方案；（2）售后服务技术支持（包括售后服务机构、技术人员等）；（3）维修应急预案；（4）零配件储备供应；（5）保修期外维修方案。
2.未提供方案或提供的内容与本项目无关的得0分。
	11
	售后服务方案

	主观分总分
	40
	



（三）总得分=客观分+主观分
[bookmark: gxebd_pack_1_EvalFactorScoreEnd]三、中标标准及中标候选人推荐原则
[bookmark: _Hlk93676949]评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐综合得分前三名为中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。
在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。当中标人属于信用信息使用规则中应被拒绝参与政府采购活动的情形时，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的中标候选人中另行确定中标人或重新开展政府采购活动。







附件一：
节能产品政府采购品目清单

	品目 序号
	名称
	依据的标准

	



1
	


A020101 计算 机设备
	★A02010104 台式计 算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380-2025）

	
	
	★A02010105 便携式 计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380-2025）

	
	
	★A02010107 平板式 微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380-2025）

	







2
	






A020106 输入 输出设备
	


A02010601 打印设备
	A0201060101 喷 墨 打 印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521-2014）

	
	
	
	★ A0201060102 激 光 打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521-2014）

	
	
	
	★ A0201060104 针 式 打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521-2014）

	
	
	A02010604 显示设备
	★ A0201060401 液 晶 显示器
	《显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520-2023）

	
	
	
A02010609 图形图像 输入设备
	

A0201060901 扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能  效限定值及能效等级》（GB 21521-2014） 中打印速度为 15 页/分的针式打  印机相关要求

	3
	A020202 投影 仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028-2015）

	
4
	A020204 多功 能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521-2014）

	5
	A020519 泵
	A02051901 离心泵
	
	《离心泵能效限定值及能效等级》（GB 19762-2025）
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A020523 制冷 空调设备
	

★A02052301 制冷压 缩机
	

冷水机组
	《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577-2024），《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577-2024）

	
	
	
	水源热泵机组
	《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577-2024）





	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机 组
	《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577-2024）

	
	
	


★A02052305 空调机 组
	多联式空调（热泵） 机  组   (  制  冷 量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》（GB 21454-2021）

	
	
	
	
单元式空气调节机 (制冷量>14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576-2019）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479-2019）

	
	
	★A02052309 专用制 冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576-2019）

	
	
	

A02052399 其他制冷 空调设备
	

冷却塔
	《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB/T 7190.1-2018）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB/T 7190.2-2018）

	
7
	A020601 电机
	
	
	《电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2020）

	8
	A020602 变压 器
	配电变压器
	
	《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052-2024）

	
9
	★A020609 镇 流器
	
管型荧光灯镇流器
	
	《普通照明用气体放电灯用镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896-2022）
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A020618 生活 用电器
	A0206180101 电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB 12021.2-2025）

	
	
	






★A0206180203 空调 机
	


房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 （ GB 21455-2019），待 2019 年修订发  布后，按《房间空气调节器能效限  定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵） 机 组 （ 制 冷 量 ≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》（GB 21454-2021）

	
	
	
	
单元式空气调节机 (制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576-2019）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479-2019）

	
	
	A0206180301 洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4-2013）



	
	
	





A02061808 热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB 21519-2008）

	
	
	
	
燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665-2015）

	
	
	
	
热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541-2013）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969-2011）
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A020619 照明 设备
	★ 普通照 明用双端 荧光灯
	
	《普通照明用荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19044-2022）

	
	
	LED 道路/隧道照明 产品
	
	《道路和隧道照明用 LED 灯具能  效限定值及能效等级》（GB 37478-2025）

	
	
	
LED 筒灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255-2019）

	
	
	普通照明用非定向 自镇流 LED 灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255-2019）

	
12
	★A020910 电 视设备
	A02091001 普通电视 设备（电视机）
	
	《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB 24850-2020）
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★A020911 视 频设备
	

A02091107 视频监控 设备
	


监视器
	以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB 24850-2020），
以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520-2023）

	
14
	A031210 饮食 炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30720-2025）
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★A060805 便 器
	
坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502-2024）

	
	
	
蹲便器
	
	《蹲便器水效限定值及水效等级》（GB 30717-2019）

	
	
	
小便器
	
	《小便器水效限定值及水效等级》（GB 28377-2019）





	
16
	★A060806 水 嘴
	
	
	《水嘴水效限定值及水效等级》（GB 25501-2019）

	
17
	A060807 便器 冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀水效限定值及水效等级》（GB 28379-2022）

	
18
	A060810 淋浴 器
	
	
	《淋浴器水效限定值及水效等级》（GB 28378-2019）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效） 指标。
2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证 证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。
3.以“★ ”标注的为政府强制采购产品。
    4.若表格有变动，按最新政策执行。



附件二
[bookmark: _Toc9572]环境标志产品政府采购品目清单

	品目 序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101 计算机 设备
	A02010103 服务器
	
	HJ 2507-2011 网络服务器

	
	
	A02010104 台式计算机
	
	HJ 2536-2014 微型计算机、显示器

	
	
	A02010105 便携式计算机
	
	HJ 2536-2014 微型计算机、显示器

	
	
	A02010107 平板式微型计算机
	
	HJ 2536-2014 微型计算机、显示器

	
	
	A02010108 网络计算机
	
	HJ 2536-2014 微型计算机、显示器

	
	
	A02010109 计算机工作站
	
	HJ 2536-2014 微型计算机、显示器

	
	
	A02010199 其他计算机设备
	
	HJ 2536-2014 微型计算机、显示器

	2
	A020106 输入输出设备
	A02010601 打印设备
	A0201060101 喷墨打印机
	HJ 2512-2012 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060102 激光打印机
	HJ 2512-2012 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060103 热式打印机
	HJ 2512-2012 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	
	A0201060104 针式打印机
	HJ 2512-2012 打印机、传真机及多功能一体机

	
	
	A02010604 显示设备
	A0201060401 液晶显示器
	HJ 2536-2014 微型计算机、显示器

	
	
	
	A0201060499 其他显示器
	HJ2536 微型计算机、显示器

	
	
	A02010609 图形图像输入设备
	A0201060901 扫描仪
	HJ2517 扫描仪

	3
	A020202 投影仪
	
	
	HJ2516 投影仪

	4
	A020201 复印机
	
	
	HJ424 数字式复印（包括多功能）设备

	5
	A020204 多功能一体机
	
	
	HJ424 数字式复印（包括多功能）设备

	6
	A020210 文 印设 备
	A02021001 速印机
	
	HJ472 数字式一体化速印机

	7
	A020301 载货汽  车（含自卸汽车）
	
	
	HJ2532 轻型汽车

	8
	A020305 乘用车（轿车）
	A02030501 轿车
	
	HJ2532 轻型汽车

	
	
	A02030599 其他乘用车（轿车）
	
	HJ2532 轻型汽车

	9
	A020306 客车
	A02030601 小型客车
	
	HJ2532 轻型汽车

	10
	A020307 专用车 辆
	A02030799 其他专用汽车
	
	HJ2532 轻型汽车

	11
	A020523 制冷空调设备
	A02052301 制冷压缩机
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	
	
	A02052305 空调机组
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	
	
	A02052309 专用制冷、空调设备
	
	HJ2531 工商用制冷设备

	12
	A020618 生活用电器
	A02061802 空气调节电器
	A0206180203 空调机
	HJ2535 房间空气调节器

	
	
	A02061808 热水器
	
	HJ/T362 太阳能集热器

	13
	A020619 照 明设 备
	A02061908 室内照明灯具
	
	HJ2518 照明光源

	14
	A020810 传真及 数据数字通信设 备
	A02081001 传真通信设备
	
	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机

	15
	A020910 电视设 备
	A02091001 普通电视设备（电视 机）
	
	HJ2506 彩色电视广播接收机

	
	
	A02091003 特殊功能应用电视 设备
	
	HJ2506 彩色电视广播接收机

	16
	A0601 床类
	A060101 钢木床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060104 木制床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060199 其他床类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	17
	A0602 台、桌类
	A060201 钢木台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060205 木制台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060299 其他台、桌类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	18
	A0603 椅凳类
	A060301 金属骨架为主的椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060302 木骨架为主的椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060399 其他椅凳类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	19
	A0604 沙发类
	A060499 其他沙发类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	20
	A0605 柜类
	A060501 木质柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060503 金属质柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060599 其他柜类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	21
	A0606 架类
	A060601 木质架类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060602 金属质架类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	22
	A0607 屏风类
	A060701 木质屏风类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	
	
	A060702 金属质屏风类
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	23
	A060804 水池
	
	
	HJ/T296 卫生陶瓷

	24
	A060805 便器
	
	
	HJ/T296 卫生陶瓷

	25
	A060806 水嘴
	
	
	HJ/T411 水嘴

	26
	A0609 组合家具
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	27
	A0610 家用家具零配件
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	28
	A0699 其他家具用具
	
	
	HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品

	29
	A070101 棉、化纤 纺织及印染原料
	
	
	HJ2546 纺织产品

	30
	A090101 复 印纸 （包括再生复印 纸）
	
	
	HJ410 文化用纸

	31
	A090201 鼓粉盒 （包括再生鼓粉 盒）
	
	
	HJ/T413 再生鼓粉盒

	32
	A100203 人造板
	A10020301 胶合板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020302 纤维板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020303 刨花板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020304 细木工板
	
	HJ571 人造板及其制品

	
	
	A10020399 其他人造板
	
	HJ571 人造板及其制品

	33
	A100204 二次加工材,相关板材
	A10020404 人造板表面装饰板
	
	HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品

	
	
	A10020404 人造板表面装饰板 （地板）
	
	HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品

	34
	A100301 水泥熟料及水泥
	A10030102 水泥
	
	HJ2519 水泥

	35
	A100303 水泥混凝土制品
	A10030301 商品混凝土
	
	HJ/T412 预拌混凝土

	36
	A100304 纤维增强水泥制品
	A10030402 纤维增强硅酸钙板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10030403 无石棉纤维水泥制品
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	37
	A100305 轻质建筑材料及制品
	A10030501 石膏板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10030503 轻质隔墙条板
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	38
	A100307 建筑 陶 瓷制品
	A10030701 瓷质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030704 炻质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030705 陶质砖
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	
	
	A10030799 其他建筑陶瓷制品
	
	HJ/T297 陶瓷砖

	39
	A100309 建筑 防 水卷材及制品
	A10030901 沥青和改性沥青防水 卷材
	
	HJ455 防水卷材

	
	
	A10030903 自粘防水卷材
	
	HJ455 防水卷材

	
	
	A10030906 高分子防水卷（片） 材
	
	HJ455 防水卷材

	40
	A100310 隔热、隔 音人造矿物材料及其制品
	A10031001 矿物绝热和吸声材 料
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	
	
	A10031002 矿物材料制品
	
	HJ/T223 轻质墙体板材

	41
	A100601 功能性 建筑涂料
	
	
	HJ2537 水性涂料

	42
	A100399 其他非 金属矿物制品
	A10039901 其他非金属建筑材料
	
	HJ456 刚性防水材料

	43
	A100602 墙面涂 料
	A10060202 合成树脂乳液内墙涂 料
	
	HJ2537 水性涂料

	
	
	A10060203 合成树脂乳液外墙涂 料
	
	HJ2537 水性涂料

	
	
	A10060299 其他墙面涂料
	
	HJ2537 水性涂料

	44
	A100604 防水涂 料
	A10060499 其他防水涂料
	
	HJ2537 水性涂料

	45
	A100699 其他建筑涂料
	
	
	HJ2537 水性涂料

	46
	A100701 门、门槛
	
	
	HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门

	47
	A100702 窗
	
	
	HJ/T237 塑料门窗

	48
	A170108 涂料（建 筑涂料除外）
	
	
	HJ2537 水性涂料

	49
	A170112 密封用 填料及类似品
	
	
	HJ2541 胶粘剂

	50
	A180201 塑料制 品
	
	
	HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑 料制品



注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。
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[bookmark: _Hlk102729543]合同使用说明：本合同非中小企业预留合同。

政府采购合同
（一般货物类）
合同编号：            

采购单位（甲方）：                             采购计划表编号：               
供 应 商（乙方）：                             项目名称及编号：                         
签  订  地  点 ：                              签订时间：     年   月   日   
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标人投标文件和承诺，甲乙双方签订本合同。
 第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写） ：                         （小写）：¥               


2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、办理免税手续相关费用、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：                            。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                                   。
第五条　交付和验收
1.交货时间：                                  、地点：                             。
2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5.采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：与甲方商议。
第七条  售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：详见投标文件及合同附件。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
4.售后服务、保修时间从项目整体验收合格之日起计算。
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
2.资金性质：财政性资金。
3.付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理。本项目无预付款，货物全部到货完毕，验收合格后，甲方在收到乙方开具的合同总价款的40%增值税专用发票之日起10个工作日内向乙方指定账户支付合同总价款的40%；全部安装、调试完毕，项目整体交付使用并通过最终验收合格后，甲方在收到乙方开具的合同总价款的60%增值税专用发票之日起10个工作日内向乙方指定账户支付合同总价款的60%。（不计利息）。
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十条  质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十一条  调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第十二条  货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十三条 违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从未付款项中扣除，不足另补。
7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十四条 不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十五条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十六条  合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十七条　合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十八条　签订本合同依据
1.政府采购招标文件；
2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；
3.投标承诺书；
4.中标或成交通知书。
第十九条　本合同一式  份，具有同等法律效力，采购代理机构  份，甲方  份，乙方   份（可根据需要另增加）。
	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电    话：
	电    话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账    号：
	账    号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：
年    月    日














合 同 附 件
一般货物类
	1.供应商承诺具体事项：
    

	2.售后服务具体事项：
    

	3.保修期责任：
    

	4.其他具体事项：


	甲方（章）






                 年   月   日 
	乙方（章）






                年   月   日


注：售后服务事项填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目中标供应商（ 公司名称 ）提供的货物进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收    □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	
	

	合计大写金额：  

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：


	
	有异议的意见和说明理由：
            签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：
或受邀机构的意见（盖章）：

	中标供应商负责人签字或者盖章：                采购人或受托机构的意见（盖章）：
联系电话：        年   月   日                     联系电话：         年   月   日



备注：本验收书一式三份（采购人一份、中标人一份、采购代理机构一份）
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投标人提交电子投标文件须知

参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA证书，各供应商应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云平台电子标系统操作。
一、投标人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
二、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。
三、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，不予退还。
四、电子投标文件编制格式及规范要求：
（一）投标文件应使用广西政府采购云平台客户端软件，并按照本公开招标文件和广西政府采购云平台要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
（二）投标文件制作并加密完成后应在广西政府采购云平台上传完成。
（三）投标文件应使用CA证书进行电子签章。在签章时，投标人应注意CA电子签章的位置，如因CA电子签章遮挡重要、关键信息导致评标委员会作出对投标人不利评审的，后果由投标人负责。
（四）投标人应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
（五）投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。
（六）投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。
（七）投标文件的容量大小须符合广西政府采购云平台规定。
五、投标人在使用广西政府采购云平台进行投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。
六、特别说明
（一）投标文件中须加盖公章部分均采用投标人CA电子签章，否则视为投标无效。
（二）公开招标文件描述的投标人“签字”是投标人的法定代表人或授权委托代理人的电子签名或电子签章或手写签名或盖章。涉及的法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果投标人没有法定代表人或授权委托代理人电子签名或电子签章，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为投标无效。
[bookmark: _Hlk50566209]










一、资 格 文 件 格 式

















资格文件目录：
目    录
  （1）法定代表人身份证明书（必须提供）……………………………………………
  （2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供）………………………………
  （3）投标人资格声明函（必须提供）…………………………………………………
  （4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）……………………………………………………………

（1） 法定代表人身份证明书格式（必须提供）：

法定代表人身份证明书

单位名称：                         
单位性质：                         
地    址：                         
成立时间：              年   月   日
经营期限：                          
姓名：       性别：   年龄：     职务：       
系     （投标人名称）  的法定代表人。
特此证明。
投标人（CA电子签章）：          
                                                 日期：       年   月   日
                                                                                                                                                                                        




法定代表人第二代居民身份证
（正面）













法定代表人第二代居民身份证
（背面）








      
        




法定代表人（签字）：            

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）法定代表人授权委托书格式（委托代理时必须提供）：

法定代表人授权委托书

致：柳州市电化教育站、柳州市政府集中采购中心：
我                 （姓名）系                               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字）：                  法定代表人（签字）：                       
被授权人所在部门：                          被授权人职务：                             
被授权人身份证号码：                              
                                   投标人（CA电子签章）：                
                                                            日期：       年   月   日
                                                                                                                                                                                        



委托代理人第二代居民身份证
（正面）














委托代理人第二代居民身份证
（背面）












                                             

注：此项材料必须以PDF格式上传。
（3）投标人资格声明函格式（必须提供）：

投标人资格声明函
致：柳州市电化教育站、柳州市政府集中采购中心：
我方自愿参加                       项目（项目编号：           ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： 
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）若以分公司名义参与政府采购活动的，已获得总公司针对本项目的授权；
（七）法律、行政法规规定的其他条件。 
我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。 
特此声明！ 


                        法定代表人或委托代理人（签字）：         

投标人（CA电子签章）：                               

日期：       年   月   日
注：此项材料必须以PDF格式上传。

  （4）投标人有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）



[bookmark: _Hlk56503802]注：第（4）项必须提供且为PDF格式，并加盖投标人CA电子签章。
[bookmark: _Hlk102729607]

   






二、报  价 要 求 文  件  格  式


报价要求文件目录：


目    录
（1）开标一览表（必须提供）…………………………………………………………
附件1：中小企业声明函格式（如有）………………………………………
附件2：残疾人福利性单位声明函格式（如有）………………………………………
[bookmark: _Hlk102729630]附件3：监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）……………………………………
附件4：关于符合本国产品标准的声明函（如有）……………………………
附件5：关于本国产品比例的承诺函（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函）……………………………
（2）投标报价明细表（必须提供）……………………………………………………

[bookmark: _Hlk93681038][bookmark: _Hlk93681273]（1）开标一览表格式（必须提供）：
开标一览表

项目名称：
项目编号： 
                                   
                                                金额单位：人民币（元）
	[bookmark: _Hlk50566116]序号
	货物名称
	品牌及厂家
	产地
	规格型号
	数量及单位
	单价
	投标报价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	本项目合计金额大写：                                        ¥            



注：1.此项材料必须以PDF格式上传；
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人CA电子签章或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；
3.投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和。
4.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。
5.投标人如有《中小企业声明函》（格式见附件1）或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2）或《监狱企业的证明文件》（附件3）或《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见附件4）或《关于本国产品比例的承诺函》（格式见附件5），请按附件格式提供，并附在本表后。       









                 法定代表人或委托代理人（签字）：                  

投标人（CA电子签章）：                

日期：       年   月   日

附件1：中小企业声明函格式（如有）：
中小企业声明函（货物）
  本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加柳州市电化教育站的滨江西小学信息化设备采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
  1.   （标的名称） ，属于    （填写采购文件中明确的所属行业，详见本声明函“注”第2点） ；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
  2.   （标的名称） ，属于    （填写采购文件中明确的所属行业，详见本声明函“注”第2点） ；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于    （中型企业、小型 企业、微型企业）；
……
  以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
  本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
      
  投标人（CA电子签章）：        
 
日期：   年 月 日
  注：1.此项材料如有以PDF格式上传；
  2.投标人出具的《中小企业声明函》中填写的“所属行业”应与采购文件明确的“所属行业”内容一致。
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（“（二）计算机网络教室 第10项 辅助材料及安装施工等”、“（三）普通教室 第6项 延保服务、第7项 辅助材料及安装施工等”、“（四）报告厅LED及多媒体设备 第43项 辅助材料及安装施工等”、“（五）体育馆多媒体设备 第13项 辅助材料及安装施工等”不做中小企业划分）：①“（二）计算机网络教室 第3项 网络教室教学软件”、“（四）报告厅LED及多媒体设备 第41项 智慧物联管理平台”属于软件和信息技术服务业；②其余标的属于工业； 
  3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
  4.为方便投标人识别企业规模类型，投标人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。
  自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest
  5.投标人须按上述格式要求如实填写中小企业声明函，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受相关中小企业扶持政策；
  6.中标人依法享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将在中标结果公告中公告其《中小企业声明函》。
7.中小微企业划型标准附表(若附表有变动，按最新政策执行)：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入(Y)
	万元
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额(Z)
	万元
	5000≤Z<80000
	300≤Z<5000
	Z<300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入(Y)
	万元
	5000≤Y<40000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<200000
	100≤X<1000
	X<100

	
	资产总额(Z)
	万元
	5000≤Z<10000
	2000≤Y<5000
	Y<2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入(Y)
	万元
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额(Z)
	万元
	8000≤Z<120000
	100≤Z<8000
	Y<100

	其他未列明 行业
	从业人员(X)
	人
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10


  说明:上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)，大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档;微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件2：残疾人福利性单位声明函格式（如有）：
残疾人福利性单位声明函
  本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                                        
  单位名称（CA电子签章）：        
日期：       
  注：1.此项材料如有请以PDF格式上传；
  2.中标人声明为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；
  3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
  （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
  （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
  （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
  （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
  （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件3：监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）
 
 
    
  注：附件3如有，请以PDF格式提供并加盖投标人CA电子签章。

附件4：关于符合本国产品标准的声明函格式（如有）：

关于符合本国产品标准的声明函

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：    年 　 月　  日         

注：1.本声明函对应的产品（采购标的）为除“（二）计算机网络教室 第10项 辅助材料及安装施工等”、“（三）普通教室 第6项 延保服务、第7项 辅助材料及安装施工等”、“（四）报告厅LED及多媒体设备 第43项 辅助材料及安装施工等”、“（五）体育馆多媒体设备 第13项 辅助材料及安装施工等”、“（二）计算机网络教室 第3项 网络教室教学软件”、“（四）报告厅LED及多媒体设备 第41项 智慧物联管理平台”外的其余标的。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.投标人拟享受该政策的，应当对其提供的产品出具本声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。投标人提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。投标人未出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为非本国产品，不能享受价格扣除。
4.中标人提供的声明函或有关证明文件应当随中标结果同时公告。其他未尽事宜按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）执行。



附件5：关于本国产品比例的承诺函格式（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函）：

关于本国产品比例的承诺函

 本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）本次投标所提供的符合本国产品标准的产品成本之和占我公司（单位）本次投标所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：    年 　 月　  日         

注：1.当采购项目或者采购包中含有多种产品时，投标人拟享受该政策的，除了对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件外，还应当声明其为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，提供《关于本国产品比例的承诺函》，否则不享受价格扣除政策；
2.中标人提供的声明函或有关证明文件应当随中标结果同时公告。其他未尽事宜按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）执行。
3.当采购项目或者采购包中仅含有单一产品时，无须提供本声明函。

（2）投标报价明细表格式（必须提供）：
投标报价明细表
    项目名称：
    项目编号：
 金额单位：人民币（元）
	序号
	货物名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数量及单位
	单价
	单项合价 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  

	专用耗材
	已含在投标报价中

	投标总价大写：                        ¥       


 
    注：1.此项材料必须以PDF格式上传；
    2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人CA电子签章或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
    3.投标报价包括货物及货物运抵指定交付地点的所有成本、各种费用的总和；
     4投标报价明细表单价汇总须与投标总价一致，投标总价须与开标一览表投标总报价一致。
 
法定代表人或委托代理人（签字）：       
          投标人（CA电子签章）：     
                                                          日期：   年 月 日












三、商  务  技  术  文  件  格  式


商务技术文件目录：

目    录
  （1）投标函（必须提供）………………………………………………………………
  （2）技术响应表（必须提供）…………………………………………………………
  （3）商务响应表（必须提供）…………………………………………………………
  （4）投标产品“教师台式计算机”、“网络教室教师台式计算机”、“网络教室学生台式计算机”、“台式计算机”为政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（必须提供）………………………………………………
（5）投标产品“互动平板一体机”中“三、音视频功能设计（一）指标要求”的“第1项”及“五、按键及接口设计（一）指标要求”的“第3项”参数内容，投标人投标时须提供检测报告或提供其他证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项）（必须提供）…………………………………………………………
（6）投标产品“终端数据解码器”中“第5项”参数内容，投标人投标时提供实物接口照片及软件功能截图或提供其他证明材料（彩页、产品说明书、官网等其中任意一项）（必须提供）…………………………………………………………
（7）投标产品“信号映射采集融合器”中“第13项”参数内容，投标人投标时提供功能截图或提供其他证明材料（彩页、产品说明书、官网等其中任意一项）（必须提供）…………………………………………………………
（8）安装进度计划和工期保证方案（如有）…………………………………………………
  （9）项目实施方案（如有）………………………………………………
  （10）技术培训方案（如有）……………………………………………………………
  （11）售后服务方案（如有）……………………………………………………………
（12）所投产品标记“◆”符号带下划线“＿”的技术参数优于采购需求的，投标人提供检测（检验）报告或提供其他证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项的证明材料（如有）………………………………………………
  （13）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书（如有）…
  （14）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）…
  （15）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书书（如有）………
  （16）投标产品由国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）………………………………………………………………………………
  （17）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）………………
  （18）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）…………………

（1）投标函格式（必须提供）：
投 标 函

致：柳州市电化教育站、柳州市政府集中采购中心：
根据贵方                        项目的招标公告（项目编号：           ），我方 
        （姓名及职务）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交电子投标文件，包括：资格文件、报价要求文件、商务技术文件三部分。
据此函，授权代表宣布同意如下：
1.已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止日期后      天（日历天）（不得少于90天，否则投标无效）。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
[bookmark: _Hlk101431499]5.同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并承诺我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
6.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                       邮编：            电话：            
传真：               投标人代表姓名：            职务：            
投标人名称(全称)：                                                 
开户银行：                         账号：                        
         


                      法定代表人或委托代理人（签字）：         

投标人（CA电子签章）：                               

日期：       年   月   日
注：此项材料必须以PDF格式上传。


（2）技术响应表格式（必须提供）：
技术响应表
 
	项号
	标的名称
	招标文件
技术参数要求
	投标文件
响应技术参数
	偏离说明

	（一）教师办

	 1
	 ▲教师台式计算机（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点）
	 
	 注：投标人应明确给出所投计算机“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。
	 

	（二）计算机网络教室

	 1
	 网络教室教师台式计算机（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点）
	 
	 注：投标人应明确给出所投计算机“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。
	 

	 2
	 网络教室学生台式计算机（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点）
	 
	 注：投标人应明确给出所投计算机“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。
	 

	…
	…
	
	
	

	（三）普通教室

	…
	…
	
	
	

	（四）报告厅LED及多媒体设备

	…
	…
	
	
	

	 14
	 台式计算机（强制采购节能产品，详见采购需求说明第八点）
	 
	 注：投标人应明确给出所投计算机“CPU型号”及“操作系统”名称，否则视为投标无效。
	 

	 …
	 …
	 
	 
	 


    注：1.此项材料必须以PDF格式上传。
   2.投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标货物技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离；
   3.投标人就标记“★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。
   4.投标人就没有标记“★”符号的技术参数要求响应内容发生负偏离四项以上的，视为投标无效。
5.（一）教师办第1项“教师台式计算机”、（二）计算机网络教室第1项“网络教室教师台式计算机”、第2项“网络教室学生台式计算机”、（四）报告厅LED及多媒体设备第14项“台式计算机”的CPU型号、操作系统应当符合安全可靠测评要求，具体详见《附件一：中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果》，否则投标无效。

法定代表人或委托代理人（签字）：        
投标人（CA电子签章）：        
日期：    年   月   日

附件一：中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站查看安全可靠测评结果（若附表有变动，按最新政策执行）：
（2023年第1号）
一、中央处理器（CPU）
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	鲲鹏920
	深圳市海思半导体有限公司
	I级

	2
	龙芯3C5000L
	龙芯中科技术股份有限公司
	I级

	3
	申威1621
	无锡先进技术研究院
	I级

	4
	龙芯3A4000/3B4000
	龙芯中科技术股份有限公司
	I级

	5
	龙芯3A5000/3B5000
	龙芯中科技术股份有限公司
	I级

	6
	申威SW421
	无锡先进技术研究院
	I级

	7
	申威3231
	无锡先进技术研究院
	I级

	8
	飞腾腾锐D2000
	飞腾信息技术有限公司
	I级

	9
	飞腾FT-2000
	飞腾信息技术有限公司
	I级

	10
	飞腾FT-2000+
	飞腾信息技术有限公司
	I级

	11
	盘古M900
	海思技术有限公司
	I级

	12
	飞腾腾云S2500
	飞腾信息技术有限公司
	I级

	13
	麒麟9006C
	深圳市海思半导体有限公司
	I级

	14
	海光C86-3G
	海光信息技术股份有限公司
	I级

	15
	麒麟990
	深圳市海思半导体有限公司
	I级

	16
	海光2号C86 3230/3250/3280/5280/7250/7260/7280/7285
	海光信息技术股份有限公司
	I级

	17
	兆芯ZX-E KX-U6780A/KH-37800D/KX-6640MA/KX-6640A
	上海兆芯集成电路股份有限公司
	I级

	18
	兆芯ZX-D KX-U5580
	上海兆芯集成电路股份有限公司
	I级


二、操作系统
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	银河麒麟桌面操作系统V10

（内核版本5.4）
	麒麟软件有限公司
	I级

	2
	银河麒麟高级服务器操作系统V10

（内核版本4.19）
	麒麟软件有限公司
	I级

	3
	统信服务器操作系统V20

（内核版本4.19）
	统信软件技术有限公司
	I级

	4
	方德高可信服务器操作系统V4.0

（内核版本4.19）
	中科方德软件有限公司
	I级

	5
	方德桌面操作系统V3.1

（内核版本4.9）
	中科方德软件有限公司
	I级

	6
	统信桌面操作系统V20

（内核版本4.19）
	统信软件技术有限公司
	I级




（2024年第1号）
一、中央处理器（CPU）

 
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	飞腾腾云S5000C
	飞腾信息技术有限公司
	Ⅱ级

	2
	飞腾腾珑E2000
	飞腾信息技术有限公司
	Ⅱ级

	3
	飞腾腾锐D3000
	飞腾信息技术有限公司
	Ⅱ级

	4
	龙芯3A5000（DA版）
	龙芯中科技术股份有限公司
	Ⅱ级

	5
	龙芯3A6000
	龙芯中科技术股份有限公司
	Ⅱ级

	6
	龙芯3C5000
	龙芯中科技术股份有限公司
	Ⅱ级

	7
	龙芯3D5000
	龙芯中科技术股份有限公司
	Ⅱ级

	8
	海光处理器C86-4G
	海光信息技术股份有限公司
	Ⅱ级

	9
	鲲鹏920 V200
	深圳市海思半导体有限公司
	Ⅱ级

	10
	麒麟9000C
	深圳市海思半导体有限公司
	Ⅱ级

	 

	1
	龙芯2K2000
	龙芯中科技术股份有限公司
	I级

	2
	申威SW-WY831型微处理器
	无锡先进技术研究院
	I级

	3
	兆芯处理器KH-40000
	上海兆芯集成电路股份有限公司
	I级

	4
	海光处理器C86-4G-L
	海光信息技术股份有限公司
	I级




二、操作系统
（一）桌面操作系统
 
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	方德桌面操作系统 V5.0

（内核版本5.4）
	中科方德软件有限公司
	I级

	2
	统信桌面操作系统 V20

（内核版本5.10）
	统信软件技术有限公司
	I级

	3
	银河麒麟桌面操作系统 V10 SP1

（内核版本5.4）
	麒麟软件有限公司
	I级


 
　　（二）服务器操作系统
 
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	华为云欧拉操作系统 V2.0

（内核版本5.10）
	华为云计算技术有限公司
	I级

	2
	阿里云服务器操作系统 V3

（内核版本5.10）
	阿里云计算有限公司
	I级

	3
	银河麒麟高级服务器操作系统 V10 SP3

（内核版本4.19）
	麒麟软件有限公司
	I级

	4
	腾讯云Linux服务器操作系统 V3

（内核版本5.4）
	腾讯云计算（北京）有限责任公司
	I级

	5
	新支点服务器操作系统 V6

（内核版本5.10）
	中兴通讯股份有限公司
	I级

	6
	凝思安全操作系统欧拉版 V6.0.99

（内核版本4.19）
	北京凝思软件股份有限公司
	I级

	7
	麒麟信安服务器操作系统 V3

（内核版本4.19）
	湖南麒麟信安科技股份有限公司
	I级




（2024年第2号）
中央处理器（CPU）（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）：
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	兆芯处理器KX-6000G
	上海兆芯集成电路股份有限公司
	I级

	2
	兆芯处理器KX-7000
	上海兆芯集成电路股份有限公司
	I级










安全（2025年第1号）

附表一、中央处理器（CPU）（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	飞腾腾云S5000C-E
	飞腾信息技术有限公司
	II级

	2
	龙芯3B6000
	龙芯中科技术股份有限公司
	II级

	3
	龙芯3C6000
	龙芯中科技术股份有限公司
	II级

	4
	申威威鑫 H8000
	中电科申泰信息科技有限公司
	II级

	5
	麒麟X90
	深圳市海思半导体有限公司
	II级

	 

	1
	申威WY831（GC版）
	中电科申泰信息科技有限公司
	I级

	2
	兆芯处理器KX-U6980S
	上海兆芯集成电路股份有限公司
	I级

	3
	兆芯处理器KX-6940S
	上海兆芯集成电路股份有限公司
	I级


附表二、操作系统（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）
（一）桌面操作系统
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	银河麒麟桌面操作系统V10 SP1
（内核版本5.10）
	麒麟软件有限公司
	Ⅰ级


（二）服务器操作系统
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	天翼云CTyunOS系统 V2.0
（内核版本4.19）
	天翼云科技有限公司
	Ⅰ级




2025年第2号

附表一、数据库（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）
（一）集中式数据库
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	大云海山数据库（He3DB for PostgreSQL V2.0）
	中移（苏州）软件技术有限公司
	I级

	2
	神通数据库管理系统 V8.0
	天津神舟通用数据技术有限公司
	I级

	3
	崖山数据库管理系统 V23
	深圳计算科学研究院
	I级



（2025年第3号）
附表一、中央处理器（CPU）（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	龙芯3B6000M
	龙芯中科技术股份有限公司
	II级

	2
	海思麒麟9000X
	深圳市海思半导体有限公司
	II级

	 

	1
	飞腾腾锐D3000M
	飞腾信息技术有限公司
	I级

	2
	龙芯2K1500
	龙芯中科技术股份有限公司
	I级


附表二、操作系统（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）
（一）桌面操作系统
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	方德桌面操作系统（Pro版）V5.0
（内核版本6.6）
	中科方德软件有限公司
	Ⅰ级

	2
	银河麒麟桌面操作系统 V11
（内核版本6.6）
	麒麟软件有限公司
	Ⅰ级


（二）服务器操作系统
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可靠等级

	1
	银河麒麟高级服务器操作系统 V11
（内核版本6.6）
	麒麟软件有限公司
	Ⅰ级

	2
	腾讯云Linux服务器操作系统 V4
（内核版本6.6）
	腾讯云计算（北京）有限责任公司
	Ⅰ级




（2026年第1号）
附表一、操作系统（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）
 
（一）桌面操作系统
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可
靠等级

	1
	HarmonyOS V1.0
（内核版本HongMeng Kernel 1.11）
	华为终端有限公司
	Ⅱ级

	2
	统信桌面操作系统 V25
（内核版本Linux Kernel 6.6）
	统信软件技术有限公司
	I级


 
（二）服务器操作系统
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可
靠等级

	1
	华为云欧拉操作系统 V3
（内核版本Linux Kerenl 6.6）
	华为云计算技术有限公司
	I级

	2
	阿里云服务器操作系统V4
(内核版本Linux Kernel 6.6)
	阿里云计算有限公司
	I级

	3
	新支点服务器操作系统V7
（内核版本Linux Kernel 6.6）
	中兴通讯股份
有限公司
	I级
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附表二、数据库（同一等级按产品名称首字笔画为序排列）
 
（一）集中式数据库
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可
靠等级

	1
	达梦数据库管理系统 V9
	武汉达梦数据库股份有限公司
	Ⅱ级

	2
	平安RASESQL集中式数据库软件V3
	平安科技（深圳）有限公司
	I级

	3
	阿里云PolarDB数据库管理软件（MySQL版）V2.0
	阿里云计算有限公司
	I级

	4
	海盒数据库管理系统[简称：SeaboxSQL]V21
	北京东方金信科技股份有限公司
	I级

	5
	磐维数据库V3.0
	中移动信息技术有限公司
	I级

	6
	GoldenDB Lite数据库V7
	中兴通讯股份有限公司
	I级

	7
	OceanBase数据库软件(集中式版）V4
	北京奥星贝斯科技有限公司
	I级

	8
	TaurusDB V3.0
	华为云计算技术有限公司
	I级


 
（二）分布式数据库
	序号
	产品名称
	送测单位
	安全可
靠等级

	1
	达梦数据库管理系统（分布式版） V9
	武汉达梦数据库股份有限公司
	Ⅱ级

	2
	崖山分布式数据库管理系统V23
	深圳计算科学研究院
	Ⅱ级

	3
	GaussDB V3.0（分布式版）
	华为云计算技术有限公司
	Ⅱ级

	4
	GoldenDB数据库V7
	中兴通讯股份有限公司
	Ⅱ级

	5
	工业时序数据库管理系统 [简称：TimechoDB] V2.0
	天谋科技（北京）有限公司
	I级

	6
	天翼云TeleDB数据库软件V5.1.9
	天翼云科技有限公司
	I级

	7
	中国银联UPDRDB分布式数据库管理系统V2
	中国银联股份有限公司
	I级

	8
	华为云DWS数据仓库软件 V8
	华为云计算技术有限公司
	I级

	9
	阿里云云原生数据仓库AnalyticDB PostgreSQL版软件V2.0
	阿里云计算有限公司
	I级

	10
	南大通用多模多态数据库管理系统[简称：GBase 8c]V6
	天津南大通用数据技术股份有限公司
	I级

	11
	星环分布式数据库软件Transwarp ArgoDB V6
	星环信息科技（上海）股份有限公司
	I级

	12
	海盒数据库管理系统（分布式版）[简称：SeaboxSQL]V21
	北京东方金信科技股份有限公司
	I级

	13
	DolphinDB数据库软件 V2.0
	浙江智臾科技有限公司
	I级

	14
	GoldenDB EBASE V3
	中兴通讯股份有限公司
	I级

	15
	Kingwow（金乌）数据库V6
	北京自然原数科技有限公司
	I级


 
（3）商务响应表格式（必须提供）：
商务响应表
	项目
	招标文件要求
	偏离说明
	投标人的承诺或说明

	★二、商务要求

	基本要求
	
	
	

	质量保证期
	
	
	

	售后服务要求
	
	
	

	交货时间及地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	★三、验收要求

	验收标准及要求
	
	
	

	四、资信要求

	政策性加分条件（如有）
	
	
	

	质量管理、企业信用要求（如有） 
	
	
	

	五、其他要求

	无
	
	
	


注：1.此项材料必须以PDF格式上传。
2.应对照公开招标文件“第二章《采购需求》”中的商务、验收、资信、其他要求内容，逐条说明所提供服务已对公开招标文件的相应条款做出响应，并申明与相应条款的偏离说明。具体响应内容优于公开招标文件要求的请在“偏离说明”一栏填写“正偏离”，具体响应内容满足公开招标文件要求的填写“无偏离”，具体响应内容低于公开招标文件的填写“负偏离”；
3.投标人就标记“★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的，视为投标无效。

  法定代表人或委托代理人（签字）:          
[bookmark: _Hlk93680923] 投标人（CA电子签章）：                    
     日期：       年   月   日

（4）投标产品“教师台式计算机”、“网络教室教师台式计算机”、“网络教室学生台式计算机”、“台式计算机”为政府强制采购节能产品，由国家确定的认证机构出具的，处于有效期之内的节能产品认证证书（必须提供）。
（5）投标产品“互动平板一体机”中“三、音视频功能设计（一）指标要求”的“第1项”及“五、按键及接口设计（一）指标要求”的“第3项”参数内容，投标人投标时须提供检测报告或提供其他证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项）（必须提供）。
（6）投标产品“终端数据解码器”中“第5项”参数内容，投标人投标时提供实物接口照片及软件功能截图或提供其他证明材料（彩页、产品说明书、官网等其中任意一项）（必须提供）。
（7）投标产品“信号映射采集融合器”中“第13项”参数内容，投标人投标时提供功能截图或提供其他证明材料（彩页、产品说明书、官网等其中任意一项）（必须提供）。
注：第（4）项至第（7）项必须提供且为PDF格式，并加盖投标人CA电子签章。

（8）安装进度计划和工期保证方案格式（如有）：

实施进度计划和工期保证方案
    
   由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的实施进度计划和工期保证方案，该方案内容可以包括：（1）安装调试进度计划；（2）工期保证措施。
   所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。
 
 
                                   
投标人（CA电子签章）：        
 
日期：   年 月 日
注：此项材料如有请以PDF格式上传。














（9）项目实施方案格式（如有）：

项目实施方案
    
由投标人按第二章《采购需求》要求自行编写项目实施方案，该方案内容可以包括：（1）人员配置；（2）组织机构架构职责分工；（3）项目管控体系；（4）建设性优化；（5）设备的安装和系统运行质量保证措施；（6）风险应对措施。
   所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。
 
 
                                   
  投标人（CA电子签章）：        
 
日期：   年 月 日
 
注：此项材料如有请以PDF格式上传。

  










（10）技术培训方案格式（如有）：
  技术培训方案
    
  由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的技术培训方案，该方案内容可以包括：（1）课程安排；（2）授课模式；（3）师资配置等内容。
  所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。
 
 
                                  
 投标人（CA电子签章）：        
 
日期：   年 月 日
注：此项材料如有请以PDF格式上传。















（11）售后服务方案格式（如有）：
    售后服务方案
 
   由投标人按第二章《采购需求》要求，自行编写针对本项目的售后服务方案：该方案内容可以包括：（1）定期回访维护方案；（2）售后服务技术支持（包括售后服务机构、技术人员等）；（3）维修应急预案；（4）零配件储备供应；（5）保修期外维修方案。
   所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。
 
 
                                 
 投标人（CA电子签章）：        
 
日期：   年 月 日
注：此项材料如有请以PDF格式上传。













（12）所投产品标记“◆”符号带下划线“＿”的技术参数优于采购需求的，投标人提供检测（检验）报告或提供其他证明材料（彩页、产品说明书、官网或功能截图等其中任意一项的证明材料（如有）；
  （13）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的质量管理体系认证证书（如有）；
（14）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的职业健康安全管理体系认证证书（如有）；
  （15）投标人或投标核心产品生产厂家具备有效的环境管理体系认证证书（如有）；
  （16）投标产品由国家确定的认证机构出具的,处于有效期之内的环境标志产品认证证书（如有）；
  （17）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；
  （18）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有，格式自拟）。


 注：第（12）项至第（18）项如有请以PDF格式提供，并加盖投标人CA电子签章。
[bookmark: _Hlk56504442]

