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招 标 文 件
(全流程电子化采购)
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第一章 招标公告
项目概况

玉林市第一人民医院区域医疗中心住院楼订制家具采购项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于2026年8月24日 9:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：YLZC2026-G1-990204-GXRG

项目名称：玉林市第一人民医院区域医疗中心住院楼订制家具采购项目

预算总金额（元）：6000000.00

最高限价（如有）：/

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：异形、圆形服务台15延米、L形挂号收费桌4套（详见招标文件）。

合同履约期限：签订合同之日起120日历天内通过验收并交付使用。

本标项（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（货物制造商应为中型或小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位)。 

 3.本项目的特定资格要求：无 

三、获取招标文件 

 时间：2026年8月3日至2026年8月10日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）。

 地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）。

 方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取招标文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。

  售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年8月24日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：通过广西政府采购云平台在线投标。（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。） 

开标时间：2026年8月24日9:00 

开标地点：通过广西政府采购云平台在线解密开启

五、公告期限 

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：50000.00元；（具体缴纳方式详见招标文件）
2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西玉林市人民政府门户网（www.yulin.gov.cn）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
6.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过广西政府采购云投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。 

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我公司开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

（7）监管部门及联系方式：玉林市财政局  0775-2697961。

（8）本项目为远程异地全流程电子评标，评标主场设在广西瑞冠工程咨询有限公司玉林分公司（玉林市双拥路华泰城综合楼803室），副场设在广西瑞冠工程咨询有限公司来宾分公司（来宾市盛源路216号来宾市润林国际商务写字楼2栋112号）。 

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：玉林市第一人民医院
地址：玉林市教育中路495号
联系人：陶经伟
联系方式：0775-2693066
2.采购代理机构信息
名 称：广西瑞冠工程咨询有限公司

地　址：玉林市双拥路华泰财富中心803室
联系方式：0775-2551136

3.项目联系方式
项目联系人：甘春秋、黄子珊
电　话：0775-2551136
                                广西瑞冠工程咨询有限公司
                                 2026年8月3日
第二章  招标项目采购需求
招标项目采购需求
1. 为落实政府采购政策需满足的要求 

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评分标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年1号)规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件(商务及技术文件)中提供由中国网信网(http:/www.cac,gov.cnindex.htm)最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

（4）优先采购节能产品、环境标志产品。

（5）本项目支持采用本国产品政策。

2.本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

3.本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

4.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款；采购需求中带“※”的条款为重要条款；无特殊符号标记的为一般条款。

5.本项目标的所属行业均为：  工业    ；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

6.本项目采购预算：6000000.00元。

7.核心产品：5#楼四层医美分诊区：医用组合沙发；5#楼七层显微实验室：实验台边台；5#医技楼：准入系统、智能发衣（鞋）机；智能手术衣、鞋回收机；本章招标项目采购需求中其它品名（标的名称）涉及上述品名的均视为核心产品。
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	W*750/300*750/1150H
	15
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	5#楼一层
导诊台
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	人造石上台面（医用人造石）
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	展开宽度：X≤400
	15
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼一层
导诊台
	916.44 

	3
	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	15
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼一层
导诊台
	1329.36 

	4
	医用人造石（外立面）
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	圆弧形
	15
	平方米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼一层
导诊台
	1806.88 

	出入院办理处
	

	5
	L形挂号收费桌
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	1400*1400*750H
	4
	套
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）配置：键盘架、活动主机架、铝合金线盒；
	5#楼一层
出入院办理处
	2344.00 

	6
	办公桌（01）
	[image: image6.png]



	1200*600*750
	2
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼一层
出入院办理处
	1004.00 

	7
	常规文件柜02
	[image: image7.png]=




	800*400*2000
	7
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼一层
出入院办理处
	1339.00 

	住院药房
	

	8
	直行挂号收费桌
	[image: image8.png]A

YA




	主：1200*600*750H副：400*600*600H
	8
	套
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）配置：键盘架、活动主机架、铝合金线盒；
	5#楼一层
住院药房
	1339.00 

	9
	双面西药调剂柜
	[image: image9.png]



	2000*500/1200*2000
	2
	组
	（1）※主体材质：采用优质0.8mm电解钢板，电解钢板符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；
（2）※表面处理：粉末，粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※五金配件：门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准：
（5）台面：※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼一层
住院药房
	3349.00 

	10
	单面西药柜
	[image: image10.png]



	900*300/600*2000
	2
	组
	（1）※主体材质：采用优质0.8mm电解钢板，电解钢板符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；
（2）※表面处理：粉末，粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※五金配件：门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准：
（5）台面：※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼一层
住院药房
	1507.00 

	11
	贵重药品安全柜
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	1000*460*2000
	2
	个
	（1）※主体材质：采用优质1.0mm电解钢板，电解钢板符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；
（2）※表面处理：粉末，符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※五金配件：门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）五金配件：国保安全密码锁具，双门双锁设计，确保双人防控，内部配4块层板；
	5#楼一层
住院药房
	1674.00 

	12
	单面成药柜
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	1000*460*2000
	75
	组
	（1）※主体材质：采用优质0.8mm电解钢板，电解钢板符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；
（2）※表面处理：粉末，符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）层板：六层药盘，每层配3个活动隔板，前档带标签牌槽；
	5#楼一层
住院药房
	1674.00 

	13
	办公桌（01）
	[image: image13.png]



	1200*600*750
	7
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼一层
住院药房
	1004.00 

	14
	实木双层值班床（含环保棕垫）04
	[image: image14.png]



	2000*1030*1800
	1
	张
	（1）无节橡木、床板采用1.45CM厚杉木板
（2）采用传统榫卯结构搭配优质五金配件。
（3）表面使用品牌环保水性漆，无甲醛，异味。
（4）配置：2张50MM环保棕垫，优质针织棉布覆面；尺寸规格：1900*1500*50mm；1900*900*50mm
	5#楼一层
住院药房
	1805.25 

	15
	医用被服柜
	[image: image15.png]



	800*600*2000
	5
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼一层
住院药房
	1339.00 

	16
	常规文件柜02
	[image: image16.png]=




	800*400*2000
	3
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼一层
住院药房
	1339.00 

	影像中心分诊区
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	U型/L型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	6.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	5#楼一层
影像中心分诊区
	1990.05 
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	人造石上台面（医用人造石）
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	展开宽度：X≤400
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼一层
影像中心分诊区
	610.70 
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	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼一层
影像中心分诊区
	610.70 

	阅片报告发放区
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	医用办公桌
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	1400*600*750
	3
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	5#楼一层
阅片报告发放区
	1251.00 

	库房
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	医用轻型货架
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	1200*600*2000
	4
	组
	※货架：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准
1、主体材质：立柱采用40*40*1.2MM方管，耳朵挂板1.2MM，层板0.8mm冷轧钢板，激光焊接成型；
2、※表面处理：采用抗菌粉末，粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                       3、配置：四层活动层板。
	5#楼一层
库房
	978.32 

	男女更衣室
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	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	4
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼一层
男女更衣室
	1507.00 
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	穿衣换鞋柜
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	1000*400*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	5#楼一层
男女更衣室
	1674.00 

	注射留观室
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	采血台01
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	1250*550/800*750/1120
	1
	延米
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）配置：1.0MM钢化磨砂玻璃隔档。
	5#楼一层
注射留观室
	837.25 
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	医用操作椅
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	凳面直径290升降410~540mm
	1
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》;
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。           （3）功能：可升降移动，带脚踏；（4）气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。                       （5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。
	5#楼一层
注射留观室
	283.00 
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	医用就诊椅
	[image: image26.png]



	485×480×770
	1
	张
	（1）※抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）一体成型白色PP+坐垫面料：
	5#楼一层
注射留观室
	256.00 

	操控室
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	医用办公桌
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	1400*600*750
	4
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	5#楼一层
操控室
	1251.00 

	男女更衣室
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	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	4
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼一层
男女更衣室
	1507.00 
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	穿衣换鞋柜
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	1000*400*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	5#楼一层
男女更衣室
	1674.00 

	会议室
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	10人会议桌（01）
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	2400*1200*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管。
（4）配置：铝合金线盒、中央走线盒，（配智能轨道插座）
	5#楼一层
会议室
	2009.00 

	5#楼二层
	

	功能检查分诊区
	

	1
	U型/L型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	6.8
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	5#楼二层
功能检查分诊区
	1990.05 

	2
	人造石上台面（医用人造石）
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	展开宽度：X≤400
	6.8
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼二层
功能检查分诊区
	610.70 

	3
	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	6.8
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准。
	5#楼二层
功能检查分诊区
	610.70 

	超声诊室10间
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	主机柜一体B超桌
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	1200*600*750
	11
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架、主机散热盒、桌面过线盖。
	5#楼二层
超声诊室10间
	1064.00 

	5
	手动检查床
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	1900*650*680
	11
	张
	（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管，焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末，符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准。 
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准;
（5）配置：手动换床单装置。
	5#楼二层
超声诊室10间
	1824.56 

	6
	医用操作椅
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	500×500×840mm
	11
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》;
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。           （3）功能：可升降移动，带脚踏；（4）气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。                       （5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。
	5#楼二层
超声诊室10间
	346.00 

	7
	掩门矮柜01
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	800*400*1150
	20
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼二层
超声诊室10间
	669.00 

	污洗、暂存室
	

	8
	不锈钢医用货架
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	1200*600*2000
	1
	组
	（1）※采用：304不锈钢，立柱采用国标 38*38*1.2mm不锈钢方管,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；        （2）工艺：层板采用国标>1.0mm厚度加强管，无菌架共均分5层，每层层板底配有1条加强； （3）配置：共分5层，内配4块层板+塑料调节脚:
	5#楼二层
污洗、暂存室
	3249.24 

	男女更衣室
	

	9
	6门6格衣鞋柜
	[image: image39.png]



	900*550*2000
	12
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼二层
男女更衣室
	1507.00 

	办公室
	

	10
	办公桌（01）
	[image: image40.png]



	1200*600*750
	4
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼二层
办公室
	1004.00 

	11
	掩门矮柜01
	[image: image41.png]



	800*400*1150
	4
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼二层
办公室
	669.00 

	男、女更衣室
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	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	20
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼二层
男、女更衣室
	1507.00 

	13
	穿衣换鞋柜
	[image: image43.png]



	1000*400*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	5#楼二层
男、女更衣室
	1674.00 

	眼科中心分诊区
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	U型/L型护士站
	[image: image44.png]



	W*750/300*750/1150H
	6.6
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	5#楼二层
眼科中心分诊区
	1990.05 

	15
	人造石上台面（医用人造石）
	[image: image45.png]



	展开宽度：X≤400
	6.6
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼二层
眼科中心分诊区
	610.70 
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	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	6.6
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准。
	5#楼二层
眼科中心分诊区
	610.70 

	诊室5间
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	诊桌
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	主1400*600*750副1400*400*645
	5
	套
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	5#楼二层
诊室5间
	2344.00 
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	常规文件柜02
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	800*400*2000
	5
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼二层
诊室5间
	1339.00 
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	橡胶椅
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	475*480*920
	5
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；     （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；    （4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	5#楼二层
诊室5间
	234.00 

	处置室
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	医用吊柜
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	400/800*350*600
	2.4
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼二层
处置室
	837.00 
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	治疗柜背架
	[image: image51.png]



	400/800*50*2050
	2.5
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼二层
处置室
	631.68 
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	医用地柜
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	400/800*585*838
	5.4
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼二层
处置室
	837.00 
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	医用人造石台面
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	X*600*12
	5.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准。
	5#楼二层
处置室
	610.70 
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	医用办公桌
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	1400*600*750
	1
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	5#楼二层
处置室
	1251.00 
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	诊（疗/查）床
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	1900*620*670
	3
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	5#楼二层
处置室
	1051.41 

	检查室1、2
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	主机柜一体B超桌
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	1200*600*750
	4
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架、主机散热盒、桌面过线盖。
	5#楼二层
检查室1、2
	1064.00 
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	医用操作椅
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	凳面直径290升降410~540mm
	10
	张
	（1）采用304不锈钢易消毒永不生锈，所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。
（2）螺旋升降，最大承重达250kg压力，升降10万次无损；
	5#楼二层
检查室1、2
	490.00 

	检查室
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	办公桌（01）
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	1200*600*750
	4
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼二层
检查室
	1004.00 
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	诊（疗/查）床
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	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	5#楼二层
检查室
	1051.41 
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	单面固定成药架
	[image: image60.png]



	1000*460*2000
	2
	组
	（1）※主体材质：采用优质0.8mm电解钢板，电解钢板符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；
（2）表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
（3）五金配件：采用优质缓冲门铰及三节导轨，
	5#楼二层
检查室
	1580.77 

	检查室
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	办公桌（01）
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	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼二层
检查室
	1004.00 

	屈光手术检查室
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	主机柜一体B超桌
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	1200*600*750
	6
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架、主机散热盒、桌面过线盖。
	5#楼二层
屈光手术检查室
	1064.00 
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	常规文件柜02
	[image: image63.png]=




	800*400*2000
	4
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼二层
屈光手术检查室
	1339.00 

	34
	医用操作椅
	[image: image64.png]



	凳面直径290升降410~540mm
	6
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》;
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。           （3）功能：可升降移动，带脚踏；（4）气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。                       （5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。
	5#楼二层
屈光手术检查室
	283.00 

	35
	诊桌
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	主1400*600*750副1400*400*645
	2
	套
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	5#楼二层
屈光手术检查室
	2344.00 

	干眼治疗室
	

	36
	办公桌（01）
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	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼二层
干眼治疗室
	1004.00 

	女更衣室
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	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	11
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼二层
女更衣室
	1507.00 

	档案室
	

	38
	常规文件柜02
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	800*400*2000
	19
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼二层
档案室
	1339.00 

	男女更衣室
	

	39
	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	7
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼二层
男女更衣室
	1507.00 

	无菌库房
	

	40
	4门无菌器械柜02
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	900*450*2000
	9
	个
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；

（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；                   （3）配置；两道5MM钢化玻璃掩门(配锁),上柜三层固定层板下柜对开门(双面)。
（4）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准。
	5#楼二层
无菌库房
	1507.00 

	更衣室
	

	41
	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	7
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼二层
更衣室
	1507.00 

	术前检查室
	

	42
	主机柜一体B超桌
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	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架、主机散热盒、桌面过线盖。
	5#楼二层
术前检查室
	1064.00 

	43
	常规文件柜02
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	800*400*2000
	2
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼二层
术前检查室
	1339.00 

	44
	医用就诊椅
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	485×480×770
	15
	张
	（1）※抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）一体成型白色PP+坐垫面料：
	5#楼二层
术前检查
	256.00 

	45
	橡胶椅
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	475*480*920
	1
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；     （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；    （4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	5#楼二层
术前检查室
	234.00 

	5#楼三层
	

	口腔中心儿口分诊区
	

	1
	U型/L型护士站
	[image: image76.png]



	W*750/300*750/1150H
	8
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	5#楼三层
口腔中心儿口分诊区
	1990.05 

	2
	人造石上台面（医用人造石）
	[image: image77.png]



	展开宽度：X≤400
	8
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼三层
口腔中心儿口分诊区
	610.70 

	3
	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	8
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼三层
口腔中心儿口分诊区
	610.70 

	留观室
	

	4
	医用办公桌
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	1400*600*750
	1
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	5#楼三层
留观室
	1251.00 

	5
	诊（疗/查）床
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	1900*620*670
	2
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	5#楼三层
留观室
	1051.41 

	6
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	2.6
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼三层
留观室
	837.00 

	7
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	2.6
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼三层
留观室
	631.00 

	8
	医用地柜
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	400/800*585*838
	2.6
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼三层
留观室
	837.00 

	9
	医用人造石台面
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	X*600*12
	2.6
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼三层
留观室
	610.70 

	无菌器械库
	

	10
	4门无菌器械柜02
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	900*450*2000
	4
	个
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；               （2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；                   （3）配置；两道5MM钢化玻璃掩门(配锁),上柜三层固定层板下柜对开门(双面)。
（4）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准。
	5#楼三层
无菌器械库
	1507.00 

	11
	不锈钢医用货架
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	1200*600*2000
	6
	组
	（1）※采用：304不锈钢，立柱采用国标 38*38*1.2mm不锈钢方管,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；        （2）工艺：层板采用国标>1.0mm厚度加强管，无菌架共均分5层，每层层板底配有1条加强； （3）配置：共分5层，内配4块层板+塑料调节脚:
	5#楼三层
无菌器械库
	3249.24 

	污洗暂存室
	

	12
	不锈钢拖把池02
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	1500*500*1600
	1
	个
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑
（3）配置：鹅颈手动水龙头。
	5#楼三层
污洗暂存室
	3694.55 

	13
	医用双槽沥水污洗柜04
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	1200*600*1000mm
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑
（3）配置：鹅颈手动水龙头。
（4）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准。
	5#楼三层
污洗暂存室
	2894.00 

	换鞋、更衣室
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	6门6格衣鞋柜
	[image: image89.png]



	900*550*2000
	5
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼三层
换鞋、更衣室
	1507.00 

	15
	12门鞋柜
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	900*400*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼三层
换鞋、更衣室
	1507.00 

	16
	穿衣换鞋柜
	[image: image91.png]



	1000*400*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	5#楼三层
换鞋、更衣室
	1674.00 

	口腔分诊区
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	U型/L型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	8
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	5#楼三层
口腔分诊区
	1990.05 

	18
	人造石上台面（医用人造石）
	[image: image93.png]



	展开宽度：X≤400
	8
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼三层
口腔分诊区
	610.70 

	19
	医用人造石（下台面）
	[image: image94.png]



	展开宽度：X≤750
	8
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准。
	5#楼三层
口腔分诊区
	610.70 

	医护办公室
	

	20
	12人位会议桌（01）
	[image: image95.png]



	3000*1200*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管。
（4）配置：铝合金线盒、中央走线盒，（配智能轨道插座）
	5#楼三层
医护办公室
	2511.00 

	21
	医用吊柜
	[image: image96.png]



	400/800*350*600
	5
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼三层
医护办公室
	837.00 

	22
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	5
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼三层
医护办公室
	631.68 

	23
	医用办公桌
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	1400*600*750
	5
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	5#楼三层
医护办公室
	1251.00 

	24
	常规文件柜02
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	800*400*2000
	1
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼三层
医护办公室
	1339.00 

	25
	掩门矮柜01
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	800*400*1150
	6
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼三层
医护办公室
	669.00 

	26
	医用地柜
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	400/800*585*838
	5.8
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼三层
医护办公室
	837.00 

	27
	医用人造石台面
	[image: image102.png]



	X*600*12
	5.8
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼三层
医护办公室
	610.70 

	走廊
	

	28
	休闲吧台
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	3450*400*1100
	2
	张
	（1）主体：台面采用25MM优质E0级实木生态多层板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强；   （2）台架：采用优质钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；  （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶。
	5#楼三层
走廊
	2888.51 

	29
	休闲吧椅
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	515×505×1205
	6
	张
	（1）主料：采用优质PP材质，一体成型防磨防污性好；
（2）辅料：采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性 良好，不易变形； 
（3）脚架：喷涂铁脚架。
	5#楼三层
走廊
	276.00 

	器械存放室
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	医用被服柜
	[image: image105.png]



	800*600*2000
	6
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼三层
器械存放室
	1339.00 

	31
	掩门矮柜01
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	800*400*1150
	6
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼三层
器械存放室
	669.00 

	32
	医用地柜
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	400/800*585*838
	1.8
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼三层
器械存放室
	837.00 

	33
	医用人造石台面
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	X*600*12
	1.8
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼三层
器械存放室
	610.70 

	丙类库房
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	医用被服柜
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	800*600*2000
	10
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼三层
丙类库房
	1339.00 

	35
	医用办公桌
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	1400*600*750
	1
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	5#楼三层
丙类库房
	1251.00 

	模型储存室
	

	36
	医用轻型货架
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	1200*600*2000
	3
	组
	※货架：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准
1、主体材质：立柱采用40*40*1.2MM方管，耳朵挂板1.2MM，层板0.8mm冷轧钢板，激光焊接成型；
2、※表面处理：采用抗菌粉末，粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                        3、配置：四层活动层板。
	5#楼三层
模型储存室
	978.32 

	更衣室1、2、3
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	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	27
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼三层
更衣室1、2、3
	1507.00 

	38
	穿衣换鞋柜
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	1000*400*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	5#楼三层
更衣室1、2、3
	1674.00 
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	换鞋柜
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	800*420*450
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	5#楼三层
更衣室1、2、3
	301.41 

	主任办公室
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	医护长办公桌
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	主台：1600*800*750  副柜：1000*400*650
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。（4）副柜：副柜采用18MM多层板；
（5）台架：采用门字型钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 
	5#楼三层
主任办公室
	2180.00 
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	医用办公椅
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	630×700×1155~1215mm
	1
	张
	（1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好；颜色可选；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。
（4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼三层
主任办公室
	369.00 
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	医用沙发
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	双人位1600*830*880
	1
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；
（5）脚架：钢底架：
	5#楼三层
主任办公室
	1149.03 
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	文件柜04
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	1200*400*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼三层
主任办公室
	2009.00 

	值班室
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	实木双层值班床（含环保棕垫）05
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	2040*1575*1800
	4
	张
	（1）无节橡木、床板用1.45CM厚杉木板
（2）采用传统榫卯结构搭配优质五金配件
（3）表面使用品牌环保水性漆，无甲醛，异味
（4）配置：2张50MM环保棕垫；优质针织棉布覆面；尺寸规格：1900*1500*50mm；1900*900*50mm；
	5#楼三层
值班室
	2134.92 

	中心供应：缓冲室
	

	45
	常规文件柜02
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	800*400*2000
	1
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼三层
中心供应：缓冲室
	1339.00 

	去污区
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	L形屏风卡位
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	1430*1450*750/1100
	1
	套
	（1）※台面整体25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；                         （2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；     （3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准 （4）配置：30/50款铝合金屏风、桌屏、活动三抽柜。
	5#楼三层
去污区
	2411.28 

	洁具间
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	不锈钢清洗池01
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	1000*500*1000
	2
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑
（3）配置：手动水龙头。
	5#楼三层
洁具间
	1780.00 

	检查包装室
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	医用办公桌
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	1400*600*750
	2
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	5#楼三层
检查包装室
	1251.00 

	49
	不锈钢操作椅
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	凳面直径290升降410~540mm
	4
	张
	（1）※304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑：
	5#楼三层
检查包装室
	441.00 

	无菌存放室
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	4门无菌器械柜02
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	900*450*2000
	1
	个
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；               （2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；                   （3）配置；两道5MM钢化玻璃掩门(配锁),上柜三层固定层板下柜对开门(双面)。
（4）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准。
	5#楼三层
无菌存放室
	1507.00 

	传递室
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	办公桌（01）
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	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼三层
传递室
	1004.00 

	5#楼四层
	

	传递区
	

	1
	U型/L型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	1
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	5#楼四层
传递区
	1990.05 

	2
	人造石上台面（医用人造石）
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	展开宽度：X≤400
	1
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼四层
传递区
	610.70 

	3
	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	1
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼四层
传递区
	610.70 

	医美分诊区
	

	4
	U型/L型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	7
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	5#楼四层
医美分诊区
	1990.05 

	5
	人造石上台面（医用人造石）
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	展开宽度：X≤400
	7
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼四层
医美分诊区
	610.70 

	6
	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	7
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼四层
医美分诊区
	610.70 

	医美分诊区
	

	7
	医用等候沙发1
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	双人位W1880*D750*H750
	3
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；（5）脚架：钢底架：
	5#楼四层
医美分诊区
	2128.92 

	8
	医用组合沙发
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	周长5400mm，宽1500mm，高750
	3
	组
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；（5）脚架：钢底架：
	5#楼四层
医美分诊区
	9447.02 

	诊室、治疗室
	

	9
	诊桌
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	主1400*600*750副1400*400*645
	3
	套
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	5#楼四层
诊室、治疗室
	2344.00 

	10
	诊（疗/查）床
	[image: image136.png]



	1900*620*670
	3
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	5#楼四层
诊室、治疗室
	1051.41 

	11
	橡胶椅
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	475*480*920
	6
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；     （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；    （4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	5#楼四层
诊室、治疗室
	234.00 

	12
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	3.2
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼四层
诊室、治疗室
	837.00 

	13
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	3.2
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼四层
诊室、治疗室
	631.00 
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	医用地柜
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	400/800*585*838
	3.2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼四层
诊室、治疗室
	837.00 
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	医用人造石台面
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	X*600*12
	3.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼四层
诊室、治疗室
	610.70 

	更衣室
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	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	3
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼四层
更衣室
	1507.00 

	红光治疗室
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	中医理疗床
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	2000*650*670
	4
	张
	（1）框架：全部采用优质白蜡木实木框架，传统入隼结构，表面环保水性油漆，环保耐用；
（2）※床垫：采用50MM高密阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3)※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》：
（4）实木毛巾架设计。
	5#楼四层
红光治疗室
	1697.18 
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	医用操作椅
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	凳面直径290升降410~540mm
	4
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》;
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。           （3）功能：可升降移动，带脚踏；（4）气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。                       （5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。
	5#楼四层
红光治疗室
	283.00 
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	床头柜
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	400*400*420
	4
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
	5#楼四层
红光治疗室
	140.00 

	辅助用房
	

	20
	诊（疗/查）床
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	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	5#楼四层
辅助用房
	1051.41 

	诊室3间
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	诊桌
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	主1400*600*750副1400*400*645
	4
	套
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	5#楼四层
诊室3间
	2344.00 

	22
	橡胶椅
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	475*480*920
	8
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；     （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；                 （3）四腿落地，榫卯结构；    （4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	5#楼四层
诊室3间
	234.00 

	照相室
	

	23
	主机柜一体B超桌
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	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架、主机散热盒、桌面过线盖。
	5#楼四层
照相室
	1064.00 

	档案室
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	常规文件柜02
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	800*400*2000
	7
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼四层
档案室
	1339.00 

	耗材室
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	医用被服柜
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	800*600*2000
	5
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼四层
耗材室
	1339.00 

	26
	医用轻型货架
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	1200*600*2000
	1
	组
	※货架：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准
1、主体材质：立柱采用40*40*1.2MM方管，耳朵挂板1.2MM，层板0.8mm冷轧钢板，激光焊接成型；
2、※表面处理：采用抗菌粉末，粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                        3、配置：四层活动层板。
	5#楼四层
耗材室
	978.32 

	被服间
	

	27
	医用被服柜
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	800*600*2000
	5
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼四层
被服间
	1339.00 

	治疗、换药室
	

	28
	诊（疗/查）床
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	1900*620*670
	10
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	5#楼四层
治疗、换药室
	1051.41 

	29
	医用地柜
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	400/800*585*838
	14.2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼四层
治疗、换药室
	837.00 

	30
	医用人造石台面
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	X*600*12
	14.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼四层
治疗、换药室
	610.70 

	31
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	2.6
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼四层
治疗、换药室
	837.00 

	32
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	2.6
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼四层
治疗、换药室
	631.00 

	分诊区
	

	33
	直型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	3
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	5#楼四层
分诊区
	1726.42 

	34
	人造石上台面（医用人造石）
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	展开宽度：X≤400
	3
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼四层
分诊区
	610.70 

	35
	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	3
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼四层
分诊区
	610.70 

	库房
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	医用被服柜
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	800*600*2000
	11
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼四层
库房
	1339.00 

	办公室
	

	37
	办公桌（01）
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	1200*600*750
	8
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼四层
办公室
	1004.00 

	更衣室1、2、3、4
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	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	18
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼四层
更衣室1、2、3、4
	1507.00 

	耳鼻喉分诊区
	

	39
	U型/L型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	7
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	5#楼四层
耳鼻喉分诊区
	1990.05 

	40
	人造石上台面（医用人造石）
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	展开宽度：X≤400
	7
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼四层
耳鼻喉分诊区
	610.70 

	41
	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	7
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼四层
耳鼻喉分诊区
	610.70 

	诊室9间
	

	42
	诊桌
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	主1400*600*750副1400*400*645
	9
	套
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	5#楼四层
诊室9间
	2344.00 

	43
	诊（疗/查）床
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	1900*620*670
	9
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	5#楼四层
诊室9间
	1051.41 

	44
	橡胶椅
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	475*480*920
	18
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；     （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；                 （3）四腿落地，榫卯结构；    （4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	5#楼四层
诊室9间
	234.00 

	处置室
	

	45
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	3
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼四层
处置室
	837.00 

	46
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	3
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼四层
处置室
	631.68 

	47
	医用地柜
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	400/800*585*838
	6
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼四层
处置室
	837.00 

	48
	医用人造石台面
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	X*600*12
	6
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼四层
处置室
	610.70 

	49
	诊（疗/查）床
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	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	5#楼四层
处置室
	1051.41 

	50
	办公桌（01）
	[image: image176.png]



	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼四层
处置室
	1004.00 

	变态反应室
	

	51
	医用地柜
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	400/800*585*838
	3
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼四层
变态反应室
	837.00 

	52
	医用人造石台面
	[image: image178.png]



	X*600*12
	3
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼四层
变态反应室
	610.70 

	鼻功能检查室
	

	53
	医用地柜
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	400/800*585*838
	2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼四层
鼻功能检查室
	837.00 

	54
	医用人造石台面
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	X*600*12
	2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼四层
鼻功能检查室
	610.70 

	处置室
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	医用地柜
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	400/800*585*838
	2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼四层
处置室
	837.00 

	56
	医用人造石台面
	[image: image182.png]



	X*600*12
	2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼四层
处置室
	610.70 

	57
	诊（疗/查）床
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	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	5#楼四层
处置室
	1051.41 

	58
	办公桌（01）
	[image: image184.png]



	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼四层
处置室
	1004.00 

	耳鼻喉内镜分诊区
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	直型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	3
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	5#楼四层
耳鼻喉内镜分诊区
	1726.42 

	60
	人造石上台面（医用人造石）
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	展开宽度：X≤400
	3
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼四层
耳鼻喉内镜分诊区
	610.70 

	61
	医用人造石（下台面）
	[image: image187.png]



	展开宽度：X≤750
	3
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼四层
耳鼻喉内镜分诊区
	610.70 

	麻醉间
	

	62
	医用地柜
	[image: image188.png]



	400/800*585*838
	2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼四层
麻醉间
	837.00 

	63
	医用人造石台面
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	X*600*12
	2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼四层
麻醉间
	610.70 

	更衣室
	

	64
	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	4
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼四层
更衣室
	1507.00 

	储镜室
	

	65
	医用地柜
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	400/800*585*838
	2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼四层
储镜室
	837.00 

	66
	医用人造石台面
	[image: image192.png]



	X*600*12
	2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼四层
储镜室
	610.70 

	67
	医用轻型货架
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	1200*600*2000
	2
	组
	※货架：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准
1、主体材质：立柱采用40*40*1.2MM方管，耳朵挂板1.2MM，层板0.8mm冷轧钢板，激光焊接成型；
2、※表面处理：采用抗菌粉末，粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                       3、配置：四层活动层板。
	5#楼四层
储镜室
	978.32 

	洗消间
	

	68
	实验器皿柜
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	900*450*2000
	2
	个
	1、主体材质：采用优质1.0mm电解钢板，激光焊接成型；
2、表面处理：表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 
3、配置：钢化玻璃门板，四块抗倍特板层板，PP接水盘。
	5#楼四层
洗消间
	1507.00 

	内镜室4间
	

	69
	医用地柜
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	400/800*585*838
	8
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼四层
内镜室4间
	837.00 

	70
	医用人造石台面
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	X*600*12
	8
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼四层
内镜室4间
	610.70 

	71
	常规文件柜02
	[image: image197.png]=




	800*400*2000
	4
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼四层
内镜室4间
	1339.00 

	污洗间
	

	72
	医用双槽4门污洗柜03
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	1800*600*1000mm
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑：
（3）配置：鹅颈手动水龙头。
	5#楼四层
污洗间
	4996.00 

	73
	不锈钢拖把池02
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	1500*500*1600
	1
	个
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑
（3）配置：鹅颈手动水龙头。
	5#楼四层
污洗间
	3694.55 

	5#楼五层
	

	餐厅、休息室
	

	1
	配餐地柜
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	1000*600*850
	2.6
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼五层
餐厅、休息室
	837.00 

	2
	医用人造石台面
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	X*600*12
	3.5
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼五层
餐厅、休息室
	610.70 

	3
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	15
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼五层
餐厅、休息室
	837.00 

	4
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	15
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼五层
餐厅、休息室
	631.68 

	5
	电脑办公桌
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	1200*600*750
	12
	张
	（1）※住体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。（4）配置：主机柜、前挡板。
	5#楼五层
餐厅、休息室
	1004.00 

	6
	pp休闲椅
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	445*4207*790
	20
	张
	PP一体成型。
	5#楼五层
餐厅、休息室
	143.00 

	7
	洗手柜1
	[image: image206.png]



	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	5#楼五层
餐厅、休息室
	1583.90 

	避难间
	

	8
	可移动演讲台
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	800*600*1100
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用可气动升降立柱钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；               （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	5#楼五层
避难间
	1179.31 

	9
	折叠培训桌
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	1200*500*750
	8
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；           （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	5#楼五层
避难间
	1004.00 

	10
	医用培训椅
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	580×490×860mm
	16
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；           （2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	5#楼五层
避难间
	315.00 

	护长、主任办公室
	

	11
	班台
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	1500*600*7501200*400*645
	2
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。（4）副柜：副柜采用18MM多层板；
（5）台架：采用门字型钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 
	5#楼五层
护长、主任办公室
	2260.58 

	12
	医用办公椅
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	630×700×1155~1215mm
	2
	张
	（1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好；颜色可选；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。
（4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼五层
护长、主任办公室
	369.00 

	13
	医用沙发
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	双人位1600*830*880
	2
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；
（5）脚架：钢底架：
	5#楼五层
护长、主任办公室
	1149.03 

	14
	常规文件柜02
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	800*400*2000
	6
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼五层
护长、主任办公室
	1339.00 

	医生办公室
	

	15
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	9
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼五层
医生办公室
	837.00 

	16
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	9
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼五层
医生办公室
	631.68 

	17
	办公桌（01）
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	1200*600*750
	7
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼五层
医生办公室
	1004.00 

	资料室
	

	18
	常规文件柜02
	[image: image217.png]=




	800*400*2000
	4
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼五层
资料室
	1339.00 

	值班室
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	实木双层值班床（含环保棕垫）05
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	2040*1575*1800
	6
	张
	（1）无节橡木、床板用1.45CM厚杉木板
（2）采用传统榫卯结构搭配镀锌五金配件
（3）表面使用品牌环保水性漆，无甲醛，异味
（4）配置：2张50MM环保棕垫；优质针织棉布覆面；尺寸规格：1900*1500*50mm；1900*900*50mm；
	5#楼五层
值班室
	2447.89 

	20
	床头柜
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	400*400*420
	1
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
	5#楼五层
值班室
	140.00 
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	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼五层
值班室
	1507.00 

	仪器库
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	医用轻型货架
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	1200*600*2000
	7
	组
	※货架：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准
1、主体材质：立柱采用40*40*1.2MM方管，耳朵挂板1.2MM，层板0.8mm冷轧钢板，激光焊接成型；
2、※表面处理：采用抗菌粉末，粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                        3、配置：四层活动层板。
	5#楼五层
仪器库
	978.32 

	一次品库
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	医用轻型货架
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	1200*600*2000
	9
	组
	※货架：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准
1、主体材质：立柱采用40*40*1.2MM方管，耳朵挂板1.2MM，层板0.8mm冷轧钢板，激光焊接成型；
2、※表面处理：采用抗菌粉末，粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                        3、配置：四层活动层板。
	5#楼五层
一次品库
	978.32 

	麻醉复苏室
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	直型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	3
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	5#楼五层
麻醉复苏室
	1726.42 

	25
	人造石上台面（医用人造石）
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	展开宽度：X≤400
	3
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼五层
麻醉复苏室
	610.70 
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	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	3
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼五层
麻醉复苏室
	610.70 
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	医用吊柜
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	400/800*350*600
	11.6
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼五层
麻醉复苏室
	837.00 
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	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	11.6
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼五层
麻醉复苏室
	631.00 

	29
	医用地柜
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	400/800*585*838
	13.9
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼五层
麻醉复苏室
	837.00 
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	医用人造石台面
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	X*600*12
	14.8
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼五层
麻醉复苏室
	610.70 

	31
	洗手柜2
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	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	5#楼五层
麻醉复苏室
	2153.00 

	护士站
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	U型/L型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	5.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	5#楼五层
护士站
	1990.05 

	33
	人造石上台面（医用人造石）
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	展开宽度：X≤400
	5.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼五层
护士站
	610.70 
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	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	5.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼五层
护士站
	610.70 
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	医用地柜
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	400/800*585*838
	4
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼五层
护士站
	837.00 
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	医用人造石台面
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	X*600*12
	4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼五层
护士站
	610.70 

	换车室
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	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	5
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼五层
换车室
	1507.00 

	谈话室
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	医用办公桌
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	1400*600*750
	2
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	5#楼五层
谈话室
	1251.00 

	39
	医用培训椅
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	515×525×840
	1
	张
	（1）用优质实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；               （2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
（3）椅架：采用时尚电镀实心脚架
	5#楼五层
谈话室
	198.00 

	无菌库
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	不锈钢医用货架
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	1200*600*2000
	7
	组
	（1）※采用：304不锈钢，立柱采用国标 38*38*1.2mm不锈钢方管,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；        （2）工艺：层板采用国标>1.0mm厚度加强管，无菌架共均分5层，每层层板底配有1条加强； （3）配置：共分5层，内配4块层板+塑料调节脚:
	5#楼五层
无菌库
	3249.24 

	器械库
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	不锈钢医用货架
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	1200*600*2000
	6
	组
	（1）※采用：304不锈钢，立柱采用国标 38*38*1.2mm不锈钢方管,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；        （2）工艺：层板采用国标>1.0mm厚度加强管，无菌架共均分5层，每层层板底配有1条加强； （3）配置：共分5层，内配4块层板+塑料调节脚:
	5#楼五层
器械库
	3249.24 

	无菌敷料库
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	不锈钢医用货架
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	1200*600*2000
	6
	组
	（1）※采用：304不锈钢，立柱采用国标 38*38*1.2mm不锈钢方管,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；        （2）工艺：层板采用国标>1.0mm厚度加强管，无菌架共均分5层，每层层板底配有1条加强； （3）配置：共分5层，内配4块层板+塑料调节脚:
	5#楼五层
无菌敷料库
	3249.24 

	库房
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	不锈钢医用货架
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	1200*600*2000
	3
	组
	（1）※采用：304不锈钢，立柱采用国标 38*38*1.2mm不锈钢方管,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；        （2）工艺：层板采用国标>1.0mm厚度加强管，无菌架共均分5层，每层层板底配有1条加强； （3）配置：共分5层，内配4块层板+塑料调节脚:
	5#楼五层
库房
	3249.24 

	标本间
	

	44
	医用单槽沥水污洗柜02
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	1150*600*1000mm
	1
	组
	（1）※柜体：采用优质304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑：
（3）配置：鹅颈手动水龙头。
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准。
	5#楼五层
标本间
	2807.00 

	无菌库房
	

	45
	不锈钢医用货架
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	1200*600*2000
	6
	组
	（1）※采用：304不锈钢，立柱采用国标 38*38*1.2mm不锈钢方管,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；        （2）工艺：层板采用国标>1.0mm厚度加强管，无菌架共均分5层，每层层板底配有1条加强； （3）配置：共分5层，内配4块层板+塑料调节脚:
	5#楼五层
无菌库房
	3249.24 

	污洗暂存室
	

	46
	不锈钢拖把池02
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	1500*500*1600
	1
	个
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑
（3）配置：鹅颈手动水龙头。
	5#楼五层
污洗暂存室
	3694.55 

	47
	医用双槽沥水污洗柜04
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	1200*600*1000mm
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑
（3）配置：鹅颈手动水龙头。
（4）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准。
	5#楼五层
污洗暂存室
	2894.00 

	5#楼六层
	

	口腔病房护士站
	

	1
	直型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	6.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	5#楼六层
口腔病房护士站
	1726.00 

	2
	人造石上台面（医用人造石）
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	展开宽度：X≤400
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼六层
口腔病房护士站
	610.70 

	3
	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼六层
口腔病房护士站
	610.70 

	4
	人造石外立面
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	平面
	6
	平方米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼六层
口腔病房护士站
	632.20 

	5
	医用地柜
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	400/800*585*838
	5.9
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼六层
口腔病房护士站
	837.00 

	6
	医用人造石台面
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	X*600*12
	5.9
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼六层
口腔病房护士站
	610.70 

	谈话室
	

	7
	医用办公桌
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	1400*600*750
	1
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	5#楼六层
谈话室
	1251.00 

	8
	医用培训椅
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	515×525×840
	1
	张
	（1）用优质实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；               （2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
（3）椅架：采用时尚电镀实心脚架
	5#楼六层
谈话室
	198.00 

	配药、处置室
	

	9
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	5.5
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼六层
配药、处置室
	837.00 

	10
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	5.5
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼六层
配药、处置室
	631.68 

	11
	医用地柜
	[image: image257.png]



	400/800*585*838
	10.3
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼六层
配药、处置室
	837.00 

	12
	医用人造石台面
	[image: image258.png]



	X*600*12
	11.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼六层
配药、处置室
	610.70 

	13
	脚踏垃圾桶装置
	[image: image259.png]



	单联
	4
	套
	采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
	5#楼六层
配药、处置室
	541.37 

	14
	亚克力防水罩
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	738W*530*350H
	1
	个
	8厘亚克力热弯成型
	5#楼六层
配药、处置室
	240.00 

	15
	洗手柜2
	[image: image261.png]



	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	5#楼六层
配药、处置室
	2153.00 

	换药室
	

	16
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	2.4
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼六层
换药室
	837.00 

	17
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	2.4
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼六层
换药室
	631.00 

	18
	医用地柜
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	400/800*585*838
	6.5
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼六层
换药室
	837.00 

	19
	医用人造石台面
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	X*600*12
	7.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼六层
换药室
	610.70 

	20
	脚踏垃圾桶装置
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	单联
	4
	套
	采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
	5#楼六层
换药室
	541.37 

	21
	医用操作椅
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	凳面直径290升降410~540mm
	1
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》;
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。           （3）功能：可升降移动，带脚踏；（4）气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。                       （5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。
	5#楼六层
换药室
	283.00 

	22
	洗手柜2
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	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	5#楼六层
换药室
	2153.00 

	云治疗室
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	医用吊柜
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	400/800*350*600
	2
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼六层
云治疗室
	837.00 

	24
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	2
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼六层
云治疗室
	631.68 

	25
	医用办公桌
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	1400*600*750
	4
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	5#楼六层
云治疗室
	1251.00 

	敷料库
	

	26
	医用被服柜
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	800*600*2000
	7.5
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼六层
敷料库
	1339.00 

	备用间
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	医用被服柜
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	800*600*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼六层
备用间
	1339.00 

	被服间
	

	28
	医用被服柜
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	800*600*2000
	4
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼六层
被服间
	1339.00 

	污洗打包室
	

	29
	医用双槽4门污洗柜03
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	1800*600*1000mm
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑：
（3）配置：鹅颈手动水龙头。
	5#楼六层
污洗打包室
	4996.00 

	30
	不锈钢清洗池01
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	1000*500*1000
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑
（3）配置：手动水龙头。
	5#楼六层
污洗打包室
	1780.00 

	男女更衣室1、2、3
	

	31
	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	9
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼六层
男女更衣室1、2、3
	1507.00 
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	穿衣换鞋柜
	[image: image278.png]



	1000*400*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	5#楼六层
男女更衣室1、2、3
	1674.00 

	医生办公室
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	办公桌（01）
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	1200*600*750
	9
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼六层
医生办公室
	1004.00 

	34
	10人会议桌（01）
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	2400*1200*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管。
（4）配置：铝合金线盒、中央走线盒，（配智能轨道插座）
	5#楼六层
医生办公室
	2009.00 

	35
	可移动演讲台
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	800*600*1100
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用可气动升降立柱钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；               （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	5#楼六层
医生办公室
	1179.31 

	36
	折叠培训桌
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	1200*500*750
	15
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                     （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	5#楼六层
医生办公室
	1004.00 

	37
	文件柜07
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	1600*400*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼六层
医生办公室
	2679.00 

	38
	医用培训椅
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	580×490×860mm
	30
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；           （2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	5#楼六层
医生办公室
	315.00 

	主任、护长办公室
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	班台
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	1500*600*7501200*400*645
	2
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。（4）副柜：副柜采用18MM多层板；
（5）台架：采用门字型钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 
	5#楼六层
主任、护长办公室
	2260.58 

	40
	医用办公椅
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	630×700×1155~1215mm
	2
	张
	（1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好；颜色可选；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。
（4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼六层
主任、护长办公室
	369.00 
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	文件柜04
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	1200*400*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼六层
主任、护长办公室
	2009.00 

	42
	医用沙发
	[image: image288.png]



	双人位1600*830*880
	2
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；（5）脚架：钢底架：
	5#楼六层
主任、护长办公室
	1149.03 
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	掩门茶水柜
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	800*400*875
	2
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼六层
主任、护长办公室
	586.00 

	医生值班室1、2
	

	44
	实木双层值班床（含环保棕垫）05
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	2040*1575*1800
	6
	张
	（1）无节橡木、床板用1.45CM厚杉木板
（2）采用传统榫卯结构搭配镀锌五金配件
（3）表面使用品牌环保水性漆，无甲醛，异味
（4）配置：2张50MM环保棕垫；优质针织棉布覆面；尺寸规格：1900*1500*50mm；1900*900*50mm；
	5#楼六层
医生值班室1、2
	2447.89 

	45
	办公桌（01）
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	1200*600*750
	2
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼六层
医生值班室1、2
	1004.00 

	46
	医用培训椅
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	515×525×840
	2
	张
	（1）用优质实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；               （2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
（3）椅架：采用时尚电镀实心脚架
	5#楼六层
医生值班室1、2
	198.00 

	47
	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼六层
医生值班室1、2
	1507.00 

	活动室
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	可移动演讲台
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	800*600*1100
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用可气动升降立柱钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；               （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	5#楼六层
活动室
	1179.31 

	49
	折叠培训桌
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	1200*500*750
	9
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                     （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	5#楼六层
活动室
	1004.00 

	50
	医用培训椅
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	580×490×860mm
	18
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；                       （2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	5#楼六层
活动室
	315.00 

	教学用房
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	文件柜07
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	1600*400*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼六层
教学用房
	2679.00 

	病房16间
	

	52
	医用储物柜
	[image: image298.png]



	1200*600*2000
	40
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼六层
病房16间
	2009.00 
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	医用地柜
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	400/800*585*838
	27.2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼六层
病房16间
	837.00 

	54
	医用人造石台面
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	X*600*12
	27.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼六层
病房16间
	610.70 

	55
	医用陪护椅1
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	收纳规格：610*760*930mm，展开规格：1900*610*565mm
	34
	张
	（1）主架采用直径φ38*1.2mm圆管，坐靠采用φ25*1.2mm圆管，支撑架由40*20*1.0mm和25*15*1.0mm方管组成，表明静电喷涂（白色）；
（2）※抑菌皮革，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。检测内容要求：1、摩擦色牢度：干擦500次≥4级、湿擦250次≥4级、碱性汗液80次≥4级；2、撕裂力≥100N；3、气味≤3级；4、禁用偶氮染料未检出；5、可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd)：未检出、游离甲醛：未检出；6、18种多环芳烃：未检出；7、有机磷阻燃剂：未检出；8、抗张强度：横向≥8N/mm2，纵向≥15N/mm2；断裂伸长率：横向≥80%，纵向≥65%；9、二甲基甲酰胺含量：未检出；10、致癌染料：未检出；11、致敏性分散染料：未检出。，椅架：白色喷涂色。
（3）※阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，主要技术参数：1、外观：色泽、气孔、裂缝、污渍检测合格；感官：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格；2、75%压缩永久变形≤3%、拉伸强度≥160kpa、断裂伸长率≥190%、干热老化后拉伸强度≥150kpa、干热老化后拉伸强度变化率≤±10%、湿热老化后拉伸强度≥150kpa、湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%检测合格；3、软质聚氨酯泡沫塑料-密度：座面≥50kg/m³；软质聚氨酯泡沫塑料-回弹性≥50%；4、甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/㎡h；TVOC≤0.02mg/㎡h；香烟点火源引燃试验-阻燃等级Ⅰ级：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，检测合格。底附8mm木质坐板，使用舒适耐磨，易清洁。
（4）轮子：底座带四个静音轮，移动灵活，承重100公斤以上，椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动，移位。       （5）扶手面两侧配置聚氨酯PU扶手面，采用优质聚氨酯PU，内嵌钢制铁条，通过模具内一体成型，PU具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨等性能优点。
	5#楼六层
病房16间
	633.00 

	5#楼七层
	

	眼科病房护士站
	

	1
	直型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	6.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	5#楼七层
眼科病房护士站
	1726.00 

	2
	人造石上台面（医用人造石）
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	展开宽度：X≤400
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼七层
眼科病房护士站
	610.70 

	3
	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼七层
眼科病房护士站
	610.70 

	4
	人造石外立面
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	平面
	6
	平方米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼七层
眼科病房护士站
	632.20 

	5
	医用地柜
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	400/800*585*838
	5.9
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼七层
眼科病房护士站
	837.00 

	6
	医用人造石台面
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	X*600*12
	5.9
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼七层
眼科病房护士站
	610.70 

	谈话室
	

	7
	医用办公桌
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	1400*600*750
	1
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	5#楼七层
谈话室
	1251.00 

	8
	医用培训椅
	[image: image309.png]



	515×525×840
	1
	张
	（1）用优质实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；                （2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
（3）椅架：采用时尚电镀实心脚架
	5#楼七层
谈话室
	198.00 

	配药、处置室
	

	9
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	5.5
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼七层
配药、处置室
	837.00 

	10
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	5.5
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼七层
配药、处置室
	631.68 

	11
	医用地柜
	[image: image312.png]



	400/800*585*838
	10.3
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼七层
配药、处置室
	837.00 

	12
	医用人造石台面
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	X*600*12
	11.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼七层
配药、处置室
	610.70 

	13
	脚踏垃圾桶装置
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	单联
	4
	套
	采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
	5#楼七层
配药、处置室
	541.37 

	14
	亚克力防水罩
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	738W*530*350H
	1
	个
	8厘亚克力热弯成型
	5#楼七层
配药、处置室
	240.00 

	15
	洗手柜2
	[image: image316.png]



	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	5#楼七层
配药、处置室
	2153.00 

	换药室
	

	16
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	3.6
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼七层
换药室
	837.00 

	17
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	3.6
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼七层
换药室
	631.00 

	18
	医用地柜
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	400/800*585*838
	6.7
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼七层
换药室
	837.00 

	19
	医用人造石台面
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	X*600*12
	7.6
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼七层
换药室
	610.70 

	20
	脚踏垃圾桶装置
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	单联
	2
	套
	采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
	5#楼七层
换药室
	541.37 

	21
	不锈钢操作椅
	[image: image322.png]



	凳面直径290升降410~540mm
	4
	张
	（1）※304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑：
	5#楼七层
换药室
	441.00 

	22
	诊（疗/查）床
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	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	5#楼七层
换药室
	1051.41 
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	洗手柜2
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	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	5#楼七层
换药室
	2153.00 

	显微实验室
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	实验台边台
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	1000*750*800H
	3.8
	米
	（1）※实验边台符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、JB/T 7901-2023《金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法》、GB/T 25048-2019《金属材料 管 环拉伸试验方法》、JC/T 2484-2018《建筑用金属表面装饰涂层耐久性试验与分级方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 39715.2-2021《塑料 生物基含量 第2部分：生物基碳含量的测定》；
（2）※柜体：1.0mm电解钢板，电解钢板符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》。 
（3）五金：钢制螺杆与塑胶组合的水平脚，优质五金配件。
（4）台面：12.7MM实心理化板台面，防酸碱.
	5#楼七层
显微实验室
	9920.00 

	25
	10A电源插座
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	单头
	3
	个
	钢制底盒，带10A电源插座（不含电线）
	5#楼七层
显微实验室
	79.35 

	26
	实验器皿柜
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	900*450*2000
	1
	个
	1、主体材质：采用优质1.0mm电解钢板，激光焊接成型；
2、表面处理：表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 
3、配置：钢化玻璃门板，四块抗倍特板层板，PP接水盘。
	5#楼七层
显微实验室
	1507.00 

	27
	医用操作椅
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	凳面直径290升降410~540mm
	2
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》;
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。           （3）功能：可升降移动，带脚踏；（4）气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。                       （5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。
	5#楼七层
显微实验室
	281.00 

	敷料库
	

	28
	医用被服柜
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	800*600*2000
	8
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼七层
敷料库
	1339.00 

	备用间
	

	29
	医用被服柜
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	800*600*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼七层
备用间
	1339.00 

	被服间
	

	30
	医用被服柜
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	800*600*2000
	6
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼七层
被服间
	1339.00 

	污洗打包室
	

	31
	医用双槽4门污洗柜03
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	1800*600*1000mm
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑：
（3）配置：鹅颈手动水龙头。
	5#楼七层
污洗打包室
	4996.00 

	32
	不锈钢清洗池01
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	1000*500*1000
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑
（3）配置：手动水龙头。
	5#楼七层
污洗打包室
	1780.00 

	男女更衣室1、2、3
	

	33
	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	9
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼七层
男女更衣室1、2、3
	1507.00 

	34
	穿衣换鞋柜
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	1000*400*2000
	3
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	5#楼七层
男女更衣室1、2、3
	1674.00 

	医生办公室
	

	35
	办公桌（01）
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	1200*600*750
	13
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼七层
医生办公室
	1004.00 

	36
	10人会议桌（01）
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	2400*1200*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管。
（4）配置：铝合金线盒、中央走线盒，（配智能轨道插座）
	5#楼七层
医生办公室
	2009.00 

	37
	医用吊柜
	[image: image338.png]



	400/800*350*600
	9
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼七层
医生办公室
	837.00 

	38
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	9
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼七层
医生办公室
	631.68 

	39
	可移动演讲台
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	800*600*1100
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用可气动升降立柱钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；               （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	5#楼七层
医生办公室
	1179.31 

	40
	医用培训椅（带写字板）
	[image: image341.png]



	580×490×860mm
	30
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；           （2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	5#楼七层
医生办公室
	440.00 

	主任办公室
	

	41
	班台
	[image: image342.png]



	1500*600*7501200*400*645
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。（4）副柜：副柜采用18MM多层板；
（5）台架：采用门字型钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 
	5#楼七层
主任办公室
	2260.58 

	42
	医用办公椅
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	630×700×1155~1215mm
	1
	张
	（1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好；颜色可选；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。
（4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼七层
主任办公室
	369.00 
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	文件柜04
	[image: image344.png]E==I




	1200*400*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼七层
主任办公室
	2009.00 

	44
	医用沙发
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	双人位1600*830*880
	1
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；
（5）脚架：钢底架：
	5#楼七层
主任办公室
	1149.03 

	45
	掩门茶水柜
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	800*400*875
	1
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼七层
主任办公室
	586.00 

	护士办公室
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	办公桌（01）
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	1400*600*750
	2
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼七层
护士办公室
	1172.00 

	47
	常规文件柜02
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	800*400*2000
	4
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼七层
护士办公室
	1339.00 

	48
	掩门茶水柜
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	800*400*875
	1
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼七层
护士办公室
	586.00 

	医生值班室1、2
	

	49
	实木双层值班床（含环保棕垫）05
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	2040*1575*1800
	4
	张
	（1）无节橡木、床板用1.45CM厚杉木板
（2）采用传统榫卯结构搭配镀锌五金配件
（3）表面使用品牌环保水性漆，无甲醛，异味
（4）配置：2张50MM环保棕垫；优质针织棉布覆面；尺寸规格：1900*1500*50mm；1900*900*50mm；
	5#楼七层
医生值班室1、2
	2447.89 

	50
	办公桌（01）
	[image: image351.png]



	1200*600*750
	2
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼七层
医生值班室1、2
	1004.00 

	51
	医用培训椅
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	515×525×840
	2
	张
	（1）用优质实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；               （2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
（3）椅架：采用时尚电镀实心脚架
	5#楼七层
医生值班室1、2
	198.00 

	52
	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼七层
医生值班室1、2
	1507.00 

	活动室
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	可移动演讲台
	[image: image354.png]A




	800*600*1100
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用可气动升降立柱钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；               （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	5#楼七层
活动室
	1179.31 
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	折叠培训桌
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	1200*500*750
	9
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                     （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	5#楼七层
活动室
	1004.00 
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	医用培训椅
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	580×490×860mm
	18
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；           （2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	5#楼七层
活动室
	315.00 

	检查室
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	办公桌（01）
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	1400*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼七层
检查室
	1172.00 

	处置室
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	医用吊柜
	[image: image358.png]



	400/800*350*600
	3.6
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼七层
处置室
	837.00 

	58
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	3.6
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼七层
处置室
	631.00 

	59
	医用地柜
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	400/800*585*838
	6
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼七层
处置室
	837.00 

	60
	医用人造石台面
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	X*600*12
	6
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼七层
处置室
	610.70 

	61
	诊（疗/查）床
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	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	5#楼七层
处置室
	1051.41 

	病房18间
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	医用储物柜
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	1200*600*2000
	36
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼七层
病房18间
	2009.00 
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	医用地柜
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	400/800*585*838
	72.4
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼七层
病房18间
	837.00 
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	医用人造石台面
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	X*600*12
	72.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼七层
病房18间
	610.70 
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	医用陪护椅1
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	收纳规格：610*760*930mm，展开规格：1900*610*565mm
	40
	张
	（1）主架采用直径φ38*1.2mm圆管，坐靠采用φ25*1.2mm圆管，支撑架由40*20*1.0mm和25*15*1.0mm方管组成，表明静电喷涂（白色）；
（2）※抑菌皮革，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。检测内容要求：1、摩擦色牢度：干擦500次≥4级、湿擦250次≥4级、碱性汗液80次≥4级；2、撕裂力≥100N；3、气味≤3级；4、禁用偶氮染料未检出；5、可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd)：未检出、游离甲醛：未检出；6、18种多环芳烃：未检出；7、有机磷阻燃剂：未检出；8、抗张强度：横向≥8N/mm2，纵向≥15N/mm2；断裂伸长率：横向≥80%，纵向≥65%；9、二甲基甲酰胺含量：未检出；10、致癌染料：未检出；11、致敏性分散染料：未检出。，椅架：白色喷涂色。
（3）※阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，主要技术参数：1、外观：色泽、气孔、裂缝、污渍检测合格；感官：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格；2、75%压缩永久变形≤3%、拉伸强度≥160kpa、断裂伸长率≥190%、干热老化后拉伸强度≥150kpa、干热老化后拉伸强度变化率≤±10%、湿热老化后拉伸强度≥150kpa、湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%检测合格；3、软质聚氨酯泡沫塑料-密度：座面≥50kg/m³；软质聚氨酯泡沫塑料-回弹性≥50%；4、甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/㎡h；TVOC≤0.02mg/㎡h；香烟点火源引燃试验-阻燃等级Ⅰ级：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，检测合格。底附8mm木质坐板，使用舒适耐磨，易清洁。
（4）轮子：底座带四个静音轮，移动灵活，承重100公斤以上，椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动，移位。       （5）扶手面两侧配置聚氨酯PU扶手面，采用优质聚氨酯PU，内嵌钢制铁条，通过模具内一体成型，PU具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨等性能优点。
	5#楼七层
病房18间
	633.00 

	5#楼八层
	

	耳鼻喉病房护士站
	

	1
	直型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	6.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	5#楼八层
耳鼻喉病房护士站
	1726.00 

	2
	人造石上台面（医用人造石）
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	展开宽度：X≤400
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼八层
耳鼻喉病房护士站
	610.70 

	3
	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼八层
耳鼻喉病房护士站
	610.70 

	4
	人造石外立面
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	平面
	6
	平方米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼八层
耳鼻喉病房护士站
	632.20 

	5
	医用地柜
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	400/800*585*838
	5.9
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼八层
耳鼻喉病房护士站
	837.00 

	6
	医用人造石台面
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	X*600*12
	5.9
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼八层
耳鼻喉病房护士站
	610.70 

	谈话室
	

	7
	医用被服柜
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	800*600*2000
	6
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼八层
谈话室
	1339.00 

	配药、处置室
	

	8
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	5.5
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼八层
配药、处置室
	837.00 

	9
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	5.5
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼八层
配药、处置室
	631.68 

	10
	医用地柜
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	400/800*585*838
	10.3
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼八层
配药、处置室
	837.00 

	11
	医用人造石台面
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	X*600*12
	11.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼八层
配药、处置室
	610.70 

	12
	脚踏垃圾桶装置
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	单联
	4
	套
	采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
	5#楼八层
配药、处置室
	541.37 

	13
	亚克力防水罩
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	738W*530*350H
	1
	个
	8厘亚克力热弯成型
	5#楼八层
配药、处置室
	240.00 

	14
	洗手柜2
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	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	5#楼八层
配药、处置室
	2153.00 

	内镜室
	

	15
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	4.2
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼八层
内镜室
	837.00 

	16
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	4.2
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼八层
内镜室
	631.00 

	17
	医用地柜
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	400/800*585*838
	4.2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼八层
内镜室
	837.00 

	18
	医用人造石台面
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	X*600*12
	4.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼八层
内镜室
	610.70 

	19
	诊（疗/查）床
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	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	5#楼八层
内镜室
	1051.41 

	处置室
	

	20
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	2
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼八层
处置室
	837.00 

	21
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	2
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼八层
处置室
	631.68 

	22
	医用地柜
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	400/800*585*838
	2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼八层
处置室
	837.00 

	23
	医用人造石台面
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	X*600*12
	2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼八层
处置室
	610.70 

	24
	诊（疗/查）床
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	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	5#楼八层
处置室
	1051.41 

	备用间
	

	25
	医用被服柜
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	800*600*2000
	5
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼八层
备用间
	1339.00 

	被服间
	

	26
	医用被服柜
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	800*600*2000
	6
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼八层
被服间
	1339.00 

	污洗打包室
	

	27
	医用双槽4门污洗柜03
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	1800*600*1000mm
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑：
（3）配置：鹅颈手动水龙头。
	5#楼八层
污洗打包室
	4996.00 

	28
	不锈钢清洗池01
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	1000*500*1000
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑
（3）配置：手动水龙头。
	5#楼八层
污洗打包室
	1780.00 

	男女更衣室1、2、3
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	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	9
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼八层
男女更衣室1、2、3
	1507.00 

	30
	穿衣换鞋柜
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	1000*400*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	5#楼八层
男女更衣室1、2、3
	1674.00 

	医生办公室
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	办公桌（01）
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	1200*600*750
	17
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼八层
医生办公室
	1004.00 

	32
	10人会议桌（01）
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	2400*1200*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管。
（4）配置：铝合金线盒、中央走线盒，（配智能轨道插座）
	5#楼八层
医生办公室
	2009.00 

	33
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	9
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼八层
医生办公室
	837.00 

	34
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	9
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼八层
医生办公室
	631.68 

	35
	可移动演讲台
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	800*600*1100
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用可气动升降立柱钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；               （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	5#楼八层
医生办公室
	1179.31 

	36
	折叠培训桌
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	1200*500*750
	6
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                     （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；                                     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	5#楼八层
医生办公室
	1004.00 

	37
	医用培训椅
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	580×490×860mm
	12
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；           （2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	5#楼八层
医生办公室
	315.00 

	主任办公室
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	班台
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	1500*600*7501200*400*645
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。（4）副柜：副柜采用18MM多层板；
（5）台架：采用门字型钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 
	5#楼八层
主任办公室
	2260.58 
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	医用办公椅
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	630×700×1155~1215mm
	1
	张
	（1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好；颜色可选；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。
（4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼八层
主任办公室
	369.00 
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	文件柜04
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	1200*400*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼八层
主任办公室
	2009.00 

	41
	医用沙发
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	双人位1600*830*880
	1
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；（5）脚架：钢底架：
	5#楼八层
主任办公室
	1149.03 

	42
	掩门茶水柜
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	800*400*875
	1
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼八层
主任办公室
	586.00 

	护士办公室
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	办公桌（01）
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	1400*600*750
	3
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼八层
护士办公室
	1172.00 

	44
	常规文件柜02
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	800*400*2000
	3
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼八层
护士办公室
	1339.00 

	医生值班室1、2
	

	45
	实木双层值班床（含环保棕垫）05
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	2040*1575*1800
	4
	张
	（1）无节橡木、床板用1.45CM厚杉木板
（2）采用传统榫卯结构搭配镀锌五金配件
（3）表面使用品牌环保水性漆，无甲醛，异味
（4）配置：2张50MM环保棕垫；优质针织棉布覆面；尺寸规格：1900*1500*50mm；1900*900*50mm；
	5#楼八层
医生值班室1、2
	2447.89 

	46
	办公桌（01）
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	1200*600*750
	4
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼八层
医生值班室1、2
	1004.00 

	47
	医用培训椅
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	515×525×840
	4
	张
	（1）用优质实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；               （2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
（3）椅架：采用时尚电镀实心脚架
	5#楼八层
医生值班室1、2
	198.00 

	48
	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼八层
医生值班室1、2
	1507.00 

	活动室
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	可移动演讲台
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	800*600*1100
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用可气动升降立柱钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；               （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	5#楼八层
活动室
	1179.31 

	50
	折叠培训桌
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	1200*500*750
	9
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                     （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	5#楼八层
活动室
	1004.00 
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	医用培训椅
	[image: image417.png]



	580×490×860mm
	18
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；           （2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	5#楼八层
活动室
	315.00 

	52
	办公桌（01）
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	1400*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼八层
活动室
	1172.00 

	53
	采血台01
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	1250*550/800*750/1120
	2
	延米
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）配置：1.0MM钢化磨砂玻璃隔档。
	5#楼八层
活动室
	837.25 

	54
	医用操作椅
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	凳面直径290升降410~540mm
	4
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》;
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。           （3）功能：可升降移动，带脚踏；
（4）气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。                       （5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。
	5#楼八层
活动室
	283.00 

	55
	医用地柜
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	400/800*585*838
	2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼八层
活动室
	837.00 

	56
	医用人造石台面
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	X*600*12
	2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼八层
活动室
	610.70 

	值班室1、2
	

	57
	实木双层值班床（含环保棕垫）05
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	2040*1575*1800
	4
	张
	（1）无节橡木、床板用1.45CM厚杉木板
（2）采用传统榫卯结构搭配镀锌五金配件
（3）表面使用品牌环保水性漆，无甲醛，异味
（4）配置：2张50MM环保棕垫；优质针织棉布覆面；尺寸规格：1900*1500*50mm；1900*900*50mm；
	5#楼八层
值班室1、2
	2447.89 

	58
	办公桌（01）
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	1200*600*750
	2
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼八层
值班室1、2
	1004.00 

	59
	医用培训椅
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	515×525×840
	2
	张
	（1）用优质实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；                           （2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
（3）椅架：采用时尚电镀实心脚架
	5#楼八层
值班室1、2
	198.00 

	60
	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	4
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼八层
值班室1、2
	1507.00 

	病房20间
	

	61
	医用储物柜
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	1200*600*2000
	40
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼八层
病房20间
	2009.00 

	62
	医用地柜
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	400/800*585*838
	72.4
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼八层
病房20间
	837.00 

	63
	医用人造石台面
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	X*600*12
	72.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼八层
病房20间
	610.70 

	64
	医用陪护椅1
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	收纳规格：610*760*930mm，展开规格：1900*610*565mm
	44
	张
	（1）主架采用直径φ38*1.2mm圆管，坐靠采用φ25*1.2mm圆管，支撑架由40*20*1.0mm和25*15*1.0mm方管组成，表明静电喷涂（白色）；
（2）※抑菌皮革，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。检测内容要求：1、摩擦色牢度：干擦500次≥4级、湿擦250次≥4级、碱性汗液80次≥4级；2、撕裂力≥100N；3、气味≤3级；4、禁用偶氮染料未检出；5、可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd)：未检出、游离甲醛：未检出；6、18种多环芳烃：未检出；7、有机磷阻燃剂：未检出；8、抗张强度：横向≥8N/mm2，纵向≥15N/mm2；断裂伸长率：横向≥80%，纵向≥65%；9、二甲基甲酰胺含量：未检出；10、致癌染料：未检出；11、致敏性分散染料：未检出。，椅架：白色喷涂色。
（3）※阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，主要技术参数：1、外观：色泽、气孔、裂缝、污渍检测合格；感官：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格；2、75%压缩永久变形≤3%、拉伸强度≥160kpa、断裂伸长率≥190%、干热老化后拉伸强度≥150kpa、干热老化后拉伸强度变化率≤±10%、湿热老化后拉伸强度≥150kpa、湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%检测合格；3、软质聚氨酯泡沫塑料-密度：座面≥50kg/m³；软质聚氨酯泡沫塑料-回弹性≥50%；4、甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/㎡h；TVOC≤0.02mg/㎡h；香烟点火源引燃试验-阻燃等级Ⅰ级：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，检测合格。底附8mm木质坐板，使用舒适耐磨，易清洁。
（4）轮子：底座带四个静音轮，移动灵活，承重100公斤以上，椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动，移位。       （5）扶手面两侧配置聚氨酯PU扶手面，采用优质聚氨酯PU，内嵌钢制铁条，通过模具内一体成型，PU具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨等性能优点。
	5#楼八层
病房20间
	633.00 

	5#楼九层
	

	耳鼻喉病房护士站
	

	1
	直型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	6.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	5#楼九层
耳鼻喉病房护士站
	1726.00 

	2
	人造石上台面（医用人造石）
	[image: image432.png]



	展开宽度：X≤400
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼九层
耳鼻喉病房护士站
	610.70 

	3
	医用人造石（下台面）
	[image: image433.png]



	展开宽度：X≤750
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼九层
耳鼻喉病房护士站
	610.70 

	4
	人造石外立面
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	平面
	6
	平方米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼九层
耳鼻喉病房护士站
	632.20 

	5
	医用地柜
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	400/800*585*838
	5.9
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼九层
耳鼻喉病房护士站
	837.00 

	6
	医用人造石台面
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	X*600*12
	5.9
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼九层
耳鼻喉病房护士站
	610.70 

	谈话室
	

	7
	医用被服柜
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	800*600*2000
	6
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼九层
谈话室
	1339.00 

	配药、处置室
	

	8
	医用吊柜
	[image: image438.png]



	400/800*350*600
	5.5
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼九层
配药、处置室
	837.00 

	9
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	5.5
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼九层
配药、处置室
	631.68 

	10
	医用地柜
	[image: image440.png]



	400/800*585*838
	10.3
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼九层
配药、处置室
	837.00 

	11
	医用人造石台面
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	X*600*12
	11.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼九层
配药、处置室
	610.70 

	12
	脚踏垃圾桶装置
	[image: image442.png]



	单联
	4
	套
	采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
	5#楼九层
配药、处置室
	541.37 

	13
	亚克力防水罩
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	738W*530*350H
	1
	个
	8厘亚克力热弯成型
	5#楼九层
配药、处置室
	240.00 

	14
	洗手柜2
	[image: image444.png]



	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	5#楼九层
配药、处置室
	2153.00 

	内镜室
	

	15
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	4.2
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼九层
内镜室
	837.00 

	16
	治疗柜背架
	[image: image446.png]



	400/800*50*2050
	4.2
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼九层
内镜室
	631.00 

	17
	医用地柜
	[image: image447.png]



	400/800*585*838
	4.2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼九层
内镜室
	837.00 

	18
	医用人造石台面
	[image: image448.png]



	X*600*12
	4.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼九层
内镜室
	610.70 
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	诊（疗/查）床
	[image: image449.png]



	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	5#楼九层
内镜室
	1051.41 

	处置室
	

	20
	医用吊柜
	[image: image450.png]



	400/800*350*600
	2
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼九层
处置室
	837.00 

	21
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	2
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼九层
处置室
	631.68 

	22
	医用地柜
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	400/800*585*838
	2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼九层
处置室
	837.00 
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	医用人造石台面
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	X*600*12
	2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼九层
处置室
	610.70 

	24
	诊（疗/查）床
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	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	5#楼九层
处置室
	1051.41 

	备用间
	

	25
	医用被服柜
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	800*600*2000
	5
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼九层
备用间
	1339.00 

	被服间
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	医用被服柜
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	800*600*2000
	6
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼九层
被服间
	1339.00 

	污洗打包室
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	医用双槽4门污洗柜03
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	1800*600*1000mm
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑：
（3）配置：鹅颈手动水龙头。
	5#楼九层
污洗打包室
	4996.00 
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	不锈钢清洗池01
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	1000*500*1000
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑
（3）配置：手动水龙头。
	5#楼九层
污洗打包室
	1780.00 

	男女更衣室1、2、3
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	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	9
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼九层
男女更衣室1、2、3
	1507.00 
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	穿衣换鞋柜
	[image: image460.png]



	1000*400*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	5#楼九层
男女更衣室1、2、3
	1674.00 

	医生办公室
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	办公桌（01）
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	1200*600*750
	17
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼九层
医生办公室
	1004.00 

	32
	10人会议桌（01）
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	2400*1200*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管。
（4）配置：铝合金线盒、中央走线盒，（配智能轨道插座）
	5#楼九层
医生办公室
	2009.00 
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	医用吊柜
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	400/800*350*600
	9
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼九层
医生办公室
	837.00 

	34
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	9
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼九层
医生办公室
	631.68 

	35
	可移动演讲台
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	800*600*1100
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用可气动升降立柱钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；               （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	5#楼九层
医生办公室
	1179.31 

	36
	折叠培训桌
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	1200*500*750
	6
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                     （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	5#楼九层
医生办公室
	1004.00 
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	医用培训椅
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	580×490×860mm
	12
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；           （2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	5#楼九层
医生办公室
	315.00 

	主任办公室
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	班台
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	1500*600*7501200*400*645
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。（4）副柜：副柜采用18MM多层板；
（5）台架：采用门字型钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 
	5#楼九层
主任办公室
	2260.58 
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	医用办公椅
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	630×700×1155~1215mm
	1
	张
	（1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好；颜色可选；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。
（4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼九层
主任办公室
	369.00 
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	文件柜04
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	1200*400*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼九层
主任办公室
	2009.00 
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	医用沙发
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	双人位1600*830*880
	1
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；（5）脚架：钢底架：
	5#楼九层
主任办公室
	1149.03 
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	掩门茶水柜
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	800*400*875
	1
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼九层
主任办公室
	586.00 

	护士办公室
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	办公桌（01）
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	1400*600*750
	3
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼九层
护士办公室
	1172.00 

	44
	常规文件柜02
	[image: image474.png]



	800*400*2000
	3
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼九层
护士办公室
	1339.00 

	医生值班室1、2
	

	45
	实木双层值班床（含环保棕垫）05
	[image: image475.png]



	2040*1575*1800
	4
	张
	（1）无节橡木、床板用1.45CM厚杉木板
（2）采用传统榫卯结构搭配镀锌五金配件
（3）表面使用品牌环保水性漆，无甲醛，异味
（4）配置：2张50MM环保棕垫；优质针织棉布覆面；尺寸规格：1900*1500*50mm；1900*900*50mm；
	5#楼九层
医生值班室1、2
	2447.89 

	46
	办公桌（01）
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	1200*600*750
	4
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼九层
医生值班室1、2
	1004.00 

	47
	医用培训椅
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	515×525×840
	4
	张
	（1）用优质实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；               （2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
（3）椅架：采用时尚电镀实心脚架
	5#楼九层
医生值班室1、2
	198.00 

	48
	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼九层
医生值班室1、2
	1507.00 

	活动室
	

	49
	可移动演讲台
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	800*600*1100
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用可气动升降立柱钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；               （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	5#楼九层
活动室
	1179.31 

	50
	折叠培训桌
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	1200*500*750
	9
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                     （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	5#楼九层
活动室
	1004.00 

	51
	医用培训椅
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	580×490×860mm
	18
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；            （2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	5#楼九层
活动室
	315.00 

	52
	办公桌（01）
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	1400*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼九层
活动室
	1172.00 

	53
	采血台01
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	1250*550/800*750/1120
	2
	延米
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）配置：1.0MM钢化磨砂玻璃隔档。
	5#楼九层
活动室
	837.25 

	54
	医用操作椅
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	凳面直径290升降410~540mm
	4
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》;
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。           （3）功能：可升降移动，带脚踏；（4）气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。                       （5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。
	5#楼九层
活动室
	283.00 

	55
	医用地柜
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	400/800*585*838
	2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼九层
活动室
	837.00 

	56
	医用人造石台面
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	X*600*12
	2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼九层
活动室
	610.70 

	值班室1、2
	

	57
	实木双层值班床（含环保棕垫）05
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	2040*1575*1800
	4
	张
	（1）无节橡木、床板用1.45CM厚杉木板
（2）采用传统榫卯结构搭配镀锌五金配件
（3）表面使用品牌环保水性漆，无甲醛，异味
（4）配置：2张50MM环保棕垫；优质针织棉布覆面；尺寸规格：1900*1500*50mm；1900*900*50mm；
	5#楼九层
值班室1、2
	2447.89 

	58
	办公桌（01）
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	1200*600*750
	2
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼九层
值班室1、2
	1004.00 

	59
	医用培训椅
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	515×525×840
	2
	张
	（1）用优质实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；               （2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
（3）椅架：采用时尚电镀实心脚架
	5#楼九层
值班室1、2
	198.00 

	60
	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	4
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼九层
值班室1、2
	1507.00 

	病房20间
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	医用储物柜
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	1200*600*2000
	40
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼九层
病房20间
	2009.00 

	62
	医用地柜
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	400/800*585*838
	72.4
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼九层
病房20间
	837.00 

	63
	医用人造石台面
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	X*600*12
	72.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼九层
病房20间
	610.70 

	64
	医用陪护椅1
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	收纳规格：610*760*930mm，展开规格：1900*610*565mm
	44
	张
	（1）主架采用直径φ38*1.2mm圆管，坐靠采用φ25*1.2mm圆管，支撑架由40*20*1.0mm和25*15*1.0mm方管组成，表明静电喷涂（白色）；
（2）※抑菌皮革，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。检测内容要求：1、摩擦色牢度：干擦500次≥4级、湿擦250次≥4级、碱性汗液80次≥4级；2、撕裂力≥100N；3、气味≤3级；4、禁用偶氮染料未检出；5、可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd)：未检出、游离甲醛：未检出；6、18种多环芳烃：未检出；7、有机磷阻燃剂：未检出；8、抗张强度：横向≥8N/mm2，纵向≥15N/mm2；断裂伸长率：横向≥80%，纵向≥65%；9、二甲基甲酰胺含量：未检出；10、致癌染料：未检出；11、致敏性分散染料：未检出。，椅架：白色喷涂色。
（3）※阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，主要技术参数：1、外观：色泽、气孔、裂缝、污渍检测合格；感官：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格；2、75%压缩永久变形≤3%、拉伸强度≥160kpa、断裂伸长率≥190%、干热老化后拉伸强度≥150kpa、干热老化后拉伸强度变化率≤±10%、湿热老化后拉伸强度≥150kpa、湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%检测合格；3、软质聚氨酯泡沫塑料-密度：座面≥50kg/m³；软质聚氨酯泡沫塑料-回弹性≥50%；4、甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/㎡h；TVOC≤0.02mg/㎡h；香烟点火源引燃试验-阻燃等级Ⅰ级：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，检测合格。底附8mm木质坐板，使用舒适耐磨，易清洁。
（4）轮子：底座带四个静音轮，移动灵活，承重100公斤以上，椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动，移位。       （5）扶手面两侧配置聚氨酯PU扶手面，采用优质聚氨酯PU，内嵌钢制铁条，通过模具内一体成型，PU具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨等性能优点。
	5#楼九层
病房20间
	633.00 

	5#楼十层
	

	烧伤科病房护士站
	

	1
	直型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	6.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	5#楼十层
烧伤科病房护士站
	1726.00 

	2
	人造石上台面（医用人造石）
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	展开宽度：X≤400
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼十层
烧伤科病房护士站
	610.70 

	3
	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十层
烧伤科病房护士站
	610.70 

	4
	人造石外立面
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	平面
	6
	平方米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十层
烧伤科病房护士站
	632.20 

	5
	医用地柜
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	400/800*585*838
	5.9
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼十层
烧伤科病房护士站
	837.00 

	6
	医用人造石台面
	[image: image500.png]



	X*600*12
	5.9
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十层
烧伤科病房护士站
	610.70 

	7
	医用吊柜
	[image: image501.png]



	400/800*350*600
	5.9
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼十层
烧伤科病房护士站
	837.00 

	8
	治疗柜背架
	[image: image502.png]



	400/800*50*2050
	5.9
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼十层
烧伤科病房护士站
	631.00 

	谈话室
	

	9
	医用办公桌
	[image: image503.png]



	1400*600*750
	1
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	5#楼十层
谈话室
	1251.00 

	10
	医用培训椅
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	515×525×840
	1
	张
	（1）用优质实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；               （2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
（3）椅架：采用时尚电镀实心脚架
	5#楼十层
谈话室
	198.00 

	配药、处置室
	

	11
	医用吊柜
	[image: image505.png]



	400/800*350*600
	9
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼十层
配药、处置室
	837.00 

	12
	治疗柜背架
	[image: image506.png]



	400/800*50*2050
	9
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼十层
配药、处置室
	631.68 

	13
	医用地柜
	[image: image507.png]



	400/800*585*838
	14.9
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼十层
配药、处置室
	837.00 

	14
	医用人造石台面
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	X*600*12
	14.9
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十层
配药、处置室
	610.70 

	15
	脚踏垃圾桶装置
	[image: image509.png]



	单联
	4
	套
	采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
	5#楼十层
配药、处置室
	541.37 

	换药室
	

	16
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	6.8
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼十层
换药室
	837.00 

	17
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	6.8
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼十层
换药室
	631.00 

	18
	医用地柜
	[image: image512.png]



	400/800*585*838
	11.2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼十层
换药室
	837.00 

	19
	医用人造石台面
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	X*600*12
	11.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十层
换药室
	610.70 

	治疗室
	

	20
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	7.4
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼十层
治疗室
	837.00 

	21
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	7.4
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼十层
治疗室
	631.00 
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	医用地柜
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	400/800*585*838
	7.4
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼十层
治疗室
	837.00 
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	医用人造石台面
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	X*600*12
	7.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十层
治疗室
	610.70 
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	诊（疗/查）床
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	1900*620*670
	3
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	5#楼十层
治疗室
	1051.41 
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	不锈钢操作椅
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	凳面直径290升降410~540mm
	2
	张
	（1）※304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑：
	5#楼十层
治疗室
	441.00 

	被服间
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	医用被服柜
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	800*600*2000
	6
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼十层
被服间
	1339.00 

	被服间
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	医用被服柜
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	800*600*2000
	5
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼十层
被服间
	1339.00 

	污洗打包室
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	医用双槽4门污洗柜03
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	1800*600*1000mm
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑：
（3）配置：鹅颈手动水龙头。
	5#楼十层
污洗打包室
	4996.00 

	29
	不锈钢清洗池01
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	1000*500*1000
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑
（3）配置：手动水龙头。
	5#楼十层
污洗打包室
	1780.00 

	男女更衣室1、2、3
	

	30
	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	9
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼十层
男女更衣室1、2、3
	1507.00 
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	穿衣换鞋柜
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	1000*400*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	5#楼十层
男女更衣室1、2、3
	1674.00 

	医生办公室
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	办公桌（01）
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	1200*600*750
	10
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼十层
医生办公室
	1004.00 
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	10人会议桌（01）
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	2400*1200*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管。
（4）配置：铝合金线盒、中央走线盒，（配智能轨道插座）
	5#楼十层
医生办公室
	2009.00 

	34
	可移动演讲台
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	800*600*1100
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用可气动升降立柱钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；               （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	5#楼十层
医生办公室
	1179.31 
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	折叠培训桌
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	1200*500*750
	20
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                     （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	5#楼十层
医生办公室
	1004.00 
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	医用培训椅
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	580×490×860mm
	40
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；                       （2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	5#楼十层
医生办公室
	315.00 

	主任办公室
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	班台
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	1500*600*7501200*400*645
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。（4）副柜：副柜采用18MM多层板；
（5）台架：采用门字型钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 
	5#楼十层
主任办公室
	2260.58 
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	医用办公椅
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	630×700×1155~1215mm
	1
	张
	（1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好；颜色可选；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。
（4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼十层
主任办公室
	369.00 
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	文件柜04
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	1200*400*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼十层
主任办公室
	2009.00 

	40
	单人值班床（含环保棕垫）
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	2000*1200*900
	1
	张
	（1）整体采用优质16/25MM后E0级实木生态多层板，双面MFC板；具有防潮、耐磨性能强等特性
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）镀锌五金配件
（4）配置：1张1900*1200*50mm，环保棕垫，优质针织棉布覆面
	5#楼十层
主任办公室
	1121.88 

	护长办公室
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	班台
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	1500*600*7501200*400*645
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。（4）副柜：副柜采用18MM多层板；
（5）台架：采用门字型钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 
	5#楼十层
护长办公室
	2260.58 

	42
	医用办公椅
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	630×700×1155~1215mm
	1
	张
	（1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好；颜色可选；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。
（4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼十层
护长办公室
	369.00 
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	文件柜04
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	1200*400*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼十层
护长办公室
	2009.00 
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	单人值班床（含环保棕垫）
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	2000*1200*900
	1
	张
	（1）整体采用优质16/25MM后E0级实木生态多层板，双面MFC板；具有防潮、耐磨性能强等特性
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）镀锌五金配件
（4）配置：1张1900*1200*50mm，环保棕垫，优质针织棉布覆面
	5#楼十层
护长办公室
	1121.88 

	医生值班室1、2
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	实木双层值班床（含环保棕垫）05
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	2040*1575*1800
	6
	张
	（1）无节橡木、床板用1.45CM厚杉木板
（2）采用传统榫卯结构搭配优质五金配件
（3）表面使用环保水性漆，无甲醛，异味
（4）配置：2张50MM环保棕垫；优质针织棉布覆面；尺寸规格：1900*1500*50mm；1900*900*50mm；
	5#楼十层
医生值班室1、2
	2247.89 

	50
	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	4
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼十层
医生值班室1、2
	1507.00 
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	医用沙发
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	双人位1600*830*880
	2
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；（5）脚架：钢底架：
	5#楼十层
医生值班室1、2
	1149.03 
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	茶几
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	1200*600*430
	2
	张
	（1）桌面：采用25MM优质E0级实木生态多层板，PVC同色封边，色泽均匀一致，具有耐用、防污、耐磨等特性             （2）钢架：采用25*25*1.2优质钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼十层
医生值班室1、2
	1004.70 

	活动室
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	医用被服柜
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	800*600*2000
	4
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼十层
活动室
	1339.00 

	病房20间
	

	54
	医用储物柜
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	1200*600*2000
	40
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼十层
病房20间
	2009.00 

	55
	医用地柜
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	400/800*585*838
	72.4
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼十层
病房20间
	837.00 

	56
	医用人造石台面
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	X*600*12
	72.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十层
病房20间
	610.70 

	57
	医用陪护椅1
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	收纳规格：610*760*930mm，展开规格：1900*610*565mm
	44
	张
	（1）主架采用直径φ38*1.2mm圆管，坐靠采用φ25*1.2mm圆管，支撑架由40*20*1.0mm和25*15*1.0mm方管组成，表明静电喷涂（白色）；
（2）※抑菌皮革，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。检测内容要求：1、摩擦色牢度：干擦500次≥4级、湿擦250次≥4级、碱性汗液80次≥4级；2、撕裂力≥100N；3、气味≤3级；4、禁用偶氮染料未检出；5、可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd)：未检出、游离甲醛：未检出；6、18种多环芳烃：未检出；7、有机磷阻燃剂：未检出；8、抗张强度：横向≥8N/mm2，纵向≥15N/mm2；断裂伸长率：横向≥80%，纵向≥65%；9、二甲基甲酰胺含量：未检出；10、致癌染料：未检出；11、致敏性分散染料：未检出。，椅架：白色喷涂色。
（3）※阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，主要技术参数：1、外观：色泽、气孔、裂缝、污渍检测合格；感官：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格；2、75%压缩永久变形≤3%、拉伸强度≥160kpa、断裂伸长率≥190%、干热老化后拉伸强度≥150kpa、干热老化后拉伸强度变化率≤±10%、湿热老化后拉伸强度≥150kpa、湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%检测合格；3、软质聚氨酯泡沫塑料-密度：座面≥50kg/m³；软质聚氨酯泡沫塑料-回弹性≥50%；4、甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/㎡h；TVOC≤0.02mg/㎡h；香烟点火源引燃试验-阻燃等级Ⅰ级：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，检测合格。底附8mm木质坐板，使用舒适耐磨，易清洁。
（4）轮子：底座带四个静音轮，移动灵活，承重100公斤以上，椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动，移位。       （5）扶手面两侧配置聚氨酯PU扶手面，采用优质聚氨酯PU，内嵌钢制铁条，通过模具内一体成型，PU具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨等性能优点。
	5#楼十层
病房20间
	633.00 

	5#楼十一层
	

	烧伤科病房护士站
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	直型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	6.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	5#楼十一层
烧伤科病房护士站
	1726.00 

	2
	人造石上台面（医用人造石）
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	展开宽度：X≤400
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼十一层
烧伤科病房护士站
	610.70 

	3
	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十一层
烧伤科病房护士站
	610.70 

	4
	人造石外立面
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	平面
	6
	平方米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十一层
烧伤科病房护士站
	632.20 

	5
	医用地柜
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	400/800*585*838
	5.9
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼十一层
烧伤科病房护士站
	837.00 

	6
	医用人造石台面
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	X*600*12
	5.9
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十一层
烧伤科病房护士站
	610.70 

	7
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	5.9
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼十一层
烧伤科病房护士站
	837.00 

	8
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	5.9
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼十一层
烧伤科病房护士站
	631.00 

	谈话室
	

	9
	医用办公桌
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	1400*600*750
	1
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	5#楼十一层
谈话室
	1251.00 

	10
	医用培训椅
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	515×525×840
	1
	张
	（1）用优质实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；               （2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；               
（3）椅架：采用时尚电镀实心脚架
	5#楼十一层
谈话室
	198.00 

	配药、处置室
	

	11
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	9
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼十一层
配药、处置室
	837.00 

	12
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	9
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼十一层
配药、处置室
	631.68 

	13
	医用地柜
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	400/800*585*838
	14.9
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼十一层
配药、处置室
	837.00 

	14
	医用人造石台面
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	X*600*12
	14.9
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十一层
配药、处置室
	610.70 

	15
	脚踏垃圾桶装置
	[image: image562.png]



	单联
	4
	套
	采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
	5#楼十一层
配药、处置室
	541.37 

	换药室
	

	16
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	6.8
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼十一层
换药室
	837.00 

	17
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	6.8
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼十一层
换药室
	631.00 

	18
	医用地柜
	[image: image565.png]



	400/800*585*838
	11.2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼十一层
换药室
	837.00 

	19
	医用人造石台面
	[image: image566.png]



	X*600*12
	11.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十一层
换药室
	610.70 

	治疗室
	

	20
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	7.4
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼十一层
治疗室
	837.00 

	21
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	7.4
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼十一层
治疗室
	631.00 

	22
	医用地柜
	[image: image569.png]



	400/800*585*838
	7.4
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼十一层
治疗室
	837.00 
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	医用人造石台面
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	X*600*12
	7.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十一层
治疗室
	610.70 

	24
	诊（疗/查）床
	[image: image571.png]



	1900*620*670
	3
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	5#楼十一层
治疗室
	1051.41 

	25
	不锈钢操作椅
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	凳面直径290升降410~540mm
	2
	张
	（1）※304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑：
	5#楼十一层
治疗室
	441.00 

	被服间
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	医用被服柜
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	800*600*2000
	6
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼十一层
被服间
	1339.00 

	被服间
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	医用被服柜
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	800*600*2000
	5
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼十一层
被服间
	1339.00 

	污洗打包室
	

	28
	医用双槽4门污洗柜03
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	1800*600*1000mm
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑：
（3）配置：鹅颈手动水龙头。
	5#楼十一层
污洗打包室
	4996.00 
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	不锈钢清洗池01
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	1000*500*1000
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑
（3）配置：手动水龙头。
	5#楼十一层
污洗打包室
	1780.00 

	男女更衣室1、2、3
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	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	9
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼十一层
男女更衣室1、2、3
	1507.00 
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	穿衣换鞋柜
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	1000*400*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	5#楼十一层
男女更衣室1、2、3
	1674.00 

	医生办公室
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	办公桌（01）
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	1200*600*750
	10
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼十一层
医生办公室
	1004.00 
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	10人会议桌（01）
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	2400*1200*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管。
（4）配置：铝合金线盒、中央走线盒，（配智能轨道插座）
	5#楼十一层
医生办公室
	2009.00 

	34
	可移动演讲台
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	800*600*1100
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用可气动升降立柱钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；               （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	5#楼十一层
医生办公室
	1179.31 
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	折叠培训桌
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	1200*500*750
	20
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                     （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	5#楼十一层
医生办公室
	1004.00 
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	医用培训椅
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	580×490×860mm
	40
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；           （2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	5#楼十一层
医生办公室
	315.00 

	主任办公室
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	班台
	[image: image584.png]



	1500*600*7501200*400*645
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。（4）副柜：副柜采用18MM多层板；
（5）台架：采用门字型钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 
	5#楼十一层
主任办公室
	2260.58 

	38
	医用办公椅
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	630×700×1155~1215mm
	1
	张
	（1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好；颜色可选；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。
（4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼十一层
主任办公室
	369.00 
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	文件柜04
	[image: image586.png]E==I




	1200*400*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼十一层
主任办公室
	2009.00 

	40
	单人值班床（含环保棕垫）
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	2000*1200*900
	1
	张
	（1）整体采用优质16/25MM后E0级实木生态多层板，双面MFC板；具有防潮、耐磨性能强等特性
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）镀锌五金配件
（4）配置：1张1900*1200*50mm，环保棕垫，优质针织棉布覆面
	5#楼十一层
主任办公室
	1121.88 

	护长办公室
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	班台
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	1500*600*7501200*400*645
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。（4）副柜：副柜采用18MM多层板；
（5）台架：采用门字型钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 
	5#楼十一层
护长办公室
	2260.58 

	42
	医用办公椅
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	630×700×1155~1215mm
	1
	张
	（1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好；颜色可选；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。
（4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼十一层
护长办公室
	369.00 

	43
	文件柜04
	[image: image590.png]E==I




	1200*400*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼十一层
护长办公室
	2009.00 

	44
	单人值班床（含环保棕垫）
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	2000*1200*900
	1
	张
	（1）整体采用优质16/25MM后E0级实木生态多层板，双面MFC板；具有防潮、耐磨性能强等特性
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）镀锌五金配件
（4）配置：1张1900*1200*50mm，环保棕垫，优质针织棉布覆面
	5#楼十一层
护长办公室
	1121.88 

	医生值班室1、2
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	实木双层值班床（含环保棕垫）05
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	2040*1575*1800
	6
	张
	（1）无节橡木、床板用1.45CM厚杉木板
（2）采用传统榫卯结构搭配镀锌五金配件
（3）表面使用品牌环保水性漆，无甲醛，异味
（4）配置：2张50MM环保棕垫；优质针织棉布覆面；尺寸规格：1900*1500*50mm；1900*900*50mm；
	5#楼十一层
医生值班室1、2
	2447.89 

	46
	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	4
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼十一层
医生值班室1、2
	1507.00 

	47
	医用沙发
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	双人位1600*830*880
	2
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；（5）脚架：钢底架：
	5#楼十一层
医生值班室1、2
	1149.03 
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	茶几
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	1200*600*430
	2
	张
	（1）桌面：采用25MM优质E0级实木生态多层板，PVC同色封边，色泽均匀一致，具有耐用、防污、耐磨等特性             （2）钢架：采用25*25*1.2优质钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼十一层
医生值班室1、2
	1004.70 

	活动室
	

	49
	医用被服柜
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	800*600*2000
	4
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼十一层
活动室
	1339.00 

	病房20间
	

	50
	医用储物柜
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	1200*600*2000
	40
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼十一层
病房20间
	2009.00 
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	医用地柜
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	400/800*585*838
	72.4
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼十一层
病房20间
	837.00 

	52
	医用人造石台面
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	X*600*12
	72.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十一层
病房20间
	610.70 

	53
	医用陪护椅1
	[image: image600.png]



	收纳规格：610*760*930mm，展开规格：1900*610*565mm
	44
	张
	（1）主架采用直径φ38*1.2mm圆管，坐靠采用φ25*1.2mm圆管，支撑架由40*20*1.0mm和25*15*1.0mm方管组成，表明静电喷涂（白色）；
（2）※抑菌皮革，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。检测内容要求：1、摩擦色牢度：干擦500次≥4级、湿擦250次≥4级、碱性汗液80次≥4级；2、撕裂力≥100N；3、气味≤3级；4、禁用偶氮染料未检出；5、可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd)：未检出、游离甲醛：未检出；6、18种多环芳烃：未检出；7、有机磷阻燃剂：未检出；8、抗张强度：横向≥8N/mm2，纵向≥15N/mm2；断裂伸长率：横向≥80%，纵向≥65%；9、二甲基甲酰胺含量：未检出；10、致癌染料：未检出；11、致敏性分散染料：未检出。，椅架：白色喷涂色。
（3）※阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，主要技术参数：1、外观：色泽、气孔、裂缝、污渍检测合格；感官：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格；2、75%压缩永久变形≤3%、拉伸强度≥160kpa、断裂伸长率≥190%、干热老化后拉伸强度≥150kpa、干热老化后拉伸强度变化率≤±10%、湿热老化后拉伸强度≥150kpa、湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%检测合格；3、软质聚氨酯泡沫塑料-密度：座面≥50kg/m³；软质聚氨酯泡沫塑料-回弹性≥50%；4、甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/㎡h；TVOC≤0.02mg/㎡h；香烟点火源引燃试验-阻燃等级Ⅰ级：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，检测合格。底附8mm木质坐板，使用舒适耐磨，易清洁。
（4）轮子：底座带四个静音轮，移动灵活，承重100公斤以上，椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动，移位。       （5）扶手面两侧配置聚氨酯PU扶手面，采用优质聚氨酯PU，内嵌钢制铁条，通过模具内一体成型，PU具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨等性能优点。
	5#楼十一层
病房20间
	633.00 

	5#楼十二层
	

	血液科病房护士站
	

	1
	直型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	6.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	5#楼十二层
血液科病房护士站
	1726.00 

	2
	人造石上台面（医用人造石）
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	展开宽度：X≤400
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼十二层
血液科病房护士站
	610.70 

	3
	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十二层
血液科病房护士站
	610.70 

	4
	人造石外立面
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	平面
	6
	平方米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十二层
血液科病房护士站
	632.20 

	5
	医用地柜
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	400/800*585*838
	5.9
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼十二层
血液科病房护士站
	837.00 

	6
	医用人造石台面
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	X*600*12
	5.9
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十二层
血液科病房护士站
	610.70 

	7
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	5.9
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼十二层
血液科病房护士站
	837.00 

	8
	治疗柜背架
	[image: image608.png]



	400/800*50*2050
	5.9
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼十二层
血液科病房护士站
	631.00 

	谈话室
	

	9
	医用办公桌
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	1400*600*750
	1
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	5#楼十二层
谈话室
	1251.00 

	10
	医用培训椅
	[image: image610.png]



	515×525×840
	1
	张
	（1）用优质实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；               （2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
（3）椅架：采用时尚电镀实心脚架
	5#楼十二层
谈话室
	198.00 

	配药、处置室
	

	11
	医用吊柜
	[image: image611.png]



	400/800*350*600
	9
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼十二层
配药、处置室
	837.00 

	12
	治疗柜背架
	[image: image612.png]



	400/800*50*2050
	9
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼十二层
配药、处置室
	631.68 

	13
	医用地柜
	[image: image613.png]



	400/800*585*838
	14.9
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼十二层
配药、处置室
	837.00 

	14
	医用人造石台面
	[image: image614.png]



	X*600*12
	14.9
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十二层
配药、处置室
	610.70 

	15
	脚踏垃圾桶装置
	[image: image615.png]



	单联
	4
	套
	采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
	5#楼十二层
配药、处置室
	541.37 

	换药室
	

	16
	医用吊柜
	[image: image616.png]



	400/800*350*600
	6.8
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼十二层
换药室
	837.00 

	17
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	6.8
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼十二层
换药室
	631.00 

	18
	医用地柜
	[image: image618.png]



	400/800*585*838
	11.2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼十二层
换药室
	837.00 

	19
	医用人造石台面
	[image: image619.png]



	X*600*12
	11.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼十二层
换药室
	610.70 

	治疗室
	

	20
	医用吊柜
	[image: image620.png]



	400/800*350*600
	7.4
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼十二层
治疗室
	837.00 

	21
	治疗柜背架
	[image: image621.png]



	400/800*50*2050
	7.4
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼十二层
治疗室
	631.00 

	22
	医用地柜
	[image: image622.png]



	400/800*585*838
	7.4
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼十二层
治疗室
	837.00 
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	医用人造石台面
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	X*600*12
	7.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十二层
治疗室
	610.70 

	24
	诊（疗/查）床
	[image: image624.png]



	1900*620*670
	3
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	5#楼十二层
治疗室
	1051.41 

	25
	不锈钢操作椅
	[image: image625.png]



	凳面直径290升降410~540mm
	2
	张
	（1）※304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑：
	5#楼十二层
治疗室
	441.00 

	被服间
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	医用被服柜
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	800*600*2000
	6
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼十二层
被服间
	1339.00 

	被服间
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	医用被服柜
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	800*600*2000
	6
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼十二层
被服间
	1339.00 

	污洗打包室
	

	28
	医用双槽4门污洗柜03
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	1800*600*1000mm
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑：
（3）配置：鹅颈手动水龙头。
	5#楼十二层
污洗打包室
	4996.00 
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	不锈钢清洗池01
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	1000*500*1000
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑
（3）配置：手动水龙头。
	5#楼十二层
污洗打包室
	1780.00 

	男女更衣室1、2、3
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	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	9
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼十二层
男女更衣室1、2、3
	1507.00 
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	穿衣换鞋柜
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	1000*400*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	5#楼十二层
男女更衣室1、2、3
	1674.00 

	医生办公室
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	办公桌（01）
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	1200*600*750
	10
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼十二层
医生办公室
	1004.00 
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	可移动演讲台
	[image: image633.png]A




	800*600*1100
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用可气动升降立柱钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；               （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	5#楼十二层
医生办公室
	1179.31 
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	折叠培训桌
	[image: image634.png]



	1200*500*750
	20
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                     （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	5#楼十二层
医生办公室
	1004.00 
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	医用培训椅
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	580×490×860mm
	40
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；           （2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	5#楼十二层
医生办公室
	315.00 
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	掩门茶水柜
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	800*400*875
	1
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼十二层
医生办公室
	586.00 

	主任办公室
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	班台
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	1500*600*7501200*400*645
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。（4）副柜：副柜采用18MM多层板；
（5）台架：采用门字型钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 
	5#楼十二层
主任办公室
	2260.58 
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	医用办公椅
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	630×700×1155~1215mm
	1
	张
	（1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好；颜色可选；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。
（4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼十二层
主任办公室
	369.00 
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	文件柜04
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	1200*400*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼十二层
主任办公室
	2009.00 
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	医用沙发
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	双人位1600*830*880
	1
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；（5）脚架：钢底架：
	5#楼十二层
主任办公室
	1149.03 

	医生值班室1、2
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	实木双层值班床（含环保棕垫）05
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	2040*1575*1800
	9
	张
	（1）无节橡木、床板用1.45CM厚杉木板
（2）采用传统榫卯结构搭配镀锌五金配件
（3）表面使用品牌环保水性漆，无甲醛，异味
（4）配置：2张50MM环保棕垫；优质针织棉布覆面；尺寸规格：1900*1500*50mm；1900*900*50mm；
	5#楼十二层
医生值班室1、2
	2447.89 
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	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	6
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼十二层
医生值班室1、2
	1507.00 
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	医护餐桌
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	1400*600*750
	3
	张
	（1）主体：台面采用25MM优质E0级实木生态多层板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强；   （2）台架：采用优质锥形管，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                       （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	5#楼十二层
医生值班室1、2
	1172.00 
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	医用培训椅
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	515×525×840
	12
	张
	（1）用优质实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；               （2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
（3）椅架：采用时尚电镀实心脚架
	5#楼十二层
医生值班室1、2
	198.00 

	病房20间
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	医用储物柜
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	1200*600*2000
	40
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼十二层
病房20间
	2009.00 
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	医用地柜
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	400/800*585*838
	72.4
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼十二层
病房20间
	837.00 
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	医用人造石台面
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	X*600*12
	72.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十二层
病房20间
	610.70 
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	医用陪护椅1
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	收纳规格：610*760*930mm，展开规格：1900*610*565mm
	50
	张
	（1）主架采用直径φ38*1.2mm圆管，坐靠采用φ25*1.2mm圆管，支撑架由40*20*1.0mm和25*15*1.0mm方管组成，表明静电喷涂（白色）；
（2）※抑菌皮革，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。检测内容要求：1、摩擦色牢度：干擦500次≥4级、湿擦250次≥4级、碱性汗液80次≥4级；2、撕裂力≥100N；3、气味≤3级；4、禁用偶氮染料未检出；5、可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd)：未检出、游离甲醛：未检出；6、18种多环芳烃：未检出；7、有机磷阻燃剂：未检出；8、抗张强度：横向≥8N/mm2，纵向≥15N/mm2；断裂伸长率：横向≥80%，纵向≥65%；9、二甲基甲酰胺含量：未检出；10、致癌染料：未检出；11、致敏性分散染料：未检出。，椅架：白色喷涂色。
（3）※阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，主要技术参数：1、外观：色泽、气孔、裂缝、污渍检测合格；感官：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格；2、75%压缩永久变形≤3%、拉伸强度≥160kpa、断裂伸长率≥190%、干热老化后拉伸强度≥150kpa、干热老化后拉伸强度变化率≤±10%、湿热老化后拉伸强度≥150kpa、湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%检测合格；3、软质聚氨酯泡沫塑料-密度：座面≥50kg/m³；软质聚氨酯泡沫塑料-回弹性≥50%；4、甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/㎡h；TVOC≤0.02mg/㎡h；香烟点火源引燃试验-阻燃等级Ⅰ级：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，检测合格。底附8mm木质坐板，使用舒适耐磨，易清洁。
（4）轮子：底座带四个静音轮，移动灵活，承重100公斤以上，椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动，移位。       （5）扶手面两侧配置聚氨酯PU扶手面，采用优质聚氨酯PU，内嵌钢制铁条，通过模具内一体成型，PU具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨等性能优点。
	5#楼十二层
病房20间
	633.00 

	5#楼十三层
	

	血液科病房护士站
	

	1
	直型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	6.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	5#楼十三层
血液科病房护士站
	1726.00 

	2
	人造石上台面（医用人造石）
	[image: image650.png]



	展开宽度：X≤400
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	5#楼十三层
血液科病房护士站
	610.70 

	3
	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十三层
血液科病房护士站
	610.70 

	4
	人造石外立面
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	平面
	6
	平方米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十三层
血液科病房护士站
	632.20 

	5
	医用地柜
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	400/800*585*838
	5.9
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼十三层
血液科病房护士站
	837.00 

	6
	医用人造石台面
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	X*600*12
	5.9
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十三层
血液科病房护士站
	610.70 

	7
	医用吊柜
	[image: image655.png]



	400/800*350*600
	5.9
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼十三层
血液科病房护士站
	837.00 

	8
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	5.9
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼十三层
血液科病房护士站
	631.00 

	谈话室
	

	9
	医用办公桌
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	1400*600*750
	1
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	5#楼十三层
谈话室
	1251.00 

	10
	医用培训椅
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	515×525×840
	1
	张
	（1）用优质实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；               （2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
（3）椅架：采用时尚电镀实心脚架
	5#楼十三层
谈话室
	198.00 

	配药、处置室
	

	11
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	9
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼十三层
配药、处置室
	837.00 

	12
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	9
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼十三层
配药、处置室
	631.68 

	13
	医用地柜
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	400/800*585*838
	14.9
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼十三层
配药、处置室
	837.00 

	14
	医用人造石台面
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	X*600*12
	14.9
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十三层
配药、处置室
	610.70 

	15
	脚踏垃圾桶装置
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	单联
	4
	套
	采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
	5#楼十三层
配药、处置室
	541.37 

	换药室
	

	16
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	6.8
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼十三层
换药室
	837.00 

	17
	治疗柜背架
	[image: image665.png]



	400/800*50*2050
	6.8
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼十三层
换药室
	631.00 

	18
	医用地柜
	[image: image666.png]



	400/800*585*838
	11.2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼十三层
换药室
	837.00 
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	医用人造石台面
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	X*600*12
	11.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十三层
换药室
	610.70 

	治疗室
	

	20
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	7.4
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	5#楼十三层
治疗室
	837.00 

	21
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	7.4
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	5#楼十三层
治疗室
	631.00 

	22
	医用地柜
	[image: image670.png]



	400/800*585*838
	7.4
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼十三层
治疗室
	837.00 
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	医用人造石台面
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	X*600*12
	7.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十三层
治疗室
	610.70 

	24
	诊（疗/查）床
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	1900*620*670
	3
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	5#楼十三层
治疗室
	1051.41 

	25
	不锈钢操作椅
	[image: image673.png]



	凳面直径290升降410~540mm
	2
	张
	（1）※304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑：
	5#楼十三层
治疗室
	441.00 

	被服间
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	医用被服柜
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	800*600*2000
	6
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼十三层
被服间
	1339.00 

	被服间
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	医用被服柜
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	800*600*2000
	6
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼十三层
被服间
	1339.00 

	污洗打包室
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	医用双槽4门污洗柜03
	[image: image676.png]



	1800*600*1000mm
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑：
（3）配置：鹅颈手动水龙头。
	5#楼十三层
污洗打包室
	4996.00 

	29
	不锈钢清洗池01
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	1000*500*1000
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑
（3）配置：手动水龙头。
	5#楼十三层
污洗打包室
	1780.00 

	男女更衣室1、2、3
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	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	9
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼十三层
男女更衣室1、2、3
	1507.00 
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	穿衣换鞋柜
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	1000*400*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	5#楼十三层
男女更衣室1、2、3
	1674.00 

	医生办公室
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	办公桌（01）
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	1200*600*750
	10
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	5#楼十三层
医生办公室
	1004.00 
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	可移动演讲台
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	800*600*1100
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用可气动升降立柱钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；               （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	5#楼十三层
医生办公室
	1179.31 
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	折叠培训桌
	[image: image682.png]



	1200*500*750
	20
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                      （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                     （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	5#楼十三层
医生办公室
	1004.00 
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	医用培训椅
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	580×490×860mm
	40
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；           （2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	5#楼十三层
医生办公室
	315.00 
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	掩门茶水柜
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	800*400*875
	1
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼十三层
医生办公室
	586.00 

	主任办公室
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	班台
	[image: image685.png]



	1500*600*7501200*400*645
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。（4）副柜：副柜采用18MM多层板；
（5）台架：采用门字型钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 
	5#楼十三层
主任办公室
	2260.58 
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	医用办公椅
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	630×700×1155~1215mm
	1
	张
	（1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好；颜色可选；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。
（4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	5#楼十三层
主任办公室
	369.00 
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	文件柜04
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	1200*400*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	5#楼十三层
主任办公室
	2009.00 
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	医用沙发
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	双人位1600*830*880
	1
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；（5）脚架：钢底架：
	5#楼十三层
主任办公室
	1149.03 

	医生值班室1、2
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	实木双层值班床（含环保棕垫）05
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	2040*1575*1800
	9
	张
	（1）无节橡木、床板用1.45CM厚杉木板
（2）采用传统榫卯结构搭配镀锌五金配件
（3）表面使用品牌环保水性漆，无甲醛，异味
（4）配置：2张50MM环保棕垫；优质针织棉布覆面；尺寸规格：1900*1500*50mm；1900*900*50mm；
	5#楼十三层
医生值班室1、2
	2447.89 
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	6门6格衣鞋柜
	[image: image690.png]



	900*550*2000
	6
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	5#楼十三层
医生值班室1、2
	1507.00 
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	医护餐桌
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	1400*600*750
	3
	张
	（1）主体：台面采用25MM优质E0级实木生态多层板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强；   （2）台架：采用优质锥形管，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                       （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	5#楼十三层
医生值班室1、2
	1172.00 
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	医用培训椅
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	515×525×840
	12
	张
	（1）用优质实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；               （2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
（3）椅架：采用时尚电镀实心脚架
	5#楼十三层
医生值班室1、2
	198.00 

	病房20间
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	医用储物柜
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	1200*600*2000
	40
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	5#楼十三层
病房20间
	2009.00 
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	医用地柜
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	400/800*585*838
	72.4
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	5#楼十三层
病房20间
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	医用人造石台面
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	X*600*12
	72.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	5#楼十三层
病房20间
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	医用陪护椅1
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	收纳规格：610*760*930mm，展开规格：1900*610*565mm
	50
	张
	（1）主架采用直径φ38*1.2mm圆管，坐靠采用φ25*1.2mm圆管，支撑架由40*20*1.0mm和25*15*1.0mm方管组成，表明静电喷涂（白色）；
（2）※抑菌皮革，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。检测内容要求：1、摩擦色牢度：干擦500次≥4级、湿擦250次≥4级、碱性汗液80次≥4级；2、撕裂力≥100N；3、气味≤3级；4、禁用偶氮染料未检出；5、可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd)：未检出、游离甲醛：未检出；6、18种多环芳烃：未检出；7、有机磷阻燃剂：未检出；8、抗张强度：横向≥8N/mm2，纵向≥15N/mm2；断裂伸长率：横向≥80%，纵向≥65%；9、二甲基甲酰胺含量：未检出；10、致癌染料：未检出；11、致敏性分散染料：未检出。，椅架：白色喷涂色。
（3）※阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，主要技术参数：1、外观：色泽、气孔、裂缝、污渍检测合格；感官：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格；2、75%压缩永久变形≤3%、拉伸强度≥160kpa、断裂伸长率≥190%、干热老化后拉伸强度≥150kpa、干热老化后拉伸强度变化率≤±10%、湿热老化后拉伸强度≥150kpa、湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%检测合格；3、软质聚氨酯泡沫塑料-密度：座面≥50kg/m³；软质聚氨酯泡沫塑料-回弹性≥50%；4、甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/㎡h；TVOC≤0.02mg/㎡h；香烟点火源引燃试验-阻燃等级Ⅰ级：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，检测合格。底附8mm木质坐板，使用舒适耐磨，易清洁。
（4）轮子：底座带四个静音轮，移动灵活，承重100公斤以上，椅子左右后腿上各装两个大号轮子方便椅子推动，移位。       （5）扶手面两侧配置聚氨酯PU扶手面，采用优质聚氨酯PU，内嵌钢制铁条，通过模具内一体成型，PU具有耐用坚固，有良好的耐油性，耐老化，耐霉菌，耐磨等性能优点。
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	手术室智能行为管理系统软件V1.0
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	常规
	1
	套
	1.人员信息管理，支持批量导入和手工录入，人脸图像和IC卡录入和更改，权限设置，考勤设置，固定和非固定用户设置等功能；
2.区域管理，定义和设置区域名称，绑定区域设备，对不同区域的设备进行管理和查询；
3.设备管理，添加和分配设备名称，编辑设备编号，设备状态查询，设备使用记录查询等功能，远程控制更衣鞋柜进行开门、关门、锁定等操作；
4.人员行为管理，人员违规记录查询，考勤查询，使用记录查询；
5.物品标签管理，查看智能取衣/鞋柜存放数量，智能回收衣/鞋柜回收数量，满柜提醒功能，绑定衣鞋标签管理，查看衣/鞋使用次数。
6.准入管理， 支持对人员的准入进行权限限制，包括手术排班、迟到、衣物未归还等限制条件， 支持对临时人员的进入进行准入限制，支持对手术排班信息进行变更；
7.集成管理，支持与院内系统集成，包括HIS系统，手麻系统，一卡通系统，短信平台等系统对接，违规、考勤、补衣、满柜短信提醒功能；外挂显示大屏提醒设置功能；
8.管理员权限设置及系统软件升级管理
	5#五层
	74978.30 

	2
	RFID智能工作台
	
	常规
	1
	台
	1.可放外设：双目摄像头、打印；
2. 根据外设不同进行更改；
3.摄像头、位置可配封板，不用时封上;
4.产品颜色：白色
5.外壳端口配有开关和插座内有排插;
6.触摸方式 G+G电容屏。
7.显示模块采用高分辨率电容触摸液晶屏；
8.操作性能：应用操作响应时间<300ms
9.柜体采用1.0mm厚电解钢板，防潮防水抑菌，经久耐用
10.产品尺寸：19寸，21.5寸，23.6寸，32寸，43寸
11.产品配置：触摸显示屏；工控主机；凭条打印；扫描模块；IC卡阅读器。
	5#五层
	13312.80 
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	准入系统
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	常规
	1
	套
	1.进入手术室权限，支撑人脸、掌静脉识别、刷卡、等
2.与手术排班系统关联，通过身份识别方式决定是否有进入手术室的权限。
3. 报警语音提示，出门时人员有违规记录语音提示播报报警信息。
4.出门时可限制携带手术服或者手术鞋出门，禁止出门。
5.显示屏尺寸：≥10英寸LED触摸显示屏
6.屏幕比例：16:9分辨率：不低于1024*600
7.卡类型 13.56MHz，Mifare、NFC等。
8.刷脸验证时间： 1：N人脸比对时间≤0.5S/人， 人脸验证准确率 ≥99%， 面部识别距离 0.5M～1.5M，人脸容量  ≥10000张
9.通讯方式10M/100M/1000Mbps或100M/1000Mbps自适应双网口（可定制支持wifi、3G/4G）
10.输出接口：电锁*1、自动开关门机*1、门磁*1、门铃*1、报警输出*2
11.输入接口：门磁输入*1、开门按钮*1、门铃输入*1、RFID弹出驱动*1、关闭RFID弹出1次输入*1、消防报警输入*1
12.摄像头不低于200万像素1080P，宽动态，适应140cm—190cm身高范围，支撑摄像头上下调节功能。
13.门禁系统支持远程PC端开门、常开设置、
14.相对湿度 0%至90%（在不凝结水滴状态下） 工作温度 -20℃～65℃、使用环境 IP65
 15.支持手术考勤，对参加手术医护人员进行考勤。
	5#五层
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	智能发衣（鞋）机
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	950*450*1950
	2
	台
	※智能发衣（鞋）机：GB/T 17721-1999《金属覆盖层 孔隙率试验 铁试剂试验》、QB/T 3821-1999《轻工产品金属镀层的结合强度测试方法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》。1.发鞋机容量：100双
2.具备大容量存储空间，识别速度5s以内，支持鞋多型号管理功能，能够满足每天早上高峰期人员自助取鞋的业务需求。
3.网络：有线、WIFI、4G
4.显示屏： 21.5 英寸液晶多点触控电容触摸屏，1920x1080 分辨率。
5.识别方式：支持IC/ID卡、人脸识别、掌静脉、NFC等授权方式；
6.洗浴后仍可正常识别
7.人脸识别模块：双目活体识别摄像头，分辨率200/200万pixel、有效像素1920*1080/1920*1080、工作温度-20°C to 70°C、支持活体检测/宽动态/逆光、识别时间<300ms、支持人脸数5000（可扩展）；
8.人脸具备遮挡识别功能  
9.补鞋方式：识别补衣人员身份后，打开柜门、按尺码自由填充，补衣方便。
10.支持缺鞋提醒功能：当各尺码鞋库存数量低于设定值时，在管理系统中会弹出提醒信息框，提醒工作人员及时添加手术衣的类别及数量；
11.柜体采用1.0mm厚分辨率不低于1920*1080；
8. ※设备材质：0.8MM电解钢板：电解钢板符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准         12.离线与流程自动修复：系统在断网情况下，脱机完成手术衣发放并记录，联网后自动修复异常数据。
13.应急管理：当设备故障时，可使用机械锁匙可打开发衣机，不影响正常取衣操作，无需拆卸。
14.具有低温等离子消毒功能，满足医院院感要求。
	5#五层
	95801.40 
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	智能发衣（鞋）机
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	1200*450*1950
	1
	台
	※智能发衣（鞋）机：GB/T 17721-1999《金属覆盖层 孔隙率试验 铁试剂试验》、QB/T 3821-1999《轻工产品金属镀层的结合强度测试方法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》。1.发鞋机容量：100双
2.具备大容量存储空间，识别速度5s以内，支持鞋多型号管理功能，能够满足每天早上高峰期人员自助取鞋的业务需求。
3.网络：有线、WIFI、4G
4.显示屏： 21.5 英寸液晶多点触控电容触摸屏，1920x1080 分辨率。
5.识别方式：支持IC/ID卡、人脸识别、掌静脉、NFC等授权方式；
6.洗浴后仍可正常识别
7.人脸识别模块：双目活体识别摄像头，分辨率200/200万pixel、有效像素1920*1080/1920*1080、工作温度-20°C to 70°C、支持活体检测/宽动态/逆光、识别时间<300ms、支持人脸数5000（可扩展）；
8.人脸具备遮挡识别功能  
9.补鞋方式：识别补衣人员身份后，打开柜门、按尺码自由填充，补衣方便。
10.支持缺鞋提醒功能：当各尺码鞋库存数量低于设定值时，在管理系统中会弹出提醒信息框，提醒工作人员及时添加手术衣的类别及数量；
11.柜体采用1.0mm厚分辨率不低于1920*1080；
8. ※设备材质：0.8MM电解钢板：电解钢板符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准         12.离线与流程自动修复：系统在断网情况下，脱机完成手术衣发放并记录，联网后自动修复异常数据。
13.应急管理：当设备故障时，可使用机械锁匙可打开发衣机，不影响正常取衣操作，无需拆卸。
14.具有低温等离子消毒功能，满足医院院感要求。
	5#五层
	29684.81 
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	二列多格发衣副柜
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	650*450*1950
	1
	台
	1.柜体分两列，每列2门，总计4门；
2.控制方式：主柜与副柜通过RS485工业总线进行通信，支持副柜级联；
3.电控锁：360度防撬、防软片插入，安全可靠，寿命达10万次以上；
4.颜色可定制，采用户外粉喷涂，耐候性更好、不易褪色；
5.※门轴中加入轴套，加上可调式地脚，有效避免卡门现象；主要材质0.8MM电解钢板：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准
6.具有防撬装置;
7.箱格内部要求有隔板，可满足多种储物需求，并有挂杆，挂钩，镜子等附件；
8.柜门锁支持机械强开功能；
	5#五层
	15143.10 

	7
	智能发衣（鞋）机
	[image: image702.png]



	1800*600*1950
	1
	台
	※智能发衣（鞋）机：GB/T 17721-1999《金属覆盖层 孔隙率试验 铁试剂试验》、QB/T 3821-1999《轻工产品金属镀层的结合强度测试方法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》。1.发鞋机容量：100双
2.具备大容量存储空间，识别速度5s以内，支持鞋多型号管理功能，能够满足每天早上高峰期人员自助取鞋的业务需求。
3.网络：有线、WIFI、4G
4.显示屏： 21.5 英寸液晶多点触控电容触摸屏，1920x1080 分辨率。
5.识别方式：支持IC/ID卡、人脸识别、掌静脉、NFC等授权方式；
6.洗浴后仍可正常识别
7.人脸识别模块：双目活体识别摄像头，分辨率200/200万pixel、有效像素1920*1080/1920*1080、工作温度-20°C to 70°C、支持活体检测/宽动态/逆光、识别时间<300ms、支持人脸数5000（可扩展）；
8.人脸具备遮挡识别功能  
9.补鞋方式：识别补衣人员身份后，打开柜门、按尺码自由填充，补衣方便。
10.支持缺鞋提醒功能：当各尺码鞋库存数量低于设定值时，在管理系统中会弹出提醒信息框，提醒工作人员及时添加手术衣的类别及数量；
11.柜体采用1.0mm厚分辨率不低于1920*1080；
8. ※设备材质：0.8MM电解钢板：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准         12.离线与流程自动修复：系统在断网情况下，脱机完成手术衣发放并记录，联网后自动修复异常数据。
13.应急管理：当设备故障时，可使用机械锁匙可打开发衣机，不影响正常取衣操作，无需拆卸。
14.具有低温等离子消毒功能，满足医院院感要求。
	5#五层
	63274.03 
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	智能存储主控柜（衣、鞋存放）
	[image: image703.png]



	650*450*1950
	2
	台
	※智能存储主控柜（衣、鞋存放）：GB/T 17721-1999《金属覆盖层 孔隙率试验 铁试剂试验》、QB/T 3821-1999《轻工产品金属镀层的结合强度测试方法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》1.支持IC/ID卡、人脸识别授权方式；
2.人脸识别模块：双目活体识别摄像头，分辨率200/200万pixel、有效像素1920*1080/1920*1080、工作温度-20°C to 70°C、支持活体检测/宽动态/逆光、识别时间<300ms、支持人脸数5000（可扩展）；
3.可级联副柜数量不低于10台；
4.功能要求：（1）自动将所检测验证到的医护人员相关信息，根据人的身份权限就近开启智能衣柜的柜门或进行相应的提示；（2）自动记录柜门开启时间；（3）可对衣柜进行清箱操作，并实现一次性清除各箱的状态；
5.（1）使用机械锁匙可打开机械应急，而不是采用卸螺丝的不安全的办法；
（2）※材质0.8MM电解钢板：能够自动保存数据不丢失且能长期保存；电解钢板符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准；
6.管理员使用电子密钥进入管理界面，可实现应急开箱、锁箱、清箱等功能；
7.断网处理：系统具有断网处理能力，断网情况下能脱机工作，网络恢复后数据自动上传；
8.触摸显示屏：10.1寸工业电容触摸屏。
	5#五层
	9518.54 
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	智能存衣机副柜（2层4门）
	[image: image704.png]



	650*450*1950
	7
	台
	1.柜体分两列，每列2门，总计4门；
2.控制方式：主柜与副柜通过RS485工业总线进行通信，支持副柜级联；
3.电控锁：360度防撬、防软片插入，安全可靠，寿命达10万次以上；
4.颜色可定制，采用户外粉喷涂，耐候性更好、不易褪色；
5.※门轴中加入轴套，加上可调式地脚，有效避免卡门现象；主要材质0.8MM电解钢板：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准
6.具有防撬装置;
7.箱格内部要求有隔板，可满足多种储物需求，并有挂杆，挂钩，镜子等附件；
8.柜门锁支持机械强开功能；
	5#五层
	5882.46 
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	智能存储主控柜（衣、鞋存放）
	[image: image705.png]



	650*450*1950
	5
	台
	※智能存储主控柜（衣、鞋存放）：GB/T 17721-1999《金属覆盖层 孔隙率试验 铁试剂试验》、QB/T 3821-1999《轻工产品金属镀层的结合强度测试方法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》1.支持IC/ID卡、人脸识别授权方式；
2.人脸识别模块：双目活体识别摄像头，分辨率200/200万pixel、有效像素1920*1080/1920*1080、工作温度-20°C to 70°C、支持活体检测/宽动态/逆光、识别时间<300ms、支持人脸数5000（可扩展）；
3.可级联副柜数量不低于10台；
4.功能要求：（1）自动将所检测验证到的医护人员相关信息，根据人的身份权限就近开启智能衣柜的柜门或进行相应的提示；
（2）自动记录柜门开启时间；
（3）可对衣柜进行清箱操作，并实现一次性清除各箱的状态；
5.（1）使用机械锁匙可打开机械应急，而不是采用卸螺丝的不安全的办法；
（2）※材质0.8MM电解钢板：能够自动保存数据不丢失且能长期保存；电解钢板符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准；
6.管理员使用电子密钥进入管理界面，可实现应急开箱、锁箱、清箱等功能；
7.断网处理：系统具有断网处理能力，断网情况下能脱机工作，网络恢复后数据自动上传；
8.触摸显示屏：10.1寸工业电容触摸屏。
	5#五层
	9561.35 
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	智能存衣机副柜（3层6门）
	[image: image706.png]



	650*450*1950
	16
	台
	1.柜体分两列，每列3门，总计6门；
2.控制方式：主柜与副柜通过RS485工业总线进行通信，支持副柜级联；
3.电控锁：360度防撬、防软片插入，安全可靠，寿命达10万次以上；
4.※颜色可定制，采用户外粉喷涂，耐候性更好、不易褪色；主要材质0.8MM电解钢板：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准
5.门轴中加入轴套，加上可调式地脚，有效避免卡门现象；
6.具有防撬装置;
7.箱格内部要求有隔板，可满足多种储物需求，并有挂杆，挂钩，镜子等附件；
8.柜门锁支持机械强开功能；
	5#五层
	6473.94 
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	智能存储主控柜（衣、鞋存放）
	[image: image707.png]



	650*450*1950
	2
	台
	※智能存储主控柜（衣、鞋存放）：GB/T 17721-1999《金属覆盖层 孔隙率试验 铁试剂试验》、QB/T 3821-1999《轻工产品金属镀层的结合强度测试方法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》1.支持IC/ID卡、人脸识别授权方式；
2.人脸识别模块：双目活体识别摄像头，分辨率200/200万pixel、有效像素1920*1080/1920*1080、工作温度-20°C to 70°C、支持活体检测/宽动态/逆光、识别时间<300ms、支持人脸数5000（可扩展）；
3.可级联副柜数量不低于10台；
4.功能要求：（1）自动将所检测验证到的医护人员相关信息，根据人的身份权限就近开启智能衣柜的柜门或进行相应的提示；（2）自动记录柜门开启时间；（3）可对衣柜进行清箱操作，并实现一次性清除各箱的状态；
5.（1）使用机械锁匙可打开机械应急，而不是采用卸螺丝的不安全的办法；（2）※材质0.8MM电解钢板：能够自动保存数据不丢失且能长期保存；电解钢板符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准；
6.管理员使用电子密钥进入管理界面，可实现应急开箱、锁箱、清箱等功能；
7.断网处理：系统具有断网处理能力，断网情况下能脱机工作，网络恢复后数据自动上传；
8.触摸显示屏：10.1寸工业电容触摸屏。
	5#五层
	10911.37 
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	智能存鞋机副柜（9层18门）
	[image: image708.png]



	650*450*1950
	6
	台
	1.柜体分两列，每列2门，总计4门；
2.控制方式：主柜与副柜通过RS485工业总线进行通信，支持副柜级联；
3.电控锁：360度防撬、防软片插入，安全可靠，寿命达10万次以上；
4.颜色可定制，采用户外粉喷涂，耐候性更好、不易褪色；
5.※门轴中加入轴套，加上可调式地脚，有效避免卡门现象；主要材质0.8MM电解钢板：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准
6.具有防撬装置;
7.箱格内部要求有隔板，可满足多种储物需求，并有挂杆，挂钩，镜子等附件；
8.柜门锁支持机械强开功能；
	5#五层
	7939.86 
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	智能手术衣、鞋回收机
	[image: image709.png]



	1000*650*1950
	2
	台
	※智能手术衣、鞋回收机：GB/T 17721-1999《金属覆盖层 孔隙率试验 铁试剂试验》、QB/T 3821-1999《轻工产品金属镀层的结合强度测试方法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》1.显示屏：液晶触摸屏 10.1英寸，分辨率：800*1280
2.手术鞋回收容量：120套
3.回收双重预警：回收箱满双重报警功能，回收至70%时第一次报警提醒及时清运，回收至90%时第二次报警后停止投放，防止过度满溢造成的设备故障
4.自动内翻倾倒型投物口设计，回收通道光幕感应，自动感应打开投物口，内翻倾倒，安全高效。防止多人投放堵塞问题，快速收衣，无需等待。
5.具有低温等离子消毒功能，满足医院院感要求
6.医务人员术后更衣将手术鞋投入智能回收机时，回收机仓门自动打开，进箱后自动关闭，回收机自动记录鞋的归还信息，并将信息回传至管理系统。
7.离线修复：系统具备在断网状态下工作的能力，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复；
8.※机身：0.8MM电解钢板：电解钢板符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准
9.应急管理：当设备故障时，可使用机械锁匙可打开设备，不影响污衣取出，无需拆卸。
10.网络：有线、WIFI、4G
11.读卡模块：支持 RFID15693\915\ISO14443AISO14443B ,IC\ID 等多介质通讯及管理要求。
12.使用者直接投放，清洁人员识别取鞋。
	5#五层
	25247.38 
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	智能手术衣、鞋回收机
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	1000*650*1950
	1
	台
	※智能手术衣、鞋回收机：GB/T 17721-1999《金属覆盖层 孔隙率试验 铁试剂试验》、QB/T 3821-1999《轻工产品金属镀层的结合强度测试方法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》1.显示屏：液晶触摸屏 10.1英寸，分辨率：800*1280
2.手术鞋回收容量：120套
3.回收双重预警：回收箱满双重报警功能，回收至70%时第一次报警提醒及时清运，回收至90%时第二次报警后停止投放，防止过度满溢造成的设备故障
4.自动内翻倾倒型投物口设计，回收通道光幕感应，自动感应打开投物口，内翻倾倒，安全高效。防止多人投放堵塞问题，快速收衣，无需等待。
5.具有低温等离子消毒功能，满足医院院感要求
6.医务人员术后更衣将手术鞋投入智能回收机时，回收机仓门自动打开，进箱后自动关闭，回收机自动记录鞋的归还信息，并将信息回传至管理系统。
7.离线修复：系统具备在断网状态下工作的能力，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复；
8.※机身：0.8MM电解钢板：电解钢板符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准
9.应急管理：当设备故障时，可使用机械锁匙可打开设备，不影响污衣取出，无需拆卸。
10.网络：有线、WIFI、4G
11.读卡模块：支持 RFID15693\915\ISO14443AISO14443B ,IC\ID 等多介质通讯及管理要求。
12.使用者直接投放，清洁人员识别取鞋。
	5#五层
	25247.38 
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	电子标签
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	70*15*1
	2500
	个
	⼯作频率：902--928Mhz
芯⽚类型：NXP U8芯⽚ / NXP U9芯⽚
芯⽚存储：EPC 128bits，TID48bits
读写性能：可读可写
洗涤次数：200次
产品颜⾊：⽩⾊
产品尺⼨：70mm×15mm×1mm（可定制）
	5#五层
	3.39 
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	手术行为管理系统应用服务器
	
	常规
	1
	台
	服务器参数:
1、不少于1颗*XEONE5-2603v3；
2、≥8GDDR4RECC；
3、≥1块1TSATA企业级，最大支持4个3.5"或2.5"SATA热插拔硬盘和2个内置的2.5"SSD系统盘，可选支持SAS硬盘；
4、支持RAID0、1、10（OnlyforWindows），可选独立阵列卡；
5、通用双路上架导轨套件一套。
	5#五层
	1985.00 
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	智能显示大屏
	
	55寸
	2
	台
	55寸高清外挂式液晶显示单元
	5#五层
	749.14 
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	智能卡
	[image: image712.png]



	85*53*1
	300
	个
	频率13.56MHZ，
	5#五层
	2.35 

	合计：
	6000000.00

	主要原材料、成品技术要求
（一）原材料技术参数
1.※1.电解钢板
符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数：
（1）硬度≥2H；
（2）附着力：2级或优于2级；
（3）中性盐雾试验连续喷雾≥400h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级；
（4）化学成分：碳C≤0.12%、锰Mn≤0.50%、磷P≤0.035%、硫S≤0.040%、硅Si≤0.30%；
（5）力学性能：屈服强度≥220MPa、断后伸长率≥33%；
（6）抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种（含）以上菌种抑菌率≥99%；
（7）耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等5种（含）以上霉菌耐霉菌性等级达到0级。
※2.粉末
符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，主要技术参数：
（1）漆膜耐湿热性150h：应无生锈、起泡、变色、开裂，达到1级，检测合格。柔韧性：应无网纹、裂纹及剥落现象。外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。筛选物（125μm）：全部通过。涂膜外观：正常。耐冲击性（正向冲击）：50cm，无裂纹、皱纹及剥落。
（2）附着力-干附着力≤1级；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；
（3）耐酸性【3%（质量分数）盐酸溶液】：240h无异常。耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液】：室外用168h，无异常。耐人工气候老化性：500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，检测合格；
（4）室内空气净化功能涂覆材料净化性能：W型-净化效率-I类（IS）-甲醛≥80%。
※3.门铰 
符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准，主要技术参数：
（1）乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾≥400h：镀（涂）层本身耐腐蚀等级、对基体的保护等级达到10级；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥400h：镀（涂）层本身耐腐蚀等级、对基体的保护等级达到10级。
（2）过载：垂直静载荷（商用型/≥30kg）、水平静载荷（商用型/≥70N）检测合格。
（3）功能：操作力（在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N）、垂直静载荷（商用型/≥20kg）、水平静载荷（商用型≥40N）、耐久性（商用型/≥18万次，功能无损坏）检测合格。下沉量：在使用调整系统前，安装B型试验门时，下沉量不应大于1.0mm，检测合格。

※4.三节缓冲导轨  
符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，主要技术参数：
(1)过载：垂直向下静载荷（商用型/≥300N）、水平侧向静载荷（商用型/≥150N）、猛关或猛开（商用型/10次）检测合格。
(2)功能：操作力、抽屉导轨组件底部变形（变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的1/75M）、抽屉导轨组件结构强度、耐久性（商用型/≥8万次）、垂直向下静载荷（商用型/≥200N）、水平侧向静载荷（商用型/≥100N）、拉出安全性、猛关或猛开（商用型/10次）检测合格，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的1%。
(3)中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥121h：镀（涂）层对基体的保护等级、本身耐腐蚀等级达到10级。
※5.304不锈钢 
符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准，主要技术参数：
(1)金属表面耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS）法-连续喷雾≥168h：耐腐蚀等级达到10级；
(2)外观-冲压件：冲压件应无脱层、裂缝，检测合格；
(3)化学成分：碳（C）≤0.07%、硅（Si）≤0.75%、锰（Mn）≤2.00%、磷（P）≤0.045%、硫（S）≤0.030%、镍（Ni）：8.00%~10.50%、铬（Cr）：17.50%~19.50%，检测合格；
(4)力学性能：规定塑性延伸强度≥600MPa，抗拉强度≥700MPa，断后伸长率≥65%，检测合格；
(5)附着力：2级或优于2级。
※6.医用人造石  
符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准，主要技术参数：
(1)外观质量-实体面材-色泽：色泽均匀一致，不得有明显色差；板边：板材四边平整，表面不得有缺棱掉角现象；表面：光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，不允许有气泡及大于0.5mm的杂质；巴氏硬度-实体面材PMMA类：A级不小于65；弯曲性能：实体面材的弯曲强度不小于40MPa，弯曲弹性模量不小于6.5GPa；耐磨性：实体面材耐磨性不大于0.6g；
(2)多溴联苯(PBBs)（一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯）未检出；多溴二苯醚(PBDEs)（一溴二苯醚、二溴二苯醚、三溴二苯醚、四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、八溴二苯醚、九溴二苯醚、十溴二苯醚）未检出；
(3)盐雾试验100h：无腐蚀；
(4)放射性核素限量（A类）：内照射指数IRa≤0.0；外照射指数Iγ≤0.0；
(5)主成分定性分析：聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)；主成分定量分析≥99%；
(6)电气强度：≥45kV未击穿；
(7)导热系数≤0.5 W/(m·K)；
(8)总透光率≥91%；维卡软化温度≥100℃；拉伸断裂应变≥3%；光折射指数≤2；线性膨胀系数(-30℃～＋30℃)≤5×10-5℃-1；
※7.实木多层板  
符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，主要技术参数：
(1)甲醛释放量（1m³气候箱法）：ENF级，≤0.025mg/m³；
(2)挥发性有机化合物释放浓度（7d)-总挥发性有机化合物（TV0C)-绿色标杆产品≤100μg/m³。
※8.阻燃海绵 
符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，主要技术参数：
(1)外观：色泽、气孔、裂缝、污渍检测合格；感官：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格；
(2)75%压缩永久变形≤3%、拉伸强度≥160kpa、断裂伸长率≥190%、干热老化后拉伸强度≥150kpa、干热老化后拉伸强度变化率≤±10%、湿热老化后拉伸强度≥150kpa、湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%检测合格；
(3)软质聚氨酯泡沫塑料-密度：座面≥50kg/m³；软质聚氨酯泡沫塑料-回弹性≥50%；
(4)甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/㎡h；TVOC≤0.02mg/㎡h；
(5)香烟点火源引燃试验-阻燃等级Ⅰ级：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，检测合格。
※9、抗菌皮革  
符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准，主要技术参数：
(1)摩擦色牢度：干擦500次≥4级、湿擦250次≥4级、碱性汗液80次≥4级；撕裂力≥100N；气味≤3级；禁用偶氮染料未检出；可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd) 未检出；游离甲醛 未检出；
(2)18种多环芳烃 未检出；
(3)有机磷阻燃剂 未检出；
(4)抗张强度：横向≥8N/mm2，纵向≥15N/mm2；断裂伸长率：横向≥80%，纵向≥65%；
(5)二甲基甲酰胺含量 未检出；
(6)致癌染料 未检出；
(7)致敏性分散染料 未检出。
（二）成品技术参数
※1、诊（疗/查）床
符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准，主要技术参数：
(1)弹性模量E≥130GPa，富马酸二甲酯未检出
(2)抗细菌性能：木糖驹形氏杆菌、盐居固氮菌等不少于2种菌种抑菌率≥99%；
(3)75%压缩永久变形≤8%，气味等级≥7级，甲醛散发≤10mg/kg；
(4)闪燃温度≥400℃，自然温度≥400℃。
※2、沙发 
符合GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准，主要技术参数：
(1)产品用料、加工-摩擦声：徒手揿压座面和背面，应无异常的金属件摩擦或撞击等响声；
(2)阻燃性（阻燃I级）：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象；
(3)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物未检出。
※3、货架 
 符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数：
(1)中性盐雾试验连续喷雾≥360h：镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级；
(2)家具涂层可迁移元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As）未检出；
(3)试验菌种包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上菌种抑菌率均≥99%；
(4)试验菌种包括黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌耐霉菌性等级均达到0级。
※4、诊桌 
符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准，主要技术参数：
(1)有机磷阻燃剂未检出、邻苯二甲酸酯未检出；
(2)抗菌性能：包含粘质沙雷氏菌、絮状表皮藓菌在内不低于2种菌种抗菌率均≥99%；
※5、智能发衣（鞋）机
符合GB/T 17721-1999《金属覆盖层 孔隙率试验 铁试剂试验》、QB/T 3821-1999《轻工产品金属镀层的结合强度测试方法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》
1、主控CPU:四核64位Cortex-A55处理器，最高主频2.0GHz，运行内存：4GB，存储：32GB。
2、识别方式：人脸识别、掌静脉识别、IC卡识别、手机NFC识别、密码识别等功能；
3、人脸识别模块：双目活体识别摄像头，分辨率200/200万pixel、有效像素1920*1080/1920*1080、工作温度-20°C to 70°C、支持活体检测/宽动态/逆光、识别时间<300ms、支持人脸数5000（可扩展）；
4、掌静脉识别模块：独立掌静脉识别模块，识别距离15-30cm，掌静脉容量，10000个，1：10000识别速度≤1秒；
5、显示屏：10.1英寸/15.6英寸/21.5英寸液晶多点触控电容触摸屏可灵活配置。                             6、多模式管理：可以按照医生/护士权限管理、男/女权限管理/临时人员管理和不分权限混合管理；
7、多模式领取：可以实现人员绑定固定尺码、不绑定尺码多模式自由切换，人员绑定固定尺码快速分配衣物，当绑定尺码全部领用完成可以自行选择尺码，可以绑定人与不绑定人员混模使用；                                  8、多模式补衣/鞋：补衣/鞋时可以同号码绑定，也可以异号绑定；                                           9、补衣预警和报警：具备补衣预警和补衣报警功能，各尺码手术衣/鞋可设置预警及报警阈值，当各尺码手术衣/鞋库存数量接近阈值管理系统中弹出预警信息提示框；低于阈值时，在管理系统中会弹出报警提示信息框，提醒工作人员及时添加手术衣/鞋的类别及数量。                          
10、人员权限：可以设定医护人员是否可以领取多套权限；
11、语音播报：取衣/鞋、领用完成等环节具有语音播报功能。
12、离线与流程自动修复：系统在断网情况下，脱机完成发放并记录，联网后自动修复异常数据。                13、每套发衣/鞋机容量大约等于100套，取衣/鞋口的数量大于等于4个，取衣口位于中间，中心距地高度≥1米，不用弯腰即可取衣，设备将衣鞋推出，方便人员取衣鞋，发衣鞋时间≤4秒。
※6、智能手术衣、鞋回收机
符合GB/T 17721-1999《金属覆盖层 孔隙率试验 铁试剂试验》、QB/T 3821-1999《轻工产品金属镀层的结合强度测试方法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》
1、主控CPU:四核64位Cortex-A55处理器，最高主频2.0GHz，运行内存：4GB，存储：32GB
2、识别方式：人脸识别、掌静脉识别、IC卡识别、手机NFC识别、密码识别等功能；
3、人脸识别模块：双目活体识别摄像头，分辨率200/200万pixel、有效像素1920*1080/1920*1080、工作温度-20°C to 70°C、支持活体检测/宽动态/逆光、识别时间<300ms、支持人脸数5000（可扩展）； 
4、掌静脉识别模块：独立掌静脉识别模块，识别距离15-30cm，掌静脉容量，10000个，1：10000识别速度≤1秒；5、多模式管理：可以按照人员限回收和不分权限直接投放回收；

6、回收满箱预警和满箱报警：具备回收预警和回收报警功能，当回收仓到达设定对应值时，设备要有预警和报警提示，提示保洁人员及时回收； 
7、回收双重预警：回收箱满双重报警功能，回收至70%时第一次报警提醒及时清运，回收至90%时第二次报警后停止投放，防止过度满溢造成的设备故障。
8、医务人员术后更衣将手术鞋投入智能回收机时，回收机仓门自动打开，进箱后自动关闭，回收机自动记录鞋的归还信息，并将信息回传至管理系统。  
9、具有低温等离子消毒功能，满足医院院感要求                                                           10、语音播报：回收完成、违规操作等情况具有语音播报功能。                                              11、具有等离子臭氧消毒灭菌功能；
12、回收机可以设置为识别人员回收模式：识别确定人员身份，电动打开污衣污鞋回收仓门，污衣污鞋自动掉入回收仓，仓门带有防夹功能。
13、离线与流程自动修复：系统在断网情况下，脱机完成发放并记录，联网后自动修复异常数据。
※7、智能存储主控柜（衣、鞋存放）
GB/T 17721-1999《金属覆盖层 孔隙率试验 铁试剂试验》、QB/T 3821-1999《轻工产品金属镀层的结合强度测试方法》、GB/T 19746-2018《金属和合金的腐蚀 盐溶液周浸试验》
1、主控CPU:四核64位Cortex-A55处理器，最高主频2.0GHz，运行内存：4GB，存储：32GB。
2、识别方式：人脸识别、掌静脉识别、IC卡识别、手机NFC识别、密码识别等功能；
3、人脸识别模块：双目活体识别摄像头，分辨率200/200万pixel、有效像素1920*1080/1920*1080、工作温度-20°C to 70°C、支持活体检测/宽动态/逆光、识别时间<300ms、支持人脸数5000（可扩展）；
4、掌静脉识别模块：独立掌静脉识别模块，识别距离15-30cm，掌静脉容量，10000个，1：10000:识别速度≤1秒；5、多模式管理：可以对人员实现固定柜、临时柜或者混合管理；

6、清箱管理：可以在设备前端和平台同时实现单独清箱，也可以实现一键清箱；                               7、应急管理：管理员可以通过电子钥匙、平台或者机械钥匙实现应急开箱、锁箱、清除、维护的功能管理；       8、语音报警：识别确认身份、违规操作等具有语音识别功能。
9、触摸显示屏：10.1寸/15.6寸/21.5寸工业电容触摸屏可选择配置，界面显示柜号、查看柜门信息、存放、取出等明细信息。
10、 主柜可查看柜门信息明细及状态。 
11、可根据手术排班系统确定柜子使用权限。
12、离线与流程自动修复：系统在断网情况下，脱机完成发放并记录，联网后自动修复异常数据。  
13、各主控柜之间信息互通，如果已经在其它主柜存衣/鞋，会在识别人员时提示到已经存储的主柜操作。       

	▲商务要求

	1.交付期限
	签订合同之日起120日历天内通过验收并交付使用。

	2.交付地点和要求
	交付地点：玉林市第一人民医院内，采购人指定地点。
交付要求：中标人所提供的合同货物必须是合同签订之日前8个月内生产的全新、未曾使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

	3.付款方式
	1.合同、担保施生效及具备实施条件后10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%【同时中标人需提供商业银行、保险机构出具的预付款等值的见索即付、不可撤销的无条件预付款保函（包含电子保函），保函形式应当符合采购人要求】；
2.验收合格后，中标人收到验收报告后5个工作日内凭合同、全额发票、验收报告到采购人仓库办理资产入库手续，验收合格后60天内，采购人支付合同总金额的70%；
3.每次付款前，中标人须向采购人提交付款申请。

	4.投标报价
	1、报价必须含以下部分，包括:
(1)要求投标货物是全新、未经改装、合格、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。
（2）投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费；
货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；
供应商中标后深化设计、图纸制作等相关费用；
按采购人要求进行摆放的费用；
安装后保洁、相关检测费用。
注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	5.验收标准
	1、所供产品应符合招标文件、采购合同约定的要求。
2、所供产品为全新，且外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。
3、所供产品结构牢固，无安全隐患。
4、如有抽检要求的，检测结果符合招标文件招标项目采购需求及采购合同约定的要求。 
5、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。
6、招标文件招标项目采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证；产品表面贴金属商标牌，商标信息与供应商开标一览表信息不一致的，采购人有权拒绝验收。
7、产品验收时，中标人必须按采购文件要求提供主要原材料、成品检测报告原件进行核查，检测报告应由具有检测资质的检测机构出具，不能提供检测报告原件的或检测报告不能满足承诺响应情况的，采购人有权拒绝验收。
8、为确保采购人所购产品质量、产品安全性及稳定性以及供应商所提供产品参数的真实性，中标人供货时，采购人将对供货产品进行产品测试。一旦发现虚假应标的情况，将按照有关规定追究供应商的责任。

9、本项目为约定委托代理机构组织的验收项目，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。
10、政策功能
（1）严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则投标无效。
（2）执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，招标供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖招标供应商公章，否则不予认定。
（3）供应商投标产品的配件（辅材）涉及节能认证、国家强制认证的，在验收时必须提供产品、配件的相关节能认证证书、国家强制认证证书，不能提供认证证书的采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果由供应商承担。

	6.售后服务
	1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包” ，质量保证期限自货物通过验收合格并交付使用之日算起。2、质保期内，中标人负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用。3、中标人负责送货上门，安装调试。从通过验收即日起质量保证期限内所有由于质量问题导致的硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务， 并提供终身维护；因人为因素故意性损坏出现的故障不在包修范围，但中标人也要积极帮助采购人修理。4、提供 7×24 小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标人接到采购人通知后0.5小时内响应，需要到现场处理时12小时内到达，一般质量问题处理时限不超过12小时，重大质量问题处理时限不超过48小时。5、投标文件中必须提供详细的售后服务方案及联系人方式。

	7.其他要求
	1.投标人应提供项目实施方案，包括但不限于：①工作进度计划、②供货计划、③安装调试方案、④供货配送保障方案等内容。

2.投标人应提供售后服务方案，包括但不限于：①国家“三包”服务承诺、②质保期内免费维保及费用承担承诺、③送货上门及安装调试服务、④7×24小时技术支持、⑤故障分级响应处置机制、⑥终身维护服务方案、⑦人为损坏协助维修服务、⑧售后服务联系方式及专项售后方案、⑨售后应急保障、⑩备品备件储备等内容。
3.投标人必须认真审核报价文件所有要求，如明知不满足报价文件要求进行恶意竞争的，投标人存在不按要求报价、中标后无故放弃签订合同、不按合同履行等违约行为的以恶意虚假应标进行处理并报相关监管部门处理。

	8.进口产品说明
	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件按无效投标处理。


附件：
节能产品政府采购品目清单
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	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB
21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级
（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明
设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电
视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视
频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食
炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15


	★A060805便
器


	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）


	16
	★A060806水
嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器
冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴
器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据国家相关标准的最新版本，依据国家能效标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。
第三章  投标人须知
投标人须知及前附表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：玉林市第一人民医院区域医疗中心住院楼订制家具采购项目

	2
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；

2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

	3
	□本项目不收取投标保证金。

☑本项目收取投标保证金，具体规定如下：

投标保证金：50000.00元。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包 

含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前从投标人账户交至指定账户并且到账（开户银行：农行玉林市金玉路支行，开户名称：广西瑞冠工程咨询有限公司玉林分公司，银行账号：20410801040006426）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 

相关要求： 

1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 

2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标文件提交截止时间前将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。

3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 

备注： 

1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 

2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 

4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 

5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	4
	☑不允许分包

□允许分包

	5
	☑不组织现场考察

□组织现场考察：

☑不组织召开开标前答疑会

□组织召开开标前答疑会

	6
	1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

	7
	投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。

电子投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	8
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密投标文件。

	9
	投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

1.本招标文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

2.本招标文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与招标的自然人本人。

4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

6.电子响应/投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应/文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

	10
	法定代表人或其授权代表签字或签章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或签章的内容，投标单位可以线下签字或签章后扫描上传。

	11
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	12
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密投标文件”的上传、提交：

a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	13
	电子加密投标文件的解密：

开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	14
	投标截止时间及地点：2026年8月24日9:00（北京时间）。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	15
	开标时间及地点：2026年8月24日9:00（北京时间）。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	16
	评标方法：综合评分法

	17
	中标公告及中标通知书：我公司在采购人依法确认中标人后2个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告在原公告发布媒体上发布。

	18
	采购资金来源：纳入部门预算管理的单位事业性收入。

	19
	付款方式：见招标项目采购需求。

	20
	投标文件有效期： 150日。

	21
	接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西瑞冠工程咨询有限公司，联系电话：0775-2551136，通讯地址：玉林市双拥路华泰财富中心803室

现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	22
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项；

技术要求（主要技术参数及性能（配置）要求）评审中允许负偏离的技术指标条款数不限；

	23
	本项目收取履约保证金，具体规定如下：

履约保证金金额：按中标金额的 5%。（如为中小微企业按2%计算）
履约保证金递交时间：签订合同前必须递交。

履约保证金递交方式：商业银行、保险机构出具的保函，或者支票、汇票、本票等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：项目通过验收且中标人向采购人提出申请退付，采购人在收到付款材料后 5 个工作日内办理退还手续(不计利息)。
备注：

1.根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》桂财采〔2022〕30号）规定，招标文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的 2%。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务采用招标方式采购的，履约保证金减免从其规定。

2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履约期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为见索即付、不可撤销的无条件保函，否则不予签订合同。

4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	24
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品） 的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格：

依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、 保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐；

	25
	1、采购代理服务费支付方式：代理服务费按以下收费标准向中标供应商收取，领取中标通知书前，中标供应商应向采购代理机构一次付清采购代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

2、采购代理服务费收取标准：

以中标金额为计费额，按桂价费〔2011〕55号文的规定“货物类”标准，下浮 20% 收取。

3、代理服务费收款账户：

名    称：广西瑞冠工程咨询有限公司玉林分公司

对公账号：20410801040006426

开户银行：农行玉林市金玉路支行

	26
	履约验收咨询费：本项目由采购代理机构组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。中标供应商在领取中标通知书前，以中标金额为计费额，按桂价费〔2011〕55号文的规定“货物类”标准下浮50%采购代理机构一次性付清履约验收咨询费。

	27
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)》。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云平台”作为附件上传保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	28
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评分标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。


投标人须知
一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件、在原公告发布媒体上发布公告、平台短信通知和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交 换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“重要技术参数”是指采购需求中带“※”的条款；无特殊符号标记的为一般条款。

2.10“正偏离”,是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.11“负偏离”,是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

（六）本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包             

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。
（八）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法 投标人的行政与刑事责任。

（九）回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制或不同供应商报名的IP地址一致的； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。 

（三）招标文件的澄清与修改 

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

3. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在原公告发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

4. 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在原公告发布媒体上发布更正公告。

5.采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务文件、技术文件、投标报价文件四部分组成。

1.资格文件（投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负）：

⑴投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理）

⑵投标人依法缴纳税收的相关材料：投标截止前半年内任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理）

⑶投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料：投标截止前半年内任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）扫描件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理）

⑷投标人财务状况报告(2024年度或2025年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明复印件；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供截标之日上一个月的月报表或银行出具的资信证明；(说明：银行出具的资信证明指：反映投标人信用状态良好的相关证明,并非指存款证明。如所提供该证明仅为存款数额信息的将作无效证明处理，并按无效投标处理。资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年)；（必须提供，否则作无效投标处理）

⑸投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

⑹投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

⑺货物制造商为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业的资格证明材料[为中小微企业的应当提供《中小企业声明函》；为残疾人福利性单位的应当提供《残疾人福利性单位声明函》；为监狱企业的应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]；（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

⑻除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件、扫描件的，必须加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。

2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。

3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。

4.若招标文件中有专门标注的某关联点。并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其他内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。
2.商务文件：

⑴无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

⑵投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理）

⑶法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理）

⑷法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理）

⑸商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
⑹售后服务承诺方案（格式自拟）；
⑺项目实施方案（格式自拟）；

⑻投标人根据“第二章 招标项目采购需求”及“第四章 评标方法及评分标准”提供有关证明材料(如有要求“必须提供，否则投标无效”的)，则必须提供；

注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。

以上标明“必须提供”的材料属于复印件、扫描件的，必须加盖投标人电子签章，否则作无效投标处理。

3.若招标文件中有专门标注的某关联点。并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其他内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。
3.技术文件

（1）货物性能配置清单（必须提供）；

（2）技术要求偏离表（必须提供）；

（3）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略，如有，可提供）；

▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（如有规定，必须提供）。

4.报价文件：

（1）投标函（必须提供,格式见第六章）； 

（2）开标一览表（必须提供,格式后附）。

（3）中小企业扶持政策的材料（必须提供）：

1)《中小企业声明函》(格式后附)；

2)《残疾人福利性单位声明函》(格式后附)；

3)省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

（二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《招标项目采购需求》中所有货物和服务内容作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括：(1)要求投标货物是全新、未经改装、合格、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。（2）投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费；货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；供应商中标后深化设计、图纸制作等相关费用；按采购人要求进行摆放的费用；安装后保洁、相关检测费用。

注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起150日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包 

含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前从投标人账户交至指定账户并且到账（开户银行：农行玉林市金玉路支行，开户名称：广西瑞冠工程咨询有限公司玉林分公司，银行账号：20410801040006426）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 

3.相关要求： 

1）.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 

2）.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标文件提交截止时间前将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。

3）.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还，不计利息。

4.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。招标项目采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或签章。投标文件扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。
3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴同级财政国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

四、开标
（一）开标准备

我公司将按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二） 开标程序：

1.电子开标会由我公司主持

2.我公司工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，我公司或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，我公司将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，我公司将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查
1.开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

2.资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

3. 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知”正文部分第三、（一）、1条资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知”正文部分第三、（一）、1条资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

4.合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序
评标委员会仅对通过资格审查的投标文件进行后续评审，程序如下：

    1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

通过符合性审查的供应商不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

①投标文件未提供“投标人须知”三、投标文件的编制（一）、4.规定中“必须提供”的文件资料的；

②未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

③报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；有预算单价的，报价不能超出预算单价。

④投标人未就所投标项的进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投标项的单项内容作唯一报价；投标人未就所投标项的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

⑤修正后的报价，投标人不确认的；

⑥投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

①投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

②委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 

③为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

④投标文件未提供“投标人须知”正文第三、投标文件编制（一）、2条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

⑤商务要求评审允许负偏离的指标条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

⑥投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

⑦投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

⑧投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑨属于投标人须知正文第9.2条情形的；

⑩投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

⑪招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

⑫未响应招标文件实质性要求的；

⑬法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术要求（主要技术参数及性能（配置）要求）评审中允许负偏离的技术指标条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知”第三、投标文件的编制（一）、3规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.异常低价甄别与说明：采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

①投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价〈全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值X50%；

②投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价X50%；

③投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价〈采购项目最高限价X45%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标(响应)文件并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标(响应)审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上1-4规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

（五）评标原则和评标方法

1.评标原则。

评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

2.评委表决。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

评标的保密。

采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密(封闭式评标)的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的 国家秘密、商业秘密负有保密责任。

评标过程的监控

本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控， 投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

七、评标结果

（一）我公司将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，我公司在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，我公司向中标供应商发出中标通知书。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同
（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，我公司将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标；中标人无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，采购人将依据政府采购相关法规规定报告政府采购监管部门,由政府采购监管部门查实后根据政府采购法律法规的规定对此行为进行处罚，同时还应当赔偿因此给采购人造成的全部损失。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

 九、询问、质疑和投诉
1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。

 十、其他事项
  1、解释权：本招标文件解释权属我公司。

2、本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

(1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

(2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

(3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照 《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3、电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动：影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

4、出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

  5、有关事宜
  所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

  广西瑞冠工程咨询有限公司

  邮政编码：537000
  通讯地址：玉林市双拥路华泰财富中心803室

  电    话：0775-2551136 

第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准
一、评标原则
（一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人或以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标依据：评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评分标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。

二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（三）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

综合评分法

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分（满分30分）
	投标报价
	(1)评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

(2)本项目是专门面向中小企业采购的项目，不再进行价格扣除及用扣除后的价格参加评审。
(3)满足招标文件要求且最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

(4)价格分计算公式：

价格分=(评标基准价/评标报价)×30分

	2
	技术分（满分50分）
	技术性能分（满分50分）
	1、招标文件第二章招标项目采购需求的“主要技术参数及性能（配置）要求”中无特殊符号标记的为一般条款，全部满足无负偏离的得27分，每出现1项负偏离的扣0.5分，扣完为止。
2、招标文件第二章招标项目采购需求的“主要技术参数及性能（配置）要求”中带“※”的主要原材料（1.电解钢板；2.粉末；3.门铰；4.三节缓冲导轨；5.304不锈钢；6.医用人造石；7.实木多层板；8.阻燃海绵；9、抗菌皮革）重要条款共9项，全部满足无负偏离的得9分，每出现1项负偏离的扣1分，扣完为止。

3、招标文件第二章招标项目采购需求的“主要技术参数及性能（配置）要求”中带“※”的成品（1、诊（疗/查）床；2、沙发；3、货架；4、诊桌；5、智能发衣（鞋）机；6、智能手术衣、鞋回收机；7、智能存储主控柜（衣、鞋存放））重要条款共7项，全部满足无负偏离的得14分，每出现1项负偏离的扣2分，扣完为止。

注：1）投标人提供具有检测资质的第三方检测（验）机构出具的有效期内的合格检测（验）报告复印件，送检报告人可以是投标人、投标产品生产厂家、原材料商；检验报告名字与要求不相同的，只要检测内容相同则视为相符；当投标响应技术指标与上述证明文件不一致时，以上述证明文件的指标为准。

上述1、招标文件第二章招标项目采购需求的“主要技术参数及性能（配置）要求”中无特殊符号标记的为一般条款，重复的均作为一项条款计算。

3）上述2、3主要原材料、成品技术要求详见招标文件第二章 招标项目采购需求“技术参数”最后“主要原材料、成品技术要求”内容。

	3
	商务分（满分20分）
	项目实施方案（满8分）
	评审内容范围：本项评审仅针对投标文件中项目实施方案四大核心模块：①工作进度计划、②供货计划、③安装调试方案、④供货配送保障方案，所有评分均围绕上述固定模块客观判定。

1. 工作进度计划：包含项目各实施阶段时间节点安排、全周期进度管控、实施人员配置及岗位职责、进度保障管控措施等内容；

2. 供货计划：包含物资订货排期、货源保障、分批供货安排、到货时序管控等内容；

3. 安装调试方案：包含现场安装部署计划、施工流程、调试步骤、检测验收、问题整改预案等内容；

4. 供货配送保障方案：包含运输路线规划、装卸货规范、物资防护、物流应急保障、到货交接管控等内容。

具体评分细则如下：

一档(1分)：项目实施方案，但工作进度计划、供货计划、安装调试方案、供货配送保障方案四大模块任意缺失一项及以上，本项得1分。

二档(3分)：四大模块内容完整、无缺项，可基本匹配项目实施交付需求；但方案内容框架混乱、逻辑不清，表述冗余杂乱，各模块内容衔接不统一，实施措施笼统、针对性弱，仅能满足基础实施要求，无细化管控举措，本项得3分。

三档(5分)：四大模块内容齐全无缺项，完全匹配项目实施、供货、安装、配送全部需求；方案框架清晰、表述规范完整，各模块逻辑连贯，实施措施、管控方案、保障举措具体可行、针对性强，可有效保障项目正常落地实施，整体方案完善合规，本项得5分。

四档(8分)：四大模块内容齐全无缺项，方案体系完整、架构严谨、逻辑清晰；各阶段计划精准细化、时序合理、人员配置匹配、流程规范标准；供货、配送、安装调试全流程保障措施全面、科学合规、可落地性极强，可高效保障项目保质、保量、按期完成，优于项目基础实施要求，本项得8分。

注：投标文件中未提供项目实施方案整体文件或四大核心模块均无相关内容的，本项得0分。

	
	
	售后服务分（满分7分）
	评审内容范围：本项评审仅针对投标文件中①国家“三包”服务承诺、②质保期内免费维保及费用承担承诺、③送货上门及安装调试服务、④7×24小时技术支持、⑤故障分级响应处置机制、⑥终身维护服务方案、⑦人为损坏协助维修服务、⑧售后服务联系方式及专项售后方案、⑨售后应急保障、⑩备品备件储备等贴合医院场景的实质性售后内容。具体评分细则如下：

一档(1分)：已提供售后服务方案，但方案整体完整性不足、存在内容缺项，关键售后服务条款表述模糊、逻辑混乱、保障措施笼统简单，未结合本医院家具定制项目实际场景编制针对性服务内容；或未按要求提供完整详细的售后服务方案及有效售后联系人、联系方式，方案仅具备基础框架、落地性差，本项得1分。

二档(3分)：售后服务方案内容完整、无缺项、无偏离，全面实质性响应本项目全部售后服务采购要求。完整承诺执行国家“三包”服务、明确质保期起算规则，承诺质保期内因质量问题产生的故障免费保修、免费提供人工及备件，承担全部相关费用；明确提供免费送货上门、安装调试服务及终身维护服务，对人为损坏故障提供协助维修服务；严格落实7×24小时技术支持、0.5小时响应、12小时内到场、一般故障12小时内处置、重大故障48小时内处置的时限要求；提供完整售后服务方案及有效售后联系人、联系方式，方案措施基本完整，可满足项目基础售后运维需求，本项得3分。

三档(5分)：在完全满足招标文件的售后基础要求前提下，售后服务方案内容详实、表述清晰、逻辑完整，针对性贴合医院家具高频使用、高稳定、高安全的专属场景。在招标文件基础要求之上，细化完善故障分级处置流程、常态化日常巡检养护机制、终身维护服务细则及人为损坏维修服务规范；健全7×24小时技术值守、响应回访、闭环处置保障体系；明确专属售后对接人、服务台账、售后回访等常态化服务机制，服务流程标准化、落地性强，可有效保障本项目家具长期安全稳定运行，服务保障能力优于招标基础要求，本项得5分。

四档(7分)：在完全满足第三档全部要求的前提下，针对医院家具订制项目编制专属化、精细化、全流程落地的售后服务方案，体系完整、架构严谨、措施科学周全。具备成熟完善的本地化售后服务保障体系、专项售后应急处置预案、常态化巡检养护及安全隐患排查机制；建立专项备品备件储备制度，保障家具配件快速更换、及时抢修；可提供专职售后人员名单、专业服务工具、常态化值班保障等佐证材料；全流程响应、抢修、维保、应急、备件、安全保障措施细化到位，服务时效性、专业性、稳定性极强，相较招标要求具备明显服务优势与充足履约兜底能力，完全适配医院高标准运维需求，本项得7分。

注：投标文件中未提供售后服务方案的，本项得0分。

	
	
	业绩分（满分3分）
	供应商自2023年以来完成过同类项目的业绩，每份业绩须包含有效的合同书或中标（成交）通知书、并同时提供验收报告，每份得1分，满分3分。

注：1.合同书或中标（成交）通知书必须能清晰反映所销售的货物及金额，同一项目（合同）下的业绩只计一次；
2.必须提供合同书或中标(成交)通知书的复印件、并同时提供验收报告复印件，所有复印件均须加盖电子公章，否则不计分。

	
	
	政策分

（满分

2分）
	节能、环境标志产品
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者标项）预算金额比例得0至1分，满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者标项）预算金额比例得0至1分，满分1分；

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3。


三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（二）排名第一的中标候选人放弃中标、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

第五章    拟签订的合同文本
玉林市第一人民医院

区域医疗中心住院楼订制家具采购项目
采
购
合
同
合同编号：
采购单位（甲方）：玉林市第一人民医院 
供 应 商（乙方）：                   
玉林市第一人民医院采购合同

合同编号：                
采购单位（甲方）玉林市第一人民医院        供 应 商（乙方）                  
签  订  地  点   玉林市第一人民医院        签  订  时  间  2026年  月  日
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：
第一条  合同标的
1.供货一览表
	序号
	标的名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数  量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）           元整    （小写）¥[image: image713.png]


.元


2.配置清单
	序号
	标的名称
	配置清单

	1
	
	


3.合同总金额包括：

（1）要求投标货物是全新、未经改装、合格、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。

（2）合同总金额为采购人指定地点的现场交货价，包括：货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费；货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；供应商深化设计、图纸制作等相关费用；按采购人要求进行摆放的费用；安装后保洁、相关检测费用。

注：乙方自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，合同总金额应包含全部内容，甲方不再另行支付额外费用。本合同执行期间合同总金额不变。如招标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条  质量保证
1.乙方所提供的货物型号、货物性能、技术规格、技术参数、质量标准等必须与响应文件和承诺相一致。
2.乙方所提供的合同货物必须是合同签订之日前8个月内生产的全新、未曾使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3.乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
第三条  权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。否则，乙方须承担对第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件,以及有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证所交付给甲方的货物必须权属无任何争议，无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条  包装及运输
1.乙方提供的货物均应按招响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，使之满足运输距离、防潮、防雨、防震、防锈、防腐和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并开箱验货签收视为交付。
6.货物的运输方式： 陆运 。
7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 无 。
第五条  交货、安装、调试、培训和验收
1.乙方交货时间：合同签订后    天内通过验收并交付使用，地点：玉林市甲方院区内指定地点。
2.货物运达约定的交货地点后，甲方应对照货物生产商提供的、随货物运抵的货物清单，对照合同、备忘录、商务谈判记录等有效合法商务文件，对货物及其附属物件进行到货验收。符合响应文件和本合同规定的货物，甲方给予签收；对不符合响应文件和本合同规定的货物或货物有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。
3.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
4.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），乙方负责合同项下的安装、调试及培训工作。
5.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好的保护措施。若因安装行为改造或损坏场地内其他设备设施，产生的后果以及费用由乙方负责。
6.乙方负责为甲方有关人员免费的培训。培训时间、地点：甲方院区内双方商定的时间、地点。
7.本项目为约定委托代理机构组织验收的项目。设备完成安装、培训、调试1个月（大型设备3个月），乙方准备好验收所需材料，经甲方归口管理部门审核通过后，由乙方书面向第三方验收机构申请验收，第三方验收机构向甲方确定验收时间，并通知乙方。验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

8.如中标货物属国家相关法律规定的法定检验设备，检定费用由乙方负责。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责，验收时间应在相关专业机构检验并出具合格证明后进行。

9.乙方在验收时应附上货物有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求)复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时，必须提供，I类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供）。

10.在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

11.甲方对验收有异议的，应当场提出，并在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

12.货物商检由乙方负责申报。
第六条 付款方式
1.合同、担保施生效及具备实施条件后10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%【同时乙方需提供商业银行、保险机构出具的预付款等值的见索即付、不可撤销的无条件预付款保函（包含电子保函），保函形式应当符合甲方要求】；
2.验收合格后，乙方收到验收报告后5个工作日内凭合同、全额发票、验收报告到甲方仓库办理资产入库手续，验收合格后60天内，甲方支付合同总金额的70%；
3.每次付款前，乙方须向甲方提交付款申请。

第七条 履约保证金
1.履约保证金金额:按中标金额的 2 %。
2.履约保证金递交时间：签订合同前必须递交。
3.履约保证金递交方式：商业银行、保险机构出具的保函，或者支票、汇票、本票等非现金方式（如为出具保函的，必须为见索即付、不可撤销的无条件保函）。

4.履约保证金退付方式、时间及条件：项目通过验收且乙方向甲方提出申请退付，甲方在收到付款材料后 5 个工作日内办理退还手续(不计利息)。
第八条 税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第九条  保修期及售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：      年，保修期自货物最终验收合格之日算起。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
3.超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。
4.提供 7×24 小时的技术支持服务。如发生质量问题，乙方接到甲方通知后   小时内响应，需要到现场处理时   小时内到达，一般质量问题处理时限不超过   小时，重大质量问题处理时限不超过   小时。
5.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（如有，见合同附件）
6.乙方应当向甲方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息，以便甲方维护维修使用。
第十条 违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，乙方负责更换。
3. 乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成经济损失；甲方逾期付合同款的，按逾期付款金额计算向乙方支付逾期违约金，违约金自逾期付款之日起计算，年化利率按订立合同时一年期贷款市场报价利率，违约金累计不得超过逾期付款金额的5% 。
4.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
5.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。
6.乙方的其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十一条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十二条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十三条  合同生效及其它
1.合同由正文、购销廉洁协议、开标一览表（报价表）、商务要求偏离表、技术要求偏离表、售后服务承诺（或售后服务方案）和成交通知书（或成交公告）等内容组成，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲乙双方协商同意，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十四条  合同的变更、终止与转让
1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十五条  信息保密
1.甲乙双方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方泄露。
2.除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。
3.本保密条款在本合同期满、解除或终止后仍然有效。
第十六条  本合同一式     份，具有同等法律效力。甲方肆份，乙方     份，采购代理机构壹份（可根据需要另增加）。
本合同甲乙双方签字盖章后生效。
	甲方（章）
玉林市第一人民医院
2026年   月   日
	乙方（章）
2026年   月   日

	单位地址：广西玉林市教育中路495号
	单位地址：

	法定代表人签字：
	法定代表人签字：

	委托代理人签字：
	委托代理人签字：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
中国建设银行股份有限公司玉林分行
	开户银行：

	账号：45001660455050507773
	账号：

	纳税人识别号:12450900499338093R
	纳税人识别号:

	邮政编码：537000
	邮政编码：


玉林市第一人民医院购销廉洁协议

甲方：玉林市第一人民医院

乙方：                 
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及购销合同约定购销相关产品及服务。

二、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠、资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要和收受现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还。无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

三、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医用耗材用量信息，或为乙方统计提供便利。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医用耗材的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

五、乙方指定       （联系电话：               ）作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医用耗材，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本协议，一经发现，甲方有权终止购销合同。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》(国卫法制发(2013)50号)相关规定处理。

七、本协议作为购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

八、本协议一式   份，甲方执肆份，乙方执   份，采购代理机构执壹份。从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                法定代表人（负责人）：

委托代理人签名：                     委托代理人签名：

2026年   月   日                     2026年   月   日
第六章　投标文件格式
一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 
报价文件

项目名称： 
项目编号：  

投标人名称：
投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：YLZC2026-G1-990204-GXRG）的招标公告，签字代表           （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          
投标人名称:                
开户银行：                         银行帐号：                     

法定代表人或者委托代理人签字:___________ 

                                    投标人（盖公章）：
                                                      年    月     日
4. 开标一览表
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                   
投标人名称：                                                 单位：元

	序

号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量①
	单价
②
	投标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （¥           ）


注: 

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日
二、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式： 

资格证明文件
项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日
1.资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

投标人直接控股、管理关系信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

投标人（盖公章）：                 

年    月    日
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

投标人（盖公章）：                 
 年    月    日

投标声明
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：        ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。
                                          法定代表人（签字）：             
                                          投标人（盖公章）：                 
                                                  年    月    日

5.中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：
注：

1、在政府采购活动中,供应商提供的货物、工程或者 服务符合下列情形的,享受本办法规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中,货物由中小企业制造,即货物由 中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标;

(二)在工程采购项目中,工程由中小企业承建,即工程施 工单位为中小企业;

(三)在服务采购项目中,服务由中小企业承接,即提供服 务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中,供应商提供的货物既有中小企业制造货 物,也有大型企业制造货物的,不享受本办法规定的中小企业扶 持政策。

以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为中小企业 的,联合体视同中小企业。其中,联合体各方均为小微企业的, 联合体视同小微企业。

2、享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖公章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
四、商务文件格式

1.商务文件封面格式： 

商务文件
项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.无串通投标行为的承诺函

无串通投标行为的承诺函（格式）

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（公章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明（格式）
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面原件扫描件

投标人名称（公章）

         年        月        日

5.法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书（格式）

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面原件扫描件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或盖章）：              

委托代理人身份证号码：                              

                                                投标人（盖公章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则作无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.商务要求偏离表格式(注：按招标文件第二章 “招标项目采购需求”具体项目修改)
	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 招标项目采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人盖公章：               

日  期：         
7.投标人业绩材料（格式）

投标人业绩情况一览表：

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字）：　　　　　

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日
五、技术文件格式

1. 技术文件封面格式： 

技术文件

项目名称： 
项目编号： 

投标人名称：

投标人地址：

                        年    月    日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 货物性能配置清单（格式）

货物性能配置清单

	序号
	标的名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

1.以上性能配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、标的生产厂家、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                          日  期：          
4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

	序号
	标的名称
	招标文件主要技术参数及性能（配置）要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 招标项目采购需求”中的“主要技术参数及性能（配置）要求”逐条作明确的投标承诺，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求及参数，在“偏离说明”中注 明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

投标人（盖公章）：                          日 期：        

5. 项目实施人员一览表（格式）

项目实施人员一览表（如有）

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。 

2.投标人应当附本表所列证书的原件扫描件并加盖投标人电子签章。
法定代表人或委托代理人签字：        
投标人盖公章：                          日 期：         
六、其他文书、文件格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
4.投诉书（格式）
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
品目序号�



名称�



依据的标准�
�












1�









A020101计算


机设备�
★A02010104台式计算机�
�
《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）�
�
�
�
★A02010105便携式计算机�
�
《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）�
�
�
�
★A02010107平板式微型计算机�
�
《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）�
�
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A020106输入


输出设备�









A02010601打印设备�
A0201060101喷墨打


印机�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
�
�
�
★A0201060102激光


打印机�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
�
�
�
★A0201060104针式


打印机�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
�
�



A02010604显示设备�
★A0201060401液晶


显示器�
《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）�
�
�
�



A02010609图形图像输入设备�






A0201060901扫描仪�
参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521


中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求�
�
3�
A020202投影


仪�
�
�
《投影机能效限定值及能效等级


（GB32028）�
�



4�
A020204多功


能一体机�
�
�
《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）�
�
5�
A020519泵�
A02051901离心泵�
�
《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）�
�
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A020523制冷


空调设备�









★A02052301制冷压缩机�






冷水机组�
《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）�
�
�
�
�



水源热泵机组�
《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）�
�






�
�
�
溴化锂吸收式冷水机�
《溴化锂吸收式冷水机组能效限�
�
�
�
�
组�
定值及能效等级》（GB29540）�
�
�
�









★A02052305空调机组�
多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)�
《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454�
�
�
�
�



单元式空气调节机�
《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管�
�
�
�
�
(制冷量>14000W)�
送风式空调机组能效限定值及能�
�
�
�
�
�
效等级》（GB37479）�
�
�
�
★A02052309专用制�



机房空调�
《单元式空气调节机能效限定值�
�
�
�
冷、空调设备�
�
及能效等级》（GB19576）�
�
�
�






A02052399其他制冷�






冷却塔�



《机械通风冷却塔第1部分：中�
�
�
�
�
�
小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）�
�
�
�
空调设备�
�
《机械通风冷却塔第2部分：大�
�
�
�
�
�
型开式冷却塔》（GB/T7190.2�
�



7�



A020601电机�
�
�
《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）�
�



8�
A020602变压�



配电变压器�
�
《三相配电变压器能效限定值及�
�
�
器�
�
�
能效等级》（GB20052）�
�



9�
★A020609镇�



管型荧光灯镇流器�
�
《管形荧光灯镇流器能效限定值�
�
�
流器�
�
�
及能效等级》（GB17896）�
�
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A020618生活


用电器�



A0206180101电冰箱�
�
《家用电冰箱耗电量限定值及能�
�
�
�
�
�
效等级》（GB	12021.2）�
�
�
�


















★A0206180203空调


机�









房间空气调节器�
《转速可控型房间空气调节器能�
�
�
�
�
�
效限定值及能效等级》（GB�
�
�
�
�
�
21455-2013），待2019年修订发�
�
�
�
�
�
布后，按《房间空气调节器能效限�
�
�
�
�
�
定值及能效等级》（GB21455-2019�
�
�
�
�
�
实施。�
�
�
�
�
多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）�
《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454�
�
�
�
�



单元式空气调节机�
《单元式空气调节机能效限定值�
�
�
�
�
�
及能源效率等级》（GB19576）《风�
�
�
�
�
(制冷量≤14000W)�
管送风式空调机组能效限定值及�
�
�
�
�
�
能效等级》（GB37479）�
�
�
�
A0206180301洗衣机�
�
《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）�
�










