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  公开招标公告
	项目概况
桂林市政府集中采购中心受龙胜各族自治县民政局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定，现就龙胜各族自治县老年公寓怡养楼改造提升工程（设备采购）进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，并于2026年8月21日上午9时30分前递交投标文件。现将本次公开招标的有关事项公告如下：  


一、项目基本情况
项目编号：GLZC2026-G1-280024-GLSZ  

项目名称：龙胜各族自治县老年公寓怡养楼改造提升工程（设备采购）

预算金额：本项目预算总金额为人民币壹佰伍拾陆万壹仟捌佰元整（¥1561800.00元），其中分标1：人民币玖拾贰万伍仟捌佰伍拾元整（¥925850.00元），分标2：人民币陆拾叁万伍仟玖佰伍拾元整（¥635950.00元）。
采购需求：
	项号
	项目名称
	单位
	数量
	简要外观规格尺寸描述或项目基本概况

	分标1
	龙胜各族自治县老年公寓怡养楼改造提升工程（设备采购）-分标1
	批
	1
	详见招标文件

	分标2
	龙胜各族自治县老年公寓怡养楼改造提升工程（设备采购）-分标2
	批
	1
	详见招标文件


合同履行期限：自合同签订之日起至中标人承诺免费保修期满。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
4.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
1.招标文件获取时间：2026年7月31日至2026年8月21日上午9时30分。
2.地点及方式：潜在供应商请登录“广西政府采购云平台”获取该项目招标文件。
3.招标文件售价：本项目招标文件不收取费用。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年8月21日上午9时30分（北京时间）。
地    点：通过广西政府采购云平台实行在线投标。
开标时间：2026年8月21日上午9时30分（北京时间）截标后。
地    点：桂林市公共资源交易中心9号开标室（7号仓）通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目无需缴纳投标保证金。
2.投标人可视自身情况决定是否出席开标会议；如出席开标会议，可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议（出席代表需携带本人身份证原件，未携带身份证所造成一切后果，由其自行承担）。
3.本项目信息发布媒体：
桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）
广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）
4.投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2026年8月21日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为供应商认可。

七、在线投标（电子投标）说明

1.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“广西政府采购云平台客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

“广西政府采购云平台客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用广西政府采购云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统，通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。

2.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往广西政府采购云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理）
3.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

4.本采购项目为广西政府采购云全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取广西政府采购云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：龙胜各族自治县民政局
地 址：龙胜各族自治县龙胜镇北岸幸福街2号 
联系方式：李工0773-7512132
2.采购代理机构信息

名  称： 桂林市政府集中采购中心　

地　址： 桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼5楼

联系方式：0773-5625143 
3.项目联系方式
项目联系人：林利霞
电　话：0773-5625143

4.政府采购监督管理机构

名 称：龙胜各族自治县财政局
联系方式：0773-7511322
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：龙胜各族自治县老年公寓怡养楼改造提升工程（设备采购）
项目编号：GLZC2026-G1-280024-GLSZ  

	2
	5
	投标人资格
	5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。

5.2 本项目不接受联合体投标。
5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.4 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
5.5 本项目的特定资格要求：无。

	3
	6
	投标费用
	不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	4
	15
	采购预算金额及投标报价
	15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：本项目预算总金额为人民币壹佰伍拾陆万壹仟捌佰元整（¥1561800.00元），其中分标1：人民币玖拾贰万伍仟捌佰伍拾元整（¥925850.00元），分标2：人民币陆拾叁万伍仟玖佰伍拾元整（¥635950.00元）。投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。
15.2投标人必须就“采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

	5
	16.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天。

	6
	17
	投标保证金
	本项目无需缴纳投标保证金。

	7
	18
	投标文件的制作
	18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字或盖章后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备 

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 

18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

18.4.3供应商将广西政府采购云平台客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线 95763 进行咨询。

	8
	19.1
	投标文件的补充、修改和撤回
	19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

	9
	20.1
	投标文件递交
	20.1投标文件递交截止时间：于2026年8月21日上午9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

	10
	20.2
	投标文件解密
	20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2026年8月21日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为供应商认可

	11
	21.1
	开标时间及地点
	开标时间：2026年8月21日上午9时30分（北京时间）截标后。地点：桂林市公共资源交易中心9号开标室（7号仓）通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

	12
	24
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，评审专家4人。

	13
	25.1
	评标办法
	综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

	14
	32
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

	15
	33
	中标公告及中标通知书
	33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标人；采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。
33.2在发布中标公告的同时，采购代理机构在线向中标人发出电子中标通知书。

	16
	34
	履约保证金
	本项目无需缴纳履约保证金

	17
	35.1
	签订合同时间
	中标通知书发出之日起八个工作日内。中标人收到中标通知书后，应按规定与采购人在“广西政府采购云平台”上在线签订电子合同。

	18
	35.4
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

	19
	36
	招标代理服务费
	本项目免收代理服务费。

	20
	37
	本国产品标准及相关政策


	《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）

	21
	38
	编制依据
	本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制。

	22
	39
	监督管理机构
	龙胜各族自治县财政局     电话：0773-7511322


一、总则
1. 项目名称及项目编号
项目名称：龙胜各族自治县老年公寓怡养楼改造提升工程（设备采购）
项目编号：GLZC2026-G1-280024-GLSZ  

2. 适应范围
本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
3. 定义
3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。
3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。
3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。
4. 招标方式、评分办法
公开招标、综合评分法
5. 投标人资格
5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。
5.2 本项目不接受联合体投标。
5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.4 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
5.5本项目的特定资格要求：无。

6. 投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
7. 联合体投标要求
本项目不接受联合体投标。
8. 转包与分包
8.1本项目不允许转包。
8.2本项目不可以分包。
9. 特别说明
9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商。其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。
多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。
9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
10. 质疑和投诉
10.1供应商认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或桂林市政府集中采购中心提出质疑。供应商认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或桂林市政府集中采购中心提出质疑。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交。

质疑联系人：桂林市政府集中采购中心，联系电话：0773-5625162

通讯地址：桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼5楼574室

10.2收到供应商书面质疑函后，采购人应当在七个工作日内对质疑事项作出答复（答复内容不得涉及商业秘密），并委托采购代理机构以书面形式通知质疑供应商，在财政部门指定的媒体发布质疑答复公告。

10.3供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

10.5供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.6 不在法定质疑期内提出的质疑函可以拒收。不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。
二、招标文件
11. 招标文件的构成
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）采购需求；
（4）评标办法；
（5）采购合同（合同主要条款及格式）；
（6）投标文件（格式）。
12. 招标文件的澄清与修改
12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。
12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。
12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。
三、投标文件的编制
13. 投标文件的组成及要求

13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：
13.1.1 电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “广西政府采购云平台”下载。 
13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】
13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；
（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，除投标人为以下四种情形的：
①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；
②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；
③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）
【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；
（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；
注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监管部门（登记机关）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为扫描件）
（4）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；
注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其它省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取；
（6）投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或税务部门出具的无欠税证明】扫描件（必须提供）。
13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

（2）技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；
（3）商务响应表（格式见附件）（必须提供）；
（4）“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；
（5）投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；
（6）项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；
（7）项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）；
（8）节能方面的证书扫描件（如有，请提供）；
（9）环境标志方面的证书扫描件（如有，请提供）；
（10）投标人自2023年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；
（11）《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

（12）如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（13）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

（14）《关于符合本国产品标准的声明函》（见附件）（如有，请提供）；
（15）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。
13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

14. 投标文件的语言及计量
14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。
14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。
投标报价
15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：本项目预算总金额为人民币壹佰伍拾陆万壹仟捌佰元整（¥1561800.00元），其中分标1：人民币玖拾贰万伍仟捌佰伍拾元整（¥925850.00元），分标2：人民币陆拾叁万伍仟玖佰伍拾元整（¥635950.00元）。投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。
15.2投标人必须就“采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

16. 投标有效期
16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。
16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。
17. 投标保证金
本项目无需缴纳投标保证金。
18. 投标文件的制作
18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字或盖章后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备 

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 

18.4.2各供应商在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 

18.4.3供应商将广西政府采购云平台客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云客户服务热线 95763 进行咨询。

19. 投标文件的补充、修改和撤回
19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。
20. 投标文件的递交和解密
20.1投标文件递交截止时间：于2026年8月21日上午9时30分之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2026年8月21日上午9时30分至10时00分)投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为供应商认可。

20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。 

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。
四、开标
21. 开标时间及地点
21.1开标时间及地点：

开标时间：2026年8月21日上午9时30分（北京时间）截标后。

地    点：桂林市公共资源交易中心9号开标室（7号仓）通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由本中心负责落实；

22.1.2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人未在规定的时间内完成在线解密视为投标人放弃投标，在线解密时间为 30 分钟。解密响应文件后，30分钟内在线签字确认，超过时间没有在线签字确认的系统将自动视为供应商认可。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，“广西政府采购云平台”在线向投标人公开开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为开标信息有误，可以当场或在线提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查
23. 资格性审查
23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。
查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）
审查流程：
（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；
（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；
（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；
（4）将相关资料作为评审资料打印存档。
六、评标
24. 评标委员会组成
评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，评审专家4人。
25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。
25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。
26. 评标
26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。
26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。
26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.8根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审委员会要求的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。
26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（一）分值汇总计算错误的；
（二）分项评分超出评分标准范围的；
（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。
26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。
27. 推荐及确定中标候选供应商原则
（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。
（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标人。
（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标人，并依此类推。
28. 属于下列情况之一者，投标无效
（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；
（6）投标人未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；
（7）未完全响应招标文件实质性要求的；
（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 
（5）不同投标人的投标文件相互混编；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
30. 属于下列情形之一的，应予废标
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
31. 开标、评标过程的监控
本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
32. 信用查询
根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：
⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；
⑵查询时间：中标通知书发出前；
⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；
⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。
两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
33. 中标公告及中标通知书
33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标人；采购代理机构在中标人确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。
33.2在发布中标公告的同时，采购代理机构在线向中标人发出电子中标通知书。
七、履约保证金及签订合同
34. 履约保证金
本项目无需缴纳履约保证金
35. 签订合同
35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起八个工作日内。中标人收到中标通知书后，应按规定与采购人在“广西政府采购云平台”上在线签订电子合同。

35.2中标人为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）
35.3如中标人有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标人或重新组织招标。
（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。
八、其他事项
36. 招标代理服务费
本项目免收代理服务费。

37.本国产品标准及相关政策

 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准及相关政策如下：

37.1 本国产品标准
（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
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产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

37.2本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

37.3对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
38. 编制依据
本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和政府采购管理有关规定编制。
39. 监督管理机构
龙胜各族自治县财政局   电话：0773-7511322
第三章  采购需求
说明：
1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。
《节能产品政府采购品目清单》中：
计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；
输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；
制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W）、专用制冷、空调设备（机房空调）】；
镇流器（管型荧光灯镇流器）；
生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；
照明设备（普通照明用双端荧光灯）；
电视设备【普通电视设备（电视机）】；
视频设备【视频监控设备（监视器）】；
便器（坐便器、蹲便器、小便器）；
水嘴。
以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，并加盖投标人CA签章，否则投标无效。
2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。
3、根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年1号)规定，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商应在投标文件中提供国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单的网页截图（同时提供该网页的详细网址），加盖CA签章。

4、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，依法对本国产品给予价格评审优惠。本项目对本国产品给予价格扣除，扣除比例详见评标方法。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件（格式）”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。
5、投标人应注意下列内容：
1）本需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。带“▲”号的参数为重要技术指标及要求，将作为评审依据。
2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

采购需求

技术规格需求

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	项目要求及技术需求
	参考单价（元）
	参考合价（元）
	备注

	1
	网络摄像机
	台
	45
	1、摄像机传感器靶面≥1/3.0"，像素≥400万，分辨率≥2560×1440，帧率≥25fps。
2、摄像机具有逆光补偿调整功能。
3、摄像机具有自动增益控制功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出。
4、网络摄像机接入城市监控报警联网系统或其他系统时，支持与系统时钟同步。
5、设备掉电或重新启动后，能保存掉电前或重启前的配置信息。
6、能在输出的图像中叠加中文文字和符号信息，信息包括：编号、位置、时间、日期等。
7、可以同时输出两(多)路码流或存储一路的同时输出另一路在图像格式、压缩编码格式或压缩码率等参数上有所不同并可以独立设置的视频码流。
8、摄像机有以下功能：a)移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息；b)信号量报警输入、报警输出、报警参数设置等功能；c)报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前≥5s的视频预录、报警触发后≥15s的视频录像：d)故障报警功能。

9、具有日志记录功能，如记录最近访问者的用户名、IP 地址、访问时间、设置参数等信息。
10、红外灯距离作用：可识别距摄像机≥50m处的人体轮廓。
11、网络摄像机的视频顿率满足以下分级：2级，≥25ps且＜50fps。
12、有宽动态能力的摄像机其宽动态能力综合评价得分≥80。
13、在网络直连环境下，网络摄像机在厂家声明的码率、编码方式和标称的最大帧率设置时，稳定工作5分钟后的延时满足以下分级：3级，＜200ms。
▲14、盐雾循环耐久性：总持续时间≥3天，循环次数≥3次，潮热环境每个循环持续时间≥22h。
15、亮度信号信噪比检验≥45dB。

16、支持电源DC12V/PoE。
17、防护能力符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》中IP66的规定。
18、摄像机应兼容ONVIF、API、GB/T 28181协议。
	615
	27675
	

	2
	电梯摄像机
	台
	5
	1、传感器靶面≥1/2.7"，像素≥400万，分辨率≥2560×1440，帧率≥30fps，支持2.8/4mm定焦镜头可选。
2、内置拾音器，拾音距离≥15m。

▲3、红外灯关闭的情况下：彩色≤0.0005lx，黑色≤0.0001lx。

4、红外补光灯开启时，可识别≥100m处人体轮廓(1.7m×0.5m)轮廓。
5、≥1400TVL(分辨率设置为2560×1440、 帧率设置为30fps、码率设置为3Mbps、300lx光照环境、RJ45输出)。
6、支持五码流：主码流：2560×1440、30帧/秒、5Mbps；子码流：1920×1080、30帧/秒、2Mps；第三码流：720×576、30帧/秒、1Mbps；第四码流：1280×720、30帧/秒、2Mbps；第五码流：720×576、30帧/秒、1Mbps。
7、在WEB客户端下，具有自动、关闭、开启透雾设置选项，透雾等级1～9级可设置，当该产品检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换。
8、摄像机具有宽动态自动切换设置选项，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换。
9、具有宽动态条纹抑制选项。
10、可通过IE浏览器将监视画面进行垂直/水平/中心翻转。
▲11、开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比。

12、抓拍图片分辨率≥2560×1440。
13、当视频文件被篡改后，可通过专用播放器软件给出提示信息。
14、设备启用视频内容保护功能后，从设备存储介质(SD卡等)中直接拷贝或下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放，缺少解码秘钥则无法正常播放。
15、在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可设置≥18×22个移动侦测区域。
16、当以下的智能行为分析达到设定的阀值时，可以通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示：a)区域入侵；b)停车：越界入侵：人员聚集：进入区域：离开区域：快速移动：物品移除：物品遗留：徘徊：设备支持行为分析触发后报警上传，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式。
▲17、可对监控区域内出现的自行车目标、电瓶车目标、三轮车目标、机动车目标及行人目标进行检测和抓拍。
18、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可设置抓拍人脸小图。
19、客户端软件可单场景同时检出和抓拍≥8张人脸图片。
20、盐雾循环耐久性试验：温度-45°C±3°C，持续时间 2h，试验期间该设备处于工作状态，试验后能正常工作。
21、支持电源DC12V/PoE。
	825
	4125
	

	3
	硬盘录像机
	台
	2
	1、RJ4510M/100M/1000M自适应以太网电口≥2个。
2、VGA(支持1080P)≥1个，HDMI(支持8K)视频输出接口≥2个。

3、RCA音频输入接口≥1个，RCA音频输出接口≥1个。
4、USB3.0接口≥2个，USB2.0接口≥2个。
5、全双工RS-485 串口(凤凰头)≥1个。
6、报警输入接口≥16个，报警输出接口(支持12V/1A ctrl)≥10个。
▲7、SATA3.0磁盘接口≥9个，eSATA接口≥1个。
8、硬盘指示灯(HD)≥1个，实时显示硬盘运行状态；1个运行指示灯(RUN)、1个网络状态指示灯(NET)。
9、支持接入或存储带宽≥384Mbps，回放或转发带宽≥384Mbps。
10、可接入H.265、H.264、H.265+、H.264+、H.265+、H.264+等视频编码格式的IPC。
11、设备可同时解码输出32路H.265格式1920×1080@30的视频图像，或8路H.265格式4096×2160@30的视频图像，或8路 H.265格式3840×2160@30的视频图像，或5路H.265编码4000×3000@30格式的视频图像，或4路H.265编码16MP@30格式的视频图像，或2路H.265编码32MP@30格式的视频图像。
12、具有磁盘阵列功能，监控级和企业级硬盘创建RAID阵列，包括RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，支持一键创建RAID5 阵列，支持全局热备盘。
13、开启RAID阵列后，设备带宽不下降。
14、可接入1T～20T容量的SATA接口硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入，支持接入固态SSD硬盘。

15、支持≥128个人脸库，≥50万张人脸图片，导入单张图片大小≥4MB且像素大小不受限制的照片。
16、支持人脸抓拍库(存储于硬盘中)存储≥300万条人脸抓拍图片历史记录。
▲17、支持≥4路视频流人脸比对，或≥32路图片流人脸比对。
18、支持≥4路(同时)普通摄像机进行分析、存储和检索数据。
19、支持≥64路前端周界智能摄像机接入。
20、支持通过云链接方式对本机NVR和IPC进行单个或批量云升级。
21、支持U盘急救包，当系统损坏时候，可以插入U盘急救包自动完成对NVR系统的修复。
22、支持AI智搜功能，支持对实况或回放画面中快速框选人、车目标进行AI智搜，查询匹配的目标。
23、支持通过AI智搜检索出与框选目标匹配合格的所有通道目标，支持根据需要重新设置检索条件(检索时间、通道、相识度)。
★24、支持AI智搜检索结果导出。
	11500
	23000
	

	4
	硬盘
	块
	19
	‌1、容量≥6TB。
‌2、接口‌：SATA。
‌3、尺寸‌：3.5英寸。
	2430
	46170
	

	5
	监视器
	台
	2
	1、屏幕面板尺寸≥55 英寸。
2、分辨率≥3840×2160。
3、视角(H/V)≥178°/178°
4、监视器应具备不少于2个HDMI、2个DP视频输入接口，不少于1个3.5mm耳机接口音频输出接口。
5、监视器应内置2个不小于10W的扬声器。
6、整机功耗≤120W，待机功耗≤0.5W。
	6600
	13200
	

	6
	网桥
	对
	2
	1、网桥传输距离≥300米。
2、网桥应具备不少于1个10/100Mbps自适应网口。
	965
	1930
	

	7
	POE交换机
	台
	6
	1、要求设备千兆电口≥9个，千兆光口≥1个，支持POE，POE输出功率≥120W。
2、交换容量≥20Gbps，包转发率≥14.88Mpps。
3、应支持WEB、APP远程管理，支持在APP生成网络拓扑，支持设备升级、恢复出厂设置、配置导入、配置导出、设备重启功能。
	1185
	7110
	

	8
	汇聚交换机
	台
	1
	1、要求设备千兆电口≥25个，千兆光口≥1个，千兆Combo≥1个。
2、交换容量≥54Gbps，包转发率≥40.17Mpps。
3、应支持WEB、APP远程管理，支持在APP生成网络拓扑，支持设备升级、恢复出厂设置、配置导入、配置导出、设备重启功能。
	5820
	5820
	

	9
	视频接入网关
	台
	1
	1、应支持主流DVR、NVR设备的接入。
2、应支持GB28181、SDK等多种接入方式。
3、应支持在互联网、专网上建立虚拟专用通道。
4、应支持不同安全等级防护机制，支持MAC地址过滤、监控内容检测、深度防御。
5、应支持服务端地址统一分配，可允许不同NVR\DVR\IPC的私网IP相同。
6、应支持数据加密传输。
7、应支持对重要视频及码流加密传输。
8、应支持NAT映射功能。
▲9、应支持监控业务正常进行同时对非监控业务过滤，支持根据MAC地址进行黑白名单控制。
10、应支持设备告警上报及视频联动复核。
11、支持时钟同步功能。
12、应支持自动发现接入的NVR\DVR\IPC，自动识别厂商，形成列表。
13、应可根据自动列表选择需要接入的资源，添加后自动推送至平台，屏蔽对无效资源的接入。
14、应支持远端维护，升级、重启、配置导入导出和系统运行状态查询。
▲15、应支持接入管理≥4个NVR设备，接入管理≥4个监控平台。
16、具有≥4个1000M自适应LAN口，≥1个1000M自适应WAN口。
	37550
	37550
	

	10
	电源线
	卷
	3
	1、导体结构：单芯应由≥32支Φ0.20±0.012mm无氧铜丝组成。
2、内绝缘厚度≥0.6mm。
3、外护套厚度≥0.8mm。
4、适用额定电压：300/500V。
5、包装方式：≥200米/卷。
	695
	2085
	

	11
	网线
	箱
	6
	1、产品应通过标准最高传输频率100MHz测试。
2、产品额定传输速率(NVP)≥69%。
3、单根导体直流电阻≤10.5Ω/100m。
4、产品应采用HDPE绝缘，绝缘外径≥0.90±0.05mm。
5、产品护套应采用PVC材料，护套外径≥5.0±0.4mm。
6、传播时延差≤45nF/100m。
7、内弯曲半径：建议敷设弯曲半径＞8倍线缆外径；使用拉力：建议使用时长期拉力＜20N。
8、包装方式：≥305米/箱。
	1565
	9390
	

	12
	机柜
	台
	1
	1、机柜规格尺寸600mm×600mm×2000mm（以上尺寸允许偏差±5mm）
2、机柜材质应选用冷轧钢板。
3、机柜材料厚度：立柱≥2.0mm，横梁≥1.2mm，门板≥1.0mm。
4、机柜应采用置顶式风机散热单元，底部活动进线孔设计结构。
5、机柜表面应采用脱脂-酸洗-磷化-静电喷塑处理工艺，方孔条应采用镀锌工艺。
6、机柜应用速拆卸式双侧板。
7、机柜应配置不少于3个层板，≥5mm钢化玻璃前门+冷轧钢网孔后门，20套哈姆螺丝。
8、防护等级≥IP20。
	3210
	3210
	

	13
	辅材配件
	批
	1
	直通，弯头，扎带，水晶头，排插，转接头，钉，波纹管，电工胶布等
	3700
	3700
	

	14
	四层栅格架
	台
	1
	规格：1200mm×500mm×1600mm （以上尺寸允许偏差±5mm）                                    
1、主框架采用38mm×38mm(尺寸允差偏差±5mm）×厚≥1.0mm不锈钢管；                  
2、层架间隔条采用≥25×13mm不锈钢管；                                                     
3、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。
	3000
	3000
	

	15
	双温四门高身柜1
	台
	3
	规格：1220mm×725mm×1950mm（以上尺寸允许偏差±5mm）  

1、柜内温度：-2~8℃/-6~18℃

2、制冷剂：R290

3、.容积：≥930L

4、隔热方式：整体发泡

5、电源：220V 50Hz

6、功率：≥420W

7、门数：4

8、搁物架层数：2

9、压缩机数量：2

10、冷凝器数量：1

11、温控器形式：电子(Digital)

12、铰链形式：手动回归(Manual Swing)


	8800
	26400
	

	16
	瓜果切片切丝机
	台
	1
	规格：384mm×349mm×760mm（以上尺寸允许偏差±5mm）
1、功率/电压：≥1.5kW220V；                                      
2、切丝产量：≥220kg/h；
3、切片产量：≥250kg/h；                                           
4、材质：不锈钢；
	8500
	8500
	

	17
	多功能绞切肉机
	台
	1
	规格：600mm×450mm×780mm（以上尺寸允许偏差±5mm）

1、电压：220V～；功率：≤1.1kW；频率：50Hz。

2、生产能力：≥400kg/h；空载噪声：≤65dB(A)；负载噪声：≤60dB(A)。

▲3、产品安全技术要求:整机配置的“食品机械控制系统总成”至少符合(包括但不限于):依据GB/T4208-2017标准，在试验8h情况下，防尘能力达到IP6X，壳内无明显的灰尘沉积；在防高温/高压喷水试验中，从四个角度各喷射不低于30S，水温保持在（80±5）℃，试验结束后，防水能力达到IPX9。
▲4、性能及结构要求:产品配置的“食品机械电机”至少符合(包括但不限于):GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》、GB/T5171.1-2014《小功率电动机第1部分:通用技术条件》；采用短时升高电压试验时，电动机应施加 130%额定电压，历时3min(电容运转电动机1min)，电动机应无冒烟等击穿现象。
	7860
	7860
	

	18
	双星水池
	台
	2
	规格：1200mm×700mm×950mm（以上尺寸允许偏差±5mm）                                     
1、面板采用厚≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板；                      
2、支架、通脚用Φ38×厚≥1.0mm的不锈钢管；                     
3、可调子弹脚用Φ38×厚≥1.0mm的不锈钢子弹脚。                      
4、星盆池采用厚≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板。
	1350
	2700
	

	19
	三星水池
	台
	1
	规格：1800mm×700mm×950mm（以上尺寸允许偏差±5mm）                                    
1、面板采用厚≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板；                      
2、支架、通脚用Φ38×厚≥1.0mm的不锈钢管；                     
3、可调子弹脚用Φ38×厚≥1.0mm的不锈钢子弹脚。                      
4、星盆池采用厚≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板。
	1658
	1658
	

	20
	收餐工作台
	台
	1
	规格：700mm×700mm×950mm （以上尺寸允许偏差±5mm）                             
1、面板采用厚≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板；                          
2、支架、通脚用Φ38×厚≥1.0mm的不锈钢管；                           
3、可调子弹脚用Φ38×厚≥1.0mm的不锈钢子弹脚。                     
	2900
	2900
	

	21
	洗地龙头
	台
	1
	规格：450mm×380mm×200mm （以上尺寸允许偏差±5mm）
1.低碳钢喷涂表面处理,配置金属高压水枪

2.耐高温100摄氏度钢丝编织液压管，直径20mm,水枪连接1/2内丝长度10M，管子耐压300PSI,可自动伸缩                                                              3.底座可多角度调节转盘位置                                                  

4.黄铜阀门，配置一米进水管，进水接口1/2内丝

★5.需在投标文件中提供节水认证证书
	3300
	3300
	

	22
	单头单尾炉（燃油炉）
	台
	1
	规格：1000mm×1000mm×1150mm（以上尺寸允许偏差±5mm）                                  
1、炉面板采用厚≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；                             
2、炉背板、侧板采用厚≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板；                                             
3、炉通脚用Φ50mm钢柱制造，配可调炉身高度的子弹脚；                                             
	7000
	7000
	

	23
	双头单尾炒炉（燃油炉）
	台
	1
	规格：1800×1000×1150mm（以上尺寸允许偏差±5mm）                                  
1、炉面板采用厚≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；          
2、炉背板、侧板采用厚≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板；                                             
3、炉通脚用Φ50mm钢柱制造，配可调炉身高度的子弹脚；                                             
	19830
	19830
	

	24
	炉头拼台
	台
	3
	规格：300mm×1000mm×1150mm（以上尺寸允许偏差±5mm）                                
1、面板采厚≥用1.0mm不锈钢磨砂贴塑板；
2、层板采用厚≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板；
3、台脚用Φ38mm不锈钢管制造，配可调高度子弹脚；
	1200
	3600
	

	25
	12盆高温变频热循环蒸饭柜
	台
	1
	规格：700mm×700mm×1680mm（以上尺寸允许偏差±5mm）
1、额定电压380V，输出功率≥12kW，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290～450V,特殊柜体设计，全304#不锈钢，板材厚度厚≥1.2mm；可放置≤12盘400×600mm蒸饭盘；
2、整体发泡，发泡密度不低于80g/cm³；
3、特制水箱结构，易清洗，终身质保；
4、门把手采用天地锁，终身质保；
5、采用高强度304#不锈钢合页，终身质保；
6、采用食品级，高延展性密封条，密封性好不漏气，不泄压，质保5年；
7、主机控制系统采用64位数字化PLC控制方式，实现变频，并且带有菜单编辑功能，出品标准化，一键烹饪；
8、蒸饭时间30分钟以内；
9、蒸一次米饭用电量≤3.5度电；
▲10、要求所投产品的显示屏依据GB/T2423.17-2024进行盐雾测试：在试验温度（40±2）℃，经过360个小时，表面无锈蚀。
▲11、要求所投产品依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》的中性盐雾试验(NSS)的要求进行试验，试验温度：35℃±2℃，氯化钠溶液浓度：50g/L±5g/L，pH值：6.5~7.2，盐雾沉降量：1.5mL/h/80cm²±0.5mL/h/80cm²，样品摆放方式：放置角度为15°~25°，试验周期：120h，试验后依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他经腐蚀试验后的试样和试件的评级》进行保护评级，样品表面无明显变化，未出现生锈腐蚀，保护评级为10级的检测报告。
▲12、要求所投产品具有产品防腐蚀性能认证证书并且保护评级达到10级。
	13800
	13800
	

	26
	双通工作台
	台
	2
	规格：1500mm×800mm×800mm（以上尺寸允许偏差±5mm）
1、台面板采用厚≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板；
2、层板采用厚≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板。
3、支架、通脚用Φ38×厚≥1.0mm不锈钢管；
4、可调子弹脚用Φ38×厚≥1.0mm不锈钢子弹脚。
	3900
	7800
	

	27
	平冷工作台
	台
	3
	规格：1800mm×760mm×800mm（以上尺寸允许偏差±5mm）
柜内温度：-2~8℃

制冷剂：R290

内箱尺寸：1350mm×640mm×510mm（以上尺寸允许偏差±5mm）
容积：≥486L

隔热方式：整体高密度发泡(Polyurethane)/环戊烷

电源：220V 50Hz

功率：≥156W

门数：2

搁物架层数：1
	3300
	9900
	

	28
	双层工作台1
	台
	1
	规格：600mm×700mm×800mm （以上尺寸允许偏差±5mm）                               
1、台面板采用厚≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板；                                            
2、层板用厚≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板；                             
3、可调子弹脚用Φ51×厚≥1.0mm不锈钢钢管，下加不锈钢可调脚。
	1200
	1200
	

	29
	四格保温售饭台
	台
	2
	规格：1500mm×700mm×800mm（以上尺寸允许偏差±5mm）
1、面板用厚≥1.0mm厚不锈钢磨砂贴塑板；
2、星盘用厚≥1.0mm厚不锈钢磨砂贴塑板；
3、脚用Φ51mm厚≥1.0mm不锈钢可调式子弹脚；                         
4、功率：3千瓦/220v 温控可调节。
	3535
	7070
	

	30
	电磁六孔煮面炉连汤炉
	台
	1
	规格：1000mm×700mm×800mm（以上尺寸允许偏差±5mm）
1、产品额定输入电压380V，输出功率7.5+3kW，工作频率范围16kHz-40kHz，适应电网的范围290～450V，炉面采用201#≥1.2mm不锈钢,柜体采用厚≥1.0mm不锈钢；

2、水胆底部材质食品级304#,厚度厚≥7mm,符合国家标准。长时间使用水胆不变形，不漏水。

3、模块化全封闭分层负压散热设计，防油烟、防湿气、防蟑螂到达三防效果；

4、304食品级进出水模块水龙头、弯头，水龙头0～180°摇摆式，90°出水阀门铜芯，灵活支配；

5、接线端关键部件使用防水型大电压大电流耐高温的PIN端子，给予人身安全保驾护航；

6、原材料或配件等直接接触或非直接接触都是符合国家食品标准；

▲7、要求所投产品依据GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》的中性盐雾试验(NSS)的要求进行试验，试验温度：35℃±2℃，氯化钠溶液浓度：50g/L±5g/L，pH值：6.5~7.2，盐雾沉降量：1.5mL/h/80cm²±0.5mL/h/80cm²，样品摆放方式：放置角度为15°~25°，试验周期：120h，试验后依据GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》进行保护评级，样品表面无明显变化，未出现生锈腐蚀，保护评级为10级的检测报告。
▲8、要求所投产品具有产品防腐蚀性能认证证书并且保护评级达到10级。
	16800
	16800
	

	31
	供油系统
	项
	1
	包括油箱，燃油泵，油管，燃油滤清器、燃油压力调节器、喷油器、进气管和排气管等
	9500
	9500
	

	32
	四层平板货架
	台
	4
	规格：1200mm×500mm×1600mm（以上尺寸允许偏差±5mm）                                    
1、主框架采用38mm×38mm（以上尺寸允许偏差±5mm）×厚≥1.0mm

不锈钢管；                    
2、层架间隔条采用≥1.0mm 25×13mm不锈钢管；                                        
3、柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。
	1668
	6672
	

	33
	米面架1
	台
	2
	规格：1100mm×600mm×150mm（以上尺寸允许偏差±5mm）；                                        
1、层骨架采用30×15 mm 厚≥1.0mm方管；
2、柱脚采用30×30 mm 厚≥1.0mm方管配调节脚。
	1250
	2500
	

	34
	米面架2
	台
	1
	规格：1400mm×600mm×150mm（以上尺寸允许偏差±5mm）；                                        
1、层骨架采用30×15 mm 厚≥1.0mm方管；
2、柱脚采用30×30 mm 厚≥1.0mm方管配调节脚。
	1566
	1566
	

	35
	拼板
	台
	1
	规格：550mm×440mm×50mm（以上尺寸允许偏差±5mm）                                    
1、主框架采用38×38mm≥1.2 mm不锈钢管；                             
2、层架间隔条采用 25×13mm≥1.2mm不锈钢管。                                        
	550
	550
	

	36
	单通工作台
	台
	1
	规格：1700mm×760mm×800mm（以上尺寸允许偏差±5mm）
1、台面板采用厚≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板；
2、层板采用厚≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板；
3、支架、通脚用Φ38×≥1.0mm不锈钢管；
4、可调子弹脚用Φ38×≥1.0mm不锈钢子弹脚。
	3200
	3200
	

	37
	木面案板台
	台
	1
	规格：1800mm×800mm×800mm（以上尺寸允许偏差±5mm）
1、面板采用厚≥80mm木材；
2、台脚用Φ51mm不锈钢管制造，配可调高度子弹脚。
	3880
	3880
	

	38
	面粉车
	台
	1
	规格：500mm×500mm（以上尺寸允许偏差±5mm）                            
1、采用厚≥1.2mm不锈钢磨砂贴塑板，配四个静音轮子。
	1775
	1775
	

	39
	双层工作台2
	台
	3
	规格：1800mm×800mm×800mm（以上尺寸允许偏差±5mm）                                
1、台面板采用厚≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板；                                            
2、层板用厚≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板；                             
3、可调子弹脚用Φ51×≥1.0mm不锈钢钢管，下加不锈钢可调脚。
	2500
	7500
	

	40
	双层工作台3
	台
	1
	规格：1500mm×700mm×800mm（以上尺寸允许偏差±5mm）                                
1、台面板采用厚≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板；                                            
2、层板用厚≥1.0mm不锈钢磨砂贴塑板；                             
3、可调子弹脚用Φ51×厚≥1.0mm不锈钢钢管，下加不锈钢可调脚。
	1850
	1850
	

	41
	开水器连底座
	台
	1
	规格：490mm×250mm×835mm（以上尺寸允许偏差±5mm）
1、温度显示：0-100℃；
2、电压：380V 50Hz；
3、电流：13.6A；
4、功率：≥9kW；
5、额定生产率：90L；
6、供应源：市政自来水；
7、采用纯铜加粗含镍电热管、有自动脱落水垢功能；
8、采用整体发泡保温层；
9、设有缺水断电防干烧控制器、有效保护电热管干烧。

	2800
	2800
	

	42
	热风循环多功能中温消毒柜
	台
	1
	规格：1120mm×480mm×1800mm（以上尺寸允许偏差±5mm）
1、容积：≥610L；
2、额定电压/频率：220V/50Hz；
3、额定功率：≥1550W；
4、隐藏式发热体；
5、全无磁不锈钢箱体；
6、子弹头柜脚；
7、铝合金宽边玻璃门。

	8200
	8200
	

	43
	不锈钢烟罩1
	米
	6
	规格：6000mm×1200mm×500mm（以上尺寸允许偏差±5mm）                                       
采用厚≥1.0mm不锈钢磨沙贴塑板。
	1950
	11700
	

	44
	不锈钢烟网1
	米
	6
	规格：与烟罩配套
采用厚≥1.0 mm不锈钢磨沙贴塑板。
	280
	1680
	

	45
	不锈钢墙膜
	米
	6
	规格：与烟罩配套
采用厚≥0.9 mm不锈钢磨沙贴塑板。
	560
	3360
	

	46
	不锈钢烟罩2
	米
	1.8
	规格：1800mm×1000×500mm（以上尺寸允许偏差±5mm）                                        
采用厚≥1.0mm不锈钢磨沙贴塑板。
	1950
	3510
	

	47
	不锈钢烟网2
	米
	1.8
	采用厚≥1.0 mm不锈钢磨沙贴塑板。
	280
	504
	

	48
	集烟管
	平方
	18
	规格：600mm×600mm（以上尺寸允许偏差±5mm）  
采用厚≥1.0 mm镀锌板
	280
	5040
	

	49
	主烟管
	平方
	70
	规格：800mm×600mm（以上尺寸允许偏差±5mm） 
采用厚≥1.0 mm镀锌板
	280
	19600
	

	50
	烟管弯头1
	平方
	12
	规格：600mm×600mm（以上尺寸允许偏差±5mm） 
采用1.0 mm镀锌板
	280
	3360
	

	51
	烟管弯头2
	平方
	5
	规格：600mm×400mm（以上尺寸允许偏差±5mm）
采用厚≥1.0 mm镀锌板
	280
	1400
	

	52
	烟管弯头3
	平方
	5
	规格：400mm×400mm（以上尺寸允许偏差±5mm） 
采用厚≥1.0 mm镀锌板
	280
	1400
	

	53
	烟管变头
	平方
	30
	规格：800mm×600mm/600mm×600mm（以上尺寸允许偏差±5mm）
变620×350mm/800×600（以上尺寸允许偏差±5mm）
变600×600mm/800×600变400×400mm（以上尺寸允许偏差±5mm）
采用厚≥1.0 mm镀锌板
	280
	8400
	

	54
	三通
	平方
	5
	采用厚≥1.0 mm镀锌板
	280
	1400
	

	55
	托油盆
	个
	2
	规格：1500×1500mm（以上尺寸允许偏差±5mm）
采用厚≥1.0mm厚镀锌板
	1530
	3060
	

	56
	封堵板
	个
	4
	采用厚≥1.0mm厚镀锌板
	500
	2000
	

	57
	高低压静电油烟净化器
	台
	1
	1、规格：1050mm×1310mm×710mm（以上尺寸允许偏差±5mm）；

2、功率：0.4×2kW、进出风口：1030×510mm、电压：220V、阻力：＜200、流量：16000m³/h、进化率：＞95%；

3、箱体采用厚≥1.0mm冷轧钢板，表面经环氧漆静电喷涂、高温固化处理，具备防腐、防锈、防水性能，有效延长设备使用寿命；

4、整机采用积木式组合结构，适配多种安装场景；电场可快速拆卸，清洗维护便捷，保障设备长期高效稳定运行；

5、采用高低压双区净化电场，净化效率可达95%-98%；电场框架为不锈钢材质，强度高、结构稳定；电场片采用防腐铝板，风阻小、导电性好、耐腐蚀不易变形；油污堆积过量时设备自动提示清洗维护；

6、搭载纯数字智能高低压电源，长期运行仍保持高净化效率；内置过压、过流、断路、开路多重保护及恒压控制系统，高低温环境下均可稳定可靠工作；

7、具备快速灭弧保护，放电时长≤0.1秒，1秒内高压恢复80%以上；自带闪络保护机制，异常放电超限自动切断高压输出；支持智能自动调压，可有效延长电场清洗周期，电源耐高低温、抗老化、故障率低；

8、支持上电启动、风机联动运行模式；电源箱配置工作状态指示灯，实时直观展示设备运行状态，便于日常检修与保养；                                                                                  ▲9、净化器依据GB/T 2423.35-2019《环境试验 第 2 部分：试验和导则 气候(温度、湿度)和动力学(振动、冲击)综合试验》标准，在试验温度50°C，温度允差士2°C，温变速率≤1°C/min，温度稳定后，保持1h，在温度保持阶段同时对样品施加随机振动，并持续1小时验，试验后，目视检查样品外观、结构完好，通电后样品能正常工作。                                                 ▲10、净化器GB/T17626.12-2023《电磁兼容 试验和测量技术 第12部分：振铃波抗扰度试验》标准，在电压振荡频率100kHz,施加电压次数正负脉冲各5次，时间间隔30s的条件下，对电源端口（线对线）、电源端口（线对地）进行振铃波抗扰度检测，性能达到A。
	28500
	28500
	

	58
	净化器支架
	个
	1
	与第48项高低压静电油烟净化器配套
	1600
	1600
	

	59
	风机变频器
	台
	1
	说明：
1、采用国内品牌电子元件
2、电压：380V 功率：7.5kw
	5800
	5800
	

	60
	净化器弯头、变头
	平方
	20
	采厚≥用1.0 mm镀锌板
	300
	6000
	

	61
	播风口
	个
	48
	规格：自由旋转，自由调节，不锈钢
	50
	2400
	

	62
	吊杆
	项
	1
	规格：8×10螺纹杆
材质：碳素钢
	460
	460
	

	63
	不锈钢餐盘
	个
	120
	规格：6格
材质：采用厚≥1.0mm 不锈钢
	35
	4200
	

	64
	勺子
	个
	120
	规格：128×36mm（±5mm）
材质：采用厚≥1.0mm 不锈钢
	6
	720
	

	65
	筷子
	双
	120
	规格：270mm（±5mm）
材质：采用合金打造，经久耐用不变形，可进消毒柜
	5
	600
	

	66
	不锈钢碗
	个
	120
	规格：130mm（±5mm）
材质：采用厚≥1.0mm 不锈钢
	10
	1200
	

	67
	保温桶
	个
	2
	规格：60L；
1、采用厚≥ 1.0mm 不锈钢制作。
	400
	800
	

	68
	高压锅
	个
	2
	规格：320mm 煤气专用；
采用铝合金打造，加厚锅身，经久耐用不变形。
	400
	800
	

	69
	平底锅
	个
	1
	规格：400mm（±5mm）
产品材质：铝
	256
	256
	

	70
	铁锅1
	个
	2
	规格：500mm（±5mm）
产品材质：熟铁
	255
	510
	

	71
	铁锅2
	个
	1
	规格：600mm（±5mm）
产品材质：熟铁
	260
	260
	

	72
	窗帘
	米
	450
	1.透光不透人棉纱、 2.8-3.2高
2.高精密面料:透气、亲肤、有自然纹
3.遮光效果 ≥90%；适合卧室、影音室
4.高克重＞400/㎡；
	75
	33750
	面积需实地测量

	73
	轨道
	米
	385
	铝合金≥ 1.0mm厚加静音条
	60
	23100
	面积需实地测量

	74
	隐形防盗窗
	平方米
	850
	304不锈钢≥3.0mm粗
	165
	140250
	面积需实地测量，需要开逃生窗

	75
	空气能热泵主机
	台
	2
	产品参数

▲1、普通型工况（热源侧：干球温度20℃±0.2，湿球温度15℃±0.2；使用侧：初始水温15℃±0.2，终止水温55℃±0.2）数据范围；

（1）制热量≥25.0kW；

（2）额定功率≤5.9kW；

（3）性能系数（COP）≥4.4
2、机组重量：≥170KG

3、制冷剂种类：R22冷媒

4、产水量：≥550L/h

5、额定出水温度：≥55℃，最高出水温度：≥60℃

6、水侧压损：≤50KPA

7、额定工作电流：≤11.5A

8、最大工作电流：≤16.8A   

9、最大工作功率：≤8.5kW                                                                                                                                                                                                                                           

10、制热方式：循环加热

11、适应环境温度：-5℃至43℃。

12、机组噪音：≤65dB（A）
	19000
	38000
	

	76
	保温水箱
	个
	2
	1、容积:≥5吨
2、材质：内胆304不锈钢，外胆201不锈钢，保温层：聚氨酯发泡

	8000
	16000
	

	77
	热泵循环泵
	台
	2
	1、定频/变频: 定频
2、流量≥12立方

3、扬程≥25米
4、功率≤0.75kW
	4500
	9000
	

	78
	变频增压泵
	台
	1
	1、定频/变频: 变频
2、流量≥12立方

3、扬程≥35米
4、功率≤1.1kW
	8000
	8000
	

	79
	电控箱
	套
	1
	1、户外防雨配电箱；

2、具备楼顶各设备电源配电；

3、太阳能自动循环加热控制；

4、温控补水、温控回水控制；

5、热泵自动启停控制；

6、热水供水泵控制；

7、具备防雷、防冻、防过热、漏电、过流、计量等功能。
	5000
	5000
	

	80
	智能阻垢机
	台
	1
	一体化智能阻垢机，管径DN32，最大处理水量7.2立方，整机质量20kg;计量泵功率20W，热风机功率≤50W，整机总功率≤400W;配套阻垢缓蚀剂。
	4000
	4000
	

	81
	PPR复合保温管
	米
	30
	De50×75
	80
	2400
	

	82
	单头外牙活接
	个
	20
	De32×1寸
	15
	300
	

	83
	双头外牙
	个
	10
	De32×1寸
	15
	150
	

	84
	三通
	个
	2
	De32
	11
	22
	

	85
	球阀
	个
	6
	1寸
	28
	168
	

	86
	“Y”型过滤器
	个
	1
	1寸
	38
	38
	

	87
	止回阀
	个
	1
	1寸
	60
	60
	

	88
	电动阀
	个
	2
	1寸
	180
	360
	

	89
	编织软管
	个
	2
	1寸，国标，304不锈钢
	200
	400
	

	90
	线管
	米
	10
	4分，国标，PVC
	4
	40
	

	91
	弯头4
	个
	4
	4分，国标，PVC
	2
	8
	

	92
	等径三通
	个
	4
	4分，国标，PVC
	2
	8
	

	93
	线管
	个
	6
	6分，国标，PVC
	5
	30
	

	94
	弯头5
	个
	10
	6分，国标，PVC
	2
	20
	

	95
	大小头
	个
	4
	6变4，国标，PVC
	5
	20
	

	96
	变径三通
	个
	4
	6变4，国标，PVC
	5
	20
	

	97
	电线1
	米
	20
	4×1.5mm²
	16
	320
	

	98
	电线2
	米
	30
	1.5 mm²
	5
	150
	

	99
	电线3
	米
	80
	6 mm²
	18
	1440
	

	100
	水位探头
	个
	1
	标配
	500
	500
	

	101
	43寸液晶电视
	台
	63
	1、外观：43英寸全面屏，黑色。

2、尺寸（宽×高×厚）：965mm×563mm×88mm（尺寸允许偏差±5mm）
3、屏类型：A+LED ECO。

4、背光方式：DLED。

5、分辨率：≥2K（1920×1080）。

6、色域（BT.709）：100%。

7、整机额定功率：≤65W。

8、扬声器功率：≥12W*2。

9、能效等级：优于或者等于二级能效。
▲10、CPU：四核处理器，达到 ARM Cortex A53 同等性能及以上。

11、GPU：双核图形处理器，达到 Mali-G31 同等性能及以上。

12、内存：≥1GB，存储：≥8GB。

13、操控系统：基于Android 9.0深度优化 JUUI系统。

14、Wi-Fi功能：2.4GHz Wi-Fi。

▲15、端口：HDMI*2、USB2.0*2、网口*1、音视频输入*1、有线/天线输入*1、数字音频输出（同轴）*1。

16、投屏功能：支持DLNA协议、Air Play、安卓手机投屏。

17、屏蔽Wi-Fi：支持Wi-Fi屏蔽，可自主设置是否屏蔽Wi-Fi。

18、商用功能：具有酒店菜单，可自定义开机LOGO、开机视频、克隆功能、第三方应用开机自启、按键锁定、通电启动。

19、其他功能：DTMB、数字音频输出、2KH.265解码、AndroidCTS认证、Miracast、airplay。

★20、投标时提供国家标准具有国家节能产品认证证书、3C认证证书。
	1500
	94500
	

	102
	冰箱
	台
	5
	★1、能效等级：1级
★2、总容积:≥500L
3、冷藏室容积:≥275L
4、冷冻室容积:≥158L
5、变温容积：≥65L
6、冷冻能力(kg/12h):≥6
7、运转音:≤36dB(A)
8、散热方式:两侧散热
9、开门方式：十字对开
10、电压:220V
11、产品重量:≤79kg
★12、投标时需提交产品3C认证证书。
	3500
	17500
	

	103
	浴霸
	台
	63
	1、规格：≤300×600mm
2、机身厚度：8＜X≤12cm
3、安装方式：集成吊顶式
4、颜色：白
5、功能：取暖 吹风 照明 换气
6、操控方式：四键机械开关
7、取暖功率：≥2600W
8、照明功率：≥20W
★9、投标时需提交产品3C认证证书。
	500
	31500
	

	总合计
	925850
	


	商 务 要 求

	★报价要求
	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；

（4）按采购人要求进行摆放的费用。

注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件及设备所需要的辅材等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	★合同签订要求
	自中标通知书发出之日起8个工作日内。

	★交付时间及地点
	交付时间：合同签订之日起20个日历日内交货。
交付地点：采购人指定地点。

	★质量保证期
	质量保证期1年（自提交成果并验收合格之日起计）。如无特殊要求，按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；质保期后提供终身维修服务及配件供应；其它售后服务按厂家承诺执行，质保期内设备发生故障或损坏时，中标人应负责免费保养、维修、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标人应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保修期相应顺延。质保期满后如需更换零部件中标人须保证提供优惠价格的配件和服务。

	★付款方式
	﻿
累计供货量达合同总量50%，采购人清点无误并收到等额发票后支付合同总价50%；全部货物交代，设备安装调试完成，中标人与采购人联合验收合格并提供全额发票后，采购人一次性付清剩余全部款项。

	★项目实施及安装要求
	（1）中标人必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；

（2）安装过程中的所有安全保障由中标人自行负责；

（3）严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。

	★验收要求
	1、 中标人将货物运达约定的交货地点后，采购人应在5个工作日内对中标人提交的货物依据采购文件的要求（含采购需求中要求提供的产品性能的检查报告）、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，中标人不得拒绝和延误。验收时按招标文件、中标文件技术参数要求逐一核验相关功能和证明文件，不满足采购文件要求的视为验收不通过，并取消中标资格，同时上报政府采购监督管理部门，将按照政府采购相关法规进行处理，一切法律后果由中标人承担，并赔偿采购人经济损失。

2、 中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3、 采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

	★售后服务要求
	1、处理问题及响应时间：电话响应时间要求为2小时，中标人在接到采购人处理问题通知后2-4小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在24小时内不能解决的，中标人须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作；

2、免费送货上门、安装调试；负责采购人维修、操作人员的免费培训服务，使用户相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备，并能排除一般故障的能力；

3、投标人须提供详细售后服务方案，售后服务方案包含且不限于以下内容：售后服务承诺、售后服务联系电话及联系人、设备出现故障时供应商响应时间及到达故障现场时间、设备出现故障时的解决方案、技术培训方案、保修期外的维修方案。

	本分标核心产品
	第25项 “12盆高温变频热循环蒸饭柜”。

	★进口产品说明
	本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，投标文件作无效标处理。

	★其他要求
	1.本分标采购预算为人民币玖拾贰万伍仟捌佰伍拾元整（¥925850.00元），投标人报价超采购预算金额的，投标文件按无效处理。

2.本分标所属行业为工业。


分标2采购需求
	序号
	标的名称
	单位
	数量
	项目要求及技术需求
	参考单价（元）
	参考合价（元）
	备注

	1
	3匹变频冷暖一级能效天花机
	套
	25
	能效等级: 1级
★2、APF: ≥4.80
3、定频/变频: 变频
▲4、制冷量（W）: ≥7490
▲5、制热量(W):≥9490
▲6、制冷功率（W）:≤2610
▲7、制热功率(W):≤3010
▲8、电辅热功率(W)：≥1990W
▲9、循环风量(m³/h):≥1340
▲10、内机噪音高风dB（A）: ≤45
▲11、外机噪音高风dB（A）:≤55
▲12、电压/频率（V/Hz）: 220V～/50Hz

13、包含辅材：含加长部分铜管（约700米）保温棉、排水管、人工搬运安装、空调铁架、钻墙孔。

	8566
	214150
	

	2
	2匹变频冷暖一级能效挂机
	套
	76
	能效等级: 1级
★2、APF:≥ 4.87
3、定频/变频: 变频
▲4、制冷量（W）: ≥5080
▲5、制热量(W):≥7280
▲6、制冷功率（W）:≤1250
▲7、制热功率(W):≤1960
▲8、电辅热功率(W)：≥1190W
▲9、循环风量(m³/h): ≥990
▲10、内机噪音高风dB（A）:≤37
▲11、外机噪音高风dB（A）:≤53
▲12、电压/频率（V/Hz）: 220V～/50Hz

13、包含辅材：除标配铜管外，加长部分铜管（约500米）、排水管、人工搬运安装、空调铁架、钻墙孔。
	5550
	421800
	

	总合计
	635950

	商 务 要 求

	★报价要求
	投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；

（4）按采购人要求进行摆放的费用。

注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件及设备所需要的辅材等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	★合同签订要求
	自中标通知书发出之日起8个工作日内。

	★交付时间及地点
	交付时间：合同签订之日起20个日历日内交货。
交付地点：采购人指定地点。

	★质量保证期
	质量保证期6年（自提交成果并验收合格之日起计）。如无特殊要求，按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；质保期后提供终身维修服务及配件供应；其它售后服务按厂家承诺执行，质保期内设备发生故障或损坏时，中标人应负责免费保养、维修、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标人应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保修期相应顺延。质保期满后如需更换零部件中标人须保证提供优惠价格的配件和服务。

	★付款方式
	累计供货量达合同总量50%，采购人清点无误并收到等额发票后支付合同总价50%；全部货物交付，设备安装调试完成，中标人与采购人联合验收合格并提供全额发票后，采购人一次性付清剩余全部款项。

	★项目实施及安装要求
	（1）中标人必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；

（2）安装过程中的所有安全保障由中标人自行负责；

（3）严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。

（4）项目实施人员必须持证上岗，实施人员上岗证书包含但不限于高空作业操作证或电工证（低压）或制冷与空调作业操作证等。

	★验收要求
	1、 中标人将货物运达约定的交货地点后，采购人应在5个工作日内对中标人提交的货物依据采购文件的要求（含采购需求中要求提供的产品性能的检查报告）、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，中标人不得拒绝和延误。验收时按招标文件、中标文件技术参数要求逐一核验相关功能和证明文件，不满足采购文件要求的视为验收不通过，并取消中标资格，同时上报政府采购监督管理部门，将按照政府采购相关法规进行处理，一切法律后果由中标人承担，并赔偿采购人经济损失。

2、 中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3、 采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。



	★售后服务要求
	1.产品质量符合国家相关标准和规范，相关部件及服务须满足本项目需求中各项要求。所有产品要求的技术参数和配置均按国家标准及生产厂家出厂标准配置。

2.自设备验收合格进入质保期起，但凡因产品本身质量不合格、安装不规范、设备脱落坠落等原因引发安全事故、安全隐患及各类经济损失、责任纠纷，均由中标人承担全部责任；质保期限内设备日常检修、故障维修、上门服务、零配件换新、调试保养等所有项目产生的全部费用，均由中标人无条件全额承担。

3.故障响应时间：在接到采购人通知后30分钟内响应，2-4小时内上门服务，12小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在接到采购人通知后48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案。

	本分标核心产品
	第2项 “2匹变频冷暖一级能效挂机”。

	★进口产品说明
	本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。



	★其他要求
	1.本分标采购预算为人民币柒拾陆万捌仟贰佰柒拾元整（¥635950.00元），投标人报价超采购预算金额的，投标文件按无效处理。

2.本分标所属行业为工业。


评标办法

本项目共分为1、2两个分标，投标人可以参与任意一个或多个分标的投标，但最多只能成为其中一个分标的中标人。处理原则如下：如果某一投标人在分标1，分标2中评标结果中同时出现排名第一的情况，则将该投标人确定为分标号靠前的分标为第一中标候选人，而其他分标的第二中标候选人上升为第一中标候选人，第三中标候选人上升为第二中标候选人，以此类推。本项目分为二个分标，评标时按分标1，分标2的顺序进行评审。
（适用于分标1）
一、评标原则
（一）评标委员会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、评审专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标依据：评委将以招标文件、投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能、履约能力、售后服务及政策功能等方面内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。
（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评定方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分……………………………………………………………………………………………满分30分
（1）根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了填写完整的《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）。
注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〉〔2017〕的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
（4）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商在其响应文件中提供符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，对其竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评标价=投标价×（1-20%）。（注：如所有参与投标竞争的供应商提供的都是本国产品，则不再执行该项价格评审优惠的扶持政策。）
如供应商同时满足小微企业（含监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位）和符合本国产品标准的企业，其报价可以同时进行扣除，扣除后的价格为评审报价，即评标价=投标价×（1-20%-20%）。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（5）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为30分。

（6）价格分计算公式：
最低投标人评标报价金额          
某投标人价格分 =                                         ×  30分
                              某投标人评标报价金额  

2、技术性能分……………………………………………………………………………满分29分

（1）技术性能响应（满分9分）
通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人，得基础分9分。
（2）产品技术先进性能分（满分20分）
“采购需求”中标注“▲”号的为重要技术指标，需按照各条参数要求提供相关证明资料。每满足或优于1项得1分，总分20分。（所提供的证明材料包括但不限于国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图）。
3、项目实施方案分…………………………………………………………………………满分15分

由评委根据投标文件中提供的项目实施方案进行评分，没有项目实施方案的不得分，下各项不重复计分。
一档（5分）：投标人提供项目实施方案形成项目组织管理措施，有项目管理组织机构图，详细说明各个阶段工作安排，能说明人员安排及实施进度，承诺安装实施人员不少于3人，满足以上要求的，档次定为一档。

二档（10分）：投标人提供项目实施方案形成项目组织管理措施，有项目管理组织机构图，有详细的项目实施管理及实施组织方案，实施组织机构及人员配备齐全；能详细说明各个阶段工作安排、人员安排及实施进度，有项目实施安全保障措施、质量保证措施，承诺安装实施人员不少于6人，满足以上要求的，档次定为二档。

三档（15分）：项目实施方案形成项目组织管理措施，有项目管理组织机构图，有详细的项目实施管理及实施组织、计划工期方案，实施组织机构、实施人员结构配备完善，优于采购需要，且系统设计完整、科学合理，对本项目有积极的推进作用，保证项目顺利落地；能详细说明各个阶段工作安排、人员安排及实施安装调试进度，有项目实施安全保障措施，并有赶工措施、质量保证措施、项目风险管理措施，承诺安装实施人员不少于8人，满足以上要求的，定为三档。
4、售后服务方案分………………………………………………………满分15分

一档（5分）：质量保证措施和售后服务承诺较好满足招标文件要求，安排详细具体，内容完整，售后服务做到30分钟内响应、4小时内到达现场，有具体承诺，服务内容、保障措施详细、具体，具有培训方案，明确配件收费标准及维修配件优惠费率。
二档（10分）：质量保证措施和售后服务承诺充分满足招标文件要求，安排详细具体，内容完整、齐全、可行，有针对性，售后服务做到30分钟内响应、3小时内到达现场，有具体承诺，服务内容、保障措施详细、具体，培训方案有服务技术支持、服务保障方案，明确配件收费标准及维修配件优惠费率。

三档（15分）：质量保证措施和售后服务承诺充分满足招标文件要求，安排详细具体，内容完整、齐全、可行，有针对性，售后服务做到30分钟内响应、2小时内到达现场，有具体承诺，服务内容、保障措施详细、具体，培训方案有服务技术支持、服务保障方案、故障处理流程及应急预案，明确配件收费标准及维修配件优惠费率。

5、信誉业绩能力分……………………………………………………………满分9分

1、投标人自 2023年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次，每提供一项得2分，满分6分。
2、投标人应具备ISO质量管理体系认证证书、ISO环境管理体系认证证书、ISO职业健康安全管理体系认证证书三项的，每提供一项得1分，满分3分。【投标文件中提供有效期内认证证书扫描件加盖投标人公章，其应与原件一致，如有弄虚作假，按政府采购相关规定处罚。】 

政策功能分……………………………………………………………………………………满分2分

（1）采购财政部现行《节能产品政府采购品目清单》内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明扫描件）。得1分。
（2）采购财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品（提供有效证明扫描件）。得1分。
7、综合得分＝1+2+3+4+5+6
三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

四、特别说明
评审时，评审委员会根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）相关规定启动异常低价投标（响应）审查程序。启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求供应商在评审委员会要求的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等）。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

为避免因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效投标情形，供应商可提前准备或随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。
（适用于分标2）
一、评标原则
（一）评标委员会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、评审专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标依据：评委将以招标文件、投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能、履约能力、售后服务及政策功能等方面内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。
（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评定方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1、价格分……………………………………………………………………………………………满分30分
（1）根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了填写完整的《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）。
注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〉〔2017〕的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
（4）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商在其响应文件中提供符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，对其竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评标价=投标价×（1-20%）。（注：如所有参与投标竞争的供应商提供的都是本国产品，则不再执行该项价格评审优惠的扶持政策。）
如供应商同时满足小微企业（含监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位）和符合本国产品标准的企业，其报价可以同时进行扣除，扣除后的价格为评审报价，即评标价=投标价×（1-20%-20%）。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（5）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为30分。

（6）价格分计算公式：
最低投标人评标报价金额          
某投标人价格分 =                                         ×  30分
                              某投标人评标报价金额  

2、技术性能分……………………………………………………………………………满分24分

“采购需求”中标注“▲”号的为重要技术指标，需按照各条参数要求提供相关证明资料。每满足或优于1项得2分，总分24分。（所提供的证明材料包括但不限于国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，或者产品说明书相关功能页面及封面扫描件，或者官网相关功能页面截图（提供完整网页网址），或者产品功能截图）。
3、项目实施方案分…………………………………………………………………………满分18分

由评委根据投标文件中提供的项目实施方案进行评分，没有项目实施方案的不得分，以下各项不重复计分。
一档（6分）：投标人提供项目实施方案形成项目组织管理措施，有项目管理组织机构图，详细说明各个阶段工作安排，能说明人员安排及实施进度，承诺安装实施人员不少于6人，满足以上要求的，档次定为一档。

二档（12分）：投标人提供项目实施方案形成项目组织管理措施，有项目管理组织机构图，有详细的项目实施管理及实施组织方案，实施组织机构及人员配备齐全；能详细说明各个阶段工作安排、人员安排及实施进度，有项目实施安全保障措施、质量保证措施，承诺安装实施人员不少于9人，满足以上要求的，档次定为二档。

三档（18分）：项目实施方案形成项目组织管理措施，有项目管理组织机构图，有详细的项目实施管理及实施组织、计划工期方案，实施组织机构、实施人员结构配备完善，优于采购需求，且系统设计完整，对本项目有积极的推进作用，保证项目顺利落地；能详细说明各个阶段工作安排、人员安排及实施安装调试进度，有项目实施安全保障措施，并有赶工措施、质量保证措施、项目风险管理措施，承诺安装实施人员不少于12人，满足以上要求的，定为三档。
注：由于本项目涉及到空调设备安装，要求投标人在文件中拟投入的项目实施人员必须具备高空作业操作证或电工证（低压）或制冷与空调作业操作证，需提供相关证书扫描件加盖投标人公章。
4、售后服务方案分………………………………………………………满分18分
一档（6分）：质量保证措施和售后服务承诺较好满足招标文件要求，安排详细具体，内容完整，售后服务做到30分钟内响应、4小时内到达现场，有具体承诺，服务内容、保障措施详细、具体和培训方案，明确配件收费标准及维修配件优惠费率。
二档（12分）：质量保证措施和售后服务承诺充分满足招标文件要求，安排详细具体，内容完整、齐全、可行，有针对性，售后服务做到30分钟内响应、3小时内到达现场，有具体承诺，服务内容、保障措施详细、具体培训方案有服务技术支持、服务保障方案，明确配件收费标准及维修配件优惠费率。

三档（18分）：质量保证措施和售后服务承诺充分满足招标文件要求，安排详细具体，内容完整、齐全、可行，有针对性，售后服务做到30分钟内响应、2小时内到达现场，有具体承诺，服务内容、保障措施详细、具体培训方案有服务技术支持、服务保障方案、故障处理流程及应急预案，明确配件收费标准及维修配件优惠费率，售后服务方案中能提供详细的技术服务队伍的组织配置，投入售后服务人员达到8人以上，有服务保障体系和售后服务能力证明依据。
5、信誉业绩能力分……………………………………………………………满分8分

1、投标人自 2023年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每提供一项得1分，满分5分。
2、投标人应具备ISO质量管理体系认证证书、ISO环境管理体系认证证书、ISO职业健康安全管理体系认证证书三项的，每提供一项得1分，满分3分。【投标文件中提供有效期内认证证书扫描件加盖投标人公章，其应与原件一致，如有弄虚作假，按政府采购相关规定处罚。】 

6、政策功能分………………………………………………………………………………满分2分

（1）采购财政部现行《节能产品政府采购品目清单》内（政府强制采购节能产品除外）的产品（提供有效证明扫描件）。得1分。
（2）采购财政部现行《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品（提供有效证明扫描件）。得1分。
7、综合得分＝1+2+3+4+5+6
三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

四、特别说明
评审时，评审委员会根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）相关规定启动异常低价投标（响应）审查程序。启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求供应商在评审委员会要求的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料（包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等）。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

为避免因未能及时提供说明而导致被评审委员会作为无效投标情形，供应商可提前准备或随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。
附表
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业※
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 ※
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带※的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
第五章  采购合同（合同主要条款及格式）
项目名称：龙胜各族自治县老年公寓怡养楼改造提升工程（设备采购）    
项目编号：GLZC2026-G1-280024-GLSZ（分标1/分标2）  

甲方：                                       （采购人）
乙方：                                       （中标人）
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标人承诺、甲乙双方签订本采购合同。
第一条  合同标的及合同金额
	项号
	标的名称
	生产厂家、品牌、规格型号
	技术参数
	数量
①
	单位
	单价（元）
②
	单项合计金额（元）
③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	                                                               合     计
	


根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）             人民币（¥         元）
第二条  质量保证
1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。
2.乙方提供货物的质量保证期为           （厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：
（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
第三条  权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条  货物包装、运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、
随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
第五条  交付
交付时间：合同签订之日起20个日历日内交货。
交付地点：采购人指定地点。

第六条  验收方式
1、 中标人将货物运达约定的交货地点后，采购人应在5个工作日内对中标人提交的货物依据采购文件的要求（含需求一览表中要求提供的产品性能的检查报告）、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，中标人不得拒绝和延误。验收时按采购文件、中标文件技术参数要求逐一核验相关功能和证明文件，不满足采购文件要求的视为验收不通过，并取消中标资格，同时上报政府采购监督管理部门，将按照政府采购相关法规进行处理，一切法律后果由中标人承担，并赔偿采购人经济损失。

2、 中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3、 采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。

第七条  安装和培训
分标1：
（1）中标人必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；

（2）安装过程中的所有安全保障由中标人自行负责；

（3）严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。

分标2：

（1）中标人必须服从采购人现场负责人的指挥，按指定地点进行安装；

（2）安装过程中的所有安全保障由中标人自行负责；

（3）严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。

（4）项目实施人员必须持证上岗，实施人员上岗证书包含但不限于高空作业操作证或电工证（低压）或制冷与空调作业操作证等。
第八条  售后服务、保修期
分标1：

1、处理问题及响应时间：电话响应时间要求为2小时，中标人在接到采购人处理问题通知后2-4小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在24小时内不能解决的，中标人须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作；
2、免费送货上门、安装调试；负责采购人维修、操作人员的免费培训服务，使用户相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备，并能排除一般故障的能力；

3、投标人须提供详细售后服务方案，售后服务方案包含且不限于以下内容：售后服务承诺、售后服务联系电话及联系人、设备出现故障时供应商响应时间及到达故障现场时间、设备出现故障时的解决方案、技术培训方案、保修期外的维修方案。

 4、质量保证期1年（自提交成果并验收合格之日起计）。如无特殊要求，按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；质保期后提供终身维修服务及配件供应；其它售后服务按厂家承诺执行，质保期内设备发生故障或损坏时，中标人应负责免费保养、维修、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标人应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保修期相应顺延。质保期满后如需更换零部件中标人须保证提供优惠价格的配件和服务。

分标2：

1、处理问题及响应时间：电话响应时间要求为2小时，中标人在接到采购人处理问题通知后2-4小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在24小时内不能解决的，中标人须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作；
2、免费送货上门、安装调试；负责采购人维修、操作人员的免费培训服务，使用户相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备，并能排除一般故障的能力；

3、投标人须提供详细售后服务方案，售后服务方案包含且不限于以下内容：售后服务承诺、售后服务联系电话及联系人、设备出现故障时供应商响应时间及到达故障现场时间、设备出现故障时的解决方案、技术培训方案、保修期外的维修方案。

4、质量保证期6年（自提交成果并验收合格之日起计）。如无特殊要求，按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；质保期后提供终身维修服务及配件供应；其它售后服务按厂家承诺执行，质保期内设备发生故障或损坏时，中标人应负责免费保养、维修、更换零部件；如设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标人应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保修期相应顺延。质保期满后如需更换零部件中标人须保证提供优惠价格的配件和服务。
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十条  付款方式
累计供货量达合同总量50%，采购人清点无误并收到等额发票后支付合同总价50%；全部货物交付，设备安装调试完成，中标人与采购人联合验收合格并提供全额发票后，采购人一次性付清剩余全部款项。

第十一条  违约责任
1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额   %违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额   ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额   %，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额   ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额   %。
5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额   %向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。
7. 其他违约行为按违约货款额    %收取违约金并赔偿经济损失。
第十二条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十四条  合同生效及其它
1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖乙方公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十五条  合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。
第十六条  签订本合同依据
1.招标文件；
2.乙方提供的投标（或应答）文件；
3.售后服务承诺书；
4.中标通知书。
政府采购合同自签订之日起将自动存档于“广西政府采购云平台”上。
甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：                        
法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：                          
委托代理人：                                委托代理人：                                     
电  话：                                    电   话：                                        
开户名称：                                  开户名称：                                       
开户银行：                                  开户银行：                                       
银行账号：                                  银行账号：                                       
日    期：                                  日    期：                                       
第六章  投标文件（格式）
投标文件封面格式：
投标文件
项目名称：龙胜各族自治县老年公寓怡养楼改造提升工程（设备采购）
项目编号：GLZC2026-G1-280024-GLSZ（分标1/分标2）
采购代理机构：桂林市政府集中采购中心
投标人（公章(CA签章)、自然人除外）：                              
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]
（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：                  
联系电话：                                                
日期：              年           月           日
投标文件目录
一、资格性响应证明材料：
1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；
2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，除投标人为以下四种情形的：
①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；
②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；
③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；
3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；
4.财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）；
注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其它省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取；
6.投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或税务部门出具的无欠税证明】扫描件（必须提供）。

二、商务、技术性响应及其他证明材料：
1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）
2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；
3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）；
4.“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）；
5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；
6.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；
7.项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）；
8.节能方面的证书扫描件（如有，请提供）；
9.环境标志方面的证书扫描件（如有，请提供）；
10.投标人自2023年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

11.《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

12.如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

13.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

14.《关于符合本国产品标准的声明函》（见附件）（如有，请提供）；
15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或个人CA签章，否则投标无效。

一、资格性响应证明材料（格式）
1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面扫描件（必须提供）
2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，除投标人为以下四种情形的：
①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；
②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；
③如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；

④如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件，如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书。（须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；
授权委托书（格式一）
致：桂林市政府集中采购中心
我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：                      以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权,特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。
投标人[公章（CA签章）]：                                   
法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                   　　        年      月     日
附：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月养老保险证明扫描件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证扫描件或事业单位机构为其发放工资的工资条扫描件代替养老保险证明扫描件；如委托代理人为免缴纳养老保险人员，提供免缴纳养老保险的证明材料扫描件及投标人与委托代理人签订的劳动合同扫描件代替养老保险证明扫描件；如因社会养老保险经办机构系统升级等原因，暂时无法向供应商提供社会养老保险缴纳情况查询服务时，供应商可以提供已为委托代理人缴纳社会养老保险的承诺书，须同时提供无法查询的相关证明材料，包括但不限于查询网站截图、公告等。）（委托代理时必须提供）。
授权委托书（格式二）
致：桂林市政府集中采购中心
我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
本人对被授权人的签字事项负全部责任。
授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。
代理人无转委托权,特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。
自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                        年      月     日
3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）
注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供市场监管部门（登记机关）注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
4.财务状况报告（格式自拟，必须提供）；
5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明或专项信用报告（必须提供）
注：供应商为广西经营主体的，可通过信用中国(广西)网站 (http://xygx.fgw.gxzf.gov.cn)下载专项信用报告：1.首先点击网站首页右上方的登录按钮；2.跳转至广西数字政务一体化平台，进行身份认证，请使用法人登录；3.选择信用报告栏目；4.点击“我要申请”按钮；5.选择查询时间区间、查询领域、报告查询用途，点击确认；6.等待文件下载。其它省份的投标人根据注册地信用中国网站的要求获取；
声   明
致：桂林市政府集中采购中心
我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                         
日          期：                                                   
6.投标人截止开标时间前近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明或税务部门出具的无欠税证明】扫描件（必须提供）。

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）
1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）

附件：                                      
投标报价表
	项号
	标的名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数量
①
	单位
	单价
②
	单项合计=数量×单价
③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	…
	
	
	
	…
	
	
	
	

	投标总报价（大写）：                                    元人民币（¥                                 ）

	交付使用期:

	免费保修期:

	说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。


投标人（CA签章，自然人除外）：                                        
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：                                    
注：1.各投标人必须就“采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。
2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。
3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。
4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品；属于节能产品或环境标志产品，但不在上述最新目录范围内的，请在本表备注栏内写明“详见证明材料”，并提供相关证明材料扫描件（加盖投标人CA签章，属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。 

2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）
附件：
技术规格偏离表（格式）
项目编号：

项目名称：
	序号
	标的名称
	项目要求及技术需求
	投标文件的响应情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	N
	
	
	
	


投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                         
 日          期：                                                   
注：1.“技术规格偏离表”各项内容必须如实填写。
2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

3.投标人应对照招标文件中“第三章 采购需求”中项目要求及技术需求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。否则，投标无效。
3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）
附件：
商务响应表（格式）
项目编号：

项目名称：
	项号
	招标文件的商务要求
	投标文件承诺的商务要求
	偏离情况说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                

 日          期：                                                   
注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。
2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。
        3.投标人应对照招标文件中“第三章 采购需求”中的“商务要求”的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。否则，投标无效。
4.“采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求提供）：
5.投标人的售后服务承诺书（必须包含售后服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）
附件：
售后服务承诺书（格式）
投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                     

 日          期：                                                   
6.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；
附件：
项目实施方案 （格式）
（根据采购需求自行编制） 
投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                                       
日          期：                              

7.项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）
附件：
项目实施人员一览表（格式）
	姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                       
日          期：                                     

8.节能方面的证书扫描件（如有，请提供）
9.环境标志方面的证书扫描件（如有，请提供）
10.投标人自2023年1月1日以来具有同类产品的销售业绩 [以中标（成交）通知书或采购合同扫描件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额)，否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

11.《中小企业声明函》（见附件）（如有，请提供）；

附件：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称[盖公章]： 

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
12.如货物生产企业属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策（如有，请提供）；
13.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；（如有，请提供）；

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称[盖公章（CA签章）]：

    日  期：

14.关于符合本国产品标准的声明函（见附件）（如有，请提供）；
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
_______________
注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。
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