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第一章 竞争性谈判公告

采购新建防城区城北小学教学仪器设备竞争性谈判公告
项目概况
采购新建防城区城北小学教学仪器设备的潜在供应商应在广西政府采购云平台获取竞争性谈判文件，并于2026年8月17日09:30（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：FCZC2026-J1-030110-CWZB

项目名称：采购新建防城区城北小学教学仪器设备

采购方式：竞争性谈判
预算金额：1554900.00元
最高限价：1554900.00元
采购需求：采购教学仪器设备一批，具体详见采购需求。
合同履行期限：自签订合同之日起30日内交付使用。
本项目不接受联合体。

二、供应商的资格条件：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取竞争性谈判文件
时间：2026年8月10日至2026年8月13日，每天9:00至12:00，13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台
方式：供应商登录广西政府采购云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价：0元
四、响应文件提交
截止时间：2026年8月17日09:30（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端竞标 

五、开启
时间：2026年8月17日09:30（北京时间）
地点：港口区中心区红树林大厦东塔7楼政府采购开评标室1  
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.网上查询地址：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台（广西·防城港）、广西防城港市防城区人民政府网站。

2.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.竞标保证金：无。

4.监督部门

名称：防城港市防城区政府采购中心 

电话：0770-2213681

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：防城港市防城区教育局
地址：防城港市防城区大坡路5号新城大厦 　

联系方式：郑科传，0770-3272920
2.采购代理机构信息

名称：广西成文招标代理有限公司　　　　　　　　　　　　

地址：防城港市防城区防邕路58-4号(旧法院大门口旁边)3楼 
联系方式：0770-3270649　

3.项目联系方式

项目联系人：蒋少锦
电话：0770-3270649
采购人：防城港市防城区教育局

 采购代理机构：广西成文招标代理有限公司

2026年8月10日

第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	内    容

	3
	1.供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告

2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标: 详见竞争性谈判公告

	6.2
	不允许分包。

	7.1
	提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商最后报价相同时，按照随机抽取的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格。

	12.1.1
	资格证明文件

1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

3.防城港市政府采购供应商信用承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

4.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

2.分公司参加竞标的，应当取得总公司授权，否则响应文件按无效处理。

	12.1.2
	报价文件

1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

2.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或竞标人属于监狱企业的证明材料；[如有请提供，未提供的，竞标报价不进行政策性扣除]；

3.供应商认为需要提供的其他有关资料。

	12.1.3
	商务技术文件

1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理）
4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

6.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

7.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

8.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；

9.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

	15.2
	竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包含设备及零配件、备品配件、材料、消耗品、工具的采购及运输（装卸），项目场地勘测、安装基础建设、设备安装调试、加工、试验及验收、配合服务、培训、技术支持、售后服务、税金等其他所有成本及合同包含应有的环保、风险费、责任等费用。

2.如供应商做最终报价时改变原竞标报价的，请在政采云系统最终报价模块附件上传变更后的报价明细。

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起90日。

	17.1
	本项目不收取竞标保证金。

	19
	本项目不接受电子备份响应文件

	20.1
	响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。
响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。

	24.1
	谈判小组的人数：3人。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告”

首次响应文件解密时间：30分钟

	26
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能、环保产品累计金额由高到低顺序依次推荐；节能、环保产品累计金额也相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：

带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。

	
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0项。

技术要求评审中带“▲”的参数及要求允许负偏离的条款数为0项，不带“▲”的参数及要求允许负偏离的条款数为2项。

	28.1
	本项目不收取履约保证金

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西成文招标代理有限公司，联系电话：0770-3270649，通讯地址：防城港市防城区防邕路58-4号(旧法院大门口旁边)3楼 。

业务时间：工作日每天9:00到12:00，15:00到18:00。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：

本项目代理服务费按如下规定由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。
2.采购代理费收取标准：按本须知正文第32.1条规定的（☑货物类/□服务类/□工程类）标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮  %/□收费基准价格上浮   %）收取。
3. 采购代理费收取银行账户

开户名称：广西成文招标代理有限公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司防城港防港路支行
银行账号：45050165962200000939

	33.1
	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本谈判文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

 6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.3供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制,或不同供应商报名的IP地址一致；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价
15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，
不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标项目的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金：本项目不收取竞争保证金。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过“政采云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至“政采云”平台。  

20.2未在规定时间内提交或者未按照谈判文件要求加密的电子响应文件，“政采云”平台将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回
采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回
供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于“政采云”平台抽（选）取评审专家。
25. 首次响应文件的开启和解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托“政采云”平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26. 评审程序和评定成交的标准
26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。评审价相同时，成交候选供应商推荐顺序见“供应商须知前附表”。
26.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.3谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。
27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。

27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离谈判文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容

32.1代理服务收取标准详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费：

	               费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1%＝ 0.55 万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 （万元）

33. 需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	(自行验收 (委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或者盖章：

联系电话：                年  月  日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                  年  月  日


政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年        月        日已满，请将履约保证金

                                      （大写）¥          （小写）退付到达以下帐户。

单位名称：

开户银行：

帐    号：

联系人及电话：

                           供应商签章：

                                                年    月    日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                

 采购单位签章：

                                                年    月    日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月      日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转帐日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

第三章 采购需求
采购项目技术规格、参数及要求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.供应商应根据自身实际情况如实响应谈判文件，不得仅将谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应。
4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

   5.所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。本采购项目所属行业为“工业”。

	序号
	一.物理力学实验室

	
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	功能柱
	【整体描述】
1.采用中空桶状结构设计，用于隐藏实验桌施工布线的管路，防止学生上课过程中触碰到电源线或者风管导致事故；
2.整体采用 PP 材质，部分结构辅以五金配件；
3.整体规格≥345mm×210mm×770mm（长×宽×高）；
4.功能柱由主体.检修门构成；
【主体】
5.采用PP材质注塑成型，由两个对称件通过定位齿合槽配以螺丝连接，连接后形成中空桶状结构，可牢固使用；
6.主体材料主承载壁基材厚度（不含表面处理层）≥2.5mm；
7.内部具有≥4组加强筋；
8.底部设有≥4 个安装孔，可以通过螺丝将功能柱固定到地面，增强安装后的稳定性；
【检修门】
9.功能柱正确安装后，正面和背面均具有检修门，检修门数量≥2个；
10.检修门采用 PP 注塑成型；
11.检修门材料主承载壁基材厚度（不含表面处理层）≥2.0mm。
	28
	个

	2
	学生实验教学供电模组
	1.主要功能：用于实验室教学过程中提供稳定电源供应，支持教师远程控制.交直流输出调节等功能；
2.整体构成：包含电源盒.电源调节面板等部件；
3.整体规格：外尺寸≥290×180×160mm（长×宽×高）；
4.安装方式：通过螺丝固定在学生实验桌桌面下方；
5.产品依据GB/T 18268.1相关标准，辐射骚扰.静电放电.浪涌.电压暂降，短时中断.工频磁场 5 项检测项目实验结果满足标准要求；
6.电源盒：电源盒主体选用ABS材质，采用模具注塑成型；
7.结构设计：面向使用者方向设有翻盖舱门，舱门内装有电源调节面板；
8.电路设计：电源变压板和电源控制板采用分体式设计，分别为独立PCB电路板；
9.面板材质：电源调节面板采用亚克力贴片饰面；
10.输出功能：电源调节面板集成低压交直流.交流输出功能；
11.数字电压显示器：具有≥1个数字电压显示器，尺寸≥20×10mm（长×宽），显示当前输出电压，支持显示小数点前≥2位数.小数点后≥1位数，电压分度值≤0.1V，直流电压输出误差≤0.2V；
12.数字调压旋钮：具有≥1个数字调压旋钮，支持旋转和按压操作方式，旋转调节电压，按压切换交流/直流输出；
13.接线与指示：具有≥1组红（+）黑（-）接线柱或香蕉座，具有交流/直流输出状态指示灯；
14.输出电压范围：可调电压范围0-30V；
15.限流保护：交直流调压输出均支持限流电流保护功能；
16.额定功率：额定功率≥30W；
17.纹波与噪声：最大纹波峰峰值400mV；
18.输入电压范围：AC 175-260V；
19.额定输入电流：≥0.5A（AC 230V时）；
20.输入频率范围：45-60Hz；
21.教师端控制：支持RS485串口控制，支持Modbus协议，支持教师端锁定.同步电压.开关等操作；支持单控和组控模式。
	28
	台

	3
	教师实验教学供电模组
	1.操作面板：≥418×218×3mm，搭配抽屉式设计；
2.机身结构：采用钣金加强工艺，增强机身强度；
3.安全防护与控制：配备安全防护装置，支持对教室学生电源和教师电源统一管控；设有≥4路控制装置，可将学生电源分为≥4组分别控制；
4.学生端控制：配备≥3个触摸式按钮，分别为"锁定同步"."高压电"."低压电"，支持批量操作控制；
5.直流稳压输出：具有≥2组独立的9V40A直流稳压输出，与教师电源输出相互独立；
6.教师电源输出控制：采用液晶智能旋钮控制教师电源输出，设有≥1组标准香蕉接口输出稳压直流电.≥1组标准香蕉接口输出稳压交流电，支持交直流切换；
7.旋钮参数：旋钮外尺寸≥49mm，旋钮中心具有≥2个≥3位LED数码管显示，可显示实时电压和电流数值；
8.调压电源：总功率≥90W，直流和交流输出在0-18V区间时最大电流6A，在18-30V区间时最大电流3A；
9.电压精度：无负载状态下输出电压误差≤0.2V。
	1
	台

	4
	教师演示采集器
	1.高度集成：整机由≥1块集成触摸屏.≥2个高清摄像机和≥1个底座组成，而非摄像机和平板电脑拼装而成；
2.占用空间：整体设计精简小巧，不影响教师正常的实验操作；
3.支持折叠收纳，不使用时可以放置在配套铝箱中；
4.单关节折叠杆：采用单关节设计的折叠杆，无需旋钮即可在活动范围内任意角度悬停，方便调节俯视角的高度；
▲5.俯视角：整机一体设计，无任何外漏线材，俯视角镜头≥800万像素，支持≥12倍光学变焦，支持激光TOF辅助微距自动聚焦（最短支持10cm）；具有物理按键，可以实现手动调节光学变焦和手动聚焦；具有画面锁定按键，按键冻结当前视频画面，再按一次解锁冻结画面；（竞标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）；
6.俯视角支持从上往下拍摄，并可通过两轴摆动调整拍摄角度。每个转轴均配有阻尼设计，确保角度调整完成后能够保持固定的拍摄角度和高度；
▲7.从正面拍摄特写操作，可以垂直滑动升降调整拍摄高度，调节范围≥9CM，且滑动升降具有阻尼设计，无需旋钮或卡扣即可在行程内保持任意固定高度；（竞标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）；
8.CPU：采用 ≥6 核 CPU；≥4GB RAM+256GB ROM；
▲9.具有 ≥11.5英寸触摸屏，分辨率≥1920*1080，支持活动范围内任意角度翻折悬停，可活动角度≥ 150°；（竞标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）；
▲10.同时支持DC供电.内置电池供电和POE供电三种模式，最高优先级采用DC充电，当DC供电丢失则自动使用POE供电，若无POE供电则自动切换内置电池供电，全过程无需重启，且完全不影响正常使用；（竞标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）；
11.具有但不限于 HDMI.USB2.0.USB3.0.POE 网口.DC12~13V 宽电压充电口.Type-C 调试口.Reset 键.3.5mm 音频监听口.TF卡插槽；
12.内置无线模块接口，支持扩展终端机通过WIFI连接网络进行示教；
13.设备自带流媒体服务，支持外部系统仅需和操作系统一个IP通信即可分别获得俯视角和正视角的视频流；
14.铝边木板设计，可用于放置终端套件.电源适配器.网线等设备。
	1
	套

	5
	互动示教
	多路相机接入：支持接入2路1080P高清摄像机，支持标准RTSP协议，支持同时接入1080P主流和480P辅流；
2.无线配置：支持双网卡管理，支持无线wifi和有线RJ45双模同时连接；
3.相机画面无线投屏：支持与教室PC端连接，通过wifi局域网或有线局域网均可实时将本地摄像机画面传输至教室PC端，并结合PC端软件实现大屏画面投送；
4.低延迟投屏：支持通过较低的延迟实现向PC端进行画面投送，使PC端和本地端不产生明显的不同步，且各画面之间也不产生明显的不同步现象；
5.低延时本地预览：支持在示教终端上进行本地摄像机预览，支持小窗口480P低延时预览；
6.全屏预览：用户可根据需要，随时将任一画面放大至全屏进行预览，在全屏预览时系统自动切换至1080P高清视频流，并实现同步的低延迟预览，播放延迟不大于0.5秒；
7.镜头控制：支持对摄像机镜头画面进行放大.缩小和对焦微调；
8.高清多通道录制：支持对接入的多个摄像机同时进行视频录制，并可在本地点播录制视频，支持本地化录制，不受wifi网络信号影响；
9.视频上传：可将本地录制的视频上传至PC端或平台端，上传时可命名文件名，以避免PC端用户混淆多个视频；
10.视频下载：可将本地录制的视频下载至U盘；
11.▲数据上传可视化：支持PC端下发作业任务后，上传本地录制视频或图片到PC端，数据上传后，PC端可看到已上传的数据内容；所投产品具备视频缓存功能（提供产品功能截图或第三方检测报告予以证明）。
12.支持设置第三方推流直播，可生成观看二维码，在示范教学时可显示直播二维码，手机扫码即可进入直播画面，且声画同步；
13.▲支持对当前屏幕进行批注且截图，系统提供画笔.文字编辑.方/圆框标注等工具。且批注信息同步到教师端。（提供一组满足以上功能的实拍图片佐证，若使用效果图或系统截图视为不满足）
【PC端】
1.采用C/S客户端设计，可在windows系统上运行，支持1/2/3/4/6/12/24路视频画面同屏显示；
2.视频支持H.264编码方式，高清视频文件支持MP4格式；
3.可以软件最小化为悬浮球，点击可弹出各功能模块，并可随意拖动操作；
4.具有视频录制.永久存储.处理功能，示范操作画面可实时录制或广播画面教学，结束录制后，可以直接点击视频进行回放观看；
5.在广播教学时可以切换工位学生画面信息，以便于教学讲解，且可在顶部显示工位名称；
6.可以双向书写，PC端进行画面批注时，教师端屏幕画面将同步显示批注信息到学生端；
7.支持对当前屏幕进行批注且截图，系统提供画笔.文字编辑.方/圆框标注等工具；
8.可以获取教师端采集的音频信息，示教时声画同步；
9.可对视频和图片文件列表进行切换，支持对视频和图片的下载.修改.批量删除功能；
10.▲工位监看时可以显示工位画面，可以同屏显示单画面，双画面，三画面，四画面，六画面，十二画面，二十四画面布局；（提供一组满足以上功能的实拍图片佐证，若使用效果图或系统截图视为不满足）
11.可以创建随堂练习和课后练习，便于教学；
12.可以设置练习课题名称，练习时间，可以设置练习时间。当设置课后练习时，可以设置提交时限；
13.支持查看设备工位号.工位名称.状态.剩余空间.IP地址.视频设置.版本号等信息，且可对设备进行增删的操作；
14.▲摄像机同步控制：支持在PC端对采集器摄像机镜头画面进行放大.缩小和对焦微调，并同步显示放大倍数；放大效果可在采集器安卓端上同步（提供一组满足以上功能的实拍图片佐证，若使用效果图或系统截图视为不满足）
15.支持工位观看时录制所有工位的视频，结束录制时可进行视频回看，并通过工位号进行切换画面；
16.工位观看时可点击工位号进行切换画面，或拖动工位图标进行画面切换；
17.可任意选择工位，将画面进行广播给其他学生工位端进行查看；
18.广播教学中可以将录制的视频和截图保存至教学资源；
19.教学资源可查看教学时所录制视频和截图，点击视频查看还可关联查看录制时所截的图片，便于查找相关图片；
20.▲工位视频缓存：工位观看时可录制形成工位视频资源，可在课后查看到缓存的相关视频；所投产品具备视频缓存功能（提供产品功能截图或第三方检测报告予以证明）。

21.可设置课后作业，具有提交时间限制可修改课后练习提交有效时间段，修改后允许延长或缩短作业时间。
	1
	套

	6
	配套辅材（物理地埋款）
	实验室辅助材料（包含以下类别）：
1.连接材料：设备配套连接材料；
2.线管材料：PVC线管，配套电工胶布.护套管等；
3.给排水管材：PPR给水管（规格≥Φ20）；PVC排水管（规格≥Φ50）；
4.连接件：配套外丝螺纹口.PVC胶水.阀门.连接件等；
	1
	套

	7
	实验室地面开槽及修复（物理）
	1.人工开槽：开槽深度需确保电线管或管道完全埋入地面，开槽边缘整齐.深度一致；
2.管线铺设：保证管线之间有足够间隙；
3.地面修复：使用与原地面相同或性能相近的材料进行修复。
	1
	项

	8
	安装服务
(物理室地面+地下）
	普通类实验室全套设备设施包含：
1.桌椅讲台功能柱等设备安装；
2.地下管线的安装；
3.讲台学生位接线及调试；
4.安装完成后的场室清洁工作。
	1
	间

	9
	二.物理电学实验室

	10
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	11
	功能柱
	【整体描述】
1.采用中空桶状结构设计，用于隐藏实验桌施工布线的管路，防止学生上课过程中触碰到电源线或者风管导致事故；
2.整体采用 PP 材质，部分结构辅以五金配件；
3.整体规格≥345mm×210mm×770mm（长×宽×高）；
4.功能柱由主体.检修门构成；
【主体】
5.采用PP材质注塑成型，由两个对称件通过定位齿合槽配以螺丝连接，连接后形成中空桶状结构，可牢固使用；
6.主体材料主承载壁基材厚度（不含表面处理层）≥2.5mm；
7.内部具有≥4组加强筋；
8.底部设有≥4 个安装孔，可以通过螺丝将功能柱固定到地面，增强安装后的稳定性；
【检修门】
9.功能柱正确安装后，正面和背面均具有检修门，检修门数量≥2个；
10.检修门采用 PP 注塑成型；
11.检修门材料主承载壁基材厚度（不含表面处理层）≥2.0mm。
	28
	个
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	学生实验教学供电模组
	1.主要功能：实验室教学过程中提供稳定电源供应并进行电压电流计量检测；
2.系统集成：集成低压直流输出.低压交流输出.交流220V输出及仪表盘功能；
3.整体规格：≥1150×160×150mm（长×宽×高）；
4.安装方式：桌面开孔安装或胶水安装；
5.直流电压指示：具有≥1个指针式直流电压指示表，电压量程0-30V，分度值0.1V；
6.直流电流指示：具有≥1个指针式直流电流指示表，电流量程0-3A，分度值0.1A；
7.直流调压输出：具有≥1组直流调压输出，每组包含≥1个调压旋钮，≥1组红（+）黑（-）接线柱或香蕉座，支持限流电流保护功能；
8.直流6V稳压输出：具有≥1组直流6V稳压输出，每组具有≥1组接线柱或香蕉座，支持限流电流保护功能；
9.直流过载保护：具有过载保护功能，设有≥1个直流过载指示灯，超过限流电流值时亮红灯警示；
10.交流电压指示：具有≥1个指针式交流电压指示表，电压量程0-30V，分度值0.1V；
11.交流调压输出：具有≥1组交流调压输出，每组包含≥1个档位式调压旋钮，≥1组接线柱或香蕉座，支持限流电流保护功能；
12.调压档位：包含1.5V.3V.4.5V.6V.9V.12V.18V.24V等档位；
13.交流过载保护：具有过载保护功能，设有≥1个交流过载指示灯，超过限流电流值时亮红灯警示；
14.过载复位：具有≥1个过载复位按钮，过载保护触发后可进行复位；
15.电源开关：具有≥1个船型电源开关，能够对低压交流输出进行开关控制；
16.220V输出控制：具有电源总开关，额定电压220V，额定电流10A，具有电源保护功能；
17.工作指示：具有≥1个红色工作指示灯，指示设备上电状态；
18.保险丝：具有≥1个保险丝，可对设备电路起过载保护作用；
19.直流电流表：具有≥1个直流电流表，电流量程为"0-0.6A"和"0-3A"双量程，分度值0.1A；
20.直流电压表：具有≥1个直流电压表，电压量程为"0-3V"和"0-15V"双量程，分度值0.1V；
21.灵敏电流计：用于检测微弱电流，具有≥3个接线柱或香蕉座。
	28
	个

	13
	教师实验教学供电模组
	1.操作面板：≥418×218×3mm，搭配抽屉式设计；
2.机身结构：采用钣金加强工艺，增强机身强度；
3.安全防护与控制：配备安全防护装置，支持对教室学生电源和教师电源统一管控；设有≥4路控制装置，可将学生电源分为≥4组分别控制；
4.学生端控制：配备≥3个触摸式按钮，分别为"锁定同步"."高压电"."低压电"，支持批量操作控制；
5.直流稳压输出：具有≥2组独立的9V40A直流稳压输出，与教师电源输出相互独立；
6.教师电源输出控制：采用液晶智能旋钮控制教师电源输出，设有≥1组标准香蕉接口输出稳压直流电.≥1组标准香蕉接口输出稳压交流电，支持交直流切换；
7.旋钮参数：旋钮外尺寸≥49mm，旋钮中心具有≥2个≥3位LED数码管显示，可显示实时电压和电流数值；
8.调压电源：总功率≥90W，直流和交流输出在0-18V区间时最大电流6A，在18-30V区间时最大电流3A；
9.电压精度：无负载状态下输出电压误差≤0.2V。
	1
	台

	14
	教师演示采集器
	1.高度集成：整机由≥1块集成触摸屏.≥2个高清摄像机和≥1个底座组成，而非摄像机和平板电脑拼装而成；
2.占用空间：整体设计精简小巧，不影响教师正常的实验操作；
3.支持折叠收纳，不使用时可以放置在配套铝箱中；
4.单关节折叠杆：采用单关节设计的折叠杆，无需旋钮即可在活动范围内任意角度悬停，方便调节俯视角的高度；
▲5.俯视角：整机一体设计，无任何外漏线材，俯视角镜头≥800万像素，支持≥12倍光学变焦，支持激光TOF辅助微距自动聚焦（最短支持10cm）；具有物理按键，可以实现手动调节光学变焦和手动聚焦；具有画面锁定按键，按键冻结当前视频画面，再按一次解锁冻结画面；（竞标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）；
6.俯视角支持从上往下拍摄，并可通过两轴摆动调整拍摄角度。每个转轴均配有阻尼设计，确保角度调整完成后能够保持固定的拍摄角度和高度；
▲7.从正面拍摄特写操作，可以垂直滑动升降调整拍摄高度，调节范围≥9CM，且滑动升降具有阻尼设计，无需旋钮或卡扣即可在行程内保持任意固定高度；（竞标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）；
8.CPU：采用 ≥6 核 CPU；≥4GB RAM+256GB ROM；
▲9.具有 ≥11.5英寸触摸屏，分辨率≥1920*1080，支持活动范围内任意角度翻折悬停，可活动角度≥ 150°；（竞标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）；
▲10.同时支持DC供电.内置电池供电和POE供电三种模式，最高优先级采用DC充电，当DC供电丢失则自动使用POE供电，若无POE供电则自动切换内置电池供电，全过程无需重启，且完全不影响正常使用；（竞标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）；
11.具有但不限于 HDMI.USB2.0.USB3.0.POE 网口.DC12~13V 宽电压充电口.Type-C 调试口.Reset 键.3.5mm 音频监听口.TF卡插槽；
12.内置无线模块接口，支持扩展终端机通过WIFI连接网络进行示教；
13.设备自带流媒体服务，支持外部系统仅需和操作系统一个IP通信即可分别获得俯视角和正视角的视频流；
14.铝边木板设计，可用于放置终端套件.电源适配器.网线等设备。
	1
	套
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	互动示教
	多路相机接入：支持接入2路1080P高清摄像机，支持标准RTSP协议，支持同时接入1080P主流和480P辅流；
2.无线配置：支持双网卡管理，支持无线wifi和有线RJ45双模同时连接；
3.相机画面无线投屏：支持与教室PC端连接，通过wifi局域网或有线局域网均可实时将本地摄像机画面传输至教室PC端，并结合PC端软件实现大屏画面投送；
4.低延迟投屏：支持通过较低的延迟实现向PC端进行画面投送，使PC端和本地端不产生明显的不同步，且各画面之间也不产生明显的不同步现象；
5.低延时本地预览：支持在示教终端上进行本地摄像机预览，支持小窗口480P低延时预览；
6.全屏预览：用户可根据需要，随时将任一画面放大至全屏进行预览，在全屏预览时系统自动切换至1080P高清视频流，并实现同步的低延迟预览，播放延迟不大于0.5秒；
7.镜头控制：支持对摄像机镜头画面进行放大.缩小和对焦微调；
8.高清多通道录制：支持对接入的多个摄像机同时进行视频录制，并可在本地点播录制视频，支持本地化录制，不受wifi网络信号影响；
9.视频上传：可将本地录制的视频上传至PC端或平台端，上传时可命名文件名，以避免PC端用户混淆多个视频；
10.视频下载：可将本地录制的视频下载至U盘；
11.▲数据上传可视化：支持PC端下发作业任务后，上传本地录制视频或图片到PC端，数据上传后，PC端可看到已上传的数据内容；所投产品具备视频缓存功能（提供产品功能截图或第三方检测报告予以证明）。12.支持设置第三方推流直播，可生成观看二维码，在示范教学时可显示直播二维码，手机扫码即可进入直播画面，且声画同步；
13.▲支持对当前屏幕进行批注且截图，系统提供画笔.文字编辑.方/圆框标注等工具。且批注信息同步到教师端。（提供一组满足以上功能的实拍图片佐证，若使用效果图或系统截图视为不满足）
【PC端】
1.采用C/S客户端设计，可在windows系统上运行，支持1/2/3/4/6/12/24路视频画面同屏显示；
2.视频支持H.264编码方式，高清视频文件支持MP4格式；
3.可以软件最小化为悬浮球，点击可弹出各功能模块，并可随意拖动操作；
4.具有视频录制.永久存储.处理功能，示范操作画面可实时录制或广播画面教学，结束录制后，可以直接点击视频进行回放观看；
5.在广播教学时可以切换工位学生画面信息，以便于教学讲解，且可在顶部显示工位名称；
6.可以双向书写，PC端进行画面批注时，教师端屏幕画面将同步显示批注信息到学生端；
7.支持对当前屏幕进行批注且截图，系统提供画笔.文字编辑.方/圆框标注等工具；
8.可以获取教师端采集的音频信息，示教时声画同步；
9.可对视频和图片文件列表进行切换，支持对视频和图片的下载.修改.批量删除功能；
10.▲工位监看时可以显示工位画面，可以同屏显示单画面，双画面，三画面，四画面，六画面，十二画面，二十四画面布局；（提供一组满足以上功能的实拍图片佐证，若使用效果图或系统截图视为不满足）
11.可以创建随堂练习和课后练习，便于教学；
12.可以设置练习课题名称，练习时间，可以设置练习时间。当设置课后练习时，可以设置提交时限；
13.支持查看设备工位号.工位名称.状态.剩余空间.IP地址.视频设置.版本号等信息，且可对设备进行增删的操作；
14.▲摄像机同步控制：支持在PC端对采集器摄像机镜头画面进行放大.缩小和对焦微调，并同步显示放大倍数；放大效果可在采集器安卓端上同步（提供一组满足以上功能的实拍图片佐证，若使用效果图或系统截图视为不满足）
15.支持工位观看时录制所有工位的视频，结束录制时可进行视频回看，并通过工位号进行切换画面；
16.工位观看时可点击工位号进行切换画面，或拖动工位图标进行画面切换；
17.可任意选择工位，将画面进行广播给其他学生工位端进行查看；
18.广播教学中可以将录制的视频和截图保存至教学资源；
19.教学资源可查看教学时所录制视频和截图，点击视频查看还可关联查看录制时所截的图片，便于查找相关图片；
20.▲工位视频缓存：工位观看时可录制形成工位视频资源，可在课后查看到缓存的相关视频；所投产品具备视频缓存功能（提供产品功能截图或第三方检测报告予以证明）。

21.可设置课后作业，具有提交时间限制可修改课后练习提交有效时间段，修改后允许延长或缩短作业时间。
	1
	套

	16
	配套辅材（物理地埋款）
	实验室辅助材料（包含以下类别）：
1.连接材料：设备配套连接材料；
2.线管材料：PVC线管，配套电工胶布.护套管等；
3.说明：不含开槽及恢复。
	1
	套

	17
	实验室地面开槽及修复（物理）
	1.人工开槽：开槽深度需确保电线管或管道完全埋入地面，开槽边缘整齐.深度一致；
2.管线铺设：保证管线之间有足够间隙；
3.地面修复：使用与原地面相同或性能相近的材料进行修复。
	1
	项

	18
	安装服务
(物理室地面+地下）
	普通类实验室全套设备设施包含：
1.桌椅讲台功能柱等设备安装；
2.地下管线的安装；
3.讲台学生位接线及调试；
4.安装完成后的场室清洁工作。
	1
	间

	20
	三.物理准备室

	21
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	22
	岛式供电集成模块
	1.安装位置：安装于桌面，用于为实验仪器提供电源输出；
2.主体结构：采用钢结构主体；
3.输出接口：配备≥2组电源输出接口；
4.防尘保护：每组接口均带防尘保护门。
	2
	套

	23
	小推车
	1.规格：≥600×450×850mm；
2.层板：采用双层层板设计，采用不锈钢板材，厚度≥0.75mm；
3.立柱护栏：立柱采用≥Φ28mm圆管，护栏采用≥16mm不锈钢；
4.推手：整体焊接后打磨抛光处理；
5.轮子：配备静音万向轮，360°旋转，其中2只轮子带刹车功能；
6.连接方式：采用焊接连接方式，经打磨抛光处理，无毛刺。
	1
	台

	24
	安装服务
（物理准备室）
	1.地上部分接线安装调试：合理规划线路走向，采用标准化接线方式，确保接线牢固；
2.柜子设备安装：合理规划设备摆放位置，确保操作方便；
3.辅材：含准备室内的线路材料.线管，配套护套管等辅助材料等。
	1
	项

	25
	准备室地面开槽及修复
	1.人工开槽：开槽深度需确保电线管或管道完全埋入地面，开槽边缘整齐.深度一致；
2.管线铺设：保证管线之间有足够间隙；
3.地面修复：使用与原地面相同或性能相近的材料进行修复。
	1
	项

	26
	四.物理仪器

	27
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	28
	计算器
	1.函数型；
2.10+2位数，有统计运算功能.有分数计算功能.双行LCD显示.有函数运算功能.有多行重视功能.有方程编辑及显示.查看功能.有独立储存器功能.有临时储存器功能.有普通四则运算功能.有自动关机功能.应保留普通计算器的其他功能。
	25
	个

	29
	钢制黑板
	1.尺寸及要求：不小于850mm×600mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜；
2.钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固；
3.无镜面反光，色泽均匀；
4.允许用绿白两用书写板代替；
5.使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅.充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。
	5
	个

	30
	打孔器
	1.产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套；
2.空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整.锋利；
3.空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。
	5
	套

	31
	直联泵
	采用旋片式油封单级泵。
	5
	台

	32
	旋片式真空泵
	1.仪器油箱隔层处理，排气口设置油气分离装置，无喷油；
2.工作电压220V，50Hz；抽气速率3CFM，电机功率1/4HP，真空度5Pa，加油量220ml；
3.采用优质钢材，防锈处理。
	5
	台

	33
	抽气筒
	1.供中学物理实验中作抽气.打气使用；
2.极限抽气压力≤6.7×103Pa（50mmHg）；
3.最低打气压力≥2.9×105Pa；
4.活塞碗要求材质挺实，碗外表面较柔软，耐磨密封性良好。
	5
	个

	34
	打气筒
	产品由气筒.踏脚.活塞.活塞杆.手柄.橡胶管.气针夹等组成。
	5
	个

	35
	抽气盘
	1.本套仪器由抽气盘.塑料钟罩.电铃.橡胶密封圈等组成；
2.钟罩的外径为170mm,属高强度透明塑料制品，透明度良好。
	5
	套

	36
	仪器车
	1.规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm；
2.仪器车额定载重量为60kg，上.下层托盘承载重量均不小于60kg；
3.采用双层结构，有上.下二层托盘，不锈钢材料；
4.车架用不锈钢管制成；
5.万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。
	9
	辆

	37
	水准器
	1.产品由水准泡及其主体组成；
2.主体由塑料制成，工作面应平滑，其平面度应小于0.1mm；
3.水准泡为普通式管状水准泡；
4.水准泡应安装牢固，应清洁透明，刻线清晰均匀，气泡移动平稳，无跳动和停滞现象。
	9
	个

	38
	充磁器
	1.该仪器具有充磁.退磁功能；
2.工作电压为交流220V±10%，额定电流3A。
	5
	台

	39
	放大镜
	1.由凸透镜.透镜框及手柄组成；
2.凸透镜放大倍率：5×；
3.透镜应无明显条纹；
4.透镜框应能牢靠地夹持透镜。
	115
	个

	40
	酒精喷灯
	结构为座式。金属制作，壁厚1mm，火焰温度可达900摄氏度。
1.主要由壶体.燃杯.壶嘴.喷管.火苗调节杆组成；
2.壶体外形尺寸：容量250ml；
3.喷管与壶体连接螺纹.壶体密封盖无漏气现象；
4.焊接部位应焊接牢固.光滑。
	5
	个

	41
	透明盛液筒
	1.透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好.不易损坏；
2.筒的外经Φ≥120mm，高度≥300mm；
3.筒体表面印制表示刻度标志；
4.筒体底部安放平稳.牢固，造型美观；
5.产品口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤.划痕.裂缝等缺陷。
	5
	个

	42
	透明水槽
	1.用聚苯乙烯压制而成，透明度良好.不易损坏；
2.外表尺寸：方形330mm×330mm×150mm（圆形270mm×140mm）；
3.产品口.底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤.划痕.裂缝等缺陷。
	5
	个

	43
	碘升华凝华管
	1.产品的造型为密封的T型玻璃瓶；
2.玻璃瓶用95号玻璃制成，
3.玻璃瓶应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝.砂眼。
	115
	个

	44
	物理支架
	产品为组合式，由A型底座.立杆（2根，长杆70cm，短杆50cm）.烧杯夹.万向夹.铁环.圆托盘.吊钩等组成。
	99
	套

	45
	方座支架
	1.产品由底座.立杆及附件组成；
2.方座支架的底座钢板制成；
3.立杆直径φ9.5mm；
4.立杆长595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；
5.附件由大.小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。
	110
	套

	46
	多功能实验支架
	产品为组合式，由A型底座.立杆（2根，长杆70cm，短杆50cm）.铁环.烧瓶夹.小A型底座.滴定夹.圆盘等组成。
	9
	套

	47
	升降台
	1.本产品由上面板.下底板及旋转轴.手轮等组成。
2.升降范围不小于150mm，载重不小于10KG，工作台上面板150mm×150mm，下底板180mm×180mm。
	9
	台

	48
	三脚架
	1.由铁环和3只脚组成；
2.三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。
	115
	个

	49
	泥三角
	1.金属丝外套石棉筒；
2.等边三角形的单边长不小于55㎜。
	125
	个

	50
	旋转架
	1.仪器由底座.支杆.旋转体构成；
2.底座支杆用塑料制成，表面平整.光滑.无毛刺.无变形。
	9
	套

	51
	学生电源
	1.输出电压：1.5V～9V直流稳压输出，每1.5V一档，共六档；额定电流：1.5A；电压偏调：±（2％U标＋0.1V）；
2.直流输出端子采用Ф4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱；
3.有过载显示.过载保护和复位按钮：
（1）直流稳压输出有过载保护；
（2）电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；电源输出端应能直接点亮额定电流等于电源额定输出电流的白炽灯；
（3）各档输出电路短路时应能自动关断；
4.连续工作时间不少于8h。
	110
	台

	52
	教师电源
	1.初中教学电源；输出电压：交流输出2～12V，每2V一档，共六档；额定输出电流：5A；直流稳压输出2V～12V，每2V一档；共六档；额定输出电流：2A。
2.输出端子采用Φ4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱；
3.交流输出：（1）各档空载电压应不大于1.05U标＋0.3V；（2）各档满载电压应不小于0.95U标－0.3V；
4.直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0.1V）；
5.直流大电流短时输出电流为40A，8s±2自动关断；
6.过载保护：（1）电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；（2）各档输出电路短路时应能自动关断；
7.连续工作时间不少于8h，有保险丝保护。
	5
	台

	53
	蓄电池
	1.额定电压：6V；
2.额定容量：15Ah；
3.蓄电池由3个额定电压为2V的单体蓄电池组成，结构采用阀控密封式结构，免维护式；
4.蓄电池外观不得有裂纹及明显变形，且标志清楚。
	9
	台

	54
	调压变压器
	单相，干式自冷，输入电压：220V，输出电压：0～220V，最大负载：2000W。
	5
	台

	55
	充电器
	单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式。
	5
	台

	56
	电池盒
	1.仪器可放置1节1号电池；
2.各触点使用镀铜材料；要求接触良好，整体结构结实牢固；
3.可串并联。
	410
	个

	57
	感应圈
	1.规格：电子开关式，输出高压10~100kV，输出连续可调；
2.高压连续工作时间：15分钟；
3.放电火花距离10mm~100mm；
4.消耗功率：≤120W；
5.供电电源：220V/50HZ。
	5
	台

	58
	演示直尺
	1.用木材制作，表面平整.挺直.无毛刺，木材材质应无节疤.无裂纹.无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率≤18％。
2.漆层平整清洁.色调美观.厚薄均匀.有足够的附着力，在主要表面上不得有流挂.针孔.气泡等缺陷。
3.刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致；
4.尺寸：1000mm。
	5
	只

	59
	木直尺
	1.量程1m，m.dm.cm.mm四种单位，起点零刻度线；
2.木质材质，刻度清晰，不容易磨损；
3.刻线和数字排列整齐端正；刻线粗细应一致；尺面上线或数字允许有不明显的局部微糊或缺断；
4.选用无节疤.无裂纹并经脱脂干燥处理的木材制造，尺面漆层均匀.整洁，表面无伤痕，据断面无毛刺，边角倒钝；卡脚移动无卡死或脱落现象。
	110
	只

	60
	钢直尺
	200mm碳钢材质，200mm×25mm×0.5mm，分度值0.5mm。
	115
	只

	61
	钢卷尺
	由尺带.尺盒组成；量程为0mm～2000mm；最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字；刻线均匀.清晰；尺带由不锈钢制成，弹性适宜，进出灵活，有止动装置；尺盒可为塑料制成。
	9
	盒

	62
	布卷尺
	1.量程30米；分度值1cm；
2.主要构件：尺盒.摇柄和尺带.首端装有金属拉环的整条尺带；金属拉环应灵活.牢固可靠，不得锈蚀；尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象；
3.在每1m内，分米分度线纹应标上以厘米为单位计数的数值，米分度线纹应自零点算起，10m以后，可以只标注数值；尺的零点线纹可在金属拉环的内侧，也可在离尺端至少15cm处，终点线纹离尺盒口至少为20cm；尺面刻度清晰，涂脂附着力强。
	5
	盒

	63
	游标卡尺
	1.产品为有效量程不小于150mm.测量精度0.05mm；
2.具有内测.外测.深度等测量功能；采用不锈钢材料制造，表面抛光处理；
3.刻度清晰，无断线.缺划；有计量标志。
	5
	把

	64
	外径千分尺
	1.产品为有效量程为25mm，测量精度为0.01mm的测砧为固定式的千分尺；
2.采用钢材制造，表面抛光处理，其中砧头用优质钢材制造；
3.刻度清晰，无断线.缺划。
	5
	只

	65
	物理天平
	1.最大称量500g，分度值0.02g；
2.制动机构的支承螺钉.托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜.晃动；梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象；
3.横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆；
4.底座塑料制成应具有足够的强度和稳度。
	5
	台

	66
	学生天平
	1.最大称量200g，感量0.02g；
2.制动机构的支承螺钉.托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜.晃动，梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象；
3.横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆。
	9
	台

	67
	托盘天平
	1.最大称量200g，分度值0.2g；
2.称量允许误差为±0.5d(分度值)；
3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；
4.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺.锋棱.裂纹和显见砂眼。
	115
	台

	68
	托盘天平
	1.最大称量500g，分度值0.5g；
2.称量允许误差为±0.5d(分度值)；
3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；
4.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺.锋棱.裂纹和显见砂眼。
	5
	台

	69
	电子天平
	1.量程100g，感量0.001g，数字显示6位；
2.以电子元件，称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成；
3.功能，液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。
	5
	台

	70
	金属钩码
	1.规格10g×1，20g×2，50g×2，200g×2，下卧沟，上下沟面垂直；
2.上.下勾开口方向相互垂直；
3.采用纯度99.6%，粒度≥80＃的铁基粉或其它钢材；
4.钩上.下勾的连线应通过钩码主体的轴线；钩码表面应有防腐镀层。
	115
	套

	71
	电子秒表
	1.外包装采用防潮.防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用纽扣式联接。数据可精确到0.01s；
2.秒表计时带有简易计时.分段计时.两段时间显示，带暂停按钮；
3.秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，可显示时间，12及24小时制式，日历.星期.防水.防震结构等功能。
	115
	块

	72
	节拍器
	电子式：
1.仪器输出交流声小于12分贝；
2.仪器在安静环境中的打点声音应在15米外听到。
	5
	个

	73
	沙漏
	透明塑料材质。
	5
	个

	74
	温度计
	1.感温物质：水银；
2.全长：290mm；
3.测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃，
4.玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。
	5
	支

	75
	温度计
	1.感温物质：红液；
2.全长：290mm；
3.测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；
4.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。
	125
	支

	76
	演示温度计
	1.量程：-40～50℃，分度值1℃。
2.产品由红色玻璃温度计表芯和塑料刻度板组成。
3.温度计的感温泡应有透明保护套。
4.玻璃温度计表芯毛细管内红色液柱应无间断现象。
	9
	只

	77
	寒暑表
	1.由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成；
2.面板标有：摄氏-40℃～50℃；华氏-30℉～120℉；
3.玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。
	5
	只

	78
	条形盒测力计
	1.产品为组装式，10N；
2.产品必配部件:壳体1个.弹簧1个.面板1块.带钩指针1个.提手1个；
3.壳体由塑料制作；
4.弹簧：由金属制成，表面防锈处理；
5.面板：由金属制成，防锈处理。
	110
	个

	79
	条形盒测力计
	1.产品为组装式，5N；
2.产品必配部件:壳体1个.弹簧1个.面板1块.带钩指针1个.提手1个；
3.壳体由塑料制作；
4.弹簧：由金属制成，表面防锈处理；
5.面板：由金属制成，防锈处理。
	110
	个

	80
	条形盒测力计
	1.产品为组装式，2.5N；
2.产品必配部件:壳体1个.弹簧1个.面板1块.带钩指针1个.提手1个；
3.壳体由塑料制作；
4.弹簧：由金属制成，表面防锈处理；
5.面板：由金属制成，防锈处理。
	9
	个

	81
	条形盒测力计
	1.产品为组装式，1N；
2.产品必配部件:壳体1个.弹簧1个.面板1块.带钩指针1个.提手1个；
3.壳体由塑料制作；
4.弹簧：由金属制成，表面防锈处理；
5.面板：由金属制成，防锈处理。
	9
	个

	82
	圆筒测力计
	1.由外筒.内管.弹簧.端盖.提环.挂钩等组成；零点可调；
2.量程：0～5N（牛顿）。
3.分度值为0.1N，零点平均示差不大于1／4分度。
	9
	个

	83
	圆筒测力计
	1.由外筒.内管.弹簧.端盖.提环.挂钩等组成；零点可调；
2.量程：0～1N（牛顿）；
3.分度值为0.02N，回零允差不大于1／4分度值。
	9
	个

	84
	平板测力计
	1.产品由可调节指针1个.刻度板1个.钩杆1个.弹簧1个组成；
2.可调节指针由塑料制成，表面平整，光滑无毛刺；
3.量程：0～5N；最小分度值0.1N；
4.刻度板塑料制。
	9
	个

	85
	演示测力计
	1.由刻度板.弹簧.指针.拉杆.悬挂定位装置等组成；指针可调；
2.量程：0～2N；最小分度值0.1N；
3.示值允差不大于全量程的4％，回零允差不大于分度值的1/4。
	9
	个

	86
	演示电表
	1.本仪器可作检流计.测量直流电压.电流用；并作为研究磁电式电表结构原理的直观教具；
2.电表采用磁电式表头，有零位调节钮（可调到中间）。
3.量程范围：100µA－0+100µA。
	15
	只

	87
	数字演示电表
	1.半直流/交流电压.电流，检流；
2.4-1/2位数码管。
	15
	只

	88
	电能表
	1.准确度等级为直流电压.电流2.5级，交流电压为电流5.0级，电阻为2.5级；
2.灵敏度为直流≥20kΩ/V，交流≥9kΩ/V。
	5
	只

	89
	绝缘电阻表
	1.用于测量各种电机.电缆.变压器.电讯元器件.家用电器和其他电气设备的绝缘电阻；
2.额定电压：500V，允差±10%；
3.准确度：10级。
	5
	只

	90
	直流电流表
	1.误差等级2.5级，量程0.6A.3A；
2.标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整；
3.指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。
	160
	只

	91
	直流电压表
	1.等级指数2.5级，量程3V.15V；
2.标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整；
3.指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。
	160
	只

	92
	灵敏电流计
	1.由测量结构.测量路线.外壳等组成；测量机构采用磁电系仪表结构.标度盘；
2.准确度等级：2.5级。
	115
	只

	93
	多用电表
	1.本品为整流系，轴尖轴承支承式.指针式电表；
2.准确度等级：直流电流.电压.电阻测量档均为2.5级；
3.电压灵敏度：直流为20kΩ/V，交流为9kΩ/V；
4.阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ；
5.转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好；
7.电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动；
8.产品所附测量表笔及电池应完好有效。
	5
	只

	94
	投影电流表
	1.测量范围：-0.2~0-0.6A.-1A~0~3A，最小分度：0.02A，0.1A；
2.测量精度：2.5级；
3.阻尼时间：≤4S；
4.防外磁场：Ⅲ级。
	15
	只

	95
	投影电压表
	1.测量范围：-1V~0~3V.-5V~0~15V；最小分度：0.1V,0.5V；
2.测量精度：2.5级；
3.阻尼时间：≤4S；
4.防外磁场：Ⅲ级。
	15
	只

	96
	投影检流计
	1.测量范围：-0.1mA~0~+0.1mA.-1mA~0~+1mA；
2.测量精度：2.5级；
3.阻尼时间：≤4S；
4.防外磁场：Ⅲ级。
	5
	只

	97
	密度计
	1.标准温度20℃，温度范围0～70℃；
2.密度范围：1.000～2.000g/cm³；
3.在液体中倾斜度不大于0.2分度值；
4.密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。
	9
	支

	98
	密度计
	1.标准温度20℃，温度范围10～70℃；
2.密度范围：0.700～1.000g/cm³；
3.在液体中倾斜度不大于0.2分度值；
4.密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。
	9
	支

	99
	湿度计
	1.注塑成型；为指针式，仪表盘上印有湿度标识；
2.湿度范围：20%RH-100%RH，最小标识：2%RH；
3.测量误差：30-90%RH时＜7%；
4.工作湿度：-20℃—+50℃。
	5
	个

	100
	空盒气压计
	1.多膜盒，读数范围80-106kPa，分度值0.25kPa；
2.空盒表面应光洁，无碰伤.划伤，焊接处无缝隙，漏气等缺陷；空盒中心与拉杆应同轴，多膜盒垂直放置，各膜盒连接牢固.互相平行；
3.刻度盘表面应平整，无划伤，刻线和数字均匀清晰，可见度好；
4.指针应平直，以轴心孔为支点，二端平衡，指针与刻度盘表面平行。
	5
	台

	101
	圆柱体组
	1.适用于中学物理教学实验测定物质的密度和比热用；
2.铜.铁.铝柱体各1只。
	115
	套

	102
	立方体组
	1.产品为单件盒装，由铜块1个.铁块1个.铝块1个.木块1个组成；
2.立方块表面平整光滑。
3.木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。其余采用优质金属材质，防锈处理。
	115
	套

	103
	运动和力实验器
	1.由平面板500mm.短斜面200mm.小车.钢球1个.玻璃球1个.毛巾1块.布1块组成；
2.平面板材质为木质。
	115
	套

	104
	惯性演示器
	1.产品供中学物理演示物体的惯性；
2.产品由钢球.支架.底座.塑料片.弹簧等组成。
	5
	套

	105
	摩擦计
	1.产品为组合式，由摩擦板1块.摩擦块1个组成。
2.摩擦板用木材制作，表面平整。
	115
	套

	106
	螺旋弹簧组
	1.选用优质弹簧钢丝材料绕制，5个为一组，拉力限量分别为5N.3N.2N.1N.0.5N，表面镀镍处理，弹簧上端为圆环，下端有三角片.勾杆.指杆组成；
2.弹簧钢度选取分别：5N为0.025N/mm.3N为0.015N/mm.2N为0.01N/mm.1N为0.005N/mm.0.5N为0.002N/mm。
	5
	套

	107
	阿基米德原理实验器
	本产品由塑料圆柱体重物.带有刻线的塑料圆形盛液筒.带有刻度的溢水杯组成。
	115
	套

	108
	液体压强与深度关系实验器
	1.产品由水槽1只.大筒1只.小筒.小压强计.附件等组成；
2.水槽1只，用工程塑料制作而成；
3.大筒1只，用透明塑料制作而成；
4.小筒1只，用透明塑料制作而成。
	115
	个

	109
	连通器
	1.本产品由玻璃连通器和底座两部分组成；
2.玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃；
3.玻璃件壁厚约1.0mm；
4.底座要平稳，表面光滑无划痕。
	5
	个

	110
	帕斯卡球
	1.产品主要由圆管.空心球.活塞.活塞杆.手柄组成；
2.圆管选用工程塑料材质，空心球塑料材质。
	5
	个

	111
	浮力原理演示器
	本产品由透明容器和沉浮器组成。
	5
	套

	112
	物体浮沉条件演示器
	1.产品盛液筒.浮体及附件组成；
2.产品用于演示物体的沉浮条件，应能说明如下问题：a.浸入液体里的物体受到向上的浮力；b.浸入液体里的物体的浮.沉与液体密度的关系；c.浸入液体里的物体的浮.沉与物体密度的关系；
3.产品外观整洁，表面无凹痕.划伤.变形.毛刺.霉斑等缺陷；
4.浮体在液体中可处于漂浮.悬浮或下沉状态；浮体处于任一状态时均不应倾斜。
	5
	套

	113
	潜水艇浮沉演示器
	1.产品由透明球体.配重块.吸排气筒等组成；
2.透明球体直径≥70mm；
3.吸排气筒容量：0～20mL；
4.透明塑胶管长度≥23cm；
5.各处配合无漏气现象。
	5
	套

	114
	液体内部压强实验器
	1.产品由承压盒.胶膜.胶管.支杆.调节机构等组成；
2.承压盒侧面处有滑轮，底部有扎线凹槽，支杆成L型，短向顶部有一凹柄。
	115
	套

	115
	微小压强计
	1.仪器由示教板.U型玻璃管.透明三通接头组成；
2.示教板用优质工程塑料制作，彩色丝网双边印刷，刻度15-10-0-10-15，分度值0.5；
3.U型玻璃管规格Φ4mm。
	115
	台

	116
	液体对器壁压强演示器
	产品由透明的圆管和圆缸组成。
	5
	台

	117
	马德堡半球
	1.产品由两个附有拉手的铸铁半球组成；
2.铸铁件其中一个半球上装有开关和抽气管咀。
	5
	套

	118
	压力和压强演示器
	1.产品有压强小桌.海绵块组成；
2.压强小桌为塑料制品，应精制美观。
	5
	盒

	119
	流体流速与压强关系演示器
	1.产品由盛水杯.底座.流速管.放水乳胶管组成。
2.底座为塑料制品。
	5
	套

	120
	杠杆
	1.木质，木材质应无节疤.无裂纹.无伤痕，并经脱脂干燥处理，含水率≤18％；漆面光亮；
2.产品由杠杆尺.轴.调平装置和六只挂钩组成。
	115
	套

	121
	演示滑轮组
	单滑轮，三并滑轮，三串滑轮各2个，挂钩为金属制成。
	5
	组

	122
	滑轮组
	1.由单滑轮2个.二并滑轮2个组成；
2.滑轮用优质工程塑料制作，轮轴.框架用塑料制作。
	112
	组

	123
	滚摆
	滚摆由摆体（摆轮和摆轴）.悬线.支柱.横梁和底座组成。
	8
	个

	124
	离心轨道
	1.离心轨道供中学物理演示物体在竖直的环形轨道上的运动；
2.离心轨道由球体（钢球）.底座.塑料弹夹.环形轨道等组成；
3.底座无裂缝，无明显翘曲，放置平稳；表面平整光洁，无脱漆漏漆现象；
4.轨道成形规则圆滑；焊接牢固；表面镀铬应光洁，无锈蚀；无松动现象；
5.当球体在轨道上运动时不得有阻滞.跳动或出轨；
6.球体应圆滑，表面光洁无麻点，钢球镀铬无锈蚀和剥落。
	5
	套

	125
	飞机升力原理演示器
	1.产品由机翼模型.风机.底座.滑杆等组成；
2.用风机正对机翼前沿吹风应能使机翼上升。
	4
	套

	126
	手摇离心转台
	手摇离心转台是一种简单的手动动力机械，凡转动的实验大多可用它来带动。
	5
	台

	127
	音叉
	1.512Hz,产品由音叉.共鸣箱.音叉槌组成；
2.音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。
	112
	套

	128
	音叉
	1.256HZ,产品由音叉.共鸣箱.音叉槌组成；
2.音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。
	113
	套

	129
	发音齿轮
	1.产品由三片齿板.转动轴组成，附振动片；
2.齿轮用钢材制成；
3.三片齿板按顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象；
4.三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。
	5
	个

	130
	纵波演示器
	1.本产品由支架.衬布.附件.连接杆等部件组成；
2.支架应有足够的强度；
3.振子为柱体或球体金属件。
4.弹簧钢片应有足够的长度和钢度，表面防锈处理。
	4
	套

	131
	声传播演示器
	1.由面板.透明圆筒.发声系统.接收系统.抽气系统等组成；
2.面板：有支撑脚且能放置平稳，面板主面有发声.媒质.接收的标志；
3.透明圆筒有密封端盖，并有抽气装置。
	4
	套

	132
	内聚力演示器
	本产品由刮削器和带吊钩的两铅柱组成；刮削器由塑料支架和刀片构成。
	8
	套

	133
	空气压缩引火仪
	1.产品为组合式；
2.手柄为塑料制品；
3.连杆为金属制品，防锈处理；
4.端差为塑料制品。
	8
	个

	134
	爆燃器
	1.由透明圆盖.底座.电子点火部件.线控点火开关组成；
2.演示效果明显.直观。
	4
	套

	135
	机械能热能互变演示器
	1.产品由导热管.塞盖.弓形夹.摩擦绳等组成，表面抛光处理。
	4
	套

	136
	金属线膨胀演示器
	1.由支架.金属棒.酒精槽.显示机构组成；
2.铜.铁.铝三根金属棒水平并放；
3.支架一端设有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位。
	4
	个

	137
	固体缩力演示器
	1.由实验棍棒.底座.紧缩手把.酒精盒等组成；
2.度棒用炭素钢制成，表面防锈处理。
	4
	个

	138
	热传导演示器
	1.由底座.支架.蓄热块和导热杆组成；
2.蓄热块是一个铝块，左边是铜.铁.铝三根导热杆，等粗等长，都有三个分布均匀的凹坑。相对于蓄热块，导热杆呈辐射状分布。
	4
	个

	139
	双金属片
	1.双金属片由约0.5mm厚的两种金属片制成；
2.双金属片用铝铆钉铆合，常温下主体平直；
3.手柄为木质。
	4
	个

	140
	气体做功内能减少演示器
	产品由盒体（内置微电流放大器），盒盖上有输入.调零.开关.电源指示灯和外接演示电表接线柱，热敏电阻封在100ml注射器内组成。
	4
	套

	141
	纸盘扬声器
	1.直径不小于210mm，8Ω；
2.动圈式扬声器的主要性能在指向性.频响(5-5KHZ).失真度.音质等方面符合技术要求。
	4
	台

	142
	超声波清洗器
	1.超声波频率:40000Hz； 
2.内胆材料:不锈钢冲压槽； 
3.外壳材料:塑钢或不锈钢；
4.容量:2L； 
5.电源:AC220，50Hz； 
6.超声波功率:120W。
	4
	台

	143
	玻棒(附丝绸)
	教师用
1.产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒）2根，丝绸1块；
2.玻棒（或有机玻棒）；
3.玻棒表面应无斑痕.气孔，烧制。
	5
	对

	144
	胶棒(附毛皮)
	教师用
1.产品包括：硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）2根，毛皮1块；
2.硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）；
3.胶棒.聚碳酸脂棒表面要光洁；
4.毛皮为经过鞣制的猫皮.兔皮.羊羔皮等。
	5
	对

	145
	箔片验电器
	教师用
1.本产品由外壳.导电杆.箔片及中位卡组成；
2.外壳应牢固.平整.底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕；
3.圆球或圆盘.导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺；安装后应紧固无松动及歪斜现象；
4.导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙。
	4
	对

	146
	指针验电器
	1.本产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。
2.壳体应连接牢固；
3.导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺。
	4
	对

	147
	感应起电机
	1.摇柄转速120转／分，
2.在温度为-10～40℃范围，
3.起电盘采用有机玻璃板制成。
	4
	台

	148
	小灯座
	1.仪器由底板.冷冲接插件.接线柱组成；
2.接线柱为螺丝式；
3.底板用优质PVC工程塑料制作。
	400
	个

	149
	单刀开关
	1.开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；
2.底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铜；
3.接线柱直径为φ4mm；
4.开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流。
	399
	个

	150
	滑动变阻器
	1.技术规格：电阻20Ω，额定电流2A；
2.电阻值误差应小于10％；
3.滑动变阻器绕线应紧密排齐.平整；
4.电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿，滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；
5.在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；
6.瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；
7.常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；
8.滑动头与电阻线.滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。
	200
	个

	151
	滑动变阻器
	1.技术规格：电阻50Ω，额定电流1.5A；
2.电阻值误差应小于10％；
3.滑动变阻器绕线应紧密排齐.平整；
4.电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿，滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；
5.在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；
6.瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；
7.常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；
8.滑动头与电阻线.滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。
	4
	个

	152
	滑动变阻器
	1.技术规格：电阻5Ω，额定电流3A；
2.电阻值误差应小于10％；
3.滑动变阻器绕线应紧密排齐.平整；
4.电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿，滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；
5.在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；
6.瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；
7.常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；
8.滑动头与电阻线.滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。
	4
	个

	153
	电阻圈
	1.电阻圈的电阻丝应采用精密电阻合金丝（如康铜线.锰铜线.新康铜线等）绕制；表面氧化处理；
2.每组包含以下三种规格的电阻圈各一只：5Ω额定电流1.5A，10Ω额定电流1.0A，15Ω额定电流0.6A；
3.接线端钮应为金属材料，连线后其接触电阻不应大于0.1Ω；
4.电阻圈阻值的基本误差不大于1%；
5.电阻圈在额定电流下工作2h后，各性能指标仍能达到规定要求；
6.电阻圈在无包装状态下，从1m高处自由落下到水泥地面无明显损伤；
7.外观的质量要求：绕线平整.间距均匀.使用中或使用后不得松动；氧化层不得脱落，支座不得出现灼焦现象。
	112
	组

	154
	电阻定律演示器
	1.由底板及铜.铁.镍铬三种金属导线.接线柱.连接片.支撑架等组成；
2.金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折.锈蚀现象。
	4
	台

	155
	电阻定律实验器
	1.仪器由示教板.接线柱.电阻丝.铜丝.铁丝组成。
2.各标记点安装红.黑接线柱。
	112
	台

	156
	教学电阻箱
	1.电阻箱阻值调节范围0～9999.9Ω；
2.采用胶木密封结构箱体；
3.电阻用高稳定镀锰合金线，以无感式（双线并绕）绕于瓷管上，并经浸漆.老化处理；
4.阻值调节旋钮转动灵活，档位清晰，各档阻值准确。
	4
	个

	157
	演示线路实验板
	初中演示组
	4
	套

	158
	单刀双掷开关
	1.开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；
2.底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质；
3.接线柱直径为φ4mm；
4.开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流。
	112
	个

	159
	双刀双掷开关
	1.开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；
2.开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铬；
3.开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃。
	4
	个

	160
	焦耳定律演示器
	1.该实验器可以验证焦耳定律，其演示介质是空气；灵敏度高，操作方便，效果明显，供学生分组使用；
2.由密闭容器.气门螺帽.连接软管.U形玻璃管.高度标尺等组成；
3.电源电压：DC：0～6V；
4.工作电流：＜2A；
5.标准电阻：4Ω±0.5Ω。
	4
	套

	161
	焦耳定律实验器
	1.该实验器可以验证焦耳定律，其演示介质是空气，灵敏度高，操作方便，效果明显，供学生分组使用；
2.由贮气盒.标准电阻.温度计等组成；
3.电源电压：DC：0～6V；
4.工作电流：＜2A；
5.标准电阻：4Ω±0.5Ω。
	112
	套

	162
	保险丝作用演示器
	1.交流12V；
2.三根保险丝组成，正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确.清晰.不易脱落。
	4
	套

	163
	条形磁铁
	1.D-CG-LT-180，磁感应强度应不小于0.07T；
2.教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；
3.N.S字母的颜色为蓝色或白色；
4.试验后磁感应强度不小于第1条的要求。
	112
	对

	164
	蹄形磁铁
	1.D-CG-LU-80型，磁感应强度应不小于0.055T；
2.教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N.S字母的颜色为蓝色或白色；
3.试验后磁感应强度不小于第1条的要求。
	5
	个

	165
	磁感线演示器
	1.本仪器由铁粉盒.生铁粉.磁铁组成；
2.铁粉盒用塑料制作，内腔呈长方形；
3.生铁粉选用颗粒状，质量不少于3G；
4.磁铁N.S板标示明显。
	4
	套

	166
	立体磁感线演示器
	产品为组合式，由六块含有小指针的透明塑料板与两块圆形镂空透明塑料板组装而成，含蹄形磁铁1个，条形磁铁1个。
	4
	套

	167
	磁感线演示板
	可投影，产品主要由含铁针演示板1块.条形磁铁1个组成。
	4
	套

	168
	电流磁场演示器
	1.仪器由直线电流磁场演示器.环形电流磁场演示器.螺线管电流磁场演示器等构成；
2.输入电流2.5A；
3.演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁.明亮，不得有明显创痕.伤疤等缺陷。
	4
	套

	169
	菱形小磁针
	每组包含菱形小磁针不小于16支。
	112
	套

	170
	翼形磁针
	1.翼型；底座直径70mm，磁性指针长140mm；
2.磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极为红色，指南极为白色或蓝色。
	112
	对

	171
	演示原副线圈
	1.演示原副线圈由原线圈.副线圈.软铁芯三部分组成。
2.演示原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，演示副线因底座平整，直立于平面时不应晃动。
	4
	套

	172
	原副线圈
	1.原副线圈由原线圈.副线圈.软铁芯三部分组成；
2.原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，副线圈因底座平整，直立于平面时不应晃动。
	112
	套

	173
	蹄形电磁铁
	1.工作电压：直流，6V；
2.由一个U形铁芯，两个线圈和衔铁组成。铁芯插在线圈内，可以拆下。铁芯和衔铁装有铁钩可以悬挂。
	4
	组

	174
	电铃
	1.产品供中学物理教学中讲述及演示直流电铃的结构和工作原理，配合抽气装置，还可以做空气传声试验；
2.电铃由电磁铁.衔铁.铁铃.衬板和底座组成；
3.工作电压：直流3V~6V。
	4
	个

	175
	电磁继电器
	本产品由底座和接线柱及电子继电器组成。
	100
	个

	176
	左右手定则演示器
	1.左右手定则演示器由底座.撑杆.接线板（棒）.方形线圈组成；
2.底座用非金属材料制成。
	4
	个

	177
	小型电动机实验器
	1.模型主要由机架.转子.转轴螺钉.磁钢.磁钢架.换向器.电刷.接线柱.扳手.连接导线组成；
2.机架用优质工程塑料制作，换向器.电刷用磷铜制作，连接导线两端为Y型线夹。
	100
	个

	178
	手摇交直流发电机
	1.本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电；
2.转子线圈用Ф0.47～0.49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆；
3.磁铁两极应有明确的表示色,红色为N极,蓝色为S极；
4.电枢转轴,由元钢制成,电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0.1mm,转手与极靴的距离≤1.5mm,无碰撞和磨擦；
5.本机底座平面无变形,裂缝,四脚平放,不晃动,漆面应光洁,均匀,美观大方；
6.底板上各紧固件不得松动,转动部分应灵活,均匀,杂音小。
	4
	个

	179
	电机原理说明器
	1.闭合圆形铁皮环，其内侧两边装有一对电磁铁，电磁铁上装有弧形铁皮极靴；两个电磁铁的线圈互相串联，其接线柱装在铁皮环上；
2.电枢，是一个矩形多匝线圈，外形如一个匝线圈；
3.转轴；上装电枢.钢环（与轴绝缘）；
4.电刷；由两条形锡青钢片制成，并有接线柱，安装在支架上并与之绝缘；它们可以沿着滑杆移动，以便调整与钢环的接触位置，也可以调节电刷与钢环接触的松紧程度。
	4
	个

	180
	低频信号发生器
	1.20Hz～20kHz，可分几个频段，连续可调，有电压和功率输出，功率输出不低于5W；
2.正弦波电压输出不小于3.5V。
	4
	台

	181
	能的转化演示器
	1.可演示机械能.化学能.电能.热能.光能的转化；
2.产品由演示主板.风扇示教板.音乐示教板.发光管示教板.电磁铁示教板.光电流示教板组成；
3.产品能够做以下实验：⑴机械能与电能相互转换；⑵机械能→电能→风能.声能.光能.磁能的转化；⑶电能转换为风能.声能.光能.热能.磁能的实验；⑷太阳能转换风能.声能的实验；
4.各实验模块应组合方便，实验效果明显。
	4
	套

	182
	光具盘
	产品由圆形光盘.光源.狭缝.光学零件等组成的磁吸附式光具盘。
	4
	套

	183
	凹面镜
	1.本仪器由凹面镜.镜框.支架.镜座等组成；
2.凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡.结石和条纹；
3.反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑.擦痕.印迹等疵病，并应有牢固的保护层。
	4
	个

	184
	凸面镜
	1.本仪器由面镜.镜框.支架.镜座等组成；
2.凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡.结石和条纹；
3.反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑.擦痕.印迹等疵病，并应有牢固的保护层。
	4
	个

	185
	玻璃砖
	1.玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°；
2.玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内；
3.可以用脱脂棉.纱布清洁。
	112
	块

	186
	光具座
	由铝铸件支架.Φ16双元柱导轨.滑块.标尺.透镜(f=50，Φ30.f=100，Φ40)，(f=300，Φ50.f=-75，Φ30).白屏毛玻璃屏.“1”字屏，屏夹.及4支插杆等零部件组成。
	112
	套

	187
	三棱镜
	1.产品由三棱镜.支柱.底座等组成；
2.三棱镜体外形为正三棱柱，相邻两角为60±0.5°。
	112
	个

	188
	白光的色散与合成演示器
	1.产品由三棱镜2个（一对）.光源.光屏及底座等组成；
2.两块棱镜应配对；
3.三棱镜的顶角为60±0.5°，非工作面磨砂。应有保护性倒角。
	4
	套

	189
	平面镜成像实验器
	1.由平面镜.平面镜支架.三角板.塑料蜡烛组成。
2.表面镀层应致密.均匀.与镜面有足够的结合强度，平面镜既能反射又有一定透光能力。
	112
	套

	190
	光的传播.反射.折射实验器
	1.产品为组装式，主要由Z型玻璃棒.半导体激光光源.平面镜.水槽.光盘等组成；
2.Z型玻璃棒用透明玻璃制作，尖点为球状。表面光洁，无气泡.毛刺现象。
	112
	套

	191
	光的传播.反射.折射演示器
	半圆透明水槽.光源360度旋转.曲线玻管。
	4
	套

	192
	轴承模型
	本模型为滚珠轴承塑料注塑成型，可拆卸。
	4
	个

	193
	抽水机模型
	吸取式抽水机模型由水槽.底板.缸筒.活塞.活塞环.进水管.进水阀.出水阀.出水嘴.缸盖.吊杆.立柱.压杠.手柄组成。
	4
	个

	194
	离心水泵模型
	1.产品由泵体总成（泵体.叶轮.透明窗.进水出水口）.驱动机构.底座和进（含底阀）.出水管等组成。
2.驱动机构采用齿轮转动；底座采用塑料制作。
	4
	个

	195
	液压机模型
	由大缸体.小缸体.角式截止阀.底座和压力弹簧构成。
	4
	个

	196
	水轮机模型
	1.产品为轴流式水轮机模型；
2.产品由水槽.套管.滚动轴承.叶轮.导水槽.传动轴.传动轮.橡皮塞.支脚等组成，主要部件由硬塑料制成，各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠；
3.叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象。叶轮直径≥55mm。
	4
	套

	197
	汽油机模型
	1.工作电压：直流1.5V～2V；
2.模型应示汽油机的进气管.进气阀.排气管.排气阀.气缸.活塞.连杆.曲轴.火花塞.齿轮凸轮总成.飞轮.灯光控制器等；
3.模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确.前后衔接，并配有指示灯。
	4
	个

	198
	柴油机模型
	1.工作电压：直流1.5V～2V；
2.模型应示柴油机的进气管.进气阀.排气管.排气阀.气缸.活塞.连杆.曲轴.喷油嘴.油针.齿轮凸轮总成.飞轮.灯光控制器等组成。
	4
	个

	199
	磁分子模型
	外形长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚钢针，排列成四行，每行六枚，钢针上安放二十四枚小磁针片，每枚小磁针都可绕钢针自由转动。
	4
	套

	200
	电机模型
	1.闭合圆形铁皮环，其内侧两边装有一对电磁铁，电磁铁上装有弧形铁皮极靴；两个电磁铁的线圈互相串联，其接线柱装在铁皮环上；
2.电枢，是一个矩形多匝线圈，外形如一个匝线圈；
3.转轴，上装电枢.钢环（与轴绝缘）；
4.电刷，由两条形锡青钢片制成，并有接线柱，安装在支架上并与之绝缘；它们可以沿着滑杆移动，以便调整与钢环的接触位置，也可以调节电刷与钢环接触的松紧程度。
	4
	个

	201
	电话原理模型
	1.产品主要由面板.送话器.受话器及指示灯等组成；板面上印有电路及声波.振动波示意图，图形清晰醒目；发声片振动动作灵活，吸附紧密，释放可靠；工作额定电压：DC6～8V；
2.演示板上有原理图；
3.仪器无变形，无损伤，部件安装端正牢固，振动膜振动灵活可靠，面板能垂直放置，仪器绕组平整.整齐。
	4
	个

	202
	照相机原理模型
	该模型由镜头（毛玻璃.透明玻璃）.机身.光屏组成。
	4
	个

	203
	量筒
	1.标称容量：10mL；
2.透明钠钙玻璃材质；
3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4.量杯放在平台上，不应摇晃；
5.当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡.密集小气泡和积水条纹存在。
	120
	个

	204
	量筒
	1.标称容量：50mL；
2.透明钠钙玻璃材质；
3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4.量杯放在平台上，不应摇晃；
5.当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡.密集小气泡和积水条纹存在。
	8
	个

	205
	量筒
	1.标称容量：100mL；
2.透明钠钙玻璃材质；
3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4.量杯放在平台上，不应摇晃；
5.当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡.密集小气泡和积水条纹存在。
	240
	个

	206
	量杯
	1.标称容量：250mL；
2.透明钠钙玻璃材质；
3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4.量杯放在平台上，不应摇晃；
5.当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡.密集小气泡和积水条纹存在。
	4
	个

	207
	试管
	1.高硼硅玻璃材质；
2.厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；
3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；
4.管口应平整.光滑，不得有裂口.裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	240
	支

	208
	试管
	1.高硼硅玻璃材质；
2.厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ30mm，试管高200mm；
3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；
4.管口应平整.光滑，不得有裂口.裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	20
	支

	209
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：250mL，烧杯上标志应清晰.耐久，造型规范.薄厚均匀.无明显偏斜，底部不允许有结石.节瘤存在；
3.放在平台上不应旋转或摇晃；
4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	241
	个

	210
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：500mL，烧杯上标志应清晰.耐久，造型规范.薄厚均匀.无明显偏斜，底部不允许有结石.节瘤存在；
3.放在平台上不应旋转或摇晃；
4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	20
	个

	211
	烧瓶
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：圆底，500mL；
3.细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；
4.烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。
	20
	个

	212
	烧瓶
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：平底，250mL；
3.细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；
4.烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。
	20
	个

	213
	酒精灯
	1.透明钠钙玻璃材质，由灯座.灯塞.灯盖.灯芯组成；
2.规格：150mL；
3.玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；
4.玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）.卷边或磨砂处理；
5.应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色；
6.厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；
7.酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。
	120
	个

	214
	漏斗
	1.规格：90mm；
2.漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm；
3.口边光滑平整，无毛边.缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；
4.壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。
	20
	个

	215
	平底管
	Φ12mm×150mm
	8
	支

	216
	T形管
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm；
3.灯工焊接牢固，口部平整熔光处理。
	20
	个

	217
	镊子
	不锈钢，圆嘴。
	4
	个

	218
	石棉网
	1.产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；
2.金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面；
3.整体应平整.美观，不翘角。
	120
	个

	219
	玻璃管
	1.透明钠钙玻璃材质；
2.外径：φ7mm～φ8mm；
3.理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；
4.应力：紫红色或扩散状淡蓝；
5.色泽：无色透明，允许微带黄绿色；
6.玻管厚薄均匀，不能出现大小头。
	1997
	克

	220
	乳胶管
	1.产品用优质乳胶制造；
2.产品内径为5～6mm，壁厚1mm。
	8
	米

	221
	蒸发皿
	1.实验用加热仪器60mm，陶瓷制造；
2.口圆整.光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；
3.蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞.斑点.缺釉等缺陷；
4.吸水率：不大于0.3%；
5.釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²；
6.釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；
7.热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；
8.按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。
	112
	个

	222
	电工材料
	鳄鱼夹.香蕉插头.电阻丝.导线等
	4
	套

	223
	电子元件
	1.电阻(碳膜电阻.瓷管电阻.绕线电阻.光敏电阻.热敏电阻等)；
2.电磁继电器.电容.电感.二极管.发光二极管.三极管.集成电路块等。
	4
	套

	224
	一般材料
	乒乓球.大头针.回形针.橡胶泥.胶帽.透明胶带.小蜡烛.灯芯.火柴.塑料板.木板.玻璃板.毛巾.棉布.橡皮筋.气球.坐标纸.塑料薄膜.洗衣粉.痱子粉.松香等
	4
	套

	225
	彩色透光片
	仪器由红.蓝.绿三种颜色透光片组成
	112
	套

	226
	颜料的三原色
	仪器由品红.黄.蓝三种颜料组成。
	112
	套

	227
	甲电池
	1.物理分组实验用；
2.1.5V。
	112
	个

	228
	1号电池
	每组2个
	200
	组

	229
	电珠
	3.8V.0.3A
	112
	个

	230
	模型照相机或针孔照相机
	光学。塑料外壳，光学玻璃组成。
1.产品由镜头.机身及光屏组成；
2.镜头为光学玻璃，可伸缩；
3.光屏为毛玻璃和平板玻璃组成。
	4
	套

	231
	简易潜望镜.望远镜.显微镜
	产品由简易潜望镜.望远镜.显微镜组成。
1.简易潜望镜由硬板纸印刷制；
2.望远镜为双筒，焦距可调节；
3.显微镜为200倍，全塑料制。
	4
	套

	232
	日晷仪.七色板.水三棱镜.水透镜
	1.产品由日晷仪.七色板.水三棱镜.水透镜组成；
2.日晷仪由晷面.刻度板.晷针组成，全塑料制；
3.七色板面上印有七种颜色；
4.水三棱镜为透明塑料制；
5.水透镜为玻璃制。
	4
	套

	233
	不倒翁.抛掷装置.小蒸汽轮机
	产品由不倒翁.抛掷装置.小蒸汽轮机构成。
1.不倒翁为塑料制品，底部为半圆，上部为企鹅模型；
2.抛掷装置由带圆环的圆盘（可挂），和抛掷箭（头部为强磁）组成，圆盘为3道彩色圆环，抛掷箭为塑料制品；
3.小蒸汽轮机为组装式，由底板.叶轮.玻璃瓶.喷咀.蜡烛等组成，底座.叶轮采用塑料制成。
	4
	套

	234
	小乐器：橡皮筋吉他.鸟笛.排萧
	1.产品由橡皮筋吉他.鸟笛.排萧组成；
2.橡皮筋吉他由塑料注塑成型；
3.鸟笛为拉动式；
4.排萧由塑料制成。
	4
	套

	235
	机翼模型.潜艇模型
	产品由机翼模型.潜艇模型构成。
1.机翼模型为组装式，由机身.尾钩.水平尾翼.主翼左.主翼右.橡筋.塑料片.定形片.螺旋桨等组成；
2.潜水艇采用塑料注塑成型。
	4
	套

	236
	验电器.电磁铁.简单电动机
	产品由验电器.电磁铁.简单电动机构成。
1.验电器：一对装；
2.产品由透明外壳.导电杆.箔片组成；
3.箔片成条形，片体平整，无卷曲；
4.外壳采用透明塑料注塑成型，表面光洁明亮，无划痕。
	4
	套

	237
	二极管收音机.有线电报机与收报机
	产品为电子元件散装式。
1.主要由三极管.二极管.可变电容.电位器.电阻.电容器.电池盒.导线.多功能实验板等组成；
2.元件固定在泡沫板上并有标签。
	4
	套

	238
	太阳能净水器
	1.产品由塑料外壳.内装过滤器构成；
2.外壳采用塑料注塑成型，成圆柱形，上端为有进出水口。
	4
	套

	239
	测电笔
	1.全长157mm，由测电头.绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V；
2.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，达到CE标准；手柄绝缘性能良好。
	112
	支

	240
	一字螺丝刀
	1.规格210mm；
2.旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；
3.手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
4.旋杆应经镀鉻防锈处理；
5.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁.无毛刺，无缩迹。
	112
	支

	241
	十字螺丝刀
	1.规格210mm；
2.旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
3.旋杆应经镀铬防锈处理；
4.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。
	112
	支

	242
	尖咀钳
	1.型号规格：长160mm；
2.采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光.热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新材料，环保手柄。
	112
	把

	243
	电工刀
	不小于200mm,采用3CR-13硬质钢材料制造,刃部硬度大于52HRC,采用胶质手柄,坚固耐磨。
	36
	把

	244
	手摇钻
	手摇式，不小于300mm,可装0-7mm钻头。
	4
	个

	245
	木锉
	全长260mm
	5
	个

	246
	木工锯
	注塑手柄；总长度490mm，锯齿总长度425mm。
	4
	把

	247
	木工锤
	1.供学生敲击物体的手动工具；
2.材质：45优质碳素结构钢；
3.硬度：大头HRC≥48～55，小头HRC≥40；
4.锤体孔眼端正，轮廓清晰.表面不应有裂纹.折叠.缺口.凹凸不平.生锈等缺陷；
5.木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纺.霉变.虫蛀，表面涂清漆；
6.榔头装柄后不得松动摇头。
	5
	把

	248
	剥线钳
	材质：高碳钢，长度不小于160mm,压接范围：0.9.1.25.2.0.3.5.5.5平方毫米。
	4
	把

	249
	钢丝钳
	材质：45#高碳钢锻造，规格不小于：长165mm。
	4
	把

	250
	手锤
	1.供学生敲击物体的手动工具；
2.材质：45优质碳素结构钢；
3.硬度：大头HRC≥48～55，小头HRC≥40；
4.锤体孔眼端正，轮廓清晰.表面不应有裂纹.折叠.缺口.凹凸不平.生锈等缺陷；
5.木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纺.霉变.虫蛀，表面涂清漆；
6.榔头装柄后不得松动摇头。
	4
	把

	251
	錾子
	规格为12mmx12mmx245mm，优质全锋钢刀口，火头硬，可用作錾铁，钢筋，水泥等。
	4
	个

	252
	锉刀
	平面锉刀，规格为145mm，单支装，沾塑手柄。
	4
	个

	253
	三角锉刀
	工作范围长175mm；注塑手柄。
	4
	个

	254
	什锦锉
	十件套什锦锉，长度不小于140mm。
	4
	套

	255
	活扳手
	1.材质：优质中碳钢；
2.规格：200mm；活动扳手。
	48
	把

	256
	手剪
	1.材料：优质钢，铁皮剪刀，规格为10寸（250mm长）；
2.手柄为沾塑手柄，防滑性好。
	4
	把

	257
	直角尺
	材料:不锈钢，规格:300mm，镜面抛光处理。
	4
	个

	258
	高度游标卡尺
	材质为不锈钢，规格为0-300mm。
	4
	个

	259
	电烙铁
	60W，20W，橡胶线。
	9
	套

	260
	平口钳
	JB/T54481-1999高精度机用平口钳,材质：45#高碳钢锻造，规格：80mm。
	4
	个

	261
	钻头
	φ1mm～φ13mm。
	8
	套

	262
	投影片绘制工具
	十二色油性彩色颜料.美工刀.三角板.圆规.小毛笔.橡皮擦等组成。
	4
	套

	263
	工作服
	1.材质：涤卡；颜色为白色；
2.工作服具有一定的防静电，及防酸.碱及其他化学腐蚀的能力；
3.产品应做工精细，产品外观无破损.斑点.污物等缺陷；
4.产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性.牢固性和和舒适感。
	8
	件

	264
	护目镜
	1.用于实验教师防强光.眩光.紫外.激光，或是机械性伤害(机加工)；
2.护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光.射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；
3.镜片无波纹.无结瘤.疵点.无划伤等缺陷。
	8
	个

	265
	手套
	1.具有较好耐磨防割性能,具有良好的绝缘性和防护能力；
2.产品为棉衬里丁腈防化手套表面有小圆型纹路。
	8
	双

	266
	五.生物实验室

	267
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	268
	功能柱
	【整体描述】
1.采用中空桶状结构设计，用于隐藏实验桌施工布线的管路，防止学生上课过程中触碰到电源线或者风管导致事故；
2.整体采用 PP 材质，部分结构辅以五金配件；
3.整体规格≥345mm×210mm×770mm（长×宽×高）；
4.功能柱由主体.检修门构成；
【主体】
5.采用PP材质注塑成型，由两个对称件通过定位齿合槽配以螺丝连接，连接后形成中空桶状结构，可牢固使用；
6.主体材料主承载壁基材厚度（不含表面处理层）≥2.5mm；
7.内部具有≥4组加强筋；
8.底部设有≥4 个安装孔，可以通过螺丝将功能柱固定到地面，增强安装后的稳定性；
【检修门】
9.功能柱正确安装后，正面和背面均具有检修门，检修门数量≥2个；
10.检修门采用 PP 注塑成型；
11.检修门材料主承载壁基材厚度（不含表面处理层）≥2.0mm。
	28
	个

	269
	学生电源
	1.主要功能：用于实验室教学过程中提供稳定电源供应，支持教师远程控制功能；
2.整体规格：外尺寸≥300×185×155mm（长×宽×高）；
3.电源指示：通过红色指示灯显示设备通电状态；
4.电路保护：配备保护元件，用于过载或短路时保护电路及连接设备；
5.电源输出：可提供实验电源输出；
6.安装方式：通过螺丝固定在学生实验桌桌面下方。
	28
	个

	270
	生物补光装置
	【整体描述】
1.本系统提供辅助光源安装支架；
2.支架可对生物显微镜起到补光辅助作用，用户自行配置辅助光源通过光学平板散光片投射令光线均匀；
3.支架材质采用优质钢材，结构稳固；
【支架】
4.辅助光源支架采用转轴设计，具有≥1个转动轴，可调节灯管的俯仰角度；
5.支架底座规格≥250×50×30mm（长×宽×高）；
6.安装方式：采用桌面开孔安装；
7.适配光源规格：适配长度≥590mm的辅助光源，光源距离安装桌面高度可调节（≥175mm）。
	28
	盏

	271
	水槽柜
	【整体描述】
1.采用分体式设计，用于承载和安装实验室水槽.水龙头.洗眼器等供水与安全设施；
2.柜体采用ABS材质，部分结构辅以五金配件；
3.整体规格≥500×600×845mm（长×宽×高）；
4.水槽柜由柜体.水槽盆.检修门构成；
【主体】
5.主体材料主承载壁基材厚度（不含表面处理层）≥2.5mm；
6.底部设有≥4个安装孔，可通过螺丝将功能柱固定到地面；
【检修门】
7.检修门材料主承载壁基材厚度（不含表面处理层）≥2.0mm；
8.锁具：至少一个检修门配有专用锁具；
【水槽盆】
9.材质：高密度聚丙烯（PP）材料，一体注塑成型；
10.排水设计：设计排水斜面导向≥Φ50mm大口径排水口；
11.防溢流：配备独立防溢流口，直通下水管。
	14
	套

	272
	三联水嘴
	【整体描述】
1.整体构成：包含≥1个高位水嘴.≥2个低位水嘴.≥3个开关旋钮；
2.整体规格：≥240×195×580mm（长×宽×高）；
3.涂层工艺：表面覆盖高亮度环氧树脂涂层；
4.主要材质：采用铜合金或纯铜材质；
5.防护性能：具备防锈.防虹吸.防阻塞功能；
【高位水嘴】
6.外观设计：采用鹅颈管设计，最高处距离安装桌面650mm-700mm；
7.高位水嘴出水位置距离安装桌面450mm-500mm；
【低位水嘴】
8.数量：≥2个，水嘴间距≥260mm；
9.外观设计：采用弯管设计；
【开关旋钮】
10.数量：≥3个，可对≥1个高位水嘴.≥2个低位水嘴进行独立控制；
11.旋钮材质：采用高密度PP材料制作；
12.阀芯材质：陶瓷阀芯；
13.开关类型：旋钮式开关。
	15
	付

	273
	洗眼器
	1.洗眼喷头（单头）：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开；
2.控水阀：采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭，密封可靠；
3.供水软管：采用≥1.5米长不锈钢软管；
4.洗眼器检测依据 GB/T 38144.1-2019标准，符合应以至少1.5 L/min 的流量提供冲洗液，保持洗眼至少15 min；
5.洗眼器检测依据 GB/T 38144.1-2019标准，洗眼器控制阀门应在1s的时间内完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，应始终保持开启状态；
6.台面安装方式：将固定托盘安装固定于台面上；将供水软管锥度母端从固定托盘下部穿过。
	1
	付

	274
	教师实验教学供电模组
	1.操作面板：≥418×218×3mm，搭配抽屉式设计；
2.机身结构：采用钣金加强工艺，增强机身强度；
3.安全防护与控制：配备安全防护装置，可对教室学生电源和教师电源统一管控；设有≥4路控制装置，可将学生电源分为≥4组分别控制；
4.直流稳压输出：具有≥2组独立的9V40A直流稳压输出，与教师电源输出相互独立；
5.教师电源输出控制：采用液晶智能旋钮控制教师电源输出，设有≥1组标准香蕉接口输出稳压直流电.≥1组标准香蕉接口输出稳压交流电，支持交直流切换；
6.旋钮参数：旋钮外尺寸≥49mm，旋钮中心具有≥2个≥3位LED数码管显示，可显示实时电压和电流数值；
7.调压电源：总功率≥90W，直流和交流输出在0-18V区间时最大电流6A，在18-30V区间时最大电流3A；
8.直流输出：具有≥1组直流0~30V可调输出；
9.交流输出：具有≥1组交流0~30V可调输出，输出波形50Hz方波；
10.电压精度：无负载状态下输出电压误差≤0.2V。
	1
	台

	275
	教师演示采集器
	1.高度集成：整机由≥1块集成触摸屏.≥2个高清摄像机和≥1个底座组成，而非摄像机和平板电脑拼装而成；
2.占用空间：整体设计精简小巧，不影响教师正常的实验操作；
3.支持折叠收纳，不使用时可以放置在配套铝箱中；
4.单关节折叠杆：采用单关节设计的折叠杆，无需旋钮即可在活动范围内任意角度悬停，方便调节俯视角的高度；
▲5.俯视角：整机一体设计，无任何外漏线材，俯视角镜头≥800万像素，支持≥12倍光学变焦，支持激光TOF辅助微距自动聚焦（最短支持10cm）；具有物理按键，可以实现手动调节光学变焦和手动聚焦；具有画面锁定按键，按键冻结当前视频画面，再按一次解锁冻结画面；（竞标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）；
6.俯视角支持从上往下拍摄，并可通过两轴摆动调整拍摄角度。每个转轴均配有阻尼设计，确保角度调整完成后能够保持固定的拍摄角度和高度；
▲7.从正面拍摄特写操作，可以垂直滑动升降调整拍摄高度，调节范围≥9CM，且滑动升降具有阻尼设计，无需旋钮或卡扣即可在行程内保持任意固定高度；（竞标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）；
8.CPU：采用 ≥6 核 CPU；≥4GB RAM+256GB ROM；
▲9.具有 ≥11.5英寸触摸屏，分辨率≥1920*1080，支持活动范围内任意角度翻折悬停，可活动角度≥ 150°；（竞标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）；
▲10.同时支持DC供电.内置电池供电和POE供电三种模式，最高优先级采用DC充电，当DC供电丢失则自动使用POE供电，若无POE供电则自动切换内置电池供电，全过程无需重启，且完全不影响正常使用；（竞标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）；
11.具有但不限于 HDMI.USB2.0.USB3.0.POE 网口.DC12~13V 宽电压充电口.Type-C 调试口.Reset 键.3.5mm 音频监听口.TF卡插槽；
12.内置无线模块接口，支持扩展终端机通过WIFI连接网络进行示教；
13.设备自带流媒体服务，支持外部系统仅需和操作系统一个IP通信即可分别获得俯视角和正视角的视频流；
14.铝边木板设计，可用于放置终端套件.电源适配器.网线等设备。
	1
	套

	276
	互动示教
	1.多路相机接入：支持接入2路1080P高清摄像机，支持标准RTSP协议，支持同时接入1080P主流和480P辅流；
2.无线配置：支持双网卡管理，支持无线wifi和有线RJ45双模同时连接；
3.相机画面无线投屏：支持与教室PC端连接，通过wifi局域网或有线局域网均可实时将本地摄像机画面传输至教室PC端，并结合PC端软件实现大屏画面投送；
4.低延迟投屏：支持通过较低的延迟实现向PC端进行画面投送，使PC端和本地端不产生明显的不同步，且各画面之间也不产生明显的不同步现象；
5.低延时本地预览：支持在示教终端上进行本地摄像机预览，支持小窗口480P低延时预览；
6.全屏预览：用户可根据需要，随时将任一画面放大至全屏进行预览，在全屏预览时系统自动切换至1080P高清视频流，并实现同步的低延迟预览，播放延迟不大于0.5秒；
7.镜头控制：支持对摄像机镜头画面进行放大.缩小和对焦微调；
8.高清多通道录制：支持对接入的多个摄像机同时进行视频录制，并可在本地点播录制视频，支持本地化录制，不受wifi网络信号影响；
9.视频上传：可将本地录制的视频上传至PC端或平台端，上传时可命名文件名，以避免PC端用户混淆多个视频；
10.视频下载：可将本地录制的视频下载至U盘；
11.▲数据上传可视化：支持PC端下发作业任务后，上传本地录制视频或图片到PC端，数据上传后，PC端可看到已上传的数据内容；所投产品具备视频缓存功能（提供产品功能截图或第三方检测报告予以证明）。12.支持设置第三方推流直播，可生成观看二维码，在示范教学时可显示直播二维码，手机扫码即可进入直播画面，且声画同步；
13.▲支持对当前屏幕进行批注且截图，系统提供画笔.文字编辑.方/圆框标注等工具。且批注信息同步到教师端。（提供一组满足以上功能的实拍图片佐证，若使用效果图或系统截图视为不满足）
【PC端】
1.采用C/S客户端设计，可在windows系统上运行，支持1/2/3/4/6/12/24路视频画面同屏显示；
2.视频支持H.264编码方式，高清视频文件支持MP4格式；
3.可以软件最小化为悬浮球，点击可弹出各功能模块，并可随意拖动操作；
4.具有视频录制.永久存储.处理功能，示范操作画面可实时录制或广播画面教学，结束录制后，可以直接点击视频进行回放观看；
5.在广播教学时可以切换工位学生画面信息，以便于教学讲解，且可在顶部显示工位名称；
6.可以双向书写，PC端进行画面批注时，教师端屏幕画面将同步显示批注信息到学生端；
7.支持对当前屏幕进行批注且截图，系统提供画笔.文字编辑.方/圆框标注等工具；
8.可以获取教师端采集的音频信息，示教时声画同步；
9.可对视频和图片文件列表进行切换，支持对视频和图片的下载.修改.批量删除功能；
10.▲工位监看时可以显示工位画面，可以同屏显示单画面，双画面，三画面，四画面，六画面，十二画面，二十四画面布局；（提供一组满足以上功能的实拍图片佐证，若使用效果图或系统截图视为不满足）
11.可以创建随堂练习和课后练习，便于教学；
12.可以设置练习课题名称，练习时间，可以设置练习时间。当设置课后练习时，可以设置提交时限；
13.支持查看设备工位号.工位名称.状态.剩余空间.IP地址.视频设置.版本号等信息，且可对设备进行增删的操作；
14.▲摄像机同步控制：支持在PC端对采集器摄像机镜头画面进行放大.缩小和对焦微调，并同步显示放大倍数；放大效果可在采集器安卓端上同步（提供一组满足以上功能的实拍图片佐证，若使用效果图或系统截图视为不满足）
15.支持工位观看时录制所有工位的视频，结束录制时可进行视频回看，并通过工位号进行切换画面；
16.工位观看时可点击工位号进行切换画面，或拖动工位图标进行画面切换；
17.可任意选择工位，将画面进行广播给其他学生工位端进行查看；
18.广播教学中可以将录制的视频和截图保存至教学资源；
19.教学资源可查看教学时所录制视频和截图，点击视频查看还可关联查看录制时所截的图片，便于查找相关图片；
20.▲工位视频缓存：工位观看时可录制形成工位视频资源，可在课后查看到缓存的相关视频；所投产品具备视频缓存功能（提供产品功能截图或第三方检测报告予以证明）。21.可设置课后作业，具有提交时间限制可修改课后练习提交有效时间段，修改后允许延长或缩短作业时间。
	1
	套

	277
	配套辅材（生物地埋款）
	实验室辅助材料（包含以下类别）：
1.连接材料：设备配套连接材料；
2.线管材料：PVC线管，配套电工胶布.护套管等；
3.给排水管材：PPR给水管（规格≥Φ20）；PVC排水管（规格≥Φ50）；
4.连接件：配套外丝螺纹口.PVC胶水.阀门.连接件等；
5.说明：不含开槽及恢复。
	1
	套

	278
	实验室地面开槽及修复（上通风化学/生物）
	1.人工开槽：开槽深度需确保电线管或管道完全埋入地面，开槽边缘整齐.深度一致；
2.管线铺设：保证管线之间有足够间隙；
3.地面修复：使用与原地面相同或性能相近的材料进行修复。
	1
	项

	279
	安装服务
(生物室地面+地下）
	普通类实验室全套设备设施包含：
1.桌椅讲台功能柱水槽柜水嘴洗眼器等设备安装；
2.讲台学生位给排水点位安装及测试；
3.地下水电管线的安装；
4.讲台学生位接线及调试；
5.安装完成后的场室清洁工作。
	1
	间

	280
	六.生物准备室

	281
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	282
	洗眼器
	1.洗眼喷头（单头）：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开；
2.控水阀：采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭，密封可靠；
3.供水软管：采用≥1.5米长不锈钢软管；
4.洗眼器检测依据 GB/T 38144.1-2019标准，符合应以至少1.5 L/min 的流量提供冲洗液，保持洗眼至少15 min；
5.洗眼器检测依据 GB/T 38144.1-2019标准，洗眼器控制阀门应在1s的时间内完全打开。阀门一经打开，除使用者有意关闭的情况之外，应始终保持开启状态；
6.台面安装方式：将固定托盘安装固定于台面上；将供水软管锥度母端从固定托盘下部穿过。
	1
	付

	283
	三联水嘴
	【整体描述】
1.整体构成：包含≥1个高位水嘴.≥2个低位水嘴.≥3个开关旋钮；
2.整体规格：≥240×195×580mm（长×宽×高）；
3.涂层工艺：表面覆盖高亮度环氧树脂涂层；
4.主要材质：采用铜合金或纯铜材质；
5.防护性能：具备防锈.防虹吸.防阻塞功能；
【高位水嘴】
6.外观设计：采用鹅颈管设计，最高处距离安装桌面650mm-700mm；
7.高位水嘴出水位置距离安装桌面450mm-500mm；
【低位水嘴】
8.数量：≥2个，水嘴间距≥260mm；
9.外观设计：采用弯管设计；
【开关旋钮】
10.数量：≥3个，可对≥1个高位水嘴.≥2个低位水嘴进行独立控制；
11.旋钮材质：采用高密度PP材料制作；
12.阀芯材质：陶瓷阀芯；
13.开关类型：旋钮式开关。
	1
	付

	284
	小推车
	1.规格：≥600×450×850mm；
2.层板：采用双层层板设计，采用不锈钢板材，厚度≥0.75mm；
3.立柱护栏：立柱采用≥Φ28mm圆管，护栏采用≥16mm不锈钢；
4.推手：整体焊接后打磨抛光处理；
5.轮子：配备静音万向轮，360°旋转，其中2只轮子带刹车功能；
6.连接方式：采用焊接连接方式，经打磨抛光处理，无毛刺。
	1
	台

	285
	安装服务
（生物准备室）
	1.地上部分接线安装调试：合理规划线路走向，采用标准化接线方式，确保接线牢固；
2.地上部分水路系统安装调试：合理设计排水管道，确保排水顺畅.管道无渗漏；
3.柜子设备安装：合理规划设备摆放位置，确保操作方；
4.辅材：含准备室内的水管材料.连接件等。
	1
	项

	286
	准备室地面开槽及修复
	1.人工开槽：开槽深度需确保电线管或管道完全埋入地面，开槽边缘整齐.深度一致；
2.管线铺设：保证管线之间有足够间隙；
3.地面修复：使用与原地面相同或性能相近的材料进行修复。
	1
	项

	287
	七.生物仪器

	288
	标的名称
	技术参数
	数量
	单 位

	289
	打孔器
	1.产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套；
2.空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整.锋利；
3.空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。
	5
	套

	290
	仪器车
	1.规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm；
2.仪器车额定载重量为60kg，上.下层托盘承载重量均不小于60kg；
3.采用双层结构，有上.下二层托盘，不锈钢材料；
4.车架用不锈钢管制成；
5.万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。
	4
	辆

	291
	生物显微镜
	1.产品由镜座.镜臂.镜筒.准焦螺旋.物镜转换器.载物台.反光镜.目镜.物镜等组成；
2.物镜系统：消色差物镜4×10×40×100×；
3.目镜系统：广角目镜WF10×或者WF16×；
4.放大倍数：放大1000×；
5.工作台：简易平台；
6.双筒显微镜。
	4
	台

	292
	生物显微镜
	1.产品由镜座.镜臂.镜筒.准焦螺旋.物镜转换器.载物台.反光镜.目镜.物镜等组成；
2.除调焦手轮和镜片外，整体采用金属材料制造；
3.放大倍率：640X,总放大倍数为 40X.64X.100X.160X.400X.640X ；
4.惠更斯目镜:10X.16X，消色差物镜:4X.10X.40X，镜头放置在专用盒内；
5.XSP系列，单目直筒可45°倾斜；
6.物镜不可有自动下滑现象，并带粗调滑座顶端限位装置；
7.反光镜直径为50mm，一面为平面，一面为凹面，镜片在镜圈内应有止挡圈；
8.粗动调焦范围为23mm，微动调焦范围1.8-2.2mm；
9.使用物镜转换器换用不同放率的物镜时，各物镜应齐焦；
10.物镜转换器定位应准确，其最大定位误差，不大于0.03mm。
	56
	台

	293
	数码显微镜
	1.电子目镜.USB接口，相关图像处理软件，产品由镜座.镜臂.镜筒.准焦螺旋.物镜转换器.载物台.反光镜.目镜.物镜等组成；
2.物镜系统：消色差物10×40×100×；
3.目镜系统：广角目镜WF10×；
4.放大倍数：放大1000×；
5.照明系统：充电式冷光源；
6.工作台：双层载物台；
7.调焦系统：粗微动分轴。
	2
	台

	294
	双目立体显微镜
	1.由镜座.托镜杆.镜筒.准焦螺旋.载物台.目镜.物镜等组成；
2.放大率：40×；
3.目镜广角10×.物镜4×；
4.铰链双目，45°倾斜；
5.工作距离：55mm；
6.成像应齐焦，左右两系统的放大率差小于1.5%；
7.瞳距可调，瞳距55mm-75mm；
8.调焦机构稳定，无自行下滑现象。粗调范围45mm。
	29
	台

	295
	放大镜
	1.由凸透镜.透镜框及手柄组成；
2.凸透镜放大倍率：5×；
3.透镜应无明显条纹；
4.透镜框应能牢靠地夹持透镜。
	60
	个

	296
	望远镜
	1.双筒，规格：20×35，可调焦；
2.倍率：7倍（真实倍率），视角：8度，物镜：35mm，视野范围：1000米处为167米；
3.材质：望远镜专用工程材料，手感细腻.舒适，外观典雅，做工精细；
4.镜片镀膜：完全镀膜；
5.望远镜配有背带和皮夹包，配有说明书。
	15
	个

	297
	离心沉淀器
	1.产品为组合式，主要由齿轮变速箱1套，转台1套，试管4个组成；
2.齿轮变速箱：塑钢材质，正面有手摇装置；
3.转台用金属制作；
4.等分均匀分布试管环，表面镀锌防锈处理。
	3
	台

	298
	磁力加热搅拌器
	1.搅拌速度：无级调速0-2000转/分；
2.加热温度：室温至400℃；
3.控温方式：自动；
4.工作电压：220V/50Hz，加热功率：150W，电动功率25W。
	3
	台

	299
	高压灭菌器
	1.容量为18L，材质为不锈钢，直径为34cm压力消毒锅，盖上装有工作压力为0.14MPa的安全阀和能承受蒸汽压力为0.165MPa的放汽阀，使用安全，性能可靠；
2.盖上装有刻度压力表外圈红字表示温度内圈黑字表示压力，显示明确。
	3
	个

	300
	蒸馏水器
	不锈钢制，3L
	3
	台

	301
	恒温水浴锅
	1.注塑外壳；
2.容器孔数：单孔；
3.工作电压：AC220V•50Hz；
4.功率：4A.300W，室温-100℃；
5.温控精度≦±0.3℃。
	3
	台

	302
	烘干箱
	1.材质：外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆为优质不锈钢材料制成；
2.电源电压：AC220（50Hz）。
	3
	台

	303
	恒温培养箱
	1.自然对流式通风结构，电子控温仪控制温度；
2.控温范围+5℃-60℃，温度波动允差：不大于1℃；
3.温度均匀性允差：±1℃。
	3
	台

	304
	整理箱
	矮型，储存及分发药品用，高度要适中
	22
	个

	305
	保温桶
	1.1L～2L，外壳塑料材质，内部不锈钢保温桶；
2.广口，设计容易清洁，保温效力6小时，可以保温冰.汤冷热两用。
	7
	个

	306
	方座支架
	1.产品由底座.立杆及附件组成；
2.方座支架的底座钢板制成；
3.立杆直径φ9.5mm；
4.立杆长595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；
5.附件由大.小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。
	5
	套

	307
	三脚架
	1.由铁环和3只脚组成；
2.三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。
	56
	个

	308
	试管架
	1.塑料制.注塑成型；
2.产品由顶板.底板.插杆组成，8孔。
	56
	个

	309
	软尺
	软塑，规格：1500mm，最小分度值为2mm，每厘米之间有相应的数字，刻度清晰，无形变。
	56
	把

	310
	测微尺
	1.显微镜用，C1型；物镜测微尺1/100；
2.物镜测微尺为特制载玻片，中央有一小圆圈；圆圈内刻有分度，将长1mm的直线等分为100小格，每小格等于10μm。
	15
	个

	311
	托盘天平
	1.最大称量200g，分度值0.2g；
2.称量允许误差为±0.5d(分度值)；
3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；
4.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺.锋棱.裂纹和显见砂眼。
	15
	台

	312
	电子天平
	1.量程100g，感量0.001g，数字显示6位；
2.以电子元件，称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成；
3.液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等。
	3
	台

	313
	红液温度计
	1.感温物质：红液；
2.全长：290mm；
3.测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；
4.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。
	120
	支

	314
	温度计
	1.全长：290mm；
2.测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃，
3.玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。
	50
	支

	315
	干湿球温度计
	1.空气相对湿度的必备工具；
2.测量温度-40℃～+50℃，精度0.5℃；
3.测量湿度0-100%，精度1%，误差3%。
	75
	个

	316
	肺活量计
	不锈钢外桶，含5个吹嘴
	3
	台

	317
	解剖器
	不锈钢材料，7件(直头剪刀.弯头剪刀.直头镊.弯头镊.解剖针.3号刀柄.4号刀柄)。
	5
	套

	318
	解剖器
	不锈钢材料，4件(剪刀，4号刀柄，解剖针，直头镊)。
	59
	套

	319
	解剖盘
	1.产品为盛有石蜡的金属盘；
2.解剖盘用不锈钢板冲压成型。
	60
	个

	320
	骨剪
	1.产品用不锈钢制造，总长度115mm；
2.剪刀尖部两叶头应交叉吻合.平整，刃口在经剪切细骨后应无缺损；
3.剪刀的弹片应用优质钢簧制成，弹性适宜。弹片应镀铬。
	3
	把

	321
	接种箱
	1.带紫外线，木质结构；
2.单人操作箱，要求关闭严密.无缝，正面开两个圆洞。
	3
	台

	322
	接种环
	1.产品由镍铬丝和金属棒杆.塑料柄等组成；
2.金属棒杆直径约Φ4mm，一端开口配有透孔紧固螺母，另一端有塑料手柄；
3.配有Φ0.5mm镍铬丝。
	55
	把

	323
	徒手切片器
	1.规格及主要指标：分度值0.02mm，升降范围0～10mm，精度0.01～0.10mm；
2.夹持部分可靠，推进机构灵活.稳定，无跳动现象，刻度应准确。
	15
	个

	324
	研磨过滤器
	本产品是由顶盖.研磨杆.过滤网.研磨头.外套筒组成。
	55
	个

	325
	光照培养架
	1.实用四层，每层配培养灯一个及控制开关，可独立开关，电源插头带漏电保护功能；
2.直立支架采用多孔式设计，可以自由调节各层间空间高低。
	3
	套

	326
	植物细胞模型
	1.产品为洋葱表皮细胞显微结构的立体模型；
2.示一个细胞的完整形态及其毗邻关系。
	3
	件

	327
	根纵剖模型
	1.产品为根尖纵.横剖面模型，放于支架上；
2.根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠.分生区（生长点）.伸长区.成熟区（根毛区）和原形成层等；
3.成熟区做不同层次的横剖，示表皮.皮层和维管柱。
	3
	件

	328
	导管.筛管结构模型
	1.产品为显微结构的立体放大模型。包括环纹导管.螺纹导管.网纹导管.孔纹导管及筛管。
2.环.螺.网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。
	3
	件

	329
	单子叶植物茎模型
	1.产品是单子叶植物茎纵.横切面的模型，为横切面的1/10（去掉中央部分），高9cm，长31.5cm；
2.通过节间做横剖，示表皮.机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。
	3
	件

	330
	双子叶草本植物茎模型
	1.产品是双子叶草本植物茎的纵.横切面的模型，为横切面约为茎的2/3，高14cm，直径31cm；
2.横剖面上示表皮.皮层.维管束髓和髓射线。
	3
	件

	331
	叶构造模型
	1.产品为双子叶植物叶构造模型。长约42cm，宽约15cm，叶主脉处高15cm；
2.通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉.细脉.上下表皮.栅栏组织和海绵组织；
3.在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主.侧脉的纵切和细脉的横剖面。
	3
	件

	332
	桃花模型
	1.产品为放大的桃花模型，直径约35cm，示盛开形态；
2.花瓣.子房可拆装，子房纵剖示胚珠。整体注塑。
	3
	件

	333
	小麦花模型
	1.产品为放大的小麦花模型，高约27cm，附以小穗为单位（至少8个）的复穗状花序模型，放于支架上；
2.大部分小穗可拆下，个别小穗去掉频片和外稃。
	3
	件

	334
	蝗虫解剖模型
	1.产品约为55CM长的蝗虫解剖模型，各部的形态结构.位置.比例应正确，外形着色应自然逼真，内部结构应清晰协调；
2.缝口衔接处应严密。
	3
	件

	335
	蛙胚胎发育模型
	产品为八个放大之蛙胚胎发育模型组成，每个模型均置于支架上。
	3
	件

	336
	草履虫模型
	1.产品为草履虫纵剖面模型。长约320mm，中宽约80mm。
2.外形示呈六角形网状的表膜，由凹处伸出纤毛，斜行的口沟及胞肛。
3.内部结构示外质和内质之构造。
4.各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。
	3
	件

	337
	蚯蚓解剖模型
	1.产品为环毛蚯蚓的解剖放大模型，采用硬塑料或复合材料制成；
2.各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。
	3
	件

	338
	血吸虫模型
	1.模型为一对合抱的雄虫和雌虫，可拆装；
2.雄虫的前端和雌虫的后端分别作部分纵剖；
3.雄虫粗短.乳白色。示口吸盘.腹吸盘.抱雌沟.精巢.贮精囊.食管和肠支等结构。
	3
	件

	339
	头.颈.躯干模型
	1.产品为高85cm的男性成年头.颈.躯干解剖模型；
2.产品采用硬质塑料制作，不得采用软塑料；
3.显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及其相互关系；重点显示呼吸.消化和泌尿三个系统。
	3
	件

	340
	人体骨骼模型
	1.产品为男性成年骨骼模型，高不小于85cm，串制成正常直立姿势立于支架上；
2.产品由颅.脊柱.胸廓.骨盆.上肢骨.下肢骨组成，结构比例正确；
3.颅骨与身体的比例应为1：7，颅的各骨的比例，大小应合适；骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔.管.沟.裂显示应正确自然，牙咬合应正常，上.下齿共三十二个；
4.脊柱：椎骨的各部及椎间盘的结构要准确，应正确表示出脊柱的四个生理弯曲，第一颈椎，第二胸椎前缘，第十二胸椎体前缘和骶岬，应同在一垂直线上；
5.胸骨柄的上缘平对第二.三胸椎之间的椎间盘，肋弓应左右对称，浮肋的形态位置应正确，胸廓下角应为75°；
6.骨盆：骨盆的上口平面与水平面成50°~55°角，髂前上棘的连线和耻骨结节的连线应在同一垂直平面上，耻骨下角约为70°~75°，骶骨应做出岬部，应有正确的弯曲度；
7.上肢骨：肩胛骨应固定，内侧角平第二肋骨上缘，下角平第七肋或七肋或肋间隙；腕.掌.指骨连在一起，应示腕骨沟；
8.跗.蹠.趾骨连在一起，应示足弓；
9.软骨与骨在质感上，应有明显的区别；
10.骨的形态特征，应正确清晰；
11.骨.软骨，应有色别，在同一模型上，同一种颜色的零件，不得有目视的色差；
12.为了防止变形或脆裂，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。
	3
	件

	341
	眼球解剖模型
	6倍自然大
1.通过眼球前.后极作水平切面。球壁断面示外.中.内三层。
2.眼球内有透明晶状体和玻璃体。
3.产品由高分子塑料组成，质轻牢固。
	35
	件

	342
	眼球仪
	产品由成人眼球.光源.校正镜片.活动成像显示屏及底座组成。
	3
	件

	343
	心脏解剖模型
	1.规格：3倍自然大；
2.模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房.心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部分。前面主要显示心脏的外形.冠状动静脉.出入心脏的大血管.左右心房和心室的结构.形态.毗邻.位置关系等；
3.心脏模型的后面主要显示：连接出入心脏的升主动脉.肺动脉.肺静脉及上下腔静脉等；
4.出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系.主动脉弓.肺动脉的主要分支及上下腔静脉.肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉.肺动脉半月瓣；
5.心外形主要显示：浅层心肌纤维.冠状沟.前室间沟.后室间沟.心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房.心室的结构和四腔的位置关系；
6.右心房：显示上下腔静脉口.冠状窦口.冠状窦瓣.卵圆窝和右房室口；
7.右心室：显示肉柱.乳头肌.隔缘肉柱.三尖瓣环.动脉圆锥.肺动脉瓣等；
8.左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉.右肺静脉.左房室口的开口；
9.左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口.主动脉瓣等。
	3
	件

	344
	心脏解剖模型
	1.规格：自然大；
2.模型的外形按照标本复制，沿左右心耳的上方和左右心房.心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形.冠状动静脉.出入心脏的大血管.左右心房和心室的结构.形态.毗邻.位置关系等；
3.心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉.肺动脉.肺静脉及上下腔静脉等；
4.出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系.主动脉弓.肺动脉的主要分支及上下腔静脉.肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉.肺动脉半月瓣；
5.心外形主要显示：浅层心肌纤维.冠状沟.前室间沟.后室间沟.心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房.心室的结构和四腔的位置关系；
6.右心房：显示上下腔静脉口.冠状窦口.冠状窦瓣.卵圆窝和右房室口；
7.右心室：显示肉柱.乳头肌.隔缘肉柱.三尖瓣环.动脉圆锥.肺动脉瓣等；
8.左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉.右肺静脉.左房室口的开口；
9.左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口.主动脉瓣等。
	35
	件

	345
	喉解剖模型
	1.前方和两侧有甲状腺，甲状腺外侧叶后缘有上.下甲状旁腺；
2.左侧的甲状软骨板纵行切断，可同甲状腺的左半一起拆下，以显示，环状软骨和下列喉肌.构会厌肌甲杓肌.环杓侧肌；
3.在喉的前面.甲状腺岬的上方，示：左.右环甲肌；
4.喉的后面示，灼横肌.灼斜肌和环构后肌；
5.右侧示；甲状腺上动脉.甲状腺下动脉.喉上神经内支和喉返神经。左侧示；甲状腺上.中.下静脉。（为显示喉肌和喉的神经.血管，喉的后面和梨状隐窝的黏膜已除去）；
6.模型作正中矢状切面，示：喉前庭.喉中间腔.声门下腔.气管腔以及前庭襞和声襞，在喉壁切缘上，显示：会厌软骨.甲状软骨.气管软骨的断面以及气管膜壁的层次。
7.模型的二半合拢后，可以从喉口窥视声裂以及声襞的膜部和软骨部。
	3
	件

	346
	肺泡模型
	1．产品高约40cm，固定于底座上。2．示细末支气管分支为呼吸性细支气管.肺泡管.肺泡囊和肺泡的立体结构。3．肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。4．示肺动脉.肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动.静脉。5．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。6．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。
	3
	件

	347
	脑解剖模型
	自然大
1.要参照正常人脑标本，将各部的形态.位置.比例.毗邻做正确，内部的主要结构要轮廓清楚；
2.在大脑正中矢状断面上，应显示前连合.透明隔.穹窿等结构，不显示胼胝体横断面的内部结构；
3.小脑表面的横沟的走向及小脑正中矢状切面的小脑皮质.髓质应正确清晰；
4.为了防止变形或脆裂，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。
	3
	件

	348
	耳解剖模型
	5倍自然大
1.各部分的形态.位置.比例和颜色等均应正确自然；
2.为了防止变形或脆裂，应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。
	3
	件

	349
	男性泌尿生殖系统模型
	1.产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上；
2.一侧肾做额切状，膀胱.前列腺.外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构；
3.泌尿器示：肾.输尿管.膀胱和尿道。
	3
	件

	350
	女性泌尿生殖系统模型
	1.产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上；
2.一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱.一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构；
3.泌尿器示：肾.输尿管.膀胱和尿道。
	3
	件

	351
	皮肤结构模型
	1.本模型为皮肤切片的显微立体结构，示皮肤.真皮.皮下组织及皮肤的附属器官。
2.产品采用硬塑料制作而成。
	3
	件

	352
	肝.十二指肠.胰脏模型
	示肝的外剖形态及构造，外形尺寸：自然大。
	3
	件

	353
	人体肌肉模型
	1.模型为正常人体按比例缩小的全身骨骼肌模型，高为800mm。
2.产品用硬塑料或复合材料制作，置于支架或硬质底座上。
3.模型主要示浅层骨骼肌和部分深层骨骼肌。
	3
	件

	354
	牙列及磨牙解剖模型
	1.产品由放大不小于3倍的乳牙牙列及恒牙牙列和放大不小于10倍的磨齿解剖三部分模型组成；
2.本模型采用硬质塑料或复合材料制作。
	3
	件

	355
	膈肌运动模拟器
	1.本产品由透明密封瓶体.二个气囊.隔肌橡胶膜.支架等组成；
2.真空瓶直径不小于150MM，高度不小于200MM；
3.采用空气压强原理使气囊收缩和舒张，模拟演示人体隔肌运动形成的呼吸机理。
	3
	件

	356
	始祖鸟化石及复原模型
	1.产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作；
2.始祖鸟化石模型，示头骨.脊柱.肋骨.附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝；
3.骨化石与石块的颜色应有区别。
	3
	件

	357
	鱼解剖标本
	1.标本用体长不小于140mm的鲫或鲤制作；
2.标本右侧向衬板，并展开背鳍或尾鳍，显示其外形；
3.标本应完整显示动物的消化系.呼吸系.循环系.排泄系.生殖系等。
	3
	瓶

	358
	蛙解剖标本
	1.标本大形青蛙或蟾蜍制作；
2.将躯干背面的皮向上方翻开，以显示皮下动.静脉之分布；
3.标本应完整显示动物的消化系.呼吸系.循环系.排泄系.生殖系等。
	3
	瓶

	359
	蜥蜴解剖标本
	1.标本由石龙子科.蜥蜴科中较大型的个体制作，体长不小于120mm；
2.标本沿腹中线切开，体壁翻向两侧，前.后肢自然伸展；
3.血管内分别注红.蓝两种色剂。
	3
	瓶

	360
	鸽解剖标本
	1.标本背面向衬板，血管内分别注红.蓝两色剂；
2.颈和前.后肢伸展，显示外部形态；
3.左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动.静脉在胸肌中的分布；
4.标本应完整显示动物的消化系.呼吸系.循环系.排泄系.生殖系等；
5.标本应完整无缺.并保持自然色；
6.整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没。标本瓶不得有漏液现象。
	3
	瓶

	361
	兔解剖标本
	1.标本背面向衬板，四肢伸展，显示外部形态，血管内分别注红.蓝.黄三色；
2.标本沿腹中线切开，将皮翻向两侧；
3.标本应完整显示动物的消化系.呼吸系.循环系.排泄系.生殖系等。
	3
	瓶

	362
	蛙发育顺序标本
	应由蛙的8个发育期组成，形体完整，姿态自然，无明显干瘪发黑现象。
	3
	瓶

	363
	蛔虫标本
	1.本产品选用成熟的雌.雄各一条蛔虫制作而成；
2.整体浸制封闭在有机玻璃瓶内。
	3
	瓶

	364
	花序类型保色浸制标本
	1.不少于七种；
2.材质：有机玻璃盒装；
3.结构：总状花序为白菜；
4.性能：液体用透明度高.无毒.无味.无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。
	3
	瓶

	365
	花冠类型保色浸制标本
	1.十字花科.豆科.菊科等七种；
2.标本盒规格：长12.5cm，宽7.5cm，高3.2cm，含7种。
	3
	瓶

	366
	褐藻类植物保色浸制标本
	1.海带等四种；
2.液体用透明度高.无毒.无味.无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。
	3
	瓶

	367
	红藻类植物保色浸制标本
	1.紫菜等四种；
2.液体用透明度高.无毒.无味.无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂。
	3
	瓶

	368
	海葵标本
	1.标本用营固着生活的个体制作；
2.标本以体筒的任一面向衬板；
3.体筒应饱满，其上部稍向前倾斜；
4.触手伸展呈葵花状；
5.标本应完整无缺.并保持自然色；
6.整体浸制在密封包装的标本瓶内。
	3
	瓶

	369
	海蛰标本
	1.标本用伞部直径不小于30mm的海蛰制作；
2.标本浮于容器内；
3.腕部的边缘多褶皱；
4.标本应完整无缺.并保持自然色；
5.整体浸制在密封包装的标本瓶内。
	3
	瓶

	370
	寄居蟹标本
	1.标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态，顶盖有可拧下来方便更换保存液的塑料螺丝；
2.标本寄居蟹螺壳直径不小于4cm；浸制保存。
	3
	瓶

	371
	寄居蟹与其他生物共生标本
	1.标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态；
2.标本寄居蟹螺壳不小于4cm；浸制保存。
	3
	瓶

	372
	寄生绦虫囊尾蚴猪肉标本
	1.标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态；
2.标本浸制保存。
	100
	瓶

	373
	珍贵植物保色浸制标本
	1.标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态；
2.标本由3种组成；保色浸制保存。
	3
	瓶

	374
	葫芦藓生活史标本
	1.产品用葫芦藓（FunariaHygrometrica）制作，示藓类植物的不同世代；
2.标本由（1）原丝体；（2）成长中的配子体；（3）幼嫩孢蒴的配子体；（4）成熟孢蒴的配子体；（5）孢子体组成，按生活史顺序排列；定位，封装于安瓿中；
3.标本应经保色或染色处理；
4.标本应固定在无色透明面的标本盒内；
5.在各标本的下面贴名签。
	3
	瓶

	375
	蕨生活史标本
	1.标本采用塑料材质制作，正视为平面，以利于正常观察；干燥处理保存。
	3
	瓶

	376
	蝗虫生活史标本
	1.产品用东亚飞蝗或亚洲飞蝗制作，示昆虫的不完全变态；
2.标本由卵.一至五龄的跳蝻.雄性成虫.雌性成虫和被害物组成；
3.各期虫姿应一致，雌性成虫应大于雄性成虫。
	3
	盒

	377
	蜜蜂生活史标本
	1.产品用意蜂或中蜂制作，示昆虫的完全变态，社会性昆虫不同类型的个体和其经济意义；
2.产品由卵.中（或老）熟幼虫.蛹.工蜂.雄蜂和母蜂（蜂王）组成，附巢础.蜂巢（包括一个母蜂房）.蜂蜡和蜂蜜；按生活史顺序排列。
	3
	盒

	378
	竹节虫拟态标本
	1.标本以选用竹节虫制作；
2.标本由一个竹节虫和竹叶组成，虫体腹面向下，定位于植株上；
3.植株的形状以及主干的粗细应与虫体相似；
4.虫体前足应自然前伸，中后足支持身体；
5.标本应完整无缺.并保持自然色。
	3
	盒

	379
	家蚕生活史标本
	1.由卵.幼虫.蛹.雌雄成虫及茧等组成；按生活史顺序排列。
	3
	盒

	380
	菜粉蝶生活史标本
	（一）适用范围：
1.适用于初中生物学课堂演示。
（二）技术要求：
1.标本应选用菜粉蝶制作，显示其完全变态；
2.标本由卵.幼虫.蛹.雌雄成虫及被害物组成；
3.卵干制，幼虫.蛹浸制，浸制标本定位于衬托上，分别安装在小瓶内；
4.雌.雄体的特征应明显。
	3
	盒

	381
	兔骨骼标本
	（一）适用范围：
1.适用于初中生物学课堂演示。
（二）技术要求：
1.标本应显示中轴骨骼的头骨.舌器骨.颈骨.胸骨.腰骨.荐椎骨.尾椎骨.肋骨.胸骨；
2.标本还应显示附肢骨骼的肩胛骨.锁骨.肱骨.尺骨.桡骨.腕骨.掌骨.指骨.骨盆.股骨.膝盖骨.胫骨.腓骨.跗骨.趾骨；
3.标本应有防虫措施。
	3
	盒

	382
	鱼骨骼标本
	1.标本由鳍条完整，骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作；
2.标本以自然形态安装定位，从左右两面显示中轴骨骼的颅骨.脊柱.肋骨；附肢骨骼的胸鳍骨.腹鳍.尾鳍骨等；
3.骨骼以原位组装。
	3
	盒

	383
	蛙骨骼标本
	1.标本以自然蹲伏姿态固定在底盘上封装在有机玻璃壳内；
2.标本显示中轴骨的头骨.舌器骨.脊柱；附肢骨的肩带骨.肱骨.桡尺骨.腕骨.掌骨.指骨.腰带.断骨.胫腓骨跗骨.足庶骨.趾骨和距骨。
	3
	盒

	384
	鸽骨骼标本
	（一）适用范围：
1.适用于初中生物学课堂演示。
（二）技术要求：
1.标本应选用成熟家鸽制作；
2.标本以自然站立姿态固定在底座上，附颈椎骨一块；
3.标本应显示中轴骨骼的头骨.舌器骨.颈椎.胸椎.荐椎.尾椎.尾综骨.肋骨.龙骨；
4.标本还应显示附肢骨骼的肩带.肱骨.桡骨.尺骨.腕骨.掌骨.指骨.腰带.股骨.膝盖骨.胫跗骨.腓骨.跗蟅骨.趾骨。
	3
	盒

	385
	验证基因分离规律玉米标本
	标本选用父代穗.母代穗.子一代穗.子二代穗及子二代测交穗5穗玉米穗组成，各有不同的基因型。
	3
	套

	386
	褐藻类植物原色覆膜标本
	本产品由海带.鹿角菜.裙带.海蒿子四种制作而成。
	3
	套

	387
	红藻类植物原色覆膜标本
	本产品是紫菜.石花菜.海萝.江蓠四种制作而成。
	3
	套

	388
	珊瑚标本
	标本瓶采用3mm透明有机玻璃制作，正视为平面，以利于正常观察，标本瓶为密封状态；干制保存。
	3
	盒

	389
	化石标本
	本产品由三叶虫化石.鱼化石.蕨化石三种制作而成；适用于初中生物学课堂教学演示。
	3
	盒

	390
	节肢动物标本
	本产品由土元.蟋蟀.蜜蜂.河虾.蝗虫.金龟子六种制作而成。
	3
	盒

	391
	昆虫标本
	1.常见益虫.害虫各6种；
2.标本一般应装在无色透明面的标本盒内；
3.标本包括各昆虫的全部生长阶段；
4.标本应形体完整.姿态自然和色泽正常。
	3
	盒

	392
	植物根尖纵切
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察根尖的结构；
2.能看清根冠.分生区.伸长区.根毛区和原形成层等；
3.根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核；
4.标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区；
5.标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征。
6.切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片；
7.胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀。
	125
	片

	393
	顶芽纵切
	1.标本在100×和400×生物显微镜下观察顶芽纵断面的结构；
2.能看清生长锥.叶原基.幼叶.腋芽原基和芽轴等；
3.生长锥最外层为排列整齐的原套细胞；
4.原套内为排列不整齐细胞体较大的原体细胞；
5.标本取材为黑藻顶芽；
6.做芽的中部纵切,切片厚度在8μm以内,每张玻片垂直放材料一片；
7.应使幼叶完全包在生长锥上，原套细胞形态正常；
8.生长锥及幼叶处细胞无“质壁分离”现象。
	125
	片

	394
	南瓜茎纵切
	1.基本在80×和200×学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构；
2.在演断面上能看清皮层.机械组织.薄壁组织.双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛，在纵断面上应能看清上述组织的纵断结构；
3.在双韧维管柬的横断面上能看清导管.形成层.筛管和筛板，筛板上有筛孔；
4.在纵断面上能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管.筛板等的结构；
5.标本取材于田间种植的南瓜茎，注意老幼适中；
6.纵横切片的厚度为15～25μm；
7.纵切材料应两端整齐，长度不小于5mm，表皮细胞完整，木质导管基本连续；
8.标本用蕾红.固绿染色，机械组织.木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色。
	125
	片

	395
	单子叶植物茎横切
	1.标本在80x和200x学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构；
2.能看清表皮.散生维管束.薄壁组织；
3.表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织；
4.标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位。
5.切片厚度在25μm以内；
6.切面应与纵轴垂直，表皮.机械组织.薄壁组织.维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4；
7.标本用蕃红.固绿染色，木质导管.机械组织呈红色，其他组织绿色。
	15
	片

	396
	木本双子叶植物茎横切
	1.标本在80×和200×学生显微镜下，观察双子叶植物茎横断面的结构；
2.能看清表皮（有时可看到表皮毛）厚角组织.薄壁组织.髓及环列于茎中的维管束等；
3.能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维.筛板.筛管.形成层和木质导管等横断结构；
4.标本取材于椴木；
5.切片厚度在25μm以内；
6.表皮.厚角组织.薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分不超过茎横断面的1/4。形成层形态正常；
7.标本用番红.固绿染色，导管.厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织.筛板等有时也可呈红色。
	125
	片

	397
	蚕豆叶下表皮装片
	1.标本在80x和200x学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构；
2.能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔；
3.能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞.胞核和叶绿体；
4.标本取材于新鲜的.气孔开放的蚕豆叶；
5.标本为平铺装片，四周剪切整齐；
6.材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩；
7.闭合气孔不得超过2／3；
8.胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰。
	15
	片

	398
	植物细胞有丝分裂
	1.标本在80×和200×学生显微镜下，观察洋葱根尖分生区有丝分裂形态；
2.能看清有丝分裂各时期染色体形态分布；
3.染色体着色均匀清晰。
	125
	片

	399
	胞间连丝切片
	1.标本在400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态；
2.能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁.胞间层和细胞腔；
3.能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起；
4.标本取材于秋.冬季节的柿或黑枣的种子；
5.切片厚度不超过20μm。材料面积不小于1.5mm²，细胞不倾斜；
6.标本用能显示胞间连丝的方法染色。胞间连丝着色应明显，细胞界限清楚，胞质色淡；
7.有50%以上细胞能显示胞间连丝；
8.材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物。
	12
	片

	400
	地衣切片
	1.产品取材于地衣门（Lichende）叶状地衣（foliose-lichen）的一种，示异层地衣的结构；
2.应示由紧密交织的菌丝组成的上皮层和下皮层，有疏松菌丝及藻类细胞组成的髓层.藻胞层；
3.在上皮层或下皮层处可有各种附属物的结构；
4.标本为双重染色，藻菌类染色有鲜明对比，分色适当，色泽协调；
5.标本为地衣体的纵切片，切片厚度不超过108μm，材料长度不短于3mm，每张玻片横放材料一至二片；
6.材料的刀痕或破损不超过二处。
	12
	片

	401
	蕨叶切片
	1.取材于鳞毛蕨科（Dryopteridaceae），贯众（Cyrtomiumfortunei）等具孢子囊群的叶片，示孢子囊群的结构；
2.应显示叶横断面的上.下表皮，栅栏组织，海绵组织及维管束等结构；
3.在孢子囊群的纵切片上，示中心与叶相连的囊群盖及若干老和幼的孢子囊等；
4.幼的孢子囊上示囊.绒粘层.孢子母细胞和子囊柄；
5.老的孢子囊上示环带.老孢子和唇细胞等；
6.标本染色清晰，分色适当，色泽协调；
7.标本为具孢子囊群的蕨叶横切片，切片厚度不超过8m，叶片上至少有一个完整的孢子囊群纵切面，每张玻片横放材料一至二片；
8.叶片及子囊群完整，囊群盖形态正常，老孢子囊柄和孢子可有轻度的收缩，叶片材料长度不短于7mm。
	12
	片

	402
	蕨原叶体装片
	1.产品取材于真蕨纲（Filicinae）中的一种蕨原叶体，示原叶体的形态和生殖器官的结构；
2.原叶体上应显示精子器或颈卵器（也可兼有）和假根；
3.标本为单一染色或双重染色，分色适当，色泽协调；
4.标本为原叶体腹面向上的整体装片；
5.标本呈心形或基本呈心形，其“心”形的凹陷部应明显，细胞无明显收缩，原嗔本完整.不破损，假根部基本无泥沙附着。
	12
	片

	403
	蕨原叶体幼孢子体片
	1.取材于真蕨纲（Filicinae）中的一种具幼孢子体的原叶体并示其形态；
2.原叶体上有根.茎和伸出的第一叶；
3.标本为单一染色或双重染色，分色适当，色泽协调；
4.标本为整体装片，原叶体外形基本正常，可稍有缺陷，假根部基本无泥沙附着，幼孢子体形态正常，根不断，叶不皱，无破损。
	12
	片

	404
	百合子房切片
	1.取材于百合科（Liliaceae）百合（Liliumbrowniivarviridulum）或卷丹（Liliumlancifolium）的子房；
2.应示出子房横切面的背缝线.子房壁和胚珠的结构；
3.应显示出子房每室各有二个倒生胚珠，示内珠被.外珠被.珠孔.珠柄和有胞核的胚囊；
4.标本为单一.双重或多重染色，分色适当，色泽协调；
5.标本为子房的横切片，切片厚度不超过8μm，应有一个胚珠纵切面达到3的要求；
6.子房各部位完整，细胞不收缩，胚囊形态正常。
	12
	片

	405
	荠菜幼胚切片
	1.取材于十字花科（Crucifer）的荠菜（Capsellabursa-pastoris）较幼的短角果，示原胚或分化胚的结构；
2.在短角果的纵切面应示果皮.胚珠和幼胚；
3.在幼胚中应示基细胞.胚柄.原胚（呈球形）或分化胚（呈心形）.核型胚乳和珠心等结构；
4.标本为单一.双重或多重染色，分色适当，色泽协调；
5.标本为短角果的纵切片，切片厚度不超过10μm，每张玻片放材料一至二片；每片材料中应有一个胚珠能达到3的要求；
6.标本应有短角果的基本外形，胚的各部完整，基细胞不收缩，胚的细胞间无明显裂隙。
	12
	片

	406
	迎春叶横切
	1.标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面；
2.能看清上下表皮，气孔的断面.栅状组织.海绵组织.叶脉等；
3.在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体；
4.在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织；
5.在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面；
6.标本取材为迎春叶；
7.作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料一片。
	125
	片

	407
	玉米种子纵切
	1.标本在50×和200×显微镜下观察玉米种子纵切面的结构；
2.能看清果皮.种皮.糊粉层.胚和胚乳；
3.能看清胚内的胚芽（包括幼叶和生长锥）.胚芽鞘.胚根.胚根鞘.胚轴及一侧的一片子叶，并可见维管束；
4.取材于为成熟的玉米种子；
5.做玉米种子的纵切，每张玻片放材料一片；
6.果皮与种皮不得脱离；
7.胚内的各种结构应完整。
	12
	片

	408
	洋葱鳞片叶表皮装片
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察鳞片叶表皮形态和结构；
2.能看清鳞片叶表皮的长方形细胞，并具细胞核；
3.标本取材于洋葱鳞片叶表皮；
4.标本为平铺装片，每片材料不小于2×2mm，四周须剪整齐。
	12
	片

	409
	青霉装片
	1.标本在200×学生显微镜下观察青霉的形态；
2.在400×镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子；
3.标本取材为人工培养的典型青霉。
4.视菌株培养清况可做装片或切氏切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定；
5.标本单一染色，菌丝.分生孢子梗.分生孢子应着色明显.对比协调；
6.分生孢子梗不应断裂，散落的抱子不得影响对特征的观察；
7.菌丝.孢子梗.孢子应无收缩现象；
8.应能看到不少于五个模式的帚状枝；
9.无杂菌.无污物，培养基和包埋剂无色。
	125
	片

	410
	衣藻装片
	1.产品取材于绿藻门（Chlorophyta）衣藻属（Chlamydomonas）中个体较大者，示衣藻细胞的结构；
2.应显示衣藻为单细胞，球形或卵形；
3.应显示细胞壁，杯状叶绿体，蛋白核（造粉核.淀粉核）细胞核，鞭毛；
4.标本染色清晰，分色适当，色泽协调；
5.材料纯净，不密集成团，细胞不皱缩；
6.在100×镜下的任一视野内，衣藻数不少于20个，其中有鞭毛的衣藻不少于总数的1/5。
	12
	片

	411
	细菌三型涂片
	1.在500x生物显微镜下观察细菌的三种基本形态；
2.清晰地看出球菌.杆菌.螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛；
3.标本一般应取材于人工培养的球菌.杆菌.螺旋菌。球菌可用单球菌.双球菌成葡萄球菌，杆菌可用枯草杆菌.大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌；
4.在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用；
5.作三种细菌的混合涂片，所用载玻片应经洗液清洗；
6.选用能清晰显示菌体的染色方法，并不得有任何沉淀物。
	12
	片

	412
	酵母菌装片
	1.标本在100×和400×生物显微镜下观察酵母菌的形态；
2.酵母菌为单细胞卵圆形；
3.在不同的染色情况下，能看清细胞壁.细胞质.细胞核和液泡等；
4.在菌体上可看清出芽生殖，分别具一.二或多个芽；
5.标本取材于人工培养的体大的酵母菌；
6.材料应纯净，无杂菌.污物，不密集成团。
	12
	片

	413
	水绵接合生殖装片
	1.标本取用具梯形接合的.细胞壁为平滑型的任一种水绵；
2.标本包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕；
3.标本为铁苏木精染色，可复染固绿。核.叶绿体等明显，胞质均匀，接合子内的胞核叶绿体也应区别清楚；
4.除少数接合管处，标本应清洁无污物，不混有其它藻类。
	12
	片

	414
	水绵装片
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构；
2.能看清丝状体内圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质.平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等；
3.应取材于营养时期的水绵材料，细胞不收缩，藻丝不严重堆集或缠绕（不影响观察）；
4.标本为铁苏木精与固绿双重染色，标本应清洁无污物，不混有其他藻类。
	12
	片

	415
	团藻装片
	1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察团藻具子群体的形态；
2.能看清由大量细胞构成的一个空心球体和球体内不同发育期的若干子群体；
3.能认出形成球体的细胞只有一层，并且形态相同，从表面上观察细胞为多边形，中间有核；
4.标本取材应具子群体期，具有性生殖期的材料更好；
5.标本为洋红或苏木精与固绿的双重染色，分色适当，细胞界限及核清楚，子群体能显示；
6.作团藻的整体装片，每张玻片内团藻数量不应少于五个，并应具有不同时期的子群体；
7.团藻应基本呈球形，无明显收缩，压碎等情况；
8.团藻为厚装片标本，封盖剂应充分干燥，材料不得在盖玻下移动。
	12
	片

	416
	曲霉装片
	1.标本在100×和400×生物显微镜下，观察曲霉的形态；
2.能看清营养菌丝，及其上的分生孢子梗.顶囊和顶端的分生孢子；
3.能认出分生孢子穗的小梗和成串的分生孢子；
4.标本取材于人工培养的曲霉属任一种；
5.视菌株培养的情况，可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据茵株培养情况决定；
6.标本为单一染色，不复染。菌丝，分生孢子梗，分生孢子应着色明显；
7.分生孢子玻不应断裂，散落的老孢子不得影响对特征的观察；
8.菌丝.孢子玻和孢子应无收短现象；
9.应能看到不少于五个模式的分生孢子穗；
10.无杂菌，无污物，培养基或包埋剂无色。
	125
	片

	417
	伞蕈切片
	1．标本在100×和400×生物显微镜下，观察伞蕈菌盖的部分结构。
2．能看清帽状菌盖的横切面，中间有菌柄横切面和菌褶的纵切面，两侧有担子。
3．能认出菌褶（子实层）的结构，认出担子，担子小柄和担孢子。
4．能认出担子顶端的有二或四个担子小柄及小柄顶有一个担孢子的典型结构。
5．标本选用同担子菌亚纲（Homobasidiomycetidae）伞菌目（Agaricales）中任一种伞菌。
6．标本取材不宜过老，菌盖尚未张开，呈帽形状时为佳。
7．标本为帽状菌盖的横切片，其厚度在8μm以内。铁苏木精染色，每张玻片放材料一片。
8．菌柄居中，菌褶.担了和担孢子不收缩。
9．菌褶两侧的担子，除达到1-4条要求外，近半数担子顶端也应看到孢子。
10．但孢子散落不应过多，材料无破损现象。
	12
	片

	418
	黑根霉装片
	能看清黑根霉的营养菌丝.匍匐菌丝.假根.孢子梗.孢子囊的形态结构。
	12
	片

	419
	水螅纵切
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察水媳纵断面的结构；
2.能看清外胚层.内胚层.中胚层和消化循环腔，有时可看到部分触手的纵断面；
3.外胚层看到内皮肌细胞,内胚层看到内骨细胞,在400X镜下可见间细胞和刺细胞；
4.基盘部细胞排列整齐，垂唇部细胞较为致密；
5.标本取材为淡水水螅，经固定后仍应保持其伸展状态；
6.做水媳整体中部纵切,切片厚度为5-7μm,每张玻片垂直放材料一片；
7.标本为基盘部至口端部的纵断面,基盘必须完整,可以不过口和触手；
8.内.外胚层间应无裂隙，体外不得有附着物。
	12
	片

	420
	蚯蚓横切
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察蚯蚓横断面的结构；
2.能看清表皮.肌层（环肌.纵肌）.体腔.背血管.腹血管.腹神经索.神经下血管.肠.盲道.不完整的肾管.肠及背血管周围的黄色细胞等；
3.表皮为多种细胞组成，表皮外可见一层角质膜。有时可见到刚毛的纵断切面；
4.环肌层较薄，肌细胞呈纵断面，成柬状的纵肌层较厚，肌细胞呈横断面，纵肌内侧可见体腔膜；
5.标本取材为环毛蚓(异唇蚓等也可使用)；
6.切片厚度为10μm以内；
7.标本的切面应与蝗蚓的纵轴垂直,呈圆或椭圆形.背血管\腹血管.腹神经索.神经下血管应基本位于同一垂直线上；
8.纵肌和肠上皮细胞可有轻微收缩现象和裂隙；
9.表皮无皱褶.无污物。
	12
	片

	421
	动物细胞有丝分裂
	1.标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态；
2.能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期.中期和后期或中期.后期和末期；
3.能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）.染色体以及卵壳.子宫壁等，纺锤体隐约可见；
4.标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片横放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期；
5.切片厚度为6～8um；
6.卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核.染色体.中心体着色明显，子官壁完整。
	125
	片

	422
	草履虫接合生殖装片
	1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫接合生殖的形态；
2.能看清两个草履虫纵向平行紧贴在一起；
3.有时隐约可见虫体是以口沟部位相紧贴的，能认出被染成深色的大核，在个别标本上可见纤毛；
4.标本取材为人工培养的处于接合生殖时期的大草履虫（ParameciumCaudatum）；
5.标本为整体装片，每张玻片放材料应不少于三对，并可在50×镜下的同一视野内观察到；
6.标本用洋红或苏木精染色，分色适当，大核明显；
7.草履虫体形正常，无收缩，膨胀及压裂现象。
	12
	片

	423
	草履虫分裂生殖装片
	1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态；
2.能分别认出：
a.未分裂草履虫的形态；
b.大核变长，小核分裂为二；
c.虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离；
d.虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短；
3.标本取材为人工培养的处于分裂时期的大草履虫（ParameciumCauda-tum）；
4.标本为整体装片，每张玻片上应按第2条的要求，依次排列成一行，并在50×镜下的同一视野内观察到各期的形态；
5.标本用洋红或苏木精染色，分色适当；
6.虫体形态正常，无收缩，膨胀.压碎.断裂等现象。
	12
	片

	424
	囊虫装片
	1．标本在50×和100×生物显微镜下，观察囊虫的形态。
2．能看清头节上的四个吸盘和顶突部分的小钩。
3．能认出一部分颈节和囊。
4．标本取材为寄生于猪的链状带绦虫（TaeniaSolium）的囊尾蚴。
5．取材应为成熟的囊尾蚴，囊不应过大，头节自囊内翻出。应达到第2条和第3条的要求。
6．标本为洋红或苏木精染色。分色适中，颈节.头节.吸盘和囊等分辩清楚。
7．囊体不破裂，可有小皱褶，头.颈无收缩现象。
8．每张玻片放囊虫一个，头节向上。装片时如达不到通用技术条件的要求时，可在头节两侧垫与囊等厚的小玻璃块。
9．标本为特厚装片，封盖后的封盖剂必须干固，标本不能有移动现象。
	12
	片

	425
	血吸虫雌雄合抱装片
	1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察血吸虫雌雄合抱的形态和结构；
2.应分别认出雌.雄虫的各部主要结构：口吸盘.腹吸盘.精巢和卵巢等；
3.重点观察雌虫在雄虫抱雌沟内的形态；
4.标本选用经人工感染哺乳物后的日本血吸虫（SchistosomaJaponicum）雌雄虫合抱期的材料；
5.标本为洋红或苏木精染色。分色适当，各部结构显示清晰；
6.雌雄虫体形正常，雌体可有部分离开雌沟的现象，体外及口吸盘部位可有轻度污物，虫体可有轻度扭曲现象；
7.每张玻片放雌雄合抱期的虫体一条，口吸盘部向前，体侧面向上。
	12
	片

	426
	家蚊(雌)口器装片
	1.标本在50×显微镜下观察家蚊（雌）口器的形态结构；
2.能看清家蚊口器的上唇.下唇.下颚须，可见上下颚及舌包在下唇之鞘内；
3.取材于家蚊（雌）的头部；
4.标本为装片，每张玻片放材料一片；
5.至少上唇从下唇鞘中分出，一对下颚须分列两侧，上下颚及舌从下唇鞘中挑出则更好；
6.口器各部不得有破损现象。
	12
	片

	427
	水螅带芽整体装片
	1.标本在100×显微镜下观察；
2.取材为形体完整并带芽体的水螅；
3.水螅体壁不皱缩.不破损.芽体无脱开现象；
4.能看清芽体空腔与消化循环腔相通；
5.封盖后水螅体无挤压现象，可在水螅体四周填以玻璃小片，再行封固。
	125
	片

	428
	单层扁平上皮装片
	1.标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构；
2.能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形；
3.标本得材于动物的肠系膜等；
4.平铺袋片，材料面积不小于2X2mm，四周剪切整齐；
5.标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞；
6.标本上不应有硝酸银的沉淀物。细胞界限也不应有断续现象。
	125
	片

	429
	人皮过毛囊切片
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察皮肤过毛囊的结构；
2.能看清表皮.真皮和皮下组织；
3.表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落在象；
4.在真皮和皮下组织中，分别看清皮脂腺.立毛肌.毛干.毛根，毛囊.毛球和毛乳头等，在毛发皮质近根处的细胞中含有色素颗粒；
5.标本应在死亡不久的尸体上取材，以成人头皮为最好，婴儿头皮也可使用；
6.标本以毛发的纵断方向切片，切片厚度在15μm以内，每张玻片横放材料一片；
7.标本上应有一根从毛于经毛根至毛乳头的毛发纵断面，或至少有一根自毛乳头向上至皮脂腺开口处的毛发纵断面。毛干和毛根不得移位；
8.组织无病变，毛球和毛乳头处不收缩；
9.如为火棉胶切片则火棉胶应无色.无污物；
10.非主要观察部位可有刀痕一处，或表皮.真皮间有小裂隙，但不得超过材料长度的1／3。
	12
	片

	430
	人皮过汗腺切片
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察皮肤过汗腺的结构；
2.能看清表皮.真皮和皮下组织；
3.在表皮部分应看清角质层.透明层.颗粒层.棘细胞层和基底层以及穿过各层的汗腺导管；
4.在真皮部分除看清真皮乳头.结缔组织纤维.汗腺导管的断面外，在真皮下部和皮下组织中还应看清汗腺分泌部的断面结构；
5.标本应在死亡不久的尸体上取材，以成年人为好，取材部位为手掌或足部；
6.平行于皮嵴切片，切片厚度在20μm以内，每张玻片横放材料一片；
7.材料上最少应有一条与汗腺分泌或汗腺开口连接的汗腺导管，其显示长度不少于汗腺分泌部至表皮的1／3；
8.染色对比协调，棘细胞层.基底层和汗腺导管细胞的胞质着深并微呈蓝色，如为火棉胶切片，则火棉胶应无色.无污物；
9.组织无病变，非主要观察部位的刀痕或破损.裂隙不超过一处，且裂隙不得超过材料长度的1／3。
	12
	片

	431
	纤维结缔组织切片
	1.角质标本在400×生物显微镜下观察膛纵断面的结构；
2.能看清乎行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长条形；
3.腱细胞核呈球形，偏于细胞一端，和邻近的细胞核并列在一起，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长圆或扁圆形；
4.标本取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，并应保持其自然伸直状态；
5.作腱的纵断面切片，切片厚度在15μm以内，材料长度应不小于4mm；
6.胶原纤维束应伸直，可有部分略呈波纹状，但不得有断裂或卷曲现象；
7.腱细胞核着色应明显，胞质略着色，使其与胶原纤维束易于区分；
8.纵向裂隙不得超过一处。
	125
	片

	432
	疏松结缔组织装片
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构；
2.能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形；
3.疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示；
4.标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中；
5.平铺的结缔组织中不得混人动物的毛；
6.标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等；
7.弹力纤维应明显，胶原纤维均匀.形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质。
	125
	片

	433
	人血涂片
	1.标本在400×生物显微镜下观察血液中血胞的形态；
2.能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板；
3.标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用；
4.血膜应涂布均匀.无污物，血细胞不重叠.无变形和自溶现象；
5.用苏木精.曙红双重染色；
6.染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。
	125
	片

	434
	骨骼肌纵横切
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志；
2.在纵断面上能起看清肌外膜和成束的股双维,股纤维上有显暗相间的横纹,即明带和暗带。在肌膜下可见圆形或长形的胞核；
3.在横断面上能起看清肌外膜.肌束膜.肌纤维及其胞核和小血管等；
4.标本取材于哺乳动物的隔肌；
5.纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵.横切各一片；
6.明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调；
7.纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得不于90%,肌膜无裂隙；横切材料肌纤维囊应不收缩.无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶。
	125
	片

	435
	平滑肌分离装片
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态；
2.能看清大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核；
3.标本取材于两栖动物或哺乳动物消化道的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离处理；
4.细胞应分离适中.形态正常；材料内不得有污物。
	125
	片

	436
	心肌切片
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察心肌的结构；
2.在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央；
3.在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”；
4.在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构；
5.在400×镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹；
6.标本取材于哺乳动物的心脏；
7.切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4x4mm；
8.用能显示闰盘和横纹的方法染色！要求闰盘.胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡；
9.呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5；
10.应保持细胞结构正常。
	125
	片

	437
	运动神经元装片
	1.标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态；
2.能看清运动神经原的细胞体和突起.细胞体内的胞核.少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核；
3.不要求显示尼氏体；
4.标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片；
5.用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色；
6.神经原应分布均轧形态正执无破碎现象。在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经原。
	125
	片

	438
	脊髓横切
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察脊髓横断面的结构；
2.在完整的脊髓横断面上能看清被膜.灰质和白质；
3.在灰质中能看清中央管.神经胶质细胞的胞核.交错的神经纤维断面.前角处的运动神经原等；
4.能看清前正中裂.后正中沟和前.后根的痕迹以及白质中神经纤维的轴索和髓鞘的横断结构；
5.标本取材于哺乳动物的脊髓，取材部位为颈膨大或腰膨大处；
6.切片厚度在8μm以内，被膜应完整；
7.脊髓外形应正常，灰.白质中不得有空腔等病变现象；
8.运动神经原和灰质问可有轻微裂隙。
	12
	片

	439
	运动神经末梢装片
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察肌纤维和运动神经末梢的形态；
2.能看清被染成蓝紫色或紫红色的肌纤维，有时可见横纹；
3.能看清蓝黑色成束的神经纤维及其分枝，在肌膜处形成爪状的运动终板（运动神经末梢）；
4.标本取材于小哺乳动物的肋间肌或其他动物的骨骼肌；
5.标本用甲酸.氯化金处理，显示神经纤维和运动神经末梢；
6.应至少能看到一支完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板；
7.肌纤维应无缠绕和压碎现象，并不得与运动终板脱离。
	12
	片

	440
	胃壁切片
	1.标本在400×生物显微镜下观察胃壁的结构；
2.能看清粘膜皱疑.粘膜.粘膜肌层.粘膜下层.肌层.浆膜.胃小凹和胃底腺等；
3.能看清粘膜的上皮为单层柱状上皮.胃底腺中的壁细胞和主细胞；
4.粘膜下层能看清结缔组织.血管.淋巴管和神经的断面；
5.标本取材于小哺乳动物的胃，取材部位为胃体；
6.切片厚度在8μm以内，材料长度不小于5mm，每张玻片横放材料一片；
7.粘膜外不得附着粘液或未消化的食物，上皮细胞不得有自溶现象，其他组织无炎症及病变；
8.染色对比协调，主细胞.壁细胞区分明显，粘膜与粘膜下层之间不脱离，粘膜下层无破裂现象。
	12
	片

	441
	动静脉血管横切
	1.标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构；
2.动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜.中膜的肌纤维.外膜的外弹性膜；
3.静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显；
4.在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管.神经.淋巴管和淋巴结等断面结构；
5.标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉。取材时不应过多的保留血管外围的其它组织；
6.标本应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内；
7.标本用苏木精.曙红双重染色；
8.内皮应90%以上完整，无皱褶.刀痕和破裂等现象；
9.动静脉外围所附带的其它组织，不得影响对主要结构的观察。
	125
	片

	442
	小肠切片
	1.标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构；
2.能看清粘膜，包括绒毛.粘膜肌层和肠腺，粘膜下层.肌层和浆膜等；
3.绒毛表面为单层柱状上皮，其间杂有杯状细胞；
4.在粘膜至粘膜下层间，有时可见淋巴小结的切面；
5.肌层为内环.外纵，标本上环行肌呈纵断面，纵行肌呈横断面；
6.标本取材于哺乳动物的空肠或回肠；
7.作完整的小肠横断切片或小肠的部分横切片（长度不小于5mm），厚度在8μm以内，绒毛较直，切穿绒毛基部呈纵断形态者不少于三条；
8.绒外不应附着粘液，上皮细胞不应有自溶现象，其它组织无炎症或病变；
9.染色对比协调，着色均匀，粘膜肌层与粘膜下层不脱离，肌层无破裂。
	125
	片

	443
	肺血管注射切片
	1.标本在50×和100×生物显微镜下，观察肺血管分布形态；
2.能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网；
3.可辩认出肺动脉，支气管动脉和各级支气管的断面结构，但不作重点观察；
4.标本取材于小哺乳动物的肺；
5.标本用洋红胶液作血管注射，胶液色泽鲜艳，无颜色沉淀，不浸染其它组织；
6.色胶注射适中，肺泡外毛细血管不可注射过于饱满，血管形态正常，无收缩现象，80%以上的血管应注射充分；
7.作肺叶一部分的断面切片，材料二边应具浆膜，切片厚度视注射情况在20～80μm。每张玻片放材料一片；
8.标本用苏木精复染细胞核。
	12
	片

	444
	口腔上皮细胞装片
	1.标本在100×和400×生物显微镜下，观察口腔上皮装片结构；
2.应能认出细胞膜.细胞质.细胞核的结构；
3.标本取材于人口腔内两侧粘膜上皮；
4.标本为平铺在玻片上的扁平细胞；
5.细胞形态正常，近圆形或椭圆形；
6.苏木精与曙红双重染色，对比协调。
	12
	片

	445
	蛔虫卵装片
	1.标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态；
2.能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期.中期和后期或中期.后期和末期；
3.能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）.染色体以及卵壳.为宫壁等，纺锤体隐约可见；
4.标本得材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片板放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期。
5.切片厚度为6～8μm；
6.卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核.染色体.中心体着色明显，子官壁完整。
	12
	片

	446
	字母“e”装片
	1.标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”；
2.使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能；
3.标本字母“e”字迹清晰，无污物；
4.字母应不能脱落，放置不能歪斜。
	125
	片

	447
	正常人染色体装片
	1.标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体；每组两片，男性.女性各1片；
2.应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接；
3.能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒.亚中着丝粒.近端着丝粒染色体；
4.标本取材于人工培养的正常淋巴系统；
5.吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸洋红染色。
	125
	片

	448
	量筒
	1.标称容量：10mL；
2.透明钠钙玻璃材质；
3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4.量杯放在平台上，不应摇晃；
5.当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡.密集小气泡和积水条纹存在。
	65
	个

	449
	量筒
	1.标称容量：100mL；
2.透明钠钙玻璃材质；
3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4.量杯放在平台上，不应摇晃；
5.当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡.密集小气泡和积水条纹存在。
	65
	个

	450
	量筒
	1.标称容量：500mL；
2.透明钠钙玻璃材质；
3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4.量杯放在平台上，不应摇晃；
5.当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡.密集小气泡和积水条纹存在。
	65
	个

	451
	试管
	1.高硼硅玻璃材质；
2.厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm；
3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；
4.管口应平整.光滑，不得有裂口.裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	125
	支

	452
	试管
	1.高硼硅玻璃材质；
2.厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；
3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；
4.管口应平整.光滑，不得有裂口.裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	250
	支

	453
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：50mL，烧杯上标志应清晰.耐久，造型规范.薄厚均匀.无明显偏斜，底部不允许有结石.节瘤存在；
3.放在平台上不应旋转或摇晃；
4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	125
	个

	454
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：100mL，烧杯上标志应清晰.耐久，造型规范.薄厚均匀.无明显偏斜，底部不允许有结石.节瘤存在；
3.放在平台上不应旋转或摇晃；
4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	125
	个

	455
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：250mL，烧杯上标志应清晰.耐久，造型规范.薄厚均匀.无明显偏斜，底部不允许有结石.节瘤存在；
3.放在平台上不应旋转或摇晃；
4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	125
	个

	456
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：500mL，烧杯上标志应清晰.耐久，造型规范.薄厚均匀.无明显偏斜，底部不允许有结石.节瘤存在；
3.放在平台上不应旋转或摇晃；
4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	125
	个

	457
	锥形瓶
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：锥形，100mL；
3.底部不允许有结石.节瘤存在。
	65
	个

	458
	锥形瓶
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：锥形，250mL；
3.底部不允许有结石.节瘤存在。
	125
	个

	459
	酒精灯
	1.透明钠钙玻璃材质，由灯座.灯塞.灯盖.灯芯组成；
2.规格：150mL；
3.玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；
4.玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）.卷边或磨砂处理；
5.应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色；
6.厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；
7.酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。
	65
	个

	460
	干燥器
	1.透明钠钙玻璃制；
2.规格：160mL。
	3
	个

	461
	漏斗
	1.规格：60mm；
2.口边光滑平整，无毛边.快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；
3.壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。
	65
	个

	462
	Y形管
	采用透明玻璃制造，全长90±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm。
	65
	个

	463
	滴管
	1.由玻璃滴管和胶头组成；
2.规格：150mm。
	650
	支

	464
	离心管
	10mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。
	25
	支

	465
	玻璃钟罩
	1.透明钠钙玻璃制；
2.Φ150mm×280mm，具上口。
	5
	个

	466
	玻璃弯管
	采用高硼硅酸盐玻璃制造。
	35
	个

	467
	U形管
	采用高硼硅酸盐玻璃制造，无内应力。
	65
	个

	468
	广口瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；
2.规格：125mL。
	250
	个

	469
	广口瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；
2.规格：500mL。
	250
	个

	470
	细口瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；
2.规格：250mL。
	25
	个

	471
	细口瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；
2.规格：规格：500mL。
	25
	个

	472
	滴瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；
2.规格：茶色，30mL。
	330
	个

	473
	滴瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；
2.规格：茶色，60mL。
	330
	个

	474
	试管夹
	1.产品为木质或竹质材料制成；
2.所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；
3.试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；
4.管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张.合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。
	60
	把

	475
	止水皮管夹
	1.产品用直径Φ3mm的钢丝制成。应作防锈处理；
2.产品制作应光滑.平整.无缺陷；
3.产品的夹持角度不小于60º。夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。
	60
	个

	476
	石棉网
	1.产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；
2.金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面；
3.整体应平整.美观，不翘角。
	60
	个

	477
	药匙
	1.供中学化学实验和小学教学实验用；
2.药匙材质：塑料。
	60
	把

	478
	玻璃管
	1.透明钠钙玻璃材质；
2.外径：Φ5mm～Φ6mm；
3.理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；
4.应力：紫红色或扩散状淡蓝；
5.色泽：无色透明，允许微带黄绿色；
6.玻管厚薄均匀，不能出现大小头。
	3
	千克

	479
	玻璃棒
	1.透明钠钙玻璃材质；
2.规格：φ3mm～φ4mm；
3.理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；
4.应力：在偏光仪中呈蓝色；
5.色泽：无色透明，允许微带黄绿色；
6.玻璃棒要圆.直径均匀.不能粗细不匀，无气泡.无节瘤.无结石。
	3
	千克

	480
	软胶塞
	1.产品用天然橡胶制造，白色；
2.每包软胶塞由0～10号的胶塞组成，要求搭配合理。
	5
	千克

	481
	橡胶管
	1.产品用优质天然橡胶制造；
2.产品内径为7～8mm，壁厚1mm。
	12
	千克

	482
	培养皿
	1.透明钠钙玻璃材质；
2.规格：φ60mm。
	250
	个

	483
	培养皿
	1.透明钠钙玻璃材质；
2.规格：φ100mm。
	250
	个

	484
	研钵
	瓷，60mm。
	65
	个

	485
	棉纱缸
	8cm，不锈钢，带盖。
	7
	个

	486
	记数载玻片
	1.玻璃制；
2.0.1mm1/400mm²。
	55
	片

	487
	碳酸氢钠
	工业
	1498
	克

	488
	氢氧化钙(熟石灰)
	工业品
	1500
	克

	489
	柠檬酸钠
	试剂
	1500
	克

	490
	琼脂
	工业品
	220
	克

	491
	甘油
	试剂
	1500
	克

	492
	蔗糖
	工业品
	1500
	克

	493
	可溶性淀粉
	化学纯，C.P。
	1500
	克

	494
	酚酞
	试剂
	55
	毫升

	495
	pH广范围试纸
	1～14，条状，每本80张，每张尺寸不小于1*20mm。
	25
	本

	496
	亚甲基蓝
	试剂
	55
	克

	497
	定性滤纸
	中速，9cm，100张/盒
	25
	盒

	498
	载玻片
	1.玻璃制；
2.边缘进行打磨处理边缘光滑.无尖角。
	25
	盒

	499
	盖玻片
	1.玻璃制；
2.0.1mm1/400mm²。
	120
	包

	500
	标记笔
	油性，安全型
	55
	支

	501
	生理盐水
	1.规格:医用，250ml/瓶；
2.0.9%氯化钠溶液。
	12
	瓶

	502
	ABO血型实验盒
	ABO血型实验盒是由血型演示板(4块)，基因演示板（18块）组咸。塑料板尺寸50*80mm,背面有磁铁。
	3
	盒

	503
	组织培养基试剂盒
	酵母粉1袋.生长素1袋.培养皿4个.复合维生素10片.食盐1瓶.蔗糖1瓶.葡萄糖1瓶.氢氧化钠1瓶。
	3
	套

	504
	昆虫针
	不锈钢针
	10
	盒

	505
	昆虫盒
	圆形，带不小于3倍的放大镜。
	25
	盒

	506
	测电笔
	1.全长157mm，由测电头.绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V；
2.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，达到CE标准；手柄绝缘性能良好。
	3
	支

	507
	一字螺丝刀
	1.规格210mm；
2.旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；
3.手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
4.旋杆应经镀鉻防锈处理；
5.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁.无毛刺，无缩迹。
	3
	支

	508
	十字螺丝刀
	1.规格210mm；
2.旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
3.旋杆应经镀铬防锈处理；
4.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。
	3
	支

	509
	钢手锯
	1.规格：锯架450mm，锯条310mm，由钢锯架.钢锯条组成；
2.产品材料采用钢板制，调节式；
3.安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不得大于2mm；
4.锯架在达到900N拉力历经1min后，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落；
5.钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm；
6.手柄握捏部位应光滑舒适；采用钢材及合金等材料；
7.锯架表面不应有裂纹，锈渍.毛刺.剥落等缺陷，表面处理色泽一致。
	3
	把

	510
	剥线钳
	材质：高碳钢，长度不小于160mm,压接范围：0.9.1.25.2.0.3.5.5.5平方毫米。
	3
	把

	511
	钢丝钳
	材质：45#高碳钢锻造，规格不小于：长165mm。
	3
	把

	512
	手锤
	1.供学生敲击物体的手动工具；
2.材质：45优质碳素结构钢；
3.硬度：大头HRC≥48～55，小头HRC≥40；
4.锤体孔眼端正，轮廓清晰.表面不应有裂纹.折叠.缺口.凹凸不平.生锈等缺陷；
5.木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纺.霉变.虫蛀，表面涂清漆；
6.榔头装柄后不得松动摇头。
	3
	把

	513
	活扳手
	1.材质：优质中碳钢；
2.规格：200mm；活动扳手。
	3
	把

	514
	砂轮片
	断玻璃管用，型号规格：20mm。
	10
	片

	515
	展翅板
	1.展翅板的两板面用木材制成；
2.木材应经过脱脂干燥处理，表面平滑.无节疤.无裂纹.无毛刺。并涂清漆，漆面光亮。
	30
	个

	516
	昆虫网
	1.注塑手柄；
2.直径210mm。
	15
	把

	517
	枝剪
	1.刀体长200mm呈“V”形，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋；
2.剪刀应采用优质钢制成；
3.刀柄后端有合口皮扣。
	15
	把

	518
	水网
	1.网周围用直径φ4~5的镀锌铁丝制成直径φ210mm的圈；
2.网袋用尼龙网制成.不得脱线和洞眼。
	15
	把

	519
	橡皮锤
	膝跳反射用，规格长21cm。
	15
	把

	520
	工作服
	1.材质：涤卡；颜色为白色；
2.工作服具有一定的防静电，及防酸.碱及其他化学腐蚀的能力；
3.产品应做工精细，产品外观无破损.斑点.污物等缺陷；
4.产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性.牢固性和和舒适感。
	15
	件

	521
	护目镜
	1.用于实验教师防强光.眩光.紫外.激光，或是机械性伤害(机加工)；
2.护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光.射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；
3.镜片无波纹.无结瘤.疵点.无划伤等缺陷。
	120
	个

	522
	乳胶手套
	一次性乳胶手套
	25
	付

	523
	八.科学实验室

	524
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	525
	边台（带水槽）
	规格：5000×600×800mm
台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯理化板台面，台面板双层加厚至25.4mm。颜色可选：黑色，墨绿色，蓝色，白色。
结构：全钢结构柜体,用于存放仪器.物品，方便实验准备。
柜体：采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板经CNC机压成型，焊接制作，表面经磷化处理.环氧树脂静电粉末涂装处理。
门板：采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板经CNC机压成型，焊接制作，表面经磷化处理.环氧树脂静电粉末涂装处理。
门铰：采用175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。
滑轨：三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。
手抽：手抽：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，使整体平面，简洁大方。
固定桌脚：ABS注塑专用垫。
	1
	个

	526
	智能控制柜
	1.整体规格：≥450×200×900mm；箱体厚度≥1.2mm，采用SPCC冷轧钢板，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺；
2.结构设计：控制箱体内分二段式结构，上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统；
3.内置系统：配置总开关.漏电保护功能模块.电源保护功能模块.单片机控制器及功能扩展模块.急停控制系统.工作指示灯；
4.规格：≥10英寸触摸屏，集中控制系统，支持照明控制.学生电源锁定.语音播报.电源升降控制等功能；
5.传感器：内置温湿度传感装置，实时显示当前环境温度和湿度。
	1
	台

	527
	模块集成装置
	1.整体规格：≥230×230×137mm；
2.材质：ABS工程塑料模具注塑一次成型；
3.供应装置模块顶部配有固定电缆线接头，四周预留了高.低压电源接口，底部有四个软胶落地脚垫。
	14
	个

	528
	模块储藏装置
	1.整体规格：采用内外双层结构设计，外壳规格≥Φ398mm×122mm，内胆规格≥Φ304mm×163mm；
2.材质：采用ABS工程塑料模具注塑一次成型；
3.储藏模块内四周设有LED氛围光源，灯罩采用双面磨砂PC散光板，厚度≥1.5mm。
	14
	个

	529
	岛式供电集成模块
	1.面板材质：采用PC亮光薄膜面板；
2.电源控制：采用按钮式按键，液晶显示交直流电压数据；
3.交流电源：通过上下键调节电压0-30V，最小调节单元1V，额定电流2.5A；
4.直流电源：通过上下键调节电压0-30V，分辨率0.1V，额定电流2.5A；
5.手动控制：具有微调升降.照明开关.插座电源开关.举手功能等按键；
6.远程锁定：支持教师主控，学生低压电源可接收主控电源发送的锁定信号，锁定后学生无法操作；
7.分组控制：支持分组或独立控制；
8.互动功能：支持电子举手功能，学生提问时可与老师互动。
	14
	个

	530
	伸缩模块
	1.采用≥10芯构造伸缩线束，包含导线.绝缘层和屏蔽层，确保信号互不干扰；
2.线缆外部采用交联聚乙烯材质；
3.线缆长度≥3m。
	14
	个

	531
	智能升降系统
	1.外部舱体为高强度镀锌钢板制作，采用自动升降牵引装置，内置电机.控制电路.卷线机构；
2.线缆内设有信号传输线及连接线，两侧设有高度调节挂件，调节高度≥350mm；
3.内置控制模块接收主控信号，发送输出信号。
	14
	个

	532
	智能吊装控制线
	1.采用多芯双绞屏蔽控制线。
	1
	套

	533
	配套辅材（升降电源款）
	实验室内辅助材料（包含以下类别）：
1.连接材料：设备配套连接材料；
2.线管材料：PVC线管，配套电工胶布.护套管等；
3.吊装支架：角钢.吊装挂件等。
	1
	套

	534
	安装服务
（升降电源款）
	升降电源实验室全套设备设施安装包含：
1.桌椅讲台功能柱吊装等设备安装；
2.天花管线的安装；
3.讲台位接线及调试；
4.升降电源及挂架（件）安装；
5.升降电源接线及调试；
6.安装完成后的场室清洁工作。
	1
	间

	535
	小推车
	1.规格：≥600×450×850mm；
2.层板：采用双层层板设计，采用不锈钢板材，厚度≥0.75mm；
3.立柱护栏：立柱采用≥Φ28mm圆管，护栏采用≥16mm不锈钢；
4.推手：整体焊接后打磨抛光处理；
5.轮子：配备静音万向轮，360°旋转，其中2只轮子带刹车功能；
6.连接方式：采用焊接连接方式，经打磨抛光处理，无毛刺。
	1
	台

	536
	准备室成套系统调试
	1.地上部分接线安装调试：合理规划线路走向，采用标准化接线方式，确保接线牢固；
2.柜子设备安装调试：合理规划设备摆放位置，确保操作方便，通风良好。
	1
	项

	537
	九.科学准备室

	538
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	539
	岛式供电集成模块
	1.安装位置：安装于桌面，用于为实验仪器提供电源输出；
2.主体结构：采用钢结构主体；
3.输出接口：配备≥2组电源输出接口；
4.防尘保护：每组接口均带防尘保护门。
	2
	套

	540
	小推车
	1.规格：≥600×450×850mm；
2.层板：采用双层层板设计，采用不锈钢板材，厚度≥0.75mm；
3.立柱护栏：立柱采用≥Φ28mm圆管，护栏采用≥16mm不锈钢；
4.推手：整体焊接后打磨抛光处理；
5.轮子：配备静音万向轮，360°旋转，其中2只轮子带刹车功能；
6.连接方式：采用焊接连接方式，经打磨抛光处理，无毛刺。
	1
	台

	541
	安装服务
（物理准备室）
	1.地上部分接线安装调试：合理规划线路走向，采用标准化接线方式，确保接线牢固；
2.柜子设备安装：合理规划设备摆放位置，确保操作方便；
3.辅材：含准备室内的线路材料.线管，配套护套管等辅助材料等。
	1
	项

	542
	准备室地面开槽及修复
	1.人工开槽：开槽深度需确保电线管或管道完全埋入地面，开槽边缘整齐.深度一致；
2.管线铺设：保证管线之间有足够间隙；
3.地面修复：使用与原地面相同或性能相近的材料进行修复。
	1
	项

	543
	十.科学仪器

	544
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	545
	计算器
	1.简易型；
2.10位数，单行LCD显示；
3.有分数计算功能.有平均数运算功能.有独立储存器功能（具备保留运算过程功能，关机后能清除原运算过程及数据）.有临时储存器功能.有普通四则运算功能.有自动关机功能.应保留普通计算器的其他功能。
	23
	个

	546
	打孔器
	1.产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套；
2.空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整.锋利；
3.空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。
	2
	套

	547
	打气筒
	产品由气筒.踏脚.活塞.活塞杆.手柄.橡胶管.气针夹等组成。
	12
	个

	548
	生物显微镜
	1.产品由镜座.镜臂.镜筒.准焦螺旋.物镜转换器.载物台.反光镜.目镜.物镜等组成；
2.除调焦手轮和镜片外，整体采用金属材料制造；
3.放大倍率：640X,总放大倍数为 40X.64X.100X.160X.400X.640X ；
4.惠更斯目镜:10X.16X，消色差物镜:4X.10X.40X，镜头放置在专用盒内；
5.XSP系列，单目直筒可45°倾斜；
6.物镜不可有自动下滑现象，并带粗调滑座顶端限位装置；
7.反光镜直径为50mm，一面为平面，一面为凹面，镜片在镜圈内应有止挡圈；
8.粗动调焦范围为23mm，微动调焦范围1.8-2.2mm；
9.使用物镜转换器换用不同放率的物镜时，各物镜应齐焦；
10.物镜转换器定位应准确，其最大定位误差，不大于0.03mm。
	1
	台

	549
	数码显微镜
	1.电子目镜.USB接口，相关图像处理软件，产品由镜座.镜臂.镜筒.准焦螺旋.物镜转换器.载物台.反光镜.目镜.物镜等组成；
2.物镜系统：消色差物10×40×100×；
3.目镜系统：广角目镜WF10×；
4.放大倍数：放大1000×；
5.照明系统：充电式冷光源；
6.工作台：双层载物台；
7.调焦系统：粗微动分轴。
	1
	台

	550
	生物显微演示装置
	彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40倍～1500倍。
	1
	台

	551
	学生显微镜
	1.总放大倍数：200×；
2.整机结构件：绝大部分都是由铝和合金制作；
3.目镜：H12.5×并锁定于目镜筒；
4.物镜：DIN标准消色差物镜16×；
5.镜筒：单目直筒，内置防止滑落的离合器装置。
	12
	台

	552
	放大镜
	1.由凸透镜.透镜框及手柄组成；
2.凸透镜放大倍率：5×；
3.透镜应无明显条纹；
4.透镜框应能牢靠地夹持透镜。
	23
	个

	553
	放大镜
	1.由凸透镜.透镜框及手柄组成；
2.凸透镜放大倍率：3×；
3.透镜应无明显条纹；
4.透镜框应能牢靠地夹持透镜。
	23
	个

	554
	天文望远镜
	1.口径:50mm(2")；
2.焦距:600mm；
3.折射式配备：Φ24.5.H6mm.H20mm；
4.3×巴洛镜；
5.5×24寻星镜；
6.铝脚架；
7.泡沫彩盒包装。
	1
	个

	555
	酒精喷灯
	结构为座式。金属制作，壁厚1mm，火焰温度可达900摄氏度。
1.主要由壶体.燃杯.壶嘴.喷管.火苗调节杆组成；
2.壶体外形尺寸：容量250ml；
3.喷管与壶体连接螺纹.壶体密封盖无漏气现象；
4.焊接部位应焊接牢固.光滑。
	1
	个

	556
	电加热器
	密封式；
1.工作电源：AC220V 50Hz；
2.额定功率：1000W。
	1
	个

	557
	保温箱
	1.容积：26升；
2.箱体材料：外表面是高强度工程塑料,中间保温层是高密度聚氨酯无氟发泡；
3.保温时间：2~8度能保持不少于30个小时。
	1
	个

	558
	水族箱
	1.过滤系统：上部过滤器15W(1000L/H)。
2.照明系统:红.蓝.白三色可调LED光源；
3.水容量:65L。
	4
	套

	559
	水槽
	圆形，由透明塑料注成，表面平整不变形，无毛刺。
	23
	个

	560
	方座支架
	1.产品由底座.立杆及附件组成；
2.方座支架的底座钢板制成；
3.立杆直径φ9.5mm；
4.立杆长595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；
5.附件由大.小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。
	23
	套

	561
	三脚架
	1.由铁环和3只脚组成；
2.三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。
	23
	个

	562
	试管架
	1.塑料制.注塑成型；
2.产品由顶板.底板.插杆组成，8孔。
	23
	个

	563
	旋转架
	1.仪器由底座.支杆.旋转体构成；
2.底座支杆用塑料制成，表面平整.光滑.无毛刺.无变形。
	23
	套

	564
	百叶箱支架
	1.百叶箱支架采用角铁制成；高度为1200mm，窄应于百叶箱配套；
2.台面四角下方均加有角钢加固，角钢带有螺孔可将其固定于支架上，支脚为上支脚和下支脚拼接而成；
3.支架与支撑杆之间用螺丝固定。
	1
	个

	565
	百叶箱
	1.供小学自然课教学和校内气象站使用；
2.外尺寸：330*460*590mm；
3.材质：木质单层。
	1
	个

	566
	学生电源
	1.输出电压：1.5V－6V直流稳压输出，采用步进调节，可输出电压值应不少于1.5V.3V.4.5V.6V四档；额定电流：1.5A；
2.直流稳压输出，电压偏调：±（2％U标＋0.1V）。
	12
	台

	567
	教学电源
	1.教学电源；输出电压：交流输出2～12V，每2V一挡，共六档；额定输出电流：5A；直流稳压输出1.5V～12V，分1.5V.3V.4.5V.6V.9V.12V六档；额定输出电流：2A；直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断；
2.输出端子采用Φ4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱；
3.交流输出：（1）各档空载电压应不大于1.05U标＋0.3V；（2）各档满载电压应不小于0.95U标－0.3V；
4.直流稳压输出电压偏调：±（2％U标＋0.1V）；
5.直流大电流短时输出电流大于10A时，20s±2s自动关断；输出短时电流为40A+10A，8s±2自动关断；
6.过载保护：（1）电源的交流输出和直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1.5倍时，电源应能过载保护；（2）各档输出电路短路时应能自动关断；
7.连续工作时间不少于8h。
	1
	个

	568
	电池盒
	1.仪器可放置1节1号电池；
2.各触点使用镀铜材料；要求接触良好，整体结构结实牢固；
3.可串并联。
	46
	个

	569
	直尺
	1.采用木制材料。木直尺漆层均匀；
2.全长500mm，尺宽24mm；尺面刻度0-500mm。
	23
	只

	570
	软尺
	软塑，规格：1500mm，最小分度值为2mm，每厘米之间有相应的数字，刻度清晰，无形变。
	23
	个

	571
	托盘天平
	1.最大称量500g，分度值0.5g；
2.称量允许误差为±0.5d(分度值)；
3.砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；
4.冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺.锋棱.裂纹和显见砂眼。
	12
	台

	572
	金属钩码
	1.产品为50g±0.5g×10只，装入塑料盒内；
2.底呈半球形，下钩位于底槽内，上下钩开口方向应垂直；
3.材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均等现象。
	23
	套

	573
	体重计
	1.整体以金属件为主，附测体高装置，体重秤最大称量160千克，最小称量5千克，最小分度值0.5千克；
2.体高计由三根不同直径的圆筒组成，最小分度值0.5cm，误差±0.5cm。
	12
	台

	574
	电子秒表
	1.教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V，0.01S,数码显示；
2.具有显示月.日.上下午时间和累计时间显示功能，秒表计时可选择简易计时。
	23
	块

	575
	温度计
	1.感温物质：红液；
2.全长：290mm；
3.测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；
4.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。
	45
	支

	576
	温度计
	1.全长：290mm；
2.测量范围：0－200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃，
3.玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。
	1
	支

	577
	寒暑表
	1.由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成；
2.面板标有：摄氏-40℃～50℃；华氏-30℉～120℉；
3.玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。
	1
	只

	578
	最高温度表
	1.测量范围：-22℃～+82℃；
2.最小分度值：0.5℃。
	1
	支

	579
	最低温度表
	1.测量范围：-54℃～+41℃；
2.测量误差±1℃。
	1
	支

	580
	条形盒测力计
	1.产品为组装式，5N；
2.产品必配部件:壳体1个.弹簧1个.面板1块.带钩指针1个.提手1个；
3.壳体由塑料制作；
4.弹簧：由金属制成，表面防锈处理；
5.面板：由金属制成，防锈处理。
	23
	个

	581
	条形盒测力计
	1.产品为组装式，2.5N；
2.产品必配部件:壳体1个.弹簧1个.面板1块.带钩指针1个.提手1个；
3.壳体由塑料制作；
4.弹簧：由金属制成，表面防锈处理；
5.面板：由金属制成，防锈处理。
	23
	个

	582
	条形盒测力计
	1.产品为组装式，1N；
2.产品必配部件:壳体1个.弹簧1个.面板1块.带钩指针1个.提手1个；
3.壳体由塑料制作；
4.弹簧：由金属制成，表面防锈处理；
5.面板：由金属制成，防锈处理。
	23
	个

	583
	多用电表
	1.本品为整流系，轴尖轴承支承式.指针式电表；
2.准确度等级：直流电流.电压.电阻测量档均为2.5级；
3.电压灵敏度：直流为20kΩ/V，交流为9kΩ/V；
4.阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ；
5.转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好；
7.电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动；
8.产品所附测量表笔及电池应完好有效。
	1
	个

	584
	湿度计
	1.注塑成型；为指针式，仪表盘上印有湿度标识；
2.湿度范围：20%RH-100%RH，最小标识：2%RH；
3.测量误差：30-90%RH时＜7%；
4.工作湿度：-20℃—+50℃。
	1
	个

	585
	指南针
	1.上盖为优质透明塑料，下盖内表面上标示有北.南.东.西的方位标志刻线和字母等；
2.N极涂红色，S极涂白色；
3.磁针自行停止后，准确指向北极，指向偏差符合有关要求。
	23
	个

	586
	肺活量计
	不锈钢外桶，含5个吹嘴。
	8
	台

	587
	雨量器
	承水口内径200mm；
1.雨量器的承水装置内径φ≥200mm，为圆桶金属件，应无锈蚀现象，内壁圆滑，其刃口无毛刺；
2.承水装置与筒体配合应方便，并保证盛水装置在正常使用中不因风力影响而脱开；
3.所有与水的接触面应光滑，相互配合或连接部应牢固.不得有渗水现象；
4.所有零部件保护层牢固.均匀.光洁，装配正确，无松脱.变形现象；
5.雨量器与支架安装方便.牢固，不因风力影响而脱开。
	1
	套

	588
	风杯式风速表
	产品选用塑料注塑而成，无毒.环保.性能好；风速传感器和主机可分离进行实验。
1.风速表为三杯式结构；
2.风杯为轻质材料.为半球形.相互均布；
3.每个风杯尺寸形状相同；
4.风杯的切口与转动平面相互垂直。
	8
	套

	589
	斜面
	1.由长面板1块.短面板1块组成；
2.长面板尺寸：500*117*16mm；
3.短面板尺寸：200*117*16mm；
4.应平整.光滑.无气泡。
	23
	个

	590
	压簧
	1.工作极限负荷为5N；
2.用钢丝绕成，采用优质钢材，防锈电镀处理。
	23
	套

	591
	拉簧
	1.工作极限负荷为5N；
2.用钢丝绕成，采用优质钢材，防锈电镀处理。
	23
	套

	592
	沉浮块
	1.由正方体3个组成；
2.正方体用塑料制成，塑料件平整，色泽均匀；
3.其中一个大正方体和一个小正方体质量与水质量基本相吻合。
	23
	套

	593
	杠杆尺及支架
	1.适用于小学科学实验教学用；
2.采用优质塑料制作，表面平整.挺直.均匀.无毛刺；
3.产品由杠杆尺.支架（轴）.调平装置组成，组装后放置稳定；
4.杠杆尺上等距离标有刻度线，表面应光滑.刻度清晰.工整。
	23
	个

	594
	滑轮组及支架
	1.适用于小学科学实验教学用；
2.产品由定滑轮.动滑轮.支杆.底座等组成。
	23
	套

	595
	轮轴及支架
	1.适用于小学科学实验教学用；
2.由底盖.立杆.大中小组合轮轴.线.螺钉组成；
3.塑料制品表面应平整光滑.色泽均匀。
	23
	套

	596
	齿轮组及支架
	1.产品由底座.齿轮.立杆.轴心螺钉.摇把等组成；
2.底座由ABS工程塑料制作；
3.齿轮由优质塑料制作，各齿轮可互相自由组合，整件产品啮合良好，转动灵活。
	23
	套

	597
	弹簧片
	小学科学试验用，物体弹性振动发声实验，金属制作，表面光滑平整.无缺口.无污点。
	23
	套

	598
	小车
	本仪器为塑料制品，车体上部带有可设置重物的凹槽。
	45
	个

	599
	三球仪
	1.产品由底座.太阳模型.地球模型.月球模型.四季盘.月相盘.指针.回转组件.转台.推柄等组成；
2.地球模型上能观察到七大洲.四大洋.南北极圈.南北回归线.赤道和国际日期变更线；
3.四季盘上有表示四季和二十四个节气的名称.次序和日期等标识；
4.月相盘上有月相的位置和地球上的昼夜等标识；刻度表平整不弯曲，不脱落；
5.连接部分螺母紧密，不松动和脱节；
6.转动演示准确无误月球中心高度和月球中心平均高度应与地球中心高相等；
7.地轴倾斜角度为23.5°；
8.月球绕地球转动应呈25°左右；各部比例应协调，转动灵活，稳定性好。
	1
	台

	600
	太阳高度测量器
	1.小学科学教学学生测量太阳高度角用，由底座.面板.测量架.重锤等组成；
2.底座塑料制成；
3.面板为铝片；
4.测量架长度100mm，宽度15mm；
5.重锤，金属制。
	23
	个

	601
	风的形成实验材料
	1.产品为组合式；
2.产品由风管.风叶.蜡烛等组成。
	23
	套

	602
	组装风车材料
	由底座.支架.轮轴.叶片组成。轴承为直径23mm圆球形塑料体，底座尺寸为74*55*8mm，立柱直径6mm，叶片30*28mm，6片。
	23
	套

	603
	组装水轮材料
	1.由底座.支架.轮轴.叶片组成；
2.塑料产品选用全新塑料注塑而成，无毒.环保.性能好。
	23
	套

	604
	太阳能的应用材料
	1.产品为散件盒装，由太阳能电池板1块.发光二极管1个.小电机1个.小风叶1个.蜂鸣器1个组成；
2.太阳能电池板引线焊接牢固，无虚焊；
3.小电机为3V直流电压，轴芯与小风叶配合松紧适度；
4.发光二极管工作电压3V，功率1.5W；
5.小电机工作电压DC3V6。
	23
	套

	605
	音叉
	1.256HZ,产品由音叉.共鸣箱.音叉槌组成；
2.音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上；当敲击音叉时，音叉不能松动；音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切；每支音叉配共鸣箱一个。
	23
	只

	606
	小鼓
	木制，鼓面羊皮，尺寸：直径146mm.高70mm，木制，鼓锤长162mm。
	23
	个

	607
	组装土电话材料
	小学科学教学演示实验用；由土电话筒.薄膜.导线等组成。
	23
	套

	608
	热传导实验材料
	木.金属.塑料.玻璃.陶瓷.棉花.石棉等材料。
	23
	套

	609
	物体热涨冷缩实验材料
	1.本产品供中.小学做固体热胀冷缩的演示实验用；
2.由金属球.塑料球.实验架组成。
	23
	套

	610
	灯座及灯泡
	1.小灯座由底板.接线柱.灯座组成，接线柱固定牢固，接线时不能连轴转动，表面平整光洁，正负极接线柱为螺旋弹簧式；
2.小灯座上所有螺丝.螺母.垫片均为金属材质；
3.小电珠旋入后，应接触良好可靠，不应有接触不良或短路。
	45
	个

	611
	单刀单掷开关
	1.开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；
2.底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铜；
3.接线柱直径为φ4mm；
4.开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流。
	45
	个

	612
	物体导电性实验材料
	本产品由电池盒及测试片(铜.铁.铝.塑料)等组成。
	23
	套

	613
	条形磁铁
	1.D-CG-LT-180，磁感应强度应不小于0.07T；
2.教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；
3.N.S字母的颜色为蓝色或白色；
4.试验后磁感应强度不小于第1条的要求。
	1
	套

	614
	条形磁铁
	1.学生用，磁感应强度应不小于0.07T；
2.教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；
3.N.S字母的颜色为蓝色或白色；
4.试验后磁感应强度不小于第1条的要求。
	23
	套

	615
	蹄形磁铁
	1.D-CG-LU-80型，磁感应强度应不小于0.055T；
2.教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N.S字母的颜色为蓝色或白色；
3.试验后磁感应强度不小于第1条的要求。
	1
	套

	616
	蹄形磁铁
	1.学生用，磁感应强度应不小于0.055T；
2.教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N.S字母的颜色为蓝色或白色；
3.试验后磁感应强度不小于第1条的要求。
	23
	套

	617
	磁针
	1.翼型；底座直径70mm，磁性指针长140mm；
2.磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极为红色，指南极为白色或蓝色。
	23
	套

	618
	环形磁铁
	适用于小学科学实验教学用，磁钢极性标注，指北极为红色，指南极为白色或蓝色。
	23
	套

	619
	电磁铁组装材料
	1.产品由线圈骨架2个.铁芯2个.导线2根.小垫片若干个组成。
2.线圈骨架由塑料制作，纸盒包装。
	23
	套

	620
	电磁铁
	演示用，U型铁芯1个.绕线骨架2个.直径8mm铁芯1个.长100mm导线3根.直径22mm指南针2个，纸盒包装。
	1
	套

	621
	手摇发电机
	1.用于分组实验，由小型发电机.齿轮.正负极接头.灯泡.手柄.小灯座.导线等组成。
2.空载输出电压为6V，输出电流为0.2A。
3.整体组合连接情况完整，实验效果明显。
	12
	个

	622
	激光笔
	1.产品由塑胶笔身和激光头.钮扣电池组成；
2.使用范围7-15m，波长650mm；
3.金属外壳，防锈处理，笔型美观。
	23
	个

	623
	小孔成像装置
	组装式，白屏1块.黑屏1块，中心有直径2mm小孔，底座尺寸63*24*20mm。
	23
	套

	624
	平面镜及支架
	1.由平面镜及支架等组成；
2.平面镜平整度.镀层应符合有关要求；
3.实验效果明显。
	23
	套

	625
	曲面镜及支架
	由旋转屏.曲面镜.立柱.底座组成。
	23
	套

	626
	透镜.棱镜及支架
	由旋转屏.凹透镜.凸透镜.三棱镜.立柱.底座组成。
	23
	套

	627
	成像屏及支架
	由白屏.磨砂屏.底座组成。
	23
	套

	628
	昆虫观察盒
	圆形，带不小于3倍的放大镜。
	45
	个

	629
	动物饲养笼
	1.小学科学课分组饲养小动物用；
2.由箱体和观察面组成；
3.采用钢丝编制。
	8
	个

	630
	塑料注射器
	1.30mL；塑料制品，注射管表面无缩迹.无溶迹.无毛刺；外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁，无划伤；
2.量值准确，刻度和数字清晰.无断线.不脱落；外筒与活塞之间配合严密，滑动自如，密封性好。
	45
	个

	631
	单摆
	由钢球和线组成。
1.钢球直径≥20mm；
2.摆球沿直径方向钻孔，共穿线使用，钢球表面镀铬.抛光；
3.摆球附悬线1根。
	23
	个

	632
	儿童骨骼模型
	产品为男性儿童骨骼模型，串制成正常直立姿势于支架上，模具高390mm，材质采用PVC材料，金属连接件应作防锈处理，装拆方便。
	8
	台

	633
	儿童牙列模型
	附牙刷；PVC材质，有一定的韧性，不变形.不开裂，各部结构按比例放大。
	8
	台

	634
	少年人体半身模型
	1.产品规格：高575mm；PVC材质；
2.各器官的形态.结构.位置.毗邻关系应正确；金属连接件应防锈处理，装拆方便。
	1
	台

	635
	眼构造模型
	为一完整矢状切眼球模型；6倍放大，本产品采用树脂成型制作和PVC制作而成。
	1
	台

	636
	啄木鸟仿真模型
	1.自然大小，模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明.逼真.形象；
2.应突出眼睛的瞳孔大，喙坚硬，末端尖锐，趾端有长而锐利的钩爪。
	1
	件

	637
	猫头鹰仿真模型
	1.自然大小.附于一段树枝上的仿真模型，模型应用羽毛全部覆盖成型的体架，各种羽毛的分布与着色应呈自然状，特征鲜明.逼真.形象；
2.应突出眼睛的瞳孔大，喙坚硬，末端尖锐，向下钩曲，趾端有长而锐利的钩爪。
	1
	件

	638
	平面政区地球仪
	1.产品由球体和支架等组成；
2.球体直径为300±5mm，平面比例尺1/40000000；
3.球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置；
4.球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面；
5.球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹.皱纹.气泡和脱落；
6.教学演示效果明显。
	1
	个

	639
	平面地形地球仪
	1.产品由球体和支架等组成；
2.球体直径为300±5mm，平面比例尺1/40000000；
3.球体通过地轴连接在支架上可以自由转动，并能停止在任一位置；
4.球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面；
5.球体要做防潮处理，表面涂清漆。表面不得有裂纹.皱纹.气泡和脱落；
6.教学演示效果明显。
	6
	个

	640
	地球构造模型
	1.由球体.支架（包括底座）.时区环等组成，球体材质采用高分子材料塑制，质地坚固，无开裂变形现象；
2.球体直径不小于32cm，比例尺为1：40000000；
3.涂色均匀，无流挂.皱缩.针孔.起泡现象，着色线条流畅.清晰自然。
	6
	件

	641
	司南模型
	1.模型由底盘和勺组成；
2.外盘分层次，成十天干.十二地支.四卦标示，二十四个方位。
	45
	个

	642
	月相变化演示器
	产品设置的中心天体是地球，在地球的外围显示月球的公转轨道，边缘金属封边。
	1
	件

	643
	蟾蜍浸制标本
	1.标本由大型蟾蜍制作；
2.无影响观察的各种缺陷，液体用透明度高.无毒.无味.无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，使用弹性橡胶型垫圈密封。
	12
	瓶

	644
	河蚌浸制标本
	河蚌完整，无影响观察的各种缺陷，液体用透明度高.无毒.无味.无害的新型液体，长期使用不变色，不腐烂，使用弹性橡胶型垫圈密封。
	12
	瓶

	645
	爬行类动物浸制标本
	1.标本由蜥蜴科中较大型的个体制作，标本应完整显示；
2.标本应完整无缺.并保持自然色；
3.整体浸制在密封包装的标本瓶内，保存液须将标本完全浸没；标本瓶不得有漏液现象。
	12
	瓶

	646
	蛙发育顺序标本
	应由蛙的8个发育期组成，形体完整，姿态自然，无明显干瘪发黑现象。
	12
	瓶

	647
	昆虫标本
	1.常见益虫.害虫各6种；
2.标本一般应装在无色透明面的标本盒内；
3.标本包括各昆虫的全部生长阶段；
4.标本应形体完整.姿态自然和色泽正常。
	12
	套

	648
	桑蚕生活史标本
	1.由卵.幼虫（四龄）.蛹.雌雄成虫及茧组成；按生活史顺序排列；
2.蚕体洁净，茧1个，大小.色泽相似，示完整的外形。
	12
	套

	649
	兔外形标本
	1.产品为干制标本，仿真兔，毛色正常，形态自然；
2.透明塑料袋包装。
	12
	件

	650
	植物种子传播方式标本
	1.小学科学教学了解植物种子的传播方式用；动物传播.弹力传播.风力传播.水流传播；
2.各个组成部分直观.清晰，形态完整，制作洁净，透明塑料盒包装。
	12
	盒

	651
	矿物标本
	1.小学教学使用的矿物标本，包括煤.铜矿石.铁矿石.石灰石.云母.石英石。
2.各个标本的鉴定特征必须显著.清晰.易于辩别；
3.标本经过加工后，一般应成块状；标本表面应清洁.无尘土或粘附其它杂质；
4.块状标本选用没有经过风化的原产矿物，并有一个新鲜断面。
	12
	套

	652
	岩石标本
	花岗岩.石灰岩.大理岩.页岩.石英岩.白云岩。
	12
	套

	653
	金属矿物标本
	1.铜.铁.铝.钨.锡；块状标本应选用没有经过风化的原产矿物和原产岩石；
2.各个标本的鉴定特征必须显著.清晰.易于辩别。
	12
	套

	654
	土壤标本
	红壤土.棕壤土.岩性土.水稻土.盐碱土，盒盖内侧贴有与各标本对应品名的定位表格，土壤标本用透明塑料瓶封装，透明塑料盒包装。
	12
	套

	655
	矿物提炼物标本
	1.包括汽油.合成洗涤剂.塑料.铜矿石.铜.医药.铁矿石.铁.橡胶.铝矿石.铝。
2.各个标本的鉴定特征必须显著.清晰.易于辩别；
3.标本表面应清洁.无尘土或粘附其它杂质；金属块状标本应无锈蚀。
	12
	套

	656
	植物根尖纵切
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察根尖的结构；
2.能看清根冠.分生区.伸长区.根毛区和原形成层等；
3.根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核；
4.标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区；
5.标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征；
6.切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片；
7.胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀。
	13
	片

	657
	木本双子叶植物茎横切
	1.标本在80×和200×学生显微镜下，观察双子叶植物茎横断面的结构；
2.能看清表皮（有时可看到表皮毛）厚角组织.薄壁组织.髓及环列于茎中的维管束等；
3.能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维.筛板.筛管.形成层和木质导管等横断结构；
4.标本取材于椴木；
5.切片厚度在25μm以内；
6.表皮.厚角组织.薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分不超过茎横断面的1/4。形成层形态正常；
7.标本用番红.固绿染色，导管.厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织.筛板等有时也可呈红色。
	13
	片

	658
	草本植物茎横切
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构；
2.能看清表皮.散生维管束.薄壁组织；
3.表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织；
4.标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位；
5.切片厚度在25μm以内；
6.切面应与纵轴垂直，表皮.机械组织.薄壁组织.维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4；
7.标本用蕃红.固绿染色，木质导管.机械组织呈红色，其他组织绿色。
	13
	片

	659
	洋葱表皮装片
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察鳞片叶表皮形态和结构；
2.能看清鳞片叶表皮的长方形细胞，并具细胞核；
3.标本取材于洋葱鳞片叶表皮。标本为平铺装片，每片材料不小于2×2mm，四周须剪整齐。
	13
	片

	660
	叶片横切
	1.标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面；
2.能看清上下表皮.气孔的断面.栅状组织.海绵组织.叶脉等；
3.在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体；
4.在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织；
5.在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面；
6.标本取材为迎春叶。作过主脉的横切片厚度为≧8微米，每张玻片横放材料一片。
	13
	片

	661
	叶片气孔装片
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构；
2.能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔；
3.能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞.胞核和叶绿体；
4.标本取材于新鲜的.气孔开放的蚕豆叶。标本为平铺装片，每片材料不小于2x2mm，四周剪切整齐；
5.材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩。闭合气孔不得超过2／3；
6.胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰。
	13
	片

	662
	动物表皮细胞装片
	1.标本在80×和200×学生显微镜下观察动物表皮细胞的结构；
2.表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落在象。
	13
	片

	663
	蛙卵细胞切片
	1.标本在50×生物显微镜下观察蛙受精卵尚未进行第一次分裂时的形态；
2.能认出有黑色素的动物半球在上，无黑色素的植物半球在下；
3.标本选用出现“灰新月区”时的受精卵，形态正常，去掉胶膜；
4.作卵的垂直于“灰新月区”的中部纵切，其厚度在12μm以内；
5.每张玻片放材料1~2片，卵黄粒不破碎，无皱褶.刀痕。标本保留自然色素，不染色。
	13
	片

	664
	骨细胞切片
	1.标本在50×和100×显微镜下观察骨单位结构；
2.每片材料不小于3mm×3mm。可见同心圆状排列的骨板，每一骨单位的骨板间有3~6层骨陷窝，骨小管从中央管向周围呈放射状排列；
3.取材于长骨材料，经磨薄或横切，硝酸银或其它染色液染色。
	13
	片

	665
	口腔粘膜细胞装片
	1.标本在400×生物显微镜下观察复层扁平上皮的结构；
2.能看清复层扁平上皮细胞在近表层呈扁平形，胞核较扁，有脱落现象，表层以下的细胞逐渐增厚，呈不规则的多边形，胞核圆形，紧贴基膜的深部细胞有呈方形成矩形的；
3.标本取材于幼小哺乳动物的口腔粘膜。胞核.胞质着色对比应明显，上皮细胞界限度清晰，表层细胞不应脱落较多。
	13
	片

	666
	人血细胞装片
	1.标本在400×生物显微镜下观察血液中血胞的形态；
2.能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板；
3.标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用；
4.血膜应涂布均匀.无污物，血细胞不重叠.无变形和自溶现象；
5.用苏木精.曙红双重染色。染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色。
	13
	片

	667
	量筒
	1.标称容量：500mL；
2.透明钠钙玻璃材质；
3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4.量杯放在平台上，不应摇晃；
5.当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡.密集小气泡和积水条纹存在。
	22
	个

	668
	量杯
	1.标称容量：250mL；
2.透明钠钙玻璃材质；
3.底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4.量杯放在平台上，不应摇晃；
5.当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6.外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡.密集小气泡和积水条纹存在。
	22
	个

	669
	甘油注射器
	实验用玻璃仪器：30mL，由注射针管和活塞管组成，活塞管磨砂精细，与注射管密吻光滑.不漏水.不漏气。
	22
	个

	670
	试管
	1.高硼硅玻璃材质；
2.厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；
3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；
4.管口应平整.光滑，不得有裂口.裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	92
	支

	671
	试管
	1.高硼硅玻璃材质；
2.厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm；
3.截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；
4.管口应平整.光滑，不得有裂口.裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	45
	支

	672
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：50mL，烧杯上标志应清晰.耐久，造型规范.薄厚均匀.无明显偏斜，底部不允许有结石.节瘤存在；
3.放在平台上不应旋转或摇晃；
4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	45
	个

	673
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：100mL，烧杯上标志应清晰.耐久，造型规范.薄厚均匀.无明显偏斜，底部不允许有结石.节瘤存在；
3.放在平台上不应旋转或摇晃；
4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	12
	个

	674
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：250mL，烧杯上标志应清晰.耐久，造型规范.薄厚均匀.无明显偏斜，底部不允许有结石.节瘤存在；
3.放在平台上不应旋转或摇晃；
4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	12
	个

	675
	烧杯
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：500mL，烧杯上标志应清晰.耐久，造型规范.薄厚均匀.无明显偏斜，底部不允许有结石.节瘤存在；
3.放在平台上不应旋转或摇晃；
4.当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	12
	个

	676
	烧瓶
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：平底，250mL；
3.细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；
4.烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。
	45
	个

	677
	锥形瓶
	1.高硼硅玻璃材质；
2.规格：锥形，100mL；
3.底部不允许有结石.节瘤存在。
	12
	个

	678
	酒精灯
	1.透明钠钙玻璃材质，由灯座.灯塞.灯盖.灯芯组成；
2.规格：150mL；
3.玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；
4.玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）.卷边或磨砂处理；
5.应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色；
6.厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；
7.酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。
	22
	个

	679
	漏斗
	1.规格：60mm；
2.口边光滑平整，无毛边.快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；
3.壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。
	45
	个

	680
	Y形管
	采用透明玻璃制造，全长90±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm。
	45
	个

	681
	滴管
	1.由玻璃滴管和胶头组成；
2.规格：150mm。
	45
	个

	682
	集气瓶
	1.透明钠钙玻璃材质；
2.规格：125mL；
3.磨砂密合性：瓶身光洁圆整，不得有扁瘪现象，瓶底平稳，不允许有旋转缩径和磨光的小缺口。
	45
	个

	683
	镊子
	不锈钢，尖头，140mm。
	45
	个

	684
	试管夹
	1.产品为木质或竹质材料制成；
2.所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；
3.试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；
4.管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理；夹口张.合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。
	22
	个

	685
	石棉网
	1.产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；
2.金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面；
3.整体应平整.美观，不翘角。
	22
	个

	686
	燃烧匙
	1.产品由半圆面和金属丝结合制成；
2.半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。要求光滑无毛剌.圆润；
3.金属丝用Φ2㎜的钢丝制造，长度为200mm左右；
4.半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。
	22
	个

	687
	药匙
	1.供中学化学实验和小学教学实验用；
2.药匙材质：塑料。
	22
	个

	688
	玻璃管
	1.透明钠钙玻璃材质；
2.外径：Φ5mm～Φ6mm；
3.理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；
4.应力：紫红色或扩散状淡蓝；
5.色泽：无色透明，允许微带黄绿色；
6.玻管厚薄均匀，不能出现大小头。
	2
	千克

	689
	玻璃棒
	1.透明钠钙玻璃材质；
2.规格：φ5mm～φ6mm；
3.理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；
4.应力：在偏光仪中呈蓝色；
5.色泽：无色透明，允许微带黄绿色；
6.玻璃棒要圆.直径均匀.不能粗细不匀，无气泡.无节瘤.无结石。
	45
	个

	690
	橡胶管
	1.产品用优质天然橡胶制造；
2.产品内径为7～8mm，壁厚1mm。
	2
	千克

	691
	橡胶塞
	0～10号，白色，质地均匀。
	2
	千克

	692
	试管刷
	1.产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，制成的试管刷要求不散.不脱毛；
2.整体应平整.美观，猪鬃毛长度均匀。
	22
	个

	693
	烧瓶刷
	1.供中学化学实验和小学教学实验用；
2.本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面。
	22
	个

	694
	培养皿
	1.透明钠钙玻璃材质；
2.规格：φ100mm。
	45
	个

	695
	蒸发皿
	1.实验用加热仪器60mm，陶瓷制造；
2.口圆整.光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；
3.蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞.斑点.缺釉等缺陷；
4.吸水率：不大于0.3%；
5.釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²；
6.釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；
7.热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；
8.按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。
	23
	个

	696
	塑料量杯
	1.小学科学实验用；
2.规格：500mL；采用高强度塑料材质；
3.杯体有刻度线。
	23
	个

	697
	硫酸铝钾(明矾)
	化学纯，C.P。
	498
	克

	698
	pH广范围试纸
	1～14，条状，每本80张，每张尺寸不小于1*20mm。
	10
	本

	699
	小学科学一般实验材料
	锡箔纸.塑料手套.塑料管.毛细管.种子.橡皮泥.种植土.过滤纸.导线.碘酒.蜡烛.塑料薄膜.透明塑料袋.不透明塑料袋.棉布.吸管.食用油.食盐.食糖.气球.方格纸.松香等。
	23
	份

	700
	载玻片
	1.玻璃制；
2.边缘进行打磨处理边缘光滑.无尖角。
	10
	盒

	701
	盖玻片
	1.玻璃制；
2.0.1mm1/400mm²。
	50
	包

	702
	测电笔
	1.全长157mm，由测电头.绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V；
2.刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，达到CE标准；手柄绝缘性能良好。
	22
	个

	703
	一字螺丝刀
	1.规格210mm；
2.旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；
3.手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
4.旋杆应经镀鉻防锈处理；
5.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁.无毛刺，无缩迹。
	22
	个

	704
	十字螺丝刀
	1.规格210mm；
2.旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；
3.旋杆应经镀铬防锈处理；
4.旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。
	22
	个

	705
	尖嘴钳
	1.型号规格：长160mm；
2.采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光.热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新材料，环保手柄。
	12
	个

	706
	木工锯
	注塑手柄；总长度490mm，锯齿总长度425mm。
	22
	个

	707
	钢丝钳
	材质：45#高碳钢锻造，规格不小于：长165mm。
	22
	个

	708
	手锤
	1.供学生敲击物体的手动工具；
2.材质：45优质碳素结构钢；
3.硬度：大头HRC≥48～55，小头HRC≥40；
4.锤体孔眼端正，轮廓清晰.表面不应有裂纹.折叠.缺口.凹凸不平.生锈等缺陷；
5.木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纺.霉变.虫蛀，表面涂清漆；
6.榔头装柄后不得松动摇头。
	1
	个

	709
	活扳手
	1.材质：优质中碳钢；
2.规格：200mm；活动扳手。
	22
	个

	710
	电烙铁
	1.尖头电烙铁；
2.功率：60W，手柄坚硬，握把舒适，插头不变形；
3.电源线采用国标电线。
	2
	个

	711
	手电钻
	1.此产品输入功率580W；
2.具有调速正反转功能，可装卸螺丝螺母，适用于线路板.金属和木材等钻孔作业。
	1
	台

	712
	剪刀
	1.产品表面处理为电镀剪；
2.剪刀刃口硬度不低于HRC52；
3.两片刃口对应点硬度差不大于HRC4；
4.全长150mm；剪刀性能应手感轻松.均匀.剪布锋利.不咬口.不崩口.不变形。
	22
	个

	713
	花盆
	1.适用于学生实验用；
2.塑料制。
	22
	个

	714
	小刀
	1.全不锈钢材料制作，伸缩刀片；
2.刀刃长度60mm。
	22
	个

	715
	塑料桶
	1.用环保材料制；无毒无味；
2.圆型，带盖，开口直径168mm，高度140mm，带提手。
	22
	个

	716
	手摇铃
	钟形金属壳体,木质手柄,口径65mm。
	8
	个

	717
	手持筛子
	1.产品由筛子体和筛网组成；
2.本产品以不锈钢为原料制成。
	22
	个

	718
	喷水壶
	1.产品由优质塑料制成，容量2000ml；
2.喷嘴可调。
	8
	个

	719
	吹风机
	1.学生实验吹干物品用；
2.本品材质为ABS；
3.有冷热风.两档。
	8
	个

	720
	采集捕捞工具
	1.产品由标本夹.捕虫网.水网.小铁铲.枝剪组成；
2.标本夹：用塑料制作；
3.捕虫网：网兜用尼龙网眼纱制作；
4.水网：用密织纱布；
5.小铁铲：表面作防锈处理，木制手柄；
6.枝剪：柄部带塑料套。
	22
	个

	721
	榨汁器
	由杠杆压榨圆盘.过滤盘.盛汁盘组成。
	22
	个

	722
	十一.地理科仪器

	723
	计算器
	1.函数型；
2.10+2位数，有统计运算功能.有分数计算功能.双行LCD显示.有函数运算功能.有多行重视功能.有方程编辑及显示.查看功能.有独立储存器功能.有临时储存器功能.有普通四则运算功能.有自动关机功能.应保留普通计算器的其他功能。
	4
	个

	724
	望远镜
	1.双筒，规格：20×35，可调焦；
2.倍率：7倍（真实倍率），视角：8度，物镜：35mm，视野范围：1000米处为167米；
3.材质：望远镜专用工程材料，手感细腻.舒适，外观典雅，做工精细；
4.镜片镀膜：完全镀膜；
5.望远镜配有背带和皮夹包，配有说明书。
	1
	个

	725
	天文望远镜
	1.光学系统；牛顿-反射式口径：130mm (5"")；
2.焦距：650mm，焦比：5；
3.目镜：20mm(32.5×)-1-1/4".10mm(65×)-1-1/4“；
4.三脚架：1.25” ；可调式铝合金。
	1
	套

	726
	数字式天文望远镜
	光学系统：折射式；
口径：80mm(3.1")；
焦距：900mm；
焦比：F10；
目镜：20mm(45x) 4mm(225x) ；
巴洛镜：3x；
寻星镜：SE红点寻星镜；
天顶镜：正像天顶；
托架：EQ2赤道仪；
三脚架：加强型不锈钢脚架；
极限星等：12；
光学镀膜：多层镀绿膜。
	1
	套

	727
	温度表支架
	1.由底座.立杆.横梁.固定圈.上表架.固定螺母.水杯架.水杯组成；
2.底座尺寸：直径Φ80mm，
3.立杆为Φ10mm不锈钢圆管，与底座连接.支架固定；
4.横梁有两只，顶层横梁位于立杆顶端，有两只塑料挂钩。
	1
	付

	728
	百叶箱支架
	1.百叶箱支架采用角铁制成；高度为1200mm，窄应于百叶箱配套；
2.台面四角下方均加有角钢加固，角钢带有螺孔可将其固定于支架上，支脚为上支脚和下支脚拼接而成；
3.支架与支撑杆之间用螺丝固定。
	1
	个

	729
	百叶箱
	1.供小学自然课教学和校内气象站使用；
2.外尺寸：330*460*590mm；
3.材质：木质单层。
	1
	个

	730
	钢卷尺
	由尺带.尺盒组成；量程为0mm～2000mm；最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字；刻线均匀.清晰；尺带由不锈钢制成，弹性适宜，进出灵活，有止动装置；尺盒可为塑料制成。
	1
	盒

	731
	布卷尺
	1.量程30米；分度值1cm；
2.主要构件：尺盒.摇柄和尺带.首端装有金属拉环的整条尺带；金属拉环应灵活.牢固可靠，不得锈蚀；尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象；
3.在每1m内，分米分度线纹应标上以厘米为单位计数的数值，米分度线纹应自零点算起，10m以后，可以只标注数值；尺的零点线纹可在金属拉环的内侧，也可在离尺端至少15cm处，终点线纹离尺盒口至少为20cm；尺面刻度清晰，涂脂附着力强。
	1
	盒

	732
	世界钟
	1.普及型，由计时盘.时区盘和指针式石英电子钟为基础的全套传动结构组成；24小时区的北京.东京.巴西利亚.惠灵顿.纽约.开罗.莫斯科.曼谷.纽约的时刻的时钟；
2.计时盘直径460mm，计时盘用铝板制成，外围划12个等格采用12小时计时。
	1
	个

	733
	温度计
	1.感温物质：红液；
2.全长：290mm；
3.测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；
4.玻管要直，不得弯曲，不得崩损缺口，红液不得断线。
	25
	支

	734
	寒暑表
	1.由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成；2.面板标有：摄氏-60℃～50℃；华氏-60℉～120℉；3.玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。
	25
	只

	735
	最高温度计
	1.测量范围：-20℃~+80℃；2.最小分度值：0.5℃。
	1
	支

	736
	最低温度计
	1.测量范围：-50℃~+40℃；2.测量误差±1℃。
	1
	支

	737
	干湿温度计
	1.空气相对湿度的必备工具；2.测量温度-40℃～+50℃，精度0.5℃；3.测量湿度0-100%，精度1%，误差3%。
	1
	付

	738
	地面温度计
	测量范围：-20℃~+50℃，测量误差±1℃（红液）
	1
	支

	739
	自记温度计
	测量范围：-40~+60℃，记录范围：-40~+60℃，显示精度0.1℃（测试值），记录时间：7天，显示范围：3/6/12/24小时，测量精度：0.5℃。单次充电可连续工作100小时。
	1
	台

	740
	地质罗盘
	圆盆式地质罗盘仪，由磁针.刻度盘.测斜仪.瞄准觇板等几部分安装圆盆内组成。
	25
	只

	741
	指南针
	1.上盖为优质透明塑料，下盖内表面上标示有北.南.东.西的方位标志刻线和字母等；
2.N极涂红色，S极涂白色；
3.磁针自行停止后，准确指向北极，指向偏差符合有关要求。
	25
	个

	742
	空盒气压计
	1.多膜盒，读数范围80-106kPa，分度值0.25kPa；
2.空盒表面应光洁，无碰伤.划伤，焊接处无缝隙，漏气等缺陷；空盒中心与拉杆应同轴，多膜盒垂直放置，各膜盒连接牢固.互相平行；
3.刻度盘表面应平整，无划伤，刻线和数字均匀清晰，可见度好；
4.指针应平直，以轴心孔为支点，二端平衡，指针与刻度盘表面平行。
	1
	台

	743
	毛发表
	1.利用毛发受潮时伸长.干燥时缩短的特性测定空气的相对湿度，教学演示用；
2.构造：由若干股脱脂毛发组成的一束毛发悬挂在毛发吊钩上；吊钩固定在吊紧螺丝上，毛发束下端系有一个补偿锤；指针可以一起绕轴转动，指针前面有刻度板；另附湿度计。
	1
	个

	744
	蒸发器
	小型蒸发皿为口径20cm，高约10cm的不锈钢圆盆，口缘镶有内直外斜的刀刃形圈，器旁有一倒水小咀。
	1
	套

	745
	雨量器
	承水口内径200mm；
1.雨量器的承水装置内径φ≥200mm，为圆桶金属件，应无锈蚀现象，内壁圆滑，其刃口无毛刺；
2.承水装置与筒体配合应方便，并保证盛水装置在正常使用中不因风力影响而脱开；
3.所有与水的接触面应光滑，相互配合或连接部应牢固.不得有渗水现象；
4.所有零部件保护层牢固.均匀.光洁，装配正确，无松脱.变形现象；
5.雨量器与支架安装方便.牢固，不因风力影响而脱开。
	1
	套

	746
	雨量计
	塑料，简易型，由外筒.量筒.漏斗盖组成。
	1
	台

	747
	轻风表
	三杯式轻风表，由风向部分（包括风向标.方位盘.制动小套）.风速部分（包括十字护架.风杯.风速表主机体）和手柄三部分组成。
	1
	台

	748
	测量标杆
	1.本仪器整体长度1600mm，直径30mm；
2.整体为木质，整体无毛刺，有红白相间颜色；
3.枪头包有铁皮使用安全。
	1
	个

	749
	噪声测定仪
	1.测量范围：30dB～130dB，放大器频响：31.5Hz-8.5kHz；
2.显示特性：LCD显示；
3.分辨率：0.1dB，取样率为2-5次/秒；
4.具有快速响应/慢速响应切换功能；
5.具有A/C加权切换功能；
6.具有最大最小值锁定功能。
	1
	台

	750
	地球运行仪
	1.本产品为地球公转和自转的模型，在教学中用以演示昼夜长短和太阳高度的纬度分布和季节变化，从而说明四季和五带的成因；
2.用阳光直射点和晨昏线的经度变化和纬度变化来显示昼夜.四季和五带；
3.模型由可运行的地球仪和象征性的太阳组成。在适当的地方标出节气，并标明二分.二至；
4.阳光直射点和晨昏线用内外球结构模拟；地球仪直径110mm，应能区别出陆地和海洋，经.纬间隔均为15°，并标有回归线和极圈。赤道用红色，回归线.极圈.本初子午线.日期变更线用较明显色彩标绘；
5.太阳象征性地用小型红球表示，地球上的昼夜用白.黑衬球显示，阳光直射点标在白半球的中央，并在地球仪外面装日光光标。在公转时应能清晰地看到自转现象。晨昏线和阳光直射点清晰可见；
6.在运行中晨昏线的变化应能同节气相对应。在二分时应通过两极，在二至时应切南.北极圈；在运行中阳光直射点的位置应能同节气相对应。在二分时“点”应对准赤道；在二至时“点”要压回归线，不应切线，更不能离线。
	1
	件

	751
	晨昏仪
	产品由底座.四季盘.指针.太阳模型.地球模型.齿轮.横梁.轴承组成。晨昏仪为地球公转和自然模型，在教学中用于演示昼夜的长短和太阳高度的经纬分布及季节变化，从而说明四季和五带的成因。
	1
	件

	752
	日.地.月运行仪
	碟样式，底座采用进口复合材料，不锈钢支架，内置精密机械传动装置，外配精美二十四节气彩图，分别演示太阳.地球.月球的公转.自转.日食和月食的形成，以及近日点和远日点，帮助人们了解黄赤交角的含义。通过光电演示和同步语音解说，使人们了解日.月.地三球的运转关系。语音解说同时还可分单次放音和循环放音两种功能。上罩采用弧形透明有机玻璃机加工精致而成。演示内容：地球的公转现象：地球绕太阳的运行叫公转；公转的方向为自西向东；公转的周期为一年；地球公转的姿态是斜着身体的，在地球赤道平面和公转平面（黄道面）之间有一个23.5度的稳定的夹角，且北极始终指向北极星方向。
基本参数
地球公转：0.2r/min。地球自转50r/min。月球公转2.5r/min。
日食月食控制采用日本进口光电器件。
两至两分控制采用进口霍尔器件准确可靠 。  
控制界面采用薄膜按键，现代感强。
具有连续演示和定点（如演示春分）.分段（如演示夏半年）演示功能，切换方便，控制准确。
语音系统参数
工业级别MP3，播放系统主芯片采用SPCA7550A。
10段语音内容单独播放，音质优美动听。
语音存储采用台湾进口存储芯片。
	1
	件

	753
	太阳视运动仪
	由透明天球，地球，红色激光灯.底座与支架组成。用于演示太阳每天的东升西落现象。
	25
	件

	754
	天体运行仪
	底座尺寸约为217mm，手动模型，太阳模型直径约为90mm，塑料材质，内含水星.金星.地球.火星.木星.土星.天王星.海王星。
	1
	件

	755
	三球仪
	1.产品由底座.太阳模型.地球模型.月球模型.四季盘.月相盘.指针.回转组件.转台.推柄等组成；
2.地球模型上能观察到七大洲.四大洋.南北极圈.南北回归线.赤道和国际日期变更线；
3.四季盘上有表示四季和二十四个节气的名称.次序和日期等标识；
4.月相盘上有月相的位置和地球上的昼夜等标识；刻度表平整不弯曲，不脱落；
5.连接部分螺母紧密，不松动和脱节；
6.转动演示准确无误月球中心高度和月球中心平均高度应与地球中心高相等；
7.地轴倾斜角度为23.5°；
8.月球绕地球转动应呈25°左右；各部比例应协调，转动灵活，稳定性好。
	1
	件

	756
	沉积作用演示装置
	1.结构：在地貌盘上根据演示内容需要，塑出相关地貌；
2.示教内容：河流径流.沉积作用在水平方向的重力选择.河流湾道凸岸的侵蚀和堆积.河心洲的形成.洪积扇的形成.冲积扇的形成。
	1
	套

	757
	流水作用演示装置
	通过模型观察并思考自然界河水流动原因.流速与落差的关系并求出河流某段的比降.分析表面流速与垂直方向流速的变化及其原因.观察模型河流凸岸和凹岸有什么特点。
	1
	套

	758
	断层.褶皱演示器
	1.模型的组成有三部分：左侧可活动，使其下降可演示断层，拿掉模型上部，可演示经外力侵蚀后形成的背斜成谷.向斜成山的特殊构造地貌；
2.示教内容地层受内力作用产生褶皱.出现背斜和向斜，由于受力不均使岩层断裂形成断层，并形成地堑.地垒等断层组合模型；
3.从岩层的组成物质变化，可以看到地壳运动的性质。
	1
	套

	759
	地壳变动演示器
	1.示教内容：演示地层的新老关系与层理；
2.表现地壳与软流层的相对位置；
3.演示地壳的褶皱变化；演示褶曲的基本形态。
	1
	套

	760
	季风活动演示仪
	采用塑料框架.彩色景观图.高亮度发光二极管显示。可活动演示整体尺寸约为605mm×440mm×40mm。
	1
	件

	761
	洋流演示仪
	1.整体尺寸1200*1000mm；
2.整体木质底板.彩色景观图.高亮度发光二极管及控制线路组成，外框采用双面铝合金包边，亚光覆膜，并配有提手，按洋流分条演示动态效果。
	1
	件

	762
	地球科学探究活动器材套装
	底盘.钢尺.橡皮泥.硬纸片.特种笔.红蓝铅笔.空白地球仪.水粉颜料.棉签.细线等组成。
	25
	套

	763
	经纬度模型
	1.产品由球体和支架等组成；
2.球体直径为320mm±5mm,平面比例尺1/40000000；
3.球体通过地轴连接在支架上，并能停止在任一位置；
4.球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面；
5.球体由24根经线和9根纬线构成空心网状球体，球内装有经线平面板和赤道平面板。
	1
	件

	764
	天球仪
	1.灯光两用，球体直径为320mm，产品为天球和天球坐标的模型，由球体.地平圈.子午圈.方位尺和支架组成；
2.产品用于认星.演示星体周日视运动有关现象和求解球面天文学的有关问题；
3.模型上具地平坐标.第一赤道坐标和第二赤道坐标。并标明黄道和黄极.银道和银极；
4.球面天体绘以诺吞星图为准，星座区域界限应符合国际规定，星座名称拉丁文与中文对照；
5.二十八宿及二十四节气应位置正确，标绘鲜明；
6.赤经外露应完整，黄道应平整无目视变形，天体点.圈不应有目视之失圆；整个球面标绘应幅面清晰.色彩协调.对比鲜明；球面要作防潮处理，表面光洁，无起皱.起泡.破损，无污斑.流渍等；地平圈.子午圈.方位尺等应无目测之变形，标尺刻度应均匀.清晰。
	1
	个

	765
	月球仪
	1.320mm，整个球面标绘应幅面清晰.色彩协调.对比鲜明；
2.球面要作防潮处理，表面光洁，无起皱.起泡.破损，无污斑.流渍等；
3.地平圈.子午圈.方位尺等应无目测之变形，标尺刻度应均匀.清晰；
4.球体绕轴转动.子午圈在轨道内滑动，均应松紧适度.灵活自如，且能停止在任一位置；
5.球体在轴上应不窜动.不晃动。
	1
	个

	766
	月球仪
	1.140mm，整个球面标绘应幅面清晰.色彩协调.对比鲜明；
2.球面要作防潮处理，表面光洁，无起皱.起泡.破损，无污斑.流渍等；
3.地平圈.子午圈.方位尺等应无目测之变形，标尺刻度应均匀.清晰；
4.球体绕轴转动.子午圈在轨道内滑动，均应松紧适度.灵活自如，且能停止在任一位置；
5.球体在轴上应不窜动.不晃动。
	50
	个

	767
	等高线地形图判读模型
	组合式，由一幅等高线地形图及与其对应的模型构成，尺寸：45*24*15cm，可显示出山顶.山脊.山谷.鞍部.徒崖.河流.冲击扇缓坡.徒坡。
	1
	件

	768
	中国地形模型
	1.吸塑填充，平面比例尺：1∶8000000；
2.模型框架坚固，边框复加装饰条，造型美观；
3.油漆覆盖层应平滑.光洁，厚度均匀.无挂漆.起泡及露底现象；
4.应正确反映教学内容，反映中国地形和政区的实际情况；
5.地形模型由树脂塑制，坚固耐用。
	1
	件

	769
	中国政区拼接及组合模型
	1.比例尺为1：600万，整体尺寸1140*780mm；由上下两层图板构成，上面的图板为各省.市.自治区模型块，不会自行脱落；
2.拼接演示中国所有省.区和直辖市，形成一张完整的中国彩色政区图。
	1
	件

	770
	中国政区拼接模型
	1.包括34个独立的省级行政区轮廓（塑料模型），比例尺为1:18000000；
2.宜通过拼图的闪烁.变化来帮助学生记忆。
	50
	件

	771
	板块构造及地表形态模型
	1.板块模型的上面显示：地表的基本面貌；
2.海洋部分显示：大洋中脊.转换断层.海底火山.深海平原.海底盆地.海沟.岛弧.火山岛；
3.陆地部分显示：大陆架.大陆坡.褶皱山.火山山脉.雪峰.平原.湖泊.河流等；
4.板块的侧面展示地球内部的双圈层构造。
	1
	件

	772
	褶皱构造及地貌演变模型
	1.清晰演示岩层最初产状及新老关系；
2.岩层遭遇外力侵蚀后的变化程度；
3.岩层受力发生弯曲变形的褶皱构造的基本形态与特征；
4.褶皱构造形成的地形特征及外力作用影响后的地形变化。
	1
	件

	773
	断裂构造及地垒地堑发育模型
	1.能够按指示方向活动演示说明断裂构造的形成；
2.活动演示地垒地堑的形成，演示地形地貌形态。外力作用影响后，形成的地貌形态；三角面山坡.V形峡谷.河流.沟谷.湖泊.冲积扇.沙洲。
	1
	件

	774
	地球内部构造模型
	能显示内.外地核，上.下地幔，软流层，地壳，显示地幔对流及板块碰撞示意。球体雕塑立体地形地貌.河流.山川.海沟.海洋。
	1
	件

	775
	世界立体地形模型
	1.地形模型由树脂制作，边框用装饰条，整个仪器造型美观.重点突出.轮廓适中.比例正确.形象生动；
2.世界地形模型平面比例尺为1：16000000；
3.地形采用分层设色法对高原.平原.山脉.湖泊.盆地作着色处理，一目了然；
4.根据教材需要，对世界上的平原.盆地.高原.山脉.河流作注字表示，突出教学重点；
5.几大河流，线条变粗，自然清晰。
	1
	件

	776
	中国立体地形模型
	1.地形模型由树脂制作，边框用装饰条，整个仪器造型美观.重点突出.轮廓适中.比例正确.形象生动；
2.世界地形模型平面比例尺为1：6000000；
3.地形采用分层设色法对高原.平原.山脉.湖泊.盆地作着色处理，一目了然；
4.根据教材需要，对世界上的平原.盆地.高原.山脉.河流作注字表示，突出教学重点；
5.几大河流，线条变粗，自然清晰。
	1
	件

	777
	司南模型
	1.模型由底盘和勺组成；
2.外盘分层次，成十天干.十二地支.四卦标示，二十四个方位。
	50
	个

	778
	岩石矿物标本
	1.花岗岩.砂岩.页岩.大理岩.辉铜矿.石英矿.磁铁矿.云母.石灰岩组成,标本特征必须显著.清晰.易于辨别；
2.标本一般应成块状；标本表面应清洁.无尘土或粘附其它杂质；
3.块状标本应选用没有经过风化的厚产矿物和厚产岩石，并至少有一个新鲜断面；塑料盒包装。
	1
	套

	779
	土壤实物标本
	红壤土.棕壤土.岩性土.水稻土.盐碱土，盒盖内侧贴有与各标本对应品名的定位表格，土壤标本用透明塑料瓶封装，透明塑料盒包装。
	25
	套

	780
	地球科学实验材料
	水粉颜料.细钢丝.细铁丝.橡皮泥.纱布条.棉签.软木塞.硬纸板.细线等。
	9
	套

	781
	地理野外实习用具
	地质地貌小型地质包(帆布双背式).地质锤(0.45kg或0.65kg).罗盘.放大镜(3倍～10倍).多用铲(剑形双刃铲).土壤标本盒(塑料多格).盒尺(2000mm)各一件。
	9
	套

	782
	平底盘
	金属制，直径不小于150mm。
	1
	个

	783
	金属托盘
	1.用金属制作；
2.方形，尺寸不小于255mm×185mm。
	1
	个

	784
	洛阳铲
	1.用优质锰钢制作。
2.具有良好的韧性；铲头具备较好的硬度。
	1
	把

	785
	剖面刀
	1.尺寸：总长295mm；
2.材质：刀身钢制，木柄。
	1
	把

	786
	土壤筛
	1.每套为5个一套；
2.筛框材质：由不锈钢板构成；
3.采用一次冲压成型，筛框平整.光洁度高.套筛组装互换性好。
	1
	套

	787
	十二.数学仪器

	788
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	789
	初中数学仪器
	
	
	

	790
	计算器
	1.函数型；
2.10+2位数，有统计运算功能.有分数计算功能.双行LCD显示.有函数运算功能.有多行重视功能.有方程编辑及显示.查看功能.有独立储存器功能.有临时储存器功能.有普通四则运算功能.有自动关机功能.应保留普通计算器的其他功能。
	12
	个

	791
	直尺
	示用；1m，最小分度值 1mm，分别有米.
分米.厘米.毫米四种单位，刻度清晰，宜
采用工程塑料制
	100
	只

	792
	钢卷尺
	由尺带.尺盒组成；量程为0mm～2000mm；最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字；刻线均匀.清晰；尺带由不锈钢制成，弹性适宜，进出灵活，有止动装置；尺盒可为塑料制成。
	100
	盒

	793
	三角板
	1.演示用60°.45°各1块；
2.木质；
3.等腰直角三角形；
4.三角板平面度误差不超过1mm，各边的直线度误差不超过1mm；
5.三角板的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰.正确，不得有重线.断线.缺字。
	12
	付

	794
	圆规
	1.演示用，由圆规脚.粉笔夹.紧固螺栓等组成；
2.圆规脚用塑料制作，表面平整.挺直.无毛刺；
3.在主要表面上没有流挂.针孔.起泡等缺陷；
4.粉笔夹夹持粉笔方便，使用时粉笔不脱落；
5.紧固螺栓调节方便，止紧可靠。
	4
	个

	795
	丁字尺
	1.产品材料采用有机玻璃制作，结合部位牢固，表面平整光滑；
2.公制刻度，最大刻度800mm；
3.尺头.尺身厚度3mm。
	4
	个

	796
	量角器
	1.演示用，0～180°实木制；
2.外形尺寸：500mm，带有手柄,应印有0~180°角度刻度线，在0°.90°.180°位置印有角度数值，90°刻度线与圆心应在一条直线上，垂直于下方的直尺，两边对称，刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细均匀。
	4
	个

	797
	直角坐标黑板
	1.规格：595mm×895mm；
2.钢制黑板，颜色为墨绿色，双面使用；
3.面板用A3冷轧板制成；
4.书写面印制有坐标轴线及覆盖面板的方格。
	4
	套

	798
	探索勾股定理的材料
	用几何图形面积证明直角三角形斜边的平方
等于两条直角边平方之和，以及应用勾股定
理证明平方和的多种方法，磁吸式
	100
	套

	799
	多边形拼接条
	由6根拼接条.6个塑料脚钉组成，每根拼接条的尺寸为100mm*100mm*2mm。拼接条一端为Φ4mm的插孔，插孔与插脚应配合紧密，无脱落现象。
	100
	套

	800
	探索圆的有关位置关系材料
	1.了解圆的有关性质.直线与圆的位置关系.圆与圆的位置关系.弧长和扇形的面积以及圆锥体的侧面积等；
2.用折叠.旋转的方法探索圆的对称性，用轴对称变换的方法探索垂径定理及其逆定理；
3.用图形运动的方法研究直线与圆.圆与圆的位置关系等；
4.产品主要由立杆.圆片.坐标纸组成。
	100
	套

	801
	探索几何形体展开操作材料
	1.选材合理，使用方便；
2.功能：利于学生了解圆柱体.圆锥体.正方体.长方体等几何体；
3.符合教学大纲要求；由长方体1个.圆柱体1个.圆锥体1个.正方片6片.胶带1卷组成。
	100
	套

	802
	探索几何形体截面操作材料
	1.选材合理，使用方便；
2.利于学生了解圆柱体.圆锥体.正方体.长方体等几何体；
3.学生利用不同部位.不同角度的截面形状思考有关计算公式的由来；
4.产品由长方体模型1个.圆柱体模型1个.圆锥体模型1个.各种截面片各1个.正方形.长方形.三角形组成。
	100
	套

	803
	探索旋转形几何形体的形成操作材料
	由支架和三个平面图形组成。用于学生了解旋转平面图形形成的几何形体的形成和旋转体的概念。
	50
	套

	804
	转盘
	1.仪器由3个面板.底座.指针组成；
2.第一个面板以圆心为中心将盘面分为十个等分区，每个区内有不同的数字，印有0-10的数字，指针固定在盘面上，旋转盘面，等盘面停止观察指针所指的数字；
3.第二个面板以圆心为中心将盘面用不同颜色分区为八个等分区；
4.第三个盘面为空白盘面。
	26
	套

	805
	投针实验器
	1.由金属针.投针纸组成；
2.金属针尺寸：直径1*40mm；
3.投针纸每4.4厘米画有线条，制作精细，耐用；
4.符合教学大纲要求。
	4
	套

	806
	塑料球
	塑料球五种颜色，每种颜色各10粒，配有不透明袋2个，塑料球直径为15mm。
	50
	套

	807
	几何形体模型
	模型采用塑料压制成型，由长方体.正方体.四棱柱.圆柱体.圆锥体.及球体组成；整体纸盒包装。
	26
	套

	808
	组合几何体模型
	学生分组实验用，模型采用塑料压制粘贴成型，表面光洁.颜色鲜明，由长方体1个.正方体6个.圆柱体1个.圆锥1个组成，可进行简单的几何体组合，纸盒包装。
	26
	套

	809
	切纸刀
	纯木质底座，底座板面由白色刻度虚线细分成620个边长10mm的正方形，且板面上标有纸张规格为B7.B6.A5.B5等大小的框线，方便切割纸时确认规格。
	3
	台

	810
	小学数学仪器

	811
	计算器
	1.简易型；
2.10位数，单行LCD显示；
	70
	台

	812
	软尺
	软塑，规格：2000mm，每厘米之间有相应的数字，刻度清晰，无形变。
	46
	个

	813
	卷尺
	量程20m，分度值1cm，盒装，纺布材料，起点为零刻度线。
	46
	个

	814
	托盘天平
	演示用，500g，0.5g
	4
	台

	815
	简易天平
	等臂双吊桶非自动天平，最大载荷 200g,分度值 1
g， 槽码用金属制：10g 16 个，5g 8 个。允许误
差：应分别≤0.5g 和 0. 3g。吊桶容积应为 200 mL, 可称量液体。吊桶应能自动调整方向，保持垂直
与水平面
	46
	台

	816
	弹簧度盘秤
	1.指针式，1kg；
2.产品为全塑料制作，指针式仪表盘；
3.由秤盘.盘托.支架.计量弹簧.外壳等部件组成。
	4
	台

	817
	弹簧秤
	金属外壳，质量单位2.5kg。
	4
	个

	818
	电子秒表
	1.教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1.5V，0.01S,数码显示；
2.具有显示月.日.上下午时间和累计时间显示功能，秒表计时可选择简易计时。
	24
	块

	819
	三角板
	1.演示用60°.45°各1块；
2.木质；
3.等腰直角三角形；
	24
	套

	820
	圆规
	1.演示用，由圆规脚.粉笔夹.紧固螺栓等组成；
2.圆规脚用塑料制作，表面平整.挺直.无毛刺；
3.在主要表面上没有流挂.针孔.起泡等缺陷；
4.粉笔夹夹持粉笔方便，使用时粉笔不脱落；
5.紧固螺栓调节方便，止紧可靠。
	8
	套

	821
	量角器
	演示用；塑料制，直角度分度线应为 0°〜180°
和 180°〜0°双向标度，最小分度值应为 1°，
双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边应
有直尺，直尺的最小分度值宜为 1cm；半圆直径应
为 500mm〜510mm；厚≥8 mm，半圆圆心定位孔的
直应在 0°〜180°线（X 轴）上，在定位孔半圆
圆周上应有一短线，标岀 Y 轴的位置。半圆孔直
径应为 10 mm〜12 mm；手柄应安装在直尺与半圆
定位孔之间
	4
	个

	822
	多边形拼接条
	由6根拼接条.6个塑料脚钉组成，每根拼接条的尺寸为100mm*100mm*2mm。拼接条一端为Φ4mm的插孔，插孔与插脚应配合紧密，无脱落现象。
	96
	套

	823
	专用直尺
	1.量程1m，m.dm.cm.mm四种单位，起点零刻度线；
2.木质材质，刻度清晰，不容易磨损；
	46
	支

	824
	标杆
	1.本仪器整体长度1600mm，直径30mm；
2.整体为木质，整体无毛刺，有红白相间颜色；
3.枪头包有铁皮使用安全。
	48
	支

	825
	测绳
	50m
	24
	条

	826
	塑料球
	塑料球五种颜色，每种颜色各10粒，配有不透明袋2个，塑料球直径为15mm。
	46
	套

	827
	塑料小球
	五种颜色，直径10mm，每种颜色10个，共50个。配有不透明塑料袋。
	46
	套

	828
	计数片
	1.由圆.正方片.三角片各10片组成；
2.圆直径25mm，正方片25mm×25mm，正三角形边长25mm，各片厚度不小于1mm；
3.产品选用无毒.环保全新塑料注塑而成。
	120
	片

	829
	竖式计数器
	1.演示用，三档；规格为：个.十.百三档；
2.算珠胶合牢固，在正常运输和使用时不得开裂；
3.计数器能垂直放置在水平的桌面上，算珠与挡板反差明显；
4.算珠杆应有足够的强度，外表平整光滑，排列均匀，定位牢固。竖式计数器的算珠杆应承受5N以上的拉力；
	40
	个

	830
	竖式计数器
	1.演示用，五档；规格为：个.十.百.千.万五档；
2.算珠胶合牢固，在正常运输和使用时不得开裂；
3.计数器能垂直放置在水平的桌面上，算珠与挡板反差明显；
4.算珠杆应有足够的强度，外表平整光滑，排列均匀，定位牢固。竖式计数器的算珠杆应承受5N以上的拉力；
	40
	个

	831
	竖式计数器
	1.学生用，五档；规格为：个.十.百.千.万五档；
2.算珠胶合牢固，在正常运输和使用时不得开裂；
3.计数器能垂直放置在水平的桌面上，算珠与挡板反差明显；
4.算珠杆应有足够的强度，外表平整光滑，排列均匀，定位牢固。竖式计数器的算珠杆应承受5N以上的拉力；
	180
	个

	832
	演示算盘
	1.算盘的位数不少于13位；
2.算盘以算珠在中梁上下颗数分布为上二下五；
3.框架要平整光洁，竖框与横框.中梁应垂直，不得有明显的变形和松动。木结构要牢固不开胶，漆层光滑均匀；塑料框架无明显气泡.杂色和凹凸不平；金属结构配合间隙不大于0.3mm；
4.算珠的颜色应一致，并与框架档位杆的颜色反差明显，配色美观；
5.档位杆应粗细均匀，光滑平直。竹杆应无明显伤痕.无蛀蚀.无竹节；金属杆表面光洁.无锈蚀；塑料杆应有足够的强度。
	3
	个

	833
	计数棒
	1.演示用，每20根一捆，5捆，圆柱体形小棒；
2.塑料表面要求圆滑，颜色鲜艳，无毛刺.气泡.伤痕等缺陷；
3.符合环保要求无异味，无毒。
	8
	套

	834
	计数棍
	由 100 根棒组成，五种颜色，每种颜色 20 根；
100 mm，截面形状可为正方形，圆形或正多边形，截面
积外接圆直径 4 mm
	90
	个

	835
	钉板
	透明塑料制，200mm×200mm,配有橡皮筋
	8
	套

	836
	钉板
	1.规格：200mm×200mm；
2.透明塑料防腐材质，3根橡皮随意组合图形。
	8
	套

	837
	钉板
	学生用，由钉板和橡皮圈组成；钉板边长140mm×140mm。
	180
	套

	838
	塑料插接块
	1.采用塑料压制而成，规格：10mm×10mm×10mm的正方体；
2.每块为单色，其中有一面带有插接条，其他五个面带有凹槽，插接块由5种颜色组成，每种颜色有5块，共计25块。采用袋装。
	45
	套

	839
	塑料连接链
	1.由4种颜色塑料圈组成，20块，块与块之间可互相钩连；
2.产品选用无毒.环保全新塑料注塑而成。
	45
	套

	840
	数字骰子
	1.材料为高强度白色耐磨树脂；
2.尺寸12mm×12mm×12mm，每个侧面上有不同的数字，不少于3个。
	45
	套

	841
	空白骰子
	12mm×12mm×12mm，2个。
	45
	套

	842
	数字转盘
	1.盘面直径为120mm；
2.以圆心为中心将转盘分区，分为10个扇形，每区内分别标有0-9十个数字；
3.底座直径不小于98mm；
4.产品表面应无明显缺陷和变形；
5.转盘转动灵活，转动转盘时转盘摆动幅度应不大于2mm，停止转动时指针指向应是随机的。
	45
	套

	843
	色块转盘
	1.盘面直径为120mm；
2.以圆心为中心将转盘分区，分为6个扇形；
3.产品表面应无明显缺陷和变形；
4.转盘转动灵活，转动转盘时转盘摆动幅度应不大于2mm，停止转动时指针指向应是随机的。
	45
	套

	844
	空白转盘
	1.盘面直径为120mm；
2.以圆心为中心将转盘分区；
3.底座直径不小于98mm；
4.产品表面应无明显缺陷和变形；
6.转盘转动灵活，转动转盘时转盘摆动幅度应不大于2mm，停止转动时指针指向应是随机的。
	45
	套

	845
	几何图形片
	1.包括正方形.长方形.直角三角形.等边三角形.平行四边形.梯形.圆形；
2.材料为厚度不小于1mm的PVC。
	80
	套

	846
	集合圈
	1.产品由8根弧形拼接组成；拼接条可拼成一个圆；
2.折叠式，由塑料片制成。
	180
	套

	847
	计数多层积木
	1.由10mm×10mm×10mm的1个.90mm×10mm×10mm的1个.100mm×90mm×10mm的1个.100mm×90mm×90mm的1个，4种规格的积木块组成；
2.为规整的正方形，表面光滑，不扭曲和变形。
	45
	套

	848
	七巧板
	由7块形状不同的模块组成正方体，1个木盒或竹盒，尺
寸≥70mm×70mm×70mm
	180
	套

	849
	角操作材料
	1.产品应采用无毒.无污染或少污染的塑料制成；
2.结构外观：应平整清洁，不应有划痕.溶迹.缩迹，不应有毛刺.变形.破边和凹凸不平。
	179
	套

	850
	图形变换操作材料
	应有2个平行四边形（边长30mm.高20mm），2个正方形（边长30mm），2个三角形（底30mm.高20mm）和2个圆（直径30mm）组成；彩色透明塑料制；用于平移.旋转.对称等内容。
	180
	套

	851
	面积测量器
	透明，100mm×100mm。
	180
	个

	852
	探索几何图形面积计算公式材料
	1.由各种几何图形片组成，几何图形片采用优质无毒塑料制作，厚度不小于1mm；
2.几何图形片包括：正方形.长方形.三角形.平行四边形.梯形.圆形和面积测量器。
	180
	套

	853
	探索几何形体体积计算公式材料
	产品由工程塑料制作，由长方体1个.正方体8个.圆柱体1个.圆锥体1个组成。
	180
	套

	854
	口算练习器
	1.采用优质塑料制作；数字可转动；
2.圆盘转动灵活，没有卡死和跳动现象。
	4
	套

	855
	分数片
	演示用；由 1 个正方形底板和 12 条全长相同的长
方形片组成，底板用塑料或木材制，片用塑料制；
12 条长方形片每行颜色不同，分别表示 1，1/2，
1/3，1/4，1/5， 1/6，1/7，1/8，1/9，1/10，
1/12，1/16，每块上应有相应的分数值，可独立
取下贴于黑板上
	180
	套

	856
	计数彩条
	1.由五种不同颜色，尺寸为8mm×100mm的塑料条组成；
2.厚度不小于0.1mm，每种颜色10条。
	120
	套

	857
	塑料量杯
	1.透明，圆柱形，带刻度，2L；
2.最小分度值50mL；
3.表面光滑，刻度清晰。
	45
	个

	858
	塑料量杯
	1.透明，正六棱柱体，带刻度，1.5L；
2.最小分度值50mL；
3.表面光滑，刻度清晰。
	45
	个

	859
	塑料量杯
	1.透明，水杯形，带刻度，1L；
2.最小分度值50mL；
3.表面光滑，刻度清晰。
	45
	个

	860
	小学低年级数学磁性教具
	1.圆形图板Φ50mm，方形图板80*50mm，有数字图板42块（含0-9数字.＋.－.×.÷.＞.＜.＝等符号）；
2.实物图板123块；计量单位图板18块（含米.厘.克.千.时.分等）；
3.塑料直尺长400mm，背景图11张，尺寸为580*435mm，塑料箱尺寸：510*270*85mm。
	3
	套

	861
	小学中年级数学磁性教具
	1.圆形图板Φ50mm，方形图板80*50mm，有数字图板47块（含0-9数字.＋.－.×.÷.＞.＜.〔〕.［］.＝.≈等符号）；
2.实物图板122块；单位名称图板20块（含米.分.厘.毫.吨.千等）；
3.塑料直尺长400mm，背景图7张，尺寸为580*435mm，塑料箱尺寸：510*270*85mm。
	3
	套

	862
	小学高年级数学磁性教具
	1.圆形图板Φ50mm，方形图板80*50mm，有数字图板61块（含0-9数字.＋.－.×.÷.＞.＜.〔〕.［］.＝.≈等符号）；
2.实物图板125块；单位名称图板22块（含avsπxdbhr%c各2块等），塑料直尺长400mm，背景图8张，尺寸为580*435mm；
3.塑料箱尺寸：510*270*85mm。
	3
	套

	863
	钟表模型
	1.小学数学教学中对“时.分”的认识.读法及加减演示用；
2.表盘采用工程塑料一次性注塑而成，为二针非联动；
3.表盘安有时针和分针，表盘印有1到12小时制标记，并印有整点标记和分钟标记，二针12时非联动。
	4
	套

	864
	钟表模型
	1.小学数学教学中对“时.分”的认识.读法及加减演示用；
2.表盘采用工程塑料一次性注塑而成，为三针联动；
3.表盘安有时针和分针及秒针，表盘印有1到12小时制标记，并印有整点标记和分钟标记。
	4
	套

	865
	钟表模型
	演示用；三针，联动/非联动两用，12h/24h 表示，
盘面直径应为 250mm〜300mm，无透明钟面罩
	4
	套

	866
	钟表模型
	两针，非联动，12 h 表示，盘面直径≥
80 mm，无透明钟面罩
	180
	套

	867
	钟表模型
	三针，联动，12 h/24 h 表示，盘面直径
≥80 mm，有透明钟面罩
	180
	套

	868
	几何形体模型
	长方体（一般和特殊）.正方体.实心圆柱.空
心圆柱.圆锥体（等底等高.等底不等高.等高
不等底）.球等
	45
	套

	869
	厘米立方块
	1.每块为单色，颜色种类不少于2种，尺寸:10mm×10mm×10mm，共30个；
2.PVC材质，表面光滑，无变形和凹凸。
	180
	套

	870
	几何形体表面积展开模型
	1.产品的塑料件部分由ABS注塑成形，纸板印刷组成；
2.纸板印刷相同于塑料件规格的展开图，印刷清晰。
	45
	套

	871
	圆面积.圆周率计算公式推导演示模型
	1.塑料制品表面平整.光滑.色泽均匀，边缘无毛刺，选用优质塑料制作；
2.推导板外形由圆形和长方形底板组成。
	4
	套

	872
	剪刀
	1.产品表面处理为电镀剪；
2.全长150mm；剪刀性能应手感轻松.均匀.剪布锋利.不咬口.不崩口.不变形。
	45
	把

	873
	圆柱形塑料杯
	1.标度清晰.准确.易辨；
2.表面光洁，无飞边.毛刺，无变形。200ml，最小分度值10mL。
	45
	套

	874
	方形塑料杯
	1.标度清晰.准确.易辨；
2.表面光洁，无飞边.毛刺，无变形。250ml，最小分度值10mL。
	45
	套

	875
	刻刀
	1.木制手柄长105mm.直径12mm；
2.钢制刀头斜口。
	45
	把

	876
	角尺
	材料:不锈钢，规格:300mm，镜面抛光处理。
	45
	把

	877
	白卡纸(带四方格)
	双面胶.线绳.细沙.坐标纸。
	45
	套

	878
	十三.团队活动室

	879
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	880
	多媒体音箱
	设备参数：
1.系统类型： 两路两单元低音音箱
2.频率响应： 40Hz-20kHz±3dB   
3.灵敏度： 96dB/1W/1M@±2dB     
4.额定功率： 100W/8Ω   
5.峰值功率：  200W/8Ω                                                                                                                                                                                                                                      6.高音：3”x2
7.低音： 8"×1只    
8.连接器：2P HiFi线盒 
9.箱体材质： 12mm高密度纤维板
10.表面处理：黑色PVC胶皮    
11.尺寸：(WHD)  450×265×270mm     
12.重量：6.5KG
	2
	只

	881
	音箱壁挂支架（可旋转）
	最大承受20Kg/只
	2
	只

	882
	多媒体功放
	功能描述：
1.带LED显示屏，采用机架式铝合金黑色或金色机身设计，可广泛应用于家庭.KTV娱乐.多媒体教室和会议室；
2.自带数码播放器，支持WMA，MP3等格式的音乐；具有手机蓝牙5.0音乐播放功能；
3.前面板4个按键，可实现音乐上下首切换，音乐开停功能，模式转换。另1按键切换多媒体和外接音源；
4.反馈抑制功能（选配）；
5.前面板3路6.35MIC接口输入；后面板3路MIC接口：1路6.35输入，2路48V幻象供电的卡侬头接口；
6.主要功能调节旋钮采用暗藏式设计，避免误操作，具有话筒音量调节旋钮5个，回响和延时调节旋钮各1个，高音.中音.低音旋钮各1个；音乐高音.中音.低音旋钮各1个。
7.具有话筒总音量调节旋钮1个，音乐总音量调节旋钮1个，混响音量旋钮1个；
8.支持2路线路输入，其中VOD为高品质输入，1路线路输出；
9.具有4个功率输出接线端子，可实现A/B组功率输出。                                           
设备参数：
1.功率：8Ω 150W*2,4Ω 300W*2 
2.频率响应：线路输入20Hz-20KHz，话筒60Hz-14KHz
3.线路音调控制：高音11KHz±12dB,中音1KHz±10dB低音90Hz±12dB
4.话筒音调控制：高音11KHz±10dB,高音1KHz±8dB低音90Hz±10dB
5.失真度：≤0.5%
6.信噪比：≥70db(A计权）
	1
	台

	883
	U段一拖二无线话筒
	功能描述：
1.2通道UHF无线系统，每通道100个频率可选；
2.配有LCD白光液晶显示，可动态显示系统信号.音量.通道.频点数值；
3.采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰；
4.采用最新红外线自动对频（IR）与自动选频（AFS）技术，设定和操作更简便；
5.两支话筒可互换使用，手持管使用金属外观，经久耐用，性能更稳定。
6.领夹话筒.手持话筒.会议话筒混合搭配使用，通用性强；
7.具备2路独立卡侬输出及一路6.35mm混合输出，方便会议全程音频独立录音保存,适应不同的设备连接需求；
8.采用专业级音频压缩扩展技术，噪音小,尾音小,动态范围更大。 
设备参数：
1.频率范围：640MHz-699MHz
2.调制方式：FM
3.信道数目：200个
4.信道间隔：300KHZ
5.频率稳定度：±0.005%
6.动态范围：100db
7.最大偏移：±45KHZ
8.综合信噪比：>105db
9.综合失真：≤0.5%
10.主机供电方式：直流12V， 400mA输入
11.手持输出功率：高功率30MW，低功率3MW
12.手持供电：2节5号1.5V碱性电池
	1
	套

	884
	录放机
	多功能教学专用，外置CD/MP3/CD-R/CD-RW/USB/蓝牙播放功能，复读功能，多功能遥控操作系统，LCD显示，重复播放功能，FM多波段收音机.立体声耳机插座，直交流两用电。
	1
	台

	885
	电钢琴
	外观：立式.推拉盖板.三踏板
1.键盘：88键钢琴力度键盘
2.力度：4级（3级+OFF)
3.显示：多功能液晶显示
4.复音数：≥128
5.音色：≥356种旋律音色（包含8种中国民族音色)+4组键盘打击乐(包含299个打击乐音色）
6.叠加/分割：键分离.双音色
7.节奏：≥160种预置节奏（包含10种中国民族节奏）
节奏控制：启动/停止.同步启动.前奏/尾奏.插入A.插入B.自动低音和弦.和弦关闭.伴奏音量
8.速度：30-280
9.内置乐曲：80首预置歌曲+3首用户歌曲
10.演奏增强：力度响应.延音
11.音高调节：移调.音调
12.音效：全局DSP数码效果.混响.合唱.调音台
20.尺寸：≥1355 * 450 * 815（mm）
	1
	台

	886
	小号
	1.小号调性：Bb调；
2.材质：主体采用专业乐器黄铜材质制作，表面清漆喷涂；黄铜吹管，三立键活塞，不锈钢活塞；
3.规格：吹嘴：标准7C号嘴，喇叭口直径：123mm±5mm，内管尺寸：上端内径11.5mm±1mm；
4.音色：音色清澈且具有极强的表现力；
	20
	支

	887
	大军鼓
	1.材质：鼓腔:多层木质贴合鼓腔，表面PVC贴合涂装；压圈：金属压铸圈；鼓皮:PVC鼓皮。金属紧箍件。
2.规格：≧外径625mm±5mm*高度325mm±5mm。
	8
	个

	888
	小军鼓
	1.材质：鼓腔:多层木质贴合鼓腔，表面pvc贴合涂装，压圈：金属压铸圈，鼓皮：优质PVC鼓皮。金属紧箍件。
2.规格：≧外径355±5mm*高度140±5mm。
	16
	个

	889
	大军镲
	尺寸：40CM  材质：黄铜
	6
	对

	890
	小军镲
	尺寸：12寸 （30厘米），材质：黄铜
	4
	对

	891
	指挥令
	1.材质：空心铜管，纯铜制作，非镀铜的。
2.规格：长度约138CM；直径2CM       
	1
	根

	892
	鼓号服
	青少年乐队演出用，罗尔尼材质，尺寸根据实际尺码；配备帽子/上衣/裤子/手套。
	50
	套

	893
	升旗手服
	青少年乐队演出用，罗尔尼材质，尺寸根据实际尺码配备;配套包含：帽子/上衣/裤子/手套/靴子/腰带。
	12
	套

	894
	国旗
	纳米防水材质;尺寸 2 号；
	2
	面

	895
	号旗
	材质：涤纶；旗面面料：真丝绸；尺寸：25*30CM
	20
	面

	896
	大队旗
	材质：涤纶材质
工艺：双面图案  
规格：1200mm*900mm（国标）
构成：队旗采用国旗红，旗中心是五角星和火炬，五角星为黄色，火炬由黄色线条勾勒出轮廓。
	2
	面

	897
	中队旗
	材质：涤纶材质工艺：双面图案
规格：800mm*600mm
构成：队旗采用国旗红，旗中心是五角星和火炬，五角星为黄色，火炬由黄色线条勾勒出轮廓。
	6
	面

	898
	小队旗
	小队旗旗帜
材质：涤纶材质 工艺：双面图案
规格：500m*300mm
构成：队旗采用国旗红，旗中心是五角星和火炬，五角星为黄色，火炬由黄色线条勾勒出轮廓。
	12
	面

	899
	旗杆
	不锈钢材质，可伸缩；外表光亮.手感舒服，顶端带圆球；长度 3M
	1
	根

	900
	旗杆
	不锈钢材质，可伸缩；磨砂海绵手柄；可拉长尺寸：1.2M 1.9M
	20
	根

	901
	旗架
	材质：不锈钢材质
工艺：机器抛光，外观光滑无毛刺，使用安全
规格：2000mm*1000mm
构成：多根不锈钢管焊接构成，用于收纳旗杆。
	1
	组

	902
	号架
	材质：不锈钢材质
工艺：机器抛光，外观光滑无毛刺，使用安全
规格：1500mm*300mm*1300mm
构成：多根不锈钢管及不锈钢板焊接构成，用于存放青年号。
	1
	组

	903
	军鼓架
	材质：优质钢材  净重：12kg
颜色：白色
特点：稳固耐用，高度可自由调节
	1
	组

	904
	队徽
	1.少先队队徽
2.材质：铝合金材质
3.外观：抛光打磨，外观光滑无毛刺
4.背面：磁铁扣
5.规格：不小于 24mm
6.外观：具有“中国少先队”标识
	50
	个

	905
	白手套
	乐器演出专用白手套，棉布材质。
	50
	付

	906
	室内装饰
	内容可根据学校要求设计而制定，含有原场地清理.基层修整.墙面装饰.地面铺装.顶面装饰等
	1
	间

	907
	十四.卫生室

	908
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	909
	检查床
	1880*680*700mm，床框为60*30mm矩形管，床腿为40*40mm方管，四角有三角板固定，床腿之间有20*20mm方管拉撑，床板为12mm后多层实木板，上罩25mm海绵，人造革。可折叠拆装。
	1
	张

	910
	观察床
	2000*900*550mm，附带配套床垫，床头为直径30mm圆管，床框为30*60mm矩形管，厚度1.2mm。。床垫为后40mm棕垫。
	1
	张

	911
	诊察桌
	全钢板拆装式，外形尺寸1200*600*750mm结实耐用美观大方
	1
	张

	912
	诊察凳
	诊查凳为液压升降式，凳子面为圆形，上罩海绵，人造革，一次性冲压圆形底座。
	1
	把

	913
	电子体重秤
	1.最大秤量：200kg。
2.最小秤量：2kg。
3.分度值：100g。
4.显示：LCD（带背光）。
5.身高计测量范围：70cm～190cm。
   分度值：0.5cm。
6.工作环境：相对温度5℃～40℃.相对湿度≤90%RH。
   储存环境：相对温度-25℃～50℃.相对湿度≤90%RH。
7.电源：专用适配器
	1
	台

	914
	听诊器
	插入式单听。有听头，橡塑导管，耳塞架组成。
	2
	付

	915
	紫外线灯
	紫外线杀菌灯车：紫外线波长为253.7A，电源电压220V50Hz，功率为2*30W，灯臂可以调节，调节角度0-180度。采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。灯架部位采用定位装置，灯管两端接触性良好。人性化设计，安装方便，解决用户安装不便的难题。定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。
	5
	台

	916
	视力表灯箱
	标准对数LED5m ;视力表灯箱采用LED光源及导光板， 三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到200~700Lx，铝合金外框，规格：900*300*10mm。 电压：220V/50hz,输入功率：≤60VA+15%，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。
	2
	台

	917
	担架
	折叠式，2000*550*100mm，金属管材支架，牛津帆布面料。承重160kg以上。
	1
	付

	918
	身高坐高计
	机械式 身高量程60～200cm，坐高量程40～120cm，分度值1mm，误差±2mm，重复性±2mm；底板：398*386*15mm. 坐板：390*290*15mm ；显示：刻度尺。刻度尺使用灵无分段.接活，刻度计不锈钢或铝合金制。
	2
	套

	919
	急救箱
	纱布块，药棉，创口贴，镊子，剪刀，绷带，止血带，急救毯，酒精，碘伏，风油精，清凉油，烫伤膏等  (具体配置参照客户要求)
	1
	套

	920
	外伤处理器械
	脱脂纱布1包，药棉1包，绷带1卷，40止血带1根，创口贴10片，镊子1把，剪刀1把，酒精1瓶，碘伏1瓶，止血钳1把，清创缝合包等
	1
	套

	921
	卫生箱
	中号，铝合金边框，铝塑面板，内置隔层，带背带，外形尺寸350*250*200mm。
	1
	只

	922
	胸围尺
	150cm ，测量范围：0-150cm 材质：ABS。．PVC塑料质，顶端粘附金属薄片；2.双面刻度，分度值≤1mm，有效量程：≤1500mm。
	2
	条

	923
	辨色图谱
	第五版，单色图，双色对比图，示教图，色觉异常图，色弱色盲图，红绿色盲图，轻重色盲图。
	1
	本

	924
	教室卫生测量尺
	材质：木质 ， 规格：三折。  1.木质无疤痕，三折，打开≥2000mm ；2.黄底黑字，分度值1mm，精度：≤1mm。
	1
	把

	925
	手电筒
	笔式，按压式开关，小巧轻便，白光，电池
	2
	支

	926
	屏风
	移动式。180*50cm * 4片，屏风架为2.5cm以上不锈钢材料焊制而成，优质屏风布，底部滑轮脚，更加稳定.
	2
	套

	927
	器械台（车）
	不锈钢双层，带轮，500*400*850mm
	1
	台

	928
	治疗车
	不锈钢双层，带轮，600*400*850mm，带抽屉，污物桶
	1
	台

	929
	污物桶
	不锈钢脚踏翻盖式，  8L, 20L, 各1只为一套
	1
	套

	930
	废弃物桶
	黄色塑料,医疗用脚踏式,易清洗，坚实耐用，不易扁形，适用于医院，诊所，病房等，15L,30L，各1只为一套。  15L配套手提背心式垃圾袋50*60cm*50只/包，   30L配套手提背心式垃圾袋60*70cm*50只/包
	1
	套

	931
	治疗盘
	不锈钢治疗盘20*30cm，2小杯，2大杯
	1
	套

	932
	弯盘
	标配，不锈钢腰型盘  大.中.小号为一套， 304材质不锈钢。
	1
	套

	933
	敷料缸
	不锈钢8cm，9cm 各一只为一套，304材质不锈钢。
	1
	套

	934
	棉球缸
	不锈钢10cm，12cm 各一只为一套，304材质不锈钢。
	1
	套

	935
	器械缸
	不锈钢，折叠式盖子.小号，中号， 大号各一只为一套。304材质不锈钢。
	1
	套

	936
	带盖方盘
	不锈钢23*15cm,20*30cm，各一只/套。304材质不锈钢。
	1
	套

	937
	酒精灯
	150ml，加厚玻璃酒精灯。
	2
	只

	938
	冲眼壶
	不锈钢材质
	1
	只

	939
	受水器
	塑料精致而成
	1
	只

	940
	计算器
	多功能科学计算器  16位计算器 含开方，加减乘除，闹钟功能
	2
	只

	941
	白大衣
	涤平（抗菌型），易洗耐磨，抗皱不起球，透气性好。
	5
	件

	942
	工作帽
	涤卡面料，日常卫生防护使用
	5
	只

	943
	工作服
	均码
	5
	套

	944
	十五.音乐教室

	945
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	946
	数字音乐乐理教学资源
	一.乐理课堂1．具有一组大谱表，同时搭配乐理知识.虚拟琴键和曲谱展示的综合教学白板。2．五线谱表.虚拟音乐键盘与MIDI键盘相互映射；教师进行MIDI键盘演奏过程中，虚拟音乐键盘同时显示乐符在键盘上的弹奏位置；可显示弹奏力度，弹奏力度由强到弱7种不同颜色展示。3．支持修改键位为49键.61键.88键；一键显隐音名.唱名.音组，虚拟琴键会根据音组不同由组名和9种颜色进行区分。4．支持修改调号；支持修改唱名类型为首调或固定调（首调即唱名跟随调号变化，固定调即唱名不会跟随调号变化）；支持修改128种高保真音色。5．支持一键显隐键盘.间线.节奏图.五度圈，直接点击五度圈的外圈大调，可直接修改谱表调号。6．支持和弦与音程教学，具有32种和弦以及25种音程，以箭头对应琴键为根音，可准确展示和弦与音程的键位，白健和黑键以不同颜色进行高亮展示，对比明显。7．开启键位保留后，插入的音符.音程以及和弦的键位都会保持高亮不消失，直到插入下一个音符.音程以及和弦或关闭该模式后高亮消失。8．开启页面漫游后，通过实体琴键或虚拟琴键弹奏的音符会保留在大谱表上不消失，页面可无限延伸，可进行左右滑动。9．在不进入其他功能页面的情况下，支持乐理知识课件讲解，包括：音.音符与音乐记号.音程.和弦.节拍.中国民族调式.自然大小调式.自然大小调的变体等，可对乐理知识课件进行模糊搜索。10．支持直接在五线谱表上弹奏发声，并在五线谱表的相应位置展示音符。
	1
	套

	947
	钢琴
	
 颜色：黑色亮光 
外形特点：外观简洁大方，平面右盘配衬方形虎脚，内置高端缓降器,采用家庭用琴配置，是一款性价比较高的入门级钢琴。
共鸣系统：音板和肋木选用云杉原始林木，采用椭球形音板预应力设计工艺，共鸣盘组装件采用 NC 数控加工流水线系统制作。
击弦机系统：采用雷诺式击弦机,铝合金总档
击弦机木质部件：转击器.联动杆.制音杆使用栎木制作；击弦机顶杆使用特殊硬木质件材料保证组件装配的稳定性
键盘：国际通用 88 键，采用高品质复合云杉实木制作。
中盘：使用稳定不易变形的纯木材制作。 
弦槌：采用优质毛毡及高档枫木材料制作的弦槌木芯，运用先 进的特殊压制加工工艺技术制成，毛毡弹性及硬度恰到好处，音色丰满圆润，富于表现力。
止音器：采用纯羊毛制作 
弦轴板：采用多层纵横交错的榉木单板胶合而成，材料强度高， 握紧力强，扭力稳定性高，有效确保钢琴丝音准。 
铁板：采用加强硬度的原材料并结合精密铸造专业技术，一次成型使铁板整体强度及外观达到精美特性；铁板进行精确铣弦枕及钻孔加工，有效确保共鸣；喷涂采用专用无尘喷涂技术。
	1
	台

	948
	电子钢琴
	88 键配重键盘，有 MIDI 接口，带踏板和琴架
	1
	台

	949
	录音机
	有 USB 接口,能播放磁带.CD.U 盘等音乐文件。
	1
	台

	950
	音响系统
	音箱1套：
1.频率响应    45Hz-18KHz(±3dB)/52Hz-20KHz(±10dB)
2.低音:不少于1*10"(254mm)/1.38"(35mm) 泡边低音单元
3.高音:不少于2*3"锥型振膜纸盘高音
4.标称阻抗≥8ohm 
5.灵敏度≥90dB SPL
6.额定功率≥100W (AES)
7.最大声压级≥113dB SPL/119dB SPL peak
功放1台：
1.2U机型，铝合金面板，表面拉丝氧化处理；面板丝印全中文标示，全铝拉丝旋钮更显高档大气。
2.后面板≥2路线路信号输入，≥2路线路频输出； ≥1路外接设备输入输出端子，≥2个XLR卡农母插座并具有48V幻象供电功能；
3.后面板具有不少于1个移频功能开关，1个48V功能开关，一组FM外接天线结构；
4.前面板具有2个6.35 TS话筒输出接口，并提供话筒功率放大功能。
5.面板增加一组带蓝牙带FM收音功能的MP3模块并设有轻触按键开关控制相应功能，蓝色指示灯显示其工作状态。
话筒1套：
设备功能：
1.超高频的UHF真分集多组频率传输，可设置多组频率同时使用，真分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离，满足多套话筒叠机应用
2.采用高性能CPU控制，可以进行选频.显示.静音锁定.电池容量监测等处理
3.采用高性能OLED的液晶显示，所有的功能均可以在液晶屏显示，如频率.静音电平.射频信号电平.音频电平.低电警告等；
4.提供300个频点可调，带有自动扫频功能，也可以手动调频，共500个信道选择，频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz五段；
5.系统采用PLL锁相环设计，可以多套系统实现多频道.多功能的专业功能；
6.高可靠的分集接收技术：真正的分集设计，两个完全独立的接收电路；
7.杂讯检测抑制噪音功能，有效减少环境中射频干扰造成的噪声，自动啸叫抑制功能，有效避免啸叫；
8.低电池警告功能，实时显示出发射单元电池的容量；
9.类型：手持/领夹/头戴/鹅颈/红外；
	1
	套

	951
	指挥台（含指挥棒）
	木制，谱台板尺寸：≥60*40cm；
	1
	个

	952
	合唱台
	木制，三阶，每阶高度差不小于 20cm，每阶宽度不小
于 40cm
	4
	组

	953
	音乐节拍器
	材料：注塑外壳 ；
机芯：赛钢+金属；
速度：40~208拍/分；
节奏类型：0.2.3.4.6 ；
	1
	个

	954
	音筒
	外观构成：彩色塑料音筒，外部有音符标注；一头有系绳，用于方便手拿；
	8
	组

	955
	音条
	铝制，17 音，高级品
	7
	块

	956
	钟琴
	25音，由铝片琴键+木质琴体组成
	8
	套

	957
	沙锤
	木制
	16
	对

	958
	沙锤
	椰壳制
	16
	对

	959
	沙筒
	木制
	16
	对

	960
	沙蛋
	木制，不同音色
	16
	对

	961
	摇铃（串铃）
	5 铃
	16
	对

	962
	摇铃（串铃）
	7 铃
	16
	对

	963
	棒铃
	21 铃
	16
	对

	964
	双响筒
	木制，长 17cm～18cm，宽 19cm～20cm，棍长 18cm～19cm。
	16
	副

	965
	响板
	木制，音色清脆.响亮，适合抓握
	16
	个

	966
	响棒
	硬木制，发音清脆，表面光滑
	16
	副

	967
	刮棒
	木制，刮棱尺寸均匀，外表光滑
	16
	副

	968
	蛙鸣筒
	木制，刮棱尺寸均匀，外表光滑，筒长 18cm～20cm。
	16
	副

	969
	木鱼
	硬木制，发音清脆，7 音一组。
	1
	套

	970
	铃鼓
	木框,铜钹,羊皮鼓面,鼓面直径 20cm～25cm。
	2
	套

	971
	三角铁
	钢制，边长分别为 15cm.20cm.25cm，三件一套。
	4
	套

	972
	碰铃
	黄铜制，系绳
	4
	副

	973
	棒钟
	黄铜制，带棒
	4
	副

	974
	扁鼓
	圆形，木框，两面蒙羊皮，用绳索绷紧。鼓面直径 37cm～45cm。
	1
	个

	975
	扁鼓
	圆形，木框，两面蒙牛皮，用绳索绷紧。鼓面直径 37cm～45cm。
	1
	个

	976
	堂鼓
	木框，牛皮鼓面，直径 22cm～32cm，高 33cm,带架。
	1
	个

	977
	中虎音锣
	铜制，直径约 30cm。
	1
	个

	978
	小锣
	铜制，直径约 22cm。
	1
	个

	979
	铙
	铜制，直径 27cm～55cm
	1
	副

	980
	钹
	铜制，钹面直径 12cm～14cm，碗径5cm～7cm，碗高 1.5cm～2cm
	1
	副

	981
	大军鼓
	66cm×30.5cm(26in×12in),含鼓槌。
	4
	个

	982
	小军鼓
	35.5cm×14cm（14in×5.5in）,含鼓棒。
	8
	个

	983
	六面体凳
	尺寸：约37*30*25CM  
材质：高密度板材，PVC包边材料.硬质包角钉制                                                                        结构：由一构成：由一长方体组成，3种颜色对称
	48
	个

	984
	拖杆音箱
	有 USB 接口，蓝牙连接，3.5MM 音频插口，读卡器，重低音，含手持.头戴麦克风，外接供电， 内置电池，一次充电可连续使用 6 小时以上，带遥控。
	1
	台

	985
	八音按钟
	每钟一音，八音国际标准音阶，钢体内芯，安全塑料外壳。
	2
	套

	986
	十六.美术室

	987
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	988
	教师画板
	1.规格≥600mm×900mm×18mm；
2.材质：双面椴木，四周实木边框；
3.要求：边框宽≥8mm.45度割角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整.表面光滑.洁净.无毛刺。
	1
	块

	989
	教师画架
	尺寸58*60*171cm（最大升高到235cm），可调节高度，直尺最大画框高度：123cm。材质：榉木材质，可以轻松实现前倾与后仰，手拿式行当，可放置颜料.画笔，经七次加工处理，打磨光滑，光泽明显。
甲醛释放量应≤1.5mg/L。
	1
	个

	990
	教师写生凳
	1.规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480到650mm；2.材质：优质榉木；3.要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。
	1
	个

	991
	画架
	1．规格：总高度≥1450mm。2．材质：优质松木。
	48
	个

	992
	画板
	规格：45×60(cm)
	48
	块

	993
	写生凳
	1. 圆形升降旋转凳，四脚立地并镶胶皮且不易变形脱落。凳面为ABS工程塑
料。2. 直径为300mm；凳面高度升降范围为450-550mm。
	48
	个

	994
	写生灯
	高度不底于 60 cm，照射角度可调，可降。
	4
	只

	995
	工作台
	不小于 160cm×80cm×70cm
	12
	个

	996
	展示画框
	1.规格：60cm×45cm；
2.由框架.透明塑料面板.底板.锁扣等组成；
	25
	个

	997
	展示画框
	1.规格：60cm×90cm；
2.由框架.透明塑料面板.底板.锁扣等组成；
	25
	个

	998
	静物台
	1.台面：不小于600mm×600mm，带背板，双重折叠支撑架；优质木材；可折叠，支撑稳定，工艺精细。
	4
	个

	999
	磁性白黑板
	1.不小于 100cm×80cm，2.材质：锌背白板，表面PET覆膜，优质厚铝合金加厚边框，ABS塑料包角；3.要求：两面用，带磁扣.板刷专用笔，易写易擦，不留痕迹。
	1
	块

	1000
	衬布
	100cm×200cm；棉.麻.丝.绒。
	25
	块

	1001
	写生教具（2）
	石膏几何形体：圆球.长方体.正方体.圆柱体.六棱柱.圆锥.方锥.方带方.圆锥带圆.十二面体。
	1
	套

	1002
	国画和书法工具
	毛笔 8 支.画毡 1 块.调色盘 1 块.砚台 1 个.笔洗1 个.笔架 1 个.镇尺 1 付.笔帘 1.墨 1 块.墨汁 1瓶。
	49
	套

	1003
	美术学具
	毛笔.小剪刀.调色盘.笔洗.美工刀.水溶性油墨.黑色胶滚.毛毡.刻纸刀.水粉画笔.调色盒.直尺。
	49
	套

	1004
	绘画工具
	水粉笔 1～12#各 1 支，水彩笔 1～12#各 1 支.大白云毛笔 1 支.小狼毫 1 支.勾线笔 1 支.斗笔 1 支.扁笔 1 支.调色盒 1 个.调色盘 1 个。
	49
	套

	1005
	国画和书法工具
	毛笔(斗笔.大白云.中白云.小白云.小狼毫.勾线笔) .毛毡.镇尺.笔洗.墨汁.调色盘.笔架.名家字贴。
	49
	套

	1006
	国画工具
	毛笔(斗笔.大白云.中白云.小白云.小狼毫.勾线笔) .毛毡.笔洗.墨汁.中国画颜料.四尺宣纸.调色盘.镇尺.笔架等。
	49
	套

	1007
	书法与篆刻
	墨块.墨汁.调色盘.粗印泥.小篆刻刀。
	49
	套

	1008
	篆刻工具
	篆刻刀.印床.章料.印泥等。
	49
	套

	1009
	电子绘画板
	绘画区域不小于 135mm×200mm，压感级别 1024 级及以上，无线无源压感笔，配备与教材相应的软件。
	49
	块

	1010
	绘图工具
	圆规，直尺，三角板，曲线板。
	49
	套

	1011
	三角板
	规格：250 mm  有机塑料，边缘清晰，表面平整，刻线排列整齐.端正,粗细均匀。
	1
	付

	1012
	丁字尺
	规格： 800 mm，有机塑料，刻度清晰。
	1
	只

	1013
	版画工具
	木刻刀 5 把.笔刀 1 把.笔刀片 3 件. 电烙铁 1 把.木蘑托 1 只.胶滚 1 套（大中小各 1 件）.油石 1 件.刮刀 2-3 把.6B 中华绘图铅笔 2 支
	49
	套

	1014
	制作工具
	美工刀 1 把.剪刀 2 把.木刻刀 12 把.尖钻 1 把.篆刻刀 1 把.油石 1 块.改锥 2 把.多用锯 1 把.锯条 5 根.推刨 1 把.木锉 1 把.尖嘴钳 1 把.铁锤 1把.电烙铁 1 把.凿子 2 把.什锦锉 1 套.切割垫板1 块.三用圆规 1 件.订书器 1 个.壁纸刀 1 把.U型锯 1 把.线锯条 10 根.手摇钻 1 个.刨子 1 把.盒尺 1 个.角尺 1 把.砂纸 5 张.小台钳 1 台.钢丝钳 1 把.钢锉 1 把.钢板尺 1 把.金属剪 1 把.铁砧子 1 件。
	49
	套

	1015
	美术教学合集
	一.情景课堂：
1.提供人民美术出版社.人民教育美术出版社和湖南美术出版社.江西美术等课程资源，可自主选择出版社.年级和册次；
2.▲内含课程课件.教案设计.大师素材.大师视频.学生作品.拓展素材.拓展视频和课本素材等不低于8种教学素材，所有教学素材均根据不同课程匹配不同模块；（竞标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）；
3.支持本地和U盘打开教师自有资料，-课程课件和教案设计可自由修改并本地保存；
4.支持对照绘画功能，可提供画笔.形状.文字.调色板.擦除.动画制作.画布设置.油漆桶.反色.上一步.下一步.文件功能；
5.支持素材导入.保存和查看保存记录功能；
6.所有图片支持放大.缩小和自由移动功能；视频支持一键锁屏.一键关闭.一键全屏.快速.慢速和正常播放功能；
7.支持画笔功能，可选择画笔的粗细和笔刷；支持擦除功能，支持橡皮局部擦除和一键清除功能；
二.绘画工具：
1.支持画笔功能，支持多种画笔形式选择，可调节画笔的粗细.浓度和锐利度，支持不少于13种画笔种类的选择；
2.支持矩形.圆形.三角形.五角星和直线绘画模板；
3.支持文字输入功能，可输入文字信息，支持字号和字体颜色的选择，可自由移动摆放；
4.支持调色板功能，内置调色盘和色环两种模式，可自由选择画笔颜色；
5.支持擦除功能，内置橡皮擦和清空两种功能，可选择性擦除或一键清空画布；
6.支持动画制作功能，支持保存关键帧.清空帧.保存记录.删除和调整播放速度等功能，可生成Gif动画；
7.支持画布水平镜像.垂直镜像.画布尺寸和画布背景色设置；
8.支持油漆桶填充功能.反色功能.上一步和下一步；
9.支持文件功能，支持素材导入.保存和查看保存记录；
10.支持图层功能，支持新建图层.复制.删除.前移.后移.合并和显示隐藏功能；
三.调色盘：
1. 搭载全彩域RGB三通道调色引擎，支持16.77百万色（24位真彩色）精确呈现，符合sRGB标准色域覆盖；
2.可选择不同的颜色到调色盘中，根据调色盘中不同的颜色混合形成新的颜色；
3. 支持多色选取至工作调色盘（最大14色并行处理），基于色彩空间插值算法，实现智能混色功能，可生成精准的渐变过渡色；
4.支持清空.撤回功能；
	1
	套

	1016
	美术教学网络资源
	一.绘画区域:≥145mm×102mm；外观尺寸:≥208mm×209mm×10.5mm；压感方式：电磁压感；压感笔：无线无源压感笔。压感级别：≥2048级。可倾斜角度：支持±60°倾角。读取速度：≥220点/秒 。读取分辨率：≥5080LPI。感应高度：10mm。精度：±0.25mm。接口类型：USB。笔组：配备笔座，内含取笔器一个，备用笔芯10只。包装：独立包装，方便运输。兼容系统：Windows10/8/7/Vista/XP(32/64bit), MAC OS X10.8或以上版本。                                                                                                                                                                                                                                                                                      
二.配备软件：支持自定义画稿功能；具有20种笔工具设置.53种笔触形状.48种笔触纹理.47种背景纹理表现形式；支持导入图片文件及PSD等多图层文件；支持线稿层.上色层.草稿层.背景层等多图层操作，并可随意增减；支持在原素材库基础上支持自由扩充；支持添加参照图功能，并可根据需求调节透明度；具有绘画过程记录.回放功能，重播过程可有3级速度选择；支持绘画作品本地保存；支持作品一键上传到网络平台；支持作品在线分享与评价。
三.学生评价系统：
1.教师和学生可通过移动端登录或注册，提供选择学校和班级功能，教师对自己班级学生有审核权，学校管理员对教师也有审核权；用户可以自主修改自己的名字.类型.学校.年级.班级。提供2000个学生使用，学生可根据学校班级进行自主申请；
2.提供布置作业系统，教师可发布作业描述.图片和视频到相应的班级中，学生可在移动端接收作业内容；学生可通过作业系统上传自己的书法作品或视频到作业系统，支持作业展示.上传作业.书法工具.布置作业和个人中心五大模块；教师可随时查看学生上传的书法作品并留言点评，学生作品也可直接将作品分享给其他学生进行交流学习；
3.学生可通过作业系统对已上传的作品进行删除.评论.点赞.分享给朋友或朋友圈，发布的作业可以显示年.月.日.时.分；可以按用户.作业名字.日期搜索作业；支持查看成果展示，教师可对展示作品进行评分（评分界面可输入评分内容）.评论.点赞，显示上传时间，成果展示内容可由教师端书法教学软件直接上传；
▲4.可通过移动端拍照上传作品图片，可提供我的上传.相似字帖.平均得分和评语功能，需在同一页面显示，相似字帖可提供碑帖单字提取的无底色PNG格式图片，可显示字帖来源和得分，分数可按高低顺序自动排列，可以推荐给使用者找到最适合自己的书体；可提供作品的平均得分；支持自动评价出评语功能，可以从结构.笔画.风格等不同纬度评判书写水平，给使用者提供学习参考和建议，支持上传历史记录管理功能；（竞标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）；
5.可通过移动端拍照上传作品图片，可自动识别单字，选择已识别的单字可提供该字的拼音.繁体字和字体释义，支持上传历史记录管理功能；
6.支持碑帖展示.集字作品和例字视频，碑帖可提供楷书.篆书.行书.草书和隶书高清碑帖；集字作品可提供楷书.行书和隶书的高清集字作品；例字视频可提供毛笔（颜体.赵体.欧体.隶书和篆书）.硬笔（中性笔.钢笔.铅笔.阿拉伯数字和汉语拼音）和粉笔（楷书.行书），可提供搜索功能；
▲7.按1-6年级的课后生字表顺序进行课时排列；涵盖了楷书的欧体.颜体.赵体，隶书.篆书和铅笔.粉笔（粉笔楷书.粉笔行书）.钢笔.中性笔等多种软笔书体和硬笔种类；（竞标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）；
▲8.专业的集字创作工具，全部来源于历代书法家的碑帖单字，每个单字均为PNG格式，无背景色；支持书体筛选和作者筛选功能；支持1-60字一键切换不同书体；生成后的作品点击任意单字可显示本字的简体和其他软笔字体，每个软笔字体下方可显示书体.作者名称或来源出处，点击后即可替换原有作品；支持保存功能，点击保存后即可保存至移动端；作品可提供放大和缩小功能；（竞标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）；
9.学生可对考场机位进行预约，预约界面通过不同颜色显示预约进度（未提交审核（可预约）.本人审核中.本人审核成功.他人预约），支持取消预约，支持查看考试公告；
10.兼容Android或IOS系统；
	1
	套

	1017
	十七.体育器材

	1018
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	1019
	录放音机
	多功能教学专用，外置CD/MP3/CD-R/CD-RW/USB/蓝牙播放功能，复读功能，多功能遥控操作系统，LCD显示，重复播放功能，FM多波段收音机.立体声耳机插座，直交流两用电。
	1
	台

	1020
	打气筒
	带储气罐/人工充气,适合给各种球类充气
	4
	个

	1021
	电动充气泵
	用于篮球.排球.足球充气
	4
	台

	1022
	布卷尺
	10m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣
	2
	盒

	1023
	布卷尺
	20m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣
	2
	盒

	1024
	布卷尺
	30m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣
	2
	盒

	1025
	布卷尺
	50m，仿皮外壳，苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣
	2
	盒

	1026
	数字秒表
	分辨率：0.01s，10min 测量精度≤0.2s
	4
	块

	1027
	装球车
	可四轮移动，可折叠。用于装篮球.排球.足球等球类物品，球车四角为圆角
	5
	辆

	1028
	标志筒
	高 180 mm.230 mm.320 mm.380 mm.480 mm等，4 种颜色，圆锥体状，放置平稳
	5
	套

	1029
	标志杆
	高 1.2m～1.6m，立柱直径 25mm，三角形红色旗面
	22
	根

	1030
	身高体重测试仪
	身高：量程：90cm～210cm，分度值 0.1cm，允差：±0.2cm；体重：量程：5.0kg～150kg，分度值 0.1kg；允差：±0.1kg  (≤100kg）；±0.15kg  （100kg）
	1
	台

	1031
	肺活量测试仪
	量程：100ml～9999ml，分度值 1ml，允差：±2.5%
	1
	台

	1032
	坐位体前屈测试仪
	量程：-20cm～35cm，分度值 0.1cm，允差：±0.2cm
	1
	台

	1033
	仰卧起坐测试仪
	通过对被试者在规定时间内完成仰卧起坐的个数，可反映人体的腹部肌群力量。数码管显示屏，主机与外设采用USB连接，外设采用关联互动的红外线光电感应装置设计，准确测定每次动作的完整性与记录次数；主机可用电源或干电池2种方式供电；具有开关.清零按键功能；量  程：0～99次
分度值：1次  误  差：±1次 
	1
	台

	1034
	50 米跑测试仪
	量程：5s～20s，分度值 0.1s，允差：± 1.5%
	1
	台

	1035
	跳绳测试仪
	计时 60s，允许误差： ±0.1s；量程：（1~400）次，分度值 1 次，允差： ± 1 次
	1
	台

	1036
	往返跑测试仪
	量程：5s～210s，分度值 0.1s，允差：± 1.5%，可测 50m×8，25m×2 往返跑
	1
	台

	1037
	爬绳和爬杆
	绳 2，杆 2，绳杆的握持直径 28mm～35mm,有效使用宽度≥600mm,有效使用高度≤3500mm,爬杆的下端若设置为非固定结构的悬空型式时，其下端至运动地面的离地高度应为 200mm,且爬杆至其垂直轴线的单向摆动幅度应不大于 8 ° 。
	1
	副

	1038
	肋木架
	宜三柱二间，使用宽度≥800mm,最高使用高度 2200mm±100mm，横肋间距 250mm，握持直径 28mm～32mm，立柱为φ75mm 钢管，材质为普通钢管，钢管经抛丸喷砂除锈，表面静电喷涂
	4
	间

	1039
	平行梯
	长 4000mm±500mm,有效使用宽度 600mm±100mm,最高使用高度≤2100mm,悬垂握持直径 28mm～32mm,纵向握持间距≤300mm
	3
	架

	1040
	橡皮拉力带
	轻阻力，拉力带采用合成橡胶 TPE 制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化
	15
	根

	1041
	橡皮拉力带
	重阻力，拉力带采用合成橡胶 TPE 制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化
	15
	根

	1042
	木哑铃
	木制小哑铃，长度 15cm
	46
	副

	1043
	接力棒
	长 280mm～300mm,直径 30mm～42mm,质量不小于 50g
	25
	根

	1044
	跳高架
	立柱高度 1600mm～2000mm；
	2
	副

	1045
	跳高垫
	3000mm×2000mm×300mm
	2
	个

	1046
	跳高横杆
	长 3000mm～4000mm，直径 25mm～30mm,质量不超过 2000g,采用不宜折断的适宜材料制成，不应采用金属材料，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂应小于 20mm
	2
	根

	1047
	起跑器
	长 690mm,宽≥100mm,三角体抵脚板,长
160mm,宽 120mm,高 130mm，倾斜度可调整
	8
	副

	1048
	发令枪
	弹种定装式发令弹;容弹量2发;发射方式:单发;总质量:210克;
声响:膛口水平面正前方100处,声强值不小于60分贝;烟雾:在规定背景下,膛正前方150米清晰可见。带包，可空打试枪。
	2
	支

	1049
	钉鞋
	轻盈透气网面材质，可拆卸跑钉。标准运动鞋码。
	12
	双

	1050
	实心球
	圆周长350mm～780mm,质量 1000g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落.裂缝等缺陷,经过从 10m高处自由落体试验后，应无破裂
	28
	个

	1051
	投掷靶
	铁框架，木靶面，靶面 800mm×800mm，中心孔直径为 40mm，孔中心距地面 1.1m～1.4m
	10
	套

	1052
	钻圈架
	钻圈架两立柱及底座为 30mm×30mm 的方管，圈体为Φ20mm 的圆管。圈体直径为 600mm~750mm
	10
	个

	1053
	软式练习跨栏架
	栏架长：700mm～800mm，底板宽：200mm~250mm，横板宽：80mm～100mm ;高度可三档调节为:300mm.500mm600mm
	25
	副

	1054
	软式练习标枪
	枪身长 800mm～900mm，直径 ：45mm～50mm，软质材料制成
	25
	支

	1055
	掷准练习标枪
	枪体长 300mm～320mm；呈橄榄状，枪体装有响哨，柔软材料制成
	25
	支

	1056
	塑胶练习标 枪
	枪体长 680mm，直径 35mm，质量 300g，枪头由柔软塑胶材料制成
	13
	支

	1057
	彩带软球
	整体呈彗星状，长度 650mm～700mm；前部分球体直径 60mm～70mm，后部分尾翼为蓝.红.黄色相间的彩色布料，长度 600mm；
	28
	个

	1058
	软式铁饼
	直径 180mm～200mm，质量 550g，空心结构，柔软塑胶材料制成
	15
	个

	1059
	软式教学铁饼
	直径 200mm～220mm,质量 400g；空心结构，边缘为锯齿状，有把手，标有旋转方向箭头，柔软塑胶材料制成
	15
	个

	1060
	软式练习铅球
	直径 85mm～100mm，质量：1000g，外胆由柔软塑胶材料制成
	12
	个

	1061
	软式练习接力环
	外圈直径 170mm～190mm，内圈直径 90mm~100mm，环身有防滑纹，可充气，柔软塑胶材料制成
	20
	个

	1062
	软式趣味绳套
	长度 9500mm，每节长度 500mm，黑白或彩色相间；可随意摆放成各种格子供跑跳练习，柔软泡沫材料制成
	6
	个

	1063
	软式跳高横杆
	长度 3500mm，杆体直径 25mm～30mm；中间穿高强度弹力绳，两边连接塑料绳扣，通过绳扣完成横杆与立杆的快捷连接，杆体由柔软泡沫材料制成
	6
	个

	1064
	彩色标志杆组合
	由杆.底座.连接卡子和标志小旗组成；杆长 1200mm～1500mm，底座直径 200mm~250mm，底座可充沙子，塑料制成
	26
	套

	1065
	助跳板
	主要原材料采用木材或其它弹性材料，  Ⅰ 型长×宽×高760mm×550mm×175mm
	5
	块

	1066
	助跳板
	主要原材料采用木材或其它弹性材料， Ⅱ型长×宽×高为 900mm×500mm×150mm
	5
	块

	1067
	山羊
	山羊全高：680mm～1080mm；山羊头长：420mm～460mm；头宽：280mm±5mm；头高：180mm～220mm，立轴升降间距：50mm±3mm，山羊腿外直径≥30mm，山羊腿壁厚≥3mm
	3
	台

	1068
	单杠
	杠面高度：1200mm～2000mm，两立柱支点中心距：2000mm～2400mm，横杠材料：弹簧钢，立柱材料：钢管
	2
	副

	1069
	双杠
	立管采用直径≥60×2.75mm优质钢管，净高1100mm.杠面长度3000mm，杠面截面长径50mm.短径40mm，两杠内侧距离390—520mm，地埋深度≥500mm。表面静电喷塑。
	2
	副

	1070
	小跳垫
	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 1200mm±5mm,宽 600mm±5mm,厚≥50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣
	95
	块

	1071
	大跳垫
	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长 2000mm±5mm,宽 1000mm±5mm,厚≥100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣
	15
	块

	1072
	体操棒
	采用木质或塑料。塑料采用硬质塑料，壁厚不小于 5mm。长 1000mm，截面直径 25mm～30mm
	50
	根

	1073
	体操凳
	Ⅰ型：长 3000mm±10mm,宽 300mm±5mm,高300mm～400mm,板面厚度 50mm～70mm
	4
	张

	1074
	体操凳
	Ⅱ型：长 2000mm±10mm,宽 200mm±5mm,高300mm，板面厚度 50mm～70mm
	4
	张

	1075
	纱巾
	欧根纱材质
	50
	块

	1076
	彩带
	绸缎料柄长480mm，直径4mm，彩带长4000mm，宽45mm彩带面料采用人造丝单独织成，不抽丝，有质感；彩带手棒：玻璃纤维，套皮套，坚纫耐用；
	50
	条

	1077
	艺术体操球
	直径 18cm～20cm，质量约 400g
	23
	个

	1078
	艺术体操圈
	内径 80cm～90cm，质量约 300g
	23
	个

	1079
	艺术体操棒
	长 40cm～50cm，质量至少 150g
	23
	根

	1080
	艺术体操绳
	长度应与学生身高相称
	23
	根

	1081
	艺术体操带
	带长 6m，宽 40mm～60mm，重 35g 以上；棍长500mm～600mm，直径不超过 10mm
	23
	条

	1082
	小学生用篮球
	圆周长 645mm～670mm；质量 420g～480g
	59
	个

	1083
	小学生用篮球架
	篮圈高 2350mm±8mm
	4
	副

	1084
	篮球网
	篮网长 400mm～450mm，网口直径 450mm，网底直径 350mm
	6
	个

	1085
	小学生用排球
	圆周长 600mm～620mm；质量 200g～240g
	40
	个

	1086
	软式排球
	3 号：圆周长 560mm～580mm,质量 170g～220g
	50
	个

	1087
	
	圆周长为 610mm～630mm，质量 150g～170g
	50
	个

	1088
	气排球
	圆周长为 610mm～630mm，质量 150g～170g
	60
	个

	1089
	排球网柱
	移动式，外管直径75毫米，喷塑，内芯直径60毫米。可升降。
	5
	副

	1090
	排球网
	排球网长度 9500mm～10000mm，宽度 700mm±25mm
	8
	个

	1091
	儿童足球
	3 号，圆周长 535mm～560mm；质量 270g～320g
	50
	个

	1092
	少年足球
	4 号，圆周长 615mm～650mm；质量 315g～405g
	50
	个

	1093
	足球网
	根据选定的球门，选择符合相应标准要求的足球网
	6
	副

	1094
	足球门
	门内口宽度 5500mm±10mm，高度
2000mm±10mm，门柱及横梁直径不小于 89mm。
足球门应能承受的水平拉力 1000N，足球门横梁
应能承受 2700N 的静负荷
	2
	副

	1095
	乒乓球
	直径 43.4mm～44.4mm，质量 2.20g～2.60g， 弹跳 220mm～250mm，圆度 0.4mm，受冲击不小于 700 次无破裂
	160
	个

	1096
	乒乓球拍
	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片 覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过 2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N
	35
	副

	1097
	乒乓球网架
	网架长度 152.5mm±2mm，网架高度 130mm±2mm，可夹厚度≥30mm
	6
	副

	1098
	乒乓球网
	球网高度≥145mm
	10
	副

	1099
	乒乓球台
	球台长度 2340mm；宽度 1300mm；高度 640mm
	6
	张

	1100
	羽毛球
	球口外径 65mm～68mm，球头直径 25mm～27mm， 球头高度 24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm， 质量 4.50g～5.80g，毛片数量 16 片
	250
	个

	1101
	羽毛球拍
	总长度≤580mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤80g,握柄直径 23mm～25mm
	35
	副

	1102
	羽毛球网柱
	不锈钢支架，网柱高度为 1340mm±8mm，拉网中央高度 1314mm±5mm
	6
	副

	1103
	羽毛球网
	羽毛球网长度≥6100mm，宽度 500mm±25mm
	8
	件

	1104
	棍
	优质.教学专用,长度：2000±3mm；直径40±3mm。
	23
	根

	1105
	剑
	优质.教学专用,长度：1000±3mm；宽度30±3mm；高度30±3mm。
	23
	把

	1106
	刀
	优质.教学专用,长度：1000±3mm；宽度30±3mm；高度30±3mm。
	23
	把

	1107
	枪
	木制品，长度1800mm，φ20mm-30mm，材质：白蜡杆，带枪头。
	23
	杆

	1108
	跳绳
	绳长度：2600mm，直径6mm。柄长度：142mm，直径26mm；
	200
	根

	1109
	
	短跳绳，绳长度 2800mm～3000mm，直径 7mm~8mm，质量 90g～120g，柄(2 个)：长度 140mm~170mm，直径 26mm～33mm，质量 70g～90g
	60
	根

	1110
	跳绳
	长跳绳，绳长度 4000mm～6000mm，直径 8~9mm，质量 140g～235g；柄(2 个)：长度140mm～170mm，直径 26mm～33mm，质量 70g~90g
	50
	根

	1111
	
	长跳绳，绳长度 7000mm～8000mm，直径 8~ 9mm，质量 230g～300g，柄(2 个)：长度140mm～170mm，直径 26mm～33mm，质量 70g~ 90g
	50
	根

	1112
	
	  长跳绳，绳长度 9000mm～10000mm，直径8mm~ 9mm，质量 290g～370g，柄(2 个)：长度 140mm～170mm，直径 26mm～33mm，质量 70g~90g
	50
	根

	1113
	拔河绳
	长 30m,质量 10kg 左右,采用天然麻棕线绞制
	3
	根

	1114
	花毽
	  键毛应采用8 支～10 支彩色鸡羽，扎成圆形，毽垫直径 30mm～32mm，厚度 3mm～4mm，球高 130mm～180mm，球重 13g～15g
	150
	个

	1115
	塑料圈(呼啦圈)
	直径 80cm，PVC 管
	46
	个

	1116
	小沙包
	帆布制作，质量约 200g
	50
	只

	1117
	竹竿
	适用于竹竿舞
	2
	套

	1118
	空竹
	PE材质，色彩鲜艳，带杆。
	50
	套

	1119
	铁环
	铁环直径约 50cm，附特制的铁钩。用铁钩推着,铁环可向前滚动
	50
	套

	1120
	陀螺
	材质为木质，陀螺底部带钢珠，配手持鞭。
	50
	套

	1121
	软式飞盘
	直径不小于20cm，采用硅胶制作,柔软易折叠。
	23
	个

	1122
	绣球
	高杆抛绣球，绣球架高6米
	100
	个

	1123
	绣球架
	适用于放置绣球
	4
	副

	1124
	板鞋
	适用于板鞋竞赛，三人板鞋，长约100cm，宽约9.5cm，厚2.5cm
	15
	副

	1125
	高跷
	适用于踩高跷项目
	18
	副

	1126
	背篓球
	适用于背篓球项目
	8
	套

	1127
	划线器
	车斗式，干粉划线器，带手推把柄，带轮 可移动，滑轮设置合理，推动灵活，放置平稳，漏石灰均匀。
	1
	个

	1128
	标志碟
	直径不小于 250 mm，4 种颜色
	8
	套

	1129
	手动记分牌
	手动翻分，局分 0～5，比分 0～999
	6
	台

	1130
	口哨
	不锈钢或工程塑料材质，无核，带挂绳
	10
	个

	1131
	十八.心理咨询室

	1132
	标的名称
	技术参数
	数量
	单位

	1133
	心理生态测评资源
	一.管理人员 PC 端
1.平台首页包含但不限于：日历.待办事项.通知公告.常用功能.快捷操作.平台预警.预约咨询.进行中的测评。可添加.查看.切换待办事项；可查看.删除已读和未读通知公告；显示近三天预警人员与 AI 预警人员姓名.性别.预警程度；显示当天咨询人员姓名.咨询时间.咨询地点与咨询维度；显示当天预约功能室名称.功能室地址；可自定义排序不少于 10 项的常用功能图标；可自定义排序和添加删减快捷操作图标，可编辑不少于 15 项的图标；显示正在进行中的测评；显示平台 AI 助手，可进行对话.可新建对话，可查看大屏数据，可查看进行中的任务，可搜索.查看.导出.回复心理信箱，可开启新手指引，可查看通知公告，可查看个人中心，可设置主题风格，可编辑头像.姓名.手机号.密码，可切换所在单位角色，可退出登录。
2.系统可自定义编辑.添加组织类型，可单个添加.批量添加.使用模版批量导入组织，可设置组织的负责人；可管理子管理员；可分配多角色.管理多个组织.查看关联账号信息。
3.系统可搜索人员；可单个或批量导入 / 导出 / 转移 / 删除 / 重置密码。单个或批量导入人员时，若所在组织有测评任务，提醒是否加入测评任务。可查看人员信息.测评任务报告.自主测评报告。
4.系统可进行人员设置：可搜索.添加.编辑.删除人员类型；可搜索.添加.编辑.删除基本信息完善模版。可打开或关闭游客模式。
5.可搜索.查看.导入.导出人员档案，可完善档案基本信息。以图形的形式显示不同时间段个体测评活动.心理记录.心理工作.心理咨询动态跟踪记录。测评记录.咨询记录.谈心谈话.评价记录.危机事件处理记录.危机记录.附件记录。可批量导出档案。可发送档案完善模版。可搜索.查看.删除.导出游客
6.可创建.搜索.停用.延长.提前结束.删除.查看测评活动。可查看报告明细.补测.移除。可导出列表.原始数据.选项统计；可搜索.查看.管理自主测评报告；可通过设置：测评名称.测评时间.补充信息.量表介绍开启或关闭.负责人.被测人员类型.测评对象.自主选择量表.系统推荐量表组合，对内部人员.社会游客人员发起个体测评或团体测评。
7.可提供个体与团体报告。个体报告包含但不限于：基本信息.量表介绍.量表说明.测评结果.因子分析.答题情况.训练推荐.专属推荐。个体报告可以导出。团体报告包含但不限于：基本信息.活动引导.量表介绍.量表说明.测评信息.阳性检测状况统计表.统计分析.建议说明.因子名称.因子题目.因子定义.所有题目选项统计.训练推荐.专属推荐。团体报告可以导出。
8.可搜索.查看.导出.批量处理预警人员。可把预警人员转入危机库。可对预警名单人员进行查看.再次测评（更换量表测评）.导出名单.批量处理.导出预警报告。
9.危机干预模块可显示危机人员入库来源，包含但不限于：心理记录.谈心谈话.心理周报.心理月报.心理预约.个体测评.团体测评.危机事件.干预记录.危机库添加.AI 聊天。可添加危机人员，可根据危机人员姓名.账号.所属组织.危机等级.入库来源进行搜索.导出.查看.提醒.转介.干预。
10.可添加心理委员，可添加.搜索.导出系统内负责人的谈心谈话，可查看.搜索.导出心理委员添加的谈心谈话。
11.可添加.搜索.导出系统内负责人的心理周报，可查看.搜索.导出心理委员添加的心理周报。
12.可添加.搜索.导出心理月报。
13.可搜索.添加.查看危机事件记录，可上传附件。
14.可搜索.添加.查看咨询记录。可添加.查看.搜索评价记录。可搜索.审核评价记录。
15.科普内容包含但不限于平台科普.上级科普.本单位科普。可查看.下架.置顶.禁用.批量启用.批量禁用平台科普资源，可添加.查看.搜索.编辑.置顶.下架.批量上架.批量下架本单位科普资源。
16.可选择不同时间段，筛选查看 AI 预警人员信息，信息包含但不限于：姓名.性别.出生日期.所属组织.预警等级。可显示某一时间段内预警总人数.轻度 / 中度 / 重度预警数量.男女预警比例。可显示不同物联设备通话求助数据。可显示智能预警关键词排名.占比与次数。可显示终端预警比例直观图。
17.可按所属组织.名称.账号.性别.起止日期.预警状态与类别搜索监控记录，监控记录列表包含但不限于：序号.所属组织.用户姓名.标题.用户账号.性别.预警类型.预警关键词.原始预警状态.最新状态.最新时间.数据来源内容。可批量解除.导出监控记录信息。可批量解除预警或转入危机库。可提供解除预警原因选项.转入危机库的危险等级.入库原因选项。可查看监控记录详情，详情内容包含但不限于：预警人员姓名.性别.账号.类型.所属单位.所属组织.最新更新.数据来源.预警状态.触发关键词个数.内容.程度.AI 聊天记录。
18.可开启 / 关闭智能辅助预警，开启 / 关闭预警站内信推送，可通过单选或多选轻度.中度.重度预警列表进行站内信推送。
19.可对排班人员进行预约或取消预约的操作，可导出预约数据，可查看未签到人员名单，可进行签到.批量签到或失约操作。
20.可进行搜索.取消排班.人员排班操作。
21.综合数据包含但不限于：人员数量.管理员数量。可以以图形的方式显示数据，数据包含但不限于：人员名册数据统计.管理员数据统计.测评预警人数统计.心理预约数据统计。
22.测评数据包含但不限于：团体测评总数.个体测评总数。可以以图形方式显示数据，数据包含但不限于：近一年团体测评活动数据统计.近一年团体测评活动状态统计.近一年测评量表使用情况排行榜.心理健康与行为问题统计分析。
23.人员数据包含但不限于：总人数.男性总人数.女性总人数。可以以图形方式显示数据，数据包含但不限于：内部组织人数分布情况.男女占比统计.人员类别统计.历年人员增长情况统计。
24.预警数据包含但不限于：团体测评总数.个体测评总数。可以以图形方式显示数据，数据包含但不限于：测评预警人员统计分析.预警干预处理情况分析.各组织预警干预人数和次数对比统计分析。
25.预约数据包含但不限于：累计预约总量.今日新增预约量.平台咨询师数量.单位咨询师配比。可以以图形方式显示不同时间段预约趋势数据，数据包含但不限于：近一年咨询预约人数统计.不同维度男女咨询人数统计.排班人员预约排名统计。
26.谈心谈话包含但不限于：谈话人数.谈话记录.谈话预警人数。可以以图形方式显示数据，数据包含但不限于：谈心谈话预警人员统计分析.谈心谈话预警干预处理情况分析.近一年谈心谈话每月次数分析。
27.科普数据包含但不限于：文章总数.视频总数.音频总数。可以以图形方式显示数据，数据包含但不限于：平台科普资源数据统计.科普标签数量统计.近一个月科普标签排名情况统计.近一年每月科普浏览情况统计。
28.危机数据包含但不限于：当前危机人员.历史解除人员。可以以图形方式显示数据，数据包含但不限于：人员男 / 女危机情况统计.人员危机情况占比统计.各组织危机人员统计。
29.可添加.删除热线电话。
30.可搜索.添加.修改.删除标签。
31.可开启或关闭量表介绍，可选择是否使用平台科普文章，可选择是否使用平台科普视频，可选择是否使用平台科普音频，可选择心理精选，可选择是否开放自主测评，可选择预约咨询。
32.可搜索.发布公告。可搜索.添加通知。
33.可发布活动，内容包含但不限于：活动名称.活动类型.活动方式.活动时间.主办方.人员类型.活动须知。
34.可搜索.查看活动审核。审核列表包含但不限于：活动名称.活动类型.活动时间.当前状态.创建人.创建时间。
二.用户 PC 端
1.可查看待完成测评活动，内容包含但不限于：活动名称.发起单位.测评活动时间。
2.可一键开始测评活动.完善信息，信息包含但不限于：人员类型.民族.姓名.出生日期.性别，答题结束自动提交。
3.可查看历史测评记录，记录包含但不限于：测评活动.负责人.量表.测评活动时间.活动状态.报告明细。
4.可查看用户基本信息，信息包含但不限于：姓名.性别.出生日期.民族.人员类型.所属组织。
三.用户小程序端
1.可添加.查看心情日记，可查看星座运势.性格分析.心情分布.心情趋势。
2.可查看.进行趣味放松测试。
	1
	套

	1134
	时钟
	圆形挂钟
	1
	个

	1135
	心理倾诉设备
	一.功能要求
1.可选择不少于4种主题背景。
2.可显示用户基本信息，信息包含但不限于：姓名.性别.所属单位.所属级别及晋升条件。
3.可记录用户使用平台的所有情况，包含但不限于：对话记录.科普浏览.参与测评.训练记录等，可对记录进行查看和删除。
4.可绑定面容信息，用于面部辨认。
5.可提供专题对话，内容包含但不限于：情绪认知管理.同伴关系与社会焦虑.学习压力与动力.自我成长.积极心理品质.职业生涯探索，对话过程中系统主动评判用户的心理问题，给出意见与建议及推荐对应的测评量表。
6.可提供虚拟角色进行对话和聊天，角色包含但不限于：虚拟爸爸.虚拟妈妈.虚拟哥哥.虚拟姐姐.虚拟同学等。
7.可进行不少于170个心理量表的自主测评，测评完成后自动生成报告，并保存在我的足迹模块，可进行Ai报告分析。
二.配置要求：
1.主机CPU:≥RK3588处理器，核心数≥八。
2.运行内存≥8GB,存储内存≥64GB。
3.显示尺寸≥15.6寸,分辨率:≥1920*1080。
	1
	套

	1136
	玩偶助眠公仔
	1.采用卡通吉祥兔子造型设计，呆萌可爱，能帮助来访者快速放松.舒缓情绪。
2.内置专业的心理音乐资源，用于催眠.学习.放松.冥想的功能性音乐，能使来访者快速进入一个专注而平静的空间，在轻柔的音乐中静静感受放松的心情，产品包含24节气冥想调节程序。
3.配备优质锂电池，产品支持Type-C接口充电功能
4.具有外放与耳机接入切换功能，耳机接入，外放自动静音功能。
5.带有开关机提示功能，便于来访者掌握设备状态。
6.通过左右手分别控制音量大小与功能切换。
	1
	个

	1137
	心形公仔
	1.采用卡通吉祥心形造型设计，呆萌可爱，能帮助来访者快速放松.舒缓情绪。
2.内置专业的心理音乐资源，用于催眠.学习.放松.冥想的功能性音乐，能使来访者进入一个专注而平静的空间在轻柔的音乐中静静感受放松的心情，包含：爱自己.聆听内心.睡前放空.自我修复.摆脱不安.缓解焦虑.积极心态等18种调节程序。
3.配备优质锂电池，产品支持Type-C接口充电功能
4.具有外放与耳机接入切换功能，耳机接入，外放自动静音功能。
5.带有开关机提示功能，便于来访者掌握设备状态。
6.通过左右手分别控制音量大小与功能切换。
	1
	个

	1138
	录音笔
	32g 内存
	1
	支

	1139
	沙具
	包括人物.动物.植物.建筑物.食品果实.家具生活用品.交通工具.自然景观.宗教等18大类及若干次类别。通过次类别的划分面向不同群体的应用需求。材质为树脂.陶瓷.ABS工程塑料等。
	600
	套

	1140
	个体沙盘
	内侧尺寸为标准720*570*70mm，边厚不小于17mm，全实木材质，内侧海蓝色设计，表面光滑不伤手，耐磨不掉色，底部安装防滑处理，标配PVC防水内膜，可干湿两用，上下分体式安装，便于移动和搬运。
	1
	个

	1141
	沙盘游戏工具
	包括沙耙.沙刷.沙铲.沙桶.水壶，沙盘游戏指导书籍可用于选取沙具，盛放.移动沙子或清水，整理沙箱中沙子地形，方便心理咨询师开展沙盘游戏。
	1
	套

	1142
	沙子
	天然专用海沙或石英砂，颗粒细致.颜色均匀.经高温杀菌.环保安全。
	31
	KG 

	1143
	多维按摩脉搏反馈调适设备
	一 .功能要求：
1.管理员权限包括用户管理.报告管理.图表管理.系统管理.健康检测.呼吸训练.调养中心等
2.普通用户权限包括报告管理.健康检测.呼吸训练.调养中心等。
3.可以新增.修改.删除.查询普通用户账号信息。
4.可以查询.删除用户历史报告信息。可以排序.导出用户历史报告信息。
5.管理员账号可查看所有用户健康检测历史指数信息，包括压力指数.疲劳指数.情绪指数.稳定指数折线图等。
6.可使用管理员账号管理普通用户账号系统权限信息，包括当前报告查看权限.历史报告查看权限等。
7.含有脉搏数据检测，可以查看健康检测项目信息，包括 CV.DRR.RMSSD.SDSD等。
8.呼吸训练功包含实物辅助训练.鼻腔呼吸训练等。
9.调养中心包含但不限于肌肉放松.想象放松.精力恢复.消除焦虑等。
10.包含但不限于荷花绽放.孔雀开屏.沙漠绿洲.菩提生长等放松项目。
11.可管理冥想释压项目，包含但不限于引导视频.同步检测.分析脉搏数据等。
12.包含但不限于五行音乐.放松音乐.冥想音乐等音乐调适项目。
二.产品配置：
1.放松椅靠背.腿部联动电机控制，可一键零重力.一键姿态复位功能，支持软件系统控制与手持有线控制器两种控制模式。
2.肩部内置两个全频高保真喇叭。
3.内置音乐随动系统，包括信号放大系统和25W次声体感振动器。
4.采用SL型长行程导轨与按摩球的智能机芯，全身多组按摩气囊，配合足底按摩滚轮.腰部红外加热。
5.采用高品质超纤皮包覆。
6.放松抱枕毯：整体尺寸40mm×40mm，放开尺寸1200mm×1500m。
7.电容触摸平板1台：显示尺寸≥10英寸，分辨率≥1920×1200，运行内存≥4G，存储内存≥128G。
8.生物传感器一套：指夹.USB采集器。
	1
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	1144
	心理健康多维精灵
	一.功能要求：
▲1.含趣味测试.专业测试。（竞标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）；
2.阅读材料包含但不限于人际交往.励志.情绪调节.自我成长四大类主题资源。
▲3.含电影赏析.科普动画.认识心理等视频资源。（竞标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）；
4.包含但不限于古今中外专家.专有名词.心理学实验.心理效应等资源。
7.包含但不限于心灵电台.放松音乐.正念冥想等功能模块。
▲8.可通过单一指夹传感器实时采集脉搏（包含实时波形.心跳频率.灌注指数）.血氧指数.呼吸频率三通道的生理指标，生理指标采集完成后可自动分析，生成健康检测报告。（竞标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）；
9.含趣味互动游戏，击打.弹奏音乐等。
10.包含但不限于爱心类.欢乐类.激励类.家庭类.建筑类.美景类.幽默类.友善类等绘画交互练习。
11.包含但不限于唤醒激发.自助平衡.整合统一等绘画练习。
▲12.含意向绘画练习。（竞标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）；
13.包含但不限于人物.交通.建筑.动物.植物.自然.军事.家居等类别沙具。
▲14.可进行沙具呈现.换沙标记.画水清除.文本标记.沙具缩放.沙具扭转.天气转换（包含雨.雪.阴.晴）.记录.说明.分析（生成报告）等沙盘操作。（竞标时提供带有CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件佐证）；
▲15.可以不断清除代表负面情绪的自由落体情绪头像（包含紧张.猜疑.愤怒.嘲讽.失落.悲伤.疲惫.欺辱等），达到宣泄.释放的目的。
二.产品配置：
1.一级冷轧钢板，喷塑工艺，茶几式外形设计,尺寸880*570*760mm
2.电容触摸终端：显示尺寸32英寸，分辨率1920×1080，运行内存4G，存储内存32G。
3.指夹式健康检测传感器一个。
	1
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	呐喊宣泄仪
	1.通过正向引导语用呐喊的方式，呼出不满情绪.泄出怨气，有针对性进行正向性情绪疏导与鼓励。
2.整机尺寸不小于175*75*50cm，符合人体高度设计，方便用户使用，
3.机身表面金属喷塑工艺处理，美观耐用。机身四周大面积PU皮与高回弹海绵的软包设计，最大限度保护宣泄者的安全。
4.七寸高清彩色触摸屏：点触反应灵敏，进行宣泄主题选择并显示实时宣泄强度以及最大宣泄强度。
5.八大宣泄主题：疏导学习压力工作压力.缓解人际关系社交障碍.克服紧张情绪焦虑情绪.调整环境适应应变能力.释放委屈情绪心理郁闷.消除心理压力低落情绪.战胜自卑情绪激发自信.脱离恋爱阴影感情挫折。通过不同的正向引导语契合常见的8种情绪问题进行宣泄。
6.智能分析用户数据：低噪声麦克风传感器，500Hz采样频率，精准记录呐喊音量数值，分析宣泄者呐喊分贝值.持续的时间.频率及其变化。
7.高清语音智能引导：引导声男女可随意切换，音量大小自主调节。系统会自动记忆音量调节大小与男女声选择，做为下次开机时的默认设定。
8.智能4位数码管与16级点阵式宣泄强度同步感应多色LED灯：良好的可视效果，随着宣泄的强度.频率不同，动态展现。
9.音乐放松模块：内置精力恢复.缓解压力.冥想调适想象助眠四个主题放松音乐。
10.帮助提醒：点击帮助按钮，系统将通过语音介绍和画面呈现，帮助用户学习了解操作流程。
11.智能训练结束提醒：当宣泄使用一定时间后语音提醒，防止过度宣泄。
	1
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	宣泄套装
	1.基础宣泄人1个：采用十字人外形，高品质PU皮包裹，高回力芯填充，整体高度≥160cm，底座可选择注沙或注水。
2.基础宣泄柱1个：采用圆柱式外形，高品质PU皮包裹，高回力芯填充，整体高度≥160cm，底座可选择注沙或注水。
3.速度宣泄球1个：击打部分内胆采用高品质PVC塑胶材质，外层采用高品质PU皮包裹，整体高度应可灵活调整，击打部分需充气使用，底座可选择注沙或注水。
4.充气宣泄棒4个：内胆采用高品质PVC塑胶材质，外层材质柔软.防滑.抗裂，可充气使用。长度≥60cm。
5.宣泄手套不少于2副。
	1
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	墙面服务
	1.墙面标语制作。
2.按采购方提供内容进行文字设计排版，设计方案经书面确认后方可制作。
3.材质采用亚克力立体字或烤漆字，颜色与墙体协调，边缘处理精细。
4.安装牢固.水平端正，完成后清洁墙面无残留痕迹。
	1
	项

	商务要求：

一、交货期及交货地点

1.交货（交付）时间：自签订合同之日起 30日内交付使用。
2.交货地点：采购人指定地点

3.签订合同时间：自成交通知书发出之日起25日内。

二、付款方式：

采用分期付款方式，验收合格后30个工作日内支付合同款的97%，余款一年后付清（不计利息）。

三、质量要求

所有产品至少免费质保一年(若厂家免费质保期超过一年的，按厂家规定保修)；同时提供产品“三包”服务，其余按谈判供应商提交的售后服务承诺书执行；定期回访以及对产品维修；质保期后提供终身维修服务；其它售后服务按厂家诺书执行。

四、保修和售后服务要求
1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，终身维修。

2、产品到货及验收时需提供的资料：

①产品的使用手册；

②产品出厂检验合格证书；

③产品质保证明。

3、投入使用后提供保养及相关服务。

4、现场培训：成交供应商提供现场技术培训，对采购单位人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，至能独立操作，简单故障排除。

5、免费送货上门，免费安装调试。

6、自验收合格后一年内全免费上门保修，定期回访。

7、如在使用过程中发生质量问题或故障，2小时内响应，接通知后12小时内到达现场处理,一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复。

五、谈判报价要求：谈判供应商报价中须包含设备及零配件、备品配件、材料、消耗品、工具的采购及运输（装卸），项目场地勘测、安装基础建设、设备安装调试、加工、试验及验收、配合服务、培训、技术支持、售后服务、税金等其他所有成本及合同包含应有的环保、风险费、责任等费用。

六、其他要求：

1.本项目的核心产品为“教师演示采集器”和“心理健康多维精灵”。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，评审后评审报价最低的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审报价相同的，按最终报价低的优先，最终报价也相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

2.本项目货物不接受进口产品（及通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判，如有此类产品参与谈判的做无效标处理。


第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件
由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“政采云”平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；
（2）未按谈判文件规定的方式获取本谈判文件的供应商；

（3）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。
3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效；
4）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

10）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

12）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
14）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
15）未响应谈判文件实质性要求；
16）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标项目进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标项目的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8除本章3.7条规定的情形外，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

4.7除本章第3.7条外，对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在“政采云”平台开标大厅提交最后报价，除本章第3.7条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云”平台开标大厅提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效处理。
5.6最后报价统一开启后，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。
5.11最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物由小微企业制造的，对供应商的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-10%）。
6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5除上述情况外，评审价＝最后报价。

异常低价审查程序启用情形

7.1评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 

投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 

投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 

谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

7.2谈判小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

7.3谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标（响应）处理。 

7.4采购人、采购代理机构为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 

7.5异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。 
二、评定成交的标准

8. 成交候选人推荐
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐），并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

电 子 响 应 文 件
资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用

代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。
        法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：                               

年    月    日
供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                   
供应商（电子签章）：                
                                        年    月    日
防城港市政府采购供应商信用承诺函
致（采购人名称） ：

我方自愿参加 （项目名称） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺： 
1.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。 
2.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 
3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。 
我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（电子签章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权代表(签字或者电子签名)：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。
二、报价文件格式

1.报价文件封面格式
电 子 响 应 文 件
报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞  标  报  价  表
项目名称：                项目编号：                

供应商名称：                                    

单位：元

	项号
	标的的名称
	数量及单位

①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置
	单价

②
	竞标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （¥           ）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为    %；属于优先采购环境标志产品总值为¥          （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为   %。


注: 
1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    

供应商（电子签章）：      

                      日期：   年   月   日
三、商务技术文件格式 

1.商务技术文件封面格式
电 子 响 应 文 件
商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：

                               年   月   日

法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：               性      别：                
年    龄：               职      务：                

身份证号码：                                        
系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：               
     年     月     日

注：自然人竞标的无需提供。
授权委托书

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商（电子签章）：                      

                                         年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

	项目
	谈判文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	交付的时间和地点
	
	
	

	合同签订时间
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	售后服务
	
	
	

	包装和运输
	
	
	

	验收标准
	
	
	

	进口产品说明
	
	
	

	其他要求
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日

货物配置清单
项目编号：                  

项目名称：                  

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日
技术要求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
	序号
	名称
	谈判文件要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：      

日期：   年   月   日
其他文书、文件格式
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：                        中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 合同文本
政府采购合同

合同编号：                                
采购人（甲方）：                            
供应商（乙方）：                          

采 购 计 划 号：                         
项目名称：                           

项目编号：                       

合同类型：买卖合同（备注：货物采购一般为买卖合同）
本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

	序号
	标的名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数  量
	单位
	单  价

（元）
	金  额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）：（大写）                          （小写）                 


第二条　标的质量
1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。

第三条　履行时间（期限）、地点和方式

1.履行时间（期限）：                    
2.履行地点：                       
3.履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式：           。

（2）交货方式：乙方将货物送到甲方指定地点。
第四条　包装方式
1.乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条　安装和培训
1.安装时间：                     ；

安装地点：                     。

2.安装要求：                           。

3.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4.乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：                     ；培训地点：                     。

第六条　合同价款及支付

1.本合同以人民币付款。

2.合同价款：                     。

3.合同价款包括：设备及零配件、备品配件、材料、消耗品、工具的采购及运输（装卸），项目场地勘测、安装基础建设、设备安装调试、加工、试验及验收、配合服务、培训、技术支持、售后服务、税金等其他所有成本及合同包含应有的环保、风险费、责任等费用。
4.付款进度安排：采用分期付款方式，验收合格后30个工作日内支付合同款的97%，余款一年后付清（不计利息）。

5.资金支付方式：银行转账。
第七条　验收、交付标准和方法

1.验收标准和方法

（1）验收标准： 

1）所有货物必须是全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由采购人、成交人双方派代表当场开箱验货，并按合同条款逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。

2）交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。

3）成交供应商承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交供应商须赔偿该损失。

4）采购人有权委托第三方项目进行验收，单次验收费用不超过合同金额的2%，验收费用由成交人承担。供应商在进行报价时应将验收费用考虑在内。

5）符合采购文件参数要求及响应参数要求。 

（2）验收程序及方法：
1）乙方履行完合同义务后，书面向甲方提交验收申请。
2）甲方收到乙方验收申请之日起7个工作日内组织验收，并提出验收意见，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。
4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。
5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6）验收书一式   份，甲乙双方各执   份、受托第三方机构一份（如有）。 

7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后   日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：
①更换：由乙方承担所发生的全部费用。
②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2.交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后   日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。
第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标（响应）文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.质量保修范围:                  ；保修期：                     。
第九条　履约保证金

不收取
第十条　违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5% ；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1% ；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5% 。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 3% 。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5% ；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1% ；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5% 。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 3% 。

4.乙方未按本合同和投标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的  3 %向甲方支付违约金。

5.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列（2）方式解决：
（1）向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条　合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条　合同文件构成
1.政府采购合同

2.中标（成交）通知书；

3.投标（响应）文件；

4.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5.标准、规范及有关技术文件；

6.双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　知识产权和保密要求
1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
法定代表人或者委托代理人（签字）：
法定代表人或者委托代理人（签字）： 

签定日期：　　　年　　月　　日
签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：                                开户名称：
银行帐号：                                银行帐号：
开 户 行：                     开 户 行：
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