[bookmark: _Toc12510][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: _GoBack]项目需求和说明
	工程名称
	2026年防城港市金湾实验幼儿园暖心工程项目

	建设地点
	防城港市港口区

	建设内容
	   本次建设内容建设范围及内容:
1.原有木地板和踢脚拆除后更换新的木地板及踢脚线；
2.原有楼梯平台栏杆拆除砖砌窗台1.1m高后加装窗户、地面架空做垫层后铺瓷砖及墙裙；
3.原有连廊栏杆拆除后二次利用栏杆安装等，详见图纸及工程量清单。

	工程预算（招标控制价）
	经采购人确认，本项目招标控制价为人民币玖拾玖万壹仟捌佰零贰元伍角玖分（¥991,802.59），供应商的磋商报价不能超出此控制价，否则磋商无效。

	质量标准
	符合现行国家及相关行业质量验收合格标准。

	工期要求
	本项目总工期14日历天，须按期完成全部施工内容并竣工验收交付。

	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称
	建筑业

	付款方式及其他要求
	[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK60]1.本项目预付款支付比例为：合同总价（扣除暂列金额）的30%。预付款抵扣的方式、抵扣比例和抵扣时间安排：合同签订后，每月工程进度款先从预付款中扣除，原则上分两次扣完，每次扣预付款的50%。
[bookmark: OLE_LINK59]2.关于付款周期的约定：按每月20—25日（逾期不提交的待下月同期再提交）承包人应向发包人提交当月工程完成工程形象进度报表，同时在进度报表中附加农民工工资支付计划并提交上一期农民工工资支付情况表，经建设单位核实后，合同内按每月完成工程量的80%支付工程进度款；在工程竣工结算评审后支付至工程款总额的97%，总额的3%作为质量保证金，质保金在缺陷责任期满后21个工作日内一次性无息付清。合同外工程款待工程竣工结算后一并支付。
采购人在具备付款条件且收到成交人发票10个工作日内完成支付。

	保修要求
	按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

	工程量清单
	（另册）

	预算控制价计算参考依据
	1、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则(GB50500-2024)；
2、《建设工程工程量计算规范》广西壮族自治区实施细则(GB50854~GB50862-2024)；
3、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其计价相关规定；
4、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》；
5、2024年版《广西壮族自治区建筑装饰工程人工材料配合比机械台班基期价》；
6、2024年版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；
7、2023年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
8、2022年版《广西壮族自治区市政消耗量定额》；
9、《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》(桂建标字[2009】7号)及桂建标[2013】47号；
10、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标(2023)7号；
11、《广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》(桂政发[2012】42号)。
12、《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》(桂建管[2008]37号)。
13、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号；对营改增后工程计价依据是采用一般计税方法中的清单计价方法。
14、自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标(2019)10号)一般计税方法的增值税税率由10%调整为9%及2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。
15、《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发(2023)6号)；
16、现行的有关文件以及施工设计图纸和补充资料。
17、材料信息价按2026年《防城港市建设工程造价信息》第5期除税信息价，防城港市没有信息价的参考周边城市及按市场询价
18、本工程安全生产责任保险费暂估价为1979.65元，结算按实调整。

	技术规范
	按照工程量清单的要求进行施工，同时也要严格执行国家现行行业验收标准、专业相关的现行标准和技术规范。

	技术标准和要求
	1.木地板颜色：木地板具体颜色，在合同成交后，由采购人（业主）选定确认，成交供应商须无条件配合执行。
2.木地板材质标准要求：
木地板材料须满足幼儿园场所安全规范，符合以下现行国家规范：
《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-2016（2019版）、GB18580-2025《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》。
成交供应商供货时须同步提供木地板产品合格证、CMA资质有效检测报告；板材甲醛释放量达到E0级及以上，燃烧性能等级不低于B1级；地板具备防滑、耐磨、易清洁特性，适合幼儿活动使用。
3.木地板铺装样式：木地板铺装拼法（如常规直铺、人字拼等），待成交后由采购人确定，成交供应商按照选定方案组织施工。
4.供应商必须自行为其竞标产品侵权其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议；
[bookmark: OLE_LINK22]5.供应商投入本项目与工程有关的设备、材料及服务需符合设计文件、国家标准，且具有质量证明文件，选材要遵循环保性、耐用性、安装或使用的便捷性，应选用整体性价比强的材料；
6.为防止供应商出现严重不平衡报价，本工程对所有工程量清单实行最高限价，即供应商响应文件中相应项目的单价不能超出经采购人或采购代理机构公布的招标控制价的相应项目单价。供应商必须就所竞标项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，或总价报价或单价报价超出本项目采购文件规定的对应最高限价的，其磋商将视为无效。
7.安全生产责任保险费按分部分项工程费及措施项目费（含单价及总价措施项目费）为计算基数乘以0.2%计入暂估价，工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
8.供应商在编制磋商报价文件时，安全生产责任保险应按采购工程量清单中给出的安全生产责任保险暂估价的具体金额填写，不得调整，否则响应文件作无效响应处理。





