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[bookmark: _Toc5415][bookmark: _Toc28359001][bookmark: _Toc35393789]第一章 招标公告
项目概况
2026年大新县中小学校教学仪器设备采购 招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年7月29 日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：CZZC2026-G1-240080-GXLJ
项目名称：2026年大新县中小学校教学仪器设备采购 
招标方式: 公开招标
预算金额：600万元（其中分标1预算金额：150.00万元；分标2预算金额：257.55万元；分标3预算金额：192.45万元，分标3包含大新县3所学校人工智能实验室设备预算金额：144.4495万元，大新县城南小学等3所学校图书采购预算金额：48.0005万元。）
最高限价：600万元（其中分标1：150.00万元；分标2：257.55万元；分标3：192.45万元，分标3包含大新县3所学校人工智能实验室设备预算金额：144.4495万元，大新县城南小学等3所学校图书采购预算金额：48.0005万元。）
采购需求：
	分标号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	高中理化生实验室成套设备采购项目
	1批
	详见《采购需求》

	2
	大新县中小学校设备更新计算机教室及录播教室设备采购
	1批
	详见《采购需求》

	3
	大新县3所学校人工智能实验室设备及大新县城南小学等3所学校图书采购
	1批
	详见《采购需求》



如需进一步了解采购内容，详见采购文件。
合同期限：
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]分标1：自签订合同之日起45日历日内交付使用并通过验收。
分标2：自签订合同之日起45日历日内交付使用并通过验收。
分标3：自签订合同之日起45日历日内交付使用并通过验收。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk51746371]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目分标1、分标2、分标3均按每个分标的采购预算预留份额30%面向中小企业采购，每个分标均匀分配，供应商符合如下之一的，可参加本项目投标： ①为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型、微型企业）； ②本项目接受大型企业向一家或者多家中小企业分包，分包意向协议约定的由中小企业承担的合同份额应占到合同总金额的30%以上（该30%合同金额中，由小微企业承担为60%）；③本项目接受大型企业和中小企业联合体投标，且联合体协议约定小企业承担的的合同份额应占到合同总金额的30%以上（该30%合同金额中，由小微企业承担为60%）；也可以中小企业组成联合体投标。（组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业）。
3.本项目的特定资格要求：分标1无，分标2无，分标3：供应商须具备在有效期内的新闻出版行政部门颁发的《出版物经营许可证》。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
时间：2026年7月 8日至2026年 7月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台线上获取
方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的采购文件编制。  
售价（元）：0
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007]提交投标文件截止时间：2026年 7月29日9时30分（北京时间）
投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/） 
开标时间：2026年7月29日9时30分
[bookmark: _GoBack]开标地点：广西政府采购云平台远程开标大厅（崇左市公共资源交易中心【崇左市新城区石景林路9号(崇左市政务服务中心综合楼）】）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk37429585][bookmark: _Hlk37429595]1.网上查询地址
www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、全国公共资源交易平台（广西·崇左）(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy）。
[bookmark: _Hlk37429674]2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]5.本项目为远程异地评标，评标主场设在崇左市公共资源交易中心【崇左市新城区石景林路9号(崇左市政务服务中心综合楼）】，分会场设在 百色市公共资源交易中心靖西分中心（靖西市幸福广场政务大楼六楼） 。
6.投标人可任意选择一个或多个分标进行投标，但不得对每个分标内容进行拆分投标，投标人最多只能中1个分标，如某投标人已经获得1个分标的第一中标候选人资格，则下一分标继续参与评审，但不会被推荐为中标候选人，评审顺序按分标1→分标2→分标3进行。
7.投标人投标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“采购云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。
（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
8.根据《崇左市财政局关于进一步做好线上“政采贷 ”融资业务工作的通知》（崇财采〔2023〕10 号）， 供应商可凭成交通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷 ”融资。
（具体详见采购文件中关于“政采贷 ”相关信息）。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]1.采购人信息
名称：大新县教育局
联系人：谢志松；联系电话：0771-3627826
地址：崇左市大新县养利路141号
2.采购代理机构信息
名 称：广西龙建工程管理有限公司
地　址：广西龙建工程管理有限公司崇左分公司（崇左市花山路嘉苑小区S组团S-19号2楼）
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：0771-7822168
3.项目联系方式
项目联系人：龙富
电　话：0771-7822168

[bookmark: _Toc20883]
第二章 采购需求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。
（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则按无效投标处理。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款，不满足则投标无效，采购需求中带“★”的条款作为评分项。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。
4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
6.中小企业划分标准所属行业为：分标1工业；分标2工业；分标3工业；（行业名称及划分见本章附件）


采购需求表

分标1：高中理化生实验室成套设备采购项目
预算金额：人民币（大写）：壹佰伍拾万元整（小写¥1500000.00元）
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	一、化学万向通风实验室（60座）

	教师控制演示区

	1
	实验桌（教师演示台）
	1、规格：≥2400×700×850mm
▲2、台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且符合如下参数要求：
▲2-1、化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、85%磷酸、柠檬酸、红药水、亚铁氰化钾、酱油、对二甲苯、乙酸甲酯等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
▲2-2、物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。
▲2-3、环保性能检测：参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，可迁移有害元素:铅(Pb)、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均未检出。
▲2-4、抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
▲2-5、防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
▲2-6、燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
▲2-7、抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。
（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。
5、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。
6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。
7、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。
8、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。
9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	3
	张
	

	2
	教师椅
	1、规格：≥550×500×1070mm；
2、采用PU皮面，海绵坐垫；
3、黑色PP加玻纤内外塑框；
4、一体成型PP固定扶手；
5、中靠背46-49cm，人体工程学设计；
6、≥1.0mm厚气杆；
7、PP加纤五星塑脚；
8、φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。
	3
	张
	

	3
	教师电源
	规格：≥310mm×350mm；
1、功能设置：包含电源总开关、220V插座电源、分组电源开关；
2、电源总开关：能够一键开启与关闭整个电源，具有漏电保护功能；
3、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能；
4、分组开关：支持对学生端220V插座电源进行分组控制，同时应设有电源输出指示灯。
	3
	套
	

	学生实验学习区
	

	4
	实验桌
（学生）
	1、规格：≥1200*600*780mm
▲2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且符合如下参数要求：
▲2-1、化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、85%磷酸、柠檬酸、红药水、亚铁氰化钾、酱油、对二甲苯、乙酸甲酯等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
▲2-2、物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。
▲2-3、环保性能检测：参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，可迁移有害元素:铅(Pb)、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均未检出。
▲2-4、抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
▲2-5、防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
▲2-6、燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
▲2-7、烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。
▲2-8、抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。
（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。
4、桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。
5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。上腿（分左右脚）规格：≥长560*宽55*高105mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。下腿（分左右脚）规格：≥长520*宽65*高90mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。
6、立柱：采用≥40×110mm，壁厚≥1.3mm。立柱每端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽。上腿两侧可选装插座方便学生使用。前横梁：≥30×30mm，壁厚≥1.2mm。中横梁：≥30×30mm，壁厚≥1.2mm。后横梁：≥30×30mm,壁厚≥1.2mm；下横梁固定拉杆:≥15*95mm，壁厚≥1.2mm；材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
7、书包斗:尺寸：≥430×270×160mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型；
8、两个书包斗中间设有学生电源盒，尺寸：≥260×185×140mm，方便学生使用。
	90
	张
	

	5
	电源功能柱
	1、规格：宽≥345mm深≥200mm高≥750mm；
2、材质：采用环保型ABS工程塑料注塑成型；
3、功能：电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。
	90
	只
	

	6
	学生凳
	1、规格:≥300*455-510mm；
2、凳脚材质:4个凳脚采用≥20*40*1.3mm；椭圆形无缝钢管模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；
3、凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方；方形托盘厚度3mm边长≥160*160mm；
4、凳面:凳面直径≥315mm，采用环保型PP改性塑料注塑成型；表面细纹咬花，防滑不发光；
5、脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；
6、凳子可螺旋升降，升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落。
	180
	个
	

	7
	学生电源
	1、ABS翻转式电源盒，置于书包盒中间；
2、学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中供电控制；
3、学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中供电控制；
4、配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。具有火线关断开关；
5、电源具有工作，过载状态指示，能清楚的判断；
6、电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的面板，标识清楚；
7、电源的性能应符合JY--0330教学仪器相关标。
	90
	套
	

	给排水设备
	

	8
	双口洗眼器
	1、主体：加厚铜质；
2、表面处理：高亮度电镀层，耐腐蚀、耐热，附着力强；
3、防尘盖：PP材质，双喷头均配置防尘盖，通水时自动冲开；
4、开关手柄：杠杆式结构，铜质按压阀芯配塑料操作手柄，启闭快速、响应灵敏；
5、供水软管：配置长度≥1.4米柔性软管，采用不锈钢编织增强层，耐磨、防扭结、防老化；
6、耐压性能：最大承受水压 0.6MPa（6bar）；
7、洗眼喷头：一体注塑成型，软性橡胶材质，内置缓冲滤网，出水柔和均匀，有效过滤杂质，避免冲击伤害眼睛；双口总流量≥3.0L/min，持续供水≥15 分钟；
8、控水阀：配置止回阀，具备自动复位、自动关闭功能。
	3
	个
	

	9
	化验水槽（配出水装置）
	1、材质：PP材质；
2、水槽外部规格：≥440mm×330mm×200mm；
3、密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞；
4、槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。
	3
	个
	

	10
	独立水槽台（配出水装置）
	1、水槽柜整体规格：≥长595mmx≥宽495mx≥高820mm；
2、分别由滴水架、柜体、水槽、底座组成；
3、滴水架正面配备10条滴水针斜插在滴水架上，滴水架整体高度不低于245mm底部宽度不小于125mm；
4、水槽部分尺寸：≥595*495*160mm；水槽内规格：≥400×310×250mm；水槽内部设有溢水口与下水口，水封式水塞可防止废水回流和堵塞；
5、水槽采用PP塑料一次模具成型，四周带有围边挡水高度不低于20mm；
6、柜体结构稳固；柜体前后设有检修门、检修门带锁、前后门内部镶嵌冷轧钢板尺寸不小于520*310mm，增加柜门使用耐久度，冷轧钢板采用酸洗工艺处理，通过高温静电喷涂工艺涂层致密耐磨。
	45
	个
	

	通风设备
	

	11
	万向吸风罩
	1、关节：可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；
2、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶；
3、关节弹簧装置：防下垂、下滑、松动；
4、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合；
5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；
6、拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质；
7、固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。
	93
	套
	

	12
	离心风机
	1、6#离心风机、5.5KW，转速1450r/min，流量10602-21204M3/h，全压1150-748Pa；
2、噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型；
3、配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。
	3
	套
	

	13
	风机变频控制器
	1、适配多种电机功率；
2、面板频率:无极编码器；
3、输出:AC 0-380V 13A；
4、模拟输出:2路(A01.A02)0-10V/0-20MA；
5、模拟输入:1路(AI2)0-10V/0-20MA，1路(AI3)0-10V；
6、控制方式:V/F控制；
7、过载能力:150%额定电流60s;180%额定电流3s；
8、控制电源+24V:最大输出电流200mA；
9、运行方式:键盘、端子、RS485通讯；
10、可实现紧急停机，转速跟踪；
11、输入端子:8路数字量输入端子；
12、继电器输出:两路可编程继电器输出；
13、可显示运行信息、故障信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护、接地保护、缺相等变频器保护及报警功能；
14、能适应-10℃~40℃的使用环境温度和-20℃~65℃储存温度,最大 90%RH不结露的环境湿度。要求能适应高度1000m以下，振动5.8m/秒²(=0.6g)以下使用环境；
15、冷却方式采用强制风冷。
	3
	套
	

	14
	风机调速控制器
	1、规格：≥310mm×350mm；
2、集成风机供电船型开关与风机变频控制按键面板，能够实现风机控制的启停以及风量调节。
	3
	套
	

	15
	室内风管及配件
	室内风管及配件:
1、主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道；
2、支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道；
3、管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。
（实际管径视现场情况需可适当调整）
	3
	套
	

	16
	室外风管及配件
	室外风管及配件
1、主通风管规格：φ400mm/φ315mm，优质PVC成品管道；因现场环境因素，主通风管也可以用两趟φ200mm风管代替；
2、管道配件：管道三通、弯头、变径、直接；
3、安装附件：固定铁卡。
	3
	套
	

	安装附件部分
	

	17
	电源布线耗材
	1、地面耗材：每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线；
2、地下耗材：电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管。
	3
	室
	

	18
	风机布线耗材
	风机专用线电源主线需采用4mm²RVV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。
	3
	室
	

	19
	给/排水全套装置
	1、PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50；
2、开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。
	3
	套
	

	20
	实验室环境改造
	1、水电改造阻燃电线，PVC 线管，灯、插座 等，PVC 水管及配件，人工及材料及辅材； 
2、吊顶：铝扣板 0.7mm 厚，约 600×600mm 铝扣板、龙骨、边条、人工安装； 
3、地面：开挖铺设管线后，恢复地面；
4、墙面天面腻子乳胶漆 ：腻子粉，刮墙 2~3 遍抹灰，灯光打磨，布带封缝工艺； 
5、教室原有风扇等设备位置调整； 
6、材料运输及搬运，垃圾清理。
	3
	室
	

	二、物理电学实验室
	

	教师控制演示区
	

	21
	实验桌（教师演示台）
	1、规格：≥2400×700×850mm
▲2、台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且符合如下参数要求：
▲2-1、化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、85%磷酸、柠檬酸、红药水、亚铁氰化钾、酱油、对二甲苯、乙酸甲酯等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
▲2-2、物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。
▲2-3、环保性能检测：参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，可迁移有害元素:铅(Pb)、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均未检出。
▲2-4、抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
▲2-5、防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
▲2-6、燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
▲2-7、抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。
（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。
5、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。
6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。
7、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。
8、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。
9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	1
	张
	

	22
	教师椅
	1、规格：≥550×500×1070mm；
2、采用PU皮面，海绵坐垫；
3、黑色PP加玻纤内外塑框；
4、一体成型PP固定扶手；
5、中靠背46-49cm，人体工程学设计；
6、≥1.0mm厚气杆；
7、PP加纤五星塑脚；
8、φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。
	1
	张
	

	23
	教师电源
	1、功能:交流输出:O-24V，每档2V，输出电流≤8A，过载保护；
2、稳压输出:0-24V，连续可调，输出电流≤8A，过载保护，直流9V输出:启动一次，输出10±2S，手动复位；
3、直流高压:240V输出，电流100mA，过载保护，低压输出:0-24V，叠加式选择电压，总开关控制:220V输入，输出分四组单独控制；
4、统一控制功能:叠加式选择电压、控制学生低压O-24V输出，220v输出分共四组由老师控制所有高压、低压。
	1
	套
	

	学生实验学习区
	

	24
	实验桌
（学生）
	1、规格：≥1200*600*780mm
▲2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且符合如下参数要求：
▲2-1、化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、85%磷酸、柠檬酸、红药水、亚铁氰化钾、酱油、对二甲苯、乙酸甲酯等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
▲2-2、物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。
▲2-3、环保性能检测：参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，可迁移有害元素:铅(Pb)、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均未检出。
▲2-4、抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
▲2-5、防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
▲2-6、燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
▲2-7、烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。
▲2-8、抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。
（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。
4、桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。
5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。上腿（分左右脚）规格：≥长560*宽55*高105mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。下腿（分左右脚）规格：≥长520*宽65*高90mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。
6、立柱：采用≥40×110mm，壁厚≥1.3mm。立柱每端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽。上腿两侧可选装插座方便学生使用。前横梁：≥30×30mm，壁厚≥1.2mm。中横梁：≥30×30mm，壁厚≥1.2mm。后横梁：≥30×30mm,壁厚≥1.2mm；下横梁固定拉杆:≥15*95mm，壁厚≥1.2mm；材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
7、书包斗:尺寸：≥430×270×160mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型；
8、两个书包斗中间设有学生电源盒，尺寸：≥260×185×140mm，方便学生使用。
	28
	张
	

	25
	电源功能柱
	1、规格：宽≥345mm深≥200mm高≥750mm；
2、材质：采用环保型ABS工程塑料注塑成型；
3、功能：电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。
	28
	只
	

	26
	学生凳
	1、规格:≥300*455-510mm；
2、凳脚材质:4个凳脚采用≥20*40*1.3mm；椭圆形无缝钢管模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；
3、凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方；方形托盘厚度3mm边长≥160*160mm；
4、凳面:凳面直径≥315mm，采用环保型PP改性塑料注塑成型；表面细纹咬花，防滑不发光；
5、脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；
6、凳子可螺旋升降，升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落。
	56
	个
	

	27
	学生电源
	1、实验台外壳采用美观大方高档的铅镁合金（氧化处理）结构；
2、功能:交流输出:1.5-24V、2A连续可调，直流稳压:1.25-24V、2A无线调压，直流稳压:6V-0.5A输出，采用防脱式接线柱；
3、手动或自动过载保护，独立的学生电源，有电压、电流表和测试用表指示，具有220V漏电开关保护和多功能六孔插座〔带安全门，可插任何插头)。
	28
	套
	

	安装附件部分
	

	28
	电源布线耗材
	1、地面耗材：每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线； 
2、地下耗材：电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管。
	1
	室
	

	29
	实验室环境改造
	1、水电改造阻燃电线，PVC 线管，灯、插座 等，PVC 水管及配件，人工及材料及辅材； 
2、吊顶：铝扣板 0.7mm 厚，约 600×600mm 铝扣 板、龙骨、边条、人工安装； 
3、地面：开挖铺设管线后，恢复地面；
4、墙面天面腻子乳胶漆 ：腻子粉，刮 墙 2~3 遍抹灰，灯光打磨，布带封缝工艺； 
5、教室原有风扇等设备位置调整； 
6、材料运输及搬运，垃圾清理。
	1
	室
	

	三、化学万向通风实验室（56座）
	

	教师控制演示区
	

	30
	实验桌（教师演示台）
	1、规格：≥2800×700×850mm
▲2、台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且符合如下参数要求：
▲2-1、化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、85%磷酸、柠檬酸、红药水、亚铁氰化钾、酱油、对二甲苯、乙酸甲酯等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
▲2-2、物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。
▲2-3、环保性能检测：参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，可迁移有害元素:铅(Pb)、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均未检出。
▲2-4、抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
▲2-5、防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
▲2-6、燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
▲2-7、抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。
（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。
5、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。
6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。
7、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。
8、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。
9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	1
	张
	

	31
	教师椅
	1、规格：≥550×500×1070mm；
2、采用PU皮面，海绵坐垫；
3、黑色PP加玻纤内外塑框；
4、一体成型PP固定扶手；
5、中靠背46-49cm，人体工程学设计；
6、≥1.0mm厚气杆；
7、PP加纤五星塑脚；
8、φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。
	1
	张
	

	32
	教师电源
	规格：≥310mm×350mm；
1、功能设置：包含电源总开关、220V插座电源、分组电源开关；
2、电源总开关：能够一键开启与关闭整个电源，具有漏电保护功能；
3、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能；
4、分组开关：支持对学生端220V插座电源进行分组控制，同时应设有电源输出指示灯。
	1
	套
	

	学生实验学习区
	

	33
	实验桌
（学生）
	1、规格：≥1200*600*780mm
▲2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且符合如下参数要求：
▲2-1、化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、85%磷酸、柠檬酸、红药水、亚铁氰化钾、酱油、对二甲苯、乙酸甲酯等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
▲2-2、物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。
▲2-3、环保性能检测：参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，可迁移有害元素:铅(Pb)、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均未检出。
▲2-4、抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
▲2-5、防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
▲2-6、燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
▲2-7、烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。
▲2-8、抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。
（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。
4、桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。
5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。上腿（分左右脚）规格：≥长560*宽55*高105mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。下腿（分左右脚）规格：≥长520*宽65*高90mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。
6、立柱：采用≥40×110mm，壁厚≥1.3mm。立柱每端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽。上腿两侧可选装插座方便学生使用。前横梁：≥30×30mm，壁厚≥1.2mm。中横梁：≥30×30mm，壁厚≥1.2mm。后横梁：≥30×30mm,壁厚≥1.2mm；下横梁固定拉杆:≥15*95mm，壁厚≥1.2mm；材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
7、书包斗:尺寸：≥430×270×160mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型；
8、两个书包斗中间设有学生电源盒，尺寸：≥260×185×140mm，方便学生使用。
	28
	张
	

	34
	电源功能柱
	1、规格：宽≥345mm深≥200mm高≥750mm；
2、材质：采用环保型ABS工程塑料注塑成型；
3、功能：电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。
	28
	只
	

	35
	学生凳
	1、规格:≥300*455-510mm；
2、凳脚材质:4个凳脚采用≥20*40*1.3mm；椭圆形无缝钢管模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；
3、凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方；方形托盘厚度3mm边长≥160*160mm；
4、凳面:凳面直径≥315mm，采用环保型PP改性塑料注塑成型；表面细纹咬花，防滑不发光；
5、脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；
6、凳子可螺旋升降，升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落。
	56
	个
	

	36
	学生电源
	1、ABS翻转式电源盒，置于书包盒中间；
2、学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中供电控制；
3、学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中供电控制；
4、配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。具有火线关断开关；
5、电源具有工作，过载状态指示，能清楚的判断；
6、电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的面板，标识清楚；
7、电源的性能应符合JY--0330教学仪器相关标。
	28
	套
	

	给排水设备
	

	37
	双口洗眼器
	1、主体：加厚铜质；
2、表面处理：高亮度电镀层，耐腐蚀、耐热，附着力强；
3、防尘盖：PP材质，双喷头均配置防尘盖，通水时自动冲开；
4、开关手柄：杠杆式结构，铜质按压阀芯配塑料操作手柄，启闭快速、响应灵敏；
5、供水软管：配置长度≥1.4米柔性软管，采用不锈钢编织增强层，耐磨、防扭结、防老化；
6、耐压性能：最大承受水压 0.6MPa（6bar）；
7、洗眼喷头：一体注塑成型，软性橡胶材质，内置缓冲滤网，出水柔和均匀，有效过滤杂质，避免冲击伤害眼睛；双口总流量≥3.0L/min，持续供水≥15 分钟；
8、控水阀：配置止回阀，具备自动复位、自动关闭功能。
	1
	个
	

	38
	化验水槽（配出水装置）
	1、材质：PP材质；
2、水槽外部规格：≥440mm×330mm×200mm；
3、密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞；
4、槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。
	1
	个
	

	39
	独立水槽台（配出水装置）
	1、水槽柜整体规格：长≥595mmx宽≥495mx高≥820mm；
2、分别由滴水架、柜体、水槽、底座组成；
3、滴水架正面配备10条滴水针斜插在滴水架上，滴水架整体高度不低于245mm底部宽度不小于125mm；
4、水槽部分尺寸：≥595*495*160mm；水槽内规格：≥400×310×250mm；水槽内部设有溢水口与下水口，水封式水塞可防止废水回流和堵塞；
5、水槽采用PP塑料一次模具成型，四周带有围边挡水高度不低于20mm；
6、柜体结构稳固；柜体前后设有检修门、检修门带锁、前后门内部镶嵌冷轧钢板尺寸不小于520*310mm，增加柜门使用耐久度，冷轧钢板采用酸洗工艺处理，通过高温静电喷涂工艺涂层致密耐磨。
	14
	个
	

	通风设备
	

	40
	万向吸风罩
	1、关节：可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；
2、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶；
3、关节弹簧装置：防下垂、下滑、松动；
4、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合；
5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量；
6、拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质；
7、固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底。
	29
	套
	

	41
	离心风机
	1、6#离心风机、5.5KW，转速1450r/min，流量10602-21204M3/h，全压1150-748Pa；
2、噪声符合国家标准,风机外壳和叶轮均采用模具一次成型；
3、配橡胶减震器用于消除专用通风机引起的震动，配防雨帽，PP材质，主要用于对专用通风机的防护。
	1
	套
	

	42
	风机变频控制器
	1、适配多种电机功率；
2、面板频率:无极编码器；
3、输出:AC 0-380V 13A；
4、模拟输出:2路(A01.A02)0-10V/0-20MA；
5、模拟输入:1路(AI2)0-10V/0-20MA，1路(AI3)0-10V；
6、控制方式:V/F控制；
7、过载能力:150%额定电流60s;180%额定电流3s；
8、控制电源+24V:最大输出电流200mA；
9、运行方式:键盘、端子、RS485通讯；
10、可实现紧急停机，转速跟踪；
11、输入端子:8路数字量输入端子；
12、继电器输出:两路可编程继电器输出；
13、可显示运行信息、故障信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护、接地保护、缺相等变频器保护及报警功能；
14、能适应-10℃~40℃的使用环境温度和-20℃~65℃储存温度,最大 90%RH不结露的环境湿度。要求能适应高度1000m以下，振动5.8m/秒²(=0.6g)以下使用环境；
15、冷却方式采用强制风冷。
	1
	套
	

	43
	风机调速控制器
	1、规格：≥310mm×350mm；
2、集成风机供电船型开关与风机变频控制按键面板，能够实现风机控制的启停以及风量调节。
	1
	套
	

	44
	室内风管及配件
	室内风管及配件:
1、主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道；
2、支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道；
3、管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。
（实际管径视现场情况需可适当调整）
	1
	套
	

	45
	室外风管及配件
	室外风管及配件
1、主通风管规格：φ400mm/φ315mm，优质PVC成品管道；因现场环境因素，主通风管也可以用两趟φ200mm风管代替；
2、管道配件：管道三通、弯头、变径、直接；
3、安装附件：固定铁卡。
	1
	套
	

	安装附件部分
	

	46
	电源布线耗材
	1、地面耗材：每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线；
2、地下耗材：电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管。
	1
	室
	

	47
	风机布线耗材
	风机专用线电源主线需采用4mm²RVV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。
	1
	室
	

	48
	给/排水全套装置
	1、PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50；
2、开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。
	1
	套
	

	49
	实验室环境改造
	1、水电改造阻燃电线，PVC 线管，灯、插座 等，PVC 水管及配件，人工及材料及辅材； 
2、吊顶：铝扣板 0.7mm 厚，约 600×600mm 铝扣板、龙骨、边条、人工安装； 
3、地面：开挖铺设管线后，恢复地面；
4、墙面天面腻子乳胶漆 ：腻子粉，刮墙 2~3 遍抹灰，灯光打磨，布带封缝工艺； 
5、教室原有风扇等设备位置调整； 
6、材料运输及搬运，垃圾清理。
	1
	室
	

	四、生物观察实验室
	

	教师控制演示区
	

	50
	实验桌（教师演示台）
	1、规格：≥2800×700×850mm
▲2、台面：采用25mm厚金属树脂高能理化板，且符合如下参数要求：
▲2-1、化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、85%磷酸、柠檬酸、红药水、亚铁氰化钾、酱油、对二甲苯、乙酸甲酯等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
▲2-2、物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。
▲2-3、环保性能检测：参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，可迁移有害元素:铅(Pb)、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均未检出。
▲2-4、抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
▲2-5、防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
▲2-6、燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
▲2-7、抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。
（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。
5、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。
6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。
7、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。
8、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。
9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	1
	张
	

	51
	教师椅
	1、规格：≥550×500×1070mm；
2、采用PU皮面，海绵坐垫；
3、黑色PP加玻纤内外塑框；
4、一体成型PP固定扶手；
5、中靠背46-49cm，人体工程学设计；
6、≥1.0mm厚气杆；
7、PP加纤五星塑脚；
8、φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。
	1
	张
	

	52
	教师电源
	规格：≥310mm×350mm；
1、功能设置：包含电源总开关、220V插座电源、分组电源开关；
2、电源总开关：能够一键开启与关闭整个电源，具有漏电保护功能；
3、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能；
4、分组开关：支持对学生端220V插座电源进行分组控制，同时应设有电源输出指示灯。
	1
	套
	

	学生实验学习区
	

	53
	实验桌
（学生）
	1、规格：≥1200*600*780mm
▲2、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且符合如下参数要求：
▲2-1、化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、85%磷酸、柠檬酸、红药水、亚铁氰化钾、酱油、对二甲苯、乙酸甲酯等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
▲2-2、物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。
▲2-3、环保性能检测：参照GB 18584-2024《家具中有害物质限量》标准，可迁移有害元素:铅(Pb)、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）均未检出。
▲2-4、抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
▲2-5、防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
▲2-6、燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。
▲2-7、烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。
▲2-8、抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。
（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。
4、桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。
5、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。上腿（分左右脚）规格：≥长560*宽55*高105mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。下腿（分左右脚）规格：≥长520*宽65*高90mm，壁厚≥2.5mm，内侧设有凹槽。
6、立柱：采用≥40×110mm，壁厚≥1.3mm。立柱每端内部有2个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有凹槽。上腿两侧可选装插座方便学生使用。前横梁：≥30×30mm，壁厚≥1.2mm。中横梁：≥30×30mm，壁厚≥1.2mm。后横梁：≥30×30mm,壁厚≥1.2mm；下横梁固定拉杆:≥15*95mm，壁厚≥1.2mm；材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
7、书包斗:尺寸：≥430×270×160mm，采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型；
8、两个书包斗中间设有学生电源盒，尺寸：≥260×185×140mm，方便学生使用。
	28
	张
	

	54
	电源功能柱
	1、规格：宽≥345mm深≥200mm高≥750mm；
2、材质：采用环保型ABS工程塑料注塑成型；
3、功能：电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。
	28
	只
	

	55
	学生凳
	1、规格:≥300*455-510mm；
2、凳脚材质:4个凳脚采用≥20*40*1.3mm；椭圆形无缝钢管模具一次成型，全圆满焊完成，结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；
3、凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方；方形托盘厚度3mm边长≥160*160mm；
4、凳面:凳面直径≥315mm，采用环保型PP改性塑料注塑成型；表面细纹咬花，防滑不发光；
5、脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；
6、凳子可螺旋升降，升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落。
	56
	个
	

	56
	学生电源
	1、ABS翻转式电源盒，置于书包盒中间；
2、学生交流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。电压2V每档，由教师集中供电控制；
3、学生直流2V到24V输出，电流2A，自动过载保护，自动恢复。由教师集中供电控制；
4、配置1组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。具有火线关断开关；
5、电源具有工作，过载状态指示，能清楚的判断；
6、电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的面板，标识清楚；
7、电源的性能应符合JY--0330教学仪器相关标。
	28
	套
	

	57
	学生光源
	1、采用塑料材质的灯座支架；
2、7w的LED光源，亮度高，光照角度可调。
	29
	支
	

	给排水设备
	

	58
	双口洗眼器
	1、主体：加厚铜质；
2、表面处理：高亮度电镀层，耐腐蚀、耐热，附着力强；
3、防尘盖：PP材质，双喷头均配置防尘盖，通水时自动冲开；
4、开关手柄：杠杆式结构，铜质按压阀芯配塑料操作手柄，启闭快速、响应灵敏；
5、供水软管：配置长度≥1.4米柔性软管，采用不锈钢编织增强层，耐磨、防扭结、防老化；
6、耐压性能：最大承受水压 0.6MPa（6bar）；
7、洗眼喷头：一体注塑成型，软性橡胶材质，内置缓冲滤网，出水柔和均匀，有效过滤杂质，避免冲击伤害眼睛；双口总流量≥3.0L/min，持续供水≥15 分钟；
8、控水阀：配置止回阀，具备自动复位、自动关闭功能。
	1
	个
	

	59
	化验水槽（配出水装置）
	1、材质：PP材质；
2、水槽外部规格：≥440mm×330mm×200mm；
3、密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞；
4、槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。
	1
	个
	

	60
	独立水槽台（配出水装置）
	1、水槽柜整体规格：长≥595mmx宽≥495mx高≥820mm；
2、分别由滴水架、柜体、水槽、底座组成；
3、滴水架正面配备10条滴水针斜插在滴水架上，滴水架整体高度不低于245mm底部宽度不小于125mm；
4、水槽部分尺寸：≥595*495*160mm；水槽内规格：≥400×310×250mm；水槽内部设有溢水口与下水口，水封式水塞可防止废水回流和堵塞；
5、水槽采用PP塑料一次模具成型，四周带有围边挡水高度不低于20mm；
6、柜体结构稳固；柜体前后设有检修门、检修门带锁、前后门内部镶嵌冷轧钢板尺寸不小于520*310mm，增加柜门使用耐久度，冷轧钢板采用酸洗工艺处理，通过高温静电喷涂工艺涂层致密耐磨。
	14
	个
	

	安装附件部分
	

	61
	电源布线耗材
	1、地面耗材：每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线；
2、地下耗材：电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管。
	1
	室
	

	62
	给/排水全套装置
	1、PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50；
2、开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。
	1
	套
	

	63
	实验室环境改造
	1、水电改造阻燃电线，PVC 线管，灯、插座 等，PVC 水管及配件，人工及材料及辅材； 
2、吊顶：铝扣板 0.7mm 厚，约 600×600mm 铝扣 板、龙骨、边条、人工安装； 
3、地面：开挖铺设管线后，恢复地面；
4、墙面天面腻子乳胶漆 ：腻子粉，刮 墙 2~3 遍抹灰，灯光打磨，布带封缝工艺； 
5、教室原有风扇等设备位置调整； 
6、材料运输及搬运，垃圾清理。
	1
	室
	

	五、PP仪器柜
	

	64
	仪器柜（带层板）
	1、规格：≥1000×500×2000mm；
2、柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔，底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强；
3、下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合；伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁；
4、上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作，上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合，伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁；
5、层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间；
6、拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便；
7、门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好；
8、螺丝：不锈钢304材质。 
	24
	个
	

	六、仪器柜及物理实验设备
	

	65
	仪器柜
	1、规格：≥1000mm×500mm×2000mm；
2、柜体衬板：用厚度为16mm±0.3mm，灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用≥1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求；
3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱、前横梁外径不小于25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱、后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1mm（误差≤±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；
4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.0mm，安全、牢固、防腐、耐用；
5、隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为20mm×20mm，壁厚1.0mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定；
6、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能；
7、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。
	42
	个
	

	66
	用油膜法估测油酸分子的大小
	一、主要仪器
浅盘（方形 / 圆形浅水槽）：盛水，形成水面油膜
量筒：配制油酸酒精溶液、量取溶液体积
胶头滴管：滴加油酸酒精溶液
坐标纸（方格纸）：测算油膜面积
玻璃板：覆盖在浅盘上方，描摹油膜轮廓
刻度尺：测量方格、辅助计算面积
二、实验药品 / 辅助器材
非纯油酸（实验溶质）
无水酒精（稀释油酸，配成油酸酒精溶液）
清水（浅盘内的介质）
痱子粉 / 石膏粉：均匀撒在水面，清晰显示油膜边界
水彩笔 / 记号笔：在玻璃板上描出油膜形状
	套
	25
	

	67
	探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系
	封闭气体装置：带刻度的注射器（大容积，50mL/100mL） 或 玻璃管（一端封闭、带刻度尺），用来封闭一定质量的空气（研究对象）。
游标卡尺：测量气体柱长度、容器刻度，换算气体体积。
温度计：测量气体温度，保证等温 / 控温，单位℃。
橡胶塞、凡士林：密封接口，防止气体泄漏（保证气体质量不变，实验核心条件）。
铁架台：固定玻璃管、注射器、温度计等器材。
烧杯、温水 / 冷水 / 热水：水浴控温，实现恒温、升温、降温，减小温度波动。
气压计（大气压强计）：测量环境大气压，计算气体实际压强。
	套
	25
	

	68
	用双缝干涉实验测量光的波长
	产品由灯泡、照明透镜、遮光板、滤色片及片座、单狭缝及缝座、单缝管、拨杆、遮光管、接长管、测量头、游标尺、滑块、手轮、目镜、半圆形支架环组成。
	套
	25
	

	商务要求

	交货时间和地点
	交付时间：自签订合同之日起45日历日内交付使用并通过验收。
地点：采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内签订完毕。

	付款条件
	自签订合同之日起十个工作日内采购人向成交供应商支付合同款的 30%作为预付款，货物安装调试完毕并经采购人验收合格后，成交供应商开具发票后，十个工作日内采购人向成交供应商支付剩余合同款。

	售后服务
	1、供应商提供的货物应该是全新整套的，符合国家各项有关质量标准制造的产品。 
2、货物质量保证期不少于 1 年，自货物验收合格之日起算，质量保修期内负责上门修复、更换配件。所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要修复，如无法修复的，应当更换整套产品。因人为因素出现的故障不在保修范围内，但成交供应商应负责协助采购人修复，并提供优惠价格的配件和服务。质量保修期满后，提供维修服务，只收取零配件费，配件以厂家最优惠价格按75%折扣提供。 
3、质量保修期内，因产品质量（产品设计、制造工艺、材料缺陷）引发的费用，均由成交供应商承担。 
4、成交供应商负责送货上门及安装调试。送达采购人指定地点的货物不得存在质量问题。 
5、如货物损坏，在接到采购人维修电话后 4 小时内到达现场修理解决，对有缺陷的货物或零部件进行免费更换，一般故障处理时限不超过 2 小时，重大质量问题处理时限不超过 4 小时。 
6、质量保修期内定期回访并维护，每年不少于 2 次。 
7、如在“技术要求”中有要求的按“技术要求”执行，其余内容按本售后服务要求及厂家承诺。

	报价要求
	1.报价必须含以下部分，包括：
（1）货物的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）其他：运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级、到现场验收等费用

	验收标准
	1.检查供货范围或服务范围
货物类：产品到达现场后，成交人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。
2.成交人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。
3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才进行最终验收。
4.成交人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
5.采购人需要制造商对成交人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由成交人与制造商协调。
6.产品包装材料归采购人所有。
7.其他验收要求按《合同主要条款》格式执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	其他要求
	1.成交人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
2.本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。
3.知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
4.本项目采购的竞标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号规定，竞标人的竞标产品，竞标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖竞标人公章。
4、本分标的核心产品为：第4、24、33、53项实验桌（学生）



分标2：大新县中小学校设备更新计算机教室及录播教室设备采购
预算金额：人民币（大写）：贰佰伍拾柒万伍仟伍佰元整（小写¥2575500.00元）
	序号
	货物名称
	货物需求及性能配置
	单位
	数量
	备注

	一、学生计算机教室
	

	1
	学生机
	一、硬件基础参数：
1.▲基本要求：机箱≥15L，免工具拆卸机箱、带顶置提手，便于维护（不接受组装）；
2.处理器： 处理器采用国产C86架构处理器，八核，主频≥2.8GHz，所投CPU符合安全可靠测评结果公告（2023年第1号）要求、符合《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》要求；
3.内存：配置8GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽；
4.显卡：配置集成显卡，支持VGA+HDMI接口，支持4K视频输出；
5.▲硬盘：配置≥256GB SSD固态硬盘，最高可支持1TB SSD，最大支持2块3.5英寸机械硬盘扩展，单块容量最大2T；
6.▲电源：电源功率≥200W；
7.网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口；
8.接口扩展 ：≥1个PCIe x16，2个PCIe x1扩展槽；USB接口≥8个（其中前置USB3.0数量≥4个，后置USB3.0数量≥2个，USB2.0数量≥2个），音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；
9.操作系统：预装已通过安全可靠测评的桌面操作系统（供货时提供软件正版授权），支持麒麟系统、统信系统、方德系统等信创操作系统环境；
(1)架构支持：支持海光、兆芯、飞腾、龙芯、申威等国产主流芯片处理器；
(2)产品标准符合：产品通过安全可靠测评；
(3)用户界面：提供类似Windows桌面操作系统的图形化人机操作UI界面，具有良好的用户操作体验，支持2K及以上高分屏应用，支持个性化主题、特效模式、任务栏窗口预览、工作区模式、屏保模式；
▲(4)软件生态：支持金山WPS、永中office、福昕OFD办公套件、数科OFD版式软件等热门办公软件；支持以非虚拟机、非应用虚拟化方式直接运行ACDsee、foxmail、格式工厂、剪映、photoshop Cs2等办公常用的Windows软件；
★(5)支持工业设计软件兼容能力支撑，如浩辰CAD,新迪3D设计软件，Adobe Premiere、Dreamweaver、Adobe Illustrator以及,MS-Office等；
(6)硬件生态：支持国内外主流打印机、扫描仪、复合机、高拍仪、投影仪、摄像头等硬件设备；
(7)生物识别：系统提供图形化生物特征管理器，默认支持指静脉、指纹、虹膜、声纹等多种生物特征识别；
(8)浏览器软件内置浏览器：提供与操作系统同品牌的、符合《密码模块安全技术要求》第二级要求的浏览器。360安全浏览器、火狐浏览器、谷歌浏览器等；支持浏览器配套插件的额外加入；支持浏览器在线视频硬解码，支持用户数据云同步，网页智能预加载，视频独立窗口播放功能；支持浏览器兼容IE网页,可提供双核浏览器，支持自定义浏览器皮肤；支持生成网址二维码，支持网页存为pdf格式；
(9)系统安全：提供安全中心和防火墙软件，提供系统体检、外设管控、程序管控、垃圾清理、数据粉碎、外联控制、进程防杀死、模块防卸载、文件防篡改等功能；
(10)系统工具：系统提供磁盘管理、字体管理器、系统监视器、设备管理器、备份还原工具；
10.键鼠：原厂键盘、鼠标；
11.显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥100Hz，对比度≥1000:1，视频接口VGA+HDMI；
二、操作软件平台
1.无需导入平台，可直接在PPT中通过备课插件添加课堂互动游戏、思维导图、网站链接、网络画板等。课件编辑完成可一键同步至云端；如教师不想保存在云平台可直接以PPT格式保存在本地，不允许系统自动在云平台中更新教师的资源； 
2.试题能够根据课本章节、题型、难易程度进行筛选，并提供知识点试题，可按知识点筛选，支持收藏、查看试题答案、解析、关联知识点，支持对试题进行二次编辑，支持将试题一键加入备课； 
★3.通过对纸质试题拍照，可将图片上传，将纸质文字变为电子版文字，便于老师优质试题的收集使用；
4.虚拟实验需提供无需额外付费不少于450项可交互式虚拟实验，支持将实验插入PPT课件，支持按学段、版本、分册、章节筛选实验，也可按名称快速搜索实验；
5.物理虚拟实验需提供人教版、苏科版、北师版、沪粤版、沪教版、沪科版、鲁科版、教科版等版本不少于230个精品物理实验，要求电与磁实验能够支持烧坏提示，电场线、磁感线等抽象概念能够实现可视化，光学实验能够实现动态光路可视化，热学实验能够放大显示实验细节；
6.化学虚拟实验需提供不少于200项精品实验资源。为精确把握实验药品用量，要求取用固体药品时可设置具体数值，取用液体药品时可选择倾倒体积；为更好的讲解抽象概念，需提供原子、分子、晶体模型，能够清晰展示原子的电子排布式，分子成键情况和晶体的状态、配位数、原子坐标；
7.支持在线组卷，可从试题库和班级错题集选择试题进行在线组卷；
8.作业讲评：支持授课时一键调取学生线上作业进行讲评，支持查看班级全体、学生个体客观题和主观题的答题情况，可同时展示不少于4个学生的答题对比讲评；
★9.错题本支持学生线上做错的习题系统自动收录；并支持纸质试卷批阅后，通过扫描仪形成扫描件，系统自动识别错题并汇总到班级错题本和学生个人错题本，错题可按科目、时间、题型进行筛选，支持设置错误率范围快速筛选或按错误率排序；
10.支持人脸识别功能，可实现快速人数统计，人数统计支持对获取的图像内的所有学生识别，并快速统计出人数；
11.支持人脸识别随机抽选功能，支持全班抽选和区域抽选两种方式，支持对获取的图像内的学生识别并随机抽选，便于老师进行课堂互动，抽选人数可根据教学需要进行调整，最多可支持9人，区域抽选支持选择区域并调整抽选学生的人数；
12.支持将U盘通过关联绑定的方式，制作成为软件快速登录钥匙。
13.学生自主学习：支持学生进行闯关模式下难度递进的自主学习。闯关练习应按学段、科目、版本、册别筛选，答题完成可以査看答题是否正确以及答题解析，满足不同学生的个性化练习需求；三、质量及服务保障：
1、▲原厂三年有限保修及上门服务（节假日不休），产品厂商具有计算机专属服务团队，全面支持客户使用过程中遇到的各类问题，并且建立有专属400大客户服务专线电话支持，服务时间 7x24，提供现场支持以及故障部件更换服务
2、▲为确保货物质量及原厂品质，中标人在合同签订后正式供货时必须提供本项目核心产品生产厂家的售后服务保证原件、技术参数确认函原件，否则采购人将有权不予验收通过。如技术参数确认函中所确认的参数与实际供货产品的参数不符，中标人与生产厂家须承担相关法律责任
	台
	240
	

	2
	教师机
	一、硬件基础参数：
▲1、基本要求：国产自主品牌商用台式机，机箱≥15L，支持侧板挂环锁、Kensington锁和主板报警蜂鸣器，免工具拆卸机箱、带顶置提手，便于维护（不接受组装）；
▲2、处理器：处理器采用国产C86架构处理器，八核，主频≥2.8GHz，所投处理器符合安全可靠测评结果公告（2023年第1号）要求、符合《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》要求，（供货时出具原厂符合性证书）；
3、内存：配置16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽；
4、显卡：配置2G独立显卡，支持VGA+HDMI接口，支持4K视频输出；
▲5、硬盘：配置≥512GB SSD固态硬盘，最高可支持1TB SSD，最大支持2块3.5英寸机械硬盘扩展，单块容量最大2T；
▲6、电源：电源功率≥200W；电源通过80PLUS认证；
7、网络：1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口；
8、接口扩展 ：≥1个PCIe x16，2个PCIe x1扩展槽；USB接口≥8个（其中前置USB3.0数量≥4个，后置USB3.0数量≥2个，USB2.0数量≥2个），音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；
9、数据安全：支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能）；
10、BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式。
11、操作系统：操作系统：预装已通过安全可靠测评的桌面操作系统（供货时提供软件正版授权），支持麒麟操作系统、统信操作系统、方德操作系统等信创操作系统环境；
12、办公软件：搭配正版办公软件（正版激活含三年授权服务，供货时提供软件正版授权）
1) 投标产品提供运行在linux操作系统上运行的office办公软件产品，包含文字处理、表格计算、幻灯片演示三个组件。
2) 文件格式要求：所投办公软件能生成.doc/.docx/.dot/.wps/.xls/.xlxs/.xlt/.et/.ppt/.pptx/.pps/.dps等文件格式
3) 表格模块支持在表格中一键插入求和、计数、平均值等常用公式。支持多列数据合并操作。支持单元格数据的循环引用。
4) 表格模块支持表格的快速合并选择，支持教师用户一键选择合并居中、合并单元格、合并相同单元格、合并内容、取消合并单元格、拆分并填充内容。
5) 演示模块，可支持手机移动OFFICE客户端进行控制PC端OFFICE放映的演示文档，实现把手机变成遥控器，便于演讲人能随时切换演示文档。
6) 教师云文档空间具备10GB/人的存储容量，还可以根据教师使用情况进行分配。
7) 支持提供公网云存储，可通过账号登录；支持外链分享、支持文档漫游，支持历史版本、全文检索等功能；支持文档实时跟踪与备份恢复；支持提供后台管理功能，文档统一把控。
8) 支持实时通讯能力，支持编辑在线智能文档格式时基于文档开启组织内成员的会话聊天，支持传统IM工具界面的一对一单聊会话和创建群聊会话；会话支持设置消息免打扰、聊天列表置顶等功能。
9)支持会议功能，可基于文档发起会议功能，并邀请其他成员参与；支持单独创建会议，通过会议ID或者链接可进行在线会议，可提供云文档共享、屏幕共享多种内容共享方式。
13、键鼠：原厂键盘、鼠标；
14、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI，具有低蓝光功能认证证书，有效保护用眼安全；
二、班级管理软件平台
为方便教学，需匹配主机同品牌班级管理平台：
1、后台采用 B/S 架构设计，能够支持不同角色在 Windows、web 上进行操作，支持微信和账号登录、支持学校自定义角色、教师角色切换。
2、支持上传多个备课文档、支持一屏稿件对比，支持查看该次集体备课数据统计及访问记录。集体备课终稿存到我的成果库。并支持查看集体备课数据报告；
★3、需支持集体备课功能：可自主设置集体备课文件类别如课件、学案、试卷、微课、素材、音频等。支持针对本地上传的文件格式：word、PPT 一个文档多人同时在线协同编辑和批注。支持省、市、县教育局、集团校实时查询集体备课数据。
4、需具备听课评课功能：支持管理评课表维度，支持按学科创建评课表。支持评分制和评级制；支持每个维度按优、良中、差进行评级。
5、需支持查看评课报告。支持查看该课程课堂记录报告，课堂记录支持按课堂环节、显示环节时长、教学环节描述、评价内容等。
★6、需支持教研日历，老师可以清晰通过教研日历，查看每周和他相关的所有教研活动默认显示当前周，支持但不限于集体备课、听课评课、一师一优课、主题讨论等，并可以通过日历迅速进入相应的教研活动。
★7、需支持自动生成教师个人综合素质评价报告，报告需包含职业能力、职业成长、职业工作在内的 3 项个人积分数据统计图，并支持将全部教师积分数据形成校园统计分析报表，并可针对教师积分进行排名，激励教师职业能力提升。
8、老师无需下载app，直接通过小程序可查看教研任务、教研笔记、集体备课和听评课操作。
9、支持评课表管理：支持自定义设置区域、学校专属评课表，系统预置“一师一优课”模板。支持发布多张评课表，方便同时开展多学科、多个评课活动。
★10、支持区域、学校管理者发起在线收集资料的任务，老师按照在线任务要求上传资料，支持管理者将收集上来的资料分类归档管理。
三、教学功能：Ai素养学习平台系统： 
★1、大模型接入功能：能接入DEEPSEEK R1 / QWEN3 / MOONSHOT等主流大模型API并运行。
★2、大模型部署功能：能在私有云部署开源模型/自有大模型/微调大模型(GGUF格式)并满足随时调用的功能。
★3、大模型语音输入功能：能够直接使用内置的语音大模型实现语言到文字的识别和输出。
4、大模型竞技场模式：能够同时调用多个大模型就行竞赛，比较大模型的输出结果
5、大模型定制功能：能够使用系统提示词/知识库对基座模型进行调整和优化，实现智能体的定制和输出
6、大模型图形功能：能够在大模型对话过程中随时调用文生图功能\图生图\风格转绘\图像转3D盲盒功能，在同个框架内实现无缝衔接，支持调用大模型对提示词进行实时润色，功能支持自定义文生图大模型(CHECK POINT)，自定义文生图风格微调模型和模型强度（LORA），支持任意长宽比例的图像生成和像素比例的调整；
7、支持用户管理和内容管理:能够批量导入用户数据,监控用户生成数据,分享用户生成内容；
8、支持使用大模型定制智能体:支持文生图\文生文\故事创作\人物设计\场景设计\教师备课功能
9、支持文生音乐（中文歌曲/背景音乐）/文生视频/图生视频/图像放大/扩图/风格转绘/视频风格转绘/线稿上色/单角色参考生图/多角色参考生图/角色背景融合/AI视频音效等主流AIGC功能；
10、支持COMFY UI / RUNNING HUB / LIBLIB API 模式的AI APP，可供系统级调用；
★11、支持数字人功能,实现照片到数字人, 视频到数字人的加工视频输出。
★12、支持真人声音克隆,支持视频AI配音。
★13、支持多人并发的可扩展算力系统,可根据用户数量进行弹性调整。
14、支持工作流托管模式，将大型工作流托管到主流AIGC平台；
15、支持作品展示，支持人数字画廊；
四、质量及服务保障：
1．原厂三年有限保修及上门服务（节假日不休），产品厂商具有专业服务团队，全面支持客户使用过程中遇到的各类问题，并且建立有服务热线电话支持，服务时间 7x24小时，提供技术支持以及故障部件维修或更换服务。
2．为确保货物质量及原厂品质，中标人在合同签订后正式供货时必须提供本项目核心产品原厂售后服务保证原件、技术参数确认函原件，否则采购人将有权不予验收通过。如技术参数确认函中所确认的参数与实际供货产品的参数不符，中标人与生产厂家须承担相关法律责任。
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	云教室管理中心平台
	一、管理服务平台
1、软件采用B/S架构，基于WEB的全中文图形化管理界面。
2、服务端软硬一体化设计，出厂预装服务端软件及软件永久授权，支持软件免安装、自动授权；
★3、支持异构管理，一台服务器可以同时支持多种架构的终端（C86、ARM、LongArch）、多个主流国产操作系统（UOS、Kylin、方德）以及windows系统的混合应用和管理；
4、支持镜像集中管理，包括终端所需的系统及软件环境，集中存储在镜像仓库；
5、支持在同类型架构但硬件配置有差异的终端上使用同一镜像，减轻系统维护难度；
6、同一个国产系统镜像可自动适配不同磁盘大小，无需根据硬盘大小制作多个镜像。例如一个5G大小的Kylin系统镜像可创建一个100G分区大小的镜像模版，也可以创建200G分区大小的模版，且进入操作系统后分别为100G和200G的系统分区。
7、支持镜像的导入和导出功能；
8、支持同时在多个样机上对镜像进行上传和更新的维护管理；通过全图形化界面上传镜像，无需连接互联网或使用命令行，降低操作难度；
9、可支持多个教室同时管理，分组数量无上限，每个教室可管理终端无限制；
10、支持多个终端同时使用一个桌面模板，且多个分组也可以同时使用一个桌面模板；
11、为便于用户管理，可对一个教室进行批量使用桌面模板；也可以在同一个分组下独立对某个终端进行单独的模板关联，例如，在一个分组教室中，教师机使用教师桌面系统，学生使用学生系统。
★12、支持每个分组的策略化管理，且每个桌面支持单独设置对应的管理策略，如保护还原、引导密码、系统是否隐藏等参数；
13、软件支持对分组中的所有终端统一设置还原策略，也可以单独对某台终端进行还原策略的设置；
14、用户可通过浏览器，在任意客户端通过账号和密码访问服务器，对机房的镜像、磁盘、分组进行远程管理和维护，不必现场操作；
15、支持分级管理，多个管理员进行多任务管理操作，管理员可根据需求设置不同的权限；
16、为方便用户自管理，支持终端创建本地快照，终端本地可以自建本地快照。 
17、支持一次性将多个不同的系统同时部署在同一个终端上，且每个系统可独立操作，互不影响，也可任意添加和删除某个系统，满足各种不同的教学环境；
18、终端部署系统时，任一终端可随时进行系统部署，无需依赖其它终端的部署状态；部署多系统时，无需逐个进入对应的系统进行部署，使得系统交付更方便、灵活，真正实现无人值守、智能交付；
19、支持跨网络部署和管理，不依赖PXE，包括支持局域网、校园网、互联网等网络架构上使用；
★20、默认以硬盘引导即可部署、更新、管理终端系统，无需进入BIOS设置网络启动或者快捷键选择网络启动；  
21、软件支持P2P部署，有效分解服务器的负载以及加快部署效率；
22、支持断点续传功能，未部署完成的终端，重新开机会主动发现并自动部署终端的剩余数据或桌面需要更新数据；
23、终端IP获取方式至少支持服务器指定、DHCP自动获取、终端自定义三种及以上形式。
★24、支持预占位功能，为故障终端预留机器名、IP地址等信息，不会由于单点的故障，而影响整体的计算机名和IP排序管理；
25、为保证用户个性化需求，提供数据盘划分及管理功能，支持用户按1GB为单位自定义数据盘大小，由服务端统一分配数据盘空间，管理员可对批量、单独对终端的数据盘进行数据清除;
26、为直观显示服务器当前资源状态，首页展现包括不限于CPU、内存、硬盘使用率；
27、为方便用户管理，提供日志查看与导出功能；
★28、为方便用户运维管理，支持用户预设计划任务，按照次、每天、每周、每月等频率执行开机关机重启以及排程功能。
29、为方便管理员远程运维，服务器支持远程管理，可在管理平台对服务器进行关机重启以及修改IP等操作，降低用户运维复杂程度。
30、服务端预置固件级一键恢复增强版软件，支持出厂镜像备份不受格式化破坏，支持在镜像上传后进行全盘备份，支持系统出问题时快速恢复。
31、具备镜像压缩技术，上传的镜像不大于样机系统实际使用空间；
32、管理中心具备网络自诊断功能，每次登录管理页面时可检查并报告网络配置异常；
▲33、支持AI助手功能，基于人工智能的智能助手系统，用于提供智能化服务，能够在海量数据中，依据用户输入的问题，快速且精准地定位相关信息源，理解用户提问的上下文语境，在多轮对话中保持连贯，具备实时监测和更新知识的能力；
★34、为方便用户快速部署使用，系统提供新手向导功能，包含系统状态、镜像上传、创建分组、创建模版、关联模版，用户首次使用时，按照向导引导即可完成云教室系统的初始化使用，解决用户初次使用的困扰；
35、支持课程表功能，提供自动切换桌面系统，实现自动化运维；支持切换课程时选择是否自动重启学生机；
36、支持终端切换服务器，变更服务器IP地址段无需重新部署。
二、终端管理模块
1、终端出厂预装云教室维护系统和OS镜像备份，支持用户选择需要恢复的操作系统；选择维护系统，即等待部署；选择恢复操作系统后即可进行镜像制作；
2、终端开机后会自动发现服务端IP地址并部署所有的镜像到本地，部署完成后，服务器意外出现宕机、断网等情况时，终端可脱离服务器使用，避免引起的教学事故，且每个系统保持离线前的还原或者不还原的还原策略；
3、支持终端离线运行无次数限制；                      
4、增量更新不影响终端的正常使用，终端重启后自动获取增量镜像快照；
5、软件支持对每个系统单独进行安全设置，只有输入正确的密码才能启动指定的系统；
6、当使用多个系统时，支持显示和隐藏某个系统、默认进入系统以及等待时长等，满足教学的特殊需求；
7、当使用多个系统时，支持系统选择界面自主选择任意系统进入，也可指定其中一个系统为默认系统，终端开机后可自动进入指定的默认系统；
9、终端支持WIFI无线部署使用，终端可通过无线网卡获取服务器镜像部署使用；
10、针对出厂预装激活的国产系统（统信、麒麟、中科方德等），支持在离线下发桌面系统后保持激活不丢失。
★11、支持国产系统及非国产系统镜像的合并上传，并且允许变更合并后的镜像分区容量大小；
12、客户端页面提供服务器状态、网关、DNS、本机IP配置、网络速率、网络类型等信息，帮助排查系统问题；
三、电子教室教学平台
1、可以将教师机屏幕的实时操作画面传输到学生端电脑桌面，广播无延时、画面清晰流畅，支持全屏、窗口两种广播方式。满足学生跟随老师学习与操作的需求。
2、可将所选的学生客户端操作画面实时广播到其它接收演示的学生客户端屏幕上，实现优秀学生在线演示功能。
3、电子白板：支持网络白板功能，老师可以实时开启与关闭电子画板，提供铅笔、直线、圆形、矩形、橡皮、文字输入工具；老师授课过程中误操作，可以随时撤销之前操作；支持打开文档、图片、当前桌面作为电子画板的底图。
4、语音广播：可以将教师机的声音采集后实时传输到学生端并进行播放，支持采集教师机的麦克风和扬声器声音。
5、影片广播：支持将教师端播放视频文件同时分享到学生电脑。
▲6、摄像头广播：支持采集老师端USB摄像头画面并直播到学生电脑。
7、可实时监看学生端电脑桌面，支持设定绑定的网络，支持设置同时浏览的学生端数量，支持切换显示的时间间隔，包括手动、自动切换，自动切换支持秒数设置。
8、随堂测验：可以组织小型的课堂练习测试，支持教师端出选择题/判断题后学生端答题，支持上传图片，答题结束后教师端可以看到所有学生端的答题结果，同时会实时统计学生答题数据。
9、学生端可主动提交文件传输给教师机，可传送文件与文件夹，文件及文件夹的大小没有限制。
10、支持从教师机传送文件到学生机，可传送文件与文件夹，文件及文件夹的大小没有限制。
11、电子点名支持学生端输入姓名和学号，电子点名列表中将会显示点名结果，点名结果可以将学生信息以表格形式保存到本地
12、支持教师机设置批量执行命令，如打开画板、计算器，学生机器会自动开启这些工具；管理员也可以新建与删除命令。
13、锁屏、解锁，执行锁屏后客户端在锁屏状态下将无法操作电脑桌面。
14、支持批量远程控制学生电脑关机、开机、重启。
15、支持教师端按分组设置定时关机/定时重启/定时唤醒/定时黑屏/定时解除黑屏
16、图标管理客户区中客户端图标进行排序显示,支持对图标位置进行锁定和解锁。
17、支持教师端远程限制学生上网，设置黑白名单并且可以查看学生端上网的访问网页记录。
18、支持三种试图切换：监控视图、详细视图、功能视图，详细视图：用列表的形式展现学生端的电脑名、IP、登录名、登录状态、版本号等信息；功能视图：执行对应功能时会切换到功能视图；监控视图：默认显示学生端的桌面缩略图，
19、正式版注册支持在线联网激活和离线激活任一种方式，并且支持追加学生用户数。
20、支持教师端远程限制学生使用软件程序，并且可以限制使用U盘。
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	教师教学桌椅
	桌子规格：约W1200mm×D600mm×H750mm（±2mm）
1、基材：面≥25mm厚，其余≥15mm厚采用优质环保型E1级密度板，经过防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好。静曲强度、2h吸水厚度膨胀率、内结合强度、表面耐香烟灼烧、表面耐香烟灼烧等浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能符合国家标准。
2、饰面：全部采用优质三聚氰胺贴面板，具有耐磨、耐刮、防火、抗污染等性能，符合国家标准。
3、封边：全部采用≥1.0mm厚3:1配料PVC经模具生产封边,桌面板前边采用进口斜面自动封边机做部分斜面成形设计，倾斜角度45度；封边工艺要求:斜面封边机直接对封边条折弯处切0.5mm浅槽，防止折弯时鼓起不平整，保证封边粘贴效果。其余三边贴直边。所有封边经高温全自动机器封边，不允许手工封边、修边，封边后无脱胶、漏胶、鼓泡或开裂现象。  (严禁手工封边，防止人工压力不够导致封边粘胶不牢固)。                                                                                                                                   4、桌子整体结构采用连接板固定，要求桌子配有三个抽屉及主机放的位置，主机前方安装有柜门，桌子后方安装有背板，桌面前方安装有键盘，要求桌子大方、得体。
5、五金件：
（1）连接件采用优质三合一连接件，其中三合一连接件的金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷；塑料部位表面光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。
（2）导轨结构坚固耐用，抽拉顺畅，承载35KG，抽拉达到4万次耐久性。
（3）铰链采用高强度钢材，承托力好，不会断裂，开合次数达到4万次，表面光亮美观，防撞花，防腐蚀，二段力设计，力度柔和，开关声响小，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小，尺寸符合配套标准。
（4）锁具采用优质加厚材质，防锈防潮防腐，结实牢固耐用。
（5）优质拉手，外观无划痕，色泽均匀。  
椅子：
1、内部框架定型板：采用高频压机将多层单板施胶层叠且热压成型；
2、面料：采用优质麻绒面料，外观色泽均匀，自然，手感柔软；
3、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好；
4、椅身跟椅架均采用优质电镀五金，圆管≥1.5mm厚度。
	套
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	学生桌椅
	1、双人桌规格约1200*600*750mm；
2、全部板材采用≥15mm厚优质密度板双面三聚氰胺饰面，桌面四方加厚至≥25mm；
3、饰面：全部采用优质三聚氰胺贴面板，具有耐磨、耐刮、防火、抗污染等性能，符合国家标准。
4、封边：全部采用≥1.0mm厚3:1配料PVC经模具生产封边,封边工艺要求:有封边经高温全自动机器封边，不允许手工封边、修边，封边后无脱胶、漏胶、鼓泡或开裂现象。  (严禁手工封边，防止人工压力不够导致封边粘胶不牢固)。                                                                                                                                   5、桌子整体结构采用连接板固定，要求桌子配有双主机放的位置，桌子后方安装线槽，方便布线，桌面前方安装有键盘，要求桌子大方、得体。
6、五金件：
（1）连接件采用优质三合一连接件，其中三合一连接件的金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底，应光滑平整，应无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷；塑料部位表面光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。
（2）导轨结构坚固耐用，抽拉顺畅，承载35KG，抽拉达到4万次耐久性。

椅子：
1、规格：长340×宽240×高430mm（±20mm偏差）。
2、钢架采用不小于25mm×25mm方管，管壁厚不低于1.0mm，钢管表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑。
3、凳子的脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落。
4、面板采用材料采用优质密度板，双贴面三聚氰胺板，板材厚度不小于25mm。
	套
	120
	

	6
	网络交换机
	24个10/100/1000BASE-T以太网端口,交流供电；交换容量48Gbps，包转发率35.71Mpps，机架式，静音款，8K MAC。
	台
	12
	

	7
	路由设备
	1*GE Combo+4*GE
带机量200台PC，转发性能1Mpps，塑壳，免费可管理最多16个AP（仅Wi-Fi 5）
	台
	4
	

	8
	立式空调
	1.功能规格变频/定频：变频。
2.能效比：≥4.45。
3.能效等级：≥一级。
4.冷暖类型：冷暖。
5.匹数：3匹。
6.适用面积(m2)：32-50。
7.额定制冷量(W)：≥7330。
8.额定制热量(W)：≥10400。
9.额定制冷功率(W)：≤2070。
10.额定制热功率(W)：≤3050。
11.电辅热(KW)：≥2500。
12.内机质量(kg)：29。
13.外机质量(kg)：40。
14.内机噪音dB(A)(低档-高档)：≤21-47。
15.外机噪音dB(A)(低档-高档)：≤48-56。
16.循环风量(m3/h)：≥1420。
18.电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50。
19.内机尺寸(宽×高×深)(mm)：416×1738×416。
20.外机尺寸(宽×高×深)(mm)：927×699×380。
	台
	8
	

	9
	系统集成
	1.计算机教室桌凳安装服务器部署安装；每台计算机（终端）及网络布设安装；过道耐压弧形走线槽等工程所需配件的安装调试；网络交换机、机柜、电源空开、网线、电源电缆、线槽、电源插排等布设安装；系统软件资源等安装调试。2.含网线、优质六类三件套千兆水晶头:金属接触点镀金、空气开关、电源插座、纯铜电源线：铜线的正常额定负载是所带负载峰值功率的2倍以上（峰值功率小于1000w，按照1000w计算）、抗踩踏铁皮线槽、钉子、胶布等一批满足本项目需求。
	套
	4
	

	二、精品录播教室
	

	1、精品终端-教室设备
	

	1
	互动终端主机
	★1.为保证系统整体编解码性能及使用稳定性，主机需采用≥3颗ARM架构处理器，主处理器采用4核架构，2颗协处理均采用4核架构。
2.支持用户在录播主机上随时查看已录制视频总容量，并采用百分比的形式展示。
3.为保证不影响授课，主机无风扇设计，主机噪声小于20dB（A）。
4.主机存储容量不低于1TB。
5.内置蓝牙无线物联模块，主机无需线缆就可以实现对同品牌音箱的音量控制，也可通过同品牌讲台实现对主机开关机控制。
6.支持标准USB音视频信号输出，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K（即3840*2160）图像输出。
7.标配壁装支架，可通过转轴实现翻转，便于接插线和维护。
8.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理表、直播、录制、互动、专业导播、远程运维参数设置功能。
★9.内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。
10.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥1个音频输入通道可以支持该功能，满足全场景的教学使用需求。
11.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持分辨率包含：3840×2160p@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz、1680×1050p@30Hz、1600×900p@30Hz、1400×1050p@30fps、1280×1024p@30Hz、1280×1024p@60Hz、1280×960p@30Hz、1280×800p@30Hz、1280×720p@60Hz、1280×720p@30Hz、720×480p@60Hz、640×480p@30Hz 。
12.支持≥1路HDMI输入通道具备音频同步采集能力，可通过系统设置音频采集打开或者关闭。
13.支持≥4路高清视频输出，且输出最大分辨率均可达到4K（即3840*2160），其中HDMI信号输出≥2路且UVC视频输出≥1路。
14.支持≥4个RJ45接口，其中≥3个支持POE。
15.支持≥2个线路信号立体声输入，且输入接口采用不同的运放倍数设计，可满足不同类型的音频信号接入。
16.支持≥2个线性立体声音频输出，可独立设置任意一个输出接口的混音模式。
17.支持≥1个阵列麦克风输入接口，可在不接入音频处理器的情况下，通过网线就可以完成≥8个阵列麦克风接入主机，通过网线可以实现≥8麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持无损数字音频传输。
18.支持≥4个USB类型接口，其中USB-A接口≥3个，Type-C接口≥2个。
19.主机采用多功能电源按键，通过一个按键可以实现开机、关机、节能待机。
20.支持双HDMI画面采集，采集画面可在主机上完成拼接，输出比例32:9画面。
21.支持AAC音频编码协议。
22.支持硬件复位功能，可通过Reset复位键实现整机复位。
23.支持接入标准USB声卡，实现USB双向音频通信。
24.支持双网卡设计，摄像机可在独立网段单独工作，不影响原有网络。
25.支持检测摄像机接入状态，可根据摄像机在线离线状态自动实现状态更新。
26.支持开机后自动实现与无线音频设备链接，支持自动对频，可通过主机屏幕查看对频是否成功，对频成功支持音频提醒，可通过提示音反馈对频状态。
27.支持HDMI通道通道检测，可通过主机屏幕显示HDMI信号接入状态。
28.支持≥1路自定义机位绑定设置，可将HDMI in绑定至任意景位。
29.支持录制倒计时，自定义设置≥4种倒计时时间。
30.支持通过主机屏幕实现画面预监，可同时预监≥7路画面。
31.支持 H.264(BP/MP/HP)视频编码与解码，可扩展支持H.265 编码/解码。
32.支持≥31 路 1080p@30fps 编/解码。
33.支持分辨率、码率、帧率设定。
34.支持录制清晰度设定，支持可选择4K、1080p、720p、VGA、QVGA；支持录制帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps；支持录制画质选择，可选择≥5种等级；录制编码码率≥16Mbps。
35.支持多通道同时录制，支持生成标准 MP4 格式视频文件，支持≥ 8 路 MP4 文件同时录制。
36.支持通过主机一体化触控屏实现开始、暂停、停止录制、发布直播。
37.支持≥2种录制视频自动分段模式：支持按照文件大小分段，可选择500MB，1GB，2GB进行分段录制；支持按照录制时长分段，可选择30分钟、60分钟。
38.支持网络监测功能，无需安装第三方软件，在触控屏幕上显示教室网络状态，包括：服务联通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息。
39.支持对直播视频 GOP 进行设置，可根据网络情况选择1~6秒。
40.支持主机一体化触控屏实现开启/关闭直播，可选择开启录制时是否同步开启直播。
41.主机网口支持10/100/1000Mbps自适应，支持 IPV4，IPV6。
42.主机无需配置单独公网 IP 即可实现互动。
43.支持智能组网，摄像机插入主机后能够自动实现机位绑定并出现画面。
44.支持录制时长设定，录制时长到达后可自动停止录制，支持设定时长包括 40 分钟、1 小时、2 小时、6小时、12 小时，用户可根据需要提前结束录制；录制过程中，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏查看已录制时长。
45.支持单个文件、文件夹删除；多个文件、多个文件夹批量删除；支持清空视频功能，可一键清除主机视频。
★46.支持推流路数≥2路，支持rtmp直播推流，推送的直播流可选择不同视频源，推流单路可达 1080p@60fps，可选画面≥7个，推送的直播流可选择是否带有声音。
47.录制视频文件支持自动归档，支持按照年月日时分秒自动归类，存储到对应的文件夹下，同时支持用户账号自动关联，用户使用账号登录主机后，录制文件会自动归档到该用户账号。
48.主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。
49.直播视频清晰度可设置，支持 1080p@60fps，可选择1080p、720p、VGA、QVGA；支持帧率设定，可选择 25fps/30fps/60fps；支持多种画质选择，可选择极佳、好、一般、流畅四个不同等级。
50.支持单个文件、文件夹拷贝；多个文件、多个文件夹批量拷贝；支持动态显示拷贝进度，完成时自动提醒；当有多个 U 盘插入时，可在互动录播电脑主机一体化触控屏进行 U 盘选择。
51.支持 FTP 远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到 FTP 服务器，支持断点续传。
52.支持通过主机一体化触控屏幕，选择自动/手动导播模式。
53.支持串口通信，可通过中控协议实现中控控制，控制开关机、开始/暂停/停止录制。
★54.支持通过互联网，查看当前的主机总数、日活个数、当前在线数量，支持通过平台查看设备在线和离线状态，支持通过平台查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息。
★55.支持通过互联网，实现对设备的远程配置，支持关机、参数配置操作。
★56.支持通过互联网，按照版本号进行查询。可查看该版本的主机数量，支持通过 IOT 物联平台实现主机的远程升级，可查看不同版本的占比，可按照行政区域进行分区升级。
57.支持上电自启动，设备通电后系统可自动启动，可设置开启或关闭上电自启动功能，支持自动开关机，可设置定时开关机时间。
58.支持点击、双击、滑动 3 种类型的触控操控。
59.支持自动息屏功能，同时支持用户自设置息屏时间，可支持 1min、3min、5min、10min 多种时间选择。
60.设备支持本地升级、可通过 U 盘实现设备升级，同时支持 OTA 远程在线升级，升级过程支持版本号校验，支持在线下载升级包自动完成升级。
61.支持使用 FAT32，NTFS格式的U盘进行文件拷贝，拷贝进度可动态显示。
62.支持通过主机一体化屏幕，调用系统内置输入法，对录制文件的名称进行重命名。
63.音频编码码率支持320Kbps并向下兼容，音频信号处理延时≤20ms，频率相应20~20kHz、采样率最大支持48KHz。
★64.主机采用≥15英寸触控电容屏，屏幕色域≥72% NTSC，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。
65.音画不同步时间差≤167ms。
66.主机供电采用安全电压，整机供电电压≤24V。
	台
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	课堂智能反馈系统
	1. 系统支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；支持正前方、左前方、右前方、左后方、右后方5种视角转换。
2. 在3D课堂孪生界面中，通过课桌的颜色深浅表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃程度，颜色变化代表活跃度变化。
3. 在3D课堂孪生界面中，支持点击课堂活跃热力图中的学生头像，查看该学生的师生互动视频片段，统计该学生在本节课的上台互动、举手次数、问答次数。
4. 在3D课堂孪生界面中，支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色不同代表停留时间不同。
5. 系统支持通过教学大语言模型，生成教学建议，教学大模型具备至少70亿参数量，2200亿训练语料，支持至少16Ktoken输入；教学大模型已通过网信办备案。
6. 系统通过教学大语言模型，根据教学内容自动生成师生问答、课堂互动、新课标落实三个维度的课堂反馈建议，可查看全部提问、符合知识性目标的提问、不合适的提问、提问优化建议、课堂互动建议、基于新课标的亮点和改进建议。
7. 系统支持统计课程时长、课堂中教师讲授时长、教师讲授字数、教师授课平均语速。
8. 系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持图形可视化展示不同课堂行为的整体时间占比。
9. 系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照时序图样式展示，展示不同课堂行为发生的顺序、时长。
10. 系统通过语音识别技术、自然语言处理，将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文逻辑关系自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。
11. 系统支持对语音转写中的师生问答进行自动识别，将提问内容自动高亮显示，支持将识别出的问答实录一键导出为云文档。
12. 系统支持对识别出的文字进行手动校准，支持对识别出的问答片段标注是否有效，被标注有效的问答片段，在播放器时间轴对应的时间点上会高亮显示。
13. 系统支持自动识别问答模式分类，按简单型、追问型、思考再答型、自问自答、无响应进行分类统计，通过柱状图表呈现。
14. 系统支持点击问答模式柱状图对该类型的提问进行筛选，问答实录中显示对应文字明细，支持按师生角色区分，并自动进行分段分句，支持跳转到文字段落对应的视频片段。
15. 系统支持通过弗兰德斯编码规则对课堂数据进行每秒1次的打点，自动计算出启发/指导比（I/D）、学生稳态比（PSSR）、教学内容比（CCR）、学生发言比（PIR）、教师提问比（TQR）、教学/调控比（TRR）的指标数值，通过雷达图呈现。
16. 系统支持将本堂课的弗兰德斯编码数值和标准数值进行对比，通过上下箭头呈现高于或低于标准数值；可查看弗兰德斯矩阵编码打点信息，点击打点信息可播放对应视频片段。
17. 系统支持教师画面、学生画面双窗口显示，小窗口可自由拖动位置和自由切换；支持根据课件翻页将教学视频进行虚拟切片，点击互动课件缩略图，可跳转至对应视频片段。
18. 系统使用基于计算机视觉算法、语音识别技术、自然语言处理的多模态算法整体判断课堂行为，并通过有限状态机进行校正；根据课堂行为对教学视频进行打点，片段打点信息包含提问、回答、举手、起立、上台、齐读、讨论的教学事件，播放进度条支持显示事件类型、快速定位播放功能。
19. 系统支持关键片段、问答模式、完整模式三种播放模式，可任意切换。
20. 系统支持将报告下载至本地，报告中包含基础数据、教学时间分配、讲学环节时间轴、弗兰德斯编码图、S-T/Rt-Ch教学分析图、高频词语分析、提问数据统计、提问详情列表。
21. 系统支持通过对S-T编码序列的深度分析，计算本节课的教师行为占有率Rt、师生行为转换率Ch，基于本节课的Rt值、Ch值得出本节课的教学模式，教学模式包含：混合型、练习型、讲授型、对话型。
22. 系统支持以海报、二维码、链接的方式分享给他人。
23. 系统支持在移动端查看报告。
	套
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	高清云台摄像机
	1.传感器尺寸≥CMOS 1/2.8英寸。
2.传感器有效像素≥800万。
3.支持≥40倍变焦。
4.扫描方式：逐行。
5.支持畸变矫正功能，畸变≤±0.5%。
6.亮度灵敏度≤0.2Lx @ (F1.8, AGC ON)。
7.镜头： F1.82 ~ F2.78。
8.快门： 1/30s ~ 1/10000s。
9.支持自动白平衡功能。
10.支持背光补偿功能。
11.支持图像冻结功能。
12.支持POE供电。
13.支持2D&3D数字降噪，信噪比58 dB 。
14.支持预置位个数≥255个，预置位精度≤0.1°。
15.支持水平翻转、垂直翻转，水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30°~+90°。
16.支持视场角≥75°。
17.支持水平转动速度≥100°/s，垂直转动速度≥69°/s。
	台
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	定位摄像机
	1.镜头水平视场角≥90°
2.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。
3.网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。
4.全景画面支持畸变矫正功能。
5.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。
6.整机接口:≥1路RJ45。
7.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。
8.传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸。
9.传感器有效像素≥840万。
10.扫描方式：逐行 。
11.最低照度：0.5 Lux @（F1.8, AGC ON）。
12.电子快门：1/30s ~ 1/10000s。
13.支持自动白平衡。
14.支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。
15.支持H.264、H.265视频编码格式。
16.主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x576(50Hz), 720x480(60Hz), 720x408, 640x360, 480x270, 320x240, 320x180
17.辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180
18.视频码率：32Kbps ~ 16384Kbps。 
19.帧率：1~25fps。 
	台
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	阵列麦克风
	1. 麦克风采用≥4核的国产音频芯片。
2. 麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。
3. 麦克风拾音半径≥8m。
4. 麦克风信噪比≥68dB。
5. 麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。
6. 麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。
7. 麦克风具备≥1个状态指示灯，可显示麦克风工作状态。
8. 麦克风采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆。
9. 麦克风支持≥2个数字音频接口，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。
10. 麦克风支持≥1个Type-C接口。
11. 麦克风内置≥8个硅麦传感器单元。
12. 麦克风支持在线OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护。
13. 麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。
14. 麦克风支持无损数字音频传输，避免模拟信号传输导致的电流干扰。
	套
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	无线麦克风
	1. 麦克风支持≥1个3.5mm音频接口，可输入头戴麦音频信号，输出幅值≥2V（RMS）。整机3.5mm音频接口≥2个。
2. 麦克风整机≥1个USB Type-C接口。
3. 麦克风支持≥1个Pogo pin接口，支持通过Pogo pin接口进行充电。整机Pogo pin接口≥2个。
4. 麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。
5. 麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“—”按钮控制麦克风输出音量。
6. 麦克风单体重量≤30g。
7. 麦克风标配充电仓，方便快速充电及收纳。
8. 麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。
9. 麦克风支持≥4种佩戴方式。
10. 麦克风领夹角度支持自由调节，调节角度≥±90°，以适配不同的使用者衣物；调节至0°位置时会有“卡扣感”,方便回归标准位置。
11. 整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。
12. 麦克风支持≥2种开机方式，可通过短按按键开机、打开充电仓并取出麦克风自动开机。
13. 麦克风支持≥3种关机方式，可通过长按按键关机、长时间无配对或配对后无使用自动关机、麦克风放回充电仓自动关机。
14. 麦克风支持≥2种配对方式，可通过麦克风从充电仓拿出自动开始配对、短按按键开始配对，配对完成时间≤5s。
15. 麦克风支持≥2种断开连接方式，可通过麦克风放入充电仓自动断开连接、关机自动断开连接。
16. 麦克风支持一键开启静音模式。
	套
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	专业功放
	1.支持线性输入接口≥1个。
2.支持线性输出接口≥1个。
3.支持麦克风输入接口≥1个。
4.支持音箱输出接口≥4对。
5.输出功率200W*2。
6.MIC输入灵敏度50mV，音乐输入灵敏度0.775V。
7.频率响应20～20KHz。
8.信噪比≥80dBA。
9.支持直流保护、过载保护
	台
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	专业音箱
	1. 采用4"低音×2，20芯高音×2，音质通透亮丽，人声表现力突出，中频浑厚，穿透力强，外观豪华，安装灵活。
2. 采用高密度中纤板木质箱体。
3. 配置原厂安装支架，可调整音箱水平和垂直角度方向。
4. 额定功率：60W。
5. 阻抗：8Ω。
6. 最大声压级：108dB 。
7. 灵敏度：91dB(±2dB)。
8. 频率响应：80-20kHz。
9. 尺寸：180x158x580mm（L/W/H）。
10. 适用于各类多媒体教室、电教室、阶梯教室、普通教室等。
	对
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	互动电视
	1.屏幕物理尺寸≥55英吋
2.屏幕分辨率≥3840*2160
3.屏幕刷新率≥60Hz
4.屏幕可视角度≥±176度
5.整机功耗≤120W
6.待机功耗≤0.5W
7.内置喇叭个数≥2
8.喇叭总功率≥16W
9.USB通道支持不少于12种音视频文件格式
10.USB接口数量≥2
11.HDMI输入通道数量≥3
12.模拟RF接口≥1
13.AV接口≥1
14.标配遥控器和配套电池
15.支持HDMI接入检测开机，HDMI有输入信号后，可自动开机，至少有3个HDMI接口支持该功能
16.支持HDMI接入检测关机，HDMI输入信号消失后2分钟，可自动进入关机状态，至少有3个HDMI接口支持该功能
	台
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	资源管理平台（校级）
	1.基础管理
1)系统采用模块化的架构设计B/S架构，用户可通过浏览器实现专递课堂、名校网络课堂、直播活动、用户管理等功能。
2)角色自定义：支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限；并可查看各角色的人数，方便管理。
3)教师可以通过自主账号登录平台，根据教师个人学习需求对全校的视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。
4)视频管理：终端主机录制的视频自动上传至平台，支持本校教师或管理员对视频进行名称编辑、学科学段编辑、下载、删除、发布课程等操作。
5)上传附件：平台支持支持用户在发布课程时上传相关资料；所上传资料可支持不少于5种文件格式；课程发布后，观众观看课程时下载相关资料，进行深入学习。
6)课程发布：课程发布时，可选择对应的学段、学科、发布模块、示范课分类等，方便用户按不同维度查找课程。
7)课程审核：支持学校管理员对本校教师申请发布的课程进行审核，监控公开课程资源的质量；拒绝课程发布时，需填写拒绝原因；若课程未通过时，系统将在消息中心自动通知该课程归属的教师。
8)课程评论：支持用户对已发布视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应时间点。平台支持用户在线对课堂视频进行评论，所评论内容支持以新消息提示方式自动提醒授课教师。支持管理员对用户评论进行信息管理，可选择性删除评论内容，管控评论秩序。
9)账号管理：支持用户修改昵称、密码及头像设置等，并可重新绑定用户手机号，同时关联绑定/解绑个人微信号。
10)平台支持本地视频上传：可对上传视频进行标题描述、课程介绍等设置，可选择默认的视频缩略图封面，也可选择本地图片上传成为封面。
11)消息中心：新增课程计划、课程审核通过/被拒绝、成功加入教研组等消息可在主页面实时提醒。
12)设备管理：
①.显示管理员下辖的教室总数、在线教室总数、活跃教室数，实时呈现整体情况；
②.管理员可实时查看教室信息和状态，包括：教室名称、设备IP、状态、信号源及教室详情，方便远程运维。
③.支持学校管理员进行远程关机、重启、密码设置等等操作。
13)公网直播：学校管理员可设置终端设备的直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课、校园培训等活动。
①．全局调度系统：实时收集节点负载、网络质量，并根据终端用户的 IP，将用户请求引导至最优的节点，以降低时延，提升流畅率。
②．冗余带宽：云服务器具备T级的带宽储备和百万级并发承载能力，可应对突发增量的用户访问。
14)直播活动：支持用户创建直播，提前设置预约直播信息，并获取直播地址及二维码海报，方便提前发布直播信息。
15)直播状态：根据直播开始时间和结束时间，分类显示所有直播的当前状态，包括未开始、进行中、已结束；用户可通过状态筛选不同的直播进行编辑管理。
16)直播搜索：支持输入与直播名称相关的关键字，搜索直播活动。
17)直播管理：在直播结束前，支持教师修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置，并保持原分享链接和二维码不变，活动调整不会导致原分享链接和二维码失效。
18)直播工作台：创建直播时支持添加直播助教；助教进入工作台可进行直播间秩序维护，具体功能包括：
①．删除留言：支持对观众聊天互动的发言记录进行单个/批量删除，保障教师间互动交流的友好秩序；
②．禁言观众：支持对观众进行单个/批量的禁言，禁言后观众将不能在直播互动中发表言论，避免不法人员在公众场合捣乱。
③．发起签到：支持对当前直播多次发起签到，并在签到结束后导出签到名单；发起签到后观众会在直播界面收到实时的签到提醒，帮助教师及时收集观众在线情况。
④．管理公告：支持对当前直播活动发布公告内容。
19)直播分享：用户可一键生成链接并进行分享，其他用户通过打开链接的方式，可登录观看直播视频。
20)复制海报：生成海报后，用户可直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地，提高分享效率。
★21)活动预告：支持PC端、移动端通过分享链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等；在预览课件时，用户可在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，方便评课老师在直播开始前，预览主讲老师的课件。
★22)活动课件：教师可选择云课件与直播关联，无需耗时上传本地文件；课件与直播关联后，支持用户在活动开始时间前查看云课件；活动开始后，用户可在观看直播视频的同时，在线查看已关联的课件。
23)直播互动：直播过程中，支持用户在直播课程中发布评论、点赞、分享观看链接或二维码，同时可查看直播简介、活动课件和累计观看人次。
24)直播暖场素材：平台支持用户自主选择上传图片或视频，作为暖场素材在直播间隙循环播放。
25)签到设置：支持在直播活动开始前，设置签到规则；可选择限时签到或不限时签到，适应不同的直播场景。
26)签到信息：支持设置观众签到的输入信息，可选择仅输入“姓名”或“姓名、班级/学校/单位”。
27)导出签到数据：支持教师以Excel格式导出签到结果，签到结果包括每次签到用户的姓名、账号等信息。
28)直播数据：直播开始后，支持查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据，随时掌握直播情况。
29)直播回放：支持开启直播回放功能；开启后用户可在原有直播的分享链接中查看已结束的直播内容，回顾直播精彩环节。
30)管理直播回放：教师可选择直播中各时段生成的回放视频，删除不必要的回放片段，或选择发布至专递示范课/名校网络课堂/名师示范课，方便其他师生观看。
31)分组管理：教师可将多场已创建的直播、互动课堂、互动教研、课例评课等活动，添加至同一直播分组；每个分组自动生成分享二维码和链接，方便观众在一个分组链接中选择不同活动进行观看。
32)分组命名：支持教师对直播分组自定义名称，让直播分组更具辨识度。
33)删除直播：支持教师删除过期或无效的直播，删除后原有的直播分享链接将自动失效。
34)支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。平台支持不少于200点以上高清直播功能。
35)课程搜索：支持用户通过课程、教师、学校名称等关键词快速搜索已发布的课程资源，支持用户查看最近搜索关键词记录，方便用户再次快速查找相关课程。
36)用户可在教师空间中，查看该教师上传的全部课程、个人简介、所属学校以及个人成就，个人成就包含上传课程的总数、课程播放总次数等。
37)教研评课：支持教师创建教研活动，并通过链接或海报分享给其他用户看课评课；支持教师在教研活动中查看活动简介、查看资料、发表点评、评课表打分。
★38)教研数据：自动统计教研的点评次数、评课表平均分、观看人数等数据，支持查看文字点评的详情记录、评课表题目的客观题评分、主观题回答情况、教师评课记录。
39)评课表管理：支持管理员创建多张评课表，并自定义评课表的标题、引导语、评分标准、题目分数、主观评价。至少提供一份评课表模板，方便用户快捷创建评课表。
40)自定义导航栏：支持超级管理员编辑平台一级和二级导航栏的标题内容；支持拖拽调整一级导航栏的排序，方便管理者设置个性化的平台。
2.专递课堂
1)专递示范课：自动统计老师发布到“专递示范课”的课程总数，并按学科统计发布课程的老师人数与课程数。
2)支持用户在平台中预约专递课程，采用课表形式实时显示课程计划。
3)课表支持逐级汇总，教师个人课程计划、学校全体课程计划均支持在一张课表中展示，利于用户便捷查看。
4)在课程计划中，支持登录用户进行个人课程的快速定位查看。
3.名师课堂
1)用户可在名师示范课页面中，点播本校名师上传的优质示范课程。
2)平台根据课程播放数量提供最热门课程推荐，便于用户快速查看学习。
3)平台提供课程播放总数最高的名师展示，支持用户点击名师头像进入教师空间，查看该名师上传的全部课程。
4)支持通过学段、学科、课程分类快速筛选课程视频；课程至少支持微课、培训讲座、课堂实录等分类，方便用户快速定位，查看所需课程。
4.名校网络课堂
1)具备名校网络课堂页面，展示详细学校情况，包括学校简介、活跃教师、学校上传的全部课程、课程观看总人次等数据。在活跃教师排行榜中，可看到各位名师发起的课程总数及总观看人次。
★2)用户访问平台网页观看线上课程时，可直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类等在线互动答题，加深对知识点的理解；完成后，可直接查看答题用时与答题排行榜，并可选择继续观看视频或再玩一次。
3)名校管理员可进行学校校徽、学校简介等信息的设置管理。
5.移动端观看课程
1)在专递示范课/名师示范课/名校网络课堂的课程页面中，支持一键生成分享海报，也可一键复制观看链接，方便分享给其他观众，通过移动端打开观看。
2)分享海报中包括课程名称、主讲人、学校名称及二维码等信息。
★6.视频在线剪辑
1)支持用户对本地上传或终端机录制的视频，通过浏览器完成在线剪辑，将视频的无效内容删除，保留课堂中的重难点和精彩部分。
2)效果预览：进行剪辑操作后，支持用户通过在线预览窗口，实时查看剪辑后的内容，确保视频效果。
3)插入课堂活动：支持用户在平台上查看已上传的云课件，并选择课件中的课堂活动插入视频中，设置为课程的互动答题环节；课程发布后，用户观看到所对应的课程时间点时，系统将自动弹出课堂活动，需要完成互动答题才可进入下一阶段的知识点学习。
4)视频截取：支持用户通过拖拽视频起点与终点，快速去除头部或尾部的无效内容，截取保留视频中的重点部分。
5)视频分割与删除：支持基于时间刻度，将视频分割成若干个片段，并把无效片段删除。
	套
	3
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	附件及线材
	HDMI高清音视频信号线、电源插座、超五类网络传输线、电视机挂架/吊架、POE交换机等网络综合布线等。
	批
	3
	

	2、精品录播-多媒体设备
	

	1
	一体机（含光能黑板）
	一、内置OPS电脑系统
▲1、CPU：搭载Intel  酷睿系列≥ i5 CPU。
▲2、内存：8 GB DDR4笔记本内存或以上配置。
▲3、硬盘：256 GB或以上SSD固态硬盘。
4、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
5、PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。
6、具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。
7、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 4个USB3.0 接口。
8、具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。
9、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
10、和整机的连接接口针脚数≤40pin。
二、屏幕显示效果
1、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。
2、整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。
3、整机色域覆盖率（NTSC）≥72%
4、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。
5、灰阶等级≥256级。
6、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%
7、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。
8、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。
9、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。
10、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别
11、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
★13、整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔。
三、整机接口设计与安全设计
1、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口。
2、侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出。
3、前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。
▲4、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。
5、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
6、整机采用全金属外壳设计，边框为金属一体成型。
7、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。

四、整体无线与网络功能设计
1、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。
2、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。
3、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。
4、整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
★5、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。
▲6、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。
7、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
▲8、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个；
9、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。
10、Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 
▲11、Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。
五、侧边栏教学设计要求
1、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器
2、整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示/隐藏。
3、整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
▲4、整机全通道侧边栏支持将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以返回全屏状态。
5、整机全通道侧边栏支持自行选择所需截取屏幕范围，点击截屏即可成功截取屏幕，并自动保存。
6、整机全通道侧边栏支持放大选中区域内容，并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。
7、整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。
8、整机全通道侧边栏支持打开日历，查看日期。
9、整机全通道侧边栏支持聚光灯，支持聚光灯高亮区域大小调节、区域移动。
10、整机全通道侧边栏支持冻屏，将屏幕画面进行缩放。
11、整机安卓和外接通道下侧边栏支持设置倒数日。
12、整机安卓和外接通道 下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。
13、整机侧边栏内置智能语音转文字工具，将整机内置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上。
14、整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并随机抽选1人。
▲15、整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并自动进行人数统计。
16、整机支持在设备上，通过侧边栏实现调用windows系统运行、打开文件夹、打开任务管理。
17、整机Windows通道支持在通过侧边栏调取软键盘。
18、整机Windows通道支持对当前运行中的应用进行窗口最大化、窗口最小化、应用强制关闭。
19、整机处于非内置PC通道下，支持通过侧边栏进入PC通道。
20、整机全通道侧边栏快捷菜单支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。
21、整机全通道侧边栏快捷菜单中应用软件可以进行切换，无需在已经开启的应用软件全屏模式下退出当前应用再选择更换。
22、整机全通道侧边栏支持自定义快捷菜单，支持windows应用固定，可将应用固定后，在侧边栏进行快捷打开。
23、整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。
24、整机全通道侧边栏快捷菜单支持简洁模式和常规模式切换。
▲25、整机全通道侧边栏快捷菜单简洁模式，可进行打开批注、降半屏、主页的基础操作。
六、整机系统设计
（一）触摸系统
▲1、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
2、触摸分辨率32768×32768。
3、书写触控延迟≤25ms
4、整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。
5、触摸响应≤4ms。
6、触摸最小识别物≤3mm。
7、整机屏幕触摸有效识别高度不超过3mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过3mm时，触摸屏识别为点击操作。
8、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。
9、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。
10、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。
★11、支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形标准图形。
★12、整机白板软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格对象后表格中书写区域可根据书写内容自适应调整大小，支持将表格外书写内容一键拖动到表格中。
13、交互式白板软件支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符快速置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行快速删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间手绘竖线进行文字间距的快速调整。
★14、整机内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。
（二）安卓系统
1、整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz。
2、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状和颜色进行更换。
3、在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。
★4、支持通过悬浮球调起元素周期表，支持对不同类别元素进行颜色区分，可通过点击对不同元素进行分类展示，展示样式支持按原子数/原子结构/相对原子质量/电子构型配置元素方式进行调整。
★5、整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。
6、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。
7、无PC状态下，嵌入式Android 操作系统下可使用白板书写、WPS 软件和网页浏览
8、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。
七、教学功能应用
1、整机内置学生日历功能，支持全屏查看日历、显示法定节日；用户可以添加日历事件，设定特定时间并关联本机安卓应用，事件到期后，可以通过事件提醒打开关联的应用，如欢迎词、白板应用。
★2、整机内置AR授课工具，支持对视频展台所采集的画面中叠加动态的3D 模型。3D模型包括：动物、微生物、人体骨骼、乐器、星球、地形。
★3、整机内置 AI 授课工具，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，支持手动框选题目范围，能够对题目进行详细的讲解，讲解内容包括解题步骤和注意事项。
4、整机内置AI授课工具，可根据题目所涉及的知识点和难度级别，可推荐相似题目，推荐题目数量可根据用户需求进行设置。
★5、整机内置AI作文批改工具，支持对视频展台所采集的内容进行识别，识别到英文作文类型后，支持作文内容进行批改。可根据作文的整体表现给出一个综合评分，并提供详细的评分依据。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
6、整机内置AI作文批改工具，能够从作文的词汇词组、语法句子、内容连贯性多个维度进行分析和评价。对于存在的语法错误和错别字，能够指出并提供修改建议。
★7、整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。
★8、整机内置AI智能体（非第三方应用），支持用户通过当前设备与历史学家智能体进行对话交流。智能体包涵历史文物、文化遗址、博物馆展览文博知识。用户可通过语音方式向智能体提问，智能体能够根据用户的问题提供准确、详细的回答，支持多轮对话，可根据用户的兴趣偏好，推荐相关的文博展览、文物故事内容。
★9、整机自带AI书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。
10、整机内置微课制作工具，支持对全屏/区域的屏幕内容、整机声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制，支持切换录制分辨率，支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制。
★11、整机内置文字快剪功能，支持微课录制结束后提取视频中的文字，按照提取出的文字，对视频进行快速视频剪辑。
八、整机硬件设计
1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
★2、整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。前置物理按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。
3、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。
4、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。
5、整机前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转，可拆卸更换不同宽度的挡板对设备进行防撞防护。
6、整机前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
★7、整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W。
▲8、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。
9、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。
10、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm
11、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB
12、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。
13、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
14、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。
15、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。
▲16、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，⽀持输出4:3、16:9⽐例的图⽚和视频，支持拍摄≥1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k 分辨率的视频。
17、整机摄像头对角线视场角≥120度
18、整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课。
19、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。
★20、整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
九、教学备授课软件设计
（一）白板教学PC端应用
▲1、教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。
2、教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。
4、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频等素材右键上传至云空间。互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。
5、语文工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于 5 个。可以调出可直接书写的田字格、四线三格，书写笔画笔顺指导功能。支持授课助手：同步教学写字的视频、朗读泛读音频、支持手机扫学生作品能够投影大屏幕、手机现场录音支持上传视听、支持连接绘本教学资源及字理教学视频播放、支持笔顺笔画的视频教学播放。
6、支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。
7、课件背景：提供不少于8种以上背景模板供老师选择，持自定义背景。
▲8、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于9种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。
9、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 8 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。
▲10、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供7种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。
11、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。
12、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。
13、数学画板功能：
a)能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。
b)提供不少于 500 个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。
c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。
d)老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。
▲14、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。
15、表格：
a)具有表格插入功能，并提供5种以上表格样式供老师选择。
b)表格能自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。
c)具有表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。
d)在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，
方便老师请多位同学进行答题互动。
16、图表：
a)具有图表插入功能，并提供柱状图、扇形图、折线图 3 种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供选择。
b)具有图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便多角度展示数据变化。
c)具有图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。
d)在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表，
方便老师进行对比观察。
▲17、古诗词资源：
a)提供覆盖多学段的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。
b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。
c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。
d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。
e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。
f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。
▲18、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。
▲19、美术画板：具有美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。
20、美术工具：具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。
（二）白板软件移动端应用
1、课件预览保留课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除等互动功能，并可通过移动端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。
2、可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。
3、移动平台可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。
4、移动平台可将课件通过微信、朋友圈、云空间帐号、二维码、公开链接、加密链接等方式进行分享，分享有效期支持自定义。
▲5、移动平台可查看教师个人云空间里所有互动课件列表，并可打开互动课件进行预览，预览时支持上下翻页、页面缩略图预览、页面跳转。
6、移动平台可以上传手机相册中的照片和视频到资料夹，且能调用系统相机拍摄照片并直接上传。教师可以在备课端选择资源插入课件。
十、教学PPT小工具
1、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可实现书写、擦除功能；可支持课件所有页面的预览、可随意进行页面跳转和实现上下翻页。
2、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可支持板中板功能，直接调用板中板辅助教学，可实现批注及加页，不影响课件整体内容。
3、在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。
4、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。
十一、书写副屏
（一）硬件要求
1、触控一体机两侧各放置一块光能黑板副板，每套由两块光能黑板组成。单块光能黑板≥1290（长）*1150（高）mm。下边框具有可调节托板，可根据触控一体机高度进行调整至与触控一体机高度平齐，兼具置物功能。
2、光能黑板四角应为圆角，且径向半径不小于4mm，法向半径不小于0.3mm。
3、边框采用铝合金材质，坚固耐用，具有较好的耐腐蚀特性。
4、黑板侧面应采用侧封板，用于遮挡光能黑板与墙面间的缝隙，侧封板在非拆除形式下，能够调整侧封板与墙面的闭合距离，便于安装及后期调节。
5、无需专用耗材，采用多种笔杆均可在板面进行书写，消除了粉笔粉尘对师生构成的健康隐患。书写压力为2N~3N，笔迹流畅、均匀、清晰可见、无断线，笔迹显示无延迟。可擦次数不低于10万次。
6、板面应无频闪、无背光，上膜不应产生眩光。板书笔迹可视距离40米，可视角度≥150°，对比度≥150:1。
7、光能黑板的光泽度不高于30光泽单位。
8、为减少老师书写的疲劳感，板面粗糙度Sa≤0.3um。
9、书写板上膜应经过抗紫外线工艺处理，波长小于380nm的紫外线阻隔率不低于99.5%。
10、一键擦除时间不大于1.5秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹。
★11、为方便使用，可使用板擦和手势对板书进行局部擦除，局部擦除时间不大于0.4秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹，且非擦除区域不受影响。
12、黑板内设有电压调整机制，支持自动感应调整，也支持通过手势按压书写板板面的特定位置，调节局部擦除的灵敏度，适应不同用户的使用需求。
13、最大工作电流（瞬间电流）不得超过1000mA。
14、黑板表面具有暗格，用以提供给师生在书写板书时的直线参照，可避免板书歪斜。黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具，便于老师教学使用。
15、黑板的功能接口应在产品后侧，安装后正面观察无明显外露，防止乱接；为方便老师使用，应在下方预留接口，用于外接设备。
16、为让老师能够快速调取交互软件，方便使用功能，光能黑板的左侧或右侧应具有触摸快捷键。
（二）软件要求
1、左、右光能黑板可与触控一体机进行互动，将光能黑板的内容与触控一体机无缝连接，教师在光能黑板上的书写内容可同步显示在触控一体机上。
2、为便于老师记忆和操作，板书界面与电脑桌面/PPT课件之间，可以来回切换，方便快捷。
3、光能黑板具有两种书写记录模式，支持单板书写时，单页面显示（此时只有一块黑板界面），也可以支持多板同时书写时，多页面同时显示；可以通过触摸快捷键，快速切换。
4、当不需要板书传输到软件显示界面时，可以使用分屏功能，断开黑板与大屏的传输，使其成为互不影响的多块黑板。
5、设置不同的软件端笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注；
6、保存后的板书可以上下翻页，也可以通过触摸快捷键，快速预览所有已经存储的板书内容。当点击光能黑板上的上下翻页时，仅对当前光能黑板的同传内容进行上下翻页，而不影响另一块光能黑板的同传界面。
7、对板书的电子文档进行分享，可以存储在本地PC端，同时生成二维码，便于师生扫码获取。
8、可以对课堂的板书和讲解进行录制，生成视频文档，利于学生课后复习回放。
9、支持导入PPT课件，可以在同传软件上同时显示出PPT课件和板书的记录文本。
10、具备打印功能，可连接打印机将保存的板书文档传输至打印机打印，方便灵活。
十二、其他要求
1、为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。
2、打“▲”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则中标无效。中标公示期内若有其他投标人质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。
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	视频展台
	（一）硬件部分：
1.整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。
2.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。
3.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。
4.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关。
6.带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。
7.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。
（二）软件部分：
1.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。
2.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。
3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。
4.老师可在一体机或电脑上选择延时拍照功能，支持5秒或10秒延时模式，预留充足时间以便调整拍摄内容。
5.可选择图像、文本或动态三种情景模式，适应不同展示内容。
6.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。
7.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。
8.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。
	套
	3
	

	3
	智能笔
	1.采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。
2.采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。
3.无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。
4.使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。
5.单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。
6.支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。
7.功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。
8.支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。
	支
	3
	

	4
	智能讲台
	1)智能讲台结构：木结构部分均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。
2)智能讲台尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 1100mm× 550mm× 900mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。
3)智能讲台包含至少21.5英寸电容触摸屏幕，支持10点同时触摸。
4)智能讲台屏幕采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度≥3mm
5)智能讲台触控屏幕稳定固定在讲台中，无突出边角，屏幕无法在没有工具的情况下拆除。
6)智能讲台支持通过触控屏幕对一体机的画面进行控制，同时支持同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。
7)智能讲台设置物理实体快捷按键，两侧按键共≥5个。
8)智能讲台具备独立的快捷按键，用户可通过快捷按键对一体机进行进行一键熄屏、音量加控制、音量减控制
9)智能讲台支持对自身智能讲台触控屏幕的一键息屏、一键开/关机的快捷控制。
10)智能讲台至少具备1个可自定义功能按键，可通过软件设置选择按键功能，包括一键启动白板、一键启动视频展台，一键关闭当前应用程序选项功能。
11)智能讲台设置至少四个USB充电口，对接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护。
12)智能讲台设置的USB口，可供老师接入键盘、鼠标、U盘等设备，可被一体机识别通讯。13)智能讲台台面有效置物面积≥6张A4纸平铺等效面积，设置有收纳抽屉和隔板 ,提供更充裕的常用教具、资料收纳空间。
14)智能讲台支持蓝牙BLE功能，可以无线控制支持蓝牙功能的一体机产品开机，减少额外连线或二次装修部署。
	套
	3
	

	3、精品终端-观摩室设备
	

	1
	有源音箱
	1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。
2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。
3.输出额定功率: 2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸。
4.端口：220V电源接口*1、Line in*1、USB*1。
5.麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。
6.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。
7.支持教师扩声和输入音源叠加输出，可对接终端系统实现教师扩声音频的纯净采集，避免环境杂音干扰采集效果。
	对
	3
	

	2
	观摩电视机
	1.屏幕物理尺寸≥55英吋
2.屏幕分辨率≥3840*2160
3.屏幕刷新率≥60Hz
4.屏幕可视角度≥±176度
5.整机功耗≤120W
6.待机功耗≤0.5W
7.内置喇叭个数≥2
8.喇叭总功率≥16W
9.USB通道支持不少于12种音视频文件格式
10.USB接口数量≥2
11.HDMI输入通道数量≥3
12.模拟RF接口≥1
13.AV接口≥1
14.标配遥控器和配套电池
15.支持HDMI接入检测开机，HDMI有输入信号后，可自动开机，至少有3个HDMI接口支持该功能
16.支持HDMI接入检测关机，HDMI输入信号消失后2分钟，可自动进入关机状态，至少有3个HDMI接口支持该功能
	台
	6
	

	3
	显示器
	1)尺寸≥23英寸，液晶面板为IPS屏。
2)亮度值≥250cd/㎡。
3)对比度≥1000:1，屏幕刷新率≥75Hz，响应时间≤7ms，可视角度≥178°
4)支持高色域显示，色域值≥DCI-P3 90%；
	台
	3
	

	4
	专业导播台
	1.整机采用纯金属材质，全铝机身，CNC工艺，坚固耐用，质感十足，底部配备≥4个硅胶垫，桌面使用更加稳固；
2.采用彩色背光按键，按键数量≥29个，背光颜色≥3种，可通过不同颜色表征不同的工作状态，简化老师理解，支持背光亮度调节，可以根据教室光线环境和用户喜好自行调节背光亮度，满足不同场景和用户使用需求；
3.整机配备云台操纵杆，通过整机摇杆操作，支持不少于8个方向的云台控制，可通过操纵杆的倾斜程度实现对云台摄像机的转动速度控制，同时可通过操纵杆实现ZOOM拉进拉远控制，满足精准的拍摄取景；
4.支持一键复位功能，可通过云台操纵杆，快速将摄像机复位到开机预置位画面；
5.整机支持不少于5个预置位，支持云台预置位设定，预置位设定无需打开其他设置软件，可直接通过键盘完成预置位设定，设定后预置位即刻生效，用户设定预置位过程有灯光提示，减少用户误操作的概率，预置位调用过程中导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈，用户可直接通过预置位调用控制录制画面切换当前选中的某个预置位，实现对拍摄角度的精准控制；
6.支持云台摄像机控制选择，用户可以通过整机按键操作，支持≥5个摄像机通道选择，通道选择完成后，键盘操控命令仅对选中摄像机生效，不会产生串码；
7.为满足用户在导播过程中对声音控制的诉求，整机支持≥3个音量控制旋钮，可实现对终端主机的实时音量、教师麦克风音量、学生麦克风音量的控制，控制旋钮采用无极编码器，转动顺滑无限位，旋钮表面采用条纹设计，操控触感一流；
8.整机支持≥2种通信方式，可使用USB或RS422进行通信，为保证控制实时性，不接受使用TCP/UDP通信方式；
9.整机通信接口≥2个，支持至少一个USB2.0接口，至少一个RS422接口；
10.整机与终端主机操作同步，用户通过导播键盘，可以实现开始、暂停、停止、三种录制状态控制，控制实时性良好，能够做到即点即录，无需等待，控制过程导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈；
11.支持导播模式控制，用户可根据使用场景需要，设置当前的导播模式，整机可设置终端主机为自动导播模式和手动导播模式，满足不同场景需求；
12.支持≥6种画面布局，包含单画面、双画面、画中画、三画面、四画面、自定义布局； 
13.支持导播控制，用户可通过整机按键操作实现导播画面选择，选中通道能够高亮显示，支持≥6个导播通道控制；
14.整机内置蜂鸣器，用户在进行导播控制时，可通过蜂鸣器实现操控状态提醒，结合软件内部设计的检验机制，可以确保用户操控通过蜂鸣器得到精准反馈，用户也按照自身喜好和场景要求通过快捷键设定蜂鸣器打开和关闭，无需借助外部设备；
	台
	3
	

	4、精品录播-装饰部分
	

	1
	声学吊顶(含观摩室）
	采用优质轻钢龙骨架，三防环保矿棉吸音板。具备防潮性能，无放射性。使用安装超静音吸顶空气调节系统，设备噪音要求低于30分贝。
	㎡
	330
	

	2
	墙面吸音板（含观摩室）
	固定龙骨框架-填充吸音棉-竹木纤维板饰面
	㎡
	360
	

	3
	教室及观摩室窗帘
	吸音防火窗帘，遮光好
	m
	90
	

	4
	录播、观摩室木地板（含观摩室）
	复合木地板：尺寸：1220x200mm、环保等级E1、拼接方式工字拼、每片宽度(mm)200mm、耐磨转数6000转、基材高密度纤维板、每片长度(mm)1220mm、厚度12mm
	㎡
	330
	

	5
	观摩间隔墙
	开窗尺寸5m*1.2m，龙骨：C75轻钢龙骨基础 ，刷防火涂料二遍，基层材料种类、规格：石膏板 刷防火涂料二遍
	㎡
	20
	

	6
	观摩单透窗
	5000*1200mm，钢化单向透视防爆玻璃，军工玻璃级别，厚度12MM
	㎡
	18
	

	7
	观摩窗包边
	5000*1200mm，双面包边，304不锈钢折弯成型，板材厚度1.2mm，厚 度：冷扎2B板（1.2mm）；
热轧工业板 中厚板，化工板、高温板；
宽 度：5mm---850mm钢带；2000mm卷板板材
表 面：2B光面、No.1工业面、BA（6k)镜面、8K镜面、9K镜面、拉丝面、磨砂面。
	米
	37.2
	

	8
	踢脚线装饰条
	踢脚线高度：100mm 304不锈钢折弯成型
	米
	180
	

	9
	阶梯焊制
	台阶（镀锌方管、阻燃夹板基层）
	平方
	41.8
	

	10
	录播灯光
	LED平板灯600*600  6000K  白光
	个
	75
	

	11
	教室门
	规格尺寸860*2100 材质木质隔音
	樘
	3
	

	12
	电气线路改造材料及设备
	空开线管、电源线、控制线、弯头、开关插座，设备接头、辅材及配件等
	平方
	330
	

	13
	设备系统集成服务
	包含、上楼、安装、调试、控制线材、及安装过程所需耗材工具等、
	项
	3
	

	14
	专业隔音门
	专业隔音门现场定制
	樘
	6
	

	15
	教室柜式空调
	1.功能规格变频/定频：变频。
2.能效比：≥4.45。
3.能效等级：≥一级。
4.冷暖类型：冷暖。
5.匹数：3匹。
6.适用面积(m2)：32-50。
7.额定制冷量(W)：≥7330。
8.额定制热量(W)：≥10400。
9.额定制冷功率(W)：≤2070。
10.额定制热功率(W)：≤3050。
11.电辅热(KW)：≥2500。
12.内机质量(kg)：29。
13.外机质量(kg)：40。
14.内机噪音dB(A)(低档-高档)：≤21-47。
15.外机噪音dB(A)(低档-高档)：≤48-56。
16.循环风量(m3/h)：≥1420。
18.电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50。
19.内机尺寸(宽×高×深)(mm)：416×1738×416。
20.外机尺寸(宽×高×深)(mm)：927×699×380。
	台
	10
	

	16
	录播室桌椅
	1.椅面：
①椅面塑料件：采用全新环保PE原料，经高温熔解后，一次中空吹塑成形，产品结构合理，样式美观，造型表面光洁，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成。
②椅座规格：尺寸：385mm×370mm，四周圆弧边，安全性高.座面板上个设计有37个小圆孔，可以久坐散热作用，缓解久坐的疲劳感。
③椅背规格：尺寸：405mm×245mm；椅背凹形人体曲线设计，向后挨满足后背脊椎靠感，缓解久坐的疲劳,椅背设计把手孔，便于学生搬动椅子,把手孔尺寸100mm*30mm(±2mm)。椅背符合人体工学弧度设计。
④椅 架：材质：采用1.2厚优质冷轧钢管圆管，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象，托板采用钢板冲压而成，与椅架焊接成型，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。尺寸：立柱外管1.2mm(±0.1mm)厚的50mm×20mm(±2mm)的管，内管1.2mm(±0.1mm)厚的40mm×25mm(±2mm)的管，横梁1.0mm(±0.1mm)厚40mm×20mm(±2mm)管.功能：高度可调节，范围380mm～440mm(±5mm)，20mm一个档位。工艺：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。
2.桌面：
①桌面板：材质：采用优质E1级环保高密度中纤板蕊，外压三聚氰胺防火板。产品结构合理，样式美观，造型表面光洁，强度高，抗冲击、耐磨、精制而成；尺寸：600mm×400mm×20mm（±2mm）面板最前方端设计有小笔槽，便于学生使用，可防止笔、纸滑落，外观：四周圆弧注塑包边，永不脱落，人性化的设计避免了孩子磕碰，安全，美观。面板四周及底部完全不得有毛边，光滑 安全，整体呈现平滑流水线造型，美观大方，面板四个边角为圆角，安全性高。
②书箱：材质：采用0.8优质冷轧钢板一次拉伸成型。尺寸：400mm×300mm×150mm（±2mm）工艺：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈,附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。
③桌架：材质：采用1.2厚冷轧圆管钢管，结构牢固，长时间使用不得产生摇晃松散的现象，焊接完成钢管架，焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿，焊缝均匀，无毛刺，锐棱，飞溅，裂纹等缺陷。桌架两侧焊接2个钢铁挂钩，承重力强，不易变形，方便学生挂置书包、文件袋等物品。尺寸：立柱外管1.2mm(±0.1mm)厚的50mm×25mm(±2mm)的管，内管1.2mm(±0.1mm)厚的40mm×20mm(±2mm)的管。功能：高度可调节，范围660mm～750mm(±5mm)，30mm一个档位。工艺：表面经酸洗，脱脂，磷化处理，耐腐蚀，防锈。表面采用一级颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力特强，不脱漆。涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致。
3.配置：
①脚套、升价套：材质：采用全新PP塑料一体射出成型，不可采用回收料生产。脚套与钢管固定方式为卡口与自攻螺丝相结合。
	套
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	观摩椅
	1.椅背：
①背外壳：为聚炳烯原生胶粒一次注塑成形，承托力强，耐冲击，抗变形防老化.背外壳尺寸：长750mm,背胶顶端宽400mm，下围端宽450mm，厚度不低于3mm.整体外形大气美观。
② 背内板：采用优质夹板经模具压注成型，厚度≥6mm，外型成弧型，美观大方，具有曲线美。
③ 背海绵：采用高密度冷发泡定型海绵，曲线符合人体工程学原理，密度≥50kg/m3，使座椅在长时间使用下不变形，舒适度好，回弹性好，永不变形。背海绵尺格寸规格：背海绵长度为720mm，宽度为440mm，最厚处110mm。 
2.椅座：
①座外壳：为聚炳烯原生胶粒一次注塑成形，承托力强，耐冲击，抗变形防老化.尺寸：长500mm,前端宽390mm，后端430mm，厚度不低于3mm.座胶外形表面设计附有吸音气孔与排气孔，有效降低室内噪音与保证座椅的良好透气性能。
②座海绵：采用高密度冷发泡定型海绵。座海绵尺寸规格：长度为455mm，宽度为440mm，最厚处海绵厚度为100mm，海绵密度≥50kg/m3，使座椅在长时间使用下不变形，舒适度好，回弹性好，永不变形。
③座包框架结构：座包内板后安装两块座铁片，中心铁加弹簧回复，两边钻孔安装插销防止座包移动，增强座椅牢固度，延迟其使用寿命。座包内板平行于两孔分别安装两个白色专用PP注塑防固胶垫。胶垫呈梯形，上宽尺寸3.8*1.5cm，下宽尺寸4.9*1.9cm，高为1.7CM,老款座椅承重聚集在两边胶桶上，此胶垫能有效分散座胶壳的承重能力，将承重分散在四个点上，大大提高座椅座胶壳的使用寿命。
3.站脚：
①五金站脚：采用2.0mm优质钢板与型钢模压并焊制成形，所有金属表面经磷化处理后静电喷塑饰面并经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理，具有较好抗腐蚀性和表面光洁度；脚掌板前后掌面各冲压一条加强筋，大大加强座椅的承重能力和使用寿命。脚管采用80X40XT1.2优质方管经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。扶手上框：上架折边处采用优质铁板冲压向内折弯包边2mm加固，宽度为80mm,长度405mm,面条冲压成直角型加强筋，从而加固站脚承重金属表面经磷化处理后静电喷塑饰面。上框安装侧板内侧焊接8个长方形铁片长40mm*宽22mm*厚2.0mm焊接在脚架内侧固定侧板。扶手写字板支撑架为压铸铝头+圆铁加强钢实心条，更加牢固耐用。该支撑架摒弃了市场上常用的铝合金支架条易断不受力的现象。
脚掌孔采用M8膨胀螺丝+M12膨胀胶固定到地面，表面卡扣式PP圆胶盖嵌入，起到防尘美观作用。   
②扶手面：采用优质橡木扶手，经六次以上喷油、打磨，高度聚脂环保漆精细饰面，圆润、大气，扶手面宽80mm，扶手面长415mm，扶手面厚25mm.
③写字板：采用圆铁实心加强钢压铸支撑结构，圆铁实心支架承重力不低于50KG，结实耐用.板面采用高密度中纤板，外冷压防火面板，四周Pvc封边，长度为235mm，宽为265mm，厚度为15mm.内藏折叠式写字板结构，写字板底部设计有小圆形把手孔，把手孔套有特定pp塑料胶圈，方便提拉打开写字板，把手孔圈径直径为：37mm，可收藏于扶手脚内需要时可取出，使用极为方便，合理利用空间。不用时可翻起来收藏在扶手盖里面，省空间，完全满足书写时的承重要求。
④布料：采用优质进口高级专用麻绒仿毛布料，软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无皱褶，无断裂、不起球、不褪色、防静电处理、耐磨、吸声、抗污。面料颜色可选。
⑤侧板：采用优质密度板厚度不低于2mm，表面以包布复棉形式，胶粒紧扣站脚内稳固耐用，且耐磨、防污、不退色触感柔和舒适，使侧板经久耐用，无法拔落。
⑥回位功能：采用弹簧回复机构，中心铁左右两边设置插销固定，防止座包左右移动，增强座椅的耐用性。
⑦地面固定：采用防爆胶与自攻内六角螺丝结合安装，使座椅与地面固定。
	套
	60
	

	18
	Ai课堂分析系统
	1. 系统支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；支持正前方、左前方、右前方、左后方、右后方5种视角转换。
2. 在3D课堂孪生界面中，通过课桌的颜色深浅表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃程度，颜色变化代表活跃度变化。
3. 在3D课堂孪生界面中，支持点击课堂活跃热力图中的学生头像，查看该学生的师生互动视频片段，统计该学生在本节课的上台互动、举手次数、问答次数。
4. 在3D课堂孪生界面中，支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色不同代表停留时间不同。
5. 系统支持通过教学大语言模型，生成教学建议，教学大模型具备至少70亿参数量，2200亿训练语料，支持至少16Ktoken输入；教学大模型已通过网信办备案。
6. 系统通过教学大语言模型，根据教学内容自动生成师生问答、课堂互动、新课标落实三个维度的课堂反馈建议，可查看全部提问、符合知识性目标的提问、不合适的提问、提问优化建议、课堂互动建议、基于新课标的亮点和改进建议。
7. 系统支持统计课程时长、课堂中教师讲授时长、教师讲授字数、教师授课平均语速。
8. 系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持图形可视化展示不同课堂行为的整体时间占比。
9. 系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照时序图样式展示，展示不同课堂行为发生的顺序、时长。
10. 系统通过语音识别技术、自然语言处理，将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文逻辑关系自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。
11. 系统支持对语音转写中的师生问答进行自动识别，将提问内容自动高亮显示，支持将识别出的问答实录一键导出为云文档。
12. 系统支持对识别出的文字进行手动校准，支持对识别出的问答片段标注是否有效，被标注有效的问答片段，在播放器时间轴对应的时间点上会高亮显示。
13. 系统支持自动识别问答模式分类，按简单型、追问型、思考再答型、自问自答、无响应进行分类统计，通过柱状图表呈现。
14. 系统支持点击问答模式柱状图对该类型的提问进行筛选，问答实录中显示对应文字明细，支持按师生角色区分，并自动进行分段分句，支持跳转到文字段落对应的视频片段。
15. 系统支持通过弗兰德斯编码规则对课堂数据进行每秒1次的打点，自动计算出启发/指导比（I/D）、学生稳态比（PSSR）、教学内容比（CCR）、学生发言比（PIR）、教师提问比（TQR）、教学/调控比（TRR）的指标数值，通过雷达图呈现。
16. 系统支持将本堂课的弗兰德斯编码数值和标准数值进行对比，通过上下箭头呈现高于或低于标准数值；可查看弗兰德斯矩阵编码打点信息，点击打点信息可播放对应视频片段。
17. 系统支持教师画面、学生画面双窗口显示，小窗口可自由拖动位置和自由切换；支持根据课件翻页将教学视频进行虚拟切片，点击互动课件缩略图，可跳转至对应视频片段。
18. 系统使用基于计算机视觉算法、语音识别技术、自然语言处理的多模态算法整体判断课堂行为，并通过有限状态机进行校正；根据课堂行为对教学视频进行打点，片段打点信息包含提问、回答、举手、起立、上台、齐读、讨论的教学事件，播放进度条支持显示事件类型、快速定位播放功能。
19. 系统支持关键片段、问答模式、完整模式三种播放模式，可任意切换。
20. 系统支持将报告下载至本地，报告中包含基础数据、教学时间分配、讲学环节时间轴、弗兰德斯编码图、S-T/Rt-Ch教学分析图、高频词语分析、提问数据统计、提问详情列表。
21. 系统支持通过对S-T编码序列的深度分析，计算本节课的教师行为占有率Rt、师生行为转换率Ch，基于本节课的Rt值、Ch值得出本节课的教学模式，教学模式包含：混合型、练习型、讲授型、对话型。
22. 系统支持以海报、二维码、链接的方式分享给他人。
23. 系统支持在移动端查看报告。
	套
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	边缘服务器
	1.处理器： Intel Core i3-12100。
2.内存类型： DDR4 UDIMM，内存频率3200MHz。
3.内存：内存空间≥32G。
4.硬盘接口：SATA。
5.硬盘类型：3.5英吋HDD 。
6.硬盘空间：物理空间不小于24T。
7.设备高度：≤2U。
8.操作系统：支持centos 64位。
9.电源：220V AC。
10.整机接口：USB≥4个；RJ45≥4个，支持10/100/1000Mbps 自适应；VGA≥1个、HDMI≥1个，DP接口≥1个；Line Out≥1个，Mic in≥1个；COM口≥1个。
	台
	2
	

	商务要求

	交货时间和地点
	交付时间：自签订合同之日起45日历日内交付使用并通过验收。
地点：采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内签订完毕。

	付款条件
	自签订合同之日起十个工作日内采购人向成交供应商支付合同款的 30%作为预付款，货物安装调试完毕并经采购人验收合格后，成交供应商开具发票后，十个工作日内采购人向成交供应商支付剩余合同款。

	质量保证期
	1．分项有质保要求的按分项质保要求，分项没有质保要求的质保期自交货并验收合格之日起计不少于三年（若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行，并提供终身维护支持），其余按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；
2．质保期内负责上门服务、维修、更换损坏的设备和配件及对产品进行维护和保养、货物质量事故和质量缺陷由中标人无偿保修，提供终身维修。
3．中标人提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量问题造成的问题，由中标人负责按照售后服务承诺维修或更换；因采购人员人为因素造成的问题，由中标人负责维保，相关费用与采购人进行协商处理。

	售后服务要求
	除另行特别注明外，售后服务要求如下：
1．中标人按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员。
2．中标人必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整服务。安装设备之前，应先对用户人员进行现场培训。开始安装时，应让用户的硬软件和系统集成人员参与安装、检测和排除故障。中标人在施工、安装、调试等全过程中接受用户的监督。
3．在中标人承诺的保修期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容货物。
4．售后服务按厂家承诺执行。超过厂家承诺标准的，按中标人提交的售后服务承诺书执行。定期回访以及对设备进行维护；质保期后需提供维修维护服务。
5．中标人在质保期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（1）电话咨询
中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
（2）服务响应时间
质保期内，用户遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在8小时内到达现场进行处理，到达现场后3小时内排除故障，恢复正常使用。未能修复的直接更换，保证采购人正常使用，产生的一切费用由中标人承担。
（3）技术升级
在质保期内，如果中标人的产品或服务升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品或服务进行升级。
6．质保期外服务要求
（1）质保期过后，中标人应同样无偿提供电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护。
（2）质保期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，中标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。
7．备品备件及易损件
中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
8．培训要求：中标人对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。中标人应提供对本项目的使用单位进行培训服务，涉及的相关费用计算在项目报价内，并使使用人员能独立、熟练操作设备。要求投标时在响应文件中提供详细培训方案。

	投标报价要求
	1、本项目投标人报价为采购人指定地点的现场交货价，投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标人报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。包括但不限于：
(1)货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、履约验收费；
(2)货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
(3)运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；
(4)各类软件、系统等的安装、集成、试运行等费用；
(5)代理服务费、保险费和各项税金。
2．投标人所提供产品为货物生产厂家的全新正品，所有货物应满足采购文件所述项目要求及技术需求。
3．中标人负责本项目人员的人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。
4．为确保货物质量及原厂品质，中标人在合同签订后正式供货时必须提供本项目核心产品生产厂家的售后服务保证原件、供货证明原件、技术参数确认函原件，否则采购人将有权不予验收通过。如技术参数确认函中所确认的参数与实际供货产品的参数不符，中标人与生产厂家须承担相关法律责任。

	验收方式
	1.中标供应商提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。
2.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。
3.中标供应商应当在货物交付、调试、培训完成，达到验收条件后向采购人提出书面验收申请，采购人组织项目验收，验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购人公章，双方各执一份。
4.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
5.采购人对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后合同约定的时间内及时予以解决。

	验收标准
	1.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。
2．项目验收按以下流程进行：
（1）中标人按采购人要求送货至指定地点，双方一起开箱验货并签字确认。
（2）中标人按采购人指定的设备安装地点，完成设备的安装与调试。
（3）中标人提出验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。
（4）项目验收合格，项目约定产品或服务才正式交接。交接完毕，才作为项目的最终验收。
3. 检查供货范围。中标人提供的产品到达采购人指定现场后，中标人应在采购人单位项目负责人在场情况下，对着供货清单，当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，并对相关产品的型号、规格、数量、性能参数等进行初步核对，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地时完好无损，与合同约定一致，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿，否则采购方可拒绝签字确认。
4．中标人在项目（含货物）验收时由采购人单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。
6．产品包装材料归采购人所有。
7．未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

	其他要求
	1、产品说明：本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。
2、核心产品： 学生机  
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。



分标3：大新县3所学校人工智能实验室设备及大新县城南小学等3所学校图书采购
预算金额：人民币（大写）：192.45万元，分标3包含大新县3所学校人工智能实验室设备预算金额：144.4495万元，大新县城南小学等3所学校图书采购预算金额：48.0005万元。）
分标3-1：堪圩中心小学人工智能实验室货物需求表
	序号
	货物名称
	货物需求及性能配置
	单位
	数量
	备注

	一、创客类设备
	
	
	

	1
	行空板入门套件
	★（一）Python编程学习主控板
1.CPU需采用单板计算机架构的国产芯片，CPU≥64位、核数≥4核、主频≥1.2GHz，板载内存≥512MB的DDR3内存，硬盘内存≥16GB的eMMC存储；
2.协处理器：主频108MHz、64KB Flash、32KB SRAM
3.需支持内置Wi-Fi频段2.4Ghz
4.需支持内置蓝牙4.0版本
5.需支持集成板载≥2.8寸分辨率≥240*320 TFT触摸彩屏、≥1个Home按键、≥1个A按键，≥1个B按键、≥2个红色LED灯（分别为POWER灯、USER灯）、≥1个电容硅麦克风传感器、≥1个光线传感器、≥1个三轴加速度传感器、≥1个三轴陀螺仪、≥1个无源蜂鸣器、≥1个可编程蓝色LED灯；
6.需支持板载金手指：≥19路独立I/O（支持≥1路I2C、≥1路UART、≥2路SPI、≥6路12位ADC、≥5路10位PWM）;
7.需支持板载接口：≥2路USB接口（Type-C、Type-A）、≥1路microSD卡接口、≥4路3PinI/O接口、≥2路4Pin I2C接口;
8.需支持CPU、MCU双处理器架构；
9.系统和环境：CPU、内存、硬盘、屏幕及外设组成计算机系统，支持Linux操作系统和运行完整的Python编程环境。
10.系统功能：①.需支持Python图形化编程、Python代码编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程等方式；②.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看系统信息(如显示当前系统版本、当前CPU占用情况、当前内存占用情况、当前硬盘占用情况等)；③.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看查看网络信息(如USB网口IP地址、无线连接IP地址、无线热点IP地址、其他设备IP地址等)；④.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看开启/关闭Jupyter、Python编辑器服务；可通过有线/无线访问后台管理页面、编写及上传Python程序；⑤.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看运行/切换Python程序，支持离线运行和储存多个Python程序;⑥.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看开启/关闭SIoT物联网服务器，可通过有线/无线访问SIoT后台管理页面和数据界面；⑦.需支持USB、路由器Wi-Fi、热点模式、网线等多种网络连接方式;⑧.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看开启/禁用无线热点；⑨.需内置Web网页服务，可通过IP地址访问网页菜单(如查看应用开关、网络设置、文件上传等信息)；⑩.需支持内置远程桌面服务，可通windows远程桌面、MobaXterm软件、VNC软件等以有线/无线方式进行连接，实时显示设备菜单界面；⑪.需支持在完整Python环境下可预装常用Python库（如NumPy、Pandas、Matplotlib等库）和在完整Python环境下可预装常用人工智能库（如Keras、0penAl、Scikit-learn等库）；⑫.需支持系统升级，可通过烧录镜像进行系统恢复和升级；⑬.需支持无需通过USB数据线连接电脑，实现实时调试和上传程序；⑭.需支持语音识别(含麦克风)功能，可实现自定义或预设唤醒词和命令词的识别。
（二）电子模块：
1.数字功率计：①.需支持可测量电压、电流、功率等数据；②.需支持拨码开关(用于I2C地址切换)、3pin输入接口、3pin输出接口、12C输入接口、I2C输出接口等满足多路数据测量需求；③.需支持可通过软件校准；
★2.继电器模块：①.需配备透明外壳，可清晰观察继电器内部触点工作状态；②.需支持电源输出端直连负载（如水泵、电机等）方式；③.应支持数字信号控制（如高电平吸合、低电平释放）功能；④.电路板需板载3pin接口、电源输入接口、电源输出接口等；
3.基础电子模块：①.需配备≥8种电子模块，包含但不限于USB摄像头、按钮模块、电导开关、角度传感器、七彩灯带、风扇、舵机、超声波等；②.电子模块需自带固定螺孔，支持螺丝、魔术贴等方式固定；③.电子模块接口需采用PH2.0接口；
（三）配件：需配备模块连接线、主板烧录数据线、电池盒等配件；
（四）编程方式：需支持图形化编程、Python代码编程。
	套
	20
	教学设备

	2
	中小学创新实践活动器材（提升版）
	一、主控板：
（一）Python编程学习主控板：
1.CPU需采用单板计算机架构的国产芯片，CPU≥64位、核数≥4核、主频≥1.2GHz，板载内存≥512MB的DDR3内存，硬盘内存≥16GB的eMMC存储；
2.协处理器：主频108MHz、64KB Flash、32KB SRAM
3.需支持内置Wi-Fi频段2.4Ghz
4.需支持内置蓝牙4.0版本
5.需支持集成板载≥2.8寸 分辨率≥240*320 TFT触摸彩屏、≥1个Home按键、≥1个A按键，≥1个B按键、≥2个红色LED灯（分别为POWER灯、USER灯）、≥1个电容硅麦克风传感器、≥1个光线传感器、≥1个三轴加速度传感器、≥1个三轴陀螺仪、≥1个无源蜂鸣器、≥1个可编程蓝色LED灯；
6.需支持板载金手指：≥19路独立I/O（支持≥1路I2C、≥1路UART、≥2路SPI、≥6路12位ADC、≥5路10位PWM）; 
7.需支持板载接口：≥2路USB接口（Type-C、Type-A）、≥1路microSD卡接口、≥4路3PinI/O接口、≥2路4Pin I2C接口;
8.需支持CPU、MCU双处理器架构；
9.系统和环境：CPU、内存、硬盘、屏幕及外设组成计算机系统，支持Linux操作系统和运行完整的Python编程环境。
10.系统功能：①.需支持Python图形化编程、Python代码编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程等方式；②.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看系统信息(如显示当前系统版本、当前CPU占用情况、当前内存占用情况、当前硬盘占用情况等)；③.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看查看网络信息(如USB网口IP地址、无线连接IP地址、无线热点IP地址、其他设备IP地址等)；④.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看开启/关闭Jupyter、Python编辑器服务；可通过有线/无线访问后台管理页面、编写及上传Python程序；⑤.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看运行/切换Python程序，支持离线运行和储存多个Python程序;⑥.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看开启/关闭SIoT物联网服务器，可通过有线/无线访问SIoT后台管理页面和数据界面；⑦.需支持USB、路由器Wi-Fi、热点模式、网线等多种网络连接方式;⑧.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看开启/禁用无线热点；⑨.需内置Web网页服务，可通过IP地址访问网页菜单(如查看应用开关、网络设置、文件上传等信息)；⑩.需支持内置远程桌面服务，可通windows远程桌面、MobaXterm软件、VNC软件等以有线/无线方式进行连接，实时显示设备菜单界面；⑪.需支持在完整Python环境下可0预装常用Python库（如NumPy、Pandas、Matplotlib等库）和在完整Python环境下可预装常用人工智能库（如Keras、0penAl、Scikit-learn等库）；⑫.需支持系统升级，可通过烧录镜像进行系统恢复和升级；⑬.需支持无需通过USB数据线连接电脑，实现实时调试和上传程序；⑭.需支持语音识别(含麦克风)功能，可实现自定义或预设唤醒词和命令词的识别。
★（二）AI编程开发板
1.需板载≥32位双核处理器，处理器主频≥240MHz；
2.需板载SRAM内存≥512KB，ROM内存≥384KB，Flash内存≥16MB，PSRAM内存≥8MB，RTC SRAM≥16KB；
3.需支持Wi-Fi协议IEEE 802.11b/g/n 协议（数据率高达150Mbps）,A-MPDU和A-MSDU聚合，支持0.4us防护间隔；
4.需支持Wi-Fi频率在2.4GHz频带支持20MHz和40MHz频宽；
5.需支持蓝牙协议符合Bluetooth 5和Bluetooth mesh标准；
6.需支持蓝牙频率在2.4-2.5GHz，速率支持125Kbps、500Kbps、1Mbps、2Mbps；
7.需支持集成板载≥2.8寸分辨率≥240×320的LCD彩屏、≥1个摄像头、≥1个温湿度传感器、≥1个环境光传感器、≥1个加速度传感器、≥1个双麦克风、≥4个按键（A按键、B按键、RST按键、BOOT按键）、≥3颗RGB灯、≥1颗红色LED灯（PWR灯）；
8.需支持板载金手指引脚≥17路独立I/O（其中支持≥1路I2C、≥2路ADC/PWM）；
9.需支持板载≥1个Micro SD卡槽，支持内存扩展；
10.需支持板载接口：≥1个Type-C接口（供电、串口、烧录）、≥1个PH2.0-2Pin电池供电接口、≥2个PH2.0-3Pin IO接口、≥1个PH2.0-4Pin I2C接口；
12.需使用FR-4材质和回流焊工艺，确保电路稳定性；
13.需支持Type-C 5V供电，工作电压3.3V。
14.系统功能：①需支持内置了基础的图像检测、语音识别、语音合成等AI算法，供内置出厂程序使用；②.需支持离线人脸检测，离线人脸识别，离线猫/狗检测，离线二维码识别，离线移动目标检测；③.需支持更换图像检测模型，离线语音识别，联网后在线语音识别，自定义语音命令词，离线语音合成；④.需支持调用大模型，可联网在线调用DeepSeek、Kimi、讯飞星火、通义千问等大模型，实现人工智能应用；⑤.需支持多种编程方式，支持图形化编程和MicroPython编程；⑥.需支持高清彩色显示屏可显示彩色文字、图片和摄像头画面；⑦.需支持物联网应用，可作为物联网系统中的终端节点使用，满足物联网教学需求，可结合编程软件实现数据大屏可视化，呈现拍照和监控功能；⑧.需支持≥200W像素，≥80度镜头的摄像头，支持离线人脸检测、宠物检测等AI任务，并能进行拍照和监控功能；
二、AI视觉传感器：
（一）基础参数：
1.处理器：Kendryte K230双核1.6GHz；
2.算力：≥6TOPS专用AI算力；
3.内存：≥1GB LPDDR4；
4.存储：≥8GB；
5.需支持集成板载≥2.4英寸 分辨率≥640×480 IPS全贴合电容触摸；
6.需内置摄像头模组≥200万像素、支持自动对焦，CMOS尺寸为1/2.9”、最大帧率为≥60FPS；
7.需支持板载传感器及执行器：按键、电容硅麦克风、扬声器、RGB灯、补光灯；
8.需支持板载接口≥1路TypeC接口、≥1路4Pin I2C/UART接口、≥1个TF卡槽；
9.需内置WiFi网卡：2.4GHz WiFi6（插卡式)；
10.需支持≥19种内置模型包含人脸识别、物体识别、物体追踪、颜色识别、物体分类、自学习分类、实例分割、手势识别、姿态识别、车牌识别、光学字符识别、巡线追踪、表情识别、注视检视方向检测、人脸朝向检测、标签识别、二维码识别、条形码识别、跌倒检测；
11.需支持≥5款内置应用包含照相机、录像机、实时图传、MCP服务、模型安装、快速模型训练、数据集采集器、自动驾驶、教学模式、模型评分；
12.需支持兼容Arduino、micro:bit、ESP32、行空板、掌控板、Raspberry Pi等主流控制器；
★（二）核心功能
1.人脸识别：需支持识别人脸的五官位置，识别、追踪学习过的多个人脸；
2.物体识别：需支持识别≥80种固定类别的物体，检测时可自动框出目标物体并显示名称及置信度；
3.物体追踪：需支持学习并追踪一个指定的物体，且每次只能追踪一个指定的物体；
4.颜色识别：需支持颜色识别模式有遗忘ID、色块面积阈值、颜色容差、设置名字、显示名字、恢复默认、导入模型、导出模型等参数设置；
5.物体分类：需支持通过内置的模型对≥1000种固定类别的物体进行分类，显示当前画面中物体可能的类别名称和置信度；
6.自学习分类：需支持采集任意物体多角度图片、学习、识别任何自定义的物体；
7.实例分割：需支持识别出≥80种不同的物体并标记出其轮廓；
8.手势识别：需支持识别画面中手掌及其≥21个关键点（手腕≥1个、每根手指的≥4个关节点（根部、第一节、第二节、指尖）），并描绘出手掌的各个关键点，学习、识别、追踪手势；
9.姿态识别：需支持识别并描绘出画面人体的≥17个关键点（鼻子、双眼、双耳、双肩、双肘、双腕、双胯、双膝和双踝等部位），学习、识别、追踪人体的不同姿态；
10.车牌识别：需支持识别画面中的车牌，显示车牌信息，学习、识别、追踪指定车牌；
11.光学字符识别：需支持识别画面中的中英文字符并显示其内容，学习、识别、追踪字符；
12.巡线：需支持检测出摄像头画面中与背景颜色差异明显的线条并使用不同颜色标出不同线条轨迹；
13.表情识别：需支持识别≥7种特定的表情包含愤怒、厌恶、恐惧、开心、中性、悲伤和惊讶；
14.注视方向检测：需支持识别眼球的注视方向；
15.人脸朝向检测：需支持识别人脸朝向；
16.标签识别：需支持识别≥4种类型AprilTag标签（AprilTag 16h5、AprilTag 25h9、AprilTag 36h10、AprilTag 36h11），学习、识别、追踪指定标签；
17.二维码识别：需支持学习、识别、追踪二维码，显示二维码内包含的信息，命名二维码；
18.条形码识别：需支持学习、识别、追踪条形码，显示条形码内包含的信息，命名条形码；
19.跌倒检测：需支持识别人体并判断是否跌倒；
20.相机：需支持屏幕底部三个按钮可以在“照相机、录像机、相册”之间切换；
21.实时图传：需支持USB有线连接与WiFi无线传输两种模式，可实时画面传输并通过无线连接将识别结果与实时画面同步传输至远程终端；
22.自训练模型部署：需支持用户根据特定需求训练专属识别模型，实现模型训练到实际应用的全流程自主定制，支持目标检测、物体分类、实例分割等算法的自训练模型；
23.MCP服务：需支持内置MCP服务为大语言模型提供感知和理解能力，支持识别特定物品、行为特征，通过自训练识别特定目标；
24.固件更新：需支持系统升级，可通过烧录镜像进行系统恢复和升级。
（三）AI训练与拓展应用
1.快速模型训练：无需电脑，在AI视觉传感器中完成可以完成数据采集、模型训练、推理识别全流程；
2.数据采集器：需支持AI视觉传感器快速标记目标并拍摄照片，并将拍摄的照片自动存储为标准的yolo数据集格式，可导出后直接用于复杂的模型训练
3.自动驾驶：需支持内置纯视觉端到端自动驾驶模型，可直接输出转向与油门控制指令
4.教学模式：需支持教师自定义模型列表，简化学生操作界面，满足分层教学需求；
5.模型评分：需具备模型测试评估功能，引导学生了解模型性能并掌握模型优化方法 。
三、扩展板：I/O传感器扩展板、AI编程开发板专用配套扩展板；
五、基础电子模块：
1.需配备≥21种电子模块，需包含但RFID通信模块、射频通信模块、语音识别模块、语音合成模块、ADkey按钮模块、紫外线传感器、颜色识别传感器、红外避障传感器、手势传感器、分贝计、6轴惯性运动传感器、空气质量传感器、浊度传感器、USB摄像头、白色LED灯、灯环、9g离合舵机、水泵、风扇、继电器、喇叭等；
2.电子模块需自带固定螺孔，支持螺丝、魔术贴等方式固定；
3.电子模块接口需采用PH2.0接口；
六、配件：需配备传感器线若干、公公头杜邦线、母母头杜邦线、数据线若干、电池盒、18650锂电池等。
	套
	2
	创客比赛设备

	二、飞行机器人类（编程类）设备
	
	
	

	3
	编程飞行器
	机体尺寸：189.3*184.6*50mm；
轴距：128mm；
抗风等级≤3级；
电池容量：1200mAh；
电池类型：锂离子电池；
续航时间:1min-12min；
机体克重：100g（±3g）；
自带物理防护罩（支持半包围及全包围）；
全彩LED发光机身；
定位方式：光流与二维码定位；
定位精度：二维码：水平士5cm，垂直士10cm；光流；水平士20cm，垂直士10cm；
控制方式：通用软件APP控制（支持手机、平板、电脑）和遥控器控制；
最大飞行高度：10m；
最大通讯距离：50m
通讯方式：2.4G及5.8G WIFI；
天线类型：PCB天线
AI识别及AR互动，支持姿态识别，支持单机队对抗及组队对抗;
支持可手动物理调节的四向红外避障；
支持红外激光发射及接收，激光波长640nm；
具有整体式云台及摄像头;
支持单机飞行与组网编队飞行;
具备控制软件的软著登记证书，且权利范围为全部权利;
产品整机完成 1.2m 跌落可靠性测试，结构防护与安全稳定性高，品质风险更低；
电池运输安全，满足国内外物流运输合规硬性要求，风险管控能力突出。
	台
	7
	无人机教学与比赛设备

	4
	充电套装
	包含一拖二充电座一个、专用电池一颗、充电头一个、充电线一根
	套
	7
	

	5
	电池
	容量:1200mAh
电压:3.8V
类型:锂离子电池
重量:30g
贮存温度:≤1Month:-20°C~45°C;≤1Month:-20°C~30°C;≤1Year:25±3°C
	个
	14
	

	6
	桨叶
	1、快拆螺旋桨（对）× 2；
2、直径×螺距：3.0 × 4.4 英寸 （8.38 ×11.18 cm ）。
	套
	13
	

	7
	全包围保护罩
	尺寸：183.6*188.3*16mm
材质：PA
	个
	13
	

	8
	飞行机器人训练道具
	1.飞行地图：宽3000*长4000mm*1
2.PVC管连接件三通接头：内径20mm*35
3.360mmPVC管PVC灰色圆管：外径20mm*25
4.560mmPVC管PVC灰色圆管：外径20mm*25
5.正方形障碍插板：600mm*600mm*2
6.黑色正方形PVC板：直径600mm*1
7.彩色正方形PVC板：直径600mm*6
8.黄色圆形PVC板：直径200mm*1
9.黄色椭圆形底座：直径200mm*2
10.黄色长杆：长570mm*1
11.蓝色海绵圆柱：直径60mm，高150mm*1
12.激光标靶：最大延展尺寸120mm*150mm*170mm*1
13.硬卡纸绿旗：130mm*150mm*1
14.魔术贴：长100mm，宽20mm，
15.圆形不干胶标贴透明贴直径50mm*1
	套
	1
	

	9
	空中机器人
	1.尺寸:190×190mm
2.轴距:140mm
3.重量:空机重量75g(含保护罩)，起飞重量105g
4.电机组:8520电机，含电机，碳纤杆机臂
5.电池:1200mah，3.7V
6.遥控器:2.4G通讯，带显示屏，可调换美国手日本手
7.保护罩:半包围保护罩
8.定点模块集成:含激光模块，光流模块
9.充电器:Y2快充
10.数据线:传输数据及遥控器充电使用
11.飞控主板:支持图形化、Python和C语言编程，具备开放式二次开发功能，拓展飞行体验
12.增配LED灯
13.视觉识别模块：可识别系统自带标签，能够完成巡线、跟踪、颜色识别等任务，支持Python编程，可做二次开发，使用无人机实现人脸识别、物体识别、文字识别等。
	套
	6
	

	10
	配件包
	1.桨叶2套
2.保护罩1套
3.充电器1个
4.电池3块
5.螺丝扭＋桨叶螺丝1套
	套
	6
	

	11
	机械爪
	机械爪模块角度：0-180度；用程序控制,夹取或抓取不大于10g的道具
	套
	6
	

	12
	电机
	8520电机，含碳纤杆机臂，与无人机相适配，4个一组
	套
	6
	

	13
	空中机器人训练道具
	1.4000mm×4000mm喷绘地图；
2.圆环不少于3个，圆环直径不小于500mm；
3.立杆不少于4根，立杆长度不小于750mm；
4.横杆搭配固定螺丝长度不小于800mm；
5.升降支架2个，支架平台1个；
6.坐标牌：字母（A、B、I、J）和数字（0-9）
7.正方体参照物1个
	套
	1
	

	三、人工智能类设备
	
	
	

	14
	科创实践套装
	1.综合实践开源硬件智能控制器具体如下：
（1）操作系统支持Linux；
（2）CPU性能：国产四核64位处理器，最高1.8GHz；
（3）存储空间：2GB RAM，16GB ROM；
（4）WIFI：2.4G/5G双频段，支持a/ac/ax b/g/n 
（5）电池：1600mAh；
（6）显示屏：2.4英寸，LCD屏；
（7）麦克风：语音识别距离2m
（8）扬声器：1W双喇叭
2.传感器
提供10种传感器；数量11个。
包括：LED灯、超声波传感器、伺服电机、光敏传感器、环境温湿度传感器、摄像头、旋钮/可变电阻器、循线板，编码电机*2、红外传感器。
3.结构件
提供180个塑料结构件。
4.拥有用户主动设置WiFi的入口，支持通过WiFi与科创实践活动平台进行连接；
5.支持传感器电路在软件中仿真模拟搭建；
6.支持响应平板/笔记本电脑完成的编程程序在搭建机器人上运行，包含基础能力运行（如：运动、外观、声音、运算等），也包含AI能力运行，其中AI能力需满足：
①支持响应语音唤醒AI能力调用：支持响应所选择唤醒词，用语音将搭建机器人从待机状态唤醒；
②支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让搭建机器人用对应发音人声音说出对应内容；
③支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在搭建机器人上实现中英文发音评测，并反馈评测得分；
④支持响应声纹识别AI能力调用：支持注册声纹信息，让搭建机器人能够通过声纹识别出用户信息；
⑤支持响应语音转写AI能力调用：让搭建机器人能够将听到的语音转化为文字，并显示在屏幕上；
⑥支持响应文字识别AI能力调用：让搭建机器人能够通过拍照手写体的英文或数字，并识别后转写成印刷体，在屏幕上进行显示；
⑦支持响应人脸识别AI能力调用：支持注册人脸信息，让搭建机器人能够通过人脸识别出用户信息，识别结果可以在屏幕上进行显示；
⑧支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让搭建机器人与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景；
⑨支持响应AI文本模型分类训练：支持响应自主建立文本分类模型，输入文本数据，训练分类模型，让搭建机器人对输入的文本进行模式识别，识别结果可在屏幕进行显示。
	套
	2
	人工智能项目教学与比赛设备

	15
	中小学人工智能套装
	1.主控器采用Cortex-M4系列芯片，运行速度168MHz，196KB SRAM，1M FLASH:控制器外置8MB FLASH程序储存区(其中2M用于字库);内置声敏传感器和蜂鸣器；5个传感器端口，支持模拟传感器和数字传感器(使用12C接口);4个直流电机端口，内置驱动编码盘读取，支持普通电机输出和伺服角度旋转;2.4"，分辨率320X240，16位色(65536种颜色)，带触摸液晶屏；内置鲤电池(7.4V)充电电路和充电指示灯,Type-C接口。
2.积木电机3个；数字舵机1个。
3.气压传感器1个，磁敏传感器1个，陀螺仪(姿态传感器）1个，手势传感器1个，温湿度传感器1个，激光测距传感器1个，红外测距传感器1个，蓝牙适配器1个，AI视觉模块1个，扫码摄像头1个，智慧眼2个，16 x 16蓝色点阵2个，触碰传感器1个，光电传感器2个，彩灯1个。
4.各种结构积木件≥500个。
5.含人工智能案例：智慧大脑、智能手势、体感影子手臂、智能眼睛等，不少于15节课程内容。
	套
	8
	

	16
	机器人配包
	含小型舵机1个、数字舵机1个、2.4G手柄1个、中型电机1个
	套
	5
	

	17
	智能循迹模块
	功能:七路黑白线检测，智能设定阈值，7种颜色自由切换；
参数:标准RCU通用电话线接口
IC通讯工作电压5V
	个
	5
	

	四、航天航空竞赛
	
	
	

	18
	运输机
	1.外形尺寸:200mm×200mm×142mm
桨叶尺寸：67mm±1
2.电机类型：空心杯/无刷，轴距：110mm，直径200mm。
3.动力电池标称电压：3.7 V，容量：550mah
4.重量（带电池）：79g
	套
	10
	

	19
	训练场地
	场地：9*8m
停机坪不少于1个、圆环不少于3个、立杆不少于6个
	套
	1
	

	20
	小天巡者
	1.材质：泡沫、塑料、碳纤维
2.技术要求：以橡筋为动力
3.翼展不大于500毫米
4.机身长不大于495毫米
	架
	50
	

	21
	天梭一号
	1.翼展不大于260毫米
2.机身长不大于350毫米
3.弹射棒长度不大于300毫米
	架
	50
	

	五、手工操作类设备
	
	
	

	22
	3D打印机
	1、成型技术：熔融沉积成型；
2、机身最大尺寸(长×宽×高)不低于392×406×478 mm³，净重约17.6 kg，最大打印尺寸(长×宽×高)不低于256×256×256 mm³；
3、框架为塑胶和钢材构成，外壳为塑料和玻璃构成；
▲4、工具头：全金属热端、硬化钢挤出机齿轮、硬化钢喷嘴，陶瓷加热座，内置工具头切刀，喷嘴最高温度不低于300 ℃、标配喷嘴直径0.4 mm，可选0.2 mm，0.6 mm，0.8 mm；
5、机器标配双面纹理PEI打印面板，可扩展光面打印面板，热床最高温度不低于110℃；
▲6、工具头最大移动速度不低于600 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20000 mm/s²，普通热端最大流速不低于40 mm³/s；
7、支持耗材类型：PLA、PETG、ABS、ASA、TPU、Support for PLA、Support for PLA/PETG、Support for ABS、PET、PA、PC、PVA、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF等；
▲8、支持热端快拆、主动振动补偿、主动流量补偿、自动热床调平；
▲9、配备高清摄像头，分辨率≤1920×1080，支持实时监控和延时摄影；
▲10、支持AI首层检测、炒面检测、异物检测、裹头检测、废料滑梯堵塞检测、硬件配置扫描；
▲11、支持开门检测、断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统；
12、支持耗材用量及余料检测，支持多色打印，最多支持不少于20色；
13、配备全闭环控制风扇系统，确保打印的高质量和可靠性；
▲14、配备自适应空气循环系统，支持自适应空气循环，外吸风进气口，显著提高冷却；腔温温度保持，可达50℃，存储打印机内部热量；配备活性炭滤芯，主动过滤内部空气；
15、配备触摸显示屏，屏幕尺寸≤5英寸，屏幕分辨率≤854×480；
16、支持通过触摸显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制；
17、支持Wi-Fi通讯，支持2.4 GHz 和 5 GHz，支持协议 IEEE 802.11 a/b/g/n。
	套
	2
	

	23
	3D打印机耗材
	PLA基础色1000k（带料盘）
	kg
	10
	

	24
	激光雕刻机
	主板：泰智主板；驱动器：雷赛双驱动;
导轨：XY三线15直线导轨 ; 制冷：水冷;
激光头：工业级标准（可微调）;
主板：睿达脱机6442主板，驱动器：雷塞双独立驱动器，直线导轨:进口SHAC直线导轨，制冷：水冷，反光镜：进口镜片，激光头水平：小于0.5MM，工作电压：220V±10% ,50/60Hz，工作幅面 600*400m，功率80W，工作平台：电动升降，蜂窝平台/刀条平台，外形尺寸： 140*100*（57cm+30cm），定位精度： <0.01mm，雕刻精度：0.0125mm，割厚度 0-20mm（视材料厚及材质），支持系统： WINDOWS XP/Win7/8 ，支持格式 BMP,PLT,AI,CDR,DXF等，冷却方式：水冷水温要求：5°C -35°C ，最小雕刻尺寸：汉字：2*2mm ,字母：1x1mm ，随机器附件：空气过滤器、水冷机、潜水泵、气泵、水泵 、保险丝、电源线、光盘、USB线、焦距尺1个。
	台
	1
	

	25
	雕刻耗材
	透明亚克力350*550*2.5MM1块、木板300*450*3MM1块、木板450*900*4MM1块
	套
	10
	

	六、普及赛机器人
	
	
	

	26
	积木机器人竞赛普及套装(2026版)
	▲1、控制器：RAM 32位Cortex处理器，240Mhz，4M flash，224K RAM，可存储30条以上程序。128*64LCD背光，支持中文、英文显示。4个按键，一个开机及运行程序合用键，一个返回键，两个左右选择键；提供16路各类输入输出接口，其中10路数字/模拟/I^2C接口（AI、DO）；提供4路闭环电机控制接口，单路最大电流1.5A；2路485伺服电机串行接口，最大电流6A；USB口有两种工作模式，一种为U盘下载模式；另一种为在在线运行模式；内置蓝牙，可通过手机APP或遥控器连接。可在文件界面选择不同的程序并运行；支持中文、英文；电池电压显示，声音播放；可测试单个电机及全部电机正反转，可反馈闭环速度值；可测试10路模拟端口传感器值，或控制10路数字端口状态；可设置EEPROM中的参数；并控制声音开关的开关。内置轻量级嵌入式实时机器人操作系统。系统工作电压6.5~10V。
▲2、结构件（含传动件）：集成式底盘，方便快速组装成车体。支持多种运动方式；结构件设计比例基于标准的10毫米积木，拼插式搭建方式，无螺丝搭建设计。组件数量不少于323个，组件种类不少于40种。主要构件梁、销、轴类构件单点固定牢固，可承担扭转力矩大于1N.m。各种类型结构部件还以颜色区分。
3、传动件：9种齿轮16个，包含：8直齿齿轮2个、16直齿齿轮2个、24直齿齿轮2个，20齿半高锥齿轮2个、36锥直齿轮1 个、12半高锥齿2个，12锥直齿2个,蜗杆1个、带销齿条2个。
▲4、传感器：地面灰度传感器 （红灯版，工作电压5V，自发射调制光线，抗环境光干扰，检测灰阶）5个；NFC读卡模块1个（带广西专属密钥识别）；V3点阵屏1个；
▲5、执行器：闭环电机3个（工作电压7.2V-8.4V，空载转速400±10 rpm，旋转扭矩0.05N*M，堵转扭矩0.25N*M）；气泵盒组件1个(单吸盘，可通过DO控制)。
6、能源：7.4V1500mAh专用锂电池
7、编程：AI Module 软件，支持流程图编程、标准C语言编程、Python编程、Scrach编程、动作编辑器五种编程方式。流程图模块包含所有端口功能，支持子程序功能等可视化编程。含有动作、传感器、控制、程序、数据、高级、巡线、AI、8大功能模块；基于全新QT平台开发，可适用于Windows、MAC等操作系统，同时可以多线程编程。流程图可自动生成C语言，C语言支持指针、数组、结构体等复杂应用。库函数全开放。可以直接使用 Python语言编写程序，也可以将编写好的流程图或者 Scrach编程程序一键切换为Python代码，进阶学习专业编程 。
8、其他：符合广西电教赛、北部湾赛竞赛要求。
	个
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	普及赛场地套装
	1、该套装包含2026年活动场地任务模型零件（不少于359个），可搭建8组任务模型：指南针、造纸术、火药、活字印刷、地动仪、金字塔、长城、以及一种障碍物，配有固定场地任务模型专用魔术贴。
2、包含2026年活动专用场地纸1张（尺寸2.16米*1.2米），单独包装。 NFC广西版密钥卡片（A、B、C、D)4张，包含任务模型贴图1套,基地贴图AKODIN2026两张。
	套
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	七、教学设备类
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	笔记本电脑
	（一）硬件参数
1.处理器：≧Intel Core I5  13代处理器，核心≥8核，主频≥2.1GHz 及以上；
2.内存：≥16GB DDR4 3200MHz 内存；
3.硬盘：≥512G M.2 SSD硬盘；
4.显示屏：14.0英寸 LED 背光防眩光超薄型液晶显示屏16: 9（1920*1080像素显示分辨率），配置全合金转轴，更加牢固、美观、耐用,180度开合；
5.显卡：配置高性能显卡；
6.网卡：RJ45千兆有线网卡，802.11 AX 2x2无线网卡（支持WIFI6协议）；
7.键盘：防泼溅键盘；
8.定位设备：多点触控板，按键与触控板分离，方便使用；
9.摄像头：720P高清摄像头，支持物理防窥功能，保护个人隐私；
10.接口：3个USB接口（1*全功能Type-C、2*Type-A）、HDMI2.0接口、耳麦二合一接口、RJ45接口；
11.电池：内置45WH锂电池 ；
12.体积：重量≤1.43Kg（含电池）；
13.厚度：≤19.9mm；
14.操作系统：Windows 11 家庭版。
（二）教学管理平台
▲1.为实现异构平台混合管理，要求云桌面管理平台支持在Windows或麒麟等国产系统搭建，支持对终端的操作系统镜像生成与统一分发管理。（提供此功能界面截图证明）
2.为满足学校能够充分将新、旧电脑进行统一纳管，降低建设成本的需要，云桌面支持Legacy与UEFI两种方式启动系统，支持管理多网卡、双硬盘，支持M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。
3.为提升学校管理效率，云桌面管理平台支持批量管理终端计算机名、IP地址、分辨率、时间同步等配置信息，同时支持针对不同的终端群组设置不同的安全管控策略。
4.针对不同楼宇、年级、学科的终端支持分组管理，可将终端进行分组，管理员可根据配置好的镜像分配给相应的分组；为不影响教学，可在正常上课的同时完成镜像缓存下载。
▲5.可充分利用学校现有网络，支持在镜像下发时进行组内网络探测与网速传输测试，提前优化镜像下发策略，保障传输效率。（提供此功能界面截图证明）
6.为适配大型或复杂型学校网络环境，云桌面支持跨校区、跨广域网部署，IP可达即可部署；为满足学校的WiFi使用场景，简化网络结构，支持通过wifi进行镜像更新和平台管理。
7.为满足学校对多教学场景的切换，支持三种模式对某一系统盘和数据盘的管理，即还原模式、读写模式、学习模式。
▲8.为了提升机房的统一部署与更新时间，减少老师的操作步骤与等待时间，支持镜像下发时的策略设置，更新镜像时锁定终端屏幕和更新时隐藏下载窗口；支持系统镜像下发后自动执行关机、重启等操作。（提供此功能界面截图证明）
9.支持从服务器端对客户端发起远程开机、关机、发送通知消息、发送远程命令等指令，支持管理员对客户端进行远程协助排障。
▲10.为方便学校进行硬件资产统计，支持平台收集所有终端硬件配置信息，包含但不限于终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。（提供此功能界面截图证明）
▲11.为方便学校掌握终端硬件运行情况，支持平台收集所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、CPU温度、开机时间、硬盘信息等。（提供此功能界面截图证明）
12.为方便学校对教学软件运行情况的统计，支持平台收集所有终端的软件信息，包含但不限于程序名称、运行次数、运行时长、版本、程序大小等。
▲13.为保障在大批量终端集中下发与更新镜像时能够获得更快的速度，满足学校考试环境部署或统一更换镜像的需求，当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至IO服务器，通过IO服务器分发镜像，实现数据分流，提升局域网内镜像的更新速度。(提供此功能界面截图证明）
▲14.支持平台可以计划任务设置，可以设置固定时间、每天、每周、每月进行定时执行各种任务类型，包括开机、关机、切换模板、下发模版、还原系统盘、还原数据盘。（提供此功能界面截图证明）
▲15.支持大数据展示。可展示包括但不限于资产统计、设备详情、开关机对比、日志、系统使用情况等信息。（提供此功能界面截图证明）
▲16.为避免网络端口被占用而引起的教学环境不可用的问题，云桌面管理平台支持对服务器使用的网络端口进行检测，并通过检测结果帮助管理员快速分析和解决问题。（提供此功能界面截图证明）
▲17.可提供网盘功能：支持用户在终端登录网盘，实现数据漫游与数据共享；支持用户将网盘中的文件分享给其他用户，其他用户可通过链接和提取码查看文件。（提供此功能界面截图证明）
▲18.网盘回收站功能：为防止误删重要文件，删除的文件会先保留在回收站，可根据实际情况按需取回。（提供此功能界面截图证明）
19.为满足学校各类考试需求，包括但不限于国家计算机一、二级等级考试、社会职称考试等，支持ATA、NCRE等考试模式，支持设置考试专属镜像并在考试开始前将考试镜像设置为隐藏模式，不被破坏。为方便后期溯源备查考试结果并可快速进入下一场考试，支持管理员自定义保留考试桌面保留的周期时间，即在保留学生完整桌面、系统环境、文件数据的同时，可快速部署下一场考试桌面。
▲20.为满足客户单位形象与风格的统一要求，支持系统名称、LOGO、登录背景图等可按需修改成客户单位名称。（提供此功能界面截图证明）
▲21.为简化管理，云桌面管理平台支持创建组织、用户、角色，支持管理员对不同用户和角色进行分级分权管理。（提供此功能界面截图证明）
22.屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕
23.频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学
24.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比
25.班级模型：支持单独对班级模型的统一管理，支持导入、导出、调用不同网络教室中的班级模型。
▲26.上网限制：支持对学生访问网站的黑名单或白名单设置，支持对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，包括但不限于QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。（提供此功能界面截图证明）
▲27.程序限制：为防止学生在教学过程中打游戏或使用QQ、MSN等聊天工具，支持通过各种策略限制学生使用程序。（提供此功能界面截图证明）
28.黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。
29.分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组
30.自动锁屏：断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律
31.防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，可防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制
32.请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题
33.远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息
▲34.远程设置：支持远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生端密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。（提供此功能界面截图证明）
（三）质量和保障
1.产品及厂商资质认证要求：产品通过3C认证、节能认证。
2.售后服务：由制造厂商提供整机原厂二年有限保修服务，提供专人专线售后支持，原厂商提供400/800售后服务电话。供货时须体统原装参数确认函及售后服务承诺函原件。
	台
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	电脑桌
	1、规格尺寸：约1200mm×400mm×730mm。
2、结构：钢架结构。
3、台面：采用基材为25mm厚E1级刨花板，三聚氰胺饰面，面板四周采用封边条封边
▲4、立腿采用φ50mm的圆管，厚度不小于1.2mm；横梁采用25mm×50mm的方管，厚度不小于1.2mm。钢管符合GB/T 3094-2012《冷拔异型钢管》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》要求，其中：化学成分(%)（C≤0.20、Si≤0.35、Mn≤1.40、P≤0.045、S≤0.045），力学性能（下屈服强度≥235N/m㎡、抗拉强度为370-500 N/m㎡、断后伸长率≥25%）。经过不少于125h试验，耐腐蚀等级达到9级以上，投标时必须提供国家认可的第三方检测机构出具检测报告复印件出具的符合上述要求的检测报告扫描件。
▲5、金属件采用环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑。喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。塑粉符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求：筛余物(125μm)全部通过、涂膜外观正常、铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥H、附着力(干附着力)≤1级、弯曲试验≤4mm、杯突试验≥4mm、耐磨性(750g/500r)≤50mg、耐碱性168h无异常、耐酸性240h无异常、耐湿性500h无异常、耐沸水性(2h)无异常，投标时必须提供国家认可的第三方检测机构出具检测报告复印件出具的符合上述要求的检测报告扫描件。
6、采用ABS可调脚。
	张
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	方凳
	1、规格为：不小于长320×宽220×高420mm（±20mm偏差）。
2、钢架采用不小于20mm×40mm冷轧无缝椭圆钢管，管壁厚不低于1mm，钢管表面喷涂前经酸洗、磷化、除油、脱水、热固化喷塑。
▲3、凳子的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚不小于2mm，底厚不小于5mm；进深不小于20mm，加强筋不少于3圈， 加强筋厚度不小于1.2mm，底面直径不小于22mm×42mm，脚套与桌脚和椅脚应结合紧密，牢靠，不脱落。面板采用三聚氰胺板，颜色与台同色总厚度不低于15mm。牢固耐用、平稳。不得有毛刺污点，凳子2年内不变形。
	张
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	展示柜
	2400*400*2000mm展柜，展柜分为上下两层。下层底内隔两层的收纳柜，高65CM，含柜门。上层为敞开式格栅展柜。
1.采用优质E1级实木多层板（胶合板）基材，板材通过 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，其中甲醛释放量(气候箱法)≤0.05mg/m³。
2.封边：采用与板材同色全自动封边机封边，全新1.0mm厚PVC封边，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性须符合国家标准QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。甲醛释放量≤0.05mg/L，氯乙烯单体≤0.52mg/kg。
3.五金配件：采用国内优质五金连接件，不易生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。
	组
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	文化装饰
	文化装饰，两间教室格栅吊顶、四周半吊、筒灯、布电、灯光、地板、墙面电视屏65寸2台等
	项
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分标3-2：桃城二小人工智能实验室货物需求表

	序号
	货物名称
	货物需求及性能配置
	单位
	数量
	备注

	一、创客类设备
	
	
	

	1
	信息科技小学基础教学套件
	★（一）主控板
1.需板载≥32位双核处理器，处理器主频≥240MHz；
2.需板载SRAM内存≥512KB，ROM内存≥384KB，Flash内存≥16MB，PSRAM内存≥8MB，RTC SRAM≥16KB；
3.需支持Wi-Fi协议IEEE 802.11b/g/n 协议（数据率高达150Mbps）,A-MPDU和A-MSDU聚合，支持0.4us防护间隔；
4.需支持Wi-Fi频率在2.4GHz频带支持20MHz和40MHz频宽；
5.需支持蓝牙协议符合Bluetooth 5和Bluetooth mesh标准；
6.需支持蓝牙频率在2.4-2.5GHz，速率支持125Kbps、500Kbps、1Mbps、2Mbps；
7.需支持集成板载≥2.8寸分辨率≥240×320的LCD彩屏、≥1个摄像头、≥1个温湿度传感器、≥1个环境光传感器、≥1个加速度传感器、≥1个双麦克风、≥4个按键（A按键、B按键、RST按键、BOOT按键）、≥3颗RGB灯、≥1颗红色LED灯（PWR灯）；
8.需支持板载金手指引脚≥17路独立I/O（其中支持≥1路I2C、≥2路ADC/PWM）；
9.需支持板载≥1个Micro SD卡槽，支持内存扩展；
10.需支持板载接口：≥1个Type-C接口（供电、串口、烧录）、≥1个PH2.0-2Pin电池供电接口、≥2个PH2.0-3Pin IO接口、≥1个PH2.0-4Pin I2C接口；
11.需使用FR-4材质和回流焊工艺，确保电路稳定性；
12.需支持Type-C 5V供电，工作电压3.3V。
13.系统功能：①需支持内置了基础的图像检测、语音识别、语音合成等AI算法，供内置出厂程序使用；②.需支持离线人脸检测，离线人脸识别，离线猫/狗检测，离线二维码识别，离线移动目标检测；③.需支持更换图像检测模型，离线语音识别，联网后在线语音识别，自定义语音命令词，离线语音合成；④.需支持调用大模型，可联网在线调用DeepSeek、Kimi、讯飞星火、通义千问等大模型，实现人工智能应用；⑤.需支持多种编程方式，支持图形化编程和MicroPython编程；⑥.需支持高清彩色显示屏可显示彩色文字、图片和摄像头画面；⑦.需支持物联网应用，可作为物联网系统中的终端节点使用，满足物联网教学需求，可结合编程软件实现数据大屏可视化，呈现拍照和监控功能；⑧.需支持≥200W像素，≥80度镜头的摄像头，支持离线人脸检测、宠物检测等AI任务，并能进行拍照和监控功能；
（二）电子模块：
★1.继电器模块：①.需配备透明外壳，可清晰观察继电器内部触点工作状态；②.需支持电源输出端直连负载（如水泵、电机等）方式；③.应支持数字信号控制（如高电平吸合、低电平释放）功能； ④.电路板需板载3pin接口、电源输入接口、电源输出接口等；2.基础电子模块：①.需配备≥5种电子模块，包含但不限于按钮、红外传感器、土壤湿度传感器、声音传感器、风扇等；②.电子模块需自带固定螺孔，支持螺丝、魔术贴等方式固定；③.电子模块接口需采用PH2.0接口；
（三）配件：需配备主板烧录数据线、模块连接线、水泵、电池盒等配件；
（四）编程方式：需支持图形化编程、micropython编程。
二、配套内容：
配套《义务教育信息科技教学指南》六年级≥26课时电子资源。
	套
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	小学信息科技基础教学实践项目手册
	信息科技小学基础教学套件的配套电子课程，帮助老师落实跨学科教学，教授控制系统、物联网、人工智能基础知识与应用。
建议课时数：16课时
学习目标：
1.采用图形化编程验证算法，培养算法思维；
2.结合开源硬件工具，理解并设计控制系统；
3.借用可视化工具，观察数据之间的关系；
4.搭建简易物联网系统，体验基础人工智能应用。
章节总览：
第一单元：智能微波炉控制系统
第二单元：智能空调控制系统
第三单元：智慧图书借阅管理系统
第四单元：智慧校园系统
	本
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	人工智能与开源硬件：从理论到实践的AI项目实施套件
	（一）Python编程学习主控板
1.CPU需采用单板计算机架构的国产芯片，CPU≥64位、核数≥4核、主频≥1.2GHz，板载内存≥512MB的DDR3内存，硬盘内存≥16GB的eMMC存储；
2.协处理器：主频108MHz、64KB Flash、32KB SRAM
3.需支持内置Wi-Fi频段2.4Ghz
4.需支持内置蓝牙4.0版本
5.需支持集成板载≥2.8寸 分辨率≥240*320 TFT触摸彩屏、≥1个Home按键、≥1个A按键，≥1个B按键、≥2个红色LED灯（分别为POWER灯、USER灯）、≥1个电容硅麦克风传感器、≥1个光线传感器、≥1个三轴加速度传感器、≥1个三轴陀螺仪、≥1个无源蜂鸣器、≥1个可编程蓝色LED灯；
6.需支持板载金手指：≥19路独立I/O（支持≥1路I2C、≥1路UART、≥2路SPI、≥6路12位ADC、≥5路10位PWM）;
7.需支持板载接口：≥2路USB接口（Type-C、Type-A）、≥1路microSD卡接口、≥4路3PinI/O接口、≥2路4Pin I2C接口;
8.需支持CPU、MCU双处理器架构；
9.系统和环境：CPU、内存、硬盘、屏幕及外设组成计算机系统，支持Linux操作系统和运行完整的Python编程环境。
10.系统功能：①.需支持Python图形化编程、Python代码编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程等方式；②.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看系统信息(如显示当前系统版本、当前CPU占用情况、当前内存占用情况、当前硬盘占用情况等)；③.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看查看网络信息(如USB网口IP地址、无线连接IP地址、无线热点IP地址、其他设备IP地址等)；④.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看开启/关闭Jupyter、Python编辑器服务；可通过有线/无线访问后台管理页面、编写及上传Python程序；⑤.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看运行/切换Python程序，支持离线运行和储存多个Python程序;⑥.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看开启/关闭SIoT物联网服务器，可通过有线/无线访问SIoT后台管理页面和数据界面；⑦.需支持USB、路由器Wi-Fi、热点模式、网线等多种网络连接方式;⑧.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看开启/禁用无线热点；⑨.需内置Web网页服务，可通过IP地址访问网页菜单(如查看应用开关、网络设置、文件上传等信息)；⑩.需支持内置远程桌面服务，可通windows远程桌面、MobaXterm软件、VNC软件等以有线/无线方式进行连接，实时显示设备菜单界面；⑪.需支持在完整Python环境下可预装常用Python库（如NumPy、Pandas、Matplotlib等库）和在完整Python环境下可预装常用人工智能库（如Keras、0penAl、Scikit-learn等库）；⑫.需支持系统升级，可通过烧录镜像进行系统恢复和升级；⑬.需支持无需通过USB数据线连接电脑，实现实时调试和上传程序；⑭.需支持语音识别(含麦克风)功能，可实现自定义或预设唤醒词和命令词的识别。
（二）电子模块：
1.空气质量传感器：①需支持≥3种数据输出，数据包含TVOC、eCO2、AQI数据；②需内置算法，输出数据更准确；③需内置基线自动校准算法，利于传感器的长期使用更加稳定；④需采用I2C通讯方式，适配主流开源硬件主控器。
2.基础电子模块：①.需配备≥4种电子模块，包含USB摄像头、按钮模块、红色LED、温湿度传感器模块；②.电子模块需自带固定螺孔，支持螺丝、魔术贴等方式固定；③.电子模块接口需采用PH2.0接口；
（三）配件：配备模块连接线、主板烧录数据线等配件；
（四）编程方式：需支持图形化编程、Python代码编程。
	套
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	Arduino创意编程套件
	一.主控板：
①.需板载ATmega328P微处理器；
②.需板载内存：EEPROM内存≥1KB，SRAM内存≥2KB，Flash内存≥32KB；
③.需支持≥14个数字I/O端口、≥6个模拟输入端口、≥2个IIC端口、≥1个UART端口、ICSP端口（支持ISP下载功能）；
④.需板载Type-B接口、外接电源DC插座；
⑤.需支持工作电压：5V。
二.扩展板：
①.需板载“运行/下载”拨动开关；
②.需板载≥14个数字I/O端口、≥6个模拟输入端口、≥2个IIC端口、≥1个UART端口、≥1个wifi/蓝牙底座、≥1个APC220底座、≥1个SD卡模块底座、≥1个复位按键；
③.需支持≥2路外接电源输入端口；
④.工作电压：3.3V/5V。
三.电子模块：
1.至少≥17种电子模块，包含但不限于数字晃动传感器，红外开关，光敏传感器，角度传感器，声音传感器，温度传感器，按钮模块，超声波测距传感器，温湿度传感器，舵机，小灯模块，RGB灯，蜂鸣器，液晶显示屏，继电器，蓝牙模块，物联网模块等；
2.所有电子模块均使用沉金工艺制作。
四.配件：
需配备主控板烧录数据线、模块连接线、电池盒等配件；
五.编程方式：
需支持图形化编程。
	套
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	二、飞行机器人类（编程类）设备
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	编程飞行器
	机体尺寸：189.3*184.6*50mm；
轴距：128mm；
抗风等级≤3级；
电池容量：1200mAh；
电池类型：锂离子电池；
续航时间:1min-12min；
机体克重：100g（±3g）；
自带物理防护罩（支持半包围及全包围）；
全彩LED发光机身；
定位方式：光流与二维码定位；
定位精度：二维码：水平士5cm，垂直士10cm；光流；水平士20cm，垂直士10cm；
控制方式：通用软件APP控制（支持手机、平板、电脑）和遥控器控制；
最大飞行高度：10m；
最大通讯距离：50m
通讯方式：2.4G及5.8G WIFI；
天线类型：PCB天线
AI识别及AR互动，支持姿态识别，支持单机队对抗及组队对抗;
支持可手动物理调节的四向红外避障；
支持红外激光发射及接收，激光波长640nm；
具有整体式云台及摄像头;
支持单机飞行与组网编队飞行;
具备控制软件的软著登记证书，且权利范围为全部权利;
产品整机完成 1.2m 跌落可靠性测试，结构防护与安全稳定性高，品质风险更低；
电池运输安全，满足国内外物流运输合规硬性要求，风险管控能力突出。
	台
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	充电套装
	包含一拖二充电座一个、电池一颗、充电头一个、充电线一根
	套
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	电池
	容量:1200mAh
电压:3.8V
类型:锂离子电池
重量:30g
贮存温度:≤1Month:-20°C~45°C;≤1Month:-20°C~30°C;≤1Year:25±3°C
	个
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	桨叶
	1、快拆螺旋桨（对）× 2；
2、直径×螺距：3.0 × 4.4 英寸 （8.38 ×11.18 cm ）。
	套
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	全包围保护罩
	尺寸：183.6*188.3*16mm
材质：PA
	个
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	飞行机器人训练道具
	1.飞行地图：宽3000*长4000mm*1
2.PVC管连接件三通接头：内径20mm*35
3.360mmPVC管PVC灰色圆管：外径20mm*25
4.560mmPVC管PVC灰色圆管：外径20mm*25
5.正方形障碍插板：600mm*600mm*2
6.黑色正方形PVC板：直径600mm*1
7.彩色正方形PVC板：直径600mm*6
8.黄色圆形PVC板：直径200mm*1
9.黄色椭圆形底座：直径200mm*2
10.黄色长杆：长570mm*1
11.蓝色海绵圆柱：直径60mm，高150mm*1
12.激光标靶：最大延展尺寸120mm*150mm*170mm*1
13.硬卡纸绿旗：130mm*150mm*1
14.魔术贴：长100mm，宽20mm，
15.圆形不干胶标贴透明贴直径50mm*1
	套
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	三、人工智能类设备
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	科创实践套装
	1.综合实践开源硬件智能控制器具体如下：
（1）操作系统支持Linux；
（2）CPU性能：国产四核64位处理器，最高1.8GHz；
（3）存储空间：2GB RAM，16GB ROM；
（4）WIFI：2.4G/5G双频段，支持a/ac/ax b/g/n
（5）电池：1600mAh；
（6）显示屏：2.4英寸，LCD屏；
（7）麦克风：语音识别距离2m
（8）扬声器：1W双喇叭
2.传感器
提供10种传感器；数量11个。
包括：LED灯、超声波传感器、伺服电机、光敏传感器、环境温湿度传感器、摄像头、旋钮/可变电阻器、循线板，编码电机*2、红外传感器。
3.结构件
提供180个塑料结构件。
4.拥有用户主动设置WiFi的入口，支持通过WiFi与科创实践活动平台进行连接；
5.支持传感器电路在软件中仿真模拟搭建；
6.支持响应平板/笔记本电脑完成的编程程序在搭建机器人上运行，包含基础能力运行（如：运动、外观、声音、运算等），也包含AI能力运行，其中AI能力需满足：
①支持响应语音唤醒AI能力调用：支持响应所选择唤醒词，用语音将搭建机器人从待机状态唤醒；
②支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让搭建机器人用对应发音人声音说出对应内容；
③支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在搭建机器人上实现中英文发音评测，并反馈评测得分；
④支持响应声纹识别AI能力调用：支持注册声纹信息，让搭建机器人能够通过声纹识别出用户信息；
⑤支持响应语音转写AI能力调用：让搭建机器人能够将听到的语音转化为文字，并显示在屏幕上；
⑥支持响应文字识别AI能力调用：让搭建机器人能够通过拍照手写体的英文或数字，并识别后转写成印刷体，在屏幕上进行显示；
⑦支持响应人脸识别AI能力调用：支持注册人脸信息，让搭建机器人能够通过人脸识别出用户信息，识别结果可以在屏幕上进行显示；
⑧支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让搭建机器人与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景；
⑨支持响应AI文本模型分类训练：支持响应自主建立文本分类模型，输入文本数据，训练分类模型，让搭建机器人对输入的文本进行模式识别，识别结果可在屏幕进行显示。
	套
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	四、数字竞技机器人类设备
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	竞技机器人竖转套件
	▲1.可以配合IE1组装为完整的竞技机器人机型
2.材料为PLA材料
3.至少包含5种螺丝
	套
	13
	

	13
	竞技机器人核心套装
	1.主控器
尺寸大于60*20*10mm小于80*50*20mm；
重量：不小于15g；
额定输入电压：6.0~8.4V；
CH 1 / 2 / 3 / 4：信号端子：PWM 50Hz，1~2ms宽度方波
供电端子：同电池电压（8.4V MAX）；
CH S1：供电输出3.3V；
CH S2：供电输出3.3V；
CH M：信号端子：PWM 50Hz，1~2ms宽度方波，供电端子：同电池电压（8.4V MAX）；
工作温度范围：-10~45℃。
2.遥控器
重量：不小于25g；
总减速比为1:47；
空载转速：550rpm（8.4V)；
空载电流（电压7.4V）：135mA
3.舵机
空载速度：0.07sec/60°（8.4V）
堵转扭矩：24kg·cm （8.4V）；
4.电池
尺寸：62*17*14mm；
容量：450mAh；
建议充电电压：4.2V（单节电芯）；
整机待机续航：约4.5h；
解锁模式续航：约10min；
安全模式续航：约1h;
5.无刷电机（含电调）
重量：19±2g；
最高转速（解锁状态）：15960rpm；
最高转速（安全模式）：1650rpm
固件类型：BLS /A-H-25
	套
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	组装版300克便携舱
	1.防护面有极好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、阻燃特性；
2.外包装尺寸大于600mm*350mm*390mm小于700mm*430mm*450mm；
3.拼装尺寸大于800mm*800mm*250mm小于900mm*900mm*350mm；
4.保护罩尺寸大于850mm*850mm小于950mm*950mm；
5.总质量小于12kg；
6.主要材质大于2mm厚聚碳酸酯、ABS；
7.产品灵活性较强，可在多个场景下使用，既可提供开放型竞技空间，也可以以全封闭竞技空间的模式使用。
	套
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	五、手工操作类设备
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	3D打印机
	1.成型技术：熔融沉积成型；
2.机身最大尺寸(长×宽×高)不低于392×406×478 mm³，净重约17.6 kg，最大打印尺寸(长×宽×高)不低于256×256×256 mm³；
3.框架为塑胶和钢材构成，外壳为塑料和玻璃构成；
▲4.工具头：全金属热端、硬化钢挤出机齿轮、硬化钢喷嘴，陶瓷加热座，内置工具头切刀，喷嘴最高温度不低于300 ℃、标配喷嘴直径0.4 mm，可选0.2 mm，0.6 mm，0.8 mm；
5.机器标配双面纹理PEI打印面板，可扩展光面打印面板，热床最高温度不低于110℃；
▲6.工具头最大移动速度不低于600 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20000 mm/s²，普通热端最大流速不低于40 mm³/s；
7.支持耗材类型：PLA、PETG、ABS、ASA、TPU、Support for PLA、Support for PLA/PETG、Support for ABS、PET、PA、PC、PVA、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF等；
▲8.支持热端快拆、主动振动补偿、主动流量补偿、自动热床调平；
▲9.配备高清摄像头，分辨率≤1920×1080，支持实时监控和延时摄影；
▲10.支持AI首层检测、炒面检测、异物检测、裹头检测、废料滑梯堵塞检测、硬件配置扫描；
▲11.支持开门检测、断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统；
12.支持耗材用量及余料检测，支持多色打印，最多支持不少于20色；
13.配备全闭环控制风扇系统，确保打印的高质量和可靠性；
▲14.配备自适应空气循环系统，支持自适应空气循环，外吸风进气口，显著提高冷却；腔温温度保持，可达50℃，存储打印机内部热量；配备活性炭滤芯，主动过滤内部空气；
15.配备触摸显示屏，屏幕尺寸≤5英寸，屏幕分辨率≤854×480；
16.支持通过触摸显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制；
17.支持Wi-Fi通讯，支持2.4 GHz 和 5 GHz，支持协议 IEEE 802.11 a/b/g/n。
	套
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	3D打印机耗材
	PLA基础色1000k（带料盘）
	kg
	10
	

	六、教学设备类
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	笔记本电脑
	（一）硬件参数
1.处理器：≧Intel Core I5  13代处理器，核心≥8核，主频≥2.1GHz 及以上；
2.内存：≥16GB DDR4 3200MHz 内存；
3.硬盘：≥512G M.2 SSD硬盘；
4.显示屏：14.0英寸 LED 背光防眩光超薄型液晶显示屏16: 9（1920*1080像素显示分辨率），配置全合金转轴，更加牢固、美观、耐用,180度开合；
5.显卡：配置高性能显卡；
6.网卡：RJ45千兆有线网卡，802.11 AX 2x2无线网卡（支持WIFI6协议）；
7.键盘：防泼溅键盘；
8.定位设备：多点触控板，按键与触控板分离，方便使用；
9.摄像头：720P高清摄像头，支持物理防窥功能，保护个人隐私；
10.接口：3个USB接口（1*全功能Type-C、2*Type-A）、HDMI2.0接口、耳麦二合一接口、RJ45接口；
11.电池：内置45WH锂电池 ；
12.体积：重量≤1.43Kg（含电池）；
13.厚度：≤19.9mm；
14.操作系统：Windows 11 家庭版。
（二）教学管理平台
▲1.为实现异构平台混合管理，要求云桌面管理平台支持在Windows或麒麟等国产系统搭建，支持对终端的操作系统镜像生成与统一分发管理。（提供此功能界面截图证明）
2.为满足学校能够充分将新、旧电脑进行统一纳管，降低建设成本的需要，云桌面支持Legacy与UEFI两种方式启动系统，支持管理多网卡、双硬盘，支持M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。
3.为提升学校管理效率，云桌面管理平台支持批量管理终端计算机名、IP地址、分辨率、时间同步等配置信息，同时支持针对不同的终端群组设置不同的安全管控策略。
4.针对不同楼宇、年级、学科的终端支持分组管理，可将终端进行分组，管理员可根据配置好的镜像分配给相应的分组；为不影响教学，可在正常上课的同时完成镜像缓存下载。
▲5.可充分利用学校现有网络，支持在镜像下发时进行组内网络探测与网速传输测试，提前优化镜像下发策略，保障传输效率。（提供此功能界面截图证明）
6.为适配大型或复杂型学校网络环境，云桌面支持跨校区、跨广域网部署，IP可达即可部署；为满足学校的WiFi使用场景，简化网络结构，支持通过wifi进行镜像更新和平台管理。
7.为满足学校对多教学场景的切换，支持三种模式对某一系统盘和数据盘的管理，即还原模式、读写模式、学习模式。
▲8.为了提升机房的统一部署与更新时间，减少老师的操作步骤与等待时间，支持镜像下发时的策略设置，更新镜像时锁定终端屏幕和更新时隐藏下载窗口；支持系统镜像下发后自动执行关机、重启等操作。（提供此功能界面截图证明）
9.支持从服务器端对客户端发起远程开机、关机、发送通知消息、发送远程命令等指令，支持管理员对客户端进行远程协助排障。
▲10.为方便学校进行硬件资产统计，支持平台收集所有终端硬件配置信息，包含但不限于终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。（提供此功能界面截图证明）
▲11.为方便学校掌握终端硬件运行情况，支持平台收集所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、CPU温度、开机时间、硬盘信息等。（提供此功能界面截图证明）
12.为方便学校对教学软件运行情况的统计，支持平台收集所有终端的软件信息，包含但不限于程序名称、运行次数、运行时长、版本、程序大小等。
▲13.为保障在大批量终端集中下发与更新镜像时能够获得更快的速度，满足学校考试环境部署或统一更换镜像的需求，当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至IO服务器，通过IO服务器分发镜像，实现数据分流，提升局域网内镜像的更新速度。(提供此功能界面截图证明）
▲14.支持平台可以计划任务设置，可以设置固定时间、每天、每周、每月进行定时执行各种任务类型，包括开机、关机、切换模板、下发模版、还原系统盘、还原数据盘。（提供此功能界面截图证明）
▲15.支持大数据展示。可展示包括但不限于资产统计、设备详情、开关机对比、日志、系统使用情况等信息。（提供此功能界面截图证明）
▲16.为避免网络端口被占用而引起的教学环境不可用的问题，云桌面管理平台支持对服务器使用的网络端口进行检测，并通过检测结果帮助管理员快速分析和解决问题。（提供此功能界面截图证明）
▲17.可提供网盘功能：支持用户在终端登录网盘，实现数据漫游与数据共享；支持用户将网盘中的文件分享给其他用户，其他用户可通过链接和提取码查看文件。（提供此功能界面截图证明）
▲18.网盘回收站功能：为防止误删重要文件，删除的文件会先保留在回收站，可根据实际情况按需取回。（提供此功能界面截图证明）
19.为满足学校各类考试需求，包括但不限于国家计算机一、二级等级考试、社会职称考试等，支持ATA、NCRE等考试模式，支持设置考试专属镜像并在考试开始前将考试镜像设置为隐藏模式，不被破坏。为方便后期溯源备查考试结果并可快速进入下一场考试，支持管理员自定义保留考试桌面保留的周期时间，即在保留学生完整桌面、系统环境、文件数据的同时，可快速部署下一场考试桌面。
▲20.为满足客户单位形象与风格的统一要求，支持系统名称、LOGO、登录背景图等可按需修改成客户单位名称。（提供此功能界面截图证明）
▲21.为简化管理，云桌面管理平台支持创建组织、用户、角色，支持管理员对不同用户和角色进行分级分权管理。（提供此功能界面截图证明）
22.屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕
23.频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学
24.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比
25.班级模型：支持单独对班级模型的统一管理，支持导入、导出、调用不同网络教室中的班级模型。
▲26.上网限制：支持对学生访问网站的黑名单或白名单设置，支持对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，包括但不限于QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。（提供此功能界面截图证明）
▲27.程序限制：为防止学生在教学过程中打游戏或使用QQ、MSN等聊天工具，支持通过各种策略限制学生使用程序。（提供此功能界面截图证明）
28.黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。
29.分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组
30.自动锁屏：断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律
31.防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，可防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制
32.请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题
33.远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息
▲34.远程设置：支持远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生端密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。（提供此功能界面截图证明）
（三）质量和保障
1.产品及厂商资质认证要求：产品通过3C认证、节能认证。
2.售后服务：由制造厂商提供整机原厂二年有限保修服务，提供专人专线售后支持，原厂商提供400/800售后服务电话。供货时须体统原装参数确认函及售后服务承诺函原件。
	台
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	分组活动桌
	1.长方形结构，规格：约1800mm×800mm×730mm。
2.结构：钢架结构。
3.台面：采用基材为25mm厚E1级刨花板，三聚氰胺饰面，面板四周采用封边条封边
▲4.立腿采用φ50mm的圆管，厚度不小于1.2mm；横梁采用25mm×50mm的方管，厚度不小于1.2mm。钢管符合GB/T 3094-2012《冷拔异型钢管》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》要求，其中：化学成分(%)（C≤0.20、Si≤0.35、Mn≤1.40、P≤0.045、S≤0.045），力学性能（下屈服强度≥235N/m㎡、抗拉强度为370-500 N/m㎡、断后伸长率≥25%）。经过不少于125h试验，耐腐蚀等级达到9级以上，投标时必须提供国家认可的第三方检测机构出具检测报告复印件出具的符合上述要求的检测报告扫描件。
▲5.金属件采用环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑。喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。塑粉符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求：筛余物(125μm)全部通过、涂膜外观正常、铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥H、附着力(干附着力)≤1级、弯曲试验≤4mm、杯突试验≥4mm、耐磨性(750g/500r)≤50mg、耐碱性168h无异常、耐酸性240h无异常、耐湿性500h无异常、耐沸水性(2h)无异常，投标时必须提供国家认可的第三方检测机构出具检测报告复印件出具的符合上述要求的检测报告扫描件。
6.采用ABS可调脚。
	张
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	分组活动椅
	椅子坐背采用优质工程塑胶PP+纤维塑料一次性压制而成，架子采用14直径足1.5厚的五金铁经过烧焊、打磨、抛光、电镀而成，椅子可以叠高，能更好节省空间，使用方便。
	张
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	展示柜
	尺寸：900mm×350mm×600mm，采用基材为18mm厚E1级刨花板。
	个
	4
	

	21
	文化装饰
	文化装饰，规格定制，材质环保耐用，样式简约雅致，色彩柔和协调，适配多种空间，安装便捷，兼具美观与文化氛围。
	项
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	七、轮式轨迹机器人
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	创新风暴机器人教育系统V1.0
	1、主控器1个：采用Cortex-M7系列芯片，运行速度480MHz，864KB SRAM，2M FLASH；3.2寸 240*320 电容触摸屏幕，支持多点触摸，内置SD NAND芯片，120MB空间存储程序和音频，内置喇叭，支持播放MP3和WAV，内置麦克风，内置蜂鸣器，内置EEPROM，2个可编程独立按键，8个RJ11传感器端口，其中2个支持串口，8个RJ11马达端口，支持编码功能，M1-M4最大电流1.5A，M5-M8最大电流2.8A，内置电池7.4V 2600mah，支持5V-2A充电/ PD9V快充，支持蓝牙5.0 ble+WIFI，尺寸110*70*38.2mm2、传感器；
2、电子部件
电子部件采用ABS一体外壳，支持RJ11接口
1)光电传感器3个：标准RCU通用电话线接口；工作电压4.5V–5V；连续模拟信号输出；带传感器类型识别电路；抗干扰性能提高；使用高度更加灵活；
2)彩灯模块1个：标准RCU通用电话线接口；工作电压范围4.5V–5V；雾状三色灯；7种颜色状态;带传感器类型识别电路；功耗低、体积小。
3)触碰传感器2个：标准RCU通用电话线接口；工作电压范围4.5V–5V；具有体积小，灵敏度与响应速度高。带传感器类型识别电路；低耗能、工作可靠、电路简单、免调试，操作方便。
4)视觉模块1个：主芯片：大核1GHz RISC-V C906 / ARM A53；小核700MHz RISC-V C906；低功耗核25～300M 8051，1TOPS INT8 支持 BF16，256MB DDR3，YOLO11n 640x640 23 FPS，H.264/H.265 /MJPEG 硬解码，支持 2k@30fps 编解码，Linux系统，摄像头200W像素，角度90°，显示屏2.4寸，分辨率480*640，多点触摸电容屏，TF卡座，带32G TF卡，模拟麦克风，内置6轴陀螺仪，用户按键一个，复位按键一个，WIFI6 2.4G+5G双频，内置网卡，蓝牙5.4，电源指示灯，运行状态指示灯，板载 BM8653 RTC 芯片+纽扣电池，断电时间仍然正确，TPYE-C USB2.0，调试程序和数据传输、供电，支持Device和Host模式，支持 USB 摄像头，外部接口：PH1.25mm 6pin，串口尺寸20*70*63mm
5)激光传感器1个：标准RCU通用电话线接口；工作电压范围4.5V–5V；检测距离2-120cm，精度1cm。
6)大型减速电机2个：标准RCU通用电话线接口，电压范围：6-8.4V(DC)，额定电压：7.4V，空载电流：≤150mA，空载速度：200rmp±10%，堵转电流：≤2A，堵转扭矩：≥3.0kgf.cm，额定扭矩：0.75kgf.cm，编码精度：360/圈，连接端口：RJ11-6P标准电话线接口
7)数字舵机1个：标准RCU通用电话线接口，角度控制范围：0-359°，宽电压范围供电：DC 5V～9V；大扭矩：>=8 Kgf.cm ( AT:5V )，转速：<=0.2S/60°；减速比：1：279；高精度全金属齿轮组，双滚珠轴承；I2C总线连接，理论可并联250个单元
8)姿态传感器1个：标准RCU通用电话线接口；工作电压范围4.5V–5V；I2C通讯方式具备自动校准功能;提供姿态方位数据（AHRS）;具备加速度和角速度测量功能；角度精度±0.1°；加速度精度±0.01°
3、积木结构件
（1）孔距：标准的10毫米积木，无螺丝的搭建设计。
（2）数量：≥425个积木件。
（3）种类：≥80种。
（4）辅助结构部件：≥7类含：梁类、齿轮、轴类 、实销类、虚销类、连接销、紧固件；
（5）积木颜色：≥10种（含有红、黄、蓝、绿、灰、深灰、白、土黄、黄色、黑等颜色）。
（6）齿轮类：≥6种：可实现多种传动方式。
（7）梁类：各种直梁和异形梁等，≥27种。
（8）销类：用于连接、紧固的各种销≥13种，有丰富的搭建方式且易于实现。
4、轮胎：
（1）数量：两个硅胶轮胎。
（2）规格：轮毂65x20mm，硅胶胎皮70x20mm。
5、包装：配有一个套装塑料箱和一个分类盒。
6、软件：机器人编程软件同时支持图形化编程和代码编程方式。可以支持SCRATCH2.0和SCRATCH3.0编程方式；支持控制器通过内置蓝牙直接连接 SCRATCH 在线编程与下载，具备多任务编程方式；支持手机/平板APP的程序编写、遥控与Python文件程序下载并保存控制器磁盘中；且APP内可提供3D搭建图；控制器同时支持Python语言和C语言，支持直接运行.py文件与.bin文件。
7、案例：包括但不限于：视觉识别机械手、自平衡自行车，自平衡机器人、蝎子机器人、视觉跟踪小车等
	套
	1
	

	23
	智能循迹模块
	功能:七路黑白线检测，智能设定阈值，7种颜色自由切换;
参数:标准RCU通用电话线接口
IC通讯工作电压5V
	套
	1
	

	24
	中型积木减速电机（7.4V带编码版）
	工作电压范围：7.4V-8.4V DC
额定工作电压：7.4V
空载电流：<130mA
空载速度：160rpm10%
堵转电流：≤1.5A
堵转扭矩：>3.5kgf.cm
额定扭矩：0.87kgf.cm
	个
	2
	

	25
	RFID模块
	1、标准RCU通用电话线接口；
2、工作电压5V；
3、可以显示7种颜色；（RGB值可调）
4、功耗低；
5、内置13.56MHz复旦IC磁卡。
	套
	1
	

	26
	
超级
轨迹赛道具包挑战组
	符合2026年超级轨迹赛要求。主要元器件包含超级轨迹赛场地任务道具，能够完成超级轨迹规则要求的所有任务模型的搭建。包含场地布置方法说明和任务模型搭建说明。道具为拼插式搭建方式，搭建过程不需要使用螺钉。含2幅不同尺寸场地纸，分别为尺寸：1.5*2.5m（刀刮布）和2*3m（喷绘布）
	套
	1
	

	八、普及赛机器人
	
	
	

	27
	积木机器人竞赛普及套装
	▲1、控制器：RAM 32位Cortex处理器，240Mhz，4M flash，224K RAM，可存储30条以上程序。128*64LCD背光，支持中文、英文显示。4个按键，一个开机及运行程序合用键，一个返回键，两个左右选择键；提供16路各类输入输出接口，其中10路数字/模拟/I^2C接口（AI、DO）；提供4路闭环电机控制接口，单路最大电流1.5A；2路485伺服电机串行接口，最大电流6A；USB口有两种工作模式，一种为U盘下载模式；另一种为在在线运行模式；内置蓝牙，可通过手机APP或遥控器连接。可在文件界面选择不同的程序并运行；支持中文、英文；电池电压显示，声音播放；可测试单个电机及全部电机正反转，可反馈闭环速度值；可测试10路模拟端口传感器值，或控制10路数字端口状态；可设置EEPROM中的参数；并控制声音开关的开关。内置轻量级嵌入式实时机器人操作系统。系统工作电压6.5~10V。
▲2、结构件（含传动件）：集成式底盘，方便快速组装成车体。支持多种运动方式；结构件设计比例基于标准的10毫米积木，拼插式搭建方式，无螺丝搭建设计。组件数量不少于323个，组件种类不少于40种。主要构件梁、销、轴类构件单点固定牢固，可承担扭转力矩大于1N.m。各种类型结构部件还以颜色区分。
3、传动件：9种齿轮16个，包含：8直齿齿轮2个、16直齿齿轮2个、24直齿齿轮2个，20齿半高锥齿轮2个、36锥直齿轮1 个、12半高锥齿2个，12锥直齿2个,蜗杆1个、带销齿条2个。
▲4、传感器：地面灰度传感器 （红灯版，工作电压5V，自发射调制光线，抗环境光干扰，检测灰阶）5个；NFC读卡模块1个（带广西专属密钥识别）；V3点阵屏1个；
▲5、执行器：闭环电机3个（工作电压7.2V-8.4V，空载转速400±10 rpm，旋转扭矩0.05N*M，堵转扭矩0.25N*M）；气泵盒组件1个(单吸盘，可通过DO控制)。
6、能源：7.4V1500mAh专用锂电池
7、编程：AI Module 软件，支持流程图编程、标准C语言编程、Python编程、Scrach编程、动作编辑器五种编程方式。流程图模块包含所有端口功能，支持子程序功能等可视化编程。含有动作、传感器、控制、程序、数据、高级、巡线、AI、8大功能模块；基于全新QT平台开发，可适用于Windows、MAC等操作系统，同时可以多线程编程。流程图可自动生成C语言，C语言支持指针、数组、结构体等复杂应用。库函数全开放。可以直接使用 Python语言编写程序，也可以将编写好的流程图或者 Scrach编程程序一键切换为Python代码，进阶学习专业编程 。
8、其他：符合广西电教赛、北部湾赛竞赛要求。
	个
	4
	

	28
	普及赛场地套装
	1、该套装包含2026年活动场地任务模型零件（不少于359个），可搭建8组任务模型：指南针、造纸术、火药、活字印刷、地动仪、金字塔、长城、以及一种障碍物，配有固定场地任务模型专用魔术贴。
2、包含2026年活动专用场地纸1张（尺寸2.16米*1.2米），单独包装。 NFC广西版密钥卡片（A、B、C、D)4张，包含任务模型贴图1套,基地贴图AKODIN2026两张。
	套
	1
	





分标3-3：养利中学人工智能实验室货物需求表

	序号
	货物名称
	货物需求及性能配置
	单位
	数量
	备注

	一、创客类设备
	
	
	

	1
	信息技术初中基础教学套件
	（一）Python编程学习主控板
1.CPU需采用单板计算机架构的国产芯片，CPU≥64位、核数≥4核、主频≥1.2GHz，板载内存≥512MB的DDR3内存，硬盘内存≥16GB的eMMC存储；
2.协处理器：主频108MHz、64KB Flash、32KB SRAM
3.需支持内置Wi-Fi频段2.4Ghz
4.需支持内置蓝牙4.0版本
5.需支持集成板载≥2.8寸 分辨率≥240*320 TFT触摸彩屏、≥1个Home按键、≥1个A按键，≥1个B按键、≥2个红色LED灯（分别为POWER灯、USER灯）、≥1个电容硅麦克风传感器、≥1个光线传感器、≥1个三轴加速度传感器、≥1个三轴陀螺仪、≥1个无源蜂鸣器、≥1个可编程蓝色LED灯；
6.需支持板载金手指：≥19路独立I/O（支持≥1路I2C、≥1路UART、≥2路SPI、≥6路12位ADC、≥5路10位PWM）; 
7.需支持板载接口：≥2路USB接口（Type-C、Type-A）、≥1路microSD卡接口、≥4路3PinI/O接口、≥2路4Pin I2C接口;
8.需支持CPU、MCU双处理器架构；
9.系统和环境：CPU、内存、硬盘、屏幕及外设组成计算机系统，支持Linux操作系统和运行完整的Python编程环境。
10.系统功能：①.需支持Python图形化编程、Python代码编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程等方式；②.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看系统信息(如显示当前系统版本、当前CPU占用情况、当前内存占用情况、当前硬盘占用情况等)；③.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看查看网络信息(如USB网口IP地址、无线连接IP地址、无线热点IP地址、其他设备IP地址等)；④.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看开启/关闭Jupyter、Python编辑器服务；可通过有线/无线访问后台管理页面、编写及上传Python程序；⑤.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看运行/切换Python程序，支持离线运行和储存多个Python程序;⑥.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看开启/关闭SIoT物联网服务器，可通过有线/无线访问SIoT后台管理页面和数据界面；⑦.需支持USB、路由器Wi-Fi、热点模式、网线等多种网络连接方式;⑧.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看开启/禁用无线热点；⑨.需内置Web网页服务，可通过IP地址访问网页菜单(如查看应用开关、网络设置、文件上传等信息)；⑩.需支持内置远程桌面服务，可通windows远程桌面、MobaXterm软件、VNC软件等以有线/无线方式进行连接，实时显示设备菜单界面；⑪.需支持在完整Python环境下可预装常用Python库（如NumPy、Pandas、Matplotlib等库）和在完整Python环境下可预装常用人工智能库（如Keras、0penAl、Scikit-learn等库）；⑫.需支持系统升级，可通过烧录镜像进行系统恢复和升级；⑬.需支持无需通过USB数据线连接电脑，实现实时调试和上传程序；⑭.需支持语音识别(含麦克风)功能，可实现自定义或预设唤醒词和命令词的识别。
（二）电子模块：
1.继电器模块：①.需配备透明外壳，可清晰观察继电器内部触点工作状态； ②.需支持电源输出端直连负载（如水泵、电机等）方式；③.应支持数字信号控制（如高电平吸合、低电平释放）功能； ④.电路板需板载3pin接口、电源输入接口、电源输出接口等；
2.基础电子模块：①.需配备≥9种电子模块，包含但不限于USB摄像头、温湿度传感器、气压温度传感器、土壤湿度传感器、水分传感器、语音识别模块、手势识别传感器、舵机、水泵等；②.电子模块需自带固定螺孔，支持螺丝、魔术贴等方式固定；③.电子模块接口需采用PH2.0接口；
（三）配件：需配备模块连接线、主板烧录数据线、电池盒等配件；
（四）编程方式：需支持图形化编程、Python代码编程。
二、配套内容：
配套《义务教育信息科技教学指南》八年级≥26课时电子资源。
	套
	25
	教学设备

	2
	初中信息科技基础教学实践项目手册
	信息科技初中基础教学套件的配套电子教程，教程结合《信息科技国家课程标准（2022版）》课标中 7~9 年级跨学科主题案例，帮助学生了解物联网、互联网和人工智能等知识。，通过16个课时和丰富的教学资源，帮助学生掌握从基础到应用的相关知识和技能。
建议课时数：16课时
学习目标：
1.掌握 Python图形化编程的基本概念和常用库；
2.了解传感器的基本原理和数据采集方法，熟悉常用的传感器类型和接口；
3.学会使用 Python进行数据可视化分析；
4.理解物联网系统的基本架构和工作原理，了解 SIoT平台的使用方法和功能；
5.学习机器学习算法的基本原理，了解常用的机器学习算法和应用场景；
6.通过实践项目，体验人工智能在物联网领域的应用，提高解决实际问题的能力；
章节总览：
第一章：向世界介绍我的学校
第二章：校园气象站系统
第三章：智慧农业温室系统
第四章：人工智能预测出行
	本
	2
	字纸教材

	3
	人工智能初中基础教学实验盒
	（一）实验盒：
1.CPU需采用单板计算机架构的国产芯片，CPU≥64位、核数≥4核、主频≥1.2GHz，板载内存≥512MB的DDR3内存，硬盘内存≥16GB的eMMC存储；
2.协处理器需主频≥108MHz、≥64KB Flash、≥32KB SRAM；
3.需支持内置Wi-Fi频段2.4Ghz；
4.需内置蓝牙4.0版本；
5.需集成板载≥2.8寸 分辨率≥240*320 TFT触摸彩屏、≥1个Home按键、≥1个开关按键、≥1个A按键，≥1个B按键、≥2个数字按键、≥3个LED灯（分别为POWER灯、USER灯、充电指示灯）、≥1个RGB灯（电源指示灯）、≥1个麦克风传感器、≥1个光线传感器、≥1个六轴传感器、≥1个摄像头、≥1个小音箱、≥1个温湿度传感器、RGB灯、≥1个旋钮、≥1个摇杆、减速电机、≥5路巡线传感器、≥1个RFID感应器、≥1个红外避障传感器、≥1个电导开关、≥1个蜂鸣器；
6.需支持集成板载≥1个USB接口（Type-C接口、TypeA接口，可拓展USB外设，如摄像头等）、≥1个microSD卡接口、≥2个IIC接口、≥4个I/O接口、≥1个水泵接口、≥1个超声波接口；
7.需支持集成板载锂电池；
8.需支持CPU、MCU双处理器架构；
9.系统和环境：CPU、内存、硬盘、屏幕及外设组成计算机系统，支持Linux操作系统和运行完整的Python编程环境；
10.系统功能：①需支持Python图形化编程、Python代码编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程等方式；②.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看系统信息(如显示当前系统版本、当前CPU占用情况、当前内存占用情况、当前硬盘占用情况等)；③.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看查看网络信息(如USB网口IP地址、无线连接IP地址、无线热点IP地址、其他设备IP地址等)；④.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看开启/关闭Jupyter、Python编辑器服务；可通过有线/无线访问后台管理页面、编写及上传Python程序；⑤.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看运行/切换Python程序，支持离线运行和储存多个Python程序;⑥.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看开启/关闭SIoT物联网服务器，可通过有线/无线访问SIoT后台管理页面和数据界面；⑦.需支持USB、路由器Wi-Fi、热点模式、网线等多种网络连接方式;⑧.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看开启/禁用无线热点；⑨.需内置Web网页服务，可通过IP地址访问网页菜单(如查看应用开关、网络设置、文件上传等信息)；⑩.需支持内置远程桌面服务，可通windows远程桌面、MobaXterm软件、VNC软件等以有线/无线方式进行连接，实时显示设备菜单界面；⑪.需支持在完整Python环境下可预装常用Python库（如NumPy、Pandas、Matplotlib等库）和在完整Python环境下可预装常用人工智能库（如Keras、0penAl、Scikit-learn等库）；⑫.需支持系统升级，可通过烧录镜像进行系统恢复和升级；⑬.需支持无需通过USB数据线连接电脑，实现实时调试和上传程序。
（二）电子模块：
1.需配备≥4种电子模块，包含但不限于摄像头、超声波传感器、风扇、舵机等；
2.电子模块需自带固定螺孔，支持螺丝、魔术贴等方式固定；
3.电子模块接口需采用PH2.0接口；
（三）配件：需配备主板烧录数据线、模块连接线、车轮、RFID标签卡等配件。
（四）编程方式：需支持图形化编程、Python代码编程。
	套
	14
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	4
	中小学创新实践活动器材（提升版）
	一、主控板：
（一）Python编程学习主控板：
1.CPU需采用单板计算机架构的国产芯片，CPU≥64位、核数≥4核、主频≥1.2GHz，板载内存≥512MB的DDR3内存，硬盘内存≥16GB的eMMC存储；
2.协处理器：主频108MHz、64KB Flash、32KB SRAM
3.需支持内置Wi-Fi频段2.4Ghz
4.需支持内置蓝牙4.0版本
5.需支持集成板载≥2.8寸 分辨率≥240*320 TFT触摸彩屏、≥1个Home按键、≥1个A按键，≥1个B按键、≥2个红色LED灯（分别为POWER灯、USER灯）、≥1个电容硅麦克风传感器、≥1个光线传感器、≥1个三轴加速度传感器、≥1个三轴陀螺仪、≥1个无源蜂鸣器、≥1个可编程蓝色LED灯；
6.需支持板载金手指：≥19路独立I/O（支持≥1路I2C、≥1路UART、≥2路SPI、≥6路12位ADC、≥5路10位PWM）; 
7.需支持板载接口：≥2路USB接口（Type-C、Type-A）、≥1路microSD卡接口、≥4路3PinI/O接口、≥2路4Pin I2C接口;
8.需支持CPU、MCU双处理器架构；
9.系统和环境：CPU、内存、硬盘、屏幕及外设组成计算机系统，支持Linux操作系统和运行完整的Python编程环境。
10.系统功能：①.需支持Python图形化编程、Python代码编程、Jupyter编程、Thonny编程、SSH远程访问、VScode编程等方式；②.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看系统信息(如显示当前系统版本、当前CPU占用情况、当前内存占用情况、当前硬盘占用情况等)；③.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看查看网络信息(如USB网口IP地址、无线连接IP地址、无线热点IP地址、其他设备IP地址等)；④.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看开启/关闭Jupyter、Python编辑器服务；可通过有线/无线访问后台管理页面、编写及上传Python程序；⑤.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看运行/切换Python程序，支持离线运行和储存多个Python程序;⑥.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看开启/关闭SIoT物联网服务器，可通过有线/无线访问SIoT后台管理页面和数据界面；⑦.需支持USB、路由器Wi-Fi、热点模式、网线等多种网络连接方式;⑧.需支持可通过触摸屏切换菜单栏查看开启/禁用无线热点；⑨.需内置Web网页服务，可通过IP地址访问网页菜单(如查看应用开关、网络设置、文件上传等信息)；⑩.需支持内置远程桌面服务，可通windows远程桌面、MobaXterm软件、VNC软件等以有线/无线方式进行连接，实时显示设备菜单界面；⑪.需支持在完整Python环境下可预装常用Python库（如NumPy、Pandas、Matplotlib等库）和在完整Python环境下可预装常用人工智能库（如Keras、0penAl、Scikit-learn等库）；⑫.需支持系统升级，可通过烧录镜像进行系统恢复和升级；⑬.需支持无需通过USB数据线连接电脑，实现实时调试和上传程序；⑭.需支持语音识别(含麦克风)功能，可实现自定义或预设唤醒词和命令词的识别。
（二）AI编程开发板
1.需板载≥32位双核处理器，处理器主频≥240MHz；
2.需板载SRAM内存≥512KB，ROM内存≥384KB，Flash内存≥16MB，PSRAM内存≥8MB，RTC SRAM≥16KB；
3.需支持Wi-Fi协议IEEE 802.11b/g/n 协议（数据率高达150Mbps）,A-MPDU和A-MSDU聚合，支持0.4us防护间隔；
4.需支持Wi-Fi频率在2.4GHz频带支持20MHz和40MHz频宽；
5.需支持蓝牙协议符合Bluetooth 5和Bluetooth mesh标准；
6.需支持蓝牙频率在2.4-2.5GHz，速率支持125Kbps、500Kbps、1Mbps、2Mbps；
7.需支持集成板载≥2.8寸分辨率≥240×320的LCD彩屏、≥1个摄像头、≥1个温湿度传感器、≥1个环境光传感器、≥1个加速度传感器、≥1个双麦克风、≥4个按键（A按键、B按键、RST按键、BOOT按键）、≥3颗RGB灯、≥1颗红色LED灯（PWR灯）；
8.需支持板载金手指引脚≥17路独立I/O（其中支持≥1路I2C、≥2路ADC/PWM）；
9.需支持板载≥1个Micro SD卡槽，支持内存扩展；
10.需支持板载接口：≥1个Type-C接口（供电、串口、烧录）、≥1个PH2.0-2Pin电池供电接口、≥2个PH2.0-3Pin IO接口、≥1个PH2.0-4Pin I2C接口；
12.需使用FR-4材质和回流焊工艺，确保电路稳定性；
13.需支持Type-C 5V供电，工作电压3.3V。
14.系统功能：①需支持内置了基础的图像检测、语音识别、语音合成等AI算法，供内置出厂程序使用；②.需支持离线人脸检测，离线人脸识别，离线猫/狗检测，离线二维码识别，离线移动目标检测；③.需支持更换图像检测模型，离线语音识别，联网后在线语音识别，自定义语音命令词，离线语音合成；④.需支持调用大模型，可联网在线调用DeepSeek、Kimi、讯飞星火、通义千问等大模型，实现人工智能应用；⑤.需支持多种编程方式，支持图形化编程和MicroPython编程；⑥.需支持高清彩色显示屏可显示彩色文字、图片和摄像头画面；⑦.需支持物联网应用，可作为物联网系统中的终端节点使用，满足物联网教学需求，可结合编程软件实现数据大屏可视化，呈现拍照和监控功能；⑧.需支持≥200W像素，≥80度镜头的摄像头，支持离线人脸检测、宠物检测等AI任务，并能进行拍照和监控功能；
二、AI视觉传感器：
（一）基础参数：
1.处理器：Kendryte K230双核1.6GHz；
2.算力：≥6TOPS专用AI算力；
3.内存：≥1GB LPDDR4；
4.存储：≥8GB；
5.需支持集成板载≥2.4英寸 分辨率≥640×480 IPS全贴合电容触摸；
6.需内置摄像头模组≥200万像素、支持自动对焦，CMOS尺寸为1/2.9”、最大帧率为≥60FPS；
7.需支持板载传感器及执行器：按键、电容硅麦克风、扬声器、RGB灯、补光灯；
8.需支持板载接口≥1路TypeC接口、≥1路4Pin I2C/UART接口、≥1个TF卡槽；
9.需内置WiFi网卡：2.4GHz WiFi6（插卡式)；
10.需支持≥19种内置模型包含人脸识别、物体识别、物体追踪、颜色识别、物体分类、自学习分类、实例分割、手势识别、姿态识别、车牌识别、光学字符识别、巡线追踪、表情识别、注视检视方向检测、人脸朝向检测、标签识别、二维码识别、条形码识别、跌倒检测；
11.需支持≥5款内置应用包含照相机、录像机、实时图传、MCP服务、模型安装、快速模型训练、数据集采集器、自动驾驶、教学模式、模型评分；
12.需支持兼容Arduino、micro:bit、ESP32、行空板、掌控板、Raspberry Pi等主流控制器；
（二）核心功能
1.人脸识别：需支持识别人脸的五官位置，识别、追踪学习过的多个人脸；
2.物体识别：需支持识别≥80种固定类别的物体，检测时可自动框出目标物体并显示名称及置信度；
3.物体追踪：需支持学习并追踪一个指定的物体，且每次只能追踪一个指定的物体；
4.颜色识别：需支持颜色识别模式有遗忘ID、色块面积阈值、颜色容差、设置名字、显示名字、恢复默认、导入模型、导出模型等参数设置；
5.物体分类：需支持通过内置的模型对≥1000种固定类别的物体进行分类，显示当前画面中物体可能的类别名称和置信度；
6.自学习分类：需支持采集任意物体多角度图片、学习、识别任何自定义的物体；
7.实例分割：需支持识别出≥80种不同的物体并标记出其轮廓；
8.手势识别：需支持识别画面中手掌及其≥21个关键点（手腕≥1个、每根手指的≥4个关节点（根部、第一节、第二节、指尖）），并描绘出手掌的各个关键点，学习、识别、追踪手势；
9.姿态识别：需支持识别并描绘出画面人体的≥17个关键点（鼻子、双眼、双耳、双肩、双肘、双腕、双胯、双膝和双踝等部位），学习、识别、追踪人体的不同姿态；
10.车牌识别：需支持识别画面中的车牌，显示车牌信息，学习、识别、追踪指定车牌；
11.光学字符识别：需支持识别画面中的中英文字符并显示其内容，学习、识别、追踪字符；
12.巡线：需支持检测出摄像头画面中与背景颜色差异明显的线条并使用不同颜色标出不同线条轨迹；
13.表情识别：需支持识别≥7种特定的表情包含愤怒、厌恶、恐惧、开心、中性、悲伤和惊讶；
14.注视方向检测：需支持识别眼球的注视方向；
15.人脸朝向检测：需支持识别人脸朝向；
16.标签识别：需支持识别≥4种类型AprilTag标签（AprilTag 16h5、AprilTag 25h9、AprilTag 36h10、AprilTag 36h11），学习、识别、追踪指定标签；
17.二维码识别：需支持学习、识别、追踪二维码，显示二维码内包含的信息，命名二维码；
18.条形码识别：需支持学习、识别、追踪条形码，显示条形码内包含的信息，命名条形码；
19.跌倒检测：需支持识别人体并判断是否跌倒；
20.相机：需支持屏幕底部三个按钮可以在“照相机、录像机、相册”之间切换；
21.实时图传：需支持USB有线连接与WiFi无线传输两种模式，可实时画面传输并通过无线连接将识别结果与实时画面同步传输至远程终端；
22.自训练模型部署：需支持用户根据特定需求训练专属识别模型，实现模型训练到实际应用的全流程自主定制，支持目标检测、物体分类、实例分割等算法的自训练模型；
23.MCP服务：需支持内置MCP服务为大语言模型提供感知和理解能力，支持识别特定物品、行为特征，通过自训练识别特定目标；
24.固件更新：需支持系统升级，可通过烧录镜像进行系统恢复和升级。
（三）AI训练与拓展应用
1.快速模型训练：无需电脑，在AI视觉传感器中完成可以完成数据采集、模型训练、推理识别全流程；
2.数据采集器：需支持AI视觉传感器快速标记目标并拍摄照片，并将拍摄的照片自动存储为标准的yolo数据集格式，可导出后直接用于复杂的模型训练
3.自动驾驶：需支持内置纯视觉端到端自动驾驶模型，可直接输出转向与油门控制指令
4.教学模式：需支持教师自定义模型列表，简化学生操作界面，满足分层教学需求；
5.模型评分：需具备模型测试评估功能，引导学生了解模型性能并掌握模型优化方法 。
三、扩展板：I/O传感器扩展板、AI编程开发板专用配套扩展板；
五、基础电子模块：
1.需配备≥21种电子模块，需包含但RFID通信模块、射频通信模块、语音识别模块、语音合成模块、ADkey按钮模块、紫外线传感器、颜色识别传感器、红外避障传感器、手势传感器、分贝计、6轴惯性运动传感器、空气质量传感器、浊度传感器、USB摄像头、白色LED灯、灯环、9g离合舵机、水泵、风扇、继电器、喇叭等；
2.电子模块需自带固定螺孔，支持螺丝、魔术贴等方式固定；
3.电子模块接口需采用PH2.0接口；
六、配件：需配备传感器线若干、公公头杜邦线、母母头杜邦线、数据线若干、电池盒、18650锂电池等。
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	二、飞行机器人类（编程类）设备
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	编程飞行器
	机体尺寸：189.3*184.6*50mm；
轴距：128mm；
抗风等级≤3级；
电池容量：1200mAh；
电池类型：锂离子电池；
续航时间:1min-12min；
机体克重：100g（±3g）；
自带物理防护罩（支持半包围及全包围）；
全彩LED发光机身；
定位方式：光流与二维码定位；
定位精度：二维码：水平士5cm，垂直士10cm；光流；水平士20cm，垂直士10cm；
控制方式：通用软件APP控制（支持手机、平板、电脑）和遥控器控制；
最大飞行高度：10m；
最大通讯距离：50m
通讯方式：2.4G及5.8G WIFI；
天线类型：PCB天线
AI识别及AR互动，支持姿态识别，支持单机队对抗及组队对抗;
支持可手动物理调节的四向红外避障；
支持红外激光发射及接收，激光波长640nm；
具有整体式云台及摄像头;
支持单机飞行与组网编队飞行;
具备控制软件的软著登记证书，且权利范围为全部权利;
产品整机完成 1.2m 跌落可靠性测试，结构防护与安全稳定性高，品质风险更低；
电池运输安全，满足国内外物流运输合规硬性要求，风险管控能力突出。
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	充电套装
	包含一拖二充电座一个、无人机电池一颗、充电头一个、充电线一根
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	电池
	容量:1200mAh
电压:3.8V
类型:锂离子电池
重量:30g
贮存温度:≤1Month:-20°C~45°C;≤1Month:-20°C~30°C;≤1Year:25±3°C
	个
	28
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	桨叶
	1、快拆螺旋桨（对）× 2；
2、直径×螺距：3.0 × 4.4 英寸 （8.38 ×11.18 cm ）。
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	全包围保护罩
	尺寸：183.6*188.3*16mm
材质：PA
	个
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	飞行机器人训练道具
	1.飞行地图：宽3000*长4000mm*1
2.PVC管连接件三通接头：内径20mm*35
3.360mmPVC管PVC灰色圆管：外径20mm*25
4.560mmPVC管PVC灰色圆管：外径20mm*25
5.正方形障碍插板：600mm*600mm*2
6.黑色正方形PVC板：直径600mm*1
7.彩色正方形PVC板：直径600mm*6
8.黄色圆形PVC板：直径200mm*1
9.黄色椭圆形底座：直径200mm*2
10黄色长杆：长570mm*1
11.蓝色塑料圆柱：直径60mm，高150mm*1
12.黄色海绵圆球：直径50mm*1
13.激光标靶：最大延展尺寸120mm*150mm*170mm*2
14.硬卡纸绿旗：130mm*150mm*1
15.魔术贴：长100mm，宽20mm，
16.圆形不干胶标贴透明贴直径50mm*1
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	三、人工智能类设备
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	科创实践套装
	1.综合实践开源硬件智能控制器具体如下：
（1）操作系统支持Linux；
（2）CPU性能：国产四核64位处理器，最高1.8GHz；
（3）存储空间：2GB RAM，16GB ROM；
（4）WIFI：2.4G/5G双频段，支持a/ac/ax b/g/n 
（5）电池：1600mAh；
（6）显示屏：2.4英寸，LCD屏；
（7）麦克风：语音识别距离2m
（8）扬声器：1W双喇叭
2.传感器
提供10种传感器；数量11个。
包括：LED灯、超声波传感器、伺服电机、光敏传感器、环境温湿度传感器、摄像头、旋钮/可变电阻器、循线板，编码电机*2、红外传感器。
3.结构件
提供180个塑料结构件。
4.拥有用户主动设置WiFi的入口，支持通过WiFi与科创实践活动平台进行连接；
5.支持传感器电路在软件中仿真模拟搭建；
6.支持响应平板/笔记本电脑完成的编程程序在搭建机器人上运行，包含基础能力运行（如：运动、外观、声音、运算等），也包含AI能力运行，其中AI能力需满足：
①支持响应语音唤醒AI能力调用：支持响应所选择唤醒词，用语音将搭建机器人从待机状态唤醒；
②支持响应语音合成AI能力调用，支持响应选择不同发音人和自主编辑合成的内容，让搭建机器人用对应发音人声音说出对应内容；
③支持响应语音评测AI能力调用：支持响应设定中英文词语或句子，在搭建机器人上实现中英文发音评测，并反馈评测得分；
④支持响应声纹识别AI能力调用：支持注册声纹信息，让搭建机器人能够通过声纹识别出用户信息；
⑤支持响应语音转写AI能力调用：让搭建机器人能够将听到的语音转化为文字，并显示在屏幕上；
⑥支持响应文字识别AI能力调用：让搭建机器人能够通过拍照手写体的英文或数字，并识别后转写成印刷体，在屏幕上进行显示；
⑦支持响应人脸识别AI能力调用：支持注册人脸信息，让搭建机器人能够通过人脸识别出用户信息，识别结果可以在屏幕上进行显示；
⑧支持响应人机对话AI能力调用：支持响应选择需要的人机对话技能，让搭建机器人与用户能针对不同场景下对话，例如针对教育、生活等不同场景；
⑨支持响应AI文本模型分类训练：支持响应自主建立文本分类模型，输入文本数据，训练分类模型，让搭建机器人对输入的文本进行模式识别，识别结果可在屏幕进行显示。
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	四、手工操作类设备
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	3D打印机
	1、成型技术：熔融沉积成型；
2、机身最大尺寸(长×宽×高)不低于392×406×478 mm³，净重约17.6 kg，最大打印尺寸(长×宽×高)不低于256×256×256 mm³；
3、框架为塑胶和钢材构成，外壳为塑料和玻璃构成；
▲4、工具头：全金属热端、硬化钢挤出机齿轮、硬化钢喷嘴，陶瓷加热座，内置工具头切刀，喷嘴最高温度不低于300 ℃、标配喷嘴直径0.4 mm，可选0.2 mm，0.6 mm，0.8 mm；
5、机器标配双面纹理PEI打印面板，可扩展光面打印面板，热床最高温度不低于110℃；
▲6、工具头最大移动速度不低于600 mm/s，工具头最大移动加速度不低于20000 mm/s²，普通热端最大流速不低于40 mm³/s；
7、支持耗材类型：PLA、PETG、ABS、ASA、TPU、Support for PLA、Support for PLA/PETG、Support for ABS、PET、PA、PC、PVA、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF等；
▲8、支持热端快拆、主动振动补偿、主动流量补偿、自动热床调平；
▲9、配备高清摄像头，分辨率≤1920×1080，支持实时监控和延时摄影；
▲10、支持AI首层检测、炒面检测、异物检测、裹头检测、废料滑梯堵塞检测、硬件配置扫描；
▲11、支持开门检测、断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统；
12、支持耗材用量及余料检测，支持多色打印，最多支持不少于20色；
13、配备全闭环控制风扇系统，确保打印的高质量和可靠性；
▲14、配备自适应空气循环系统，支持自适应空气循环，外吸风进气口，显著提高冷却；腔温温度保持，可达50℃，存储打印机内部热量；配备活性炭滤芯，主动过滤内部空气；
15、配备触摸显示屏，屏幕尺寸≤5英寸，屏幕分辨率≤854×480；
16、支持通过触摸显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制；
17、支持Wi-Fi通讯，支持2.4 GHz 和 5 GHz，支持协议 IEEE 802.11 a/b/g/n。
	套
	1
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	小型激光雕刻机 (40W)
	是一款独具特色的桌面级激光雕刻切割机，机器利用先进的激光和计算机技术，通过工业设计重新定义创造工具，让创作变得高效且安全。机器内封闭式导轨设计起到防尘作用；智能外罩具备排烟、阻隔激光、补光、开盖联锁等特性，当外罩打开时，激光头将自动关闭，确保您和您的作品安全。安全性能方面，机器配备了 USB 儿童安全锁，同时引入专利火焰检测、机身倾斜检测、氮气弹簧等多项技术，全方位保护您和您的设备。除此之外，机器底部增设了氛围灯带，可提供机器工作状态的可视反馈，让您在创作过程中拥有更多的安心与信任。
产品特性：
1、智能安全外罩：切割机装载智能安全外罩，采用氮气弹簧做支撑，可任意角度悬停；烟雾阻隔率达到90%；可视激光阻隔率达到90%；机器运行状态通透可见；当外罩被意外打开时机器会暂停激光输出。可扩展摄像头和烟雾净化器
2、封闭式导轨：实现机器防尘和静音的效果，还可以整合机器的连接线路，使机器整体看起来更加整洁美观 
3、激光头：别出心裁的快拆结构，各型号功率的激光头可以实现快速更换，采用标准Arca 接口
4、机器在无需更换整体结构件的情况下，最高支持40W功率的激光头运行
安全特性： 
1、童锁设定：机器可使用USB钥匙授权使用，当USB钥匙未插入机器时，机器无法开机使用，防止儿童误触发。
2、外罩阻隔率：可见激光阻隔率达到90%、烟雾阻隔率达到90%。
3、智能外罩开盖联锁：当外罩被意外打开时机器会暂停激光输出，保证机器在安全工作环境中运行
4、专利火焰检测技术，识别准确率提升至99.9%，防止环境光干扰 
5、倾斜检测，当机器意外倾斜时机器会暂停激光输出 
6、长时间曝光检测，防止在一个地方持续输出激光导致火灾 
器材清单：
左Y轴组件、右Y轴组件、前X轴组件、后X轴组件、X轴运动组件、脚垫、垫高柱、光轴、激光器、护目镜、耗材包、用户手册、快速入门手册、电源适配器、电源线、Type - C数据线、工具盒（开口扳手、3号内六角扳手、2.5号内六角扳手、2号内六角扳手、M4*35螺丝 × 8、M4*12螺丝 × 14、M3*6螺丝 × 5、窗口镜、调焦块）、配件盒（USB锁、TF卡、读卡器、镜头布 × 2）。
扩展应用： 
急停开关 、摄像头 、烟雾净化器 、辊轮 、增高脚垫 、红光激光头
规格参数：
尺寸：645*617*149mm
机器与外罩：645*617*306mm
净重 仅机器：4.8kg；
机器和外罩：9.8kg
材料：
机身材料：铝合金；
智能防护罩：亚克力板
输入电源：24V，5A，120W
支持的软件：LightBurn，LaserGRBL
文件传输方式：TF 卡、Type-C 线
加工尺寸：430mm * 400mm
激光源：450nm - 460nm 半导体激光
激光功率：10W/20W（选配）
光斑尺寸：
10W：0.075*0.18mm
20W：0.15*0.27mm
激光等级：四级
定位精度：0.01mm
重复定位精度：0.02mm
最高雕刻速度：24000 mm/min
最大切割深度（椴木板）
10W：6mm
20W：10mm
工作温度：0°C- 35°C
支持雕刻的材料：椴木、桐木、松木、胶合板、榉木、胡桃木、竹子、中密度纤维板、漆面金属、马口铁、不锈钢、阳极氧化铝、深色玻璃、板岩、陶瓷、玉、大理石、页岩、皮革、织物、帆布、瓦楞纸、卡纸、塑料、深色亚克力（蓝色除外）
支持切割的材料：椴木、桐木、松木、胶合板、榉木、胡桃木、竹子、中密度纤维板、皮革、织物、帆布、瓦楞纸、卡纸、塑料、深色亚克力（蓝色除外）
	套
	1
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	3D打印机耗材
	PLA基础色1000k（带料盘）
	kg
	20
	

	五、比赛设备
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	积木机器人竞赛普及套装2026版
	▲1、控制器：RAM 32位Cortex处理器，240Mhz，4M flash，224K RAM，可存储30条以上程序。128*64LCD背光，支持中文、英文显示。4个按键，一个开机及运行程序合用键，一个返回键，两个左右选择键；提供16路各类输入输出接口，其中10路数字/模拟/I^2C接口（AI、DO）；提供4路闭环电机控制接口，单路最大电流1.5A；2路485伺服电机串行接口，最大电流6A；USB口有两种工作模式，一种为U盘下载模式；另一种为在在线运行模式；内置蓝牙，可通过手机APP或遥控器连接。可在文件界面选择不同的程序并运行；支持中文、英文；电池电压显示，声音播放；可测试单个电机及全部电机正反转，可反馈闭环速度值；可测试10路模拟端口传感器值，或控制10路数字端口状态；可设置EEPROM中的参数；并控制声音开关的开关。内置轻量级嵌入式实时机器人操作系统。系统工作电压6.5~10V。
▲2、结构件（含传动件）：集成式底盘，方便快速组装成车体。支持多种运动方式；结构件设计比例基于标准的10毫米积木，拼插式搭建方式，无螺丝搭建设计。组件数量不少于323个，组件种类不少于40种。主要构件梁、销、轴类构件单点固定牢固，可承担扭转力矩大于1N.m。各种类型结构部件还以颜色区分。
3、传动件：9种齿轮16个，包含：8直齿齿轮2个、16直齿齿轮2个、24直齿齿轮2个，20齿半高锥齿轮2个、36锥直齿轮1 个、12半高锥齿2个，12锥直齿2个,蜗杆1个、带销齿条2个。
▲4、传感器：地面灰度传感器 （红灯版，工作电压5V，自发射调制光线，抗环境光干扰，检测灰阶）5个；NFC读卡模块1个（带广西专属密钥识别）；V3点阵屏1个；
▲5、执行器：闭环电机3个（工作电压7.2V-8.4V，空载转速400±10 rpm，旋转扭矩0.05N*M，堵转扭矩0.25N*M）；气泵盒组件1个(单吸盘，可通过DO控制)。
6、能源：7.4V1500mAh专用锂电池
7、编程：AI Module 软件，支持流程图编程、标准C语言编程、Python编程、Scrach编程、动作编辑器五种编程方式。流程图模块包含所有端口功能，支持子程序功能等可视化编程。含有动作、传感器、控制、程序、数据、高级、巡线、AI、8大功能模块；基于全新QT平台开发，可适用于Windows、MAC等操作系统，同时可以多线程编程。流程图可自动生成C语言，C语言支持指针、数组、结构体等复杂应用。库函数全开放。可以直接使用 Python语言编写程序，也可以将编写好的流程图或者 Scrach编程程序一键切换为Python代码，进阶学习专业编程 。
8、其他：符合广西电教赛、北部湾赛竞赛要求。
	套
	2
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	普及赛场地套装
	1、该套装包含2026年活动场地任务模型零件（不少于359个），可搭建8组任务模型：指南针、造纸术、火药、活字印刷、地动仪、金字塔、长城、以及一种障碍物，配有固定场地任务模型专用魔术贴。
2、包含2026年活动专用场地纸1张（尺寸2.16米*1.2米），单独包装。包含 NFC广西版密钥卡片（A、B、C、D)4张，包含任务模型贴图1套,基地贴图AKODIN2026两张。
	套
	1
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	人工智能积木普及套装
	1、控制器：32位Cortex-M3处理器，240Mhz，4M flash，224K RAM，可存储30条以上程序。128*64LCD背光，支持中文、英文显示。4个按键，一个开机及运行程序合用键，一个返回键，两个左右选择键；提供16路各类输入输出接口，其中10路数字/模拟/I^2C接口（AI、DO）；提供4路闭环电机控制接口，单路最大电流1.5A；2路485伺服电机串行接口，最大电流6A；USB口有两种工作模式，一种为U盘下载模式；另一种为在在线运行模式；内置蓝牙，可通过手机APP或遥控器连接。可在文件界面选择不同的程序并运行；支持中文、英文；电池电压显示，声音播放；可测试单个电机及全部电机正反转，可反馈闭环速度值；可测试10路模拟端口传感器值，或控制10路数字端口状态；可设置EEPROM中的参数；并控制声音开关的开关。系统工作电压6.5~10V。
2、遥控手柄（蓝牙版）1个：2个4方向遥杆，1个开关机键，1个蓝牙配对键，16个功能按键。可通过编程实现自定义功能。
3、传感器：地面灰度传感器（红灯版，工作电压5V，自发射调制光线，抗环境光干扰，检测灰阶）5个。
4、执行器：闭环电机（工作电压7.2V-8.4V，空载转速400±10 rpm，旋转扭矩0.05N*M，堵转扭矩0.25N*M）4个；
气泵套装（单吸盘，可通过DO控制）1个；
9#伺服电机（最大扭矩20kgf.cm，串行总线控制方式 ，可与梁、销、轴等快速搭建）2个。
5、结构件（含传动件）：集成式底盘，方便快速组装成车体 。支持多种运动方式 ；结构件设计比例基于标准的 10毫米积木，拼插式搭建方式，无螺丝搭建设计。组件数量不少于460个，组件种类不少于45种。主要构件梁、销、轴类构件单点固定牢固，可承担扭转力矩大于 1N.m。各种类型结构部件还以颜色区分 。
6、传动件：12半高锥齿2个，20半高锥齿2个，12锥直齿1个，20锥直齿1个，36锥直齿1个，8直齿齿轮2个，16直齿齿
轮2个，24直齿齿轮2个，齿条8个。
7、能源：7.4V 1500mAh专用锂电池，专用适配器1个。
8、编程：AI Module 软件，支持流程图编程 、标准C语言编程、Python编程、Scrach编程、动作编辑器五种编程方式 。流程图模块包含所有端口功能 ，支持子程序功能等可视化编程 。含有动作、传感器、控制、程序、数据、高级、巡线、AI 、8大功能模块；基于全新QT平台开发，可适用于Windows等操作系统，同时可以多线程编程 。流程图可自动生成 C语言，C语言支持指针、数组、结构体等复杂应用 。库函数全开放。可以直接使用 Python语言编写程序，也可以将编写好的流程图或者 Scrach编程程序一键切换为Python代码，进阶学习专业编程 。
9、其他：符合广西电教赛、北部湾赛竞赛要求。
	套
	2
	

	18
	普及赛场地套装
	1、该套装包含2026年活动场地任务模型零件（不少于827个），可搭建4组任务模型：火力全开-红、火力全开-蓝、收集框、勇夺堡垒，配有固定场地任务模型专用魔术贴。
2、包含2026年活动专用场地纸1张（尺寸2.16米*1.2米），单独包装。
3、包含场地边框（场地直角组件4个、直边组件18个、底板（32x32cm）28个，以及固定赛台与场地图的螺丝刀、销、布基胶带）
4、包含NFC广西版密钥卡片（A卡、B卡、C卡、D卡)4张
	套
	1
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	创新风暴机器人教育系统V1.0
	1、主控器1个：采用Cortex-M7系列芯片，运行速度480MHz，864KB SRAM，2M FLASH；3.2寸 240*320 电容触摸屏幕，支持多点触摸，内置SD NAND芯片，120MB空间存储程序和音频，内置喇叭，支持播放MP3和WAV，内置麦克风，内置蜂鸣器，内置EEPROM，2个可编程独立按键，8个RJ11传感器端口，其中2个支持串口，8个RJ11马达端口，支持编码功能，M1-M4最大电流1.5A，M5-M8最大电流2.8A，内置电池7.4V 2600mah，支持5V-2A充电 / PD9V快充，支持蓝牙5.0 ble+WIFI，尺寸110*70*38.2mm
2、电子部件
电子部件采用ABS一体外壳，支持RJ11接口、传感器
1)光电传感器3个：标准RCU通用电话线接口；工作电压4.5V–5V；连续模拟信号输出；带传感器类型识别电路；抗干扰性能提高；使用高度更加灵活；
2)彩灯模块1个：标准RCU通用电话线接口；工作电压范围4.5V–5V；雾状三色灯；7种颜色状态;带传感器类型识别电路；功耗低、体积小。
3)触碰传感器2个：标准RCU通用电话线接口；工作电压范围4.5V–5V；具有体积小，灵敏度与响应速度高。带传感器类型识别电路；低耗能、工作可靠、电路简单、免调试，操作方便。
4)视觉模块1个：主芯片：大核1GHz RISC-V C906 / ARM A53；小核700MHz RISC-V C906；低功耗核25～300M 8051，1TOPS INT8 支持 BF16，256MB DDR3，YOLO11n 640x640 23 FPS，H.264/H.265 /MJPEG 硬解码，支持 2k@30fps 编解码，Linux系统，摄像头200W像素，角度90°，显示屏2.4寸，分辨率480*640，多点触摸电容屏，TF卡座，带32G TF卡，模拟麦克风，内置6轴陀螺仪，用户按键一个，复位按键一个，WIFI6 2.4G+5G双频，内置网卡，蓝牙5.4，电源指示灯，运行状态指示灯，板载 BM8653 RTC 芯片+纽扣电池，断电时间仍然正确，TPYE-C USB2.0，调试程序和数据传输、供电，支持Device和Host模式，支持 USB 摄像头，外部接口：PH1.25mm 6pin，串口尺寸20*70*63mm
5)激光传感器1个：标准RCU通用电话线接口；工作电压范围4.5V–5V；检测距离2-120cm，精度1cm。
6)大型减速电机2个：标准RCU通用电话线接口，电压范围：6-8.4V(DC)，额定电压：7.4V，空载电流：≤150mA，空载速度：200rmp±10%，堵转电流：≤2A，堵转扭矩：≥3.0kgf.cm，额定扭矩：0.75kgf.cm，编码精度：360/圈，连接端口：RJ11-6P标准电话线接口
7)数字舵机1个：标准RCU通用电话线接口，角度控制范围：0-359°，宽电压范围供电:  DC 5V～9V；大扭矩：>=8 Kgf.cm ( AT:5V )，转速：<=0.2S/60°；减速比：1：279；高精度全金属齿轮组，双滚珠轴承；I2C总线连接，理论可并联250个单元  
8)姿态传感器1 个：标准RCU通用电话线接口；工作电压范围4.5V–5V；I2C通讯方式具备自动校准功能;提供姿态方位数据（AHRS）;具备加速度和角速度测量功能；角度精度±0.1°；加速度精度±0.01°
3、积木结构件：
（1）孔距：标准的10毫米积木，无螺丝的搭建设计。
（2）数量：≥ 425个积木件。
（3）种类：≥80种。
（4）辅助结构部件：≥ 7 类含：梁类、齿轮、轴类 、实销类、虚销类、连接销、紧固件；
（5）积木颜色：≥10种（含有红、黄、蓝、绿、灰、深灰、白、土黄、黄色、黑等颜色）。
（6）齿轮类：≥6种：可实现多种传动方式。
（7）梁类：各种直梁和异形梁等，≥27种。
（8）销类：用于连接、紧固的各种销≥13种，有丰富的搭建方式且易于实现。
5、轮胎：
（1）数量：两个硅胶轮胎。
（2）规格：轮毂65x20mm，硅胶胎皮70x20mm。
6、包装：配有一个套装塑料箱和一个分类盒。
7、软件：机器人编程软件同时支持图形化编程和代码编程方式。可以支持SCRATCH2.0和SCRATCH3.0编程方式；支持控制器通过内置蓝牙直接连接 SCRATCH 在线编程与下载，具备多任务编程方式；支持手机/平板APP 的程序编写、遥控与Python文件程序下载并保存控制器磁盘中；且APP内可提供3D搭建图；控制器同时支持Python语言和C语言，支持直接运行.py文件与.bin文件。
8、案例：包括但不限于：视觉识别机械手、自平衡自行车，自平衡机器人、蝎子机器人、视觉跟踪小车等
	套
	2
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	智能循迹模块
	功能:七路黑白线检测，智能设定阈值，7种颜色自由切换；
参数:标准RCU通用电话线接口
IC通讯工作电压5V
	套
	2
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	中型积木减速电机（7.4V带编码版）
	工作电压范围：7.4V-8.4V DC
额定工作电压：7.4V
空载电流：<130mA
空载速度：160rpm10%
堵转电流：≤1.5A
堵转扭矩：>3.5kgf.cm
额定扭矩：0.87kgf.cm
	个
	4
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	RFID模块
	1、标准RCU通用电话线接口；
2、工作电压5V；
3、可以显示7种颜色；（RGB值可调）
4、功耗低；
5、内置13.56MHz复旦IC磁卡。
	套
	2
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	竞赛版积木数字舵机(带线)
	电压范围:5V-9V(DC)
工作角度:0-3599
定位精度:≤1!
最大速度:≤0.2Sec/609
最大扭矩:≥8 kgf.cm(AT:5V)
其它特征:高精度全金属齿轮组;双滚珠轴承
	个
	2
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	超级
轨迹赛道具包挑战组
	符合2026年超级轨迹赛要求。主要元器件包含超级轨迹赛场地任务道具，能够完成超级轨迹规则要求的所有任务模型的搭建。包含场地布置方法说明和任务模型搭建说明。道具为拼插式搭建方式，搭建过程不需要使用螺钉。含2幅不同尺寸场地纸，分别为尺寸：1.5*2.5m（刀刮布）和2*3m（喷绘布）
	套
	1
	

	六、教学设备类
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	笔记本电脑
	（一）硬件参数
1.处理器：≧Intel Core I5  13代处理器，核心≥8核，主频≥2.1GHz 及以上；
2.内存：≥16GB DDR4 3200MHz 内存；
3.硬盘：≥512G M.2 SSD硬盘；
4.显示屏：14.0英寸 LED 背光防眩光超薄型液晶显示屏16: 9（1920*1080像素显示分辨率），配置全合金转轴，更加牢固、美观、耐用,180度开合；
5.显卡：配置高性能显卡；
6.网卡：RJ45千兆有线网卡，802.11 AX 2x2无线网卡（支持WIFI6协议）；
7.键盘：防泼溅键盘；
8.定位设备：多点触控板，按键与触控板分离，方便使用；
9.摄像头：720P高清摄像头，支持物理防窥功能，保护个人隐私；
10.接口：3个USB接口（1*全功能Type-C、2*Type-A）、HDMI2.0接口、耳麦二合一接口、RJ45接口；
11.电池：内置45WH锂电池 ；
12.体积：重量≤1.43Kg（含电池）；
13.厚度：≤19.9mm；
14.操作系统：Windows 11 家庭版。
（二）教学管理平台
▲1.为实现异构平台混合管理，要求云桌面管理平台支持在Windows或麒麟等国产系统搭建，支持对终端的操作系统镜像生成与统一分发管理。（提供此功能界面截图证明）
2.为满足学校能够充分将新、旧电脑进行统一纳管，降低建设成本的需要，云桌面支持Legacy与UEFI两种方式启动系统，支持管理多网卡、双硬盘，支持M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。
3.为提升学校管理效率，云桌面管理平台支持批量管理终端计算机名、IP地址、分辨率、时间同步等配置信息，同时支持针对不同的终端群组设置不同的安全管控策略。
4.针对不同楼宇、年级、学科的终端支持分组管理，可将终端进行分组，管理员可根据配置好的镜像分配给相应的分组；为不影响教学，可在正常上课的同时完成镜像缓存下载。
▲5.可充分利用学校现有网络，支持在镜像下发时进行组内网络探测与网速传输测试，提前优化镜像下发策略，保障传输效率。（提供此功能界面截图证明）
6.为适配大型或复杂型学校网络环境，云桌面支持跨校区、跨广域网部署，IP可达即可部署；为满足学校的WiFi使用场景，简化网络结构，支持通过wifi进行镜像更新和平台管理。
7.为满足学校对多教学场景的切换，支持三种模式对某一系统盘和数据盘的管理，即还原模式、读写模式、学习模式。
▲8.为了提升机房的统一部署与更新时间，减少老师的操作步骤与等待时间，支持镜像下发时的策略设置，更新镜像时锁定终端屏幕和更新时隐藏下载窗口；支持系统镜像下发后自动执行关机、重启等操作。（提供此功能界面截图证明）
9.支持从服务器端对客户端发起远程开机、关机、发送通知消息、发送远程命令等指令，支持管理员对客户端进行远程协助排障。
▲10.为方便学校进行硬件资产统计，支持平台收集所有终端硬件配置信息，包含但不限于终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。（提供此功能界面截图证明）
▲11.为方便学校掌握终端硬件运行情况，支持平台收集所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、CPU温度、开机时间、硬盘信息等。（提供此功能界面截图证明）
12.为方便学校对教学软件运行情况的统计，支持平台收集所有终端的软件信息，包含但不限于程序名称、运行次数、运行时长、版本、程序大小等。
▲13.为保障在大批量终端集中下发与更新镜像时能够获得更快的速度，满足学校考试环境部署或统一更换镜像的需求，当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至IO服务器，通过IO服务器分发镜像，实现数据分流，提升局域网内镜像的更新速度。(提供此功能界面截图证明）
▲14.支持平台可以计划任务设置，可以设置固定时间、每天、每周、每月进行定时执行各种任务类型，包括开机、关机、切换模板、下发模版、还原系统盘、还原数据盘。（提供此功能界面截图证明）
▲15.支持大数据展示。可展示包括但不限于资产统计、设备详情、开关机对比、日志、系统使用情况等信息。（提供此功能界面截图证明）
▲16.为避免网络端口被占用而引起的教学环境不可用的问题，云桌面管理平台支持对服务器使用的网络端口进行检测，并通过检测结果帮助管理员快速分析和解决问题。（提供此功能界面截图证明）
▲17.可提供网盘功能：支持用户在终端登录网盘，实现数据漫游与数据共享；支持用户将网盘中的文件分享给其他用户，其他用户可通过链接和提取码查看文件。（提供此功能界面截图证明）
▲18.网盘回收站功能：为防止误删重要文件，删除的文件会先保留在回收站，可根据实际情况按需取回。（提供此功能界面截图证明）
19.为满足学校各类考试需求，包括但不限于国家计算机一、二级等级考试、社会职称考试等，支持ATA、NCRE等考试模式，支持设置考试专属镜像并在考试开始前将考试镜像设置为隐藏模式，不被破坏。为方便后期溯源备查考试结果并可快速进入下一场考试，支持管理员自定义保留考试桌面保留的周期时间，即在保留学生完整桌面、系统环境、文件数据的同时，可快速部署下一场考试桌面。
▲20.为满足客户单位形象与风格的统一要求，支持系统名称、LOGO、登录背景图等可按需修改成客户单位名称。（提供此功能界面截图证明）
▲21.为简化管理，云桌面管理平台支持创建组织、用户、角色，支持管理员对不同用户和角色进行分级分权管理。（提供此功能界面截图证明）
22.屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕
23.频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学
24.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比
25.班级模型：支持单独对班级模型的统一管理，支持导入、导出、调用不同网络教室中的班级模型。
▲26.上网限制：支持对学生访问网站的黑名单或白名单设置，支持对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，包括但不限于QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。（提供此功能界面截图证明）
▲27.程序限制：为防止学生在教学过程中打游戏或使用QQ、MSN等聊天工具，支持通过各种策略限制学生使用程序。（提供此功能界面截图证明）
28.黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。
29.分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组
30.自动锁屏：断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律
31.防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，可防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制
32.请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题
33.远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息
▲34.远程设置：支持远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生端密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。（提供此功能界面截图证明）
（三）质量和保障
1.产品及厂商资质认证要求：产品通过3C认证、节能认证。
2.售后服务：由制造厂商提供整机原厂二年有限保修服务，提供专人专线售后支持，原厂商提供400/800售后服务电话。供货时须体统原装参数确认函及售后服务承诺函原件。
	台
	14
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	分组活动桌
	1、长方形结构，规格：约1800mm×800mm×730mm。
2、结构：钢架结构。
3、台面：采用基材为25mm厚E1级刨花板，三聚氰胺饰面，面板四周采用封边条封边
▲4、立腿采用φ50mm的圆管，厚度不小于1.2mm；横梁采用25mm×50mm的方管，厚度不小于1.2mm。钢管符合GB/T 3094-2012《冷拔异型钢管》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》要求，其中：化学成分(%)（C≤0.20、Si≤0.35、Mn≤1.40、P≤0.045、S≤0.045），力学性能（下屈服强度≥235N/m㎡、抗拉强度为370-500 N/m㎡、断后伸长率≥25%）。经过不少于125h试验，耐腐蚀等级达到9级以上，投标时必须提供国家认可的第三方检测机构出具检测报告复印件出具的符合上述要求的检测报告扫描件。
▲5、金属件采用环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑。喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。塑粉符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求：筛余物(125μm)全部通过、涂膜外观正常、铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥H、附着力(干附着力)≤1级、弯曲试验≤4mm、杯突试验≥4mm、耐磨性(750g/500r)≤50mg、耐碱性168h无异常、耐酸性240h无异常、耐湿性500h无异常、耐沸水性(2h)无异常，投标时必须提供国家认可的第三方检测机构出具检测报告复印件出具的符合上述要求的检测报告扫描件。
6、采用ABS可调脚。
	张
	10
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	分组活动椅
	椅子坐背采用优质工程塑胶PP+纤维塑料一次性压制而成，架子采用14直径足1.5厚的五金铁经过烧焊、打磨、抛光、电镀而成；椅子可以叠高，能更好节省空间，使用方便。
	张
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	展示柜
	尺寸：900mm×350mm×600mm，采用基材为18mm厚E1级刨花板。
	个
	4
	

	29
	文化装饰
	文化装饰，规格定制，材质环保耐用，样式简约雅致，色彩柔和协调，适配多种空间，安装便捷，兼具美观与文化氛围。
	项
	1
	






	分标3：养利中学人工智能实验室、桃城二小人工智能实验室、堪圩中心小学人工智能实验室商务要求

	交货时间和地点
	交付时间：自签订合同之日起45日历日内交付使用并通过验收。
地点：采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内签订完毕。

	付款条件
	自签订合同之日起十个工作日内采购人向成交供应商支付合同款的 30%作为预付款，货物安装调试完毕并经采购人验收合格后，成交供应商开具发票后，十个工作日内采购人向成交供应商支付剩余合同款。

	质量保证期
	1．分项有质保要求的按分项质保要求，分项没有质保要求的质保期自交货并验收合格之日起计不少于三年（若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行，并提供终身维护支持），其余按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；
2．质保期内负责上门服务、维修、更换损坏的设备和配件及对产品进行维护和保养、货物质量事故和质量缺陷由中标人无偿保修，提供终身维修。
3．中标人提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量问题造成的问题，由中标人负责按照售后服务承诺维修或更换；因采购人员人为因素造成的问题，由中标人负责维保，相关费用与采购人进行协商处理。

	售后服务要求
	除另行特别注明外，售后服务要求如下：
1．中标人按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员。
2．中标人必须提供安装、配线以及软硬件的测试和调整服务。安装设备之前，应先对用户人员进行现场培训。开始安装时，应让用户的硬软件和系统集成人员参与安装、检测和排除故障。中标人在施工、安装、调试等全过程中接受用户的监督。
3．在中标人承诺的保修期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容货物。
4．售后服务按厂家承诺执行。超过厂家承诺标准的，按中标人提交的售后服务承诺书执行。定期回访以及对设备进行维护；质保期后需提供维修维护服务。
5．中标人在质保期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（1）电话咨询
中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
（2）服务响应时间
质保期内，用户遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在8小时内到达现场进行处理，到达现场后3小时内排除故障，恢复正常使用。未能修复的直接更换，保证采购人正常使用，产生的一切费用由中标人承担。
（3）技术升级
在质保期内，如果中标人的产品或服务升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品或服务进行升级。
6．质保期外服务要求
（1）质保期过后，中标人应同样无偿提供电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护。
（2）质保期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，中标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。
7．备品备件及易损件
中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
8．培训要求：中标人对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。中标人应提供对本项目的使用单位进行培训服务，涉及的相关费用计算在项目报价内，并使使用人员能独立、熟练操作设备。要求投标时在响应文件中提供详细培训方案。

	投标报价要求
	1、本项目投标人报价为采购人指定地点的现场交货价，投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标人报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。包括但不限于：
(1)货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、履约验收费；
(2)货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
(3)运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；
(4)各类软件、系统等的安装、集成、试运行等费用；
(5)代理服务费、保险费和各项税金。
2．投标人所提供产品为货物生产厂家的全新正品，所有货物应满足采购文件所述项目要求及技术需求。
3．中标人负责本项目人员的人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。
4．为确保货物质量及原厂品质，中标人在合同签订后正式供货时必须提供本项目核心产品生产厂家的售后服务保证原件、供货证明原件、技术参数确认函原件，否则采购人将有权不予验收通过。如技术参数确认函中所确认的参数与实际供货产品的参数不符，中标人与生产厂家须承担相关法律责任。

	验收方式
	1.中标供应商提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。
2.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料、工具和备品、备件等交付给采购人，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。
3.中标供应商应当在货物交付、调试、培训完成，达到验收条件后向采购人提出书面验收申请，采购人组织项目验收，验收合格后由双方签署货物验收单并加盖采购人公章，双方各执一份。
4.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
5.采购人对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到采购人书面异议后合同约定的时间内及时予以解决。

	验收标准
	1.采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。
2．项目验收按以下流程进行：
（1）中标人按采购人要求送货至指定地点，双方一起开箱验货并签字确认。
（2）中标人按采购人指定的设备安装地点，完成设备的安装与调试。
（3）中标人提出验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。
（4）项目验收合格，项目约定产品或服务才正式交接。交接完毕，才作为项目的最终验收。
3. 检查供货范围。中标人提供的产品到达采购人指定现场后，中标人应在采购人单位项目负责人在场情况下，对着供货清单，当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，并对相关产品的型号、规格、数量、性能参数等进行初步核对，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地时完好无损，与合同约定一致，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿，否则采购方可拒绝签字确认。
4．中标人在项目（含货物）验收时由采购人单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
5．采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。
6．产品包装材料归采购人所有。
7．未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
8. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。

	其他要求
	1、产品说明：本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。
2、核心产品： 科创实践套装 
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。




分标3-4：大新县城南小学等3所学校图书采购
	序号
	标的名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	
	一、图书标准及要求
1.图书要求：投标人必须按照本招标文件采购目录中所有要求的招标图书进行投标,采购目录详见附件《图书采购目录》。
1.图书质量执行标准
1.1图书印刷质量执行《中华人民共和国产品质量法》和新闻出版总署《图书质量管理规定》（2004年第26号文件）中的规定。
1.2印刷技术术语依据GB9851标准。
1.3书刊印刷质量评价和分等导则依据CY/T2-1999标准。
1.4图书开本及幅面尺寸符合GB/T788-1999标准。
1.5图书必须是出版机构（经国家批准的）出版有版权的正式出版物。
2.图书质量要求：
（1）封面印刷套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊，实地版墨包均匀，无回胶印，背面不脏。
（2）插图印刷
①套印准确、层次分明、轮廓实，电分制版无浮雕印。
②网点清晰饱满，小点不秃、大点光洁不糊，质感好。
③墨色均匀实，色彩鲜艳有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致。
（3）正文印刷
①压力：压力适度，全书前后轻重一致。
②墨色：全书前后一致，浓淡适度。
③套印：版面端正，正反套印准确。
④文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎。
⑤书目无脏污，破损，无钉花，野黑。
（5）装订
①开本尺寸符合设计要求，套收规格一致，成品切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头。
②书背平整，无空背、起泡、明显皱纹，书脊字居中封面齐色，边框要色正。
③全书页码折正，书面平服，无皱折（八字折等）
④骑马钉、平钉的钉脚不翘，无断丝，凸肚，钉距匀称，坚实牢固易翻不脱页.
3. 所提供的图书内容及插图必须健康向上，无负面影响，应具有长期保存及使用价值；具有较强知识性、科学性、趣味性、教育性、可读性。
4. 图书相关系统要求：
（1）系统支持 B/S 、C/S两种架构模式，支持云端SAAS访问模式、本地私有化部署、Windows、Linux 平台、国产化系统部署等;
（2）数据库需采用稳定可靠、可弹性伸缩的关系型数据库，具备容灾、备份、恢复、迁移功能，提供高可用、高可靠、高安全的 MySQL 数据库，以保证图书馆相关数据安全存储不丢失;
（3）系统包括采访模块、编目模块、流通模块、典藏模块、期刊模块、读者管理、报表模块、OPAC设置、系统设置、帮助中心等;
（4）系统支持采访征订数据导入，导入文件格式支持MARC、Excel清单，可自定义查重字段，标记重复数据数量;
（5）支持订购单管理、验收单管理，可对新增、删除、关闭操作;
（6）支持图书荐购记录处理，可以记录待审核、通过、驳回、未处理、不订购、已订购、验收中、到馆、采购不到等状态;
（7）支持审核通过的荐购记录转换成订购单，同步发送到书商对应的邮箱，通过短信形式通知对方;
（8）可对已订购到馆图书逐条验收，对未到齐或多出图书做出提示并统计相应信息;
（9）支持图书到馆直接验收处理，支持无订购记录的情况下验收、编目、馆藏分配操作;
（10）.采访统计支持按种、册查询，可导出订购单清单、验收单;
★（11）为提高编目效率，图书编目参数可以设置条码自动记忆、保存后自动弹出新增查重页面、非中央库数据仅命中一条时直接套录使用、无命中数据直接弹出新增记录弹窗、中央库数据仅命中一条时直接添加复本、MARC实时检测、索书号重复可保存功能的参数设置（投标人需提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检测告复印件加盖投标人公章）;
（12）支持编目录入查重时，重复数据自动添加复本馆藏信息;
系统支持表单编目、MARC编目两种形式，可设置默认表单编目或MARC编目;
★（13）在MARC编辑页面，支持新建、插入子字段、插入字段、复制、剪切、粘贴、删除字段、删除子字段、复制整个MARC、粘贴整个MARC、自动生成数据、生成拼音、字段排序、数据校验等功能且支持快捷键操作，保存MARC数据时，系统可实时检测MARC不规范字段（投标人需提供MARC标准格式检测系统著作权复印件）;
（14）系统支持文献条码号打印，可设置模板、单个打印次数、打印预览等;
★（15）系统支持按《中国图书馆分类法》(第五版)详细分类浏览，统计系统数据总种数、总册数，对应分类下，显示此分类号下所有馆藏数据，支持逐级根据分类统计馆藏数据列表（投标人需提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的检测告复印件加盖投标人公章）;
（16）系统支持图书检索功能，可通过 ISBN、正题名、第一责任者、丛书名、分类号、馆藏地址、批次号、主题词、文献条码号、文献条码范围、入库时间范围、出版时间、文献状态查询图书;
（17）系统可以支持单个条码、多个条码、批量导入形式完成图书盘点、图书注销、条码删除、条码替换功能，可设置是否确认图书信息，“是”则显示对应书目信息及馆藏信息，核对信息无误后，可完成盘点、注销、删除、操作，批量导入条码时，可检查出文件中错误条码号;
（18）系统支持架位号新建、批量设置架位号、架位查询，支持扫描条码入库层架、批量导入条码上架、文献自动定位功能;
（19）支持对接标准SIP2标准接口协议，对接自助借还终端设备、智慧校园系统等
5.图书加工要求：
⑴免费上门为各学校进行图书的全套加工和图书上架（不得委托第三方）,要求免费提供贴条形码、粘贴书标等服务。由此发生的所有费用（如材料等）全部由中标供应商承担。
⑵每册书须粘贴用激光打印机打印的不干胶书标1枚（要求书标耐磨、粘性好、不掉墨），具体粘贴位置为书名页左上角、书脊下方处，书脊处书标加贴透明胶保护。
⑶每册书须粘贴用激光打印机打印的馆藏流水号不干胶条形码1枚（要求条形码耐磨、粘性好、不掉墨），具体起止号由招标方提供，分别粘贴在书名页和书内的中上方(不遮盖文字)；一种书有复本时，条形码号须连续，如有随书附件，亦同样配条形码，号码与所配图书连接。每册书所使用的条形码应能被采购方的条形码阅读器正确读出。
⑷所有随书光盘、磁盘、磁带按要求装盒并在盒的左上角粘贴不干胶书标一枚，在盒的正下方贴条形码一枚。
⑸采购方可以根据业务需要，临时调整图书加工的具体要求，中标供应商应根据采购方的要求完成图书加工任务。中标供应商应根据采购方的实际工作运行程序，提供高效、优质的服务保障。
4.▲《图书目录明细表》必须完全响应附件分标3-4：《图书采购目录》，并提供详细的书目参数信息，包含：书号、书名、定价、出版社、出版日期、数量等详细信息。提供虚假参数报价或参数响应率低于98%其投标报价无效。（提供图书目录清单响应承诺函）
5. ▲附件分标3-4：《图书采购目录》以附件形式上传至广西政府采购云平台，投标人自行在广西政府采购云平台下载，投标人所提供的图书信息与附件分标3-4：《图书采购目录》中书名一致。
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	分标3-4：大新县城南小学等3所学校图书采购商务要求

	交货时间和地点
	交付时间：自签订合同之日起45日历日内交付使用并通过验收。
地点：采购人指定地点。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起25日内签订完毕。

	付款条件
	自签订合同之日起十个工作日内采购人向成交供应商支付合同款的 30%作为预付款，货物安装调试完毕并经采购人验收合格后，成交供应商开具发票后，十个工作日内采购人向成交供应商支付剩余合同款。

	售后服务要求
	1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起按照规定以及招标文件要求为采购人提供售后服务。
2.中标人提供的所有图书自验收合格之日起免费质保六个月，在质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
3.免费送货上门，按采购人要求包装并运送至指定地点；
4.中标人必须提供并遵守售后服务承诺；
5.遇到质量问题或其他突发情况，中标人在接到采购人通知后，在2小时内需要做出响应，12小时内到达现场；
6.货物供应过程中产生的残留物或垃圾，需由中标人自行清理至校外。

	验收条件及标准：
	1.依据中华人民共和国国标 GB/T18359 图书印制质量标准、印刷行业 CYZ-91 标准进行验收
2.依据招标文件及投标人的投标文件承诺对项目进行验收。
3.技术参数与招标文件及投标人的投标文件承诺一致，性能或指标达到规定的标准。 
3.验收时采购人、中标供应商等项目相关方都必须在现场（必要时邀请第三方权威机构进行验收），由采购人对照招标文件的服务目标及服务指标全面核对检验，验收完毕后，如不符合招标文件的技术要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
4.中标供应商提供的图书未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 
5.其他验收要求按《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

	其他要求
	1、产品说明：本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。






中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。



节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）



注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
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[bookmark: _Toc7718]
第三章  投标人须知
[bookmark: _Toc254970526][bookmark: _Toc254970667]投标人须知前附表
	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。
2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	[bookmark: _8.1][bookmark: _9.2][bookmark: _5]6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	[bookmark: _Hlk54105293]如接受联合体投标，联合体投标要求如下：
1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。
2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。
3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。
7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	□不允许分包
☑允许分包

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：
√依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、政策分得分高的优先、商务评分高的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐；
□随机抽取；

	11.2
	☑不组织现场考察
□组织现场考察：

	
	√不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	[bookmark: _13.1]13
	报价文件：
1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
[bookmark: _Hlk71299233]2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字或者电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	[bookmark: _13.2]
	资格证明文件
1.崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式后附）（必须提供，否则按无效投标处理）
2.投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的证明材料（格式后附）（中小企业投标时必须提供，否则按无效投标处理）；
5.联合体协议书（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理）
6.分包意向协议（格式自拟）（分包时必须提供，否则按无效投标处理，）
7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：
1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。
2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字或者电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。
3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字或者电子签名并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。

	[bookmark: _13.3]
	商务及技术文件：
1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6.投标人情况介绍（格式自拟）；
7.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
8.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
9.技术及项目实施方案、售后服务方案等（格式自拟）；
10.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；
11.产品出厂标准、质量检测报告【其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）】
12.优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；
13.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；
14.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。
注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。
2.中标人在领取中标通知书时提供两套投标文件，做为纸质存档资料。

	[bookmark: _16.2][bookmark: _13.5][bookmark: _Hlt19693758][bookmark: _Hlt19693759][bookmark: _Hlt19194067][bookmark: _Hlt19194066]                                      16.2
	投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

	[bookmark: _17.1]17.2
	投标有效期：自投标截止之日起60日。

	[bookmark: _18]18.1
	☑本项目不收取投标保证金。
□本项目收取投标保证金。

	[bookmark: _19.2]20
	√本项目不接受电子备份投标文件；
□本项目接受电子备份投标文件。

	[bookmark: _21.1]21.1
	1.投标文件提交截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告

	[bookmark: _23]23
	1.开标时间：详见招标公告
2.开标地点：详见招标公告

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间：30分钟

	24.3（2）
	宣布的内容：投标人名称、投标价格

	[bookmark: _25.3]25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
信用查询截止时点：资格审查结束前
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

	[bookmark: _26]26.1
	评标委员会的人数：5人

	[bookmark: _28.3]29.1
	评标方法：
☑综合评分法
□最低评标价法
本项目采用远程异地评标，主场：崇左市公共资源交易中心（地址：崇左市新城区石景林路9号(崇左市政务服务中心综合楼)
分会场：  百色市公共资源交易中心靖西分中心（靖西市幸福广场政务大楼六楼）。

	[bookmark: _29.2.2（2）]29.2
	分标1、分标2、分标3商务要求评审中允许负偏离的条款数为： 0  项，否则投标按无效处理。
分标1技术评审中允许负偏离的项目数为： 5 项，否则投标按无效处理。
分标2技术评审中允许负偏离的项目数为： 5 项，否则投标按无效处理。
分标3技术评审中允许负偏离的项目数为： 5 项，否则投标按无效处理。

	29.3
	中标候选人推荐数量：√3名
根据总得分由高到低排列次序最多推荐3名中标候选人

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：
√依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定；
□随机抽取；

	[bookmark: _39.1]35.1
	√本项目不收取履约保证金。
□本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：按中标金额的/%。
履约保证金递交方式：银行转账或电汇或其它政府采购法律法规允许的方式
履约保证金退付方式、时间及条件：在合同签订后五个工作日内，中标供应商按本合同合计金额2%比例向采购人提交履约保证金。中标供应商履行完所有合同约定权利义务事项后，中标供应商须向采购人提交退保证金申请，采购人自收到中标供应商退保证金申请后十五个工作日内无息退还【扣除更换、维修维保、赔偿金等费用后的（如有）】全额履约保证金。
履约保证金指定账户：中标后采购人提供
备注：
1. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
2.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
3.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	[bookmark: _40.1]36.1
	签订合同携带的证明材料： 
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：广西龙建工程管理有限公司，联系电话：详见招标公告，通讯地址：详见招标公告
现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	[bookmark: _42][bookmark: _41][bookmark: _Hlt17709148]39.1
	1.采购代理费支付方式：
☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
2.采购代理费收取标准：
☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮  10 % /□收费基准价格上浮   %）收取。
□固定采购代理收费              。
3. 账户名称：  
开户名称：广西龙建工程管理有限公司崇左分公司
开户银行：中国建设银行股份有限公司崇左分行
银行账号：4505 0159 8053 0000 0677

	                                                     40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。
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附件 1

崇左市线上“政采贷”政策告知函


各供应商：
欢迎贵公司参与崇左市政府采购活动！
线上 “政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支  持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、 融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的  中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请  贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区  财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融 资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。
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附件 2
崇左市线上“政采贷”业务流程图
[image: ]
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附件 3

崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表

	金融机构名称
	地址
	业务咨询电话

	崇左市本级及江州区

	工商银行崇左分行
	崇左市骆越大道6号（东盟国际城）裙楼2号楼
	0771-7820436 0771-7820439

	农业银行崇左分行
	江州区友谊大道26号
	0771-7917212

	农业银行江州支行
	江州区江南路48号
	0771-7917054

	建行崇左分行
	崇左市江州区江南路73号建行大厦
	0771-7831103

	中国银行崇左分行
	崇左市江州区龙胤大厦五楼
	0771-7928650 0771-7920613

	崇左农商行授信审批部
	崇左市城西路109号
	0771-7925660

	中国邮政储蓄银行崇左市分行
	崇左市江州区骆越大道2号中国邮政储蓄银行崇左市分行
	0771-7968699

	桂林银行崇左分行营业部
	广西壮族自治区崇左市江州区友谊大道中段龙胤·财富广场101商铺（龙胤大厦六楼营业部）
	0771-7916636

	桂林银行江州支行
	崇左市江州区建设路41号桂林银行
	0771-7988895

	广西北部湾银行崇左分行
	崇左市友谊大道中段西侧龙胤财富广场三期财富中心122号商铺
	0771-7960855

	广西北部湾银行崇左市中泰产业园支行
	广西壮族自治区崇左市江州区中泰产业园企业总部基地企业服务中心一楼
	0771-7821126

	广西北部湾银行崇左市丽江支行
	崇左市江州区丽江路丽江明珠滨江花苑三期106-109号商铺
	0771-7831866

	扶绥县

	工商银行扶绥县支行
	扶绥县新宁镇同正大道94号
	0771-7535612

	农业银行扶绥县支行
	扶绥县新宁镇新华路126号
	0771-7917330

	建行扶绥支行
	扶绥县南密路6号
	0771-7516511 0771-7531157

	建行扶绥空港支行
	扶绥县双拥路3号东信华府18号楼一层
	0771-7525822

	中国银行扶绥支行
	扶绥县-扶绥大道16号山水城市广场一层商铺
	0771-5025887

	扶绥农商行三农零售与乡村振兴金融部
	扶绥县新宁镇永宁路2-1号
	0771-7533041

	中国邮政储蓄银行扶绥县支行
	扶绥县松江路138号中国邮政储蓄银行扶绥县支行
	0771-7536178 0771-7536177

	桂林银行崇左扶绥支行
	广西崇左市扶绥县新宁镇松江路20号（桂林银行崇左扶绥支行）
	0771-7661101

	广西北部湾银行扶绥县支行
	崇左市扶绥县新宁镇同正大道333号碧园·未来城商业综合体13号楼一楼1050、1051号商铺
	0771-7500768

	扶绥深通村镇银行业发部
	扶绥县大景城1号楼正门旁
	0771-7525678

	宁明县
	
	

	工商银行宁明县支行
	宁明县城中镇兴远街70号
	0771-8620729

	农业银行宁明县支行
	宁明县城中镇明阳街11号
	0771-7917093

	建行宁明支行
	宁明县城中镇兴宁大道77号明江财富广场一层1-13号
	0771-8629006

	宁明农商行三农零售与乡村振兴金融部
	宁明县城中镇明阳街3号
	0771-8628166

	桂林银行崇左宁明支行
	宁明县城中镇兴宁大道中70号
	0771-8630787

	广西北部湾银行宁明支行
	崇左市宁明县城中镇兴宁大道中79号（明都大酒店）A幢楼1楼铺面
	0771-8622237

	大新县

	工商银行大新县支行
	大新县桃城镇民生街98号
	0771-3628078

	农业银行大新县支行
	大新县桃城镇伦理路223号
	0771-7917015

	建行大新支行
	大新县民生街7号
	0771-3689766

	大新农商行三农零售与乡村振兴金融部
	大新县城养利路131号
	0771-3623887

	桂林银行崇左大新支行
	崇左市大新县桃城镇民生街7号东盟商业广场1楼桂林银行
	0771-3621996

	广西北部湾银行大新支行
	崇左市大新县桃城镇伦理路230号1楼铺面
	0771-3628366

	崇左大新长江村镇银行营业部
	大新县桃城镇德天大道74-1号
	0771-3698002

	崇左大新长江村镇银行百汇支行
	大新县桃城镇伦那路8号
	0771-3626199

	龙州县
	
	

	工商银行龙州县支行
	龙州县龙江街60号
	0771-8868619

	农业银行龙州县支行
	龙州县龙州镇康平街26号
	0771-8812504

	建行龙州支行
	龙州县龙夏路2号龙州商业广场D栋1号
	0771-8820525

	龙州农商行公司机构金融部
	龙州县龙州镇独山路172号
	0771-8813013

	桂林银行崇左龙州支行
	龙州县龙州镇同顾大道1号同顾·中央公园20栋10号—13号房
	0771-8871021

	广西北部湾银行龙州支行
	崇左市龙州县龙州镇龙夏路1号、3号、5号（南湖商务酒店）一楼铺面
	0771-8811533

	天等县
	
	

	工商银行天等县支行
	天等县天等镇朝阳东路054号
	0771-3532211

	农业银行天等县支行
	 天等县天等镇天宝北路007号
	0771-7917046

	天等农商行公司机构金融部
	天等县天等镇仕民路48号
	0771-3521361

	桂林银行崇左天等支行
	广西崇左市天等县天等镇天宝北路天府中央城5号楼115号
	0771-3522157

	广西北部湾银行天等支行
	崇左市天等县天宝南路002号天富商业广场28栋一层商铺6-17号
	0771-3528688

	凭祥市

	工商银行凭祥分行
	凭祥市新华路5号
	0771-8529259

	农业银行凭祥支行
	凭祥市北大路216号
	0771-7917258

	建行凭祥支行
	凭祥市屏山路138号
	0771-8525068 0771-8536852

	建行凭祥中区支行
	凭祥市金象大道香格里拉3幢3-01至3-03号商铺
	0771-8551161

	建行凭祥浦寨支行
	凭祥市浦寨商业城万泰一楼8-9号
	0771-8561665

	中国银行凭祥支行
	凭祥市-北环路112号
	0771-8520356

	凭祥农商行业务拓展部
	凭祥市友谊关大道13号
	0771-8535667

	桂林银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行
	凭祥市北大路一支40号
	0771-8520550

	广西北部湾银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行
	凭祥市北大路一支60-1号
	0771-8556667






投标人须知正文
一、总  则
[bookmark: _Toc254970527][bookmark: _Toc254970668]1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
[bookmark: _Toc254970669][bookmark: _Toc254970528]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。
    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
[bookmark: _Toc254970670][bookmark: _Toc254970529]2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求
投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970530][bookmark: _Toc254970671]4.投标委托
投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。
[bookmark: _5.投标费用][bookmark: _Toc254970531][bookmark: _Toc254970672]5.投标费用
投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标
6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7.转包与分包             
7.1本项目不允许转包。
  7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。
 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
 7.4根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]8.特别说明
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合]8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。
 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970675]二、招标文件
10.招标文件的组成
（1）招标公告；
（2）采购需求； 
（3）投标人须知；
（4）评标方法及评标标准；
（5）拟签订的合同文本；
（6）投标文件格式。
11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会
 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
[bookmark: _Hlk53134511]11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc254970676][bookmark: _Toc254970535]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc254970677][bookmark: _Toc254970536]12.投标文件的编制原则
投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成
投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。
[bookmark: _13.1报价文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。]（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.3商务文件:_具体材料见“投标人须知前附表”。]（3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。][bookmark: _13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。][bookmark: _Toc254970537][bookmark: _Toc254970678]14.投标文件的语言及计量
14.1语言文字
投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
[bookmark: _Toc254970538][bookmark: _Toc254970679]16.投标报价
16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。
[bookmark: _16.2投标报价具体定义见投标人须知前附表。]16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。
16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。
17.投标有效期
[bookmark: _17.1投标有效期应按“投标人须知中的前附表”规定的期限。]17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。
[bookmark: _Toc254970681][bookmark: _Toc254970540]17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。
[bookmark: _18.投标保证金][bookmark: _Toc254970541][bookmark: _Toc254970682]18.投标保证金
18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还
未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。 
18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。
18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；
（6）法律法规规定的其他情形。
[bookmark: _Toc254970542][bookmark: _Toc254970683]19.投标文件的编制
 19.1投标人应先安装“采购云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。
[bookmark: _19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制]19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。
19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。
 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。
20.电子备份投标文件
电子备份投标文件是指通过“采购云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，提交要求详见在“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交
[bookmark: _21.1投标人必须在“投标人须知中的前附表”规定的投标文件接收时间和投]21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。  
21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回
[bookmark: _Toc254970684][bookmark: _Toc254970543]22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。
22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。
[bookmark: _Toc254970544][bookmark: _Toc254970685]四、开    标
[bookmark: _23.开标时间和地点]23.开标时间和地点
开标时间及地点详见“投标人须知前附表”
24.开标程序
24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。
24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.3开标程序
（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。
如招标文件规定不接受备份电子投标文件，投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理；如招标文件规定接受备份电子投标文件，投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人未在规定时间内解密或者解密失败，且未提供电子备份投标文件或者提供的电子备份投标文件无效或者电子备份投标文件无法解读的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；
（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
（5）开标结束。
特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查
25.资格审查
 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。
[bookmark: _25.3_投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：]25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）
（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；
（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；
（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评   标
[bookmark: _26.组建评标委员会]26.组建评标委员会
26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。
26.3采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购。
27.评标的依据
评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则
28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。
[bookmark: _28.3评标方法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标]28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。
28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐
29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。
29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

[bookmark: _Toc254970687][bookmark: _Toc254970546]七、中标和合同
30 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
30.3出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。
以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。
31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
32.发出中标通知书
    在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。
34.合同授予标准
合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金
[bookmark: _39.1中标人须于签订合同前按本须知前附表规定的金额转账或电汇到指定账] 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同
[bookmark: _40.1投标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证] 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。
    36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。
36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
[bookmark: _41.政府采购合同公告]37.政府采购合同公告
采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。
　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
八、其他事项
[bookmark: _42.代理服务费]39.代理服务费
39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，如投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
39.2代理服务收费标准：





	               费率
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元×1.5 ％＝ 1.5 万元
（ 200－100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元
合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）
40. 需要补充的其他内容
40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857140]40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。









[bookmark: _Toc330456896][bookmark: _Toc254970548][bookmark: _Toc13949][bookmark: _Toc254970689]第四章  评标方法及评标标准
[bookmark: _Toc254970549][bookmark: _Toc254970690]










一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序
1.符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形
投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。
2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
（2） 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（3） 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；
（4） 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
（5） 修正后的报价，投标人不确认的；
（6） 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；
（7） 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。
2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1） 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（2） 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
（3） 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（4） 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
（5） 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（6） 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
（7） 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
（8） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（9） 属于投标人须知正文第9.2条情形的；
（10） 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
（11） 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；
（12） 未响应招标文件实质性要求的；
（13） 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：
（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；
（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
[bookmark: _Hlk71706244]（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
（5）未响应招标文件实质性要求的。
3.澄清补正
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。
4.投标文件修正
4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。
4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。
5.采购异常低价审查
5.1采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×50%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
5.2评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.比较与评价
6.1采用综合评分法的
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。
（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.2采用最低评标价法的
（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。
（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。
（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。


三、评标标准

综合评分法
分标1：高中理化生实验室成套设备采购项目
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分
	（1） 政府采购政策性扣除计算方法：
1）本项目已按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）预留份额30%，不再执行价格的中小微企业扣除政策。
2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号，投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》，且政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即评标报价=投标报价×（1-20%）。
3）投标人满足以上政策时，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。
4）除上述情况外，评标报价=投标报价。
（2） 满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（3）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×30分。   
（4）依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)规定，本项目评审中出现招标文件约定异常低价情形的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。
	30分

	2
	技术分
	评审因素

	2.1
	产品性能分（满分12分）
	投标产品性能参数全部满足招标文件要求，内容系指与产品性能相关紧密的技术指标、功能项目条款，作为评审依据，所提供产品必须满足。由评标委员会成员根据各投标人所投产品技术参数性能进行横向对比，综合评定，各评委在相应档次内独立打。
一档（6分）：投标产品技术参数、性能指标及配置基本满足招标文件要求的且一般性技术参数负偏离总数≤5项，
二档（12分）：设备技术参数、性能指标及配置满足招标文件要求且技术参数无负偏离。
	12分

	2.2
	实施方案（满分30分）
	由评标委员会成员根据投标人提供的项目实施方案进行横向对比，综合评定，然后评委在各档次内独立打分。
一档（10分）：项目管理实施方案进度安排合理，方案推进保证具体措施到位；配套有货物存放场地、运输工具、项目实施人员配备基本合理，供货配送方案、安装质量和安全保证措施一般。
二档（20分）：项目各项关键工作安排合理，交货日期优于采购需求，对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目解决方案；配套有货物存放场地、运输工具、项目实施人员配备较充足，供货配送方案、安装质量和安全保证措施较详细，可操作性较强。
三档（30分）：优于二档，项目管理实施方案完整，组织机构合理，分工与职责明确，提出具有建设性的方案优化建议；提供应急预案，具有对突发计划外供货需求的应对能力，大件设备需要紧急搬运重组需求的应对能力，承诺紧急服务时限；配套有货物存放场地、运输工具、项目实施人员配备充足合理（项目负责人及技术人员必须为投标人正式在册员工，提供投标人为本公司正式员工的相关证明材料（如劳动合同、协议等），有详细的供货配送方案、安装质量和安全保证措施。
	30分

	2.3
	培训方案分 （满分12分）
	一档（4分）：具有设备和维护培训计划，提供专业技术人员对采购人进行培训，培训内容有标准操作方法、使用注意事项、基础维护知识。 
二档（8分）：具有设备和维护培训计划，提供专业 技术人员对采购人进行培训，培训内容有标准操作方法、使用注意事项、基础维护知识、一般故障处理方法、重大故障处理方法、维护保养细则。 
三档（12分）：具有设备和维护培训计划，提供专业技术人员对采购人进行培训，培训内容有标准操作方法、使用注意事项、基础维护知识、一般故障处理方法、重大故障处理方法、维护保养细则、使用技术指导。 
	12分

	2.4
	售后服务方案（满分9分）
	一档（3分）：不切合项目实际，内容冗杂、多余；方案包含有简单的服务承诺、应急保障方案、定期上门维护、到达故障现场时间、故障出现解决方案、售后服务技术人员配备的。
二档（6分）：符合实际，内容措施满足项目需求；服务承诺提供有项目服务维护、保密承诺等内容，应急保障措施提供有应急项目内容、各应急项目的保障措施；方案能提供定期上门维护时间列表，到达故障现场的响应时间满足需求，提供的售后服务技术人员配备满足项目需求、专业技术水平较高。
三档（9分）：售后服务方案针对需求，切合实际，简练；服务承诺提供有详细的项目服务维护、保密承诺等内容，应急保障措施提供有详细的应急项目内容、各应急项目的保障措施，且能详细描述其实现方式；方案能提供定期上门维护具体时间列表，到达故障现场的响应时间完全满足或优于采购需求，提供的售后服务技术人员配备齐全、专业技术水平高，整体方案考虑周全。
	9分

	3
	商务分
	评审因素

	3.1
	质保期分（满分3分）
	在满足本项目质保期基础上，投标文件中承诺项目整体免费质保期每超过招标文件要求半年的，加 1分，满分3分
	3分

	3.2
	业绩信誉分（满分3分）
	（1）投标人或投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证，提供证书扫描件得1分，（满分1分）。
（2）投标人或投标产品2023年以来完成的同类项目的业绩，以签订的采购合同或中标通知书为准，每份得1分，（满分2分）。[采购合同或中标通知书必须能清晰反映所销售的货物、类别及金额，同一个编号的招标项目有2个（含2个）以上的分标中标的只算一次]
	3分

	3.3
	政策分（满分 1 分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得  0 至 0.5 分，满分 0.5分；
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 0.5 分，满分 0.5 分；
（3）非节能、环境标志产品的不得分。
	1分

	4.总得分＝1+2+3
	100






分标2：大新县中小学校设备更新计算机教室及录播教室设备采购

	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分
	（3） 政府采购政策性扣除计算方法：
1）本项目已按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）预留份额30%，不再执行价格的中小微企业扣除政策。
2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号，投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》，且政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即评标报价=投标报价×（1-20%）。
3）投标人满足以上政策时，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。
4）除上述情况外，评标报价=投标报价。
（4） 满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（3）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×30分。   
（4）依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)规定，本项目评审中出现招标文件约定异常低价情形的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。
	30

	2
	技术分
	评审因素

	2.1
	产品性能分（满分30分）
	（1）产品基本分（满分5分）：
完全满足招标文件技术参数要求的得5分；不标注“▲”号的技术参数，出现负偏离的，每一项扣减 1分，扣完5分为止。
（2）产品性能分（满分25分）
采购需求中标注“★”号的技术参数，提供证明材料的，每提供一项得0.5分，满分25分。(证明材料可以是国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告、官网截图、功能截图或产品彩页等，不提供不计分。)
	30分

	2.2
	实施方案（满分18分）
	投标人应根据招标文件要求提供具体详实的系统整体设计方案和实施方案（包括但不限于对项目建设内容、时间进度安排、项目安全措施、质量措施、技术控制措施、人员分工安排情况、风险分析等）：
一档（6分）：方案较详细，包含项目整体设计、管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施等，技术服务、技术培训的服务内容和措施简单。
二档（12分）：方案完整，包含项目整体设计、管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施， 技术服务、技术培训的服务内容和措施可行，培训方案较科学，为学校提供优质教育云平台。
三档（18分）：方案详细全面完善，包含项目整体设计、管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性极强，可行性极高。技术服务、技术培训的服务内容和措施完整，提供培训人员配置且结构合理、培训时间计划切实可行、培训方案详实科学。
备注：未提供方案的，得0分。
	18分

	2.3
	培训方案分 （满分9分）
	一档（3分）：具有设备和维护培训计划，提供专业技术人员对采购人进行培训，培训内容有标准操作方法、使用注意事项、基础维护知识。 
二档（6分）：具有设备和维护培训计划，提供专业 技术人员对采购人进行培训，培训内容有标准操作方法、使用注意事项、基础维护知识、一般故障处理方法、重大故障处理方法、维护保养细则。 
三档（9分）：具有设备和维护培训计划，提供专业技术人员对采购人进行培训，培训内容有标准操作方法、使用注意事项、基础维护知识、一般故障处理方法、重大故障处理方法、维护保养细则、使用技术指导。 

	9分

	2.4
	售后服务方案（满分10分）
	一档（3分）：不切合项目实际，内容冗杂、多余；方案包含有简单的服务承诺、应急保障方案、定期上门维护、到达故障现场时间、故障出现解决方案、售后服务技术人员配备的。
二档（6分）：符合实际，内容措施满足项目需求；服务承诺提供有项目服务维护、保密承诺等内容，应急保障措施提供有应急项目内容、各应急项目的保障措施；方案能提供定期上门维护时间列表，到达故障现场的响应时间满足需求，提供的售后服务技术人员配备满足项目需求、专业技术水平较高。
三档（10分）：售后服务方案针对需求，切合实际，简练；服务承诺提供有详细的项目服务维护、保密承诺等内容，应急保障措施提供有详细的应急项目内容、各应急项目的保障措施，且能详细描述其实现方式；方案能提供定期上门维护具体时间列表，到达故障现场的响应时间完全满足或优于采购需求，提供的售后服务技术人员配备齐全、专业技术水平高，整体方案考虑周全。
	10分

	3
	商务分
	评审因素

	3.1
	业绩信誉分（满分2分）
	（1）投标人或投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证，提供证书扫描件得1分，（满分1分）。
（2）投标人或投标产品2023年以来完成的同类项目的业绩，以签订的采购合同或中标通知书为准，每份得1分，（满分1分）。[采购合同或中标通知书必须能清晰反映所销售的货物、类别及金额，同一个编号的招标项目有2个（含2个）以上的分标中标的只算一次]
	1分

	3.2
	政策分（满分 1 分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得  0 至 0.5 分，满分 0.5 分；
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 0.5 分，满分 0.5 分；
（3）非节能、环境标志产品的不得分。
	1分

	4.总得分＝1+2+3
	100






分标3：大新县3所学校人工智能实验室设备及大新县城南小学等3所学校图书采购

	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分
	（5） 政府采购政策性扣除计算方法：
1）本项目已按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）预留份额30%，不再执行价格的中小微企业扣除政策。
2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号，投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》，且政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，即评标报价=投标报价×（1-20%）。
3）投标人满足以上政策时，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。
4）除上述情况外，评标报价=投标报价。
（6） 满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（3）价格分计算公式：价格分=(评标基准价／评标报价)×30分。   
（4）依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)规定，本项目评审中出现招标文件约定异常低价情形的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序。
	30

	2
	技术分
	评审因素

	2.1
	智能实验室产品性能分（满分10分）
	产品性能分（满分10分）
（1）产品基本分（满分5分）：
完全满足招标文件技术参数要求的得5分；不标注“▲”号的技术参数，出现负偏离的，每一项扣减 1分，扣完5分为止。
（2）产品性能分（满分5分）
采购需求中标注“★”号的技术参数，提供证明材料的，每提供一项得1分，满分5分。
(注：证明材料可以是制造厂家公开发布的产品图册或产品说明书证明或国家认可的第三方检验机构出具的检测检验报告，不提供不计分)
	10分

	2.2
	智能实验室实施方案（满分12分）
	投标人应根据招标文件要求提供具体详实的智能实验室整体设计方案和实施方案（包括但不限于对项目建设内容、时间进度安排、项目安全措施、质量措施、技术控制措施、人员分工安排情况、风险分析等）：
一档（3分）：投标人的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述较为简单。
二档（6分）：投标人的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排基本合理，满足需求。
三档（9分）：投标人的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力；对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、管理方案、组织机构安排内容详细完整，人员有保障，分工与职责比较明确。有建设性的方案优化建议，项目方案较贴近本项目实际执行内容与要求。
四档（12分）：投标人的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力；对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、管理方案、组织机构安排内容科学合理，条理清晰，对风预见有完善的解决方案，人员保障充分，分工与职责明确。有建设性的方案优化建议，项目方案贴近本项目实际执行内容与要求，总体方案优秀。
注：未提供或不满足进档要求不得分。
	12分

	2.3
	图书采购实施方案（满分12分）
	由评审专家根据各供应商针对本项目的工作实施方案描述，从图书质量保证、图书征订、图书回告、图书送货、发放、退货等方面独立评分：
一档（4分）：提供简单的实施方案及相应措施等内容。
二档（8分）：实施方案优于一档，包含相应的措施，对图书质量保证、图书征订、图书回告等内容有较详细的描述，可行性较强，服务响应及时。
 三档（12分）：实施方案优于二档，包含相应的措施，对图书质量保证、图书征订、图书回告、图书送货、发放、退货等内容有详细完整的描述，可行性较强，服务响应及时。
注：未提供或不满足进档要求不得分。
	12分

	2.4
	培训方案分 （满分10分）
	一档（3分）：具有设备和维护培训计划，提供专业技术人员对采购人进行培训，培训内容有标准操作方法、使用注意事项、基础维护知识。 
二档（6分）：具有设备和维护培训计划，提供专业 技术人员对采购人进行培训，培训内容有标准操作方法、使用注意事项、基础维护知识、一般故障处理方法、重大故障处理方法、维护保养细则。 
三档（10分）：具有设备和维护培训计划，提供专业技术人员对采购人进行培训，培训内容有标准操作方法、使用注意事项、基础维护知识、一般故障处理方法、重大故障处理方法、维护保养细则、使用技术指导。 
注：未提供或不满足进档要求不得分。
	10分

	2.5
	售后服务方案（满分12分）
	评标委员会依据包含智能实验室和图书采购售后服务方案进行横向对比打分。
一档（4分）：不切合项目实际，内容冗杂、多余；方案包含有简单的服务承诺、应急保障方案、定期上门维护、到达故障现场时间、故障出现解决方案、售后服务技术人员配备的。
二档（8分）：符合实际，内容措施满足项目需求；服务承诺提供有项目服务维护、保密承诺等内容，应急保障措施提供有应急项目内容、各应急项目的保障措施；方案能提供定期上门维护时间列表，到达故障现场的响应时间满足需求，提供的售后服务技术人员配备满足项目需求、专业技术水平较高。
三档（12分）：售后服务方案针对需求，切合实际，简练；服务承诺提供有详细的项目服务维护、保密承诺等内容，应急保障措施提供有详细的应急项目内容、各应急项目的保障措施，且能详细描述其实现方式；方案能提供定期上门维护具体时间列表，到达故障现场的响应时间完全满足或优于采购需求，提供的售后服务技术人员配备齐全、专业技术水平高，整体方案考虑周全。
注：未提供或不满足进档要求不得分。
	12分

	3
	商务分
	评审因素

	3.1
	业绩信誉分（满分4分）
	（1）投标人或投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证，提供证书扫描件得1分，（满分1分）。
（2）投标人或投标产品2023年以来完成的同类项目的业绩，以签订的采购合同或中标通知书为准，每份得1分，（满分3分）。[采购合同或中标通知书必须能清晰反映所销售的货物、类别及金额，同一个编号的招标项目有2个（含2个）以上的分标中标的只算一次]
	4分

	3.2
	图书供应服务承诺分（满分9分）
	（1）承诺100%提供正版图书，得3分；
（2）承诺可提供图书征订目录及电子光盘，得3分；
（3）承诺正常征订7个工作日内到货，临时追订5个工作日内到货，得1.5分；
（4）承诺无条件接受临时零星的追、补、添订的急件教材，得1.5分
	9分

	3.2
	政策分（满分 1 分）
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得  0 至 0.5 分，满分 0.5 分；
（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 0.5 分，满分 0.5 分；
（3）非节能、环境标志产品的不得分。
	1分

	4.总得分＝1+2+3
	100





四、中标候选人推荐
综合评分法
1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，按投标人须知前附表第30.1条推荐中标候选人。
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《广西壮族自治区政府采购合同》文本

采购单位（甲方）  大新县教育局       
供 应 商（乙方）                               招  标  编  号                     
签  订  地  点     大新县                     签 订 时 间                    
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条 合同标的
1.合同总金额：                          。
1）、大型企业金额：                 ；比例：     %
2）、中小企业金额：                 ；比例：     %
3）、小微企业金额：                 ；比例：     %
2.供货一览表
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
单位
	单价(元)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额(大写)                    (小写)               


合同合计金额包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、培训费的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。如公告规定、采购文件及投标文件对其另有规定的，从其规定。
第2条　 分包
允许分包
第三条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。
第四条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。
2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第五条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：             。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。
第六条　交付和验收
1.交货验收时间：             ；交付地点：                        。
2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方可在货物达到验收条件后十五个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。
第七条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：大新县教育局。
第八条  售后服务、质量保证期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物质量保证期：                                          。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第九条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。
2.付款方式：                                          。
第十条　履约保证金
无。
第十一条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。
第十二条  质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。
3.在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物质量保证期为     年，因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过质量保证期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十三条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。到货后，甲方应当在货物达到验收条件后十五个工作日内进行验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5. 乙方须参与到验收过程中，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。
第十四条  货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十五条　违约责任
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。
5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。
7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。
第十六条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件（自然灾害、战争、疫情等）导致不能履行合同，经双方协商后，可将合同履行期进行延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并出具相关的情况说明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十七条  合同争议解决
1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十八条  合同生效及其它
1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十九条　合同的变更、终止与转让
1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第二十条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.中标通知书；
2.投标函；
3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；
4.采购需求；
5.开标一览表；
6.设备性能配置清单；
7.……；
8.其他合同文件。
9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。
第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方一份（可根据需要另增加）。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。
本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。
	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址： 
	单位地址：

	法定代表人或者委托代理人：
	法定代表人或者委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行： 
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：



























[bookmark: _Toc27068]第六章　投标文件格式
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一、报价文件格式
1. 报价文件封面格式： 
电子投标文件

报  价  文  件



项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                                   年  月  日

2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。




3. 投标函格式：
投 标 函
致：采购人名称：
根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。
据此函，我方宣布同意如下：
1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自投标截止之日起    日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。
6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：          邮编：            
电话：        传真：          邮箱：         
投标人名称:                
开户银行：                         银行帐号：                     
法定代表人或者委托代理人签字/电子签名:___________ 
                                    

投标人名称（电子签章）：
                                                      年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）
开标一览表
项目名称：                    项目编号：                     分标：           
投标人名称：                                            单位：元
	序号
	标的的名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	国别
	数量及单位①
	单价
②
	投标报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


注: 
1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名）或者盖章，否则其投标作无效标处理。
3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。
6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。


                                  法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）： 
                                  投标人名称（电子签章）：
                                  日期：    年   月   日
[bookmark: _Toc19686837]
二、资格证明文件格式
0. 资格证明文件封面格式： 

电子投标文件

资格证明文件






项目名称：

项目编号：
 
所投分标：

投标人名称：


年  月  日


 



资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
2.崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式）
致（采购代理机构名称）:
我方自愿参加 （项目名称）  项目（项目编号：            ）的政府采购活动，严格遵 守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，并郑重承诺：
1.我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、 电力、 电 信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。
2.我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3.我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5.我方参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。
我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商名称（盖章）：
日 期：

注：1.参与政府采购活动的供应商可按第 1 点的内容： “我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于 银行 、保险、 石油石化、 电力、 电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动 前已取得总公司的授权。 ”进行承诺，也可以根据自身的真实情况选择以下 2 种方式进行承诺： 一 是 “ 我方具有独立承担民事责任的能力 ”进行承诺； 二是 “ 我方属于银行、保险、 石油石化、 电力、 电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权 ”进行承 诺。 参加政府采购活动的供应商只要第 1 点承诺的内容包含有： 具有独立承担民事责任的能力、在 参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权等内容的即为有效的承诺。 2.第 1 点所指的行业特殊 情况使用了 “ 等 ” 字表示列举未尽， 即行业特殊情况包含但不限于银行、保险 、 石油石化 、 电力、电信。
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3.投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

                                    法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）： 
                                    投标人名称（电子签章）：
                                    日期：    年   月   日

4.投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。




                                  法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）： 
                                  投标人名称（电子签章）：
                                日期：    年   月   日


5.投标声明
投标声明
（采购人名称）：
我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：
1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
    特此承诺。
                         法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：             
                                         投标人名称（电子签章）：                 
                                                  年    月    日

[bookmark: _Toc19686838]注：1.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体各方法定代表人分别签字或者电子签名，否则投标无效。
2.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，否则按无效投标处理；

三、商务及技术文件格式
1.商务及技术文件封面格式： 

电子投标文件

商  务  及  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：
 
所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
 

2.商务及技术文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。


3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺
投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    投标人名称（电子签章）
                                                      年    月     日





4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。
特此证明。


附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式
授权委托书
（非联合体投标格式）
（如有委托时）

致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字/电子签名）：                           
委托代理人身份证号码：                             
法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：              
 
                                                投标人名称（电子签章）：
                                              年    月    日

[bookmark: _Hlk65851555][bookmark: _Hlk65851620]注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字或者电子签名，否则按无效投标处理；
2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书
（联合体投标格式）
（如有委托时）
致：采购人名称：
根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
牵头人（电子签章）：
日期：    年   月   日

被授权人（签字/电子签名）：
日期：    年   月   日

注：
1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字或者电子签名，否则按无效投标处理；
2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字或者盖章或者电子签名。
3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。


107
Internal






108


6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：               
日  期：         



7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 
	采购人名称
	项目名称
	合同金额
（万元）
	采购人联系人及
联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：　　　　　
投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日



8. 设备性能配置清单格式
8-1设备性能配置清单（分标1、分标2、分标3-1、分标3-2、分标3-3适用）

所投分标：     分标
	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日  期：          




8-2图书目录明细表（分标3-4适用）
	序号
	条码
	书名
	出版社
	定价
	数量
	册数
	总册数
	出版日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




所投分标：     分标

备注：投标人按照《图书目录明细表》填写，不得留空，否则按无效投标处理。
9. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表
所投分标：     分标
	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日 期：        









10. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表
所投分标：     分标
	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：
1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。


法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日 期：         


11. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表
所投分标：     分标
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %



法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          
日 期：            


四、其他文书、文件格式
1.联合投标协议书格式
联合体协议书


 	（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执一份。
注：本协议书由法定代表人签字或者电子签名的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字或者电子签名的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人： 	（签字/电子签名）

联合体成员名称（盖公章）：
法定代表人或者其委托代理人： 	（签字/电子签名）
……



 	年 	月 	日
 

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（电子签章）： 
日 期：


注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（电子签章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。


4.关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　年　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
5.质疑函（格式）
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   
□采购结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


6.投诉书（格式）
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                            联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
采购文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                       公章：

日期：
                                                                              
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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