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第一章 招标公告

项目概况
玉林市第一人民医院区域医疗中心门诊楼订制家具采购项目（项目编号：YLZC2026-G1-990143-GXZN）项目的潜在供应商应在登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）自行下载招标文件；并于2026年08月17日09点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：YLZC2026-G1-990143-GXZN

采购计划文号：YLZC2026-G1-10681
项目名称：玉林市第一人民医院区域医疗中心门诊楼订制家具采购项目

预算金额：人民币叁佰柒拾万元整(370万元）
最高限价（如有）：人民币叁佰柒拾万元整(370万元）

采购需求： 

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	单价（万元）
	简要技术需求或者服务要求
	备注

	1
	玉林市第一人民医院区域医疗中心门诊楼订制家具采购项目
	1批
	370
	详见招标文件采购需求。
	


合同履约期限：签订合同之日起120日历天内通过验收并交付使用。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小型企业采购的项目，货物制造商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
3.本项目的特定资格要求：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之时起至2026年08月03日，每天上午08:30至12:00，12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，在招标公告期限内供应商登录广西政府采购云平台自行在线办理并下载采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再进行报名，如操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。
售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年08月17日09点00分（北京时间）
投标地点（网址）：通过广西政府采购云平台在线投标。
开标时间：2026年08月17日09点00分（北京时间）

开标地点（网址）：通过广西政府采购云平台在线解密开启。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西玉林市人民政府门户网（www.yulin.gov.cn/）。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.供应商注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf

.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
    （2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。
    （3）CA证书在线解密：供应商投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
    注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

2）供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

4.本项目不接受未登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取本项目招标文件的供应商投标。

5.评标主会场地址：玉林市康乐路86号奥园康城花园17幢3单元14号商铺（广西中诺工程管理有限公司）；副会场地址：桂林市临桂区青莲路建设大厦南楼15层广西嘉华建设项目管理咨询有限公司评标室，联系电话 0773-2829198。

6.投标保证金：人民币叁万伍仟元整（35000.00元）。

7.监督部门及联系方式：玉林市财政局    0775-2697961
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名    称：玉林市第一人民医院
地    址：玉林市教育中路495号　
联 系 人：陶经伟
联系方式：0775-2693066 
2.采购代理机构信息
名称：广西中诺工程管理有限公司
地　址：玉林市康乐路86号奥园康城花园17幢3单元14号商铺
项目联系人：李玉胜  曾宪梅
联系方式：0775-2391688
广西中诺工程管理有限公司
                                                2026年07月27日

第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

(2)根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库[2014]68号)，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

(3)按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

(5)根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》(2023年1号)规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网(http://www.cac.gov.cn/index.htm)最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

（6）优先采购节能产品、环境标志产品。

（7）本项目支持采用本国产品政策。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款；采购需求中带“※”的条款为重要条款；无特殊符号标记的为一般条款。
3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5、投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

本项目预算控制价：人民币叁拾柒万元整（370.00万元）

技术参数

本项目的核心产品为：医用组合沙发

	序号
	品名
	图片
	尺寸规格
	数量
	单位
	材质
	摆放区域
	控制价（元）

	3#楼一层
	

	一层导诊台
	单价（元）
	小计（元）

	1
	异形、圆形服务台
	[image: image1.png]



	W*750/300*750/1150H
	20
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼一层
一层导诊台
	4095.09 
	81901.8

	2
	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	20
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准。
	3#楼一层
一层导诊台
	569.47 
	11389.4

	3
	医用人造石（上台面）
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	展开宽度：X≤400
	20
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准。
	3#楼一层
一层导诊台
	690.00 
	13800

	4
	医用人造石（外立面）
	[image: image4.png]



	平面
	22
	平方米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准。
	3#楼一层
一层导诊台
	1174.06 
	25829.32

	分诊处
	
	

	5
	直型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	2
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼一层
分诊处
	2170.90 
	4341.8

	等候区
	
	

	6
	医用组合沙发
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	直径2600mm高750
	2
	组
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；（5）脚架：钢底架：
	3#楼一层
等候区
	8850.81 
	17701.62

	出入院处
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	L形挂号收费桌
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	1400*1400*750H
	8
	套
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）配置：键盘架、活动主机架、铝合金线盒；


	3#楼一层
出入院处
	2335.00 
	18680
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	掩门矮柜01
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	800*400*1150
	10
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	3#楼一层
出入院处
	667.08 
	6670.8
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	掩门茶水柜
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	800*400*875
	1
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	3#楼一层
出入院处
	667.08 
	667.08

	辅助用房
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	掩门矮柜01
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	800*400*1150
	10
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	3#楼一层
辅助用房
	667.08 
	6670.8

	11
	掩门茶水柜
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	800*400*875
	1
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	3#楼一层
辅助用房
	667.08 
	667.08

	12
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	1.6
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼一层
辅助用房
	833.85 
	1334.16

	13
	医用中柜
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	400/800*350*600
	1.6
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	3#楼一层
辅助用房
	522.85 
	836.56

	14
	医用地柜
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	400/800*585*838
	1.6
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼一层
辅助用房
	839.00 
	1342.4

	母婴室
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	双位婴儿护理台
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	1175*800*1000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
	3#楼一层
母婴室
	3028.35 
	3028.35

	16
	哺乳椅
	[image: image16.png]



	850×800×800mm
	1
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；
	3#楼一层
母婴室
	1281.18 
	1281.18

	3#楼二层
	
	

	分诊处1
	
	

	1
	U型/L型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	9.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼二层
分诊处1
	2174.85 
	20443.59

	2
	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	9.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准。
	3#楼二层
分诊处1
	569.00 
	5348.6

	3
	人造石（上台面）
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	展开宽度：X≤400
	9.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准。
	3#楼二层
分诊处1
	690.00 
	6486

	分诊处2
	
	

	4
	U型/L型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	9.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼二层
分诊处2
	2174.85 
	20443.59

	5
	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	9.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准。
	3#楼二层
分诊处2
	569.00 
	5348.6

	6
	医用人造石（上台面）
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	展开宽度：X≤400
	9.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准。
	3#楼二层
分诊处2
	690.00 
	6486

	二层候诊区
	
	

	诊室
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	诊桌
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	主1400*600*750副1400*400*645
	14
	套
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	3#楼二层
诊室
	2338.00 
	32732

	8
	诊（疗/查）床
	[image: image24.png]



	1900*620*670
	15
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼二层
诊室
	1258.00 
	18870
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	橡胶椅
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	475*480*920
	15
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；                                         （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼二层
诊室
	239.80 
	3597

	抢救室
	
	

	10
	办公桌（01）
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	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼二层
	1002.00 
	1002

	办公室
	
	

	11
	办公桌（01）
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	1200*600*750
	4
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼二层
办公室
	1002.00 
	4008

	12
	常规文件柜02
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	800*400*2000
	1
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼二层
办公室
	1334.16 
	1334.16

	库房
	
	

	13
	医用被服柜
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	800*600*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	3#楼二层
库房
	1334.16 
	2668.32

	MDT诊室
	
	

	14
	折叠培训桌
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	1200*500*750
	6
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                                                            （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                          （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；                                     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	3#楼二层
MDT诊室
	1002.00 
	6012

	15
	医用培训椅
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	580×490×860mm
	12
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；                                    
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	3#楼二层
MDT诊室
	302.22 
	3626.64

	16
	三抽一体柜B超桌
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	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼二层
MDT诊室
	1002.00 
	1002

	辅助用房
	
	

	17
	办公桌（01）
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	1200*600*750
	7
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼二层
辅助用房
	1002.00 
	7014

	茶水、午餐室
	
	

	18
	配餐吊柜
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	1000*350*600
	5.3
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼二层
茶水、午餐室
	833.00 
	4414.9

	19
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	5.3
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼二层
茶水、午餐室
	621.00 
	3291.3

	20
	配餐地柜
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	1000*600*850
	6.6
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼二层
茶水、午餐室
	833.85 
	5503.41

	21
	医用人造石台面
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	X*600*12
	7.5
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准。
	3#楼二层
茶水、午餐室
	608.22 
	4561.65

	22
	医用培训椅
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	515×525×840
	8
	张
	（1）用优质实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；
（2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
（3）椅架：：采用时尚电镀实心脚架
	3#楼二层
茶水、午餐室
	185.41 
	1483.28

	23
	洗手柜1
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	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼二层
茶水、午餐室
	1776.84 
	1776.84

	更衣室1、2
	
	

	24
	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	8
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	3#楼二层
更衣室1、2
	1500.93 
	12007.44
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	穿衣换鞋柜
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	1000*400*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	3#楼二层
更衣室1、2
	1667.70 
	3335.4

	心电诊断；分诊区
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	U型/L型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	7.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼二层
心电诊断；分诊区
	2174.85 
	16093.89
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	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	7.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼二层
心电诊断；分诊区
	569.00 
	4210.6
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	医用人造石（上台面）
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	展开宽度：X≤400
	7.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼二层
心电诊断；分诊区
	690.00 
	5106

	心电诊断区
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	直型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	3
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼二层
心电诊断区
	2170.52 
	6511.56
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	医用人造石（上台面）
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	展开宽度：X≤400
	3
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼二层
心电诊断区
	690.00 
	2070
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	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	3
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼二层
心电诊断区
	569.47 
	1708.41
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	办公桌（01）
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	1200*600*750
	3
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼二层
心电诊断区
	1002.00 
	3006
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	诊（疗/查）床
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	1900*620*670
	3
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼二层
心电诊断区
	1258.00 
	3774

	程控室
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	诊（疗/查）床
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	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼二层
程控室
	1258.00 
	1258
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	办公桌（01）
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	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼二层
程控室
	1002.00 
	1002

	动态心电、血液室
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	诊（疗/查）床
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{1




	1900*620*670
	2
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼二层
动态心电、血液室
	1258.00 
	2516

	37
	办公桌（01）
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	1200*600*750
	4
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼二层
动态心电、血液室
	1002.00 
	4008
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	医用操作椅
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	凳面直径290升降410~540mm
	2
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》;
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。                            
（3）功能：可升降移动，带脚踏；                                         
（4）气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。                                                             
（5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。
	3#楼二层
动态心电、血液室
	305.00 
	610
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	医用地柜
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	400/800*585*838
	1.6
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼二层
动态心电、血液室
	839.00 
	1342.4

	40
	医用人造石台面
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	X*600*12
	1.6
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准。
	3#楼二层
动态心电、血液室
	608.00 
	972.8

	食道电生理室1、2
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	诊（疗/查）床
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	1900*620*670
	2
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼二层
食道电生理室1、2
	1258.00 
	2516
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	医用地柜
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	400/800*585*838
	5.6
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼二层
食道电生理室1、2
	839.00 
	4698.4
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	医用人造石台面
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	X*600*12
	5.6
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准。
	3#楼二层
食道电生理室1、2
	608.00 
	3404.8

	值班室1、2
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	实木双层值班床（含环保棕垫）05
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	2040*1575*1800
	4
	张
	（1）无节橡木、床板用1.45CM厚杉木板
（2）采用传统榫卯结构搭配优质五金配件
（3）表面使用品牌环保水性漆，无甲醛，异味
（4）配置：2张环保棕垫，优质针织棉布覆面；尺寸：1900*1500*50mm，1900*1200*50mm；
	3#楼二层
值班室1、2
	3098.18 
	12392.72

	45
	医用被服柜
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	800*600*2000
	3
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	3#楼二层
值班室1、2
	1334.16 
	4002.48

	3#楼三层
	
	

	分诊区；1
	
	

	1
	U型/L型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	9.2
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼三层
分诊区；1
	2174.85 
	20008.62

	2
	医用人造石（上台面）
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	展开宽度：X≤400
	9.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼三层
分诊区；1
	690.00 
	6348

	3
	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	9.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼三层
分诊区；1
	569.00 
	5234.8

	分诊区：2
	
	

	4
	U型/L型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	9.2
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼三层
分诊区：2
	2174.85 
	20008.62

	5
	医用人造石（上台面）
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	展开宽度：X≤400
	9.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼三层
分诊区：2
	690.00 
	6348

	6
	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	9.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼三层
分诊区：2
	569.00 
	5234.8

	诊室28间
	
	

	7
	办公桌（01）
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	1200*600*750
	28
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼三层
诊室28间
	1002.00 
	28056

	8
	诊（疗/查）床
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	1900*620*670
	28
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼三层
诊室28间
	1258.00 
	35224

	9
	医用操作椅
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	凳面直径290升降410~540mm
	28
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》;
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。                            
（3）功能：可升降移动，带脚踏；                                         
（4）气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。                                                             
（5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。
	3#楼三层
诊室28间
	305.00 
	8540

	10
	医用地柜
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	400/800*585*838
	54
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼三层
诊室28间
	839.00 
	45306

	11
	医用人造石台面
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	X*600*12
	72
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼三层
诊室28间
	608.22 
	43791.84

	12
	亚克力防水罩
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	738W*530*350H
	20
	个
	8厘亚克力热弯成型
	3#楼三层
诊室28间
	330.03 
	6600.6

	13
	洗手柜2
	[image: image74.png]



	900*585*838
	20
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准，
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼三层
诊室28间
	2604.38 
	52087.6

	会议、示教室
	
	

	14
	折叠培训桌
	[image: image75.png]=





	1200*500*750
	18
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                                                            （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                          （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；                                     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	3#楼三层
会议、示教室
	1002.00 
	18036

	15
	医用培训椅
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	580×490×860mm
	36
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；                       
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；                                    
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	3#楼三层
会议、示教室
	302.22 
	10879.92

	男、女更衣室
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	6门6格衣鞋柜
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	900*550*2000
	14
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	3#楼三层
男、女更衣室
	1500.93 
	21013.02

	17
	穿衣换鞋柜
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	1000*400*2000
	3
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	3#楼三层
男、女更衣室
	1667.70 
	5003.1

	办公室
	
	

	18
	医用吊柜
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	400/800*350*600
	6
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼三层
办公室
	833.85 
	5003.1

	19
	治疗柜背架
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	400/800*50*2050
	6
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼三层
办公室
	621.12 
	3726.72

	20
	办公桌（01）
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	1200*600*750
	6
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼三层
办公室
	1002.00 
	6012

	21
	10人会议桌（01）
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	2400*1200*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管。
（4）配置：铝合金线盒、中央走线盒，（配智能轨道插座）
	3#楼三层
办公室
	2005.00 
	2005

	清洗室
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	医用双槽沥水污洗柜04
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	1200*600*1000mm
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑
（3）配置：鹅颈手动水龙头。
（4）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准。
	3#楼三层
清洗室
	3575.92 
	3575.92

	23
	医用脚踏单门污物柜01
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	510*600*850
	1
	台
	（1）※柜体：采用优质304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑：
（3）配置：脚踏平移投放口。
	3#楼三层
清洗室
	2555.60 
	2555.6

	污洗、暂存室
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	医用双槽沥水污洗柜04
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	1200*600*1000mm
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑
（3）配置：鹅颈手动水龙头。
（4）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准。
	3#楼三层
污洗、暂存室
	3575.92 
	3575.92
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	医用脚踏2门污物柜02
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	900*600*850
	2
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；
（3）配置：脚踏平移投放口。
	3#楼三层
污洗、暂存室
	3558.62 
	7117.24

	超声造影室
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	办公桌（01）
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	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼三层
超声造影室
	1002.00 
	1002
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	诊（疗/查）床
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	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼三层
超声造影室
	1258.00 
	1258

	28
	医用操作椅
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	凳面直径290升降410~540mm
	1
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》;
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。                            
（3）功能：可升降移动，带脚踏；                                         
（4）气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。                                                             
（5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。
	3#楼三层
超声造影室
	305.00 
	305

	超声库房
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	医用轻型货架
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	1200*600*2000
	9
	组
	※货架：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准
1、主体材质：立柱采用40*40*1.2MM方管，耳朵挂板1.2MM，层板0.8mm冷轧钢板，激光焊接成型；
2、※表面处理：采用抗菌粉末，粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                                                                                 3、配置：四层活动层板。
	3#楼三层
超声库房
	1177.97 
	10601.73

	心电诊断：分诊区
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	U型/L型护士站
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	W*750/300*750/1150H
	9.2
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼三层
心电诊断：分诊区
	2174.85 
	20008.62
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	医用人造石（上台面）
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	展开宽度：X≤400
	9.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼三层
心电诊断：分诊区
	690.00 
	6348
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	医用人造石（下台面）
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	展开宽度：X≤750
	9.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼三层
心电诊断：分诊区
	569.00 
	5234.8

	办公室
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	可移动演讲台
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	800*600*1100
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                                                           
（2）台架：采用可气动升降立柱钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                          
（3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	3#楼三层
办公室
	1566.09 
	1566.09
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	办公桌（01）
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	1200*600*750
	19
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼三层
办公室
	1002.00 
	19038
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	常规文件柜02
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	800*400*2000
	7
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼三层
办公室
	1334.16 
	9339.12

	示教室
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	可移动演讲台
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	800*600*1100
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                                                           
（2）台架：采用可气动升降立柱钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                          
（3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	3#楼三层
示教室
	1566.09 
	1566.09

	晾晒室
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	医用地柜
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	400/800*585*838
	2.2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼三层
晾晒室
	839.00 
	1845.8

	38
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	2.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准。
	3#楼三层
晾晒室
	608.00 
	1337.6

	更衣室
	
	

	39
	6门6格衣鞋柜
	
	900*550*2000
	6
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	3#楼三层
更衣室
	1500.93 
	9005.58

	主任办公室
	
	

	40
	中班台（01）
	
	主台：1800*800*750 副柜：1600*400*645
	1
	套
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。（4）副柜：副柜采用18MM多层板；
（5）台架：采用门字型钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 
	3#楼三层
主任办公室
	2835.09 
	2835.09

	41
	文件柜04
	
	1200*400*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼三层
主任办公室
	2001.24 
	2001.24

	42
	掩门茶水柜
	
	800*400*875
	1
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	3#楼三层
主任办公室
	667.08 
	667.08

	43
	医用沙发
	
	1600*830*880
	1
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；
（5）脚架：钢底架：
	3#楼三层
主任办公室
	1764.48 
	1764.48

	44
	茶几
	
	1200*600*430
	1
	张
	（1）桌面：采用25MM优质E0级实木生态多层板，封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶                                                                          （2）钢架：采用25*25*1.2优质钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼三层
主任办公室
	1002.00 
	1002

	3#楼四层
	
	

	1
	医用办公椅
	
	630×700×1155~1215mm
	1
	张
	（1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好；颜色可选；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。
（4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼四层
主任办公室
	482.06 
	482.06

	儿保分诊区
	
	

	2
	U型/L型护士站
	
	W*750/300*750/1150H
	9.2
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼四层
儿保分诊区
	2174.85 
	20008.62

	3
	医用人造石（上台面）
	
	展开宽度：X≤400
	9.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼四层
儿保分诊区
	690.00 
	6348

	4
	医用人造石（下台面）
	
	展开宽度：X≤750
	9.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼四层
儿保分诊区
	569.00 
	5234.8

	母婴室
	
	

	5
	婴儿洗浴地柜01
	
	400/450/800/900*750*838
	4
	延米
	（1）※主体材质：柜体采用优质0.8MM电解钢板，电解钢板符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》。
（2）表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
（3）柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫，经久耐用；
（4）抽屉：抽屉内可选配活动隔板，且可自由拆取，摆放不同大小、类型的医疗物品。
（5）配置：抽屉及门板配标签卡槽，柜内都有可调节层板。（可选用五金拉手或平板斜切拉手）；
（6）柜体底部：采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（7）五金配件：采用优质缓冲门铰及三节导轨。
（8）台面采用复合亚克力,具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能；
（9）盆体采用复合亚克力一体成型工艺,具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能；
(10）抽拉式冷暖手动水龙头。
	3#楼四层
母婴室
	833.85 
	3335.4

	6
	皮革软垫
	
	X*750*60
	1
	延米
	（1）※软包采用60MM阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，
（2）※抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。
	3#楼四层
母婴室
	359.69 
	359.69

	7
	母婴室单人沙发
	
	850×800×800
	3
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；
（5）脚架：钢底架：
	3#楼四层
母婴室
	1375.73 
	4127.19

	8
	茶几
	
	600*600*420
	2
	张
	（1）桌面：采用25MM优质E0级实木生态多层板，封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；                                                                           （2）钢架：采用25*25*1.2优质钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼四层
母婴室
	500.31 
	1000.62

	9
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	1
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼四层
母婴室
	839.00 
	839

	10
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	3
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼四层
母婴室
	608.22 
	1824.66

	11
	洗手柜1
	
	900*585*838
	2
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼四层
母婴室
	1776.84 
	3553.68

	高压氧室
	
	

	12
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	2.3
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼四层
高压氧室
	839.00 
	1929.7

	13
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	3.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼四层
高压氧室
	608.00 
	1945.6

	14
	医用被服柜
	
	800*600*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	3#楼四层
高压氧室
	1334.16 
	2668.32

	15
	洗手柜2
	
	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准。
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼四层
高压氧室
	2604.38 
	2604.38

	换衣室
	
	

	16
	双柜诊疗床
	
	1900*620*670
	1
	张
	（1）※床体：采用18/25MM实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）※软包采用60MM阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，
（3）※抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。
（4）配置：优质三节导轨，配四个防滑防潮钢脚。
	3#楼四层
换衣室
	2035.79 
	2035.79

	抢救室
	
	

	17
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	2.1
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼四层
抢救室
	839.00 
	1761.9

	18
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	3
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准。
	3#楼四层
抢救室
	608.22 
	1824.66

	19
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼四层
抢救室
	1258.00 
	1258

	20
	洗手柜2
	
	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准。
（4)※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼四层
抢救室
	2604.38 
	2604.38

	儿科评估室
	
	

	21
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼四层
儿科评估室
	1002.00 
	1002

	22
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	1
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼四层
儿科评估室
	1334.16 
	1334.16

	儿康诊室
	
	

	23
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼四层
儿康诊室
	1002.00 
	1002

	24
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼四层
儿康诊室
	1258.00 
	1258

	25
	橡胶椅
	
	475*480*920
	2
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；                                         （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼四层
儿康诊室
	239.80 
	479.6

	儿康评估室
	
	

	26
	儿童诊桌
	
	主：1600*600*750副：1400*400*1055
	1
	张
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	3#楼四层
儿康评估室
	2505.00 
	2505

	27
	儿童诊床
	
	1800*600*820
	1
	张
	（1）※床体：采用18/25MM实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）※软包采用60MM阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，
（3）※抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。
（4）配置：优质三节导轨，配四个防滑防潮钢脚。
	3#楼四层
儿康评估室
	2184.12 
	2184.12

	28
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	1
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼四层
儿康评估室
	1334.16 
	1334.16

	29
	橡胶椅
	
	475*480*920
	2
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；                                         （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼四层
儿康评估室
	239.80 
	479.6

	治疗室
	
	

	30
	医用轻型货架
	
	1200*600*2000
	2
	组
	※货架：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准
1、主体材质：立柱采用40*40*1.2MM方管，耳朵挂板1.2MM，层板0.8mm冷轧钢板，激光焊接成型；
2、※表面处理：采用抗菌粉末，粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                                                                                 3、配置：四层活动层板。
	3#楼四层
治疗室
	1177.97 
	2355.94

	儿保诊室1、2
	
	

	31
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	2
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼四层
儿保诊室1、2
	1002.00 
	2004

	32
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	2
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼四层
儿保诊室1、2
	1258.00 
	2516

	33
	橡胶椅
	
	475*480*920
	4
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；
（2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼四层
儿保诊室1、2
	239.80 
	959.2

	儿保评估室1、2
	
	

	34
	儿童诊桌
	
	主：1600*600*750副：1400*400*1055
	2
	张
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	3#楼四层
儿保评估室1、2
	2505.00 
	5010

	35
	儿童诊床
	
	1800*600*820
	2
	张
	（1）※床体：采用18/25MM实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）※软包采用60MM阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，
（3）※抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。
（4）配置：优质三节导轨，配四个防滑防潮钢脚。
	3#楼四层
儿保评估室1、2
	2184.12 
	4368.24

	36
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	2
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼四层
儿保评估室1、2
	1334.16 
	2668.32

	37
	橡胶椅
	
	475*480*920
	4
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；
（2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼四层
儿保评估室1、2
	239.80 
	959.2

	视听、骨密度室
	
	

	38
	儿童诊桌
	
	主：1600*600*750副：1400*400*1055
	2
	张
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	3#楼四层
视听、骨密度室
	2505.00 
	5010

	39
	儿童诊床
	
	1800*600*820
	2
	张
	（1）※床体：采用18/25MM实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）※软包采用60MM阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，
（3）※抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。
（4）配置：优质三节导轨，配四个防滑防潮钢脚。
	3#楼四层
视听、骨密度室
	2184.12 
	4368.24

	40
	橡胶椅
	
	475*480*920
	4
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；                                         （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼四层
视听、骨密度室
	239.80 
	959.2

	体检室
	
	

	41
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	4
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼四层
体检室
	1002.00 
	4008

	42
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3） ※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼四层
体检室
	1258.00 
	1258

	43
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	9
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼四层
体检室
	1334.16 
	12007.44

	男、女更衣室
	
	

	44
	6门6格衣鞋柜
	
	900*550*2000
	6
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	3#楼四层
男、女更衣室
	1500.93 
	9005.58

	午餐、茶水室
	
	

	45
	配餐吊柜
	
	1000*350*600
	5.3
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼四层
午餐、茶水室
	833.00 
	4414.9

	46
	配餐地柜
	
	1000*600*850
	6.3
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼四层
午餐、茶水室
	833.00 
	5247.9

	47
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	5.3
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼四层
午餐、茶水室
	621.00 
	3291.3

	48
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	7.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼四层
午餐、茶水室
	608.00 
	4377.6

	49
	pp休闲椅
	
	445*4207*790
	8
	张
	PPP一体成型。
	3#楼四层
午餐、茶水室
	179.23 
	1433.84

	50
	洗手柜1
	
	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼四层
午餐、茶水室
	1776.84 
	1776.84

	示教室
	
	

	51
	医用培训椅
	
	580×490×860mm
	18
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；                                    
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	3#楼四层
示教室
	302.22 
	5439.96

	52
	折叠培训桌
	
	1200*500*750
	9
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                                                            （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                          （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；                                     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	3#楼四层
示教室
	1002.00 
	9018

	新生儿科分诊区
	
	

	53
	U型/L型护士站
	
	W*750/300*750/1150H
	9.2
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼四层
新生儿科分诊区
	2174.85 
	20008.62

	54
	医用人造石（上台面）
	
	展开宽度：X≤400
	9.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼四层
新生儿科分诊区
	690.00 
	6348

	55
	医用人造石（下台面）
	
	展开宽度：X≤750
	9.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼四层
新生儿科分诊区
	569.00 
	5234.8

	新生儿诊室1、2
	
	

	56
	儿童诊桌
	
	主：1600*600*750副：1400*400*1055
	2
	张
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	3#楼四层
新生儿诊室1、2
	2505.00 
	5010

	57
	儿童诊床
	
	1800*600*820
	2
	张
	（1）※床体：采用18/25MM实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）※软包采用60MM阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，
（3）※抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。
（4）配置：优质三节导轨，配四个防滑防潮钢脚。
	3#楼四层
新生儿诊室1、2
	2184.12 
	4368.24

	58
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	2
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼四层
新生儿诊室1、2
	1334.16 
	2668.32

	59
	橡胶椅
	
	475*480*920
	2
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；                                         （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼四层
新生儿诊室1、2
	239.80 
	479.6

	高危评估室
	
	

	60
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	2
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼四层
高危评估室
	1002.00 
	2004

	61
	橡胶椅
	
	475*480*920
	2
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；
（2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼四层
高危评估室
	239.80 
	479.6

	62
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼四层
高危评估室
	1258.00 
	1258

	63
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	1.2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼四层
高危评估室
	839.00 
	1006.8

	64
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	4
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼四层
高危评估室
	1334.16 
	5336.64

	眼底筛查室
	
	

	65
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼四层
眼底筛查室
	1002.00 
	1002

	66
	橡胶椅
	
	475*480*920
	2
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；
（2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼四层
眼底筛查室
	239.80 
	479.6

	67
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼四层
眼底筛查室
	1258.00 
	1258

	68
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	4
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼四层
眼底筛查室
	1334.16 
	5336.64

	库房
	
	

	69
	医用被服柜
	
	800*600*2000
	4
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	3#楼四层
库房
	1334.16 
	5336.64

	70
	医用轻型货架
	
	1200*600*2000
	2
	组
	※货架：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准
1、主体材质：立柱采用40*40*1.2MM方管，耳朵挂板1.2MM，层板0.8mm冷轧钢板，激光焊接成型；
2、※表面处理：采用抗菌粉末，粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                                                                                 3、配置：四层活动层板。
	3#楼四层
库房
	1177.97 
	2355.94

	日光治疗室
	
	

	71
	直型护士站
	
	W*750/300*750/1150H
	1.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼四层
日光治疗室
	2170.00 
	3038

	72
	医用阶梯药柜
	
	400/800*350*900
	1.6
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼四层
日光治疗室
	833.85 
	1334.16

	73
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	2.1
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼四层
日光治疗室
	839.00 
	1761.9

	74
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	1.6
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼四层
日光治疗室
	621.00 
	993.6

	75
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	3
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼四层
日光治疗室
	608.22 
	1824.66

	76
	洗手柜2
	
	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准;
(4)※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼四层
日光治疗室
	2604.38 
	2604.38

	儿内科诊室7间
	
	

	77
	儿童诊桌
	
	主：1600*600*750副：1400*400*1055
	7
	张
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	3#楼四层
儿内科诊室7间
	2505.00 
	17535

	78
	儿童诊床
	
	1800*600*820
	7
	张
	（1）※床体：采用18/25MM实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）※软包采用60MM阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，
（3）※抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。
（4）配置：优质三节导轨，配四个防滑防潮钢脚。
	3#楼四层
儿内科诊室7间
	2184.12 
	15288.84

	79
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	7
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼四层
儿内科诊室7间
	1334.16 
	9339.12

	80
	橡胶椅
	
	475*480*920
	7
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；
（2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼四层
儿内科诊室7间
	239.80 
	1678.6

	抢救室
	
	

	81
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼四层
抢救室
	1002.00 
	1002

	82
	橡胶椅
	
	475*480*920
	1
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；
（2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼四层
抢救室
	239.80 
	239.8

	肺功能室
	
	

	83
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	2
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼四层
肺功能室
	1002.00 
	2004

	84
	双柜诊疗床
	
	1900*620*670
	1
	张
	（1）※床体：采用18/25MM实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）※软包采用60MM阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，
（3）※抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。
（4）配置：优质三节导轨，配四个防滑防潮钢脚。
	3#楼四层
肺功能室
	2035.79 
	2035.79

	85
	橡胶椅
	
	475*480*920
	1
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；
（2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼四层
肺功能室
	239.80 
	239.8

	86
	医用操作椅
	
	凳面直径290升降410~540mm
	1
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》;
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。                            
（3）功能：可升降移动，带脚踏；                                         
（4）气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。                                                             
（5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。
	3#楼四层
肺功能室
	305.00 
	305

	87
	医用吊柜
	
	400/800*350*600
	3.6
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼四层
肺功能室
	833.85 
	3001.86

	88
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	3.6
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼四层
肺功能室
	621.00 
	2235.6

	89
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	3.6
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼四层
肺功能室
	839.00 
	3020.4

	90
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	3.6
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼四层
肺功能室
	608.00 
	2188.8

	心电图室
	
	

	91
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	3
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼四层
心电图室
	1002.00 
	3006

	92
	双柜诊疗床
	
	1900*620*670
	3
	张
	（1）※床体：采用18/25MM实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）※软包采用60MM阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，
（3）※抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。
（4）配置：优质三节导轨，配四个防滑防潮钢脚。
	3#楼四层
心电图室
	2035.79 
	6107.37

	93
	医用操作椅
	
	凳面直径290升降410~540mm
	3
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》;
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。                            
（3）功能：可升降移动，带脚踏；                                         
（4）气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。                                                             
（5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。
	3#楼四层
心电图室
	305.00 
	915

	94
	医用吊柜
	
	400/800*350*600
	3.6
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼四层
心电图室
	833.85 
	3001.86

	95
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	3.6
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼四层
心电图室
	621.00 
	2235.6

	96
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	3.6
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼四层
心电图室
	839.00 
	3020.4

	97
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	3.6
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼四层
心电图室
	608.00 
	2188.8

	雾化室
	
	

	98
	QB型儿童雾化台
	
	800*550*1600
	5
	位
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	3#楼四层
雾化室
	1251.51 
	6257.55

	99
	儿科诊椅
	
	520*610*880mm
	5
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；
（5）脚架：钢底架：
	3#楼四层
雾化室
	1120.49 
	5602.45

	100
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼四层
雾化室
	1002.00 
	1002

	101
	医用吊柜
	
	400/800*350*600
	7.2
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼四层
雾化室
	833.85 
	6003.72

	102
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	7.2
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼四层
雾化室
	621.00 
	4471.2

	103
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	7.2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼四层雾化室
	839.00 
	6040.8

	104
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	7.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准，主要技术参数：
	3#楼四层雾化室
	608.00 
	4377.6

	日光治疗室
	
	

	105
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼四层
日光治疗室
	1002.00 
	1002

	儿内科：诊室
	
	

	106
	儿童诊桌
	
	主：1600*600*750副：1400*400*1055
	7
	张
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	3#楼四层
儿内科：诊室
	2505.00 
	17535

	107
	儿童诊床
	
	1800*600*820
	7
	张
	（1）※床体：采用18/25MM实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）※软包采用60MM阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，
（3）※抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。
（4）配置：优质三节导轨，配四个防滑防潮钢脚。
	3#楼四层
儿内科：诊室
	2184.12 
	15288.84

	108
	橡胶椅
	
	475*480*920
	7
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；                                         （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼四层
儿内科：诊室
	239.80 
	1678.6

	抢救室
	
	

	109
	橡胶椅
	
	475*480*920
	1
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；                                         （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼四层
抢救室
	239.80 
	239.8

	110
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼四层
抢救室
	1002.00 
	1002

	肺功能室
	
	

	111
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	2
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼四层
肺功能室
	1002.00 
	2004

	112
	橡胶椅
	
	475*480*920
	1
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；
（2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼四层
肺功能室
	239.80 
	239.8

	113
	医用操作椅
	
	凳面直径290升降410~540mm
	1
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》;
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。                            
（3）功能：可升降移动，带脚踏；                                         
（4）气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。                                                             
（5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。
	3#楼四层
肺功能室
	305.00 
	305

	114
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼四层
肺功能室
	1258.00 
	1258

	115
	医用吊柜
	
	400/800*350*600
	3.6
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼四层
肺功能室
	833.85 
	3001.86

	116
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	3.6
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼四层
肺功能室
	621.00 
	2235.6

	117
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	3.6
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼四层
肺功能室
	839.00 
	3020.4

	118
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	3.6
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼四层
肺功能室
	608.00 
	2188.8

	脑电图室
	
	

	119
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	3
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼四层
脑电图室
	1002.00 
	3006

	120
	医用操作椅
	
	凳面直径290升降410~540mm
	3
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》;
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。                            
（3）功能：可升降移动，带脚踏；                                         
（4）气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。                                                             
（5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。
	3#楼四层
脑电图室
	305.00 
	915

	121
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	3
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼四层
脑电图室
	1258.00 
	3774

	122
	医用吊柜
	
	400/800*350*600
	3.6
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼四层
脑电图室
	833.85 
	3001.86

	123
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	3.6
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼四层
脑电图室
	621.00 
	2235.6

	124
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	3.6
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼四层
脑电图室
	839.00 
	3020.4

	125
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	3.6
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼四层
脑电图室
	608.00 
	2188.8

	雾化室
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	QB型儿童雾化台
	
	800*550*1600
	5
	位
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	3#楼四层
雾化室
	1251.51 
	6257.55

	127
	儿科诊椅
	
	520*610*880mm
	5
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；（5）脚架：钢底架：
	3#楼四层
雾化室
	1120.49 
	5602.45

	128
	医用吊柜
	
	400/800*350*600
	7
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼四层
雾化室
	833.85 
	5836.95

	129
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	7
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼四层
雾化室
	621.12 
	4347.84

	130
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	7
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼四层
雾化室
	839.00 
	5873

	131
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	7
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼四层
雾化室
	608.22 
	4257.54

	132
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼四层
雾化室
	1002.00 
	1002

	儿外：分诊区
	
	

	133
	U型/L型护士站
	
	W*750/300*750/1150H
	9.2
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼四层
儿外：分诊区
	2174.85 
	20008.62

	134
	医用人造石（下台面）
	
	展开宽度：X≤750
	9.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼四层
儿外：分诊区
	569.00 
	5234.8

	135
	医用人造石（上台面）
	
	展开宽度：X≤400
	9.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼四层
儿外：分诊区
	690.00 
	6348

	诊室
	
	

	136
	儿童诊桌
	
	主：1600*600*750副：1400*400*1055
	3
	张
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	3#楼四层
诊室
	2505.00 
	7515

	137
	儿童诊床
	
	1800*600*820
	3
	张
	（1）※床体：采用18/25MM实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）※软包采用60MM阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，
（3）※抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。
（4）配置：优质三节导轨，配四个防滑防潮钢脚。
	3#楼四层
诊室
	2184.12 
	6552.36

	138
	橡胶椅
	
	475*480*920
	3
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；                                         （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼四层
诊室
	239.80 
	719.4

	处置室
	
	

	139
	医用吊柜
	
	400/800*350*600
	3.2
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼四层
处置室
	833.85 
	2668.32

	140
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	3.2
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼四层
处置室
	621.00 
	1987.2

	141
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	2.3
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼四层
处置室
	839.00 
	1929.7

	142
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	3.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼四层
处置室
	608.00 
	1945.6

	143
	脚踏垃圾桶装置
	
	单联
	4
	套
	采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
	3#楼四层
处置室
	661.29 
	2645.16

	144
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼四层
处置室
	1258.00 
	1258

	145
	洗手柜2
	
	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准，※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（4）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（5）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼四层
处置室
	2604.38 
	2604.38

	3#楼五层
	
	

	内镜一次等候区
	
	

	1
	直型护士站
	
	W*750/300*750/1150H
	4.2
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼五层
内镜一次等候区
	2170.00 
	9114

	2
	医用人造石（下台面）
	
	展开宽度：X≤750
	4.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准。
	3#楼五层
内镜一次等候区
	569.00 
	2389.8

	3
	医用人造石（上台面）
	
	展开宽度：X≤400
	4.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准。
	3#楼五层
内镜一次等候区
	690.00 
	2898

	二次等候区
	
	

	4
	U型/L型护士站
	
	W*750/300*750/1150H
	5.2
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼五层
二次等候区
	2174.85 
	11309.22

	5
	医用人造石（下台面）
	
	展开宽度：X≤750
	5.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼五层
二次等候区
	569.00 
	2958.8

	6
	医用人造石（上台面）
	
	展开宽度：X≤400
	5.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼五层
二次等候区
	690.00 
	3588

	物品间
	
	

	7
	医用轻型货架
	
	1200*600*2000
	2
	组
	※货架：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准
1、主体材质：立柱采用40*40*1.2MM方管，耳朵挂板1.2MM，层板0.8mm冷轧钢板，激光焊接成型；
2、※表面处理：采用抗菌粉末，粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                                                                                 3、配置：四层活动层板。
	3#楼五层
物品间
	1177.97 
	2355.94

	更衣室1、2
	
	

	8
	6门6格衣鞋柜
	
	900*550*2000
	5
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	3#楼五层
更衣室1、2
	1500.93 
	7504.65

	内镜操作16间
	
	

	9
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	9
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼五层
内镜操作16间
	1002.00 
	9018

	10
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	24
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼五层
内镜操作16间
	839.00 
	20136

	11
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	24
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼五层
内镜操作16间
	608.22 
	14597.28

	12
	医用操作椅
	
	凳面直径290升降410~540mm
	9
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》;
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。                            
（3）功能：可升降移动，带脚踏；                                         
（4）气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。                                                             
（5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。
	3#楼五层
内镜操作16间
	305.00 
	2745

	13
	4门无菌器械柜02
	
	900*450*2000
	15
	个
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；                                                                                                         （2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；                                                                                                                    （3）配置；两道5MM钢化玻璃掩门(配锁),上柜三层固定层板下柜对开门(双面)。
（4）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准。
	3#楼五层
内镜操作16间
	1500.93 
	22513.95

	人流室
	
	

	14
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	2.1
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼五层
人流室
	839.00 
	1761.9

	15
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	3
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼五层
人流室
	608.22 
	1824.66

	16
	洗手柜2
	
	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼五层
人流室
	2604.38 
	2604.38

	工具间
	
	

	17
	医用双槽沥水污洗柜04
	
	1200*600*1000mm
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑
（3）配置：鹅颈手动水龙头。
（4）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准。
	3#楼五层
工具间
	3575.92 
	3575.92

	18
	不锈钢医用货架
	
	1200*600*2000
	1
	组
	（1）※采用：304 不锈钢，立柱采用国标 38*38*1.2mm不锈钢方管,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；                                                                                                         （2）工艺：层板采用国标>1.0mm厚度加强管，无菌架共均分5层，每层层板底配有1条加强；                                                                                                                    （3）配置：共分5层，内配4块层板+塑料调节脚:
	3#楼五层
工具间
	4121.02 
	4121.02

	清洗间
	
	

	19
	医用双槽沥水污洗柜04
	
	1200*600*1000mm
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑
（3）配置：鹅颈手动水龙头。
（4）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准。
	3#楼五层
清洗间
	3575.92 
	3575.92

	20
	不锈钢拖把池02
	
	1500*500*1600
	1
	个
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑
（3）配置：鹅颈手动水龙头。
	3#楼五层
清洗间
	4895.42 
	4895.42

	21
	不锈钢医用货架
	
	1200*600*2000
	2
	组
	（1）※采用：304 不锈钢，立柱采用国标 38*38*1.2mm不锈钢方管,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；                                                                                                         （2）工艺：层板采用国标>1.0mm厚度加强管，无菌架共均分5层，每层层板底配有1条加强；                                                                                                                    （3）配置：共分5层，内配4块层板+塑料调节脚:
	3#楼五层
清洗间
	4121.02 
	8242.04

	苏醒区
	
	

	22
	直型护士站
	
	W*750/300*750/1150H
	2
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼五层
苏醒区
	2170.52 
	4341.04

	23
	医用人造石（上台面）
	
	展开宽度：X≤400
	2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼五层
苏醒区
	690.00 
	1380

	24
	医用人造石（下台面）
	
	展开宽度：X≤750
	2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼五层
苏醒区
	569.47 
	1138.94

	麻醉间
	
	

	25
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	4.6
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼五层
麻醉间
	839.00 
	3859.4

	26
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	4.6
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼五层
麻醉间
	608.00 
	2796.8

	麻醉科医护办公室
	
	

	27
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	1.7
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼五层
麻醉科医护办公室
	839.00 
	1426.3

	28
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	2.6
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼五层
麻醉科医护办公室
	608.00 
	1580.8

	29
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	3
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼五层
麻醉科医护办公室
	1334.16 
	4002.48

	30
	洗手柜2
	
	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准。
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼五层
麻醉科医护办公室
	2604.38 
	2604.38

	耗材库
	
	

	31
	医用轻型货架
	
	1200*600*2000
	22
	组
	※货架：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准
1、主体材质：立柱采用40*40*1.2MM方管，耳朵挂板1.2MM，层板0.8mm冷轧钢板，激光焊接成型；
2、※表面处理：采用抗菌粉末，粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                                                                                 3、配置：四层活动层板。
	3#楼五层
耗材库
	1177.97 
	25915.34

	报告解读室
	
	

	32
	U型/L型护士站
	
	W*750/300*750/1150H
	5.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼五层
报告解读室
	2174.85 
	11744.19

	33
	医用人造石（下台面）
	
	展开宽度：X≤750
	5.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼五层
报告解读室
	569.00 
	3072.6

	34
	医用人造石（上台面）
	
	展开宽度：X≤400
	5.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼五层
报告解读室
	690.00 
	3726

	多功能室
	
	

	35
	可移动演讲台
	
	800*600*1100
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                                                           
（2）台架：采用可气动升降立柱钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                          
（3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	3#楼五层
多功能室
	1566.09 
	1566.09

	36
	折叠培训桌
	
	1200*500*750
	20
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                                                            （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                          （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；                                     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	3#楼五层
多功能室
	1002.00 
	20040

	37
	医用培训椅
	
	580×490×860mm
	40
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	3#楼五层
多功能室
	302.22 
	12088.8

	护士办公室
	
	

	38
	班台
	
	1500*600*7501200*400*645
	2
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。（4）副柜：副柜采用18MM多层板；
（5）台架：采用门字型钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 
	3#楼五层
护士办公室
	2251.40 
	4502.8

	39
	医用办公椅
	
	630×700×1155~1215mm
	2
	张
	（1）面料：采用优质网布面料，防磨防污性好；颜色可选；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）三级防爆气杆（通过SGS安全认证的气杆，每只气杆上均有认证钢印，安全源头可追溯。
（4）3.0加厚，升降、防倾仰防爆底盘。
（5）320电镀锥形加厚钢制五星脚，搭配防震静音PU万向轮。承重300KG。耐摩擦性12万次无破裂；阻燃性能达到B1级标准；不得检出甲醛含量。
	3#楼五层
护士办公室
	482.06 
	964.12

	40
	文件柜04
	
	1200*400*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼五层
护士办公室
	2001.24 
	2001.24

	值班室
	
	

	41
	实木双层值班床（含环保棕垫）05
	
	2040*1575*1800
	5
	张
	（1）无节橡木、床板用1.45CM厚杉木板
（2）采用传统榫卯结构搭配优质五金配件
（3）表面使用品牌环保水性漆，无甲醛，异味
（4）配置：2张环保棕垫，优质针织棉布覆面；尺寸：1900*1500*50mm，1900*1200*50mm；
	3#楼五层
值班室
	3098.18 
	15490.9

	42
	6门6格衣鞋柜
	
	900*550*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	3#楼五层
值班室
	1500.93 
	3001.86

	接待室
	
	

	43
	办公沙发
	
	2100*830*880
	1
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；（5）脚架：钢底架：
	3#楼五层
接待室
	2468.00 
	2468

	44
	茶几
	
	1200*600*430
	1
	张
	（1）桌面：采用25MM优质E0级实木生态多层板，封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；                                                                           （2）钢架：采用25*25*1.2优质钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼五层
接待室
	1002.00 
	1002

	45
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	2.2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼五层
接待室
	839.00 
	1845.8

	46
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	2.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼五层
接待室
	608.00 
	1337.6

	47
	6门6格衣鞋柜
	
	900*550*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	3#楼五层
接待室
	1500.93 
	1500.93

	3#楼六层
	
	

	男女更衣室
	
	

	1
	U型/L型护士站
	
	W*750/300*750/1150H
	1
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼六层
男女更衣室
	2174.85 
	2174.85

	神经系统一体化诊疗中心分诊区
	
	

	2
	U型/L型护士站
	
	W*750/300*750/1150H
	6.6
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼六层
神经系统一体化诊疗中心分诊区
	2174.85 
	14354.01

	3
	医用人造石（下台面）
	
	展开宽度：X≤750
	6.6
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼六层
神经系统一体化诊疗中心分诊区
	569.00 
	3755.4

	4
	医用人造石（上台面）
	
	展开宽度：X≤400
	6.6
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼六层
神经系统一体化诊疗中心分诊区
	690.00 
	4554

	诊室12间
	
	

	5
	诊桌
	
	主1400*600*750副1400*400*645
	12
	套
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	3#楼六层
诊室12间
	2338.00 
	28056

	6
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	12
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼六层
诊室12间
	1258.00 
	15096

	7
	橡胶椅
	
	475*480*920
	12
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；
（2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼六层
诊室12间
	239.80 
	2877.6

	抢救室
	
	

	8
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼六层
抢救室
	1002.00 
	1002

	9
	橡胶椅
	
	475*480*920
	1
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；
（2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼六层
抢救室
	239.80 
	239.8

	MDT诊室
	
	

	10
	折叠培训桌
	
	1200*500*750
	6
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                                                            （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                          （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；                                     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	3#楼六层
MDT诊室
	1002.00 
	6012

	11
	医用培训椅
	
	580×490×860mm
	12
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	3#楼六层
MDT诊室
	302.22 
	3626.64

	运动障碍检查室
	
	

	12
	诊桌
	
	主1400*600*750副1400*400*645
	1
	套
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	3#楼六层
运动障碍检查室
	2338.00 
	2338

	13
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜.
	3#楼六层
运动障碍检查室
	1258.00 
	1258

	14
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	2
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼六层
运动障碍检查室
	1334.16 
	2668.32

	15
	橡胶椅
	
	475*480*920
	2
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；                                         （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼六层
运动障碍检查室
	239.80 
	479.6

	神经调控室
	
	

	16
	办公桌（01）
	
	1400*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼六层
神经调控室
	1168.00 
	1168

	17
	橡胶椅
	
	475*480*920
	4
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；                                         （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼六层
神经调控室
	239.80 
	959.2

	18
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	2
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼六层
神经调控室
	1334.16 
	2668.32

	19
	双柜诊疗床
	
	1900*620*670
	4
	张
	（1）※床体：采用18/25MM实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）※软包采用60MM阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，
（3）※抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。
（4）配置：优质三节导轨，配四个防滑防潮钢脚。
	3#楼六层
神经调控室
	2035.79 
	8143.16

	眩晕检查室
	
	

	20
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	4
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼六层
眩晕检查室
	1002.00 
	4008

	21
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼六层
眩晕检查室
	1258.00 
	1258

	22
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	4
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼六层
眩晕检查室
	1334.16 
	5336.64

	检查室3间
	
	

	23
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	3
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼六层
检查室3间
	1002.00 
	3006

	肌电室
	
	

	24
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	3
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼六层
肌电室
	1002.00 
	3006

	25
	医用操作椅
	
	凳面直径290升降410~540mm
	3
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》;
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。                            
（3）功能：可升降移动，带脚踏；                                         
（4）气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。                                                             
（5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。
	3#楼六层
肌电室
	305.00 
	915

	26
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	3
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼六层
肌电室
	1258.00 
	3774

	27
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	5
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼六层
肌电室
	1334.16 
	6670.8

	脑电6间
	
	

	28
	医用办公桌
	
	1400*600*750
	5
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	3#楼六层
脑电6间
	1108.00 
	5540

	29
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	11
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼六层
脑电6间
	1334.16 
	14675.76

	30
	诊桌
	
	主1400*600*750副1400*400*645
	1
	套
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	3#楼六层
脑电6间
	2338.00 
	2338

	31
	橡胶椅
	
	475*480*920
	2
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；
（2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼六层
脑电6间
	239.80 
	479.6

	TCD诊室
	
	

	32
	医用办公桌
	
	1400*600*750
	2
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	3#楼六层
TCD诊室
	1108.00 
	2216

	33
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼六层
TCD诊室
	1258.00 
	1258

	34
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	6
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼六层
TCD诊室
	1334.16 
	8004.96

	辅助用房
	
	

	35
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	7
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼六层
辅助用房
	1002.00 
	7014

	茶水、午餐室
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	配餐吊柜
	
	1000*350*600
	5.3
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼六层
茶水、午餐室
	833.00 
	4414.9

	37
	配餐地柜
	
	1000*600*850
	6.3
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼六层
茶水、午餐室
	833.00 
	5247.9

	38
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	5.3
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼六层
茶水、午餐室
	621.00 
	3291.3

	39
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	7.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准
	3#楼六层
茶水、午餐室
	608.00 
	4377.6

	40
	pp休闲椅
	
	445*4207*790
	8
	张
	PPP一体成型。
	3#楼六层
茶水、午餐室
	179.23 
	1433.84

	41
	洗手柜1
	
	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼六层
茶水、午餐室
	1776.84 
	1776.84

	男女更衣室
	
	

	42
	6门6格衣鞋柜
	
	900*550*2000
	6
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	3#楼六层
男女更衣室
	1500.93 
	9005.58

	43
	穿衣换鞋柜
	
	1000*400*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	3#楼六层
男女更衣室
	1667.70 
	3335.4

	精神卫生科分诊区
	
	

	44
	U型/L型护士站
	
	W*750/300*750/1150H
	5.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼六层
精神卫生科分诊区
	2174.85 
	11744.19

	45
	医用人造石（下台面）
	
	展开宽度：X≤750
	5.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼六层
精神卫生科分诊区
	569.00 
	3072.6

	46
	医用人造石（上台面）
	
	展开宽度：X≤400
	5.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼六层
精神卫生科分诊区
	690.00 
	3726

	心理测评室
	
	

	47
	直型屏风卡位
	
	1460*650*750/1100
	2
	套
	（1）台面※整体25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；                                                                 （2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；                                      （3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准 （4）配置：30/50款铝合金屏风、桌屏、活动三抽柜。
	3#楼六层
心理测评室
	1526.53 
	3053.06

	48
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼六层
心理测评室
	1002.00 
	1002

	物理治疗室
	
	

	49
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	2
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼六层
物理治疗室
	1258.00 
	2516

	诊室4间
	
	

	50
	医用办公桌
	
	1400*600*750
	4
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	3#楼六层
诊室4间
	1108.00 
	4432

	51
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	4
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼六层
诊室4间
	1334.16 
	5336.64

	催眠治疗室
	
	

	52
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	4.2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼六层
催眠治疗室
	839.00 
	3523.8

	53
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	4.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼六层
催眠治疗室
	608.00 
	2553.6

	团体治疗室
	
	

	54
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	8
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼六层
团体治疗室
	1334.16 
	10673.28

	观察室
	
	

	55
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	2
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼六层
观察室
	1334.16 
	2668.32

	沙盘治疗室
	
	

	56
	医用沙发
	
	2100*830*880
	1
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；
（5）脚架：钢底架：
	3#楼六层
沙盘治疗室
	2113.66 
	2113.66

	57
	医用沙发
	
	850×800×800
	1
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；（5）脚架：钢底架：
	3#楼六层
沙盘治疗室
	1598.84 
	1598.84

	58
	茶几
	
	1200*600*430
	1
	张
	（1）桌面：采用25MM优质E0级实木生态多层板，PVC同色封边，色泽均匀一致，具有耐用、防污、耐磨等特性                                                                           （2）钢架：采用25*25*1.2优质钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼六层
沙盘治疗室
	1002.00 
	1002

	库房
	
	

	59
	折叠培训桌
	
	1200*500*750
	9
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                                                            （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                          （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；                                     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	3#楼六层
库房
	1002.00 
	9018

	60
	医用培训椅
	
	580×490×860mm
	18
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	3#楼六层
库房
	302.22 
	5439.96

	3#楼七层
	
	

	介入超声区
	
	

	1
	U型/L型护士站
	
	W*750/300*750/1150H
	6.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼七层
介入超声区
	2174.85 
	13919.04

	2
	医用人造石（上台面）
	
	展开宽度：X≤400
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼七层
介入超声区
	690.00 
	4416

	3
	医用人造石（下台面）
	
	展开宽度：X≤750
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼七层
介入超声区
	569.00 
	3641.6

	甲状腺、乳腺诊疗中心6间
	
	

	4
	诊桌
	
	主1400*600*750副1400*400*645
	6
	套
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	3#楼七层
甲状腺、乳腺诊疗中心6间
	2338.00 
	14028

	5
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	4
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼七层
甲状腺、乳腺诊疗中心6间
	1258.00 
	5032

	6
	橡胶椅
	
	475*480*920
	6
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；                                         （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼七层
甲状腺、乳腺诊疗中心6间
	239.80 
	1438.8

	7
	医用吊柜
	
	400/800*350*600
	4
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼七层
甲状腺、乳腺诊疗中心6间
	833.85 
	3335.4

	8
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	4
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼七层
甲状腺、乳腺诊疗中心6间
	621.12 
	2484.48

	9
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	4
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼七层
甲状腺、乳腺诊疗中心6间
	839.00 
	3356

	10
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼七层
甲状腺、乳腺诊疗中心6间
	608.22 
	2432.88

	超声介入：咨询室
	
	

	11
	医用办公桌
	
	1400*600*750
	1
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	3#楼七层
超声介入：咨询室
	1108.00 
	1108

	12
	橡胶椅
	
	475*480*920
	2
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；                                         （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼七层
超声介入：咨询室
	239.80 
	479.6

	缓冲、疏散室
	
	

	13
	6门6格衣鞋柜
	
	900*550*2000
	4
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	3#楼七层
缓冲、疏散室
	1500.93 
	6003.72

	14
	穿衣换鞋柜
	
	1000*400*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	3#楼七层
缓冲、疏散室
	1667.70 
	1667.7

	观察区
	
	

	15
	双柜诊疗床
	
	1900*620*670
	3
	张
	（1）※床体：采用18/25MM实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）※软包采用60MM阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，
（3）※抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。
（4）配置：优质三节导轨，配四个防滑防潮钢脚。
	3#楼七层
观察区
	2035.79 
	6107.37

	16
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	8
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼七层
观察区
	1334.16 
	10673.28

	刷手室
	
	

	17
	手术用三联洗手台03
	
	1800*600*1200
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑：
（3）配置：鹅颈感应动水龙头。
	3#楼七层
刷手室
	7243.31 
	7243.31

	18
	手术用双联洗手台02
	
	1500*600*1200
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑：
（3）配置：鹅颈感应动水龙头。
	3#楼七层
刷手室
	5988.71 
	5988.71

	设备间
	
	

	19
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	2
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼七层
设备间
	1334.16 
	2668.32

	20
	医用被服柜
	
	800*600*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	3#楼七层
设备间
	1334.16 
	2668.32

	辅助用房
	
	

	21
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	2
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼七层
辅助用房
	1002.00 
	2004

	22
	可移动演讲台
	
	800*600*1100
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                                                           
（2）台架：采用可气动升降立柱钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                          
（3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	3#楼七层
辅助用房
	1566.09 
	1566.09

	23
	折叠培训桌
	
	1200*500*750
	8
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                                                            （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                          （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；                                     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	3#楼七层
辅助用房
	1002.00 
	8016

	24
	医用培训椅
	
	580×490×860mm
	16
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	3#楼七层
辅助用房
	302.22 
	4835.52

	25
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	5
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼七层
辅助用房
	1334.16 
	6670.8

	设备间
	
	

	26
	医用轻型货架
	
	1200*600*2000
	6
	组
	※货架：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准
1、主体材质：立柱采用40*40*1.2MM方管，耳朵挂板1.2MM，层板0.8mm冷轧钢板，激光焊接成型；
2、※表面处理：采用抗菌粉末，粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                                                                                 3、配置：四层活动层板。
	3#楼七层
设备间
	1177.97 
	7067.82

	男更衣室
	
	

	27
	6门6格衣鞋柜
	
	900*550*2000
	7
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	3#楼七层
男更衣室
	1500.93 
	10506.51

	女更衣室
	
	

	28
	实木双层值班床（含环保棕垫）05
	
	2040*1575*1800
	1
	张
	（1）无节橡木、床板用1.45CM厚杉木板
（2）采用传统榫卯结构搭配优质五金配件
（3）表面使用品牌环保水性漆，无甲醛，异味
（4）配置：2张环保棕垫，优质针织棉布覆面；尺寸：1900*1500*50mm，1900*1200*50mm；
	3#楼七层
女更衣室
	3098.18 
	3098.18

	29
	6门6格衣鞋柜
	
	900*550*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	3#楼七层
女更衣室
	1500.93 
	3001.86

	换鞋间
	
	

	30
	12门鞋柜
	
	900*400*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	3#楼七层
换鞋间
	1530.00 
	3060

	男女更衣室
	
	

	31
	6门6格衣鞋柜
	
	900*550*2000
	3
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	3#楼七层
男女更衣室
	1500.93 
	4502.79

	茶水、午餐室
	
	

	32
	配餐吊柜
	
	1000*350*600
	5.6
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼七层
茶水、午餐室
	833.85 
	4669.56

	33
	配餐地柜
	
	1000*600*850
	6.3
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼七层
茶水、午餐室
	833.00 
	5247.9

	34
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	5.6
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼七层
茶水、午餐室
	621.00 
	3477.6

	35
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	7.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼七层
茶水、午餐
	608.00 
	4377.6

	36
	pp休闲椅
	
	445*4207*790
	8
	张
	PPP一体成型。
	3#楼七层
茶水、午餐室
	179.23 
	1433.84

	37
	洗手柜1
	
	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼七层
茶水、午餐室
	1776.84 
	1776.84

	医护办公室
	
	

	38
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	7
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼七层
医护办公室
	1002.00 
	7014

	39
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	3
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼七层
医护办公室
	1334.16 
	4002.48

	手术间4间
	
	

	40
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	4
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼七层
手术间4间
	1002.00 
	4008

	41
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	4.8
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼七层
手术间4间
	839.00 
	4027.2

	42
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	4.8
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼七层
手术间4间
	608.00 
	2918.4

	43
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	16
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼七层
手术间4间
	1334.16 
	21346.56

	污物通道
	
	

	44
	不锈钢拖把池02
	
	1500*500*1600
	1
	个
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑
（3）配置：鹅颈手动水龙头。
	3#楼七层
污物通道
	4895.42 
	4895.42

	睡眠MDT物理治疗室
	
	

	45
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼七层
睡眠MDT物理治疗室
	1002.00 
	1002

	46
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼七层
睡眠MDT物理治疗室
	1258.00 
	1258

	慢病全程管理中心
	
	

	47
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼七层
慢病全程管理中心
	1002.00 
	1002

	48
	中医理疗床
	
	2000*650*670
	4
	张
	（1）框架：全部采用优质白蜡木实木框架，传统入隼结构，表面环保水性油漆，环保耐用；
（2）※床垫：采用50MM高密阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（4）实木毛巾架设计。
	3#楼七层
慢病全程管理中心
	2410.32 
	9641.28

	49
	医用操作椅
	
	凳面直径290升降410~540mm
	4
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》;
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。                            
（3）功能：可升降移动，带脚踏；                                         
（4）气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。                                                             
（5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。
	3#楼七层
慢病全程管理中心
	305.00 
	1220

	50
	床头柜
	
	400*400*420
	4
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
	3#楼七层
慢病全程管理中心
	140.09 
	560.36

	会议室1、2
	
	

	51
	18人位会议桌（01）
	
	4200*1400*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管。
（4）配置：铝合金线盒、中央走线盒，（配智能轨道插座）
	3#楼七层
会议室1、2
	3505.00 
	3505

	52
	木质演讲台
	
	700*600*1200
	1
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	3#楼七层
会议室1、2
	988.85 
	988.85

	53
	折叠培训桌
	
	1200*500*750
	10
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                                                            （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                          （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；                                     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	3#楼七层
会议室1、2
	1002.00 
	10020

	睡眠治疗室
	
	

	54
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼七层
睡眠治疗室
	1002.00 
	1002

	55
	医用吊柜
	
	400/800*350*600
	4
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼七层
睡眠治疗室
	833.85 
	3335.4

	56
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	4
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼七层
睡眠治疗室
	621.12 
	2484.48

	57
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	4
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼七层
睡眠治疗室
	839.00 
	3356

	58
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准：
	3#楼七层
睡眠治疗室
	608.22 
	2432.88

	59
	洗手柜2
	
	900*585*838
	3.1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼七层
睡眠治疗室
	2604.00 
	8072.4

	呼吸MDT诊室
	
	

	60
	8人位会议桌（01）
	
	2000*1000*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管。
（4）配置：铝合金线盒、中央走线盒，（配智能轨道插座）
	3#楼七层
呼吸MDT诊室
	1668.00 
	1668

	谈话室
	
	

	61
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	2
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼七层
谈话室
	1002.00 
	2004

	档案、生物样本室
	
	

	62
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	8
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼七层
档案、生物样本室
	1334.16 
	10673.28

	呼吸内科、哮喘、心胸外科区
	
	

	63
	U型/L型护士站
	
	W*750/300*750/1150H
	6.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼七层
呼吸内科、哮喘、心胸外科区
	2174.85 
	13919.04

	64
	医用人造石（上台面）
	
	展开宽度：X≤400
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼七层
呼吸内科、哮喘、心胸外科区
	690.00 
	4416

	65
	医用人造石（下台面）
	
	展开宽度：X≤750
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼七层
呼吸内科、哮喘、心胸外科区
	569.00 
	3641.6

	诊室8间
	
	

	66
	诊桌
	
	主1400*600*750副1400*400*645
	8
	套
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	3#楼七层
诊室8间
	2338.00 
	18704

	67
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	8
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼七层
诊室8间
	1258.00 
	10064

	68
	橡胶椅
	
	475*480*920
	8
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；                                         （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼七层
诊室8间
	239.80 
	1918.4

	脱敏室
	
	

	69
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼七层
脱敏室
	1002.00 
	1002

	70
	医用吊柜
	
	400/800*350*600
	1.6
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼七层
脱敏室
	833.85 
	1334.16

	71
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	1.6
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼七层
脱敏室
	621.00 
	993.6

	72
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	3.7
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼七层
脱敏室
	839.00 
	3104.3

	73
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	4.6
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼七层
脱敏室
	608.00 
	2796.8

	74
	脚踏垃圾桶装置
	
	单联
	4
	套
	采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
	3#楼七层
脱敏室
	661.29 
	2645.16

	75
	洗手柜2
	
	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼七层
脱敏室
	2604.38 
	2604.38

	抢救、雾化室
	
	

	76
	QB型儿童雾化台
	
	800*550*1600
	3
	位
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	3#楼七层
抢救、雾化室
	1251.51 
	3754.53

	77
	pp休闲椅
	
	445*4207*790
	3
	张
	PPP一体成型。
	3#楼七层
抢救、雾化室
	179.23 
	537.69

	78
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼七层
抢救、雾化室
	1258.00 
	1258

	肺功能室
	
	

	79
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼七层
肺功能室
	1002.00 
	1002

	80
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	3
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼七层
肺功能室
	1334.16 
	4002.48

	慢病管理、康复室
	
	

	81
	文件柜09
	
	2400*400*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	3#楼七层
慢病管理、康复室
	4002.48 
	8004.96

	82
	文件柜07
	
	1600*400*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	3#楼七层
慢病管理、康复室
	2668.32 
	5336.64

	83
	直型护士站
	
	W*750/300*750/1150H
	5.2
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼七层
慢病管理、康复室
	2170.00 
	11284

	84
	医用人造石（上台面）
	
	展开宽度：X≤400
	5.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼七层
慢病管理、康复室
	690.00 
	3588

	85
	医用人造石（下台面）
	
	展开宽度：X≤750
	5.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼七层
慢病管理、康复室
	569.00 
	2958.8

	86
	医用等候沙发1
	
	双人位W1880*D750*H750
	2
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；（5）脚架：钢底架：
	3#楼七层
慢病管理、康复室
	2808.95 
	5617.9

	87
	茶几
	
	1200*600*430
	2
	张
	（1）桌面：采用25MM优质E0级实木生态多层板，PVC同色封边，色泽均匀一致，具有耐用、防污、耐磨等特性                                                                           （2）钢架：采用25*25*1.2优质钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼七层
慢病管理、康复室
	1002.00 
	2004

	3#楼九层
	
	

	导诊台
	
	

	1
	直型护士站
	
	W*750/300*750/1150H
	4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼九层
导诊台
	2170.52 
	8682.08

	2
	医用人造石（上台面）
	
	展开宽度：X≤400
	4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼九层
导诊台
	690.00 
	2760

	3
	医用人造石（下台面）
	
	展开宽度：X≤750
	4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼九层
导诊台
	569.47 
	2277.88

	消化系统一体化诊疗中心分诊区
	
	

	4
	U型/L型护士站
	
	W*750/300*750/1150H
	6.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼九层
消化系统一体化诊疗中心分诊区
	2174.85 
	13919.04

	5
	医用人造石（上台面）
	
	展开宽度：X≤400
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼九层
消化系统一体化诊疗中心分诊区
	690.00 
	4416

	6
	医用人造石（下台面）
	
	展开宽度：X≤750
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼九层
消化系统一体化诊疗中心分诊区
	569.00 
	3641.6

	肝胆科诊室5间
	
	

	7
	诊桌
	
	主1400*600*750副1400*400*645
	5
	套
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	3#楼九层
肝胆科诊室5间
	2338.00 
	11690

	8
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	5
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼九层
肝胆科诊室5间
	1258.00 
	6290

	9
	橡胶椅
	
	475*480*920
	5
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；
（2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼九层
肝胆科诊室5间
	239.80 
	1199

	处置室
	
	

	10
	医用吊柜
	
	400/800*350*600
	3.2
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼九层
处置室
	833.85 
	2668.32

	11
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	3.2
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼九层
处置室
	621.00 
	1987.2

	12
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	2.3
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼九层
处置室
	839.00 
	1929.7

	13
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	3.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼九层
处置室
	608.00 
	1945.6

	14
	脚踏垃圾桶装置
	
	单联
	4
	套
	采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
	3#楼九层
处置室
	661.29 
	2645.16

	15
	洗手柜2
	
	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼九层
处置室
	2604.38 
	2604.38

	消化内科诊室8间
	
	

	16
	诊桌
	
	主1400*600*750副1400*400*645
	8
	套
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	3#楼九层
消化内科诊室8间
	2338.00 
	18704

	17
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	8
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼九层
消化内科诊室8间
	1258.00 
	10064

	18
	橡胶椅
	
	475*480*920
	8
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；
（2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼九层
消化内科诊室8间
	239.80 
	1918.4

	消化处置室
	
	

	19
	医用吊柜
	
	400/800*350*600
	13.4
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼九层
消化处置室
	833.85 
	11173.59

	20
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	13.4
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼九层
消化处置室
	621.00 
	8321.4

	21
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	12.5
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼九层
消化处置室
	839.00 
	10487.5

	22
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	13.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼九层
消化处置室
	608.00 
	8147.2

	23
	脚踏垃圾桶装置
	
	单联
	4
	套
	采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
	3#楼九层
消化处置室
	661.29 
	2645.16

	24
	洗手柜2
	
	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼九层
消化处置室
	2604.38 
	2604.38

	MDT诊室
	
	

	25
	折叠培训桌
	
	1200*500*750
	6
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                                                            （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                          （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；                                     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	3#楼九层
MDT诊室
	1002.00 
	6012

	26
	医用培训椅
	
	580×490×860mm
	12
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	3#楼九层
MDT诊室
	302.22 
	3626.64

	胃肠外科诊室4间
	
	

	27
	诊桌
	
	主1400*600*750副1400*400*645
	4
	套
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	3#楼九层
胃肠外科诊室4间
	2338.00 
	9352

	28
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	4
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼九层
胃肠外科诊室4间
	1258.00 
	5032

	29
	橡胶椅
	
	475*480*920
	4
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；                                         （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼九层
胃肠外科诊室4间
	239.80 
	959.2

	抢救室
	
	

	30
	医用办公桌
	
	1400*600*750
	1
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	3#楼九层
抢救室
	1108.00 
	1108

	31
	橡胶椅
	
	475*480*920
	1
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；                                         （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷； 
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼九层
抢救室
	239.80 
	239.8

	胃肠处置室
	
	

	32
	医用吊柜
	
	400/800*350*600
	3
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼九层
胃肠处置室
	833.85 
	2501.55

	33
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	3
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼九层
胃肠处置室
	621.12 
	1863.36

	34
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	2.1
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼九层
胃肠处置室
	839.00 
	1761.9

	35
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	3
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼九层
胃肠处置室
	608.22 
	1824.66

	36
	脚踏垃圾桶装置
	
	单联
	4
	套
	采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
	3#楼九层
胃肠处置室
	661.29 
	2645.16

	37
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼九层
胃肠处置室
	1258.00 
	1258

	38
	洗手柜2
	
	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼九层
胃肠处置室
	2604.38 
	2604.38

	结直肠分诊区
	
	

	39
	U型/L型护士站
	
	W*750/300*750/1150H
	6.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼九层
结直肠分诊区
	2174.85 
	13919.04

	40
	医用人造石（上台面）
	
	展开宽度：X≤400
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼九层
结直肠分诊区
	690.00 
	4416

	41
	医用人造石（下台面）
	
	展开宽度：X≤750
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼九层
结直肠分诊区
	569.00 
	3641.6

	结直肠诊室3间
	
	

	42
	诊桌
	
	主1400*600*750副1400*400*645
	3
	套
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	3#楼九层
结直肠诊室3间
	2338.00 
	7014

	43
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	3
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼九层
结直肠诊室3间
	1258.00 
	3774

	44
	橡胶椅
	
	475*480*920
	3
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；
（2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼九层
结直肠诊室3间
	239.80 
	719.4

	结直肠处置室
	
	

	45
	医用吊柜
	
	400/800*350*600
	8
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼九层
结直肠处置室
	833.85 
	6670.8

	46
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	8
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼九层
结直肠处置室
	621.12 
	4968.96

	47
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	7.1
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼九层
结直肠处置室
	839.00 
	5956.9

	48
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	8
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼九层
结直肠处置室
	608.22 
	4865.76

	49
	脚踏垃圾桶装置
	
	单联
	4
	套
	采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
	3#楼九层
结直肠处置室
	661.29 
	2645.16

	50
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼九层
结直肠处置室
	1258.00 
	1258

	51
	洗手柜2
	
	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼九层
	2604.38 
	2604.38

	男女更衣室
	
	

	52
	6门6格衣鞋柜
	
	900*550*2000
	6
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	3#楼九层
男女更衣室
	1500.93 
	9005.58

	53
	穿衣换鞋柜
	
	1000*400*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	3#楼九层
男女更衣室
	1667.70 
	3335.4

	茶水、午餐室
	
	

	54
	配餐吊柜
	
	1000*350*600
	5.3
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼九层
茶水、午餐室
	833.00 
	4414.9

	55
	配餐地柜
	
	1000*600*850
	6.3
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼九层
茶水、午餐室
	833.00 
	5247.9

	56
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	7.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼九层
茶水、午餐室
	608.00 
	4377.6

	57
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	5.3
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼九层
茶水、午餐室
	621.00 
	3291.3

	58
	pp休闲椅
	
	445*4207*790
	8
	张
	PPP一体成型。
	3#楼九层
茶水、午餐室
	179.23 
	1433.84

	59
	洗手柜1
	
	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼九层
茶水、午餐室
	1776.84 
	1776.84

	辅助用房
	
	

	60
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	7
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼九层
辅助用房
	1002.00 
	7014

	盆底治疗分诊区
	
	

	61
	U型/L型护士站
	
	W*750/300*750/1150H
	6.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼九层
盆底治疗分诊区
	2174.85 
	13919.04

	62
	医用人造石（上台面）
	
	展开宽度：X≤400
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼九层
盆底治疗分诊区
	690.00 
	4416

	63
	医用人造石（下台面）
	
	展开宽度：X≤750
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼九层
盆底治疗分诊区
	569.00 
	3641.6

	治疗间3间
	
	

	64
	医用办公桌
	
	1400*600*750
	4
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	3#楼九层
治疗间3间
	1108.00 
	4432

	65
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	4
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼九层
治疗间3间
	1334.16 
	5336.64

	66
	医用吊柜
	
	400/800*350*600
	10
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼九层
治疗间3间
	833.85 
	8338.5

	67
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	10
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼九层
治疗间3间
	621.12 
	6211.2

	68
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	10
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼九层
治疗间3间
	839.00 
	8390

	69
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	10
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼九层
治疗间3间
	608.22 
	6082.2

	70
	医用被服柜
	
	800*600*2000
	10
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	3#楼九层
治疗间3间
	1334.16 
	13341.6

	71
	提背诊疗床
	
	1900*620*670
	15
	张
	（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》：
（4）配置：手动提背俯仰功能。
	3#楼九层
治疗间3间
	1483.27 
	22249.05

	72
	医用操作椅
	
	凳面直径290升降410~540mm
	15
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》;
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。                            
（3）功能：可升降移动，带脚踏；                                         
（4）气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。                                                             
（5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。
	3#楼九层
治疗间3间
	305.00 
	4575

	盆底治疗中心3间
	
	

	73
	医用办公桌
	
	1400*600*750
	1
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	3#楼九层
盆底治疗中心3间
	1108.00 
	1108

	74
	医用吊柜
	
	400/800*350*600
	16
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼九层
盆底治疗中心3间
	833.85 
	13341.6

	75
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	16
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼九层
盆底治疗中心3间
	621.12 
	9937.92

	76
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	13.3
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼九层
盆底治疗中心3间
	839.00 
	11158.7

	77
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	16
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼九层
盆底治疗中心3间
	608.22 
	9731.52

	78
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	10
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼九层
盆底治疗中心3间
	1334.16 
	13341.6

	79
	提背诊疗床
	
	1900*620*670
	16
	张
	（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》：
（4）配置：手动提背俯仰功能。
	3#楼九层
盆底治疗中心3间
	1483.27 
	23732.32

	80
	洗手柜2
	
	900*585*838
	3
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼九层
盆底治疗中心3间
	2604.38 
	7813.14

	更衣室
	
	

	81
	6门6格衣鞋柜
	
	900*550*2000
	24
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	3#楼九层
更衣室
	1500.93 
	36022.32

	82
	穿衣换鞋柜
	
	1000*400*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	3#楼九层
更衣室
	1667.70 
	3335.4

	VIP室
	
	

	83
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	3.4
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼九层
VIP室
	839.00 
	2852.6

	84
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	3.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼九层
VIP室
	608.00 
	2067.2

	85
	办公沙发
	
	850×800×800
	1
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；（5）脚架：钢底架：
	3#楼九层
VIP室
	1368.00 
	1368

	86
	办公沙发
	
	2100*830*880
	1
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；
（5）脚架：钢底架：
	3#楼九层
VIP室
	2458.00 
	2458

	87
	茶几
	
	600*600*430
	1
	张
	（1）桌面：采用25MM优质E0级实木生态多层板，封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；                                                                           （2）钢架：采用25*25*1.2优质钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼九层
VIP室
	500.31 
	500.31

	88
	茶几
	
	1200*600*430
	1
	张
	（1）桌面：采用25MM优质E0级实木生态多层板，封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；                                                                           （2）钢架：采用25*25*1.2优质钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼九层
VIP室
	1002.00 
	1002

	3#楼十层
	
	

	产科分诊区
	
	

	1
	U型/L型护士站
	
	W*750/300*750/1150H
	6.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼十层
产科分诊区
	2174.85 
	13919.04

	2
	医用人造石（上台面）
	
	展开宽度：X≤400
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼十层
产科分诊区
	690.00 
	4416

	3
	医用人造石（下台面）
	
	展开宽度：X≤750
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼十层
产科分诊区
	569.00 
	3641.6

	孕妇学校、胎监室
	
	

	4
	折叠培训桌
	
	1200*500*750
	3
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                                                            （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                          （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；                                     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	3#楼十层
孕妇学校、胎监室
	1002.00 
	3006

	5
	医用办公桌
	
	1400*600*750
	1
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	3#楼十层
孕妇学校、胎监室
	1108.00 
	1108

	6
	医用培训椅
	
	580×490×860mm
	6
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	3#楼十层
孕妇学校、胎监室
	302.22 
	1813.32

	7
	母婴室单人沙发
	
	850×800×800
	20
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；（5）脚架：钢底架：
	3#楼十层
孕妇学校、胎监室
	1375.73 
	27514.6

	8
	孕妇胎监沙发
	
	800×800×100
	4
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；
（5）脚架：钢底架：
	3#楼十层
孕妇学校、胎监室
	1977.70 
	7910.8

	9
	文件柜07
	
	1600*400*2000
	5
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	3#楼十层
孕妇学校、胎监室
	2668.32 
	13341.6

	10
	掩门矮柜01
	
	800*400*1150
	8
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	3#楼十层
孕妇学校、胎监室
	667.08 
	5336.64

	11
	床头柜
	
	400*400*420
	4
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
	3#楼十层
孕妇学校、胎监室
	140.09 
	560.36

	诊室7间
	
	

	12
	妇科诊桌
	
	1600*1400*1050
	7
	套
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	3#楼十层
诊室7间
	1338.00 
	9366

	13
	双抽妇科检查床
	
	1900*620*670
	7
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼十层
诊室7间
	1722.45 
	12057.15

	14
	橡胶椅
	
	475*480*920
	7
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；
（2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼十层
诊室7间
	239.80 
	1678.6

	超声6间
	
	

	15
	医用办公桌
	
	1400*600*750
	6
	张
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：键盘架。
	3#楼十层
超声6间
	1108.00 
	6648

	16
	医用操作椅
	
	凳面直径290升降410~540mm
	6
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》;
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。                            
（3）功能：可升降移动，带脚踏；                                         
（4）气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。                                                             
（5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。
	3#楼十层
超声6间
	305.00 
	1830

	17
	手动检查床
	
	1900*650*680
	6
	张
	（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管，焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末，符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准。 
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准;
（5）配置：手动换床单装置。
	3#楼十层
超声6间
	2990.03 
	17940.18

	治疗室2间
	
	

	18
	医用吊柜
	
	400/800*350*600
	8.4
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼十层
治疗室2间
	833.85 
	7004.34

	19
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	8.4
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼十层
治疗室2间
	621.00 
	5216.4

	20
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	6.6
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼十层
治疗室2间
	839.00 
	5537.4

	21
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	8.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼十层
治疗室2间
	608.00 
	5107.2

	22
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	2
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼十层
治疗室2间
	1258.00 
	2516

	23
	洗手柜1
	
	900*585*838
	2
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼十层
治疗室2间
	1776.84 
	3553.68

	更衣室
	
	

	24
	6门6格衣鞋柜
	
	900*550*2000
	6
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	3#楼十层
更衣室
	1500.93 
	9005.58

	25
	穿衣换鞋柜
	
	1000*400*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	3#楼十层
更衣室
	1667.70 
	1667.7

	器械库
	
	

	26
	不锈钢医用货架
	
	1200*600*2000
	2
	组
	（1）※采用：304 不锈钢，立柱采用国标 38*38*1.2mm不锈钢方管,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；                                                                                                         （2）工艺：层板采用国标>1.0mm厚度加强管，无菌架共均分5层，每层层板底配有1条加强；                                                                                                                    （3）配置：共分5层，内配4块层板+塑料调节脚:
	3#楼十层
器械库
	4121.02 
	8242.04

	更衣、换鞋室
	
	

	27
	6门6格衣鞋柜
	
	900*550*2000
	4
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	3#楼十层
更衣、换鞋室
	1500.93 
	6003.72

	28
	12门鞋柜
	
	900*400*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
	3#楼十层
更衣、换鞋室
	1530.00 
	1530

	档案室
	
	

	29
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼十层
档案室
	1002.00 
	1002

	妇科分诊区
	
	

	30
	U型/L型护士站
	
	W*750/300*750/1150H
	6.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼十层
妇科分诊区
	2174.85 
	13919.04

	31
	医用人造石（上台面）
	
	展开宽度：X≤400
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准。
	3#楼十层
妇科分诊区
	690.00 
	4416

	32
	医用人造石（下台面）
	
	展开宽度：X≤750
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准。
	3#楼十层
妇科分诊区
	569.00 
	3641.6

	母婴室
	
	

	33
	单位婴儿护理台
	
	600*800*1000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
	3#楼十层
母婴室
	1402.31 
	1402.31

	34
	哺乳椅
	
	800×800×100
	1
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；
（5）脚架：钢底架：
	3#楼十层
母婴室
	1281.18 
	1281.18

	35
	茶几
	
	600*600*420
	1
	张
	（1）桌面：采用25MM优质E0级实木生态多层板，封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；                                                                           （2）钢架：采用25*25*1.2优质钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼十层
母婴室
	500.31 
	500.31

	收费处
	
	

	36
	直行挂号收费桌
	
	主：1200*600*750H副：400*600*600H
	2
	套
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）配置：键盘架、活动主机架、铝合金线盒；
	3#楼十层
收费处
	1336.00 
	2672

	妇科诊室9间
	
	

	37
	妇科诊桌
	
	1600*1400*1050
	7
	套
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	3#楼十层
妇科诊室9间
	1338.00 
	9366

	38
	双抽妇科检查床
	
	1900*620*670
	7
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼十层
妇科诊室9间
	1722.45 
	12057.15

	39
	橡胶椅
	
	475*480*920
	9
	张
	（1）采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；
（2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（3）四腿落地，榫卯结构；
（4）喷环保油漆,达到国际E1级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。
	3#楼十层
妇科诊室9间
	239.80 
	2158.2

	40
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	4
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼十层
妇科诊室9间
	1334.16 
	5336.64

	41
	医用吊柜
	
	400/800*350*600
	11.2
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼十层
妇科诊室9间
	833.85 
	9339.12

	42
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	11.2
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼十层
妇科诊室9间
	621.00 
	6955.2

	43
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	4.9
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼十层
妇科诊室9间
	839.00 
	4111.1

	44
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	11.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼十层
妇科诊室9间
	608.00 
	6809.6

	45
	口腔移动器械柜
	
	500*510*780
	7
	个
	（1）※柜体：1.0mm电解钢板，电解钢板符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；
（2）表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
（3）※五金配件：三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）台面：采用复合亚克力,具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能；
	3#楼十层
妇科诊室9间
	1931.34 
	13519.38

	46
	洗手柜2
	
	900*585*838
	7
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼十层
妇科诊室9间
	2604.38 
	18230.66

	治疗室4间
	
	

	47
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	7.2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼十层
治疗室4间
	839.00 
	6040.8

	48
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	7.2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼十层
治疗室4间
	608.00 
	4377.6

	49
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	4
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼十层
治疗室4间
	1258.00 
	5032

	材料间
	
	

	50
	医用轻型货架
	
	1200*600*2000
	4
	组
	※货架：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准
1、主体材质：立柱采用40*40*1.2MM方管，耳朵挂板1.2MM，层板0.8mm冷轧钢板，激光焊接成型；
2、※表面处理：采用抗菌粉末，粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                                                                                 3、配置：四层活动层板。
	3#楼十层
材料间
	1177.97 
	4711.88

	宣教室
	
	

	51
	可移动演讲台
	
	800*600*1100
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                                                           
（2）台架：采用可气动升降立柱钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                          
（3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	3#楼十层
宣教室
	1566.09 
	1566.09

	52
	折叠培训桌
	
	1200*500*750
	12
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                                                            （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                          （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；                                     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	3#楼十层
宣教室
	1002.00 
	12024

	53
	医用培训椅
	
	580×490×860mm
	24
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；
（4）椅架：采用空心钢管模具压铸成型，表面经酸洗磷化除锈处理，静电喷粉；
	3#楼十层
宣教室
	302.22 
	7253.28

	阴道镜2间
	
	

	54
	办公桌
	
	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼十层
阴道镜2间
	1002.00 
	1002

	55
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	1
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼十层
阴道镜2间
	1334.16 
	1334.16

	56
	4门无菌器械柜02
	
	900*450*2000
	4
	个
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；                                                                                                         （2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；                                                                                                                    （3）配置；两道5MM钢化玻璃掩门(配锁),上柜三层固定层板下柜对开门(双面)。
（4）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准。
	3#楼十层
阴道镜2间
	1500.93 
	6003.72

	准备间
	
	

	57
	6门6格衣鞋柜
	
	900*550*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	3#楼十层
准备间
	1500.93 
	1500.93

	更衣室
	
	

	58
	6门6格衣鞋柜
	
	900*550*2000
	5
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	3#楼十层
更衣室
	1500.93 
	7504.65

	器械预清洗间
	
	

	59
	医用双槽4门污洗柜03
	
	1800*600*1000mm
	1
	台
	（1）※柜体：304#不锈钢板,符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准；
（2）工艺：厚度0.8MM所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑：
（3）配置：鹅颈手动水龙头。
	3#楼十层
器械预清洗间
	6426.99 
	6426.99

	3#楼十一层
	
	

	生殖中心分诊区
	
	

	1
	U型/L型护士站
	
	W*750/300*750/1150H
	6.4
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼十一层
生殖中心分诊区
	2174.85 
	13919.04

	2
	医用人造石（上台面）
	
	展开宽度：X≤400
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼十一层
生殖中心分诊区
	690.00 
	4416

	3
	医用人造石（下台面）
	
	展开宽度：X≤750
	6.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼十一层
生殖中心分诊区
	569.00 
	3641.6

	等候区
	
	

	4
	休闲椅
	
	800×800×850
	8
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）铝合金十字脚架，经久耐用
	3#楼十一层
等候区
	1365.85 
	10926.8

	5
	圆茶几
	
	直径600*430
	2
	张
	（1）桌面：采用25MM优质E0级实木生态多层板，PVC同色封边，色泽均匀一致，具有耐用、防污、耐磨等特性                                                                           （2）钢架：采用25*25*1.2优质钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼十一层
等候区
	471.56 
	943.12

	宣教室
	
	

	6
	可移动演讲台
	
	800*600*1100
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                                                           
（2）台架：采用可气动升降立柱钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                          
（3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	3#楼十一层
宣教室
	1566.09 
	1566.09

	7
	折叠培训桌
	
	1200*500*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准 ；                                                            （2）台架：采用优质可折叠钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                          （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；                                     （4）配置：静音活动轮，带锁定功能。
	3#楼十一层
宣教室
	1002.00 
	1002

	8
	医用培训椅（带写字板）
	
	580×490×860mm
	20
	张
	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；
（2）※辅料：阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）椅轮：采用尼龙纤维合成脚轮，外部加橡胶保护层，可有效保护地面不损伤，医护人员办公移动方便；
(4) 写字板:ABS塑料 可折叠式结构
	3#楼十一层
宣教室
	474.65 
	9493

	9
	医用培训椅
	
	515×525×840
	2
	张
	（1）用优质实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；
（2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
（3）椅架：：采用时尚电镀实心脚架
	3#楼十一层
宣教室
	185.41 
	370.82

	诊室6间
	
	

	10
	诊桌
	
	主1400*600*750副1400*400*645
	6
	套
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	3#楼十一层
诊室6间
	2338.00 
	14028

	11
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	6
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼十一层
诊室6间
	1258.00 
	7548

	12
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	4
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼十一层
诊室6间
	1002.00 
	4008

	13
	医用就诊椅
	
	485×480×770
	6
	张
	（1）※抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。 
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）一体成型白色PP+坐垫面料：
	3#楼十一层
诊室6间
	352.28 
	2113.68

	14
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	4
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼十一层
诊室6间
	1334.16 
	5336.64

	15
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	4
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼十一层
诊室6间
	839.00 
	3356

	16
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼十一层
诊室6间
	608.22 
	2432.88

	专家诊室
	
	

	17
	专家诊桌
	
	2200*1600*950
	2
	套
	※医用诊桌 符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准；
（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）副柜：副柜采用18MM多层板，304#不锈钢底框；
	3#楼十一层
专家诊室
	1837.00 
	3674

	18
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	2
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼十一层
专家诊室
	1258.00 
	2516

	19
	医用就诊椅
	
	485×480×770
	2
	张
	（1）※抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。 
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）一体成型白色PP+坐垫面料：
	3#楼十一层
专家诊室
	352.28 
	704.56

	20
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	2
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼十一层
专家诊室
	1334.16 
	2668.32

	21
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	2
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼十一层
专家诊室
	839.00 
	1678

	22
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	2
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼十一层
专家诊室
	608.22 
	1216.44

	B超室
	
	

	23
	办公桌
	
	1200*600*750
	2
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼十一层
B超室
	1002.00 
	2004

	24
	医用操作椅
	
	凳面直径290升降410~540mm
	2
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》;
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。                            
（3）功能：可升降移动，带脚踏；                                         
（4）气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。                                                             
（5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。
	3#楼十一层
B超室
	305.00 
	610

	25
	手动检查床
	
	1900*650*680
	2
	张
	（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管，焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末，符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准。 
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准;
（5）配置：手动换床单装置。
	3#楼十一层
B超室
	2990.03 
	5980.06

	处置室
	
	

	26
	医用吊柜
	
	400/800*350*600
	4
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼十一层
处置室
	833.85 
	3335.4

	27
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	4
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼十一层
处置室
	621.12 
	2484.48

	28
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	3.1
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼十一层
处置室
	839.00 
	2600.9

	29
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼十一层
处置室
	608.22 
	2432.88

	30
	脚踏垃圾桶装置
	
	单联
	4
	套
	采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
	3#楼十一层
处置室
	661.29 
	2645.16

	31
	诊（疗/查）床
	
	1900*620*670
	1
	张
	※诊（疗/查）床：符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准
（1）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管， 焊接打磨抛光处理，结构牢固扎实；
（2）※喷涂：粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准；
（3）※床垫：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》
（5）配置：钢制二抽吊柜。
	3#楼十一层
处置室
	1258.00 
	1258

	32
	洗手柜2
	
	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼十一层
处置室
	2604.38 
	2604.38

	库房
	
	

	33
	医用轻型货架
	
	1200*600*2000
	13
	组
	※货架：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准
1、主体材质：立柱采用40*40*1.2MM方管，耳朵挂板1.2MM，层板0.8mm冷轧钢板，激光焊接成型；
2、※表面处理：采用抗菌粉末，粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                                                                                 3、配置：四层活动层板。
	3#楼十一层
库房
	1177.97 
	15313.61

	男女更衣室
	
	

	34
	6门6格衣鞋柜
	
	900*550*2000
	4
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	3#楼十一层
男女更衣室
	1500.93 
	6003.72

	35
	穿衣换鞋柜
	
	1000*400*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	3#楼十一层
男女更衣室
	1667.70 
	3335.4

	茶水、午餐室
	
	

	36
	配餐地柜
	
	1000*600*850
	4.5
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼十一层
茶水、午餐室
	833.00 
	3748.5

	37
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	5.4
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼十一层
茶水、午餐室
	608.00 
	3283.2

	38
	医护餐桌
	
	1400*600*750
	1
	张
	（1）主体：台面采用25MM优质E0级实木生态多层板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强；                                                                      （2）台架：采用优质锥形管，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                        （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
	3#楼十一层
茶水、午餐室
	1168.00 
	1168

	39
	餐椅
	
	515×525×840
	4
	张
	（1）面料：采用优质一体成型曲木板，自然木纹，保留天然特性，外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷                                     
（2）脚架：采用时尚电镀实心脚架
	3#楼十一层
茶水、午餐室
	216.31 
	865.24

	40
	休闲吧台
	
	3450*400*1100
	1
	张
	（1）主体：台面采用25MM优质E0级实木生态多层板，双面MFC板，具有防潮、耐磨性能强；                                                                       （2）台架：采用优质钢架，金属表面采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                         （3）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶。
	3#楼十一层
茶水、午餐室
	2876.78 
	2876.78

	41
	休闲吧椅
	
	515×505×1205
	4
	张
	（1）主料：采用优质PP材质，一体成型防磨防污性好；
（2）辅料：采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性 良好，不易变形；
（3）脚架：喷涂铁脚架。
	3#楼十一层
茶水、午餐室
	398.01 
	1592.04

	42
	洗手柜1
	
	900*585*838
	1
	个
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
（6）配置：不锈钢手动鹅颈水龙头，冷热两用；304不锈钢水盆。
	3#楼十一层
茶水、午餐室
	1776.84 
	1776.84

	辅助用房
	
	

	43
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	7
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼十一层
辅助用房
	1002.00 
	7014

	44
	常规文件柜02
	
	800*400*2000
	2
	个
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门。
	3#楼十一层
辅助用房
	1334.16 
	2668.32

	男科实验室
	
	

	45
	实验台边台
	
	1000*750*800H
	26
	米
	（1）※实验边台符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、JB/T 7901-2023《金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法》、GB/T 25048-2019《金属材料 管 环拉伸试验方法》、JC/T 2484-2018《建筑用金属表面装饰涂层耐久性试验与分级方法》、GB/T 20854-2025《金属和合金的腐蚀 循环暴露在盐雾、“干”和“湿”条件下的加速试验》、GB/T 39715.2-2021《塑料 生物基含量 第2部分：生物基碳含量的测定》；
（2）※柜体：1.0mm电解钢板，电解钢板符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》。 
（3）五金：钢制螺杆与塑胶组合的水平脚，优质五金配件。
（4）台面：12.7MM实心理化板台面，防酸碱.
	3#楼十一层
男科实验室
	1699.58 
	44189.08

	46
	PP洗手盆套装
	
	中号
	1
	套
	（1）采用实验室专用立式鹅颈三口水龙头，其中上方一口可360°旋转，阀门为精密陶瓷阀芯，铜质，表面经过耐酸碱处理，PVC出水口可拆卸清洗；
（2）PP水槽：采用高密度聚丙烯（PP）注塑一体成型，厚度5mm具有弹性，耐酸碱腐蚀及有机溶剂。玻璃器皿落入其中不易破碎，深度较深（300mm）不易溅水。底部配PP材质专用落水头。
	3#楼十一层
男科实验室
	1093.90 
	1093.9

	47
	10A电源插座
	
	单头
	10
	个
	钢制底盒，带10A电源插座（不含电线）
	3#楼十一层
男科实验室
	92.70 
	927

	48
	双面实验试剂架
	
	1000*500*750
	13
	米
	框架：铝合金立柱，8mm厚钢化玻璃层板，护边栏。
	3#楼十一层
男科实验室
	865.24 
	11248.12

	49
	医用吊柜
	
	400/800*350*600
	13
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼十一层
男科实验室
	833.85 
	10840.05

	50
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	13
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼十一层
男科实验室
	621.12 
	8074.56

	抽血、打针室
	
	

	51
	采血台01
	
	1250*550/800*750/1120
	2
	延米
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）配置：1.0MM钢化磨砂玻璃隔档。
	3#楼十一层
抽血、打针室
	833.82 
	1667.64

	52
	采血副柜02
	
	1000*300*690
	2
	台
	（1）※柜体：1.0mm电解钢板，电解钢板符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》；
（2）表面处理：采用静电抗菌粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
（3）五金配件：采用优质缓冲门铰及三节导轨，
	3#楼十一层
抽血、打针室
	1522.20 
	3044.4

	53
	肌注椅
	
	常规（定制）
	2
	张
	实木框架水性清漆
	3#楼十一层
抽血、打针室
	648.93 
	1297.86

	54
	医用就诊椅
	
	485×480×770
	2
	张
	（1）※抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》。 
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）一体成型白色PP+坐垫面料：
	3#楼十一层
抽血、打针室
	352.28 
	704.56

	55
	医用操作椅
	
	凳面直径290升降410~540mm
	2
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》;
（2）※阻燃海绵,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。                            
（3）功能：可升降移动，带脚踏；                                         
（4）气杆：采用100#喷涂SGS认证气杆，厚度2.0，终身保修气杆。                                                             
（5）脚架：电镀五星脚架，方便医生移动。
	3#楼十一层
抽血、打针室
	305.00 
	610

	56
	医用吊柜
	
	400/800*350*600
	3
	延米
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：上木框5MM钢化玻璃掩门，25MM厚层板。
	3#楼十一层
抽血、打针室
	833.85 
	2501.55

	57
	治疗柜背架
	
	400/800*50*2050
	3
	延米
	1、主体材质：框架采用50*30*1.2MM管材，背板及层板采用优质0.8mm电解钢板，层板可调节；
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼十一层
抽血、打针室
	621.12 
	1863.36

	58
	医用地柜
	
	400/800*585*838
	3
	延米
	（1）※整体：18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准：
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；
（5）柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理；
	3#楼十一层
抽血、打针室
	839.00 
	2517

	59
	医用人造石台面
	
	X*600*12
	3
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼十一层
抽血、打针室
	608.22 
	1824.66

	60
	脚踏垃圾桶装置
	
	单联
	2
	套
	采用脚踏式钢丝传动开启方式，传动丝滑、轻巧，静音；面盖及漏斗采用工程塑胶ABS料：耐磨耐摔、耐酸碱抗腐蚀、抗UV，规格分别为：整个脚踏装置采用304#不锈钢材料，脚踏表面覆盖高韧耐磨TPE防滑软胶垫。垃圾盖开启时要求脚感顺滑、省力、静音，回盖时要求具有2~3秒缓冲，静音等，标识明显，整体设计及工艺符合院感工艺流程。
	3#楼十一层
抽血、打针室
	661.29 
	1322.58

	母婴室
	
	

	61
	母婴室二人沙发
	
	1600×660×840
	1
	张
	（1）※面料：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》；
（2）※海绵：采用优质45#密度的高阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准；
（3）内框：采用含水率≤14%的实木方，无腐烂、死节、爆裂、虫蛀；
（4）弹簧：用钢材性能应不低于65Mn钢；（5）脚架：钢底架：
	3#楼十一层
母婴室
	1775.60 
	1775.6

	62
	茶几
	
	1200*600*420
	1
	张
	（1）桌面：采用25MM优质E0级实木生态多层板，PVC同色封边，色泽均匀一致，具有耐用、防污、耐磨等特性                                                                           （2）钢架：采用25*25*1.2优质钢架，金属表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；
	3#楼十一层
母婴室
	1002.00 
	1002

	导诊台
	
	

	63
	直型护士站
	
	W*750/300*750/1150H
	3
	延米
	（1）※外围挡板：采用18MM实木多层板骨架，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；压制成型厚度达到100MM，内部具有强大的强弱电走线功能，V型铝合金链接线条，防火板饰面，具有阻燃、耐磨、耐刮、经济、环保等特点；
（2）※工台柜：18MM实木多层板,实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（5）※底座采用304#不锈钢：304#不锈钢符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准。
（6）配置：站体+咨询台+爱心残障位+强弱电分离导线系统+各种功能柜。
	3#楼十一层
导诊台
	2170.52 
	6511.56

	64
	医用人造石（上台面）
	
	展开宽度：X≤400
	3
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼十一层
导诊台
	690.00 
	2070

	65
	医用人造石（下台面）
	
	展开宽度：X≤750
	3
	延米
	※医用人造石 ：符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准；
	3#楼十一层
导诊台
	569.47 
	1708.41

	档案室
	
	

	66
	8人位会议桌（01）
	
	2000*1000*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）框架：采用优质50*50*1.2MM钢管。
（4）配置：铝合金线盒、中央走线盒，（配智能轨道插座）
	3#楼十一层
档案室
	1668.00 
	1668

	67
	医用培训椅
	
	515×525×840
	2
	张
	（1）用优质实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；
（2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
（3）椅架：：采用时尚电镀实心脚架
	3#楼十一层
档案室
	185.41 
	370.82

	68
	医用轻型货架
	
	1200*600*2000
	36
	组
	※货架：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准
1、主体材质：立柱采用40*40*1.2MM方管，耳朵挂板1.2MM，层板0.8mm冷轧钢板，激光焊接成型；
2、※表面处理：采用抗菌粉末，粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                                                                                 3、配置：四层活动层板。
	3#楼十一层
档案室
	1177.97 
	42406.92

	库房
	
	

	69
	医用轻型货架
	
	1200*600*2000
	17
	组
	※货架：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准
1、主体材质：立柱采用40*40*1.2MM方管，耳朵挂板1.2MM，层板0.8mm冷轧钢板，激光焊接成型；
2、※表面处理：采用抗菌粉末，粉末符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点；                                                                                                                 3、配置：四层活动层板。
	3#楼十一层
库房
	1177.97 
	20025.49

	值班室1
	
	

	70
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼十一层
值班室1
	1002.00 
	1002

	71
	医用培训椅
	
	515×525×840
	1
	张
	（1）用优质实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；
（2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
（3）椅架：：采用时尚电镀实心脚架
	3#楼十一层
值班室1
	185.41 
	185.41

	72
	实木双层值班床（含环保棕垫）05
	
	2040*1575*1800
	2
	张
	（1）无节橡木、床板用1.45CM厚杉木板
（2）采用传统榫卯结构搭配优质五金配件
（3）表面使用品牌环保水性漆，无甲醛，异味
（4)配置:2张环保棕垫，优质针织棉布覆面；尺寸：1900*1500*50mm，1900*1200*50mm；
	3#楼十一层
值班室1
	3098.18 
	6196.36

	73
	6门6格衣鞋柜
	
	900*550*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	3#楼十一层
值班室1
	1500.93 
	1500.93

	辅助用房
	
	

	74
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	12
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼十一层
辅助用房
	1002.00 
	12024

	男女更衣室
	
	

	75
	6门6格衣鞋柜
	
	900*550*2000
	8
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	3#楼十一层
男女更衣室
	1500.93 
	12007.44

	76
	穿衣换鞋柜
	
	1000*400*2000
	2
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※软包：采用50MM高密度整块阻燃海绵,阻燃海绵符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准。
（4）※面材：抑菌皮革,符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准。
（5）配置：穿衣镜，不锈钢挂钩。
	3#楼十一层
男女更衣室
	1667.70 
	3335.4

	值班室2
	
	

	79
	办公桌（01）
	
	1200*600*750
	1
	张
	（1）※主体：台面25MM及柜体18MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※三节缓冲导轨 ：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。
（4）配置：三抽活动推柜、前挡板。
	3#楼十一层
值班室2
	1002.00 
	1002

	80
	医用培训椅
	
	515×525×840
	1
	张
	（1）用优质实心工程塑料工艺，耐磨防污性好；
（2）辅料：采用40#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
（3）椅架：：采用时尚电镀实心脚架
	3#楼十一层
值班室2
	185.41 
	185.41

	81
	实木双层值班床（含环保棕垫）05
	
	2040*1575*1800
	2
	张
	（1）无节橡木、床板用1.45CM厚杉木板
（2）采用传统榫卯结构搭配优质五金配件
（3）表面使用品牌环保水性漆，无甲醛，异味
（4）配置：2张环保棕垫，优质针织棉布覆面；尺寸：1900*1500*50mm，1900*1200*50mm；
	3#楼十一层
值班室2
	3098.18 
	6196.36

	83
	6门6格衣鞋柜
	
	900*550*2000
	1
	组
	（1）※整体18/25MM实木多层板，实木多层板符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准；
（2）封边条：PVC封边条，厚度≥1.0mm，同色配套；封边胶：PUR热熔胶封边，禁止EVA普通热熔胶；性能：耐高温、防潮防水，长期使用不开胶、不翘边、不发黑；外观：胶线细，修边平整，无毛刺、无崩边、无溢胶；
（3）※门铰：符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准；
（4）配置：0.6MM厚一体冲压O型铝合金挂衣杆。
	3#楼十一层
值班室2
	1500.93 
	1500.93

	合计
	3700000.00 

	主要原材料、成品技术要求

（一）原材料技术参数

1.※1.电解钢板

符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数：

（1）硬度≥2H；

（2）附着力：2级或优于2级；

（3）中性盐雾试验连续喷雾≥400h，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级；

（4）化学成分：碳C≤0.12%、锰Mn≤0.50%、磷P≤0.035%、硫S≤0.040%、硅Si≤0.30%；

（5）力学性能：屈服强度≥220MPa、断后伸长率≥33%；

（6）抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等5种（含）以上菌种抑菌率≥99%；

（7）耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉等5种（含）以上霉菌耐霉菌性等级达到0级。

※2.粉末

符合GB/T 1731-2020《漆膜、腻子膜柔韧性测定法》、GB/T 1740-2007《漆膜耐湿热测定法》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》、HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》标准，主要技术参数：

（1）漆膜耐湿热性150h：应无生锈、起泡、变色、开裂，达到1级，检测合格。柔韧性：应无网纹、裂纹及剥落现象。外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。筛选物（125μm）：全部通过。涂膜外观：正常。耐冲击性（正向冲击）：50cm，无裂纹、皱纹及剥落。

（2）附着力-干附着力≤1级；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；

（3）耐酸性【3%（质量分数）盐酸溶液】：240h无异常。耐碱性【5%（质量分数）氢氧化钠溶液】：室外用168h，无异常。耐人工气候老化性：500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，检测合格；

（4）室内空气净化功能涂覆材料净化性能：W型-净化效率-I类（IS）-甲醛≥80%。

※3.门铰 

符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》标准，主要技术参数：

（1）乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾≥400h：镀（涂）层本身耐腐蚀等级、对基体的保护等级达到10级；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾≥400h：镀（涂）层本身耐腐蚀等级、对基体的保护等级达到10级。

（2）过载：垂直静载荷（商用型/≥30kg）、水平静载荷（商用型/≥70N）检测合格。

（3）功能：操作力（在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N）、垂直静载荷（商用型/≥20kg）、水平静载荷（商用型≥40N）、耐久性（商用型/≥18万次，功能无损坏）检测合格。下沉量：在使用调整系统前，安装B型试验门时，下沉量不应大于1.0mm，检测合格。

※4.三节缓冲导轨  

符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，主要技术参数：

(1)过载：垂直向下静载荷（商用型/≥300N）、水平侧向静载荷（商用型/≥150N）、猛关或猛开（商用型/10次）检测合格。

(2)功能：操作力、抽屉导轨组件底部变形（变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的1/75M）、抽屉导轨组件结构强度、耐久性（商用型/≥8万次）、垂直向下静载荷（商用型/≥200N）、水平侧向静载荷（商用型/≥100N）、拉出安全性、猛关或猛开（商用型/10次）检测合格，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的1%。

(3)中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥121h：镀（涂）层对基体的保护等级、本身耐腐蚀等级达到10级。

※5.304不锈钢 

符合QB/T4767-2014《家具用钢构件》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》标准，主要技术参数：

(1)金属表面耐腐蚀试验：中性盐雾试验（NSS）法-连续喷雾≥168h：耐腐蚀等级达到10级；

(2)外观-冲压件：冲压件应无脱层、裂缝，检测合格；

(3)化学成分：碳（C）≤0.07%、硅（Si）≤0.75%、锰（Mn）≤2.00%、磷（P）≤0.045%、硫（S）≤0.030%、镍（Ni）：8.00%~10.50%、铬（Cr）：17.50%~19.50%，检测合格；

(4)力学性能：规定塑性延伸强度≥600MPa，抗拉强度≥700MPa，断后伸长率≥65%，检测合格；

(5)附着力：2级或优于2级。

※6.医用人造石  

符合JC/T 908-2013《人造石》、GB/T 37639-2019《塑料制品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 气相色谱-质谱法》、GB/T 12000-2017《塑料 暴露于湿热、水喷雾和盐雾中影响的测定》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6040-2019《红外光谱分析方法通则》、GB/T 27761-2011《热重分析仪失重和剩余量的试验方法》、GB/T 1408.1-2016《绝缘材料 电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》、GB/T 32064-2015《建筑用材料导热系数和热扩散系数瞬态平面热源测试法》、GB/T 7134-2008《浇铸型工业有机玻璃板材》标准，主要技术参数：

(1)外观质量-实体面材-色泽：色泽均匀一致，不得有明显色差；板边：板材四边平整，表面不得有缺棱掉角现象；表面：光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，不允许有气泡及大于0.5mm的杂质；巴氏硬度-实体面材PMMA类：A级不小于65；弯曲性能：实体面材的弯曲强度不小于40MPa，弯曲弹性模量不小于6.5GPa；耐磨性：实体面材耐磨性不大于0.6g；

(2)多溴联苯(PBBs)（一溴联苯、二溴联苯、三溴联苯、四溴联苯、五溴联苯、六溴联苯、七溴联苯、八溴联苯、九溴联苯、十溴联苯）未检出；多溴二苯醚(PBDEs)（一溴二苯醚、二溴二苯醚、三溴二苯醚、四溴二苯醚、五溴二苯醚、六溴二苯醚、七溴二苯醚、八溴二苯醚、九溴二苯醚、十溴二苯醚）未检出；

(3)盐雾试验100h：无腐蚀；

(4)放射性核素限量（A类）：内照射指数IRa≤0.0；外照射指数Iγ≤0.0；

(5)主成分定性分析：聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)；主成分定量分析≥99%；

(6)电气强度：≥45kV未击穿；

(7)导热系数≤0.5 W/(m·K)；

(8)总透光率≥91%；维卡软化温度≥100℃；拉伸断裂应变≥3%；光折射指数≤2；线性膨胀系数(-30℃～＋30℃)≤5×10-5℃-1；

※7.实木多层板  

符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 29899-2024《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》标准，主要技术参数：

(1)甲醛释放量（1m³气候箱法）：ENF级，≤0.025mg/m³；

(2)挥发性有机化合物释放浓度（7d)-总挥发性有机化合物（TV0C)-绿色标杆产品≤100μg/m³。

※8.阻燃海绵 

符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2080-2018《高回弹软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》标准，主要技术参数：

(1)外观：色泽、气孔、裂缝、污渍检测合格；感官：色泽、气孔、裂缝、两侧表皮、污染、气味检测合格；

(2)75%压缩永久变形≤3%、拉伸强度≥160kpa、断裂伸长率≥190%、干热老化后拉伸强度≥150kpa、干热老化后拉伸强度变化率≤±10%、湿热老化后拉伸强度≥150kpa、湿热老化后拉伸强度变化率≤±10%检测合格；

(3)软质聚氨酯泡沫塑料-密度：座面≥50kg/m³；软质聚氨酯泡沫塑料-回弹性≥50%；

(4)甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/㎡h；TVOC≤0.02mg/㎡h；

(5)香烟点火源引燃试验-阻燃等级Ⅰ级：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象，检测合格。

※9、抗菌皮革  

符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、QB/T 2710-2018《皮革 物理和机械试验 抗张强度和伸长率的测定》、QB/T 5158-2017《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》、GB/T 30399-2013《皮革和毛皮 化学试验 致癌染料的测定》、GB/T 30398-2013《皮革和毛皮 化学试验 致敏性分散染料的测定》标准，主要技术参数：

(1)摩擦色牢度：干擦500次≥4级、湿擦250次≥4级、碱性汗液80次≥4级；撕裂力≥100N；气味≤3级；禁用偶氮染料未检出；可萃取的重金属：铅(Pb)、镉(Cd) 未检出；游离甲醛 未检出；

(2)18种多环芳烃 未检出；

(3)有机磷阻燃剂 未检出；

(4)抗张强度：横向≥8N/mm2，纵向≥15N/mm2；断裂伸长率：横向≥80%，纵向≥65%；

(5)二甲基甲酰胺含量 未检出；

(6)致癌染料 未检出；

(7)致敏性分散染料 未检出。

（二）成品技术参数

※1、诊（疗/查）床

符合GB/T 22315-2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》、GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 26702-2011《皮革和毛皮 化学试验 富马酸二甲酯含量的测定》、GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 9343-2008《塑料燃烧性能试验方法 闪燃温度和自燃温度的测定》标准，主要技术参数：

(1)弹性模量E≥130GPa，富马酸二甲酯未检出

(2)抗细菌性能：木糖驹形氏杆菌、盐居固氮菌等不少于2种菌种抑菌率≥99%；

(3)75%压缩永久变形≤8%，气味等级≥7级，甲醛散发≤10mg/kg；

(4)闪燃温度≥400℃，自然温度≥400℃。

※2、沙发 

符合GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准，主要技术参数：

(1)产品用料、加工-摩擦声：徒手揿压座面和背面，应无异常的金属件摩擦或撞击等响声；

(2)阻燃性（阻燃I级）：香烟点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象；

(3)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物未检出。

※3、货架 

 符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准，主要技术参数：

(1)中性盐雾试验连续喷雾≥360h：镀（涂）层对基体的保护等级达到10级、镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级；

(2)家具涂层可迁移元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As）未检出；

(3)试验菌种包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等8种（含）以上菌种抑菌率均≥99%；

(4)试验菌种包括黑曲霉、黄曲霉等8种（含）以上霉菌耐霉菌性等级均达到0级。

※4、诊桌 

符合GB/T40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》、GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、YB/T 4171-2020《含铜抗菌不锈钢》标准，主要技术参数：

(1)有机磷阻燃剂未检出、邻苯二甲酸酯未检出；

(2)抗菌性能：包含粘质沙雷氏菌、絮状表皮藓菌在内不低于2种菌种抗菌率均≥99%。


▲二、商务条款
	交付期限
	签订合同之日起120日历天内通过验收并交付使用。

	交付要求
	1.玉林市内采购人院区内指定地点。
2.成交人所提供的合同货物必须是合同签订之日前8个月内生产的全新、未曾使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

	付款方式
	1.合同、担保措施生效及具备实施条件后10个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的30%【同时中标人需提供商业银行、保险机构出具的预付款等值的见索即付、不可撤销的无条件预付款保函（包含电子保函），保函形式应当符合采购人要求】；
2.验收合格后，中标人收到验收报告后5个工作日内凭合同、全额发票、验收报告到采购人仓库办理资产入库手续，验收合格后60天内，采购人支付合同总金额的70%；
3.每次付款前，中标人须向采购人提交付款申请。

	投标报价
	1、报价必须含以下部分，包括:(1)要求投标货物是全新、未经改装、合格、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。（2）投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费；货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；供应商中标后深化设计、图纸制作等相关费用；按采购人要求进行摆放的费用；安装后保洁、相关检测费用。注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

	验收标准
	1、所供产品应符合采购文件、采购合同约定的要求。

2、所供产品为全新，且外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

3、所供产品结构牢固，无安全隐患。

4、如有抽检要求的，检测结果符合采购文件招标项目采购需求及采购合同约定的要求。

5、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

6、采购文件招标项目采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证；产品表面贴金属商标牌，商标信息与供应商开标一览表信息不一致的，采购人有权拒绝验收。

7、产品验收时，中标人必须按采购文件要求提供主要原材料、成品检测报告原件进行核查，检测报告应由具有检测资质的检测机构出具，不能提供检测报告原件的或检测报告不能满足承诺响应情况的，采购人有权拒绝验收。

8、为确保采购人所购产品质量、产品安全性及稳定性以及供应商所提供产品参数的真实性，中标人供货时，采购人将对供货产品进行产品测试。一旦发现虚假应标的情况，将按照有关规定追究供应商的责任。

9、本项目为约定委托代理机构组织的验收项目，验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。

10、政策功能（1）严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则投标无效。（2）执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，供应商按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖招标供应商公章，否则不予认定。（3）供应商投标产品的配件（辅材）涉及节能认证、国家强制认证的，在验收时必须提供产品、配件的相关节能认证证书、国家强制认证证书，不能提供认证证书的采购人有权拒绝验收，由此产生的一切后果由供应商承担。

	售后服务
	1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期限≥5年，自货物通过验收合格并交付使用之日算起（如供应商承诺质量保修期超过5年的，须在投标文件中提供生产厂家对质量保修期的承诺函原件或厂家相关证明文件，如未提供的，质量保修期按5年计)。
2、质保期内，中标人负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用。
3、中标人负责送货上门，安装调试。从通过验收即日起质量保证期限内所有由于质量问题导致的硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务， 并提供终身维护；因人为因素故意性损坏出现的故障不在包修范围，但中标人也要积极帮助采购人修理。
4、提供 7×24 小时的技术支持服务。如发生质量问题，中标人接到采购人通知后0.5小时内响应，需要到现场处理时12小时内到达，一般质量问题处理时限不超过12小时，重大质量问题处理时限不超过48小时。
5、投标文件中必须提供详细的售后服务方案及联系人方式。

	其他要求
	投标人必须认真审核报价文件所有要求，如明知不满足报价文件要求进行恶意竞争的，投标人存在不按要求报价、中标后无故放弃签订合同、不按合同履行等违约行为的以恶意虚假应标进行处理并报相关监管部门处理。


附件1：

节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100 计算机
	★A02010105台式计算机 
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机 
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机 
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000 办公设备
	A02021000 打印机
	A02021001 A3黑白打印机 
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机 
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机 
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机 
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机 
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006 票据打印机 
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007 条码打印机 
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008 地址打印机 
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021009 其他打印机 
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100 输入输出设备
	★A02021104液晶显示器 （GB21520）
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》

	
	
	
	A02021118 扫描仪 
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200 投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB19762）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵 
	A02051901离心泵 
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组 
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组 
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB294540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） 
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机 
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）



	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调 
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔 
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	中小型三相异步电动机 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	 A02060200变压器
	
	
	配电变压器 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	9 ★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455 - 2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器 
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器 
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统 
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯 
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯 
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器 
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器 
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器 
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器 
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。
附件2：

中小企业划型标准规定

（工信部联企业〔2011〕300号）

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
第三章  供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	1.供应商的资格要求：详见招标公告。

2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：无。

	7.2
	☑不允许分包

□允许分包

分包内容：                                     。
分包金额或者比例：                             。

	8.1
	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商评审得分相同时，按照下列方式确定一个供应商获得中标人推荐资格：

依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。

	11.2
	不组织现场考察

	
	不组织召开开标前答疑会

	13.1
	报价文件:

1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）

3.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则按无效投标处理。

	
	资格证明文件:

1.供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理）

2.供应商依法缴纳税收的相关材料（投标截止前半年内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止前半年内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）

4.供应商财务状况报告（2025年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理）

5.货物制造商为中小微企业或残疾人福利性单位或监狱企业的资格证明材料[为中小微企业的应当提供《中小企业声明函》；为残疾人福利性单位的应当提供《残疾人福利性单位声明函》；为监狱企业的应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
8.除招标文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。

注：1.以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖供应商电子签章，否则按无效投标处理。

2.联合体投标时，第1-7项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。

	
	商务及技术文件：

1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理）

3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）

4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）

5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.供应商情况介绍（格式自拟）；

8.联合体协议书（格式后附）；（如允许联合体投标的，联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理）
9.设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

10.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

11.货物合格证明文件（格式自拟）；（必须是生产厂家提供的证明文件，否则响应文件作无效处理）
12.除招标文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。

（供应商根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖供应商电子签章，否则按无效投标处理。

	16.2
	投标报价是履行合同的最终价格。

1、要求投标货物是全新、未经改装、合格、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。

2、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费；货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；供应商中标后深化设计、图纸制作等相关费用；按采购人要求进行摆放的费用；安装后保洁、相关检测费用。注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。

3、标注有预算单价的产品，投标人报价时单价不得超预算单价，否则投标无效。

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起90日。

	18.1
	本项目收取投标保证金，具体如下：

投标保证金金额：人民币叁万伍仟元整（35000.00元）；
投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在竞标截止时间前从供应商账户交至指定账户并且到账（开户名称：广西中诺工程管理有限公司，开户银行：中国工商银行玉林市分行，银行账号：2111 7023 0930 0039 345）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，供应商必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

相关要求：

1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在竞标截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则竞标无效。
2.投标保证金采用支票、汇票、本票交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则竞标无效，供应商必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式【提现场交或邮寄地址：玉林市康乐路86号奥园康城花园17幢3单元14号商铺；收件人：曾宪梅，联系方式：0775-2391688】将单独密封的支票、汇票、本票原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，竞标无效，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。

3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

备注：

1.投标保证金在竞标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的，视为无效投标保证金。

2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。
保函有效期低于竞标有效期的，视为无效投标保证金。
5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金

	19.2
	本项目不接受电子备份投标文件。

	21.1
	1.投标截止时间：详见招标公告
2.投标文件提交起止时间：详见招标公告

3.投标地点：详见招标公告

	23
	1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

	24（5）
	电子投标文件解密时间：30分钟

	25.3（3）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.g

ov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平

台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)作为附件上传保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》

第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

	26
	评标委员会的人数： 5 人及以上

	29.1
	评标方法：

☑综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术要求评审中允许负偏离的条款数不限。

	
	中标候选人推荐数量：根据总得分由高到低（综合评分法）排列次序并推荐得分排名前3名为中标候选人。

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。

	35.1
	本项目收取履约保证金，具体规定如下：

履约保证金金额：按中标金额的5%。（如为中小微企业按2%计算）
履约保证金递交时间：签订合同前必须递交。

履约保证金递交方式：商业银行、保险机构出具的保函，或者支票、汇票、本票等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：项目通过验收且中标人向采购人提出申请退付，采购人在收到付款材料后5个工作日内办理退还手续(不计利息)。
备注：

1.根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》桂财采〔2022〕30号）规定，采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的 2%。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务采用招标方式采购的，履约保证金减免从其规定。

2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履约期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为见索即付、不可撤销的无条件保函，否则不予签订合同。

4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：广西中诺工程管理有限公司，联系电话：0775-2391688，通讯地址：玉林市康乐路86号奥园康城花园17幢3单元14号商铺

现场提交质疑办理业务时间：每天上午08时30分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：每个标项以中标金额为计费额，参照发改价格(2011)534号文和桂价费(2011)55号文的规定“货物类”收费标准下浮40%计费，费用不足2000元时按2000元计。由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。
2.履约验收咨询费：本项目由采购代理机构组织成立的验收小组按照采购合同规定的技术、服务、功能、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。中标供应商在领取中标通知书前，按发改价格〔2011〕534号文和桂价费〔2011〕55号文的规定“货物类”标准下浮50%向采购代理机构一次性付清履约验收咨询费。

3.账户名称：广西中诺工程管理有限公司 

开户银行：中国工商银行玉林市分行 

银行账号：2111 7023 0930 0039 345

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、供应商须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。
2.本招标文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与招标的自然人本人。
4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

6.电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

	备注
	1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目是专门面向中小企业采购的项目，预留份额：100.00%。不再进行价格扣除及用扣除后的价格参加评审。

2.本项目不接受联合体竞标，不允许分包；

3.预付款：本项目预付款为30%。

4.本项目所属行业为：家具制造业。


供应商须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“供应商”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

    2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.供应商的资格要求

供应商的资格要求详见“供应商须知前附表”。

4.投标委托

供应商代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须持有授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“供应商须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“供应商须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采[2024]55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

 7.3供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

 8.2如果本招标文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

 8.3供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

 8.4供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制或不同供应商报名的IP地址一致的； 

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）供应商须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“供应商须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

供应商必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务技术文件三部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“供应商须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“供应商须知前附表”。

（3）商务及技术文件：具体材料见“供应商须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“供应商须知前附表”。

16.3供应商必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；供应商必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求供应商提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“供应商须知前附表”。

17.3供应商的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1供应商须按“供应商须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4供应商有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）供应商在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）供应商出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1 供应商应按照本项目招标文件规定的格式和顺序及广西政府采购云平台的要求编制投标文件并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

19.2 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3 投标文件须由供应商在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以供应商须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4 投标文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的供应商名称一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

19.5 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。
20.电子备份投标文件

 电子备份投标文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“供应商须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书(CA认证锁)进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定的时间内提交或者未按照招标文件要求加密电子投标文件的，广西政府采购云平台将拒收。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”)

22.2“广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见招标公告或供应商须知前附表。
24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，供应商不足3家的，不得开标。

24.2 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

24.3开标程序

(1) 解密电子投标文件。“广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的 CA 锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。供应商未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，供应商的投标文件作无效处理。

(2)电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“供应商须知前附表”；

(3) 开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各供应商代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

(4)供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

(5)开标结束。

五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

25.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的供应商；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“供应商须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格供应商不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

    采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“供应商须知前附表”。

29.2 商务技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“供应商须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动：影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。
七、中标和合同

30 确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“供应商须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31. 结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

 36.1 签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：供应商领取中标通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任；中标供应商无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，采购人将依据政府采购相关法规规定报告政府采购监管部门，由政府采购监管部门查实后根据政府采购法律法规的规定对此行为进行处罚，同时还应当赔偿因此给采购人造成的全部损失。

36.4 政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5 采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注: 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6（万元）

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

40.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

供应商的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

报价文件未提供“供应商须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

供应商未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所投分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，供应商不确认的；

供应商属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“供应商须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

商务要求评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于供应商须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

未响应招标文件实质性要求的；

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“供应商须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，供应商提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的供应商不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖供应商电子签章后在线上传至评标委员会。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

    4.2经供应商确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，供应商的投标文件作无效投标处理。

4.3经供应商确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各供应商的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各供应商的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（3）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.3异常低价投标（响应）审查程序
5.3.1采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
5.3.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
5.3.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
5.3.4采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
5.3.5异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

三、评标标准
综合评分法

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分（满分30分）
	投标报价
	1.如供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的,评标委员会有权要求供应商在规定的时间内提供详细的成本核算的有关数据、清单及证明文件（包括采购成本、管理费用、人员成本构成、税收等所有成本和利润）。如果不提供或者提供的有关数据、清单及证明文件不完整或者所列的成本价格明显低于市场价的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.本项目是专门面向中小企业采购的项目，不再进行价格扣除及用扣除后的价格参加评审。

3.以进入比较与评价环节的最低的最后报价为基准价，基准价得分为30分。
4.价格分计算公式：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30分

	2
	技术分（满分50分）
	技术性能分（满分50分）
	1、招标文件的第二章 采购需求 一、技术参数“材质”中无特殊符号标记的为一般条款，全部满足无负偏离的得24.5分，每出现1项负偏离的扣0.5分，扣完为止。

2、招标文件的第二章 采购需求 一、技术参数“材质”中带“※”的主要原材料（1.电解钢板；2.粉末；3.门铰；4.三节缓冲导轨；5.304不锈钢；6.医用人造石；7.实木多层板；8.阻燃海绵；9、抗菌皮革）重要条款共9项，全部满足无负偏离的得13.5分，每出现1项负偏离的扣1.5分，扣完为止。

3、招标文件的第二章 采购需求 一、技术参数“材质”中带“※”的成品（1、诊（疗/查）床；2、沙发；3、货架；4、诊桌）重要条款共4项，全部满足无负偏离的得12分，每出现1项负偏离的扣3分，扣完为止。

注：1）投标人提供具有检测资质的第三方检测（验）机构出具的有效期内的合格检测（验）报告复印件，送检报告人可以是投标人、投标产品生产厂家、原材料商；检验报告名字与要求不相同的，只要检测内容相同则视为相符；当投标响应技术指标与上述证明文件不一致时，以上述证明文件的指标为准。

上述2、3主要原材料、成品技术要求详见招标文件第二章 招标项目采购需求“一、技术参数”最后部分内容。

3）上述1招标文件技术参数及性能（配置）要求无特殊符号标记的一般条款重复的均作为一项条款计算。

	3
	商务分（满分20分）
	项目实施方案（满8分）
	评标委员会根据供应商提供的“项目实施方案”的内容（包含但不限于工作进度计划、供货计划、安装调试、供货配送4项内容）进行独立评审并打分，具体评分细则如下：

一档(1分)：项目实施方案未提供或有缺上述任意4项内容一项或多项的。

二档(3分)：工作进度计划(包含但不限于各阶段时间安排计划、相关实施人员安排计划等内容）、供货计划（包含但不限于订货、运输、装卸货等内容）、安装调试（包含但不限于安装计划、调试计划等内容）、供货配送（包含但不限于配送保障方案措施等内容）基本满足项目要求，内容和措施表述冗杂、错乱、描述不统一。

三档(5分)：工作进度计划(包含但不限于各阶段时间安排计划、相关实施人员安排计划等内容）、供货计划（包含但不限于订货、运输、装卸货等内容）、安装调试（包含但不限于安装计划、调试计划等内容）、供货配送（包含但不限于配送保障方案措施等内容）满足项目实施要求，内容和措施完善，表述较清晰、完整，措施有效。

四档(8分)：工作进度计划(包含但不限于各阶段时间安排计划、相关实施人员安排计划等内容）、供货计划（包含但不限于订货、运输、装卸货等内容）、安装调试（包含但不限于安装计划、调试计划等内容）、供货配送（包含但不限于配送保障方案措施等内容）内容和措施十分完善，表述清晰、完整、严谨、合理。

注：未提供不得分。

	
	
	售后服务分（满分7分）
	评标委员会根据供应商提供的“售后服务承诺”的内容（包含但不限于主要售后服务内容、专业售后人员、技术支持、日常维护、设备故障解决5项内容）进行独立评审并打分，具体评分细则如下：

一档(1分)：提供的售后服务方案内容不合理、描述内容不清晰或者有缺上述5项内容任意一项或多项的。

二档(3分)：售后服务承诺书满足招标要求；解决一般故障时间在 12 小时内，故障出现解决方案可靠，定期维护方案合理，有完整的技术培训方案、保修期外维修方案等。

三档(5分)：售后服务承诺书优于招标要求且承诺书内容详细具体；解决一般故障时间在 8 小时内，故障出现解决方案可靠，定期维护方案合理，有完整的技术培训方案、保修期外维修方案等，提供其他优惠措施，有完善的本地化售后服务；售后服务应急预案可操作性强；服务承诺针对性强，可靠保证，符合采购方实际需求。

四档(7分)：在三档内容的基础上，售后服务方案完整有针对性，服务内容及保障措施详细可靠，响应时间及维修时间短，服务措施符合实际科学合理，售后服务能力更加充足有保障（有完善详细

的售后服务措施及应急管理措施、能够提供即时服务的售后服务人员名单、工具等佐证材料）；能针对本项目实际提供较多可操作性实用性强等更完善的服务，安装调试措施及保障措施考虑周全完整详细，具有充足的零配件储备供应，并配备有专业的技术服务队伍，常年备有齐全的售后备件，提供安全使用性保障措施。

注：未提供不得分。

	
	
	业绩分（满分3分）
	供应商自2023年以来完成过同类项目的业绩，每份业绩须包含有效的合同书或中标（成交）通知书且提供合同双方验收合格报告（验收书），每份得1分，满分3分。

注：1.合同书或中标（成交）通知书必须能清晰反映所销售的货物及金额，同一项目（合同）下的业绩只计一次；

2.必须提供合同书或中标（成交）通知书及验收合格报告（验收书）复印件并加盖电子公章，否则不计分。

	
	
	政策分（满分

2分）
	节能、环境标志产品
	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者标项）预算金额比例得0至1分，满分1分。

（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人电子签章]，根据其所占项目（或者标项）预算金额比例得0至1分，满分1分。

（3）非节能、环境标志产品的不得分。

	总得分=1+2+3


注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

    2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

四、中标候选人推荐原则

1. 评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本

玉林市第一人民医院
区域医疗中心门诊楼订制家具采购项目

采
购
合
同
合同编号： 
采购单位（甲方）：玉林市第一人民医院 
供 应 商（乙方）：                    
玉林市第一人民医院采购合同
                                              合同编号： 
采购单位（甲方）玉林市第一人民医院          供 应 商（乙方）                         
签  订  地  点  玉林市第一人民医院          签  订  时  间  2026年    月    日 
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：
第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	(填注册证名字)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）          元整    （小写）¥      .  元


2.配置清单
	序号
	产品名称
	配置清单

	1
	
	


3.合同总金额包括设计、货物制造、备件、专用工具、包装、仓储、运输、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、货物性能、技术规格、技术参数、质量标准等必须与响应文件和承诺相一致。
2.乙方所提供的合同货物必须是合同签订之日前8个月内生产的全新、未曾使用过的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3.乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。否则，乙方须承担对第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
2.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证所交付给甲方的货物必须权属无任何争议，无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装及运输
1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，使之满足运输距离、防潮、防雨、防震、防锈、防腐和防破损装卸等要求，以保证货物安全运达甲方指定地点。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并开箱验货签收视为交付。
6.货物的运输方式：陆运。
7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。
第五条　交货、安装、调试、培训和验收
1. 乙方交货时间：合同签订后   天内通过验收并交付使用，地点：玉林市内甲方院区内指定地点。
2.货物运达约定的交货地点后，甲方应对照货物生产商提供的、随货物运抵的货物清单，对照合同、备忘录、商务谈判记录等有效合法商务文件，对货物及其附属物件进行到货验收。符合响应文件和本合同规定的货物，甲方给予签收；对不符合响应文件和本合同规定的货物或货物有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。
3.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
4.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），乙方负责合同项下的安装、调试及培训工作。
5.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好的保护措施。若因安装行为改造或损坏场地内其他设备设施，产生的后果以及费用由乙方负责。
6.乙方负责为甲方有关人员免费的培训。培训时间、地点：甲方院区内双方商定的时间、地点。 
7.本项目为约定委托代理机构组织验收的项目。设备完成安装、培训、调试1个月（大型设备3个月），乙方准备好验收所需材料，经甲方归口管理部门审核通过后，由乙方书面向第三方验收机构申请验收，第三方验收机构向甲方确定验收时间，并通知乙方。验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

8.如中标货物属国家相关法律规定的法定检验设备，检定费用由乙方负责。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。检测费用由乙方负责，验收时间应在相关专业机构检验并出具合格证明后进行。

9.乙方在验收时应附上货物有效的医疗器械注册证及完整内容的医疗器械注册证附件（注册产品标准/产品技术要求)复印件。（如涉及2类、3类医疗器械时，必须提供，I类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不提供）。

10.在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

11.甲方对验收有异议的，应当场提出，并在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

12.货物商检由乙方负责申报。
第六条 付款方式
1.合同、担保措施生效及具备实施条件后10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%【同时乙方需提供商业银行、保险机构出具的预付款等值的见索即付、不可撤销的无条件预付款保函（包含电子保函），保函形式应当符合甲方要求】；

2.验收合格后，乙方收到验收报告后5个工作日内凭合同、全额发票、验收报告到甲方仓库办理资产入库手续，验收合格后60天内，甲方支付合同总金额的70%；

3.每次付款前，乙方须向甲方提交付款申请。
第七条 履约保证金
1.履约保证金金额：按中标金额的 5%。（如为中小微企业按2%计算）。

2.履约保证金递交时间：签订合同前必须递交。

3.履约保证金递交方式：商业银行、保险机构出具的保函，或者支票、汇票、本票等非现金方式（如为出具保函的，必须为见索即付、不可撤销的无条件保函）。

4.履约保证金退付方式、时间及条件：项目通过验收且乙方向甲方提出申请退付，甲方在收到付款材料后 5 个工作日内办理退还手续(不计利息)。
第八条 税费 
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第九条  保修期及售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：      年，保修期自货物最终验收合格之日算起。在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。
3.超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
4.提供 7×24 小时的技术支持服务。如发生质量问题，乙方接到甲方通知后  小时内响应，需要到现场处理时  小时内到达，一般质量问题处理时限不超过  小时，重大质量问题处理时限不超过  小时。
5.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（如有，见合同附件）
6.乙方应当向甲方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息，以便甲方维护维修使用。
第十条  违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，乙方负责更换。
3.乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过30天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成经济损失；甲方逾期付合同款的，按逾期付款金额计算向乙方支付逾期违约金，违约金自逾期付款之日起计算，年化利率按订立合同时一年期贷款市场报价利率，违约金累计不得超过逾期付款金额的5% 。
4.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
5.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。
6.乙方的其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十一条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十二条　合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地的人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十三条  合同生效及其它
1.合同由正文、购销廉洁协议、开标一览表（报价表）、商务要求偏离表、技术要求偏离表、售后服务承诺（或售后服务方案）和中标（成交）通知书（或中标（成交）公告）等内容组成，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲乙双方协商同意，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十四条  合同的变更、终止与转让
1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十五条  信息保密
1.甲乙双方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方泄露。
2.除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。
3.本保密条款在本合同期满、解除或终止后仍然有效。
第十六条  本合同一式     份，具有同等法律效力。甲方执肆份，乙方执    份，采购代理机构执壹份。（可根据需要另增加）。
本合同甲乙双方签字盖章后生效。
	甲方（章）           
玉林市第一人民医院
2026年   月   日
	乙方（章）              
 2026年   月   日

	单位地址：广西玉林市教育中路495号
	单位地址：

	法定代表人签字：
	法定代表人签字：

	委托代理人签字：
	委托代理人签字：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：cgb3066@163.com
	电子邮箱：

	开户银行：
中国建设银行股份有限公司玉林分行
	开户银行：


	账号：45001660455050507773
	账号：

	纳税人识别号:12450900499338093R
	纳税人识别号:

	邮政编码：537000
	邮政编码：


玉林市第一人民医院购销廉洁协议
甲方：玉林市第一人民医院
乙方：                     
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：
一、甲乙双方按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及购销合同约定购销相关产品及服务。
二、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠、资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要和收受现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还。无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。
三、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医用耗材用量信息，或为乙方统计提供便利。
四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医用耗材的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
五、乙方指定        （联系电话：       ）作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医用耗材，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
六、乙方如违反本协议，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。
七、本协议作为购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。
八、本协议一式     份，甲方执肆份，乙方执    份，采购代理机构执壹份，从签订之日起生效。
甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：
法定代表人（负责人）：                法定代表人（负责人）：
委托代理人签名：                      委托代理人签名：
2026年   月   日                     2026年   月   日
第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 
电 子 投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

供应商名称：

供应商地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称
根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表           （姓名）经正式授权并代表供应商                 （供应商名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

电话：        传真：          
供应商名称:                
开户银行：                         银行帐号：                     

法定代表人或者委托代理人签字:             

                       法定代表人会委托代理人（签字）：                                               

           供应商（盖公章）：                               
                                                      年    月     日

4. 开标一览表
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：           

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价(元)
	总价(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
…
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：  (大写) 人民币                (¥           元)


供应商名称：                                            单位：元

注: 

1.供应商的开标一览表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中如列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    

供  应  商（盖公章）：                             

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

资格证明文件封面格式： 

电 子 投  标  文  件

资 格 证 明 文 件
项目名称：

项目编号：

所投分标：

供应商名称：

年  月  日

资格证明文件目录
根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录。

供应商直接控股、管理关系信息表
供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：              

供应商（盖公章）：                 

年    月    日

供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：             

供应商（盖公章）：                 
                                         2026年    月    日

投标声明
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。

    注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

                                          法定代表人（签字）：             
                                          供应商（盖公章）：                 
                                                  年    月    日

5.中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

6.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

四、商务及技术文件格式

1.商务及技术文件封面格式： 

电 子 投  标  文  件

商  务 及 技 术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

供应商名称：

供应商地址：

  年  月  日

2.商务及技术文件目录
根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录。
3.供应商参加本项目无围标串标行为的承诺

供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的投标文件相互混装；

6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                                    供应商名称（公章）：            
                                                                 年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

                     供应商名称（公章）：                      
         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：              

委托代理人身份证号码：                              

                                                供应商（盖公章）：              
                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）
	序号
	项目
	招标文件商务要求
	供应商的承诺
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	......
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

供应商盖公章：               

日  期：         
7.供应商业绩证明材料

供应商业绩情况一览表格式： 

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：供应商根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：　　　　　

供应商（盖公章）：                       

      年    月    日

8. 设备性能配置清单格式

货物性能配置清单

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

供应商（盖公章）：                                

日  期：                           
9. 技术偏离表格式

技术偏离表

	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.供应商根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

供应商（盖公章）：                                 

2026年  月   日

10. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：        

供应商（盖公章）：                          

日 期：         
11. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表（如有）

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比市场价优惠率

	1
	
	
	
	            %

	2
	
	
	
	            %

	3
	
	
	
	            %


法定代表人或者委托代理人（签字）：        

供应商（盖公章）：                                

日 期：                           
其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   
（某成员单位名称）为 
（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 
。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 
（签字）

……

 
年 
月 
日

3.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.投诉书（格式）
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                            联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


