采购需求
[bookmark: _GoBack]说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3.本服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的投标产品技术参数及配置必须满足采购要求。
4.投标人必须对投标文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标情况，投标人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来进行赔偿。
5.投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。
6.本项目所有分标的所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：1分标、2分标、3分标均属批发业。


1分标：标准物质/气体、试剂类
	序号
	采购内容
	数量
	单位
	项目要求及技术需求

	1
	标准物质/气体、试剂类供货服务
	1
	项
	一、服务要求
1.根据采购人需求频率负责送货上门，并在采购人实验耗材供应服务指定时间之前送达指定地点。
2.交付货品清单同货物一并送达采购人。货品在交付前发生的风险均由中标人自行负责。
3.中标人安排回访，解决使用者在工作中的实际困难。了解其所提供产品的质量情况并及时反馈给厂家。
二、结算要求
1.按附件《标准物质、气体、试剂》工作表中的各货品按实际发生的数量计算。货品价格按中标人中标单价后乘以实际数量进行结算。
▲三、供货要求
1.在采购周期内，中标人不得以物价上涨为由提高中标产品价格，更不得以此为由拒绝采购及供货。
2.中标人负责送货上门，并按照投标承诺标准和采购人的需求及时供货，不得以缺货、运输延误等任何理由拖延供货或不供货。对拖延供货或不供货的中标人，经采购人警告两次或以上的，采购人有权依法解除合同。
3.中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震和防破损装卸等进行包装，以保证货物安全运输；并按与采购人确定的运输方式将货物运送至采购人指定地点，相关费用由中标人承担。
4.中标人在供货时须提供供货货物正规来源的证明材料，确保货物的质量符合国家、行业相关质量标准和交易合法。
5.中标人实际配送的货物必须为合格品，不能以次充好或提供假冒伪劣产品，否则采购人有权单方中止或终止与中标人的项目合同并追究相关法律责任。

	商务条款
	1.质保期及有效期：按产品的国家及行业有关标准执行，交货验收合格之日起不少于一年。
2.售中及售后服务要求：提供送货上门（或邮寄）服务，送货同时能提供产品的合格证或检验报告（如有必须提供），产品发生质量问题时接到采购人通知后12小时内响应，24小时内到达现场处理，无法处理的须更换，且不能再另收取任何费用；定期回访；其余按投标人承诺进行；
3.交货时间：除与采购人有特殊约定外，能保证下单后2个工作日内完成供货；有充足的货车或者通过快递保证每周至少3次对采购人实验室送货，遇到临时任务或急样能在当天12小时内完成供货。
交货地点：广西南宁市市区内采购人指定地点。
4.付款条件：每批货根据实际供货情况进行结算，每批次自验收合格之日起3个工作日内，中标供应商开具请款函及发票给采购人，承包人在收到请款函及发票之日起20个工作日内，支付该批货物全部合同款给中标供应商。
5.投标人保证若中标后向采购人提供的产品是全新、完整、未使用过的。
6.投标人必须根据附件工作表中产品“规格、参数”的内容进行报价，且与附件工作表中单位一致，并计算全部产品累计总价金额。
7.报价要求：本分标要求投标人投标时提供单价报价，附件工作表中所列产品在项目服务期内供货价格不能高于投标报价价格。投标人应按所投分标产品品目清单中的货物进行逐项报价，不能恶意低价投标。投标人任一产品单价报价超过附件工作表对应产品单价最高限价的，本分标投标无效。
8.本项目服务期内，附件工作表中所列产品为可能购买的品种，只有在采购人需要时才购买，采购人根据实际使用量与中标供应商据实结算。
9.供货的产品质量和所引用标准必须符合采购人实验需求，如不满足需求，中标人必须无条件更换；供货的产品当出现2次不满足采购人实验需求时，中标人必须更换为满足实验需求的合格产品，价格不变；如原产品确属质量不合格，中标人应免费更换为同档次及以上合格产品。
10.中标人应配备符合产品存放条件的库房，对常用产品拥有一定库存量。投标人投入本项目的储存仓库面积至少100㎡（自有库房提供不动产权证（或房产证）复印件，租赁库房提供库房租赁合同复印件）。
11.本项目服务期自合同签订之日起一年内，服务期满合同自行终止。服务期内如本分标预算用完则合同自行终止。本项目自中标通知书发出后25日内签订合同。
12.本标项“3.健康医疗所”中第18、19项产品“校准血清”、“校准血清”属第二类医疗器械，投标人需在投标文件中提供所投产品的‌第二类医疗器械注册证。

	其他说明
	一、进口产品说明：
▲本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。
三、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：
文件或者资料名称： 无                                
公布渠道或者获取方式：无                             
▲四、允许负偏离项：
商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。
技术需求评审中允许负偏离的条款数为0项。
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2分标：耗材工具类
	序号
	采购内容
	数量
	单位
	项目要求及技术需求

	1
	耗材工具类供货服务
	1
	项
	一、服务要求
1.根据采购人需求频率负责送货上门，并在采购人实验耗材供应服务指定时间之前送达指定地点。
2.交付货品清单同货物一并送达采购人。货品在交付前发生的风险均由中标人自行负责。
3.中标人安排回访，解决使用者在工作中的实际困难。了解其所提供产品的质量情况并及时反馈给厂家。
二、结算要求
1.按附件《耗材工具类》工作表中的各货品按实际发生的数量计算。货品价格按中标人中标单价后乘以实际数量进行结算。
▲三、供货要求
1.在采购周期内，中标人不得以物价上涨为由提高中标产品价格，更不得以此为由拒绝采购及供货。
2.中标人负责送货上门，并按照投标承诺标准和采购人的需求及时供货，不得以缺货、运输延误等任何理由拖延供货或不供货。对拖延供货或不供货的中标人，经采购人警告两次或以上的，采购人有权依法解除合同。
3.中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震和防破损装卸等进行包装，以保证货物安全运输；并按与采购人确定的运输方式将货物运送至采购人指定地点，相关费用由中标人承担。
4.中标人在供货时须提供供货货物正规来源的证明材料，确保货物的质量符合国家、行业相关质量标准和交易合法。
5.中标人实际配送的货物必须为合格品，不能以次充好或提供假冒伪劣产品，否则采购人有权单方中止或终止与中标人的项目合同并追究相关法律责任。

	商务条款
	1.质保期及有效期：按产品的国家及行业有关标准执行，交货验收合格之日起不少于一年。
2.售中及售后服务要求：提供送货上门（或邮寄）服务，送货同时能提供产品的合格证或检验报告（如有必须提供），产品发生质量问题时接到采购人通知后12小时内响应，24小时内到达现场处理，无法处理的须更换，且不能再另收取任何费用；定期回访；其余按投标人承诺进行；
3.交货时间：除与采购人有特殊约定外，能保证下单后2个工作日内完成供货；有充足的货车或者通过快递保证每周至少3次对采购人实验室送货，遇到临时任务或急样能在当天12小时内完成供货。
交货地点：广西南宁市市区内采购人指定地点。
4.付款条件：每批货根据实际供货情况进行结算，每批次自验收合格之日起3个工作日内，中标供应商开具请款函及发票给采购人，承包人在收到请款函及发票之日起20个工作日内，支付该批货物全部合同款给中标供应商。
5.投标人保证若中标后向采购人提供的产品是全新、完整、未使用过的。
6.投标人必须根据附件工作表中产品“规格、参数”的内容进行报价，且与附件工作表中单位一致，并计算全部产品累计总价金额。
7.报价要求：本分标要求投标人投标时提供单价报价，附件工作表中所列产品在项目服务期内供货价格不能高于投标报价价格。投标人应按所投分标产品品目清单中的货物进行逐项报价，不能恶意低价投标。投标人任一产品单价报价超过附件工作表对应产品单价最高限价的，本分标投标无效。
8.本项目服务期内，附件工作表中所列产品为可能购买的品种，只有在采购人需要时才购买，采购人根据实际使用量与中标供应商据实结算。
9.供货的产品质量和所引用标准必须符合采购人实验需求，如不满足需求，中标人必须无条件更换；供货的产品当出现2次不满足采购人实验需求时，中标人必须更换为满足实验需求的合格产品，价格不变；如原产品确属质量不合格，中标人应免费更换为同档次及以上合格产品。
10.中标人应配备符合产品存放条件的库房，对常用产品拥有一定库存量。投标人投入本项目的储存仓库面积至少100㎡（自有库房提供不动产权证（或房产证）复印件，租赁库房提供库房租赁合同复印件）。
11.本项目服务期自合同签订之日起一年内，服务期满合同自行终止。服务期内如本分标预算用完则合同自行终止。本项目自中标通知书发出后25日内签订合同。

	其他说明
	一、进口产品说明：
▲本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。
三、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：
文件或者资料名称： 无                                
公布渠道或者获取方式：无                             
▲四、允许负偏离项：
商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。
技术需求评审中允许负偏离的条款数为0项。
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3分标：产业链专用材料类
	序号
	采购内容
	数量
	单位
	项目要求及技术需求

	1
	产业链专用材料类供货服务
	1
	项
	一、服务要求
1.根据采购人需求频率负责送货上门，并在采购人实验耗材供应服务指定时间之前送达指定地点。
2.交付货品清单同货物一并送达采购人。货品在交付前发生的风险均由中标人自行负责。
3.中标人安排回访，解决使用者在工作中的实际困难。了解其所提供产品的质量情况并及时反馈给厂家。
二、结算要求
1.按附件《产业链专用材料》工作表中的各货品按实际发生的数量计算。货品价格按中标人中标单价后乘以实际数量进行结算。
▲三、供货要求
1.在采购周期内，中标人不得以物价上涨为由提高中标产品价格，更不得以此为由拒绝采购及供货。
2.中标人负责送货上门，并按照投标承诺标准和采购人的需求及时供货，不得以缺货、运输延误等任何理由拖延供货或不供货。对拖延供货或不供货的中标人，经采购人警告两次或以上的，采购人有权依法解除合同。
3.中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震和防破损装卸等进行包装，以保证货物安全运输；并按与采购人确定的运输方式将货物运送至采购人指定地点，相关费用由中标人承担。
4.中标人在供货时须提供供货货物正规来源的证明材料，确保货物的质量符合国家、行业相关质量标准和交易合法。
5.中标人实际配送的货物必须为合格品，不能以次充好或提供假冒伪劣产品，否则采购人有权单方中止或终止与中标人的项目合同并追究相关法律责任。

	商务条款
	1.质保期及有效期：按产品的国家及行业有关标准执行，交货验收合格之日起不少于一年。
2.售中及售后服务要求：提供送货上门（或邮寄）服务，送货同时能提供产品的合格证或检验报告（如有必须提供），产品发生质量问题时接到采购人通知后12小时内响应，24小时内到达现场处理，无法处理的须更换，且不能再另收取任何费用；定期回访；其余按投标人承诺进行；
3.交货时间：除与采购人有特殊约定外，能保证下单后2个工作日内完成供货；有充足的货车或者通过快递保证每周至少3次对采购人实验室送货，遇到临时任务或急样能在当天12小时内完成供货。
交货地点：广西南宁市市区内采购人指定地点。
4.付款条件：每批货根据实际供货情况进行结算，每批次自验收合格之日起3个工作日内，中标供应商开具请款函及发票给采购人，承包人在收到请款函及发票之日起20个工作日内，支付该批货物全部合同款给中标供应商。
5.投标人保证若中标后向采购人提供的产品是全新、完整、未使用过的。
6.投标人必须根据附件工作表中产品“规格、参数”的内容进行报价，且与附件工作表中单位一致，并计算全部产品累计总价金额。
7.报价要求：本分标要求投标人投标时提供单价报价，附件工作表中所列产品在项目服务期内供货价格不能高于投标报价价格。投标人应按所投分标产品品目清单中的货物进行逐项报价，不能恶意低价投标。投标人任一产品单价报价超过附件工作表对应产品单价最高限价的，本分标投标无效。
8.本项目服务期内，附件工作表中所列产品为可能购买的品种，只有在采购人需要时才购买，采购人根据实际使用量与中标供应商据实结算。
9.供货的产品质量和所引用标准必须符合采购人实验需求，如不满足需求，中标人必须无条件更换；供货的产品当出现2次不满足采购人实验需求时，中标人必须更换为满足实验需求的合格产品，价格不变；如原产品确属质量不合格，中标人应免费更换为同档次及以上合格产品。
10.中标人应配备符合产品存放条件的库房，对常用产品拥有一定库存量。投标人投入本项目的储存仓库面积至少100㎡（自有库房提供不动产权证（或房产证）复印件，租赁库房提供库房租赁合同复印件）。
11.本项目服务期自合同签订之日起一年内，服务期满合同自行终止。服务期内如本分标预算用完则合同自行终止。本项目自中标通知书发出后25日内签订合同。

	其他说明
	一、进口产品说明：
▲本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
二、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对符合政策要求的本国产品给予价格评审优惠，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件3）计算。
三、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式：
文件或者资料名称： 无                                
公布渠道或者获取方式：无                             
▲四、允许负偏离项：
商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。
技术需求评审中允许负偏离的条款数为0项。
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		序号		产品名称		规格、参数		数量		单位		单价最高限价（元）		医疗器械类别（如有）

		1.理化所

		1		甲烷中氦、氢、氧、氮、二氧化碳、乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、正戊烷、异戊烷、新戊烷、正已烷混合气体标准物质		GBW(E)061322 2L带气瓶		1		瓶		4280

		2		氮中甲烷气体标准物质		GBW(E)081670 10×10-6mol/mol  2L不带气瓶		2		瓶		450

		3		氮中甲烷气体标准物质		GBW(E)081670 100×10-6mol/mol  2L不带气瓶		2		瓶		450

		4		氮中甲烷气体标准物质		GBW(E)081670 1000×10-6mol/mol  2L不带气瓶		2		瓶		450

		5		氮中甲烷气体标准物质		GBW(E)081670 10000×10-6mol/mol  2L不带气瓶		2		瓶		450

		6		氮中硫化氢气体标准物质		GBW(E)061324 40×10-6mol/mol  2L不带气瓶		2		瓶		800

		7		氮中硫化氢气体标准物质		GBW(E)061324 100×10-6mol/mol  2L不带气瓶		2		瓶		800

		8		空气中甲烷		GBW(E)081669 0.005  2L不带气瓶		4		瓶		500

		9		空气中甲烷		GBW(E)081669 0.02  2L不带气瓶		12		瓶		500

		10		空气中甲烷		GBW(E)081669 0.025  2L不带气瓶		6		瓶		500

		11		空气中甲烷		GBW(E)081669 0.03  2L不带气瓶		25		瓶		500

		12		氮中甲烷		GBW(E)081670 0.5 2L不带气瓶		2		瓶		450

		13		氮中甲烷		GBW(E)081670 0.8 2L不带气瓶		2		瓶		450

		14		空气中丙烷		GBW(E)081672 0.0022 2L不带气瓶		2		瓶		500

		15		空气中丙烷		GBW(E)081672 0.0088 2L不带气瓶		2		瓶		500

		16		空气中丙烷		GBW(E)081672 0.0132 2L不带气瓶		2		瓶		500

		17		空气中异丁烷		GBW(E)081671 0.0018 2L不带气瓶		2		瓶		500

		18		空气中异丁烷		GBW(E)081671 0.0072 2L不带气瓶		4		瓶		500

		19		空气中异丁烷		GBW(E)081671 0.0108 2L不带气瓶		4		瓶		500

		20		空气中氢		GBW(E)081674 0.004 2L不带气瓶		2		瓶		500

		21		空气中氢		GBW(E)081674 0.016 2L不带气瓶		2		瓶		500

		22		空气中氢		GBW(E)081674 0.024 2L不带气瓶		2		瓶		500

		23		空气中甲烷		GBW(E)062355 0.005 2L不带气瓶		2		瓶		500

		24		空气中甲烷		GBW(E)062355 0.011 2L不带气瓶		2		瓶		500

		25		空气中甲烷		GBW(E)062355 0.015 2L不带气瓶		2		瓶		500

		26		空气中甲烷		GBW(E)062355 0.03 2L不带气瓶		2		瓶		500

		27		氮中硫化氢		GBW(E)061324 15ppm 2L不带气瓶		4		瓶		800

		28		氮中硫化氢		GBW(E)061324 25ppm 2L不带气瓶		4		瓶		800

		29		氮中硫化氢		GBW(E)061324 20ppm 2L不带气瓶		2		瓶		800

		30		氮中硫化氢		GBW(E)061324 50ppm 2L不带气瓶		2		瓶		800

		31		氮中硫化氢		GBW(E)061324 80ppm 2L不带气瓶		2		瓶		800

		32		氮中硫化氢		GBW(E)061324 800ppm 2L不带气瓶		2		瓶		800

		33		氮中一氧化碳		GBW(E)082068 25ppm 2L不带气瓶		2		瓶		450

		34		氮中一氧化碳		GBW(E)082068 40ppm 2L不带气瓶		2		瓶		450

		35		氮中一氧化碳		GBW(E)082068 150ppm 2L不带气瓶		4		瓶		450

		36		氮中二氧化碳		GBW(E)082069 0.0025 2L不带气瓶		2		瓶		450

		37		氮中二氧化碳		GBW(E)082069 0.004 2L不带气瓶		2		瓶		450

		38		氮中二氧化碳		GBW(E)082069 0.008 2L不带气瓶		4		瓶		450

		39		氮中二氧化碳		GBW(E)082069 0.016 2L不带气瓶		4		瓶		450

		40		氮中二氧化碳		GBW(E)082069 0.04 2L不带气瓶		2		瓶		450

		41		氮中二氧化碳		GBW(E)082069 0.08 2L不带气瓶		2		瓶		450

		42		氮中氧		GBW(E)061321 0.05 2L不带气瓶		2		瓶		450

		43		氮中氧		GBW(E)061321 0.15 2L不带气瓶		2		瓶		450

		44		氮中氧		GBW(E)061321 0.25 2L不带气瓶		2		瓶		450

		45		氮中氧		GBW(E)061321 0.5 2L不带气瓶		2		瓶		450

		46		氮中氧		GBW(E)061321 0.8 2L不带气瓶		2		瓶		450

		47		氮中氨		GBW(E)061792 50ppm 2L不带气瓶		6		瓶		800

		48		氮中氨		GBW(E)061792 80ppm 2L不带气瓶		6		瓶		800

		49		氮中氨		GBW(E)061792 160ppm 2L不带气瓶		2		瓶		800

		50		氮中氨		GBW(E)061792 1000ppm 2L不带气瓶		2		瓶		800

		51		氮中氧		GBW(E)061321 2ppm 2L不带气瓶		2		瓶		450

		52		氮中氧		GBW(E)061321 5ppm 2L不带气瓶		2		瓶		450

		53		氮中氧		GBW(E)061321 8ppm 2L不带气瓶		2		瓶		450

		54		氮中氧		GBW(E)061321 20ppm 2L不带气瓶		2		瓶		450

		55		氮中氧		GBW(E)061321 50ppm 2L不带气瓶		2		瓶		450

		56		氮中氧		GBW(E)061321 80ppm 2L不带气瓶		2		瓶		450

		57		氮中氧		GBW(E)061321 200ppm 2L不带气瓶		2		瓶		450

		58		氮中氧		GBW(E)061321 500ppm 2L不带气瓶		2		瓶		450

		59		氮中氧		GBW(E)061321 800ppm 2L不带气瓶		2		瓶		450

		60		氮中一氧化氮		GBW(E)061325 5000ppm 2L不带气瓶		2		瓶		450

		61		氮中一氧化碳		GBW(E)082068 10000ppm 2L不带气瓶		2		瓶		450

		62		氮中二氧化氮		GBW(E)061326 2000ppm 2L不带气瓶		2		瓶		550

		63		氮中二氧化硫		GBW(E)061323 10000ppm 2L不带气瓶		2		瓶		550

		64		氮中氧		GBW(E)061321 0.99 2L不带气瓶		2		瓶		450

		65		空气中一氧化碳		GBW(E)081665 300ppm 2L不带气瓶		2		瓶		500

		66		空气中一氧化碳		GBW(E)081665 500ppm 2L不带气瓶		2		瓶		500

		67		空气中一氧化碳		GBW(E)081665 5000ppm 2L不带气瓶		2		瓶		500

		68		空气中一氧化碳		GBW(E)081665 500ppm 2L不带气瓶		4		瓶		500

		69		空气中一氧化碳		GBW(E)081665 700ppm 2L不带气瓶		4		瓶		500

		70		空气中异丁烯		GBW(E)081668 10ppm 2L不带气瓶		2		瓶		500

		71		空气中异丁烯		GBW(E)081668 20ppm 2L不带气瓶		2		瓶		500

		72		空气中异丁烯		GBW(E)081668 50ppm 2L不带气瓶		2		瓶		500

		73		氮气中氯乙烯气体标准物质		GBW(E)082654 100 ppm 4L不带气瓶		1		瓶		670

		74		高纯氮气体标准物质		GBW(E)061494 0.99999 4L不带气瓶		1		瓶		640

		75		氮中二氧化碳气体标准物质		GBW(E)062645 8000ppm 8L不带瓶		2		瓶		600

		76		氮中一氧化碳气体标准物质		GBW(E)062644 50ppm 4L不带瓶		2		瓶		550

		77		氮中氧气体标准物质		GBW(E)062646 0.05 8L不带瓶		4		瓶		800

		78		氮中二氧化硫气体标准物质		GBW(E)083633 200ppm 4L不带瓶		6		瓶		1000

		79		纯氮		GBW(W)062851 4L不带瓶		2		瓶		500

		80		氮中砷烷气体标准物质		10 ppm 4L带瓶		1		瓶		4400

		81		氮中砷烷气体标准物质		20 ppm 4L带瓶		1		瓶		4400

		82		高纯六氟化硫气体		8L，99.999%，带瓶		1		瓶		1780

		83		氮中苯，甲苯，乙苯，对二甲苯，间二甲苯，邻二甲苯，苯乙烯，三氯乙烯，四氯乙烯，二氯甲烷，三氯甲烷，四氯化碳，1,1,1三氯乙烷，异丁烷，正已烷和癸烷混合气体标准物质		GBW(E)060836		1		瓶		9000

		84		ICP-MS用8种元素混合溶液标准物质		GBW(E)130874 20mL/瓶 Li、Be、Mg、Fe、In、Ce、U、Pb元素含量：50 μg/L		15		瓶		800

		85		异辛烷密度标准物质		GBW(E)130850 20mL/瓶 密度值691.91kg/m3		30		瓶		180

		86		超纯水密度标准物质		GBW(E)130853  20mL/瓶
密度值998.20kg/m3		30		瓶		180

		87		氟油密度标准物质		GBW(E)130854 20mL/瓶
密度值1871.89kg/m3		30		瓶		180

		88		聚苯乙烯红外波长标准物质		GBW(E)130414 红外波长值：（538.96~3082.26）cm-1		1		瓶		900

		89		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136735 标准值：-400.1m℃ 扩展不确定度：0.4m℃		1		瓶		100

		90		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136740 标准值：-512.0m℃ 扩展不确定度：0.4m℃		1		瓶		100

		91		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136746 标准值：-600.1m℃ 扩展不确定度：0.4m℃		1		瓶		100

		92		紫外分光光度计溶液标准物质		GBW(E)130066 18.0%~22.9%		5		瓶		81

		93		液相色谱仪检定用溶液标准物质(萘-甲醇溶液)		GBW(E)130168 1.00*10-7g/ml,4%(k=2)		60		瓶		63

		94		气相色谱仪检定用标准物质(甲基对硫磷-无水乙醇溶液)		GBW(E)130103 9.99ng/ul，不确定度2%		100		瓶		63

		95		乙醇水溶液中甲醇标准物质		GBW(E)080647 1.00mg/mL;不确定度3%		50		瓶		54

		96		液质校准用异丙醇水溶液中利血平标准物质		GBW(E)130412 0.995μg/ml;2%(不确定度)		100		瓶		135

		97		水中氨氮成分分析标准物质		GBW(E)080220 100 μg/mL		20		瓶		36

		98		气相色谱-质谱联用仪校准用标准物质(二苯甲酮/异辛烷)		GBW(E)130247 10ng/μl		50		瓶		63

		99		麦氏细菌浊度标准物质		GBW(E)091230-1234 GBW(E)091230：（0.50 ± 0.07）MCFGBW(E)091231：（1.00 ± 0.05）MCFGBW(E)091232：（2.00 ± 0.16）MCFGBW(E)091233：（3.00 ± 0.21）MCFGBW(E)091234：（4.00 ± 0.22）MCF空白： 0 MCF		2		套		2000

		100		示波极谱仪检定用镉溶液标准物质		GBW(E)136724-6728 Cd含量：（0.502，0.990，1.49，1.99，2.48）mg/L		2		套		600

		101		石油类紫外分光光度分析用标准物质		GBW(E)084437 50.7mg/L		8		瓶		200

		102		血细胞标准物质		GBW(E)090065 白细胞（WBC）浓度 6.88×109个/L 2.5%红细胞（RBC）浓度 3.87×1012个/L 2.0%血红蛋白（HGB）浓度 104g/L 2.0%血小板（PLT）浓度 256×109个/L 3.0%		7		瓶		500

		103		水中二氧化硅成分分析标准物质		GBW(E)080272 二氧化硅含量：100ug/mL		5		瓶		81

		104		乙氨酰乙氨酰酪氨酰精氨酸相对分子质量标准物质		GBW(E)100149 451.2±0.6		1		瓶		500

		105		细胞色素C相对分子质量标准物质		GBW(E)100153 12355±16		1		瓶		500

		106		5’-三磷酸腺苷（ATP）二钠盐纯度标准物质		GBW(E)091151 （92.0±0.8）%		1		瓶		700

		107		微粒粒度标准物质		GBW(E)120129 5µm		2		瓶		1080

		108		微粒粒度标准物质		GBW(E)120130 9.86µm		2		瓶		1080

		109		微粒粒度标准物质		GBW(E)120131 15.33µm		2		瓶		1080

		110		微粒粒度标准物质		GBW(E)120132 24.59µm		2		瓶		1080

		111		微粒粒度标准物质		GBW(E)120133 50.2µm		2		瓶		1080

		112		水中氯根成分分析标准物质		GBW(E)080269 标准值：100μg/ml		60		瓶		32

		113		邻苯二甲酸氢钾pH标准物质		GBW(E)130070 (4.00±0.01)pH(25℃)		40		盒		160

		114		水中溶解性固体总量标准物质		GBW(E)080970 20.0 g/L		3		瓶		45

		115		化学需氧量(CODCr)测定仪检定用标准溶液		GBW(E)082084 50.0mg/L		5		瓶		45

		116		化学需氧量(CODCr)测定仪检定用标准溶液		GBW(E)082085 100mg/L		5		瓶		45

		117		热分析标准物质（铅）		GBW(E)130184 熔化温度：327.77 熔化热：23.02J/g		1		瓶		180

		118		热分析标准物质（硝酸钾）		GBW(E)130186 相变温度：130.45		1		瓶		180

		119		热分析标准物质（二氧化硅）		GBW(E)130187 相变温度：574.29℃		1		瓶		180

		120		氮气中氟化氢气体标准物质		GBW(E)063331 50 ppm		1		瓶		3420

		121		氮气中氟化氢气体标准物质		GBW(E)063331 100 ppm		1		瓶		3420

		122		氯化钾电导率溶液标准物质		GBW(E)130107  1410μS/cm（25℃）		50		瓶		162

		123		氯化钾电导率溶液标准物质		GBW(E)130108 147.5μS/cm（25℃）		50		瓶		162

		124		ICP光谱仪检定用溶液标准物质		GBW(E)130286~130289 Cr:1.00Cu:0.50Ni:1.00Mn:0.50Ba:0.50Zn:1.00		9		套		540

		125		ICP-MS仪器校准用溶液标准物质(铯标准溶液)		GBW(E)130244  Cs 20.0 mg/L±0.6 mg/L		30		瓶		63

		126		ICP-MS仪器校准用溶液标准物质(铯标准溶液)		GBW(E)130243 Cs 10.0 μg/L±0.6 μg/L		30		瓶		63

		127		ICP-MS仪器校准用溶液标准物质(铍铟铋混合标准溶液)		GBW(E)130242Be\In\Bi:10ng/mL(U=0.6%,k=2)		30		瓶		117

		128		化学耗氧量（需氧量）成分分析标准物质(CODMn)（高锰酸盐指数）		GBW(E)080274 222mg/L		15		瓶		45

		129		化学需氧量（CODCr）测定仪检定用标准溶液		GBW(E)082087 1000mg/L		10		瓶		45

		130		苯甲酸标准物质		GBW(E)130035 26463J/g		6		瓶		207

		131		红外分光光度法油类污染标准物质		GBW(E)130701 1000mg/L		24		瓶		220

		132		磷溶液成分分析标准物质		GBW(E)080431 1000ug/mL		6		瓶		54

		133		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136736 标准值：-408.1m℃扩展不确定度：0.4m℃		1		瓶		100

		134		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136737 标准值：-449.9m℃扩展不确定度：0.4m℃		1		瓶		100

		135		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136738 标准值：-499.9m℃扩展不确定度：0.4m℃		1		瓶		100

		136		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136739 标准值：-510.0m℃扩展不确定度：0.4m℃		1		瓶		100

		137		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136741 标准值：-520.0m℃扩展不确定度：0.4m℃		1		瓶		100

		138		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136742 标准值：-530.0m℃扩展不确定度：0.4m℃		1		瓶		100

		139		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136743 标准值：-540.0m℃扩展不确定度：0.4m℃		1		瓶		100

		140		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136744 标准值：-550.0m℃扩展不确定度：0.4m℃		1		瓶		100

		141		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136745 标准值：-557.0m℃扩展不确定度：0.4m℃		1		瓶		100

		142		水中挥发酚成分标准物质		GBW(E)080241 1000μg/mL		18		瓶		54

		143		模拟游离余氯溶液标准物质		GBW(E)085500 49.6mg/L		15		瓶		300

		144		水中氰成分分析标准物质（氰化物）		GBW(E)080115 about50μg/mL，U=1％		9		瓶		108

		145		水中六价铬成份分析标准物质		GBW(E)080257 100μg/mL，U=0.8％		9		瓶		36

		146		不饱和盐溶液水活度标准物质		GBW(E)130843 水活度：0.252		1		瓶		150

		147		不饱和盐溶液水活度标准物质		GBW(E)130844 水活度：0.5		1		瓶		150

		148		不饱和盐溶液水活度标准物质		GBW(E)130845 水活度：0.762		1		瓶		150

		149		不饱和盐溶液水活度标准物质		GBW(E)130846 水活度：0.797		1		瓶		150

		150		不饱和盐溶液水活度标准物质		GBW(E)130847 水活度：0.85		1		瓶		150

		151		不饱和盐溶液水活度标准物质		GBW(E)130848 水活度：0.9		1		瓶		150

		152		不饱和盐溶液水活度标准物质		GBW(E)130849 水活度：0.95		1		瓶		150

		153		液相色谱仪检定用(甲醇中胆固醇溶液标准物质)		GBW(E)130405 200μg/mL，U=2.0%，k=2		30		瓶		63

		154		液相色谱仪检定用(甲醇中胆固醇溶液标准物质)		GBW(E)130406 5.00μg/mL，U=5.0%，k=2		30		瓶		63

		155		液相色谱仪检定用溶液标准物质(萘-甲醇溶液)		GBW(E)130167 1.00*10-4g/ml，4%(k=2)		30		瓶		63

		156		气相色谱仪检定用标准物质(苯-甲苯溶液)		GBW(E)130101 5.0mg/mL，不确定度3%		60		瓶		63

		157		气相色谱仪检定用标准物质(丙体六六六-异辛烷)		GBW(E)130104 101pg/uL，不确定度为3%。		110		瓶		63

		158		气相色谱仪检定用标准物质(异辛烷中偶氮苯和马拉硫磷混合溶液标准物质)		GBW(E)082064 偶氮苯：10.1ng/µL;马拉硫磷：9.91ng/µL		50		瓶		63

		159		气相色谱仪检定用标准物质(正十六烷-异辛烷溶液)		GBW(E)130102 100 ng/uL		70		瓶		63

		160		异辛烷中硬脂酸甲酯溶液标准物质		GBW(E)130662 10.0ng/μL		60		瓶		100

		161		定量PCR仪校准用标准物质		GBW(E)091100~GBW(E)091108 (1.05*107 0.05*107~1.28*104 0.06*104）Copy/μL		30		瓶		1000

		162		气相色谱\质谱联用仪校准用标准物质(异辛烷中六氯苯溶液)		GBW(E)130246 10.0ng/uL,不确定度3%		70		瓶		63

		163		气相色谱\质谱联用仪校准用混合溶液标准物质		GBW(E)130663 八氟萘 3.00μg/ml，不确定度2%；六氯苯 3.00μg/ml，不确定度2%；硬脂酸甲酯 3.03μg/ml，不确定度2%；		90		瓶		300

		164		气相色谱\质谱联用仪校准用标准物质(异辛烷中八氟萘溶液)		GBW(E)130245 100pg/μL.；不确定度3%		120		瓶		63

		165		盐酸容量分析用溶液标准物质		GBW(E)080463 0.1009mol/L+-0.0001mol/L		10		瓶		36

		166		砷单元素溶液标准物质		GBW(E)080117 标准值：100μg/ml不确定度：0.8%		10		瓶		36

		167		原子荧光光度计用砷、锑混合溶液标准物质		GBW(E)130537-130540 浓度：（1.00~20.0）ng/mL		15		瓶		540

		168		钡单元素溶液标准物质		GBW(E)080243 100μg/ml		9		瓶		72

		169		氯化钴溶液标准物质		GBW(E)130631-0635 GBW(E) 130631 510 nm 2.01 g/L 1.6%GBW(E) 130632  4.00 g/L GBW(E) 130633  5.97 g/L GBW(E) 130634  7.93 g/L GBW(E) 130635  9.89 g/L		3		套		720

		170		石油类紫外分光光度分析用标准物质		GBW(E)084431 4.1mg/L		12		瓶		200

		171		石油类紫外分光光度分析用标准物质		GBW(E)084432 10.8mg/L		12		瓶		200

		172		石油类紫外分光光度分析用标准物质		GBW(E)084433 16.6mg/L		12		瓶		200

		173		石油类紫外分光光度分析用标准物质		GBW(E)084436 38.7mg/L		12		瓶		200

		174		氯化钠容量分析用溶液标准物质		GBW(E)080461 0.1000mol/L+-0.0002mol/L		6		瓶		36

		175		渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液)		GBW(E)130367 (99.9±1.5)mOsmol/kg		5		瓶		54

		176		渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液)		GBW(E)130368 (200.1±1.5)mOsmol/kg		5		瓶		54

		177		渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液)		GBW(E)130369 (300.0±1.5)mOsmol/kg		5		瓶		54

		178		渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液)		GBW(E)130370 (400.1±1.9)mOsmol/kg		5		瓶		54

		179		渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液)		GBW(E)130371 (500.0±2.3)mOsmol/kg		5		瓶		54

		180		渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液)		GBW(E)130372 (599.9±2.8)mOsmol/kg		5		瓶		54

		181		渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液)		GBW(E)130373 (699.6±3.2)mOsmol/kg		5		瓶		54

		182		五日生化需氧量（耗氧量）(BOD5)成分分析标准物质		GBW(E)080550 1000 mg/L		5		瓶		72

		183		原子吸收分光光度计检定用标准物质Cu		GBW(E)130079 （0.50~5.00）μg/mL		15		瓶		441

		184		原子吸收分光光度计检定用标准物质Cd		GBW(E)130079 （0.50~5.00）μg/mL		15		瓶		378

		185		阴离子表面活性剂（以十二烷基苯磺酸钠计）溶液标准物质		GBW(E)081639 1000mg/L，U=2.0%		20		瓶		72

		186		水中亚硝酸盐氮成分分析标准物质		GBW(E)080223 100mg/L;不确定度2%		10		瓶		36

		187		化学需氧量(CODCr)测定仪检定用标准溶液		GBW(E)082086 300mg/L		10		瓶		45

		188		生化分析仪检定用吸光度溶液标准物质		GBW(E)130629~GBW(E)130630 A1=0.496,U=0.002Abs		3		套		72

		189		火焰光度计用标准物质		GBW(E)130109 K浓度：（0.0100~0.200）mmol/L;Na浓度：（0.0500~1.00）mmol/L，相对扩展不确定度：1%（k=2）		9		瓶		432

		190		水中有机碳溶液标准物质		GBW(E)080650 1000mg/L		20		瓶		90

		191		水中无机碳溶液标准物质		GBW(E)080651 1000mg/L		20		瓶		90

		192		液体表面张力标准物质		GBW(E)136733		2		瓶		500

		193		液体表面张力标准物质		GBW(E)136734		2		瓶		500

		194		乙氨酰乙氨酰乙氨酸相对分子质量标准物质		GBW(E)100150 189.1±0.6		2		瓶		500

		195		牛血清白蛋白相对分子质量标准物质		GBW(E)100151 66446±32		2		瓶		500

		196		胰蛋白酶抑制剂相对分子质量标准物质		GBW(E)100152 6511±3		2		瓶		500

		197		水中碘离子溶液标准物质		GBW(E)082815 100mg/L		5		瓶		72

		198		折射率溶液标准物质		GBW(E)130147~GBW(E)130151 GBW(E)130147-0151为1套		50		套		270

		199		十七种氨基酸混合溶液标准物质(17aminoacidmixturein0.1mol/LHCl)		GBW(E)100062 1mmol/L		6		瓶		270

		200		色度溶液标准物质		GBW(E)080345 500degree		30		瓶		200

		201		水中锑成分分析标准物质(Antimonyinwater(10%hydrochloricacid))		GBW(E)080545 100μg/mL		5		瓶		72

		202		闭口闪点标准物质		GBW(E)110049 150mL/瓶109.3℃		10		瓶		480

		203		16种无机元素混合溶液标准物质		GBW(E)081532~GBW(E)081535 Cd，Zn，Cu，Ni，Ba，Cr，Mn，Fe，Mg，As：1.0μg/mL；Pb，Se，Al，Ca，K，Na：2.0μg/mL；U=0%		2		套		1260

		204		热分析标准物质(铟)		GBW(E)130182 Melttemperature：(156.52±0.26)℃；meltingheat：(28.53±0.30)J/g		1		瓶		180

		205		热分析标准物质(锡)		GBW(E)130183 Melttemperature：(231.81±0.06)℃；meltingheat：(60.24±0.18)J/g		1		瓶		180

		206		热分析标准物质(锌)		GBW(E)130185 Melttemperature：420.67±0.60)℃；meltingheat：(107.6±1.3)J/g		1		瓶		180

		207		甲醇中三氯甲烷、四氯化碳混合溶液标准物质		GBW(E)082207		2		瓶		135

		208		砷形态混合溶液标准物质		GBW(E)082204 1.0ppm		2		瓶		450

		209		颗粒数量浓度标准物质		GBW(E)090307 10um/2048颗		1		瓶		270

		210		对氨基苯磺酸中碳、氢、氮和硫元素含量标准物质		GBW(E)063122 碳：41.63%；氢：4.076%；氮：8.092%；硫：18.46%		1		瓶		600

		211		锂单元素溶液标准物质		GBW(E)080547 100mg/L		5		瓶		72

		212		闭口闪点标准物质		GBW(E)110052 150mL/瓶169.7℃		10		瓶		480

		213		开口闪点标准物质		GBW(E)110054 150mL/瓶139.3℃		10		瓶		480

		214		开口闪点标准物质		GBW(E)110055 150mL/瓶165.8℃		10		瓶		480

		215		开口闪点标准物质		GBW(E)110056 150mL/瓶221.2℃		10		瓶		480

		216		奶粉中蛋白质标物物质		GBW(E)100754 10.58g/100g		1		瓶		1000

		217		奶粉中蛋白质标物物质		GBW(E)100755 16.73g/100g		1		瓶		1000

		218		奶粉中蛋白质标准物质		GBW(E)100756 24.75g/100g		1		瓶		1000

		219		混合磷酸盐pH标准物质		GBW(E)130071 (6.86±0.01)pH(25℃)		20		瓶		160

		220		硼砂pH标准物质		GBW(E)130072 (9.18±0.01)pH(25℃)		20		瓶		160

		221		闭口闪点标准物质		GBW(E)110047 150mL/瓶70.8℃		10		瓶		480

		222		闭口闪点标准物质		GBW(E)110048 150mL/瓶91.7℃		10		瓶		480

		223		闭口闪点标准物质		GBW(E)110050 150mL/瓶141.1℃		10		瓶		480

		224		闭口闪点标准物质		GBW(E)110051 150mL/瓶146.3℃		10		瓶		480

		225		开口闪点标准物质		GBW(E)110053 150mL/瓶116.8℃		10		瓶		480

		226		热分析标准物质（镓）		GBW(E)130443 熔化温度(℃)： 29.77±0.20；熔化热(J/g)： 80.52±0.48		1		瓶		270

		227		窄分布聚苯乙烯分子量标准物质		GBW(E)050002 Mw=17.24*10000 g/mol,u=0.6%		1		瓶		810

		228		窄分布聚苯乙烯分子量标准物质		GBW(E)050003 Mw=635000 g/mol ,U=1.0%,k=2		1		瓶		810

		229		窄分布聚苯乙烯分子量标准物质		GBW(E)050001 Mw=4.63*10000 g/mol u=0.6%,k=2		1		瓶		810

		230		甲醇中三氯甲烷溶液标准物质		GBW(E)086489		2		瓶		200

		231		水中乙醇溶液标准物质		GBW(E)086490		2		瓶		150

		232		硫酸水溶液中硫酸奎宁溶液标准物质		GBW(E)130745~ GBW(E)130749  空白，1.00×10-9 g/mL（Urel=3%），1.00×10-7 g/mL，4.00×10-7 g/mL，8.00×10-7 g/mL，1.00×10-6 g/mL		10		套		300

		233		总余氯溶液标准物质		GBW(E)085863 500.0 mg/L		2		瓶		115

		234		总余氯溶液标准物质		GBW(E)085863 50.0 mg/L		2		瓶		115

		235		红外测油仪用溶液标准物质		GBW(E)130357 1000 mg/L		4		瓶		70

		236		硫酸铜溶液标准物质		GBW(E)083033  空白，2000， 4000， 6000， 8000 μg/mL；5mL/支，5支/套		2		套		500

		237		水中溴离子溶液标准物质		GBW(E)085153 1000μg/ml		1		瓶		60

		238		水中溴离子溶液标准物质		GBW(E)085154 500μg/ml，U=0.5％		1		瓶		60

		239		水中溴离子溶液标准物质		GBW(E)085155 200μg/ml，U=0.5％		1		瓶		60

		240		水中溴离子溶液标准物质		GBW(E)085156 100μg/ml，U=0.5％		1		瓶		60

		241		水中溴离子溶液标准物质		GBW(E)085157 10μg/ml，U=1％		1		瓶		60

		242		水中总磷溶液标准物质		GBW(E)082645 10ug/ml		5		瓶		50

		243		水中总磷溶液标准物质		GBW(E)082645 50ug/ml		5		瓶		50

		244		水中总磷溶液标准物质		GBW(E)082645 100ug/ml		5		瓶		50

		245		水中总磷溶液标准物质		GBW(E)082645 1000ug/ml		5		瓶		50

		246		水中总氮溶液标准物质		GBW(E)082646 5ug/ml		5		瓶		50

		247		水中总氮溶液标准物质		GBW(E)082646 15ug/ml		5		瓶		50

		248		水中总氮溶液标准物质		GBW(E)082646 25ug/ml		5		瓶		50

		249		水中总氮溶液标准物质		GBW(E)082646 50ug/ml		5		瓶		50

		250		水中总氮溶液标准物质		GBW(E)082646 100ug/ml		5		瓶		50

		251		水中总氮溶液标准物质		GBW(E)082646 1000ug/ml		5		瓶		50

		252		模拟游离余氯溶液标准物质		GBW(E)085861 10.0 mg/L		10		瓶		115

		253		模拟游离余氯溶液标准物质		GBW(E)085862 50.0 mg/L		10		瓶		115

		254		化学需氧量(CODCr)溶液标准物质		GBW(E)084814 50.0mg/L		20		瓶		40

		255		化学需氧量(CODCr)溶液标准物质		GBW(E)084813 100mg/L		20		瓶		40

		256		化学需氧量(CODCr)溶液标准物质		GBW(E)084812 150mg/L		20		瓶		40

		257		化学需氧量(CODCr)溶液标准物质		GBW(E)084809 300mg/L		20		瓶		40

		258		化学需氧量(CODCr)溶液标准物质		GBW(E)084808 500mg/L		20		瓶		40

		259		化学需氧量(CODCr)溶液标准物质		GBW(E)084807 1000mg/L		20		瓶		40

		260		水中尿素氮溶液标准物质		GBW(E)085457 100ug/mL		2		瓶		85

		261		水中尿素氮溶液标准物质		GBW(E)085458 200ug/mL		2		瓶		85

		262		水中尿素氮溶液标准物质		GBW(E)085459 500ug/mL		2		瓶		85

		263		水中尿素氮溶液标准物质		GBW(E)085460 1000ug/mL		2		瓶		85

		264		研究法辛烷值标准物质		GBW(E)120199 标准值80.0 RON, 不确定度0.1 RON (k=2)		1		瓶		800

		265		研究法辛烷值标准物质		GBW(E)120200 标准值90.2 RON, 不确定度0.1 RON (k=2)		1		瓶		800

		266		研究法辛烷值标准物质		GBW(E)120201 标准值92.2 RON, 不确定度0.1 RON (k=2)		1		瓶		800

		267		研究法辛烷值标准物质		GBW(E)120202 标准值93.2 RON, 不确定度0.1 RON (k=2)		1		瓶		800

		268		研究法辛烷值标准物质		GBW(E)120203 标准值95.2 RON, 不确定度0.1 RON (k=2)		1		瓶		800

		269		车用汽油辛烷值标准物质		GBW(E)120032 标准值：94.2(RON), 不确定度1.0（RON)		1		瓶		180

		270		液相色谱仪检定用溶液标准物质（萘-甲醇溶液）		GBW(E)130378 1.00*10-5g/ml,4%		60		瓶		60

		271		液质校准用黄体酮标准物质		GBW(E)130454 10.0ng/μL		2		瓶		70

		272		液质校准用咖啡因标准物质		GBW(E)130453 10.0ng/μL		2		瓶		60

		273		福尔马肼浑浊度标准物质		BW013220 4000NTU		5		瓶		320

		274		福尔马肼浑浊度标准物质		BW013220 1000NTU		5		瓶		180

		275		水中氟溶液标准物质		GBW(E)081600 1000µg/mL		5		瓶		100

		276		模拟游离余氯溶液标准物质		GBW(E)082215 10.4mg/L		15		瓶		120

		277		模拟游离余氯溶液标准物质		GBW(E)082216 46.5mg/L		15		瓶		120

		278		总余氯溶液标准物质		GBW(E)082217 50.2mg/L		20		瓶		120

		279		总余氯溶液标准物质		GBW(E)082218 506 mg/L		2		瓶		120

		280		水中总氮标准物质		GBW(E)081019 500mg/L		5		瓶		70

		281		水中总磷、总氮标准物质		GBW(E)081020 总磷：0.417mg/L；总氮：2.56mg/L		20		瓶		96

		282		水中总磷溶液标准物质		GBW(E)083930 100ug/mL		20		瓶		50

		283		水中总氮溶液标准物质		GBW(E)083931 1000μg/mL		20		瓶		50

		284		氨氮溶液标准物质		GBW(E)081619 1000μg/mL		6		瓶		50

		285		硫化物溶液标准物质		GBW08630 (50.0~100.0)μg/mL		2		瓶		258

		286		硝酸盐氮溶液标准物质		GBW(E)081616 1000μg/mL		6		瓶		50

		287		水中溴成分分析标准物质		GBW(E)080288 1000mg/L		1		瓶		158

		288		溴酸盐溶液标准物质		GBW(E)100200 1000μg/mL		1		瓶		60

		289		水中二氧化硅成分分析标准物质		GBW(E)080182 100µg/mL		1		瓶		108

		290		水中硅酸根成分分析标准物质		GBW(E)081219 0.1g/L		1		瓶		200

		291		水中磷酸根成分分析标准物质		GBW(E)081215 0.1g/L		5		瓶		100

		292		水中磷酸根成分分析标准物质		GBW(E)081228 1.000g/L		5		瓶		120

		293		水中铜，铅，镉，铬，锌标准溶液		GBW(E)080039 铜：100 μg/L；铅：30μg/L 镉：10.0μg/L 铬：30 μg/L 锌：100μg/L		1		瓶		951

		294		高锰酸盐指数标准物质(CODMn)		GBW(E)080201 3.95mg/L		5		瓶		45

		295		重铬酸钾溶液标准物质		GBW(E)084276 0.05mol/L		1		瓶		60

		296		生化，化学需氧量成分分析标准物质		GBW(E)080203 BOD5 43.9mg/L; CODcr 68.7mg/L		1		瓶		80

		297		氯化铵纯度		GBW(E)060322 0.9998		1		瓶		120

		298		水中氨氮溶液标准物质		GBW(E)082818 1000µg/mL		2		瓶		50

		299		甲醇中4-氯苯酚溶液标准物质		GBW(E)083022 100μg/mL		2		瓶		245

		300		煤物理特性和化学成分分析标准物质		GBW11113		1		瓶		345

		301		煤物理特性和化学成分分析标准物质		GBW11101		1		瓶		345

		302		煤物理特性和化学成分分析标准物质		GBW11102		1		瓶		345

		303		煤物理特性和化学成分分析标准物质		GBW11103		1		瓶		345

		304		煤物理特性和化学成分分析标准物质		GBW11104		1		瓶		345

		305		煤物理特性和化学成分分析标准物质		GBW11105		1		瓶		345

		306		煤物理特性和化学成分分析标准物质		GBW11107		1		瓶		345

		307		煤物理特性和化学成分分析标准物质		GBW11108		1		瓶		345

		308		煤物理特性和化学成分分析标准物质		GBW11109		1		瓶		345

		309		煤物理特性和化学成分分析标准物质		GBW11110		1		瓶		345

		310		煤中氟成分分析标准物质		GBW11123 1496×10-6		1		瓶		1200

		311		丙酮中灭多威溶液标准物质		GBW(E)081488 10ug/mL		1		瓶		50

		312		甲醇中灭多威溶液标准物质		GBW(E)082418 100ug/mL		1		瓶		50

		313		甲醇中灭多威溶液标准物质		GBW(E)086145 1000 ug/mL		1		瓶		96

		314		丙酮中甲胺磷溶液标准物质		GBW(E)081417 100μg/mL		1		瓶		50

		315		蔗糖水溶液标准物质		GBW(E)130456 0.1		80		瓶		70

		316		蔗糖水溶液标准物质		GBW(E)130457 0.3		80		瓶		70

		317		蔗糖水溶液标准物质		GBW(E)130458 0.5		80		瓶		70

		318		油基MTD颗粒标准物质		GBW(E)120083 2.8mg/L		1		瓶		1600

		319		油中颗粒标准物质		GBW(E)120017 5.00mg/L		3		瓶		1600

		320		油中颗粒标准物质		GBW(E)120018 4.00mg/L		3		瓶		1600

		321		油中颗粒标准物质		GBW(E)120019 3.00mg/L		3		瓶		1600

		322		油中颗粒标准物质		GBW(E)120020 2.00mg/L		3		瓶		1600

		323		尘埃粒子计数器校准用标准物质		GBW(E)120116 300nm		1		瓶		1800

		324		尘埃粒子计数器校准用标准物质		GBW(E)120117 400nm		1		瓶		1800

		325		尘埃粒子计数器校准用标准物质		GBW(E)120118 500nm		1		瓶		1800

		326		尘埃粒子计数器校准用标准物质		GBW(E)120119 600nm		1		瓶		1800

		327		尘埃粒子计数器校准用标准物质		GBW(E)120120 1018nm		1		瓶		1800

		328		乳胶微粒标准物质		GBW09701 1000-3000粒/mL		2		瓶		920

		329		乳胶微粒标准物质		GBW09702 2000-3000粒/mL		15		瓶		920

		330		微粒标准物3µm		GBW(E)120022 固含量0.1%		3		瓶		1800

		331		微粒标准物5µm		GBW(E)120023 固含量1%		3		瓶		1800

		332		微粒标准物10µm		GBW(E)120024 固含量1%		3		瓶		1800

		333		微粒标准物质（粒度、颗粒）		GBW(E)120025 固含量1%		3		瓶		1800

		334		微粒标准物质（粒度、颗粒）		GBW(E)120027 固含量1%		3		瓶		1800

		335		微粒标准物质100µm		GBW(E)120031 固含量2.5%		3		瓶		1800

		336		微粒标准物50µm		GBW(E)120046 固含量2.5%		3		瓶		1800

		337		微粒标准物质120µm		GBW(E)120051 固含量2.5%		3		瓶		1800

		338		234.6微粒粒度标准物质		GBW(E)120139 固含量2.5%		1		瓶		1800

		339		模拟菌落总数标准物质		GBW(E)130586~GBW(E)130590 36/180/290/120CFU （0.100~5.000）mm		1		套		5000

		340		崩解时限测试标准物质		GBW(E)090143 472		1		瓶		1920

		341		水中磷酸盐-磷成分分析标准物质		GBW(E)081229 1.000 g/L		3		瓶		120

		342		水中磷酸盐-磷成分分析标准物质		GBW(E)081216 0.1g/L		2		瓶		100

		343		水中硅酸盐-硅成分分析标准物质		GBW(E)081220 0.1g/L		2		瓶		200

		344		水中硅酸盐-硅成分分析标准物质		GBW(E)081233 1.000 g/L		2		瓶		200

		345		铁磁性材料阿留麦尔居里点标准物质		GBW(E)130668 居里点：161.4℃		1		瓶		864

		346		硫含量测定用标准物质		GBW(E)060108 1ng/µL		1		瓶		859

		347		硫含量测定用标准物质		GBW(E)060109 10.1ng/µL		1		瓶		859

		348		硫含量测定用标准物质		GBW(E)060110 100ng/µL		1		瓶		593

		349		苋菜红溶液标准物质		GBW(E)100160 1.00mg/mL		1		瓶		70

		350		烟煤粘结指数标准物质		GBW12023 83		1		瓶		1755

		351		烟煤粘结指数标准物质		GBW12020 8		1		瓶		1755

		352		X射线衍射仪校正和定量相分析用α-SiO2标准物质		GBW(E)130016		1		瓶		1000

		353		X射线衍射硅粉末标准物质		GBW(E)130014		1		瓶		1000

		354		生化五天需氧量（耗氧量）标准物质		GBW(E)080226 20.2mg/L		1		瓶		72

		355		中国一级标准海水		GBW13150 盐度：35		1		瓶		350

		356		中国系列标准海水		GBW(E)130011 盐度：40、35、30、20、5		1		瓶		1100

		357		中国标准海水		GBW(E)130010 盐度:34.9～35.1		1		瓶		230

		358		溴指数测定用标准物质		GBW(E)060114 0.74mg/100g；5ml/支，5支/套		1		套		600

		359		溴指数测定用标准物质		GBW(E)060115 10.8mg/100g；5ml/支，5支/套		1		套		600

		360		溴指数测定用标准物质		GBW(E)060116 102mg/100g；5ml/支，5支/套		1		套		593

		361		溴指数测定用标准物质		GBW(E)060117 488mg/100g；5ml/支，5支/套		1		套		593

		362		溴指数价测定用标准物质		GBW(E)060118 1.02mg/100g；1ml/支，10支/套		1		套		600

		363		溴指数价测定用标准物质		GBW(E)060119 10.2mg/100g；1ml/支，10支/套		1		套		468

		364		溴指数价测定用标准物质		GBW(E)060120 47mg/100g；1ml/支，10支/套		1		套		468

		365		溴指数价测定用标准物质		GBW(E)060121 96.9mg/100g；1ml/支，10支/套		1		套		468

		366		二氧化硫检测用亚硫酸钠溶液标准物质		GBW(E)082093 100μg/mL(以SO2计)，5支/套		3		套		220

		367		碘酸钾溶液标准物质		GBW(E)082142 0.1000mol/L		1		瓶		72.3

		368		蓝色葡聚糖2000标准品		BWJ4335-2016 0.95		1		瓶		336

		369		尿素氮溶液标准物质		GBW(E)086460 1000 μg/mL		1		瓶		72

		370		水中溴酸根溶液标准物质		GBW(E)083182 1000 mg/L		1		瓶		100

		371		水中总磷溶液标准物质		GBW(E)083928 1000 μg/mL		1		瓶		70

		372		水中总磷溶液标准物质		GBW(E)083929 500 μg/mL		1		瓶		70

		373		液体颗粒计数器检定用标准物质		GBW09703 10.1μm		2		瓶		2000

		374		液体颗粒计数器检定用标准物质		GBW09704 25.0μm，2000粒/mL		2		瓶		2000

		375		重铬酸钾容量分析用溶液标准物质		GBW(E)081609 500mL,0.1mol/L		1		瓶		160

		376		重铬酸钾容量分析用溶液标准物质		GBW(E)084277 500mL,0.5mol/L		1		瓶		160

		377		合金钢光谱分析用标准物质		GBW(E)010573		1		瓶		1800

		378		不锈钢光谱分析用标准物质		GBW(E)010457		2		瓶		600

		379		石灰石成分分析标准物质		GBW(E)070148		1		瓶		240

		380		石灰石成分分析标准物质		GBW(E)070155		1		瓶		240

		381		pH标准缓冲液		pH:7,250 mL		2		瓶		327

		382		pH标准缓冲液		pH:10,250 mL		2		瓶		373

		383		液体折射率标准物质（水）		20ml，折射率值：1.333 U=0.00001, k=2		1		瓶		5000

		384		液体折射率标准物质（异辛烷）		20ml，折射率值：1.391 U=0.00001, k=2		1		瓶		5000

		385		液体折射率标准物质（正十二烷）		20ml，折射率值：1.422 U=0.00001, k=2		1		瓶		5000

		386		液体折射率标准物质（氯代环己烷）		20ml，折射率值：1.462 U=0.00001, k=2		1		瓶		5000

		387		液体折射率标准物质（四氯乙烯）		20ml，折射率值：1.506 U=0.00001, k=2		1		瓶		5000

		388		液体折射率标准物质（氯苯）		20ml，折射率值：1.525 U=0.00001, k=2		1		瓶		5000

		389		液体折射率标准物质（2,4-二氯甲苯）		20ml，折射率值：1.546 U=0.00001, k=2		1		瓶		5000

		390		液体折射率标准物质（1-甲基萘）		20ml，折射率值：1.617 U=0.00001, k=2		1		瓶		5000

		391		液体折射率标准物质（1-溴代萘）		20ml，折射率值：1.658 U=0.00001, k=2		1		瓶		5000

		392		盐酸溶液		500ml，优级纯		1		瓶		450

		393		总氯试剂		PP PK/100		5		瓶		480

		394		游离余氯试剂		PP PK/100		5		瓶		480

		395		无水乙醇		500mL优级纯,CAS:64-17-5		25		瓶		70

		396		四氯乙烯		500mL，无水级, ≥99%, CAS:127-18-4		5		瓶		218

		397		200MV ORP SOLN		1L		2		瓶		1122

		398		600MV ORP SOLN		1L		2		瓶		1012

		399		溶液Redox 468mV/pH0.1		6*30mL		1		瓶		272

		400		离心管		50ml,25个/包，圆底带盖		10		包		77.5

		401		离心管		15ml*50个，圆底带盖		10		个		70

		402		万通滴定仪连接线		Q9		2		条		500

		403		万通滴定仪连接线		两针		2		条		500

		404		酸度计检定线		适用于pHV-Ⅲ Pro型酸度/离子计检定仪的输出专用连接线		3		条		200

		405		酸度计检定线		两针		1		条		100

		406		电导率仪校准计量连接线数据线		三孔		1		条		100

		407		电导率仪校准计量连接线数据线		三针		1		条		100

		408		电导率仪校准计量连接线数据线		八针		1		条		300

		409		带盖圆底塑料试管		10ml		10		个		55

		410		带盖圆底塑料试管		15ml		10		个		50

		411		10ml移液枪吸头		100pcs/袋		2		袋		180

		412		5ml移液枪吸头		100pcs/袋		2		袋		180

		413		1000ul移液枪吸头		1000pcs/袋		2		袋		200

		414		200ul移液枪吸头		1000pcs/袋		2		袋		200

		415		10ul移液枪吸头		1000pcs/袋		1		袋		200

		416		丁腈橡胶手套		L,M,S，100只/盒		30		盒		30

		417		封口膜		PARAFILM，10cm×38m		1		件		120

		418		自封袋		500个/袋，17×25cm，加厚		1		袋		65.97

		419		自封袋		500个/袋，24×36cm，加厚		1		袋		138.91

		420		自封袋		500个/袋，13×19cm，加厚		1		袋		36.35

		421		减压阀		YQF-1		30		个		1600

		422		德图烟气分析仪转接头		350		2		个		355.5

		423		防毒面罩		防多种气体		10		套		325

		424		气袋		42L		3		个		40

		425		胰蛋白胨大豆琼脂平板		10个/袋		50		袋		40

		426		大豆酪蛋白琼脂TSA平板		10个/袋，9cmTSA		50		袋		35

		427		烧杯		50 mL		10		个		2.45

		428		烧杯		100 mL		10		个		2.75

		429		烧杯		250 mL		10		个		3.43

		430		烧杯		500 mL		10		个		4.9

		431		烧杯		1000 mL		7		个		10.29

		432		容量瓶		100 mL，棕		10		个		10.5

		433		容量瓶		100 mL，透明		10		个		4.2

		434		容量瓶		250 mL，棕		10		个		16.6

		435		容量瓶		200 mL，棕		10		个		8.1

		436		容量瓶		500 mL		5		个		27

		437		容量瓶		500 mL，棕		5		个		32

		438		容量瓶		1000 mL		5		个		36.7

		439		容量瓶		1000 mL，棕		5		个		41.7

		440		量筒		200 mL		5		个		12.4

		441		单标线吸管		50 mL		5		个		16

		442		单标线吸管		100 mL		5		个		20

		443		量水器		170 mL		5		个		11.5

		444		量水器		225 mL		5		个		10

		445		乙炔分析管四氟活塞		100 mL		2		个		160

		446		工具螺丝刀套装65件套		4.0mm批头型号:一字:1 1.5 2 2.5十字:1 2 3花形:T4 T5 T6 T7 T8内六角:H0.9 H1.3 H1.5 Y型:Y2 U型:U2.6五角星:0.8 1.2三角形:2.3其他:精密加长杆*1，精密手柄*16.3mm批头型号:一字:4 5 6 7十字:4 5 6 6.5花形:T4 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T30内六角:2 2.5 3 4 5 6Y型:Y3 U型:U6 U8米字:PZ1 PZ2 PZ3 套筒:M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M12 M13其他:套筒接头6.3*1，6.3系列加长杆*16.3系列棘轮手柄*1		1		套		124

		447		密度计		(0.9～1.0)g/cm3		2		支		28.8

		448		密度计		(1.0～1.1)g/cm3		2		支		28.8

		449		密度计		(1.1～1.2)g/cm3		2		支		28.8

		450		密度计		(1.2～1.3)g/cm3		2		支		28.8

		451		比重计		(0～70)Bh		2		支		28.8

		452		比重计		(0～35)Bh		2		支		28.8

		453		石油密度计		(0.70～0.75)g/cm3		2		支		25.8

		454		石油密度计		(0.75～0.80)g/cm3		2		支		25.8

		455		石油密度计		(0.80～0.85)g/cm3		2		支		25.8

		456		石油密度计		(0.85～0.90)g/cm3		2		支		25.8

		457		附温糖量计		(0～6)%		2		支		78

		458		附温糖量计		(5～11)%		2		支		78

		459		附温糖量计		(10～16)%		2		支		78

		460		附温糖量计		(15～21)%		2		支		78

		461		附温糖量计		(20～26)%		2		支		78

		462		酒精计		3支组(0～40/30～70/70～100)%		2		套		45

		463		酒精计		2支组(0～50/50～100)%		2		套		28.8

		464		大容量移液管泵		0.1-100mL		1		个		56

		465		检测高处气体报警器加长伸缩杆		7m		1		根		415

		466		气相(尖头)微量进样器		1 μL		1		根		45

		467		气相(尖头)微量进样器		10 μL		1		根		25

		468		气相(尖头)微量进样器		100 μL		1		根		25

		469		气相(尖头)微量进样器		1000 μL		1		根		100

		470		气相(平头)微量进样器		1 μL		1		根		52

		471		气相(平头)微量进样器		10 μL		1		根		35

		472		气相(平头)微量进样器		100 μL		1		根		35

		473		气相(平头)微量进样器		1000 μL		1		根		110

		474		水分测定微量进样器		10 μL		1		根		40

		475		水分测定微量进样器		100 μL		1		根		40

		476		水分测定微量进样器		1 mL		1		根		120

		477		水分测定微量进样器		5 mL		1		根		280

		478		移液枪		10 μL		1		支		145

		479		移液枪		100 μL		1		支		145

		480		移液枪		1 mL		2		支		145

		481		移液枪		10 mL		2		支		145

		482		离子强度调节剂X型		250 mL，9061N00		1		瓶		300

		483		温度计转接头		2373-LTC		1		个		2800

		484		三层折叠工具箱		20寸黑金刚，43*21*23		1		个		68

		2.产业办

		1		氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮混合气体标准物质		GBW(E)061798,4 L带瓶		1		瓶		2045

		2		氮中氢、氧、一氧化碳、二氧化碳、甲烷气体标准物质		GBW(E)061527,4 L带瓶		2		瓶		2400

		3		氮中氢、氧、一氧化碳、二氧化碳、甲烷气体标准物质		GBW(E)061527,4 L带瓶		2		瓶		2400

		4		氧中氢、氮、一氧化碳、二氧化碳、氧化亚氮、甲烷气体标准物质		GBW(E)061535,4 L带瓶		2		瓶		2700

		5		氧中氢、氮、一氧化碳、二氧化碳、氧化亚氮、甲烷气体标准物质		GBW(E)061535,4 L带瓶		2		瓶		2700

		6		氦中氢、氮、氧、一氧化碳、二氧化碳、甲烷气体标准物质		GBW(E)061538,4 L带瓶		2		瓶		3200

		7		高纯氩气		0.99999,40L不含瓶		30		瓶		500

		8		高纯氦气		0.99999,40L不含瓶		6		瓶		2700

		9		高纯氮气		0.99999,40L不含瓶		20		瓶		300

		10		高纯氧气		0.999,40L不含瓶		5		瓶		530

		11		甲烷		0.999,8L不含瓶		2		瓶		1600

		12		丙烷		0.995,8L不含瓶		2		瓶		1700

		13		二氧化碳		0.999,8L不含瓶		2		瓶		1500

		14		超高纯氮气		0.999999,40L不含瓶		2		瓶		2000

		15		葡聚糖分子量标准物质		GBW(E)050007,0.2g		1		瓶		810

		16		葡聚糖分子量标准物质		GBW(E)050008,0.2g		1		瓶		810

		17		葡聚糖分子量标准物质		GBW(E)050009,0.2g		1		瓶		810

		18		橙黄G(Orange G)吸光度溶液标准物质		GBW(E)130767-GBW(E)130776,每瓶20ml，每套10瓶		2		套		1200

		19		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136735,2.5mL		1		瓶		100

		20		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136736,2.5mL		1		瓶		100

		21		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136737,2.5mL		1		瓶		100

		22		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136738,2.5mL		1		瓶		100

		23		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136739,2.5mL		1		瓶		100

		24		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136740,2.5mL		1		瓶		100

		25		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136741,2.5mL		1		瓶		100

		26		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136742,2.5mL		1		瓶		100

		27		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136743,2.5mL		1		瓶		100

		28		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136744,2.5mL		1		瓶		100

		29		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136745,2.5mL		1		瓶		100

		30		生乳冰点仪校准用溶液标准物质		GBW(E)136746,2.5mL		1		瓶		100

		31		甲基对硫磷农药纯度标准物质		GBW(E)060874,100mg/瓶		1		瓶		700

		32		除草醚农药标准物质		GBW(E)060613,0.05g		1		瓶		450

		33		高效氯氟氰菊酯农药标准物质		GBW(E)061099,100mg/瓶		1		瓶		450

		34		顺式氯菊酯农药纯度标准物质		GBW(E)061097,100mg/瓶		1		瓶		450

		35		反式氯菊酯农药纯度标准物质		GBW(E)061098,100mg/瓶		1		瓶		450

		36		氟磺胺草醚农药标准物质		GBW(E)060872,100mg/瓶		1		瓶		500

		37		抗蚜威农药标准物质		GBW(E)060890,100mg/瓶		1		瓶		450

		38		乙酰甲胺磷农药标准物质		GBW(E)060876,100mg/瓶		1		瓶		500

		39		杀扑磷农药纯度标准物质		GBW(E)060870,100mg/瓶		1		瓶		450

		40		磺胺甲基嘧啶兽药纯度标准物质（磺胺甲嘧啶）		GBW(E)060902,100mg/瓶		1		瓶		450

		41		磺胺吡啶兽药标准物质		GBW(E)060903,100mg/瓶		1		瓶		450

		42		磺胺噻唑兽药标准物质		GBW(E)060904,100mg/瓶		1		瓶		450

		43		磺胺甲噁唑兽药标准物质(磺胺甲基异噁唑)		GBW(E)060905,100mg/瓶		1		瓶		450

		44		磺胺二甲嘧啶兽药标准物质		GBW(E)060900,100mg/瓶		1		瓶		450

		45		磺胺二甲氧哒嗪兽药纯度标准物质（磺胺地索辛、高效磺胺、磺胺二甲氧嗪）		GBW(E)060906,100mg/瓶		1		瓶		450

		46		氯霉素兽药标准物质		GBW(E)060907,100mg/瓶		1		瓶		450

		47		呋喃西林兽药纯度标准物质		GBW(E)060944,100mg/瓶		1		瓶		450

		48		盐酸二氟沙星纯度标准物质		GBW(E)061888,100mg/瓶		1		瓶		540

		49		氧氟沙星纯度标准物质		GBW(E)061889,100mg/瓶		1		瓶		540

		50		盐酸克伦特罗纯度标准物质		GBW(E)061890,100mg/瓶		1		瓶		540

		51		呋喃唑酮纯度标准物质		GBW(E)061891,100mg/瓶		1		瓶		540

		52		呋喃妥因纯度标准物质		GBW(E)061892,100mg/瓶		1		瓶		540

		53		二硝托胺纯度标准物质		GBW(E)061895,100mg/瓶		1		瓶		540

		54		甲氧苄啶纯度标准物质		GBW(E)061896,100mg/瓶		1		瓶		540

		55		葡萄糖溶液标准物质		GBW(E)130807,2ml		2		瓶		150

		56		葡萄糖溶液标准物质		GBW(E)130808,2ml		2		瓶		150

		57		葡萄糖溶液标准物质		GBW(E)130809,2ml		2		瓶		150

		58		PTB液体折射率标准物质（水）		1.333,25ml/瓶		1		瓶		5000

		59		PTB液体折射率标准物质（异辛烷）		1.391,10ml/瓶		1		瓶		5000

		60		PTB液体折射率标准物质（正十二烷）		1.422,10ml/瓶		1		瓶		5000

		61		PTB液体折射率标准物质（氯代环己烷）		1.462,10ml/瓶		1		瓶		5000

		62		PTB液体折射率标准物质（四氯乙烯）		1.506,10ml/瓶		1		瓶		5000

		63		PTB液体折射率标准物质（氯苯）		1.525,10ml/瓶		1		瓶		5000

		64		PTB液体折射率标准物质（2,4-二氯甲苯）		1.546,10ml/瓶		1		瓶		5000

		65		PTB液体折射率标准物质（1-甲基萘）		1.617,10ml/瓶		1		瓶		5000

		66		PTB液体折射率标准物质（1-溴代萘）		1.658,10ml/瓶		1		瓶		5000

		67		滴瓶		20mL，HDPE透明材质		2000		瓶		1

		68		适用赛默飞微量离心管		2ml 500支/袋		1		袋		67

		69		适用Agilent AVF60质谱仪真空泵油GC/MS		3760-64005,1L		1		瓶		1800

		70		氮气发生器进气滤芯		5178780		2		个		190

		71		氮气发生器滤水滤芯		AMG EL150		2		个		480

		72		氮气发生器除油除臭滤芯		AMF EL150		2		个		570

		73		氮气发生器空压机		OLF1500D		1		个		4000

		74		氮气发生器单向阀		KA-10		1		个		150

		75		氮气发生器继电器		DA40A		3		个		110

		76		氮气发生器专用氮气膜		ST-9070		1		根		12000

		77		氮气发生器专用空气膜		IDG5H		1		个		8000

		78		氮气发生器排气电磁阀		02-5494		2		个		1900

		79		氮气发生器排水电磁阀		02-5494		2		个		1900

		80		D-Glucose (Dextrose)(葡萄糖）		SRM 917d,99.6%，50g		2		瓶		6000

		81		D-Glucose (D-葡萄糖）		≥99.8%，500g		2		瓶		150

		82		D- (-)-果糖		≥99%(HPLC)，500g		2		瓶		1300

		83		蔗糖		500g，Molecular Biology, ≥99.5% (GC)		2		瓶		300

		84		D -(+)-葡萄糖		1KG，≥99.5%(GC)		1		瓶		1000

		85		颜色类型“0”和“6”标准陶瓷		布伦瑞克颜色类型“0”和“6”/ID-No.12004，2块/套		1		套		20000

		86		乙腈		≥99.9% (GC), suitable for LC/MS,4L		2		瓶		6200

		87		甲醇		≥99.9% (GC), suitable for LC/MS,4L		2		瓶		2000

		88		氢氧化钠 溶液		49-51% in water, eluent for IC，500ML，		2		瓶		1600

		89		乙醚		≥99% (GC), 500ML		2		瓶		1500

		90		安捷伦样品瓶内插管		250 μL*100/PK		1		包		1600

		91		光学平台仪器支架		可适配2000mmX1500mmX200mm光学平台，可搭建暗室，有货架可承重		1		架		14000

		92		色值标准色板		尺寸：（10cm*10cm~30cm*30cm），根据白砂糖三刺激值及光谱数据定制，2块/套		1		套		22000

		93		糖色谱柱		阴离子糖分析专用色谱柱，PA1（250 mm×4 mm）色谱柱，带保护住50mm×4mm，填料选择性、分离度不低于 CarboPac PA1 柱		1		根		40000

		94		糖色谱柱		单糖 / 低聚糖分析色谱柱，PA20（150 mm×3 mm）色谱柱，带保护住30 mm×3 mm，糖组分分离效果、柱容量不低于  CarboPac PA20 柱		1		根		40000

		95		针式过滤器		13mm PTFE材质 0.22微米滤孔 100个/盒		3		盒		115

		96		D -(+)-葡萄糖		250g，≥99.5%(HPLC)，250g		4		瓶		900

		97		D- (-)-果糖		500g，    BioReagent，≥99%(HPLC)，500g		2		瓶		1500

		98		蔗糖		500g， Moligand，分子生物学级，≥99.5%(HPLC)		2		瓶		150

		99		Sucrose Optical Rotation（蔗糖旋光度标准物质）		SRM 17g,99.941%,60g		2		瓶		6700

		100		Infrared High Reflectance Specular Standard（红外高镜反射标准片）		SRM 1929，直径：25 mm		1		片		20000

		101		HDPE桶		5L，带龙头		12		桶		120

		102		可调扳手		12寸开口		50		把		3

		103		可调扳手		15寸开口		90		把		2

		104		气相色谱带阀三通		不锈钢1/8英寸		100		个		6

		105		气相色谱带阀三通		不锈钢3mm		100		个		6

		106		蔗糖		超级纯≥99.9%，500g		4		瓶		220

		107		滤光片		紫外区标称值约1%，5%，10%，50%，90%，光谱中性度2%以内，5片/套		2		套		5000

		108		滤光片		可见区标称值约10%，10%，50%，90%，90%光谱中性度2%以内，5片/套		2		套		5000

		109		滤光片		近红外区：标称值约10%，10%，50%，90%，90%，光谱中性度2%以内，5片/套		2		套		1000

		110		滤光片		吸光度标称值0.1，0.2，0.3，0.4，4片/套		2		套		4800

		111		色谱柱		EC柱，250mm柱长		1		根		13000

		112		玻璃注射器		5ml		20		个		5

		113		玻璃注射器		2ml		20		个		5

		114		玻璃注射器		10ml		10		个		5

		115		100ml烧杯		100ml		12		个		4

		116		200ml烧杯		200ml		12		个		4

		117		500ml烧杯		500ml		12		个		4

		118		乙醇		色谱级500ml		10		瓶		100

		119		四氯乙烯		色谱级-500ml		5		瓶		250

		120		四氯乙烯		色谱级-4L		1		瓶		1000

		121		四氯乙烯		无水级-500ml		5		瓶		250

		122		四氯乙烯		无水级-2.5L		1		瓶		800

		123		四氯乙烯		光谱级-500ml		5		瓶		210

		124		四氯乙烯		光谱级-1L		1		瓶		330

		125		异辛烷		无水级-1L		1		瓶		1200

		126		异辛烷		色谱级-500ml		5		瓶		300

		127		异辛烷		色谱级-1L		1		瓶		500

		128		异辛烷		光谱级-500ml		5		瓶		300

		129		苯甲酸		AR，≥99.5%,500g		1		瓶		80.9

		130		亚甲基蓝		≥70%，100g		1		瓶		149.9

		131		乙二胺四乙酸二钠		≥99%，500g		1		瓶		75.9

		132		酚酞		≥98%，100g		1		瓶		113.9

		133		酒石酸钾钠		AR，≥99%，500g		1		瓶		99.9

		134		五水硫酸铜		AR，≥99%，500g		1		瓶		69.9

		135		甲醇		无水级，≥99.8% ，H2O≤100ppm，500mL		1		瓶		184.9

		136		异丙醇		AR，≥99.7%，500mL		1		瓶		73.9

		137		打印头（打印机型号LX900）		lx900 专用更换打印头		1		个		1500

		138		墨盒		lx900 专用更换墨盒53422-53425四色/套		2		套		1280

		139		墨盒		lx900 专用更换墨盒 黑色53425		3		个		295

		140		ICP-MS循环冷却水机滤芯：2.10.16.00003		2.10.16.00003，10个/包		1		包		568

		141		ICP-MS循环冷却水机旋转叶片泵泵头：7.25.12.00039		7.25.12.00039		1		个		1120

		142		ICP-MS循环冷却水机旋转叶片泵电机：2.10.28.00005		2.10.28.00005		1		个		1100

		143		石英比色皿		10cm		2		个		6600

		144		石英比色皿		2cm		2		个		4000

		145		二水合氯化钙		500g,≥99％		1		瓶		440

		146		低灰分马铃薯淀粉		500g,分析级,符合药典级		1		瓶		400

		147		大肚移液管		2 mL、4 mL、6 mL、8 mL、10 mL、20 mL、30 mL		7		支		12

		148		海藻糖二水合物		10g,HPLC>99%		2		瓶		2000

		149		吡啶		5ml,GC标准品，≥99.7％		3		瓶		60

		150		六甲基二硅氮烷		25ml,≥99.7%		2		瓶		450

		151		铝盖西林瓶		2ml，100套/包		1		包		60

		152		不锈钢压瓶器		不锈钢13mm		1		个		300

		153		碱式乙酸铅		500g		1		瓶		200

		154		变性无水酒精（ADD）		500ml		1		瓶		800

		155		α-淀粉酶		500g		1		瓶		360

		156		硅藻土		5kg		1		瓶		600

		157		无水碳酸钠		250g		1		瓶		850

		158		碱性醋酸铅粉末		500g		1		瓶		600

		159		自封袋		500个/袋，24*36cm		5		袋		139.91

		3.健康医疗所

		1		人血清中电解质成分分析标准物质		GBW(E)09794a~GBW(E)09796a		10		套		1000

		2		人血清丙氨酸氨基转移酶和天冬氨酸氨基转移酶活性浓度标准物质		GBW(E)090362		5		瓶		2800

		3		人血清丙氨酸氨基转移酶和天冬氨酸氨基转移酶活性浓度标准物质		GBW(E)090363		5		瓶		2800

		4		丙氨酸氨基转移酶（ALT）（冻干粉）标准物质		GBW(E)090163		40		瓶		50

		5		丙氨酸氨基转移酶（ALT）（冻干粉）标准物质		GBW(E)090164		40		瓶		50

		6		丙氨酸氨基转移酶（ALT）（冻干粉）标准物质		GBW(E)090165		40		瓶		50

		7		乙型肝炎表面抗原(HBsAg)血清(液体)标准物质		GBW(E)090068/GBW(E)090069		10		瓶		25

		8		乙型肝炎表面抗体(HBsAb)血清(液体)标准物质		GBW(E)090124/GBW(E)090125		10		瓶		25

		9		乙型肝炎e抗原(HBeAg)血清(液体)标准物质		GBW(E)090148/GBW(E)090149		10		瓶		25

		10		乙型肝炎e抗体(HBeAb)血清(液体)标准物质		GBW(E)090144/GBW(E)090145		10		瓶		25

		11		乙型肝炎核心抗体(抗HBcAB)血清(液体)标准物质		GBW(E)090127/GBW(E)090128		10		瓶		25

		12		梅毒螺旋抗体（抗TP）血清（液体）标准物质		GBW(E)090081/GBW(E)090083		10		瓶		25

		13		促甲状腺激素TSH系列（液体）标准物质		GBW(E)090410		10		瓶		50

		14		多项目尿液化学分析控制品		10mL*6支/盒		40		盒		350

		15		血液学质控品		水平1：2mL*6支		20		盒		420

		16		血液学质控品		水平2：2mL*6支		50		盒		840

		17		血液学质控品		水平3：2mL*6支		20		盒		1680

		18		校准血清		5ml×20支CAL2350		12		盒		2250		二类

		19		校准血清		5ml×20支CAL2351		12		盒		2250		二类

		20		血糖质控品		0.1ml×6支GLU0102		5		盒		240

		21		葡萄糖质控品		0.1ml×6支ZYC001-60102		5		盒		120

		22		AI-5600手持数显温度计探头		K线热电偶插头		20		个		50

		23		碘化钾溶液		500mL/瓶		2		瓶		750

		24		氯化钯溶液		500mL/瓶		2		瓶		750

		25		SZ-750烟雾发生器专用烟雾油		500mL/瓶		2		瓶		1000

		26		DEHS油		500mL/瓶		2		瓶		1000

		27		生物安全柜专用滤膜		100片/盒		2		盒		300

		28		发烟笔		笔杆 + 保护熄灭帽 + 可替换发烟芯Smoke pen220		3		个		650

		29		八零度保温箱药品冷藏箱		4.5L		5		个		125

		30		呼吸机压差式流量传感器		H型 测量范围（0～200）L/min　		5		个		400

		31		呼吸机模拟肺（成人）		RG811-C/D		3		个		10000

		32		呼吸机模拟肺（婴儿）		RG811-C/D		3		个		10000

		33		心电导联线		6孔		5		根		1000

		34		心电导联线		12孔		5		根		1000

		35		尿液分析仪校准用溶液标准物质		NIM-RM2027，2ml*5		25		套		270

		36		血细胞标准物质		NIM-RM2703		20		瓶		500

		37		血细胞标准物质		 NIM-RM2704		20		瓶		500

		38		血细胞标准物质		GBW(E)090065		40		瓶		500

		39		小牛胸腺DNA含量标准物质		NIM-RM2702-1~NIM-RM2702-5 5瓶/套		4		套		1500

		40		糖化血红蛋白成分标准物质(高)		NIM-RM3625		10		瓶		270

		41		糖化血红蛋白成分标准物质(低)		NIM-RM3626		10		瓶		270

		42		人血清中葡萄糖标准物质		GBW(E)091146		5		瓶		900

		43		人血清中葡萄糖标准物质		GBW(E)091147		10		瓶		900

		44		人血清中葡萄糖标准物质		GBW(E)091148		7		瓶		900

		45		人血清中葡萄糖标准物质		GBW(E)091149		7		瓶		900

		46		生化分析仪校准用溶液标准物质—吸光度		GBW(E)130629、GBW(E)130630		4		瓶		72

		47		氯化钴溶液标准物		GBW(E)130631~GBW(E)130635，80mL		2		瓶		720

		48		生化分析仪校准用溶液标准物质—杂散光		NIM-RM2025-2，80mL		4		瓶		72

		49		全自动生化分析仪校准用溶液标准物质—橙黄G(Orange G)吸光度溶液标准物质		GBW（E)130767~GBW（E)130776 5*80mL		2		瓶		1200

		50		胰岛素（人）溶液标准物质		GBW(E)130820~GBW(E)130825，6瓶/套		4		套		2400

		51		黄铜体纯度标准物质（孕酮）		GBW(E)100119		5		瓶		540

		52		甲醇中黄铜体溶液标准物质		GBW(E)100094		5		瓶		300

		53		定量PCR仪校准用标准物质		GBW(E)091100-091108		30		块		1000

		54		酶标分析仪检定用标准物质（光谱中性滤光片）		GBW(E)130234，4片/套		1		套		6440

		55		酶标分析仪灵敏度检定用标准物质		GBW(E)130520，1片/套		1		套		3220

		56		电解质分析仪用溶液标准物质		BWY1304002,5瓶*100mL/套		6		套		750

		57		血细胞分析仪用标准品		ZCSW-RM060-1；ZCSW-RM060-2；ZCSW-RM060-3；2mL*3/瓶		30		套		1350

		58		尿液分析仪校准用溶液标准物质		ZCSW-RM059-1，2mL*5/瓶		15		套		270

		4.机动车所

		1		氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮气体标准物质		氮中丙烷500×10-6，一氧化碳0.50×10-2，二氧化碳14.7×10-2,一氧化氮500×10-6不确定度Urel≤2%，k=2规格：4L		1		瓶		1540

		2		氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮气体标准物质		氮中丙烷1500×10-6，一氧化碳1.00×10-2，二氧化碳14.2×10-2, 一氧化氮1000×10-6不确定度Urel≤2%，k=2规格：4L		1		瓶		1540

		3		氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮气体标准物质		氮中丙烷2500×10-6，一氧化碳2.50×10-2，二氧化碳13.1×10-2, 一氧化氮3000×10-6不确定度Urel≤2%，k=2规格：4L		1		瓶		1540

		4		氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮气体标准物质		氮中丙烷4000×10-6，一氧化碳5.00×10-2，二氧化碳11.3×10-2 不确定度Urel≤2%，k=2规格：4L		1		瓶		1300

		5		氮中一氧化碳、二氧化碳气体标准物质		氮中一氧化碳0.50×10-2，二氧化碳14.7×10-2不确定度Urel≤2%，k=2		1		瓶		1310

		6		氮中1,3-丁二烯气体标准物质		氮中1,3-丁二烯40×10-6，一氧化碳0.50×10-2，二氧化碳14.7×10-2不确定度Urel≤2%，k=2规格：4L		1		瓶		2880

		7		氮中1,3-丁二烯气体标准物质		氮中1,3-丁二烯100×10-6，一氧化碳2.00×10-2，二氧化碳13.6×10-2不确定度Urel≤2%，k=2		1		瓶		2880

		8		氮中1,3-丁二烯气体标准物质		氮中1,3-丁二烯160×10-6，一氧化碳4.00×10-2，二氧化碳12.2×10-2不确定度Urel≤2%，k=2规格：4L		1		瓶		2880

		9		空气中丙酮气体标准物质		217×10-6mol/mol不确定度Urel≤2%，k=2规格：4L		2		瓶		3000

		10		空气中一氧化碳气体标准物质		180×10-6mol/mol不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		2		瓶		930

		11		空气中乙醇气体标准物质		55×10-6mol/mol不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		2		瓶		2836

		12		空气中乙醇气体标准物质		220×10-6mol/mol不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		3		瓶		2836

		13		空气中乙醇气体标准物质		330×10-6mol/mol不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		3		瓶		2836

		14		空气中丙烷气体标准物质		空气中丙烷100×10-6不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		2		瓶		1300

		15		空气中一氧化碳气体标准物质		空气中一氧化碳50×10-6不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		2		瓶		1300

		16		空气中二氧化碳气体标准物质		空气中二氧化碳2000×10-6不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		2		瓶		1300

		17		氮中一氧化氮气体标准物质		氮中一氧化氮50×10-6不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		2		瓶		1300

		18		氮中二氧化氮气体标准物质		氮中二氧化氮20×10-6不确定度Urel≤1.5%，k=2规格：4L		4		瓶		1470

		19		氮中丙烷气体标准物质		氮中丙烷40×10-6不确定度Urel≤1%,k=2规格：4L		2		瓶		1470

		20		氮中一氧化碳气体标准物质		氮中一氧化碳20×10-6不确定度Urel≤1%,k=2规格：4L		2		瓶		1470

		21		氮中二氧化碳气体标准物质		氮中二氧化碳40×10-6不确定度Urel≤1%,k=2规格：4L		2		瓶		1470

		22		氮中一氧化氮气体标准物质		氮中一氧化氮20×10-6不确定度Urel≤1%,k=2规格：4L		2		瓶		1470

		23		氮气体标准物质		高纯氮气标准气体纯度应≥99.999%规格：4L		10		瓶		670

		24		氮气体标准物质		高纯氮气标准气体纯度应≥99.999%规格：4L		4		瓶		900

		25		氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮气体标准物质（1号气）		氮中丙烷50×10-6，一氧化碳0.5×10-2，二氧化碳2.0×10-2,一氧化氮300×10-6不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		20		瓶		1500

		26		氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮气体标准物质（2号气）		氮中丙烷960×10-6，一氧化碳2.4×10-2，二氧化碳6.0×10-2, 一氧化氮900×10-6不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		2		瓶		1500

		27		氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮气体标准物质（3号气）		氮中丙烷1920×10-6，一氧化碳3.6×10-2，二氧化碳8.0×10-2, 一氧化氮1800×10-6不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		2		瓶		1500

		28		氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮气体标准物质（4号气）		氮中丙烷3200×10-6，一氧化碳4.8×10-2，二氧化碳12.0×10-2, 一氧化氮3000×10-6不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		20		瓶		1540

		29		氮中氧气体标准物质（1号气）		氮中氧气0.5×10-2不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		2		瓶		815

		30		氮中氧气体标准物质（2号气）		氮中氧气5×10-2不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		2		瓶		815

		31		氮中氧气体标准物质（3号气）		氮中氧气10×10-2不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		4		瓶		815

		32		氮中氧气体标准物质（4号气）		氮中氧气20.9×10-2不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		8		瓶		815

		33		氮中丙烷气体标准物质（1号气）		氮中丙烷200×10-6不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		2		瓶		1400

		34		氮中丙烷气体标准物质（2号气）		氮中丙烷2000×10-6不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		2		瓶		1400

		35		氮中正己烷气体标准物质（1号气）		氮中正己烷100×10-6不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		2		瓶		1400

		36		氮中正己烷气体标准物质（2号气）		氮中正己烷1000×10-6不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		2		瓶		1400

		37		氮中一氧化碳气体标准物质（1号气）		氮中一氧化碳6×10-2不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		2		瓶		1400

		38		氮中丙烷（2号气）		氮中丙烷4000×10-6不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		2		瓶		1400

		39		氮中二氧化碳气体标准物质（3号气）		氮中二氧化碳16×10-2不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		2		瓶		1400

		40		氮中一氧化氮气体标准物质（4号气）		氮中一氧化氮3000×10-6不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		2		瓶		1400

		41		氮中二氧化氮气体标准物质（5号气）		氮中二氧化氮400×10-6不确定度Urel≤2%，k=2规格：4L		2		瓶		1400

		42		氮中二氧化氮气体标准物质		氮中二氧化氮120×10-6不确定度Urel≤2%，k=2规格：4L		2		瓶		1400

		43		氮中二氧化氮气体标准物质		氮中二氧化氮200×10-6不确定度Urel≤2%，k=2规格：4L		2		瓶		1400

		44		氮中二氧化碳、一氧化氮气体标准物质（1号气）		氮中二氧化碳2.0×10-2,一氧化氮300×10-6不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		2		瓶		1170

		45		氮中二氧化碳、一氧化氮气体标准物质（2号气）		氮中二氧化碳6.0×10-2, 一氧化氮900×10-6不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		2		瓶		1170

		46		氮中二氧化碳、一氧化氮气体标准物质（3号气）		氮中二氧化碳8.0×10-2, 一氧化氮1800×10-6不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		2		瓶		1170

		47		氮中二氧化碳、一氧化氮气体标准物质（4号气）		氮中二氧化碳12.0×10-2, 一氧化氮3000×10-6不确定度Urel≤1%，k=2规格：4L		2		瓶		1170

		48		氮中二氧化氮气体标准物质		氮中二氧化氮160×10-6不确定度Urel≤2%，k=2规格：4L		2		瓶		1400

		49		氮中二氧化氮气体标准物质		氮中二氧化氮600×10-6不确定度Urel≤2%，k=2规格：4L		2		瓶		1400

		50		氮中二氧化氮气体标准物质		氮中二氧化氮50×10-6 不确定度Urel≤2%，k=2规格：4L		2		瓶		1400

		51		氮中二氧化氮气体标准物质		氮中二氧化氮300×10-6不确定度Urel≤2%，k=2规格：4L		6		瓶		1400

		5.产业链项目标物

		1		蔗糖内标物		13C标记		2		瓶		15000

		2		orange G		HPLC≥96%，25g		1		瓶		150

		3		orange G		hPLC≥98%，25g		1		瓶		1000

		4		葡聚糖		平均分子量：150万至280万,来源肠膜状明串珠菌，100 g		1		瓶		3500

		5		滤光片		尺寸：矩形,12.7×12.7×57mm,材质：中性灰色玻璃，可见区标称值约0.1、0.2、0.3、0.4、0.5Abs，光谱中性度2%以内；符合JJG1034的计量特性要求。		5		片		1100

		6		二氧化硫检测用亚硫酸钠溶液标准物质(一套五支)		GBW(E)082093(套)100 ug/ml，5*20ml/瓶		5		套		220

		7		试剂盒包装材料		中硼硅玻璃安瓿瓶，棕色，符合GB/T 2637-2016标准或欧州标准；规格2ml×1箱（约6000个/箱）、5ml×4箱（约3000个/箱）、10ml×8箱（约1500个/箱）、20ml×10箱（约1200个/箱）。		1000		盒		10

		6.流量所

		1		工业氮气(99.9%)		8L		150		瓶		62.8

		2		高纯氮气(99.999%)		4L		2		瓶		670

		3		高纯氢气(99.999%)		4L		2		瓶		800

		4		高纯空气(21%O2、79%N2)		4L		1		瓶		800

		5		空气中甲烷500ppm		4L		1		瓶		1530

		6		空气中甲烷10000ppm		4L		1		瓶		1530

		7		氮气中甲烷10ppm		4L		1		瓶		2400

		8		氮气中甲烷200ppm		4L		1		瓶		2400

		预算总金额（元）：2124008.71
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		序号		产品名称		规格、技术参数		数量		单位		单价最高限价（元）		备注

		1		N型补偿导线		N型、允许偏差±0.2℃		5		米		150.00

		2		双孔石英保护管		⌀8×700mm（ 石英材质）		10		支		150.00

		3		双孔石英保护管		外径⌀6，内径⌀4×700mm（ 石英材质）		4		支		500.00

		4		双孔陶瓷管		外径：∮3.5mm，孔径：1.0mm，长度：500mm（刚玉材质）		10		支		150.00

		5		液氮		工业级，不带杜瓦瓶		30		L		93.00

		6		高精度铂电阻温度计探头		测温范围(-80~300)℃，测温精度1/5B，长期稳定性<10mK/年，金属保护管可90°弯折，保护管长度(插深)>450mm，四线制Pt100(3850)，金属保护管外径<φ4mm，导线长度：≥1500mm，优选2500mm		3		支		7000.00

		7		棉纱头		纯棉，碎纱，吸油擦油，50斤/包		2		包		210.00

		8		抽取式吸油纸		工业无尘，尺寸：20cm*20cm，300抽/包		50		包		45.00

		9		棉柔巾		材料：棉，尺寸：20cm*20cm，170抽/包		10		包		40.00

		10		甲基硅油		粘度：50CS，20kg/桶		8		桶		1000.00

		11		无水乙醇		纯度：分析纯或乙醇质量分数≥99.7%，500ml/瓶		100		瓶		20.00

		12		无水乙醇		纯度：分析纯或乙醇质量分数≥99.7%，2.5L/塑桶		20		桶		70.00

		13		一次性医用手套		中号，1174C，白色（500双一箱）		20		箱		643.50

		14		棉麻手套		/		200		双		1.98

		15		铂电阻温度探头		PT100，四线制，航空插头
温度范围：（-80～300）℃：
（-80～200）℃时，最大允许误差：±0.1℃,
（200～300）℃时，最大允许误差：±0.15℃
线缆长度：5米（进口陶瓷铂电阻封装,特殊耐高温线）、防水、防油		60		个		700.00

		16		铂电阻温度探头		PT100，A级（0℃时的最大允许误差为±0.1℃）、四线制、航空插头、软线连接，软线长度1米，防水；
传感器封装尺寸：直径不大于3.5mm，长度不大于3cm		20		个		500.00

		17		K型热电偶		1级，(400～1100)℃， WRNK-JY1H，扁脚插头，铠装直径1mm，铠装长度1米，引线1米		60		支		750.00

		18		K型热电偶		1级，(400～1300)℃， WRNK-JY1H，扁脚插头，铠装直径1mm，铠装长度1.5米，引线1米		30		支		1500.00

		19		薄膜铜电阻温度计		温度范围：（-60~150）℃
精度：±0.15℃
厚度：≤0.15mm
感温区直径：≤16mm
接线方式：四线制		30		支		2000.00

		20		K型补偿导线		K型、允许偏差±0.2℃，补偿导线直径0.5mm,带屏蔽层双芯，聚四氟乙烯保护材质		5		米		150.00

		21		E型补偿导线		E型、允许偏差±0.2℃，补偿导线直径0.5mm,带屏蔽层双芯，聚四氟乙烯保护材质		5		米		150.00

		22		J型补偿导线		J型、允许偏差±0.2℃，补偿导线直径0.5mm,带屏蔽层双芯，聚四氟乙烯保护材质		5		米		150.00

		2.力学所

		1		无尘布擦油纸		(25*38）cm 白色		12		卷		70.00

		2		防静电活动扳手		4寸		2		个		53.00

		3		防静电活动扳手		6寸		2		个		53.00

		4		防静电活动扳手		8寸		2		个		62.00

		5		防静电活动扳手		10寸		2		个		71.00

		6		防静电活动扳手		12寸		2		个		81.00

		7		PU气管		4mm（长度10m）		1		个		25.00

		8		PU气管		6mm（长度10m）		1		个		25.00

		9		PU气管		8mm（长度10m）		1		个		25.00

		10		PU气管		10mm（长度10m）		1		个		35.00

		11		PU气管		12mm（长度10m）		1		个		35.00

		12		快速接头		M20*1.5		10		个		720.00

		13		快速接头		M14*1.5		10		个		720.00

		14		多功能转化装置		M14*1.5、G1/4、NPT1/4		4		台		3000.00

		15		多功能转化装置		M20*1.5、NPT1/2、G1/2		4		台		3000.00

		16		多功能插接式转化装置		M20*1.5、NPT1/2、G1/2		2		台		3100.00

		17		快速接头		M16*1.5		4		个		720.00

		18		标准洛氏硬度块HRA		测量范围：75~88 均匀度：0.4HRA		1		块		920.00

		19		标准洛氏硬度块HRBw		测量范围：80~100 均匀度：1.0HRB		1		块		920.00

		20		标准洛氏硬度块HRC		测量范围：20~30 均匀度：0.4HRC		2		块		920.00

		21		标准洛氏硬度块HRC		测量范围：35~55 均匀度：0.4HRC		2		块		920.00

		22		标准洛氏硬度块HRC		测量范围：60~70 均匀度：0.4HRC		2		块		920.00

		23		标准洛氏硬度块HRN（15N）		测量范围：89~91 均匀度：＜1.2HRN		1		块		1080.00

		24		标准洛氏硬度块HRN（30N）		测量范围：42~54 均匀度：＜1.2HRN		1		块		1080.00

		25		标准洛氏硬度块HRN（30N）		测量范围：74~80 均匀度：＜1.2HRN		1		块		1080.00

		26		标准洛氏硬度块HRT（45N）		测量范围：32~61 均匀度：＜1.2HRN		1		块		1080.00

		27		标准洛氏硬度块HRT（15T）		测量范围：88~93 均匀度：＜2.4HRT		1		块		1080.00

		28		标准洛氏硬度块HRT（30T）		测量范围：:70~82 均匀度：＜2.4HRT		1		块		1080.00

		29		标准布氏硬度块（HBW10/3000）		测量范围：≤225 均匀度：＜2.5%		1		块		1080.00

		30		标准布氏硬度块（HBW10/3000）		测量范围：＞225 均匀度：＜2.0%		1		块		1080.00

		31		标准布氏硬度块（HBW10/1000）		测量范围：＜125 均匀度：＜3.0%		1		块		1080.00

		32		标准布氏硬度块（HBW10/500）		测量范围：≤125 均匀度：--		1		块		1080.00

		33		标准布氏硬度块（HBW5/750）		测量范围：≤225 均匀度：＜2.5%		1		块		1080.00

		34		标准布氏硬度块（HBW5/750）		测量范围：＞125 均匀度：＜2.0%		1		块		1080.00

		35		标准布氏硬度块（HBW5/250）		测量范围：≤125 均匀度：＜3.0%		1		块		1080.00

		36		标准布氏硬度块（HBW2.5/187.5）		测量范围：≤225 均匀度：＜2.5%		1		块		1080.00

		37		标准布氏硬度块（HBW2.5/187.5）		测量范围：＞225 均匀度：＜2.0%		1		块		1080.00

		38		标准布氏硬度块（HBW2.5/62.5）		测量范围：≤225 均匀度：＜--		1		块		1080.00

		39		标准布氏硬度块（HBW1/10）		测量范围：≤225 均匀度：＜--		1		块		1317.00

		40		标准维氏硬度块（显微：HV0.05)		测量范围：175~225 均匀度：≤6.0%		1		块		1150.00

		41		标准维氏硬度块（显微：HV0.1)		测量范围：400~600 均匀度：≤4.0%		1		块		1150.00

		42		标准维氏硬度块（显微：HV0.2)		测量范围：700~800 均匀度：≤4.0%		1		块		1150.00

		43		标准维氏硬度块（显微：HV0.5)		测量范围：700~800 均匀度：≤4.0%		1		块		1150.00

		44		标准维氏硬度块（显微：HV1)		测量范围：700~800 均匀度：≤4.0%		1		块		1150.00

		45		标准维氏硬度块（HV5)		测量范围：175~225 均匀度：≤4.0%		1		块		1080.00

		46		标准维氏硬度块（HV5)		测量范围：700~800 均匀度：≤2.0%		1		块		1080.00

		47		标准维氏硬度块（HV10)		测量范围：400~600 均匀度：≤2.0%		1		块		1080.00

		48		标准维氏硬度块（HV30)		测量范围：400~600 均匀度：≤2.0%		1		块		1080.00

		49		标准韦氏硬度块（HW）		测量范围：HWA:8~10 均匀度：≤0.5HWA		1		块		1150.00

		50		标准韦氏硬度块（HW）		测量范围：HWA:10~18 均匀度：≤0.5HWA		1		块		1150.00

		51		标准里氏硬度块HLD		测量范围：（790±40）均匀度：＜9HL		2		块		1350.00

		52		标准里氏硬度块HLD		测量范围：（630±40）均匀度：＜9HL		2		块		1350.00

		53		标准里氏硬度块HLD		测量范围：（530±40）均匀度：＜9HL		2		块		1350.00

		54		标准里氏硬度块HLG		测量范围：（590±40）均匀度：＜9HL		1		块		1800.00

		55		标准A型巴氏硬度块（HBa）		测量范围：42~55 均匀度：≤2.0HBa		1		块		1150.00

		56		标准A型巴氏硬度块（HBa）		测量范围：82~88 均匀度：≤1.5HBa		1		块		1150.00

		57		弧形冲击块（低）		低能量级别，冲击值约27.9J		10		块		400.00

		58		弧形冲击块（中）		中能量级别，冲击值约81.7J		10		块		400.00

		59		弧形冲击块（高）		高能量级别，冲击值约127.8J		10		块		400.00

		60		弧形冲击块（超高）		超高能量级别，冲击值约234.9J		10		块		400.00

		61		V 口冲击块（低）		低能量级别，冲击值约27.9J		5		块		850.00

		62		V 口冲击块（中）		中能量级别，冲击值约81.7J		5		块		850.00

		63		V 口冲击块（高）		高能量级别，冲击值约127.8J		5		块		850.00

		64		液压油		68号（桶装18升）		5		桶		500.00

		65		5%氯化钠溶液标准物		(GBW(E)130873)国家二级标准物质(100mL)		8		瓶		800.00

		66		黄油		高温润滑用油脂		1		桶		200.00

		67		无酸凡士林（白凡士林）		5公斤装		1		桶		200.00

		68		可调角度倾斜试验台		12寸（300*200*170）mm/15寸（380*255*185）任意一种		1		台		1500.00

		69		扭矩数据分析仪		HDNC-1		1		台		20820.00

		70		便携式动力定扭工具检测台		PTS02（50Nm）		1		台		22460.00

		71		便携式动力定扭工具检测台		PTS02（500Nm）		1		台		26150.00

		72		直角电动扳手		GRC12V-60		1		台		1600.00

		73		无尘布		品质超细H200，9寸（100片）		2		包		50.00

		74		吸油毛毡		2米*2米*5mm		10		张		60.00

		75		压力变送器专用连接器		NPT1/2		2		个		2800.00

		76		压力变送器专用连接器		NPT1/4		2		个		2800.00

		77		专用油气隔离器		适用范围:(0～12)MPa
螺纹规格:M20x1.5  尺寸：90x120 (mm）		2		个		5500.00

		78		液体隔离器		压力适用范围:(0～60)MPa
外形尺寸:90x120 (mm)  接口螺纹尺寸:M20x1.5（可配非标接头）		2		个		2400.00

		79		应变信号输入线		DB26插头，分4根通道信号线，1根公共补偿通道线。线长1.5米，带接线桥盒		1		根		500.00

		3.机动车所

		1		标气流量计减压阀		输入气压15MPa，流量计（1～10）L/min，螺纹规格W21.8		10.00		个		300.00

		2		两级压力调节器		输入气压15MPa，输出气压调节范围（0～0.6）MPa，螺纹规格W21.8		3.00		个		1500.00

		3		电动扳手		扭矩488Nm，（带8mm～32mm套筒头）		2.00		个		700.00

		4		开口扳手套装		6X7,8X10,9X11,12X1413X15,14X17,16X18,17X1919X22,22X24,24X27,30X32		2.00		套		250.00

		5		空压机气管		5mm内径×8mm外径,透明，直管带接头		10.00		米		3.00

		6		PVC透明软管		6mm内径×8mm外径,透明		10.00		米		5.00

		7		数显轮胎气压表		测量范围：（0～0.5）MPa,分度值不大于0.02MPa
准确度等级：2.5级		1.00		个		300.00

		8		标准中性滤光片		透射比：0.86,0.78,0.50
准确度等级：U=0.006(k=2)		2.00		套		1800.00

		9		标准中性滤光片		透射比：0.50,0.80,0.80
准确度等级：U=0.006(k=2)		2.00		套		1800.00

		10		逆反射标准板		50mm×50mm，Urel≤3.2%，k=2		1.00		套		3000.00

		4.长度所

		1		手电筒		H180		3		个		100.00

		2		连接杆		M4、M6		10		根		50.00

		3		激光定位器		一字、十字、点状		3		个		80.00

		4		便携式手提箱		（400×300×100）mm		2		件		150.00

		5		拉杆箱		（600×400×250）mm		1		件		300.00

		6		内卡规		（10～230）mm，分辨率0.01mm		1		件		1200.00

		7		灯具架		1000W		1		个		3600.00

		8		橡胶手套		白色，乳胶材质，无粉，100双/盒，大码		10		盒		40.00

		9		棉麻手套		白色，棉纱材质、弹性腕口，10双/包。		10		包		30.00

		10		航空汽油		/		20		升		100.00

		5.2026年科研项目专用材料

		1		白磁盘		0.25m*0.25m		2		个		50.00

		2		白磁盘		0.5m*0.5m		2		个		200.00

		3		玻璃板		0.25m*0.25m		2		片		100.00

		4		玻璃板		0.5m*0.5m		2		片		150.00

		5		电源滤波器		满足GB/T 17626（或IEC 61000）系列标准，GSM12
插入损耗：≥40dB
频率范围：10kHz~30MHz
抑制干扰：传导干扰和辐射干扰		1		个		550.00

		6		电源线材		规格：3芯
长度：80米
导线截面积：1.5mm²
额定载流：10A
外层绝缘耐压：≥300V		1		条		330.00

		7		接线端子		品字型电源插头：5个，最大电流16A
SMA同轴信号端子：5个，匹配阻抗50Ω
三脚航空插头：2个，用于供电、控制信号及视频/光谱信号互联，支持快速插拔。		1		套		220.00

		8		自动校准组件		自校准板规格：φ50mm，厚度6mm
材质:陶瓷
波长范围:380nm-780nm
反射率:65%(±5%)，75%(±5%)，85%(±5%)，90%(±5%)
光谱平坦度：10%
数量:4		1		套		22000.00

						闭环步进电机
型号:HU293
扭矩:12N
控制方式:程控，按自校准需求自动控制
数量:1

						自校准板旋转臂
材质:采用国标304不锈钢板材，无尖锐的边角、毛刺，所有边角需进行倒角、打磨处理
尺寸：800mm*1000mm*5mm
数量:1

		9		白砂糖黄黑点检测仪机械结构		支撑架
材质要求：采用国标铝合金型材，优先选用6061/6063系列铝合金，无尖锐的边角、毛刺，所有边角需进行倒角、打磨处理
尺寸：长度800mm（±50mm）；宽度1200mm（±50mm）；高度2300mm（±50mm）
数量：1		1		套		22000.00

						封板
材质要求：采用国标304不锈钢板材，无尖锐的边角、毛刺，所有边角需进行倒角、打磨处理
尺寸：800mm*1200mm；800mm*2300mm
数量：3

						铝合金门
材质要求：采用国标铝合金型材，优先选用6061/6063系列铝合金，无尖锐的边角、毛刺，所有边角需进行倒角、打磨处理
尺寸：800mm*600mm
数量：2

						自校准板收集盒
材质要求：采用国标304不锈钢板材，无尖锐的边角、毛刺，所有边角需进行倒角、打磨处理
尺寸：160mm*160mm*120mm
数量：1

		10		果糖		GR，500g/瓶		4		瓶		1200.00

		11		葡萄糖		GR，500g/瓶		4		瓶		800.00

		12		离心管		20ml		5		包		180.00

		13		注射器		5ml		100		支		6.00

		14		温度传感器		温度测量范围：（-196～0）℃；
探头结构：金属测端和低温软线
金属测端：长度＜8mm，直径：＜4mm
低温软线：长度50mm，直径：2.5mm
安装固定方式：密封固定，外壳内装
准确度：A级或优于±0.5℃
分度：Pt1000
老化：液氮冲击老化120min/3次		20		个		1500.00

		15		采集芯片		24bit/16bit 模数转换器；集成低温漂电压基准：5ppm/°C；更新速率：4.17Hz 到470Hz；集成50Hz/60Hz 限波滤波器；电源电压：2.7V 到5.25V；工作温度范围：-40℃到105℃		20		个		1380.00

		16		存储芯片		1、时钟速度：最高20 MHz
2、字节和页写入操作：
256字节页：
最长6 ms写入周期时间
不需要页或扇区擦除
3、低功耗CMOS技术：
最大写入电流：20 MHz时为5毫安
读取电流：20 MHz时为7毫安
待机电流：1μA
4、设备ID的电子签名
5、自动定时擦除和写入周期：
页面擦除（最多6毫秒）
扇区擦除（最大10毫秒）
芯片擦除（最大10毫秒）
6、扇区写保护（32K字节/扇区）：
保护无、1/4、1/2或所有阵列
7、内置写保护：
上下电数据保护电路
写入启用锁
写入保护pin
8、容量：32MB		20		个		1850.00

		17		单片机		32 位 Cortex‑M3 内核单片机，最高主频 72MHz；内置 64KB Flash，20KB SRAM；工作电压 2.0~3.6V；LQFP48 封装，工作温度 -40~85℃。		20		个		2820.00

		18		通讯接口		1 路 USART（TTL 电平，1200~115200bps）；
1 路 RS485 总线接口，半双工差分信号，波特率 1200～115200bps，支持 Modbus-RTU 协议；
1 路 SPI，最高时钟 16MHz，主从模式；
1 路 I2C，支持 100kHz/400kHz 速率；
1 路 CAN2.0B 接口，最高通信速率 1Mbps。；可实现硬件至软件（PC软件和APP软件）正向数据发送和实时数据传输。可实现软件至硬件的命令接收通讯距离在10m左右（无遮挡和干扰情况下），数据传输过程数据不丢失。		5		个		13300.00

		19		隔冷材料		1.气凝胶隔热涂层  
热导率：0.028W/mK
工作温度：-20～200℃                     面积：1.6㎡
2.气凝胶绝热毡    
热导率：0.020W/mK
工作温度：-20~800°C                     面积：1.6㎡
3.气凝胶复合膜
热导率：0.018W/mK
厚度：50μm~500μm
工作温度：－20~150°C       
面积：1.6㎡		5		套		6500.00		隔冷材料用在外壳及母料上

		20		PEEK母料		材料成分：PEEK+玻璃纤维
棒体尺寸：＞Φ25x50mm
颜色：原色或黑色
玻璃态转换温度：143℃
热膨胀系数：18ppm/℃
热变形温度：328
热传导率：0.3
拉伸强度：35MPa（275℃）
弯曲强度：50MPa（275℃）
包含结构和外形处理           
面积：1㎡		5		套		4700.00

		21		仿真器		USB2.0 通信供电，RISC-V JTAG 接口；支持 TLSR9 系列断点调试、固件烧录；电平自适应 1.2V~3.3V；适配 BDT 工具，工作温度范围-40℃~80℃。		3		个		12500.00

		22		电阻、电容、电感、转换开关		1.每套包含电阻8个、电容8个、电感5个、转换开关2个；         
2.电阻：阻值范围：1Ω～1MΩ；准确度等级： 0.05 级；最大允许误差：±0.05%；温度系数±5ppm/℃；
3.电容：容量范围：1nF～10μF；准确度等级≥0.05 级；误差 ±0.05%；损耗因数 tanδ≤1×10⁻⁴；温度系数±10ppm/℃；
4.电感：电感量：1mH～10H；准确度 0.05 级；误差 ±0.05%；50Hz 品质因数 Q≥2；温度系数±8ppm/℃；
5.转换开关：切换时间≤20ms；寿命≥10 万次。
6.军工等级；
7.进行低温老化。		20		套		450.00

		23		液位温度传感器		温度测量范围：（-196～0）℃
准确度等级：A级
分度：PT1000
探头直径：3-5mm
长度差：10mm
每组：5-7支
传感器安装方式：螺纹
外壳：磁钢+聚醚醚酮外壳
结构：铠装可弯曲		4		套		23000.00

		24		温度测量控制器		集成信号采集、PID 调节、报警输出功能。支持≥5 路温度传感器并行接入；测量基本误差不大于±0.2% FS，内置热电偶冷端补偿；搭载自适应 PID 控制，支持自整定功能；具备多路报警输出及传感器故障检测功能；可配置 RS485 通讯接口，遵循 Modbus-RTU 协议，实现数据远程上传；采用 AC 宽电压供电，具备优良工业电磁兼容性能；采用盘面嵌入式安装。		4		套		17000.00

		25		实验用液氮		1.高纯液氮：99.99%
2.独立液氮罐存储：100L/每罐		10		罐		4000.00

		26		PCB电路板		实现传感器输入，控制器输出，显示屏连接，电源模块连接，通讯模块管理
层数与材质：多层板设计；基材：FR-4 TG170（耐高温）
内存芯片：SDRAM，存储容量与数据位宽：256M×16bit，页大小：2048Byte，存取时间：1.07ns，并行接口，封装形式：FBGA-96
存储芯片：eMMC，顺序读写seq 300/40，随机读写IOPs 7800/8000
以太网芯片：集成10/100/1000M ETHERNET PHY收发器
电能计量芯片：3通道，精度0.1%，工作电压3V～5.5V，动态范围：8000：1，接口类型：UART，基准电压值：1.25V，基准电压源温漂：5ppm/℃，时钟频率3.58MHz
微控制器IC：32 位单核 64MHz，128KB（128K×8）闪存
通信接口：I2C、RS485
防意外触碰、挪动：三轴加速度传感器，12bit分辨率，误差±40mg
RTC实时时钟及备份电池
视频接口：HDMI输出           
尺寸：≤180mm × 120mm；板厚 1.6mm；		20		个		4300.00

		27		稳压电源模块		工作电压：22.8V～25.2V
输出电压：5V
输出电流（最大值）：200mA
隔离电压：1.5kV
输出通道：1
输出功率1W
转换效率73%
静态电流：8mA
最大容性负载2400μF
工作温度：-40℃～+85℃       
用于为平台主控单元、信号采集电路、转换开关驱动电路、通信模块提供稳定供电；抑制电压波动与电磁干扰，实现强弱电隔离，降低供电噪声对精密计量测试精度的影响；具备过压、过流、短路、过热保护功能，保障整套系统安全可靠运行。		25		个		320.00

		28		通讯接口		网络接口
RJ45通孔
支持10/100/1000 Base-T
带LED
有屏蔽
触头材质：磷青铜
触头镀层：金
工作温度：-20℃～+70℃
自动线序交叉功能
电气安全：具备高电压隔离防护能力
波特率：1200～115200bps，支持 Modbus-RTU 协议，通信速率：1Mbps		25		个		400.00

		29		温湿度传感器		温度范围：-40℃～+125℃
温度精度：±0.2℃
湿度范围：0%RH～100%RH
湿度精度：±2%RH
工作电压：2.15V～5.5V
工作电流：600μA
接口类型：I2C
智能监测功能：集成过湿状态预警显示与温度欠报阈值告警算法，异常状态
智能算法：内置温度与电流映射数据智能记录算法，可自动存储关键运行电流数据，支持追溯与分析		25		个		2300.00

		30		功率芯片		降压型
工作电压：4.5V～28V
输出电压可调：800mV～25V
输出电流：3A
输出通道：1
开关频率：100kHz～1.5MHz
工作温度：-20℃～+85℃		25		个		200.00

		31		LoRa无线模组		工作频率：410～510MHz
发射功率：20dBm
通信距离：5.0km
配置：支持免编程一键配置，1 秒内即可完成地址与频率参数设置。
LoRa 射频收发芯片：采用 LoRa 扩频调制，兼容 FSK 调制；接收灵敏度最高可达-137dBm，发射功率 0～20dBm 可调；
微控制器（MCU）：采用 32 位 Cortex-M 系列工业级 MCU，工作主频不低于 64MHz，片内 Flash≥128KB、RAM≥20KB；
射频匹配网络：工作频段覆盖 470～510MHz，射频通路插入损耗≤0.8dB；有效减小射频信号反射，提升发射效率，抑制谐波与杂散辐射；
天线接口：工作频段 470～510MHz，接口具备良好屏蔽性能，插拔使用寿命不少于 500 次；
电源管理电路：电源转换效率不低于 85%，集成过压、过流、短路、过热保护功能；
串口及控制外围电路：串口与通用控制 GPIO 增加 ESD 防护、电平匹配电路，可选光电隔离实现强弱电信号隔离		25		个		2565.00

		32		基础电子元件（电阻、电容、互感线圈）		每套包含10个电阻、10个电容、10个互感线圈；
电阻：阻值范围：1Ω～1MΩ，准确度等级：0.05 级，最大允许误差±0.05%，温度系数±5 ppm/℃（20±10℃），额定功率≥0.5W，短时峰值功率≥2W；
电容：电容量范围：1nF～10μF，准确度等级不低于 0.05 级，容量允许误差±0.05%，50Hz下损耗因数 tanδ≤1×10⁻⁴，温度系数±10ppm/℃；
互感线圈：互感量范围：1mH～5H，互感准确度等级 0.05 级，互感示值误差 ±0.05%（50Hz），初次级耦合系数稳定，漏感可控；
50Hz品质因数 Q≥20。		100		套		650.00

		33		高精度温度传感器		传感器类型：Pt1000，四线制，符合IEC60751标准                  
温度范围：（-50～150）℃
分辨力：0.01℃
最大允许误差±0.1℃  
采样频率：≤1s      
封装：316不锈钢护套，直径6mm，长度100mm，螺纹M8*1.0          
防护等级：IP67		30		个		2450.00

		34		温度控制器		核心：ARM Cortex-M4
算法：PID自适应控温  测量精度：±0.1℃
主频：32MHz
外设接口：多路ADC（≥16位）、UART、SPI、I²C、USB、CAN等
工作电压：2.0V～5.5V
低功耗模式：支持待机模式（功耗＜1mW）		30		个		2120.00

		35		数据采集芯片		采样速率：125Hz
采样精度：16位
供电：3V，纽扣电池
采样通道：单通道
接入点：2点
电流：＜20uA
通讯模块：蓝牙
组网数量：＞5个              
工作温度范围：-40℃ ～ +85℃		30		个		2144.00

		36		无线传输芯片		工作频段：同时支持2.4GHz和5GHz，可自动选择最佳频段       
发射功率：+10dBm
电源电压：3.3V 
天线接口：差分输出   
调制方式：LoRa		30		个		2200.00

		37		协议控制芯片		实现CAN2.0A/B协议，单芯片支持5个独立的协议端口；数据速率：5Gbps；协议栈提供形式：以二进制库、源代码提供。处理报文滤波、错误检测、自动重发。电压允许范围：3.0V～3.6V；工作温度范围：-40℃～+85℃。		30		个		2440.00

		38		专用电路板		1. 板材类型：FR-4 工业级阻燃覆铜板，阻燃等级 V0；
2. 板厚：1.6mm；铜箔厚度：内层 1oz，外层 1oz（35μm）；
3. 层数：4 层板（信号层 - 地层 - 电源层 - 信号层）；
4. 表面工艺：沉金工艺，金厚≥0.03μm，抗氧化、便于射频与精密器件焊接；
5. 最小线宽 / 线距：≥0.15mm；最小孔径≥0.2mm；
6. 绝缘耐压：层间耐压≥1000V DC；
7. 阻抗控制：射频线路 50Ω 阻抗受控，公差 ±10%；
8. 工作温度：-40℃～85℃，板材 Tg≥130℃；
9. 阻焊油墨：绿色阻焊，具备耐湿热、耐老化特性；
10. 满足 EMC 布线规范，强弱电分区布局，模拟地、数字地单点接地；
11. 尺寸：≤100mm × 70mm；板厚 1.6mm		30		个		2550.00

		39		电源模块		输入：AC 220V±10%，输出范围：0-30V DC / 0-5A（双通道）
调节精度：电压±1mV，电流±1mA          
 转换效率：≥90%
显示精度：4位半数字显示      
工作温度范围：-40℃～+85℃
用于将外部输入电压转换为多路稳定直流电压，为主控 MCU、数据采集芯片、协议控制芯片、LoRa 射频芯片、阻抗切换驱动电路、外围信号调理电路提供洁净稳定工作电源；具备过压、过流、短路、过热保护功能。		30		个		2460.00

		40		装置外壳材料		基材材质：用PEEK 复合材料基体，搭配高性能玻纤 / 碳纤增强相
外形规格：≤ 25mm×25mm×10mm 超小型化圆角结构设计，适配柱温箱内部安装尺寸
快装设计：内置通孔，可10秒快速安装，轻量化结构
尺寸稳定性：线膨胀系数18ppm/℃，低蠕变特性适配精密装配场景
耐化学性：耐强酸强碱、有机溶剂侵蚀
抗冲击性能：耐受高频振动与机械冲击。      加工精度：外径公差±0.05mm，长度公差±0.1mm；            
导线接口：微型应力消除型接口。            防护等级：达到IP67标准		1		个		16955.00

		41		导热材料		硅胶/丙烯酸/聚氨酯基体+导热填料，导热系数范围：0.8-15W/mK,热老化性能：125℃，阻燃等级：V-2,绝缘、填充公差，缓冲应力；每套导热材料需要0.3m²		25		套		2380.00

		42		传感器防护外壳		1. 壳体材料：ABS+PC 阻燃合金；
2. 防护等级：IP65；
3. 工作温度：-40℃～+85℃；
4. 尺寸：≤110mm ×75mm ×42mm；
5. 结构形式：预留线缆密封开孔；配套橡胶密封圈；
6. 机械性能：抗冲击、耐振动，具备防尘、防溅水能力；
7. 表面处理：喷塑防腐；
8. 安装方式：预留壁挂固定孔位；
9. 耐老化、耐配电室微量腐蚀气体，满足长期安装。		40		个		1390.00

		43		温度探头		铠装探头，填充绝缘氧化物粉末，耐压、耐冲击
防护等级：IP67      
屏蔽电线：防止电磁干扰   
圆柱直径：15.2mm
长度：15.2mm   
材质：铜
常规范围：-50℃～150℃
分辨率： 0.01℃
准确度要求：小于±0.1℃，响应时间：≤3s		40		个		1385.00

		44		数据处理芯片		采用32 位 ARM Cortex‑M7 处理器内核，最高工作主频480MHz ，具备高效实时运算能力。片内集成程序 Flash 与运行 SRAM，搭载多路通用异步串口、SPI、定时器、通用 IO 端口及多通道模数转换器。芯片承担整机任务调度、原始采集数据滤波、计量换算、参数补偿处理，同时实现对通信芯片、显示模块、无线模组的统一控制；具备多级功耗管理机制，内置电源监控，提升系统运行可靠性，工业级温度范围，贴片封装		30		个		2200.00

		45		加油站智能液位仪检测仪		1. 测量量程：0～10m；2. 测量精度：±0.5mm；3. 通讯协议：RS485 标准工业通讯；4. 外壳防护等级：IP67；5. 适用场景：加油站地下储油罐液位实时计量检测；6. 配套组成：液位检测主机、传感探杆、通讯连接线材全套配套物料		1		台		8500.00

		46		智能加油机故障诊断仪		1. 设备适配：恒山、正星等市面主流品牌燃油加油机；2. 数据交互接口：USB 有线接口 + 蓝牙无线双传输接口；3. 本地存储能力：支持离线存储不少于 1000 条加油机故障检测记录；4. 功能覆盖：加油机流量、电磁阀、主板、传感器全回路故障排查；5. 配套检测线材、数据读取软件配套物料齐全		1		台		7800.00

		47		数据采集终端		1. 核心运算单元：四核工业级处理器；2. 本地存储容量：64GB 固态存储；3. 传输方式：4G 无线传输 + 以太网有线传输双链路；4. 续航性能：内置锂电池，连续工作续航≥8 小时；5. 适配配套：油罐液位、加油机运行、油品检测数据统一采集上传，含供电适配器、信号传输配件		2		台		4200.00

		48		智能传感器保护膜		材质为 PET，厚度 0.12mm，尺寸 50mm×50mm，透光率≥95%		50		张		30.00

		49		加油机智能显示屏清洁套装		含 50ml 无醇清洁剂（PH 值 7.0）、2 块超细纤维布（20cm×20cm）		30		套		45.00

		50		油品质量快速检测试纸		每盒 20 片，检测范围：水分 0-5%、pH 值 5.0-9.0，反应时间≤30 秒		100		盒		80.00

		51		油品实验试剂		每瓶 500ml，含硫含量检测试剂（符合 GB/T 380）、胶质测定试剂，保质期 1 年		10		瓶		500.00

		52		二氧化硫检测用亚硫酸钠溶液标准物质(一套五支)		GBW(E)082093(套)
100 ug/ml，5*20ml/瓶		2		套		220.00

		53		二甲基亚砜		99.8%，500ml/瓶		2		瓶		165.00

		54		无水亚硫酸钠		98%，500g/瓶		1		瓶		60.00

		55		标准气体		混合标气（氮中甲烷、一氧化碳、二氧化碳）30L		6		罐		21000.00

		56		毫米波点云雷达传感器		距离：范围不小于（1～200）m，MPE:±0.3%；
速度：范围不小于（1～200）km/h，MPE:±0.5%；
水平视场角:±60°；
垂直视场角:≤100m，±14°，其他±4°；
测量目标数：≥20个；
工作温度：-20℃～+60℃；
外观尺寸：不大于150mm×100mm×50mm；
重量：不大于800g；
供电：DC 12V～24V
其他功能： 车载使用时，能锁定目标，并测量本车车速与目标车速，以及本车与目标的距离。		1		个		72000.00		用于本车和目标的速度，以及目标距离的探测

		57		显示模块		工作电压：12V～24V；
工作温度：-20℃～+60℃；
铝型材外壳：材质：铝合金，型号：11835，长宽厚(不大于)：700mm×120mm×35mm；
灯珠：绿色，波长：505nm，封装：2835，功率：150mw，散射角度：120°（数量不少于1800颗）；
驱动芯片组：恒流芯片：PT4115，功率电感：100uH，积分电容：10uF；
数码管解码芯片：型号74HC595D；
主控板元件组：主控芯片：STM32F405RGT6，IO缓冲芯片：74HC245T，通讯接口芯片：VP230，电源模组：AOZ1016，输入电源：DC12V 6A，输出电源：DC12V 5A；DC5V 1A；DC 3.3V 1A；
通讯接口：CAN口；
可视距离：40m。		1		个		12000.00		用于当前时刻、本车和目标的速度，以及目标距离的显示

		58		时钟模块		主振器频率：5MHz或10MHz；
输出显示格式：HH：MM：SS.ss，具备秒脉冲输出(1PPS)；
同步偏差：GNSS授时同步，定时偏差优于士100ns；
钟速：主振器采用石英晶体振荡器:士0.1ms/d~士1ms/d，主振器采用原子振荡器:±0.1μs/d~士10μs/d。
可视距离：40m
供电：DC 12V		1		个		6000.00		用于输出当前时刻

		59		车载以太网转换器		传输速度：100M/1000M自适应；
主从模式：可选；
输入：2线车载以太网，CAN/CAN FD /LIN；
输出：R45；
体积：65mm*100mm*20mm
供电：DC 12V
电源保护：过压、过流
静电防护：±10KV
工作温度：（-20~65）℃		1		个		2000.00		用于传感器与主机控制器的接口转换

		60		主机控制器		支持以太网雷达输入
可连接CAN口车载速度距离显示屏
具备自动选择目标数据功能（正前方车辆）
操作系统：Win7
CPU：I5
内存：4G
硬盘：256G
操作界面：10寸触摸屏
标准接口：CAN口、串口、网口
外部扩展接口：双USB口，可扩展标准键盘鼠标。
尺寸：300mm*400mm*200mm
内部供电：DC 12V
支持外部电源：AC 220V		1		个		16000.00		用于数据处理，传感器及显示屏连接中转及通讯

		61		支架（含真空吸盘）		117mm真空泵吸盘
承重≥30kg
直径117mm
吸附方式：手动真空泵
连接方式：M8内螺纹，配12mm安装杆；
数量：2		1		套		2000.00		用于安装雷达传感器以及显示屏

						66mm真空吸盘
RAM真空吸盘、含1英寸球头座和66mm连接杆
承重≥10kg
连接杆长度：66mm
吸附方式：手动旋钮
连接方式：1英寸球头
数量：3

						12mm连接杆
直径：12mm
材质：40Cr
长度：700mm
热处理：正火、调质
数量：1

						12mm连接杆
直径：12mm
材质：40Cr
长度：150mm
螺纹加工：一端，M8*20外螺纹
钳口加工：螺纹上方，开口10mm，宽度11mm
热处理：正火、调质
数量：2

						12mm连杆角接固定件
直径：12mm
材质：40Cr
长度：150mm
螺纹加工：一端，M8*20外螺纹
钳口加工：螺纹上方，开口10mm，宽度11mm
热处理：正火、调质
数量：4

						定制1英寸球头座
1英寸球头座
直径：25.4mm
长度：37mm
连接方式：1/4英寸螺丝，长度5mm
数量：3

						1英寸球头连接杆
适配直径：25.4mm
长度：150mm
紧固方式：手柄旋钮
数量：3

						定制固定板
尺寸：150mm*70mm
材质：6系铝合金
加工：按图纸加工
后处理：阳极氧化
数量：1

						定制固定板
尺寸：150mm*70mm
材质：玻璃纤维树脂
数量：1

						20mm定制磁吸线夹
尺寸：20mm
材质：钐钴磁体
线夹：尼龙，8mm
数量：10

		预算总价合计（元）：2422038.00
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		序号		产品名称		规格、技术参数		数量		单位		单价最高限价（元）		备注

		1		图像传感器		1.带图像校准功能，校准后均匀性大于99%
2.线性误差小于1%
3.软件可识别0.25平方米内的黄黑点，识别率大于99%，可与白糖色度进行转换
4.CMOS传感器
5.有效分辨率：≥30000*3000
6.有效像素数：≥900万
7.输出样本深度：12bit
8.曝光时间：40μs ~ 10000sec
9.帧率：全分辨率2.5FPS
10.制冷系统：双层半导体制冷		1		套		78000.00

		2		光学镜头		对角线视场角≥40°，在视场范围内光学畸变（TV畸变）≤1%，确保空间定位精度。 
带有分光结构：内置分光棱镜或分光片，可按固定比例同时分配光路至图像传感器和光谱传感器，保持两者视场同步，并具备抗反射镀膜。		2		套		35000.00

		3		光谱传感器		有效感光波长范围：380nm-780nm，波长间距≤2nm；带有杂散光抑制功能。		1		套		65000.00

		4		准直镜头		光学准直功能，可将光纤输出光束转化为平行光（发散角≤2mrad），用于光源照明或光谱入射准直，确保光斑均匀且能量集中。		1		套		3000.00

		5		光纤		波长范围：380nm-780nm，石英或玻璃多模光纤，在可见光波段（380~780nm）透光率≥95%，弯曲半径≥25mm，两端配置标准SMA905或FC接口。		1		套		3000.00

		6		稳定光源		出光面为60cm×60cm方形均匀光源，带有开孔，采用恒流驱动LED阵列，长期稳定性（24h）≤±1%，色温6500K±200K，适用于主动照明。		2		套		36000.00

		7		电源滤波器		满足GB/T 17626（或IEC 61000）系列标准，插入损耗≥40dB（10kHz~30MHz），抑制传导干扰和辐射干扰。		1		套		600.00

		8		电源线材		铜制导线，导线截面积≥1.5mm²，额定载流≥10A，外层绝缘耐压≥300V。		30		米		400.00

		9		接线端子		包含品字型电源插头（IEC C14/C13）、BNC或SMA同轴信号端子、航空插头等，用于供电、控制信号及视频/光谱信号互联，支持快速插拔。		1		套		300.00

		10		色值在线检测仪机械结构		含不锈钢框架、刮平板、玻璃窗口防沾污措施（可换窗片、气帘），主体采用304不锈钢焊接框架；刮平板用于平整被测物料；玻璃窗口配备可更换光学窗片，并设有压缩空气吹扫气帘，防止粉尘/糖粉附着。		1		套		25000.00

		11		色板		自校准色板和外校准色板，自校准板内置于光路中（可自动翻入/翻出），外校准板为标准白板/灰板/色标板，用于日常偏差校验，溯源至国家色度计量标准。		1		套		15000.00

		12		气动结构		含气动管路、控制阀及辅助件，包括压缩空气管路、电磁阀、调压阀、快插接头，控制气帘吹扫及校准板驱动气缸，工作气压0.4~0.8MPa。		1		套		45000.00

		13		机柜组件		具耐腐蚀及散热性能，柜体采用镀锌钢板喷塑处理（耐弱酸碱），散热结构包括强制风冷或热交换器，保证内部设备工作温度≤60℃。		1		套		15000.00

		14		钢材支架		采用Q235方钢焊接或型材组装，静态承重≥100kg，并配有减震脚杯，保证设备运行稳定。		1		套		2450.00

		15		电动滚筒传送带		皮带宽度≥600mm，滚筒驱动采用减速电机，速度可调（0~10m/min），模拟生产线连续物料输送，用于在线测试验证。		1		套		4000.00

		预算总价合计（元）：398750.00
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