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第一章 公开招标公告

项目概况
新能源汽车动力电池综合利用人才培养基地设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年8月21日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G1-002397-GXZJ
项目名称：新能源汽车动力电池综合利用人才培养基地设备采购
预算总金额（元）：5026800.00
采购需求
标项一
标项名称：新能源汽车动力电池综合利用人才培养基地设备采购
数量：1
预算金额（元）：5026800.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：动力电池综合电检仪1台，动力电池整包放电仪1台，动力电池清洁套装1套，动力电池拆解工作站1台，动力电池数控铣削台1台，动力电池冷冻舱1台，动力电池包专用托架1台，动力电池转运台1台，镍片焊接工作站1台，镍片焊接检测套装1台，消防改造工程1项等。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。
最高限价（如有）：5026800.00元
合同履约期限：交货/交付日期：自合同签订之日起60个日历天内完成全部设备供货、安装及调试。
本标项（否）接受联合体投标。
备注：/
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk51746371][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
时间：2026年7月31日至2026年8月7日，每天上午8时30分至12时00分，下午15时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）。
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在广西政府采购云平台完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。
售价（元）：0  
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]提交投标文件截止时间：2026年8月21日09:30（北京时间）。
投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子评审会议，随时关注评审进度，如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复）。
开标时间：2026年8月21日09:30（北京时间）
开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.投标保证金（人民币）：50000.00元。（须足额缴纳）
投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户银行：广西北部湾银行南宁市嘉宾支行，开户名称：广西中吉银工程项目管理有限公司，银行账号：805021372200001）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。（财务部联系方式：0771-3147550）
[bookmark: _Hlk37429585][bookmark: _Hlk37429595]2.网上查询地址
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
[bookmark: _Hlk37429674]3.本项目需要落实的政府采购政策
政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
4.在线投标响应（电子投标）说明：
（1）本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照本招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
“广西政府采购云平台电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装；下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区；通过广西政府采购云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。
（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件递交截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程详见附件《CA 证书办理操作指南》（完成 CA 数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取招标文件后立即办理）；
（3）投标人应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至广西政府采购云平台。投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。
（4）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。投标文件提交截止时间后，代理机构向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，代理机构发起解密通知后30 分钟内，投标供应商必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标无效。
5.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登陆广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：广西机电职业技术学院
地址：南宁市西乡塘区大学东路101号
项目联系人：郑老师
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]项目联系方式：0771-3276119 

2.采购代理机构信息
名 称：广西中吉银工程项目管理有限公司
地　址：南宁市青秀区民族大道159号凤岭·新新家园A区2栋15层
项目联系人（询问）：谭千里
项目联系方式（询问）：0771-3146887、3120820

广西中吉银工程项目管理有限公司
2026年7月31日

[bookmark: _Toc19686830][bookmark: _Toc26678]
第二章  招标项目采购需求
[bookmark: _Toc254970490][bookmark: _Toc254970631]说明：
一、本需求表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本需求表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术响应表。技术响应表须按技术参数及性能（配置）要求一一对应响应。
二、本需求表中标注“▲”的条款均为“实质性要求或条件”，投标人必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺（另有要求的除外），否则投标无效。标注“●”的条款均为“重要技术指标”，会影响投标人的评审得分情况，但不作为无效投标条款。
三、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。
四、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。
五、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请提供中文翻译文本。
六、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。
七、投标人所投标货物或服务如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求的按相关规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。
八、本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
九、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目所有采购标的均属于：工业。




本项目采购预算：502.68万元（最高限价金额：502.68万元）
	一、技术需求

	项号
	货物
名称
	数量
	单位
	技术参数及性能（配置）要求

	1 
	动力电池综合电检仪
	1
	台
	一、采购产品总体要求
动力电池综合电检仪适配新能源汽车动力电池维修、回收作业及职业院校新能源汽车专业实训教学场景，为动力电池系统实操教学、故障检测、维修诊断提供软硬件支撑。设备可完整实现动力电池BMS通讯测试、版本信息读取、电压温度数据采集、电池包综合检测、故障诊断排查、高压部件作动器诊断等功能，满足日常教学实训、实操考核、设备维修检测的使用需求。
二、设备配置采购要求
本次采购设备需包含可调式稳压电源、专用CAN盒、操作电脑、专用电检仪软件、测试线束工装五大组件，组件需成套匹配、相互兼容。各组件采购技术参数标准要求如下：
（一）可调式稳压电源采购参数
输出电压范围：0～32V；
输出电流范围：0～6A；
输出功率：额定输出功率≥192W；
通道配置：单通道；
调节分辨率：电压调节分辨率不少于10mV，电流调节分辨率不少于1mA；
显示配置：配备不少于4位数码管显示屏；
稳定性指标：电压纹波≤10mVrms，电流纹波≤10mArms。
（二）专用CAN盒采购参数要求
数据处理性能：最高数据处理能力≥14000帧/秒；
通道配置：双通道；
接口标准：符合CANopen接口规范；
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK2]软件功能要求：可解析并读取主流新能源汽车BMS、VCU、MCU、ECU、HCU等核心控制单元的故障。
（三）操作电脑采购参数
[bookmark: OLE_LINK1]操作系统：提供适用于主流桌面操作系统（包括但不限于Windows、Linux及国产统信UOS。
运行内存：RAM内存≥16GB；
外接接口：配备不少于2个USB接口、不少于1个HDMI 2.0显示端口；
网络配置：支持蓝牙，搭载双天线Wi-Fi 6无线网卡；
屏幕配置：屏幕尺寸不小于14英寸，材质IPS；
硬盘容量：硬盘容量≥1TB。
三、设备技术性能采购要求
（一）稳压电源性能要求
设备稳压电源需配置香蕉头接口，可与配套测试线束工装对接，实现动力电池包持续供电。输出纹波≤10mVrms，可规避检测过程中对BMS模块产生的电气干扰。适配动力电池包端子布局，满足常态化教学与维修检测使用。
（二）专用电检仪软件功能要求
配套专用电检仪软件需适配新能源汽车动力电池包，具备以下功能：
读取BMS版本信息；
实时采集BMS电压采样数据；
实时采集BMS温度采样数据；
读取BMS故障信息；
[bookmark: OLE_LINK10]●支持高压控制盒继电器/作动器诊断（投标时如有请提供对应此功能操作截图文件并加盖投标人公章，同时投标时提供视频演示）。
（三）测试线束工装要求
配套测试线束工装需针对新能源汽车电池包定制开发，可实现稳压电源、专用CAN盒与动力电池本体的对接安装，检测过程中信号传输无断连、无信号干扰，适配教学实训及维修检测高频次使用场景。
四、配套安装环境要求
（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。

	2 
	动力电池整包放电仪
	1
	台
	一、采购产品总体要求
动力电池整包放电仪用于动力电池整包放电测试，可模拟实际工况放电过程，检测电池包电压、容量等性能参数。设备支持动力电池及模组盲放功能，可通过独立CAN接口与动力电池建立通讯，放电过程中实时读取整包SOC值及单体电压数据，判断电池内部放电状态。采用DC/DC变换技术，支持电压/电流输出，电流响应速度≤2ms。
二、设备配置采购要求
测试电压：DC 500V / DC 1000V；
额定功率：≥80kW×2（双通道）；
电流可调范围：DC 500V：2～160A；DC 1000V：1～80A；
显示参数：电压、电流、温度、功率；
工作电源：AC 220V±10%，50Hz，单相；
控制方式：触摸屏控制/PC上位机控制；
冷却方式：强制风冷；
通讯接口：CAN总线接口、RS485、方口通讯接口；
电流响应速度：≤2ms；
放电精度：电压±0.5%FS，电流±1%FS； 
数据记录：内置存储，支持U盘导出CSV格式。
三、设备技术性能采购要求
（一）负载控制与安全保护
内置负载控制系统，支持参数设置与显示。参数设置包括：数据输入设置区、开关控制与状态指示区、其他控制功能区及数据通讯功能区。
具备故障报警功能：过压、过流、过温报警及自动停机保护。
参数设置完成后方可启动负载运行。
（二）供电与稳压要求
外接3～10kW稳压电源。
（三）总线通讯与数据交互
● 通过配套接口可直接控制新能源汽车原车动力电池包继电器闭合（投标时如有请提供此项功能截图证明文件，并加盖投标人公章，同时投标时提供视频演示）。
● 读取新能源汽车原车动力电池内部数据流及相关信息，并对放电过程进行全程监控（投标时如有请提供此项功能截图证明文件，并加盖投标人公章，同时投标时提供视频演示）。
（四）数据输入设置区
在功率显示界面，可直接输入设定功率值（kW）。
在电流显示界面，可直接输入设定电流值（A）。
（五）开关控制与状态指示区
设备配有电源指示灯。
通过启动开关控制设备启停，配置急停开关。
A/B双通道均设有运行指示灯。
配置声光报警装置，系统异常时触发报警。
（六）其他控制功能区
电压输入设定：默认220V，可根据测试需求调整。
参数设置切换：支持功率设置与电流设置界面切换。
（七）数据通讯功能区
A/B通道均配备数据通讯接口。
支持通过上位机软件对各通道进行参数重设与编程调整。
四、设备具备的功能要求如下
恒流放电；
恒功率放电；
多阶段放电；
SOC实时监控；
单体电压监测；
温度监测；
盲放模式；
数据记录与导出；
故障自诊断；
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。

	3 
	动力电池清洁套装
	1
	套
	一、采购产品总体要求
动力电池清洁套装是专为电动汽车动力电池维修与回收行业设计的专用设备，主要用于动力电池入厂清洁、壳体养护等关键前置工序。套装需要集成吸尘器、精细清洁工具与专用防护装置，能够高效清除电池包表面的油污、粉尘及异物，同时保护高低压线束连接器免受二次污染与损伤，为后续检测、维修与回收工作提供洁净、安全的基础条件。
二、设备配置采购要求
套装应由以下核心组件构成：工业吸尘器、洗车巾、酒精壶、喷壶、钢丝刷、软毛刷、通炉刷、百洁布、动力电池高低压线束连接器防护装置等。
[bookmark: OLE_LINK7]1. 工业吸尘器
项目 参数
额定电压 220V
额定功率 ≥2000W
电源频率 50Hz
过滤系统 ≥5层过滤
三、设备技术性能采购要求
专业清洁能力：大功率工业吸尘器配合多种清洁工具，覆盖粗扫、精清、去污、养护全流程。
防护一体化设计：标配高低压线束连接器防护装置，清洁同时保障电池包电气接口安全。
操作灵活便捷：酒精壶、喷壶等工具便于现场调配清洁剂，适应不同污染程度。
适配维修场景：专为动力电池入厂预处理环节打造，提升后续检测与维修效率。
四、设备具备的功能要求如下
工业吸尘器：大功率吸尘设备，至少5层过滤系统。
洗车巾：柔软吸水材质，适用于电池包外壳清洁与擦干，避免划伤表面。
酒精壶：用于盛装工业酒精，辅助去除油污、胶渍等顽固污染物。
喷壶：用于喷洒清洁液或去离子水，便于均匀湿润清洁表面。
钢丝刷：用于清除电池包壳体上的顽固锈迹或附着物。
软毛刷：适用于清洁缝隙、端子及敏感区域，避免静电或硬物刮擦。
通炉刷：用于疏通细小孔道或冷却通道，保持电池包内部畅通。
百洁布：非研磨性清洁材料，适用于日常壳体养护与轻度去污。
动力电池高低压线束连接器防护装置：专用防护附件，在清洁过程中有效遮挡高低压连接器接口，防止液体、粉尘进入，保障电气安全。
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。

	4 
	动力电池拆解工作站
	1
	台
	一、采购产品总体要求
动力电池拆解工作站用于电池拆解、维修及检测作业。工作站采用装卡平台，实现电池包固定，拆解覆盖上盖、底板、高压部件、水冷板等部件拆卸及模组压卸与转运。翻转、模组压卸通过伺服电机控制，用户可通过系统控制平台遥控操作或通过上位机软件控制，支持旋转速度、旋转角度等参数在线修改。可适配多种规格电池包。
二、设备配置采购要求
本设备由以下组件构成：动力电池装卡机构、动力电池升降机构、动力电池翻转机构、自动压卸系统、系统控制平台。
1. 整体参数
输入电压：AC 380V；输入频率：50～60Hz；整机功率：≤15kW
2. 动力电池装卡机构
适配尺寸（长×宽）：500mm～2300mm×500mm～2000mm；额定载重：≥2000kg；调节机构：直线导轨；锁止结构：机械穿销锁止；装卡方式：螺栓连接（4点固定）
3. 动力电池升降机构
举升高度：500～1500mm；额定载重：≥2000kg；油缸类型：双作用液压油缸；升降速度：0～50mm/s；同步控制：双缸同步，位移传感器反馈
4. 动力电池翻转机构
翻转角度：0～360°；翻转速率：≥2°/s（0.5～5°/s可调）；翻转精度：±1°；控制方式：伺服电机+蜗轮蜗杆减速机；承载能力：2000kg（偏心距≤200mm）
5. 自动压卸系统
伺服电缸顶拉力：≥1500kg；伺服电缸行程：≥500mm；电缸行走行程：X轴2.2m，Y轴1.8m；模组压卸尺寸：长度40～1800mm，宽度40～60mm；压卸速度：0～10mm/s可调；压力控制精度：±5%FS
6. 系统控制平台
触摸屏尺寸：10英寸电容屏；操作系统：提供适用于主流桌面操作系统（包括但不限于Windows、Linux及国产统信UOS）；控制方式：本地触摸屏+无线遥控器+PC上位机；保护措施：过载、短路保护，机械限位保护，急停按钮；上位机功能：监控参数（位置、角度、设备状态、通信状态），故障显示（中/英文故障代码、故障描述、排查指引），数据导出（Excel、CSV）
三、设备技术性能采购要求
（一）装卡系统
直线导轨模组构建装卡系统，搭载伺服电机与反馈控制技术，配备抱闸自锁与过载保护。可适配不同型号电池包。
（二）翻转控制系统
伺服驱动系统与蜗轮蜗杆传动结构，采用回转支承技术，支持电池包正反180°翻转，承载不低于2000kg。通过伺服电机与角度编码器构成闭环控制，可预设翻转角度。
（三）压卸与同步升降协同系统
压卸工装与线性同步升降台配合，压卸工装可在X/Y轴调整压卸点位。压卸工装施压时，升降台同向位移。
（四）模组转运系统
拆卸后电池模组压卸至模组载板，通过转运平台联动配合，实现工作面调平与锁止。电池模组载板通过万向滚珠结构实现移栽过渡。配备平台位置锁止与载板限位。
（五）操控与电气平台
钣金柜体，集成显示系统与工控机。操作面板配备功能开关及状态指示灯。柜内集成漏电保护器、浪涌抑制器、系统主控单元、无线遥控模块及伺服驱动器。
（六）安全保护装置
各运动模组设双重限位保护：电子限位通过感应开关实现，信号反馈至控制系统；机械限位辅以刚性挡块作为物理防护。旋转、升降机构设机械锁止销。
四、设备具备的功能要求如下
电池包装夹与固定；电池包举升与下降；电池包任意角度翻转；电池包上盖板拆卸；电池包底护板拆卸；电池包水冷板拆卸；电池包模组压卸；遥控与上位机控制；数据监控与记录；故障诊断与报警。
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
六、其它
●投标人提供此项产品第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。
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	动力电池数控铣削台
	1
	台
	一、采购产品总体要求
动力电池数控铣削台用于电池拆解、维修及检测作业，可完成动力电池底板铣削、水冷板铣削、镍片铣削、巴片铣削、模组壳体铣削。设备采用床身结构与风冷主轴，结合数控系统，完成电池组件铣削加工。
二、设备配置采购要求
本设备由以下组件构成：铣床床身、主轴、导轨伺服机构、控制系统、独立机柜、吸尘装置及润滑系统。
工作行程：机器行程：≥1800mm×2600mm；X轴行程：≥1800mm；Y轴行程：≥2600mm；Z轴行程：≥475mm（进料高度650mm）
文件格式：G代码
工作台结构：铝型材台面+PVC
工作电压：380V/50Hz
主轴：6kW风冷主轴
控制系统：DSP四轴手柄控制系统
机柜：独立机柜
吸尘装置：真空吸尘
润滑系统：电动机油泵微电脑集中润滑控制，定时定量打油
三、设备技术性能采购要求
（一）床身与导轨
采用铸造或焊接床身，经时效处理。配备直线导轨与滚珠丝杠，三轴传动。
（二）风冷主轴
6kW风冷主轴，转速可调。可应对铝材、复合材料及镍片、巴片等金属材料铣削加工。
（三）数控系统
DSP四轴手柄控制系统，支持G代码编程。具备手轮微调、断点续雕、自动对刀功能。独立机柜集成电气系统。
（四）真空吸尘装置
配备真空吸尘系统，在铣削过程中清理切屑与粉尘。
（五）集中润滑系统
微电脑控制电动机油泵集中润滑装置，可定时、定量向导轨副及丝杠螺母副供油。
（六）工作区域与装夹
X/Y轴行程≥1800mm和≥2600mm，进料高度≥650mm。铝型材+PVC工作台面。
（七）安全保护
设备设急停按钮、限位开关及软限位保护。风冷主轴有过热保护功能。
四、设备具备的功能如下
动力电池底板铣削；动力电池水冷板铣削；动力电池镍片铣削；动力电池巴片铣削；动力电池模组壳体铣削。
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
六、其它
●投标人提供此项产品第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。
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	动力电池冷冻舱
	1
	台
	一、采购产品总体要求
动力电池冷冻舱用于动力电池整包冷冻与模组冷冻。CTP电池包内部采用结构胶连接电芯与下托盘。
二、设备配置采购要求
本设备由以下组件构成：冷库保温板、冷库门体、制冷机组、冷风机、膨胀阀、排水系统、连接管路、制冷机、电气控制系统、照明系统。
冷库保温板：材质聚氨酯发泡；厚度≥200mm；防火等级B2级；保温发泡密度40kg/m³±2；库板覆层外覆≥0.5mm不锈钢
冷库门体：尺寸≥2400mm×2400mm；材质聚氨酯发泡；厚度≥150mm；防火等级B2级
制冷机组：涡旋复叠式风冷冷水机组，采用≥10匹与≥6匹涡旋压缩机各1台
冷风机：电融霜型（不锈钢壳体）；制冷剂R23、R507
电气控制系统：PLC控制系统，带远程监控功能
照明系统：20W防水LED防潮灯
三、设备技术性能采购要求
（一）覆叠制冷技术
涡旋覆叠风冷机组（10匹+6匹），R23与R507双制冷剂系统，低温可达-40℃以下。
（二）保温结构
库板与门体采用聚氨酯发泡材料（密度40kg/m³），厚度≥200mm和≥150mm。外覆≥0.5mm不锈钢板。
（三）PLC控制系统
PLC控制系统，支持远程监控与数据记录。可通过触摸屏或上位机监测舱内温度、机组运行状态，设置降温曲线、报警阈值。
（四）冷风机与电融霜
不锈钢材质电融霜冷风机。
（五）排水与密封系统
配备排水系统及防冷凝结构。门体安装密封条。库板接缝处采用密封胶与压紧结构。
（六）照明
20W防水LED防潮灯，防水等级≥IP65。
（七）安全保护
电气保护：过载保护、缺相保护、高低压保护、相序保护；温度保护：超温报警自动停机；压力保护：制冷系统高低压开关；紧急停机：舱外急停按钮。
四、设备具备的功能要求如下
动力电池整包冷冻；动力电池模组冷冻；温度可调控制；远程监控与数据记录；自动除霜与排水；预冷与降温模式；故障自诊断。
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
六、其它
●投标人提供此项产品第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。
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	动力电池包专用托架
	1
	台
	一、采购产品总体要求
动力电池包专用托架用于在冷冻舱中实现动力电池整包及模组的批量放置，也用于电池包及模组的日常存放与周转。托架采用钢材与优力胶保护条结合设计。
二、设备配置采购要求
本设备由以下组件构成：钢材托架主体、优力胶保护条、堆叠定位结构、叉车导向槽。
主体材质：Q235B结构钢，表面防锈喷涂处理
保护条材质：优力胶（聚氨酯弹性体），耐低温
外形尺寸：≥1800mm×1200mm×150mm
单层额定载重：≥1000kg
堆叠层数：≥5层
叉车接口：双向叉车槽
表面处理：喷塑/镀锌
优力胶保护条规格：厚度≥10mm，宽度≥50mm，沿承重梁布置
三、设备技术性能采购要求
（一）钢结构主体
结构钢焊接成型。表面经喷塑或镀锌处理。
（二）优力胶缓冲保护
电池包或模组接触面铺设优力胶保护条，耐低温（-40℃不脆裂）。
（三）堆叠结构
托架扁平化结构，可多层堆叠。每层之间通过锥形定位销与定位孔对位。
（四）搬运与周转
底部设双向叉车槽。托架四角可选配吊环。
（五）材料耐低温
材料（优力胶、焊材、涂层）经耐低温验证，-40℃环境下无脆化、无开裂。
四、设备具备的功能要求如下
冷冻舱批量存放；电池包日常仓储；防护隔离；快速周转。
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
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	动力电池转运台
	1
	台
	一、采购产品总体要求
动力电池转运台用于动力电池在厂区内的转运，转运台上设电池包固定工装卡位，可适配多种规格电池包。
二、设备配置采购要求
本设备由以下组件构成：脚轮、铝型材框架、环氧板桌面、电池包固定工装、拉手。
整体尺寸：≥2000mm×1500mm×800mm
额定载重：≥1500kg
框架材质：铝型材，表面阳极氧化处理
桌面材质：环氧树脂板，厚度≥12mm
桌面绝缘耐压：≥10kV
脚轮类型：4个重型万向轮，轮面材质聚氨酯（PU）
电池包固定工装：可调节式卡位机构（含优力胶缓冲垫）；工装调节范围：长度方向500～1600mm，宽度方向300～1200mm；锁紧方式：手柄锁紧+防松螺母
拉手：双面推拉把手
辅助配置：接地链、标识牌插槽、四角防撞条
三、设备技术性能采购要求
（一）铝型材框架
6063-T5铝型材搭建主体框架，表面经阳极氧化处理。
（二）绝缘环氧板桌面
12mm厚环氧树脂板，绝缘耐压≥10kV。
（三）电池包固定工装
可调节式卡位机构，支持长度方向500～1600mm、宽度方向300～1200mm调整。卡位接触面贴优力胶缓冲垫。
（四）脚轮
4个φ150mm聚氨酯万向轮，单轮承重≥500kg，额定载重≥1500kg。2个脚轮带刹车。
（五）安全防护
四角安装防撞条。台面下方设接地链。拉手防滑设计，双面配置。
四、设备具备的功能要求如下
厂内安全转运；电池包固定；电气绝缘隔离；防静电接地；停车锁定；信息标识。
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
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	镍片焊接工作站
	1
	台
	一、采购产品总体要求
镍片焊接工作站用于镍片与电芯焊接连接。设备集成机械臂单元与激光焊接系统，具备装配误差补偿、焊接参数调节、焊缝质量监控功能。支持多规格镍片焊接。
二、设备配置采购要求
本工作站由以下组件构成：激光器、激光振镜焊接系统、工控系统、激光控制系统、测高系统、机器人运动系统、制冷系统、镍片压紧工装、焊接定位工装。
整体参数：输入电压380V AC；最大输出功率≥3000W；激光光束BPP≤0.91，M²≤2.63；支持焊接轨迹圆形、方形、点、螺旋线；冷却方式水冷；机械臂臂展≥1810mm；机械臂负载≥25kg；重复定位精度±0.05mm；连续工作时长24小时
电气与控制系统：配置触摸屏；内置多种焊接工艺参数，支持一键调用
水冷机：制冷功率≥1.5kW；控温精度±0.5℃；水温范围5～35℃可调；接口标配快插接头
气体保护焊缝装置：喷嘴扁平/圆形可选；主体材质铝合金喷嘴、PU阻燃气管；工作环境-10℃～80℃；喷嘴耐温≥200℃；快插式密封接口
三、设备技术性能采购要求
（一）激光焊接系统
光纤激光器，BPP≤0.91，M²≤2.63。支持连续加工。
（二）焊接工艺能力
支持点、直线、圆形、方形及平面内组合图形焊接。具备激光功率波形编辑功能，可设置缓升、缓降或功率曲线。
（三）机器人运动与压紧定位系统
机器人运动系统，重复定位精度≤±0.05mm。配备镍片压紧工装。
（四）气体保护与焊缝质量监控
配置气体保护焊缝装置，铝合金喷嘴与快插式密封接口。可选择扁平或圆形喷嘴。配合测高系统与监控功能。
（五）维护与运行
支持24小时连续作业。整机具备过载、过热保护。
四、设备具备的功能要求如下
镍片自动焊接；多种焊接轨迹；装配误差自动补偿；焊接参数实时优化；焊缝质量全程监控；多规格镍片柔性适配；一键调用工艺参数；焊接数据记录与追溯。
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
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	镍片焊接检测套装
	1
	台
	一、采购产品总体要求
镍片焊接检测套装用于镍片焊接后的质量检测，包括镍片焊接点目视检查、焊接点表面清洁、焊渣清除，配合视觉检测与数据管理。
二、设备配置采购要求
本套装由以下组件构成：强光手电、扫码枪、塑料铲、工业吸尘器、相机、工位电脑及检测管理系统。
强光手电：LED光源，功率≥10W，色温5000K～6500K，光照强度≥1000lm，可调焦，IP54防护等级，续航≥3小时
扫码枪：二维影像式扫码，支持一维/二维码，扫描速度≥200次/秒，USB接口，支持连续扫描模式
塑料铲：材质防静电ESD塑料（PA+碳纤维）；铲头宽度25mm/50mm可选，手柄防滑设计
工业吸尘器：额定电压220V；功率≥2000W；集尘容量15L；标配缝隙吸嘴及软管
工位电脑：提供适用于主流桌面操作系统（包括但不限于Windows、Linux及国产统信UOS）；处理器4核心8线程以上，主频不低于3.1GHz；内存≥8GB；硬盘≥256GB SSD；屏幕≥21.5英寸IPS，分辨率≥1920×1080；接口≥USB×4，HDMI，RJ45
检测管理系统：预装于工位电脑，包含图像采集模块、数据存储与追溯模块、检测标准自定义、数据导出（Excel/CSV/PDF）
三、设备技术性能采购要求
（一）目视检测系统
配备强光手电与相机，可检测镍片焊点形貌、熔核大小及表面缺陷并进行记录拍照。
（二）清洁除渣
工业吸尘器可吸除焊渣、粉尘及颗粒。配备缝隙吸嘴。塑料铲防静电材质。
（三）检测管理系统
检测管理系统集成图像处理、数据管理与追溯功能。支持扫码枪读取条码，关联检测图像、判定结果。系统内置缺陷识别算法，可判定合格/不合格，生成统计报表。
（四）辅助照明
强光手电提供照明，可调焦设计。
（五）防静电设计
塑料铲及吸尘器配件采用防静电材料。相机及电脑系统接地。
四、设备具备的功能要求如下
焊点目视检查；焊渣清除；表面清洁；自动图像采集；质量自动判定；条码追溯；检测报表生成；异常报警提示；用户权限管理。
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
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	高精度红外热成像测温仪
	1
	台
	一、采购产品总体要求
红外热成像测温仪用于电池包冷冻温度检测、电池包底板热拆解温度检测、电池包内部高压线路异常检测、电池模组巴片虚焊检测、电池模组CSC异常检测、电池模组镍片焊接后质量检测。设备采用红外探测与测温算法，可定位异常发热点。
二、设备配置采购要求
红外分辨率：≥192×144像素
测温范围：-20℃～550℃
屏幕：≥3.5英寸触摸阳光屏
测温规则：10个点、1条线、5个框、5个圆
画面显示模式：4种
激光指示模式：4种
激光指示：支持
预览投屏：支持电脑有线投屏
图像模式：白热、黑热、彩虹、铁红、红热、融合、雨
帧频：25Hz
测温精度：±2℃或读数的±2%（取最大值）
防护等级：≥IP54
存储容量：≥16GB
电池续航：约5小时
其它功能：录像拍照、声音报警、图像报警、1～8倍连续数字变倍、远程相册、高温聚焦等两段式伪彩功能、60秒语音注释
三、设备技术性能采购要求
（一）红外成像
192×144红外像素探测器。
（二）测温
测温范围-20℃～550℃，测温精度±2℃或读数的±2%。
（三）测温分析工具
支持10个点、1条线、5个框、5个圆测温规则。支持高温聚焦及两段式伪彩功能。
（四）图像模式
内置白热、黑热、彩虹、铁红、红热、融合、雨7种图像模式。
（五）报警与注释
支持声音报警和图像报警，可设定温度阈值，超限提示。60秒语音注释功能。支持录像、拍照。
（六）操作与扩展
≥3.5英寸触摸阳光屏。激光指示器可定位被测目标，支持4种指示模式。可通过有线投屏传输至电脑。
（七）防护与续航
≥IP54防护等级。内置电池，续航约5小时。≥16GB存储空间。
四、设备具备的功能要求如下
高压线路异常检测；巴片虚焊检测；CSC异常检测；镍片焊接质量检测；实时温度监测；现场记录与回溯；远程投屏协作；数字变倍观察；温度数据导出。
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
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	自动涂胶机
	1
	台
	一、采购产品总体要求
自动涂胶机用于动力电池下托盘导热结构胶涂装、动力电池模组导热结构胶涂装、动力电池下托盘密封胶涂装。设备采用XYZ三轴自动涂胶系统，支持双组份胶水配比与混合，具备真空脱泡、液位报警、回吸防滴漏功能。
二、设备配置采购要求
工作气压：0.5～0.7MPa
外接电源：220V/50Hz
吐胶方式：XYZ移动坐标自动涂胶
吐胶行程：≥2000mm×1700mm×100mm
混合比例（A:B）：1:1～10:1可调
吐胶速度：0.5～20g/s
比例精度：混合吐胶±20%
胶水粘度范围：MAX≤50000cps
比例控制系统：齿轮泵/螺杆泵可选
混合方式：1:1以上采用动态/静态混合
操作方式：物理按钮
计量传动方式：伺服电机+减速机
输料管：高压耐腐蚀出胶管
出胶头数量：1个
料桶液位报警：具备满料和缺料报警功能
真空脱泡功能：可定时脱泡
三、设备技术性能采购要求
（一）涂胶系统
XYZ三轴涂胶行程2000mm×1700mm×100mm。采用伺服电机+减速机驱动，配合直线导轨。
（二）双组份配比与混合
支持1:1～10:1混合比例调节。比例控制系统可选齿轮泵或螺杆泵，胶水粘度≤50000cps。
（三）真空脱泡与液位监控
内置真空脱泡功能，可定时脱气处理。储料桶配备满料及缺料液位报警。
（四）吐胶速度调节
吐胶速度0.5～20g/s范围连续调节。
（五）输料系统
高压耐腐蚀出胶管及不锈钢压力桶。
四、设备具备的功能要求如下
下托盘导热结构胶涂装；模组导热结构胶涂装；下托盘密封胶涂装；自动轨迹涂胶；混合比例自动调节；真空脱泡处理；缺料报警与停机；回吸防滴漏；多程序存储与调用；故障自诊断。
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
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	手动补胶机
	2
	台
	一、采购产品总体要求
手动补胶机用于动力电池下托盘导热结构胶补填、动力电池模组导热结构胶补填、动力电池下托盘密封胶补填、电池模组发泡胶涂胶。设备手持式电动设计，内置锂电池，支持双管式AB胶涂布，具备多档调速功能。
二、设备配置采购要求
电池电压：20V/2.0Ah锂离子电池
最大输出功率：≥170W
最大推进力：≥8800N
进给速度：0～4.2mm/s（可调）
涂胶种类：双管式AB胶（1:1/2:1等混合比例）
调速功能：多档调速（≥5档）
胶管容量：标配适用50ml/200ml/400ml双管胶筒（配转换接头）
混合方式：静态混合管（可选动态混合）
操作方式：扳机式开关，带锁定功能
显示：LED电量及档位指示灯
三、设备技术性能采购要求
（一）无刷电机驱动
无刷电机，推进力≥8800N。
（二）多档调速
多档进给速度调节（0～4.2mm/s）。
（三）双管式AB胶兼容
双管式AB胶筒设计，支持1:1、2:1混合比例。配备静态混合管。
（四）锂电池
标配可更换锂电池，LED电量指示灯。
（五）操作设计
扳机式开关带锁定功能。
（六）换胶与维护
支持多规格双管胶筒，通过转换接头适配。推杆防粘涂层。
（七）安全保护
过载保护、电机过热保护及电池过放保护。停机后推杆回退。
四、设备具备的功能要求如下
导热结构胶补填；密封胶补填；发泡胶涂布；AB胶混合挤出；多档调速适配胶水；电量监控与低电报警；连续锁定出胶；快速换胶。
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
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	便携式智能气密性检测仪
	1
	台
	一、采购产品总体要求
便携式智能气密性检测仪用于动力电池包箱体气密性与热管理系统气密性检测。设备采用压差测试原理，支持低压与高压双量程测试。
二、设备配置采购要求
检测方式：压差测试（直压法）
供电电压：220V AC/50Hz
功耗：≤80W
泄漏量量程：0～2000Pa
测试压力范围：低压0～20kPa；高压25～500kPa
测试精度：低压±1%FS；高压±2%FS
环境温度：0℃～40℃
相对湿度：≤80%RH，无结露
测试接口：标准快插气动接头（8mm/10mm可选）
数据显示：≥7英寸彩色触摸屏，实时显示压力曲线及泄漏值
数据存储：内置存储，支持1000组及以上测试记录
通讯接口：RS232/USB/以太网（可选）
报警方式：声光报警（合格/不合格提示）
三、设备技术性能采购要求
（一）压差检测
直压法压差测试原理，泄漏量分辨率≥1Pa，满足IP67/IP68密封等级检测要求。
（二）双量程压力测试
低压0～20kPa，高压25～500kPa。
（三）测试流程控制
可预设测试压力、保压时间、泄漏阈值，自动完成充气、稳压、测试、排气全过程。自动判定合格/不合格，声光提示。
（四）数据记录与追溯
可保存1000组及以上测试记录，支持USB或以太网导出数据。
（五）人机交互
≥7英寸彩色触摸屏，实时显示压力变化曲线及泄漏值。支持多组参数配方存储。声光报警提示。
四、设备具备的功能要求如下
动力电池包箱体气密性检测；热管理系统气密性检测；自定义测试参数；自动判定与报警；测试数据导出；多配方存储。
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
六、其它
●投标人提供此项产品第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。
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	便携式气密性检测专用工装
	1
	套
	一、采购产品总体要求
便携式气密性检测专用工装配套便携式气密性检测仪，用于连接与密封动力电池各对外接口，实现气密性检测时封堵。工装覆盖直流母线接口、后驱接口、升压接口、快充接口、低压线束接口、防爆阀及液冷管接头，采用快插或螺纹式密封设计。
二、设备配置采购要求
动力电池直流母线接口气密接头
动力电池后驱接口气密接头
动力电池升压接口气密接头
动力电池快充接口气密接头
动力电池低压线束接口气密接头
动力电池防爆阀气密接头
动力电池液冷管气密接头
三、设备技术性能采购要求
（一）接口覆盖
套装涵盖动力电池对外接口，包括高压电气接口、低压线束接口、防爆阀及液冷管路接口。
（二）快插与自锁设计
各接头采用快插式或螺纹锁紧式结构。部分接头配备防脱自锁装置。
（三）密封性能
接头密封部位采用硅胶或氟橡胶O型圈/密封垫。密封结构可在0～500kPa压力范围内实现封堵。
（四）材质
主体选用6061铝合金（阳极氧化）或304不锈钢。密封件可单独更换。
（五）标识
每个接头表面刻印适用接口名称。低压线束接头配定位导向键。
（六）包装
所有接头收纳于EVA内衬工具箱。
四、设备具备的功能要求如下
直流母线接口封堵；后驱/升压接口封堵；快充接口封堵；低压线束接口封堵；防爆阀封堵；液冷管接头封堵。
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
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	动力电池整包智能烘干舱
	1
	台
	一、采购产品总体要求
动力电池整包智能烘干舱用于动力电池包漏液或壳体破损后烘烤去除内部水分；模组端盖发泡胶烘烤硬化；整包装配中导热结构胶固化。设备采用岩棉保温板房体、热风循环系统与安全保护机制。
二、设备配置采购要求
房体内径：≥3500mm×2500mm×2200mm
房体外径：≥3900mm×2700mm×2600mm
地台架构：方管焊接钢架平台+3mm钢板，表面防锈处理
承重：≥3吨
房门尺寸：≥2600mm×2100mm
房门结构：三扇折叠式，内外不锈钢板折弯制作；铝合金铜垫片合页；弹性橡胶密封条
房门锁：2套压力锁（天地门锁）+拉手
墙板：岩棉墙板，密度80kg/m³，有效宽度≥1150mm，总厚度≥100mm，内外不锈钢板≥δ0.5mm，防火A级
顶板：岩棉顶板，密度80kg/m³，有效宽度≥1150mm，总厚度≥100mm，内外不锈钢板≥δ0.5mm，防火A级
顶部防爆照明：3组×2支=6支36W LED防爆节能灯，防爆等级IP65
热风循环系统：温度均匀度±5℃，轴流风机
排气系统：独立排气风机
制热速度：20℃升至50℃≤30分钟
风道配置：内循环通风管道
电路：国标铜芯电缆，铜制导线（耐温-35℃～120℃），接线采用P4帽+防爆盒
控制面板：烘烤开关、照明开关、故障指示报警、电源开关、过载/超温/短路/过电流/漏电保护
温度保护：超温声光信号，自动停止加热
最高温度：60℃
温控精度：±5℃
电压/频率：380V/50Hz
三、设备技术性能采购要求
（一）岩棉保温房体
墙板与顶板A级防火岩棉材料，密度80kg/m³，厚度≥100mm，内外覆不锈钢板。内表面防腐防锈处理。
（二）地台与折叠门
地台方管焊接钢架+≥3mm钢板，承重≥3吨。三扇折叠式大门。橡胶密封条。
（三）热风循环系统
轴流风机与内循环风道，形成环形气流，温度均匀度≤±5℃。独立排气风机可排出湿气或溶剂挥发气体。
（四）升温与控温
20℃升至50℃不超过30分钟。最高60℃，控温精度±5℃。
（五）安全保护机制
电气保护：过载、短路、过电流、漏电、缺相、加热器短路保护；温度保护：超温报警并自动切断加热；防爆设计：照明灯IP65，电路接线防爆盒。
四、设备具备的功能要求如下
电池包除湿干燥；模组发泡胶硬化；导热结构胶固化；恒温保温；定时烘烤；排气除湿；故障自诊断。
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
六、其它
●投标人提供此项产品第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。
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	动力电池低温智能加热台
	1
	台
	一、采购产品总体要求
设备用于动力电池包拆解作业，集成温控系统，可对动力电池包底板进行加温，通过水道检测系统对水冷板进行冷却。拆解过程中，系统对电池包底板进行局部升温，使结构胶粘接失效，实现底板分离。
二、设备配置采购要求
设备输入电压：AC 380V
设备输入频率：50/60Hz
设备功率：≥40kW
功率控制精度：±2%
加热平板线圈尺寸：≥230mm×230mm
加热速率：铝合金板常温至140℃≤2min
加热平板至主机水管长度：≥5000mm
温度检测精度：±2%
温度控制保护：超设定值（50～200℃可调）自动停机
电路控制方式：数字电路加热控制
功率元件：IGBT或SiC模块
触摸屏尺寸：≥6英寸
数据监控：实时显示设备状态、运行温度、散热温度、运行时长、故障记录
保护功能：温度报警、流量报警、液位报警
冷却系统类型：恒温循环液冷机，压缩机制冷+循环水泵
冷却液介质：防冻液/去离子水
冷却温度范围：5℃～35℃可调
冷却精度：±1℃
冷却流量：≥15L/min
三、设备技术性能采购要求
（一）感应局部加热
IGBT/SiC功率模块，输出≥40kW高频电能，通过加热平板线圈对电池包底板局部升温。铝合金底板常温升至140℃不超过2分钟。
（二）双向温控协同
加热底板同时，通过水道检测系统对电池包内部水冷板通入冷却液（5～35℃可调）。
（三）闭环温控
温度检测精度±2%。超过预设值（50～200℃可调）时自动切断加热并报警。
（四）监测与数据记录
6英寸触摸屏实时显示加热温度、冷却液温度、流量、运行时长、故障代码。
（五）安全保护机制
温度保护：超温停机报警；流量保护：流量不足时停止加热；液位保护：液位低报警；电气保护：过载、短路、缺相、漏电保护。
四、设备具备的功能要求如下
电池包底板加热拆解；加热温度可调；冷却温度可调；实时状态监控；故障报警与保护；数据记录与追溯。
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
六、其它
●投标人提供此项产品第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。
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	动力电池水道智能检测系统
	1
	台
	一、采购产品总体要求
动力电池水道检测系统用于动力电池包拆解及水冷板修复作业，集成测控系统，可对水冷板内循环冷却液进行恒温控制，并对冷却液流量、压力进行检测。拆解过程中，恒温系统对水冷板进行主动降温。水冷板修复后，用于修复后水冷板性能检测。
二、设备配置采购要求
设备输入电压：AC 220V
冷却温度调节范围：+10℃～+25℃
温度控制精度：≤±1℃
设备出水口压力调节范围：0～0.6MPa
进出水口压力检测精度：±0.5%
设备出水口流量调节范围：0.8～8m³/h
进出水口流量检测精度：±0.5%
水泵功率：≥400W
水箱容量：≥16L
控制器：触摸屏
水管接头：VDA-NW16（标准快插）
●冷却液回收：具备气压式冷却液回收功能（投标时如有请提供对应功能操作截图，加盖投标人公章，同时投标时提供视频演示）
●断电保水：安装手动截止阀，断电移动时能关闭阀门防止介质流失（投标时如有请提供对应功能操作截图，加盖投标人公章，同时投标时提供视频演示）
保护功能：水流保护、水温高/低报警、压缩机过载保护、室温超高报警
通讯接口：RS485/USB
三、设备技术性能采购要求
（一）温控系统
进出水口内置温度传感器。变频压缩机，制冷剂循环与热交换器实现热量交换。控温精度≤±1℃。
（二）制冷系统
压缩机、热交换器、散热器、冷凝风扇及冷却管路。过载保护与压力异常保护。
（三）换热系统
热交换器、储水箱及水泵。冷却液经出水口流向液冷板，由进水口返回，经热交换器降温。耐腐蚀水泵，流量可调。
（四）流量/压力检测
流量测试仪和压力测试仪，通过RS485传输至控制器。检测精度±0.5%。
（五）操作系统
触摸屏进行温度、压力、流量参数设定，显示运行状态、故障代码。支持Excel导出。
（六）显示系统
触控一体屏，集成参数设置、数据实时显示、故障信息。
（七）气压式冷却液回收系统
●利用气压原理实现冷却液回收（投标时如有提供对应功能操作截图，加盖投标人公章，同时投标时提供视频演示）。
（八）数据保存系统
通过RS485及硬线连接采集温度、压力、流量、报警信息，写入存储器。支持历史数据查询导出。
（九）保护系统
电气保护：绝缘防火材料包覆，短路/过载检测，空开、漏电、浪涌保护器；换热系统保护：水温异常报警停机、压力/流量异常报警停机；制冷系统保护：变频器过载报警停机、压力传感器监测。
四、设备具备的功能要求如下
拆解过程恒温冷却；水冷板修复后检测；压力/流量动态调节；冷却液回收；实时数据监控；故障自诊断与报警；数据记录与导出。
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
六、其它
●投标人提供此项产品第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。
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	超声波粗铝丝焊线机
	1
	台
	一、采购产品总体要求
超声波粗铝丝焊线机用于动力电池模组键合返修作业。电池模组采样板与检测点采用铝丝键合方式进行单体电压采样，本设备用于修复损坏键合丝，恢复采样电路连接。
二、设备配置采购要求
使用电源：220V AC±10%，50Hz，接地
最大消耗功率：≥200W
可焊铝丝线径：100～500μm（对应4～20mil）
超声功率：0～30W，分2档，2通道
焊接时间：10～500ms，2通道
焊接压力：30～1200g，2通道
一焊至二焊自动跨度：0～18mm
显微镜：15倍、30倍两档可切换
工作台移动范围：≥φ25mm（手动微调）
照明灯：LED环形灯，亮度可调
三、设备技术性能采购要求
（一）运动驱动系统
焊头Y、Z方向运动配合丝杆和导轨传动。焊接效率可达500～1300个焊点/小时。
（二）超声系统
换能器设计，连续工作条件下使用。配备劈刀安装检测功能。
（三）压力控制
焊接压力由电磁产生，焊接过程中压力可控。
（四）双焊点功能
一焊、二焊双焊点功能。
（五）参数记忆与切换
可记忆两条线的跨度、弧度、瞄准点高度等数据。
（六）面板调节
参数（超声功率、时间、压力、弧度、跨度、瞄准点高度、尾丝长度等）置于操作面板上，通过开关和旋钮调节。
（七）辅助观察与照明
15倍/30倍两档可切换显微镜。LED环形照明灯亮度可调。
四、设备具备的功能要求如下
铝丝键合修复；一焊/二焊独立调节；自动跨度与弧度控制；双焊点增强；劈刀安装检测；参数记忆与调用；手动工作台微调；显微镜辅助观察。
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
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	模组EOL测试仪
	1
	台
	一、采购产品总体要求
模组EOL测试仪用于锂离子电池模组下线测试。系统对模组成组过程中可能出现的电气连接错误、绝缘失效、采样异常、BMS从板通信故障进行验证。可用于电池模组生产线、维修后检测及教学实训场景。
二、设备配置采购要求
操作模式：单通道
设备电源：AC 380V/50Hz，额定功率≥2000W
使用环境：温度0℃～40℃；湿度≤80%RH，无凝露
绝缘电阻测量范围：0.01MΩ～9.99GΩ
电压测量范围：150mV～1000V DC
阻值测量范围：1Ω～100MΩ
CAN通信：CAN 2.0B，波特率125k/250k/500k/1M可配
通讯接口：USB×4，以太网×1，RS232×1
三、设备技术性能采购要求
（一）CAN通讯检测
●模组采样板（CSC/CMU）与主控之间通信链路验证（投标时如有请提供对应功能操作截图，加盖投标人公章，同时投标时提供视频演示）。支持CAN 2.0B协议，波特率可配置。自动识别从板地址。
（二）采样板初始数据检测
读取各通道单体电压值（0～5V），精度±2mV。读取各通道温度传感器值（-40℃～125℃），精度±0.5℃。验证采样芯片自检状态及报警标志位。
（三）安规检测
绝缘电阻测试电压250V/500V/1000V可调，量程0.01MΩ～9.99GΩ。耐压AC 0～3kV/DC 0～4kV。接地连续性测试电流1A/10A可选，电阻阈值≤0.1Ω。
（四）采样线束检测
识别电压采样线、温度采样线通断、短路及错位。支持开路/短路定位，提示故障通道号。
（五）数据上传
测试数据、判定结果可上传至MES系统。断网时本地缓存，恢复后自动补传。
（六）报告生成
支持PDF/CSV/Excel格式导出。可自定义报告模板。自动生成合格/不合格标签。
（七）条码追溯
扫描模组条码自动调取工艺参数、测试序列。测试结果与条码绑定。
（八）产线监控
显示工位状态（空闲/测试中/待处理）。统计测试通过率、不良原因分布、产量日报。
四、设备具备的功能要求如下
电气基础测试；单体电压检测；温度传感器检测；耐压测试；接地连续性；高压互锁检测；采样板供电检测；温度采样线检测；电压采样线检测；数据上传MES；报告生成。
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
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	EOL综合测试仪
	1
	台
	一、采购产品总体要求
EOL综合测试仪用于锂离子电池整包下线测试。系统对整包电气连接、绝缘、采样、BMS通信等进行验证。可用于电池整包生产线、维修后检测及教学实训场景。
二、设备配置采购要求
操作模式：单通道
设备电源：AC 380V/50Hz，额定功率≥2000W
使用环境：温度0℃～40℃；湿度≤80%RH，无凝露
绝缘电阻测量范围：0.01MΩ～9.99GΩ
电压测量范围：150mV～1000V DC
CAN通信：CAN 2.0B，波特率125k/250k/500k/1M可配
通讯接口：USB×4，以太网×1，RS232×1
三、设备技术性能采购要求
（一）CAN通讯检测
●电池包主控（BMS/BCU）与各从板之间通信链路验证（投标时如有请提供对应功能操作截图，加盖投标人公章，同时投标时提供视频演示）。
（二）采样数据检测
读取各通道单体电压值，精度±2mV。读取各通道温度传感器值，精度±0.5℃。
（三）安规检测
绝缘电阻测试电压250V/500V/1000V可调。耐压AC 0～5kV/DC 0～6kV。
（四）高压继电器检测
控制电池包内主正/主负继电器、预充继电器、充电继电器闭合/断开。检测继电器动作时间、触点压降、粘连状态。
（五）数据上传
测试数据、判定结果可上传至MES系统。
（六）报告生成与条码追溯
支持PDF/CSV/Excel格式导出。扫描整包条码自动调取工艺参数。
四、设备具备的功能要求如下
电气基础测试；单体电压检测；温度传感器检测；绝缘电阻检测；耐压测试；接地连续性；高压互锁检测；继电器动作检测；数据上传MES；报告生成。
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
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	工况模拟测试系统
	1
	台
	一、采购产品总体要求
工况模拟测试系统为计算机控制的能量回馈式双向电源处理系统，用于电池组充放电仿真测试。系统可输出功率特性曲线，按实际路况进行电池仿真模拟测试。符合GB等标准，对EV/HEV动力电池系统进行电气性能综合测试。
二、设备配置采购要求
整机输出功率：≥200kW
通道数：单通道（可扩展为双通道）
电压范围：0～1000V DC
电流范围：-400A～+400A（可扩展）
控制精度：电压±0.1%FS；电流±0.1%FS
响应时间：≤2ms
能量回馈效率：≥90%
散热方式：强制风冷
输出线长度：标配≥5米铜线
IP防护等级：≥IP21
工作电源：AC 380V/50Hz，三相五线制
通讯接口：CAN 2.0B、以太网、RS485
控制方式：PC上位机软件控制
三、设备技术性能采购要求
（一）充放电模式
基本模式：恒流（CC）、恒压（CV）、恒流转恒压（CCCV）；功率模式：恒功率（CP）、变功率模式；阻抗模式：恒阻（DR）；动态模式：脉冲、电流阶跃、电流斜坡；仿真模式：工况模式。可组合模式，支持测试序列自动执行。
（二）能量回馈
双向能量回馈式设计，放电时电池能量经逆变后回馈电网，回馈效率≥90%。
（三）动态响应
功率特性曲线输出，模拟车辆加速、制动、匀速、爬坡等路况下电流/功率波形，适用于NEDC、WLTP、CLTC标准工况仿真。
（四）量程与控制精度
电压范围0～1000V，电流范围±400A（可扩展至±800A）。控制精度±0.1%FS。
（五）数据管理与分析
上位机软件显示电压、电流、功率、温度、SOC等曲线，支持数据导出（Excel/CSV/MATLAB）等通用格式，具备报表生成、比对分析功能。
四、设备具备的功能要求如下
AC侧保护：过欠压、防浪涌、防孤岛、过欠频、缺相、交流短路、防雷、超温降额、自检测、急停按钮；DC侧保护：母线过欠压、超温、电压线反接、功率线反接、通道间接错、自检、电池线松动；充放电测试：恒流充电、恒压充电、CCCV、恒功率充电/放电、恒阻放电、脉冲、工况、电流斜坡、DCIR、静置。
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
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	新能源动力核心单元可视化实训平台
	1
	台
	一、采购产品总体要求
设备面向新能源汽车教学需求，集成动力电池从电芯材料、部件到结构总成的实物展示与功能验证平台。通过展示与实操模式，用于动力电池系统构造原理、高压安全规范及故障诊断教学。平台融合新能源汽车电池包部件，涵盖方形铝壳电芯、刀片电池、CTP结构，用于职业院校新能源汽车专业教学、技能培训及考核。
二、设备配置采购要求
电芯制程材料：正极、负极、隔膜、电解液
方形铝壳电芯（解剖）：新能源汽车方壳电芯解剖件
刀片电池（解剖）：新能源汽车刀片电芯解剖件，标称电压3.2V（磷酸铁锂）
高压插接件及插拔测试区：高压连接器
高压控制盒（BDU）：继电器、预充电阻、电流传感器、熔断器
BMS主板：主控芯片、绝缘检测模块、CAN通信电路
CSC从板：AFE采样芯片、均衡电路、菊花链隔离通信
电池模组：电芯成组、汇流排、采样线束、端板及侧板
高压铜排：不同规格载流铜排
下托盘：电池包下壳体
三、设备技术性能采购要求
（一）全链覆盖
从电芯材料到单体电芯、模组、CSC采样、BMS控制、BDU配电、高压连接器及下托盘结构。
（二）可视化解剖设计
电芯、模组、高压控制盒等部件采用透明外壳或局部剖切。电路板芯片及线路使用丝印标识与LED指示灯。
（三）高压安全训练
独立高压插接件插拔测试区，配备互锁检测回路。模拟高压继电器吸合/断开。
（四）教学配套资源
●包含教学任务，具备PPT、工作页、练习题、视频、动画/仿真、教学方案、课程标准（投标文件中如有请提供对应功能操作截图，加盖投标人公章）。其中动力电池核心部件认知任务提供：PPT 30页以上、工作页10页以上、练习题50题以上、视频5分钟以上。
四、设备具备的功能要求如下
电芯材料认知；电芯结构与对比；高压连接器操作；BDU配电控制原理学习与实物检测；BMS与CSC数据采集原理学习与实物检测；模组成组与采样原理学习与实物检测；高压铜排与绝缘保护原理学习与实物检测；电池包壳体与安全防护原理学习。
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
[bookmark: OLE_LINK26]中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
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	新能源动力电池智能教学平台
	1
	台
	一、采购产品总体要求
设备用于提升学生电池装配与调试能力，可实现：动力蓄电池装配与调试、单体电池装配与测量、电池模组分装与测量、高压附件装配与测量、交流充电接口装配与测量。设备集成原车动力蓄电池组件、绝缘工具、教学显示器及BMS上位机软件。
二、设备配置采购要求
（一）动力电池装调台金属台体：整体尺寸≥1200mm×700mm×1700mm
（二）动力蓄电池：外形尺寸≥884mm×530mm×230mm；标称电压≥60V；磷酸铁锂，符合GB 38031标准
BMS：工作电压DC 9～36V；单体电压检测0～5V，精度5mV，频率100ms；总电压精度1%；温度-40℃～125℃，精度±1℃
单体电池：电压3.2V；容量30Ah
温度传感器：常温电阻1000Ω；精度±1℃
高压继电器：触点额定电流0～100A；额定工作电压0～220V
预充电阻：阻值100Ω。
（三）教学显示器：≥14英寸
（四）绝缘工具套装：合金工具钢；耐电压≥1kV
三、设备技术性能采购要求
（一）装调台台体
整体结构设计，外壳≥1.5mm冷轧板。主体框架钢结构焊接，防静电喷涂。万向轮（带刹车锁止功能）。
（二）动力蓄电池总成
包含：单体电池、电池模组、电流传感器、温度传感器、继电器、预充电阻、高压维修开关、连接器、BMS、高低压线束。
（三）测量面板
故障设置：BMS电源线路、启动线路、单体电压采集线路、温度采集线路、电流传感器线路、继电器控制线路、绝缘检测模块线路。故障类型：断路、虚接、短路、交叉。2mm绝缘测量端子。
（四）BMS上位机软件
CAN-H/CAN-L连接。主界面：总电压、总电流、单体电压值、温度值、SOC值、故障信息。参数配置：单体电压/总压/温度故障阀值、继电器状态控制、充电机参数、绝缘检测。
（五）教学配套资源
●包含教学任务，具备PPT、工作页、练习题、视频、动画/仿真、教学方案、课程标准（投标文件中提供对应功能操作截图，加盖投标人公章）。其中动力电池总成拆装任务提供：PPT 30页以上、工作页10页以上、练习题50题以上、视频5分钟以上。
四、设备具备的功能要求如下
单体电压测试；单体内阻测试；模块拆装与检测；动力蓄电池拆装与检测；接触器拆装测量；交流充电接口拆装；高压连接器拆装；热管理系统气密性检测；PACK气密性检测；BMS安装；充放电测试；高低压线束拆装。
五、配套安装环境要求
[bookmark: OLE_LINK22]（一）运行条件
中标人须完成设备的安装与调试。安装时应预留不小于800mm的检修操作空间，并采取必要措施确保设备具备良好的通风与散热条件。本设备为整条流水线中的组成工序，安装场地须沿生产线方向按投标布局方案（图）预留操作通道及物料缓存区，确保全线工位节拍匹配、物流通畅、联动运行。设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
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	动力电池整包智能检测教学平台
	1
	台
	一、采购产品总体要求
设备面向新能源汽车教学需求，集成动力电池系统从高压回路、低压控制、BMS通信到充放电仿真的检测与测试平台。通过静态检测+动态仿真+故障模拟模式，用于EOL测试流程、维修后性能验证及工况充放电特性分析教学。
二、设备配置采购要求
高压主回路检测模块：0～1000V DC，精度±0.5%FS
高压互锁检测模块：4路独立，0～200Ω
BMS通信检测模块：CAN 2.0B，波特率250k/500k bps自适应
接触器控制模块：4路，驱动电压12V DC
采样检测模块：电压0～5V精度±2mV，温度-40～125℃精度±0.5℃，24路
数据读取模块：SOH、SOC、充放电量、故障码，导出Excel/CSV
绝缘耐压测试模块：绝缘0～1000MΩ，耐压AC 0～5kV/DC 0～6kV
低压信号检测模块：唤醒信号、CAN_H/CAN_L电压，精度±0.1V
故障设置与诊断模块：断路、短路、对电源短路、对地短路、接触器粘连、采样线偏移，≥32路
●EOL静态测试模块：CAN通讯、Pack初始数据、继电器功能、BMS功能、快慢充信号检测（投标时如有请提供对应功能操作截图，加盖投标人公章，同时需现场进行视频演示）
●EOL动态测试模块：Pack动态数据、容量测试、BMS电流精度检测（投标时如有请提供对应功能操作截图，加盖投标人公章，同时投标时提供视频演示）
MES数据管理接口：OPC UA/REST API
充放电模块：单通道，0～1000V DC
充放电模式：CC、CV、CCCV、CP、DR、脉冲、电流阶跃、电流斜坡、工况、DCIR、静置
AC侧保护：过欠压、防浪涌、防孤岛、过欠频、缺相、交流短路、防雷、超温降额、急停
DC侧保护：母线过欠压、超温、反接、接错、自检、线松动
三、设备技术性能采购要求
（一）全系统检测覆盖
从高压回路到低压信号，从BMS通信到采样精度，从静态EOL到动态充放电仿真。
（二）多接口兼容
支持直流充电接口、后驱接口、升压接口、低压通讯接口，配备转接线束。
（三）故障模拟
配备低压故障设置系统，模拟采样线断路/短路、CAN通信中断、接触器线圈开路、继电器触点粘连。
（四）绝缘耐压集成
内置绝缘电阻测试仪与耐压测试仪，满足GB/T 18384、GB 38031标准。
（五）EOL全流程教学
●模拟EOL测试流程（投标文件中如有请提供对应功能操作截图，加盖投标人公章，同时投标时提供视频演示）。
（六）充放电模式
内置恒流、恒压、恒功率模式，支持自定义路况波形。
（七）硬件保护
AC侧与DC侧独立硬件保护电路。
（八）数据管理
支持MES对接，上传测试数据并生成报告。
（九）教学配套资源
●包含教学任务，具备PPT、工作页、练习题、视频、动画/仿真、教学方案、课程标准（投标文件中提供对应功能操作截图，加盖投标人公章）。其中动力电池充放电测试任务提供：PPT 30页以上、工作页10页以上、练习题50题以上、视频5分钟以上。
四、设备具备的功能要求如下
高压安全检测；BMS交互与诊断；低压信号检测；EOL静态测试；EOL动态测试；充放电仿真；故障模拟与诊断；数据管理；安全保护。
五、配套安装环境要求
[bookmark: OLE_LINK23]（一）运行条件
设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。安装场所须在设备操作侧预留专用培训空间。面积不小于10平方米。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
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	高压系统智能控制教学平台
	1
	台
	一、采购产品总体要求
设备面向新能源汽车教学需求，集成高压配电盒（BDU）从结构认知、元件检测到回路分析的教学与实训平台。通过结构展示+功能检测模式，用于高压配电系统组成原理、检测方法及故障排查教学。平台采用新能源汽车真实BDU总成，用于职业院校新能源汽车专业教学、技能竞赛及高压系统维修培训。
二、设备配置采购要求
BDU结构展示区：真实BDU总成，高压回路铜排、继电器、熔断器、电流传感器、预充电阻
高压元件检测模块：继电器线圈电阻/触点压降、电流传感器输出电压、预充电阻阻值、熔断器通断；测量接口标准4mm香蕉插孔
绝缘耐压测试模块：绝缘0～1000MΩ，耐压AC 0～5kV/DC 0～6kV
导通测试模块：≥6路，通断蜂鸣提示+LED指示灯
继电器控制模块：≥4路，驱动电压12V DC，手动+触摸屏控制
连接器插拔区：高压连接器原车款式，低压32针，插拔寿命≥5000次
电路原理教学模块：电路原理图丝印于面板，关键节点2mm测量端子
高压回路检测模块：压降、预充电压曲线、互锁电阻、绝缘电阻
三、设备技术性能采购要求
（一）聚焦高压控制核心
围绕BDU构建从结构到功能的完整教学体系。
（二）多维度检测能力
集成绝缘、耐压、导通、继电器、预充电阻、电流传感器测试。
（三）原理与实操结合
电路原理教学模块提供全电路测量点。
（四）真实结构还原
新能源汽车真实BDU总成。
（五）操作安全设计
高压测试回路配备限流电阻及熔断器。急停按钮、高压带电指示灯。绝缘耐压模块自动放电功能。
（六）故障诊断支撑
可模拟继电器触点粘连、预充电阻开路、互锁回路断开、电流传感器信号漂移、熔断器熔断。
（七）教学配套资源
●包含教学任务，具备PPT、工作页、练习题、视频、动画/仿真、教学方案、课程标准（投标文件中如有请提供对应功能操作截图，加盖投标人公章)。其中动力电池控制策略分析任务提供：PPT 30页以上、工作页10页以上、练习题20题以上、视频5分钟以上。
四、设备具备的功能要求如下
BDU结构认知；元件性能检测；绝缘与耐压测试；导通测试；继电器功能测试；连接器插拔实操；电路原理验证；回路综合检测；故障模拟与排查。
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。安装场所须在设备操作侧预留专用培训空间，面积不小于10平方米。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
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	电路综合智能教学平台
	1
	台
	一、采购产品总体要求
本设备面向新能源汽车教学需求，聚焦BMS（电池管理系统）核心电路模块的检测与验证平台。通过“电路测试 + 故障诊断”的双重模式，帮助学员深入掌握BMS各功能电路的工作原理、检测方法及故障排查技能，为动力电池系统维修奠定电工电子基础。平台采用模块化设计，各电路独立可测，工作于安全低压环境，适用于职业院校新能源汽车电子技术课程、技能竞赛及维修技师培训。
二、设备配置采购要求
1、BMS单体电压采样电路检测模块
模拟电芯电压输入：0～5V DC，精度±1mV
采样通道：≥12路（可扩展至24路）
配套可调稳压电源或分压电阻网络
测量端子：AFE芯片输入端、ADC参考电压、采样线接口
2、BMS温度采样电路测试模块
模拟热敏电阻阻值范围：0～200kΩ（对应-40℃～150℃）
电阻调节步进：1Ω（数字电位器）或手动旋钮
采样通道：≥8路
测量端子：上拉电阻两端、ADC输入、滤波电容
3、BMS电流检测电路测试模块
模拟信号类型：霍尔传感器（0～5V/0.5～4.5V）、分流器（±75mV）
信号发生器：可调电压源或电流源
检测精度：±0.5% FS
测量端子：传感器输入、运放输出、ADC输入
4、BMS均衡电路测试模块
均衡方式：被动均衡（电阻放电）
模拟电芯电压：0～5V（每路独立可调）
均衡通道：≥6路，每路带LED指示
均衡电流：可调（0～100mA模拟）
测量端子：MOS管驱动信号、均衡电阻两端、电芯模拟输入
5、BMS高压采样电路测试模块
模拟总压输入：0～100V DC（安全低压）
分压比可调（模拟不同电池包电压等级）
隔离方式：光耦隔离/差分放大器
测量端子：分压电阻网络、隔离放大器输入/输出、ADC输入
6、BMS绝缘检测电路测试模块
模拟绝缘电阻：0～10MΩ可调（正极对地、负极对地独立调节）
检测方式：电桥法/注入法
报警阈值可设：100Ω/V～500Ω/V
测量端子：注入信号端、检测电阻两端、MCU中断引脚
7、BMS通信电路测试模块
通信协议：CAN 2.0B、菊花链（ISO 11898-2/6）、SPI（≤10MHz）
物理接口：DB9、RJ45、标准排针
测试功能：波形观测（示波器）、信号电平测量、误码率测试（可选）
测量端子：CAN_H/CAN_L、菊花链差分对、SPI_CLK/MISO/MOSI
三、设备核心技术性能采购要求
3.1 聚焦BMS硬件底层
围绕BMS核心电路模块（采样、均衡、通信、绝缘检测等）构建独立检测平台，帮助学员深入理解电池管理系统硬件架构、芯片选型及信号调理原理。
3.2 全电路覆盖
涵盖电压采样、温度采样、电流检测、均衡控制、高压采样、绝缘检测、通信电路等BMS全部关键电路，形成从信号采集到数据交互的完整闭环。
3.3 原理可视化
每个模块均印制电路原理图，关键测试点（芯片引脚、电阻电容两端、运放输出等）引出标准2mm或4mm绝缘测量端子。配合示波器、万用表、信号发生器，将抽象电路原理转化为可观测的波形、电压、电阻数据。
3.4 模块化设计
七大电路模块独立可测，支持分项实训（如单独学习电压采样电路）与综合考核（如多模块联合故障排查）的切换，便于循序渐进教学。
3.5 安全低压环境
全部电路工作电压≤100V DC（实际信号多为0～5V），无需操作高压电池包，消除触电风险，适合电工电子基础课程及BMS入门教学。
3.6 与BMS系统衔接
各电路模块的检测方法与真实BMS主板完全一致（如AFE芯片的SPI读取、均衡MOS管驱动波形测量、CAN通信报文解析），学习成果可直接迁移至实车BMS故障诊断。
3.7 故障模拟与诊断能力
每个模块均设有故障设置开关（可隐藏），可模拟以下典型故障：
采样线断路/短路
上拉电阻开路
运放供电缺失
参考电压漂移
通信终端电阻错误
绝缘检测注入信号丢失
学员通过测量定位故障，提交分析报告。
● 3.8 教学配套资源
[bookmark: OLE_LINK12]教学资源中应包含若干教学任务，教学任务需要具备PPT、工作页、练习题、视频、动画/仿真、教学方案、课程标准等内容(投标文件中须出具此项功能截图证明文件，并加盖投标人公章）。此外，为证明符合此项条款要求，投标文件请提供以下教学任务内容证明材料:1.动力电池控制单元解析：投标文件中提供相应证明文件:PPT 30页以上、工作页10页以上、练习题 50题以上、视频5分钟以上的佐证材料。
四、设备具备的功能要求如下
功能模块 教学内容
单体电压采样电路测试
温度采样电路测试
电流检测电路测试
均衡电路测试
高压采样电路测试
绝缘检测电路测试
通信电路测试
综合故障诊断
五、配套安装环境要求
（一）运行条件
设备安装调试完成后，须满足24小时连续正常运行的要求。安装场所须在设备操作侧预留专用培训空间，面积不小于10平方米。
（二）场地清洁交付要求
设备及配套安装环境交付时，现场须达到清洁交付状态，无施工遗留物、杂物及积尘，满足场地交付验收要求。
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	消防改造工程
	1
	项
	本项目为流水线式连续生产，设备布局连续。为避免设备安装后影响安装区域原有消防系统保护功能，须对该区域内火灾自动报警、自动喷水灭火、消火栓、防排烟及应急照明疏散指示等现有消防系统进行局部调整与恢复。报警设备采用智能总线制，消防产品须具备CCCF认证，调整工作须符合现行消防技术规范。详细工程量见附件。

	二、商务要求

	交付要求
	1.投标人须确保本项目以交钥匙方式交付。保证所有设备安装调试完后，能在统一、完整且可即时投用的运行环境中正常持续运转。为此，投标人应负责完成一切必要的现场条件准备、安装基础制作、提供附属配套设施、维修新能源汽车动力电池所需的安全设施（包括消防安全）、全部安装与调试，以及水、电等公用介质的接入工作，所有费用均包含在投标总价中，采购人不再另行支付。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]2.现有成品保护与环氧地坪修复要求。中标人在进行设备安装作业过程中须对作业区域环氧地坪漆地面进行保护。因施工操作不当导致的任何地面破损、划伤、撞痕、油污渗透或涂层剥落，均由中标人自费修复至原状。重新施工的环氧地坪涂层总厚度不得低于1.0mm。修补区域完成面颜色必须与现场未被损坏的环氧地坪颜色保持一致，目视在自然光下不允许有可见的修补痕迹、疤痕或色圈。如有争议，则按照GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》执行，要求色差值ΔE≤1.5。
3.供电配套的伴随服务
作为本项目设备安装调试的伴随服务，中标人须自行完成从指定电井至设备安装位置的全部供电事宜，并确保设备最终能正常通电运行。电缆的选型须匹配设备的额定功率、启动特性及持续运行负荷。
此项伴随服务的全部费用（包括但不限于电缆、桥架、辅材、人工、测试等）均包含在投标总价中，采购人不再就此支付额外费用。
设备送电前，中标人须完成供电线路的安全性确认，包括线路绝缘、接地保护及漏电保护功能正常，并向采购人提交书面确认报告。因供电连接不当、电缆选型错误或安全性确认缺失所导致的设备损坏及人身伤害，由中标人承担。
投标人应在投标前通过现场踏勘，确认电井位置及敷设路径。因未充分踏勘导致的一切费用增加和工期延误，由中标人自行承担。
4. 施工资质与人员要求
中标人须承诺，本项目的所有施工活动，如有涉及高压电气、高处作业及制冷与空调等特种作业的，必须严格遵循国家《中华人民共和国安全生产法》及相关特种作业人员管理规定。
进场施工前，中标人须向采购人提交所有拟投入特种作业人员的有效《特种作业操作证》原件以供核查，并留存加盖公章的复印件备案。所需证书包括但不限于：高处作业证（适用于坠落高度基准面2米及以上的作业）、制冷与空调作业证、电工证（适用于高压及低压电气作业）等。
上述人员须人证合一，未按规定持证上岗的，采购人有权拒绝其进场，由此造成的一切工期延误及经济损失由中标人全额承担。

	交货时间及地点
	1.交货/交付日期：自合同签订之日起60个日历天内完成全部设备供货、安装及调试。
2.交货地点：广西机电职业技术学院指定地点。

	质保期及售后服务要求
	[bookmark: OLE_LINK11]1.中标人需提供设备送货上门、安装、调试，按采购需求完成全部现场环境适配工作，提供必要的零配件或备件供应，全部费用均包含在合同总价中，采购人不再支付任何费用。
2.中标人须提供有针对性的应用和操作培训，提交详细培训计划及培训材料，所有培训费用由中标人承担。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]3.质保期：按国家有关规定实行产品“三包”，质保期三年。质保期自交货并验收合格之日起计，质保期内提供上门维修，更换零部件服务；如质保期间设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供应商应负责更换相同规格型号的新设备，所产生的全部费用均由中标人承担，采购人不再支付任何费用。设备维修或更换后其保修期相应顺延。质保期满后如需更换零部件，中标人须保证提供优惠价格的配件和服务。
4.故障响应时间：2小时内响应，2个工作日内到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时修复，重大故障处理时限不超过24小时修复。如出现48小时内无法修复的故障，须提供相同规格型号的备用设备，全部费用均包含在合同总价中，采购人不再支付任何费用。
5.采购的软件可终身升级，全部费用均包含在合同总价中，采购人不再支付任何费用。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK16]6.本次采购的服务成果包含为采购人获取一家动力电池生产原厂的电池维修官方授权，中标人须自行全权对接新能源汽车动力电池生产原厂，为采购人办理并交付院校专属电池维修官方授权文件。授权范围须完整覆盖本项目所需的电池维修、实训运维、售后技术服务及对外培训认证等全部需求。具体包含但不限于：授权采购人使用原厂培训体系面向社会开展培训、获得不少于3名原厂认证讲师名额、交付标准课程与认证题库，并确保采购人可独立颁发加盖原厂认证标识的学员证书且支持官方渠道查询。授权有效期须完全覆盖合同服务期。
上述厂家授权办理、讲师认证及培训体系交付等全部工作均由中标人负责，并纳入项目最终验收。采购人独立颁发首张可官方查询的学员证书，作为授权交付完成的核心判定依据。未按时完成上述任一授权及交付义务的，均视为违约，按违约条款处理。
[bookmark: OLE_LINK19]7.中标人须派驻至少一名所授权的动力电池生产原厂认证的专职技术工程师连续驻场不少于12个月，全面负责相关技术指导与业务对接。驻场期间，中标人负责提供不少于3批次待维修动力电池包维修业务，由采购人运营团队在中标人工程师的督导下，独立完成从故障诊断、维修方案制定、执行维修、检测合格到出厂交付的全流程操作。待采购人运营团队能够独立完成上述全部批次维修且每批次维修均符合验收标准后（该批次内所有电池包均修复成功，并通过采购人按照动力电池生产原厂要求通过标准的充放电测试及气密性等检测），双方签署《独立运营能力确认书》。签署该确认书是采购人支付全部合同价款的前提条件之一。
《独立运营能力确认书》签署后，双方须基于本项目设备运行需求，中标人每月须向采购人提供不少于5批次真实、完整的待维修动力电池包维修业务（每批次业务量的具体规模，由采购人根据其自身实际运行情况，与中标人协商后决定。双方应于每月开始前5个工作日内完成协商）。中标人需负责相应的驻场或远程技术支持、设备维护及工艺保障，确保每批次产出符合约定标准。投标人须在投标文件中提交5年期的长期服务框架方案，明确业务引入的具体来源、类型、实施路径及保障机制，该方案自设备最终验收合格之日起生效，5年内持续有效。

	付款方式
	1.全部货物送达安装现场后，采购人凭到货验收单向中标人支付合同总价的50%。中标人在收该笔货款后10日内，提交一份金额为合同总价10%的无条件银行保函（且有效期至少12个月)；
2.全部货物安装调试完毕并经验收合格，采购人向中标人支付剩余50%合同价款。
3.中标人须在采购人每次付款前，按付款金额提供增值税专用发票给采购人。
4.项目①取得《建设工程消防验收意见书》（合格）或《建设工程消防验收备案凭证》和②获取一家动力电池生产原厂的电池维修官方授权和③签署《独立运营能力确认书》后，中标人提交退还保函申请，采购人退还预付款保函。

	履约保证金
	1.履约保证金金额：非中小企业按合同金额的5%，若符合政府采购促进中小企业发展政策的按合同金额的2%。
2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票等非现金方式。
3.履约保证金缴纳期限：自中标通知书发出之日起10个工作日内。
4.履约保证金退付方式、时间及条件：项目交付验收合格，取得《建设工程消防验收备案凭证》，且双方签署《独立运营能力确认书》后，一年退付（无息）。由中标供应商向采购人提供《采购项目合同验收书》《采购项目履约保证金退付意见书》，采购人在收到合格材料后，根据中标供应商相关违约处罚扣款后的实际数额在5个工作日内办理退还手续（不计利息）。
5.不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。
6.履约保证金指定账户： 开户名称：广西机电职业技术学院 开户银行：建设银行南宁市大学路支行 银行账号：4500 1604 8510 5050 3961。 
7.在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知广西机电职业技术学院，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

	分包要求
	本项目第28项“消防改造工程”允许分包。
分包金额或比例：≤15989.80元（最终按中标人第28项“消防改造工程”的中标报价为准）
1.分包要求
1.1分包工程概况
由于本项目设备用于锂电池维修，设备安装过程中需要完成相关设备的消防安全配套改造，因此允许中标人对本项目第28项“消防改造工程”进行专业分包。消防改造工程属于本项目的非主体、非关键性工作，分包应符合国家有关法律法规及招标文件的规定。消防工程量详见附件。
1.2 投标人根据本项目招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将本项目第28项“消防改造工程”工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
1.3分包工程的范围与内容
消防改造工程分包范围包括但不限于以下系统的深化设计、设备材料采购、安装、调试、检测、验收及保修服务：
火灾自动报警（烟感）及联动控制系统；
室内外消火栓系统；
自动喷水灭火系统；
防排烟与通风系统；
监控系统及消防应急照明疏散指示系统；
具体工作内容以采购人最终下发的工程量清单为准。
1.4分包管理要求
①总承包单位负责制：中标人作为总承包单位，对分包工程的质量、安全、工期、文明施工及农民工工资支付等承担连带责任，分包人不免除中标人的任何合同义务。
②禁止转包与再分包：分包人必须自行完成承接的消防改造工程，严禁将分包工程再次转包或违法分包。一经发现，采购人有权要求中标人解除分包合同，并由中标人承担因此产生的一切损失。
③资质与人员锁定：分包人投标文件中承诺的项目负责人及主要管理人员必须到位履职，不得擅自更换。确需更换的，须经总承包人同意并报采购人书面批准，且更换人员的资格不得低于原人员。
[bookmark: OLE_LINK5]④质量与验收标准：分包工程的质量须达到国家现行消防技术标准及设计要求，确保通过消防部门验收并取得消防验收合格意见书，并取得《建设工程消防验收意见书》（合格）或《建设工程消防验收备案凭证》。因分包人原因导致验收延误或未通过，产生的一切整改费用及后果由分包人承担，总承包人负总责。
⑤资料与配合：分包人须按总承包人要求编制并移交完整的竣工资料，服从总承包人的现场统一管理，包括进度计划、安全文明施工、机械设备调配等。
1.5投标文件的编制要求
投标人如计划将消防改造工程分包，须在投标文件中提供分包人的资格证明材料；如投标人自行承包，则须在投标文件中提供以下②和③材料；否则将被视为不响应本项目采购要求，符合性审查不通过，其投标将被否决：
分包人的资格证明文件，包括：①.营业执照副本复印件（加盖分包人公章）；
②.有效的消防设施工程专业承包贰级及以上资质证书副本及安全生产许可证复印件；
③.“信用中国”网站查询记录截图（未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单）。
以上材料均须加盖分包人公章（如投标人自行承包的，则盖投标人公章），并由投标人汇编入投标文件中。
1.6分包合同的签订与支付要求
①分包合同应在总承包合同签订后10日内签订，并向招标人备案。
②分包工程款应通过总承包人专用账户支付至分包人，分包人须单独开设农民工工资专用账户，严格执行实名制管理和总包代发工资制度。
③采购人有权对分包工程进度款支付情况进行监督，必要时可直接拨付至分包人账户，并不视为对总承包合同支付义务的变更。
1.7 其他要求
①采购人有权在项目履约验收环节对分包人的资格进行复核，如发现弄虚作假，将按招标文件规定处理。
②本分包要求是招标文件的组成部分，与总承包合同通用条款及专用条款具有同等法律效力。未尽事宜，遵照《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》等法律法规执行。

	其他商务要求
	1.规范标准：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。
2.采购标的验收标准
2.1验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。
2.2中标人在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件（如有要求）进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
2.3其他未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。
3.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的，其投标文件作无效处理。
4.保密要求：中标人在项目实施过程中，可能需要了解或知悉采购人的相关业务信息，为确保采购人业务信息的安全，中标人必须对本项目所有项目信息予以保密，未经采购单位书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。
5.投标人投标时，如有，请在投标文件中提供供货、安装调试及技术培训实施方案、场地适配建设方案、售后服务方案、技术能力、业绩等相关内容。

	核心产品
	本项目核心产品为第22项货物“工况模拟测试系统”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）
注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（报价低优先、按技术指标优劣）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	演示要求
	1.本项目采购标的有演示内容要求的（具体详见上文“技术参数及性能（配置）要求”），演示需供应商自备设备（含电脑、电源线、网络通信等所需辅助设备），并自行搭建演示环境。评审当日，不提供演示或演示达不到对应项“技术参数及性能（配置）要求”的，则视为不响应该技术条款（参数），按《评标方法及评分标准》负偏离扣分条款执行。
2.演示方式：在广西政府采购云平台视频会议系统通过共享屏幕方式进行线上演示。请投标人自行提前做好演示所有的准备。
3.演示时间：评审当日，具体演示时间另行通知。
4.演示时间要求：每位投标人演示时间约30分钟（含讲解、演示），因演示所产生的所有费用由投标人自行承担。

	现场勘察
	1.鉴于本项目需要根据项目情况综合评估成本，投标人如有需要进行现场勘察的，可根据实际考虑自行前往（交通工具、费用由各投标人自行负责），以便投标人了解真实的现场情况、设备设施情况和项目实际需求。
2.现场考察携带的资料：投标人的前往人员的身份证复印件（不能体现投标人单位名称和加盖公章等，预防泄露投标人信息，造成的后果由投标人自行承担）。
3.现场勘察时间：2026年8月10日9:30～9:45进行签到，逾时不予签到，9:45后由采购人统一安排进行考察，逾期不予接待。未在规定时间到场考察的投标人将视为自动放弃现场考察的权利。
集中地点：广西壮族自治区南宁市江南区沙井街道下津路12号广西机电职业技术学院江南校区A8栋5楼
联系人：殷亚庆      联系电话：13878810972
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第三章  投标人须知
[bookmark: _Toc254970667][bookmark: _Toc254970526]投标人须知前附表
	序号
	内容、要求

	1 
	采购项目名称：新能源汽车动力电池综合利用人才培养基地设备采购
项目编号：GXZC2026-G1-002397-GXZJ

	2 
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目的代理服务费按投标人须知第九条规定的（货物类）标准下浮20%采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向采购代理机构支付。

	3 
	投标保证金（人民币）：详见本项目公开招标公告。
投标保证金必须根据招标公告的要求进行缴纳，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

	4 
	现场踏勘：详见《第二章  招标项目采购需求》。

	5 
	演示时间及地点：详见《第二章  招标项目采购需求》。

	6 
	答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应以书面形式要求采购人或者本公司作出书面答疑、澄清；
询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本公司提出书面询问、质疑。
答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本公司将以书面形式送达所有已报名的投标人；本公司可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。

	7 
	投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。
电子投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	8 
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密投标文件。

	9 
	投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	10 
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

	11 
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	12 
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。
“电子加密投标文件”的上传、提交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	13 
	电子加密投标文件的解密：
开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	14 
	提交投标文件截止时间、开标时间和地点：详见本项目公开招标公告。

	15 
	评标方法：综合评分法。

	16 
	中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于财政部门指定的政府采购信息发布媒体。

	17 
	采购资金来源：财政性资金。

	18 
	付款方式：见招标项目采购需求。

	19 
	投标文件有效期： 60天。

	20 
	本招标文件解释权属广西中吉银工程项目管理有限公司。







投标人须知正文
[bookmark: _Toc254970527][bookmark: _Toc254970668]一、总  则
（一）适用范围
[bookmark: _Toc254970669][bookmark: _Toc254970528]本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义
1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。
2. “采购代理机构”系指广西中吉银工程项目管理有限公司（以下简称“本公司”）。
3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
[bookmark: _Toc254970670][bookmark: _Toc254970529]8.“▲”系指实质性要求条款。
9. “允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。
（三）招标方式
[bookmark: _Toc254970530][bookmark: _Toc254970671]公开招标方式。
（四）投标委托
[bookmark: _Toc254970672][bookmark: _Toc254970531]如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。
（五）投标费用
投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。
（六）联合体投标
本项目明确不接受联合体形式投标，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。
（七）转包与分包
1.本项目不允许转包。
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]2.本项目分包要求详见《第二章  招标项目采购需求》。
[bookmark: _Toc254970533][bookmark: _Toc254970674]（八）特别说明：
▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。
▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。
（九）询问、质疑和投诉
1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
[bookmark: _Toc254970675][bookmark: _Toc254970534]3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。
4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法根据中标候选人推荐原则另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
①质疑联系部门及电话为：广西中吉银工程项目管理有限公司            0771-3120820                  
通讯地址：南宁市青秀区民族大道159号凤岭·新新家园A区2栋15层
②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    0771-5331544
通讯地址：广西南宁市桃源路69号

二、招标文件
（一）招标文件的构成
1.公开招标公告；
2.招标项目采购需求
3.投标人须知；
4.评标方法及评分标准；
5.政府采购合同主要条款；
6.投标文件格式。
（二）投标人的风险
1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。
（三）招标文件的澄清与修改
1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。
2. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
3. 招标文件的澄清、答复、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改、补充招标文件。
4. 采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布公告。
[bookmark: _Toc254970535][bookmark: _Toc254970676]
[bookmark: _Toc254970536][bookmark: _Toc254970677]三、投标文件的编制
（一）投标文件的组成（以下要求“必须提供”的，请按要求在投标文件中提供，否则作投标无效处理；其他如有请提供）
投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。（扫描件或其他电子文件）
1.资格文件：
（1）有效的主体资格证明文件；
投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）
（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
    （4）财务状况报告（2024年或2025年财务报表复印件）或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，只需提供投标文件提交截止时间前一个月的财务状况报告（表）或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止时间不超过一年）（必须提供）
（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）
注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)
查询截止时间：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
（7）投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
（8)投标人参加本项目无围标串标行为的承诺；（必须提供，否则作无效投标处理）

2.商务技术文件：
2.1商务文件：
（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）
（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）
（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；
（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见附件)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）； 
（5）产品销售许可证复印件；
（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；
（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）
（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)
可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  
（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；
（11）其他特殊资质证书；
（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；
（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（16）投标人情况介绍。
（17）投标人认为需要提供的其他材料。
（18）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）
（19）本国产品适用政府采购政策相关资料（格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件：
（1）技术响应表；（必须提供）
（2）设备配置清单（均不含报价）；
（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）
（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；
（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
（7）投标人认为需要提供的其他材料；
（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

3.报价文件：
（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）
（4）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）
▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。
[bookmark: _Toc254970678][bookmark: _Toc254970537]    （二）投标文件的语言及计量
    ▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
[bookmark: _Toc254970538][bookmark: _Toc254970679]    ▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
    （三）投标报价
   1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、随配附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、运抵指定交货地点、送货上门服务、现场安装调试、保修等各种费用和售后服务、培训、税金及其他所有成本费用的总和。
3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
▲4.异常低价审查：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
5.评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
（四）投标文件的有效期
    1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc254970680][bookmark: _Toc254970539]    2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
[bookmark: _Toc254970540][bookmark: _Toc254970681]    3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 
[bookmark: _Toc254970541][bookmark: _Toc254970682]    4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标保证金
1.投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
2.投标保证金的交纳方式：详见本项目公开招标公告。
3.投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。
4.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。
5.中标人的投标保证金在合同签订后（合同签订后送达本公司）5个工作日内退还。
6.投标保证金不计息。
    注：办理投标保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号，分标号（如有），以免耽误投标。        
    7.中标人应在中标通知书发出之日起5日内与采购人签订合同。
    8.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
[bookmark: _Toc254970683]（5）其他严重扰乱招投标程序的；
（6）未按规定提交履约保证金的。
（六）投标文件的签署和份数
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2.投标文件份数：见投标人须知及前附表。
3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。
4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密
▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。
2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。
3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
4.投标人已经被推荐为第一中标候选人后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
（八）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在广西政府采购云平台系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在资格、符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（3）投标文件无法定代表人(负责人)或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书或者填写内容不齐全的；
（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人(负责人)授权委托人身份不符的； 
（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；
（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；
（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；（说明：评标时，评标委员会将以本采购代理财务室编制的《项目投标保证金到账信息表》作为评审参考依据）。
（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2.在商务、技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）投标有效期等商务条款不能满足招标文件要求的；
（2）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；
（3）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
（4）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；
（5）允许偏离的商务、技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离超出允许的范围以上的；
（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
（7）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；
3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额（包括各分项单价预算），采购人不能支付的；
（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；
（4）评审委员会启动异常低价投标审查，依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。
5.其他投标无效的情形：
（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；
（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；
（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；
（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开  标
    （一）开标准备
采购代理机构将在规定的时间和地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。
    （二）开标程序
1.电子开标会由本采购代理机构主持。
2.本采购代理机构工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.进入资格文件审查环节，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标供应商的资格进行审查。
5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。
注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。
②开标后，某分标投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查
采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评  标
    （一）组建评标委员会
    本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。
    （二）评标的方式
    本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。
（三）评标程序
实质审查与比较
（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
（2）评标委员会对投标文件进行评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以盖章的电子文件进行回复。
投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。
（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。
（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。
（5）评标委员会完成评标后,由广西政府采购云平台系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
（四）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）错误修正
投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（六）评委表决
在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。
（七）评标原则和评标方法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。
（八）评标过程的监控
本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果
   （一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
（二）中标人确定后，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体发布中标公告。
（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。
    （四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。
    （五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同
    （一）合同授予标准
合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。
（二）履约保证金
1.各中标人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。
2.签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
3.在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由中标人自负。
    （三）签订合同
    （1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。
    （2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金。
    （3）中标人拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标人放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项
    （一）中标服务费
（1）采购代理机构按（桂价费 〔2011〕55号）的收费标准下浮20%，按差额定率累进法计取中标服务费。发布中标结果公告后，中标人须向广西中吉银工程项目管理有限公司一次付清中标服务费。
（2）代理服务收费标准：
	               费率
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
（3）服务费指定银行账户：
开户名称：广西中吉银工程项目管理有限公司
开户银行：广西北部湾银行南宁市嘉宾支行
银行账号：805021372200001
（二）解释权：本招标文件解释权属本采购代理机构。
（三）需要补充的其他内容
（1）本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。
（2）其他事项详见“投标人须知前附表”。
（3）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
在政府采购活动（货物采购项目）中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受本办法规定的中小企业扶持政策；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。。
依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）  政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：
或者受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交人负责人签字或者盖章：
联系电话： 年 月 日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：
联系电话： 年 月 日



附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书

	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	合同编号：

	
	  
该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月      日已满，请将履约保证金（大写金额）                              ，（小写金额）¥          退付到达以下帐户。
单位名称：
开户银行：
帐    号：
联系人及电话：

                           供应商公章：
                                                年    月    日

	采
购
单
位
意
见
	
退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：



联系人及电话： 
                               
分管校领导签字：

 采购单位公章：
                                                年    月    日

	财
务
部
门
意
见
	此表于     年     月      日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。


附件3：

节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）



注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
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评标方法及评分标准

一、评标原则
    （一）评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。
    （二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。
（三）评标方式：以封闭方式进行。
二、评标方法
（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）
	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格分（满分30分）
	投标报价（满分30分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）政策性扣除计算方法。
①根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。
按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
②根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》，该产品视为本国产品。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（4）价格分计算公式：价格分=（评标基准价／评标报价）×30分   
异常低价审查：具体详见第三章《投标人须知》。

	2

	技术分（满分50分）
	技术参数分（满分40分）

	评标委员会对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人的响应文件，对照招标文件《招标项目采购需求》中“技术参数及性能（配置）要求”的响应情况进行独立评审，按以下方式计分：
（1）基本分：通过资格性和符合性审查的，得基本分40分。满分40分。
（2）负偏离扣分：“●”号技术条款（参数）发生负偏离或不响应的，经评委评审确认后，每有一项负偏离或不响应扣1.7分，扣完为止。

	
	
	供货、安装调试及技术培训实施方案（满分5分）
	根据投标人提供的供货组织方案、产品安装方案、调试、现场技术培训的主要技术保证措施进行评分，需配合必要的图片或列表等进行说明：
一档(0分)：不提供技术方案或无实质内容或明显不满足项目要求的不得分；
二档(2分)：方案阐述简短(未对供货组织施工方案、产品安装方案、调试、现场技术培训的主要技术保证措施做针对性的详细说明)，方案有缺陷或遗漏；
三档(3分)：方案对供货组织施工方案、产品安装方案、调试、现场技术培训的主要技术保证措施做针对性的详细说明，方案完整无缺漏；
四档(5分)：方案对供货组织方案、产品安装方案、调试、现场技术培训的主要技术保证措施做针对性的详细说明，方案完整无缺漏，具有可操作性(如按此方案实施则项目的质量及工期均有保障)，配合针对性的图片或列表等进行说明。

	
	
	场地适配建设方案（满分5分）
	投标人针对本项目设备安装及运行的场地条件提交配套方案的，按以下方式评分。评审因素：①设备安装场地的布局方案（含开放式实训区域规划、独立透明功能区域设置、设备工位布置及人流动线规划）；②设备供电线路图及配套实施方案；③设备安装前后地面及安全防护方案（含地面平整及绝缘防护）。
上述3项均有具体方案的，且方案完整无缺漏，具有可操作性，配合针对性的图片或列表等进行说明。得5分。
仅有其中2项的且方案完整无缺漏，具有可操作性，得3分。
仅有其中1项的且方案完整无缺漏，具有可操作性，得1分。
未提供或方案不具体，无可操作性的，不得分。

	3
	商务分（满分20分）
	业绩分（满分10分）
	（1）项目履约能力证明
为保障本新能源动力电池综合利用实训基地组建质量，投标人具有本项目的实际技术操作能力与真实运营基础并能提供相关佐证材料的，得4分，（须提供投标人“动力电池拆解、装配、检测”等具体技术场景的实景照片，不提供或者信息不足以证明的不得分）。
（2）同类项目经验证明
投标人自2023年1月1日至投标截止时间，具有与本次采购内容相类似（如：动力电池相关设备、电池检测/维修维保设备、或与新能源汽车零部件/配套设备类的）供货有效采购合同业绩的，每提供1份符合要求的合同得3分，本项最高累计6分。“相类似”指采购标的物的产品属性、技术功能与项目类型实质相同，不限定具体合同金额、供货数量及采购单位的行业或行政区域。
须提供采购合同关键页复印件（含首页、双方全称、签订日期、合同标的物名称或明细、签章页）并加盖投标人公章。同一项目分年度签订的合同视为一个业绩。涉及子公司业绩的，须同时提供股权关系证明（国家企业信用信息公示系统截图或公司章程），否则不得分。未按要求提供或不清晰的对应业绩不得分。若中标后发现材料虚假，采购人将报监管部门查处。

	
	
	企业资质与售后（满分7分）
	（1）参与人员能力证明（满分2分）
[bookmark: OLE_LINK3]投标人拟为本项目投入不少于5名在职技术人员的，得2分。（须提供在职技术人员的①社保证明或劳动/劳务合同；和②人员具备动力电池拆装、检测、维修等相关技能的培训结业证书或技能证明材料复印件；不提供或者少提供的不得分）。
（2）证书（满分3分）
投标人具有以下有效认证证书的，满分3分，每提供一个证书0.75分：
①环境管理体系认证；②质量管理体系认证；③职业健康管理体系认证；④知识产权管理体系认证。
须同时提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网“有效”状态截图，已失效、撤销或不提供的不得分。
（3）售后服务方案（2分）
根据投标人提供的售后服务方案(包括但不限于售后服务体系、售后服务人员配备、售后服务响应机制、替代品、质保期外售后服务措施等)内容完整的得2分，缺1项内容扣0.4分，未提供或不合理的不得分。

	
	
	政策功能分（满分3分）
	（1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属清单页），每提供1份得1分，满分2分。
（2）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书复印件并加盖投标人公章，每提供1份得1分，满分1分。


（三）总得分=1 + 2 + 3 。
三、中标候选人推荐原则
（一）评标委员会将根据评审后得分由高到低顺序排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力或者自身原因提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人、采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，采购人也可以决定重新采购。对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。
（二）异常低价审查：具体详见第三章《投标人须知》。
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广西壮族自治区政府采购合同（格式）
           合同编号：

采购人（甲方）  广西机电职业技术学院        采 购 计 划 号             
供 应 商（乙方）                            招  标  编  号             
签  订  地  点                              签 订 时 间             
本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	标的
名称
	商标
品牌
	型号
参数
	生产
厂家
	产地
	数  量
	单位
	单  价
（元）
	金  额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同合计金额包括产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按招、投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：设备运输及卸货由乙方负责，所产生的相关费用由中标人承担。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输过程若产生零部件损坏应由乙方免费更换 。
第五条　交付和验收
1.交货时间：                        ；交付地点：                         。
2.乙方提供不符合招、投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货并安装、调试完后七个工作日内进行最终验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。如因甲方原因暂时不能安装、调试的货物，经双方签字确认后可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方决定。
第七条  售后服务、质保期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。
2.货物质保期：                           。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
2.付款方式：
1.全部货物送达安装现场后，甲方凭到货验收单向乙方支付合同总价的50%。乙方在收该笔货款后10日内，提交一份金额为合同总价10%的无条件银行保函（且有效期至少12个月)；
2.全部货物安装调试完毕并经验收合格，甲方向乙方支付剩余50%合同价款。
3.乙方须在采购人每次付款前，按付款金额提供增值税专用发票给甲方。
4.项目①取得《建设工程消防验收意见书》（合格）或《建设工程消防验收备案凭证》和②获取一家动力电池生产原厂的电池维修官方授权和③签署《独立运营能力确认书》后，乙方提交退还保函申请，甲方退还预付款保函。
第九条　履约保证金
1.履约保证金金额：非中小业按合同金额的5%，若符合政府采购促进中小企业发展政策的按合同金额的2%。
2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票等非现金方式。
3.履约保证金缴纳期限：自中标通知书发出之日起10个工作日内。
4.履约保证金退付方式、时间及条件：项目交付验收合格，取得《建设工程消防验收备案凭证》，且双方签署《独立运营能力确认书》后，一年退付（无息）。由乙方向甲方提供《采购项目合同验收书》《采购项目履约保证金退付意见书》，甲方在收到合格材料后，根据乙方相关违约处罚扣款后的实际数额在5个工作日内办理退还手续（不计利息）。
5.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。
6.履约保证金指定账户： 开户名称：广西机电职业技术学院 开户银行：建设银行南宁市大学路支行 银行账号：4500 1604 8510 5050 3961。 
7.在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知广西机电职业技术学院，否则由此产生的后果由乙方自负。
第十条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条  质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质保期按交货最终验收合格之日起计（期限按乙方承诺，但是不得低于国家相关标准）。如因甲方原因暂时不能安装、调试视同验收合格的货物，质保期从安装、调试完成之日起计算，或者从项目整体最终验收之日起质保期满后再延长1年，以先到时间为准。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  按乙方投标文件承诺  小时响应。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备的维修按乙方投标文件承诺实行。
第十二条  货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并初步验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十三条 交货及验收要求
1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。初步验收合格后，甲方应当在安装、调试完后七个工作日内进行最终验收，甲方无故不进行最终验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并最终验收合格。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5. 最终验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）。 
6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定执行。
第十四条　违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额  5   %违约金并赔偿甲方经济损失。   
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额  5  ‰违约金，超过  10  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额  5  ‰违约金。
5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责修复，如无法修复的乙方负责更换全新货物，或者按合同价向甲方赔偿经济损失。
7.其它违约行为按违约货款额  5   %收取违约金并赔偿经济损失。
8.上述违约金支付合计不应超过合同金额的20%。
第十五条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行鉴定。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条  合同生效及其它
1.本合同履行期限为：按照本合同约定；合同履行地点为：广西南宁市；合同履行的方式：按照本合同约定。
2.合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。
4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十八条　合同的变更、终止与转让
1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　签订本合同依据
1.政府采购招标文件；
2.乙方提供的投标文件；
3.投标承诺书；
4.中标通知书。
第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方二份（其中一份采用活页装订），乙方二份，政府采购监管部门及采购代理机构各一份。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。
	甲方（章）           




                 年   月   日
	乙方（章）              




                             年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人(负责人)：
	法定代表人(负责人)：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：



合 同 附 件
	1、供应商承诺具体事项：详见投标文件。

	2、售后服务具体事项：详见投标文件。

	3、保修期责任：详见投标文件。

	4、其他具体事项：详见投标文件。

	甲方（章）






                      年   月   日 
	乙方（章）






                       年   月   日


  注：售后服务事项填不下时可另加附页。
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投标文件格式
一、投标文件封面格式

                                                   
投标文件

采购项目名称： 
采购项目编号： 
所投分标（如有）：
投标人名称：（盖章）
投标人地址：
                                                   年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成]

二、投标文件目录
1.资格文件：
（1）有效的主体资格证明文件；
     投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）
（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
    （4）财务状况报告（2024年或2025年财务报表复印件）或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，只需提供投标文件提交截止时间前一个月的财务状况报告（表）或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止时间不超过一年）（必须提供）
（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）
注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)
查询截止时间：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
（7）投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
（8)投标人参加本项目无围标串标行为的承诺；（必须提供，否则作无效投标处理）

2.商务技术文件：
2.1商务文件：
（1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）
（2）投标声明书 (格式见第六章)；（必须提供）
（3）法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第六章)（委托时必须提供）；
（4）法定代表人(负责人)身份证明书（格式见第六章)、法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件（必须提供）； 
（5）产品销售许可证复印件；
（6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；
（7）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）
（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。(如有规定,则必须提供)
可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）  
（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；
（11）其他特殊资质证书；
（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；
（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；
（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（16）投标人情况介绍；
（17）投标人认为需要提供的其他材料。
（18）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）
（19）本国产品适用政府采购政策相关资料（格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件：
（1）技术响应表；（必须提供）
（2）设备配置清单（均不含报价）；
（3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）
（4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；
（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
（7）投标人认为需要提供的其他材料；
（8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

3.报价文件：
（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）
（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）
（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）
（4）开标一览表（格式见第六章）。
▲注：法定代表人(负责人)授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按照招标文件格式要求签署和加盖单位公章，否则作投标无效处理。
[bookmark: _Toc14857][bookmark: _Toc27333]
三、投标文件格式
[bookmark: _Toc8966][bookmark: _Toc4138]一）资格文件部分（格式）
1.资格文件：
（1）有效的主体资格证明文件；
     投标人有效的“主体资格证明文件”（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件，同时要加盖单位公章；（必须提供）
（2）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）投标截止之日前一年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》。（必须提供，新成立单位按实际提供）
    （4）财务状况报告（2024年或2025年财务报表复印件）或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，只需提供投标文件提交截止时间前一个月的财务状况报告（表）或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标文件提交截止时间不超过一年）（必须提供）
（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（内容、格式自拟，必须提供）
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明。（格式自拟，必须提供）
注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)
查询截止时间：资格审查结束前。
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。


（7）投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

投标人直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。


投标人名称(电子签章)：
日期：    年  月   日


投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。


投标人名称(电子签章)：
日期：  年  月   日


（8)投标人参加本项目无围标串标行为的承诺；

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）：
日期：  年  月   日


二）商务技术文件部分（格式）
1.商务文件：

  （1）投标保证金的提交凭证；（必须提供）


（2）投标声明书格式：
投标声明书
致： 广西中吉银工程项目管理有限公司 
                    （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。
    我           （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的                     项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
    1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
    2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
    3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                  ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于      年      月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。
    4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录情况：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

                                               法定代表人（负责人）签字或盖章：             
                                               投标人名称（盖章）：               
                                                                          年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

    (3) 法定代表人(负责人)授权委托书格式：
法定代表人(负责人)授权委托书
致： 广西中吉银工程项目管理有限公司 
    我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
    在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
    被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字或盖章：                          法定代表人（负责人）签字或盖章：            
所在部门职务：                                职务：               
被授权人身份证号码：                            
	贴附“委托代理人有效身份证复印件”（正反两面）



                                                      投标人名称（盖章）：
                                                                   年    月    日



   （4）法定代表人（负责人）身份证明书
法定代表人（负责人）身份证明书
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                
身份证号码：                                 
系                                                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。
特此证明。
附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件
投标人名称（盖章）：                          
         年        月        日






    
    （5）产品销售许可证复印件；

    （6）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件

    

    （7）商务响应表格式：
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	



法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：           
投标人名称（盖章）：                             日 期：          






    （8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 (如有规定,则必须提供)
 
（10）类似成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件等，格式可自行调整）；
	序号
	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购数量
	合同金额
	采购单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



  法定代表人(负责人)签字或盖章：　　　    　　
  投标人名称（盖章）：                                                 年    月   日


（11）其他特殊资质证书；

（12）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；（格式自拟）

（15）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍；

（17）投标人认为需要提供的其他材料。

（18）中小企业声明函。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。


中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

（19）本国产品适用政府采购政策相关资料。
1）关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　月　日    


关于符合本国产品标准的声明函说明： 
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

2）关于本国产品比例的承诺函（如适用）
本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定，本公司(单位)提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上。
本公司(单位)对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　 月 　日   
注：当采购项目或采购包中含有多种产品，符合有关政策的，供应商还应当提供本承诺函。
2.技术文件部分（格式）
   （1）技术响应表格式： 
	项号
	招标要求
	应标情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


   
注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：                 
投标人名称（盖章）：                          日 期：              

（2）设备配置清单格式：
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：         
投标人名称（盖章）：                          日  期：          

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）
                           ②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

    （3）项目实施方案、售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供）

    （4）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：        
投标人名称（盖章）：                        日 期：            


    （5）投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；
备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：
	序号
	优惠内容

	
	

	
	

	
	



法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：        
投标人名称（盖章）：                        日 期：            


    （6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

    （7）投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）

    （8）招标项目采购需求中要求必须提供的材料（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

三）报价文件部分 （格式）
    （1）投标函格式
投 标 函
致： 广西中吉银工程项目管理有限公司 
    根据贵方为               项目的招标公告（项目编号：            ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                      （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。
    据此函，签字代表宣布同意如下：
    1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
    2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
    3.本投标有效期自提交投标文件截止之日起         天。
    4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
    5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
    6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：               电话：               
传真：               投标人代表姓名：              职务：               
开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：                      
投标人名称（盖章）：              
日期:       年    月    日




    （2）投标报价明细表格式

投标报价明细表
                                                            金额单位：人民币（元）
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位及数量
	单价
	金额
	备注

	1
	动力电池综合电检仪
	
	
	
	
	
	
	

	2
	动力电池整包放电仪
	
	
	
	
	
	
	

	3
	动力电池清洁套装
	
	
	
	
	
	
	

	4
	动力电池拆解工作站
	
	
	
	
	
	
	

	5
	动力电池数控铣削台
	
	
	
	
	
	
	

	6
	动力电池冷冻舱
	
	
	
	
	
	
	

	7
	动力电池包专用托架
	
	
	
	
	
	
	

	8
	动力电池转运台
	
	
	
	
	
	
	

	9
	镍片焊接工作站
	
	
	
	
	
	
	

	10
	镍片焊接检测套装
	
	
	
	
	
	
	

	11
	高精度红外热成像测温仪
	
	
	
	
	
	
	

	12
	自动涂胶机
	
	
	
	
	
	
	

	13
	手动补胶机
	
	
	
	
	
	
	

	14
	便携式智能气密性检测仪
	
	
	
	
	
	
	

	15
	便携式气密性检测专用工装
	
	
	
	
	
	
	

	16
	动力电池整包智能烘干舱
	
	
	
	
	
	
	

	17
	动力电池低温智能加热台
	
	
	
	
	
	
	

	18
	动力电池水道智能检测系统
	
	
	
	
	
	
	

	19
	超声波粗铝丝焊线机
	
	
	
	
	
	
	

	20
	模组EOL测试仪
	
	
	
	
	
	
	

	21
	EOL综合测试仪
	
	
	
	
	
	
	

	22
	工况模拟测试系统
	
	
	
	
	
	
	

	23
	新能源动力核心单元可视化实训平台
	
	
	
	
	
	
	

	24
	新能源动力电池智能教学平台
	
	
	
	
	
	
	

	25
	动力电池整包智能检测教学平台
	
	
	
	
	
	
	

	26
	高压系统智能控制教学平台
	
	
	
	
	
	
	

	27
	电路综合智能教学平台
	
	
	
	
	
	
	

	28
	消防改造工程
	
	
	
	
	
	
	后附“已标价工程量清单”

	标投标总价（合计金额大写）：                                        
	¥            
	



注：针对上表第28项“消防改造工程”报价的说明：
1.第28项“消防改造工程”的最高限价为15989.80元，投标人该项报价不得超过此限价，否则投标文件将被视为无效。
2.投标人须针对第28项“消防改造工程”提供与招标附件《工程量清单》项目内容一致的“已标价工程量清单”，该清单的投标总价必须与第28项的填报金额完全一致。未按要求提供或该项金额不一致的，投标文件将被视为无效。
3.若评标委员会在评审中发现“已标价工程量清单”存在缺项、漏项或未填写单价/合价的情形，视为该部分费用已均摊或包含在其他清单项目的综合单价、合价及投标总价中，中标后不予调整。
若投标人填报的暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价与招标工程量清单给定的金额不一致，评标时将以招标工程量清单载明的金额为准予以修正，但投标总价不得作任何调整。修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将作为无效投标处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章：            
投标人名称（盖章）：                                   日  期：                    











    （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）
    

（4）开标一览表
开标一览表
采购项目名称：
采购项目编号：                                              金额单位：人民币（元）
	序号
	货物名称
	数量
	产地
	品牌及厂家
	规格型号
	单价
	投标报价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（合计金额大写）：                                       ¥                  



注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
    2.凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
    3.开标一览表中的“货物名称”、“数量”、“单价”、“投标报价”列必须填写；设备类项目“品牌及厂家”和“规格型号”列必须填写（定制产品和服务除外）。
    4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、获取及制作标书费、税费及其他一切费用。
    5.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。
    6.联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合协议。
    7.项目中如有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。
   
法定代表人(负责人)或委托代理人（签字或盖章）：                   
投标人名称（盖章）：                               
日期：    年    月    日

五）其他文书、文件格式

1.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（电子公章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2.质疑函（格式）
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□采购过程   
□中标结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

[bookmark: _GoBack]
3.投诉书（格式）
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                            联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
招标文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                       公章：

日期：
                                                                              
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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