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第一章  公开招标公告
招标公告
项目概况

教学实验中心设备采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取招标文件，并于2026年8月25日10:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-G1-002412-CGZX
项目名称：教学实验中心设备采购

预算总金额（元）：9989000

采购需求：
标项名称:教学实验中心设备采购

数量:1

预算金额（元）：9989000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：服务器22台、云终端768台、远程云桌面教学空间系统1套、多媒体教学软件1套、机柜10台、交换机27台、空调28台、投影机8台、投影幕布8套、书写白板8套、液晶电视20台、HDMI传输盒5套、智能音频主机8台、无线麦克风8只、教学音箱19对、功放2台、智能讲桌8台、电脑桌277张、方凳640张、六边形拼接桌20组、培训椅子128张、环境改造1项等（详见“第二章招标项目采购需求”）。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无

    3.本项目的特定资格要求：分标1：无

三、获取招标文件 

    时间：2026年8月3日至2026年8月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

    地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）
    方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。提示：公开招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

    售价（元）：0 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

    提交投标文件截止时间： 2026年8月25日10:00（北京时间）

    投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标 

    开标时间： 2026年8月25日10:00 

    开标地点：青秀区星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室

五、公告期限 

    自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：分标1：9.5万元(必须足额交纳)

（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行

银行账号：20009101040051648
（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式：

地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；电话：0771-8600309。

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过广西政府采购云投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。 

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，广西政府采购云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

    1.采购人信息

    名    称：桂林师范学院
    地    址：桂林市临桂区飞虎路9号

    项目联系人：惠寰

    项目联系方式：0773-3975072

    2.采购代理机构信息

    名    称：广西壮族自治区政府采购中心

    地    址：广西南宁市星湖路22号

    项目联系人：王国敏 

    项目联系方式：0771-8600342
                                广西壮族自治区政府采购中心
                                 2026年8月3日
第二章  招标项目采购需求
招标项目采购需求
说明：1．本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务响应表、技术响应表。

3.“技术响应表”须按“主要技术参数及性能（配置）要求”逐条对应响应情况（不允许缺项），并填写“偏离说明”（详见“第六章 投标文件格式”）。
4.主要技术参数及性能（配置）要求中的“≥”和“≤”偏离说明，“≥”：“=”为无偏离，“＞”为正偏离；“＜”为负偏离，“≤”：“=”为无偏离，“＜”为正偏离，“＞”为负偏离。
5.本需求中“主要技术参数及性能（配置）要求”及“商务及其他要求表”中标明“▲”号的参数为必须响应的实质性要求，投标人不满足实质性要求的，按投标无效处理。标明“★”号的参数作为评分依据。标明“◆”的参数作为签订合同时的功能验证要求。除标明“▲”号的参数以外，其余参数仅为参考要求，在评标时不作为判定投标无效的依据。
6.分标1采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业（第39项不作为标的物，不对其生产厂商作要求）；[划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）]。
分标1：采购预算：998.9万元
	项号
	货物名称
	数量
	单位
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	云管理服务器
	2
	台
	一、服务器硬件

1.架构：≥2U机架式；

▲2.处理器：配置2颗CPU，单颗≥32核64线程2.0GHz主频；

▲3.内存：16个内存插槽，实配≥128GB DDR4；

▲4.硬盘：≥4块8TB 机械盘，≥1块3.84TB U.2 SSD硬盘；

5.网络：≥2x1000Mb，≥2x10000Mb；

6.PCI扩展：最多支持10个PCI-E高速扩展插槽；

7.外设接口：前置：≥2个USB3.0，后置：≥1个VGA、≥1个COM口、≥2个USB3.0；

8.风扇：≥4个热插拔N+1冗余风扇；

9.配置raid卡，≥1G缓存，支持raid0/1/5；

10.电源：标配≥550W

11.导轨：标准导轨*1；

12.显示器：无。
二、配套配件 

1.包含≥4个24口满配网络配线架

2.包含≥22条LC-LC单模双芯3米光纤跳线。

	2
	云终端服务器
	18
	台
	一、服务器硬件

1.架构：≥2U机架式；

▲2.处理器：配置≥2颗CPU，单颗≥48核96线程2.6GHz主频；

▲3.内存：≥16个内存插槽，实配≥384GB DDR4；

▲4.硬盘：≥4块8TB 机械盘，≥1块960GB U.2 SSD硬盘； 

▲5.显卡：≥2块GPU加速卡，单卡显存≥32GB；

6.网络：≥2x1000Mb，≥4x10000Mb；

7.PCI扩展：最多支持10个PCI-E高速扩展插槽；

8.外设接口：前置：≥2个USB3.0，后置：≥1个VGA、≥1个COM口、≥2个USB3.0；

9.风扇：≥4个热插拔N+1冗余风扇；

10.配置raid卡，≥2G缓存，支持raid0/1/5；

11.电源：≥1600W冗余电源；

12.导轨：标准导轨*1；

13.管理功能：提供≥1个专用RJ45管理网口， 可远程管理，支持IPMI 2.0；

12.显示器：无。

二、配套配件

1.包含2个24口满配网络配线架；

2.包含3条LC-LC单模双芯3米光纤跳线；

	3
	平台服务器
	1
	台
	▲1.CPU：≥16核，主频≥3.0；

▲2.内存：≥64GB；

▲3.硬盘：可用空间不低于1800GB；

4.RAID5；

5.网络：千兆接入。

6.显示器：无。

	4
	存储服务器
	1
	台
	▲1.CPU：≥8 核16 线程

▲2.内存：≥32GB；

▲3.硬盘不低于3*8TB SATA硬盘，支持raid 1.5；

4.网口：双口千兆。

5.显示器：无。

	5
	云终端1
	200
	台
	▲1.CPU：Intel I5 12代同档次或以上，≥8核 12线程，最高睿频4.4GHz；

▲2.内存：≥16GB DDR4，内存频率≥2666，采用双通道的小外形双列直插式内存模块DDR4内存插槽，可通过机身底部开盖式扩容口将内存提升至最大32GB；

▲3.硬盘：≥512GB SSD，支持NVMe协议的M.2及mSATA类型双固态硬盘扩展；

4.USB接口：≥8个非外接Hub扩展的主板焊接式USB接口（包含≥4个USB 3.0接口），其中终端前置不少于2个USB 3.0及2个USB2.0接口；

5.设备散热方式：支持终端风扇+至少三侧的镂空设计铜管侧出风散热；

6.为节约桌面空间，终端主体尺寸部分(L*W*H)≤208mm*181mm*43mm，终端整体尺寸不超过1.62L；

7.其他接口：支持双显输出，支持HDMI接口显示 ；

8.网口：不少于1个千兆网口；

9.电源：采用1个DC_IN接口，12/19V电源输入，日常工作输入功耗均值不超过120W；

10.终端前置≥1个开关按钮，含1个IR红外适应办公使用，具备≥1个硬盘指示灯；终端底部支持≥1个可拆卸式SIM卡插槽及1个可拆卸内存插槽；

★11.为保障产品在遭受外界射频电磁场干扰时，能保持正常工作能力。要求产品依据GB/T 9254.2-2021测试标准的射频电磁场辐射抗扰度测试，在80-6000MHz的试验范围内，基于发射天线垂直极化和水平极化方向下的测试结果无异常，达到合格要求；（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）

★12.为保障产品在极端环境下（如雷击）的抵御能力，要求产品浪涌（冲击）抗扰度，依据GB/T 9254.2-2021试验标准，在相-零:+1kV、相-地:±2kV、零-地:±2kV情况下，测试结果无异常，达到合格要求；（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）

13.包含1根1米六类非屏蔽跳线；

14.包含18米六类非屏蔽网线。

15.显示器：无。

	6
	云终端2
	560
	台
	1.架构：ARM架构嵌入式云终端；

▲2.CPU：不低于四核，最大频率可到2.0GHz；

▲3.内存：≥2GB；

▲4.硬盘：≥32GB；

5.接口：≥2个USB3.0端口，4个USB2.0端口，1个VGA口，1个HDMI口，1个3.5mm耳机麦克二合一接口；

6.网络：1个10/100/1000Mbps自适应网口；

7.电源：12V/3A

8.安装方式：支持背挂

▲9.单个终端可部署多个操作系统，支持在管理平台上设置终端共享数据盘，所有操作系统均可见，可设置终端共享数据盘的的空间大小，并能设定清除策略，包含不清除/每周清除/每月清除；

▲10.单个终端可同时支持教学桌面和个人桌面两种使用方式，教学桌面开机无需账号直接进入桌面，个人桌面开机须输入账号密码进入桌面；管理台可控制允许终端进入的桌面类型，包括仅使用教学桌面，仅使用个人桌面，混合登录三种方式；（投标时，须在投标文件中提供满足此项参数的功能截图并加盖供应商CA签章）
▲11.支持在一个终端上通过一个账号密码，同时登录多个个人桌面，桌面可窗口化显示，可以拖动缩放,无需桌面切换即可满足用户同时使用不同桌面的场景；（投标时，须在投标文件中提供满足此项参数的功能截图并加盖供应商CA签章）
12.支持云终端联动关机设置策略，可实现虚拟桌面正常关机时，终端设备自动关机；终端设备按电源键时虚拟桌面自动关机，终端异常断电时可根据策略实现虚拟机自动关机或挂起；

13.包含1根1米六类非屏蔽跳线；

14.包含18米六类非屏蔽网线。

15.显示器：无。

	7
	云终端3
	8
	台
	▲1.CPU：≥12核16线程；

▲2.内存：≥16GB DDR4；

▲3.硬盘：≥1TB SSD；

4.包含1根1米六类非屏蔽跳线；

5.包含18米六类非屏蔽网线；

6.显示器：无。

	8
	显示器
	768
	台
	▲1.屏幕尺寸（对角）：≥23.8英寸；

2.屏幕比例：16:9；

3.面板类型：IPS硬屏技术；

4.推荐分辨率（典型值）：1920×1080@60Hz。

	9
	键鼠套装
	768
	台
	全尺寸106键布局。

	10
	远程云桌面教学空间系统
	1
	套
	★1.平台应支持针对教学班、行政班的指定师生账号分别开启开放计划。用户通过网页或客户端完成账号密码验证后，可查看已开放实验室并进入桌面使用。此外，支持通过生成邀请链接的方式开放实验室，无需账号注册，用户复制链接至浏览器并输入邀请码即可正常使用。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）
2.管理员进入算力中心数据可视化页面，可直观看到算力资源池的总资源量（CPU核心总数、内存容量、存储总容量）；通过环形图查看每台设备的本地存储使用率占比及整体计算资源使用情况；页面还展示各设备的总数据容量与已用量，并用折线图展示CPU占用率分布和内存占用情况。 

3.平台应支持KVM虚拟化技术，将多类型算力资源池化重构，按用途划分资源池并独立配置GPU切分、网络、桌面创建及存储策略，相比非池化方案，显著提升资源灵活性与利用率，满足我校科研、教学、信创等混合负载需求。；

★4.在实验室资源开放管理过程中，常需针对不同人群、不同时段设置差异化的开放规则。为解决排课冲突及资源抢占问题，平台应支持单间实验室每天安排多次开放活动，每个开放计划包含以下信息：名称、开放方式、使用对象（如学生、教师等）、具体的开始和结束时间，以及是否需要定期重复执行。此外，还包括开放期间的可用时段、是否允许预约以及每日预约上限。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）

▲5.平台应具备快速创建虚拟实验室的能力：根据课程人数差异，创建不关联线下实验室的虚拟实验室，支持IPv4/IPv6，自定义终端接入上限（最高999人），师生使用个人笔记本或实验室终端即可接入。创建后自动匹配算力环境与开放策略。

6.平台应具备灵活的桌面生成能力：支持生成无需绑定师生身份的还原式桌面（公共教学、分时复用、到期自动回收），以及绑定师生身份的伴随式桌面（实验/竞赛/科研、数据长期保留）；支持自定义操作系统环境（IP/网络/性能/OS版本）及环境策略（USB/水印/还原策略）。

★7.平台应支持跨资源池负载均衡功能。当某个资源池的计算节点出现CPU或内存使用量超出设定的基准水平时，该资源池中的工作负载将自动转移至其他资源池的计算节点。此外，可指定目标计算节点范围，用户还可通过一键操作启用或关闭负载均衡功能，同时对配置进行新增或调整。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。
8.在高峰教学时段，大量桌面同时启动可能造成磁盘IO瓶颈，导致桌面卡顿。为解决此问题，平台应支持高并发教学的磁盘加速策略：基于冗余内存资源，临时调度内存加速桌面应用，提升流畅度；同时支持灵活的资源回收策略，可自定义桌面断开连接后的自动回收计时，资源按时回归资源池供其他师生使用。

★9.为学生课后自主上机的问题，平台应为学生设置预约权限。在平台中能够显示当前开放的实验室，并让学生为每个实验室指定具体的预约日期和时间段。在同一天内，学生可以对多个时间段进行预约，但如果某一个时段的预约数量达到开放的上限，则将无法继续预约。此外，学生可以查看他们的个人预约列表，并在指定的预约时间段之前取消任何预约。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

◆10. 配套提供C/S架构的平台检测工具，通过管理员账号密码验证身份后，点击开始检测则自动检测服务器连接状态、终端连接状态、集群网络状态、数据库状态、文件系统状态、脏数据状态、授权激活状态、主控HA状态、Guesttools状态、模板状态、桌面状态，并可将此次检测生成检测报告文件下载至电脑本地。

★11.平台应支持通过系统设置，开启特定选项来激活端与算力服务单元之间的数据加密和镜像校验功能；在资源池管理页面，可以实时监控各个资源池中运行的系统服务状态，并提供对出现故障的异常服务远程一键重启；（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。
12.在集群中，若管理、数据、镜像网络共用同一通道容易造成网络拥塞，影响桌面体验。平台应具备对多类型网络分流的能力以提升网络稳定性，可将管理网络、数据网络、镜像网络进行分离设置，且支持多网卡绑定(多网卡分流)，网卡绑定应支持常用模式包括：Broadcast、Round-robin、Active-backup、Load-balance、Lacp(802.3ad) 、Random等；以上要求应在网页图形化界面配置无需命令行；
13.管理员可在平台上批量设置算力接入端的无线访问认证模式；利用网络虚拟化技术按需创建多个虚拟交换机，对算力集群进行统一网络管理。

◆14. 支持拓扑图呈现不同实验室的设备网络连接模式，展示当前使用率最高的四间实验室的网络连接状态，包括无线AP接入模式或有线网络接入模式。

▲15.平台应提供应用授权桌面能力：划分算力资源生成多个专用桌面，可基于多种服务器操作系统部署；自定义配置（CPU/内存/硬盘/存储/网络）；指定算力节点并支持开机自启；通过虚拟化透传技术将USB加密狗、PCI外设等透传至桌面内使用。（投标时，须在投标文件中提供此项参数功能的截图并加盖供应商CA签章）
★16.平台应支持桌面配置的自动化审批，可设置自动批准的时间范围和可用时段，并设置定制化审批成功或失败的提示信息。此外，可指定环境使用的有效期限范围。当申请环境符合设定的规则，系统将自动生成批准并提供访问权限。同时，也可以限制一个用户在某一天内最多提交多少个请求以及自动批准的数量，以确保审批流程的正常运行。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

17.平台应提供灵活的实验室开放计划桌面回收策略：当开放计划结束时，可自动强制关机回收资源，或允许继续使用直至桌面关系结束再回收；同时支持为开放实验室设置资源回收策略，学生断开连接若干分钟后，云端桌面释放绑定供他人使用，本地桌面执行关机，以实现我校对教学资源精细化回收与高效轮转的场景要求。

▲18.实验室的开放计划可设置详细的开放周期，可设置开始日期及结束日期，开放周期内可提供全天时间开放，也可根据具体时间段来开放（详细到分钟），支持根据课程安排执行按具体星期几开放以及隔周开放；（投标时，须在投标文件中提供满足此项参数功能的截图并加盖供应商CA签章）
★19.系统支持用户定制申请桌面配置，无需管理员手动创建模板，审批桌面定制申请支持开启申请人制作桌面，可为申请人开放制作桌面的权限，审批流程一旦通过，就允许申请人自行制作和管理自己的桌面配置；（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。
20.支持直接引入资源管理平台已有教学资源环境进行开放，线上开放需指定开放目录和指定发布组织、账号，支持自定义开放目录；支持管理员对已开放的教学资源环境开放策略执行修改、暂停、取消、下架等操作；

▲21.支持分别查看进行中及已结束的漫游计划信息，展示信息包含计划名称、漫游对象、计划时间、回收策略、计划状态等，管理员可针对单个漫游计划执行修改、暂停、恢复、取消等操作； 

▲22.平台应支持自定义开放模板目录，支持设置≥29个目录；删除目录时，其包含的模板自动移入默认目录； 

23.在学期初或考试周，线下实验室排课拥挤、算力资源紧张，若师生仍可大规模预约可能导致资源崩溃。平台应支持管理员设置师生登录门户的预约权限，当线下实验室排课拥挤无法支撑大规模预约时管理员可一键隐藏师生门户的实验室预约页面，当算力资源紧张时可一键隐藏师生门户的桌面申请及定制申请页面，同时也可根据资源冗余情况设定桌面创建/定制申请中的团队预约模式是否支持教师或学生角色使用；

24.平台应支持多种状态反馈申请单进展，包含师生提交申请单后未被管理员操作的待处理状态、在申请单的使用时间过后仍未审批的已过期状态、驳回申请单的驳回状态、通过申请单后的审批成功状态、通过审批单且成功分配资源的交付成功状态以及通过审批单但因资源不足未能分配资源的交付失败状态；

★25.平台应提供桌面连接策略配置能力，支持全实验室或指定实验室的覆盖范围，一旦开启，可以选择流畅度优先、均衡或画质优先等三种预设档位。此外，还可以自定义调整图像质量和帧率参数，并对策略进行帧率设置、暂停计划配置及删除管理；（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。
▲26.支持仅面向已引入的多间虚拟实验室及指定的多个课程桌面进行桌面连接策略的设置，可同时设置并开启多个策略，也可以灵活修改策略帧率，暂停策略计划及删除无用策略；（投标时，须在投标文件中提供此项参数功能的截图并加盖供应商CA签章）

27.平台应提供面向不同教学班师生在线桌面使用数据的统计，详细记录服务对象的实验室预约申请数、桌面创建申请数、桌面定制申请数、桌面总使用次数、桌面总使用时长和桌面使用记录详情，详细记录使用桌面的名称，时间和时长；

★28.平台应提供师生长周期在线桌面使用数据的存储策略设置，可将服务记录保留时间按需设置为一个月/三个月/半年/一年/三年，且相关服务记录支持导出，便于了解学生课后学习的自主性数据并形成新的学习评价方向；（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

◆29.支持在WEB界面中配置自动化审批，并设置审批通过或驳回的提示信息。
29.实验室的开放计划可设置具体的开放对象及登录形式，根据课程开展情况可划分为两种模式：

①面向专业必修课可采用指定对象开放模式，基于教学行政班架构开放给对应教学班的所有学生或指定的学生，执行开放计划后，处于开放对象内的师生通过网页门户或客户端验证身份后即可看到管理员开放给自己的实验室，点击实验室即可选择桌面进行使用

②面向全校选修课这种学生不固定的复杂情况，采用邀请链接形式进行实验室开放，不再需要将实验室使用权限与具体学生进行绑定，仅需将开放的实验室生成访问链接，教师通过QQ或微信课程群发给当前课程的学生，学生通过浏览器打开邀请链接后进行身份验证，之后便可访问开放实验室并使用桌面，若想学生访问更便捷也可开启未登录访客使用，则学生通过链接无需验证身份即可使用桌面。

30.可视化的实时展示孪生实验室的相关数据便于管理员调度，动态呈现不同实验室的终端接入类型及资源开放数据（涵盖已部署实验室名称、桌面总数和剩余可使用桌面数），展示虚拟基础数据（涵盖实验室数、终端数、场景数），以差异颜色的柱状图展示不同的算力类型桌面的占比情况，支持以百分比进度条呈现实验室在线使用排名情况，以环形图展示教学资源环境服务的不同类型占比情况，以柱状图展示场景状态的使用情况。
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	远程云桌面接入授权
	566
	点
	▲1.平台应支持为用户交付云端算力桌面的跨空间远程访问使用，本地算力桌面的固定式教室使用，提供公共教学类及个人专享类桌面的使用，可提供对桌面环境的生成、配置及更新。

2.平台应具备使用向导，清晰展示用户门户相关功能的使用步骤及原则，让师生快速掌握使用方式。

3.平台应支持以模块化图片展示管理员开放的孪生实验室，信息包含实验室名、接入上限、剩余接入数以及当前实验室可选择的桌面环境，可根据空闲状态及已满状态快速筛选对应类型开放实验室，也可根据实验室名称进行精准的实验室搜索定位。

4.平台应显示当前账号被管理员分配的所有可用虚拟桌面，支持按桌面名称精准搜索定位；桌面展示信息至少包含在/离线状态、硬件配置、桌面名称、操作系统类型、可用时间；支持师生对虚拟桌面进行唤醒、挂起、重启、自然关机、强制关机等操作。

5.在孪生虚拟桌面因异常或系统崩溃无法正常进入系统的极端情况下，师生可自主进行对应桌面数据的找回，可将异常桌面调用进入WinPE，从而将相关个人数据正常导出。

6.平台应支持针对已导出数据的异常桌面，师生可自主将桌面进行重置，重置将清除桌面的所有数据并将桌面恢复至初始状态。

7.为方便师生使用过程中的资料流转，桌面使用过程中可调用顶部导航栏，通过导航栏可将桌面内的文件下载至系统本地，也可将系统本地或移动存储设备中的文件以拖拽的形式上传至桌面中。

8.平台应支持孪生实验室的占位预约功能：学生可根据桌面环境需求选择实验室、预约日期及时间段，确认后自动审批；可查看个人预约单并随时取消待开始的预约；预约成功后，学生可自由选择教室中的座位进行占位，并自行选择管理员开放的教学环境进入使用；该座位在预约时间段内锁定，其他学生无法再占位预约。

★9.支持学生对个人Windows桌面的数据找回，通过安装WinPE-ISO到个人Windows桌面，进入PE环境后，可以拷贝出个人桌面数据。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

10.平台应提供个人中心界面，用户可在其中查看并修改个人信息，提供密码修改功能，并支持设置默认页面展示内容。

11.平台应支持使用客户端直接调用本地笔记本电脑连接的USB外设，平台客户端应具备USB设备重定向技术，无需更改网络配置，即可将本地USB外设无缝映射到云端虚拟环境中，并通过加密安全通道传输数据，保护完整性与隐私性，实现数据传输、设备控制及功能扩展。

★12.平台应具备项学生开放相关权限的能力，开放后学生登录后可查看教师面向其开放的桌面模板并进行桌面申请,为学生展示不同桌面模板的模板名称、系统类型、模板描述、CPU核数、内存容量、系统盘容量和使用次数,可按模板名称、模板描述搜索定位指定的桌面模板,也可按照模板分组来筛选所需模板。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

	12
	云桌面胖终端接入授权
	202
	点
	▲1.平台应提供基于三权分立与教室权限管控能力：支持对不同功能模块和教室范围进行角色划分；应内置“超级管理员”和“普通管理员”默认权限；可精细化授权管理员可操作的管理平台一、二级菜单权限及其管理的教室范围；支持冻结管理员账号，满足我校在多管理员分级运维及最小权限原则下，对管理平台及个人桌面访问进行严格控制要求。

★2.平台应支持按近一小时、近一天、近一周的时间范围，在虚拟化平台上通过折线图展示服务器及虚拟机的详细运行状态，包括对应的 CPU/内存占用率、网络上下行流量、磁盘读写速度；同时显示服务器及虚拟机中各进程对 CPU/内存的资源占用率、进程号、运行时间及指令。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

★3.平台能够通过单一IP地址可访问Web 管理平台并管理区域对象，多区域之间可以进行切换；在系统设置页面，可设定默认访问的主区域；在区域管理页面，可新增、修改、删除子区域，新增区域时验证对应平台的账号和密码。同时能支持对接UAA平台一键同步账号，并可设置管理账号及普通账号的区域管理范围和功能权限。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

4.平台应采用涵盖 VDI/VOI/IDV/TCI 四种架构的融合客户端。师生通过一台终端的客户端即可灵活访问四种不同架构的桌面云，并可按需切换不同系统使用，从而满足我校公共机房、专业实验室、教师办公等多元化应用场景的需求。

5. 支持在资源汇总页面多区域资源汇总分析，呈现服务器、CPU/内存/存储使用率、教室/场景/终端/桌面数量，以及每月桌面使用次数、场景使用时长排行、机房日均使用时长排行，适用于我校学期末资源盘点与教室利用率评估场景。

★6.平台应支持桌面创建后对还原属性的动态修改能力，管理员可根据教学需求，在桌面创建完成后可在管理平台上修改教学桌面和个人桌面的还原属性，修改结果实时可见。VDI教学桌面和教学桌面池的还原执行策略包括开机还原、关机还原、开机+重启还原。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

★7. 在需要批量准备裸虚拟机用于教学实验或系统安装练习时，平台应提供批量部署裸虚拟机环境的能力，允许用户手动安装操作系统，支持系统包括但不限于Windows7、Windows10、Ubuntu22.04。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

◆8.支持模板分享链接：管理员可将模板编辑链接分享给用户，用户通过浏览器直接访问链接即可编辑模板；支持设置分享日期。
9.平台应支持自定义集群的数据存储方式，可采用计算节点本地磁盘的本地存储或远端存储两种模式。远端存储方式下，根据桌面磁盘镜像存储和本地文件共享存储两类用途，可灵活选择 FC 存储或 iSCSI 存储；平台需呈现不同资源池下不同主机的远端存储具体信息（分配类型、存储服务器、存储类型、存储名、精简配置、总容量及可用空间），以实现我校在不同校区、不同存储硬件条件下灵活适配存储架构，并满足性能与成本平衡的场景要求。

10. 在多个操作系统共用一台终端的情况下，平台需支持在单个终端部署多个操作系统，并允许在管理平台上设置终端共享数据盘：可任意选定可使用共享盘的操作系统数量、设置共享盘空间大小，以及设定清除策略（不清除/每周清除/每月清除），从而满足我校教学环境中多系统共用同一终端但需保留或定时清理用户数据的实际需求。 

★11.平台应支持设置 Windows 桌面的数据漫游，可自定义策略开关，支持将用户桌面的文件夹、文件、注册表资料重定向至目标盘符，桌面更新时不删除原有系统配置文件。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

12.平台应提供全局告警与阈值监控能力：实时监控核心服务异常、节点离线、镜像网络断开、磁盘离线、主备数据同步异常、桌面高可用等状态；支持对教学/个人桌面运行时间、授权日期、关键分区空间设置阈值告警，并将信息推送至多个管理员邮箱，以实现我校运维团队对平台风险的主动发现与快速响应场景要求。

★13.平台支持在导航栏内置原厂在线客服，支持文字、图片等信息发送及附件上传，同时展示原厂官方微信服务号二维码。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

14.平管理员进入平台概览界面，可通过环形图、折线图、滑动列表、柱状图、饼图等直观查看集群硬件统计信息，包括集群控制服务状态、主控运行状态、数据同步状态、资源池数量、主机数量；同时获知已分配/物理/正在运行核心数的数值及占比，以及本地存储、远端存储、内存的使用率、总量和已用量，满足我校对集群资源一站式监控的管理需求。

★15.平台应支持物理教室管理能力，支持实验室信息可随时编辑修改，可选择不同的桌面架构；可设定实验室的 IP 网段，新注册的终端会自动绑定 IP 地址；可设定不同实验室的开机消息通知并在终端开机的桌面选单界面展示；可显示实验室 VDI、VOI、IDV 架构桌面分别的场景数。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

★16.平台应支持集群跨资源池负载均衡策略：当某个资源池的 CPU 或内存使用量超过所设阈值时，该资源池中的桌面自动负载到其他资源池的计算节点中；可设定应用策略的计算节点范围，支持一键开启、关闭负载均衡策略，并可再次修改策略。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

17.平台应提供教学网盘能力，支持本地及远端存储搭建教学网盘，支持客户端和网页端访问；创建桌面账户时同步生成网盘账号；启用后，在教学桌面中通过账号登录网盘，在个人桌面中免登录直接访问；支持按账号扩容网盘空间、文件夹上传、本地目录自动同步至云端；支持多用户创建群组共享文件，设置群组管理权限及读写权限；通过共享链接可查看并下载文件，以实现我校教师在个人桌面和教学桌面之间无缝同步课件、学生通过群组共享提交作业、管理员灵活分配网盘容量的混合教学场景要求。

18.平台应提供 EasyTool 工具。打开后可查看热门工具模块支持锁定电脑、重启打印服务、全局搜索、查看个性设置；保存模块支持保存防火墙设置、刷新率、网络检测、调整最佳分辨率、远程桌面设置、清除无效快捷方式等个性设置；Windows 工具箱模块提供系统工具、网络工具、优化工具和其他工具。

19.在告警策略页面，支持管理平台全局告警项配置：可开启对核心服务异常、节点离线、镜像网络断开、磁盘离线、主备数据同步异常、桌面高可用等项的实时监控；可设置教学/个人桌面运行时间、系统授权日期、关键分区剩余空间的阈值；并指定告警信息推送的管理员邮箱，适用于运维人员自定义监控策略与多级告警接收场景。

★20.平台应具备课表编排与自动化桌面启动能力：在不依赖第三方软件或脚本可在管理平台编辑学期课表，设置学期开始/结束时间、单双周、每节课起始时间；可通过拖拽方式将场景拖拽到课表中，与课程时间对应；支持一键清除全部课表；从而实现桌面系统根据课表时间自动启动。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。
★21.平台须通过单双号方式筛选对应序号类型的终端，可通过Winodws系统在线、Linux系统在线、底层选单在线、维护模式在线、部署模式在线、离线这六种终端运行状态筛选定位所要查看的终端；（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

★22.教学桌面池应支持不绑定用户部门、组织，用户无需账号密码可在终端上随机获取桌面资源，用户获取桌面资源后，管理端显示桌面的运行状态为在线；用户停止使用桌面资源后，管理端显示桌面的运行状态为离线，其他用户可以使用该桌面资源；所用桌面个数达到桌面池的上限时，新用户获取桌面将无法分配并进行文字提醒；（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

23.可为镜像生成共享编辑的链接地址，同一用户同一时刻可在同一浏览器下编辑≥3个不同的镜像共享链接，可设置链接的有效期为90天，用户可自行上传软件安装包，可从平台调用其他管理员已上传的软件安装包，并可将镜像中的文件下载至本地。

24.支持多种架构的模板复用，可将VDI教学模板另存为VDI个人模板或融合模板，可将VOI教学模板克隆为VOI个人模板或融合模板，通过一个融合模板即可创建并生成VDI、VOI两种架构的桌面。

25.配套提供C/S架构的桌面云平台检测工具，通过管理员账号密码验证身份后，点击开始检测则自动检测服务器连接状态、终端连接状态、集群网络状态、数据库状态、文件系统状态、脏数据状态、授权激活状态、主控HA状态、Guesttools状态、模板状态、桌面状态，并展示此次体检分数和检测结果详情，针对检测异常项会进行提示并给出解决建议，也可点击修复体检异常项进行自动修复，可将此次检测生成检测报告文件下载至电脑本地。
26.支持用户自主修改操作系统的虚拟内存以调整使用效果，可将虚拟内存调整为500MB，重启后立即生效。

27.支持为Linux系统（包含但不限于Ubuntu22.04）挂载终端数据盘，可设置终端数据盘的还原模式，包含每次、每天、每周等还原的设置，可将数据盘绑定指定的场景，可修改终端数据盘的容量大小及名称。

◆26.支持在管理平台对集群内的节点进行多个网卡的设置，可灵活设置不同网卡的bond模式，至少涵盖activebackup、broadcast、roundrobin、random、lacp等常用bond模式的选择； 

◆27.在资源池管理页面，可以查看各个资源池中服务器的系统服务状态，并支持一键重启相关服务；

◆28. 不采用第三方工具，基于WEB管理平台可对服务器SSD硬盘进行性能测试，可获取SSD硬盘的品牌型号、可用容量、16K随机读数值、顺序写数值，可获取测试评级结果；
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	多媒体教学软件
	1
	套
	1.支持IPv4、IPv6网络环境下的安装和正常使用，并支持Windows 7 32位/64位、Windows 10 64位、Windows 11 64位操作系统。

2.支持教师笔记本通过MAC绑定和IP绑定两种方式快速连接服务器及学生端，实现多媒体互动教学。

★3.屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。
4.屏幕广播状态下，教师可开启实时语音，学生端可以通过耳机接听教师语音，同时支持屏幕笔功能，教师可通过屏幕笔将屏幕当做画板进行绘制；

5.传统屏幕广播是单向传输，学生有疑问无法及时反馈，屏幕广播支持弹幕，教师机开启弹幕后，教师机和学生机可发送弹幕信息，便于及时交流、增强教学互动性。

6.平台应在屏幕广播中提供学生自主截屏能力：教师开启笔记截屏后，学生可在全屏广播状态下截取屏幕，实现我校学生课上保存重点、课后巩固复习的场景要求。

7.平台应提供独立于操作系统的影音广播能力，即使在终端未进入桌面的状态，仍可实现全体学生的影音广播，并支持视频切换、暂停及进度拖拽，实现设备未完全就绪时仍能进行视听教学。

8.平台应支持：在屏幕广播开始后，后续连接上来的终端可直接接收当前广播内容；用户关闭虚拟桌面后仍可同步接收教师机屏幕和视频，不会中断教学。

9.平台应允许教师选定一个学生，该学生操作自己的机器或教师机进行演示，并将演示画面广播给所有学生；被广播的学生端以全屏或窗口模式接收，全屏时键盘鼠标被锁定。

★10. 在机房教学中，教师需要掌握多个学生的实时操作情况，平台应支持教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件并加盖供应商CA签章）。

11.平台应具备游戏互动教学功能，支持击鼓传花、电子抢答等互动方式。

12. 教师在上课过程中，发现学生表现优秀时，可通过“奖励小红花”等方式进行奖励。教师机显示实时奖励排行榜，教师可通过“发布排行榜”，使所有学生端即可看到排名，形成良性竞争氛围。

13.平台应支持教师机控制学生机麦克风开启权限：开启语音连麦后，教师和学生可通过麦克风对话，语音交流可被班级其他所有学生听到，便于课堂语音互动。

14. 平台应提供座位绑定与电子点名一体化功能：支持导入班级座位信息，将机位与学生绑定，便于学生固定位置上机、教师快速考勤。

15.平台应支持作业下发，教师机可将自己机器上的文件传输到学生机，支持一对多传输，当选中多台学生机执行下发文件时，教师端需选择其中一台学生机作为样本机，并选择存放路径，支持发送文件或文件夹；

16.支持收取作业，教师可发起作业提交，学生提交作业后自动收取，默认将收取上来的作业存放在桌面，该路径可自定义更换；作业命名方式支持学生自定义和教师自定义，教师自定义命名支持加入学生姓名、学号、学生机器名或学生机IP地址中的一种方式；

17.平台应支持电子白板功能，可用电子白版进行绘制演示，并可共享到学生机，支持教师和学生协作共同通过电子白版进行知识总结、画面制作等；

★18.平台应提供黑屏肃静能力以满足该场景的要求，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

19.教师机对学生执行黑屏肃静后，支持追加学生执行黑屏肃静，也支持对单个学生机取消黑屏肃静，上课管理更灵活；

20.平台应提供座位绑定与开机签到一体化功能：学生机开机即显示座位对应的学生信息，学生可快速定位并签到，以实现机房固定座位管理、无纸化考勤。

21.平台须具备行为管控能力，可对程序进行黑白名单限制，支持禁用外网，禁用USB设备，教师端主界面可展示USB设备、程序、网络禁用状态。

22.支持对学生的网络搜索进行关键字屏蔽，教师机设置限制搜索的关键词后，学生机通过浏览器搜索禁用的关键词，会自动弹出提示信息，或直接关闭学生机浏览器。

▲23.支持考试功能，包括试题编辑、下发试卷、考试监控、成绩统计。可添加单选题、多选题、判断题、填空题、问答题；可设置考试时长，倒计时结束后自动结束考试。阅卷时，单选题、多选题、判断题支持自动评分和统计正确率。

24.提供试题编制小工具，可下载小工具到教师自己的机器上，便于随时进行试卷编辑，编辑好的试卷可直接在教师机界面导入和下发。

★25.平台应与桌面云深度融合，嵌入云桌面控制能力，支持与桌面云软件融合打通，通过教学软件实现操作系统一键切换。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

	14
	服务器机柜
	2
	台
	1.机柜规格：约600mm宽*1200mm深*2045mm高。

2.外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求。

3.材料：采用高强度的韩钢优质度锌板，机柜承重受力部位（如方孔条、层板、L型导轨等）厚度不少于2.0mm

4.结构：19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门 

5.前门：前门为单开高密度平板网孔门，具有良好的通风散热能力。后门：后门为双开高密度平板网孔门，具有良好的通风散热能力

6.散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，电源为220伏。
★7.层板：每台机柜的固定层板可承重不少于120KG，静止24小时后，加载最大挠度不大于10.0mm。卸载后2h，搁板不得有裂缝，残余变形量不大于1.0mm；（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

8.电源：配置一个PDU电源，配置 1 个 PDU技术要求：

8.1采用主、支路一体化无断点连接方式，避免长期通电过热脱焊现象，保证任何一个插座故障时均不影响整条PDU的输出，不得对插座进行分组。
8.2PDU母线应具有保护层隔离空气，防止长期运行时母线表面氧化降低载流能力。
8.3当PDU通入额定电流时，插座、端子连接处的温升应不超过55℃，空气开关壳体的温升不超过40℃。
▲8.4输出插座模组加载额定负载电流、达到热稳定时的实测温升应小于20K。（供货时，须提供第三方检测机构出具的升温小于20K的产品功能检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商公章）。
8.5PDU内部导电部件应采用完整绝缘保护，不应有裸露导体，降低发生短路、触电的风险。

9.抗震：装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震，机柜与机柜支架牢固安装。
10.线槽：每个机柜配置两条垂直走线槽。
11.脚轮：每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运。
12.安装套件：每个机柜配置50套安装套件。
★13.承重：机柜最大静载荷应≥1500KG；（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足最大静载荷的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

14.粉沫：ICI专业高硬度粉沫，确保达到防静电标准。

15.表层：IP20级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后进入高温喷粉，表层耐磨。

16.特点：全拆装式结构设计，四门为可拆。

17.包含32A 7位PDU 4个，YJV-3*6mm2供电电缆40米，设备承重架1个及配套插头，6条12米光纤跳线。

	15
	网络机柜
	8
	台
	一、机柜参数

1.机柜规格：约600mm宽*800mm深*1245mm（高度含脚轮）；可用空间要求不少于24U（1U=44.45mm）。

2.机柜要求采用高强度的冷轧钢板材料，机柜承重部件（安装立柱）材料厚度要求不小于2.0mm，其余部件要求不小于1.0mm。

3.机柜要求采用双管型材结构整体模块式安装，需具备较强的安装灵活性；内部配置带有刻度的19英寸安装立柱，可前后调节；门板要求能快速拆卸，框架和顶底框需加强受力承重，提高整个柜体的牢固性；侧门要求为免工具拆卸设计。

4.电源：配置一个原厂PDU电源，PDU技术要求：

（1）采用主、支路一体化无断点连接方式，避免长期通电过热脱焊现象，保证任何一个插座故障时均不影响整条PDU的输出，不得对插座进行分组；

（2）PDU母线应具有保护层隔离空气，防止长期运行时母线表面氧化降低载流能力；

（3）当PDU通入额定电流时，插座、端子连接处的温升应不超过55℃，空气开关壳体的温升不超过40℃；

（4）输出插座模组加载额定负载电流、达到热稳定时的实测温升应小于20K；

（5）PDU内部导电部件应采用完整绝缘保护，不应有裸露导体；

5.机柜承重≥1000KG。

6.每台机柜要求配置1块固定层板，每块层板可承重不少于50KG。

7.每台机柜要求配置高速散热风扇，数量为2个，使用交流（220V）电源，该单元可拆卸更换。

8.5口POE交换机1台及80米六类非屏蔽网线、70米PVC16线管及所需辅材。
二、安防终端：2台（即：每台网络机柜包含2台安防终端）

★1.内置≥1个温度传感器、≥1个扬声器、≥1个麦克风、≥1个红外接收器，具有≥1个RJ45网络接口、≥1个SD卡卡槽、≥2颗补光灯、≥4个状态指示灯。 设备采用AC220V转DC12V或POE供电。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

2.摄像机支持交直流两种供电方式，供电方式支持POE；在不带适用适配器情况下，电源电压在DC9V～DC36V范围内变化正常工作。

3.设备具有双向语音对讲和单向语音广播功能。

4.不带辅助光源的设备输出图像的分辨力下降到标称亮度条件下分辨力的70%时目标景物上的照度应满足：彩色：小于等于0.05lx；黑白：小于等于0.01lx。

5.启红外夜视功能，可识别距设备30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓。

★6.设备具有实时温度数据叠加功能，可开启或关闭实时温度叠加，OSD叠加位置可进行调整；设备具有实时温度曲线叠加功能，支持实时温度曲线叠加到监控画面中，触发报警后温度曲线自动变为红色。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

▲7.设备应具备高温报警功能，支持设定0℃～120℃高温报警阈值，1～ 600秒温度报警时间阈值，当环境温度超过设定高温报警阈值和时间阈值时，触发设备高温报警，视频画面叠加高温报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮。（供货时，须提供第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告复印件或扫描件，并加盖供应商公章）。
▲8.设备应具备温度突升、突降的差温报警功能，支持设定1℃～120℃温度突升或突降的差温报警阈值，1～30秒温度突升或者突降报警时间阈值，当环境温度满足设定高温报警阈值和时间阈值时，触发设备温度突升或突降差温报警，视频画面叠加温度突升/突降报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮。（供货时，须提供第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告复印件或扫描件，并加盖供应商公章）

9.在设备5m范围内，以超过80dB大声呼喊“救命”、“着火”、“灭火”、“火警”、“119”时，设备应能自动识别并触发呼救报警，视频画面叠加呼救报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮。

10.支持本地SD卡存储，最大可支持512GB。

11.温度65±2℃、持续时间24h，设备处于工作状态，过程中进行5次的上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作。
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	交换机（一）
	20
	台
	▲1.配置48个10/100/1000M自适应电口，4个1G/2.5GSFP光口，固化单交流电源。

2.含2个千兆光模块。

	17
	交换机（二）
	2
	台
	▲1.配置24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/2.5GSFP光口，固化单交流电源。

2.含2个千兆光模块。

	18
	交换机（三）
	1
	台
	用于服务器互联交换机

▲1.配置≥20个1G/2.5G/10GSFP+光口，≥4个10G/25GSFP28光口，≥2个40GQSFP+光口，最多可支持32个10G端口，2个模块化电源插槽，2个模块化风扇插槽，出厂满配2个风扇模块。

2.含150W交流电源模块。

3.含30个万兆光模块。

	19
	汇聚交换机
	4
	台
	▲1.配置≥24个1000MSFP光接口（1-16口为100M/1000MSFP光接口），≥8个复用的10/100/1000M自适应电口，≥8个1G/10GSFP+光口，≥1个业务扩展槽，≥2个模块化电源插槽；

2.含2个150W交流电源模块。

3.含2个万兆光模块。

4.包含4盒水晶头。

	20
	空调
	28
	台
	天花空调
▲1.额定制冷量(W)：≥12200。

2.额定制冷功率(W)：≤5100。

3.额定制热量(W)：≥13600。

4.额定制热功率(W)：≤4300。

5.电辅热功率(W)：≤2500。

6.室内机噪音最高dB(A）：≤49。

7.室外机噪音dB(A）：≤58。

8.循环风量：≥2100m³/h。

9.电压/频率（V/HZ）：380V3N～/50Hz。

10.能效等级：一级。

11.包含铜管约17米、保温棉约17米、水管约17米、加氟1次、开孔约1个、空气开关约1个、外机支架1个、供电线缆（YJV-5*2.5mm2）约30米、内机线缆（YJV-6*2.5mm2）约25米、PVC32线管约28米等。

12.包含空调的上楼搬运、安装调试及高空作业等。

	21
	投影机
	8
	台
	★1.采用三片成像芯片技术，成像芯片尺寸≥0.66英寸（不接受单片成像芯片技术），标称分辨率≥1920×1200；（投标时如有请提供官网链接或功能页面截图，并加盖供应商CA签章）

★2.亮度（标准）≥6500流明。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）

▲3.对比度 ≥5000000:1（符合ISO 21118标准）

★4.镜头要求：支持大范围镜头位移，垂直位移不低于±45%，水平位移不低于±20%，为了日后更换教室使用，方便拆除、安装，要求投影机必须是中置镜头设计（不接受偏镜头设计），投射比最小值≥1.30：1，最大值≤2.20：1，光学变焦比≥1.6倍；配置镜头保护盖，长时间不使用投影机时，可盖上镜头保护盖，以保护投影机镜头不受影响；（投标时如有请提供官网链接或功能页面截图，并加盖供应商CA签章）

▲5.接口：HDBaseT≥1路，HDMI≥2路，RS-232C控制接口≥1路，RJ45网络接口≥1路；迷你立体声接口≥2路； 

6.支持自动梯形校正，垂直/水平梯形校正±30度，支持快速四角调节、梯形、弧形等几何校正。

7.根据教学使用要求，投影机需支持场景自适应伽马调节功能和自定义调节，支持RGBCMY色彩校正。

8.根据教学使用需求，投影机需支持投影画面细节增强功能，在播放普通医学图片时，可大幅增强图片的清晰度。

★9.根据教学使用要求，投影机需支持无线连接传输信号，可实现笔记本电脑（Windows 8系统以上）无需线材连接和无需安装任何软件仅通过笔记本电脑和投影机的无线信号连接即可实现无线信号投影。（投标时如有请提供官网链接及功能页面截图，并加盖供应商CA签章）

★10.配置投影机专属工作台：支持设置显隐组件来定制专属工作台。支持通过设备总览组件快捷查看学校所有已连接的设备实时状态，实时了解教室设备的使用情况。支持通过设备使用情况组件了解设备活跃分布及长时间未使用的设备情况对设备进行管控；支持通过老师使用情况了解教师对信息化设备的使用率。支持设备可视化管理：支持自定义设备类型、名称及数量，掌握校内投影分布情况；支持实时查看投影的工作温度是否异常、光源使用时长、过滤网使用时长；（投标时如有请提供官网链接或功能页面截图，并加盖供应商CA签章）

11.功耗≤370W（标准模式）；节能待机功耗≤0.5W

12.重量要求：≤10.0kg。

13.包含视频线缆及吊装支架。
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	投影幕布（一）
	4
	套
	▲投影幕≥120英寸，比例16:9。

	23
	投影幕布（二）
	4
	套
	▲投影幕≥150英寸，比例16:9。
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	书写白板
	8
	套
	1.参考尺寸：≥4000mm×1215mm。

▲2.书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，亚光米黄色，厚度≥0.3mm，硬度≥4H，光泽度≤10GU，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光。

3.内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声。

4.背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.25mm，间隔80mm压有20mm凹槽加强筋,均布承压不低于635N。

5.板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水1:1配置。

6.边框：采用高强度铝合金型材，电泳香槟色；参考规格20㎜×37㎜。

7.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。≥R12mm的圆角，无尖角毛刺，符合JY0001《教学仪器设备产品一般质量要求》。

8.安装：配装自制L形钢制安装件，参考规格（mm）：52*20*32，隐形安装、没有外露的挂接件，符合GB 21027-2020《学生用品的安全通用要求》。

9.配套环保耗材。

	25
	液晶电视
	20
	台
	▲1.外观：≥65英寸全面屏。

2.尺寸(宽*高*厚）（mm）：1446×842×72。

3.背光方式：DLED。

4.分辨率：4K（3840*2160）。

5.色域（BT.709）：100%。

6.整机额定功率：135W。

7.能效等级：二级。

8.亮度：≥250 nits。

9.CPU：不低于四核 ARM Cortex A55。

10.GPU：不低于双核 Mali-G31。

11.内存：≥2GB，存储：≥32GB。

12.WIFI功能：2.4GHz /5GHz双通道WIFI。

13.投屏功能：支持DLNA协议、Air Play、安卓手机投屏。

14.端口：HDMI2.1≥2、USB2.0≥2、网口≥1、音视频输入≥1、有线/天线输入≥1、数字音频输出（同轴）≥1。

▲15.产品须按国家标准具有国家节能产品认证证书、3C认证证书，投标时提供证书扫描件，并加盖供应商CA签章。

16.包含安装支架及视频线缆。
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	HDMI传输盒（1）
	1
	套
	1发8收，支持接入交换机1发多收，包含1米视频线缆。

	27
	HDMI传输盒（2）
	4
	套
	1发4收，支持接入交换机1发多收，包含1米视频线缆。

	28
	智能音频主机
	8
	台
	▲1.主机前面板带TFT彩屏，支持触摸屏操作，屏幕尺寸≥2.0寸，支持设置屏幕操作6位密码。

★2.信噪比：≥97dB。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

★3.频率响应：20Hz-20kHz（±2dB）。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告或扫描件，并加盖供应商CA签章）。

★4.总谐波失真：≤0.1%。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

5.主机支持闪避器功能，可以软件灵活设置优先通道、阈值、衰减增益、启动时间、释放时间和保持时间，当优先信号信号输入时，其他信号被衰减

6.主机和软件具有“一键自动调音”功能，具有良好建声和较差建声环境两种调音模式，自动发生粉红噪声并自动适配教室空间声学参数，并自动调整房间均衡参数平衡平整，每路麦克风具有不少于14段参数均衡。

7.主机支持插入U盘随堂录制讲课语音及课件音频混音文件，录音支持降噪录音，mp3格式，最大支持32GB，FAT32 格式,最多录音时长＞999小时。

★8.主机具有≥6路音频输入、≥8路音频输出（其中2路音频输出到功放）。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

9.软件支持局域网集中远程管理、查看设备在线情况、版本信息等；可远程管理音量或静音。支持一键远程开机关机功能，支持网络远程升级.

10.主机支持内部可增加IP广播模块功能，根据甲方需求进行扩展

11.功率放大器的额定输出功率≥2*150W，满足大教室多对音箱需求

★12.增益差：≤0.2dB。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

★13.主机软件可消除输入通道白噪声。（投标时如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足此项技术参数的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。
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	吊麦话筒
	8
	只
	1.方形白色外壳设计，表面带信号指示灯。

2.麦克风线路与伸缩吊杆一体化，线不外露。

3.大振膜音头，声聚焦技术，声音还原度高，音头直径≥14mm。

4.远距离拾音低频声音饱满，声场包裹感强。

5.指向：心型。

6.频率响应：50Hz～20KHz。

7.输出阻抗：200Ω±30%（1kHz）。

8.最大声压：不小于139dB。

9.信噪比：不小于70dB。

10.电源供应：DC 48V 。

▲11.为了保证设备使用的兼容性，需要保证该产品与“智能音频主机”可相互兼容使用。
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	无线麦克风
	8
	只
	一、无线麦

1.内置3.5mm耳机接口，可搭配头戴麦克风接入使用。

2.使用时长：≥8小时。

3.支持Type-C充电方式。

4.支持功耗管理，静音后一段时间内无操作麦克风将会自动关机。

5.指向性：电容式驻极体。

6.频率响应等同或优于：80～16kHz（+1～-3db）。

7.THD+N：不大于0.3%。

二、无线接收器

1.内置U段无线音频接收模块，传输频率：等同或优于640-690MHz。

2.支持APP无线扫频。

3.内置红外对频发射头。

▲4.具有≥1路AUX输入接口、具有1路MIC输入接口。

5.具有≥2路LINE OUT输出接口。
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	教学音箱
	19
	对
	1. 采用4"低音×2，20芯高音×2。

2. 采用高密度中纤板木质箱体。

3. 配置原厂安装支架，可调整音箱水平和垂直角度方向。

▲4. 额定功率：不低于60W。

5. 阻抗：8Ω。

6. 最大声压级：108dB。 

7. 灵敏度：91dB(±2dB)。

8. 频率响应：80-20kHz。

9. 参考尺寸（mm）：约180×158×580（L/W/H）。
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	功放
	2
	台
	1.支持线性输入接口≥1个。

2.支持线性输出接口≥1个。

3.支持麦克风输入接口≥1个。

4.支持音箱输出接口≥4对。

▲5.输出功率≥200W*2。

6.MIC输入灵敏度50mV，音乐输入灵敏度0.775V。

7.频率响应20～20KHz。

8.信噪比不小于80dBA。

9.支持直流保护、过载保护。
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	智能讲桌
	8
	台
	1.尺寸（长宽高）：参考尺寸（mm）1630×800×825（公差±10mm）（闭合尺寸）。

2.讲桌升降设计：采用套层的升降设计，讲桌升降过程中，升降器带动外层升降；内层不升降，做落地设计；整个过程都是三面全包裹下层，不断层。
3.讲桌升降立柱双电机两节升降装置：升降行程最大可达480mm。超强抗下滑设计，电动升降器最大升降速度:38mm/s，升降噪音<48db，桌面最大负载: 120KG；升降过程中设计遇阻回退安全保护；升降器具备陀螺仪保护模块，防倾侧保护，升降无故障不低于2万次。

4.桌面围边采用木质弯曲工艺一体成型，围边材料为厚度15MM的木质材料，左右两侧采用R100圆弧模具弯曲成型，桌面左侧安装隐藏式ABS塑料水杯架，直径≥Φ80mm 深度≥80mm；可旋转角度≥90度。

★5.讲桌桌面主材采用厚度25mm的高密度中纤板，侧边采用圆弧工艺处理，表面采用三聚氰胺和侧面采用PVC封边工艺，表面硬度达到3H，无毒无味，防潮防水，防腐蚀。桌面木板的甲醛释放量符合GB/T 39600-2021的对甲醛释放量E1级技术要求；（投标时，如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足GB/T 39600-2021检测的桌面木板符合甲醛释放量E1级技术要求的检验（检测、测试）报告扫描件，并加盖供应商CA签章）。

6.桌面木板的重金属含量符合GB/T 36021-2018《家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定办法》的要求。

7.讲桌下层左侧嵌入落地的独立标准机架式机柜，机柜高度>12U，深度>500mm，机柜的背面具备独立维修门设计，机柜内带一块层板；

★8.讲桌下层右侧嵌入落地的电脑主机箱位，机箱尺寸≥540×270×450mm（高宽深），机箱前门带锁，上部留有机箱的光驱门。机箱机柜两侧配置搬运扣手，方便讲桌的搬抬；冷轧钢架符合GB/T1741-2020,（耐霉菌性能）检验要求。（投标时，如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的满足GB/T1741-2020检测的符合耐霉菌等级为0级技术要求的检验（检测、测试）报告扫描件并加盖供应商CA签章）

9.显示器下方采用高精度阻尼转轴的角度调节机构，可在0～35°的观看范围精准手动调控显示器，实现平稳顺滑调节，并具备锁定功能，任意角度可实现稳固锁定，无晃动现象。显示器底座具有一个键盘放置区域，可以用来放置鼠标和键盘。

10.升降电机采用手控器控制，手控器集成LED可显示桌面高度，集成3种高度预设模式，用户可以随时添加需要的高度，并通过按键，一键恢复到预设高度，方便操作；双DC33V输出，带RJ45接口；

▲11.桌面上具备模块接口，其中包括至少1个国标220V电插座、至少2个的 USB接入口，至少1路标准HDMI 输入接口。

12.包含插座1个，8位总控10A 220V，1.8米。
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	2人位电脑桌
	191
	张
	规格：参考尺寸（mm）约：W1200×D600×H750

1.整体采用钢木结合材料，桌面木质防静电面板，防划、防泼水、面材：桌面：E1级高密度板台面，厚度为25MM，内材经过防虫、防腐的化学处理；

2.封边：PVC胶边；游离甲醛释放量优于国家标准，密度≥750公斤/立方米，游离甲醛含量≤8mg/100g；

3.挡板：挡板E1级高密度板采用12MM，内材经过防虫、防腐的化学处理，强度高、钢性好、不变形、比重合理；封边：PVC胶边；游离甲醛释放量优于国家标准，密度≥700公斤/立方米，游离甲醛含量≤8mg/100g；

★4.脚架：采用1.0-2.0mm冷轧钢架，采用60mm*40mm*1.2mm厚，口字形方管折弯成型。钢架依据GB/T36021-2018《家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法》检测，锑≤1mg/kg、砷≤2mg/kg、钡≤350mg/kg、硒≤2mg/kg、六价铬≤0.5mg/kg；（投标时，如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的钢架依据GB/T36021-2018检测（锑、砷、钡、硒、六价铬符合限值要求）的检验（检测、测试）报告扫描件并加盖供应商CA签章）
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	3人位电脑桌
	86
	张
	规格：参考尺寸W1800mm×D600mm×H750mm

1.整体采用钢木结合材料，桌面木质防静电面板，防划、防泼水、面材：桌面：E1级高密度板台面，厚度为25MM，内材经过防虫、防腐的化学处理；

2.封边：PVC胶边；游离甲醛释放量优于国家标准，密度≥750公斤/立方米，游离甲醛含量≤8mg/100g；

3.挡板：挡板E1级高密度板采用12MM，内材经过防虫、防腐的化学处理，强度高、钢性好、不变形、比重合理；封边：PVC胶边；游离甲醛释放量优于国家标准，密度≥700公斤/立方米，游离甲醛含量≤8mg/100g；

4.脚架：采用1.0mm-2.0mm冷轧钢板，采用60mm×40mm×1.2mm厚，口字形方管折弯成型。钢架通过GB/T36021-2018《家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法》检测。
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	方凳
	640
	张
	1.凳面：采用优质三聚氰胺饰面，E0级刨花板基材，经过防虫、防潮、防腐处理，表面防刮耐磨。台面厚度25mm，PVC胶边，防火、耐磨、防污、牢固耐用。

2.凳架：采用优质高精度一级冷轧钢板和钢管组合焊接成型，钢管尺寸25mm×25mm，壁厚1.0mm，表面采用防锈静电喷涂处理，底部配有ABS固定脚垫，减小对地面的摩擦。

3.整体采用工整的方钢框架结构，底部采用“工”字横梁焊接固定四个方形脚架，凳面与凳架采用螺丝进行固定。

4. 参考尺寸（单位mm）约: 350L×250W×450H 。
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	六边形拼接桌
	20
	组
	1.桌面：E1级高密度板台面，厚度为25mm，内材经过防虫、防腐的化学处理；封边：PVC胶边；

2.桌架：顶板为3.0MM一级冷轧，宝钢，模具一次冲压成成，接头采用压注铝合金材质，经模具一次压注成形，立柱采用（mm）30×60×1.5 /25×5.×1.5旦形冷轧钢管，所有金属件经除油，防锈，磷化，表面全处理后，采用全自动生产线，氟碳粉末静电喷涂，高温200度后固化，表色色泽光亮，附着力好，抗氧化，易清洁，塑料底脚装饰件，采用:全新ABS模具一次注塑成形。

3.书网：支架采用全新ABS原料，模具一次注塑成形,书网管材料为15mm×0.8mm冷轧钢管，所有金属件除油，防锈，磷化，表面全处理后，采用全自动生产线，氟碳粉末静电喷涂，高温200度后固化，表色色泽光亮，附着力好，抗氧化，易清洁，塑料底脚装饰件，采用:全新ABS模具一次注塑成形。

4.挡板：挡板E1级高密度板采用12MM，内材经过防虫、防腐的化学处理，封边：PVC胶边；

★5.脚轮：可调节高低，带刹车轮方便用户随时调节桌面平整；轮芯：PA，支架：PP，轮圈包胶：PU，静音防滑，对地板没有磨损。脚轮的滑轮、外圈、内圈、转销和各类基材中铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量，符合GB/T 26572-2011的限值要求；（投标时，如有请提供国家认可的第三方检测机构出具的依据GB/T 26572-2011检测的铅、镉、汞、六价铬符合限值要求的检验（检测、测试）报告扫描件并加盖供应商CA签章）。

6.平衡码：每套讲桌配1个；1）可固定拼接、整体移动，2）可固定桌面平整；

▲7.折叠：整个桌子可90度折叠。

8.参考尺寸（单位mm）:梯形：六拼直径1570mm，单人位（mm）：770×476×750。（公差±5mm）
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	培训椅子
	128
	张
	1.面料：靠背和坐垫布料采用涤纶双层面料材质，内外两层均为涤纶，加工工艺使用经编/染色，面料纹路为三明治，面料厚度3mm。

2.靠背：尺寸430mm×140mm×300mm，塑料背架采用全新进口PA+30%玻纤材料，按照人体工程学设计，从背架两侧向内倾斜，上下部向外倾斜呈“C”字型；内部镂空360mm×240mm空间用来透气，上部向外倾斜26°，下部向外倾斜41°；内侧整面采用布料覆盖，布料的拉紧度。

3.座垫尺寸约：472mm×450mm×75mm，采用优于或等于45#高密度、高弹力定型海绵，内嵌注塑成型的塑料底座，座垫的过渡面均采用圆弧过渡；座面表面采用面料覆盖，并用螺丝固定，座面是中间高前后两侧底，四周采用R50的圆弧；座面通过塑料连接件+螺丝固定在脚架的后横梁上，前横梁不用任何固定，从前侧可以将座面翻转90°。

4.扶手：采用PA+30%玻纤材质，扶手面尺寸为190mm×60mm，厚度≥20mm，连接段尺寸为35mm×25mm：扶手面与连接段的角度≥115°，扶手面四周均采用圆弧设计，整体向前切斜，扶手前段的尺寸≥100mm。

5.椅架：椅架主体采用32.5mm×20.5mm，壁厚1.5mm的方管+冷轧钢圆管Ø19mm焊接而成，前椅架弯曲成型，上下弯曲角度≥153°，椅架尺寸450mm×540mm，横梁长度490mm；后椅架长度600mm，宽度560mm。前后椅架左右两侧通过螺丝进行固定，两横梁之间通过两条钢丝绳连接，前后椅架可以折叠。

▲6.功能：座板可翻起、可全折叠。

7.椅子参考尺寸（mm）：L610×W570×H835。
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	环境改造
	1
	项
	1.包含渗水反碱起壳部分墙面美化，165㎡。

2.包含原有墙体阴阳角破裂部分美化，1项

3.包含8间教室原有灯具、吊扇的拆除，1批，搬运至业主指定位置，距离不超过2km，无电梯楼层≤6楼

4.包含8间教室地面界面剂涂刷，1557.5㎡

5.包含8间教室天花铝方通格栅吊顶及安装，1557.5㎡

6.包含8间教室防静电PVC卷材地胶板及安装，1557.5㎡

7.包含8间教室地面自流平，1557.5㎡

8.包含8间教室窗帘，199.46米

9.包含8间教室LED护眼灯，280盏

10.包含8间教室电路改造：

（一）教学设备电路改造

①包含BV2.5mm²电源线 5400米

②包含PVC25线管 500米

③包含1米黄腊管 192根

④包含10孔明装插座 768个

（二）灯光电路改造

①包含BV2.5mm²电源线2920米

②包含PVC25线管1860米 

（三）配电箱改造

①包含8个配电箱的改造及断路器、电源跳线、导轨等

（四）施工配套及辅材

①包含100*30mm金属线槽，及地面开槽，550米

②包含300*30mm金属线槽，及地面开槽，350米

③包含墙面开槽回填、墙面开关、接线端子等

▲11.包含垃圾清运，1项，建筑垃圾清运专车运输至指定建筑垃圾地点

	▲商务及其他要求表
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	核心产品
	第2项货物“云终端服务器”为核心产品。

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起8个工作日内签订采购合同。

	交付使用时间及交货地点
	1.交付使用时间：自签订合同之日起30个日历日内全部交货安装完成并验收合格。

2.交货地点：广西桂林市内（采购人指定地点）

	质保期
	1.设备必须是全新原厂正品。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有设备的质保期不低于1年（“采购需求”中有特别注明的，按特别注明的执行）。
2.从通过验收即日起质保期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以保修、人工及更换备件标准上门服务，并提供终身维护。

	售后及服务要求
	1.送货上门；
2.中标供应商必须负责项目设备的送货，提供设备操作培训，提供全套说明书；现场培训2～3名相关人员至掌握设备操作及日常维护；
3.设备如出现故障在接到采购人通知后在30分钟内响应，2小时内上门服务，12小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案；
4.提供定期回访及巡检服务；
5.项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标供应商自行清理至校外国家有关部门指定堆放处。
6.在质保期内提供设备安装服务。

	付款方式
	1.预付款支付：采购合同签订之日起10个工作日内，中标供应商向采购人开具与合同总价款30%等额的保函（保函有效期需覆盖项目履约全周期）和发票，采购人收到合规保函并审核无误后，向中标供应商支付合同总价款30%的预付款。

2.结算款支付：项目所有货物完成安装调试、试运行状态正常，经采购人组织验收合格并完成确认手续后10个工作日内，采购人向中标供应商支付剩余合同款项（即合同总价款的70%）。

3.开票要求：中标供应商须按规定开具增值税专用发票，发票信息需真实、完整、合规，项目名称、金额、税号等内容与采购合同、验收资料保持一致，作为财务结算入账的必备凭证。

	履约保证金
	本项目收取履约保证金。

1.缴纳标准：中标供应商为中小企业的，按项目中标金额的2%收取；其他企业按项目中标金额的5%收取。（备注：中小企业认定严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定执行，项目以中标供应商自行出具的《中小企业声明函》作为认定依据。中标供应商须对自身企业类型声明的真实性、合法性、有效性承担全部责任，存在虚假声明的，视同违约，采购人将依规追究其相应责任）。
2.缴纳方式：须通过银行转账、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式缴纳。采用银行转账等方式的，须转入采购人指定账户。

指定账户信息：

户名：桂林师范学院；

账号：20205101040000787；

开户行：中国农业银行桂林分行营业部；

转账时备注“项目名称（项目编号）+履约保证金”。
3.退付规定：

（1）不予退付情形。

中标供应商未按合同约定全面履行履约义务、存在违约行为，或项目存在未整改完毕的质量问题的，履约保证金不予退还。

（2）无息退付情形。

中标供应商全面履行采购合同约定义务、圆满完成项目履约，且项目验收合格、无任何质量遗留问题及纠纷的，可申请无息退还履约保证金。
（3）退付流程及时限。

项目验收合格后5个工作日内，中标供应商可凭、履约保证金退付申请书、履约保证金缴费凭证（转账回执等），向采购人申请办理退费手续。采购人收到中标供应商完整、合规的书面退费资料后，15个工作日内完成审核并无息退还履约保证金。
（4）责任界定。

因中标供应商自身原因，未按时提交退费申请、提交的退费资料不完整、不合规等，导致保证金无法按期退还的，所有逾期责任及相关风险由中标供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

	产品质量要求
	为保证产品质量及各元器件的性能，所提供本项目所有设备为全新产品。

	包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。

2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，中标供应商应当执行。

4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由中标供应商自行承担。

	保险
	若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。

	验收标准
	1.投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足招标文件要求及投标文件承诺的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。
2.供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验（必要时，采购人有权要求供应商对各项指标进行现场演示），核验不合格或中标供应商未按采购人要求提供现场演示或技术功能无法达到相应技术要求的，按违约处理，采购有权全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。
3.验收方式和验收材料要求
（1）采购人应当在项目完成且收到中标供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；
（2）采购人将组织第三方进行验收，验收费用由中标供应商承担；
（3）中标供应商必须提供合格的验收材料，验收材料包括①验收申请书（原件）、②中标通知书复印件、③合同复印件；④项目实施过程文件、⑤货物的证明文件、⑥货物的技术资料、⑦培训记录。
（4）对验收中提出的整改问题，中标供应商必须在15个工作日整改完毕。

	其他要求
	1.供应商所提供的任何材料应当真实有效，如在评审过程中发现供应商在投标文件中提供任何虚假材料的，按投标无效处理，采购人有权汇报监督管理部门处理；中标后，采购人发现供应商在投标文件中提供任何虚假材料的，采购人有权汇报监督管理部门处理，且中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，民事赔偿并不免除违法中标供应商的法律责任。

2.本项目采购预算金额（人民币）：玖佰玖拾捌万玖仟元整（小写）¥9989000.00元，投标供应商的总报价不得超出采购预算，否则该供应商投标报价作无效处理。

3.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号），进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，如供应商有采用进口产品参与投标，则投标无效。

4.本项目货物涉及的产品及其配件包括但不限于各类芯片等必须符合国家有关政策规定，不得使用国家禁止使用范围内的产品及其配件，否则投标无效。

5.供应商必须保证所提供的系统及相关服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。

6.若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。

7.“主要技术参数及性能（配置）要求”中，标明“◆”的参数，要求中标供应商在签订合同时到采购人现场进行货物功能验证（功能验证须使用拥有产权的正式运行版本系统，不得使用临时演示版本（Demo）、原型设计界面、静态页面、效果图、图片截图、Word文档、PDF文件、PPT演示文稿、视频录播、动画模拟、Flash演示等任何非真实运行系统的展示形式。如验证的内容与应标内容不一致，则判定为虚假应标，并上报采购监督管理部门。所造成的损失由中标供应商自行承担，采购人将有权追究其相关法律责任。

8.为保障售后服务质量，中标供应商于签订合同后，5个工作日内必须提供所投产品“云管理服务器”、“云终端服务器”、“远程云桌面教学空间系统”、“远程云桌面接入授权”、“云桌面胖终端接入授权”、“多媒体教学软件”、“服务器机柜”、“智能音频主机”生产厂商针对本项目出具的原厂供货证明、技术参数确认函和售后服务承诺书原件。如未能提供，采购人有权上报采购监督管理部门。所造成的损失由中标供应商自行承担，采购人将有权追究其相关法律责任。
9.要求供应商以及所投产品生产厂家均具有良好的商业信誉，未在信用中国或中国政府采购网被列入失信名单。

10.本项目采购的投标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证明扫描件并加盖投标人CA签章。

11.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标人所投产品必须从其规定。

	根据项目采购需求提供项目实施方案，方案可包含：技术实施方案、实施进度计划、安装调试方案、实施过程风险和难点分析控制、质量保障措施、文明施工措施、环境保护措施、项目实施人员安排、系统试运行方案等方面内容。


第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：教学实验中心设备采购

	2
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

	3
	详见公开招标公告

实际交纳的保证金须按要求交纳，否则视为未交纳保证金。

	4
	现场勘查：详见采购需求。

	5
	演示时间及地点：无。

	6
	（1）答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清；

（2）询问、质疑：如投标人认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。

答疑、澄清内容是招标文件的组成部分，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

	7
	投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。

电子投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。

	8
	投标文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密投标文件。

	9
	投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	10
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

	11
	投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。

	12
	投标文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密投标文件”的上传、提交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	13
	电子加密投标文件的解密：

开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

	14
	投标截止时间及地点： 2026年8月25日上午10时整，南宁市星湖路22号。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	15
	开标时间及地点： 2026年8月25日上午10时整，南宁市星湖路22号。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场）

	16
	评标方法：综合评分法

	17
	中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。

	18
	采购资金来源：财政性资金。

	19
	付款方式：见招标项目采购需求。

	20
	投标文件有效期： 六十日。

	21
	对招标文件、采购过程或者中标结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。

接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：

（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科

电话：0771-8600453

地址：广西南宁市星湖路22号

（2）桂林师范学院

电话：0773-3975072

地址：桂林市临桂区飞虎路9号
现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间，其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00

	22
	本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。


投标人须知
一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义
1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。
3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指在投标人须知中的实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》。
（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）本项目不接受联合体投标
（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。
（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
    非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲5.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

▲6.中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目：对符合条件的小型、微型企业（以下简称“中小企业”）的报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评分方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。

▲7.本国产品价格扣除：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，依法对本国产品给予价格评审优惠。本项目对本国产品给予价格扣除，扣除比例详见评分方法及评分标准。投标人如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“投标文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原报价计算价格分。

▲8.异常低价投标的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，评标委员会将对疑似异常低价的投标进行认定。若投标人的报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其投标将被视为无效投标。具体认定标准和处理程序，详见“评标程序”及“评标方法及评分标准”。
（九）询问、质疑和投诉
1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：
（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；
（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购单位的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“投标人须知前附表”。
二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1．投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。 

3.采购货物的主要技术参数和性能配置由评标委员会在评标前评定，但不能改变实质性内容。

（三）招标文件的澄清与修改 

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。
三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部分组成。
1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件扫描件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

 “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询，查询截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
（8）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；
（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。
可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；
（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（17）投标人情况介绍；

（18）中小企业声明函（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）
（19）关于符合本国产品标准的声明函（格式见第六章，如有请提供）。
3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；
（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表； 

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（必须提供,格式见第六章）； 

（2）投标报价明细表（必须提供,格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（必须提供,格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。
▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签署并加盖单位公章。
（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（五）投标保证金

1.投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

3.投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。
本中心财务（地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；电话：0771-8600309。）
注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后4个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。
4.中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。
5.投标保证金不计息。
6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（5）拒绝履行合同义务的；
（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密
▲1.投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2.投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。
3.电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）标星号“▲”的技术、性能指标发生负偏离达  1  项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会在评审中，经启动异常低价审查程序后供应商未能证明其报价合理性的。
4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；
（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；
（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
6.被拒绝的投标文件为无效。
四、开标
（一）开标准备

本中心将按招标文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。
（二）开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。
3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。
注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
五、资格审查
采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序
评标委员会仅对通过资格审查的投标文件进行后续评审，程序如下：

（1）符合性审查：评标委员会审查投标文件是否实质性响应招标文件要求。未通过审查的投标，不进入详细评审。

（2）询标与澄清：在评标过程中，如评标委员会认为有必要，可通过广西政府采购云平台的电子询标功能，要求投标人对投标文件中的有关事项进行澄清或说明。投标人须在规定时间内，通过系统以加盖电子签章的正式文件进行回复。澄清或说明的内容不得改变投标文件的实质性内容。 投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清，或者澄清的内容改变了投标文件实质性内容的，评标委员会有权否决其投标。

（3）商务与技术评审：评标委员会依据评分标准，对通过符合性审查的投标进行详细评审。

（4）报价评审

a) 报价符合性审查：评标委员会审查投标报价是否符合招标文件关于报价的格式、币种、范围（如报价是否完全响应并覆盖招标文件“采购需求”及“货物/服务”清单中所列全部内容、是否超采购预算或最高限价）等基础要求。

b) 异常低价甄别与说明：对通过报价符合性审查的投标，如触发下列情形，评标委员会应当启动异常低价审查程序：

１）报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的；

２）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的；

３）报价低于采购项目最高限价45%的；

４）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会通过电子询标方式，要求相关投标人在规定时间内提供有关书面说明及必要的证明材料。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的提供书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。

c) 价格评分：对通过上述全部审查的有效报价，由系统按招标文件规定计算价格分。

（5）评分汇总与推荐：评标委员会在评审系统内完成评审后，系统将自动计算、汇总得分并生成排序结果。评标委员会据此集体审议推荐中标候选人，并对《评标报告》予以确认。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
（五）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。
（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。
（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同
（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。
（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
九、其他事项
（1）解释权：本招标文件解释权属本中心。
（2）有关事宜
所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

通讯地址：南宁市星湖路22号

电    话：0771—8600342     

传    真：0771—8600305   

邮政编码：530022

第四章  评标方法及评分标准
评标方法及评分标准

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

(四)无效投标处理原则：在评标过程中，包括在异常低价认定程序中被认定为无效的投标，其投标文件不再进入后续评审阶段，也不参与得分计算与汇总排名。
二、评标方法

(一)对进入详评的，采用百分制综合评分法。

(二)计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分………………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业。对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与投标，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-4%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。
某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人评标价（金额） × 30分

2.技术分………………………………………………………………………………………… 47分
所投产品满足招标项目采购需求“主要技术参数及性能（配置）要求”中标注“★”号的要求，并按“主要技术参数及性能（配置）要求”的要求提供相关证明材料，经评委认定完全符合要求的，每有一项加1分，满分47分。
3.项目实施方案分…………………………………………………………………………………9分

由评标委员会各成员根据各投标人提供的项目实施方案中的技术实施方案、实施进度计划、安装调试方案、实施过程风险和难点分析控制、质量保障措施、文明施工措施、环境保护措施、项目实施人员安排、系统试运行方案等内容进行独立评审。

一档（0分）：未提供实施方案。

二档（3分）：实施方案中的（技术实施方案、实施进度计划、安装调试方案、实施过程风险和难点分析控制、质量保障措施、文明施工措施、环境保护措施、项目实施人员安排、系统试运行方案）有2项（含）以上缺项的，提供的项目实施人员名单不少于5人。

三档（6分）：在一档基础上，提供了项目实施方案，但实施方案中的（技术实施方案、实施进度计划、安装调试方案、实施过程风险和难点分析控制、质量保障措施、文明施工措施、环境保护措施、项目实施人员安排、系统试运行方案）有1项缺项的，提供的项目实施人员名单不少于7人。

四档（9分）：在三档的基础上，（技术实施方案、实施进度计划、安装调试方案、实施过程风险和难点分析控制、质量保障措施、文明施工措施、环境保护措施、项目实施人员安排、系统试运行方案）没有缺项，提供的项目实施人员名单不少于10人。

4.售后服务分………………………………………………………………………………………10分
（1）售后服务方案（满分8分）

提供的售后方案未满足一档要求，得0分。

一档（2分）：按招标文件质保期和技术服务要求进行保修，售后服务方案表述保留原意。提供售后服务维修队伍名单。
二档（5分）：售后服务方案满足一档要求，且提供服务质量承诺保障措施、保修维修养护具体措施、安全保障措施承诺等的售后服务内容；发生故障30分钟内响应，到达现场处理故障时间为1.5小时以内，一般故障处理时限不超过10小时修复，重大故障处理时限不超过24小时修复，未能在规定时间内排除故障的，36小时内提供同档次的备用机，每年提供3次定期回访。

三档（8分）：售后服务方案满足二档要求，且发生故障30分钟内响应，到达现场处理故障时间为1小时以内，一般故障处理时限不超过8小时修复，重大故障处理时限不超过20小时修复，未能在规定时间内排除故障的，24小时内提供同档次的备用机。提供质保期后维修服务保障方案。

（2）核心产品承诺更长保修期：在满足基本保修期后，免费保修期每延长1年增加1分（以设备生产厂家承诺为准）（满分2分）。
5.业绩及政策功能分……………………………………………………………………………………4分

（1）投标人自2023年1月1日以来具有同类产品的销售业绩（以中标/成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称或合同标的，同一项目不得重复计分），每提供1个业绩得1分，满分2分。
（2）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属清单页），每有1项得0.5分，满分1分。
（3）投标产品属于环境标志产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕18号文规定，投标人的投标产品，投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环境产品认证证书扫描件并加盖投标人公章，满分1分。
（三）总得分= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 
三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（二）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

第五章    政府采购合同主要条款
广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：                            

合同编号：                            

采购单位（甲方）                      

住   所：                            

供 应 商（乙方）                      

住   所：                            

签订合同地点：                       

签订合同时间：                       
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

        按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购人可根据“第二章招标项目采购需求”的要求调整：
采购合同文本（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：
采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号                              

供 应 商（乙方）                            项目名称编号                             

签  订  地  点                              签 订 时 间                              

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

	序号
	产品

名称
	商标

品牌
	规格

型号
	生产

厂家
	数  量
	单位
	单  价

（元）
	金  额

（元）

	
	详见投标报价明细表

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收
1.交付使用时间、地点。

交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付使用地点：采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按交付使用时间、地点培训。
第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式和保证金
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。
3.付款方式：

第九条　履约保证金

第十条 税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

 ⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行初步验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由   方承担。
5. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4．乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决
1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3．诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。
第十九条　合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第二十条　签订本合同依据

1．政府采购招标文件；

2．乙方提供的投标文件；

3．投标承诺书；

4．中标通知书。
第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。
	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）             

 年   月   日

	通讯地址：
	通讯地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	经办人：

年    月    日


合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：

	2、售后服务具体事项：

	3、保修期责任：

	4、其他具体事项：

	甲方（章）

                      年   月   日 
	乙方（章）

                       年   月   日


  注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章　投标文件格式
投标文件格式
一、投标文件封面格式

投标文件

项目名称： 

项目编号： 

所投分标：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

                        年  月  日
[注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部分组成，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件扫描件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

 “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询，查询截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件）。
（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
（8）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；
（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。
可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；
（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（17）投标人情况介绍；

（18）中小企业声明函（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）
（19）关于符合本国产品标准的声明函（格式见第六章，如有请提供）。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；
（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表； 

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）； 

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章）。
▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须按招标文件格式要求签署并加盖单位公章。
三、投标文件格式

（一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件扫描件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；
②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。
（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

 “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询，查询截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

法定代表人（或机构负责人）或委托代理人签名（或签章）：             
投标人名称（盖章）：                                    
日  期：          
说明:1.投标人应按照相关法规规定如实做出书面声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

 3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述书面声明。
二）资信及商务文件部分（格式）
（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件
（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

                             （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我             （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                               项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                 ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：             

投标人名称（盖章）：                                    

日  期：          
（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

（3）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：
我           （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

    我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人签字（或签章）：          

所在部门职务：                                     职务：           
被授权人身份证号码：                              

贴附“委托代理人身份证扫描件”（正反两面）

投标人名称（盖章）：            
日  期：          
（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。
（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；
（8）商务响应表格式：

商务响应表
	项号
	招标文件要求
	是否提供并响应
	投标人的承诺或说明

	1
	交付使用时间：…
	
	

	2
	交货地点： …
	
	

	3
	付款方式：…
	
	

	4
	质保期：…
	
	

	…
	…
	
	


法定代表人或委托代理人签字（或签章）：        

投标人名称（盖章）：                          日 期：          
▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）
（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。
（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件）；
（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；
（13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；
（17）投标人情况介绍；

（18）中小企业声明函格式：
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员
人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          企业名称（盖章）：                    
                          日  期：                    
备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

（19）关于符合本国产品标准的声明函格式：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。

具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（盖章）：                    
日期：                    
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
三）、技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

（2）技术响应表格式： 

	项号
	招标要求
	应标情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中逐条列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。
法定代表人或委托代理人签字（或签章）：        

投标人名称（盖章）：                          日 期：            

（3）设备配置清单格式：

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位及数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或委托代理人签字（或签章）：         

投标人名称（盖章）：                          

日  期：          

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；
（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	比投标报价优惠率
	比招标要求提供更优售后服务

	
	
	
	
	            %
	

	
	
	
	
	            %
	

	
	
	
	
	            %
	


法定代表人或委托代理人签字（或签章）：        

投标人名称（盖章）：                        日 期：            
（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

四）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：                   ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人                             （投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起       个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：                电话：                 
传真：                      投标人代表姓名                  职务：            
投标人名称(公章):                      
开户银行：                         银行账号：                     

法定代表人或委托代理人签字（或签章）:                      日期:       年   月   日

投标人名称（盖章）

日期：     年   月   日

（2）投标报价明细表格式

                                                金额单位：人民币（元）

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位及数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	分标号（或本项目）合计金额大写：
	￥            


法定代表人或委托代理人签字（或签章）：          

投标人名称（盖章）：                               

日  期：         

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

项目名称：
项目编号：                                        
                                                金额单位：人民币（元）
	序号
	设备名称
	数量
	产地
	品牌及厂家
	规格型号
	单价
	投标报价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	

	分标号或本项目合计金额大写：                                              ￥            


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

   3.投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5.项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。
法定代表人或委托代理人签字（或签章）：                    

投标人名称（盖章）：

                  日期：  年   月   日 


