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第一章  竞争性谈判公告
第一章  竞争性谈判公告
项目概况

   广西智能制造职业技术学院2026年示范特色专业教学设施设备采购采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台线上获取获取采购文件，并于2026年08月10日 10:00（北京时间）前提交响应文件。  
一、项目基本情况                                            
    项目编号：GXZC2026-J1-002265-CGZX 
    项目名称：广西智能制造职业技术学院2026年示范特色专业教学设施设备采购 
    采购方式：竞争性谈判 
    预算总金额（元）：1945000 
    采购需求：

标项名称:广西智能制造职业技术学院2026年示范特色专业教学设施设备

数量:1
预算金额（元）:1945000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：教学用计算机98套，直播信息终端5套，天花机空调6台，货架9套，教学一体机4台，100英寸触摸智慧大屏1套，43寸直播投屏互动显示单元(含支架)5台，挂机空调5台，折叠静物台8个，网络机柜2个，5匹冷暖吸顶空调2套，智慧大屏1套，教师多媒体终端1套。（详见“第三章采购需求”）
最高限价（元）：1945000  
合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕。
本项目（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招竞标交易的充
分准备。
二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 
    3.本项目的特定资格要求：分标1：无 
三、获取采购文件
    时间：2026年07月31日至2026年08月05日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）
    地点（网址）：广西政府采购云平台线上获取  
    方式：登录广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。  
    售价（元）：0 
四、响应文件提交
    截止时间：2026年08月10日 10:00（北京时间）
    地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标 
五、响应文件开启 
    开启时间：2026年08月10日 10:00（北京时间）
    地点：青秀区星湖路22号K304-01,02,03广西壮族自治区政府采购中心开标室 
六、公告期限 
    自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜 
   1.竞标保证金（人民币）：1.9万元。 (必须足额交纳)
（1）竞标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形
式。
（2）采用网上银行转账形式的，供应商应于提交响应文件截止时间前将竞标保证金交至以下账户。
开户名称：广西壮族自治区政府采购中心
开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行
银行账号：20009101040051648
（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，竞标人应于提交竞标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）原件至我中心财务处。
（4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306
室；电话：0771-8600309。
2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强
制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业
发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网
（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4.其他注意事项：
（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投
标文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支
持热线咨询，联系方式：95763。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项
目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书
办理操作指南）。
（4）供应商通过政采云竞标客户端软件制作竞标文件，政采云竞标客户端软件请供应商自行前往下载并安装
（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招竞标项目管理系统--供
应商客户端）。
（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法竞标或竞标失败等后果由供
应商自行承担。
（6）竞标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有竞标文件，各供应商须在开标开始后30
分钟内对上传政采云的竞标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中
心开启竞标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。  
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息 
    名    称：广西智能制造职业技术学院 
    地    址：广西柳州市鱼峰区屏山大道262号 
    项目联系人：刘学谦 
    项目联系方式：0772-3876059 
    2.采购代理机构信息
    名    称：广西壮族自治区政府采购中心 
    地    址：广西南宁市星湖路22号 
    项目联系人（询问）：冯朗 
    项目联系方式（询问）：0771-8600350
                                                        广西壮族自治区政府采购中心

2026年7月31日
第二章  谈判供应商须知
谈判供应商须知前附表
	序号
	内    容

	1
	项目名称：广西智能制造职业技术学院2026年示范特色专业教学设施设备采购  

项目编号：GXZC2026-J1-002265-CGZX 

	2
	谈判供应商资格：详见《第一章 竞争性谈判公告》。

	3
	报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。

	4
	响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密响应文件”的上传、提交：
a.谈判供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。
b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

	5
	提交响应文件截止时间：见竞争性谈判公告。

	6
	响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。

	7
	保证金（人民币）：    详见《第一章 竞争性谈判公告》  

	8
	谈判时间：2026年8月10日10时截标后（如有变更，具体变更时间由广西壮族自治区政府采购中心另行通知）
谈判地点：南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室，广西壮族自治区政府采购中心评标室。（本项目采用全流程电子标方式，供应商无须前往谈判地点）

	9
	评审方法：最低评标价法（详细见第六章）

	10
	响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。
电子响应文件是指通过“政采云电子竞标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。

	11
	响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子竞标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子竞标客户端”编制并加密响应文件。

	12
	响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	13
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。

	14
	响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。

	15
	电子加密响应文件的解密：

谈判响应文件开启后，本中心将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

	16
	对竞争性谈判文件、采购过程或者成交结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。

	
	接收质疑函方式：以书面形式。

	
	质疑联系部门及联系方式：

（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科     

电话：0771-8600453

地址：广西南宁市星湖路22号

广西智能制造职业技术学院
电话： 0772-3876059
地址： 广西柳州市鱼峰区屏山大道262号

	
	现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00-12：00，14：00-17：00）


谈判供应商须知
一、总　则
1. 适用范围
1.1项目名称：
本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。
2. 定义
2.1“采购人”是指：桂林电子科技大学.
2.2“采购代理机构”是指：广西壮族自治区政府采购中心(以下简称“本中心”)。
2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
3. 谈判供应商资格：   详见《第一章 竞争性谈判公告》  。
4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改
4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
4.2竞争性谈判公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：
4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。
4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件提交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。
4.3.3本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。
4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布变更公告。
5.特别说明：

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2谈判供应商在谈判响应活动中提供任何虚假材料、互相串通竞标，其响应无效，并报监管部门查处。

▲5.3中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合条件的小型、微型企业（以下简称“中小企业”）的最后报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评审方法及评定标准。谈判供应商如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“响应文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原最后报价评审。（注：如项目为专门面向中小/小微企业采购，则无需执行此价格扣除）。

▲5.4本国产品价格扣除： 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，依法对本国产品给予价格评审优惠。本项目对本国产品给予价格扣除，扣除比例详见评审方法及评定标准。谈判供应商如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“响应文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原最后报价评审。

▲5.5 异常低价响应的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，谈判小组将对疑似异常低价的响应进行认定。若谈判供应商的最后报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其报价将被视为无效。具体认定标准和处理程序，详见“谈判程序”及“评审方法及评定标准”。
二、竞争性谈判响应文件的编制
6. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1谈判供应商应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

6.2响应文件须由竞标供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

6.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商承担。

6.4竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.5.1价格文件
1）报价表；（附件二）[必须提供]
6.5.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件） 
1）谈判响应函；（附件一）[必须提供]
2）商务、技术响应、偏离情况说明表；（附件三）[必须提供]
3）法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证扫描件或其他电子文件；[委托代理时必须提供]；[附件四]； 
4）法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；[法定代表人参加谈判时，必须提供]
5）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；
①谈判供应商有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件； [必须提供，原件备查]；
②对于有经营资质要求的，谈判供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，要求清晰反映该谈判供应商本年度经营资质，同时要加盖单位公章。[必须提供，原件备查]；
6）财务状况报告[格式自拟，必须提供]；

7）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明[扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟，必须提供]；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查]。

8）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）[必须提供]；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，复印件，原件备查]。

9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料[格式自拟，必须提供]；
10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）[附件五]；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：竞标人在本项目竞标截止时间前10日内,进入竞标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

 “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目竞标截止时间前10日至竞标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定，则必须提供]；
12）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）[格式自拟，必须提供]；
13）项目需求表中要求提供的文件[如有,则必须提供]；
14）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

15）货物制造、检验、测试、验收执行的标准；

16）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

17）产品获奖证书； 

18）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

19）质量保证措施；

20）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

21）中小企业声明函；（如有，请提供）[附件六]

22）关于符合本国产品标准的声明函（如有，请提供）[附件七]

23）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求
8.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

8.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

8.4报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。
四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回、解密
9. 竞争性谈判响应文件的上传和提交：见本须知前附表。
10. 竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。

11.保证金说明及要求

11.1保证金应用人民币：具体金额详见采购公告。

11.2 保证金交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

11.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞争性谈判。

11.4保证金相关事宜：电话：0771-8600309，地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室。

11.5未成交供应商的保证金，将在成交通知书发出后四个工作日内予以退还，不计利息。

成交人的保证金在合同签订后四个工作日内退还（合同签订后送达本中心），不计利息。

11.6对应交未交保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。

（说明：评审时，谈判小组将以本中心财务室编制的《采购文件报名登记名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

11.7谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）谈判供应商在竞争性谈判有效期内撤回竞争性谈判响应文件的；

（2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5） 谈判文件规定的其他情形。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

五、谈判程序及评审方法
12.1在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

12.2竞争性谈判响应文件无效的情形：

12.2.1未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理；

12.2.2最后报价超过采购预算、最高限价或经启动异常低价响应审查程序后，供应商不能证明其最后报价合理性的，其响应文件按无效处理。
12.2.3有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

12.2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。

12.2.5其他竞标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

12.2.6被拒绝的响应文件为无效。

  谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。
12.3第一轮谈判
（一）谈判准备

本中心将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二） 第一轮谈判程序：

1.谈判会由本中心主持，主持人宣布谈判会议开始；

2.主持人介绍参加谈判会的人员名单； 

3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的程序和评审方法确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

12.4竞争性谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

12.5第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的程序和评审方法确定成交候选人。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

12.6最后报价及成交候选人推荐

12.6.1 最后报价

谈判结束后，谈判小组应要求所有实质性响应谈判文件且继续参加谈判的供应商，在规定时间内通过广西政府采购云平台提交最终、不可更改的最后报价。该报价须由供应商的法定代表人或其授权代表进行CA电子签章确认方为有效。

供应商提交的最后报价，自动成为其竞争性谈判响应文件的组成部分。

12.6.2 异常低价审查

供应商的最后报价如触发下列任一情形，谈判小组应当启动异常低价审查程序：

　１）报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的；

　２）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的；

　３）报价低于采购项目最高限价45%的；

　４）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

谈判小组通过电子询标方式，要求相关供应商在规定时间内提供有关书面说明及必要的证明材料。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的提供书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应将其作为无效响应处理。
12.6.3 成交候选人推荐

在完成符合性审查、详细评审及异常低价审查后，谈判小组应从最后报价未被判定为无效响应且质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评标价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，评标价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并对《评审报告》予以确认。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

12.7供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，谈判活动终止。

12.8本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评审方法为最低评标价法。
12.9可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

12.10终止竞争性谈判采购活动

在竞争性谈判采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者本中心将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足 3 家的。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

六、确定成交供应商办法
13.1 根据以下原则确定成交供应商：

13.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按评标价最低的原则确定成交供应商。

七、成交结果公告
14.本中心在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

八、签订合同
15.1成交供应商自成交通知书发出之日起：25日内与采购人签订合同（采购需求中另有要求的，按要求执行）。

15.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定排名第二的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，以此类推。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、询问、质疑和投诉
16.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

16.2 供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

16.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

16.4采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“供应商须知前附表”。

十、适用法律
17.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的谈判。

十一、其他事项

18.1解释权

本竞争性谈判文件解释权属本中心。

18.2 有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

     广西壮族自治区政府采购中心

     邮政编码：530011

     通讯地址：广西南宁市星湖路22号

     电    话：0771-8600350 
第三章  采购需求
采购项目技术规格、参数及要求

一、项目编号：  GXZC2023-J1-000390-CGZX  

二、项目类别：      货物        

三、标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

四、总体要求：

1、采购文件标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致竞标被否决。

2、如竞标人竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

3、本一览表中技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的,请以详细、正确的品牌型号、技术参数配备要求填写竞标报价表和技术规格偏离表。竞标人须根据技术参数及配备要求提供对应的技术响应偏离表。
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术性能（配置）和服务要求

	1
	教学用计算机
	2
	套
	一、硬件要求

（一）▲CPU：不低于 Intel i7-13700 处理器，核心数≥16，线程数≥20，基本频率≥2.1GHz

（二）▲内存≥32G DDR5 内存，提供 4 个内存槽位

（三）独立显卡：RTX 5060 显存≥8G

（四）声卡：集成声卡

（五）硬盘≥1TB M.2 NVME SSD 固态硬盘

（六）网卡 1000M 以太网卡

（七）键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标

（八）USB 接口≥9 个 USB 3.2 接口 (前置至少 1 个 TYPE-C 接口)，主板集成至少 1 个 HDMI 接口，1 个 DP 接口

（九）插槽≥1 个 PCI-E16 插槽、1 个 PCI-E4 插槽、2 个 PCI-E*1 插槽

（十）电源≥700W，能效可达 92%

（十一）操作系统：预装 Windows 正版操作系统

（十二）安全 BIOS 级别 USB 端口单独开关，智能 USB 数据保护 (可设置仅识别鼠标键盘，不识别 USB 存储设备)

（十三）塔式标准机箱≥17L

（十四）▲商用工作站产品，在产品认证中证明竞标机型为工作站产品，提供 3C 产品认证证书、产品节能认证证书等

（十五）显示器：≥27 英寸液晶显示器，4K 分辨率

（十六）服务原厂提供三年上门服务

二、配套软件

（一）▲管理平台采用 B/S 架构，管理员在需要登录平台进行管理维护时，通过浏览器输入授权的管理账号密码登录。管理平台至少应包括镜像管理、终端管理、高级配置这些关键功能模块。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（二）▲管理员可在管理平台修改终端还原模式，应支持不还原、每次还原、每天还原、每周还原、每月还原等不少于 5 种的还原模式。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（三）▲管理平台支持为终端设置数据盘，管理员可配置空间大小及清空策略（包括但不限于不清除、每天清除、每周清除、每月清除等方式），并支持批量取消或删除数据盘，删除时需输入管理系统管理员密码确认。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（四）为了方便模板镜像的备份和快速部署，管理平台应支持镜像模板的导入和导出，导入时可支持多种格式，如 VHD、Zip、tar.gz 等。在创建或导入镜像模板时，可自定义选择镜像文件在服务端的存储位置。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（五）▲为简化终端维护系统的部署流程，管理平台支持提供 DHCP 服务以适应不同的网络环境，支持配置 DHCP 地址池的起始 IP 与结束 IP 地址；同时支持 PXE 网络部署服务，可在管理平台配置 PXE 部署所需的 IOS 文件，并对语言、时区、硬盘规则等基础配置项进行设置。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（六）▲管理平台需提供大屏监控中心，实时监控管理平台及终端运行状况，大屏监控中心应至少包括终端信息、CPU 使用率、内存使用率、磁盘使用率、运行时长、系统版本、运行状态等数据。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（七）管理平台应具备资产管理功能，可有效记录终端硬件信息，记录的硬件信息应包含名称、CPU、内存、硬盘、网卡速率、主板、SN、使用者、领用日期、存放位置、价值等相关数据，（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（八）▲管理平台应支持在管理端启动镜像，通过虚拟机技术启动虚拟磁盘镜像，并提供控制台，使管理人员能够进入虚拟磁盘镜像内的操作系统，（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（九）终端镜像提供开机更新与手动更新两种更新方式。在设置更新策略后，终端将在每次启动时根据所设定的策略进行更新检查，并根据策略执行相应的更新操作。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十）▲管理系统应具备镜像转发功能，可在多个终端间实现镜像转发操作。操作时先选定一个终端作为转发源，并确定待转发镜像内容，其余终端则作为转发接收目标。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十一）▲为合理利用设备硬件资源，避免资源闲置浪费，平台内置虚拟机管理服务，无需额外部署虚拟化软件，支持在管理端对虚拟机进行添加、删除、编辑等全生命周期管理；可自定义配置虚拟机名称、操作系统类型、硬件架构、BIOS 机型、备注描述、开机自启状态等基础运行参数，适配教学测试、环境模拟等多样化虚拟机使用场景。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十二）▲为满足终端上网行为溯源审计要求，平台支持网络审计功能自定义开关配置，管理员可在管理平台手动启用或关闭网络审计服务；开启审计功能后，终端可自动上报上网行为日志数据，平台记录信息包含但不限于记录时间、终端名称、本地 IP 地址、远程 IP 地址、访问域名、访问程序等详细上网行为信息，完整留存终端上网痕迹，便于后期异常上网行为排查、行为溯源追溯，满足机房安全管控要求。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十三）▲支持信息发布功能。管理员可以在服务端编辑需要发布的信息，并将其发送给已进入操作系统桌面的单个或多个终端。发布的信息可以以滚动提示、对话框提示或右下角提示的方式展示，并且管理员可以设置字体颜色和显示持续时间。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十四）▲为简化部署及后期维护，终端支持初始化系统功能，可一键恢复终端到出厂未配置状态。（提供配置界面截图，加盖竞标供应商公章）

（十五）▲为加快终端部署，要求终端部署模式支持导入配置以及手动配置两种模式。当终端接入配置文件时，系统应自动读取该配置文件并进行导入配置，从而实现名称、设备地址、IP 地址、终端语言、分辨率、还原策略等信息的配置。

（十六）管理员可在终端维护系统的管理设置菜单，对终端的倒计时时间、默认启动镜像、还原策略等配置信息进行配置修改，无需到管理平台进行修改。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十七）▲终端系统应具备日志导出功能，此功能可通过 USB 端口实现将日志数据导出至 U 盘，从而便于管理员存储和查阅终端日志信息。（提供配置界面截图，加盖竞标供应商公章）

（十八）▲管理员无需登录和操作，终端开机后，在登录界面主页左下角即可查看设备连接状态、IP 地址、物理地址、软件版本以及终端编号等重要信息。管理员可以在终端设置中配置是否显示这些信息，便于管理员迅速了解和掌握当前系统状态，确保系统正常运行。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十九）▲终端设置支持启用运维管理平台，启用后可实现故障申报功能。管理员在管理平台收到申报后，可进行远程操作对故障进行处理。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

	2
	教学用计算机
	96
	套
	一、硬件要求

（一）▲CPU：不低于 Intel Ultra5-225 处理器，核心数≥10，线程数≥10，性能基本频率≥3.3GHz

（二）▲内存≥16G DDR5 内存，提供 4 个内存槽位

（三）独立显卡：RTX 5060 显存≥8G

（四）声卡：集成声卡

（五）硬盘≥512GB M.2 NVME SSD 固态硬盘

（六）网卡 1000M 以太网卡

（七）键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标

（八）USB 接口≥9 个 USB 3.2 接口 (前置至少 1 个 TYPE-C 接口)，主板集成至少 1 个 HDMI 接口，1 个 DP 接口

（九）插槽≥1 个 PCI-E16 插槽、1 个 PCI-E4 插槽、2 个 PCI-E*1 插槽

（十）电源≥700W，能效可达 92%

（十一）操作系统：预装 Windows 正版操作系统

（十二）安全 BIOS 级别 USB 端口单独开关，智能 USB 数据保护 (可设置仅识别鼠标键盘，不识别 USB 存储设备)

（十三）塔式标准机箱≥17L

（十四）▲商用工作站产品，在产品认证中证明竞标机型为工作站产品，提供 3C 产品认证证书、产品节能认证证书等

（十五）显示器≥23.8 英寸液晶显示器，分辨率≥1920*1080

（十六）服务原厂提供三年上门服务

二、配套软件

（一）▲管理平台采用 B/S 架构，管理员在需要登录平台进行管理维护时，通过浏览器输入授权的管理账号密码登录。管理平台至少应包括镜像管理、终端管理、高级配置这些关键功能模块。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（二）▲管理员可在管理平台修改终端还原模式，应支持不还原、每次还原、每天还原、每周还原、每月还原等不少于 5 种的还原模式。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（三）▲管理平台支持为终端设置数据盘，管理员可配置空间大小及清空策略（包括但不限于不清除、每天清除、每周清除、每月清除等方式），并支持批量取消或删除数据盘，删除时需输入管理系统管理员密码确认。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（四）为了方便模板镜像的备份和快速部署，管理平台应支持镜像模板的导入和导出，导入时可支持多种格式，如 VHD、Zip、tar.gz 等。在创建或导入镜像模板时，可自定义选择镜像文件在服务端的存储位置。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（五）▲为简化终端维护系统的部署流程，管理平台支持提供 DHCP 服务以适应不同的网络环境，支持配置 DHCP 地址池的起始 IP 与结束 IP 地址；同时支持 PXE 网络部署服务，可在管理平台配置 PXE 部署所需的 IOS 文件，并对语言、时区、硬盘规则等基础配置项进行设置。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（六）▲管理平台需提供大屏监控中心，实时监控管理平台及终端运行状况，大屏监控中心应至少包括终端信息、CPU 使用率、内存使用率、磁盘使用率、运行时长、系统版本、运行状态等数据。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（七）管理平台应具备资产管理功能，可有效记录终端硬件信息，记录的硬件信息应包含名称、CPU、内存、硬盘、网卡速率、主板、SN、使用者、领用日期、存放位置、价值等相关数据。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（八）▲管理平台应支持在管理端启动镜像，通过虚拟机技术启动虚拟磁盘镜像，并提供控制台，使管理人员能够进入虚拟磁盘镜像内的操作系统。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（九）终端镜像提供开机更新与手动更新两种更新方式。在设置更新策略后，终端将在每次启动时根据所设定的策略进行更新检查，并根据策略执行相应的更新操作。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十）▲管理系统应具备镜像转发功能，可在多个终端间实现镜像转发操作。操作时先选定一个终端作为转发源，并确定待转发镜像内容，其余终端则作为转发接收目标。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十一）为合理利用设备硬件资源，避免资源闲置浪费，平台内置虚拟机管理服务，无需额外部署虚拟化软件，支持在管理端对虚拟机进行添加、删除、编辑等全生命周期管理；可自定义配置虚拟机名称、操作系统类型、硬件架构、BIOS 机型、备注描述、开机自启状态等基础运行参数，适配教学测试、环境模拟等多样化虚拟机使用场景。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十二）▲为满足终端上网行为溯源审计要求，平台支持网络审计功能自定义开关配置，管理员可在管理平台手动启用或关闭网络审计服务；开启审计功能后，终端可自动上报上网行为日志数据，平台记录信息包含但不限于记录时间、终端名称、本地 IP 地址、远程 IP 地址、访问域名、访问程序等详细上网行为信息，完整留存终端上网痕迹，便于后期异常上网行为排查、行为溯源追溯，满足机房安全管控要求。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十三）▲支持信息发布功能。管理员可以在服务端编辑需要发布的信息，并将其发送给已进入操作系统桌面的单个或多个终端。发布的信息可以以滚动提示、对话框提示或右下角提示的方式展示，并且管理员可以设置字体颜色和显示持续时间。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十四）为简化部署及后期维护，终端支持初始化系统功能，可一键恢复终端到出厂未配置状态。（提供配置界面截图，加盖竞标供应商公章）

（十五）▲为加快终端部署，要求终端部署模式支持导入配置以及手动配置两种模式。当终端接入配置文件时，系统应自动读取该配置文件并进行导入配置，从而实现名称、设备地址、IP 地址、终端语言、分辨率、还原策略等信息的配置。

（十六）管理员可在终端维护系统的管理设置菜单，对终端的倒计时时间、默认启动镜像、还原策略等配置信息进行配置修改，无需到管理平台进行修改。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十七）▲终端系统应具备日志导出功能，此功能可通过 USB 端口实现将日志数据导出至 U 盘，从而便于管理员存储和查阅终端日志信息。（提供配置界面截图，加盖竞标供应商公章）

（十八）▲管理员无需登录和操作，终端开机后，在登录界面主页左下角即可查看设备连接状态、IP 地址、物理地址、软件版本以及终端编号等重要信息。管理员可以在终端设置中配置是否显示这些信息，便于管理员迅速了解和掌握当前系统状态，确保系统正常运行。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十九）▲终端设置支持启用运维管理平台，启用后可实现故障申报功能。管理员在管理平台收到申报后，可进行远程操作对故障进行处理。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

	3
	直播信息终端
	5
	套
	一、硬件要求

（一）▲CPU：不低于 Intel i7-13700 处理器，核心数≥16，线程数≥20，基本频率≥2.1GHz

（二）▲内存≥32G DDR5 内存，提供 4 个内存槽位

（三）独立显卡：RTX 5060Ti 及以上，显存≥8G

（四）声卡：集成声卡

（五）硬盘≥1TB M.2 NVME SSD 固态硬盘

（六）网卡 1000M 以太网卡

（七）键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标

（八）USB 接口≥9 个 USB 3.2 接口 (前置至少 1 个 TYPE-C 接口)，主板集成至少 1 个 HDMI 接口，1 个 DP 接口

（九）插槽≥1 个 PCI-E16 插槽、1 个 PCI-E4 插槽、2 个 PCI-E*1 插槽

（十）电源≥700W，能效可达 92%

（十一）操作系统：预装 Windows 正版操作系统

（十二）安全 BIOS 级别 USB 端口单独开关，智能 USB 数据保护 (可设置仅识别鼠标键盘，不识别 USB 存储设备)

（十三）机箱塔式标准机箱≥17L

（十四）▲商用工作站产品，在产品认证中证明竞标机型为工作站产品，提供 3C 产品认证证书、产品节能认证证书等

（十五）显示器：≥27 英寸液晶显示器，4K 分辨率

（十六）服务原厂提供三年上门服务

二、配套软件

（一）▲管理平台采用 B/S 架构，管理员在需要登录平台进行管理维护时，通过浏览器输入授权的管理账号密码登录。管理平台至少应包括镜像管理、终端管理、高级配置这些关键功能模块。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（二）▲管理员可在管理平台修改终端还原模式，应支持不还原、每次还原、每天还原、每周还原、每月还原等不少于 5 种的还原模式。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（三）▲管理平台支持为终端设置数据盘，管理员可配置空间大小及清空策略（包括但不限于不清除、每天清除、每周清除、每月清除等方式），并支持批量取消或删除数据盘，删除时需输入管理系统管理员密码确认。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（四）为了方便模板镜像的备份和快速部署，管理平台应支持镜像模板的导入和导出，导入时可支持多种格式，如 VHD、Zip、tar.gz 等。在创建或导入镜像模板时，可自定义选择镜像文件在服务端的存储位置。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（五）▲为简化终端维护系统的部署流程，管理平台支持提供 DHCP 服务以适应不同的网络环境，支持配置 DHCP 地址池的起始 IP 与结束 IP 地址；同时支持 PXE 网络部署服务，可在管理平台配置 PXE 部署所需的 IOS 文件，并对语言、时区、硬盘规则等基础配置项进行设置。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（六）▲管理平台需提供大屏监控中心，实时监控管理平台及终端运行状况，大屏监控中心应至少包括终端信息、CPU 使用率、内存使用率、磁盘使用率、运行时长、系统版本、运行状态等数据。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（七）管理平台应具备资产管理功能，可有效记录终端硬件信息，记录的硬件信息应包含名称、CPU、内存、硬盘、网卡速率、主板、SN、使用者、领用日期、存放位置、价值等相关数据。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（八）▲管理平台应支持在管理端启动镜像，通过虚拟机技术启动虚拟磁盘镜像，并提供控制台，使管理人员能够进入虚拟磁盘镜像内的操作系统。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（九）终端镜像提供开机更新与手动更新两种更新方式。在设置更新策略后，终端将在每次启动时根据所设定的策略进行更新检查，并根据策略执行相应的更新操作。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十）▲管理系统应具备镜像转发功能，可在多个终端间实现镜像转发操作。操作时先选定一个终端作为转发源，并确定待转发镜像内容，其余终端则作为转发接收目标。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十一）▲为合理利用设备硬件资源，避免资源闲置浪费，平台内置虚拟机管理服务，无需额外部署虚拟化软件，支持在管理端对虚拟机进行添加、删除、编辑等全生命周期管理；可自定义配置虚拟机名称、操作系统类型、硬件架构、BIOS 机型、备注描述、开机自启状态等基础运行参数，适配教学测试、环境模拟等多样化虚拟机使用场景。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十二）▲为满足终端上网行为溯源审计要求，平台支持网络审计功能自定义开关配置，管理员可在管理平台手动启用或关闭网络审计服务；开启审计功能后，终端可自动上报上网行为日志数据，平台记录信息包含但不限于记录时间、终端名称、本地 IP 地址、远程 IP 地址、访问域名、访问程序等详细上网行为信息，完整留存终端上网痕迹，便于后期异常上网行为排查、行为溯源追溯，满足机房安全管控要求。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十三）▲支持信息发布功能。管理员可以在服务端编辑需要发布的信息，并将其发送给已进入操作系统桌面的单个或多个终端。发布的信息可以以滚动提示、对话框提示或右下角提示的方式展示，并且管理员可以设置字体颜色和显示持续时间。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十四）▲为简化部署及后期维护，终端支持初始化系统功能，可一键恢复终端到出厂未配置状态。（提供配置界面截图，加盖竞标供应商公章）

（十五）▲为加快终端部署，要求终端部署模式支持导入配置以及手动配置两种模式。当终端接入配置文件时，系统应自动读取该配置文件并进行导入配置，从而实现名称、设备地址、IP 地址、终端语言、分辨率、还原策略等信息的配置。

（十六）管理员可在终端维护系统的管理设置菜单，对终端的倒计时时间、默认启动镜像、还原策略等配置信息进行配置修改，无需到管理平台进行修改。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十七）▲终端系统应具备日志导出功能，此功能可通过 USB 端口实现将日志数据导出至 U 盘，从而便于管理员存储和查阅终端日志信息。（提供配置界面截图，加盖竞标供应商公章）

（十八）▲管理员无需登录和操作，终端开机后，在登录界面主页左下角即可查看设备连接状态、IP 地址、物理地址、软件版本以及终端编号等重要信息。管理员可以在终端设置中配置是否显示这些信息，便于管理员迅速了解和掌握当前系统状态，确保系统正常运行。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十九）▲终端设置支持启用运维管理平台，启用后可实现故障申报功能。管理员在管理平台收到申报后，可进行远程操作对故障进行处理。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

	4
	天花机空调
	6
	台
	一、▲匹数：5 匹

二、空调类型：嵌入式天花机

三、单冷 / 冷暖：冷暖

四、定频 / 变频：变频

五、制冷剂：R32

六、能效等级：一级

七、能效比 SEER/APF：4.20/3.84

八、制冷量 (W)：12200 (2700～12550)

九、制冷功率 (W)：4650 (710～5400)

十、制热量 (W)：13600 (2600～15400)

十一、配置：外机 1 台，内机 1 台、面板 1 件，无原配铜管，遥控器 1 个，排水接头 1 个，附件包 1 件，说明书和保修卡 1 本。

十二、适用面积 (m²)：60-80

	5
	货架
	9
	套
	一、▲尺寸：≥1500*600*2000（mm）

二、架构：≥2.5*2.5 方管镀锌烤漆工艺

三、▲板材：≥1.5cm 厚度颗粒板材

	6
	教学一体机
	4
	台
	一、屏幕显示效果

（一）▲整机屏幕采用≥86 英寸液晶显示器。

（二）整机采用超高清 LED 液晶显示屏，显示比例 16:9，分辨率 3840×2160。

（三）整机色域覆盖率（NTSC）≥72%

二、整机硬件设计

（一）三合一电源按键，同一电源物理按键完成 Android 系统和 Windows 系统等主流系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏 / 唤醒，长按按键实现关机。

（二）▲整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。前置物理按键，可实现开关机、音量 +-、录屏、设置功能。

三、整体网络及接口功能设计

（一）支持通过 Type-C 接口 U 盘进行文件传输，兼容 Type-C 接口手机充电。

（二）整机无需外接无线网卡，在 Windows 系统下可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射和 BT 蓝牙连接功能。Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。

（三）整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，固件版本号 HCI13.0/LMP13.0。

（四）整机 PC 端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。

（五）▲整机支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

四、内置 OPS 电脑性能要求

（一）PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插，具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。

（二）CPU：搭载 Intel 酷睿系列≥i5 CPU，内存：8 GB DDR4 笔记本内存或以上配置，硬盘：256 GB 或以上 SSD 固态硬盘。

（三）和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps，和整机的连接接口针脚数≤40pin。

（四）具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI，具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 4 个 USB3.0 接口。

五、整机系统设计

（一）触摸系统

1、支持 Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS 和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。

2、▲支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形标准图形。（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

六、教学功能应用

（一）▲整机内置 AI 授课工具，支持对整机页面显示的题目或视频展台所采集的题目内容进行识别，支持手动框选题目范围，能够对题目进行详细的讲解，讲解内容包括解题步骤和注意事项。（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）（二）整机内置 AI 授课工具，可根据题目所涉及的知识点和难度级别，可推荐相似题目，推荐题目数量可根据用户需求进行设置。（三）整机内置 AI 作文批改工具，支持对视频展台所采集的内容进行识别，识别到英文作文类型后，支持作文内容进行批改。可根据作文的整体表现给出一个综合评分，并提供详细的评分依据。

七、安卓系统性能要求

（一）整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz。

（二）嵌入式 Android 操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状和颜色进行更换。

（三）在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。

（四）▲整机支持提笔书写，在 Windows 系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（竞标时须提供具有 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

（五）▲互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发。（竞标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

（六）▲加入课堂：学生端小程序支持微信扫码加入课堂，方便快捷开启课堂互动。
（七）▲整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。（竞标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
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	100英寸触摸智慧大屏
	1
	套
	一、整体设计

（一）整机屏幕采用≥100 英寸液晶显示器。整机全通道支持 4K 显示，包括安卓通道、PC 通道、HDMI 通道。

（二）前置输入接口 3 路 USB 接口（包含 1 路 Type-C、2 路 USB）。前置 USB 接口支持 Android 系统、Windows 系统读取外接移动存储设备。侧置输入接口具备 2 路 HDMI、1 路 RS232（RJ45 形态）、1 路 USB 接口。侧置输出接口具备 1 路音频输出、1 路触控 USB 输出，1 路 HDMI 输出接口，支持最大 4K@60Hz 分辨率输出。

（三）▲整机嵌入式系统版本≥Android 16，CPU≥8 核，主频≥2.2GHz，内存≥4GB，存储空间≥64GB。（竞标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

二、音频设计

（一）▲整机设备内置 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，12W 高音扬声器 2 个，上朝向 30W 中低音扬声器 2 个，最大功率≥84W。（竞标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

（二）▲整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。

（三）▲整机听力模式下具备 AI 人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。（竞标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

三、显示设计

（一）整机采用 LED 液晶 A 规屏，显示比例 16:9，显示分辨率 3840x2160，可视角度≥178°。整机设备屏幕亮度：≥350cd/㎡。整机色域覆盖率（NTSC）≥90%。灰阶等级≥256 级。

（二）整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°，满足 GB40070 关于亮度可视角≥120° 要求。

（三）▲整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，在屏幕中心亮度≥350cd/㎡下，增加屏幕两侧亮度，使得整机水平方向法线 60 度视角下，实际屏幕的观看有效亮度≥110cd/㎡。（竞标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

（四）▲屏幕采用≤4mm 防眩光钢化玻璃保护，表面硬度≥9H，莫氏硬度≥7 级。（竞标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

四、无线设计

（一）整机无需外接无线网卡，在 Windows 系统下可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射和 BT 蓝牙连接功能。

（二）整机无线模块（Wi-Fi 和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。

（三）Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。

（四）▲整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，固件版本号 HCI13.0/LMP13.0。（竞标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

（五）整机 PC 端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。

（六）▲整机支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（竞标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

（七）▲整机内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在 Android 和 Windows 系统下，可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射。（竞标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

（八）▲Wi-Fi 及 AP 热点支持频段 2.4GHz/5GHz。Wi-Fi 制式支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本 WiFi6。（竞标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

五、摄像头设计

（一）整机内置摄像头（非外扩），PC 通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。

（二）整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000 万像素数的照片。

（三）▲整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥135 度且水平视场角≥120 度，支持输出 4:3、16:9 比例的图片和视频；支持清晰度为 3840x2160（4K）分辨率的视频输出，支持画面畸变矫正功能。（竞标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

（四）▲整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于 60 人。（竞标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

六、触摸系统设计

（一）▲整机采用红外触控技术，Windows 系统和 Android 系统均支持≥50 点触控及书写划线。（竞标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

（二）支持 Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS 和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。

（三）触摸分辨率 32768×32768。整机书写触控延迟≤25ms。触摸响应≤4ms。触摸最小识别物≤3mm。

（四）整机触控书写功能集成预测算法，支持多档预测速度可调节，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于 20mm。

（五）整机屏幕触摸有效识别高度不超过 1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过 1.5mm 时，触摸屏识别为点击操作。

（六）▲整机支持提笔书写，在 Windows 系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（竞标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

（七）整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。

（八）▲整机支持单笔双色，支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。（竞标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

七、安卓系统功能设计

（一）嵌入式 Android 操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状和颜色进行更换。

（二）在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。

（三）嵌入式 Android 操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。

（四）▲无 PC 模块状态下，嵌入式 Android 系统内置白板软件支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以 PDF、IWB 和 SVG 格式导出。支持 10 种以上平面图形工具。支持 8 种以上立体图形工具。（竞标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

八、互动教学软件

（一）▲互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发。（竞标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

（二）资料下发：支持教师下载教师空间的文档格式的资料给全员和小组端，支持的文件包以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。

（三）▲课堂报告：互动反馈系统支持一键生成课堂互动报告，包含签到人数，考勤情况，互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果，提问记录，同时还可以课堂报告进行备注。

（四）▲统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。（五）批注分发：教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时发送到全员学生端。

（六）▲授课小工具：教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和批注分享功能等。

（七）▲无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。（竞标文件中须提供具有 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

（八）▲加入课堂：学生端小程序支持微信扫码加入课堂，方便快捷开启课堂互动。
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	43寸直播投屏互动显示单元(含支架)
	5
	台
	一、尺寸：43 寸

二、屏占比：≥97%

三、色域 (NTSC)：≥72%

四、整机额定功率：≤110W

五、能效等级：二级

六、音频模式：七段式均衡

七、端口配置：HDMI2.0 (ARC)×1、HDMI2.0×1、USB2.0×2、网口 ×1、音视频输入 ×1、有线 / 天线输入 ×1、音频数字同轴输出 ×1

八、WIFI 屏蔽功能：支持，可自主设置是否屏蔽 WiFi

九、精准投屏：支持手机-电视一对一扫码精准投屏

	9
	挂机空调
	5
	台
	一、▲匹数：1.5 匹

二、空调类型：壁挂式

三、冷暖类型：冷暖

四、运行类型：变频

五、制冷剂：R32

六、能效等级：一级

七、能效比 SEER/APF：6.64/5.53

八、制冷量 (W)：3530 (150-5410)

九、制冷功率 (W)：800 (70-1800)

十、制热量 (W)：5110 (150-7030)

十一、整机配置：外机 1 台、内机 1 台，标配铜管 3 米，遥控器 1 个，软管排水管 1 根，说明书及保修卡 1 本，附件包 1 件。

十二、适用面积 (m²)：15-25

	10
	折叠静物台
	8
	个
	一、尺寸：≥70*140cm 折叠摄影静物台

二、▲材质：金属支架+PVC台面

	11
	网络机柜
	2
	个
	一、▲24U机柜尺寸：≥600*600*1245mm  

二、2把风扇,1块层板,1个五插电源，前面玻璃门，后门、侧门为快开钢板门
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	5匹冷暖吸顶空调
	2
	套
	一、▲匹数：5 匹

二、空调类型：嵌入式天花机

三、冷暖类型：冷暖

四、运行类型：变频

五、制冷剂：R32

六、能效等级：一级

七、能效比 SEER/APF：4.20/3.84

八、制冷量 (W)：12200 (2700～12550)

九、制冷功率 (W)：4650 (710～5400)

十、制热量 (W)：13600 (2600～15400)

十一、制热功率 (W)：4000 (700～5200)

十二、室内机噪音 dB (A)（静音 - 高风 - 超强）：23-46-50

十三、室外机噪音 dB (A)：58

十四、循环风量（m³/h)：2060

十五、适用面积 (m²)：60-80

十六、室内机 / 室外机质量 (kg)：28+6/71

十七、电辅热功率 (W)：2000

十八、电压 / 频率 (V/HZ)：380V 3N～/50Hz

十九、整机配置：外机 1 台、内机 1 台、面板 1 件，无原配铜管，遥控器 1 个，排水接头 1 个，附件包 1 件，说明书及保修卡 1 本。
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	智慧大屏
	1
	套
	一、整体设计

（一）整机屏幕采用≥98英寸液晶显示器，整机全通道支持4K显示，涵盖安卓通道、PC通道、HDMI通道。

（二）接口配置丰富，前置、侧置分区布局，满足日常使用及拓展需求。前置配备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB），前置USB接口兼容Android、Windows双系统，可正常读取外接移动存储设备；侧置输入接口包含2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口；侧置输出接口包含1路音频输出、1路触控USB输出、1路HDMI输出接口，支持最大4K@60Hz分辨率输出。

▲（三）整机嵌入式系统版本≥Android 16，CPU≥8核，主频≥2.2GHz，内存≥4GB，存储空间≥64GB。（竞标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

二、音频设计

▲（一）整机设备内置2.2声道扬声器，布置于设备上边框，采用顶置朝前发声设计，配置2个12W高音扬声器、2个30W上朝向中低音扬声器，设备最大功率≥84W。（竞标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

▲（二）整机所有扬声器采用模块化独立设计，无需拆卸设备背板即可单独拆装更换，大幅降低后期运维难度，提升设备检修效率。

▲（三）设备听力模式搭载AI人声语言增强功能，支持三档强弱调节，适配不同授课、会议场景；设备扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75，人声传播清晰通透。（竞标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

三、显示设计

（一）整机采用LED液晶A规屏，显示比例16:9，物理分辨率3840×2160，可视角度≥178°；屏幕亮度≥350cd/㎡，NTSC色域覆盖率≥90%，灰阶等级≥256级，画面色彩细腻、层次丰富。

（二）整机内置全视角背光增光膜，可对背光光源进行均匀柔光处理，屏幕中心三分之一亮度区域观看视角≥130°，完全满足GB40070标准中亮度可视角≥120°的规范要求。

▲（三）依托内置全视角背光增光膜的均光技术或同档次或更优技术，在屏幕中心亮度≥350cd/㎡的基础上，优化屏幕两侧亮度，保障设备水平方向法线60度视角下，屏幕有效观看亮度≥110cd/㎡，全视角显示无暗区。（竞标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

▲（四）屏幕配备≤4mm防眩光钢化玻璃保护层，玻璃表面硬度≥9H，莫氏硬度≥7级，耐磨防刮、抗撞击，有效保护屏幕，适配高频教学使用场景。（竞标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

四、无线设计

（一）整机无需外接无线网卡，Windows系统下可独立实现WiFi无线上网、AP无线热点发射、BT蓝牙连接三项功能，无线适配性强。

（二）设备WiFi、蓝牙无线模块采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳，即可完成模块拆装、更换与维护，检修便捷。

（三）设备WiFi及AP热点有效工作距离≥12米，覆盖范围广，满足大中型教室、会议室使用需求。

▲（四）整机蓝牙适配Bluetooth 5.4标准，固件版本号为HCI13.0/LMP13.0，蓝牙传输稳定、兼容性强。（竞标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

（五）设备PC端支持主动扫描发现蓝牙外设并自动连接，无需设备进入专属发现模式，可对接外部蓝牙音箱等设备播放音频。

▲（六）整机支持发射18kHz-22kHz超声波信号，手机、笔记本电脑可自动识别周边投屏设备，点击对应设备即可快速完成投屏，投屏操作高效便捷。（竞标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

▲（七）整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接式网卡），Android、Windows双系统均支持WiFi无线上网、AP无线热点发射功能，网络传输高速稳定。（竞标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

▲（八）WiFi及AP热点支持2.4GHz、5GHz双频段，兼容IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax全制式，搭载WiFi6传输协议，抗干扰能力强、传输速率高。（竞标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

五、摄像头设计

（一）整机内置一体化摄像头（非外接扩展），PC通道下可通过视频展台软件调用，支持二维码扫码识别功能，适配课堂签到、资料读取等场景。

（二）采用机身一体化集成非独立摄像头设计，拍照像素≥5000万，成像清晰细腻。

▲（三）内置广角高清摄像头，整体视场角≥135度、水平视场角≥120度，支持4:3、16:9多种画面比例输出，可输出3840×2160（4K）高清视频，自带画面畸变矫正功能，广角拍摄无变形。（竞标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

▲（四）摄像头搭载智能视觉算法，支持人脸识别、人数清点、随机抽人功能；可精准识别并标记全部在场学生，支持单次随机抽选，同时标记显示人数不少于60人，适配课堂互动考勤场景。（竞标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

六、触摸系统设计

▲（一）整机采用专业红外触控技术，Windows、Android双系统均支持≥50点触控及自由书写划线，多人同时书写无冲突。（竞标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

（二）设备兼容性极强，接入Windows7/8/10/11、Linux、Mac Os、UOS、麒麟等各类操作系统的外置电脑时，无需安装任何触控驱动，即插即用。

（三）触控分辨率达32768×32768，整机书写触控延迟≤25ms，触摸响应速度≤4ms，最小识别触控物体≤3mm，触控精准灵敏。

（四）触控系统搭载智能预测书写算法，支持多档书写预测速度调节，书写速度≥50cm/s高速书写场景下，笔迹跟随距离始终小于20mm，书写流畅不卡顿、无断笔。

（五）屏幕触摸有效识别高度≤1.5mm，仅触控物体贴近屏幕玻璃表面即可触发点击操作，防误触、识别精准。

▲（六）支持提笔即写功能，Windows系统下无需手动开启书写功能，红外笔笔尖接触屏幕即可自动唤醒书写模式，操作便捷高效。（竞标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

（七）支持手笔分离功能，提笔唤醒批注书写后，可实现笔写批注、手指触控操作分离，书写、操作互不干扰。

▲（八）支持单笔双色功能，同一支红外笔可实现笔头、笔尾书写不同颜色，且颜色支持自定义设置，满足多样化批注书写需求。（竞标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测报告复印件）

七、安卓系统功能设计

（一）嵌入式Android系统白板软件，支持对已书写笔迹、图形、颜色进行修改替换，编辑灵活便捷。

（二）安卓系统白板界面支持自主调节屏幕亮度，可适配强光、弱光等不同环境光线场景。

（三）嵌入式Android系统白板支持多种背景颜色切换，内置五线谱、信纸、田字格、英文格、足球场、篮球场等多种学科专用背景，适配多学科教学需求。

▲（四）无PC模块独立运行状态下，安卓内置白板软件支持十笔同步书写、智能手掌擦除（擦除面积随手掌接触屏幕面积自动适配）；书写内容支持PDF、IWB、SVG多格式导出；内置10种以上平面图形工具、8种以上立体图形工具，教学功能齐全。（竞标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

八、互动教学软件

▲（一）具备全网互动反馈系统，可联动教师端、学生端搭建一体化课堂互动平台，支持单选、多选、判断、观点发言、课堂抢答、随机抽选、提问箱、文件下发、批注下发等全品类课堂互动功能。（竞标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

（二）支持资料下发功能，教师可将个人空间内的音视频、文档、图片等各类格式资料，一键下发至全体学生或指定小组端。

▲（三）系统支持一键生成专业课堂报告，自动统计签到人数、考勤情况、课堂互动次数、学生参与度、答题详情、提问记录等数据，支持手动备注补充，实现课堂数据可视化。

▲（四）搭载智能无感考勤功能，学生设备联网后自动录入签到列表，系统实时统计已签到、未签到人员，无需手动签到，高效便捷。

（五）支持实时批注分发，教师课中任意界面的批注内容可一键保存、自动上传至教师空间，同时同步推送至全体学生端，实现全员同步学习。

▲（六）内置全套授课小工具，课件播放过程中可随时调用画笔、橡皮擦、板中板、放大镜、批注分享等功能，满足常态化授课批注需求。（竞标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

▲（七）集成无线传屏功能，教师端工具栏一键开启传屏码，外接笔记本输入对应传屏码即可快速完成无线投屏，投屏便捷高效。（竞标文件中须提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检测机构出具的该功能检测报告复印件）

▲（八）适配微信小程序课堂功能，学生通过微信扫码即可快速加入对应课堂，快速完成课堂接入，开启互动教学。
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	教师多媒体终端
	1
	套
	一、硬件要求

（一）▲CPU：Intel Ultra7处理器及以上

（二）▲内存≥32G DDR5内存，提供4个内存槽位

（三）独立显卡：RTX 5060Ti 及以上

（四）声卡：集成声卡

（五）硬盘≥512GB M.2 NVME SSD固态硬盘，≥1TB 机械硬盘

（六）网卡1000M以太网卡

（七）键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标

（八）USB接口≥9个USB 3.2接口(前置至少1个TYPE-C接口)，主板集成至少1个HDMI接口，1个DP接口

（九）插槽≥1个PCI-E*16插槽、1个PCI-E*4插槽、2个PCI-E*1插槽

（十）电源≥700W，能效可达92%

（十一）操作系统：预装Windows 正版操作系统 

（十二）安全BIOS级别USB端口单独开关，智能USB数据保护(可设置仅识别鼠标键盘，不识别USB存储设备)

（十三）机箱塔式标准机箱≥17L

（十四）商用工作站产品，在产品认证中证明竞标机型为工作站产品，提供3C产品认证证书、产品节能认证证书等

（十五）显示器：≥27英寸液晶显示器，4K分辨率

（十六）服务原厂提供三年上门服务

二、配套软件

▲（一）管理平台采用B/S架构，管理员在需要登录平台进行管理维护时，通过浏览器输入授权的管理账号密码登录。管理平台至少应包括镜像管理、终端管理、高级配置这些关键功能模块。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

▲（二）管理员可在管理平台修改终端还原模式，应支持不还原、每次还原、每天还原、每周还原、每月还原等不少于5种的还原模式。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

▲（三）管理平台支持为终端设置数据盘，管理员可配置空间大小及清空策略（包括但不限于不清除、每天清楚、每周清楚、每月清除等方式），并支持批量取消或删除数据盘，删除时需输入管理系统管理员密码确认。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（四）为了方便模板镜像的备份和快速部署，管理平台应支持镜像模板的导入和导出，导入时可支持多种格式，如VHD、Zip、tar.gz等。在创建或导入镜像模板时，可自定义选择镜像文件在服务端的存储位置。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

▲（五）为简化终端维护系统的部署流程，管理平台支持提供DHCP服务以适应不同的网络环境，支持配置DHCP地址池的起始IP与结束IP地址；同时支持PXE网络部署服务，可在管理平台配置PXE部署所需的IOS文件，并对语言、时区、硬盘规则等基础配置项进行设置。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

▲（六）管理平台需提供大屏监控中心，实时监控管理平台及终端运行状况，大屏监控中心应至少包括终端信息、CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、运行时长、系统版本、运行状态等数据。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

▲（七）管理平台应具备断电保护功能，管理平台可根据配置的监听设备自动感知外部的突然断电情况，并在设定的等待时间后根据设置自动关闭设备，以确保在UPS供电期间设备能够安全下线。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（八）管理平台应具备资产管理功能，可有效记录终端硬件信息，记录的硬件信息应包含名称、CPU、内存、硬盘、网卡速率、主板、SN、使用者、领用日期、存放位置、价值等相关数据，（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

▲（九）管理平台应支持在管理端启动镜像，通过虚拟机技术启动虚拟磁盘镜像，并提供控制台，使管理人员能够进入虚拟磁盘镜像内的操作系统，（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十）终端镜像提供开机更新与手动更新两种更新方式。在设置更新策略后，终端将在每次启动时根据所设定的策略进行更新检查，并根据策略执行相应的更新操作。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

▲（十一）管理系统应具备镜像转发功能，可在多个终端间实现镜像转发操作。操作时先选定一个终端作为转发源，并确定待转发镜像内容，其余终端则作为转发接收目标。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

（十二）为合理利用设备硬件资源，避免资源闲置浪费，平台内置虚拟机管理服务，无需额外部署虚拟化软件，支持在管理端对虚拟机进行添加、删除、编辑等全生命周期管理；可自定义配置虚拟机名称、操作系统类型、硬件架构、BIOS机型、备注描述、开机自启状态等基础运行参数，适配教学测试、环境模拟等多样化虚拟机使用场景。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

▲（十三）为满足终端上网行为溯源审计要求，平台支持网络审计功能自定义开关配置，管理员可在管理平台手动启用或关闭网络审计服务；开启审计功能后，终端可自动上报上网行为日志数据，平台记录信息包含但不限于记录时间、终端名称、本地IP地址、远程IP地址、访问域名、访问程序等详细上网行为信息，完整留存终端上网痕迹，便于后期异常上网行为排查、行为溯源追溯，满足机房安全管控要求。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

▲（十四）支持信息发布功能。管理员可以在服务端编辑需要发布的信息，并将其发送给已进入操作系统桌面的单个或多个终端。发布的信息可以以滚动提示、对话框提示或右下角提示的方式展示，并且管理员可以设置字体颜色和显示持续时间。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

▲（十五）为简化部署及后期维护，终端支持初始化系统功能，可一键恢复终端到出厂未配置状态。（提供配置界面截图，加盖竞标供应商公章）

▲（十六）为加快终端部署，要求终端部署模式支持导入配置以及手动配置两种模式。当终端接入配置文件时，系统应自动读取该配置文件并进行导入配置，从而实现名称、设备地址、IP地址、终端语言、分辨率、还原策略等信息的配置。

▲（十七）管理员可在终端维护系统的管理设置菜单，对终端的倒计时时间、默认启动镜像、还原策略等配置信息进行配置修改，无需到管理平台进行修改。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

▲（十八）终端系统应具备日志导出功能，此功能可通过USB端口实现将日志数据导出至U盘，从而便于管理员存储和查阅终端日志信息。（提供配置界面截图，加盖竞标供应商公章）

▲（十九）管理员无需登录和操作，终端开机后，在登录界面主页左下角即可查看设备连接状态、IP地址、物理地址、软件版本以及终端编号等重要信息。管理员可以在终端设置中配置是否显示这些信息，便于管理员迅速了解和掌握当前系统状态，确保系统正常运行。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

▲（二十）终端设置支持启用运维管理平台，启用后可实现故障申报功能。管理员在管理平台收到申报后，可进行远程操作对故障进行处理。（提供配置界面截图，加盖竞标人公章）

	商务要求表

	交货时间及地点要求
	1、交货时间：签订合同后接到采购人通知之日起15个日历日内到货并安装完毕交付使用。

2、交货地点：广西区内采购人指定地点。

	付款方式
	项目交付验收通过，乙方提交等额完税发票，甲方履行完必要的审批手续后，一次性向乙方支付合同总价的100%。

	履约保证金
	1.履约保证金为合同总价的2%或5%（成交人是中小企业的，履约保证金为合同总价的2%；如成交人是非中小企业的，履约保证金为合同总价的5%）。

    开户名称：广西智能制造职业技术学院；

    开户银行：工行柳州市鱼峰支行；

    银行账号：102614040204
2.履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的，由成交供应商向履约保证金收取单位提供《项目合同验收书》，履约保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

	质量保质期
	质量保质期：3年（自项目最终验收合格之日起计）

	报价要求
	报价必须含以下部分，包括：

（1）货物的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）购买设备费及设备维护、服务人员的工资及管理费用。

（4）杂费、运输、装卸、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后服务、系统更新升级或加工服务过程中产生的一切费用。

	其他要求
	1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效竞标处理。

2.本项目中涉及采购的货物不接受进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与竞标的作无效竞标处理。

3.售后服务要求：自验收合格之日起3年。故障响应：接到故障通知后应在20分钟内电话服务应答，2个小时内现场维护响应，4小时内排除故障，如24小时内无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施(必须响应)。

	二、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容：未标识“▲”技术性能（配置）和服务要求。


第四章  竞争性谈判响应文件格式
一、 竞争性谈判响应文件封面格式
封面
竞争性谈判响应文件

项目编号：  

项目名称：
供  应  商：                 （盖公章） 
供应商地址：                            

    年  月  日

二、附  件
附件一 
谈判响应函
广西壮族自治区政府采购中心：
依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）。
1. 报价表；
2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；
3. 资格证明文件；
4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；
在此，授权代表宣布同意如下：
1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                       
开户银行：                           账号/行号：          
电话/传真：                         电子函件：                           
日期：      年   月    日
法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：                       
谈判供应商名称（盖章）：                                                               
附件二             
报  价  表
项目名称:                 
项目编号:                     
	序号
	货物

名称
	品牌、型号规格、生产厂家
	数量①
	单位
	技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明）
	单价②
	单项合价
（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）

	交付使用时间：

	交付使用地点：


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。
法定代表人或委托代理人（签字）:              
谈判供应商名称（盖章）：       
报价时间：     年     月    日
附件三  
商务、技术响应、偏离情况说明表
项目名称:                 
项目编号:                     

	序号
	竞争性谈判文件要求
	竞争性谈判响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	商务部分（商务及其他售后服务要求）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	技术部分（技术参数及性能配置要求）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；
2、应对照竞争性谈判文件“第三章  采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将有可能导致谈判被拒绝。
法定代表人或委托代理人签字:                            
谈判供应商名称（盖章）：                              
      年   月   日
附件四
法定代表人授权委托书
广西壮族自治区政府采购中心：
兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 
谈判供应商（盖章）：               
法定代表人（签字或签章）：       
签发日期：      年    月   日
附：委托代理人工作单位               
职务：                          性别：    
身份证号码：                              
	粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件


附件五
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（格式自拟，必须提供）
说明： 1、竞标人应按照相关法规规定如实作出声明。
 2、按照采购文件的规定盖章（自然人竞标的无需盖章，需要签字）。
附件六
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员
人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          企业名称（盖章）：

                          日期：
备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、供应商须依据《采购需求》中明确的标的所属行业进行填报。

3、填报依据：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

             《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

附件七

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
第五章  合同主要条款
广西壮族自治区政府采购合同
合同名称：                    
合同编号：                    
采购人（甲方）                    
住   所：                          
供 应 商（乙方）                   
住   所：                          
签订合同地点：                    
签订合同时间：                    
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
采购合同文本（格式）

   广西壮族自治区政府采购合同              

                                       合同编号：

   采购单位（甲方）                              采 购 计 划 号                           

   供 应 商（乙方）                             项目名称和编号                        

   签  订  地  点                               签  订  时 间                         

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的
1.供货一览表

	序号
	标的
名称
	商标
品牌
	型号
参数
	生产
厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	详见最后报价表

	人民币合计金额（大写）                                  （小写）                      


2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式： 乙方自定 。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 不接受损耗 。

第五条　交付和验收
1.交付使用时间：                 、地点：                 。
2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后     个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  5  日内及时予以解决。乙方逾期解决的，视为逾期提交服务成果。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定，乙方无条件满足甲方要求 。
第七条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：                 。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：                      。
3.付款方式：                                                                                      

                                                             。
第九条　履约保证金

    1.履约保证金为合同总价的2%或5%（成交人是中小企业的，履约保证金为合同总价的2%；如成交人是非中小企业的，履约保证金为合同总价的5%）。

    开户名称：广西智能制造职业技术学院；

    开户银行：工行柳州市鱼峰支行；

    银行账号：102614040204

  2.履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后【成交供应商承诺保质期（免费保修、维护、升级期）满】且不存在争议的，由成交供应商向履约保证金收取单位提供《项目合同验收书》，履约保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。
第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条　质量保证及售后服务
1.乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款

利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十二条　调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后         个工作日内进行验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第十三条　货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十四条　违约责任
    1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额         % 违约金并赔偿甲方经济损失。

    2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

    3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.乙方逾期交货的，每天向甲方偿付合同金额      ‰ 违约金，超过       天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方无故延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额       ‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额      % 。
5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额     % 向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
7.其它违约行为按违约货款额    % 收取违约金并赔偿经济损失。

8.因乙方违约，甲方向乙方主张权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费律师费等）由乙方承担。

第十五条　不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条　合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条　合同生效及其它
    1.合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。
    2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
    3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十八条　合同的变更、终止与转让
    1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　签订本合同依据
1.谈判文件；
2.乙方提供的响应文件；
3.谈判响应函； 
4.成交通知书。
第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，甲方应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

	甲方（章）           
年   月   日
	乙方（章）              
 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：

	2、售后服务具体事项：

	3、保修期责任：

	4、其他具体事项：

	甲方（章）

年   月   日 
	乙方（章）

                 年   月   日


    注：售后服务事项填不下时可另加附页
第六章  评审方法与评定标准
                      评审方法与评定标准
一、评审原则

    （一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

　　（三）无效响应处理原则：在评审过程中，供应商的响应文件或最后报价如被谈判小组认定为无效响应，则该供应商的响应文件将不再进入后续任何评审阶段，且不参与后续的排名与成交候选人推荐。

二、评审方法

    （一）对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

    （二）谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以评标价最低的供应商作为成交供应商。

    （三）谈判供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予10%的扣除；扣除后的价格为评标价；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与谈判响应，对其最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-20%）。除上述情况外，评标价=最后报价。
    （四）谈判供应商及所提供的产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

    （五）竞标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按评标价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（评标价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。

(二)排名第一的成交候选人放弃成交、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。
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