初等教育学院5间实训室设备升级采购（二）（GXZC2026-J1-002409-CGZX）
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第一章  竞争性谈判公告
第一章  竞争性谈判公告
项目概况
    初等教育学院5间实训室设备升级采购（二）采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台线上获取采购文件，并于2026年8月4日 10:00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况                                            

    项目编号：GXZC2026-J1-002409-CGZX 

    项目名称：初等教育学院5间实训室设备升级采购（二） 

    采购方式：竞争性谈判 

    预算总金额（元）：1648560.00 

    采购需求：

    标项名称：初等教育学院5间实训室设备升级采购（二）
    数量：1

    预算金额（元）：1648560.00
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：初等教育学院5间实训室设备升级采购 1批（详见采购文件）。

    最高限价（元）：1648560.00

    合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕。

    本项目（否）接受联合体投标

    备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充

分准备。

二、申请人的资格要求：

    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 

    3.本项目的特定资格要求：无。 

三、获取采购文件

    时间：2026年7月27日至2026年7月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时

间，法定节假日除外）

   地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn） 
       方式：登录广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。
    提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文

件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成

获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。 

    售价（元）：0 

四、响应文件提交

    截止时间：2026年8月4日 10:00（北京时间）

    地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标
五、响应文件开启 

    开启时间：2026年8月4日 10:00（北京时间）

    地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅 

六、公告期限 

    自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜 

    1.竞标保证金（人民币）：1.5万元。 (必须足额交纳) 

（1）竞标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 

（2）采用网上银行转账形式的，供应商应于提交响应文件截止时间前将竞标保证金交至以下账户。 

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心 

开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行 

银行账号：20009101040051648  

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；电话：0771-8600309。

    2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强

制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业

发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

    3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网

（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

    4.其他注意事项：

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。  

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

    1.采购人信息
      名   称：广西幼儿师范高等专科学校
      地   址：南宁市青秀区民族大道77号
      项目联系人：古老师
          项目联系方式：0771-5712442
    2.采购代理机构信息
      名   称：广西壮族自治区政府采购中心 

      地   址：广西南宁市星湖路22号 

      项目联系人：梁蔚婷 

       项目联系方式：0771-8600434 

                                                        广西壮族自治区政府采购中心
2026年7月27日
第二章  谈判供应商须知
谈判供应商须知前附表
	序号
	内    容

	1
	项目名称：初等教育学院5间实训室设备升级采购（二）
项目编号：GXZC2026-J1-002409-CGZX

	2
	谈判供应商资格：详见《第一章 竞争性谈判公告》。

	3
	报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。

	4
	响应文件的上传和提交：

本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密响应文件”的上传、提交：
a.谈判供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。
b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

	5
	提交响应文件截止时间：见竞争性谈判公告。

	6
	响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。

	7
	保证金（人民币）：详见《第一章 竞争性谈判公告》

	8
	谈判时间：2026年8月4日10时截标后（如有变更，具体变更时间由广西壮族自治区政府采购中心另行通知）
谈判地点：南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室，广西壮族自治区政府采购中心评标室。（本项目采用全流程电子标方式，供应商无须前往谈判地点）

	9
	评标方法：最低评标价法（详细见第六章）

	10
	响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。
电子响应文件是指通过“政采云电子竞标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。

	11
	响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子竞标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子竞标客户端”编制并加密响应文件。

	12
	响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	13
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。

	14
	响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。

	15
	电子加密响应文件的解密：

谈判响应文件开启后，本中心将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

	16
	对竞争性谈判文件、采购过程或者成交结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。

	
	接收质疑函方式：以书面形式。

	
	质疑联系部门及联系方式：

（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科

电话：0771-8600453

地址：广西南宁市星湖路22号

（2）广西幼儿师范高等专科学校
电话：0771-5712442
地址：南宁市青秀区民族大道77号

	
	现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00-12：00，14：00-17：00）


谈判供应商须知
一、总　则
1. 适用范围
1.1项目名称：初等教育学院5间实训室设备升级采购（二） 

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。
2. 定义
2.1“采购人”是指：广西幼儿师范高等专科学校
2.2“采购代理机构”是指：广西壮族自治区政府采购中心(以下简称“本中心”)。
2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
3. 谈判供应商资格：详见《第一章 竞争性谈判公告》。
4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改
4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
4.2竞争性谈判公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：
4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。
4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件提交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。
4.3.3本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。
4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布变更公告。
5.特别说明：

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2谈判供应商在谈判响应活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其响应无效，并报监管部门查处。

▲5.3中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合条件的小型、微型企业（以下简称“中小企业”）的最后报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评审方法及评定标准。谈判供应商如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“响应文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原最后报价评审。（注：如项目为专门面向中小/小微企业采购，则无需执行此价格扣除）。

▲5.4本国产品价格扣除：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，依法对本国产品给予价格评审优惠。本项目对本国产品给予价格扣除，扣除比例详见评审方法及评定标准。谈判供应商如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“响应文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原最后报价评审。

▲5.5 异常低价响应的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，谈判小组将对疑似异常低价的响应进行认定。若谈判供应商的最后报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其报价将被视为无效。具体认定标准和处理程序，详见“谈判程序”及“评审方法及评定标准”。

二、竞争性谈判响应文件的编制
6. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1谈判供应商应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

6.2响应文件须由竞标供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

6.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商承担。

6.4竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.5.1价格文件
1）报价表；（附件二）[必须提供]
6.5.2 商务技术文件（应该有的必须提供，如未提供，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件） 
1）谈判书；（附件一）[必须提供]
2）商务、技术响应、偏离情况说明表；（附件三）[必须提供]
3）法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证扫描件或其他电子文件；[委托代理时必须提供]；[附件四]； 
4）法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；[法定代表人参加谈判时，必须提供]
5）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；
①谈判供应商有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件； [必须提供，原件备查]；
②对于有经营资质要求的，谈判供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，要求清晰反映该谈判供应商本年度经营资质，同时要加盖单位公章。[必须提供，原件备查]；
6）财务状况报告[格式自拟，必须提供]；
7）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）[必须提供]；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查]。
    8）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）[必须提供]；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，复印件，原件备查]。
9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料[格式自拟，必须提供]；
10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）[附件五]；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：竞标人在本项目竞标截止时间前10日内,进入竞标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

    “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目竞标截止时间前10日至竞标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定，则必须提供]；
12）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）[格式自拟，必须提供]；
13）项目需求表中要求提供的文件[如有，则必须提供]；
14）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的，则必须提供）；
15）货物制造、检验、测试、验收执行的标准（如有，可提供）；
16）货物认证、检测报告、鉴定证书等（如有，可提供）；
17）产品获奖证书（如有，可提供）； 
18）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况（如有，可提供）；
19）质量保证措施（如有，可提供）；
20）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料（如有，可提供）；
21）中小企业声明函；（如有，请提供,见[附件六]）

22）关于符合本国产品标准的声明函（如有，请提供，见[附件七]）

23）谈判供应商认为需要提供的有关资料（如有，可提供）。
7. 计量单位
7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。
三、报价要求
8.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
8.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。
8.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。
8.4报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。
四、竞争性谈判响应文件的份数、上传、提交、修改、撤回、解密
9. 竞争性谈判响应文件的份数、上传、提交、解密：见本须知前附表

10.竞争性谈判响应文件的修改和撤回：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。

11.保证金说明及要求

11.1保证金应用人民币：具体金额详见采购公告。
11.2 保证金交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。
11.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞争性谈判。

11.4保证金相关事宜：电话：0771-8600309，地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室。
11.5未成交供应商的保证金，将在成交通知书发出后四个工作日内予以退还，不计利息。

成交人的保证金在合同签订后四个工作日内退还（合同签订后送达本中心），不计利息。

11.6对应交未交保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。

（说明：评审时，谈判小组将以本中心财务室编制的《采购文件报名登记名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。
注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
11.7谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：
（1）谈判供应商在竞争性谈判有效期内撤回竞争性谈判响应文件的；
（2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5） 谈判文件规定的其他情形。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
五、谈判程序及评审方法
12.1在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

12.2竞争性谈判响应文件无效的情形：

12.2.1未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理；

12.2.2最后报价超过采购预算、最高限价或经启动异常低价响应审查程序后，供应商不能证明其最后报价合理性的，其响应文件按无效处理。

12.2.3有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

12.2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。

12.2.5其他竞标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

12.2.6被拒绝的响应文件为无效。

  谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。
12.3第一轮谈判

（一）谈判准备

本中心将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二） 第一轮谈判程序：

1.谈判会由本中心主持，主持人宣布谈判会议开始；

2.主持人介绍参加谈判会的人员名单； 

3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的程序和评审方法确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

12.4竞争性谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

12.5第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的程序和评审方法确定成交候选人。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

12.6最后报价及成交候选人推荐

12.6.1 最后报价

谈判结束后，谈判小组应要求所有实质性响应谈判文件且继续参加谈判的供应商，在规定时间内通过广西政府采购云平台提交最终、不可更改的最后报价。该报价须由供应商的法定代表人或其授权代表进行CA电子签章确认方为有效。

供应商提交的最后报价，自动成为其竞争性谈判响应文件的组成部分。

12.6.2 异常低价审查

供应商的最后报价如触发下列任一情形，谈判小组应当启动异常低价审查程序：

　１）报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的；

　２）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的；

　３）报价低于采购项目最高限价45%的；

　４）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

谈判小组通过电子询标方式，要求相关供应商在规定时间内提供有关书面说明及必要的证明材料。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的提供书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应将其作为无效响应处理。

12.6.3 成交候选人推荐

在完成符合性审查、详细评审及异常低价审查后，谈判小组应从最后报价未被判定为无效响应且质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评标价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，评标价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并对《评审报告》予以确认。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

12.7供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，谈判活动终止。

12.8本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评审方法为最低评标价法。

12.9可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

12.10终止竞争性谈判采购活动

在竞争性谈判采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者本中心将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足 3 家的。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。
六、确定成交供应商办法
    13.1 根据以下原则确定成交供应商：

    13.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。
七、成交结果公告
    14.本中心在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。
八、签订合同
    15.1成交供应商自成交通知书发出之日起，25日内与采购人签订合同（采购需求中另有要求的，按要求执行）。
    15.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定排名第二的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，以此类推。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
    15.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
九、询问、质疑和投诉
    16.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

    16.2 供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

    16.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

    16.4采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“供应商须知前附表”。

十、适用法律
    17.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的谈判。
十一、其他事项

    18.1解释权

    本竞争性谈判文件解释权属本中心。

    18.2 有关事宜
    所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：
    广西壮族自治区政府采购中心
    邮政编码：530022
    通讯地址：广西南宁市星湖路22号
    电    话：0771-8600434
第三章  采购需求
采购项目技术规格、参数及要求
一、项目编号：    GXZC2026-J1-002409-CGZX  

二、项目类别：      货物        

三、采购预算价:  1648560.00  元；；竞标人的最后报价超采购预算价的，作竞标无效处理。

四、标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

五、“主要技术参数及性能（配置）要求”中的“≥”和“≤”偏离说明，“≥”：“=”为无偏离，“＞”为正偏离，“＜”为负偏离；“≤”：“=”为无偏离，“＜”为正偏离，“＞”为负偏离。响应时必须明确具体响应数值，仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。
六、提供“商务、技术响应、偏离情况说明表”时，必须对照竞争性谈判文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”，逐条列明（不允许缺项）所提供货物和服务对竞争性谈判文件的商务、技术做出的响应情况，并逐条写明对“采购项目技术规格、参数及要求”的偏离情况（如：“满足”或者“负偏离”或者“正偏离”）。谈判供应商必须提供对应的详细应答（如有“≥”或“≤”时，响应时必须明确具体响应数值）。“商务、技术响应、偏离情况说明表”中的“竞争性谈判响应文件具体响应”一栏未逐条列明或仅注明“符合”或“满足”或仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。

	项号
	货物名称
	数量
	单位
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	教师

演示台
	1
	张
	1、规格：≥2400*700*850mm

2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放交换机）的位置预留。

3.桌身：整体采用≥1.0mm 厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。

4.滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形。

5.铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形。

6.脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。

7.台面：采用≥15mm厚新型陶瓷台面。台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐污染釉面。釉面与胚体经高温一体烧结而成，不脱落、不脱层。

为保证教师演示台整体材料质量以及师生安全健康，检测报告必须满足“▲”项检测结果必须合格：
供货时须提供符合GB/T24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测报告：

▲1、塑料件：应无裂纹、明显变形、无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁、无划痕、无污渍、无明显色差。

▲2、基本结构安全：固定零部件的结合应牢固无松动,应无少件、透钉、漏钉；正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角。

（供货时须提供由第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）

	2
	实验桌
	8
	张
	规格：圆形，直径1400*高740mm

1、台面：采用12.7mm厚双面膜实芯理化板台面，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。

台体颜色：采用整体灰白加蓝色门板的组合，门采用左右开门方式，外观新颖。

台体结构：整个台体为六边形，采用环保ABS材料一次成型，坚固耐用。组合台体使用6根长度650mm，宽度50mm的铝合金连接件榫卯连接6个长边635mm，短边230mm的梯形桌架，桌架高度740mm，桌体下部宽度48mm，可接触部位均做了圆弧状处理，下部呈内凹状给学生预留出足够的腿部空间，搭配348mm*349mm的开门综合使用柜。每张桌体都带有长度575mm，高度140mm，深度30mm的书包斗可供学生存放书包等物品。书包斗的外部设有挂凳口，美观方便，节约收纳空间。   

	3
	教师总控电源
	1
	套
	教师控制电源部分采用抽屉式：

1、设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。

2、实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电功能；

3、配置2组220V国标5孔插座。

4、电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。

	4
	学生安全电源
	32
	套
	1、ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便。

2、配置2组220V国标5孔插座，保险丝保护，工作指示。

	5
	水槽柜
	1
	个
	1. 规格尺寸：≥左右450*前后600*高度1070㎜。

2. 水槽内部尺寸：≥360mm*290mm*260mm。

3. 水槽整体：采用PP工程塑料一次性注塑成型，整体分为三段分别是滴水架、水槽上身、水槽下柜体，内部有安装固件结合，水槽面部下沉式构造，使废水无法沿着桌面侵蚀柜体，滴水架设安装水龙头,水槽台面设有紧急洗眼器与洗手液瓶的安装孔并配备了洗手液瓶，水槽前端设有凹形设计，方便操作者使用。

4.滴水架上有6根试管棒，滴水架两侧可以安装高低压学生电源。

5. 水槽具有防止溢水功能，水槽内部设有一个水满到一定位置的时候，把水排到PP下水器进行排出，防止废水外溢。

6. PP注塑成型自由转弯软管：采用PP材料注塑已形成形，吸塑PP软管节节可伸缩功能，规格1000任意伸缩长度，直径≥50mm。

7.水槽整体：PP材质，注塑模具一次成型，防锈、耐酸碱、防水、防潮。

8. 滴水架检修门与下柜门：ABS材质，注塑一次性成型，滴水架检修门采用卡扣结构便于拆卸检修，下柜体门采用柜门挂锁结构。水槽台下面配有四个静音带刹车万向轮。

为保证水槽柜整体材料质量以及师生安全健康，检测报告必须满足“▲”项检测结果必须合格：

▲供货时须提供符合符合GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》检测检测报告：

▲1.理化性能塑料件，耐冷热循环应无裂纹、鼓泡、变色、起皱 ；硬度邵氏D硬度≥HD63 。

▲2.操作台面不应有裂缝、渗透现象，不应有污物、杂质，带水盆的台面应做泛水处理，避免台面液体滴落。

（供货时须提供由第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）

	6
	实验凳
	56
	条
	1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，≥320㎜高450-500mm，凳面表层有颗粒凸起花纹，起到按摩抗疲劳作用。凳面下装有壁厚≥1.8㎜厚直径≥160㎜钢板托盘，使得凳子更加稳固。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2、凳脚：4支凳脚采用：≥17*34*1.5㎜无缝钢管一体折弯成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，表面外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。四脚配耐磨脚垫，防滑消音，保护地板，质量稳定，坚固耐用，美观大方。

3、安全防护：托盘与螺杆为焊接连接，避免托盘掉出而造成使用者受伤。

4、螺杆下端进过加固处理，使螺杆在升降过程中，不会因升到最高点而脱落而造成使用者受伤。螺杆整体包裹在套件内，并进行封闭处理，使螺杆不外露。 

为保证升降学生凳整体材料质量及师生安全健康，检测报告必须满足“▲”项检测结果必须符合要求：

▲供货时须提供符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》检测报告：

▲1.金属件管材：应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭，圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；

▲2.理化性能金属喷漆(塑)涂层：铅笔硬度H，应无塑性变形和/或内聚破坏，冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，耐盐浴：划道两侧3mm外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象，附着力：2级或优于2级。 

▲3.理化性能塑料件：邵氏D硬度≥HD63。

（▲供货时须提供由第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章）

	7
	教师椅
	1
	条
	1、规格：500*500*800㎜                                                                                                                                                                                          2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。                                                                                                                                                                                          3、面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。                                                                                                                                                        4、骨架钢管电镀，气动升降。

	8
	准备台
	1
	张
	1、全钢准备台：规  格：≥3000×1200×850mm                                                                                                                                                                        2、台面： 采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板。

3、柜身：采用≥1.0mm厚的冷轧钢板，表面钢制部分采用酸洗、磷化、除油、除锈并经过环氧树脂粉末喷塑处理；                                                                                                                4、结构：准备边台为组合式设计，整体结构设计合理，台下设有储物柜，内设一层活动层板，可存放显微镜及实验仪器。

5、铰链：采用知名品牌115度铰链，开合十万次以上；优质品牌C型不锈钢拉手，锁具等五金件均采用优质品牌产品；                                                                                                            6、防撞胶垫：采用橡胶材质，装于门板内侧，减缓碰撞，保护柜体；

7、脚垫：采用ABS注塑专用可调脚垫，既保证演示台平稳又能有效防止柜身受潮，延长设备使用寿命。

	9
	仪器柜（大）
	12
	台
	1、规格≥1000*500*2000mm；

2、侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；

3、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。

4、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃。

5、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。

6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条≥30*15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。

7、门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。

8、柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。

9、柜子顶部留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。

为保证仪器柜整体材料质量以及师生安全健康，检测报告必须满足“▲”项检测结果必须符合要求：

▲供货时须提供符合GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》、GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》检测报告：

▲1、理化性能：塑料件

（1）、耐冷热循环：应无裂纹、鼓泡、变色、起皱；

（2）、硬度：邵氏D硬度≥HD63。

▲2、基本结构安全：正常使用时,可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm。

（▲供货时须提供由第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖投标人公章））

	10
	陈列柜
	4
	台
	1、规格≥1000*500*2000mm 

2、柜体下部分采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体整体镶装玻璃柜体，拉门，柜内设玻璃隔板2层，柜内的隔板高度可以调整，

3、玻璃柜体部分为为内槽式铝合金框架，立柱采用圆型直径≥35*35mm厚度为1.2mm铝合金型材，横梁采用≥43*25矩形铝型材厚度≥1.2mm,其表面利用环氧树脂静电喷涂，专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。

	11
	药品柜（大）
	4
	台
	1、规格≥1000*500*2000mm；（内附pp阶梯）

2、侧板、层板采用环保型pp改性材料一次注塑成型，表面做磨砂处理。榫卯连接结构并合理布局加强筋，配合专用塑料紧固件连接，顶板、中板和底板的底部镶嵌15*30mm钢管加强，承重力强，产品不变形、不扭曲，可重复拆装使用；

3、上柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。

4、下柜门：采用增强型PP材质一体注塑成型，外嵌4mm±0.5mm钢化烤漆玻璃。

5、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，安装于两门的门缝处，凹凸配套，增加柜子内部的气密性。

6、层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板；层板采用工程塑料经模具挤出成型，中空双层结构，内部均匀分布加强筋并内置两条≥30*15mm钢管；两边配置密封堵头，整板无裸露金属，避免腐蚀生锈，美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。

7、门铰链：用改性pp材料模具一次成型，伸缩式pp旋转门轴，内嵌隐藏方便安装，耐腐蚀。

8、柜门固定所需螺丝均采用304不锈钢，柜子内部空间无裸露金属材料，确保柜子的耐腐蚀性。

9、柜子顶部留通风系统接口，与通风管路连接；接口处配有手动调节装置，可以打开或关闭通风口。

	12
	教师显微镜
	1
	台
	1.目镜：宽视野WF10X目镜；视野直径18mm,目镜放大率准确度不超过±4.67%。

2.物镜：DIN消色差物镜系统。成像清晰圆直径：4X：≥13.7；  10X：≥14；40X：≥13.6；100X：≥11.0；物镜共轭距离：195mm。

3.观察头：铰链式三目头，30°倾斜，可以360°自由转动；双筒的调节范围为55mm-75mm；

4.转换器：滚动轴承结构，转换器稳定性：≤0.020mm。

5.载物台：双层机械式载物台，面积125*125mm；载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.005mm；

6.聚光镜：阿贝聚光镜(N.A：1.25)；

7.调焦系统：采用粗、微同轴的齿轮齿条调焦机构；

8.光源系统：3.5V/1W LED光源，可调节照明亮度， LED灯光柔和寿命长（约100000小时）安全性好，发热少。

9.双目系统：左右两系统放大率差≤1.35%；双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤12.8%；

10、液晶屏与机身一体式设计，1/2.8 英寸逐行扫描传感器，高清晰彩色芯片， 2592*1944 像素 CMOS 感光芯片。

▲11、10.1寸液晶显示屏，分辨率≥1920*1200；支持UVC、 USB 、HDMI接口输出。USB座可以正常连接电脑，实现电脑与显微镜之间的数据传输；支持 UVC 和显示屏同时输出；HDMI导出全高清数字信号。供货时须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告内容佐证。

▲12、嵌入式LINUX系统；运行更简单，操作更便捷。供货时须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告内容佐证。

▲13、具备WIFI6功能，支持AP模式和STA模式；AP模式可以无线连接手机、平板等智能终端设备，STA模式下可以组成无线互动系统。供货时须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告内容佐证。

学生端直接通过图像传感器经CPU处理后直接驱动LCD屏幕显示；有效防止因学生误操作断开网络等原因中断信号，确保图像品质以及稳定性。

内置式显微镜数码头具备网络数据连接功能，可将将64台数码显微镜图像，经过高速传输处理器汇聚处理后，教师可通过图像互动系统，实现多视频实时传输、实时显示，保证速度流畅、画质清晰。

	13
	学生显微镜
	8
	台
	1.显示屏：7英寸，1024*600 IPS全视角液晶 

2.传感器：1920(H) x 1080(V)

3.测量：显微镜内置测量，根据不同倍数物镜选择不同测量标尺 

4.图像调整：IOS，亮度，白平衡，对比度，锐度 

5.APP ：T 0X（for Android   Google Play    App store） 

6.WIFI：720P   1280*720PX；适用于安卓.苹果手机系统  

7.HDMI：HDMI 1080P/30@FPS 

8.TF卡：最大支持64G 

9.USB：支持USB连接电脑 

10.软件：电脑软件 

11.软件具有2X放大功能 

12.光学放大倍数800倍（可选1600倍、2000倍）

13.185 消色差物镜：4X/0.1-160；10X/0.25/0.17-160；40X/0.65/0.17-160（Elastic） 

14.转换器：3孔外倾 

15.调焦系统：粗调焦机构 

16.载物台：工作台95*105mm，双层机械平台 

17.光源：上光源0.06W，下光源0.75W 

18.电源：Both DC5V 2A Adapter and 1pc 18650 rechargeable battery 

19．配件：适配器，TYPEC电源线，18650电池，HDMI数据线，8G内存卡，说明书。

	14
	天文望远镜
	8
	套
	1.光学结构：折射式；

2.物理焦距：600mm；

3.物镜口径：80mm；

4.焦比：f/7.5；

5.镀膜：FMC全多层镀膜；

6.目镜：目镜MA10mm（60倍）；

7.寻星镜：2倍；

8.托架：AZ随动经纬仪；

9.三脚架：铝制，高度可调；

10.镜筒长度：62.5cm；

11.包含附件盒。
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	交互式平板一体机
	2
	台
	一、无线模块

1、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。

2、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。

▲3、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。（供货时须提供国家认可的带CMA标志的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）

4、整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。

▲5、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；（供货时须提供国家认可的带CMA标志的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）

6、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人在进行传屏；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用窗口。

▲7、整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。（供货时须提供国家认可的带CMA标志的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）

▲8、整机PC通道及安卓通道各具备一颗WiFi6无线芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6热点以及连接WiFi6的路由器。（供货时须提供国家认可的带CMA标志的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）

二、屏幕显示性能

1、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。

2、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%

3、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。

4、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16：9，分辨率3840×2160。整机色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰阶等级≥256级。

5、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。

6、整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。

7、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778：2014蓝光危害RG0级别

▲8、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（供货时须提供国家认可的带CMA标志的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）

三、核心模块

1、结构设计

（1）OPS电脑模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔；（2）和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps；（3）整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作；（4）采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块；（5）OPS电脑模的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保用户有足够的接口外接存储设备及显示设备；（6）具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI；（7）具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB3.0 接口。

（二）OPS核心配置

（1）CPU：搭载Intel  酷睿系列12代或以上 i7 CPU。（2）内存：≥8GB DDR4内存配置。（3）硬盘：≥512GBSSD固态硬盘。

四、接口设计

1、侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口；侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出；前置输入接口≥3路USB接口（至少包含1路Type-C、2路USB）。

2、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。

3、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。

4、整机采用全金属外壳设计，边框为金属一体成型。

5、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。

五、整机系统设计

（一）触摸系统

1、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。

2、触摸分辨率32768×32768；书写触控延迟≤25ms；触摸最小识别物≤3mm。

▲3、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（供货时须提供国家认可的带CMA标志的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）

4、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。

5、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。

▲6、整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。（供货时须提供国家认可的带CMA标志的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）

（二）安卓系统

▲1、整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，整机嵌入式系统版本不低于Android 15，内存≥2GB，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB。（供货时须提供国家认可的带CMA标志的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）

2、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。

3、无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。

六、整机硬件设计

1、三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。

2、整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。

3、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。

▲4、整机内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W。（供货时须提供国家认可的带CMA标志的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）

▲5、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。（供货时须提供国家认可的带CMA标志的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）

6、整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。

7、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm

8、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。

▲9、整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，支持输出4：3、16：9比例的图片和视频，支持拍摄＞1600 万像素数的照片和视频，支持输出 4k分辨率的视频。（供货时须提供国家认可的带CMA标志的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）

▲10、整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔，吸附稳定不掉落，磁吸拉力≥60g，方便教具的收纳管理。（供货时须提供国家认可的带CMA标志的第三方检测（检验）机构出具的关于该功能检测（检验）报告复印件）

七、线上备课软件

1.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。

2.互动课件支持定向分享，分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号的云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。

3.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境。

4.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。

5.云教案内容可自动同步至云空间。支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。

6.支持将Word文档转换为云教案，支持解析文本、表格通用元素。

八、售后保障服务

1.微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。

2.微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。

九、其他要求

1.为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。

2.打“▲”号条款为重要技术参数，投标人必须满足否则中标无效。中标公示期内若有其他投标人质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。

十、移动支架

1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒；

2.承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm；

3.托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置；

4.支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂；

5.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹；6.脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm。
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	2.4G无线扩音一体机
	2
	套
	一、无线主机一对：

1.具备≥1路电源开关、1路LINE IN、1路USB 接口。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。

2.支持无线麦克风扩音接收，采用Wi-Fi射频2.4GHz与 5GHz双频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）的信号干扰。

3.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。

4.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。

5.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。

6.支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控。

7.支持交互智能平板显示设备通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量的功能。

二、无线麦克风

1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。

2.采样率≥48KHz，16bit；扩音增益≥15dB；声频响100Hz-16kHz，底噪≤100uVrms，声信噪比≥60dB；配合一体化有源音箱，扩音延时≤35ms。

3.用Wi-Fi射频频段传输，有效避免环境中运营商U段（700MHz）信号干扰。

4.支持2.4GHz与5G双频段工作，信道数量≥26个。

5.电续航时间≥5小时，满电状态可满足一天内7节课（45分钟/一节课）的高频授课，充电10分钟满足一节课（45分钟/一节课）授课时间。
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	台式电脑
	3
	台
	1.液晶显示器：23.8英寸；

2.CPU：第十四代Intel 酷睿 i5-14500 处理器；主频2.6GHz；14核20线程；

3.主板芯片组：Intel B760；

4.硬盘：固态硬盘：容量512GB SSD M.2；2T机械硬盘

5.内存：容量16 GB DDR5 5600MHz，预留可扩容插槽；

6.显卡：集成显卡；

7.光驱：选配（默认无光驱）；

8.网卡：10/100/1000M自适应，RJ45接口；

9.正版操作系统：预装Windows 10 神州网信政府版64位操作系统；支持安装通过安全可靠测评的操作系统；

10.鼠标、键盘：光电鼠标、标准键盘；

11.电源：260W 能效90%；110V/220V；

12.机箱预留装双硬盘的空间；

13.免费质保：原厂六年（原厂官网可查实际质保时间）。

	18
	学生3D打印机
	2
	台
	1. 成型原理：熔融沉积成型（FDM）；

2. 成型体积：≥12000cm³（200*200*300mm³）长*宽*高；

3. 整机尺寸≥ 415*415*540mm³；

4. 空间利用率(成型体积/整机体积)高达13%；

5. 外观：三段式设计，U型钣金配合注塑，完美流线型设计，圆润无菱角， 

6. 耗材直径：1.75mm；

7. 层分辨率：0.05-0.3mm；

8. XY轴定位精度：≤0.0125mm，Z轴定位精度：≤0.0025mm；

9. 建议打印速度：30-100mm/s；

10. 最快打印速度：300mm/s；

11. 整机重量：22KG；

12. 喷嘴直径：0.4mm,(可选配0.2mm，0.8mm，激光雕刻模块)；

13. 喷头结构：单喷嘴单进料；

14. 全金属速换喷嘴，支持更高温度打印，提升材料兼容性。

15. 喷头模块化，卡扣式易拆装设计；

16. 喷嘴最高温度：280℃；

17. 工作平台：抽屉式易拆装平台，新型平台系统，均匀加热防翘曲，稳固易用；

18. 工作平台温度：0-120℃；

19. 支持材料：PLA/ABS /PHA/ PETG等；

20. 运动结构：工字结构，近程送料，保证动力。

21. 耗材放置：隐藏式内置料架设计，同时支持外置；

22. 主控板：Cortex-M4内核（DSP+FPU)LXH；168MHz运行主频率；512Kb~1MbFlash+192KBSRAM，性能稳定、代码解析能力高；

23. 人机交互：4.3寸触摸屏，480*272分辨率，最高显示16.7兆色（支持中文简体/繁体、英文、日文切换）；

24. 连接方式：Wi-Fi/USB Port/U Disk/ RJ45网口；

25. 超低功耗，平均功率100W，峰值功率200W，节能省电，打印完成自动休眠；

26. 设备升级：U盘升级，无需电脑及数据线，轻松完成升级；

27. 平台调平：智能调平；

28. Wi-Fi连接，可APP控制；

29. 监控装置：高清摄像监控；

30. 全封闭打印，防尘，稳定打印高温材料；

31. 断电续打，来电后可继续打印，有效提高打印成功率；

32. 断料报警，缺料后机器发出报警，重新上料后继续打印；

33. 中途换料，打印过程中如需更换材料，可进入“中途换丝”模式，该模式可保证轻松更换材料；

34. 加热异常保护，智能监控，若发生加热异常，机器会自动停机，杜绝意外发生；

35. 拓展功能：模块化易拆装激光雕刻模组

波长：405nm，供电电压：12V，工作电流：210mA，光斑模式：点状，

工作温度：±50℃，支持雕刻材料：木头类、部分塑料类、纸类、薄皮革、打印纸等；

36. 电源输入（AC）：100V-240V， 50-60Hz；

37. 切片软件：自主研发的软件，同时兼容cura；

38. 操作系统：MacOS，Windows，Linux；

39. 文件类型：STL,OBJ,Gcode,JPG,PNG等；
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	混色3D打印机
	2
	台
	1. 成型尺寸：≥200*200*300mm(长*宽*高)；

2. 机器重量：≥25kg

3. 设备尺寸：≥360*360*540mm（长*宽*高）

4. 喷头数量：1个

5. 喷头直径：0.4mm；

6. 喷头结构：新型混合型双进料单喷嘴；

7. 一机多用，多模式打印，软件支持一键选择以下4种模式

混色模式：通过软件控制实现颜色渐变混合，并支持指定比例实现混合颜色效果，使用的耗材为非渐变耗材，并提供混色相关专利证书；

双色模式：设备只需要一个喷头便能实现双色打印，考虑到后期维护，不接受双喷头设备；

分层模式：无需手动更换材料，实现分层色打印；

单色模式：支持混色、双色、分层色的同时，兼容普通单色3D打印机功能；

8. 机械定位精度：XY：≤0.0128mm，Z轴≤0.0025mm；

9. 耗材直径：Φ1.75mm；

10. 打印材料：PLA/TPU/PVA等；

11. 操作系统：Widows/Mac/Linux；

12. 主控板：Cortex-M4内核（DSP+FPU)；168MHz运行主频率512Kb~1MbFlash+192KBSRAM，性能稳定、代码解析能力高 

13. 软件：自主研发软件，同时兼容Cura；

14. 设备升级：U盘升级，无需电脑及数据线，轻松完成升级；

15. 加热平台：支持0-120°，喷头最高温度：250°；

16. 采用钣金一体设计机身，三面观察窗，前门可开启；

17. XY运动结构：采用双十字光轴设计，近端送料，保证动力；

18. 打印层厚： 0.05-0.3mm；

19. 最快速度：≥150mm/s；

20. 建议打印速度：40-60mm/s；

21. 支持断电续打、中途换料、断料报警、加热异常保护；

22. 数据连接方式：支持脱机打印（U盘）、数据线连接电脑，断开数据线可继续正常打印；

23. 操作界面：3.5寸触摸屏；全彩480*320分辨率；60Hz刷新率；支持多国语言；

24. 支持中文目录读取、中文文件读取，准确计算打印所需实际长度；
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	教师3D打印机
	1
	台
	1. 成型体积：≥310*310*450mm；

2. 耗材直径：1.75mm；

3. 层分辨率：0.05-0.3mm；

4. XY轴定位精度：≤0.0125mm，Z轴定位精度：≤0.0025mm；

5. 建议打印速度：30-80mm/s

6. 最快打印速度：300mm/s；

7. 整机尺寸：≥540*540*960mm；

8. 整机重量：≤70KG；

9. 喷嘴直径：0.4mm；

10. 喷嘴结构：单喷嘴单进料

11. 喷嘴最高温度：280℃；

12. 喷嘴有防护装置，防止烫伤；

13. 工作平台：热床加耐高温可拆卸玻璃平台，方便取模型；

14. 工作平台温度：0-100℃；

15. 支持材料：PLA/ABS/TPU/PHA/ PETG等；

16. 运动结构：十字结构，近程送料，保证动力；

17. 全金属速换喷嘴，支持更高温度打印，提升材料兼容性；

18. 耗材放置：隐藏式内置料架设计；

19. 主控板：Cortex-M4内核（DSP+FPU)zhd；168MHz运行主频率；512Kb~1MbFlash+192KBSRAM，性能稳定、代码解析能力高；

20. 人机交互：3.5寸触摸屏；全彩480*320分辨率；60Hz刷新率；支持多国语言；

21. 连接方式： USB Port/U Disk；

22. 设备升级：U盘升级，无需电脑及数据线，轻松完成升级；

23. 机器内置LED照明；

24. 全封闭设计，防尘，稳定打印高温材料；

25. 五面透明观察窗设计，三面可开启，顶门配备隐藏式把手，美观大气；

26. 设备底部配备万向轮，可实现360°旋转，同时具有刹车功能、可锁死，防滑、强力承重，方便固定，实现稳定打印；

27. 断电续打，来电后可继续打印，有效提高打印成功率；

28. 断料报警，缺料后机器发出报警，重新上料后继续打印；

29. 中途换料，打印过程中如需更换材料，可进入“中途换丝”模式，该模式可保证轻松更换材料；

30. 加热异常保护，智能监控，若发生加热异常，机器会自动停机，杜绝意外发生；

31. 电源输入（AC）：100V-240V， 50-60Hz；

32. 切片软件：自主研发的软件，同时兼容cura；

33. 操作系统：MacOS，Windows，Linux；

34. 文件类型：STL,OBJ,Gcode,JPG,PNG；
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	三维扫描仪
	1
	台
	1.扫描方式及光源：非接触光栅式面扫描，白光LED

2.输出数据是否可直接打印：无须借助第三方软件，直接输出完整STL模型，直接进行3D打印。

3.扫描模式：转台全自动、自由扫描。

4.扫描范围：转台全自动扫描222*222*210mm，自由扫描：740*740*740mm。

5.扫描速度：转台全自动扫描：≤2min；自由扫描：＜6s（单幅）。

6.拼接模式：转台自动拼接、标记点拼接、手动拼接、特征拼接。

7.扫描精度：体积精度≤0.1mm。

8.相机：双目300万全彩相机。

9.输出格式：STL，ASC，OBJ，PLY，VTX，OFF、。

10.多接口智能转台：智能转台除了可以配合三维扫描仪进行全自动扫描，也可以通过软件单独控制转台，用于物品拍摄或是照片三维建模等研究。

11.彩色纹理：支持，24真彩。

12.一键3D打印：软件中设有一键打印按键，无需格式转换，通过快捷按钮将扫描STL数据直接导入分层软件内，进行分层处理，生成相对应机型的分层文件。

推荐电脑配置：Windows7及以上，64位，Intel i5处理器及以上（或AMD同档CPU），内存2G及以上，一个3.0 USB接口，显卡支持OpenGL2.1及以上版本。
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	电脑
	219
	台
	一、硬件配置

（一）教学终端

▲1.CPU：≥10核、≥16线程、主频≥2.5GHz、动态加速频率≥4.7GHz、L3缓存≥20MB；

▲2.内存：16GB DDR5内存或以上，内存频率≥4800MT/s ，最大支持128GB；

3.硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持拓展≥2个 M.2固态硬盘，支持拓展≥2个机械硬盘；

4.前置面板接口：USB3.2接口≥7个（至少包括USB-C接口≥1个，其中≥3个USB接口速率≥10Gbps，≥4个USB接口速率≥5Gbps）；≥2个麦克风接口，其中至少包括1个3.5mm四段式耳麦接口，1个3.5mm三段式麦克风接口；

5.后置面板接口：≥4个USB-A接口，支持键盘开机；≥1个HDMI、≥1个DP、≥1个VGA接口；≥3个后置音频接口；1个RJ45接口；

▲6.关机状态下，支持≥2个前置USB端口对外供电，包含USB-C接口。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

7.内置拓展接口：1个PCIE x16 5.0 16 Lanes、1个PCIE x4 4.0 4 Lanes、1个PCIE x1 PCIE 4.0 1 Lanes；4个SATA3.0接口、3个M.2接口；

8.集成标准声卡，支持拓展内置扬声器；

9.支持拓展9.5mm标准光驱配备；

10.机箱无需工具可实现内存条、固态硬盘、机械硬盘、独立显卡、电源的拆装维护；

11.机箱体积：≥17L，机箱配备非后加或非原配件顶置提手；

12.电源：电源功率≥330W，电源转换效率≥92%；

13.采用直插电源，电源与主板不通过软质线材连接；

14.具备机箱防尘滤网，防尘滤网可以在不拆开机箱的情况下拆卸；机箱后面板具有一键还原按钮，提供非基于操作系统的一键备份还原的功能；

15.安全管控：BIOS支持单独管控关闭USB接口。支持关闭以太网接口。

（二）显示器

1.显示屏幕≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit，IPS屏，支持VGA≥1，HDMI≥1

▲2.显示屏幕DCI-P3色域覆盖率≥ 99%；（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

3.对比度达到1000：1，屏幕刷新率达到75Hz，响应时间≤7ms，可视角度178°/178°；

4.电源能效转换效率≥86%；

▲5.显示屏分别提供标准模式和炫彩模式选项；（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

6.显示屏幕提供护眼模式，护眼模式下，蓝光比例≤20%。

▲7.显示器提供阅读模式；（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

8.上左右边框≤3.6mm，下边框≤16.5mm，屏占比≥92%；

9.为保护教师、学生视力健康，硬件具备硬件低蓝光，获得TÜV硬件低蓝光认证；

10.为保护教师、学生视力健康，硬件具备无频闪，获得TÜV无频闪认证；

11.为保证兼容性，显示器与主机保持同一品牌。
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	电脑管理软件
	219
	套
	一、运维管理软件

▲1.便携部署：为便于云桌面设备的快速部署和维护，支持无操作系统裸机部署模式，通过U盘、PXE方式将终端部署成云桌面终端；支持带操作系统的物理机部署模式，将Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统的物理机批量部署成云桌面终端。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

2.镜像同传：为简化管理员的维护，支持任意终端作为发送端将自身镜像同传给其他设备，同传时可在同传界面直观显示传输信息；支持镜像同传给局域网内其他终端设备，支持辨别其他终端的设备型号、IP地址、剩余磁盘容量、网卡速率等信息，支持同传过程中查看进度、传输速度等信息；支持手拉手和P2P同传方式；支持增量同传和断点续传。

▲3.同传速度：千兆环境（千兆网线、千兆网卡、千兆交换机）下的同传峰值速度不低于261MB/S（2088Mb/S），平均速度不低于150MB/S（1200Mb/S）；百兆环境（百兆网线、百兆网卡、百兆交换机）下的同传峰值速度不低于40MB/S（320Mb/S），平均速度不低于20MB/S（160Mb/S）。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

▲4.同传模式：支持任意终端作为发送端在云桌面系统和操作系统界面下均可直接发起镜像同传，接收端在云桌面系统和操作系统界面下直接接收镜像，无需重启或者进入特定运行模式接收镜像。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

5.镜像下发：支持静默下发镜像，实现用户无感知下发镜像；支持终端显示下发进度，用户可以实时了解下发进度；支持镜像下发完成后终端停留在当前系统不打断用户的当前操作；支持镜像下发完成后终端自动重启，进入新镜像；支持镜像下发完成后终端自动关机。

▲6.多镜像：为便于不同场景、环境下的使用，支持单个终端部署多个系统镜像，多个系统镜像共享整个磁盘空间，系统运行互不影响；在云桌面系统、Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统下都可实现直接切换到目标系统镜像；支持镜像灵活快速复制，修改复制后的新镜像满足镜像差异化需求。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

▲7.多磁盘、多盘符：支持多磁盘管理，单个镜像可以设置多个磁盘占用和多个盘符，支持固态磁盘和机械磁盘的混合使用，每个磁盘可设置多个盘符，盘符可删除和重新分配；镜像同传保持磁盘与盘符的对应关系；支持物理磁盘和云桌面磁盘类型的动态转换。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

▲8.局域网网盘——共享空间：为便于分享文件，集成局域网内网盘功能，可直接访问局域网网盘管理端；并根据不同的年级、班级或者需求，创建多个共享空间，每个共享空间可独立设置单文件大小限制、空间总大小限制、文件保护类型和设置用户操作权限，用户操作权限包括：上传、下载、删除、重命名、移动、回收站、新建文件夹。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

▲9.局域网网盘——个人空间：支持局域网网盘的个人空间，为便于使用访问入口集成在资源管理器中；网盘管理端支持用户创建、编辑、禁用、设置密码、重置密码和删除操作，并支持管理端设置用户的文件大小限制、总空间限制，每个用户拥有自己独立的个人空间，在终端打开个人空间，输入用户名、密码登录后可以访问个人空间的资源；为方便用户个人使用，支持用户自主注册个人账号。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

10.局域网网盘——统计&设置：支持局域网网盘监控统计，可统计PV、UV、总文件数、文件总大小以及对应的周环比和日环比指标；支持统计下载量TOP10的文件和活跃TOP10的IP；支持修改网盘存储目录，修改后可迁移或删除之前文件；支持网盘容量显示；支持设置回收站保留天数。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

11.屏幕水印：支持设置屏幕水印的显示和隐藏，显示内容模式有设备信息模式和自定义内容模式；设备信息模式无需手动配置，默认显示元素有设备名称、座位编号、IP地址、MAC地址、启动方式、磁盘还原模式、当前镜像等信息，支持设置单个元素的显示和隐藏；自定义内容模式支持富文本编辑，可实现自定义设置字号、加粗、斜体、颜色以及属性占位符；支持水印显示区域的宽高设置。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

12.计划任务：支持计划任务设置，可以设置每日、每周、每月、指定日期和指定时间点进行定时执行各种任务类型，包括开机、关机、还原、切换镜像等。

13.批量配置：支持设备的座位编号、设备名称 、IP地址、子网掩码、网关地址、DNS的批量配置，通过表格方式批量编辑设备相应信息，拖动单元格可自动按顺序生成设备信息，设备信息互相独立，编辑好信息后一键批量下发给对应多台设备；支持批量配置表格内容的导出、导入，以满足设备环境的临时变更和快速还原到之前的配置。

▲14.设备信息查看：支持查看设备的相关信息，包括设备名称、连接状态、当前系统、设备类型、IP地址、软件版本、座位编号、分组信息、固件版本、设备型号、MAC地址、网卡速率、SN号码、CPU型号、内存容量、磁盘型号、开机时间、最近运行时长、合计运行时长、CPU温度、USB设备等信息，支持列表数据的排序、筛选与自动更新。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

二、教学管理软件

1.登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。

2.设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。

3.人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。

4.教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容。支持上传的格式有：文档：ppt、pptx、word、pdf；图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif；音视频：mp3、wav、ogg、aac、mp4 ；

5.教师广播：不需要借助任何外接设备，支持将教师机的画面以及声音广播给全班学生。

6.教师广播批注：教师在屏幕广播状态下，提供授课小工具，包括提供可自由调整笔迹颜色及笔触粗细的画笔、黑板、橡皮擦、以及支持撤销和加页码，最多支持增加页数到10页。

7.手写智能识别：在批注状态下，支持将手写的字体自动识别成标准字体。

8.学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。

▲9.下发课堂活动：在开启授课时支持教师发起不低于4种课堂活动，支持学生拖动答案进行作答，系统将自动判断是否正确。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

▲10.课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己的排名、耗时以及答题情况。（供货时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

11.学生未进入课堂通知：支持在管理后台录入学生名单后，教师选择授课班级，学生在开课后输入个人姓名即可完成班级点名签到，当未签到人数低于6人时会自动显示未进入课堂的学生名单。

12.切换课堂通知：当课堂通知大于或等于2条时，支持用户手动切换查看。

13.教学白板课件同步：支持同步教学白板软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，支持按照按照文件类型进行筛选。

14.文件上传：支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师云空间。

15.文件共享：支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，资料被删除后文件仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。

16.授课班级状态：当作业空间存在多个班级的时候，支持显示当前正在授课班级。

17.作业回收进度查看：回收作业过程中，支持自动统计已提交和未提交的学生名单。

18.文件传输：显示上传和下载的文件历史记录。

19.导入文件共享：支持教师直接把“我的文件”内容共享给班级学生。

20.黑屏管控：教师可以选定学生执行黑屏操作。

21.离线自动黑屏：支持教师授课时开启离线黑屏。

22.设备环境检测：开始授课后，若学生设备离线，支持自动在教师端显示离线的设备总量以及对应离线的设备IP

23.程序限制：通过设置应用程序白名单，可防止学生在教学过程中使用跟课程无关的应用程序。

24.自动获取学生端应用环境：开启授课后自动获取授课学生设备安装的应用环境，教师可以直接禁用学生设备的应用。

25.违规使用记录：支持显示最近一节课的违规使用应用程序的名称、违规操作人、设备IP，以及支持教师禁用和取消禁用学生使用违规应用程序。

26.一键禁用违规应用：支持教师对最近一节课违规使用的应用程序进行一键禁用。

27.网页限制：支持设定学生访问网站的白名单信息，对学生可以访问的网址进行管理。

28.应用防卸载：支持防止通过控制面板或使用第三方软件卸载学生端应用。

29.应用进程防杀：支持防止通过任务管理器或使用第三方软件结束学生端应用进程。

30.学生画面监看：教师机可以监视全体、单一学生机的实时画面。

31.学生名单管理：支持在管理后台导入、增加、删除、更改、查询班级学生名单，并同步到终端应用教学软件中。

32.教师名单管理：支持在管理后台导入、增加、删除、更改、查询教师名单。
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	24口千兆交换机
	3
	台
	1.可上1U机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个

2.▲内存256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps

3.交换缓存≥4.1Mbit

4.推荐整机待机终端300个或带200W像素IPC150个

5.支持生成树 STP / RSTP ； 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

6.▲支持防环路检测，自动解决环路问题

7.支持静态链路聚合

8.支持端口镜像，多对一镜像

9.▲支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患

10.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN

11.▲支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果

12.▲支持防雷等级≥6KV

13.支持QoS(支持端口输出和输入流量限速)

14.▲支持Web管理，APP和云管理 

15.支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL

16.支持CPU安全保护策略(硬件CPP)

17.▲支持交换机0配置上线,支持自组网。

18.▲工作温度范围0ºC ~ 50ºC

19.▲供货时须提供国家自愿性认证CQC认证书复印件

20.▲供货时须提供电信设备进网许可证证书复印件
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	48口千兆交换机
	3
	台
	1.可上1U机架 ，实配固化千兆电接口数≥48个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥52个

2.▲内存256MB，交换容量≥432Gbps，包转发率≥108Mpps

3.交换缓存≥12Mbit

4.推荐整机待机终端500个或带200W像素IPC150个

5.支持生成树 STP / RSTP ； 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。

6.▲支持防环路检测，自动解决环路问题

7.支持静态链路聚合

8.支持端口镜像，多对一镜像

9.▲支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患

10.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN

11.▲支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果

12.▲支持防雷等级≥6kV

13.支持QoS(支持端口输出和输入流量限速)

14.▲支持Web管理，APP和云管理

15.支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL

16.支持CPU安全保护策略(硬件CPP)

17.▲支持交换机0配置上线,支持自组网。

18.▲工作温度范围0ºC ~ 50ºC

19.▲供货时须提供国家自愿性认证CQC认证书复印件

20.▲供货时须提供电信设备进网许可证证书复印件
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	有源音箱
	3
	套
	1.具有≥1路话筒输入接口、≥1路立体声线路输入接口、≥1路线路输出接口、≥1路100V广播输入接口，≥1个麦克风音量调节旋钮，≥1个线路输入音量调节旋钮，≥2个高低音调节旋钮。

2.内置数字无线教学接收模块，可接入≥1个教学无线手持麦。音频传输采用基于U段的话筒无线音频传输技术，无线音频传输满足640MHz至690MHz的频率调制范围，同时具备自动扫频与对频技术功能。

3.具有输出过载、过压、短路保护功能。

4.整机配置≥1只手持式麦克风，麦克风具有≥1路3.5mm音频接口可用于接入头戴麦配件。

5.手持式麦克风具有OLED显示屏和物理按键，显示屏的显示内容包括但不限于频率、音量、开关麦状态、电量、功率等级参数，并且具备音量加按键、音量减按键、电源开关键，物理按键具备清晰的按压反馈，电源开关键长按开关机，短按开关静音。

6.手持式麦克风具有≥2种充电方式，包括但不限于座式话筒充电座触点充电和TYPE-C接口充电。

7.手持式麦克风具有智能检测麦克风状态功能，40分钟无音频输入自动关机实现省电功能。

8.采用红外对频技术，可实现无线麦克风自动接入系统，不会串频到其他房间或者场景。

▲9.具备移动端APP控制功能，在移动端可以调节包括但不限于音量增益、频率和发射功率、回声设置、混响设置、均衡器设置、设备蓝牙名称修改。（供货时须提供功能界面截图佐证）

10.具有智能扫频功能，自动选择并避开干扰频段。

11.具备远程升级功能，可实现蓝牙在线升级。

12.内置高保真扬声器，功放额定功率≥2×40W。

13.信噪比≥70dB。

14.频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)。

15.谐波失真≤1%。

	27
	机柜
	3
	台
	24U机柜，包含2个PDU

	▲商务及其他要求表

	“▲”号说明
	采购需求（即：主要技术参数及性能配置要求和商务要求）中标注“▲”号的参数必须完全响应，不允许负偏离，有负偏离的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。
交货时提供厂家彩页、产品概述或官网公开的相关证明材料加盖厂家公章。

	报价要求
	本项目实行费用包干制，谈判报价应包括但不限于：完成服务实施所需的费用（包含采购范围内的服务价格、软件开发、配套设备、系统维护、升级、培训、技术支持、售后服务、管理费、人员成本、安装调试等）、保险费用和各项税金等完成本项目所产生的全部费用。供应商在报价时应考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力，报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。

	签订时间、交付使用时间及服务地点及方式
	1、自成交通知书发出之日起25日内。

2、交付使用时间：自合同签订之日起30天内交货并安装调试合格交付使用。
3、服务地点：广西幼儿师范高等专科学校平果校区；

4、交付方式：现场交付。

	验收标准、要求
	1、设备安装前，采购人现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时将依法向政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚。采购人依法追偿该成交供应商所造成的损失。

2、采购人在签订合同后可以要求成交供应商提供所竞标产品要求的证明文件（加盖公章），提供原厂商售后服务承诺函和供货证明原件，否则不予验收。在保修期内如发现货物有其它潜在缺陷及用户使用后发现存在不符合竞标承诺的标准的，采购人有权退货或向成交供应商索赔。

	售后服务要求
	1、免费质保期（软件维护或升级期）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期（软件维护或升级期）最短不得少于3年。自验收合格之日算起。免费质保期（软件维护或升级期）内免一切费用进行上门维修、配件更换、升级、维护等服务。提供终身维修维护服务（只收配件费），硬件质保三年。竞标产品必须是全新、未使用过且无任何抵押、查封等产权瑕疵的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。
2、免费送货上门、免费安装调试合格，免费对采购人进行系统操作培训，直至采购单位的技术人员能熟练独立工作并能简单的进行故障排除为止。

3、需提供7×24小时的电话技术支持服务，接到采购人报障电话后2小时内响应，8小时内派技术人员到达采购人指定地点解决问题，所有问题均需在24小时内解决。24小时内无法修复必须立即提供不低于同档次产品配置的备用设备供采购方正常使用。提供终身免费技术支持服务。
4、提供完整的产品（软件）配套的产品资料，包括系统安装使用手册、系统功能模块说明书、用户使用手册、帮助文档等。

	付款方式及履约保证金
	1、付款方式： 

合同签订后在10个工作日内采购人支付按合同价款30%的预付款；项目完成并验收合格后，采购人在10个工作日内支付至100%的合同价款给成交供应商。每次采购人支付款项前成交供应商须开具等额合法有效的税务发票给采购人，否则采购人有权顺延支付款项且不承担任何违约责任。

2、履约保证金：

2.1履约保证金金额：合同金额的3%（对中小企业则为采购合同金额的2%）；

2.2履约保证金提交方式：于签订合同前，以转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

2.3履约保证金退付方式、时间及条件：

合同验收满 (1年)成交供应商如无违约行为，由成交供应商向履约保证金收取单位提供验收单及履约保证金退付申请；保证金收取单位在收到成交供应商提交退还履约保证金申请书后10个工作日内将履约保证金无息退回成交供应商。

	其他要求
	1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。
2.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，竞标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖竞标人公章，否则不予认定。

3.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，竞标人所投产品必须从其规定。

	可谈判内容：谈判小组根据与供应商谈判情况可能发生实质性变动的内容为未标注“▲”的技术参数及性能（配置）要求。


第四章  竞争性谈判响应文件格式
一、 竞争性谈判响应文件封面格式
封面
竞争性谈判响应文件

项目编号：  

项目名称：
供  应  商：                 （盖公章） 
供应商地址：                            

    年  月  日

二、附  件
附件一 
谈 判 书
广西壮族自治区政府采购中心：
依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）。
1. 报价表；
2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；
3. 资格证明文件；
4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；
在此，授权代表宣布同意如下：
1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                       
开户银行：                           账号/行号：          
电话/传真：                         电子函件：                           
日期：      年   月    日
法定代表人或委托代理人（被授权人）签字或签章：                       
谈判供应商名称（盖章）：                                                               
附件二             
报  价  表
项目名称:                 
项目编号:                     
	序号
	货物

名称
	品牌、型号规格、生产厂家
	数量①
	单位
	技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明）
	单价②
	单项合价
（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）

	交付使用时间：

	交付使用地点：


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。
法定代表人或委托代理人（签字或签章）:              
谈判供应商名称（盖章）：       
报价时间：     年     月    日
附件三  
商务、技术响应、偏离情况说明表
项目名称:                 
项目编号:                     

	序号
	竞争性谈判文件要求
	竞争性谈判响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	商务部分（商务及其他售后服务要求）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	技术部分（技术参数及性能配置要求）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；
2、应对照竞争性谈判文件“第三章  采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将有可能导致谈判被拒绝。
法定代表人或委托代理人签字或签章:                            
谈判供应商名称（盖章）：                              
      年   月   日
附件四
法定代表人授权委托书
广西壮族自治区政府采购中心：
兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 
谈判供应商（盖章）：               
法定代表人（签字或签章）：       
签发日期：      年    月   日
附：委托代理人工作单位               
职务：                          性别：    
身份证号码：                              
	粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件


附件五
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（格式自拟，必须提供）
说明： 1、竞标人应按照相关法规规定如实作出声明。
 2、按照采购文件的规定盖章（自然人竞标的无需盖章，需要签字）。
附件六
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员
人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          企业名称（盖章）：

                          日期：
备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、供应商须依据《采购需求》中明确的标的所属行业进行填报。

3、填报依据：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

             《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

附件七
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                                        公司（单位）名称（盖章）：      

                                        日期：　　　　　年　　月　日    

_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
第五章  合同主要条款
广西壮族自治区政府采购合同
合同名称：                    
合同编号：                    
采购人（甲方）                    
住   所：                          
供 应 商（乙方）                   
住   所：                          
签订合同地点：                    
签订合同时间：                    
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
采购合同文本

   广西壮族自治区政府采购合同              

                                       合同编号：

   采购单位（甲方）                              采 购 计 划 号                           

   供 应 商（乙方）                             项目名称和编号                        

   签  订  地  点                               签  订  时 间                         

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的
1.供货一览表

	序号
	标的
名称
	商标
品牌
	型号
参数
	生产
厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                                  （小写）                      


2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：        。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：             。

4.详见“第三章 采购需求”
第五条　交付和验收
1.交付使用时间：                 、地点：                 。
2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后     个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  5  日内及时予以解决。乙方逾期解决的，视为逾期提交服务成果。

7.详见“第三章 采购需求”
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                         。
第七条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：                 。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：                      。
3.付款方式：                                                                                      

                                                             。
第九条　履约保证金

无
第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条　质量保证及售后服务
1.乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：             。
（2）贬值处理：             。
（3）退货处理：             。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.详见“第三章 采购需求”
第十二条　调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后     个工作日内进行验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
6.详见“第三章 采购需求”
第十三条　货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以
保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
6.详见“第三章 采购需求”
第十四条　违约责任
    1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额     % 违约金并赔偿甲方经济损失。

    2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

    3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.乙方逾期交货的，每天向甲方偿付合同金额    ‰ 违约金，超过     天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额    ‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额    % 。
5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额    % 向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
7.其它违约行为按违约货款额    % 收取违约金并赔偿经济损失。

    8.因乙方违约，甲方向乙方主张权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费律师费等）由乙方承担。

9.详见“第三章 采购需求”
第十五条　不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条　合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条　合同生效及其它
    1.合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。
    2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
    3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十八条　合同的变更、终止与转让
    1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　签订本合同依据
1.谈判文件；
2.乙方提供的响应文件；
3.谈判书； 
4.成交通知书。
第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

	甲方（章）           
年   月   日
	乙方（章）              
 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：

	2、售后服务具体事项：

	3、保修期责任：

	4、其他具体事项：

	甲方（章）

年   月   日 
	乙方（章）

                 年   月   日


    注：售后服务事项填不下时可另加附页
第六章  评审方法与评定标准
评审方法与评定标准
一、评审原则

    （一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

    （二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

    （三）无效响应处理原则：在评审过程中，供应商的响应文件或最后报价如被谈判小组认定为无效响应，则该供应商的响应文件将不再进入后续任何评审阶段，且不参与后续的排名与成交候选人推荐。

二、评审方法

    （一）对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

    （二）谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以评标价最低的供应商作为成交供应商。

（三）谈判供应商按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的条件及格式提供《中小企业声明函》，承诺所提供产品生产企业为小型和微型企业的，对其最后报价给予10%的扣除；扣除后的价格为评标价；  

谈判供应商所提供的产品符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与谈判响应，对其最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-20%）。除上述情况外，评标价=竞标价
    （四）谈判供应商所提供的产品生产企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

    （五）谈判供应商所提供的产品生产企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按评标价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（评标价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

    （二）排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。
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