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说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。
（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（ http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
3.不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。
4.本需求表中的标注“█”号的为核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《招标文件》规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，《招标文件》未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.采购需求中以“≥XXX”表达的货物参数要求意味“XXX”为最低要求，如果投标响应能够达到“＞XXX”的情况，则应视为一项正偏离；以“≤XXX”表达的货物参数要求意味“XXX”为最低要求，如果投标响应能够达到“＜XXX”的情况，则将视为一项正偏离。
6.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。
7.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。
8.投标人报价时应自行考虑土建配合费用。
9.投标人进行投标报价时，投标总价须包含人工、材料（含辅材）、机械、管理费、利润、税金、培训、安装及所有关于完成项目相关内容。
10.本项目中小企业划分标准所属行业名称：工业。（行业名称及划分详见本章附件2）
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	货物需求一览表

	一、技术要求

	序号
	货物名称
	详细参数（技术性能指标）要求
	单位
	数量
	单价最高限价（元）

	
	类别
	名称
	材料规格
	
	
	

	一
	直插式大棚▲
	地面高2.33米（高度误差不超过1%，Φ25x1.5mm镀锌管，插入地下0.4米），透明白12丝P0膜一层
	平米
	2527 
	36.2

	二
	水肥房电气电力部分▲

	1
	配电总箱 AL.Z:非标
	非标金属箱，长800mm*宽600mm*厚度200mm
	台
	5
	1857.20 

	2
	阻燃电缆 
	ZR-YJV-5*16mm2
	m
	80
	99.40 

	3
	阻燃电缆 
	ZR-YJV-5*6mm2
	m
	100
	59.40 

	4
	阻燃电线 
	ZR-BV-2.5mm2
	m
	300
	5.00 

	5
	阻燃电线 
	ZR-BV-4mm2
	m
	30
	7.00 

	6
	镀锌钢管 
	SC20
	m
	25
	29.30 

	7
	镀锌钢管 
	SC25
	m
	100
	36.80 

	8
	镀锌钢管 
	SC50
	m
	30
	65.70 

	9
	防雷接地系统
	总电位联结端子箱
	7个端子，400*300
	台
	5
	287.10 

	10
	
	接地端子板
	40mm*4mm扁铜
	台
	10
	112.00 

	11
	
	避雷引下线
	热镀锌圆钢直径10mm/
	m
	150
	17.30 

	12
	
	热镀锌扁钢
	40mm*4mm
	m
	150
	39.50 

	三
	水肥房水利化部分

	1
	主配水管及阀门▲
	主配水管
	PE给水管 dn16
	m
	16000
	5.64

	
	
	
	PE给水管 dn63 PN1.0MPa
	m
	400
	41.64

	
	
	
	PE给水管 dn75 PN1.0MPa
	m
	1200
	54.67

	
	
	
	PE给水管 dn90 PN1.0MPa
	m
	200
	67.79

	
	
	
	PE给水管 dn100 PN1.0MPa
	m
	350
	88.26

	
	
	阀门及设备
	不锈钢闸阀 DN63 PN=1.0MPa
	个
	3
	812.17

	
	
	
	不锈钢闸阀 DN75 PN=1.0MP
	个
	10
	1036.24

	
	
	
	不锈钢闸阀 DN90 PN=1.0MP
	个
	1
	1486.76

	
	
	
	不锈钢闸阀 DN100 PN=1.0MP
	个
	9
	1664.43

	
	
	
	阀门井
	座
	23
	4581.11

	
	
	
	沉沙井1000x1000
	个
	4
	1266.2

	2
	储水桶
	瓦伦罐，直径2.75，高度2.3，体积14立方，罐体板厚≥1.5mm，板材锌铝镁，内胆采用≥1200g/m²刀刮布。
	个
	5
	6539.4 

	3
	灭火器
	MFT/ABC20  灭火器充装量20kg±0.4kg（或4个MFT/ABC5 灭火器充装量5kg一组）
	套
	6
	1102.8 

	4
	水肥系统█

	1.不小于10寸液晶屏，具备手机远程控制功能
	套
	5
	121445.8

	
	
	▲2.单通道吸肥量60-600L/H
	
	
	

	
	
	3.配备注肥泵，功率≥1.1KW，流量≥2m³/h，压力5KG
	
	
	

	
	
	4.三路定时搅拌功能
	
	
	

	
	
	5.可实时监测注肥总量与瞬时注肥量
	
	
	

	
	
	6.电磁阀加转子流量计进肥量自动调节。
	
	
	

	
	
	7.水源首部控制功能。
	
	
	

	
	
	8.灌溉模式：分区循环，可根据不同时段自动调整灌溉时间。控制软件可以根据用户要求编写。
	
	
	

	
	
	9.各类故障实时监测和报警功能
	
	
	

	
	
	10.可扩展控制不少于256路有线解码器
	
	
	

	
	
	11.自动排气阀（功能可扩展）
	
	
	

	
	
	▲12.具备自动搅拌功能：配备380V电机（包含304不锈钢搅拌杆（化工级）、搅拌桶≥500L），功率≥0.75KW，每套水肥系统配3套。
	
	
	

	
	
	▲13.具备离心及过滤功能：水泵电机功率≥11KW，流量Q≥60m³/h，扬程H≥30米；过滤功能进出水≥4寸口径，铁板材质Q235碳钢，内外做防腐烤漆。
	
	
	

	
	
	14.水泵配电箱： AC.SB非标金属箱，具体由厂家配套提供。自带变频功能：变频功率≥15kW，电压:380V±10%，适用于水泵电机功率≥11KW或11KW潜水泵，控制精度≤0.01bar,标配10bar压力变送器。
	
	
	

	
	
	▲15.具备自动砂石过滤器：罐体直径≥φ600双砂石，过水量≥60m³，进出口尺寸≥4寸，含控制器，铁板材质Q235，内外烤漆、自动冲洗，承压≥8公斤，自动反冲洗启动压力≥2公斤。
	
	
	

	
	
	▲16.具备自动叠片过滤器：进出水口尺寸≥4寸，叠片≥3寸5组，过水量≥100m³
含控制器，承压≥8公斤，自动反冲洗启动压力≥2公斤，过滤精度≥120目。
	
	
	

	
	
	17.配件：底阀材质PVC，规格≥4寸；止回阀材质铁，法兰消声式，规格≥4寸；法兰规格≥4寸PE法兰套；其他配件配套提供。
	
	
	

	四
	水肥房▲
	1.成品，材料：彩钢瓦；规格：长×宽×高：4×8×3m （屋面最低点3.0米，最高点为3.5米）

	座
	5
	16492

	
	
	2.立柱和纵梁150*150*4.0mm+檩条100*50*3.0mm+顶部彩钢板覆盖0.5mm，规格4*8m，场地平整，加高，高于地面10公分，铺砖做稳定层，立柱基础为圆孔基础。
	
	
	

	
	
	3.含照明（规格：21~28W，AC220V Ra>80 4000K 光通量≥2000lm）及开关插座（10A~250V）。
	
	
	

	
	
	4.设定满足15年使用要求
	
	
	

	最高限价合计（元）
	1219472.07

	二、商务条款

	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起  25  日内。
▲二、交货时间：自合同签订之日起90日历日内完成送货、安装、调试并交付采购人验收。          
三、交货地点：南宁市采购人指定地点                                     
▲四、验收标准、规范：
1、符合相关国家标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范、投标文件承诺及招标文件要求。
2、根据《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》规定，采购人有权在验收过程中对项目设备进行抽样送检，涉及第三方检测机构的检测费用由中标供应商支付。
3、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，采购人有权在验收过程中邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。
4、中标人在项目验收时应按每套产品给采购人提供至少一套完整的技术资料随货物包装发运，其中包括产品的中文使用说明书、操作手册等内容。
▲五、售后服务要求：
1、质量保证期：不少于2年（自验收合格之日起计。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定；若厂家承诺的质保期超过以上要求年限的，则按厂家规定执行，如“货物参数”中某货物另有要求的，则按其要求进行承诺）；
2、质量保证期内服务要求：①电话咨询。投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议；②现场响应。采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应不超过12小时到达现场进行处理，到达现场后不超过8小时排除故障，恢复正常使用。未能修复的直接更换，保证采购人正常使用。其他按国家及行业标准对故障进行及时处理。
3、质量保证期外服务要求：①质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品或服务上门维护；②质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。
4、售后服务技术人员要求：专职人员。
5、备品备件要求：投标人在售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
6、培训：投标人对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的多次免费培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。
▲六、其他要求：
1、投标报价包括：
（1）货物的价格：包括货物费、安装费、验收费、检测费；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费；
（4）施工配合费、必要的保险费和各项税金（投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算），及其它与本项目有关的未列明的一切费用。
（5）项目实施期间，中标人的员工如出现人员人身、财产安全事故、损失等由中标人全部负责，招标人不负任何责任。
注：①投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。②投标人的投标总报价≤采购预算。
2、 付款方式：
签订合同后10个工作日内支付合同总价的30%，安装调试后支付合同总价的50%，交付使用并验收合格后支付剩余合同的20%。
3、  投标人须根据本项目情况投入相关人员，以确保项目得以顺利完成。拟投入人员至少包含项目负责人1 名。
▲七、为能够保证系统兼容性，实现统一管理，互联互通。水肥系统须支持与招标人现有‘农杺TM系统’对接。投标人投标时需提供承诺函，并加盖投标人公章；中标后，招标人将向中标人提供系统对接所需的技术协议文档，中标人在合同履行期限内须无偿完成接口开发与调试工作，确保互联互通。

	其他
说明
	一、进口产品说明
□本表的第  /  项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效投标处理。
☑本项目所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
二、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有）
文件或者资料名称：    无                                                
公布渠道或者获取方式：     无                                                         
三、核心产品
《货物需求一览表》中的核心产品为：水肥系统。



