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	视频监控及平台接入服务
	项目包含前端摄像头安装接入服务、视频云平台接入调试服务、安装服务、网络接入服务等。
一、前端视频监控服务
1.提供23个点位视频监控服务，并提供前端图像与监控平台间的数据传输服务，确保监控数据流畅稳定，无丢帧卡顿现象。
2.全高清400W分辨率，图像清晰、细腻 
3. 支持POE供电 
4.ICR自动切换，实现昼夜监控 
5.支持H.265视频编码 
6.支持24小时云存储、本地存储 
7.支持动作和声音侦测报警 
8.支持人形侦测 
9.支持双向语音通话 
10.支持人脸抓拍 
12.支持车牌识别和抓拍 
13、支持深度算法
二、视频监控云平台系统要求
（一）视频监控云平台能力需求
▲1、服务能力
（1）接入路数不限，支持不低于30天的云存储。
（2）支持RTMP、FLV、HLS协议，支持在浏览器和微信公众号无插件化直播视频。
（3）视频监控服务应符合GB/T 28181 的相关规定；并应支持与公安部门、政法委等相关平台进行数据双向推送，进行视频、音频、数据等信息传输、交换和控制，且推送时的通信协议应符合GB/T 28181 的相关要求。
（4）支持无限分级管理功能，并能自由无限创建子组织及子账号，实现分层级管理；设备具备内部分级管理，可实现设备停用、起用、内容删除、回看、录制、抓图权限设置。支持创建上林县中小学安全监控平台，依托上述分级与权限管理能力，为县域内各中小学统一部署监控平台、建立分级账号体系，实现县教育局-乡镇-学校的分层监管与权限隔离，保障校园安全监控的合规、可控、可追溯。
（5）要求视频云平台存储系统具备7×24 小时不间断的大码流视频录像，支持第三方在WEB、APP端集成，提供SDK等方式。支持快速检索、回放和管理的功能服务，优化视频的回放；支持对录像按照多种方式检索服务；支持标注、循环覆盖等方式进行管理服务。要求视频存储系统支持图片的高速写入、并发下载、图片压缩等服务；要求统一服务接口，要求提供统一的管理界面。
（6）支持对实时视频或历史录像进行截图或录像，并作为线上巡检记录的附件留存，对截图或录像的视频，必须有专属的印记，实现对截图或录像的视频溯源。
（7）支持多种设备制造商的设备自动发现和接入。边缘与云同步，使用Wireguard技术确保信息实时、安全同步。
（8）平台采用分布式架构，支持线性扩展，满足大规模数据共享和数据挖掘需求。提供多种访问接口，方便业务系统访问。
▲2、数据共享接口服务能力：竞标人提供的平台能够具备数据开发接口能力，能够提供基于RESTFul接口供采购人相关平台调用使用。
（二）云存储软件服务需求
1、云存储服务
（1）支持视频存储管理子系统，负责视频的存储、检索、回放和下载；可支持不低于600路存储规模，具备良好的伸缩性。
（2）视频文件在云端的保存期限不低于30天。
（3）最大能够同时支持不低于600路设备视频文件的上传和回放。
（4）文件传输支持采用AES256等算法加密传输，保障数据传输和存储的安全。
（5）文件上传云端的过程中，支持失败重传，在网络条件满足基本需求的情况下，保证文件能够上传到云端。
2、云存储管理要求
（1）能够提供高效灵活的空间管理，能根据负载均衡算法提供全高效并发处理机制，提高系统的整体性能，支持存储资源虚拟化和在线扩展。
（2）能够提供海量数据的快速检索，提供布控、模糊找人、找车等功能，所有与用户业务相关的索引信息统一由视频云存储系统的视频云存储管理节点或者集群进行管理。
（3）能够提供持续可靠的数据服务，充分保护数据安全和可靠性。云存储对外提供登录、认证接口，保证系统安全性。
（4）能够提供高可扩展的应用支撑，在采购人业务需求不断发展的趋势下，可不断地为用户提供高效、灵活、可靠的专业级存储服务。
（5）能够提供自动分层存储，并可实现快速访问。
（6）能够提供License授权限制，支持管理License 授权控制，可限制云存储系统的授权时间、最大接入计划数量、存储节点数量、存储容量、资源池数量等；支持账户冻结、有效期、有效时间段及MAC 地址绑定等安全属性的设定；支持对用户（组）设定各设备节点的访问权限以及各业务功能的应用权限。
（7）提供包括告警管理、用户管理、设备管理、组织节点管理、权限管理等功能。
3、云存储运维服务
（1）系统管理设置
支持对服务、用户、操作日志和版本等信息进行管理；支持对采集计划、告警通知、黑名单、网络管理、校时服务器设置等操作管理。
（2）监控信息采集
支持对视频云存储硬件、软件和系统三大模块的信息采集。包括对云健康值、系统压力、云空间信息、硬件节点（CPU、内存使用率）、监控点位、硬盘等信息进行实行采集；支持录像巡检业务，可按日历、月历查询点位录像巡检信息。
（3）告警信息管理
支持对视频云存储软、硬件告警信息管理查询。支持对服务进程、使用空间、硬件节点、监控点位等告警信息采集统计，告警信息可通过邮件、短信和语音方式通知维护人员。
（4）统计分析管理
支持对视频云存储可用空间、云压力、节点设备、录像巡检等信息状态进行统计分析；支持对通用告警信息进行统计分析。统计分析信息支持柱状、饼状等多方式进行展现。
4、云存储能力要求
▲（1）支持平台轻服务模式，平台大量使用具备千万级别公有云平台的设备接入转发能力，在本地化部署的时候可以做到轻量部署、轻量运维。
▲（2）要求平台采用SSL/HTTPS/SHA265+挑战码等技术手段，能从架构层面考虑安全性需求，实现安全可靠。
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	商务条款
	一、合同签订期限：自成交通知书发出之日起 25 个日历日内，与甲方完成本合同的签订。
二、交付期限：自签订合同之日起25天内完成交付。
三、服务期限：36个月。
四、交付地点：上林县乔贤镇第一初级中学指定地点。
[bookmark: _GoBack]五、售后服务要求：
1.服务期内，成交供应商对项目出现的各类问题进行修复、完善和升级，保证网络、通信畅通。
2.按照国家相关规定实行“三包”，服务期内上门服务维修和备品备件更换服务。
3.故障响应时间：
（1）提供7X24小时售后服务；故障申告响应时限为30分钟；线路维护人员、设备备件到达现场时间小于2小时；故障恢复时限小于8小时；网络中断时可根据采购人需要提供详细的故障处理及分析报告；线路故障处理产生的所有费用均由供应商承担。
（2）在服务期内由成交供应商派出专家对本项目的设备和系统进行定期的例行检查。
4. 服务期内，供应方不能满足服务需求的（包括但不仅限于线路稳定性、故障响应处理时间等）或出现故障超过3次且不能解决问题的，学校可以单方面解除服务合同，相关损失由供应方自行承担。
六、报价要求及付款方式：
1.报价要求：本项目要求供应商报出总价，总价不得超过采购文件确定的最高限价。如有超出按无效文件处理。报价是履行合同的最终价格；供应商应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用，包含货物及服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、安装、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。货物在交货前发生不可预见的风险均由成交人负责。
2.付款方式:本项目无预付款，双方在验收清单上签字盖章确认后，采购人按月付合同款。
七、验收要求：
验收依据：根据采购文件的相关要求、国家相关法律法规、标准和规范等。
八、其他要求
▲1、成交供应商使用的专线传输技术获得过省级及以上科学技术奖项（中标后须提供有效证书复印件，采购人签订合同前将查验，无法提供者采购人有权按虚假应标处理）；
▲2、为保障服务期内大规模网络割接、故障紧急抢修及突发流量调度等复杂场景下的业务连续性与响应时效，要求中标人在本地（南宁）现网实际运维的网元规模不少于15000个，并具备在本地实施大规模网络组网及运维保障的能力。（中标后2个工作日内提供本地网络现网网管系统的网元列表截图，并加盖投标人公章）；。
▲3、中标人或其上级机构需获得GB／T23793＆GB／T33456供应商综合能力服务认证证书（中标后提供有效证书复印件，无法提供则视为虚假应标，采购人有权进行废标处理并追究该投标人相关法律责任）。
▲4、采购文件中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标，要求必须满足或优于。若竞标人虚假竞标，采购人有权追究该竞标人相关法律责任。
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