	★一、项目要求及技术需求（标注“★”为必须满足项，供应商响应时须完全满足，否则响应无效）

	项
号
	采购
标的
	数量
	单位
	服务要求

	1
	
	1
	项
	1、 前端视频监控服务
1.提供214个点位视频监控服务，并提供前端图像与监控平台间的数据传输服务，确保监控数据流畅稳定，无丢帧卡顿现象。
2.有效像素≥400 万像素，最大分辨率≥2560×1440。
3.支持 H.265/H.264编码格式。
4.支持 TCP/IP、HTTP、RTSP、ONVIF、GB/T 28181 国标协议。
5.内置麦克风扬声器，支持双向对讲。
6.常规焦距 4mm、6mm，支持按需选配。
7.内置红外灯，红外夜视有效距离≥30 米。
8.支持DC 12V或PoE（802.3af）供电可选，支持壁挂、吊顶安装。
二、视频监控管理平台服务
1.监控云平台需具备分布式视频云能力，具备千万级别的终端接入能力。具备不低于10万并发能力，直播画面出流速度平均≤3s内开快速播放，各服务模块交互响应≤500ms。
2.7×24小时连续不断稳定的工作，系统可用率必须达到99.99％；系统在国家法定节假日期间，保持7×24小时连续不断稳定的工作。
3.通过监控云平台交互信息的响应时间、平台内数据交换处理的平均响应时间≤3秒/次。非网络或下级平台响应原因，监控云平台终端操作应无明显等待及卡顿，终端操作响应时间≤3秒。系统忙时系统资源占用指标：服务忙时系统资源占用率指标不高于85%。
4.平台具备异地灾备方案，灾难恢复达到第五级，要求实现远程实时备份，数据零丢失。
5.监控云平台具备建立从数据到传输、从摄像机到应用端的端到端安全管控方案，全方位防范摄像机被攻破、传输被劫持、数据被泄露、平台及应用端被破解的安全风险保障，所投产品通过等保三级认证和公安部GB35114 C级安全认证。（中标后提供所投产品安全认证材料并加盖投标人公章）
6.平台运维具备7*24小时专人值班支撑保障，全流程的故障升级机制，具备节点监控大屏、业务监控、网络及主机基础监控等多维度监控，告警触发后要求3分钟内响应，告警要求10分钟内完成处理。
7.支持采用H.264、H.265常用视频编码格式，支持G.711常用音频编码格式，支持RTSP、RTMP、HLS网络视频流传输，集音视频编码压缩和数据传输为一体。
8.支持多种AI分析告警以及联动处理能力，具备入侵检测、人脸布控、客流统计、火情识别、车牌布控、口罩识别、电动车识别、人群聚集识别、抽烟识别、戴帽识别、画面异常巡检、手机识别、动物识别、衣着识别、车辆占道、占道经营识别、垃圾治理、水域治理、人员在岗检测、打架斗殴、徘徊检测、持刀持械等的AI分析和语音播报能力。
9.具备分权分域配置权限，分配子账号，视频直播、回看、语音对讲、云台控制、设备分组、快速查找、经纬度查询、AI告警信息、设备统计、在线率统计等功能。
10.支持对实时监控画面进行手动录像并存储在用户指定的位置；支持对实时监控画面进行手动抓图并以JPG文件格式存储到用户指定位置。
11.支持布局管理，用户可以对浏览窗口进行单画面和多画面分屏等操作，支持显示实时视频信息。支持根据需要选择每个画面要浏览的视频通道。支持单画面固定显示、多画面固定显示、支持分组轮询。支持以多路分发的方式使多个用户同时监视同一路视频。
12.支持GB28181协议、社会主流厂家如海康、大华、宇视、华为等厂家的私有协议、ONVIF等行标协议；支持通过GB28181协议，与第三方视频平台对接，实现上下级级联，同步视频、图片数据。
13.支持多种端侧客户端，电脑平台支持CS和BS客户端，手机平台支持安卓和苹果客户端，电视和机顶盒平台支持安卓TV客户端。
14.PC客户端支持呈现该帐号在平台注册的监控摄像头设备列表。支持多宫格查看视频直播，提供单画面、4、5、6、8、9、16、36及全屏的窗口布局。支持抓拍及手机录像并保存在自定义目录，支持自定义分组轮巡，支持权限管理，具有独立的用户及权限管理能力，支持多类型用户、多层级用户权限管理功能。录像查看具备多倍数播放，支持1/2、1/4、1/8、1、2、4、8、16倍数播放，支持对屏像录屏及抓图并自动保存在自定义目录，支持向左（后）向右（前）拖放。
15.移动客户端支持多宫格查看视频直播、支持竖、横屏；支持与音柱联动播报，并可自定义播报内容、频率等配置；录像回看支持以时间轴列表展示、支持将回看文件下载至本地、支持录像拍照、本地录像保存至手机，具备多倍数播放，支持1/2、1、1.5、2、4、8倍数播放，支持支持向左（后）向右（前）拖放。
16.移动客户端支持多宫格查看视频直播、支持竖、横屏；支持与音柱联动播报，并可自定义播报内容、频率等配置；录像回看时间不能低于30天。支持以时间轴列表展示、支持将回看文件下载至本地、支持录像拍照、本地录像保存至手机，具备多倍数播放，支持1/2、1、1.5、2、4、8倍数播放，支持支持向左（后）向右（前）拖放。
17.须无缝兼容对接现有在用上林县中小学幼儿园视频监控平台（教育网安全视频监控平台）、根据上级相关部门要求连接至公安平台，如对接过程产生费用由成交供应商承担，提供承诺函并加盖投标人公章。

	★二、商务要求（标注“★”为必须满足项，供应商响应时须完全满足，否则响应无效）

	报价要求
	1.供应商报价时必须全部响应本文件的“项目要求及技术需求”，无负偏离，否则报价无效。
2.报价为完成项目需求所有内容的总报价，总价包干，成交人在实施中不得以任何理由要求采购人变更总价。
3.供应商在报价时必须提供响应文件（加盖单位公章）扫描件，否则报价无效。如果不能按时按要求提供，则视为供应商响应无效。

	服务时间
及地点
	1. 服务期：36 月。
2.交货地点：广西南宁市上林县大丰镇9所小学（含教学点）和4所公办园，根据各校实际安装监控点位。

	验收
	本项目须严格执行国家、地方及行业相关验收标准及规范。

	付款方式
	本项目无预付款，双方在验收清单上签字盖章确认后，采购人按月支付合同款。

	合同签订
	自中标通知书发出之日起10日内。

	其他说明
	政采云系统排名第一的成交候选人为成交供应商，排名第一的成交候选人报价无效、放弃成交、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按顺序由排在后面的成交候选人递补，也可以决定重新采购。

	其他技术及服务要求
	1.故障响应：安排专门技术人员提供7×24小时维护服务。故障申报60分钟内响应，2小时到达现场，8小时恢复业务（自然灾害等不可抗拒原因除外）；
2.按季度巡检，并将巡检结果报采购单位。
3.为保障项目实施和售后服务质量需要，供应商须指定技术骨干、售后骨干、实施骨干各一名，要求如下：
（1）供应商需投入本项目一名技术骨干（不能与售后骨干为同一人）同时具备信息与通信工程副高级及以上工程师证书、信息系统项目管理师高级证书、通信专业技术人员职业资格（互联网技术）证书、网络安全能力认证（CCSC）网络安全技术1级及以上证书；
（2）供应商需投入本项目一名售后骨干（不能技术骨干为同一人）同时具备光电信息工程副高级及以上工程师证书；
（3）拟投入的1名实施负责人（不得与售后骨干术骨干为同一人）应同时具备：云计算架构与设计高级工程师证书、信息系统项目管理师证书、通信专业技术人员资格（互联网技术）证书
[bookmark: _GoBack]（4）供应商被列为成交候选人后至成交确认前，需提交技术骨干与售后骨干投标截止日前近半年内连续1个月的社保缴纳证明及加盖供应商公章的资质证书扫描件,不能按时按要求提供，则视为供应商响应无效。



