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	标的名称
	数量
	采购内容及要求

	1
	安防显示器配套
	1
	一、32英寸安防显示器
显示尺寸：31.5 inch
屏幕可视区域：698.4 (H) mm × 392.85 (V) mm
背光源类型：E-LED
物理分辨率：1920 × 1080
亮度：350 cd/m²
可视角：178°(水平) / 178°(垂直)
色深度：8 bit, 16.7 M
对比度：4000 : 1
响应时间：8 ms
连续使用时间：7 × 24 H
刷新率：60 Hz 
音视频输入接口：BNC IN × 1, HDMI 1.4 × 1, DVI × 1, VGA × 1, AUDIO IN × 1
音视频输出接口：BNC OUT  × 1，Speaker (8Ω 2W) × 2
数据传输接口：USB2.0 (支持程序升级及USB播放) × 1
控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 
电源：100~240 VAC，50/60 Hz
待机功耗：≤ 0.5 W
功耗：≤ 55 W 
工作温度：0 °C ~ 40 °C 
外壳材料：塑料

【其他功能需求】：
支持8bit双路LVDS(1920×1080)高清显示
支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制
实时监控设备温度，高温报警
支持内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入
支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放
支持7×24小时工作模式

二、环境监测显示屏（LCD显示屏）
显示范围：温度：-19℃ ～99℃ ，湿度：0％ ～99％
检测范围：温度：–40°C ~ +125°C，湿度：0%~ 100%（传感器位于前面板，可单机使用）
测量精度：温度＜±1℃ ，湿度＜ ±4%RH
显示时间精确到秒（年月日、时分秒）
供电电压： 12VDC
外部接口：485接口，RJ45自适应以太网口，报警1进1出（所有接口都以1米长甩线形式位于设备背面）
外观尺寸：580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高)
重量：≤4.35KG
温湿度协议：leicai

 【其他功能需求】：
支持温度、湿度信息检测；
支持1路相机接入，分辨率最高支持400W
支持对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被NVR或者平台添加（添加方式与IPC类似）；
支持POE供电（交换机/NVR/审讯主机的POE口可以对其供电）；
默认显示时间精确到秒，可通过配置修改成精确到分
支持RS485协议上传环境数据、校时；
支持网络ISAPI协议上传环境数据、校时；
采用防反光磨砂面板设计；
采用高精度的环境检测传感器，性能稳定可靠；
采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用；
可以将采集到的环境数据和时间数据通过RS-485接口或者网络传送到计算机；

	2
	UPS电源配套
	1
	1.名称:1KVA单进单出UPS不间断电源。2.方式:智能型高频在线式。3.容量1KVA/800W。4.转换时间:0毫秒。
5.输入电压范围:120~276Vac可以满载输出。6.
UPS 备 用电源 整机效率:≥92%。7.输出电压范围: 220/230/240Vac±1%。8.输出电压波形:正弦波。 
9. 可满足200瓦功率设备在线2个小时。
10. 配电池 12V65AH*3只 及 电池柜

	3
	谈话室桌椅
	1
	包含一张桌子，两张靠背椅，一张无靠背圆椅
桌子尺寸：18710*1160*830mm，靠背椅尺寸：610*450*500mm，无靠背圆椅尺寸：380*380mm。
1、基材：采用符合E1级标准的环保型密度板；
2、面料：采用西皮，厚度≥1.5mm，经防虫、防腐、
工序处理，耐磨性强、透气性好富有弹性；
3、海棉：采用一体成型高密度泡棉，密度≥35kg/m³，高回弹性，耐用度高；
4、五金件：五金配件结合紧密，牢固。

	商务条款
	▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起15个日历日内。
▲二、提交成果时间：自合同签订之日起15个日历日内。   
三、提交成果地点：采购人指定地点。
▲四、售后要求：
1、硬件质量保证期：2年。
2、处理问题响应时间：售后电话响应时间要求7*24小时，一般故障现场响应时间要求不超过2小时，问题解决时间要求不超过2个工作日。
3、配套设备要求：测试所需要使用的工具及软件由成交供应商自备，不能要求采购人另行采购或提供。
五、其他要求：
1、报价必须含以下部分，包括：
（1）信息系统通讯保障；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）其他：运输、装卸、迁移、培训、技术支持、售后、更新升级等费用。
2、付款方式：本项目无预付款，成交供应商所提交的成果经采购人书面验收合格后，一次性支付合同款。
▲3、供应商或其上级机构通过投标人获得在国家认证认可监督管理委员会官方网站可查询的创新管理体系认证证书（成交供应商须在成交结果公示起7个日历内向采购人提供上述有效认证证书复印件，否则视为虚假应标，采购人有权进行废标处理并追究该投标人相关法律责任)。
▲4、供应商或其上级机构拟投入本项目负责人同时具备计算机应用（高级）工程师、信息系统项目管理师（高级）、通信工程专业正高级工程师资格（成交供应商须在成交结果公示起7个日历内向采购人提供上述证书复印件及投标截止时间前提交该人员半年内社保证明或聘用合同或者劳动合同，否则视为虚假应标，采购人有权进行废标处理并追究该投标人相关法律责任）。
▲5、由于成交供应商原因，未能按本项目合同规定的内容、时间及相关要求向采购人交付成果的，采购人有权解除合同，并追究成交供应商违约责任。



