南宁市第四十三中学装备室、准备室、实验室建设
采购单位：
采购时间：
	注:本表价格单位为人民币元。

	采购需求表中标注▲号的内容为实质性要求和条件，必须完全响应，否则按无效投标处理。

	一、项目要求及技术需求

	预算总价:￥539899.00元

	物理吊装实验室

	序号
	名称
	类别/型号
	品牌
	参数
	数量
	单位
	单价
	金额
	单体图

	一、教师控制演示区
	
	
	
	
	
	

	1
	实验桌（教师演示台）
	WCY-JSZ/QG-01型
	威成亚
	一、实验桌（教师演示台）
规格：≥2400mm（L）×750mm（W）×890mm（H）；
1.台面：采用厚度≥12.7mm实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用六边形蜂窝状压纹设计，单个六边形边长≥2.5mm，压纹深度0.2mm-0.3mm，整体压纹均匀一致，一体热压成型，具备防滑、耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。
为确保使用者的健康安全，双面膜实芯理化板台面满足或优于以下7项性能检测要求：
▲1）、化学性能检测：参照GB/T 17657-2022标准，台面板不少于140项化学试剂及有机溶液检测，且包含：硫酸（98%）、氢氟酸（48%）、硝酸（65%）、乙酰丙酮、三氯乙酸等。
▲2）、环保性能检测：参照GB/T 39600-2021标准，甲醛释放量检测结果值≤0.005mg/m³。
▲3）、物理性能检测：参照GB/T 17657-2022标准及其他检测方法检测，满足静曲强度≥145Mpa；弹性模量≥10450Mpa；密度≥1.43g/cm³；耐臭氧（72h）：外观无明显变化；尺寸稳定性：纵向、横向≤0.03%；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；表面耐划痕性能：4.5N作用下，试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；表面耐磨性能≥1140r，未出现磨损；弯曲强度≥140Mpa；表面耐冷热循环：表面无裂纹及鼓泡等不少于22项物理性能检测。
▲4）、TVOC释放量检测：参照HJ571-2010标准，总挥发性有机化合物TVOC释放量为未检出。
▲5）、抗霉菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准，黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等不少于7种霉菌检测等级为0级；
▲6）、抗细菌性能检测：参照JC/T 2039-2010标准，大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌等不少于14种菌种检测抗菌率≥99.99%。
▲7）、氙灯老化测试：参照GB/T 16422.2-2022标准，进行400小时以上老化试验测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。
带▲条款投标人须提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。
2.柜体：框架及柜体均为全钢结构，通体钢板采用≥1.0mm冷轧钢板，经机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度≥75μm）。耐腐蚀，易清洗、耐磨、耐刻刮。
3.门板：柜门为双包结构，内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。
4.抽屉：四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质，采用静音三节承重滑轨，铝合金拉手设计。
5.活动层板：层板支撑扣采用厚度≥0.8mm的镀锌钢板制作，承重≥50kg，柜体内有层板上下调节孔，层板厚度≥18mm。
6.装饰封板：可拆装式设计。
7.所有钣金的表面接缝均应为满焊，焊接表面平整、平滑，柜体底部配备≥30mm高钢制ABS注塑调节脚。
二、配置教师电源（1套）
教师电源包含电源模块和电源箱模块；
（一）电源模块：
规格：≥310mm×350mm；
采用内嵌式10.1英寸全触摸液晶显示（偏差±5%），智能一体化界面，线路采用高速贴片机焊接，可人性化设置开机验证方式和定时关机时间，教师与学生数据传输采用有线通信，教师电源配备漏电保护，电源参数如下：
1、教师交流：支持通过触摸显示屏操作0-30V交流电压输出，电压分辨率为1V，额定电流≥4A，具备过载自动保护;
2、教师直流：支持通过触摸显示屏操作0-30V交流电压输出，电压分辨率为0.1V，额定电流≥4A，具备过载自动保护;
3、学生交流：教师电源支持分组控制学生交流电源，控制范围为0-30V，分辨率为1V;
4、学生直流：教师电源支持分组控制学生直流电源，控制范围为0-30V，分辨率为0.1V;
5、锁定功能：教师端支持远程锁定学生电源低压交、直流电压;
6、直流高压：输出240V或300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能;
7、直流大电流：由微处理器精确控制20秒自动关断，可达到延时零误差;
8、教师自用两路220V多功能插座输出，额定电流≥5A。
（二）电源箱模块：
1、规格：≥285mm×240mm×120mm；
2、材质：外壳采用≥1.2mm厚镀锌钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，具有耐酸碱，防腐蚀的特点；
3、内置额定容量不小于315VA变压器，12V散热风扇，采用电路控制板对电源输出高压、低压、大电流等子单元进行智能控制，能够通过接插件与教师电源抽屉连接，完成教师电源与学生电源间的信号传输。
三、配置智能吊装控制系统（1套）
1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。
2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实现根据周围环境手动调节亮度，实时显示照明工作状态。
3.升降控制系统：可实现控制电源升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。                                                                                                                                                 
4.系统设置：（1）开机方式: ①直接开机; ②密码验证； （2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。
四、包含水电改造（1室）
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	2
	教师椅
	WCY-JSY-002型
	威成亚
	1.规格：≥550×500×1070mm
2.采用PU皮面，海绵坐垫；
3.黑色PP加玻纤内外塑框；
4.一体成型PP固定扶手；
5.中靠背46-49cm，人体工程学设计；
6.≥1.0mm厚气杆；
7.PP加纤五星塑脚；
8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。
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	3
	空调
	KFR-72LW/AD1a+B1
	TCL
	一、产品参数：
1、功能规格变频/定频：变频。
▲2、能效比：≥4.48。
▲3、能效等级：≥一级。
4、冷暖类型：冷暖。
5、匹数：3匹。
6、适用面积(m2)：28-45。
▲7、额定制冷量(W)：≥7330。
▲8、额定制热量(W)：≥10400。
9、额定制冷功率(W)：≤2070。
▲10、额定制热功率(W)：≤3050。
▲11、电热功率(KW)：≥2500。
12、内机质量(kg)：≥24。
13、外机质量(kg)：≥39。
14、内机噪音dB(A)(高档)：≤45。
15、外机噪音dB(A)(高档)：≤56。
▲16、循环风量(m3/h)：≥1420。
▲17、送风方式:左右自动送风
18、电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50。
19、配原装内外机连接管4米
20.保修：整机保修六年、遥控器一年
21.能效等级：一级以上"
22.标配：遥控器
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	二、学生实验学习区
	
	
	
	
	
	

	1
	实验桌
（学生）
	WCY-DYZ-04型
	威成亚
	1、规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）；实验桌整体符合人体工程学设计，外表为流线形工业设计，简洁时尚。
2、台面：采用厚度≥20mm新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。
陶瓷台面板技术参数满足以下指标：
▲1）、表面耐冷热循环：参照GB/T17657-2022标准，实测结果：表面无裂纹、鼓泡。
▲2）、耐光色牢度：参照GB/T17657-2022标准，变色等级实测结果≥4级。
▲3）、耐污染性能：参照GB/T17657-2022 标准，台面板不少于60项化学试剂进行检测，包含氢氧化钙饱和溶液、乙醇99%、王水、硝酸65%、硫酸98%、高氯酸72%、乙醚99%、糠醛99%、硫化钠饱和溶液、甲苯99%、丁酮99%、二氯甲烷99%、铬酸60%、丙酮99%、苯99%、片状氢氧化钠、磷酸85%、乙酸乙酯99%、乙酸99%、盐酸37%、甲醛37%、氨水28%等，检测结果为五级（未盖玻璃盖板）。
▲4）、表面耐划痕：参照GB/T17657-2022标准，实测结果：≥3级，2.0N负荷测试后未见划痕。
▲5）、耐高温性能：参照GB/T17657-2022标准，实测结果：表面无裂纹。
带▲条款投标人须提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。
3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，形成“Z”字造型，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
4、上端两侧支架：铸铝模具成型，规格≥570mm×55mm×80mm选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，规格≥525mm×60mm×110mm；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。
6、立柱：规格≥620mm×80mm×50mm；铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
7、主横梁：采用”8”字型铝材挤出成型，规格≥1080mm×19mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
8、后挡条：铝材挤出成型，规格≥1068mm×80×16mm；连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位，防止台面物品滑落；经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
9、书包斗：规格≥400mm×330mm×162mm，采用ABS塑料一次注塑成型；书包斗前端预留学生凳挂靠口，上翘工艺设计，两书包斗中间预留放置不同功能学生电源的空间，具有隐蔽性；固定挂架采用镀锌方钢，防腐防锈。
▲10.实验桌参照GB /T 24820—2024 《实验室家具通用技术条件》或其他相关标准，满足以下性能要求：
1）、外观要求：①金属件外观管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；
2）、有害物质限量：重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤8、可溶性镉≤0.5、可溶性铬≤8、可溶性汞≤0.2）；
带▲条款投标人须提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。（检测报告须带有CMA标识及查询真伪的二维码。）
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	2
	学生凳
	WCY-XSD-01型
	威成亚
	1、规格：≥φ300mm×440mm；
2、凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm；
3、升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定；
支持调节凳子高度，升降≥50mm；
4、钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥1.5mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理；
5、脚垫：塑胶材质，采用PP加纤维制实心倒勾式一体注塑成型，防水防滑。
▲6.学生凳参照GB /T 24820—2024 《实验室家具通用技术条件》或其他相关标准，满足以下性能要求：
1）、外观性能要求：①金属件管材应无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，金属件焊接件焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，金属件焊接件焊接处表面波纹应均匀；③金属件喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；④塑料件应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；
2）、安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆、砂光的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角；
带▲条款投标人须提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。（检测报告须带有CMA标识及查询真伪的二维码。）
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	化学智能吊装实验室
	

	序号
	名称
	类别/型号
	品牌
	参数
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额（元）
	单体图

	一、教师控制演示区
	
	
	
	
	
	

	1
	实验桌（教师演示台）
	WCY-JSZ/QG-02型
	威成亚
	一、实验桌（教师演示台）
规格：≥2800mm（L）×750mm（W）×890mm（H）；
1.台面：采用厚度≥12.7mm实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用六边形蜂窝状压纹设计，单个六边形边长≥2.5mm，压纹深度0.2mm-0.3mm，整体压纹均匀一致，一体热压成型，具备防滑、耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。
2.柜体：框架及柜体均为全钢结构，通体钢板采用≥1.0mm冷轧钢板，经机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度≥75μm）。耐腐蚀，易清洗、耐磨、耐刻刮。
3.门板：柜门为双包结构，内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。
4.抽屉：四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质，采用静音三节承重滑轨，铝合金拉手设计。
5.活动层板：层板支撑扣采用厚度≥0.8mm的镀锌钢板制作，承重≥50kg，柜体内有层板上下调节孔，层板厚度≥18mm
6.装饰封板：可拆装式设计。
7.所有钣金的表面接缝均应为满焊，焊接表面平整、平滑，柜体底部配备≥30mm高钢制ABS注塑调节脚。
二、配置化验水槽（配出水装置） 1个
1.材质：PP材质。
2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。
3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。
4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。
三、含给/排水全套装置 （1套）
1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50。
2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 
四、含水电改造（1室）
	1
	张
	17703
	17703
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	2
	教师椅
	WCY-JSY-002型
	威成亚
	1.规格：≥550×500×1070mm
2.采用PU皮面，海绵坐垫；
3.黑色PP加玻纤内外塑框；
4.一体成型PP固定扶手；
5.中靠背46-49cm，人体工程学设计；
6.≥1.0mm厚气杆；
7.PP加纤五星塑脚；
8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。
	1
	张
	873
	873
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	3
	空调
	KFR-72LW/AD1a+B1
	TCL
	一、产品参数：
1、功能规格变频/定频：变频。
▲2、能效比：≥4.48。
▲3、能效等级：≥一级。
4、冷暖类型：冷暖。
5、匹数：3匹。
6、适用面积(m2)：28-45。
▲7、额定制冷量(W)：≥7330。
▲8、额定制热量(W)：≥10400。
9、额定制冷功率(W)：≤2070。
▲10、额定制热功率(W)：≤3050。
▲11、电热功率(KW)：≥2500。
12、内机质量(kg)：≥24。
13、外机质量(kg)：≥39。
14、内机噪音dB(A)(高档)：≤45。
15、外机噪音dB(A)(高档)：≤56。
▲16、循环风量(m3/h)：≥1420。
▲17、送风方式:左右自动送风
18、电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50。
19、配原装内外机连接管4米
20.保修：整机保修六年、遥控器一年
21.能效等级：一级以上"
22.标配：遥控器
	1
	台
	6000
	6000
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	二、学生实验学习区
	
	
	
	
	
	

	1
	实验桌
（学生）
	WCY-DYZ-04型
	威成亚
	一、实验桌（学生）
1、规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）；实验桌整体符合人体工程学设计，外表为流线形工业设计，简洁时尚。
2、台面：采用厚度≥20mm新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。
3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，形成“Z”字造型，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
4、上端两侧支架：铸铝模具成型，规格≥570mm×55mm×80mm选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，规格≥525mm×60mm×110mm；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。
6、立柱：规格≥620mm×80mm×50mm；铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
7、主横梁：采用”8”字型铝材挤出成型，规格≥1080mm×19mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
8、后挡条：铝材挤出成型，规格≥1068mm×80×16mm；连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位，防止台面物品滑落；经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
9、书包斗：规格≥400mm×330mm×162mm，采用ABS塑料一次注塑成型；书包斗前端预留学生凳挂靠口，上翘工艺设计，两书包斗中间预留放置不同功能学生电源的空间，具有隐蔽性；固定挂架采用镀锌方钢，防腐防锈。
二、配置多功能水槽台（共14个，2张实验桌共用一个水槽台）
1、整体规格：≥440mm（L）×600mm（W）×820mm（H）；由槽体和柜体构成。
2、槽体：≥440mm（L）×600mm（W）×250mm（H），采用聚丙烯一体化注塑成型；由功能区和洗涤区组成；
2.1、功能区配置内冲洗喷淋装置、出水装置。内置洗眼器安装孔、伸缩式吸风罩孔位及吊装主风管孔位；
2.1.1、内冲洗喷淋装置：直径≥100mm，采用聚丙烯一体化注塑成型；支持单手按压出水，松手即止水，按压行程≥3 mm。喷头设计≥10孔，不同角度均匀出水。飞轮上设置≥2档定位卡槽，适配不同直径容器口径； 
2.1.2、出水装置：一高二低出水口，管体部分为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞；
2.2、洗涤区：内壁规格≥320mm（L）×250mm（W）×190mm（H），内壁左右两侧内置卡槽，支持放置洗涤框。配置折叠式滴水架、过滤装置。内壁整体及所有配件均采用聚丙烯一体化注塑成型；
2.2.1、折叠式滴水架：规格≥290mm（L）×15mm（W）×170mm（H），壁挂式设计，安装于水槽内部，配置≥5支滴水棒，长≥80mm，滴水棒通过转轴与固定板连接。每根滴水棒收起时，两侧均设有卡扣，能够实现滴水棒的稳固固定；
2.2.2、过滤装置：过滤板规格≥250mm（L）×140mm（W）×7mm（H）。安装于水槽底部，可单独拆卸，表面分布有大量过滤孔。过滤网外径≥80mm，不锈钢材质，放置于排水口。
3、柜体：≥440mm（L）×600mm（W）×690mm（H）；由柜门和柜身组成；
3.1、柜门：≥430mm（L）×30mm（W）×430mm（H），壁厚3mm（±0.2mm），采用工程塑料一体注塑成型，前后开门设计。柜门与柜身采用上下插轴旋转式结构连接，实现无金属铰链的开合与转动；柜门设有定位与防松结构；
3.2、柜身：由前后两块侧板组装而成，壁厚3mm（±0.2mm），采用工程塑料一体化注塑成型，柜身左右两侧分别设置≥5条加强筋；柜身设置内凹式扣手。
	28
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	2
	学生凳
	WCY-XSD-01型
	威成亚
	1、规格：≥φ300mm×440mm；
2、凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm；
3、升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定；
支持调节凳子高度，升降≥50mm；
4、钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥1.5mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理；
5、脚垫：塑胶材质，采用PP加纤维制实心倒勾式一体注塑成型，防水防滑。
	56
	个
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	生物综合实验室

	序号
	名称
	类别/型号
	品牌
	参数
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额（元）
	单体图

	一、教师控制演示区
	
	
	
	
	
	

	1
	实验桌（教师演示台）
	WCY-JSZ/QG-02型
	威成亚
	一、实验桌（教师演示台）
规格：≥2800mm（L）×750mm（W）×890mm（H）；
1.台面：采用厚度≥12.7mm实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用六边形蜂窝状压纹设计，单个六边形边长≥2.5mm，压纹深度0.2mm-0.3mm，整体压纹均匀一致，一体热压成型，具备防滑、耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。
2.柜体：框架及柜体均为全钢结构，通体钢板采用≥1.0mm冷轧钢板，经机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度≥75μm）。耐腐蚀，易清洗、耐磨、耐刻刮。
3.门板：柜门为双包结构，内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。
4.抽屉：四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质，采用静音三节承重滑轨，铝合金拉手设计。
5.活动层板：层板支撑扣采用厚度≥0.8mm的镀锌钢板制作，承重≥50kg，柜体内有层板上下调节孔，层板厚度≥18mm
6.装饰封板：可拆装式设计。
7.所有钣金的表面接缝均应为满焊，焊接表面平整、平滑，柜体底部配备≥30mm高钢制ABS注塑调节脚。
二、配置教师电源（1套）
规格：≥310mm×350mm；
1、功能设置：包含电源总开关、220V插座电源、分组电源开关；
2、电源总开关：能够一键开启与关闭整个电源，具有漏电保护功能；
3、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能；
4、分组开关：支持对学生端220V插座电源进行分组控制，同时应设有电源输出指示灯。
三、配置化验水槽（配出水装置）（1个）
1.材质：PP材质。
2.水槽外部规格：≥440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。
3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。
4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。
四、含给/排水全套装置（1套）
1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50。
2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 
五、含水电改造（1室）
六、配置学生光源(1支)
台灯采用内置灯珠LED灯条，整体功率不小于7w，光通量不小于350lm，色温4500K-6000K，光线柔和无频闪，照明角度可调节。
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	2
	教师椅
	WCY-JSY-002型
	威成亚
	1.规格：≥550×500×1070mm
2.采用PU皮面，海绵坐垫；
3.黑色PP加玻纤内外塑框；
4.一体成型PP固定扶手；
5.中靠背46-49cm，人体工程学设计；
6.≥1.0mm厚气杆；
7.PP加纤五星塑脚；
8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。
	1
	张
	873
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	3
	空调
	KFR-72LW/AD1a+B1
	TCL
	一、产品参数：
1、功能规格变频/定频：变频。
▲2、能效比：≥4.48。
▲3、能效等级：≥一级。
4、冷暖类型：冷暖。
5、匹数：3匹。
6、适用面积(m2)：28-45。
▲7、额定制冷量(W)：≥7330。
▲8、额定制热量(W)：≥10400。
9、额定制冷功率(W)：≤2070。
▲10、额定制热功率(W)：≤3050。
▲11、电热功率(KW)：≥2500。
12、内机质量(kg)：≥24。
13、外机质量(kg)：≥39。
14、内机噪音dB(A)(高档)：≤45。
15、外机噪音dB(A)(高档)：≤56。
▲16、循环风量(m3/h)：≥1420。
▲17、送风方式:左右自动送风
18、电源规格(PH-V-Hz)：1-220-50。
19、配原装内外机连接管4米
20.保修：整机保修六年、遥控器一年
21.能效等级：一级以上"
22.标配：遥控器
	1
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	二、学生实验学习区
	
	
	
	
	
	

	1
	实验桌
（学生）
	WCY-DYZ-04型
	威成亚
	一、实验桌（学生）
1、规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）；实验桌整体符合人体工程学设计，外表为流线形工业设计，简洁时尚。
2、台面：采用厚度≥20mm新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。
3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，形成“Z”字造型，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
4、上端两侧支架：铸铝模具成型，规格≥570mm×55mm×80mm选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，规格≥525mm×60mm×110mm；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。
6、立柱：规格≥620mm×80mm×50mm；铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
7、主横梁：采用”8”字型铝材挤出成型，规格≥1080mm×19mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
8、后挡条：铝材挤出成型，规格≥1068mm×80×16mm；连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位，防止台面物品滑落；经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
9、书包斗：规格≥400mm×330mm×162mm，采用ABS塑料一次注塑成型；书包斗前端预留学生凳挂靠口，上翘工艺设计，两书包斗中间预留放置不同功能学生电源的空间，具有隐蔽性；固定挂架采用镀锌方钢，防腐防锈。
二、配置电源功能柱(共28只，每张实验桌（学生）各1只)
1.规格：≥270mm（L）×165mm（W）×750mm（H）；
2.材质：整体采用PP和ABS材质，具有耐化学性、耐热性、电绝缘性等性能；
3.主体设置多组加强筋，能够起到增强主体刚性和进行限位的作用；
4.设有检修口，拆装方便，便于线路检修和维护；
三、配置学生电源(共28套，每张实验桌（学生）各1套)
1、电源外壳整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能；
2、包含不少于2路220V电源插座输出，装有电源总开关，能够一键开启与关闭整个电源，具有过流短路保护及电源输出指示功能。
四、配置学生光源(共28支，每张实验桌（学生）各1支)
台灯采用内置灯珠LED灯条，整体功率不小于7w，光通量不小于350lm，色温4500K-6000K，光线柔和无频闪，照明角度可调节。
五、配置独立水槽台（配出水装置）(共14个，2张实验桌共用一个水槽台)
1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×815mm（H）
2.材质：整体采用ABS和改性PP材质
3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。
4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。
5.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。
▲6.独立水槽台参照GB /T 24820—2024 《实验室家具通用技术条件》或其他相关标准，满足以下性能要求：
1）、外观性能要求：塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；
2）、安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角；
带▲条款投标人须提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。（检测报告须带有CMA标识及查询真伪的二维码。）
	28
	张
	3044
	85232
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	2
	学生凳
	WCY-XSD-01型
	威成亚
	1、规格：≥φ300mm×440mm；
2、凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm；
3、升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定；
支持调节凳子高度，升降≥50mm；
4、钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥1.5mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理；
5、脚垫：塑胶材质，采用PP加纤维制实心倒勾式一体注塑成型，防水防滑。
	56
	个
	136
	7616
	[image: image15.png]




	3
	铝木边台
	WCY-BT/LM-01（DZ）
	威成亚
	规格：4000mm（L）×500mm（W）×780mm（H）
1.台面：采用厚度≥12.7mm实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用六边形蜂窝状压纹设计，单个六边形边长≥2.5mm，压纹深度0.2mm-0.3mm，整体压纹均匀一致，一体热压成型，具备防滑、耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。
2.台面颜色：多种颜色自由选择
3.产品结构：铝木结构
4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。
5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。
6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。
7.连接件：ABS专用连接组装件；
8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。
9.板材封边：可见截面均经过优质PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。
	2
	张
	6177
	12354
	

	物理准备室

	序号
	名称
	类别/型号
	品牌
	参数
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额（元）
	单体图

	1
	实验桌（准备台）
	WCY-DYZ-04型（DZ1）
	威成亚
	一、实验桌（准备台）
1、整体规格：≥2700mm（L）×1200mm（W）×780mm（H）；由4张≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）的桌体拼接而成。
2、台面：采用厚度≥12.7mm实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用六边形蜂窝状压纹设计，单个六边形边长≥2.5mm，压纹深度0.2mm-0.3mm，整体压纹均匀一致，一体热压成型，具备防滑、耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。
3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，形成“Z”字造型，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
4、上端两侧支架：铸铝模具成型，规格≥570mm×55mm×80mm选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，规格≥525mm×60mm×110mm；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。
6、立柱：规格≥620mm×80mm×50mm；铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
7、主横梁：采用”8”字型铝材挤出成型，规格≥1080mm×19mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
8、书包斗：规格≥400mm×330mm×162mm，采用ABS塑料一次注塑成型；书包斗前端预留学生凳挂靠口，上翘工艺设计，两书包斗中间预留放置不同功能学生电源的空间，具有隐蔽性；固定挂架采用镀锌方钢，防腐防锈。
二、独立水槽台（配出水装置）（1个）
1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×815mm（H）
2.材质：整体采用ABS和改性PP材质
3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。
4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。
5.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。
三、含给/排水全套装置（1套）
PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50
含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等
	1
	张
	9244
	9244
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	2
	仪器柜
	WCY-YQG/LM-01型
	威成亚
	1.规格≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。
2.柜体采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设至少2层≥25mm厚活动层板，活动层板高度可以调整。下柜体为板式对开门，柜内设25mm厚活动层板1层。裸露部位均用PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用。
3.柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产≥165度铰链，可开关10万次以上；不锈钢桥式拉手。
	25
	个
	1629
	40725
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	3
	加大仪器柜
	WCY-YQG/LM-01（DZ）型
	威成亚
	1.规格≥1200mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。
2.柜体采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设至少2层≥25mm厚活动层板，活动层板高度可以调整。下柜体为板式对开门，柜内设25mm厚活动层板1层。裸露部位均用PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用。
3.柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产≥165度铰链，可开关10万次以上；不锈钢桥式拉手。
	10
	个
	1970
	19700
	

	化学准备室

	序号
	名称
	类别/型号
	品牌
	参数
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额（元）
	单体图

	1
	实验桌（准备台）
	WCY-DYZ-04型（DZ1）
	威成亚
	一、实验桌（准备台）
1、整体规格：≥2700mm（L）×1200mm（W）×780mm（H）；由4张≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）的桌体拼接而成。
2、台面：采用厚度≥12.7mm实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用六边形蜂窝状压纹设计，单个六边形边长≥2.5mm，压纹深度0.2mm-0.3mm，整体压纹均匀一致，一体热压成型，具备防滑、耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。
3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，形成“Z”字造型，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
4、上端两侧支架：铸铝模具成型，规格≥570mm×55mm×80mm选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，规格≥525mm×60mm×110mm；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。
6、立柱：规格≥620mm×80mm×50mm；铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
7、主横梁：采用”8”字型铝材挤出成型，规格≥1080mm×19mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
8、书包斗：规格≥400mm×330mm×162mm，采用ABS塑料一次注塑成型；书包斗前端预留学生凳挂靠口，上翘工艺设计，两书包斗中间预留放置不同功能学生电源的空间，具有隐蔽性；固定挂架采用镀锌方钢，防腐防锈。
二、独立水槽台（配出水装置）（1个）
1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×815mm（H）
2.材质：整体采用ABS和改性PP材质
3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。
4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。
5.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。
三、含给/排水全套装置（1套）
PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50
含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等
	1
	张
	9244
	9244
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	2
	仪器柜
	WCY-YQG/LM-01（DZ）型
	威成亚
	1.规格≥1200mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。
2.柜体采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设至少2层≥25mm厚活动层板，活动层板高度可以调整。下柜体为板式对开门，柜内设25mm厚活动层板1层。裸露部位均用PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用。
3.柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产≥165度铰链，可开关10万次以上；不锈钢桥式拉手。
	20
	个
	1970
	39400
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	3
	通风药品柜
	WCY-TFYPG/LM-03（DZ）型
	威成亚
	1.规格：≥1200mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）
2.柜体采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设2层25mm厚活动层板，并配备≥12.7mm厚防酸碱实芯理化板二层阶梯，柜内的隔板高度可以调整。下柜体为板式对开门，柜内设25mm厚活动层板1层。柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产≥165度铰链，开关10万次以上；不锈钢桥式拉手。
3.上柜可通风换气，预留通风管接口。
	10
	个
	2215
	22150
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	生物准备室

	序号
	名称
	类别/型号
	品牌
	参数
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额（元）
	单体图

	1
	实验桌（准备台）
	WCY-DYZ-04型（DZ1）
	威成亚
	一、实验桌（准备台）
1、整体规格：≥2700mm（L）×1200mm（W）×780mm（H）；由4张≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）的桌体拼接而成。
2、台面：采用厚度≥12.7mm实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用六边形蜂窝状压纹设计，单个六边形边长≥2.5mm，压纹深度0.2mm-0.3mm，整体压纹均匀一致，一体热压成型，具备防滑、耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。
3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，形成“Z”字造型，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
4、上端两侧支架：铸铝模具成型，规格≥570mm×55mm×80mm选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，规格≥525mm×60mm×110mm；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。
6、立柱：规格≥620mm×80mm×50mm；铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
7、主横梁：采用”8”字型铝材挤出成型，规格≥1080mm×19mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
8、书包斗：规格≥400mm×330mm×162mm，采用ABS塑料一次注塑成型；书包斗前端预留学生凳挂靠口，上翘工艺设计，两书包斗中间预留放置不同功能学生电源的空间，具有隐蔽性；固定挂架采用镀锌方钢，防腐防锈。
二、配置独立水槽台（配出水装置）（1个）
1.整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×815mm（H）
2.材质：整体采用ABS和改性PP材质
3.化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。
4.水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。
5.配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。
三、含给/排水全套装置（1套）
PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50
含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等
	1
	张
	9244
	9244
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	2
	仪器柜
	WCY-YQG/LM-01型
	威成亚
	1.规格≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。
2.柜体采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设至少2层≥25mm厚活动层板，活动层板高度可以调整。下柜体为板式对开门，柜内设25mm厚活动层板1层。裸露部位均用PVC封边条利用机械高温热熔工艺封边，粘力强，密封性稳定，经久耐用。
3.柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产≥165度铰链，可开关10万次以上；不锈钢桥式拉手。
	20
	个
	1629
	32580
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	通风药品柜
	WCY-TFYPG/LM-03（DZ）型
	威成亚
	1.规格：≥1200mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）
2.柜体采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，上柜体镶装≥4mm厚玻璃的对开门，柜内设2层25mm厚活动层板，并配备≥12.7mm厚防酸碱实芯理化板二层阶梯，柜内的隔板高度可以调整。下柜体为板式对开门，柜内设25mm厚活动层板1层。柜体结构为内槽式铝合金框架，厚度为≥1.0mm，其表面利用环氧树脂静电喷涂，ABS专用连接件连接，接缝严密牢固不变型。柜门采用国产≥165度铰链，开关10万次以上；不锈钢桥式拉手。
3.上柜可通风换气，预留通风管接口。
	5
	个
	2215
	11075
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	标本柜
（单面）
	WCY-BBG/LM-01型
	威成亚
	1.规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）。
2.柜体下部规格≥1000mm（L）×500mm（W）×600mm（H），采用≥16mm厚三聚氰胺贴面板经机械加工而成，柜体为板式对开门。上柜体规格≥1000mm（L）×500mm（W）×1400mm（H）采用≥5mm厚玻璃构成，推拉门，上柜内设≥8mm厚玻璃隔板不少于2层。四边由铝合金框架组成。
	4
	个
	2716
	10864
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	超净工作台
	02089
	嘉远
	不锈钢，可调风机系统，双侧电源插座，有 紫外照射和照明
	1
	台
	10621
	10621
	

	二、商务条款

	▲报价要求

	1.供应商竞价时必须全部响应本文件的“品牌、型号及技术参数需求”，否则报价无效。
2.本项目为总价包干，竞标报价包含货物、服务、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、垃圾清理搬运、保洁的各种费用以及安装、调试等本文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、验收检测费、合理利润、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
3.系统生成预成交供应商后，预成交供应商须在3日内按附件格式提供响应文件（加盖单位公章）扫描件。如果不能按时按要求提供，则视为预成交供应商响应无效。
4. 为保证《项目采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，中标供应商交付的产品的技术参数或功能无法满足采购人实质性技术参数要求的，采购人有权拒收产品；供应商自身造成的损失采购人概不负责，同时若因供应商达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，对采购人造成不可挽救后果的，采购人有权依法对其追究相应责任。

	▲质保期及免费维护期限

	质保期为 一 年（分项货物有要求按分项要求，具体以报价文件承诺为准。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行），自通过验收合格之日起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止。质保期内，提供免费上门维修服务，免收维修费和配件费，保障正常运行并提供终身技术支持。

	▲交货时间及地点
	1.供货安装时间：交货前需提供原厂出具的供货证明及产品售后服务承诺函，采购人发出交货通知书之日起 30个工作日内，成交供应商须按采购人的要求全部供货调试完毕。如果出现不能按时供货，则视为成交供应商违约，采购人有权终止合同，并追究成交供应商的违约责任，所造成的损失由成交供应商承担。
2.交货地点：广西南宁市采购人指定地点。
3.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前半年内生产的产品。

	▲售后服务要求

	1.所有竞标产品必须是厂家合法渠道的全新正品，不接受拆改配产品（供货时提供设备生产厂家出具的参数确认函），按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，项目整体质保期至少为一年（各分项另有要求的，以各分项要求为准），自验收合格之日起计算；在质保期内，成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
2.质保期内提供以下技术支持和服务：
（1）电话咨询：成交供应商应当为采购人提供7×24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
（2）现场响应：采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商接到保障电话在2小时内派工程技术人员上门维修解决问题，工程技术人员须是供应商社保人员，不接受技术外包，提供响应方案合理性说明。
（3）技术升级：在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行免费升级。
（4）定期回访以及对设备维修。

	▲安装与验收
	1.本次采购的货物必须是成交供应商免费送货上门并提供免费安装调试，不接受物流快递发货以及远程指导安装，否则采购人有权取消合同。
2.设备安装时，项目经理必须在场全称管理，项目经理须由成交供应商的社保人员担任（不允许外包）。
3.该分项涉及的与项目其它分项协调施工的，各分项供应商承担协调相关费用与责任。
4.培训：成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。
5.验收要求
（1）初步验收：货物运抵采购人指定地点后，采购人对成交供应商提交的货物依据本合同及反向竞价文件上的品牌、参数配置要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，品牌、参数配置符合反向竞价文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。如发生所供货物与合同约定不符，采购人有权退货或要求成交供应商进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，成交供应商应承担逾期交货的违约责任。成交供应商应在接到采购人要求后 5日内予以补救，所产生的费用及法律后果由成交供应商承担。
（2）最终验收：货物经安装完成且符合技术要求后，采购人进行最终验收。验收时成交供应商必须在现场。货物符合合同约定的品牌、参数配置要求和验收标准的，采购人签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，成交供应商应当在5日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。
6.为确保项目产品质量及的售后服务，成交供应商于供货前须提供厂家供货证明、售后服务承诺函等文件原件（加盖生产厂家公章），如无法提供的，视为虚假应标，取消成交资格，采购人有权追加供应商责任并向监管部门投诉。

	▲付款方式
	本合同项下的全部货物经最终验收合格后30个工作日内，采购人凭成交供应商开具的全额发票向财政部门申请支付全部合同价款。

	知识产权要求
	采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。


附件1
项目报价表（必须提供）
项目名称：
项目编号：
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	品牌型号
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	


                                 报价供应商（公章）：
                                 报价日期：       年      月      日
附件2
响应偏离表（必须提供）
项目名称：
项目编号：
1．对本项目采购需求一览表中的项目需要及技术需求的响应偏离表（必须提供）：
	序号
	货物名称
	采购需求文件要求
	报价文件响应内容
	偏离说明

	
	
	
	
	

	……
	
	……
	……
	……


注：
1.说明：应对照采购需求文件中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.报价人应根据竞标设备的性能指标，对照采购需求文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4.如技术偏离表中的响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
法定代表人或授权代表签字或盖章：
报价供应商（公章）：
 日 期：
2.对本项目货物采购需求一览表中的商务条款的响应偏离表（必须提供）：
	项目
	采购需求文件商务条款要求
	报价人的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.说明：应对照采购需求文件中的商务需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.报价人应根据自身的承诺，对照采购需求文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或授权代表签字或盖章：
报价供应商（公章）：
日  期：


