南宁市第四十三中学装备室、准备室、实验室建设
采购单位：
采购时间：
	注:本表价格单位为人民币元。
	
	

	采购需求表中标注▲号的内容为实质性要求和条件，必须完全响应，否则按无效投标处理。
	
	

	一、项目要求及技术需求
	
	

	预算总价:￥950101.00元
	
	

	物理吊装实验室
	
	

	序号
	名称
	类别/型号
	品牌
	参数
	数量
	单位
	单价
	金额
	单体图
	
	

	一、学生实验学习区
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	升降电源
	WCY-DYSJXT-1BH(SE)型
	威成亚
	由电源转换及动力驱动模块、电源升降模块、照明收纳模块、电源操作及控制模块组成； 
一、电源转换及动力驱动模块：                                                       
1、外壳规格：≥325mm（L）×110mm（W）×275mm（H）；
2、外壳工艺材质：由ABS塑料一体注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性；
3、内部构成：由开关电源和减速电机构成；
3.1、开关电源：输出电压DC≥24V，功率≥100W，为电机及低压电源供电，具备过载、过压、短路保护功能。
3.2、减速电机：采用额定工作电压为12V-24V直流减速电机，用于驱动升降机构。                                                    
二、电源升降模块： 
1、外壳规格：≥440mm（L）×155mm（W）×390mm（H）；
2、工艺材质：由≥1.5mm厚镀锌板与ABS塑料组成，金属部分表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理；
3、升降范围：以桌面为基准，支持垂直升降，行程调节范围为1200mm～1800mm；
4、升降方式：采用自动升降系统，电机电流实时监测，具备堵转保护与运行状态反馈；
5、布线结构：旋转线槽采用轮毂结构设计，在旋转过程中避免跳线并保护电缆完整性；
6、通信电缆：采用9芯低烟无卤阻燃型复合通信电缆，用于连接电源操作及控制模块。  
三、照明收纳模块：                                                    
1、外壳规格：≥φ385mm×145mm（H）；                                      
2、外壳材质：壳体采用ABS塑料一体注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性；
3、光源参数：采用铝基板高亮度白光LED灯，功率≥40W，照明方式为360°环形发光结构；灯光扩散片为透明亚克力材质，围绕LED灯设置≥60根防眩光格栅条，用于控制炫光。                                      
四、电源操作及控制模块：                                                            
1、外壳规格：≥φ225mm×175mm（H）；集成≥4路220V多功能插座输出；≥1个到位停止触发按键；                                                               
2、工艺材质： 壳体采用ABS塑料一体注塑成型，结构为圆弧形设计；
3、控制系统：以32位MCU为核心配合监测控制电路，对整个设备的升降、电源转换进行监测及输出响应控制；
4、显示界面：选用2.4寸（偏差±5%）触控显示屏，能够实现电流、电压的实时显示以及交/直流电压的输出设置；
5、交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V电源，分辨率为0.1V。0V-15.0V，额定电流≥3A；15.1V-30.0V，额定电流≥2A，具备过载报警保护功能；
6、直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V电源，分辨率为0.1V。0V-15.0V，额定电流≥3A；15.1V-30.0V，额定电流≥2A，具备过载报警保护功能；
7、锁定功能：当教师端启用锁定功能时，电源设置权限仅限教师端控制，学生端操作无效
8、插座输出：额定电流≥5A，带安全门；
▲9、机械限位：模块底部设置限位式机械到位触发装置，当模块下落至桌面时触发停止信号，控制设备停止下降并启用供电功能。
带▲的条款投标人须提供符合参数的产品的实物照片予以佐证，并加盖产品投标人公章。
	15
	套
	5868
	88020
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	二、安装附件部分
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	电源布线耗材
	定制
	瑞天
	电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。
	1
	室
	3142
	3142
	
	
	

	2
	系统安装辅件
	定制
	威成亚
	采用L型多孔位钢板固定于楼面，根据楼层的高度可自行调节所需适宜高度，辅材为高强度膨胀栓，及螺丝螺母。
	1
	套
	1598
	1598
	
	
	

	3
	吊装系统安装调试
	定制
	威成亚
	各项功能测试：
1、升降系统测试；
2、强弱电性能测试；
3、定时，分组测试；
4、照明测试。
	1
	室
	3941
	3941
	
	
	

	三、装修
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	环境改造
	定制
	国产
	一、水电改造：1.阻燃电线，超五类带屏闭网线，PVC线管，空调单独4平方专线，灯、插座2.5平方铜芯线分开控制。PVC水管及配件，人工及材料及辅材。

二、窗帘： 1.按需定制百叶窗帘或落地布帘。

三、吊顶：1.0.7MM厚600*600铝扣板、龙骨、边条、人工安装。

四、地面：铺设管线后，恢复地面

五、教室原有风扇、照明设备位置调整。

六、材料运输及搬运，垃圾清理。
	1
	室
	10000
	10000
	
	
	

	化学智能吊装实验室
	
	
	

	序号
	名称
	类别/型号
	品牌
	参数
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额（元）
	单体图
	
	

	一、教师控制演示区
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	吊装系统交互控制终端
	WCY-KZZD-02
	威成亚
	由交互操作单元、供电单元、数据交换单元、配电单元构成。
一、交互操作单元：壳体：≥330mm×170mm×150mm，壁厚3mm（±0.2mm），采用工程塑料注塑成型；配备15.6英寸（偏差±5%）电容触摸液晶屏；配备数据处理终端，采用≥8核处理器，主频≥2.4GHz，或采用同等及以上综合性能的处理平台，内存≥8GB；存储≥64GB；
二、供电单元：由低压交流输出模块、低压直流输出模块、高压输出模块、拓展模块组成；
1、低压交流输出模块：配备≥1路直流输出接口，支持输出0-30V交流电压，额定电流≥2A，分辨率为0.1V，具备过载保护功能；
2、低压直流输出模块：配备≥1路交流输出接口，支持输出0-30V直流电压，额定电流≥2A，分辨率为0.1V，具备过载保护功能；
3、高压输出模块：配备≥2路220V高压插座，额定电流≥5A，带防触电保护门；
4、拓展模块：设置≥2个USB接口、≥1个RJ45网络接口，支持 ≥100Mbps有线网络通信；
三、数据交换单元：配置 ≥24口千兆交换机，配置≥千兆网口无线路由器；
四、配电单元：由配电柜、环境监测模块、开关电源模块、工作指示模块组成；
1、配电柜：采用1.0mm（±0.1mm）镀锌钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理；
2、环境监测模块：配置环境温湿度数据监测传感器，温度检测范围： -20℃~+60℃；湿度检测范围： 5%RH~95%RH； 
3、开关电源模块：配置≥6组开关电源，其中不少于5组开关电源带漏电保护装置；
4、工作指示模块：配置急停旋钮，可实现电源强制中断；支持手动复位。配置双色工作指示开关，可实时查看配电单元工作状态。
	1
	套
	19170
	19170
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	4
	智能吊装综合控制系统
	WCY-DZXT/KZ-V3.0-FD/G
	威成亚
	由媒介互动区、功能设置区、系统设置区组成。
一、媒介互动区：
采用3D可交互模型，对智能吊装系统各功能模块进行实时动态展示及交互控制，包括以下互动单元：
1、通风系统模块互动单元：集成通风系统模块交互模型，模型界面实时显示风管连接动态效果；支持用户通过点击对应功能按键实现通风功能开启与关闭，通风开启后，实时显示气流运行的动态效果；
2、供电系统模块互动单元：集成电源控制系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现高压/低压电源功能开启与关闭，模型界面支持实时动态显示电源启停状态；
3、照明系统模块互动单元：集成照明控制系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现照明功能开启与关闭，模型界面支持实时动态显示照明开启/关闭状态；
4、功能柱升降系统模块互动单元：集成功能柱升降系统模块交互模型，支持用户通过点击对应功能按键实现功能柱的展开与收起，模型界面支持实时动态展示。
二、功能设置区：
支持对接入系统的所有设备进行全选/单选/反选操作，便于用户进行批量或定向控制；控制界面具备设备标记图层显示功能，通过不同颜色指示设备状态，实时反映设备当前状态（未运行/运行中/出故障）。包含以下模块设置：
1、首页：支持完成设备的一键启动、全部关闭、全部复位。
1.1、一键启动：支持一键启动所选吊装设备供电、功能柱降下、照明系统等模块开启；
1.2、全部关闭：支持一键关闭所选吊装设备排风、照明、高低压电源等模块；
1.3、全部复位：支持一键完成所选吊装设备关闭排风、照明、高低压电源等模块并收起功能柱；
1.4、一键启动自定义设置：系统配备“一键启动自定义设置”功能，配备独立设置界面，支持用户根据需求自定义选择需一键启动的功能模块。可自定义的功能应包括功能柱展开、排风开启、照明开启、高压电开启。界面支持显示各功能的勾选状态，已勾选功能在执行一键启动指令时自动启动，未勾选功能保持关闭状态，以实现系统功能启动的灵活配置。
2、通风系统模块设置：支持控制所选设备的通风功能，包括开启、关闭以及风量调节，调节范围0～100%。
3、供电系统模块设置：
3.1、支持控制选中设备开启/关闭AC220V高压电源输出；
▲3.2、支持对低压输出设备进行参数设置，包含不少于三种输出模式：
3.2.1、不限电压模式：输出电压可在量程范围内连续调节；
3.2.2、定值电压模式：根据用户设定的目标电压精准输出；
3.2.3、范围电压模式：支持由用户端设定电压上限，设定后只能在限定范围内输出电压；
3.2.4、当低压电源输入数值超过最大电压值时，进行超范围提示；
▲3.3、支持常用电压预设功能，不少于3个预设电压值，便于教学场景中快速调用；
3.4、具备电压记忆功能，自动记忆上次设置参数，提升使用便捷性。
4、照明系统模块设置：
▲4.1、支持控制所选设备的照明功能，包括照明的开启/关闭、亮度调节，照明亮度调节范围0%～100%；
▲4.2、支持护眼模式，实验模式以及其他模式自由选择，护眼及实验模式下支持实时查看对应功率、色温、显色指数、频闪波动深度。
5、功能柱升降系统模块设置：支持控制选中设备展开/暂停/收起功能柱。
三、系统设置区:包含参数设置、密码设置、异常排查。
1、参数设置：支持设置实验室名称/编号、定时关机时间、开机方式；
2、密码管理：支持设置开机密码；
3、异常排查：支持查看设备异常日志、故障码手册；
3.1、设备异常日志：支持查看设备的异常信息，包含设备编号、异常信息及异常触发时间，支持按日期进行筛选；
3.2、故障码手册：支持查看对应故障码的异常原因及排查流程。
带▲的条款投标人须提供符合参数的产品的软件运行照片予以佐证，并加盖投标人公章。
	1
	套
	6390
	6390
	
	
	

	5
	智能吊装综合监测系统
	WCY-DZXT/JC-V3.0-D/G
	威成亚
	1、统一展示系统运行过程中产生的各类状态信息，通过图形化界面与弹窗消息方式进行实时推送，提示设备数量、编号及状态；异常/故障提醒提供事故原因及排查建议。
2、供电系统模块包含以下提醒：
▲2.1、高压过载提醒：检测到有设备电源高压过载时系统应自动触发提醒；支持选中过载设备一键自动复位；
3、集成箱体模块包含以下提醒：
3.1、功能柱收展异常提醒：功能柱收展异常时系统应自动触发提醒；
3.2、设备通讯故障提醒：控制主机与吊装设备之间通讯异常时系统应自动触发提醒；
▲4、系统集成报修机制：故障弹窗内集成“联系售后”按钮，点击后可查看售后电话，便于快速响应；所有故障记录支持查看。
带▲的条款投标人须提供符合参数的产品的软件运行照片予以佐证，并加盖投标人公章。
	1
	套
	10650
	10650
	
	
	

	二、智能吊装集成系统
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	集成箱体模块
	WCY-DZXT/JCXT-V3.0-G-03
	威成亚
	构成：由箱体、功能柱构成。
一、箱体：整体规格≥1200mm×500mm×170mm，箱体采用铝合金挤出成型，壁厚1.5mm（±0.2mm）；防尘板、底板均采用镀锌板，壁厚0.8mm（±0.1mm）；各部件表面均经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理。配置转轴保护罩，规格≥280mm×250mm×130mm，采用工程塑料一体注塑成型。
二、功能柱：整体规格≥180mm×170mm×950mm，由功能柱柱体、系统模块安装面板、介质连接组件组成。
1、功能柱柱体：≥180mm×100mm×950mm，采用铝合金材质挤出成型，壁厚2mm（±0.2mm），金属表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理。采用DC24V推杆电机升降，升降角度：0-90°，行程范围：0-250mm；
2、系统模块安装面板：规格≥180mm×70mm×850mm，由控制单元安装面板、状态监测系统模块安装面板、供电系统模块安装面板组成；控制单元安装面板、状态监测系统模块安装面板：≥180mm×70mm×200mm；供电系统模块安装面板≥180mm×70mm×400mm，支持嵌入式安装4.3英寸（偏差±5%）低压电源操作屏，支持安装不少于2个220V五孔插座、2个USB供电接口、2个RJ45网络接口、2对低压输出接口、1个急停按钮；所有模块安装面板均采用工程塑料一体注塑成型。
3、介质连接组件：采用工程塑料一体注塑成型，安装于功能柱柱体底端。支持电路、通风管路及通信线路等多介质接口集成安装，并具备独立隔离布置结构。
	14
	组
	7668
	107352
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	2
	照明系统模块
	WCY-DZXT/ZM-V3.0
	威成亚
	1、采用双灯带设计，单灯带规格：≥1100mm×40mm，扩散板采用防眩微菱晶结构；
2、功率：32W±3W，色温：5000k±300k，功率因数≥0.9，显色指数≥90，光效≥90 Lm/W，频闪波动深度≤0.5%；
3、支持亮度调节功能，亮度调节范围0-100%。
	14
	组
	426
	5964
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	3
	供电系统模块
	WCY-DZXT/GD-V3.0-G
	威成亚
	整体规格：≥180mm×70mm×400mm；由数据交互单元、低压输出单元、高压输出单元、拓展接口单元、急停控制单元构成。
一、数据交互单元：
1、采用4.3英寸（偏差±5%）液晶显示屏，可触屏设置低压直流、交流输出，支持实时显示输出电压、电流值；
2、工作模式：低压直流输出量程0-24V，调节精度均≤0.1V，额定电流≥3A；低压交流输出量程0-15V，调节精度均≤0.1V，额定电流≥3A；均具备过载输出保护；至少支持不限电压供电、定值电压供电、范围电压供电三种模式；
2.1 不限电压供电模式：支持在设备量程范围内，对低压电源的交流、直流输出电压进行连续可调设置；
2.2 定值电压供电模式：支持由控制端预设低压电源交流或直流输出电压；设定完成后，用户端无电压调节权限，仅可按设定值输出；
2.3 范围电压供电模式：支持由控制端设定低压电源交流或直流输出电压范围；设定完成后，用户仅可在限定范围内进行调节。 
二、低压输出单元：配置≥2对低压输出接口、≥2套红黑低压香蕉线。
三、高压输出单元：设置≥2路220V五孔插座，额定电流≥5A，带防触电保护门。
四、拓展接口单元：设置≥2个USB供电接口；设置≥2个RJ45网络接口，支持≥100Mbps有线网络通信。
五、急停单元：配置急停旋钮，可实现电源强制中断；支持手动复位。
	14
	组
	959
	13426
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	4
	吊装通风系统模块
	WCY-DZXT/TF-V3.0
	威成亚
	由伸缩式吸风罩、主风管、风管三通连接腔体构成。
一、伸缩式吸风罩：
1、吸风管：采用两段式设计，管道外筒≥Φ85mm，壁厚1.2mm（±0.2mm），采用铝合金材质，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂固化处理；内部管道≥Φ70mm，壁厚4mm（±0.2mm），采用PVC材质，旋转伸缩结构，旋紧状态可拉出范围0-650mm，旋松状态可拉出范围0-700mm，能够自由弯曲和拉伸；
▲2、吸风罩：规格≥Φ85mm×100mm，采用聚丙烯一体化注塑成型，设置不少于立式及侧式两个吸风口；立式主吸风口：≥Φ85mm，圆形吸风口设计，吸风口表面采用环形多孔布局，吸风口中央设有内凹式拉手；侧式吸风口：规格≥70mm×40mm，椭圆形吸风口设计，吸风口表面采用多孔布局。
二、主风管：规格≥Φ90mm，伸缩范围0-600mm；采用聚氨酯塑料一体注塑成型，耐磨、耐化学气体腐蚀，管壁内置弹性镀铜钢丝，直径≥1.5mm。主风管接口：内径≥100mm，采用工程塑料一体注塑成型，按压式卡扣连接结构，与功能柱本体通过快装卡扣接口连接。
三、风管三通连接腔体：规格≥380mm×130mm×100mm，采用聚丙烯一体化注塑成型，三通腔体结构，设有三个连接口，分别为一个中心口和两个侧口，中心口内径≥100mm，两侧口内径≥85mm。腔体与底座通过密封胶密封连接，各连接口接入风管后，能够实现吊装主风管与两侧风管之间的密封连接与气流分配。
带▲的条款投标人须提供符合参数的产品的实物照片予以佐证，并加盖产品投标人公章。
	14
	组
	746
	10444
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	三、给排水设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	双口洗眼器
	FMJ110
	润旺达
	1、主体：加厚铜质；
2、表面处理：高亮度电镀层，耐腐蚀、耐热，附着力强；
3、防尘盖：PP材质，双喷头均配置防尘盖，通水时自动冲开；
4、开关手柄：杠杆式结构，铜质按压阀芯配塑料操作手柄，启闭快速、响应灵敏；
5、供水软管：配置长度≥1.4米柔性软管，采用不锈钢编织增强层，耐磨、防扭结、防老化；
6、耐压性能：最大承受水压 0.6MPa（6bar）；
7、洗眼喷头：一体注塑成型，软性橡胶材质，内置缓冲滤网，出水柔和均匀，有效过滤杂质，避免冲击伤害眼睛；双口总流量≥3.0L/min，持续供水≥15 分钟；
8、控水阀：配置止回阀，具备自动复位、自动关闭功能。
	1
	个
	511
	511
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	四、通风设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	万向吸风罩
	WCY-WXXF-001型
	威成亚
	1.关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗；
2.关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶；
3.气流调节阀：能够手动调节控制进入气流量；
4.工艺：主体采用防腐抗锈铝合金喷涂。
▲5.万向吸风罩参照GB /T 24820—2024 《实验室家具通用技术条件》或其他相关标准，满足以下性能要求：
1）、外观性能要求：塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；
2）、安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角；
带▲条款投标人须提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。（检测报告须带有CMA标识及查询真伪的二维码。）
	1
	个
	1491
	1491
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	2
	离心风机
	PF4-72-6A
	塑腾
	1.风机：选用防腐蚀的PP工程塑料风机，电机功率≥5.5kW，根据室内环境可随意调风量大小，风量可达6840～12700m³/h；
2.风机减振器：橡胶胶垫≥Φ120mm；
3.防雨帽：化工工程塑料PP或PVC，≥φ480mm。
	1
	套
	11183
	11183
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	3
	风机变频控制器
	BRF5
	淳高
	1.适配多种电机功率;
2.面板频率:无极编码器;
3.输出:AC 0-380V 13A;
4.模拟输出:2路(A01.A02)0-10V/0-20MA
5.模拟输入:1路(AI2)0-10V/0-20MA，1路(AI3)0-10V;
6.控制方式:V/F控制;
7.过载能力:150%额定电流60s;180%额定电流3s;
8.控制电源+24V:最大输出电流200mA;
9.运行方式:键盘、端子、RS485通讯;
10.可实现紧急停机，转速跟踪;
11.输入端子:8路数字量输入端子;
12.继电器输出:两路可编程继电器输出;
13.可显示运行信息、故障信息。具备过流、过压、模块故障保护、欠压、过
热、过载、外部故障保护、EEPROM故障保护、接地保护、缺相等变频器保护
及报警功能;
14.能适应-10℃~40℃的使用环境温度和-20℃~65℃储存温度,最大 90%RH
不结露的环境湿度。要求能适应高度1000m以下，振动5.8m/秒²(=0.6g)以
下使用环境;
15.冷却方式采用强制风冷。
	1
	套
	2900
	2900
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	4
	室内风管及配件
	定制
	威成亚
	室内风管及配件:
1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道；
2.支管道规格：φ110mm/160mm，PVC成品管道；
3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接；
（实际管径视现场情况需可适当调整）   
	1
	套
	10544
	10544
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	5
	室外风管及配件
	定制
	威成亚
	室外风管及配件
1.主通风管规格：φ400mm/φ315mm，优质PVC成品管道；因现场环境因素，主通风管也可以用两趟φ200mm风管代替；
2.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接；
3.安装附件：固定铁卡。 
	1
	套
	10863
	10863
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	五、安装附件部分
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	电源布线耗材
	定制
	瑞天
	电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。
	1
	室
	3142
	3142
	
	
	

	2
	网络布线耗材
	8芯
	德祥
	1.六类网线
2.导体材质：无氧铜
3.数量：4对8线
4.传输速率：1000Mbps
	1
	室
	3515 
	3515
	
	
	

	3
	风机布线耗材
	定制
	瑞天
	风机专用线电源主线需采用4mm²RVV塑铜线铺设经教师电源控制台至风机。
	1
	室
	1544
	1544
	
	
	

	5
	系统安装辅件
	定制
	威成亚
	采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。
吊装两头采用端盖密封，防止灰尘进入。
主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板、ABS端盖等。
	1
	套
	4899
	4899
	
	
	

	6
	吊装系统安装调试
	定制
	威成亚
	吊顶式安装系统采用模块化结构设计及吊装安装方式，包括：
1、设备控制终端安装调试：
2、智能吊装综合控制系统安装调试；
3、智能吊装综合监测系统安装调试；
4、集成箱体模块安装调试；
5、照明系统模块安装调试；
6、电源控制系统模块安装调试；
7、吊装通风系统模块安装调试；
8、状态监测系统模块安装调试。
	1
	室
	5330
	5330
	
	
	

	六、装修
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	环境改造
	定制
	国产
	一、水电改造：1.阻燃电线，超五类带屏闭网线，PVC线管，空调单独4平方专线，灯、插座2.5平方铜芯线分开控制。PVC水管及配件，人工及材料及辅材。

二、窗帘： 1.按需定制百叶窗帘或落地布帘。

三、吊顶：1.0.7MM厚600*600铝扣板、龙骨、边条、人工安装。

四、地面：铺设管线后，恢复地面

五、教室原有风扇、照明设备位置调整。

六、材料运输及搬运，垃圾清理。
	1
	室
	10000
	10000
	
	
	

	生物综合实验室
	
	

	序号
	名称
	类别/型号
	品牌
	参数
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额（元）
	单体图
	
	

	一、显微镜、模型
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	数码生物显微镜
	XSP-50
	苏凤
	1、数码双目镜筒，三目倾斜30°，视度可调节，双目瞳距：48-75 mm，可360度旋转观察，0.5X摄像接口，带Focus调焦功能，调节清楚显微图像后，使用专用工具调lock锁紧画面；目镜筒作360度旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.22mm，左右系统放大率差≤±0.45%，左右光学系统像面方位差≤10，左右视场中心偏差上下≤0.08mm、左右外侧≤0.07mm，左右光轴平行度垂直交叉≤8分，零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.10mm。
2、广角目镜：WF10X；其中一只目镜带示教指针，目镜可锁紧在目镜筒上，目镜放大率准确度不超过±1.28%；
3、PHCS无限远平场消色差物镜：4倍物镜，成像清晰圆直径≥15.9mm；10倍物镜，成像清晰圆直径≥16.0mm；40倍物镜，成像清晰圆直径≥16.0mm；100倍物镜，成像清晰圆直径≥16.2mm；10→4倍齐焦不超过0.012mm,10→40倍齐焦不超过0.012mm,40→100倍齐焦不超过0.015mm；
4、可视液晶显示屏：10.1寸以上；
5、操作系统：定制版Linux系统，非Android或者Windows系统，可以直接通过显示屏拍照，录像；
6、数码成像系统：高清CMOS芯片，彩色高清液晶屏，真实色彩还原，拍照像素：500万像素,屏幕分辨率：1920x1080；录像分辨率1080P/30FPS，8G以上数据存储空间，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，带无线鼠标操作；
7、数据接口：HDMI≥1个,USB2.0接口≥3个，支持可扩充32G存储；
8、显示屏和电脑端可以同时显示显微镜镜下图像，便于同屏教学演示；
9、显微镜主机及可视液晶显示屏为一体供电的电源，电源适配器规格：DC12V 2A；
10、显微镜带无线热点模式，手机，平板可以无线接入观看显微图像及视频，自带APP软件，软件支持Android、IOS和windows操作系统；
11、物镜转换器：内倾式四孔转换器，转动舒适，响声定位明晰可靠；转换器定位稳定性≤0.008mm；
12、粗微调：齿轮箱同轴粗微调精密结构，三角导轨，交叉滚柱导向机构，粗调范围：28mm，具有过载保护自动卸力装置；人机工程学设计：调焦手轮与载物台移动手柄位置较低，位于同一水平高度可单手舒适操作，且两者离操作者距离相同，使操作者无需扭曲身体即可用单手以自然姿态轻松操作，微调机构空回≤0.005mm；
13、双层机械载物台：面积：132×132mm以上，行程为70mm×30mm，右手控制，游标刻度为0.1mm；载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.006mm；不重复性≤0.002mm。
14、阿贝聚光镜：齿轮齿杆升降结构，垂直移动范围10mm，NA=1.25阿贝聚光镜带孔径光栏；
15、显微镜主机上带数据显示窗，可以显示ECO、电池容量、上光源、透射光源亮度等信息；
16、透射光源：侧装抽屉式光源盒，3W LED灯，镍氢可充电电池，节能绿色环保；
17、上光源：鹅颈式高功率LED万向侧照明光源，可以调节照射角度，可以观察实体标本并具有辅助照明功能，可以作为体视显微镜使用；
18、双灯感应切换旋钮：通过内置的压力传感器切换侧光源和透射光源，并旋转旋钮能无极调节上、下光源的亮度；
19、光源可切换功能，显微镜光源集成LED和卤素光源，可旋转转子从黄光调节至纯白光，便于观察不同显色指数的标本切片；
20、ECO节能保护功能，人走灯灭，方便实验室管理电源达到节约能源之目的；
21、包装箱：铝合金手提箱，显微镜和显示屏可以收纳在一个铝合金箱内，便于保存。
	1
	台
	10544
	10544
	
	
	

	2
	双目生物显微镜
	XSP-30
	苏凤
	1、光学放大倍数：40X-1000X。
2、观察镜筒：双目斜筒，45°倾斜，可360°可旋转便于同步观察，左右两系统放大率差≤0.85%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤12.3%；双目系统左右系统像面方位差≤28、双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.1mm、左右内侧≤0.3mm。
3、目镜：两个广角目镜WF10X，其中一个带示教指针，便于教学，目镜放大率准确度不超过±1.46%。
4、物镜：黄铜材料，四个185消色差物镜，物镜放大准确度不超过±1.89%：4X(宏观立体镜）、10X（校准物镜，10X物镜景深范围内像面的偏摆≤0.05mm）、40XS（弹簧，保护镜头）、100XS（弹簧，保护镜头）。成像清晰圆直径：4X时成像清晰圆直径≥8.8mm；10X时成像清晰圆直径≥8.5mm，40X时成像清晰圆直径≥7.2mm；100X时成像清晰圆直径≥6.7mm。
5、转换器：四孔内倾式转换器，转珠响声定位，转换器定位稳定性≤0.018mm。 
6、载物台：铝合金铸造，双层复合机械平台带移动标尺，尺寸约97mm×97mm，移动范围60mm×30mm。载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.022mm；不重复性≤0.003mm。用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.010mm。
7、不同轴调焦机构（带细调焦机构）：粗调和细调不同轴，粗调范围16 mm，细调范围1.3mm，标书内提供实物图片并加盖厂家公章验证符合技术要求（核心指标）。微调机构空回≤0.006mm。
8、聚光镜：N.A.高透光学玻璃聚光镜，聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离在0.03－0.25（mm）之间。
9、双光源互换装置：充电光源：LED冷光源照明，1W-LED，内有电池可充电，光源亮度可调；带有光源的仪器操作部位温度与室温之差不超过10度。自然光源：可以选配反光镜，一面凹面镜，一面平面镜（满足教科书考试用，反光镜对光练习及考试），标书内提供显微镜实物图片并加盖厂家公章验证符合技术要求。
10、显微镜带金属便携提手，提手必须是与显微镜镜体压铸成像一体的（非使用螺丝固定的方式），方便显微镜搬运携带。
	14
	台
	1938
	27132
	
	
	

	3
	减数分裂中染色体变化 模型组件
	33305
	苏教
	材料环保，便于演示
	14
	套
	94
	1316
	
	
	

	4
	DNA 双螺旋结构模型
	33306
	苏教
	一个半螺旋，包括 16 个碱基对和其他相应元 件，材料环保，便于演示
	1
	个
	244
	244
	
	
	

	5
	DNA 双螺旋结构模型 组件
	33307
	苏教
	四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离
	14
	套
	63
	882
	
	
	

	6
	基因转录和 翻译磁片模型
	定制
	苏教
	具有单独构件，可以分步演示。大小适合黑 板展示
	1
	套
	562
	562
	
	
	

	二、给排水设备
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	双口洗眼器
	FMJ110
	润旺达
	1、主体：加厚铜质；
2、表面处理：高亮度电镀层，耐腐蚀、耐热，附着力强；
3、防尘盖：PP材质，双喷头均配置防尘盖，通水时自动冲开；
4、开关手柄：杠杆式结构，铜质按压阀芯配塑料操作手柄，启闭快速、响应灵敏；
5、供水软管：配置长度≥1.4米柔性软管，采用不锈钢编织增强层，耐磨、防扭结、防老化；
6、耐压性能：最大承受水压 0.6MPa（6bar）；
7、洗眼喷头：一体注塑成型，软性橡胶材质，内置缓冲滤网，出水柔和均匀，有效过滤杂质，避免冲击伤害眼睛；双口总流量≥3.0L/min，持续供水≥15 分钟；
8、控水阀：配置止回阀，具备自动复位、自动关闭功能。
	1
	个
	511
	511
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	三、安装附件部分
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	电源布线耗材
	定制
	瑞天
	1.地面耗材：每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。 
2.地下耗材：电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管
	1
	室
	3142
	3142
	
	
	

	四、装修
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	环境改造
	定制
	国产
	一、水电改造：1.阻燃电线，超五类带屏闭网线，PVC线管，空调单独4平方专线，灯、插座2.5平方铜芯线分开控制。PVC水管及配件，人工及材料及辅材。

二、窗帘： 1.按需定制百叶窗帘或落地布帘。

三、吊顶：1.0.7MM厚600*600铝扣板、龙骨、边条、人工安装。

四、地面：铺设管线后，恢复地面

五、教室原有风扇、照明设备位置调整。

六、材料运输及搬运，垃圾清理。
	1
	室
	10000
	10000
	
	
	

	物理准备室
	
	

	序号
	名称
	类别/型号
	品牌
	参数
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额（元）
	单体图
	
	

	1
	电源功能柱
	WCY-DYGNZ-02型
	威成亚
	1.规格：≥270mm（L）×165mm（W）×750mm（H）；
2.材质：整体采用PP和ABS材质，具有耐化学性、耐热性、电绝缘性等性能；
3.主体设置多组加强筋，能够起到增强主体刚性和进行限位的作用；
4.设有检修口，拆装方便，便于线路检修和维护；
	1
	只
	293
	293
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	2
	电源
	WCY-XSDY-170C
	威成亚
	1、电源外壳整体采用ABS新型环保材料一体化注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能；
2、包含不少于2路220V电源插座输出，装有电源总开关，能够一键开启与关闭整个电源，具有过流短路保护及电源输出指示功能。
	2
	套
	213
	426
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	3
	电源布线耗材
	定制
	瑞天
	1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。
2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。
	1
	室
	533
	533
	
	
	

	化学准备室
	
	

	序号
	名称
	类别/型号
	品牌
	参数
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额（元）
	单体图
	
	

	1
	斜流式管道风机
	ST-200
	塑腾
	功率≥120w，风量：≥1200m³/h，噪音≤50db，接管φ200mm。
	2
	台
	1028
	2056
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	2
	通风管道
	定制
	威成亚
	1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道；
2.支管道规格：φ110mm，PVC成品管道；
3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。  
（实际管径视现场情况可适当调整）
	1
	套
	2907
	2907
	
	
	

	3
	电源布线耗材
	定制
	瑞天
	1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。
2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。
	1
	室
	533
	533
	
	
	

	生物准备室
	
	

	序号
	名称
	类别/型号
	品牌
	参数
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额（元）
	单体图
	
	

	1
	斜流式管道风机
	ST-200
	塑腾
	功率≥120w，风量：≥1200m³/h，噪音≤50db，接管φ200mm。
	1
	台
	1028
	1028
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	2
	通风管道
	定制
	威成亚
	1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道；
2.支管道规格：φ110mm，PVC成品管道；
3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。  
（实际管径视现场情况可适当调整）
	1
	套
	2907
	2907
	
	
	

	3
	血细胞计数板
	16017
	苏教
	H 型凹槽，两个计数池，计数池深度 0.1 mm， 配套盖玻片
	5
	片
	50
	250
	
	
	

	4
	离心机
	02070
	苏教
	0 r/min～4000 r/min，10 mL、20 mL、50 mL 等，6 或 8 孔等，无刷电机
	1
	台
	656
	656
	
	
	

	5
	电源布线耗材
	定制
	瑞天
	1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。
2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。
	1
	室
	533
	533
	
	
	

	高中物理数字化探究设备

	一、老师端探究设备
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	型号
	品牌
	参数
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额（元）
	单体图
	备注
	配备优先级

	1
	数字化探究软件
	EJ-01
	威成亚
	1.软件支持无线和有线连接方式；
2.实现与传感器的直接通信，无需其他扩展配件进行二次连接；
3.软件内置操作帮助说明，长按各个按钮出现简要提示，可查看与该按钮对应的详细说明，提高实用性、易用性；
4.提供不低于12种页面布局模板，可依据实验要求选择对应的页面布局方式；
5.提供多种数据显示方式，包含点线图、数据表格、指针仪表、数字仪表等；
6.支持用户自行设计实验模板、设置公式、数据分析等；
7.支持用户对已完成实验进行模板保存，便于分享及后续使用；
8.支持实验保存及回放，利于学生巩固学习；
9.支持对实验数据进行导出及导入，方便实验数据留存，让学生进一步学习探究。
	1
	套
	25560
	25560
	
	
	

	2
	智能采集终端
	TB230FC 0006
	联想
	1.显示屏：10.1英寸及以上尺寸。
2.显示屏分辨率：≥1920×1200高清显示屏。
3.中央处理器CPU：多核心中央处理器。
4.运行内存：≥6GB。
5.储存空间：≥128GB的内置芯片级储存空间。
6.无线传感器数据采集通道：蓝牙或其他。
7.具备定位功能。
8.摄像头：前置不小于500万像素、后置不小于800万像素，支持自动对焦。
9.内置扬声器。
10.接口：具备一种或多种外部接口。
	1
	只
	3060
	3060
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	3
	电流传感器
	WCY-U-P 1001
	威成亚
	量程：-2A～2A；分度：0.01A 
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕要求具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电流有关的实验。
	3
	只
	520
	1560
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	必修基本

	4
	微电流传感器
	WCY-U-P 1002
	威成亚
	量程：-100μA～100μA；分度：0.1μA
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕要求具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与微小电流有关的实验。
	1
	只
	477
	477
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	必修基本

	5
	电压传感器
	WCY-U-P 1003
	威成亚
	量程：-25V～25V；分度：0.01V
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电压有关的实验。
	3
	只
	474
	1422
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	必修基本

	6
	力传感器
	WCY-U-P 1006
	威成亚
	量程：-50N～+50N；分度：0.001N       
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置不小于1.8寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、windows系统。
▲6.力传感器产品满足以下性能要求：
1）、使用输出符合 LPS 和SELV 适配器或其他类型 ；
2）、可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；
3）、设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；
4）、正常使用时可触及，无危险；
5）、稳定性通过≥10°倾斜试验。
带▲条款投标人须提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。
	2
	只
	506
	1012
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	必修基本

	7
	压强传感器
	WCY-U-P 1011
	威成亚
	量程：0kPa～700kPa分度：0.01kPa
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                            
5.功能：用于与气体压力有关的各类实验。
	1 
	只
	937
	937
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	必修基本

	8
	微力传感器
	WCY-U-P 1069
	威成亚
	量程：-2N～2N；分度： 0.01N                
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置不小于1.8寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置的USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、windows系统。
	1
	只
	515
	515
	[image: image24.png]



	
	必修基本

	9
	磁感应传感器
	WCY-U-P 1005
	威成亚
	量程：-130mT～130mT 分度：0.01mT
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测量空间任意点的磁场强度。
	1 
	只
	468
	468
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	必修基本

	10
	加速度传感器
	WCY-U-P 1013
	威成亚
	量程：-16g～16g 分度：0.01g
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装。
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.功能：可同时测量传感器本身或与传感器同步运行物体三个互为垂直方向上的加速度，用于与加速度有关的各类实验。
	1 
	只
	444
	444
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	必修基本

	11
	光电门传感器
	WCY-U-P 1008
	威成亚
	量程：0～∞μs
分辨率：1μs
1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；光电门A内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据，内置小型锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
2.光电门A内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连；
3.可检测特定物体与光电门A的距离，搭配光电门B可实现区间记时；
                                                                                                                            
功能：作为常见的多功能计时工具，广泛应用于与运动有关的各类实验。
	1 
	对
	738
	738
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	必修基本

	12
	分体式位移传感器
	WCY-U-P 1007
	威成亚
	量程：4cm～200cm 
分度：0.1cm
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.分体式设计，不应对被测量物的外观形状有特殊要求。                                                                                                                       
6.功能：反映被测物的实时位移。用于与时间位移有关的各类实验。
	1 
	套
	854
	854
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	必修基本

	13
	长距传感器
	WCY-U 1018
	威成亚
	量程：0.15m～6m 
分度：0.001m
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
3.连接：内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集终端相连； 
4.一体式设计，无需接触被测物即可实现实时位置测量。                                                                                                                        
5.功能：可反映被测物的实时位移。用于与时间位移有关的各类实验。
	1 
	只
	485
	485
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	必修基本

	14
	快速温度传感器
	WCY-U-P 1046
	威成亚
	量程： -20℃ ～ 130℃ 分度：0.1℃
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 配备水滴型测头，具有防水、温度响应快速、体积小巧的特点 ；                                                                                                              
6.功能：用于各类需要及时反应温度变化的实验场合。
	1 
	只
	409
	409
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	必修基本

	15
	飞行计时器
	WCY-U-P 1049
	威成亚
	量程：0～∞μs 
分辨率：1μs
1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型，内置小型锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；内置显示屏，可直接显示飞行时间等信息；
2.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 
                                                                                                                   
功能：与平抛运动实验器搭配使用， 可测量钢球的飞行时间。
	1 
	只
	471
	471
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	平抛运动实验器
	必修基本

	16
	交流电压传感器
	WCY-U-P 3080
	威成亚
	量程：0V～36V；分度：0.01V
1、工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2、屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3、电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4、连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5、功能：用于测量交流电压及相关实验。
	1
	个
	362
	362
	[image: image32.png]



	
	必修基本

	17
	向心力实验器
	WCY806
	威成亚
	量  程：力 0 N～10 N  角速度 0 rad/s～99 rad/s
分度：力 0.001N     角速度 0.01rad/s
1.产品由外壳、底座、触屏、动力旋臂（内置力传感器）、砝码和配重砝码等组成。
2.外壳的底座采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，保障实验过程安全稳定。
3.内置传感器、显示屏和动力装置，无需连接采集终端，支持通过触屏操控旋臂运行状态同时显示实验数据和图象。
4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集终端相连；
5.至少配备四种规格的砝码和四种规格配重砝码，便于灵活变更质量及精准配重。                                                                                                                         
6.功能：用于验证向心力与质量、半径及转速的关系。
▲7.向心力实验器产品满足以下性能要求：
1）、使用输出符合 LPS 和SELV 适配器或其他类型 ；
2）、可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件；
3）、设备外壳边缘光滑圆润无锐边；运动零部件在各档位下不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；
4）、正常使用时可触及，无危险；
5）、稳定性通过≥10°倾斜试验。
带▲条款投标人须提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。
	1
	套
	2907
	2907
	[image: image33.png]



	
	必修基本

	18
	平抛运动实验器
	WCY809
	威成亚
	1.由底座、立柱、轨道固定架、平抛轨道、及小球接收器等组成。
2.固定架采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装。结构稳定，保障实验安全。

3.功能：配合飞行计时器使用，用于探究平抛运动的特点。
	1
	套
	523
	523
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	飞行计时器
	必修基本

	19
	电阻定律实验器
	WCY826
	威成亚
	1.组成：由铝合金型材底板,红黑色色螺帽接线柱、底板等组成。
底板配有满足实验要求的不少于四组不同规格金属丝。
2.功能：可用来探究电阻与金属材料、长度、横截面积的关系。
	1
	套
	351
	351
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	电流传感器+电压传感器
	必修基本

	20
	多用力学轨道
	WCY918
	威成亚
	轨道量程：0mm～1200mm；分度：1mm
1、由铝合金轨道、实验小车、多用力学轨道配件盒组成；铝合金轨道两侧设有T形槽，用来固定支架或转接头，将实验中所用传感器和其它附件固定；配件盒装有碰撞套装、挡光片、传感器固定架、摩擦力板、弹簧、阻拦块、磁性缓冲器等配件；实验小车外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，小车壳体外预留卡槽及连接口，方便固定各类配件和传感器；设有弹射器、剪刀夹、粘扣等，车轴选用弹簧式悬挂系统；
功能：与位移传感器、光电门传感器、加速度传感器、力传感器等搭配使用，用于完成与位移、时间、力、质量等有关的各类实验。
	1
	套
	969
	969
	[image: image36.png]F T Y R O’Qmm




	光电门1套/位移
	必修基本

	21
	摩擦力实验器
	WCY830
	威成亚
	1.组成：由轨道固定器、滑块（内置传感器）、动力装置、电位器、摩擦面、配重块(不少于5块)。
2.功能：用于探究影响滑动摩檫力大小的因素，探究最大静摩擦力。
动力装置速率可调，通过添加等重的配重片数量来配合滑块（内置力传感器）使用，描绘动力装置匀速拉动滑块滑动过程中，摩擦力与不同摩擦面、正压力等因素之间的关系。
▲3.摩擦力实验器产品满足以下性能要求：
1）、在正常条件下，有一个或一个以上的措施来防止可触及零部件成为危险带电；
2）、与外部电路的连接，不会在正常条件和单一故障条件下使外部电路的可触及零部件变成为危险带电；
3）、设备外壳边缘光滑圆润无锐边；
4）、运动零部件不会挤破、划破或刺破可能接触它们的操作人员的身体的各个部位，也不得严重夹伤操作人员的皮肤；
5）、正常使用时可触及，无危险；
6）、稳定性通过≥10°倾斜试验；
7）、可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件。
带▲条款投标人须提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。
	1
	套
	1065
	1065
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	必修基本

	22
	斜面上力的分解
	WCY805
	威成亚
	角度 量程：0~90°；分度：0.1°
力F1 量程：0~9.8N；分度：0.01N
力F2 量程：0~9.8N；分度：0.01N
1.工艺：实验器一体成型、免安装，内置两个力传感器和一个角度传感器；
2.组成：由角度调节支架、固定支架、重物承台、水平仪、配重环等组成；
3.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
4.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
5.分别支持Android、windows系统。
6.可实现脱机校准两个内置的力传感器。
7.功能：支持通过内置的传感器测出重物在不同角度时重力的分力情况,并通过内置显示屏实时显示两个力的数值及角度。
	1
	套
	1375
	1375
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	必修基本

	23
	智能电源
	WCY850
	威成亚
	1、规格：≥155mm（L）×115mm（W）×45mm（H）；
2、工艺：采用ABS塑料注塑工艺成型、组装；
3、屏幕：内嵌式4.3英寸（偏差±5%）显示屏，支持触控操作；
4、功能：具有直流输出、交流输出、信号波输出、组合波输出功能；
4.1、直流输出：输出电压0-20V可调，最小调节0.1V，过流保护0-15V/3A；15-20V/2A，有过载提示；
4.2、交流输出：输出电压0-15V可调，最小调节0.1V，过流保护0-15V/3A，有过载提示；
4.3、信号波输出：
4.3.1、正弦波输出：输出频率10-100Hz可调，最小调节10Hz，输出电压1-20V可调，最小调节1V，有连续模式和单次模式，单次模式输出一个波形后自动复位；
4.3.2、方波输出：输出频率10-100Hz可调，最小调节10Hz，输出电压1-20V可调，最小调节1V，有连续模式和单次模式，单次模式输出一个波形后自动复位；
4.3.3、三角波输出：上升与下降时间有六挡可调，输出电压1-20V可调，最小调节1V，有连续模式和单次模式，单次模式输出一个波形后自动复位；
4.3.4、梯形波输出：上升、持续和下降时间有六档可调，输出电压1-20V可调，最小调节1V，有连续模式和单次模式，单次模式输出一个波形后自动复位；
4.4、组合波输出：组合波由5个上升时间不同的三角波组成，最大输出电压3.5V。
	1
	套
	1385
	1385
	[image: image39.png]



	
	未标等级

	24
	机械能守恒实验器
	WCY807
	威成亚
	1.组成：弧形刻度板,传感器固定架,三角底座，控制开关，运动摆柱(带细线)等
2.功能：与传感器配套使用,能够完成势能与动能间相互转化，来验证机械能守恒定律。
	1
	套
	580
	580
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	光电门
	未标等级

	25
	传感器ABS专制箱
	WCY110
	威成亚
	尺寸：≥435mm×345mm×168mm
	1
	只
	298
	298
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	26
	采集器铝合金箱
	WCY111
	威成亚
	尺寸：≥370mm×220mm×85mm
	1
	只
	224
	224
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	二、学生端探究设备
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	型号
	品牌
	参数
	数量
	单位
	单价
	金额
	单体图
	备注
	配备优先级

	1 
	智能采集终端
	TB230FC 0006
	联想
	1.显示屏：10.1英寸及以上尺寸。
2.显示屏分辨率：≥1920×1200高清显示屏。
3.中央处理器CPU：多核心中央处理器。
4.运行内存：≥6GB。
5.储存空间：≥128GB的内置芯片级储存空间。
6.无线传感器数据采集通道：蓝牙或其他。
7.具备定位功能。
8.摄像头：前置不小于500万像素、后置不小于800万像素，支持自动对焦。
9.内置扬声器。
10.接口：具备一种或多种外部接口。
	14
	只
	3060
	42840
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	2 
	电流传感器
	WCY-U-P 1001
	威成亚
	量程：-2A～2A；分度：0.01A 
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕要求具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电流有关的实验。
	14
	只
	520
	7280
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	必修基本

	3 
	微电流传感器
	WCY-U-P 1002
	威成亚
	量程：-100μA～100μA；分度：0.1μA
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕要求具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与微小电流有关的实验。
	14
	只
	477
	6678
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	必修基本

	4 
	电压传感器
	WCY-U-P 1003
	威成亚
	量程：-25V～25V；分度：0.01V
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电压有关的实验。
	14
	只
	474
	6636
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	必修基本

	5 
	力传感器
	WCY-U-P 1006
	威成亚
	量程：-50N～+50N；分度：0.001N       
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置不小于1.8寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、windows系统。
	28
	只
	506
	14168
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	必修基本

	6 
	微力传感器
	WCY-U-P 1069
	威成亚
	量程：-2N～2N；分度： 0.01N                
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置不小于1.8寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置的USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.可分别支持Android、windows系统。
	14
	只
	515
	7210
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	必修基本

	7 
	光电门传感器
	WCY-U-P 1008
	威成亚
	量程：0～∞μs
分辨率：1μs
1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；光电门A内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据，内置小型锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
2.光电门A内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连；
3.可检测特定物体与光电门A的距离，搭配光电门B可实现区间记时；
                                                                                                                            
功能：作为常见的多功能计时工具，广泛应用于与运动有关的各类实验。
	14
	对
	738
	10332
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	必修基本

	8 
	磁感应传感器
	WCY-U-P 1005
	威成亚
	量程：-130mT～130mT 分度：0.01mT
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5.功能：用于测量空间任意点的磁场强度。
	14
	只
	468
	6552
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	必修基本

	9 
	加速度传感器
	WCY-U-P 1013
	威成亚
	量程：-16g～16g 分度：0.01g
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装。
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.功能：可同时测量传感器本身或与传感器同步运行物体三个互为垂直方向上的加速度，用于与加速度有关的各类实验。
	14
	只
	444
	6216
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	必修基本

	10 
	压强传感器
	WCY-U-P 1011
	威成亚
	量程：0kPa～700kPa分度：0.01kPa
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                            
5.功能：用于与气体压力有关的各类实验。
	14
	只
	937
	13118
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	必修基本

	11 
	分体式位移传感器
	WCY-U-P 1007
	威成亚
	量程：4cm～200cm 
分度：0.1cm
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.分体式设计，不应对被测量物的外观形状有特殊要求。                                                                                                                       
6.功能：反映被测物的实时位移。用于与时间位移有关的各类实验。
	14
	套
	854
	11956
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	必修基本

	12 
	长距传感器
	WCY-U 1018
	威成亚
	量程：0.15m～6m 
分度：0.001m
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
3.连接：内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集终端相连； 
4.一体式设计，无需接触被测物即可实现实时位置测量。                                                                                                                        
5.功能：可反映被测物的实时位移。用于与时间位移有关的各类实验。
	14
	只
	485
	6790
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	必修基本

	13 
	快速温度传感器
	WCY-U-P 1046
	威成亚
	量程： -20℃ ～ 130℃ 分度：0.1℃
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，支持脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，支持通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 配备水滴型测头，具有防水、温度响应快速、体积小巧的特点 ；                                                                                                              
6.功能：用于各类需要及时反应温度变化的实验场合。
	14
	只
	409
	5726
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	必修基本

	14 
	飞行计时器
	WCY-U-P 1049
	威成亚
	量程：0～∞μs 
分辨率：1μs
1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型，内置小型锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；内置显示屏，可直接显示飞行时间等信息；
2.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集器相连； 
                                                                                                                   
功能：与平抛运动实验器搭配使用， 可测量钢球的飞行时间。
	14
	只
	471
	6594
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	平抛运动实验器
	必修基本

	15 
	交流电压传感器
	WCY-U-P 3080
	威成亚
	量程：0V～36V；分度：0.01V
1、工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2、屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3、电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4、连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5、功能：用于测量交流电压及相关实验。
	14
	个
	362
	5068
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	必修基本

	16 
	向心力实验器
	WCY806
	威成亚
	量  程：力 0 N～10 N  角速度 0 rad/s～99 rad/s
分度：力 0.001N     角速度 0.01rad/s
1.产品由外壳、底座、触屏、动力旋臂（内置力传感器）、砝码和配重砝码等组成。
2.外壳的底座采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，保障实验过程安全稳定。
3.内置传感器、显示屏和动力装置，无需连接采集终端，支持通过触屏操控旋臂运行状态同时显示实验数据和图象。
4.内置无线传输模块，通过数据线或无线方式与采集终端相连；
5.至少配备四种规格的砝码和四种规格配重砝码，便于灵活变更质量及精准配重。                                                                                                                         
6.功能：用于验证向心力与质量、半径及转速的关系。
	14
	套
	2907
	40698
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	必修基本

	17 
	平抛运动实验器
	WCY809
	威成亚
	1.由底座、立柱、轨道固定架、平抛轨道、及小球接收器等组成。
2.固定架采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装。结构稳定，保障实验安全。

3.功能：配合飞行计时器使用，用于探究平抛运动的特点。
	14
	套
	523
	7322
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	飞行计时器
	必修基本

	18 
	电阻定律实验器
	WCY826
	威成亚
	1.组成：由铝合金型材底板,红黑色色螺帽接线柱、底板等组成。
底板配有满足实验要求的不少于四组不同规格金属丝。
2.功能：可用来探究电阻与金属材料、长度、横截面积的关系。
	14
	套
	351
	4914
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	电流传感器+电压传感器
	必修基本

	19 
	多用力学轨道
	WCY918
	威成亚
	轨道量程：0mm～1200mm；分度：1mm
1、由铝合金轨道、实验小车、多用力学轨道配件盒组成；铝合金轨道两侧设有T形槽，用来固定支架或转接头，将实验中所用传感器和其它附件固定；配件盒装有碰撞套装、挡光片、传感器固定架、摩擦力板、弹簧、阻拦块、磁性缓冲器等配件；实验小车外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，小车壳体外预留卡槽及连接口，方便固定各类配件和传感器；设有弹射器、剪刀夹、粘扣等，车轴选用弹簧式悬挂系统；
功能：与位移传感器、光电门传感器、加速度传感器、力传感器等搭配使用，用于完成与位移、时间、力、质量等有关的各类实验。
	14
	套
	969
	13566
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	光电门1套/位移
	必修基本

	20 
	机械能守恒实验器
	WCY807
	威成亚
	1.组成：弧形刻度板,传感器固定架,三角底座，控制开关，运动摆柱(带细线)等
2.功能：与传感器配套使用,能够完成势能与动能间相互转化，来验证机械能守恒定律。
	14
	套
	580
	8120
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	光电门
	未标等级

	21 
	摩擦力实验器
	WCY830
	威成亚
	1.组成：由轨道固定器、滑块（内置传感器）、动力装置、电位器、摩擦面、配重块(不少于5块)。
2.功能：用于探究影响滑动摩檫力大小的因素，探究最大静摩擦力。
动力装置速率可调，通过添加等重的配重片数量来配合滑块（内置力传感器）使用，描绘动力装置匀速拉动滑块滑动过程中，摩擦力与不同摩擦面、正压力等因素之间的关系。
	14
	套
	1065
	14910
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	必修基本

	22 
	斜面上力的分解
	WCY805
	威成亚
	角度 量程：0~90°；分度：0.1°
力F1 量程：0~9.8N；分度：0.01N
力F2 量程：0~9.8N；分度：0.01N
1.工艺：实验器一体成型、免安装，内置两个力传感器和一个角度传感器；
2.组成：由角度调节支架、固定支架、重物承台、水平仪、配重环等组成；
3.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
4.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
5.分别支持Android、windows系统。
6.可实现脱机校准两个内置的力传感器。
7.功能：支持通过内置的传感器测出重物在不同角度时重力的分力情况,并通过内置显示屏实时显示两个力的数值及角度。
	14
	套
	1375
	19250
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	必修基本

	23 
	传感器ABS专制箱
	WCY110
	威成亚
	尺寸：≥435mm×345mm×168mm
	14
	只
	298
	4172
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	24 
	采集器铝合金箱
	WCY111
	威成亚
	尺寸：≥370mm×220mm×85mm
	14
	只
	224
	3136
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	高中化学数字化探究设备

	一、老师端探究设备
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	型号
	品牌
	参数
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额（元）
	单体图
	备注
	配备优先级

	RJ
	数字化探究软件
	EJ-01
	威成亚
	1.软件支持无线和有线连接方式；
2.实现与传感器的直接通信，无需其他扩展配件进行二次连接；
3.软件内置操作帮助说明，长按各个按钮出现简要提示，可查看与该按钮对应的详细说明，提高实用性、易用性；
4.提供不低于12种页面布局模板，可依据实验要求选择对应的页面布局方式；
5.提供多种数据显示方式，包含点线图、数据表格、指针仪表、数字仪表等；
6.支持用户自行设计实验模板、设置公式、数据分析等；
7.支持用户对已完成实验进行模板保存，便于分享及后续使用；
8.支持实验保存及回放，利于学生巩固学习；
9.支持对实验数据进行导出及导入，方便实验数据留存，让学生进一步学习探究。
	1 
	套
	25560
	25560
	
	
	

	1 
	智能采集终端
	TB230FC 0006
	联想
	1.显示屏：10.1英寸及以上尺寸。
2.显示屏分辨率：≥1920×1200高清显示屏。
3.中央处理器CPU：多核心中央处理器。
4.运行内存：≥6GB。
5.储存空间：≥128GB的内置芯片级储存空间。
6.无线传感器数据采集通道：蓝牙或其他。
7.具备定位功能。
8.摄像头：前置不小于500万像素、后置不小于800万像素，支持自动对焦。
9.内置扬声器。
10.接口：具备一种或多种外部接口。
	1
	只
	3060
	3060
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	2 
	电流传感器
	WCY-U-P 1001
	威成亚
	量程：-2A～2A；分度：0.01A 
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕要求具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电流有关的实验。
	1 
	只
	520
	520
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	必修必配

	3 
	电压传感器
	WCY-U-P 1003
	威成亚
	量程：-25V～25V；分度：0.01V
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电压有关的实验。
	1 
	只
	474
	474
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	必修必配

	4 
	中和滴定装置
	WCY-U-P 2035
	威成亚
	滴数，量程：0～∞d；分度：1d
pH，量程：0～14；分度：0.01pH
电导率，量程：0～20000μS/cm；分度：1μS/cm
温度：量程：-40℃～125℃；分度：0.1℃
1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，壳体应配备3个传感器探头插孔及≥15.5mm×20mm的滴液孔窗口，液滴在此窗口内任意位置穿过均能被识别；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.有线连接方式：通过USB连接；
5.无线连接方式：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接。
6.配备pH传感器、电导率传感器、温度传感器探头。可拓展支持各类常用离子探头。 
7.可分别支持Android、windows系统。
8.滴定计数器装置能同时连接多个传感器的探头，可实现单个传感器的独立工作或多个传感器同时工作。
9.可实现脱机校准pH、电导率及各类离子传感器。
10.能识别的最小液滴体积低至0.006毫升。
11.功能：与中和滴定实验器、磁力搅拌器一起使用可完成酸碱中和滴定、电导率滴定、弱电解质的稀释、沉淀滴定、氧还原滴定及其它需要滴定测算体积的定量实验。
	1
	只
	1912
	1912
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	必修基本

	5 
	pH传感器
	WCY-U-P 2031
	威成亚
	量程：0～14  分度：0.01
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装;
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据;
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测定溶液酸碱度以及与之相关的各类实验。
	1 
	只
	777
	777
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	必修必配

	6 
	压强传感器
	WCY-U-P 1011
	威成亚
	量程：0kPa～700kPa分度：0.01kPa
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                            
5.功能：用于与气体压力有关的各类实验。
	1 
	只
	937
	937
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	必修必配

	7 
	温度传感器
	WCY-U-P 1010
	威成亚
	量程： -40℃ ~ 125℃ 分度：0.01℃
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 配备不锈钢探头，强度高，耐久性好，稳定性强；                                                                                                             
6.功能：应用于与温度或温度变化有关的各类实验。
	1 
	只
	479
	479
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	必修必配

	8 
	相对压强传感器
	WCY-U-P 1012
	威成亚
	量程：-50kPa ～ 50kPa分度：0.01kPa
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                            
5.功能：用于与气体压力有关的各类实验。
	1 
	只
	986
	986
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	特色必配

	9 
	远红外加热器
	WCY816
	威成亚
	1.220V/50Hz交流供电,远红外加热炉芯，功率不小于80W。
2.主体由烫伤防护外罩,抗高温材料底座制成,外壳装有电源开关,工作指示灯和电压保护装置,可完成晶体的熔化等热学实验.
	1 
	套
	575
	575
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	必修必配

	10 
	化学反应速率实验器
	WCY941
	威成亚
	1.由具支试管、单孔硅胶塞、球形分液漏斗、Y型玻璃导管、大口注射器等组成。
2.可以将具支试管固定在多用实验支架上，结构稳定，球形分液漏斗和注射器具有泄压功能，保障实验安全。
功能：与相对压强传感器、多用实验支架、英式四爪夹、多功能转接头配合使用，能完成定性与定量研究影响化学反应速率的因素、探究金属的活泼性、探究过氧化氢在不同条件下的分解等实验。
	1 
	套
	298
	298
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	相对压强传感器
	必修基本

	11 
	原电池实验器
	WCY866
	威成亚
	1.组成：由盛液器、三种不同材质的电极（铜 铁 锌）等组成。
2.功能：与电压传感器配合使用，可用于研究原电池的工作原理。
	1 
	套
	107
	107
	[image: image77.png]



	电压传感器
	必修必配

	12 
	中和热实验装置
	WCY881
	威成亚
	1.组成：由外隔热桶、内盛液器等组成。
2.功能：与传感器配合使用，可完成化学反应中热量的测量
	1 
	套
	282
	282
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	温度传感器
	必修必配

	13 
	水电解实验器
	WCY913
	威成亚
	1.腔体、底座采用透明PC材料一体化成型；
2.腔体由氧气腔、氢气腔和排水腔三部分组成，气腔带刻度便于观察氢氧气体比例；大容量排水腔可容纳实验时气腔排开的水；
3.内置≥8mm×50mm可更换长效碳棒电极，工作效率高，便于清洗；
4.通过适配器接入电源。
	1
	套
	523
	523
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	未定级

	14 
	中和滴定实验器
	WCY833
	威成亚
	1.组成：由多用支架底座、转接头、不锈钢连接杆、酸碱两用滴定管、蝴蝶夹、四爪夹、注射器、二通阀、滴定头、烧杯等组成；
2.多用支架底座外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装。结构稳定，可保障实验安全。
3.应配备多个滴定头。                                                                                                                 
4.可兼容滴定管、注射器等多种规格量器。
5.采用双阀组合可保障滴定速率恒定、液滴体积一致，且能实现快速启停。
6.功能：配合中和滴定装置、磁力搅拌器可完成酸碱中和滴定、电导率滴定、弱电解质的稀释、沉淀滴定、氧还原滴定及其它需要滴定测算体积的定量实验。
	1
	套
	682
	682
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	中和滴定装置/滴定计数传感器
	必修基本

	15 
	传感器ABS专制箱
	WCY110
	威成亚
	尺寸：≥435mm×345mm×168mm
	1
	只
	298
	298
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	16 
	采集器铝合金箱
	WCY111
	威成亚
	尺寸：≥370mm×220mm×85mm
	1 
	只
	224
	224
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	二、学生端探究设备
	
	
	
	
	
	
	

	序号
	名称
	型号
	品牌
	参数
	数量
	单位
	单价
	金额
	单体图
	备注
	配备优先级

	1 
	智能采集终端
	TB230FC 0006
	联想
	1.显示屏：10.1英寸及以上尺寸。
2.显示屏分辨率：≥1920×1200高清显示屏。
3.中央处理器CPU：多核心中央处理器。
4.运行内存：≥6GB。
5.储存空间：≥128GB的内置芯片级储存空间。
6.无线传感器数据采集通道：蓝牙或其他。
7.具备定位功能。
8.摄像头：前置不小于500万像素、后置不小于800万像素，支持自动对焦。
9.内置扬声器。
10.接口：具备一种或多种外部接口。
	14
	只
	3060
	42840
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	2 
	电流传感器
	WCY-U-P 1001
	威成亚
	量程：-2A～2A；分度：0.01A 
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据。
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕要求具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电流有关的实验。
	14 
	只
	520
	7280
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	必修必配

	3 
	电压传感器
	WCY-U-P 1003
	威成亚
	量程：-25V～25V；分度：0.01V
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，通过内置USB接口充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；  
5.可分别支持Android、windows系统；
6.屏幕具备电量提示和连接状态提示功能
7.功能：用于与电压有关的实验。
	28 
	只
	474
	13272
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	必修必配

	4 
	中和滴定装置
	WCY-U-P 2035
	威成亚
	滴数，量程：0～∞d；分度：1d
pH，量程：0～14；分度：0.01pH
电导率，量程：0～20000μS/cm；分度：1μS/cm
温度：量程：-40℃～125℃；分度：0.1℃
1.外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装，壳体应配备3个传感器探头插孔及≥15.5mm×20mm的滴液孔窗口，液滴在此窗口内任意位置穿过均能被识别；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.有线连接方式：通过USB连接；
5.无线连接方式：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接。
6.配备pH传感器、电导率传感器、温度传感器探头。可拓展支持各类常用离子探头。 
7.可分别支持Android、windows系统。
8.滴定计数器装置能同时连接多个传感器的探头，可实现单个传感器的独立工作或多个传感器同时工作。
9.可实现脱机校准pH、电导率及各类离子传感器。
10.能识别的最小液滴体积低至0.006毫升。
11.功能：与中和滴定实验器、磁力搅拌器一起使用可完成酸碱中和滴定、电导率滴定、弱电解质的稀释、沉淀滴定、氧还原滴定及其它需要滴定测算体积的定量实验。
	14 
	只
	1912
	26768
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	必修基本

	5 
	pH传感器
	WCY-U-P 2031
	威成亚
	量程：0～14  分度：0.01
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装;
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据;
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接； 
5.功能：用于测定溶液酸碱度以及与之相关的各类实验。
	14 
	只
	777
	10878
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	必修必配

	6 
	压强传感器
	WCY-U-P 1011
	威成亚
	量程：0kPa～700kPa分度：0.01kPa
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                            
5.功能：用于与气体压力有关的各类实验。
	14 
	只
	937
	13118
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	必修必配

	7 
	温度传感器
	WCY-U-P 1010
	威成亚
	量程： -40℃ ~ 125℃ 分度：0.01℃
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；
5. 配备不锈钢探头，强度高，耐久性好，稳定性强；                                                                                                             
6.功能：应用于与温度或温度变化有关的各类实验。
	28 
	只
	479
	13412
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	必修必配

	8 
	相对压强传感器
	WCY-U-P 1012
	威成亚
	量程：-50kPa ～ 50kPa分度：0.01kPa
1.工艺：外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装；
2.屏幕：内置显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据；
3.电池：内置大容量锂离子电池，可通过内置的USB接口对锂离子电池进行充电；
4.连接方式：
无线：内置无线传输模块，通过蓝牙方式连接；
有线：通过USB连接；                                                                                                                            
5.功能：用于与气体压力有关的各类实验。
	14 
	只
	986
	13804
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	特色必配

	9 
	原电池实验器
	WCY866
	威成亚
	1.组成：由盛液器、三种不同材质的电极（铜 铁 锌）等组成。
2.功能：与电压传感器配合使用，可用于研究原电池的工作原理。
	28 
	套
	107
	2996
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	电压传感器
	必修必配

	10 
	中和热实验装置
	WCY881
	威成亚
	1.组成：由外隔热桶、内盛液器等组成。
2.功能：与传感器配合使用，可完成化学反应中热量的测量
	28 
	套
	282
	7896
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	温度传感器
	必修必配

	11 
	水电解实验器
	WCY913
	威成亚
	1.腔体、底座采用透明PC材料一体化成型；
2.腔体由氧气腔、氢气腔和排水腔三部分组成，气腔带刻度便于观察氢氧气体比例；大容量排水腔可容纳实验时气腔排开的水；
3.内置≥8mm×50mm可更换长效碳棒电极，工作效率高，便于清洗；
4.通过适配器接入电源。
	14 
	套
	523
	7322
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	未定级

	12 
	中和滴定实验器
	WCY833
	威成亚
	1.组成：由多用支架底座、转接头、不锈钢连接杆、酸碱两用滴定管、蝴蝶夹、四爪夹、注射器、二通阀、滴定头、烧杯等组成；
2.多用支架底座外壳采用ABS塑料注塑工艺一次成型、组装。结构稳定，可保障实验安全。
3.应配备多个滴定头。                                                                                                                 
4.可兼容滴定管、注射器等多种规格量器。
5.采用双阀组合可保障滴定速率恒定、液滴体积一致，且能实现快速启停。
6.功能：配合中和滴定装置、磁力搅拌器可完成酸碱中和滴定、电导率滴定、弱电解质的稀释、沉淀滴定、氧还原滴定及其它需要滴定测算体积的定量实验。
	14 
	套
	682
	9548
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	中和滴定装置/滴定计数传感器
	必修基本

	13 
	化学反应速率实验器
	WCY941
	威成亚
	1.由具支试管、单孔硅胶塞、球形分液漏斗、Y型玻璃导管、大口注射器等组成。
2.可以将具支试管固定在多用实验支架上，结构稳定，球形分液漏斗和注射器具有泄压功能，保障实验安全。
功能：与相对压强传感器、多用实验支架、英式四爪夹、多功能转接头配合使用，能完成定性与定量研究影响化学反应速率的因素、探究金属的活泼性、探究过氧化氢在不同条件下的分解等实验。
	14 
	套
	298
	4172
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	相对压强传感器
	必修基本

	14 
	传感器ABS专制箱
	WCY110
	威成亚
	尺寸：≥435mm×345mm×168mm
	6 
	只
	298
	1788
	[image: image96.png]



	
	

	15 
	采集器铝合金箱
	WCY111
	威成亚
	尺寸：≥370mm×220mm×85mm
	14 
	只
	224
	3136
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	二、商务条款

	▲报价要求

	1.供应商竞价时必须全部响应本文件的“品牌、型号及技术参数需求”，否则报价无效。
2.本项目为总价包干，竞标报价包含货物、服务、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、垃圾清理搬运、保洁的各种费用以及安装、调试等本文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、验收检测费、合理利润、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
3.系统生成预成交供应商后，预成交供应商须在3日内按附件格式提供响应文件（加盖单位公章）扫描件。如果不能按时按要求提供，则视为预成交供应商响应无效。
4. 为保证《项目采购需求》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、投标文件相符，中标供应商交付的产品的技术参数或功能无法满足采购人实质性技术参数要求的，采购人有权拒收产品；供应商自身造成的损失采购人概不负责，同时若因供应商达不到合同、采购文件、投标文件中所规定的技术功能要求，对采购人造成不可挽救后果的，采购人有权依法对其追究相应责任。

	▲质保期及免费维护期限

	质保期为 一 年（分项货物有要求按分项要求，具体以报价文件承诺为准。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行），自通过验收合格之日起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止。质保期内，提供免费上门维修服务，免收维修费和配件费，保障正常运行并提供终身技术支持。

	▲交货时间及地点
	1.供货安装时间：交货前需提供原厂出具的供货证明及产品售后服务承诺函，采购人发出交货通知书之日起 30个工作日内，成交供应商须按采购人的要求全部供货调试完毕。如果出现不能按时供货，则视为成交供应商违约，采购人有权终止合同，并追究成交供应商的违约责任，所造成的损失由成交供应商承担。
2.交货地点：广西南宁市采购人指定地点。
3.成交人交付的所有设备必须是签订合同之日前半年内生产的产品。

	▲售后服务要求

	1.所有竞标产品必须是厂家合法渠道的全新正品，不接受拆改配产品（供货时提供设备生产厂家出具的参数确认函），按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，项目整体质保期至少为一年（各分项另有要求的，以各分项要求为准），自验收合格之日起计算；在质保期内，成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
2.质保期内提供以下技术支持和服务：
（1）电话咨询：成交供应商应当为采购人提供7×24小时技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
（2）现场响应：采购人遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商接到保障电话在2小时内派工程技术人员上门维修解决问题，工程技术人员须是供应商社保人员，不接受技术外包，提供响应方案合理性说明。
（3）技术升级：在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品或服务进行免费升级。
（4）定期回访以及对设备维修。

	▲安装与验收
	1.本次采购的货物必须是成交供应商免费送货上门并提供免费安装调试，不接受物流快递发货以及远程指导安装，否则采购人有权取消合同。
2.设备安装时，项目经理必须在场全称管理，项目经理须由成交供应商的社保人员担任（不允许外包）。
3.该分项涉及的与项目其它分项协调施工的，各分项供应商承担协调相关费用与责任。
4.培训：成交供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能。
5.验收要求
（1）初步验收：货物运抵采购人指定地点后，采购人对成交供应商提交的货物依据本合同及反向竞价文件上的品牌、参数配置要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，品牌、参数配置符合反向竞价文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。如发生所供货物与合同约定不符，采购人有权退货或要求成交供应商进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，成交供应商应承担逾期交货的违约责任。成交供应商应在接到采购人要求后 5日内予以补救，所产生的费用及法律后果由成交供应商承担。
（2）最终验收：货物经安装完成且符合技术要求后，采购人进行最终验收。验收时成交供应商必须在现场。货物符合合同约定的品牌、参数配置要求和验收标准的，采购人签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，成交供应商应当在5日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。
6.为确保项目产品质量及的售后服务，成交供应商于供货前须提供厂家供货证明、售后服务承诺函等文件原件（加盖生产厂家公章），如无法提供的，视为虚假应标，取消成交资格，采购人有权追加供应商责任并向监管部门投诉。

	▲付款方式
	本合同项下的全部货物经最终验收合格后30个工作日内，采购人凭成交供应商开具的全额发票向财政部门申请支付全部合同价款。

	知识产权要求
	采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。


附件1
项目报价表（必须提供）
项目名称：
项目编号：
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	品牌型号
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	


                                 报价供应商（公章）：
                                 报价日期：       年      月      日
附件2
响应偏离表（必须提供）
项目名称：
项目编号：
1．对本项目采购需求一览表中的项目需要及技术需求的响应偏离表（必须提供）：
	序号
	货物名称
	采购需求文件要求
	报价文件响应内容
	偏离说明

	
	
	
	
	

	……
	
	……
	……
	……


注：
1.说明：应对照采购需求文件中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.报价人应根据竞标设备的性能指标，对照采购需求文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。
4.如技术偏离表中的响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
法定代表人或授权代表签字或盖章：
报价供应商（公章）：
 日 期：
2.对本项目货物采购需求一览表中的商务条款的响应偏离表（必须提供）：
	项目
	采购需求文件商务条款要求
	报价人的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.说明：应对照采购需求文件中的商务需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.报价人应根据自身的承诺，对照采购需求文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或授权代表签字或盖章：
报价供应商（公章）：
日  期：


