南宁市五象新区第一实验小学教学一体机采购项目

政采云在线询价采购需求响应表

本次采购20套教学一体机，每套均含智能笔、视频展台、推拉板及有源音箱配件，具体技术要求如下：
	序号
	采购产品名称
	采购技术参数要求
	数量
	单位
	说明

	1
	教学一体机
	一、大屏屏体参数

1、整机屏幕需采用UHD超高清A规LED液晶屏，屏幕显示尺寸≥86英寸，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160。

2、液晶显示层与钢化玻璃层需采用零贴合或全贴合设计。

3、整机需采用内置摄像头、麦克风，支持无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，不占用整机外部设备接口。

4、整机支持前置物理接口≥5个，所有接口均采用非转接方式，包含≥1路HDMI接口、≥2路双通道USB3.0接口(Windows和 整机系统均能被识别）、≥1路Type-C接口（支持全功能PD 65W）、≥1路USB-Type-B接口（Touch接口 支持触摸功能）。

★5、Type-C接口具备全功能，支持USB-PD3.0快充协议，且最大输出功率达到65W；支持Type-C线正反插；支持DP1.4，最高可达18Gbps视频输入功能，支持4K 60Hz视频格式；支持USB3.0，最大传输带宽高达5.0Gbps。

6、整机前置接口需（不限USB接口）均具备防撞挡板设计，防撞挡板需采用转轴式翻转设计。

7、整机后置物理接口需≥10个，包含≥2路HDMI2.0、≥2路USB2.0、≥1路RS232、≥1路RJ45、≥1路TOUCH USB(触控输出接口)、≥1路mic in3.5mm、≥1路LINE out 3.5mm、≥1路HDMI OUT

8、整机需支持具有防浪涌、防静电、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡安全保护措施。

9、整机需自带安卓操作系统， 系统版本≥安卓14，≥八核处理器，内存≥4GB，存储空间≥32GB。

★10、需支持通过口语表达快速返回系统桌面、选人和打开白板、亮度调整、声音大小调整、打开资源库和课本、计时器、管家、AI 录课、上一页、下一页等不低于300条语音指令。

★11、同品牌智能笔或无线麦克风接收设备，需支持OPS操作系统下的语音操作，支持通过语音指令打开操作系统桌面上的已安装应用。

12、需支持在整机运行环境下，配套教学设备如智能笔实时显示连接状态，并支持监控当前电量百分比，支持提醒用户及时充电。

13、整机下型材面板需具备两处磁吸区域，分别在左右各一侧，并具有磁吸标识，磁吸拉力≥1Kg，可吸附具备磁吸功能的书写笔和智能笔等物品，吸附稳定、不掉落。

14、在整机运行环境下，需支持配套智能笔自适应扩音优化、防啸叫算法能力THD≤1%，啸叫距离≤20cm，7.5 米扩音延时≤27ms。

★15、整机需内置 2.2 声道扬声器，位于设备下边框出音，20W全频扬声器2个，15W高音扬声器2个，额定总功率≥70W，最大峰值功率≥80W，语言清晰度（STI-PA）≥0.8。

16、整机扬声器需支持在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥85dB，1米到10米距离内响度差距≤5dB，声场覆盖85%区域内响度差异≤5dB。

17、整机屏体需支持亮度≥350cd/m²，色彩覆盖率≥85%NTSC，对比度≥5000：1。

18、整机需具备可达到4K分辨率，屏幕刷新率≥60Hz，无频闪。

19、需支持标准、明亮、鲜艳三种图像模式调节，还支持自定义图像模式。

20、整机需具备智能书写护眼模式，可做到屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度至50%，符合D65标准光源色温值，降低色温≤6500K。

21、需支持WiFi6，为提高无线信号接发稳定性并避免信号遮挡，整机内置2.4G、5GHz双频wifi，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

22、整机需内置蓝牙模块，支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。

23、Wi-Fi和AP热点工作距离需≥12m。

★24、整机需内置高清广角摄像头，结构采用非独立设计；需支持3D降噪算法，图像信噪比≥40db，支持输出MJPG视频格式。

25、智能降噪麦克风阵列，需支持远场拾音，信噪比≥65dB， 超高灵敏度≥-38dB；支持AGC、AEC、NN智能AI降噪算法技术，环境信噪比(SNR )为0dB的情况依然可以清晰拾音，回声≤100dB可消除。

26、摄像头需具备下倾设计，下倾角度≥10°，拍摄画面全面。

27、整机高清摄像头，需支持生物特征识别，如面部识别功能，支持AI识别人像，最大距离≥10米。

★28、摄像头像素≥4800万像素，需支持输出8000×6000pix的照片，对角视场角≥135°，水平视场角≥120°，垂直视场角≥80°。

29、整机在整机系统下触控需支持≥40点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768。

30、整机在Windows系统下触控需支持≥50点触控及同时书写，触摸分辨率≥32768×32768。

二、OPS参数要求

1、整机架构：为降低电脑模块维护成本，接口需严格遵循Intel相关规范,针脚数为行业通用≥80Pin ,与大屏无单独接线。

2、整机OPS电脑安装结构需支持按压式卡扣或螺丝固定模式，抽拉式安装，无需工具就可快速拆卸电脑模块。

3、CPU处理器：≥8核12线程，主频≥2GHz，内存≥8G（每根通道最大支持扩展到32G，总容量64GB），硬盘≥256G SSD （单盘最大支持扩展到1TB）。

4、USB接口要求：USB3.0和USB2.0 不少于6个。

5、其他接口要求：需支持网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机输出接口不少于1个，麦克风输入接口不少于1个。

6、Wi-Fi 6：需支持802.11b/g/n/ac/ax；蓝牙支持Bluetooth 4.2及以上。

三、智能教学系统

1、支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；支持教师通过二维码扫码、账密输入、人脸识别登录方式进入教学应用系统。

2、教学应用快捷入口：教学桌面支持教学常用的功能，包括电子白板、文件管理、电子课本、视频展台、授课助手；需提供Windows桌面应用入口，无需切换到Windows系统桌面即可点击运行已安装的第三方应用。

3、需提供罗盘工具，需支持五指点击屏幕调出罗盘工具栏，需支持在屏幕任意位置停留或左右侧边隐藏；需提供用于教学的便捷工具，包括选择、画笔、板擦、撤销、回退。

4、画笔工具：需支持一键调取3层功能，包含笔触粗细、颜色、笔形，教师随机选择；需提供≥4种笔型，如钢笔、毛笔、铅笔、印刷笔；需支持将手写体转写成标准印刷体，印刷体支持自动识别≥5 种格式，如中文、英文、数学公式、化学无机方程式、有机分子式；

5、在系统界面下，内置侧边栏快捷菜单，支持≥5种快捷入口，包括课本、白板、展台、讲评、智能笔等；需支持在系统界面下实现上课/下课，并自动登录/退出教师账号，登录后自动进入上次授课班级及教学进度。

6、需支持≥5种智能手势操作，如调用系统菜单、召唤全局工具栏、窗口最小化、多窗口管理、亮/息屏、降半屏手势操作功能。

7、录课功能：需支持录课功能，需支持≥2种调取方式，如前置物理按键一键调取或罗盘工具调取；支持对微课内容进行关键视频切片提取。

8、需支持制作课件时可插入教学互动活动，如分类、连线、选词填空、翻翻卡课堂活动、支持插入素材资源、课件资源、试题资源；需支持直接引用与课程相关的云端、校本资源库、个人资源库资源；

9、电子白板需支持提供书写工具，以实现教学过程中选择内容、书写、擦除操作；需支持多人书写功能，不低于20条同步书写轨迹。

四、AI课堂实录分析

一、课堂实录

1、需支持通过实录客户端实现实录系统的启动、暂停、继续、停止，支持显示录制或暂停状态。

2、需支持获取屏幕画面、获取设备自带摄像头拍摄画面、系统声音、内置麦克风声音，形成课堂教学实录视频。

3、需支持课堂教学实录视频自动上传至云端，形成用户自己的教学视频库。

4、需支持不大于2G的mp4，mp3的音视频格式文件的上传，并沉淀至用户自己的教学视频库。

5、需支持对已录制的实录文件进行管理，包括重命名、分享、导出、删除；

6、需支持至少三种方式展示结构化实录内容，包括实录视频、转写文本、关键帧；需支持快速精准定位实录内容，选择一种方式后，其他方式可自动定位到对应位置，无需手动矫正；

7、语音转写需支持至少三种形式，包括中文、英文、中英文混合；实录视频播放时需支持显示同步字幕；转写后的文本需支持编辑

8、语音转写文本需支持根据上下文语义实现文本的自然分段，并支持对每一段授课视频的关键帧画面自动提取；需支持用户对关键帧进行增加、删除操作。
	20
	套
	3年质保

	2
	智能笔
	1、外观：笔身造型需采用圆润一体化笔型设计，握笔处需采用人机工程学设计，方便用户握笔书写，表面采用手感漆工艺；长度≤170mm， 直径≤14mm，笔身重量≤25g。

2、需支持压感不少于4096级，需支持手笔分离功能（防误触），还原真实书写体验。

3、笔身需配置不少于5个按键，需支持不少于9个功能，包括上翻页、下翻页、智能语音、一键扩音、书写颜色切换、飞鼠功能、放大镜、板擦、聚光灯。

4、需支持不少于2个用户可自定义功能的按键；需支持放大镜、聚光灯、窗口切换、画笔颜色切换的自定义功能。

5、需采用锥型笔尖设计；需支持电容，红外触控屏幕设备书写。
	20
	支
	1年质保

	3
	视频展台
	1、采用≥800万像素摄像头，拍摄幅面≥A4，最高分辨率≥3264*2448。

2、采用USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。

3、整机采用ABS材质，圆弧式设计无锐角；托板采用单板结构,托板尺寸不小于 A4 规格，托板平整无接缝，承托稳定。

4、托板及挂墙部分采用金属加强处理，可承重 5kg 以上，同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。

5、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，整机自带磨砂均光罩 LED 3粒补光灯，LED灯设计符合光生物安全标准测试，对人体无危害。光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀，采用无级触摸调光设计。

6、实时批注：支持对展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动、保存。

7、故障检测：软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。
	20
	台
	3年质保

	4
	推拉绿板
	1.结构：双层结构，内层为两块固定书写板左右各一块，中间预留放置电子产品空间，外层为两块滑动书写板，开闭自如确保一体机的安全管理，支持电子产品居中放置。

2.尺寸：长度≥4200mm，高度可根据所配电子产品适当调整，确保与电子产品的有效配套。当搭配电子产品正面为标准长方形无凸起时，安装完毕后教学书写板正面、侧面均不可露墙。

3.内板：正面左右两侧无边框设计，上下边框正面高度不超15mm，最大限度的增大书写面。

4.板面：采用金属烤漆书写板面，亚光、墨绿色，光泽度≤12光泽单位，没有因教学书写板本身原因产生的眩光，书写流畅字迹清晰、色彩协调可视效果佳，有效的缓解学生视觉疲劳；可吸附磁钉、磁片，便于教学。为确保师生健康，板面应无铅镉汞等重金属物质。

5.背板：采用优质镀锌钢板，机械化流水线一次成型。

6.衬板：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板,厚度≥14mm。

7.覆板：采用自动化流水线覆板作业，避免人工作业刷胶不均导致粘贴不牢、起鼓等现象。甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》，供货时提供检测报告。
8.边框：采用高强度香槟色电泳铝合金型材，横框规格≥57mm×78mm，立框规格≥29mm×100mm。轨道上置隐藏式滑动系统，杜绝灰尘及杂物进入，结构性解决滑动受灰尘影响的问题。边框应具有良好的耐磨性及耐腐蚀性，耐腐蚀性CASS 72H不得低于10级，供货时提供检测报告。

9.粉尘槽：应配有宽度≥30mm的粉尘槽，粉尘槽应与滑动系统分离，不影响滑动板滑动。可放置书写笔、教鞭等教具，也可用于灰尘集中处理；粉尘槽采用U型结构以便于承载粉笔末等，应避免使用L型等开放式结构。粉尘槽应与边框一体式设计，以增加强度。

10.限位档：横框内部两侧安装限位档，避免滑动板推拉过程中撞击立框及夹手，禁止安装于立框。

11.滑轮：双组高精度轴承上吊轮，下平滑动系统，上下均匀安装，上部滑轮应采用包胶轮以减少噪音，下部设有滑块，滑块应做前后方向弹性设计以降低教学书写板书写颤动。为确保产品耐久性，滑轮使用寿命应不低于10万次，供货时提供检测报告。

12.粉尘盒：教学书写板带有粉尘盒，便于将粉尘槽内粉尘清理至盒中。粉尘盒可抽拉，便于粉尘倾倒。

13.包角：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，采用双壁成腔流线型设计，教学书写板品牌标识与包角一次模具成型，无尖角毛刺。当搭配电子产品为液晶屏时，包角应做可部分掰除设计，以更好的适配液晶屏厚度

14.安全性：滑动板配装锁具，当不使用电子产品时，应可对教学书写板进行锁闭，避免课间学生误操作并保护设备。一把锁实现对滑动教学书写板的锁定，钥匙通用，方便实用。
	20
	套
	1年质保

	5
	有源音箱
	1、最大功率：50W×2；喇叭：5.5寸低音，3寸高音；采用高低音扬声器、音质通透亮丽，人声表现力突出，中频浑厚，透彻、穿透力强。

2、1路音频输入，1路无线话筒输入，1路副箱音频输出，1路PPT功能的USB接口，1路DC 12V输入，1个音量调节旋钮。

3、音箱内置无线咪接收器：采用2.4G方式，自动进行扫频、跳频、锁定，不串频不掉频，特别适合多台机同时使用。

4、豪华外观，烤漆防护罩铁网；标配壁挂安装配件，安装简单；标配：主箱1个，副箱1个；尺寸(高×宽×深)：≥270×172×149mm。


	20
	台
	1年质保

	6
	麦克风
	1、配置无线咪：笔形外观设计；采用2.4G无线技术，开机自动配对，自动进行扫频、跳频、锁定，不串频，不掉频，配对距离不小于1米；同一个无线咪，能在不同的教室接收机上使用，特别适合多台机同时使用；对频成功有中文语音提示；支持5级对频距离设置；关闭或断开无线咪有中文语音提示。

2、无线咪具有显示屏：可显示发射信号、信道、音量大小、对频功率、电池电量、充电、欠压等工作状态。

3、无线咪具有PPT功能：有上页、下页、黑屏、退出功能；无线咪具有音量+、音量一、静音键。

4、无线咪具有电脑语音输入功能：无线咪和音箱无须连接电脑声卡音频输入线就可在电脑中支持语音输入转文字，并支持在WIN操作系统中的语音控制电脑。

5、无线咪具有远距离录音功能：通过无线咪可在电脑中录取距离无线咪不少于5米远的声音，录音时支持与音箱同步扩声。

6、无线咪采用环保节能的聚合物锂电池供电，≥500mAh容量，充满电可连续使用13小时以上，不需拆螺丝就可更换电池。

7、无线咪传输范围：视环境变化约15米到30米；频率：2400-2483.5MHz。
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	▲二、商务服务要求表

	交货时间及地点
	1、合同签订日期：中标通知书发出后7日内。 

2、交货（实施）时间：合同签订之日起15个工作日内交货并安装调试完毕。

3、交货地点：广西南宁市采购人指定地点。

	质保期
	按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起整机不少于1年（具体详见说明栏），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身技术支持和维护。

	产品质量与售后服务要求
	所投产品必须能实质性响应采购要求（所投产品应完全满足或优于采购参数要求），投标时“教学一体机”应按参数需求表内或商务服务要求提供相关证明文件，并加盖厂家公章及供应商公章，否则可视为投标无效。供货前需提供产品“教学一体机”生产厂家针对此项目的供货证明授权书原件和售后服务保证原件；无法提供则视为自动放弃中标资格。
故障响应时间：成交供应商收到采购人的故障维修通知后30分钟内电话服务应答，2小时内到达现场进行维修，4小时内排除故障，如24小时内无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。

	实施和安装要求
	（1）根据采购要求的工期提供项目实施方案及进度安排计划表；

（2）供应商必须服从采购单位现场负责人的指挥，按指定地点进行设备安装、调试，确保设备安装符合国家现行技术规范标准；

（3）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责；

（4）项目实施过程中产生的垃圾废料由供应商负责清理至校外。

	付款方式
	 项目全部货物服务交付并安装调试至正常运行，经采购人最终验收合格后，中标人开具增值税发票给采购人，采购人在收到发票后15个工作日内一次性支付100%合同货款。

	验收要求
	1、成交供应商自签订合同之日起48小时内提供与技术参数要求及功能符合的“教学一体机”产品的样品一套给采购单位，样品不全或者样品不符合要求的，也视为自动放弃中标资格。

2、成交供应商供货必须按样品标准供货，货到指定地点后，采购单位先确认货物是否符合要求，采购单位不接受未经确认认可的货物和不符合采购文件要求的货物，造成的损失由成交供应商自行承担。
3、中标人完成本项目交付内容的实施部署后，与采购人签署“项目交付进度确认单”，对项目的实施交付进度进行确认。

4、中标人完成本项目交付内容全部实施部署工作后，由采购人组织本单位工作人员根据技术参数需求表中内容，对项目进行验收。

5、凡要求中标供应商提供相关检测报告的，验收时按相关检测报告标准进行验收。 

6、货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。

7、验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交人承担。

	其他要求
	1.报价要求：本项目实行总承包报价；包含货物及服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、安装、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

★2.报价时需明确产品品牌型号，本需求表中标注“★”号的技术参数和商务要求为必须响应的实质性条款，必须满足，否则作为无效报价处理。

★3.为杜绝投标人以虚假参数应标，对于标注“★”号的技术参数，报价文件需提供带有CNAS或CMA表示的第三方检测报告作为证明文件供采购人核对。竞标人认真审核采购文件所有要求，如明知不满足采购文件技术、商务要求而进行恶意竞争的，或因竞标人虚假竞标导致竞标无效造成的工期延误及损失，将根据《广西壮族自治区政府采购电子卖场采购管理暂行办法》的规定上报有关部门处理。

★4.请投标人认真核定本次采购货物内容，若属于国家实施强制性产品认证目录范围内的，须获得国家认可有效期内强制性产品认证证书（必要时提供证明材料）。

★5.投标人所投的产品如非本公司生产的，中标人须于中标后三个工作日内，提供生产厂商出具针对此项目的授权书（加盖生产厂家公章及供应商公章）供采购人查验。

6、供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的参数及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，并保留依法追究违约责任的权利，供应商的违约行为列入不良记录记入政府采购诚信档案。采购单位有权将在线询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。

★7、免费培训：免费提供现场技术培训，保证使用人员能正常操作产品的各种功能及日常维护。

8、近三年内有过违规违约并受到处罚等不良行为记录的商家不能参与此次项目报价，否则投标无效。供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单，未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信信息名单


