南宁市卫生学校相思湖校区B1-9楼微生物与B1-5楼化学实训室安全环保达标改造子项7配套信息化设备采购项目竞价文件
一、项目信息

1、项目名称：南宁市卫生学校相思湖校区B1-9楼微生物与B1-5楼化学实训室安全环保达标改造子项7配套信息化设备采购项目

2、项目联系人及联系方式:盘老师 0771-3939372

3、采购单位:南宁市卫生学校

4、供应商基本要求:（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。（2）符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。（3）已在政采云平台系统注册并通过资质初审的供应商。

5、采购方式：政府采购—电子卖场、在线询价

6、采购需求

	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量
	控制单价

（元）
	合计

金额（元）

	1
	智能一体机
	整机设计

1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。

2、整机采用边框背板一体化冲压成型，上左右三边边框与背板连接处无拼缝，提升整机整体强度和刚性，坚固可靠。

3、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。

4、整机左、右、下三边框皆具备磁吸功能，边框任意位置可吸附具备磁吸功能的书写笔，吸附稳定不掉落，磁吸拉力≥60g，方便教具的收纳管理。

5、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器，整机采⽤超⾼清LED液晶屏，显示⽐例16:9，分辨率3840x2160，可视⻆度≥178°。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

6、灰阶等级≥256级。

二、触摸与显示系统设计

1、采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

2、整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。

3、整机触控书写功能集成预测算法，支持多档预测速度可调节，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。

4、整机书写触控延迟≤25ms。

5、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。

6、支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。

7、支持Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。

8、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。

9、采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥9H。

10、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。

11、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）＜50%。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

12、支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。

13、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。

14、纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。

三、系统功能设计

1、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。

2、支持智能 U 盘锁功能，U 盘锁开启后整机触摸及按键被锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入 USB key 可解锁。

3、在整机全信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒的方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。

4、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统；点击非Windows显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。

5、整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。

四、嵌入式系统

1、整机嵌入式系统版本≥Android 15，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

2、嵌入式Android操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状和颜色进行更换。

3、在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。

4、嵌入式Android操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。

5、无 PC 模块状态下，嵌入式Android 系统内置白板软件支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整）， 白板书写内容可以 PDF 、IWB 和SVG 格式导出。支持 10 种以上平面图形工具。支持 8 种以上立体图形工具。

五、画面采集与音频系统设计

1、整机上边框内置非独立式摄像头，摄像头数量≥5个，其中至少四个摄像头像素值均≥1300 万，支持拍摄有效像素数≥5200万的照片，支持拍摄8192×2772分辨率的视频。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

2、整机上边框内置至少5个摄像头，其中广角摄像头最大视场角≥145度且水平视场角≥130度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840x2160分辨率下，支持30帧的视频输出。

3、整机内置广角主摄，支持畸变矫正功能，TV畸变≤10%。

4、整机具备多个摄像头画面智能拼接技术，拼接摄像头画面可支持1s内快速动态融合。

5、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。

6、整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少3路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。

7、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。

8、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，12W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥84W，单个扬声器容积≥0.62L，最低谐振频率≤85Hz。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

9、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改。中低频段可选择调节范围125Hz～1kHz，高频段可选择调节范围 2kHz～16kHz，分贝可选择调节范围-12dB～12dB。

10、整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。

11、整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥92dB，10米处声压级≥82dB。

六、按键与接口设计

1、支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。

2、设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。

3、整机前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。

4、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232（RJ45形态）、1路USB接口。

5、侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出。

6、前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）.

7、前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。

8、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输，兼容Type-C接口手机充电。

七、内置电脑模块

1、搭载CPU：Intel 酷睿i5，内存：16 GB，固态硬盘：512 GB或以上配置。

3、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。

4、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。

5、具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1路HDMI，具有独立非外拓展的电脑USB接口：至少具备3个USB3.0接口，3个USB2.0接口。

八、无线系统设计

1、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。

2、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到嵌入式Android系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。

3、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。

4、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

5、整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。

6、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。

7、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择特定应用窗口，从而实现过滤其他应用窗口，如邮件应用窗口。

8、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。（投标时须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构所出具的关于该功能的检测报告复印件）

9、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。

10、Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz 。

11、Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。

九、全通道侧边栏设计

1、整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度/音量调节、教室物联入口。

2、整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。

整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。

3、整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。

4、整机全通道侧边栏快捷菜单支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。

5、整机全通道侧边栏快捷菜单中可实时查看物联设备的连接情况，点击设备图标即可调出中控菜单进行管控。

6、整机安卓和外接通道(2路HDMI)下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。

7、整机全通道侧边栏支持倒计时、正计时功能；倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始进入倒计时；正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间。

8、整机全通道侧边栏支持放大选中区域内容，并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。

9、整机安卓和外接通道(2路HDMI)下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。

十、教学PPT小工具

1、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可实现书写、擦除功能；可支持课件所有页面的预览、可随意进行页面跳转和实现上下翻页。

2、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可支持板中板功能，直接调用板中板辅助教学，可实现批注及加页，不影响课件整体内容。

3、在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。

4、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。

十一、教学应用

1、整机设备开机启动后，自动进入教学桌面，支持账号登录、退出，自动获取个人云端教学课件列表、并可进入全部课件列表。

2、整机可将应用编辑到教学桌面首页，编辑方式支持从教学桌面首页进入编辑，支持在全部应用列表中进入编辑2种方式。教学桌面首页应用支持无需进入应用编辑页面，在首页指定应用上长按进行移除。

3、整机教学桌面支持查看设备盘符，支持本地磁盘和外接U盘、移动硬盘，点击可打开该磁盘查看磁盘文件。教学桌面支持显示存储空间状态，当存储空间即将满载时候进行红色标记明显提示。

4、整机教学桌面支持U盘、移动硬盘外接存储设备直接在桌面显示，无需打开文件浏览器即可查看文件列表，并且支持文件打开。支持查看全部文件列表以及按照文档、图片、音视频分类方式查看文件列表。

5、整机教学桌面支持进行通道切换，当整机有其他输入源时，可在桌面点击信号源进行输入源切换。

十二、桌面虚拟化管理接入授权系统

1、虚拟桌面用户接入授权，支持同时发布独享桌面、共享桌面和远程应用。

2、VDI支持BS和CS类型的远程应用和Windows虚拟桌面的单点登录功能，实现多系统整合，避免用户重复输入账号或口令的繁琐操作。

3、支持本地认证、短信认证、动态令牌、数字证书、第三方认证、硬件特征码等多种认证方式，并且可以自由组合以提升接入安全性。

4、支持多重密码安全策略，可设置密码不能包含用户名、新密码不能与旧密码相同、首次登录强制修改密码、强制要求定时修改密码、密码强度验证；支持图形校验码、软键盘；支持账号防暴力破解。

5、还原模式：独享桌面资源下，用户使用的虚拟机从模板产生。该模式下，除了指定的一些目录外，用户所做的操作都会在重启后被还原。模板升级后，用户重新打开的虚拟机包含模板升级的内容。

6、基于策略的访问控制：可以根据用户、网络、服务、设备、系统等，通过关联的策略为他们分配合适的访问权限。

7、支持客户端安全检查功能，可以根据客户接入终端的系统版本、接入IP，接入时间，杀毒软件的安装更新情况等，指定用户的访问控制策略。

8、支持服务端访问控制策略，可以基于策略控制用户在远程应用、共享桌面或独享桌面中能够访问的网络。

9、支持个人盘加密技术，可对存储个人数据的磁盘文件进行加密，保障个人稳私安全。

10、支持快照技术，当系统故障时可实现故障回滚；同时支持增量保存快照数据，以节省存储空间。

11、支持桌面会话连接远程诊断功能，管理员可在控制台上对桌面会话连接进行远程协助，帮助用户在线诊断问题。

12、支持基于用户或用户组对会话资源进行管理和策略控制，比如是否允许用户使用打印机、是否允许用户使用U盘等。

13、支持使用虚拟机模板自动生成虚拟桌面实例，且可以对虚拟机指定命名规则，以更好地区分每个用户的虚拟桌面。

14、支持在控制台查看用户虚拟机的CPU、内存、磁盘的详细情况，且CPU、内存支持正反排序，磁盘支持按比率的大小进行正序和反序排序。

15、为保证兼容性，虚拟化管理接入授权软件能够与学校原有建设的（生产厂家：深信服科技股份有限公司、深信服VDI5.4.5 SP1）虚拟桌面接入管理系统无缝对接。

十三、其他要求

1.为确保功能的真实性和有效性，在签订合同后正式供货时，业主有权要求供应商提供与标书技术要求及功能符合的设备一套，与标书文件进行所有性能的核对，作为项目验收的依据，如出现所提供设备不符合招标要求，即视为虚假应标处理并依法追究责任。

2.为确保所供应货物为全新且含质保产品，在签订合同后正式供货时，中标单位须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件，且均须加盖生产厂家公章。
	台
	4
	 21000
	84000

	2
	移动支架
	1、移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 

2、承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm；                                    

3、托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置；

4、支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂；

5、脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm；

6、脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm
	台
	4
	800
	3200

	3
	视频展台
	1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。

2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。

3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。

4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。

5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。
	台
	2
	1200
	2400

	合计
	¥89600元；人民币大写：捌万玖仟陆佰元整

	商务要求

	报价要求
	1.供应商的单项报价不得高于控制单价，投标总报价≤项目预算价。

2.本项目报价已包含货物的价格、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、安装、调试、材料、培训、技术支持、售后服务等费用；必要的保险费用和各项税费一切相关费用。学校不再支付任何额外费用。

	送货时间、方式
	1.签订合同后15日历日内完成供货安装，工作日周一至周五早上9:00-12:00,下午15:00-17:00，周末暂不收货（特殊情况外按采购方送货）。

2.送货地点：南宁市卫生学校相思湖校区
3.必须提供本地化免费送货上门服务，并送到指定地点，暂不接受物流或者快递送货，发物流或者快递的需要供应商自己来接货，送到指定地点并负责卸货，安排人员安装和讲解指导使用。如成交供应商未与采购人沟通、未经采购人同意、未告知采购人送货方式等情况下，直接以快递或物流的方式发送货物，如出现货物丢失、货物损坏、货物长时间未接收等一系列问题，全部由成交供应商负责。

	质量要求
	1.供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与本次采购要求和承诺相一致。

2.供应商所提供的货物必须是全新(2025年1月1日后生产)、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.如需求有差异，以我方实际需求为准，中标方免费退换货，调货，不得增加费用。

4.采购人有权要求对供应商提供的货物抽检(如产生检测费用的由中标人承担)，以确认品牌及功能的真实有效性。如中标人提供的产品和招标文件要求不符的,以虚假应标处理，采购人不予验收，并追究中标人相应的法律责任。

	售后服务
	1.供应商所提供的产品须是符合国家标准、知识产权、正规厂家等合法来源，并为所提供产品负相应的法律责任。

2.按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期（质保期）一体机质保不少于三年、其他设备质保不少于1年（免费保修期从所有货物验收合格之日起计算），七天无理由退换货，质量问题三十天内换新。免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），并提供终身维修维护服务。如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得采购人同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责免费更换整件产品。

3.供应商应严格依照采购人订单及订数配送，送交到采购人的产品不能有质量问题。若验收时发现有质量不合格的产品，以及与订单不符的产品，一律予以退货，由此造成的损失及费用全部由供应商承担。

4.项目供货过程中产生的残留物或垃圾，需由中标人自行清理至校外。

5.中标人免费提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的培训。

6.中标人接到采购人故障通知在2小时内需要作出响应，12小时内到达现场，1天内解决问题。

	付款条件
	1.成交人将所有设备及配套设施安装调试完毕，并正常运转，且为采购人培训结束，采购人无疑问后，经采购人最终验收合格。 

2.本项目无预付款，项目经采购人验收合格，且财政审批该项目用款计划后，一次性支付货款。

3.采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

4.付款方式：银行转账 。

	注意事项
	1.合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内 

2.一旦发现虚假响应，即使确认成交也将被取消供货资格，采购人有权追究恶意扰乱规则的供应商责任，并向政府采购监管平台投诉。（在报价前请仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、成交后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预成交供应商，采购人将根据竞价询价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案等。

	验收要求
	1.验收依据

按合同要求及国家标准进行验收。

2.验收标准

（1）所供产品的规格、数量、功能、材质、颜色等符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。

（2）所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

（3）所供产品结构牢固，无安全隐患。

（4）成交供应商应提供货物的有效的质量检验文件（报告），经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试，成交供应商应派出有经验、高水平的技术人员协助此项工作，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。如有抽检要求的，检测结果应符合招标文件采购需求及采购合同约定的要求。

（5）所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。


注：本项目不允许负偏离，竞标人的任何负偏离将被认为是实质性要求和条件不响应，作竞价无效处理。

二、响应文件要求

1、报价文件。应包含以下材料：

（1）报价表按照采购文件中的需求品类进行报价（格式自拟，至少应包含采购名称、单位、单价、金额等内容）单项报价不能超过单项控制价。 
（2）采购项目需求响应文件（包含技术响应和商务响应）。 

2、单位营业执照复印件

3、法定代表人身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件
4、声明书（格式后附）
5、供应商直接控股股东信息表（格式后附）
6、供应商直接管理关系信息表（格式后附）
备注：请按以上要求提供相关材料并加盖公章递交，否则竞价无效。

声明书（格式）

致：             ：（招标采购单位）

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按采购文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部采购文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与项目有关的一切数据或资料；

(4)响应采购文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺:

（1）我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

（2）我公司无下列相互串通投标的情形：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装。

（3）我公司承诺无下列恶意串通的情形：

①供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

②供应商按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

③供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标；

⑦供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

5.我方在此声明：

（1）我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

（2）在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：    

电话/传真：                         电子函件：                 

开户银行：                           帐号/行号：           
7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：                                                

供应商（盖公章）：                                          
                                                         年    月    日 
供应商直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。 
法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：                
供应商（盖公章 ）：                               
年    月    日
供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。
法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字：               
供应商（盖公章）：                
                                        年    月    日


