	采购需求一览表

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	工程概况及技术要求
	招标控制价（最高限价）（元）

	1
	[bookmark: _GoBack]市局相思湖办公区门楼及办公楼主楼外墙维修工程2025年度市局特警基地办公区维修工程
	1项
	[bookmark: OLE_LINK1]1.工程概况及内容：本项目为市局相思湖办公区门楼及办公楼主楼外墙维修工程2025年度市局特警基地办公区维修工程，具体内容详见图纸及工程量清单所包含的内容。
2.项目地点：南宁市厢竹大道4大学西路66号。
▲3.采购范围：详见工程量清单及图纸。
▲4.技术标准和要求：
(1).镀锌钢管要求：力学性能抗拉≥470MPa，屈服≥355MPa，断后伸长率≥21%；镀锌量≥450g/m²，外观：均匀银灰色，无漏镀、露铁、起皮、烧焦、大面积锌瘤；无轻微锌粒、流痕。
(2).氟碳铝塑板：
力学性能：弯曲强度≥120 MP,弯曲弹性模量：≥2.3×10⁴MPa，贯穿阻力（抗冲穿性能）：≥8.0 kN，抗风压性能：P3≥5.5KPa。
耐候性涂层类型：Kynar500类PVDF氟碳涂料，树脂占涂料固体份≥72%（硬性指标）;涂装工艺：三涂两烤辊涂系统（底漆+氟碳面漆+氟碳清漆）;
涂层干膜厚度：平均总膜厚≥33μm，单点最低膜厚≥30μm。
燃烧等级:A2-s1,d0,t0。
(3).金属面漆：除锈等级：Sa3级，钢材呈现均匀洁净金属本色，无任何锈迹、氧化皮、残留色斑；
1） 底漆：无机富锌底漆（干膜100μm，锌含量≥80%），阴极保护；
2） 第一道中间漆：高固体环氧厚浆漆（干膜200μm）；
3） 第二道中间漆：环氧云铁中间漆（干膜150μm）；
4） 面漆：脂肪族聚氨酯 / 氟碳面漆（干膜≥80μm）。
(4).防火涂料：采用非膨胀型（厚型）防火涂料。
符合国家现行的工程建设标准、技术规范及强制性标准条文，以及施工图纸载明的其他有关规范标准。符合国家现行的工程建设标准、技术规范及强制性标准条文，以及施工图纸载明的其他有关规范标准。
▲5.质量标准：合格。
▲6.报价方式：工程量清单报价。
▲7.承包方式：固定综合单价。
8.开工日期：签订合同后以采购人书面通知为准。
9.项目技术方案：供应商须根据项目内容、评分办法，按照实际情况自行编制切合项目的技术方案，技术方案应包含但不限于项目管理机构及施工组织设计等。
	129871.97649179.30

	商务条款
	▲一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。
▲二、工期：自合同签订之日起30个日历天内。
▲三、建设地点：南宁市厢竹大道46大学西路66号号。
[bookmark: EBc41232b82a1241caafd70b453a134160]▲四、缺陷责任期及保修要求：
1、缺陷责任期：工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。
2、保修要求：按照有关法律规定和合同约定（详见合同附件3：工程质量保修书），承担工程质量保修责任。
▲五、实施要求：
1、供应商应该认真按照设计施工图纸的要求进行施工；同时也要严格执行工业与民用建筑工程、水电工程和安装工程等各专业有关的现行标准和技术规范。
2、成交供应商接到采购人处理问题通知后4小时内到达采购人指定现场,在6小时内提出解决方案。在工程质量保修期期限内发生质量问题，必须在收到质保通知后2个日历天内整改完毕。
3、供应商在响应文件中提供的一切材料和承诺具有法律效力，必须是真实、可信的，所提供的设备及配件必须是全新未经使用原装正品；否则，一经查实提供虚假材料或供应的货物经检测不能满足采购要求的，其造成的后果和损失全部由供应商负责。
4、售后服务技术人员要求：配备1名及以上具有工程维修能力的专职施工员。
▲六、付款方式及条件：本项目无预付款，工程完工验收达到质量要求，结算经相关部门审定后，10个工作日内一次性支付100%合同款。支付款项前，承包人需提供相应金额的增值税发票，否则，发包人有权相应顺延当期的付款时间。如因财政原因导致延迟支付的，采购人不承担违约责任。	Comment by 一叶知秋: 
▲七、验收标准、规范：
1、符合国家现行的工程建设标准、技术规范及强制性标准条文，以及施工图纸载明的其他有关规范标准。
2、验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。
八、其他要求
▲1、合同价格形式：本项目采用固定单价合同，合同期内不调价，以实际工程量结算。
▲2、报价要求：本工程竞标报价采用工程量清单报价。报价不得超过公布的最高限价，否则作无效响应处理。
▲3、报价是履行合同的最终价格，包括为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、维修、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润和验收费用等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
4、信誉要求：供应商自2023年1月起至响应文件递交截止日前无任何经济合同纠纷，且经营状况良好，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结、破产状态等；无法院判决后不执行等不良记录；近三年半内没有骗取成交和严重违约问题。

	其他说明
	一、进口产品说明：本项目不涉及进口产品。
二、供应商资格条件：供应商具有有效的建筑幕墙工程专业承包一级资质。
三、与本项目有关的图纸、工程量清单及其获取方式：
资料名称：1、工程量清单，2、图纸。
获取方式：网上下载。供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载相关资料。



