1、 [bookmark: _Toc532545042][bookmark: _Toc28689]项目基本情况
针对大型活动场所开展视频图像恢复工作。采购内容详见采购需求表。
采购方式：在线询价
项目名称：活动场所视频图像恢复项目
预算金额：39.31662万元；
采购需求： 
	序号
	标的名称
	数量及
单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	活动场所视频图像恢复项目
	1项
	具体内容详见采购文件


合同履行期限：详见服务需求一览表
本项目是否接受联合体响应：是/否。
[bookmark: _Toc44229879][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630]二、供应商的资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
□专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）
非专门面向中小企业采购的项目
3.本项目的特定资格要求：无
4. 本项目的特定条件：无
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
6. 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

第二章  采购需求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）
（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。
2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
[bookmark: PO_TDCUS_ITEM_PB_REQ_FILE_1_1_1]3. 如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。
4. 采购需求中带“◆”的条款，为不需要供应商对采购需求响应为具体数值的条款。



	采购清单及货物参数
	序号
	标的名称
	单位
	数量
	性能指标
	分项预算单价(元）
	分项预算合价（元）
	中小企业划分标准所属行业名称

	
	1
	400W全彩枪机
	台
	22
	1、 支持400万（2560*1440）图像格式；
2、支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性；
3、内置高品质MIC，音画同录，告别无声视频图像；
4、支持Onvif、GB/T28181等多种接入方式；
5、支持智能双光、红外补光、全彩补光三种补光模式，支持红外补光50m，暖光补光30m；
6、支持越界检测和区域入侵，精确识别人物目标
7、在IE浏览器下，具有≥8区域 (ROI)设置选项，最多可设置8块；
8、摄像机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进行加密；
9、在分辨率设置为2560×1440、帧率设置为30fps、码率6Mbps时，视频图像传输至客户端的延时时间≤120ms；
10、摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，摄像机启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据。
11、提供系统集成服务，包含前端设备网络联调及系统数据对接。
	720.00 
	15840.00 
	工业

	
	2
	








3寸全彩警戒小球
	









台
	









35
	1、支持400万像素，采用不低于1/2.8inch逐行扫描CMOS传感器，分辨率≥2688*1520；
2、支持越界入侵检测，可通过WEB客户端对检测线段进行设置，并可对穿行过检测线段的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出；
3、支持区域入侵检测，可通过WEB客户端对检测区域进行设置，并可对在检测区域内停留超过设定阈值的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出；
4、支持双光补光，红外50米，暖光15米；
5、云台水平旋转范围：0°-345°；水平手控最大速度≥60°／s；垂直手控最大速度≥50°／s； 云台定位准确度≤0.1°；
▲6、夜晚天气晴朗无遮挡，开启暖光补光灯可识别距离摄像机30m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓；
7、具有8行字符显示，字体可设置为32×32像素、 48×48像素、64×64像素、72×72像素、96×96像素、128×128像素等模式；字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，具有7×16种字体颜色；
▲ 8、可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持512GBTF卡，可通过WEB浏览器页面显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示TF卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化；
9、摄像机支持变焦，焦距满足2.7 mm -13.5 mm；
10、支持预置位巡航，巡航个数≥16；支持对画面中的机动车、行人目标进行分类跟踪，达到预设跟踪时间后自动返回初始位置；
11、支持双向语音功能，录像同时也录音；
12、内置MIC/扬声器。
13、提供系统集成服务，包含前端设备网络联调及系统数据对接。
	









1160.00 
	









40600.00 
	

	
	3
	16盘位64路NVR（含硬盘）
	台
	1
	1、16盘位硬盘录像机，支持64路接入能力
▲2、支持最大接入带宽1536Mbps，最大转发带宽1536Mbps；
3、支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率；
▲4、可接入1T-24T容量的SATA接口硬盘，可接入AI硬盘，可接入加密硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入；
5、支持2个HDMI、2个VGA，HDMI1和VGA1同源，HDMI2和VGA2同源， HDMI1、VGA1和HDMI2、VGA2异源，HDMI1支持8K输出；
6、支持区域入侵、越界检测、音频检测多种智能检测接入和联动；
▲7、人脸库建模速度不低于800张每秒，单GPU下建模速度不低于100张每秒；
8、支持创建4096个人脸布控任务，布控任务支持启停，同时系统支持一键删除所有布控任务
▲9、支持10个车牌库，每个车牌库支持500万车牌库容，支持按车牌黑白名单进行布防；10、支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像；
▲11、支持同时解码输出8路32MP@30，或16路16MP@30，或20路12MP@30，或32路4K@30，或48路5MP@30，或64路4MP@30，或80路3MP@30，或128路1080p@30及以下分辨率的H.265格式视频图像；
12、支持硬盘热插拔；支持RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60；支持N+1热备功能；
13、支持硬盘配额和盘组存储模式，实现录像定向存储。
▲14、配置不少于6块12TB存储硬盘，硬盘要求3.5英寸SATA接口；硬盘转速：7200转，缓存：256M。
15、提供系统集成服务，包含设备网络联调及系统数据对接。
	23291.00 
	23291.00 
	

	
	4
	摄像机电源适配器
	个
	57
	支持 100-240V AC 宽电压输入
	15.00 
	855.00 
	

	
	5
	摄像机支架
	个
	57
	现场情况定制支架，防锈处理，钢结构
	60.00 
	3420.00 
	

	
	6
	倒L型金属立杆（高3.8米，横杆1米）
	套
	17
	1、3.8米一体立杆，铁管立柱；
2、横杆0.5-1米，管径76mm，横杆壁厚≥4mm。
	500.00 
	8500.00 
	

	
	7
	抱杆、壁挂定制横臂
	套
	35
	1）横臂要求留有1球1枪的安装底座和布线规划，满足摄像机的穿线和防水需求，横臂长度0.6-1米、管径50×4mm；
2）防腐防锈符合金属立杆的要求：镀锌、喷塑；
3）横臂平行墙面安装方式，横臂与墙面采用钢板固定，配防锈膨胀螺栓；
4）材质：Q235碳素结构钢，热镀锌管（国标）；
5）防腐寿命大于20年。
	400.00 
	14000.00 
	

	
	8
	前端控制箱
	个
	52
	490mm宽*（550mm高+50帽檐mm）*270mm深，不锈钢箱体，不锈钢的标号≥304，面板厚度≥1.5mm，其它箱体厚度≥1.2mm，可靠的户外粉末保护涂层，ICI静电喷涂，箱体外观涂料为反射隔热涂料（抗晒隔热漆），能承受日晒雨淋
	300.00 
	15600.00 
	

	
	9
	网络防雷器
	个
	52
	1）接口形式：单个RJ45 接口 ；
2）传输特性：≥100Mbps，通流量≥20KV；
3）反应速度：1~12ns，残压值：1000V 以内；
4）输入电压：140-260V，输出电压：220V±3%；
5）过压保护值：246±4V；输出电流值：2.3A；
6）尺寸大小可以安装在前端控制箱内。
	80.00 
	4160.00 
	

	
	





10
	





自动重合闸漏电保护器
	





个
	





52
	1）工作电压：220V，工作电压可变范围85-300V；
2）额定负载电流：30A；
3）抗雷击能力：10KA；
4）漏电不动作电流15mA，漏电动作电流30mA。
5）需有智能识别漏电功能，避免假漏电跳闸；
6）欠压动作：150V±5V，过压动作：280V±5V；
7）短路断开动作时间≤0.05s；
8）需有合闸前电压、漏电、短路检测功能；
9）自动重合闸次数：5次以上（要求可设定）；
10）自动重合闸时间：1分钟/2分钟…（要求可调整）；
	





100.00 
	





5200.00 
	

	
	11
	摄像机电源电缆
	米
	570
	1）RVV 3*1.0mm²，铜芯电源电缆；
2）符合GB5023.5-2008标准;
3）额定电压等级450/740V及以下;
4）铜芯为无氧铜材料；
5）铜芯聚氯乙烯护套软电缆芯线。
	3.00 
	1710.00 
	

	
	12
	市电引入电力电缆
	米
	5000
	1）铠装VV22 3*1.5mm2，视频图像点市电引入电缆；
2）符合GB5023.5-2008标准;
3）额定电压等级450/740V及以下;
4）铜芯为无氧铜材料；
5）铜芯聚氯乙烯护套软电缆芯线
	8.00 
	40000.00 
	

	
	13
	视频图像机箱接地电线（RVVZ16mm2）
	米
	570
	1）RVVZ 16mm²,多股铜芯双色线（黄绿）；
2）符合GB5023.5-2008标准;
3）额定电压等级450/740V及以下;
4）铜芯为无氧铜材料；
5）铜芯聚氯乙烯护套软电缆芯线。
	12.00 
	6840.00 
	

	
	14
	网络防雷器接地电线
	米
	570
	1）RVVZ 1×1.5mm²,多股铜芯双色线（黄绿）；
2）符合GB5023.5-2008标准;
3）额定电压等级450/740V及以下;
4）铜芯为无氧铜材料；
5）铜芯聚氯乙烯护套软电缆芯线。
	2.40 
	1368.00 
	

	
	15
	超五类非屏蔽双绞线
	米
	570
	1）超5类室外网线，导体线规≥0.51mm无氧铜，PVC护套（聚氯乙烯）；
2）导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%）；
3）线规：24AWG;电缆外径：5.1±0.3mm；
4）防水，耐磨，室外UTP阻水线；
5）305米/箱。
	2.50 
	1425.00 
	

	
	16
	水晶头
	个
	228
	1）非屏蔽超五类水晶头，产品应符合YD/T 926.3-2009.TIA/EIA-568C.2.1标准；
2）传输带宽≥250MHz，满足≥50兆数据传输；
3）接点镀金厚度为50μ（inch）；
4）RJ45接口。
	0.50 
	114.00 
	

	
	17
	铜接线端子DT16
	个
	52
	铜芯材质
	3.60 
	187.20 
	

	
	18
	PVC管（Φ32mm ）
	米
	570
	1）尺寸：Φ32mm，符合 JG/T 3050-1998;
	4.00 
	2280.00 
	

	
	19
	PE管-镀锌金属软管(φ32mm)
	米
	5000
	1）尺寸：φ32mm；
2）波纹镀锌金属软管，符合GB/T 14525-2010。
	3.00 
	15000.00 
	

	
	20
	壁挂/借杆安装
	项
	52
	设备壁挂/借杆安装、设备调试，各类抱箍、支架等安装调试施工。
	400.00 
	20800.00 
	

	
	21
	3米杆件基础
	项
	17
	混凝土基础体积大于等于100cm×100cm×100cm，地脚螺栓使用长750mm，直径Φ20mm的圆钢制作。上端长80mm、M20mm的螺纹，下端为长100mm、夹角90度至135度的折弯。地脚螺栓焊接在下法兰盘上，露出80mm长的螺纹。地笼M20X750MM6根，固定板厚度3MM。立杆装好摄像机后在≤6级风时应不晃动，保障输出视频图像不抖动。
2、接地体采用50*5*1500mm热镀锌角钢和40*4mm热镀锌扁铁焊接制作；联接扁铁与预埋法兰及地桩焊处现场油漆或沥青油处理；接地引线不小于BVR-10平方双色接地线，连接部位采用铜鼻子，接地电阻小于10Ω。
	200.00 
	3400.00 
	

	
	22
	取电开挖施工
	米
	5000
	绿化带开挖及恢复、线路敷设
	12.00 
	60000.00 
	

	
	23
	主干光缆
	米
	5500
	12芯光缆
	3.50 
	19250.00 
	

	
	24
	分支光缆
	米
	2000 
	4芯光缆
	2.30 
	4600.00 
	

	
	25
	汇聚交换机
	台
	5 
	1、 支持24个100/1000BASE-X SFP端口,支持8个10/100/1000BASE-T Combo电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口；
2、提供系统集成服务，包含设备网络联调及系统数据对接。
	5500.00 
	27500.00 
	

	
	26
	光收发器
	台
	67 
	100M光收发器，提供系统集成服务，包含设备网络联调及系统数据对接。
	108.00 
	7236.00 
	

	
	27
	75寸显示大屏
	台
	1 
	≥75寸高清视频图像显示屏设备（含配套可移动拆卸支架）
	4480.00 
	4480.00 
	

	
	28
	单路高清视频解码器
	台
	4
	1．显示输出路数：支持≥2路HDMI，1路VGA；支持HDMI,VGA双屏同时显示；HDMI分辨率最高支持4K（3840*2160），VGA分辨率最高支持1080P（1920*1080）
2．视频解码格式：H.264、H.265；
3．音频解码格式：支持G.711A、G.711.U、ADPCM、G.722、G.726、AACLC 音频编码标准
4．解码显示性能：设备支持解码4K码流图像，性能应支持：4路（3840*2160）@25fps、8路（2592*1520）@25fps、18路（1920*1080）@25fps、32路（704*576）@25fps；
5．解码显示画面风格：支持4/9/16等分画面格显示,1大8小、1大15小不等分画面风格显示；
6．竖屏解码功能：支持3竖屏画面解码，解码分辨率2160*4096，帧率25fps；
7．音频输入输出：支持≥1路音频输入/1路音频输出；
8．通信接口：1路100M/1000M自适应网口、1个RS485串口、1个USB3.0接口；
9．本地显示编码功能：支持将本地显示输出画面编码成一路1080P分辨率、H.264码流，方便远程浏览；
10．丢包重传功能：支持丢包重传设置功能；
11．系统操作权限：支持密码设置及多级用户权限管理；
12．系统安全防护：支持设备激活；支持管理员用户密码重置；限制telnet远程访问；
13．图像质量：监看不应有明显的缺损；物体移动时图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛等现象；
14．点对点功能：支持点对点即编码设置和解码器直连解码，并支持双向语音和回声抵消功能；
15．图像质量调节功能：支持图像亮度、色度、对比度、饱和度设置；
16．解码器无输出显示功能：支持无视频源时，设置显示输出为黑屏、蓝屏、彩色条、屏幕冻结设置；
17．流畅度调节：支持对流畅度进行调节，在不同网络状态下流畅性达到最优。
18.提供系统集成服务，包含前端设备网络联调及系统数据对接。
	4830.00
	19320.00
	

	
	29
	摄像头
	台
	50
	1.类别：枪机视频图像设备；
2.像素不低于600万像素；
3.支持IP66防水等级；
4.供电方式：支持网线供电；
5.夜视类型：支持全彩夜视；
6.存储编码：支持H.265；
7.供网方式：网线；
8.语音类型：支持语音对讲；
9.适用面积：≥40m²；
10.镜头焦距距离≥6mm；
11.补光灯数量≥2个；
12.智能识别：支持人形识别；
13.红外夜视距离≥50m。
14、提供系统集成服务，包含前端设备网络联调及系统数据对接。
	286.00
	14300.00
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	网线
	箱
	5
	1.网线品名 ：六类工程网线；
2.性能等级：六类网线；
3.类型包装:CAT6箱装；
4.线芯材质:	无氧铜；
5.铜芯标准:0.50-0.55mm；
6.外被材质:线规/PVC/24AWG；	
7.外形外观:圆形；
8.适用场景:室内；
9.线芯长度不低于305米。
	750.00
	3750.00
	

	
	31
	电源线
	卷
	5
	1.类别：电源线；  
2.线长≥100m；
3.外被性能：常规pvc；
4.电缆线芯：3；
5.颜色：黑色；
6.导体截面积≥1.5mm²；
7.类别/用途代号：RVV；
8.电压支持300/500V；
9.导体材质：无氧铜。
	600.00
	3000.00
	

	
	32
	弱电维修组合工具箱
	套
	4
	含网线钳/寻线仪/红光笔/万用表/电烙铁/剥线钳/一字十字螺丝刀/尖嘴钳/老虎钳/斜口钳/裁纸刀/电笔/活动扳手/
	460.00
	1840.00
	

	
	33
	多业务光端机
	对
	10
	1. 产品名称:电话网络光端机；
2．波长:1310nm/1550nm；
3.传输距离:0~20Km(单模)；
4.以太网接口：物理接口:RJ45座支持Auto-MDIX(交叉/直通线自适应)	；
5.速率:100M网口,全/半双工完全自适应；	
6.FXS用户：震铃电压:75V	震铃频率:25Hz；	
7.FXS：振铃检测电压:35V	振铃检测频率:17Hz-60Hz；
8.电话口：不低于两路；
9.电气特征：系统电源:AC180V~260V	功耗:≤5W；
10.工作温度:-10°C-+60°C；储存温度:-40°C-+85°C；
11. 光纤接口:单纤FC/SC。
	330.00
	3300.00
	

	商务条款
	[bookmark: _GoBack]▲一、合同签订期：中标通知书发出之日起25日内。
▲二、提交成果时间: 自合同签订之日起30日内交付使用；
三、质保期：自项目验收之日起一年；
四、提交服务成果地点:南宁市范围内采购人指定的地点
五、运维要求
▲1、时效性要求：一般性故障（如视频图像前端点单点掉线）2小时内解决问题，如4小时内无法解决的，须提供备用设备供采购人使用。
▲2、备品备件及耗材等要求：投标人须在南宁市常年备有易损配件，以保证设备出现故障时能及时处理、更换损坏的部件；
3、中标供应商应在服务过程中做好服务记录的留存，服务记录的内容应包括但不限于:服务人员出入记录、服务开始时间、服务结束时间、服务人员姓名、服务人数、服务地点、服务内容、服务结果等。
六、售后服务及其他要求
1、提供7x24小时热线电话服务，并提供故障申告途径及绿色通道，做到全方位响应，并指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助采购人维护检测等工作；提供全天24小时的售后服务响应。
2、当采购人网络需要扩展、迁移或升级时，中标供应商负责免费提供相应解决方案等技术支持；因中标供应商施工、网络割接等原因影响宽带网络运行的，应当提前一天通知采购单位，并且尽快消除故障、恢复通信线路。
3、投标文件中须根据项目要求提供技术方案、实施方案、售后服务方案、保密承诺等。
4、中标供应商在提供服务过程中，对所接触到的所有信息负有保密义务，并签署相关保密协议，如因服务商原因造成的信息泄露事件，采购人有权追求其法律责任。
5、成交供应商须指定一名项目负责人，该负责人须为成交供应商自有人员，且须具备中级工程师、设备管理证书（成交供应商须在成交公告之日起3个工作日内向采购人提供成交供应商在本项目截标时间前半年内任意连续3个月内供应商为其缴纳社保证明材料以及上述有效认证证书复印件，无法提供则视为履约违约，采购人有权取消成交供应商中标资格并追究该供应商相关法律责任）。
七、验收标准：采购人现场根据合同及采购文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。
▲八、付款方式：本项目无预付款，所有货物和服务经采购人书面验收合格并提交发票后10个工作日内一次性支付全部合同款。
▲九、报价必须含以下部分，包括：  
（1）完成本项目服务的费用，以及伴随服务所采购的货物、随配附件、备品备件、工具的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）运输、装卸、安装、人工费等费用；
（4）设备质保、运维等费用。
（5）验收费用。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	














附件1：《廉洁承诺书》

南宁市公安局科技信息化项目建设
建设廉洁承诺书

为确保活动场所视频图像恢复项目建设责任单位（以下简称：甲方）在项目合同签订、项目验收、合同款支付等环节与项目中标单位（以下简称：乙方）建立干净廉洁的合作关系，约束甲乙双方的行为，防止违法违纪问题的发生，维护双方合作利益，经双方同意签订本廉洁承诺书。
一、甲方承诺
1.不向乙方索取或承受乙方任何形式的现金、回扣、有价证券、支付凭证和礼品等。
2.不得以询问费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用，不在乙方报销应由本单位或个人担当的费用。
3.不接受乙方提供的旅游、高消费等安排，不参与乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。
4.不准在乙方合同签订、项目验收、合同款支付等正常按约履行时故意刁难。
5.不得为谋求私利而擅自私下与乙方就项目建设有关的工作问题进行私下协商或者达成默契，不得为达不到验收条件的项目进行支付提供便利。
6.乙方违背上述承诺的，甲方有权利在合同执行方面进行反向约束，向同级监管部门报告，并将乙方列为黑名单企业。
二、乙方承诺
1.不以任何形式向甲方及其工作人员送礼金、回扣、有价证券、支付凭证和礼品等。
2.不支付甲方及其工作人员询问费、劳务费等名义向乙方索要的各种费用，报销应由甲方单位或个人担当的费用。
3.不为甲方及其工作人员提供旅游、高消费等安排，不利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。
4.不得在合同签订、项目验收、合同款支付等履行环节为获取便利向甲方任何人支付任何合同商定以外的费用。
5.不得为谋求私利擅自与甲方工作人员就项目有关的工作问题进行私下协商或者达成默契。
6.在合同履约过程中，发觉甲方人员违背上述承诺，应向甲方领导、纪检部门或者上级主管单位举报。
本协议一式三份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份，一份报科信办存档。

甲方(公章):南宁市公安局   					 乙方(公章):

主要领导：                  			     法定代表(或公司负责人)：
分管领导：                 				 	 项目负责人：
项目具体负责人：          			 	   	 项目参与人：
项目参与人：
签字日期：              						  签字日期：















附件2：《项目保密协议》

南宁市公安机关政府采购项目保密协议

项目名称：活动场所视频图像恢复项目
甲方：南宁市公安局
乙方： 
鉴于乙方负责活动场所视频图像恢复项目采购建设工作，项目内容主要涉及活动场所视频图像恢复工作，工作中可能接触到国家秘密、警务工作秘密、敏感信息等。依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、《工作秘密管理暂行办法》等法律法规规定，为保护国家秘密、警务工作秘密、敏感信息安全，防止泄密事件的发生，经甲乙双方协商达成本协议。
    一、涉密信息的定义
本协议所称涉密信息是指：在项目实施过程中，甲方向乙方提供的与项目实施有关的设备型号、技术标准、功能用途、设备摆放位置等信息，无论以何种形式或存于何种载体，无论在披露时以口头、书面、图像、电子文档方式或其他媒介等，凡涉及到国家秘密和警务工作秘密的信息均为涉密信息。
    二、甲方责任
1.甲方应当成立或者指定专门工作机构，负责该项目保密管理工作。制定项目保密管理方案，明确各环节保密要求及管理责任。
2.甲方负责对乙方选派的工作人员开展背景审查，不得泄露乙方工作人员的基本情况资料。
3.对属于涉密信息的文件资料，甲方应当明确标注并提醒乙方及其工作人员按保密规定处理。 
三、乙方责任
1.乙方应当严格遵守国家有关保密规定，严守本项目涉及的国家秘密、警务工作秘密和敏感信息，严格保管好涉密有关资料，保证涉密信息仅用于与项目实施有关的用途或目的。
2.乙方应当成立或者指定专门工作机构、专门工作人员，负责项目资料保密管理工作。
3.乙方应当与从事该项目采购、管理、服务的人员签订保密协议或保密承诺书，明确保密管理要求，并监督相关人员认真履行保密义务。
4.乙方用于制作该项目有关文件资料的场所、设施、设备符合国家保密规定和标准，不得在低于文件资料所定密级的计算机和设备上存储处理与本项目有关的文件资料。
5.乙方应当建立涉密文件资料、涉密信息系统和设备、工作人员等相关保密管理制度，严格落实保密管理要求。
6.未经甲方批准，乙方及其工作人员不得以任何方式复制、留存、泄露所接触、知悉、使用本项目的涉密资料和信息，以及服务工作中接触、知悉的涉密资料和信息。
7.乙方选派政治可靠、责任心强、技术能力强的正式员工负责项目相关工作。工作人员要相对稳定，如需变动，要征得甲方同意，并将补充人员基本情况资料交甲方审查。
8.开展工作前，乙方应对工作人员进行保密培训，提示涉密信息的保密性和应承担的义务，并保证工作人员以书面形式同意接受协议条款的约束，确保工作人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。
9.项目验收后，乙方应将甲方要求清退的材料交回甲方，电子版材料要彻底清除,无法确保清除的，将载体移交甲方留存。
10.服务期满，乙方负责工作人员保密管理，掌握工作人员从业去向，确保不失管失控。
三、违约责任
因乙方管理不善、工作疏忽所引发的泄密事件，乙方必须赔偿甲方的经济损失并承担法律责任，个人过失或故意泄露国家秘密和警务工作秘密的，依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国刑法》追究责任。因甲方工作疏忽造成涉密信息丢失，甲方承担相应法律责任。
四、免责条款
由于地震、水灾、火灾等不能预见、不能避免、不能抗拒的原因造成涉密信息丢失。
五、其他
1.本协议壹式陆份，具有同等法律效力。
2.本协议自双方签字、盖章之日起生效。
3.本协议未尽事宜，双方协商解决。

甲方（签章）：南宁市公安局xxx          乙方（签章）： 

法定代表人（或授权委托人）：          法定代表人（或授权委托人）：  

年   月   日
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