附件4：2025年自治区级高技能人才培训基地空调采购需求
一、货物需求表
	序号
	货物名称
	参考品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	货物技术参数要求

	1
	天井机空调
	美 的
	套
	2
	7200
	14400
	1.类型：天井机空调
2.匹数：5匹
3.能效等级：一级
4.变频
5.能效比APF：4.10
6.额定制冷量(W)：≥12200
7.额定制热量(W)：≥13600
8.额定制冷功率(W)：≥5100
9.额定制热功率(W)：≥4300
10.电辅热(W）：≥2500
11.室内机噪音高风dB(A):≤49
12.室外机噪音高风dB(A):≤58
13.额定循环风量（m³/h）：≥2100
14.电压/频率：380V/50Hz
15.操控方式：遥控器控制

	2
	天井机空调
	美 的
	套
	12
	6100
	73200
	1.类型：天井机空调
2.匹数：3匹
3.能效等级：一级
4.变频
5.能效比APF：4.32
6.额定制冷量(W)：≥7500
7.额定制热量(W)：≥9500
8.额定制冷功率(W)：≥2600
9.额定制热功率(W)：≥3000
10.电辅热(W）：≥2000
11.室内机噪音高风dB(A):≤45
12.室外机噪音高风dB(A):≤54
13.额定循环风量（m³/h）：≥1350
14.电压/频率：220V/50Hz
15.操控方式：遥控器控制

	3
	分体柜机空调
	
	套
	16
	5000
	80000
	1.类型：分体柜机空调
2.匹数：3匹
3.能效等级：一级
4.变频
5.能效比APF：4.50
6.额定制冷量(W)：≥7390
7.额定制热量(W)：≥9900 
8.额定制冷功率(W)：≥2090
9.额定制热功率(W)：≥2900
10.电辅热(W）：≥2000
11.室内机噪音高风dB(A):≤42
12.室外机噪音高风dB(A):≤56
13.额定循环风量（m³/h）：≥1500
14.电压/频率：220V/50Hz
15.操控方式：遥控器控制、APP操控


	4
	空调辅材及安装
	
	项
	1
	54610
	54610
	1.天井机空调配套铜管（5匹2台、3匹22台）约308米
2.天井机空调配套DN25PVC排水管约168米
3.天井机空调配套DN32PVC水管约70米
4.20CM落地空调支架30付
5.空调打孔30个
6.其它安装所需辅材
7.以上材料含人工费、安装费等

	5
	电线铺设
	
	项
	1
	15000
	15000
	4mm²铜线约970米、PVC25阻燃套管约325米、220v四位电箱6个、380v四位电箱1个、32A2P空气开关12个、32A3P空气开关2个,要求符合国家标准，含辅料、安装、调试等

	
	合计
	
	
	
	
	237210
	


二、商务条款
	商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起10日内
二、交货时间：合同签订后20日内完成空调的安装与调试
三、货物地点：南宁市大学西路157号
四、验收标准、规范：
1、符合合同要求及国家相关标准；
2、参数配置符合或优于采购要求；
3、中标人提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。
▲ 五、售后服务要求：
1、保修期为6年（自提交成果并验收合格之日起计）
2、响应时间：提供 7×24 小时电话支持服务，接到采购人处理问题通知后，2个小时内响应，24个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，应在 48 个小时内免费更换备品备件。 
3、售后服务技术人员要求：专职人员
4、备品备件要求：备有常用的易损件，不是常备件应保证在5天内能送到。
5、其他：
（1）质保期届满后，供货商对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。 
（2）要求投标人或者生产厂商提供售后服务点地址、人员配置、联系电话等
六、其他要求：
▲1、报价必须含以下部分，包括：
（1）货物的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）其他：本项目为交钥匙工程，包含所有空调所需的辅料、运输、装卸、电线铺设、安装、调试等费用。投标人可在采购公告期的9：00-17：30到安装地点实地勘察。
▲2、付款方式：本项目无预付款，货物甲方（采购方）书面验收合格后，乙方将发票交甲方向市财政局提交用款申请批复后支付合同款。鉴于本合同/协议款项系使用财政资金支付，甲方付款须以财政预算资金下达为前提，如因财政预算调整或未下达导致甲方无法按约付款，付款期限自动顺延至预算批复后，甲方在验收合格后向财政部门申请付款，即视为甲方已履行支付义务，具体付款时间以财政部门批复并支付为准。
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