2025 年自治区级高技能人才培训基地培训基础设施需求


	序号
	项目
	主要内容
	数量
	单位
	单价(元)
	小计(元)

	1
	数智工位看板
	对工位“人机料法环测”等六个要素，融入精益方法与数字技术，实施标准化管理。主要内容及参数如下：
1.硬件参数：
▲1.1 工位看板
(1)尺寸：高长宽900*365*400mm；
(2)规格：主体采用铝合金材质制作，结实稳固；定制一体式亚克力文件框可放置3份A4文件；
(3)平板支架：折叠尺寸：长宽厚163*156*38mm，采用碳素钢材质骨架，稳固耐用，高度升降可调；
(4)目视标识：工位编号、名称，以及二维码；
1.2 工位管理终端
(1)处理器：8核CPU，内存6G，存储128G；
(2)屏幕：12英寸显示屏，分辨率为2000*1200；
(3)网络：无线网络连接；
(4)操作系统：安卓系统10.0以上。
2.软件功能：
基于Android平台开发的工位管理APP程序，支持6.0以上版本。
2.1 登录系统
(1)账户登录：录入机构账户、员工手机号，以及密码登录系统。
(2)微信扫描登录界面的二维码，登录系统;
2.2 岗前教育视频插件
上课前，系统自动播放工位岗前教育视频。确保学生在上岗时学习必要的岗位安全、质量知识，提高岗位安全质量意识，观看完后系统自动进入下一流程。
2.3 岗前虚拟操作
进入岗前虚拟操作互动动画程序，正确完成操作后自动进入下一流程。
▲2.4 岗位自主点检
手持终端实现“对实训工位相关的安全、质量、设备等开展日常检查”功能的实训教学功能。
(1)系统自动生成自主点检计划，并按照课前、课后推送点检清单到手机终端，指导学生自主保全；
(2)员工按照系统提示的点检方法和步骤，执行标准化的点检作业，完成后点击确认；
(3)生成最近一周自主点检执行统计信息，以便学生了解实训工位自主保全执行情况。
2.5 实训作业执行
(1)定义实训作业项目，包含作业步骤、额定时间、关键检查项等；
(2)实训作业项目清单，生成作业项目操作入口；
(3)作业执行：选定作业项目，系统自动启动作业流程，并计时；
(4)作业记录：根据关键检查项填写检查信息，针对重要操作以图片/视频/文字等内容记录操作过程
(5)作业报告：在上班记录中，生成每个实训作业过程的报告。
▲2.6 工位暗灯
手持终端实现生产现场发现问题时，电子看板发出声光信号，驱动实训指导教师现场响应和解决问题的系统功能。
(1)后台设置：设置暗灯服务器、工位暗灯信息；
(2)暗灯服务 ：老师上课后，系统自动开启暗灯服务程序，实现暗灯开关及暗灯信息监测；
(3)工位暗灯：当工位发现问题或需要老师指导时，学生按下手机终端 操作、质量、设备、物料等暗灯按钮发送暗灯请求。
(4)在线推送：系统将工位暗灯信息实时推送到相关实训指导老师APP程序；
(5)暗灯报表：在APP终端查看暗灯停线率、前五位暗灯工位等信息。
▲2.7 统计过程控制
支持各级管理者手持移动终端在线采集数据、生成动态报表。
(1)扫描统计过程控制二维码进入系统；
(2)手机终端现场录入实时测量数据；
(3)终端实时生成均值图、方差图、频数直方图等图表，供管理人员分析；
(4)修改样本容量、子组数目等参数，方便学生体验不同参数下的控制图变化趋势。
2.8 工位实训测验
(1)在学生实训结束时，系统自动推送本次工位实训相关测验题；
(2)记录学生答题信息并生成测验成绩。
2.9 工位文档管理
手持终端实现工位操作管理并实时查阅工位5S标准、标准化操作单、工位自主保全标准等功能。
(1)后台设置：后台将工位的安全人、标准化操作单、工位5S标准、工位自主保全标准等工位管理文档录入系统；
(2)文档查阅：查阅存储在系统中的的工位相关文件，如安全人、标准化操作单、工位5S标准、工位自主保全标准等，方便指导实训、生产操作。
2.10 交接班管理
(1)交班记录：下班后，填写相关交班记录；
(2)接班信息：上班前，系统推送上一班重要安全、质量，以及点检问题，以及交班记录信息。
	8
	个
	6800
	54400

	2
	工位示教设备
	拍摄工位实训作业，实现工位示教并用AI评估实训成绩。
硬件参数：
1.手机跟拍专用三脚架
(1)自动跟拍云台控制器，支持360°旋转自动跟拍；
(2)材质：碳素钢材质；
(3)可调节高度范围：630-1700mm；
软件功能：
(1)作业样本：拍摄老师操作示范，上传系统；
(2)扫码跟拍：协作者手机微信扫描跟拍码，拍摄学生操作视频；
(3)工位示教：系统自动将视频推送课堂管理中控，投放课堂大屏；
(4)AI评分：上传视频后台，人工智能模型自动分析评分。
应用服务：
(1)培训指导老师使用功能辅助教学；
(2)根据老师操作示范调整模型参数，保障AI评分质量。
	8
	套
	3825
	30600

	3
	工具管理
	利用RFID技术，对汽修工具柜进行改造，实现智能工具管理。
1.智能门锁
(1)材质：锌合金；
(2)电压：12V；
(3)功能：按压上锁、自动弹开。
2.RFID工具管理单元
(1)超高频RFID工业读写器；
(2)抗金属电子标签；
(3)TCP通信协议。
3.电源系统
(1)电源容量40000mAh；
(2)输出电压12V，电流20A以内；
(3)支持功率200W以内设备；
(4)支持边充边放。
4.软件功能：
4.1 系统开锁
(1)课内，老师通过课堂管理终端开启工具柜；
(2)课外，系部领导和教室管理员通过手机微信扫码开启工具柜。
4.2 RFID自动清点
(1)系统开锁时，系统自动清点工具，自动完成借用、归还记录；
(2)课内，老师开关门锁时，系统自动完成清点作业，生成借用、归还记录；
(3)课外，系部领导和教室管理员开关门锁时，系统自动完成清点作业，生成借用、归还记录；
(4)系统实时推送清点信息到课堂管理终端，标识工具借用、归还、存储、错放等状态，便于老师随时了解工具去向。
	8
	套
	3425
	27400

	4
	工位作业文件
	据实训教学需求，应用企业真实技术文件与管理文档工具表格设计，结合工位实训要求定制开发，并将开发文件打印成纸质文档放置到工位栏板。
主要内容：
1.安全人
用于指导岗位员工劳保用品穿戴。编写步骤如下：
(1)了解岗位操作过程危险危害因素；
(2)结合行业岗位操作安全规范，确定安全防护项目；
(3)按照岗位安全人格式编写岗位安全防护规范；
(4)数量：1份；
2.工位5S标准
用于规范工位布局、定置等标准。编写步骤如下：
(1)开展工位5S活动，固化工位5S；
(2)绘制工位布局图及定置要求；
(3)确定日常5S管理频次及操作方法；
(4)数量：1份；
3.标准化操作单
(1)实训任务：选取本工位典型实训任务，熟悉实训工位的操作内容；
(2)典型实训任务标准化操作单编制：按照企业真实应用的标准化操作单样式编写。包含动作步骤、时间要素、图示图片、工具描述、操作要点、质量检查等内容；
(3)数量：1份；
4.工位自主保全标准
设计制作实训室各工位日常保全标准，包括岗位安全、5S、质量、设备等方面；主要要求如下：
(1)岗位设置：包含实训室各工位作业；
(2)自主保全清单：现场调研确定每个工位的自主保全项目清单；
(3)自主保全活动：针对每个自主保全项目，开展清扫、注油、紧固等自主点检，并拍照；
(4)制定自主保全基准书：包含各个岗位的检查点、检查内容、点检方法、点检要求、点检频次等内容；
(5)数量：1份。
	2
	套
	4000
	8000

	5
	岗前教育视频
	针对实训工位的主要安全风险点和关键质量控制点，制作岗前教育视频，让学生在进入实训前观看学习。
主要工作内容包括：
1.与老师进入实训室现场开展安全风险辨识和工作质量控制活动，确定主要风险项目及风险等级；
2.根据风险项目清单确定岗前教育视频制作文案，编写拍摄脚本；
3.请求学生配合现场示范，拍摄视频；
4.视频剪辑，经评审后定稿。
	2
	个
	1000
	2000

	6
	智慧讲台
	集讲台、中控、自动翻转器等为一体的智能化讲台。
主要硬件如下：
1.多媒体讲台：
(1)尺寸：长宽高1200*680*1000mm；
(2)材质：厚度1.0mm冷轧钢板。
2.自动翻转器
(1)尺寸：长宽高
(2)规格：可放17寸~24寸显示器及中控平板，显示器固定在自动翻转面板上，
(3)通讯接口：485接口。
▲3.一体机
(1)配置：CPU：Intel酷睿十二代i5系列以上，内存：16GB DDR4以上，固态硬盘：512GB以上；
(2)显示器：23.8英寸液晶显示器，分辨率1920*1080，比例16:9。
▲4.中控平板
(1)处理器：8核CPU；内存6G，存储128G；
(2)屏幕：10英寸显示屏；分辨率为1920*1080；
(3)网络：无线网络连接；
(3)操作系统：安卓系统6.0以上。
5.系统功能：
5.1 系统智能操作
(1)刷脸中控系统识别进入课堂管理程序；
(2)系统在上下课时自动打开/关闭授课电脑盖板，并启动/关闭电脑系统；
5.2 课堂点检
(1)课前系统自动推送点检清单，指导老师开展课堂点检；
(2)课中系统自动推送点检清单，指导老师开展课堂点检；
(3)课后系统自动推送点检清单，指导老师开展课堂点检；
5.3 课堂视频
(1)老师根据需要拍摄教学视频并投放屏幕；
(2)老师根据需要让系统自动跟拍老师教学视频存档； 
5.4 课堂表现管理
(1)定义课堂表现项目：选择课堂行为表现项目并定义分值；
(2)学生考勤：记录学生迟到、早退、请假等信息，并将信息推送给学生手机终端；
(3)课堂表现记录：实时记录学生实训过程行为表现，并将信息推送给学生手机终端；
(4)课堂表现分值：课后查阅学生课堂表现记录及积分。
5.5 课堂测验：课堂测验包含课堂理论测验和岗位实训测验两类。
(1)题库建设：老师通过手机/后台编辑题库；
(2)课堂理论测验：老师在课堂发送课堂测验信息，系统推送课堂测验试题到学生手机终端进行测验；
(3)岗位实训测验：系统在学生岗位实训前/后自动推送岗位实训测验试题到学生手机终端进行测验。
(4)课堂测验成绩：老师在课后查阅学生理论测验和实训测验成绩，了解错题分布。
5.6 教学文档管理:教学文档是用于辅助教学的课件、资料，以及实训工单等，包含课堂教学文档和工位实训文档两类。
(1)教学文档录入：老师根据教学内容上传课堂教学文件或工位实训文件；
(2)学生查看教学文档：学生在课堂预览和下载教学文件;
(3)学生课堂作业：如文档为课堂作业、实训工单，学生可编写文档，完内容填写后提交上传系统；
(4)老师检查学生教学文档：老师在课中、课后检查学生上传的教学文档。
学生端查看教学文件：学生通过学生端回顾课后的教学文件
5.7 教学质量反馈
(1)学生在课中、课后提交教学质量反馈信息：
(2)老师手机终端查看课堂教学质量反馈记录，并用雷达图分析质量分布；
(3)后台统计老师教学质量评分，分析质量分布。
	2
	套
	26000
	52000

	7
	电子班牌
	[bookmark: _GoBack]用于实现实训教室课程动态交互的数字化平台。
1.目视板：高宽600*400mm，三层亚克力板，背景底图UV印；
2.平板电脑：
(1)处理器：8核CPU；内存6G，存储128G；
(2)屏幕：12英寸显示屏；分辨率为2000*1200；
(3)网络：无线网络连接；
(4)操作系统：安卓系统10.0以上。
3.软件功能：
(1)生成并显示教室二维码；
(2)利用大数据计算教室、实训室使用率、点检率及全网排名；
(3)生成当前授课信息，包含课程名称、教师、开课时间，以及到课人数、教师教学质量评价等；
(4)教室日课表，按照上课节次显示当日课程清单；
(5)教室周课表，按照上课节次、星期显示一周课表。
▲(6)人脸识别开锁及考勤
   ①根据老师授课计划，系统提前20分钟老师刷脸自动开锁；
   ②领导刷脸自动开锁；
   ③管理员刷脸自动开锁；
   ④开放教室：教室开放时间段内老师/学生刷脸自动开锁；
   ⑤开锁日志：系统记录开锁人、时间。
	2
	块
	4800
	9600

	8
	实训教室看板
	1.看板硬件
(1)屏幕：75英寸，分辨率为3840*2160；
(2)配置：4核CPU，内存2G，存储32G；
(3)操作系统：安卓6.0以上；
(4)遥控开关：遥控器无线开关系统；
(5)吊架：冷扎钢材质，伸缩长度1000-3000mm，承重60KG。
2.看板标识牌
(1)功能：用于教师和学生使用手机等终端扫描二维码进入实训课堂，包含实训室名称和二维码；
(2)规格：长宽1680*250mm，采用PVC底板，双面UV印。
3.电子看板程序
(1)暗灯数据统计：暗灯前五位问题、停线分类统计等信息；
(2)课堂表现统计：课堂表现积分前五位学生、课堂表现分类统计等信息；
(3)关键数据监控：在线显示教室使用率、设备完好率、准时到课率、课堂点检率、岗位点检率、专项检查率等；
(4)暗灯记录在线播报：在线显示工位暗灯记录，并通过语音实时播报；
(5)自主保全问题在线播报：在线显示自主点检问题，并通过语音实时播报；
(6)统计过程控制数据预警：在线推送数据预警信息，并通过语音实时播报；
(7)学生考勤、课堂表现信息在线播报。
	2
	套
	28000
	56000

	
	
	合计
	
	
	
	240000 



二、商务条款
	商务条款
	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起10日内
二、交货时间：合同签订后30日内
三、货物地点：南宁市大学西路157号
四、验收标准、规范：
1、符合合同要求及国家相关标准；
2、参数配置符合或优于合同要求；
3、中标人提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。
4、中标供应商应积极配合参与校企合作，包括但不限于共同建设教学实习基地、共同完成技术培训、技术研发合作等，并签订长期合作协议。
▲ 五、售后服务要求：
1、质量保证期为1年（自提交成果并验收合格之日起计）
◆2、响应时间：提供 7×24 小时电话支持服务，接到采购人处理问题通知后，2 个小时内响应，24 个小时内排除故障。对于质保期内不能修复的产品/部件，应在 48 个小时内免费更换备品备件。 
3、售后服务技术人员要求：专职人员
4、备品备件要求：备有常用的易损件，不是常备件应保证在5天内能送到。
5、其他：
（1）质保期届满后，供货商对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。 
（2）定期回访（每年一次）以及对设备维修维护。
（3）投标人拟投入项目实施团队需有针对性的配备具有相关能力的人员，结合采购人实际情况进行设备安装调试、教学研究拓展，并协助采购人完成与本项目相关的教材编写、题库开发等工作。
（4）主要设备使用必须由中标人安排厂家技术人员对该产品正常使用进行常规培训，不少于48学时并承担由此产生的一切费用。
（6）要求投标人或者生产厂商提供售后服务点地址、人员配置、联系电话等
六、其他要求：
▲1、报价必须含以下部分，包括：
（1）货物的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）其他：运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、更新升级等费用。
▲2、付款方式：本项目无预付款，货物甲方（采购方）书面验收合格后，乙方将发票交甲方向市财政局提交用款申请批复后支付合同款。鉴于本合同/协议款项系使用财政资金支付，甲方付款须以财政预算资金下达为前提，如因财政预算调整或未下达导致甲方无法按约付款，付款期限自动顺延至预算批复后，甲方在验收合格后向财政部门申请付款，即视为甲方已履行支付义务，具体付款时间以财政部门批复并支付为准。

	其他说明
	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择）
本表的第项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。
□本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
▲二、核心产品
“采购清单及技术参数”表中的核心产品为序号第6项产品。
三、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
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